{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["数据"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"数据","index":0,"n_rows":3744,"n_cols":21,"rows_kept":3744,"merged":[[0,0,0,20]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["河南省2021年农机购置补贴归档机具（第一批）信息表"]
["序号","机具大类","机具小类","机具品目","分档名称","生产企业","产品名称","机具型号","产品投档技术参数","产品配置参数","证书编号","有效期截止日期\r\n","功率（kW）","机具类型","企业所属省份","产品状态","备注","翻倾防护装置强度检验报告编号","翻倾防护装置强度检验报告检测机构","可靠性试验报告编号","可靠性试验报告检测机构"]
[1,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","常州市怡峰农业机械科技有限公司","旋耕机","1GKN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：140；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：980×1621×1050；配套动力范围（kW）：18.4～22；结构质量（kg）：245；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：30；旋耕刀型号：IT245","T202032320553","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","德州市沃田机械有限公司","旋耕机","1GKN-125","耕幅:1.25m;单轴:是 ","型号名称 / 1GKN-125型旋耕机 \n结构型式 / 框架型 \n整机外形尺寸（长×宽×高）  mm 930×1430×940 \n作业速度范围 m/s 0.5～1.0 \n工作幅宽 cm 125 \n耕深 cm ≥12 \n刀轴型式 / 单轴型 \n刀轴连接型式 / 花键式 \n传动型式 / 中间传动 \n运输方式 / 普通型 \n变速箱挡位数（变速旋耕机） 个 / \n刀辊设计转速 r/min 213/285 \n刀辊最大回转半径 mm 245 \n刀辊总安装刀数 把 32 \n旋耕刀型号 / IT245 \n限深装置型式 / 限深板 \n镇压型式 / 拖板 \n配套拖拉机标定功率范围 kW 22.05～33.1 \n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min 540/720","T202037370319","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","德州市沃田机械有限公司","旋耕机","1GKN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","型号名称 / 1GKN-140型旋耕机 \n结构型式 / 框架型 \n整机外形尺寸（长×宽×高）  mm 940×1630×960 \n作业速度范围 m/s 0.5～1.0 \n工作幅宽 cm 140 \n耕深 cm ≥12 \n刀轴型式 / 单轴型 \n刀轴连接型式 / 花键式 \n传动型式 / 中间传动 \n运输方式 / 普通型 \n变速箱挡位数（变速旋耕机） 个 / \n刀辊设计转速 r/min 213/285 \n刀辊最大回转半径 mm 245 \n刀辊总安装刀数 把 36 \n旋耕刀型号 / IT245 \n限深装置型式 / 限深板 \n镇压型式 / 拖板 \n配套拖拉机标定功率范围 kW 29.4～47.8 \n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min 540/720","T202037370319","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[4,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸(长×宽×高)（mm）：920×1632×1052；作业速度范围（m/s）：0.56～1.39；工作幅宽（cm）：140；耕深（cm）：8～18；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：228（n动=720）/214（n动=540）；刀辊最大回转半径（mm）：225；刀辊总安装刀数（把）：34；旋耕刀型号：IT225；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定动率范围（kW）：14.7～33.1；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720/540。","T202032320572","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[5,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","河北春翔机械有限公司","旋耕机","1GQN-125","耕幅:1.25m;单轴:是 ","整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t990×1500×750\n作业速度范围\tm/s\t0.56～1.39\n工作幅宽\tcm\t125\n耕深\tcm\t12～16\n刀轴型式\t/\t单轴型\n刀轴连接型式\t/\t接盘式\n传动型式\t/\t中间传动\n运输方式\t/\t普通型\n刀辊设计转速\tr/min\t213\n刀辊最大回转半径\tmm\t225\n刀辊总安装刀数\t把\t26\n旋耕刀型号\t/\tⅠT225\n限深装置型式\t/\t限深板\n镇压型式\t/\t拖板\n配套拖拉机标定功率范围\tkW\t20.6～25.7\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min\t540","T201913130278","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[6,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","河北春翔机械有限公司","旋耕机","1GQN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t830×1650×990\n作业速度范围\tm/s\t0.56～1.39\n工作幅宽\tcm\t140\n耕深\tcm\t12～16\n刀轴型式\t/\t单轴型\n刀轴连接型式\t/\t接盘式\n传动型式\t/\t中间传动\n运输方式\t/\t普通型\n刀辊设计转速\tr/min\t213\n刀辊最大回转半径\tmm\t225\n刀辊总安装刀数\t把\t30\n旋耕刀型号\t/\tⅠT225\n限深装置型式\t/\t限深板\n镇压型式\t/\t拖板\n配套拖拉机标定功率范围\tkW\t22.1～25.7\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min\t540","T201913130278","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[7,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","河北耕牛农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","1GKN-140旋耕机、框架型、920×1670×1000、工作幅宽：140、单轴型、花键式、中间传动、普通型、260/197、225、36、IT225、限深板、拖板、22.1~47.8、720/540","T202113130118","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[8,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","河北耕润农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长X宽X高）：950X1580X940mm；作业速度范围：0.27-1.39m/s;工作幅宽：140cm；耕深：12-18cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；转动型式：中间转动；输入方式：普通型;刀辊设计转速：276r/min；刀辊最大回转半径:225mm;刀辊总安装刀数：36把；旋耕刀型号：IT225；限深装置型式：限深坂；镇压型式：拖板；配套拖拉机定形功率范围：18.3-36.8kw；配套拖拉机输出轴转速：720r/min","T202013130430","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[9,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","河北雷奥农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","单轴；耕幅：1400mm，配套拖拉机标定功率范围：22.1～47.8kW，配套拖拉机动力输出轴转速：540r/min，\n旋耕机结构型式：框架式，旋耕机工作状态外形尺寸（长×宽×高）：940×1680×980mm，旋耕机作业速度范围：0.56～1.39m/s，\n旋耕机耕深：12～16cm，旋耕机传动方式：中间齿轮传动，旋耕机刀辊设计转速：232r/min，旋耕机刀辊最大回转半径：225mm，\n旋耕机刀辊总安装刀数：36把，旋耕机刀轴连接型式：法兰盘，旋耕机旋耕刀型号：IT225。","T202113130011","2026-02-28","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[10,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","河北锐仕农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","结构型式：框架型；\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm：1630×960×1050；\n工作幅宽\tcm：140；\n耕深\tcm：15-20；\n刀轴型式\t：单轴型；\n刀轴连接型式\t：接盘式；\n传动型式：中间齿轮传动；\n运输方式：普通型；\n刀辊总安装刀数\t把：34；\n旋耕刀型号\t：IT245；\n限深装置型式\t：限深板；\n镇压型式\t：拖板","鄂2020437","2025-12-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[11,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","河北神耕机械有限公司","旋耕机","1GQN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-140型旋耕机\n结构形式：框架式\n配套拖拉机标定功率：18.4~22.0KW\n配套拖拉机动力输出轴转速：540，720r/min\n外形尺寸（长X宽X高）：980X1621X965mm\n结构质量：245Kg\n理论作业速度：1~5Km/h\n幅宽：140cm\n旋耕深度：旱耕：8~14cm 水耕：10~16cm\n传动方式：中间齿轮传动\n与拖拉机联接方式：标准三点悬挂\n刀辊转速：230（n动=540）r/min\n          230（n动=720）r/min\n刀辊最大回转半径：225mm\n刀辊总安装刀数：32把\n旋耕刀型号: ⅠT225","T202000030753","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[12,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-125","耕幅:1.25m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：950×1470×980mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；工作幅宽：125cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：319r/min；刀辊最大回转半径：225mm；刀辊总安装刀数：26把；旋耕刀型号：IT225；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：18.40～22.08kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202013130082","2025-09-21","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[13,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：950×1620×980mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；工作幅宽：140cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：319r/min；刀辊最大回转半径：225mm；刀辊总安装刀数：30把；旋耕刀型号：IT225；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：18.3～25.7kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202013130082","2025-09-21","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[14,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","河北晓天农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","140框架型旋耕机，整机外形尺寸900X1600X1000mm，工作幅宽140cm，单轴型花键式刀轴连接型式，中间传动型式，刀辊转速232/min，刀辊回转半径225mm，刀辊总安装36把刀，旋耕刀型号IT225，限深板装置型式，拖板镇压型式，配套拖拉机标定功22.1~44.1KW，配套拖拉机动力输出轴转速540r/min","T202113130172","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[15,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","河北峥嵘农机有限公司","旋耕机","1GQN-125","耕幅:1.25m;单轴:是 ","结构型式：框架型、机外形尺寸（长×宽×高）：900mm×1460mm×1000mm、作业速度范围：0.56-1.39m/s、作幅宽：125cm、耕深12-16cm、刀轴型式：单轴型、刀轴连接型式：花键式、传动型式：中间传动、运输方式：普通型、刀辊设计转速：267/254、刀辊最大回转半径：225mm、刀辊总安装刀数：32把、旋耕刀型号：IT225、限深装置型式：限深板、镇压型式：拖板、配套拖拉机标定功率范围：29.4-44.1、配套拖拉机动力输出轴转速：760/720.","T202113130123","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[16,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","河南汉诺威实业有限公司","旋耕机","1GKN-125","耕幅:1.25m;单轴:是 ","结构型式  框架型 \n整机外形尺寸(长×宽×高) mm 855×1470×955 \n作业速度范围 m/s 0.69～1.39 \n工作幅宽 cm 125 \n耕深 cm ≥12 \n刀轴型式  单轴型 \n刀轴连接型式  花键式 \n传动型式  中间传动 \n运输方式  普通型 \n刀辊设计转速 r/min 301 \n刀辊最大回转半径 mm 225 \n刀辊总安装刀数 把 28 \n旋耕刀型号  IT245、IT245左\n镇压型式  拖板 \n配套拖拉机标定功率范围 kW 22.1～33.1 \n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min 760","T202041410157","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[17,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","河南汉诺威实业有限公司","旋耕机","1GKN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","结构型式  框架型 \n整机外形尺寸(长×宽×高) mm 855×1620×955 \n作业速度范围 m/s 0.69～1.39 \n工作幅宽 cm 140 \n耕深 cm ≥12 \n刀轴型式  单轴型 \n刀轴连接型式  花键式 \n传动型式  中间传动 \n运输方式  普通型 \n刀辊设计转速 r/min 301 \n刀辊最大回转半径 mm 225 \n刀辊总安装刀数 把 32 \n旋耕刀型号  ⅠT225、ⅠT225左 \n镇压型式  拖板 \n配套拖拉机标定功率范围 kW 29.4～40.4 \n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min 760","T202041410157","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[18,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","河南田冠农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-125","耕幅:1.25m;单轴:是 ","配套功率:14.4-18.4kw输出转速:540r/min结构形式:框架式外形尺寸:1000*1390*1050mm工作幅宽:125cm耕深12-16cm刀数:28把","部20180142","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[19,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","河南田冠农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","配套功率：18.4-22.1kw 输出转速：540 r/min 结构形式：框架式 外形尺寸：1000*1600*1050mm 工作幅宽：140cm 耕深12-16cm 刀数：32把","豫2017061","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[20,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","连云港大陆农业机械装备有限公司","旋耕机","1GKN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：140；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×1650×1160；配套动力范围（kW）：18.4～22.1；结构质量（kg）：325；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：30；旋耕刀型号：IT225","T201900320646","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[21,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","连云港市云港旋耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-125","耕幅:1.25m;单轴:是 ","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：125；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：920×1482×1085；配套动力范围（kW）：14.7～18.4；结构质量（kg）：245；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：26；旋耕刀型号：IT225","T201900220497","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[22,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","连云港市云港旋耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：140；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：920×1632×1052；配套动力范围（kW）：18.4～22.0；结构质量（kg）：266；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：30；旋耕刀型号：IT225","T201900220497","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[23,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","临沭县瑞祥机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","外形尺寸(长X宽X高)MM:950*1850*1000,结构质量:310KG,幅宽:140CM,耕深:12-16CM","部20170503","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[24,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","洛阳裕农机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-125","耕幅:1.25m;单轴:是 ","外形尺寸（mm）：950×1450×960，配套功率(kW)：17.6～20.6，结构质量（kg）：224，工作幅宽(cm)：125，传动方式：中间齿轮传动，总安装刀数量(把)：30，旋耕刀型号：IT225。","部20171902","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[25,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","山东玉收农机有限公司","旋耕机","1GKN-125","耕幅:1.25m;单轴:是 ","刀轴型式：单轴型；工作幅宽：125cm；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：900×1480×960 mm；作业速度范围0.5～1.0 m/s；耕深：≥12 cm；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速213、285、300 r/min；刀辊最大回转半径：250mm；刀辊总安装刀数：32把；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：托板；配套拖拉机标定功率范围：22～40.4 kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540、720、760 r/min。","T202037370395","2025-12-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[26,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","山东玉收农机有限公司","旋耕机","1GKN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","刀轴型式：单轴型；工作幅宽：140cm；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：900×1630×960 mm；作业速度范围0.5～1.0 m/s；耕深：≥12 cm；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速213、285、300 r/min；刀辊最大回转半径：250mm；刀辊总安装刀数：36把；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：托板；配套拖拉机标定功率范围：36.3～47.8 kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540、720、760 r/min。","T202037370395","2025-12-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[27,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","石家庄惠田机械有限公司","旋耕机","1GKN-130","耕幅:1.3m;单轴:是 ","1GKN-130型旋耕机; 结构形式：框架型；外形尺寸：1010×1520×1000mm; 作业速度范围: 0.56～1.39m/s; 工作幅宽：130cm; 耕深: 12～16cm; 刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动方式：中间传动;运输方式：普通型；刀辊设计转速: 213r/min; 刀辊最大回转半径: R225mm; 刀辊总安装刀数: 28把; 旋耕刀型号: ⅠT225; 限深装置型式：限深轮；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率：18.4-25.8KW; 配套拖拉机动力输出轴转速: 540r/min;","T202013130400","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[28,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","石家庄惠田机械有限公司","旋耕机","1GKN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","1GKN-140型旋耕机; 结构形式：框架型；外形尺寸：1010×1620×1000mm; 作业速度范围: 0.56～1.39m/s; 工作幅宽：140cm; 耕深: 12～16cm;刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动方式：中间传动;运输方式：普通型；刀辊设计转速: 213r/min; 刀辊最大回转半径: R225mm; 刀辊总安装刀数: 32把; 旋耕刀型号: ⅠT225；限深装置型式：限深轮；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率：22.0-33.1KW; 配套拖拉机动力输出轴转速: 540r/min;","T202013130400","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[29,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","潍坊劲牛农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-125","耕幅:1.25m;单轴:是 ","结构型式：加强型；外形尺寸：820×1380×1020；工作幅宽：125cm；旋耕刀型号：IT195；总安装刀数：32把；配套拖拉机标定功率：17.6-22；动力输出轴转速：540/720；","部20180163","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[30,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","潍坊劲牛农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","结构型式：加强型；外形尺寸：820×1520×1030；工作幅宽：140cm；旋耕刀型号：IT195；总安装刀数：36把；配套拖拉机标定功率：22-25.7；动力输出轴转速：540/720；","部20180163","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[31,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","潍坊新越机械有限公司","旋耕机","1GKN-125","耕幅:1.25m;单轴:是 ","结构型式：框架式、单轴；外形尺寸（长×宽×高)mm：850×1380×980；配套动力范围(kW)：17.6-22；工作幅宽(cm)125；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量(旋耕，把)：32；旋耕刀型号：IT195","部20190306","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[32,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","潍坊新越机械有限公司","旋耕机","1GKN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","结构型式：框架式、单轴；外形尺寸（长×宽×高)mm：850×1630×1020；配套动力范围(kW)：25.8-33.1；工作幅宽(cm)140；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量(旋耕，把)：40；旋耕刀型号：IT195","部20190306","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[33,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","常州市怡峰农业机械科技有限公司","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：160；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：980×1843×1152；配套动力范围（kW）：25.73～33.08；结构质量（kg）：370；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：38；旋耕刀型号：IT245","T202032320554","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[34,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","丹阳良友机械有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","动力连接方式:牵引式；机具结构类型:单轴；工作幅宽(M):1.8，传动方式：中间齿轮传动。","部20170937","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[35,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","德州市沃田机械有限公司","旋耕机","1GKN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","型号名称 / 1GKN-150型旋耕机 \n结构型式 / 框架型 \n整机外形尺寸（长×宽×高）  mm 940×1660×960 \n作业速度范围 m/s 0.5～1.0 \n工作幅宽 cm 150 \n耕深 cm ≥12 \n刀轴型式 / 单轴型 \n刀轴连接型式 / 花键式 \n传动型式 / 中间传动 \n运输方式 / 普通型 \n变速箱挡位数（变速旋耕机） 个 / \n刀辊设计转速 r/min 213/285 \n刀辊最大回转半径 mm 245 \n刀辊总安装刀数 把 40 \n旋耕刀型号 / IT245 \n限深装置型式 / 限深板 \n镇压型式 / 拖板 \n配套拖拉机标定功率范围 kW 29.4～47.8 \n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min 540/720","T202037370318","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[36,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","德州市沃田机械有限公司","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","型号名称 / 1GKN-160型旋耕机 \n结构型式 / 框架型 \n整机外形尺寸（长×宽×高）  mm 940×1780×960 \n作业速度范围 m/s 0.5～1.0 \n工作幅宽 cm 160 \n耕深 cm ≥12 \n刀轴型式 / 单轴型 \n刀轴连接型式 / 花键式 \n传动型式 / 中间传动 \n运输方式 / 普通型 \n变速箱挡位数（变速旋耕机） 个 / \n刀辊设计转速 r/min 213/285 \n刀辊最大回转半径 mm 245 \n刀辊总安装刀数 把 40 \n旋耕刀型号 / IT245 \n限深装置型式 / 限深板 \n镇压型式 / 拖板 \n配套拖拉机标定功率范围 kW 33.1～51.5 \n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min 540/720","T202037370318","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[37,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","德州市沃田机械有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围kW40.4~58.8配套拖拉机动力输出轴转速r/min540/760/850型号名称/1GKN-180型旋耕机结构型式(圆梁式、框架式)/框架式、单轴工作状态a外形尺寸(长×宽×高)mm1160×2120×1100作业速度范围m/s0.56~1.39工作幅宽cm180耕深cm≥12变速箱挡位数个无传动方式(侧边、中间)/中间齿轮传动刀辊设计转速r/min270/312/350刀辊最大回转半径mm245总安装刀数把48刀轴连接型式/花键套旋耕刀型号/ⅠT245限深装置型式/无","部20181348","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[38,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","固始万云丰机械有限责任公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1000×2020×1060mm；作业速度范围：0.6-1.5m/s;工作幅宽：180cm；耕深：12-16cm；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：50把","T202041410136","2025-09-26","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[39,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","灌云县云成机械有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-180、结构形式：框架式、外形尺寸（长×宽×高）mm：1020×2056×1152、工作幅宽cm:180、传动方式：中间齿轮传动、旋耕刀型号：IT245、总安装刀数（把）：50、配套拖拉机标定功率（kw）：36.8~47.8、动力输出轴转速（r/min）720。","部20171145","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[40,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北春翔机械有限公司","旋耕机","1GQN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t830×1750×1020\n作业速度范围\tm/s\t0.27～1.39\n工作幅宽\tcm\t150\n耕深\tcm\t12～16\n刀轴型式\t/\t单轴型\n刀轴连接型式\t/\t接盘式\n传动型式\t/\t中间传动\n运输方式\t/\t普通型\n刀辊设计转速\tr/min\t285\n刀辊最大回转半径\tmm\t225\n刀辊总安装刀数\t把\t34\n旋耕刀型号\t/\tⅠT225\n限深装置型式\t/\t限深板\n镇压型式\t/\t拖板\n配套拖拉机标定功率范围\tkW\t29.4～36.7\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min\t720","T201913130277","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[41,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北春翔机械有限公司","旋耕机","1GQN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t830×1900×1040\n作业速度范围\tm/s\t0.56～1.39\n工作幅宽\tcm\t160\n耕深\tcm\t12～16\n刀轴型式\t/\t单轴型\n刀轴连接型式\t/\t接盘式\n传动型式\t/\t中间传动\n运输方式\t/\t普通型\n刀辊设计转速\tr/min\t285\n刀辊最大回转半径\tmm\t225\n刀辊总安装刀数\t把\t42\n旋耕刀型号\t/\tⅠT225\n限深装置型式\t/\t限深板\n镇压型式\t/\t拖板\n配套拖拉机标定功率范围\tkW\t29.4～36.7\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min\t720","T201913130277","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[42,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北春翔机械有限公司","旋耕机","1GQN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1150×2080×1080\n作业速度范围\tm/s\t0.56～1.39\n工作幅宽\tcm\t180\n耕深\tcm\t12～16\n刀轴型式\t/\t单轴型\n刀轴连接型式\t/\t花键式\n传动型式\t/\t中间传动\n运输方式\t/\t普通型\n刀辊设计转速\tr/min\t222/296\n刀辊最大回转半径\tmm\t245\n刀辊总安装刀数\t把\t52\n旋耕刀型号\t/\tIT245\n限深装置型式\t/\t限深板\n镇压型式\t/\t拖板\n配套拖拉机标定功率范围\tkW\t44.1～73.5\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min\t540/720","T202113130007","2026-02-28","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[43,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北耕牛农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：950×1730×930；工作幅宽cm：150；耕深\tcm：≥12；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速\tr/min：290/260；刀辊最大回转半径mm\t：225；刀辊总安装刀数\t把：40；旋耕刀型号：IT225；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板","鄂2020476","2025-12-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[44,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北耕牛农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：900×1840×950；工作幅宽cm：160；耕深\tcm：≥12；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速\tr/min：290/260；刀辊最大回转半径mm：225；刀辊总安装刀数\t把：44；旋耕刀型号：IT225；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板","鄂2020476","2025-12-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[45,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北耕润农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长X宽X高）：1120X2000X1150mm；作业速度范围：0.27-1.39m/s;工作幅宽：180cm；耕深：12-18cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；转动型式：中间转动；输入方式：普通型;刀辊设计转速：276r/min；刀辊最大回转半径:225mm;刀辊总安装刀数：52把；旋耕刀型号：IT225；限深装置型式：限深坂；镇压型式：拖板；配套拖拉机定形功率范围：44.1-73.5kw；配套拖拉机输出轴转速：720r/min","T202013130431","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[46,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQNKG-170","耕幅:1.7m;单轴:是 ","工作幅宽（cm）：170；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：960×1950×980；作业速度范围（m/s)0.56～1.39；耕深（cm）：12～16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：213；刀辊最大回转半径（mm）：225；刀辊总安装刀数（把）：48；旋耕刀型号：IT225；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：29.4～58.8；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540","T202113130160","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[47,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北江蓝农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","结构形式：单轴框架式； 工作状态尺寸（mm）：950×1720×1010； 幅宽（cm）：150； 最终传动方式：中间齿轮传动； 与拖拉机连接方式：三点悬挂连接； 刀辊最大回转半径（mm）：225； 刀辊总安装刀数：（把）36； 旋耕刀型号：IT225; 刀轴连接型式：花键盘连接； 配套拖拉机标定功率（kw）:22.7~29.4； 配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):540/720; 轴数：单轴。","T202013130153","2025-11-29","29.4","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[48,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北江蓝农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","结构形式：单轴框架式； 工作状态尺寸（mm）：950×1820×1010； 幅宽（cm）：160； 最终传动方式：中间齿轮传动； 与拖拉机连接方式：三点悬挂连接； 刀轴最大回转半径（mm）：225； 刀辊总安装刀数：（把）40； 旋耕刀型号：IT225; 刀轴连接型式：花键盘连接； 配套拖拉机标定功率(kw)：25.7~33.0； 配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):540/720;轴数：单轴。","T202013130153","2025-11-29","33","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[49,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北江蓝农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构形式：单轴框架式； 工作状态尺寸（mm）：1110×2070×1010； 幅宽（cm）：180； 最终传动方式：中间齿轮传动； 与拖拉机连接方式：三点悬挂连接； 刀轴最大回转半径（mm）：245； 刀辊总安装刀数：（把）52； 旋耕刀型号：IT245; 刀轴连接型式：花键盘连接； 配套拖拉机标定功率(kw):36.8~44.1； 配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):720/540; 轴数：单轴。","T202013130156","2025-11-29","44.1","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[50,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北雷奥农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","单轴；耕幅：1500mm，配套拖拉机标定功率范围：29.4～47.8kW，配套拖拉机动力输出轴转速：540r/min，\n旋耕机结构型式：框架式，旋耕机工作状态外形尺寸（长×宽×高）：940×1780×990mm，旋耕机作业速度范围：0.56～1.39m/s，\n旋耕机耕深：12～16cm，旋耕机传动方式：中间齿轮传动，旋耕机刀辊设计转速：232r/min，旋耕机刀辊最大回转半径：225mm，\n旋耕机刀辊总安装刀数：40把，旋耕机刀轴连接型式：法兰盘，旋耕机旋耕刀型号：IT225。","T202113130012","2026-02-28","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[51,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北雷奥农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","单轴；耕幅：1600mm，配套拖拉机标定功率范围：29.4～47.8kW，配套拖拉机动力输出轴转速：540r/min，\n旋耕机结构型式：框架式，旋耕机工作状态外形尺寸（长×宽×高）：940×1880×990mm，旋耕机作业速度范围：0.56～1.39m/s，\n旋耕机耕深：12～16cm，旋耕机传动方式：中间齿轮传动，旋耕机刀辊设计转速：232r/min，旋耕机刀辊最大回转半径：225mm，\n旋耕机刀辊总安装刀数：44把，旋耕机刀轴连接型式：法兰盘，旋耕机旋耕刀型号：IT225。","T202113130012","2026-02-28","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[52,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北利宏农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","结构型式\t：框架型\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t：1010×1750×1015\n作业速度范围\tm/s\t：0.55-1.39\n工作幅宽\tcm\t：150\n耕深\tcm\t：12-18\n刀轴型式\t：单轴型\n刀轴连接型式\t：接盘式\n传动型式\t：中间齿轮传动\n运输方式\t：普通型","鄂2020430","2025-12-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[53,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北利宏农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","结构型式\t：框架型\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t：1010×1850×1015\n作业速度范围\tm/s：0.55-1.39\n工作幅宽\tcm\t：160\n耕深\tcm\t：12-18\n刀轴型式\t：单轴型\n刀轴连接型式\t：接盘式\n传动型式\t：中间齿轮传动\n运输方式\t：普通型","鄂2020430","2025-12-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[54,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北利宏农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构型式\t：框架型\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1050×2100×1150\n作业速度范围\tm/s\t：0.55-1.38\n工作幅宽\tcm：180\n耕深\tcm\t：15-20\n刀轴型式\t：单轴型\n刀轴连接型式\t：接盘式\n传动型式\t：中间齿轮传动\n运输方式\t：普通型","鄂2020430","2025-12-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[55,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北胜丰液压机械有限公司","旋耕机","1GQN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","型号名称/1GQN-160旋耕机，结构型式/框架型，整机外形尺寸（长×宽×高）1040×1850×960mm，作业速度范围0.56-1.39m/s，工作幅宽160cm,耕深12-16cm，刀轴型式/单轴型，刀轴连接型式/接盘式，传动形式/中间传动，运输方式/普通型，刀辊设计转速度267r/min，刀辊最大半径245mm，刀辊总安装刀数44把，旋耕刀型号IT245,限深装置型式/限深板，镇压型式/拖板，配套拖拉机标定功率36.7-58.8kw,配套拖拉机动力输出轴转速720r/min","T202113130063","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[56,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北胜丰液压机械有限公司","旋耕机","1GQN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","型号名称/1GQN-180旋耕机，结构型式/框架型，整机外形尺寸（长×宽×高）1160×2058×1120mm，作业速度范围0.56-1.39m/s，工作幅宽180cm,耕深12-16cm，刀轴型式/单轴型，刀轴连接型式/接盘式，传动形式/中间传动，运输方式/普通型，刀辊设计转速度267r/min，刀辊最大半径245mm，刀辊总安装刀数52把，旋耕刀型号IT245,限深装置型式/限深板，镇压型式/拖板，配套拖拉机标定功率58.8-73.5kw,配套拖拉机动力输出轴转速720r/min","T202113130063","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[57,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-170A","耕幅:1.7m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1130×1880×1090mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；工作幅宽：170cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：332r/min；刀辊最大回转半径：250mm；刀辊总安装刀数：44把；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：35.3～40.4kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202012120081","2025-12-22","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[58,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-190A","耕幅:1.9m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1130×2080×1090mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；工作幅宽：170cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：332r/min；刀辊最大回转半径：250mm；刀辊总安装刀数：52把；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：50.8～58.8kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202012120081","2025-12-22","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[59,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：950×1720×980mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；工作幅宽：150cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：319r/min；刀辊最大回转半径：225mm；刀辊总安装刀数：34把；旋耕刀型号：IT225；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：22.0～29.4kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202013130081","2025-09-21","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[60,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-160Z","耕幅:1.6m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：990×1715×990mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；工作幅宽：160cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：320r/min；刀辊最大回转半径：225mm；刀辊总安装刀数：40把；旋耕刀型号：IT225；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：35.3～40.4kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202012120082","2025-12-22","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[61,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-170Z","耕幅:1.7m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：990×1815×990mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；工作幅宽：170cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：320r/min；刀辊最大回转半径：225mm；刀辊总安装刀数：44把；旋耕刀型号：IT225；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：36.8～44.1kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202012120082","2025-12-22","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[62,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长x宽x高）：1110×2080×1085mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；工作幅宽：180cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：289r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：52把；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：36.8～44.1kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202013130080","2025-09-21","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[63,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-180Z","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：990×1915×990mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；工作幅宽：180cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：320r/min；刀辊最大回转半径：225mm；刀辊总安装刀数：44把；旋耕刀型号：IT225；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：44.1～50.8kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202012120082","2025-12-22","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[64,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-190Z","耕幅:1.9m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：990×2015×990mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；工作幅宽：190cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：320r/min；刀辊最大回转半径：225mm；刀辊总安装刀数：48把；旋耕刀型号：IT225；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：50.8～58.8kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202012120082","2025-12-22","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[65,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北帅旗农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","工作幅宽150cm，结构型式：框架式，外形尺寸（长×宽×高）1010×1660×980mm,传动方式中间齿轮传动，刀轴型式单轴型，配套动力25.7-29.4kW,结构质量254kg,传动方式：中间齿轮传动，总安装刀数36把，旋耕刀型号IT225.镇压形式拖板","T202013130105","2025-10-15","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[66,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北帅旗农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","工作幅宽160cm,结构型式框架式，外形尺寸（长×宽×高）1010×1800×980mm,传动方式中间齿轮传动，刀轴型式单轴型，配套动力29.4-33.1kw,结构质量270kg,传动方式：中间齿轮传动，总安装刀数40把，旋耕刀型号IT225.镇压形式拖板","T202013130105","2025-10-15","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[67,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北双天机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","规格型号:1GKN-150型旋耕机；结构形式:框架型；整机外形尺寸(长×宽×高mm):830×1710×1050；工作幅宽(cm):150；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；变速箱挡位数（变速旋耕机/个）：/；刀辊设计转速(r/min):227/302；刀辊最大回转半径(mm):225；刀辊总安装刀数(把):38；旋耕刀型号:IT225；限深装置型式/:限深板；镇压型式/拖板；配套拖拉机标定功率范围(kw):22.0-29.4；配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):540/720；","T202013130092","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[68,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北双天机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-170","耕幅:1.7m;单轴:是 ","规格型号:1GKN-170型旋耕机；结构形式:框架型；整机外形尺寸(长×宽×高mm):915×1860×1000；作业速度范围（m/s）：0.56-1.39；工作幅宽(cm):170；耕深(cm）：12-16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速(r/min):227/302；刀辊最大回转半径(mm):225；刀辊总安装刀数(把):44；旋耕刀型号:IT225；限深装置型式/:限深板；镇压型式/拖板；配套拖拉机标定功率范围(kw):36.7-58.9；配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):540/720；","T202113130240","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[69,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北双天机械制造有限公司","中高箱旋耕机","1GKN-180A1","耕幅:1.8m;单轴:是 ","型号名称:1GKN-180A1 旋耕机；结构形式:框架型；整机外形尺寸(长×宽×高mm):1100×2150×1160；作业速度范围（m/s）：0.56-1.39；工作幅宽(cm):180；耕深（cm）：12-16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；变速箱挡位数（变速旋耕机/个）：/；刀辊设计转速(r/min):241/296；刀辊最大回转半径(mm):245；刀辊总安装刀数(把):52；旋耕刀型号:IT245；限深装置型式/:限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围(kw):44.1-73.5；配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):540/720；","T202113130239","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[70,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北晓天农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","180型框架型旋耕机，整机外形尺寸1100X2100X1100mm，工作幅宽180cm，单轴型花键式刀轴连接型式，中间传动型式，刀辊转速267/254r/min，刀辊回转半径225mm，刀辊总安装52把刀，旋耕刀型号IT225，限深板装置型式，拖板镇压型式，配套拖拉机标定功率44.1~88.2KW，配套拖拉机动力输出轴转速720/540r/min","T202113130171","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[71,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北峥嵘农机有限公司","旋耕机","1GQN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","结构型式：框架型、机外形尺寸（长×宽×高）：900mm×1720mm×1000mm、作业速度范围：0.56-1.39m/s、作幅宽：150cm、耕深12-16cm、刀轴型式：单轴型、刀轴连接型式：花键式、传动型式：中间传动、运输方式：普通型、刀辊设计转速：267/254、刀辊最大回转半径：225mm、刀辊总安装刀数：40把、旋耕刀型号：IT225、限深装置型式：限深板、镇压型式：拖板、配套拖拉机标定功率范围：44.1-58.8、配套拖拉机动力输出轴转速：760/720.","T202113130122","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[72,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北峥嵘农机有限公司","旋耕机","1GQN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","结构型式：框架型、机外形尺寸（长×宽×高）：900mm×1820mm×1000mm、作业速度范围：0.56-1.39m/s、作幅宽：160cm、耕深12-16cm、刀轴型式：单轴型、刀轴连接型式：花键式、传动型式：中间传动、运输方式：普通型、刀辊设计转速：267/254、刀辊最大回转半径：225mm、刀辊总安装刀数：40把、旋耕刀型号：IT225、限深装置型式：限深板、镇压型式：拖板、配套拖拉机标定功率范围：44.1-58.8、配套拖拉机动力输出轴转速：760/720.","T202113130122","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[73,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北峥嵘农机有限公司","旋耕机","1GQN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构型式：框架型、机外形尺寸（长×宽×高）：1050mm×2080mm×1000mm、作业速度范围：0.56-1.39m/s、作幅宽：180cm、耕深12-16cm、刀轴型式：单轴型、刀轴连接型式：花键式、传动型式：中间传动、运输方式：普通型、刀辊设计转速：267/254、刀辊最大回转半径：225mm、刀辊总安装刀数：52把、旋耕刀型号：IT225、限深装置型式：限深板、镇压型式：拖板、配套拖拉机标定功率范围：51.4-88.2、配套拖拉机动力输出轴转速：760/720.","T202113130122","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[74,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河南汉诺威实业有限公司","旋耕机","1GKN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","结构型式  框架型 \n整机外形尺寸(长×宽×高) mm 855×1720×955 \n作业速度范围 m/s 0.69～1.39 \n工作幅宽 cm 150 \n耕深 cm ≥12 \n刀轴型式  单轴型 \n刀轴连接型式  花键式 \n传动型式  中间传动 \n运输方式 普通型 \n刀辊设计转速 r/min 301 \n刀辊最大回转半径 mm 225 \n刀辊总安装刀数 把 36 \n旋耕刀型号  ⅠT225、ⅠT225左 \n镇压型式  拖板 \n配套拖拉机标定功率范围 kW 36.8～47.8\n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min 760","T202041410156","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[75,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河南汉诺威实业有限公司","旋耕机","1GKN-150A","耕幅:1.5m;单轴:是 ","结构型式  框架型 \n整机外形尺寸（长×宽×高） mm 855×1720×955 \n工作幅宽 cm 150\n刀轴型式  单轴型 \n刀轴连接型式  花键式 \n传动型式  中间传动 \n运输方式  普通型 \n刀辊设计转速 r/min 301 \n刀辊最大回转半径 mm 225 \n刀辊总安装刀数 把 36 \n旋耕刀型号  IT225、IT225左 \n限深装置型式  限深板 \n镇压型式  拖板 \n配套拖拉机标定功率 kW 36.8～66.2 \n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min 760","T202161610050","2026-01-14","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[76,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河南汉诺威实业有限公司","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","结构型式  框架型 \n整机外形尺寸(长×宽×高) mm 855×1820×955 \n作业速度范围 m/s 0.69～1.39 \n工作幅宽 cm 160 \n耕深 cm ≥12 \n刀轴型式  单轴型 \n刀轴连接型式  花键式 \n传动型式  中间传动 \n运输方式  普通型 \n刀辊设计转速 r/min 301 \n刀辊最大回转半径 mm 225 \n刀辊总安装刀数 把 40 \n旋耕刀型号  ⅠT225、ⅠT225左 \n镇压型式  拖板 \n配套拖拉机标定功率范围 kW 40.4～51.5 \n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min 760","T202041410156","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[77,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河南汉诺威实业有限公司","旋耕机","1GKN-160A","耕幅:1.6m;单轴:是 ","结构型式  框架型 \n整机外形尺寸（长×宽×高） mm 855×1820×955 \n工作幅宽 cm 160 \n刀轴型式  单轴型 \n刀轴连接型式  花键式 \n传动型式  中间传动 \n运输方式  普通型 \n刀辊设计转速 r/min 301 \n刀辊最大回转半径 mm 225 \n刀辊总安装刀数 把 40 \n旋耕刀型号  IT225、IT225左 \n限深装置型式  限深板 \n镇压型式  拖板 \n配套拖拉机标定功率 kW 40.4～73.5 \n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min 760","T202161610050","2026-01-14","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[78,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河南汉诺威实业有限公司","旋耕机","1GKN-170","耕幅:1.7m;单轴:是 ","结构型式  框架型 \n整机外形尺寸(长×宽×高) mm 855×1920×955 \n作业速度范围 m/s 0.69～1.39 \n工作幅宽 cm 170 \n耕深 cm ≥12 \n刀轴型式  单轴型 \n刀轴连接型式  花键式 \n传动型式  中间传动 \n运输方式  普通型 \n刀辊设计转速 r/min 301 \n刀辊最大回转半径 mm 225 \n刀辊总安装刀数 把 44 \n旋耕刀型号  ⅠT225、ⅠT225左 \n镇压型式  拖板 \n配套拖拉机标定功率范围 kW 44.1～58.8 \n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min 760","T202041410156","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[79,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河南汉诺威实业有限公司","旋耕机","1GKN-170A","耕幅:1.7m;单轴:是 ","结构型式  框架型 \n整机外形尺寸（长×宽×高） mm 855×1920×955 \n工作幅宽 cm 170 \n刀轴型式  单轴型 \n刀轴连接型式  花键式 \n传动型式  中间传动 \n运输方式  普通型 \n刀辊设计转速 r/min 301 \n刀辊最大回转半径 mm 225 \n刀辊总安装刀数 把 44 \n旋耕刀型号  IT225、IT225左 \n限深装置型式  限深板 \n镇压型式  拖板 \n配套拖拉机标定功率 kW 44.1～73.5 \n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min 760","T202161610050","2026-01-14","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[80,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河南汉诺威实业有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构型式  框架型 \n整机外形尺寸(长×宽×高) mm 1230×2080×1100 \n作业速度范围 m/s 0.69～1.39 \n工作幅宽 cm 180 \n耕深 cm ≥12 \n刀轴型式  单轴型 \n刀轴连接型式  花键式 \n传动型式  中间传动 \n运输方式  普通型 \n刀辊设计转速 r/min 280 \n刀辊最大回转半径 mm 245 \n刀辊总安装刀数 把 48 \n旋耕刀型号  ⅠT245、ⅠT245左 \n镇压型式  拖板 \n配套拖拉机标定功率范围 kW 51.5～62.5 \n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min 760","T202041410154","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[81,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","旋耕机","1GKN-165","耕幅:1.65m;单轴:是 ","型号名称:1GKN-165型旋耕机,结构型式:框架型,整机外形尺寸（长×宽×高）:880×1815×895mm,作业速度范围:0.55～1.38m/s,工作幅宽:165cm,耕深:12～16cm,刀轴型式:单轴型,刀轴连接型式:花键式,传动型式:中间传动,运输方式:普通型,刀辊设计转速:265r/min,刀辊最大回转半径:230mm,刀辊总安装刀数:44把，旋耕刀型号：IT225/IT225左，镇压型式：拖板，配套拖拉机标定功率范围：36.7～47.8，配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min","T202041410168","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[82,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","旋耕机","1GKN-190","耕幅:1.9m;单轴:是 ","型号名称:1GKN-190型旋耕机,结构型式:框架型,整机外形尺寸（长×宽×高）:1075×2065×1040mm,作业速度范围:0.55～1.38m/s,工作幅宽:190cm,耕深:12～16cm,刀轴型式:单轴型,刀轴连接型式:花键式,传动型式:中间传动,运输方式:普通型,刀辊设计转速:265r/min,刀辊最大回转半径:245mm,刀辊总安装刀数:52把，旋耕刀型号：IT245/IT245左，镇压型式：拖板，配套拖拉机标定功率范围：51.4～88.2，配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min","T202041410205","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[83,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河南省顺宏农机有限公司","旋耕机","1GKN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","型号：1GKN150；配套动力：36.7-51.5KW；外形尺寸：980*1730*940mm；出厂编号：201100020；执行标准：GB/T5668-2017；工作幅宽：1500mm；配套动力输出轴转速r/min：540","T202141410074","2026-06-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[84,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河南省顺宏农机有限公司","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","型号：1GKN-160；配套动力：36.7-51.5KW；外形尺寸：850*1820*930mm；出厂编号：20211358；执行标准：GB/T5668-2017；工作幅宽：1600mm；配套动力输出轴转速r/min：540","T202141410074","2026-06-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[85,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河南省顺宏农机有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","型号：1GKN180；配套动力：44.1-58.8KW；外形尺寸：1050*2000*1120mm；出厂编号：201100009；执行标准：GB/T5668-2017；工作幅宽：1800mm；配套动力输出轴转速r/min：540","T202141410075","2026-06-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[86,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河南田冠农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-180A","耕幅:1.8m;单轴:是 ","配套功率:40.4-44.1kw输出转速:720r/min结构形式:框架式外形尺寸:1190*2100*1080mm工作幅宽:180cm耕深12-16cm刀数:50把","部20180141","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[87,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河南田冠农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","配套功率:22.1-29.4kw 输出转速:540r/min 结构形式:框架式  外形尺寸:1000*1700*1050mm  工作幅宽:150cm  耕深12-16cm刀数:36把","豫2017060","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[88,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河南田冠农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","配套功率:29.4-36.8kw输出转速:540r/min结构形式:框架式外形尺寸:1000*1800*1050mm工作幅宽:160CM耕深12-16cm刀数:42把","豫2017060","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[89,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","江苏海之诺机械装备有限公司","旋耕机","1GKN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","结构特征：单轴；工作幅宽（cm）：150；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×1760×1130；配套动力范围（kW）：25.7～33.1；结构质量（kg）：335；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：34；旋耕刀型号：IT225","T201900340828","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[90,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","单轴；结构型式：框架式；耕幅：1800mm；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1090×2100×1060；作业速度范围（m/s）：0.7-1.4；耕深（cm）：≥12；传动方式：中间传动；刀辊转速（r/min）：280；最大回转半径（mm）：245；总安装刀数（把）：52；旋耕刀型号：ⅠT245；配套功率：36.8-40.4kw；动力输出轴转速（r/min）：540、760；与拖拉机联接方式：三点悬挂。","T202032320548","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[91,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","江西省南柴机械设备进出口有限公司","旋耕机","1GQN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-150旋耕机；结构型式：框架式（单轴）；工作状态外形尺寸：940×1780×995mm；旋耕机作业速度范围：\t0.56～1.39m/s；旋耕机工作幅宽：150cm；旋耕机耕深：旱地12～14cm 水田14～16cm；旋耕机传动方式：中间；旋耕机刀辊设计转速：231r/min；旋耕机刀辊最大回转半径：245mm；旋耕机刀辊总安装刀数：34把；旋耕机刀轴连接型式：接盘式；旋耕机旋耕刀型号：IT245；配套拖拉机标定功率范围：22.0～29.4kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/730r/min；","江西省2017第016号","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[92,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","江西省南柴机械设备进出口有限公司","旋耕机","1GQN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-180旋耕机；结构型式：框架式（单轴）；工作状态外形尺寸：900×2060×1025mm；旋耕机作业速度范围：\t0.56～1.39m/s；旋耕机工作幅宽：180cm；旋耕机耕深：旱地12～14cm 水田14～16cm；旋耕机传动方式：中间；旋耕机刀辊设计转速：231r/min；旋耕机刀辊最大回转半径：245mm；旋耕机刀辊总安装刀数：50把；旋耕机刀轴连接型式：接盘式；旋耕机旋耕刀型号：IT245；配套拖拉机标定功率范围：36.8～40.4kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/730r/min；","江西省2017第017号","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[93,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","九阳农机（常州）有限公司","旋耕机","1GQ-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构型式：圆梁式 工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：920*2100*1130  作业幅宽:cm：180 传动方式：侧边","苏农机（2018）第（0567）号","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[94,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","连云港大陆农业机械装备有限公司","旋耕机","1GKN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：150；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×1760×1160；配套动力范围（kW）：22.1～29.4；结构质量（kg）：340；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：34；旋耕刀型号：IT225","T201900320647","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[95,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","连云港大陆农业机械装备有限公司","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：160；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×1860×1160；配套动力范围（kW）：29.4～36.8；结构质量（kg）：355；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：38；旋耕刀型号：IT245","T201900320647","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[96,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","连云港大陆农业机械装备有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：180；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2060×1160；配套动力范围（kW）：36.8～44.1；结构质量（kg）：405；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：50；旋耕刀型号：IT245","T201900320647","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[97,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","连云港国旋机械有限公司","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1020×1690×1120；工作幅宽cm：160；刀轴型式：单轴型；传动型式：中间传动。","T202032320111","2025-06-30","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[98,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","连云港市东堡旋耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","1、型号名称：1GKN-180型旋耕机；2、结构型式：框架型；3、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1100×2100×1070；4、作业速度范围m/s：0.56～1.39；5、工作幅宽cm：180；6、耕深cm：旱耕：10～16；水耕：14～18；7、刀轴型式：单轴型；8、刀轴连接型式：接盘式；9、传动型式：中间齿轮传动；10、运输方式：普通型；11、刀辊设计转速r/min：282，303(n动=760）；278(n动=1000）；216，231(n动=540）；12、刀辊最大回转半径mm：245，260；13、刀辊总安装刀数（把）50；14、旋耕刀型号：IT245，IT260;15、限深装置型式：限深板；16、镇压型式：拖板；17、配套拖拉机标定功率范围kW：36.8～44.1 ；18、配套拖拉机动力输出轴转速r/min：540，760，1000","T201900320705","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[99,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","连云港市连发机械有限公司","旋耕机","1GQN-180S","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构型式：框架式；外形尺寸：1020×2060×1160㎜；作业速度范围（m/s）：0.69-1.81；工作幅宽(cm)：180；耕深（㎝）：旱耕12-16，水耕14-18；刀轴型式：单轴型；传动方式：中间传动，刀辊设计转速（r/min）：200,230,235/226,265,295（540/720），刀辊最大回转半径（㎜）：245，刀辊总安装刀数(把)：50；旋耕刀型号：IT245；配套功率(kW)：36.8-44.1；配套动力输出轴转速（r/min）：540、720。","T202000030759","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[100,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","连云港市锐远农业装备科技有限公司","旋耕机","1GKN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","外形尺寸：1750×920×1160（mm）,幅宽:150cm，传动方式：中间齿轮传动，刀辊设计转速：199(n动=540)265(n动=720)，刀辊设计最大回转半径：225mm，刀辊设计总安装刀数：38把，旋耕刀型号：IT225，配套拖拉机标定功率：22.1～33.1（kW），配套拖拉机动力输出轴转速：540;720（r/min），配套拖拉机常用作业挡挡次：II档，配套拖拉机常用作业挡理论前进速度：0.56～1.39（m/s）","T202032320586","2025-12-30","33.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[101,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","连云港市云港旋耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：150；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×1732×1152；配套动力范围（kW）：25.7～29.4；结构质量（kg）：320；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：34；旋耕刀型号：IT225","T201900220496","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[102,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","连云港市云港旋耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：160；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×1906×1152；配套动力范围（kW）：29.4～36.8；结构质量（kg）：356；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：38；旋耕刀型号：IT245","T201900220496","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[103,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","连云港市云港旋耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：180；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2106×1152；配套动力范围（kW）：36.8～44.1；结构质量（kg）：388；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：50；旋耕刀型号：IT245","T201900220498","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[104,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","连云港市中旋机械有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","外形尺寸：1020×2056×1152（mm），幅宽：180cm，理论作业速度：2～5（km/h），旋耕深度：≥12（cm），传动方式：中间齿轮传动，与拖拉机联接方式：三点悬挂，刀辊转速：199（540转）、228（720转）（r/min)，刀辊最大回转半径：245mm，总安装刀数：50把，旋耕刀型号：IT245，配套拖拉机动力输出轴转速：540/720(r/min)，配套拖拉机标定功率：36.8～44.1（kW）。","T202032320558","2025-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[105,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","连云港苏连机械有限公司","旋耕机","1GKN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：150；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×1760×1152；配套动力范围（kW）：22.1～29.4；结构质量（kg）：360；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：34；旋耕刀型号：IT225","苏农机（2017）第（0268）号","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[106,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","连云港苏连机械有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：180；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2060×1160；配套动力范围（kW）：36.8～44.1；结构质量（kg）：405；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：50；旋耕刀型号：IT245","T202000321080","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[107,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","临沭县瑞祥机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","外形尺寸(长X宽X高)MM:950*2050*1060,结构质量:320KG,幅宽:160CM,耕深:12-16CM","部20170501","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[108,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","洛阳裕农机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","外形尺寸（mm）：1060×1800×1025，配套功率(kW)：29.4～36.8，结构质量（kg）：260，工作幅宽(cm)：160，传动方式：中间齿轮传动，总安装刀数量(把)：38，旋耕刀型号：IT245。","部20171901","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[109,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","南昌金旋农机制造有限公司","旋耕机","1GKN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","中间齿轮传动；配套拖拉机标定功率25.7-36.8kw；配套拖拉机动力输出轴转速540/760r/min；旋耕刀型号IT245；刀辊总安装刀数34把；刀辊最大回转半径245mm；框架式；外形尺寸850mm×1710mm×950mm","江西省2019第041号","2024-11-24","","购机补贴(通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[110,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","南昌金旋农机制造有限公司","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","中间齿轮传动；配套拖拉机标定功率36.8-40.4kw；配套拖拉机动力输出轴转速540/760r/min；旋耕刀型号IT245；刀辊总安装刀数38把；刀辊最大回转半径245mm；框架式；外形尺寸910mm×1860mm×1000mm","江西省2019第041号","2024-11-24","","购机补贴(通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[111,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","南昌金旋农机制造有限公司","旋耕机","1GKN-190","耕幅:1.9m;单轴:是 ","中间齿轮传动；配套拖拉机标定功率51.4-58.8kw；配套拖拉机动力输出轴转速540/760r/min；旋耕刀型号IT245；刀辊总安装刀数50把；刀辊最大回转半径245mm；框架式；外形尺寸910mm×2060mm×1000mm","江西省2019第041号","2024-11-24","","购机补贴(通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[112,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","南阳向阳红农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构形式:框架型；型号规格:1GKN-180型；外形尺寸(长×宽×高)(MM):1080×2100×1050；配套拖拉机动力输出轴转速(r/min)720;幅宽(CM):180；耕深(CM):12~18；传动方式:中间齿轮传动；与拖拉机联接方式:三点悬挂；刀辊:设计转速(R/MIN):265,最大回转半径(MM):245,总安装刀数(把):52；旋耕刀型号:ⅠT245左、ⅠT245.","T202141410069","2026-06-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[113,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","青岛鲁耕农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","结构型式框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）1100mm×1660mm×1030mm；作业速度范围0.6-1.4m/s；工作幅宽150cm；耕深≥12cm；刀轴型式单轴型；刀轴连接型式花键式；传动型式中间传动；运输方式普通型；刀辊设计转速240r/min；刀辊最大回转半径245mm；刀辊总安装刀数40把；旋耕刀型号245；限深装置型式限深板；镇压型式拖板；配套拖拉机标定功率范围29.4-33kW；配套拖拉机动力输出轴转速760r/min","T202037370419","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[114,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","青岛鲁耕农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","结构型式框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）1100mm×1760mm×1030mm；作业速度范围0.6-1.4m/s；工作幅宽160cm；耕深≥12cm；刀轴型式单轴型；刀轴连接型式花键式；传动型式中间传动；运输方式普通型；刀辊设计转速240r/min；刀辊最大回转半径245mm；刀辊总安装刀数40把；旋耕刀型号245；限深装置型式限深板；镇压型式拖板；配套拖拉机标定功率范围29.4-33kW；配套拖拉机动力输出轴转速760r/min","T202037370419","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[115,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","青岛鲁耕农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-170","耕幅:1.7m;单轴:是 ","结构型式框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）1100mm×1860mm×1030mm；作业速度范围0.6-1.4m/s；工作幅宽170cm；耕深≥12cm；刀轴型式单轴型；刀轴连接型式花键式；传动型式中间传动；运输方式普通型；刀辊设计转速240r/min；刀辊最大回转半径245mm；刀辊总安装刀数44把；旋耕刀型号245；限深装置型式限深板；镇压型式拖板；配套拖拉机标定功率范围33.1-36.7kW；配套拖拉机动力输出轴转速760r/min","T202037370419","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[116,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","青岛鲁耕农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构型式框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）1100mm×2070mm×1060mm；作业速度范围0.6-1.4m/s；工作幅宽180cm；耕深≥12cm；刀轴型式单轴型；刀轴连接型式花键式；传动型式中间传动；运输方式普通型；刀辊设计转速240r/min；刀辊最大回转半径245mm；刀辊总安装刀数52把；旋耕刀型号245；限深装置型式限深板；镇压型式拖板；配套拖拉机标定功率范围33.1-44.2kW；配套拖拉机动力输出轴转速760r/min","T202037370419","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[117,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","任丘市超鹰农机有限公司","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：870×1770×1030；工作幅宽cm：160；耕深\tcm：≥12；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式\t：普通型；刀辊最大回转半径mm：225；刀辊总安装刀数把：44；旋耕刀型号：IT225；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板","鄂2020479","2025-12-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[118,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","任丘市超鹰农机有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","1GKN-180型旋耕机，配套拖拉机 标定功率范围58.8kW～73.5kW，动力输出轴转速720/540 r/min，结构型式（圆梁式、框架式）单轴框架式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）1450mm×2150mm×1100mm，作业速度范围0.6m～1.4m，工作幅宽182cm，耕深12cm～16cm，传动方式（侧边、中间）中间齿轮传动，刀辊设计转速 300r 最大回转半径 250mm 总安装刀数 54把，刀轴连接型式 花键法兰盘，旋耕刀型号ⅠT245限深装置型式 地辊","冀2017T—275","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[119,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","山东玉收农机有限公司","旋耕机","1GKN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","刀轴型式：单轴型；工作幅宽：150cm；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：940×1660×950 mm；作业速度范围0.5～1.0 m/s；耕深：≥12 cm；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速222、296、312 r/min；刀辊最大回转半径：250mm；刀辊总安装刀数：36把；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：托板；配套拖拉机标定功率范围：44.1～58.8 kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540、720、760 r/min。","T202037370396","2025-12-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[120,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","山东玉收农机有限公司","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","刀轴型式：单轴型；工作幅宽：160cm；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1000×1830×950 mm；作业速度范围0.5～1.0 m/s；耕深：≥12 cm；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速222、296、312 r/min；刀辊最大回转半径：250mm；刀辊总安装刀数：40把；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：托板；配套拖拉机标定功率范围：44.1～66.2 kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540、720、760 r/min。","T202037370396","2025-12-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[121,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","山东玉收农机有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","刀轴型式：单轴型；工作幅宽：180cm；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1000×2130×1100 mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；耕深：≥12 cm；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速222、296、312 r/min；刀辊最大回转半径：250mm；刀辊总安装刀数：48把；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：托板；配套拖拉机标定功率范围：47～73.5 kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540、720、760 r/min。","T202037370396","2025-12-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[122,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","石家庄佳昊农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","单轴；配套动力：44.1-58.8kw；结构型式：框架式；外形尺寸（长x宽x高）：1250x2190x1130mm\n结构质量：510kg；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数：52把","T202013130339","2025-12-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[123,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","石家庄兴田机械有限公司","旋耕机","1GQN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","型号名称1GQN-150旋耕机；结构形式：框架式；整机外形尺寸（长x宽x高)：1820x1010x950mm；作业速度范围：0.6-1.4m/s；工作幅宽：150cm；耕深：12-16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动方式：中间齿轮传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：241/296r/min；刀辊最大回转半径：R225mm；刀辊总安装刀数：36把；旋耕刀型号：IT225；限深装置型式：限深轮；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围:22.0-36.8kW；配套拖拉机输出轴转速：540/720r/min。","T202013130221","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[124,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","石家庄兴田机械有限公司","旋耕机","1GQN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","型号名称1GQN-160旋耕机；结构形式：框架式；整机外形尺寸（长x宽x高)：1930x1250x950mm；作业速度范围：0.6-1.4m/s；工作幅宽：160cm；耕深：12-16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动方式：中间齿轮传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：241/296r/min；刀辊最大回转半径：R225mm；刀辊总安装刀数：40把；旋耕刀型号：IT225；限深装置型式：限深轮；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围:29.1-44.1kW；配套拖拉机输出轴转速：540/720r/min。","T202013130221","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[125,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","石家庄兴田机械有限公司","旋耕机","1GQN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","型号名称1GQN-180旋耕机；结构形式：框架式；整机外形尺寸（长x宽x高)：1260x2180x1160mm；作业速度范围：0.6-1.4m/s；工作幅宽：180cm；耕深：12-16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动方式：中间齿轮传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：241/296r/min；刀辊最大回转半径：R245mm；刀辊总安装刀数：52把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深轮；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围:36.8-58.8kW；配套拖拉机输出轴转速：540/720r/min。","T202013130220","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[126,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","泰州樱田农机制造有限公司","旋耕机","1GQ-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","配套动力范围（kW） 39.4~40.5；外形尺寸（工作状态，长 ×宽×高)mm：1930x860×1120；结构形式：圆梁式；结构质量（kg）：392；工作幅宽（cm）：180；总安装刀数量(把)：28；旋耕刀型号：专用弧形弯刀；耕深（cm）：10~18；传动机构型式：单侧齿轮传动","苏农机（2019）第（0250）号","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[127,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊劲牛农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构型式：框架式；外形尺寸：960×2060×1060；工作幅宽：180cm；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：52把；配套拖拉机标定功率：36.7-44.1；动力输出轴转速：540/720；","部20180165","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[128,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊劲牛农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","结构型式：加强型；外形尺寸：820×1620×1030；工作幅宽：150cm；旋耕刀型号：IT225；总安装刀数：40把；配套拖拉机标定功率：25-29.4；动力输出轴转速：540/720；","部20180164","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[129,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊劲牛农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","结构型式：加强型；外形尺寸：820×1720×1030；工作幅宽：160cm；旋耕刀型号：IT225；总安装刀数：44把；配套拖拉机标定功率：25.7-36.8；动力输出轴转速：540/720；","部20180164","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[130,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊农宜得机械有限公司","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","结构型式\n/\n框架型\n整机a外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n950×1720×970\n作业速度范围\nm/s\n0.27～1.38\n工作幅宽\ncm\n160\n耕深\ncm\n≥12\n刀轴型式\n/\n单轴型\n刀轴连接型式\n/\n花键式\n传动型式\n/\n中间传动\n运输方式\n/\n普通型\n变速箱挡位数（变速旋耕机）\n个\n/\n刀辊设计转速\nr/min\n198/265\n刀辊最大回转半径\nmm\n245\n刀辊总安装刀数\n把\n40\n旋耕刀型号\n/\nIT245\n限深装置型式\n/\n限深板\n镇压型式\n/\n拖板\n配套拖拉机标定功率范围\nkW\n44.1～66.2\n配套拖拉机动力输出轴转速\nr/min\n540/720","T202037370143","2025-07-06","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[131,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊农宜得机械有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构型式\n/\n框架型\n整机a外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n1050×2000×1100\n作业速度范围\nm/s\n0.27～1.38\n工作幅宽\ncm\n180\n耕深\ncm\n≥12\n刀轴型式\n/\n单轴型\n刀轴连接型式\n/\n花键式\n传动型式\n/\n中间传动\n运输方式\n/\n普通型\n变速箱挡位数（变速旋耕机）\n个\n/\n刀辊设计转速\nr/min\n198/265\n刀辊最大回转半径\nmm\n245\n刀辊总安装刀数\n把\n48\n旋耕刀型号\n/\nIT245\n限深装置型式\n/\n限深板\n镇压型式\n/\n拖板\n配套拖拉机标定功率范围\nkW\n44.1～66.2\n配套拖拉机动力输出轴转速\nr/min\n540/720","T202037370143","2025-07-06","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[132,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊舜耕机械设备有限公司","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-160型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1000×1800×1000 mm；作业速度范围 ：0.27～1.38 m/s；工作幅宽：160 cm；耕深：≥12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式；中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：202/270/285r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：40把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：44.1～66.2kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720/760r/min。","T202037370323","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[133,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊舜耕机械设备有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-180型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1000×2100×1000 mm；作业速度范围 ：0.27～1.38 m/s；工作幅宽：180 cm；耕深：≥12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式；中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：202/270/285r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：52把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：44.1～88.2 kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720/760r/min。","T202037370323","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[134,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊新越机械有限公司","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","结构型式：框架式、单轴；外形尺寸（长×宽×高)mm：1040×1850×1030；配套动力范围(kW)：40.4-66.2；工作幅宽(cm)160；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量(旋耕，把)：48；旋耕刀型号：IT225","部20190304","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[135,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊新越机械有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构型式：框架式、单轴；外形尺寸（长×宽×高)mm：970×2060×1150；配套动力范围(kW)：44.1-66.2；工作幅宽(cm)180；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量(旋耕，把)：52；旋耕刀型号：IT245","部20190305","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[136,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊鑫耐尔农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","结构形式：框架式；外形尺寸：860×1690×1170mm；工作速度范围（m/s）：0.8-1.5；工作幅宽(cm):160；耕深（cm）：≥12；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动方式：中间齿轮传动；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀轴设计转速（r/min）：230；最大回转半径（mm）：195；总安装刀数量(把)：40；旋耕刀型号：IT195；镇压型式：拖板；配套功率(kW)：25.7-44.1；配套动力输出轴转速（r/min）：540.","T20200606291","2026-05-11","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[137,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊鑫耐尔农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构形式：框架式；外形尺寸：1080×2010×1060mm；工作速度范围（m/s）：0.8-1.5；工作幅宽(cm):180；耕深（cm）：≥12；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动方式：中间齿轮传动；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀轴设计转速（r/min）：218；最大回转半径（mm）：225；总安装刀数量(把)：52；旋耕刀型号：IT225；镇压型式：拖板；配套功率(kW)：44.1-66.2；配套动力输出轴转速（r/min）：540.","T20200606286","2026-05-11","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[138,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊信行机械有限公司","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","结构性式：框架式，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：860×1850×980,工作宽幅cm：160\n刀轴型式：单轴型，传动型式：中间传动，安装刀数：44把，配套拖拉机标定功率：29.4～51.5kW","T202137370146","2026-05-09","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[139,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊信行机械有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构性式：框架式，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：960×2050×1120,工作宽幅cm：180\n刀轴型式：单轴型，传动型式：中间传动，安装刀数：48把，配套拖拉机标定功率：51.5～73.5kW","T202137370147","2026-05-09","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[140,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊裕祥农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","刀轴型式：单轴型；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：860×1660×1100；作业速度范围（m/s）:0.5-1.1；工作幅宽（cm）：150；耕深（cm）：12；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：203/270；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数：36；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（KW）：36.8-51.5；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720。","T202137370020","2026-03-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[141,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊裕祥农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","刀轴型式：单轴型；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：860×1760×1100；作业速度范围（m/s）:0.5-1.1；工作幅宽（cm）：160；耕深（cm）：12；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：203/270；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数：40；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（KW）：36.8-51.5；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720。","T202137370020","2026-03-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[142,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊裕祥农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","刀轴型式：单轴型；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1000×2000×1100；作业速度范围（m/s）:0.5-1.1；工作幅宽（cm）：180；耕深（cm）：12；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：203/270；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数：52；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（KW）：51.5-78；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720。","T202137370020","2026-03-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[143,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","樱田农机科技（泰州）有限公司","水稻秸秆深埋旋耕机","1GQ-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","\"型号名称：1GQ-180型水稻秸秆深埋旋耕机；结构型式：圆梁型；整机外形尺寸(长×宽×高)：970×1960×1120mm；作业速度范围：0.42~2.5m/s；工作幅宽：180cm；耕深≥15cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：侧边传动；\n运输方式：普通型；变速箱挡位数(变速旋耕机)：   ；刀辊设计转速：180、240r/min；刀辊最大回转半径：265mm；刀辊总安装刀数:28把；旋耕刀型号：专用弧形弯刀；限深装置型式：  ；镇压型式:拖板；配套拖拉机标定功率范围：39.4~40.5kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540、720r/min；\n\"","T202032320262","2025-09-29","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[144,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","常州市怡峰农业机械科技有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：200；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2346×1152；配套动力范围（kW）：40.4～47.8；结构质量（kg）：420；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：58；旋耕刀型号：IT245","T202032320555","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[145,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","常州市怡峰农业机械科技有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：230；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2586×1152；配套动力范围（kW）：47.8～58.8；结构质量（kg）：435；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：62；旋耕刀型号：IT245","T202032320555","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[146,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","丹阳良友机械有限公司","旋耕机","1GK-200","耕幅:2m;单轴:是 ","动力连接方式:牵引式；机具结构类型:单轴；工作幅宽(M):2，传动方式：侧边齿轮传动。","T202132320128","2026-05-05","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[147,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","丹阳良友机械有限公司","旋耕机","1GK-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","动力连接方式:牵引式；机具结构类型:单轴；工作幅宽(M):2.3，传动方式：侧边齿轮传动。","T202132320128","2026-05-05","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[148,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","丹阳良友机械有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","动力连接方式:牵引式；机具结构类型:单轴；工作幅宽(M):2，传动方式：中间齿轮传动。","部20170937","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[149,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","丹阳良友机械有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","动力连接方式:牵引式；机具结构类型:单轴；工作幅宽(M):2.3，传动方式：中间齿轮传动。","苏农机（2017）第（0260）号","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[150,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","德州市沃田机械有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2.0m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围kW58.8~80.9配套拖拉机动力输出轴转速r/min540/760/850型号名称/1GKN-200型旋耕机结构型式(圆梁式、框架式)/框架式、单轴工作状态a外形尺寸(长×宽×高)mm1420×2330×1220作业速度范围m/s0.56~1.39工作幅宽cm200耕深cm≥12变速箱挡位数个无传动方式(侧边、中间)/中间齿轮传动刀辊设计转速r/min270/312/350刀辊最大回转半径mm245总安装刀数把60刀轴连接型式/花键套旋耕刀型号/ⅠT245限深装置型式/无","部20181348","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[151,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","德州市沃田机械有限公司","旋耕机","1GKN-220","耕幅:2.2m;单轴:是 ","型号名称\t/\t1GKN-220型旋耕机\n结构型式\t/\t框架型\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1260×2570×1160\n作业速度范围\tm/s\t0.56～1.39\n工作幅宽\tcm\t220\n耕深\tcm\t旱耕12～16\n刀轴型式\t/\t单轴型\n刀轴连接型式\t/\t花键式\n传动型式\t/\t中间传动\n运输方式\t/\t普通型\n变速箱挡位数（变速旋耕机）\t个\t/\n刀辊设计转速\tr/min\t241/296\n刀辊最大回转半径\tmm\t245\n刀辊总安装刀数\t把\t64\n旋耕刀型号\t/\tIT245\n限深装置型式\t/\t/\n镇压型式\t/\t镇压辊\n配套拖拉机标定功率范围\tkW\t58.8～66.1\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min\t540/720","T201900640186","2024-11-28","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[152,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","德州市沃田机械有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围kW66.2~88.2配套拖拉机动力输出轴转速r/min540/760/850型号名称/1GKN-230型旋耕机结构型式(圆梁式、框架式)/框架式、单轴工作状态a外形尺寸(长×宽×高)mm1400×2630×1180作业速度范围m/s0.56~1.39工作幅宽cm230耕深cm≥12变速箱挡位数个无传动方式(侧边、中间)/中间齿轮传动刀辊设计转速r/min270/312/350刀辊最大回转半径mm245总安装刀数把64刀轴连接型式/花键套旋耕刀型号/ⅠT245限深装置型式/","部20181338","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[153,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","固始万云丰机械有限责任公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1000×2320×1060mm；作业速度范围：0.6-1.5m/s;工作幅宽：200cm；耕深：12-16cm；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：58把","T202041410137","2025-09-26","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[154,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","固始万云丰机械有限责任公司","旋耕机","1GKN-220","耕幅:2.2m;单轴:是 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1000×2450×1060mm；作业速度范围：0.6-1.5m/s;工作幅宽：220cm；耕深：12-16cm；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：62把","T202041410137","2025-09-26","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[155,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","灌云县云成机械有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-200、结构形式：框架式、外形尺寸（长×宽×高）mm：1020×2296×1152、工作幅宽cm:200、传动方式：中间齿轮传动、旋耕刀型号：IT245、总安装刀数（把）：58、配套拖拉机标定功率（kw）：40.4~52.0、动力输出轴转速（r/min）720。","部20171145","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[156,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","灌云县云成机械有限公司","旋耕机","1GKN-230H","耕幅:2.3m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-230H、结构形式：框架式、外形尺寸（长×宽×高）mm：1050×2636×1250、工作幅宽cm:230、传动方式：中间齿轮传动、旋耕刀型号：IT245、总安装刀数（把）：62、配套拖拉机标定功率（kw）：44.1~58.8、动力输出轴转速（r/min）720。","部20171146","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[157,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸(长×宽×高)（mm）：1020×2636×1152；作业速度范围（m/s）：0.56～1.39；工作幅宽（cm）：230；耕深（cm）：8～18；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：226，228（n动=720）/200，222，230，235（n动=540）；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数（把）：62；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定动率范围（kW）：47.8～58.8；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720/540。","T202032320573","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[158,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","灌云县中云机械有限公司","旋耕机","1GKN-230H","耕幅:2.3m;单轴:是 ","耕幅:2300mm;整机质量：580kg;外形尺寸(mm):1050×2636×1250;传动方式：中间齿轮传动；结构型式：框架式；配套动力（Kw）：44.1～58.8；耕深（cm）: ≥12;总安装刀数量(把):62;旋耕刀型号:IT245.","T202032320588","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[159,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北春翔机械有限公司","旋耕机","1GQN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1210×2330×1160\n作业速度范围\tm/s\t0.56～1.39\n工作幅宽\tcm\t200\n耕深\tcm\t12～16\n刀轴型式\t/\t单轴型\n刀轴连接型式\t/\t接盘式\n传动型式\t/\t中间传动\n运输方式\t/\t普通型\n刀辊设计转速\tr/min\t296\n刀辊最大回转半径\tmm\t245\n刀辊总安装刀数\t把\t60\n旋耕刀型号\t/\tⅠT245\n限深装置型式\t/\t限深板\n镇压型式\t/\t拖板\n配套拖拉机标定功率范围\tkW\t58.8～73.5\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min\t720","T201913130276","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[160,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北春翔机械有限公司","旋耕机","1GQN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1210×2590×1160\n作业速度范围\tm/s\t0.56～1.39\n工作幅宽\tcm\t230\n耕深\tcm\t12～16\n刀轴型式\t/\t单轴型\n刀轴连接型式\t/\t接盘式\n传动型式\t/\t中间传动\n运输方式\t/\t普通型\n刀辊设计转速\tr/min\t296\n刀辊最大回转半径\tmm\t245\n刀辊总安装刀数\t把\t64\n旋耕刀型号\t/\tⅠT245\n限深装置型式\t/\t限深板\n镇压型式\t/\t拖板\n配套拖拉机标定功率范围\tkW\t66.1～80.9\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min\t720","T201913130276","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[161,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北耕润农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长X宽X高）：1120X2500X1150mm；作业速度范围：0.27-1.39m/s;工作幅宽：230cm；耕深：12-20cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；转动型式：中间转动；输入方式：普通型;刀辊设计转速：276r/min；刀辊最大回转半径:245mm;刀辊总安装刀数：68把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深坂；镇压型式：拖板；配套拖拉机定形功率范围：73.5-121.3kw；配套拖拉机输出轴转速：720r/min","T202013130432","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[162,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北江蓝农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","结构形式：单轴框架式； 工作状态尺寸（mm）：1110×2310×1010； 幅宽（cm）：200； 最终传动方式：中间齿轮传动； 与拖拉机连接方式：三点悬挂连接； 刀轴最大回转半径（mm）：245； 刀辊总安装刀数：（把）60； 旋耕刀型号：IT245; 刀轴连接型式：花键盘连接； 配套拖拉机标定功率（kw）：44.1~58.8； 配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):540/720;轴数：单轴.","T202013130154","2025-11-29","58.8","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[163,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北江蓝农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构形式：单轴框架式； 工作状态尺寸（mm）：1280×2550×1100； 幅宽（cm）：230； 最终传动方式：中间齿轮传动； 与拖拉机连接方式：三点悬挂连接； 刀轴最大回转半径（mm）：245； 刀轴总安装刀数：（把）64； 旋耕刀型号：IT245; 刀轴连接型式：花键盘连接； 配套拖拉机标定功率）（kw）:58.8~88.2； 配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):720; 轴数：单轴。","冀2018T—203","2022-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[164,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北力拉农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQKGN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","型号名称 1GQKGN-200旋耕机 结构型式 框架型 整机外形尺寸（长×宽×高） 920×2260×970mm  作业速度范围 0.56-1.39 m/s  工作幅宽200cm  耕深12-16cm  刀轴型式 单轴型  刀轴连接型式  单轴型  传动型式  侧边传动   运输方式  普通型  刀辊设计转速 335r/min  刀辊最大回转半径225mm  刀辊总安装刀数  60把 旋耕刀型号 IT225  限深装置型式 限深板 镇压型式 拖板配套拖拉机标定功率范围 66.2-73.5kW  配套拖拉机动力输出轴转速720r/min","T202113130209","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[165,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北利宏农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","结构型式\t：框架型\n整机外形尺寸（长×宽×宽×高）mm：1050×2340×1150\n作业速度范围\tm/s\t：0.55-1.38\n工作幅宽\tcm\t：200\n耕深\tcm\t：15-20\n刀轴型式\t：单轴型\n刀轴连接型式\t：接盘式\n传动型式\t：中间齿轮传动\n运输方式\t：普通型","鄂2020431","2025-12-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[166,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北利宏农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式\t：框架型\n整机外形尺寸（长×宽×整机外形尺寸（长×宽×高）mm\t：1050×2570×1150\n作业速度范围\tm/s\t：0.55-1.38\n工作幅宽\tcm\t：230\n耕深\tcm\t：15-20\n刀轴型式\t：单轴型\n刀轴连接型式\t：接盘式\n传动型式\t：中间齿轮传动\n运输方式\t：普通型","鄂2020431","2025-12-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[167,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北农哈哈机械集团有限公司","旋耕机","1GQN-200B","耕幅:2m;单轴:是 ","工作幅宽：200cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动","T201900030298","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[168,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北农哈哈机械集团有限公司","旋耕机","1GQN-230B","耕幅:2.3m;单轴:是 ","工作幅宽：230cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动","T201900030298","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[169,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北农哈哈集团农业装备有限公司","深旋旋耕机","1GQNJS-200","耕幅:2m;单轴:是 ","工作幅宽：200cm；耕深：20～25cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；刀辊总安装刀数：60把；旋耕刀型号：IT225；限深装置型式：限深轮；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围：73.5～110.3kW","T202013130195","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[170,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北农哈哈集团农业装备有限公司","深旋旋耕机","1GQNJS-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","工作幅宽：230cm；耕深：20-25cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；刀辊总安装刀数：64把；旋耕刀型号：IT225；限深装置型式：限深轮；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围：110—132kW","T201913130223","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[171,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北神耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-200型旋耕机\n结构形式：框架式\n配套拖拉机标定功率：55.2~66.2KW\n配套拖拉机动力输出轴转速：540,720r/min\n外形尺寸（长X宽X高）：970X2330X1020mm\n结构质量：380Kg\n理论作业速度：2~5Km/h\n幅宽：200cm\n耕深：旱耕：8~16cm ；水耕：10~18cm\n传动方式：中间齿轮传动\n与拖拉机联接方式：标准三点悬挂\n刀辊转速：236（n动=540）r/min\n        :228（n动=720）r/min\n刀辊最大回转半径:245mm\n刀辊总安装刀数-旋耕:58把\n旋耕刀型号: ⅠT245","T202000030754","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[172,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北胜丰液压机械有限公司","旋耕机","1GQN-200","耕幅:2.0m;单轴:是 ","型号名称/1GQN-200旋耕机，结构型式/框架型，整机外形尺寸（长×宽×高）1120×2170×1000mm，作业速度范围0.56-1.39m/s，工作幅宽200cm,耕深12-16cm，刀轴型式/单轴型，刀轴连接型式/接盘式，传动形式/中间传动，运输方式/普通型，刀辊设计转速度267r/min，刀辊最大半径245mm，刀辊总安装刀数56把，旋耕刀型号IT245,限深装置型式/限深板，镇压型式/拖板，配套拖拉机标定功率44.1-58.8kw,配套拖拉机动力输出轴转速720r/min","T201913130072","2024-12-08","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[173,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北胜丰液压机械有限公司","旋耕机","1GQN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构形式：框架型；整机外形尺寸长×宽×高（mm）：1288×2588×1220；作业速度范围（m/s):0.56-1.39;工作幅宽(cm)：230；耕深（cm）：12-16；刀轴形式：单轴型；刀轴连接形式：接盘式；传动形式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min)：267；刀辊最大回转半径(mm):245；刀辊总安装刀数（把）：68；旋耕刀型号：IT245;限深装置形式：限深板；镇压形式：托板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：58.8-88.2；配套拖拉机动力输出轴转速(r/min)：720","T201913130072","2024-12-08","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[174,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-210A","耕幅:2.1m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1130×2320×1090mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；工作幅宽：210cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：332r/min；刀辊最大回转半径：250mm；刀辊总安装刀数：60把；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：58.8～66.1kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202012120080","2025-12-22","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[175,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","高箱框架旋耕机","1GKNJG-210A","耕幅:2.1m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1300×2320×1215mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；工作幅宽：210cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：332r/min；刀辊最大回转半径：250mm；刀辊总安装刀数：60把；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：58.8～66.1kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202012120077","2025-12-22","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[176,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","高箱框架旋耕机","1GKNJG-230A","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1300×2450×1215mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；工作幅宽：230cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：332r/min；刀辊最大回转半径：250mm；刀辊总安装刀数：64把；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：58.8～73.5kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202012120077","2025-12-22","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[177,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","高箱框架旋耕机","1GKNJG-240A","耕幅:2.4m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1300×2550×1215mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；工作幅宽：240cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：332r/min；刀辊最大回转半径：250mm；刀辊总安装刀数：68把；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：73.5～95.55kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202012120077","2025-12-22","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[178,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GKNZG-210A","耕幅:2.1m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长x宽x高）：1300×2320×1170mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；工作幅宽：210cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：332r/min；刀辊最大回转半径：250mm；刀辊总安装刀数：60把；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：58.8～66.1kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202012120079","2025-12-22","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[179,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GKNZG-230A","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长x宽x高）：1300×2450×1170mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；工作幅宽：230cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：332r/min；刀辊最大回转半径：250mm；刀辊总安装刀数：64把；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：58.8～73.5kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202012120079","2025-12-22","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[180,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GKNZG-240A","耕幅:2.4m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长x宽x高）：1300×2550×1170mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；工作幅宽：240cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：332r/min；刀辊最大回转半径：250mm；刀辊总安装刀数：68把；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：73.5～88.2kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202012120079","2025-12-22","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[181,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","高箱框架旋耕机","1GQNGK-200","耕幅:2m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长x宽x高）：1180×2315×1110mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；工作幅宽：200cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：289r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：60把；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：44.1～58.8kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202013130078","2025-09-21","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[182,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","高箱框架旋耕机","1GQNGK-220","耕幅:2.2m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长x宽x高）：1180×2445×1110mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；工作幅宽：220cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：289r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：64把；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：58.8～66.2kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202013130078","2025-09-21","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[183,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","高箱框架旋耕机","1GQNGK-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长x宽x高）：1180×2545×1110mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；工作幅宽：230cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：289r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：66把；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：58.8～66.2kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202013130078","2025-09-21","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[184,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北双天机械制造有限公司","中高箱旋耕机","1GKN-200A1","耕幅:2m;单轴:是 ","型号名称:1GKN-200A1中高箱旋耕机；结构形式:框架型；整机外形尺寸(长×宽×高mm):1260×2420×1160；工作幅宽(cm):200；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；变速箱挡位数（变速旋耕机/个）：/；刀辊设计转速(r/min):296/292；刀辊最大回转半径(mm):245；刀辊总安装刀数(把):60；旋耕刀型号:IT245；限深装置型式/:限深板；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围(kw):44.1-58.8；配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):720/540；","T202013130088","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[185,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北双天机械制造有限公司","旋耕机","1GKND-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","型号名称:1GKND-230旋耕机；结构形式:框架型；整机外形尺寸(长×宽×高mm):1515×2660×1200；工作幅宽(cm):230；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；变速箱挡位数（变速旋耕机）：/；刀辊设计转速(r/min):241/296；刀辊最大回转半径(mm):245；刀辊总安装刀数(把):68；旋耕刀型号:IT245；限深装置型式/:限深板；镇压型式/：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围(kw):58.8-73.5；配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):540/720；","T202013130090","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[186,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北双天机械制造有限公司","深耕旋耕机","1GSKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","型号名称：1GSKN-200深耕旋耕机；结构形式：框架式；整机外形尺寸(长×宽×高mm):1260×2420×1160；工作幅宽（cm）：200；刀轴型式：单轴型；刀轴连接形式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；变速箱挡位数（变速旋耕机）：/；刀辊设计转速(r/min):255/292；刀辊最大回转半径(mm):300；刀辊总安装刀数(把):60；旋耕刀型号:IT260；限深装置型式/:限深板；镇压型式/：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围(kw):70.0-102.9；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720/540；","T202013130087","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[187,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北晓天农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","框架性整机外形尺寸1200mmX2570mmX1100mm，   工作幅宽230cm ， 单轴型刀轴型式 ，  刀辊设计转速267/254 r/min，花键式刀轴链接型式，中间传动型，限深板限深装置，拖板镇压型式，刀辊总安装刀数 68把  旋耕刀型号IT245   配套拖拉机标定功率 58.8~110.2KW      配套拖拉机动力输出轴转速 720/540r/min。","T202113130170","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[188,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北峥嵘农机有限公司","旋耕机","1GQN-200","耕幅:2.0m;单轴:是 ","结构型式：框架型、机外形尺寸（长×宽×高）：1050mm×2330mm×1130mm、作业速度范围：0.56-1.39m/s、作幅宽：200cm、耕深12-16cm、刀轴型式：单轴型、刀轴连接型式：花键式、传动型式：中间传动、运输方式：普通型、刀辊设计转速：267/254、刀辊最大回转半径：245mm、刀辊总安装刀数：60把、旋耕刀型号：IT245、限深装置型式：限深板、镇压型式：拖板、配套拖拉机标定功率范围：66.1-88.2、配套拖拉机动力输出轴转速：760/720.","T202113130121","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[189,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北峥嵘农机有限公司","旋耕机","1GQN-220","耕幅:2.2m;单轴:是 ","结构型式：框架型、机外形尺寸（长×宽×高）：1050mm×2470mm×1130mm、作业速度范围：0.56-1.39m/s、作幅宽：220cm、耕深12-16cm、刀轴型式：单轴型、刀轴连接型式：花键式、传动型式：中间传动、运输方式：普通型、刀辊设计转速：267/254、刀辊最大回转半径：245mm、刀辊总安装刀数：64把、旋耕刀型号：IT245、限深装置型式：限深板、镇压型式：拖板、配套拖拉机标定功率范围： 88.2-110.2、配套拖拉机动力输出轴转速：760/720.","T202113130121","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[190,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北峥嵘农机有限公司","旋耕机","1GQN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式：框架型、机外形尺寸（长×宽×高）：1050mm×2550mm×1130mm、作业速度范围：0.56-1.39m/s、作幅宽：230cm、耕深12-16cm、刀轴型式：单轴型、刀轴连接型式：花键式、传动型式：中间传动、运输方式：普通型、刀辊设计转速：267/254、刀辊最大回转半径：245mm、刀辊总安装刀数：64把、旋耕刀型号：IT245、限深装置型式：限深板、镇压型式：拖板、配套拖拉机标定功率范围： 88.2-110.2、配套拖拉机动力输出轴转速：760/720.","T202113130121","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[191,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河南汉诺威实业有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2.0m;单轴:是 ","结构型式  框架型 \n整机外形尺寸(长×宽×高) mm 1230×2280×1100 \n作业速度范围 m/s 0.69～1.39 \n工作幅宽 cm 200 \n耕深 cm ≥12 \n刀轴型式  单轴型 \n刀轴连接型式  花键式 \n传动型式  中间传动 \n运输方式  普通型 \n刀辊设计转速 r/min 280 \n刀辊最大回转半径 mm 245 \n刀辊总安装刀数 把 56 \n旋耕刀型号  ⅠT245、ⅠT245左 \n镇压型式  拖板 \n配套拖拉机标定功率范围 kW 58.8～80.9 \n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min 760","T202041410153","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[192,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河南汉诺威实业有限公司","旋耕机","1GKN-200A","耕幅:2.0m;单轴:是 ","结构型式  框架型 \n外形尺寸（长×宽×高） mm 1200×2280×1100 \n工作幅宽 cm 200 \n刀轴型式  单轴型 \n刀轴连接型式  花键式 \n传动型式  中间传动 \n运输方式  普通型 \n刀辊设计转速 r/min 280 \n刀辊最大回转半径 mm 245 \n刀辊总安装刀数 把 56 \n旋耕刀型号  IT245、IT245左 \n限深装置型式   限深板 \n镇压型式  拖板 \n配套拖拉机标定功率 kW 66.2～80.9 \n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min 760","T202161610049","2026-01-14","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[193,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河南汉诺威实业有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式  框架型 \n整机外形尺寸(长×宽×高) mm 1230×2580×1100 \n作业速度范围 m/s 0.69～1.39 \n工作幅宽 cm 230 \n耕深 cm ≥12 \n刀轴型式  单轴型 \n刀轴连接型式  花键式 \n传动型式  中间传动 \n运输方式  普通型 \n刀辊设计转速 r/min 280 \n刀辊最大回转半径 mm 245 \n刀辊总安装刀数 把 64 \n旋耕刀型号  ⅠT245、ⅠT245左 \n镇压型式  拖板 \n配套拖拉机标定功率范围 kW 66.2～88.2 \n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min 760","T202041410153","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[194,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河南汉诺威实业有限公司","旋耕机","1GKN-230A","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式  框架型 \n整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1200×2580×1100 \n工作幅宽 cm 230 \n刀轴型式  单轴型 \n刀轴连接型式  花键式 \n传动型式  中间传动 \n运输方式  普通型 \n刀辊设计转速 r/min 280 \n刀辊最大回转半径 mm 245 \n刀辊总安装刀数 把 64 \n旋耕刀型号  IT245、IT245左 \n限深装置型式  限深板 \n镇压型式  拖板 \n配套拖拉机标定功率 kW 73.5～88.2 \n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min 760","T202161610049","2026-01-14","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[195,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河南省顺宏农机有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","型号：1GKN200；配套动力：44.1-58.8KW；外形尺寸：1030*2300*1250mm；出厂编号：201100001；执行标准：GB/T5668-2017；工作幅宽：2000mm；配套动力输出轴转速r/min：720","T202141410076","2026-06-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[196,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河南省顺宏农机有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","型号：1GKN230；配套动力：51.5-66.2KW；外形尺寸：1010*2500*1260mm；出厂编号：201100025；执行标准：GB/T5668-2017；工作幅宽：2300mm；配套动力输出轴转速r/min：720","T202141410076","2026-06-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[197,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河南田冠农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-200A","耕幅:2m;单轴:是 ","配套功率：47.8-55.1kw 输出转速：720 r/min 结构形式：框架式 外形尺寸：1190*2300*1080mm 工作幅宽：200cm 耕深12-16cm 刀数：58把","部20180143","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[198,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河南田冠农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-230A","耕幅:2.3m;单轴:是 ","配套功率：58.8-69.8kw 输出转速：720 r/min 结构形式：框架式 外形尺寸：1190*2600*1080mm 工作\n\n幅宽：230cm 耕深12-16cm 刀数：62把","部20180140","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[199,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","湖北盈农科技有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","2.0，框架式，外形尺寸：长*宽*高1010*2340*1120，配套功率66.1-80.9，耕深12-19cm，整机重量：468kg，配套动力输出转轴：540/760r/min，刀片：T245。\n2.3，框架式，外形尺寸：长*宽*高1130*2570*1090，配套功率66.1-80.9，耕深12-19cm，整机重量：481kg，配套动力输出转轴：540/760r/min，刀片：T245。","T202142420226","2026-04-29","","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[200,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","湖南福格森装备科技有限公司","旋耕机","1GQ-200","耕幅:2m;单轴:是 ","结构型式： 圆梁型； 外形尺寸（长 ×宽×高）（mm）：2300×920×961； 结构质量（kg）： 380； 工作幅宽（cm）: 200； 传动方式： 侧边齿轮传动； 耕深（cm ): ≥8； 与拖拉机联接方式： 三点悬挂； 设计转速（r/min）： 330/250； 最大回转半径(mm): 195； 总安装刀数（把）： 62； 旋耕刀型号： IT195； 配套拖拉机： 功率（kw）：51.5-73.5； 动力输出轴转速（r/min）：720/540；","T202043430238","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[201,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","湖南福格森装备科技有限公司","旋耕机","1GQ-205","耕幅:2.05m;单轴:是 ","结构型式： 圆梁型； 外形尺寸（长 ×宽×高）（mm）：2200×800×840； 工作幅宽（cm）: 205； 传动型式： 侧边传动； 耕深（cm ): ≥12； 与拖拉机联接方式： 三点悬挂； 刀辊设计转速（r/min）： 295/221； 最大回转半径(mm): 225； 总安装刀数（把）：80； 旋耕刀型号： IT225； 配套拖拉机标定功率范围（kw）：44.1-59.1； 配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720/540；","T202043430237","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[202,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","湖南福格森装备科技有限公司","旋耕机","1GQ-220","耕幅:2.2m;单轴:是 ","结构型式： 圆梁型； 外形尺寸（长 ×宽×高）（mm）：2500×920×961； 结构质量（kg）： 400； 工作幅宽（cm）: 220； 传动方式： 侧边齿轮传动； 耕深（cm ): ≥8； 与拖拉机联接方式： 三点悬挂； 设计转速（r/min）： 330/250； 最大回转半径(mm): 195； 总安装刀数（把）： 66； 旋耕刀型号： IT195； 配套拖拉机： 功率（kw）：51.5-73.5； 动力输出轴转速（r/min）：720/540；","T202043430238","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[203,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","湖南福格森装备科技有限公司","旋耕机","1GQ-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式： 圆梁型； 外形尺寸（长 ×宽×高）（mm）：2600×920×961； 结构质量（kg）： 410； 工作幅宽（cm）: 230； 传动方式： 侧边齿轮传动； 耕深（cm ): ≥8； 与拖拉机联接方式： 三点悬挂； 设计转速（r/min）： 330/250； 最大回转半径(mm): 195； 总安装刀数（把）： 74； 旋耕刀型号： IT195； 配套拖拉机： 功率（kw）：51.5-73.5； 动力输出轴转速（r/min）：720/540；","T202043430238","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[204,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","淮北市华丰机械设备有限公司","旋耕机","1GHF-200","耕幅:2m;单轴:是 ","型号名称：1GHF-200型旋耕机；结构形式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1130×2300×1130mm；作业速度范围：0.83～1.39m/s;工作幅宽：200cm；耕深：≥12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：246r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：68把；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：44.1～58.kW;动力输出轴转速：720r/min.","2019TJ626","2024-12-23","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[205,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","江苏东久机械有限公司","旋耕机","1GK-240","耕幅:2.4m;单轴:是 ","型号名称：1GK-240型旋耕机，结构型式：框架型，整机外形尺寸（长×宽×高）：1020*2640*1120 mm，作业速度范围：0.84～1.4 m/s，工作幅宽：240 cm，耕深：12～18 cm，刀轴型式：单轴型，刀轴连接型式：接盘式，传动型式：侧边传动，运输方式：普通型，变速箱挡位数（变速旋耕机）个/，刀辊设计转速：219 r/min，刀辊最大回转半径，245mm，刀辊总安装刀数：54把，旋耕刀型号：IT245，限深装置型式：限深板，镇压型式：拖板，配套拖拉机标定功率范围：58.8～73.5 kW，配套拖拉机动力输出轴转速：540 r/min","T202032320378","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[206,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","江苏海之诺机械装备有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","结构特征：单轴；工作幅宽（cm）：200；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2300×1130；配套动力范围（kW）：40.5～47.8；结构质量（kg）：420；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：58；旋耕刀型号：IT245","T201900340826","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[207,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2.0m;单轴:是 ","单轴；结构型式：框架式；耕幅：2000mm；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1090×2300×1060；作业速度范围（m/s）：0.7-1.4；耕深（cm）：≥12；传动方式：中间传动；刀辊转速（r/min）：280；最大回转半径（mm）：245；总安装刀数（把）：60；旋耕刀型号：ⅠT245；配套功率：44.1-51.5kw；动力输出轴转速（r/min）：540、760；与拖拉机联接方式：三点悬挂。","T202032320549","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[208,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","旋耕机","1GKN-200D","耕幅:2.0m;单轴:是 ","单轴；结构型式：框架式；耕幅：2000mm；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1410×2290×1060；配套功率：44.1～58.8kw；动力输出轴转速（r/min）：540/760；耕深（cm）：≥8；传动方式：中间传动；旋耕刀型号：ⅢT175；刀辊转速（r/min）：280；最大回转半径（mm）：175；总安装刀数（把）：96。","2019TJ541","2024-12-23","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[209,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","单轴；结构型式：框架式；耕幅：2300mm；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1090×2600×1060；作业速度范围（m/s）：0.7-1.4；耕深（cm）：≥12；传动方式：中间传动；刀辊转速（r/min）：280；最大回转半径（mm）：245；总安装刀数（把）：80；旋耕刀型号：ⅠT245；配套功率：55.1-66.2kw；动力输出轴转速（r/min）：540、760；与拖拉机联接方式：三点悬挂。","T202032320550","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[210,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","旋耕机","1GKN-230D","耕幅:2.3m;单轴:是 ","单轴；结构型式：框架式；耕幅：2300mm；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1410×2570×1060；作业速度范围（m/s）：0.7-1.4；耕深（cm）：≥8；传动方式：中间传动；刀辊转速（r/min）：280；最大回转半径（mm）：175；总安装刀数（把）：112；旋耕刀型号：ⅢT175；配套功率：55.1-66.2kw；动力输出轴转速（r/min）：540、760；与拖拉机联接方式：三点悬挂。","T202034510","2025-12-28","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[211,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","旋耕机","1GKN-230H","耕幅:2.3m;单轴:是 ","单轴；结构型式：框架式；耕幅：2300mm；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：950×2530×1200；作业速度范围（m/s）：0.7-1.4；耕深（cm）：≥12；传动方式：中间传动；刀辊转速（r/min）：280；最大回转半径（mm）：245；总安装刀数（把）：68；旋耕刀型号：ⅠT245；配套功率：55.1-66.2kw；动力输出轴转速（r/min）：540、760；与拖拉机联接方式：三点悬挂。","T202032320551","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[212,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","江苏欣田机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率：40.4-51.4KW 作业速度范围：≧0.26m/s 工作幅宽：200cm 耕深：≧12cm 刀辊设计转速：226r/min 外形尺寸：1020×2345×1152","苏农机（2017）第（0536）号","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[213,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","江苏欣田机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率：47.8-58.8KW 作业速度范围：≧0.26m/s 工作幅宽：200cm 耕深：≧12cm 刀辊设计转速：226r/min 外形尺寸：1020×2586×1152","苏农机（2017）第（0537）号","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[214,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","江苏亿科农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-210","耕幅:2.1m;单轴:是 ","结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：1270×2320×1050；配套动力范围(kW)：55.1-62.5；工作幅宽(cm)210；传动方式：中部传动；旋耕刀型号：IT245.","T202132320132","2026-05-05","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[215,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","江苏亿科农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-240","耕幅:2.4m;单轴:是 ","结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：1260×2640×1050；配套动力范围(kW)：62.5-69.8；工作幅宽(cm)240；传动方式：中部传动；旋耕刀型号：IT245.","T202132320132","2026-05-05","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[216,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","江西省南柴机械设备进出口有限公司","旋耕机","1GQN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-200旋耕机；结构型式：框架式（单轴）；工作状态外形尺寸：930×2300×990mm；旋耕机作业速度范围：\t0.56～1.39m/s；旋耕机工作幅宽：200cm；旋耕机耕深：旱地12～14cm 水田14～16cm；旋耕机传动方式：中间；旋耕机刀辊设计转速：231r/min；旋耕机刀辊最大回转半径：245mm；旋耕机刀辊总安装刀数：58把；旋耕机刀轴连接型式：接盘式；旋耕机旋耕刀型号：IT245；配套拖拉机标定功率范围：40.4～58.8kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/730r/min；","江西省2017第017号","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[217,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","江西省南柴机械设备进出口有限公司","旋耕机","1GQN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-230旋耕机；结构型式：框架式（单轴）；工作状态外形尺寸：915×2530×1010mm；旋耕机作业速度范围：\t0.56～1.39m/s；旋耕机工作幅宽：230cm；旋耕机耕深：旱地12～14cm 水田14～16cm；旋耕机传动方式：中间；旋耕机刀辊设计转速：231r/min；旋耕机刀辊最大回转半径：245mm；旋耕机刀辊总安装刀数：62把；旋耕机刀轴连接型式：接盘式；旋耕机旋耕刀型号：IT245；配套拖拉机标定功率范围：44.1～58.8kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/730r/min；","江西省2017第018号","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[218,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","九阳农机（常州）有限公司","旋耕机","1GQ-200","耕幅:2m;单轴:是 ","结构型式：圆梁式  工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm:920*2305*1130  作业幅宽cm：200  传动方式：侧边","苏农机（2018）第（0567）号","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[219,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","九阳农机（常州）有限公司","旋耕机","1GQ-220","耕幅:2.2m;单轴:是 ","结构型式：圆梁式  工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：920*2510*1130 工作幅宽cm：220  传动方式：侧边","苏农机（2018）第（0566）号","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[220,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","连云港大陆农业机械装备有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：200；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2320×1160；配套动力范围（kW）：40.4～47.8；结构质量（kg）：420；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：58；旋耕刀型号：IT245","T201900320648","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[221,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","连云港大陆农业机械装备有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：230；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2560×1160；配套动力范围（kW）：44.1～58.8；结构质量（kg）：435；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：62；旋耕刀型号：IT245","T201900320648","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[222,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","连云港国旋机械有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","结构型式(圆梁式、框架式):框架式外形尺寸(长*宽*高):1020*2190*1050结构质量:415(kg)工作幅宽(cm):200传动方式(侧边、中间):中间旋耕刀型号:IT245总安装刀数(把):58配套拖拉机标定功率(KW):58.8-73.5动力输出轴转速(r/min):540、720","苏农机（2018）第（0264）号","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[223,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","连云港九迁机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：200；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2300×1060；配套动力范围（kW）：55.8～73.5；结构质量（kg）：420；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：58；旋耕刀型号：IT245","T202032320146","2025-07-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[224,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","连云港市东堡旋耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","1、型号名称：1GKN-200型旋耕机；2、结构型式：框架型；3、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1100×2310×1070；4、作业速度范围m/s：0.56～1.39；5、工作幅宽cm：200；6、耕深cm：旱耕：10～16；水耕：14～18；7、刀轴型式：单轴型；8、刀轴连接型式：接盘式；9、传动型式：中间齿轮传动；10、运输方式：普通型；11、刀辊设计转速r/min：282，303(n动=760）；278(n动=1000）；216，231(n动=540）；12、刀辊最大回转半径mm：245，260；13、刀辊总安装刀数（把）58；14、旋耕刀型号：IT245，IT260;15、限深装置型式：限深板；16、镇压型式：拖板；17、配套拖拉机标定功率范围kW：40.4～47.8 ；18、配套拖拉机动力输出轴转速r/min：540，760，1000","T201900320706","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[225,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","连云港市连发机械有限公司","旋耕机","1GQN-200S","耕幅:2m;单轴:是 ","结构型式：框架式；外形尺寸：1020×2300×1160㎜；作业速度范围（m/s）：0.69-1.81；工作幅宽(cm)：200；耕深（㎝）：旱耕12-16，水耕14-18；刀轴型式：单轴型；传动方式：中间传动，刀辊设计转速（r/min）：200,230,235/226,265,295（540/720），刀辊最大回转半径（㎜）：245，总安装刀数(把)：58；旋耕刀型号：IT245；配套功率(kW)：40.5-47.8；配套动力输出轴转速（r/min）：540、720。","T202000030758","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[226,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","连云港市兴安机械制造有限公司","旋耕机","1GK-200","耕幅:2m;单轴:是 ","配置参数:刀轴型式:单轴型.工作幅宽:200cm.耕深:≥8cm.结构型式:框架型.外形尺寸(长×宽×高)mm:1000×2210×1135.作业速度范围(m/s):0.28-1.39.配套动力范围(kW):58.8-73.5.刀轴连接形式:接盘式.传动型式:侧边齿轮传动;限深装置型式:限深板.镇压型式:拖板.刀辊总安装刀数(把):66.旋耕刀型号:IT245","T202032320316","2025-11-01","58.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[227,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","连云港市云港旋耕机械有限公司","反转灭茬机","1GFM-200","耕幅:2m;单轴:是 ","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：200；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm： 1080×2250×1140；配套动力范围（kW）：55.1～62.5；结构质量（kg）：420；传动方式：侧边齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：54；旋耕刀型号：IT245","苏农机（2017）第（0404）号","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[228,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","连云港市云港旋耕机械有限公司","旋耕机","1GQN-200S","耕幅:2m;单轴:是 ","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：200；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2346×1152；配套动力范围（kW）：40.4～47.8；结构质量（kg）：420；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：58；旋耕刀型号：IT245","T202000030757","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[229,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","连云港市中旋机械有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","外形尺寸：1020×2296×1152（mm），幅宽：200cm，理论作业速度：2～5（km/h），旋耕深度：≥12（cm），传动方式：中间齿轮传动，与拖拉机联接方式：三点悬挂，刀辊转速：199（540转）、228（720转）（r/min)，刀辊最大回转半径：245mm，总安装刀数：58把，旋耕刀型号：IT245，配套拖拉机动力输出轴转速：540/720(r/min)，配套拖拉机标定功率：40.4～47.8（kW）。","T202032320559","2025-12-30","40.4","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[230,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","连云港市中旋机械有限公司","旋耕机","1GKN-230H","耕幅:2.3m;单轴:是 ","外形尺寸：1050×2636×1250（mm），幅宽：230cm，理论作业速度：2～5（km/h），旋耕深度：≥12（cm），传动方式：中间齿轮传动，与拖拉机联接方式：三点悬挂，刀辊转速：199（540转）、228（720转）（r/min)，刀辊最大回转半径：245mm，总安装刀数：62把，旋耕刀型号：IT245，配套拖拉机动力输出轴转速：540/720(r/min)，配套拖拉机标定功率：44.1～58.8（kW）。","T202032320581","2025-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[231,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","连云港双亚机械有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","幅宽(CM):200；结构形式:框架式；传动方式:中间传动；配套功率(kW)：44.1~55.2\n外形尺寸（cm）：1020×2296×1152；配套功率(kW)：44.1~55.2；结构质量（kg）：435；工作幅宽(cm)：200；结构形式:框架式；传动方式：中间传动；总安装刀数量(把)：58；旋耕刀型号：IT245。动力输出轴转速（r/min）:\n540/720\n;\n理论前进速度(km/h)：\n2.0~5.0；耕深（cm）：旱耕：8~16  水耕：10~18；与拖拉机联接方式：三点悬挂；","T202132320063","2026-02-25","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[232,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","连云港苏连机械有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：200；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2300×1160；配套动力范围（kW）：40.5～47.8；结构质量（kg）：420；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：58；旋耕刀型号：IT245","T202000321081","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[233,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","连云港苏连机械有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：230；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2536×1152；配套动力范围（kW）：51.5～58.8；结构质量（kg）：435；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：62；旋耕刀型号：IT245","苏农机（2017）第（0269）号","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[234,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","连云港苏连机械有限公司","旋耕机","1GQ-200","耕幅:2m;单轴:是 ","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：200；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2300×1130；配套动力范围（kW）：66.2～88.2；结构质量（kg）：480；传动方式：侧边齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：72；旋耕刀型号：IT245","T202032320260","2025-09-29","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[235,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","连云港苏连机械有限公司","旋耕机","1GQ-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：230；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2600×1130；配套动力范围（kW）：73.5～95.6；结构质量（kg）：500；传动方式：侧边齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：76；旋耕刀型号：IT245","T202032320260","2025-09-29","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[236,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","临沭县瑞祥机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","外形尺寸(长X宽X高)MM:1100*2400*1250,结构质量:600KG,幅宽:200CM,耕深CM:旱耕:12-16,水耕:14-18","部20170500","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[237,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","临沭县瑞祥机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","外形尺寸(长X宽X高)MM:1100*2750*1250,结构质量:610KG,幅宽:230CM,耕深CM:旱耕:12-16,水耕:14-18","部20170499","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[238,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","洛阳裕农机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-200H","耕幅:2m;单轴:是 ","外形尺寸（mm）：1103×2244×1137，配套功率(kW)：47.8～58.8，结构质量（kg）：405，工作幅宽(cm)：200，传动方式：中间齿轮传动，总安装刀数量(把)：58，旋耕刀型号：IT245。","部20171904","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[239,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","洛阳裕农机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-200L","耕幅:2m;单轴:是 ","外形尺寸（mm）：1165×2246×1196，配套功率(kW)：47.8～58.8，结构质量（kg）：367，工作幅宽(cm)：200，传动方式：中间齿轮传动，总安装刀数量(把)：58，旋耕刀型号：IT245。","部20171905","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[240,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","洛阳裕农机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-230H","耕幅:2.3m;单轴:是 ","外形尺寸（mm）：1138×2536×1296，配套功率(kW)：58.8～66.2，结构质量（kg）：450，工作幅宽(cm)：230，传动方式：中间齿轮传动，总安装刀数量(把)：62，旋耕刀型号：IT245。","部20171903","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[241,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司","旋耕机","1GK-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构形式：加强型；整机尺寸（长x宽x高）：930mmx2520mmx1120mm；工作幅宽：230cm;耕深：≥12cm；刀轴形式：单轴式；传动形式：侧边传动；刀辊设计转速：166、185、230、258r/min；旋耕刀数量：54；旋耕刀型号：C型刀；与拖拉机连接方式：三点悬挂；配套拖拉机标定功率：≥73.5kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720 r/min","T202037370291","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[242,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","明光市明雷机械有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2.0m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1040×2310×1090；工作幅宽cm：200；耕深cm：12~20；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速\tr/min：270/320；刀辊最大回转半径mm：270；刀辊总安装刀数\t把：\t56；旋耕刀型号：\tIT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板","T202142420080","2026-02-07","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[243,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","明光市明雷机械有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1110×2560×1105；工作幅宽\tcm\t：230；耕深cm：12~20；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式\t：普通型；刀辊设计转速r/min：270/320；刀辊最大回转半径mm\t：270；刀辊总安装刀数\t把：\t64；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板","T202142420080","2026-02-07","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[244,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","南昌金旋农机制造有限公司","旋耕机","1GKN-210","耕幅:2.1m;单轴:是 ","中间齿轮传动；配套拖拉机标定功率51.4-58.8kw；配套拖拉机动力输出轴转速540/760r/min；旋耕刀型号IT245；刀辊总安装刀数58把；刀辊最大回转半径245mm；框架式；外形尺寸910mm×2300mm×1000mm","江西省2019第042号","2024-11-24","","购机补贴(通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[245,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","南昌金旋农机制造有限公司","旋耕机","1GKN-240","耕幅:2.4m;单轴:是 ","中间齿轮传动；配套拖拉机标定功率52.9-66.2kw；配套拖拉机动力输出轴转速540/760r/min；旋耕刀型号IT245；刀辊总安装刀数62把；刀辊最大回转半径245mm；框架式；外形尺寸910mm×2530mm×1000mm","江西省2019第042号","2024-11-24","","购机补贴(通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[246,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","南阳向阳红农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-200A","耕幅:2m;单轴:是 ","结构形式:框架型；型号规格:1GKN-200A型；外形尺寸(长×宽×高)(MM):1170×2340×1120；配套拖拉机动力输出轴转速(r/min)720;幅宽(CM):200；耕深(CM):12~18；传动方式:中间齿轮传动；与拖拉机联接方式:三点悬挂；刀辊:设计转速(R/MIN)296,最大回转半径(MM):250,总安装刀数(把):60；旋耕刀型号:ⅠT245左、ⅠT245.","T202141410068","2026-06-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[247,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","宁晋县驰沃农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-220","耕幅:2.2m;单轴:是 ","配套动力88.2-117.6kw，动力输出轴转速720r/min ，单轴框架式，外形尺寸1200*2460*1100 作业速度范围0.56-1.39m/s 幅宽220cm 耕深13-24cm 中间齿轮传动 刀棍转速296r/min 最大回转半径245mm 安装刀数64把 刀轴连接型式（花键盘连接）","T202113130242","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[248,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","宁晋县驰沃农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","配套动力88.2-132.3kw，动力输出轴转速720r/min ，单轴框架式，外形尺寸1200*2560*1100 作业速度范围0.56-1.39m/s 幅宽230cm 耕深13-24cm 中间齿轮传动 刀棍转速296r/min 最大回转半径245mm 安装刀数64把 刀轴连接型式（花键盘连接）","T202113130242","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[249,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","青岛鲁耕农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率59.0-67.2kw；配套拖拉机动力输出轴转速760r/min；配套拖拉机常用作业档低3；结构形式框架式；外形尺寸（长*宽*高）1160mm*2312mm*1113mm；结构质量470kg；幅宽200cm；耕深旱耕12-16cm；传动方式中间齿轮传动；与拖拉机连接方式三点悬挂；刀辊设计转速270r/min；刀辊最大回转半径245mm；总安装刀数58把；旋耕刀型号IT245","T202034227","2025-12-28","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[250,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","青岛鲁耕农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率59.0-67.2kw；配套拖拉机动力输出轴转速760r/min；配套拖拉机常用作业档低3；结构形式框架式；外形尺寸（长*宽*高）1160mm*2586mm*1113mm；结构质量490kg；幅宽230cm；耕深旱耕12-16cm；传动方式中间齿轮传动；与拖拉机连接方式三点悬挂；刀辊设计转速270r/min；刀辊最大回转半径245mm；总安装刀数62把；旋耕刀型号IT245","T202034226","2025-12-28","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[251,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","任丘市超鹰农机有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","1GKN-200型旋耕机，配套拖拉机 标定功率范围58.8kW～88.2KW，动力输出轴转速720/540 r/min，结构型式（圆梁式、框架式）单轴框架式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）1450mm×2380mm×1100mm，作业速度范围0.6m～1.4m，工作幅宽204cm，耕深12cm～16cm，传动方式（侧边、中间）中间齿轮传动，刀辊设计转速 300r 最大回转半径 250mm 总安装刀数 62把，刀轴连接型式 花键法兰盘，旋耕刀型号ⅠT245限深装置型式 地辊","冀2017T—275","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[252,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","任丘市超鹰农机有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","1GKN-230型旋耕机，配套拖拉机 标定功率范围66.2kW～95.6KW，动力输出轴转速720/540 r/min，结构型式（圆梁式、框架式）单轴框架式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）1450mm×2620mm×1100mm，作业速度范围0.6m～1.4m，工作幅宽232cm，耕深12cm～16cm，传动方式（侧边、中间）中间齿轮传动，刀辊设计转速 300r 最大回转半径 250mm 总安装刀数 66把，刀轴连接型式 花键法兰盘，旋耕刀型号ⅠT245限深装置型式 地辊","冀2017T—274","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[253,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","山东玉收农机有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","刀轴型式：单轴型；工作幅宽：200cm；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1500×2330×1210 mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；耕深：≥12 cm；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速222、296、312 r/min；刀辊最大回转半径：255mm；刀辊总安装刀数：60把；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围：58.8～80.9kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540、720、760 r/min。","T202037370393","2025-12-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[254,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","山东玉收农机有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","刀轴型式：单轴型；工作幅宽：230cm；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1500×2630×1210 mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；耕深：≥12 cm；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速222、296、312 r/min；刀辊最大回转半径：255mm；刀辊总安装刀数：64把；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围：66.2～88.2kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540、720、760 r/min。","T202037370393","2025-12-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[255,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","石家庄惠田机械有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","1GKN-230型旋耕机; 结构形式：框架型；外形尺寸：1290×2640×1170mm; 作业速度范围: 0.56～1.39m/s; 工作幅宽：230cm; 耕深: 12～16cm; 刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动方式：中间传动;运输方式：普通型；刀辊设计转速: 313r/min; 刀辊最大回转半径: R245mm; 刀辊总安装刀数: 68把;旋耕刀型号: ⅠT245；限深装置型式：限深轮；镇压型式：镇压辊；标定功率：73.5-95.6KW;动力输出轴转速: 760r/min;","T202013130401","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[256,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","石家庄佳昊农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-200","耕幅:2.0m;单轴:是 ","单轴；配套动力：58.8-73.5kw；结构型式：框架式；外形尺寸（长x宽x高）：1250x2390x1130mm\n结构质量：530kg；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数：60把","T202013130340","2025-12-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[257,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","石家庄佳昊农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-220","耕幅:2.2m;单轴:是 ","单轴；配套动力：73.5-88.2kw；结构型式：框架式；外形尺寸（长x宽x高）：1250x2590x1130mm\n结构质量：540kg；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数：68把","T202013130341","2025-12-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[258,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","石家庄佳昊农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","单轴；配套动力：80.9-88.2kw；结构型式：框架式；外形尺寸（长x宽x高）：1250x2690x1130mm\n结构质量：550kg；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数：72把","T202013130341","2025-12-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[259,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","石家庄金牛农机制造有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2.0m;单轴:是 ","工作幅宽：200cm   结构型式：框架型   刀轴型式：单轴型   传动型式：中间传动","T202013130157","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[260,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","石家庄农业机械股份有限公司","旋耕机","1GQN-200K","耕幅:2m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围：43.6～66.1 kW\n配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min\n结构型式：单轴框架式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1040×2240×1200\tmm\n作业速度范围：0.56～1.39\tm/s\n工作幅宽：200\tcm\n耕深：12～16\tcm\n变速箱档位数：/\t个\n传动方式：中间齿轮传动\t\n刀辊设计转速：267\tr/min\n刀辊最大回转半径：245\tmm\n刀辊总安装刀数：60\t把\n刀轴连接型式：花键连接\n旋耕刀型号：T245\n限深装置型式：/\n结构质量：500kg","冀2017T—279","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[261,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","石家庄兴田机械有限公司","旋耕机","1GQN-200","耕幅:2.0m;单轴:是 ","型号名称1GQN-200旋耕机；结构形式：框架式；整机外形尺寸（长x宽x高)：1260x2420x1160mm；作业速度范围：0.6-1.4m/s；工作幅宽：200cm；耕深：12-16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动方式：中间齿轮传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：241/296r/min；刀辊最大回转半径：R245mm；刀辊总安装刀数：60把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深轮；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围:51.5-73.5kW；配套拖拉机输出轴转速：540/720r/min","T202013130219","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[262,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","石家庄兴田机械有限公司","旋耕机","1GQN-220","耕幅:2.2m;单轴:是 ","型号名称1GQN-220旋耕机；结构形式：框架式；整机外形尺寸（长x宽x高)：1260x2570x1160mm；作业速度范围：0.6-1.4m/s；工作幅宽：220cm；耕深：12-16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动方式：中间齿轮传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：241/296r/min；刀辊最大回转半径：R245mm；刀辊总安装刀数：64把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深轮；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围:58.8-82.1kW；配套拖拉机输出轴转速：540/720r/min。","T202013130218","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[263,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","台州世耀农机科技有限公司","旋耕机","1GK-220","耕幅:2.2m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：2400×1050×1000mm；工作幅宽：2200mm；刀轴型式：单轴型；旋耕刀型号： ⅠT195 ；配套拖拉机标定功率范围：74.5-81kW。","T202033330275","2025-12-28","81","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[264,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","泰州樱田农机制造有限公司","旋耕机","1GQ-200","耕幅:2m;单轴:是 ","配套动力范围（kW） 40.5~55.125；外形尺寸（工作状态，长 ×宽×高)mm：2160x860×1120；结构形式：圆梁式；结构质量（kg）：426；工作幅宽（cm）：200；总安装刀数量(把)：34；旋耕刀型号：专用弧形弯刀；耕深（cm）：10~18；传动机构型式：单侧齿轮传动.","苏农机（2019）第（0251）号","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[265,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","泰州樱田农机制造有限公司","旋耕机","1GQ-220","耕幅:2.2m;单轴:是 ","配套动力范围（kW） 40.5~62.475；外形尺寸（工作状态，长 ×宽×高)mm：2360x860×1120；结构形式：圆梁式；结构质量（kg）：444；工作幅宽（cm）：220;总安装刀数量(把)：37；旋耕刀型号：专用弧形弯刀；耕深（cm）：10~18；传动机构型式：单侧齿轮传动.","苏农机（2019）第（0252）号","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[266,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","泰州樱田农机制造有限公司","旋耕机","1GQ-240","耕幅:2.4m;单轴:是 ","配套动力范围（kW） 51.5~69.825；外形尺寸（工作状态，长 ×宽×高)mm：2590x1100×1240；结构形式：圆梁式；结构质量（kg）：645；工作幅宽（cm）：240；总安装刀数量(把)：68；旋耕刀型号：专用弧形弯刀；耕深（cm）：10~18；传动机构型式：单侧齿轮传动.","苏农机（2019）第（0254）号","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[267,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","泰州樱田农机制造有限公司","旋耕机","1GQ-240A","耕幅:2.4m;单轴:是 ","配套动力范围（kW） 51.5~69.825；外形尺寸（工作状态，长 ×宽×高)mm：2560x860×1120；结构形式：圆梁式；结构质量（kg）：465；工作幅宽（cm）：240；总安装刀数量(把)：40；旋耕刀型号：专用弧形弯刀；耕深（cm）：10~18；传动机构型式：单侧齿轮传动.","苏农机（2019）第（0253）号","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[268,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","潍坊劲牛农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2.0m;单轴:是 ","结构型式：框架式；外形尺寸：1000×2280×1260；工作幅宽：200cm；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：56把；配套拖拉机标定功率：44.1-66.2；动力输出轴转速：540/720；","部20180165","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[269,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","潍坊劲牛农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式：框架式；外形尺寸：1150×2580×1260；工作幅宽：230cm；旋耕刀型号：IT265；总安装刀数：64把；配套拖拉机标定功率：58.8-73.5；动力输出轴转速：540/720；","部20180161","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[270,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","潍坊农宜得机械有限公司","旋耕机","1GKN-200A","耕幅:2.0m;单轴:是 ","结构型式\n/\n框架型\n整机a外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n1050×2250×1100\n作业速度范围\nm/s\n0.27～1.38\n工作幅宽\ncm\n200\n耕深\ncm\n≥12\n刀轴型式\n/\n单轴型\n刀轴连接型式\n/\n花键式\n传动型式\n/\n中间传动\n运输方式\n/\n普通型\n变速箱挡位数（变速旋耕机）\n个\n/\n刀辊设计转速\nr/min\n222/313\n刀辊最大回转半径\nmm\n245\n刀辊总安装刀数\n把\n52\n旋耕刀型号\n/\nIT245\n限深装置型式\n/\n限深板\n镇压型式\n/\n拖板\n配套拖拉机标定功率范围\nkW\n58.3～95.6\n配套拖拉机动力输出轴转速\nr/min\n540/760","T202137370148","2026-05-09","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[271,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","潍坊农宜得机械有限公司","旋耕机","1GKN-230A","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式\n/\n框架型\n整机a外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n1140×2550×1150\n作业速度范围\nm/s\n0.27～1.38\n工作幅宽\ncm\n230\n耕深\ncm\n≥12\n刀轴型式\n/\n单轴型\n刀轴连接型式\n/\n花键式\n传动型式\n/\n中间传动\n运输方式\n/\n普通型\n变速箱挡位数（变速旋耕机）\n个\n/\n刀辊设计转速\nr/min\n222/313\n刀辊最大回转半径\nmm\n245\n刀辊总安装刀数\n把\n64\n旋耕刀型号\n/\nIT245\n限深装置型式\n/\n限深板\n镇压型式\n/\n拖板\n配套拖拉机标定功率范围\nkW\n73.5～117.6\n配套拖拉机动力输出轴转速\nr/min\n540/760","T202137370148","2026-05-09","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[272,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","潍坊舜耕机械设备有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-200型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1100×2300×1000 mm；作业速度范围 ：0.27～1.38 m/s；工作幅宽：200cm；耕深：≥12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式；中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：222/296/312r/min；刀辊最大回转半径：255mm；刀辊总安装刀数：56把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：51.5～88.2kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720/760r/min。","T202037370322","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[273,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","潍坊舜耕机械设备有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-230型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1100×2600×1000 mm；作业速度范围 ：0.27～1.38 m/s；工作幅宽：230cm；耕深：≥12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式；中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：222/296/312r/min；刀辊最大回转半径：255mm；刀辊总安装刀数：68把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：58.8～103kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720/760r/min。","T202037370322","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[274,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","潍坊新越机械有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：1050×2270×1050；配套动力范围(kW)：58.8-73.5；工作幅宽(cm)200；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量(旋耕，把)：56；旋耕刀型号：IT245","部20190305","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[275,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","潍坊鑫耐尔农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-200","耕幅:2.0m;单轴:是 ","结构形式：框架式；外形尺寸：1200×2210×1100mm；工作速度范围（m/s）：0.8-1.5；工作幅宽(cm):200；耕深（cm）：≥12；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动方式：中间齿轮传动；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀轴设计转速（r/min）：255；最大回转半径（mm）：245；总安装刀数量(把)：60；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套功率(kW)：44.1-66.2；配套动力输出轴转速（r/min）：720.","T20200606285","2026-05-11","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[276,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","潍坊鑫耐尔农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构形式：框架式；外形尺寸：1200×2510×1100mm；工作速度范围（m/s）：0.8-1.5；工作幅宽(cm):230；耕深（cm）：≥12；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动方式：中间齿轮传动；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀轴设计转速（r/min）：255；最大回转半径（mm）：245；总安装刀数量(把)：68；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套功率(kW)：44.1-66.2；配套动力输出轴转速（r/min）：720.","T20200606283","2026-05-11","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[277,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","潍坊信行机械有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2.0m;单轴:是 ","结构性式：框架式，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：960×2240×1120,工作宽幅cm：200\n刀轴型式：单轴型，传动型式：中间传动，安装刀数：56把，配套拖拉机标定功率：58.8～88.2kW","T202137370144","2026-05-09","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[278,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","潍坊裕祥农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","刀轴型式：单轴型；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1000×2240×1180；作业速度范围（m/s）:0.5-1.1；工作幅宽（cm）：200；耕深（cm）：12；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：222/296/313；刀辊最大回转半径（mm）：265；刀辊总安装刀数：56；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（KW）：66.2-88.2；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720/760。","T202137370021","2026-03-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[279,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","潍坊裕祥农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","刀轴型式：单轴型；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1020×2560×1250；作业速度范围（m/s）:0.5-1.1；工作幅宽（cm）：230；耕深（cm）：12；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：222/296/313；刀辊最大回转半径（mm）：265；刀辊总安装刀数：68；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（KW）：69.5-102.9；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720/760。","T202137370021","2026-03-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[280,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","盐城东申农业机械有限公司","旋耕机","1G-240","耕幅:2.4m;单轴:是 ","型号名称：1G-240型旋耕机，结构型式：圆梁型，整机外形尺寸a（长×宽×高）：3080×980×1030mm，作业速度范围：0.83～1.39m/s，工作幅宽：240cm，耕深：8～16cm,刀轴型式：单轴型，刀轴连接型式：花键式，传动型式：侧边传动，运输方式：普通型，变速箱挡位数（变速旋耕机）：/个，刀辊设计转速：319r/min，刀辊最大回转半径：196mm，刀辊总安装刀数：62把，旋耕刀型号：IT185,限深装置型式：/，镇压型式：拖板，配套拖拉机标定功率：29.4-36.8kW，配套拖拉机动力输出轴转速：540r/min","鄂2020069","2025-09-29","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[281,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","樱田农机科技（泰州）有限公司","水稻秸秆深埋旋耕机","1GQ-200","耕幅:2m;单轴:是 ","\"型号名称：1GQ-200型水稻秸秆深埋旋耕机；结构型式：圆梁型；整机外形尺寸(长×宽×高):970×2190×1120mm；作业速度范围：0.42~2.5m/s；工作幅宽：200cm；\n耕深：≥15cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：侧边传动；运输方式：普通型；变速箱挡位数(变速旋耕机)：   ；刀辊设计转速：180、240r/min；刀辊最大回转半径：265mm；刀辊总安装刀数：34把；旋耕刀型号：专用弧形弯刀；限深装置型式   ；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：40.5~55.125kW；配套拖拉机动力输出轴转速:540、720r/min；\"","T202032320266","2025-09-29","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[282,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","樱田农机科技（泰州）有限公司","水稻秸秆深埋旋耕机","1GQ-240","耕幅:2.4m;单轴:是 ","型号名称：1GQ-240型水稻秸秆深埋旋耕机；结构型式：圆梁型；整机外形尺寸(长×宽×高)：1100×2590×1170mm；作业速度范围：0.42-2.5m/s；工作幅宽：240cm；耕深：≥15cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式:花键式；传动型式:侧边传动；运输方式:普通型；变速箱挡位数(变速旋耕机):   ；刀辊设计转速：180、240r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：68把；旋耕刀型号：专用弧形弯刀；限深装置型式：   ；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围:51.5~69.825kW；配套拖拉机动力输出轴转速:540、720r/min；","T202032320266","2025-09-29","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[283,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","樱田农机科技（泰州）有限公司","水稻秸秆深埋旋耕机","1GQ-240A","耕幅:2.4m;单轴:是 ","\"型号名称：1GQ- 240A型水稻秸秆深埋旋耕机；结构型式：圆梁型；整机外形尺寸(长×宽×高)：1100×2590×1170mm；作业速度范围：0.42~2.5m/s；工作幅宽:240cm；耕深：≥15cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：侧边传动；运输方式：普通型；变速箱挡位数(变速旋耕机)：   ；刀辊设计转速：180、240r/min；刀辊最大回转半径：265mm；刀辊总安装刀数：40把；\n旋耕刀型号：专用弧形弯刀；限深装置型式：   ；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：51.5~69.825kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540、720r/min；\"","T202032320266","2025-09-29","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[284,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","中联重机浙江有限公司","旋耕机","1GKN-230AH","耕幅:2.3m;单轴:是 ","整机外形尺寸（长×宽×高）mm：860×2470×900；工作幅宽cm：230；耕深cm：旱耕：8～16：水耕：10～18；刀轴型式：单轴型；传动型式：中间传动；配套拖拉机标定功率范围kW：51.5～73.6。","T202169690096","2026-05-18","","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[285,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","丹阳良友机械有限公司","旋耕机","1GK-260","耕幅:2.6m;单轴:是 ","动力连接方式:牵引式；机具结构类型:单轴；工作幅宽(M):2.6，传动方式：侧边齿轮传动。","T202132320129","2026-05-05","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[286,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","丹阳良友机械有限公司","旋耕机","1GKN-260","耕幅:2.6m;单轴:是 ","动力连接方式:牵引式；机具结构类型:单轴；工作幅宽(M):2.6，传动方式：中间齿轮传动。","苏农机（2017）第（0259）号","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[287,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","丹阳良友机械有限公司","旋耕机","1GKN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","动力连接方式:牵引式；机具结构类型:单轴；工作幅宽(M):2.8，传动方式：中间齿轮传动。","T202132320130","2026-05-05","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[288,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","丹阳良友机械有限公司","旋耕机","1GKN-300","耕幅:3m;单轴:是 ","动力连接方式:牵引式；机具结构类型:单轴；工作幅宽(M):3，传动方式：中间齿轮传动。","T202132320131","2026-05-05","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[289,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","德州市沃田机械有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","型号名称\t/\t1GKN-250型旋耕机\n结构型式\t/\t框架型\n整机外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t1260×2850×1160\n作业速度范围\tm/s\t0.56～1.39\n工作幅宽\tcm\t250\n耕深\tcm\t旱耕12～16\n刀轴型式\t/\t单轴型\n刀轴连接型式\t/\t花键式\n传动型式\t/\t中间传动\n运输方式\t/\t普通型\n变速箱挡位数(变速旋耕机)\t个\t/\n刀辊设计转速\tr/min\t241/296\n刀辊最大回转半径\tmm\t245\n刀辊总安装刀数\t把\t68\n旋耕刀型号\t/\tIT245\n限深装置型式\t/\t/\n镇压型式\t/\t镇压辊\n配套拖拉机标定功率范围\tkW\t≥69.8\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min\t540/720","T201900640187","2024-11-28","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[290,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","德州市沃田机械有限公司","旋耕机","1GKN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围\tkW\t88.2～102\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min\t720\n旋耕机结构型式\t/\t单轴框架式\n旋耕机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1480×3130×1220\n旋耕机作业速度范围\tm/s\t0.56～1.39\n旋耕机工作幅宽\tcm\t280\n旋耕机耕深\tcm\t旱耕12～16，水耕14～18\n旋耕机变速箱挡位数\t个\t/\n旋耕机传动方式\t/\t中间齿轮传动\n旋耕机刀辊设计转速\tr/min\t296\n旋耕机刀辊最大回转半径\tmm\t245\n旋耕机刀辊总安装刀数\t把\t76\n旋耕机刀轴连接型式\t/\t花键套\n旋耕机旋耕刀型号\t/\tⅠT245\n旋耕机限深装置型式\t/\t/","部20171358","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[291,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","德州市沃田机械有限公司","旋耕机","1GKN-300","耕幅:3.0m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围\tkW\t102.9～132.3\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min\t720\n旋耕机结构型式\t/\t单轴框架式\n旋耕机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1500×3330×1220\n旋耕机作业速度范围\tm/s\t0.56～1.39\n旋耕机工作幅宽\tcm\t300\n旋耕机耕深\tcm\t旱耕12～16，水耕14～18\n旋耕机变速箱挡位数\t个\t/\n旋耕机传动方式\t/\t中间齿轮传动\n旋耕机刀辊设计转速\tr/min\t296\n旋耕机刀辊最大回转半径\tmm\t245\n旋耕机刀辊总安装刀数\t把\t84\n旋耕机刀轴连接型式\t/\t花键套\n旋耕机旋耕刀型号\t/\tⅠT 245\n旋耕机限深装置型式\t/\t/","部20171359","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[292,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","固始万云丰机械有限责任公司","旋耕机","1GKN-260","耕幅:2.6m;单轴:是 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1190×2890×1200mm；作业速度范围：0.69-1.39m/s;工作幅宽：260cm；耕深：12-16cm；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：72把","部20190113","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[293,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-250H","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸(长×宽×高)（mm）：1050×2816×1250；作业速度范围（m/s）：0.56～1.81；工作幅宽（cm）：250；耕深（cm）：8～18；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：255，296（n动=720）/222，224，258，262（n动=540）；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数（把）：66；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定动率范围（kW）：51.8～66.2；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720/540。","T202032320574","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[294,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","灌云县振兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-300H","耕幅:3m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸(长×宽×高)（mm）：1050×3316×1250；作业速度范围（m/s）：0.56～1.81；工作幅宽（cm）：300；耕深（cm）：8～18；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：255，296（n动=720）/222，224，258，262（n动=540）；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数（把）：82；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定动率范围（kW）：75～112.5；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720/540。","T202032320575","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[295,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北春翔机械有限公司","旋耕机","1GQN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1210×2790×1160\n作业速度范围\tm/s\t0.56～1.39\n工作幅宽\tcm\t250\n耕深\tcm\t12～16\n刀轴型式\t/\t单轴型\n刀轴连接型式\t/\t接盘式\n传动型式\t/\t中间传动\n运输方式\t/\t普通型\n刀辊设计转速\tr/min\t296\n刀辊最大回转半径\tmm\t245\n刀辊总安装刀数\t把\t68\n旋耕刀型号\t/\tⅠT245\n限深装置型式\t/\t限深板\n镇压型式\t/\t拖板\n配套拖拉机标定功率范围\tkW\t80.9～95.6\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min\t720","T201913130279","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[296,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北春翔机械有限公司","旋耕机","1GQN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1260×3090×1230\n作业速度范围\tm/s\t0.56～1.39\n工作幅宽\tcm\t280\n耕深\tcm\t12～16\n刀轴型式\t/\t单轴型\n刀轴连接型式\t/\t花键式\n传动型式\t/\t中间传动\n运输方式\t/\t普通型\n刀辊设计转速\tr/min\t296\n刀辊最大回转半径\tmm\t245\n刀辊总安装刀数\t把\t76\n旋耕刀型号\t/\tIT245\n限深装置型式\t/\t限深板\n镇压型式\t/\t拖板\n配套拖拉机标定功率范围\tkW\t95.6～110.3\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min\t720","T202013130196","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[297,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北春翔机械有限公司","旋耕机","1GQN-300","耕幅:3m;单轴:是 ","整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1240×3290×1230\n作业速度范围\tm/s\t0.56～1.39\n工作幅宽\tcm\t300\n耕深\tcm\t12～16\n刀轴型式\t/\t单轴型\n刀轴连接型式\t/\t花键式\n传动型式\t/\t中间传动\n运输方式\t/\t普通型\n刀辊设计转速\tr/min\t199/265\n刀辊最大回转半径\tmm\t245\n刀辊总安装刀数\t把\t92\n旋耕刀型号\t/\tIT245\n限深装置型式\t/\t限深板\n镇压型式\t/\t拖板\n配套拖拉机标定功率范围\tkW\t132.3～183.8\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min\t540/720","T202113130006","2026-02-28","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[298,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北耕牛农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","1GKN-250旋耕机、框架型、1200×2750×1210、工作幅宽：250cm、单轴型、花键式、中间传动、260/197、245、68、IT245、限深板、拖板、73.5~110.3、720/540","T202113130117","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[299,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北耕牛农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-300","耕幅:3m;单轴:是 ","1GKN-300旋耕机、框架型、1250×3250×1250、工作幅宽：300cm、单轴型、花键式、中间传动、普通型、263/197、245、84、IT245、限深板、拖板、95.6~147、720/540","T202113130116","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[300,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北耕润农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长X宽X高）：1200X2770X1150mm；作业速度范围：0.27-1.39m/s;工作幅宽：250cm；耕深：12-16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；转动型式：中间转动；输入方式：普通型;刀辊设计转速：296r/min；刀辊最大回转半径:245mm;刀辊总安装刀数：68把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深坂；镇压型式：拖板；配套拖拉机定形功率范围：73.5-121.3kw；配套拖拉机输出轴转速：720r/min","T202113130142","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[301,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北耕润农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长X宽X高）：1200X3040X1150mm；作业速度范围：0.27-1.39m/s;工作幅宽：280cm；耕深：12-16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；转动型式：中间转动；输入方式：普通型;刀辊设计转速：296r/min；刀辊最大回转半径:245mm;刀辊总安装刀数：80把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深坂；镇压型式：拖板；配套拖拉机定形功率范围：110.2-132.3kw；配套拖拉机输出轴转速：720r/min","T202113130141","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[302,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北耕润农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-300","耕幅:3m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长X宽X高）：1200X3240X1150mm；作业速度范围：0.27-1.39m/s;工作幅宽：300cm；耕深：12-16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；转动型式：中间转动；输入方式：普通型;刀辊设计转速：296r/min；刀辊最大回转半径:245mm;刀辊总安装刀数：88把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深坂；镇压型式：拖板；配套拖拉机定形功率范围:132.3-14kw；配套拖拉机输出轴转速：720r/min","T202113130140","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[303,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQNKG-250Y","耕幅:2.5m;单轴:是 ","工作幅宽（cm）：250；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1300×2800×1150；作业速度范围（m/s)0.56～1.39；耕深（cm）：12～16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：296/222；刀辊最大回转半径（mm）：265；刀辊总安装刀数（把）：96；旋耕刀型号：C型；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：88.2～132.3；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720/540","T202113130161","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[304,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQNKG-280Y","耕幅:2.8m;单轴:是 ","工作幅宽（cm）：280；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1300×3030×1150；作业速度范围（m/s)0.56～1.39；耕深（cm）：12～16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：296/222；刀辊最大回转半径（mm）：265；刀辊总安装刀数（把）：108；旋耕刀型号：C型；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：88.2～147.1；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720/540","T202113130162","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[305,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQNKG-300","耕幅:3.0m;单轴:是 ","工作幅宽（cm）：300；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1250×3250×1160；作业速度范围（m/s)0.56～1.39；耕深（cm）：12～16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：265；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数（把）：80；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：73.5～88.2；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720","T202013130036","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[306,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQNKG-320","耕幅:3.2m;单轴:是 ","工作幅宽（cm）：320；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1250×3420×1160；作业速度范围（m/s)0.56～1.39；耕深（cm）：12～16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：265；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数（把）：84；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：88.2～95.6；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720","T202013130037","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[307,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQNKG-330","耕幅:3.3m;单轴:是 ","工作幅宽（cm）：330；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1350×3570×1200；作业速度范围（m/s)0.56～1.39；耕深（cm）：12～16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：265；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数（把）：88；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：102.9～147.1；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720","T202113130163","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[308,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQNKG-350","耕幅:3.5m;单轴:是 ","工作幅宽（cm）：350；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1250×3650×1160；作业速度范围（m/s)0.56～1.39；耕深（cm）：12～16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：265；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数（把）：88；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：91.9～102.9；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720","T202013130038","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[309,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQNKG-380","耕幅:3.8m;单轴:是 ","工作幅宽（cm）：380；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1250×3930×1160；作业速度范围（m/s)0.56～1.39；耕深（cm）：12～16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：265；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数（把）：104；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：95.6～110.3；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720","T202013130039","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[310,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQNKG-400","耕幅:4.0m;单轴:是 ","工作幅宽（cm）：400；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1350×4220×1200；作业速度范围（m/s)0.56～1.39；耕深（cm）：12～16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：265；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数（把）：108；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：110.3～176.5；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720","T202113130164","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[311,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北江蓝农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构形式：单轴框架式； 工作状态尺寸（mm）：1110×2740×1200； 幅宽（cm）：250； 最终传动方式：中间齿轮传动； 与拖拉机连接方式：三点悬挂连接； 刀轴最大回转半径（mm）：245； 刀辊总安装刀数：（把）68； 旋耕刀型号：IT245; 刀轴连接型式：花键盘连接； 配套拖拉机标定功率（kw）：66.1-132.3; 配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):720；轴数：单轴。","T202013130155","2025-11-29","132.3","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[312,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北江蓝农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","结构形式：单轴框架式； 工作状态尺寸（mm）：1280×3090×1200； 幅宽（cm）：280； 最终传动方式：中间齿轮传动； 与拖拉机连接方式：三点悬挂连接； 刀轴最大回转半径（mm）：245； 刀轴总安装刀数：（把）80； 旋耕刀型号：IT245; 刀轴连接型式：花键盘连接； 配套拖拉机标定功率（kw）:73.5～132.3； 配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):720;轴数：单轴。","冀2018T—202","2022-12-31","132.3","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[313,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北江蓝农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-300","耕幅:3m;单轴:是 ","结构形式：单轴框架式； 工作状态尺寸（mm）：1280×3240×1200； 幅宽（cm）：300； 最终传动方式：中间齿轮传动； 与拖拉机连接方式：三点悬挂连接； 刀轴最大回转半径（mm）：245； 刀轴总安装刀数：（把）84； 旋耕刀型号：IT245; 刀轴连接型式：花键盘连接； 配套拖拉机标定功率(kw):73.5～132.3； 配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):720;轴数：单轴。","冀2018T—201","2022-12-31","132.3","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[314,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北久丰农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","结构形式:框架式；规格型号:1GQN-280；外形尺寸(长×宽×高):1180mm×3120mm×1180mm；结构质量:770kg；工作幅宽:280cm；耕深:12～18cm；传动方式:中间齿轮传动；与拖拉机连接方式:三点悬挂；刀辊设计转速：267/254r/min；刀辊最大回转半径:245mm；刀辊总安装刀数:80把；旋耕刀型号:IT245","T202013130249","2025-12-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[315,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北久丰农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-300","耕幅:3m;单轴:是 ","结构形式:框架式；规格型号:1GQN-300；外形尺寸(长×宽×高):1180mm×3320mm×1180mm；结构质量:820kg；工作幅宽:300cm；耕深:12～18cm；传动方式:中间齿轮传动；与拖拉机连接方式:三点悬挂；刀辊设计转速：267/254r/min；刀辊最大回转半径:245mm；刀辊总安装刀数:96把；旋耕刀型号:IT245","T202013130248","2025-12-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[316,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北力拉农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQKGN-300","耕幅:3m;单轴:是 ","结构型式  框架型 整机外形尺寸（长×宽×高） 1160×3250×1320mm  作业速度范围  0.56-1.39 m/s工作幅宽  300cm  耕深  12-16cm 刀轴型式 单轴型 刀轴连接型式 花键式 传动型式 中间传动  运输方式 普通型  刀辊设计转速 296r/min   刀辊最大回转半径 245mm  刀辊总安装刀数 84把   旋耕刀型号 IT245   限深装置型式 限深板  镇压型式 拖板 配套拖拉机标定功率范围88.2-110.2kW  配套拖拉机动力输出轴转速 720r/min","T202113130210","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[317,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北利宏农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构型式\t：框架型\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t：1050×2770×1150\n作业速度范围\tm/s\t：0.55-1.38\n工作幅宽\tcm：250\n耕深\tcm\t：15-20\n刀轴型式\t：单轴型\n刀轴连接型式\t：接盘式\n传动型式\t：中间齿轮传动\n运输方式\t：普通型","鄂2020429","2025-12-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[318,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北农哈哈机械集团有限公司","旋耕机","1GQN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","工作幅宽：280cm；刀轴型式：单轴型；耕深：12～16cm；传动型式：中间传动","T201913130222","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[319,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北农哈哈机械集团有限公司","旋耕机","1GQN-300","耕幅:3m;单轴:是 ","工作幅宽：300cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动","T202013130235","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[320,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北农哈哈集团农业装备有限公司","深旋旋耕机","1GQNJS-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","工作幅宽：250cm；耕深：20～25cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；刀辊总安装刀数：68把；旋耕刀型号：IT225；限深装置型式：限深轮；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围：132—154kW","T201913130224","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[321,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北农哈哈集团农业装备有限公司","深旋旋耕机","1GQNJS-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","工作幅宽：280cm；耕深：20～25cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；刀辊总安装刀数：80把；旋耕刀型号：IT225；限深装置型式：限深轮；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围：132.4～183.8kW","T202013130194","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[322,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北农哈哈集团农业装备有限公司","深旋旋耕机","1GQNJS-300","耕幅:3m;单轴:是 ","工作幅宽：300cm；耕深：20～25cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；刀辊总安装刀数：88把；旋耕刀型号：IT225；限深装置型式：限深轮；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围：147～198.5kW","T202013130193","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[323,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北农哈哈集团农业装备有限公司","深旋旋耕机","1GQNJS-330","耕幅:3.3m;单轴:是 ","工作幅宽：330cm；耕深：20～25cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；刀辊总安装刀数：96把；旋耕刀型号：IT225；限深装置型式：限深轮；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围：147～198.5kW","T202013130192","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[324,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北锐仕农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构型式\t：框架型；\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm：2730×1150×1300；\n工作幅宽\tcm：250；\n耕深\tcm：15-20；\n刀轴型式：单轴型；\n刀轴连接型式\t：接盘式；\n传动型式\t：中间齿轮传动；\n运输方式：普通型；\n刀辊总安装刀数\t把：68；\n旋耕刀型号：IT245；\n限深装置型式：限深板；\n镇压型式：拖板","鄂2020438","2025-12-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[325,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北锐仕农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-300","耕幅:3m;单轴:是 ","结构型式：框架型；\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm：3230×1150×1300；\n工作幅宽\tcm：300；\n耕深\tcm：15-20；\n刀轴型式\t：单轴型；\n刀轴连接型式：接盘式；\n传动型式：中间齿轮传动；\n运输方式：普通型；\n刀辊总安装刀数把：84；\n旋耕刀型号：IT245；\n限深装置型式\t：限深板；\n镇压型式\t：拖板","鄂2020439","2025-12-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[326,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北胜丰液压机械有限公司","旋耕机","1GQN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","型号名称/1GQN-250旋耕机，结构型式/框架型，整机外形尺寸（长×宽×高）1300×2720×1220mm，作业速度范围0.56-1.39m/s，工作幅宽250cm,耕深12-16cm，刀轴型式/单轴型，刀轴连接型式/接盘式，传动形式/中间传动，运输方式/普通型，刀辊设计转速度267r/min，刀辊最大半径245mm，刀辊总安装刀数72把，旋耕刀型号IT245,限深装置型式/限深板，镇压型式/拖板，配套拖拉机标定功率66.2-95.6kw,配套拖拉机动力输出轴转速720r/min","T202113130064","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[327,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北胜丰液压机械有限公司","旋耕机","1GQN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","结构形式：框架型；整机外形尺寸长×宽×高（mm）：1310×3020×1220；作业速度范围（m/s):0.56-1.39;工作幅宽(cm)：280；耕深（cm）：12-16；刀轴形式：单轴型；刀轴连接形式：接盘式；传动形式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min)：267；刀辊最大回转半径(mm):245；刀辊总安装刀数（把）：76；旋耕刀型号：IT245;限深装置形式：限深板；镇压形式：托板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：73.5-132.3；配套拖拉机动力输出轴转速(r/min)：720","T201913130073","2024-12-08","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[328,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北胜丰液压机械有限公司","旋耕机","1GQN-300","耕幅:3.0m;单轴:是 ","型号名称/1GQN-300旋耕机，结构型式/框架型，整机外形尺寸（长×宽×高）1316×3241×1236mm，作业速度范围0.56-1.39m/s，工作幅宽301cm,耕深12-16cm，刀轴型式/单轴型，刀轴连接型式/接盘式，传动形式/中间传动，运输方式/普通型，刀辊设计转速度267r/min，刀辊最大半径245mm，刀辊总安装刀数84把，旋耕刀型号IT245,限深装置型式/限深板，镇压型式/拖板，配套拖拉机标定功率73.5-132.3kw,配套拖拉机动力输出轴转速720r/min","T202113130065","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[329,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北胜丰液压机械有限公司","旋耕机","1GQN-320","耕幅:3.2m;单轴:是 ","型号名称/1GQN-320旋耕机，结构型式/框架型，整机外形尺寸（长×宽×高） 1340×3480×1220mm，作业速度范围0.56-1.39m/s，工作幅宽320cm,耕深12-16cm，刀轴型式/单轴型，刀轴连接型式/接盘式，传动形式/中间传动，运输方式/普通型，刀辊设计转速度267r/min，刀辊最大半径245mm，刀辊总安装刀数92把，旋耕刀型号IT245,限深装置型式/限深板，镇压型式/拖板，配套拖拉机标定功率88.2-147kw,配套拖拉机动力输出轴转速720r/min","T202113130066","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[330,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GK-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1300×3145×1193mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；工作幅宽：280cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：侧边传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：361r/min；刀辊最大回转半径：260mm；刀辊总安装刀数：72把；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：110～132.3kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202012120083","2025-12-22","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[331,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","高箱框架旋耕机","1GKNJG-260A","耕幅:2.6m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1300×2750×1215mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；工作幅宽：260cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：332r/min；刀辊最大回转半径：250mm；刀辊总安装刀数：72把；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：88.2～110.9kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202012120076","2025-12-22","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[332,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","高箱框架旋耕机","1GKNJG-280A","耕幅:2.8m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1300×3026×1215mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；工作幅宽：280cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：332r/min；刀辊最大回转半径：250mm；刀辊总安装刀数：80把；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：110.25～132.3kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202012120075","2025-12-22","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[333,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GKNJG-330","耕幅:3.3m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长x宽x高）：1240×3530×1230mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；工作幅宽：330cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：332r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：96把；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：135～157.5kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202012120084","2025-12-22","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[334,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","旋耕机","1GKNZG-260A","耕幅:2.6m;单轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长x宽x高）：1300×2750×1170mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；工作幅宽：260cm；耕深：12～16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：332r/min；刀辊最大回转半径：250mm；刀辊总安装刀数：72把；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：88.2～102.9kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202012120078","2025-12-22","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[335,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北帅旗农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","工作幅宽2500mm，配套动力73.5-80.9kw,结构形式框架式，外形尺寸（长×宽×高）1200×2680×1100mm,刀轴型式单轴型，刀轴连接型式接盘式，传动方式中间齿轮传动，总安装刀数72把，旋耕刀型号IT245.镇压形式拖板","T202013130106","2025-10-15","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[336,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北帅旗农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-260","耕幅:2.6m;单轴:是 ","工作幅宽2600mm，配套动力73.5-88.2kw,结构形式框架式，外形尺寸（长×宽×高）1200×2780×1100mm,刀轴型式单轴型，刀轴连接型式接盘式，传动型式中间齿轮传动，总安装刀数72把，旋耕刀型号IT245。镇压形式拖板,","T202013130107","2025-10-15","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[337,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北双天机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-270","耕幅:2.7m;单轴:是 ","型号名称:1GKN-270旋耕机；结构形式:框架型；整机外形尺寸(长×宽×高mm):1425×3010×1260；工作幅宽(cm):270；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；变速箱挡位数（变速旋耕机）：/；刀辊设计转速(r/min):241/296；刀辊最大回转半径(mm):245；刀辊总安装刀数(把):76；旋耕刀型号:IT245；限深装置型式/:限深板；镇压型式/：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围(kw):69.8-102.9；配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):540/720；","T202013130091","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[338,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北双天机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","型号名称:1GKN-280箱旋耕机；结构形式:框架型；整机外形尺寸(长×宽×高mm):1630×3150×1260；作业速度范围（m/s）：0.56-1.39；工作幅宽(cm):280；耕深（cm）：12-16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；变速箱挡位数（变速旋耕机/个）：/；刀辊设计转速(r/min):241/296；刀辊最大回转半径(mm):250；刀辊总安装刀数(把):80；旋耕刀型号:IT245；限深装置型式/:限深板；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围(kw):110.2-183.8；配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):540/720；","T202113130238","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[339,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北双天机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-400","耕幅:4m;单轴:是 ","型号名称:1GKN-400旋耕机；结构形式:框架型；整机外形尺寸(长×宽×高mm):1410×4260×1260；作业速度范围（m/s)：0.56-1.39；工作幅宽(cm):400；耕深（cm）：12-16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；变速箱挡位数（变速旋耕机）个：/；刀辊设计转速(r/min):241/302；刀辊最大回转半径(mm):245；刀辊总安装刀数(把):116；旋耕刀型号:IT245；限深装置型式/:限深板；镇压型式/：托板；配套拖拉机标定功率范围(kw):95.6-147；配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):540/720；","T202013130439","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[340,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北双天机械制造有限公司","旋耕机","1GKNB-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","型号名称:1GKNB-250旋耕机；结构形式:框架型；整机外形尺寸(长×宽×高mm):1370×2840×1330；作业速度范围（m/s）：0.56-1.39；工作幅宽(cm):250；耕深（cm）：20-25；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；变速箱挡位数（变速旋耕机/个）：/；刀辊设计转速(r/min):241/296；刀辊最大回转半径(mm):250；刀辊总安装刀数(把):48；旋耕刀型号:盘式旋耕耙刀R245；限深装置型式/:限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围(kw):110.2-154.4；配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):540/720；","T202113130237","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[341,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北双天机械制造有限公司","旋耕机","1GKNB-300","耕幅:3m;单轴:是 ","型号名称:1GKNB-300旋耕机；结构形式:框架型；整机外形尺寸(长×宽×高mm):1370×3320×1330；作业速度范围（m/s）：0.56-1.39；工作幅宽(cm):300；耕深（cm）：20-25；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；变速箱挡位数（变速旋耕机/个）：/；刀辊设计转速(r/min):241/296；刀辊最大回转半径(mm):250；刀辊总安装刀数(把):56；旋耕刀型号:盘式旋耕耙刀R245；限深装置型式/:限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围(kw):110.2-183.8；配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):540/720；","T202113130236","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[342,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北双天机械制造有限公司","旋耕机","1GKND-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","型号名称:1GKND-250旋耕机；结构形式:框架型；整机外形尺寸(长×宽×高mm):1480×2840×1170；工作幅宽(cm):250；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；变速箱挡位数（变速旋耕机）：/；刀辊设计转速(r/min):241/296；刀辊最大回转半径(mm):245；刀辊总安装刀数(把):68；旋耕刀型号:IT245；限深装置型式/:限深板；镇压型式/：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围(kw):66.1-73.5；配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):540/720；","T202013130089","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[343,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北双天机械制造有限公司","深耕旋耕机","1GSKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","型号名称：1GSKN-250深耕旋耕机；结构形式：框架式；整机外形尺寸(长×宽×高mm):1300×2850×1350；作业速度范围（m/s)：0.56-1.11；工作幅宽（cm）：250；耕深（cm）：25-32；刀轴型式：单轴型；刀轴连接形式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；变速箱挡位数（变速深耕旋耕机）：/；刀辊设计转速(r/min):241/296；刀辊最大回转半径(mm):300；刀辊总安装刀数(把):68；旋耕刀型号:IT260；限深装置型式/:限深板；镇压型式/：托板；配套拖拉机标定功率范围(kw):132.3-183.8；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720；","T202113130235","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[344,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北双天机械制造有限公司","深耕旋耕机","1GSKN-270","耕幅:2.7m;单轴:是 ","型号名称：1GSKN-270深耕旋耕机；结构形式：框架式；整机外形尺寸(长×宽×高mm):1300×3050×1350；作业速度范围（m/s)：0.56-1.11；工作幅宽（cm）：270；耕深（cm）：25-32；刀轴型式：单轴型；刀轴连接形式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；变速箱挡位数（变速深耕旋耕机）：/；刀辊设计转速(r/min):241/296；刀辊最大回转半径(mm):300；刀辊总安装刀数(把):76；旋耕刀型号:IT260；限深装置型式/:限深板；镇压型式/：托板；配套拖拉机标定功率范围(kw):132.3-183.8；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720；","T202113130234","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[345,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北通田机械有限公司","犁耕旋耕机","1LG-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构形式：悬挂式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：3050X2830X1520；配套拖拉机标定功率：110-133KW\n犁体类型：基本（通用）型；型体数量：8个；犁体幅宽：250mm；作业速度范围：0.5～1.4m/s，与拖拉机\n连接方式：三点悬挂；传动方式：中间；旋耕工作幅宽：2500mm；旋耕刀型号：IT245;旋耕刀数量：70把","T202013130295","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[346,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北晓天农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","250框架型旋耕机，外形尺寸1250X2750X1170mm，工作幅宽250cm，单轴型花键式刀轴连接型式，中间传动型式，刀辊转速267/254r/min，刀辊最大回转半径245，72把旋耕刀，型号IT245,限深板装置型式，拖板镇压型式，拖拉机配套功率66.1~110.2KW，输出轴转速720/540r/min","T202113130145","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[347,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北晓天农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","280框架型旋耕机，整机外形尺寸1250mmX3050mmX1170mm，工作幅宽280，单轴型刀轴型式，花键式刀轴连接，中间传动，普通型运输，刀辊设计转速267/254r/min，刀辊最大回转半径245mm，到辊安装数76把，旋耕刀型号IT245，限深板装置，拖板镇压型式，配套拖拉机标定功率73.5~132.3KW，配套拖拉机动力输出轴转速720/540r/min","T202113130144","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[348,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北晓天农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-300","耕幅:3m;单轴:是 ","300框架型旋耕机，整机外形尺寸1250mmX3300mmX1170mm，工作幅宽300cm，单轴型刀轴，花键式连接型式，中间传动形式，刀辊转速267/254r/min，刀辊最大回转半径245mm，80把旋耕刀型号IT245，限深板装置，拖板镇压型式，配套拖拉机标定功率 88.2~165.4KW ，动力输出轴转速720/540r/min。","T202113130143","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[349,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北峥嵘农机有限公司","旋耕机","1GQN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构型式：框架型、机外形尺寸（长×宽×高）：1050mm×2750mm×1130mm、作业速度范围：0.56-1.39m/s、作幅宽：250cm、耕深12-16cm、刀轴型式：单轴型、刀轴连接型式：花键式、传动型式：中间传动、运输方式：普通型、刀辊设计转速：267/254、刀辊最大回转半径：245mm、刀辊总安装刀数：72把、旋耕刀型号：IT245、限深装置型式：限深板、镇压型式：拖板、配套拖拉机标定功率范围： 88.2-110.2、配套拖拉机动力输出轴转速：760/720.","T202113130120","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[350,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北峥嵘农机有限公司","旋耕机","1GQN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","结构型式：框架型、机外形尺寸（长×宽×高）：1050mm×3050mm×1230mm、作业速度范围：0.56-1.39m/s、作幅宽：280cm、耕深12-16cm、刀轴型式：单轴型、刀轴连接型式：花键式、传动型式：中间传动、运输方式：普通型、刀辊设计转速：267/254、刀辊最大回转半径：245mm、刀辊总安装刀数：76把、旋耕刀型号：IT245、限深装置型式：限深板、镇压型式：拖板、配套拖拉机标定功率范围： 110.2-132.3、配套拖拉机动力输出轴转速：760/720.","T202113130119","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[351,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河南汉诺威实业有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构型式  框架型 \n整机外形尺寸(长×宽×高) mm 1180×2740×1270 \n作业速度范围 m/s 0.69～1.39 \n工作幅宽 cm 250 \n耕深 cm ≥12 \n刀轴型式  单轴型 \n刀轴连接型式  花键式 \n传动型式  中间传动 \n运输方式  普通型 \n刀辊设计转速 r/min 280 \n刀辊最大回转半径 mm 245 \n刀辊总安装刀数 把 72 \n旋耕刀型号  ⅠT245、ⅠT245左 \n镇压型式  拖板 \n配套拖拉机标定功率范围 kW 80.8～95.6 \n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min 760","T202041410152","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[352,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河南汉诺威实业有限公司","旋耕机","1GKN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","结构型式  框架型 \n整机外形尺寸(长×宽×高) mm 1180×3020×1230 \n作业速度范围 m/s 0.69～1.39 \n工作幅宽 cm 280 \n耕深 cm ≥12 \n刀轴型式  单轴型 \n刀轴连接型式  花键式 \n传动型式  中间传动 \n运输方式  普通型 \n刀辊设计转速 r/min 313 \n刀辊最大回转半径 mm 245 \n刀辊总安装刀数 把 84 \n旋耕刀型号  ⅠT245、ⅠT245左 \n镇压型式  拖板 \n配套拖拉机标定功率范围 kW 110.2～132.4 \n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min 760","T202041410151","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[353,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河南汉诺威实业有限公司","旋耕机","1GKN-300","耕幅:3.0m;单轴:是 ","结构型式  框架型 \n外形尺寸(长×宽×高) mm 1220×3220×1230 \n作业速度范围 m/s 0.69～1.39 \n工作幅宽 cm 300 \n耕深 cm ≥12 \n刀轴型式  单轴型 \n刀轴连接型式  花键式 \n传动型式  中间传动 \n运输方式  普通型 \n刀辊设计转速 r/min 313 \n刀辊最大回转半径 mm 245 \n刀辊总安装刀数 把 88 \n旋耕刀型号  ⅠT245、ⅠT245左 \n镇压型式  拖板 \n配套拖拉机标定功率范围 kW 117.6～147.5 \n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min 760","T202041410150","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[354,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","旋耕机","1GKN-260","耕幅:2.6m;单轴:是 ","型号名称:1GKN-260型旋耕机,结构型式:框架型,整机外形尺寸（长×宽×高）:1260×2775×1115mm,作业速度范围:0.55～1.1m/s,工作幅宽:260cm,耕深:12～16cm,刀轴型式:单轴型,刀轴连接型式:接盘式,传动型式:中间传动,运输方式:普通型,刀辊设计转速:265r/min,刀辊最大回转半径:245mm,刀辊总安装刀数:68把，旋耕刀型号：IT245/IT245左，镇压型式：拖板，配套拖拉机标定功率范围：80.9～110.3，配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min","T202041410167","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[355,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河南省顺宏农机有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","型号：1GKN-250；配套动力：51.5-66.2KW；外形尺寸：1030*2800*1250mm；出厂编号：201100014；执行标准：GB/T5668-2017；工作幅宽：2500mm；配套动力输出轴转速r/min：720","T202141410077","2026-06-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[356,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河南省顺宏农机有限公司","旋耕机","1GKN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","型号：1GKN-280；配套动力：88.2-110.3KW；外形尺寸：1180*3110*1270mm；出厂编号：201100016；执行标准：GB/T5668-2017；工作幅宽：2800mm；配套动力输出轴转速r/min：720","T202141410078","2026-06-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[357,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河南田冠农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","配套功率：58.8-74.6kw 输出转速：720 r/min 结构形式：框架式 外形尺寸：1190*2800*1080mm 工作\n\n幅宽：250cm 耕深12-16cm 刀数：66把","豫2017059","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[358,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","湖北盈农科技有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","框架式，外形尺寸：长*宽*高：1010*2730*1210，配套功率：80.9-132.3，耕深：12-19cm，整机重量：513kg，配套动力输出转轴：540/760r/min，刀片：T245。","T202142420227","2026-04-29","80.9","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[359,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","佳木斯建华农业装备有限公司","水田旋耕机","1GX-260","耕幅:2.7m;单轴:是 ","型号名称：1GX-260水田旋耕机，结构型式：框架型，整机外形尺寸（mm）：1140×2880×1210，作业速度范围（m/s）：0.16-0.39，工作幅宽（cm）：270，耕深（cm）：12-16，刀轴型式：单轴型，刀轴连接型式：花键式，传动型式：中间传动，运输方式：普通型，刀辊设计转速（r/min）：296，刀辊最大回转半径（mm）：245，刀辊总安装刀数（把）：48，旋耕刀型号：IT245，限深装置型式：限深板，镇压型式：拖板，配套拖拉机标定功率范围（kW）：73.5～95.6，配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720。","T202123230017","2026-03-29","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[360,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","佳木斯建华农业装备有限公司","水田旋耕机","1GX-320","耕幅:3.3m;单轴:是 ","型号名称：1GX-320水田旋耕机，结构型式：框架型，整机外形尺寸（mm）：1110×3480×1295，作业速度范围（m/s）：0.16-0.39，工作幅宽（cm）：330，耕深（cm）：12-16，刀轴型式：单轴型，刀轴连接型式：花键式，传动型式：中间传动，运输方式：普通型，刀辊设计转速（r/min）：296，刀辊最大回转半径（mm）：245，刀辊总安装刀数（把）：64，旋耕刀型号：IT245，限深装置型式：限深板，镇压型式：拖板，配套拖拉机标定功率范围（kW）：95.6-110.3，配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720。","T202123230016","2026-03-29","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[361,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","江苏东久机械有限公司","旋耕机","1GK-300","耕幅:3.0m;单轴:是 ","型号名称：1GK-300型旋耕机，结构型式：框架型，整机外形尺寸（长×宽×高）：1100*3320*1180 mm，作业速度范围：0.84～1.4 m/s，工作幅宽：300 cm，耕深：12～18 cm，刀轴型式：单轴型，刀轴连接型式：接盘式，传动型式：侧边传动，运输方式：普通型，变速箱挡位数（变速旋耕机）个/，刀辊设计转速：219 r/min，刀辊最大回转半径，245mm，刀辊总安装刀数：68把，旋耕刀型号：IT245，限深装置型式：限深板，镇压型式：拖板，配套拖拉机标定功率范围：80.9～117.7 kW，配套拖拉机动力输出轴转速：540 r/min","T202032320384","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[362,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","江苏海之诺机械装备有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构特征：单轴；工作幅宽（cm）：250；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2820×1130；配套动力范围（kW）：51.5～66.2；结构质量（kg）：450；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：66；旋耕刀型号：IT245","T201900340827","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[363,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","单轴；结构型式：框架式；耕幅：2500mm；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1100×2700×1100；配套功率：66.2～88.2kw；动力输出轴转速（r/min）：540/760；耕深（cm）：≥12；传动方式：中间传动；旋耕刀型号：ⅠT245；刀辊设计转速（r/min）：280；最大回转半径（mm）：245；总安装刀数（把）：72。","2019TJ542","2024-12-23","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[364,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","旋耕机","1GKN-250D","耕幅:2.5m;单轴:是 ","单轴；结构型式：框架式；耕幅：2500mm；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1410×2770×1060；作业速度范围（m/s）：0.7-1.4；耕深（cm）：≥8；传动方式：中间传动；刀辊转速（r/min）：280；最大回转半径（mm）：175；总安装刀数（把）：112；旋耕刀型号：ⅢT175；配套功率：73.5-88.2kw；动力输出轴转速（r/min）：540、760；与拖拉机联接方式：三点悬挂。","T202034508","2025-12-28","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[365,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","旋耕机","1GKN-250H","耕幅:2.5m;单轴:是 ","单轴；结构型式：框架式；耕幅：2500mm；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：950×2730×1200；作业速度范围（m/s）：0.7-1.4；耕深（cm）：≥12；传动方式：中间传动；刀辊转速（r/min）：280；最大回转半径（mm）：245；总安装刀数（把）：72；旋耕刀型号：ⅠT245；配套功率：66.2-88.2kw；动力输出轴转速（r/min）：540、760；与拖拉机联接方式：三点悬挂。","T202032320552","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[366,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","旋耕机","1GKN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","单轴；结构型式：框架式；耕幅：2800mm；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：950×3030×1140；作业速度范围（m/s）：0.7-1.4；耕深（cm）：≥12；传动方式：中间传动；刀辊转速（r/min）：280；最大回转半径（mm）：245；总安装刀数（把）：78；旋耕刀型号：ⅠT245；配套功率：73.5-95.6kw；动力输出轴转速（r/min）：540、760；与拖拉机联接方式：三点悬挂。","T202034507","2025-12-28","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[367,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","江苏亿科农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-260","耕幅:2.6m;单轴:是 ","结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：1270×2820×1050；配套动力范围(kW)：69.8-77.2；工作幅宽(cm)260；传动方式：中部齿轮传动；旋耕刀型号：IT245.","T202132320133","2026-05-05","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[368,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","江苏亿科农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-290","耕幅:2.9m;单轴:是 ","结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：1200×3120×1050；配套动力范围(kW)：77.2-88.2；工作幅宽(cm)290；传动方式：中部齿轮传动；旋耕刀型号：IT245.","T202132320134","2026-05-05","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[369,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","江苏正大永达科技有限公司","旋耕机","1GKN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","结构型式：框架型、整机外形尺寸（长×宽×高）(mm):1060×3050×1250、作业速度范围(m/s）:0.5-1.38、工作幅宽（cm）：280、耕深（cm）：12-15、刀轴形式：单轴型、刀轴连接型式：接盘式、传动型式：侧边传动、运输方式：普通型、刀辊设计转速（r/min）:198/265、刀辊最大回转半径（mm）:245、刀辊总安装刀数（把）：74、旋耕刀型号：IT245、限深装置型式：限深板、镇压型式:拖板。","T202132320161","2026-06-06","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[370,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","江苏正大永达科技有限公司","旋耕机","1GKN-320","耕幅:3.2m;单轴:是 ","结构型式：框架型、整机外形尺寸（长×宽×高）(mm):1080×3495×1260、作业速度范围(m/s）:0.5-1.38、工作幅宽（cm）：320、耕深（cm）：12-15、刀轴形式：单轴型、刀轴连接型式：接盘式、传动型式：侧边传动、运输方式：普通型、刀辊设计转速（r/min）:198/265、刀辊最大回转半径（mm）:245、刀辊总安装刀数（把）：104、旋耕刀型号：IT245、限深装置型式：限深板、镇压型式:拖板。","T202132320160","2026-06-06","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[371,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","江苏正大永达科技有限公司","旋耕机","1GKN-350","耕幅:3.5m;单轴:是 ","结构型式：框架型、整机外形尺寸（长×宽×高）(mm):1060×3790×1300、作业速度范围(m/s）:0.5-1.38、工作幅宽（cm）：350、耕深（cm）：12-15、刀轴形式：单轴型、刀轴连接型式：接盘式、传动型式：侧边传动、运输方式：普通型、刀辊设计转速（r/min）:198/265、刀辊最大回转半径（mm）:245、刀辊总安装刀数（把）：94、旋耕刀型号：IT245、限深装置型式：限深板、镇压型式:拖板。","T202132320159","2026-06-06","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[372,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","江西省南柴机械设备进出口有限公司","旋耕机","1GQN-260","耕幅:2.6m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-260旋耕机；结构型式：框架式（单轴）；工作状态外形尺寸：1080×2950×1200mm；旋耕机作业速度范围：\t0.56～1.39m/s；旋耕机工作幅宽：260cm；旋耕机耕深：旱地12～14cm 水田14～16cm；旋耕机传动方式：中间；旋耕机刀辊设计转速：231r/min；旋耕机刀辊最大回转半径：245mm；旋耕机刀辊总安装刀数：74把；旋耕机刀轴连接型式：接盘式；旋耕机旋耕刀型号：IT245；配套拖拉机标定功率范围：65.3～79.1kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/730r/min；","江西省2017第019号","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[373,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港大陆农业机械装备有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：250；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2750×1160；配套动力范围（kW）：51.5～66.2；结构质量（kg）：450；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：66；旋耕刀型号：IT245","T201900320649","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[374,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港大陆农业机械装备有限公司","旋耕机","1GKN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：280；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1120×3080×1190；配套动力范围（kW）：117.6～132.4；结构质量（kg）：480；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：88；旋耕刀型号：IT245","T202132320043","2026-01-28","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[375,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港大陆农业机械装备有限公司","旋耕机","1GKN-300","耕幅:3m;单轴:是 ","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：300；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1120×3280×1190；配套动力范围（kW）：117.6～147.1；结构质量（kg）：510；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：90；旋耕刀型号：IT245","T202132320042","2026-01-28","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[376,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港大陆农业机械装备有限公司","旋耕机","1GKN-350","耕幅:3.5m;单轴:是 ","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：350；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1120×3780×1190；配套动力范围（kW）： 147.1～161.8；结构质量（kg）：600；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：96；旋耕刀型号：IT245","T202132320041","2026-01-28","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[377,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港国旋机械有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构型式(圆梁式、框架式):框架式外形尺寸(长*宽*高):1040*2740*1210结构质量:510(kg)工作幅宽(cm):250传动方式(侧边、中间):中间旋耕刀型号:IT245总安装刀数(把):66配套拖拉机标定功率(KW):66.2-88.2动力输出轴转速(r/min):540、720","苏农机（2018）第（0265）号","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[378,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港国旋机械有限公司","旋耕机","1GKN-300","耕幅:3m;单轴:是 ","结构型式(圆梁式、框架式):框架式外形尺寸(长*宽*高):1100*3280*1190结构质量:570(kg)工作幅宽(cm):300传动方式(侧边、中间):中间旋耕刀型号:IT245总安装刀数(把):78配套拖拉机标定功率(KW):80.8-102.9动力输出轴转速(r/min):540、720","苏农机（2018）第（0266）号","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[379,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港九迁机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：250；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1220×2740×1150；配套动力范围（kW）：73.5～110.2；结构质量（kg）：450；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：66；旋耕刀型号：IT245","T202032320147","2025-07-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[380,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港市东堡旋耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-250H","耕幅:2.5m;单轴:是 ","1、型号名称：1GKN-250H旋耕机；2、结构型式：框架型；3、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1150×2750×1250；4、作业速度范围m/s：0.56～1.81；5、工作幅宽cm：250；6、耕深cm：旱耕：10～16；水耕：14～18；7、刀轴型式：单轴型；8、刀轴连接型式：花键式；9、传动型式：中间齿轮传动；10、运输方式：普通型；11、刀辊设计转速r/min：261/236（n=540)，226/267(n=720)，314/291(n=1000)；12、刀辊最大回转半径mm：245；13、刀辊总安装刀数（把）68；14、旋耕刀型号：IT245;15、限深装置型式：限深板；16、镇压型式：拖板；17、配套拖拉机标定功率范围kW： 58.8-78.0；18、配套拖拉机动力输出轴转速r/min：1000/720/540；","部20171154","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[381,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港市东堡旋耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-300H","耕幅:3m;单轴:是 ","1、型号名称：1GKN-300H；2、结构型式：框架型；3、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1150×3250×1250；4、作业速度范围m/s：0.56～1.81；5、工作幅宽cm：300；6、耕深cm：旱耕：10～16；水耕：14～18；7、刀轴型式：单轴型；8、刀轴连接型式：花键式；9、传动型式：中间齿轮传动；10、运输方式：普通型；11、刀辊设计转速r/min：261/236（n=540)，226/267(n=720)，314/291(n=1000)；12、刀辊最大回转半径mm：245；13、刀辊总安装刀数（把）82；14、旋耕刀型号：IT245;15、限深装置型式：限深板；16、镇压型式：拖板；17、配套拖拉机标定功率范围kW： 73.5-110.3；18、配套拖拉机动力输出轴转速r/min：1000/720/540；","部20171155","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[382,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港市东堡旋耕机械有限公司","旋耕机","1GKT-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","1、型号名称：1GKT-250型旋耕机；2、结构型式：框架型；3、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1120×2860×1240；4、作业速度范围m/s：0.56～1.81；5、工作幅宽cm：250；6、耕深cm：旱耕：10～16；水耕：14～18；7、刀轴型式：单轴型；8、刀轴连接型式：花键式；9、传动型式：侧边传动；10、运输方式：普通型；11、刀辊设计转速r/min：312（n动=760）；12、刀辊最大回转半径mm：260；13、刀辊总安装刀数（把）88；14、旋耕刀型号：IT245;15、限深装置型式：限深板；16、镇压型式：拖板；17、配套拖拉机标定功率范围kW：95.68～110.4 （130马力～150马力）；18、配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720～860；","T202032320148","2025-07-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[383,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港市东堡旋耕机械有限公司","旋耕机","1GKT-300","耕幅:3m;单轴:是 ","1、型号名称：1GKT-300型旋耕机；2、结构型式：框架型；3、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1120×3380×1200；4、作业速度范围m/s：0.56～1.81；5、工作幅宽cm：300；6、耕深cm：旱耕：10～16；水耕：14～18；7、刀轴型式：单轴型；8、刀轴连接型式：花键式；9、传动型式：侧边传动；10、运输方式：普通型；11、刀辊设计转速r/min：312（n动=760）；12、刀辊最大回转半径mm：260；13、刀辊总安装刀数（把）100；14、旋耕刀型号：IT245;15、限深装置型式：限深板；16、镇压型式：拖板；17、配套拖拉机标定功率范围kW：110.4～132.48 （150马力～180马力）；18、配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720～860；","T202032320149","2025-07-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[384,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港市兴安机械制造有限公司","旋耕机","1GK-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","配置参数:刀轴型式:单轴型.工作幅宽:250cm.耕深:≥8cm.结构型式:框架型.外形尺寸(长×宽×高)mm:1170×2710×1050.作业速度范围(m/s):0.28-1.39.配套动力范围(kW):73.5-117.6.刀轴连接形式:接盘式.传动型式:侧边齿轮传动;限深装置型式:限深板.镇压型式:拖板.刀辊总安装刀数(把):62.旋耕刀型号:IT245","T202032320315","2025-11-01","73.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[385,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港市兴安机械制造有限公司","旋耕机","1GK-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","配置参数:刀轴型式:单轴型.工作幅宽:280cm.耕深:≥8cm.结构型式:框架型.外形尺寸(长×宽×高)mm:1200×3020×1205.作业速度范围(m/s):0.28-1.39.配套动力范围(kW):88.2-132.3.刀轴连接形式:接盘式.传动型式:侧边齿轮传动;限深装置型式:限深板.镇压型式:拖板.刀辊总安装刀数(把):96.旋耕刀型号:IT245","T202032320314","2025-11-01","88.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[386,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港市中兴机械制造有限公司","旋耕机","1GQ-250","耕幅:2.50m;单轴:是 ","结构形式：框架型。整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1220×2880×1150。工作幅宽cm：250。刀轴形式：单轴型。传动形式：侧边传动。刀辊最大回转半径mm：245。刀辊总安装刀数：76把。旋耕刀型号：IT245。配套拖拉机标定功率范围KW：95.6～110.3。","T202032320167","2025-07-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[387,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港双亚机械有限公司","旋耕机","1GKN-250G","耕幅:2.5m;单轴:是 ","幅宽(CM):250；结构形式:框架式；传动方式:中间传动；配套功率(kW)58.8~73.5\n外形尺寸（cm）：1020×2726×1312、配套功率(kW)：58.8~73.5、结构质量（kg）：520、工作幅宽(cm)：250、传动方式：中间传动、总安装刀数量(把)：66、旋耕刀型号：IT245.动力输出轴转速（r/min\n）：540/720；理论前进速度(km/h):\n2.0~5.0\n；耕深：旱耕：8~16；水耕：10~18；与拖拉机联接方式：\n三点悬挂","T202132320062","2026-02-25","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[388,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港苏连机械有限公司","旋耕机","1GKN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：280；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×3050×1152；配套动力范围（kW）：58.8～88.2；结构质量（kg）：480；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：74；旋耕刀型号：IT245","苏农机（2017）第（0271）号","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[389,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港苏连机械有限公司","旋耕机","1GQ-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：250；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1060×2890×1220；配套动力范围（kW）：95.6～110.3；结构质量（kg）：550；传动方式：侧边齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：84；旋耕刀型号：IT245","T202032320204","2025-08-31","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[390,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港苏连机械有限公司","旋耕机","1GQ-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","机具机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：280；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1120×3170×1220；配套动力范围（kW）：110.3～132.4；结构质量（kg）：580；传动方式：侧边齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：92；旋耕刀型号：IT245","T202032320205","2025-08-31","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[391,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","临沭县瑞祥机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","外形尺寸(长X宽X高)MM:1050*2950*1200,结构质量:650KG,幅宽:250CM,耕深CM:旱耕:12-16,水耕:14-18","部20170502","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[392,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司","旋耕机","1GK-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构形式：加强型；整机尺寸（长x宽x高）：1000mmx2830mmx1180mm；工作幅宽：250cm;耕深：≥12cm；刀轴形式：单轴式；传动形式：侧边传动；刀辊设计转速：175/214 r/min；旋耕刀数量：60；旋耕刀型号：C型刀；与拖拉机连接方式：三点悬挂；配套拖拉机标定功率：60-97 kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540 r/min","T202037370292","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[393,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司","旋耕机","1GK-300","耕幅:3m;单轴:是 ","结构形式：加强型；整机尺寸（长x宽x高）：1000mmx3300mmx1150mm；工作幅宽：300cm;耕深：≥12cm；刀轴形式：单轴式；传动形式：侧边传动；刀辊设计转速：175/214 r/min；旋耕刀数量：72；旋耕刀型号：C型刀；与拖拉机连接方式：三点悬挂；配套拖拉机标定功率：74-111 kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540 r/min","T202037370293","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[394,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","明光市明雷机械有限公司","旋耕机","1GKN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","结构型式\t：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）mm1180×3100×1190；工作幅宽cm\t：280；耕深\tcm\t：12~20；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速r/min：270/320；刀辊最大回转半径\tmm\t：270；刀辊总安装刀数\t把：\t76；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板","T202142420081","2026-02-07","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[395,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","南昌金旋农机制造有限公司","旋耕机","1GKN-260","耕幅:2.6m;单轴:是 ","中间齿轮传动；配套拖拉机标定功率66.2-88.2kw；配套拖拉机动力输出轴转速540/760r/min；旋耕刀型号IT245；刀辊总安装刀数72把；刀辊最大回转半径245mm；框架式；外形尺寸1080mm×2730mm×1240mm","江西省2019第043号","2024-11-24","","购机补贴(通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[396,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","宁晋县驰沃农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","配套动力117.6-176.4kw，动力输出轴转速720r/min ，单轴框架式，外形尺寸1200*3090*1180 作业速度范围0.56-1.39m/s 幅宽280cm 耕深13-24cm 中间齿轮传动 刀棍转速296r/min 最大回转半径245mm 安装刀数76把 刀轴连接型式（花键盘连接）","T202113130241","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[397,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","青岛鲁耕农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率67.2-73.5kw；配套拖拉机动力输出轴转速760r/min；配套拖拉机常用作业档低3；结构形式框架式；外形尺寸（长*宽*高）1160mm*2776mm*1113mm；结构质量510kg；幅宽250cm；耕深旱耕12-16cm；传动方式中间齿轮传动；与拖拉机连接方式三点悬挂；刀辊设计转速270r/min；刀辊最大回转半径245mm；总安装刀数66把；旋耕刀型号IT245","T202034522","2025-12-28","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[398,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","青岛鲁耕农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","结构型式框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）1290mm×3170mm×1280mm；作业速度范围0.6-1.4m/s；工作幅宽280cm；耕深≥12cm；刀轴型式单轴型；刀轴连接型式花键式；传动型式中间传动；运输方式普通型；刀辊设计转速280r/min；刀辊最大回转半径255mm；刀辊总安装刀数80把；旋耕刀型号245；限深装置型式限深板；镇压型式拖板；配套拖拉机标定功率范围110-169.1kW；配套拖拉机动力输出轴转速760r/min","T202037370417","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[399,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","青岛鲁耕农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-300","耕幅:3m;单轴:是 ","结构型式框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）1290mm×3270mm×1280mm；作业速度范围0.6-1.4m/s；工作幅宽300cm；耕深≥12cm；刀轴型式单轴型；刀轴连接型式花键式；传动型式中间传动；运输方式普通型；刀辊设计转速280r/min；刀辊最大回转半径255mm；刀辊总安装刀数88把；旋耕刀型号245；限深装置型式限深板；镇压型式拖板；配套拖拉机标定功率范围133.3-183.8kW；配套拖拉机动力输出轴转速760r/min","T202037370418","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[400,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","任丘市超鹰农机有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","1GKN-250型旋耕机，配套拖拉机 标定功率范围73.5kW～102.9KW，动力输出轴转速720/540 r/min，结构型式（圆梁式、框架式）单轴框架式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）1450mm×2820mm×1100mm，作业速度范围0.6m～1.4m，工作幅宽254cm，耕深12cm～16cm，传动方式（侧边、中间）中间齿轮传动，刀辊设计转速 300r 最大回转半径 250mm 总安装刀数 70把，刀轴连接型式 花键法兰盘，旋耕刀型号ⅠT245限深装置型式 地辊","冀2017T—273","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[401,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","任丘市超鹰农机有限公司","旋耕机","1GKN-270","耕幅:2.7m;单轴:是 ","1GKN-270型旋耕机，配套拖拉机 标定功率范围80.9kW～132.4KW，动力输出轴转速720/540 r/min，结构型式（圆梁式、框架式）单轴框架式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）1450mm×3040mm×1100mm，作业速度范围0.6m～1.4m，工作幅宽274cm，耕深12cm～16cm，传动方式（侧边、中间）中间齿轮传动，刀辊设计转速 300r 最大回转半径 250mm 总安装刀数  74把，刀轴连接型式 花键法兰盘，旋耕刀型号ⅠT245限深装置型式 地辊","冀2017T—272","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[402,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","山东玉收农机有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","刀轴型式：单轴型；工作幅宽：250cm；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1500×2830×1210 mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；耕深：≥12 cm；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速222、296、312 r/min；刀辊最大回转半径：255mm；刀辊总安装刀数：68把；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围：73.5～102.9kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540、720、760 r/min。","T202037370390","2025-12-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[403,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","山东玉收农机有限公司","旋耕机","1GKN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","刀轴型式：单轴型；工作幅宽：280cm；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1500×3130×1210 mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；工作幅宽：280cm；耕深：≥12 cm；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速222、296、312 r/min；刀辊最大回转半径：255mm；刀辊总安装刀数：76把；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围：88.2～120kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540、720、760 r/min。","T202037370388","2025-12-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[404,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","山东玉收农机有限公司","旋耕机","1GKN-300","耕幅:3m;单轴:是 ","刀轴型式：单轴型；工作幅宽：300cm；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1500×3330×1210 mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；耕深：≥12 cm；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速222、296、312 r/min；刀辊最大回转半径：255mm；刀辊总安装刀数：84把；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围：102.9～147kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540、720、760 r/min。","T202037370392","2025-12-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[405,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","石家庄惠田机械有限公司","旋耕机","1GKN-270","耕幅:2.7m;单轴:是 ","1GKN-270型旋耕机; 结构形式：框架型；外形尺寸：1400×3035×1210mm; 作业速度范围: 0.56～1.39m/s;工作幅宽：270cm; 耕深: 12～16cm; 刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动方式：中间传动;运输方式：普通型；刀辊设计转速: 312r/min; 刀辊最大回转半径: R245mm; 刀辊总安装刀数: 76把; 旋耕刀型号: ⅠT245；限深装置型式：限深轮；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率：88.2-110.3KW; 配套拖拉机动力输出轴转速: 760r/min;","T202013130402","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[406,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","石家庄惠田机械有限公司","旋耕机","1GKN-300","耕幅:3m;单轴:是 ","1GKN-300型旋耕机; 结构形式：框架型；外形尺寸：1400×3335×1210mm; 作业速度范围: 0.56～1.39m/s; 工作幅宽：300cm; 耕深: 12～16cm; 刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动方式：中间传动;运输方式：普通型；刀辊设计转速: 312r/min; 刀辊最大回转半径: R245mm; 刀辊总安装刀数: 84把; 旋耕刀型号: ⅠT245；限深装置型式：限深轮；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率：95.6-117.7KW; 配套拖拉机动力输出轴转速: 760r/min;","T202013130403","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[407,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","石家庄佳昊农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","单轴；配套动力：95.6-110.3kw；结构型式：框架式；外形尺寸（长x宽x高）：1300x2880x1210mm\n结构质量：630kg；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数：76把","T202013130342","2025-12-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[408,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","泰州樱田农机制造有限公司","旋耕机","1GQ-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","配套动力范围（kW） 51.5~69.825；外形尺寸（工作状态，长 ×宽×高)mm：2990x1100×1240；结构形式：圆梁式；结构质量（kg）：706；工作幅宽（cm）：280；总安装刀数量(把)：80；旋耕刀型号：专用弧形弯刀；耕深（cm）：10~18；传动机构型式：单侧齿轮传动.","苏农机（2019）第（0255）号","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[409,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","潍坊劲牛农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构型式：框架式；外形尺寸：1150×2770×1260；工作幅宽：250cm；旋耕刀型号：IT265；总安装刀数：72把；配套拖拉机标定功率：66.2-80kw；动力输出轴转速：540/720；","部20180162","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[410,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","潍坊劲牛农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","结构型式：框架式；外形尺寸：1150×3070×1260；工作幅宽：280cm；旋耕刀型号：IT265；总安装刀数：80把；配套拖拉机标定功率：88.2-102.9；动力输出轴转速：540/720；","部20180160","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[411,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","潍坊农宜得机械有限公司","旋耕机","1GKN-250A","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构型式\n/\n框架型\n整机a外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n1140×2750×1150\n作业速度范围\nm/s\n0.27～1.38\n工作幅宽\ncm\n250\n耕深\ncm\n≥12\n刀轴型式\n/\n单轴型\n刀轴连接型式\n/\n花键式\n传动型式\n/\n中间传动\n运输方式\n/\n普通型\n变速箱挡位数（变速旋耕机）\n个\n/\n刀辊设计转速\nr/min\n222/313\n刀辊最大回转半径\nmm\n245\n刀辊总安装刀数\n把\n68\n旋耕刀型号\n/\nIT245\n限深装置型式\n/\n限深板\n镇压型式\n/\n拖板\n配套拖拉机标定功率范围\nkW\n80.8～132.3\n配套拖拉机动力输出轴转速\nr/min\n540/760","T202137370145","2026-05-09","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[412,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","潍坊新越机械有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构型式：框架式、单轴；外形尺寸（长×宽×高)mm：1100×2780×1250；配套动力范围(kW)：73.5-103；工作幅宽(cm)250；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量(旋耕，把)：72；旋耕刀型号：IT245","部20190307","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[413,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","潍坊新越机械有限公司","旋耕机","1GKN-300","耕幅:3m;单轴:是 ","结构型式：框架式、单轴；外形尺寸（长×宽×高)mm：1000×3260×1140；配套动力范围(kW)：103-132.3；工作幅宽(cm)：300；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量(旋耕，把)：80；旋耕刀型号：IT245","部20190303","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[414,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","潍坊裕祥农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-260","耕幅:2.6m;单轴:是 ","刀轴型式：单轴型；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1020×2860×1250；作业速度范围（m/s）:0.5-1.1；工作幅宽（cm）：260；耕深（cm）：12；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：222/296/313；刀辊最大回转半径（mm）：265；刀辊总安装刀数：76；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（KW）：88.2-117.6；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720/760。","T202137370019","2026-03-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[415,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","盐城东申农业机械有限公司","旋耕机","1G-260","耕幅:2.6m;单轴:是 ","型号名称：1G-260型旋耕机，结构型式：圆梁型，整机外形尺寸a（长×宽×高）：3260×980×1030mm，作业速度范围：0.83～1.39m/s，工作幅宽：260cm，耕深：8～16cm,刀轴型式：单轴型，刀轴连接型式：花键式，传动型式：侧边传动，运输方式：普通型，变速箱挡位数（变速旋耕机）：/个，刀辊设计转速：319r/min，刀辊最大回转半径：196mm，刀辊总安装刀数：66把，旋耕刀型号：IT185,限深装置型式：/，镇压型式：拖板，配套拖拉机标定功率：36.8-44kW，配套拖拉机动力输出轴转速：540r/min","鄂2020070","2025-09-29","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[416,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","盐城东申农业机械有限公司","旋耕机","1G-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","型号名称：1G-280型旋耕机，结构型式：圆梁型，整机外形尺寸a（长×宽×高）：3460×980×1030mm，作业速度范围：0.83～1.39m/s，工作幅宽：280cm，耕深：8～16cm,刀轴型式：单轴型，刀轴连接型式：花键式，传动型式：侧边传动，运输方式：普通型，变速箱挡位数（变速旋耕机）：/个，刀辊设计转速：319r/min，刀辊最大回转半径：196mm，刀辊总安装刀数：72把，旋耕刀型号：IT185,限深装置型式：/，镇压型式：拖板，配套拖拉机标定功率：36.8-44kW，配套拖拉机动力输出轴转速：540r/min","鄂2020071","2025-09-29","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[417,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","樱田农机科技（泰州）有限公司","水稻秸秆深埋旋耕机","1GQ-260A","耕幅:2.6m;单轴:是 ","\"型号名称：1GQ-260A型水稻秸秆深埋旋耕机；结构型式：圆梁型；整机外形尺寸(长×宽×高)：970×2790×1120mm；作业速度范围：0.42~2.5m/s；工作幅宽：260cm；耕深≥15cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：侧边传动；运输方式：普通型；变速箱挡位数(变速水稻秸秆深埋旋耕机)：  ；\n刀辊设计转速：180、240r/min；刀辊最大回转半径：265mm；刀辊总安装刀数：42把；旋耕刀型号：专用弧形弯刀；限深装置型式   ；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：51.5~73.5kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540、720r/min；\n\"","t202032320265","2025-09-29","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[418,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","樱田农机科技（泰州）有限公司","水稻秸秆深埋旋耕机","1GQ-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","\"型号名称：1GQ-280型水稻秸秆深埋旋耕机;结构型式：圆梁型;整机外形尺寸(长×宽×高)：1100×2990×1170mm;作业速度范围：0.42~2.5m/s;工作幅宽：280cm;耕深：≥15cm;刀轴型式：单轴型;刀轴连接型式：花键式;传动型式：侧边传动;运输方式:普通型;变速箱挡位数(变速旋耕机):   ;刀辊设计转速:180、240r/min;刀辊最大回转半径:245mm;刀辊总安装刀数:80把;旋耕刀型号:专用弧形弯刀;限深装置型式:   ;镇压型式:拖板;配套拖拉机标定功率范围:62.475-95.55kW;配套拖拉机动力输出轴转速:540、720r/min;\n\"","T202032320264","2025-09-29","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[419,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","樱田农机科技（泰州）有限公司","水稻秸秆深埋旋耕机","1GQ-280A","耕幅:2.8m;单轴:是 ","型号名称：1GQ-280A型水稻秸秆深埋旋耕机;结构型式：圆梁型;整机外形尺寸(长×宽×高)：970×2990×1120mm;作业速度范围：0.42~2.5m/s;工作幅宽：280cm;耕深：≥15cm;刀轴型式：单轴型;刀轴连接型式：花键式;传动型式：侧边传动;运输方式:普通型;变速箱挡位数(变速旋耕机):   ;刀辊设计转速:180、240r/min;刀辊最大回转半径:265mm;刀辊总安装刀数:48把;旋耕刀型号:专用弧形弯刀;限深装置型式:   ;镇压型式:拖板;配套拖拉机标定功率范围:62.475-95.55kW;配套拖拉机动力输出轴转速:540、720r/min;","T202032320263","2025-09-29","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[420,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴1-1.5m旋耕机","潍坊潍林农业装备有限公司","旋耕机","1GKNM-140","耕幅:1.4m;双轴:是 ","1.外形尺寸(长×宽×高)mm:1200×1700×1020； 2.工作幅宽(cm):140；3.刀轴型式：双轴型；4.整机重量(kg): 442；  5.传动方式：侧边传动；6.刀辊最大回转半径(mm): 前轴：165；后轴：215；7.刀辊总安装刀数（把）：前轴：48；后轴：42；8.旋耕刀型号：前轴：M195；后轴：IT225；9.配套动力(kW):33～47.8； 10.配套动力输出轴转速 （r/min ）：540；","T202137370288","2026-06-29","33","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[421,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴1.5-2m旋耕机","潍坊潍林农业装备有限公司","旋耕机","1GKNM-160","耕幅:1.6m;双轴:是 ","1.外形尺寸(长×宽×高)mm:1200×1900×1020； 2.工作幅宽(cm):160；3.刀轴型式：双轴型；4.整机重量(kg): 461；  5.传动方式：侧边传动；6.刀辊最大回转半径(mm): 前轴：165；后轴：215；7.刀辊总安装刀数（把）：前轴：56；后轴：48；8.旋耕刀型号：前轴：M195；后轴：IT225；9.配套动力(kW):33～47.8； 10.配套动力输出轴转速 （r/min ）：540；","T202137370291","2026-06-29","33","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[422,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","德州市沃田机械有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNM-240","耕幅:2.4m;双轴:是 ","外形尺寸(长×宽×高)mm1850×2650×1210与拖拉机联接方式/三点悬挂结构型式/框架式最终传动方式旋耕/中间齿轮传动最终传动方式灭茬/中间齿轮传动工作幅宽mm2400刀辊最大回转半径旋耕mm245刀辊最大回转半径灭茬mm175总安装刀数旋耕把64总安装刀数灭茬把108旋耕刀型号/IT245灭茬刀型号/L175","鄂2019005","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[423,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","河北春翔机械有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GQNM-200","耕幅:2m;双轴:是 ","配套拖拉机标定功率范围\tkW\t73.5～88.2\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min\t720\n双轴灭茬旋耕机型号名称\t/\t1GQNM-200\n型号名称双轴灭茬旋耕机\t/\t双轴灭茬旋耕机\n双轴灭茬旋耕机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1260×2400×1080\n双轴灭茬旋耕机与拖拉机连接方式\t/\t三点悬挂\n双轴灭茬旋耕机结构形式\t/\t框架式\n双轴灭茬旋耕机最终传动方式旋耕\t/\t中间齿轮传动\n双轴灭茬旋耕机最终传动方式灭茬\t/\t侧边齿轮传动\n双轴灭茬旋耕机结构质量\tkg\t600\n双轴灭茬旋耕机作业速度范围\tm/s\t0.56～1.39\n双轴灭茬旋耕机工作幅宽\tmm\t2000\n双轴灭茬旋耕机耕深\tcm\t12～16\n双轴灭茬旋耕机设计转速\tr/min\t旋耕296\n双轴灭茬旋耕机设计转速\tr/min\t灭茬560\n双轴灭茬旋耕机刀辊最大回转半径旋耕\tmm\t245\n双轴灭茬旋耕机刀辊最大回转半径灭茬\tmm\t160\n双轴灭茬旋耕机总安装刀数旋耕\t把\t56\n双轴灭茬旋耕机总安装刀数灭茬\t把\t64\n双轴灭茬旋耕机旋耕刀型号\t/\tⅠT245\n双轴灭茬旋耕机灭茬刀型号\t/\t灭茬刀195","冀2017T—291","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[424,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","河北春翔机械有限公司","双轴旋耕机","1GSX-200","耕幅:2m;双轴:是 ","整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1750×2300×1160\n作业速度范围\tm/s\t0.56～1.39\n工作幅宽\tcm\t200\n耕深\tcm\t12～17\n刀轴型式\t/\t双轴型\n刀轴连接型式\t/\t花键式\n传动型式\t/\t中间传动\n运输方式\t/\t普通型\n刀辊设计转速\tr/min\t222/296\n刀辊最大回转半径\tmm\t245\n刀辊总安装刀数\t把\t120\n旋耕刀型号\t/\tIT245\n限深装置型式\t/\t限深轮\n镇压型式\t/\t镇压辊\n配套拖拉机标定功率范围\tkW\t95.6～147\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min\t540/720","T202113130008","2026-02-28","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[425,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","河北春翔机械有限公司","双轴旋耕机","1GSX-230","耕幅:2.3m;双轴:是 ","整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1750×2600×1260\n作业速度范围\tm/s\t0.56～1.39\n工作幅宽\tcm\t230\n耕深\tcm\t12～17\n刀轴型式\t/\t双轴型\n刀轴连接型式\t/\t花键式\n传动型式\t/\t中间传动\n运输方式\t/\t普通型\n刀辊设计转速\tr/min\t222/296\n刀辊最大回转半径\tmm\t245\n刀辊总安装刀数\t把\t128\n旋耕刀型号\t/\tIT245\n限深装置型式\t/\t限深轮\n镇压型式\t/\t镇压辊\n配套拖拉机标定功率范围\tkW\t132.3～183.8\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min\t540/720","T202113130008","2026-02-28","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[426,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","河北双天机械制造有限公司","秸秆翻旋整地机","1FXG-220","耕幅:2.2m;双轴:是 ","型号名称：1FXG-220秸秆翻旋整地机；结构形式/悬挂式；整机外形尺寸(长×宽×高mm):3800×2550×1470；配套拖拉机标定功率范围（kw）：110-184；传动方式/灭茬轴：侧边传动，旋耕轴：中间传动；旋耕工作幅宽（mm）：2200；犁体类型/基本（通用）型；犁体数量（个）：6；犁体幅宽（mm）：350；旋耕刀型号/IT245;旋耕刀数量（把）：64；","T202013130438","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[427,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","河北双天机械制造有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKMD-230","耕幅:2.3m;双轴:是 ","型号名称:1GKMD-230双轴灭茬旋耕机；外形尺寸(长×宽×高mm):1610×2670×1240；配套拖拉机标定功率范围（kw）：73.5-110.3；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720；与拖拉机连接方式/三点悬挂；结构形式（圆梁式、框架式）：框架式；旋耕最终传动方式/中间齿轮传动；灭茬最终传动方式/中间齿轮传动；结构质量(kg）：1090；作业速度范围（m/s）：0.56-1.39；工作幅宽（mm）：2300；旋耕设计转速（r/min）：241/296；灭茬设计转速（r/min）：471/634；旋耕刀辊最大回转半径（mm）：245；灭茬刀辊最大回转半径（mm）：165；旋耕刀总安装刀数（把）：68；灭茬刀总安装刀数（把）：120；旋耕刀型号：IT245;灭茬刀型号：MI245;","T202013130084","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[428,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","河北双天机械制造有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNM-230","耕幅:2.3m;双轴:是 ","型号名称:1GKNM-230双轴灭茬旋耕机；外形尺寸(长×宽×高mm):1700×2640×1230；配套拖拉机标定功率范围（kw）：73.5-110.3；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720/540；与拖拉机连接方式/三点悬挂；结构形式（圆梁式、框架式）：框架式；旋耕最终传动方式/中间齿轮传动；灭茬最终传动方式/中间齿轮传动；结构质量(kg）：870；作业速度范围（m/s）：0.56-1.39；工作幅宽（mm）：2300；旋耕设计转速（r/min）：299/267；灭茬设计转速（r/min）：549/490；旋耕刀辊最大回转半径（mm）：245；灭茬刀辊最大回转半径（mm）：165；旋耕刀总安装刀数（把）：68；灭茬刀总安装刀数（把）：108；旋耕刀型号：IT245;灭茬刀型号：MI165;","T202013130086","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[429,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","河北双天机械制造有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNM-230B","耕幅:2.3m;双轴:是 ","型号名称:1GKNM-230B双轴灭茬旋耕机；外形尺寸(长×宽×高mm):1700×2640×1260；配套拖拉机标定功率范围（kw）：73.5-110.3；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720/540；与拖拉机连接方式/三点悬挂；结构形式（圆梁式、框架式）：框架式；旋耕最终传动方式/中间齿轮传动；灭茬最终传动方式/中间齿轮传动；结构质量(kg）：870；作业速度范围（m/s）：0.56-1.39；工作幅宽（mm）：2300；旋耕设计转速（r/min）：286/260；灭茬设计转速（r/min）：319/290；旋耕刀辊最大回转半径（mm）：245；灭茬刀辊最大回转半径（mm）：225；旋耕刀总安装刀数（把）：68；灭茬刀总安装刀数（把）：68；旋耕刀型号：IT245;灭茬刀型号：IT225;","T202013130085","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[430,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","双轴旋耕机","1GKNM-240","耕幅:2.4m;双轴:是 ","型号名称:1GKNM-240型双轴旋耕机,结构型式:框架型,整机外形尺寸（长×宽×高）:1735×2570×1255mm,作业速度范围:0.55～1.1m/s,工作幅宽:240cm,耕深:12～16cm,刀轴型式:双轴型,刀轴连接型式:花键式,传动型式:中间传动,运输方式:普通型,刀辊设计转速:Ⅰ轴302/Ⅱ轴486min,刀辊最大回转半径:245mm,刀辊总安装刀数:64×2把，旋耕刀型号：IT245/IT245左，镇压型式：拖板，配套拖拉机标定功率范围：117.6～177，配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min","T202041410166","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[431,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","江苏金云农业装备有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNM-200","耕幅:2.0m;双轴:是 ","机具结构类型:双轴,耕幅(m):2.0,配套动力(kW):80.3-94.9,外形尺寸(长*宽*高):1480*2290*1200,框架式,结构质量(kg):910","T202032320560","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[432,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","江苏金云农业装备有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNM-220","耕幅:2.2m;双轴:是 ","机具结构类型:双轴,耕幅(m):2.2,配套动力(kW):87.6-102.2,外形尺寸(长*宽*高):1460*2430*1215,框架式,结构质量(kg):930","T202032320560","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[433,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","江苏欣田机械制造有限公司","双轴旋耕机","1GKM-230","耕幅:2.3m;双轴:是 ","产品尺寸：1440×2710×1185 配套动力范围：66.2-80.8KW 作业速度范围：0.56-1.38m/s 工作幅宽：230cm 耕深：10-16cm 刀辊设计转速：240/334r/min","T202032320154","2025-07-30","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[434,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","连云港大陆农业机械装备有限公司","双轴旋耕机","1GKM-200","耕幅:2m;双轴:是 ","机具机构类型:双轴；工作幅宽（cm）：200；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1870×2430×1210；配套动力范围（kW）：102.9～132.4；结构质量（kg）：850；传动方式：前轴：中间齿轮传动，后轴：侧边齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：前轴：68，后轴：84；旋耕刀型号：前轴：IT245，后轴：IT195","T202132320046","2026-01-28","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[435,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","连云港大陆农业机械装备有限公司","双轴旋耕机","1GKM-230","耕幅:2.3m;双轴:是 ","机具机构类型:双轴；工作幅宽（cm）：230；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1870×2700×1210；配套动力范围（kW）：117.6～147.1；结构质量（kg）：1040；传动方式：前轴：中间齿轮传动，后轴：侧边齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：前轴：76，后轴：96；旋耕刀型号：前轴：IT245，后轴：IT195","T202132320046","2026-01-28","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[436,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","连云港市连发机械有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GNMD-200","耕幅:2m;双轴:是 ","外形尺寸：1400×2420×1160㎜；配套动力：55.1-66.2kW；配套动力输出轴转速（r/min）：540，720；与拖拉机连接方式：三点悬挂，结构型式：框架式，旋耕最终传动方式：中间传动；灭茬最终传动方式：侧边传动；结构质量：650㎏；作业速度范围（m/s）：0.69-1.67；工作幅宽：2000㎜；旋耕设计转速（r/min）：200/226（540/720），灭茬设计转速（r/min）：432/438（540/720）；旋耕刀辊最大回转半径（㎜）：245，灭茬刀辊最大回转半径（㎜）：175，旋耕刀总安装刀数（把）：58，灭茬刀总安装刀数（把）：80，旋耕刀型号：IT245，灭茬刀型号：L型定制（R=175）。","T202032320377","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[437,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","连云港苏连机械有限公司","双轴旋耕机","1GKM-200","耕幅:2m;双轴:是 ","机具机构类型:双轴；工作幅宽（cm）：200；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1600×2430×1160；配套动力范围（kW）：73.5～88.3；结构质量（kg）：850；传动方式：前轴：中间齿轮传动，后轴：侧边齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：前轴：64，后轴：68；旋耕刀型号：前轴：IT245，后轴：IT175","T202032320206","2025-08-31","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[438,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","连云港苏连机械有限公司","双轴旋耕机","1GKM-230","耕幅:2.3m;双轴:是 ","机具机构类型:双轴；工作幅宽（cm）：230；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1620×2680×1220；配套动力范围（kW）：95.6～117.6；结构质量（kg）：1040；传动方式：前轴：中间齿轮传动，后轴：侧边齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：前轴：76，后轴：76；旋耕刀型号：前轴：IT245，后轴：IT175","T202032320206","2025-08-31","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[439,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","南京沃杨机械科技有限公司","旋耕机","1GKM-200","耕幅:2m;双轴:是 ","结构特征:双轴分层土旋耕结构\n幅宽:200cm\n结构形式： 框架型  \n外形尺寸（长x宽x高）：1500mmx2300mmx1200mm\n结构质量：500kg\n耕深≥8cm\n传动方式：侧边传动.","苏农机（2017）第（0127）号","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[440,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","宁晋县驰沃农业机械有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNM-230","耕幅:2.34m;双轴:是 ","配套动力95.6-110.3kw，动力输出轴转速720r/min ，框架式，外形尺寸1550*2530*1120 作业速度范围0.56-1.39m/s 幅宽234cm 耕深12-16cm 中间齿轮传动 刀棍旋耕转速296r/min 灭茬转速387r/min 最大回转半径旋耕245mm 灭茬150mm 安装刀数旋耕64把 灭茬80把 刀轴连接型式（花键盘连接）","冀2017T—247","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[441,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","山东玉收农机有限公司","双轴旋耕机","1GKNM-240","耕幅:2.4m;双轴:是 ","刀轴型式：双轴型；工作幅宽：240cm；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1870×2630×1250 mm；作业速度范围：0.5～1.0 m/s；工作幅宽：240cm；耕深：≥12 cm；刀轴型式：双轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：一轴336 r/min,二轴：301 r/min；刀辊最大回转半径：255mm；刀辊总安装刀数：一轴：64把,二轴：64把；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围：80.85～110.3kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760 r/min。","T202037370394","2025-12-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[442,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","潍坊潍林农业装备有限公司","旋耕机","1GKNM-230","耕幅:2.3m;双轴:是 ","1.外形尺寸(长×宽×高)mm:1500×2580×1300； 2.工作幅宽(cm):230；3.刀轴型式：双轴型；4.整机重量(kg): 851；  5.传动方式：中间传动；6.刀辊最大回转半径(mm): 前轴：265；后轴：255；7.刀辊总安装刀数（把）：前轴：64；后轴：64；8.旋耕刀型号：前轴：H245；后轴：IT245；9.配套动力(kW):102.9～169； 10.配套动力输出轴转速 （r/min ）：760；","T202137370289","2026-06-29","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[443,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","潍坊亚平农业机械有限公司","旋耕机","1GKNM-210","耕幅:2.1m;双轴:是 ","耕幅：210cm    配套动力：≥110kw","T202037370325","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[444,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","潍坊亚平农业机械有限公司","旋耕机","1GKNM-230","耕幅:2.3m;双轴:是 ","耕幅：230cm   配套动力：大于等于：110kw","T202037370325","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[445,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","潍坊亚平农业机械有限公司","旋耕机","1GKNM-245","耕幅:2.45m;双轴:是 ","耕幅：245cm   配套动力：≥147kw","T202037370325","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[446,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","潍坊裕祥农业装备有限公司","旋耕机","1GKM-210","耕幅:2.1m;双轴:是 ","刀轴型式：双轴型；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1330×2550×1250；作业速度范围（m/s）:0.5-1.1；工作幅宽（cm）：210；耕深（cm）：12；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：侧边传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：前轴：320；后轴：285；刀辊最大回转半径（mm）：前轴：185；后轴：245；刀辊总安装刀数：前轴：120；后轴：64；旋耕刀型号：前轴：MXXMC175后轴：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（KW）：80.9-102.9；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：760。","T202137370018","2026-03-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[447,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","德州市沃田机械有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNM-260","耕幅:2.6m;双轴:是 ","型号名称/1GKNM-260型双轴灭茬旋耕机外形尺寸(长×宽×高)mm1850×2850×1210与拖拉机联接方式/三点悬挂结构型式/框架式最终传动方式旋耕/中间齿轮传动最终传动方式灭茬/中间齿轮传动工作幅宽mm2600刀辊最大回转半径旋耕mm245刀辊最大回转半径灭茬mm175总安装刀数旋耕把68总安装刀数灭茬把120旋耕刀型号/IT245灭茬刀型号/L175","鄂2019005","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[448,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","德州市沃田机械有限公司","双轴旋耕机","1GKNM-280","耕幅:2.8m;双轴:是 ","型号名称\t/\t1GKNM-280型双轴旋耕机\n结构型式\t/\t框架型\n整机外形尺寸（长×宽×高） \tmm\t1900×3130×1250\n作业速度范围\tm/s\t0.5～1.0\n工作幅宽\tcm\t280\n耕深\tcm\t≥12\n刀轴型式\t/\t双轴型\n刀轴连接型式\t/\t花键式\n传动型式\t/\t中间传动\n运输方式\t/\t普通型\n变速箱挡位数（变速旋耕机）\t个\t/\n刀辊设计转速\tr/min\t前轴：560；后轴：290\n刀辊最大回转半径\tmm\t前轴：175；后轴：245\n刀辊总安装刀数\t把\t前轴：132；后轴：76\n旋耕刀型号\t/\t前轴：L175；后轴：IT245\n限深装置型式\t/\t限深板\n镇压型式\t/\t镇压辊\n配套拖拉机标定功率范围\tkW\t110.3～155\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min\t760","T202037370320","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[449,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","江苏海之诺机械装备有限公司","双轴旋耕机","1GKM-250","耕幅:2.5m;双轴:是 ","机具机构类型:双轴；工作幅宽（cm）：250；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1675×2880×1150；配套动力范围（kW）：110.3～132.4；结构质量（kg）：1170；传动方式：前轴：中间齿轮传动，后轴：侧边齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：前轴：76，后轴：88；旋耕刀型号：前轴：IT245，后轴：IT175","T202032320118","2025-06-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[450,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","江苏金云农业装备有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNM-250","耕幅:2.5m;双轴:是 ","机具结构类型:双轴,耕幅(m):2.5,配套动力(kW):109.5-131.4,外形尺寸(长*宽*高):1450*2740*1192,框架式,结构质量(kg):1040","T202032320561","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[451,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","江苏欣田机械制造有限公司","双轴旋耕机","1GKM-260","耕幅:2.6m;双轴:是 ","产品尺寸：1530×3010×1175 作业速度范围：0.56-1.38 工作幅宽：260 耕深:10-16 配套动力范围：70.4-90.3","T202032320144","2025-07-30","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[452,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","江苏银涛智能装备有限公司","旋耕机","1GKM-250","耕幅:2.5m;双轴:是 ","结构特征:双轴分层土旋耕结构\n幅宽:250cm\n结构形式： 框架型  \n外形尺寸（长x宽x高）：1390mmx2730mmx1140mm\n结构质量：500kg\n耕深≥12cm\n传动方式：侧边齿轮传动.","T202132320050","2026-01-28","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[453,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","连云港大陆农业机械装备有限公司","双轴旋耕机","1GKM-250","耕幅:2.5m;双轴:是 ","机具机构类型:双轴；工作幅宽（cm）：250；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1870×2880×1210；配套动力范围（kW）：147.1～161.8；结构质量（kg）：1170；传动方式：前轴：中间齿轮传动，后轴：侧边齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：前轴：80，后轴：102；旋耕刀型号：前轴：IT245，后轴：IT195","T202132320045","2026-01-28","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[454,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","连云港大陆农业机械装备有限公司","双轴旋耕机","1GKM-280","耕幅:2.8m;双轴:是 ","机具机构类型:双轴；工作幅宽（cm）：280；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1870×3180×1210；配套动力范围（kW）：147.1～176.5；结构质量（kg）：1360；传动方式：前轴：中间齿轮传动，后轴：侧边齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：前轴：88，后轴：114；旋耕刀型号：前轴：IT245，后轴：IT195","T202132320044","2026-01-28","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[455,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","连云港国旋机械有限公司","双轴旋耕机","1GKM-260","耕幅:2.6m;双轴:是 ","结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1500×3020×1120；工作幅宽：260cm；刀轴型式：双轴型；传动型式：前轴:侧边传动；后轴:侧边传动。","T202032320112","2025-06-30","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[456,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","连云港市中兴机械制造有限公司","双轴旋耕机","1GKM-250","耕幅:2.50m;双轴:是 ","结构形式：框架型。整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1615×2855×1205。工作幅宽cm：250。刀轴形式：双轴型。传动形式：前轴中间齿轮传动，后轴侧边齿轮传动。刀辊总安装刀数（把）：前轴：80，后轴：84。旋耕刀型号：前轴：IT245，后轴：IT175。配套拖拉机标定功率范围KW：110.3-132.4。","T202032320166","2025-07-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[457,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","连云港苏连机械有限公司","双轴旋耕机","1GKM-250","耕幅:2.5m;双轴:是 ","机具机构类型:双轴；工作幅宽（cm）：250；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1660×2870×1150；配套动力范围（kW）：110.3～132.4；结构质量（kg）：1170；传动方式：前轴：中间齿轮传动，后轴：侧边齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：前轴：80，后轴：80；旋耕刀型号：前轴：IT245，后轴：IT175","T202032320207","2025-08-31","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[458,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","连云港苏连机械有限公司","双轴旋耕机","1GKM-280","耕幅:2.8m;双轴:是 ","机具机构类型:双轴；工作幅宽（cm）：280；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1660×3120×1150；配套动力范围（kW）： 132.4～161.8；结构质量（kg）：1360；传动方式：前轴：中间齿轮传动，后轴：侧边齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：前轴：88，后轴：88；旋耕刀型号：前轴：IT245，后轴：IT175","T202032320261","2025-09-29","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[459,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","山东玉收农机有限公司","双轴旋耕机","1GKNM-260","耕幅:2.6m;双轴:是 ","刀轴型式：双轴型；工作幅宽：260cm；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1870×2830×1250 mm；作业速度范围：0.5～1.0 m/s；耕深：≥12cm；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：一轴336 r/min,二轴：301 r/min；刀辊最大回转半径：255mm；刀辊总安装刀数：一轴：68把,二轴：68把；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围：91.9～125kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760 r/min。","T202037370391","2025-12-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[460,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","山东玉收农机有限公司","双轴旋耕机","1GKNM-280","耕幅:2.8m;双轴:是 ","刀轴型式：双轴型；工作幅宽：280cm；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1870×3130×1250 mm；作业速度范围：0.5～1.0 m/s；耕深：≥12 cm；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：一轴336 r/min；二轴：301 r/min；刀辊最大回转半径：255mm；刀辊总安装刀数：一轴：76把；二轴：76把；旋耕刀型号：ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率范围：110.3～155kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760 r/min。","T202037370389","2025-12-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[461,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","潍坊潍林农业装备有限公司","旋耕机","1GKNM-250","耕幅:2.5m;双轴:是 ","1.外形尺寸(长×宽×高)mm:1500×2780×1300； 2.工作幅宽(cm):250；3.刀轴型式：双轴型；4.整机重量(kg):915；  5.传动方式：中间传动；6.刀辊最大回转半径(mm): 前轴：265；后轴：255；7.刀辊总安装刀数（把）：前轴：68；后轴：68；8.旋耕刀型号：前轴：H245；后轴：IT245；9.配套动力(kW):102.9～169； 10.配套动力输出轴转速 （r/min ）：760；","T202137370290","2026-06-29","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[462,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","潍坊潍润农业机械有限公司","旋耕机","1GKNM-250","耕幅:3m;双轴:是 ","外形尺寸(长×宽×高)mm：1440×2780×1350；作业速度m/s：0.5-1.3；工作幅宽cm:250；耕深cm：≥12；刀轴形式：双轴型；刀棍设计转速r/min：前：320；后：285；刀棍总安装刀数：前：76；后：76；旋耕刀型号：前：MI225；后：IT245；镇压形式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kW：88.2-165.4；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：760；","T202037370177","2025-09-06","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[463,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","潍坊潍润农业机械有限公司","旋耕机","1GKNM-300","耕幅:3m;双轴:是 ","外形尺寸(长×宽×高)mm：1440×3260×1350；作业速度m/s：0.5-1.3；工作幅宽cm:300；耕深cm：≥12；刀轴形式：双轴型；刀棍设计转速r/min：前320；后285；刀棍总安装刀数：前80；后80；旋耕刀型号：前：MI225；后：IT245；镇压形式：拖板；配套拖拉机标定功率范围kW：128.7-205.8；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：760；","T202037370178","2025-09-06","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[464,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","潍坊亚平农业机械有限公司","旋耕机","1GKNM-280","耕幅:2.8m;双轴:是 ","耕幅：280cm    配套动力≥154kw","T202037370324","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[465,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1.2-2m履带自走式旋耕机","高密市益丰机械有限公司","履带自走式旋耕机","1GZL-130","耕幅:1.3m;型式:履带自走式:是 ","规格型号：1GZL-130型履带自走式旋耕机；外形尺寸（长×宽×高）：2560×1380×1430mm；配套动力标定功率：23.8kw；配套动力标定转速：2200r/min；作业幅宽：1300mm ；整机质量：830kg ；作业小时生产率：≥0.1hm2 /h ；刀辊总安装刀数：32片；刀辊旋耕刀型号：S195；轨距：750mm ；履带节距：72mm；履带节数：43节；履带宽180mm。","T201937370156","2024-12-23","23.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[466,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1.2-2m履带自走式旋耕机","衡阳市富农机械制造有限公司","履带自走式旋耕机","1GZ-120","耕幅:/m;型式:履带自走式:是 ","1、型号1GZ-120；2、结构形式：履带自走式；3、外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2420×1310×1350；4、结构质量（kg）：500；5、幅宽（cm）：120;6、传动方式：侧边链传动；7、刀辊设计转速（r/min）：420；8、最大回转半径（mm）：175；9、总安装刀数（把）：20；10、旋耕刀型号：ⅠT175；11、最小离地间隙（mm）：140；12、履带（节距×节数×宽）：60mm×50节×150mm；13、轨距（mm）：640；14、理论作业速度（km/h）:1-4;15、常用作业档：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ；16、最小通过半径：（m）：1.75；17、变速箱类型：（3+1）机械变速；18：配套动力：ZH1115G3柴油机：14.7kw：2200r/min","湘20170124030","2021-12-31","14.7","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[467,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1.2-2m履带自走式旋耕机","湖南龙舟农机股份有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL-120","耕幅:1.2m;型式:履带自走式:是 ","结构型式：自走履带式；耕幅：1200mm；配套动力：YN4A052-30CR立式、水冷、四缸、高压共轨；额定功率：35kW；额定转速：2400r/min；工作状态外形尺寸：长3060宽1530高2420mm；结构质量：1470kg；耕深：≥120mm；传动方式：中间齿轮；刀辊转速：330r/min；总安装刀数：36把；刀片型号：IT225；最小离地间隙：240mm；履带规格：节距90mmX42节X宽280mm；轨距：920mm","湘20181116079","2022-12-31","35","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[468,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1.2-2m履带自走式旋耕机","湖南龙舟农机股份有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL-180","耕幅:1.8m;型式:履带自走式:是 ","结构型式：自走履带式；耕幅：1800mm；配套动力：YN4MZ065-30CR立式、水冷、四缸、高压共轨；额定功率：48kW；额定转速：2400r/min；工作状态外形尺寸：长3370宽1940高2520mm；结构质量：2000kg；耕深：≥120mm；传动方式：中间齿轮；刀辊转速：330r/min；总安装刀数：48把；刀片型号：IT245；最小离地间隙：300mm；履带规格：节距90mmX48节X宽400mm；轨距：1050mm","湘20181116078","2022-12-31","48","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[469,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1.2-2m履带自走式旋耕机","湖南省农友机械集团有限公司","履带自走式旋耕机","1GZ-180","耕幅:1.8m;型式:履带自走式:是 ","规格型号：1GZ-180；结构型式：履带自走式；配套动力：型号名称：4D32XT30-616型柴油机;结构型式：四缸；额定功率：45KW；额定转速：2600r/min;工作幅宽：180cm；整机使用质量：1650kg；外形尺寸（长*宽*高）：3370X1940X2660mm；整机使用质量：1650kg；耕深：8-15cm;传动方式：中间齿轮;刀辊转速360（r/min）； 总安装刀数：48把；型号：IT245；最小离地间隙（mm）：390；履带规格（节距X节数X宽）：90mmX48节X400mm；轨距：1040mm ；","湘20181231090","2022-12-31","45","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[470,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1.2-2m履带自走式旋耕机","莱州市华弘机械有限公司","履带式旋耕机","1GZL-120","耕幅:1.2m;型式:履带自走式:是 ","配置参数：外形尺寸（工作状态，长×宽×高)：2400*1250*1200mm；结构质量：760kg；工作幅宽：120cm；传动方式：链传动；总安装刀数量：16把；旋耕刀型号：T185。履带类型：橡胶；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：60*48*180；履带轨距：820mm；档位数：前进4档/后退1档。","鄂2020114","2025-09-29","23.53","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[471,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1.2-2m履带自走式旋耕机","莱州市华弘机械有限公司","履带式旋耕机","1GZL-120A","耕幅:1.2m;型式:履带自走式:是 ","配置参数：外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：2270*1250*1160；结构质量：570kg；工作幅宽：120cm；传动方式：齿轮；总安装刀数量：14把；旋耕刀型号：T185。履带类型：橡胶；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：60*48*180；履带轨距：700mm；档位数：前进3档/后退1档。","鄂2020113","2025-09-29","11.76","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[472,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1.2-2m履带自走式旋耕机","莱州市华弘机械有限公司","履带式旋耕机","1GZL-120S","耕幅:1.2m;型式:履带自走式:是 ","配置参数：外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：2400*1250*1430；结构质量：620kg；工作幅宽：120cm；传动方式：齿轮；总安装刀数量：14把；旋耕刀型号：T185。履带类型：橡胶；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：84*39*250；履带轨距：44mm；档位数：前进3档/后退1档。","鄂2020449","2025-12-23","14.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[473,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1.2-2m履带自走式旋耕机","莱州市华弘机械有限公司","履带自走式旋耕机","1GZL-125","耕幅:1.25m;型式:履带自走式:是 ","配置参数：结构形式：履带自走式；工作状态外形尺寸：2520*1470*835mm;结构质量：760kg;工作宽幅1250mm;变速箱档位数：8档；传动方式：中间；旋耕刀型号：IT225；总按装刀数:32把；刀辊转速：200-250r/min;刀辊回转半径：225mm;动力标定功率：23.53kw,标定转率：2200r/min,常用作业档左右速度0.53km/h,常用左右档位：低1档；最小通过半径左转≤1800mm,右转≤1800mm;履带规格72mm*36节*180mm,轨距760mm","苏农机（2019）第（0359）号","2023-12-31","23.53","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[474,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1.2-2m履带自走式旋耕机","现：湖南湘源金穗智能装备有限公司(原：双峰县湘源金穗收割机制造有限公司)","自走履带式旋耕机","1GZL-120","耕幅:1.2m;型式:履带自走式:是 ","1.结构型式：全喂入履带自走式；2.外型尺寸（长×宽×高）：2770*1350*1490mm；3.配套动力生产企业：常柴股份有限公司；4.配套动力牌号型号：L28;5.配套动力结构型式：卧式、单缸、水冷、四冲程、直喷；6.配套动力气缸数量：1个；7.配套动力标定功率：18KW;8.配套动力标定转速：2200r/min;9.作业幅宽：120cm;11.变速箱档位数（前进/后退):3/1;12.整机质量:990kg;13.作业小时生产率：0.15-0.20hm;13.单位作业量燃油消耗量：≤25kg/h㎡；14.作业档位：3；15.最小离地间隙：190mm；16.旋耕装备联接方式：连杆结构；17.工作部件传动方式：侧边链轮；18.发动机与离合器联接方式：皮带；19.制动器型式：湿式摩擦片；20.刀辊总安装刀数：24片；21.刀辊旋耕刀型号：IT245;22.轨距：850mm;23.履带节距：90mm;24.履带节数：36节；25.履带宽：280mm","T202043430082","2025-07-05","18","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[475,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","1.2-2m履带自走式旋耕机","现：山东金雷泰农业装备有限公司（原：山东雷泰农业装备有限公司）","自走履带式旋耕机","1GZL-120A","耕幅:1.2m;型式:履带自走式:是 ","规格型号：1GZL-120A型自走式履带旋耕机，工作状态外形尺寸：2650x1302x1200，作业幅宽：120cm，变速箱档位数（前进/后退）：3/1，整机质量：810kg，旋耕装置联接方式：连杆机构，工作部件传动方式：中间链轮，发动机与离合器联接方式：皮带传动，制动器型式：湿式摩擦片，刀辊总安装刀数：32片，刀辊旋耕刀型号：S195，轨距：812mm，履带节距：60mm，履带节数：48节，履带宽：180mm.","鄂2020253","2025-11-01","23.53","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[476,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","德阳市金兴农机制造有限责任公司","自走履带旋耕机","1GZL-230","耕幅:2.3m;型式:履带自走式:是 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3552×2550×2633；作业幅宽cm：230；变速箱挡位数（前进:后退）:前进3挡/后退3挡；整机质量kg：2385；作业小时生产率hm²/h:0.4～0.7;单位作业量燃油消耗量kg/hm²：≤35；作业挡位:低速挡，标准挡；最小离地间隙mm：320；旋耕装置联接方式:三点悬挂；工作部件传动方式:侧边齿轮传动；发动机与离合器联接方式:皮带；制动器型式:摩擦片式；刀辊总安装刀数片：98；刀辊旋耕刀型号:IT195；轨距mm：1200；履带节距mm：90；履带节数节：51；履带宽mm：400","T202151510031","2026-05-09","73.5","购机补贴(通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[477,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","湖南龙舟农机股份有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL-205","耕幅:2.05m;型式:履带自走式:是 ","结构型式：自走履带式；耕幅：2050mm；配套动力：YN4A075-30CR立式、水冷、四缸、高压共轨；额定功率：52kW；额定转速：2400r/min；工作状态外形尺寸：长3630宽2270高2650mm；结构质量：2100kg；耕深：≥120mm；传动方式：侧边链轮；刀辊转速：280-330r/min；总安装刀数：60把；刀片型号：IT245；最小离地间隙：300mm；履带规格：节距90mmX51节X宽400mm；轨距：1050mm","湘20181116080","2022-12-31","52","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[478,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","湖南龙舟农机股份有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL-205A","耕幅:2.05m;型式:履带自走式:是 ","结构型式：自走履带式；耕幅：2050mm；配套动力：4D32YT30/754直列/水冷/四缸/电控高压共轨；额定功率：55kW；额定转速：2400r/min；工作状态外形尺寸：长3820宽2270高2650mm；结构质量：2080kg；耕深：≥120mm；传动方式：侧边链轮；刀辊转速：326r/min；总安装刀数：60把；刀片型号：IT245；最小离地间隙：430mm；履带规格：节距90mmX51节X宽400mm；轨距：1050mm","湘20180305016","2022-12-31","55","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[479,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","湖南龙舟农机股份有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL-205B","耕幅:2.05m;型式:履带自走式:是 ","结构型式：自走履带式；耕幅：2050mm；配套动力：YN4D093-30CR4直列/水冷/增压/电控高压共轨；标定功率：65kW；标定转速：2400r/min；工作状态外形尺寸：长3600宽2270高2650mm；结构质量：2210kg；变速箱档位数：前进3后退3；工作部件传动方式：侧边链轮；总安装刀数：60片；刀片型号：IT245；最小离地间隙：400mm；旋耕装置联接方式：连杆机构；履带规格：节距90mmX51节X宽400mm；轨距：1100mm","T201943430023","2024-07-04","65","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[480,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","湖南龙舟农机股份有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL-210","耕幅:2.1m;型式:履带自走式:是 ","结构型式：自走履带式；耕幅：2100mm；配套动力：YN4E106-30CR4直列/水冷/增压/电控高压共轨；标定功率：74kW；标定转速：2400r/min；工作状态外形尺寸：长3640宽2280高2750mm；结构质量：2380kg；变速箱档位数：无级变速；工作部件传动方式：侧边齿轮；刀辊总安装刀数：60把；刀辊旋耕刀型号：IT245；最小离地间隙：355mm；旋耕装置联接方式：三点悬挂；履带规格：节距90mmX51节X宽400mm；轨距：1200mm","T202043430235","2025-12-30","74","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[481,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","湖南龙舟农机股份有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL-230","耕幅:2.3m;型式:履带自走式:是 ","结构型式：自走履带式；耕幅：2300mm；配套动力：YN4D086-30CR4直列/水冷/增压/电控高压共轨；标定功率：60kW；标定转速：2400r/min；工作状态外形尺寸：长3560宽2520高2560mm；结构质量：2400kg；变速箱档位数：前进3后退3；工作部件传动方式：侧边链轮；总安装刀数：68片；刀片型号：IT245；最小离地间隙：280mm；旋耕装置联接方式：连杆机构；履带规格：节距90mmX48节X宽400mm；轨距：1100mm","T201943430023","2024-07-04","60","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[482,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","湖南龙舟农机股份有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL-230B","耕幅:2.3m;型式:履带自走式:是 ","结构型式：自走履带式；耕幅：2300mm；配套动力：YN4E106-30CR4直列/水冷/增压/电控高压共轨；标定功率：74kW；标定转速：2400r/min；工作状态外形尺寸：长3630宽2520高2640mm；结构质量：2400kg；变速箱档位数：前进3后退3；工作部件传动方式：侧边链轮；总安装刀数：68把；刀片型号：IT245；最小离地间隙：380mm；旋耕装置联接方式：连杆机构；履带规格：节距90mmX51节X宽400mm；轨距：1100mm","T201943430024","2024-07-04","74","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[483,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","湖南龙舟农机股份有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL-230C","耕幅:2.3m;型式:履带自走式:是 ","结构型式：自走履带式；耕幅：2300mm；配套动力：YN4E106-30CR4直列/水冷/增压/电控高压共轨；标定功率：74kW；标定转速：2400r/min；工作状态外形尺寸：长3640宽2480高2750mm；结构质量：2400kg；变速箱档位数：无级变速；工作部件传动方式：侧边齿轮；刀辊总安装刀数：72把；刀辊旋耕刀型号：IT245；最小离地间隙：355mm；旋耕装置联接方式：三点悬挂；履带规格：节距90mmX51节X宽400mm；轨距：1200mm","T202043430235","2025-12-30","74","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[484,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","湖南省农友机械集团有限公司","履带自走式旋耕机","1GZ-230","耕幅:2.3m;型式:履带自走式:是 ","规格型号:1GZ-230 ;工作状态外服尺寸(长X寬X高) m 3570*2380*2560mm ；配套动力生产企业：浙江新柴股份有限公司；配套动力牌号型号：4D32YT31 ;配套动力结构型式：直列、水冷,四冲程,直喷 ；配套动力气缸数量：4 ；配套动力标定功率：65KG; 配套动力标定转速 2600r/min; 作业幅宽：230cm；变速節档位數(前进/后退)：前进6档/后退2档；整机质量： 1710kg：作业小时生产率 ：≥0.15 hm ² /h ；单位作业量燃油消耗量：≤20.0kg/hm ²; 作业档位:低Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ；最小高地间隙：390mm；旋耕机装置联接方式：连杆机构 ；工作部件传动方式：中间齿轮传动 ；发动机与离合器联接方式：皮帶联接； 制动器型式：湿式摩擦片式；刀辊总安装刀数 ： 68片； 刀辊旋耕刀型号：1T245； 轨距：1040mm ；\n履带节距 ：90mm； 履带节数 ：48节 履带宽 ：400mm","T202043430236","2025-12-30","65","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[485,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","湖南省农友机械集团有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL-200","耕幅:2m;型式:履带自走式:是 ","规格型号：1GZL-200结构型式：自走履带式；配套动力：4D32YT30/756;结构形式：直列/水冷/四缸/电控；额定功率：55.2KW 额定转速：2600r/min ；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：3500*2150*2780mm；整机使用质量：1950kg；工作幅宽：200cm；耕深：≧12cm；传动方式：中间齿轮；刀辊:转速：280-360r/min;总安装刀数：60把；型号：IT245；最小离地间隙（mm）：370；履带规格（节距X节数X宽）：90mmX48节X400mm；轨距：1050；","湘20180404034","2022-12-31","55.2","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[486,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","湖南省农友机械集团有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL-230","耕幅:2.3m;型式:履带自走式:是 ","规格型号：1GZL-230结构型式：自走履带式；配套动力：YCD4N23T8-100B;结构形式：直列/水冷/四冲程/立式；额定功率：73KW 额定转速：2600r/min ；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：3720*2540*2900mm；整机使用质量：2400kg；工作幅宽：230cm；耕深：10-15cm；传动方式：中间齿轮；刀辊:转速：340r/min;总安装刀数：60把；型号：IT245；最小离地间隙（mm）：325；履带规格（节距X节数X宽）：90mmX51节X400mm；轨距：12000；","湘20190430028","2023-12-31","73","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[487,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","湖州丰源农业装备制造有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL230B","耕幅:2.3m;型式:履带自走式:是 ","规格型号：1GZL230B型自走履带式旋耕机;工作状态外形尺寸（长*宽*高）3600*2730*2760mm;配套动力功率：74.8KW；作业耕幅：2300mm；履带节距/节数/宽：90/53/400,轨距：1209mm","鄂2020388","2025-12-23","74.8","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[488,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","湖州丰源农业装备制造有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL250A","耕幅:2.5m;型式:履带自走式:是 ","规格型号：1GZL250A型自走履带式旋耕机;工作状态外形尺寸（长*宽*高）3600*2730*2760mm;配套动力功率：74.8KW；作业耕幅：2500mm；履带节距/节数/宽：90/53/400,轨距：1209mm","鄂2020388","2025-12-23","74.8","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[489,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走式旋耕机","1GZL-220A","耕幅:2.2m;型式:履带自走式:是 ","结构型式：履带自走式；工作幅宽（cm）：220；配套发动机型号：常柴4L88-85G31G（国Ⅲ排放标准）；发动机标定功率(kW)：62；标定转速(r/min)：2600；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4100×2450×2740；结构质量（kg）：2740；变速箱档位数（前进/后退）：前进3/后退3；刀辊总安装刀数（片）：106；刀辊旋耕刀型号：IT195；履带节距（mm）：90；履带节数（节）：51；履带宽（mm）：400；轨距（mm）：1150。","T202032320313","2025-11-01","62","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[490,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走式旋耕机","1GZL-220B","耕幅:2.2m;型式:履带自走式:是 ","结构型式：履带自走式；工作幅宽（cm）：220；配套发动机型号：常柴4G33TC-98G31G（国Ⅲ排放标准）；发动机标定功率(kW)：72；标定转速(r/min)：2600；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4100×2450×2740；结构质量（kg）：2750；变速箱档位数（前进/后退）：前进3/后退3；刀辊总安装刀数（片）：106；刀辊旋耕刀型号：IT195；履带节距（mm）：90；履带节数（节）：51；履带宽（mm）：400；轨距（mm）：1150。","T202032320312","2025-11-01","72","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[491,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走式旋耕机","1GZL-230","耕幅:2.3m;型式:履带自走式:是 ","结构型式：履带自走式；工作幅宽（cm）：230；配套发动机型号：常柴4L88-85G31G（国Ⅲ排放标准）；发动机标定功率(kW)：62；标定转速(r/min)：2600；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4100×2960×2740；结构质量（kg）：2580；变速箱档位数（前进/后退）：前进3/后退3；刀辊总安装刀数（片）：88；刀辊旋耕刀型号：IT225；履带节距（mm）：90；履带节数（节）：51；履带宽（mm）：400；轨距（mm）：1150。","T202032320311","2025-11-01","62","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[492,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","江西鼎立农业机械有限公司","履带自走式旋耕机","1GZ-230","耕幅:2.3m;型式:履带自走式:是 ","1.规格型号:1GZ-230；2.结构型式：履带自走式；3.耕幅2300mm；4.耕深:旱耕≥12cm、水耕≥10cm；5.工作状态外形尺寸（长×宽×高）:375cm×250cm×278cm；6.结构质量:2100kg；7.履带接地长：162cm；8.最小离地间隙31cm; 9.配套动力生产企业：广西玉柴动力机械有限公司，发动机型号:YCD4T23T8-100，标定功率：73.6kW，排放标准：第Ⅲ阶段；10.选配动力一，生产企业：常柴股份有限公司，发动机型号：4G33TC,标定功率：72kW，排放标准：第Ⅲ阶段；11.选配动力二，生产企业：安徽全柴动力股份有限公司，发动机型号：4C6-100U32,标定功率：74kW，排放标准：第Ⅲ阶段；12.传动方式：皮带；13.转向系型式：前驱液压转向；14.制动型式：多片湿式磨擦片；15.离合器型式：牙嵌式；16.总安装刀数量(把)：108；17.旋耕刀型号：IT195、IT245。18.履带型式：橡胶履带；19.常用作业档位：Ⅰ档、Ⅱ档；20.理论前进速度：0-3.67km/h、0-5.02km/h、0-7.67km/h; 21.作业机具联接方式：与机架直联。","江西省2018第012号","2022-12-31","73.6","购机补贴(通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[493,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","台州世耀农机科技有限公司","自走式履带式旋耕机","1GZL-220","耕幅:2.2m;型式:履带自走式:是 ","结构型式：履带自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4140×2400×2500mm；配套动力生产企业：浙江新柴股份有限公司（常柴股份有限公司）；配套动力标定功率：81kW；作业幅宽：2200mm；刀辊总安装刀数：58把；刀辊旋耕刀型号： ⅠT195 ；履带宽：400mm。","T202033330276","2025-12-28","81","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[494,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","台州世耀农机科技有限公司","自走式履带式旋耕机","1GZL-220A","耕幅:2.2m;型式:履带自走式:是 ","结构型式：履带自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）： 3700×2380×2600 mm；配套动力生产企业：浙江新柴股份有限公司（常柴股份有限公司）；配套动力标定功率：81kW；作业幅宽：2200mm；刀辊总安装刀数：58把；刀辊旋耕刀型号： ⅠT195 ；履带宽：400mm。","T202033330276","2025-12-28","81","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[495,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","自走履带旋耕机","1GZL230","耕幅:2.3m;型式:履带自走式:是 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3500×2450×2700（mm），配套动力生产企业：扬动股份有限公司，配套动力牌号型号：YD4EZ100C4,配套动力结构型式：直列、水冷、四冲程，配套动力气缸数量：4，配套动力标定功率（KW):73.5，配套动力标定转速（r/min）：2600，作业幅宽（cm):230,变速箱档位数(前进/后退）3/3（无级变速），整机质量（kg）：2550,作业小时率（hm²/m)：0.4-0.7，单位作业量燃油消耗量(kg/hm²)：≤32，作业档位：2，最小离地间隙（mm):310，旋耕装置联接方式：三点悬挂式，工作部件传动方式：侧边齿轮传动，发动机与离合器连接方式：皮带联接，制动器型式:摩擦片式，刀辊总安装刀数（片）：106，刀辊旋耕刀型号:IT195,轨距(mm):1200,履带节距（mm）：90，履带节数（节）：51，履带宽(mm)400","T202143430038","2026-04-05","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[496,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","星光农机股份有限公司","自走履带旋耕机","1GZL-210A","耕幅:2.1m;型式:履带自走式:是 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3900mm×2350mm×2770mm；作业耕幅：2100mm；变速箱档位数（前进/后退）：3/3；作业档位：2；整机质量：2350kg；功率：73.5kW；最小离地间隙：320mm；旋耕装置联接方式：三点悬挂；工作部位传动方式：侧边齿轮；刀辊总安装刀数：78片；轨距：1200mm；履带节距：90mm；履带节数：53节；履带宽：400mm","T202033330277","2025-12-28","73.5","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[497,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","星光农机股份有限公司","自走履带旋耕机","1GZL-210B","耕幅:2.1m;型式:履带自走式:是 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4000mm×2350mm×2770mm；作业耕幅：2100mm；变速箱档位数（前进/后退）：3/3；作业档位：2；整机质量：2350kg；功率：73.5kW；最小离地间隙：320mm；旋耕装置联接方式：三点悬挂；工作部位传动方式：侧边齿轮；刀辊总安装刀数：78片；轨距：1200mm；履带节距：90mm；履带节数：53节；履带宽：400mm","T202033330278","2025-12-28","73.5","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[498,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","星光农机股份有限公司","自走履带旋耕机","1GZL-230A","耕幅:2.3m;型式:履带自走式:是 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3900mm×2550mm×2770mm；作业耕幅：2300mm；变速箱档位数（前进/后退）：3/3；作业档位：2；整机质量：2550kg；功率：73.5kW；最小离地间隙：320mm；旋耕装置联接方式：三点悬挂；工作部位传动方式：侧边齿轮；刀辊总安装刀数：98片；轨距：1200mm；履带节距：90mm；履带节数：53节；履带宽：400mm","T202033330277","2025-12-28","73.5","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[499,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","星光农机股份有限公司","自走履带旋耕机","1GZL-230B","耕幅:2.3m;型式:履带自走式:是 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4000mm×2550mm×2770mm；作业耕幅：2300mm；变速箱档位数（前进/后退）：3/3；作业档位：2；整机质量：2550kg；功率：73.5kW；最小离地间隙：320mm；旋耕装置联接方式：三点悬挂；工作部位传动方式：侧边齿轮；刀辊总安装刀数：98片；轨距：1200mm；履带节距：90mm；履带节数：53节；履带宽：400mm","T202033330278","2025-12-28","73.5","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[500,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","中联重机浙江有限公司","履带自走式旋耕机","1GLZ-200E","耕幅:2m;型式:履带自走式:是 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3580×2200×2600；配套动力标定功率kW：73.5；作业幅宽cm：200；整机质量kg：1985；作业小时生产率hm2/h：0.2～0.33；工作部件传动方式：侧边齿轮传动；刀辊总安装刀数(片)：94；刀辊旋耕刀型号：IT195。","T202169690099","2026-05-18","73.5","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[501,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","中联重机浙江有限公司","履带自走式旋耕机","1GLZ-230B","耕幅:2.3m;型式:履带自走式:是 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3580×2470×2600；配套动力标定功率kW：73.5；作业幅宽cm：230；整机质量kg：2010；作业小时生产率hm2/h：0.3～0.5；工作部件传动方式：侧边齿轮传动；刀辊总安装刀数(片)：106；刀辊旋耕刀型号：IT195。","T202169690098","2026-05-18","73.5","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[502,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","中联重机浙江有限公司","履带自走式旋耕机","1GLZ-230BH","耕幅:2.3m;型式:履带自走式:是 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3580×2470×2600；配套动力标定功率kW：73.5；作业幅宽cm：230；整机质量kg：2010；作业小时生产率hm2/h：0.3～0.5；工作部件传动方式：中间齿轮传动；刀辊总安装刀数(片)：84；刀辊旋耕刀型号：IT225。","T202169690100","2026-05-18","73.5","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[503,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","中联重机浙江有限公司","履带自走式旋耕机","1GLZ-230C","耕幅:2.3m;型式:履带自走式:是 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4100×2470×2800；配套动力标定功率kW：74.2；作业幅宽cm：230；整机质量kg：2580；作业小时生产率h㎡/h：0.3～0.5；工作部件传动方式：侧边齿轮传动；刀辊总安装刀数(片)：106；刀辊旋耕刀型号：IT195。","T202169690097","2026-05-18","74.2","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[504,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","中联重机浙江有限公司","履带自走式旋耕机","1GLZ-230F","耕幅:2.3m;型式:履带自走式:是 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3580×2470×2600；配套动力标定功率kW：88；作业幅宽cm：230；整机质量kg：2010；作业小时生产率hm2/h：0.3～0.5；工作部件传动方式：侧边齿轮传动；刀辊总安装刀数(片)：106；刀辊旋耕刀型号：IT195。","T202169690101","2026-05-18","88","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[505,"耕整地机械","耕地机械","深松机","2-3铲凿铲式深松机","山东奥龙农业机械制造有限公司","深松机","1SQ-177","深松部件个数:3个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:590mm","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动；配套动力范围：66.2～88.2kW；工作状态外形尺寸：1700×1800×1350mm；作业速度：3～5km/h；作业小时生产率：0.5～0.9hm2/h；工作幅宽：177cm；铲间距：59cm；深松铲结构型式：前凿形铲+后偏柱式；深松铲排列方式：前1后2；深松铲数量：3个；深松深度：≥30cm。","鲁T2018082","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[506,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","河北双天机械制造有限公司","深松机","1S-200","深松部件个数:4个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:500mm","型号名称：1S-200深松机；结构形式：悬挂式；振动方式:非振动式；配套动力范围：（km）73-103；整机外形尺寸(长×宽×高mm):1330×2370×1450；作业速度：（km/h）3-6；作业小时生产率：（hm²/h）0.53-1.10；工作幅宽(cm)：200；铲间距(cm)：50；深松铲结构形式：凿式；深松铲排列方式:两行交错；深松铲数量（个）：4；深松深度：(cm）30-45；","T201913130213","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[507,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","河北双天机械制造有限公司","深松机","1S-200A1","深松部件个数:5个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:400mm","型号名称：1S-200A1深松机；结构形式：悬挂式；振动方式:非振动式；配套动力范围：（km）80-111；整机外形尺寸(长×宽×高mm):1800×2390×1320；作业速度：（km/h）3-6；作业小时生产率：（hm²/h）0.53-1.1；工作幅宽(cm)：200；铲间距(cm)：40；深松铲结构形式：凿式；深松铲排列方式:两行交错；深松铲数量（个）：5；深松深度：(cm）30-45；","T201913130212","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[508,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","河北双天机械制造有限公司","深松机","1S-200A3","深松部件个数:5个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:400mm","型号名称：1S-200A3深松机；结构形式：悬挂式；振动方式:非振动式；配套动力范围：（km）80-111；整机外形尺寸(长×宽×高mm):1740×2390×1400；作业速度：（km/h）3-6；作业小时生产率：（hm²/h）0.53-1.10；工作幅宽(cm)：200；铲间距(cm)：40；深松铲结构形式：凿式；深松铲排列方式:两行交错；深松铲数量（个）：5；深松深度：(cm）30-45；","T201913130214","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[509,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","河北双天机械制造有限公司","深松机","1S-250A1","深松部件个数:5个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:500mm","型号名称：1S-250A1深松机；结构形式：悬挂式；振动方式:非振动式；配套动力范围：（km）102-133；整机外形尺寸(长×宽×高mm):1820×2820×1290；作业速度：（km/h）3-6；作业小时生产率：（hm²/h）0.7-1.4；工作幅宽(cm)：250；铲间距(cm)：50；深松铲结构形式：凿式；深松铲排列方式:两行交错；深松铲数量（个）：5；深松深度：(cm）30-45；","T201913130211","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[510,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","河北双天机械制造有限公司","深松机","1S-250A3","深松部件个数:5个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:500mm","型号名称：1S-250A3深松机；结构形式：悬挂式；振动方式:非振动式；配套动力范围：（km）102-133；整机外形尺寸(长×宽×高mm):1740×2840×1440；作业速度：（km/h）3-6；作业小时生产率：（hm²/h）0.70-1.40；工作幅宽(cm)：250；铲间距(cm)：50；深松铲结构形式：凿式；深松铲排列方式:两行交错；深松铲数量（个）：5；深松深度：(cm）30-45；","T201913130215","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[511,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","河北通田机械有限公司","深松机","1S-250","深松部件个数:4个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:630mm","结构形式（挂接方式）：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：66.5～80.9kw；工作状态外形尺寸（长×宽×高)：1230×2630×1300mm；工作幅宽：250cm；铲间距：63cm；深松铲结构形式：铲式；深松铲排列方式：梯形；深松铲数量：4个；耕深深松：25～35cm","冀2018T—241（续）","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[512,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","河南沃正实业有限公司","深松机","1S-200","深松部件个数:5个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:400mm","型号名称：1S-200型深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：62.5～80.9（kw）；整机外形尺寸（长×宽×高）：1080×2210×1350（mm）；作业小时生产率：0.34～0.85（h㎡/h）；作业速度：2～5（km/h）；工作幅宽：200cm；铲间距：40cm;深松铲结构型式：凿形铲；深松铲排列方式：两行交错；深松铲数量：5个；深松深度：30～42cm。","鄂2019421","2024-11-15","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[513,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","河南奕仁农业机械有限公司","深松机","1S-206","深松部件个数:4个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:500-550mm","1S-206型深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1050×1710×1340；工作幅宽cm：206；铲间距cm：50、55、50；深松铲结构型式：凿铲式，带翼铲；深松铲排列方式：两行对称；深松铲数量：4个。","T202142420021","2026-02-07","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[514,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","华创机器人制造有限公司","深松机","1S-200","深松部件个数:4个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:520mm","型号名称：1S-200；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1000mm×2290mm×1380mm；工作幅宽：200cm；深松铲数量：4个。","部20171036","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[515,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","连云港市连发机械有限公司","深松机","1S-180","深松部件个数:4个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:450mm","结构型式：悬挂式，振动方式：非振动式；配套功率(kW)：51.4-69.9；外形尺寸：1300×2520×1280㎜；作业速度（㎞/h）：2.5-6.0；作业小时生产率（h㎡/h）：0.32-0.76；工作幅宽(cm)：180㎝；铲间距（㎝）：45；深松铲结构型式：单柱、凿形铲带翼；深松铲排列方式：两行交错；深松铲数量（个）：4；深松耕深（㎝）：≥30。","T201932320156","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[516,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","连云港市连发机械有限公司","深松机","1S-4","深松部件个数:4个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:500mm","结构型式：悬挂式，震动方式：非振动式；工作状态外形尺寸：830×2500×1230㎜；工作幅宽(cm)：190㎝；铲间距（㎝）：50；深松铲结构型式：凿形铲；深松铲排列方式：对称排列；深松铲数量（个）：4；深松深度（㎝）：≥30，土壤扰动系数：≥25%，土壤蓬松度：10%-40%，整地深度（㎝）：≥8","苏农机（2018）第（0181）号","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[517,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","连云港市兴安机械制造有限公司","深松机","1S-180","深松部件个数:5个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:360mm","配置参数:深松铲数量:5个.工作幅宽:180cm.结构型式:悬挂式.振动方式:非振动式.配套动力范围:66.2-88.2(kW).外形尺寸(长×宽×高):3700×1900×1350(mm).深松铲结构型式:单柱、凿形铲带翼.铲间距:36cm.深松深度:≥25cm.生产率:0.2-0.5(hm2/h).","T202032320444","2025-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[518,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","连云港市兴安机械制造有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-200","深松部件个数:4个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:500mm","配置参数:深松铲数量:4个.工作幅宽:200cm.结构型式:悬挂式.振动方式:非振动式.配套动力:66.2-88.2(kw).外型尺寸(长×宽×高):1550×2310×1450(mm).深松铲结构形式:单柱、凿形铲带翼.深松铲排列方式:单行排列.铲间距:50cm.深松深度:25-40(cm).整地深度:≥8cm.旋耕刀轴传动方式:中间传动.旋耕刀型号:IT245.旋耕刀总安装刀数:58把.整地机构型式:拖板式.生产率:0.2-0.5(hm2/h).","T202032320446","2025-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[519,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司","深松机","1S-250","深松部件个数:5个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:500mm","外形尺寸（长×宽×高）:3000×2500×1500mm；振动方式:非振动；配套动力：132～191kW;机具挂结型式:三点悬挂;作业幅宽:2500mm;深松铲结构形式:双翼式;深松铲数量:5;深松铲单铲宽度:320mm;深松铲铲间距:≥500mm;深松铲排列方式:前二后三;深松深度:300~450mm;碎土辊数量:2","新2017112","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[520,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","青岛鲁耕农业机械有限公司","深松机","1S-230","深松部件个数:5个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:500mm","构形式悬挂式；外形尺寸（长*宽*高）1150mm*2480mm*1245mm；结构质量320kg；配套动力73.5-92.0KW轮式拖拉机；深松铲结构形式平凿双翼，深松铲数量5个；翼铲宽度32cm；工作幅宽230cm；铲间距50cm；深松深度＞30cm；纯工作小时生产率\n0.6-1.0h㎡/h","鲁T2018109","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[521,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","青岛鲁耕农业机械有限公司","深松机","1S-230C","深松部件个数:5个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:460mm","结构形式悬挂式；外形尺寸（长*宽*高）1550mm*2550mm*1300mm；结构质量726kg；配套动力81-103K小时生产率≥0.6h㎡/hW轮式拖拉机；深松铲结构形式平凿双翼，深松铲数量5个；翼铲宽度32cm；工作幅宽230cm；铲间距46cm；深松深度＞30cm；作业速度≥2.6km/h纯工作","鲁T2016111","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[522,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","青岛鲁耕农业机械有限公司","深松机","1S-260","深松部件个数:5个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:520mm","外形尺寸（长*宽*高）2525mm*2850mm*1270mm；结构质量1150kg；配套动力≥77.2KW；深松铲结构形式平凿双翼，深松铲数量5个；工作幅宽260cm；铲间距52cm；耕深≥25cm；作业速度≥6km/h；    作业小时生产率\n≥0.60h㎡/h","T202034224","2025-12-28","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[523,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","山东奥龙农业机械制造有限公司","深松机","1SQ-295","深松部件个数:5个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:590mm","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动；配套动力范围：80.9～103kW；工作状态外形尺寸：1770×2840×1360mm；作业速度：3～5km/h；作业小时生产率：0.8～1.4hm2/h；工作幅宽：295cm；铲间距：59cm；深松铲结构型式：前凿形铲+中偏柱式+后偏柱式；深松铲排列方式：前1中2后2；深松铲数量：5个；深松深度：≥30cm。","鲁T2018086","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[524,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","山东泰拖农业装备有限公司","深松机","1SS-250","深松部件个数:5个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:500mm","结构尺寸（长*宽*高）： 1380×3300×1365（mm），，结构形式：悬挂式 ，振动方式：非振动式 ，工作幅宽：2.5（m），铲间距：500（mm），深松铲结构型式：凿形铲翼式结构组合，深松铲排列方式： 前二后三 ，深松铲数量：5（把），旋耕刀型号：/  ，总安装刀数：/ ，刀轴传动方式：/ ，整地结构型式： /","湘20170607050","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[525,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","山东泰拖农业装备有限公司","深松机","1SSY-250","深松部件个数:5个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:500mm","结构尺寸（长*宽*高）：2600×3300×1365（mm），结构形式：悬挂式 ，振动方式：非振动式 ，工作幅宽：2.5（m） ，铲间距： 500（mm），深松铲结构型式：凿形铲翼式结构组合 ，深松铲排列方式：前二后三  ，深松铲数量： 5（把），旋耕刀型号：/  ，总安装刀数：/ ，刀轴传动方式：/ ，整地结构型式：镇压棍式","湘20170607051","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[526,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","深松机","1SSY-200","深松部件个数:4个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:500mm","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；深松铲数量：4铲；铲间距：50cm；","部20170798","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[527,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","深松机","1SSY-230","深松部件个数:5个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:400/520mm","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；深松铲数量：5铲；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；深松铲数量：5铲；铲间距（cm）：1、2铲4、5铲：40，2、3铲3、4铲：52","部20170794","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[528,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","深松机","1SSY-250","深松部件个数:5个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:480/520mm","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；深松铲数量：5铲；铲间距（cm）：1、2铲4、5铲：48，2、3铲3、4铲：52；","部20170799","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[529,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","浙江俏宇机车部件有限公司","深松机","1S-170","深松部件个数:4个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:495mm","深松铲数量：4个；配套动力范围：66.2-73.5kW；工作幅宽：170cm；外形尺寸：1090×1710×1340mm；深松铲结构型式：凿型、带翼铲；深松深度：30-40cm；作业小时生产率：0.36-0.60h㎡/h；结构型式：悬挂式","鄂2017147","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[530,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","中国一拖集团有限公司","深松机","1S-250","深松部件个数:5个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:500mm","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：95.6-147.1kw；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：2660*2750*1500mm；作业速度：3-6km/h；工作幅宽：250cm；铲间距：50cm；深松铲结构型式：凿铲式；排列方式：前2后3；数量：5个；深松深度：≥30cm。","部20180189","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[531,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上凿铲式深松机","河北江天农业机械有限公司","深松机","1SS-330","深松部件个数:7个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:470mm","结构型式：悬挂式。配套动力范围（kW）：95.6~110.3。工作状态外形尺寸（长X宽X高，mm）2560×3100×1200。作业速度（km/h）3~6。作业小时生产率（km2/h）：0.84~1.52。工作幅宽（cm）：330。铲间距（cm）：47。深松铲结构型式：凿铲式（双翼形铲）。深松铲排列方式：人字形（4行排列）。深松铲数量（个）：7。耕深深松（cm）：30~35。","冀2017T—084","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[532,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上凿铲式深松机","河北卓轩农业科技有限公司","深松机","1SS-210","深松部件个数:7个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:300mm","深松机型号\t                           1SS-210\n外形尺寸（长*宽*高）mm\t950*2020*1150\n整机质量（kg）                    \t      528\n配套动力（kw）\t                    73.5~91.9\n结构形式\t                                     悬挂式\n振动方式\t                                    非振动式\n工作宽幅（mm）\t                       2100\n作业速度（km/h）\t                        2~4\n纯工作小时成产率（h㎡/h）\t     0.54~1.08\n深松深度（cm）\t                         ≧3\n深松铲结构形式\t                       凿型\n深松铲排列方式\t                  两行交错\n工作铲数\t                                         7\n铲间距（cm）\t                               30","京T202101","2026-06-21","91.9","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[533,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上凿铲式深松机","河南沃正实业有限公司","深松机","1S-250","深松部件个数:6个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:417mm","型号名称：1S-250型深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：62.5～95.6（kw）；整机外形尺寸（长×宽×高）：1080×2620×1350（mm）；作业小时生产率：0.41～1.02（h㎡/h）；作业速度：2～5（km/h）；工作幅宽：250cm；铲间距：41.7cm;深松铲结构型式：凿形铲；深松铲排列方式：两行交错；深松铲数量：6个；深松深度：30～42（cm）。","鄂2019422","2024-11-15","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[534,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上凿铲式深松机","华创机器人制造有限公司","深松机","1S-270","深松部件个数:6个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:470mm","型号名称：1S-270；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1070mm×3095mm×1430mm；工作幅宽：270cm；深松铲数量：6个。","部20171037","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[535,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上凿铲式深松机","华创机器人制造有限公司","深松机","1S-300","深松部件个数:8个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:550mm","型号名称：1S-300；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1925mm×3090mm×1470mm；工作幅宽：300cm；深松铲数量：8个。","部20171038","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[536,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上凿铲式深松机","江苏大力士机械制造有限公司","深松机","1S-250Z","深松部件个数:6个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:415mm","配置参数:结构型式:悬挂式.配套动力:69.8(kW).重量(kg):595.外形尺寸(长×宽×高):1450×2900×1180(mm).铲间距:41.5cm.深松铲结构形式:单柱凿形铲带翼.排列方式:双行.工作铲数:6个.工作幅宽:250cm.深松深度(cm)≥30.整地机构型式:深松","苏农机（2017）第（0112）号","2021-12-31","69.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[537,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上凿铲式深松机","江苏大力士机械制造有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-250Z","深松部件个数:6个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:415mm","配置参数:结构型式:悬挂式.配套动力:69.8(kW).重量(kg):895.外形尺寸(长×宽×高):2300×3000×1200(mm).深松铲结构型式:单柱凿形铲带翼.排列方式:双行.深松铲:6个.工作幅宽:250cm.铲间距:41.5cm.深松深度≥25cm.旋耕刀型号:IT245.旋耕刀数量:68把.刀轴传动方式:中间齿轮传动.整地机构型式:深松旋耕","苏农机（2017）第（0109）号","2021-12-31","69.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[538,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上凿铲式深松机","江西省新建区新茂农机有限公司","深松机","1S-180","深松部件个数:6个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:300mm","型号名称：1S-180型；深松机结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：≥66.2KW；工作状态外形尺寸（长x宽x高）：（900x1970x1370）mm；作业速度：≥1.8kw/h；作业小时生产率：≥0.32hm2/h；工作宽幅：180cm；铲间距：25/ 25/ 50 /25 /25cm；平均铲间距：30cm；深松铲结构型式：凿式；深松铲排列方式：前二后四；深松铲数量：6个；深松深度：≥30cm。","苏农机（2019）第（0206）号","2023-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[539,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上凿铲式深松机","酒泉市四方装备制造有限公司","铲式深松机","1S-180","深松部件个数:7个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:260mm","型号名称：1S-180型铲式参松机，结构形式：悬挂式，振动方式：非振动式，配套动力范围：（44.1-66.2）kw，整机外形尺寸：长×宽×高（1010×2180×1200）mm，作业速度：（3-5）km/h，作业小时生产率：（0.33-0.8）h㎡/h，工作幅宽：182cm，铲间距26cm，深松铲结构形式：凿型铲，深松铲排列方式：两行交错，深松铲数量：7，深松深度：（30-40）cm。","T202062620027","2025-06-08","44.1","购机补贴(通用类)","甘肃省","评阅通过","","","","",""]
[540,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上凿铲式深松机","连云港市连发机械有限公司","深松机","1S-6","深松部件个数:6个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:500mm","配套动力范围（kW）：110.2-132.3；工作状态外形尺寸（长×宽×高)mm：1300×3300×1230；结构质量（kg）：500；深松铲结构型式：凿形铲；深松铲排列方式：对称排列；深松铲数量（个）：6；铲间距（㎝）：50；工作幅宽(cm)：290㎝；深松深度（㎝）：≥30，整地深度（㎝）：≥8；结构型式：悬挂式，震动方式：非振动式；","苏农机（2018）第（0182）号","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[541,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上凿铲式深松机","马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司","深松机","1S-300","深松部件个数:7个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:450mm","外形尺寸（长×宽×高）:2850×3100×1600mm；振动方式:非振动；配套动力：147~205kW;机具挂结型式:三点悬挂;作业幅宽:3000mm;深松铲结构形式:双翼式;深松铲数量:7;深松铲单铲宽度:320mm;深松铲铲间距:≥450mm;深松铲排列方式:前三后四;深松深度:300~450mm;碎土辊数量:2","新2017111","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[542,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上凿铲式深松机","石家庄农业机械股份有限公司","深松机","1S-300","深松部件个数:7个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:429mm","机构型式：悬挂式\n振动方式：非振动式\n配套动力：66.2～80.9（四驱）\tkW\n外形尺寸(长×宽×高)\t：1570×2870×1400\tmm\n作业速度：4～6\tkm/h\n作业小时生产率：1.12～1.68\thm2/h\n工作幅宽：300cm\n铲间距：42.9\tcm\n深松铲结构形式：\t凿式\n深松铲排列方式：两行交错\n工作铲数：\t7个\t\n深松深度：30～35 cm\n结构质量：700\tkg","T201913130259","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[543,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上凿铲式深松机","天津润丰农业工程技术有限公司","深松机","1S-260","深松部件个数:7个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:360mm","型式：悬挂式，非振动式，外形尺寸：1270mm*2600mm*1170mm,作业速度：2.0~4.0（km/h),生产率：0.32~4.0（h㎡/h),工作幅宽：260cm\n,铲间距（cm）：38：38：36：36：38：38,结构型式：凿铲式，排列方式：交错双排，数量：7个，耕深：≥30cm","TJ-2017T-17","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[544,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上凿铲式深松机","中国一拖集团有限公司","深松机","1S-350","深松部件个数:7个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:500mm","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：132.4-205.9kw；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：2660*3700*1500mm；作业速度：3-6km/h；工作幅宽：350cm；铲间距：50cm；深松铲结构型式：凿铲式；排列方式：前后排列；数量：7个；深松深度：≥30cm","豫2018017","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[545,"耕整地机械","耕地机械","深松机","2-3铲偏柱式、全方位式深松机","山东奥龙农业机械制造有限公司","全方位深松机","1SQ-75","深松部件个数:2个;铲间距:750mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","外形尺寸：1150×1350×1340mm；结构质量：340kg；配套动力：≥36.8kW；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲数量：2个；工作幅宽：75cm；铲间距：75cm；深松深度：30～35cm；作业速度：3～5km/h；作业小时生产率：0.2～0.35hm2/h；深松形式：全方位深松。","2017TJ228","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[546,"耕整地机械","耕地机械","深松机","2-3铲偏柱式、全方位式深松机","山东大华机械有限公司","深松机","1S-160","深松部件个数:2个;铲间距:930mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式：悬挂式；深松铲数量：2个；深松铲结构型式：偏柱式弧面铲；铲间距：93cm；整机外形尺寸（长×宽×高）：1880×2000×1330mm;配套动力范围:36.8～66.2kW；工作幅宽：186cm；深松深度：25～40cm；深松铲排列方式：一行并列","T202000030743","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[547,"耕整地机械","耕地机械","深松机","2-3铲偏柱式、全方位式深松机","山东菏泽鲁源动力机械有限公司","深松机","1S-130","深松部件个数:2个;铲间距:650mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构形式：悬挂式；工作幅宽：130cm；铲间距：65cm；深松铲结构形式：偏柱曲面铲；深松铲数量：2个；耕深≧30cm","鲁T2016128","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[548,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","德州市沃田机械有限公司","深松机","1S-250","深松部件个数:4个;铲间距:620mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","型号名称\t/\t1S-250型深松机\n结构形式\t/\t悬挂式\n振动方式\t/\t非振动\n配套动力范围\tkW\t73.5～110.2(轮式拖拉机)\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1850×2820×1360\n作业速度\tkm/h\t3～8\n作业小时生产率\th㎡/h\t0.6～1.4\n工作幅宽\tcm\t250\n铲间距\tcm\t62\n深松铲结构型式\t/\t偏柱式\n深松铲排列方式\t/\t前2后2\n深松铲数量\t个\t4\n耕深\tcm\t≥30","鲁T2016115","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[549,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","河北春耕机械制造有限公司","深松机","1S-250","深松部件个数:4个;铲间距:570mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","深松铲数量：4个；结构型式：悬挂式；配套动力范围（kW）：95.6-110.3；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：2020×2325×1420；工作幅宽（cm）：250；产间距（cm）：中间75，其他57；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲排列方式：前2后2；深松耕深（cm）：30-35","冀2018T—164","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[550,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","河北神禾农业机械有限公司","深松机","1SS-240","深松部件个数:4个;铲间距:600mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","名称 / 1SS-240深松机;结构型式 / 悬挂式;振动方式 / 非振动式;配套动力范围 kW 73.5-117.6;\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm 1750×2700×1400;作业速度 km/h 2-6;作业小时生产率 hm2/h 0.5-1.5;工作幅宽 cm 240;铲间距 cm 从左到右：55；70；55;深松铲结构型式 / 偏柱式;深松铲排列方式 / 两行交错;\n深松铲数量 个 前2后2;深松深度 cm 30-35;整地深度 cm /;旋耕刀型号 / /;旋耕刀辊设计转速 r/min /;旋耕刀总安装刀数 把 /;旋耕刀轴传动方式 / /;旋耕刀辊最大回转半径 mm /;灭茬刀型号 / /;灭茬刀辊设计转速 r/min /;灭茬刀总安装刀数 把 /;灭茬刀轴传动方式 / /;灭茬刀辊最大回转半径 mm /;起垄器型式 / /;排肥器型式 / /;排肥器数量 个 /;灭茬行数 行 /; 起垄行数 行 /;整地机构型式 / /;","T202113130181","2026-05-23","117.6","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[551,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","河北圣和农业机械有限公司","深松机","1SS-280A","深松部件个数:4个;铲间距:700mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动；配套动力范围：88.2～95.55kW；整机外形尺寸（长x宽x高）：1145x2670x1480mm；工作幅宽：280cm；铲间距：70cm；深松铲结构型式：曲面铲（偏柱式）；深松铲排列方式：两排；深松铲数量：4个；深松深度：35～40cm。","TJ-2018T-43","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[552,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","河北双天机械制造有限公司","全方位深松机","1S-200Q","深松部件个数:4个;铲间距:625mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","型号名称：1S-200Q 全方位深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：/；配套动力范围(kw）:80.8-102.9；工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):1685×2385×1470；作业速度（km/h）3-6；作业小时生产率（hm²/h）0.56-1.0；工作幅宽(cm)：200；铲间距(cm)：中间两铲62.5，其它：44；深松铲结构形式：偏柱式（曲面铲）；深松铲排列方式：前2后2；深松铲数量（个）：4；耕深：深松(cm)：25-35","冀2018T—009","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[553,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","河北双天机械制造有限公司","全方位深松机","1S-250Q","深松部件个数:4个;铲间距:625mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","型号名称：1S-250Q 全方位深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：/；配套动力范围(kw）:80.8-102.9；工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):1685×2820×1445；作业速度（km/h）：3-6；作业小时生产率hm²/h：0.7-1.3；工作幅宽(cm)：250；铲间距(cm)：62.5；深松铲结构形式：偏柱式（曲面铲）；深松铲排列方式：前2后2；深松铲数量（个）：4；耕深：深松(cm)：30-35","冀2017T—031","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[554,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","河北双天机械制造有限公司","全方位深松机","1S-250QA1","深松部件个数:5个;铲间距:500mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","型号名称：1S-250QA1 全方位深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：/；配套动力范围(kw）:88.2-110.3；整机质量（kg）680；工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):1680×2820×1445；作业速度（km/h）：3-6；作业小时生产率hm²/h：0.7-1.3；工作幅宽(cm)：250；铲间距(cm)：50；深松铲结构形式：偏柱式（曲面铲）+凿式（直铲）；深松铲排列方式：前2后3；深松铲数量（个）：5；耕深：深松(cm)：30-35","冀2017T—032","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[555,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","河北双天机械制造有限公司","全方位深松机","1S-250SQ","深松部件个数:4个;铲间距:625mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","型号名称：1S-250SQ 全方位深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：/；配套动力范围(kw）:80.8-110.3；工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):1710×2840×1550；作业速度（km/h）：3-6；作业小时生产率hm²/h：0.7-1.3；工作幅宽(cm)：250；铲间距(cm)：62.5；深松铲结构形式：偏柱式（曲面铲）；深松铲排列方式：前2后2；深松铲数量（个）：4；耕深：深松(cm)：30-45","冀2018T—010","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[556,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","河北通田机械有限公司","全方位深松机","1SS-240Q","深松部件个数:4个;铲间距:600mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式：悬挂式；振动方式：无振动；配套动力范围：88.2～102.9kw；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1840×2700×1390mm；工作幅宽：240cm；铲间距：60cm；深松铲结构型式：偏柱式（曲面铲）；深松铲数量：4个","冀2017T—023","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[557,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","河北通田机械有限公司","全方位深松机","1SS-240X","深松部件个数:4个;铲间距:600mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:全方位式 ","结构形式（挂接方式）：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：88-124kw；工作状态外形尺寸（长x宽x高)：1230X2890X1380mm；工作幅宽：240cm；铲间距：60cm；深松铲结构形式：曲面铲；深松铲排列方式：梯形；深松铲数量：4个；耕深深松：25-35cm","冀2018T—209","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[558,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","河北通田机械有限公司","深松机","1SS-280A","深松部件个数:4个;铲间距:700mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：110～133KW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1940×2750×1390mm；工作幅宽：280cm；铲间距：70cm；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲排列方式：前2后2；深松铲数量：4个；深松深度：35～45cm","T201913130165","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[559,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","河北通田机械有限公司","全方位深松机","1SS-280Q","深松部件个数:5个;铲间距:560mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:全方位式 ","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：102.9～117.7kw；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1850×3070×1400mm；工作幅宽：280cm；铲间距：56cm；深松铲结构型式：曲面铲；深松铲排列方式：梯型；深松铲数量：5个；耕深深松：30～35cm","冀2018T—042","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[560,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","河北通田机械有限公司","全方位深松机","1SS-300Q","深松部件个数:5个;铲间距:600mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:全方位式 ","结构形式（挂接方式）：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：120-162kw；工作状态外形尺寸（长×宽×高)：1320×3170×1470mm；工作幅宽：300cm；铲间距：60cm；深松铲结构形式：曲面铲；深松铲排列方式：梯形；深松铲数量：5个；耕深深松：25-35cm","冀2018T—208","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[561,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","河南沃正实业有限公司","深松机","1SP-230","深松部件个数:4个;铲间距:560mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","型号名称：1SP-230型深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：69.9～95.6（kw）；整机外形尺寸（长×宽×高）：1480×2560×1360（mm）；作业小时生产率：0.39～0.98（h㎡/h）；作业速度：2～5（km/h）；工作幅宽：230cm；铲间距：56,60.5,56cm;深松铲结构型式：曲面铲；深松铲排列方式：两行交错；深松铲数量：4个；深松深度：30～45（cm）。","T202000411260","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[562,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","菏泽新亚机械设备有限公司","深松机","1S-260","深松部件个数:4个;铲间距:660+630+660mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","深松部件个数：4个；铲间距：660mm+630mm+660mm；深松铲结构型式：偏柱式曲面铲；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围（KW）：95.6~132.4；整机外形尺寸（长×宽×高）：1580mm×2475mm×1340mm；作业速度（km/h）：2~5；作业小时生产率（hm²/h）：0.52~1.3；工作幅宽（cm）：260；深松铲排列方式：两行交错；深松深度（cm）：≥30。","T202000371200","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[563,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","江苏大力士机械制造有限公司","深松机","1S-230Q","深松部件个数:4个;铲间距:630+780+630mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:全方位式 ","配置参数:结构型式:悬挂式.配套动力:73.5(kW).重量(kg):630,外形尺寸(长×宽×高):1800×2500×1350(mm).深松铲结构型式:曲面铲.排列方式:双行.深松铲:4个.作业幅宽:230cm.铲间距:63+78+63(cm).深松深度:≥30(cm).整地机构型式:全方位深松","苏农机（2017）第（0111）号","2021-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[564,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","江苏大力士机械制造有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-230Q","深松部件个数:4个;铲间距:600+840+600mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:全方位式 ","配置参数:结构型式:悬挂式.配套动力:88.2kW.重量(kg):1250.外形尺寸(长×宽×高):1850×2670×1500(mm).深松铲结构型式:曲面铲.排列方式:单行.深松铲:4个.工作幅宽:230cm.铲间距:60+84+60(cm).深松深度≥25cm.旋耕刀型号:IT245.旋耕刀数量:64把.刀轴传动方式:中间齿轮传动.整地机构型式:全方位深松旋耕","苏农机（2017）第（0110）号","2021-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[565,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","南阳向阳红农业机械制造有限公司","深松机","1SS-250","深松部件个数:5个;铲间距:500mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构形式;悬挂式;型号名称:1SS-250型深松机;震动方式：非振动式；配套动力(kW)：80.9~102.9;工作状态外形尺寸(长×宽×高)(MM):1960×2880×1390;作业速度(km/h):3~6;作业小时生产率:(h㎡/h):0.75~1.05;工作幅宽(CM):250;铲间距(cm):50;深松铲的结构形式:偏柱式;排列方式:三行交错;深松铲数量（个）:5;深松深度（cm）:30~40;","豫2017191","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[566,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","青岛鲁耕农业机械有限公司","深松机","1S-250B","深松部件个数:4个;铲间距:625mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式 悬挂式，振动方式非振动式，配套动力范围88.2~117.6kW，整机外形尺寸（长×宽×高）1050×2400×1350mm，作业速度≥4km/h，作业小时生产率≥0.4hm²/h，工作幅宽250cm，铲间距62.5cm，深松铲结构型式偏柱式，深松铲排列方式单行排列，深松铲数量4个，深松深度≥30c","T202161610140","2026-08-05","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[567,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","青岛鲁耕农业机械有限公司","深松机","1S-270B","深松部件个数:4个;铲间距:675mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","外形尺寸（长*宽*高）1550mm*2780mm*1470mm；结构质量740kg；配套动力（99.2-117.6）KW四驱轮式拖拉机；深松铲结构形式倒梯形曲面铲，深松铲数量4个；工作幅宽270cm；铲间距67.5cm；耕深≥30cm；作业速度≥4.4km/h；作业小时生产率≥1.2h㎡/h","鲁T2016105","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[568,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","山东奥龙农业机械制造有限公司","全方位深松机","1SQ-190","深松部件个数:4个;铲间距:633mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","外形尺寸：1670×2600×1670mm；结构质量：900kg；配套动力：≥91.9kW；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲数量：4个；工作幅宽：190cm；铲间距：84cm（中间）、53cm（两侧）；深松深度：30～50cm；作业速度：3～5km/h；作业小时生产率：0.6～1.0hm2/h；深松形式：全方位深松。","2017TJ259","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[569,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","山东奥龙农业机械制造有限公司","深松机","1SQ-250","深松部件个数:4个;铲间距:625mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动；配套动力范围：73.5～92kW；工作状态外形尺寸：1720×2350×1360mm；作业速度：3～5km/h；作业小时生产率：0.7～1.2hm2/h；工作幅宽：250cm；铲间距：62.5cm；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲排列方式：前2后2；深松铲数量：4个；深松深度：≥30cm。","鲁T2018088","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[570,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","山东奥龙农业机械制造有限公司","深松机","1SQ-270","深松部件个数:4个;铲间距:675mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动；配套动力范围：73.5～92kW；工作状态外形尺寸：1540×2570×1420mm；作业速度：3～5km/h；作业小时生产率：0.8～1.35hm2/h；工作幅宽：270cm；铲间距：67.5cm；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲排列方式：前2后2；深松铲数量：4个；深松深度：≥30cm。","鲁T2018087","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[571,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","山东大华机械有限公司","深松机","1S-200","深松部件个数:4个;铲间距:500mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式：悬挂式；深松铲数量：4个；深松铲结构型式：偏柱式曲面铲；铲间距：50cm；外形尺寸（长×宽×高）：1780×2930×1420mm;配套动力范围:≥73.5kW轮式拖拉机；工作幅宽：200cm；深松深度：≥30cm；","鲁T2016112","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[572,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","山东大华机械有限公司","深松机","1S-250","深松部件个数:4个;铲间距:520mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式：悬挂式；深松铲数量：4个；深松铲结构型式：偏柱式曲面铲；铲间距：52/84/52cm；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2000×3240×1520mm;工作幅宽：250cm；深松铲排列方式：前2后2","鲁T2017141","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[573,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","山东菏泽鲁源动力机械有限公司","深松机","1S-220","深松部件个数:4个;铲间距:550mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构形式：悬挂式；工作幅宽：220cm；铲间距：55cm；深松铲结构形式：偏柱曲面铲；深松铲数量：4个；耕深≧30cm","鲁T2016127","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[574,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","山东华运农机设备有限公司","深松机","1S-200","深松部件个数:4个;铲间距:400mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","深松部件数量：4个\t结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套拖拉机动力：≥73.5kw；外形尺寸：2020×2620×1380mm；作业速度2~5km/h；作业小时生产率：0.4~1.0hm2/h；工作幅宽：200cm；铲间距：40（中间）、55（两边）cm；深松铲结构型式：曲面铲；深松铲排列方式：两行交错；深松深度：25~35cm","T202000140347","2025-09-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[575,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","山东双力现代农业装备有限公司","深松机","1S-270A","深松部件个数:4个;铲间距:700/625/700mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构形式：悬挂式；振动方式：非振动；深松铲数量：4","T201937370001","2024-08-08","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[576,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","潍坊恒旋农业装备有限公司","深松机","1S-220","深松部件个数:4个;铲间距:400mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:全方位式 ","型号名称：1S-220深松机；\n结构型式：悬挂式；\n振动方式：非振动式；\n整机质量（㎏）：528；\n配套动力范围（kW）：73.5～91.9；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）㎜：1700×2520×1250；\n作业速度（km/h）：2～4；\n作业小时生产率（hm2/h）：0.54～1.08；\n工作幅宽（㎝）：220；\n铲间距（㎝）：2、3铲：40，其它铲：62.5；\n深松铲结构型式：全方位曲面铲；\n深松铲排列方式：V型排列；\n深松铲数量（个）：4；\n深松深度（㎝）：≥30。","部20170808","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[577,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","潍坊农友机械有限公司","深松机","1S-220","深松部件个数:4个;铲间距:400mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:全方位式 ","结构型式:悬挂式振动方式:非振动式配套动力范围KW:≥73.5工作状态外形尺寸(长*宽*高)MM:1650*2590*1200作业速度KM/H:>2作业小时生产率㎞²/h:≥0.44工作幅宽CM:220铲间距CM:2-3铲40，其他铲62.5深松铲结构型式:全方位曲面铲深松铲排列方式:V形深松铲数量(个):4深松深度CM:≥30","部20170803","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[578,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","亚澳南阳农机有限责任公司","深松机","1S-230Q","深松部件个数:4个;铲间距:525mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","配套动力:73.5-101.25kw;结构形式:悬挂式;工作幅宽:2300mm;深松铲数量:4铲","部20181006","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[579,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","中国一拖集团有限公司","深松机","1S-220W","深松部件个数:4个;铲间距:530mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：73.5-121.3kw；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：1900*2860*1320mm；作业速度：3-6km/h；工作幅宽：220cm；铲间距：53、59、53cm；深松铲结构型式：偏柱式；排列方式：前2后2；数量：4个；深松深度：≥30cm","部20180190","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[580,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","德州市沃田机械有限公司","深松机","1S-300","深松部件个数:6个;铲间距:500mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","型号名称\t/\t1S-300型深松机\n结构形式\t/\t悬挂式\n振动方式\t/\t非振动\n配套动力范围\tkW\t88.2～125(轮式拖拉机)\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1850×3010×1360\n作业速度\tkm/h\t3～8\n作业小时生产率\th㎡/h\t0.8～1.8\n工作幅宽\tcm\t300\n铲间距\tcm\t50\n深松铲结构型式\t/\t偏柱式\n深松铲排列方式\t/\t前2后4\n深松铲数量\t个\t6\n耕深\tcm\t≥30","鲁T2016125","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[581,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","德州市沃田机械有限公司","深松机","1S-360","深松部件个数:6个;铲间距:600mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式\t/\t悬挂式\n振动方式\t/\t非振动式\n配套动力范围\tkW\t95.6～132.3\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t2200×3930×1430\n作业速度\tkm/h\t3～6\n作业小时生产率\thm2/h\t0.9～1.9\n工作幅宽\tcm\t360\n铲间距\tcm\t60\n深松铲结构型式\t/\t偏柱式\n深松铲排列方式\t/\t交错双排W形（前2后4）\n深松铲数量\t个\t6\n深松深度\tcm\t≥30","部20170809","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[582,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","河北春耕机械制造有限公司","深松机","1S-300","深松部件个数:6个;铲间距:475mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","深松铲数量：6个；结构型式：悬挂式；配套动力范围（kW）：110.3-132.4；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1850×2905×1400；工作幅宽（cm）：300；产间距（cm）：中间60，其他47.5；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲排列方式：交错排列；深松耕深（cm）：30-35","冀2018T—165","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[583,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","河北耕润农业机械有限公司","深松机","1S-300","深松部件个数:6个;铲间距:500mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式：悬挂式；振动方式\t：非振动式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm\t：1250×3540×1720；作业速度\tkm/h：2-5；作业小时生产率\thm2/h：0.5-1.4；工作幅宽\tcm\t：300；铲间距cm：50；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲排列方式：三行交错；深松铲数量\t个：6；深松深度cm：≥30","鄂2020143","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[584,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","河北神禾农业机械有限公司","深松机","1SS-390","深松部件个数:6个;铲间距:650mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","名称 / 1SS-390深松机;结构型式 / 悬挂式;振动方式 / 非振动式;配套动力范围 kW 88.2-147;\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm 1750×4130×1420;作业速度 km/h 2-6;作业小时生产率 hm2/h\n 0.78-2.34;工作幅宽 cm 390;铲间距 cm 65;深松铲结构型式 / 偏柱式;深松铲排列方式 / 两行交错;\n深松铲数量 个 前2后4;深松深度 cm 30-35;整地深度 cm /;旋耕刀型号 / /;旋耕刀辊设计转速 r/min\n /;旋耕刀总安装刀数 把 /;旋耕刀轴传动方式 / /;旋耕刀辊最大回转半径 mm /;灭茬刀型号 / /;灭茬刀辊设计转速 r/min /;灭茬刀总安装刀数 把 /;灭茬刀轴传动方式 / /;灭茬刀辊最大回转半径 mm /\n;起垄器型式 / /;排肥器型式 / /;排肥器数量 个 /;灭茬行数 行 /; 起垄行数 行 /;整地机构型式\n / /;","T202113130180","2026-05-23","147","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[585,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","河北圣和农业机械有限公司","深松机","1SS-260","深松部件个数:6个;铲间距:450mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：95.55～102.9kW；工作状态外形尺寸（长x宽x高）：1145x2670x1480mm；作业速度：3.0～6.0km/h；作业小时生产率：0.78～1.56hm2/h；工作幅宽：260cm；铲间距：45: 45: 35: 45: 45cm；深松铲结构型式：曲面铲（偏柱式）；深松铲排列方式：两排；深松铲数量：6个；深松耕深：35～40cm。","TJ-2018T-42","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[586,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","河北圣和农业机械有限公司","深松机","1SS-270","深松部件个数:6个;铲间距:500mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动；配套动力范围：88.2～95.0kW；整机外形尺寸（长x宽x高）：1850×2740×1400mm；作业速度：3～6km/h；作业小时生产率：0.75～1.50hm2/h；工作幅宽：270cm；铲间距：两边44cm、中间：50cm；深松铲结构型式：曲面铲（偏柱式）；深松铲排列方式：两行交错；深松铲数量：6个；深松深度：30～35cm。","T202013130083","2025-09-21","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[587,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","河北双天机械制造有限公司","全方位深松机","1S-250QA2","深松部件个数:6个;铲间距:550mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","型号名称：1S-250QA2 全方位深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：/；配套动力范围(kw）:88.2-132.4；工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):1610×2835×1445；作业速度（km/h）：3-6；作业小时生产率hm²/h：0.7-1.3；工作幅宽(cm)：250；铲间距(cm)：中间两铲55，其它：38；深松铲结构形式：偏柱式（曲面铲）；深松铲排列方式：前2中2后2；深松铲数量（个）：6；耕深：深松(cm)：30-35","冀2017T—033","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[588,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","河北双天机械制造有限公司","全方位深松机","1S-300Q","深松部件个数:6个;铲间距:640mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","型号名称：1S-300Q 全方位深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：/；配套动力范围(kw）:88.2-132.4；工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):1610×3225×1445；作业速度（km/h）：3-6；作业小时生产率hm²/h：0.7-1.6；工作幅宽(cm)：300；铲间距(cm)：中间两铲64，其它：46.5；深松铲结构形式：偏柱式（曲面铲）；深松铲排列方式：前2中2后2；深松铲数量（个）：6；耕深：深松(cm)：30-35","冀2017T—034","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[589,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","河北双天机械制造有限公司","全方位深松机","1S-300SQ","深松部件个数:6个;铲间距:640mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","型号名称：1S-300SQ 全方位深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：/；配套动力范围(kw）:88.2-132.4；工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):1700×3320×1560；作业速度（km/h）：3-6；作业小时生产率hm²/h：0.84-1.6；工作幅宽(cm)：300；铲间距(cm)：中间两铲64；其他46.5；深松铲结构形式：偏柱式（曲面铲）；深松铲排列方式：前2中2后2；深松铲数量（个）：6；耕深：深松(cm)：30-45","冀2018T—011","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[590,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","河北通田机械有限公司","全方位深松机","1SS-320Q","深松部件个数:6个;铲间距:533mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式：悬挂式；振动方式：无振动；配套动力范围：117.6～132.4kw；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2335×3830×1380mm；工作幅宽：320cm；铲间距：53.3cm；深松铲结构型式：偏柱式（曲面铲）；深松铲数量：6个","冀2017T—022","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[591,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","河南沃正实业有限公司","深松机","1SP-285","深松部件个数:6个;铲间距:475mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","型号名称：1SP-285型深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：80.9～110.3（kw）；整机外形尺寸（长×宽×高）：1480×3180×1370（mm）；作业小时生产率：0.48～1.21（h㎡/h）；作业速度：2～5（km/h）；工作幅宽：285cm；铲间距：47.5cm;深松铲结构型式：曲面铲；深松铲排列方式：两行交错；深松铲数量：6个；深松深度：30～45（cm）。","T202000411262","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[592,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","河南沃正实业有限公司","深松机","1SP-330","深松部件个数:6个;铲间距:550mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","型号名称：1SP-330型深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：88.2～125（kw）；整机外形尺寸（长×宽×高）：1480×3560×1370（mm）；作业小时生产率：0.56～1.40（h㎡/h）；作业速度：2～5（km/h）；工作幅宽：330cm；铲间距：55cm;深松铲结构型式：曲面铲；深松铲排列方式：两行交错；深松铲数量：6个；深松深度：30～45（cm）。","T202000411261","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[593,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","河南沃正实业有限公司","深松机","1SP-370","深松部件个数:6个;铲间距:630mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","型号名称：1SP-370型深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：95.6～139.7（kw）；整机外形尺寸（长×宽×高）：1480×3860×1370（mm）；作业小时生产率：0.63～1.57（h㎡/h）；作业速度：2～5（km/h）；工作幅宽：370cm；铲间距：63,63,56.4,63,63cm;深松铲结构型式：曲面铲；深松铲排列方式：两行交错；深松铲数量：6个；深松深度：30～45（cm）。","T202000411263","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[594,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","菏泽新亚机械设备有限公司","深松机","1S-310","深松部件个数:6个;铲间距:520mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","深松部件个数：6个；铲间距：520mm；深松铲结构型式：偏柱式曲面铲；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围（KW）：132.4~154；整机外形尺寸（长×宽×高）：2110mm×3020mm×1440mm；作业速度（km/h）：2~5；作业小时生产率（hm²/h）：0.62~1.55；工作幅宽（cm）：312；深松铲排列方式：三行交错；深松深度（cm）：≥30。","T202000371199","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[595,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","菏泽新亚机械设备有限公司","深松机","1S-360","深松部件个数:6个;铲间距:625+625+500+625+625mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","深松部件个数：6个；铲间距：625mm+625mm+500mm+625mm+625mm；深松铲结构型式：偏柱式曲面铲；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围（KW）：≥154；整机外形尺寸（长×宽×高）：2160mm×3480mm×1450mm；作业速度（km/h）：2~5；作业小时生产率（hm²/h）：0.72~1.8；工作幅宽（cm）：360；深松铲排列方式：三行交错；深松深度（cm）：≥30。","T202000371198","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[596,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","黑龙江德沃科技开发有限公司","深松机","1SS-370","深松部件个数:6个;铲间距:617mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","深松铲数量：6个；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸(长×宽×高):2170×3970×1550mm；工作幅宽：370cm；铲间距：标配61.7（50-70范围内可调）；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲排列方式：前后交错排列，左右对置。","黑2017072","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[597,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","江苏大力士机械制造有限公司","深松机","1S-310Q","深松部件个数:6个;铲间距:480+480+780+480+480mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:全方位式 ","配置参数:结构型式:悬挂式.配套动力:88.2(kW).重量(kg):890.外形尺寸(长×宽×高):2000×3200×1350(mm).深松铲结构型式:曲面铲.排列方式:三行.深松铲:6个.作业幅宽:310cm.铲间距:48+48+78+48+48(cm).深松深度:≥30cm.整地机构型式:全方位深松","苏农机（2017）第（0113）号","2021-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[598,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","南阳向阳红农业机械制造有限公司","深松机","1SS-280","深松部件个数:6个;铲间距:470mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构形式;悬挂式;型号名称:1SS-280型深松机;震动方式：非振动式；配套动力(kW)：95.6~132.4;工作状态外形尺寸(长×宽×高)(MM):1880×3220×1470;作业速度(km/h):3~6;作业小时生产率:(h㎡/h):0.9~1.2;工作幅宽(CM):280;铲间距(cm):47;深松铲的结构形式:偏柱式;排列方式:前后排列;深松铲数量（个）:6;深松深度（cm）:30~40;","豫2017192","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[599,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","南阳向阳红农业机械制造有限公司","深松机","1SS-310","深松部件个数:6个;铲间距:520mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构形式;悬挂式;型号名称:1SS-310型深松机;震动方式：非振动式；配套动力(kW)：110.3~147.1;工作状态外形尺寸(长×宽×高)(MM):2260×3450×1430;作业速度(km/h):3~6;作业小时生产率:(h㎡/h):1.0~1.5;工作幅宽(CM):310;铲间距(cm):52;深松铲的结构形式:偏柱式;排列方式:前后排列;数量（个）:6;耕深的深松（cm）:30~40;","豫2018045","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[600,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","青岛鲁耕农业机械有限公司","深松机","1S-300S","深松部件个数:6个;铲间距:500mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式悬挂式；振动方式非振动；配套动力范围95.6-121.3KW；外形尺寸（长*宽*高）1150mm*3050mm*1500mm；作业速度5-7km/h；作业小时生产率\n1.2-2\n.1h㎡/h；工作幅宽300cm；铲间距50cm；深松铲结构形式偏柱式；深松铲排列方式前2后4；深松铲数量6个；耕深≥30cm","鲁T2018107","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[601,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","青岛鲁耕农业机械有限公司","深松机","1S-310B","深松部件个数:6个;铲间距:550mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","外形尺寸（长*宽*高）3440mm*1180mm*1385mm；结构质量948kg；配套动力≥99.2KW；深松铲结构形式曲面铲，深松铲数量6个；工作幅宽310cm；铲间距55cm；耕深＞30cm；作业速度2.6-4.3km/h；作业小时生产率\n0.8-1.2h㎡/h","2018TJ547","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[602,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","任丘市超鹰农机有限公司","深松机","1S-310","深松部件个数:6个;铲间距:520mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","1S-310型深松机，结构形式 悬挂式，配套动力范围 95.6kW～154.4KW，工作状态外形尺寸（长×宽×高）2420mm×3170mm×1380mm，工作速度 3km-6km，作业小时生产率0.6hm2-1.4hm2，工作幅宽312cm，铲间距52cm，深松铲  结构形式 偏柱式（曲面铲） 排列方式 双排（前2后4),数量 6个，耕深 深松30cm～35cm","冀2017T—277","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[603,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","山东奥龙农业机械制造有限公司","全方位深松机","1SQ-300","深松部件个数:6个;铲间距:600mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","外形尺寸：1920×3720×1670mm；结构质量：1620kg；配套动力：≥117.6kW；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲数量：6个；工作幅宽：300cm；铲间距：84cm（中间）、54cm（两侧）；深松深度：30～50cm；作业速度：3～5km/h；作业小时生产率：0.9～1.5hm2/h；深松形式：全方位深松。","2017TJ260","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[604,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","山东奥龙农业机械制造有限公司","深松机","1SQ-330","深松部件个数:6个;铲间距:550mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动；配套动力范围：99.2～154.4kW；工作状态外形尺寸：2000×3220×1360mm；作业速度：3～5km/h；作业小时生产率：0.9～1.6hm2/h；工作幅宽：330cm；铲间距：55cm；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲排列方式：前2中2后2；深松铲数量：6个；深松深度：≥30cm。","鲁T2018085","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[605,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","山东奥龙农业机械制造有限公司","深松机","1SQ-400","深松部件个数:6个;铲间距:670mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动；配套动力范围：99.2～154.4kW；工作状态外形尺寸：1740×3830×1430mm；作业速度：3～5km/h；作业小时生产率：1.2～2hm2/h；工作幅宽：400cm；铲间距：67cm；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲排列方式：前2中2后2；深松铲数量：6个；深松深度：≥30cm。","鲁T2018084","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[606,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","山东奥龙农业机械制造有限公司","全方位深松机","1SQZ-410","深松部件个数:8个;铲间距:585mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","外形尺寸：2340×4870×1720mm；结构质量：3000kg；配套动力：≥154.4kW；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲数量：8个；工作幅宽：410cm；铲间距：86cm（中间）、54cm（两侧）；深松深度：30～50cm；作业速度：3～5km/h；作业小时生产率：1.2～2.0hm2/h；深松形式：全方位深松。","2017TJ229","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[607,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","山东奥龙农业机械制造有限公司","深松机","1SQZ-490","深松部件个数:8个;铲间距:610mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动；配套动力范围：147～191kW；工作状态外形尺寸：1920×5180×1600mm；作业速度：3～5km/h；作业小时生产率：1.4～2.4hm2/h；工作幅宽：490cm；铲间距：61cm；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲排列方式：前4后4；深松铲数量：8个；深松深度：≥40cm。","鲁T2018083","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[608,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","山东大华机械有限公司","深松机","1S-300","深松部件个数:6个;铲间距:500mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式：悬挂式；深松铲数量：6个；深松铲结构型式：偏柱式曲面铲；铲间距：50cm；外形尺寸（长×宽×高）：1960×3580×1520mm;配套动力范围:≥91.9kW轮式拖拉机；工作幅宽：300cm；深松深度：≥30cm；作业小时生产率：0.6～1.5hm2/h","鲁T2016113","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[609,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","山东大华机械有限公司","深松机","1S-360","深松部件个数:6个;铲间距:650mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式：悬挂式；深松铲数量：6个；深松铲结构型式：偏柱式弧面铲；铲间距：中间85cm两侧65cm；整机外形尺寸（长×宽×高）：2020×4470×1510mm;配套动力范围:110.2～132.3kW；工作幅宽：410cm；深松深度：25～50cm；作业小时生产率：0.7～1.8hm2/h；深松铲排列方式：两行交错","T202000030745","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[610,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","山东大华机械有限公司","深松机","1S-460","深松部件个数:8个;铲间距:600mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式：悬挂式；深松铲数量：8个；深松铲结构型式：偏柱式弧面铲；铲间距：中间80cm两侧60cm；整机外形尺寸（长×宽×高）：2030×5460×1540mm;配套动力范围:154.4～191.1kW；工作幅宽：500cm；深松深度：25～50cm；作业小时生产率：0.9～2.3hm2/h；深松铲排列方式：两行交错","T202000030744","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[611,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","山东大华机械有限公司","折叠深松机","1S-550Z","深松部件个数:10个;铲间距:510mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式：悬挂式；深松铲数量：10个；深松铲结构型式：偏柱式曲面铲；铲间距：51/51/51/51/87/51/51/51/51cm；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2880×5740×1750mm;工作幅宽：550cm；深松铲排列方式：前4后6","鲁T2017142","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[612,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","山东国丰机械有限公司","深松机","1S-270","深松部件个数:6个;铲间距:450mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式：悬挂式；深松铲数量：6个；工作幅宽：270cm；铲间距：45cm；深松铲结构型式：偏柱式曲面铲；深松铲排列方式：两行交错；","T202037370176","2025-09-06","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[613,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","山东国丰机械有限公司","深松机","1S-330","深松部件个数:6个;铲间距:550mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","型号名称：1S-330型深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2330×3800×1490mm；工作幅宽：330cm；铲间距：55cm；深松铲结构型式：偏柱式曲面铲；深松铲排列方式 ：二行交错；深松铲数量：6个；深松深度：≥30cm；","T202037370175","2025-09-06","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[614,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","山东菏泽鲁源动力机械有限公司","深松机","1S-300","深松部件个数:6个;铲间距:500mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构形式：悬挂式；工作幅宽：300cm；铲间距：50cm；深松铲结构形式：偏柱曲面铲；深松铲数量：6个；耕深≧30cm","鲁T2016126","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[615,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","山东华运农机设备有限公司","深松机","1S-230","深松部件个数:6个;铲间距:400mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","深松部件数量：6个\t结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套拖拉机动力：≥88.2kw；外形尺寸：2020×2820×1380mm；作业速度2~5km/h；作业小时生产率：0.5~1.1hm2/h；工作幅宽：230cm；铲间距：40（中间）、38（两边）cm；深松铲结构型式：曲面铲；深松铲排列方式：两行交错；深松深度：25~35cm","T202000140349","2025-09-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[616,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","山东华运农机设备有限公司","深松机","1S-250","深松部件个数:6个;铲间距:400mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","深松部件数量：6个\t结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套拖拉机动力：≥88.2kw；外形尺寸：2020×3140×1380mm；作业速度2~5km/h；作业小时生产率：0.5~1.2hm2/h；工作幅宽：250cm；铲间距：40（中间）、42（两边）cm；深松铲结构型式：曲面铲；深松铲排列方式：两行交错；深松深度：25~35cm","T202000140348","2025-09-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[617,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","山东华运农机设备有限公司","深松机","1S-280","深松部件个数:6个;铲间距:800mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","深松部件数量：6个\t外形尺寸：1830X3900X1380mm；结构质量：1090kg；配套拖拉机动力：≥88.2kw；深松铲结构型式：偏柱式；工作幅宽：280cm；铲间距：80（中间）、50、50(两侧）cm；耕深：25~35cm；作业速度2~5km/h；作业小时生产率：0.5~1.3hm2/h；深松形式：全方位深松","2017TJ085","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[618,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","山东华运农机设备有限公司","深松机","1S-300","深松部件个数:6个;铲间距:800mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","深松部件数量：6个\t外形尺寸：1830X4100X1380mm；结构质量：1100kg；配套拖拉机动力：≥88.2kw；深松铲结构型式：偏柱式；工作幅宽：300cm；铲间距：80（中间）、50、60(两侧）cm；耕深：25~35cm；作业速度2~5km/h；作业小时生产率：0.5~1.3hm2/h；深松形式：全方位深松","2017TJ086","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[619,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","山东双力现代农业装备有限公司","深松机","1S-270","深松部件个数:6个;铲间距:450mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动；深松铲排列方式：前2后4；深松铲数量：6","鲁T2016118","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[620,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","山东双力现代农业装备有限公司","深松机","1S-330","深松部件个数:6个;铲间距:550mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动；深松铲排列方式：前2后4；深松铲数量：6","鲁T2016119","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[621,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","山东双力现代农业装备有限公司","深松机","1S-360","深松部件个数:8个;铲间距:450mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动；深松铲排列方式：前2后6；深松铲数量：8","鲁T2016120","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[622,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","山东双力现代农业装备有限公司","深松机","1S-360A","深松部件个数:6个;铲间距:600mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构形式：悬挂式；振动方式：非振动；深松铲数量：6","T201937370002","2024-08-08","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[623,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","山东泰拖农业装备有限公司","深松机","1SSY-250B","深松部件个数:6个;铲间距:416mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构尺寸（长*宽*高）：2500×3150×1415（mm），配套动力： 95.6-125（kw），结构形式：悬挂式 ，振动方式：非振动式 ，工作幅宽：250（cm） ，铲间距： 41.6（cm），深松铲结构型式：偏柱式曲面铲 ，深松铲排列方式：前二中二后二  ，深松铲数量： 6（个），作业小时生产率：0.5-1.25（h㎡/h）","苏农机（2019）第（0208）号","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[624,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","山东泰拖农业装备有限公司","深松机","1SSY-280","深松部件个数:6个;铲间距:466mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构尺寸（长*宽*高）：2560×3390×1600（mm），配套动力： 110.3-147（kw），结构形式：悬挂式 ，振动方式：非振动式 ，工作幅宽：280（cm） ，铲间距： 46.6（cm），深松铲结构型式：偏柱式曲面铲 ，深松铲排列方式：前二中二后二  ，深松铲数量： 6（个），作业小时生产率：0.56-1.4（h㎡/h）","苏农机（2019）第（0209）号","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[625,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","山东泰拖农业装备有限公司","深松机","1SSY-300","深松部件个数:6个;铲间距:500mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构尺寸（长*宽*高）：2560×3590×1600（mm），配套动力： 117.6-154.4（kw），结构形式：悬挂式 ，振动方式：非振动式 ，工作幅宽：300（cm） ，铲间距： 50（cm），深松铲结构型式：偏柱式曲面铲 ，深松铲排列方式：前二中二后二  ，深松铲数量： 6（个），作业小时生产率：0.6-1.5（h㎡/h）","苏农机（2019）第（0210）号","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[626,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","潍坊恒旋农业装备有限公司","深松机","1S-300","深松部件个数:6个;铲间距:400mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:全方位式 ","型号名称：1S-300深松机；\n结构型式：悬挂式；\n振动方式：非振动式；\n配套动力范围（kW）：92～120；\n整机质量（㎏）：620；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）㎜：1745×3020×1250；\n作业速度（km/h）：2～4；\n作业小时生产率（hm2/h）：0.54～1.08；\n工作幅宽（㎝）：300；\n铲间距（㎝）：2、3铲：40，其它铲：52.5；\n深松铲结构型式：全方位曲面铲；\n深松铲排列方式：V型排列；\n深松铲数量（个）：6；\n深松深度（㎝）：≥30","部20170807","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[627,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","潍坊农友机械有限公司","深松机","1S-300","深松部件个数:6个;铲间距:400mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:全方位式 ","结构型式:悬挂式振动方式:非振动式配套动力范围KW:≥91.9工作状态外形尺寸(长*宽*高)MM:1740*3045*1240作业速度km/h：>2作业小时生产率㎞²/h:≥0.6工作幅宽CM:300铲间距CM:3-4铲40，其他铲52.5深松铲结构型式:全方位曲面铲深松铲排列方式:V形深松铲数量(个):6深松深度CM:≥30","部20170802","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[628,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","潍坊市宏胜工贸有限公司","深松机","1S-300","深松部件个数:6个;铲间距:500mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","型号名称:1S-300型深松机,结构形式:悬挂式,振动方式:非振动式,配套动力范围:110~147kW,外形尺寸:1250*3000*1380mm,作业速度:2~6.5(km/h),作业小时生产率:0.6~1.95hm2/h,工作幅宽:300cm,铲间距:50cm,深松铲结构形式:偏柱曲面铲,深松铲排列方式:前2后4,深松铲数量:6个,耕深:30~45cm","鲁T2016129","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[629,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","潍坊市宏胜工贸有限公司","深松机","1S-400","深松部件个数:8个;铲间距:500mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","型号名称:1S-400型深松机,结构形式:悬挂式,振动方式:非振动式,配套动力范围:130~169kW,外形尺寸:1250*4000*1380mm,作业速度:2~6.5(km/h),作业小时生产率:0.8~2.6hm2/h,工作幅宽:400cm,铲间距:50cm,深松铲结构形式:偏柱曲面铲,深松铲排列方式:前4后4,深松铲数量:8个,耕深:30~45cm","鲁T2016130","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[630,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","潍坊顺民农机有限公司","深松机","1S-310","深松部件个数:6个;铲间距:520mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","\"型号名称：1S-310深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：95.5～132.4 kW；工作状态外形尺寸（长×\n宽×高）：1880mm×3270mm×1420mm；作业速度：≥2 km/h；作业小时生产率：0.63～1.23 hm²/h ；工作幅宽：310cm；铲间距：52cm；深松铲结构型式：偏柱式曲面铲；深松铲排列方式：三行交错；深松铲数量：6；深松深度：＞30cm。\"","T201937370023","2024-08-08","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[631,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","亚澳南阳农机有限责任公司","深松机","1S-270Q","深松部件个数:6个;铲间距:425mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","配套动力:99.1-119.5kw;结构形式:悬挂式;工作幅宽:2700mm;深松铲数量:6铲","部20181010","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[632,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","亚澳南阳农机有限责任公司","深松机","1S-300Q","深松部件个数:6个;铲间距:475mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","配套动力:99.2-147.1kw;结构形式:悬挂式;工作幅宽:3000mm;深松铲数量:6铲","部20181008","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[633,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","亚澳南阳农机有限责任公司","深松机","1S-330Q","深松部件个数:6个;铲间距:525mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","配套动力:110.2-147.1kw;结构形式:悬挂式;工作幅宽:3300mm;深松铲数量:6铲","部20181005","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[634,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","亚澳南阳农机有限责任公司","深松机","1S-360Q","深松部件个数:6个;铲间距:580mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","配套动力:110.2-147.1kw;结构形式:悬挂式;工作幅宽:3600mm;深松铲数量:6铲","部20181009","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[635,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","中国一拖集团有限公司","深松机","1S-300W","深松部件个数:6个;铲间距:450mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：102.9-147.1kw；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：1924*3084*1437mm；作业速度：3-6km/h；工作幅宽：300cm；铲间距：45、45、75、45、45cm；深松铲结构型式：偏柱式；排列方式：前后排列；数量：6个；深松深度：≥30cm","豫2018016","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[636,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","河北迪科德农业机械有限公司","玉米施肥播种机","2BYF-2A","播种行数:2行","结构型式：机械式；悬挂式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1550×1300×1180；工作幅宽cm\t：120；行距cm：60工作行数\t行：2；排种器型式：勺轮式、金属材料；排种器数量个：2；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量个：2；排种开沟器型式：锄铲式；排种开沟器数量个：2；排种开沟器深度调节范围mm：0～70；排肥开沟器型式：锄铲式；排肥开沟器数量个：2；播种部分传动方式：轴传动 + 链传动；地轮型式：橡胶轮；覆土器型式：覆土板；镇压器型式：橡胶轮。","T202142420240","2026-04-29","36.7","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[637,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","河北迪科德农业机械有限公司","玉米施肥播种机","2BYF-3A","播种行数:3行","结构型式\t：机械式；悬挂式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1550×1650×1180；作幅宽cm：180；行距cm：60；工作行数\t行：3；排种器型式：勺轮式、金属材料；排种器数量个：3；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量个：3；排种开沟器型式：锄铲式；排种开沟器数量个：3；排种开沟器深度调节范围mm：0～70；排肥开沟器型式：锄铲式；排肥开沟器数量个：3；播种部分传动方式：轴传动 + 链传动；地轮型式：橡胶轮；覆土器型式：覆土板；镇压器型式：橡胶轮。","T202142420241","2026-04-29","36.7","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[638,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米施肥穴播机","2BYFSX-2","播种行数:2行","结构型式：机械式、悬挂式；工作幅宽：120cm；工作行数：2行；排种器型式：勺轮式、金属材料；排种器数量：2个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：2个；排种开沟器型式：芯铧式；排种开沟器数量：2个；排肥开沟器型式：芯铧式；排肥开沟器数量：2个；种/肥箱容积：8.5×2/130L；排量调节方式：种：变速箱/肥：螺纹式；播种部分传动方式：轴+链+齿轮；地轮型式：橡胶轮；","T202113130154","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[639,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米施肥穴播机","2BYFSX-3","播种行数:3行","结构型式：机械式、悬挂式；工作幅宽：180cm；工作行数：3行；排种器型式：勺轮式、金属材料；排种器数量：3个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：3个；排种开沟器型式：芯铧式；排种开沟器数量：3个；排肥开沟器型式：芯铧式；排肥开沟器数量：3个；种/肥箱容积：8.5×3/195L；排量调节方式：种：变速箱/肥：螺纹式；播种部分传动方式：轴+链+齿轮；地轮型式：橡胶轮","T202113130155","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[640,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米施肥穴播机","2BYFX-3","播种行数:3行","结构型式：机械式、悬挂式；工作幅宽：180cm；工作行数：3行；排种器型式：勺轮式、金属材料；排种器数量：3个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：3个；种/肥箱容积：8.5×3/195L；排种开沟器型式：芯铧式；排量调节方式：种：变速箱/肥：螺纹式；播种部分传动方式：轴+链+齿轮；地轮型式：橡胶轮；镇压器型式：橡胶轮","T202113130150","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[641,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","花生施肥穴播机","2BHF-2A","播种行数:2行","型号名称:2BHF-2A型花生施肥穴播机,结构型式:机械式;悬挂式,配套动力范围:18.3～29.4,整机外形尺寸（长×宽×高）:1830×1265×1110mm,作业速度范围:0.55～1.12m/s,作业小时生产率:0.2～0.3hm2/h,工作幅宽:50cm,行距:25cm,工作行数:2行，排种器型式：仓转式（非金属材料），排种器数量：2个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：2个，排种开沟器型式：箭铲式，排种开沟器数量：2个，排种开沟器深度调节范围：0～50mm,排肥开沟器型式:箭铲式,排肥开沟器数量:1个，排肥开沟器深度调节范围：0～50mm,种/肥箱容积:15×2/75L,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:轴＋链传动,地轮型式:轮式,地轮直径:φ540mm,地轮高度调节范围:0～50mm,镇压器型式:辊式","T202142420105","2026-02-07","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[642,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","花生施肥穴播机","2BHF-2B","播种行数:2行","型号名称:2BHF-2B型花生施肥穴播机,结构型式:机械式;悬挂式,配套动力范围:18.3～29.4kW,整机外形尺寸（长×宽×高）:1905×1230×1120mm,作业速度范围:0.55～1.12m/s,作业小时生产率:0.2～0.3hm2/h,工作幅宽:50cm,行距:25cm,工作行数:2行，排种器型式：窝眼式（非金属材料），排种器数量：2个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：2个，排种开沟器型式：箭铲式，排种开沟器数量：2个，排种开沟器深度调节范围：0～50mm,排肥开沟器型式:箭铲式,排肥开沟器数量:1个，排肥开沟器深度调节范围：0～50mm,种/肥箱容积:16×2/75L,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:轴＋链传动,地轮型式:轮式,地轮直径:φ540mm,地轮高度调节范围:0～50mm,镇压器型式:辊式","T202142420108","2026-02-07","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[643,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米施肥穴播机","2BYF-2","播种行数:2行","型号名称：2BYF-2型玉米施肥穴播机，结构型式：机械式；悬挂式，配套动力范围：14.7～29.4kW，整机外形尺寸（长×宽×高）：1620×1150×1180mm,作业速度范围:0.55～1.12m/s,作业小时生产率:0.2～0.3hm2/h,工作幅宽:116cm,行距:58cm,工作行数:2行，排种器型式：勺轮式（金属材料），排种器数量：2个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：2个，排种开沟器型式：箭铲式，排种开沟器数量：2个，排种开沟器深度调节范围：20～40mm,排肥开沟器型式:箭铲式,排肥开沟器数量:2个，排肥开沟器深度调节范围：40～60mm,种/肥箱容积:20/80L,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:链传动,地轮型式:轮毂橡胶轮,地轮直径:380mm,地轮高度调节范围:20～40mm,覆土器型式:拉板式,镇压器型式:轮毂橡胶轮","鄂2020361","2025-12-23","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[644,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米施肥穴播机","2BYF-2B","播种行数:2行","型号名称：2BYF-2B型玉米施肥穴播机，结构型式：机械式；悬挂式，配套动力范围：14.7～29.4kW，整机外形尺寸（长×宽×高）：1620×1370×1210mm,作业速度范围:0.55～1.12m/s,作业小时生产率:0.2～0.3hm2/h,工作幅宽:116cm,行距:58cm,工作行数:2行，排种器型式：勺轮式（金属材料），排种器数量：2个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：4个，排种开沟器型式：箭铲式，排种开沟器数量：2个，排种开沟器深度调节范围：20～40mm,排肥开沟器型式:箭铲式,排肥开沟器数量:2个，排肥开沟器深度调节范围：40～60mm,种/肥箱容积:16/110L,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:链传动,地轮型式:轮毂橡胶轮,地轮直径:380mm,地轮高度调节范围:20～40mm,覆土器型式:拉板式,镇压器型式:轮毂橡胶轮","鄂2020364","2025-12-23","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[645,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米施肥穴播机","2BYF-3","播种行数:3行","型号名称：2BYF-3型玉米施肥穴播机，结构型式：机械式；悬挂式，配套动力范围：29.4～44.1kW，整机外形尺寸（长×宽×高）：1620×1680×1210mm,作业速度范围:0.65～1.16m/s,作业小时生产率:0.3～0.4hm2/h,工作幅宽:174cm,行距:58cm,工作行数:3行，排种器型式：勺轮式（金属材料），排种器数量：3个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：3个，排种开沟器型式：箭铲式，排种开沟器数量：3个，排种开沟器深度调节范围：20～40mm,排肥开沟器型式:箭铲式,排肥开沟器数量:3个，排肥开沟器深度调节范围：40～60mm,种/肥箱容积:24/107L,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:链传动,地轮型式:轮毂橡胶轮,地轮直径:380mm,地轮高度调节范围:20～40mm,覆土器型式:拉板式,镇压器型式:轮毂橡胶轮","鄂2020362","2025-12-23","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[646,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米施肥穴播机","2BYF-3A","播种行数:3行","型号名称：2BYF-3A型玉米施肥穴播机，结构型式：机械式；悬挂式，配套动力范围：29.4～44.1kW，整机外形尺寸（长×宽×高）：1620×1610×1195mm,作业速度范围:0.65～1.16m/s,作业小时生产率:0.3～0.4hm2/h,工作幅宽:174cm,行距:58cm,工作行数:3行，排种器型式：勺轮式（金属材料），排种器数量：3个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：3个，排种开沟器型式：箭铲式，排种开沟器数量：3个，排种开沟器深度调节范围：20～40mm,排肥开沟器型式:箭铲式,排肥开沟器数量:3个，排肥开沟器深度调节范围：40～60mm,种/肥箱容积:30/145L,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:链传动,地轮型式:轮毂橡胶轮,地轮直径:380mm,地轮高度调节范围:20～40mm,覆土器型式:拉板式,镇压器型式:轮毂橡胶轮","T202142420113","2026-02-07","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[647,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米施肥穴播机","2BYF-3B","播种行数:3行","型号名称：2BYF-3B型玉米施肥穴播机，结构型式：机械式；悬挂式，配套动力范围：29.4～44.1kW，整机外形尺寸（长×宽×高）：1620×1680×1210mm,作业速度范围:0.65～1.16m/s,作业小时生产率:0.3～0.4hm2/h,工作幅宽:174cm,行距:58cm,工作行数:3行，排种器型式：勺轮式（金属材料），排种器数量：3个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：6个，排种开沟器型式：箭铲式，排种开沟器数量：3个，排种开沟器深度调节范围：20～40mm,排肥开沟器型式:箭铲式,排肥开沟器数量:3个，排肥开沟器深度调节范围：40～60mm,种/肥箱容积:24/140L,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:链传动,地轮型式:轮毂橡胶轮,地轮直径:380mm,地轮高度调节范围:20～40mm,覆土器型式:拉板式,镇压器型式:轮毂橡胶轮","鄂2020365","2025-12-23","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[648,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米施肥穴播机","2BYSF-2A","播种行数:2行","型号名称：2BYSF-2A型玉米施肥穴播机，结构型式：机械式；悬挂式，配套动力范围：14.7～29.4kW，整机外形尺寸（长×宽×高）：1810×1180×1200mm,作业速度范围:0.55～1.12m/s,作业小时生产率:0.2～0.3hm2/h,工作幅宽:116cm,行距:58cm,工作行数:2行，排种器型式：勺轮式（金属材料），排种器数量：2个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：2个，排种开沟器型式：箭铲式，排种开沟器数量：2个，排种开沟器深度调节范围：20～40mm,排肥开沟器型式:箭铲式,排肥开沟器数量:2个，排肥开沟器深度调节范围：40～60mm,种/肥箱容积:20/80L,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:轴传动,地轮型式:轮毂橡胶轮,地轮直径:380mm,地轮高度调节范围:20～40mm,覆土器型式:轮式,镇压器型式:轮毂橡胶轮","T202142420110","2026-02-07","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[649,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米施肥穴播机","2BYSF-2B","播种行数:2行","型号名称：2BYSF-2B型玉米施肥穴播机，结构型式：机械式；悬挂式，配套动力范围：18.3～29.4kW，整机外形尺寸（长×宽×高）：1805×1370×1210mm,作业速度范围:0.55～1.12m/s,作业小时生产率:0.2～0.3hm2/h,工作幅宽:116cm,行距:58cm,工作行数:2行，排种器型式：勺轮式（金属材料），排种器数量：2个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：4个，排种开沟器型式：箭铲式，排种开沟器数量：2个，排种开沟器深度调节范围：20～40mm,排肥开沟器型式:箭铲式,排肥开沟器数量:2个，排肥开沟器深度调节范围：40～60mm,种/肥箱容积:16/110L,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:轴传动,地轮型式:轮毂橡胶轮,地轮直径:380mm,地轮高度调节范围:20～40mm,覆土器型式:轮式,镇压器型式:轮毂橡胶轮","鄂2020367","2025-12-23","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[650,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米施肥穴播机","2BYSF-3A","播种行数:3行","型号名称：2BYSF-3A型玉米施肥穴播机，结构型式：机械式；悬挂式，配套动力范围：29.4～44.1kW，整机外形尺寸（长×宽×高）：1810×1710×1200mm,作业速度范围:0.65～1.16m/s,作业小时生产率:0.3～0.4hm2/h,工作幅宽:174cm,行距:58cm,工作行数:3行，排种器型式：勺轮式（金属材料），排种器数量：3个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：3个，排种开沟器型式：箭铲式，排种开沟器数量：3个，排种开沟器深度调节范围：20～40mm,排肥开沟器型式:箭铲式,排肥开沟器数量:3个，排肥开沟器深度调节范围：40～60mm,种/肥箱容积:30/145L,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:轴传动,地轮型式:轮毂橡胶轮,地轮直径:380mm,地轮高度调节范围:20～40mm,覆土器型式:轮式,镇压器型式：轮毂橡胶轮","T202142420111","2026-02-07","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[651,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米施肥穴播机","2BYSF-3B","播种行数:3行","型号名称：2BYSF-3B型玉米施肥穴播机，结构型式：机械式；悬挂式，配套动力范围：29.4～44.1kW，整机外形尺寸（长×宽×高）：1805×1680×1210mm,作业速度范围:0.65～1.16m/s,作业小时生产率:0.3～0.4hm2/h,工作幅宽:174cm,行距:58cm,工作行数:3行，排种器型式：勺轮式（金属材料），排种器数量：3个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：6个，排种开沟器型式：箭铲式，排种开沟器数量：3个，排种开沟器深度调节范围：20～40mm,排肥开沟器型式:箭铲式,排肥开沟器数量:3个，排肥开沟器深度调节范围：40～60mm,种/肥箱容积:24/140,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:轴传动,地轮型式:轮毂橡胶轮,地轮直径:380mm,地轮高度调节范围:20～40mm,覆土器型式:轮式,镇压器型式:轮毂橡胶轮","鄂2020368","2025-12-23","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[652,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","淮北市华丰机械设备有限公司","玉米精量播种机","2BYF-2","播种行数:2行","型号名称：2BYF-2型玉米精量播种机；外形尺寸（长×宽×高）：1100×1400×1130mm；结构质量：160Kg；行距：70cm；工作行数：2行；工作幅宽：140cm；排种器形式：勺轮立式圆盘；数量：2个；排肥器形式：外槽轮式；数量：2个；传动机构形式：轴传动；开沟器形式：锄铲式；地轮形式：橡胶轮；直径：￠38cm；配套动力范围：13.2-23.5kW","2017TJ187","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[653,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","淮北市华丰机械设备有限公司","玉米精量播种机","2BYF-3","播种行数:3行","型号名称：2BYF-3型玉米精量播种机；外形尺寸（长×宽×高）：1700×1400×1130mm；结构质量：210Kg；行距：70cm；工作行数：3行；工作幅宽：210cm；排种器形式：勺轮立式圆盘；数量：3个；排肥器形式：外槽轮式；数量：3个；传动机构形式：轴传动；开沟器形式：锄铲式；地轮形式：橡胶轮；直径：￠38cm；配套动力范围：13.2-23.5kW","2017TJ188","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[654,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","淮北市华丰机械设备有限公司","玉米播种机","2BYF-3(A)","播种行数:3行","型号名称：2BYF-3(A)型玉米播种机；结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围：13.2～29.4kw;整机外形尺寸（长×宽×高）：1750×1800×1140mm；作业速度范围：0.6～1.5m/s;作业小时生产率：0.2～0.6hm²/h;工作幅宽：180cm；行距：60cm；工作行数：3行；排种器型式：勺轮式、其他：金属材料；排种器数量：3个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：6个；排种开沟器型式：锄铲式；排种开沟器数量：3个；排种开沟器深度调节范围：30～80mm；排肥开沟器型式：锄铲式；排肥开沟器数量：3个；排肥开沟器深度调节范围：30～80mm;种/肥箱容积：10×3/120L；排量调节方式：调整手轮；播种部分传动方式：传动轴；地轮型式：橡胶轮；地轮直径：Φ380mm;地轮高度调节范围：30～80mm；覆土器型式：后腿覆土器；镇压器型式：橡胶轮镇压。","T202034088","2025-09-27","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[655,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","宁津县永升机械制造有限公司","玉米精量播种机","2BYF-2","播种行数:2行","型号名称2BYF-2型玉米精量播种机结构型式悬挂式;机械式配套动力范围13.23~17.64kw整机外形尺寸(长×宽×高)1700×1360×1170mm作业速度范围3~6km/h作业小时生产率0.33~0.78hm2/h行距55~65cm(可调)工作行数2工作幅宽110~130cm排种器型式勺盘式排种器数量2个排肥器型式外槽轮式排肥器数量2个排种开沟器型式尖铲式排种开沟器数量2排种开沟器深度调节范围0~50mm排肥开沟器型式/尖铲式排肥开沟器数量2个排肥开沟器深度调节范围0~50mm排种/排肥驱动方式/地轮驱动种/肥箱容积12/60L排量调节方式变速式(种)/变速式+螺纹式(肥)传动机构型式/传动轴+万向节地轮型式胶轮地轮直径380mm地轮高度调节范围0~50mm覆土器型式马蹄型镇压器型式胶轮","鲁T2019006","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[656,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","宁津县永升机械制造有限公司","玉米精量播种机","2BYF-3","播种行数:3行","型号名称2BYF-3型玉米精量播种机结构型式悬挂式;机械式配套动力范围14.7~29.4kw整机外形尺寸(长×宽×高)1860×1760×1200mm作业速度范围3~6km/h作业小时生产率0.5~1.17hm2/h行距55~65cm(可调)工作行数3工作幅宽165~195cm排种器型式勺盘式排种器数量3个排肥器型式外槽轮式排肥器数量3个排种开沟器型式尖铲式排种开沟器数量3排种开沟器深度调节范围0~50mm排肥开沟器型式/尖铲式排肥开沟器数量3个排肥开沟器深度调节范围0~50mm排种/排肥驱动方式/地轮驱动种/肥箱容积12/90L排量调节方式变速式(种)/变速式+螺纹式(肥)传动机构型式/传动轴+万向节地轮型式胶轮地轮直径380mm地轮高度调节范围0~50mm覆土器型式马蹄型镇压器型式胶轮","鲁T2019005","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[657,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","荣成市佳鑫农业机械有限公司","花生铺膜播种机","2MB-1/2","播种行数:2行","型号名称：2MB-1/2型花生铺膜播种机/；结构型式：框架式/；配套动力：≥5.9手扶拖拉机kW；整机质量：62kg；外形尺寸（ 长×宽×高）：1320×920×650mm；作业小时生产率：0.18～0.4hm2/h；工作幅宽：840mm；铺膜幅数：1幅；铺膜适应膜宽度：700～900mm；播种方式：穴播/；播种穴粒数：2粒；播种行数：2行；播种行距：230～260（可调）mm；播种穴距：15、19、23、26、29、32cm；播种排种器型式：内冲种圆盘式/；播种排种器数量：2个；播种风机直径：/mm；播种风机转速：/r/min；播种种子箱容积：8.5L；播种排种开沟器型式：圆盘式/；播种膜孔开口型式：//；施肥行数：1行；施肥排肥器型式：外槽轮/；施肥排肥器数量：1个；施肥肥料箱容积：10.5L；施肥开沟器型式：铲锄式/；起垄扶垄器型式：犁铲式/；起垄数量：1垄；起垄垄高：60～100（可调）mm；起垄垄顶宽：400～600（可调）mm；起垄垄间距：700～900（可调）mm；喷洒（除草剂）装置型式：电喷式/；喷洒（除草剂）喷药装置工作压力：/(靠自重)kPa；喷洒（除草剂）喷头数量：2个；喷洒（除草剂）药箱容量：15L；镇压器型式：胶轮/；离地间隙：/cm；地轮型式：铁轮/；地轮直径×轮缘宽度：260×400mm；","鲁T2016102","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[658,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","台前县金园农业机械有限公司","玉米施肥播种机","2BYFS-2","播种行数:2行","结构型式:机械式；悬挂式;配套动力范围20～27KW;整机外形尺寸（长×宽×高）1530×1220×1150mm;工作幅宽110～130cm;行距55～65cm;工作行数2行；排种器型式：勺轮式（金属材料）；排种器数量2个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：2个","T202141410067","2026-06-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[659,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","台前县金园农业机械有限公司","玉米施肥播种机","2BYFS-3","播种行数:3行","结构型式:机械式；悬挂式；配套动力范围22～38kw；整机外形尺寸（长×宽×高）1530×1620×1150mm；工作幅宽165～195cm；行距55～65cm；工作行数3行；排种器型式：勺轮式(金属材料）；排种器数量3个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量3个；","T202141410066","2026-06-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[660,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","西平县农乐机械制造有限公司","玉米施肥穴播机","2BYSF-2","播种行数:2行","型号名称:2BYSF-2型玉米施肥穴播机,结构型式:机械式；悬挂式,配套动力范围18.3～22kW,整机外形尺寸（长×宽×高）:1630×1260×1160mm,作业速度范围:0.8～1.1m/s,作业小时生产率:0.3～0.42hm2/h,工作幅宽:120CM,行距:60CM,工作行数:2行,排种器型式：勺轮式（金属材料）,排种器数量：2个,排肥器型式：外槽轮式,排肥器数量：4个,排种开沟器型式：防缠绕箭铲式,排种开沟器数量：2个,排种开沟器深度调节范围：20～50mm,排肥开沟器型式:防缠绕箭铲式,排肥开沟器数量:2个,排肥开沟器深度调节范围:20～50mm,种/肥箱容积:16/113 L,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:轴传动+链轮链条,地轮型式:橡胶轮,地轮直径:φ380 mm,地轮高度调节范围：20～50mm,覆土器型式:拉板式,镇压器型式:橡胶轮","鄂2020370","2025-12-23","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[661,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","2-3行穴播机","郑州市双丰机械制造有限公司","精量花生播种机","2BH-2","播种行数:2行","1、型号名称：2BH-2型精量花生播种机  2、结构型式：机械式；悬挂式  3、配套动力范围：13~20.5KW  4、整机外型尺寸（长*宽*高 单位mm）1300*1100*980  5、作业速度范围：0.55~1.11m/s   6、作业小时生产率：0.06~0.13h㎡/h   7、工作幅宽：46cm、96cm\n8、行距23cm、48cm    9、工作行数：2行    10、排种器型式：仓转式（非金属材料）\n11、排种器数量：2个     12、排肥器型式：外槽轮式    13、排肥器数量：1个  14、排种开沟器形式：锄铲式     15、排种开沟器数量：2个   16、排种开沟器深度调节范围：30~60mm  17、排肥开沟器型式：锄铲式  18、排肥开沟器数量：1个    19、排种开沟器深度调节范围：30~60mm    20、种/肥箱容积：2*16/68L   21、排种量调节方式：档位调节+螺纹调节     22、播种部分传动方式：链传动   23、地轮型式：轮式（铁轮）  24、地轮直径：440mm   25、地轮高度调节范围：0~50mm  26、风机型式：/  /   27、覆土器型式：刮板式   28、镇压器型式：/   /","T202041410227","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[662,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","河北迪科德农业机械有限公司","玉米施肥播种机","2BYF-4A","播种行数:4行","结构型式：机械式；悬挂式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1550×2300×1180；工作幅宽cm\t：240；行距cm\t：60；工作行数行：4；排种器型式：勺轮式、金属材料；排种器数量\t个：4；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量个：4；排种开沟器型式：锄铲式；排种开沟器数量个：4；排肥开沟器型式：锄铲式；排肥开沟器数量个：4；播种部分传动方式：轴传动 + 链传动；地轮型式：橡胶轮；覆土器型式：覆土板；镇压器型式：橡胶轮。","T202142420242","2026-04-29","58.8","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[663,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","河北耕牛农业机械制造有限公司","玉米施肥播种机","2BYF-4","播种行数:4行","结构型式：机械式；悬挂式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1675×2280×1175；工作幅宽\tcm：200～240；行距cm：50～60；工作行数行：4；排种器型式：勺轮式；排种器数量个：4；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量个：4；排种开沟器型式：锄铲式；排种开沟器数量个：4；排肥开沟器型式：锄铲式；排肥开沟器数量个：4；种/肥箱容积L：7×4/195；排量调节方式：种：档位调节 肥：手动螺旋；播种部分传动方式：链传动+轴传动；地轮型式：实心橡胶轮；地轮直径mm：Φ380；覆土器型式：板式；镇压器型式：地轮","鄂2020477","2025-12-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[664,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米施肥穴播机","2BYFSX-4","播种行数:4行","结构型式：机械式、悬挂式；工作幅宽：240cm；工作行数：4行；排种器型式：勺轮式、金属材料；排种器数量：4个；排肥器型式：外槽轮式：排肥器数量：4个；排种开沟器型式：芯铧式；排种开沟器数量：4个；排肥开沟器型式：芯铧式；排肥开沟器数量：4个；种/肥箱容积：8.5×4/260L；排量调节方式：种：变速箱/肥：螺纹式；播种部分传动方式：轴+链+齿轮；地轮型式：橡胶轮","T202113130156","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[665,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米施肥穴播机","2BYFSX-5","播种行数:5行","结构型式：机械式、悬挂式；工作幅宽：300cm；工作行数：5行；排种器型式：勺轮式、金属材料；排种器数量：5个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：5个；排种开沟器型式：芯铧式；排种开沟器数量：5个；排肥开沟器型式：芯铧式；排肥开沟器数量：5个；种/肥箱容积：8.5×5/325L；排量调节方式：种：变速箱/肥：螺纹式；播种部分传动方式：轴+链+齿轮；地轮型式：橡胶轮","T202113130156","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[666,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米施肥穴播机","2BYFX-4","播种行数:4行","结构型式：机械式、悬挂式；工作幅宽：240cm；工作行数：4行；排种器型式：勺轮式、金属材料；排种器数量：4个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：4个；排种开沟器型式：芯铧式；排种开沟器数量：4个；排肥开沟器型式：芯铧式；排肥开沟器数量：4个；种/肥箱容积：8.5×4/260L；排量调节方式：种：变速箱/肥：螺纹式；播种部分传动方式：轴+链+齿轮；地轮型式：橡胶轮；镇压器型式：橡胶轮","T202113130151","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[667,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米施肥穴播机","2BYFX-4D","播种行数:4行","结构型式：机械式、悬挂式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1700×2340×1210mm；工作幅宽：240cm工作行数：4行；排种器型式：勺轮式、金属材料；排种器数量：4个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：4个；排种开沟器型式：芯铧式；种/肥箱容积：18×4/260L；排量调节方式：种：变速箱/肥：螺纹式；播种部分传动方式：轴+链+齿轮；镇压器型式：橡胶轮","T202113130152","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[668,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米施肥穴播机","2BYFX-5","播种行数:5行","结构型式：机械式、悬挂式；工作幅宽：300cm；工作行数：5行；排种器型式：勺轮式、金属材料；排种器数量：5个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：5个；排种开沟器型式：芯铧式；排种开沟器数量：5个；排肥开沟器型式：芯铧式；排肥开沟器数量：5个；种/肥箱容积：8.5×5/325L；排量调节方式：种：变速箱/肥：螺纹式；播种部分传动方式：轴+链+齿轮；地轮型式：橡胶轮；镇压器型式：橡胶轮","T202113130151","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[669,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米施肥穴播机","2BYFX-5D","播种行数:5行","结构型式：机械式、悬挂式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1700×2750×1220mm；工作幅宽：300cm；工作行数：5行；排种器型式：勺轮式、金属材料；排种器数量：5个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：5个；排肥开沟器型式：芯铧式；种/肥箱容积：18×5/325L；排量调节方式：种：变速箱/肥：螺纹式；播种部分传动方式：轴+链+齿轮；镇压器型式：橡胶轮","T202113130152","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[670,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","花生施肥穴播机","2BHF-4A","播种行数:4行","型号名称:2BHF-4A型花生施肥穴播机,结构型式:机械式;悬挂式,配套动力范围:36.5～58.8kW,整机外形尺寸（长×宽×高）:2080×2065×1220mm,作业速度范围:0.55～1.12m/s,作业小时生产率:0.3～0.45hm2/h,工作幅宽:88cm,行距:22cm,工作行数:4行，排种器型式：仓转式（非金属材料），排种器数量：4个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：4个，排种开沟器型式：箭铲式，排种开沟器数量：4个，排种开沟器深度调节范围：0～50mm,排肥开沟器型式:箭铲式,排肥开沟器数量:2个，排肥开沟器深度调节范围：0～50mm,种/肥箱容积:15×4/120L,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:轴＋链传动,地轮型式:轮式,地轮直径:φ540mm,地轮高度调节范围:0～50mm,镇压器型式:辊式","T202142420106","2026-02-07","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[671,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","花生施肥穴播机","2BHF-4B","播种行数:4行","型号名称:2BHF-4B型花生施肥穴播机,结构型式:机械式;悬挂式,配套动力范围:36.5～58.8kW,整机外形尺寸（长×宽×高）:1950×2040×1220mm,作业速度范围:0.55～1.12m/s,作业小时生产率:0.3～0.45hm2/h,工作幅宽:88cm,行距:20cm,工作行数:4行，排种器型式：窝眼式（非金属材料），排种器数量：4个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：4个，排种开沟器型式：箭铲式，排种开沟器数量：4个，排种开沟器深度调节范围：0～50mm,排肥开沟器型式:箭铲式,排肥开沟器数量:2个，排肥开沟器深度调节范围：0～50mm,种/肥箱容积:16×4/120L,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:轴＋链传动,地轮型式:轮式,地轮直径:φ540mm,地轮高度调节范围:0～50mm,镇压器型式:辊式","T202142420109","2026-02-07","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[672,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米施肥穴播机","2BYF-4","播种行数:4行","型号名称：2BYF-4型玉米施肥穴播机，结构型式：机械式；悬挂式，配套动力范围：44.1～66.1kW，整机外形尺寸（长×宽×高）：1750×2370×1210mm,作业速度范围:0.65～1.16m/s,作业小时生产率:0.4～0.5hm2/h,工作幅宽:232cm,行距:58cm,工作行数:4行，排种器型式：勺轮式（金属材料），排种器数量：4个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：4个，排种开沟器型式：箭铲式，排种开沟器数量：4个，排种开沟器深度调节范围：20～40mm,排肥开沟器型式:箭铲式,排肥开沟器数量:4个，排肥开沟器深度调节范围：40～60mm,种/肥箱容积:32/170L,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:链传动,地轮型式:轮毂橡胶轮,地轮直径:380mm,地轮高度调节范围:20～40mm,覆土器型式:拉板式,镇压器型式:轮毂橡胶轮","鄂2020363","2025-12-23","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[673,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米施肥穴播机","2BYF-4A","播种行数:4行","型号名称：2BYF-4A型玉米施肥穴播机，结构型式：机械式；悬挂式，配套动力范围：44.1～66.1kW，整机外形尺寸（长×宽×高）：1730×2320×1195mm,作业速度范围:0.65～1.16m/s,作业小时生产率:0.4～0.5hm2/h,工作幅宽:232cm,行距:58cm,工作行数:4行，排种器型式：勺轮式（金属材料），排种器数量：4个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：4个，排种开沟器型式：箭铲式，排种开沟器数量：4个，排种开沟器深度调节范围：20～40mm,排肥开沟器型式:箭铲式,排肥开沟器数量:4个，排肥开沟器深度调节范围：40～60mm,种/肥箱容积:40/215L,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:链传动,地轮型式:轮毂橡胶轮,地轮直径:380mm,地轮高度调节范围:20～40mm,覆土器型式:拉板式,镇压器型式:轮毂橡胶轮","T202142420114","2026-02-07","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[674,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米施肥穴播机","2BYF-4B","播种行数:4行","型号名称：2BYF-4B型玉米施肥穴播机，结构型式：机械式；悬挂式，配套动力范围：44.1～66.1kW，整机外形尺寸（长×宽×高）：1750×2370×1210mm,作业速度范围:0.65～1.16m/s,作业小时生产率:0.4～0.5hm2/h,工作幅宽:232cm,行距:58cm,工作行数:4行，排种器型式：勺轮式（金属材料），排种器数量：4个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：8个，排种开沟器型式：箭铲式，排种开沟器数量：4个，排种开沟器深度调节范围：20～40mm,排肥开沟器型式:箭铲式,排肥开沟器数量:4个，排肥开沟器深度调节范围：40～60mm,种/肥箱容积:32/205L,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:链传动,地轮型式:轮毂橡胶轮,地轮直径:380mm,地轮高度调节范围:20～40mm,覆土器型式:拉板式,镇压器型式:轮毂橡胶轮","鄂2020366","2025-12-23","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[675,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米施肥穴播机","2BYF-5","播种行数:5行","型号名称：2BYF-5型玉米施肥穴播机，结构型式：机械式；悬挂式，配套动力范围：66.1～80.8kW，整机外形尺寸（长×宽×高）：1750×2950×1210mm,作业速度范围:0.65～1.16m/s,作业小时生产率:0.5～0.6hm2/h,工作幅宽:290cm,行距:58cm,工作行数:5行，排种器型式：勺轮式（金属材料），排种器数量：5个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：5个，排种开沟器型式：箭铲式，排种开沟器数量：5个，排种开沟器深度调节范围：20～40mm,排肥开沟器型式:箭铲式,排肥开沟器数量:5个，排肥开沟器深度调节范围：40～60mm,种/肥箱容积:40/235L,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:链传动,地轮型式:轮毂橡胶轮,地轮直径:380mm,地轮高度调节范围:20～40mm,覆土器型式:拉板式,镇压器型式:轮毂橡胶轮","鄂2020363","2025-12-23","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[676,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米施肥穴播机","2BYF-5A","播种行数:5行","型号名称：2BYF-5A型玉米施肥穴播机，结构型式：机械式；悬挂式，配套动力范围：66.1～80.8kW，整机外形尺寸（长×宽×高）：1710×2910×1195mm,作业速度范围:0.65～1.16m/s,作业小时生产率:0.5～0.6hm2/h,工作幅宽:290cm,行距:58cm,工作行数:5行，排种器型式：勺轮式（金属材料），排种器数量：5个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：5个，排种开沟器型式：箭铲式，排种开沟器数量：5个，排种开沟器深度调节范围：20～40mm,排肥开沟器型式:箭铲式,排肥开沟器数量:5个，排肥开沟器深度调节范围：40～60mm,种/肥箱容积:50/275L,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:链传动,地轮型式:轮毂橡胶轮,地轮直径:380mm,地轮高度调节范围:20～40mm,覆土器型式:拉板式,镇压器型式:轮毂橡胶轮","T202142420114","2026-02-07","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[677,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米施肥穴播机","2BYF-5B","播种行数:5行","型号名称：2BYF-5B型玉米施肥穴播机，结构型式：机械式；悬挂式，配套动力范围：66.1～80.8kW，整机外形尺寸（长×宽×高）：1750×2950×1210mm,作业速度范围:0.65～1.16m/s,作业小时生产率:0.5～0.6hm2/h,工作幅宽:290cm,行距:58cm,工作行数:5行，排种器型式：勺轮式（金属材料），排种器数量：5个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：10个，排种开沟器型式：箭铲式，排种开沟器数量：5个，排种开沟器深度调节范围：20～40mm,排肥开沟器型式:箭铲式,排肥开沟器数量:5个，排肥开沟器深度调节范围：40～60mm,种/肥箱容积:40/260L,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:链传动,地轮型式:轮毂橡胶轮,地轮直径:380mm,地轮高度调节范围:20～40mm,覆土器型式:拉板式,镇压器型式:轮毂橡胶轮","鄂2020366","2025-12-23","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[678,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米施肥穴播机","2BYSF-4B","播种行数:4行","型号名称：2BYSF-4B型玉米施肥穴播机，结构型式：机械式；悬挂式，配套动力范围：44.1～66.1kW，整机外形尺寸（长×宽×高）：1920×2370×1210mm,作业速度范围:0.65～1.16m/s,作业小时生产率:0.4～0.5hm2/h,工作幅宽:232cm,行距:58cm,工作行数:4行，排种器型式：勺轮式（金属材料），排种器数量：4个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：8个，排种开沟器型式：箭铲式，排种开沟器数量：4个，排种开沟器深度调节范围：20～40mm,排肥开沟器型式:箭铲式,排肥开沟器数量:4个，排肥开沟器深度调节范围：40～60mm,种/肥箱容积:32/205,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:轴传动,地轮型式:轮毂橡胶轮,地轮直径:380mm,地轮高度调节范围:20～40mm,覆土器型式:轮式,镇压器型式:轮毂橡胶轮","鄂2020369","2025-12-23","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[679,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米施肥穴播机","2BYSF-5B","播种行数:5行","型号名称：2BYSF-5B型玉米施肥穴播机，结构型式：机械式；悬挂式，配套动力范围：66.1～80.8kW，整机外形尺寸（长×宽×高）：1920×2950×1210mm,作业速度范围:0.65～1.16m/s,作业小时生产率:0.5～0.6hm2/h,工作幅宽:290cm,行距:58cm,工作行数:5行，排种器型式：勺轮式（金属材料），排种器数量：5个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：10个，排种开沟器型式：箭铲式，排种开沟器数量：5个，排种开沟器深度调节范围：20～40mm,排肥开沟器型式:箭铲式,排肥开沟器数量:5个，排肥开沟器深度调节范围：40～60mm,种/肥箱容积:40/260,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:轴传动,地轮型式:轮毂橡胶轮,地轮直径:380mm,地轮高度调节范围:20～40mm,覆土器型式:轮式,镇压器型式:轮毂橡胶轮","鄂2020369","2025-12-23","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[680,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","淮北市华丰机械设备有限公司","玉米精量播种机","2BYF-4","播种行数:4行","型号名称：2BYF-4型玉米精量播种机；外形尺寸（长×宽×高）：2300×1400×1130mm；结构质量：285Kg；行距：70cm；工作行数：4行；工作幅宽：280cm；排种器形式：勺轮立式圆盘；数量：4个；排肥器形式：外槽轮式；数量：4个；传动机构形式：轴传动；开沟器形式：锄铲式；地轮形式：橡胶轮；直径：￠38cm；配套动力范围：36.8-66.2kW","2017TJ189","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[681,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","淮北市华丰机械设备有限公司","玉米播种机","2BYF-4(A)","播种行数:4行","型号名称：2BYF-4(A)型玉米播种机；结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围：51.45～88.2kw;整机外形尺寸（长×宽×高）：1750×2400×1140mm；作业速度范围：0.6～1.5m/s;作业小时生产率：0.3～0.9hm²/h;工作幅宽：240cm；行距：60cm；工作行数：4行；排种器型式：勺轮式、其他：金属材料；排种器数量：4个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：8个；排种开沟器型式：锄铲式；排种开沟器数量：4个；排种开沟器深度调节范围：30～80mm；排肥开沟器型式：锄铲式；排肥开沟器数量：4个；排肥开沟器深度调节范围：30～80mm;种/肥箱容积：10×4/170L；排量调节方式：调整手轮；播种部分传动方式：传动轴；地轮型式：橡胶轮；地轮直径：Φ380mm;地轮高度调节范围：30～80mm；覆土器型式：后腿覆土器；镇压器型式：橡胶轮镇压。","T202034087","2025-09-27","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[682,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","淮北市华丰机械设备有限公司","玉米播种机","2BYF-5(A)","播种行数:5行","型号名称：2BYF-5(A)型玉米播种机；结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围：66.15～102.9kw;整机外形尺寸（长×宽×高）：1750×2960×1140mm；作业速度范围：0.8～1.5m/s;作业小时生产率：0.6～1.2hm²/h;工作幅宽：290cm；行距：58cm；工作行数：5行；排种器型式：勺轮式、其他：金属材料；排种器数量：5个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：10个；排种开沟器型式：锄铲式；排种开沟器数量：5个；排种开沟器深度调节范围：30～80mm；排肥开沟器型式：锄铲式；排肥开沟器数量：5个；排肥开沟器深度调节范围：30～80mm;种/肥箱容积：10×5/200L；排量调节方式：调整手轮；播种部分传动方式：传动轴；地轮型式：橡胶轮；地轮直径：Φ380mm;地轮高度调节范围：30～80mm；覆土器型式：后腿覆土器；镇压器型式：橡胶轮镇压。","T202034086","2025-09-27","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[683,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","宁津县奥华农业机械有限公司","玉米施肥播种机","2BYF-5","播种行数:5行","产品名称：玉米施肥播种机，产品型号：2BYF-5，整机外形尺寸（长×宽×高）：1790×3050×1180mm；工作幅宽（cm）：225～325","t202137370116","2026-05-09","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[684,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","台前县金园农业机械有限公司","大豆/玉米施肥播种机","2BDYF-5","播种行数:5行","结构型式\t/\t机械式；悬挂式\n配套动力范围\tkW\t36.8～51.5\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t2768×1720×1176\n作业速度范围\tm/s\t0.8～1.4\n作业小时生产率\thm２/h\t0.8～1.3\n工作幅宽\tcm\t250～265\n行距\tcm\t50～53\n工作行数\t行\t5\n排种器型式\t/\t勺轮式（金属材料）\n排种器数量\t个\t5\n排肥器型式\t/\t外槽轮式\n排肥器数量\t个\t5\n排种开沟器型式\t/\t锄铲式\n排种开沟器数量\t个\t5","T202041410160","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[685,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","台前县金园农业机械有限公司","玉米施肥播种机","2BYFS-4","播种行数:4行","结构型式:机械式；悬挂式;配套动力范围30～48KW;整机外形尺寸（长×宽×高）1530×2320×1150mm；工作幅宽：220～260cm;行距55～65cm;工作行数4行；排种器型式：勺轮式（金属材料）；排种器数量4个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量4个","T202141410065","2026-06-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[686,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","台前县金园农业机械有限公司","玉米施肥播种机","2BYFZ-4","播种行数:4行","结构型式:机械式；悬挂式;配套动力范围30～56KW;整机外形尺寸（长×宽×高）:1500×2400×1080mm;工作幅宽:220～260cm;行距:55～65cm;工作行数:4行；排种器型式：指夹式（金属材料）；排种器数量4个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量4个","T202141410064","2026-06-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[687,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","4-5行穴播机","郑州市双丰机械制造有限公司","精量花生播种机","2BH-4","播种行数:4行","1、型号名称：2BH-4型精量花生播种机 \n2、结构型式：机械式；悬挂式 \n3、配套动力范围：22~36KW \n4、 整机外型尺寸（长*宽*高 单位mm）1320*1660*980 \n5、 作业速度范围：0.55~1.11m/s   \n6、作业小时生产率：0.26~0.13h㎡/h  \n7、工作幅宽：142cm\n8、行距23cm、48cm   \n9、工作行数：4行    \n10、排种器型式：仓转式（非金属材料）\n11、排种器数量：4个  \n12、排肥器型式：外槽轮式    \n13、排肥器数量：2个 \n14、排种开沟器形式：锄铲式   \n15、排种开沟器数量：4个  \n16、排种开沟器深度调节范围：30~60mm \n17、排肥开沟器型式：锄铲式 \n18、排肥开沟器数量：2个   \n19、 排种开沟器深度调节范围：30~60mm    \n20、种/肥箱容积：4*16/108L  \n21、排种量调节方式：档位调节+螺纹调节   \n22、播种部分传动方式：链传动  \n23、地轮型式：轮式（铁轮） \n24、 地轮直径：440mm  \n25、地轮高度调节范围：0~50mm \n26、风机型式：/  \n27、覆土器型式：/ \n28、镇压器型式：/","T202041410211","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[688,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6行及以上穴播机","河北耕牛农业机械制造有限公司","玉米施肥播种机","2BYF-6","播种行数:6行","结构型式：机械式；悬挂式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1880×3670×1165；工作幅宽cm\t：300～360；行距cm：50～60；工作行数行：6；排种器型式：勺轮式；排种器数量个：6；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量个：6；排种开沟器型式：锄铲式；排种开沟器数量个：6；排肥开沟器型式：锄铲式；排肥开沟器数量\t个：6；排肥开沟器深度调节范围mm：0～120；种/肥箱容积\tL：7×6/304；排量调节方式：种：档位调节 肥：手动螺旋；播种部分传动方式：轴传动；地轮型式\t：实心橡胶轮；覆土器型式：板式；镇压器型式：地轮；地轮直径mm：Φ380","鄂2020478","2025-12-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[689,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6行及以上穴播机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米施肥穴播机","2BYFX-6","播种行数:6行","结构型式：机械式、悬挂式；工作幅宽：360cm；工作行数：6行；排种器型式：勺轮式、金属材料；排种器数量：6个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：6个；排种开沟器型式：芯铧式；排种开沟器数量：6个；排肥开沟器型式：芯铧式；排肥开沟器数量：6个；种/肥箱容积：8.5×6/195×2L；排量调节方式：种：变速箱/肥：螺纹式；播种部分传动方式：轴+链+齿轮；地轮型式：橡胶轮；镇压器型式：橡胶轮","T202113130151","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[690,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6行及以上穴播机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米施肥穴播机","2BYFX-6D","播种行数:6行","结构型式：机械式、悬挂式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1710×3600×1235mm；工作幅宽：360cm；工作行数：6行；排种器型式：勺轮式、金属材料；排种器数量：6个；排肥器型式：外槽轮式；排肥开沟器型式：芯铧式；排量调节方式：种：变速箱/肥：螺纹式；播种部分传动方式：轴+链+齿轮；种/肥箱容积：18×6/195×2L；镇压器型式：橡胶轮","T202113130152","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[691,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6行及以上穴播机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米施肥穴播机","2BYFX-8D","播种行数:8行","结构型式：机械式；悬挂式；工作幅宽：480cm；工作行数：8行；排种器型式：勺轮式、金属材料；排种器数量：8个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：8个；排肥开沟器型式：芯铧式；排肥开沟器数量：8个；排种开沟器型式：芯铧式；排种开沟器数量：8个；种/肥箱容积：18×8/260×2L；排量调节方式：种：变速箱/肥：螺纹式；播种部分传动方式：轴+链+齿轮；地轮型式：充气轮胎；镇压器型式：橡胶轮","T202113130153","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[692,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6行及以上穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","花生施肥穴播机","2BHF-6A","播种行数:6行","型号名称:2BHF-6A型花生施肥穴播机,结构型式:机械式;悬挂式,配套动力范围:58.8～75kW,整机外形尺寸（长×宽×高）:1850×2450×1220mm,作业速度范围:0.55～1.12m/s,作业小时生产率:0.4～0.53hm2/h,工作幅宽:156cm,行距:26cm,工作行数:6行，排种器型式：仓转式（非金属材料），排种器数量：8个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：6个，排种开沟器型式：箭铲式，排种开沟器数量：6个，排种开沟器深度调节范围：0～50mm,排肥开沟器型式:箭铲式,排肥开沟器数量:3个，排肥开沟器深度调节范围：0～50mm,种/肥箱容积:126/172L,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:轴传动,地轮型式:轮式,地轮直径:φ485mm,地轮高度调节范围:0～50mm,镇压器型式:辊式","T202142420107","2026-02-07","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[693,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6行及以上穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米施肥穴播机","2BYF-6","播种行数:6行","型号名称：2BYF-6型玉米施肥穴播机，结构型式：机械式；悬挂式，配套动力范围：80.8～102.9kW，整机外形尺寸（长×宽×高）：1750×3400×1210mm,作业速度范围:0.65～1.16m/s,作业小时生产率:0.6～0.75hm2/h,工作幅宽:348cm,行距:58cm,工作行数:6行，排种器型式：勺轮式（金属材料），排种器数量：6个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：6个，排种开沟器型式：箭铲式，排种开沟器数量：6个，排种开沟器深度调节范围：20～40mm,排肥开沟器型式:箭铲式,排肥开沟器数量:6个，排肥开沟器深度调节范围：40～60mm,种/肥箱容积:48/235L,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:链传动,地轮型式:轮毂橡胶轮,地轮直径:380mm,地轮高度调节范围:20～40mm,覆土器型式:拉板式,镇压器型式:轮毂橡胶轮","鄂2020363","2025-12-23","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[694,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6行及以上穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米施肥穴播机","2BYF-6A","播种行数:6行","型号名称：2BYF-6A型玉米施肥穴播机，结构型式：机械式；悬挂式，配套动力范围：80.8～102.9kW，整机外形尺寸（长×宽×高）：1720×3540×1210mm,作业速度范围:0.65～1.16m/s,作业小时生产率:0.6～0.75hm2/h,工作幅宽:348cm,行距:58cm,工作行数:6行，排种器型式：勺轮式（金属材料），排种器数量：6个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：6个，排种开沟器型式：箭铲式，排种开沟器数量：6个，排种开沟器深度调节范围：20～40mm,排肥开沟器型式:箭铲式,排肥开沟器数量:6个，排肥开沟器深度调节范围：40～60mm,种/肥箱容积:60/290L,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:链传动,地轮型式:轮毂橡胶轮,地轮直径:380mm,地轮高度调节范围:20～40mm,覆土器型式:拉板式,镇压器型式:轮毂橡胶轮","T202142420114","2026-02-07","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[695,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6行及以上穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米施肥穴播机","2BYF-6B","播种行数:6行","型号名称：2BYF-6B型玉米施肥穴播机，结构型式：机械式；悬挂式，配套动力范围：80.8～102.9kW，整机外形尺寸（长×宽×高）：1750×3400×1210mm,作业速度范围:0.65～1.16m/s,作业小时生产率:0.6～0.75hm2/h,工作幅宽:348cm,行距:58cm,工作行数:6行，排种器型式：勺轮式（金属材料），排种器数量：6个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：12个，排种开沟器型式：箭铲式，排种开沟器数量：6个，排种开沟器深度调节范围：20～40mm,排肥开沟器型式:箭铲式,排肥开沟器数量:6个，排肥开沟器深度调节范围：40～60mm,种/肥箱容积:48/260L,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:链传动,地轮型式:轮毂橡胶轮,地轮直径:380mm,地轮高度调节范围:20～40mm,覆土器型式:拉板式,镇压器型式:轮毂橡胶轮","鄂2020366","2025-12-23","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[696,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6行及以上穴播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米施肥穴播机","2BYSF-6B","播种行数:6行","型号名称：2BYSF-6B型玉米施肥穴播机，结构型式：机械式；悬挂式，配套动力范围：80.8～102.9kW，整机外形尺寸（长×宽×高）：1920×3400×1210mm,作业速度范围:0.65～1.16m/s,作业小时生产率:0.6～0.75hm2/h,工作幅宽:348cm,行距:58cm,工作行数:6行，排种器型式：勺轮式（金属材料），排种器数量：6个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：12个，排种开沟器型式：箭铲式，排种开沟器数量：6个，排种开沟器深度调节范围：20～40mm,排肥开沟器型式:箭铲式,排肥开沟器数量:6个，排肥开沟器深度调节范围：40～60mm,种/肥箱容积:48/260,排量调节方式:螺纹调节（肥）/档位调节（种）,播种部分传动方式:轴传动,地轮型式:轮毂橡胶轮,地轮直径:380mm,地轮高度调节范围:20～40mm,覆土器型式:轮式,镇压器型式:轮毂橡胶轮","鄂2020369","2025-12-23","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[697,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6行及以上穴播机","菏泽鲁霸机械有限公司","花生播种机","2BMH-6","播种行数:6行","结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围：36.8kW～58.8kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1800mm×1830mm×1120mm；作业速度范围：1.11～1.67m/s；作业小时生产率：1.0～2.0hm2/h；工作幅宽：132～168cm；行距：22～28cm；工作行数：6行；排种器型式：内侧充种式；金属材料；排种器数量：6个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：3个；排种开沟器型式：锄铲式；排种开沟器数量：6个；排种开沟器深度调节范围：0～120mm；排肥开沟器数量：3个；排肥开沟器深度调节范围：0～80mm；种/肥箱容积：7×6/168L；排量调节方式：种：档位调节 肥：手动螺旋；播种部分传动方式：轴传动；地轮型式：铁轮；地轮直径：Φ380mm；覆土器型式：马蹄板；镇压器型式：铁轮；","T202142420104","2026-02-07","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[698,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6行及以上穴播机","台前县金园农业机械有限公司","大豆/玉米施肥播种机","2BDYF-6","播种行数:6行","结构型式\t/\t机械式；悬挂式\n配套动力范围\tkW\t44.1～58.8\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t3450×1720×1180\n作业速度范围\tm/s\t0.8～1.4\n作业小时生产率\thm２/h\t0.9～1.5\n工作幅宽\tcm\t300～330\n行距\tcm\t50～55\n工作行数\t行\t6\n排种器型式\t/\t勺轮式(金属材料）\n排种器数量\t个\t6\n排肥器型式\t/\t外槽轮式\n排肥器数量\t个\t6\n排种开沟器型式\t/\t锄铲式\n排种开沟器数量\t个\t6","T202041410160","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[699,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6行及以上穴播机","泰州樱田农机制造有限公司","水稻穴播机","2BD-830","播种行数:8行","配套动力范围（kW）：≥8kW(配高速乘座式插秧机)；外形尺寸（工作状态，长 ×宽×高)mm：2560x800×1700；结构质量（kg）：126；行距 （cm）：30；；工作行数：8；工作幅宽（cm）：240；传动机构型式：中间轴传动；排种器型式：轮槽式；排种器数量：8；种子箱容积：8x5L。","苏农机（2017）第（0266）号","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[700,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6行及以上穴播机","樱田农机科技（泰州）有限公司","水稻精量穴播机","2BD-1025","播种行数:10行","\"型号名称：2BD-1025型水稻精量穴播机；结构型式：机械式，悬桂式；配舍动力范围：8-14.8kw；整机外形尺寸(长×宽×高):2660×800×1700mm；作业速度范围：0.1-0.5m/s；作业小时生产率：0.65-0.7k㎡/h ；工作幅宽：250cm；行距:25cm；\n工作行数：10行；排种器型式：槽轮式，非金属材料；排种器数量：10个；排肥器型式：   ；排肥器数量：   ；排种开沟器型式：挤压式；排种开沟器数量：10个；排种开沟器深度调节范围：  ；排肥开沟器形式：  ；排肥开沟器数量：  ；排肥开沟器深度调节范围：  ；种/肥箱容积：10×10L；排量调节方式：手轮螺旋调节；播种部分传动方式:中间轴传动；地轮型式：  ；地轮直径：  ；地轮高度调节范围：  ；风机型式：  ；覆土器型式：橡胶刮板；镇压器型式：\"","T202032320242","2025-09-29","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[701,"种植施肥机械","播种机械","穴播机","6行及以上穴播机","樱田农机科技（泰州）有限公司","水稻精量穴播机","2BD-830","播种行数:8行","\"型号名称：2BD-830型水稻精量穴播机；结构型式:机械式，悬挂式；配套动力范围:8-14.8KW；整机外形尺寸(长×宽×高)；2560×800×1700mm；作业速度范围:0.1-0.5m/s；作业小时生产率:0.5-0.65k㎡/h ；工作幅宽：240cm；行距:30cm；\n工作行数：8行；排种器型式：槽轮式，非金属材料；排种器数量：8个；排肥器型式：  ；排肥器数量：  ；排种开沟器型式：挤压式；排种开沟器数量：8个；排种开沟器深度调节范围：  ；排肥开沟器形式：  ；排肥开沟器数量：  ；排肥开沟器深度调节范围：  ；种/肥箱容积：8×5L；排量调节方式：手轮螺旋调节；播种部分传动方式:中间轴传动；地轮型式：  ；地轮直径：  ；地轮高度调节范围：  ；风机型式：  ；覆土器型式：橡胶刮板；镇压器型式：\n\"","T202032320241","2025-09-29","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[702,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7-11行免耕条播机","河南农神机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BMSF-8","播种行数:8行","外形尺寸:1900*2300*1390mm;结构质量:600kg;行距:25cm;工作行数:8行;工作幅宽:200cm;排种器型式:外槽轮;数量:8个排肥器型式:外槽轮;数量:8个;传动机构:中间传动+链传动;开沟器:锄铲式 破茬清垄工作部件型式:旋耕刀;配套动力范围:55.1-66.2kW","T202041410207","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[703,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7-11行免耕条播机","河南农神机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BMSF-9","播种行数:9行","外形尺寸:1900*2500*1390mm;结构质量:620kg;行距:25cm;工作行数:小麦9行工作幅宽:225cm;排种器型式:外槽轮;排肥器型式:外槽轮;数量:9个;传动机构:中间传动+链条;开沟器:锄铲式;破茬清垄工作部件形式:旋耕刀;配套动力范围:66.2-80.9kW","T202041410208","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[704,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7-11行免耕条播机","洛阳市鑫乐机械科技股份有限公司","全还田防缠绕免耕施肥播种机","2BMQF-5/10","播种行数:10行","结构型式：悬挂式；外形尺寸（长×宽×高）：1750×1850×1330;工作幅宽：1700mm；行距：120+220mm;工作行数：10行；排种器数量：10个；排肥器数量：5个；配套动力:44.1～58.8kw;耕深：80—120mm可调；作业速度：2—5km/h;作业效率：0.34～0.85hm2/h；地轮型式：通体镇压轮；破茬清垄工作部件型式：圆盘锯齿开沟刀。","T202162620066","2026-07-29","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[705,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","7-11行免耕条播机","西安亚澳农机股份有限公司","免耕播种施肥机","2BMG-10（5）（180）","播种行数:10行","配套动力:36.75-51.5KW；结构形式:框架式；外形尺寸:1930*2100*1400MM；耕幅:1800MM；播种行数:10行","T201962620175","2025-01-13","0","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[706,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","安徽华欧机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BF-12/6","播种行数:12行","外形尺寸（长×宽×高）：1730×2210×1400mm；结构质量：800kg；行距：12/22（宽窄）cm；工作行数：12行；工作幅宽：204cm；排种器形式：外槽轮式；排种器数量：12个；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：6个；传动机构形式：地轮+链条；开沟器形式：锄铲式；地轮形式：独体中空铁轮；地轮直径：46cm；防堵工作部件形式：防缠绕圆盘锯齿侧切刀；配套动力范围：66.2-91.8kW；纯小时生产率：0.2-0.4hm2/h。","2017TJ262","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[707,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","安徽华欧机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BF-14/7","播种行数:14行","结构型式：三点悬挂；配套动力范围：80～120kW；工作状态外形尺寸：1850×2800×1380mm；作业速度范围：1～2km/h；作业小时生产率：0.2～0.4hm²/h；行距：120+230mm（组合）；工作行数：14行；工作幅宽2300mm；排种器型式：外槽轮式；排种器数量：14个；排种器驱动方式：地轮驱动；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：7个；排肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积：150/200L；排量调节方式：螺纹式手柄；传动机构型式：地轮+链条；开沟器型式；开沟器数量：7个；开沟器深度调节范围：30～80mm；地轮型式：独体中空铁轮；地轮直径：Φ460mm；地轮高度调节范围：50～200mm；破茬清垄工作部件型式：铡切刀；镇压器型式：铁轮","2018TJ520","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[708,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","安徽久力机械设备有限公司","免耕施肥播种机","2BMFJ-12/8","播种行数:12行","配套动力范围：51.5~66.2KW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1750×2450×1350（mm）；作业速度范围：1.8~3.3km/h；行距：175mm；工作行数：12行；工作幅宽：2100mm；排种器数量：12个；排肥器数量：8个。","2017TJ660","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[709,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","河北农哈哈机械集团有限公司","免耕覆盖施肥播种机","2BMGF-14/7","播种行数:14行","工作行数：14行；作业幅宽：2100mm；排种器型式：滚齿式/非金属材料；排肥器型式：外槽轮式；传动机构型式：链传动+齿轮","T201914140054","2024-12-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[710,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","河北农哈哈机械集团有限公司","免耕覆盖施肥播种机","2BMGF-16/8","播种行数:16行","工作行数：16行；作业幅宽：2400mm；排种器型式：滚齿式/非金属材料；排肥器型式：外槽轮式；种/肥排量调节方式：种：挡位调节 肥：手轮调节；传动机构型式：链传动+齿轮","T201914140054","2024-12-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[711,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","河北农哈哈机械集团有限公司","免耕覆盖施肥播种机","2BMGF-18/9","播种行数:18行","行距：种：70/230 肥：300mm；工作行数：18行；作业幅宽：2700mm；排种器型式：滚齿式/非金属材料；排肥器型式：外槽轮式；传动机构型式：链传动+齿轮","T201914140054","2024-12-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[712,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","河南汉诺威实业有限公司","免耕播种机","2BMS-8/16","播种行数:16行","结构型式  机械式；悬挂式 \n外形尺寸 mm 1680×2750×1370 \n行距 mm 宽：180；窄：150 \n工作行数 行 种：16；肥：8 \n作业幅宽 mm 2640 \n排种器型式  外槽轮式；非金属材料 \n排种器数量 个 16 \n排肥器型式  外槽轮式 \n排肥器数量 个 8 \n种/肥箱容积 L 种：108/肥：180 \n种/肥排量调节方式  螺旋手柄调节 \n传动机构型式  地轮+链条+轴 \n开沟器型式  种：弯管式；肥：锄铲式 \n开沟器数量 个 种：16；肥：8 \n地轮型式  铁轮 \n地轮直径 mm 450 \n破茬清垄工作部件型式  防缠绕圆盘锯齿刀 \n镇压器型式  地轮","T202161610046","2026-01-14","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[713,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","灵璧九瑞农发科技有限公司","免耕条播机","2BMF-13","播种行数:13行","配套动力范围（kW）：66.2～91.8；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：1800×2670×1450；结构质量（kg）：1130；行距（cm）：18；；工作行数13；工作幅宽（cm）：234；传动机构型式：中间齿轮箱+侧边箱传动；排种器型式：槽轮式；排种器数量：13；排肥器型式：槽轮式；排肥器数量：8；开沟器型式：锄铲式；开沟器数量：13；种子箱容积：150L；肥箱容积：300L）；地轮型式：圆辊；地轮直径：377mm；覆土器型式：刮板；镇压器型式：滚筒式；破茬清垄工作部件型式：破茬直刀。","2018TJ110","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[714,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","洛阳市鑫乐机械科技股份有限公司","全还田防缠绕免耕施肥播种机","2BMQF-6/12","播种行数:12行","结构型式：悬挂式；外形尺寸（长×宽×高）：1750×2200×1330mm;工作幅宽：2040mm；行距：120+220mm;工作行数：12行；排种器数量：12个；排肥器数量：6个；配套动力:58.8—66.2kw;耕深：80—120mm可调；作业速度：2—5km/h;作业效率：0.4—0.67hm2/h；地轮型式：通体镇压轮；破茬清垄工作部件型式：圆盘锯齿开沟刀。","T202000620101","2025-03-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[715,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","洛阳市鑫乐机械科技股份有限公司","全还田防缠绕免耕施肥播种机","2BMQF-6/12A","播种行数:12行","配套动力范围:58.8-66.2kw；外形尺寸（长×宽×高）1730×2200×1450mm；结构质量：886kg；行距:120、220mm；播种行数：12行；工作幅宽2040mm；传动机构形式：地轮、链轮、链条传动；排种器形式：滚齿式（无极变速）；排种器数量：12个；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：6个；开沟器形式：圆盘锯齿开沟刀+靴式开沟器/管式开沟器；开沟器数量：6/12个；种子箱容积：181L；肥箱容积：181L； 地轮形式：通体镇压地轮；地轮直径：450mm；覆土器形式：通体镇压地轮；镇压器形式：通体镇压地轮；破茬清垄工作部件型式：圆盘锯齿开沟刀。","T202000620102","2025-03-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[716,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","洛阳市鑫乐机械科技股份有限公司","全还田防缠绕免耕施肥播种机","2BMQF-6/12C","播种行数:12行","结构型式：悬挂式；外形尺寸（长×宽×高）：1750×2200×1330mm;工作幅宽：2040mm；行距：120+220mm;工作行数：12行；排种器数量：12个；排肥器数量：6个；配套动力:58.8—66.2kw;耕深：80—120mm可调；作业速度：2—5km/h;作业效率：0.35—0.67hm2/h；地轮型式：通体镇压轮；破茬清垄工作部件型式：圆盘锯齿开沟刀。","T202000620673","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[717,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","洛阳市鑫乐机械科技股份有限公司","全还田防缠绕免耕施肥播种机","2BMQF-7/14","播种行数:14行","结构型式：悬挂式；外形尺寸（长×宽×高）：1750×2400×1330mm;工作幅宽：2240mm；行距：120+200mm;工作行数：14行；排种器数量：14个；排肥器数量：7个；配套动力:69.9—80.9kw;耕深：80—120mm可调；作业速度：2—5km/h;作业效率：0.53—0.8hm2/h；地轮型式：通体镇压轮；破茬清垄工作部件型式：圆盘锯齿开沟刀。","T202000620101","2025-03-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[718,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","洛阳市鑫乐机械科技股份有限公司","全还田防缠绕免耕施肥播种机","2BMQF-7/14A","播种行数:14行","配套动力范围:69.9-80.9kw；外形尺寸（长×宽×高）1740×2400×1450mm；结构质量：978kg；行距：120、200mm；播种行数：14行；工作幅宽2240mm；传动机构形式：地轮、链轮、链条传动；排种器形式：滚齿式（无极变速）；排种器数量：14个；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：7个；开沟器形式：圆盘锯齿开沟刀+靴式开沟器/管式开沟器；开沟器数量：7/14个；种子箱容积：199L；肥箱容积：200L；地轮形式：通体镇压地轮；地轮直径：450mm；覆土器形式：通体镇压地轮；镇压器形式：通体镇压地轮；破茬清垄工作部件型式：圆盘锯齿开沟刀。","T202000620102","2025-03-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[719,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","洛阳市鑫乐机械科技股份有限公司","全还田防缠绕免耕施肥播种机","2BMQF-7/14B","播种行数:14行","配套动力范围:69.9-80.9kw；外形尺寸（长×宽×高）1730×2580×1450mm；结构质量：1006kg；行距：120、220mm；播种行数：14行；工作幅宽2380mm；传动机构形式：地轮、链轮、链条传动；排种器形式：滚齿式（无极变速）；排种器数量：14个；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：7个；开沟器形式：圆盘锯齿开沟刀+靴式开沟器/管式开沟器；开沟器数量：7/14个；种子箱容积：216L；肥箱容积：216L；地轮形式：通体镇压地轮；地轮直径：450mm；覆土器形式：通体镇压地轮；镇压器形式：通体镇压地轮；破茬清垄工作部件型式：圆盘锯齿开沟刀。","T202000620102","2025-03-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[720,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","洛阳市鑫乐机械科技股份有限公司","全还田防缠绕免耕施肥播种机","2BMQF-7/14C","播种行数:14行","结构型式：悬挂式；外形尺寸（长×宽×高）：1750×2400×1330mm;工作幅宽：2240mm；行距：120+200mm;工作行数：14行；排种器数量：14个；排肥器数量：7个；配套动力:69.9—80.9kw;耕深：80—120mm可调；作业速度：2—5km/h;作业效率：0.4—0.8hm2/h；地轮型式：通体镇压轮；破茬清垄工作部件型式：圆盘锯齿开沟刀。","T202000620673","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[721,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","洛阳市鑫乐机械科技股份有限公司","全还田防缠绕免耕施肥播种机","2BMQF-8/16","播种行数:16行","结构型式：悬挂式；外形尺寸（长×宽×高）：1820×2900×1370mm;工作幅宽：2720mm；行距：120+220mm;工作行数：16行；排种器数量：16个；排肥器数量：8个；配套动力:88.2—110.2kw;耕深：80—120mm可调；作业速度：2—5km/h;作业效率：0.67—1.0hm2/h；地轮型式：通体镇压轮；破茬清垄工作部件型式：圆盘锯齿开沟刀。","T202000620101","2025-03-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[722,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","洛阳市鑫乐机械科技股份有限公司","全还田防缠绕免耕施肥播种机","2BMQF-8/16A","播种行数:16行","配套动力范围:88.2-110.2kw；外形尺寸（长×宽×高）1770×2900×1480mm；结构质量：1222kg；行距：120、220mm；播种行数：16行；工作幅宽：2720mm；传动机构形式：地轮、链轮、链条传动；排种器形式：滚齿式（无极变速）；排种器数量：16个；排肥器形式：外槽轮式；排肥器数量：8个；开沟器形式：圆盘锯齿开沟刀+靴式开沟器/管式开沟器；开沟器数量：8/16个；种子箱容积：245L；肥箱容积：245L；地轮形式：通体镇压地轮；地轮直径：450mm；覆土器形式：通体镇压地轮；镇压器形式：通体镇压地轮；破茬清垄工作部件型式：圆盘锯齿开沟刀。","T202000620102","2025-03-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[723,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","洛阳市鑫乐机械科技股份有限公司","全还田防缠绕免耕施肥播种机","2BMQF-8/16C","播种行数:16行","结构型式：悬挂式；外形尺寸（长×宽×高）：1820×2900×1370mm;工作幅宽：2720mm；行距：120+220mm;工作行数：16行；排种器数量：16个；排肥器数量：8个；配套动力:88.2—110.2kw;耕深：80—120mm可调；作业速度：2—5km/h;作业效率：0.5—1.0hm2/h；地轮型式：通体镇压轮；破茬清垄工作部件型式：圆盘锯齿开沟刀。","T202000620673","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[724,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","西安亚澳农机股份有限公司","免耕播种施肥机","2BMG-12（6）（200）","播种行数:12行","配套动力:73.5-95.5KW；结构形式:框架式；外形尺寸:2030*2850*1430MM；耕幅:2000MM；播种行数:12行","T201962620176","2025-01-13","0","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[725,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","西安亚澳农机股份有限公司","免耕播种施肥机","2BMG-12（6）（220）","播种行数:12行","配套动力:58.8-73.5KW；结构形式:框架式；外形尺寸:1930*2500*1400MM；耕幅:2200MM；播种行数:12行","T201962620176","2025-01-13","0","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[726,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","西安亚澳农机股份有限公司","免耕播种施肥机","2BMG-14（7）（230）","播种行数:14行","配套动力:73.5-95.5KW；结构形式:框架式；外形尺寸:2030*2850*1430MM；耕幅:2300MM；播种行数:14行","T201962620176","2025-01-13","0","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[727,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","12-18行免耕条播机","西安亚澳农机股份有限公司","免耕播种施肥机","2BMG-14（7）（250）","播种行数:14行","配套动力:73.5-95.5KW；结构形式:框架式；外形尺寸:2030*2850*1430MM；耕幅:2500MM；播种行数:14行","T201962620176","2025-01-13","0","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[728,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","19-24行免耕条播机","灵璧九瑞农发科技有限公司","免耕条播机","2BMF-19","播种行数:19行","配套动力范围（kW）：66.2～95.5kw；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：2100×3000×1500；结构质量（kg）：1250；行距（cm）：14；工作行数19；工作幅宽（cm）：280；传动机构型式：中间齿轮+侧边箱传动；排种器型式：槽轮式；排种器数量：19；排肥器型式：槽轮式；排肥器数量：10；开沟器型式：锄铲式；开沟器数量：19；种子箱容积：190L；肥箱容积：430；地轮型式：圆辊；地轮直径：377mm；覆土器型式：旋耕刀；镇压器型式：圆辊；旋耕部分—传动方式：侧边&中间；总安装刀数量(旋耕，把)：78+38；旋耕刀型号：IT245/IT245；总安装刀数量(把)：116。","2018TJ283","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[729,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","宝鸡雍盛机械制造有限公司","玉米免耕精量播种机","2BMFY-2","播种行数:2行;排种器型式:普通排种器 ","结构型式\t/\t机械式；悬挂式\n整机外形尺寸a\tmm\t1720×1340×1280\n行距\tmm\t550～650\n工作行数\t行\t2\n作业幅宽\tmm\t1100～1300\n排种器型式\t/\t勺轮式；金属材料\n排种器数量\t个\t2\n排肥器型式\t/\t外槽轮式\n排肥器数量\t个\t2\n种/肥箱容积\tL\t种：18/肥：105\n种/肥排量调节方式\t/\t种：档位调节/肥：螺纹手柄调节\n传动机构型式\t/\t地轮+齿轮+链条\n开沟器型式\t/\t种：芯铧式；肥：芯铧式\n开沟器数量\t个\t2+2\n地轮型式\t/\t橡胶轮\n地轮直径\tmm\t370\n破茬清垄工作部件型式\t/\t/\n风机型式\t/\t/\n覆土器型式\t/\t覆土板\n镇压器型式\t/\t橡胶地轮","T202161610080","2026-01-14","","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[730,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","宝鸡雍盛机械制造有限公司","玉米免耕精量播种机","2BMFY-3","播种行数:3行;排种器型式:普通排种器 ","结构型式\t/\t机械式；悬挂式\n整机外形尺寸a\tmm\t1720×1760×1280\n行距\tmm\t550～650\n工作行数\t行\t3\n作业幅宽\tmm\t1650～1950\n排种器型式\t/\t勺轮式；金属材料\n排种器数量\t个\t3\n排肥器型式\t/\t外槽轮式\n排肥器数量\t个\t3\n种/肥箱容积\tL\t种：27/肥：140\n种/肥排量调节方式\t/\t种：档位调节/肥：螺纹手柄调节\n传动机构型式\t/\t地轮+齿轮+链条\n开沟器型式\t/\t种：芯铧式；肥：芯铧式\n开沟器数量\t个\t3+3\n地轮型式\t/\t橡胶轮\n地轮直径\tmm\t370\n破茬清垄工作部件型式\t/\t/\n风机型式\t/\t/\n覆土器型式\t/\t覆土板\n镇压器型式\t/\t橡胶地轮","T202161610080","2026-01-14","","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[731,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","河北迪科德农业机械有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMFSY-2N","播种行数:2行;排种器型式:普通排种器 ","型号名称 / 2BMFSY-2N型玉米免耕施肥播种机 ;\n结构型式 / 机械式；悬挂式 ;\n配套动力范围 kW 14.7～18.3 ;\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1620×1260×1180 ;\n作业速度范围 km/h 4～8 ;\n作业小时生产率 hm2/h 0.38～0.77 ;\n行距 mm 600 ;\n工作行数 行 2 ;\n作业幅宽 mm 1200 ;\n排种器型式 / 勺轮式(金属材料) ;\n排种器数量 个 2 ;\n排种器驱动方式 / 地轮驱动 ;\n排肥器型式 / 外槽轮式 ;\n排肥器数量 个 2 ;\n排肥器驱动方式 / 地轮驱动 ;\n种/肥箱容积 L 9.5×2/108 ;\n种/肥排量调节方式 / 种：挡位调节/肥：螺旋手柄 ;\n传动机构型式 / 轴传动 ;\n开沟器型式 / 播种：铲式；施肥：铲式 ;\n开沟器数量 个 播种：2；施肥：2 ;\n开沟器深度调节范围 mm 播种：0～70；施肥：0～70 ;\n地轮型式 / 胶轮 ;\n地轮直径 mm φ380 ;\n地轮高度调节范围 mm 0～50 ;\n破茬清垄工作部件型式 / 防缠绕辊 ;\n风机型式 / / ;\n风机叶轮直径 mm / ;\n覆土器型式 / 覆土板 ;\n镇压器型式 / 胶轮 ;","鄂2020261","2025-11-01","18.3","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[732,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","河北迪科德农业机械有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMFSY-3N","播种行数:3行;排种器型式:普通排种器 ","型号名称 / 2BMFSY-3N型玉米免耕施肥播种机 ;\n结构型式 / 机械式；悬挂式 ;\n配套动力范围 kW 18.3～22.1 ;\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1620×1760×1180 ;\n作业速度范围 km/h 4～8 ;\n作业小时生产率 hm2/h 0.58～1.15 ;\n行距 mm 600 ;\n工作行数 行 3 ;\n作业幅宽 mm 1800 ;\n排种器型式 / 勺轮式（金属材料）; \n排种器数量 个 3 ;\n排种器驱动方式 / 地轮驱动 ;\n排肥器型式 / 外槽轮式; \n排肥器数量 个 3 ;\n排肥器驱动方式 / 地轮驱动 ;\n种/肥箱容积 L 9.5×3 /145 ;\n种/肥排量调节方式 / 种：挡位调节/肥：螺旋手柄 ;\n传动机构型式 / 轴传动 ;\n开沟器型式 / 播种：铲式；施肥：铲式 ;\n开沟器数量 个 播种：3；施肥：3 ;\n开沟器深度调节范围 mm 播种：0～70；施肥：0～70 ;\n地轮型式 / 胶轮 ;\n地轮直径 mm φ380 ;\n地轮高度调节范围 mm 0～50 ;\n破茬清垄工作部件型式 / 防缠绕辊 ;\n风机型式 / / ;\n风机叶轮直径 mm / ;\n覆土器型式 / 覆土板 ;","鄂2020261","2025-11-01","22.1","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[733,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","菏泽鲁霸机械有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMYF-2","播种行数:2行;排种器型式:普通排种器 ","结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围：15kW～22kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1630mm×1280mm×1145mm；作业速度范围：3～3.5km/h；作业小时生产率：0.27～0.31hm2/h；行距：450～650mm；工作行数：2行；作业幅宽：900～1300mm；排种器型式：勺轮式（金属材料）；排种器数量：2个；排种器驱动方式：地轮驱动；排肥器型式：槽轮式；排肥器数量：2个；排肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥排量调节方式：档位调节/手动螺旋调节；传动机构型式：轴传动+链传动；开沟器型式：锄铲式；地轮型式：橡胶轮；破茬清垄工作部件型式:锄铲式;覆土器型式:马蹄板;镇压器型式:橡胶轮","T202142420102","2026-02-07","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[734,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","宁津县奥华农业机械有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMYF-2","播种行数:2行;排种器型式:普通排种器 ","外形尺寸(长*宽*高)(mm):1720*1200*1200mm;结构质量kg:180kg;行距mm:450-700;工作行数:2行;工作幅宽mm:900-1400;排种器型式:勺盘式,金属材料;排种器数量:2个;排肥器型式:外槽轮式;排肥器数量:2个;地轮型式:橡胶轮;地轮直径370mm;传动机构型式:传动轴;开沟器型式:尖铲式;配套动力范围:14.7-29.4kW","T201937370008","2024-08-08","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[735,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","宁津县奥华农业机械有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMYF-3","播种行数:3行;排种器型式:普通排种器 ","外形尺寸(长*宽*高)(mm):1700*1720*1200mm;结构质量kg:280kg;行距mm:450-650;工作行数:3行;工作幅宽mm:1350-1950;排种器型式:勺盘式,金属材料;排种器数量:3个;排肥器型式:外槽轮式;排肥器数量:3个;地轮型式:橡胶轮;地轮直径mm:370mm;传动机构型式:传动轴;开沟器型式:尖铲式;配套动力范围:14.7-29.4kW","T201937370008","2024-08-08","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[736,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","宁津县泽丰农业机械有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMYF-2","播种行数:2行;排种器型式:普通排种器 ","型号名称 / 2BMYF-2型玉米免耕施肥播种机 ,结构型式 / 机械式；悬挂式, 配套动力范围 kW 11.0～17.6, 整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1700×1300×1190 ,作业速度范围 km/h 1.8～3.3, 作业小时生产率 hm2/h 0.2～0.5, 行距 mm 450～650（可调）, 工作行数 行 2 ,作业幅宽 mm 900～1300 ,排种器型式 / 勺轮式，金属材料, 排种器数量 个 2, 排种器驱动方式 / 地轮驱动, 排肥器型式 / 外槽轮式.","T202037370190","2025-09-06","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[737,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","宁津县泽丰农业机械有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMYF-2A","播种行数:2行;排种器型式:普通排种器 ","型号名称 / 2BMYF-2A型玉米免耕施肥播种机, 结构型式 / 机械式；悬挂式, 配套动力范围 kW 11.0～17.6, 整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1540×1300×1170 ,作业速度范围 km/h 1.8～3.3, 作业小时生产率 hm2/h 0.2～0.5 ,行距 mm 450～650（可调） ,工作行数 行 2, 作业幅宽 mm 900～1300, 排种器型式 / 勺轮式，金属材料, 排种器数量 个 2, 排种器驱动方式 / 地轮驱动 ,排肥器型式 / 外槽轮式.","T202037370191","2025-09-06","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[738,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","宁津县泽丰农业机械有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMYF-3","播种行数:3行;排种器型式:普通排种器 ","型号名称 / 2BMYF-3型玉米免耕施肥播种机, 结构型式 / 机械式；悬挂式, 配套动力范围 kW 14.7～29.4, 整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1730×1700×1190 ,作业速度范围 km/h 1.8～3.3 ,作业小时生产率 hm2/h 0.3～0.6 ,行距 mm 450～650（可调）, 工作行数 行 3, 作业幅宽 mm 1650～1950 ,排种器型式 / 勺轮式，金属材料. 排种器数量 个 3 ,排种器驱动方式 / 地轮驱动, 排肥器型式 / 外槽轮式.","T202037370190","2025-09-06","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[739,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","宁津县泽丰农业机械有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMYF-3A","播种行数:3行;排种器型式:普通排种器 ","型号名称 / 2BMYF-3A型玉米免耕施肥播种机, 结构型式 / 机械式；悬挂式 ,配套动力范围 kW 14.7～29.4 ,整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1540×1750×1170, 作业速度范围 km/h 1.8～3.3 ,作业小时生产率 hm2/h 0.3～0.6 ,行距 mm 450～650（可调）, 工作行数 行 3, 作业幅宽 mm 1650～1950, 排种器型式 / 勺轮式，金属材料, 排种器数量 个 3 ,排种器驱动方式 / 地轮驱动, 排肥器型式 / 外槽轮式.","T202037370191","2025-09-06","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[740,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","任丘市东阳农业机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BYMF-2","播种行数:2行;排种器型式:普通排种器 ","基本配置：机架、种箱、肥箱、播种机构、排肥机构、开沟器、地轮，播种机构采用了勺轮式排种器和株距变速器。配套动力11～22。主要参数：外形尺寸1550×1360×1140㎜结构质量：150㎏，行距：600㎜，工作行数：2行，工作幅宽：1200㎜，排种器形式：勺轮式，数量2个，排肥器形式：外槽轮2个，传动机构形式：齿轮传动+轴传动+链条传动，开沟器形式：铲式，地轮形式：胶轮，直径380㎜","T202113130198","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[741,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","任丘市东阳农业机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BYMF-3","播种行数:3行;排种器型式:普通排种器 ","基本配置：机架、种箱、肥箱、播种机构、排肥机构、开沟器、地轮，播种机构采用了勺轮式排种器和株距变速器。配套动力11～22。主要参数：外形尺寸1550×1760×1120㎜结构质量：220㎏，行距：600㎜，工作行数：32行，工作幅宽：1800㎜，排种器形式：勺轮式，数量3个，排肥器形式：外槽轮3个，传动机构形式：齿轮传动+轴传动+链条传动，开沟器形式：铲式，地轮形式：胶轮，直径380㎜","T202113130198","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[742,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","台前县金园农业机械有限公司","玉米免耕施肥精准播种机","2BMY-2","播种行数:2行;排种器型式:普通排种器 ","结构型式\t/\t机械式；悬挂式\n配套动力范围\tkW\t11～22\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1430×1260×1067\n作业速度范围\tkm/h\t3～5\n作业小时生产率\thm２/h\t0.2～0.26\n行距\tmm\t400～900\n工作行数\t行\t2\n作业幅宽\tmm\t800～1800\n排种器型式\t/\t勺轮式(金属材料）\n排种器数量\t个\t2\n排种器驱动方式\t/\t地轮驱动\n排肥器型式\t/\t外槽轮\n排肥器数量\t个\t2","豫2016125","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[743,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕穴播机","台前县金园农业机械有限公司","玉米免耕施肥精准播种机","2BMY-3","播种行数:3行;排种器型式:普通排种器 ","结构型式\t/\t机械式；悬挂式\n配套动力范围\tkW\t11～22\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1430×1660×1067\n作业速度范围\tkm/h\t3～5\n作业小时生产率\thm２/h\t0.2～0.26\n行距\tmm\t400～600\n工作行数\t行\t3\n作业幅宽\tmm\t1200～1800\n排种器型式\t/\t勺轮式(金属材料）\n排种器数量\t个\t3\n排种器驱动方式\t/\t地轮驱动\n排肥器型式\t/\t外槽轮\n排肥器数量\t个\t3","豫2016126","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[744,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","宝鸡雍盛机械制造有限公司","玉米免耕精量播种机","2BMFY-4","播种行数:4行;排种器型式:普通排种器 ","结构型式\t/\t机械式；悬挂式\n整机外形尺寸a\tmm\t1750×2380×1280\n行距\tmm\t550～650\n工作行数\t行\t4\n作业幅宽\tmm\t2200～2600\n排种器型式\t/\t勺轮式；金属材料\n排种器数量\t个\t4\n排肥器型式\t/\t外槽轮式\n排肥器数量\t个\t4\n种/肥箱容积\tL\t种：36/肥：201\n种/肥排量调节方式\t/\t种：档位调节/肥：螺纹手柄调节\n传动机构型式\t/\t地轮+齿轮+链条\n开沟器型式\t/\t种：芯铧式；肥：芯铧式\n开沟器数量\t个\t4+4\n地轮型式\t/\t橡胶轮\n地轮直径\tmm\t370\n破茬清垄工作部件型式\t/\t/\n风机型式\t/\t/\n覆土器型式\t/\t覆土板\n镇压器型式\t/\t橡胶地轮","T202161610081","2026-01-14","","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[745,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","宝鸡雍盛机械制造有限公司","玉米免耕精量播种机","2BMFY-5","播种行数:5行;排种器型式:普通排种器 ","结构型式\t/\t机械式；悬挂式\n整机外形尺寸a\tmm\t1750×2850×1280\n行距\tmm\t550～650\n工作行数\t行\t5\n作业幅宽\tmm\t2750～3250\n排种器型式\t/\t勺轮式；金属材料\n排种器数量\t个\t5\n排肥器型式\t/\t外槽轮式\n排肥器数量\t个\t5\n种/肥箱容积\tL\t种：45/肥：245\n种/肥排量调节方式\t/\t种：档位调节/肥：螺纹手柄调节\n传动机构型式\t/\t地轮+齿轮+链条\n开沟器型式\t/\t种：芯铧式；肥：芯铧式\n开沟器数量\t个\t5+5\n地轮型式\t/\t橡胶轮\n地轮直径\tmm\t370\n破茬清垄工作部件型式\t/\t/\n风机型式\t/\t/\n覆土器型式\t/\t覆土板\n镇压器型式\t/\t橡胶地轮","T202161610081","2026-01-14","","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[746,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","长葛市金丰谷农用播种机有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BYMF-4","播种行数:4行;排种器型式:普通排种器 ","型号：2BYMF-4 结构型式：机械式、悬挂式 外型尺寸（mm）：1500×2400×1150 配套动力范围（kW）：22～37 作业速度范围（km/h）：4～7 行距（mm）：600 工作行数（行）：4 作业幅宽（mm）:2400 作业小时生产率（hm2/h）:0.6～1.0 排种器型式：勺轮式（金属材料） 排种器数量（个）：4 排种器驱动方式：地轮驱动 排肥器型式：外槽轮式 排肥器数量（个）：4 排肥器驱动方式：地轮驱动 种/肥箱容积（L）：8×4/152 种/肥排量调节方式：种：档位/肥：螺旋手柄 传动机构型式：齿轮传动+轴传动+链传动 开沟器型式：种：锄铲式/肥：锄铲式 开沟器数量（个）：种：4/肥：4 开沟器深度调节范围（mm）：种：50～70/肥：50～70 地轮型式：橡胶轮 地轮直径（mm）：380 地轮高度调节范围（mm）：20～60 破茬清垄工作部件型式：防缠辊 覆土器型式：合土板式 镇压器型式：橡胶轮","T202000140112","2025-07-05","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[747,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","河北迪科德农业机械有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMFSY-4","播种行数:4行;排种器型式:普通排种器 ","型号名称 / 2BMFSY-4型玉米免耕施肥播种机 ；\n结构型式 / 机械式；悬挂式 ；\n配套动力范围 kW 22.1～29.4 ；\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1860×2430×1230 ；\n作业速度范围 km/h 4～8 ；\n作业小时生产率 hm2/h 0.77～1.54 ；\n行距 mm 600 ；\n工作行数 行 4 ；\n作业幅宽 mm 2400 ；\n排种器型式 / 勺轮式（金属材料） ；\n排种器数量 个 4 ；\n排种器驱动方式 / 地轮驱动 ；\n排肥器型式 / 外槽轮式 ；\n排肥器数量 个 4 ；\n排肥器驱动方式 / 地轮驱动 ；\n种/肥箱容积 L 20×4 /195 ；\n种/肥排量调节方式 / 种：挡位调节/肥：螺旋手柄 ；\n传动机构型式 / 轴传动+链传动 ；\n开沟器型式 / 播种：铲式；施肥：铲式 ；\n开沟器数量 个 播种：4；施肥：4 ；\n开沟器深度调节范围 mm 播种：0～70；施肥：0～70 ；\n地轮型式 / 胶轮 ；\n地轮直径 mm φ580 ；\n地轮高度调节范围 mm 0～50 ；\n破茬清垄工作部件型式 / 防缠绕辊 ；\n风机型式 / / ；\n风机叶轮直径 mm / ；\n覆土器型式 / 覆土板 ；\n镇压器型式 / 胶轮 ；","鄂2020268","2025-11-01","29.4","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[748,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","河北迪科德农业机械有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMFSY-4M","播种行数:4行;排种器型式:普通排种器 ","型号名称 / 2BMFSY-4M型玉米免耕施肥播种机 ;\n结构型式 / 机械式；悬挂式 ;\n配套动力范围 kW 29.4～40.4 ;\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1740×2250×1170 ;\n作业速度范围 km/h 4～8 ;\n作业小时生产率 hm2/h 0.77～1.54 ;\n行距 mm 600 ;\n工作行数 行 4 ;\n作业幅宽 mm 2400 ;\n排种器型式 / 勺轮式（金属材料） ;\n排种器数量 个 4 ;\n排种器驱动方式 / 地轮驱动 ;\n排肥器型式 / 外槽轮式 ;\n排肥器数量 个 4 ;\n排肥器驱动方式 / 地轮驱动 ;\n种/肥箱容积 L 9.5×4 /195 ;\n种/肥排量调节方式 / 种：挡位调节/肥：螺旋手柄; \n传动机构型式 / 轴传动+链传动 ;\n开沟器型式 / 播种：铲式；施肥：铲式 ;\n开沟器数量 个 播种：4；施肥：4 ;\n开沟器深度调节范围 mm 播种：0～70；施肥：0～70 ;\n地轮型式 / 胶轮 ;\n地轮直径 mm φ450 ;\n地轮高度调节范围 mm 0～30 ;\n破茬清垄工作部件型式 / 防缠绕辊 ;\n风机型式 / / ;\n风机叶轮直径 m / ;\n覆土器型式 / 覆土板 ;\n镇压器型式 / 胶轮 ;","鄂2020262","2025-11-01","40.4","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[749,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","河北迪科德农业机械有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMFSY-4N","播种行数:4行;排种器型式:普通排种器 ","型号名称 / 2BMFSY-4N型玉米免耕施肥播种机 ；\n结构型式 / 机械式；悬挂式 ；\n配套动力范围 kW 22.1～29.4 ；\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1620×2300×1180 ；\n作业速度范围 km/h 4～8 ；\n作业小时生产率 hm2/h 0.77～1.54 ；\n行距 mm 600 ；\n工作行数 行 4 ；\n作业幅宽 mm 2400 ；\n排种器型式 / 勺轮式（金属材料） ；\n排种器数量 个 4 ；\n排种器驱动方式 / 地轮驱动 ；\n排肥器型式 / 外槽轮式 ；\n排肥器数量 个 4 ；\n排肥器驱动方式 / 地轮驱动 ；\n种/肥箱容积 L 9.5×4 /195 ；\n种/肥排量调节方式 / 种：挡位调节/肥：螺旋手柄 ；\n传动机构型式 / 轴传动 ；\n开沟器型式 / 播种：铲式；施肥：铲式 ；\n开沟器数量 个 播种：4；施肥：4 ；\n开沟器深度调节范围 mm 播种：0～70；施肥：0～70 ；\n地轮型式 / 胶轮 ；\n地轮直径 mm φ380 ；\n地轮高度调节范围 mm 0～50 ；\n破茬清垄工作部件型式 / 防缠绕辊 ；\n风机型式 / / ；\n风机叶轮直径 mm / ；\n覆土器型式 / 覆土板 ；\n镇压器型式 / 胶轮 ；","鄂2020263","2025-11-01","29.4","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[750,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","河北迪科德农业机械有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMFSY-4Y","播种行数:4行;排种器型式:普通排种器 ","型号名称 / 2BMFSY-4Y型玉米免耕施肥播种机 ；\n结构型式 / 机械式；悬挂式 ；\n配套动力范围 kW 22.1～29.4 ；\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1810×2430×1210 ；\n作业速度范围 km/h 4～8 ；\n作业小时生产率 hm2/h 0.77～1.54 ；\n行距 mm 600 ；\n工作行数 行 4 ；\n作业幅宽 mm 2400 ；\n排种器型式 / 勺轮式（金属材料） ；\n排种器数量 个 4 ；\n排种器驱动方式 / 地轮驱动 ；\n排肥器型式 / 外槽轮式 ；\n排肥器数量 个 4 ；\n排肥器驱动方式 / 地轮驱动 ；\n种/肥箱容积 L 20×4 /195 ；\n种/肥排量调节方式 / 种：挡位调节/肥：螺旋手柄 ；\n传动机构型式 / 轴传动+链传动 ；\n开沟器型式 / 播种：圆盘；施肥：圆盘 ；\n开沟器数量 个 播种：4；施肥：4 ；\n开沟器深度调节范围 mm 播种：0～70；施肥：0～70 ；\n地轮型式 / 胶轮 ；\n地轮直径 mm φ580 ；\n地轮高度调节范围 mm 0～50 ；\n破茬清垄工作部件型式 / 双圆盘切草盘 ；\n风机型式 / / ；\n风机叶轮直径 mm / ；\n覆土器型式 / V型设置窄空心橡胶轮 ；\n镇压器型式 / V型设置窄空心橡胶轮 ；","鄂2020264","2025-11-01","29.4","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[751,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYFSF-4","播种行数:4行;排种器型式:普通排种器 ","工作行数：4行；作业幅宽：180～274.4cm；排种器型式：勺轮式、金属材料；排肥器型式：外槽轮式、非金属材料；传动机构型式：传动轴、链条、齿轮；地轮型式：橡胶轮胎","T201900030300","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[752,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYFSF-5","播种行数:5行;排种器型式:普通排种器 ","工作行数：5行；排种器型式：勺轮式、金属材料；工作幅宽： 3000mm；种/肥箱容积：种：8.5×5/肥：325L；排量调节方式：种：变速箱/肥：螺纹式；传动机构型式：链传动；破茬清垄工作部件型式：防缠辊","T202013130231","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[753,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","河南农神机械制造有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BJY-4","播种行数:4行;排种器型式:普通排种器 ","外形尺寸:1680*2455*1247mm;结构质量:200kg;行距:65cm;工作行数:4行;工作幅宽:260cm;排种器型式:勺盘式;数量:4个;排肥器型式:外槽轮;数量:4个;传动机构:轴+链条;开沟器 锄铲式;;配套动力范围:47.8-58.8kW","T202041410210","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[754,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","灵璧九瑞农发科技有限公司","免耕穴播机","2BMF-4","播种行数:4行;排种器型式:普通排种器 ","配套动力范围（kW）：58.2～68.2；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：1650×2260×1280；结构质量（kg）：550；行距（cm）：30～65；工作行数4；工作幅宽（cm）：120-260；传动机构型式：中间齿轮箱传动；排种器型式：窝眼轮式；排种器数量：4；排肥器型式：槽轮式；排肥器数量：4；开沟器型式：锄铲式；开沟器数量：8；种子箱容积：120L；肥箱容积：200L）；地轮型式：橡胶轮；地轮直径：400mm；覆土器型式：刮板；镇压器型式：地轮；破茬清垄工作部件型式：直行刀。","2019TJ470","2024-12-23","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[755,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","宁津县奥华农业机械有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMYF-4","播种行数:4行;排种器型式:普通排种器 ","外形尺寸(长*宽*高)(mm):1760*2460*1210mm;结构质量kg:370kg;行距mm:500-680;工作行数:4行;工作幅宽mm:2000-2720;排种器型式:勺盘式,金属材料;排种器数量:4个;排肥器型式:外槽轮式;排肥器数量:4个;地轮型式:橡胶轮;地轮直径mm:370mm;传动机构型式:传动轴;开沟器型式:尖铲式;配套动力范围:29.4-95.6kW","T201900370165","2024-11-28","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[756,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","宁津县永升机械制造有限公司","玉米免耕精量播种机","2BMYF-4C","播种行数:4行;排种器型式:普通排种器 ","型号名称/2BMYF-4C型玉米免耕精量播种机 结构型式/机械式；悬挂式 配套动力范围 kW35.3～58.8 整机外形尺寸（长×宽×高）mm1840×2360×1120 作业速度范围km/h3～6 作业小时生产率hm2/h0.6～1.5 行距mm550～650（可调） 工作行数4 作业幅宽mm2200～2600 排种器型式/指夹式，金属材料 排种器数量 4 排种器驱动方式/地轮驱动 排肥器型式/外槽轮式 排肥器数量4 排肥器驱动方式/地轮驱动 种/肥箱容积 12L×4/170L 种/肥排量调节方式/种：手动挡位调节 肥：手动挡位调节+螺旋手柄调节 传动机构型式/ 齿轮传动+万向节传动 开沟器型式/尖铲式（种、肥） 开沟器数量 4（种）+4（肥） 开沟器深度调节范围 0～50mm 地轮型式/橡胶轮 地轮直径 380mm 地轮高度调节范围 0～50mm 破茬清垄工作部件型式/尖铲式开沟器+防缠绕转辊 覆土器型式/刮板式 镇压器型式/橡胶轮","T202000370252","2025-07-05","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[757,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","宁津县泽丰农业机械有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMYF-4","播种行数:4行;排种器型式:普通排种器 ","型号名称 / 2BMYF-4型玉米免耕施肥播种机 ,结构型式 / 机械式；悬挂式, 整机外形尺寸a mm 1700×2300×1190, 行距 mm 500～680（可调）, 工作行数 行 4 ,作业幅宽 mm 2000～2720 ,排种器型式 / 勺轮式；金属材料 ,排种器数量 个 4 ,排肥器型式 / 外槽轮式.","T202000611350","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[758,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","宁津县泽丰农业机械有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMYF-4A","播种行数:4行;排种器型式:普通排种器 ","型号名称 / 2BMYF-4A型玉米免耕施肥播种机, 结构型式 / 机械式；悬挂式 ,整机外形尺寸a mm 1530×2300×1160 ,行距 mm 500～680（可调）, 工作行数 行 4, 作业幅宽 mm 2000～2720, 排种器型式 / 勺轮式；金属材料 ,排种器数量 个 4, 排肥器型式 / 外槽轮式.","T202000611349","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[759,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","任丘市东阳农业机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BYMF-4","播种行数:4行;排种器型式:普通排种器 ","基本配置：机架、种箱、肥箱、播种机构、排肥机构、开沟器、地轮，播种机构采用了勺轮式排种器和株距变速器。配套动力22～36.8。主要参数：外形尺寸：1750×2340×1130㎜结构质量：363㎏，行距：500-650㎜，工作行数：4行，工作幅宽：2000～2600㎜，排种器形式：勺轮式，数量4个，排肥器形式：外槽轮4个，传动机构形式：齿轮传动+轴传动，开沟器形式：铲式，地轮形式：胶轮，直径380㎜","T201900140413","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[760,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","任丘市东阳农业机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BYMF-5","播种行数:5行;排种器型式:普通排种器 ","基本配置：机架、种箱、肥箱、播种机构、排肥机构、开沟器、地轮，播种机构采用了勺轮式排种器和株距变速器。配套动力36.8～73.5。主要参数：外形尺寸：1750×2740×1130㎜结构质量：407㎏，行距：500-600㎜，工作行数：5行，工作幅宽：2500～3000㎜，排种器形式：勺轮式，数量5个，排肥器形式：外槽轮5个，传动机构形式：齿轮传动+轴传动，开沟器形式：铲式，地轮形式：胶轮，直径380㎜","T201900140413","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[761,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","任丘市利华农业机械制造有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYMF-4A","播种行数:4行;排种器型式:普通排种器 ","型号名称：2BYMF-4A型玉米免耕施肥精播机结构型式：机械式；悬挂式配套动力范围：30-50KW\n整机外形尺寸（长×宽×高）：1850×2350×1100作业速度范围：4-6km/h行距：500-600mm工\n作行数：4行作业幅宽：2000-2400mm排种器型式：勺轮式（金属材料）排种器数量：4个排\n种器驱动方式：地轮驱动排肥器型式：外槽轮式排肥器数量：4个排肥器驱动方式：地轮驱\n动种/肥箱容积：9×4/165种/肥排量调节方式：档位调节/螺旋手柄传动机构型式：轴传动、\n链条传动开沟器型式：铲式（种）；铲子(肥）开沟器数量：4（种）；4（肥）开沟器深度调\n节范围：50-100（种）mm；30-120（肥）mm地轮型式：胶轮地轮直径：370mm地轮高度调节\n范围：40-80mm破茬清垄工作部件型式：防缠辊覆土器型式：覆土轮镇压器型式：胶轮","T201900140425","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[762,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","任丘市利华农业机械制造有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYMF-4B","播种行数:4行;排种器型式:普通排种器 ","型号名称：2BYMF-4B型玉米免耕施肥精播机结构型式：机械式；悬挂式配套动力范围：30-50KW\n整机外形尺寸（长×宽×高）：1700×2350×1100作业速度范围：4-6km/h行距：500-600mm工\n作行数：4行作业幅宽：2000-2400mm排种器型式：勺轮式（金属材料）排种器数量：4个排\n种器驱动方式：地轮驱动排肥器型式：外槽轮式排肥器数量：4个排肥器驱动方式：地轮驱\n动种/肥箱容积：9×4/165种/肥排量调节方式：档位调节/螺旋手柄传动机构型式：轴传动、\n链条传动开沟器型式：铲式（种）；铲子(肥）开沟器数量：4（种）；4（肥）开沟器深度调\n节范围：50-100（种）mm；30-120（肥）mm地轮型式：胶轮地轮直径：370mm地轮高度调节\n范围：0-100mm破茬清垄工作部件型式：防缠辊覆土器型式：覆土板镇压器型式：胶轮","T201900140438","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[763,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕穴播机","郑州市双丰机械制造有限公司","免耕施肥玉米播种机","2BMYF-4","播种行数:4行;排种器型式:普通排种器 ","1、型号名称：2BMYF--4型免耕施肥玉米生播种机\n 2、结构型式：机械式；悬挂式  \n3、配套动力范围（kw）：29.4~36.7\n4、整机外型尺寸（长*宽*高 单位mm）1580*2390*1080\n5、作业速度范围(km/s )：2~5\n6、作业小时生产率：0.2~0.5㎡/h   \n7、行距600mm\n8、工作行数：4行  \n9、作业幅宽：2400mm\n10、排种器型式：勺轮算式（非金属材料）\n11、排种器数量：4个     \n12、排种器驱动方式：地轮驱动\n13、排肥器型式：外槽轮式   \n14、排肥器数量：4个 \n15、排肥器驱动方式：地轮驱动\n16、种/肥箱容积(L)：4*8/179 \n17、排种量调节方式：档位调节+螺纹调节 \n18、传动机构型式：轴+链传动\n19、开沟器形式：种：锄铲式/肥 锄铲式锄铲式\n20、开沟器数量（个）：种4/肥4\n21、开沟器深度调节范围（mm）30~60\n22、地轮型式：橡胶轮\n23、地轮直径（mm）:400\n24、地轮高度调节范围（mm）0~50\n25、破茬清垄工作部件型式：/\n26、风机型式：/\n27、风机叶轮直径（mm）：/\n28、覆土器型式：刮板式\n29、镇压器型式：橡胶轮","T202041410200","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[764,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕穴播机","宝鸡雍盛机械制造有限公司","玉米免耕精量播种机","2BMFY-6","播种行数:6行;排种器型式:普通排种器 ","结构型式\t/\t机械式；悬挂式\n整机外形尺寸a\tmm\t1750×3480×1280\n行距\tmm\t550～650\n工作行数\t行\t6\n作业幅宽\tmm\t3300～3900\n排种器型式\t/\t勺轮式；金属材料\n排种器数量\t个\t6\n排肥器型式\t/\t外槽轮式\n排肥器数量\t个\t6\n种/肥箱容积\tL\t种：54/肥：288\n种/肥排量调节方式\t/\t种：档位调节/肥：螺纹手柄调节\n传动机构型式\t/\t地轮+齿轮+链条\n开沟器型式\t/\t种：芯铧式；肥：芯铧式\n开沟器数量\t个\t6+6\n地轮型式\t/\t橡胶轮\n地轮直径\tmm\t370\n破茬清垄工作部件型式\t/\t/\n风机型式\t/\t/\n覆土器型式\t/\t覆土板\n镇压器型式\t/\t橡胶地轮","T202161610082","2026-01-14","","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[765,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕穴播机","河北迪科德农业机械有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMFSY-8","播种行数:8行;排种器型式:普通排种器 ","型号名称 / 2BMFSY-8型玉米免耕施肥播种机 ;\n结构型式 / 机械式；悬挂式 ;\n配套动力范围 kW 58.8～88.2 ;\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1860×4630×1310 ;\n作业速度范围 km/h 4～8 ;\n作业小时生产率 hm2/h 1.56～3.07 ;\n行距 mm 600 ;\n工作行数 行 8 ;\n作业幅宽 mm 4800 ;\n排种器型式 / 勺轮式（金属材料） ;\n排种器数量 个 8 ;\n排种器驱动方式 / 地轮驱动 ;\n排肥器型式 / 外槽轮式 ;\n排肥器数量 个 8 ;\n排肥器驱动方式 / 地轮驱动 ;\n种/肥箱容积 L 20×8 /195+195 ;\n种/肥排量调节方式 / 种：挡位调节/肥：螺旋手柄 ;\n传动机构型式 / 轴传动+链传动 ;\n开沟器型式 / 播种：铲式；施肥：铲式 ;\n开沟器数量 个 播种：8；施肥：8 \n开沟器深度调节范围 mm 播种：0～70；施肥：0～70 ;\n地轮型式 / 胶轮 ;\n地轮直径 mm φ580 ;\n地轮高度调节范围 mm 0～50 ;\n破茬清垄工作部件型式 / 防缠绕辊 ;\n风机型式 / / ;\n风机叶轮直径 ㎜ / ;","鄂2020126","2025-09-29","88.2","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[766,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕穴播机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BYFSF-6","播种行数:6行;排种器型式:普通排种器 ","工作行数：6行；排种器型式：勺轮式、金属材料；工作幅宽： 3600mm；种/肥箱容积：种：8.5×6/肥：195*2L；排量调节方式：种：变速箱/肥：螺纹式；传动机构型式：链传动；破茬清垄工作部件型式：防缠辊","T202013130232","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[767,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕穴播机","菏泽鲁霸机械有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMYF-6","播种行数:6行;排种器型式:普通排种器 ","结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围：44.1kW～66.2kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1640mm×2910mm×1150mm；作业速度范围：3～3.5km/h；作业小时生产率：0.8～0.93hm2/h；行距：450～500mm；工作行数：6行；作业幅宽：2700～3000mm；排种器型式：勺轮式（金属材料）；排种器数量：6个；排种器驱动方式：地轮驱动；排肥器型式：槽轮式；排肥器数量：6个；排肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥排量调节方式：档位调节/手动螺旋调节；传动机构型式：轴传动+链传动；开沟器型式：锄铲式；地轮型式：橡胶轮；破茬清垄工作部件型式:锄铲式;覆土器型式:马蹄板;镇压器型式:橡胶轮","T202142420103","2026-02-07","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[768,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕穴播机","任丘市东阳农业机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BYMF-6","播种行数:6行;排种器型式:普通排种器 ","基本配置：机架、种箱、肥箱、播种机构、排肥机构、开沟器、地轮，播种机构采用了勺轮式排种器和株距变速器。配套动力36.8～73.5。主要参数：外形尺寸：1750×3470×1130㎜结构质量：486㎏，行距：500-600㎜，工作行数：6行，工作幅宽：3000～3600㎜，排种器形式：勺轮式，数量6个，排肥器形式：外槽轮6个，传动机构形式：齿轮传动+轴传动，开沟器形式：铲式，地轮形式：胶轮，直径380㎜","T201900140414","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[769,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕穴播机","郑州市双丰机械制造有限公司","免耕花生播种机","2BHMF-6A","播种行数:6行;排种器型式:普通排种器 ","1、型号名称：2BHMF-6A型免耕花生播种机\n 2、结构型式：机械式；悬挂式  \n3、配套动力范围（kw）：29~77\n4、整机外型尺寸（长*宽*高 单位mm）2020*2000*1000\n5、作业速度范围(km/s )：2~5\n6、作业小时生产率：0.18~0.44㎡/h   \n7、行距300mm\n8、工作行数：6行  \n9、作业幅宽：1800mm\n10、排种器型式：仓转式（非金属材料）\n11、排种器数量：6个     \n12、排种器驱动方式：地轮驱动\n13、排肥器型式：外槽轮式   \n14、排肥器数量：3个 \n15、排肥器驱动方式：地轮驱动\n16、种/肥箱容积(L)：6*16/122 \n17、排种量调节方式：档位调节+螺纹调节 \n18、传动机构型式：轴+链传动\n19、开沟器形式：种：锄铲式/肥 锄铲式锄铲式\n20、开沟器数量（个）：种8/肥3\n21、开沟器深度调节范围（mm）30~60\n22、地轮型式：轮式\n23、地轮高度调节范围（mm）:0~50\n24、地轮高度调节范围（mm）0~50\n25、破茬清垄工作部件型式：/\n26、风机型式：/\n27、风机叶轮直径（mm）：/\n28、覆土器型式：刮板式\n29、镇压器型式：轮式","T202041410173","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[770,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量播种机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","免耕玉米施肥穴播机","2BYMF-3","播种行数:3行;排种器型式:精量排种器 ","型号名称:2BYMF-3型免耕玉米施肥穴播机,结构型式:机械式＋悬挂式,配套动力范围:14.7～29.7kW,整机外形尺寸（长×宽×高）:1550×1995×1050mm,作业速度范围:2.0～3.4Km/h,作业小时生产率:0.3～0.45hm2/h,行距:450～680mm,工作行数:3行，作业幅宽：1350～2040mm,排种器型式:指夹式（金属材料）,排种器数量:3个，排种器驱动方式：地轮驱动，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：3个,排肥器驱动方式:地轮驱动,种/肥箱容积:3×8/163L,种/肥排量调节方式:挡位调节/螺纹调节,传动机构型式:链传动,开沟器型式:箭铲式,开沟器数量:种3/肥3个，开沟器深度调节范围：60～80mm,地轮型式:橡胶轮,地轮直径:400mm,地轮高度调节范围:30～50mm,覆土器型式:刮板式,镇压器型式:橡胶轮","T202041410110","2025-06-29","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[771,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量播种机","吉林省远航农业机械有限公司","指夹式精密免耕施肥播种机","2BFMG-2","播种行数:2行;排种器型式:精量排种器 ","（结构型式：牵引式）（配套动力范围：22～66.1kW ）（外形尺寸（长×宽×高）：3100×2080×1600mm）（作业速度范围：7.2-8.8km/h）（作业小时生产率：0.3-1.0h㎡/h）（行距：450-750mm（可调））（工作行数：2行）（工作幅宽：900-1500mm）（排种器型式：指夹式(非金属材料)；  数量：2个；  驱动方式：链传动式）（排肥器型式：螺旋搅龙式；  数量：2个  驱动方式：链传动式/马达驱动）（种/肥箱容积：32×2/200×1L）（排量调节方式:塔轮、插板、丝杠组合）（传动机构型式:地轮摩擦、上置式链传动）（开沟器型式:种子/双圆盘；肥/缺口单圆盘；  数量：2个   深度调节范围：40-120mm）（地轮型式：橡胶轮胎；  直径：700mm；高度调节范围：550mm）（破茬清垄工作部件型式：波纹圆盘、双向渐开线轮齿式拨草轮）（覆土器型式：V型设置宽空心橡胶轮）（镇压器型式：V型设置窄空心橡胶轮）","吉农机鉴2019-043","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[772,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量播种机","马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司","牵引式免耕播种机","2BQN-2","播种行数:2行;排种器型式:精量排种器 ","结构型式：      牵引式；配套动力范围：≥33kw；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：3250×2020×1660mm；作业速度范围：6～10km/h；作业小时生产率：0.78～1.3hm2/h；行距：550～750mm；工作行数：2行；工作幅宽：1100～1500mm；排种器型式：气吸式；排种器数量：2个；排种器驱动形式：地轮驱动；施肥器型式：外槽轮式；施肥器数量：2个；施肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积：34×2/360L；排量调节方式：旋钮手动调节；传动机构型式：链传动；开沟器型式：圆盘；开沟器数量：播种：2；棑肥：2个；开沟器深度调节范围：播种：10～70mm；棑肥：50～150mm；地轮型式：胶轮；地轮直径：767mm；地轮高度调节范围：无调节；破茬清垄工作部件型式：双侧星型轮+缺口盘切茬；风机型号名称： G06016003；风机叶轮直径：400mm；风机转速：5554r/min ；风机风压：（4～10）×10¯³MPa；覆土器型式：V型；镇压器型式：V型。","黑垦鉴2019082","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[773,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量播种机","任丘市超鹰农机有限公司","免耕精量播种机","2BMQZF-2","播种行数:2行;排种器型式:精量排种器 ","结构型式：机械式；牵引式；\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t：3090×1810×1250；\n行距\tmm\t：550～700；工作行数\t行：2；作业幅宽mm：1100～1400；排种器型式：指夹式（金属材料）；排种器数量个：2；排种器驱动方式：地轮驱动；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量\t个：2；排肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积\tL：17.5×2；280；种/肥排量调节方式：种:档位/肥：螺纹手柄；传动机构型式：轴传动；开沟器型式：双圆盘；开沟器数量\t个：2（种）；2（肥）；开沟器深度调节范围mm\t：30～70（种）；30～70（肥）；地轮型式：胶轮；地轮直径\tmm\t：Φ500；破茬清垄工作部件型式：双圆盘+轮齿式拨草轮；覆土器型式：V型设置窄空心橡胶轮；镇压器型式：V型设置窄空心橡胶轮","鄂2020483","2025-12-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[774,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量播种机","任丘市超鹰农机有限公司","免耕精量播种机","2BMZF-2","播种行数:2行;排种器型式:精量排种器 ","结构型式：机械式；悬挂式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1790×1730×1250；距\tmm\t：550～700；工作行数行：2；作业幅宽\tmm\t：1100～1400；排种器型式：指夹式（金属材料）；排种器数量个：2；排种器驱动方式：地轮驱动；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量\t个：2；排肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积L：17.5×2；280；种/肥排量调节方式\t：种:档位/肥：螺纹手柄；传动机构型式：轴传动；开沟器型式：双圆盘；开沟器数量\t个：2（种）；2（肥）；开沟器深度调节范围\tmm:30～70（种）；30～70（肥）;地轮型式：胶轮；地轮直径\tmm\t：Φ500；破茬清垄工作部件型式：双圆盘；覆土器型式：V型设置窄空心橡胶轮；镇压器型式：V型设置窄空心橡胶轮","鄂2020482","2025-12-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[775,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量播种机","台前县金园农业机械有限公司","玉米免耕施肥精量播种机","2BYFJ-2","播种行数:2行;排种器型式:精量排种器 ","结构型式\t/\t机械式；悬挂式\n配套动力范围\tkW\t12～15\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1460×1300×1080\n作业速度范围\tkm/h\t2.988～5.004\n作业小时生产率\thm２/h\t0.2～0.26\n行距\tmm\t600～900\n工作行数\t行\t2\n作业幅宽\tmm\t1200～1800\n排种器型式\t/\t指夹式\n排种器数量\t个\t2\n排种器驱动方式\t/\t镇压轮驱动\n排肥器型式\t/\t外槽轮式\n排肥器数量\t个\t2","T202041410135","2025-09-26","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[776,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量播种机","郑州市双丰机械制造有限公司","免耕施肥精量玉米播种机","2BMYFJ-2","播种行数:2行;排种器型式:精量排种器 ","1、型号名称：2BMYFJ--2型免耕精量施肥玉米生播种机\n 2、结构型式：机械式；悬挂式  \n3、配套动力范围（kw）：11~18\n4、整机外型尺寸（长*宽*高 单位mm）1430*1240*112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0\n5、作业速度范围(km/s )：2~5\n6、作业小时生产率:0.12~0.3㎡/h   \n7、行距600mm\n8、工作行数：2行  \n9、作业幅宽：1200mm\n10、排种器型式：指夹式（非金属材料）\n11、排种器数量：2个     \n12、排种器驱动方式：地轮驱动\n13、排肥器型式：外槽轮式   \n14、排肥器数量：2个 \n15、排肥器驱动方式：地轮驱动\n16、种/肥箱容积(L)：2*7/93\n17、排种量调节方式：档位调节+螺纹调节 \n18、传动机构型式：轴+链传动\n19、开沟器形式：种：锄铲式/肥 锄铲式锄铲式\n20、开沟器数量（个）：种2/肥2  \n21、开沟器深度调节范围（mm）30~60\n22、地轮型式：轮式\n23、地轮直径（mm）:400\n24、地轮高度调节范围（mm）0~50\n25、破茬清垄工作部件型式：/\n26、风机型式：/\n27、风机叶轮直径（mm）：/\n28、覆土器型式：刮板式\n29、镇压器型式：轮式","T202041410199","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[777,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","2-3行免耕精量播种机","郑州市双丰机械制造有限公司","免耕施肥精量玉米播种机","2BMYFJ-3","播种行数:3行;排种器型式:精量排种器 ","1、型号名称：2BMYFJ--3型免耕施肥玉米生播种机\n 2、结构型式：机械式；悬挂式  \n3、配套动力范围（kw）：11~18\n4、整机外型尺寸（长*宽*高 单位mm）1430*1240*112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0\n5、作业速度范围(km/s )：2~5\n6、作业小时生产率:0.12~0.3㎡/h   \n7、行距600mm\n8、工作行数：3行  \n9、作业幅宽：1200mm\n10、排种器型式：指夹式（非金属材料）\n11、排种器数量：3个     \n12、排种器驱动方式：地轮驱动\n13、排肥器型式：外槽轮式   \n14、排肥器数量：2个 \n15、排肥器驱动方式：地轮驱动\n16、种/肥箱容积(L)：2*7/93\n17、排种量调节方式：档位调节+螺纹调节 \n18、传动机构型式：轴+链传动\n19、开沟器形式：种：锄铲式/肥 锄铲式锄铲式\n20、开沟器数量（个）：种2/肥2  \n21、开沟器深度调节范围（mm）30~60\n22、地轮型式：轮式\n23、地轮直径（mm）:400\n24、地轮高度调节范围（mm）0~50\n25、破茬清垄工作部件型式：/\n26、风机型式：/\n27、风机叶轮直径（mm）：/\n28、覆土器型式：刮板式\n29、镇压器型式：轮式","T202041410198","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[778,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量播种机","邯郸市肥乡区富德农业机械制造有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BMZF-4","播种行数:4行;排种器型式:精量排种器 ","机构形式：机械式，悬挂式.配套动力范围：36.8～58.8kW，整机外形尺寸（长×宽×高）：1720×2550×1400mm，作业速度范围：4～9km/h，作业小时生产率：0.6～1.2hm２/h，行距：550～640mm，工作行数：4行，作业幅宽：2200～2560mm，排种器型式：指夹式/金属材料，排种器数量：4个，排种器驱动方式：地轮驱动，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：4个，排肥器驱动方式：地轮驱动，种/肥箱容积：9×4/180L，种/肥排量调节方式：档位调节/手柄调节，传动机构型式：齿轮传动+轴传动，开沟器型式：双圆盘式（种），开沟器数量：4（种）个，开沟器深度调节范围：30～100（种）mm，地轮型式：铁轮，地轮直径：400mm，地轮高度调节范围：0～250mm，破茬清垄工作部件型式：拨草轮+旋耕刀，镇压器型式：铁轮，","T201900140441","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[779,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量播种机","邯郸市肥乡区富德农业机械制造有限公司","玉米免耕施肥精播机","2BMZF-5","播种行数:5行;排种器型式:精量排种器 ","\"机构形式：机械式，悬挂式。配套动力范围：51.5-73.5KW 整机外形尺寸（1170*2800*1400）。作业速度范围：4-9KM/h。作业小时生产率（0.8-1.5hm2/H）. 行距：550mm-640mm。 工业行数：5行。 作业宽幅：2750-3200mm 排种器形式：指夹式/金属材料。 排种器数量：5个。 排种器驱动方式：地轮驱动。排肥器形式：外槽轮式。 排肥器驱动方式：地轮驱动。 种/肥箱容积：（L）9*5/220. 种/肥排两调节方式：档位调节/手柄调节。 传动机构形式：齿轮传动+轴传动。 开沟器形式：双圆盘式（种）。 开沟器数量：（个）5（种）。 开沟器深度调节范围（mm）30-100（种）。 地轮形式：铁轮。 地轮直径：400mm。 地轮高度调节范围：0\nmm-250mm。 破茬清垄工作部件形式：破槽轮+旋耕刀。 镇压器形式：铁轮。\"","T201900140441","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[780,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量播种机","河北迪科德农业机械有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMFZY-4M","播种行数:4行;排种器型式:精量排种器 ","型号名称 / 2BMFZY-4M型玉米免耕施肥播种机 ；\n结构型式 / 机械式；悬挂式 ；\n配套动力范围 kW 29.4～40.4 ；\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1740×2250×1170 ；\n作业速度范围 km/h 4～8 ；\n作业小时生产率 hm2/h 0.77～1.54 ；\n行距 mm 600 ；\n工作行数 行 4 ；\n作业幅宽 mm 2400 ；\n排种器型式 / 指夹式（金属材料） ；\n排种器数量 个 4 ；\n排种器驱动方式 / 地轮驱动 ；\n排肥器型式 / 外槽轮式 ；\n排肥器数量 个 4 ；\n排肥器驱动方式 / 地轮驱动 ；\n种/肥箱容积 L 9.5×4 /195 ；\n种/肥排量调节方式 / 种：挡位调节/肥：螺旋手柄 ；\n传动机构型式 / 轴传动+链传动 ；\n开沟器型式 / 播种：铲式；施肥：铲式 ；\n开沟器数量 个 播种：4；施肥：4 ；\n开沟器深度调节范围 mm 播种：0～70；施肥：0～70 ；\n地轮型式 / 胶轮 ；\n地轮直径 mm φ450 ；\n地轮高度调节范围 mm 0～30 ；\n破茬清垄工作部件型式 / 防缠绕辊 ；\n风机型式 / / ；\n风机叶轮直径 mm / ；\n覆土器型式 / 覆土板 ；\n镇压器型式 / 胶轮 ；","鄂2020433","2025-12-23","40.4","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[781,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量播种机","河北迪科德农业机械有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMFZY-4Y","播种行数:4行;排种器型式:精量排种器 ","型号名称 / 2BMFZY-4Y型玉米免耕施肥播种机 ；\n结构型式 / 机械式；悬挂式 ；\n配套动力范围 kW 22.1～29.4 ；\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1810×2430×1210 ；\n作业速度范围 km/h 4～8 ；\n作业小时生产率 hm2/h 0.77～1.54 ；\n行距 mm 600 ；\n工作行数 行 4 ；\n作业幅宽 mm 2400 ；\n排种器型式 / 指夹式（金属材料） ；\n排种器数量 个 4 ；\n排种器驱动方式 / 地轮驱动 ；\n排肥器型式 / 外槽轮式 ；\n排肥器数量 个 4 ；\n排肥器驱动方式 / 地轮驱动 ；\n种/肥箱容积 L 9.5×4 /195 ；\n种/肥排量调节方式 / 种：挡位调节/肥：螺旋手柄； \n传动机构型式 / 轴传动+链传动 ；\n开沟器型式 / 播种：圆盘；施肥：圆盘 ；\n开沟器数量 个 播种：4；施肥：4 ；\n开沟器深度调节范围 mm 播种：0～70；施肥：0～70 ；\n地轮型式 / 胶轮 ；\n地轮直径 mm φ580 ；\n地轮高度调节范围 mm 0～50 ；\n破茬清垄工作部件型式 / 双圆盘切草盘 ；\n风机型式 / / ；\n风机叶轮直径 mm / ；\n覆土器型式 / V型设置窄空心橡胶轮 ；\n镇压器型式 / V型设置窄空心橡胶轮 ；","鄂2020434","2025-12-23","29.4","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[782,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量播种机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","免耕玉米施肥穴播机","2BYMF-4","播种行数:4行;排种器型式:精量排种器 ","型号名称:2BYMF-4型免耕玉米施肥穴播机,结构型式:机械式＋悬挂式,配套动力范围:44.1～51.4kW,整机外形尺寸（长×宽×高）:1450×2400×980mm,作业速度范围:2.3～3.5km/h,作业小时生产率:0.4～0.6hm2/h,行距:450～680mm,工作行数:4行，作业幅宽：1800～2720mm,排种器型式:指夹式（金属材料）,排种器数量:4个，排种器驱动方式：地轮驱动，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：4个,排肥器驱动方式:地轮驱动,种/肥箱容积:32/238L,种/肥排量调节方式:挡位调节/螺纹调节,传动机构型式:链传动,开沟器型式:箭铲式,开沟器数量:8（种4/肥4），开沟器深度调节范围：60～80mm,地轮型式:橡胶轮,地轮直径:400mm,地轮高度调节范围:30～50mm,覆土器型式:刮板式,镇压器型式:橡胶轮","T202041410099","2025-06-29","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[783,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量播种机","菏泽新亚机械设备有限公司","玉米免耕施肥精量播种机","2BMYF-4","播种行数:4行;排种器型式:精量排种器 ","播种行数：4行；排种器型式：指夹式精量排种器；结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围（KW）：29.4～44.1；整机外形尺寸（长×宽×高）：1700mm×2350mm×1160mm；作业速度范围（km/h）：3～6；作业小时生产率（hm²/h）：0.4～1.0；行距（mm）：580～620；作业幅宽（mm）：2320～2480；排种器型式：指夹式，金属材料；排种器数量（个）：4；排种器驱动方式：\t地轮驱动；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量（个）：4；排肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积（L）：\t10L×4/150L；种/肥排量调节方式：种：手动挡位调节 ，肥：手动螺杆调节；传动机构型式：齿轮传动+链条传动+万向节传动；开沟器型式：尖铲式（种、肥）；开沟器数量（个）：\t4（种）+4（肥）；开沟器深度调节范围（mm）：30～60（种）/60～80（肥）；地轮型式：胶轮；地轮直径（mm）：\t370；地轮高度调节范围（mm）：0～50；破茬清垄工作部件型式：尖铲式开沟器+防缠绕转辊；覆土器型式：刮板式；镇压器型式：胶轮。","T202000370543","2025-09-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[784,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量播种机","菏泽新亚机械设备有限公司","玉米免耕施肥精量播种机","2BMYFJ-4","播种行数:4行;排种器型式:精量排种器 ","播种行数：4行；排种器型式：指夹式精量排种器；结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围（KW）：58.8～88.2；整机外形尺寸（长×宽×高）：1850mm×2350mm×1160mm；作业速度范围（km/h）：2～5；作业小时生产率（hm²/h）：0.4～1.0；行距（mm）： 580～620（可调）；工作行数（行）：4；作业幅宽（mm）：2320～2480；排种器型式：指夹式，金属材料；排种器数量（个）：4；排种器驱动方式：地轮驱动；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量（个）：4；排肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积（L）：10L×4/150L；种/肥排量调节方式：种：手动挡位调节 肥：手动螺杆调节；传动机构型式：齿轮传动+链条传动+万向节传动；开沟器型式：尖铲式（种）/凿铲式（肥）；开沟器数量（个）：4（种）+4（肥）；开沟器深度调节范围（mm）：30～60（种）/70～270（肥）；地轮型式：胶轮；地轮直径（mm）：370；地轮高度调节范围（mm）：0～50；破茬清垄工作部件型式：凿铲式开沟器；覆土器型式：刮板式；镇压器型式：胶轮。","T202000370544","2025-09-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[785,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量播种机","吉林省远航农业机械有限公司","指夹式精密免耕施肥播种机","2BFMG-4","播种行数:4行;排种器型式:精量排种器 ","（结构型式：牵引式）（配套动力范围：58.8～88.2kW  ）（工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3650×3580×1800mm）（作业速度范围：7.2-8.8km/h）（作业小时生产率：0.7-1.8h㎡/h）（行距：450-750mm（可调））（工作行数：4行）（工作幅宽：1800-3000mm）（排种器型式：指夹式(非金属材料)；  数量：4个；  驱动方式：链传动式）（排肥器型式：螺旋搅龙式；  数量：4个  驱动方式：链传动式/马达驱动）（种/肥箱容积：32×4/200×2L）（排量调节方式:塔轮、插板、丝杠组合）（传动机构型式:地轮摩擦、上置式链传动）（开沟器型式:种子/双圆盘；肥/缺口单圆盘；  数量：4个   深度调节范围：40-120mm）（地轮型式：橡胶轮胎；  直径：700mm；高度调节范围：550mm）（破茬清垄工作部件型式：波纹圆盘、双向渐开线轮齿式拨草轮）（覆土器型式：V型设置宽空心橡胶轮）（镇压器型式：V型设置窄空心橡胶轮）","部20190491","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[786,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量播种机","马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司","牵引式免耕播种机","2BQN-4","播种行数:4行;排种器型式:精量排种器 ","结构型式：      牵引式；配套动力范围：≥44kw；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：3450×3220×1660mm；作业速度范围：6～10km/h；作业小时生产率：1.56～2.6hm2/h；行距：550～750mm；工作行数：4行；工作幅宽：2200～3000mm；排种器型式：气吸式；排种器数量：4个；排种器驱动形式：地轮驱动；施肥器型式：外槽轮式；施肥器数量：4个；施肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积：34×4/360×2L；排量调节方式：旋钮手动调节；传动机构型式：链传动；开沟器型式：圆盘；开沟器数量：播种：4个；棑肥：4个；开沟器深度调节范围：播种：10～70mm；棑肥：50～150mm；地轮型式：胶轮；地轮直径：767mm；地轮高度调节范围：无调节；破茬清垄工作部件型式：双侧星型轮+缺口盘切茬；风机型号名称： G06016003；风机叶轮直径：400mm；风机转速：5554r/min ；风机风压：（4～10）×10¯³MPa；覆土器型式：V型；镇压器型式：V型。","黑垦鉴2019083","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[787,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量播种机","马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司","牵引式免耕播种机","2BQN-5","播种行数:5行;排种器型式:精量排种器 ","结构型式: 气力式,牵引式；配套动力范围（kW)：58.9～88.3；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：3390mm×3515mm×2065mm；作业速度范围(km/h)：6～10；作业小时生产率(hm²/h)：1.65～3.25；行距（mm)：550～650；工作行数 ：5；工作幅宽(mm)：2750～3250；排种器型式：气力式(金属材料)；排种器数量：5；排种器驱动方式：地轮传动；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：底肥10，微肥5；排肥器驱动方式：地轮传动。种/肥箱容积：种-36L×5；底肥-500L×2， 微肥-40L×3；种/肥排量调节方式：种：链轮调节 ；底肥：旋钮手柄调节外槽轮长度 微肥：旋钮手柄调节外槽轮长度；传动机构型式：地轮、链传动；开沟器型式：种：双圆；盘；肥：单圆盘；开沟器数量：种：5；肥：5；开沟器深度调节范围(mm)：种：10～70；肥：50～150；地轮型式：凹条纹充气轮胎；地轮直径(mm)：Φ767；破茬清垄工作部件型式：双侧星型拨草轮+波纹盘；风机型式：机械离心风机；风机叶轮直径（mm)：Φ400；覆土器型式：V型橡胶轮；镇压器型式 V型橡胶轮","T202000150904","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[788,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量播种机","任丘市超鹰农机有限公司","免耕精量播种机","2BMZF-4","播种行数:4行;排种器型式:精量排种器 ","结构型式：机械式；悬挂式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1750×2910×1520；行距\tmm：500～650；工作行数行：4；作业幅宽\tmm\t：2000～2600；排种器型式：指夹式（金属材料）；排种器数量个：4；排种器驱动方式：地轮驱动；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量\t个：4；排肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积L：17.5×4；280×2；种/肥排量调节方式：种:档位/肥：螺纹手柄；传动机构型式：轴传动；开沟器型式：双圆盘；开沟器数量个：4（种）；4（肥）；开沟器深度调节范围mm：30～70（种）；30～70（肥）；地轮型式\t：胶轮；地轮直径\tmm\t：Φ500；破茬清垄工作部件型式：双圆盘；覆土器型式：V型设置窄空心橡胶轮；镇压器型式：V型设置窄空心橡胶轮","鄂2020481","2025-12-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[789,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","4-5行免耕精量播种机","郑州市双丰机械制造有限公司","免耕施肥精量玉米播种机","2BMYFJ-4","播种行数:4行;排种器型式:精量排种器 ","1、型号名称：2BMYF--4型免耕施肥玉米生播种机\n 2、结构型式：机械式；悬挂式  \n3、配套动力范围（kw）：29.4~36.7\n4、整机外型尺寸（长*宽*高 单位mm）1580*2390*1080\n5、作业速度范围(km/s )：2~5\n6、作业小时生产率：0.2~0.5㎡/h   \n7、行距600mm\n8、工作行数：4行  \n9、作业幅宽：2400mm\n10、排种器型式：勺轮算式（非金属材料）\n11、排种器数量：4个     \n12、排种器驱动方式：地轮驱动\n13、排肥器型式：外槽轮式   \n14、排肥器数量：4个 \n15、排肥器驱动方式：地轮驱动\n16、种/肥箱容积(L)：4*8/179 \n17、排种量调节方式：档位调节+螺纹调节 \n18、传动机构型式：轴+链传动\n19、开沟器形式：种：锄铲式/肥 锄铲式锄铲式\n20、开沟器数量（个）：种4/肥4\n21、开沟器深度调节范围（mm）30~60\n22、地轮型式：橡胶轮\n23、地轮直径（mm）:400\n24、地轮高度调节范围（mm）0~50\n25、破茬清垄工作部件型式：/\n26、风机型式：/\n27、风机叶轮直径（mm）：/\n28、覆土器型式：刮板式\n29、镇压器型式：橡胶轮","T202041410197","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[790,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕精量播种机","河北迪科德农业机械有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMFZY-6Y","播种行数:6行;排种器型式:精量排种器 ","型号名称 / 2BMFZY-6Y型玉米免耕施肥播种机 ；\n结构型式 / 机械式；悬挂式 ；\n配套动力范围 kW 33.1～44.1 ；\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1810×3830×1210 ；\n作业速度范围 km/h 4～8 ；\n作业小时生产率 hm2/h 1.15～2.30 ；\n行距 mm 600 ；\n工作行数 行 6 ；\n作业幅宽 mm 3600 ；\n排种器型式 / 指夹式（金属材料） ；\n排种器数量 个 6 ；\n排种器驱动方式 / 地轮驱动 ；\n排肥器型式 / 外槽轮式 ；\n排肥器数量 个 6 ；\n排肥器驱动方式 / 地轮驱动 ；\n种/肥箱容积 L 9.5×6 /145+145 ；\n种/肥排量调节方式 / 种：档位调节/肥：螺旋手柄 ；\n传动机构型式 / 轴传动+链传动 ；\n开沟器型式 / 播种：圆盘；施肥：圆盘 ；\n开沟器数量 个 播种：6；施肥：6 ；\n开沟器深度调节范围 mm 播种：0～70；施肥：0～70 ；\n地轮型式 / 胶轮 ；\n地轮直径 mm Φ580 ；\n地轮高度调节范围 mm 0～50 ；\n破茬清垄工作部件型式 / 双圆盘切草盘 ；\n风机型式 / / ；\n风机叶轮直径 ㎜ / ；\n覆土器型式 / V型设置窄空心橡胶轮 ；\n镇压器型式 / V型设置窄空心橡胶轮 ；","鄂2020435","2025-12-23","44.1","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[791,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕精量播种机","河北迪科德农业机械有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BMFZY-8Y","播种行数:8行;排种器型式:精量排种器 ","型号名称 / 2BMFZY-8Y型玉米免耕施肥播种机 ；\n结构型式 / 机械式；悬挂式 ；\n配套动力范围 kW 58.8～88.2 ；\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1810×4630×1320 ；\n作业速度范围 km/h 4～8 ；\n作业小时生产率 hm2/h 1.54～3.07 ；\n行距 mm 600 ；\n工作行数 行 8 ；\n作业幅宽 mm 4800 ；\n排种器型式 / 指夹式（金属材料） ；\n排种器数量 个 8 ；\n排种器驱动方式 / 地轮驱动 ；\n排肥器型式 / 外槽轮式 ；\n排肥器数量 个 8 ；\n排肥器驱动方式 / 地轮驱动 ；\n种/肥箱容积 L 20×8 /195+195 ；\n种/肥排量调节方式 / 种：挡位调节/肥：螺旋手柄 ；\n传动机构型式 / 轴传动 ；\n开沟器型式 / 播种：圆盘；施肥：圆盘 ；\n开沟器数量 个 播种：8；施肥：8 ；\n开沟器深度调节范围 mm 播种：0～70；施肥：0～70 ；\n地轮型式 / 胶轮 ；\n地轮直径 mm φ580 ；\n地轮高度调节范围 mm 0～50 ；\n破茬清垄工作部件型式 / 双圆盘切草盘 ；\n风机型式 / / ；\n风机叶轮直径 mm / ；\n覆土器型式 / V型设置窄空心橡胶轮 ；\n镇压器型式 / V型设置窄空心橡胶轮 ；","鄂2020436","2025-12-23","88.2","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[792,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕精量播种机","黑龙江华垦农业机械有限公司","牵引式免耕气吸精密播种机","2BMQ-6","播种行数:6行;排种器型式:精量排种器 ","结构型式：气力式、牵引式；\n配套动力范围：88.2~117.6kw\n整机外形尺寸（长×宽×高）：3200×5200×1700\n作业速度范围：6-10km/h\n作业小时生产率：1.44~3.36hm²/h\n行距：500~700mm\n工作行数：6行\n作业幅宽：3000~4200mm\n排种器型式：气力式，金属材料\n排种数量：6个\n排种器驱动方式：地轮驱动\n排肥器型式：外槽轮\n排肥器数量：6个\n排肥器驱动方式：地轮驱动\n种/肥箱容积：种：30×6升/肥：280×2升\n排量调节方式：种：更换排种盘/肥：调节旋钮\n传动机构方式：链传动+轴传动\n开沟器型式：种：波纹单圆盘式/肥：双圆盘式\n开沟器数量：种：6个/肥6\n开沟器深度调节范围：种：20~60mm，肥：50~150mm\n地轮型式：充气轮胎\n地轮直径：650mm\n地轮高度调节范围：0~200mm\n破茬清垄工作部件型式：波纹圆盘刀和渐开线式拨草轮\n风机型式：离心式\n风机叶轮直径：400mm\n覆土器型式：V型覆土轮\n镇压器型式：V型镇压器","T20210606071","2026-06-17","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[793,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕精量播种机","黑龙江华垦农业机械有限公司","牵引式免耕气吸精密播种机","2BMQ-8","播种行数:8行;排种器型式:精量排种器 ","结构型式：气力式、牵引式；\n 配套动力范围：117.6~147.1kw \n整机外形尺寸（长×宽×高）：3200×6000×1700 \n作业速度范围：6-10km/h \n作业小时生产率：1.92~4.48hm²/h \n行距：500~700mm \n工作行数：8行\n 作业幅宽：4000~5600mm \n排种器型式：气力式，金属材料\n 排种数量：8个\n 排种器驱动方式：地轮驱动 \n排肥器型式：外槽轮\n 排肥器数量：8个\n 排肥器驱动方式：地轮驱动 \n种/肥箱容积：种：30×8升/肥：280×2升 \n排量调节方式：种：更换排种盘/肥：调节旋钮 \n传动机构方式：链传动+轴传动 \n开沟器型式：种：波纹单圆盘式/肥：双圆盘式 \n开沟器数量：种：8个/肥8个\n开沟器深度调节范围：种：20~60mm，肥：50~150mm\n 地轮型式：充气轮胎\n 地轮直径：650mm \n地轮高度调节范围：0~200mm \n破茬清垄工作部件型式：波纹圆盘刀和渐开线式拨草轮\n 风机型式：离心式\n 风机叶轮直径：400mm\n 覆土器型式：V型覆土轮\n 镇压器型式：V型镇压器","T20210606072","2026-06-17","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[794,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕精量播种机","马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司","免耕播种机","2BQM-12","播种行数:12行;排种器型式:精量排种器 ","型号：2BQM-12（MT-12）；外形尺寸（长×宽×高）：2380×7500×1500mm；结构质量：2580kg；行距：45～65cm；工作行数：12行；工作幅宽：680mm；排种器型式：气吸式；排种器数量：12个；排肥器型式：槽轮式；排肥器数量：12个；传动机构型式：地轮传动；开沟器型式：圆盘式；地轮型式：橡胶轮；地轮直径：64cm；风机直径：400mm；风机转速：4800r/min；风机风压：0～10kPa；防堵工作部件形式：免耕波纹圆盘或星齿锄草轮；配套动力范围：＞120kW。","T20200606292","2026-03-04","","购机补贴(通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[795,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕精量播种机","马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司","免耕播种机","2BQM-18","播种行数:18行;排种器型式:精量排种器 ","型号：2BQM-18；外形尺寸（长×宽×高）：2630×7500×1530mm；结构质量：3260kg；行距： 65(可调)cm；工作行数：18行；工作幅宽：660cm；排种器型式： 气吸式；排种器数量：18个；排肥器型式：槽轮式；排肥器数量：18个；传动机构型式：地轮传动；开沟器型式： 圆盘式；地轮型式：橡胶轮；地轮直径：80cm；风机直径： 400mm；风机转速：4800r/min；风机风压：0～10kPa；防堵工作部件形式：波纹圆盘刀及渐开线式拨草轮；配套动力范围：132.3～161.7kW。","T20190606038","2024-12-31","","购机补贴(通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[796,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕精量播种机","马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司","免耕播种机","2BQM-6","播种行数:6行;排种器型式:精量排种器 ","型号：2BQM-6（MT-6）；外形尺寸（长×宽×高）：2075×4400×1435mm；结构质量：1150kg；行距：75(可调)cm；工作行数：6行；工作幅宽：420mm；排种器型式： 气吸式；排种器数量：6个；排肥器型式：槽轮式；排肥器数量：6个；传动机构型式：地轮传动；开沟器型式：圆盘式；地轮型式：橡胶轮；地轮直径：64cm；风机直径：400mm；风机转速：4800r/min；风机风压：0～10kPa；防堵工作部件形式：免耕波纹圆盘或星齿锄草轮；配套动力范围：＞73.5kW。","T20200606294","2026-03-04","","购机补贴(通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[797,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕精量播种机","马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司","免耕播种机","2BQM-9","播种行数:9行;排种器型式:精量排种器 ","型号：2BQM-9（MT-9）；外形尺寸（长×宽×高）：2250×6250×1435mm；结构质量：2480kg；行距：70(可调)cm；工作行数：9行；工作幅宽：620mm；排种器型式： 气吸式；排种器数量：9个；排肥器型式：槽轮式；排肥器数量：9个；传动机构型式：地轮传动；开沟器型式：圆盘式；地轮型式：橡胶轮；地轮直径：64cm；风机直径：400mm；风机转速：4800r/min；风机风压：0～10kPa；防堵工作部件形式：免耕波纹圆盘或星齿锄草轮；配套动力范围：＞102kW。","T20200606293","2026-03-04","","购机补贴(通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[798,"种植施肥机械","播种机械","免耕播种机","6行及以上免耕精量播种机","马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司","牵引式免耕播种机","2BQN-6","播种行数:6行;排种器型式:精量排种器 ","结构型式: 气力式,牵引式；配套动力范围（kW)：66.2～103.0；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：3365mm×4405mm×1895mm；作业速度范围(km/h)：6～10；作业小时生产率(hm²/h)：1.68～2.94；行距（mm)：550～650；工作行数 ：6；工作幅宽(mm)：3300～3900；排种器型式：气力式(金属材料)；排种器数量：6；排种器驱动方式：地轮传动；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：底肥12，微肥6；排肥器驱动方式：地轮传动。种/肥箱容积：种-36L×6；底肥-500L×2， 微肥-40L×3；种/肥排量调节方式：种：链轮调节 ；底肥：旋钮手柄调节外槽轮长度 微肥：旋钮手柄调节外槽轮长度；传动机构型式：地轮、链传动；开沟器型式：种：双圆；盘；肥：单圆盘；开沟器数量：种：6；肥：6；开沟器深度调节范围(mm)：种：10～70；肥：50～150；地轮型式：凹条纹充气轮胎；地轮直径(mm)：Φ767；破茬清垄工作部件型式：双侧星型拨草轮+波纹盘；风机型式：机械离心风机；风机叶轮直径（mm)：Φ400；覆土器型式：V型橡胶轮；镇压器型式 V型橡胶轮","T202000150903","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[799,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","安徽久力机械设备有限公司","玉米精量施肥播种机","2BYJ-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：机械式、悬挂式；配套动力范围：13.2~18KW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1650×1325×1195（mm）；工作行数：2行；排种器型式：指夹式、金属材料；排种器数量：2个；排肥器数量：2个。","T202134340006","2026-03-30","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[800,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","安徽久力机械设备有限公司","玉米精量施肥播种机","2BYJ-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：机械式、悬挂式；配套动力范围：13.2~18KW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1675×1735×1195（mm）；工作行数：3行；排种器型式：指夹式、金属材料；排种器数量：3个；排肥器数量：3个。","T202134340004","2026-03-30","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[801,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","保定市鑫飞达农机装备有限公司","精量播种机","2BYZF-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构尺寸（长*宽*高mm）： 1480*1660*1010  整机质量（kg）： 200  \n配套动力（kw）： 14.7-25.7  行距（cm）： 50-60  \n工作幅宽（cm）： 150-180  排种器（形式/数量）： 指夹式/3个  \n排肥器（形式/数量）： 外槽轮式/3个  传动机构形式： 链传动+轴传动  \n开沟器形式： 锄铲式  地轮（形式/直径）： 橡胶轮胎/φ40  \n播种行数（行）： 3  排种器形式： 精量播种器","T201913130239","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[802,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","公主岭市隆泉农业机械制造有限公司","仿形轮式玉米精量播种机","2BYSF-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称：2BYSF-2型仿形轮式玉米精量播种机；结构型式：机械式、悬挂式；配套动力范围：≧13.2kW;整机外形尺寸：1890×1210×910mm;作业速度范围：0.3-1.38m/s;作业小时生产率：3-4.5hm2/h工作幅宽:100-140cm;行距：50-70cm;工作行数:2行;排种器型式：勺轮式（金属材料）；排种器数量：2个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量:2个；排种开沟器型式：双圆盘式；排种开沟器数量：2个；排种开沟器深度调节范围：40-70mm；排肥开沟器型式：双圆盘式；排肥开沟器数量：2个；排肥开沟器深度调节范围：40-70mm；种/肥箱容积：20/20L;排量调节方式：种：档位调节；肥：螺旋手柄；播种部分传动方式：链条传动；地轮型式：胶轮；地轮直径：380mm；覆土器型式：双圆盘式；镇压器型式：外胶轮内铁空心。","T202122220039","2026-06-28","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[803,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米精量播种机","2BYF-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","工作行数：3行；排种器型式：其他（勺轮式）、金属材料；工作幅宽：150～186cm；排肥器型式：外槽轮式、非金属材料；种/肥箱容积：种：8.5×3/肥：195L；排量调节方式：种：变速箱/肥：螺纹式；播种部分传动方式： 轴+链传动","T202014140017","2025-04-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[804,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","河北峥嵘农机有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYCFB-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：机械式、悬挂式整机外形尺寸（长*宽*高）mm:1650*1650*1180 配套动力范围KW：11-22 工作幅宽cm:180  行距cm:60    行数：3排种器型式：勺轮式（金属材料）排种器数量：3个排肥器型式：外槽轮式排肥器数量：3个","T202013130313","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[805,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","河北峥嵘农机有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：机械式、悬挂式整机外形尺寸（长*宽*高）mm:1720*1260*1180 配套动力范围KW：11-22 工作幅宽cm:160  行距cm:80    行数：2排种器型式：指夹式（金属材料）排种器数量：2个排肥器型式：外槽轮式排肥器数量：2个","T201913130204","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[806,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","河北峥嵘农机有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：机械式、悬挂式整机外形尺寸（长*宽*高）mm:1720*1700*1180 配套动力范围KW：11-33  工作幅宽cm:180  行距cm:60    行数：3排种器型式：指夹式（金属材料）排种器数量：3个排肥器型式：外槽轮式排肥器数量：3个","T201913130205","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[807,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","任丘市超鹰农机有限公司","玉米精量播种机","2BYCF-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号2BYCF-2，机械式；悬挂式结构形式，配套动力11～29.4kw，工作状态外形尺寸（长×宽×高）1640mm×1230mm×1100mm，作业速度范围1.1～1.7m/s，作业小时生产率0.2～0.5hm2/h,行距400～900mm,工作行数2行，工作宽幅0.8～1.8m，排种/肥器型式勺轮式/外槽轮式数量2/2个驱动方式地轮驱动，种/肥箱容积9×2个/75L,排量调节方式种：档位 肥：螺纹，传动机构型式轴、链条传动，开沟器型式锄铲式数量种：2个肥：2个，深度调节范围0～100mm，地轮型式实心胶地轮直径380mm高度调节范围0～100mm,覆土器型式双圆盘式，镇压器型式实心橡胶轮。","T202013130002","2025-07-19","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[808,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","任丘市超鹰农机有限公司","玉米精量播种机","2BYCF-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号2BYCF-3，机械式；悬挂式结构形式，配套动力13.2～29.4kw，工作状态外形尺寸（长×宽×高）1640mm×1650mm×1100mm，作业速度范围1.1～1.7m/s，作业小时生产率0.2～0.5hm2/h,行距400～650mm,工作行数3行，工作宽幅1.2～1.95m，排种/肥器型式勺轮式/外槽轮式数量3/3个驱动方式地轮驱动，种/肥箱容积9×3个/103L，排量调节方式种：档位 肥：螺纹，传动机构型式轴、链条传动，开沟器型式锄铲式数量种：3个肥：3个，深度调节范围0～100mm，地轮型式实心胶地轮直径380mm高度调节范围0～100mm,覆土器型式双圆盘式，镇压器型式实心橡胶轮。","T202013130003","2025-07-19","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[809,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","任丘市东阳农业机械制造有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","基本配置：机架、种箱、肥箱、播种机构、排肥机构、开沟器、地轮，播种机构采用了指夹式排种器和株距变速器。配套动力11-22kw。主要参数：外形尺寸：1750×1760×1080㎜结构质量：241㎏，行距：500-600㎜，工作行数：3行，工作幅宽：1500～1800㎜，排种器形式：指夹式，数量3个，排肥器形式：外槽轮3个，开沟器形式：靴式，地轮形式：地轮，直径380㎜","T201913130180","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[810,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","任丘市合发农业机械有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","2BYZF-2型玉米单粒精密播种机为机械式、悬挂式播种机，由机架、种箱、肥箱、播种机构、排肥机构、传动机构、开沟器、覆土器、地轮、防缠辊等部分组成。配套动力范围：13.2～22.1kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1500×1260×1190㎜，结构质量：148kg，作业速度范围：4～6km/h,作业小时生产率：0.2～0.5h㎡/h，行距：500～650㎜，工作行数：2行，工作幅宽：1.0～1.3m，排种器形式：指夹式，排种器数量：2个，排肥器形式：外槽轮，排肥器个数：2个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：7×2/108L，排量调节方式：手动螺旋，传动机构形式：齿轮传动+轴传动（地轮驱动），开沟器型式：锄铲式，开沟器数量：播种2个施肥2个，深度调节范围：0～120㎜，地轮形式：实心橡胶轮，地轮直径：380㎜，高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：板式，镇压器形式：地轮","冀2017T—056","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[811,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","任丘市合发农业机械有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","2BYZF-3型玉米单粒精密播种机为机械式、悬挂式播种机，由机架、种箱、肥箱、播种机构、排肥机构、传动机构、开沟器、覆土器、地轮、防缠辊等部分组成。配套动力范围：13.2～22.1kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1500×1650×1190㎜，结构质量：204kg，作业速度范围：4～6km/h,作业小时生产率：0.2～0.5h㎡/h，行距：500～650㎜，工作行数：3行，工作幅宽：1.5～1.95m，排种器形式：指夹式，排种器数量：3个，排肥器形式：外槽轮，排肥器个数：3个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：7×3/146L，排量调节方式：手动螺旋，传动机构形式：齿轮传动+轴传动（地轮驱动），开沟器型式：锄铲式，开沟器数量：播种3个施肥3个，深度调节范围：0～120㎜，地轮形式：实心橡胶轮，地轮直径：380㎜，高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：板式，镇压器形式：地轮","冀2017T—055","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[812,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","任丘市合乐农业机械有限公司","玉米单粒精密播种机","2BYCF-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称：2BYCF-2玉米单粒精密播种机；结构型式：机械式，悬挂式；配套动力范围:14.7-18.4kW;整机外形尺寸（长×宽×高）:1600×1250×1220mm;作业速度范围：1.11-1.67m/s；作业小时生产率：0.2-0.3hm2/h；工作幅宽：100-140cm；行距：50-70cm；工作行数：2行；排种器型式：勺轮式、金属材料；排种器数量：2个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：2个；排种开沟器型式：铲式；排种开沟器数量：2个；排种开沟器深度调节范围：0-100mm；排肥开沟器型式：铲式；排肥开沟器数量：2个；排肥开沟器深度调节范围：0-100mm；种/肥箱容积：9×2/110L;排量调节方式:播种：档位调节/施肥：螺旋手柄;播种部分传动方式：轴传动+链传动；地轮型式：胶轮；地轮直径：390mm；地轮高度调节范围：0-130mm；覆土器型式：合土板式；镇压器型式：胶轮","T202013130052","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[813,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","任丘市合乐农业机械有限公司","玉米单粒精密播种机","2BYCF-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称：2BYCF-3玉米单粒精密播种机；结构型式：机械式，悬挂式；配套动力范围:14.7-29.4kW;整机外形尺寸（长×宽×高）:1600×1600×1220mm;作业速度范围：1.11-1.67m/s；作业小时生产率：0.3-0.4hm2/h；工作幅宽：150-180cm；行距：50-60cm；工作行数：3行；排种器型式：勺轮式、金属材料；排种器数量：3个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：3个；排种开沟器型式：铲式；排种开沟器数量：3个；排种开沟器深度调节范围：0-100mm；排肥开沟器型式：铲式；排肥开沟器数量：3个；排肥开沟器深度调节范围：0-100mm；种/肥箱容积：9×3/130L;排量调节方式:播种：档位调节，肥：螺旋手柄;播种部分传动方式：轴传动+链传动；地轮型式：胶轮；地轮直径：390mm；地轮高度调节范围：0-130mm；覆土器型式：合土板式；镇压器型式：胶轮","T202013130051","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[814,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","任丘市合乐农业机械有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称：2BYZF-2玉米施肥精量播种机；结构型式：悬挂式、机械式；配套动力范围:14.7-18.4kW;整机外形尺寸（长×宽×高）:1800×1350×1160;作业速度范围：1.11-1.67m/s；作业小时生产率：0.2-0.56hm2/h；工作幅宽：120cm；行距：60cm；工作行数：2行；排种器型式：指夹式(金属材料)；排种器数量：2个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：2个；排种开沟器型式：铲式；排种开沟器数量：2个；排种开沟器深度调节范围：0-80mm；排肥开沟器型式：铲式；排肥开沟器数量：2个；排肥开沟器深度调节范围：0-80mm；种/肥箱容积：9×2/110L;排量调节方式:种：档位调节；肥：螺旋手柄;播种部分传动方式：轴传动+链条传动；地轮型式：橡胶轮；地轮直径：370mm；地轮高度调节范围：0-130mm；覆土器型式：刮板式；镇压器型式：橡胶轮","T202113130002","2026-02-28","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[815,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","任丘市合乐农业机械有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称：2BYZF-3玉米施肥精量播种机；结构型式：悬挂式、机械式；配套动力范围:14.7-29.4kW;整机外形尺寸（长×宽×高）：1800×1650×1160mm;作业速度范围：1.11-1.67m/s；作业小时生产率：0.3-0.72hm2/h；工作幅宽：165cm；行距：55cm；工作行数：3行；排种器型式：指夹式（金属材料）；排种器数量：3个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：3个；排种开沟器型式：铲式；排种开沟器数量：3个；排种开沟器深度调节范围：0-80mm；排肥开沟器型式：铲式；排肥开沟器数量：3个；排肥开沟器深度调节范围：0-80mm；种/肥箱容积：9×3/130L;排量调节方式:种：档位调节；肥：螺旋手柄;播种部分传动方式：轴传动+链条传动；地轮型式：橡胶轮；地轮直径：370mm；地轮高度调节范围：0-130mm；覆土器型式：刮板式；镇压器型式：橡胶轮","T202113130001","2026-02-28","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[816,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","任丘市利华农业机械制造有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称：2BYZF-3型玉米施肥精量播机结构型式：机械式；悬挂式配套动力范围：18.4-29.5KW\n整机外形尺寸（长×宽×高）：1715×1810×1080作业速度范围：1.1-1.7m/s行距：55cm工\n作行数：3行作业幅宽：165cm排种器型式：指夹式（金属材料）排种器数量：3个排肥器\n数量：3个种/肥箱容积：9×3/120开沟器型式：靴式（种）；靴式(肥）开沟器数量：3（种）；\n3（肥）地轮型式：橡胶轮胎地轮直径：380mm地轮高度调节范围：0-100mm覆土器型式：覆\n土板镇压器型式：地轮","T202013130007","2025-07-19","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[817,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","玉米施肥播种机","2BYCF-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","外形尺寸：1500*1340*1120；行距：500-650（可调）；工作行数：2行；排种器型式：仓转舀勺联体式","冀2018T-055（续）","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[818,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","玉米施肥播种机","2BYCF-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","外形尺寸：1520*1700*1100；工作行数：3；排种器型式：仓转舀勺联体式","T202013130001","2025-02-27","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[819,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","指夹式玉米施肥播种机","2BYFZ-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","外形尺寸：1500*1340*1090；工作行数：2行；排种器型式：指甲式","冀2018T-056（续）","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[820,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","指夹式玉米施肥播种机","2BYFZ-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","外形尺寸：1520*1730*1120；工作行数：3；排种器型式：指甲式","冀2018T-057（续）","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[821,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","任丘市鑫大华农业机械制造有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BYF-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称:2BYF-2玉米免耕施肥播种机；结构型式:机械式、悬挂式；配套动力范围:14.7~44.1KW；整机外形尺寸(长ⅹ宽x高)：1550x1400x1160；作业速度范围:0.83~1.67m/s；作业小时生产率:0.29~0.58h㎡/h；工作幅宽:120㎝；行距:60㎝；工作行数:2行；排种器型式:勺轮式、金属材料；排种器数量:2个；排肥器型式:外槽轮式；排肥器数量:2个；排种开沟器型式:锄铲式；排种开沟器数量:2个；排种开沟器深度调节范围:0~40㎜；排肥开沟器型式:锄铲式；排肥开沟器数量:2个;排肥开沟器深度调节范围:0~70㎜；种/肥箱容积:种:8x2/肥:110；排量调节方式:种:挡位/肥:螺旋手柄；播种部分传动方式:轴传动十链传动；地轮形式:橡胶轮；地轮直径:380㎜；地轮高度调节范围:0~70㎜；风机型式:/；覆土器型式:合士板；镇压器型式:地轮；","T201913130244","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[822,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","2-3行机械式精量播种机","任丘市鑫大华农业机械制造有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BYF-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称:2BYF-3玉米免耕施肥播种机；结构型式:机械式、悬挂式；配套动力范围:14.7~44.1kw；整机外形尺寸(长x宽x高):1550×1640×1160㎜；作业速度范围:0.83~1.67m/s；作业小时生产率:0.43~0.86h㎡/h；工作幅宽:180cm；行距:60㎝；工作行数:3行；排种器型式:勺轮式、金属材料；排种器数量:3个；排肥器型式:外槽轮式；排肥器数量:3个；排种开沟器型式:锄铲式；排种开沟器数量：3个；排种开沟器深度调节范围:0~40㎜；排肥开沟器型式:锄铲式；排肥开沟器数量:3个；排肥开沟器深度调节范围:0~70㎜；种/肥箱容积:种:8ⅹ3/肥:165L；排量调节方式:种:挡位/肥:螺旋手柄；播种部分传动方式:轴传动+链传动；地轮型式:橡胶轮；地轮直径:380㎜；地轮高度调节范围:0~70㎜；风机形式:/；覆土器型式:合土板；镇压器型式:地轮；","T201913130245","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[823,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","安徽久力机械设备有限公司","玉米精量施肥播种机","2BYJ-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：机械式、悬挂式；配套动力范围：22~36.8KW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1675×2510×1195（mm）；工作行数：4行；排种器型式：指夹式、金属材料；排种器数量：4个；排肥器数量：4个。","T202134340001","2026-03-30","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[824,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","公主岭市隆泉农业机械制造有限公司","仿形轮式玉米精量播种机","2BYSF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称：2BYSF-4型仿形轮式玉米精量播种机；结构型式：机械式、悬挂式；配套动力范围：≧29.4kW;整机外形尺寸：1970×1990×1020mm;作业速度范围：0.3-1.38m/s;作业小时生产率：6-9hm2/h；工作幅宽:200-240cm;行距：50-60cm;工作行数:4行;排种器型式：勺轮式（金属材料）；排种器数量：4个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量:4个；排种开沟器型式：双圆盘式；排种开沟器数量：4个；排种开沟器深度调节范围：40-70mm；排肥开沟器型式：双圆盘式；排肥开沟器数量：4个；排肥开沟器深度调节范围：40-70mm；种/肥箱容积：40/40L;排量调节方式：种：档位调节；肥：螺旋手柄；播种部分传动方式：链条传动；地轮型式：胶轮；地轮直径：380mm；覆土器型式：双圆盘式；镇压器型式：外胶轮内铁空心。","T202122220040","2026-06-28","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[825,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","河北播利富农业机械有限公司","玉米精播机","2BYF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式 / 机械式、悬挂式 \n配套动力范围 kW 18.4～36.8 \n整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1750×2200×1150 \n作业速度范围 m/s 0.83～1.39 \n作业小时生产率 hm2/h 0.55～0.91 \n工作幅宽 cm 228 \n行距 cm 57 \n工作行数 行 4 \n排种器型式 / 勺轮式、金属材料 \n排种器数量 个 4 \n排肥器型式 / 外槽轮 \n排肥器数量 个 4 \n排种开沟器型式 / 锄铲式 \n排种开沟器数量 个 4 \n排种开沟器深度调节范围 mm 20～70 \n排肥开沟器型式 / 锄铲式 \n排肥开沟器数量 个 4 \n排肥开沟器深度调节范围 mm 50～100 \n种/肥箱容积 L 种箱：9×4、肥箱：150 \n排量调节方式 / 种：挡位调节、肥：螺纹调节 \n播种部分传动方式 / 轴传动 \n地轮型式 / 胶轮 \n地轮直径 mm 370 \n地轮高度调节范围 mm 0～50","T202000130805","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[826,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","河北华硕农业机械制造有限公司","玉米施肥播种机","2BYCF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：机械式；悬挂式;配套动力范围kW：22～36.8;整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1700×2280×1150;作业速度范围(m/s)：1.11～1.67;作业小时生产率(hm2/h)：0.3～0.6;工作幅宽(cm)： 200～240;行距(cm)：50～60;工作行数：4;排种器型式：勺轮式/金属材料;排种器数量个：4;排肥器型式：外槽轮式/非金属材料;排肥器数量个：4;排种开沟器型式：芯铧式;排种开沟器数量个：4;排种开沟器深度调节范围(mm)：0～120;排肥开沟器型式：芯铧式;排肥开沟器数量个：4;排肥开沟器深度调节范围(mm)：0～120;种/肥箱容积(L)：7×4/220;排量调节方式：种：档位调节 肥：螺旋手柄;播种部分传动方式：链传动;地轮型式：胶轮;地轮直径(mm)：380;地轮高度调节范围(mm)：0～130;覆土器型式：覆土板;镇压器型式：胶轮","T201900140435","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[827,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","河北华硕农业机械制造有限公司","玉米施肥播种机","2BYFCF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式:机械式；悬挂式,配套动力范围kW:29.4～58.8,整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1730×2290×1230,作业速度范围(m/s):1.11～1.67,作业小时生产率(hm2/h):0.8～1.4,工作幅宽(cm)：240,行距(cm)：60,工作行数:4,排种器型式:勺轮式/金属材料,排种器数量:4,排肥器型式:槽轮式/非金属材料,排肥器数量:4,排种开沟器型式:靴脚式,排种开沟器数量:4,排种开沟器深度调节范围(mm)：0～30,排肥开沟器型式:靴脚式,排肥开沟器数量:4,排肥开沟器深度调节范围(mm)：0～60,种/肥箱容积(L)：9×4/220,排量调节方式:种：挡位调节 肥：螺旋手柄,播种部分传动方式:链传动+轴传动,地轮型式:橡胶轮,地轮直径(mm)：380,地轮高度调节范围(mm)：0～30,覆土器型式:覆土轮,镇压器型式:橡胶轮,","T202000130819","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[828,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","河北华硕农业机械制造有限公司","玉米施肥播种机","2BYFCF-5","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式:机械式；悬挂式,配套动力范围kW:58.8～88.2,整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1730×2820×1230,作业速度范围(m/s):1.11～1.67,作业小时生产率(hm2/h):1.1～1.8,工作幅宽(cm)：300,行距(cm)：60,工作行数:5,排种器型式:勺轮式/金属材料,排种器数量:5,排肥器型式:槽轮式/非金属材料,排肥器数量:5,排种开沟器型式:靴脚式,排种开沟器数量:5,排种开沟器深度调节范围(mm)：0～30,排肥开沟器型式:靴脚式,排肥开沟器数量:5,排肥开沟器深度调节范围(mm)：0～60,种/肥箱容积(L)：9×5/270,排量调节方式:种：挡位调节 肥：螺旋手柄,播种部分传动方式:链传动+轴传动,地轮型式:橡胶轮,地轮直径(mm)：380,地轮高度调节范围(mm)：0～30,覆土器型式:覆土轮,镇压器型式:橡胶轮,","T202000130819","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[829,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","河北华硕农业机械制造有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYFZF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：机械式；悬挂式;配套动力范围kW：29.4～58.8;整机外形尺寸（长×宽×高）mmmm：1800×2310×1240;作业速度范围(m/s)(m/s)：1.11～1.67;作业小时生产率(hm2/h)：0.3～0.6;工作幅宽(cm)： 220～240;行距(cm)：55～60;工作行数：4;排种器型式：指夹式/金属材料;排种器数量个：4;排肥器型式：外槽轮式/非金属材料;排肥器数量个：4;排种开沟器型式：芯铧式;排种开沟器数量个：4;排种开沟器深度调节范围(mm)：0～30;排肥开沟器型式：芯铧式;排肥开沟器数量个：4;排肥开沟器深度调节范围(mm)：0～120;种/肥箱容积(L)：8×4/220;排量调节方式：种：档位调节 肥：螺旋手柄;播种部分传动方式：链传动;地轮型式：充气橡胶轮;地轮直径(mm)：400;地轮高度调节范围(mm)：0～30;覆土器型式：覆土轮;镇压器型式：充气橡胶轮","T201900140437","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[830,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","河北华硕农业机械制造有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式:机械式；悬挂式,配套动力范围kW:22～36.8,整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1650×2300×1180,作业速度范围(m/s):1.11～1.67,作业小时生产率(hm2/h):0.8～1.4,工作幅宽(cm)：240,行距(cm)：60,工作行数:4,排种器型式:指夹式/金属材料,排种器数量:4,排肥器型式:槽轮式/非金属材料,排肥器数量:4,排种开沟器型式:靴脚式,排种开沟器数量:4,排种开沟器深度调节范围(mm)：0～90,排肥开沟器型式:靴脚式,排肥开沟器数量:4,排肥开沟器深度调节范围(mm)：0～60,种/肥箱容积(L)：7×4/220,排量调节方式:种：挡位调节 肥：螺旋手柄,播种部分传动方式:链传动+轴传动,地轮型式:橡胶轮,地轮直径(mm)：370,地轮高度调节范围(mm)：0～100,风机型式:/,覆土器型式:覆土板,镇压器型式:橡胶轮,","T202000130817","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[831,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","河北江天农业机械有限公司","多层施肥播种机","2BYF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：机械悬挂式。配套动力范围（kW）：29.4~44.1。工作状态外形尺寸（长X宽X高，mm）1920×2300×1150。作业速度范围（km/h）：3~5。作业小时生产率（hm2/h）：0.4~0.6。行距（mm）：500~600。工作行数（行）：4。工作幅宽（m）：2.0~2.4。排种/排肥型式：勺轮/外槽轮，数量（个）：4/4，驱动方式：地轮驱动。种/肥箱容积（L）：7X4/140。排量调节方式：排种：机械式；排肥：手动螺旋。传动结构型式：轴传动（地轮驱动）。开沟器型式：锄铲式；数量（个）：播种4；施肥4；深度调节范围（mm）：0~120。地轮型式：实心橡胶轮；直径（mm）：φ390；高度调节范围（mm）：0~130。覆土器型式：板式。镇压器型式：地轮。","冀2017T—085","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[832,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","河北农哈哈机械集团有限公司","大豆播种机","2BDF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","工作行数：4行；排种器型式：勺轮式、金属材料；工作幅宽：160-200cm；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：3个；种/肥箱容积：种：8.5L×4/肥：195L；排量调节方式：种：变速箱/肥：螺纹式；播种部分传动方式：轴、齿轮、链传动","T202014140022","2025-08-16","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[833,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","河北农哈哈机械集团有限公司","大豆播种机","2BDF-5","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","工作行数：5行；排种器型式：勺轮式、金属材料；工作幅宽：200-225cm；排肥器型式：外槽轮式；种/肥箱容积：种：8.5×5/肥：260L；排量调节方式：种：变速箱/肥：螺纹式；播种部分传动方式：轴、齿轮、链传动","T202014140022","2025-08-16","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[834,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米精量播种机","2BYF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","工作行数：4行；排种器型式：其他（勺轮式）、金属材料；工作幅宽：200～248cm；种/肥箱容积：种：8.5×4/肥：260L；排量调节方式：种：变速箱/肥：螺纹式；播种部分传动方式：轴+链传动","T202014140016","2025-04-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[835,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米精量播种机","2BYF-4A","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","工作行数：4行；排种器型式：其他（勺轮式）、金属材料；工作幅宽：180～272cm；排肥器型式：外槽轮式、非金属材料；排种开沟器型式：芯铧式；种/肥箱容积：种：8.5×4/肥：260L；排量调节方式：种：变速箱/肥：螺纹式；播种部分传动方式：轴+链传动","T202014140015","2025-04-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[836,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米精量播种机","2BYF-5","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","工作行数：5行；排种器型式：其他（勺轮式）、金属材料；工作幅宽： 250～310cm；种/肥箱容积：种：18×5/肥：325L；排量调节方式：种：变速箱/肥：螺纹式；播种部分传动方式：轴+链传动","T202014140016","2025-04-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[837,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","河北神禾农业机械有限公司","玉米精量播种机","2BYBZJ-4(A)","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称 / 2BYBZJ-4(A)型玉米精量播种机 ;\n结构型式 / 机械式；悬挂式 ;\n配套动力范围 kW 22-37 ;\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1720×2200×1190 ;\n作业速度范围 m/s 1.7-2.8 ;\n作业小时生产率 h㎡/h 1.4-2.4 ;\n工作幅宽 cm 240 ;\n行距 cm 60 ;\n工作行数 行 4 ;\n排种器型式 / 指夹式；金属材料 ;\n排种器数量 个 4 ;\n排肥器型式 / 槽轮式 ;\n排肥器数量 个 4 \n排种开沟器型式 / 铲式 ;\n排种开沟器数量 个 4 \n排种开沟器深度调节范围 mm / ;\n排肥开沟器型式 / 铲式 ;\n排肥开沟器数量 个 4 ;\n排肥开沟器深度调节范围 mm / ;\n种/肥箱容积 L 9.5×4;195 ;\n排量调节方式 / 种：挡位；肥：螺旋手柄 ;\n播种部分传动方式 / 轴传动 ;\n地轮型式 / 橡胶轮胎 ;\n地轮直径 mm 380 ;\n地轮高度调节范围 mm 0-50 ;\n风机型式 / / ;\n覆土器型式 / 合土板式 ;\n镇压器型式 / 轮式（地轮） ;","T201900130354","2024-12-30","37","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[838,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","河北神禾农业机械有限公司","玉米精量播种机","2BYBZJ-5(A)","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称 / 2BYBZJ-5(A)型玉米精量播种机 ;\n结构型式 / 机械式；悬挂式 ;\n配套动力范围 kW 33-51 ;\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1720×2800×1190 ;\n作业速度范围 m/s 1.7-2.8 ;\n作业小时生产率 h㎡/h 1.8-3.0 ;\n工作幅宽 cm 300 ;\n行距 cm 60 ;\n工作行数 行 5 ;\n排种器型式 / 指夹式；金属材料 ;\n排种器数量 个 5 ;\n排肥器型式 / 槽轮式 ;\n排肥器数量 个 5 ;\n排种开沟器型式 / 铲式 ;\n排种开沟器数量 个 5 ;\n排种开沟器深度调节范围 mm / ;\n排肥开沟器型式 / 铲式 ;\n排肥开沟器数量 个 5 ;\n排肥开沟器深度调节范围 mm / ;\n种/肥箱容积 L 9.5×5；145+108 ;\n排量调节方式 / 种：挡位；肥：螺旋手柄 ;\n播种部分传动方式 / 轴传动 ;\n地轮型式 / 橡胶轮胎 ;\n地轮直径 mm 380 ;\n地轮高度调节范围 mm 0-50 ;\n风机型式 / / ;\n覆土器型式 / 合土板式 ;\n镇压器型式 / 轮式（地轮） ;","T201900130354","2024-12-30","51","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[839,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","河北峥嵘农机有限公司","玉米施肥播种机","2BYSF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：机械式、悬挂式，整机外形尺寸（长*宽*高）mm:1720*2300*1180 配套动力范围KW：22-73.5  工作幅宽cm:240   行距cm:60    行数：4 排种器型式：勺轮式（金属材料）排种器数量：4个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：4个","T202100130276","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[840,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","河北峥嵘农机有限公司","玉米施肥播种机","2BYSF-5","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：机械式、悬挂式，整机外形尺寸（长*宽*高）mm:1720*2840*1180 配套动力范围KW：36.8-73.5  工作幅宽cm:300   行距cm:60   行数：5  排种器型式：勺轮式（金属材料）排种器数量：5个，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：5个","T202100130276","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[841,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","河北峥嵘农机有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：机械式、悬挂式整机外形尺寸（长*宽*高）mm:1720*2300*1180 配套动力范围KW：22-73.5  工作幅宽cm:200-240   行距cm:50-60    行数：4排种器型式：指夹式（金属材料）排种器数量：4个排肥器型式：外槽轮式排肥器数量：4个","T201900140432","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[842,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","河北峥嵘农机有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-5","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：机械式、悬挂式整机外形尺寸（长*宽*高）mm:1720*2840*1180 配套动力范围KW：36.8-73.5    工作幅宽cm:250-300   行距cm:50-60    行数：5排种器型式：指夹式（金属材料）排种器数量：5个排肥器型式：外槽轮式排肥器数量：5个","T201900140432","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[843,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","宁津县永升机械制造有限公司","玉米精量播种机","2BYF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称/2BYF-4型玉米精量播种机 结构型式悬挂式 配套动力范围kW≥35 工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm1780×2410×1195 作业速度范围km/h3～6 行距mm600 工作行数行4 工作幅宽m2.4 排种器/排肥器型式/勺盘式/外槽轮式 排种器/排肥器数量个4/4 排种器/排肥器驱动方式/传动轴 种/肥箱容积L12/100 排量调节方式/变速式（种）/螺纹式（肥） 传动机构型式/地轮+齿轮+传动轴 开沟器型式/尖铲靴式/尖铲靴式 开沟器数量个4/4 开沟器深度调节范围mm/ 地轮型式/平面胶轮 地轮直径mmΦ380 地轮高度调节范围mm0～50 覆土器型式马蹄型 镇压器型式/平面胶轮","部20190382","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[844,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市东阳农业机械制造有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","基本配置：机架、种箱、肥箱、播种机构、排肥机构、开沟器、地轮，播种机构采用了勺轮式排种器和株距变速器。配套动力22～36.8。主要参数：外形尺寸：1750×2300×1080㎜结构质量：336㎏，行距：600㎜，工作行数：4行，工作幅宽：2400㎜，排种器形式：勺轮式，数量4个，排肥器形式：外槽轮4个，开沟器形式：铲式，地轮形式：胶轮，直径380㎜","T202000130802","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[845,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市东阳农业机械制造有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-5","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","基本配置：机架、种箱、肥箱、播种机构、排肥机构、开沟器、地轮，播种机构采用了勺轮式排种器和株距变速器。配套动力36.8～73.5。主要参数：外形尺寸：1750×2700×1090㎜结构质量：412㎏，行距：600㎜，工作行数：5行，工作幅宽：3000㎜，排种器形式：勺轮式，数量5个，排肥器形式：外槽轮5个，开沟器形式：铲式，地轮形式：胶轮，直径380㎜","T202000130802","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[846,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市合发农业机械有限公司","玉米单粒精密播种机","2BYF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","2BYF-4型玉米单粒精密播种机为机械式、悬挂式播种机，由机架、种箱、肥箱、播种机构、排肥机构、传动机构、开沟器、覆土器、地轮、防缠辊等部分组成。配套动力范围：22.1-36.8kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1570×2140×1180㎜，结构质量：284kg，作业速度范围：4～6km/h,作业小时生产率：0.3～0.6h㎡/h，行距：500～600㎜，工作行数：4行，工作幅宽：2～2.4m，排种器形式：勺轮式，排种器数量：4个，排肥器形式：外槽轮，排肥器个数：4个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：7×4/195L，排量调节方式：手动螺旋，传动机构形式：齿轮传动+轴传动（地轮驱动），开沟器型式：锄铲式，开沟器数量：播种4个施肥4个，深度调节范围：0～120㎜，地轮形式：实心橡胶轮，地轮直径：380㎜，高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：板式，镇压器形式：地轮","冀2017T—052","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[847,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市合发农业机械有限公司","玉米单粒精密播种机","2BYF-5","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","2BYF-5型玉米单粒精密播种机为机械式、悬挂式播种机，由机架、种箱、肥箱、播种机构、排肥机构、传动机构、开沟器、覆土器、地轮、防缠辊等部分组成。配套动力范围：36.8～73.5kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1580×2760×1180㎜，结构质量：368kg，作业速度范围：4～6km/h,作业小时生产率：0.4～1.0h㎡/h，行距：500～600㎜，工作行数：5行，工作幅宽：2.5～3.0m，排种器形式：勺轮式，排种器数量：5个，排肥器形式：外槽轮，排肥器个数：5个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：7×5/253L，排量调节方式：手动螺旋，传动机构形式：齿轮传动+轴传动（地轮驱动），开沟器型式：锄铲式，开沟器数量：播种5个施肥5个，深度调节范围：0～120㎜，地轮形式：实心橡胶轮，地轮直径：380㎜，高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：板式，镇压器形式：地轮","冀2017T—051","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[848,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市合发农业机械有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","2BYZF-4型玉米单粒精密播种机为机械式、悬挂式播种机，由机架、种箱、肥箱、播种机构、排肥机构、传动机构、开沟器、覆土器、地轮、防缠辊等部分组成。配套动力范围：22.1～36.8kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1570×2140×1180㎜，结构质量：284kg，作业速度范围：4～6km/h,作业小时生产率：0.3～0.6h㎡/h，行距：500～600㎜，工作行数：4行，工作幅宽：2.0～2.4m，排种器形式：指夹式，排种器数量：4个，排肥器形式：外槽轮，排肥器个数：4个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：7×4/195L，排量调节方式：手动螺旋，传动机构形式：齿轮传动+轴传动（地轮驱动），开沟器型式：锄铲式，开沟器数量：播种4个施肥4个，深度调节范围：0～120㎜，地轮形式：实心橡胶轮，地轮直径：380㎜，高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：板式，镇压器形式：地轮","冀2017T—054","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[849,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市合发农业机械有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-5","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","2BYZF-5型玉米单粒精密播种机为机械式、悬挂式播种机，由机架、种箱、肥箱、播种机构、排肥机构、传动机构、开沟器、覆土器、地轮、防缠辊等部分组成。配套动力范围：36.8～73.5kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1580×2760×1180㎜，结构质量：366kg，作业速度范围：4～6km/h,作业小时生产率：0.4～1.0h㎡/h，行距：500～600㎜，工作行数：5行，工作幅宽：2.5～3.0m，排种器形式：指夹式，排种器数量：5个，排肥器形式：外槽轮，排肥器个数：5个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：7×5/253L，排量调节方式：手动螺旋，传动机构形式：齿轮传动+轴传动（地轮驱动），开沟器型式：锄铲式，开沟器数量：播种5个施肥5个，深度调节范围：0～120㎜，地轮形式：实心橡胶轮，地轮直径：380㎜，高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：板式，镇压器形式：地轮","冀2017T—053","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[850,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市合乐农业机械有限公司","玉米单粒精密播种机","2BYCF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称：2BYCF-4玉米单粒精密播种机；结构型式：机械式，悬挂式；配套动力范围:25.7-58.8kW;整机外形尺寸（长×宽×高）:1600×2100×1220mm;作业速度范围：1.11-1.67m/s；作业小时生产率：0.5-0.6hm2/h；工作幅宽：200-240cm；行距：50-60cm；工作行数：4行；排种器型式：勺轮式、金属材料；排种器数量：4个；排肥器型式：外槽轮式，非金属材料；排肥器数量：4个；排种开沟器型式：铲式；排种开沟器数量：4个；排种开沟器深度调节范围：0-100mm；排肥开沟器型式：铲式；排肥开沟器数量：4个；排肥开沟器深度调节范围：0-100mm；种/肥箱容积：9×4/160L;排量调节方式:种：档位调节，肥：螺旋手柄;播种部分传动方式：轴传动+链传动；地轮型式：胶轮；地轮直径：390mm；地轮高度调节范围：0-130mm；覆土器型式：合土板式；镇压器型式：胶轮","T202013130050","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[851,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市合乐农业机械有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称：2BYZF-4玉米施肥精量播种机；结构型式：机械式/悬挂式；配套动力范围:22-44kW;整机外形尺寸（长×宽×高）:1860×2090×1160mm;作业速度范围：1.2-1.7m/s；作业小时生产率：0.8-1.44hm2/h；工作幅宽：200-240cm；行距：50-60cm；工作行数：4行；排种器型式：指夹式、金属材料；排种器数量：4个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：4个；排种开沟器型式：芯铧式；排种开沟器数量：4个；排种开沟器深度调节范围：0-120mm；排肥开沟器型式：芯铧式；排肥开沟器数量：4个；排肥开沟器深度调节范围：0-120mm；种/肥箱容积：9×4/160L;排量调节方式:播种：档位调节/施肥：螺旋手柄;播种部分传动方式：传动轴、链条；地轮型式：橡胶轮；地轮直径：370mm；地轮高度调节范围：0-130mm；覆土器型式：覆土板；镇压器型式：橡胶轮","T201900140440","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[852,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市合义农具有限公司","玉米单粒精密播种机","2BYCF-5","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","配套动力范围：36.8～73.5kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1580×2760×1180㎜，结构形式：机械式悬挂式，作业速度范围：1.11～1.67m/s,作业小时生产率：0.4～1.0h㎡/h，行距：50～60cm，工作行数：5行，工作幅宽：250～300cm，排种器形式：槽轮式（非金属材料），排种器数量：5个，排肥器形式：外槽轮，排肥器个数：5个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：7×5/253L，排量调节方式：种：档位调节 肥：手动螺旋，播种部分传动方式：链传动，开沟器型式：锄铲式，开沟器数量：播种5个施肥5个，深度调节范围：0～120㎜，地轮形式：实心橡胶轮，地轮直径：380㎜，高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：板式，镇压器形式：地轮","T202100130277","2026-06-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[853,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市合义农具有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","配套动力范围：36.8～73.5kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1780×2200×1200㎜，结构形式：机械式悬挂式，作业速度范围：1.11～1.67m/s,作业小时生产率：0.4～1.0h㎡/h，行距：50～60cm，工作行数：4行，工作幅宽：200～240cm，排种器形式：指夹式,非金属材料，排种器数量：4个，排肥器形式：外槽轮，排肥器个数：4个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：7×4/220L，排量调节方式：种：档位调节 肥：手动螺旋，播种部分传动方式：链传动，开沟器型式：锄铲式，开沟器数量：播种4个施肥4个，深度调节范围：0～120㎜，地轮形式：实心橡胶轮，地轮直径：380㎜，高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：板式，镇压器形式：地轮","T202100130278","2026-06-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[854,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市合义农具有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-5","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","配套动力范围：36.8～73.5kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1780×2600×1200㎜，结构形式：机械式悬挂式，作业速度范围：1.11～1.67m/s,作业小时生产率：0.4～1.0h㎡/h，行距：50～60cm，工作行数：5行，工作幅宽：250～300cm，排种器形式：指夹式,非金属材料，排种器数量：5个，排肥器形式：外槽轮，排肥器个数：5个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：7×5/253L，排量调节方式：种：档位调节 肥：手动螺旋，播种部分传动方式：链传动，开沟器型式：锄铲式，开沟器数量：播种5个施肥5个，深度调节范围：0～120㎜，地轮形式：实心橡胶轮，地轮直径：380㎜，高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：板式，镇压器形式：地轮","T202100130278","2026-06-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[855,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市利华农业机械制造有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称：2BYZF-4型玉米施肥精量播机结构型式：机械式；悬挂式配套动力范围：22-44KW\n整机外形尺寸（长×宽×高）：1710×2510×1085作业速度范围：1.1-1.7m/s行距：61cm工\n作行数：4行作业幅宽：244cm排种器型式：指夹式（金属材料）排种器数量：4个排肥器\n数量：4个种/肥箱容积：9×4/120开沟器型式：靴式（种）；靴式(肥）开沟器数量：4（种）；\n4（肥）地轮型式：橡胶轮胎地轮直径：380mm地轮高度调节范围：0-100mm覆土器型式：覆\n土板镇压器型式：地轮","T202000130339","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[856,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市双印农业机械制造有限公司","玉米施肥播种机","2BYCFB-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：机械式、悬挂式整机外形尺寸（长*宽*高）mm:1630*2310*1170 配套动力范围KW：22-73.5  工作幅宽cm:240   行距cm:60    行数：4排种器型式：勺轮式（金属材料）排种器数量：4个排肥器型式：外槽轮式排肥器数量：4个","T202100130275","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[857,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市双印农业机械制造有限公司","玉米施肥播种机","2BYCFB-5","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：机械式、悬挂式，整机外形尺寸（长*宽*高）mm:1630*2850*1170 配套动力范围KW：36.8-73.5  工作幅宽cm:300   行距cm:60    行数：5排种器型式：勺轮式（金属材料）排种器数量：5个排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：5个","T202100130275","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[858,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市喜神农业机械有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","2BYZF-4型玉米单粒精密播种机为机械式、悬挂式播种机，由机架、种箱、肥箱、播种机构、排肥机构、传动机构、开沟器、覆土器、地轮、防缠辊等部分组成。配套动力范围：22.1～36.8kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1550×2190×1200㎜，整机质量：310kg，作业速度范围：4～6km/h,作业小时生产率：0.3～0.6h㎡/h，行距：500～600㎜，工作行数：4行，工作幅宽：2.0～2.4m，排种器形式：指夹式，排种器数量：4个，排肥器形式：外槽轮，排肥器个数：4个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：8L×4/260L，排量调节方式：种：挡位，肥：螺旋手柄，传动机构形式：链传动+轴传动（地轮驱动），开沟器型式：铲式，开沟器数量：播种4个、施肥4个，深度调节范围：0～120㎜，地轮形式：实心橡胶轮，地轮直径：380㎜，高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：板式，镇压器形式：地轮","冀2017T—087","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[859,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市喜神农业机械有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-5","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","2BYZF-5型玉米单粒精密播种机为机械式、悬挂式播种机，由机架、种箱、肥箱、播种机构、排肥机构、传动机构、开沟器、覆土器、地轮、防缠辊等部分组成。配套动力范围：36.8～73.5kw，主要配置参数：外形尺寸（长×宽×高）：1550×2850×1200㎜，整机质量：380kg，作业速度范围：4～6km/h,作业小时生产率：0.4～1.0h㎡/h，行距：500～600㎜，工作行数：5行，工作幅宽：2.5～3.0m，排种器形式：指夹式，排种器数量：5个，排肥器形式：外槽轮，排肥器个数：5个，驱动方式：地轮驱动，种肥箱容积：8L×5/310L，排量调节方式：种：挡位，肥：螺旋手柄，传动机构形式：链传动+轴传动（地轮驱动），开沟器型式：铲式，开沟器数量：播种5个、施肥5个，深度调节范围：0～120㎜，地轮形式：实心橡胶轮，地轮直径：380㎜，高度调节范围：0～130㎜，覆土器形式：板式，镇压器形式地轮","冀2017T—086","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[860,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","玉米施肥播种机","2BYCF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","外形尺寸：1400*2000*1000；工作行数：4行；排种器型式：仓转舀勺联体式","T202000130009","2025-03-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[861,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","玉米施肥播种机","2BYCF-5","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","外形尺寸：1450*2500*1100；工作行数：5；排种器型式：仓转舀勺联体式；排种器数量：5个","T202000130009","2025-03-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[862,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","指夹式玉米施肥播种机","2BYFZ-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","外形尺寸：1530*2210*1120；工作行数：4；排种器型式：指甲式","冀2018T-058（续）","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[863,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市喜洋洋农业机械有限公司","指夹式玉米施肥播种机","2BYFZ-5","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","外形尺寸：1530*2750*1090；工作行数：5；排种器型式：指甲式","冀2018T-059（续）","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[864,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市鑫大华农业机械制造有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BYF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称:2BYF-4玉米免耕施肥播种机；结构型式:机械式、悬挂式；配套动力范围:22~66.2kw；整机外形尺寸(长x宽x高)1560x2160x1160mm；作业速度范围:0.83~1.67m/s；作业小时生产率:0.57~1.15h㎡/h；工作幅宽:240cm；行距:60cm；工作行数:4行；排种器型式:勺轮式、金属材料；排种器数量:4个；排肥器型式:外槽轮式；排肥器数量:4个；排种开沟器型式:锄铲式；排种开沟器数量:4个；排种开沟器深度调节范围:0~40mm；排肥开沟器型式:锄铲式:排肥开沟器数量:4个；排肥开沟器深度调节范围:0~70mm；种/肥箱容积:种:8x4/肥:220L排量调节方式:种:挡位/肥:螺旋手柄；播种部分传动方式:轴传动+链传动；地轮形式:橡胶轮；地轮直径:380mm；地轮高度调节范围:0~70mm；风机形式:/；覆土器型式:合土板；镇压器型式:地轮；","T201900130381","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[865,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市鑫大华农业机械制造有限公司","指夹式玉米精量播种机","2BYZF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称：2BYZF-4指夹式玉米精量播种机;结构型式:机械式、悬挂式；配套动力范围：22~66.2kw整机外形尺寸（长x宽x高）:1560X2160X1160mm;作业速度范围:0.83~1.67m/s;作业小时生产率：0.57~1.15hm2/h；工作幅宽：240cm；行距：60cm；工作行数：4行；排种器型式：指夹式、金属材料；排种器数量：4个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：4个；排种开沟器型式：锄铲式；排种开沟器数量：4个；排种开沟器深度调节范围：0~40mm；排肥开沟器型式：锄铲式；排肥开沟器数量：4个;排肥开沟器深度调节范围:0~70mm;种/肥箱容积:种：8x4/肥:220L;排量调节方式:种：挡位/肥：螺旋手柄；播种部分传动方式：轴传动+链传动；地轮形式：橡胶轮；地轮直径：380mm；地轮高度调节范围：0~70mm；风机型式：/；覆土器型式：合土板；镇压器型式：地轮；","T201900130382","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[866,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市鑫大华农业机械制造有限公司","指夹式玉米精量播种机","2BYZF-5","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称:2BYZF－5型指夹式玉米精量播种机。结构型式：机械式;悬挂式。配套动力范围：22～66.2kw。整机外形尺寸（长×宽×高）:1710×2800×1200㎜。作业速度范围:0.83～1.67m/s。作业小时生产率:0.67～1.8h㎡/h。工作幅宽225～300㎝。行距:45～60㎝。工作行数:5行。排种器型式:指夹式（金属材料）。排种器数量：5个。排肥器型式:外槽轮式。排肥器数量:5个。排种开沟器型式:铲式。排种开沟器数量：5个。排种开沟器深度调节范围：0～80㎜。排肥开沟器型式：铲式。排肥开沟器数量：5个。排肥开沟器深度调节范围：0～120㎜。种/肥箱容积:8×5/225L。排量调节方式:种:挡位调节/肥:螺旋手柄。播种部分传动方式:轴传动＋链传动。地轮型式:橡胶轮。地轮直径：380㎜。地轮高度调节范围：0～80㎜。风机型式：/。覆土器型式：旋转轮。镇压器型式：橡胶轮。备注：设计值栏中”/”表示该机无此机构。","T202100140288","2026-06-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[867,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","山东大华机械有限公司","玉米精量播种机","2BYF-5","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","工作行数：5行；排种器型式：指夹式；工作幅宽：2250～3000mm；外形尺寸（长×宽×高）：1950×3060×1220mm;配套动力范围：(36.8～51.5)轮式拖拉机；行距:450～600mm;传动机构形式：地轮链条传动；排种器数量:5个；排肥器型式：外槽轮；排肥器数量：5个；开沟器形式：锄铲式；地轮型式：平面胶轮；地轮直径：400mm","部20170148","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[868,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","西安亚澳农机股份有限公司","玉米精量施肥播种机","2BYF-4(200)","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","配套动力:47.8-73.54KW；结构形式:框架式；外形尺寸:2150*2300*1400MM；耕幅:2000MM；播种行数:4行","T202000620103","2025-03-31","0","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[869,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","西安亚澳农机股份有限公司","玉米精量施肥播种机","2BYF-4（230）","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","配套动力:66.1-88.2KW；结构形式:框架式；外形尺寸:2300*2600*1400MM；耕幅:2300MM；播种行数:4行","T202000611346","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[870,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行机械式精量播种机","西安亚澳农机股份有限公司","玉米精量施肥播种机","2BYF-5(220)","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","配套动力:47.8-73.54KW；结构形式:框架式；外形尺寸:2150*2500*1400MM；耕幅:2200MM；播种行数:5行","T202000620103","2025-03-31","0","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[871,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","6-10行机械式精量播种机","河北华硕农业机械制造有限公司","玉米施肥播种机","2BYFCF-6","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：机械式；悬挂式;配套动力范围kW：58.8～88.2;整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1800×3450×1170;作业速度范围(m/s)：1.11～1.67;作业小时生产率(hm2/h)：1.0～2.0;工作幅宽(cm)： 330～360;行距(cm)：55～60;工作行数：6;排种器型式：勺轮式/金属材料;排种器数量个：6;排肥器型式：外槽轮式/非金属材料;排肥器数量个：6;排种开沟器型式：芯铧式;排种开沟器数量个：6;排种开沟器深度调节范围(mm)：0～30;排肥开沟器型式：芯铧式;排肥开沟器数量个：6;排肥开沟器深度调节范围(mm)：0～120;种/肥箱容积(L)：8×6/170×2;排量调节方式：种：档位调节 肥：螺旋手柄;播种部分传动方式：链传动;地轮型式：充气橡胶轮;地轮直径(mm)：400;地轮高度调节范围(mm)：0～30;覆土器型式：覆土轮;镇压器型式：充气橡胶轮","T201900140436","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[872,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","6-10行机械式精量播种机","河北农哈哈机械集团有限公司","大豆播种机","2BDF-6","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","工作行数：6行；排种器型式：勺轮式、金属材料；工作幅宽：240cm；排肥器型式：外槽轮式；种/肥箱容积：种：8.5×6/肥：260L；排量调节方式：种：变速箱/肥：螺纹式；播种部分传动方式：轴、齿轮、链传动","T202014140022","2025-08-16","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[873,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","6-10行机械式精量播种机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米精量播种机","2BYF-6","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","工作行数：6行；排种器型式：其他（勺轮式）、金属材料；工作幅宽：300～372cm；种/肥箱容积：种：18×6/肥：390L；排量调节方式：种：变速箱/肥：螺纹式；播种部分传动方式：轴+链传动","T202014140016","2025-04-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[874,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","6-10行机械式精量播种机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米精量播种机","2BYF-8","播种行数:8行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","工作行数：8行；排种器型式：勺轮式、金属材料；工作幅宽：480cm；排肥器型式：外槽轮式；种/肥箱容积：种：18×8L/肥：260×2L；排量调节方式：种：变速箱/肥：螺纹式；播种部分传动方式：轴、齿轮、链传动","T202000140358","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[875,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","6-10行机械式精量播种机","河北神禾农业机械有限公司","玉米精量播种机","2BYBZJ-6(A)","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称 / 2BYBZJ-6(A)型玉米精量播种机 ;\n结构型式 / 机械式；悬挂式 ;\n配套动力范围 kW 45-70 ;\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1720×3450×1190 ;\n作业速度范围 m/s 1.7-2.8 ;\n作业小时生产率 h㎡/h 2.2-3.6 ;\n工作幅宽 cm 360 ;\n行距 cm 60 ;\n工作行数 行 6 ;\n排种器型式 / 指夹式；金属材料 ;\n排种器数量 个 6 ;\n排肥器型式 / 槽轮式 ;\n排肥器数量 个 6 ;\n排种开沟器型式 / 铲式 ;\n排种开沟器数量 个 6 ;\n排种开沟器深度调节范围 mm / ;\n排肥开沟器型式 / 铲式 ;\n排肥开沟器数量 个 6 ;\n排肥开沟器深度调节范围 mm / ;\n种/肥箱容积 L 9.5×6；145+145 ;\n排量调节方式 / 种：挡位；肥：螺旋手柄 ;\n播种部分传动方式 / 轴传动 ;\n地轮型式 / 橡胶轮胎 ;\n地轮直径 mm 380 ;\n地轮高度调节范围 mm 0-50 ;\n风机型式 / / ;\n覆土器型式 / 合土板式 ;\n镇压器型式 / 轮式（地轮） ;","T201900130354","2024-12-30","70","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[876,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","6-10行机械式精量播种机","河北神禾农业机械有限公司","玉米精量播种机","2BYBZJ-7(A)","播种行数:7行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称 / 2BYBZJ-7(A)型玉米精量播种机 ;\n结构型式 / 机械式；悬挂式 ;\n配套动力范围 kW 66-88 ;\n整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1720×4200×1190 ;\n作业速度范围 m/s 1.7-2.8 ;\n作业小时生产率 h㎡/h 2.5-4.2 ;\n工作幅宽 cm 420 ;\n行距 cm 60 ;\n工作行数 行 7 ;\n排种器型式 / 指夹式；金属材料 ;\n排种器数量 个 7 ;\n排肥器型式 / 槽轮式 ;\n排肥器数量 个 7 ;\n排种开沟器型式 / 铲式 ;\n排种开沟器数量 个 7 ;\n排种开沟器深度调节范围 mm / ;\n排肥开沟器型式 / 铲式 ;\n排肥开沟器数量 个 7 ;\n排肥开沟器深度调节范围 mm / ;\n种/肥箱容积 L 9.5×7;195+145 ;\n排量调节方式 / 种：挡位；肥：螺旋手柄 ;\n播种部分传动方式 / 轴传动 ;\n地轮型式 / 橡胶轮胎 ;\n地轮直径 mm 380 ;\n地轮高度调节范围 mm 0-50 ;\n风机型式 / / ;\n覆土器型式 / 合土板式 ;\n镇压器型式 / 轮式（地轮） ;","T201900130354","2024-12-30","88","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[877,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","6-10行机械式精量播种机","河北峥嵘农机有限公司","玉米施肥播种机","2BYSF-6","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：机械式、悬挂式整机外形尺寸（长*宽*高）mm:1720*3450*1180 配套动力范围KW：58.8-88.2 工作幅宽cm:360   行距cm:60    行数：6 排种器型式：勺轮式（金属材料）排种器数量：6个排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：6个","T202100130276","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[878,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","6-10行机械式精量播种机","河北峥嵘农机有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-6","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：机械式、悬挂式整机外形尺寸（长*宽*高）mm:1720*3450*1180 配套动力范围KW：36.8-73.5    工作幅宽cm:240-360   行距cm:40-60    行数：6 排种器型式：指夹式（金属材料）排种器数量：6个排肥器型式：外槽轮式排肥器数量：6个","T201900140432","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[879,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","6-10行机械式精量播种机","任丘市超鹰农机有限公司","玉米精量播种机","2BYCF-6","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号2BYCF-6，机械式；悬挂式结构形式，配套动力36.8～73.5kw，工作状态外形尺寸（ 长×宽×高）1830mm×3380mm×1150mm，作业速度范围1.1～1.7m/s，作业小时生产率1.0～2.0hm2/h,行距400～600mm,工作行数6行，工作宽幅2.4～3.6m，排种/肥器型式勺轮式/外槽轮式数量6/6个驱动方式地轮驱动，种/肥箱容积9×6个/103×2个L，排量调节方式种：档位 肥：螺纹，传动机构型式轴、链条传动，开沟器型式锄铲式数量种：6个肥：6个，深度调节范围0～100mm，地轮型式实心胶地轮直径380mm高度调节范围0～100mm,覆土器型式双圆盘式，镇压器型式实心橡胶轮。","T202000130111","2025-07-05","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[880,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","6-10行机械式精量播种机","任丘市东阳农业机械制造有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-6","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","基本配置：机架、种箱、肥箱、播种机构、排肥机构、开沟器、地轮，播种机构采用了勺轮式排种器和株距变速器。配套动力36.8～73.5。主要参数：外形尺寸：1750×3470×1090㎜结构质量：490㎏，行距：600㎜，工作行数：6行，工作幅宽：3600㎜，排种器形式：勺轮式，数量6个，排肥器形式：外槽轮6个，开沟器形式：铲式，地轮形式：胶轮，直径380㎜","T202000130802","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[881,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","6-10行机械式精量播种机","任丘市合乐农业机械有限公司","玉米施肥精量播种机","2BYZF-6","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称：2BYZF-6玉米施肥精量播种机；结构型式：机械式/悬挂式；配套动力范围:36.8-73.5kW;整机外形尺寸（长×宽×高）:1860×3300×1160mm;作业速度范围：1.2-1.7m/s；作业小时生产率：1.2-2.16hm2/h；工作幅宽：300-360cm；行距：50-60cm；工作行数：6行；排种器型式：指夹式、金属材料；排种器数量：6个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：6个；排种开沟器型式：芯铧式；排种开沟器数量：6个；排种开沟器深度调节范围：0-120mm；排肥开沟器型式：芯铧式；排肥开沟器数量：6个；排肥开沟器深度调节范围：0-120mm；种/肥箱容积：9×6/260L;排量调节方式:播种：档位调节/施肥：螺旋手柄;播种部分传动方式：传动轴、链条；地轮型式：橡胶轮；地轮直径：370mm；地轮高度调节范围：0-130mm；覆土器型式：覆土板；镇压器型式：橡胶轮","T201900140440","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[882,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","6-10行机械式精量播种机","任丘市鑫大华农业机械制造有限公司","指夹式玉米精量播种机","2BYZF-6","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称:2BYZF－6型指夹式玉米精量播种机。结构型式：机械式;悬挂式。配套动力范围：58.8～88.2kw。整机外形尺寸（长×宽×高）:1720×3530×1200㎜。作业速度范围:0.83～1.67m/s。作业小时生产率:0.8～2.1h㎡/h。工作幅宽270～360㎝。行距:45～60㎝。工作行数:6行。排种器型式:指夹式（金属材料）。排种器数量：6个。排肥器型式:外槽轮式。排肥器数量:6个。排种开沟器型式:铲式。排种开沟器数量：6个。排种开沟器深度调节范围：0～80㎜。排肥开沟器型式：铲式。排肥开沟器数量：6个。排肥开沟器深度调节范围：0～120㎜。种/肥箱容积:8×6/130×2L。排量调节方式:种:挡位调节/肥:螺旋手柄。播种部分传动方式:轴传动＋链传动。地轮型式:橡胶轮。地轮直径：380㎜。地轮高度调节范围：0～80㎜。风机型式：/。覆土器型式：旋转轮。镇压器型式：橡胶轮。备注：设计值栏中“/”表示该机无此机构。","T202100140288","2026-06-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[883,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","6-10行机械式精量播种机","山东大华机械有限公司","玉米精量播种机","2BYF-6","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","工作行数:6行；排种器型式：指夹式；工作幅宽:2700～3600mm;外形尺寸（长×宽×高）：1900×3560×1210；配套动力范围：(51.5～73.5)kw轮式拖拉机；排种器数量：6个；排肥器型式：外槽轮：排肥器数量：6个；行距：450～600mm;传动机构形式：地轮链条传动；开沟器形式:锄铲式;地轮型式:平面胶轮;地轮直径:400mm","部20170147","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[884,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","6-10行机械式精量播种机","西安亚澳农机股份有限公司","玉米精量施肥播种机","2BYF-6（250）","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","配套动力:73.5-88.2KW；结构形式:框架式；外形尺寸:2295*2860*1430MM；耕幅:2500MM；播种行数:6行","陕2017047","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[885,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行气力式精量播种机","马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司","精量播种机","2BQM-4(MT-4)","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:气力式:是 ","型号名称：2BQM-4(MT-4) 型精量播种机；结构型式：背负式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1730×2800×1530；行距：650mm；工作行数：4行；工作幅宽：2800mm；排种器型式：气吸式；排种器数量： 4 个；排肥器型式：槽轮式；排肥器数量： 4 个；种/肥箱容积： 36×4/160×2 L；排量调节方式：旋钮调节；传动机构型式： 地轮传动 ；开沟器型式： 圆盘式 ；开沟器数量：4个；地轮型式： 橡胶轮；地轮直径：660mm；风机型号名称： G06016003；风机叶轮直径：400mm；风机转速：5400r/min；镇压器型式： 橡胶覆土镇压轮。","黑垦鉴2017093","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[886,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","4-5行气力式精量播种机","山东大华机械有限公司","气吸式精量播种机","2BMYFQ-4D","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:气力式:是 ","工作行数：4行；排种器型式：气吸式；工作状态外形尺寸（长×宽×高)：1960×2830×1620mm；行距：40～70cm；工作幅宽：160～280cm；传动机构型式：地轮+链条+万向节；排种器数量：4个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：4个；开沟器型式：种：双圆盘式，肥：芯铧式；开沟器数量：4+4；种子箱容积：40×4L;肥箱容积：230×2L；地轮型式：人字型胶轮；地轮直径：650mm；覆土器型式：V型胶轮；镇压器型式：覆土器","部20181376","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[887,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","6-10行气力式精量播种机","马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司","精量播种机","2BQSP-6","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:气力式:是 ","型号名称：2BQSP-6型精量播种机；结构形式：气吸式、悬挂式；配套动力范围：66～90kw；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3500×2030×1490mm；作业速度范围： 6～8km/h；作业小时生产率：1.8～3.1hm2/h；行距：500～650mm；工作行数：6行；工作幅宽：3000～3900mm；排种器型式：气吸式；排种器数量： 6个；排种器驱动方式： 地轮传动；排肥器型式： 外槽轮式；排肥器数量：6个；排肥器驱动方式： 地轮传动；种/肥箱容积：种箱34×6L；肥箱200×2L；排量调节方式：旋钮手动调节；传动机构型式：链轮链条；开沟器形式：播种；靴式；施肥；犁刀；开沟器数量：播种6个；施肥6个；开沟器深度调节范围：播种：10～70mm；施肥50～100mm；地轮型式：人字花充气轮胎；地轮直径：φ660mm；风机型号名称：G0601603；风机叶轮直径：400mm；风机转速：2000～4800 r/min；风机风压：-10～-4KPa；覆土器型式：拨土片；镇压器型式：V型镇压轮。","黑垦鉴2019147","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[888,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","6-10行气力式精量播种机","马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司","精量播种机","2BQSP-8","播种行数:8行;是否精量播种:是 ;结构型式:气力式:是 ","型号名称：2BQSP-8型精量播种机；结构形式：气吸式、悬挂式；配套动力范围：88～118kw；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5200×2030×1490mm；作业速度范围： 6～8km/h；作业小时生产率：2.9～4.1hm2/h；行距：650:400/800（不等行距）mm；工作行数：8 行；工作幅宽：5200/4800mm；排种器型式：气吸式；排种器数量： 8个；排种器驱动方式： 地轮传动；排肥器型式： 外槽轮式；排肥器数量：8个；排肥器驱动方式： 地轮传动；种/肥箱容积：种箱34×8L；肥箱200×2L；排量调节方式：旋钮手动调节；传动机构型式：链轮链条；开沟器形式：播种；靴式；施肥；犁刀；开沟器数量：播种8个；施肥8个；开沟器深度调节范围：播种：10～70mm；施肥50～100mm；地轮型式：人字花充气轮胎；地轮直径：φ660mm；风机型号名称：G0601603；风机叶轮直径：400mm；风机转速：2000～4800 r/min；风机风压：-10～-4KPa；覆土器型式：拨土片；镇压器型式：V型镇压轮。","黑垦鉴2019146","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[889,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","6-10行气力式精量播种机","山东大华机械有限公司","气吸式精量播种机","2BMYFQ-6D","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:气力式:是 ","工作行数:6行；排种器型式：气吸式；工作状态外形尺寸（长×宽×高)：1920×4270×1600mm；行距：40～70cm；工作幅宽：240～420cm；传动机构型式：地轮+链条+万向节；排种器数量：6个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：6个；开沟器型式：种：双圆盘式 肥：芯铧式；开沟器数量：6+6；种子箱容积：40x6L；肥箱容积：280x2L；地轮型式：人字型胶轮；地轮直径：650mm；覆土器型式：V型胶轮；镇压器型式：覆土器","部20181379","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[890,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","6-10行气力式精量播种机","山东大华机械有限公司","气吸式精量播种机","2BMYFQ-8D","播种行数:8行;是否精量播种:是 ;结构型式:气力式:是 ","工作行数：8行；排种器型式：气吸式；工作状态外形尺寸（长×宽×高)mm：2100×5500×1500；结构质量：2600kg；行距cm：40～70cm；；工作幅宽：320～560cm；传动机构型式：地轮+链条+万向节；排种器数量：8；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：8；开沟器型式：种：双圆盘式 肥：芯铧式；开沟器数量：8+8；种子箱容积：40x8L；肥箱容积：230x4L；地轮型式：人字型胶轮；地轮直径：650mm；覆土器型式：V型胶轮；镇压器型式：覆土器","部20181378","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[891,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","11行及以上气力式精量播种机","马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司","精量播种机","2BQSP-12","播种行数:12行;是否精量播种:是 ;结构型式:气力式:是 ","型号名称：2BQSP-12型精量播种机；结构形式：气吸式、悬挂式；配套动力范围：103～132kw；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7500×2030×1490mm；作业速度范围： 6～8km/h；作业小时生产率：3.6～6.2hm2/h；行距：500～650mm；工作行数：12 行；工作幅宽：6000/7800mm；排种器型式：气吸式；排种器数量： 12个；排种器驱动方式： 地轮传动；排肥器型式： 外槽轮式；排肥器数量：12个；排肥器驱动方式： 地轮传动；种/肥箱容积：种箱34×12L；肥箱200×4L；排量调节方式：旋钮手动调节；传动机构型式：链轮链条；开沟器形式：播种；靴式；施肥；犁刀；开沟器数量：播种12个；施肥12个；开沟器深度调节范围：播种：10～70mm；施肥50～100mm；地轮型式：人字花充气轮胎；地轮直径：φ660mm；风机型号名称：G0601603；风机叶轮直径：400mm；风机转速：4800 r/min；风机风压：10～4 KPa；覆土器型式：拨土片；镇压器型式：V型镇压轮。","黑垦鉴2019145","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[892,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","11行及以上气力式精量播种机","山东大华机械有限公司","气吸式精量播种机","2BMYFQ-12D","播种行数:12行;是否精量播种:是 ;结构型式:气力式:是 ","结构形式：牵引式；工作行数:12行；排种器型式：气吸式；工作状态外形尺寸（长×宽×高)：3400×9000×1580mm；行距：40～70cm；；工作幅宽：480～840cm；传动机构型式：地轮+链条+万向节；排种器数量：12；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：12；开沟器型式：双圆盘式；开沟器数量：12+12；种子箱容积：40×12L；肥箱容积：280x4L；地轮型式：双圆盘式；地轮直径：650mm；覆土器型式：V型胶轮；镇压器型式：覆土器","部20181377","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[893,"种植施肥机械","播种机械","精量播种机","11行及以上气力式精量播种机","山东大华机械有限公司","气吸式精量播种机","2BMYFQ-18D","播种行数:18行;是否精量播种:是 ;结构型式:气力式:是 ","结构形式：牵引式；工作行数：18行；工作状态外形尺寸（长×宽×高)：3800×9060×1580mm；行距：40～46cm；工作幅宽：720～828cm；传动机构型式：地轮+链条+万向节；排种器型式：气吸式；排种器数量：18；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：18；开沟器型式：双圆盘式；开沟器数量：12+18；种子箱容积：40x18L；肥箱容积：230x6L；地轮型式：人字型胶轮；地轮直径：650mm；覆土器型式：V型胶轮；镇压器型式：覆土器","部20181380","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[894,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","东风井关农业机械有限公司","手扶式插秧机","2ZS-4B(PC4)","行数:4行;手扶步进式:是 ","手扶步进式；4行；外形尺寸：(长x宽x高）2180x1500x930mm；整机质量：155Kg；行距：300mm；功率：2.9KW；转速：1600r/min；插值机构形式：曲柄式；","T202000321069","2025-12-30","2.9","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[895,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","湖北井保田农机装备有限公司","手扶步进式水稻插秧机","2ZS-4A","行数:4行;手扶步进式:是 ","序号\t项目\t单位\t设计值\n1\t型号名称\t/\t2ZS-4A手扶步进式水稻插秧机\n2\t结构形式\t/\t手扶步进式\n3\t配套发动机\t生产企业\t/\t上海双手动力有限公司\n\t\t型号规格\t/\tJL175-F\n\t\t额定功率\n（汽油机：标定转速）\tKw\t3.3\n\t\t额定转速\n（汽油机：标定转速）\tr/min\t3600\n4\t工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t2100×1635×1020\n5\t作业速度\tm/s\t0.34～0.77\n6\t作业小时生产率\thm2/h\t≤0.15\n7\t单位作业量燃油消耗量\tKg/ hm2\t≤7.0\n8\t工作行数\t行\t4\n9\t行距\tmm\t300\n10\t穴距调节机构型式\t/\t齿轮调节\n11\t穴距调节档位数量\t个\t6\n12\t穴距\tMm\t120、140、140、160、180、210\n13\t插秧/栽植深度\tmm\t7,15,22,30,37\n14\t移距\tmm\t10.6，13.8，15.3，17.3，19.7\n15\t取秧深度\tmm\t7  8.5  10  11.5  13\n14.5  16  17.5  19\n16\t插秧/栽植频率\t株/分\t388～1540\n17\t变速方式\t/\t齿轮变速\n18\t行走轮\t前\n轮\t结构形式\t/\t粗轮毂橡胶轮胎\n\t\t\t直径\tmm\t660\n\t\t后\n轮\t结构形式\t/\t\\\n\t\t\t直径\tmm\t\\\n19\t平衡机构形式\t/\t液压自动水平控制（TBS）\n20\t插植/栽植臂形式\t/\t曲柄摇杆式","鄂2019262","2024-07-17","3.3","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[896,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","湖北名泰农机有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-430","行数:4行;手扶步进式:是 ","工作行数：4行；外型尺寸：2140*1680*1100MM ；结构质量：160kg ;行距:300mm； 穴距调节机构型式：弹簧式 ； 穴距调节档位：5个；行走轮型式:橡胶轮防滑轮;前轮直径：660MM","鄂2017128","2021-12-31","3.3","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[897,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","江苏东洋农业机械有限公司","手扶式插秧机","2ZS-4A(PF48)","行数:4行;手扶步进式:是 ","插秧机结构形式：手扶步进式；作业行数（行）：4；汽油发动机；功率：3.2kW；转速：3200r/min；整机外形尺寸：2480*1480*840；作业速度：0.39-0.71m/s；作业小时和产率：0.16-0.3hm2/h；单位作业量燃油消耗量：≤6.0kg/hm2；行距：300mm；穴距调节机构型：手柄调节；穴距调节档位数量：6个；穴距：120、140、160、170、190、210mm；变速方式：齿轮挂接变速；平衡机构型式：机械式；插植臂型式：曲柄摇杆式。","T202032320054","2025-04-29","3.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[898,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","江苏东洋农业机械有限公司","手扶式插秧机","2ZS-4B(PS48)","行数:4行;手扶步进式:是 ","插秧机结构形式：手扶步进式；作业行数（行）：4；汽油发动机；功率：2.6kW；转速：3000r/min；整机外形尺寸：2140*1630*1130；作业速度：0.28-0.77m/s；作业小时和产率：0.091-0.19hm2/h；单位作业量燃油消耗量：2.0-4.7kg/hm2；行距：300mm；穴距调节机构型：手柄调节；穴距调节档位数量：5个穴距：120、140、160、180、210mm；变速方式：机械变速；平衡机构型式：机械式；插植臂型式：曲柄摇杆式。","T202032320055","2025-04-29","2.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[899,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","江苏国善美农业机械有限公司","手扶步进式水稻插秧机","2ZS-4A","行数:4行;手扶步进式:是 ","\"整机结构型式:手扶式;工作行数:4;产品型号:2ZS-4A;结构质量:160KG；工作行数:4行；外形尺寸(长*宽*高)MM:2140*1590*910，功率:3.3KW;行距:300mm；穴距:120、140、160、180、210mm；插秧深度:7~37mm；\n作业速度:0.34~0.77m/s；作业小时生产率:0.10~0.16hm/h前轮:直径660mm,行走轮机构型式：前橡胶轮爪式,插植臂形式:曲柄摇杆式\"","鄂2018067","2022-12-31","3.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[900,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","手扶式插秧机","2ZS-4","行数:4行;手扶步进式:是 ","结构型式：手扶式；工作行数（行）：4；结构尺寸（mm）：2140×1630×910；发动机型号：林海SPE175、沃得植保WD166F、雅马哈MZ175B8EA0（汽油机）；配套动力（kW）：3.3；标定转速（r/min）：3600；作业速度（km/h）:0.28-0.77；作业小时生产率（hm2/h）：0.086-0.18；单位作业量燃油消耗量（kg/h㎡）：2.0-4.7；行距（mm）：300；穴距（mm）：120、140、160、180、210；行走轮结构型式（前、后）：粗轮毂橡胶轮；行走轮直径（前、后）（mm）：φ660；插植臂型式：曲柄揺杆式。","T202032320601","2025-12-30","3.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[901,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","久保田农业机械（苏州）有限公司","手扶式插秧机","2ZS-4（SPW-48C）","行数:4行;手扶步进式:是 ","手扶步进式；作业行数（行）：4；功率(kW):2.6","T201900320753","2024-12-30","2.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[902,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","久保田农业机械（苏州）有限公司","手扶式插秧机","2ZS-4B（SPW-48C25）","行数:4行;手扶步进式:是 ","手扶步进式；作业行数（行）：4；功率(kW):2.6","部20171041","2021-12-31","2.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[903,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","久保田农业机械（苏州）有限公司","手扶式插秧机","2ZS-4C","行数:4行;手扶步进式:是 ","手扶步进式；作业行数（行）：4；功率(kW):3.7","T202032320319","2025-11-01","3.7","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[904,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","潍坊久瑞田农业装备有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-4G","行数:4行;手扶步进式:是 ","型号名称:2ZS-4G型手扶式水稻插秧机 ；结构型式 ：手扶式 ；整机外形尺寸（长*宽*高） mm ：2130 *1620*940；工作行数 行 ：4 ；行距 mm ：300 ；穴距 mm： 120、140、160、180、210（换齿轮套调节） ；变速方式 ： 油门手柄控制 ；行走轮结构型式（前、后） ：橡胶轮 ；行走轮直径（前、后） mm: 660 ；平衡机构型式 ; 机械式 ；插植臂型式：曲柄摇杆式","T202045450122","2025-10-28","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[905,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","樱田农机科技（泰州）有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-4（SPW-48C）","行数:4行;手扶步进式:是 ","型号:2ZS-4(spw-48c)；结构型式:手扶式；标定功率:2.6KW；标定转速:3000R/MIN；工作状态外形尺寸(长×宽×高)MM:2140×1500×960；工作行数：4行；行距MM:300；穴距调节机构型式:齿轮调节；穴距调节档位数量个:6；变速方式:齿轮变速；行走前轮结构型式:橡胶凸耳轮；直径MM:Φ660；后轮:无；平衡机构型式:机械式；插植/栽植臂型式:曲柄摇杆式","部20170938","2021-12-31","2.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[906,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","浙江小精农机制造有限公司","步行式机动水稻插秧机","2ZX-425","行数:4行;手扶步进式:是 ","外型尺寸（长*宽*高）：2180*1340*950；手扶步进式；行数:4行；行距:250mm；株距:126/139/169/174/192/233；插秧机构型式：曲柄摇杆式；作业速度：1.3-2.63km/h；插秧深度：10-35mm","T201900340818","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[907,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","浙江小精农机制造有限公司","步行式机动水稻插秧机","2ZX-430A","行数:4行;手扶步进式:是 ","外型尺寸（长*宽*高）：2180*1480*950；手扶步进式；行数:4行；行距:300mm；株距:126/139/169/174/192/233；插秧机构型式：曲柄摇杆式；作业速度：1.3-2.63km/h；插秧深度：10-35mm","T202000331111","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[908,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","东风井关农业机械有限公司","手扶式插秧机","2ZS-6A(PC6-80)","行数:6行;手扶步进式:是 ","手扶步进式；6行；外形尺寸：2350*2100*1220；结构质量：180kg；功率：2.9KW；发动机生产厂家：常州川崎光阳发动机有限公司；功率：2.9KW；型号：FJ180G","T201900420925","2024-12-30","2.9","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[909,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","湖北井保田农机装备有限公司","手扶步进式水稻插秧机","2ZS-6A","行数:6行;手扶步进式:是 ","序号\t项目\t单位\t设计值\n1\t型号名称\t/\t2ZS-6A手扶步进式水稻插秧机\n2\t结构形式\t/\t☑手扶式  □简易乘坐式  □高速乘坐式 \n3\t配套发动机生产企业\t/\t江苏江淮动力有限公司\n4\t配套发动机型号规格\t/\tJF175\n5\t配套发动机额定功率（或标定转速）\tKw\t3.3\n6\t配套发动机额定转速（或标定转速）\tr/min\t3600\n7\t整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t2375×2170×935\n8\t作业速度\tm/s\t0.28～0.77\n9\t作业小时生产率\thm2/h\t≤0.2\n10\t单位作业量燃油消耗量\tKg/ hm2\t≤6.0\n11\t工作行数\t行\t6\n12\t行距\tmm\t300\n13\t穴距调节机构型式\t/\t齿轮调节\n14\t穴距调节档位数量\t个\t6\n15\t穴距\tmm\t120、140、140、160、180、210\n16\t插秧深度\tmm\t7,15,22,30,37\n17\t移距\tmm\t10.6，13.8，15.3，17.3，19.7\n18\t取秧深度\tmm\t7  8.5  10  11.5  13\n14.5  16  17.5  19\n19\t插秧频率（单行）\t株/分\t80～385\n20\t变速方式\t/\t齿轮变速\n21\t行走轮结构形式（前、后）\t/\t粗轮毂橡胶轮胎\n22\t行走轮直径（前、后）\tmm\t660\n23\t平衡机构形式\t/\t液压自动水平控制（TBS）\n24\t插植/栽植臂形式\t/\t□旋转式    ☑曲柄摇杆式    □其他 \n25\t施肥装置动力传输方式 \t/\t/\n26\t施肥装置动力传输方式 \t/\t/\n27\t施肥位距\tmm\t/\n28\t肥箱容量\tL\t/","鄂2019261","2024-07-17","3.3","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[910,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","湖北名泰农机有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-630","行数:6行;手扶步进式:是 ","工作行数：6行；结构质量：194kg；行距：300mm；配套发动机功率：3.3kw；标定转数（r/min)：3600；燃油种类：汽油；行走轮形式：橡胶轮；插秧机形式：曲柄摇杆式","鄂2018178","2022-12-31","3.3","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[911,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","江苏东洋农业机械有限公司","手扶式插秧机","2ZS-6(P68)","行数:6行;手扶步进式:是 ","插秧机结构形式：手扶步进式；作业行数（行）：6；汽油发动机；功率：3.3kW；转速：3600r/min；整机外形尺寸：2370*1930*910；作业速度：0.27-0.77m/s；作业小时和产率：0.16-0.3hm2/h；单位作业量燃油消耗量：≤6.0kg/hm2；行距：300mm；穴距调节机构型：手柄调节；穴距调节档位数量：5个；变速方式：齿轮挂接变速；插植臂型式：曲柄摇杆式。","T202032320056","2025-04-29","3.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[912,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","江苏东洋农业机械有限公司","手扶式插秧机","2ZS-6B(PS68)","行数:6行;手扶步进式:是 ","插秧机结构形式：手扶步进式；作业行数（行）：6；汽油发动机；功率：3.3kW；转速：3600r/min；整机外形尺寸：2370*2300*1130；作业速度：0.28-0.77m/s；作业小时和产率：0.10-0.22hm2/h；单位作业量燃油消耗量：2.0-5.6kg/hm2；行距：300mm；穴距调节机构型：手柄调节；穴距调节档位数量：5个；变速方式：机械变速；插植臂型式：曲柄摇杆式。","T202032320058","2025-04-29","3.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[913,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","江苏国善美农业机械有限公司","手扶步进式水稻插秧机","2ZS-6","行数:6行;手扶步进式:是 ","\"整机结构型式:手扶式;工作行数:6;产品型号:2ZS-6;功率:3.3KW;行距:300MM；穴距:120、140、160、180、210；插秧深度:7~37MM；\n作业速度:0~2.7KM/H；作业小时生产率:0.10~0.32HM2/H前轮:直径660MM,行走轮机构型式：前橡胶轮爪式,插植臂形式:曲柄摇杆式\"","鄂2018068","2022-12-31","3.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[914,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","江苏玖顺农业机械有限公司","手扶式插秧机","2ZS-630","行数:6行;手扶步进式:是 ","结构型式：手扶步进式                工作行数（行）：六               发动机生产企业：雅马哈动力机械（江苏）有限公司                      发动机型号：SEMIDRY1-2               标定功率（KW):3.3                       排放标准：国二标准","T202032320210","2025-08-31","3.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[915,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","手扶式插秧机","2ZS-6","行数:6行;手扶步进式:是 ","结构型式：手扶式；工作行数（行）：6；结构尺寸（mm）：2370×2280×910；作业速度（km/h）:0.28-0.77；作业小时生产率（hm2/h）：0.1-0.21；行距（mm）：300；穴距调节机构型式：手柄调节+调换齿轮；穴距（mm）：120、140、160、180、210；插秧深度（mm）：7～37（5级）；变速方式：机械变速；行走轮结构型式（前、后）：粗轮毂橡胶轮；行走轮直径（mm）：φ660；平衡机构型式：机械式；插植臂型式：曲柄摇杆式。","T202032320600","2025-12-30","3.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[916,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","手扶式插秧机","2ZS-6B","行数:6行;手扶步进式:是 ","结构型式：手扶式；工作行数（行）：6；结构尺寸（mm）：2370×2080×910；作业速度（km/h）:0.28-0.77；作业小时生产率（hm2/h）：0.086-0.18；行距（mm）：250-300（中间）；穴距调节机构型式：手柄调节+调换齿轮；穴距（mm）：120、140、160、180、210；插秧深度（mm）：7～37（5级）；变速方式：机械变速；行走轮结构型式（前、后）：粗轮毂橡胶轮；行走轮直径（mm）：φ660；平衡机构型式：机械式；插植臂型式：曲柄摇杆式。","T202032320599","2025-12-30","3.7","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[917,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","江苏新一洋农业机械有限公司","手扶步进式水稻插秧机","2ZS-6","行数:6行;手扶步进式:是 ","\"整机结构型式:手扶式;工作行数:6;产品型号:2ZS-6;功率:3.3KW;行距:300MM；穴距:120、140、160、180、210；插秧深度:7~37MM；\n作业速度:0~2.7KM/H；作业小时生产率:0.10~0.32HM2/H前轮:直径660MM,行走轮机构型式：前橡胶轮爪式,插植臂形式:曲柄摇杆式\"","T202100340533","2026-06-29","3.3","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[918,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","久保田农业机械（苏州）有限公司","手扶式插秧机","2ZS-6（SPW-68C）","行数:6行;手扶步进式:是 ","手扶步进式；作业行数（行）：6；功率(kW):3.3","T201900030303","2024-12-30","3.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[919,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","久保田农业机械（苏州）有限公司","手扶式插秧机","2ZS-6C（SPW-68C25）","行数:6行;手扶步进式:是 ","手扶步进式；作业行数（行）：6；功率(kW):3.5","部20171043","2021-12-31","3.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[920,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","久保田农业机械（苏州）有限公司","手扶式插秧机","2ZS-6E","行数:6行;手扶步进式:是 ","手扶步进式；作业行数（行）：6；功率(kW):4.2","T202032320318","2025-11-01","4.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[921,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","南通富来威农业装备有限公司","机动插秧机","2ZF-6AK","行数:6行;手扶步进式:是 ","行数:6行；手扶式；穴距(mm):120、140、160、180、210；行距(mm):300；结构质量(kg):195；插秧深度(mm):4-40(5级)；插植机构型式:曲柄摇杆式；配套发动机:雅马哈MZ175B8EA0；标定功率:3.3KW","T202032320608","2025-12-30","3.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[922,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","南通富来威农业装备有限公司","机动插秧机","2ZF-6AKE","行数:6行;手扶步进式:是 ","行数:6行；手扶式；穴距(mm):120、140、160、180、210；行距(mm):250(中央300）；结构质量(kg):190；插秧深度(mm):4-40；插植臂型式:曲柄摇杆式；配套发动机:雅马哈MZ175B8EA0；标定功率:3.3KW","T201932320191","2024-12-30","3.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[923,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","潍坊久瑞田农业装备有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-6G","行数:6行;手扶步进式:是 ","型号名称 ： 2ZS-6G型手扶式水稻插秧机 ；结构型式 ：手扶式 ；整机外形尺寸（长*宽*高） mm：2400*2200 *1000 ；工作行数 行： 6 ；行距 mm： 300 ；穴距调节机构型式 ： 手柄推拉式 ；穴距 mm ：120、140、160、180、210（换齿轮套调节） ；变速方式 ： 油门手柄控制 ；行走轮结构型式（前、后） ： 橡胶轮 ；行走轮直径（前、后） mm： 660 ；平衡机构型式 ： 机械式 ；插植臂型式 ：曲柄摇杆式","T202045450123","2025-10-28","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[924,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","潍坊久旺机械制造有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-6G","行数:6行;手扶步进式:是 ","结构型式：手扶式；配套发动机生产企业：雅马哈动力机械（江苏）有限公司；配套发动机型号规格：SEMIDRY1-2；配套发动机额定功率（或标定功率）:3.5kw;配套发动机额定转速（或标定转速）:3600r/min;整机外形尺寸（长×宽×高）:2370×1930×910mm;工作行数:6行；行距：300mm;行走轮前轮结构型式：橡胶轮；行走轮前轮直径：ф660mm","部20180151","2021-12-31","3.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[925,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","樱田农机科技（泰州）有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-6（SPW-68C）","行数:6行;手扶步进式:是 ","型号:2ZS-6(spw-68c)；结构型式:手扶式；标定功率:3.3KW；标定转速:3600R/MIN；工作状态外形尺寸(长×宽×高)MM:2420×1930×920；工作行数：6行；行距MM:300；穴距调节机构型式:齿轮调节；穴距调节档位数量个:6；变速方式:齿轮变速；行走前轮结构型式:橡胶凸耳轮；直径MM:Φ660；后轮:无；平衡机构型式:机械式；插植/栽植臂型式:曲柄摇杆式","部20170939","2021-12-31","3.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[926,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","浙江小精农机制造有限公司","步行式机动水稻插秧机","2ZX-630","行数:6行;手扶步进式:是 ","外型尺寸（长*宽*高）：2180*2100*950；手扶步进式；行数:6行；行距:300mm；株距:126/139/169/174/192/233；插秧机构型式：曲柄摇杆式；作业速度：1.3-2.63km/h；插秧深度：10-35mm","T201900340819","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[927,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","浙江小精农机制造有限公司","步行式机动水稻插秧机","2ZX-818/30","行数:8行;手扶步进式:是 ","外型尺寸（长*宽*高）：2180*2000*950；手扶步进式；行数:8行；行距:180/300mm；株距:126/139/169/174/192/233；插秧机构型式：曲柄摇杆式；作业速度：1.3-2.63km/h；插秧深度：10-35mm","T201900340817","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[928,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机","潍坊华亨农业装备有限公司","乘坐式水稻插秧机","2Z-6300A","行数:6行;独轮乘坐式:是 ","型号名称:2Z-6300A型乘坐式水稻插秧机,结构型式:独轮乘坐式插秧机,工作行数:6行。","鄂2019093","2023-12-31","6.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[929,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","4-5行四轮乘坐式水稻插秧机","浙江星莱和农业装备有限公司","乘坐式水稻插秧机","2ZG-4Q","行数:4行;四轮乘坐式:是 ","结构型式：四轮乘坐式，配套发动机标定功率：4.2KW，额定转速：3600（R/MIN），工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2270×1580×1200（MM），工作行数：4行，行距：300MM，穴距：140、160、180、200（MM）,插植/栽植臂型式：曲柄摇杆强制式插秧","ZJ2018110","2023-12-31","4.2","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[930,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","爱科（常州）农业机械有限公司","高速插秧机","2Z-6（MF P630）","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","型号名称：2Z-6(MF P630)型高速插秧机；结构型式：高速乘坐式；配套发动机生产企业：株式会社井关松山制造所；配套发动机型号规格：E3112-UP08；配套发动机额定功率（或标定功率）：15.3kW；配套发动机额定转速（或标定转速）：2500r/min；整机外形尺寸（长×宽×高）：3174×2235×2455mm；作业速度：0.52～1.82m/s；作业小时生产率：≤0.53hm2/h；单位作业量燃油消耗量：≤6.04kg/hm2；工作行数：6行；行距：300mm；穴距调节机构型式：齿轮调节；穴距调节档位数量：8个；穴距：250、220、180、170、160、150、130、110mm；插秧深度：20～50（7档）mm；移距：15.6、14.0、11.7mm；取秧深度：8～18mm；插秧频率（单行）：420～960穴/分；变速方式：液压无级变速（HST）；行走轮结构型式（前、后）：实心橡胶轮/水田用橡胶凸耳防滑轮；行走轮直径（前、后）：φ650×95 / φ950×57mm；平衡机构型式：液压平衡；插植臂型式：旋转式","GZNJ/TJ 2019-356","2025-01-19","15.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[931,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏常发农业装备股份有限公司","高速乘坐式插秧机","2ZG-6Y","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","结构型式：高速乘坐式；外形尺寸（长×宽×高）:3190mm×2240mm×2555mm；工作行数：6行，行距：300mm,穴距调节机构型式：手柄调节；穴距调节档位数量：7个；插秧深度：15-60mm（6档+自动）；取秧深度：8-20mm；变速方式：液压无极变速；前轮结构型式：实心轮胎，后轮结构型式：橡胶轮爪式；前轮直径：650mm，后轮直径：950mm；平衡机构型式：机械式；插植臂型式：旋转式","T202032320025","2025-02-27","18.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[932,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏东洋农业机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGQ-6BE(TP60E)","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","插秧机结构形式：高速乘坐式；作业行数（行）：6；汽油发动机；功率：12.8kW；转速：3600r/min；整机外形尺寸：3100*2150*2150；作业速度：0-1.4m/s；作业小时和产率：0.2-0.47hm2/h；单位作业量燃油消耗量：≤6.0kg/hm2；行距：300mm；穴距调节机构型：齿轮挂接；穴距调节档位数量：6个；变速方式：HST无级变速；平衡机构型式：机械式；行走轮直径：前轮650mm,后轮900mm；插植臂型式：旋转式。","T202032320059","2025-04-29","12.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[933,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏东洋农业机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGQ-6D(PD60D)","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","插秧机结构形式：高速乘坐式；作业行数（行）：6；柴油发动机；功率：17.3kW；转速：3200r/min；整机外形尺寸：3150*2150*2190；作业速度：0-1.5m/s；作业小时和产率：0.2-0.5hm2/h；单位作业量燃油消耗量：≤5.7kg/hm2；行距：300mm；穴距调节机构型：齿轮挂接；穴距调节档位数量：6个；变速方式：HST无级变速；平衡机构型式：电子液压水平；行走轮直径：前轮650mm,后轮950mm；插植臂型式：旋转式。","T202032320057","2025-04-29","17.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[934,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏福马高新动力机械有限公司","乘坐式高速水稻插秧机","2ZG-6","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","型号名称：2ZG-6型乘坐式高速水稻插秧机 \n配套发动机生产企业：重庆润通科技有限公司\n 发动机功率：13.5KW，\n 发动机型号：R670，\n 排放阶段：国二 \n工作行数：6行 \n行距：300mm \n穴距调节机构型式：手柄调节\n 穴距调节档位数：7 \n作业行走变速方式：液压式变速\n 行走轮结构型式（前，后）：前轮：防爆轮胎/后轮：粗轮毂橡胶轮胎 \n平衡机构型式：电子式 \n插植臂型式：旋转式","T202032320270","2025-09-29","13.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[935,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏玖顺农业机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZG-630D","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","结构型式：乘坐式                驱动型式：四轮驱动               工作行数（行）：六               发动机生产企业：日本洋马株式会社                           发动机型号：3TNM72-AFF          标定功率（KW):18.5               排放标准：国三标准","T202032320212","2025-08-31","18.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[936,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏玖顺农业机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZG-630G","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","结构型式：乘坐式                驱动型式：四轮驱动               工作行数（行）：六               发动机生产企业：重庆宗申                      发动机型号：GB680               标定功率（KW):14.5                                         排放标准：国二标准","T202032320211","2025-08-31","14.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[937,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","乘坐式高速插秧机","2ZGF-6A","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","结构型式：高速乘坐式；工作行数（行）：6；结构尺寸（mm）：3250×2220×2400；发动机型号：常柴3M78；配套动力（kW）：14.7；标定转速（r/min）：2500；作业速度（km/h）:0-1.62；作业小时生产率（hm2/h）：0.2-0.4；单位作业量燃油消耗量（kg/h㎡）：2.5-5.5；行距（mm）：300；穴距（mm）：100、120、140、160、180、210；行走轮结构型式（前、后）：粗轮毂橡胶轮；行走轮直径（前、后）（mm）：前轮：φ650、后轮φ900：；插植臂型式：旋转式。","T202032320597","2025-12-30","14.7","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[938,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","乘坐式高速插秧机","2ZGF-6B","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","结构型式：四轮乘坐式；工作行数（行）：6；结构尺寸（mm）：3250×2220×2600；发动机型号：重庆宗申GB750（2V82FE/P）汽油机；配套动力（kW）：16；标定转速（r/min）：3600；行距（mm）：300；穴距（mm）：100、120、140、160、180、210；作业速度（km/h）:0-1.5；作业小时生产率（hm2/h）：0.2-0.54；行走轮结构型式（前、后）：防爆轮胎、粗轮毂橡胶轮胎；行走轮直径（mm）：前轮φ650/后轮φ900；插植臂型式：旋转式。","T202032320091","2025-05-28","16","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[939,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","乘坐式高速插秧机","2ZGF-6E","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","结构型式：四轮乘坐式；工作行数（行）：6；结构尺寸（mm）：3140×2230×2370；发动机型号：常柴3M78（第Ⅲ阶段）；配套动力（kW）：18.4；标定转速（r/min）：2600；行距（mm）：300；穴距（mm）：100、120、140、160、180、210、240；作业速度（km/h）:0-1.65；作业小时生产率（hm2/h）：0.2-0.45；行走轮结构型式：防爆轮胎、粗轮毂橡胶轮胎；行走轮直径（mm）：前轮φ650/后轮φ950；插植臂型式：旋转式。","T201932320190","2024-12-30","18.4","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[940,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏玉缘机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZG-6","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","型式：四轮乘坐式；工作行数：6行；功率：13.5kw","T202032320339","2025-11-01","13.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[941,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏玉缘机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZG-6D","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","型式：四轮乘坐式；工作行数：6行；功率：14.2kw","T202032320340","2025-11-01","14.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[942,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","江苏玉缘机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZG-6D1","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","型式：四轮乘坐式；工作行数：6行；功率：18.5kw","T202032320341","2025-11-01","18.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[943,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","井关农机（常州）有限公司","乘座式高速插秧机","2Z-6B2(PZ60-HDRT)","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","四轮乘坐式；工作行数：6行；外形尺寸(mm):3220*2920*2380；整机质量:720kg；水冷3缸4冲程柴油发动机；标定功率：13.9kw；标定转速：2300r/min；发动机型号：E3112-UP06型；功率：13.9KW；生产企业：井关农机株式会社；排放阶段：国家第三阶段；","T201900320644","2024-12-30","13.9","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[944,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","井关农机（常州）有限公司","乘座式高速插秧机","2Z-6B4(PZ60-AHGR)","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","四轮乘坐式；插植行数:6行；外形尺寸(mm):3060*2270*2485（工作状态）；整机质量:690KG；风冷2缸4冲程OHV汽油发动机；发动机生产企业：富士重工业株式会社；型号：EH64；风冷2缸4冲程OHV汽油发动机；标定功率11.9kw；标定转速3600r/min；","T201900320643","2024-12-30","11.9","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[945,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","久保田农业机械（苏州）有限公司","乘座式高速插秧机","2ZGQ-6D1（SPV-6CMD）","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","四轮乘坐式；作业行数（行）：6；功率(kW):14.4","部20171040","2021-12-31","14.4","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[946,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","久保田农业机械（苏州）有限公司","乘座式高速插秧机","2ZGQ-6D5（SPV-6CD）","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","四轮乘坐式；作业行数（行）：6；功率(kW):14.4","T202032320317","2025-11-01","14.4","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[947,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","久保田农业机械（苏州）有限公司","乘座式高速插秧机","2ZGQ-6G1(SPV-6C)","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","四轮乘坐式；作业行数（行）：6；功率(kW):9.2","T202000030756","2025-12-30","9.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[948,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","久保田农业机械（苏州）有限公司","乘座式高速插秧机","2ZGQ-6G2(SPV-6CM)","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","四轮乘坐式；作业行数（行）：6；功率(kW):9.2","T202000030755","2025-12-30","9.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[949,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","久保田农业机械（苏州）有限公司","乘座式高速插秧机","2ZGQ-6H(NSPV-6CMD)","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","四轮乘坐式；作业行数（行）：6","T201932320087","2024-12-01","16.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[950,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","南通富来威农业装备有限公司","乘座式高速插秧机","2ZG-6DW","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","行数:6行;形式:高速乘坐式;外形尺寸(长×宽×高)(mm):3300×2220×2240;标定功率(kw):18.5; 行距(mm):300；行走轮直径(mm)：￠650，￠950. 发动机排放标准:国三","T202032320219","2025-08-31","18.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[951,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","乘坐式高速插秧机","2ZG-6A30","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","结构型式：四轮乘坐式；工作行数：6行；功率（kw）：18.5","T202000370262","2025-07-05","18.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[952,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","乘坐式高速插秧机","2ZGQ-6D","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","结构型式：四轮乘坐式；工作行数：6行；功率（kw）：18.5","部20190698","2023-12-31","18.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[953,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","潍坊久瑞田农业装备有限公司","高速乘坐式插秧机","2ZGQ-6","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","结构型式：高速乘坐式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：3500×2080×2560；工作行数（行）：6；行距（mm）：300；穴距（mm）：110、130、150、160、180、210；变速方式：前：无内胎橡胶车轮；后：无内胎橡胶凸爪高耳车轮；行走轮直径（前、后）（mm）：前：φ650；后：φ950；平衡机构型式：电子液压平衡；插植臂型式：旋转式","GZNJ/TJ 2019-430","2025-03-16","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[954,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","盐城市申克赛斯机械有限公司","乘坐式水稻插秧机","2ZG-6","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","型式：四轮乘坐式；工作行数：6行；功率：13.5kw","T202032320292","2025-09-29","13.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[955,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","盐城市申克赛斯机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZG-6D","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","型式：四轮乘坐式；工作行数：6行；功率：14.2kw","T202032320293","2025-09-29","14.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[956,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","盐城市申克赛斯机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZG-6D1","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","型式：四轮乘坐式；工作行数：6行；功率：18.5kw","T202032320294","2025-09-29","18.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[957,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","洋马农机（中国）有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGQ-60S","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","型号名称\t：\t2ZGQ-60S乘坐式高速插秧机\n结构型式\t：\t高速乘坐式\n配套发动机生产企业\t：\t洋马株式会社\n配套发动机型号规格\t：\t3TNM72-CUP2\n配套发动机额定功率（或标定功率）\tkW\t15.4\n配套发动机额定转速（或标定转速）\tr/min\t3200\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t3295*2095*2330\n作业速度\tm/s\t0~1.65\n作业小时生产率\th㎡/h\t0~0.45\n单位作业量燃油消耗量\tkg/h㎡\t≤5.2\n工作行数\t行\t6\n行距\tmm\t300\n穴距调节机构型式\t：\t手柄调节\n穴距调节档位数量\t个\t6\n穴距\tmm\t220/180/160/140/120/100\n插秧深度\tmm\t15~60(7)\n移距\tmm\t11/26,14/20,16/18\n取秧深度\tmm\t8~18(11档)\n插秧频率（单行）\t穴/分\t536\n变速方式\t：\tHMT高效液压无级变速\n行走轮结构型式（前、后）\t：\t前轮:实心橡胶轮/后轮:实心橡胶凸缘轮胎\n行走轮直径（前、后）\tmm\t前轮φ650/后轮φ950\n平衡机构型式\t：\t机械式\n插植臂型式\t：\t旋转式\n施肥装置动力传输方式\t：\t/\n排肥器型式\t：\t/\n施肥位距\tmm\t/\n肥箱容量\tL\t/","T202032320046","2025-03-30","15.4","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[958,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","浙江博源农机有限公司","水稻高速插秧机","2ZG-6E","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","高速乘坐式；工作行数：6行；汽油发动机。","T202033330002","2025-08-02","13.5","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[959,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","浙江博源农机有限公司","水稻高速插秧机","2ZG-6F","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","高速乘坐式；工作行数：6行；柴油发动机。","T202033330001","2025-08-02","14.2","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[960,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","浙江小精农机制造有限公司","乘坐式高速水稻插秧机","2ZG-630A","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","外型尺寸（长*宽*高）：3380*2170*2110；四轮乘坐式；行数：6行；行距：300mm；株距：240/210/180/170/160/140/120/110mm；插秧机构型式：旋转式；作业速度：0-5.4km/h；插秧深度：2-44mm；排放标准：国三","T202000331109","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[961,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","湖南龙舟农机股份有限公司","高速乘坐式水稻插秧机","2ZG-8","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","工作行数：8行；结构型式：高速乘座式；配套动力：LJ368QA型水冷4冲程3缸；标定功率：18.5kw；标定转速：2900r/min；工作状态尺寸：长3500宽2500高2600mm；行距：250mm；穴距调节机构形式：操纵杆机械换档；穴距调节档位数量：6个；插秧深度：20-50（5档可调）；变速方式：液压无级变速；行走轮前轮：无内胎轮胎直径650mm；后轮：无内胎橡胶凸爪高耳轮胎直径950mm；平衡机构形式：电动式；插植臂型式：旋转式强制插秧","湘20171108078","2021-12-31","18.5","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[962,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","乘坐式高速插秧机","2ZGF-8A","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","结构型式：四轮乘坐式；工作行数（行）：8；结构尺寸（mm）：3250×2380×2600；发动机型号：常柴3M78（第Ⅲ阶段）；配套动力（kW）：18.4；标定转速（r/min）：2600；行距（mm）：170/330；穴距（mm）：100、120、140、160、180、210；作业速度（km/h）:0-1.5；作业小时生产率（hm2/h）：0.2-0.59；行走轮结构型式：防爆轮胎、粗轮毂橡胶轮胎；行走轮直径（mm）：前轮φ650/后轮φ900；插植臂型式：旋转式。","T202032320090","2025-05-28","18.4","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[963,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","乘坐式高速插秧机","2ZGF-8B","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","结构型式：四轮乘坐式；工作行数（行）：8；结构尺寸（mm）：3250×2380×2600；发动机型号：重庆宗申GB750（2V82FE/P）汽油机；配套动力（kW）：16；标定转速（r/min）：3600；行距（mm）：250；穴距（mm）：100、120、140、160、180、210；作业速度（km/h）:0-1.5；作业小时生产率（hm2/h）：0.2-0.5；行走轮结构型式（前、后）：防爆轮胎、粗轮毂橡胶轮胎；行走轮直径（mm）：前轮φ650/后轮φ900；插植臂型式：旋转式。","T202032320089","2025-05-28","16","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[964,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","乘坐式高速插秧机","2ZGF-8C","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","结构型式：高速乘坐式；工作行数（行）：8；结构尺寸（mm）：3250×2380×2400；发动机型号：常柴3M78；配套动力（kW）：18.4；标定转速（r/min）：2600；作业速度（km/h）:0-1.61；作业小时生产率（hm2/h）：0.2-0.45；单位作业量燃油消耗量（kg/h㎡）：2.5-5.5；行距（mm）：250；穴距（mm）：100、120、140、160、180、210；行走轮结构型式（前、后）：粗轮毂橡胶轮；行走轮直径（前、后）（mm）：前轮：φ650、后轮φ900：；插植臂型式：旋转式。","T202032320598","2025-12-30","18.4","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[965,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","乘坐式高速插秧机","2ZGF-8F","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","结构型式：四轮乘坐式；工作行数（行）：8；结构尺寸（mm）：3140×2500×2370；发动机型号：常柴3M78（第Ⅲ阶段）；配套动力（kW）：18.4；标定转速（r/min）：2600；行距（mm）：250；穴距（mm）：100、120、140、160、180、210、240；作业速度（km/h）:0-1.65；作业小时生产率（hm2/h）：0.2-0.59；行走轮结构型式：防爆轮胎、粗轮毂橡胶轮胎；行走轮直径（mm）：前轮φ650/后轮φ950；插植臂型式：旋转式。","T202032320092","2025-05-28","18.4","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[966,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","井关农机（常州）有限公司","乘座式高速插秧机","2Z-8A(PZ80)","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","四轮乘坐式；插植行数:8行；外形尺寸(mm):3130*2400*1800（运输状态）；3130*2830*1800（工作状态）；整机质量:755KG；水冷3缸4冲程柴油发动机；标定功率：16.3kw；标定转速2600r/min；型号：E3112-UP型；功率：16.3KW；生产企业：井关农机株式会社；排放阶段：国家第三阶段；","T201900320645","2024-12-30","16.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[967,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","井关农机（常州）有限公司","乘座式高速插秧机","2Z-8A2(PZ80-HDRT25)","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","四轮乘坐式；插植行数:8行；外形尺寸(mm):3180*2370*2425；整机质量:740KG；水冷3缸4冲程柴油发动机；发动机牌号型号为E3112-UP06,标定功率：13.9kw；标定转速:2300r/min；型号：E3112-UP06型；功率：13.9KW；生产厂家：井关农机株式会社；排放阶段：国家第三阶段；","T202000220943","2025-12-30","13.9","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[968,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","久保田农业机械（苏州）有限公司","乘座式高速插秧机","2ZGQ-8D1（SPV-8C）","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","四轮乘坐式；作业行数（行）：8；功率(kW):16.1","部20171042","2021-12-31","16.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[969,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","久保田农业机械（苏州）有限公司","乘座式高速插秧机","2ZGQ-8D5（SPV-8C25）","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","四轮乘坐式；作业行数（行）：8；功率(kW):16.1","部20171044","2021-12-31","16.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[970,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","久保田农业机械（苏州）有限公司","乘座式高速插秧机","2ZGQ-8G（SPV-8CG25）","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","四轮乘坐式；作业行数（行）：8；功率(kW):9.2","部20171045","2021-12-31","9.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[971,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","潍坊久瑞田农业装备有限公司","高速乘坐式插秧机","2ZGC-8KZ","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","型号名称 ：2ZGC-8KZ型高速乘坐式插秧机 ；结构型式 ： 高速乘坐式； 整机外形尺寸（长×宽×高） mm： 3500×2360×2560 \n工作行数 行： 8 ；行距 mm ：窄：170；宽：330 ；穴距调节机构型式 ： 手柄调节 ；穴距调节档位数量 个 ：8 ；穴距 mm ：110、120、140、160、190、210 ；变速方式 ：液压无级变速+机械变速2档 ；行走轮结构型式（前、后） / 前：无内胎橡胶车轮；后：无内胎橡胶凸爪高耳车轮 ；行走轮直径（前、后） mm ：前：φ650；后：φ950 ；平衡机构型式 ： 电子液压平衡 \n插植臂型式 ： 旋转式 。","GZNJ/TJ 2019-432","2025-03-16","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[972,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","潍坊久瑞田农业装备有限公司","高速乘坐式插秧机","2ZGQ-8","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","结构型式： 高速乘坐式；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）;3500×2240×2550;工作行数(行）：8；行距（mm）；250；穴距（mm）：110、130、150、160、180、210","GZNJ/TJ 2019-431","2025-03-16","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[973,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","潍坊久旺田农业装备有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZG-8","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","结构型式：高速乘坐式；配套发动机生产企业：隆鑫通用动力股份有限公司；配套发动机型号规格：2V80FD（汽油机）；配套发动机额定功率（或标定功率）:18kw;配套发动机额定转速（或标定转速）:3600r/min;整机外形尺寸（长×宽×高）:3250×2380×2600mm;工作行数:8行；行距：300mm;穴距调节机构型式:操纵杆档位调节;穴距调节档位数量:8个行走轮结构型式（前、后）：前：防爆橡胶轮/后：粗轮毂橡胶轮；行走轮直径（前、后）前：Ф650/后：Ф900mm；插植臂型式：旋转式；","鄂2020086","2025-09-29","18","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[974,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","浙江博源农机有限公司","水稻高速插秧机","2ZG-8C","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","高速乘坐式；工作行数：8行，汽油机","ZJ2019004","2023-12-31","14.5","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[975,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","浙江博源农机有限公司","水稻高速插秧机","2ZG-8F","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","高速乘坐式；工作行数：8行；柴油发动机。","T202033330003","2025-08-02","14.2","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[976,"种植施肥机械","栽植机械","水稻插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","浙江小精农机制造有限公司","乘坐式高速水稻插秧机","2ZG-825","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","外型尺寸（长*宽*高）：3360*2460*2110；四轮乘坐式；行数：8行；行距：250mm；株距：240/210/180/170/160/140/120/110mm；插秧机构型式：旋转式；作业速度：0-5.4km/h；插秧深度：2-44mm；排放标准：国三","T202000331110","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[977,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","4-12m悬挂式喷杆喷雾机","邯郸市沃达丰农业药械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-400-10型喷杆式喷雾机","药箱容积:400L;喷杆长度:10m;型式:悬挂式:是 ","整机产品品目：喷杆喷雾机，\n整机结构型式：悬挂式\n整机工作压力：0.3-0.5 MPa\n整机外形尺寸：1100×1945×1800mm\n整机喷杆长度：10000mm\n整机限压安全装置：有\n喷杆折叠型式：手动\n喷杆升降型式：手动\n液(气)泵/电机泵结构型式：隔膜泵\n液泵/电机泵额定压力：2.5MPa\n液泵/电机泵额定流量：45L/min\n液泵/电机泵生产方式：采购\n药箱容积：400L\n药箱材质：塑料\n药箱生产方式：采购\n限压安全装置结构型式：弹簧式\n限压安全装置限定压力：0.6MPa\n限压安全装置生产方式：采购\n喷杆材质：不锈钢\n喷杆生产方式：采购\n承压管材质：塑胶\n承压管允许最大工作压力：3MPa\n承压管生产方式：采购\n开关组合生产方式：采购","2011041401000128","2021-10-27","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[978,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","4-12m悬挂式喷杆喷雾机","河北硕鑫机械制造有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3WPX-500-8","药箱容积:500L;喷杆长度:8m;型式:悬挂式:是 ","型式\n/\n悬挂式\n规格型号\n/\n3WPX-500-8\n外形尺寸(工作状态)\nmm\n1000×8050×1250\n外形尺寸(运输状态)\nmm\n1150（长 ）×1900（宽）×1300（高）\n药箱容量\nl\n500\n喷杆升降机构型式\n/\n手动升降\n喷杆折叠机构型式\n/\n手动折叠\n喷杆(喷杆长度)\nmm\n8000","部20190396","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[979,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","4-12m悬挂式喷杆喷雾机","济宁圣地农林机械有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3WPX-450","药箱容积:450L;喷杆长度:8.65m;型式:悬挂式:是 ","结构尺寸(长*宽*高MM):2000×1500×1050整机质量(KG):60配套动力(KW):/型式:悬挂式药箱容量(L):450喷幅(M):13喷杆作业常用工作压力(MPA):0.3~0.8喷头型式:扇形喷杆折叠机构型式:手动喷杆长度(MM):8650配套泵型式:隔膜泵配套泵工作压力(MPA):1.0~2.5流量(L/MIN):30~40","苏农机（2018）第（0208）号","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[980,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","4-12m悬挂式喷杆喷雾机","山东永佳动力股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WX-450型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:450L;喷杆长度:7.71m;型式:悬挂式:是 ","1、型式：悬挂式 ；2、 药箱容积：450升；3、喷杆长度：7.71米。","2015041401000060","2025-04-25","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[981,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","4-12m悬挂式喷杆喷雾机","石家庄市稼音农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-50007型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:500L;喷杆长度:7m;型式:悬挂式:是 ","配套动力范围（kW）：≥37Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：7130×1100×1300mm；结构质量（kg）：50Kg；药箱额定容量：500L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：15个；喷杆长度7.0m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：手动；配套泵名称：三缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：80L/min","2019281401000015","2024-06-09","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[982,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","4-12m悬挂式喷杆喷雾机","石家庄市稼音农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-500Y型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:500L;喷杆长度:8.5m;型式:悬挂式:是 ","配套动力范围（kW）：≥44Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：8500×1200×1150mm；结构质量（kg）：70Kg；药箱额定容量：500L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：17个；喷杆长度8.5m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：液压；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：100L/min","2019281401000015","2024-06-09","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[983,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","4-12m悬挂式喷杆喷雾机","石家庄市稼音农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-608型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:600L;喷杆长度:8.5m;型式:悬挂式:是 ","配套动力范围（kW）：≥44Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm；8500×2100×2200mm；结构质量（kg）：85Kg；药箱额定容量：600L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：17个；喷杆长度8.5m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：液压；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：100L/min","2019281401000015","2024-06-09","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[984,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","4-12m悬挂式喷杆喷雾机","石家庄市稼音农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-808型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:800L;喷杆长度:8.5m;型式:悬挂式:是 ","配套动力范围（kW）：≥44Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm；8500×2200×2300mm；结构质量（kg）：90Kg；药箱额定容量：800L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：17个；喷杆长度8.5m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：液压；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：100L/min","2019281401000015","2024-06-09","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[985,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","4-12m悬挂式喷杆喷雾机","石家庄市金原野植保器械有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3W-50007","药箱容积:500L;喷杆长度:7m;型式:悬挂式:是 ","配套动力范围（kW）：≥37Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：7000×1100×1150mm；结构质量（kg）：50Kg；药箱额定容量：500L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：15个；喷杆长度7.0m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：手动；配套泵名称：三缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：70-95L/min","部20170838","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[986,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","4-12m悬挂式喷杆喷雾机","石家庄市金原野植保器械有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-500型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:500L;喷杆长度:7m;型式:悬挂式:是 ","配套动力范围（kW）：≥37Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：7000×1800×1300mm；结构质量（kg）：50Kg；药箱额定容量：500L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：15个；喷杆长度7.0m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：手动；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：80-100L/min","2015041401000051","2025-04-07","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[987,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","4-12m悬挂式喷杆喷雾机","石家庄市金原野植保器械有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-608型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:600L;喷杆长度:8.5m;型式:悬挂式:是 ","配套动力范围（kW）：≥44Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm；8500×2100×2200mm；结构质量（kg）：85Kg；药箱额定容量：600L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：17个；喷杆长度8.5m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：液压；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：100L/min","2015041401000051","2025-04-07","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[988,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","4-12m悬挂式喷杆喷雾机","石家庄市金原野植保器械有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-808型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:800L;喷杆长度:8.5m;型式:悬挂式:是 ","配套动力范围（kW）：≥44Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm；8500×2200×2300mm；结构质量（kg）：90Kg；药箱额定容量：800L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：17个；喷杆长度8.5m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：液压；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：100L/min","2015041401000051","2025-04-07","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[989,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","4-12m悬挂式喷杆喷雾机","中农丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-1000型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:1000L;喷杆长度:9.5/12m;型式:悬挂式:是 ","1、名称:悬挂式喷杆喷雾机,2、规格型号:3WPX-1000,3、型式:悬挂式,4、外形尺寸:2100×1530×1600(MM),5、药箱容量:1000(L),6、承压软管最大工作压力:4.0/6.0(MPA),7、喷杆长度:9.5/12(M),8、配套泵:隔膜泵,8.1、工作压力:0-4.0(MPA),8.2、流量:50-55(L/MIN),9、整机限压安全装置：有，10、喷杆材质：不锈钢","2020041401000008","2025-03-05","0","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[990,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","4-12m悬挂式喷杆喷雾机","中农丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-400型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:400L;喷杆长度:5.5m;型式:悬挂式:是 ","1、名称:悬挂式喷杆喷雾机,2、规格型号:3WPX-400,3、型式:悬挂式,4、外形尺寸:1220×1570×2320(MM),5、药箱容量:400(L),6、喷杆长度：5.5(M),7、配套泵:隔膜泵,7.1、工作压力:2.5(MPA),7.2、流量:40(L/MIN)","2020041401000008","2025-03-05","0","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[991,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","4-12m悬挂式喷杆喷雾机","中农丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-600A型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:600L;喷杆长度:9.5/12m;型式:悬挂式:是 ","1、名称:悬挂式喷杆喷雾机,,2、规格型号:3WPX-600A,3、型式:悬挂式,4、外形尺寸:1360×2110×1360(MM),5、药箱容量:600(L),6、喷杆长度:9.5/12(M),6.1、喷幅12.5(M)，7、配套泵:隔膜泵,7.1、工作压力:0-4.0(MPA),7.2、流量:50-55(L/MIN)","2020041401000008","2025-03-05","0","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[992,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","4-12m悬挂式喷杆喷雾机","中农丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-600型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:600L;喷杆长度:9.5/12m;型式:悬挂式:是 ","1、名称:悬挂式喷杆喷雾机,,2、规格型号:3WPX-600,3、型式:悬挂式,4、外形尺寸:1270×2100×1345(MM),5、药箱容量:600(L),6、承压软管最大工作压力:4.0/6.0(MPA),7、喷杆长度:9.5/12(M),8、配套泵:隔膜泵,8.1、工作压力:2.5(MPA),8.2、流量:60(L/MIN),9、整机限压安全装置：有，10、喷杆材质：不锈钢","2020041401000008","2025-03-05","0","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[993,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂式喷杆喷雾机","公主岭市隆泉农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-800型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:800L;喷杆长度:12.3m;型式:悬挂式:是 ","形式:悬挂式；外形尺寸：1160×2200×3300mm; 喷杆长度 ：12.3米；药箱容积：800L;液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力：3.0MPa;喷头型式：扇形雾防滴外走水喷头；喷杆折叠结构型式：液压折叠；","2013041401000072","2023-07-27","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[994,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂式喷杆喷雾机","邯郸市沃达丰农业药械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-1000-16型喷杆式喷雾机","药箱容积:1000L;喷杆长度:15.5m;型式:悬挂式:是 ","整机产品品目：喷杆喷雾机，\n整机结构型式：悬挂式，\n整机工作压力：0.3-0.5 MPa，\n整机外形尺寸：1270×2085×2660mm，\n整机喷杆长度：15500mm，\n整机限压安全装置：有，\n喷杆折叠型式：液压，\n喷杆升降型式：液压，\n液(气)泵/电机泵结构型式：隔膜泵，\n液泵/电机泵额定压力：3MPa，\n液泵/电机泵额定流量：165L/min，\n液泵/电机泵生产方式：采购，\n药箱容积：1000L，\n药箱材质：玻璃钢，\n药箱生产方式：采购，\n限压安全装置结构型式：弹簧式，\n限压安全装置限定压力：0.6MPa，\n限压安全装置生产方式：采购，\n喷杆材质：不锈钢，\n喷杆生产方式：采购，\n承压管材质：塑胶，\n承压管允许最大工作压力：3MPa，\n承压管生产方式：采购，\n开关组合生产方式：采购。","2011041401000128","2021-10-27","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[995,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂式喷杆喷雾机","邯郸市沃达丰农业药械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-650-12型喷杆式喷雾机","药箱容积:650L;喷杆长度:12m;型式:悬挂式:是 ","整机产品品目：喷杆喷雾机，\n整机结构型式：悬挂式，\n整机工作压力：0.3-0.5 MPa，\n整机外形尺寸：1100×2340×2510mm，\n整机喷杆长度：12000mm，\n整机限压安全装置：有，\n喷杆折叠型式：手动，\n喷杆升降型式：手动，\n液(气)泵/电机泵结构型式：隔膜泵，\n液泵/电机泵额定压力：3MPa，\n液泵/电机泵额定流量：80L/min，\n液泵/电机泵生产方式：采购，\n药箱容积：650L，\n药箱材质：塑料，\n药箱生产方式：采购，\n限压安全装置结构型式：弹簧式，\n限压安全装置限定压力：0.6MPa，\n限压安全装置生产方式：采购，\n喷杆材质：不锈钢，\n喷杆生产方式：采购，\n承压管材质：塑胶，\n承压管允许最大工作压力：3MPa，\n承压管生产方式：采购，\n开关组合生产方式：采购。","2011041401000128","2021-10-27","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[996,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂式喷杆喷雾机","邯郸市沃达丰农业药械有限公司","喷杆式喷雾机","3WP12A型喷杆式喷雾机","药箱容积:600L;喷杆长度:12.1m;型式:悬挂式:是 ","整机产品品目：喷杆喷雾机，\n整机结构型式：悬挂式，\n整机工作压力：0.3-0.5 MPa，\n整机外形尺寸：2800×2600×1500mm，\n整机喷杆长度：12100mm，\n整机限压安全装置：有，\n喷杆折叠型式：液压，\n喷杆升降型式：手动，\n液(气)泵/电机泵结构型式：隔膜泵，\n液泵/电机泵额定压力：3.0MPa，\n液泵/电机泵额定流量：75-80L/min，\n液泵/电机泵生产方式：采购，\n药箱容积：600L，\n药箱材质：聚乙烯，\n药箱质量：30kg，\n药箱成型工艺：模压，\n药箱生产方式：采购，\n限压安全装置结构型式：弹簧式安全阀，\n限压安全装置限定压力：≤0.6MPa，\n限压安全装置生产方式：采购，\n喷杆材质：塑胶，\n喷杆允许最大工作压力：15（BP150kgf/cm²）MPa，\n喷杆生产方式：采购，\n承压管材质：PVC/塑胶，\n承压管允许最大工作压力：4.0（40K分水器前），46（分水器后BP460kgf/cm²）/15（BP150kgf/cm²）MPa，\n承压管生产方式：采购，\n开关组合生产方式：采购。","2011041401000128","2021-10-27","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[997,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂式喷杆喷雾机","邯郸市沃达丰农业药械有限公司","喷杆式喷雾机","3WP12B型喷杆式喷雾机","药箱容积:600L;喷杆长度:12.1m;型式:悬挂式:是 ","整机产品品目：喷杆喷雾机，\n整机结构型式：悬挂式，\n整机工作压力：0.3-0.5 MPa，\n整机外形尺寸：1100×2800×1500mm，\n整机喷杆长度：12100mm，\n整机限压安全装置：有，\n喷杆折叠型式：手动，\n喷杆升降型式：手动，\n液(气)泵/电机泵结构型式：隔膜泵，\n液泵/电机泵额定压力：3.0MPa，\n液泵/电机泵额定流量：75-80L/min，\n液泵/电机泵生产方式：采购，\n药箱容积：600L，\n药箱材质：聚乙烯，\n药箱质量：30kg，\n药箱成型工艺：模压，\n药箱生产方式：采购，\n限压安全装置结构型式：弹簧式安全阀，\n限压安全装置限定压力：≤0.6MPa，\n限压安全装置生产方式：采购，\n喷杆材质：塑胶，\n喷杆允许最大工作压力：15MPa（BP150kgf/cm²），\n喷杆生产方式：采购，\n承压管材质：PVC/塑胶，\n承压管允许最大工作压力：4.0MPa（40K分水器前），46MPa（分水器后BP460kgf/cm²）/15MPa（BP150kgf/cm²），\n承压管生产方式：采购，\n开关组合生产方式：采购。","2011041401000128","2021-10-27","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[998,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂式喷杆喷雾机","河北硕鑫机械制造有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3WPX-600-12","药箱容积:600L;喷杆长度:12m;型式:悬挂式:是 ","型式\n/\n悬挂式\n规格型号\n/\n3WPX-600-12\n外形尺寸(工作状态)\nmm\n980×12000×1400\n外形尺寸(运输状态)\nmm\n1150（长）×2720（宽）×1410（高）\n药箱容量\nl\n600\n喷杆作业(整机作业)常用工作压力\nMPa\n0.8-1.0\n喷杆升降机构型式\n/\n手动升降\n喷杆折叠机构型式\n/\n手动折叠\n喷杆(喷杆长度)\nmm\n12000","部20190398","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[999,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂式喷杆喷雾机","河北硕鑫机械制造有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3WPX-800-12","药箱容积:800L;喷杆长度:12m;型式:悬挂式:是 ","型式\n/\n悬挂式\n规格型号\n/\n3WPX-800-12\n外形尺寸(工作状态)\nmm\n1050×12000×1470\n外形尺寸(运输状态)\nmm\n1140（长）×2720（宽）×1500（高）\n药箱容量\nl\n800喷杆升降机构型式\n/\n手动升降\n喷杆折叠机构型式\n/\n手动折叠\n喷杆(喷杆长度)\nmm\n12000","部20190147","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1000,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂式喷杆喷雾机","河北硕鑫机械制造有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3WPXY-600-12","药箱容积:600L;喷杆长度:12m;型式:悬挂式:是 ","型式\n/\n悬挂式\n规格型号\n/\n3WPXY-600-12\n外形尺寸(工作状态)\nmm\n1170×12000×1380\n外形尺寸(运输状态)\nmm\n2550（长）×2700（宽）×1400（高）\n药箱容量\nl\n600\n喷杆升降机构型式\n/\n手动升降\n喷杆折叠机构型式\n/\n液压折叠\n喷杆(喷杆长度)\nmm\n12000","部20190146","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1001,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂式喷杆喷雾机","河北硕鑫机械制造有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3WPXY-800-12","药箱容积:800L;喷杆长度:12m;型式:悬挂式:是 ","型式\n/\n悬挂式\n规格型号\n/\n3WPXY-800-12\n外形尺寸(工作状态)\nmm\n1200×12000×1480\n外形尺寸(运输状态)\nmm\n2550（长）×2700（宽）×1500（高）\n药箱容量\nl\n800\n喷杆升降机构型式\n/\n手动升降\n喷杆折叠机构型式\n/\n液压折叠\n喷杆(喷杆长度)\nmm\n12000","部20190395","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1002,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂式喷杆喷雾机","青州歌尔特植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-800-12型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:800L;喷杆长度:12m;型式:悬挂式:是 ","整机结构型式：悬挂式；外形尺寸（mm）：1140X2720X1500；整机喷杆长度：12000mm；喷幅：14000mm；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；额定压力MPa：0-2.5；额定流量L/min：60；药箱容积L：800。","2018281401000007","2023-03-15","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1003,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂式喷杆喷雾机","山东中农嘉禾机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-600型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:600L;喷杆长度:12.5m;型式:悬挂式:是 ","结构型式：悬挂式；工作压力（MPa)：0.2-0.4；外形尺寸（mm)：1200×2700×1400；喷杆长度 ：12500mm；喷杆折叠型式 ： 手动 ；液(气)泵/电机泵结构型式： 隔膜泵 ；液泵/电机泵额定压力：0-2.5MPa ；液泵/电机泵额定流量60L/min；药箱容积：600L；药箱材质:塑料；","2019041401000010","2024-01-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1004,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂式喷杆喷雾机","石家庄市稼音农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-100012型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:1000L;喷杆长度:12m;型式:悬挂式:是 ","配套动力范围（kW）：≥52Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：12100×2150×1500mm；结构质量（kg）：80Kg；药箱额定容量：1000L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：25个；喷杆长度12.0m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：手动；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：90-110L/min","2019281401000015","2024-06-09","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1005,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂式喷杆喷雾机","石家庄市稼音农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-60012型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:600L;喷杆长度:12m;型式:悬挂式:是 ","配套动力范围（kW）：≥44Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：12150×1107×1300mm；结构质量（kg）：60Kg；药箱额定容量：600L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：25个；喷杆长度12.0m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：手动；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：90-110L/min","2019281401000015","2024-06-09","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1006,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂式喷杆喷雾机","石家庄市稼音农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-80012型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:800L;喷杆长度:13m;型式:悬挂式:是 ","配套动力范围（kW）：≥44Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm；13000×1280×1440mm；结构质量（kg）：70Kg；药箱额定容量：800L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：25个；喷杆长度13.0m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：手动；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：90-110L/min","2019281401000015","2024-06-09","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1007,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂式喷杆喷雾机","石家庄市稼音农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-600Y型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:600L;喷杆长度:12.5m;型式:悬挂式:是 ","配套动力范围（kW）：≥52Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：12500×1300×1200mm；结构质量（kg）：80Kg；药箱额定容量：600L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：25个；喷杆长度12.5m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：液压+手动；配套泵名称：三缸活塞式柱塞泵；配套泵型式：柱塞泵；配套泵流量：45-75L/min","2019281401000015","2024-06-09","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1008,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂式喷杆喷雾机","石家庄市稼音农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-600Z型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:600L;喷杆长度:12m;型式:悬挂式:是 ","配套动力范围（kW）：≥44Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：12000×1150×2000mm；结构质量（kg）：60Kg；药箱额定容量：600L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：25个；喷杆长度12.0m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：手动；配套泵名称：三缸活塞式柱塞泵；配套泵型式：柱塞泵；配套泵流量：45-75L/min","2019281401000015","2024-06-09","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1009,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂式喷杆喷雾机","石家庄市稼音农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-612型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:600L;喷杆长度:12m;型式:悬挂式:是 ","配套动力范围（kW）：≥52Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm；12000×3200×2700mm；结构质量（kg）：100Kg；药箱额定容量：600L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：25个；喷杆长度12.0m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：液压；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：100L/min","2019281401000015","2024-06-09","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1010,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂式喷杆喷雾机","石家庄市稼音农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-812型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:800L;喷杆长度:12m;型式:悬挂式:是 ","配套动力范围（kW）：≥52Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm；12200×3100×2800mm；结构质量（kg）：110Kg；药箱额定容量：800L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：25个；喷杆长度12.0m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：液压；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：100L/min","2019281401000015","2024-06-09","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1011,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂式喷杆喷雾机","石家庄市金原野植保器械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-100012型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:1000L;喷杆长度:12m;型式:悬挂式:是 ","配套动力范围（kW）：≥52Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：12000×1350×1500mm；结构质量（kg）：80Kg；药箱额定容量：1000L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：25个；喷杆长度12.0m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：手动；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：90-110L/min","2015041401000051","2025-04-07","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1012,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂式喷杆喷雾机","石家庄市金原野植保器械有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3W-60012","药箱容积:600L;喷杆长度:12m;型式:悬挂式:是 ","配套动力范围（kW）：≥44Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：12000×1100×1300mm；结构质量（kg）：60Kg；药箱额定容量：600L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：25个；喷杆长度12.0m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：手动；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：80-100L/min","部20170837","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1013,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂式喷杆喷雾机","石家庄市金原野植保器械有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-800型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:800L;喷杆长度:12m;型式:悬挂式:是 ","配套动力范围（kW）：≥44Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm；12000×2700×1500mm；结构质量（kg）：70Kg；药箱额定容量：800L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：25个；喷杆长度12.0m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：手动；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：100L/min","2015041401000051","2025-04-07","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1014,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","12-18m悬挂式喷杆喷雾机","石家庄市金原野植保器械有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-812型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:800L;喷杆长度:12m;型式:悬挂式:是 ","配套动力范围（kW）：≥52Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm；12200×3100×2800mm；结构质量（kg）：110Kg；药箱额定容量：800L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：25个；喷杆长度12.0m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：液压；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：100L/min","2015041401000051","2025-04-07","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1015,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","富锦市丰诺植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPXG-1000型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:1000L;喷杆长度:18.1m;型式:悬挂式:是 ","药箱：1000L 喷杆长度：18.1m","2016041401000038","2026-03-14","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1016,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","富锦市丰诺植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPXG-1200型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:1200L;喷杆长度:18.1m;型式:悬挂式:是 ","药箱：1200L 喷杆长度：18.1m","2016041401000038","2026-03-14","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1017,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","富锦市丰诺植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPXG-1500型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:1500L;喷杆长度:21.1m;型式:悬挂式:是 ","药箱：1500L 喷杆长度：21.1m","2016041401000038","2026-03-14","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1018,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-1000型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:1000L;喷杆长度:20.8m;型式:悬挂式:是 ","型式：悬挂式；喷杆长度：20.8m；药箱容量：1000L；工作压力：0.3-0.5MP；外形尺寸（mm）：3800×3200×2000。","2014041401000067","2024-08-06","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1019,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-1500型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:1500L;喷杆长度:21m;型式:悬挂式:是 ","型式：悬挂式；喷杆长度：21m；药箱容量：1500L；工作压力：0.3-0.5MP；外形尺寸（mm）：3340×3500×1920。","2014041401000067","2024-08-06","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1020,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-800型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:800L;喷杆长度:18m;型式:悬挂式:是 ","型式：悬挂式；喷杆长度：18m；药箱容量：800L；工作压力：0.3-0.5MP；外形尺寸（mm）：2750×3400×1900。","2014041401000067","2024-08-06","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1021,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","公主岭市华玺农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-1000型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:1000L;喷杆长度:18.6m;型式:悬挂式:是 ","型式：悬挂式；喷杆长度：18.6m；药箱容量：1000L；","2013041401000097","2023-07-31","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1022,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","公主岭市华玺农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-1500型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:1500L;喷杆长度:22.2m;型式:悬挂式:是 ","型式：悬挂式；喷杆长度：22.2m；药箱容量：1500L；","2013041401000097","2023-07-31","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1023,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","公主岭市华玺农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-800A型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:800L;喷杆长度:18.25m;型式:悬挂式:是 ","型式：悬挂式；喷杆长度：18.25m；药箱容量：800L；","2013041401000097","2023-07-31","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1024,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","公主岭市隆泉农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-1500型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:1500L;喷杆长度:18.8m;型式:悬挂式:是 ","形式:悬挂式；外形尺寸：3000×3000×1700mm; 喷杆长度 ：18.8米；药箱容积：1500L;液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力：2.5MPa;液泵额定流量：210L/min;喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆折叠结构型式：液压折叠；","2013041401000072","2023-07-27","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1025,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","公主岭市隆泉农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-800-1型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:800L;喷杆长度:20m;型式:悬挂式:是 ","产品品目：喷杆喷雾机；结构型式：悬挂式；外形尺寸;3200×2800×1500mm;喷杆长度：20米；喷杆折叠型式：手动；喷杆升降型式：手动；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力：2.5MPa;液泵额定流量：100L/min;药箱容积：800L。","2013041401000072","2023-07-27","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1026,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","公主岭市隆泉农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-800X型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:800L;喷杆长度:18.8m;型式:悬挂式:是 ","形式:悬挂式；外形尺寸：3000×3000×1500mm; 喷杆长度 ：18.8米；药箱容积：800L;液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力：2.5MPa;液泵额定流量：210L/min;喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆折叠结构型式：液压折叠；","2013041401000072","2023-07-27","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1027,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","邯郸市沃达丰农业药械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-1200-18型喷杆式喷雾机","药箱容积:1200L;喷杆长度:18m;型式:悬挂式:是 ","整机产品品目：喷杆喷雾机，\n整机结构型式：悬挂式，\n整机工作压力：0.3-0.5 MPa，\n整机外形尺寸：2960×3420×2280mm，\n整机喷杆长度：18000mm，\n整机限压安全装置：有，\n喷杆折叠型式：液压，\n喷杆升降型式：液压，\n液(气)泵/电机泵结构型式：隔膜泵，\n液泵/电机泵额定压力：2.5MPa，\n液泵/电机泵额定流量：180L/min，\n液泵/电机泵生产方式：采购，\n药箱容积：1200L，\n药箱材质：玻璃钢，\n药箱生产方式：采购，\n限压安全装置结构型式：弹簧式，\n限压安全装置限定压力：0.6MPa，\n限压安全装置生产方式：采购，\n喷杆材质：不锈钢，\n喷杆生产方式：采购，\n承压管材质：塑胶，\n承压管允许最大工作压力：3MPa，\n承压管生产方式：采购，\n开关组合生产方式：采购。","2011041401000128","2021-10-27","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1028,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","邯郸市沃达丰农业药械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-1200-21型喷杆式喷雾机","药箱容积:1200L;喷杆长度:21.5m;型式:悬挂式:是 ","整机产品品目：喷杆喷雾机，\n整机结构型式：悬挂式，\n整机工作压力：0.3-0.5 MPa，\n整机外形尺寸：3540×3910×2270mm，\n整机喷杆长度：21500mm，\n整机限压安全装置：有，\n喷杆折叠型式：液压，\n喷杆升降型式：液压，\n液(气)泵/电机泵结构型式：隔膜泵，\n液泵/电机泵额定压力：2.5MPa，\n液泵/电机泵额定流量：180L/min，\n液泵/电机泵生产方式：采购，\n药箱容积：1200L，\n药箱材质：玻璃钢，\n药箱生产方式：采购，\n限压安全装置结构型式：弹簧式，\n限压安全装置限定压力：0.6MPa，\n限压安全装置生产方式：采购，\n喷杆材质：不锈钢，\n喷杆生产方式：采购，\n承压管材质：塑胶，\n承压管允许最大工作压力：3MPa，\n承压管生产方式：采购，\n开关组合生产方式：采购。","2011041401000128","2021-10-27","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1029,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","邯郸市沃达丰农业药械有限公司","喷杆式喷雾机","3WP18A型喷杆式喷雾机","药箱容积:800L;喷杆长度:18.1m;型式:悬挂式:是 ","整机产品品目：喷杆喷雾机，\n整机结构型式：悬挂式，\n整机工作压力：0.3-0.5 MPa，\n整机外形尺寸：3000×3200×1700mm，\n整机喷杆长度：18100mm，\n整机限压安全装置：有，\n喷杆折叠型式：液压，\n喷杆升降型式：液压，\n液(气)泵/电机泵结构型式：隔膜泵，\n液泵/电机泵额定压力：2.5MPa，\n液泵/电机泵额定流量：160-180L/min，\n液泵/电机泵生产方式：采购，\n药箱容积：800L，\n药箱材质：聚乙烯，\n药箱质量：35kg，\n药箱成型工艺：模压，\n药箱生产方式：采购，\n限压安全装置结构型式：弹簧式安全阀，\n限压安全装置限定压力：≤0.6MPa，\n限压安全装置生产方式：采购，\n喷杆材质：不锈钢，\n喷杆生产方式：采购，\n承压管材质：PVC，\n承压软管允许最大工作压力：4.0（分水器前40K），3.0（分水器后30K）,\n承压管生产方式：采购，\n开关组合生产方式：采购。","2011041401000128","2021-10-27","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1030,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","邯郸市沃达丰农业药械有限公司","喷杆式喷雾机","3WP18B型喷杆式喷雾机","药箱容积:800L;喷杆长度:18.1m;型式:悬挂式:是 ","整机产品品目：喷杆喷雾机，\n整机结构型式：悬挂式，\n整机工作压力：0.3-0.5 MPa，\n整机外形尺寸：3300×2600×1500mm，\n整机喷杆长度：18100mm，\n整机限压安全装置：有，\n喷杆折叠型式：手动，\n喷杆升降型式：手动，\n液(气)泵/电机泵结构型式：隔膜泵，\n液泵/电机泵额定压力：2.5MPa，\n液泵/电机泵额定流量：160-180L/min，\n液泵/电机泵生产方式：采购，\n药箱容积：800L，\n药箱材质：聚乙烯，\n药箱质量：35kg，\n药箱成型工艺：模压，\n药箱生产方式：采购，\n限压安全装置结构型式：弹簧式安全阀，\n限压安全装置限定压力：≤0.6MPa，\n限压安全装置生产方式：采购，\n喷杆材质：不锈钢，\n喷杆生产方式：采购，\n承压管材质：PVC，\n承压软管允许最大工作压力：4.0（分水器前40K）/3.0（分水器后30K）,\n承压管生产方式：采购，\n开关组合生产方式：采购。","2011041401000128","2021-10-27","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1031,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","河北硕鑫机械制造有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3WPX-1000-18","药箱容积:1000L;喷杆长度:18m;型式:悬挂式:是 ","型式\n/\n悬挂式\n规格型号\n/\n3WPX-1000-18\n外形尺寸(工作状态)\nmm\n1680×18000×1860\n外形尺寸(运输状态)\nmm\n3000（长）×3150（宽）×2100（高）\n药箱容量\nl\n1000\n喷杆作业(整机作业)常用工作压力\nMPa\n0.8-1.0\n喷头型式\n/\n扇形\n喷杆升降机构型式\n/\n液压升降\n喷杆折叠机构型式\n/\n液压折叠\n喷杆(喷杆长度)\nmm\n18000\n配套动力名称、结构型式","部20190394","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1032,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","河北硕鑫机械制造有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3WPX-1200-22","药箱容积:1200L;喷杆长度:22m;型式:悬挂式:是 ","型式\n/\n悬挂式\n规格型号\n/\n3WPX-1200-22\n外形尺寸(工作状态)\nmm\n1650×22300×2100\n外形尺寸(运输状态)\nmm\n4200（长）×3600（宽）×2600（高）\n药箱容量\nl\n1200喷杆升降机构型式\n/\n液压升降\n喷杆折叠机构型式\n/\n液压折叠\n喷杆(喷杆长度)\nmm\n22000","部20190397","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1033,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","河北硕鑫机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-1200-22A型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:1200L;喷杆长度:22m;型式:悬挂式:是 ","整机产品品目\n/\n喷杆喷雾机\n整机外形尺寸\nmm\n4200×3600×2380\n整机喷杆长度\nmm\n22000\n(cx)喷杆折叠型式\n/\n液压\n(cx)喷杆升降型式\n/\n液压\n药箱容积\nl\n1200","2018041401000065","2023-12-19","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1034,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","河北硕鑫机械制造有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3WPX-1200-24","药箱容积:1200L;喷杆长度:24m;型式:悬挂式:是 ","型式\n/\n悬挂式\n规格型号\n/\n3WPX-1200-24\n外形尺寸(工作状态)\nmm\n2200×24000×2470\n外形尺寸(运输状态)\nmm\n2100（长）×2400（宽）×2900（高）\n药箱容量\nl\n1200\n喷杆升降机构型式\n/\n液压升降\n喷杆折叠机构型式\n/\n液压折叠\n喷杆(喷杆长度)\nmm\n24000","部20190393","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1035,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","河北硕鑫机械制造有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3WPX-800-18","药箱容积:800L;喷杆长度:18m;型式:悬挂式:是 ","型式\n/\n悬挂式\n规格型号\n/\n3WPX-800-18\n外形尺寸(工作状态)\nmm\n1480×18000×1530\n外形尺寸(运输状态)\nmm\n3050（长）×3350（宽）×1730（高）\n药箱容量\nl\n800\n喷杆升降机构型式\n/\n液压升降\n喷杆折叠机构型式\n/\n液压折叠\n喷杆(喷杆长度)\nmm\n18000","部20190148","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1036,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","黑龙江德沃科技开发有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1200S","药箱容积:1200L;喷杆长度:24m;型式:悬挂式:是 ","结构型式：悬挂式；喷杆长度：24000mm，规格型号：3WP-1200S；外形尺寸(长×宽×高):工作状态：2270×24000×2930mm；运输状态2270×2315×2930mm；药箱容量：1200L；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3-0.5Mpa，喷头型式：扇形喷嘴；喷杆升降机构型式：液压；喷杆折叠机构型式：液压；配套动力名称、结构型式：轮式拖拉机；配套动力标定功率/转速：≥73.5/540 kW/(r/min) ；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：0.8～2MPa；配套泵工作压力： 250 L；离地间隙：≥450mm；","黑垦鉴2017080","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1037,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","济宁圣地农林机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-800型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:800L;喷杆长度:18m;型式:悬挂式:是 ","结构尺寸(长*宽*高MM):2930×1580×1270整机质量(KG):150配套动力(KW):/型式:悬挂式;药箱容量(L):800喷幅(M):18喷杆作业常用压力(MPA):0.15∽0.3、喷头形式:扇形喷杆折叠机构型式:手动喷杆长度(MM):18000配套泵型式:三缸柱塞泵、配套泵工作压力(MPA):2.0∽4.5流量(L/MIN):30∽43喷杆材质:不锈钢+塑料，药箱材质 :塑料","2017281401000043","2022-12-06","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1038,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","久润田（山东）智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-800A型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:800L;喷杆长度:18m;型式:悬挂式:是 ","形式：悬挂式， 整机尺寸（mm）：4300x2550x1450,喷杆长度（mm）:18000,工作压力（Mpa）:0.5-0.8,药箱容积：800L,配套泵：隔膜泵（流量：60L/min）喷杆折叠形式：手动折叠：喷杆升降形式：手动升降：","2020281401000027","2025-09-28","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1039,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","南通黄海药械有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1900型风幕喷杆式喷雾机","药箱容积:1900L;喷杆长度:18.5m;型式:悬挂式:是 ","产品型号、规格及名称：3WP-1900型风幕喷杆式喷雾机；结构型式：悬挂式；工作压力（Mpa）：0.3～0.5；外形尺寸mm：3800×2300×3200（折叠状态）；喷杆长度（mm）：18500；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（MPa）：2.5；液泵额定流量（L/min）：160-180；药箱容积（L）：1900（前药箱800L，后药箱1100L）；风机标定转速（r/min)：2000；风机叶轮直径（mm）：600。","2016041401000010","2026-01-14","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1040,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","青州歌尔特植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-800-20型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:800L;喷杆长度:18m;型式:悬挂式:是 ","整机结构型式：悬挂式；外形尺寸（mm）：3350X3050X1730；整机喷杆长度：18000mm；喷幅：20000mm；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；额定压力MPa：0-2.5；额定流量L/min：60；药箱容积L：800。","2018281401000007","2023-03-15","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1041,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","青州市奥森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1000X型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:1000L;喷杆长度:18m;型式:悬挂式:是 ","整机结构型式：悬挂式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机外形尺寸（mm）：3100×3100×1730；整机喷杆长度（mm）：18000；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：1000","2012041401000061","2024-07-08","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1042,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","青州市丰园农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-800型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:800L;喷杆长度:18m;型式:悬挂式:是 ","结构型式：悬挂式；工作压力（MPa)：0.2-0.4；外形尺寸（mm)：3300×3050×1740；喷杆长度 ：18000mm；喷杆折叠型式 ： 液压 ；喷杆升降型式：液压； 液(气)泵/电机泵结构型式： 隔膜泵 ；液泵/电机泵额定压力：0-2.5MPa ；液泵/电机泵额定流量60L/min；药箱容积：800L；药箱材质:塑料；","2017041401000048","2022-08-01","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1043,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","青州市凯博植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-1000A型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:1000L;喷杆长度:20m;型式:悬挂式:是 ","整机结构型式：悬挂式;外形尺寸（mm）：4200x3100x1900；喷杆长度：20000mm；喷杆折叠型式：手动折叠；配套泵结构型式：隔膜泵；额定压力MPa：0-2.5；额定流量L：60；药箱容积L：1000。","2015041401000097","2025-10-27","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1044,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","青州市凯博植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-1000B型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:1000L;喷杆长度:20m;型式:悬挂式:是 ","整机结构型式：悬挂式;外形尺寸（mm）：4200x3100x1900；喷杆长度：20000mm；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：手动；配套泵结构型式：隔膜泵；额定压力MPa：0-2.5；额定流量L：60；药箱容积L：1000。","2015041401000097","2025-10-27","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1045,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","青州市利隆农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-1000型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:1000L;喷杆长度:18m;型式:悬挂式:是 ","结构型式:悬挂式,整机外形尺寸:3100×2950×1500mm整机喷杆长度:18000mm,药箱容积:1000L","2019281401000014","2024-05-19","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1046,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-800型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:800L;喷杆长度:18m;型式:悬挂式:是 ","形式：悬挂式；喷杆长度：18000mm，喷杆折叠型式：手动折叠，整机外形尺寸：4600×2150×1450mm； 喷杆最高允许工作压力：4MPa；药箱容量：800L；整机工作压力：0.3-0.5MPa；限压安全装置结构型式：弹簧式，限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量：60L/min","2016041401000107","2021-11-07","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1047,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","青州市一恒农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1000X型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:1000L;喷杆长度:18m;型式:悬挂式:是 ","整机结构型式：悬挂式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机外形尺寸（mm）：3100×3100×1730；整机喷杆长度（mm）：18000；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：1000","2020041401000005","2025-01-19","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1048,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-1000-18型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:1000L;喷杆长度:18m;型式:悬挂式:是 ","品目：喷杆喷雾机；型号规格：3WPX-1000-18；结构型式：悬挂式；外形尺寸（mm）：4100x2500x1580;工作压力（Mpa）：0.3-0.5；喷杆长度（mm）：18000；整机喷幅（mm）：19500；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：无；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力（Mpa）：≤0.6;液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：2.5；液泵额定流量（L/min）：100；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：1000；喷杆材质：不锈钢+塑料；喷射部件最高允许工作压力（Mpa）：0.75；","2018281401000013","2023-03-04","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1049,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","山东思代尔农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1200-21型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:1200L;喷杆长度:20.5m;型式:悬挂式:是 ","整机产品品目：喷杆喷雾机；整机结构型式：悬挂式；整机工作压力：0.2-0.5MPa；整机外形尺寸：2000×2400×3000mm；整机喷杆长度：20500mm；整机限压安全装置：有；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式；液压；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力：0-2.0MPa；液泵/电机泵额定流量：201-214L/min；液泵/电机泵生产方式：采购；药箱容积：1200L；药箱材质：塑料；药箱质量：95kg；药箱成型工艺：模具成型；药箱生产方式：采购；空气室（储压容器）材质：金属；空气室（储压容器）质量：1100g；空气室（储压容器）安装位置：外置；空气室（储压容器）生产方式：采购；限压安全装置结构型式：机械限位式；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；限压安全装置生产方式：采购；喷杆材质：PVC；喷杆允许最大工作压力：5.86MPa；喷杆生产方式：采购；承压软管材质：橡胶；承压软管允许最大工作压力：4.0MPa；承压软管生产方式：采购；开关组合生产方式：采购","2020041401000061","2025-11-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1050,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","山东思代尔农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1200-24型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:1200L;喷杆长度:23.5m;型式:悬挂式:是 ","整机产品品目：喷杆喷雾机；整机结构型式：悬挂式；整机工作压力：0.2-0.5MPa；整机外形尺寸：2000×2400×3000mm；整机喷杆长度：23500mm；整机限压安全装置：有；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式；液压；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力：0-2.0MPa；液泵/电机泵额定流量：201-214L/min；液泵/电机泵生产方式：采购；药箱容积：1200L；药箱材质：塑料；药箱质量：95kg；药箱成型工艺：模具成型；药箱生产方式：采购；空气室（储压容器）材质：金属；空气室（储压容器）质量：1100g；空气室（储压容器）安装位置：外置；空气室（储压容器）生产方式：采购；限压安全装置结构型式：机械限位式；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；限压安全装置生产方式：采购；喷杆材质：PVC；喷杆允许最大工作压力：5.86MPa；喷杆生产方式：采购；承压软管材质：橡胶；承压软管允许最大工作压力：4.0MPa；承压软管生产方式：采购；开关组合生产方式：采购","2020041401000061","2025-11-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1051,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","山东中农嘉禾机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-800型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:800L;喷杆长度:18.2m;型式:悬挂式:是 ","结构型式：悬挂式；工作压力（MPa)：0.2-0.4；外形尺寸（mm)：4300×2800×1500；喷杆长度 ：18200mm；喷杆折叠型式 ：手动 ； 液(气)泵/电机泵结构型式： 隔膜泵 ；液泵/电机泵额定压力：0-2.5MPa ；液泵/电机泵额定流量60L/min；药箱容积：800L；药箱材质:塑料；","2019041401000010","2024-01-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1052,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","石河子市天山机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1200型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:1200L;喷杆长度:21m;型式:悬挂式:是 ","整机结构型式：悬挂式；整机工作压力（MPa）：0.3-0.5；整机外形尺寸：3000X3050X1850;\n整机喷杆长度（mm）：21000；药箱容积：1200；液(气)泵/电机泵结构型式：隔膜泵；药箱材质：聚乙烯；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力（MPa）：≤0.6；喷杆允许最大工作压力（MPa）：0.5；承压管允许最大工作压力（MPa）：11.2","2019041401000047","2024-07-21","","购机补贴(通用类)","新疆维吾尔自治区","评阅通过","","","","",""]
[1053,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","石家庄市稼音农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1000Y型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:1000L;喷杆长度:18.5m;型式:悬挂式:是 ","配套动力范围（kW）：≥69Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：18500×2200×2800mm；结构质量（kg）：260Kg；药箱额定容量：1000L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：36个；喷杆长度18.5m；喷杆降机构型式：液压；喷杆折叠机构型式：液压；配套泵名称：六缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：215L/min","2019281401000015","2024-06-09","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1054,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","威海宝捷农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-1000型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:1000L;喷杆长度:18m;型式:悬挂式:是 ","结构型式：悬挂式；外形尺寸（mm）：2900×2900×1540；喷杆长度：18m；药箱容量：1000L","2018281401000015","2023-03-01","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1055,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","威海市佳盛机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-1000型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:1000L;喷杆长度:18m;型式:悬挂式:是 ","整机产品品目：喷杆喷雾机/；整机结构型式：悬挂式/；整机工作压力：0.1～0.5MPa；整机净重：/kg；整机外形尺寸：2900×2900×1540mm；整机喷杆长度：18000mm；喷幅/水平射程：18000mm；驱动型式：//；转向型式：//；发动机名称：//；发动机结构型式：//；发动机标定功率：/kW；发动机标定转速：/r/min；发动机工作电压：/V；液泵结构型式：隔膜泵/；液泵额定压力：0～2.5MPa；液泵额定流量：≤130L/min；液泵柱塞（活塞）直径：80mm；药箱容积：1000L；药箱材质：塑料/；药箱质量：/kg；药箱成型工艺：//；空气室材质：//；空气室质量：/g；空气室安装位置：//；限压安全装置结构型式：弹簧式调压阀/；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；喷射部件喷杆材质：胶管/；喷射部件承压管材质：PVC胶管/；喷射部件开关组合材质：工程塑料/；喷射部件最高允许工作压力：0.75MPa；风机叶轮材质：//；风机叶轮风机标定转速：/r/min；风机叶轮直径：/mm；燃烧室喷管材质：//；燃烧室喷口内径：/mm；充电器输入电压：/V；充电器输出电压：/V；充电器充电电流：/A；蓄电池类型：//；蓄电池容量：/Ah；蓄电池标称电压：/V；","2018281401000016","2023-03-01","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1056,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","潍坊谷沃农业装备科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-800A型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:800L;喷杆长度:18m;型式:悬挂式:是 ","形式：悬挂式， 整机尺寸（mm）：4300x2550x1450,喷杆长度（mm）:18000,工作压力（Mpa）:0.3-0.5,药箱容积：800L,配套泵：隔膜泵（流量：60L/min）:喷杆折叠形式：手动折叠：喷杆升降形式：手动升降。","2017281401000048","2022-12-18","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1057,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","浙江俏宇机车部件有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-850型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:850L;喷杆长度:18.12m;型式:悬挂式:是 ","喷杆长度:18.12m,型式：悬挂式,外形尺寸：3100×1200×1230mm，药箱容量:850L，工作压力:0.2-0.5MPa，液泵结构型式：柱塞泵","2016041401000104","2021-11-03","0","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1058,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上悬挂式喷杆喷雾机","中农丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPX-1000A型悬挂式喷杆喷雾机","药箱容积:1000L;喷杆长度:18m;型式:悬挂式:是 ","1、名称:悬挂式喷杆喷雾机，2、规格型号:3WPX-1000A,3、型式:悬挂式,4、外形尺寸:1920×2400×3100(MM),5、药箱容量:1000(L),6、喷杆长度:18(M),喷杆喷幅：18.7(M),7、配套泵:隔膜泵,7.1、工作压力:0-2.0(MPA),7.2、流量:91.3-98(L/MIN)","2020041401000008","2025-03-05","0","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1059,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上牵引式喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPQ-2000型牵引式喷杆喷雾机","药箱容积:2000L;喷杆长度:20.8m;型式:牵引式:是 ","型式：牵引式；喷杆长度：20.8m；药箱容量：2000L；工作压力：0.3-0.5MP；外形尺寸（mm）：3900×3100×2500。","2014041401000067","2024-08-06","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1060,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上牵引式喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPQ-3000型牵引式喷杆喷雾机","药箱容积:3000L;喷杆长度:21m;型式:牵引式:是 ","型式：牵引式；喷杆长度：21m；药箱容量：3000L；工作压力：0.3-0.5MP；外形尺寸（mm）：3900×3500×2350。","2014041401000067","2024-08-06","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1061,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上牵引式喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPQ-5000型牵引式喷杆喷雾机","药箱容积:5000L;喷杆长度:25m;型式:牵引式:是 ","型式：牵引式；喷杆长度：25m；药箱容量：5000L；工作压力：0.3-0.5MP；外形尺寸（mm）：4700×3500×2600。","2014041401000067","2024-08-06","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1062,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上牵引式喷杆喷雾机","公主岭市华玺农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPQ-3000A型牵引式喷杆喷雾机","药箱容积:3000L;喷杆长度:18.9m;型式:牵引式:是 ","型式：牵引式；喷杆长度：18.9m；药箱容量：3000L；","2013041401000097","2023-07-31","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1063,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上牵引式喷杆喷雾机","公主岭市华玺农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPQ-3000B型牵引式喷杆喷雾机","药箱容积:3000L;喷杆长度:30.44m;型式:牵引式:是 ","型式：牵引式；喷杆长度：30.44m；药箱容量：3000L；","2013041401000097","2023-07-31","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1064,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上牵引式喷杆喷雾机","公主岭市华玺农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPQ-5000型牵引式喷杆喷雾机","药箱容积:5000L;喷杆长度:36.8m;型式:牵引式:是 ","型式：牵引式；喷杆长度：36.8m；药箱容量：5000L；","2013041401000097","2023-07-31","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1065,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上牵引式喷杆喷雾机","公主岭市隆泉农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPQ-2000型牵引式喷杆喷雾机","药箱容积:2000L;喷杆长度:20m;型式:牵引式:是 ","产品品目：喷杆喷雾机； 形式:牵引式；外形尺寸;4100×2800×1800mm; 喷杆长度 ：20米；药箱容积：2000L;液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力：2.5MPa;液泵额定流量：100L/min;喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆折叠结构型式：手动；喷杆升降型式：手动；","2013041401000072","2023-07-27","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1066,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上牵引式喷杆喷雾机","公主岭市隆泉农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPQ-3000型牵引式喷杆喷雾机","药箱容积:3000L;喷杆长度:18.63m;型式:牵引式:是 ","产品品目：喷杆喷雾机； 形式:牵引式；外形尺寸;4600×2520×2250mm; 喷杆长度 ：18.63米；药箱容积：3000L;液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力：2.5MPa;液泵额定流量：210L/min;喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆折叠结构型式：液压；喷杆升降型式：液压；","2013041401000072","2023-07-27","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1067,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上牵引式喷杆喷雾机","邯郸市沃达丰农业药械有限公司","喷杆式喷雾机","3W-3000-21Q型喷杆式喷雾机","药箱容积:3000L;喷杆长度:21.5m;型式:牵引式:是 ","整机产品品目：喷杆喷雾机，\n整机结构型式：牵引式，\n整机工作压力：0.3-0.5 MPa，\n整机外形尺寸：4280×2880×2350mm，\n整机喷杆长度：21500mm，\n整机限压安全装置：有，\n喷杆折叠型式：液压，\n喷杆升降型式：液压，\n液(气)泵/电机泵结构型式：隔膜泵，\n液泵/电机泵额定压力：3MPa，\n液泵/电机泵额定流量：215L/min，\n液泵/电机泵生产方式：采购，\n药箱容积：3000L，\n药箱材质：玻璃钢，\n药箱生产方式：采购，\n限压安全装置结构型式：弹簧式，\n限压安全装置限定压力：0.6MPa，\n限压安全装置生产方式：采购，\n喷杆材质：不锈钢，\n喷杆生产方式：采购，\n承压管材质：塑胶，\n承压管允许最大工作压力：3MPa，\n承压管生产方式：采购，\n开关组合生产方式：采购。","2011041401000128","2021-10-27","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1068,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上牵引式喷杆喷雾机","河北硕鑫机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPQ-2000-18型牵引式喷杆喷雾机","药箱容积:2000L;喷杆长度:18m;型式:牵引式:是 ","整机产品品目\n/\n喷杆喷雾机\n整机结构型式\n/\n牵引式\n整机外形尺寸\nmm\n4500×3100×2300\n整机喷杆长度（适用于喷杆式）\nmm\n18000\n药箱药箱容积\nl\n2000","2018041401000065","2023-12-19","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1069,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上牵引式喷杆喷雾机","南通黄海药械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPQ-4000型风幕喷杆式喷雾机","药箱容积:4000L;喷杆长度:21.5m;型式:牵引式:是 ","产品型号、规格及名称：3WPQ-4000型风幕喷杆式喷雾机；结构型式：牵引式；工作压力（Mpa）：0.3～0.5；外形尺寸mm：5400×4000×3800（折叠状态）；整机喷杆长度（mm）：21500；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（MPa）：2.5；液泵额定流量（L/min）：215；药箱容积（L）：4000；风机标定转速（r/min)：2150；风机叶轮直径（mm）：610。","2016041401000010","2026-01-14","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1070,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上牵引式喷杆喷雾机","石河子市天山机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-2000型牵引式喷杆喷雾机","药箱容积:2000L;喷杆长度:21m;型式:牵引式:是 ","整机结构型式：牵引式；整机工作压力（MPa）：0.3-0.5；整机外形尺寸：4750×3030×2800；\n整机喷杆长度（mm）：21000；药箱容积：2000；(cx)喷杆折叠型式：液压；(cx)喷杆升降型式：液压；液(气)泵/电机泵结构型式：隔膜泵；药箱材质：聚乙烯；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力（MPa）：≤0.6；喷杆允许最大工作压力（MPa）：0.5；承压管允许最大工作压力（MPa）：11.2","2019041401000047","2024-07-21","","购机补贴(通用类)","新疆维吾尔自治区","评阅通过","","","","",""]
[1071,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18m及以上牵引式喷杆喷雾机","石河子市天山机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-3000型牵引式喷杆喷雾机","药箱容积:3000L;喷杆长度:21m;型式:牵引式:是 ","整机结构型式：牵引式；整机工作压力（MPa）：0.3-0.5；整机外形尺寸：5500×3700×2600；\n整机喷杆长度（mm）：21000；药箱容积：3000；(cx)喷杆折叠型式：液压；(cx)喷杆升降型式：液压；液(气)泵/电机泵结构型式：隔膜泵；药箱材质：聚乙烯；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力（MPa）：≤0.5；喷杆允许最大工作压力（MPa）：0.5；承压管允许最大工作压力（MPa）：11.2","2019041401000047","2024-07-21","","购机补贴(通用类)","新疆维吾尔自治区","评阅通过","","","","",""]
[1072,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","11-18马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","河南省久胜农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-260型自走式喷杆喷雾机","功率:12马力;药箱容积:230L;离地间隙:0.9m;喷杆长度:8m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式:自走式; 整机工作压力：0.3-0.5MPa; 整机驱动型式:四轮驱动; 整机转向型式: 四轮转向; 整机外形尺寸:3500mm×1500mm×2000mm; 整机喷杆长度：8000mm；喷杆折叠型式 : 手动; 喷杆升降型式 :手动; 最小离地间隙：900mm; 轴距:1700mm; 前最大轮距 :1300mm;  后最大轮距:1300mm; 前轮外径:790mm; 前轮胎宽:70mm;前轮轮胎型式:实心橡胶轮胎;后轮外径:790mm; 后轮胎宽:70mm;后轮轮胎型式:实心橡胶轮胎; 液(气)泵/电机泵结构型式: 三缸柱塞泵; 药箱容积：230L","2019041401000084","2024-11-06","9.0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1073,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","11-18马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","西平驰龙植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-260型自走式喷杆喷雾机","功率:12马力;药箱容积:230L;离地间隙:0.9m;喷杆长度:8m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式:自走式;整机工作压力：0.3-0.5MPa; 整机驱动型式:四轮驱动; 整机转向型式: 四轮转向; 整机外形尺寸:3500mm×1500mm×2000mm; 整机喷杆长度：8000mm；喷杆折叠型式 : 手动; 喷杆升降型式 :手动; 最小离地间隙：900mm; 轴距:1700mm; 前最大轮距 :1300mm; 后最大轮距:1300mm; 前轮外径:790mm; 前轮胎宽:70mm;前轮轮胎型式:实心橡胶轮胎;后轮外径:790mm; 后轮胎宽:70mm;后轮轮胎型式:实心橡胶轮胎; 液(气)泵/电机泵结构型式: 三缸柱塞泵; 药箱容积230L","2018041401000013","2023-02-22","9","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1074,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","埃森农机常州有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-500C型自走式喷杆喷雾机","功率:25马力;药箱容积:500L;离地间隙:1.03m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式；喷杆长度：10M；药箱容量：500L；配套动力：柴油机、额定功率/转速：18.5kw/3600(r/min)；驱动方式：四轮驱动四轮转向；动力：国三发动机，离地间隙：1.03M","2016041401000101","2021-11-02","18.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1075,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","埃森农机常州有限公司","喷杆式喷雾机","SWAN3WP-500型自走式喷杆喷雾机","功率:25马力;药箱容积:500L;离地间隙:1.03m;喷杆长度:8.3m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式；喷杆长度：8.3M；药箱容量：500L，驱动方式：四轮驱动四轮转向；动力：三缸水冷四冲程立式柴油机，国三发动机、发动机型号：3TNM72-ATE、额定功率:18.5KW ，离地间隙:1.03M","2016041401000101","2021-11-02","18.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1076,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","安徽华欧机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WSH-500G型自走式喷杆喷雾机","功率:25马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.92m;喷杆长度:10.4m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力：0.2-0.4MPa；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸：4330×2000×2780mm；整机喷杆长度（适用于喷杆式）：10400mm；最小离地间隙：920mm；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；轴距：1500mm；前/后最大轮距：1650mm；前/后轮外径：930mm；发动机功率转速：18.4/2600r/min；液(气)泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力：0-4Mpa；液泵额定流量：48.2L/min；药箱药箱容积：500L；蓄电池容量：45Ah蓄电池标称电压：12V","2017041401000010","2022-01-18","18.4","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1077,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","常州东风农机集团有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-500B","功率:25马力;药箱容积:500L;离地间隙:1.1m;喷杆长度:9.13m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式，四轮驱动、四轮转向，配套额定功率:18.5kw,药箱容量：500L","苏农机（2017）第（0103）号","2021-12-31","18.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1078,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","东风井关农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-500A(JKB18C-DP5YM)型自走式喷杆喷雾机","功率:18马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.85m;喷杆长度:9.62m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸：3980×1770×2520mm；整机喷杆长度：9620mm；最小离地间隙：850mm；药箱容积：500L；轴距：1350mm；发动机型号：E3112-J03型；生产企业：井关农机株式会社；发动机结构型式：立式水冷3缸4冲程；发动机标定功率：13.9kW；发动机标定转速：2500r/min；排放阶段：国家第三阶段；","2020281401000028","2025-11-01","13.9","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1079,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","东风井关农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-500B(JKB22C-S5TXB)型自走式喷杆喷雾机","功率:22马力;药箱容积:500L;离地间隙:1.065m;喷杆长度:10.02m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸：4135×1940×2755mm；整机喷杆长度：10020mm；最小离地间隙：1065mm；药箱容积：500L；轴距：1500mm；发动机型号：E3112-J06型；制造商：井关农机株式会社；发动机结构型式：立式水冷3缸4冲程；发动机标定功率：16.3kW；发动机标定转速：2600r/min；国家排放第三阶段","2020281401000028","2025-11-01","16.3","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1080,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","公主岭市华玺农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800B型自走式喷杆喷雾机","功率:48.96马力;药箱容积:800L;离地间隙:1.75m;喷杆长度:14.3m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；发动机功率：36kW（48.96马力）；药箱容量：800L；喷杆长度：14.3m；最小离地间隙：1.75m；四轮驱动；四轮转向；","2013041401000097","2023-07-31","36","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1081,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","河南省久胜农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;药箱容积:460L;离地间隙:0.87m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式:自走式;整机工作压力：0.3-0.5MPa; 整机驱动型式:四轮驱动; 整机转向型式: 四轮转向; 整机外形尺寸:4500mm×1600mm×2100mm; 整机喷杆长度：10000mm；喷杆折叠型式 : 液压/电动（选配）; 喷杆升降型式 :液压/电动（选配）; 最小离地间隙：870mm; 轴距:2010mm; 前最大轮距 :1500mm;  后最大轮距:1500mm; 前轮外径:790mm; 前轮胎宽:70mm;前轮轮胎型式:实心橡胶轮胎;后轮外径:790mm; 后轮胎宽:70mm;后轮轮胎型式:实心橡胶轮胎; 液(气)泵/电机泵结构型式: 三缸柱塞泵; 药箱容积230L×2","2019041401000084","2024-11-06","14.71","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1082,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","河南省久胜农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700C型自走式喷杆喷雾机","功率:25马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力MPa：0.3-0.5; 整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外型尺寸：4300mm×2000mm×2480mm;整机喷杆长度：10000mm;最小离地间隙：960mm;喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；轴距：2200mm；前最大轮距：1900mm;后最大轮距：1900mm;前轮外径:960mm;前轮胎宽：80mm;前轮轮胎型式：实心轮胎；液（气）泵/电机泵结构型式：齿轮泵；药箱容积：700L;药箱材质：聚乙烯","2019041401000084","2024-11-06","18.4","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1083,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500","功率:25马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.85m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","标定功率：25马力（18.4kw）；药箱容量（L）：500；喷杆长度（mm）：10000；离地间隙（mm）：850；形式:自走式、四轮驱动、四轮转向；配套发动机型号：常柴股份有限公司3M78（排放标准：第Ⅲ阶段）；转速（r/min）：2600；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3620×10000×2600（工作状态）/4000×1920×2600（运输状态）；配套喷头型式：扇形；喷杆升降机构型式：电动推杆；喷杆折叠机构型式：电动推杆；配套泵名称：三缸柱塞泵；配套泵流量（l/min）：26-40；离合器形式：干式多片式；制动器形式：湿式多片式。\n\"","苏农机（2018）第（0152）号","2022-12-31","18.4","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1084,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500G","功率:25马力;药箱容积:500L;离地间隙:1.1m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","标定功率：25马力（18.4kw）；药箱容量（L）：500；喷杆长度（mm）：10000；离地间隙（mm）：1100；形式：自走式、四轮驱动、四轮转向；发动机型号：常柴3M78（国Ⅲ排放标准）；转速（r/min）：2600；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4000×10000×2800（工作状态）/4000×1800×2800（运输状态）；配套喷头型式：扇形；喷杆升降机构型式：电动推杆；喷杆折叠机构型式：电动推杆；配套泵名称：三缸柱塞泵；配套泵流量（l/min）：26-40；离合器形式（自走式）：干式多片式；制动器形式（自走式）：湿式多片式。","苏农机（2018）第（0153）号","2022-12-31","18.4","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1085,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500LD","功率:25马力;药箱容积:500L;离地间隙:1.15m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","标定功率：25马力（18.4kw）；药箱容量（L）：500；喷杆长度（mm）：10000；离地间隙（mm）：1150；形式：自走式、四轮液压驱动、四轮转向；发动机型号：常柴3M78（国Ⅲ排放标准）;转速（r/min）：2600；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4000×10000×2800（工作状态）/4000×1800×2800（运输状态）；配套喷头型式：扇形；喷杆升降机构型式：电动推杆；喷杆折叠机构型式：电动推杆；配套泵名称：三缸柱塞泵；配套泵流量（l/min）：26-40；制动器形式（自走式）：液压制动。","苏农机（2018）第（0154）号","2022-12-31","18.4","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1086,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","喷杆式喷雾机","3WPZ-700D型自走式喷杆喷雾机","功率:48马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.1m;喷杆长度:14.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：48马力（35.3kW）；药箱容积:700L;喷杆长度（mm）：14100；离地间隙（mm）：1100；形式：自走式、四轮驱动、四轮转向；整机外形尺寸（mm）：6150×1800×3000；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；轴距（mm）：2300。","2015041401000086","2025-08-24","35.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1087,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","井关农机（常州）有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-500A(JKB18C-DP5YM)","功率:18马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.85m;喷杆长度:9.74m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","标定功率:13.9KW（18马力）；型式:自走式；四轮驱动、四轮转向；喷杆长度（mm）：9740；离地间隙：850mm；药箱容量(L):500；转速:2500r/min；外形尺寸(长×宽×高):3980×1770×2520(mm)（运输状态）；3615*9740*2520（工作状态）；喷雾工作压力(MPA):2.5(额定压力)；喷杆喷幅(M):11；配套动力结构型式:立式水冷3缸4冲程；型号：E3112-J03型；功率：13.9KW；生产企业：井关农机株式会社；排放阶段：国家第三阶段；","苏农机（2017）第（0250）号","2021-12-31","13.9","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1088,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","井关农机（常州）有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-500B（JKB22C-S5TXB）","功率:22马力;药箱容积:500L;离地间隙:1.065m;喷杆长度:9.8m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","标定功率:16.3KW（22马力）；型式:自走式；四轮驱动、四轮转向；喷杆长度（mm）：9800；离地间隙：1065mm；药箱容量(L):500；转速:2500r/min；运输状态外形尺寸(长×宽×高):4030×1940×2755(mm)；工作状态外形尺寸：3700*9800*2755(mm)；喷雾工作压力(MPA):2.5；配套动力结构型式:立式三缸水冷4冲程；型号：E3112-J06型；功率：16.3KW；制造商：井关农机株式会社；排放阶段：国家第三阶段；","苏农机（2017）第（0371）号","2021-12-31","16.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1089,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","久润田（山东）智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500A型自走式喷杆喷雾机","功率:24马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.88m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","24马力；整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3～0.5；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）3100×1900×2300：；整机喷杆长度（mm）：12000；最小离地间隙（mm）：880；喷杆折叠型式：手动；喷杆升降型式；手动；轴距（mm）：1580；前/后最大轮距（mm）：1310；前/后轮外径（mm）800：；前/后轮胎宽（mm）：70；前/后轮轮胎型式：实心轮胎；发动机或电动机名称：汽油机；发动机或电动机结构型式：双缸风冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）：18；发动机或电动机标定转速（r/min）：3600；液（气）泵/电机泵结构型式：三缸柱塞泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：1.5-2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：14-22；药箱容积（L）：500；","2020281401000027","2025-09-28","18","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1090,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","久润田（山东）智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.82m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","20马力；整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3～0.5；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5500×1500×2100；整机喷杆长度（mm）：12000；最小离地间隙（mm）：820；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式；液压升降；轴距（mm）：1710；前/后最大轮距（mm）：1300；前/后轮外径（mm）620：；前/后轮胎宽（mm）：120；前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构型式：单缸水冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）：14.71；发动机或电动机标定转速（r/min）：2200；液（气）泵/电机泵结构型式：三缸柱塞泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：2.0-4.0；液泵/电机泵额定流量（L/min）：22-30；药箱容积（L）：500；","2020281401000027","2025-09-28","14.71","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1091,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","莱州市汇皓机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500A型自走式喷杆喷雾机","功率:18.35马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.8m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","自走式；四轮转向；四轮驱动；喷杆长度10m；最小离地间隙0.8m；药箱容积 :500L；外形尺寸mm: 2460×1600×2060；；发动机名称：汽油机：V型双缸、风冷、四冲程；发动机标定功率/转速kW/(r/min)：13.5/3600","2021041401000046","2026-06-27","13.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1092,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","莱州市汇皓机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500B型自走式喷杆喷雾机","功率:18.35马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.855m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","自走式；四轮转向；四轮驱动；喷杆长度10m；最小离地间隙0.855m；药箱容积 :500L；外形尺寸mm: 2900×1500×2500；；发动机名称：汽油机（发电）/电动机（喷药）/电动机（行走）；发动机或电动机结构型式：V型双缸、风冷、四冲程（发电）/直流串励（喷药）/直流无刷差速（行走）发动机标定功率/转速kW/(r/min)：13.5/3600（发电）/1.2/3500（喷药）/0.65×2/3000（行走）","2021041401000046","2026-06-27","13.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1093,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州大丰农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500型自走式喷杆喷雾机","功率:24.48马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.9m;喷杆长度:9.75m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3-0.5；整机驱动型式：四轮驱动，整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4300×1700×2250；喷杆长度（mm）：9750，最小离地间隙：（mm）：900；整机限压安全装置：有；喷杆折叠型式：电动折叠，喷杆升降型式：电动升降；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2150；前/后最大轮距（mm）：1500，前/后轮外径（mm）：1200，前/后轮胎宽：（mm）：90，前/后轮轮胎型式：橡胶实心轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构形式：单缸、水冷、四冲程；发动机或电动机标定功率/转速（KW/r/min）：18/2200；液（气）泵/电机泵结构型式：齿轮泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0.3-2.0；液泵/电机泵额定流量（L/min）：54；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：500；空气室材质：不锈钢，空气室质量（g）：230，空气室安装位置：外置；限压安全装置结构形式：弹簧式，限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢；喷杆允许最大工作压力（MPa）：0.75；承压软管材质：塑料，承压软管允许最大工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60（2只）；蓄电池标称电压（V）：12×2（2只串联）。","2017041401000065","2022-09-27","18","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1094,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州恩腾农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500A型自走式喷杆喷雾机","功率:24马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.94m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：24马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;10000mm,最小离地间隙:940mm,药箱容积500L.","2018281401000010","2023-03-17","18","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1095,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州歌尔特植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500A型自走式喷杆喷雾机","功率:22.304马力;药箱容积:500L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","发动机名称：柴油机；结构型式：单缸水冷四冲程；标定功率/转速：16.4Kw/2300r/min；排放标准：国三；形式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：5200X1750X2300；喷杆长度：12000mm；最小离地间隙：1050mm；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；轴距：2130mm；前/后最大轮距：1670mm；配套泵结构型式：齿轮泵；额定压力MPa：0.3-2.0；额定流量L/min：54；药箱容积L：500。","2018281401000007","2023-03-15","16.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1096,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州华武机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500型自走式喷杆喷雾机","功率:20.01马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.8m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3-0.5；整机驱动形式：四轮驱动，整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4500×1490×2100；喷杆长度（mm）：10000；最小离地间隙：（mm）：800；整机限压安全装置：有；喷杆折叠型式：手动折叠，喷杆升降型式：手动升降；驾驶室型式：无；轴距（mm）：1710；前/后最大轮距（mm）：1300/1300，前/后轮外径（mm）：620/620，前/后轮胎宽：（mm）：110/110，前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构形式：单缸、水冷四冲程；发动机或电动机机标定功率/转速（KW/r/min）：14.71/2200；液（气）泵/电机泵结构型式：三缸柱塞泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：2.0-4.0；液泵/电机泵额定流量（L/min）：22-30；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：500；空气室材质：不锈钢，空气室质量（g）：365，空气室安装位置：外置；限压安全装置结构形式：弹簧压力式，限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢；喷杆生产方式：采购；承压软管材质：塑料，承压软管允许最大工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：105；蓄电池标称电压（V）：12V。","2018281401000032","2023-05-01","14.71","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1097,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500-A型自走式喷杆喷雾机","功率:24马力;药箱容积:500L;离地间隙:1.01m;喷杆长度:10.3m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：24马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;10300mm最小离地间隙:1010mm,药箱容积:500L","2017041401000045","2022-07-05","18","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1098,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500B型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.8m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：20马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;10000mm, 最小离地间隙:\t800mm,药箱容积500L","2017041401000045","2022-07-05","14.71","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1099,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州欧尚农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-400型自走式喷杆喷雾机","功率:24.48马力;药箱容积:400L;离地间隙:0.88m;喷杆长度:8.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目：喷杆喷雾机；结构形式:自走式。外形尺寸: 3150×1910×2280 ;工作压力: 0.5-0.8 ;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;整机限压安全装置：有；喷杆长度: 8500mm ;喷杆折叠型式:手动折叠;喷杆升降型式:手动升降;离地间隙: 880mm ;驾驶室型式:无;轴距: 1600mm ;前后最大轮距: 1320mm ;前/后轮外径: 800mm ;前/后轮胎宽: 70mm ;轮胎型式:实心橡胶轮胎;限压安全装置结构型式:弹簧式,限定压力:≤0.96 ;配套动力名称:汽油机;结构型式:双缸风冷四冲程;功率: 18/3600/r/min ;液泵结构型式:三缸柱塞泵;额定压力: 1.5～2.5;额定流量: 14～22L/min ;药箱材质:塑料;药箱容积: 400L ;喷杆材质:塑料;最高允许工作压力: 1 .2MPa ;承压管材质：塑料；蓄电池类型:免维护铅酸蓄电池;容量: 50Ah;电话: 12.","2018281401000067","2023-12-12","18","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1100,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州欧尚农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500A型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.8m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构形式：自走式。外形尺寸：4700×1950×2060；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度：10000mm；喷杆折叠型式：手动折叠；喷杆升降型式：手动升降；离地间隙：800mm；驾驶室型式：无；轴距：1780mm；前/后最大轮距：1330mm；前/后轮外径：640mm；前/后轮胎宽：120mm；轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：柴油机；结构型式：单缸水冷四冲程；功率：14.71/2200kw/r/min；液泵结构型式：三缸柱塞泵；额定压力：2.0-4.0；额定流量：22-30L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：500L；空气室材质：不锈钢；质量：300g；喷射部位材质：不锈钢；最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；容量：105Ah；电压V：12。","2018281401000067","2023-12-12","14.71","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1101,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州欧尚农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500C型自走式喷杆喷雾机","功率:18.36马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.83m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构形式：自走式。外形尺寸：4590×1900×2140；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度：10000mm；喷杆折叠型式：手动折叠；喷杆升降型式：手动升降；离地间隙：830mm；驾驶室型式：无；轴距：1840mm；前/后最大轮距：1530mm；前/后轮外径：520mm；前/后轮胎宽：110mm；轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：汽油机；结构型式：双缸风冷四冲程；功率：13.5/3600kw/r/min；液泵结构型式：三缸柱塞泵；额定压力：2.0-4.5；额定流量：30-40L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：500L；空气室材质：不锈钢；质量：248g；喷射部位材质：不锈钢；最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；容量：50Ah；电压V：12。","2018281401000067","2023-12-12","13.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1102,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州上力机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700E型自走式喷杆喷雾机","功率:45.016马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.97m;喷杆长度:10.4m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","产品品目：喷杆喷雾机 产品结构型式：自走式、四轮转向、四轮驱动 发动机名称、结构型式：柴油机、四缸、直列、水冷、四冲程 发动机功率/转速：33.1kW（45.016马力）/2400r/min 发动机排放标准：达到国家第三阶段排放标准 药箱容量：700L 离地间隙：0.97m 喷杆长度：10.4m","2017281401000040","2022-11-24","33.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1103,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市奥森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500A型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.9m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5460×1600×2190；整机喷杆长度（mm）：12000；最小离地间隙（mm）：900；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：单缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：14.71kW/2200（r/min）；液泵结构型式：三缸柱塞泵；液泵额定流量（L/min）：32-48；药箱容积（L）：500","2012041401000061","2024-07-08","14.71","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1104,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市奥森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500型自走式喷杆喷雾机","功率:24马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5400×1850×2350；整机喷杆长度（mm）：12000；最小离地间隙（mm）：950；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：单缸、卧式、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：18kW/2200（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：500","2012041401000061","2024-07-08","18","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1105,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市东禾农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.8m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率:20马力（14.71KW）;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向:是 ;  外形尺寸（mm）  4600×1650×2100  喷杆长度:10000mm  手动折叠   手动升降。离地间隙:800mm;药箱容积:500L;   液泵型式：三缸柱塞泵","2019281401000003","2024-04-01","14.71","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1106,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市丰园农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500B型自走式喷杆喷雾机","功率:24马力;药箱容积:500L;离地间隙:1m;喷杆长度:11.2m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构型式：自走式；工作压力（MPa)：0.2-0.4；驱动型式：四轮驱动；转向形式：四轮转向；外形尺寸（mm)：4450×1790×2180；喷杆长度 ：11200mm；最小离地间隙：1000mm;发动机名称：柴油机；发动机结构型式：单缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：18Kw/2200(r/min)；液(气)泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力：0-2.5MPa ；液泵额定流量60L/min；药箱容积：500L；药箱材质:塑料；喷杆折叠型式：液压 ；喷杆升降型式：液压；轴距：2200mm；前最大轮距：1540mm；后最大轮距：1540mm；前轮外径：900mm；前轮胎宽：120mm；前轮轮胎型式：充气轮胎；后轮外径：900mm；后轮胎宽：120mm；后轮轮胎型式：充气轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力≤0.48MPa；喷杆材质：不锈钢；喷杆允许最大工作压力：≤0.6MPa；承压软管材质：塑料；承压软管允许最大工作压力：≤0.6MPa；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池； 蓄电池容量80Ah；蓄电池标称电压（V)：24（12×2串联）；","2017041401000048","2022-08-01","18","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1107,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市丰园农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-600A型自走式喷杆喷雾机","功率:36马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.1m;喷杆长度:10.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构型式：自走式；工作压力（MPa)：0.2-0.4；驱动型式：四轮驱动；转向形式：四轮转向；外形尺寸（mm)：4450×1820×2300；喷杆长度 ：10500mm；最小离地间隙：1100mm;发动机名称：柴油机；发动机结构型式：三缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：26.5Kw/2400(r/min)；液(气)泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力：0-2.5MPa ；液泵额定流量60L/min；药箱容积：700L；药箱材质:塑料；喷杆折叠型式：液压 ；喷杆升降型式：液压；轴距：2250mm；前最大轮距：1540mm；后最大轮距：1540mm；前轮外径：900mm；前轮胎宽：120mm；前轮轮胎型式：充气轮胎；后轮外径：900mm；后轮胎宽：120mm；后轮轮胎型式：充气轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力≤0.48MPa；限压安全装置生产方式：采购；喷杆材质：不锈钢；喷杆允许最大工作压力：≤0.6MPa；喷杆生产方式：采购；承压软管材质：塑料；承压软管允许最大工作压力：≤0.6MPa；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池； 蓄电池容量80Ah；蓄电池标称电压（V)：24（12×2串联）；","2017041401000048","2022-08-01","36","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1108,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市富泽农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500A型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.8m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：20马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;10000mm,最小离地间隙:\t800mm,药箱容积500L.","2017281401000024","2022-08-20","14.71","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1109,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市凯博植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1200B型自走式喷杆喷雾机","功率:24.48马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.92m;喷杆长度:9.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","发动机名称：柴油机；结构型式：单缸水冷四冲程；标定功率/转速：18Kw/2200r/min；排放标准：国三；形式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；；外形尺寸（mm）：4300X1770X2120；喷杆长度mm：9500；最小离地间隙mm：920；前/后最大轮距mm：1500；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；配套泵结构型式：齿轮式高压喷雾泵；额定压力MPa：0.5-1.5；额定流量L/min：54；药箱容积：500L。","2015041401000097","2025-10-27","18","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1110,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市凯博植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500A型自走式喷杆喷雾机","功率:22.304马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.925m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","发动机名称：柴油机；结构型式：单缸水冷四冲程；标定功率/转速：16.4Kw/2300r/min；排放标准：国三；形式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：5300x1750x2270；喷杆长度：12000mm；离地间隙mm:925;喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；轴距mm：2130；前/后最大轮距mm：1500；配套泵结构型式：齿轮泵；额定压力MPa：0.3-2.0；额定流量L/min：54；药箱容积L：500。","2015041401000097","2025-10-27","16.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1111,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市利隆农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500A型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.8m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：20马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;10000mm,最小离地间隙:\t800mm,药箱容积500L.","2019281401000014","2024-05-19","14.71","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1112,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500B型自走式喷杆喷雾机","功率:25马力;药箱容积:500L;离地间隙:1.12m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：18KW；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1.12m；药箱容积：500L；喷杆长度：10m；运输状态尺寸：4450×1790×2180（mm）；喷雾工作压力：0.2-0.4MPa；配套泵名称：隔膜泵；配套泵工作压力：2.5MPa；配套泵流量：45L/min；配套动力名称、结构型式：单缸柴油机；配套动力标定功率/转速：18KW/2200（r/min）；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2016041401000066","2026-05-30","18","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1113,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-600A型自走式喷杆喷雾机","功率:36马力;药箱容积:600L;离地间隙:1.06m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：26.5KW；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1.06m；药箱容积：600L；喷杆长度：10m；运输状态尺寸：4450×1820×2500（mm）；喷雾工作压力：0.5-0.7MPa；配套动力名称、结构型式：三缸水冷柴油机；配套动力标定功率/转速：26.5KW/2400（r/min）；配套泵：齿轮泵；配套泵工作压力：0.3-2.0MPa；配套泵流量：60L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国三；","2016041401000066","2026-05-30","26.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1114,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市沃龙植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500A型自走式喷杆喷雾机","功率:24马力;药箱容积:500L;离地间隙:1.04m;喷杆长度:10.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","品目：喷杆喷雾机；结构型式：自走式；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；工作压力：0.3～0.5MPa；外形尺寸：4500×1600×2400mm；柴油机功率转速：18/2200kW/(r/min)；喷杆长度：10500mm；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；液泵型式：齿轮泵；液泵工作压力：0.5-3.0MPa；液泵流量：36-50L/min；药箱容积：500L；离地间隙：1040mm；轴距1980mm；轮距1510mm；轮胎外径1100mm；轮胎胎宽：90mm；轮胎型式：实心轮胎；蓄电池类型：（铅酸）免维护蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12×2（两只串联）。","2017281401000031","2022-09-29","18","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1115,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市沃龙植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500B型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;药箱容积:500L;离地间隙:1m;喷杆长度:10.66m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","品目：喷杆喷雾机；结构型式：自走式；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；工作压力：0.3～0.5MPa；外形尺寸：4500×2200×2400mm；柴油机功率转速：14.71/2200kW/(r/min)；喷杆长度：10660mm；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；液泵型式：齿轮泵；液泵工作压力：0.3-2.0MPa；液泵流量：60L/min；药箱容积：500L；离地间隙：1000mm；轴距2100mm；轮距1890mm；轮胎外径940mm；轮胎胎宽：120mm；轮胎型式：充气轮胎；蓄电池类型：（铅酸）免维护蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12。","2017281401000031","2022-09-29","14.71","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1116,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市翔云农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-600A","功率:36马力;药箱容积:600L;离地间隙:1.1m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：26.5KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1.1m；药箱容积：600L；喷杆长度：10m；外形尺寸（长*宽*高）运输状态mm：4450*1820*2500；喷雾工作压力：0.5-0.7MPa；配套喷头型式：扇形雾防滴喷头；配套动力名称、结构型式：三缸水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：26.5KW/2400(r/min)；配套泵型式：齿轮泵；配套泵工作压力：0.3-2.0MPa；配套泵流量：60L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","部20180226","2022-12-31","26.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1117,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市鑫沃农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500A型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.8m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：20马力（14.71KW）；药箱容积：500L；喷杆长度：12000mm（12m）；离地间隙：800mm(0.8m）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5500×1600×2000；喷杆折叠形式：液压；喷杆升降形式：液压；轴距：2360mm；前最大轮距：1330mm；后最大轮距：1330mm；前轮外径：650mm；前轮胎宽：120mm；前轮轮胎型式：充气轮胎；后轮外径：650mm；后轮胎宽：120mm；后轮轮胎型式：充气轮胎；液泵结构型式：齿轮式高压喷雾泵；液泵流量：60L/min;蓄电池类型：免维护蓄电池；蓄电池容量：105Ah","2018281401000018","2023-03-01","14.71","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1118,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市鑫沃农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;药箱容积:500L;离地间隙:1m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：20马力（14.71KW）；药箱容积：500L；喷杆长度：12000mm（12m)；离地间隙：1000mm（1m）；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5600×1750×2300；喷杆折叠形式：液压折叠；喷杆升降形式：液压升降；轴距：2150mm；前最大轮距：1660mm；后最大轮距：1660mm；前轮外径：1220mm；前轮胎宽：90mm；前轮轮胎型式：实心轮胎；后轮外径：1220mm；后轮胎宽：90mm；后轮轮胎型式：实心轮胎；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：单缸水冷四冲程；液泵结构型式：齿轮泵；液泵流量：60L/min;蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量：80Ah","2018281401000018","2023-03-01","14.71","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1119,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市一恒农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500A型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.9m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5460×1600×2190；整机喷杆长度（mm）：12000；最小离地间隙（mm）：900；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：单缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：14.71kW/2200（r/min）；液泵结构型式：三缸柱塞泵；液泵额定流量（L/min）：32-48；药箱容积（L）：500","2020041401000005","2025-01-19","14.71","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1120,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州正吉机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500A型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.8m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构形式：自走式。外形尺寸：4700×1950×2060；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度：10000mm；喷杆折叠型式：手动折叠；喷杆升降型式：手动升降；离地间隙：800mm；驾驶室型式：无；轴距：1780mm；前/后最大轮距：1330mm；前/后轮外径：640mm；前/后轮胎宽：120mm；轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：柴油机；结构型式：单缸水冷四冲程；功率：14.71/2200kw/r/min；液泵结构型式：三缸柱塞泵；额定压力：2.0-4.0；额定流量：22-30L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：500L；空气室材质：不锈钢；质量：300g；喷射部位材质：不锈钢；最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；容量：105Ah；电压V：12。","2020281401000033","2025-12-12","14.71","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1121,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州正吉机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500C型自走式喷杆喷雾机","功率:18.36马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.83m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构形式：自走式。外形尺寸：4590×1900×2140；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度：10000mm；喷杆折叠型式：手动折叠；喷杆升降型式：手动升降；离地间隙：830mm；驾驶室型式：无；轴距：1840mm；前/后最大轮距：1530mm；前/后轮外径：520mm；前/后轮胎宽：110mm；轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：汽油机；结构型式：双缸风冷四冲程；功率：13.5/3600kw/r/min；液泵结构型式：三缸柱塞泵；额定压力：2.0-4.5；额定流量：30-40L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：500L；空气室材质：不锈钢；质量：248g；喷射部位材质：不锈钢；最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；容量：50Ah；电压V：12。","2020281401000033","2025-12-12","13.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1122,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州正吉机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500E型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.98m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构形式：自走式。外形尺寸：4700×1800×2230；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度：10000mm；喷杆折叠型式：手动折叠；喷杆升降型式：手动升降；离地间隙：980mm；驾驶室型式：无；轴距：1855mm；前/后最大轮距：1500mm；前/后轮外径：930mm；前/后轮胎宽：120mm；轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：柴油机；结构型式：单缸水冷四冲程；功率：14.71/2200kw/r/min；液泵结构型式：三缸柱塞泵；额定压力：2.0-3.5 ；额定流量：25-35L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：500L；空气室材质：不锈钢；质量：300g；喷射部位材质：不锈钢；最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄\n电池；容量：105Ah；电压V：12","2020281401000033","2025-12-12","14.71","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1123,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东昊特机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500B型自走式喷杆喷雾机","功率:18.35马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.8m;喷杆长度:10.3m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","自走式；四轮转向；四轮驱动；喷杆长度10.3m；最小离地间隙0.8m；药箱容积 :500L；外形尺寸mm:2600×1600×2000；；发动机名称：汽油机：V型双缸、风冷、四冲程；发动机标定功率/转速kW/(r/min)：13.5/3600","2019041401000032","2024-04-24","13.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1124,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东昊特机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500D型自走式喷杆喷雾机","功率:18.35马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.855m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","自走式；四轮转向；四轮驱动；喷杆长度10m；最小离地间隙0.855m；药箱容积 :500L；外形尺寸mm:2900×1500×2500；；发动机或电动机名称：汽油机（发电）/电动机（喷药）/电动机（行走）；发动机或电动机结构型式：V型双缸、风冷、四冲程（发电）/直流串励（喷药）/直流无刷差速（行走）；发动机或电动机标定功率/转速kW/(r/min)：13.5/3600（发电）/1.2/3500（喷药）/0.65×2/3000（行走）","2019041401000032","2024-04-24","13.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1125,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东乐佳佳机电科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500B型自走式喷杆喷雾机","功率:24.48马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.86m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目\t/\t3WPZ-500B喷杆喷雾机\n整机结构型式\t/\t自走式\n整机工作压力\tMPa\t0.3-0.5\n整机驱动型式 \t/\t四轮驱动\n整机转向型式 \t/\t四轮转向\n整机外形尺寸\tmm\t3300×2300×2300\n整机喷杆长度\tmm\t12000\n最小离地间隙\tmm\t860\n整机限压安全装置\t/\t有\n喷杆折叠型式\t/\t手动\n喷杆升降型式\t/\t手动\n驾驶室型式   \t/\t无\n轴距\tmm\t1450\n前最大轮距\tmm\t1310\n后最大轮距\tmm\t1310\n前轮外径\tmm\t800\n前轮胎宽\tmm\t70\n前轮轮胎型式\t/\t实心轮胎\n后轮外径\tmm\t800\n后轮胎宽\tmm\t70\n后轮轮胎型式\t/\t实心轮胎\n发动机或电动机名称\t/\t汽油机\n发动机或电动机结构型式\t/\t双缸、风冷、四冲程\n发动机或电动机标定功率/转速\tkW/(r/min)\t18/3600\n发动机或电动机生产方式\t/\t采购\n液(气)泵/电机泵结构型式\t/\t三缸柱塞泵\n液泵/电机泵额定压力\tMPa\t2.5-4.5\n液泵/电机泵额定流量\tL/min\t15-22\n药箱容积\tL\t500\n药箱材质\t/\t塑料\n药箱质量\tkg\t/\n药箱成型工艺\t/\t/\n药箱生产方式\t/\t采购\n空气室（储压容器）材质\t/\t不锈钢\n空气室（储压容器）质量\tg\t259\n空气室（储压容器）安装位置\t/\t外置\n空气室（储压容器）生产方式\t/\t采购\n限压安全装置结构型式\t/\t机械限位式\n限压安全装置限定压力\tMPa\t≤0.6\n限压安全装置生产方式\t/\t采购\n喷杆材质\t/\tPVC\n喷杆允许最大工作压力\tMPa\t0.75\n喷杆生产方式\t/\t采购\n承压管材质\t/\t橡胶\n承压管允许最大工作压力\tMPa\t0.75","2021281401000003","2026-01-25","18","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1126,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东乐佳佳机电科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500C型自走式喷杆喷雾机","功率:24.48马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.88m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目\t/\t喷杆喷雾机\n整机结构型式\t/\t自走式\n整机工作压力\tMPa\t0.3-0.5\n整机驱动型式\t/\t四轮驱动\n整机转向型式\t/\t四轮转向\n整机外形尺寸\tmm\t3200×2200×2300\n整机喷杆长度\tmm\t12000\n最小离地间隙\tmm\t880\n整机限压安全装置\t/\t有\n喷杆折叠型式\t/\t手动\n喷杆升降型式\t/\t手动\n驾驶室型式\t/\t无\n轴距\tmm\t1580\n前最大轮距\tmm\t1560\n后最大轮距\tmm\t1560\n前轮外径\tmm\t800\n前轮胎宽\tmm\t70\n前轮轮胎型式\t/\t实心轮胎\n后轮外径\tmm\t800\n后轮胎宽\tmm\t70\n后轮轮胎型式\t/\t实心轮胎\n发动机或电动机名称\t/\t汽油机\n发动机或电动机结构型式\t/\t双缸、风冷、四冲程\n发动机或电动机标定功率/转速\tkW/(r/min)\t18/3600\n发动机或电动机生产方式\t/\t采购\n液(气)泵/电机泵结构型式\t/\t三缸柱塞泵\n液泵/电机泵额定压力\tMPa\t1.5-2.5\n液泵/电机泵额定流量\tL/min\t14-22\n药箱容积\tL\t500\n药箱材质\t/\t聚乙烯\n药箱生产方式\t/\t采购\n空气室（储压容器）材质\t/\t不锈钢\n空气室（储压容器）质量\tg\t316\n空气室（储压容器）安装位置\t/\t外置\n空气室（储压容器）生产方式\t/\t采购\n限压安全装置结构型式\t/\t机械限位式\n限压安全装置限定压力\tMPa\t≤0.6\n限压安全装置生产方式\t/\t采购\n喷杆材质\t/\t橡胶\n喷杆允许最大工作压力\tMPa\t0.75\n喷杆生产方式\t/\t自制\n承压管材质\t/\t橡胶\n承压管允许最大工作压力\tMPa\t0.75\n蓄电池类型\t/\t免维护蓄电池\n蓄电池容量\tAh\t62\n蓄电池标称电压\tV\t12","2021281401000003","2026-01-25","18","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1127,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东迈特智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.82m;喷杆长度:12.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目：\t \t喷杆喷雾机；\n整机结构型式：\t \t自走式； \n整机工作压力：\t\t0.3～0.5MPa； \n整机驱动型式：\t \t四轮驱动； \n整机转向型式：\t \t四轮转向； \n整机外形尺寸：\t\t5500×1900×2000mm； \n整机喷杆长度：\t\t12100mm； \n最小离地间隙：\t\t820mm； \n整机限压安全装置：\t \t有； \n喷杆折叠型式：\t \t液压折叠； \n喷杆升降型式：\t \t液压升降； \n驾驶室型式：\t \t无； \n轴距：\t1940mm\t； \n前最大轮距：\t\t1260mm； \n后最大轮距：\t\t1260mm； \n前轮外径：\t\t640mm； \n前轮胎宽：\t\t130mm； \n前轮轮胎型式：\t \t充气轮胎； \n后轮外径：\t\t640mm； \n后轮胎宽：\t\t130mm； \n后轮轮胎型式：\t \t充气轮胎； \n发动机或电动机名称：\t \t柴油机； \n发动机或电动机结构型式：\t \t单缸、水冷、四冲程； \n发动机或电动机标定功率：\t\t14.71kW； \n发动机或电动机标定转速：\t\t2200r/ min； \n液（气）泵 电机泵结构型式：\t \t三钢柱塞泵； \n液泵 电机泵额定压力：\t\t2.1-4.0MPa； \n液泵 电机泵额定流量：\t\t30-45L /min； \n药箱容积：\t\t500L； \n药箱材质：\t \t聚乙烯； \n空气室（储压容器）材质：\t \t不锈钢； \n空气室（储压容器）质量：\t\t310g； \n空气室（储压容器）安装位置：\t \t外置； \n限压安全装置结构型式：\t \t机械限位式； \n限压安全装置限定压力：\t\t≤0.6MPa； \n喷杆材质：\t \t不锈钢； \n喷杆允许最高工作压力：\t\t0.75MPa； \n承压软管材质：\t \t橡胶； \n承压软管允许最大工作压力：\t\t0.75MPa； \n蓄电池类型：\t \t可维护铅酸蓄电池； \n蓄电池容量：\t\t105Ah； \n蓄电池标称电压：\t\t12V；","2020281401000026","2025-10-18","14.71","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1128,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东牧阳农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500A型自走式喷杆喷雾机","功率:24马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.88m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：24马力（18kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：DHT720E； 药箱容量：500L；最小离地间隙：880mm；整机外形尺寸：3100×1900×2300；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：12000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：汽油机；配套动力结构型式：双缸风冷四冲程；配套动力标定转速：3600r/min；配套泵型式：三缸柱塞泵；配套泵额定压力：1.5-2.5MPa；配套泵额定流量：14-22L/min；轴距(自走式)：1580mm；前（后）最大轮距 ：1310mm； 前（后）轮外径  ：800mm；前（后）轮胎宽：70mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V","2017281401000016","2022-07-30","18","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1129,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-700D型自走式喷杆喷雾机","功率:47马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；外形尺寸（mm):5100X2000X2900;药箱容量（L）：700;整机工作压力（Mpa):0.1~0.6；喷杆长度（mm):12000；配套动力：四缸直列水冷四冲程柴油机；驱动方式：四轮驱动、四轮转向。离地间隙（mm）：960","2020041401000032","2025-09-02","34.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1130,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-700型自走式喷杆喷雾机","功率:25马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.09m;喷杆长度:11.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；外形尺寸（mm):4900X2100X2810药箱容量（L）：700；喷杆长度（mm):11500;离地间隙（mm):1090驱动方式：四轮驱动，四轮转向;整机工作压力（Mpa):0.1~0.6","2020041401000032","2025-09-02","18.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1131,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东永佳动力股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WSH-500型水旱两用喷杆喷雾机","功率:22.3马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.9m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","1、名称：水旱两用喷杆喷雾机；\n2、规格型号：3WSH-500；\n3、型式：自走式；品目：喷杆喷雾机\n5、药箱容量：500L；\n6、喷雾工作压力：0.4～0.6MPa；\n7、喷杆长度：10M；\n8、配套泵名称：三缸柱塞泵；\n9、配套泵工作压力：2.5～4MPa;\n10、配套泵流量:36～81L/min;\n11、配套泵转速：400～900r/min；\n12、配套喷头型式：扇形喷头；\n13、配套喷头数量：18+2个；\n14、转向及驱动型式：四轮转向；四轮驱动；\n15、配套喷头喷量（单个）：0.5 MPa时1.52（11003） 0.76（110015） 0.51（11001）L/min；\n16、配套喷头间隔：500mm；\n17、配套动力名称：三缸柴油机；\n18、配套动力规格型号：3C100LWS；\n19、配套动力额定功率/转速：16.4/2800kW/(r/min)，22.3马力；\n20、最小离地间隙：0.9M。","2015041401000060","2025-04-25","16.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1132,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东中农嘉禾机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.81m;喷杆长度:12.4m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构型式：自走式；工作压力（MPa)：0.2-0.4；驱动型式：四轮驱动；转向形式：四轮转向；外形尺寸（mm)：5500×1500×2100；喷杆长度 ：12400mm；最小离地间隙：810mm;发动机名称：柴油机；发动机结构型式：单缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：14.71Kw/2200(r/min)；发动机排放标准：第Ⅲ阶段；液(气)泵结构型式：三缸柱塞泵；液泵额定压力：2.0-4.0MPa ；液泵额定流量（22-30）L/min；药箱材质:塑料；药箱容积：500L；喷杆折叠型式：手动 ；喷杆升降型式：手动；轴距：1700mm；前最大轮距：1310mm；后最大轮距：1310mm；前轮外径：620mm；前轮胎宽：120mm；前轮轮胎型式：充气轮胎；后轮外径：620mm；后轮胎宽：120mm；后轮轮胎型式：充气轮胎；空气室（储压容器）材质：金属；空气室（储压容器）质量：740g；限压安全装置结构型式：机械限位式；限压安全装置限定压力≤0.48MPa；喷杆材质：不锈钢；承压软管材质：橡胶；承压软管允许最大工作压力：53（分水器前）/4.0（分水器后）；蓄电池类型：铅酸蓄电池； 蓄电池容量105Ah；蓄电池标称电压（V)：12；","2019041401000010","2024-01-29","14.71","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1133,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东中润顺泰机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-550型自走式喷杆喷雾机","功率:30马力;药箱容积:550L;离地间隙:1.02m;喷杆长度:10.8m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目\t:\t喷杆喷雾机\t\t;\n整机结构型式\t:\t自走式\t\t;\n整机工作压力\t:\t0.3-0.5\tMPa\t;\n整机驱动型式\t:\t四轮驱动\t\t;\n整机转向型式\t:\t四轮转向\t\t;\n整机外形尺寸\t:\t4680×1850×2280\tmm\t;\n整机喷杆长度\t:\t10800\tmm\t;\n最小离地间隙\t:\t1020\tmm\t;\n整机限压安全装置\t:\t有\t\t;\n喷杆折叠型式\t:\t液压\t\t;\n喷杆升降型式\t:\t液压\t\t;\n驾驶室型式\t:\t无\t\t;\n轴距\t:\t2030\tmm\t;\n前最大轮距\t:\t150\tmm\t;\n后最大轮距\t:\t1510\tmm\t;\n前轮外径\t:\t1200\tmm\t;\n前轮胎宽\t:\t100\tmm\t;\n前轮轮胎型式\t:\t实心轮胎\t\t;\n后轮外径\t:\t1200\tmm\t;\n后轮胎宽\t:\t100\tmm\t;\n后轮轮胎型式\t:\t实心轮胎\t\t;\n发动机或电动机名称\t:\t柴油机\t\t;\n发动机或电动机结构型式\t:\t三缸四冲程水冷\t\t;\n发动机或电动机标定功率/转速\t:\t22.1/2350\tkW/(r/min)\t;\n发动机或电动机生产方式\t:\t采购\t\t;\n液(气)泵/电机泵结构型式\t:\t隔膜泵\t\t;\n液泵/电机泵额定压力\t:\t0-2.5\tMPa\t;\n液泵/电机泵额定流量\t:\t60\tL/min\t;\n药箱容积\t:\t550\tl\t;\n药箱材质\t:\t塑料\t\t;\n药箱生产方式\t:\t采购\t\t;\n限压安全装置结构型式\t:\t手动弹簧式\t\t;\n限压安全装置限定压力\t:\t≤0.6\tMPa\t;\n限压安全装置生产方式\t:\t采购\t\t;\n喷杆材质\t:\t不锈钢\t\t;\n喷杆允许最大工作压力\t:\t0.75\tMPa\t;\n喷杆生产方式\t:\t采购\t\t;\n承压软管材质\t:\t塑料\t\t;\n承压软管允许最大工作压力\t:\t0.75\tMPa\t;\n承压软管生产方式\t:\t采购\t\t;\n开关组合生产方式\t:\t采购\t\t;\n蓄电池类型\t:\t铅酸蓄电池\t\t;\n蓄电池容量\t:\t60\tAh\t;\n蓄电池标称电压\t:\t12×2\tV\t;\n蓄电池生产方式\t:\t采购\t\t;","2017281401000041","2022-12-06","22.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1134,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东中润顺泰机械科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700B","功率:36马力;药箱容积:700L;离地间隙:1m;喷杆长度:10.4m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式\t：\t自走式\t\t；\n规格型号\t：\t3WPZ-700B\t\t；\n外形尺寸(工作状态)\t：\t4380×10400×2500\tmm\t；\n外形尺寸(运输状态)\t：\t4600×1800×2500\tmm\t；\n药箱容量\t：\t700\tl\t；\n喷杆作业(整机作业)常用工作压力\t：\t0.3～0.5\tMPa\t；\n喷头型式\t：\t扇形雾防滴喷头\t\t；\n喷杆升降机构型式\t：\t液压升降\t\t；\n喷杆折叠机构型式\t：\t液压折叠\t\t；\n喷杆(喷杆长度)\t：\t10400\tmm\t；\n配套动力名称、结构型式\t：\t四缸水冷四冲程柴油机\t\t；\n配套动力标定功率/转速\t：\t26.5/2400\tkW/(r/min)\t；\n配套泵型式\t：\t齿轮泵\t\t；\n配套泵工作压力\t：\t0.3-2.0\tMPa\t；\n配套泵流量\t：\t60\tl/min\t；\n离地间隙\t：\t1000\tmm\t；\n轴距(自走式)\t：\t2420\tmm\t；\n前/后最大轮距 (自走式)\t：\t1580/1580\tmm\t；\n前/后轮胎规格(自走式)(前轮外径)\t：\t1200\tmm\t；\n前/后轮胎规格(自走式)(前轮胎宽)\t：\t100\tmm\t；\n前/后轮胎规格(自走式)(后轮外径)\t：\t1200\tmm\t；\n前/后轮胎规格(自走式)(后轮胎宽)\t：\t100\tmm\t；\n前/后轮胎规格(自走式)(前/后轮胎型式)\t：\t实心轮胎\t\t；\n制动器型式(自走式)\t：\t鼓式\t\t；\n离合器型式(自走式)\t：\t摩擦式\t\t；\n驱动方式(自走式)\t：\t四轮驱动\t\t；\n转向方式\t:\t四轮转向\t\t;\n驾驶室(自走式)\t：\t无\t\t；","部20180219","2022-12-31","26.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1135,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东中润顺泰机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-900型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;药箱容积:450L;离地间隙:0.81m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目\t:\t喷杆喷雾机\t\t;\n整机结构型式\t:\t自走式\t\t;\n整机工作压力\t:\t0.3～0.5\tMPa\t;\n整机驱动型式\t:\t四轮驱动\t\t;\n整机转向型式\t:\t四轮转向\t\t;\n整机外形尺寸\t:\t4500×1500×2100\tmm\t;\n整机喷杆长度\t:\t10000\tmm\t;\n最小离地间隙\t:\t810\tmm\t;\n整机限压安全装置\t:\t有\t\t;\n喷杆折叠型式\t:\t液压\t\t;\n喷杆升降型式\t:\t液压\t\t;\n驾驶室型式\t:\t无\t\t;\n轴距\t:\t1870\tmm\t;\n前最大轮距\t:\t1320\tmm\t;\n后最大轮距\t:\t1320\tmm\t;\n前轮外径\t:\t610\tmm\t;\n前轮胎宽\t:\t115\tmm\t;\n前轮轮胎型式\t:\t充气轮胎\t\t;\n后轮外径\t:\t610\tmm\t;\n后轮胎宽\t:\t115\tmm\t;\n后轮轮胎型式\t:\t充气轮胎\t\t;\n发动机或电动机名称\t:\t柴油机\t\t;\n发动机或电动机结构型式\t:\t单缸、水冷、四冲程\t\t;\n发动机或电动机标定功率\t:\t14.71\tkW\t;\n发动机或电动机标定转速\t:\t2200\tr/min\t;\n液（气）泵/电机泵结构型式\t:\t三缸柱塞泵\t\t;\n液泵/电机泵额定压力\t:\t2.1-4.0\tMPa\t;\n液泵/电机泵额定流量\t:\t30-45\tL/min\t;\n药箱容积\t:\t450\tL\t;\n药箱材质\t:\t不锈钢\t\t;\n空气室（储压容器）材质\t:\t金属\t\t;\n空气室（储压容器）质量\t:\t298\tg\t;\n空气室（储压容器）安装位置\t:\t外置\t\t;\n限压安全装置结构型式\t:\t机械限位式\t\t;\n限压安全装置限定压力\t:\t≤0.6\tMPa\t;\n喷杆材质\t:\t不锈钢\t\t;\n喷杆允许最高工作压力\t:\t0.75\tMPa\t;\n承压软管材质\t:\t橡胶\t\t;\n承压软管允许最大工作压力\t:\t4\tMPa\t;\n蓄电池类型\t:\t免维护蓄电池\t\t;\n蓄电池容量\t:\t105\tAh\t;\n蓄电池标称电压\t:\t12\tV\t;","2017281401000041","2022-12-06","14.71","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1136,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","天津润丰农业工程技术有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500","功率:35马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.85m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式，外形尺寸：5300mm*1700mm*3200mm,药箱容量：500L，喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2~0.6Mpa，喷头型式：扇形，喷杆长度：12m，配套动力名称、结构、型式：单缸水冷卧式柴油机，选配柴油机四缸水冷立式，标定功率/转速：25.74/2500kw(r/min)，选配25.8/2400kw(r/min)，配套泵型式：齿轮泵，选配隔膜泵，选配柱塞泵，工作压力：0.3~2.0Mpa，选配0.3~2.1Mpa，选配0.3~2.0Mpa，流量：60L/min，选配60L/min，选配34~58L/min，离地间隙：850~1600mm（可调），轴距（自走式）：1600~2300mm（可调），前/后最大轮距（自走式）：1500~1800mm（可调），驱动方式（自走式）：四轮机械式驱动/四轮转向。","苏农机（2017）第（0228）号","2021-12-31","25.74","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1137,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","天津沃能达实业有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-518","功率:25马力;药箱容积:518L;离地间隙:0.91m;喷杆长度:9.62m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","1.结构型式：自走式，2.配套动力：直列三缸水冷四冲程柴油机，功率/转速kw/(r/min):18.4/2600，3.喷雾机工作压力（MPa）:0.3-0.5，4.外形尺寸（长╳宽╳高）mm：4700╳1900╳2900，5.药箱容积（L）：518，8.液泵型式：三缸柱塞泵1个，液泵工作压力（MPa）：1.5，液泵工作流量（L/min）：40，液泵转速（r/min）：900，9.喷杆长度（m）：9.62，10.配套喷头型式：锥形，喷头数量：30+2（侧喷）个；离地间隙（m）：0.91。驱动方式/转向方式（自走式）：四轮机械式驱动/四轮转向","2017TJ052","2021-12-31","18.4","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1138,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊谷沃农业装备科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500A型自走式喷杆喷雾机","功率:24马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.88m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","24马力；整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3～0.5；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）3100×1900×2300：；整机喷杆长度（mm）：12000；最小离地间隙（mm）：880；喷杆折叠型式：手动；喷杆升降型式；手动；轴距（mm）：1580；前/后最大轮距（mm）：1310；前/后轮外径（mm）800：；前/后轮胎宽（mm）：70；前/后轮轮胎型式：实心轮胎；发动机或电动机名称：汽油机；发动机或电动机结构型式：双缸风冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）：18；发动机或电动机标定转速（r/min）：3600；液（气）泵/电机泵结构型式：三缸柱塞泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：1.5-2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：14-22；药箱容积（L）：500蓄电池类型：铅酸蓄电池，蓄电池容量(Ah): 60;","2017281401000048","2022-12-18","18","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1139,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊谷沃农业装备科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.82m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","20马力；整机结构型式:自走式;整机工作压力(MPa):0.3-0.5;整机驱动型式:四轮驱动;整机转向型式:四轮转向;整机外形尺寸(mm):5500×1500×2100;整机喷杆长度(mm):12000;最小离地间隙(mm):820;喷杆折\n叠型式:手动折叠;手动升降型式:液压升降;轴距(mm)1710;前/后最大轮距（mm）：1300；前/后轮外径（mm）：620；前/后轮胎宽（mm）：120；前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构型式：单缸水冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）：14.71；发动机或电动机标定转速（r/min）：2200；液（气）泵/电机泵结构型式：三缸柱塞泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：2.0-4.0；液泵/电机泵额定流量（L/min）：22-30；药箱容积（L）：500；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：105；","2017281401000048","2022-12-18","14.71","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1140,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-400型自走式喷杆喷雾机","功率:24.48马力;药箱容积:400L;离地间隙:0.88m;喷杆长度:8.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目：喷杆喷雾机；结构形式:自走式。外形尺寸: 3150×1910×2280 ;工作压力: 0.5-0.8 ;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;整机限压安全装置：有；喷杆长度: 8500mm ;喷杆折叠型式:手动折叠;喷杆升降型式:手动升降;离地间隙: 880mm ;驾驶室型式:无;轴距: 1600mm ;前后最大轮距: 1320mm ;前/后轮外径: 800mm ;前/后轮胎宽: 70mm ;轮胎型式:实心橡胶轮胎;限压安全装置结构型式:弹簧式,限定压力:≤0.96 ;配套动力名称:汽油机;结构型式:双缸风冷四冲程;功率: 18/3600/r/min ;液泵结构型式:三缸柱塞泵;额定压力: 1.5～2.5;额定流量: 14～22L/min ;药箱材质:塑料;药箱容积: 400L ;喷杆材质:塑料;最高允许工作压力: 1 .2MPa ;承压管材质：塑料；蓄电池类型:免维护铅酸蓄电池;容量: 50Ah;电话: 12.","2018281401000066","2023-12-10","18","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1141,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-500","功率:24.48马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；规格型号：3WPZ-500;外形尺寸mm：4600×12000×2240（0.9米充气轮）4600×12000×2340（1.1米实心轮）4600×12000×2400（1.22米实心轮）；运输状态：5500×1800×2240（0.9米充气轮）5500×1800×2340（1.1米实心轮）5500×1800×2400（1.22米实心轮）；药箱容量：500L;喷杆作业常用工作压力：0.5-0.8MPa；喷头型式：扇形；喷杆升降机构型式：液压升降；折叠机构型式：液压折叠；喷杆长度：12m；配套动力：名称结构形式：单缸水冷四冲程 柴油机；标定功率/转速18/2200kw/（r/min）；配套泵：型式：三缸柱塞泵，工作压力：2.0-4.0MPa，流量22-30L/min；离地间隙mm：960（0.9米充气轮）/1060（1.1米实心轮）/1120（1.22米实心轮）；轴距mm：2170；前/后最大轮距mm：1510；前/后轮胎规格mm：前轮外径：900（0.9米充气轮）/1100（1.1米实心轮）/1220（1.22米实心轮）前轮胎宽：110（0.9米充气轮/88（1.1米实心轮）/88（1.22米实心轮）；后轮外径：900（0.9米充气轮）/1100（1.1米实心轮）/1220（1.22米实心轮）；后轮胎宽：110（0.9米充气轮）/88（1.1米实心轮）/88（1.22米实心轮）；前/后轮胎型式：充气轮/实心轮；制动器型式：鼓式；离合器型式：弹簧压盘式；驱动方式：四轮驱动，四轮转向；驾驶室：无。","苏农机（2019）第（0113）号","2023-12-31","18","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1142,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500A型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.8m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构形式：自走式。外形尺寸：4700×1950×2060；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度：10000mm；喷杆折叠型式：手动折叠；喷杆升降型式：手动升降；离地间隙：800mm；驾驶室型式：无；轴距：1780mm；前/后最大轮距：1330mm；前/后轮外径：640mm；前/后轮胎宽：120mm；轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：柴油机；结构型式：单缸水冷四冲程；功率：14.71/2200kw/r/min；液泵结构型式：三缸柱塞泵；额定压力：2.0-4.0；额定流量：22-30L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：500L；空气室材质：不锈钢；质量：300g；喷射部位材质：不锈钢；最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；容量：105Ah；电压V：12。","2018281401000066","2023-12-10","14.71","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1143,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500C型自走式喷杆喷雾机","功率:18.36马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.83m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构形式：自走式。外形尺寸：4590×1900×2140；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度：10000mm；喷杆折叠型式：手动折叠；喷杆升降型式：手动升降；离地间隙：830mm；驾驶室型式：无；轴距：1840mm；前/后最大轮距：1530mm；前/后轮外径：520mm；前/后轮胎宽：110mm；轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：汽油机；结构型式：双缸风冷四冲程；功率：13.5/3600kw/r/min；液泵结构型式：三缸柱塞泵；额定压力：2.0-4.5；额定流量：30-40L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：500L；空气室材质：不锈钢；质量：248g；喷射部位材质：不锈钢；最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；容量：50Ah；电压V：12。","2018281401000066","2023-12-10","13.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1144,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","无锡亿丰丸山科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-510/8型自走式喷杆喷雾机","功率:18.1马力;药箱容积:510L;离地间隙:1.055m;喷杆长度:8m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","外形尺寸:3500*1720*2290mm;药箱容量:510L；形式:自走式、四轮驱动、四轮转向;功率:18.1马力;药箱容积:510L;喷杆长度:8m;离地间隙:1.055m;配套动力：13.3kw;排放标准：国三.","2018281401000057","2023-10-24","13.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1145,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","无锡亿丰丸山科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-610/16型自走式喷杆喷雾机","功率:24.2马力;药箱容积:610L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:16m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式:自走式、四轮驱动、四轮转向；配套动力:17.8kw；尺寸:3750*2120*2750mm；药箱容量:610L；。马力：24.2；喷杆长度：16m；离地间隙:1.05m,排放标准:国三","2018281401000057","2023-10-24","17.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1146,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","西平驰龙植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;药箱容积:460L;离地间隙:0.87m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式:自走式;整机工作压力：0.3-0.5MPa; 整机驱动型式:四轮驱动; 整机转向型式: 四轮转向; 整机外形尺寸:4500mm×1600mm×2100mm; 整机喷杆长度：10000mm；喷杆折叠型式 : 液压/电动（选配）; 喷杆升降型式 :液压/电动（选配）; 最小离地间隙：870mm; 轴距:2010mm; 前最大轮距 :1500mm; 后最大轮距:1500mm; 前轮外径:790mm; 前轮胎宽:70mm;前轮轮胎型式:实心橡胶轮胎;后轮外径:790mm; 后轮胎宽:70mm;后轮轮胎型式:实心橡胶轮胎; 液(气)泵/电机泵结构型式: 三缸柱塞泵; 药箱容积230L×2","2018041401000013","2023-02-22","14.71","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1147,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","樱田农机科技（泰州）有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-650","功率:24.072马力;药箱容积:650L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:15.6m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","\"型式：自走式；规格型号：3WP-650；工作状态外型尺寸mm：4100X15600X2850;运输状态外型尺寸mm：4100X2280X2850;药箱容量L：650；喷杆作业（整机作业）\n常用工作压力MPa：0.5-1.5；喷头型式：扇形/圆锥；喷杆升降机构型式：自动；喷杆折叠机构型式：自动；喷杆长度mm：15600；配套动力名称、结构型式：三缸水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率KW/(r/min):17.7/2800; 配套泵型式：活塞泵；配套泵工作压力MPa:2.5; 配套泵流量：L/min:100;离地间隙mm:1050; 轴距（自走式）mm:1500; 前/后最大轮距（自走式）mm :1500/1500; 前/后轮胎规格（自走式）前轮外径mm:900; 前轮胎宽mm：120；后轮外径mm:900; 后轮胎宽mm：120；前/后轮胎型式：实心/充气；\n制动器型式（自走式）：变速箱输出轴脚踏张紧式；离合器型式（自走式）：肢踏压制式；驱动方式（自走式）：四轮驱动+四轮转向；驾驶室（自走式）：有。\n\"","苏农机（2017）第（0378）号","2021-12-31","17.7","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1148,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","埃森农机常州有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-700A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:1m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式；喷杆长度：10M；药箱容量：700L；配套泵：齿轮泵；驱动方式：四轮驱动，转向方式：四轮转向，配套动力：多缸柴油机、四缸四冲程水冷立式、额定功率/转速：36.8kw/2400(r/min)；离地间隙：1m","2016041401000101","2021-11-02","36.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1149,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","安徽华欧机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WSH-1800型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1800L;离地间隙:1.03m;喷杆长度:19m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力：0.2-0.4MPa；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸：4930×2900×3120mm；整机喷杆长度（适用于喷杆式）：19000mm；最小离地间隙：1030mm；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；轴距：2600mm；前/后最大轮距：2230mm；前/后轮外径：1200mm；前/后轮胎宽：180mm；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸四冲程；发动机标定功率/转速：36.8/2400r/min；液(气)泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力：0-2Mpa；液泵额定流量：91.3-98L/min；药箱药箱容积：1800L；蓄电池容量：80；蓄电池标称电压：12×2（串联）","2017041401000010","2022-01-18","36.8","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1150,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","安徽华欧机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WSH-700G型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:10.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力：0.2-0.4MPa；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸：4500×1700×2350mm；整机喷杆长度（适用于喷杆式）：10100mm；最小离地间隙：950mm；喷杆折叠型式：电动折叠；喷杆升降型式：电动升降；轴距：2300mm；前/后最大轮距：1580mm；前/后轮外径：930mm；前/后轮胎宽：120mm；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸四冲程；发动机标定功率/转速：36.8/2400r/min；液(气)泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力：0-2Mpa；液泵额定流量：91.3L/min；药箱药箱容积：700L；蓄电池容量：80×2（串联）；蓄电池标称电压：12×2（串联）","2017041401000010","2022-01-18","36.8","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1151,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","富锦市丰诺植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPJZ-1000A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1200L;离地间隙:2.1m;喷杆长度:16m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：50马力；药箱：1200L；喷杆长度:16M；离地间隙：2.1m；型式：自走式；四轮驱动；四轮转向","2016041401000038","2026-03-14","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1152,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","富锦市丰诺植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPJZ-1200型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1200L;离地间隙:2.05m;喷杆长度:16m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：50马力；药箱：1200L；喷杆长度:16M；离地间隙：2.05m；型式：自走式；四轮驱动；四轮转向","2016041401000038","2026-03-14","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1153,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1200G型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:380×4L;离地间隙:1.9m;喷杆长度:16m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：50马力；喷杆长度：16m；药箱容量（L）：380×4；离地间隙：1.9m：型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；工作压力：0.3-0.5MP；外形尺寸（mm）：5800×3400×3700；轴距：2950mm；前最大轮距（mm）：2600（调整范围1950-2600）；后最大轮距（mm）：2600（调整范围1950-2600）。","2014041401000067","2024-08-06","36.8","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1154,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机","功率:75马力;药箱容积:375×4L;离地间隙:1.9m;喷杆长度:18m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：75马力；喷杆长度：18m；药箱容量（L）：375×4；离地间隙：1.9m：型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；工作压力：0.3-0.5MP；外形尺寸（mm）：5800×3400×3800；轴距：2950mm；前最大轮距（mm）：2600（调整范围2000-2600）；后最大轮距（mm）：2600（调整范围2000-2600）。","2014041401000067","2024-08-06","55","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1155,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","富锦市立兴植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2400G型自走式喷杆喷雾机","功率:75马力;药箱容积:380×4+280×2L;离地间隙:1.9m;喷杆长度:18m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：75马力；喷杆长度：18m；药箱容量（L）：380×4+280×2；离地间隙：1.9m：型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；工作压力：0.3-0.5MP；外形尺寸（mm）：6300×3400×3700；轴距：3500mm；前最大轮距（mm）：2600（调整范围2000-2600）；后最大轮距（mm）：2600（调整范围2000-2600）。","2014041401000067","2024-08-06","55","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1156,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","公主岭市华玺农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000C型自走式喷杆喷雾机","功率:85.68马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.8m;喷杆长度:18.2m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；发动机功率：63kW（85.68马力）；药箱容量：1000L；喷杆长度：18.2m；最小离地间隙：1.8m；四轮驱动；四轮转向；","2013041401000097","2023-07-31","63","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1157,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","公主岭市华玺农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800A型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;药箱容积:800L;离地间隙:1.73m;喷杆长度:13.7-13.9m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；发动机功率：36.8kW（50.048马力）；药箱容量：800L；喷杆长度：13.7-13.9m；最小离地间隙：1.73m；四轮驱动；四轮转向；","2013041401000097","2023-07-31","36.8","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1158,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","邯郸市沃达丰农业药械有限公司","喷杆式喷雾机","3WZG800-12型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.91m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目：喷杆喷雾机， \n整机结构型式：自走式， \n整机工作压力：0.3-0.5MPa，\n整机驱动型式：四轮驱动，\n整机转向型式：四轮转向，\n整机外形尺寸：4300×1730×2430mm，\n整机喷杆长度：12000mm， \n最小离地间隙：910mm，\n整机限压安全装置：有， \n喷杆折叠型式：液压， \n喷杆升降型式：液压， \n驾驶室型式：无，\n轴距：2300mm，\n前最大轮距：1800（可调），\n后最大轮距：1800（可调），\n前轮外径：920mm，\n前轮胎宽：110mm，\n前轮轮胎型式：充气轮胎，\n后轮外径：920mm，\n后轮胎宽：110mm，\n后轮轮胎型式：充气轮胎，\n发动机或电动机名称：柴油机，\n发动机或电动机结构型式：四缸四冲程，\n发动机或电动机标定功率/转速：36.8/2400KW/（r/min）,\n发动机或电动机生产方式：采购，\n液(气)泵/电机泵结构型式：齿轮泵， \n液泵/电机泵额定压力：2.0MPa， \n液泵/电机泵额定流量：60L/min，\n 液泵/电机泵生产方式：采购， \n药箱容积：700L， \n药箱材质：塑料， \n药箱生产方式：采购， \n空气室（储压容器）材质：不锈钢，\n空气室（储压容器）质量：220g，\n空气室（储压容器）生产方式：采购，\n限压安全装置结构型式：弹簧式， \n限压安全装置限定压力：0.6MPa，\n 限压安全装置生产方式：采购， \n喷杆材质：不锈钢，\n 喷杆生产方式：采购， \n承压管材质：塑胶， \n承压管允许最大工作压力：3MPa， \n承压管生产方式：采购， \n开关组合生产方式：采购。\n蓄电池类型：铅酸蓄电池\n蓄电池容量：80×2Ah，\n蓄电池标称电压：12V，\n蓄电池生产方式：采购","2011041401000128","2021-10-27","36.8","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1159,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","河南省久胜农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式; 整机工作压力:0.3-0.5MPa; 整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式 ：四轮转向；轴距：2600mm; 前最大轮距  :1900mm; 后最大轮距:1900mm; 前轮外径:960mm; 前轮胎宽:120mm; 前轮轮胎型式:充气轮胎; 整机喷杆长度：12000mm；喷杆折叠型式 :液压; 喷杆升降型式 :液压; 液(气)泵/电机泵结构型式:齿轮泵; 最小离地间隙：960mm; 药箱材质:聚乙烯;药箱容积：1000L","2019041401000084","2024-11-06","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1160,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","河南省久胜农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1500L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:15.6m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式; 整机工作压力:0.3-0.5MPa; 整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式 ：四轮转向；轴距：2770mm; 前最大轮距  :2300mm; 后最大轮距:2300mm; 前轮外径:960mm; 前轮胎宽:200mm; 前轮轮胎型式:充气轮胎; 整机喷杆长度：15600mm；喷杆折叠型式 :液压; 喷杆升降型式 :液压; 液(气)泵/电机泵结构型式:隔膜泵; 最小离地间隙：960mm; 药箱材质:聚乙烯;药箱容积：1500L","2019041401000084","2024-11-06","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1161,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","河南省久胜农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:1m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力:0.3-0.5MPa; 整机驱动型式 :四轮驱动; 整机转向型式 :四轮转向; 整机喷杆长度：12000mm;喷杆折叠型式:液压; 喷杆升降型式 :液压; 轴距 :2580mm; 前最大轮距:1470mm; 后最大轮距:1470mm; 最小离地间隙：1000mm；药箱容积：700L","2019041401000084","2024-11-06","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1162,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","河南省久胜农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:11.4m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式; 整机工作压力:0.3-0.5MPa; 整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式 ：四轮转向；轴距：2460mm; 前最大轮距  :1510mm; 后最大轮距:1510mm; 前轮外径:930mm; 前轮胎宽:120/80mm; 前轮轮胎型式:充气轮胎/实心轮胎; 整机喷杆长度：11400mm；喷杆折叠型式 :液压; 喷杆升降型式 :液压; 液(气)泵/电机泵结构型式:齿轮泵; 最小离地间隙：950mm; 药箱材质:聚乙烯;药箱容积：700L","2019041401000084","2024-11-06","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1163,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000D型自走式喷杆喷雾机","功率:80马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.1m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：80马力（58.8kW）；药箱容积（L）:1000；喷杆长度:20000mm;离地间隙:1100mm;形式：自走式、四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5300×1900×3000；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；轴距（mm）：2300。","2015041401000086","2025-08-24","58.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1164,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.1m;喷杆长度:10.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","标定功率：50马力（36.8kw）；药箱容量（L）：700；喷杆长度（mm）：10100；离地间隙（mm）：1100；形式：自走式、四轮驱动、四轮转向；喷幅（mm）：11500；发动机型号：常柴4L68（国Ⅲ排放标准）；转速（r/min）：2400；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4500×9800×3000（工作状态）/4500×1800×3000（运输状态）；配套喷头型式：扇形；喷杆升降机构型式：电动推杆；喷杆折叠机构型式：电动推杆；配套泵名称：三缸柱塞泵；配套泵流量（l/min）：26-40；制动器形式（自走式）：鼓式；离合器型式（自走式）：干式摩擦片式。","苏农机（2019）第（0258）号","2023-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1165,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","喷杆式喷雾机","3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.1m;喷杆长度:14.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：50马力（36.8kW）；药箱容积：700L；喷杆长度：14100mm；离地间隙：1100mm；形式：自走式、四轮驱动、四轮转向 ：发动机型号：常柴4L68（国Ⅲ排放标准）；转速（r/min）：2400；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6150×1800×3000；","2015041401000086","2025-08-24","36.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1166,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","久润田（山东）智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700+300L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:20.26m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","50马力；整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3～0.5；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5850×1660×2520；整机喷杆长度（mm）：20260；最小离地间隙（mm）：1080；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式；液压升降；轴距（mm）：2360；前/后最大轮距（mm）：1540；前/后轮外径（mm）：1170；前/后轮胎宽（mm）：130；前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）；36.8；发动机或电动机标定转速（r/min）：2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：700+300；","2020281401000027","2025-09-28","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1167,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","久润田（山东）智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000H型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.26m;喷杆长度:19.26m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","50马力；整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3～0.5；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4600×1950×2750；整机喷杆长度（mm）：19260；最小离地间隙（mm）：1260；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式；液压升降；轴距（mm）：2360；前/后最大轮距（mm）：1800；前/后轮外径（mm）：1170；前/后轮胎宽（mm）：130；前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）；36.8；发动机或电动机标定转速（r/min）：2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：1000；","2020281401000027","2025-09-28","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1168,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","久润田（山东）智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000W型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:20.26m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","50马力；整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3～0.5；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5000×1660×2600；整机喷杆长度（mm）：20260；最小离地间隙（mm）：1080；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式；液压升降；轴距（mm）：2360；前/后最大轮距（mm）：1540；前/后轮外径（mm）：1170；前/后轮胎宽（mm）：130；前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）；36.8；发动机或电动机标定转速（r/min）：2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：1000；","2020281401000027","2025-09-28","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1169,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","久润田（山东）智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1300型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000+300L;离地间隙:1.07m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","50马力；整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3～0.5；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5200×1950×2600；整机喷杆长度（mm）：20000；最小离地间隙（mm）：1070；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式；液压升降；轴距（mm）：2360；前/后最大轮距（mm）：1800；前/后轮外径（mm）：1170；前/后轮胎宽（mm）：130；前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）；36.8；发动机或电动机标定转速（r/min）：2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：1000+300；","2020281401000027","2025-09-28","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1170,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","久润田（山东）智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","50马力；整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3～0.5；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4650×1800×2450；整机喷杆长度（mm）：12000；最小离地间隙（mm）：950；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式；液压；轴距（mm）：2300；前/后最大轮距（mm）：1530；前/后轮外径（mm）：930；前/后轮胎宽（mm）：120；前/后轮轮胎型式：充气轮\n胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）；36.8；发动机或电动机标定转速（r/min）：2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：700；","2020281401000027","2025-09-28","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1171,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","康明斯（山东）智能装备股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000B型自走式喷杆喷雾机","功率:50.05马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.97m;喷杆长度:17.8m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；外形尺寸（mm）：4600×2000×2400；喷杆作业常用工作压力（MPa）：0.3-0.5；驱动形式：四轮驱动、四轮转向；喷杆长度（mm）：17800，喷杆折叠型式：液压折叠，喷杆升降型式：液压升降；最小离地间隙：（mm）：970；轴距（mm）：2250；前/后最大轮距（mm）：1540（1500-1800可调），前/后轮外径（mm）：950，前/后轮胎宽：（mm）：120，前/后轮轮胎型式：充气轮胎；限压安全装置结构形式：机械限位式，安全装置限定压力：≤0.6；配套动力：柴油机；柴油机结构形式：四缸、四冲程、直列、水冷；柴油机机标定功率/转速（KW/r/min）：36.8/2400；配套泵型式：齿轮式高压喷雾泵；配套泵压力（MPa）：0.3-2.0；配套泵流量（L/min）：60；药箱材质：聚乙烯；药箱容积（L）：1000；空气室材质：不锈钢；质量（g）：258；喷射部位喷杆材质：不锈钢；最高允许工作压力（MPa）：0.75；蓄电池类型：免维护蓄电池；蓄电池容量（Ah）：80（2只）；蓄电池标称电压（V）：12×2（2只串联）。","2020281401000025","2025-10-14","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1172,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","临沂佳士通农业机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700L","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:18m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","标定功率转速：36.8kw/2400r/min、药箱容积：700L、喷杆长度：18m、离地间隙：0.96m、结构型式：自走式、四轮驱动、四轮转向 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3~0.5Mpa；","部20180231","2022-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1173,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","临沂佳士通农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:11m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","标定功率转速：36.8kw/2400r/min、药箱容积：700L、喷杆长度：11m、离地间隙：0.95m、结构型式：自走式、四轮驱动、四轮转向 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3~0.6Mpa；","2016041401000026","2026-01-26","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1174,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","临沂佳士通农业机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-800","功率:50马力;药箱容积:800L;离地间隙:1.1m;喷杆长度:10.4m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","标定功率转速：36.8kw/2400r/min、药箱容积：800L、喷杆长度：10.4m、离地间隙：1.1m、结构型式：自走式、四轮驱动、四轮转向 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3~0.5Mpa；","部20180228","2022-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1175,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","临沂佳士通农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800G型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:800L;离地间隙:1.12m;喷杆长度:11m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","标定功率转速：36.8kw/2400r/min、药箱容积：800L、喷杆长度：11m、离地间隙：1.12m、结构型式：自走式、四轮驱动、四轮转向 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3~0.5Mpa；","2016041401000026","2026-01-26","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1176,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","临沂劳泽农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-700型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.06m;喷杆长度:11.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构型式：自走式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：4400×2430×3160；结构质量（kg）：1650；药箱额定容量：700L；喷杆喷幅m：12；配套喷头型式：金属；配套喷头数量：26；喷杆长度：11.5m；喷杆降机构型式：液压；喷杆折叠机构型式：液压折叠；配套泵名称：高压齿轮泵；配套泵型式：齿轮泵；配套泵流量：60L；离合器型式：干式；制动器型式：鼓刹；驱动方式/转向方式：四轮驱动/四轮转向；驾驶室：无；前/后最大轮距m：1.55；轴距m：2.11；前/后轮胎规格(分别填写)：1100*100/960*120；前/后轮胎型式:实心轮/气胎轮；离地间隙m:1.06","2019041401000038","2024-06-02","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1177,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","临沂御盛农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:18m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","标定功率转速：36.8kw/2400r/min；药箱容量：1000L；喷杆长度：18m；离地间隙：1.05m；结构型式：自走式、四轮驱动、四轮转向 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3~0.5Mpa；","2020281401000005","2025-04-09","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1178,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州爱科机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1200C型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1200L;离地间隙:1m;喷杆长度:16.2m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；结构型式：自走式；柴油机功率:36.8kW/2400r/min；整机尺寸(mm)4900×2400×3100;喷杆长度：16200mm;工作压力(MPa):0.3~0.6;药箱容积:1200L,配套泵:齿轮式高压喷雾泵(压力0.3-2.0MPa,流量:60L/min) ；离地间隙：1000mm；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；轴距2350mm；轮距1810mm；轮胎外径1600mm;胎宽90mm，轮胎型式：实心轮胎；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量：60Ah，蓄电池标称电压：12×2（串联）","2015041401000069","2025-07-21","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1179,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州爱科机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1m;喷杆长度:18.4m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","产品品目：喷杆喷雾机；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；结构型式：自走式；柴油机功率:36.8kW/2500r/min；整机尺寸(mm)4900×2400×2650;喷杆长度:18400mm;工作压力(MPa):0.3~0.6;药箱容积:1500L,配套泵:齿轮式高压喷射泵(压力：0.3-2.0MPa，流量:60L/min)； 离地间隙：1000mm；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；轴距2360mm；轮距1830mm；轮胎外径1590mm;胎宽90mm，轮胎型式：实心橡胶轮胎；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量：60Ah，蓄电池标称电压：12×2（串联）","2015041401000069","2025-07-21","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1180,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州大丰农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000B型自走式喷杆喷雾机","功率:50.05马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.97m;喷杆长度:17.8m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3-0.5；整机驱动型式：四轮驱动，整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4600×2000×2400；喷杆长度（mm）：17800；最小离地间隙：（mm）：970；整机限压安全装置：有；喷杆折叠型式：液压，喷杆升降型式：液压；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2250；前/后最大轮距（mm）：1540（1500-1800可调），前/后轮外径（mm）：950，前/后轮胎宽：（mm）：120，前/后轮轮胎型式：充气轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构形式：四缸、直列、水冷、四冲程；发动机或电动机机标定功率/转速（KW/r/min）：36.8/2400；液（气）泵/电机泵结构型式：齿轮式高压喷雾泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0.3-2.0；液泵/电机泵额定流量（L/min）：60；药箱材质：聚乙烯；药箱容积（L）：1000；空气室材质：不锈钢，空气室质量（g）：258，空气室安装位置：外置；限压安全装置结构形式：机械限位式，限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢，承压软管材质：橡胶，承压软管允许最高工作压力（Mpa）：4.0（40Bar分水器后）/10.5（分水器前）；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：80（2只）；蓄电池标称电压（V）：12V×2只（串联）。","2017041401000065","2022-09-27","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1181,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州恩腾农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000C型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:18m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;18000mm,最小离地间隙:950mm,药箱容积1000L.","2018281401000010","2023-03-17","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1182,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州恩腾农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1300A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1300L;离地间隙:1.65m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;10000mm,最小离地间隙:1650mm,药箱容积1300L.","2018281401000010","2023-03-17","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1183,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州恩腾农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1650L;离地间隙:1.1m;喷杆长度:17m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;17000mm，最小离地间隙:1100mm,药箱容积1650L.","2018281401000010","2023-03-17","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1184,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州恩腾农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;10000mm,最小离地间隙:950mm,药箱容积700L.","2018281401000010","2023-03-17","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1185,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州歌尔特植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000B型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;药箱容积:700+300L;离地间隙:1.06m;喷杆长度:16m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","发动机名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；标定功率/转速：36.8Kw/2500r/min；排放标准：国三；形式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：5300X1800X2550；喷杆长度：16000mm；最小离地间隙：1060mm；喷杆折叠型式：中间液压折叠两端手动折叠；喷杆升降型式：液压升降；轴距：2350mm；前/后最大轮距：1540mm；配套泵结构型式：隔膜泵；额定压力MPa：0-2.5；额定流量L/min：60；药箱容积L：700+300。","2018281401000007","2023-03-15","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1186,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州歌尔特植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000C型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.02m;喷杆长度:16m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","发动机名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；标定功率/转速：36.8Kw/2500r/min；排放标准：国三；形式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：4650X2100X2500；喷杆长度：16000mm；最小离地间隙：1020mm；喷杆折叠型式：中间液压折叠两端手动折叠；喷杆升降型式：液压升降；轴距：2350mm；前/后最大轮距：1820mm；配套泵结构型式：隔膜泵；额定压力MPa：0-2.5；额定流量L/min：60；药箱容积L：1000。","2018281401000007","2023-03-15","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1187,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州歌尔特植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000D型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.1m;喷杆长度:16m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","发动机名称：柴油机,结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程；标定功率/转速：36.8kW/2500r/min；排放标准：国三；形式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：4600X2000X2600；喷杆长度：16000mm；最小离地间隙：1100mm；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；轴距：2350mm；前/后最大轮距：1700mm；配套泵结构型式：隔膜泵；额定压力MPa：0-2.5；额定流量L/min：60；药箱容积L：1000。","2018281401000007","2023-03-15","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1188,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州华武机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:50.05马力;药箱容积:1000+500L;离地间隙:0.98m;喷杆长度:18.7m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3-0.5；整机驱动形式：四轮驱动，整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5370×1650×2500；喷杆长度（mm）：18700；最小离地间隙：（mm）：980；整机限压安全装置：有；喷杆折叠型式：液压+手动折叠，喷杆升降型式：液压升降；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2400；前/后最大轮距（mm）：1560/1560，前/后轮外径（mm）：1020/1020，前/后轮胎宽：（mm）：120/120，前/后轮轮胎型式：充气轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构形式：四缸、水冷四冲程；发动机或电动机机标定功率/转速（KW/r/min）：36.8/2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：60；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：1000+500；限压安全装置结构形式：弹簧式，限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢；喷杆允许最大工作压力（MPa）：0.75；承压软管材质：塑料，承压软管允许最大工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12V×2只（串联）。","2018281401000032","2023-05-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1189,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州华武机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机","功率:50.05马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.1m;喷杆长度:16.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式:自走式 规格型号:3WPZ-700A外形尺寸:4600*1700*2600mm药箱容量:700L喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.3~0.5MPa喷杆:升降机构型式:液压升降 折叠机构型式:液压折叠 喷杆长度:16.5m配套动力:名称、结构、型式:柴油机、四缸水冷四冲程标定功率/转速:36.8/2400kW(r/min) 排放阶段：GB20891-2014 国三柴油机 配套泵:型式:三缸柱塞泵工作压力:2.0-4.0MPa流量:42-50L/min离地间隙:1100mm轴距（自走式）2340mm前/后最大轮距:1600/1600mm前轮外径1170mm前轮胎宽:140mm后轮外径:1170mm后轮胎宽:140mm 驱动方式:四轮驱动、四轮转向 驾驶室:无蓄电池类型：铅酸蓄电池 蓄电池容量：80Ah 蓄电池标称电压：12*2 V串联","2018281401000032","2023-05-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1190,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000C型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:18m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;18000mm, 最小离地间隙:\t950mm,药箱容积1000L.","2017041401000045","2022-07-05","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1191,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1300A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1300L;离地间隙:1.7m;喷杆长度:10.3m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;10300mm,最小离地间隙:1700mm,药箱容积:1300L.","2017041401000045","2022-07-05","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1192,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1650A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1650L;离地间隙:1m;喷杆长度:18.4m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;18400mm, 最小离地间隙:\t1000mm,药箱容积1650L.","2017041401000045","2022-07-05","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1193,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700-B型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.03m;喷杆长度:10.3m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;10300mm最小离地间隙:\t1030mm,药箱容积:700L","2017041401000045","2022-07-05","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1194,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州欧尚农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000A型自走式喷杆喷雾机","功率:50.04马力;药箱容积:700+300L;离地间隙:1.06m;喷杆长度:16.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构形式：自走式。外形尺寸：5200×1850×2560；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度：16500mm；喷杆折叠型式：中间液压折叠、两端手动折叠；喷杆升降型式：液压升降；离地间隙：1060mm；驾驶室型式：无；轴距：2300mm；前/后最大轮距：1500mm；前/后轮外径：1220mm；前/后轮胎宽：90mm；轮胎型式：实心橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；功率：36.8/2400kw/r/min；液泵结构型式：隔膜泵；额定压力：0-2.5；额定流量：60L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：700L+300L；喷射部位材质：不锈钢+塑料；最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；容量：80Ah；电压：12×2（串联）。","2018281401000067","2023-12-12","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1195,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州欧尚农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000B型自走式喷杆喷雾机","功率:50.04马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.9m;喷杆长度:16.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构形式：自走式。外形尺寸：4580×1800×2400；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度：16500mm；喷杆折叠型式：中间液压折叠、两端手动折叠；喷杆升降型式：液压升降；离地间隙：900mm；驾驶室型式：无；轴距：2300mm；前/后最大轮距：1500mm；前/后轮外径：930mm；前/后轮胎宽：120mm；轮胎型式：实心橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；功率：36.8/2400kw/r/min；液泵结构型式：隔膜泵；额定压力：0-2.5；额定流量：60L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：1000L；喷射部位材质：不锈钢+塑料；最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；容量：80Ah；电压：12×2（串联）。","2018281401000067","2023-12-12","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1196,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州欧尚农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700M型自走式喷杆喷雾机","功率:50.04马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.9m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；规格型号：3WPZ-700M;外形尺寸mm：工作状态：4600×12000×2465（0.9米充气轮）4600×12000×2565（1.1米实心轮）4600×12000×2600（1.17米充气轮）4600×12000×2660（1.22米实心轮）；运输状态：5460×1800×2465（0.9米充气轮）5460×1800×2565（1.1米实心轮）5460×1800×2600（1.17米充气轮）5460×1800×2660（1.22米实心轮）；药箱容量：700L;喷杆作业常用工作压力：0.5-0.8MPa；喷头型式：扇形；喷杆升降机构型式：液压升降；折叠机构型式：液压折叠；喷杆长度：12m；配套动力：名称结构形式：四缸水冷四冲程 柴油机；标定功率/转速36.8/2400kw/（r/min）；配套泵：型式：三缸柱塞泵，工作压力：2.0-4.0MPa，流量22-30L/min；离地间隙mm：900（0.9米充气轮）/1000（1.1米实心轮）/1030（1.17米充气轮）/1090（1.22米实心轮）；轴距mm：2315；前/后最大轮距mm：1550；前/后轮胎规格mm：前轮外径：900（0.9米充气轮）/1100（1.1米实心轮）/1170（1.17米充气轮）/1220（1.22米实心轮）前轮胎宽：110（0.9米充气轮）/88（1.1米实心轮）/140（1.17米充气轮）/88（1.22米实心轮）；后轮外径：900（0.9米充气轮）/1100（1.1米实心轮）/1170（1.17米充气轮）/1220（1.22米实心轮）；后轮胎宽：110（0.9米充气轮）/88（1.1米实心轮）/140（1.17米充气轮）/88（1.22米实心轮）；前/后轮胎型式：充气轮/实心轮；制动器型式：鼓式；离合器型式：弹簧压盘式；驱动方式：四轮驱动，四轮转向；驾驶室：无。","2018281401000067","2023-12-12","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1197,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州上力机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000A型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.06m;喷杆长度:16m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","产品品目：喷杆喷雾机 产品结构型式：自走式、四轮转向、四轮驱动 发动机名称、结构型式：柴油机、四缸、直列、水冷、四冲程 发动机功率/转速：36.8kW（50.048马力）/2400r/min 发动机排放标准：达到国家第三阶段排放标准 药箱容量：1000L 离地间隙：1.06m 喷杆长度：16m","2017281401000040","2022-11-24","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1198,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州上力机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000B型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.97m;喷杆长度:16m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","产品品目：喷杆喷雾机 产品结构型式：自走式、四轮转向、四轮驱动 发动机名称、结构型式：柴油机、四缸、直列、水冷、四冲程 发动机功率/转速：36.8kW（50.048马力）/2400r/min 发动机排放标准：达到国家第三阶段排放标准 药箱容量：1000L 离地间隙：0.97m 喷杆长度：16m","2017281401000040","2022-11-24","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1199,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州上力机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000C型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:16.8m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","产品品目：喷杆喷雾机 产品结构型式：自走式、四轮转向、四轮驱动 发动机名称、结构型式：柴油机、四缸、直列、水冷、四冲程 发动机功率/转速：36.8kW（50.048马力）/2400r/min 发动机排放标准：达到国家第三阶段排放标准 药箱容量：1000L 离地间隙：1.05m 喷杆长度：16.8m","2017281401000040","2022-11-24","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1200,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州上力机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000D型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.97m;喷杆长度:16m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","产品品目：喷杆喷雾机 产品结构型式：自走式、四轮转向、四轮驱动 发动机名称、结构型式：柴油机、四缸、直列、水冷、四冲程 发动机功率/转速：36.8kW（50.048马力）/2400r/min 发动机排放标准：达到国家第三阶段排放标准 药箱容量：1000L 离地间隙：0.97m 喷杆长度：16m","2017281401000040","2022-11-24","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1201,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州上力机械科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700","功率:50.048马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.06m;喷杆长度:10.4m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","产品品目：喷杆喷雾机 产品结构型式：自走式、四轮转向、四轮驱动 发动机名称、结构型式：柴油机、四缸水冷四冲程 发动机功率/转速：36.8kW（50.048马力）/2400r/min 发动机排放标准：达到国家第三阶段排放标准 离地间隙：1.06m 药箱容量：700L 喷杆长度：10.4m","部20180216","2022-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1202,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州上力机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700B型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.25m;喷杆长度:17m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","产品品目：喷杆喷雾机 产品结构型式：自走式、四轮转向、四轮驱动 发动机名称、结构型式：柴油机、四缸、直列、水冷、四冲程 发动机功率/转速：36.8kW（50.048马力）/2400r/min 发动机排放标准：达到国家第三阶段排放标准 离地间隙：1.25m 药箱容量：700L 喷杆长度：17m","2017281401000040","2022-11-24","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1203,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州上力机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700C型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:16.8m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","产品品目：喷杆喷雾机 产品结构型式：自走式、四轮转向、四轮驱动 发动机名称、结构型式：柴油机、四缸、直列、水冷、四冲程 发动机功率/转速：36.8kW（50.048马力）/2400r/min 发动机排放标准：达到国家第三阶段排放标准 离地间隙：1.05m 药箱容量：700L 喷杆长度：16.8m","2017281401000040","2022-11-24","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1204,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州上力机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700D型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:10.4m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","产品品目：喷杆喷雾机 产品结构型式：自走式、四轮转向、四轮驱动 发动机名称、结构型式：柴油机、四缸、直列、水冷、四冲程 发动机功率/转速：36.8kW（50.048马力）/2400r/min 发动机排放标准：达到国家第三阶段排放标准 离地间隙：0.96m 药箱容量：700L 喷杆长度：10.4m","2017281401000040","2022-11-24","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1205,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市奥林工程机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700F-4型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.02m;喷杆长度:10.3m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","产品品目：喷杆喷雾机；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；结构型式：自走式；柴油机功率:36.8kW/2400r/min；整机尺寸(mm)4600×1900×2450;喷杆长度:10300mm;工作压力(MPa):0.3~0.6;药箱容积:700L,配套泵:齿轮泵(压力：0.3-2.0MPa，流量:60L/min； 离地间隙：1020mm；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；轴距2000mm；轮距1810mm；轮胎外径1220mm;胎宽90mm，轮胎型式：实心橡胶轮胎；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量：60Ah，蓄电池标称电压：12×2（串联）","2021281401000005","2026-04-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1206,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市奥林工程机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800D型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:800L;离地间隙:0.92m;喷杆长度:10.2m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","产品品目：喷杆喷雾机；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；结构型式：自走式；柴油机功率:36.8kW/2400r/min；整机尺寸(mm)4400×2300×2450;喷杆长度:10200mm;工作压力(MPa):0.3~0.6;药箱容积:800L,配套泵:齿轮泵(压力：0.3-2.0MPa，流量:60L/min； 离地间隙：920mm；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；轴距2240mm；轮距1750mm；轮胎外径1220mm;胎宽90mm，轮胎型式：实心橡胶轮胎；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量：60Ah，蓄电池标称电压：12×2（串联）","2021281401000005","2026-04-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1207,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市奥林工程机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800K型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:800L;离地间隙:1m;喷杆长度:10.2m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","产品品目：喷杆喷雾机；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；结构型式：自走式；柴油机功率:36.8kW/2400r/min；整机尺寸(mm)4840×2400×2600;喷杆长度:10200mm;工作压力(MPa):0.3~0.6;药箱容积:800L,配套泵:齿轮泵(压力：0.3-2.0MPa，流量:60L/min； 离地间隙：1000mm；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；轴距2360mm；轮距1810mm；轮胎外径1600mm;胎宽90mm，轮胎型式：实心轮胎；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量：60Ah，蓄电池标称电压：12×2（串联）","2021281401000005","2026-04-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1208,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市奥森农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-700","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.94m;喷杆长度:11m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；外形尺寸（运输状态）（mm）4765×1630×2500；药箱容量：700L；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2-0.4MPa；喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆长度：11000mm；配套动力名称、结构型式：四缸水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：36.8kW/2400（r/min）；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：60L/min；离地间隙：940mm；驱动方式（自走式）：四轮驱动；转向型式：四轮转向","部20180368","2022-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1209,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市奥森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.02m;喷杆长度:18.3m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4650×1900×2500；整机喷杆长度（mm）：18300；最小离地间隙（mm）：1020；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：36.8kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1000","2012041401000061","2024-07-08","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1210,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市奥森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WSH-700G型自走式水旱两用喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5400×1860×2400；整机喷杆长度（mm）：12000；最小离地间隙（mm）：950；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：直列、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：36.8kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：700","2012041401000061","2024-07-08","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1211,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市东禾农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000G型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.94m;喷杆长度:19.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率:50马力（36.8KW）;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向: ;喷杆:喷杆长度:19.5m  液压升降  液压折叠   ;离地间隙:940mm   ;药箱容积:1000L;  配套泵:齿轮泵","2019281401000003","2024-04-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1212,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市东禾农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:10.160m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：50马力(36.8kw)形式：自走式，四轮驱动、四轮转向。外形尺寸(mm)：4400×1845×2300配套泵：齿轮泵。喷杆： 喷杆长度：10160mm  液压升降   液压折叠      离地间隙 ： 950mm    药箱容积：700L","2019281401000003","2024-04-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1213,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市丰裕机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.97m;喷杆长度:16m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：50马力（36.8KW）；药箱容积：:1000L；喷杆长度：16000mm（16m)；离地间隙：970mm(0.97m）；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4600×2000×2450；喷杆折叠形式：中间液压折叠两端手动折叠；喷杆升降形式：液压；轴距：2380mm；前最大轮距：1530mm；后最大轮距：1530mm；前轮外径：930mm；前轮胎宽：120mm；前轮轮胎型式：充气轮胎；后轮外径：930mm；后轮胎宽：120mm；后轮轮胎型式：充气轮胎；液泵结构型式：齿轮泵；液泵流量：80L/min;蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量：80Ah","2019281401000025","2024-09-03","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1214,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市丰裕机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700B型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率50马力（36.8KW）；药箱容积：700L；喷杆长度：10000mm（10m)；离地间隙：950mm(0.95m）；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4540×1840×2855；喷杆折叠形式：液压；喷杆升降形式：液压；轴距：2380mm；前最大轮距：1530mm；后最大轮距：1530mm；前轮外径：930mm；前轮胎宽：120mm；前轮轮胎型式：充气轮胎；后轮外径：930mm；后轮胎宽：120mm；后轮轮胎型式：充气轮胎；液泵结构型式：齿轮泵；液泵流量：60L/min;蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量：80Ah","2019281401000025","2024-09-03","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1215,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市丰裕机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.1m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：50马力（36.8KW）；药箱容积：700L；喷杆长度：10000mm（10m)；离地间隙：1100mm（1.1m）；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4530×1840×2460；喷杆折叠形式：液压；喷杆升降形式：液压；轴距：2380mm；前最大轮距：1530mm；后最大轮距：1530mm；前轮外径：1220mm；前轮胎宽：90mm；后轮外径：1220mm；后轮胎宽：90mm；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量：80Ah","2019281401000025","2024-09-03","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1216,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市丰园农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:18.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构型式：自走式；工作压力（MPa)：0.2-0.4；驱动型式：四轮驱动；转向形式：四轮转向；外形尺寸（mm)：4600×1700×2600；喷杆长度 ：18500mm；最小离地间隙：1080mm;喷杆折叠型式 ： 液压折叠 ；喷杆升降型式：液压升降；轴距：2370mm；前最大轮距：1560mm；后最大轮距：1560mm；前轮外径：1200mm；前轮胎宽：80mm；前轮轮胎型式：实心轮胎；后轮外径：1200mm；后轮胎宽：80mm；后轮轮胎型式：实心轮胎；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：36.8Kw/2400(r/min)；液(气)泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力：0-2.5MPa ；液泵额定流量60L/min；药箱容积：1000L；药箱材质:塑料；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力≤0.48MPa；；喷杆材质：不锈钢+塑料；喷杆允许最大工作压力：2.76MPa；承压软管材质：塑料；承压软管允许最大工作压力：2.76MPa；；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池； 蓄电池容量60Ah；蓄电池标称电压（12×2）V；","2017041401000048","2022-08-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1217,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市丰园农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000B型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.01m;喷杆长度:18.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构型式：自走式；工作压力（MPa)：0.2-0.4；驱动型式：四轮驱动；转向形式：四轮转向；整机外形尺寸（mm)：4800×2000×2500；整机喷杆长度 ：18500mm；最小离地间隙：1010mm;发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：36.8Kw/2400(r/min)；液(气)泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力：0-2.5MPa ；液泵额定流量60L/min；药箱容积：1000L；药箱材质:塑料；喷杆折叠型式：液压 ；喷杆升降型式：液压；轴距：2380mm；前最大轮距：1720mm；后最大轮距：1720mm；前轮外径：920mm；前轮胎宽：120mm；前轮轮胎型式：充气轮胎；后轮外径：920mm；后轮胎宽：120mm；后轮轮胎型式：充气轮胎；限压安全装置结构型式：机械限位式；限压安全装置限定压力≤0.48MPa；喷杆材质：不锈钢；承压软管材质：橡胶；承压软管允许最大工作压力（MPa）：2.0（分水器前）/4.0（分水器后）；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池； 蓄电池容量60Ah；蓄电池标称电压（V)：12×2（串联）；","2017041401000048","2022-08-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1218,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市丰园农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.94m;喷杆长度:10.6m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构型式：自走式；工作压力（MPa)：0.2-0.4；驱动型式：四轮驱动；转向形式：四轮转向；外形尺寸（mm)：4450×1820×2300；喷杆长度 ：10600mm；最小离地间隙：940mm;发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：36.8Kw/2400(r/min)；液(气)泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力：0-2.5MPa ；液泵额定流量60L/min；药箱容积：700L；药箱材质:塑料；喷杆折叠型式：液压折叠 ；喷杆升降型式：液压升降；轴距：2360mm；前最大轮距：1530mm；后最大轮距：1530mm；前轮外径：900mm；前轮胎宽：120mm；前轮轮胎型式：充气轮胎；后轮外径：900mm；后轮胎宽：120mm；后轮轮胎型式：充气轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力≤0.48MPa；喷杆材质：不锈钢；喷杆允许最大工作压力：≤0.6MPa；喷杆生产方式：采购；承压软管材质：塑料；承压软管允许最大工作压力：≤0.6MPa；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池； 蓄电池容量60Ah；蓄电池标称电压（V)：24（12×2串联）；蓄电池生产方式:采购；","2017041401000048","2022-08-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1219,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市富泽农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:18m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;18000mm,最小离地间隙:\t960mm,药箱容积1000L.","2017281401000024","2022-08-20","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1220,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市久保丰植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.02m;喷杆长度:18.3m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4650×1900×2500；整机喷杆长度（mm）：18300；最小离地间隙（mm）：1020；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：36.8kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1000","2016041401000102","2021-11-02","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1221,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市久保丰植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WZ-700G型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4500×1850×2400；整机喷杆长度（mm）：10000；最小离地间隙（mm）：950；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：36.8kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：700","2016041401000102","2021-11-02","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1222,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市凯博植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000B型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;药箱容积:700+300L;离地间隙:0.92m;喷杆长度:16m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","发动机名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；标定功率/转速：36.8Kw/2500r/min；排放标准：国三；形式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：5300x1800x2400；喷杆长度：16000mm；离地间隙mm:920;喷杆折叠型式：中间液压折叠两端手动折叠；喷杆升降型式：液压升降；轴距mm：2350；前/后最大轮距mm：1540；配套泵结构型式：隔膜泵；额定压力MPa：0-2.5；额定流量L/min：60；药箱容积L：700+300。","2015041401000097","2025-10-27","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1223,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市凯博植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000C型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.46m;喷杆长度:16m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","发动机名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；标定功率/转速：36.8Kw/2500r/min；排放标准：国三；形式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：4650x2160x2900；喷杆长度：16000mm；离地间隙mm:1460;喷杆折叠型式：中间液压折叠两端手动折叠；喷杆升降型式：液压升降；轴距mm：2350；前/后最大轮距mm：1930；配套泵结构型式：隔膜泵；额定压力MPa：0-2.5；额定流量L/min：60；药箱容积L：1500。","2015041401000097","2025-10-27","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1224,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市利隆农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:18m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;18000mm,最小离地间隙:\t960mm,药箱容积1000L.","2019281401000014","2024-05-19","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1225,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市利隆农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.98m;喷杆长度:10.15m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;10150mm最小离地间隙:\t980mm,药箱容积700L.","2019281401000014","2024-05-19","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1226,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市隆科农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000F1型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.03m;喷杆长度:10.44m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式/自走式；(cx)整机驱动型式/四轮驱动；(cx)整机转向型式/四轮转向；整机喷杆长度mm10440；(cx)最小离地间隙mm1030；发动机或电动机名称/柴油机；发动机或电动机结构型式/四缸、直列、水冷、四冲程；发动机或电动机标定功率/转速kW/(r/min)36.8/2400；药箱容积L1000；\n\n整机工作压力MPa0.3-0.5；发动机或电动机工作电压V/；发动机或电动机生产方式/采购；液(气)泵/电机泵结构型式/齿轮式高压喷雾泵；整机外形尺寸mm4700×2180×2920；(cx)整机水平射程或喷幅mm/；液泵/电机泵额定压力MPa0.3-2.0；液泵/电机泵额定流量L/min60；","2016041401000129","2021-12-25","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1227,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市隆科农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000F2型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.12m;喷杆长度:18m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式/自走式；(cx)整机驱动型式/四轮驱动；(cx)整机转向型式/四轮转向；整机喷杆长度mm18000；(cx)最小离地间隙mm1120；发动机或电动机名称/柴油机；发动机或电动机结构型式/四缸、直列、水冷、四冲程；发动机或电动机标定功率/转速kW/(r/min)36.8/2400；药箱容积L1000；\n\n整机工作压力MPa0.3-0.5；整机外形尺寸mm4700×2040×3100；(cx)整机水平射程或喷幅mm/；发动机或电动机工作电压V/；发动机或电动机生产方式/采购；液(气)泵/电机泵结构型式/齿轮式高压喷雾泵；液泵/电机泵额定压力MPa0.3-2.0；液泵/电机泵额定流量L/min60；液泵/电机泵柱塞（活塞）直径mm/；液泵/电机泵生产方式/采购；","2016041401000129","2021-12-25","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1228,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市隆科农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700B型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.93m;喷杆长度:10.4m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式/自走式；(cx)整机驱动型式/四轮驱动；(cx)整机转向型式/四轮转向；整机喷杆长度mm10400；(cx)最小离地间隙mm930；发动机或电动机名称/柴油机；发动机或电动机结构型式/四缸、直列、水冷、四冲程；发动机或电动机标定功率/转速kW/(r/min)36.8/2400；药箱容积L700；\n\n整机工作压力MPa0.3-0.5；整机外形尺寸mm4600(长)×1800（宽）×2410（高）；(cx)整机水平射程或喷幅mm/；发动机或电动机工作电压V/；发动机或电动机生产方式/采购；液(气)泵/电机泵结构型式/齿轮式高压喷雾泵；液泵/电机泵额定压力MPa0.3-2.0；液泵/电机泵额定流量L/min60；液泵/电机泵柱塞（活塞）直径mm/；液泵/电机泵生产方式/采购；","2016041401000129","2021-12-25","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1229,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市隆科农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700C型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.93m;喷杆长度:16m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式/自走式；(cx)整机驱动型式/四轮驱动；(cx)整机转向型式/四轮转向；整机喷杆长度mm16000；(cx)最小离地间隙mm930；发动机或电动机名称/柴油机；发动机或电动机结构型式/四缸、直列、水冷、四冲程；发动机或电动机标定功率/转速kW/(r/min)36.8/2400；药箱容积L700；\n\n整机外形尺寸mm4360×2050×2360；整机工作压力MPa0.3-0.5；(cx)整机水平射程或喷幅mm/；发动机或电动机工作电压V/；发动机或电动机生产方式/采购；液(气)泵/电机泵结构型式/齿轮式高压喷雾泵；液泵/电机泵额定压力MPa0.3-2.0；液泵/电机泵额定流量L/min60；液泵/电机泵柱塞（活塞）直径mm/；液泵/电机泵生产方式/采购；","2016041401000129","2021-12-25","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1230,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000C型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.02m;喷杆长度:18.3m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：36.8KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1.02m；药箱容积：1000L；喷杆长度：18.3m；外形尺寸（长*宽*高）：4600×1900×2500；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：36.8W/2400(r/min)；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：0-2.5MPa；配套泵流量：100L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2016041401000066","2026-05-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1231,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：36.8KW；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：0.95m；药箱容积：700L；喷杆长度：10m；运输状态尺寸：4300×1930×2210（mm）；喷雾工作压力：0.2-0.4MPa；配套泵名称：隔膜泵；配套泵工作压力：2.5MPa；配套泵流量：45L/min；配套动力名称、结构型式：四缸柴油机；配套动力标定功率/转速：36.8KW/2400（r/min）；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2016041401000066","2026-05-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1232,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700B-1型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:1m;喷杆长度:23.6m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：36.8KW；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1m；药箱容积：700L；喷杆长度：23.600m；运输状态尺寸：5000×2150×2500（mm）；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：36.8KW/2400（r/min）；配套泵：齿轮泵；配套泵工作压力：0.3-2.0MPa；配套泵流量：60L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国三；","2016041401000066","2026-05-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1233,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700B型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.22m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：36.8KW；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1.22m；药箱容积：700L；喷杆长度：10m；运输状态尺寸：4680×2200×2630（mm）；喷雾工作压力：0.5-0.7MPa；喷头型式：扇形雾防滴喷头；配套动力名称、结构型式：四缸水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：36.8KW/2400（r/min）；配套泵：齿轮泵；配套泵工作压力：0.3-2.0MPa；配套泵流量：60L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国三；","2016041401000066","2026-05-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1234,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700C","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.15m;喷杆长度:17.38m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：36.8KW；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1.15m；药箱容积：700L；喷杆长度：17.38m；运输状态尺寸：4980×2200×2630（mm）；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；喷幅：18.0m；喷头型式：扇形，雾锥角110；配套动力名称、结构型式：立式水冷四缸柴油机；配套动力标定功率/转速：36.8KW/2400（r/min）；配套泵：齿轮泵；配套泵工作压力：0.3-2.0MPa；配套泵流量：60L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮液压转向；排放阶段：国三；","鄂2018097","2022-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1235,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700L型自走式水旱两用喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:11.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B2-50V32；排放标准：国三；药箱容量：700L；整机外形尺寸： 5000×1860×2500 mm；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2-0.4MPa；喷头型式：扇形；喷杆长度：11100mm；配套动力名称、结构型式：柴油机，直列水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：0-2.5MPa；配套泵流量：60L/min；最小离地间隙：950mm；轴距(自走式)：2300mm；前（后）最大轮距(自走式) ：1530mm； 前（后）轮外径  ：900mm；前（后）轮胎宽： 110 mm；蓄电池类型：免维护蓄电池；蓄电池容量：80Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2016041401000107","2021-11-07","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1236,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800G型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:800L;离地间隙:1m;喷杆长度:11m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B2-50V32； 排放标准：国三；药箱容量：800L；最小离地间隙：1000mm；整机外形尺寸： 4690×2000×2950mm； 整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：11000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵结构型式：三缸柱塞泵；配套泵额定压力：2.5-4.0MPa；配套泵额定流量：36-81L/min ；轴距(自走式)：2020mm；前（后）最大轮距(自走式) ：1530mm； 前（后）轮外径  ：900 mm；前（后）轮胎宽： 110 mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2016041401000107","2021-11-07","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1237,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800L型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:800L;离地间隙:1m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B2-50V32； 排放标准：国三；药箱容量：800L；最小离地间隙：1000mm；整机外形尺寸：5380×1850×2400mm； 整机工作压力：0.2-0.4MPa；喷杆长度：12000mm；限压安全装置限定压力：≤0.48MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量：60L/min；轴距(自走式)：2370mm；前（后）最大轮距 ：1530mm； 前（后）轮外径  ：930mm；前（后）轮胎宽：110mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2016041401000107","2021-11-07","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1238,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市沃龙植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1200A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1200L;离地间隙:1.21m;喷杆长度:17.6m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","品目：喷杆喷雾机；结构型式：自走式；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；工作压力：0.3～0.5MPa；外形尺寸：4500×2100×2900mm；柴油机功率转速：36.8/2400kW/(r/min)；喷杆长度：17600mm；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；液泵型式：齿轮泵；液泵工作压力：0.3-2.0MPa；液泵流量：60L/min；药箱容积：1200L；离地间隙：1210mm；轴距2540mm；轮距2000mm；轮胎外径1450mm；轮胎胎宽：140mm；轮胎型式：充气轮胎；蓄电池类型：（铅酸）免维护蓄电池；蓄电池容量：80Ah；蓄电池标称电压：12×2（两只串联）。","2017281401000031","2022-09-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1239,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市沃龙植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:10.4m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","品目：喷杆喷雾机；结构型式：自走式；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；工作压力：0.3～0.5MPa；外形尺寸：4600×1670×2550mm；柴油机功率转速：36.8/2400kW/(r/min)；喷杆长度：10400mm；液泵型式：齿轮泵；液泵工作压力：0.3-2.0MPa；液泵流量：60L/min；药箱容积：700L；离地间隙：960mm；蓄电池类型：免维护蓄电池；蓄电池容量：80×2Ah；蓄电池标称电压：12×2。","2017281401000031","2022-09-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1240,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市翔云农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000C型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.02m;喷杆长度:18.3m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：36.8KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1020mm；药箱容积：1000L；喷杆长度：18300mm；外形尺寸（长*宽*高）mm：4600×1900×2500；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：36.8KW/2400(r/min)；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：0-2.5MPa；配套泵流量：100L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2017281401000046","2022-12-17","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1241,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市翔云农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700A","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.02m;喷杆长度:10.2m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：36.8KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1020mm；药箱容积：700L；喷杆长度：10200mm；外形尺寸（长*宽*高）mm运输状态：4350*1820*2380；喷雾工作压力：0.5-0.7MPa；配套喷头型式：扇形雾防滴喷头；配套动力名称、结构型式：四缸水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：36.8KW/2400(r/min)；配套泵型式：齿轮泵；配套泵工作压力：0.3-2.0MPa；配套泵流量：60L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","部20180225","2022-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1242,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市翔云农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800B型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:800L;离地间隙:0.9m;喷杆长度:23.6m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：36.8KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：900mm；药箱容积：800L；喷杆长度：23600mm；外形尺寸（长*宽*高）mm：5800*2000*2700；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；喷幅：25000mm；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：36.8KW/2400(r/min)；配套泵型式：齿轮泵；配套泵工作压力：0.3-2.0MPa；配套泵流量：60L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2017281401000046","2022-12-17","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1243,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市鑫沃农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:19m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：50马力（36.8KW）；药箱容积：1000L；喷杆长度：19000mm（19m)；离地间隙：1050mm(1.05m)；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4600×2000×2450；喷杆折叠形式：中间液压折叠两端手动折叠；喷杆升降形式：液压升降；轴距：2370mm；前最大轮距：1530mm；后最大轮距：1530mm；前轮外径：1170mm；前轮胎宽：120mm；前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；后轮外径：1170mm；后轮胎宽：120mm；后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机名称：柴油机；发动机型式：四缸水冷四冲程；液泵结构型式：齿轮泵；液泵流量：80L/min;蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量：80Ah","2018281401000018","2023-03-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1244,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市鑫沃农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000B型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.1m;喷杆长度:18.7m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：50马力（36.8KW）；药箱容积：1000L；喷杆长度：18700mm（18.7m);离地间隙：1100mm（1.1m);形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4600×2000×2600；喷杆折叠形式：液压；喷杆升降形式：液压；轴距：2360mm；前最大轮距：1540mm；后最大轮距：1540mm；前轮外径：1150mm；前轮胎宽：140mm；前轮轮胎型式：充气轮胎；后轮外径：1150mm；后轮胎宽：140mm；后轮轮胎型式：充气轮胎；液泵结构型式：齿轮式高压喷雾泵；液泵流量：80L/min;蓄电池类型：免维护蓄电池；蓄电池容量：80Ah","2018281401000018","2023-03-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1245,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市鑫沃农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000D型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.97m;喷杆长度:16m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：50马力（36.8KW）；药箱容积：1000L；喷杆长度：16000mm（16m)；离地间隙：970mm(0.97m）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4600×2000×2450；喷杆折叠形式：中间液压折叠两端手动折叠；喷杆升降形式：液压；轴距：2380mm；前最大轮距：1530mm；后最大轮距：1530mm；前轮外径：930mm；前轮胎宽：120mm；前轮轮胎型式：充气轮胎；后轮外径：930mm；后轮胎宽：120mm；后轮轮胎型式：充气轮胎；液泵结构型式：齿轮泵；液泵流量：80L/min;蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量：80Ah","2018281401000018","2023-03-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1246,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市鑫沃农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.94m;喷杆长度:10.34m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：50马力（36.8KW）；药箱容积：700L；喷杆长度：10340mm（10.34m)；离地间隙：940mm（0.94m)；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4750×1810×2300；喷杆折叠形式：液压折叠；喷杆升降形式：液压升降；轴距：2370mm；前后最大轮距：1530mm；前轮外径：900mm；前轮胎宽：120mm；前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；后轮外径：900mm；后轮胎宽：120mm；后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；液泵结构型式：齿轮泵；液泵流量：60L/min;","部20180356","2022-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1247,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市一恒农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.02m;喷杆长度:18.3m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4650×1900×2500；整机喷杆长度（mm）：18300；最小离地间隙（mm）：1020；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：36.8kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1000","2020041401000005","2025-01-19","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1248,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市一恒农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700G型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.91m;喷杆长度:10.3m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4480×1640×2380；整机喷杆长度（mm）：10300；最小离地间隙（mm）：910；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：36.8kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：700","2020041401000005","2025-01-19","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1249,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000-16型自走式喷杆喷雾机","功率:50.05马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:16m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","品目：喷杆喷雾机；型号规格：3WPZ-1000-16;结构型式：自走式；外形尺寸（mm）：4600x1950x3000;工作压力（Mpa）：0.3-0.5；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度（mm）：16000；喷杆折叠型式：中间液压折叠，两端手动折叠；喷杆升降型式：液压；最小离地间隙（mm）950；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2330；前最大轮距（mm）：1510；后最大轮距（mm）：1510；前轮外径（mm）：930；前轮胎宽（mm）：120；前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；后轮外径（mm）：930；后轮胎宽（mm）：120；后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力（Mpa）：≤0.6;配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定功率（kW）：36.8；配套动力标定转速（r/min）：2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：0-2.5；液泵额定流量（L/min）：60；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：1000；喷杆材质：不锈钢+塑料；喷射部件最高允许工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：40；蓄电池标称电压（V）：12x2（串联）。","2018281401000013","2023-03-04","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1250,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700","功率:50.05马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:10.4m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；规格型号：3WPZ-700；外形尺寸工作状态（mm）：4550*10400*2960；外形尺寸运输状态：4550*1800*2960；药箱容量（L）：700；喷杆作业（整机作业）常用工作压力（MPa）：0.3-0.5；喷头型式：扇形；喷杆升降机构型式：液压；喷杆折叠机构型式：液压；喷杆长度（mm）：10400；配套动力结构型式：四缸四冲程水冷；配套动力标定功率/转速（kW/(r/min)）:36.8/2400；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力（MPa）：0-2.5；配套泵流量（L/min）：60；离地间隙（mm）：950；轴距（mm）：2320；前/后最大轮距（mm）：1510；前轮规格前轮外径（mm）：930；前轮规格前轮胎宽（mm）：120；后轮规格后轮外径（mm）：930；后轮规格后轮胎宽（mm）：120；前/后轮胎型式：高花充气橡胶轮胎；制动器型式：鼓式；离合器型式：干式单片常接合摩擦式；驱动方式：四轮驱动；转向方式：四轮转向；驾驶室：无驾驶室","T202037370329","2025-12-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1251,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700C","功率:50.05马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:10.4m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","规格型号：3WPZ-700C，型式：自走式；外形尺寸（长×宽×高）：工作状态4320×10400×2960mm，运输状态4600×1800×2960mm；药液箱容量：700L；喷杆作业常用工作压力：0.3-0.5MPa；喷头型式：扇形；喷杆长度：10400mm；配套动力：名称、结构型式：柴油机、四缸四冲程水冷，标定功率/转速：36.8kW/2400（r/min）；配套泵：型式：隔膜泵，工作压力：0-2.5MPa，流量：60L/min；离地间隙：950mm；轴距：2320mm；前/后最大轮距：1520/1520mm；驱动方式：四轮驱动；转向方式：四轮转向；驾驶室：普通式。","鲁T2018023","2022-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1252,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700G","功率:50.05马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.52m;喷杆长度:10.4m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","规格型号：3WPZ-700G，型式：自走式；外形尺寸（长×宽×高）：工作状态4710×10400×3500mm，运输状态4710×2900×3500mm；药液箱容量：700L；喷杆作业常用工作压力：0.3-0.5MPa；喷头型式：扇形；喷杆长度：10400mm；配套动力：名称、结构型式：柴油机、四缸四冲程水冷，标定功率/转速：36.8kW/2400（r/min）；配套泵：型式：隔膜泵，工作压力：0-2.5MPa，流量：60L/min；离地间隙：1520mm；轴距：2690mm；前/后最大轮距：2600/2600mm；驱动方式：四轮驱动；转向方式：四轮转向。","鲁T2018022","2022-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1253,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800-12型自走式喷杆喷雾机","功率:50.05马力;药箱容积:800L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","品目：喷杆喷雾机；型号规格：3WPZ-800-12;结构型式：自走式；外形尺寸（mm）：5150x1950x2950;工作压力（Mpa）：0.3-0.5；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度（mm）：12000；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；最小离地间隙（mm）950；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2330；前最大轮距（mm）：1520；后最大轮距（mm）：1520；前轮外径（mm）：930；前轮胎宽（mm）：120；前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；后轮外径（mm）：930；后轮胎宽（mm）：120；后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力（Mpa）：≤0.6;配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定功率（kW）：36.8；配套动力标定转速（r/min）：2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：0-2.5；液泵额定流量（L/min）：60；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：800；喷杆材质：不锈钢；喷射部件最高允许工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：40；蓄电池标称电压（V）：12x2（串联）。","2018281401000013","2023-03-04","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1254,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州炜锋车桥有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000B型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;药箱容积:700+300L;离地间隙:0.93m;喷杆长度:16.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","36.8KW（50.048马力）；自走式，四轮驱动，四轮转向；离地间隙（mm）:930;外形尺寸（mm）：5200*1850*2400；药箱容量（L）：700+300；工作压力（MPa）:0.3-0.5;喷杆长度（mm）:16500；液泵结构形式：齿轮泵；液泵额定压力（MPa）:0.3-2.0；液泵额定流量（L/min）:60;轴距（mm）:2360;前/后轮最大轮距（mm）：1500/1500；前轮外径：930mm;前轮胎宽：120mm;后轮外径：930mm；后轮胎宽：120mm;前/后轮胎型式：充气轮胎。","2018281401000014","2023-02-26","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1255,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州炜锋车桥有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000G型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.94m;喷杆长度:16.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","36.8KW（50.048马力）；自走式，四轮驱动，四轮转向；离地间隙：\n（mm）:940;外形尺寸（mm）：4540*1850*2580；药箱容量（L）：1000；工作压力（MPa）:0.3-0.5;喷杆长度（mm）:16500；液泵结构形式：隔膜泵；液泵额定压力（MPa）:0-2.5；液泵额定流量（L/min）:60;轴距（mm）:2370;前/后轮最大轮距：（mm）：1540/1540；前轮外径：930mm;前轮胎宽：120mm;后轮外径：930mm；后轮胎宽：120mm;前/后轮胎型式：充气轮胎。","2018281401000014","2023-02-26","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1256,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州炜锋车桥有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.94m;喷杆长度:16.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","36.8KW（50.048马力）；自走式，四轮驱动，四轮转向；离地间隙（mm）:940;外形尺寸（mm）：4550*1800*2500；药箱容量（L）：1000；工作压力（MPa）:0.3-0.5;喷杆长度（mm）:16500；液泵结构形式：齿轮泵；液泵额定压力（MPa）:0.3-2.0；液泵额定流量（L/min）:60;轴距（mm）:2320;前/后轮最大轮距：（mm）：1510/1510；前轮外径：930mm;前轮胎宽：120mm;后轮外径：930mm；后轮胎宽：120mm;前/后轮胎型式：充气轮胎。","2018281401000014","2023-02-26","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1257,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州炜锋车桥有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700W型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.94m;喷杆长度:11m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","36.8KW（50.048马力）；自走式，四轮驱动，四轮转向；离地间隙（mm）:940;外形尺寸（mm）：4900*1860*2390；药箱容量（L）：700；工作压力（MPa）:0.3-0.5;喷杆长度（mm）:11000；液泵结构形式：齿轮式高压喷雾泵；液泵额定压力（MPa）:0.3-2.0；液泵额定流量（L/min）:60;轴距（mm）:2440;前/后轮最大轮距（mm）：1520/1520；前轮外径：930mm;前轮胎宽：120mm;后轮外径：930mm；后轮胎宽：120mm;前/后轮胎型式：充气轮胎。","2018281401000014","2023-02-26","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1258,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州正吉机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000A型自走式喷杆喷雾机","功率:50.04马力;药箱容积:700+300L;离地间隙:1.06m;喷杆长度:16.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构形式：自走式。外形尺寸：5200×1850×2560；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度：16500mm；喷杆折叠型式：中间液压折叠、两端手动折叠；喷杆升降型式：液压升降；离地间隙：1060mm；驾驶室型式：无；轴距：2300mm；前/后最大轮距：1500mm；前/后轮外径：1220mm；前/后轮胎宽：90mm；轮胎型式：实心橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；功率：36.8/2400kw/r/min；液泵结构型式：隔膜泵；额定压力：0-2.5；额定流量：60L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：700L+300L；喷射部位材质：不锈钢+塑料；最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；容量：80Ah；电压：12×2（串联）。","2020281401000033","2025-12-12","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1259,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州正吉机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000B型自走式喷杆喷雾机","功率:50.04马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.9m;喷杆长度:16.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构形式：自走式。外形尺寸：4580×1800×2400；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度：16500mm；喷杆折叠型式：中间液压折叠、两端手动折叠；喷杆升降型式：液压升降；离地间隙：900mm；驾驶室型式：无；轴距：2300mm；前/后最大轮距：1500mm；前/后轮外径：930mm；前/后轮胎宽：120mm；轮胎型式：实心橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；功率：36.8/2400kw/r/min；液泵结构型式：隔膜泵；额定压力：0-2.5；额定流量：60L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：1000L；喷射部位材质：不锈钢+塑料；最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；容量：80Ah；电压：12×2（串联）。","2020281401000033","2025-12-12","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1260,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州正吉机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机","功率:50.04马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.9m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；规格型号：3WPZ-700;外形尺寸4600×12000×2465（0.9米充气轮）4600×12000×2565（1.1米实心轮）4600×12000×2600（1.17米充气轮）4600×12000×2660（1.22米实心轮）；运输状态：5460×1800×2465（0.9米充气轮）5460×1800×2565（1.1米实心轮）5460×1800×2600（1.17米充气轮）5460×1800×2660（1.22米实心轮mm：运输状态：5460×1800×2465（0.9米充气轮）5460×1800×2565（1.1米实心轮）5460×1800×2600（1.17米充气轮）5460×1800×2660（1.22米实心轮）；药箱容量：700L;喷杆作业常用工作压力：0.5-0.8MPa；喷头型式：扇形；喷杆升降机构型式：液压升降；折叠机构型式：液压折叠；喷杆长度：12m；配套动力：名称结构形式：四缸水冷四冲程 柴油机；标定功率/转速36.8/2400kw/（r/min）；配套泵：型式：三缸柱塞泵，工作压力：2.0-4.0MPa，流量22-30L/min；离地间隙mm：900（0.9米充气轮）/1000（1.1米实心轮）/1030（1.17米充气轮）/1090（1.22米实心轮）；轴距mm：2315；前/后最大轮距mm：1550；前/后轮胎规格mm：前轮外径：900（0.9米充气轮）/1100（1.1米实心轮）/1170（1.17米充气轮）/1220（1.22米实心轮）前轮胎宽：110（0.9米充气轮）/88（1.1米实心轮）/140（1.17米充气轮）/88（1.22米实心轮）；后轮外径：900（0.9米充气轮）/1100（1.1米实心轮）/1170（1.17米充气轮）/1220（1.22米实心轮）；后轮胎宽：110（0.9米充气轮）/88（1.1米实心轮）/140（1.17米充气轮）/88（1.22米实心轮）；前/后轮胎型式：充气轮/实心轮；制动器型式：鼓式；离合器型式：弹簧压盘式；驱动方式：四轮驱动，四轮转向；驾驶室：无。","2020281401000033","2025-12-12","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1261,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东保利田农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000G型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.94m;喷杆长度:16.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","36.8KW（50.048马力）；自走式，四轮驱动，四轮转向；离地间隙（mm）:940;外形尺寸（mm）：4540*1850*2580；药箱容量（L）：1000；工作压力（MPa）:0.3-0.5;喷杆长度（mm）:16500；液泵结构形式：隔膜泵；液泵额定压力（MPa）:0-2.5；液泵额定流量（L/min）:60;轴距（mm）:2370;前/后轮最大轮距：（mm）：1540/1540；前轮外径：930mm;前轮胎宽：120mm;后轮外径：930mm；后轮胎宽：120mm;前/后轮胎型式：充气轮胎。","2018281401000052","2023-09-13","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1262,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东保利田农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.94m;喷杆长度:16.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","36.8KW（50.048马力）；自走式，四轮驱动，四轮转向；离地间隙（mm）:940;外形尺寸（mm）：4550*1800*2500；药箱容积（L）：1000；工作压力（MPa）:0.3-0.5;喷杆长度（mm）:16500；液泵结构形式：齿轮泵；液泵额定压力（MPa）:0.3-2.0；液泵额定流量（L/min）:60;轴距（mm）:2320;前/后轮最大轮距（mm）：1510/1510；前轮外径：930mm;前轮胎宽：120mm;后轮外径：930mm；后轮胎宽：120mm;前/后轮胎型式：充气轮胎。","2018281401000052","2023-09-13","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1263,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东保利田农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700W型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.94m;喷杆长度:11m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","36.8KW（50.048马力）；自走式，四轮驱动，四轮转向；离地间隙（mm）:940;外形尺寸（mm）：4900*1860*2390；药箱容量（L）：700；工作压力（MPa）:0.3-0.5;喷杆长度（mm）:11000；液泵结构形式：齿轮式高压喷雾泵；液泵额定压力（MPa）:0.3-2.0；液泵额定流量（L/min）:60;轴距（mm）:2440;前/后轮最大轮距（mm）：1520/1520；前轮外径：930mm;前轮胎宽：120mm;后轮外径：930mm；后轮胎宽：120mm;前/后轮胎型式：充气轮胎。","2018281401000052","2023-09-13","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1264,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东佳尔能机电有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-700型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.97m;喷杆长度:11m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式，整机工作压力：0.4-0.8Mpa，驱动型式：四轮驱动，转向型式：四轮转向，喷杆长度：11000mm，喷杆材质：铝合金，离地间隙：970mm，喷杆折叠型式：液压折叠，喷杆升降型式：液压升降，轴距：2000mm，前后轮胎型式：充气橡胶轮胎，配套泵：三缸柱塞泵，泵流量：36-81L/min，药箱容积：700L","2015041401000067","2025-07-20","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1265,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东佳尔能机电有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式，整机工作压力：0.4-0.8Mpa，驱动型式：四轮驱动，转向型式：四轮转向，喷杆长度：12000mm，喷杆材质：铝合金，离地间隙：1050mm，喷杆折叠型式：液压折叠，喷杆升降型式：液压升降，轴距：2020mm，前后轮胎型式：充气橡胶轮胎，配套泵：三缸柱塞泵，泵流量：36-81L/min，药箱容积：700L","2015041401000067","2025-07-20","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1266,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东迈特智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.175m;喷杆长度:18.3m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目：\t喷杆喷雾机；\n整机结构型式：\t自走式；\n整机工作压力：\t0.3～0.5MPa；\n整机驱动型式：\t四轮驱动；\n整机转向型式：\t四轮转向；\n整机外形尺寸：\t5300×2100×2550mm；\n整机喷杆长度：\t18300mm；\n最小离地间隙：\t1175mm；\n整机限压安全装置\t有；\n喷杆折叠型式：\t液压折叠；\n喷杆升降型式：\t液压升降；\n驾驶室型式：\t无；\n轴距：\t2350mm；\n前最大轮距：\t1540mm；\n后最大轮距：\t1540mm；\n前轮外径：\t1170mm；\n前轮胎宽：\t130mm；\n前轮轮胎型式：\t充气橡胶轮胎；\n后轮外径：\t1170mm；\n后轮胎宽：\t130mm；\n后轮轮胎型式：\t充气橡胶轮胎；\n发动机或电动机名称：\t柴油机；\n发动机或电动机结构型式：\t四缸、水冷、四冲程；\n发动机或电动机标定功率：\t36.8kW；\n发动机或电动机标定转速：\t2400r/min；\n液（气）泵/电机泵结构型式：\t隔膜泵；\n液泵/电机泵额定压力：\t0-3.0MPa；\n液泵/电机泵额定流量：\t80L/min；\n药箱容积：\t700+300L；\n药箱材质：\t塑料；\n限压安全装置结构型式：\t弹簧式；\n限压安全装置限定压力：\t≤0.6MPa；\n喷杆材质：\t不锈钢；\n喷杆允许最高工作压力：\t0.75MPa；\n承压软管材质：\t橡胶；\n承压软管允许最大工作压力：\t0.75Pa；\n蓄电池类型：\t铅酸免维护蓄电池；\n蓄电池容量：\t80Ah；\n蓄电池标称电压：\t12×2只（串联）V；","2020281401000026","2025-10-18","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1267,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东迈特智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000B型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.175m;喷杆长度:18.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目：\t喷杆喷雾机；\n整机结构型式：\t自走式；\n整机工作压力：\t0.3～0.5MPa；\n整机驱动型式：\t四轮驱动；\n整机转向型式：\t四轮转向；\n整机外形尺寸：\t4540×2200×3170mm；\n整机喷杆长度：\t18100mm；\n最小离地间隙：\t1175mm；\n整机限压安全装置：\t有；\n喷杆折叠型式：\t液压折叠；\n喷杆升降型式：\t液压升降；\n驾驶室型式：\t无；\n轴距：\t2350mm；\n前最大轮距：\t1600mm；\n后最大轮距：\t1600mm；\n前轮外径：\t1170mm；\n前轮胎宽：\t130mm；\n前轮轮胎型式：\t充气橡胶轮胎；\n后轮外径：\t1170mm；\n后轮胎宽：\t130mm；\n后轮轮胎型式：\t充气橡胶轮胎；\n发动机或电动机名称：\t柴油机；\n发动机或电动机结构型式：\t四缸、水冷、四冲程；\n发动机或电动机标定功率：\t36.8kW；\n发动机或电动机标定转速：\t2400r/min；\n液（气）泵/电机泵结构型式：\t隔膜泵；\n液泵/电机泵额定压力：\t0-3.0MPa；\n液泵/电机泵额定流量：\t80L/min；\n药箱容积：\t1000；\n药箱材质：\t塑料；\n限压安全装置结构型式：\t弹簧式；\n限压安全装置限定压力：\t≤0.6MPa；\n喷杆材质：\t不锈钢；\n喷杆允许最高工作压力：\t0.75MPa；\n承压软管材质：\t橡胶；\n承压软管允许最大工作压力：\t0.75MPa；\n蓄电池类型：\t铅酸免维护蓄电池；\n蓄电池容量：\t80Ah；\n蓄电池标称电压：\t12×2只（串联）V；","2020281401000026","2025-10-18","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1268,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东迈特智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000E型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:18.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目：\t喷杆喷雾机；\n整机结构型式：\t自走式；\n整机工作压力：\t0.3～0.5MPa；\n整机驱动型式：\t四轮驱动；\n整机转向型式：\t四轮转向；\n整机外形尺寸：\t4760×2150×2550；\n整机喷杆长度：\t18100mm；\n最小离地间隙：\t1050mm；\n整机限压安全装置：\t有；\n喷杆折叠型式：\t液压折叠；\n喷杆升降型式：\t液压升降；\n驾驶室型式：\t无；\n轴距：\t2350mm；\n前最大轮距：\t1510mm；\n后最大轮距：\t1510mm；\n前轮外径：\t1170mm；\n前轮胎宽：\t130mm；\n前轮轮胎型式：\t充气橡胶轮胎；\n后轮外径：\t1170mm；\n后轮胎宽：\t130mm；\n后轮轮胎型式：\t充气橡胶轮胎；\n发动机或电动机名称：\t柴油机；\n发动机或电动机结构型式：\t四缸、水冷、四冲程；\n发动机或电动机标定功率：\t36.8kW；\n发动机或电动机标定转速：\t2400r/min；\n液（气）泵/电机泵结构型式：\t隔膜泵；\n液泵/电机泵额定压力：\t0-3.0MPa；\n液泵/电机泵额定流量：\t80L/min；\n药箱容积：\t1000L；\n药箱材质：\t塑料；\n限压安全装置结构型式：\t弹簧式；\n限压安全装置限定压力：\t≤0.6MPa；\n喷杆材质：\t不锈钢；\n喷杆允许最高工作压力：\t0.75MPa；\n承压软管材质：\t橡胶；\n承压软管允许最大工作压力：\t0.75MPa；\n蓄电池类型：\t铅酸免维护蓄电池；\n蓄电池容量：\t80Ah；\n蓄电池标称电压：\t12×2只（串联）V；","2020281401000026","2025-10-18","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1269,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东迈特智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1300C型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1300L;离地间隙:1.23m;喷杆长度:19m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目：喷杆喷雾机；\n整机结构型式：自走式；\n整机工作压力：0.3-0.5MPa；\n整机驱动型式：5200×2100×2700；\n整机转向型式：四轮驱动；\n整机外形尺寸：四轮转向mm；\n整机喷杆长度：19000mm；\n最小离地间隙：1230mm；\n整机限压安全装置：有；\n喷杆折叠型式：液压；\n喷杆升降型式：液压；\n驾驶室型式：无；\n轴距：2460mm；\n前最大轮距：1820mm；\n后最大轮距：1820mm；\n前轮外径：1600mm；\n前轮胎宽：120mm；\n前轮轮胎型式：实心橡胶轮胎；\n后轮外径：1600mm；\n后轮胎宽：120mm；\n后轮轮胎型式：实心橡胶轮胎；\n发动机或电动机名称：柴油机；\n发动机或电动机结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程；\n发动机或电动机标定功率/转速：36.8/2400kW/(r/min)；\n液(气)泵/电机泵结构型式：隔膜泵；\n液泵/电机泵额定压力：0-3.0MPa；\n液泵/电机泵额定流量：80L/min；\n药箱容积：1300L；\n药箱材质：塑料；\n药箱成型工艺：滚塑；\n限压安全装置结构型式：机械限位式；\n限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；\n喷杆材质：金属；\n喷杆允许最大工作压力：0.75MPa；\n承压管材质：橡胶；\n承压管允许最大工作压力：0.75MPa；\n蓄电池类型：免维护蓄电池；\n蓄电池容量：80Ah；\n蓄电池标称电压：12×2（串联）V；","2020281401000026","2025-10-18","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1270,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东牧阳农业科技有限公司","自走式水旱两用喷杆喷雾机","3WPZ-700L","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:1m;喷杆长度:11.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B2-50V32； 排放标准：国三；药箱容量：700L；外形尺寸长×宽×高工作状态:5000×11100×2500；5000×11100×2700（选配实心轮）mm；外形尺寸长×宽×高运输状态:5000×1860×2500；5000×1860×2700（选配实心轮）mm；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2-0.4MPa；喷头型式：扇形；喷杆长度：11100mm；配套动力名称、结构型式：柴油机、直列、水冷、四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：0-2.5MPa；配套泵流量：60L/min ；最小离地间隙：1000mm；轴距(自走式)：2300mm；前（后）最大轮距(自走式) ：1530/1530mm； 前（后）轮外径  ：900mm；前（后）轮胎宽：110mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：80Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","苏农机(2017)第(0326)号","2021-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1271,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东牧阳农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800G型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:800L;离地间隙:1m;喷杆长度:11m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B2-50V32； 排放标准：国三；药箱容量：800L；最小离地间隙：1000mm；整机外形尺寸：4690×2000×2950mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：11000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：三缸柱塞泵；配套泵额定压力：2.5-4.0MPa；配套泵额定流量：36-81L/min；轴距(自走式)：2020mm；前（后）最大轮距(自走式) ：1530mm； 前（后）轮外径  ：900mm；前（后）轮胎宽：110mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2 （串联）","2017281401000016","2022-07-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1272,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东牧阳农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800L型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:800L;离地间隙:1m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B2-50V32； 排放标准：国三；药箱容量：800L；最小离地间隙：1000mm；整机外形尺寸：5380×1850×2400 mm；整机工作压力：0.2-0.4MPa；喷杆长度：12000mm；限压安全装置限定压力：≤0.48MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量：60L/min；轴距(自走式)：2370mm；前（后）最大轮距 ：1530mm； 前（后）轮外径  ：930mm；前（后）轮胎宽：110mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2017281401000016","2022-07-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1273,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.97m;喷杆长度:16m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；外形尺寸（mm):5000X1900X2900;药箱容量（L）：1000;整机工作压力（Mpa):0.1~0.6；喷杆长度（mm):16000；配套动力：四缸直列水冷四冲程柴油机；驱动方式：四轮驱动、四轮转向。离地间隙（mm）：970","2020041401000032","2025-09-02","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1274,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.97m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；外形尺寸（mm):5000x1900x2900;药箱容量（L）：1000;整机工作压力（Mpa):0.1~0.6；喷杆长度（mm):12000；配套动力：四缸直列水冷四冲程柴油机；驱动方式：四轮驱动、四轮转向。离地间隙（mm）：970","2020041401000032","2025-09-02","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1275,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1200型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1200L;离地间隙:1.02m;喷杆长度:24m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；外形尺寸（mm):5700X2550X3000药箱容量（L）：1200;整机工作压力（Mpa):0.1~0.6；喷杆长度（mm):24000；配套动力：四缸水冷四冲程柴油机；驱动方式：四轮驱动、四轮转向；离地间隙（mm):1020","2020041401000032","2025-09-02","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1276,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-700B型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；外形尺寸（mm):5100X2100X2900 药箱容量（L）：700；喷杆长度（mm):12000；离地间隙（mm):1050驱动方式：四轮驱动，四轮转向;配套动力：四缸水冷四冲程柴油机；整机工作压力（Mpa):0.1~0.6；","2020041401000032","2025-09-02","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1277,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-700C型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:12.3m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；外形尺寸（mm):5100X2400X3000;药箱容量（L）：700;整机工作压力（Mpa):0.1~0.6；喷杆长度（mm):12300；配套动力：四缸水冷四冲程柴油机；驱动方式：四轮驱动、四轮转向。离地间隙（mm）：950","2020041401000032","2025-09-02","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1278,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东祥瑞农林科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000F型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:18.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；\n(cx)整机驱动型式：四轮驱动；\n(cx)整机转向型式：四轮转向；\n整机外形尺寸\tmm\t：4850×2080×2950；\n整机喷杆长度\tmm\t：18100；\n(cx)最小离地间隙\tmm：1050；\n药箱容积\tl：700+300；\n药箱材质\t：塑料","2019041401000072","2024-12-12","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1279,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东祥瑞农林科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:14.35m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式\t：自走式；\n(cx)整机驱动型式\t：四轮驱动；\n(cx)整机转向型式\t：四轮转向；\n整机外形尺寸\tmm\t：5950×2010×2980；\n整机喷杆长度\tmm\t：14350；\n(cx)最小离地间隙\tmm\t：1050；\n药箱容积\tl\t：700","2019041401000072","2024-12-12","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1280,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东祥瑞农林科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700C型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.05m;喷杆长度: 17.16m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式： 自走式 ；\n(cx)整机驱动型式 ： 四轮驱动 ；\n(cx)整机转向型式 ： 四轮转向 ；\n整机外形尺寸 mm： 5950×2010×2980 ；\n整机喷杆长度 mm ：17160 ；\n(cx)最小离地间隙 mm ：1050 ；\n药箱容积 ： 700 L；","2019041401000072","2024-12-12","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1281,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东祥瑞农林科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700D型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:17.16m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式\t：自走式；\n(cx)整机驱动型式\t：\t四轮驱动；\n(cx)整机转向型式：四轮转向；\n整机外形尺寸\tmm\t：5950×2010×2990；\n整机喷杆长度\tmm\t：17160；\n(cx)最小离地间隙\tmm\t：1050；\n药箱容积\tl：700","2019041401000072","2024-12-12","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1282,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东祥瑞农林科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:11.35m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；\n(cx)整机驱动型式\t：四轮驱动；\n(cx)整机转向型式：四轮转向；\n整机外形尺寸\tmm\t：4860×2010×2980；\n整机喷杆长度\tmm\t：11350；\n(cx)最小离地间隙\tmm\t：1050；\n药箱容积\tl：700；","2019041401000072","2024-12-12","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1283,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东永佳动力股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:800L;离地间隙:1.11m;喷杆长度:17m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","1、发动机功率：50马力； 2、药箱容积：800L；3、喷杆长度：17m；4、离地间隙：1.11m；5、整机型式：自走式；6、驱动型式：四轮驱动；7、转向型式：四轮转向。","2015041401000060","2025-04-25","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1284,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东永佳动力股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800B型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:800L;离地间隙:1.11m;喷杆长度:17m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","1、发动机功率：50马力； 2、药箱容积：800L；3、喷杆长度：10.5m；4、离地间隙：1.1m；5、整机型式：自走式；6、驱动型式：四轮驱动；7、转向型式：四轮转向。","2015041401000060","2025-04-25","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1285,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东永佳动力股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:800L;离地间隙:1.11m;喷杆长度:17m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","1、发动机功率：50马力； 2、药箱容积：800L；3、喷杆长度：17m；4、离地间隙：1.11m；5、整机型式：自走式；6、驱动型式：四轮驱动；7、转向型式：四轮转向。","2015041401000060","2025-04-25","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1286,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东约翰迪农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:800L;离地间隙:1.06m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构型式：自走式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：4990×2000×2980；结构质量（kg）：1650；药箱额定容量：800L；喷杆喷幅m：12；配套喷头型式：金属；配套喷头数量：24；喷杆长度：12m；喷杆降机构型式：液压；喷杆折叠机构型式：液压折叠；配套泵名称：三缸柱塞泵；配套泵型式：柱塞泵；配套泵流量：36-81L；离合器型式：干式；制动器型式：鼓刹；驱动方式/转向方式：四轮驱动/四轮转向；驾驶室：无；前/后最大轮距m：1.56；轴距m：2.02；前/后轮胎规格(分别填写)：1080*120/1080*120；前/后轮胎型式:气胎轮；离地间隙m:1.06","2021281401000022","2026-08-04","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1287,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东中农嘉禾机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.23m;喷杆长度:18.4m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构型式：自走式；工作压力（MPa)：0.2-0.4；驱动型式：四轮驱动；转向形式：四轮转向；外形尺寸（mm)：4500×2000×2700；喷杆长度 ：18400mm；最小离地间隙：1230mm;发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：36.8Kw/2400(r/min)；发动机排放标准：第Ⅲ阶段；液(气)泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力：0-2.5MPa ；液泵额定流量60L/min；药箱容积：1000L；药箱材质:塑料；喷杆折叠型式：液压 ；喷杆升降型式：液压；轴距：2360mm；前最大轮距：1740mm；后最大轮距：1740mm；前轮外径：1410mm；前轮胎宽：90mm；前轮轮胎型式：实心轮胎；后轮外径：1410mm；后轮胎宽：90mm；后轮轮胎型式：实心轮胎；限压安全装置结构型式：机械限位式；限压安全装置限定压力≤0.48MPa；喷杆材质：不锈钢；承压软管材质：橡胶；承压软管允许最大工作压力：2.0（分水器前）/4.0（分水器后）；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池； 蓄电池容量60Ah；蓄电池标称电压（V)：（12×2串联）；","2019041401000010","2024-01-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1288,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东中农嘉禾机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.94m;喷杆长度:10.6m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构型式：自走式；工作压力（MPa)：0.2-0.4；驱动型式：四轮驱动；转向形式：四轮转向；外形尺寸（mm)：4450×1820×2300；喷杆长度 ：10600mm；最小离地间隙：940mm;发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：36.8Kw/2400(r/min)；发动机排放标准：第Ⅲ阶段；液(气)泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力：0-2.5MPa ；液泵额定流量60L/min；药箱容积：700L；药箱材质:塑料；喷杆折叠型式：液压 ；喷杆升降型式：液压；轴距：2360mm；前最大轮距：1530mm；后最大轮距：1530mm；前轮外径：900mm；前轮胎宽：120mm；前轮轮胎型式：充气轮胎；后轮外径：900mm；后轮胎宽：120mm；后轮轮胎型式：充气轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力≤0.48MPa；喷杆材质：不锈钢；喷杆允许最大工作压力：≤0.6MPa；承压软管允许最大工作压力：≤0.6MPa；蓄电池类型：铅酸蓄电池； 蓄电池容量60Ah；蓄电池标称电压（V)：24（12×2串联）","2019041401000010","2024-01-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1289,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东中润顺泰机械科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-1000","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.04m;喷杆长度:11.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式\t：\t自走式\t\t；\n规格型号\t：\t3WPZ-1000\t\t；\n外形尺寸(工作状态)\t：\t4450×11700×3230\tmm\t；\n外形尺寸(运输状态)\t：\t4450×2250×3230\tmm\t；\n药箱容量\t：\t1000\tl\t；\n喷杆作业(整机作业)常用工作压力\t：\t0.3～0.5\tMPa\t；\n喷头型式\t：\t扇形雾防滴喷头\t\t；\n喷杆升降机构型式\t：\t液压升降\t\t；\n喷杆折叠机构型式\t：\t液压折叠\t\t；\n喷杆(喷杆长度)\t：\t11500\tmm\t；\n配套动力名称、结构型式\t：\t四缸水冷四冲程柴油机\t\t；\n配套动力标定功率/转速\t：\t36.8/2400\tkW/(r/min)\t；\n配套泵型式\t：\t隔膜泵\t\t；\n配套泵工作压力\t：\t2.5\tMPa\t；\n配套泵流量\t：\t60\tl/min\t；\n离地间隙\t：\t1040\tmm\t；\n轴距(自走式)\t：\t2330\tmm\t；\n前/后最大轮距 (自走式)\t：\t1750/1750\tmm\t；\n前/后轮胎规格(自走式)(前轮外径)\t：\t1220\tmm\t；\n前/后轮胎规格(自走式)(前轮胎宽)\t：\t80\tmm\t；\n前/后轮胎规格(自走式)(后轮外径)\t：\t1220\tmm\t；\n前/后轮胎规格(自走式)(后轮胎宽)\t：\t80\tmm\t；\n前/后轮胎规格(自走式)(前/后轮胎型式)\t：\t实心轮胎\t\t；\n制动器型式(自走式)\t：\t鼓式\t\t；\n离合器型式(自走式)\t：\t摩擦式\t\t；\n驱动方式(自走式)\t：\t四轮驱动\t\t；\n转向方式\t:\t四轮转向\t\t;\n驾驶室(自走式)\t：\t无\t\t；","部20180223","2022-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1290,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东中润顺泰机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.97m;喷杆长度:18m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目\t:\t喷杆喷雾机\t\t;\n整机结构型式\t:\t自走式\t\t;\n整机工作压力\t:\t0.3-0.5\tMPa\t;\n整机驱动型式\t:\t四轮驱动\t\t;\n整机转向型式\t:\t四轮转向\t\t;\n整机外形尺寸\t:\t4630×2110×2540（1600实心轮） 4630×2110×2440（1400充气轮）\tmm\t;\n整机喷杆长度\t:\t18000\tmm\t;\n最小离地间隙\t:\t1070/970\tmm\t;\n整机限压安全装置\t:\t有\t\t;\n喷杆折叠型式\t:\t液压\t\t;\n喷杆升降型式\t:\t液压\t\t;\n驾驶室型式\t:\t无\t\t;\n轴距\t:\t2400\tmm\t;\n前最大轮距\t:\t1800\tmm\t;\n后最大轮距\t:\t1800\tmm\t;\n前轮外径\t:\t1600/1400\tmm\t;\n前轮胎宽\t:\t90/140\tmm\t;\n前轮轮胎型式\t:\t实心轮胎/充气轮胎\t\t;\n后轮外径\t:\t1600/1400\tmm\t;\n后轮胎宽\t:\t90/140\tmm\t;\n后轮轮胎型式\t:\t实心轮胎/充气轮胎\t\t;\n发动机或电动机名称\t:\t柴油机\t\t;\n发动机或电动机结构型式\t:\t四缸四冲程水冷\t\t;\n发动机或电动机标定功率/转速\t:\t36.8/2400\tkW/(r/min)\t;\n发动机或电动机生产方式\t:\t采购\t\t;\n液(气)泵/电机泵结构型式\t:\t齿轮泵/隔膜泵\t\t;\n液泵/电机泵额定压力\t:\t0.3-2.0/3.0\tMPa\t;\n液泵/电机泵额定流量\t:\t80/80/\tL/min\t;\n药箱容积\t:\t1000\tl\t;\n药箱材质\t:\t塑料\t\t;\n药箱生产方式\t:\t采购\t\t;\n空气室（储压容器）材质\t:\t不锈钢（齿轮泵）\t\t;\n空气室（储压容器）质量\t:\t300\tg\t;\n空气室（储压容器）安装位置\t:\t外置\t\t;\n空气室（储压容器）生产方式\t:\t采购\t\t;\n限压安全装置结构型式\t:\t手动弹簧式\t\t;\n限压安全装置限定压力\t:\t≤0.6\tMPa\t;\n限压安全装置生产方式\t:\t采购\t\t;\n喷杆材质\t:\t不锈钢＋塑料\t\t;\n喷杆允许最大工作压力\t:\t0.75\tMPa\t;\n喷杆生产方式\t:\t采购\t\t;\n承压软管材质\t:\t塑料\t\t;\n承压软管允许最大工作压力\t:\t0.75\tMPa\t;\n承压软管生产方式\t:\t采购\t\t;\n开关组合生产方式\t:\t采购\t\t;\n蓄电池类型\t:\t铅酸\t\t;\n蓄电池容量\t:\t80\tAh\t;\n蓄电池标称电压\t:12×2V","2017281401000041","2022-12-06","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1291,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东中润顺泰机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000E型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:18.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目\t:\t喷杆喷雾机\t\t;\n整机结构型式\t:\t自走式\t\t;\n整机工作压力\t:\t0.3～0.5\tMPa\t;\n整机驱动型式\t:\t四轮驱动\t\t;\n整机转向型式\t:\t四轮转向\t\t;\n整机外形尺寸\t:\t4760×2150×2550\tmm\t;\n整机喷杆长度\t:\t18100\tmm\t;\n最小离地间隙\t:\t1050\tmm\t;\n整机限压安全装置\t:\t有\t\t;\n喷杆折叠型式\t:\t液压折叠\t\t;\n喷杆升降型式\t:\t液压升降\t\t;\n驾驶室型式\t:\t无\t\t;\n轴距\t:\t2350\tmm\t;\n前最大轮距\t:\t1510\tmm\t;\n后最大轮距\t:\t1510\tmm\t;\n前轮外径\t:\t1180\tmm\t;\n前轮胎宽\t:\t120\tmm\t;\n前轮轮胎型式\t:\t充气橡胶轮胎\t\t;\n后轮外径\t:\t1180\tmm\t;\n后轮胎宽\t:\t120\tmm\t;\n后轮轮胎型式\t:\t充气橡胶轮胎\t\t;\n发动机或电动机名称\t:\t柴油机\t\t;\n发动机或电动机结构型式\t:\t四缸水冷四冲程\t\t;\n发动机或电动机标定功率\t:\t36.8\tkW\t;\n发动机或电动机标定转速\t:\t2400\tr/min\t;\n液（气）泵/电机泵结构型式\t:\t隔膜泵\t\t;\n液泵/电机泵额定压力\t:\t0-3.0\tMPa\t;\n液泵/电机泵额定流量\t:\t80\tL/min\t;\n药箱容积\t:\t1000\tL\t;\n药箱材质\t:\t塑料\t\t;\n限压安全装置结构型式\t:\t弹簧式\t\t;\n限压安全装置限定压力\t:\t≤0.6\tMPa\t;\n喷杆材质\t:\t不锈钢+塑料\t\t;\n喷杆允许最高工作压力\t:\t0.75\tMPa\t;\n承压软管材质\t:\t塑料\t\t;\n承压软管允许最大工作压力\t:\t4\tMPa\t;\n蓄电池类型\t:\t铅酸免维护蓄电池\t\t;\n蓄电池容量\t:\t80\tAh\t;\n蓄电池标称电压\t:\t12×2（2只串联）\tV\t;","2017281401000041","2022-12-06","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1292,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东中润顺泰机械科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.2m;喷杆长度:10.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式\t:\t自走式\t\t;\n规格型号\t:\t3WPZ-700\t\t;\n外形尺寸(工作状态)\t:\t4500×10500×2550\tmm\t;\n外形尺寸(运输状态)\t:\t4570×2200×2550\tmm\t;\n药箱容量\t:\t700\tl\t;\n喷杆作业(整机作业)常用工作压力\t:\t0.3～0.5\tMPa\t;\n喷头型式\t:\t扇形雾防滴喷头\t\t;\n喷杆升降机构型式\t:\t液压升降\t\t;\n喷杆折叠机构型式\t:\t液压折叠\t\t;\n喷杆(喷杆长度)\t:\t10500\tmm\t;\n配套动力名称、结构型式\t:\t四缸水冷四冲程柴油机\t\t;\n配套动力标定功率/转速\t:\t36.8/2400\tkW/(r/min)\t;\n配套泵型式\t:\t齿轮泵\t\t;\n配套泵工作压力\t:\t0.3-2.0\tMPa\t;\n配套泵流量\t:\t60\tl/min\t;\n离地间隙\t:\t1200\tmm\t;\n轴距(自走式)\t:\t2420\tmm\t;\n前/后最大轮距 (自走式)\t:\t1850/1850\tmm\t;\n前/后轮胎规格(自走式)(前轮外径)\t:\t1600\tmm\t;\n前/后轮胎规格(自走式)(前轮胎宽)\t:\t90\tmm\t;\n前/后轮胎规格(自走式)(后轮外径)\t:\t1600\tmm\t;\n前/后轮胎规格(自走式)(后轮胎宽)\t:\t90\tmm\t;\n前/后轮胎规格(自走式)(前/后轮胎型式)\t:\t实心轮胎\t\t;\n制动器型式(自走式)\t:\t鼓式\t\t;\n离合器型式(自走式)\t:\t摩擦式\t\t;\n驱动方式(自走式)\t:\t四轮驱动\t\t;\n转向方式\t:\t四轮转向\t\t;\n驾驶室(自走式)\t:\t无\t\t;","部20180221","2022-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1293,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东中润顺泰机械科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700A","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:1m;喷杆长度:10.4m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式\t：\t自走式\t\t；\n规格型号\t：\t3WPZ-700A\t\t；\n外形尺寸(工作状态)\t：\t4300×10400×2500\tmm\t；\n外形尺寸(运输状态)\t：\t4600×1820×2500\tmm\t；\n药箱容量\t：\t700\tl\t；\n喷杆作业(整机作业)常用工作压力\t：\t0.3～0.5\tMPa\t；\n喷头型式\t：\t扇形雾防滴喷头\t\t；\n喷杆升降机构型式\t：\t液压升降\t\t；\n喷杆折叠机构型式\t：\t液压折叠\t\t；\n喷杆(喷杆长度)\t：\t10400\tmm\t；\n配套动力名称、结构型式\t：\t四缸水冷四冲程柴油机\t\t；\n配套动力标定功率/转速\t：\t36.8/2400\tkW/(r/min)\t；\n配套泵型式\t：\t齿轮泵\t\t；\n配套泵工作压力\t：\t0.3-2.0\tMPa\t；\n配套泵流量\t：\t60\tl/min\t；\n离地间隙\t：\t1000\tmm\t；\n轴距(自走式)\t：\t2420\tmm\t；\n前/后最大轮距 (自走式)\t：\t1580/1580\tmm\t；\n前/后轮胎规格(自走式)(前轮外径)\t：\t1200\tmm\t；\n前/后轮胎规格(自走式)(前轮胎宽)\t：\t100\tmm\t；\n前/后轮胎规格(自走式)(后轮外径)\t：\t1200\tmm\t；\n前/后轮胎规格(自走式)(后轮胎宽)\t：\t100\tmm\t；\n前/后轮胎规格(自走式)(前/后轮胎型式)\t：\t实心轮胎\t\t；\n制动器型式(自走式)\t：\t鼓式\t\t；\n离合器型式(自走式)\t：\t摩擦式\t\t；\n驱动方式(自走式)\t：\t四轮驱动\t\t；\n转向方式\t:\t四轮转向\t\t;\n驾驶室(自走式)\t：\t无\t\t；","部20180218","2022-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1294,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东中润顺泰机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700A1型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.01m;喷杆长度:10.3m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目\t:\t喷杆喷雾机\t\t;\n整机结构型式\t:\t自走式\t\t;\n整机工作压力\t:\t0.3～0.5\tMPa\t;\n整机驱动型式\t:\t四轮驱动\t\t;\n整机转向型式\t:\t四轮转向\t\t;\n整机外形尺寸\t:\t4700×1900×2500\tmm\t;\n整机喷杆长度\t:\t10300\tmm\t;\n最小离地间隙\t:\t1010\tmm\t;\n整机限压安全装置\t:\t有\t\t;\n喷杆折叠型式\t:\t液压\t\t;\n喷杆升降型式\t:\t液压\t\t;\n驾驶室型式\t:\t无\t\t;\n轴距\t:\t2240\tmm\t;\n前最大轮距\t:\t1520\tmm\t;\n后最大轮距\t:\t1520\tmm\t;\n前轮外径\t:\t1200\tmm\t;\n前轮胎宽\t:\t100\tmm\t;\n前轮轮胎型式\t:\t实心轮胎\t\t;\n后轮外径\t:\t1200\tmm\t;\n后轮胎宽\t:\t100\tmm\t;\n后轮轮胎型式\t:\t实心轮胎\t\t;\n发动机或电动机名称\t:\t柴油机\t\t;\n发动机或电动机结构型式\t:\t四缸直列水冷四冲程\t/\t;\n发动机或电动机标定功率\t:\t36.8\tkW\t;\n发动机或电动机标定转速\t:\t2400\tr/min\t;\n液（气）泵/电机泵结构型式\t:\t隔膜泵\t\t;\n液泵/电机泵额定压力\t:\t0-2.5\tMPa\t;\n液泵/电机泵额定流量\t:\t60\tL/min\t;\n药箱容积\t:\t700\tL\t;\n药箱材质\t:\t塑料\t\t;\n限压安全装置结构型式\t:\t机械限位式\t\t;\n限压安全装置限定压力\t:\t≤0.6\tMPa\t;\n喷杆材质\t:\t不锈钢\t\t;\n喷杆允许最高工作压力\t:\t0.75\tMPa\t;\n承压软管材质\t:\t橡胶\t\t;\n承压软管允许最大工作压力\t:\t4\tMPa\t;\n蓄电池类型\t:\t免维护蓄电池\t\t;\n蓄电池容量\t:\t80\tAh\t;\n蓄电池标称电压\t:\t12×2（串联）\tV\t;","2017281401000041","2022-12-06","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1295,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东中润顺泰机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700A2型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.98m;喷杆长度:10.3m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目\t:\t喷杆喷雾机\t\t;\n整机结构型式\t:\t自走式\t\t;\n整机工作压力\t:\t0.3～0.5\tMPa\t;\n整机驱动型式\t:\t四轮驱动\t\t;\n整机转向型式\t:\t四轮转向\t\t;\n整机外形尺寸\t:\t4500×1800×2400\tmm\t;\n整机喷杆长度\t:\t10300\tmm\t;\n最小离地间隙\t:\t980\tmm\t;\n整机限压安全装置\t:\t有\t\t;\n喷杆折叠型式\t:\t液压\t\t;\n喷杆升降型式\t:\t液压\t\t;\n驾驶室型式\t:\t无\t\t;\n轴距\t:\t2360\tmm\t;\n前最大轮距\t:\t1500\tmm\t;\n后最大轮距\t:\t1500\tmm\t;\n前轮外径\t:\t920\tmm\t;\n前轮胎宽\t:\t120\tmm\t;\n前轮轮胎型式\t:\t充气轮胎\t\t;\n后轮外径\t:\t920\tmm\t;\n后轮胎宽\t:\t120\tmm\t;\n后轮轮胎型式\t:\t充气轮胎\t\t;\n发动机或电动机名称\t:\t柴油机\t\t;\n发动机或电动机结构型式\t:\t四缸直列水冷四冲程\t\t;\n发动机或电动机标定功率\t:\t36.8\tkW\t;\n发动机或电动机标定转速\t:\t2400\tr/min\t;\n液（气）泵/电机泵结构型式\t:\t隔膜泵\t\t;\n液泵/电机泵额定压力\t:\t0-2.5\tMPa\t;\n液泵/电机泵额定流量\t:\t60\tL/min\t;\n药箱容积\t:\t700\tL\t;\n药箱材质\t:\t塑料\t\t;\n限压安全装置结构型式\t:\t机械限位式\t\t;\n限压安全装置限定压力\t:\t≤0.6\tMPa\t;\n喷杆材质\t:\t不锈钢\t\t;\n喷杆允许最高工作压力\t:\t0.75\tMPa\t;\n承压软管材质\t:\t橡胶\t\t;\n承压软管允许最大工作压力\t:\t4\tMPa\t;\n蓄电池类型\t:\t免维护蓄电池\t\t;\n蓄电池容量\t:\t80\tAh\t;\n蓄电池标称电压\t:\t12×2（串联）\tV\t；","2017281401000041","2022-12-06","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1296,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东中润顺泰机械科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700C","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:1m;喷杆长度:10.87m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式\t：\t自走式\t\t；\n规格型号\t：\t3WPZ-700C\t\t；\n外形尺寸(工作状态)\t：\t4400×10870×2500\tmm\t；\n外形尺寸(运输状态)\t：\t4700×1820×2500\tmm\t；\n药箱容量\t：\t700\tl\t；\n喷杆作业(整机作业)常用工作压力\t：\t0.3～0.5\tMPa\t；\n喷头型式\t：\t扇形雾防滴喷头\t\t；\n喷杆升降机构型式\t：\t液压升降\t\t；\n喷杆折叠机构型式\t：\t液压折叠\t\t；\n喷杆(喷杆长度)\t：\t10870\tmm\t；\n配套动力名称、结构型式\t：\t四缸水冷四冲程柴油机\t\t；\n配套动力标定功率/转速\t：\t36.8/2400\tkW/(r/min)\t；\n配套泵型式\t：\t隔膜泵\t\t；\n配套泵工作压力\t：\t2.5\tMPa\t；\n配套泵流量\t：\t60\tl/min\t；\n离地间隙\t：\t1000\tmm\t；\n轴距(自走式)\t：\t2420\tmm\t；\n前/后最大轮距 (自走式)\t：\t1580/1580\tmm\t；\n前/后轮胎规格(自走式)(前轮外径)\t：\t1200\tmm\t；\n前/后轮胎规格(自走式)(前轮胎宽)\t：\t100\tmm\t；\n前/后轮胎规格(自走式)(后轮外径)\t：\t1200\tmm\t；\n前/后轮胎规格(自走式)(后轮胎宽)\t：\t100\tmm\t；\n前/后轮胎规格(自走式)(前/后轮胎型式)\t：\t实心轮胎\t\t；\n制动器型式(自走式)\t：\t鼓式\t\t；\n离合器型式(自走式)\t：\t摩擦式\t\t；\n驱动方式(自走式)\t：\t四轮驱动\t\t；\n转向方式\t:\t四轮转向\t\t;\n驾驶室(自走式)\t：\t无\t\t；","部20180222","2022-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1297,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东中润顺泰机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700D型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.97m;喷杆长度:17.7m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目\t:\t喷杆喷雾机\t\t;\n整机结构型式\t:\t自走式\t\t;\n整机工作压力\t:\t0.3-0.5\tMPa\t;\n整机驱动型式\t:\t四轮驱动\t\t;\n整机转向型式\t:\t四轮转向\t\t;\n整机外形尺寸\t:\t4800×2060×2540(1600实心轮）4800×2060×2440(1400充气轮）\tmm\t;\n整机喷杆长度\t:\t17700\tmm\t;\n最小离地间隙\t:\t1070/970\tmm\t;\n整机限压安全装置\t:\t有\t\t;\n喷杆折叠型式\t:\t液压\t\t;\n喷杆升降型式\t:\t液压\t\t;\n驾驶室型式\t:\t无\t\t;\n轴距\t:\t2400\tmm\t;\n前最大轮距\t:\t1800\tmm\t;\n后最大轮距\t:\t1800\tmm\t;\n前轮外径\t:\t1600/1400\tmm\t;\n前轮胎宽\t:\t90/140\tmm\t;\n前轮轮胎型式\t:\t实心轮胎/充气轮胎\t\t;\n后轮外径\t:\t1600/1400\tmm\t;\n后轮胎宽\t:\t90/140\tmm\t;\n后轮轮胎型式\t:\t实心轮胎/充气轮胎\t\t;\n发动机或电动机名称\t:\t柴油机\t\t;\n发动机或电动机结构型式\t:\t四缸四冲程水冷\t\t;\n发动机或电动机标定功率/转速\t:\t36.8/2400\tkW/(r/min)\t;\n发动机或电动机生产方式\t:\t采购\t\t;\n液(气)泵/电机泵结构型式\t:\t齿轮泵/隔膜泵\t\t;\n液泵/电机泵额定压力\t:\t0.3-2.0/3.0\tMPa\t;\n液泵/电机泵额定流量\t:\t80/80/\tL/min\t;\n药箱容积\t:\t700\tl\t;\n药箱材质\t:\t塑料\t\t;\n药箱生产方式\t:\t采购\t\t;\n空气室（储压容器）材质\t:\t不锈钢（齿轮泵）\t\t;\n空气室（储压容器）质量\t:\t300\tg\t;\n空气室（储压容器）安装位置\t:\t外置\t\t;\n空气室（储压容器）生产方式\t:\t采购\t\t;\n限压安全装置结构型式\t:\t手动弹簧式\t\t;\n限压安全装置限定压力\t:\t≤0.6\tMPa\t;\n限压安全装置生产方式\t:\t采购\t\t;\n喷杆材质\t:\t不锈钢＋塑料\t\t;\n喷杆允许最大工作压力\t:\t0.75\tMPa\t;\n喷杆生产方式\t:\t采购\t\t;\n承压软管材质\t:\t塑料\t\t;\n承压软管允许最大工作压力\t:\t0.75\tMPa\t;\n承压软管生产方式\t:\t采购\t\t;\n开关组合生产方式\t:\t采购\t\t;\n蓄电池类型\t:\t铅酸\t\t;\n蓄电池容量\t:\t80\tAh\t;\n蓄电池标称电压\t:\t12×2（串联）","2017281401000041","2022-12-06","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1298,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东中润顺泰机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700E型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.07m;喷杆长度:17.8m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目\t:\t喷杆喷雾机\t\t;\n整机结构型式\t:\t自走式\t\t;\n整机工作压力\t:\t0.3-0.5\tMPa\t;\n整机驱动型式\t:\t四轮驱动\t\t;\n整机转向型式\t:\t四轮转向\t\t;\n整机外形尺寸\t:\t4450×2000×2500(1200实心轮）4450×2000×2500（1200充气轮）\tmm\t;\n整机喷杆长度\t:\t17800\tmm\t;\n最小离地间隙\t:\t1070\tmm\t;\n整机限压安全装置\t:\t有\t\t;\n喷杆折叠型式\t:\t液压\t\t;\n喷杆升降型式\t:\t液压\t\t;\n驾驶室型式\t:\t无\t\t;\n轴距\t:\t2400\tmm\t;\n前最大轮距\t:\t1500\tmm\t;\n后最大轮距\t:\t1500\tmm\t;\n前轮外径\t:\t1200/1200\tmm\t;\n前轮胎宽\t:\t100/140\tmm\t;\n前轮轮胎型式\t:\t实心轮胎/充气轮胎\t\t;\n后轮外径\t:\t1200/1200\tmm\t;\n后轮胎宽\t:\t100/140\tmm\t;\n后轮轮胎型式\t:\t实心轮胎/充气轮胎\t\t;\n发动机或电动机名称\t:\t柴油机\t\t;\n发动机或电动机结构型式\t:\t四缸四冲程水冷\t\t;\n发动机或电动机标定功率/转速\t:\t36.8/2400\tkW/(r/min)\t;\n发动机或电动机生产方式\t:\t采购\t\t;\n液(气)泵/电机泵结构型式\t:\t齿轮泵/隔膜泵\t\t;\n液泵/电机泵额定压力\t:\t0.3-2.0/3.0\tMPa\t;\n液泵/电机泵额定流量\t:\t80/80/\tL/min\t;\n药箱容积\t:\t700\tl\t;\n药箱材质\t:\t塑料\t\t;\n药箱生产方式\t:\t采购\t\t;\n空气室（储压容器）材质\t:\t不锈钢（齿轮泵）\t\t;\n空气室（储压容器）质量\t:\t300\tg\t;\n空气室（储压容器）安装位置\t:\t外置\t\t;\n空气室（储压容器）生产方式\t:\t采购\t\t;\n限压安全装置结构型式\t:\t手动弹簧式\t\t;\n限压安全装置限定压力\t:\t≤0.6\tMPa\t;\n限压安全装置生产方式\t:\t采购\t\t;\n喷杆材质\t:\t不锈钢＋塑料\t\t;\n喷杆允许最大工作压力\t:\t0.75\tMPa\t;\n喷杆生产方式\t:\t采购\t\t;\n承压软管材质\t:\t塑料\t\t;\n承压软管允许最大工作压力\t:\t0.75\tMPa\t;\n承压软管生产方式\t:\t采购\t\t;\n开关组合生产方式\t:\t采购\t\t;\n蓄电池类型\t:\t铅酸\t\t;\n蓄电池容量\t:\t80\tAh\t;\n蓄电池标称电压\t:\t12×2（串联）\tV","2017281401000041","2022-12-06","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1299,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东中润顺泰机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700F型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:21.9m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目\t:\t喷杆喷雾机\t\t;\n整机结构型式\t:\t自走式\t\t;\n整机工作压力\t:\t0.3-0.5\tMPa\t;\n整机驱动型式\t:\t四轮驱动\t\t;\n整机转向型式\t:\t四轮转向\t\t;\n整机外形尺寸\t:\t5150×2470×2750(1600实心轮）5150×2470×2650（1400充气轮）\tmm\t;\n整机喷杆长度\t:\t21900\tmm\t;\n最小离地间隙\t:\t1060/960\tmm\t;\n整机限压安全装置\t:\t有\t\t;\n喷杆折叠型式\t:\t液压\t\t;\n喷杆升降型式\t:\t液压\t\t;\n驾驶室型式\t:\t无\t\t;\n轴距\t:\t2400\tmm\t;\n前最大轮距\t:\t1800\tmm\t;\n后最大轮距\t:\t1800\tmm\t;\n前轮外径\t:\t1600/1400\tmm\t;\n前轮胎宽\t:\t90/140\tmm\t;\n前轮轮胎型式\t:\t实心轮胎/充气轮胎\t\t;\n后轮外径\t:\t1600/1400\tmm\t;\n后轮胎宽\t:\t90/140\tmm\t;\n后轮轮胎型式\t:\t实心轮胎/充气轮胎\t\t;\n发动机或电动机名称\t:\t柴油机\t\t;\n发动机或电动机结构型式\t:\t四缸四冲程水冷\t\t;\n发动机或电动机标定功率/转速\t:\t36.8/2400\tkW/(r/min)\t;\n发动机或电动机生产方式\t:\t采购\t\t;\n液(气)泵/电机泵结构型式\t:\t齿轮泵/隔膜泵\t\t;\n液泵/电机泵额定压力\t:\t0.3-2.0/3.0\tMPa\t;\n液泵/电机泵额定流量\t:\t80/80/\tL/min\t;\n药箱容积\t:\t700\tl\t;\n药箱材质\t:\t塑料\t\t;\n药箱生产方式\t:\t采购\t\t;\n空气室（储压容器）材质\t:\t不锈钢（齿轮泵）\t\t;\n空气室（储压容器）质量\t:\t300\tg\t;\n空气室（储压容器）安装位置\t:\t外置\t\t;\n空气室（储压容器）生产方式\t:\t采购\t\t;\n限压安全装置结构型式\t:\t手动弹簧式\t\t;\n限压安全装置限定压力\t:\t≤0.6\tMPa\t;\n限压安全装置生产方式\t:\t采购\t\t;\n喷杆材质\t:\t不锈钢＋塑料\t\t;\n喷杆允许最大工作压力\t:\t0.75\tMPa\t;\n喷杆生产方式\t:\t采购\t\t;\n承压软管材质\t:\t塑料\t\t;\n承压软管允许最大工作压力\t:\t0.75\tMPa\t;\n承压软管生产方式\t:\t采购\t\t;\n开关组合生产方式\t:\t采购\t\t;\n蓄电池类型\t:\t铅酸\t\t;\n蓄电池容量\t:\t80\tAh\t;\n蓄电池标称电压\t:\t12×2（串联）","2017281401000041","2022-12-06","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1300,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东中润顺泰机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700G型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.06m;喷杆长度:21.4m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目\t:\t喷杆喷雾机\t\t;\n整机结构型式\t:\t自走式\t\t;\n整机工作压力\t:\t0.3-0.5\tMPa\t;\n整机驱动型式\t:\t四轮驱动\t\t;\n整机转向型式\t:\t四轮转向\t\t;\n整机外形尺寸\t:\t5150×2250×2500\tmm\t;\n整机喷杆长度\t:\t21400\tmm\t;\n最小离地间隙\t:\t1060\tmm\t;\n整机限压安全装置\t:\t有\t\t;\n喷杆折叠型式\t:\t液压\t\t;\n喷杆升降型式\t:\t液压\t\t;\n驾驶室型式\t:\t无\t\t;\n轴距\t:\t2400\tmm\t;\n前最大轮距\t:\t1500\tmm\t;\n后最大轮距\t:\t1500\tmm\t;\n前轮外径\t:\t1200\tmm\t;\n前轮胎宽\t:\t100\tmm\t;\n前轮轮胎型式\t:\t实心轮胎\t\t;\n后轮外径\t:\t1200\tmm\t;\n后轮胎宽\t:\t100\tmm\t;\n后轮轮胎型式\t:\t实心轮胎\t\t;\n发动机或电动机名称\t:\t柴油机\t\t;\n发动机或电动机结构型式\t:\t四缸四冲程水冷\t\t;\n发动机或电动机标定功率/转速\t:\t36.8/2400\tkW/(r/min)\t;\n发动机或电动机生产方式\t:\t采购\t\t;\n液(气)泵/电机泵结构型式\t:\t齿轮泵/隔膜泵\t\t;\n液泵/电机泵额定压力\t:\t0.3-2.0/3.0\tMPa\t;\n液泵/电机泵额定流量\t:\t80/80/\tL/min\t;\n药箱容积\t:\t700\tl\t;\n药箱材质\t:\t塑料\t\t;\n药箱生产方式\t:\t采购\t\t;\n空气室（储压容器）材质\t:\t不锈钢（齿轮泵）\t\t;\n空气室（储压容器）质量\t:\t300\tg\t;\n空气室（储压容器）安装位置\t:\t外置\t\t;\n空气室（储压容器）生产方式\t:\t采购\t\t;\n限压安全装置结构型式\t:\t手动弹簧式\t\t;\n限压安全装置限定压力\t:\t≤0.6\tMPa\t;\n限压安全装置生产方式\t:\t采购\t\t;\n喷杆材质\t:\t不锈钢＋塑料\t\t;\n喷杆允许最大工作压力\t:\t0.75\tMPa\t;\n喷杆生产方式\t:\t采购\t\t;\n承压软管材质\t:\t塑料\t\t;\n承压软管允许最大工作压力\t:\t0.75\tMPa\t;\n承压软管生产方式\t:\t采购\t\t;\n开关组合生产方式\t:\t采购\t\t;\n蓄电池类型\t:\t铅酸\t\t;\n蓄电池容量\t:\t80\tAh\t;\n蓄电池标称电压\t:\t12×2（串联）\tV\t;\n蓄电池生产方式\t:\t采购\t\t;","2017281401000041","2022-12-06","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1301,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","射阳亿成机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-YC-700","功率:50.048马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.97m;喷杆长度:10.43m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式\n/\n自走式\n规格型号\n/\n3WPZ-YC-700\n工作状态外形尺寸\nmm\n4510×10430×2680\n运输状态外形尺寸\nmm\n4510×1840×2680\n药箱容量\nL\n700\n喷杆作业(整机作业)常用工作压力\nMPa\n0.3～0.5\n喷头型式\n/\n扇形喷头\n喷杆升降机构型式\n/\n自动\n喷杆折叠机构型式\n/\n自动\n喷杆长度\nmm\n10430\n配套动力名称、结构型式\n/\n柴油机、直列、水冷、四冲程、自然吸气\n标定功率/转速\nkW（r/min）\n36.8/2400\n配套泵型式\n/\n齿轮泵\n配套泵工作压力\nMPa\n0.3-2\n配套泵流量\nl/min\n60\n离地间隙\nmm\n970\n轴距(自走式)\nmm\n2280\n前/后最大轮距 (自走式)\nmm\n1540/1540\n前轮外径\nmm\n940\n前轮胎宽\nmm\n110\n后轮外径\nmm\n940\n后轮胎宽\nmm\n110\n前/后轮胎型式\n/\n充气轮胎\n制动器型式(自走式)\n/\n鼓式\n离合器型式(自走式)\n/\n机械\n驱动方式(自走式)\n/\n四轮驱动、四轮转向\n驾驶室(自走式)","苏农机（2018）第（0211）号","2022-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1302,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","天津润丰农业工程技术有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-1000A","功率:55马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.6m;喷杆长度:13m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式，外形尺寸：5300mm*2200mm*2700mm,药箱容量：500*2L，喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2~0.6Mpa，喷头型式：扇形，喷杆长度：13m，配套动力名称、结构、型式：四缸水冷立式柴油机，标定功率/转速：40.4/2400kw(r/min)，配套泵型式：隔膜泵，工作压力：2.0Mpa，流量：80L/min，离地间隙：1600~1900mm（可调），轴距（自走式）：2500~2800mm（可调），前/后最大轮距（自走式）：1700~2300mm（可调），驱动方式（自走式）：四轮机械式驱动/四轮转向。","苏农机（2017）第（0231）号","2021-12-31","40.4","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1303,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","天津润丰农业工程技术有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-800","功率:55马力;药箱容积:800L;离地间隙:0.85m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式，外形尺寸：5300mm*1600mm*3000mm,药箱容量：800L，喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2~0.6Mpa，喷头型式：扇形，喷杆长度：12m，配套动力名称、结构、型式：四缸水冷立式柴油机，标定功率/转速：40.4/2400kw(r/min)，配套泵型式：齿轮泵，选配隔膜泵，选配柱塞泵，工作压力：0.3~2.0Mpa，选配0.3~2.1Mpa，选配0.3~2.0Mpa，流量：60L/min，选配60L/min，选配34~58L/min，离地间隙：850~1600mm（可调），轴距（自走式）：1600~2300mm（可调），前/后最大轮距（自走式）：1500~1800mm（可调），驱动方式（自走式）：四轮机械式驱动/四轮转向。","苏农机（2017）第（0229）号","2021-12-31","40.4","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1304,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","天津士富农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.97m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机外形尺寸mm：4500×1800×2400；整机工作压力Mpa：0.2-0.6；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度mm:10000；喷幅mm：11000；配套动力：四缸、水冷、四冲程柴油机；标定功率/转速kW/（r/min）：36.8/2400；液泵结构型式：齿轮泵；额定压力Mpa：0.3-2.0；额定流量L/min：60；药箱容积L：700","2019281401000034","2025-03-08","36.8","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1305,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","天津沃能达实业有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","1.结构型式：自走式；2.配套动力：四缸水冷立式柴油机；功率/转速kw/(r/min):36.8/2400；3.喷雾机工作压力（MPa）:0.3-0.8；4.外形尺寸（长╳宽╳高）mm：4300╳1600╳2600；5.药箱容积（L）：700；8.液泵型式：高压齿轮泵1个，液泵工作压力（MPa）：0.5－1.5；液泵工作流量（L/min）：60；液泵转速（r/min）：600；9.喷杆长度（m）：10；10.配套喷头型式：锥形；喷头数量：20+2（侧喷）个；离地间隙（m）：1.08。驱动方式/转向方式（自走式）：四轮机械式驱动/四轮转向","2017TJ054","2021-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1306,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","天津沃能达实业有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-W700A","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.06m;喷杆长度:11.6m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","1.结构型式：自走式；2.配套动力：四缸水冷立式四冲程柴油机；功率/转速kw/(r/min):36.8/2500；3.喷雾机工作压力（MPa）:0.5-1.0；4.外形尺寸（长╳宽╳高）mm：5035×1840×2865；5.药箱容积（L）：700；6.液泵型式：隔膜泵1个，液泵工作压力（MPa）：0-2.5；液泵工作流量（L/min）：60；液泵转速（r/min）：540；7.喷杆长度（m）：11.6；8.配套喷头型式：扇形；喷头数量：24+2（侧喷）；离地间隙（m）：1.06。驱动方式/转向方式（自走式）：四轮机械式驱动/四轮转向","苏农机（2018）第（0151）号","2022-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1307,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊谷沃农业装备科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000H型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.26m;喷杆长度:19.26m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","50马力；整机结构型式:自走式;整机工作压力(MPa):0.3-0.5;整机驱动型式:四轮驱动;整机转向型式:四轮转向;整机外形尺寸(mm):4600×1950×2750;整机喷杆长度(mm):19260;最小离地间隙(mm):1260;喷杆折叠型式:液压折叠;喷杆升降型式:液压升降;轴距(mm)2360;前/后最大轮距（mm）：1800；前/后轮外径（mm）：1170；前/后轮胎宽（mm）：130；前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）：36.8；发动机或电动机标定转速（r/min）：2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：1000；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；","2017281401000048","2022-12-18","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1308,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊谷沃农业装备科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000W型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.07m;喷杆长度:18m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","50马力；整机结构型式:自走式;整机工作压力(MPa):0.3-0.5;整机驱动型式:四轮驱动;整机转向型式:四轮转向;整机外形尺寸(mm):4600×1700×2550;整机喷杆长度(mm):18000;最小离地间隙(mm):1070;喷杆折叠型式:液压折叠;喷杆升降型式:液压升降;轴距(mm)2360;前/后最大轮距（mm）：1520；前/后轮外径（mm）：1170；前/后轮胎宽（mm）：130；前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）：36.8；发动机或电动机标定转速（r/min）：2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：1000；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；","2017281401000048","2022-12-18","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1309,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊谷沃农业装备科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1300型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000+300L;离地间隙:1.07m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","50马力；整机结构型式:自走式;整机工作压力(MPa):0.3-0.5;整机驱动型式:四轮驱动;整机转向型式:四轮转向;整机外形尺寸(mm):5200×1950×2600;整机喷杆长度(mm):20000;最小离地间隙(mm):1070;喷杆折叠型式:液压折叠;喷杆升降型式:液压升降;轴距(mm)2360;前/后最大轮距（mm）：1800；前/后轮外径（mm）：1170；前/后轮胎宽（mm）：130；前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）：36.8；发动机或电动机标定转速（r/min）：2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：1000+300；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；","2017281401000048","2022-12-18","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1310,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊谷沃农业装备科技有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700GL","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.02/0.995m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","50马力;标定功率/转速kW（r/min）：36.8/2400；驱动方式：自走式，四轮驱动，四轮转向，外形尺寸：4500×1580×2520(1100mm实心轮）；4500×1580×2420(1050mm充气轮）工作压力(MPa):0.5-0.8;药箱容积：700L;喷杆长度（mm):10000,配套泵：三缸柱塞泵（流量22-30L/min),离地间隙（mm):1020(1.1米实心轮）995（1.05充气轮）轴距(mm)2300;前/后最大轮距（mm）：1520；前/后轮外径（mm）：1100实心轮/1050充气轮；前/后轮胎宽（mm）：80/120；前/后轮轮胎型式：高花充气轮胎/高花实心橡胶轮胎；配套动力名称，结构，型式：柴油机，四缸直列水冷四冲程；","苏农机（2018）第（0141）号","2022-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1311,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊谷沃农业装备科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:10.62m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","50马力；整机结构型式:自走式;整机工作压力(MPa):0.5-0.8;整机驱动型式:四轮驱动;整机转向型式:四轮转向;整机外形尺寸(mm):4650×1850×2400;整机喷杆长度(mm):10620;喷幅（mm)12000;最小离地间隙(mm):960;喷杆折叠型式:液压折叠;喷杆升降型式:液压升降;轴距(mm)2380;前/后最大轮距（mm）：1520；前/后轮外径（mm）：9000；前/后轮胎宽（mm）：120；前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）：36.8；发动机或电动机标定转速（r/min）：2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：700；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；","2017281401000048","2022-12-18","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1312,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊谷沃农业装备科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:800L;离地间隙:1.1m;喷杆长度:11m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","50马力；整机结构型式:自走式;整机工作压力(MPa):0.5-0.8;整机驱动型式:四轮驱动;整机转向型式:四轮转向;整机外形尺寸(mm):4690×2000×2950;整机喷杆长度(mm):11000;最小离地间隙(mm):1100;喷杆折叠型式:液压折叠;喷杆升降型式:液压升降;轴距(mm)2370;前/后最大轮距（mm）：1780；前/后轮外径（mm）：900；前/后轮胎宽（mm）：120；前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）：36.8；发动机或电动机标定转速（r/min）：2400；液（气）泵/电机泵结构型式：三缸柱塞泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：2.5-4；液泵/电机泵额定流量（L/min）：36-81；药箱容积（L）：800；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；","2017281401000048","2022-12-18","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1313,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700","功率:50.04马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.9m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；规格型号：3WPZ-700;外形尺寸4600×12000×2465（0.9米充气轮）4600×12000×2565（1.1米实心轮）4600×12000×2600（1.17米充气轮）4600×12000×2660（1.22米实心轮）；运输状态：5460×1800×2465（0.9米充气轮）5460×1800×2565（1.1米实心轮）5460×1800×2600（1.17米充气轮）5460×1800×2660（1.22米实心轮mm：运输状态：5460×1800×2465（0.9米充气轮）5460×1800×2565（1.1米实心轮）5460×1800×2600（1.17米充气轮）5460×1800×2660（1.22米实心轮）；药箱容量：700L;喷杆作业常用工作压力：0.5-0.8MPa；喷头型式：扇形；喷杆升降机构型式：液压升降；折叠机构型式：液压折叠；喷杆长度：12m；配套动力：名称结构形式：四缸水冷四冲程 柴油机；标定功率/转速36.8/2400kw/（r/min）；配套泵：型式：三缸柱塞泵，工作压力：2.0-4.0MPa，流量22-30L/min；离地间隙mm：900（0.9米充气轮）/1000（1.1米实心轮）/1030（1.17米充气轮）/1090（1.22米实心轮）；轴距mm：2315；前/后最大轮距mm：1550；前/后轮胎规格mm：前轮外径：900（0.9米充气轮）/1100（1.1米实心轮）/1170（1.17米充气轮）/1220（1.22米实心轮）前轮胎宽：110（0.9米充气轮）/88（1.1米实心轮）/140（1.17米充气轮）/88（1.22米实心轮）；后轮外径：900（0.9米充气轮）/1100（1.1米实心轮）/1170（1.17米充气轮）/1220（1.22米实心轮）；后轮胎宽：110（0.9米充气轮）/88（1.1米实心轮）/140（1.17米充气轮）/88（1.22米实心轮）；前/后轮胎型式：充气轮/实心轮；制动器型式：鼓式；离合器型式：弹簧压盘式；驱动方式：四轮驱动，四轮转向；驾驶室：无。","苏农机（2019）第（0114）号","2023-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1314,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700A","功率:50.04马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.915m;喷杆长度:16.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；规格型号：3WPZ-700A;外形尺寸mm：工作状态：4600×16500×2465（0.9米充气轮）4600×16500×2565（1.1米实心轮）4600×16500×2600（1.17米充气轮）4600×16500×2625（1.22米实心轮）；运输状态：4600×1800×2465（0.9米充气轮）4600×1800×2565（1.1米实心轮）4600×1800×2600（1.17米充气轮）4600×1800×2625（1.22米实心轮）；药箱容量：700L;喷杆作业常用工作压力：0.5-0.8MPa；喷头型式：扇形；喷杆升降机构型式：液压升降；折叠机构型式：液压折叠+手动折叠；喷杆长度m：16.5；配套动力：名称结构形式：四缸水冷四冲程 柴油机；标定功率/转速36.8/2400kw/（r/min）；配套泵，型式：三缸柱塞泵，工作压力：2.0-4.0MPa，流量42-50L/min；离地间隙mm：915（0.9米充气轮）/1015（1.1米实心轮）/1050（1.17米充气轮）/1075（1.22米实心轮）；轴距mm：2310；前/后最大轮距mm：1550；前/后轮胎规格mm：前轮外径：900（0.9米充气轮）/1100（1.1米实心轮）/1170（1.17米充气轮）/1220（1.22米实心轮）前轮胎宽：110（0.9米充气轮）/88（1.1米实心轮）/140（1.17米充气轮）/88（1.22米实心轮）；后轮外径：900（0.9米充气轮）/1100（1.1米实心轮）/1170（1.17米充气轮）/1220（1.22米实心轮）；后轮胎宽：110（0.9米充气轮）/88（1.1米实心轮）/140（1.17米充气轮）/88（1.22米实心轮）；前/后轮胎型式：充气轮/实心轮；制动器型式：鼓式；离合器型式：弹簧压盘式；驱动方式：四轮驱动，四轮转向；驾驶室：无。","苏农机（2019）第（0115）号","2023-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1315,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700KB","功率:50.04马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.04m;喷杆长度:16.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；规格型号：3WPZ-700KB;外形尺寸mm 4600×16500×2425（1.05米充气轮）4600×16500×2485（1.17米充气轮）4600×16500×2510（1.22米实心轮）4600×16500×2700（1.6米实心轮）；运输状态：4800×1920×2425（1.05米充气轮）4800×1920×2485（1.17米充气轮）4800×1920×2510（1.22米实心轮）4800×1920×2700（1.6米实心轮）；药箱容量：700L;喷杆作业常用工作压力：0.5-0.8MPa；喷头型式：扇形；喷杆升降机构型式：液压升降；折叠机构型式：液压折叠+手动折叠；喷杆长度m：16.5；配套动力：名称结构形式：四缸水冷四冲程 柴油机；标定功率/转速36.8/2400kw/（r/min）；配套泵：型式：三缸柱塞泵，工作压力：2.0-4.0MPa，流量42-50L/min；离地间隙mm：765（1.05米充气轮）/825（1.17米充气轮）/850（1.22米实心轮）/1040（1.6米实心轮）；轴距mm：2310；前/后最大轮距mm：1800；前/后轮胎规格mm：前轮外径：1050（1.05米充气轮）/1170（1.17米充气轮）/1220（1.22米实心轮）/1600（1.6米实心轮）前轮胎宽：140（1.05米充气轮）/140（1.17米充气轮）/88（1.22米实心轮）/88（1.6米实心轮）；后轮外径：1050（1.05米充气轮）/1170（1.17米充气轮）/1220（1.22米实心轮）/1600（1.6米实心轮）；后轮胎宽：140（1.05米充气轮）/140（1.17米充气轮）/88（1.22米实心轮）/88（1.6米实心轮）；前/后轮胎型式：充气轮/实心轮；制动器型式：鼓式；离合器型式：弹簧压盘式；驱动方式：四轮驱动，四轮转向；驾驶室：无。","苏农机（2019）第（0112）号","2023-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1316,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700KW","功率:50.04马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.855m;喷杆长度:16.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；规格型号：3WPZ-700KW;外形尺寸mm：：4600×16500×2425（1.05米充气轮）4600×16500×2485（1.17米充气轮）4600×16500×2510（1.22米实心轮）4600×16500×2700（1.6米实心轮）；运输状态：4850×1900×2425（1.05米充气轮）4850×1900×2485（1.17米充气轮）4850×1900×2510（1.22米实心轮）4850×1900×2700（1.6米实心轮）；药箱容量：700L;喷杆作业常用工作压力：0.5-0.8MPa；喷头型式：扇形；喷杆升降机构型式：液压升降；折叠机构型式：液压折叠+手动折叠；喷杆长度m：16.5；配套动力：名称结构形式：四缸水冷四冲程 柴油机；标定功率/转速36.8/2400kw/（r/min）；配套泵：型式：三缸柱塞泵，工作压力：2.0-4.0MPa，流量42-50L/min；离地间隙mm：855（1.05米充气轮）/915（1.17米充气轮）/940（1.22米实心轮）/1130（1.6米实心轮）；轴距mm：2320；前/后最大轮距mm：1800；前/后轮胎规格mm：前轮外径：1050（1.05米充气轮）/1170（1.17米充气轮）/1220（1.22米实心轮）/1600（1.6米实心轮）前轮胎宽：140（1.05米充气轮）/140（1.17米充气轮）/88（1.22米实心轮）/88（1.6米实心轮）；后轮外径：1050（1.05米充气轮）/1170（1.17米充气轮）/1220（1.22米实心轮）/1600（1.6米实心轮）；后轮胎宽：140（1.05米充气轮）/140（1.17米充气轮）/88（1.22米实心轮）/88（1.6米实心轮）；前/后轮胎型式：充气轮/实心轮；制动器型式：鼓式；离合器型式：/；驱动方式：四轮驱动，四轮转向；驾驶室：无。","苏农机（2019）第（0117）号","2023-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1317,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-700W","功率:50.04马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.915m;喷杆长度:16.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；规格型号：3WPZ-700W;外形尺寸mm：4600×16500×2465（0.9米充气轮）4600×16500×2565（1.1米实心轮）4600×16500×2600（1.17米充气轮）4600×16500×2625（1.22米实心轮）；运输状态：4600×1750×2465（0.9米充气轮）4600×1750×2565（1.1米实心轮）4600×1750×2600（1.17米充气轮）4600×1750×2625（1.22米实心轮）；药箱容量：700L;喷杆作业常用工作压力：0.5-0.8MPa；喷头型式：扇形；喷杆升降机构型式：液压升降；折叠机构型式：液压折叠+手动折叠；喷杆长度m：16.5；配套动力：名称结构形式：四缸水冷四冲程 柴油机；标定功率/转速36.8/2400kw/（r/min）；配套泵：型式：三缸柱塞泵，工作压力：2.0-4.0MPa，流量42-50L/min；离地间隙mm：915（0.9米充气轮）/1015（1.1米实心轮）/1050（1.17米充气轮）/1075（1.22米实心轮）；轴距mm：2315；前/后最大轮距mm：1550；前/后轮胎规格mm：前轮外径：900（0.9米充气轮）/1100（1.1米实心轮）/1170（1.17米充气轮）/1220（1.22米实心轮）前轮胎宽：110（0.9米充气轮）/88（1.1米实心轮）/140（1.17米充气轮）/88（1.22米实心轮）；后轮外径：900（0.9米充气轮）/1100（1.1米实心轮）/1170（1.17米充气轮）/1220（1.22米实心轮）；后轮胎宽：110（0.9米充气轮）/88（1.1米实心轮）/140（1.17米充气轮）/88（1.22米实心轮）；前/后轮胎型式：充气轮/实心轮；制动器型式：鼓式；离合器型式：/；驱动方式：四轮驱动，四轮转向；驾驶室：无。","苏农机（2019）第（0116）号","2023-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1318,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","西平驰龙植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力：0.3-0.5MPa;整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸：5400mm×2000mm×2450mm；整机喷杆长度：12000mm;最小离地间隙：960mm;喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；轴距：2600mm;前最大轮距：1900mm;后最大轮距：1900mm; 前轮外径：960mm;前轮胎宽：120mm;前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；后轮外径：960mm;后轮胎宽：120mm;后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机标定功率/转速：36.8/2400kW/(r/min)；液泵结构型式：齿轮泵；液泵额定压力：0.3-2.0MPa;液泵额定流:60L/min;药箱容积：1000L;药箱材质：聚乙烯；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：80Ah;蓄电池标称电压：12×2（串联）","2018041401000013","2023-02-22","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1319,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","西平驰龙植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1500L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:15.6m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力：0.3-0.5MPa;整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸：4400mm×2500mm×2550mm；整机喷杆长度：15600mm;最小离地间隙：960mm;喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；轴距：2770mm;前最大轮距：2300mm;后最大轮距：2300mm; 前轮外径：960mm;前轮胎宽：200mm;前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；后轮外径：960mm;后轮胎宽：200mm;后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机标定功率/转速：36.8/2400kW/(r/min)；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力：2.5MPa;液泵额定流:160-180L/min;药箱容积：1500L;蓄电池类型：铅酸蓄电池；","2018041401000013","2023-02-22","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1320,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","西平驰龙植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:1m;喷杆长度:10m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力：0.3-0.5MPa;整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸：4710mm×1660mm×2500mm；整机喷杆长度：10000mm;最小离地间隙：1000mm;喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；轴距：2450mm;前最大轮距：1500mm;后最大轮距：1500mm; 前轮外径：900mm;前轮胎宽：120mm;前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；后轮外径：900mm;后轮胎宽：120mm;后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机标定功率/转速：36.8/2400kW/(r/min)；液泵结构型式：齿轮泵；液泵额定压力：0.3-2.0MPa;液泵额定流:60L/min;药箱容积：700L;药箱材质：聚乙烯；蓄电池类型：铅酸蓄电池；","2018041401000013","2023-02-22","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1321,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","郑州希望农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1000型四轮自走式喷杆喷雾机","功率:50.1马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.85m;喷杆长度:16m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构型式：自走式 \n驱动/转向型式：四轮驱动/四轮转向 \n喷杆长度：16000 \n前轮/后轮轮胎型式：橡胶充气轮胎 \n液泵额定流量：35~45","2017281401000053","2023-01-04","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1322,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","中农丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:14m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","1、型式：自走式；2、规格型号；3WPZ-700;3、外形尺寸：6100x2300x2450mm；4、药箱容量：700L；5、承压软管最大工作压力：2.76MPa;6、喷头型式：扇形雾防滴喷头；7、喷杆升降型式：液压；8、喷杆折叠机构型式：液压；9、喷杆长度：14000mm；10、配套动力的名称、结构形式：四缸水冷四冲程柴油机；11、标定功率/转速：36.8/2400(KW/r/min);12、配套泵型式：隔膜泵；13、配套泵工作压力：0-2(MPa);14、配套泵流量：65.5-70.5（L/min）；15、离地间隙：950mm；16、轴距：2320mm；17、前/后轮最大轮距：1520/1520mm;18、前轮外径：930mm；19、前轮胎宽：120mm；20、后轮外径：930mm；21、后轮胎宽：120mm；22、前/后轮胎型式：充气橡胶轮胎；23、制动形式（自走式）：鼓式；24、离合器型式（自走式）：摩擦式；25、驱动型式（自走式）：四轮四驱；26、驾驶室（自走式）：无，27、四轮转向、四轮驱动，28、排放阶段：国三","2020041401000008","2025-03-05","36.8","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1323,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","富锦市丰诺植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPJZ-2000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:2000L;离地间隙:2m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力；药箱：2000L；喷杆长度:20M；离地间隙：2m；型式：自走式；四轮驱动；四轮转向","2016041401000038","2026-03-14","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1324,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","富锦市丰诺植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPJZ-2000型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:2000L;离地间隙:2m;喷杆长度:21m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力；药箱：2000L；喷杆长度:21M；离地间隙：2m；型式：自走式；四轮驱动；四轮转向","2016041401000038","2026-03-14","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1325,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","富锦市丰诺植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPYZ-2000A型自走式喷杆喷雾机","功率:125马力;药箱容积:2000L;离地间隙:2.2m;喷杆长度:21m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：125马力；药箱：2000L；喷杆长度:21M；离地间隙：2.2m；型式：自走式；四轮驱动；四轮转向","2016041401000038","2026-03-14","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1326,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","富锦市丰诺植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPYZ-2000B型自走式喷杆喷雾机","功率:150马力;药箱容积:2000L;离地间隙:2.15m;喷杆长度:22.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：150马力；药箱：2000L；喷杆长度:22.1M；离地间隙：2.15m；型式：自走式；四轮驱动；四轮转向","2016041401000038","2026-03-14","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1327,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","富锦市丰诺植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPYZ-3000A型自走式喷杆喷雾机","功率:175马力;药箱容积:3000L;离地间隙:2m;喷杆长度:28m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：175马力；药箱：3000L；喷杆长度:28M；离地间隙：2m；型式：自走式；四轮驱动；四轮转向","2016041401000038","2026-03-14","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1328,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","富锦市丰诺植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPYZ-3000B型自走式喷杆喷雾机","功率:125马力;药箱容积:3000L;离地间隙:1.4m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：125马力；药箱：3000L；喷杆长度:20M；离地间隙：1.4m；型式：自走式；四轮驱动；四轮转向","2016041401000038","2026-03-14","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1329,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","富锦市丰诺植保机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPYZ-3000型自走式喷杆喷雾机","功率:240马力;药箱容积:3000L;离地间隙:2m;喷杆长度:24m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：240马力；药箱：3000L；喷杆长度:24M；离地间隙：2m；型式：自走式；四轮驱动；四轮转向","2016041401000038","2026-03-14","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1330,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","公主岭市华玺农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机","功率:101.32马力;药箱容积:1500L;离地间隙:2.03m;喷杆长度:20.7m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；发动机功率：74.5kW（101.32马力）；药箱容量：1500L；喷杆长度：20.7m；最小离地间隙：2.03m；四轮驱动；四轮转向；","2013041401000097","2023-07-31","74.5","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1331,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","公主岭市华玺农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000A型自走式喷杆喷雾机","功率:101.32马力;药箱容积:2000L;离地间隙:2.43m;喷杆长度:21.26m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；发动机功率：74.5kW（101.32马力）；药箱容量：2000L；喷杆长度：21.26m；最小离地间隙：2.43m；四轮驱动；四轮转向；","2013041401000097","2023-07-31","74.5","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1332,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","公主岭市隆泉农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000-1型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.86m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","配套动力名称，结构型式：四缸水冷四冲程柴油机；功率/转速：77kw/2400r/min；额定净功率/转速：74kw/2400r/min；型式：自走式；驱动方式：四轮驱动；转向方式：四轮转向；最小离地间隙：1.86米；喷杆折叠机构型式：液压折叠；喷杆长度：20米；喷头型式：扇形防滴喷头；药箱容积：500L×4；","2013041401000072","2023-07-27","74","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1333,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","公主岭市隆泉农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000-2型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.77m;喷杆长度:22m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","配套动力名称，结构型式：四缸水冷四冲程柴油机；功率/转速：77kw/2400r/min；额定净功率/转速：74kw/2400r/min；型式：自走式；驱动方式：四轮驱动；转向方式：四轮转向；最小离地间隙：1.77米;喷杆折叠机构型式：液压折叠；喷杆长度：22米；喷头型式：扇形防滴喷头；药箱容积：750L×2+500L；","2013041401000072","2023-07-27","74","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1334,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","河南省久胜农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500C型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1m;喷杆长度:20.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式:自走式;  整机驱动型式:四轮驱动; 整机转向型式 : 四轮转向; 喷杆折叠型式: 液压; 喷杆升降型式 :液压;   轴距:2840mm; 前最大轮距:1970mm; 后最大轮距:1970mm; 前轮外径:960mm; 前轮胎宽:80mm/120mm（选配）;  前轮轮胎型式: 实心橡胶轮胎/充气橡胶轮胎（选配）;  后轮轮胎型式: 实心橡胶轮胎/充气橡胶轮胎（选配）;  液(气)泵/电机泵结构型式: 齿轮泵;   整机工作压力0.3-0.5MPa；药箱容积：1500L；整机喷杆长度：20100mm.","2019041401000084","2024-11-06","74","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1335,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","河南省久胜农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1600A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1600L;离地间隙:1.75m;喷杆长度:20.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式; 整机工作压力:0.3-0.5MPa;整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式 ：四轮转向；轴距：3000mm; 前最大轮距  :2400mm; 后最大轮距:2400mm; 前轮外径:1030mm; 前轮胎宽:240mm; 前轮轮胎型式:充气橡胶轮胎; 整机喷杆长度：20100mm；喷杆折叠型式 :液压; 喷杆升降型式 :液压; 液(气)泵/电机泵结构型式:隔膜泵; 最小离地间隙：1750mm; 药箱材质:聚乙烯;药箱容积：400L×4","2019041401000084","2024-11-06","74","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1336,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","河南省久胜农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2800A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:2800L;离地间隙:1m;喷杆长度:20.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式:自走式;整机工作压力：0.3-0.5MPa; 整机驱动型式:四轮驱动; 整机转向型式: 四轮转向; 整机外形尺寸:5250mm×2850mm×2900mm; 整机喷杆长度：20100mm；喷杆折叠型式 : 液压折叠; 喷杆升降型式 :液压升降; 最小离地间隙：1000mm; 轴距:3000mm; 前最大轮距 :2300mm;  后最大轮距:2300mm; 前轮外径:1030mm; 前轮胎宽:240mm;前轮轮胎型式:充气橡胶轮胎;后轮外径:1030mm; 后轮胎宽:240mm;后轮轮胎型式:充气橡胶轮胎; 液(气)泵/电机泵结构型式: 隔膜泵; 药箱容积1400L×2","2019041401000084","2024-11-06","74","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1337,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","济宁圣地农林机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:101马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:23.6m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","自走式;外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:5700×2300×2700;结构质量(kg):1780;药箱容量:1500L;喷杆喷幅m:/;配套喷头型式:扇形;配套喷头数量:48；喷杆长度:23.6m;喷杆升降机构型式:液压升降;喷杆折叠机构型式:液压折叠;配套泵名称:/；配套泵型式:隔膜泵;配套泵流量(L/min):100-100;驱动方式/转向方式:四轮驱动、四轮转向;驾驶室:无;前/后最大轮距mm:1900/1900;轴距mm:2200;前/后轮胎规格(分别填写):前/后轮外径mm:1430/1430;前/后轮胎宽mm:130/130;前/后轮胎型式:充气橡胶胎/充气橡胶胎;离地间隙mm:1080;","2017281401000043","2022-12-06","101","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1338,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.1m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率:100马力（74kW）;药箱容积:1000L;喷杆长度:20000mm;离地间隙:1100mm;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 ;发动机型号：全柴4B9-100C31（国Ⅲ排放标准）；转速（r/min）：2400；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5300×1900×3000。","2015041401000086","2025-08-24","74","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1339,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","久润田（山东）智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.28m;喷杆长度:20.26m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","100马力；整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3～0.5；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5000×1950×2750；整机喷杆长度（mm）：20260；最小离地间隙（mm）：1280；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式；液压升降；轴距（mm）：2560；前/后最大轮距（mm）：1800；前/后轮外径（mm）：1170；前/后轮胎宽（mm）：130；前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）；74；发动机或电动机标定转速（r/min）：2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：1000；","2020281401000027","2025-09-28","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1340,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","久润田（山东）智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:20.26m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","100马力；整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3～0.5；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5000×2000×2700；整机喷杆长度（mm）：20260；最小离地间隙（mm）：1080；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式；液压升降；轴距（mm）：2570；前/后最大轮距（mm）：1540；前/后轮外径（mm）：1170；前/后轮胎宽（mm）：130；前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）；74；发动机或电动机标定转速（r/min）：2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：1500；","2020281401000027","2025-09-28","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1341,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","久润田（山东）智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500EW型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.1m;喷杆长度:24m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","100马力；整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3～0.5；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5600×2500×2750；整机喷杆长度（mm）：24000；最小离地间隙（mm）：1100；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式；液压升降；轴距（mm）2450：；前/后最大轮距（mm）：1900；前/后轮外径（mm）：1430；前/后轮胎宽（mm）：130；前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）；74；发动机或电动机标定转速（r/min）：2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：3.0；液泵/电机泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1500；","2020281401000027","2025-09-28","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1342,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","久润田（山东）智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500GT型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.85m;喷杆长度:20.26m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","100马力；整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3～0.5；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）5400×2750×3650：；整机喷杆长度（mm）：20260；最小离地间隙（mm）：1850；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式；液压升降；轴距（mm）2300：；前/后最大轮距（mm）：2600；前/后轮外径（mm）：1430；前/后轮胎宽（mm）：130；前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）；74；发动机或电动机标定转速（r/min）：2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：1500；","2020281401000027","2025-09-28","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1343,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","久润田（山东）智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500H型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.28m;喷杆长度:20.26m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","100马力；整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3～0.5；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）5200×2000×2950；整机喷杆长度（mm）：20260；最小离地间隙（mm）：1280；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式；液压升降；轴距（mm）2560：；前/后最大轮距（mm）：1800；前/后轮外径（mm）：1170；前/后轮胎宽（mm）：130；前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）；74；发动机或电动机标定转速（r/min）：2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：1500；","2020281401000027","2025-09-28","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1344,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","久润田（山东）智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500Z型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:0.85m;喷杆长度:25m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","100马力；整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3～0.5；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5800×2300×3000；整机喷杆长度（mm）：25000；最小离地间隙（mm）：850；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式；液压升降；轴距（mm）：2750；前/后最大轮距（mm）：2000；前/后轮外径（mm）2100：；前/后轮胎宽（mm）：100；前/后轮轮胎型式：实心轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）；74；发动机或电动机标定转速（r/min）：2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：3.0；液泵/电机泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1500；","2020281401000027","2025-09-28","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1345,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","久润田（山东）智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000+500L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:20.26m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","100马力；整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3～0.5；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5800×1900×2570；整机喷杆长度（mm）：20260；最小离地间隙（mm）：1080；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式；液压升降；轴距（mm）：2360；前/后最大轮距（mm）：1780；前/后轮外径（mm）：1170；前/后轮胎宽（mm）：130；前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）；74；发动机或电动机标定转速（r/min）：2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：1000+500；","2020281401000027","2025-09-28","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1346,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","久润田（山东）智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500+500L;离地间隙:1.28m;喷杆长度:20.26m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","100马力；整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3～0.5；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）5900×1950×2950；整机喷杆长度（mm）：20260；最小离地间隙（mm）：1280；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式；液压升降；轴距（mm）2560：；前/后最大轮距（mm）：1800；前/后轮外径（mm）：1170；前/后轮胎宽（mm）：130；前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）；74；发动机或电动机标定转速（r/min）：2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：1500+500；","2020281401000027","2025-09-28","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1347,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","久润田（山东）智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000GT型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000+500x2L;离地间隙:1.64m;喷杆长度:20.26m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","100马力；整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3～0.5；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）4750×2850×3200；整机喷杆长度（mm）：20260；最小离地间隙（mm）：1640；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式；液压升降；轴距（mm）2320：；前/后最大轮距（mm）：2630；前/后轮外径（mm）：1010；前/后轮胎宽（mm）：230；前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）；74；发动机或电动机标定转速（r/min）：2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：1000+500x2；","2020281401000027","2025-09-28","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1348,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","久润田（山东）智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000H型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500+500L;离地间隙:1.85m;喷杆长度:20.26m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","100马力；整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3～0.5；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：6100×2750×3650；整机喷杆长度（mm）：20260；最小离地间隙（mm）：1850；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式；液压升降；轴距（mm）2300：；前/后最大轮距（mm）：2600；前/后轮外径（mm）：1430；前/后轮胎宽（mm）：130；前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）；74；发动机或电动机标定转速（r/min）：2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：1500+500；","2020281401000027","2025-09-28","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1349,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","久润田（山东）智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500x2L;离地间隙:1.03m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","100马力；整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3～0.5；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5450×2900×2900；整机喷杆长度（mm）：20000；最小离地间隙（mm）：1030；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式；液压升降；轴距（mm）：3130；前/后最大轮距（mm）：2320；前/后轮外径（mm）：1020；前/后轮胎宽（mm）：230；前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）；74；发动机或电动机标定转速（r/min）：2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：280；药箱容积（L）：1500X2；","2020281401000027","2025-09-28","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1350,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","康明斯（山东）智能装备股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000C型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.98m;喷杆长度:20.15m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3-0.5；驱动形式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：4700×2200×2400；喷杆长度（mm）：20150，喷杆折叠型式：液压折叠，喷杆升降型式：液压升降；最小离地间隙：（mm）：980；轴距（mm）：2490；前/后最大轮距（mm）：1800（1800-2100可调），前/后轮外径（mm）：930，前/后轮胎宽：（mm）：120，前/后轮轮胎型式：充气轮胎；限压安全装置结构形式：机械限位式，安全装置限定压力：≤0.6；配套动力：柴油机；柴油机结构形式：四缸、直列、水冷、四冲程；柴油机机标定功率/转速（KW/r/min）：74/2400；配套泵型式：齿轮式高压喷雾泵；配套泵压力（MPa）：0.3-2.0；配套泵流量（L/min）：80；药箱材质：聚乙烯；药箱容积（L）：1000；空气室材质：不锈钢；质量（g）：253；喷杆材质：不锈钢；最高允许工作压力（MPa）：0.75；蓄电池类型：免维护蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12×2（串联）。","2020281401000025","2025-10-14","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1351,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","康明斯（山东）智能装备股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500C型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.06m;喷杆长度:20.15m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3-0.5；驱动形式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：4700×2200×2600；喷杆长度（mm）：20150，喷杆折叠型式：液压折叠，喷杆升降型式：液压升降；最小离地间隙：（mm）：1060；轴距（mm）：2480；前/后最大轮距（mm）：1870（1800-2100可调），前/后轮外径（mm）：1160，前/后轮胎宽：（mm）：130，前/后轮轮胎型式：充气轮胎；限压安全装置结构形式：机械限位式，安全装置限定压力：≤0.6；配套动力：柴油机；柴油机结构形式：四缸、直列、水冷、四冲程；柴油机机标定功率/转速（KW/r/min）：74/2400；配套泵型式：隔膜泵；配套泵压力（MPa）：0-2.5；配套泵流量（L/min）：60；药箱材质：聚乙烯；药箱容积（L）：1500；喷杆材质：不锈钢；最高允许工作压力（MPa）：0.75；蓄电池类型：免维护蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12×2（串联）。","2020281401000025","2025-10-14","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1352,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","康明斯（山东）智能装备股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.96m;喷杆长度:20.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；外形尺寸（mm）：6700×3150×3500；喷杆作业常用工作压力（MPa）：0.3-0.5；驱动形式：四轮驱动、四轮转向；喷杆长度（mm）：20500，喷幅（mm）：21500，喷杆折叠型式：液压折叠，喷杆升降型式：液压升降；最小离地间隙：（mm）：1960；驾驶室型式：密封式；轴距（mm）：2870；前/后最大轮距（mm）：2540，前/后轮外径（mm）：1240，前/后轮胎宽：（mm）：230，前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构形式：弹簧式，安全装置限定压力：≤0.6；配套动力：柴油机；柴油机结构形式：四缸、四冲程、直列、水冷；柴油机机标定功率/转速（KW/r/min）：74/2400；配套泵型式：隔膜泵；配套泵压力（MPa）：3.0；配套泵流量（L/min）：180；药箱材质：不锈钢；药箱容积（L）：750×2；喷射部位喷杆材质：橡胶；最高允许工作压力（MPa）：0.75；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量（Ah）：80（2只）；蓄电池标称电压（V）：12×2（2只串联）。","2020281401000025","2025-10-14","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1353,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","康明斯（山东）智能装备股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.2m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；外形尺寸（mm）：4900×2200×2850；喷杆作业常用工作压力（MPa）：0.3-0.5；驱动形式：四轮驱动、四轮转向；喷杆长度（mm）：20000，喷杆折叠型式：液压折叠，喷杆升降型式：液压升降；最小离地间隙：（mm）：1200；轴距（mm）：2460；前/后最大轮距（mm）：1900（1800-2100可调），前/后轮外径（mm）：1150，前/后轮胎宽：（mm）：130，前/后轮轮胎型式：充气轮胎；限压安全装置结构形式：机械限位式，安全装置限定压力：≤0.6；配套动力：柴油机；柴油机结构形式：四缸、直列、水冷、四冲程；柴油机机标定功率/转速（KW/r/min）：74/2400；配套泵型式：隔膜泵；配套泵压力（MPa）：0-2.5；配套泵流量（L/min）：60；药箱材质：聚丙烯；药箱容积（L）：2000；喷射部位喷杆材质：不锈钢；最高允许工作压力（MPa）：0.75；蓄电池类型：免维护蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60（2只）；蓄电池标称电压（V）：12×2（2只串联）。","2020281401000025","2025-10-14","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1354,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","临沂佳士通农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500LA型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:21m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","标定功率转速：74kw/2400r/min、药箱容积：1000L+500L、喷杆长度：21m、离地间隙：1.05m、结构型式：自走式、四轮驱动、四轮转向 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3~0.5Mpa；","2016041401000026","2026-01-26","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1355,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","临沂佳士通农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500LB型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:21m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","标定功率转速：74kw/2400r/min、药箱容积：1500L、喷杆长度：21m、离地间隙：1.05m、结构型式：自走式、四轮驱动、四轮转向 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3~0.5Mpa；","2016041401000026","2026-01-26","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1356,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","临沂佳士通农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500LC型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:0.85m;喷杆长度:24m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","标定功率转速：74kw/2400r/min、药箱容积：1500L、喷杆长度：24m、离地间隙：0.85m、结构型式：自走式、四轮驱动、四轮转向 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3~0.5Mpa；","2016041401000026","2026-01-26","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1357,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","临沂劳泽农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000G型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.55m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构型式：自走式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：5500×2850×3550；结构质量（kg）：3000；药箱额定容量：2000L；喷杆喷幅m：20；配套喷头型式：金属；配套喷头数量：36；喷杆长度：20m；喷杆降机构型式：液压；喷杆折叠机构型式：液压折叠；配套泵名称：隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：160L；离合器型式：干式；制动器型式：鼓刹；驱动方式/转向方式：四轮驱动/四轮转向；驾驶室：无；前/后最大轮距m：2.6；轴距m：3；前/后轮胎规格(分别填写)：1200*180/1200*180；前/后轮胎型式:气胎轮；离地间隙m:1.55","2019041401000038","2024-06-02","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1358,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","临沂御盛农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000C型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:23.6m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","标定功率转速：74kw/2400r/min、药箱容积：1000L、喷杆长度：23.6m、离地间隙：1.05m、结构型式：自走式、四轮驱动、四轮转向 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3~0.5Mpa；","2020281401000005","2025-04-09","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1359,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","临沂御盛农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500LA型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:21m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","标定功率转速：74kw/2400r/min、药箱容积：1000L+500L、喷杆长度：21m、离地间隙：1.05m、结构型式：自走式、四轮驱动、四轮转向 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3~0.5Mpa；","2020281401000005","2025-04-09","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1360,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","临沂御盛农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500LB型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:21m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","标定功率转速：74kw/2400r/min、药箱容积：1500L、喷杆长度：21m、离地间隙：1.05m、结构型式：自走式、四轮驱动、四轮转向 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3~0.5Mpa；","2020281401000005","2025-04-09","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1361,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","临沂御盛农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500LC型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:0.85m;喷杆长度:24m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","标定功率转速：74kw/2400r/min、药箱容积：1500L、喷杆长度：24m、离地间隙：0.85m、结构型式：自走式、四轮驱动、四轮转向 ；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3~0.5Mpa；","2020281401000005","2025-04-09","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1362,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州爱科机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500C型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.1m;喷杆长度:21.3m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；结构型式：自走式；柴油机功率:74kW/2400r/min；整机尺寸(mm)5200×2600×3200;喷杆长度：21300mm;工作压力(MPa):0.3~0.6;药箱容积:1500L,配套泵:齿轮式高压喷雾泵(压力0.3-2.0MPa,流量:60L/min) ；离地间隙：1100mm；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；轴距2500mm；轮距1850mm；轮胎外径1800mm;胎宽110mm，轮胎型式：实心轮胎；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量：60Ah，蓄电池标称电压：12×2（串联）","2015041401000069","2025-07-21","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1363,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州爱科机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500D型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.1m;喷杆长度:21.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；结构型式：自走式；柴油机功率:74kW/2400r/min；整机尺寸(mm)5100×2500×2900;喷杆长度：21500mm;工作压力(MPa):0.3~0.6;药箱容积:1500L,配套泵:齿轮式高压喷雾泵(压力0.3-2.0MPa,流量:60L/min) ；离地间隙：1100mm；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；轴距2500mm；轮距1830mm；轮胎外径1800mm;胎宽110mm，轮胎型式：实心轮胎；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量：60Ah，蓄电池标称电压：12×2（串","2015041401000069","2025-07-21","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1364,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州爱科机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.28m;喷杆长度:22m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；结构型式：自走式；柴油机功率:74kW/2400r/min；整机尺寸(mm)5400×2700×3700;喷杆长度：22000mm;工作压力(MPa):0.3~:0.6;药箱容积:2000L,配套泵:齿轮泵(压力0.3-2.0MPa,流量:60L/min) ；离地间隙：1280mm；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；轴距2710mm；轮距2650mm；轮胎外径2140mm;胎宽100mm，轮胎型式：实心轮胎；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量：60Ah，蓄电池标称电压：12×2（串联）","2015041401000069","2025-07-21","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1365,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州爱科机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:3000L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:21.6m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；结构型式：自走式；柴油机功率:74kW/2400r/min；整机尺寸(mm)5700×2500×2800;喷杆长度：21600mm;工作压力(MPa):0.3~:0.6;药箱容积:3000L,配套泵:隔膜泵(压力2.5MPa,流量:280L/min) ；离地间隙：960mm；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；轴距2600mm；轮距2270mm；轮胎外径1470mm;胎宽200mm，轮胎型式：充气轮胎；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量：60Ah，蓄电池标称电压：12×2（串联）","2015041401000069","2025-07-21","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1366,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州大丰农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000C型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.98m;喷杆长度:20.15m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3-0.5；整机驱动型式：四轮驱动，整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4700×2200×2400；喷杆长度（mm）：20150；最小离地间隙：（mm）：980；整机限压安全装置：有；喷杆折叠型式：液压，喷杆升降型式：液压；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2490；前/后最大轮距（mm）：1800（1800-2100可调），前/后轮外径（mm）：930，前/后轮胎宽：（mm）：120，前/后轮轮胎型式：充气轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构形式：四缸、直列、水冷、四冲程；发动机或电动机机标定功率/转速（KW/r/min）：74/2400；液（气）泵/电机泵结构型式：齿轮式高压喷雾泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0.3-2.0；液泵/电机泵额定流量（L/min）：80；药箱材质：聚乙烯；药箱容积（L）：1000；限压安全装置结构形式：机械限位式，限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢，承压软管材质：橡胶，承压软管允许最高工作压力（Mpa）：4.0（分水器后）/16（分水器前）；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60（2只）；蓄电池标称电压（V）：12×2（串联）。","2017041401000065","2022-09-27","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1367,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州大丰农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500C型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.06m;喷杆长度:20.15m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3-0.5；整机驱动型式：四轮驱动，整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4700×2200×2600；喷杆长度（mm）：20150；最小离地间隙：（mm）：1060；整机限压安全装置：有；喷杆折叠型式：液压，喷杆升降型式：液压；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2480；前/后最大轮距（mm）：1870（1800-2100可调），前/后轮外径（mm）：1160，前/后轮胎宽：（mm）：130，前/后轮轮胎型式：充气轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构形式：四缸、直列、水冷、四冲程；发动机或电动机机标定功率/转速（KW/r/min）：74/2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：60；药箱材质：聚乙烯；药箱容积（L）：1500；限压安全装置结构形式：机械限位式，限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢，承压软管材质：橡胶，承压软管允许最高工作压力（Mpa）：4.0（40Bar分水器后）/10.5（分水器前）；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60（2只）；蓄电池标称电压（V）：12×2（串联）。","2017041401000065","2022-09-27","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1368,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州大丰农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:101马力;药箱容积:1500L;离地间隙:2m;喷杆长度:20.71m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3-0.5；整机驱动型式：四轮驱动，整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：6800×3260×3290；喷杆长度（mm）：20710；最小离地间隙：（mm）：2000；整机限压安全装置：有；喷杆折叠型式：液压折叠，喷杆升降型式：液压升降；驾驶室型式：封闭式；轴距（mm）：2870；前/后最大轮距（mm）：2540，前/后轮外径（mm）：1240，前/后轮胎宽：（mm）：230，前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构形式：直列、水冷、四冲程；发动机或电动机机标定功率/转速（KW/r/min）：74.5/2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.0；液泵/电机泵额定流量（L/min）：110-116；药箱材质：不锈钢；药箱容积（L）：750×2（个）；限压安全装置结构形式：机械限位式，限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：塑料；喷杆允许最大工作压力（MPa）：0.75；承压软管材质：橡胶，承压软管允许最大工作压力（Mpa）：6.0；蓄电池类型：免维护蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60（2只）；蓄电池标称电压（V）：12V×2只（串联）。","2017041401000065","2022-09-27","74.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1369,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州大丰农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.2m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3-0.5；整机驱动型式：四轮驱动，整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4900×2200×2850；喷杆长度（mm）：20000；最小离地间隙：（mm）：1200；整机限压安全装置：有；喷杆折叠型式：液压折叠，喷杆升降型式：液压升降；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2460；前/后最大轮距（mm）：1900（1800-2100可调），前/后轮外径（mm）：1150，前/后轮胎宽：（mm）：130，前/后轮轮胎型式：充气轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构形式：四缸、直列、水冷、四冲程；发动机或电动机机标定功率/转速（KW/r/min）：74/2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：60；药箱材质：聚丙烯；药箱容积（L）：2000；限压安全装置结构形式：机械限位式，限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢，承压软管材质：橡胶，承压软管允许最高工作压力（Mpa）：4.0（40Bar分水器后）/10.5（分水器前）；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60（2只）；蓄电池标称电压（V）：12V×2只（串联）。","2017041401000065","2022-09-27","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1370,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州恩腾农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-10021-2000型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.2m;喷杆长度:21m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;21000mm,最小离地间隙:1200mm,药箱容积2000L.","2018281401000010","2023-03-17","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1371,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州恩腾农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-10021-3000型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:3000L;离地间隙:1.06m;喷杆长度:21.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;21500mm,最小离地间隙:1060mm,药箱容积3000L.","2018281401000010","2023-03-17","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1372,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州恩腾农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-10025-1600型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1600L;离地间隙:0.9m;喷杆长度:25m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;25000mm,最小离地间隙:900mm,药箱容积1600L.","2018281401000010","2023-03-17","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1373,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州恩腾农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.62m;喷杆长度:22.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;22500mm,最小离地间隙:\t1620mm,药箱容积1500L.","2018281401000010","2023-03-17","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1374,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州歌尔特植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000E型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","发动机名称：柴油机,结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程；标定功率/转速：74kW/2400r/min；排放标准：国三；形式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：5600X2100X2500；喷杆长度：20000mm；最小离地间隙：1080mm；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；轴距：2360mm；前/后最大轮距：1700mm；配套泵结构型式：隔膜泵；额定压力MPa：3.0；额定流量L/min：100；药箱容积L：1000。","2018281401000007","2023-03-15","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1375,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州歌尔特植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500B型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.1m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","发动机名称：柴油机,结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程；标定功率/转速：74kW/2400r/min；排放标准：国三；形式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：5600X2100X2600；喷杆长度：20000mm；最小离地间隙：1100mm；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；轴距：2580mm；前/后最大轮距：1770mm；配套泵结构型式：隔膜泵；额定压力MPa：3.0；额定流量L/min：100；药箱容积L：1500。","2018281401000007","2023-03-15","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1376,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州歌尔特植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500C型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.1m;喷杆长度:2000m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","发动机名称：柴油机,结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程；标定功率/转速：74kW/2400r/min；排放标准：国三；形式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：5600X1800X2600；喷杆长度：20000mm；最小离地间隙：1100mm；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；轴距：2580mm；前/后最大轮距：1520mm；配套泵结构型式：隔膜泵；额定压力MPa：3.0；额定流量L/min：100；药箱容积L：1500。","2018281401000007","2023-03-15","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1377,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州歌尔特植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000B型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.44m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","发动机名称：柴油机,结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程；标定功率/转速：74Kw/2400r/min；排放标准：国三；形式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：5000X2700X3200；喷杆长度：20000mm；最小离地间隙：1440mm；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；轴距：2920mm；前/后最大轮距：2400mm；配套泵结构型式：齿轮式高压喷雾泵；额定压力MPa：0.3-2.0；额定流量L/min：80；药箱容积L：2000。","2018281401000007","2023-03-15","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1378,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州歌尔特植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000B型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1500+1500L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","发动机名称：柴油机,结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程；标定功率/转速：74Kw/2400r/min；排放标准：国三；形式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：5500X2900X2900；喷杆长度：20000mm；最小离地间隙：1050mm；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；轴距：3140mm；前/后最大轮距：2300mm；配套泵结构型式：隔膜泵；额定压力MPa：2.5；额定流量L/min：280；药箱容积L：1500+1500。","2018281401000007","2023-03-15","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1379,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州华武机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1000+500L;离地间隙:1.06m;喷杆长度:23m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5640×2455×2650；喷杆长度（mm）：23000；最小离地间隙：（mm）：1060；整机限压安全装置：有；喷杆折叠型式：液压折叠，喷杆升降型式：液压升降；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2350；前/后最大轮距（mm）：1800/1800，前/后轮外径（mm）：1440/1440，前/后轮胎宽：（mm）：140/140，前/后轮轮胎型式：充气轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构形式：四缸、直列、水冷四冲程；发动机或电动机机标定功率/转速（KW/r/min）：74/2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：3.0；液泵/电机泵额定流量（L/min）：100；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：1000+500；限压安全装置结构形式：弹簧式，限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢；喷杆允许最大工作压力（MPa）：0.75；承压软管材质：塑料，承压软管允许最大工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12V×2只（串联）。","2018281401000032","2023-05-01","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1380,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州华武机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500C型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1000+500L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:21m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3-0.5；整机驱动形式：四轮驱动，整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：6480×1750×2560；喷杆长度（mm）：21000；最小离地间隙：（mm）：1050；整机限压安全装置：有；喷杆折叠型式：液压+手动折叠，喷杆升降型式：液压升降；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2370；前/后最大轮距（mm）：1535/1500，前/后轮外径（mm）：1160/1160，前/后轮胎宽：（mm）：120/120，前/后轮轮胎型式：充气轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构形式：四缸、水冷四冲程；发动机或电动机机标定功率/转速（KW/r/min）：74/2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：60；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：1000+500；限压安全装置结构形式：弹簧式，限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢；喷杆允许最大工作压力（MPa）：0.75；承压软管材质：塑料，承压软管允许最大工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12V×2只（串联）。","2018281401000032","2023-05-01","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1381,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州华武机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.03m;喷杆长度:21m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3-0.5；整机驱动形式：四轮驱动，整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5750×2340×2800；喷杆长度（mm）：21000；最小离地间隙：（mm）：1030；整机限压安全装置：有；喷杆折叠型式：液压折叠，喷杆升降型式：液压升降；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2530；前/后最大轮距（mm）：1600/1600，前/后轮外径（mm）：1165/1165，前/后轮胎宽：（mm）：120/120，前/后轮轮胎型式：充气轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构形式：四缸、水冷四冲程；发动机或电动机机标定功率/转速（KW/r/min）：74/2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：60；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：2000；限压安全装置结构形式：弹簧式，限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢；喷杆允许最大工作压力（MPa）：0.75；承压软管材质：塑料，承压软管允许最大工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12V×2只（串联）。","2018281401000032","2023-05-01","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1382,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州华武机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000B型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:2000L;离地间隙:0.87m;喷杆长度:23m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3-0.5；整机驱动形式：四轮驱动，整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5700×2090×3000；喷杆长度（mm）：23000；最小离地间隙：（mm）：870；整机限压安全装置：有；喷杆折叠型式：液压折叠，喷杆升降型式：液压升降；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2690；前/后最大轮距（mm）：1900/1900，前/后轮外径（mm）：2100/2100，前/后轮胎宽：（mm）：100/100，前/后轮轮胎型式：实心轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构形式：四缸、直列、水冷四冲程；发动机或电动机机标定功率/转速（KW/r/min）：74/2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：3.0；液泵/电机泵额定流量（L/min）：100；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：2000；限压安全装置结构形式：弹簧式，限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢；喷杆允许最大工作压力（MPa）：0.75；承压软管材质：塑料，承压软管允许最大工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12V×2只（串联）。","2018281401000032","2023-05-01","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1383,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州华武机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1500+500L;离地间隙:1.76m;喷杆长度:21m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3-0.5；整机驱动形式：四轮驱动，整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：6300×2000×3270；喷杆长度（mm）：21000；最小离地间隙：（mm）：1760；整机限压安全装置：有；喷杆折叠型式：液压+手动折叠，喷杆升降型式：液压升降；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2540；前/后最大轮距（mm）：1970/1970，前/后轮外径（mm）：1160/1160，前/后轮胎宽：（mm）：140/140，前/后轮轮胎型式：充气轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构形式：四缸、水冷四冲程；发动机或电动机机标定功率/转速（KW/r/min）：74/2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：60；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：1500+500；限压安全装置结构形式：弹簧式，限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢；喷杆允许最大工作压力（MPa）：0.75；承压软管材质：塑料，承压软管允许最大工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12V×2只（串联）。","2018281401000032","2023-05-01","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1384,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州华武机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2200型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:375*4+700L;离地间隙:1.7m;喷杆长度:21m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3-0.5；整机驱动形式：四轮驱动，整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4600×3000×3250；喷杆长度（mm）：21000；最小离地间隙：（mm）：1700；整机限压安全装置：有；喷杆折叠型式：液压+手动折叠，喷杆升降型式：液压升降；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2400；前/后最大轮距（mm）：2570/2570，前/后轮外径（mm）：1430/1430，前/后轮胎宽：（mm）：140/140，前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构形式：四缸、直列、水冷四冲程；发动机或电动机机标定功率/转速（KW/r/min）：74/2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：3.0；液泵/电机泵额定流量（L/min）：100；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：375*4+700；限压安全装置结构形式：弹簧式，限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢；喷杆允许最大工作压力（MPa）：0.75；承压软管材质：塑料，承压软管允许最大工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12V×2只（串联）。","2018281401000032","2023-05-01","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1385,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州华武机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1500*2L;离地间隙:1.76m;喷杆长度:21m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3-0.5；整机驱动形式：四轮驱动，整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5400×2650×3300；喷杆长度（mm）：21000；最小离地间隙：（mm）：1760；整机限压安全装置：有；喷杆折叠型式：液压折叠，喷杆升降型式：液压升降；驾驶室型式：无；轴距（mm）：3200；前/后最大轮距（mm）：2500/2500，前/后轮外径（mm）：1250/1250，前/后轮胎宽：（mm）：230/230，前/后轮轮胎型式：充气轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构形式：四缸、直列、水冷四冲程；发动机或电动机机标定功率/转速（KW/r/min）：74/2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：3.0；液泵/电机泵额定流量（L/min）：100；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：1500*2；限压安全装置结构形式：弹簧式，限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢；喷杆允许最大工作压力（MPa）：0.75；承压软管材质：塑料，承压软管允许最大工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12V×2只（串联）。","2018281401000032","2023-05-01","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1386,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.62m;喷杆长度:22.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;22500mm, 最小离地间隙:1620mm,药箱容积1500L.","2017041401000045","2022-07-05","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1387,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-200021型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.2m;喷杆长度:21m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;21000mm, 最小离地间隙:1200mm,药箱容积:2000L","2017041401000045","2022-07-05","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1388,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2800B型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:2800L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;20000mm, 最小离地间隙:1050mm,药箱容积1400 X2 L","2017041401000045","2022-07-05","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1389,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州欧尚农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500D型自走式喷杆喷雾机","功率:100.6马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.13m;喷杆长度:25m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目：喷杆喷雾机；结构形式:自走式。外形尺寸: 6030x2930x2760 ;工作压力: 0.5-0.8 ;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;整机限压安全装置：有；喷杆长度: 25000mm ;喷杆折叠型式:液压折叠;喷杆升降型式:液压升降;离地间隙: 1130mm ;驾驶室型式:无;轴距: 2350mm ;前后最大轮距: 1800mm ;前/后轮外径: 1170mm ;前/后轮胎宽: 130mm ;轮胎型式:充气橡胶轮胎;限压安全装置结构型式:弹簧式,限定压力:≤0.96 ;配套动力名称:柴油机;结构型式:四缸水冷四冲程;功率: 74/2400kw/r/min ;液泵结构型式:隔膜泵;额定压力: 3;额定流量: 100L/min ;药箱材质:塑料;药箱容积: 1500L ;喷杆材质:不锈钢+塑料;最高允许工作压力: 1 .2MPa ;承压管材质：橡胶；蓄电池类型:免维护铅酸蓄电池;容量: 80Ah;电话: 12x2 (串联)。","2018281401000067","2023-12-12","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1390,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州欧尚农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500E型自走式喷杆喷雾机","功率:100.6马力;药箱容积:1000+500L;离地间隙:1.12m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目：喷杆喷雾机；结构形式:自走式。外形尺寸: 6100x1880x2510 ;工作压力: 0.5-0.8 ;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;整机限压安全装置：有；喷杆长度: 20000mm ;喷杆折叠型式:液压折叠;喷杆升降型式:液压升降;离地间隙: 1120mm ;驾驶室型式:无;轴距: 2300mm ;前后最大轮距: 1800mm ;前/后轮外径: 1600mm ;前后轮胎宽: 80mm ;轮胎型式:充气橡胶轮胎;限压安全装置结构型式:弹簧式,限定压力:≤0.96 ;配套动力名称:柴油机;结构型式:四缸水冷四冲程;功率: 74/2400kw/r/min ;液泵结构型式:隔膜泵;额定压力: 0-2.5;额定流量: 60L/min ;药箱材质:塑料;药箱容积: 1000+500L ;喷射部位材质:不锈钢+塑料;最高允许工作压力: 1 .2MPa ;承压管材质：橡胶；蓄电池类型:免维护铅酸蓄电池;容量: 80Ah;电话: 12x2 (串联)。","2018281401000067","2023-12-12","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1391,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州欧尚农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500F型自走式喷杆喷雾机","功率:100.6马力;药箱容积:1000+500L;离地间隙:1m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目：喷杆喷雾机；结构形式:自走式。外形尺寸:5900x1780x2470 ;工作压力: 0.5-0.8 ;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;整机限压安全装置：有；喷杆长度: 20000mm ;喷杆折叠型式:液压折叠;喷杆升降型式:液压升降;离地间隙: 1000mm ;驾驶室型式:无;轴距: 2300mm ;前后最大轮距: 1500mm ;前/后轮外径: 1100mm ;前后轮胎宽: 80mm ;轮胎型式:充气橡胶轮胎;限压安全装置结构型式:弹簧式,限定压力:≤0.96 ;配套动力名称:柴油机;结构型式:四缸水冷四冲程;功率: 74/2400kw/r/min ;液泵结构型式:隔膜泵;额定压力: 0-2.5;额定流量: 60L/min ;药箱材质:塑料;药箱容积: 1000+500L ;喷射部位材质:不锈钢+塑料;最高允许工作压力: 1 .2MPa ;承压管材质：橡胶；蓄电池类型:免维护铅酸蓄电池;容量: 80Ah;电话: 12x2 (串联)。","2018281401000067","2023-12-12","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1392,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州欧尚农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100.6马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.26m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构形式：自走式。外形尺寸：5450×2800×2750；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度：20000mm；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；离地间隙：1260mm；驾驶室型式：无；轴距：3060mm；前/后最大轮距：2300mm；前国家植保机械质量监督检验中心/后轮外径：1030mm；前/后轮胎宽：220mm；轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；功率：74/2400kw/r/min；液泵结构型式：隔膜泵；额定压力：2.5；额定流量：280L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：2000L；喷射部位材质：不锈钢+塑料；最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；容量：80Ah；电压：12×2（串联）。","2018281401000067","2023-12-12","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1393,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州上力机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","产品品目：喷杆喷雾机 产品结构型式：自走式、四轮转向、四轮驱动 发动机名称、结构型式：柴油机、四缸、直列、水冷、四冲程 发动机功率/转速：74kW（100.64马力）/2400r/min 发动机排放标准：达到国家第三阶段排放标准 药箱容量：1500L 离地间隙：1.08m 喷杆长度：20m","2017281401000040","2022-11-24","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1394,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州上力机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500B型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1500L;离地间隙:0.94m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","产品品目：喷杆喷雾机 产品结构型式：自走式、四轮转向、四轮驱动 发动机名称、结构型式：柴油机、四缸、直列、水冷、四冲程 发动机功率/转速：74kW（100.64马力）/2400r/min 发动机排放标准：达到国家第三阶段排放标准 药箱容量：1500L 离地间隙：0.94m 喷杆长度：20m","2017281401000040","2022-11-24","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1395,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州上力机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500C型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1500L;离地间隙:0.94m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","产品品目：喷杆喷雾机 产品结构型式：自走式、四轮转向、四轮驱动 发动机名称、结构型式：柴油机、四缸、直列、水冷、四冲程 发动机功率/转速：74kW（100.64马力）/2400r/min 发动机排放标准：达到国家第三阶段排放标准 药箱容量：1500L 离地间隙：0.94m 喷杆长度：20m","2017281401000040","2022-11-24","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1396,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州上力机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500D型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.07m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","产品品目：喷杆喷雾机 产品结构型式：自走式、四轮转向、四轮驱动 发动机名称、结构型式：柴油机、四缸、直列、水冷、四冲程 发动机功率/转速：74kW（100.64马力）/2400r/min 发动机排放标准：达到国家第三阶段排放标准 药箱容量：1500L 离地间隙：1.07m 喷杆长度：20m","2017281401000040","2022-11-24","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1397,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州上力机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","产品品目：喷杆喷雾机 产品结构型式：自走式、四轮转向、四轮驱动 发动机名称、结构型式：柴油机、四缸、直列、水冷、四冲程 发动机功率/转速：74kW（100.64马力）/2400r/min 发动机排放标准：达到国家第三阶段排放标准 药箱容量：1500L 离地间隙：1.08m 喷杆长度：20m","2017281401000040","2022-11-24","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1398,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市奥林工程机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500B-4型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.1m;喷杆长度:21.45m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","产品品目：喷杆喷雾机；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；结构型式：自走式；柴油机功率:74kW/2400r/min；整机尺寸(mm)5200×2430×2900;喷杆长度:21450mm;工作压力(MPa):0.3~0.6;药箱容积:1500L,配套泵:齿轮泵(压力：0.3-2.0MPa，流量:60L/min； 离地间隙：1100mm；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；轴距2500mm；轮距1830mm；轮胎外径1800mm;胎宽120mm，轮胎型式：实心轮胎；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量：60Ah，蓄电池标称电压：12×2（串联）","2021281401000005","2026-04-01","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1399,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市奥林工程机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500C型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.1m;喷杆长度:21.45m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","产品品目：喷杆喷雾机；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；结构型式：自走式；柴油机功率:74kW/2400r/min；整机尺寸(mm)5100×2550×3230;喷杆长度:21450mm;工作压力(MPa):0.3~0.6;药箱容积:1500L,配套泵:齿轮式高压喷雾泵(压力：0.3-2.0MPa，流量:60L/min； 离地间隙：1100mm；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；轴距2490mm；轮距1830mm；轮胎外径1800mm;胎宽120mm，轮胎型式：实心轮胎；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量：60Ah，蓄电池标称电压：12×2（串联）","2021281401000005","2026-04-01","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1400,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市奥林工程机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.27m;喷杆长度:22m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","产品品目：喷杆喷雾机；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；结构型式：自走式；柴油机功率:74kW/2400r/min；整机尺寸(mm)5600×2800×3100;喷杆长度:22000mm;工作压力(MPa):0.3~0.6;药箱容积:2000L,配套泵:齿轮式高压喷雾泵(压力：0.3-2.0MPa，流量:60L/min； 离地间隙：1270mm；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；轴距2700mm；轮距2650mm；轮胎外径2140mm;胎宽100mm，轮胎型式：实心轮胎；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量：60Ah，蓄电池标称电压：12×2（串联）","2021281401000005","2026-04-01","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1401,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市奥林工程机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:3000L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:21.45m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","产品品目：喷杆喷雾机；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；结构型式：自走式；柴油机功率:74kW/2400r/min；整机尺寸(mm)5650×2470×2750;喷杆长度:21450mm;工作压力(MPa):0.3~0.6;药箱容积:3000L,配套泵:隔膜泵(压力：2.5MPa，流量:280L/min； 离地间隙：950mm；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；轴距2610mm；轮距2270mm；轮胎外径1450mm;胎宽190mm，轮胎型式：实心轮胎；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量：60Ah，蓄电池标称电压：12×2（串联）","2021281401000005","2026-04-01","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1402,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市奥森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000D型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:20.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4800×2050×2450；整机喷杆长度（mm）：20500；最小离地间隙（mm）：950；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：1000","2012041401000061","2024-07-08","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1403,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市奥森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500G型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.9m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：6800×2620×3350；整机喷杆长度（mm）：20000；最小离地间隙（mm）：1900；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：375×4","2012041401000061","2024-07-08","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1404,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市奥森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500H型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.61m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5750×2200×3350；整机喷杆长度（mm）：20000；最小离地间隙（mm）：1610；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1500","2012041401000061","2024-07-08","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1405,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市奥森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.06m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4800×2050×2650；整机喷杆长度（mm）：20000；最小离地间隙（mm）：1060；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1500","2012041401000061","2024-07-08","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1406,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市奥森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1600型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1600L;离地间隙:1.07m;喷杆长度:21.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5200×2600×2820；整机喷杆长度（mm）：21500；最小离地间隙（mm）：1070；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1600","2012041401000061","2024-07-08","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1407,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市东禾农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.94m;喷杆长度:20.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率:100马力（74KW）。形式:自走式,四轮驱动、四轮转向。外形尺寸（mm）4900×1900×2450 。 喷杆长度：:20.1m、液压升降、液压折叠; 。离地间隙:940mm。药箱容积:1000L。配套泵：齿轮泵","2019281401000003","2024-04-01","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1408,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市东禾农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.06m;喷杆长度:20.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率:100马力（74KW）;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向  。整机外形尺寸（mm）:4930×1975×2740;  喷杆:喷杆长度:20.1m  液压升降   液压折叠。;离地间隙:1060mm;  药箱容积:1500L;  配套泵:隔膜泵","2019281401000003","2024-04-01","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1409,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市丰裕机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000C型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.97m;喷杆长度:20.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：:100马力（74KW）；药箱容积：1000L；喷杆长度：20500mm（20.5m)；离地间隙：970mm(0.97m）；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5150×2100×2460；喷杆折叠形式：液压；喷杆升降形式：液压；轴距：2380mm；前最大轮距：1800mm；后最大轮距：1800mm；前轮外径：930mm；前轮胎宽：120mm；前轮轮胎型式：充气轮胎；后轮外径：930mm；后轮胎宽：120mm；后轮轮胎型式：充气轮胎；液泵结构型式：齿轮泵；液泵流量：80L/min;蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量：80Ah","2019281401000025","2024-09-03","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1410,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市丰裕机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500B型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:20.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：:100马力（74KW）；药箱容积：1500L；喷杆长度：20100mm（20.1m)；离地间隙：1080mm(1.08m）；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5000×2300×3300；喷杆折叠形式：液压；喷杆升降形式：液压；轴距：2570mm；前最大轮距：1800mm；后最大轮距：1800mm；前轮外径：1170mm；前轮胎宽：130mm；前轮轮胎型式：充气轮胎；后轮外径：1170mm；后轮胎宽：130mm；后轮轮胎型式：充气轮胎；液泵结构型式：齿轮泵；液泵流量：80L/min;蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量：80Ah","2019281401000025","2024-09-03","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1411,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市丰裕机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500C型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000+500L;离地间隙:0.97m;喷杆长度:20.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：:100马力（74KW）；药箱容积：1000L+500L；喷杆长度：20500mm（20.5m)；离地间隙：970mm(0.97m）；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；整机外形尺寸（mm）：6100×2000×2480；喷杆折叠形式：液压；喷杆升降形式：液压；轴距：2370mm；前最大轮距：1540mm；后最大轮距：1540mm；前轮外径：930mm；前轮胎宽：120mm；前轮轮胎型式：充气轮胎；后轮外径：930mm；后轮胎宽：120mm；后轮轮胎型式：充气轮胎；液泵结构型式：齿轮泵；液泵流量：80L/min;蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量：80Ah","2019281401000025","2024-09-03","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1412,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市丰裕机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500Z型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:0.97m;喷杆长度:20.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力（74KW）；药箱容积：1500L；喷杆长度：20100mm（20.1m)；离地间隙：970mm(0.97m）；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5000×2350×2600；喷杆折叠形式：液压；喷杆升降形式：液压；轴距：2560mm；前最大轮距：1800mm；后最大轮距：1800mm；前轮外径：930mm；前轮胎宽：120mm；前轮轮胎型式：充气轮胎；后轮外径：930mm；后轮胎宽：120mm；后轮轮胎型式：充气轮胎；液泵结构型式：齿轮泵；液泵流量：80L/min;蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量：80Ah","2019281401000025","2024-09-03","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1413,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市丰园农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000C型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.12m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构型式：自走式；工作压力（MPa)：0.2-0.4；驱动型式：四轮驱动；转向形式：四轮转向；外形尺寸（mm)：4800×1900×2600；喷杆长度 ：20000mm；最小离地间隙：1120mm;喷杆折叠型式：液压 ；喷杆升降型式：液压；轴距：2370mm；前最大轮距：1780mm；后最大轮距：1780mm；前轮外径：1230mm；前轮胎宽：80mm；前轮轮胎型式：实心轮胎；后轮外径：1230mm；后轮胎宽：80mm；后轮轮胎型式：实心轮胎；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74Kw/2400(r/min)；液(气)泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力：0-2.5MPa ；液泵额定流量60L/min；药箱容积：1000L；药箱材质:聚乙烯；限压安全装置结构型式：机械限位式；限压安全装置限定压力≤0.48MPa；喷杆材质：不锈钢；承压软管材质：橡胶；承压软管允许最大工作压力（MPa）：2.0（分水器前）/4.0（分水器后）；；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池； 蓄电池容量60Ah；蓄电池标称电压（V)：（12×2串联）；","2017041401000048","2022-08-01","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1414,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市丰园农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500D型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:(1000+500)L;离地间隙:1.09m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构型式：自走式；工作压力（MPa)：0.2-0.4；驱动型式：四轮驱动；转向形式：四轮转向；外形尺寸（mm)：5700×2500×2700；喷杆长度 ：20000mm；最小离地间隙：1090mm;喷杆折叠型式：液压 ；喷杆升降型式：液压；轴距：2400mm；前最大轮距：1840mm；后最大轮距：1840mm；前轮外径：1200mm；前轮胎宽：120mm；前轮轮胎型式：充气轮胎；后轮外径：1200mm；后轮胎宽：120mm；后轮轮胎型式：充气轮胎；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74Kw/2400(r/min)；液(气)泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力：0-2.5MPa ；液泵额定流量60L/min；药箱容积：（1000+500）L；药箱材质:聚乙烯；限压安全装置结构型式：机械限位式；限压安全装置限定压力≤0.48MPa；喷杆材质：不锈钢；承压软管材质：橡胶；承压软管允许最大工作压力（MPa）：2.0（分水器前）/4.0（分水器后）；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池； 蓄电池容量60Ah；蓄电池标称电压（V)：12×2（串联）；","2017041401000048","2022-08-01","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1415,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市富泽农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500K型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:20.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;20100mm,最小离地间隙:\t960mm,药箱容积1500L.","2017281401000024","2022-08-20","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1416,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市富泽农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:3000L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:21m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;21000mm,最小离地间隙:\t1050mm,药箱容积1500×2L.","2017281401000024","2022-08-20","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1417,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市昊林农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.1m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3-0.5；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5400×2200×2400；整机喷杆长度（mm）：20000；最小离地间隙（mm）：1100；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1000","2020281401000037","2026-01-14","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1418,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市昊林农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500E型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.04m;喷杆长度:25m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3-0.5；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：6200×2400×2800；整机喷杆长度（mm）：25000；最小离地间隙（mm）：1040；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1500","2020281401000037","2026-01-14","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1419,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市昊林农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500H型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:0.97m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3-0.5；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5300×1700×2500；整机喷杆长度（mm）：20000；最小离地间隙（mm）：970；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：齿轮式高压喷雾泵；液泵额定流量（L/min）：80；药箱容积（L）：1000+500","2020281401000037","2026-01-14","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1420,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市昊林农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1600A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1600L;离地间隙:2.27m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3-0.5；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：7000×2800×3600；整机喷杆长度（mm）：20000；最小离地间隙（mm）：2270；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：160-180；药箱容积（L）：400×4","2020281401000037","2026-01-14","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1421,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市嘉瑞农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1600B型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1600L;离地间隙:0.89m;喷杆长度:23.0m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力（74KW） ；   药箱：1600L；   喷杆长度：23.000m;  离地间隙：0.89米；型式：自走式;四轮驱动;四轮转向","2019041401000011","2024-02-17","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1422,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市嘉瑞农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.53m;喷杆长度:20.0m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力（74KW） ；   药箱：2000L；   喷杆长度：20.000m;   离地间隙：1.53米；型式：自走式；四轮驱动；四轮转向","2019041401000011","2024-02-17","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1423,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市久保丰植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000D型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:20.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4800×2050×2450；整机喷杆长度（mm）：20500；最小离地间隙（mm）：950；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：1000","2016041401000102","2021-11-02","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1424,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市久保丰植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500G型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.9m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：6800×2620×3350；整机喷杆长度（mm）：20000；最小离地间隙（mm）：1900；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：375×4","2016041401000102","2021-11-02","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1425,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市久保丰植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500H型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.61m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5750×2200×3350；整机喷杆长度（mm）：20000；最小离地间隙（mm）：1610；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1500","2016041401000102","2021-11-02","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1426,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市久保丰植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.06m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4800×2050×2650；整机喷杆长度（mm）：20000；最小离地间隙（mm）：1060；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1500","2016041401000102","2021-11-02","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1427,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市久保丰植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1600型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1600L;离地间隙:1.07m;喷杆长度:21.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5200×2600×2820；整机喷杆长度（mm）：21500；最小离地间隙（mm）：1070；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1600","2016041401000102","2021-11-02","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1428,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市凯博植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1000+1000L;离地间隙:1.41m;喷杆长度:21m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","发动机名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；标定功率/转速：74Kw/2400r/min；排放标准：国三；形式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：5680x2100x2930；喷杆长度：21000mm；离地间隙mm:1410;喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；轴距mm：2580；前/后最大轮距mm：1990；配套泵结构型式：隔膜泵；额定压力MPa：3.0；额定流量L/min：100；药箱容积L：1000+1000。","2015041401000097","2025-10-27","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1429,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市凯博植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1000+1000L;离地间隙:1.02m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","发动机名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；标定功率/转速：74Kw/2400r/min；排放标准：国三；形式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：5120x2120x2550；喷杆长度：20000mm；离地间隙mm:1020;喷杆折叠型式：两端液压折叠中间手动折叠；喷杆升降型式：液压升降；轴距mm：2580；前/后最大轮距mm：2000；配套泵结构型式：隔膜泵；额定压力MPa：3.0；额定流量L/min：100；药箱容积L：1000+1000。","2015041401000097","2025-10-27","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1430,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市凯博植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2300型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:700+400X4L;离地间隙:1.5m;喷杆长度:21m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","发动机名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；标定功率/转速：74Kw/2400r/min；排放标准：国三；形式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：5500x2800x3060；喷杆长度：21000mm；离地间隙mm:1500;喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；轴距mm：2450；前/后最大轮距mm：2420；配套泵结构型式：隔膜泵；额定压力MPa：3.0；额定流量L/min：100；药箱容积L：700+400X4。","2015041401000097","2025-10-27","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1431,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市凯博植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1500X2L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","发动机名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；标定功率/转速：74Kw/2400r/min；排放标准：国三；形式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：5540x2940x2900；喷杆长度：20000mm；离地间隙mm:1050;喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；轴距mm：3130；前/后最大轮距mm：2300；配套泵结构型式：隔膜泵；额定压力MPa：2.5；额定流量L：280；药箱容积L：1500x2。","2015041401000097","2025-10-27","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1432,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市利隆农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500K型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:20.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;20100mm,最小离地间隙:960mm,药箱容积1500L.","2019281401000014","2024-05-19","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1433,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市利隆农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.3m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;20000mm,最小离地间隙:1300mm,药箱容积2000L.","2019281401000014","2024-05-19","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1434,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市利隆农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000G型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.65m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;20000mm,最小离地间隙:1650mm,药箱容积2000L.","2019281401000014","2024-05-19","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1435,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市利隆农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:3000L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:21m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;21000mm,最小离地间隙:1050mm,药箱容积1500×2L.","2019281401000014","2024-05-19","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1436,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市隆科农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000/20型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.1m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式/自走式；(cx)整机驱动型式/四轮驱动；(cx)整机转向型式/四轮转向；整机喷杆长度\nmm20000；(cx)最小离地间隙mm1100；发动机或电动机名称/柴油机；发动机或电动机结构型式/四缸、直列、水冷、四冲程；发动机或电动机标定功率/转速kW/(r/min)74/2400；药箱容积L1000；\n\n(cx)轴距mm2590；(cx) 前最大轮距mm1800；(cx) 后最大轮距mm1800；(cx) 前轮外径mm1050；(cx) 前轮胎宽mm140；限压安全装置生产方式/采购；喷杆材质/不锈钢；喷杆允许最大工作压力MPa/喷杆生产方式；/自制；承压软管材质/塑料；蓄电池类型/免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量Ah80；蓄电池标称电压V12×2（串联）；蓄电池生产方式/采购","2016041401000129","2021-12-25","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1437,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市隆科农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500/20型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.1m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式/自走式；(cx)整机驱动型式/四轮驱动；(cx)整机转向型式/四轮转向；整机喷杆长度mm20000；(cx)最小离地间隙mm1100；发动机或电动机名称/柴油机；发动机或电动机结构型式/四缸、直列、水冷、四冲程；发动机或电动机标定功率/转速kW/(r/min)74/2400；药箱容积L 1500；\n\n整机工作压力MPa0.3-0.5；整机外形尺寸mm4700(长)×2500（宽）×3000（高）；(cx)整机水平射程或喷幅mm/；发动机或电动机工作电压V/；发动机或电动机生产方式/采购；液(气)泵/电机泵结构型式/齿轮式高压喷雾泵；液泵/电机泵额定压力MPa0.3-2.0；液泵/电机泵额定流量L/min60；液泵/电机泵柱塞（活塞）直径mm/；液泵/电机泵生产方式/采购；","2016041401000129","2021-12-25","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1438,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市隆科农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2500/20型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:350×4+1100L;离地间隙:1.8m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式/自走式；(cx)整机驱动型式/四轮驱动；(cx)整机转向型式/四轮转向；整机喷杆长度\nmm20000；(cx)最小离地间隙mm1800；发动机或电动机名称/柴油机；发动机或电动机结构型式/四缸、直列、水冷、四冲程；发动机或电动机标定功率/转速kW/(r/min)74/2400；药箱容积\nL350×4+1100；\n\n\n整机工作压力MPa0.3-0.5；(cx)喷杆折叠型式/液压；(cx)喷杆升降型式/液压；(cx)驾驶室型式/无；(cx)轴距mm2530；(cx) 前最大轮距mm2580；(cx) 后最大轮距mm2580；发动机或电动机生产方式\n/采购；液(气)泵/电机泵结构型式/隔膜泵；液泵/电机泵额定压力MPa2.5；液泵/电机泵额定流量L/min280；蓄电池类型/免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量Ah80；蓄电池标称电压V12x2（串联）；蓄电池生产方式/采购","2016041401000129","2021-12-25","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1439,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市隆科农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000/20型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1500+1500L;离地间隙:1.03m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式/自走式；(cx)整机驱动型式/四轮驱动；(cx)整机转向型式/四轮转向；整机喷杆长度\nmm20000；(cx)最小离地间隙mm1030；发动机或电动机名称/柴油机；发动机或电动机结构型式/四缸、直列、水冷、四冲程；发动机或电动机标定功率/转速kW/(r/min)74/2400；药箱容积\nL1500+1500；\n\n空气室（储压容器）材质/金属；空气室（储压容器）质量g930；空气室（储压容器）安装位置/外置；空气室（储压容器）生产方式/采购；限压安全装置结构型式/机械限位式；限压安全装置限定压力MPa≤0.6；限压安全装置生产方式/采购；喷杆材质/不锈钢；蓄电池类型/免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量Ah80；蓄电池标称电压V12×2（串联）；蓄电池生产方式/采购","2016041401000129","2021-12-25","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1440,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.85m;喷杆长度:23.6m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：74KW；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：0.85m；药箱容积：1000L；喷杆长度：23.6m；运输状态尺寸：5800×2080×2800（mm）；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷四冲程；配套动力标定功率/转速：74KW/2400（r/min）；配套泵：齿轮泵；配套泵工作压力：0.3-2.0MPa；配套泵流量：60L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国三；","2016041401000066","2026-05-30","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1441,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000B-1型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:20.3m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：0.95m；药箱容积：1000L；喷杆长度：20.3m；外形尺寸（长*宽*高）：5000×2200×2500；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74W/2400(r/min)；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：0-2.5MPa；配套泵流量：100L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2016041401000066","2026-05-30","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1442,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000B型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1m;喷杆长度:23.6m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1m；药箱容积：1000L；喷杆长度：23.6m；外形尺寸（长*宽*高）：5800×2220×2700；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74KW/2400(r/min)；配套泵型式：齿轮泵；配套泵工作压力：0.3-2.0MPa；配套泵流量：60L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2016041401000066","2026-05-30","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1443,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500B型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:0.86m;喷杆长度:23.6m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：0.86m；药箱容积：1500L；喷杆长度：23.6m；外形尺寸（长*宽*高）：5800×2200×3000；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74W/2400(r/min)；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：3.0MPa；配套泵流量：100L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2016041401000066","2026-05-30","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1444,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500C型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:23.6m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1.08m；药箱容积：1500L；喷杆长度：23.6m；外形尺寸（长*宽*高）：5800×2300×2700；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74W/2400(r/min)；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：3.0MPa；配套泵流量：100L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2016041401000066","2026-05-30","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1445,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000G型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.21m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1.21m；药箱容积：2000L；喷杆长度：20m；外形尺寸（长*宽*高）：5400×2100×2800；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74W/2400(r/min)；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：0-2.5MPa；配套泵流量：100L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2016041401000066","2026-05-30","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1446,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市隆顺农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2200G型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:2200L;离地间隙:1.73m;喷杆长度:20.3m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1.73m；药箱容积：2200L；喷杆长度：20.3m；外形尺寸（长*宽*高）：5800×3100×3300；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74W/2400(r/min)；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：3.0MPa；配套泵流量：100L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2016041401000066","2026-05-30","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1447,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市绿森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.85m;喷杆长度:23.6m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：850mm；药箱容积：1000L；喷杆长度：23600mm；外形尺寸（长*宽*高）：6000×2600×2560；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74KW/2400(r/min)；配套泵型式：齿轮泵；配套泵工作压力：0.3-2.0MPa；配套泵流量：60L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2018281401000012","2023-02-28","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1448,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市绿森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000B-1型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:20.3m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：950mm；药箱容积：1000L；喷杆长度：20300mm；外形尺寸（长*宽*高）运输状态：5000*2200*2500；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74KW/2400(r/min)；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：0-2.5MPa；配套泵流量：100L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2018281401000012","2023-02-28","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1449,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市绿森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000G型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.21m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1210mm；药箱容积：2000L；喷杆长度：20000mm；外形尺寸（长*宽*高）运输状态：5400*2100*2800；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74KW/2400(r/min)；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：0-2.5MPa；配套泵流量：100L/min；；排放阶段：国3；","2018281401000012","2023-02-28","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1450,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市绿森农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2200G型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:2200L;离地间隙:1.73m;喷杆长度:20.3m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1730mm；药箱容积：2200L；喷杆长度：20300mm；外形尺寸（长*宽*高）运输状态：5800*3100*3300；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74KW/2400(r/min)；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：3.0MPa；配套泵流量：100L/min；排放阶段：国3；","2018281401000012","2023-02-28","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1451,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000LB1型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B9-100C31； 排放标准：国三；药箱容量：1000L；最小离地间隙：1080mm；整机外形尺寸：5300×2170×2500mm； 整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：20000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量：60L/min；轴距(自走式)：2380Mmm；前（后）最大轮距 ：1530mm； 前（后）轮外径  ：1170mm；前（后）轮胎宽：130mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2016041401000107","2021-11-07","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1452,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500LB型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.04m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B9-100C31； 排放标准：国三；药箱容量：1500L；最小离地间隙：1040mm；整机外形尺寸：5330×2450×2730mm； 整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：20000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量：60L/min；轴距(自走式)：2460mm；前（后）最大轮距 ：1910mm； 前（后）轮外径  ：1170mm；前（后）轮胎宽：130mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2016041401000107","2021-11-07","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1453,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500L型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:25m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B9-100C31； 排放标准：国三；药箱容量：1500L；最小离地间隙：1080mm；整机外形尺寸：5900×2350×2800mm； 整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：25000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：3.0MPa；配套泵额定流量：100L/min；轴距(自走式)：2230mm；前（后）最大轮距 ：1900mm； 前（后）轮外径  ：1430mm；前（后）轮胎宽：130mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2016041401000107","2021-11-07","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1454,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市沃龙植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.21m;喷杆长度:20.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","品目：喷杆喷雾机；结构型式：自走式；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；工作压力：0.3～0.5MPa；外形尺寸：5700×2200×2800mm；柴油机功率转速：74/2400kW/(r/min)；喷杆长度：20500mm；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；液泵型式：齿轮泵；液泵工作压力：0.3-2.0MPa；液泵流量：80L/min；药箱容积：1500L；离地间隙：1210mm；轴距2780mm；轮距1860mm；轮胎外径1450mm；轮胎胎宽：140mm；轮胎型式：充气轮胎；蓄电池类型：（铅酸）免维护蓄电池；蓄电池容量：80Ah；蓄电池标称电压：12×2（两只串联）。","2017281401000031","2022-09-29","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1455,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市沃龙植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.21m;喷杆长度:20.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","品目：喷杆喷雾机；结构型式：自走式；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；工作压力：0.3～0.5MPa；外形尺寸：6000×2300×2800mm；柴油机功率转速：74/2400kW/(r/min)；喷杆长度：20500mm；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；液泵型式：齿轮泵；液泵工作压力：0.3-2.0MPa；液泵流量：80L/min；药箱容积：1500+500L；离地间隙：1210mm；轴距2800mm；轮距1870mm；轮胎外径1450mm；轮胎胎宽：140mm；轮胎型式：充气轮胎；蓄电池类型：（铅酸）免维护蓄电池；蓄电池容量：80Ah；蓄电池标称电压：12×2（两只串联）。","2017281401000031","2022-09-29","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1456,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市翔云农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.86m;喷杆长度:23.6m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：860mm；药箱容积：1000L；喷杆长度：23600mm；外形尺寸（长*宽*高）mm：5800*2600*2560；药箱容量：1000L；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套动力名称、结构型式：四缸水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74KW/2400(r/min)；配套泵型式：齿轮泵；配套泵工作压力：0.3-2.0MPa；配套泵流量：60L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2017281401000046","2022-12-17","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1457,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市翔云农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000B-1型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:20.3m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：950mm；药箱容积：1000L；喷杆长度：20300mm；外形尺寸（长*宽*高）mm：5000×2200×2500；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74KW/2400(r/min)；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：0-2.5MPa；配套泵流量：100L/min；排放阶段：国3；","2017281401000046","2022-12-17","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1458,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市翔云农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000B型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1m;喷杆长度:23.6m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1m；药箱容积：1000L；喷杆长度：23.6m；外形尺寸（长*宽*高）mm：5800×2200×2700；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；喷幅：25000mm；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74KW/2400(r/min)；配套泵型式：齿轮泵；配套泵工作压力：0.3-2.0MPa；配套泵流量：60L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2017281401000046","2022-12-17","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1459,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市翔云农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500B型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:0.86m;喷杆长度:23.6m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：860mm；药箱容积：1500L；喷杆长度：23600mm；外形尺寸（长*宽*高）mm：5800×2200×3000；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74KW/2400(r/min)；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力3.0MPa；配套泵流量：100L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2017281401000046","2022-12-17","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1460,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市翔云农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500C型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:23.6m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1080mm；药箱容积：1500L；喷杆长度：23600mm；外形尺寸（长*宽*高）mm：5800×2300×2700；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74KW/2400(r/min)；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：3.0MPa；配套泵流量：100L/min；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；排放阶段：国3；","2017281401000046","2022-12-17","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1461,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市翔云农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000G型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.21m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1210mm；药箱容积：2000L；喷杆长度：20000mm；外形尺寸（长*宽*高）：5400×2100×2800喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74KW/2400(r/min)；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：0-2.5MPa；配套泵流量：100L/min；排放阶段：国3；","2017281401000046","2022-12-17","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1462,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市翔云农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2200G型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:2200L;离地间隙:1.73m;喷杆长度:20.3m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1730mm；药箱容积：2200L；喷杆长度：20300mm；外形尺寸（长*宽*高）mm：5800×3100×3300；喷雾工作压力：0.3-0.5MPa；配套动力名称、结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：74KW/2400(r/min)；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：3.0MPa；配套泵流量：100L/min；排放阶段：国3；","2017281401000046","2022-12-17","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1463,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市鑫沃农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000YB型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.97m;喷杆长度:20.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力（74KW）；药箱容积：1000L；喷杆长度：20500mm（20.5m)；离地间隙：970mm（0.97m）；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5150×2080×2460；喷杆折叠形式：液压；喷杆升降形式：液压；轴距：2380mm；前最大轮距：1800mm；后最大轮距：1800mm；前轮外径：930mm；前轮胎宽：120mm；前轮轮胎型式：充气轮胎；后轮外径：930mm；后轮胎宽：120mm；后轮轮胎形式：充气轮胎；液泵结构型式：齿轮泵；液泵流量：80L/min；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量：80Ah","2018281401000018","2023-03-01","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1464,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市鑫沃农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500AC型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000+500L;离地间隙:0.97m;喷杆长度:20.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力（74KW）；药箱容积：1000L+500L；喷杆长度：20500mm（20.5m)；离地间隙：970mm（0.97m)；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；整机外形尺寸（mm）：6080×2000×2480；喷杆折叠形式：液压；喷杆升降形式：液压；轴距：2370mm；前后最大轮距：1540mm；前轮外径：930mm；前轮胎宽：120mm；前轮轮胎型式：充气轮胎；后轮外径：930mm；后轮胎宽：120mm；后轮轮胎型式：充气轮胎；液泵结构型式：齿轮泵；液泵流量：80L/min;蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量：80Ah","2018281401000018","2023-03-01","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1465,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市鑫沃农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500B型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.07m;喷杆长度:20.8m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力（74KW）；药箱容积：1500L；喷杆长度：20800mm（20.8m）；离地间隙：1070mm(1.07m）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5300×2200×2800；喷杆折叠形式：液压；喷杆升降形式：液压；轴距：2570mm；前最大轮距：1800mm；后最大轮距：1800mm；前轮外径：1150mm；前轮胎宽：140mm；前轮轮胎型式：充气轮胎；后轮外径：1150mm；后轮胎宽：140mm；后轮轮胎型式：充气轮胎；液泵结构型式：齿轮式高压喷雾泵；液泵流量：80L/min;蓄电池类型：免维护蓄电池；蓄电池容量：80Ah","2018281401000018","2023-03-01","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1466,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市鑫沃农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500C型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.07m;喷杆长度:20.8m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力（74KW）；药箱容积：1500L；喷杆长度：20800mm（20.8m)；离地间隙：1070mm（1.07m）；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5700×2200×2800；喷杆折叠形式：液压；喷杆升降形式：液压；轴距：2570mm；前最大轮距：1800mm；后最大轮距：1800mm；前轮外径：1150mm；前轮胎宽：140mm；前轮轮胎型式：充气轮胎；后轮外径：1150mm；后轮胎宽：140mm；后轮轮胎型式：充气轮胎；液泵结构型式：齿轮式高压喷雾泵；液泵流量：80L/min；蓄电池类型：免维护蓄电池；蓄电池容量：80Ah","2018281401000018","2023-03-01","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1467,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市鑫沃农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500E型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.2m;喷杆长度:20.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力（74KW）；药箱容积：1500L；喷杆长度：20100mm(20.1m）；离地间隙：1200mm（1.2m)；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5300×2200×3400；喷杆折叠形式：液压；喷杆升降形式：液压；驾驶室型式：密封式；轴距：2570mm；前最大轮距：1800mm；后最大轮距：1800mm；前轮外径：1430mm；前轮胎宽：130mm；前轮轮胎型式：充气轮胎；后轮外径：1430mm；后轮胎宽：130mm；后轮轮胎型式：充气轮胎；液泵结构型式：齿轮泵；液泵流量：80L/min;蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量：80Ah","2018281401000018","2023-03-01","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1468,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市鑫沃农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000B型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500+500L;离地间隙:1.2m;喷杆长度:20.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力（74KW）；药箱容积：1500L+500L；喷杆长度：20100mm（20.1m）；离地间隙：1200mm（1.2m)；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5850×2350×2900；喷杆折叠形式：液压；喷杆升降形式：液压；轴距：2570mm；前后最大轮距：1800mm；前轮外径：1430mm；前轮胎宽：130mm；前轮轮胎型式：充气轮胎；后轮外径：1430mm；后轮胎宽：130mm；后轮轮胎型式：充气轮胎；液泵结构型式：齿轮泵；液泵流量：80L/min;蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量：80Ah","2018281401000018","2023-03-01","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1469,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市鑫沃农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2100A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:350×4+700L;离地间隙:1.7m;喷杆长度:20.8m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力（74KW）；药箱容积：(350×4+700)L（2100L）；喷杆长度：20800mm（20.8m）；离地间隙：1700mm（1.7m)；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；整机外形尺寸（mm）：6200×3100×3100；喷杆折叠形式：液压；喷杆升降形式：液压；轴距：2620mm；前最大轮距：2500mm；后最大轮距：2500mm；前轮外径：1170mm；前轮胎宽：140mm；前轮轮胎型式：充气轮胎；后轮外径：1170mm；后轮胎宽：140mm；后轮轮胎型式：充气轮胎；液泵结构型式：齿轮式高压喷雾泵；液泵流量：80L/min;蓄电池类型：免维护蓄电池；蓄电池容量：80Ah","2018281401000018","2023-03-01","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1470,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市一恒农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000D型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:20.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4800×2050×2450；整机喷杆长度（mm）：20500；最小离地间隙（mm）：950；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：1000","2020041401000005","2025-01-19","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1471,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市一恒农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:20.2m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5650×1950×2500；整机喷杆长度（mm）：20200；最小离地间隙（mm）：950；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：1000+500","2020041401000005","2025-01-19","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1472,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市一恒农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500G型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.9m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：6800×2620×3350；整机喷杆长度（mm）：20000；最小离地间隙（mm）：1900；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：375×4","2020041401000005","2025-01-19","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1473,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市一恒农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500H型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.61m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5750×2200×3350；整机喷杆长度（mm）：20000；最小离地间隙（mm）：1610；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1500","2020041401000005","2025-01-19","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1474,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市一恒农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.06m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4800×2050×2650；整机喷杆长度（mm）：20000；最小离地间隙（mm）：1060；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1500","2020041401000005","2025-01-19","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1475,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市一恒农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1600型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1600L;离地间隙:1.07m;喷杆长度:21.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：5200×2600×2820；整机喷杆长度（mm）：21500；最小离地间隙（mm）：1070；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74kW/2400（r/min）；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1600","2020041401000005","2025-01-19","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1476,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000-21型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.07m;喷杆长度:20.4m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","品目：喷杆喷雾机；型号规格：3WPZ-1000-21;结构型式：自走式；外形尺寸（mm）：5000x2350x3000;工作压力（Mpa）：0.3-0.5；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度（mm）：20400；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；最小离地间隙（mm）1070；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2600；前最大轮距（mm）：1900；后最大轮距（mm）：1900；前轮外径（mm）：1420；前轮胎宽（mm）：130；前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；后轮外径（mm）：1420；后轮胎宽（mm）：130；后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力（Mpa）：≤0.6;配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定功率（kW）：74；配套动力标定转速（r/min）：2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：3.0；液泵额定流量（L/min）：100；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：1000；喷杆材质：不锈钢；喷射部件最高允许工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12x2（串联）。","2018281401000013","2023-03-04","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1477,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000-25型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.07m;喷杆长度:23.4m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","品目：喷杆喷雾机；型号规格：3WPZ-1000-25;结构型式：自走式；外形尺寸（mm）：6000x2500x3100;工作压力（Mpa）：0.3-0.5；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度（mm）：23400；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；最小离地间隙（mm）1070；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2600；前最大轮距（mm）：1910；后最大轮距（mm）：1910；前轮外径（mm）：1430；前轮胎宽（mm）：130；前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；后轮外径（mm）：1430；后轮胎宽（mm）：130；后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力（Mpa）：≤0.6;配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定功率（kW）：74；配套动力标定转速（r/min）：2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：0-2.5；液泵额定流量（L/min）：160-180；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：1000；喷杆材质：不锈钢；喷射部件最高允许工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12x2（串联）。","2018281401000013","2023-03-04","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1478,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000A-21型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:20.4m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","品目：喷杆喷雾机；型号规格：3WPZ-1000A-21;结构型式：自走式；外形尺寸（mm）：4950x2400x3045;工作压力（Mpa）：0.3-0.5；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度（mm）：20400；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；最小离地间隙（mm）950；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2720；前最大轮距（mm）：1820；后最大轮距（mm）：1820；前轮外径（mm）：930；前轮胎宽（mm）：120；前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；后轮外径（mm）：930；后轮胎宽（mm）：120；后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力（Mpa）：≤0.6;配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定功率（kW）：74；配套动力标定转速（r/min）：2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：3.0；液泵额定流量（L/min）：100；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：1000；喷杆材质：不锈钢；喷射部件最高允许工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12x2（串联）。","2018281401000013","2023-03-04","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1479,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000D-21型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:20.4m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","品目：喷杆喷雾机；型号规格：3WPZ-1000D-21;结构型式：自走式；外形尺寸（mm）：5050x2350x2950;工作压力（Mpa）：0.3-0.5；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度（mm）：20400；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；最小离地间隙（mm）950；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2600；前最大轮距（mm）：1890；后最大轮距（mm）：1890；前轮外径（mm）：1600；前轮胎宽（mm）：120；前轮轮胎型式：实心橡胶轮胎；后轮外径（mm）：1600；后轮胎宽（mm）：120；后轮轮胎型式：实心橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力（Mpa）：≤0.6;配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定功率（kW）：74；配套动力标定转速（r/min）：2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：3.0；液泵额定流量（L/min）：100；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：1000；喷杆材质：不锈钢；喷射部件最高允许工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12x2（串联）。","2018281401000013","2023-03-04","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1480,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000D-25型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:23.4m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","品目：喷杆喷雾机；型号规格：3WPZ-1000D-25;结构型式：自走式；外形尺寸（mm）：5950x2500x3000;工作压力（Mpa）：0.3-0.5；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度（mm）：23400；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；最小离地间隙（mm）950；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2600；前最大轮距（mm）：1860；后最大轮距（mm）：1860；前轮外径（mm）：1600；前轮胎宽（mm）：120；前轮轮胎型式：实心橡胶轮胎；后轮外径（mm）：1600；后轮胎宽（mm）：120；后轮轮胎型式：实心橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力（Mpa）：≤0.6;配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定功率（kW）：74；配套动力标定转速（r/min）：2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：0-2.5；液泵额定流量（L/min）：160-180；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：1000；喷杆材质：不锈钢；喷射部件最高允许工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12x2（串联）。","2018281401000013","2023-03-04","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1481,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000G-21型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.58m;喷杆长度:20.4m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","品目：喷杆喷雾机；型号规格：3WPZ-1000G-21;结构型式：自走式；外形尺寸（mm）：5500x2700x3700;工作压力（Mpa）：0.3-0.5；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度（mm）：20400；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；最小离地间隙（mm）1580；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2950；前最大轮距（mm）：2550；后最大轮距（mm）：2550；前轮外径（mm）：1170；前轮胎宽（mm）：130；前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；后轮外径（mm）：1170；后轮胎宽（mm）：130；后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力（Mpa）：≤0.6;配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定功率（kW）：74；配套动力标定转速（r/min）：2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：3.0；液泵额定流量（L/min）：100；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：1000；喷杆材质：不锈钢；喷射部件最高允许工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12x2（串联）。","2018281401000013","2023-03-04","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1482,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500-21型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.04m;喷杆长度:20.4m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","品目：喷杆喷雾机；型号规格：3WPZ-1500-21;结构型式：自走式；外形尺寸（mm）：5000x2450x3020;工作压力（Mpa）：0.3-0.5；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度（mm）：20400；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；最小离地间隙（mm）1040；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2740；前最大轮距（mm）：1760；后最大轮距（mm）：1760；前轮外径（mm）：1170；前轮胎宽（mm）：120；前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；后轮外径（mm）：1170；后轮胎宽（mm）：120；后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力（Mpa）：≤0.6;配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定功率（kW）：74；配套动力标定转速（r/min）：2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：3.0；液泵额定流量（L/min）：100；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：1500；喷杆材质：不锈钢；喷射部件最高允许工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12x2（串联）。","2018281401000013","2023-03-04","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1483,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500TD-25型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1500L;离地间隙:0.85m;喷杆长度:23.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","品目：喷杆喷雾机；型号规格：3WPZ-1500TD-25;结构型式：自走式；外形尺寸（mm）：6050x2550x3100;工作压力（Mpa）：0.3-0.5；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度（mm）：23500；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；最小离地间隙（mm）850；驾驶室型式：无；轴距（mm）：3120；前最大轮距（mm）：2000；后最大轮距（mm）：2000；前轮外径（mm）：2100；前轮胎宽（mm）：100；前轮轮胎型式：实心橡胶轮胎；后轮外径（mm）：2100；后轮胎宽（mm）：100；后轮轮胎型式：实心橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力（Mpa）：≤0.6;配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定功率（kW）：74；配套动力标定转速（r/min）：2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：0-2.5；液泵额定流量（L/min）：160-180；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：1500；喷杆材质：不锈钢；喷射部件最高允许工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12x2（串联）。","2018281401000013","2023-03-04","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1484,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000-21H型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.28m;喷杆长度:20.3m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","品目：喷杆喷雾机；型号规格：3WPZ-2000-21H;结构型式：自走式；外形尺寸（mm）：5680x2350x3450;工作压力（Mpa）：0.3-0.5；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度（mm）：20300；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；最小离地间隙（mm）1280；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2700；前最大轮距（mm）：1950；后最大轮距（mm）：1950；前轮外径（mm）：1170；前轮胎宽（mm）：140；前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；后轮外径（mm）：1170；后轮胎宽（mm）：140；后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力（Mpa）：≤0.6;配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定功率（kW）：74；配套动力标定转速（r/min）：2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：3.0；液泵额定流量（L/min）：100；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：1000+1000；喷杆材质：不锈钢；喷射部件最高允许工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12x2（串联）。","2018281401000013","2023-03-04","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1485,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000-21型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.28m;喷杆长度:20.3m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","品目：喷杆喷雾机；型号规格：3WPZ-2000-21;结构型式：自走式；外形尺寸（mm）：5450x2350x3450;工作压力（Mpa）：0.3-0.5；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度（mm）：20300；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；最小离地间隙（mm）1280；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2700；前最大轮距（mm）：1950；后最大轮距（mm）：1950；前轮外径（mm）：1170；前轮胎宽（mm）：140；前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；后轮外径（mm）：1170；后轮胎宽（mm）：140；后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力（Mpa）：≤0.6;配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定功率（kW）：74；配套动力标定转速（r/min）：2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：3.0；液泵额定流量（L/min）：100；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：1000+1000；喷杆材质：不锈钢；喷射部件最高允许工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12x2（串联）。","2018281401000013","2023-03-04","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1486,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000-25H型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.24m;喷杆长度:23.4m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","品目：喷杆喷雾机；型号规格：3WPZ-2000-25H;结构型式：自走式；外形尺寸（mm）：6100x2800x3500;工作压力（Mpa）：0.3-0.5；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度（mm）：23400；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；最小离地间隙（mm）1240；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2910；前最大轮距（mm）：2620；后最大轮距（mm）：2620；前轮外径（mm）：1170；前轮胎宽（mm）：180；前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；后轮外径（mm）：1170；后轮胎宽（mm）：180；后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力（Mpa）：≤0.6;配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定功率（kW）：74；配套动力标定转速（r/min）：2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：0-2.5；液泵额定流量（L/min）：160-180；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：1000×2；喷杆材质：不锈钢；喷射部件最高允许工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12x2（串联）。","2018281401000013","2023-03-04","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1487,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000-25型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.24m;喷杆长度:23.4m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","品目：喷杆喷雾机；型号规格：3WPZ-2000-25;结构型式：自走式；外形尺寸（mm）：6050x2800x3500;工作压力（Mpa）：0.3-0.5；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度（mm）：23400；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；最小离地间隙（mm）1240；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2910；前最大轮距（mm）：2620；后最大轮距（mm）：2620；前轮外径（mm）：1170；前轮胎宽（mm）：180；前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；后轮外径（mm）：1170；后轮胎宽（mm）：180；后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力（Mpa）：≤0.6;配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定功率（kW）：74；配套动力标定转速（r/min）：2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：0-2.5；液泵额定流量（L/min）：160-180；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：1000×2；喷杆材质：不锈钢；喷射部件最高允许工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12x2（串联）。","2018281401000013","2023-03-04","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1488,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000G-21型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.72m;喷杆长度:20.4m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","品目：喷杆喷雾机；型号规格：3WPZ-2000G-21;结构型式：自走式；外形尺寸（mm）：5500x2600x3900;工作压力（Mpa）：0.3-0.5；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度（mm）：20400；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；最小离地间隙（mm）1720；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2920；前最大轮距（mm）：2430；后最大轮距（mm）：2430；前轮外径（mm）：1170；前轮胎宽（mm）：180；前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；后轮外径（mm）：1170；后轮胎宽（mm）：180；后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力（Mpa）：≤0.6;配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定功率（kW）：74；配套动力标定转速（r/min）：2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：3.0；液泵额定流量（L/min）：100；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：1000+500*2；喷杆材质：不锈钢；喷射部件最高允许工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12x2（串联）。","2018281401000013","2023-03-04","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1489,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000G-25H型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.69m;喷杆长度:23.6m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","品目：喷杆喷雾机；型号规格：3WPZ-2000G-25H;结构型式：自走式；外形尺寸（mm）：6050x3150x3900;工作压力（Mpa）：0.3-0.5；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度（mm）：23600；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；最小离地间隙（mm）1690；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2910；前最大轮距（mm）：2600；后最大轮距（mm）：2600；前轮外径（mm）：1170；前轮胎宽（mm）：180；前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；后轮外径（mm）：1170；后轮胎宽（mm）：180；后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力（Mpa）：≤0.6;配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定功率（kW）：74；配套动力标定转速（r/min）：2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：0-2.5；液泵额定流量（L/min）：160-180；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：1000×2；喷杆材质：不锈钢；喷射部件最高允许工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12x2（串联）。","2018281401000013","2023-03-04","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1490,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000-2型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:3000L;离地间隙:1.06m;喷杆长度:20.4m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","品目：喷杆喷雾机；型号规格：3WPZ-3000-2;结构型式：自走式；外形尺寸（mm）：5550x2650x3050;工作压力（Mpa）：0.3-0.5；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度（mm）：20400；整机喷幅（mm）：21500；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；最小离地间隙（mm）：1060；驾驶室型式：简易式；轴距（mm）：2300；前最大轮距（mm）：2250；后最大轮距（mm）：2250；前轮外径（mm）：1010；前轮胎宽（mm）：230；前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；后轮外径（mm）：1010；后轮胎宽（mm）：230；后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力（Mpa）：≤0.6;配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定功率（kW）：74；配套动力标定转速（r/min）：2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：2.5；液泵额定流量（L/min）：280；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：1500x2；空气室材质：不锈钢；空气室质量（g）：800；喷杆材质：不锈钢；喷射部件最高允许工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12x2（串联）。","2018281401000013","2023-03-04","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1491,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州泰达机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000C-21型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:3000L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:20.4m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","品目：喷杆喷雾机；型号规格：3WPZ-3000C-21;结构型式：自走式；外形尺寸（mm）：5640x2750x3300;工作压力（Mpa）：0.3-0.5；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度（mm）：20400；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；最小离地间隙（mm）1050；驾驶室型式：密封式；轴距（mm）：2310；前最大轮距（mm）：2280；后最大轮距（mm）：2280；前轮外径（mm）：1060；前轮胎宽（mm）：230；前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；后轮外径（mm）：1060；后轮胎宽（mm）：230；后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力（Mpa）：≤0.6;配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定功率（kW）：74；配套动力标定转速（r/min）：2400；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（Mpa）：2.5；液泵额定流量（L/min）：280；药箱材质：塑料；药箱容积（L）：1500*2；喷杆材质：不锈钢；喷射部件最高允许工作压力（Mpa）：0.75；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；蓄电池标称电压（V）：12x2（串联）。","2018281401000013","2023-03-04","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1492,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州炜锋车桥有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000W型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.09m;喷杆长度:20.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","74KW（100.64马力）；自走式，四轮驱动，四轮转向；离地间隙（mm）1090;外形尺寸（mm）：5030*2320*2680；药箱容量（L）：1000；工作压力（MPa）:0.3-0.5;喷杆长度（mm）:20500；液泵结构形式：齿轮式高压喷雾泵；液泵额定压力（MPa）:0.3-2.0；液泵额定流量（L/min）:60;轴距（mm）:2630;前/后轮最大轮距（mm）：2000/2000；前轮外径：1210mm;前轮胎宽：90mm;后轮外径：1210mm；后轮胎宽：90mm;前/后轮胎型式：实心轮胎。","2018281401000014","2023-02-26","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1493,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州炜锋车桥有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1000+500L;离地间隙:0.86m;喷杆长度:22.9m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","74KW（100.64马力）；自走式，四轮驱动，四轮转向；离地间隙（mm）:860;外形尺寸（mm）：5450*2300*2500；药箱容量（L）：1000+500；工作压力（MPa）:0.3-0.5;喷杆长度（mm）:22900；液泵结构形式：齿轮泵；液泵额定压力（MPa）:0.3-2.0；液泵额定流量（L/min）:60;轴距（mm）2650;前/后轮最大轮距：（mm）：1870/1870；前轮外径：1400mm;前轮胎宽：140mm;后轮外径：1400mm；后轮胎宽：140mm;前/后轮胎型式：充气轮胎。","2018281401000014","2023-02-26","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1494,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州炜锋车桥有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500G型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:20.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","74KW（100.64马力）；自走式，四轮驱动，四轮转向；离地间隙（mm）：1080;外形尺寸（mm）：5030*2320*2890；药箱容量（L）：1500；工作压力（MPa）:0.3-0.5;喷杆长度（mm）:20500；液泵结构形式：隔膜泵；液泵额定压力（MPa）:0-2.5；液泵额定流量（L/min）:60;轴距（mm）2630;前/后轮最大轮距（mm）：2000/2000；前轮外径：1210mm;前轮胎宽：90mm;后轮外径：1210mm；后轮胎宽：90mm;前/后轮胎型式：实心轮胎。","2018281401000014","2023-02-26","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1495,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州炜锋车桥有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000C型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1500+500L;离地间隙:1.7m;喷杆长度:21m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","74KW(100.64马力);自走式,四轮驱动,四轮转向;离地间隙(mm):1700;外形尺寸（mm）:5700*2700*3300;药箱容积(L):1500+500;工作压力(MPa):0.3-0.5;喷杆长度(mm):21000;液泵结构形式:齿轮泵;液泵额定压力(MPa):0.3-2.0;液泵额定流量(L/min):60;轴距(mm)2800;前/后轮最大轮距(mm):2600/2600;前轮外径:1400mm;前轮胎宽:140mm;后轮外径:1400mm;后轮胎宽:140mm;前/后轮胎型式:充气轮胎.","2018281401000014","2023-02-26","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1496,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州正吉机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500D型自走式喷杆喷雾机","功率:100.6马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.13m;喷杆长度:25m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目：喷杆喷雾机；结构形式:自走式。外形尺寸: 6030x2930x2760 ;工作压力: 0.5-0.8 ;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;整机限压安全装置：有；喷杆长度: 25000mm ;喷杆折叠型式:液压折叠;喷杆升降型式:液压升降;离地间隙: 1130mm ;驾驶室型式:无;轴距: 2350mm ;前后最大轮距: 1800mm ;前/后轮外径: 1170mm ;前/后轮胎宽: 130mm ;轮胎型式:充气橡胶轮胎;限压安全装置结构型式:弹簧式,限定压力:≤0.96 ;配套动力名称:柴油机;结构型式:四缸水冷四冲程;功率: 74/2400kw/r/min ;液泵结构型式:隔膜泵;额定压力: 3;额定流量: 100L/min ;药箱材质:塑料;药箱容积: 1500L ;喷杆材质:不锈钢+塑料;最高允许工作压力: 1 .2MPa ;承压管材质：橡胶；蓄电池类型:免维护铅酸蓄电池;容量: 80Ah;电话: 12x2 (串联)。","2020281401000033","2025-12-12","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1497,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州正吉机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500E型自走式喷杆喷雾机","功率:100.6马力;药箱容积:1000+500L;离地间隙:1.12m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目：喷杆喷雾机；结构形式:自走式。外形尺寸: 6100x1880x2510 ;工作压力: 0.5-0.8 ;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;整机限压安全装置：有；喷杆长度: 20000mm ;喷杆折叠型式:液压折叠;喷杆升降型式:液压升降;离地间隙: 1120mm ;驾驶室型式:无;轴距: 2300mm ;前后最大轮距: 1800mm ;前/后轮外径: 1600mm ;前后轮胎宽: 80mm ;轮胎型式:充气橡胶轮胎;限压安全装置结构型式:弹簧式,限定压力:≤0.96 ;配套动力名称:柴油机;结构型式:四缸水冷四冲程;功率: 74/2400kw/r/min ;液泵结构型式:隔膜泵;额定压力: 0-2.5;额定流量: 60L/min ;药箱材质:塑料;药箱容积: 1000+500L ;喷射部位材质:不锈钢+塑料;最高允许工作压力: 1 .2MPa ;承压管材质：橡胶；蓄电池类型:免维护铅酸蓄电池;容量: 80Ah;电话: 12x2 (串联)。","2020281401000033","2025-12-12","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1498,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州正吉机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500F型自走式喷杆喷雾机","功率:100.6马力;药箱容积:1000+500L;离地间隙:1m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目：喷杆喷雾机；结构形式:自走式。外形尺寸:5900x1780x2470 ;工作压力: 0.5-0.8 ;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;整机限压安全装置：有；喷杆长度: 20000mm ;喷杆折叠型式:液压折叠;喷杆升降型式:液压升降;离地间隙: 1000mm ;驾驶室型式:无;轴距: 2300mm ;前后最大轮距: 1500mm ;前/后轮外径: 1100mm ;前后轮胎宽: 80mm ;轮胎型式:充气橡胶轮胎;限压安全装置结构型式:弹簧式,限定压力:≤0.96 ;配套动力名称:柴油机;结构型式:四缸水冷四冲程;功率: 74/2400kw/r/min ;液泵结构型式:隔膜泵;额定压力: 0-2.5;额定流量: 60L/min ;药箱材质:塑料;药箱容积: 1000+500L ;喷射部位材质:不锈钢+塑料;最高允许工作压力: 1 .2MPa ;承压管材质：橡胶；蓄电池类型:免维护铅酸蓄电池;容量: 80Ah;电话: 12x2 (串联)。","2020281401000033","2025-12-12","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1499,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州正吉机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100.6马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.26m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构形式：自走式。外形尺寸：5450×2800×2750；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度：20000mm；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；离地间隙：1260mm；驾驶室型式：无；轴距：3060mm；前/后最大轮距：2300mm；前/后轮外径：1030mm；前/后轮胎宽：220mm；轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；功率：74/2400kw/r/min；液泵结构型式：隔膜泵；额定压力：2.5；额定流量：280L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：2000L；喷射部位材质：不锈钢+塑料；最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；容量：80Ah；电压：12×2（串联）。","2020281401000033","2025-12-12","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1500,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东保利田农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000W型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.09m;喷杆长度:20.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","74KW（100.64马力）；自走式，四轮驱动，四轮转向；离地间隙（mm）：1090;外形尺寸（mm）：5030*2320*2680；药箱容量（L）：1000；工作压力（MPa）:0.3-0.5;喷杆长度（mm）:20500；液泵结构形式：齿轮式高压喷雾泵；液泵额定压力（MPa）:0.3-2.0；液泵额定流量（L/min）:60;轴距（mm）:2630;前/后轮最大轮距（mm）：2000/2000；前轮外径：1210mm;前轮胎宽：90mm;后轮外径：1210mm；后轮胎宽：90mm;前/后轮胎型式：实心轮胎。","2018281401000052","2023-09-13","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1501,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东保利田农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500G型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:20.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","74KW（100.64马力）；自走式，四轮驱动，四轮转向；离地间隙（mm）:1080;外形尺寸（mm）：5030*2320*2890；药箱容量（L）：1500；工作压力（MPa）:0.3-0.5;喷杆长度（mm）:20500；液泵结构形式：隔膜泵；液泵额定压力（MPa）:0-2.5；液泵额定流量（L/min）:60;轴距（mm）2630;前/后轮最大轮距：（mm）：2000/2000；前轮外径：1210mm;前轮胎宽：90mm;后轮外径：1210mm；后轮胎宽：90mm;前/后轮胎型式：实心轮胎。","2018281401000052","2023-09-13","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1502,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东保利田农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000C型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1500+500L;离地间隙:1.7m;喷杆长度:20.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","74KW(100.64马力);自走式,四轮驱动,四轮转向;离地间隙(mm):1700;外形尺寸（mm）:5700*2700*3300;药箱容量(L):1500+500;工作压力(MPa):0.3-0.5;喷杆长度(mm):20500;液泵结构形式:隔膜泵;液泵额定压力(MPa):0-2.5;液泵额定流量(L/min):60;轴距(mm)2800;前/后轮最大轮距:(mm):2600/2600;前轮外径:1430mm;前轮胎宽:140mm;后轮外径:1430mm;后轮胎宽:140mm;前/后轮胎型式:充气轮胎.","2018281401000052","2023-09-13","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1503,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东佳尔能机电有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000C型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.94m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式，整机工作压力：0.4-0.8Mpa，驱动型式：四轮驱动，转向型式：四轮转向，喷杆长度：20000mm，喷杆材质：铝合金，离地间隙：940mm，喷杆折叠型式：液压折叠，喷杆升降型式：液压升降，轴距：2500mm，前后轮胎型式：橡胶充气轮胎，配套泵：齿轮泵，泵流量：80L/min，药箱容积：1000L","2015041401000067","2025-07-20","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1504,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东佳尔能机电有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500C型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000+500L;离地间隙:0.94m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式，整机工作压力：0.4-0.8Mpa，驱动型式：四轮驱动，转向型式：四轮转向，喷杆长度：20000mm，喷杆材质：铝合金，离地间隙：940mm，喷杆折叠型式：液压折叠，喷杆升降型式：液压升降，轴距：2500mm， 前后轮胎型式：橡胶充气轮胎，配套泵：齿轮泵，泵流量：80L/min，药箱容积：1000L+500L","2015041401000067","2025-07-20","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1505,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东迈特智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500B型自走式喷杆喷雾机","功率:101马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目：\t喷杆喷雾机；\n整机结构型式：\t自走式；\n整机工作压力：\t0.3～0.5MPa；\n整机驱动型式：\t四轮驱动；\n整机转向型式：\t四轮转向；\n整机外形尺寸：\t5120×2120×2580mm；\n整机喷杆长度：\t20000mm；\n最小离地间隙：\t1050mm；\n整机限压安全装置：\t有；\n喷杆折叠型式：\t液压折叠；\n喷杆升降型式：\t液压升降；\n驾驶室型式：\t无；\n轴距：\t2500mm；\n前最大轮距：\t1510mm；\n后最大轮距：\t1510mm；\n前轮外径：\t1170mm；\n前轮胎宽：\t130mm；\n前轮轮胎型式：\t充气橡胶轮胎；\n后轮外径：\t1170mm；\n后轮胎宽：\t130mm；\n后轮轮胎型式：\t充气橡胶轮胎；\n发动机或电动机名称：\t柴油机；\n发动机或电动机结构型式：\t四缸四冲程水冷；\n发动机或电动机标定功率：\t74kW；\n发动机或电动机标定转速：\t2400r/min；\n液（气）泵/电机泵结构型式：\t隔膜泵；\n液泵/电机泵额定压力：\t0-3.0MPa；\n液泵/电机泵额定流量：\t80L/min；\n药箱容积：\t1500L；\n药箱材质：\t塑料；\n限压安全装置结构型式：\t弹簧式；\n限压安全装置限定压力：\t≤0.6MPa；\n喷杆材质：\t不锈钢；\n喷杆允许最高工作压力：\t0.75MPa；\n承压软管材质：\t橡胶；\n承压软管允许最大工作压力：\t0.75MPa；\n蓄电池类型：\t铅酸免维护蓄电池；\n蓄电池容量：\t80Ah；\n蓄电池标称电压：\t12×2只（串联）V；","2020281401000026","2025-10-18","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1506,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东迈特智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500C型自走式喷杆喷雾机","功率:101马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目：\t喷杆喷雾机；\n整机结构型式：\t自走式；\n整机工作压力：\t0.3～0.5MPa；\n整机驱动型式：\t四轮驱动；\n整机转向型式：\t四轮转向；\n整机外形尺寸：\t5500×2000×2600mm；\n整机喷杆长度：\t20000mm；\n最小离地间隙：\t1050mm；\n整机限压安全装置：\t有；\n喷杆折叠型式：\t液压折叠；\n喷杆升降型式：\t液压升降；\n驾驶室型式：\t无；\n轴距：\t2500mm；\n前最大轮距：\t1510mm；\n后最大轮距：\t1510mm；\n前轮外径：\t1170mm；\n前轮胎宽：\t130mm；\n前轮轮胎型式：\t充气橡胶轮胎；\n后轮外径：\t1170mm；\n后轮胎宽：\t130mm；\n后轮轮胎型式：\t充气橡胶轮胎；\n发动机或电动机名称：\t柴油机；\n发动机或电动机结构型式：\t四缸、水冷、四冲程；\n发动机或电动机标定功率：\t74kW；\n发动机或电动机标定转速：\t2400r/min；\n液（气）泵/电机泵结构型式：\t隔膜泵；\n液泵/电机泵额定压力：\t0-3.0MPa；\n液泵/电机泵额定流量：\t80L/min；\n药箱容积：\t1500L；\n药箱材质：\t塑料；\n限压安全装置结构型式：\t弹簧式；\n限压安全装置限定压力：\t≤0.6MPa；\n喷杆材质：\t不锈钢；\n喷杆允许最高工作压力：\t0.75MPa；\n承压软管材质：\t橡胶；\n承压软管允许最大工作压力：\t0.75MPa；\n蓄电池类型：\t铅酸免维护蓄电池；\n蓄电池容量：\t80Ah；\n蓄电池标称电压：\t12×2只（串联）V；","2020281401000026","2025-10-18","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1507,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东迈特智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500D型自走式喷杆喷雾机","功率:101马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.6m;喷杆长度:20.35m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目：\t喷杆喷雾机；\n整机结构型式：\t自走式；\n整机工作压力：\t0.3～0.5MPa；\n整机驱动型式：\t四轮驱动；\n整机转向型式：\t四轮转向；\n整机外形尺寸：\t5400×2600×3300mm；\n整机喷杆长度：\t20350mm；\n最小离地间隙：\t1600mm；\n整机限压安全装置：\t有；\n喷杆折叠型式：\t液压折叠；\n喷杆升降型式：\t液压升降；\n驾驶室型式：\t无；\n轴距：\t2660mm；\n前最大轮距：\t2500mm；\n后最大轮距：\t2500mm；\n前轮外径：\t1170mm；\n前轮胎宽：\t130mm；\n前轮轮胎型式：\t充气橡胶轮胎；\n后轮外径：\t1170mm；\n后轮胎宽：\t130mm；\n后轮轮胎型式：\t充气橡胶轮胎；\n发动机或电动机名称：\t柴油机；\n发动机或电动机结构型式：\t四缸、水冷、四冲程；\n发动机或电动机标定功率：\t74kW；\n发动机或电动机标定转速：\t2400r/min；\n液（气）泵/电机泵结构型式：\t隔膜泵；\n液泵/电机泵额定压力：\t0-3.0MPa；\n液泵/电机泵额定流量：\t80L/min；\n药箱容积：\t1500L；\n药箱材质：\t塑料；\n限压安全装置结构型式：\t弹簧式；\n限压安全装置限定压力：\t≤0.6MPa；\n喷杆材质：\t不锈钢；\n喷杆允许最高工作压力：\t0.75MPa；\n承压软管材质：\t橡胶；\n承压软管允许最大工作压力：\t0.75MPa；\n蓄电池类型：\t铅酸免维护蓄电池；\n蓄电池标称电压：\t12×2只（串联）V；","2020281401000026","2025-10-18","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1508,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东迈特智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500E型自走式喷杆喷雾机","功率:101马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目：\t喷杆喷雾机；\n整机结构型式：\t自走式；\n整机工作压力：\t0.3～0.5MPa；\n整机驱动型式：\t四轮驱动；\n整机转向型式：\t四轮转向；\n整机外形尺寸：\t5000×1850×3300mm；\n整机喷杆长度：\t20000mm；\n最小离地间隙：\t1050mm；\n整机限压安全装置：\t有；\n喷杆折叠型式：\t液压折叠；\n喷杆升降型式：\t液压升降；\n驾驶室型式：\t密封式；\n轴距：\t2500mm；\n前最大轮距：\t1800mm；\n后最大轮距：\t1800mm；\n前轮外径：\t1170mm；\n前轮胎宽：\t130mm；\n前轮轮胎型式：\t充气橡胶轮胎；\n后轮外径：\t1170mm；\n后轮胎宽：\t130mm；\n后轮轮胎型式：\t充气橡胶轮胎；\n发动机或电动机名称：\t柴油机；\n发动机或电动机结构型式：\t四缸、水冷、四冲程；\n发动机或电动机标定功率：\t74kW；\n发动机或电动机标定转速：\t2400r/min；\n液（气）泵/电机泵结构型式：\t隔膜泵；\n液泵/电机泵额定压力：\t0-3.0MPa；\n液泵/电机泵额定流量：\t80L/min；\n药箱容积：\t1500L；\n药箱材质：\t塑料；\n限压安全装置结构型式：\t弹簧式；\n限压安全装置限定压力：\t≤0.6MPa；\n喷杆材质：\t不锈钢；\n喷杆允许最高工作压力：\t0.75MPa；\n承压软管材质：\t橡胶；\n承压软管允许最大工作压力：\t0.75MPa；\n蓄电池类型：\t铅酸免维护蓄电池；\n蓄电池容量：\t80Ah；\n蓄电池标称电压：\t12×2只（串联）V；","2020281401000026","2025-10-18","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1509,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东迈特智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000B型自走式喷杆喷雾机","功率:101马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.64m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目：\t喷杆喷雾机；\n整机结构型式：\t自走式；\n整机工作压力：\t0.3～0.5MPa；\n整机驱动型式：\t四轮驱动；\n整机转向型式：\t四轮转向；\n整机外形尺寸：\t5100×2800×3300mm；\n整机喷杆长度：\t20000mm；\n最小离地间隙：\t1640mm；\n整机限压安全装置：\t有；\n喷杆折叠型式：\t液压折叠；\n喷杆升降型式：\t液压升降；\n驾驶室型式：\t无；\n轴距：\t2350mm；\n前最大轮距：\t2650mm；\n后最大轮距：\t2650mm；\n前轮外径：\t1170mm；\n前轮胎宽：\t130mm；\n前轮轮胎型式：\t充气橡胶轮胎；\n后轮外径：\t1170mm；\n后轮胎宽：\t130mm；\n后轮轮胎型式：\t充气橡胶轮胎；\n发动机或电动机名称：\t柴油机；\n发动机或电动机结构型式：\t四缸、水冷、四冲程；\n发动机或电动机标定功率：\t74kW；\n发动机或电动机标定转速：\t2400r/min；\n液（气）泵/电机泵结构型式：\t隔膜泵；\n液泵/电机泵额定压力：\t0-3.0MPa；\n液泵/电机泵额定流量：\t80L/min；\n药箱容积：\t2000L；\n药箱材质：\t塑料；\n限压安全装置结构型式：\t机械限位式；\n限压安全装置限定压力：\t≤0.6MPa；\n喷杆材质：\t不锈钢；\n喷杆允许最高工作压力：\t0.75MPa；\n承压软管材质：\t橡胶；\n承压软管允许最大工作压力：\t0.75MPa；\n蓄电池类型：\t铅酸免维护蓄电池；\n蓄电池容量：\t80Ah；\n蓄电池标称电压：\t12×2只（串联）V；","2020281401000026","2025-10-18","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1510,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东迈特智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000D型自走式喷杆喷雾机","功率:101马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.24m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目：喷杆喷雾机；\n整机结构型式：自走式；\n整机工作压力：0.3-0.5MPa；\n整机驱动型式：5100×2200×2800；\n整机转向型式：四轮驱动；\n整机外形尺寸：四轮转向mm；\n整机喷杆长度：20000mm；\n最小离地间隙：1240mm；\n整机限压安全装置：有；\n喷杆折叠型式：液压；\n喷杆升降型式：液压；\n驾驶室型式：无；\n轴距：2520mm；\n前最大轮距：1820mm；\n后最大轮距：1820mm；\n前轮外径：1450mm；\n前轮胎宽：140mm；\n前轮轮胎型式：充气轮胎；\n后轮外径：1450mm；\n后轮胎宽：140mm；\n后轮轮胎型式：充气轮胎；\n发动机或电动机名称：柴油机；\n发动机或电动机结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程；\n发动机或电动机标定功率/转速：74/2400kW/(r/min)；\n液(气)泵/电机泵结构型式：隔膜泵；\n液泵/电机泵额定压力：0-3.0MPa；\n液泵/电机泵额定流量：80L/min；\n药箱容积：2000L；\n药箱材质：塑料；\n药箱成型工艺：焊接；\n限压安全装置结构型式：机械限位式；\n限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；\n喷杆材质：金属；\n喷杆允许最大工作压力：0.75MPa；\n承压管材质：橡胶；\n承压管允许最大工作压力：0.75MPa；\n蓄电池类型：免维护蓄电池；\n蓄电池容量：80Ah；\n蓄电池标称电压：12×2（串联）V；","2020281401000026","2025-10-18","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1511,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东迈特智能科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000A型自走式喷杆喷雾机","功率:101马力;药箱容积:3000L;离地间隙:1.25m;喷杆长度:20.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目：\t喷杆喷雾机；\n整机结构型式：\t自走式；\n整机工作压力：\t0.3～0.5MPa；\n整机驱动型式：\t四轮驱动；\n整机转向型式：\t四轮转向；\n整机外形尺寸：\t5800×2750×3000mm；\n整机喷杆长度：\t20500mm；\n最小离地间隙：\t1250mm；\n整机限压安全装置：\t有；\n喷杆折叠型式：\t液压折叠；\n喷杆升降型式：\t液压升降；\n驾驶室型式：\t无；\n轴距：\t2630mm；\n前最大轮距：\t2300mm；\n后最大轮距：\t2300mm；\n前轮外径：\t1020mm；\n前轮胎宽：\t220mm；\n前轮轮胎型式：\t充气橡胶轮胎；\n后轮外径：\t1020mm；\n后轮胎宽：\t220mm；\n后轮轮胎型式：\t充气橡胶轮胎；\n发动机或电动机名称：\t柴油机；\n发动机或电动机结构型式：\t四缸、直列、水冷、四冲程；\n发动机或电动机标定功率：\t74kW；\n发动机或电动机标定转速：\t2400r/min；\n液（气）泵/电机泵结构型式：\t隔膜泵；\n液泵/电机泵额定压力：\t2.5MPa；\n液泵/电机泵额定流量：\t280L/min；\n药箱容积：\t3000L；\n药箱材质：\t不锈钢；\n限压安全装置结构型式：\t机械限位式；\n限压安全装置限定压力：\t≤0.6MPa；\n喷杆材质：\t不锈钢；\n喷杆允许最高工作压力：\t0.75MPa；\n承压软管材质：\t橡胶；\n承压软管允许最大工作压力：\t0.75MPa；\n蓄电池类型：\t铅酸免维护蓄电池；\n蓄电池容量：\t80Ah；\n蓄电池标称电压：\t12×2只（串联）V；","2020281401000026","2025-10-18","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1512,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东牧阳农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000LB1型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B9-100C31； 排放标准：国三；药箱容量：1000L；最小离地间隙：1080mm；整机外形尺寸：5300×2170×2500mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：20000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量：60L/min；轴距(自走式)：2380mm；前（后）最大轮距 ：1530mm； 前（后）轮外径  ：1170mm；前（后）轮胎宽：130mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2017281401000016","2022-07-30","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1513,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东牧阳农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000LB2型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B9-100C31； 排放标准：国三；药箱容量：1000L；最小离地间隙：1080mm；整机外形尺寸：5300×2170×2500mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：20000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：三缸柱塞泵；配套泵额定压力：2.5-4.0MPa；配套泵额定流量：36-81L/min；轴距(自走式)：2380mm；前（后）最大轮距 ：1530mm； 前（后）轮外径  ：1170mm；前（后）轮胎宽：130mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2017281401000016","2022-07-30","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1514,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东牧阳农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500L1型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:25m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B9-100C31； 排放标准：国三；药箱容量：1500L；最小离地间隙：1080mm；整机外形尺寸：5900×2350×2800mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：25000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：三缸柱塞泵；配套泵额定压力：2.5-4.0MPa；配套泵额定流量：36-81L/min；轴距(自走式)：2230mm；前（后）最大轮距 ：1900mm； 前（后）轮外径  ：1430mm；前（后）轮胎宽：130mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2017281401000016","2022-07-30","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1515,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东牧阳农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500LB型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.04m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B9-100C31； 排放标准：国三；药箱容量：1500L；最小离地间隙：1040mm；整机外形尺寸：5330×2450×2730mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：20000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量：60L/min；轴距(自走式)：2460mm；前（后）最大轮距 ：1910mm； 前（后）轮外径  ：1170mm；前（后）轮胎宽：130mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2017281401000016","2022-07-30","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1516,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东牧阳农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500L型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:25m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B9-100C31； 排放标准：国三；药箱容量：1500L；最小离地间隙：1080mm；整机外形尺寸：5900×2350×2800 mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：25000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：3.0MPa；配套泵额定流量：100L/min；轴距(自走式)：2230mm；前（后）最大轮距 ：1900mm； 前（后）轮外径  ：1430mm；前（后）轮胎宽：130mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2017281401000016","2022-07-30","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1517,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1000C型自走式喷杆喷雾机","功率:101马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.99m;喷杆长度:25m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；外形尺寸（mm):5700X2300X3000，药箱容量（L）：1000;喷杆作业压力（Mpa):0.1-0.6；喷杆长度（mm):25000；配套动力：四缸直列水冷四冲程柴油机；离地间隙（mm):990，驱动方式：四轮驱动、四轮转向。","2020041401000032","2025-09-02","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1518,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1200D型自走式喷杆喷雾机","功率:102马力;药箱容积:1200L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:24m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；外形尺寸（mm):5700X2200X2950;药箱容量（L）：1200;喷杆作业压力（Mpa):0.1-0.6；喷杆长度（mm):24000；配套动力：四缸直列水冷四冲程柴油机；离地间隙（mm):1080，驱动方式：四轮驱动、四轮转向。","2020041401000032","2025-09-02","74.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1519,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1500A型自走式喷杆喷雾机","功率:101马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.09m;喷杆长度:25m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；外形尺寸（mm):5600X2300X3100，药箱容量（L）：1500;喷杆作业压力（Mpa):0.1-0.6；喷杆长度（mm):25000；配套动力：四缸直列水冷四冲程柴油机；离地间隙（mm):1090，驱动方式：四轮驱动、四轮转向。","2020041401000032","2025-09-02","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1520,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1600C型自走式喷杆喷雾机","功率:102马力;药箱容积:1600L;离地间隙:1.09m;喷杆长度:24m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；外形尺寸（mm):5700X2200X2950;药箱容量（L）：1600;整机工作压力（Mpa):0.1-0.6；喷杆长度（mm):24000；配套动力：四缸、直列、水冷、四冲程柴油机；驱动方式：四轮驱动、四轮转向；离地间隙（mm):1090","2020041401000032","2025-09-02","74.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1521,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1600D型自走式喷杆喷雾机","功率:101马力;药箱容积:1600L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:24m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；外形尺寸（mm):6500X2400X3200，药箱容量（L）：1600;喷杆作业压力（Mpa):0.1-0.6；喷杆长度（mm):24000；配套动力：四缸直列水冷四冲程柴油机；离地间隙（mm):1080，驱动方式：四轮驱动、四轮转向。","2020041401000032","2025-09-02","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1522,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1800型自走式喷杆喷雾机","功率:102马力;药箱容积:1800L;离地间隙:1.12m;喷杆长度:24m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；外形尺寸（mm):5700X2780X3340药箱容量（L）：1800;整机工作压力（Mpa):0.1-0.6；喷杆长度（mm):24000；配套动力：四缸直列水冷四冲程柴油机；驱动方式：四轮驱动、四轮转向。离地间隙（mm):1120","2020041401000032","2025-09-02","74.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1523,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-2000C型自走式喷杆喷雾机","功率:102马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.66m;喷杆长度:24m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；外形尺寸（mm):5700X2780X3850;药箱容量（L）：2000;整机工作压力（Mpa):0.1-0.6；喷杆长度（mm):24000；配套动力：四缸、直列、水冷、四冲程柴油机；驱动方式：四轮驱动、四轮转向。离地间隙（mm):1660","2020041401000032","2025-09-02","74.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1524,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-2000型自走式喷杆喷雾机","功率:140马力;药箱容积:2000L;离地间隙:2m;喷杆长度:22m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；外形尺寸（mm):7400X3500X4040 ;药箱容量（L）：2000整机工作压力（Mpa):0.1-0.6；喷杆长度（mm):22000；配套动力：直列四缸水冷四冲程柴油机；离地间隙（mm):2000；驱动方式：四轮驱动，四轮转向","2020041401000032","2025-09-02","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1525,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-2600型自走式喷杆喷雾机","功率:140马力;药箱容积:2600L;离地间隙:2m;喷杆长度:22m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；外形尺寸（mm):7400X3500X4040 ;药箱容量（L）：2600；整机工作压力（Mpa):0.1-0.6；喷杆长度（mm):22000；配套动力：直列四缸水冷四冲程柴油机；离地间隙（mm):2000；驱动方式：四轮驱动，四轮转向","2020041401000032","2025-09-02","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1526,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东祥瑞农林科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1300A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1300L;离地间隙:1.2m;喷杆长度:24.75m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；\n(cx)整机驱动型式\t：四轮驱动；\n(cx)整机转向型式\t：四轮转向；\n整机外形尺寸\tmm：6050×2230×3170；\n整机喷杆长度\tmm\t：24750；\n(cx)最小离地间隙\tmm\t：1200；\n药箱容积\tl：1300；","2019041401000072","2024-12-12","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1527,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东祥瑞农林科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.2m;喷杆长度:25.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式 ： 自走式 ；\n(cx)整机驱动型式 ：四轮驱动 ；\n(cx)整机转向型式：四轮转向 ；\n整机外形尺寸 mm ：5850×2350×3450 ；\n整机喷杆长度 mm ：25100 ；\n(cx)最小离地间隙 mm ：1200 ；\n药箱容积 l ：1300+200 ；","2019041401000072","2024-12-12","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1528,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东祥瑞农林科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.74m;喷杆长度:20.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式 ： 自走式 ；\n(cx)整机驱动型式 ： 四轮驱动 ；\n(cx)整机转向型式 ： 四轮转向 ；\n整机外形尺寸 mm ：5500×3000×3700 ；\n整机喷杆长度 mm： 20100 ；\n(cx)最小离地间隙 mm ：1740 ；\n药箱容积 l ：1300+700 ；","2019041401000072","2024-12-12","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1529,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东约翰迪农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.92m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构型式：自走式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：4900×2300×3000；结构质量（kg）：2200；药箱额定容量：1000L；喷杆喷幅m：20；配套喷头型式：金属；配套喷头数量：40；喷杆长度：20m；喷杆降机构型式：液压；喷杆折叠机构型式：液压折叠；配套泵名称：隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：160L；离合器型式：干式；制动器型式：鼓刹；驱动方式/转向方式：四轮驱动/四轮转向；驾驶室：无；前/后最大轮距m：1.83；轴距m：2.5；前/后轮胎规格(分别填写)：1600*130/1600*130；前/后轮胎型式:气胎轮；离地间隙m:0.92","2021281401000022","2026-08-04","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1530,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东约翰迪农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000Y型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.65m;喷杆长度:24m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构型式：自走式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：6700×2850×3720；结构质量（kg）：3000；药箱额定容量：2000L；喷杆喷幅m：24；配套喷头型式：金属；配套喷头数量：46；喷杆长度：24m；喷杆降机构型式：液压；喷杆折叠机构型式：液压折叠；配套泵名称：隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：160L；离合器型式：干式；制动器型式：鼓刹；驱动方式/转向方式：四轮驱动/四轮转向；驾驶室：有；前/后最大轮距m：2.6；轴距m：3.0；前/后轮胎规格(分别填写)：1200*180/1200*180；前/后轮胎型式:气胎轮；离地间隙m:1.65","2021281401000022","2026-08-04","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1531,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东中农嘉禾机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000C型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.12m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构型式：自走式；工作压力（MPa)：0.2-0.4；驱动型式：四轮驱动；转向形式：四轮转向；外形尺寸（mm)：4800×2500×2600；喷杆长度 ：20000mm；最小离地间隙：1120mm;前轮轮胎型式：实心轮胎；后轮外径：1230mm；后轮胎宽：80mm；后轮轮胎型式：实心轮胎；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74Kw/2400(r/min)；排放标准：第Ⅲ阶段；液(气)泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力：0-2.5MPa ；液泵额定流量60L/min；药箱容积：1000L；药箱材质:聚乙烯；喷杆折叠型式：液压 ；喷杆升降型式：液压；轴距：2370mm；前最大轮距：1780mm；后最大轮距：1780mm；前轮外径：1230mm；前轮胎宽：80mm；限压安全装置结构型式：机械限位式；限压安全装置限定压力≤0.48MPa；喷杆材质：不锈钢；承压软管材质：橡胶；承压软管允许最大工作压力（MPa）：2.0（分水器前）/4.0（分水器后）；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池； 蓄电池容量60Ah；蓄电池标称电压（V)：（12×2串联）；","2019041401000010","2024-01-29","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1532,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东中农嘉禾机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500D型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.13m;喷杆长度:20.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构型式：自走式；工作压力（MPa)：0.2-0.4；驱动型式：四轮驱动；转向形式：四轮转向；外形尺寸（mm)：5700×2000×2800；喷杆长度 ：20100mm；最小离地间隙：1130mm;发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74Kw/2400(r/min)；发动机排放标准：第Ⅲ阶段；液(气)泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力：0-2.5MPa ；液泵额定流量60L/min；药箱容积：1500L；药箱材质:聚乙烯；喷杆折叠型式：液压 ；喷杆升降型式：液压；轴距：2380mm；前最大轮距：1550mm；后最大轮距：1550mm；前轮外径：1220mm；前轮胎宽：90mm；前轮轮胎型式：实心轮胎；后轮外径：1220mm；后轮胎宽：90mm；后轮轮胎型式：实心轮胎；限压安全装置结构型式：机械限位式；限压安全装置限定压力≤0.48MPa；限压安全装置生产方式：采购；喷杆材质：不锈钢；承压软管材质：橡胶；承压软管允许最大工作压力（MPa）：2.0（分水器前）/4.0（分水器后）；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池； 蓄电池容量60Ah；蓄电池标称电压（V)：12×2（串联）；","2019041401000010","2024-01-29","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1533,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东中农嘉禾机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:(1000+500)L;离地间隙:1.13m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构型式：自走式；工作压力（MPa)：0.2-0.4；驱动型式：四轮驱动；转向形式：四轮转向；外形尺寸（mm)：5500×1900×2500；喷杆长度 ：20000mm；最小离地间隙：1130mm;发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74Kw/2400(r/min)；柴油机排放标准：第Ⅲ阶段；液(气)泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力：0-2.5MPa ；液泵额定流量60L/min；药箱容积：（1000+500）L；药箱材质:塑料；喷杆折叠型式：液压 ；喷杆升降型式：液压；轴距：2380mm；前最大轮距：1550mm；后最大轮距：1550mm；前轮外径：1220mm；前轮胎宽：90mm；前轮轮胎型式：实心轮胎；后轮外径：1220mm；后轮胎宽：90mm；后轮轮胎型式：实心轮胎；限压安全装置结构型式：机械限位式；限压安全装置限定压力≤0.48MPa；喷杆材质：不锈钢；承压软管材质：橡胶；承压软管允许最大工作压力（MPa）：2.0（分水器前）/4.0（分水器后）；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池； 蓄电池容量60Ah；蓄电池标称电压（V)：12×2（串联）；","2019041401000010","2024-01-29","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1534,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东中农嘉禾机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:(1000+1000)L;离地间隙:1.24m;喷杆长度:21m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构型式：自走式；工作压力（MPa)：0.2-0.4；驱动型式：四轮驱动；转向形式：四轮转向；外形尺寸（mm)：6300×2300×2800；喷杆长度 ：21000mm；最小离地间隙：1240mm;发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程；发动机标定功率/转速：74Kw/2400(r/min)；发动机排放标准：第Ⅲ阶段；液(气)泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力：0-2.5MPa ；液泵额定流量60L/min；药箱容积：（1000+1000）L；药箱材质:聚酯烯；喷杆折叠型式：液压 ；喷杆升降型式：液压；轴距：3200mm；前最大轮距：2090mm；后最大轮距：2090mm；前轮外径：1200mm；前轮胎宽：180mm；前轮轮胎型式：充气轮胎；后轮外径：1200mm；后轮胎宽：180mm；后轮轮胎型式：充气轮胎；限压安全装置结构型式：机械限位式；限压安全装置限定压力≤0.48MPa；限压安全装置生产方式：采购；喷杆材质：不锈钢；承压软管材质：橡胶；承压软管允许最大工作压力（MPa）：2.0（分水器前）/4.0（分水器后）；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池； 蓄电池容量60Ah；蓄电池标称电压（V)：（12×2串联）；","2019041401000010","2024-01-29","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1535,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东中润顺泰机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000B型自走式喷杆喷雾机","功率:101马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.06m;喷杆长度:21.4m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目\t:\t喷杆喷雾机\t\t;\n整机结构型式\t:\t自走式\t\t;\n整机工作压力\t:\t0.3-0.5\tMPa\t;\n整机驱动型式\t:\t四轮驱动\t\t;\n整机转向型式\t:\t四轮转向\t\t;\n整机外形尺寸\t:\t5150×2480×2760\tmm\t;\n整机喷杆长度\t:\t21400\tmm\t;\n整机水平射程或喷幅\t:\t24000\tmm\t;\n最小离地间隙\t:\t1060\tmm\t;\n整机限压安全装置\t:\t有\t\t;\n喷杆折叠型式\t:\t液压\t\t;\n喷杆升降型式\t:\t液压\t\t;\n驾驶室型式\t:\t无\t\t;\n轴距\t:\t2360\tmm\t;\n前最大轮距\t:\t1800\tmm\t;\n后最大轮距\t:\t1800\tmm\t;\n前轮外径\t:\t1200\tmm\t;\n前轮胎宽\t:\t140\tmm\t;\n前轮轮胎型式\t:\t充气轮胎\t\t;\n后轮外径\t:\t1200\tmm\t;\n后轮胎宽\t:\t140\tmm\t;\n后轮轮胎型式\t:\t充气轮胎\t\t;\n发动机或电动机名称\t:\t柴油机\t\t;\n发动机或电动机结构型式\t:\t四缸四冲程水冷\t\t;\n发动机或电动机标定功率/转速\t:\t74/2400\tkW/(r/min)\t;\n发动机或电动机生产方式\t:\t采购\t\t;\n液(气)泵/电机泵结构型式\t:\t隔膜泵\t\t;\n液泵/电机泵额定压力\t:\t3\tMPa\t;\n液泵/电机泵额定流量\t:\t80\tL/min\t;\n药箱容积\t:\t1000\tl\t;\n药箱材质\t:\t塑料\t\t;\n药箱生产方式\t:\t采购\t\t;\n限压安全装置结构型式\t:\t手动弹簧式\t\t;\n限压安全装置限定压力\t:\t≤0.6\tMPa\t;\n限压安全装置生产方式\t:\t采购\t\t;\n喷杆材质\t:\t不锈钢\t\t;\n喷杆允许最大工作压力\t:\t0.75\tMPa\t;\n喷杆生产方式\t:\t采购\t\t;\n承压软管材质\t:\t塑料\t\t;\n承压软管允许最大工作压力\t:\t0.75\tMPa\t;\n承压软管生产方式\t:\t采购\t\t;\n开关组合生产方式\t:\t采购\t\t;\n蓄电池类型\t:\t免维护蓄电池\t\t;\n蓄电池容量\t:\t80\tAh\t;\n蓄电池标称电压\t:\t12×2（串联）\tV\t;\n蓄电池生产方式\t:\t采购\t\t;","2017281401000041","2022-12-06","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1536,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东中润顺泰机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1300A型自走式喷杆喷雾机","功率:101马力;药箱容积:1300L;离地间隙:0.9m;喷杆长度:23.3m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目\t:\t喷杆喷雾机\t\t;\n整机结构型式\t:\t自走式\t\t;\n整机工作压力\t:\t0.3～0.5\tMPa\t;\n整机驱动型式\t:\t四轮驱动\t\t;\n整机转向型式\t:\t四轮转向\t\t;\n整机外形尺寸\t:\t5850×2500×3000\tmm\t;\n整机喷杆长度\t:\t23300\tmm\t;\n最小离地间隙\t:\t900\tmm\t;\n整机限压安全装置\t:\t有\t\t;\n喷杆折叠型式\t:\t液压\t\t;\n喷杆升降型式\t:\t液压\t\t;\n驾驶室型式\t:\t无\t\t;\n轴距\t:\t2960\tmm\t;\n前最大轮距\t:\t1970\tmm\t;\n后最大轮距\t:\t1970\tmm\t;\n前轮外径\t:\t2140\tmm\t;\n前轮胎宽\t:\t90\tmm\t;\n前轮轮胎型式\t:\t实心轮胎\t\t;\n后轮外径\t:\t2140\tmm\t;\n后轮胎宽\t:\t90\tmm\t;\n后轮轮胎型式\t:\t实心轮胎\t\t;\n发动机或电动机名称\t:\t柴油机\t\t;\n发动机或电动机结构型式\t:\t四缸直列水冷四冲程\t\t;\n发动机或电动机标定功率\t:\t74\tkW\t;\n发动机或电动机标定转速\t:\t2400\tr/min\t;\n液（气）泵/电机泵结构型式\t:\t隔膜泵\t\t;\n液泵/电机泵额定压力\t:\t2.5\tMPa\t;\n液泵/电机泵额定流量\t:\t160-280\tL/min\t;\n药箱容积\t:\t1300\tL\t;\n药箱材质\t:\t不锈钢\t\t;\n限压安全装置结构型式\t:\t机械限位式\t\t;\n限压安全装置限定压力\t:\t≤0.6\tMPa\t;\n喷杆材质\t:\t不锈钢\t\t;\n喷杆允许最高工作压力\t:\t0.75\tMPa\t;\n承压软管材质\t:\t橡胶\t\t;\n承压软管允许最大工作压力\t:\t4\tMPa\t;\n蓄电池类型\t:\t免维护蓄电池\t\t;\n蓄电池容量\t:\t80\tAh\t;\n蓄电池标称电压\t:\t12×2（串联）\tV\t;","2017281401000041","2022-12-06","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1537,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","射阳亿成机械制造有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-YC-1000A","功率:100.64马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.01m;喷杆长度:22.8m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式\n/\n自走式\n规格型号\n/\n3WPZ-YC-1000A\n外形尺寸工作状态\nmm\n5300×22800×3200\n外形尺寸运输状态\nmm\n5250×2000×3100\n药箱容量\nL\n1000\n喷杆作业（整机作业）常用工作压力\nMPa\n0.3～0.5\n喷头型式\n/\n扇形喷头\n喷杆升降机构型式\n/\n液压\n喷杆折叠机构型式\n/\n液压\n喷杆长度\nmm\n22800\n配套动力名称、结构型式\n/\n柴油机（直列、水冷、四冲程）\n配套动力标定功率/转速\nkW/(r/min)\n74/2400\n配套泵型式\n/\n隔膜泵\n配套泵工作压力\nMPa\n3\n配套泵流量\nL/min\n80\n离地间隙\nmm\n1010\n轴距（自走式）\nmm\n2420\n前/后最大轮距（自走式）\nmm\n1830\n前/后轮胎规格（自走式）前轮外径\nmm\n1300\n前/后轮胎规格（自走式）前轮胎宽\nmm\n140\n前/后轮胎规格（自走式）后轮外径\nmm\n1300\n前/后轮胎规格（自走式）后轮胎宽\nmm\n140\n前/后轮胎规格（自走式）前/后轮胎型式\n/\n充气轮胎\n制动器型式（自走式）\n/\n鼓式制动\n离合器型式（自走式）\n/\n机械离合\n驱动方式（自走式）\n/\n四轮驱动、四轮转向\n驾驶室（自走式）\n/\n封闭驾驶室","苏农机（2019）第（0304）号","2023-12-31","74","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1538,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","射阳亿成机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-YC-1000C型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.12m;喷杆长度:25m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目\n/\n喷杆喷雾机\n整机结构型式\n/\n自走式\n整机工作压力\nMPa\n0.3～0.5\n整机驱动型式\n/\n四轮驱动\n整机转向型式\n/\n四轮转向\n整机外形尺寸\nmm\n5300×2070×3250\n整机喷杆长度\nmm\n2500\n最小离地间隙\nmm\n1120\n整机限压安全装置\n/\n有\n喷杆折叠型式\n/\n液压折叠\n喷杆升降型式\n/\n液压升降\n驾驶室型式\n/\n封闭驾驶室\n轴距\nmm\n2500\n前最大轮距\nmm\n1830\n后最大轮距\nmm\n1830\n前轮外径\nmm\n1400\n前轮胎宽\nmm\n140\n前轮轮胎型式\n/\n充气橡胶轮胎\n后轮外径\nmm\n1400\n后轮胎宽\nmm\n140\n后轮轮胎型式\n/\n充气橡胶轮胎\n发动机或电动机名称\n/\n柴油机\n发动机或电动机结构型式\n/\n四缸水冷四冲程\n发动机或电动机标定功率\nkW\n74\n发动机或电动机标定转速\nr/min\n2400\n发动机或电动机工作电压\nV\n/\n液（气）泵/电机泵结构型式\n/\n隔膜泵\n液泵/电机泵额定压力\nMPa\n3\n液泵/电机泵额定流量\nL/min\n100\n液泵/电机泵柱塞（活塞）直径\nmm\n/\n药箱容积\nL\n1000\n药箱材质\n/\n塑料\n药箱质量\nkg\n/\n药箱成型工艺\n/\n滚塑\n空气室（储压容器）材质\n/\n/\n空气室（储压容器）质量\ng\n/\n空气室（储压容器）安装位置\n/\n/\n限压安全装置结构型式\n/\n手动弹簧式\n限压安全装置限定压力\nMPa\n≤0.6\n喷杆材质\n/\n不锈钢+塑胶\n喷杆允许最高工作压力\nMPa\n0.75\n承压软管材质\n/\n塑料\n承压软管允许最大工作压力\nMPa\n0.75\n充电器充电电流\nA\n/\n充电器输入电压\nV\n/\n充电器输出电压\nV\n/\n蓄电池类型\n/\n铅酸蓄电池\n蓄电池容量\nAh\n80\n蓄电池标称电压\nV\n12×2（串联）","2017281401000037","2022-11-26","74","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1539,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","射阳亿成机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-YC-1000D-1型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.85m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目\n/\n喷杆喷雾机\n整机结构型式\n/\n自走式\n整机工作压力\nMPa\n0.3～0.5\n整机驱动型式\n/\n四轮驱动\n整机转向型式\n/\n四轮转向\n整机外形尺寸\nmm\n5600×2100×3150\n整机喷杆长度\nmm\n20000\n最小离地间隙\nmm\n850\n整机限压安全装置\n/\n有\n喷杆折叠型式\n/\n液压折叠\n喷杆升降型式\n/\n液压升降\n驾驶室型式\n/\n无\n轴距\nmm\n2330\n前最大轮距\nmm\n1850\n后最大轮距\nmm\n1850\n前轮外径\nmm\n1440\n前轮胎宽\nmm\n130\n前轮轮胎型式\n/\n充气橡胶轮胎\n后轮外径\nmm\n1440\n后轮胎宽\nmm\n130\n后轮轮胎型式\n/\n充气橡胶轮胎\n发动机或电动机名称\n/\n柴油机\n发动机或电动机结构型式\n/\n四缸水冷四冲程\n发动机或电动机标定功率\nkW\n74\n发动机或电动机标定转速\nr/min\n2400\n发动机或电动机工作电压\nV\n/\n液（气）泵/电机泵结构型式\n/\n隔膜泵\n液泵/电机泵额定压力\nMPa\n0-3.0\n液泵/电机泵额定流量\nL/min\n80\n液泵/电机泵柱塞（活塞）直径\nmm\n/\n药箱容积\nL\n1000\n药箱材质\n/\n塑料\n药箱质量\nkg\n/\n药箱成型工艺\n/\n滚塑\n空气室（储压容器）材质\n/\n/\n空气室（储压容器）质量\ng\n/\n空气室（储压容器）安装位置\n/\n/\n限压安全装置结构型式\n/\n弹簧式\n限压安全装置限定压力\nMPa\n≤0.6\n喷杆材质\n/\n不锈钢+塑料\n喷杆允许最高工作压力\nMPa\n0.75\n承压软管材质\n/\n塑料\n承压软管允许最大工作压力\nMPa\n0.75\n充电器充电电流\nA\n/\n充电器输入电压\nV\n/\n充电器输出电压\nV\n/\n蓄电池类型\n/\n免维护铅酸蓄电池\n蓄电池容量\nAh\n60\n蓄电池标称电压\nV\n12×2（串联）","2017281401000037","2022-11-26","74","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1540,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","射阳亿成机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-YC-1000E-1型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.03m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目\n/\n喷杆喷雾机\n整机结构型式\n/\n自走式\n整机工作压力\nMPa\n0.3～0.5\n整机驱动型式\n/\n四轮驱动\n整机转向型式\n/\n四轮转向\n整机外形尺寸\nmm\n5650×2060×3100\n整机喷杆长度\nmm\n20000\n最小离地间隙\nmm\n1030\n整机限压安全装置\n/\n有\n喷杆折叠型式\n/\n液压折叠\n喷杆升降型式\n/\n液压升降\n驾驶室型式\n/\n无\n轴距\nmm\n2350\n前最大轮距\nmm\n1540\n后最大轮距\nmm\n1540\n前轮外径\nmm\n1170\n前轮胎宽\nmm\n130\n前轮轮胎型式\n/\n充气橡胶轮胎\n后轮外径\nmm\n1170\n后轮胎宽\nmm\n130\n后轮轮胎型式\n/\n充气橡胶轮胎\n发动机或电动机名称\n/\n柴油机\n发动机或电动机结构型式\n/\n四缸、水冷、四冲程\n发动机或电动机标定功率\nkW\n74\n发动机或电动机标定转速\nr/min\n2400\n发动机或电动机工作电压\nV\n/\n液（气）泵/电机泵结构型式\n/\n隔膜泵\n液泵/电机泵额定压力\nMPa\n0-3.0\n液泵/电机泵额定流量\nL/min\n80\n液泵/电机泵柱塞（活塞）直径\nmm\n/\n药箱容积\nL\n1000\n药箱材质\n/\n塑料\n药箱质量\nkg\n/\n药箱成型工艺\n/\n滚塑\n空气室（储压容器）材质\n/\n/\n空气室（储压容器）质量\ng\n/\n空气室（储压容器）安装位置\n/\n/\n限压安全装置结构型式\n/\n弹簧式\n限压安全装置限定压力\nMPa\n≤0.6\n喷杆材质\n/\n不锈钢+塑料\n喷杆允许最高工作压力\nMPa\n0.75\n承压软管材质\n/\n塑料\n承压软管允许最大工作压力\nMPa\n0.75\n充电器充电电流\nA\n/\n充电器输入电压\nV\n/\n充电器输出电压\nV\n/\n蓄电池类型\n/\n免维护铅酸蓄电池\n蓄电池容量\nAh\n60\n蓄电池标称电压\nV\n12×2（串联）","2017281401000037","2022-11-26","74","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1541,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","射阳亿成机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-YC-1000F-1型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.22m;喷杆长度:20.26m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目\n/\n喷杆喷雾机\n整机结构型式\n/\n自走式\n整机工作压力\nMPa\n0.3～0.5\n整机驱动型式\n/\n四轮驱动\n整机转向型式\n/\n四轮转向\n整机外形尺寸\nmm\n5070×1930×3250\n整机喷杆长度\nmm\n20260\n最小离地间隙\nmm\n1220\n整机限压安全装置\n/\n有\n喷杆折叠型式\n/\n液压折叠\n喷杆升降型式\n/\n液压升降\n驾驶室型式\n/\n无\n轴距\nmm\n2560\n前最大轮距\nmm\n1800\n后最大轮距\nmm\n1800\n前轮外径\nmm\n1170\n前轮胎宽\nmm\n130\n前轮轮胎型式\n/\n充气橡胶轮胎\n后轮外径\nmm\n1170\n后轮胎宽\nmm\n130\n后轮轮胎型式\n/\n充气橡胶轮胎\n发动机或电动机名称\n/\n柴油机\n发动机或电动机结构型式\n/\n四缸、水冷、四冲程\n发动机或电动机标定功率\nkW\n74\n发动机或电动机标定转速\nr/min\n2400\n发动机或电动机工作电压\nV\n/\n液（气）泵/电机泵结构型式\n/\n隔膜泵\n液泵/电机泵额定压力\nMPa\n0-2.5\n液泵/电机泵额定流量\nL/min\n60\n液泵/电机泵柱塞（活塞）直径\nmm\n/\n药箱容积\nL\n1000\n药箱材质\n/\n塑料\n药箱质量\nkg\n/\n药箱成型工艺\n/\n滚塑\n空气室（储压容器）材质\n/\n/\n空气室（储压容器）质量\ng\n/\n空气室（储压容器）安装位置\n/\n/\n限压安全装置结构型式\n/\n弹簧式\n限压安全装置限定压力\nMPa\n≤0.6\n喷杆材质\n/\n不锈钢+塑料\n喷杆允许最高工作压力\nMPa\n0.75\n承压软管材质\n/\n塑料\n承压软管允许最大工作压力\nMPa\n0.75\n充电器充电电流\nA\n/\n充电器输入电压\nV\n/\n充电器输出电压\nV\n/\n蓄电池类型\n/\n免维护铅酸蓄电池\n蓄电池容量\nAh\n60\n蓄电池标称电压\nV\n12×2（串联）","2017281401000037","2022-11-26","74","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1542,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","射阳亿成机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-YC-1000F型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.12m;喷杆长度:25m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目\n/\n喷杆喷雾机\n整机结构型式\n/\n自走式\n整机工作压力\nMPa\n0.3～0.5\n整机驱动型式\n/\n四轮驱动\n整机转向型式\n/\n四轮转向\n整机外形尺寸\nmm\n5350×2070×3400\n整机喷杆长度\nmm\n25000\n最小离地间隙\nmm\n1120\n整机限压安全装置\n/\n有\n喷杆折叠型式\n/\n液压折叠\n喷杆升降型式\n/\n液压升降\n驾驶室型式\n/\n简易式驾驶室\n轴距\nmm\n2500\n前最大轮距\nmm\n1840\n后最大轮距\nmm\n1840\n前轮外径\nmm\n1400\n前轮胎宽\nmm\n140\n前轮轮胎型式\n/\n充气橡胶轮胎\n后轮外径\nmm\n1400\n后轮胎宽\nmm\n140\n后轮轮胎型式\n/\n充气橡胶轮胎\n发动机或电动机名称\n/\n柴油机\n发动机或电动机结构型式\n/\n四缸、水冷、四冲程\n发动机或电动机标定功率\nkW\n74\n发动机或电动机标定转速\nr/min\n2400\n发动机或电动机工作电压\nV\n/\n液（气）泵/电机泵结构型式\n/\n隔膜泵\n液泵/电机泵额定压力\nMPa\n3\n液泵/电机泵额定流量\nL/min\n100\n液泵/电机泵柱塞（活塞）直径\nmm\n/\n药箱容积\nL\n1000\n药箱材质\n/\n塑料\n药箱质量\nkg\n/\n药箱成型工艺\n/\n滚塑\n空气室（储压容器）材质\n/\n/\n空气室（储压容器）质量\ng\n/\n空气室（储压容器）安装位置\n/\n/\n限压安全装置结构型式\n/\n手动弹簧式\n限压安全装置限定压力\nMPa\n≤0.6\n喷杆材质\n/\n不锈钢+塑胶\n喷杆允许最高工作压力\nMPa\n0.75\n承压软管材质\n/\n塑料\n承压软管允许最大工作压力\nMPa\n0.75\n充电器充电电流\nA\n/\n充电器输入电压\nV\n/\n充电器输出电压\nV\n/\n蓄电池类型\n/\n铅酸蓄电池\n蓄电池容量\nAh\n80\n蓄电池标称电压\nV\n12×2（串联）","2017281401000037","2022-11-26","74","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1543,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","射阳亿成机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-YC-1500B型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.07m;喷杆长度:24m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目\n/\n喷杆喷雾机\n整机结构型式\n/\n自走式\n整机工作压力\nMPa\n0.3～0.5\n整机驱动型式\n/\n四轮驱动\n整机转向型式\n/\n四轮转向\n整机外形尺寸\nmm\n5600×2450×3100\n整机喷杆长度\nmm\n24000\n最小离地间隙\nmm\n1070\n整机限压安全装置\n/\n有\n喷杆折叠型式\n/\n液压折叠\n喷杆升降型式\n/\n液压升降\n驾驶室型式\n/\n简易式驾驶室\n轴距\nmm\n2450\n前最大轮距\nmm\n1900\n后最大轮距\nmm\n1900\n前轮外径\nmm\n1440\n前轮胎宽\nmm\n130\n前轮轮胎型式\n/\n充气橡胶轮胎\n后轮外径\nmm\n1440\n后轮胎宽\nmm\n130\n后轮轮胎型式\n/\n充气橡胶轮胎\n发动机或电动机名称\n/\n柴油机\n发动机或电动机结构型式\n/\n四缸、水冷、四冲程\n发动机或电动机标定功率\nkW\n74\n发动机或电动机标定转速\nr/min\n2400\n发动机或电动机工作电压\nV\n/\n液（气）泵/电机泵结构型式\n/\n隔膜泵\n液泵/电机泵额定压力\nMPa\n3.0\n液泵/电机泵额定流量\nL/min\n100\n液泵/电机泵柱塞（活塞）直径\nmm\n/\n药箱容积\nL\n1500\n药箱材质\n/\n塑料\n药箱质量\nkg\n/\n药箱成型工艺\n/\n滚塑\n空气室（储压容器）材质\n/\n/\n空气室（储压容器）质量\ng\n/\n空气室（储压容器）安装位置\n/\n/\n限压安全装置结构型式\n/\n弹簧式\n限压安全装置限定压力\nMPa\n≤0.6\n喷杆材质\n/\n不锈钢+塑料\n喷杆允许最高工作压力\nMPa\n0.75\n承压软管材质\n/\n塑料\n承压软管允许最大工作压力\nMPa\n0.75\n充电器充电电流\nA\n/\n充电器输入电压\nV\n/\n充电器输出电压\nV\n/\n蓄电池类型\n/\n免维护铅酸蓄电池\n蓄电池容量\nAh\n60\n蓄电池标称电压\nV\n12×2（串联）","2017281401000037","2022-11-26","74","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1544,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","天津沃能达实业有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WPZ-W2000","功率:170马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.8m;喷杆长度:22m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","1.结构型式：自走式2.配套动力：四缸水冷直列四冲程柴油机；功率/转速kw/(r/min):125/2300；3.喷雾机工作压力（MPa）:0.2-0.4；4.外形尺寸（长╳宽╳高）mm：7500×3240×3610；5.药箱容积（L）：1000×2；6.液泵型式：隔膜泵1个，液泵工作压力（MPa）：0-2.0；液泵工作流量（L/min）：247-256；液泵转速（r/min）：540；7.喷杆长度（m）：22；8.配套喷头型式：扇形；喷头数量：45；离地间隙（m）：1.8。驱动方式/转向方式（自走式）：四轮机械式驱动/四轮转向","苏农机（2018）第（0150）号","2022-12-31","125","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1545,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊谷沃农业装备科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000E型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.26m;喷杆长度:20.26m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","100马力；整机结构型式:自走式;整机工作压力(MPa):0.3-0.5;整机驱动型式:四轮驱动;整机转向型式:四轮转向;整机外形尺寸(mm):5100×2000×2600;整机喷杆长度(mm):20260;最小离地间隙(mm):1260;喷杆折叠型式:液压折叠;喷杆升降型式:液压升降;轴距(mm)2560;前/后最大轮距（mm）：1800；前/后轮外径（mm）：1170；前/后轮胎宽（mm）：130；前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）：74；发动机或电动机标定转速（r/min）：2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：1000；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；","2017281401000048","2022-12-18","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1546,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊谷沃农业装备科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000G型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:500x2L;离地间隙:1.77m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","100马力；整机结构型式:自走式;整机工作压力(MPa):0.5-0.8;整机驱动型式:四轮驱动;整机转向型式:四轮转向;整机外形尺寸(mm):7200×2200×3300;整机喷杆长度(mm):20000;最小离地间隙(mm):1770;喷杆折\n叠型式:液压折叠;喷杆升降型式:液压升降;轴距(mm)2390;前/后最大轮距（mm）：1950；前/后轮外径（mm）：1170；前/后轮胎宽（mm）：180；前/后轮轮胎型式：充气轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构型式：四缸.直列，水冷，四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）：74；发动机或电动机标定转速（r/min）：2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：160-180；药箱容积（L）：500x2；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；","2017281401000048","2022-12-18","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1547,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊谷沃农业装备科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500AE型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.26m;喷杆长度:20.26m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","100马力；整机结构型式:自走式;整机工作压力(MPa):0.3-0.5;整机驱动型式:四轮驱动;整机转向型式:四轮转向;整机外形尺寸(mm):5100×2000×2650;整机喷杆长度(mm):20260;最小离地间隙(mm):1260;喷杆折叠型式:液压折叠;喷杆升降型式:液压升降;轴距(mm)2570;前/后最大轮距（mm）：1800；前/后轮外径（mm）：1170；前/后轮胎宽（mm）：130；前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）：74；发动机或电动机标定转速（r/min）：2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：1500；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；","2017281401000048","2022-12-18","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1548,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊谷沃农业装备科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500EW型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.1m;喷杆长度:24m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","100马力；整机结构型式:自走式;整机工作压力(MPa):0.3-0.5;整机驱动型式:四轮驱动;整机转向型式:四轮转向;整机外形尺寸(mm):5600×2500×2750;整机喷杆长度(mm):24000;最小离地间隙(mm):1100;喷杆折叠型式:液压折叠;喷杆升降型式:液压升降;轴距(mm)2450;前/后最大轮距（mm）：1900；前/后轮外径（mm）：1430；前/后轮胎宽（mm）：130；前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）：74；发动机或电动机标定转速（r/min）：2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：3.0；液泵/电机泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1500；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池\n容量（Ah）：60；","2017281401000048","2022-12-18","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1549,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊谷沃农业装备科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500GT型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.85m;喷杆长度:20.26m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","100马力；整机结构型式:自走式;整机工作压力(MPa):0.3-0.5;整机驱动型式:四轮驱动;整机转向型式:四轮转向;整机外形尺寸(mm):5400×2750×3650;整机喷杆长度(mm):20260;最小离地间隙(mm):1850;喷杆折叠型式:液压折叠;喷杆升降型式:液压升降;轴距(mm)2300;前/后最大轮距（mm）：2600；前/后轮外径（mm）：1430；前/后轮胎宽（mm）：130；前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）：74；发动机或电动机标定转速（r/min）：2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：1500；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；","2017281401000048","2022-12-18","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1550,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊谷沃农业装备科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500H型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.28m;喷杆长度:20.26m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","100马力；整机结构型式:自走式;整机工作压力(MPa):0.3-0.5;整机驱动型式:四轮驱动;整机转向型式:四轮转向;整机外形尺寸(mm):5200×2000×2950;整机喷杆长度(mm):20260;最小离地间隙(mm):1280;喷杆折叠型式:液压折叠;喷杆升降型式:液压升降;轴距(mm)2560;前/后最大轮距（mm）：1800；前/后轮外径（mm）：1170；前/后轮胎宽（mm）：130；前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）：74；发动机或电动机标定转速（r/min）：2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：1500；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；","2017281401000048","2022-12-18","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1551,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊谷沃农业装备科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500Z型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:0.85m;喷杆长度:25m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","100马力；整机结构型式:自走式;整机工作压力(MPa):0.3-0.5;整机驱动型式:四轮驱动;整机转向型式:四轮转向;整机外形尺寸(mm):5800×2300×3000;整机喷杆长度(mm):25000;最小离地间隙(mm):850;喷杆折叠型式:液压折叠;喷杆升降型式:液压升降;轴距(mm)2750;前/后最大轮距（mm）：2000；前/后轮外径（mm）：2100；前/后轮胎宽（mm）：100；前/后轮轮胎型式：实心轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）：74；发动机或电动机标定转速（r/min）：2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：3.0；液泵/电机泵额定流量（L/min）：100；药箱容积（L）：1500；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池\n容量（Ah）：60；","2017281401000048","2022-12-18","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1552,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊谷沃农业装备科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500+500L;离地间隙:1.28m;喷杆长度:20.26m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","100马力；整机结构型式:自走式;整机工作压力(MPa):0.3-0.5;整机驱动型式:四轮驱动;整机转向型式:四轮转向;整机外形尺寸(mm):5900×1950×2950;整机喷杆长度(mm):20260;最小离地间隙(mm):1280;喷杆折叠型式:液压折叠;喷杆升降型式:液压升降;轴距(mm)2560;前/后最大轮距（mm）：1800；前/后轮外径（mm）：1170；前/后轮胎宽（mm）：130；前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）：74；发动机或电动机标定转速（r/min）：2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：1500+500；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；","2017281401000048","2022-12-18","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1553,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊谷沃农业装备科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000GT型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000+500x2L;离地间隙:1.64m;喷杆长度:20.26m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","100马力；整机结构型式:自走式;整机工作压力(MPa):0.3-0.5;整机驱动型式:四轮驱动;整机转向型式:四轮转向;整机外形尺寸(mm):4750×2850×3200;整机喷杆长度(mm):20260;最小离地间隙(mm):1640;喷杆折\n叠型式:液压折叠;喷杆升降型式:液压升降;轴距(mm)2320;前/后最大轮距（mm）：2630；前/后轮外径（mm）：1010；前/后轮胎宽（mm）：230；前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）：74；发动机或电动机标定转速（r/min）：2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：1000+500x2；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；","2017281401000048","2022-12-18","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1554,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊谷沃农业装备科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000H型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500+500L;离地间隙:1.85m;喷杆长度:20.26m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","100马力；整机结构型式:自走式;整机工作压力(MPa):0.3-0.5;整机驱动型式:四轮驱动;整机转向型式:四轮转向;整机外形尺寸(mm):6100×2750×3650;整机喷杆长度(mm):20260;最小离地间隙(mm):1850;喷杆折\n叠型式:液压折叠;喷杆升降型式:液压升降;轴距(mm)2300;前/后最大轮距（mm）：2600；前/后轮外径（mm）：1430；前/后轮胎宽（mm）：130；前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）：74；发动机或电动机标定转速（r/min）：2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：1500+500；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；","2017281401000048","2022-12-18","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1555,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊谷沃农业装备科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000x2L;离地间隙:1.24m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","100马力；整机结构型式:自走式;整机工作压力(MPa):0.3-0.5;整机驱动型式:四轮驱动;整机转向型式:四轮转向;整机外形尺寸(mm):5800×2250×2800;整机喷杆长度(mm):20000;最小离地间隙(mm):1240;喷杆折\n叠型式:液压折叠;喷杆升降型式:液压升降;轴距(mm)3170;前/后最大轮距（mm）：2110；前/后轮外径（mm）：1170；前/后轮胎宽（mm）：180；前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）：74；发动机或电动机标定转速（r/min）：2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：1000x2；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；","2017281401000048","2022-12-18","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1556,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊谷沃农业装备科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000H型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500x2L;离地间隙:1.03m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","100马力；整机结构型式:自走式;整机工作压力(MPa):0.3-0.5;整机驱动型式:四轮驱动;整机转向型式:四轮转向;整机外形尺寸(mm):5600×2900×2900;整机喷杆长度(mm):20000;最小离地间隙(mm):1030;喷杆折\n叠型式:液压折叠;喷杆升降型式:液压升降;轴距(mm)3130;前/后最大轮距（mm）：2320；前/后轮外径（mm）：1020；前/后轮胎宽（mm）：230；前/后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机或电动机标定功率（kW）：74；发动机或电动机标定转速（r/min）：2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：280；药箱容积（L）：1500x2；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60；","2017281401000048","2022-12-18","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1557,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500D型自走式喷杆喷雾机","功率:100.6马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.13m;喷杆长度:25m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目：喷杆喷雾机；结构形式:自走式。外形尺寸: 6030x2930x2760 ;工作压力: 0.5-0.8 ;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;整机限压安全装置：有；喷杆长度: 25000mm ;喷杆折叠型式:液压折叠;喷杆升降型式:液压升降;离地间隙: 1130mm ;驾驶室型式:无;轴距: 2350mm ;前后最大轮距: 1800mm ;前/后轮外径: 1170mm ;前/后轮胎宽: 130mm ;轮胎型式:充气橡胶轮胎;限压安全装置结构型式:弹簧式,限定压力:≤0.96 ;配套动力名称:柴油机;结构型式:四缸水冷四冲程;功率: 74/2400kw/r/min ;液泵结构型式:隔膜泵;额定压力: 3;额定流量: 100L/min ;药箱材质:塑料;药箱容积: 1500L ;喷杆材质:不锈钢+塑料;最高允许工作压力: 1 .2MPa ;承压管材质：橡胶；蓄电池类型:免维护铅酸蓄电池;容量: 80Ah;电话: 12x2 (串联)。","2018281401000066","2023-12-10","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1558,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500E型自走式喷杆喷雾机","功率:100.6马力;药箱容积:1000+500L;离地间隙:1.12m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目：喷杆喷雾机；结构形式:自走式。外形尺寸: 6100x1880x2510 ;工作压力: 0.5-0.8 ;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;整机限压安全装置：有；喷杆长度: 20000mm ;喷杆折叠型式:液压折叠;喷杆升降型式:液压升降;离地间隙: 1120mm ;驾驶室型式:无;轴距: 2300mm ;前后最大轮距: 1800mm ;前/后轮外径: 1600mm ;前后轮胎宽: 80mm ;轮胎型式:充气橡胶轮胎;限压安全装置结构型式:弹簧式,限定压力:≤0.96 ;配套动力名称:柴油机;结构型式:四缸水冷四冲程;功率: 74/2400kw/r/min ;液泵结构型式:隔膜泵;额定压力: 0-2.5;额定流量: 60L/min ;药箱材质:塑料;药箱容积: 1000+500L ;喷射部位材质:不锈钢+塑料;最高允许工作压力: 1 .2MPa ;承压管材质：橡胶；蓄电池类型:免维护铅酸蓄电池;容量: 80Ah;电话: 12x2 (串联)。","2018281401000066","2023-12-10","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1559,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500F型自走式喷杆喷雾机","功率:100.6马力;药箱容积:1000+500L;离地间隙:1m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目：喷杆喷雾机；结构形式:自走式。外形尺寸:5900x1780x2470 ;工作压力: 0.5-0.8 ;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;整机限压安全装置：有；喷杆长度: 20000mm ;喷杆折叠型式:液压折叠;喷杆升降型式:液压升降;离地间隙: 1000mm ;驾驶室型式:无;轴距: 2300mm ;前后最大轮距: 1500mm ;前/后轮外径: 1100mm ;前后轮胎宽: 80mm ;轮胎型式:充气橡胶轮胎;限压安全装置结构型式:弹簧式,限定压力:≤0.96 ;配套动力名称:柴油机;结构型式:四缸水冷四冲程;功率: 74/2400kw/r/min ;液泵结构型式:隔膜泵;额定压力: 0-2.5;额定流量: 60L/min ;药箱材质:塑料;药箱容积: 1000+500L ;喷射部位材质:不锈钢+塑料;最高允许工作压力: 1 .2MPa ;承压管材质：橡胶；蓄电池类型:免维护铅酸蓄电池;容量: 80Ah;电话: 12x2 (串联)。","2018281401000066","2023-12-10","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1560,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100.6马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.26m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构形式：自走式。外形尺寸：5450×2800×2750；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度：20000mm；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；离地间隙：1260mm；驾驶室型式：无；轴距：3060mm；前/后最大轮距：2300mm；前/后轮外径：1030mm；前/后轮胎宽：220mm；轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；功率：74/2400kw/r/min；液泵结构型式：隔膜泵；额定压力：2.5；额定流量：280L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：2000L；喷射部位材质：不锈钢+塑料；最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；容量：80Ah；电压：12×2（串联）。","2018281401000066","2023-12-10","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1561,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","西平驰龙植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500C型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1m;喷杆长度:20.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力：0.3-0.5MPa;整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸：5050mm×2500mm×2700mm；整机喷杆长度：20100mm;最小离地间隙：1000mm;喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；轴距：2840mm;前最大轮距：1970mm;后最大轮距：1970mm; 前轮外径：960mm;前轮胎宽：80/120mm（选配）;前轮轮胎型式：实心橡胶轮胎/充气橡胶轮胎（选配）；后轮外径：960mm;后轮胎宽：80/120mm（选配）;后轮轮胎型式：实心橡胶轮胎/充气橡胶轮胎（选配）；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机标定功率/转速：74（额定净功率）/2400kW/(r/min)；液泵结构型式：齿轮泵；液泵额定压力：0.3-2.0MPa;液泵额定流:60L/min;药箱容积：1500L;药箱材质：聚乙烯；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：80×2Ah;蓄电池标称电压：12×2（串联）","2018041401000013","2023-02-22","74","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1562,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","西平驰龙植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1600A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1600L;离地间隙:1.75m;喷杆长度:20.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力：0.3-0.5MPa;整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸：5400mm×3100mm×3400mm；整机喷杆长度：20100mm;最小离地间隙：1750mm;喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；轴距：3000mm;前最大轮距：2400mm;后最大轮距：2400mm; 前轮外径：1030mm;前轮胎宽：240mm;前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；后轮外径：1030mm;后轮胎宽：240mm;后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机标定功率/转速：74（额定净功率）/2400kW/(r/min)；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力：2.5MPa;液泵额定流:160-180L/min;药箱容积：400×4L;药箱材质：聚乙烯；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：80×2Ah;蓄电池标称电压：12×2（串联）","2018041401000013","2023-02-22","74","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1563,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","西平驰龙植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2800A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:2800L;离地间隙:1m;喷杆长度:20.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力：0.3-0.5MPa;整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸：5250mm×2850mm×2900mm；整机喷杆长度：20100mm;最小离地间隙：1000mm;喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；轴距：3000mm;前最大轮距：2300mm;后最大轮距：2300mm; 前轮外径：1030mm;前轮胎宽：240mm;前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；后轮外径：1030mm;后轮胎宽：240mm;后轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸水冷四冲程；发动机标定功率/转速：74（额定净功率）/2400kW/(r/min)；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力：2.5MPa;液泵额定流:160-180L/min;药箱容积：1400×2L;药箱材质：塑料；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：80×2Ah;蓄电池标称电压：12×2（串联）","2018041401000013","2023-02-22","74","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1564,"田间管理机械","植保机械","喷杆喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","中农丰茂植保机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:3000L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:21m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","1)整机结构型式:自走式 2)整机工作压力:0.2-0.4MPa 3)整机驱动型式:四轮驱动 4)整机转向型式:四轮转向 5)整机外形尺寸:5900×2800×3320mm 6)整机喷杆长度（适用于喷杆式）:21000mm 7)整机限压安全装置:有 8)发动机或电动机名称:柴油机 9)发动机或电动机结构型式:四缸四冲程水冷 10)发动机或电动机标定功率/转速:74/2400/KW/r/min 11)发动机或电动机生产方式：采购 12)液(气)泵/电机泵结构型式:隔膜泵 13)液泵/电机泵额定压力:0-2.0Mpa 14)液泵/电机泵额定流量:126-132L/min 15)药箱药箱容积:3000L 16)药箱材质:聚乙烯 17)限压安全装置结构型式:弹簧式 18)限压安全装置限定压力:≤0.48Mpa 19)喷杆材质:不锈钢 20)承压软管允许最大工作压力:3Mpa橡胶，4MPa（塑料） 21) 蓄电池类型类型:铅酸电池 22)蓄电池容量:60Ah 23)蓄电池标称电压:12×2V，24）排放阶段：国三，25）离地间隙：1050mm","2020041401000008","2025-03-05","74","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1565,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","5-6kg/s自走轮式谷物联合收割机","久保田农业机械（苏州）有限公司","全喂入式联合收割机","4LZ-5(PRO100)","全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;自走型式:自走轮式 ","喂入量：5kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入","部20170218","2021-12-31","72.9","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1566,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","5-6kg/s自走轮式谷物联合收割机","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-5B（W100）","全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;自走型式:自走轮式 ","喂入量:5kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入","部20171067","2021-12-31","104","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1567,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-6A（W100）","全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;自走型式:自走轮式 ","喂入量:6kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入","部20171068","2021-12-31","104","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1568,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-6C（W100）","全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;自走型式:自走轮式 ","喂入量:6kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入","部20171069","2021-12-31","104","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1569,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-8FE","全喂入:是 ;喂入量:8.0kg/s;自走型式:自走轮式 ","喂入量（kg/s）：8.0；结构型式：轮式自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6550×3100×3350；结构质量（kg）：5300；割台宽度（mm）：2600；配套发动机型号：YC4DK150-T301；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：110；标定转速(r/min)：2600;排放阶段：第Ⅲ阶段。割刀型式：标Ⅱ型；驱动方式：两驱；导向轮轮胎规格：10/75-15.3; 驱动轮轮胎规格14.9-24；导向轮轮距（mm）：1700; 驱动轮轮距（mm）1900；轴距（mm）：2960；变速机构型式：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式（前、后）：制动钳（前）+制动毂（后）；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：机械自动卸粮。","T202032320425","2025-12-30","110","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1570,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-9","全喂入:是 ;喂入量:9.0kg/s;自走型式:自走轮式 ","喂入量（kg/s）：9.0；结构型式：轮式自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6550×3200×3350；结构质量（kg）：5300；割台宽度（mm）：2750；发动机型号：YC4DK150-T301；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：110；标定转速(r/min)：2600;排放阶段：第Ⅲ阶段；割刀型式：标Ⅱ型；驱动方式：两驱；轮胎规格（导向轮/驱动轮）：10/75-15.3/15-24；轮距（导向轮/驱动轮）：1700/1900；轴距（mm）：2960；变速机构型式：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式（前、后）：制动钳（前）+制动毂（后）；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：机械自动卸粮。","T202032320424","2025-12-30","110","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1571,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","焦作泰利机械制造股份有限公司","自走式小麦联合收割机","4LZ-9A","全喂入:是 ;喂入量:9kg/s;自走型式:自走轮式 ","型号名称：4LZ-9A自走式小麦联合收割机；结构型式：全喂入、自走轮式；割台工作幅宽：2750mm；整机外形尺寸（长宽高mm）6940*3080*3360；发动机功率：140kW；额定转速：2200r/min；最小离地间隙：320mm；割刀型式：Ⅱ型；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置方式：切流+横轴流；脱粒滚筒数量：2个；主脱粒滚筒型式：板齿+钉齿+分离板；副脱粒滚筒型式：板齿；凹板筛型式；栅格式；复脱方式：搓盘式;风扇型式：离心式；变速机构型式：机械无级变速；","鄂2020088","2025-09-29","140","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1572,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","焦作泰利机械制造股份有限公司","自走式小麦联合收割机","4LZ-9B","全喂入:是 ;喂入量:9kg/s;自走型式:自走轮式 ","型号名称：4LZ-9B自走式小麦联合收割机；结构型式：全喂入、自走轮式；割台工作幅宽：2580mm；整机外形尺寸（长宽高mm）6940*3080*3360；发动机功率：140kW；额定转速：2200r/min；最小离地间隙：320mm；割刀型式：Ⅱ型；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置方式：切流+横轴流；脱粒滚筒数量：2个；主脱粒滚筒型式：板齿+钉齿+分离板；副脱粒滚筒型式：板齿；凹板筛型式；栅格式；复脱方式：搓盘式;风扇型式：离心式；变速机构型式：机械无级变速；","鄂2020089","2025-09-29","140","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1573,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","洛阳中收机械装备有限公司","自走轮式谷物联合收割机","4LZ-8B","全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式(轮式自走式)：全喂入；工作状态外形尺寸长×宽×高（mm）：7160×3200×3360；结构质量（kg）：5300；割台宽度（mm）：2960；割刀型式 ：II型；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置方式：切流+横轴流；凹板筛型式：栅格式；复脱器型式：揉搓冲击式；制动器型式（前、后）：前：钳盘式，后：鼓式；驱动方式：两驱；驱动桥型式：机械驱动；驾驶室类型：普通式；卸粮方式：机械自动卸粮；轮胎规格 ：导向轮10.0/75-15.3；驱动轮：15-24。","T202000410589","2025-09-29","118","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1574,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","洛阳中收机械装备有限公司","自走轮式谷物联合收割机","4LZ-8B3","全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式(轮式自走式)：全喂入；工作状态外形尺寸长×宽×高（mm）：7160×3100×3420；结构质量（kg）：5850；割台宽度（mm）：2750；割刀型式 ：II型；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置方式：切流+横轴流；凹板筛型式：栅格式；复脱器型式：揉搓冲击式；制动器型式（前、后）：前：钳盘式，后：鼓式；驱动方式：两驱；驱动桥型式：液压驱动、机械驱动（选配）；驾驶室类型：普通式；卸粮方式：机械自动卸粮；轮胎规格 ：导向轮10.0/75-15.3；驱动轮：15-24。","T202000410588","2025-09-29","132.3","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1575,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","洛阳中收机械装备有限公司","自走轮式谷物联合收割机","4LZ-9B1","全喂入:是 ;喂入量:9kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式(轮式自走式)：全喂入；工作状态外形尺寸长×宽×高（mm）：7160×3200×3420；结构质量（kg）：5900；割台宽度（mm）：2960；割刀型式 ：II型；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置方式：切流+横轴流；凹板筛型式：栅格式；复脱器型式：揉搓冲击式；制动器型式（前、后）：前：钳盘式，后：鼓式；驱动方式：两驱；驱动桥型式：液压驱动、机械驱动（选配）；驾驶室类型：普通式；卸粮方式：机械自动卸粮；轮胎规格 ：导向轮10.0/75-15.3；驱动轮：15-24。","T202000410587","2025-09-29","132.3","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1576,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式谷物联合收割机","4LZ-8E2","全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s","T202000341131","2025-12-30","129","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1577,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-11(C230)","全喂入:是 ;喂入量:11kg/s;自走型式:自走轮式 ","喂入量:11kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入","T201900120326","2024-12-30","148","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1578,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-13(S760)","全喂入:是 ;喂入量:13kg/s;自走型式:自走轮式 ","喂入量:13kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入","T201900120325","2024-12-30","239","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1579,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-13A(C440)","全喂入:是 ;喂入量:13kg/s;自走型式:自走轮式 ","喂入量:13kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入","部20171484","2021-12-31","175","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1580,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-13C(C440)","全喂入:是 ;喂入量:13kg/s;自走型式:自走轮式 ","喂入量:13kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入","部20171484","2021-12-31","175","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1581,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-7(W230)","全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;自走型式:自走轮式 ","喂入量:7kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入","T201900120328","2024-12-30","136","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1582,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-8(W230)","全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;自走型式:自走轮式 ","喂入量:8kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入","T201900120327","2024-12-30","136","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1583,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-9B(C120)","全喂入:是 ;喂入量:9kg/s;自走型式:自走轮式 ","喂入量:9kg/s；自走轮式；喂入方式：全喂入","T201900230154","2024-11-28","121","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1584,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","自走式谷物联合收割机","4LZ-10BZH","全喂入:是 ;喂入量:10kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):10；","T202000340469","2025-09-29","129","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1585,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","自走式谷物联合收割机","4LZ-8K","全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):8；","T202000340470","2025-09-29","110","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1586,"收获机械","谷物收获机械","自走轮式谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","自走式谷物联合收割机","4LZ-9B","全喂入:是 ;喂入量:9kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):9；","T202000340468","2025-09-29","129","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1587,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","重庆家户农机有限公司","小型收割机","4LZ-1.0","全喂入:是 ;喂入量:/kg/s;型式:谷物联合收割机 ;自走型式:自走履带式 ","1.外形尺寸(长×宽×高)(MM):3000×1500×1650；2.配套标定功率:7.5KW；3.标定转速(R/MIN):3600；4.结构方式：履带式。乘坐试；；5.整机质量(KG):610；发动机型号：KD192FB柴油机；排放阶段：国三；发动机结构:立式、单缸、风冷、四冲程、直喷式","T202150500125","2026-03-29","7.5","购机补贴(通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1588,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","重庆市双恩农机制造有限公司","小型收割机","4LZ-0.6L","全喂入:是 ;喂入量:0.6kg/s;型式:谷物联合收割机 ;自走型式:自走履带式 ","型号名称：4LZ-0.6L小型收割机；结构型式：履带式、乘坐式、全喂入；工作状态外形尺寸（长×宽×高）;2600 mm×1350 mm×1430 mm；割台工作宽度：1050 mm；配套内燃机生产企业：常州科普动力机械有限公司；配套内燃机型号名称：KD192FB柴油机；配套内燃机功率：7.5 kW；配套内燃机转速：3600 r/min；配套内燃机启动方式：电启动。","T202150500172","2026-07-07","7.5","购机补贴(通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1589,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","重庆万虎机电有限责任公司","小型收割机","4LZ-1.0L","全喂入:是 ;喂入量:1.0kg/s;型式:水稻联合收割机 ;自走型式:自走履带式 ","1型号名称/4LZ-1.0L型小型收割机2结构型式/自走履带式、全喂入3整机工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm2700×1310×1530整机质量kg600割台工作宽度mm1050最小离地间隙mm215额定喂入量kg/s1.0档位/前进档、空档、倒档;3档、1档、空档、2档、4档作业速度m/s0.5~1.44作业小时生产率hm2/h≥0.07燃油消耗量kg/hm2≤304配套动力生产企业/无锡华源凯马发动机有限公司型号名称/KM195FD柴油机结构型式/单缸、风冷、四冲程、直喷式标定功率kW7.5标定转速r/min3600冷却方式/风冷缸数/1起动方式/电起动燃油种类/柴油5割台型式/卧式升降方式/机动液压割刀型式/上割刀:Ⅵ型;下割刀:Ⅳ型总成数量/2套搅龙型式/螺旋伸缩扒指式转速r/min/200与底板间隙/mm10拨禾轮型式/偏心弹齿式直径mm/700转速r/min/45板数/4分禾器/有6中间输送装置型式/无7脱粒装置滚筒型式/轴流式、钉齿尺寸(外径×长度)/mm400×1035齿高mm/70齿数/38转速r/min/865凹板筛型式/栅格式8出谷装置风扇型式/离心式[]轴流式[√]直径mm/340转速r/min/1000数量/1籽粒输送器类型/螺旋式、人工装袋接粮9行走装置履带式/全履带式规格(节距×节数×宽)/79mm×38节×280mm轨距mm630变速箱类型/有级式、有倒档行走离合器型式/摩擦片式工作离合器型式/张紧轮式10操作方式/坐骑式[√]11转向方式/牙嵌离合转向","T202050500164","2025-08-05","7.5","购机补贴(通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1590,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","成都金川田农机制造有限公司","小型收割机","4LZ-1.2","全喂入:是 ;喂入量:1.2kg/s;型式:谷物联合收割机 ;自走型式:自走履带式 ","结构型式:全喂入;外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:3600×1570×2200;结构质量(kg):1180;割台宽度(全喂入):1200mm;割刀型式:往复式;拨禾轮型式:偏心弹齿式;脱粒机构布置方式(全喂入):横向;凹板筛型式:栅格式;复脱器型式:吸风式;变速箱类型:有级式、有倒档;驱动方式:后驱;制动器型式:摩擦片式;驱动桥型式:/","T202051510060","2025-08-31","20.6","购机补贴(通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[1591,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","湖南龙舟农机股份有限公司","全喂入谷物联合收割机","4LZ-1.0","全喂入:是 ;喂入量:1.0kg/s;型式:谷物联合收割机 ;自走型式:自走履带式 ","喂入量：1.0kg/s；结构形式：全喂入履带自走式；配套发动机：L32；标定功率20.6kW；标定转速：2200r/min；配套发动力生产企业：常柴股份有限公司；配套发动机结构型式：卧式、单缸、水冷；配套发动力气缸数量：1缸；外形尺寸：长4080宽1860高1940mm；整机质量：1430kg；割台宽度1420mm；最小离地间隙：180mm；作业挡位：工作挡；作业速度：1.8~4.5km/h；作业小时生产率：0.07~0.17h㎡/h；单位作业量燃油消耗量：16~22kg/h㎡；履带规格：节距90mmX38节X宽280mm，轨距：780mm；变速机构型式：机械变速（3+1）X2；卸粮方式：人工接粮","T201900430945","2024-12-30","20.6","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[1592,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","湖南省农友农业装备股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-1.0K","全喂入:是 ;喂入量:1.0kg/s;型式:谷物联合收割机 ;自走型式:自走履带式 ","型号名称：4LZ-1.0K型全唱入联合收割机；结构型式:\t全喂入自走履带式;配套发动机生产企业:江苏农华智慧农业科技股份有限公司;配套发动机牌号型号:ZH1130\t;配套发动机结构型式:卧式,单缸、水冷,四冲程;配套发动机气缸数量\t缸:1\t;配套发动机标定功率:20.6kw;配套发动机标定转速:2200r/min\t;整机外形尺寸(长X宽x高)\t3800X1950X2300(mm)\t;整机质量:1280kg;割台工作幅室宽\t:1450mm;最小离地间隙：200mm;割刀型式: Ⅲ标型;喂入量:1.0kg/s;作业挡位:低2档,低3档、高1;作业速度:1.5~3.5km/h;作业小时生产率:0.12-0.23hm'/h;单位作业量燃油消耗量: ≤20kg/hm；制台搅龙型式：螺旋仲缩扒齿式；履带接地压力：20kPa\t；拨禾轮型式：偏心并齿式；拨禾轮直轻：∅600mm；拨禾轮板數：4个 脱較滾筒布置方式：横向；脱粒滚筒數量：1个；主脱粒滚筒型式：钉齿式；\t主脱粒滚筒外形尺寸(外径X长度)\t：∅430×860；凹板障型式：栅格式；复脱方式：钉齿武；风扇型式：离心式；风期直径：∅300；风扇数量：1\t个；履帶节距X节數x寬度：90mmX38节X320m履带軌距：820；制动器型式(前、后)：湿式摩擦片式；变速机构型式：机械变速(3+1)X2；驾駛室类型：无驾驶室；卸粮方式：人工接粮","T202043430220","2025-10-08","20.6","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[1593,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","湖南省农友农业装备股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-1.0X","全喂入:是 ;喂入量:1.0kg/s;型式:谷物联合收割机 ;自走型式:自走履带式 ","型号名称：4LZ-1.0X型全唱入联合收割机；结构型式:\t全喂入自走履带式;配套发动机生产企业:常柴股份有限公司;配套发动机牌号型号:ZS1115\t;配套发动机结构型式:卧式,单缸、水冷,四冲程;配套发动机气缸数量\t缸:1\t;配套发动机标定功率:14.7kw;配套发动机标定转速:2200r/min\t;整机外形尺寸(长X宽x高)\t3130X1770X1590(mm)\t;整机质量:850kg;割台工作幅室宽\t:1200mm;最小离地间隙：200mm;割刀型式: Ⅲ标型;喂入量:1.0kg/s;作业挡位:低2档,低3档、高1;作业速度:1.2-3.0km/h;作业小时生产率: ≥0.1 hm'/h;单位作业量燃油消耗量: ≤20kg/hm；制台搅龙型式：螺旋仲缩扒齿式；履带接地压力：17kPa\t；拨禾轮型式：偏心并齿式；拨禾轮直轻：∅600mm；拨禾轮板數：4个;脱較滾筒布置方式：横向；脱粒滚筒數量：1个；主脱粒滚筒型式：钉齿式；\t主脱粒滚筒外形尺寸(外径X长度)\t：∅390×780；凹板障型式：栅格式；风扇型式：离心式；风期直径：∅265；履帶节距X节數x寬度：72mmX42节X250m履带軌距：640；制动器型式(前、后)：干式摩擦片式；变速机构型式：机械变速(3+1)X2；驾駛室类型：无驾驶室；卸粮方式：人工接粮","T202043430219","2025-10-08","15.5","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[1594,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","1.5-2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含2.1-3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","浙江四方集团有限公司（原浙江四方集团公司）","谷物联合收割机","4LZ-1.5","全喂入:是 ;喂入量:1.5kg/s;型式:谷物联合收割机 ;自走型式:自走履带式 ","喂入量：1.5kg/s，全喂入履带自走式，喂入方式：全喂入；割台宽度1460mm；配套动力SH28M柴油机，国Ⅲ动力，功率18.38kw；外形尺寸(长宽高mm)3870×1650×1900；整机使用质量1300kg；接粮方式：人工接粮。","T201900330809","2024-12-30","18.38","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1595,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1-3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含3-4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","湖南龙舟农机股份有限公司","全喂入谷物联合收割机","4LZ-2.3","全喂入:是 ;喂入量:2.3kg/s;型式:谷物联合收割机 ;自走型式:自走履带式 ","喂入量：2.3kg/s；结构形式：全喂入履带自走式；配套发动机：YN4CZ061-31CR；标定功率45kW；标定转速：2600r/min；配套发动力生产企业：昆明云内动力股份有限公司；配套发动机结构型式：直列、四缸、水冷、高压共轨；配套发动力气缸数量：4缸；外形尺寸：长4830宽2530高2720mm；整机质量：2580kg；割台宽度1960mm；最小离地间隙：260mm；作业挡位：工作挡；作业速度：2.88~6.03km/h；作业小时生产率：0.20~0.40h㎡/h；单位作业量燃油消耗量：≤28kg/h㎡；履带规格：节距90mmX48节X宽400mm，轨距：1050mm；变速机构形式：机械变速（3+1）X2；卸粮方式：人工接粮","T201900430939","2024-12-30","45","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[1596,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","2.1-3kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含3-4kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","湖南龙舟农机股份有限公司","全喂入谷物联合收割机","4LZ-2.5","全喂入:是 ;喂入量:2.5kg/s;型式:谷物联合收割机 ;自走型式:自走履带式 ","喂入量：2.5kg/s；结构形式：全喂入履带自走式；配套发动机：YN4EZ075-31CR；标定功率55kW；标定转速：2600r/min；配套发动力生产企业：昆明云内动力股份有限公司；配套发动机结构型式：直列、四缸、水冷、高压共轨；配套发动力气缸数量：4缸；外形尺寸：长5300宽2460高2720mm；整机质量：2770kg；割台宽度1980mm；最小离地间隙：260mm；作业挡位：工作挡；作业速度：2.88~6.03km/h；作业小时生产率：0.26~0.40h㎡/h；单位作业量燃油消耗量：≤30kg/h㎡；履带规格：节距90mmX50节X宽400mm，轨距：1100mm；变速机构形式：机械变速（3+1）X2；卸粮方式：机械自动卸粮","T201900430946","2024-12-30","55","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[1597,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3-4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","德阳市金兴农机制造有限责任公司","谷物联合收割机","4LZ-3.0Z","全喂入:是 ;喂入量:3.0kg/s;型式:谷物联合收割机 ;自走型式:自走履带式 ","结构型式：全喂入履带自走式；整机外形尺寸 (长×宽×高)mm：4300×1980×2675； 4920×1980×2675（选装茎秆切碎器）；整机质量kg：2410；割台工作幅宽mm;1650;最小离地间隙mm:270;割刀型式:Ⅱ型;喂入量kg/s:3;作业挡位:无级变速+副变速三档;作业速度km/h:0.25～5.2;作业小时生产率hm²/h：0.05～0.48；单位作业量燃油消耗量kg/hm²：≤28；割台搅龙型式：螺旋输送；履带接地压力kPa：≤24；拨禾轮型式：偏心拨齿式；拨禾轮直径mm：φ800；拨禾轮板数个：5；脱粒机构布置方式：纵向；脱粒滚筒数量个：1；主脱粒滚筒型式：钉齿式；主脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)mm：φ540×1521；凹板筛型式：栅格筛；复脱方式：板齿风叶式；风扇型式：离心式；风扇直径mm：φ350；风扇数量个：1；履带节距×节数×宽度：90 mm×43节×400 mm（选装46节）；履带轨距mm：920；制动器型式（前、后）：湿式摩擦片式；变速机构型式：机械变速箱+（HST）液压无级变速器；驱动桥型式（前、后）：液压驱动；驾驶室类型：无驾驶室；茎秆切碎器型式：刀片式（选装茎秆切碎器）；卸粮方式：机械自动卸粮","T202051510092","2025-12-27","44.2","购机补贴(通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[1598,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3-4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","德阳市金兴农机制造有限责任公司","谷物联合收割机","4LZ-3.0ZA","全喂入:是 ;喂入量:3.0kg/s;型式:谷物联合收割机 ;自走型式:自走履带式 ","结构型式：全喂入履带自走式；整机外形尺寸 (长×宽×高)mm：4300×1980×2675； 4920×1980×2675（选装茎秆切碎器）；整机质量kg：2275；割台工作幅宽mm：1650；最小离地间隙mm：270；割刀型式：Ⅱ型；喂入量kg/s：3；作业挡位：无级变速+副变速三档作业速度km/h：0.25～5.2；作业小时生产率hm²/h：0.05～0.48；单位作业量燃油消耗量kg/hm²：≤28；割台搅龙型式：螺旋输送；履带接地压力kPa：≤24；拨禾轮型式：偏心拨齿式；拨禾轮直径mm：φ800；拨禾轮板数个：5；脱粒机构布置方式：纵向；脱粒滚筒数量个：1；主脱粒滚筒型式：钉齿式；主脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)mm：φ540×1521；凹板筛型式：栅格筛；复脱方式：板齿风叶式；风扇型式：离心式；风扇直径mm：φ350；风扇数量个：1；履带节距×节数×宽度：90 mm×43节×400 mm（选装46节）；履带轨距mm：920；制动器型式（前、后）：湿式摩擦片式；变速机构型式：机械变速箱+（HST）液压无级变速器；驱动桥型式（前、后）：液压驱动；驾驶室类型：无驾驶室；茎秆切碎器型式：刀片式（选装茎秆切碎器）；卸粮方式：人工接粮","T202051510092","2025-12-27","44.2","购机补贴(通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[1599,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3-4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","湖南省农友农业装备股份有限公司","谷物联合收割机","4LZ-3.2Z","全喂入:是 ;喂入量:3.2kg/s;型式:谷物联合收割机 ;自走型式:自走履带式 ","型号名称：4LZ-3.2Z型全喂入联合收割机；结构型式:\t全喂入自走履带式;配套发动机生产企业:常柴股份有限公司;配套发动机牌号型号:4D32YT30;配套发动机结构型式:立式、直列、水冷,四冲程;配套发动机气缸数量4缸;配套发动机标定功率:55.2kw;配套发动机标定转速:2600r/min\t;整机外形尺寸(长X宽x高)\t4480X2110X2800(mm)\t;整机质量:2900kg;割台工作幅室宽:1700mm;最小离地间隙：290mm;割刀型式:标Ⅱ型;喂入量:3.2kg/s;作业挡位: Ⅲ档低速, Ⅱ档;作业速度:0-8km/h;作业小时生产率: ≥0.2 hm'/h;单位作业量燃油消耗量: ≤32kg/hm；制台搅龙型式：螺旋仲缩扒齿式；履带接地压力：20kPa\t；拨禾轮型式：偏心并齿式；拨禾轮直轻：∅820mm；拨禾轮板數：5个;脱較滾筒布置方式：纵向；脱粒滚筒數量：1个；主脱粒滚筒型式：钉齿式；\t主脱粒滚筒外形尺寸(外径X长度)\t：∅550×1670；凹板障型式：栅格式；复脱方式：齿板式；风扇型式：离心式；风期直径：∅370；风扇数量：1；履帶节距X节數x寬度：90mmX46节X450m履带軌距：1000mm；制动器型式(前、后)：干式摩擦片式；变速机构型式：无级变速；驾駛室类型：无驾驶室；卸粮方式：机械自动卸粮；","T202143430083","2026-06-08","55.2","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[1600,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","3-4kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","江苏锡拖农机有限公司","谷物联合收割机","4LZ-3.0","全喂入:是 ;喂入量:3.0kg/s;型式:谷物联合收割机 ;自走型式:自走履带式 ","喂入量：3.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；结构尺寸（长*宽*高mm）：4780*2540*2690；整机质量（kg）：2680；配套动力（kw）：65；额定转速（r/min）：2400；割台宽度mm：2000","T201900430947","2024-12-30","65","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1601,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","常州东风农机集团有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-4.0Z","全喂入:是 ;喂入量:4kg/s;自走型式:自走履带式 ","型式:自走履带式 ;喂入量:4kg/s;喂入方式:全喂入 ;","T201900320581","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1602,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","常州东风农机集团有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-4.2Z-A","全喂入:是 ;喂入量:4.2kg/s;自走型式:自走履带式 ","配发动机转速2400r/min ,外观5310*2560*2755mm，割台2200mm，最小离地间隙222mm，割刀形式II式，拨禾轮形式偏心弹齿式，脱粒机构纵向轴流式，主脱粒滚筒纵流钉齿式，履带宽度450mm，机械自动卸粮，配常柴发动机。","T202034466","2025-12-28","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1603,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","常州东风农机集团有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-5.0Z","全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;自走型式:自走履带式 ","整机型号名称：4LZ-5.0Z型全喂入联合收割机；喂入量为5kg/s；喂入方式:全喂入；整机结构型式：履带自走式。","部20180917","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1604,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","常州东风农机集团有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-5.2Z","全喂入:是 ;喂入量:5.2kg/s;自走型式:自走履带式 ","产品型号：4LZ-5.2Z； 2.结构型式：履带自走式纵轴流全喂入； 3.外形尺寸：5600mm×2800mm×2950mm； 4.整机使用质量（主机）：3200kg； 5.配套发动机生产企业：常柴股份有限公司；牌号型号：4G33TC;结构形式： 四缸直列水冷增压；额定功率：72KW；额定转速：2400r/min； 6.割台宽度：2400mm； 7.喂入量：18.72t/h； 8.最小离地间隙：290mm； 9.理论作业速度：1.5~6.3km/h； 10.作业小时生产率：小麦0.25~0.68hm2/h、水稻0.25~0.5hm2/h； 11.单位面积燃油消耗量：21~36kg/hm2； 12.割刀型式：II型； 13.割台搅龙型式：螺旋扒齿式； 14.拨禾轮形势：遍心弹齿式；直径：900mm；拨禾轮板数：5； 15.脱粒滚筒：数量1个；形式主滚筒：纵轴流钉齿式；尺寸：外径630mm×长度2000mm； 16.凹板筛型式：栅格式； 17.风扇形式：离心式；直径：396mm；数量：1个； 18.履带规格（节距×节数×宽）：90mm×51节×450mm;轨距：1150mm； 19.变速箱类型：机械式液压无极变速器； 20.制动器型式：湿式摩擦片式； 21.茎秆切碎器型式：菱形刀片粉碎式（选装）； 22复脱器型式：板齿式； 23接粮方式：自动卸粮；","T202034468","2025-12-28","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1605,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","常州东风农机集团有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-5.2ZA","全喂入:是 ;喂入量:5.2kg/s;自走型式:自走履带式 ","变速箱类型：机械齿轮箱+（HST）液压无级变速器；作业档位：低速档、中速档、高速档；卸粮方式：机械自动卸粮；驾驶室类型：普通式","T202000341114","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1606,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","常州东风农机集团有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-5.2ZA1","全喂入:是 ;喂入量:5.2kg/s;自走型式:自走履带式 ","变速箱类型：机械齿轮箱+（HST）液压无级变速器；作业档位：低速档、中速档、高速档；卸粮方式：机械自动卸粮","T202000341114","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1607,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","德阳市金兴农机制造有限责任公司","谷物联合收割机","4LZ-5.0Z","全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：全喂入履带自走式；整机外形尺寸 (长×宽×高)mm：5250×2585×3100； 5750×2585×3100（选装茎秆切碎器）；整机质量kg：3420；割台工作幅宽mm：2300；最小离地间隙mm：380；割刀型式：Ⅱ型；喂入量kg/s：5；作业挡位：无级变速+副变速三档；作业速度km/h：0.25～8.5；作业小时生产率hm²/h：0.05～0.96；单位作业量燃油消耗量kg/hm²：≤28；割台搅龙型式：螺旋叶片+偏心伸缩杆；履带接地压力kPa：≤24；拨禾轮型式：偏心拨齿式或偏心弹齿式；拨禾轮直径mm：φ944；拨禾轮板数个：5；脱粒机构布置方式：轴流式；脱粒滚筒数量个：1；主脱粒滚筒型式：轴流钉齿式；主脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)mm：φ626×2000；凹板筛型式：栅格筛；复脱方式：板齿风叶式；风扇型式：离心式；风扇直径mm：φ395；风扇数量个：1；履带节距×节数×宽度：90 mm×54节×500 mm；履带轨距mm：1250；制动器型式（前、后）：湿式摩擦片式；变速机构型式：液压无级变速（HST）+机械变速器；驱动桥型式（前、后）：液压驱动；驾驶室类型：无；茎秆切碎器型式：刀片式（选装茎秆切碎器）；卸粮方式：机械自动卸粮","T202051510091","2025-12-27","80","购机补贴(通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[1608,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","德阳市金兴农机制造有限责任公司","谷物联合收割机","4LZ-5.0ZJ","全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：全喂入履带自走式；整机外形尺寸 (长×宽×高)mm：5250×2585×2900； 5750×2585×2900（选装茎秆切碎器）；整机质量kg：3995；割台工作幅宽mm：2300；最小离地间隙mm：380；割刀型式：Ⅱ型；喂入量kg/s：5；作业挡位：无级变速+副变速三档；作业速度km/h：0.25～8.5；作业小时生产率hm²/h：0.05～0.96；单位作业量燃油消耗量kg/hm²：≤28；割台搅龙型式：螺旋叶片+偏心伸缩杆；履带接地压力kPa：≤24；拨禾轮型式：偏心拨齿式或偏心弹齿式；拨禾轮直径mm：φ944；拨禾轮板数个：5；脱粒机构布置方式：轴流式；脱粒滚筒数量个：1；主脱粒滚筒型式：轴流钉齿式；主脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)mm：φ626×2000；凹板筛型式：栅格筛；复脱方式：板齿风叶式；风扇型式：离心式；风扇直径mm：φ395；风扇数量个：1；履带节距×节数×宽度：90 mm×54节×500 mm；履带轨距mm：1250；制动器型式（前、后）：湿式摩擦片式；变速机构型式：液压无级变速（HST）+机械变速器；驱动桥型式（前、后）：液压驱动；驾驶室类型：普通式；茎秆切碎器型式：刀片式（选装茎秆切碎器）；卸粮方式：机械自动卸粮","T202051510091","2025-12-27","80","购机补贴(通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[1609,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","湖南龙舟农机股份有限公司","全喂入谷物联合收割机","4LZ-4.0Z","全喂入:是 ;喂入量:4.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量：4.0kg/s；结构形式：全喂入自走履带式；配套动力：YN4BL105-30CR；标定功率：74kW；标定转速：2400r/min；外形尺寸：长5330宽2450高2880mm；整机质量：3560kg；割幅宽度：2100mm；割台搅龙型式：螺旋伸缩齿式；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒滚筒型式：钉齿式；履带规格：节距90mmX53节X宽450mm；轨距：1200mm；变速机构型式：无级变速；驾驶室类型：无驾驶室；接粮方式：机械自动卸粮","T202043430253","2025-12-30","74","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[1610,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","湖南龙舟农机股份有限公司","全喂入谷物联合收割机","4LZ-5.0Z","全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量：5.0kg/s；结构形式：全喂入履带自走式；配套动力：YN4BL105-30CR；标定功率：74kW；标定转速：2400r/min；外形尺寸：长5280宽2480高2880mm；整机质量：3420kg；割幅工作宽度：2150mm；割台搅龙型式：螺旋伸缩齿式；拨禾轮型式：偏心弹齿式；主脱粒滚筒型式：钉齿式；履带规格：节距90mmX53节X宽450mm；轨距：1140mm；变速机构型式：无级变速；驾驶室类型：无驾驶室；卸粮方式：机械自动卸粮","T202043430079","2025-07-05","74","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[1611,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-7.0EN","全喂入:是 ;喂入量:7.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量（kg/s）：7.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2360；常柴股份有限公司4G33V16-125G31G /广西玉柴机器股份有限公司YC4DK125-T300；标定功率(kW)：92；标定转速(r/min)：2600；排放阶段：第Ⅲ阶段;外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5840×2840×3090；结构质量（kg）：4030；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90 mm×56节×500mm(选装550 mm)；履带轨距（mm）：1250；变速机构型式：液压无级变速器(HST)+机械变速箱；制动器型式(前、后)：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：机械自动卸粮。","T202132320178","2026-06-29","92","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1612,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-7.0ENQ","全喂入:是 ;喂入量:7.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量（kg/s）：7.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2360；常柴股份有限公司4G33V16-125G31G /广西玉柴机器股份有限公司YC4DK125-T300；标定功率(kW)：92；标定转速(r/min)：2600；排放阶段：第Ⅲ阶段;外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5850×2600×2870；结构质量（kg）：3700；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90 mm×56节×500mm(选装550 mm)；履带轨距（mm）：1250；变速机构型式：液压无级变速器(HST)+机械变速箱；制动器型式(前、后)：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：机械自动卸粮。","T202132320178","2026-06-29","92","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1613,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-7.0HA","全喂入:是 ;喂入量:7.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量（kg/s）：7.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2560；广西玉柴机器股份有限公司YC4DK125-T300；标定功率(kW)：92；标定转速(r/min)：2600；排放阶段：第Ⅲ阶段；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5450×2940×3160；结构质量（kg）：4140；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90 mm×56节×500mm(选装550 mm)；履带轨距（mm）：1360；变速机构型式：液压无级变速器(HST)+机械变速箱；制动器型式(前、后)：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：机械自动卸粮。","T202132320177","2026-06-29","92","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1614,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-7.0HAQ","全喂入:是 ;喂入量:7.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量（kg/s）：7.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2560；广西玉柴机器股份有限公司YC4DK125-T300；标定功率(kW)：92；标定转速(r/min)：2600；排放阶段：第Ⅲ阶段；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5450×2940×2960；结构质量（kg）：4000；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90 mm×56节×500mm(选装550 mm)；履带轨距（mm）：1360；变速机构型式：液压无级变速器(HST)+机械变速箱；制动器型式(前、后)：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：机械自动卸粮。","T202132320177","2026-06-29","92","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1615,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江苏锡拖农机有限公司","谷物联合收割机","4LZ-4.2","全喂入:是 ;喂入量:4.2kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量：4.2kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；结构尺寸（长*宽*高mm）：5700*2480*2800；整机质量（kg）：3000；配套动力（kw）：62；额定转速（r/min）：2400；割台宽度mm：2000","2019TJ576","2024-12-23","62","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1616,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江苏锡拖农机有限公司","谷物联合收割机","4LZ-5.0","全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量：5.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入；结构尺寸（长*宽*高mm）：5900*2530*2800；整机质量（kg）：3100；配套动力（kw）：72；额定转速（r/min）：2400；割台宽度mm：2200","2019TJ577","2024-12-23","72","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1617,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","久保田农业机械（苏州）有限公司","全喂入式联合收割机","4LZ-4J(PRO988Q-Q)","全喂入:是 ;喂入量:4kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量：4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","部20171366","2021-12-31","72.9","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1618,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","久保田农业机械（苏州）有限公司","全喂入式联合收割机","4LZ-5A8","全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量：5.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","T202032320297","2025-11-01","80.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1619,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","久保田农业机械（苏州）有限公司","全喂入式联合收割机","4LZ-5B8","全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量：5.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","T202032320297","2025-11-01","80.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1620,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","久保田农业机械（苏州）有限公司","全喂入式联合收割机","4LZ-5C8","全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量：5.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","T202032320296","2025-11-01","72.9","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1621,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","久保田农业机械（苏州）有限公司","全喂入式联合收割机","4LZ-5D8","全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量：5.0kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入","T202032320296","2025-11-01","72.9","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1622,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","泰州常发农业装备有限公司","履带自走式谷物联合收割机","4LZ-6A","全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：履带自走式；外形尺寸（长×宽×高）：5560mm×2710mm×3040mm；整机质量：3650kg；割台宽度：2200mm；喂入量：6kg/s；割刀型式：标准Ⅱ型；拨禾轮型式：偏心式；脱粒机构布置方式：轴流式；脱粒滚筒型式：轴流钉齿式；凹板筛型式：栅格式；风扇型式：离心式；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×53节×450mm；履带轨距：1205mm；变速箱型式：液压无极变速+机械变速箱；制动器型式：湿式摩擦片；驾驶室类型：普通式；茎秆切碎器型式：动刀片+定刀片；位置：脱粒滚筒后部，排草口下方；卸粮方式：机械自动卸粮","T202132320156","2026-06-06","88.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1623,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","泰州常发农业装备有限公司","履带自走式谷物联合收割机","4LZ-6B","全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：履带自走式；外形尺寸（长×宽×高）：5560mm×2710mm×2980mm；整机质量：3500kg；割台宽度：2200mm；喂入量：6kg/s；割刀型式：标准Ⅱ型；拨禾轮型式：偏心式；脱粒机构布置方式：轴流式；脱粒滚筒型式：轴流钉齿式；凹板筛型式：栅格式；风扇型式：离心式；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×53节×450mm；履带轨距：1205mm；变速箱型式：液压无极变速+机械变速箱；制动器型式：湿式摩擦片；驾驶室类型：无驾驶室；茎秆切碎器型式：动刀片+定刀片；位置：脱粒滚筒后部，排草口下方；卸粮方式：机械自动卸粮","T202132320156","2026-06-06","88.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1624,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","泰州常发农业装备有限公司","履带自走式谷物联合收割机","4LZ-7A","全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：履带自走式；外形尺寸（长×宽×高）：5610mm×2730mm×3040mm；整机质量：4050kg；割台宽度：2200mm；喂入量：7kg/s；割刀型式：标准Ⅱ型；拨禾轮型式：偏心式；脱粒机构布置方式：轴流式；脱粒滚筒型式：轴流钉齿式；凹板筛型式：栅格式；风扇型式：离心式；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×53节×450mm；履带轨距：1205mm；变速箱型式：液压无极变速+机械变速箱；制动器型式：湿式摩擦片；驾驶室类型：普通式；茎秆切碎器型式：动刀片+定刀片；位置：脱粒滚筒后部，排草口下方；卸粮方式：机械自动卸粮","T202132320157","2026-06-06","95.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1625,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","泰州常发农业装备有限公司","履带自走式谷物联合收割机","4LZ-7B","全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：履带自走式；外形尺寸（长×宽×高）：5610mm×2730mm×3015mm；整机质量：3850kg；割台宽度：2200mm；喂入量：7kg/s；割刀型式：标准Ⅱ型；拨禾轮型式：偏心式；脱粒机构布置方式：轴流式；脱粒滚筒型式：轴流钉齿式；凹板筛型式：栅格式；风扇型式：离心式；履带规格（节距×节数×宽）：90mm×53节×450mm；履带轨距：1205mm；变速箱型式：液压无极变速+机械变速箱；制动器型式：湿式摩擦片；驾驶室类型：普通式；茎秆切碎器型式：动刀片+定刀片；位置：脱粒滚筒后部，排草口下方；卸粮方式：机械自动卸粮","T202132320157","2026-06-06","95.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1626,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","沃得农机（沈阳）有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-5.0E","全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量（kg/s）：5.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2200；配套发动机型号：常柴4G33TC、玉柴YC4DK100-T300、玉柴YCD4N23T8-100（国Ⅲ排放标准）；标定功率(kW)：72、73.5、72；标定转速(r/min)：2600；结构质量（kg）：3380；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5200×2670×2875；割刀型式：标Ⅱ型；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90mm×51节×450mm（选装500mm、550mm）；履带轨距（mm）：1150；变速箱类型：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；制动器型式：湿式摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：机械自动卸粮。","T2019320035","2024-10-30","72","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[1627,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-6.0ZA","全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：全喂入履带自走式；整机外形尺寸（长×宽×高)mm：5600mm×2620mm×2960mm；结构质量（kg）：3750kg；割台工作宽幅：2200mm；最小离地间隙：320mm；割刀型式 ：标准Ⅱ型；喂入量：6.0kg/s；拨禾轮型式：偏心拨齿式；脱粒机构布置方式：纵向；凹板筛型式：栅格筛式；变速机构型式：三挡齿轮变速箱+液压无级变速器（HST）；制动器型式：湿式摩擦片式；驾驶室类型：无驾驶室；茎秆切碎器型式：刀片旋转式；卸粮方式：机械自动卸粮；履带节距×节数×宽度：90mm×53节×500mm；履带轨距（mm）：1150mm","T202033330286","2026-03-04","85","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1628,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","星光农机股份有限公司","全喂入联合收割机","4LZ-6.0ZJA","全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：全喂入履带自走式；整机外形尺寸（长×宽×高)mm：5600mm×2620mm×2840mm；结构质量（kg）：4050kg；割台工作宽幅：2200mm；最小离地间隙：320mm；割刀型式 ：标准Ⅱ型；喂入量：6.0kg/s；拨禾轮型式：偏心拨齿式；脱粒机构布置方式：纵向；凹板筛型式：栅格筛式；变速机构型式：三挡齿轮变速箱+液压无级变速器（HST）；制动器型式：湿式摩擦片式；驾驶室类型：普通式；茎干切碎器型式：刀片旋转式；卸粮方式：机械自动卸粮；履带节距×节数×宽度：90mm×53节×500mm；履带轨距（mm）：1150mm。","T202033330286","2026-03-04","85","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1629,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","洋马农机（中国）有限公司","全喂入稻麦联合收割机","4LZ-6.0A","全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","型号名称\t：\t4LZ-6.0A型全喂入稻麦联合收割机\n结构型式\t：\t全喂入履带自走式\n配套发动机生产企业\t：\t洋马株式会社\n配套发动机牌号型号\t：\t4TNV94HT-ZCNRC\n配套发动机结构型式\t：\t4缸、水冷、单列、立式、4冲程\n配套发动机气缸数量\t缸\t4\n配套发动机标定功率\tkW\t87.3\n配套发动机标定转速\tr/min\t2500\n整机外形尺寸 (长×宽×高)\tmm\t5630×2510×2770\n整机质量\tkg\t4330\n割台工作幅宽\tmm\t2295\n最小离地间隙\tmm\t230\n割刀型式\t：\tII型\n喂入量\tkg/s\t6\n作业挡位\t：\t2\n作业速度\tkm/h\t低速：0～3.9/标准：0～5.9\n作业小时生产率\thm2/h\t10～21\n单位作业量燃油消耗量\tkg/hm2\t0.38～0.87\n割台搅龙型式\t：\t螺旋式\n履带接地压力\tkPa\t20.5\n拨禾轮型式\t：\t偏心弹齿式\n拨禾轮直径\tmm\tφ900、φ940\n拨禾轮板数\t个\t5\n脱粒机构布置方式\t：\t纵轴流式\n脱粒滚筒数量\t个\t1\n主脱粒滚筒型式\t：\t钉齿式\n副脱粒滚筒型式\t：\t/\n主脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)\tmm\tφ640×2300\n副脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)\tmm\t/\n凹板筛型式\t：\t栅格式\n复脱方式\t：\t/\n风扇型式\t：\t离心叶片式\n风扇直径\tmm\tφ375(主)+φ180（二次）+φ156（前）\n风扇数量\t个\t3\n履带节距×节数×宽度\t：\t90mm×58节×550mm\n履带轨距\tmm\t1200\n驱动方式\t：\t/\n制动器型式（前、后）\t：\t干式摩擦式\n变速机构型式\t：\t机械机构+无级变速\n驱动型式（前、后）\t：\t/\n导向轮轮胎规格\t：\t/\n驱动轮轮胎规格\t：\t/\n导向轮轮距\tmm\t/\n驱动轮轮距\tmm\t/\n轴距\tmm\t/\n驾驶室类型\t：\t封闭式\n茎秆切碎器型式\t：\t/\n卸粮方式\t：\t机械自动卸粮\n打（压）捆机构型式\t：\t/\n打（压）捆机构数量\t个\t/\n打（压）捆机构打结器型式\t：\t/\n打（压）捆机构打结器数量\t个\t/","T202032320189","2025-08-31","87.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1630,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机浙江有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZD-5.0ZB2","全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构形式：纵向轴流全喂入履带自走式；喂入量kg/s：5.0；打（压）捆机构型式：方捆；整机外形尺寸 (长×宽×高)mm：5750×2500×2950；整机质量kg：4220；割台工作幅宽mm：2200；履带节距×节数×宽度：90mm×56节×500mm；最小离地间隙mm：280；履带轨距mm：1250；作业小时生产率h㎡/h：小麦：0.4～0.6，水稻：0.3～0.5。","T201933330032","2024-09-11","74.5","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1631,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机浙江有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-4.0ZC","全喂入:是 ;喂入量:4.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：履带自走式；喂入量kg/s：4.0；喂入方式：全喂入；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：5060×2342×2935；整机质量kg：3435；割台工作幅宽mm：2000；最小离地间隙mm：280；作业小时生产率h㎡/h：0.3～0.4； 履带规格（节距×节数×宽）：90mm×51节×450mm；履带轨距mm：1150。","T202034223","2025-12-28","73","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1632,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机浙江有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-5.0ZB","全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：履带自走式；喂入量kg/s：5.0；喂入方式：全喂入；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：5060×2475×2935；整机质量kg：3450；割台工作幅宽mm：2200；最小离地间隙mm：280；作业小时生产率h㎡/h：0.3～0.5； 履带规格（节距×节数×宽）：90mm×51节×450mm；履带轨距mm：1150。","T202034222","2025-12-28","73","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1633,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机浙江有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-5.0ZC1","全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：履带自走式；喂入量kg/s：5.0；喂入方式：全喂入；整机外形尺寸 (长×宽×高)mm：5400×2600×2600；整机质量kg：3650；割台工作幅宽mm：2200；作业小时生产率（h㎡/h）：0.27～0.47；履带节距×节数×宽度：90mm×53节×450mm；履带轨距mm：1250。","T202033330144","2025-12-28","74.5","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1634,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机浙江有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-5.0ZE1","全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：履带自走式；喂入量kg/s：5.0；喂入方式：全喂入；整机外形尺寸 (长×宽×高)mm：5400×2400×2600；整机质量kg：3610；割台工作幅宽mm：2000；作业小时生产率（h㎡/h）：0.2～0.4；履带节距×节数×宽度：90mm×53节×450mm；履带轨距mm：1250。","T202033330145","2025-12-28","74.5","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1635,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机浙江有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-6.0ZA","全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：履带自走式；喂入量kg/s：6.0；喂入方式：全喂入；整机外形尺寸 (长×宽×高)mm：5475×2450×2655；整机质量kg：3750；割台工作幅宽mm：2200；作业小时生产率（h㎡/h）：0.3～0.6；履带节距×节数×宽度：90mm×56节×450mm；履带轨距mm：1250。","T202033330115","2025-09-29","88","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1636,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机浙江有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-6.0ZA1","全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：履带自走式；喂入量kg/s：6.0；喂入方式：全喂入；整机外形尺寸 (长×宽×高)mm：5475×2450×2900；整机质量kg：3510；割台工作幅宽mm：2200；作业小时生产率（h㎡/h）：0.3～0.6；履带节距×节数×宽度：90mm×56节×450mm；履带轨距mm：1250。","T202033330115","2025-09-29","88","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1637,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机浙江有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-6.0ZB","全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：履带自走式；喂入量kg/s：6.0；喂入方式：全喂入；整机外形尺寸 (长×宽×高)mm：5475×2670×2670；整机质量kg：3800；割台工作幅宽mm：2400；作业小时生产率（h㎡/h）：0.3～0.6；履带节距×节数×宽度：90mm×56节×450mm；履带轨距mm：1250。","T202033330114","2025-09-29","88","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1638,"收获机械","谷物收获机械","自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","中联重机浙江有限公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-6.0ZB1","全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：履带自走式；喂入量kg/s：6.0；喂入方式：全喂入；整机外形尺寸 (长×宽×高)mm：5475×2670×2900；整机质量kg：3560；割台工作幅宽mm：2400；作业小时生产率（h㎡/h）：0.3～0.6；履带节距×节数×宽度：90mm×56节×450mm；履带轨距mm：1250。","T202033330114","2025-09-29","88","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1639,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","半喂入联合收割机","4LB-150A","功率:75马力;收获行数:4行;喂入方式:半喂入:是 ","工作行数：4行；结构型式：履带自走式半喂入；喂入方式：半喂入；配套动力：75马力（55kW）；配套发动机：常柴 4L88（国Ⅲ排放标准）；额定转速：2600r/min；外形尺寸（mm）：4150×2050×2650mm；整机使用质量:2750kg；割台宽度：1500mm；最小离地间隙：240mm；作业速度：0-5.2km/h；作业小时生产率：0.27-0.47hm² /h；变速机构型式：液压无级变速器（HST）+副变速三档；履带规格：90mm×46节×400mm；履带轨距：1000mm；接粮方式：机械自动卸粮。","T202000341115","2025-12-30","55","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1640,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","江苏锡拖农机有限公司","半喂入联合收割机","4LBZ-150A（XT650）","功率:65马力;收获行数:4行;喂入方式:半喂入:是 ","作业行数：4行；喂入方式：半喂入；配套功率（kW）：48；工作状态外形尺寸（长*宽*高mm）：4150*2370*2370；整机质量（kg）：2550；额定转速（r/min）：2400；割台宽度mm：1500；最小离地间隙mm：175","T201900430948","2024-12-30","48","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1641,"收获机械","谷物收获机械","半喂入联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","洋马农机（中国）有限公司","半喂入自走式联合收割机","4LBZJ-198A","功率:118.8马力;收获行数:6行;喂入方式:半喂入:是 ","型号名称\t：\t4LBZJ-198A型半喂入自走式联合收割机\n结构型式\t：\t半喂入履带自走式\n配套发动机生产企业\t：\t洋马动力科技有限公司\n配套发动机牌号型号\t：\t4TNV94HT-ZCNRC\n配套发动机结构型式\t：\t4缸、水冷、单列、立式、4冲程\n配套发动机气缸数量\t缸\t4\n配套发动机标定功率\tkW\t87.3\n配套发动机标定转速\tr/min\t2500\n整机外形尺寸 (长×宽×高)\tmm\t4800×2295×2755\n收割行数\t行\t6\n作业幅宽\tmm\t1980\n最小离地间隙\tmm\t190\n整机质量\tkg\t4455\n履带接地压力\tkPa\t20.7\n割刀型式\t：\tⅥ型\n作业挡位\t：\t2\n作业速度\tkm/h\t低速：0～3.9/标准：0～5.9\n作业小时生产率\thm2/h\t0.45～0.8\n单位作业量燃油消耗量\tkg/hm2\t10～21\n脱粒滚筒型式\t：\t主滚筒：弓齿式；副滚筒：板齿式\n脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)\tmm\t主滚筒：φ420×1200；副滚筒：φ140×960\n凹板筛型式\t：\t冲压式\n复脱方式\t：\t/\n风扇型式\t：\t叶片式\n风扇直径\tmm\tφ150（前）+φ380(主)+φ200（二次）+φ264（吸引）\n风扇数量\t个\t4\n履带节距×节数×宽度\t：\t90mm×58节×550mm\n履带轨距\tmm\t1200\n驾驶室类型\t：\t封闭式\n变速机构型式\t：\t机械式变速+油压伺服HST\n茎秆切碎器型式\t：\t圆盘式\n卸粮方式\t：\t机械自动卸粮","T202032320362","2025-11-29","87.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1642,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","长春继鑫农业装备有限公司","自走履带式玉米收获机","4YZL-2C","收获行数:2行;工作幅宽:1.46m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构形式：履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：常柴4G33TC；配套发动机生产企业：常柴股份有限公司；配套发动机结构型式：直列式L4；配套发动机额定功率：74.5kW；配套发动机额定转速：2400r/min；整机外形尺寸（长X宽X高）：5360X1740X2630mm；工作行数：2行；行距：600mm；工作幅宽：1460mm；最小离地间隙：230mm；作业速度：1.6-5.2km/h；作业小时生产率：0.21-0.67h㎡/h；单位面积燃油消耗量≤40kg/h㎡；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗板式；摘穗辊/板数量：4个；剥皮机构型式：螺旋橡胶辊式；剥皮辊数量：8个；割台型式：卧式；风扇数量：2个；风扇型式：离心式；风扇直径：450/500mm；卸粮方式：液压左侧卸粮；秸秆粉碎还田机构型式：滚刀式；秸秆粉碎还田机构位置：前置；\n秸秆粉碎还田机构工作幅宽：1050mm；驾驶室型式：无；变速机构型式：机械三挡+静夜压无级变速；驱动型式：静液压驱动；制动器型式：湿式摩擦片；履带节数：50节；履带节距：90mm；履带宽度：280mm；履带轨距：1250mm。","T202022220212","2025-12-24","74.5","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1643,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","长春继鑫农业装备有限公司","自走履带式玉米收获机","4YZL-2F","收获行数:2行;工作幅宽:1.2m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZL-2F型自走履带式玉米收获机；结构型式：履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：常柴4L88；配套发动机生产企业：常柴股份有限公司；配套发动机结构型式：直列式L4；\n配套发动机额定功率：63kW；配套发动机额定转速：2400r/min；整机外形尺寸(长×宽×高)：5300mm×1600mm×2500mm；工作行数：2行；行距：600mm；工作幅宽：1200mm；最大通过高度2600mm；最小离地间隙：260mm；作业速度；1.6-4.5km/h；作业小时生产率：0.16-0.45hm²/h；单位面积燃油消耗量：≤40kg/hm²；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗板式；摘穗辊/板数量：4个；剥皮机构型式：螺旋橡胶辊式；剥皮辊数量：8个；割台型式：卧式；风扇数量：1个；风扇型式：离心式；风扇直径：550mm；卸粮方式：液压左侧卸粮；秸秆粉碎还田机构型式：滚刀式；秸秆粉碎还田机构位置：前置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：960mm；驾驶室型式：无；变速机构型式：机械式；履带节数：66节；履带节距：72mm；履带宽度：250mm；履带轨距：1260mm。","T202022220048","2025-03-19","63","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1644,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","长春继鑫农业装备有限公司","自走履带式玉米收获机","4YZL-2H","收获行数:2行;工作幅宽:1.2m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构形式：自走履带式；配套动力发动机型号规格：常柴ZN490B；额定功率：36kW；额定转速：2400r/min；外形尺寸：（4860X1490X2570）mm；工作行数：2行；工作幅宽：1200mm；最大卸果穗高度：1900mm；果穗升运器布置位置：右置，结构型式：拨板式，最大通过高度：1650mm；最小离地间隙：260mm；作业速度：2-4km/h；作业小时生产率：0.24-0.36h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤25kg/h㎡；摘穗机构摘穗辊/板型式：铁棍，摘穗辊/板尺寸：（Ф90X720）mm；输送槽型式：链板式，输送带宽度：265mm；剥皮机剥皮棍型式：6对橡胶辊，剥皮棍尺寸：(70X890)mm，剥皮棍数量12个；割台型式：前置摘穗辊下置辊刀；割台型式：链板式；风扇型式：涡轮式，数量：1个，直径：230mm；集粮箱容积：0.8㎡，卸粮方式：左侧翻倒，驱动方式：液压式；秸秆处理机构型式：辊刀式，工作幅宽：905mm,位置：割台后下方；驾驶室型式：无驾驶室；变速方式：机械式；驱动桥型式：机械式，驱动方式：机械六加二档；转向机型式：操纵杆机械离合式；制动器型式：湿式纸基片；轴距：1680mm；履带轨距：1260mm,节距：58mm，节数：72节，履带宽：230mm。","吉农机鉴2017-022","2021-12-31","36","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1645,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","道依茨法尔机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2K","收获行数:2行;工作幅宽:1.35m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数：2行割台；\n工作幅宽：1.35m；\n形式：自走式（履带摘穗剥皮型）\n外形尺寸:5310×1750×2700mm\n结构质量:3300kg\n行距:620mm\n最小离地间隙:250mm","T202142420137","2026-04-29","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1646,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","德州春明农业机械有限公司","履带式玉米收获机","4YPU-2C","收获行数:2行;工作幅宽:1.27m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸（长×宽×高）：5900×1800×2750mm；结构质量：3900kg；工作行数：2行；行距：600mm；工作幅宽：1270mm；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：卧式摘穗板式；剥皮机构型式：胶辊+铁辊；割台型式：卧式；卸粮方式：液压侧翻式；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；变速机构型式：机械3挡+静液压无级变速；驱动型式：前（液压驱动），后（无）；制动器型式：前（内置式纸基摩擦制动器），后（无）；履带节距：90mm；履带节数：48节；履带宽度：280mm；履带轨距：1250mm。","T202037370384","2025-12-29","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1647,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","德州春明农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2E","收获行数:2行;工作幅宽:1.32m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸（长×宽×高）：6600×2100×3200mm；结构质量：4060kg；工作行数：2行；行距：630mm；工作幅宽：1320mm；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：卧式摘穗板式；剥皮机构型式：胶辊+铁辊；割台型式：卧式；卸粮方式：液压侧翻式；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；变速机构型式：机械式（3×2＋1）；驱动型式：机械驱动；驱动方式：两驱；制动器型式：鼓式；导向轮轮胎规格：207/80-15；驱动轮轮胎规格：285/80-20。","T202037370385","2025-12-29","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1648,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北冀新农机有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-2A2","收获行数:2行;工作幅宽:1.04m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构形式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田，整机外形尺寸 (长 ×宽 ×高)：5090mm×1820mm×2760mm，工作行数：2行，工作幅宽：1040mm，卸粮方式：液压侧翻。","T202013130382","2025-12-29","60","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1649,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","吉林顺昆电动车有限公司","自走履带式玉米联合收获机","4YZP-2B","收获行数:2行;工作幅宽:1.45m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称:4YZP-2B型自走履带式玉米联合收获机;结构型式:履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田;配套发动机型号规格:4C6-100U32;配套发动机生产企业;安徽全柴动力股份有限公司;配套发动机结构型式;四缸、直列、水冷、四冲程;配套发动机额定功率:74KW;配套发动机额定转速:2400;r/min;整机外形尺寸(长×宽×高):5200×1650×2750;工作行数:2行；行距：650mm;工作幅宽1450mm;果穗升运器结构型式:链条输送带;摘穗机构型式:螺旋辊;秸秆粉碎还田机构型式:滚刀+锤片;秸秆粉碎还田机构位置;:前置;变速机构型式:液压机械式无级变速;制动器型式;湿式摩擦片;履带轨距:1250mm;","T202022220184","2025-12-24","74","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1650,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","蛟河鹏翔农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-2","收获行数:2行;工作幅宽:1.2m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式（自走式）：摘穗、剥皮、粉碎还田；工作行数：2行；工作幅宽：1200mm；摘穗机构型式：板式；剥皮辊型式：螺旋橡胶辊式；割台型式：卧式割台；秸秆处理机构：滚刀式；配套动力：34kW","部20181175","2022-12-31","34","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1651,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","克拉斯（山东）农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2H","收获行数:2行;工作幅宽:1.43m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构形式：自走式（摘穗剥皮型），工作行数：2行，工作幅宽：1430mm，行距：580mm，整机外形尺寸：6000*1880*2850mm，轴距：2200mm，导向轮轮距：1240mm，驱动轮轮距：1240mm，导向轮轮胎规格：6.50-16，驱动轮轮胎规格：9.5-20","鄂2020427","2025-12-23","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1652,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","克拉斯（山东）农业机械有限公司","自走履带式玉米收获机","4YZP-2M","收获行数:2行;工作幅宽:1.43m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构形式：自走式（摘穗剥皮型），工作行数：2行，工作幅宽：1430mm，整机外形尺寸：5600*1880*2750mm，履带节数：48节，履带宽度：280mm，履带轨距：1250mm","鄂2020426","2025-12-23","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1653,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","莱州市金达威机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2C","收获行数:2行;工作幅宽:1.18m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构形式：自走式（摘穗剥皮型），工作行数：2行，工作幅宽：1180mm，功率：36.8kw，整机外形尺寸：4720*1420*2460mm，行距：580mm，轴距：2220mm，导向轮轮距：1240mm，驱动轮轮距：1260mm，导向轮轮胎规格：6.50-16，驱动轮轮胎规格：6.50-16","T202000220945","2025-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1654,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","莱州市金达威机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2D","收获行数:2行;工作幅宽:1.3m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构形式：自走式（摘穗剥皮型），工作行数：2行，工作幅宽：1300mm，行距：680mm，整机外形尺寸：6600*1920*3170mm，轴距：2610mm，导向轮轮距：1250mm，驱动轮轮距：1180mm，导向轮轮胎规格：10.0-15，驱动轮轮胎规格：11.2-24","T202000220946","2025-12-30","73.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1655,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","莱州市金达威机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2E","收获行数:2行;工作幅宽:1.16m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构形式：自走式（摘穗剥皮型），工作行数：2行，工作幅宽：1160mm，整机外形尺寸：4750*1590*2545mm，轴距：2220mm，导向轮轮距：1230mm驱动轮轮距：1270mm，导向轮轮胎规格：6.50-16，驱动轮轮胎规格：6.50-16","部20170589","2021-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1656,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东白龙机械有限公司","自走履带式玉米收获机","4YZLP-2","收获行数:2行;工作幅宽:1.255m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式:履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田；外形尺寸(长×宽×高MM):5500×1800×2500；结构质量（kg）3230：kg；工作行数:2行；工作行距：570mm；工作幅宽：1255mm；最大通过高度：2600mm；最小离地间隙：210mm；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗板式；剥皮机构型式：橡胶辊式；剥皮机数量（个）：8；秸秆切碎还田机构型式：滚刀式；履带节距：90mm；履带节数：50节；履带宽度：280mm；履带轨距：1250mm；","T201937370194","2024-12-23","65","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1657,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东常美机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2","收获行数:2行;工作幅宽:1.13m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构形式：摘穗、剥皮、粉碎还田；配套发动机【型号规格：JD4B4M1;额定功率（kw）：33.09；额定转速（r/min）：2300；型号规格：4B2-45V32;额定功率（kw）：33.8；额定转速（r/min）：2400；型号规格：CF4B46G；额定功率（kw）：34.5；额定转速（r/min）：2400】；外形尺寸（mm）：4930×1585×2640；工作行数（行）：2；行距（mm）：560；工作幅宽（mm）：1130；最大卸果穗高度（mm）：1900；果穗升运器【布置位置：右置；结构形式：链条刮板式；最大通过高度（mm）：2455】；最小离地间隙（mm）：210；作业速度（km/h）：2.0-4.0；作业小时生产率（hm²/h）：0.15-0.25；单位面积燃油消耗量（kg/hm²）：≤25；摘穗机构【摘穗辊/板形式：摘穗板；摘穗辊/板尺寸（mm）：710×5；输送槽形式：链条刮板式；输送带宽度（mm）：320；剥皮辊形式：螺旋橡胶式；剥皮辊尺寸（mm）：685×Ф75；剥皮辊数量（个）：8；割台型式：卧式；风扇【形式：离心式；直径（mm）：Ф360；数量（个）：1】；集粮箱【容积（L）：1323；卸粮方式：液压自卸（侧翻式）；驱动方式：液压】；秸秆处理机构【形式：卧式回转切割；工作幅宽（mm）：935；位置：割台下方；变速方式：机械式；驱动桥【型式：机械式；驱动方式：四驱】；转向机【型式：机械式；助力方式：液压】；制动器【型式：鼓式；助力方式：机械式】；轴距（mm）：2290；轮距【导向轮（mm）：1235；驱动轮（mm）：1230】；轮胎规格【导向轮：6.00-16；驱动轮：6.00-16】","部20181219","2022-12-31","33.09","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1658,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东常美机械制造有限公司","玉米收获机","4YZP-2C","收获行数:2行;工作幅宽:1.155m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构形式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机【型号规格：4B2-65U32;生产企业：安徽全柴动力股份有限公司；结构形式：直列4缸，涡轮增压；额定功率（kw）：48；额定转速（r/min）：2400】；外形尺寸（mm）：5000×1500×2700；工作行数（行）：2；行距（mm）：575；工作幅宽（mm）：1155；通过最大高度（mm）：2320；果穗升运器【布置位置：右置；结构形式：链条刮板式】；最小离地间隙（mm）：190；作业速度（km/h）：2.2-5；作业小时生产率（hm²/h）：0.15-0.3；单位面积燃油消耗量（kg/hm²）：≤25；摘穗机构【摘穗辊/板形式：摘穗板+六棱拉茎辊；摘穗辊/板数量：4；】剥皮机构形式：螺旋橡胶式；剥皮辊数量（个）：8；割台型式：卧式；风扇【形式：离心式；直径（mm）：170、420；数量（个）：2】；卸粮方式：液压自卸（侧翻式）；秸秆切碎还田处理机构【形式：辊刀式；工作幅宽（mm）：930；位置：割台下方；】驾驶室型式：简易式；变速机构型式：机械式；驱动桥型式：前：机械驱动，后：机械驱动；制动器型式：前：鼓式，后：鼓式；轴距（mm）：2300；轮距【导向轮（mm）：1240；驱动轮（mm）：1240】；轮胎规格【导向轮：6.00-16；驱动轮：6.00-16】","T201937370195","2024-12-23","48","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1659,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东江华机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2","收获行数:2行;工作幅宽:1.25m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式:摘穗剥皮型；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：5560x1865x2650；结构质量（kg）：3100；工作行数：2；工作幅宽（mm）：1250；适应行距范围mm：600；果穗升运器布置位置：中置；摘穗机构型式：板式；剥皮机型式：全胶辊；割刀型式 ：/；脱粒滚筒型式：/；清选筛型式：/；凹板筛型式：/；秸秆处理机构型式：/；工作幅宽：/；位置/。驱动方式：四驱；制动器型式：前：盘式；后：无；驱动桥型式：机械驱动；轮胎规格 ：导向轮：6.00-14/驱动轮：9.5-16；","T202137370149","2026-05-09","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1660,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东江华机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2L","收获行数:2行;工作幅宽:1.25m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式:摘穗剥皮型；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：5650x2040x2700；结构质量（kg）：3480；工作行数：2；工作幅宽（mm）：1250；适应行距范围mm：600；果穗升运器布置位置：中置；摘穗机构型式：板式；剥皮机型式：全胶辊；割刀型式 ：/；脱粒滚筒型式：/；清选筛型式：/；凹板筛型式：/；秸秆处理机构型式：/；工作幅宽：/；位置/。制动器型式：前：湿摩擦片式；后：无；履带节距：90mm；履带节数：50节；履带宽度：280mm；履带轨距：1250mm","T202137370150","2026-05-09","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1661,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZLP-2D","收获行数:2行;工作幅宽:1.42m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数（通道数）：2行；工作幅宽：1420mm；结构型式：履带式 摘穗 剥皮；配套发动机额定功率：73.6kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：5350×1720×2680mm；最大通过高度：2680mm；最小离地间隙：210mm；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：板式；剥皮机构型式：全胶辊；割台型式：卧式；变速机构型式：机械三挡+静液压无级变速；驾驶室型式：简易；履带节数：50节；履带宽度：280mm；履带轨距：1250mm。","T202037370386","2025-12-29","73.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1662,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2D","收获行数:2行;工作幅宽:1.42m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数（通道数）：2行；工作幅宽：1420mm；结构型式：轮式 摘穗 剥皮；配套发动机额定功率：73.6kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：5400×1750×2750mm；最大通过高度：2750mm；最小离地间隙：250mm；轴距：1980mm；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：板式；剥皮机构型式：全橡辊；割台型式：卧式；变速机构型式：（3+1）×2机械式；驾驶室型式：简易式。","T202037370387","2025-12-29","73.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1663,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东时风（集团）有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZP-2A","收获行数:两行;工作幅宽:1.36m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","四达SDDW3Z1国Ⅲ发动机，驱动轮9.5-24，转向轮7.50-16，豪华驾驶室，三组十二辊式剥皮机，采用1.3米轮距新型全浮运输型收获机专利后桥，1.6立方大粮仓，100升大容积油箱。","鄂2018125","2022-12-31","65","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1664,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东时风（集团）有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZP-2D","收获行数:两行;工作幅宽:1.2m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","新昌4D27国Ⅲ发动机，驱动轮9.5-20，转向轮6.50-14，时风七档运输型后桥。","T201900410888","2024-12-30","48","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1665,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东新农发机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2D","收获行数:2行;工作幅宽:1.25m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZP-2D型自走式玉米收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸(长×宽×高)：5400×1850×2540mm；工作行数（通道数）：2行；行距：600mm；工作幅宽：1250mm；最小离地间隙：210mm；作业速度：1.5~3.3km/h；作业小时生产率：0.18~0.4hm2/h；单位面积燃油消耗量：≤30kg/hm2；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗板式；摘穗辊/板数量：4个；剥皮机构型式：全胶辊；剥皮辊数量：8个；割台型式：卧式；风扇数量：1个；风扇型式：离心式；风扇直径：Φ240mm；卸粮方式：侧翻式；秸秆粉碎还田机构型式：滚刀式；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：900mm；变速机构型式：机械式；驱动型式（前/后）：前：机械驱动；后：机械驱动；驱动方式：四驱；制动器型式（前/后）：前：鼓式；后：鼓式；轴距：2150mm；导向轮轮距：1200mm；驱动轮轮距：1230mm；导向轮轮胎规格：6.00-16；驱动轮轮胎规格：6.00-16。","T202142420084","2026-02-07","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1666,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东亿佳农农业装备有限公司","履带式玉米收获机","4YZP-2H","收获行数:两行;工作幅宽:1.22m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称:4YZP-2H型履带式玉米收获机；结构型式:履带式、摘穗、剥皮、茎秆还田；配套发动机额定功率（Kw）:36.8；额定转速（r/min）:2400；整机外形尺寸（长*宽*高）mm：5430*1610*2650；工作行数（行）:2；行距（mm）:560；工作幅宽（mm）:1220；最小离地间隙（mm）:275；轴距（mm）:/；轮距（导向轮/驱动轮）mm:/；轮胎规格（导向轮/驱动轮）:/；履带节距（mm）:90，履带节数（节）:50，履带宽度（mm）:280，履带轨距（mm）:1250；","T202012120065","2025-12-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1667,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东玉收农机有限公司","履带自走式玉米收获机","4YZP-2","收获行数:2行;工作幅宽:1.26m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称\t：4YZP-2型履带自走式玉米收获机；\n结构型式\t：履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田；\n配套发动机型号规格：4B2-65U32；\n配套发动机生产企业：安徽全柴动力股份有限公司；\n配套发动机结构型式：立式，水冷，四冲程四缸机；\n配套发动机额定功率：48 kW；\n配套发动机额定转速：2400 r/min；\n整机外形尺寸(长×宽×高)：5300×1650×2700\tmm；\n工作行数（通道数）：2 行；\n行距：650 mm；\n工作幅宽：1260 mm；\n最大通过高度：2700 mm；\n最小离地间隙：200 mm；\n作业速度：2.0~4.0\tkm/h；\t\n作业小时生产率：0.2~0.3 hm2/h；\n单位面积燃油消耗量：≤30 kg/hm2；\n果穗升运器布置位置：中置；\n果穗升运器结构型式：链条刮板；\n摘穗机构型式：辊式；\n摘穗辊/板数量：4个；\t\n剥皮机构型式：橡胶辊；\n剥皮辊数量：8 个；\n割台型式\t：卧式；\n割刀型式\t： / ；\n风扇数量\t： / 个；\n风扇型式 ： / ；\n风扇直径\t： / mm；\n卸粮方式 ：液压升降自卸；\n秸秆粉碎还田机构型式：滚刀式；\n秸秆粉碎还田机构位置：割台下方；\n秸秆粉碎还田机构工作幅宽：1200 mm；\t\n秸秆切碎回收机构型式 ： / ；\n秸秆切碎回收机构位置： / ；\n秸秆切碎回收机构工作幅宽： / mm；\n驾驶室型式 ：简易式；\n变速机构型式：机械（3+1）×2；\n驱动桥型式（前/后）：后驱；\n制动器型式（前/后）：湿式摩擦片式；\n轴距\t：/ mm；\n导向轮轮距：/ mm；\n驱动轮轮距：/ mm；\n导向轮轮胎规格：/ ；\n驱动轮轮胎规格：/ ；\n履带节数 ：60\t节；\t\n履带节距 ：72 mm；\n履带宽度 ：250 mm；\n履带轨距 ：1200 mm；\n打（压）捆机构数量：/ 个；\n打（压）捆机构型式：/ ；\n打（压）捆机构打结器型式：/ ；\n打（压）捆机构打结器数量：/ 个。","鄂2019428","2024-11-15","48","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1668,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","潍坊速博世达农业装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-2","收获行数:2行;工作幅宽:1.28m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式:自走式、轮式、摘穗剥皮型;外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:5250×1890×2500;结构质量(kg):2500;工作行数:2行;行距mm:650;工作幅宽mm:1280;果穗升运器布置位置:中置;摘穗机构型式:摘穗辊式;剥皮机型式:全胶辊式;剥皮辊数量(个):8;割刀型式:滚刀式;秸秆处理机构型式:滚刀式秸秆切碎器;秸秆处理机构工作幅宽mm:1070;位置割台下方.驱动方式:机械驱动;制动器型式:(前)盘式/(后)无;驱动桥型式:四驱机械驱动;轮胎规格:6.00-14/9.5-16.配套发动机功率:48kw;额定转速:2400r/min;发动机型号:SD4DW3Z1;发动机排放标准:(GB20891-2014)第三阶段的标准.","鄂2019354","2024-09-27","48","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1669,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","沃得农机（沈阳）有限公司","自走履带式玉米联合收获机","4YZL-2A","收获行数:2行;工作幅宽:1.4m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数（行）：2；工作幅宽（mm）：1400；结构型式：履带式、摘穗、剥皮；配套发动机：全柴4C6-100C37、常柴4G33V16-100G31C（国Ⅲ排放标准）；配套动力：73.5、73.5kW；额定转速：2300r/min；外形尺寸(长×宽×高）（mm）：5830×1643×2910；最小离地间隙（mm）：260；割台型式：卧式；卸粮方式：液压翻转卸粮；变速机构型式：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；履带节数（节）：52；履带宽度（mm）：280；履带轨距（mm）：1250。","T202032320240","2025-09-29","73.5","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[1670,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","襄垣县仁达机电设备有限公司","自走式玉米收获机","4YZX-2B","收获行数:2行;工作幅宽:1.15-1.5m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZX－2B型自走式玉米收获机；结构型式（自走式）：摘穗、剥皮、粉碎还田；配套动力型号规格：YD4EZ75C1；配套动力额定功率：55.2kW；配套动力额定转速：2400r/min；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：5700×1700×2950mm；工作行数：2行；工作幅宽：1150-1500mm；最大卸果穗高度：1800mm；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条刮板式；果穗升运器最大通过高度：2680mm；最小离地间隙：295mm；作业速度：3-5km/h；作业小时生产率：0.2-0.35h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤30kg/h㎡；摘穗机构摘穗辊/板型式：螺旋爪式摘穗辊；摘穗机构摘穗辊/板尺寸：φ90×880mm；剥皮机剥皮辊型式：胶辊组合；剥皮机剥皮辊尺寸：长：φ70×957 短：φ70×926mm；剥皮机剥皮辊数量：12个；割台型式：卧式；风扇型式：叶片式；风扇直径：φ250mm；风扇数量：1个；清选筛型式：往复式编网筛；集粮箱容积：1400L；集粮箱卸粮方式：左侧倾；集粮箱驱动方式：液压式；秸秆处理机构型号名称：秸秆粉碎还田机；秸秆处理机构型式：卧式甩刀式；秸秆处理机构工作幅宽：1300mm；秸秆处理机构位置：前置；驾驶室型式：简易式；变速方式：机械式（4+1）×2；驱动桥型式：整体式；驱动桥驱动方式：机械式；转向机型式：液压式；转向机助力方式：液压式；制动器型式：前后毂式；制动器助力方式：液压式；轴距：2150mm；轮距导向轮：1240mm；轮距驱动轮：1290mm；轮胎规格导向轮：207/80-15；轮胎规格驱动轮：11.2-20。","部20171511","2021-12-31","55.2","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[1671,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","襄垣县仁达机电设备有限公司","自走式玉米收获机","4YZX-2C","收获行数:2行;工作幅宽:1.15-1.5m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构尺寸（长*宽*高mm）:5700×1700×2950 整机质量（kg）:3500 配套动力（kw）:73.5 结构型式:自走式 工作行数（行）:2 适用行距范围（mm):670 工作幅宽（mm):1150-1500 最大卸果穗高度（mm):1800 果穗升运器最大通过高度（mm):2680 最小离地间隙（mm):295 摘穗辊型式:螺旋爪式摘穗辊 秸秆切碎机构型式:卧式甩刀式 秸秆粉碎还田机工作幅宽（mm):1300","晋201704","2021-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[1672,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","襄垣县仁达机电设备有限公司","自走式玉米收获机","4YZX-2D","收获行数:2行;工作幅宽:1.325m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称:4YZX-2D型自走式玉米收获机;结构型式:轮式、摘穗，剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：YD4CZ80C1；配套发动机生产企业：扬动股份有限公司；配套发动机结构型式：直列水冷；配套发动机额定功率：58.8kW；配套发动机额定转速：2400r/min；整机外形尺寸(长×宽×高)：5100×1650×2570mm；工作行数（通道数）：2行；行距：670mm；工作幅宽：1325mm；最大通过高度：2570mm；最小离地间隙：200mm；作业速度：3-5km/h；作业小时生产率：0.2-0.3hm²/h；单位面积燃油消耗量：≤25kg/hm²；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：摘穗板式；摘穗辊：4个；剥皮机构型式：胶辊式；剥皮辊数量：8个；割台型式：卧式；风扇数量：1个；风扇型式：叶片式；风扇直径：260mm；清选筛型式：往复式振动筛；卸粮方式：液压侧翻；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：前置；秸秆粉碎还田机构幅宽：1100mm；驾驶室型式：简易式；变速机构型式：机械式；驱动桥型式（前/后）：前机械式+后机械式；制动器型式（前/后）：前毂式；轴距：2000mm；导向轮轮距：1200mm；驱动轮轮距：1240mm；导向轮轮胎规格：6.00-12；驱动轮轮胎规格：7.50-16。","T201914140049","2024-12-23","58.8","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[1673,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","襄垣县仁达机电设备有限公司","自走式玉米收获机","4YZX-2E","收获行数:2行;工作幅宽:1.325m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","产品配置参数：型号名称:4YZX-2E型自走式玉米收获机;结构型式:履带式、摘穗，剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：4C6-100C31；配套发动机生产企业： 安徽全柴动力股份有限公司；配套发动机结构型式：直列水冷；配套发动机额定功率：74kW；配套发动机额定转速：2400r/min；整机外形尺寸(长×宽×高)：5530×1635×2640mm；工作行数（通道数）：2行；行距：670mm；工作幅宽：1325mm；最大通过高度：2640mm；最小离地间隙：225mm；作业速度：3-5km/h；作业小时生产率：0.2-0.35hm²/h；单位面积燃油消耗量：≤30kg/hm²；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：摘穗板式；摘穗辊：4个；剥皮机构型式：胶辊式；剥皮辊数量：12个；割台型式：卧式；风扇数量：2个；风扇型式：叶片式；风扇直径：260+460mm；清选筛型式：往复式振动筛；卸粮方式：液压侧翻；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：前置；秸秆粉碎还田机构幅宽：1100mm；驾驶室型式：简易式；变速机构型式：机械式＋液压无极变速；驱动桥型式（前/后）：前机械式；制动器型式（前/后）：摩擦片式；履带节数：48节；履带宽度：280mm；履带轨距：1250mm。","T201914140047","2024-12-23","74","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[1674,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","襄垣县仁达机电设备有限公司","自走式玉米收获机","4YZX-2F","收获行数:2行;工作幅宽:1.325m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称:4YZX-2F型自走式玉米收获机;结构型式:轮式、摘穗，剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：YD4EZ100C1；配套发动机生产企业：扬动股份有限公司；配套发动机结构型式：直列水冷；配套发动机额定功率：73.5kW；配套发动机额定转速：2400r/min；整机外形尺寸(长×宽×高)：5820×1745×2920mm；工作行数（通道数）：2行；行距：670mm；工作幅宽：1325mm；最大通过高度：2920mm；最小离地间隙：260mm；作业速度：3-5km/h；作业小时生产率：0.2-0.35h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤30kg/hm²；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：摘穗板式；摘穗辊：4个；剥皮机构型式：胶辊式；剥皮辊数量：12个；割台型式：卧式；风扇数量：1个；风扇型式：叶片式；风扇直径：260mm；清选筛型式：往复式振动筛；卸粮方式：液压侧翻；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：前置；秸秆粉碎还田机构幅宽：1365mm；驾驶室型式：简易式；变速机构型式：机械式；驱动桥型式（前/后）：前机械式+后机械式；制动器型式（前/后）：前毂式+后盘式；轴距：2150mm；导向轮轮距：1240mm；驱动轮轮距：1290mm；导向轮轮胎规格：10-15；驱动轮轮胎规格：11.2-20。","T201914140048","2024-12-23","73.5","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[1675,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","襄垣县仁达机电设备有限公司","现：自走式玉米收获机(原：自走式玉米收获机)","4YZX-2H","收获行数:2行;工作幅宽:1.21m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZX-2H型自走式玉米收获机；结构型式：轮式,摘穗,剥皮,秸秆还田；配套发动机型号规格：YD4CZ80C1；配套发动机生产企业：扬动股份有限公司；配套发动机结构型式：直列水冷；配套发动机额定功率：58.8kW；配套发动机额定转速：2400r/min；整机外形尺寸(长×宽×高)：5200×1680×2590mm；工作行数（通道数）：2行；行距：600mm；工作幅宽：1210mm；最小离地间隙：200mm；作业速度：3-5km/h；作业小时生产率：0.2-0.3hm²/h；单位面积燃油消耗量：≤30kg/hm²；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：摘穗板式；摘穗辊/板数量：4个；剥皮机构型式：胶辊式；剥皮辊数量：8个；割台型式：卧式；风扇数量：2个；风扇型式：叶片式；风扇直径：籽粒清选 Φ210+果穗排杂 Φ355mm；卸粮方式：液压侧翻；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：前置；秸秆粉碎还田机构幅宽：968mm；驾驶室型式：简易式；变速机构型式：机械式；驱动型式（前、后）：前机械式+后机械式；制动器型式（前/后）：前鼓式；轴距：2000mm；导向轮轮距：1250mm；驱动轮轮距：1310mm；导向轮轮胎规格：6.00-12；驱动轮轮胎规格：7.50-16。","T202014140068","2025-12-21","58.8","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[1676,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","长春继鑫农业装备有限公司","自走履带式玉米收获机","4YZL-3F","收获行数:3行;工作幅宽:1.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZL-3F自走履带式玉米收获机；结构型式：履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：4G33TC；配套发动机生产企业：常柴股份有限公司；配套发动机结构型式：直列式L4柴油机；配套发动机额定功率：74.5kW；配套发动机额定转速：2400r/min；整机外形尺寸（长X宽X高）：5850mmX2150mmX2500mm；工作行数：3行；行距：600mm；工作幅宽：1800mm；最小离地间隙：290mm；作业速度：1.7-5km/h；作业小时生产率：0.28—0.52h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤45kg/h㎡；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机型式：摘穗板式；摘穗辊/板数量：6个；剥皮机构型式：螺旋橡胶辊式；剥皮辊数量：12个；割台型式：卧式；风扇数量：1个；风扇型式：离心式；风扇直径：550mm；卸粮方式：液压左侧卸粮；秸秆粉碎还田机构型式：滚刀式；秸秆粉碎还田机构位置：割台后下方；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：1500mm；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械式；履带节数：56节；履带节距：90mm；履带宽度：350mm；履带轨距：1500mm。","T201900220534","2024-12-30","74.5","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1677,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-3B1","收获行数:3行;工作幅宽:1.9m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZB-3B1型自走式玉米联合收获机；工作行数（通道数）（行）：3；工作幅宽（mm）：1900；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：YC4A175-T301；配套发动机生产企业：广西玉柴机器股份有限公司；配套发动机结构型式：立式、直列、水冷、四冲程、增压中冷；配套发动机额定功率（kW）：129；配套发动机额定转速（r/min）：2300；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6500×2150×3300；行距（mm）：570；最小离地间隙（mm）：280；作业速度（km/h）：2-9；作业小时生产率（hm2/h）：0.2-0.45；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤42；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗辊；摘穗辊/板数量（个）：6；剥皮机构型式：橡胶鱼鳞式+螺旋式；剥皮辊数量（个）：16；割台型式：卧式；卸粮方式：侧翻式；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽（mm）：1780；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械式；驱动型式（前/后）：机械驱动（前）；驱动方式：两驱；制动器型式（前/后）：盘式/鼓式；轴距（mm）：2620；导向轮轮距（mm）：1600；驱动轮轮距（mm）：1630；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：13.6-24；","T202012120090","2025-12-30","129","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1678,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北春柳机械有限公司","履带式玉米收获机","4YZP-3D","收获行数:3行;工作幅宽:1.9m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","履带式摘穗剥皮型；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：5880×2250×2800；；工作行数：3行；工作幅宽mm：1900；适应行距范围cm：62；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链耙式；摘穗机构型式：拉茎辊摘穗板式；剥皮机型式：双胶辊；剥皮机数量（对）：8；秸秆处理机构型式：甩刀式；工作幅宽mm：1635；位置:前置。驱动方式：前驱；制动器型式：湿摩擦片式（前）；驱动桥型式：机械式；履带节距：90mm; 履带节数:52；履带宽度：350mm;","T202000120336","2025-09-29","110","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1679,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北春柳机械有限公司","履带式玉米收获机","4YZP-3H","收获行数:3行;工作幅宽:1.9m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式:履带式摘穗剥皮型；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：5880×2050（选配1910）×2800；工作行数：3行；适应行距范围cm：62（选配56）；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链耙式；摘穗机构型式：拉茎辊摘穗板式；剥皮机型式：双胶辊；剥皮机数量（对）：6；秸秆处理机构型式：甩刀式；工作幅宽mm：1635(选配1445）；位置:前置。驱动方式：前驱；制动器型式：湿摩擦片式（前）；驱动桥型式：机械式；","T202000120337","2025-09-29","74","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1680,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北昊瑞机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.87m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸(长x宽x高)mm：6770 x2300 x3500； 配套动力：129kW（选配动力：140kW）；工作行数（通道数）：3行；行距：0.576 m、0.61米；工作幅宽：1.87m；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：前：1.62m、中：1.816m；轴距：2.89m；导向轮轮轮距：1.305m；驱动轮轮距：1.5m。","T202000130838","2025-12-30","129","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1681,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北冀新农机有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-3H","收获行数:3行;工作幅宽:1.83m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","整机外形尺寸(长×宽×高)：6690mm×2400mm×3200mm，工作行数：3行，工作幅宽：1830mm，作业速度：3.0km/h-5.5km/h，摘穗机构型式：摘穗板拉茎辊组合式，割台型式：卧式，卸粮方式：液压侧翻。","T202013130451","2025-12-29","129","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1682,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","吉林顺昆电动车有限公司","自走履带式玉米联合收获机","4YZP-3B","收获行数:3行;工作幅宽:1.85m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称:4YZP-3B型自走履带式玉米联合收获机;结构型式:履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田;配套发动机型号规格:SD4G3D;配套发动机生产企业:江苏四达动力机械集团有限公司;配套发动机结构型式:四缸、直列、水冷、四冲程;配套发动机额定功率:110.5KW;配套发动机额定转速:2300r/min;整机外形尺寸(长×宽×高):6240×2380×2940mm;工作行数:3行；行距：650mm；工作幅宽：1850mm；最小离地间隙：400mm；果穗升运器结构型式：输送槽链耙式；摘穗机构型式：板式；剥皮机构型式：双胶辊；割台型式：卧式；秸秆粉碎还田机构型式:平割甩刀式;秸秆粉碎还田机构位置:前置;变速机构型式:液压无级变速+机械档;制动器型式:湿式摩擦片;履带轨距:1850mm;","T202000220987","2025-12-30","110.5","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1683,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","蛟河鹏翔农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3B","收获行数:3行;工作幅宽:1.81m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；工作行数：3行；工作幅宽：1810mm；摘穗机构型式：板式；剥皮辊型式：螺旋橡胶辊式；割台型式：卧式割台；秸秆处理机构：滚刀式；配套动力：58.8kW","T202000220996","2025-12-30","58.8","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1684,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","蛟河鹏翔农业机械有限公司","履带自走式玉米收获机","4YZL-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.81m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：履带式摘穗、剥皮、秸秆还田；工作行数：3行；工作幅宽：1810mm；摘穗机构型式：板式；剥皮辊型式：螺旋橡胶辊式；割台型式：卧式割台；秸秆处理机构：滚刀式；配套动力：72kW","T201900220525","2024-12-30","72","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1685,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","久保田农业机械（苏州）有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-3(PRO1408Y)","收获行数:3行;工作幅宽:2.05m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","3行割台；幅宽2.05m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","T202000030752","2025-12-30","112.0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1686,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","克拉斯（山东）农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3C","收获行数:3行;工作幅宽:1.93m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构形式：自走式（摘穗剥皮型），工作行数：3行，工作幅宽：1930mm，行距：580mm，整机外形尺寸：6100*2200*2850mm，轴距：2350mm，导向轮轮距：1665mm，驱动轮轮距：1675mm，导向轮轮胎规格：9.5-16，驱动轮轮胎规格：9.5-16","鄂2020270","2025-11-01","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1687,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","克拉斯（山东）农业机械有限公司","自走履带式玉米收获机","4YZP-3M","收获行数:3行;工作幅宽:1.93m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构形式：自走式（摘穗剥皮型）工作行数：3行，工作幅宽：1930mm，行距：580mm，整机外形尺寸：5700*1930*2750mm，履带节数：52节，履带宽度：350mm，履带轨距：1375mm","鄂2020269","2025-11-01","81","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1688,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东白龙机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3B","收获行数:3行;工作幅宽:1.83m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式:轮式、摘穗、剥皮、粉碎还田；外形尺寸(长×宽×高MM)：5450×2120×2630；工作行数:3行；工作行距：570mm；工作幅宽:1830MM；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗板式；剥皮机构型式：橡胶辊式；剥皮机数量（个）：12；驱动方式：四驱；轴距：1980mm；导向轮轮距：1700mm；驱动轮轮距：1650mm；导向轮轮胎规格：6.00-14；驱动轮轮胎规格：9.5-16","T202000140876","2025-12-30","65","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1689,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东白龙机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3C","收获行数:3行;工作幅宽:1.81m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式:轮式、摘穗、剥皮、粉碎还田；外形尺寸(长×宽×高MM)：5500×1860×2500；工作行数:3行；工作行距：500mm；工作幅宽:1810MM；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗板式；剥皮机构型式：橡胶辊式；剥皮机数量（个）：12；驱动方式：四驱；轴距：1980mm；导向轮轮距：1200mm；驱动轮轮距：1200mm；导向轮轮胎规格：6.00-14；驱动轮轮胎规格：9.5-16","T202000140875","2025-12-30","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1690,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东白龙机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3D","收获行数:3行;工作幅宽:1.81m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式:轮式、摘穗、剥皮、粉碎还田；外形尺寸(长×宽×高MM)：5500×1860×2550；工作行数:3行；工作行距：500mm；工作幅宽:1810MM；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗板式；剥皮机构型式：橡胶辊式；剥皮机数量（个）：12；驱动方式：四驱；轴距：1980mm；导向轮轮距：1200mm；驱动轮轮距：1200mm；导向轮轮胎规格：6.00-14；驱动轮轮胎规格：9.5-16","T202000140874","2025-12-30","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1691,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东江华机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3A","收获行数:3行;工作幅宽:1.925m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式:轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：6405×2190×3410；结构质量（kg）：7900；工作行数：3；工作幅宽（mm）：1925；适应行距范围mm：中间500，两侧560；果穗升运器布置位置：中置；摘穗机构型式：摘穗辊式；剥皮机型式：全胶辊；割刀型式 ：/；脱粒滚筒型式：/；清选筛型式：/；凹板筛型式：/；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；位置：中置；工作幅宽mm：1800；驱动型式（前/后）：机械驱动；驱动方式：两驱；制动器型式：前：盘式；后：鼓式；轴距mm：2670；导向轮轮距mm：1430；驱动轮轮距mm：1625；轮胎规格 ：导向轮：10-15/驱动轮：13.6-24；","T202012120074","2025-12-07","129","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1692,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东金大丰机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3GA","收获行数:3行;工作幅宽:1.91m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸(长×宽×高)mm：6460×2250×3400；工作行数（通道数）行：3；行距（mm）：600；工作幅宽（mm）：1910；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：摘穗辊式；摘穗辊/板数量：6个；剥皮机构型式：橡胶辊；剥皮辊数量：16个；割台型式：卧式；卸粮方式：液压侧翻式卸粮；秸秆粉碎还田机构型式：刀片式；秸秆粉碎还田机构位置：前后轮胎之间；秸秆粉碎还田机构工作幅宽（mm）：1800；变速机构型式：机械式；驱动方式：两驱；驱动型式（前/后）：机械+液压驱动/无；制动器型式（前/后）：制动盘式/制动鼓式；轴距（mm）：2760；导向轮轮距（mm）：1430；驱动轮轮距（mm）：1635；导向轮轮胎规格：10-15；驱动轮轮胎规格：15.5/80-24；","T202142420133","2026-04-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1693,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3K","收获行数:3行;工作幅宽:1.92m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数：3行；工作幅宽：1920mm；结构型式：轮式 摘穗 剥皮；配套发动机额定功率：110kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：6020×2450×2800mm；最大通过高度：2800mm；最小离地间隙：250mm；轴距：2400mm；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：板式；剥皮机构型式：全胶辊；割台型式：卧式；变速机构型式：（4+1）×2机械式；；驾驶室型式：普通式。","T202142420236","2026-04-29","110","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1694,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东天凯中锐机械科技有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.9m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号规格：4YZP-3 ；结构型式：自走式（ 摘穗、剥皮、粉碎还田）；工作状态外形尺寸：(长×宽×高) mm 6900×2300×3550；工作行数 ：3行 ；工作幅宽1900 mm  ；最大卸果穗高度 1900mm ；果穗升运器布置位置 ：中置；果穗升运器结构型式： 链条+刮板；果穗升运器最大通过高度：  3200 mm；最小离地间隙： 245；作业速度： 2.88～4.54 km/h ；作业小时生产率 ：≥0.27  hm2/h；单位面积燃油消耗量:≥≤35hm2/h;单位面积燃油消耗量:≤35kg/hm2;摘穗机构：摘穗辊；摘穗机构摘穗辊尺寸\t：740×Φ92mm；输送槽型式：链耙式；输送槽输送带宽度：332mm；剥皮机剥皮辊型式：橡胶辊；剥皮机剥皮辊尺寸：995×Φ72mm；剥皮机剥皮辊数量：\t8对\t；割台型式：卧式；输送槽型式：链耙式；风扇型式：离心式；风扇直径：Φ347/Φ560mm；\t风扇数量：2个；集粮箱容积：2200L；集粮箱卸粮方式：液压倾翻式；集粮箱驱动方式：液压式；秸秆处理机构型号名称：切碎器、1JH-180秸秆粉碎还田机；秸秆处理机构型式：前滚刀式、后甩刀式；秸秆处理机构工作幅宽\t1465、1800mm\t；秸秆处理机构位置：前置；中置；驾驶室型式：普通驾驶室；变速方式：机械式（3+1）+无级变速；驱动桥型式：机械式；驱动桥驱动方式：两轮驱动；转向机型式：液压式；制动器型式：前轮：盘式、后轮：鼓式；制动器助力方式：液压式；轴距：2900mm；\t轮距导向轮\t1660mm\t；轮距驱动轮：1700mm；轮胎规格导向轮：10-15；轮胎规格驱动轮：13.6-24","部20181256","2022-12-31","113","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1695,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东天凯中锐机械科技有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3A","收获行数:3行;工作幅宽:1.9m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称 ： 4YZP-3A 自走式玉米收获机； 结构型式 ：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田 ；整机外形尺寸(长×宽×高) mm 6900×2300×3550  ；工作行数（通道数） 3 行 ；  行距 580 mm  ；工作幅宽 1900mm ； 最小离地间隙 320  mm ； 作业速度2.88～4.54 km/h ；  作业小时生产率 2/h 0.27～0.53hm  ； 单位面积燃油消耗量 2 ≤35  kg/hm ； 果穗升运器布置位置：中置； 果穗升运器结构型式： 链条+刮板 ；摘穗机构型式：摘穗辊式；摘穗辊/板数量 ： 6个；  剥皮机构型式 ：橡胶辊；剥皮辊数量： 16 个；割台型式：卧式；   风扇数量： 2 个； 风扇型式 ：离心式 ； 风扇直径：φ347、φ560 ；卸粮方式： 液压倾翻式  ；秸秆粉碎还田机构型式 ：滚刀式、甩刀式  ； 秸秆粉碎还田机构位置：  前置、中置 ； 秸秆粉碎还田机构工作幅宽： 1465、1800 mm ；驾驶室型式 ： 普通式； 变速机构型式：机械式（3+1）+无级变速 ； 驱动型式（前/后）： 机械驱动（前） ； 驱动方式：两驱 ； 制动器型式（前/后）： 盘式（前）、鼓式（后）；轴距 2900mm  ；导向轮轮距  1660mm ； 驱动轮轮距1700 mm；导向轮轮胎规格 ： 10.0-15； 驱动轮轮胎规格：13.6-24。","T202000130345","2025-09-29","140","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1696,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东五征集团有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3XH1","收获行数:3行;工作幅宽:1.9m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","外形尺寸(长×宽×高)：6780×2400×3400mm；结构质量：6000kg；适用行距范围：500～650mm；作业小时生产率：0.35～0.7km2/h；摘穗辊型式：螺旋筋式；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊；割刀型式：辊刀式；变速箱类型：（3＋1）机械变速箱+无级变速轮；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-178","T202000231013","2025-12-30","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1697,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东新农发机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.86m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号规格：4YZP-3；结构型式（自走式）：摘穗、剥皮、粉碎还田；配套发动机型号规格：4G33TC；配套发动机额定功率：74.5kW；配套发动机额定转速：2400r/min；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：5990×2270×2840mm；工作行数：3行；行距：600mm；工作幅宽：1860mm；最大卸果穗高度：1860mm；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：刮板式；果穗升运器最大通过高度：2660mm；最小离地间隙：260mm；作业速度：3.3～6.8km/h；作业小时生产率：0.3-0.6hm2/h；单位面积燃油消耗量：≤30kg/hm2；摘穗机构摘穗辊/板型式：摘穗板；摘穗机构摘穗辊/板尺寸：长度：605 /厚度：6mm；输送槽型式：刮板式；输送槽输送带宽度：410mm；剥皮机剥皮辊型式：全胶辊；剥皮机剥皮辊尺寸：直径：66/长度：845mm；剥皮机剥皮辊数量：14个；割台型式：卧式；输送槽型式：刮板式；风扇型式：离心式；风扇直径：430mm；风扇数量：1个；集粮箱容积：1700L；集粮箱卸粮方式：侧翻式；集粮箱驱动方式：液压；秸秆处理机构型号名称：滚刀式秸秆处理器；秸秆处理机构型式：滚刀式；秸秆处理机构工作幅宽：1495mm；秸秆处理机构位置：前置；驾驶室型式：普通；变速方式：机械式；驱动桥型式：机械驱动；驱动桥驱动方式：4×4；转向机型式：摆线转阀式全液压转向器；转向机助力方式：液压；制动器型式：鼓式；制动器助力方式：液压；轴距：2350mm；导向轮轮距：1800mm；驱动轮轮距：1780mm；导向轮轮胎规格：9.5-20；驱动轮轮胎规格：9.5-20；","部20181074","2022-12-31","74.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1698,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东新农发机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3A","收获行数:3行;工作幅宽:1.86m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号规格：4YZP-3A；结构型式（自走式）：摘穗、剥皮、粉碎还田；配套发动机型号规格：4G33TC；配套发动机额定功率：74.5kW；配套发动机额定转速：2400r/min；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：5990×2270×2840mm；工作行数：3行；行距：600mm；工作幅宽：1860mm；最大卸果穗高度：1860mm；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：刮板式；果穗升运器最大通过高度：2660mm；最小离地间隙：260mm；作业速度：3.3～6.8km/h；作业小时生产率：0.3-0.6hm2/h；单位面积燃油消耗量：≤30kg/hm2；摘穗机构摘穗辊/板型式：摘穗板；摘穗机构摘穗辊/板尺寸：长度：605 /厚度：6mm；输送槽型式：刮板式；输送槽输送带宽度：410mm；剥皮机剥皮辊型式：全胶辊；剥皮机剥皮辊尺寸：直径：66/长度：845mm；剥皮机剥皮辊数量：14个；割台型式：卧式；输送槽型式：刮板式；风扇型式：离心式；风扇直径：430mm；风扇数量：1个；集粮箱容积：1700L；集粮箱卸粮方式：侧翻式；集粮箱驱动方式：液压；秸秆处理机构型号名称：滚刀式秸秆处理器；秸秆处理机构型式：滚刀式；秸秆处理机构工作幅宽：1495mm；秸秆处理机构位置：前置；驾驶室型式：无；变速方式：机械式；驱动桥型式：机械驱动；驱动桥驱动方式：4×4；转向机型式：摆线转阀式全液压转向器；转向机助力方式：液压；制动器型式：鼓式；制动器助力方式：液压；轴距：2350mm；导向轮轮距：1800mm；驱动轮轮距：1780mm；导向轮轮胎规格：9.5-20；驱动轮轮胎规格：9.5-20；","部20181074","2022-12-31","74.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1699,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东亿佳农农业装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3","收获行数:三行;工作幅宽:1.86m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZP-3型自走式玉米收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、茎秆还田；配套发动机额定功率（KW）：74.5；额定转速（r/min）：2400；整机外形尺寸（长*宽*高）mm：5990*2270*2840；工作行数（行）：3；行距（mm）：600；工作幅宽（mm）：1860；最小离地间隙（mm）：280；轴距（mm）：2350；轮距（导向轮/驱动轮）mm：1800/1780；轮胎规格（导向轮/驱动轮）：9.5-20/9.5-20","T202012120068","2025-12-01","74.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1700,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式玉米收获机","4YZ-3DR","收获行数:3行;工作幅宽:2.03/1.96m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：3行；工作幅宽：2030/1960mm","T202100370131","2026-04-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1701,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","潍坊速博世达农业装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式: 轮式、自走式、摘穗、剥皮、粉碎还田；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：6460×2300×3700；结构质量（kg）：5880；工作行数：3行；行距mm：570；工作幅宽：1800mm；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：摘穗辊式；割台型式：卧式；割刀型式 ：滚刀式；秸秆粉碎还田机构型式：滚刀式；秸秆粉碎还田机构工作幅宽mm：1800。变速机构型式：机械式；制动器型式：（前）盘式/（后）无；驱动桥型式：（前）机械驱动/（后）无；轴距mm：2647；导向轮轮距mm：1450；驱动轮轮距mm：1620。\n配套发动机额定功率：118kW；发动机型号：WP4G160E331；发动机额定转速：2300r/min；发动机生产厂家：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；发动机结构型式：立式、直列、水冷、四冲程；发动机排放标准：达到（GB 20891-2014）第三阶段的标准要求。","鄂2019452","2024-12-29","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1702,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","襄垣县仁达机电设备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.62-1.95m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZ-3型自走式玉米收获机；结构型式（自走式）：摘穗、剥皮、粉碎还田；配套动力型号规格：WP4.1G140E301；配套动力额定功率：103kW；配套动力额定转速：2300r/min；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：6500×2150×3100mm；工作行数：3行；工作幅宽：1620-1950mm；最大卸果穗高度：2080mm；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条刮板式；果穗升运器最大通过高度：3100mm；最小离地间隙：300mm；作业速度：3.0-5.0km/h；作业小时生产率：0.3-0.4h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤40kg/h㎡；摘穗机构摘穗辊/板型式：螺旋爪式摘穗辊；摘穗机构摘穗辊/板尺寸：φ90×880mm；剥皮机剥皮辊型式：胶辊组合；剥皮机剥皮辊尺寸：φ70×926mm；剥皮机剥皮辊数量：16个；割台型式：卧式；风扇型式：叶片式；风扇直径：φ225mm；风扇数量：1个；清选筛型式：圆孔筛；集粮箱容积：2000L；集粮箱卸粮方式：左侧倾；集粮箱驱动方式：液压式；秸秆处理机构型号名称：秸秆粉碎还田机；秸秆处理机构型式：卧式甩刀式；秸秆处理机构工作幅宽：1560/1700mm；秸秆处理机构位置：前置/中置；驾驶室型式：普通式；变速方式：机械式；驱动桥型式：分体式；驱动桥驱动方式：机械式；转向机型式：液压式；转向机助力方式：液压式；制动器型式：前盘后毂；制动器助力方式：液压式；轴距：2600mm；轮距导向轮：1570mm；轮距驱动轮：1635mm；轮胎规格导向轮：10-15；轮胎规格驱动轮：12.2-24。","部20171510","2021-12-31","103","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[1703,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","襄垣县仁达机电设备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3A","收获行数:3行;工作幅宽:1.96m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称:4YZ-3A型自走式玉米收获机;结构型式:轮式、摘穗，剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：WP4.1NG175E301；配套发动机生产企业：潍柴动力股份有限公司；配套发动机结构型式：直列水冷；配套发动机额定功率：129kW；配套发动机额定转速：2200r/min；整机外形尺寸(长×宽×高)：6600×2320×3250mm；工作行数（通道数）：3行；行距：620mm；工作幅宽：1960mm；最大通过高度：3250mm；最小离地间隙：320mm；作业速度：3-5km/h；作业小时生产率：0.3-0.4hm²/h；单位面积燃油消耗量：≤40kg/hm²；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：摘穗板式；摘穗辊：6个；剥皮机构型式：胶辊式；剥皮辊数量：16个；割台型式：卧式；风扇数量：1个；风扇型式：叶片式；风扇直径：220mm；清选筛型式：往复式振动筛；卸粮方式：液压侧翻；秸秆粉碎还田机构型式：前甩刀式+中甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：前置+中置；秸秆粉碎还田机构幅宽：前1680mm+中间1700mm；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械式；驱动桥型式（前/后）：前机械式；制动器型式（前/后）：前盘式+后毂式；轴距：2650mm；导向轮轮距：1570mm；驱动轮轮距：1635mm；导向轮轮胎规格：10-15；驱动轮轮胎规格：13.6-24。","T201914140045","2024-12-23","129","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[1704,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","襄垣县仁达机电设备有限公司","现：自走式玉米收获机(原：自走式玉米收获机)","4YZ-3C","收获行数:3行;工作幅宽:1.84m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZ-3C型自走式玉米收获机；结构型式：轮式,摘穗,剥皮,秸秆还田；配套发动机型号规格：YD4GL120G1；配套发动机生产企业：扬动股份有限公司；配套发动机结构型式：直列水冷；配套发动机额定功率：88.2kW；配套发动机额定转速：2400r/min；整机外形尺寸(长×宽×高)：6330×2050×3025mm；工作行数（通道数）：3行；行距：580mm；工作幅宽：1840mm；最小离地间隙：260mm；作业速度：3-5km/h；作业小时生产率：0.25-0.35hm²/h；单位面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：摘穗辊式；摘穗辊/板数量：6个；剥皮机构型式：胶辊式；剥皮辊数量：12个；割台型式：卧式；风扇数量：1个；风扇型式：叶片式；风扇直径：260mm；卸粮方式：液压侧翻；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：前置；秸秆粉碎还田机构幅宽：1565mm；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械式；驱动型式（前、后）：前机械式；制动器型式（前/后）：前鼓式+后鼓式；轴距：2220mm；导向轮轮距：1400mm；驱动轮轮距：1480mm；导向轮轮胎规格：10-15；驱动轮轮胎规格：11.2-20。","T202014140067","2025-12-21","88.2","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[1705,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","襄垣县仁达机电设备有限公司","现：自走式玉米收获机(原：自走式玉米收获机)","4YZ-3H","收获行数:3行;工作幅宽:1.84m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZ-3H型自走式玉米收获机；结构型式：轮式,摘穗,剥皮,秸秆还田；配套发动机型号规格：YD4GL120G1；配套发动机生产企业：扬动股份有限公司；配套发动机结构型式：直列水冷；配套发动机额定功率：88.2kW；配套发动机额定转速：2400r/min；整机外形尺寸(长×宽×高)：6330×2050×3025mm；工作行数（通道数）：3行；行距：580mm；工作幅宽：1840mm；最小离地间隙：260mm；作业速度：3-5km/h；作业小时生产率：0.25-0.35hm²/h；单位面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：摘穗辊式；摘穗辊/板数量：6个；剥皮机构型式：胶辊式；剥皮辊数量：12个；割台型式：卧式；风扇数量：1个；风扇型式：叶片式；风扇直径：260mm；卸粮方式：液压侧翻；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：前置；秸秆粉碎还田机构幅宽：1565mm；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械式；驱动型式（前、后）：前机械式+后机械式；制动器型式（前/后）：前鼓式+后盘式；轴距：2220mm；导向轮轮距：1400mm；驱动轮轮距：1480mm；导向轮轮胎规格：10-15；驱动轮轮胎规格：11.2-20。","T202014140067","2025-12-21","88.2","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[1706,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3AQ","收获行数:3行;工作幅宽:1.78m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","3行割台；工作幅宽：1.78m；型式：自走式（摘穗剥皮型）","T202100120011","2026-04-01","140","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1707,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","郑州中联收获机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3B","收获行数:3行;工作幅宽:1.825m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田，配套发动机型号规格：4D3-120U32，配套发动机厂家：安徽全柴动力股份有限公司，发动机结构型式：立式、直列，发动机功率：89KW，发动机额定转速：2400r/min，整机外形尺寸：6190*2300*3259mm,工作行数：3行，行距：650，工作幅宽：1825mm，最大通过高度：3259mm,最小离地间隙：300mm，作业速度：3.31-6.59km/h，驾驶室型式：普通式，变速机构型式：机械+无极变速式，驱动桥形式：前断开式，制动器型式：前：钳盘式、后：鼓式，轴距：2300mm，轮距：导向轮1458mm,驱动轮1660mm.轮胎规格：导向轮10-15，驱动轮：13.6-24.","T201900410908","2024-12-30","89","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1708,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","常州常发重工科技有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-4K","收获行数:4行;工作幅宽:2.2m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；外形尺寸（长×宽×高）mm：7900×2600×3500；工作行数：4行，行距mm：520，工作幅宽mm：2200；果穗升运器布置位置：中置，果穗升运器结构型式：链耙式；摘穗机构型式：拉茎辊摘穗板式；摘穗辊/板数量：8个；剥皮机构型式：橡胶辊，剥皮辊数量：20个；割台型式：卧式；卸粮方式：机械卸粮；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式，秸秆粉碎还田机构位置：中置，秸秆粉碎还田机构工作幅宽mm：2000；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：液压无极变速+机械变速箱；驱动桥型式：静液压驱动；制动器型式：盘式；轮胎规格：导向轮10/75-15.3，驱动轮15-24","T202032320430","2025-12-30","147","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1709,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","道依茨法尔机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4LH","收获行数:4行;工作幅宽:2.3m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数：4行割台；\n工作幅宽：2300mm；\n形式：自走式（摘穗剥皮型）\n外形尺寸:6650×2630×3400mm\n结构质量:7700kg\n行距:560mm\n最小离地间隙:280mm","T202142420138","2026-04-29","140","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1710,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","德州春明农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4C","收获行数:4行;工作幅宽:2.38m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸（长×宽×高）：6450×2800×3300mm；结构质量：5650kg；工作行数：4行；行距：590mm；工作幅宽：2380mm；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：卧式摘穗板式；剥皮机构型式：全橡胶辊；割台型式：卧式；卸粮方式：液压侧翻式；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；变速机构型式：机械式（3＋1）＋无级变速；驱动型式：机械驱动；驱动方式：四驱；制动器型式：钳盘式；导向轮轮胎规格：10-15；驱动轮轮胎规格：11.2-20。","T202000120795","2025-12-30","92","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1711,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-4（2360）","收获行数:4行;工作幅宽:2.36m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZB-4（2360）型自走式玉米联合收获机；工作行数（通道数）（行）：4；工作幅宽（mm）：2360；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：YCA05190-T301；配套发动机生产企业：广西玉柴机器股份有限公司；配套发动机结构型式：立式、直列、水冷、四冲程、增压中冷；配套发动机额定功率（kW）：140；配套发动机额定转速（r/min）：2300；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：7100×2500×3400；行距（mm）：560；最小离地间隙（mm）：330；作业速度（km/h）：2-9；作业小时生产率（hm2/h）：0.2-0.47；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤40；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗板；摘穗辊/板数量（个）：8；剥皮机构型式：橡胶鱼鳞式+螺旋式；剥皮辊数量（个）：20；割台型式：卧式；卸粮方式：侧翻式；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽（mm）：2100；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械式；驱动型式（前/后）：机械驱动（前）；驱动方式：两驱；制动器型式（前/后）：盘式/鼓式；轴距（mm）：2850；导向轮轮距（mm）：1600；驱动轮轮距（mm）：1800；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；","T202012120089","2025-12-30","140","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1712,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-4（2366）","收获行数:4行;工作幅宽:2.36m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZB-4（2366）型自走式玉米联合收获机；工作行数（通道数）（行）：4；工作幅宽（mm）：2360；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：YC6J210-T300；配套发动机生产企业：广西玉柴机器股份有限公司；配套发动机结构型式：立式、直列、水冷、四冲程、增压中冷；配套发动机额定功率（kW）：154；配套发动机额定转速（r/min）：2200；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：7100×2500×3400；行距（mm）：560；最小离地间隙（mm）：330；作业速度（km/h）：2-9；作业小时生产率（hm2/h）：0.2-0.47；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤42；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗板；摘穗辊/板数量（个）：8；剥皮机构型式：橡胶鱼鳞式+螺旋式；剥皮辊数量（个）：20；割台型式：卧式；卸粮方式：侧翻式；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽（mm）：2100；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械式；驱动型式（前/后）：机械驱动（前）；驱动方式：两驱；制动器型式（前/后）：盘式/鼓式；轴距（mm）：2850；导向轮轮距（mm）：1600；驱动轮轮距（mm）：1800；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；","T202012120088","2025-12-30","154","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1713,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-4D1","收获行数:4行;工作幅宽:2.45m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZB-4D1型自走式玉米联合收获机；工作行数（通道数）（行）：4；工作幅宽（mm）：2450；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：YCA05190-T301；配套发动机生产企业：广西玉柴机器股份有限公司；配套发动机结构型式：立式、直列、水冷、四冲程、增压中冷；配套发动机额定功率（kW）：140；配套发动机额定转速（r/min）：2300；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6500×2650×3300；行距（mm）：570-500-570；最小离地间隙（mm）：330；作业速度（km/h）：2-9；作业小时生产率（hm2/h）：0.2-0.47；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤42；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗辊；摘穗辊/板数量（个）：8；剥皮机构型式：橡胶鱼鳞式+螺旋式；剥皮辊数量（个）：20；割台型式：卧式；卸粮方式：侧翻式；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽（mm）：2250；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械式；驱动型式（前/后）：机械驱动（前）；驱动方式：两驱；制动器型式（前/后）：盘式/鼓式；轴距（mm）：2650；导向轮轮距（mm）：1600；驱动轮轮距（mm）：1900；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；","T202012120087","2025-12-30","140","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1714,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZBH-4B","收获行数:4行;工作幅宽:2.4m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZBH-4B型自走式玉米联合收获机；工作行数（通道数）（行）：4；工作幅宽（mm）：2400；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：YC6J210-T300；配套发动机生产企业：广西玉柴机器股份有限公司；配套发动机结构型式：立式、直列、水冷、四冲程、增压中冷；配套发动机额定功率（kW）：154；配套发动机额定转速（r/min）：2200；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6800×2800×3400；行距（mm）：570-500-570；最小离地间隙（mm）：280；作业速度（km/h）：2-9；作业小时生产率（hm2/h）：0.2-0.7；单位面积燃油消耗量（kg/hm2）：≤47；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗辊；摘穗辊/板数量（个）：8；剥皮机构型式：橡胶鱼鳞式+螺旋式；剥皮辊数量（个）：20；割台型式：卧式；卸粮方式：侧翻式；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽（mm）：2250；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械式；驱动型式（前/后）：液压驱动（前）；驱动方式：两驱；制动器型式（前/后）：盘式/鼓式；轴距（mm）：2880；导向轮轮距（mm）：1780；驱动轮轮距（mm）：1900；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；","T202012120086","2025-12-30","154","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1715,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北春柳机械有限公司","履带式玉米收获机","4YZP-4L","收获行数:4行;工作幅宽:2.52m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式:履带式摘穗剥皮型；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：5880×2600×2800；；工作行数：4行；工作幅宽mm：2520适应行距范围cm：62；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链耙式；摘穗机构型式：拉茎辊摘穗板式；剥皮机型式：双胶辊；剥皮机数量（对）：8；秸秆处理机构型式：甩刀式；工作幅宽mm：2255；位置:前置。驱动方式：前驱；制动器型式：湿摩擦片式（前）；驱动桥型式：机械式；履带节距：90mm; 履带节数:52；履带宽度：350mm;","T202000120335","2025-09-29","110","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1716,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北昊瑞机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.38m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸(长x宽x高)mm：6770 x2670 x3500； 配套动力：147kW（选配动力：161.7kW、161.5kW）；工作行数（通道数）：4行 ；行距：0.58m、0.5m、0.58m； 工作幅宽：2.38m；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：前2.075m、中：2.25m；轴距：2.93m；导向轮轮距：1.65m、驱动轮轮距：1.9m。","T202000130837","2025-12-30","147","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1717,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北昊瑞机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-4D","收获行数:4行;工作幅宽:2.38m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸(长x宽x高)mm：6770 x2670 x3600 ；配套动力：147kW（选配动力：161.7kW、161.5kW）；工作行数（通道数）：4行 ；行距：0.58m、0.5m、0.58m；工作幅宽：2.38m；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：前：2.075m、中：2.25m；轴距：2.93m；导向轮轮距：1.65m、驱动轮轮距：1.9m。","T202000130836","2025-12-30","147","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1718,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北冀新农机有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-4H","收获行数:4行;工作幅宽:2.46m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","整机外形尺寸(长×宽×高)：6600mm×2600mm×3150mm，工作幅宽：2460mm，作业速度：3.0km/h-5.5km/h，摘穗机构型式：摘穗板拉茎辊组合式，工作行数（通道数）：4行，割台型式：卧式，卸粮方式：液压侧翻。","T202013130452","2025-12-29","210","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1719,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北宗申戈梅利农业机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.33m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZB-4A自走式玉米收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机额定功率：147kw；工作行数：4；工作幅宽：2330mm。","T202000130826","2025-12-30","147","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1720,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北宗申戈梅利农业机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-4B","收获行数:4行;工作幅宽:2.33m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZB-4B自走式玉米收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机额定功率：147kw；工作行数：4；工作幅宽：2330mm。","T202000130825","2025-12-30","147","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1721,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","吉林牧神机械有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZB-4C","收获行数:4行;工作幅宽:2.23m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式（自走式）：摘穗剥皮型；外形尺寸：6935×2520×3458mm，工作行数：4行，行距：575、500、575（不规则行距）mm，工作幅宽：2230mm，果穗升运器位置：中置；果穗升运器结构形式：刮板式、槽式；摘穗机构型式：摘穗辊；剥皮机型式：铸铁直辊+橡胶直辊；剥皮辊数量：20个；秸秆处理机构型式：甩刀式；工作幅宽：2200 mm；位置：中置；变速机构型式：机械齿轮式；驱动型式：液压驱动；驱动方式：两驱；制动器型式：盘式（前）；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：13.6-24 、15.5/80-24。","T202100220023","2026-04-01","140","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1722,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","吉林牧神机械有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZB-4CS","收获行数:4行;工作幅宽:2.23m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式（自走式）：摘穗剥皮型；外形尺寸：6935×2520×3458mm，工作行数：4行，行距：575、500、575（不规则行距）mm，工作幅宽：2230mm，果穗升运器位置：中置；果穗升运器结构形式：刮板式、槽式；摘穗机构型式：摘穗辊；剥皮机型式：铸铁直辊+橡胶直辊；剥皮辊数量：20个；秸秆处理机构型式：甩刀式；工作幅宽：2200 mm；位置：中置；变速机构型式：机械齿轮式；驱动型式：液压驱动；驱动方式：四驱；制动器型式：盘式（前）；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：13.6-24 、 15.5/80-24。","T202100220023","2026-04-01","140","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1723,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","吉林牧神机械有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZB-4D","收获行数:4行;工作幅宽:2.44 /2.62m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式（自走式）：摘穗剥皮型；外形尺寸：7660×2870×3600 (560)/7660×3050×3600(620)mm，工作行数：4行，行距：560/620mm，工作幅宽：2440 (560)/2620 (620) mm，果穗升运器位置：中置；果穗升运器结构形式：刮板式、槽式；摘穗机构型式：摘穗板；剥皮机型式：铸铁直辊+橡胶直辊；剥皮辊数量：16个；秸秆处理机构型式：甩刀式；工作幅宽：2200（560）/2400（620）mm；位置：中置；变速机构型式：机械齿轮式；驱动型式：液压驱动；驱动方式：两驱；制动器型式：盘式（前）；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：13.6-24 、 15.5/80-24。","T202100220024","2026-04-01","129","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1724,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","吉林牧神机械有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZB-4DS","收获行数:4行;工作幅宽:2.44 /2.62m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式（自走式）：摘穗剥皮型；外形尺寸：7660×2870×3600 (560)/7660×3050×3600(620)mm，工作行数：4行，行距：560/620mm，工作幅宽：2440 (560)/2620 (620) mm，果穗升运器位置：中置；果穗升运器结构形式：刮板式、槽式；摘穗机构型式：摘穗板；剥皮机型式：铸铁直辊+橡胶直辊；剥皮辊数量：16个；秸秆处理机构型式：甩刀式；工作幅宽：2200（560）/2400（620）mm；位置：中置；变速机构型式：机械齿轮式；驱动型式：液压驱动；驱动方式：四驱；制动器型式：盘式（前）；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：13.6-24 / 15.5/80-24。","T202100220024","2026-04-01","129","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1725,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","吉林顺昆电动车有限公司","自走履带式玉米联合收获机","4YZP-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称:4YZP-4型自走履带式玉米联合收获机;结构型式:履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田;配套发动机型号规格:SD4G3D;配套发动机生产企业:江苏四达动力机械集团有限公司;配套发动机结构型式:四缸、直列、水冷、四冲程;配套发动机额定功率:110.5KW;配套发动机额定转速:2300r/min;整机外形尺寸(长×宽×高):6350×3090×2940mm;工作行数:4行；行距：650mm；工作幅宽：2600mm；最小离地间隙：400mm；果穗升运器结构型式：输送槽链耙式；摘穗机构型式：板式；剥皮机构型式：双胶辊；割台型式：卧式；秸秆粉碎还田机构型式:平割甩刀式;秸秆粉碎还田机构位置:前置;变速机构型式:液压无级变速+机械档;制动器型式:湿式摩擦片;履带轨距:\t1850mm;","T202000220989","2025-12-30","110.5","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1726,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","蛟河鹏翔农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.53m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；工作行数：4行；工作幅宽：2530mm；摘穗机构型式：板式；剥皮辊型式：螺旋橡胶辊式；割台型式：卧式割台；秸秆处理机构：滚刀式；配套动力：85kW","T202000220995","2025-12-30","85","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1727,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","蛟河鹏翔农业机械有限公司","履带自走式玉米收获机","4YZL-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.53m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田；工作行数：4行；工作幅宽：2530mm；摘穗机构型式：板式；剥皮辊型式：螺旋橡胶辊式；割台型式：卧式割台；秸秆处理机构：滚刀式；配套动力：103kW","T202000220998","2025-12-30","103","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1728,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","久保田农业机械（苏州）有限公司","自走式玉米联合收获机","4YZB-4（PRO1408Y-4）","收获行数:4行;工作幅宽:2.3m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","4行割台；幅宽2.3m；形式：自走式（摘穗剥皮型）","部20171363","2021-12-31","112.0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1729,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","克拉斯（山东）农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4C","收获行数:4行;工作幅宽:2.48m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构形式：自走式（摘穗剥皮型），工作行数：4行，工作幅宽：2480mm，行距：580mm，整机外形尺寸：6500*2700*2820mm，轴距：2500mm，导向轮轮距：1760mm，驱动轮轮距：1850mm，导向轮轮胎规格：9.5-20，驱动轮轮胎规格：9.5-20","鄂2020428","2025-12-23","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1730,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4GA","收获行数:4行;工作幅宽:2.61m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数(行):4；行距(mm):620；工作幅宽(mm):2610；整机外形尺寸(长×宽×高)(mm):7300×2800×3700；最小离地间隙(mm):295；轴距（mm):3170;驱动轮轮胎规格:15-24;导向轮轮胎规格:10.0/75-15.3;驱动轮轮距mm:1840；导向轮轮距mm:1800;","T202142420086","2026-02-07","118","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1731,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4HD","收获行数:4行;工作幅宽:2.5m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):6300×2500×3300工作行数(行):4；工作幅宽(mm):2500；轴距（mm):2990 最大卸果穗高度(mm):2360；果穗升运器布置位置:中置；果穗升运器结构型式:刮板式；果穗升运器最大通过高度(mm):3300；最小离地间隙(mm):255； 驱动轮轮胎规格（前）mm：13.6-24 导向轮轮胎规格（后）mm：10.0-15； 驱动轮轮距（前）mm:1760 ；导向轮轮距（后）mm：1620 ；","鄂2019397","2024-09-27","129","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1732,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4HF","收获行数:4行;工作幅宽:2.41m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数（行）：4；工作幅宽(mm):：2410；整机外形尺寸(长×宽×高)mm:7460×2590×3520;最大通过高度mm:3520;最小离地间隙mm:260;果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式:刮板式;轴距mm:3040;驱动轮轮胎规格（前）:13.6-24;导向轮轮胎规格（后）:10.0/75-15.3;驱动轮轮距（前）mm:1780；导向轮轮距（后）mm:1620;","鄂2020170","2025-09-29","129","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1733,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4LD","收获行数:4行;工作幅宽:2.52m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数（行）：4；工作幅宽(mm):：2520；形式：自走轮式（摘穗剥皮型）整机外形尺寸(长×宽×高)mm:7500×3100×3800;最大通过高度mm:3800;最小离地间隙mm:260;果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式:刮板式;轴距mm:3300;驱动轮轮胎规格（前）:15-24;导向轮轮胎规格（后）:10.0/75-15.3;驱动轮轮距（前）mm:1840；导向轮轮距（后）mm:1800;","T202000410091","2025-03-31","147","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1734,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4QA","收获行数:4行;工作幅宽:2.52m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","形式：自走轮式（摘穗剥皮型）,工作行数(行):4；工作幅宽(mm):2520；整机外形尺寸(长×宽×高)(mm):7550×3050×3680；最小离地间隙(mm):230；轴距mm:3300;驱动轮轮胎规格（前）mm:15-24;导向轮轮胎规格（后）mm:10.0/75-15.3;驱动轮轮距（前）mm:1840；导向轮轮距（后）mm:1800;","T202142420087","2026-02-07","118","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1735,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4R","收获行数:4行;工作幅宽:2.48m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数(行):4;结构型式(自走式);摘穗型、剥皮型、粉碎还田型;工作幅宽(mm):2480；工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):7000×2600×3500；最大卸果穗高度(mm):2270；果穗升运器布置位置:中置；果穗升运器结构型式:刮板式；果穗升运器最大通过高度(mm):3500；最小离地间隙(mm):300；作业速度(km/h):2~6;作业小时生产率(hm2/h):0.3~0.6;单位面积燃油消耗量(kg/hm2):≤30。","部20180138","2022-12-31","132.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1736,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东江华机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.34m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式:轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：6990×2540×3450；结构质量（kg）：7900；工作行数：4；工作幅宽（mm）：2340；适应行距范围mm：中间500，两侧560；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗辊式；剥皮机型式：全胶辊；剥皮辊数量（对）：10；割刀型式 ：/；脱粒滚筒型式：/；清选筛型式：/；凹板筛型式：/；卸粮方式：左侧翻式；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；位置：中置；工作幅宽mm：2250；驱动型式（前/后）：液压驱动（选配：机械驱动）；驱动方式：两驱；制动器型式：前：盘式；后：鼓式；轴距mm：2940；导向轮轮距mm：1640；驱动轮轮距mm：1750；轮胎规格 ：导向轮：10.0/75-15.3/驱动轮：15-24；","T202000370582","2025-09-29","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1737,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东金大丰机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4FA","收获行数:4行;工作幅宽:2.34m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸(长×宽×高)（mm）：6980×2770×3400；工作行数（通道数）行：4；行距（mm）550；工作幅宽（mm）：2340；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：摘穗辊式；剥皮机构型式：橡胶辊；剥皮辊数量：20个；割台型式：卧式；卸粮方式：液压侧翻式卸粮；秸秆粉碎还田机构位置：前后轮胎之间；秸秆粉碎还田机构工作幅宽（mm）：2250；变速机构型式：机械式；驱动方式：两驱；驱动型式（前/后）：机械+液压驱动/无；制动器型式（前/后）制动盘式/制动鼓式；轴距（mm）：3040；导向轮轮距（mm）：1700；驱动轮轮距（mm）：1790；导向轮轮胎规格：10/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；","T202142420134","2026-04-29","176","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1738,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东金大丰机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4G","收获行数:4行;工作幅宽:2.42m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸(长×宽×高)mm：7080×2600×3400；工作行数（通道数）：4行；行距（mm）：600；工作幅宽（mm）：2420；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：立式摘穗辊式；摘穗辊/板数量：8个；剥皮机构型式：橡胶辊；剥皮辊数量：16个割台型式：立式；卸粮方式：液压侧翻式卸粮；秸秆粉碎还田机构型式：刀片式；秸秆粉碎还田机构位置：前后轮胎之间；秸秆粉碎还田机构工作幅宽（mm）：2250；变速机构型式：机械式；驱动方式：两驱；驱动型式（前/后）：机械+液压驱动/无；制动器型式（前/后）：制动盘式/制动鼓式；轴距（mm）：2760导向轮轮距（mm）：1430；驱动轮轮距（mm）：1635；导向轮轮胎规格：10-15；驱动轮轮胎规格：15.5/80-24；","T202142420135","2026-04-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1739,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZLP-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.45m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数（通道数）：4行；工作幅宽：2450mm；结构型式：履带式、摘穗、剥皮；配套发动机额定功率：118kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：5670×2500×2750mm；最大通过高度：2750mm；最小离地间隙：250mm；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：板式；剥皮机构型式：全胶辊；割台型式：卧式；变速机构型式：静液压无级变速；驾驶室型式：普通式；履带节数：52节；履带宽度：350mm；履带轨距：1375mm。","鄂2020338","2025-12-23","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1740,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4F","收获行数:4行;工作幅宽:2.4m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数（通道数）：4行；工作幅宽：2400mm；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机额定功率：147kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：6700×2600×3500mm；最小离地间隙：200mm；轴距：2850mm；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：棍式；剥皮机构型式：全胶辊；割台型式：卧式；变速机构型式：静液压无级变速；驾驶室型式：普通式。","鄂2020339","2025-12-23","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1741,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4K","收获行数:4行;工作幅宽:2.4m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数：4行；工作幅宽：2400mm；结构型式：轮式 摘穗 剥皮；配套发动机额定功率：110kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：6200×2800×2900mm；最大通过高度：2900mm；最小离地间隙：260mm；轴距：2390mm；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：板式；剥皮机构型式：全胶辊；割台型式：卧式；变速机构型式：（5+1）机械式；；驾驶室型式：普通式。","T202100370163","2026-04-01","110","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1742,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东天鹅棉业机械股份有限公司","玉米联合收获机","4YZ-4H","收获行数:4行;工作幅宽:2.32m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式 摘穗 剥皮 秸秆还田\n整机外形尺寸(长×宽×高)：6900×2550×3500\n整机质量：8225kg\n工作行数（通道数）：4行\n行距：540mm\n工作幅宽：2320mm\n最小离地间隙：260mm\n作业速度：2-8km/h","T202100370579","2026-06-29","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1743,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东天鹅棉业机械股份有限公司","玉米联合收获机","4YZ-4S","收获行数:4行;工作幅宽:2.4m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式 摘穗 剥皮 秸秆还田\n整机外形尺寸(长×宽×高)：7350×2800×3500\n工作行数（通道数）：4行\n工作幅宽：2400mm\n最小离地间隙：260mm\n作业速度：2-8km/h","T202100370164","2026-04-01","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1744,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东天鹅棉业机械股份有限公司","玉米联合收获机","4YZ-4S2","收获行数:4行;工作幅宽:2.25m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","整机外形尺寸(长×宽×高)：7350×2550×3500mm\n整机质量：7580kg\n工作行数（通道数）：4行\n行距：520mm\n工作幅宽：2250mm\n最小离地间隙：260mm\n作业速度：2-8km/h","T202100370578","2026-06-29","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1745,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东天凯中锐机械科技有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.54m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸(长×宽×高) mm 7150×2730×3690  工作行数（通道数） 4 行 ； 行距 580 mm；工作幅宽 2540 mm ；最大通过高度3690  mm ；最小离地间隙 310mm ；作业速度 2.88～4.54 km/h；作业小时生产率  2/h 0.34～0.68 hm； 单位面积燃油消耗量 2 ≤35 kg/hm ；果穗升运器布置位置：中置 ； 果穗升运器结构型式 ： 链条+刮板；摘穗机构型式：辊式； 摘穗辊/板数量 8 个 ； 剥皮机构型式：橡胶辊 ； 剥皮辊数量 ： 20个；割台型式：卧式；风扇数量 2 个 ；风扇型式 ：离心式； 风扇直径φ347、φ560  mm ； 卸粮方式 ： 液压倾翻式；秸秆粉碎还田机构型式： 前：滚刀式；后：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置： 前置、中置 ； 秸秆粉碎还田机构工作幅宽 2200mm ；驾驶室型式：普通式；\n变速机构型式：机械式（3+1）+无级变速\t驱动桥型式（前/后）：前 机械驱动；制动器型式（前/后）：前盘式；后：鼓式；\t轴距\t3040mm\t；导向轮轮距：1710mm；\t驱动轮轮距：1760mm；导向轮轮胎规格：10/75-15.3；\t驱动轮轮胎规格：13.6-28。","T201900230157","2024-11-28","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1746,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东天凯中锐机械科技有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.56m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称: 4YZP-4A 型自走式玉米收获机 ； 结构型式： 轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田； 整机外形尺寸(长×宽×高)：7400×2730×3690 mm；工作行数（通道数）： 4行  ；行距：580 mm ；工作幅宽 ： 2560mm； 最大通过高度： 3690mm； 最小离地间隙： 310 mm；  14 作业速度 km/h 2.88～4.54  15 作业小时生产率 hm  2/h 0.34～0.68  16 单位面积燃油消耗量 2 ≤35 kg/hm ； 果穗升运器布置位置: 中置； 果穗升运器结构型式 ： 链条+刮板； 摘穗机构型式：板式；摘穗辊/板数量：  8 个 ； 剥皮机构型式 ：橡胶辊；  剥皮辊数量： 20 个； 割台型式：卧式； 风扇数量： 2个 ；风扇型式： 离心式； 风扇直径 ：φ347、φ560 mm ； 卸粮方式：液压倾翻式 ； 秸秆粉碎还田机构型式：前：滚刀式；后：甩刀式 ； 秸秆粉碎还田机构位置： 前置、中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：2200 mm；驾驶室型式； 普通式；变速机构型式：机械式（3+1）+无级变速； 驱动桥型式（前/后）： 前：机械驱动 ；制动器型式（前/后） ： 前：盘式；后：鼓式 ； 轴距 ： 3040mm ； 导向轮轮距 ： 1710 mm； 驱动轮轮距 ：1760mm 导向轮轮胎规格：10/75-15.3  驱动轮轮胎规格 ：13.6-28","T201900230156","2024-11-28","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1747,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东五征集团有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4XH1","收获行数:4行;工作幅宽:2.45m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","外形尺寸(长×宽×高)：7050×2600×3400mm；结构质量：6500kg；适用行距范围：500～600mm；作业小时生产率：0.35～0.8km2/h；摘穗辊型式：螺旋筋式；剥皮辊型式：铸铁辊+橡胶辊；割刀型式：辊刀式；变速箱类型：（3＋1）机械变速箱+无级变速轮；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：1JH-215","T202000231012","2025-12-30","113","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1748,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东新农发机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4C","收获行数:4行;工作幅宽:2.54m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZP-4C型自走式玉米收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸（长×宽×高）：6290×2750×2940 （选配6290×2600×2940/6290×2450×2940）mm；工作行数（通道数）：4行；行距：620（选配560/520）mm；工作幅宽：2540（选配2330/2180）mm；最小离地间隙：260mm；作业速度：3.3-6.8km/h；作业小时生产率：0.4-0.8hm2/h；单位面积燃油消耗量：≤30kg/hm2；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗板；摘穗辊/板数量：8个；剥皮机构型式：全胶辊；剥皮辊数量：16个；割台型式：卧式；风扇数量：1个；风扇型式：离心式；风扇直径：430mm；卸粮方式：侧翻式；秸秆粉碎还田机构型式：滚刀式；秸秆粉碎还田机构位置：前置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：2175（选配2005/2210）mm；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械式；驱动型式（前/后）：机械驱动；驱动方式：四驱；制动器型式（前/后）：鼓式/鼓式；轴距：2350mm；导向轮轮距：1740mm；驱动轮轮距：1800mm；导向轮轮胎规格：9.5-20；驱动轮轮胎规格：9.5-20；","T202100120012","2026-04-01","110","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1749,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东亿佳农农业装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4","收获行数:四行;工作幅宽:2.48m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZP-4型自走式玉米收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机额定功率（KW）：89；额定转速（r/min）：2400；整机外形尺寸（长*宽*高）mm：6105*2675*2760；工作行数（行）：4；行距（mm）：600；工作幅宽（mm）：2480；最小离地间隙（mm）：320；轴距（mm）：2365；轮距（导向轮/驱动轮）mm：1750/1780；轮胎规格（导向轮/驱动轮）：7.5-16/9.5-20","T202012120067","2025-12-01","89","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1750,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东亿佳农农业装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4A","收获行数:四行;工作幅宽:2.26m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZP-4A型自走式玉米收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、粉碎还田；配套发动机额定功率（KW）：89；额定转速（r/min）：2400；整机外形尺寸（长*宽*高）mm：6105*2440*2760；工作行数（行）：4；行距（mm）：520；工作幅宽（mm）：2260；最小离地间隙（mm）：320；轴距（mm）：2365；轮距（导向轮/驱动轮）mm：1750/1780；轮胎规格（导向轮/驱动轮）：7.5-16/9.5-20","T202012120066","2025-12-01","89","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1751,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式玉米收获机","4YZ-4B8","收获行数:4行;工作幅宽:2.485m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：4行；工作幅宽：2485mm","T202100370132","2026-04-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1752,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式玉米收获机","4YZ-4ER","收获行数:4行;工作幅宽:2.32m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：4行；工作幅宽：2320mm","T202000030762","2025-12-30","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1753,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","襄垣县仁达机电设备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.2m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称:4YZ-4A型自走式玉米收获机;结构型式:轮式、摘穗，剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：YCA05190-T300；配套发动机生产企业：广西玉柴机器股份有限公司；配套发动机结构型式：直列水冷；配套发动机额定功率：140kW；配套发动机额定转速：2200r/min；整机外形尺寸(长×宽×高)：7040×2460×3330mm；工作行数（通道数）：4行；行距：520mm；工作幅宽：2200mm；最大通过高度：3330mm；最小离地间隙：260mm；作业速度：3-5km/h；作业小时生产率：0.3-0.5hm²/h；单位面积燃油消耗量：≤40kg/hm²；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：摘穗板式；摘穗辊：8个；剥皮机构型式：胶辊式；剥皮辊数量：16个；割台型式：卧式；风扇数量：1个；风扇型式：叶片式；风扇直径：355mm；清选筛型式：圆孔筛；卸粮方式：液压侧翻；秸秆粉碎还田机构型式：前滚刀式+中甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：前置+中置；秸秆粉碎还田机构幅宽：前1970+中间2000；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械式；驱动桥型式（前/后）：前机械式；制动器型式（前/后）：前盘式+后毂式；轴距：2890mm；导向轮轮距：1700mm；驱动轮轮距：1790mm；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24。可选（导向轮轮胎规格：10-15；驱动轮轮胎规格：13.6-24）。","T201914140046","2024-12-23","140","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[1754,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","襄垣县仁达机电设备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4C","收获行数:4行;工作幅宽:2.315m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZ-4C型自走式玉米收获机;结构型式：轮式,摘穗,剥皮,秸秆还田;配套发动机型号规格：WP4.6NG200E301;配套发动机生产企业：潍柴动力股份有限公司;配套发动机结构型式：直列水冷;配套发动机额定功率：147kW;配套发动机额定转速：2200r/min;整机外形尺寸(长×宽×高)：6600×2510×3240mm;工作行数（通道数）：4行;行距：570mm;工作幅宽：2315mm;最小离地间隙：310mm;作业速度：3-6km/h;作业小时生产率：0.4-0.5hm²/h;单位面积燃油消耗量：≤40kg/hm²;果穗升运器布置位置：中置;果穗升运器结构型式：链条刮板式;摘穗机构型式：摘穗辊式;摘穗辊/板数量：8个;剥皮机构型式：胶辊式;剥皮辊数量：16个;割台型式：卧式;风扇数量：1个;风扇型式：叶片式;风扇直径：220mm;卸粮方式：液压侧翻;秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式;秸秆粉碎还田机构位置：前置+中置;秸秆粉碎还田机构幅宽：前2068mm+中2150mm;驾驶室型式：普通式;变速机构型式：机械式;驱动型式（前、后）：前机械式;制动器型式（前/后）：前盘式+后鼓式;轴距：2650mm;导向轮轮距：1570mm;驱动轮轮距：1635mm;导向轮轮胎规格：10-15;驱动轮轮胎规格：13.6-24;","T202014140066","2025-12-21","147","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[1755,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","新疆牧神机械有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZB-4D","收获行数:4行;工作幅宽:2.36m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","作业行数：4行；工作幅宽：2.62、 2.48、 2.36m；结构型式：轮式 、摘穗 、剥皮、秸秆还田","T202100650261","2026-04-01","129","购机补贴(通用类)","新疆维吾尔自治区","评阅通过","","","","",""]
[1756,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","新疆牧神机械有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZB-4DS","收获行数:4行;工作幅宽:2.36m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","作业行数：4行；工作幅宽：2.62、 2.48、 2.36m；结构型式：轮式 、摘穗 、剥皮、秸秆还田","T202100650261","2026-04-01","129","购机补贴(通用类)","新疆维吾尔自治区","评阅通过","","","","",""]
[1757,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4EX","收获行数:4行;工作幅宽:2.4m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","4行割台；工作幅宽：2.4m；型式：自走式（摘穗剥皮型）","T202100120008","2026-04-01","145.5","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1758,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4G","收获行数:4行;工作幅宽:2.65m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","4行割台；工作幅宽：2.65m；型式：自走式（摘穗剥皮型）","T202000120792","2025-12-30","129","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1759,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4W","收获行数:4行;工作幅宽:2.45m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","4行割台；幅宽:2.45M；形式:自走式(摘穗剥皮型)","T202000120338","2025-09-29","111","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1760,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","郑州中联收获机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4WA","收获行数:4行;工作幅宽:2.325m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田，配套发动机型号规格：YCA05200-T300，配套发动机厂家：广西玉柴机器股份有限公司，发动机结构型式：立式、直列，发动机功率：147KW，发动机额定转速：2200r/min，整机外形尺寸：6855*2580*3230mm,工作行数：4行，行距：570、500、570，工作幅宽：2325mm，最小离地间隙：235mm，作业速度：2.0-7.0km/h，驾驶室型式：普通式，变速机构型式：机械+液压无极变速式，驱动形式：前机械驱动，驱动方式：两驱，制动器型式：前：钳盘式、后：鼓式，轴距：2710mm，轮距：导向轮1655mm,驱动轮1760mm.轮胎规格：导向轮10-15，驱动轮：15.5/80-24。","T202100410175","2026-04-01","147","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1761,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","常州常发重工科技有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-5B","收获行数:5行;工作幅宽:2.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；外形尺寸（长×宽×高）mm：7900×2800×3500；工作行数：5行，行距mm：480，工作幅宽mm：2800；果穗升运器布置位置：中置，果穗升运器结构型式：链耙式；摘穗机构型式：拉茎辊摘穗板式；摘穗辊/板数量：10个；剥皮机构型式：橡胶辊，剥皮辊数量：20个；割台型式：卧式；卸粮方式：机械卸粮；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式，秸秆粉碎还田机构位置：中置，秸秆粉碎还田机构工作幅宽mm：2250；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：液压无极变速+机械变速箱；驱动桥型式：静液压驱动；制动器型式：盘式；轮胎规格：导向轮10/75-15.3，驱动轮15-24","T202032320431","2025-12-30","147","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1762,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北宗申戈梅利农业机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5","收获行数:5行;工作幅宽:3.27m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","作业行数：5行；结构型式：自走式、摘穗、剥皮、秸秆还田    工作幅宽3270mm，行距650mm，最小离地间隙390mm，作业速度2-5km/h","T202013130381","2025-12-29","118","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1763,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","吉林牧神机械有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZB-8B","收获行数:8行;工作幅宽:2.82m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式（自走式）：摘穗剥皮型；外形尺寸：9200×3380×3600mm，工作行数：8行，行距：300(中间一行365)mm，工作幅宽：2820mm，果穗升运器位置：右置；果穗升运器结构形式：刮板式、槽式；摘穗机构型式：摘穗板；剥皮机型式：铸铁直辊+橡胶直辊；剥皮辊数量：20个；秸秆处理机构型式：甩刀式；工作幅宽：2600mm；位置：后置；变速机构型式：机械齿轮式；驱动型式：机械驱动；驱动方式：两驱；制动器型式：盘式（前）；导向轮轮胎规格：15L-24/13.6-24；驱动轮轮胎规格：18.4-30。","T202000220947","2025-12-30","140","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1764,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","吉林牧神机械有限责任公司","自走式玉米收获机","4YZB-8BS","收获行数:8行;工作幅宽:2.82m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式（自走式）：摘穗剥皮型；外形尺寸：9200×3380×3600mm，工作行数：8行，行距：300(中间一行365)mm，工作幅宽：2820mm，果穗升运器位置：右置；果穗升运器结构形式：刮板式、槽式；摘穗机构型式：摘穗板；剥皮机型式：铸铁直辊+橡胶直辊；剥皮辊数量：20个；秸秆处理机构型式：甩刀式；工作幅宽：2600mm；位置：后置；变速机构型式：机械齿轮式；驱动型式：机械驱动；驱动方式：四驱；制动器型式：盘式（前）；导向轮轮胎规格：15L-24/13.6-24；驱动轮轮胎规格：18.4-30。","T202000220947","2025-12-30","140","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1765,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5A","收获行数:5行;工作幅宽:2.81m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数(行):5;结构型式(自走式);摘穗型、剥皮型、粉碎还田型;工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):8200×2900×3700；工作幅宽(mm):2810；最大卸果穗高度(mm):2360；果穗升运器布置位置:中置；果穗升运器结构型式:刮板式；果穗升运器最大通过高度(mm):3700；最小离地间隙(mm):265；作业速度(km/h):2~6;作业小时生产率(hm2/h):0.3~0.9;单位面积燃油消耗量(kg/hm2):≤30","部20180132","2022-12-31","140","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1766,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-8","收获行数:8行;工作幅宽:2.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；工作行数(行):8；工作幅宽(mm):2800，工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):7600×3050×3600，适应行距范围cm:30～60 ；果穗升运器布置位置:中置；果穗升运器结构型式:刮板式；摘穗机构型式：摘穗板+拉茎辊式；剥皮机型式：全胶辊式；秸秆处理机构型式: 甩刀式 ；果穗升运器最大通过高度(mm):3600；最小离地间隙(mm):220；驱动方式： 机械式+无极变速 ；制动器型式（前/后）：盘式（前）；驱动桥型式（前/后）：中央单级+轮边减速（前,4×2）；驱动轮轮胎规格：15-24；导向轮轮胎规格：10/75-15.3；","鄂2019398","2024-09-27","147","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1767,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-8","收获行数:8行;工作幅宽:2.85m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数：8行；工作幅宽：2850mm；结构型式：轮式+摘穗+剥皮+秸秆还田；配套发动机额定功率：147kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：8100×3050×3550mm；最大通过高度：3550mm；最小离地间隙：250mm；轴距：3300mm；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：板式；剥皮机构型式：全胶辊；割台型式：卧式；变速机构型式：机械式+无级变速；；驾驶室型式：普通式。","T202142420238","2026-04-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1768,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式玉米收获机","4YZ-5EP","收获行数:5行;工作幅宽:3.08/2.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：5行；工作幅宽：3080/2800mm","T202000030760","2025-12-30","154","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1769,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5EQ1","收获行数:5行;工作幅宽:2.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","5行割台；工作幅宽：2.8m；型式：自走式（摘穗剥皮型）","T202000120791","2025-12-30","140","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1770,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5FQ","收获行数:5行;工作幅宽:3.32/3.25m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","5行割台；工作幅宽：3.32m/3.25m；型式：自走式（摘穗剥皮型）","T202000120793","2025-12-30","140","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1771,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5GQ","收获行数:5行;工作幅宽:2.923/2.81m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","5行割台；工作幅宽：2.923m/2.81m；型式：自走式（摘穗剥皮型）","T202000120790","2025-12-30","140","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1772,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-8AFQ","收获行数:8行;工作幅宽:2.94m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","5行割台；工作幅宽：2.94m；型式：自走式（摘穗剥皮型）","T202100120010","2026-04-01","140","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1773,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-8AQ","收获行数:8行;工作幅宽:2.94m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","8行割台；工作幅宽：2.94m；型式：自走式（摘穗剥皮型）","T202100120010","2026-04-01","140","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1774,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","4行自走式玉米籽粒联合收获机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","自走式玉米籽粒联合收获机","4YLZ-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式:是 ","工作行数（行）：4；工作幅宽（mm）：2600；结构型式（自走式）：脱粒型；配套发动机：常柴4G33V16（国Ⅲ排放标准）；配套动力：95kW；额定转速：2600r/min；外形尺寸(长×宽×高）（mm）：7110×2800×3350；最小离地间隙（mm）：350；割台型式：拉茎摘穗式+螺旋搅龙式；变速方式：液压无级变速（HST）+机械变速箱；驱动方式：4×2；轴距（mm）：2960；轮距导向轮/驱动轮（mm）：1870/1900；轮胎规格导向轮/驱动轮：10-15/14.9-24。","苏农机（2019）第（0082）号","2023-12-31","95","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1775,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","4行自走式玉米籽粒联合收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-4C","收获行数:4行;工作幅宽:2.4m;型式:自走式:是 ","工作行数：4行；工作幅宽：2400mm；结构型式：轮式、籽粒直收；配套发动机额定功率：129kW；外形尺寸（长×宽×高）：7200×2850×3350mm；摘穗机构型式：板式；变速方式：HMT+机械变速箱；","鄂2020337","2025-12-23","129","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1776,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（横轴流）","山东巨明机械有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5A","收获行数:5行;工作幅宽:2.9m;脱粒滚筒型式:横轴流:是 ;滚筒数量:1个;型式:自走式:是 ","工作行数：5行；工作幅宽：2900mm；结构型式：脱粒型；配套发动机额定功率：129kW；外形尺寸（长×宽×高）：7240×3415×3300mm；摘穗辊型式：刀式；变速方式：机械式（3+1）+无级变速；","部20181173","2022-12-31","129","购机补贴（非通用类）","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1777,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（横轴流）","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式玉米收获机","4YL-5E","收获行数:5行;工作幅宽:2.88/3.09m;脱粒滚筒型式:横轴流:是 ;滚筒数量:1个;型式:自走式:是 ","结构型式：自走轮式，籽粒直收；收获行数：5行；工作幅宽：2880/3090mm","部20170574","2021-12-31","107","购机补贴（非通用类）","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1778,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（横轴流）","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","玉米联合收获机","4YL-5(W100)","收获行数:5行;工作幅宽:3.2m;脱粒滚筒型式:横轴流:是 ;滚筒数量:1个;型式:自走式:是 ","5行割台；幅宽3.2m；型式：自走式（籽粒收获型）","部20171593","2021-12-31","104","购机补贴（非通用类）","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1779,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（横轴流）","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5B1","收获行数:5行;工作幅宽:3.17m;脱粒滚筒型式:横轴流:是 ;滚筒数量:1个;型式:自走式:是 ","结构型式（自走式）：脱粒型；工作行数：5行；工作幅宽（mm）：3170；脱粒滚筒型式：横轴流+切流；脱粒滚筒数量：1个；","2017TJ462","2021-12-31","118","购机补贴（非通用类）","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1780,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","吉林牧神机械有限责任公司","自走式玉米籽粒收获机","4YZT-5","收获行数:5行;工作幅宽:3.21m;滚筒数量:1个;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ","结构型式（自走式）：脱粒、非剥皮；外形尺寸：8850×3500×4080mm；工作行数：5行；行距：650mm；工作幅宽：3210mm；摘穗机构型式：板式；割台型式：卧式割台；输送槽形式：链耙式；脱粒滚筒型式：纵向钉齿式；清选筛型式：双层鱼鳞筛风选式；风扇型式：蜗壳式；凹板筛型式：栅格式；变速方式：机械变速箱+无级变速；驱动桥型式：齿轮式（液压驱动）；驱动方式：两驱；制动器型式：盘式；","部20181186","2022-12-31","118","购机补贴（非通用类）","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1781,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","吉林牧神机械有限责任公司","自走式玉米籽粒收获机","4YZT-5S","收获行数:5行;工作幅宽:3.21m;滚筒数量:1个;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ","结构型式（自走式）：脱粒、非剥皮；外形尺寸：8850×3500×4080mm；工作行数：5行；行距：650mm；工作幅宽：3210mm；摘穗机构型式：板式；割台型式：卧式割台；输送槽形式：链耙式；脱粒滚筒型式：纵向钉齿式；清选筛型式：双层鱼鳞筛风选式；风扇型式：蜗壳式；凹板筛型式：栅格式；变速方式：机械变速箱+无级变速；驱动桥型式：齿轮式（液压驱动）；驱动方式：四驱；制动器型式：盘式；","部20181186","2022-12-31","118","购机补贴（非通用类）","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1782,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","吉林牧神机械有限责任公司","自走式玉米籽粒收获机","4YZT-6","收获行数:6行;工作幅宽:4.05m;滚筒数量:1个;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ","结构型式（自走式）：轮式、摘穗、籽粒直收；外形尺寸：9000×4150×4080mm；工作行数：6行；行距：520/600/650mm；工作幅宽：3210/3610/4050mm；摘穗机构型式：摘穗板式；摘穗板数量：12个；割台型式：卧式割台；割刀型式：平置甩刀；脱离滚筒数量：1个；脱粒滚筒型式：纵向钉齿式；清选筛型式：双层鱼鳞筛风选式；风扇型式：蜗壳式；凹板筛型式：栅格式；卸粮方式：螺旋叶片滚筒卸粮；变速方式：机械变速+无级变速；驱动桥型式：液压驱动（两轮驱动）；制动器型式：摩擦片式（前）；轮胎规格：12.00-18（导向轮）/18.4-34（驱动轮）。","T201900220515","2024-12-30","129","购机补贴（非通用类）","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1783,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","吉林牧神机械有限责任公司","自走式玉米籽粒收获机","4YZT-6S","收获行数:6行;工作幅宽:4.05m;滚筒数量:1个;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ","结构型式（自走式）：轮式、摘穗、籽粒直收；外形尺寸：9000×4150×4080mm；工作行数：6行；行距：520/600/650mm；工作幅宽：3210/3610/4050mm；摘穗机构型式：摘穗板式；摘穗板数量：12个；割台型式：卧式割台；割刀型式：平置甩刀；脱离滚筒数量：1个；脱粒滚筒型式：纵向钉齿式；清选筛型式：双层鱼鳞筛风选式；风扇型式：蜗壳式；凹板筛型式：栅格式；卸粮方式：螺旋叶片滚筒卸粮；变速方式：机械变速+无级变速；驱动桥型式：液压驱动（四轮驱动）；制动器型式：摩擦片式（前）；轮胎规格：12.00-18（导向轮）/23.1-26（驱动轮）。","T201900220515","2024-12-30","129","购机补贴（非通用类）","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1784,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","佳木斯常发佳联农业装备有限公司","玉米籽粒收获机","4YZ-5D","收获行数:5行;工作幅宽:2.978m;滚筒数量:1个;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ","结构型式：自走式（脱粒、粉碎还田）；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：8320mm×3150mm×3710mm；工作行数：5行；工作幅宽：2978mm；摘穗机构摘穗辊/板型式：钢板可调；输送槽型式：链耙式；割台型式：卧式；割刀型式：甩刀式；脱粒滚筒数量：1个；脱粒滚筒型式：纵向单轴流；风扇型式：贯流式；凹版筛型式：梳齿式；清选筛型式：网格筛，集粮箱容积：2700L；集粮箱卸粮方式：机械卸粮；集粮箱驱动方式：液压驱动；秸秆处理机构型号名称：秸秆切碎器，型式：甩刀式，工作幅宽：2700mm，位置：割台下方；驾驶室型式：普通驾驶室；变速方式：机械变速箱+液压无极变速；驱动桥型式：静液压驱动；转向机型式：全液压转向，助力方式：液压助力；制动器型式：盘式，助力方式：液压助力；轴距：3100mm；轮胎规格：导向轮10.0/75-15.3，驱动轮15-24","黑垦鉴2018143","2022-12-31","129","购机补贴（非通用类）","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1785,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","自走式玉米籽粒联合收获机","4YLZ-5","收获行数:5行;工作幅宽:3.2m;滚筒数量:1个;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ","工作行数（行）：5；工作幅宽（mm）：3200；结构型式（自走式）：轮式、籽粒直收、秸秆还田；脱粒滚筒型式：纵轴流；脱粒滚筒数量（个）：1；配套发动机：玉柴 YC4DK150-T301（国Ⅲ排放标准）；配套动力：110kW；额定转速：2600r/min；外形尺寸(长×宽×高）（mm）：6830×3220×3350；行距（mm）：600；最小离地间隙（mm）：350；割台型式：卧式；变速机构型式：液压无级变速器（HST）+机械变速箱；轴距（mm）：2960；驱动型式：两驱；轮距导向轮/驱动轮（mm）：1700/1900；轮胎规格导向轮、驱动轮：10/75-15.3、14.9-24。","T202032320423","2025-12-30","110","购机补贴（非通用类）","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1786,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","玉米收获机","4YL-5(4077)","收获行数:5行;工作幅宽:3.25m;滚筒数量:1个;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ","结构型式:籽粒型；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：9433×3933×3980；结构质量（kg）：12352；工作行数：5；适应行距范围cm：65；脱粒滚筒型式：纵向轴流；清选筛型式：鱼鳞式；凹板筛型式：栅格式；秸秆处理机构型式：滚筒动定刀式；工作幅宽：3.25m；位置：滚筒后；驱动方式：四轮驱动；制动器型式：液压动力制动；轮胎规格 ：16.9-26/28L-26；","黑垦鉴2019026","2023-12-31","135","购机补贴（非通用类）","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1787,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","玉米收获机","4YL-6","收获行数:6行;工作幅宽:3.9m;滚筒数量:1个;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ","结构型式:籽粒型；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：9731×4219×3980；结构质量（kg）：12817；工作行数：6；适应行距范围cm：65；脱粒滚筒型式：纵向轴流；清选筛型式：鱼鳞筛；凹板筛型式：栅格式；秸秆处理机构型式：滚筒动定刀式；位置：滚筒后；驱动方式：四轮驱动；制动器型式：液压动力制动；轮胎规格 ：16.9-26/28L-26；","黑垦鉴2019025","2023-12-31","156","购机补贴（非通用类）","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1788,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","玉米收获机","4YL-8(5088)","收获行数:8行;工作幅宽:5.2m;滚筒数量:1个;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ","结构型式:籽粒型；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：11138×5511×4750；工作行数：8；适应行距范围cm：65；摘穗机构型式：摘穗板式；割刀型式 ：旋转甩刀式；脱粒滚筒型式：纵向轴流；清选筛型式：栅格式；凹板筛型式：栅格式；秸秆处理机构型式：滚筒式动定刀；工作幅宽：5.2m；位置：滚筒后；驱动方式：四轮驱动；驱动桥型式：中央单级、轮边减速；制动器型式：摩擦片式；轮胎规格 ：16.9-26/30.5L-32；","黑垦鉴2017115","2021-12-31","187","购机补贴（非通用类）","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1789,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","玉米收获机","4YL-8A(6140)","收获行数:8行;工作幅宽:5.6m;滚筒数量:1个;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ","结构型式:脱粒型、粉碎还田；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：11360×5840×4700；工作行数：8；适应行距范围cm：70；摘穗机构型式：摘穗板式；割刀型式 ：旋转甩刀式；脱粒滚筒型式：纵向轴流；清选筛型式：双层异向鱼鳞筛；凹板筛型式：栅格式；秸秆处理机构型式：滚筒式动定刀；工作幅宽：5.6m；位置：滚筒后；驱动方式：四轮驱动；驱动桥型式：中央单级、轮边减速；制动器型式：摩擦片式；轮胎规格 ：600/65R28，800/65R32；","黑垦鉴2017116","2021-12-31","240","购机补贴（非通用类）","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1790,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","洛阳中收机械装备有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YL-5A1","收获行数:5行;工作幅宽:3.01m;滚筒数量:1个;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ","结构型式(自走式)：脱粒型；工作状态外形尺寸长×宽×高（mm）：7660×3200×3530；结构质量（kg）：6750；工作行数：5；工作幅宽（mm）：3010；适应行距范围（cm）：550～650；摘穗机构型式：摘穗辊式；脱粒机构布置方式：纵向轴流式；滚筒数量：1个；凹板筛型式：栅格式；复脱器型式：刮板链条式；变速箱类型：机械式+无极变速式；驱动方式：4×2；制动器型式：鼓式（导向轮）、钳盘式（驱动轮）；驱动桥型式：机械驱动；驾驶室类型：普通式；卸粮方式：机械；轮胎规格 ：导向轮10.0/75-15.3；驱动轮：15-24。","部20181225","2022-12-31","128.7","购机补贴（非通用类）","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1791,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","洛阳中收机械装备有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YL-5A2","收获行数:5行;工作幅宽:3.01m;滚筒数量:1个;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ","结构型式(自走式)：脱粒型；工作状态外形尺寸长×宽×高（mm）：7660×3200×3530；结构质量（kg）：6750；工作行数：5；工作幅宽（mm）3010；适应行距范围（cm）：550～650；摘穗机构型式：摘穗辊式；脱粒机构布置方式：纵向轴流式；滚筒数量：1个；凹板筛型式：栅格式；复脱器型式：刮板链条式；变速箱类型：机械式+无极变速式；驱动方式：4×2；制动器型式：鼓式（导向轮）、钳盘式（驱动轮）；驱动桥型式：静液压驱动；驾驶室类型：普通式；卸粮方式：机械；轮胎规格 ：导向轮10.0/75-15.3；驱动轮：15-24。","部20181224","2022-12-31","128.7","购机补贴（非通用类）","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1792,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","山东巨明机械有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5","收获行数:5行;工作幅宽:3.25m;滚筒数量:1个;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ","工作行数：5行；工作幅宽：3250mm；结构型式：脱粒型；配套发动机额定功率：118kW；外形尺寸（长×宽×高）：7770×3250×3550mm；摘穗辊型式：板式；变速方式：（3+1）×2机械式；","部20171815","2021-12-31","118","购机补贴（非通用类）","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1793,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","山东天凯中锐机械科技有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5","收获行数:5行;工作幅宽:2.95m;滚筒数量:1个;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ","型号规格：4YZL-5 ；结构型式(自走式)： 脱粒型；工作状态外形尺寸(长×宽×高) 8310×3160×3800 mm ；工作行数  5行；工作幅宽  2950mm；最大卸果穗高度 4100mm；最小离地间隙 370 mm ；作业速度  4～8；作业小时生产率 ≥0.6 hm2/h ；单位面积燃油消耗量 ≤35 kg/hm2；摘穗机构板型式：板型式 ；摘穗机构板尺寸 mm 453×6 ；输送槽型式： 链耙式；输送槽输送带宽度920mm；割台型式：卧式；输送槽型式 ： 链耙式；脱粒滚筒数量 1个；脱粒滚筒型式 ：钉齿式纵轴流；脱粒滚筒外径×长度：φ590 ×2530 mm; 风扇型式: 贯流式;风扇直径  φ310mm; 风扇数量  1个 ; 凹版筛型式: 栅格式; 清选筛型式: 网格式; 集粮箱容积 3500L；集粮箱卸粮方式：卸粮筒式；集粮箱驱动方式 ： 螺旋搅龙式；驾驶室型式：普通驾驶室；变速方式 ：机械变速（四挡）；驱动桥型式： 液压式 ；驱动桥驱动方式：两轮驱动；转向机型式：液压式；制动器型式：盘式；制动器助力方式： 液压式；轴距 2880mm；轮距导向轮228 0mm；轮距驱动轮 2280mm；轮胎规格导向轮：12.5/80-15.3 ；轮胎规格驱动轮： 21L-24。","部20181254","2022-12-31","118","购机补贴（非通用类）","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1794,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式玉米收获机","4YL-5M","收获行数:5行;工作幅宽:2.88m;滚筒数量:1个;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ","结构型式：自走轮式，籽粒直收；收获行数：5行；工作幅宽：2880mm","部20170771","2021-12-31","118","购机补贴（非通用类）","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1795,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式玉米收获机","4YL-5M1","收获行数:5行;工作幅宽:3.4m;滚筒数量:1个;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ","结构型式：自走轮式，籽粒直收；收获行数：5行；工作幅宽：3400mm","部20181329","2022-12-31","121","购机补贴（非通用类）","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1796,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式玉米收获机","4YL-5M4","收获行数:5行;工作幅宽:3.015m;滚筒数量:1个;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ","结构型式：自走轮式，籽粒直收；收获行数：5行；工作幅宽：3015mm","T202000370067","2025-03-31","129","购机补贴（非通用类）","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1797,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式玉米收获机","4YL-5M5","收获行数:5行;工作幅宽:2.88m;滚筒数量:1个;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ","结构型式：自走轮式，籽粒直收；收获行数：5行；工作幅宽：2880mm","T202000030761","2025-12-30","140","购机补贴（非通用类）","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1798,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式玉米收获机","4YL-6K","收获行数:6行;工作幅宽:4m;滚筒数量:1个;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ","结构型式：自走式（籽粒收获型）；收获行数：6行；工作幅宽：4000mm","T202000371220","2025-12-30","162","购机补贴（非通用类）","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1799,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式玉米收获机","4YL-8K","收获行数:8行;工作幅宽:4.25m;滚筒数量:1个;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ","结构型式：自走轮式，籽粒直收；收获行数：8行；工作幅宽：4250mm","部20170769","2021-12-31","162","购机补贴（非通用类）","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1800,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式玉米收获机","4YL-8K1","收获行数:8行;工作幅宽:5.35m;滚筒数量:1个;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ","结构型式：自走轮式，籽粒直收；收获行数：8行；工作幅宽：5350mm","部20181142","2022-12-31","162","购机补贴（非通用类）","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1801,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式玉米收获机","4YL-8K2","收获行数:8行;工作幅宽:4.47m;滚筒数量:1个;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ","结构型式：自走轮式，籽粒直收；收获行数：8行；工作幅宽：4470mm","部20181151","2022-12-31","162","购机补贴（非通用类）","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1802,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","玉米联合收获机","4YL-12(S760)","收获行数:12行;工作幅宽:6m;滚筒数量:1个;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ","12行割台；幅宽6m；型式：自走式（籽粒收获型）脱粒滚筒长度3.168m。","T202000120784","2025-12-30","239","购机补贴（非通用类）","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1803,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","玉米联合收获机","4YL-8A(S760)","收获行数:8行;工作幅宽:5.6m;滚筒数量:1个;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ","行割台；幅宽5.6m；型式：自走式（籽粒收获型）脱粒滚筒长度3.168m。","T201900120329","2024-12-30","239","购机补贴（非通用类）","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1804,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5BZ","收获行数:5行;工作幅宽:2.9m;滚筒数量:1个;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ","结构型式：自走式；工作行数：5行；工作幅宽（mm）：2900；脱粒滚筒型式：纵轴流；脱粒滚筒数量：1个；","T202000120782","2025-12-30","118","购机补贴（非通用类）","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1805,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5BZ1","收获行数:5行;工作幅宽:3.17m;滚筒数量:1个;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ","结构型式（自走式）：脱粒型；工作行数：5行；工作幅宽（mm）：3170；脱粒滚筒型式：纵轴流；；脱粒滚筒数量：1个；","2017TJ463","2021-12-31","118","购机补贴（非通用类）","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1806,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5BZH","收获行数:5行;工作幅宽:2.93m;滚筒数量:1个;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ","结构型式（自走式）：脱粒型；工作行数：5行；工作幅宽（mm）：2930；脱粒滚筒型式：单纵轴流；脱粒滚筒数量：1个；","2018TJ487","2022-12-31","129","购机补贴（非通用类）","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1807,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5BZH1","收获行数:5行;工作幅宽:3.17m;滚筒数量:1个;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ","结构型式（自走式）：脱粒型；工作行数：5行；工作幅宽（mm）：3170；脱粒滚筒型式：单纵轴流；脱粒滚筒数量：1个；","2018TJ488","2022-12-31","129","购机补贴（非通用类）","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1808,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5CZ2","收获行数:5行;工作幅宽:3.17m;滚筒数量:1个;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ","结构型式（自走式）：脱粒型；工作行数：5行；工作幅宽（mm）：3170；脱粒滚筒型式：纵轴流；脱粒滚筒数量：1个；","2017TJ464","2021-12-31","118","购机补贴（非通用类）","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1809,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（双滚筒）","吉林牧神机械有限责任公司","自走式玉米联合收获机","4YZBT-5","收获行数:5行;工作幅宽:3.4m;滚筒数量:2个;型式:自走式:是 ","结构型式（自走式）：摘穗剥皮型；外形尺寸：10250×3510×3850mm；工作行数：5行；行距：650mm；工作幅宽：3400mm；果穗升运器位置：右置；果穗升运器结构形式：刮板式；摘穗机构型式：板式；剥皮机型式：铸铁辊+橡胶辊；剥皮辊数量：10对；脱粒滚筒型式：切流纹杆滚筒；凹板筛型式：栅格式；秸秆处理机构型式：甩刀式；秸秆处理机构工作幅宽：3000mm；位置：后置。驱动方式：两驱；制动器型式：液压；驱动桥型式：齿轮式；轮胎规格：12.00-18（导向轮）/18.4-30（驱动轮）。","部20171532","2021-12-31","154","购机补贴（非通用类）","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1810,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（双滚筒）","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5CZ","收获行数:5行;工作幅宽:2.82m;滚筒数量:2个;型式:自走式:是 ","结构型式（自走式）：脱粒型；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：7760×3250×3680mm；工作行数：5行；行距：550mm；工作幅宽：2820mm；作业速度：0~9km/h；作业小时生产率：0.52~2hm2/h；摘穗机构摘穗辊/板型式：摘穗板；输送槽型式：链耙式；割台型式：卧式玉米收获割台；输送槽型式：螺旋搅龙式；风扇型式：离心式；凹版筛型式：栅格式+冲孔式；集粮箱卸粮方式：多方位卸粮；集粮箱驱动方式：机械式；驾驶室型式：普通式；变速方式：液压无极变速；驱动桥型式：静液压驱动。","TJ-2017T-21","2021-12-31","113","购机补贴（非通用类）","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1811,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（双滚筒）","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5H","收获行数:5行;工作幅宽:2.82m;滚筒数量:2个;型式:自走式:是 ","结构型式（自走式）：脱粒；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：7760×2960×3680mm；工作行数：5行；行距：550mm；工作幅宽：2820mm；摘穗机构摘穗辊/板型式：摘穗板；输送槽型式：链耙式；割台型式：卧式玉米收获割台；输送槽型式：螺旋搅龙式；凹版筛型式：栅格式+冲孔式；清选筛型式：鱼鳞筛；变速方式：液压无级变速；驱动桥型式：静液压驱动","部20181069","2022-12-31","118","购机补贴（非通用类）","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1812,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（双滚筒）","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5H1","收获行数:5行;工作幅宽:2.83m;滚筒数量:2个;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式 、籽粒直收；整机外形尺寸(长×宽×高)：7760×3390×3690、7760×3190×3690（选配）、7760×2950×3690（选配）；工作行数（通道数）：5行；行距：650、600（选配）、550（选配）mm；工作幅宽：3287、3000（选配）、2830（选配）mm；作业速度：0～9km/h；作业小时生产率：0.52～2hm2/h；摘穗机构型式：摘穗板；摘穗辊/板数量：10个；割台型式：卧式；脱粒滚筒型式：主脱粒滚筒：切流纹杆；副脱粒滚筒：短齿分离板；风扇型式：离心式；凹板筛型式：圆钢凹板 + 冲孔式；清选筛型式：鱼鳞筛；卸粮方式：机械自动卸粮；变速机构型式：机械式+静液压无级变速；驱动型式（前、后）：液压驱动；驱动方式：两驱；制动器型式（前/后）：前：盘式 / 后：鼓式","T202000231062","2025-12-30","129","购机补贴（非通用类）","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1813,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（双滚筒）","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-6(Dominator370)","收获行数:6行;工作幅宽:4.1m;滚筒数量:2个;型式:自走式:是 ","结构型式（自走式）：脱粒；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：10300×4200×3880mm；工作行数：6行；行距：650mm；工作幅宽：4100mm；作业速度：0～8.0km/h；作业小时生产率：1.0～3.0hm2/h；摘穗机构摘穗辊/板型式：摘穗板；输送槽型式：链耙式；割台型式：卧式玉米收获割台；输送槽型式：螺旋搅龙式；凹版筛型式：栅格凹版；清选筛型式：鱼鳞筛；集粮箱卸粮方式：多方位卸粮；集粮箱驱动方式：机械驱动；驾驶室型式：封闭驾驶室；变速方式：液压无级变速；驱动桥型式：静液压驱动；制动器型式：盘式","部20181071","2022-12-31","151","购机补贴（非通用类）","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1814,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（双滚筒）","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-8(Dominator370)","收获行数:8行;工作幅宽:4.08m;滚筒数量:2个;型式:自走式:是 ","结构型式（自走式）：脱粒；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：10250×4490×3880mm；工作行数：8行；行距：510mm；工作幅宽：4080mm；作业速度：0～8.0km/h；作业小时生产率：1.0～3.0hm2/h；摘穗机构摘穗辊/板型式：摘穗板；输送槽型式：链耙式；割台型式：卧式玉米收获割台；输送槽型式：螺旋搅龙式；凹版筛型式：栅格凹版；清选筛型式：鱼鳞筛；集粮箱卸粮方式：多方位卸粮；集粮箱驱动方式：机械驱动；驾驶室型式：封闭驾驶室；变速方式：液压无级变速；驱动桥型式：静液压驱动；制动器型式：盘式","部20181072","2022-12-31","151","购机补贴（非通用类）","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1815,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（双滚筒）","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-8（Tucano570)","收获行数:8行;工作幅宽:5.6m;滚筒数量:2个;型式:自走式:是 ","结构型式：自走式+脱粒；外形尺寸 (长×宽×高)：12227×6059×4020mm；工作行数（通道数）：8行；行距：700mm；工作幅宽：5600mm；理论作业速度：1-12km/h；作业小时生产率：4～6.5hm2/h；摘穗机构型式：摘穗板式；割台型式：卧式；割刀型式：立式；脱粒滚筒型式：纹杆；凹版筛型式：栅格式；清选筛型式：鱼鳞筛；卸粮方式：自动机械卸粮；秸秆粉碎还田机构型式：刀轮切碎器；秸秆粉碎还田机构位置：前置；驾驶室型式：封闭式；变速机构型式：液压驱动机械变档式","T201900120348","2024-12-30","240","购机补贴（非通用类）","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1816,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（双滚筒）","山东天凯中锐机械科技有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-8","收获行数:8行;工作幅宽:5.1m;滚筒数量:2个;型式:自走式:是 ","型号规格 ：4YZL-8；结构型式(自走式) ：脱粒型；工作状态外形尺寸(长×宽×高)  10000×5440×4115 mm；工作行数 8 行；工作幅宽  5100 mm；最大卸果穗高度 4400mm；最小离地间隙 450 mm ；；单位面积燃油消耗量  ≤35kg/hm2；摘穗机构板型式： 板型式；摘穗机构板尺寸 440×5 mm ；输送槽型式： 链耙式；输送槽输送带宽度1245 mm ； 割台型式： 卧式 ；输送槽型式： 链耙式 ；脱粒滚筒数量  2个；脱粒滚筒型式：钉齿式纵轴流；脱粒滚筒外径×长度 φ550×2580 mm ；风扇型式： 贯流式；风扇直径 φ310mm；风扇数量 1个；凹版筛型式：栅格式；清选筛型式：网格式；集粮箱容积：  5500L ；集粮箱卸粮方式： 卸粮筒式；集粮箱驱动方式： 螺旋搅龙式；驾驶室型式： 普通驾驶室；变速方式： 机械变速（四挡）；驱动桥型式：液压式；驱动桥驱动方式： 两轮驱动（可选装四轮驱动）；转向机型式：液压式；制动器助力方式 ： 液压式；轴距3150mm ；轮距导向轮  2700mm ；轮距驱动轮2600 mm ；轮胎规格导向轮： 19.5L-24 ；轮胎规格驱动轮 ：28L-26 。","部20181255","2022-12-31","199","购机补贴（非通用类）","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1817,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（双滚筒）","山东五征集团有限公司","玉米籽粒收获机","4YL-5","收获行数:5行;工作幅宽:2.93m;滚筒数量:2个;型式:自走式:是 ","工作状态外形尺寸(长×宽×高)：7500×3160×3340mm；最大卸果穗高度：3100mm；最小离地间隙：280mm；作业速度：1.6-5km/h；摘穗机构型式：板式；割台型式：水平卧式；脱粒滚筒型式：切流 板齿式、横轴流 三段式；集粮箱容积：2500L；卸粮方式：卸粮筒式；变速方式：机械+无极变速；驱动桥型式：（3+1）机械变速箱+无级变速轮；制动器型式：前轮盘式/后轮鼓式；轴距：2795mm","部20181257","2022-12-31","129","购机补贴（非通用类）","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1818,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（双滚筒）","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式玉米收获机","4YL-5F","收获行数:5行;工作幅宽:3.25m;滚筒数量:2个;型式:自走式:是 ","结构型式：自走式（籽粒收获型）；收获行数：5行；工作幅宽：3250mm","T201900370843","2024-12-30","117.6","购机补贴（非通用类）","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1819,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（双滚筒）","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","玉米联合收获机","4YL-6(R230)","收获行数:6行;工作幅宽:3.97m;滚筒数量:2个;型式:自走式:是 ","6行割台；幅宽3.97m；型式：自走式（籽粒收获型）滚筒长度：3.274m。","T201900120330","2024-12-30","136","购机补贴（非通用类）","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1820,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（双滚筒）","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","玉米联合收获机","4YL-6A(R230)","收获行数:6行;工作幅宽:3.97m;滚筒数量:2个;型式:自走式:是 ","6行割台；幅宽3.97m；型式：自走式（籽粒收获型）","T202000231014","2025-12-30","136","购机补贴（非通用类）","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1821,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（双滚筒）","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","玉米联合收获机","4YL-6B(R230)","收获行数:6行;工作幅宽:3.97m;滚筒数量:2个;型式:自走式:是 ","6行割台；幅宽3.97m；型式：自走式（籽粒收获型）","T202000231014","2025-12-30","136","购机补贴（非通用类）","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1822,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（双滚筒）","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5B","收获行数:5行;工作幅宽:2.9m;滚筒数量:2个;型式:自走式:是 ","结构型式：自走式；工作行数：5行；工作幅宽（mm）：2900；脱粒滚筒数量：2个；","T202000120783","2025-12-30","110","购机补贴（非通用类）","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1823,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（双滚筒）","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5B2","收获行数:5行;工作幅宽:2.93m;滚筒数量:2个;型式:自走式:是 ","结构型式（自走式）：脱粒型；工作行数：5行；工作幅宽（mm）：2930；脱粒滚筒数量：2个；","2019TJ348","2023-12-31","129","购机补贴（非通用类）","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1824,"收获机械","玉米收获机械","自走式玉米籽粒联合收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（双滚筒）","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5B3","收获行数:5行;工作幅宽:3.17m;滚筒数量:2个;型式:自走式:是 ","结构型式（自走式）：轮式、摘穗、籽粒直收；工作行数：5行；工作幅宽（mm）：3170；脱粒滚筒数量：2个；","T202100410174","2026-04-01","129","购机补贴（非通用类）","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1825,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","2行穗茎兼收玉米收获机","山东国丰机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQP-2","收获行数:2行;工作幅宽:1.33m;型式:自走式:是 ","型号名称:4YZQP-2型自走式穗茎兼收玉米收获机;结构型式:轮式,摘穗,剥皮,秸秆还田,秸秆回收;整机外形尺寸(长×宽×高)：6000×2300×3350mm；工作行数（通道数）：2行；行距：670mm；工作幅宽：1330mm；最小离地间隙：260mm；作业速度：1.7-5.0km/h；作业小时生产率：0.15-0.3hm2/h；单位面积燃油消耗量：≤40kg/hm2；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗辊；摘穗辊/板数量：4个；剥皮机构型式：胶辊；剥皮辊数量：12个；割台型式：卧式；割刀型式：往复式；卸粮方式：侧翻卸粮；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：1280mm；秸秆切碎回收机构型式：往复式切刀/直刃滚刀；秸秆切碎回收机构位置：前置；秸秆切碎回收机构工作幅宽：1120mm；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：手动换挡+液压无级变速；驱动型式（前/后）：前：机械式/后：无；驱动方式：两驱；制动器型式（前/后）：前：鼓式/后：鼓式；轴距：2735mm；导向轮轮距：1300mm；驱动轮轮距：1320mm；导向轮轮胎规格：10~15；驱动轮轮胎规格：11.2-24；","鄂2020181","2025-11-01","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1826,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","3行穗茎兼收玉米收获机","德州春明农业机械有限公司","穗茎兼收玉米收获机","4YZQP-3B","收获行数:3行;工作幅宽:1.75m;型式:自走式:是 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）:6850×2390×4390mm；结构质量:6875kg；工作行数:3行；工作幅宽:1750mm；结构形式:自走式（摘穗+剥皮+粉碎还田+切段回收型）；输送槽型式:链条刮板式；摘穗辊型式:螺旋摘穗辊式；剥皮辊型式:全橡胶辊；变速方式:机械式(3+1)+无级变速；驱动桥型式：中央单级+轮边减速式；驱动桥驱动方式：4×2；转向机型式：摆线转阀式；制动器型式：钳盘式；秸秆处理机构型式:甩刀式；秸秆处理机构型号名称:4JH-180型秸秆粉碎还田机。","部20181249","2022-12-31","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1827,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","3行穗茎兼收玉米收获机","德州春明农业机械有限公司","穗茎兼收玉米收获机","4YZQP-3C","收获行数:3行;工作幅宽:1.95m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；整机外形尺寸（长×宽×高）：7500×2500×3300mm；结构质量：7450kg；工作行数：3行；行距：620mm；工作幅宽：1950mm；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：卧式摘穗板式；剥皮机构型式：全橡胶辊；割台型式：卧式；卸粮方式：液压侧翻式；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；变速机构型式：机械式（3＋1）＋无级变速；驱动桥型式：机械式4×4驱动；制动器型式：钳盘式；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：13.6-24。","黑垦鉴2019221","2024-12-31","128.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1828,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","3行穗茎兼收玉米收获机","河北昊瑞机械制造有限公司","茎穗兼收型玉米收获机","4YZBQ-3A","收获行数:3行;工作幅宽:1.87m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；整机外形尺寸(长x宽x高)mm：6720 x2500 x3600；配套动力：129kW （选配动力：140kW ）； 工作行数（通道数）：3行 ；行距：0.576m、0.61m； 工作幅宽：1.87m；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：1.816m；秸秆切碎回收机构工作幅宽：1.64m；轴距：2.89m；导向轮轮距：1.305m；驱动轮轮距：1.5m。","T202013130250","2025-12-29","129","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1829,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","3行穗茎兼收玉米收获机","河北冀新农机有限公司","穗茎兼收玉米收获机","4YZBQ-3M","收获行数:3行;工作幅宽:2m;型式:自走式:是 ","整机外形尺寸(长×宽×高)：6500mm×2300mm×3550mm，工作行数：3行，工作幅宽：2000mm，摘穗机构型式：摘穗板拉茎辊组合式，割刀型式：往复式+滚刀式，卸粮方式：液压侧翻。","T202013130450","2025-12-29","154","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1830,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","3行穗茎兼收玉米收获机","河北君峰收获机械有限公司","自走式茎穂兼收玉米收获机","4YZQ-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.98m;型式:自走式:是 ","型号名称：4YZQ-3自走式茎穗兼收玉米收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；配套发动机型号规格：WP4G154E330;配套发动机额定功率：113kW；配套发动机额定转速：2300r/min；整机外形尺寸（长*宽*高）6440*2160*4060mm；工作行数：3行；行距：（宽：570mm/窄：550mm）；工作幅宽：1980mm；最小离地间隙：270mm；最大通过高度：3040mm；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构：刮板式;摘穗机构型式：摘穗辊式；摘穗辊数量：6个；剥皮机构型式：胶辊；剥皮辊数量：16个；割台型式：卧式；割刀型式：辊刀式；风扇数量：1个；风扇型式：离心式；风扇直径：φ220mm；卸粮方式：液压侧翻；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：中置;秸秆粉碎还田机构工作幅宽：1680mm;秸秆切碎回收机构型式：滚筒式；秸秆切碎回收机构位置:前置；秸秆切碎回收机构工作幅宽：1510mm；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械式；驱动桥型式（前、后）：前 液压、两驱；制动器型式（前、后）：前 盘式；轴距：2700mm；导向轮轮距：1280mm;驱动轮轮距1520mm；导向轮轮胎规格：10-15；驱动轮轮胎规格：13.6-24","T201913130029","2024-08-29","113","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1831,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","3行穗茎兼收玉米收获机","青岛隆硕农牧机械制造有限公司","穗茎兼收玉米收获机","4YZB-3B","收获行数:3行;工作幅宽:2.16m;型式:自走式:是 ","尺寸为7420*3230*4100mm，行距650mm，工作行数3行，结构形式为轮式，摘穗，剥皮，秸秆回收","T201937370125","2024-10-24","129","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1832,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","3行穗茎兼收玉米收获机","青岛隆硕农牧机械制造有限公司","穗茎兼收玉米收获机","4YZB-3C","收获行数:3行;工作幅宽:2.16m;型式:自走式:是 ","尺寸为7420*3230*4100mm，工作行数3，行距650mm，结构形式为轮式，摘穗，剥皮，秸秆还田，秸秆回收","T202037370383","2025-12-29","154","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1833,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","3行穗茎兼收玉米收获机","山东国丰机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQP-3A","收获行数:3行;工作幅宽:2.04m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮 、秸秆还田、秸秆回收；整机外形尺寸(长×宽×高)：7230×2490×3400mm；工作行数（通道数）：3行；行距：570mm；工作幅宽：2040mm；最大通过高度：3400mm；最小离地间隙：280mm；作业速度：1.7-5.0km/h；作业小时生产率：0.2-0.53hm2/h； 单位面积燃油消耗量：≤60kg/hm2；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式； 摘穗机构型式：摘穗辊式；摘穗辊/板数量：8个；剥皮机构型式：胶辊；剥皮辊数量：16个；割台型式：卧式；割刀形式：往复式；风扇数量：1个；风扇型式：离心式；风扇直径：600mm；卸粮方式：液压翻转；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：1840mm；秸秆切碎回收机构型式：往复式切刀/直忍滚刀型切刀；秸秆切碎回收机构位置：前置； 秸秆切碎回收机构工作幅宽：1570mm；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：（3+1）组成式；驱动桥型式（前/后）：中央传动+轮边减速；制动器型式（前/后）：碟式/鼓式；轴距：2945mm；导向轮轮距：1600mm；驱动轮轮距：1660mm；导向轮轮胎规格：10-15；驱动轮轮胎规格：15-24；","鄂2019393","2024-09-27","129","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1834,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","3行穗茎兼收玉米收获机","山东国丰机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQP-3B","收获行数:3行;工作幅宽:1.88m;型式:自走式:是 ","型号名称：4YZQP-3B型自走式穗茎兼收玉米收获机；结构型式：轮式,摘穗,剥皮,秸秆还田,秸秆回收；整机外形尺寸(长×宽×高)：7030×2550×3680 mm；工作行数（通道数）：3行；行距：570、600mm；工作幅宽：1880mm；最小离地间隙：330mm；作业速度：1.7-5.0 km/h；作业小时生产率：0.2-0.5 hm2/h；单位面积燃油消耗量：≤60 kg/hm2； 果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗辊；摘穗辊/板数量：6个；剥皮机构型式：胶辊；剥皮辊数量：16个；割台型式：卧式；割刀型式：往复式；卸粮方式：侧翻卸粮；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：1700mm；秸秆切碎回收机构型式：往复式切刀/直刃滚刀； 秸秆切碎回收机构位置：前置；秸秆切碎回收机构工作幅宽：1620mm；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：液压无级变速；驱动型式（前/后）：前：液压式 /后：无；驱动方式：两驱；制动器型式（前/后）：前：碟式/后：鼓式；轴距：2900mm；导向轮轮距：1295mm； 驱动轮轮距：1600mm；导向轮轮胎规格：10~15；驱动轮轮胎规格：15.5/80-24；","鄂2020182","2025-11-01","140","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1835,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","3行穗茎兼收玉米收获机","山东金大丰机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZPSJ-3A","收获行数:3行;工作幅宽:1.9m;型式:自走式:是 ","详细配置参数：结构型式：轮式 摘穗 剥皮 秸秆还田 秸秆回收；整机外形尺寸(长×宽×高)mm：7900×2350×4100； 工作行数（通道数）行：3；行距（mm）：560；工作幅宽（mm）：1900；果穗升运器布置位置：右置； 果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：立式摘穗辊式；摘穗辊/板数量：6个；剥皮机构型式：橡胶辊； 剥皮辊数量：16个；割台型式：立式；割刀型式：往复式割刀；卸粮方式：液压侧翻式卸粮； 秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽（mm）：1800； 秸秆切碎回收机构型式：滚筒式切碎器+风机+抛送筒；秸秆切碎回收机构位置：割台后方； 秸秆切碎回收机构工作幅宽（mm）：280；变速机构型式：机械变速箱+无级变速轮；驱动型式（前/后）：机械驱动 驱动方式：两驱；制动器型式（前/后）：制动盘式/制动鼓式；轴距（mm）：2650；导向轮轮距（mm）：1440； 驱动轮轮距（mm）：1620；导向轮轮胎规格：10-15；驱动轮轮胎规格：15.5/80-24；","T202037370200","2025-09-06","140","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1836,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","3行穗茎兼收玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZ-3AS","收获行数:3行;工作幅宽:1.78m;型式:自走式:是 ","3行割台；工作幅宽：1.78m；型式：自走式","T202012120085","2025-12-24","140","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1837,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","德州春明农业机械有限公司","穗茎兼收玉米收获机","4YZQP-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.32m;型式:自走式:是 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）:7500×2700×4850mm；结构质量:8590kg；工作行数:4行；工作幅宽:2320mm；结构形式:自走式（摘穗+剥皮+粉碎还田+切段回收型）；输送槽型式:链条刮板式；摘穗辊型式:螺旋摘穗辊式；剥皮辊型式:全橡胶辊；变速方式:机械式(3+1)+无级变速；驱动桥型式：中央单级+轮边减速式；驱动桥驱动方式：4×2；转向机型式：摆线转阀式；制动器型式：钳盘式；秸秆处理机构型式:甩刀式；秸秆处理机构型号名称:4JH-220型秸秆粉碎还田机。","部20181251","2022-12-31","154","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1838,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","哈克（邯郸）农业机械装备制造有限公司","自走式穗茎兼收玉米联合收获机","4YZBQ-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.3m;型式:自走式:是 ","型号规格：4YZBQ-4；工作行数（行）：4；工作幅宽（mm）：2300；结构型式（自走式）：摘穗、剥皮、切段回收；配套发动机型号规格：WP6G200E330；配套发动机额定功率（kW）：147；配套发动机额定转速（r/min）：2200；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6900×2800×3630（收拢）/ 6900×2800×4920（展开）；行距（mm）：590-490-590；最大卸果穗高度（mm）：2650；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；果穗升运器最大通过高度（mm）：3350；最小离地间隙（mm）：350；作业速度（km/h）：2.5～9；作业小时生产率（hm2/h）：0.3-0.8；单位面积燃油消耗量（kg/ hm2）：≤45；摘穗机构摘穗辊/板型式：摘穗辊；摘穗机构摘穗辊/板尺寸（mm）：直径：90/长度：755；剥皮辊型式：橡胶鱼鳞式+螺旋式；剥皮辊尺寸（mm）：直径：75/长度：835；剥皮辊数量（个）：20；割台型式：卧式玉米收获割台；割刀型式：往复式；风扇型式：离心式；风扇直径（mm）：580；风扇数量（个）：1；集粮箱容积（L）：2600；集粮箱卸粮方式：侧翻式；集粮箱驱动方式：液压；秸秆处理机构型号名称：1JH-227型秸秆粉碎还田机；秸秆处理机构型式：甩刀式；秸秆处理机构工作幅宽（mm）：2200；秸秆处理机构位置：中置；驾驶室型式：普通；变速方式：机械式（3+1）；驱动桥型式：机械驱动；驱动桥驱动方式：4×2；转向机型式：全液压转向；转向机助力方式：液压；制动器型式：盘式；制动器助力方式：液压；轴距（mm）：3000；导向轮轮距/驱动轮轮距（mm）：1570/1900；导向轮轮胎规格/驱动轮轮胎规格：10.0/75-15.3/ 15.5/80-24；","TJ-2018T-66","2022-12-31","147","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1839,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","河北昊瑞机械制造有限公司","茎穗兼收型玉米收获机","4YZBQ-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.33m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；整机外形尺寸(长x宽x高)mm：6850x2800 x3700 配套动力：161.7kW（选配动力：161.5kW、176kW） 工作行数（通道数）：4行； 行距： 0.58m、0.5m、0.58m；工作幅宽：2.33m；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：2.27m；秸秆切碎回收机构工作幅宽：2.1m；轴距：2.93m；导向轮轮距：1.65m；驱动轮轮距：1.9m。","T202013130251","2025-12-29","161.7","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1840,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","河北昊瑞机械制造有限公司","茎穗兼收型玉米收获机","4YZBQ-4B","收获行数:4行;工作幅宽:2.33m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；整机外形尺寸(长x宽x高)mm：6900x2800 x3810； 配套动力：161.7kW（选配动力：161.5kW、176kW）；工作行数（通道数）：4行； 行距： 0.58m、0.5m、0.58m；工作幅宽：2.33m；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：2.27m；秸秆切碎回收机构工作幅宽：2.1m；轴距：2.93m；导向轮轮距：1.65m；驱动轮轮距：1.9m。","T202013130252","2025-12-29","161.7","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1841,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","河北冀新农机有限公司","自走式玉米收获机","4YZBQ-4R","收获行数:4行;工作幅宽:2.46m;型式:自走式:是 ","整机外形尺寸（长×宽×高）：6760mm×2500mm×4210mm，工作行数：4行，工作幅宽：2460mm，割台型式：卧式，卸粮方式：液压侧翻。","冀2017T—195","2021-12-31","154","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1842,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","河北君峰收获机械有限公司","自走式茎穂兼收玉米收获机","4YZQ-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.5m;型式:自走式:是 ","型号名称：4YZQ-4自走式茎穗兼收玉米收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆回收；配套发动机型号规格：WP6G210E330;配套发动机额定功率：154kW；配套发动机额定转速：2200r/min；整机外形尺寸（长*宽*高）6840*2700*3600mm；工作行数：4行；行距：630mm；工作幅宽：2500mm；最小离地间隙：400mm；最大通过高度：3600mm；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构：刮板式;摘穗机构型式：摘穗辊式；摘穗辊数量：8个；剥皮机构型式：胶辊+铁辊；剥皮辊数量：16个；割台型式：卧式；割刀型式：往复式；风扇数量：1个；风扇型式：离心式；风扇直径：φ600mm；卸粮方式：液压侧翻；秸秆切碎回收机构型式：滚筒式；秸秆切碎回收机构位置:前置；秸秆切碎回收机构工作幅宽：2370mm；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械式；驱动桥型式（前、后）：前 液压、两驱；制动器型式（前、后）：前 盘式；轴距：3100mm；导向轮轮距：1860mm;驱动轮轮距1900mm；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24","T201913130028","2024-08-29","154","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1843,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","河北君峰收获机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQ-4B","收获行数:4行;工作幅宽:2.65m;型式:自走式:是 ","型号名称：4YZQ-4B自走式穗茎兼收玉米收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆回收；配套发动机型号规格：WP6G240E330;配套发动机额定功率：176kW；配套发动机额定转速：2300r/min；整机外形尺寸（长*宽*高）7040*2750*4430mm；工作行数：4行；行距：580mm；工作幅宽：2650mm；最小离地间隙：360mm；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：链条刮板式;摘穗机构型式：摘穗辊式；摘穗辊数量：8个；剥皮机构型式：胶辊+铁辊；剥皮辊数量：16个；割台型式：剪切式；风扇数量：1个；风扇型式：离心式；风扇直径：φ600mm；卸粮方式：液压翻转；秸秆切碎回收机构型式：铡切式；秸秆切碎回收机构位置:前置；秸秆切碎回收机构工作幅宽：580mm；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：液压；驱动型式（前、后）：液压式；驱动方式：液压；制动器型式（前、后）：盘式；轴距：3120mm；导向轮轮距：1840mm;驱动轮轮距1860mm；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24","鄂2020448","2025-12-23","176","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1844,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","河北昭达机械有限公司","自走式茎穗兼收玉米收获机","4YZP-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.52m;型式:自走式:是 ","4行割台；幅宽:252cm；形式:自走式(摘穗剥皮型)\n外形尺寸（mm)：7360×2860×4060；导向轮轮距（mm)：1750；驱动轮轮距（mm)：1900；轴距（mm)： 3150；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；最小离地间隙（mm)：325；秸秆机构切碎机构型式：滚筒式；","冀2017T—165","2021-12-31","154","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1845,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","河北昭达机械有限公司","自走式穂茎兼收玉米收获机","4YZP-4B","收获行数:4行;工作幅宽:2.52m;型式:自走式:是 ","4行割台；幅宽:252cm；形式:自走式(摘穗剥皮型)\n外形尺寸（mm)：7360×2860×4060；导向轮轮距（mm)：1750；驱动轮轮距（mm)：1900；轴距（mm)： 3150；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；最小离地间隙（mm)：325；秸秆机构切碎机构型式：滚筒式；","T201913130105","2024-12-08","199","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1846,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","河南嘉骏机械制造有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQ-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.5m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆回收；配套发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程、增压中冷；整机外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t：7730×2740×3770；工作行数（通道数）行：4；行距\tmm：625；工作幅宽mm：2500；最大通过高度mm：2100；最小离地间隙\tmm：290；摘穗机构型式\t：摘穗辊螺旋式；摘穗辊/板数量个：8；剥皮机构型式：平辊全胶辊式；剥皮辊数量个：16；割台型式：卧式；割刀型式：往复式；卸粮方式：侧翻；秸秆切碎回收机构型式：横卧滚刀式；秸秆切碎回收机构位置：前置；秸秆切碎回收机构工作幅宽\tmm：590；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械式","鄂2019345","2024-09-27","154","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1847,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","河南金九源农业机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZB-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.61m;型式:自走式:是 ","结构型号：轮式、摘穗、剥皮、秸秆回收；\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm：7450×2880×3600；\n工作行数（通道数）：4行；\n行距mm：600；\n工作幅宽mm：2610；\n最大通过高度mm：3600；\n最小离地间隙mm：315；","GZNJ/TJ 2019-234","2023-12-31","160","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1848,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","河南金九源农业机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZB-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.61m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式+摘穗+剥皮+秸秆还田+秸秆回收；\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm：7550×2880×3600；\n工作行数（通道数）：4行；\n行距mm：600；\n工作幅宽mm：2610；\n最小离地间隙mm：200；","T202142420139","2026-04-29","160","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1849,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","河南金九源农业机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZB-4B","收获行数:4行;工作幅宽:2.61m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式+摘穗+剥皮+秸秆还田+秸秆回收；\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm：7550×2880×3600；\n工作行数（通道数）：4行；\n行距mm：600；\n工作幅宽mm：2610；\n最小离地间隙mm：200；","T202142420140","2026-04-29","191.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1850,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","河南四季为农农业机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQ-4D","收获行数:4行;工作幅宽:2.5m;型式:自走式:是 ","工作行数：4行 ；工作幅宽：2500mm ；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆回收、秸秆还田； 外形尺寸（长*宽*高）8000×2750×3800mm ； 配套动力：202.5kW；轴距：3220mm； 行距：625mm","T202142420074","2026-02-07","202.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1851,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","河南沃德机械制造有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQ-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式:是 ","结构型式：自走式（摘穗、剥皮、秸秆回收），发动机功率（kW）: 154，发动机额定转速（r/min）：2200，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：7520×2800×3680，作业幅宽（mm）：2600，摘穗机构型式：摘穗辊螺旋式，摘穗辊数量（个）：8，剥皮机构型式：平辊全胶辊式，剥皮辊数量（个）：16，秸秆粉碎还田机构型式：自卸式，秸秆切碎回收机构型式：多刀片滚筒式，秸秆切碎回收机构位置：前置，秸秆切碎回收机构工作幅宽（mm）:600；","鄂2019351","2024-09-27","154","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1852,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","河南宇田农业机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZB-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式:是 ","结构型式 ：轮式、摘辊、剥皮、秸秆回收 ；\n整机外形尺寸(长×宽×高) mm ：7850×2750×3650 ；\n工作行数（通道数） ： 4 行；\n行距 mm ：630 ；\n工作幅宽 mm ：2600 ；\n最大通过高度 mm ：3650 ；\n最小离地间隙 mm ：290 ；","GZNJ/TJ 2019-214","2023-12-31","154","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1853,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","吉林牧神机械有限责任公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZB-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.75m;型式:自走式:是 ","结构形式：摘穗剥皮型；外形尺寸：9750×4080×3600mm，结构质量：9800kg，工作行数：4行，适用行距范围：550~680mm，工作幅宽：2750mm，果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构形式：刮板式；摘穗机构型式：圆柱四棱刀对刀式/圆柱六棱式；剥皮机型式：铸铁辊+橡胶辊；剥皮机数量（对）：10；秸秆处理机构型式：甩刀式；工作幅宽：2400mm；位置：后置；驱动方式：机械式；制动器型式：液压；驱动桥型式：机械齿轮式；轮胎规格：12.00-18（导向轮）/18.4-30（驱动轮）。","部20170138","2021-12-31","129","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1854,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","吉林牧神机械有限责任公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZB-4B","收获行数:4行;工作幅宽:2.70m;型式:自走式:是 ","结构型式（自走式）：摘穗剥皮型；外形尺寸：9220×3620×5500mm；工作行数：4行；适用行距范围：550～650mm；工作幅宽：2700mm；果穗升运器位置：中置；果穗升运器结构形式：刮板式；摘穗机构型式：圆柱四棱刀对刀式+摘穗板式；剥皮机型式：铸铁直辊+橡胶直辊；剥皮辊数量：8对；割刀型式：平割甩刀；秸秆处理机构型式：甩刀式/（平割甩刀+搅龙+切碎抛送）；工作幅宽：2400/2700mm；位置：后置/前置。驱动方式：机械驱动；制动器型式：液压；驱动桥型式：两驱/四驱；轮胎规格：12.0-18（导向轮）/18.4-30（驱动轮）。","部20171092","2021-12-31","199","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1855,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","吉林牧神机械有限责任公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZB-4BS","收获行数:4行;工作幅宽:2.66m;型式:自走式:是 ","结构型式（自走式）：摘穗剥皮型；外形尺寸：9350×3510×3885mm，工作行数：4行，行距：650/600mm，工作幅宽：2835/2660mm，果穗升运器位置：中置；果穗升运器结构形式：刮板式；摘穗机构型式：圆柱四棱刀对刀式+摘穗板式；剥皮机型式：铸铁直辊+橡胶直辊；剥皮辊数量：16个；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；工作幅宽：2400/2200mm；位置：前置；秸秆切碎回收结构形式：平割甩刀+搅龙+切碎抛送；位置：后置；变速机构型式：机械变速+无级变速；驱动桥型式：机械齿轮式（四轮驱动）；制动器型式：摩擦片式（前）；轮胎规格：15L-24（导向轮）/18.4-30（驱动轮）。","T202022220016","2025-01-16","199","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1856,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","焦作泰利机械制造股份有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZSJ-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式:是 ","型号名称：4YZSJ-4自走式穗茎兼收玉米收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆回收；工作行数：4行；整机外形尺寸（长宽高mm）7950*2800*3600；发动机功率：162kW；额定转速：2200r/min；行距：610mm；工作幅宽：2600mm；最大通过高度：3600mm；最小离地间隙：315mm；作业速度：2-7km/h；果穗升运器布置位置：右置; 果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：摘穗辊式；剥皮机构型式：胶辊+胶辊；割台型式：卧式；风扇型式：离心式；秸秆切碎回收机构型式：往复割刀+压送切碎+抛送；秸秆切碎回收机构工作幅宽：2500mm；变速机构型式：机械式；","鄂2019429","2024-11-15","162","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1857,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZ-4BJ","收获行数:4行;工作幅宽:2.4m;型式:自走式:是 ","外形尺寸：8300*2800*4780mm；结构质量：8000kg；工作行数：4行；适用行距范围：550-650mm；工作幅宽：2400mm；拉茎辊型式：立辊式；摘穗辊型式：辊式；剥皮辊型式：鱼鳞辊+螺旋辊；变速箱类型：机械式/液压式；导向轮轮距：1735mm；驱动轮轮距：1750mm；秸秆切碎还田机型号：900型盘刀式切碎器；秸秆粉碎还田机型号规格:4JH-2200秸秆粉碎还田机","部20170575","2021-12-31","129","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1858,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZ-4CJ1","收获行数:4行;工作幅宽:2.4m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；整机外形尺寸（长×宽×高）：7580*3080*4670mm；工作行数（通道数）：4行；行距：600mm；工作幅宽：2400mm；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：链条刮板式，摘穗机构型式：立式摘穗辊式；剥皮机构型式：纵卧高低辊式；割台型式：立辊式；割刀型式：往复式；卸粮方式：液压翻转；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：2200mm；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆切碎回收机构型式：盘刀式切碎器；秸秆切碎回收机构位置：中置；秸秆切碎回收机构工作幅宽：φ900mm；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：液压无级变速；驱动桥型式（前/后）：前：静液压驱动、后：/；制动器型式（前/后）：前：摩擦盘式、后：/；轴距：3100mm","GZNJ/TJ 2019-300","2024-11-21","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1859,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZ-4CJ2","收获行数:4行;工作幅宽:2.4m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆回收；整机外形尺寸（长×宽×高）：7580*3080*4670mm；工作行数（通道数）：4行；行距：600mm；工作幅宽：2400mm；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：链条刮板式，摘穗机构型式：立式摘穗辊式；剥皮机构型式：纵卧高低辊式；割台型式：立辊式；割刀型式：往复式；卸粮方式：液压翻转；秸秆切碎回收机构型式：盘刀式切碎器；秸秆切碎回收机构位置：中置；秸秆切碎回收机构工作幅宽：φ900mm；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：液压无级变速；驱动桥型式（前/后）：前：静液压驱动、后：/；制动器型式（前/后）：前：摩擦盘式、后：/；轴距：3100mm","GZNJ/TJ 2019-300","2024-11-21","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1860,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZ-4KJ","收获行数:4行;工作幅宽:2.4m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；整机外形尺寸（长×宽×高）：7540*2700*3900mm；工作行数（通道数）：4行；行距：600mm；工作幅宽：2400mm；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：链条刮板式，摘穗机构型式：立式摘穗辊式；剥皮机构型式：全胶辊；割台型式：立式；割刀型式：往复式；卸粮方式：液压翻转；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：2200mm；秸秆切碎回收机构型式：盘刀式切碎器；秸秆切碎回收机构位置：中置；秸秆切碎回收机构工作幅宽：φ900mm；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：液压无级变速；驱动型式（前/后）：液压驱动（前）；驱动方式：两驱；制动器型式（前/后）：摩擦盘式/无；轴距：2860mm；导向轮轮距：1640mm；驱动轮轮距：1750mm","T202012120100","2025-12-30","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1861,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZ-4Q","收获行数:4行;工作幅宽:2.45m;型式:自走式:是 ","工作行数(行):4;结构型式(自走式);摘穗型、剥皮型、粉碎还田型、切段回收型；工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):8200×2800×3800；工作幅宽(mm):2450；最大卸果穗高度(mm):2360；果穗升运器布置位置:中置果穗升运器结构型式:刮板式果穗升运器；最大通过高度(mm):3800；最小离地间隙(mm):300；作业速度(km/h):2~6;;作业小时生产率(hm2/h):0.3~0.6;单位面积燃油消耗量(kg/hm2):≤30","部20180144","2022-12-31","140","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1862,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZ-4QC","收获行数:4行;工作幅宽:2.5m;型式:自走式:是 ","工作行数(行):4；结构型式(自走式);摘穗型、剥皮型、秸秆回收型，工作幅宽(mm):2500；工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):7500×2800×4350，果穗升运器布置位置:中置；果穗升运器结构型式:刮板式；果穗升运器最大通过高度(mm):4350；最小离地间隙(mm):260。","鄂2019396","2024-09-27","191","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1863,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQ-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.41m;型式:自走式:是 ","工作行数(行):4;结构型式(自走式);摘穗型、剥皮型、秸秆还田型;工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):8050×3100×3800工作幅宽(mm):2410；最大卸果穗高度(mm):2360；果穗升运器布置位置:右置；果穗升运器结构型式:刮板式；果穗升运器最大通过高度(mm):3800；最小离地间隙(mm):255；作业速度(km/h):2~6;作业小时生产率(hm2/h):0.2~0.4;单位面积燃油消耗量(kg/hm2):≤30。","部20180133","2022-12-31","140","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1864,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","洛阳中收机械装备有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZJ-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.36m;型式:自走式:是 ","结构型式（自走式）:摘穗+剥皮+秸秆回收；工作状态外形尺寸长×宽×高（mm）：6800×2700×4760；结构质量（kg）：9200；工作行数：4；工作幅宽（mm）：2360；适应行距范围（mm）：500、580；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗辊式；剥皮机型式：旋转对辊式；剥皮辊数量（个）：20；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；位置:中置；驱动方式：两驱；制动器型式（前、后）：前：钳盘式，后：鼓式；驱动桥型式：液压驱动；轮胎规格 ：导向轮轮胎规格10.0/75-15.3；驱动轮15.5/80-24。","鄂2020300","2025-11-01","162","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1865,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","青岛隆硕农牧机械制造有限公司","穗茎兼收玉米收获机","4YZB-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式:是 ","尺寸为7420*3230*4100mm，行距580mm，工作行数4行，结构形式为轮式，摘穗，剥皮，秸秆回收","T201937370126","2024-10-24","129","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1866,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","青岛隆硕农牧机械制造有限公司","穗茎兼收玉米收获机","4YZB-4A","收获行数:4行;工作幅宽:/m;型式:自走式:是 ","尺寸为7650*3230*4100mm，行距650mm，工作行数4行，工作幅宽2.82m，结构形式为轮式，摘穗，剥皮，秸秆还田，秸秆回收","T202037370382","2025-12-29","154","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1867,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","山东国丰机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQP-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.53m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮 、秸秆还田、秸秆回收；整机外形尺寸(长×宽×高)：7500×2800×3400mm；工作行数（通道数）：4行；行距：570mm；工作幅宽：2530mm；最大通过高度：3400mm；最小离地间隙：235mm；作业速度：1.7-5.0km/h；作业小时生产率：0.2-0.6hm2/h； 单位面积燃油消耗量：≤83kg/hm2；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗辊式；摘穗辊/板数量：8个；剥皮机构型式：胶辊；剥皮辊数量：20个；割台型式：卧式；割刀型式：往复式；风扇数量：1个；风扇型式：离心式；风扇直径：600mm；卸粮方式：液压翻转；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：2275mm；秸秆切碎回收机构型式：往复式切刀/直忍滚刀型切刀；秸秆切碎回收机构位置：前置；秸秆切碎回收机构工作幅宽：2080mm；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：（3+1）组成式；驱动桥型式（前/后）：中央传动+轮边减速；制动器型式（前/后）：碟式/鼓式；轴距：2990mm；导向轮轮距：1710mm；驱动轮轮距：1780mm；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；","鄂2019394","2024-09-27","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1868,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","山东国丰机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQP-4B","收获行数:4行;工作幅宽:2.29m;型式:自走式:是 ","型号名称：4YZQP-4B型自走式穗茎兼收玉米收获机；结构型式：轮式,摘穗,剥皮,秸秆还田,秸秆回收；整机外形尺寸(长×宽×高)：7100×2710×3690mm；工作行数（通道数）：4行；行距：500、570mm；工作幅宽：2290mm；最小离地间隙：265mm；作业速度：1.7-5.0 km/h；作业小时生产率：0.2-0.6 hm2/h；单位面积燃油消耗量：≤83kg/hm2； 果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗辊；摘穗辊/板数量：8个；剥皮机构型式：胶辊；剥皮辊数量：20个；割台型式：卧式；割刀型式：往复式；卸粮方式：侧翻卸粮；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：2250mm；秸秆切碎回收机构型式：往复式切刀/直刃滚刀； 秸秆切碎回收机构位置：前置；秸秆切碎回收机构工作幅宽：2080mm；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：液压无级变速；驱动型式（前/后）：前：液压式 /后：无；驱动方式：两驱；制动器型式（前/后）：前：碟式/后：鼓式；轴距：2910mm；导向轮轮距：1720mm； 驱动轮轮距：1900mm；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；","鄂2020183","2025-11-01","176","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1869,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","山东国丰机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQP-4C","收获行数:4行;工作幅宽:2.64m;型式:自走式:是 ","型号名称：4YZQP-4C型自走式穗茎兼收玉米收获机；结构型式：轮式,摘穗,剥皮,秸秆还田,秸秆回收；整机外形尺寸(长×宽×高):8250×2700×3730 mm；工作行数（通道数）:4行； 行距:630 mm；工作幅宽:2640mm；最小离地间隙：260mm；作业速度：2.0-4.0 km/h；作业小时生产率：0.2-0.6 hm2/h；单位面积燃油消耗量：≤83 kg/hm2；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗辊；摘穗辊/板数量：8个；剥皮机构型式：胶辊；剥皮辊数量：16个；割台型式：卧式；割刀型式：往复式；卸粮方式：侧翻卸粮；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：2250mm；秸秆切碎回收机构型式：往复式切刀/斜刃滚刀；秸秆切碎回收机构位置：前置；秸秆切碎回收机构工作幅宽：2360mm；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：液压无级变速；驱动型式（前/后）：前：液压式 /后：无；驱动方式：两驱；制动器型式（前/后）：前：碟式/后：鼓式；轴距：3110mm；导向轮轮距：1660mm；驱动轮轮距：1900mm； 导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；","鄂2020302","2025-11-01","199","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1870,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","山东金大丰机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZPSJ-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；整机外形尺寸(长×宽×高)：7950mm×2800mm×3690mm；工作行数：4行；行距（mm）：620；工作幅宽（mm）：2600；摘穗机构型式：摘穗辊式；摘穗辊/板数量（个）：8；剥皮机构型式：橡胶辊；剥皮辊数量（个）：16；秸秆粉碎还田机构工作幅宽（mm）：2300；秸秆切碎回收机构型式：滚刀切碎叶轮风机型；秸秆切碎回收机构工作幅宽（mm）：2370；轴距（mm）：3180；导向轮轮距（mm）：1650；驱动轮轮距（mm）：1955；导向轮轮胎规格：10/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；","鄂2019512","2024-12-29","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1871,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZSJ-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式:是 ","工作行数：4行；工作幅宽：2600mm；结构型式：摘穗、剥皮、切段回收；剥皮辊型式：全胶辊；配套发动机额定功率：118kW；外形尺寸（长×宽×高）：7400×3060×3700mm；结构质量：7250kg；适用行距范围：450-700mm；摘穗辊型式：辊式；变速方式：（3+1）×2机械式。","部20171869","2021-12-31","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1872,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZSJ-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.4m;型式:自走式:是 ","工作行数（通道数）：4行；工作幅宽：2400mm；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆回收；配套发动机额定功率：147kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：6950×3200×4200mm；最大通过高度：3850mm；最小离地间隙：250mm；轴距：3000mm；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：辊式；剥皮机构型式：全胶辊；割台型式：卧式；变速机构型式：机械（3+1）+无极变速轮；秸秆切碎还田机构型式：甩刀式；驾驶室型式：普通式。","T201937370191","2024-12-23","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1873,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZSJ-4C","收获行数:4行;工作幅宽:2.36m;型式:自走式:是 ","工作行数（通道数）：4行；工作幅宽：2360mm；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；配套发动机额定功率：147kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：7860×2980×3720mm；最大通过高度：2100mm；最小离地间隙：280mm；轴距：3300mm；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：辊式；剥皮机构型式：全胶辊；割台型式：卧式；变速机构型式：机械式；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；驾驶室型式：普通式。","鄂2019523","2024-12-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1874,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZSJ-4D","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式:是 ","工作行数（通道数）：4行；工作幅宽：2600mm；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；配套发动机额定功率：176kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：8100×2740×3600mm；最小离地间隙：300mm；轴距：3100mm；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：棍式；剥皮机构型式：全胶辊；割台型式：卧式；变速机构型式：机械式+无级变速；驾驶室型式：普通式。","鄂2020340","2025-12-23","176","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1875,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZSJ-4E","收获行数:4行;工作幅宽:2.5m;型式:自走式:是 ","工作行数（通道数）：4行；工作幅宽：2500mm；结构型式：轮式 摘穗 剥皮 秸秆还田 秸秆回收轮；配套发动机额定功率：162kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：7860×2870×3800mm；最小离地间隙：260mm；轴距：3200mm；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：板式；剥皮机构型式：全胶辊；割台型式：卧式；变速机构型式：（3+1）×2机械式；驾驶室型式：普通式。","T202137370064","2026-03-29","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1876,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","唐山利军机械制造有限公司","自走式茎穗兼收玉米收获机","4YZQ-4F","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式:是 ","4行割台；幅宽：2600mm；形式：自走式（摘穗剥皮切段回收型）。","部20181132","2022-12-31","162","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1877,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","唐山利军机械制造有限公司","穗茎兼收玉米收获机","4YZQ-4FC","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式:是 ","4行割台；幅宽：2600mm；形式：自走式（摘穗剥皮切段回收型）。","T202012120072","2025-12-07","162","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1878,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式玉米收获机","4YZ-4FR","收获行数:4行;工作幅宽:2.44m;型式:自走式:是 ","结构型式：自走式（茎穗兼收型）；收获行数：4行；工作幅宽：2440mm","T202037370435","2025-12-29","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1879,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式玉米收获机","4YZ-4FR1","收获行数:4行;工作幅宽:2.44m;型式:自走式:是 ","结构型式：自走式（茎穗兼收型）；收获行数：4行；工作幅宽：2440mm","T202037370435","2025-12-29","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1880,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式玉米收获机","4YZ-4Q","收获行数:4行;工作幅宽:2.36m;型式:自走式:是 ","结构型式：自走式（茎穗兼收型）；收获行数：4行；工作幅宽：2360mm","部20181144","2022-12-31","140","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1881,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","襄垣县仁达机电设备有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQ-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式:是 ","型号名称：4YZQ-4型自走式穗茎兼收玉米收获机；结构型式：轮式+摘穗+剥皮+秸秆还田+秸秆回收；配套发动机型号规格：LR6M3LR22/1918；配套发动机生产企业：一拖（洛阳）柴油机有限公司；配套发动机结构型式：高压共轨；配套发动机额定功率：191.8kW；配套发动机额定转速：2200r/min；整机外形尺寸(长×宽×高)：8100×2740×3750mm；工作行数（通道数）：4行；整机质量：8500kg；行距：625mm；工作幅宽：2600mm；最小离地间隙：260mm；作业速度：2-4km/h；作业小时生产率：0.4-0.8h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤40kg/h㎡；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：链板式；摘穗机构型式：摘穗辊式；摘穗辊/板数量：8个；剥皮机构型式：胶辊；剥皮辊数量：16个；割台型式：卧式；割刀型式：往复式；风扇数量：1个；风扇型式：滚筒式叶轮；风扇直径：Φ550mm；卸粮方式：液压卸粮；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：2200mm；秸秆切碎回收机构型式：多刀片滚筒式；秸秆切碎回收机构位置：割台后方；秸秆切碎回收机构工作幅宽：565mm；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：静液压；驱动型式（前/后）：前: 液压式/后:无；驱动方式：两驱；制动器型式（前/后）：前：盘式/后：鼓式；轴距：3100mm；导向轮轮距：1640mm；驱动轮轮距：1880mm；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3mm；驱动轮轮胎规格：15-24mm。","T202142420235","2026-04-29","191.8","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[1882,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","新乡市鸿源农牧设备有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZ-4B","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式:是 ","结构型式 ： 轮式、摘穗、剥皮、秸秆回收 ；\n整机外形尺寸(长×宽×高) mm ：7400×2600×3750 ；\n工作行数（通道数） ： 4 行；\n行距 mm ：630 ；\n工作幅宽 mm ：2600 ；\n最大通过高度 mm： 3500 ；\n最小离地间隙 mm ：280 ；","GZNJ/TJ 2019-159","2023-12-31","154","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1883,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","新乡市乐为农农牧机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQ-4B","收获行数:4行;工作幅宽:2.64m;型式:自走式:是 ","工作行数：4行 ；工作幅宽：2640mm ；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆回收； 外形尺寸（长*宽*高）8050×2750×4600mm ；  配套动力：132.5kW；轴距：3300mm； 行距：650mm ；","新2019095","2024-04-10","132.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1884,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","新乡市乐为农农牧机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQ-4C","收获行数:4行;工作幅宽:2.5m;型式:自走式:是 ","工作行数：4行 ；工作幅宽：2500mm ；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆回收； 外形尺寸（长*宽*高）7740×2750×3800mm ；  配套动力：154kW；轴距：3130mm； 行距：625mm ；    割幅2.5m","鄂2019348","2024-09-27","154","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1885,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","新乡市乐为农农牧机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQ-4D","收获行数:4行;工作幅宽:2.5m;型式:自走式:是 ","工作行数：4行 ；工作幅宽：2500mm ；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收； 外形尺寸（长*宽*高）8000×2750×3800mm ；  配套动力：202.5kW；轴距：3220mm； 行距：625mm ；","T202142420069","2026-02-07","202.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1886,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","新乡市为农农业机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQ-4B","收获行数:4行;工作幅宽:2.5m;型式:自走式:是 ","工作行数：4行 ；工作幅宽：2500mm ；结构型式：摘穗、剥皮、切段回收型； 外形尺寸（长*宽*高）7740×2750×3800mm ； 整机质量：7200kg； 配套动力：154kW；轴距：3130mm； 行距：625mm","鄂2019347","2024-09-27","154","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1887,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","新乡市为农农业机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQB-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.4m;型式:自走式:是 ","工作行数：4行 ；工作幅宽：2400mm ；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆回收； 外形尺寸（长*宽*高）7770×2850×3800mm ；  配套动力：132.5kW；轴距：3370mm； 行距：620mm","鄂2019210","2024-07-17","132.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1888,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","新乡市银丰青储机制造有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZB-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆回收 ；\n整机外形尺寸(长×宽×高) mm ：7490×2690×3700 ；\n工作行数（通道数）：  4 行；\n行距 mm： 620 ；\n工作幅宽 mm ：2600 ；\n最大通过高度 mm ：3700 ；\n最小离地间隙 mm ：320 ；","GZNJ/TJ 2019-394","2024-12-05","154","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1889,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZ-4AS","收获行数:4行;工作幅宽:2.68m;型式:自走式:是 ","4行割台；工作幅宽：2.68m；型式：自走式","TJ-2018T-74","2022-12-31","140","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1890,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZ-4ES","收获行数:4行;工作幅宽:2.335m;型式:自走式:是 ","4行割台；工作幅宽：2.335m；型式：自走式","TJ-2018T-69","2022-12-31","140","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1891,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZ-4ES1","收获行数:4行;工作幅宽:2.34m;型式:自走式:是 ","4行割台；工作幅宽：2.34m；型式：自走式","T202012120095","2025-12-30","154.4","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1892,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQS-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.78m;型式:自走式:是 ","4行割台；工作幅宽：2.78m；型式：自走式","TJ-2018T-67","2022-12-31","198","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1893,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQS-4A1","收获行数:4行;工作幅宽:2.7m;型式:自走式:是 ","4行割台；工作幅宽：2.7m；型式：自走式","T202012120097","2025-12-30","198","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1894,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQS-4B","收获行数:4行;工作幅宽:2.28m;型式:自走式:是 ","4行割台；工作幅宽：2.28m；型式：自走式","TJ-2018T-68","2022-12-31","198","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1895,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQS-4X","收获行数:4行;工作幅宽:2.383m;型式:自走式:是 ","4行割台；工作幅宽：2.383m；型式：自走式","T202012120098","2025-12-30","147","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1896,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","郑州一科重工机械制造有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZB-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆回收，配套发动机型号规格：SC7H220G3/WP6G210E330，配套发动机生产企业：上海柴油机股份有限公司/潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司，配套发动机结构型式：立式、直列、直喷、水冷、四冲程、增压中冷，配套发动机额定功率：160kW，配套发动机额定转速：2200r/min，整机外形尺寸(长×宽×高)：7490×2690×3900mm，工作行数：4行，行距：620mm，工作幅宽：2600mm，最小离地间隙：320mm，作业速度：1~4km/h，作业小时生产率：0.25~0.70h㎡/h，单位面积燃油消耗量：25~60kg/h㎡，果穗升运器布置位置：右置，摘穗机构型式：螺旋式摘穗辊，摘穗辊/板数量：8个，剥皮机构型式：钢辊+胶辊，剥皮辊数量：16个，割台型式：卧式，割刀型式：往复式，风扇数量：1个，风扇型式：离心式，秸秆切碎回收机构型式： 滚筒式，秸秆切碎回收机构位置：车架前端，秸秆切碎回收机构工作幅宽：710mm，驾驶室型式：普通式，变速机构型式：自动变速，驱动型式：二驱，驱动方式（前、后）：液压驱动（前），制动器型式（前、后）：盘式（前），轴距：3120mm，导向轮轮距：1690mm，驱动轮轮距：1860mm，导向轮轮胎规格： 10.0/75-15.3，驱动轮轮胎规格：15-24-12","T202165650110","2026-03-15","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1897,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","5行及以上穗茎兼收玉米收获机","德州盛然晨农业装备有限公司","穗茎兼收玉米收获机","4YLSJ-5","收获行数:5行;工作幅宽:2.83m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式+摘穗+剥皮+秸秆回收；配套发动机额定功率，KW:147;配套发动机额定转速，r/min:2200;工作行数（通道数）：5行；行距，mm:560;工作幅宽，mm:2830;最小离地间隙，mm:370;果穗升运器布置位置：右置；摘穗机构型式：立式八楞式；剥皮机构型式：橡胶螺旋+鱼鳞式；割台型式：立式；割刀型式：往复式剪刀式；风扇数量：3个；风扇型式：离心式；秸秆切碎回收机构型式：涡流、收割、切段、揉搓、抛撒；秸秆切碎回收机构位置：前置；秸秆切碎回收机构工作幅宽，mm:460;变速机构型式：机械式+液压式；驱动桥型式（前、后）：机械式+液压式/无；制动器型式（前、后）：气动式+液压式/气动式+液压式；轴距，mm:2900;导向轮轮距，mm:1560;驱动轮轮距，mm:1895;导向轮轮胎规格：10/75-15.3;驱动轮轮胎规格：15.5/80-20","鄂2019500","2024-12-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1898,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","5行及以上穗茎兼收玉米收获机","河南嘉骏机械制造有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQ-5","收获行数:5行;工作幅宽:2.82m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆回收；配套发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程、增压中冷；整机外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t：7650×2910×3770；工作行数（通道数）行：5；行距\tmm\t：550；工作幅宽mm：2820；最大通过高度mm：2100；最小离地间隙mm\t：290；摘穗机构型式\t：摘穗辊螺旋式；摘穗辊/板数量个：10；剥皮机构型式：平辊全胶辊式；剥皮辊数量\t个：16；割台型式：卧式；割刀型式：往复式；卸粮方式：侧翻；秸秆切碎回收机构型式：横卧滚刀式；秸秆切碎回收机构位置：前置；秸秆切碎回收机构工作幅宽\tmm：590；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械式","鄂2019346","2024-09-27","154","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1899,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","5行及以上穗茎兼收玉米收获机","河南金九源农业机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZB-5A","收获行数:5行;工作幅宽:2.8m;型式:自走式:是 ","结构型式 ： 轮式、摘穗、剥皮、秸秆回收 ；\n整机外形尺寸(长×宽×高) mm ：7450×2880×3600 ；\n工作行数（通道数） ： 5 行\n行距 mm ：500 ；\n工作幅宽 mm： 2800 ；\n最大通过高度 mm： 3600 ；\n最小离地间隙 mm ：290 ；","GZNJ/TJ 2019-455","2024-12-30","160","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1900,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","5行及以上穗茎兼收玉米收获机","河南宇田农业机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZB-5","收获行数:5行;工作幅宽:2.82m;型式:自走式:是 ","结构型式 ：轮式、摘穗、剥皮、秸秆回收 ；\n整机外形尺寸(长×宽×高) mm ：7850×2820×3650 ；\n工作行数（通道数）：  5 行；\n行距 mm ：510 ；\n工作幅宽 mm ：2820 ；\n最大通过高度 mm ：3650 ；\n最小离地间隙 mm： 290 ；","GZNJ/TJ 2019-231","2023-12-31","154","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1901,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","5行及以上穗茎兼收玉米收获机","吉林牧神机械有限责任公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZB-8A","收获行数:8行;工作幅宽:2.82m;型式:自走式:是 ","结构形式：摘穗剥皮型；外形尺寸：9480×4230×3600mm，结构质量：10200kg，工作行数：8行，适用行距范围：300~750mm，工作幅宽：2820mm，果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构形式：刮板式；摘穗机构型式：圆柱四棱刀对刀式/圆柱六棱式；剥皮机型式：铸铁辊+橡胶辊；剥皮机数量（对）：10；秸秆处理机构型式：甩刀式；工作幅宽：2500mm；位置：后置。驱动方式：机械式；制动器型式：液压；驱动桥型式：机械齿轮式；轮胎规格：12.00-18（导向轮）/18.4-30（驱动轮）。","部20170137","2021-12-31","129","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1902,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","5行及以上穗茎兼收玉米收获机","山东金大丰机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZPSJ-5A","收获行数:5行;工作幅宽:2.82m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；整机外形尺寸(长×宽×高)mm：7950×2850×3600； 工作行数（通道数）行：5；行距（mm）：565；工作幅宽（mm）：2820；果穗升运器：右置； 果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：立式摘穗辊式；摘穗辊/板数量：10个；剥皮机构型式：橡胶辊； 剥皮辊数量：20个；割台型式：立式；割刀型式：往复式割刀；卸粮方式：液压侧翻式卸粮；秸秆粉碎还田机构位置：前后轮胎之间；秸秆粉碎还田机构工作幅宽（mm）：2600；秸秆切碎回收机构型式：滚筒式切碎器+风机+抛送筒； 秸秆切碎回收机构位置：割台后方；秸秆切碎回收机构工作幅宽（mm）：400；变速机构型式：机械式； 驱动型式（前/后）：机械+液压驱动/无；制动器型式（前/后）：制动盘式/制动鼓式；轴距（mm）：3200； 导向轮轮距（mm）：1650；驱动轮轮距（mm）：1955；导向轮轮胎规格：10/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24","T202142420136","2026-04-29","176","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1903,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","5行及以上穗茎兼收玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZSJ-5","收获行数:5行;工作幅宽:2.82m;型式:自走式:是 ","工作行数（通道数）：5行；工作幅宽：2820mm；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；配套发动机额定功率：176；整机外形尺寸（长×宽×高）：8100×3200×3600mm；最大通过高度：3600mm；最小离地间隙：300mm；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：辊式；剥皮机构型式：全胶辊；割台型式：卧式；变速机构型式：机械式+无级变速；驾驶室型式：普通式；","鄂2020341","2025-12-23","176","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1904,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","5行及以上穗茎兼收玉米收获机","唐山利军机械制造有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQ-5F","收获行数:5行;工作幅宽:2.8m;型式:自走式:是 ","5行割台；幅宽：2800mm；形式：自走式（摘穗剥皮切段回收型）","T202012120073","2025-12-07","162","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1905,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","5行及以上穗茎兼收玉米收获机","新乡市乐为农农牧机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQ-5","收获行数:5行;工作幅宽:2.82m;型式:自走式:是 ","工作行数：5行 ；工作幅宽：2820mm ；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆回收； 外形尺寸（长*宽*高）7650×2910×3770mm ；  配套动力：154kW；轴距：3130mm； 行距：550mm ；","鄂2019349","2024-09-27","154","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1906,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","5行及以上穗茎兼收玉米收获机","新乡市银丰青储机制造有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZB-5","收获行数:5行;工作幅宽:2.8m;型式:自走式:是 ","结构型式 ：轮式、摘穗、剥皮、秸秆回收 ；\n整机外形尺寸(长×宽×高) mm ：7490×2850×3800 ；\n工作行数（通道数） ： 5 行；\n行距 mm ：515 ；\n工作幅宽 mm ：2800 ；\n最大通过高度 mm ：3800 ；\n最小离地间隙 mm ：300 ；","GZNJ/TJ 2019-395","2024-12-05","176","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1907,"收获机械","玉米收获机械","穗茎兼收玉米收获机","5行及以上穗茎兼收玉米收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQS-5C1","收获行数:5行;工作幅宽:2.85m;型式:自走式:是 ","5行割台；工作幅宽：2.85m；型式：自走式","T202012120096","2025-12-30","198","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1908,"收获机械","籽粒作物收获机械","油菜籽收获机","4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","油菜联合收割机","4LZY-5.0H","喂入量:5.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量（kg/s）：5.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5550×2655×2875；配套发动机型号：常柴4G33TC-101G31G1（国Ⅲ排放标准）；标定功率(kW)：74.5；标定转速(r/min)：2600；结构质量（kg）：3510；割台宽度（mm）：2200；；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×51节×450mm（选装500mm）；履带轨距（mm）：1150；变速箱类型：机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位机械卸粮。","T202032320436","2025-12-30","74.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1909,"收获机械","籽粒作物收获机械","油菜籽收获机","4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走全喂入式油菜联合收割机","4LZY-5.0K","喂入量:5.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量（kg/s）：5.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2100；广西玉柴机器股份有限公司YC4DK110-T300/常柴股份有限公司4G33V16-110G31G；标定功率(kW)：81；标定转速(r/min)：2600；排放阶段：第Ⅲ阶段;外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5540×2420×2950；结构质量（kg）：3900；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90 mm×53节×500mm(选装550mm)；履带轨距（mm）：1250；变速箱类型：机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位机械卸粮。","T202132320172","2026-06-29","81","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1910,"收获机械","籽粒作物收获机械","油菜籽收获机","4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走全喂入式油菜联合收割机","4LZY-5.0KQ","喂入量:5.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量（kg/s）：5.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2100；广西玉柴机器股份有限公司YC4DK110-T300/常柴股份有限公司4G33V16-110G31G；标定功率(kW)：81；标定转速(r/min)：2600；排放阶段：第Ⅲ阶段;外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5670×2420×2960；结构质量（kg）：3680；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90 mm×53节×500mm(选装550mm)；履带轨距（mm）：1250；变速箱类型：机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位机械卸粮。","T202132320172","2026-06-29","81","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1911,"收获机械","籽粒作物收获机械","油菜籽收获机","4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走全喂入式油菜联合收割机","4LZY-5.0Z","喂入量:5.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量（kg/s）：5.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2200；常柴股份有限公司4G33V16/广西玉柴机器股份有限公司YC4DK120-T300；标定功率(kW)：88.2/88；标定转速(r/min)：2600；排放阶段：第Ⅲ阶段;外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5850×2620×3010；结构质量（kg）：3960；履带规格（节距mm×节数×宽mm）90 mm×53节×500mm(选装550mm)；履带轨距（mm）：1250；变速箱类型：机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位机械卸粮。","T202132320174","2026-06-29","88","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1912,"收获机械","籽粒作物收获机械","油菜籽收获机","4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走全喂入式油菜联合收割机","4LZY-5.0ZA","喂入量:5.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量（kg/s）：5.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2360；常柴股份有限公司4G33V16-125G31G /广西玉柴机器股份有限公司YC4DK125-T300；标定功率(kW)：92；标定转速(r/min)：2600；排放阶段：第Ⅲ阶段;外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5910×2630×3090；结构质量（kg）：4020；履带规格（节距mm×节数×宽mm）90 mm×56节×500mm(选装550mm)；履带轨距（mm）：1250；变速箱类型：机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位机械卸粮。","T202132320173","2026-06-29","92","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1913,"收获机械","籽粒作物收获机械","油菜籽收获机","4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走全喂入式油菜联合收割机","4LZY-5.0ZAQ","喂入量:5.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量（kg/s）：5.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2360；常柴股份有限公司4G33V16-125G31G /广西玉柴机器股份有限公司YC4DK125-T300；标定功率(kW)：92；标定转速(r/min)：2600；排放阶段：第Ⅲ阶段;外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5023×2600×2870；结构质量（kg）：3800；履带规格（节距mm×节数×宽mm）90 mm×56节×500mm(选装550mm)；履带轨距（mm）：1250；变速箱类型：机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位机械卸粮。","T202132320173","2026-06-29","92","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1914,"收获机械","籽粒作物收获机械","油菜籽收获机","4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走全喂入式油菜联合收割机","4LZY-5.0ZQ","喂入量:5.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量（kg/s）：5.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2200；常柴股份有限公司4G33V16/广西玉柴机器股份有限公司YC4DK120-T300；标定功率(kW)：88.2/88；标定转速(r/min)：2600；排放阶段：第Ⅲ阶段;外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5800×2490×2950；结构质量（kg）：3760；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90 mm×53节×500mm(选装550mm)；履带轨距（mm）：1250；变速箱类型：机械变速箱；制动器型式：摩擦片式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位机械卸粮。","T202132320174","2026-06-29","88","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1915,"收获机械","籽粒作物收获机械","油菜籽收获机","4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机","中联重机浙江有限公司","油菜联合收割机","4LZY-5.0Z1","喂入量:5.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","1.产品型号名称：4LZY-5.0Z1油菜联合收割机；2.结构型式：履带自走式；3.配套发动机标定功率：74.5kW；4.工作状态外形尺寸 (长×宽×高)mm：5475×2340×2900；5.整机质量:3650kg；6.作业小时生产率hm2/h：0.3～0.6；6.割台宽度:2000mm；7.喂入量kg/s：5.0；8.履带（节距×节数×宽度）：90mm×53节×450mm；9.履带轨距：1250mm。","T202033330146","2025-12-28","74.5","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1916,"收获机械","籽粒作物收获机械","油菜籽收获机","4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机","中联重机浙江有限公司","油菜联合收割机","4LZY-5.0Z2","喂入量:5.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","1.产品型号名称：4LZY-5.0Z1油菜联合收割机；2.结构型式：履带自走式；3.配套发动机标定功率：74.5kW；4.工作状态外形尺寸 (长×宽×高)mm：5475×2450×2900；5.整机质量:3700kg；6.作业小时生产率hm2/h：0.4～0.6；6.割台宽度:2200mm；7.喂入量kg/s：5.0；8.履带（节距×节数×宽度）：90mm×53节×450mm；9.履带轨距：1250mm。","T202033330147","2025-12-28","74.5","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1917,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.102m2及以上方捆捡拾压捆机","安陆市宏利机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.25","捡拾宽度:1.25m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.130725m²","挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1250mm；喂入口宽度：500（上宽），400（下宽）mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：415×315mm；配套动力范围：36.8-66.2kW。","鄂2019565","2024-12-29","","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1918,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.102m2及以上方捆捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","捡拾方捆打捆机","9YJF-2.2A","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:/个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.124m²","(捡拾器结构型式 / 锤爪)( 捡拾工作幅宽  2200mm）(捡拾锤爪数量 22 个)(压缩室 横截面积 310mm ×400mm )（压缩室截面积（宽×高）：0.124㎡）","T202000220982","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1919,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上方捆捡拾压捆机","华辰重科（山东）智能装备有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.25","捡拾宽度:2.25m;打结器数量:/个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.14m²","型号名称：9YFQ-2.25型方草捆打捆机\n挂接方式：牵引式\n捡拾宽度：2250mm；捡拾器结构型式：锤爪式\n喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构\n压缩室截面尺寸（宽×高）：320×440mm\n捆扎方式：自动套袋（缠网）\n配套动力范围：110.3～132.4kw","T202100370572","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1920,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上方捆捡拾压捆机","吉林省冠科机械制造有限公司","秸秆饲料打捆机","9YJD-2250","捡拾宽度:2.25m;打结器数量:/个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1496m²","捡拾器结构型式:锤爪式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；工作状态外形尺寸(长×宽×高):5900×3250×3740mm；配套动力≥110kW","T202100220304","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1921,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上方捆捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","捡拾方捆打捆机","9YJF-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:/个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1344m²","(捡拾器结构型式 ： 锤爪)(外形尺寸： 5400mm×2900mm×3900mm)(配套动力≥95.6 kW ）(整机质量： 5240 Kg)(草捆规格：800 mm ×320 mm ×420 mm )( 捡拾工作幅宽  ：2200mm）(捡拾锤爪数量： 22 个)(压缩室 横截面积： 320mm ×420mm )（压缩室截面积（宽×高）：0.1344㎡）","T201922220068","2024-12-15","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1922,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上方捆捡拾压捆机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","方捆打捆机","BC5060","捡拾宽度:1.65m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.166m²","配套动力范围（kW）：44.1~58.8；工作状态外形尺寸（长×宽×高）6197x2794x1778mm；结构质量（kg）：1500；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入口宽度mm：1650；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：455x365；打结器类型：单结打结器；打结器数量：2；","黑垦鉴2019007（续）","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1923,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上方捆捡拾压捆机","山东巨明机械有限公司","秸秆饲料捡拾打捆机","9YFQ-2.2B","捡拾宽度:2.22m;打结器数量:/个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1386m²","捡拾器宽度：2220mm；配套动力：≥88kW；；捡拾器结构型式：锤爪式；挂接方式：牵引式","T202100370553","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1924,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上方捆捡拾压捆机","山东凯诺农业发展有限公司","方草捆捡拾打捆机","9YFQ-2250","捡拾宽度:2.25m;打结器数量:/个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1443m²","型号名称：9YFQ-2250型方草捆捡拾打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2250mm；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室截面尺寸（宽×高）：328mm×440mm；捆扎方式：自动套袋；配套动力范围：≥110kW；","T202000370268","2025-07-05","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1925,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上方捆捡拾压捆机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","方草捆打捆机","9YF-1.6","捡拾宽度:1.6m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","结构型式：牵引式；捡拾器宽度：1600mm；压缩室截面尺寸（宽×高）：440mm×360mm（0.1584㎡）","内蒙古2018-043","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1926,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上方捆捡拾压捆机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","秸秆方捆压捆机","9YFS-1.6","捡拾宽度:1.6m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","结构型式：牵引式；捡拾器宽度：1600mm；压缩室截面尺寸（宽×高）：440mm×360mm（0.1584㎡）","内蒙古2018-045","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1927,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上方捆捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","跨行式方草捆打捆机","9YFQ-1.5","捡拾宽度:1.5m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1562m²","型号 9YFQ-1.5\n捡拾器宽度： 1500mm\n捡拾器结构形式：弹齿式\n压缩室截面尺寸（宽×高）：440mm×355mm\n打结器类型 D型\n打结器数量：2个\n工作状态外型尺寸（长×宽×高）4975mm×2550mm×1710mm\n配套动力 ≥26kW","内蒙古2018-083","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[1928,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上方捆捡拾压捆机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","履带自走式打捆机","9YFL-2200","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.147m²","方捆；捡拾宽度（m）：2.2；压缩室截面积（宽×高）：0.147㎡；打结器数量：2个；","2018TJ596","2022-12-31","74.5","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1929,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","爱科（济宁）农业机械有限公司","捡拾压捆机","9YF-1.92(MF1840)","捡拾宽度:1.928m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.167299m²","挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1928mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2；压缩室截面尺寸（宽×高）：454mm×368.5mm；配套动力范围：≥35kw","T201900150475","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1930,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","爱科（济宁）农业机械有限公司","捡拾压捆机","9YF-2.31(MF1844N)","捡拾宽度:1.969m;打结器数量:3个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.22113m²","挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1969mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：3；压缩室截面尺寸（宽×高）：567mm×390mm；配套动力范围：≥50kw","T201900150476","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1931,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","安徽久力机械设备有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.9m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1562m²","捡拾器宽度：1900mm；捡拾器结构型式：三排弹齿杆滚筒式；打结器类型：D类型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸(宽×高）：355mm×440mm；配套动力：≥40KW","2017TJ659","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1932,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.8m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.167m²","捡拾器宽度1800mm；压缩室截面积(宽×高)：0.167m²，捡拾器结构型式：弹齿式；打结器数量及类型：2个/D型；压缩室截面尺寸：365mm*457mm；工作状态外形尺寸：5540mm*2530mm*1700mm；配套动力：≥40kw；","2018TJ058","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1933,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","安徽银穗农业机械制造有限公司","方草捆捡拾打捆机","9YG-1800","捡拾宽度:1.8m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.171m²","方捆；捡拾器宽度：1800mm；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：450×380mm；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型；打捆活塞往复次数：100～120个；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：5000×2260×1680mm；配套动力：36.8～51.5kW","2018TJ351","2022-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1934,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","东风井关农业机械有限公司","方草捆打捆机","9YFG-2.2(ENY2200)","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","捡拾器宽度：2200mm；工作状态外形尺寸：5710*2580*1750mm；捡拾器结构形式：粉粹机捡拾兼切割揉碎；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩式截面尺寸（长×宽）：360mm×440mm÷1000000=0.1584m²；配套动力：58.8-117.6KW；","鄂2019142","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1935,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","东风井关农业机械有限公司","方草捆打捆机","9YFG-2.2A(ENY2200A)","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","捡拾器宽度：2200mm；工作状态外形尺寸：6410*2750*1850mm；捡拾器结构形式：粉粹机捡拾兼切割揉碎；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩式截面尺寸（长×宽）：360mm×440mm÷1000000=0.1584m²；配套动力：80.9-132.4KW；","鄂2019143","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1936,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","东风井关农业机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.7(ENY1700)","捡拾宽度:1.7m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","捡拾宽度：1700mm；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440mm×360mm÷1000000=0.1584m²；挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；捆扎方式：自动绳打捆；配套动力范围：33.1～117.6kW","鄂2020101","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1937,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","东风井关农业机械有限公司","方捆打捆机","9YFQ-2.0(ENY2000)","捡拾宽度:2.0m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162m²","捡拾宽度：2000mm；压缩室截面尺寸（宽×高）：450mm×360mm÷1000000=0.162㎡；打结器数量：2个；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；配套动力范围： 35.3～58.8kW；挂接方式：牵引式；","鄂2020397","2025-12-23","","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1938,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","高唐绿荫环保科技有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.7","捡拾宽度:1.7m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","型号名称：9YFQ-1.7型方草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1700mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸(宽×高)：460mm×360mm；配套动力范围：≥20kW。","T201900150466","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1939,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","高唐绿荫环保科技有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.9m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","型号名称：9YFQ-1.9型方草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1900mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸(宽×高)：460mm×360mm；配套动力范围：≥20kW。","T201900150465","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1940,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","河南汉诺威实业有限公司","方草捆打捆机","9YF-1.9","捡拾宽度:1.9m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.170m²","挂接方式  牵引式 \n捡拾宽度 mm 1900 \n捡拾器结构型式  弹齿式 \n喂入器结构型式  螺旋连续喂入机构 \n打结器型式  D型 \n打结器数量 个 2 \n压缩室截面尺寸（宽×高） mm 460×370 \n捆扎方式  自动绳打捆 \n配套动力范围 kW 51.5～73.5","T202161610044","2026-01-14","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1941,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","河南豪丰农业装备有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.97m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1562m²","型号：9YFQ-1.9；捡拾器宽度：1970mm；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型打结器；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×355mm；打捆活塞往复次数：100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5100×2610×1790mm；配套动力（非固定式）：51.5～73.5kW。","鄂2018118","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1942,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","河南豪丰农业装备有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.9A","捡拾宽度:1.94m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1562m²","型号：9YFQ-1.9A；捡拾器宽度：1940mm；捡拾器结构型式：锤爪式；打结器类型：D型打结器；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×355mm；打捆活塞往复次数：100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5780×2400×1750mm；配套动力（非固定式）：62.5～80.9kW。","鄂2019002","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1943,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","河南豪丰农业装备有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.23m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1562m²","型号：9YFQ-2.2；捡拾器宽度：2230mm；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型打结器；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×355mm；打捆活塞往复次数：100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5100×2880×1790mm；配套动力（非固定式）：58.8～80.9kW。","鄂2018119","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1944,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","河南豪丰农业装备有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2A","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1562m²","型号：9YFQ-2.2A；捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：锤爪式；打结器类型：D型打结器；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×355mm；打捆活塞往复次数：100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5780×2665×1750mm；配套动力（非固定式）：69.9～88.2kW。","鄂2019003","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1945,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","河南省祥盛农业装备制造有限责任公司","快速离田式打捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.9m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.166m²","捡拾器宽度 mm ：1900 ；\n捡拾器结构型式 ： 弹齿式 ；\n打结器类型 ：D型 ；\n打结器数量 ： 2 个；\n压缩室截面尺寸（宽×高） mm ：460×360 ；\n打捆活塞往复次数 次/min ：80 ；\n工作状态外型尺寸（长×宽×高） mm： 4960×2620×1900 ；\n配套动力 kW： ≥44.1 ；","部20180803","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1946,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","黑龙江德沃科技开发有限公司","方捆打捆机","9Y-2200","捡拾宽度:2.21m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","捡拾宽度：2210mm，打捆活塞速度：100行程/min，打结器类型：D型，压缩室截面尺寸（宽×高）：440×360mm，配套动力范围：≧29.4kW，捆扎方式：自动绳打捆。","T202023230157","2025-10-11","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1947,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","吉林泷禾机械制造有限公司","秸秆方捆打捆机","9YFK-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1824m²","型号名称：9YFK-2.2型秸秆方捆打捆机、挂接方式：牵引式、捡拾宽度：2200mm、捡拾器结构形式：锤爪式、喂入器结构形式：螺旋连续喂入机构+拔叉喂入机构、打结器形式：D型、打结器数量：2个、压缩室截面尺寸（宽×高）：480*380、捆扎方式：自动绳打捆、配套动力范围：≥88.","T202100220364","2026-06-29","88","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1948,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","捡拾方捆压捆机","9YJ-2.2A","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1562m²","（捡拾器类型：弹齿）（捡拾器宽度：2200mm）（外形尺寸：4975*2850*1710）（整机净重：1700kg）（配套动力：≥45kW）（打结器类型：D型）（打结器数量：2个）（压缩室截面尺寸：440*355）（压缩室截面积（宽×高）：0.1562㎡）","吉农机鉴2017-033","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1949,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","捡拾方捆压捆机","9YJ-2.2A-1","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1562m²","（捡拾器类型：锤爪）（捡拾器宽度：2200mm）（外形尺寸：4975*2850*1710）（整机净重：1700kg）（配套动力：≥52kW）（打结器类型：D型）（打结器数量：2个））压缩室截面尺寸：440*355）压缩室截面积（宽×高）：0.1562㎡）","吉农机鉴2017-034","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1950,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","佳木斯建华农业装备有限公司","方捆打捆机","9YFQ-2.0","捡拾宽度:2.0m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162m²","1、捡拾器宽度：2000mm； 2、捡拾器结构：弹齿式； 3、打结器数量：2个； 4、活塞往复次数：100次/分； 5、配套动力：≥33.1Kw 6、压缩室截面尺寸（宽×高） ：450×360 mm","部20190048","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1951,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","方草捆打捆机","9YF-1.96FK","捡拾宽度:1.96m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","方捆;压缩室截面尺寸（宽×高：480×360mm(0.1728㎡)；捡拾宽度（mm）:1960；配套动力（kW）：36-53；挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量（个）：2；捆扎方式：自动绳打捆。","T202132320102","2026-03-29","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1952,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","捡拾打捆机","9YFQ-1960","捡拾宽度:1.96m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162m²","方捆;压缩室截面尺寸（宽×高）：450×360mm(0.162㎡);捡拾宽度:1.96m；配套动力：≥26kW；挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入结构；打结器类型：单结打结器；打结器数量：2个。","2019TJ575","2024-12-23","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1953,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","江西凯瑞机械制造有限公司","秸秆切割揉碎方捆压捆机","9YFG-2.2","捡拾宽度:2.24m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","捡拾器宽度：2240mm、 捡拾器结构型式：弹齿式、打结器类型：D型、打结器数量：2个、压缩室截面尺寸(宽x高)：440mmx360mm","部20171023","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[1954,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","江西凯瑞机械制造有限公司","跨行式方草捆压捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.24m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","捡拾器宽度：2240mm、 捡拾器结构型式：弹齿式、打结器类型：D型、打结器数量：2个、压缩室截面尺寸(宽x高)：440mmx360mm、工作状态外形尺寸(长x宽x高)：4800x2900x1720","部20171022","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[1955,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","方捆打捆机","BC5070","捡拾宽度:1.9m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162m²","配套动力范围（kW）：58.8；工作状态外形尺寸（长×宽×高）6325×3145×1870mm；结构质量（kg）：1685；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：457×356；打结器类型：双结；打结器数量：2；","黑2017038","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1956,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","方捆打捆机","BC5070C","捡拾宽度:1.9m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162m²","配套动力范围（kW）：≥64.6；工作状态外形尺寸（长×宽×高）6325×3145×1870mm；结构质量（kg）：1685；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入口宽度mm：1900，压缩室截面尺寸（宽×高）mm：457×356；打结器类型：双结；打结器数量：2；","黑2019001","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1957,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","方捆打捆机","BC5080","捡拾宽度:1.9m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.185m²","配套动力范围（kW）：≥60；工作状态外形尺寸（长×宽×高）6010×3024×1905mm；结构质量（kg）：1943；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：457×405；打结器类型：D型；打结器数量：2；","黑2017016","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1958,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","牵引式方草捆打捆机","9YFQ-1.71","捡拾宽度:1.707m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","捡拾宽度：1707mm；打捆活塞速度：93次/min；打结器类型：D型打结器；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6200×2808×1410mm；配套动力：≥37kW；压缩室截面尺寸(宽度×高度）mm：460×360；打结器数量：2个","部20170081","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1959,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","莱州恒春机械有限公司","牵引式方草捆压捆机","9YFQ-1.95","捡拾宽度:1.95m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","挂接方式：牵引式；捡拾器宽度：1950mm; 捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）440mm×360mm配套动力KW:≥40","T201915150020","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1960,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","连云港市东堡旋耕机械有限公司","捡拾式方捆压捆机","DBYQ-1950","捡拾宽度:1.95m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):360×460m²","1、型号名称：DBYQ-1950型捡拾式方捆压捆机；2、挂接方式：牵引式；3、捡拾宽度mm：1950；4、捡拾器结构型式：弹齿式；5、喂入器结构型式：拨叉喂入机构；6、打结器型式：D型；7、打结器数量（个）：2；8、压缩室截面尺寸（宽×高）mm：360×460；9、配套动力范围kW：≥25.76；10、捆扎方式：自动绳打捆。","T202032320517","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1961,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","辽宁海华农业装备制造有限公司","方草捆压捆机","9YFQ-1.8","捡拾宽度:1.8m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1668m²","挂接方式:牵引式,捡拾宽度(mm):1800,捡拾器结构型式:弹齿式,喂入器结构型式:拨叉喂入机构,\n打结器型式:D型,打结器数量(个):2,压缩室截面尺寸（宽×高）(mm):355×470,捆扎方式:自动绳打捆\n,配套动力范围(kW):36.8～58.8","T20202121129","2025-12-01","0","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[1962,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","灵璧县泰顺机械有限公司","捡拾式方捆压捆机","9YFQ-1950","捡拾宽度:1.8m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162m²","型号名称；9YFQ-1950型捡拾式方捆压捆机，挂接方式；牵引式，捡拾宽度；1.8(m)，捡拾器结构型式；弹齿式，打结器型式；D型，打结器数量；2个，压缩室截面尺寸（宽×高）；450×360（mm），配套动力范围；≥25.7（kw）.","2019TJ520","2024-12-23","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1963,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","洛阳福格森机械装备有限公司","捡拾压捆机","9YK-170","捡拾宽度:1.718m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","捡拾器宽度(mm):1718；打捆活塞速度(行程/min):100；打结器类型:D型；方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度）：440×360mm，打结器数量：2个，工作状态外形尺寸(长×宽×高):5190mm×2320mm×1785mm；配套动力(kw):≥29.4；","部20170071","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1964,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","洛阳福格森机械装备有限公司","捡拾压捆机","9YK-220","捡拾宽度:2.246m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","捡拾器宽度(mm):2246；打捆活塞速度(行程/min):100；打结器类型:D型；方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度）：440×360mm，打结器数量：2个，工作状态外形尺寸(长×宽×高):5190mm×2845mm×1785mm；配套动力(kw):≥29.4；","部20170070","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1965,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","内蒙古华禹农牧机械有限公司","正牵引方草捆压捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.97m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162m²","型号 ：9YFQ-1.9   \n捡拾宽度：1970mm\n捡拾器结构形式：弹齿式\n压缩室截面尺寸（宽×高）：450mm×360mm\n打结器类型：D型\n打结器数量：2个\n工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4975mm×2600mm×1710mm\n配套动力：固定式\n          非固定式≥26Kw","部20190174","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[1966,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","内蒙古华禹农牧机械有限公司","除土切割揉碎方捆压捆机","9YJC-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1562m²","型号名称：9YJC-2.2型除土切割揉碎方捆压捆机\n挂接方式：牵引式\n捡拾宽度：2200mm\n捡拾器结构形式：锤爪式\n喂入器结构形式：风机+拨叉喂入机构\n打结器类型：D型\n打结器数量：2个\n压缩室截面尺寸（宽×高）：440mm×355mm\n扎捆方式：自动绳打捆\n配套动力范围：≥73.5kW","T202000150130","2025-07-05","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[1967,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","内蒙古华禹农牧机械有限公司","双刀轴秸秆切割揉碎方捆压捆机","9YJS-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1562m²","型号名称：9YJS-2.2型双刀轴秸秆切割揉碎方捆压捆机\n挂接方式：牵引式\n捡拾宽度：2200mm\n捡拾器结构形式：前锤爪式＋后甩刀式\n喂入器结构形式：拨叉喂入机构\n打结器类型：D型\n打结器数量：2个\n压缩室截面尺寸（宽×高）：440mm×355mm\n配套动力范围：≥73.5Kw","T202000150124","2025-07-05","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[1968,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","南阳向阳红农业机械制造有限公司","方捆打捆机","9YFQ-2.0","捡拾宽度:2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162m²","型号名称：9YFQ-2.0型方捆打捆机，挂接方式：牵引式，捡拾宽度（mm）:2000,捡拾器结构：弹齿式，喂入器结构型式：拨叉喂入机构，打结器形式：D型，打结器数量（个）：2，压缩室截面尺寸（宽×高）（mm）450×360，捆扎方式：自动绳打捆，配套动力范围（KW）33.1~66.2","T202041410243","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1969,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","青岛金丰源机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.97m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","捡拾器宽度:1970mm；打捆活塞速度:100行程/min；打结器类型:D型；打结器数量:2个；压缩室截面尺寸(宽X高):460mmX360mm；工作状态外形尺寸(长X宽X高):5700mmX2600mmX1720mm；配套动力:≥26kW.","部20170126","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[1970,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","山东奥翔农业机械设备股份有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.97m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):1.638m²","捡拾器宽度：1970mm；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器数量：2个；打结器类型：D型；压缩室截面尺寸：（宽x高）455x360mm；工作状态外形尺寸：（长x宽x高）5400mmx2565mmx1710mm；配套动力：≥35kw","部20180769","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1971,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","山东江华机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.928m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.157m²","型号名称：9YFQ-1.9方草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）：1928；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量（个）：2；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：442×356；配套动力范围（KW）：≥26","GZNJ/TJ 2019-340","2024-11-20","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1972,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","山东江华机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.9K","捡拾宽度:1.928m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.173m²","型号名称:9YFQ-1.9K方草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）：1928；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量（个）：2；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：482×360；配套动力范围（KW）：≥26","T202100610679","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1973,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","山东江华机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.22m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.157m²","型号名称:9YFQ-2.2方草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）：2220；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量（个）：2；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：442×356；配套动力范围（KW）：≥37","GZNJ/TJ 2019-341","2024-11-20","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1974,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","山东新圣泰机械制造有限公司","方捆打捆机","9YF-2.0","捡拾宽度:2.02m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1702m²","型号名称：9YF-2.0型方捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2020mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽x高）：460x370mm；捆扎方式：自动绳打捆；配套动力范围：≥40kW.","T202100370582","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1975,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","上海世达尔现代农机有限公司","方草捆打捆机(方草捆压捆机)","9YFQ-1.8(THB3060)","捡拾宽度:1.705m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","捡拾器宽度mm1705；捡拾器结构型式/弹齿式；压缩式截面尺寸(宽×高)mm480×360；\n打结器类型/D型打结器；打结器数量个2；工作状态外型尺寸(长×宽×高)mm5000×2800×1380\n配套动力kW25.725～58.8","沪2017-016","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[1976,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","上海世达尔现代农机有限公司","正牵引方草捆打捆机","9YFQ-1.9Z（TIB3000)","捡拾宽度:1.9m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.161525m²","挂接方式/牵引式；捡拾宽度mm1900；捡拾器结构型式/弹齿式；喂入器结构型式/拨叉喂入机构；打结器型式/D型；打结器数量个2；压缩室截面尺寸（宽×高）mm460×360；\n配套动力范围kW≥30","T202031310020","2025-09-07","","购机补贴(通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[1977,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","上海世达尔现代农机有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.1","捡拾宽度:1.96m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1872m²","型号名称/9YFQ-2.1方草捆打捆机；挂接方式/牵引式；捡拾器宽度mm1960；捡拾器结构型式\n/弹齿式；喂入器结构型式/拨叉喂入机构；打结器型式/D型打结器；打结器数量个2\n压缩室截面尺寸（宽×高）mm480×410；配套动力范围kW35～66","T201931310001","2024-10-20","","购机补贴(通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[1978,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","四平市隆发机械制造有限公司","自动捡拾秸秆粉碎方捆压捆机","9YFL-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1562m²","方捆压捆机；捡拾器宽度：2200㎜；捡拾器结构型式：锤片（锤爪）；压缩室截面尺寸（宽*高）：440㎜*355㎜；打结器类型：Ｄ;打结器数量：2个；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：6000㎜*2740㎜*1800㎜；配套动力：≥66.2ＫＷ","吉农机鉴2017-028","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1979,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","四平市隆发机械制造有限公司","捡拾秸秆方捆打捆机","9YFL-2.2B","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1562m²","方捆压捆机；捡拾器宽度：2200㎜；捡拾器结构型式：锤片式；打缩室截面尺寸（宽*高）：355㎜*440㎜；打结器类型：Ｄ型；打结器数量：2个；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：6000㎜*2740㎜*1800㎜；配套动力：≥66.17ＫＷ","吉农机鉴2018-040","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1980,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","四平市天兴换热设备制造有限公司","秸秆方捆打捆机","9YFK-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1824m²","型号名称：9YFK-2.2型秸秆方捆打捆机、挂接方式：牵引式、捡拾宽度：2200mm、捡拾器结构形式：锤爪式、喂入器结构形式：螺旋连续喂入机构+拔叉喂入机构、打结器形式：D型、打结器数量：2个、压缩室截面尺寸（宽×高）：480*380、捆扎方式：自动绳打捆、配套动力范围：≥88.","T202100220365","2026-06-29","88","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1981,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","天津轩禾农业机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.7","捡拾宽度:1.75m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","9YFQ-1.7型方捆机主要由牵引粱、捡拾器、螺旋输送器、喂入机构、活塞、压捆室、草捆密度调节装置和传动系统组成。捡拾器宽度：1750mm；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型（6003）；打结器数量：2；压缩室截面尺寸：360*460。","TJ-2018T-8","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1982,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","天津轩禾农业机械制造有限公司","粉碎方捆打捆机","9YFS-2.2","捡拾宽度:2.22m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","9YFS-2.2型粉碎方捆打捆机机主要由捡拾器压缩室、打结器等组成。捡拾器宽度：2220mm；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器类型：D型；打结器数量：2；压缩室截面尺寸：440*360。","T202012120043","2025-07-13","","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1983,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","方草捆打捆机","9YF-1.9","捡拾宽度:1.972m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","结构型式：牵引式；捡拾器宽度：1972mm；压缩室截面尺寸（宽×高）：440mm×360mm（0.1584㎡）","T202000150897","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1984,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","方草捆打捆机","9YF-2.2","捡拾宽度:2.236m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","结构型式：牵引式；捡拾器宽度：2236mm；压缩室截面尺寸（宽×高）：440mm×360mm（0.1584㎡）","T202000150899","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1985,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","饲草方草捆打捆机","9YFC-2.2","捡拾宽度:2.26m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","结构型式：牵引式；捡拾器宽度：2260mm；压缩室截面尺寸（宽×高）：440mm×360mm（0.1584㎡）","T202000150127","2025-07-05","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1986,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","方捆压捆机","9YFD-1.9","捡拾宽度:1.962m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","结构型式：牵引式；捡拾器宽度：1962mm；压缩室截面尺寸440*360（0.1584㎡）","部20170102","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1987,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","秸秆方捆压捆机","9YFS-2.0","捡拾宽度:2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","结构型式：牵引式；捡拾器宽度：2000mm；压缩室截面尺寸（宽×高）：440mm×360mm（0.1584㎡）","内蒙古2018-046","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1988,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","秸秆方捆压捆机","9YFS-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","结构型式：牵引式；捡拾器宽度：2200mm；打结器数量：2；压缩室截面尺寸（宽×高）：440mm×360mm（0.1584㎡）","T202000150898","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1989,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","秸秆方捆压捆机","9YFS-2.2A","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","\"结构型式：牵引式；捡拾器宽度：2200mm；压缩室截面尺寸（宽×高）： 360×440（0.1584㎡）\"","黑垦鉴2017086","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1990,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","潍坊鲁鹏机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-200Z","捡拾宽度:1.95m;打结器数量:3个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.212800m²","捡拾宽度：1.95m\n捡拾器结构型式：弹齿式\n打结器类型：D型\n打结器数量：3个\n配套动力范围（KW):55.8-73.5\n压缩室截面尺寸（宽*高）mm：:560*380\n压缩室截面积(宽X高)=560mm×380mm÷1000000=0.212800㎡”，原因有如下：1.压缩室截面积(宽X高)，契合了补贴额一览表中所要求的\n2. 560mm*380mm报告中的实际参数情况\n3.压缩室截面积(宽X高)=560×380÷100000=0.212800㎡，补贴额一览表明示的国际公认的数学计算公式；\n4.“0.212800㎡”计算后的结果，也符合补贴额一览表中所要求的数值要求。","黑垦鉴2018132","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1991,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","潍坊润鑫机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.9C","捡拾宽度:1.9m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.165m²","捡拾器宽度:1.9m；捡拾器结构型式:弹齿式；打结器类型:D型；打结器数量:2个；压缩式截面尺寸（长x宽x高）mm：360x460：打捆活塞往复速度:93次/min；工作状态外形尺寸(长X宽X高)mm:6100X3200X1700;配套动力;29.4~51.4kw","黑垦鉴2018121","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1992,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","芜湖泓吉杙机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YF-1.9","捡拾宽度:1.97m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):450*375m²","产品型号名称：9YF-1.9型方草捆打捆机； 挂接方式：牵引式；  捡拾宽度:1.97m;   喂入口宽度： /； 捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构； 打结器型式：D型；方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度):450*375mm;  打结器数量:2个；  捆扎方式：自动绳打捆；  配套动力：≥36.8kw","T202034490","2025-12-28","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1993,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","舞钢市恒利达机械制造有限责任公司","方草捆打捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.9m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1665m²","挂接方式 ： 牵引式； \n捡拾宽度 mm ：1900 ；\n捡拾器结构型式 ： 弹齿式 ；\n喂入器结构型式 ： 拨叉喂入机构 ；\n打结器型式 ： D型 ；\n打结器数量 个： 2； \n捆扎方式 ： 自动绳打捆 ；\n压缩室截面尺寸（宽×高） mm ：450×370； \n配套动力范围 kW ：29.5-73.6 ；","鄂2020136","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1994,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","新乡市花溪科技股份有限公司","方捆打捆机","9YF-1.7","捡拾宽度:1.7m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","型号名称：9YF-1.7型方捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1700mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×360mm；配套动力范围：33.1～117.6kW。","T201941410066","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1995,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","新乡市花溪科技股份有限公司","方捆打捆机","9YF-2.0(原：9YFK-2.0)","捡拾宽度:2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","结构型式：牵引式；捡拾器宽度：2000mm；打捆活塞速度：90～100行程/min；打结器类型：D型强制脱扣；配套动力（捡拾式）≥33.1kW；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4600×2630×1750mm；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×360mm。","豫2016114","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1996,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","新乡市花溪科技股份有限公司","方捆打捆机","9YF-2.2","捡拾宽度:2.23m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","型号：9YF-2.2；捡拾器宽度：2230mm；打捆活塞速度：90～100行程/min；打结器类型：D型；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4600×2860×1750mm；配套动力：≥36.8kW；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×360mm。","豫2016086","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1997,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","新乡市花溪科技股份有限公司","秸秆方捆打捆机","9YFG-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","型号：9YFG-2.2；捡拾器宽度：2200mm；打捆活塞速度：90～100行程/min；打结器类型：D型；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：5500×2660×1750mm；配套动力：≥58.8kW；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×360mm。","豫2016085","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1998,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","新乡市花溪科技股份有限公司","秸秆方捆打捆机","9YFG-2.2A","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","型号：9YFG-2.2A；捡拾器宽度：2200mm；打捆活塞速度：90～100行程/min；打结器类型：D型；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：5500×2700×1850mm；配套动力：≥80.9kW；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×360mm。","豫2016131","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1999,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","新乡市花溪科技股份有限公司","秸秆方捆打捆机","9YFG-2.2B","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","型号名称：9YFG-2.2B型秸秆方捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×360mm；捆扎方式：自动绳打捆；配套动力范围：80.9～161.8kW。","T202041410264","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2000,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","新乡市花溪科技股份有限公司","履带自走式方草捆打捆机","9YFZ-1.9","捡拾宽度:1.9m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","型号名称：9YFZ-1.9型履带自走式方草捆打捆机；挂接方式：自走式；捡拾宽度：1900mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：480×360mm；配套发动机（电动机）额定功率：65kW;配套发动机（电动机）额定转速：2400r/min；驾驶室型式：无驾驶室；变速方式：机械+无极变速；驱动方式：机械驱动（最终）；制动器型式：摩擦片式；履带型式：橡胶履带；履带宽度：450mm；履带接地长：1600mm；轨距：1150mm。","T201941410043","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2001,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","新乡市蓝溪科技有限公司","方捆打捆机","9YF-1.7","捡拾宽度:1.7m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","型号名称：9YF-1.7型方捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1700mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×360mm；配套动力范围：33.1～117.6kW。","T201941410068","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2002,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","新乡市蓝溪科技有限公司","方捆打捆机","9YF-2.0","捡拾宽度:2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","型号：9YF-2.0；捡拾器宽度：2000mm；捡拾器结构型式：弹齿滚筒式；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×360mm；打捆活塞往复次数：90～100次/min；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4600×2630×1750mm；配套动力≥33.1kW。","豫2017195","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2003,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","新乡市蓝溪科技有限公司","方捆打捆机","9YF-2.2","捡拾宽度:2.23m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","型号：9YF-2.2；捡拾器宽度：2230mm；捡拾器结构型式：弹齿滚筒式；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×360mm；打捆活塞往复次数：90～100次/min；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4600×2860×1750mm；配套动力≥36.8kW。","豫2017200","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2004,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","新乡市蓝溪科技有限公司","秸秆方捆打捆机","9YFG-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","型号：9YFG-2.2；捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：粉碎滚筒式；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×360mm；打捆活塞往复次数：90～100次/min；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：5500×2660×1750mm；配套动力≥58.8kW。","豫2017198","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2005,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","新乡市蓝溪科技有限公司","秸秆方捆打捆机","9YFG-2.2A","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","型号：9YFG-2.2A；捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：粉碎滚筒式；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×360mm；打捆活塞往复次数：90～100次/min；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：5500×2700×1850mm；配套动力≥80.9kW。","豫2017199","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2006,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","新乡市蓝溪科技有限公司","秸秆方捆打捆机","9YFG-2.2B","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","型号名称：9YFG-2.2B型秸秆方捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×360mm；捆扎方式：自动绳打捆；配套动力范围：80.9～161.8kW。","T202041410267","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2007,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","新乡市蓝溪科技有限公司","履带自走式方草捆打捆机","9YFZ-1.9","捡拾宽度:1.9m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","型号名称：9YFZ-1.9型履带自走式方草捆打捆机；挂接方式：自走式；捡拾宽度：1900mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：480×360mm；配套发动机（电动机）额定功率：65kW;配套发动机（电动机）额定转速：2400r/min；驾驶室型式：无驾驶室；变速方式：机械+无极变速；驱动方式：机械驱动（最终）；制动器型式：摩擦片式；履带型式：橡胶履带；履带宽度：450mm；履带接地长：1600mm；轨距：1150mm。","T201941410044","2024-12-30","65","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2008,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","星光农机股份有限公司","履带自走式方草捆打捆机","9YFL-1.9","捡拾宽度:1.9m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","捡拾宽度:1900MM；挂接放置：自走式；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型，打结器数量:2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：460mm×360mm；捆扎方式：自动绳打结；变速方式：手动变速；驱动方式：机械驱动；制动器型式：湿式摩擦片式；履带型式：橡胶履带；履带宽度：400mm；履带接地长：1462mm；轨距：1150mm","T202034354","2025-12-28","45","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2009,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","捡拾式方捆压捆机","9YFQ-1950D","捡拾宽度:1.95m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","捡拾器结构型式：单轴甩刀式，打结器类型：D型绳打捆，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸：460×360mm，配套动力：40.4kW以\n\n上； 捡拾器宽度：1950mm，","鄂2018062","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[2010,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-1950DII","捡拾宽度:1.95m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","挂接方式:牵引;捡拾宽度:1950mm;喂入口宽度:440mm；捡拾器结构型式:甩刀式；喂入器结构型式:拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：460*360mm；配套动力范围：50~95kW；","鄂2019256","2024-07-17","","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[2011,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","捡拾式方捆压捆机","YLYQ1950","捡拾宽度:1.95m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","挂接方式:牵引式;捡拾宽度:1950mm;捡拾器结构型式:弹齿式；喂入器结构型式:拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；\n压缩室截面尺寸（宽×高）：460*360mm；配套动力范围：25.7~40.5kW；","鄂2019259","2024-07-17","","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[2012,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","捡拾式方捆压捆机","YLYQ1950ⅡA","捡拾宽度:1.95m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","捡拾器结构型式：双轴甩刀式，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸：460×360mm，配套动力：55kW以上 ， 捡拾器宽度：1950mm ；工作状态外型尺寸（长*宽*高）5465*2400*1750mm","鄂2017172","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[2013,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","秸秆揉碎除尘方捆压捆机","9YFC-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):1.58m²","捡拾宽度：2200mm\n捡拾器结构型式：锤爪式\n喂入器结构型式：风机+拨叉喂入机构\n打结器数量：2个\n压缩室截面尺寸（宽X高）：440mm X 360mm\n配套动力范围：≥90KW","T202100150018","2026-04-01","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2014,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","秸秆切割揉碎方捆压捆机","9YFG-2.2A","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.158m²","型号 9YFG-2.2A\n挂接方式：牵引式\n捡拾器宽度： 2200mm\n捡拾器结构形式：甩刀式\n喂入器结构形式：拨叉喂入机构\n打结器类型 D型\n打结器数量：2个\n压缩室截面尺寸（宽×高）：440mm×360mm\n配套动力 ≥58.8kW","部20170083","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2015,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","秸秆揉碎除尘方捆压捆机","9YFG-2.2B","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.156m²","型号 9YFG-2.2B\n捡拾器宽度： 2200mm\n捡拾器结构形式：锤爪式\n打结器类型 D型\n打结器数量：2个\n压缩室截面尺寸（宽×高）：440mm×355mm\n工作状态外型尺寸（长×宽×高）5750mm×2890mm×3180mm\n配套动力 非固定式≥75kW","部20190453","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2016,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","跨行式方草捆捡拾压捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.93m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","型号 9YFQ-1.9\n挂接方式：牵引式\n捡拾器宽度： 1930mm\n捡拾器结构形式：弹齿式\n喂入器结构形式：拨叉喂入机构\n打结器类型 D型\n打结器数量：2个\n捆扎方式：自动绳打款\n压缩室截面尺寸（宽×高）：440mm×360mm\n配套动力 ≥26kW","T202015150066","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2017,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","跨行式方草捆捡拾压捆机","9YFQ-1.9A","捡拾宽度:1.97m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","型号 9YFQ-1.9A型跨行式方草捆捡拾压捆机\n挂接方式：牵引式\n捡拾器宽度： 1970mm\n捡拾器结构形式：弹齿式\n喂入器结构形式：拨叉喂入机构\n打结器类型 D型\n打结器数量：2个\n捆扎方式：自动绳打款\n压缩室截面尺寸（宽×高）：480mm×360mm\n配套动力 ≥26kW","T202100150292","2026-06-29","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2018,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","跨行式方草捆捡拾压捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.24m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","型号：9YFQ-2.2型跨行式方草捆捡拾压捆机\n挂接方式/牵引式\n捡拾器宽度：2240mm\n捡拾器结构形式：弹齿式\n喂入器结构形式：拨叉喂入机构\n打结器类型 D型\n打结器数量：2个\n压缩室截面尺寸（宽×高）：440mm×360mm\n配套动力 ≥26kW","部20170094","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2019,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","秸秆揉碎除尘方捆机","9YFY-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:/个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1564m²","型号/ 9YFY-2.2型结构揉碎除尘方捆机\n挂接方式：牵引式\n捡拾器宽度 /2200mm\n捡拾器结构形式：锤爪式\n喂入器结构形式：风机喂入机构\n压缩室截面尺寸（宽×高）：340mm×460mm\n捆扎方式：自动套袋\n配套动力范围： ≥90kW","T202100150019","2026-04-01","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2020,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","双刀轴秸秆切割揉碎方捆压捆机","9YJS-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.158m²","型号：9YJS-2.2\n挂接方式：牵引式\n捡拾器宽度：2200mm\n捡拾器结构形式：甩刀式\n喂入器结构形式：拨叉喂入机构\n打结器形式 ：D型\n打结器数量：2个\n压缩室截面尺寸（宽×高）：440mm×360mm\n配套动力 ≥58.8kW","部20170084","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2021,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","双刀轴秸秆切割揉碎方捆压捆机","9YJS-2.2B","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.156m²","型号：9YJS-2.2B\n捡拾器宽度：2200mm\n结构形式：前锤爪式+后甩刀式\n打结器数量：2个\n打结器类型 D型\n压缩室截面尺寸（宽×高）：440mm×355mm\n工作状态外型尺寸（长×宽×高）5810mm×2750mm×1750mm\n配套动力：非固定式  ≥75kW","部20190194","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2022,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","中国一拖集团有限公司","方草捆打捆机","9YFQT-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","挂接方式：牵引式 捡拾宽度：2200mm  喂入口宽度：/  捡拾器结构形式：锤爪式  喂入器结构形式：拨叉喂入机构  打结器形式：D型  打结器数量：2个 压缩室截面尺寸（宽*高）：440*360mm 捆扎方式：自动绳打捆 配套动力范围：88.2-110.3kw  配套发动机（电动机）额定功率：/  配套发动机（电动机）额定转速：/   驾驶室型式：/  变速方式：/ 驱动方式：/制动器型式：/ 轴距：/ 导向轮轮距：/ 驱动轮轮距：/ 导向轮轮胎规格：/  驱动轮轮胎规格：/ 履带型式：/ 履带宽度：/ 履带接地长：/  轨距：/","T202041410265","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2023,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","方草捆打捆机","9YF-2000","捡拾宽度:2.0m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","捡拾宽度（m）：2.0；压缩室截面积（宽×高）㎡：0.1656；打结器数量：2个；方捆；","2019TJ150","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2024,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","履带自走式方草捆打捆机","9YZ-1900FA","捡拾宽度:1.9m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","捡拾宽度（m）：1.9；压缩室截面积（宽×高）㎡：0.1728；打结器数量：2个；方捆；","2019TJ151","2023-12-31","60","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2025,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","驻马店市开元农机装备有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.24m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","捡拾器宽度：2240mm、 捡拾器结构型式：弹齿式、打结器类型：D型、打结器数量：2个、压缩室截面尺寸(宽x高)：440mmx360mm、工作状态外形尺寸(长x宽x高)：4800x2900x1720","黑垦鉴2019098","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2026,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","爱科（济宁）农业机械有限公司","捡拾压捆机","9YF-2.2（1840S）","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1692m²","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸：470mm×360mm；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5600mm×2800mm×1700mm；配套动力：≥35kw","部20190176","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2027,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","爱科（济宁）农业机械有限公司","粉碎型捡拾压捆机","9YF-2.2(MF1840F)","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2；压缩室截面尺寸（宽×高）：460mm×360mm；配套动力范围： ≥66kw","T202000150933","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2028,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","爱科（济宁）农业机械有限公司","捡拾压捆机","9YF-2.26(MF2270)","捡拾宽度:2.26m;打结器数量:6个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):1.05m²","挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2260mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：6；压缩室截面尺寸（宽×高）：1200mm×875mm；配套动力范围：不带切草刀≥112kw，带切草刀≥134kw","T201900150474","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2029,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","爱科（济宁）农业机械有限公司","破碎型捡拾压捆机","9YF-2.2P（MF 1840P）","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162692m²","挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：前轴锤爪+后轴甩刀；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2；压缩室截面尺寸（宽×高）：457mm×356mm；配套动力范围： ≥88kw","GZNJ/TJ 2019-355","2024-11-24","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2030,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","安徽华欧机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFG-2.25","捡拾宽度:2.25m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.166m²","捡拾器宽度：2250mm；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型(6003)；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：360×460mm；打捆活塞往复次数：100次/ min；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4930×2900×1760mm；配套动力：≥44.1kW（轮式拖拉机）","2019TJ240","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2031,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","安徽久力机械设备有限公司","秸秆粉碎方草捆打捆机","9YFG-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162m²","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：甩刀式；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：450mm×360mm；配套动力：≥40KW。","2019TJ157","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2032,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","安徽久力机械设备有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162m²","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：450mm×360mm；配套动力：≥40KW。","2019TJ156","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2033,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","安徽省瑞保田农业机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.23m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","捡拾器宽度（mm）：2230，捡拾器结构型式：弹齿式，打结器类型：D型打结器，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸（宽×高）（mm）：460×360，打捆活塞往复次数（次/min）：\n100，工作状态外型尺寸（长×宽×高）（mm）：5530×2860×1770（长度为机器最末端至前部下悬挂点的距离），配套动力（kW）：36.8-73.5","鄂2019189","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2034,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.3A","捡拾宽度:2.35m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.164m²","捡拾器宽度:2350mm；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室截面积(宽×高)：0.164m²，打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩室尺寸（宽*高）：440mm×372mm；工作状态外型尺寸：（长×宽×高）：4880mm×3000mm×1750mm；配套动力：≥73.5kw；纯工作小时生产率：≥2000Kg/h；","2019TJ053","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2035,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","安徽众力农业装备科技有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162m²","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：450mm×360mm；配套动力：≥40KW。","2019TJ158","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2036,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","敦化市汇众商贸有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2200S","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1702m²","挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：拨叉喂入结构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：460mm×370mm；配套动力范围：≥73.5kW。","T202022220153","2025-08-09","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[2037,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","敦化市汇众商贸有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2200T","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1702m²","挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入结构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：460mm×370mm；配套动力范围：≥51.4kW。","T202022220152","2025-08-09","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[2038,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","高唐绿荫环保科技有限公司","秸秆切割揉碎方草捆打捆机","9YFG-2.2","捡拾宽度:2.203m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","型号：9YFG-2.2型；捡拾宽度：2203mm；打捆活塞速度：100行程/min；打结器类型：D型；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：6400mm×2700mm×1750mm；配套动力：≥60kW；草捆密度：230kg/m3；成捆率：100%；吨草能耗：0.73kW.h/t；捆扎材料消耗量：0.78kg/t；纯工作小时生产率：7015kg/h；草捆抗摔率：100%；规则草捆率：100%；主传动箱轴承温升：10℃；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸(宽×高)：460mm×360mm。","部20170088","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2039,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","高唐绿荫环保科技有限公司","秸秆揉碎除尘方草捆打捆机","9YFG-2.2P","捡拾宽度:2.24m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","型号名称：9YFG-2.2P型秸秆揉碎除尘方草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2240mm；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：风机+拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸(宽×高)：460mm×360mm；配套动力范围：≥110kW。","T202000150123","2025-07-05","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2040,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","高唐绿荫环保科技有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.226m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","型号名称：9YFQ-2.2型方草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2226mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸(宽×高)：460mm×360mm；配套动力范围：≥30kW。","T201900150464","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2041,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","河北凯安农业机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.23m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.167692m²","挂接方式：牵引式，捡拾宽度（mm）：2230，捡拾器结构型式：弹齿式，喂入器结构型式：拨叉喂入机构，打结器型式：D型，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸（宽×高）（mm）：\n452×371，配套动力范围（kW）：36.8～73.5","T201913130038","2024-08-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2042,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","河北凯安农业机械制造有限公司","粉碎型方草捆打捆机","9YFQ-2.2A","捡拾宽度:2.22m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.171402m²","挂接方式：牵引式，捡拾宽度（mm）：2220，捡拾器结构型式：锤爪式，喂入器结构型式：拨叉喂入机构，打结器型式:D型,打结器数量:2个,压缩室截面尺寸（宽×高）(mm):462×371\n配套动力范围(kW):58.8～88.2","T201913130039","2024-08-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2043,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","河南汉诺威实业有限公司","方草捆打捆机","9YF-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.172m²","挂接方式  牵引式 \n捡拾宽度 mm 2200 \n捡拾器结构型式  弹齿式 \n喂入器结构型式  螺旋连续喂入机构 \n打结器型式  D型 \n打结器数量 个 2 \n压缩室截面尺寸（宽×高） mm 470×365 \n捆扎方式  自动绳打捆 \n配套动力范围 kW 58.8～88.2","T202161610043","2026-01-14","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2044,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","河南省躬耕农业机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.21m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.165m²","型号名称：9YFQ-2.2型方草捆打捆机、挂接方式：牵引式、捡拾宽度：2210mm、捡拾器结构型式：弹齿式、喂入器结构型式：拨叉喂入机构、打结器型式：D型、打结器数量：2个、压缩室截面尺寸（宽×高）：460×360 mm、配套动力范围：29.4-58.8kW","鄂2019484","2024-12-29","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2045,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","河南沃德机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162692m²","挂接方式：牵引式，捡拾宽度（mm）：2200，捡拾器结构型式：弹齿式，喂入器结构型式：拨叉喂入机构，打结器型式：D型，打结器数量（个）：2，压缩室截面尺寸（宽×高）（mm）：457×356，配套动力范围（kW）:≥73.5；","GZNJ/TJ 2019-210","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2046,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","河南沃德机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200D","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162692m²","挂接方式：牵引式，捡拾宽度（mm）：2200，捡拾器结构型式：甩刀式，喂入器结构型式：拨叉喂入机构，打结器型式：D型，打结器数量（个）：2，压缩室截面尺寸（宽×高）（mm）：457×356，配套动力范围（kW）:≥73.5；","GZNJ/TJ 2019-211","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2047,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","菏泽市天艺农业机械制造有限公司","粉碎除尘方捆打捆机","9YFP-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","配套动力范围（kW）：≥75；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm 6600×2850×2250；结构质量（kg）：3200；捡拾器结构型式：锤爪式；压缩室截面尺寸：宽×高=480×360/1000000=0.1728㎡；打结器类型：D型；打结器数量：2；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2.2 m；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；缠捆方式：自动绳打捆；","T202000341161","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2048,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","菏泽市天艺农业机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2200","捡拾宽度:2.22m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","配套动力范围（kW）：≥30；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm 5000×2900×1720；结构质量（kg）：1800；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室截面尺寸：宽×高=480×360/1000000=0.1728㎡；打结器类型：D型；打结器数量：2；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2.22 m；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；缠捆方式：自动绳打捆；","T202000341150","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2049,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","菏泽市天艺农业机械制造有限公司","双轴秸秆粉碎打捆机","9YFS-2.2","捡拾宽度:2.23m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","配套动力范围（kW）：≥75；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm 6600×2700×1750；结构质量（kg）：2900；捡拾器结构型式：锤爪式；压缩室截面尺寸：宽×高=480×360/1000000=0.1728㎡；打结器类型：D型；打结器数量：2；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2.23 m；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；缠捆方式：自动绳打捆；","T202000341162","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2050,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","菏泽市天艺农业机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFS-2200","捡拾宽度:2.22m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","配套动力范围（kW）：≥65；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm 5850×2700×1750；结构质量（kg）：3000；捡拾器结构型式：锤爪式；压缩室截面尺寸：宽×高=480×360/1000000=0.1728㎡；打结器类型：D型；打结器数量：2；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2.22 m；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；缠捆方式：自动绳打捆；","T202000341151","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2051,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","黑龙江德沃科技开发有限公司","方捆打捆机","9Y-1970","捡拾宽度:95000m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","型号名称：9Y-1970方捆打捆机，挂接方式：牵引式，捡拾宽度：1970，捡拾器结构型式：弹齿式，喂入器结构型式：拨叉喂入机构，打结器型式：D型，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸（宽×高）：460x360mm，配套动力范围：≥29.4，捆扎方式：自动绳打捆。","T20210606026","2026-06-15","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2052,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","黑龙江德沃科技开发有限公司","方捆打捆机","9Y-2230","捡拾宽度:2.23m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","型号名称：9Y-2230型方捆打捆机，挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2230mm，捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸（宽×高）：460×360mm，配套动力范围：≧29.4kW，捆扎方式：自动绳打捆。","T20210606005","2026-03-04","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2053,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","黑龙江德沃科技开发有限公司","方捆打捆机","9YFQ-2220S","捡拾宽度:2.22m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","9YFQ-2220S方捆打捆机，挂接方式：牵引式，捡拾宽度：2220mm，捡拾器结构型式：锤爪式，喂入器结构型式：拨叉喂入机构，打结器型式：D型，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸（宽×高）：480x360mm，配套动力范围：≥88.2kW，捆扎方式：自动绳打捆。","T20210606047","2026-06-15","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2054,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","黑龙江德沃科技开发有限公司","方捆打捆机","9YQ-2200A","捡拾宽度:2.22m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","捡拾宽度：2220mm，捡拾器结构型式：锤爪式，压缩室截面尺寸：（宽×高）460×360mm，打结器类型：D型，打结器数量：2个，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6500×2640×1730mm，配套动力：≧66.2kW。","黑垦鉴2017041","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2055,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","黑龙江德沃科技开发有限公司","方捆打捆机","9YQ-2200S","捡拾宽度:2.22m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","方捆打捆机9YQ-2200S ；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2220mm，捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器类型：D型，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸（宽×高）：460×360mm，配套动力范围：≧88.2kW，捆扎方式：自动绳打捆。","T20210606002","2026-03-04","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2056,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","黑龙江德沃科技开发有限公司","方捆打捆机","9YQ-2220","捡拾宽度:2.22m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","挂接方式:牵引式；捡拾宽度：2220mm，捡拾器结构型式:锤爪式,喂入器结构型式:拨叉喂入机构,打结器型式:D型,打结器数量:2个，压缩室截面尺寸（宽×高）：460x360mm，配套动力范围：≥66.2，捆扎方式：自动绳打捆。","T20210606025","2026-06-15","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2057,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","黑龙江德沃科技开发有限公司","方捆打捆机","9YQ-2220C","捡拾宽度:2.22m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","型号名称：9YQ-2220C型方捆打捆机，挂接方式：牵引式，捡拾宽度：2220mm，捡拾器结构型式：锤爪式，喂入器结构型式：拨叉喂入机构，打结器型式：D型，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸（宽×高）460×360mm，配套动力范围：≥95.6kW，捆扎方式：自动绳打捆。","T20210606004","2026-03-04","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2058,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","黑龙江银锚建筑机械有限公司","方草捆打捆机","9YF-2.2","捡拾宽度:2.25m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.164528m²","挂接方式:牵引式\n捡拾宽度: 2250mm\n捡拾器结构型式:弹齿式\n喂入器结构型式:拨叉喂入机构\n打结器型式:D型\n打结器数量:2\n压缩室截面尺寸（宽×高）:452×364mm\n配套动力范围: ≥36.8kW","T201923230060","2024-07-21","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2059,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","黑龙江银锚建筑机械有限公司","方草捆打捆机","9YF-2.2A","捡拾宽度:2.25m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","挂接方式:牵引式 捡拾宽度: 2250mm 捡拾器结构型式:弹齿式 喂入器结构型式:拨叉喂入机构 打结器型式:D型 打结器数量:2 压缩室截面尺寸（宽×高）:480×360mm 配套动力范围: ≥36.8kW","T202123230126","2026-07-05","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2060,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","黑龙江银锚建筑机械有限公司","秸秆粉碎打捆机","9YF-2.2D","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.164528m²","挂接方式:牵引式\n捡拾宽度:2200mm\n捡拾器结构型式:锤爪式\n喂入器结构型式:拨叉喂入机构\n打结器型式:D型\n打结器数量:2个\n压缩室截面尺寸（宽×高）: 452×364mm\n配套动力范围: ≥66.2kW\n捆扎方式::自动绳打捆","T201923230061","2024-07-21","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2061,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","黑龙江银锚建筑机械有限公司","双刀轴秸秆粉碎打捆机","9YF-2.2S","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.164528m²","挂接方式:牵引式\n捡拾宽度:2200mm\n捡拾器结构型式:锤爪式\n喂入器结构型式:拨叉喂入机构\n打结器型式:D型\n打结器数量:2个\n压缩室截面尺寸（宽×高）: 452×364mm\n配套动力范围: ≥88.2kW\n捆扎方式::自动绳打捆","T201923230062","2024-07-21","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2062,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","黑龙江银锚建筑机械有限公司","秸秆粉碎除尘打捆机","9YF-2.2SC","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.164528m²","挂接方式:牵引式\n捡拾宽度:2200mm\n捡拾器结构型式:锤爪式\n喂入器结构型式:拨叉喂入机构\n打结器型式:D型\n打结器数量:2个\n压缩室截面尺寸（宽×高）: 452×364mm\n配套动力范围: ≥88.2kW\n捆扎方式::自动绳打捆","T202000230423","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2063,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","黑龙江银锚建筑机械有限公司","方草捆打捆机","9YF-2.4","捡拾宽度:2.45m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","挂接方式:牵引式\n捡拾宽度:2450mm\n捡拾器结构型式:弹齿式\n喂入器结构型式:拨叉喂入机构\n打结器型式:D型\n打结器数量:2个\n压缩室截面尺寸（宽×高）:480×360mm\n配套动力范围:≥36.8kw\n捆扎方式:自动绳打捆","T202123230128","2026-07-05","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2064,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","黑龙江银锚建筑机械有限公司","秸秆粉碎打捆机","9YF-2.4D","捡拾宽度:2.4m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.164528m²","挂接方式:牵引式\n捡拾宽度:2400mm\n捡拾器结构型式:锤爪式\n喂入器结构型式:拨叉喂入机构\n打结器型式:D型\n打结器数量:2个\n压缩室截面尺寸（宽×高）: 452×364mm\n配套动力范围: ≥66.2kW\n捆扎方式::自动绳打捆","T201923230063","2024-07-21","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2065,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","黑龙江银锚建筑机械有限公司","双刀轴秸秆粉碎打捆机","9YF-2.4S","捡拾宽度:2.4m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.164528m²","挂接方式:牵引式\n捡拾宽度:2400mm\n捡拾器结构型式:锤爪式\n喂入器结构型式:拨叉喂入机构\n打结器型式:D型\n打结器数量:2个\n压缩室截面尺寸（宽×高）: 452×364mm\n配套动力范围: ≥88.2kW\n捆扎方式::自动绳打捆","T201923230064","2024-07-21","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2066,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","黑龙江银锚建筑机械有限公司","秸秆粉碎除尘打捆机","9YFC-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","挂接方式:牵引式\n捡拾宽度:2200mm\n捡拾器结构型式:锤爪式\n喂入器结构型式:拨叉喂入机构\n打结器型式:D型\n打结器数量:2个\n压缩室截面尺寸（宽×高）: 480×360mm\n配套动力范围: ≥88.2kW\n捆扎方式::自动绳打捆","T202123230121","2026-07-05","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2067,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","黑龙江银锚建筑机械有限公司","秸秆粉碎打捆机","9YFD-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","挂接方式:牵引式\n捡拾宽度:2200mm\n捡拾器结构型式:锤爪式\n喂入器结构型式:拨叉喂入机构\n打结器型式:D型\n打结器数量:2个\n压缩室截面尺寸（宽×高）: 480×360mm\n配套动力范围: ≥66.2kW\n捆扎方式::自动绳打捆","T202123230127","2026-07-05","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2068,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","黑龙江银锚建筑机械有限公司","秸秆粉碎打捆机","9YFD-2.4","捡拾宽度:2.4m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","挂接方式:牵引式 捡拾宽度:2400mm 捡拾器结构型式:锤爪式 喂入器结构型式:拨叉喂入机构 打结器型式:D型 打结器数量:2个 压缩室截面尺寸（宽×高）: 480×360mm 配套动力范围: ≥66.2kW 捆扎方式::自动绳打捆","T202123230123","2026-07-05","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2069,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","黑龙江银锚建筑机械有限公司","双刀轴秸秆粉碎打捆机","9YFS-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","挂接方式:牵引式 捡拾宽度:2200mm 捡拾器结构型式:锤爪式 喂入器结构型式:拨叉喂入机构 打结器型式:D型 打结器数量:2个 压缩室截面尺寸（宽×高）: 480×360mm 配套动力范围: ≥88.2kW 捆扎方式::自动绳打捆","T202123230122","2026-07-05","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2070,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","黑龙江银锚建筑机械有限公司","双刀轴秸秆粉碎打捆机","9YFS-2.4","捡拾宽度:2.4m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","挂接方式:牵引式 捡拾宽度:2400mm 捡拾器结构型式:锤爪式 喂入器结构型式:拨叉喂入机构 打结器型式:D型 打结器数量:2个 压缩室截面尺寸（宽×高）: 480×360mm 配套动力范围: ≥88.2kW 捆扎方式::自动绳打捆","T202123230124","2026-07-05","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2071,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","黑龙江银锚建筑机械有限公司","双刀轴秸秆粉碎除尘打捆机","9YFSC-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","挂接方式:牵引式\n捡拾宽度:2200mm\n捡拾器结构型式:锤爪式\n喂入器结构型式:拨叉喂入机构\n打结器型式:D型\n打结器数量:2个\n压缩室截面尺寸（宽×高）:480×360mm\n配套动力范围:≥88.2KW\n捆扎方式:自动绳打捆","T202123230120","2026-07-05","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2072,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司","方草捆压捆机","9YFD—2.2","捡拾宽度:2.22m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.17m²","捡拾宽度：2220mm；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽*高）：460mm*370mm；配套动力范围：≥33kw","部20170093","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2073,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","捡拾方捆打捆机","9YJ-2.2A2","捡拾宽度:2.23m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162m²","（捡拾器类型：弹齿）(外形尺寸4600 mm ×2860 mm ×1750 mm )(总重 1680kg )(捡拾宽度 2230mm )(配套功率≥66.2 kW )(压缩室截面尺寸 450mm ×360mm )（压缩室截面积（宽×高）：0.162㎡）(打结器类型 加强D型）（打结器数量：2个）","T201922220063","2024-12-15","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[2074,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","捡拾方捆打捆机","9YJ-2.2B2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162m²","（捡拾器类型：锤爪）（外形尺寸 长×宽×高： 5500mm ×2660mm ×1850mm） (总重 2400 kg)(捡拾器宽度 2200 mm)(配套功率≥58.8kW )(锤爪数量  22个)(压捆室横截面尺寸  450mm*360mm )（压缩室截面积（宽×高）：0.162㎡） (打结器类型  D型)（打结器数量：2个）","T201922220067","2024-12-15","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[2075,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","捡拾方捆打捆机","9YJFS-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162m²","（捡拾器类型：锤爪）（捡拾器宽度：2200mm）（外形尺寸： 6230×2588×1790mm ）（整机重量：2960kg）（配套动力 ≥80kW(110马力)（锤爪数量：14个）（压缩式尺寸：450×360mm）（压缩室截面积（宽×高）：0.162㎡）(打结器类型 加强D型）（打结器数量：2个）","T201922220062","2024-12-15","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[2076,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","佳木斯建华农业装备有限公司","秸秆粉碎方捆打捆机","9YFG-2.2A","捡拾宽度:2.23m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162m²","1、捡拾器宽度：2230mm; 2、捡拾器结构：锤爪式； 3、打结器类型：D型打结器； 4、活塞往复次数：100次/分； 5、配套动力：≥80.9Kw 6.压缩室截面尺寸（宽×高） ：450×360 mm","部20190049","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2077,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","佳木斯建华农业装备有限公司","方捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.23m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162m²","1、捡拾器宽度：2230mm； 2、捡拾器结构：弹齿式； 3、打结器数量：2个； 4、活塞往复次数：100次/分； 5、配套动力：≥36.8Kw6、压缩室截面尺寸（宽×高） ：450×360 mm","部20190051","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2078,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","方草捆打捆机","9YF-2.25MK","捡拾宽度:2.25m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","方捆;压缩室截面尺寸（宽×高）：480×360mm(0.1728㎡);捡拾宽度（mm）:2250；挂接方式:牵引式；配套动力（kW）：36～53；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式:拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量（个）：2；；捆扎方式：自动绳打捆。","T202132320101","2026-03-29","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2079,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","破碎式方草捆打捆机","9YFG-2200","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162m²","方捆；压捆室截面尺寸：450×360mm(0.162㎡)；捡拾宽度（mm）:2200；配套动力（kW）：≥58.8；打捆机输入转速（r/min）：540；整机质量（kg）：2600；整机（长×宽×高）（mm）：5730×2720×1960；捡拾器结构型式：锤爪式；捡拾器滚筒转速（r/min）：2150；捡拾器安装刀数（把）：22；压捆室限草器数量（个）：2；打捆机构打结器类型：D；打捆机构打结器个数（个）：2；打捆机构滚草捆长度调节范围（mm）：300-1320。","苏农机（2019）第（0095）号","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2080,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","捡拾打捆机","9YFQ-2250","捡拾宽度:2.25m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162m²","方捆;压缩室截面尺寸（宽×高）：450×360mm(0.162㎡)；捡拾宽度（mm）:2250；配套动力范围（kW）：36～53；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4950×2920×1790；结构质量（kg）：1600；捡拾器结构型式：弹齿滚筒式；打结器类型：D型；打结器数量(个）：2.","苏农机（2018）第（0389）号","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2081,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","方草捆打捆机","9YFQ-2250B","捡拾宽度:2.25m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","方捆;压缩室截面尺寸（宽×高）：460×360mm(0.1656㎡)；捡拾宽度（mm）:2250；配套动力范围（kW）：≥36.75；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4950×2920×1790；结构质量（kg）：1600；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型；打结器数量(个）：2.","T2019320039","2024-10-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2082,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","破碎式方草捆打捆机","9YJS-2200","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162m²","方捆;捡拾宽度（mm）：2200；压缩室截面尺寸（宽×高）：450×360mm(0.162㎡)；配套动力（kW）：≥73.5；打捆机输入转速（r/min）：540；结构质量（kg）：3180；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：6360×2720×1960；捡拾器结构型式：锤爪式；捡拾器滚筒转速（r/min）：2150；捡拾器安装刀数（把）：44；捆室限草器数量（个）：2；打捆机构打结器类型：D；打捆机构打结器个数（个）：2；打捆机构滚草捆长度调节范围（mm）：300-1320。","苏农机（2019）第（0096）号","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2083,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","方捆打捆机","9YFQ-2.2(BB1270)","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:6个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.828m²","配套动力范围（kW）：133~184；工作状态外形尺寸（长×宽×高）8880×2946×3223mm；结构质量（kg）：8000；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：1184×700；打结器类型：D型双结；打结器数量：6；","黑垦鉴2017029","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2084,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","方捆打捆机","9YFQ-2.2(BB1290)","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:6个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):1.03m²","配套动力范围（kW）：133~184；工作状态外形尺寸（长×宽×高）8880×2946×3223mm；结构质量（kg）：8000；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：1184×870；打结器类型：D型双结；打结器数量：6；","黑垦鉴2017030","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2085,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","莱州恒春机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.3A","捡拾宽度:2.366m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","捡拾器宽度：2366mm，捡拾器结构型式：弹齿式 打结器类型：D型，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸mm：460×360,工作状态外形尺寸mm:4700×2730×1740,配套动力KW:≥35","部20171020","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2086,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","莱州恒春机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.3B","捡拾宽度:2.3m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","捡拾器宽度：2300mm；捡拾器结构型式：弯刀式；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸mm：460×360；工作状态外形尺寸mm:4700×2730×1740；配套动力KW:≥90","部20171021","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2087,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","莱州华能机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.3A","捡拾宽度:2.3m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","捡拾器宽度（mm）：2300；捡拾器结构型式：弹齿式； 压缩室截面尺寸（宽×高）mm：460×360；打结器类型：D型;打结器数量（个）：2；工作外形尺寸（mm）:4700×2730×1740;配套动力（kw）：≥38","部20190132","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2088,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","莱州华能机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.3B","捡拾宽度:2.3m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","捡拾器宽度（mm）：2300；捡拾器结构型式：甩刀式； 压缩室截面尺寸（宽×高）mm：460×360；打结器类型：D型;打结器数量（个）：2；工作外形尺寸（mm）:4700×2730×1740;配套动力（kw）：≥58","部20190133","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2089,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","临颍县颍机机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.166m²","挂接方式\t：牵引式；捡拾宽度mm：2200；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量个：2；压缩室截面尺寸（宽×高）\tmm\t：460×360","GZNJ/TJ 2019-206","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2090,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","临颍县颍机机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2A","捡拾宽度:2.22m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.166m²","捡拾器宽度mm：2220；捡拾器结构型式：前锤爪式+后甩刀式；压缩室截面尺寸（宽×高）个：460mm×360mm；打结器类型：D；打结器数量个：2；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6400mm×2700mm×1780mm","部20190456","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2091,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","灵璧县泰顺机械有限公司","秸秆粉碎压捆机","9YFQ-2200","捡拾宽度:2.24m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1628m²","产品型号:9YFQ-2200、捡拾器宽度:2240mm、捡拾器结构型式:甩刀式、打结器类型:D型、打结器数量:2个、压缩室截机尺寸:440MMX370mm、打捆活塞往复次数:100次/MIN、工作状态外形尺寸:(长X宽X高)6300mmX2730mmX1900/2000mm(高度可调)、配套动力:≥80KW(轮式拖拉机)、捡拾宽度:2240mm","2017TJ387","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2092,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","灵璧县泰顺机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2200A","捡拾宽度:2.25m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.16425m²","型号;9YFQ-2200A、捡拾器宽度;2250(mm)、捡拾器结构型式;弹齿式、打结器类型;D型、打结器数量;2(个)、压缩室截机尺寸(宽×高);450×365(mm)、打捆活塞往复次数;80~100(次/min)、工作状态外型尺寸(长×宽×高);4680×2910×1980(mm)、配套动力;≥29.4kw(轮式拖拉机)","2018TJ352","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2093,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","灵璧县泰顺机械有限公司","秸秆粉碎除尘打捆机","9YFQ-2200C","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1665m²","型号名称;9YFQ-2200C型秸秆粉碎除尘打捆机、挂接方式；牵引式、捡拾宽度(mm)；2200、捡拾器结构型式；锤爪式、喂入器结构型式；拨叉喂入机构、打结器型式；D型、打结器数量；2个、压缩室截面尺寸（宽×高）mm；450×370、捆扎方式；自动绳打捆、配套动力范围(kw)；≥88.2","T202000340487","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2094,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","龙江亿龙机械制造有限公司","捡拾方捆压捆机","9YMF-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","型号名称:9YMF-2.2型捡拾方捆压捆机，挂接方式：牵引式、捡拾宽度：2200mm、捡拾器结构形式：弹齿式、喂入器结构形式：拨叉喂入机构、打结器形式：D型、打结器数量：2个、压缩室截面尺寸（宽×高）mm：480×360、配套动力范围Kw：≥60.2、捆扎方式：绳打捆。","T20200606273","2026-02-28","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2095,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","龙江艺盛农业机械制造有限公司","捡拾方捆压捆机","9YFH-2.2A","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","挂接方式:牵引式 捡拾宽度:2200mm 捡拾器结构型式:弹齿式 喂入器结构型式:拨叉喂入机构 打结器型式:D型 打结器数量:2个 压缩室截面尺寸(宽X高):480X360mm 配套动力范围:≥60.2KW 扎捆方式：自动绳打捆","T20200606262","2026-02-28","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2096,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","龙江艺盛农业机械制造有限公司","方草捆压捆机","9YFH-2.2D","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","挂接方式:牵引式\n捡拾宽度:2200mm\n捡拾器结构型式:锤爪式\n喂入器结构形式:拨叉喂入机构\n打结器形式:D型\n打结器数量:2个\n压缩室截面尺寸(宽X高):480X360mm\n配套动力范围: ≥51KW \n扎捆方式:自动绳打捆","T20210606061","2026-06-15","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2097,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","龙江艺盛农业机械制造有限公司","方草捆压捆机","9YFH-2.2E","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","挂接方式:牵引式\n捡拾宽度:2200mm\n捡拾器结构型式:前锤爪式+后甩刀式\n喂入器结构形式:拨叉喂入机构\n打结器形式:D型\n打结器数量:2个\n压缩室截面尺寸(宽X高):480X360mm\n配套动力范围: ≥66.2KW\n扎捆方式:自动绳打捆","T20210606060","2026-06-15","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2098,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","龙江艺盛农业机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFH-2.2F","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","挂接方式:牵引式\n捡拾宽度:2200mm\n捡拾器结构型式:锤爪式+刀式（粉碎）\n喂入器结构形式:拨叉喂入机构\n打结器形式:D型\n打结器数量:2个\n压缩室截面尺寸(宽X高):480X360mm\n配套动力范围: ≥88.2KW\n扎捆方式:自动绳打捆","T20210606031","2026-06-15","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2099,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","蒙城县丙南农机作业服务有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.23m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","捡拾器宽度（mm）：2230，捡拾器结构型式：弹齿式，打结器类型：D型，打结器数量：2个\n压缩室截面尺寸（宽×高）（mm）：460×360，打捆活塞往复次数（行程/min）：100-130\n工作状态外型尺寸（长×宽×高）（mm）：5530×2860×1770，配套动力（kW）：≥58.8（轮式拖拉机）","2019TJ201","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2100,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","内蒙古华禹农牧机械有限公司","跨行式方草捆捡拾压捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.26m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162m²","9YFQ-2.2\n型号：9YFQ-2.2\n捡拾宽度：2260mm\n捡拾器结构形式：弹齿式\n压缩室截面尺寸（宽×高）：450mm×360mm\n打结器类型：D型\n打结器数量：2个\n工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4975mm×2925mm×1770mm\n配套动力：固定式\n          非固定式≥35Kw","部20190419","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2101,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","齐齐哈尔雷泰农业装备有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1664m²","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:弹齿式；打结器类型:D型；打结器数量:2个；压缩室截面尺寸 （宽×高）mm:456×365=0.1664㎡；打捆活塞往复次数:100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5110×2820×1730mm；配套动力:≥73.5kw。","T202023230106","2025-10-11","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2102,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","齐齐哈尔雷泰农业装备有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2200","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:3个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.2409m²","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:弹齿式；打结器类型:D型；打结器数量:3个；压缩室截面尺寸 （宽×高）mm:660×365=0.2409㎡；打捆活塞往复次数:100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:4300×2800×1750；配套动力:≥73.5kw。","T202023230110","2025-10-11","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2103,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","齐齐哈尔市艺峰机械制造有限公司","捡拾方捆压捆机","9YFH-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","型号名称：9YFH-2.2型捡拾方捆压捆机、挂接方式：牵引式、捡拾宽度：2200mm、捡拾器结构形式：弹齿式、喂入器结构形式：拨叉喂入机构、打结器形式：D型、打结器数量：2个、压缩室截面尺寸（宽×高）mm：480×360、配套动力范围Kw：≥60.2、捆扎方式：绳打捆。","T20200606272","2026-02-28","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2104,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","青岛金丰源机械制造有限公司","秸秆切割揉碎方草捆打捆机","9YFG-2.2","捡拾宽度:2.22m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","捡拾器宽度:2220mm；捡拾器结构型式:锤爪式；打结器类型:D型；打结器数量:2个；压缩室截面尺寸(宽X高):460mmX360mm；工作状态外形尺寸(长X宽X高):6400mmX2630mmX1770mm；配套动力:≥66kW.","部20171520","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[2105,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","青岛金丰源机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.23m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","捡拾器宽度:2230mm；捡拾器结构型式:弹齿式；打结器类型:D型；打结器数量:2个；压缩室截面尺寸(宽X高):460mmX360mm；工作状态外形尺寸(长X宽X高):5530mmX2860mmX1770mm；配套动力:≥37kW.","部20171521","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[2106,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","青岛金丰源机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFS-2.23","捡拾宽度:2.23m;打结器数量:3个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.2128m²","捡拾器宽度:2230mm；捡拾器结构型式:弹齿式；打结器类型:D型；打结器数量:3个；压缩室截面尺寸(宽X高):560mmX380mm；工作状态外形尺寸(长X宽X高):7250mmX2950mmX1840mm；配套动力:≥50kW.","部20171519","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[2107,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","山东川国机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.17666m²","配套动力范围（kW）：≥45kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）5230mm×2840mm×1780mm；捡拾器结构型式：弹齿式；；压缩室截面积（宽×高）mm：484mm×365mm=0.17666㎡ ；打结器类型：D型；打结器数量：2个；捡拾宽度：2200mm","部20190168","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2108,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","山东昊骏机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.177m²","方捆；压缩室截面尺寸（宽×高）：484×365mm； 打结器数量：2个；捡拾宽度：2.2m","T202100370564","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2109,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","山东江华机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2FK","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.173m²","型号名称:9YFQ-2.2FK方草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）：2200；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量（个）：2；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：482×360；配套动力范围（KW）：≥37","T202100610681","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2110,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","山东江华机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2K","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.173m²","型号名称:9YFQ-2.2K方草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）：2200；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量（个）：2；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：482×360；配套动力范围（KW）：≥37","T202100610680","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2111,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","山东科沃斯农业科技有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2；压缩室截面尺寸（宽×高）：460mm×360mm；捆扎方式：自动绳打捆；配套动力范围：≥37kw","T202000150937","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2112,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","山东瑞科农业装备有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162m²","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:弹齿式；打结器类型:D型；打结器数量:2个；压缩室截面尺寸 （宽×高）mm:457×356；打捆活塞往复次数:100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5110×2820×1730；配套动力:≥73.5kw。","GZNJ/TJ 2019-023","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2113,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","山东瑞科农业装备有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200D","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162m²","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:甩刀式；打结器类型:D型；打结器数量:2个；压缩室截面尺寸 （宽×高）mm:457×356；打捆活塞往复次数:100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:5920×2550×1780；配套动力:≥73.5kw","GZNJ/TJ 2019-061","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2114,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","山东瑞科农业装备有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200S","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162m²","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:甩刀式；打结器类型:D型；打结器数量:2个；压缩室截面尺寸 （宽×高）mm:457×356；打捆活塞往复次数:100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：6580×2660×1750；配套动力:≥73.5kw。","GZNJ/TJ 2019-060","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2115,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","山东瑞科农业装备有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2200","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:3个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.244m²","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:弹齿式；打结器类型:D型；打结器数量:3个；压缩室截面尺寸 （宽×高）mm:660×370；打捆活塞往复次数:100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:4300×2800×1750；配套动力:≥73.5kw。","T202000340475","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2116,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","山东铁甲农牧机械制造有限公司","方捆捡拾打捆机","9YFQ-2.2A","捡拾宽度:2.21m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","挂接方式：牵引式，捡拾宽度：2210mm，捡拾器结构型式：弹齿式，喂入器结构型式：拨叉喂入机构，打结器型式：D型，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸（宽×高）（mm）：460×360\n捆扎方式：自动绳打捆，配套动力范围（kW）：58.8～110","T202100370551","2026-06-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2117,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","山东新圣泰机械制造有限公司","方捆打捆机","9YF-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1702m²","产品型号名称：9YF-2.2型方捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式;喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽x高）：460x370mm；配套功率范围≥36.8kw。","GZNJ/TJ 2019-456","2025-01-13","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2118,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","山东新圣泰机械制造有限公司","方捆打捆机","9YF-2.2A","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1776m²","型号名称：9YF-2.2A型方捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽x高）：480x370mm；捆扎方式：自动绳打捆；配套动力范围：≥40kW.","T202100370581","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2119,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","上海世达尔现代农机有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2ZS","捡拾宽度:2.27m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","型号/9YFQ-2.2ZS；捡拾器宽度mm2270；捡拾器结构型式/甩刀式；打结器类型/D型\n打结器数量个2；压缩室截面尺寸（宽×高）mm460×360；打捆活塞往复次数次/min\n70～110；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm5150×2710×1880；\n配套动力kW≥51.5","沪2017-004","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[2120,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","上海世达尔现代农机有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2ZSS","捡拾宽度:2.21m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","捡拾器宽度mm2210；捡拾器结构形式/双轴甩刀式；压缩室截面尺寸 （宽×高）mm460×360；打结器类型/D型打结器数量/2；工作状态外形尺寸 （长×宽×高）mm5900×2670×1900；配套动力kW≥88.2；打捆活塞往复次数次/min70-110；","沪2018-006","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[2121,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","上海世达尔现代农机有限公司","正牵引方草捆打捆机","9YFQ-2.3Z","捡拾宽度:2.27m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","捡拾器宽度mm2270；捡拾器结构型式/弹齿式；打结器类型/D型打结器；打结器数量个2；\n打捆活塞往复次数次/min70～110；工作状态外形尺寸(长×宽×高)；mm4730×2775×1800\n配套动力kW≥30","沪2018-007","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[2122,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","沈阳海瀛机械制造有限公司","捡拾压捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.22m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.16425m²","捡拾器宽度（捡拾宽度）（mm）：2220，捡拾器结构型式：破碎式，打结器类型：强制脱扣型，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸（宽×高）（mm）：450×365，打捆活塞往复次数\n（次/min）：92，工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4950×2550×1770，配套动力\n（kW）：≥58.8","辽2018007","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[2123,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","沈阳海瀛机械制造有限公司","捡拾压捆机","9YFQ-2.3","捡拾宽度:2.28m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.16425m²","捡拾器宽度（捡拾宽度）（mm）：2280，捡拾器结构型式：弹齿式，打结器类型：强制脱扣型，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸（宽×高）（mm）：450×365，打捆活塞往复次数\n（次/min）：92，工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3860×2580×1770，配套动力\n（kW）：≥51.5","辽2018008","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[2124,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","天津沃能达实业有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2200","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:3个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.23562m²","1.挂接方式：牵引式；2.捡拾宽度：2200mm；3.捡拾器结构型式：弹齿式；4.喂入器结构型式：拨叉喂入机构；5.打结器型式：D型；6.打结器数量：3个；7.压缩室截面尺寸（宽×高）：660×357；8.配套动力范围：≥73.5kW","T202012120045","2025-07-13","0","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[2125,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","天津轩禾农业机械制造有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.21m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","9YFQ-2.2型方捆机主要由牵引粱、捡拾器、螺旋输送器、喂入机构、活塞、压捆室、草捆密度调节装置和传动系统组成。捡拾器宽度：2210mm；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型（6003）；打结器数量：2；压缩室截面尺寸：360*460。","陕2019029","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[2126,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","方草捆打捆机","9YF-2.2B","捡拾宽度:2.236m;打结器数量:3个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.2088m²","挂接方式：牵引式；捡拾器宽度：2236mm；打结器数量：3；压缩室截面尺寸（宽×高）：580mm×360mm（0.2088）","T202100150017","2026-04-01","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2127,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","方草捆打捆机","9YF-2.2E","捡拾宽度:2.236m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","挂接方式：牵引式；捡拾器宽度：2236mm；打结器数量：2；压缩室截面尺寸（宽×高）：480mm×360mm（0.1728m²）","T202100520671","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2128,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","饲草方草捆打捆机","9YFC-2.2A","捡拾宽度:2.26m;打结器数量:3个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.2088m²","挂接方式：牵引式；捡拾器宽度：2260mm；打结器数量：3；压缩室截面尺寸（宽×高）：580mm×360mm（0.2088）","T202100150016","2026-04-01","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2129,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","饲草方草捆打捆机","9YFC-2.2E","捡拾宽度:2.26m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","挂接方式：牵引式；捡拾器宽度：2260mm；打结器数量：2；压缩室截面尺寸（宽×高）：480mm×360mm（0.1728m²）","T202100520672","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2130,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","秸秆方捆压捆机","9YFS-2.2D","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","挂接方式：牵引式；捡拾器宽度：2200mm；打结器数量：2；压缩室截面尺寸（宽×高）：480mm×360mm（0.1728m²）","T202100520673","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2131,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","秸秆方捆压捆机","9YFS-2.2E","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","挂接方式：牵引式；捡拾器宽度：2200mm；打结器数量：2；压缩室截面尺寸（宽×高）：480mm×360mm（0.1728m²）","T202100520674","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2132,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","中密度方捆压捆机","9YFZ-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:3个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.22008m²","结构型式：牵引式；捡拾器宽度：2200mm；打结器数量：3；压缩室截面尺寸（宽×高）：560mm×393mm（0.22008）","T201900150452","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2133,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","潍坊百牧机械有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200T","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1702m²","挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）:2200；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拔叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）mm；460×370；配套动力范围（kw）：44.1-73.5","鄂2019287","2024-07-17","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2134,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","潍坊国安工程机械有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","型号：9YF-2200；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）480×360mm；捆扎方式：自动绳打捆；配套动力范围：88～132.5kw。","T202100370577","2026-06-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2135,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","潍坊恺欧机械有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200A","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1702m²","挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）：2200；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：拔叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量2；压缩室截面尺寸（宽×高mm）：460×370；配套动力范围（KW）：51.5-88.2","鄂2019280","2024-07-17","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2136,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","潍坊恺欧机械有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200S","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1702m²","挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）：2200；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：拔叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量2；压缩室截面尺寸（宽×高mm）：460×370；配套动力范围（KW）：66.2-110.3","鄂2019282","2024-07-17","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2137,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","潍坊恺欧机械有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200T","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1702m²","挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）：2200；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拔叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量2；压缩室截面尺寸（宽×高mm）：460×370；配套动力范围（KW）：44.1-73.5","鄂2019281","2024-07-17","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2138,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","潍坊雷泰机械有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162m²","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:弹齿式；打结器类型:D型；打结器数量:2个；压缩室截面尺寸（宽×高）mm:457×356；打捆活塞往复次数:100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5110×2820×1730；配套动力:≥73.5kw。","GZNJ/TJ 2019-032","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2139,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","潍坊雷泰机械有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200D","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162m²","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:甩刀式；打结器类型:D型；打结器数量:2个；压缩室截面尺寸 （宽×高）mm:457×356；打捆活塞往复次数:100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:5920×2550×1780；配套动力:≥73.5kw。","GZNJ/TJ 2019-063","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2140,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","潍坊雷泰机械有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200S","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162m²","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:甩刀式；打结器类型:D型；打结器数量:2个；压缩室截面尺寸 （宽×高）mm:457×356；打捆活塞往复次数:100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:6580×2660×1750；配套动力:≥73.5kw。","GZNJ/TJ 2019-062","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2141,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","潍坊雷泰机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2200","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:3个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.244m²","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:甩刀式；打结器类型:D型；打结器数量:3个；压缩室截面尺寸 （宽×高）mm:660×370；打捆活塞往复次数:100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:4300×2800×1750；配套动力:≥73.5kw。","T202000340478","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2142,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","潍坊鲁鹏机械有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-230Z","捡拾宽度:2.35m;打结器数量:3个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.212800m²","捡拾宽度：2.35m\n捡拾器结构型式：弹齿式\n打结器类型：D型\n打结器数量：3个\n配套动力范围（KW):55.8-73.5\n压缩室截面尺寸（宽*高）mm:560*380\n压缩室截面积(宽X高)=560mm×380mm÷1000000=0.212800㎡”，原因有如下：1.压缩室截面积(宽X高)，契合了补贴额一览表中所要求的\n2. 560mm*380mm报告中的实际参数情况\n3.压缩室截面积(宽X高)=560×380÷100000=0.212800㎡，补贴额一览表明示的国际公认的数学计算公式；\n4.“0.212800㎡”计算后的结果，也符合补贴额一览表中所要求的数值要求。","黑垦鉴2018133","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2143,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","潍坊牧王机械有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.17666m²","挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：484×365；；捆扎方式:自动绳打捆式；配套动力范围：≥36.75KW；","T202000220962","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2144,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","潍坊天富拖拉机有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200A","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.17856m²","方捆；压缩室截面积（宽×高）=0.17856㎡；打结器数量；2个；捡拾宽度2200mm；型号：9YF-2200A；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型；压缩式截面尺寸（宽×高）：480×372mm；打捆活塞往复次数：100次/min；配套动力：≥36.8kW。","T202100340495","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2145,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","潍坊轩沃农业机械有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1626m²","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:弹齿式；打结器类型:D型；打结器数量:2个；压缩室截面尺寸 （宽×高）mm:457×356=0.1626㎡；打捆活塞往复次数:100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:5110×2820×1730；配套动力:≥73.5kw。","T202000370573","2025-09-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2146,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","潍坊智胜农业装备科技有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1679m²","捡拾宽度：2200mm；挂接方式:牵引式；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：460mm×365mm；捆扎方式：自动绳打捆；配套动力范围：≥73.5kW。","T202100370569","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2147,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","芜湖泓吉杙机械制造有限公司","方草捆打捆机","4YF-2.2","捡拾宽度:2.22m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):460*360m²","产品型号名称：4YF-2.2型方草捆打捆机；   捡拾器宽度:2.22m;  捡拾器结构型式：弹齿式； 打结器类型：D型；方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度):460*360mm;  打结器数量:2个； 形式:方捆 ;  打捆活塞往复次数：100次/min;  工作状态外型尺寸（长*宽*高）5480*2830*1750mm； 配套动力：≥40","2017TJ436","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2148,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","芜湖泓吉杙机械制造有限公司","捡拾方捆机","4YFS-2.2","捡拾宽度:2.22m;打结器数量:3个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):660*370m²","产品型号名称：4YFS-2.2型捡拾方捆机；   捡拾器宽度:2.22m;  捡拾器结构型式：弹齿式； 打结器类型：D型；方捆机压缩室截机尺寸(宽度×高度):660*370mm;  打结器数量:3个； 形式:方捆 ;  打捆活塞往复次数：108次/min;  工作状态外型尺寸（长*宽*高）4700*2830*1700mm； 配套动力：≥40kw轮式拖拉机；","2019TJ229","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2149,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","芜湖泓吉杙机械制造有限公司","秸秆粉碎打捆机","4YFS-2.2A","捡拾宽度:2.24m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):460*360m²","产品型号名称：4YFS-2.2A型秸秆粉碎打捆机；   捡拾器宽度:2.24m;  捡拾器结构型式：甩刀式； 打结器类型：D型；方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度):460*360mm;  打结器数量:2个； 形式:方捆 ;  打捆活塞往复次数：100次/min;  工作状态外型尺寸（长*宽*高）6000*2900*1850mm； 配套动力：≥62","2017TJ437","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2150,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","舞钢市恒利达机械制造有限责任公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1665m²","挂接方式 ： 牵引式； \n捡拾宽度 mm ：2200 ；\n捡拾器结构型式 ： 弹齿式 ；\n喂入器结构型式 ： 拨叉喂入机构； \n打结器型式 ： D型 ；\n打结器数量 个： 2 ；\n捆扎方式 ： 自动绳打捆 ；\n压缩室截面尺寸（宽×高） mm ：450×370； \n配套动力范围 kW ：36.8-88.3 ；","鄂2020137","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2151,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","新乡市花溪科技股份有限公司","履带自走式方草捆打捆机","9YFZ-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","型号名称：9YFZ-2.2型履带自走式方草捆打捆机；挂接方式：自走式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：480×360mm；配套发动机（电动机）额定功率：65kW;配套发动机（电动机）额定转速：2400r/min；驾驶室型式：无驾驶室；变速方式：机械+无极变速；驱动方式：机械驱动（最终）；制动器型式：摩擦片式；履带型式：橡胶履带；履带宽度：450mm；履带接地长：1600mm；轨距：1150mm。","T202041410064","2025-03-30","65","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2152,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","新乡市蓝溪科技有限公司","履带自走式方草捆打捆机","9YFZ-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","型号名称：9YFZ-2.2型履带自走式方草捆打捆机；挂接方式：自走式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：480×360mm；配套发动机（电动机）额定功率：65kW;配套发动机（电动机）额定转速：2400r/min；驾驶室型式：无驾驶室；变速方式：机械+无极变速；驱动方式：机械驱动（最终）；制动器型式：摩擦片式；履带型式：橡胶履带；履带宽度：450mm；履带接地长：1600mm；轨距：1150mm。","T202041410063","2025-03-30","65","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2153,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2210","捡拾宽度:2.21m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","挂接方式:牵引式,捡拾宽度:2210mm,喂入口宽度:440mm,捡拾器结构型式：弹齿式,喂入器结构型式:拔叉喂入机构,打结器型式:D型,打结器数量:2,压缩室截面尺寸（宽×高）:460*360mm,配套动力范围:80-100kW,捆扎方式:自动绳打捆","鄂2020377","2025-12-23","","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[2154,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2210D","捡拾宽度:2.21m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","捡拾器结构型式：甩刀式，打结器类型：D型绳打捆，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸：460×360mm，配套动力：73.5-\n95.6kW 工作状态外型尺寸（长*宽*高）5490*2600*1750mm，捡拾器宽度：2210mm","鄂2018058","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[2155,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2210S","捡拾宽度:2.21m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","拾器结构型式：双轴甩刀式，打结器类型：D型绳打捆，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸：460×360mm，配套动力：88.3-117.7kW  工作状态外型尺寸（长*宽*高）5465*2738*1750mm，捡拾器宽度：2210mm","鄂2018059","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[2156,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","方草捆打捆机","9YFQC-2210D","捡拾宽度:2.21m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","挂接方式:牵引式;捡拾宽度:2210mm;喂入口宽度:440mm；捡拾器结构型式:甩刀式；喂入器结构型式:拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：460*360mm；配套动力范围：55~95kW；","鄂2019257","2024-07-17","","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[2157,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","方草捆打捆机","9YFQC-2210S","捡拾宽度:2.21m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","挂接方式:牵引式;捡拾宽度:2210mm;喂入口宽度:440mm；捡拾器结构型式甩刀式；喂入器结构型式:拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：460*360mm；配套动力范围：95~110kW；","鄂2019258","2024-07-17","","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[2158,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","秸秆切割揉碎方捆压捆机","9YFG-2.2A2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.172m²","捡拾宽度:2200mm\n捡拾器结构型式:锤爪式\n打结器型式:D型\n打结器数量:2个\n压缩室截面尺寸（宽×高）:480mm×360mm\n捆扎方式:自动绳打捆\n配套动力范围:≥58.8kw","T202100150291","2026-06-29","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2159,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","跨行式方草捆捡拾压捆机","9YFQ-2.2A","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","型号：9YFQ-2.2A\n挂接方式：牵引式\n捡拾器宽度：2200mm\n捡拾器结构形式：弹齿式\n喂入器结构形式：拨叉喂入机构\n打结器类型 D型\n打结器数量：2个\n压缩室截面尺寸（宽×高）：480mm×360mm\n配套动力 ≥26kW","T202100150293","2026-06-29","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2160,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","三道绳秸秆切割揉碎方捆压捆机","9YFSG-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:3个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.216m²","型号：9YFSG-2.2\n捡拾器宽度：2200mm\n捡拾器结构形式：甩刀式\n打结器类型 D型\n打结器数量：3个\n压缩室截面尺寸（宽×高）：570mm×380mm\n工作状态外型尺寸（长×宽×高）7320mm×2740mm×1790mm\n配套动力：非固定式≥90kW","部20190429","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2161,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","三道绳双刀轴秸秆切割揉碎方捆压捆机","9YFSS-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:3个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.2166m²","型号：9YFSS-2.2\n捡拾器宽度：2200mm\n捡拾器结构形式：前锤爪＋后甩刀式\n打结器类型 D型\n打结器数量：3个\n压缩室截面尺寸（宽×高）：570mm×380mm\n工作状态外型尺寸（长×宽×高）7500mm×2780mm×1870mm\n配套动力：非固定式≥97kW","部20190426","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2162,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","直连方草捆捡拾压捆机","9YFSZ-2.2","捡拾宽度:2.233m;打结器数量:3个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.202m²","型号：9YFSZ-2.2\n挂接方式：牵引式\n捡拾器宽度：2233mm\n捡拾器结构形式：弹齿式\n喂入器结构形式：拨叉喂入机构\n打结器类型 D型\n打结器数量：3个\n压缩室截面尺寸（宽×高）：570mm×355mm\n配套动力 ≥75kW","部20170095","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2163,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","双刀轴秸秆切割揉碎方捆压捆机","9YJS-2.2A2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.172m²","捡拾宽度：2200mm\n捡拾器结构型式：前锤爪式+后甩刀式\n喂入器结构型式：拨叉喂入机构\n打结器型式：D型\n打结器数量:2个\n压缩室截面尺寸（宽×高）:480mm×360mm\n捆扎方式:自动绳打捆\n配套动力范围:≥75kw","T202100150294","2026-06-29","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2164,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","中国一拖集团有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.21m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","挂接方式：牵引式 捡拾宽度：2210mm  喂入口宽度：/  捡拾器结构形式：弹齿式  喂入器结构形式：拨叉喂入机构  打结器形式：D型  打结器数量：2个 压缩室截面尺寸（宽*高）：460*360mm   配套动力范围：44.1~73.5kw  配套发动机（电动机）额定功率：/  配套发动机（电动机）额定转速：/   驾驶室型式：/  变速方式：/ 驱动方式：/制动器型式：/ 轴距：/ 导向轮轮距：/ 驱动轮轮距：/ 导向轮轮胎规格：/  驱动轮轮胎规格：/ 履带型式：/ 履带宽度：/ 履带接地长：/  轨距：/","鄂2019228","2024-07-17","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2165,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","中国一拖集团有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2D","捡拾宽度:2.21m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","挂接方式：牵引式 捡拾宽度：2210mm  喂入口宽度：/  捡拾器结构形式：甩刀式  喂入器结构形式：拨叉喂入机构  打结器形式：D型  打结器数量：2个 压缩室截面尺寸（宽*高）：460*360mm   配套动力范围：73.5~95.6kw  配套发动机（电动机）额定功率：/  配套发动机（电动机）额定转速：/   驾驶室型式：/  变速方式：/ 驱动方式：/制动器型式：/ 轴距：/ 导向轮轮距：/ 驱动轮轮距：/ 导向轮轮胎规格：/  驱动轮轮胎规格：/ 履带型式：/ 履带宽度：/ 履带接地长：/  轨距：/","鄂2019227","2024-07-17","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2166,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","中国一拖集团有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2S","捡拾宽度:2.21m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","挂接方式：牵引式 捡拾宽度：2210mm  喂入口宽度：/  捡拾器结构形式：甩刀式  喂入器结构形式：拨叉喂入机构  打结器形式：D型  打结器数量：2个 压缩室截面尺寸（宽*高）：460*360mm   配套动力范围：88.3~117.7kw  配套发动机（电动机）额定功率：/  配套发动机（电动机）额定转速：/   驾驶室型式：/  变速方式：/ 驱动方式：/制动器型式：/ 轴距：/ 导向轮轮距：/ 驱动轮轮距：/ 导向轮轮胎规格：/  驱动轮轮胎规格：/ 履带型式：/ 履带宽度：/ 履带接地长：/  轨距：/","鄂2019226","2024-07-17","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2167,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","牵引式方捆打捆机","9YF-2200","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.169725m²","捡拾宽度（m）：2.2；压缩室截面积（宽×高）㎡：0.169725；打结器数量：2个；方捆；","T202034698","2025-12-28","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2168,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","秸秆粉碎方草捆打捆机","9YF-2200S","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.169725m²","捡拾宽度（m）：2.2；压缩室截面积（宽×高）㎡：0.169725；打结器数量：2个；方捆；","T202034697","2025-12-28","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2169,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","秸秆粉碎方草捆打捆机","9YF-220SS","捡拾宽度:2.22m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","捡拾宽度（m）：2.22；压缩室截面积（宽×高）㎡：0.1656；打结器数量：2个；方捆；","2018TJ119","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2170,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","履带自走式方草捆打捆机","9YZ-2200FA","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","方捆；捡拾宽度（m）：2.2；压缩室截面积（宽×高）：0.1728㎡；打结器数量：2个；","2018TJ113","2022-12-31","60","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2171,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","安徽久力机械设备有限公司","捡拾圆捆机","4YQ-100-65","捡拾宽度:1m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.6m;压缩室宽度:0.98m","型号名称：4YQ-100-65捡拾圆捆机；捡拾宽度：1000mm；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度:980mm；压缩室直径：Φ600mm；卷压滚筒数量：13个；卷压滚筒直径：Φ155mm；缠捆方式(绳或网）：自动绳打捆；配套动力范围：≥13.2KW","2019TJ016","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2172,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","博特（潍坊）农业装备有限责任公司","圆草捆打捆机","9YQ-930","捡拾宽度:0.93m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.573m;压缩室宽度:0.93m","挂接方式：悬挂式；捡拾宽度：930mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：弹齿直接喂入；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：930mm；压缩室直径：Ф573mm；卷压工作部件数量：12个；卷压滚筒直径：Ф157mm；捆扎方式：缠绳；配套动力范围：22.1-36.8kw；","鄂2020161","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2173,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","德州申湖机械制造有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-1800","捡拾宽度:1.8m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.7m;压缩室宽度:1m","结构尺寸（长*宽*高mm）:2400*2200*1400 整机质量（kg）:1500 配套动力（kw）:40.4~58.8 捡拾器宽度（mm）:1800 捡拾器结构型式:甩刀式 卷压滚筒转速（r/min）:320 卷压滚筒数量（个）:15，压缩室宽度mm:1000，  压缩室直径mm:700.。","部20180441","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2174,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","德州申湖机械制造有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-2400","捡拾宽度:2.365m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.75m;压缩室宽度:1m","结构尺寸（长*宽*高mm）:3200*2625*1720 整机质量（kg）:1900 配套动力（kw）:66.1~99.2 捡拾器宽度（mm）:2365 捡拾器结构型式:甩刀式 卷压滚筒转速（r/min）:320 卷压滚筒数量（个）:15 ，压缩室宽度mm:1000 ， 压缩室直径mm:750.","部20180442","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2175,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","德州亿农宝丰农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1000","捡拾宽度:1m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.63m;压缩室宽度:1m","捡拾宽度=1000mm；压缩室直径=630mm；压缩室宽度=1000mm","T202000340528","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2176,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","菏泽市天艺农业机械制造有限公司","秸秆捡拾打捆机","9Y-70125","捡拾宽度:1.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.7m;压缩室宽度:1.25m","压缩室容积：0.48 m³  工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：2380×2110×1440   挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1.25 m；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1.25 m；压缩室直径：0.7 m；卷压辊筒数量：13个；卷压辊筒直径：157 mm；缠捆方式：缠绳；配套动力：32-40 kW","黑垦鉴2017099","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2177,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","菏泽市天艺农业机械制造有限公司","秸秆打捆机","9YJ-130","捡拾宽度:1.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.7m;压缩室宽度:0.98m","压缩室容积：0.38 m³   工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：2920×1580×1450    挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1.3 m；捡拾器结构型式：甩刀式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：0.98 m；压缩室直径：0.7 m；卷压辊筒数量：13个；卷压辊筒直径：157 mm；缠捆方式：缠绳；配套动力：45-55 kW","黑垦鉴2017101","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2178,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","菏泽市天艺农业机械制造有限公司","秸秆打捆机","9YJ-180","捡拾宽度:1.8m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.7m;压缩室宽度:0.98m","压缩室容积：0.38 m³  工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3080×2150×1580；   挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1.8 m；捡拾器结构型式：甩刀式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：0.98 m；压缩室直径：0.7 m；卷压辊筒数量：13个；卷压辊筒直径：157 mm；缠捆方式：缠绳；配套动力：65-75 kW","黑垦鉴2017102","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2179,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","菏泽市天艺农业机械制造有限公司","秸秆打捆机","9YJ-2250","捡拾宽度:2.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.7m;压缩室宽度:1.25m","挂接方式 ： 牵引式 ；\n捡拾宽度 mm ：2250 ；\n捡拾器结构型式 ： 甩刀式 ；\n喂入器结构型式 ：螺旋连续喂入机构 ；\n压缩室成捆机构型式 ：滚筒式 ；\n压缩室宽度 mm： 1250 ；\n压缩室直径 mm ：700 ；\n卷压滚筒数量 ：15 个；\n卷压滚筒直径 mm ：157 ；\n缠捆方式（绳或网） ： 绳； \n配套动力范围 kW ：≥75 ；","GZNJ/TJ 2019-254","2024-08-22","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2180,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","菏泽市天艺农业机械制造有限公司","秸秆捡拾打捆机","9YZD-700","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.7m;压缩室宽度:1.25m","挂接方式 ：牵引式 ；\n捡拾宽度 mm ：2200 ；\n捡拾器结构型式 ：甩刀式 ；\n喂入器结构型式 ： 链耙喂入机构 ；\n压缩室成捆机构型式 ： 滚筒式 ；\n压缩室宽度 mm： 1250 ；\n压缩室直径 mm： 700 ；\n卷压滚筒数量 ： 13 个；\n卷压滚筒直径 mm ：157 ；\n缠捆方式（绳或网） ： 网 ；\n配套动力范围 kW： ≥75 ；","GZNJ/TJ 2019-252","2024-08-22","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2181,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","菏泽市天艺农业机械制造有限公司","秸秆捡拾打捆机","TYSL70100","捡拾宽度:1m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.7m;压缩室宽度:1m","压缩室容积：0.385 m³  工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：2150×1560×1350  挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1 m；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1 m；压缩室直径：0.7 m；卷压辊筒数量：13个；卷压辊筒直径：157 mm；缠捆方式：缠绳；配套动力：14.7-29.4 kW","2018TJ367","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2182,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","捡拾打捆机","9YGQ-600","捡拾宽度:0.8m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.56m;压缩室宽度:0.7m","圆捆；压缩室直径：560mm；压缩室宽度：700mm；捡拾宽度:0.8m；挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入结构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；卷压滚筒数量：12个；卷压滚筒直径：Φ150；缠捆方式（绳或网）：绳；配套动力范围：18.4-36.8kW。","2019TJ574","2024-12-23","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2183,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","临颍县颍机机械制造有限公司","圆草捆捡拾压捆机","9Y-0.9A","捡拾宽度:0.9m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.58m;压缩室宽度:0.86m","捡拾器宽度mm：900；捡拾器结构型式：滑道弹齿；卷压滚筒转速r/min：324；卷压滚筒数量\t个：12；工作状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t：2310×1670×1590；压缩室直径mm：580；压缩室宽度mm：860","豫2017041","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2184,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","宁津县鹏宇环保节能设备有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-1300","捡拾宽度:1.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.613m;压缩室宽度:1m","捡拾宽度=1300mm；压缩室直径=613mm；压缩室宽度=1000mm","部20190131","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2185,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","平顶山市久久实业有限公司","圆捆捡拾压捆机","9YG-0.9","捡拾宽度:0.9m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.57m;压缩室宽度:0.86m","捡拾器宽度mm：900；捡拾器结构型式：弹齿；卷压滚筒转速： r/min:278；卷压滚筒数量 个：12；工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm：2040×1650×1640；配套动力非固定式 kW：22.1～36.8；压缩室宽度mm：860；压缩室直径mm：570.","豫2017044","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2186,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","曲阜圣隆机械设备有限公司","捡拾圆草捆打捆机","9YJ-1.3","捡拾宽度:1.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.57m;压缩室宽度:0.74m","捡拾器宽度：1300mm\n捡拾器结构形式:甩刀式、强制喂入、螺旋进料\n压缩室成捆机构型式：滚筒式\n压缩室宽度：740mm\n压缩室直径：570mm\n卷压工作部件数量 ：12（12+3）个\n卷压滚筒直径：157mm    \n工作状态外形尺寸：2700*1680*1300mm\n配套功率37-45kW","鄂2018112","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2187,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","山东冉沪环保科技有限公司","捡拾圆捆机","9YQ—130","捡拾宽度:1.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.7m;压缩室宽度:1m","圆捆，捡拾器宽度 mm :1300 ;捡拾器结构型式 / 甩刀式; 卷压滚筒转速 r/min: 320 ;卷压滚筒数量 个: 15 ;工作状态外型尺寸:（长×宽×高） mm 2550×1800×1600; 配套动力 kW: 40.4～58.8;压缩室宽度 mm 1000 ，压缩室直径 mm 700。","部20190197","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2188,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","山东冉沪环保科技有限公司","捡拾圆捆机","9YQ—215","捡拾宽度:2.15m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.7m;压缩室宽度:1m","圆捆，捡拾器宽度 mm 2150 ;捡拾器结构型式 / 甩刀式; 卷压滚筒转速 r/min 320; 卷压滚筒数量 个 15; 工作状态外型尺寸（长×宽×高） mm 2550×2530×1600; 配套动力 kW 66.1～99.2.;压缩室宽度 mm 1000 ，压缩室直径 mm 700。","部20190196","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2189,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","山东瑞科农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1000","捡拾宽度:1m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.7m;压缩室宽度:0.98m","捡拾器宽度：1000mm；捡拾器结构型式:弹齿式；压缩室直径：∅700mm；压缩室宽度980mm；卷压滚筒转速:235r/min；卷压滚筒数量:13个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1750×1800×1550；配套动力:≥36.8kw。","T202000340476","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2190,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","山东天华农业机械制造有限公司","秸秆打捆机","9YJ-130","捡拾宽度:1.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.7m;压缩室宽度:0.98m","挂接方式 ： 牵引式 ；\n捡拾宽度 mm： 1300 ；\n捡拾器结构型式 ： 甩刀式 ；\n压缩室成捆机构型式 ： 滚筒式 ；\n压缩室宽度 mm ：980 ；\n压缩室直径 mm： 700 ；\n卷压滚筒数量 ： 17 个；\n卷压滚筒直径 mm ：157 ；\n缠捆方式（绳或网）： 绳； \n配套动力范围 kW： ≥45 ；","GZNJ/TJ 2019-259","2024-08-22","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2191,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","山东天华农业机械制造有限公司","秸秆捡拾打捆机","9YQ-1250","捡拾宽度:1.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.7m;压缩室宽度:1.25m","挂接方式 ： 牵引式 ；\n捡拾宽度 mm ：1250 ；\n捡拾器结构型式 ： 弹齿式 ；\n压缩室成捆机构型式 ： 滚筒式 ；\n压缩室宽度 mm ：1250 ；\n压缩室直径 mm： 700 ；\n卷压滚筒数量 ： 13 个；\n卷压滚筒直径 mm ：157 ；\n缠捆方式（绳或网） ： 绳 ；\n配套动力范围 kW ：32～40 ；","GZNJ/TJ 2019-256","2024-08-22","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2192,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","山东天华农业机械制造有限公司","秸秆捡拾打捆机","9YQ-180","捡拾宽度:1.8m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.7m;压缩室宽度:0.98m","挂接方式 ：牵引式 ；\n捡拾宽度 mm： 1800 ；\n捡拾器结构型式 ： 锤爪式 ；\n喂入器结构型式 ： 螺旋连续喂入机构 ；\n压缩室成捆机构型式 ： 滚筒式 ；\n压缩室宽度 mm： 980 ；\n压缩室直径 mm ：700 ；\n卷压滚筒数量 ： 15 个；\n卷压滚筒直径 mm ：157 ；\n缠捆方式（绳或网） ：绳 ；\n配套动力范围 kW ：≥75 ；","GZNJ/TJ 2019-255","2024-08-22","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2193,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","山东天华农业机械制造有限公司","秸秆捡拾打捆机","9YZD-700","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.7m;压缩室宽度:1.25m","挂接方式 ： 牵引式 ；\n捡拾宽度 mm ：2200 ；\n捡拾器结构型式 ： 甩刀式 ；\n喂入器结构型式： 链耙喂入机构 ；\n压缩室成捆机构型式 ： 滚筒式 ；\n压缩室宽度 mm ：1250 ；\n压缩室直径 mm ：700 ；\n卷压滚筒数量 ： 13 个\n卷压滚筒直径 mm ：157 ；\n缠捆方式（绳或网） ：网 ；\n配套动力范围 kW： ≥75 ；","GZNJ/TJ 2019-257","2024-08-22","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2194,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","山东新圣泰机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YY-0.7","捡拾宽度:1.8m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.7m;压缩室宽度:1m","1、型号名称:9YY-0.7圆草捆打捆机2、捡拾器宽度:1800mm；3、捡拾器结构形式:甩刀式；4、卷压滚筒转速:320r/min；5、卷压滚筒数量:13个；6、工作状态外形尺寸(长x宽x高):2260x2200x1360mm；7、配套动力:55.8-88.2kW.          压缩室直径：0.7m；压缩室宽度：1m（最后个参数详见  配置参数证明文件）。","鄂2019037","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2195,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","上海世达尔现代农机有限公司","圆草捆打捆机","9JYD-60(MRB0870)","捡拾宽度:0.7m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.564m;压缩室宽度:0.7m","型号名称/9JYD-60(MRB0870)型圆草捆打捆机；挂接方式/悬挂式；捡拾宽度mm700；\n捡拾器结构型式/弹齿式；压缩室成捆机构型式/滚筒式；压缩室宽度mm700\n压缩室直径mm564；卷压工作部件数量个12；卷压滚筒直径mm150\n捆扎方式/缠绳；配套动力范围kW22.1～36.7","T202031310030","2025-12-01","","购机补贴(通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[2196,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊百牧机械有限公司","圆草捆打捆机","9YK-860","捡拾宽度:0.86m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.57m;压缩室宽度:0.86m","挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）:860；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度（mm）：860；压缩室直径（mm）:Φ570；卷压工作部件数量（个）：12；卷压滚筒直径（mm）Φ157；捆扎方式：缠绳；配套动力范围（kw）：≥29.4（拖拉机）","T202000341148","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2197,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊福莱沃机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-710","捡拾宽度:0.71m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.573m;压缩室宽度:0.71m","接方式：悬挂式；捡拾宽度：710mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：弹齿直接喂入；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：700mm；压缩室直径：Ф573mm；卷压工作部件数量：12个；卷压滚筒直径：Ф157；捆扎方式：缠绳；配套动力范围：18.4-33.1kw；","鄂2020159","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2198,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊福莱沃机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-930","捡拾宽度:0.93m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.573m;压缩室宽度:0.93m","挂接方式：悬挂式；捡拾宽度：930mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：弹齿直接喂入；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：930mm；压缩室直径：Ф573mm；卷压工作部件数量：12个；卷压滚筒直径：Ф157；捆扎方式：缠绳；配套动力范围：22.1-36.8kw；","鄂2020158","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2199,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊国安工程机械有限公司","圆草捆打捆机","9YGJ-1000","捡拾宽度:0.93m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.56m;压缩室宽度:0.93m","型号:9YGJ-1000;悬挂式；捡拾宽度：930mm；捡拾器结构为弹齿式；喂入器结构形式：拨叉喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：930mm；压缩室直径：560mm；卷压工作部件数量：12个滚筒；卷压滚筒直径：152mm；捆扎方式：缠绳式；配套动力范围：25.7～40.4kw。","T202100370576","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2200,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊国安工程机械有限公司","圆草捆打捆机","9YKD-60","捡拾宽度:0.7m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.6m;压缩室宽度:0.93m","型号:9YKD-60;捡拾器宽度：700mm;牵引式；捡拾器结构为弹齿式；滚筒式喂入机构；卷压滚筒数量：12个；卷压滚筒直径：152mm；卷压滚筒转速：200r/min;工作状态外形尺寸：1300mm×1450mm×1400mm;配套动力：22.1kw～36.8kw.压缩室直径为600mm；压缩室宽度为930mm。捆扎方式为缠绳式。","T202000150920","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2201,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊鲁鹏机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-700","捡拾宽度:0.7m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.56m;压缩室宽度:0.7m","捡拾宽度：0.7m\n捡拾器结构型式：弹齿式\n喂入器结构型式：弹齿直接喂入\n压缩室成捆机构型式：滚筒式\n压缩室宽度：700mm\n压缩室直径：560mm\n卷压滚筒数量：12个\n配套动力范围（KW):14.7-36.7\n压缩室截面尺寸（宽*高）mm:700*560","鄂2019507","2024-12-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2202,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊鲁鹏机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-950","捡拾宽度:0.95m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.56m;压缩室宽度:0.95m","捡拾宽度：0.95m\n捡拾器结构型式：弹齿式\n喂入器结构型式：弹齿直接喂入\n压缩室成捆机构型式：滚筒式\n压缩室宽度：950mm\n压缩室直径：560mm\n卷压滚筒数量：12个\n配套动力范围（KW):29.4-58.8\n压缩室截面尺寸（宽*高）mm:950*560","鄂2019508","2024-12-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2203,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊润鑫机械有限公司","圆草捆打捆机","9YKD60","捡拾宽度:0.7m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.56m;压缩室宽度:0.7m","挂接方式：悬挂式；捡拾器宽度: 700mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：捡拾器用作喂入器；压缩式成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：700mm;压缩室直径： 560mm；卷压工作部件数量：滚筒12个；卷压滚筒直径150mm；捆扎方式：缠绳； 配套动力范围: 22.1~36.7kw；","T202000370549","2025-09-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2204,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊泰业机械有限公司","圆草捆打捆机","9TY1800","捡拾宽度:1.8m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.6m;压缩室宽度:0.93m","捡拾器宽度：1800mm  捡拾器结构型式：甩刀式  卷压滚筒数量：14个（压缩室直径和压缩室宽度在变更报告里）","鄂2019129","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2205,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊泰业机械有限公司","圆草捆打捆机","9TY2300","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.6m;压缩室宽度:0.93m","捡拾器宽度：2300mm  捡拾器结构型式：甩刀式  卷压滚筒数量：14个（压缩室直径和压缩室宽度在变更报告里）","鄂2019130","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2206,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊天富拖拉机有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1000","捡拾宽度:1m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.63m;压缩室宽度:1m","圆捆；压缩室直径：∅630mm；压缩室宽度：1000mm；捡拾宽度：1000mm；型号名称：9YQ-1000型圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；卷压滚筒数量：13个；卷压滚筒直径：∅157mm；缠捆方式：缠绳；配套动力范围（kW）：≥29.5kW；","T202000340527","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2207,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊鑫牧机械有限公司","圆草捆打捆机","9YK-1270","捡拾宽度:1.27m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.58m;压缩室宽度:1.27m","挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）:1270;捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室宽度（mm）：1270；压缩式直径（mm）：580；卷压滚筒数量（个）：12；卷压滚筒直径（mm）:150;配套动力范围：（kw）≥29.1","鄂2019211","2024-07-17","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2208,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊鑫牧机械有限公司","圆草捆打捆机","9YK-1300","捡拾宽度:1.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.58m;压缩室宽度:0.93m","配置参数：挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）:1300;捡拾器结构型式：甩刀式；压缩室宽度（mm）：930；压缩式直径（mm）：580；卷压滚筒数量（个）：14；卷压滚筒直径（mm）:150;配套动力范围：（kw）≥36.7","鄂2019212","2024-07-17","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2209,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","舞钢市恒利达机械制造有限责任公司","圆捆捡拾压捆机","9YG-0.9","捡拾宽度:0.9m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.58m;压缩室宽度:0.86m","捡拾器宽度 mm： 900 ；\n捡拾器结构型式 ： 弹齿 ；\n卷压滚筒转速 r/min： 278 ；\n卷压滚筒数量 个： 12 ；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm： 2120×1660×1640 ；\n配套动力非固定式 kW ：22.1～36.8 ；\n压缩室直径mm：580；\n压缩室宽度mm：860；","豫2017045","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2210,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","新乡市正鑫农业机械制造有限公司","圆捆捡拾压捆机","9YJY-0.9","捡拾宽度:0.9m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.58m;压缩室宽度:0.86m","型号名称：9YJY-0.9型圆捆捡拾压捆机\n挂接方式：牵引式\n捡拾宽度：900mm\n捡拾器结构型式：弹齿式\n压缩室成捆机构型式：滚筒式\n压缩室宽度：860mm\n压缩室直径：580mm\n卷压工作部件数量：12个\n卷压滚筒直径：152mm\n捆扎方式：缠绳\n配套动力范围：22.1～36.8kW","豫2017046","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2211,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","安徽银穗农业机械制造有限公司","圆草捆捡拾打捆机","4JSDK-1.2","捡拾宽度:1.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.87m;压缩室宽度:1.18m","圆捆；捡拾器宽度：1200mm；压缩室直径：870mm；压缩室宽度：1180mm；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速：270～310r/min；卷压滚筒数量：13个；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：2250×1740×1440mm；配套动力：36.8～51.5kW；","2018TJ348","2022-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2212,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","博特（潍坊）农业装备有限责任公司","圆草捆打捆机","9YQ-1220","捡拾宽度:1.22m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.805m;压缩室宽度:1.2m","挂接方式：牵引式\t；捡拾宽度：1220mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：弹齿直接喂入；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1200mm；压缩室直径：Ф805mm；卷压工作部件数量：16个；卷压滚筒直径：Ф157mm；捆扎方式：缠网；配套动力范围：33.1-51.5kw；","鄂2020160","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2213,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","滁州禾田农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9Y-110A(RB1100)","捡拾宽度:1.58m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.1m;压缩室宽度:1m","型号：9Y-110A(RB1100)；捡拾器宽度：1580mm；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速：131r/min；卷压滚筒数量：16个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3640×2260×2110mm；配套动力：≥66.2kW（轮式拖拉机）。","2018TJ659","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2214,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","德州亿农宝丰农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1250","捡拾宽度:1.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.82m;压缩室宽度:1.25m","捡拾宽度=1250mm；压缩室直径=820mm；压缩室宽度=1250mm","GZNJ/TJ 2019-416","2024-12-24","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2215,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","德州亿农宝丰农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1280","捡拾宽度:1.28m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.83m;压缩室宽度:0.8m","捡拾宽度=1280mm；压缩室直径=830mm；压缩室宽度=800mm","T202100340493","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2216,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","高唐绿荫环保科技有限公司","圆捆打捆机","9YG-1.1","捡拾宽度:1.52m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.0m;压缩室宽度:1.0m","型号：9YG-1.1型；捡拾宽度：1520mm；卷压滚筒转速：124r/min；卷压滚筒数量：16个；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：4300mm×2150mm×2100mm；配套动力：≥66kW；草捆密度：192kg/m3；成捆率：100%；吨草耗油量：0.7kg/t；纯工作小时生产率：8145kg/h；主传动箱轴承温升：9℃；牧草总损失率：1%；铭牌：符合要求；压缩室宽度：1000mm；压缩室直径：Φ1000mm。","部20170087","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2217,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","河南省颍骏机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-0.8","捡拾宽度:1.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.8m;压缩室宽度:1.25m","挂接方式：牵引式；捡拾宽度\tmm\t：1250；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度mm：1250；压缩室直径mm：Φ800；卷压工作部件数量\t个：18；卷压滚筒直径\tmm：Φ157；捆扎方式：缠绳","鄂2020140","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2218,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","菏泽市天艺农业机械制造有限公司","秸秆捡拾打捆机","9Y-80125","捡拾宽度:1.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.8m;压缩室宽度:1.25m","压缩室容积：0.628 m³  工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：2600×2110×1750    挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1.25 m；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1.25 m；压缩室直径：0.8 m；卷压辊筒数量：14个；卷压辊筒直径：157 mm；缠捆方式：缠绳；配套动力：40-50 kW","黑垦鉴2017100","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2219,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.1","捡拾宽度:1.6m;圆捆:是 ;压缩室直径:1m;压缩室宽度:1m","捡拾宽度：1600mm；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1000mm；压缩室直径：1000mm；卷压滚筒数量：16个；配套动力范围：≥66kw","部20170101","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2220,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","捡拾打捆机","9YGQ-1000","捡拾宽度:2.35m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.99m;压缩室宽度:1.2m","圆捆；压缩室直径（mm）：990；压缩室宽度（mm）：1200；捡拾宽度（mm）:2350；挂接方式：牵引式；配套动力（kW）：≥51.5；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；卷压滚筒数量（个）：14；卷压滚筒直径（mm）：Φ264、Φ220；缠捆方式：缠网。","T202034482","2025-12-28","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2221,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","圆草捆打捆机","9YGQ-1000B","捡拾宽度:2.32m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.99m;压缩室宽度:1.2m","圆捆；压缩室直径（mm）：990；压缩室宽度（mm）：1200；捡拾宽度（mm）:2320；挂接方式：牵引式；配套动力（kW）：≥51.5；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；卷压滚筒数量（个）：14；卷压滚筒直径（mm）：1Φ264，13个Φ220。","T2019320040","2024-10-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2222,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.4","捡拾宽度:1.68m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","捡拾宽度：1.68m     压缩室直径：1.2m    压缩室宽度1.4m","T20190606076","2024-12-31","","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2223,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","平顶山市久久实业有限公司","圆捆捡拾压捆机","9YG-1.35B","捡拾宽度:1.35m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.81m;压缩室宽度:1.28m","挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：1350，捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度mm：1280；压缩室直径mm：810；卷压工作部件数量：17个；卷压滚筒直径mm：157；捆扎方式：缠绳；配套动力范围kw：36.8～66.2kw..","T202041410259","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2224,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","平顶山市久久实业有限公司","圆捆捡拾压捆机","9YG-1.40B","捡拾宽度:1.4m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.81m;压缩室宽度:1.28m","挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：1400，捡拾器结构型式：甩刀式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度mm：1280；压缩室直径mm：810；卷压工作部件数量：17个；卷压滚筒直径mm：157；捆扎方式：缠绳；配套动力范围kw：44.1～73.5.","T202041410261","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2225,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","山东格兰农牧机械有限公司","捡拾圆捆机","9YG-1.45C","捡拾宽度:1.45m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.85m;压缩室宽度:1m","型号名称 / 9YG-1.45C捡拾圆捆机 ，挂接方式 / 牵引式， 捡拾宽度 mm 1450， 捡拾器结构型式 / 弹齿式， 喂入器结构型式 / 螺旋连续喂入机构， 压缩室成捆机构型式 / 滚筒式， 压缩室宽度 mm 1000， 压缩室直径 mm 850， 卷压工作部件数量 个 滚筒 15。","T202100230031","2026-04-01","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2226,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","山东格兰农牧机械有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-215","捡拾宽度:2.15m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.95m;压缩室宽度:1m","型号名称 / 9YQ-215捡拾圆捆机 ，挂接方式 / 牵引式， 捡拾宽度 mm 2150 ， 捡拾器结构型式 / 甩刀式， 喂入器结构型式 / 螺旋连续喂入机构， 压缩室成捆机构型式 / 滚筒式， 压缩室宽度 mm 1000， 压缩室直径 mm 950， 卷压工作部件数量 个 滚筒 15。","T202100230030","2026-04-01","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2227,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","山东冉沪环保科技有限公司","捡拾圆捆机","9YG-1.25D","捡拾宽度:1.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.9m;压缩室宽度:1.25m","型号名称 / 9YG-1.25D型捡拾圆捆机 ，挂接方式 / 牵引式 ，捡拾宽度 mm 1250  ，捡拾器结构型式 / 弹齿式，卷压工作部件数量 个 滚筒 19，压缩室宽度 mm 1250， 压缩室直径 mm 900。","T202000370267","2025-07-05","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2228,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","山东冉沪环保科技有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-1.7C","捡拾宽度:1.7m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.85m;压缩室宽度:1m","型号名称 / 9YQ-1.7C捡拾圆捆机， 挂接方式 / 牵引式 ，捡拾宽度 mm 1700  ，捡拾器结构型式 / 甩刀式， 喂入器结构型式 / 螺旋连续喂入机构， 压缩室成捆机构型式 / 滚筒式， 压缩室宽度 mm 1000， 压缩室直径 mm 850 ，卷压工作部件数量 个 滚筒 15。","T202100230033","2026-04-01","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2229,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","山东冉沪环保科技有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-225A","捡拾宽度:2.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.9m;压缩室宽度:1.45m","型号名称 / 9YQ-225A型捡拾圆捆机， 挂接方式 / 牵引式 ，捡拾宽度 mm 2250，  捡拾器结构型式 / 甩刀式 ，喂入器结构型式 / 螺旋连续喂入机构 ，压缩室成捆机构型式 / 滚筒式， 压缩室宽度 mm 1450 ，压缩室直径 mm 900， 卷压工作部件数量 个 滚筒 19。","T202000370269","2025-07-05","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2230,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","山东瑞科农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1250A","捡拾宽度:1.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.8m;压缩室宽度:1.25m","捡拾器宽度：1250mm；捡拾器结构型式:弹齿式；压缩室直径：∅800mm；压缩室宽度1250mm；卷压滚筒转速:235r/min；卷压滚筒数量:17个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:2050×2250×1580；配套动力:≥40.4kw。","T202000340472","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2231,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","山东天华农业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1250B","捡拾宽度:1.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.8m;压缩室宽度:1.25m","压缩室容积：0.628 m³   工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：2050×1850×1550  挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1.25 m；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1.25 m；压缩室直径：0.8 m；.卷压辊筒数量：15个；卷压辊筒直径：160 mm；缠捆方式：缠绳；配套动力：≥40 kW","T202100340521","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2232,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","山东天华农业机械制造有限公司","秸秆捡拾打捆机","9YQ-1800","捡拾宽度:1.8m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.8m;压缩室宽度:1.25m","草捆体积：0.628 m³    工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3100×2200×1700；；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1.8 m；捡拾器结构型式：甩刀式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1.25 m；压缩室直径：0.8 m；喂入器结构型式:螺旋连续喂入;卷压辊筒数量：17个；卷压辊筒直径：160 mm;缠捆方式：缠绳；配套动力：≥75 kW","T202100340522","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2233,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","山东新圣泰机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YY-80","捡拾宽度:1.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.8m;压缩室宽度:1m","型号名称：9YY-80型圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度1300mm；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式;压缩室宽度：1000mm；压缩室直径：800mm；卷压工作部件数量：滚筒17个；卷压滚筒直径：157mm；捆扎方式：缠绳；配套动力范围：≥40kW.","T202100370570","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2234,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","天津沃能达实业有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1250A","捡拾宽度:1.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.8m;压缩室宽度:1.25m","1.挂接方式：牵引式；2.捡拾宽度：1250mm；3.捡拾器结构型式：弹齿式；4.喂入器结构型式：拨叉喂入机构；5.压缩室成捆机构型式：滚筒式；6.压缩室宽度：1250mm；7.压缩室直径：800mm；8.卷压滚筒数量：17个；9.卷压滚筒直径：158mm；10.缠捆方式（绳或网）：缠绳；11.配套动力范围：≥40.4kW","T202012120046","2025-07-13","0","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[2235,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊百牧机械有限公司","圆草捆打捆机","9YK-1450","捡拾宽度:1.45m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.81m;压缩室宽度:0.86m","配置参数：挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）:1450；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度（mm）：860；压缩室直径（mm）:Φ810；卷压工作部件数量（个）：16；卷压滚筒直径（mm）Φ157；捆扎方式：缠绳；配套动力范围（kw）：≥36.8（拖拉机）","T202000341149","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2236,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊百牧机械有限公司","圆草捆打捆机","9YK-1750","捡拾宽度:1.75m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.81m;压缩室宽度:0.86m","挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）:1750；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拔叉喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度（mm）：860；压缩室直径（mm）:Φ810；卷压工作部件数量（个）：16；卷压滚筒直径（mm）Φ157；捆扎方式：绳；配套动力范围（kw）：≥51.5","T202000340535","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2237,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊百牧机械有限公司","圆草捆打捆机","9YK-1800F","捡拾宽度:1.8m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.81m;压缩室宽度:0.86m","挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）:1800；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋+板式连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度（mm）：860；压缩室直径（mm）:Φ810；卷压工作部件数量（个）：16；卷压滚筒直径（mm）Φ157；捆扎方式：绳；配套动力范围（kw）：≥51.5","T202000340534","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2238,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊百牧机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2300","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.97m;压缩室宽度:1.25m","挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）:2300；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度（mm）：1250；压缩室直径（mm）:970；卷压滚筒数量（个）：16；卷压滚筒直径（mm）220；配套动力范围（kw）：58.8-88.2","鄂2019286","2024-07-17","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2239,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊福莱沃机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1220","捡拾宽度:1.22m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.805m;压缩室宽度:1.2m","挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1220mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：弹齿直接喂入；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1200mm；压缩室直径：Ф805mm；卷压工作部件数量：16个；卷压滚筒直径：Ф157；捆扎方式：缠网；配套动力范围：33.1-51.5kw；","鄂2020157","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2240,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊国安工程机械有限公司","圆草捆打捆机","9YGT-1.2","捡拾宽度:1.28m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.8m;压缩室宽度:1m","型号：9YGT-1.2;捡拾宽度：1280mm;捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒数量：16个；工作状态外形尺寸：1540mm×1690mm×1480mm；配套动力：非固定式≥30压缩室直径：800mm；压缩室宽度：1000mm。","部20190681","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2241,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊汉腾机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1200A","捡拾宽度:1.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.81m;压缩室宽度:1.2m","挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）:1200；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：弹齿直接喂入；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度（mm）：1200；压缩室直径（mm）:810；卷压滚筒数量（个）：16；卷压滚筒直径（mm）157；缠捆方式（绳或网）：绳；配套动力范围（kw）：36.8～58.8","鄂2019568","2024-12-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2242,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊恺欧机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2300","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.97m;压缩室宽度:1.25m","配置参数:挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）：2300；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度（mm）：1250；压缩室直径（mm）：970；卷压滚筒数量（个）：16；卷压滚筒直径（mm）220；配套动力范围（KW）：58.8-88.2","鄂2019279","2024-07-17","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2243,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊牧王机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1300","捡拾宽度:1.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.03m;压缩室宽度:1.27m","挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1300mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度（mm）：1270；压缩室直径（mm）：1030；压缩工作部件数量：21个；卷压滚筒直径（mm）157；捆扎方式:缠绳；配套动力范围：≥36.75KW；","T202000220961","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2244,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊泰业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YGQ-1.0","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.98m;压缩室宽度:1m","捡拾器宽度：2300mm  捡拾器结构型式：甩刀式  卷压滚筒数量：21个","鄂2019269","2024-07-17","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2245,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊天富拖拉机有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1250A","捡拾宽度:1.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.82m;压缩室宽度:1.25m","圆捆；压缩室直径：∅820mm；压缩室宽度：1250mm；捡拾宽度：1250mm；型号名称：9YQ-1250A型圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；卷压滚筒数量：17个；卷压滚筒直径：∅157mm；缠捆方式：绳；配套动力范围（kW）：≥29.5kW；","GZNJ/TJ 2019-414","2024-12-24","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2246,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊天富拖拉机有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1280","捡拾宽度:1.28m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.83m;压缩室宽度:0.8m","圆捆；压缩室直径：∅830mm；压缩室宽度：800mm；捡拾宽度：1280mm；型号名称：9YQ-1280型圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器机构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；卷压滚筒数量：19个；卷压滚筒直径：∅157mm；缠捆方式：缠绳；配套动力范围（kW）：≥44.1kW；","T202100340492","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2247,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊智胜农业装备科技有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1250A","捡拾宽度:1.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.8m;压缩室宽度:1.25m","捡拾宽度：1250mm；挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1250mm；压缩室直径：800mm；卷压工作部件数量：17个；卷压滚筒直径：158mm；捆扎方式：缠绳；配套动力范围：≥40.4kW。","T202100370580","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2248,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","尉氏县鑫盛源机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1260","捡拾宽度:1.26m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.8m;压缩室宽度:1.25m","型号名称：9YQ-1260型圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1260mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：方转辊喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1250mm；压缩室直径：800mm；卷压工作部件数量：16个；卷压滚筒直径：152mm；捆扎方式：缠绳；配套动力：35～80kW。","T202041410258","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2249,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","芜湖苜邦智能装备有限公司","圆草捆打捆机","9YY-1010A","捡拾宽度:1.6m;圆捆:是 ;压缩室直径:1m;压缩室宽度:1m","规格型号：9YY-1010A；捡拾器宽度mm：1600；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速r/min：135；卷压滚筒数量：16个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3545×2190×2070；配套动力kW:≥66.2（轮式拖拉机）；捡拾宽度mm：1600；压缩室直径mm:1000；压缩室宽度mm:1000","2017TJ483","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2250,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","舞钢市恒利达机械制造有限责任公司","圆捆捡拾压捆机","9YG-1.75A","捡拾宽度:1.75m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.8m;压缩室宽度:1.25m","挂接方式 : 悬挂式; \n捡拾宽度 mm :1750 ;\n捡拾器结构型式 : 弹齿式 ;\n喂入器结构型式 : 螺旋连续喂入机构; \n压缩室成捆机构型式 个: 滚筒式 ;\n压缩室宽度 mm :1250; \n压缩室直径 mm :800 ;\n卷压滚筒数量 个 :14; \n卷压滚筒直径 mm :177； \n缠捆方式（绳或网） ： 绳 ；\n配套动力范围 kW ：44.1～58.9 ；","T201941410025","2024-11-13","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2251,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","舞钢市恒利达机械制造有限责任公司","圆捆捡拾压捆机","9YQ-1.25A","捡拾宽度:1.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.8m;压缩室宽度:1.25m","挂接方式\t；牵引式；\n捡拾宽度\tmm：1250；\n捡拾器结构型式：弹齿式；\n喂入器结构型式：方棱辊喂入机构；\n压缩室成捆机构型式个：滚筒式；\n压缩室宽度mm：1250；\n压缩室直径mm：800；\n卷压工作部件数量\t个：14；\n卷压滚筒直径\tmm\t：157；\n捆扎方式\t：缠绳；","T202041410245","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2252,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","新乡市正鑫农业机械制造有限公司","圆捆捡拾压捆机","9YJY-1.22","捡拾宽度:1.22m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.22m;压缩室宽度:0.8m","型号名称：9YJY-1.22型圆捆捡拾压捆机\n挂接方式：牵引式\n捡拾宽度：1220mm\n捡拾器结构型式：弹齿式\n压缩室成捆机构型式：滚筒式\n压缩室宽度：1220mm\n压缩室直径：800mm\n卷压工作部件数量：12个\n卷压滚筒直径：152mm\n捆扎方式：缠绳\n配套动力范围：22.1～36.8kW","豫2017047","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2253,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","郓城县星沃机械设备制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1260","捡拾宽度:1.26m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.8m;压缩室宽度:0.94m","型号名称：9YQ-1260型圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1260mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：940mm；压缩室直径：800mm；卷压工作部件数量：滚筒 18个；卷压滚筒直径：157mm；捆扎方式：缠绳；配套动力范围：≥36.7kW","T202000371227","2025-12-30","36.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2254,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","郓城县星沃机械设备制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1720","捡拾宽度:1.72m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.8m;压缩室宽度:0.94m","型号名称：9YQ-1720型圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1720mm；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：940mm；压缩室直径：800mm；卷压工作部件数量：滚筒 18个；卷压滚筒直径：157mm；捆扎方式：缠绳；配套动力范围：≥55kW","T202000371226","2025-12-30","55","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2255,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","爱科（济宁）农业机械有限公司","圆草捆捡拾压捆机","9YG-1.25（MF RB3130F）","捡拾宽度:1.95m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.23m","挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1950mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1230mm；压缩室直径：1250mm；卷压滚筒数量：18个；卷压滚筒直径：220mm（17个），240mm（1个）；缠捆方式（绳或网）：网；配套动力范围：≥73.5kw","GZNJ/TJ 2019-354","2024-11-24","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2256,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","常州国腾机械科技有限公司","圆草捆打捆机","9JYQ-1.25","捡拾宽度:1.96m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.23m","型号名称：9JYQ-1.25型圆草捆打捆机\n连接方式：牵引式\n捡拾宽度（mm）：1960\n捡拾器结构型式：弹齿式\n喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构\n压缩室成捆机构型式：滚筒式\n压缩室宽度（mm）:1230\n压缩室直径（mm）:Ф1250\n卷压工作部件数量：18\n卷压滚筒直径（mm）：Ф220（17个），Ф255（1个）\n捆扎方式：缠网\n配套动力范围（kw）：≥73.5","T202000150129","2025-07-05","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2257,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","成都致靖维农农业机械有限公司","捡拾圆捆机","9YYQ-1.83","捡拾宽度:1.83m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","捡拾宽度：1830 mm；配套动力范围：≥81kw；工作状态外形尺寸：4835×2440×2330 mm；结构质量：2980 kg；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室宽度：1250 mm；压缩室直径：1250mm；卷压滚筒数量：18。","T201951510008","2024-09-02","","购机补贴(通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[2258,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","成都致靖维农农业机械有限公司","捡拾圆捆机","9YYQ-1.97","捡拾宽度:1.975m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","捡拾宽度：1975 mm；配套动力范围：≥81kw；工作状态外形尺寸：4835×2440×2330 mm；结构质量：3750 kg；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室宽度：1250 mm；压缩室直径：1250mm；卷压滚筒数量：18。","T202051510010","2025-04-13","","购机补贴(通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[2259,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","滁州禾田农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9Y-125B(L325)","捡拾宽度:1.78m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.2m","型号：9Y-125B(L325)；捡拾器宽度：1780mm；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速：119r/min；卷压滚筒数量：18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3920×2560×2430mm；配套动力：≥73.5kW（轮式拖拉机）。","2018TJ660","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2260,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","德州亿农宝丰农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2260A","捡拾宽度:2.26m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.02m;压缩室宽度:1.25m","捡拾宽度=2260mm；压缩室直径=1020mm；压缩室宽度=1250mm","T202000340531","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2261,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","德州亿农宝丰农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2350","捡拾宽度:2.35m;圆捆:是 ;压缩室直径:1m;压缩室宽度:1.25m","捡拾宽度=2350mm；压缩室直径=1000mm；压缩室宽度=1250mm","T202000340501","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2262,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","河北凯安农业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.2","捡拾宽度:1.78m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.4m","挂接方式:牵引式,捡拾宽度(mm):1780,捡拾器结构型式:弹齿式,喂入器结构型式:拨叉喂入机构\n压缩室成捆机构型式:滚筒式,压缩室宽度(mm):1400,压缩室直径(mm):1250,卷压滚筒数量\n:14个,卷压滚筒直径(mm):290,缠捆方式（绳或网）:网,配套动力范围(kW):36.8～73.5","T201913130037","2024-08-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2263,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","河南省颍骏机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2.3","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1m;压缩室宽度:1.25m","挂接方式：牵引式；\n捡拾宽度\tmm：2300；\n捡拾器结构型式：甩刀式；\n喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；\n压缩室成捆机构型式：滚筒式；\n压缩室宽度mm：1250；\n压缩室直径mm：1000；\n卷压滚筒数量个：18；\n卷压滚筒直径\tmm：194；\n缠捆方式（绳或网）：网；\n配套动力范围\tkW：73.5-103","GZNJ/TJ 2019-195","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2264,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.1A","捡拾宽度:1.844m;圆捆:是 ;压缩室直径:1m;压缩室宽度:1.244m","捡拾宽度：1844mm；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒数量：16个；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1244mm；压缩室直径：1000mm；配套动力范围：≥66kw","部20170100","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2265,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.25","捡拾宽度:1.844m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.23m;压缩室宽度:1.244m","捡拾宽度：1844mm；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1244mm；压缩室直径：1230mm；卷压滚筒数量：18个；配套动力范围：≥73.5kw","部20180247","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2266,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司","圆捆打捆机","9YJC-1200","捡拾宽度:2.1m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.23m;压缩室宽度:1.25m","1、型号名称 ： 9YJC-1200 圆捆打捆机；\n2 、挂接方式 ： 牵引式；\n3 、捡拾宽度（ mm ）：2100；\n4、捡拾器结构型式 ： 弹齿式；\n5、配套动力范围 kW 58.8～102.9；\n6 、喂入器结构型式 ： 螺旋连续喂入机构；\n7、 压缩室成捆机构型式 ： 滚筒式；\n8 、压缩室宽度（ mm）： 1250；\n9、 压缩室直径（ mm ）：1230；\n10 、卷压工作部件数量 （个）： 18；\n11 、卷压滚筒直径（ mm ）：280；\n12 、捆扎方式 ： 缠网；\n                        13、工作状态外形尺寸(长×宽×高)\t（mm\t）：4050×2550×2450","黑2017078","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2267,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","捡拾打捆机","9YGQ-1300","捡拾宽度:2.1m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.3m;压缩室宽度:1.2m","圆捆；压缩室直径：1300mm；压缩室宽度：1200mm；捡拾器宽度（mm）：2100；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速（r/min）：124；卷压滚筒数量（个）:16；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4290×2830×2400；配套动力：73.5-88.8kW。","2018TJ654","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2268,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","圆捆打捆机","9YG-1.25（BR6090)","捡拾宽度:2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.2m","配套动力范围（kW）：62~92；工作状态外形尺寸（长×宽×高）4100×2800×2400mm；结构质量（kg）：2685；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒数量：2；","黑垦鉴2017031","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2269,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","圆捆打捆机","9YG-1.25(RB125)","捡拾宽度:2.13m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.224m","配套动力范围（kW）：90~105；工作状态外形尺寸（长×宽×高）4382×2994×2329mm；结构质量（kg）：2685；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒数量：18；","黑垦鉴2019024","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2270,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","圆捆机","ROLLANT 540RC","捡拾宽度:2.1m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.22m","捡拾宽度：2100mm；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速：136r/min；卷压滚筒数量：15个；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4611×2900×2799mm；配套动力：≥70kW；压缩室直径：1250mm；压缩室宽度：1220mm","黑垦鉴2019079","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2271,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","辽宁海华农业装备制造有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.25-2010","捡拾宽度:2.01m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","挂接方式：牵引式，捡拾宽度（mm）：2010，捡拾器结构型式：弹齿式，喂入器结构型式：螺旋连接喂入机构，压缩式成捆机构型式：滚筒式，压缩式宽度（mm）：1250，压缩室直径\n（mm）：1250，卷压滚筒数量：18个，卷压滚筒直径（mm）：220，缠网方式（绳或网）\n：网，配套动力（kW）：＞85","T20192121066","2024-10-27","0","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[2272,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","洛阳福格森机械装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1.00","捡拾宽度:1.710m;圆捆:是 ;压缩室直径:1m;压缩室宽度:1m","捡拾宽度：1.710M；挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：液筒式；圆捆机压缩室直径:Φ1000mm;压缩室宽度:1000mm;卷压滚筒数量：16个；卷压滚筒直径：Φ194MM；缠捆方式（绳或网）：网；配套动力范围：66.2-88.2kw","鄂2019301","2024-07-17","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2273,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司","圆捆机","MONDIALE 120","捡拾宽度:2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.2m","型号：MONDIALE 120； 捡拾器宽度：2000mm； 压捆室直径：1.2m；压捆室宽度：1.2m;卷压滚筒转速：200r/min；卷压滚筒数量：19个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4400mm×2800mm×2400mm；配套动力： 80～90 kW。","部20170121","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[2274,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司","圆捆机","TROTTER125","捡拾宽度:2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.2m","型号：TROTTER 125；捡拾器宽度：2000mm；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速：141r/min；卷压滚筒数量： 18个；压捆室直径：1.25m；压捆室宽度：1.2m;工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4490×2800×2410mm；配套动力：≥67.5kw。","黑垦鉴2019085","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[2275,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","麦克海尔工程无限责任公司","圆草捆打捆机","9YQ-1.25(F5500)","捡拾宽度:1.96m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.23m","捡拾宽度：1960mm。捡拾器结构型式：弹齿式。喂入器结构型式：拨叉喂入机构。压缩室成捆机构型式：滚筒式。压缩室宽度：1230mm。压缩室直径：1250mm。卷压工作部件数量：18个。卷压滚筒直径：220mm。捆扎方式：缠网。配套动力范围：≥67kw。","T202031310016","2025-09-07","","购机补贴(通用类)","爱尔兰","评阅通过","","","","",""]
[2276,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司","圆草捆打捆机","6111","捡拾宽度:1.73m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.1m;压缩室宽度:1.0m","捡拾宽度：1.73m     压缩室直径：1.1m    压缩室宽度1.0m","T202000150912","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2277,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.2","捡拾宽度:2.03m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.2m","捡拾宽度：2.03m     压缩室直径：1.2m    压缩室宽度1.2m","部20171280","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2278,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.4A","捡拾宽度:1.73m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","捡拾宽度：1.73m     压缩室直径：1.2m    压缩室宽度1.4m","T202000150911","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2279,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","宁津方盛农业机械有限公司","圆捆捡拾打捆机","9YQ-230","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.1m;压缩室宽度:1.25m","挂接方式 ：牵引式 ；捡拾宽度 mm ：2300 ；捡拾器结构型式 ： 甩刀式 ；喂入器结构型式 ： 螺旋连续喂入机构 ；压缩室成捆机构型式 ：滚筒式 ；压缩室宽度 mm ：1250 ；压缩室直径 mm ：1100 ；卷压滚筒数量 个 ：18 ；卷压滚筒直径 mm ：194 ；缠捆方式（绳或网）：网 ；配套动力范围 kW： 68-120","GZNJ/TJ 2019-208","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2280,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","宁津县鹏宇环保节能设备有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-1800A","捡拾宽度:1.8m;圆捆:是 ;压缩室直径:1m;压缩室宽度:1m","捡拾宽度=1800mm；压缩室直径=1000mm；压缩室宽度=1000mm","部20190505","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2281,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","宁津县鹏宇环保节能设备有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-235","捡拾宽度:2.35m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.046m;压缩室宽度:1.25m","捡拾宽度=2350mm；压缩室直径=1046mm；压缩室宽度=1250mm","部20190129","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2282,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","宁津县天达润丰农机销售有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1800A","捡拾宽度:1.8m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.05m;压缩室宽度:1m","捡拾宽度=1800mm；压缩室宽度=1000mm；压缩室直径=1050mm","T202100340507","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2283,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","宁津县天达润丰农机销售有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2000A","捡拾宽度:2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1m;压缩室宽度:1.25m","捡拾宽度=2000mm；压缩室宽度=1250mm；压缩室直径=1000mm","T202100340505","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2284,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","宁津县天达润丰农机销售有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2000B","捡拾宽度:2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.02m;压缩室宽度:1.25m","捡拾宽度=2000mm；压缩室宽度=1250mm；压缩室直径=1020mm","T202100340506","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2285,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","齐齐哈尔雷泰农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2000","捡拾宽度:1.83m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.2m","捡拾器宽度：1830mm；捡拾器结构型式:弹齿式；压缩室宽度：1200mm：压缩室直径：∅1200mm；压缩室容积：1.35m³；卷压滚筒转速:320r/min；卷压滚筒数量:17个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:3900×2600×2280；配套动力:≥58.8kw。","T202023230274","2025-12-27","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2286,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","齐齐哈尔雷泰农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2300","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1m;压缩室宽度:1.25m","捡拾器宽度：2300mm；捡拾器结构型式:甩刀式；压缩室宽度：1250mm；压缩室直径：∅1000mm；压缩室容积：0.98m³；卷压滚筒转速:235r/min；卷压滚筒数量:15个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:3650×2710×1900；配套动力:≥73.5kw。","T202023230109","2025-10-11","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2287,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","任丘市金威机械配件有限公司","圆捆捡拾打捆机","9YQ-225","捡拾宽度:2.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:1m;压缩室宽度:1.25m","挂接方式 ：牵引式 ；\n捡拾宽度 mm ：2250 ；\n捡拾器结构型式 ：甩刀式 ；\n喂入器结构型式 ：螺旋连续喂入机构 ；\n压缩室成捆机构型式 ： 滚筒式 ；\n压缩室宽度 mm ：1250 ；\n压缩室直径 mm ：1000 ；\n卷压滚筒数量 ： 18个 ；\n卷压滚筒直径 mm： 195 ；\n缠捆方式（绳或网） ： 网 ；\n配套动力范围 kW： ≥75 ；","GZNJ/TJ 2019-251","2024-08-22","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2288,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","山东格兰农牧机械有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-2.3C","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.02m;压缩室宽度:1.25m","型号名称 / 9YQ-2.3C捡拾圆捆机 ，挂接方式 / 牵引式 ，捡拾宽度 mm 2300， 捡拾器结构型式 / 甩刀式 ，喂入器结构型式 / 螺旋连续喂入机构， 压缩室成捆机构型式 / 滚筒式， 压缩室宽度 mm 1250， 压缩室直径 mm 1020， 卷压工作部件数量 个 滚筒 19。","T202100230029","2026-04-01","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2289,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","山东华拖农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YJQ-2200","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1m;压缩室宽度:1.25m","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:弹齿式；压缩室宽度：1250mm：压缩室直径：∅1000mm；压缩室容积：0.98m³；卷压滚筒转速:235r/min；卷压滚筒数量:17个；配套动力:≥73.5kw。","GZNJ/TJ 2019-331","2024-10-07","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2290,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","山东江华机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YGQ-2.2","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.23m","型号名称:9YGQ-2.2圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）：2200；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度(mm）：1230；压缩室直径(mm）：1250；卷压滚筒数量（个）：18；卷压滚筒直径（mm）：222；缠捆方式（绳或网）：网；配套动力范围（kW）≥70","GZNJ/TJ 2019-345","2024-11-20","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2291,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","山东冉沪环保科技有限公司","捡拾圆捆机","9YG-1.8D","捡拾宽度:1.8m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.02m;压缩室宽度:1.25m","型号名称 / 9YG-1.8D捡拾圆捆机 ，挂接方式 / 牵引式 ，捡拾宽度 mm 1800，/ 捡拾器结构型式 / 弹齿式， 喂入器结构型式 / 螺旋连续喂入机构， 压缩室成捆机构型式 / 滚筒式 ，压缩室宽度 mm 1250， 压缩室直径 mm 1020 ，卷压工作部件数量 个 滚筒 19。","T202100230032","2026-04-01","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2292,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","山东瑞科农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YJQ-2200","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1m;压缩室宽度:1.25m","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:弹齿式；压缩室宽度：1250mm：压缩室直径：1000mm；卷压滚筒转速:235r/min；卷压滚筒数量:15个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3400×2900×1900；配套动力:≥73.5kw。","GZNJ/TJ 2019-247","2024-08-05","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2293,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","山东瑞科农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2300","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1m;压缩室宽度:1.25m","捡拾器宽度：2300mm；捡拾器结构型式:甩刀式；压缩室宽度：1250mm：压缩室直径：∅1000mm；卷压滚筒转速:235r/min；卷压滚筒数量:18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:3650×2710×1900；配套动力:≥73.5kw。","GZNJ/TJ 2019-018","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2294,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","山东瑞科农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQC-2210","捡拾宽度:2.21m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.1m;压缩室宽度:1.2m","捡拾器宽度：2210mm；捡拾器结构型式:甩刀式；压缩室宽度：1200mm：压缩室直径：∅1100mm；卷压滚筒转速:185r/min；卷压滚筒数量:18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4660×2960×3350；配套动力:≥110kw。","GZNJ/TJ 2019-016","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2295,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","山东瑞科农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YZ-2250A","捡拾宽度:2.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:1m;压缩室宽度:1.25m","捡拾器宽度：2250m；，捡拾器结构型式:弹齿式；压缩室宽度：1250mm：压缩室直径：∅1000mm；卷压滚筒转速:235r/min；卷压滚筒数量:18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5180×2700×2770；配套动力:73.5（选装81、88）kw。","GZNJ/TJ 2019-022","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2296,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","山东天华农业机械制造有限公司","圆捆捡拾打捆机","9YQ-230","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1m;压缩室宽度:1.25m","挂接方式 ：牵引式 ；\n捡拾宽度 mm ：2300 ；\n捡拾器结构型式 ：甩刀式 ；\n喂入器结构型式 ：螺旋连续喂入机构 ；\n压缩室成捆机构型式 ： 滚筒式 ；\n压缩室宽度 mm ：1250 ；\n压缩室直径 mm ：1000 ；\n卷压滚筒数量 ： 18 个；\n卷压滚筒直径 mm： 195 ；\n缠捆方式（绳或网） ： 网 ；\n配套动力范围 kW： ≥75 ；","GZNJ/TJ 2019-260","2024-08-22","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2297,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","山东铁甲农牧机械制造有限公司","圆捆捡拾打捆机","9YQ-1.0","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.05m;压缩室宽度:1.25m","挂接方式:牵引式,捡拾宽度:2300mm,捡拾器结构型式:甩刀式,喂入器结构型式:螺旋连续喂入机构\n压缩室成捆机构型式:滚筒式,压缩室宽度:1250mm,压缩室直径:1050mm\n卷压工作部件数量:18个滚筒，卷压滚筒直径：190mm，捆扎方式：缠网，配套动力范围（kW）：68～120","T202100370549","2026-06-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2298,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","山东新圣泰机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YY-100","捡拾宽度:1.8m;圆捆:是 ;压缩室直径:1m;压缩室宽度:1.25m","型号名称：9YY-100型圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度1800mm；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式;压缩室宽度：1250mm；压缩室直径：1000mm；卷压工作部件数量：滚筒25个；卷压滚筒直径：157mm；捆扎方式：缠绳；配套动力范围：≥66.2kW.","T202100370571","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2299,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","山东优尼亚农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2000","捡拾宽度:2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.2m","产品型号：9YQ-2000，产品名称:圆草捆打捆机,捡拾器宽度:2000mm.工作状态外形尺寸(长×宽×高):3900mm×2600mm×2280mm 配套动力:≥59kW,；结构质量（kg）：2730.00；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室宽度mm：1200；压缩室直径mm：1200；","GZNJ/TJ 2019-103","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2300,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","上海世达尔现代农机有限公司","圆草捆打捆机","9YGQ-1.2","捡拾宽度:1.75m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.165m;压缩室宽度:1.22m","型号名称/9YGQ-1.2型圆草捆打捆机;挂接方式/牵引式;捡拾宽度mm1750;\n捡拾器结构型式/弹齿式;喂入器结构型式/拨叉喂入机构;压缩室成捆机构型式个滚筒式;\n压缩室宽度mm1220;压缩室直径mm1165;卷压工作部件数量个17;\n卷压滚筒直径mm197;捆扎方式/缠网/缠绳;配套动力范围kW44～88","T202031310025","2025-09-07","","购机补贴(通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[2301,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","沈阳海瀛机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YY-2000","捡拾宽度:2.01m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","捡拾器宽度（mm）：2010，捡拾器结构型式：弹齿式，卷压滚筒转速（r/min）：126，卷压滚筒数量：18个，工作状态外型尺寸（长×宽×高）（mm）：4300×2400×2400，配套动力（kW）：≥85，压缩室直径：1.25m，压缩室宽度：1.25m","黑垦鉴2018023","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[2302,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","天津库恩农业机械有限公司","圆捆机","FB3130","捡拾宽度:2.13m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.22m;压缩室宽度:1.22m","捡拾器宽度：2130mm\n卷压滚筒转速：540r/min\n卷压滚筒数量：18个\n工作状态外形尺寸（长x宽x高）：4100x2940x2390mm\n配套动力：＞65kw\n压缩室直径：1220mm\n压缩室宽度：1220mm","黑垦鉴2016144","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[2303,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","天津威猛机械制造有限公司","圆草捆打捆机","404Pro","捡拾宽度:1.97m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.22m","型号：404PRO打捆机，捡拾宽度：1970mm，捡拾器结构型式：弹齿滚筒式，卷压滚筒转速：160r/min,卷压滚筒数量：18个，工作状态外形尺寸（长X宽X高）4410mmX2810mmX2480mm,配套动力≥75KW","TJ-2017T-1","2021-12-31","75","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[2304,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","天津轩禾农业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1240","捡拾宽度:1.916m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.2m","9YG-1240型圆草捆打捆机是由捡拾器、压缩室、缠捆机构等组成。挂接方式：牵引式；捡拾器宽度：1916mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：辊筒式；压缩室宽度：1200mm；压缩室直径：1200mm，卷压滚筒数量：16；卷压滚筒直径：259mm。","T202012120044","2025-07-13","","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[2305,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","圆草捆打捆机","9YRZ-1.25","捡拾宽度:1.9m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.23m","结构型式：牵引式；捡拾器宽度：1900mm；草捆体积（㎥）：1.5；压缩室直径1250mm，压缩室宽度1230mm","黑垦鉴2017085","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2306,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊创丰农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2300","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1m;压缩室宽度:1.25m","捡拾器宽度：2300mm；捡拾器结构型式:甩刀式；压缩室宽度：1250mm：压缩室直径：∅1000mm；压缩室容积：0.98m³卷压滚筒数量:18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:3200×2700×1900；配套动力:≥73.5kw。","T202000340491","2025-09-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2307,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊德恩机械有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.2","捡拾宽度:1.96m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.2m","挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）:1960；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度（mm）：1200；压缩室直径（mm）:φ1200；卷压滚筒数量（个）：18；卷压滚筒直径（mm）φ222；捆扎方式：缠网；配套动力范围（kw）：≥75","T202100230412","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2308,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊福莱沃机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1720","捡拾宽度:1.72m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.2m","挂接方式：牵引式；捡拾宽度1720mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：弹齿直接喂入；压缩室成捆机构型式：辊杠式；压缩室宽度：1200mm；压缩室直径：Ф1250mm；卷压工作部件数量：34（辊杠数量）个；卷压滚筒直径：Ф35（辊杠直径）mm；捆扎方式：缠网；配套动力范围：59-118kw；","鄂2020156","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2309,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊国安工程机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2250","捡拾宽度:2.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:1m;压缩室宽度:1.2m","型号：9YQ-2250;捡拾宽度：2250mm;捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒数量：18个；工作状态外形尺寸：2500mm×2660mm×1600mm；配套动力：非固定式≥66.1；压缩室直径为1000mm；压缩室宽度为1200mm。","部20190683","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2310,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊雷泰机械有限公司","圆草捆打捆机","9YJQ-2200","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1m;压缩室宽度:1.25m","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:弹齿式；压缩室宽度：1250mm：压缩室直径：1000mm；卷压滚筒转速:235r/min；卷压滚筒数量:15个工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3400×2900×1900；；配套动力:≥73.5kw。","GZNJ/TJ 2019-248","2024-08-05","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2311,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊雷泰机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2300","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1m;压缩室宽度:1.25m","捡拾器宽度：2300mm；捡拾器结构型式:甩刀式；卷压滚筒转速:235r/min；卷压滚筒数量:18个；压缩室宽度：1250mm：压缩室直径：1000mm；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3650×2710×1900；配套动力:≥73.5kw。","GZNJ/TJ 2019-027","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2312,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊雷泰机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQC-2210","捡拾宽度:2.21m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.1m;压缩室宽度:1.2m","捡拾器宽度：2210mm；捡拾器结构型式:甩刀式；压缩室宽度：1200mm：压缩室直径：1100mm；卷压滚筒转速:185r/min；卷压滚筒数量:18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:4660×2960×3350；配套动力:≥110kw。","GZNJ/TJ 2019-025","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2313,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊雷泰机械有限公司","圆草捆打捆机","9YZ-2250A","捡拾宽度:2.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:1m;压缩室宽度:1.25m","捡拾器宽度：2250mm；捡拾器结构型式:弹齿式；压缩室宽度：1250mm：压缩室直径：1000mm；卷压滚筒转速:235r/min；卷压滚筒数量:18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:5180×2700×2770；配套动力:73.5kw（选装81kW；88kW","GZNJ/TJ 2019-031","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2314,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊三田农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YK-2300","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1m","型号名称：9YK-2300型圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2300mm；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1000mm；压缩室直径：1250mm；卷压工作部件数量：18个；卷压滚筒直径：222mm；捆扎方式：缠网；配套动力范围：≥51.5kW","T202000231055","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2315,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊泰业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YGQ-1.2","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1m;压缩室宽度:1.2m","捡拾器宽度：2300mm  捡拾器结构型式：甩刀式  卷压滚筒数量：23个","鄂2019268","2024-07-17","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2316,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊天富拖拉机有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2000A","捡拾宽度:2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1m;压缩室宽度:1.25m","圆捆；压缩室直径：∅1000mm；压缩室宽度：1250mm；捡拾宽度：2000mm；型号名称：9YQ-2000A型圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器机构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；卷压滚筒数量：18个；卷压滚筒直径：∅194mm；缠捆方式：缠网；配套动力范围（kW）：≥58.8kW；","T202100340504","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2317,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊天富拖拉机有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2000B","捡拾宽度:2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.02m;压缩室宽度:1.25m","圆捆；压缩室直径：∅1020mm；压缩室宽度：1250mm；捡拾宽度：2000mm；型号名称：9YQ-2000B型圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器机构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；卷压滚筒数量：23个；卷压滚筒直径：∅157mm；缠捆方式：缠绳；配套动力范围（kW）：≥58.8kW；","T202100340503","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2318,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊鑫牧机械有限公司","圆草捆打捆机","9YK-2300","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.02m;压缩室宽度:1.27m","挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）:2300;捡拾器结构型式：甩刀式；压缩室宽度（mm）：1270；压缩式直径（mm）：1020；卷压滚筒数量（个）：23；卷压滚筒直径（mm）:152;配套动力范围：（kw）≥51.5","鄂2019213","2024-07-17","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2319,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊轩沃农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2300","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1m;压缩室宽度:1.25m","捡拾器宽度：2300mm；捡拾器结构型式:甩刀式；压缩室宽度：1250mm：压缩室直径：∅1000mm；压缩室容积：0.98m³；卷压滚筒转速:350r/min；卷压滚筒数量:18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:3200×2700×1900；配套动力:≥73.5kw。","GZNJ/TJ 2019-066","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2320,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊智胜农业装备科技有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2300","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.0m;压缩室宽度:1.25m","捡拾宽度：2300mm；捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒转速：235r/min；卷压滚筒数量：18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）2890mm×2700mm×1920mm；配套动力范围（kW）：≥73.5kW；压缩室宽度：1250mm；压缩室直径：1000mm。","GZNJ/TJ 2019-059","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2321,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","芜湖苜邦智能装备有限公司","圆草捆打捆机","9YY-1250","捡拾宽度:1.97m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.208m;压缩室宽度:1.23m","规格型号：9YY-1250；捡拾器宽度mm：1970；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速r/min：119；卷压滚筒数量：18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4510×2630×2335；配套动力（轮式拖拉机）kW:≥73.5；捡拾宽度：1970mm；压缩室直径mm:1208；压缩室宽度mm:1230","2017TJ485","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2322,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","舞钢市恒利达机械制造有限责任公司","圆捆捡拾压捆机","9YQ-1.75","捡拾宽度:1.75m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","挂接方式：牵引式；\n捡拾宽度\tmm：1750；\n捡拾器结构型式：弹齿式；\n喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；\n压缩室成捆机构型式个：滚筒式；\n压缩室宽度mm：1250；\n压缩室直径mm：1250；\n卷压工作部件数量个：20；\n卷压滚筒直径\tmm：194；\n捆扎方式\t：缠绳；","T202041410246","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2323,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","圆草捆打捆机","9YYD-1.25","捡拾宽度:1.96m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.23m","型号名称：9YYD-1.25圆草捆打捆机，挂接方式：牵引式，捡拾宽度：1960mm，捡拾器结构型式：弹齿式，喂入器结构型式：螺旋连续喂入，压缩室成捆机构型式：滚筒式，压缩室宽度：1230mm，压缩室直径：1200mm，卷压滚筒数量：18个，卷压滚筒直径：222mm\t，缠捆方式（绳或网）：网，配套动力范围：75-100KW；","鄂2019450","2024-11-15","","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[2324,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司","圆捆打捆机","9YG-1.25","捡拾宽度:1.97m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25-1.35m;压缩室宽度:1.21m","捡拾宽度1970mm；压缩室宽度1210mm；压缩室直径：1250-1350mm","TJ-2018T-9","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2325,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","郓城县星沃机械设备制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2250","捡拾宽度:2.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:1m;压缩室宽度:1.45m","型号名称：9YQ-2250型圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2250mm；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1450mm；压缩室直径：1000mm；卷压工作部件数量：滚筒 21个；卷压滚筒直径：157mm；捆扎方式：缠绳；配套动力范围：≥80kW","T202000371241","2025-12-30","80","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2326,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","众为机械制造（廊坊市）有限公司","圆草捆打捆机","9YYZ-1250","捡拾宽度:1.956m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.22m;压缩室宽度:1.23m","捡拾宽度：1956mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构形式：滚筒式；压缩室宽度：1230mm；压缩室直径：φ1220mm；卷压工作部件数量：18个；卷压滚筒直径：φ222（17个），φ255（1个）；捆扎方式：缠网","T202000150936","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2327,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","安达市奔康农业机械制造有限责任公司","圆草捆打捆机","9YG-2.2","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.3m;压缩室宽度:1.4m","挂接方式：牵引式，捡拾宽度（mm）：2200，捡拾器结构型式：弹齿式，喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构，压缩室成捆机构型式：滚筒式，压缩室宽度（mm）：1400，压缩室直径\n（mm）：1300，卷压滚筒数量：14个，卷压滚筒直径（mm）：293，缠捆方式（绳或网）：\n网，配套动力范围（kW）：≥62","T201923230134","2024-10-07","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2328,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","德州申湖机械制造有限公司","捡拾圆捆机","9YG-1.25","捡拾宽度:2.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","配型号名称 / 9YG-1.25型捡拾圆捆机， 挂接方式 / 牵引式 ，捡拾宽度 mm 2250，  捡拾器结构型式 / 弹齿式， 喂入器结构型式 / 螺旋连续喂入机构， 压缩室成捆机构型式 / 滚筒式， 压缩室宽度 mm 1250， 压缩室直径 mm 1250， 卷压工作部件数量 个 滚筒 19， 卷压滚筒直径 mm 195， 捆扎方式 / 缠网 ，配套动力范围 kW ≥73。","T202000370265","2025-07-05","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2329,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","德州申湖机械制造有限公司","捡拾圆捆机","9YG-1.4","捡拾宽度:2.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.4m","型号名称 / 9YG-1.4型捡拾圆捆机， 挂接方式 / 牵引式， 捡拾宽度 mm 2250， 捡拾器结构型式 / 弹齿式 ，喂入器结构型式 / 螺旋连续喂入机构， 压缩室成捆机构型式 / 滚筒式， 压缩室宽度 mm 1400， 压缩室直径 mm 1250 ，卷压工作部件数量 个 滚筒 19。","T202000370266","2025-07-05","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2330,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","德州申湖机械制造有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-225","捡拾宽度:2.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","型号名称 / 9YQ-225型捡拾圆捆机， 挂接方式 / 牵引式 ，捡拾宽度 mm 2250， 捡拾器结构型式 / 甩刀式 ，喂入器结构型式 / 螺旋连续喂入机构 ，压缩室成捆机构型式 / 滚筒式， 压缩室宽度 mm 1250， 压缩室直径 mm 1250 ，卷压滚筒数量 个 滚筒 19。","T201937370112","2024-10-24","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2331,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","德州亿农宝丰农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2220","捡拾宽度:2.22m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.3m;压缩室宽度:1.25m","捡拾宽度=2220mm；压缩室直径=1300mm；压缩室宽度=1250mm","T202000340529","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2332,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","德州亿农宝丰农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2260","捡拾宽度:2.26m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.3m;压缩室宽度:1.25m","捡拾宽度=2260mm；压缩室直径=1300mm；压缩室宽度=1250mm","GZNJ/TJ 2019-415","2024-12-24","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2333,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","敦化市汇众商贸有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-230D","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2300mm；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1250mm；压缩室直径：1250mm；卷压工作部件数量：19个；卷压滚筒直径：200mm；捆扎方式：网；配套动力范围：66.2-110.3kW。","T202022220151","2025-08-09","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[2334,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","高唐绿荫环保科技有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.25","捡拾宽度:2.22m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.23m","型号名称：9YG-1.25型圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2220mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1230mm；压缩室直径：Φ1250mm；卷压滚筒数量：18个；卷压滚筒直径：Φ256mm(1个),Φ222mm(17个)；缠捆方式(绳或网)：网；配套动力范围：≥75kW。","T202000150122","2025-07-05","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2335,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","河南省躬耕农业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2.3(A)","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","型号名称：9YQ-2.3(A)型圆草捆打捆机、挂接方式：牵引式、捡拾宽度：2300mm、捡拾器结构型式：甩刀式、喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构、压缩室成捆机构型式：滚筒式、压缩室宽度：1250mm、压缩室直径：Φ1250mm、卷压滚筒数量：20个 卷压滚筒直径：Φ220mm 缠捆方式（绳或网）：绳 配套动力范围：73.5-118kW","鄂2019483","2024-12-29","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2336,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","河南省颍骏机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2.3A","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","捡拾器宽度mm：2300；捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒数量个：18；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3850mm×2700mm×2300mm；配套动力非固定式kW：≥103；压缩室宽度：1250mm；压缩室直径：1250mm；","部20190455","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2337,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","菏泽市天艺农业机械制造有限公司","圆捆捡拾打捆机","9YQ-2300","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.22m;压缩室宽度:1.25m","压缩室容积：1.46 m³  配套动力范围（kW）：≥65；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm ：3000×2700×2050；结构质量（kg）：2250；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室宽度：1.25 m；压缩室直径：1.22 mm；卷压辊筒数量：19个；卷压辊筒直径：190 mm；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2.3 m；缠捆方式：缠网；","T202000341152","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2338,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","菏泽市天艺农业机械制造有限公司","秸秆捡拾打捆机","9YZD-1200","捡拾宽度:2.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.2m","挂接方式 ：牵引式 ；\n捡拾宽度 mm ：2250 ；\n捡拾器结构型式 ：甩刀式 ；\n喂入器结构型式 ：链耙喂入机构 ；\n压缩室成捆机构型式 ： 滚筒式 ；\n压缩室宽度 mm ：1200 ；\n压缩室直径 mm ：1200 ；\n卷压滚筒数量 ： 23 个；\n卷压滚筒直径 mm： 157 ；\n缠捆方式（绳或网） ： 网 ；\n配套动力范围 kW： ≥90 ；","GZNJ/TJ 2019-253","2024-08-22","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2339,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","黑龙江德沃科技开发有限公司","圆捆打捆机","9YG-2300D","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.22m;压缩室宽度:1.23m","型号名称：9YG-2300D圆捆打捆机，挂接方式：牵引式，捡拾宽度：2300mm，喂入口宽度：1230mm，捡拾器结构型式：弹齿式，喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构，压缩室成捆机构型式：滚筒式，压缩室宽度：1230mm，压缩室直径：1220mm，卷压工作部件数量：18个，卷压滚筒直径：221mm，配套动力范围：≥88.2kW，捆扎方式：缠网。","T20210606024","2026-06-15","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2340,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","黑龙江华虎农机制造有限公司","打捆机","9YG1.4HⅠ","捡拾宽度:2.21m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","捡拾宽度：2210mm；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室直径：1200mm；压缩室宽度：1400mm；卷压工作部件数量：14个；配套动力范围：58.8-110.3kw","T20200606020","2025-12-06","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2341,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","黑龙江银锚建筑机械有限公司","圆草捆打捆机","9YG-2.2","捡拾宽度:2.24m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.23m","挂接方式：牵引式\n捡拾宽度：2240mm\n捡拾器结构型式：弹齿式\n喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构\n压缩室成捆机构型式：滚筒式\n压缩室宽度：1230mm\n压缩室直径：1200mm\n卷压滚筒数量：18个\n卷压滚筒直径：222mm\n缠捆方式（绳或网）：缠网\n配套动力范围：≥75kW","T201923230065","2024-07-21","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2342,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.25B","捡拾宽度:2.21m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","捡拾宽度：2210mm；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1400mm；压缩室直径：1200mm；卷压滚筒数量：18个；配套动力范围：≥81kw","T202000150890","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2343,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YG-2.2","捡拾宽度:2.21m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.23m","捡拾宽度：2210mm；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1230mm；压缩室直径：1200mm；卷压滚筒数量：18个；配套动力范围：≥81kw","T202000150888","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2344,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YG-2.2B","捡拾宽度:2.21m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.23m;压缩室宽度:1.4m","捡拾宽度：2210mm；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室直径：1230mm；压缩室宽度：1400mm；卷压工作部件数量：18个；配套动力范围：≥81kw","T202000150895","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2345,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.3A","捡拾宽度:2.24m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","捡拾器宽度：2240mm，卷压滚筒转速：135r/min，卷压滚筒数量：16个，压缩室宽度：1400mm，压缩室直径：Φ1200mm，挂接方式：牵引式，捡拾器结构型式：弹齿式，喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构，压缩室成捆机构型式：滚筒式，卷压滚筒直径：Φ249mm,工作状态外形尺寸(长×宽×高)：4500mm×2980mm×2400mm，配套动力：≥80kW。","部20170064","2021-12-31","80","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2346,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.3A2","捡拾宽度:2.20m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","捡拾器宽度：2200mm，卷压滚筒转速：136r/min，卷压滚筒数量：14个，压缩室宽度：1400mm，压缩室直径：Φ1200mm，挂接方式：牵引式，捡拾器结构型式：弹齿式，喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构，压缩室成捆机构型式：滚筒式，卷压滚筒直径：Φ300mm,工作状态外形尺寸(长×宽×高)：4400mm×3000mm×2210mm，配套动力：≥80kW。","部20170066","2021-12-31","80","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2347,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.3B","捡拾宽度:2.20m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","捡拾器宽度：2200mm，压缩室宽度：1400mm，压缩室直径：Φ1200mm，卷压滚筒转速：135r/min，卷压滚筒数量：14个，工作状态外形尺寸(长×宽×高)：4150mm×2870mm×2420mm，配套动力：88-132kW。","黑垦鉴2019143","2023-12-31","88","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2348,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.3C","捡拾宽度:2.20m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","捡拾器宽度：2200mm，压缩室宽度：1400mm，压缩室直径：Φ1200mm，卷压滚筒转速：135r/min，卷压滚筒数量：16个，工作状态外形尺寸(长×宽×高)：4100mm×2890mm×2420mm，配套动力：88-132kW。","黑垦鉴2019142","2023-12-31","88","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2349,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","吉林省冠科机械制造有限公司","圆捆打捆机","9YGT-1.2","捡拾宽度:2.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.5m","捡拾器结构型式:弹齿式；卷压滚筒转速:135r/min；卷压滚筒数量；14个；工作状态外形尺寸(长×宽×高):4350×2630×2470mm；配套动力≥58.8kW，捡拾器宽度：2250mm,压缩室直径1.25m，压缩室宽度1.5m","吉农机鉴2017-045","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[2350,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","吉林省冠科机械制造有限公司","圆捆打捆机","9YGT-1.4","捡拾宽度:2.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","捡拾器结构型式:弹齿式；卷压滚筒数量；18个；工作状态外形尺寸(长×宽×高):4300×2920×2150mm；配套动力≥88kW，捡拾器宽度：2.25m,压缩室直径1.2m，压缩室宽度1.4m","T202100220305","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[2351,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YJ-1.4A","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","（捡拾器类型：锤爪；数量：14）（压缩室直径：1200mm）（压缩室宽度：1400mm）（捡拾器宽度：2200mm）（辊筒数量：14个）（外形尺寸：4200x2830x2470mm）（配套动力：≥110kW）（整机重量：3430kg）","吉农机鉴2019-021","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[2352,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YJ-1.4A4","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","（捡拾器类型：锤爪；数量：14）（压缩室直径：1200mm）（压缩室宽度：1400mm）（捡拾器宽度：2200mm）（辊筒数量：14个）（外形尺寸：4200x2830x2470mm）（配套动力：≥110kW）（整机重量：3430kg）","吉农机鉴2019-023","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[2353,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YJ-1.4B","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","（捡拾器类型：弹齿；数量：72）（压缩室直径：1200mm）（压缩室宽度：1400mm）（捡拾器宽度：2200mm）（辊筒数量：14个）（外形尺寸：4200x2830x2470mm）（配套动力：≥110kW）（整机重量：3250kg）","吉农机鉴2019-022","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[2354,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YJ-1.4B4","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","（捡拾器类型：弹齿；数量：72）（压缩室直径：1200mm）（压缩室宽度：1400mm）（捡拾器宽度：2200mm）（辊筒数量：14个）（外形尺寸：4200x2830x2470mm）（配套动力：≥110kW）（整机重量：3250kg）","吉农机鉴2019-024","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[2355,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YY-1.4A2","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","（捡拾器类型：弹齿；数量：68）（压缩室直径：1200mm）（压缩室宽度：1400mm）（捡拾器宽度：2200mm）（辊筒数量：14个）（外形尺寸：3980×2545×2250mm）（配套动力：≥110kW）（整机重量：3250kg）","吉农机鉴2019-046","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[2356,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YY-1.4A3","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","（捡拾器类型：弹齿；数量：68）（压缩室直径：1200mm）（压缩室宽度：1400mm）（捡拾器宽度：2200mm）（辊筒数量：17个）（外形尺寸：3980×2545×2250mm）（配套动力：≥110kW）（整机重量：3280kg）","吉农机鉴2019-047","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[2357,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YY-1.4B2","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","（捡拾器类型：锤爪；数量：22）（压缩室直径：1200mm）（压缩室宽度：1400mm）（捡拾器宽度：2200mm）（辊筒数量：14个）（外形尺寸：3980×2545×2250mm）（配套动力：≥110kW）（整机重量：3430kg）","吉农机鉴2019-044","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[2358,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YY-1.4B3","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","（捡拾器类型：锤爪；数量：22）（压缩室直径：1200mm）（压缩室宽度：1400mm）（捡拾器宽度：2200mm）（辊筒数量：17个）（外形尺寸：3980×2850×2250mm）（配套动力：≥110kW）（整机重量：3460kg）","吉农机鉴2019-045","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[2359,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","佳木斯建华农业装备有限公司","圆捆打捆机","9YG-2200C","捡拾宽度:2.23m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","1、捡拾器宽度：2235mm； 2、捡拾器结构型式：弹齿式；\n3、压缩式直径：1200mm；4、压缩式长度：1400mm ；5、配套动力：≥75Kw","T202100230397","2026-06-29","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2360,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","圆草捆打捆机","9YG-1.2A","捡拾宽度:2.32m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.32m;压缩室宽度:1.2m","圆捆；压缩室直径（mm）：1320；压缩室宽度（mm）：1200；捡拾宽度（mm）:2320；配套动力（kW）：≥75；挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；卷压工作部件数量（个）：16；卷压滚筒直径（mm）：307、264；捆扎方式：缠网。","T202132320100","2026-03-29","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2361,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","捡拾打捆机","9YGQ-1300A","捡拾宽度:2.35m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.3m;压缩室宽度:1.2m","圆捆；压缩室直径：1300mm；压缩室宽度：1200mm；捡拾宽度:2.35m；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4300×3100×2400；卷压滚筒转速（r/min）：124;卷压滚筒数量：16个；配套拖拉机动力：≥73.5；驱动方式：拖拉机牵引。","2017TJ227","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2362,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","圆草捆打捆机","9YGQ-1300C","捡拾宽度:2.32m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.31m;压缩室宽度:1.2m","圆捆；压缩室直径（mm）：1310；压缩室宽度（mm）：1200；捡拾宽度（mm）:2320；配套动力（kW）：≥73.5；挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；卷压滚筒数量（个）：16；卷压滚筒直径（mm）：1Φ307，15个Φ264。","T2019320038","2024-10-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2363,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","辽宁海华农业装备制造有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.25-2250","捡拾宽度:2.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","挂接方式：牵引式，捡拾宽度（mm）：2250，捡拾器结构型式：弹齿式，喂入器结构型式：螺旋连接喂入机构，压缩式成捆机构型式：滚筒式，压缩式宽度（mm）1250，压缩室直径\n（mm）：1250，卷压滚筒数量:18个.卷压滚筒直径(mm):220,缠网方式（绳或网）:网,配套动力(kW):＞85","T20192121065","2024-10-27","0","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[2364,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","辽宁海阔机械设备制造有限公司","圆草捆打捆机","9YH-1.25A6","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.21m;压缩室宽度:1.25m","挂接方式：牵引式\n捡拾宽度：2200mm\n捡拾器结构型式：弹齿式\n喂入器结构型式：转子式\n压缩室成捆机构型式：滚筒式\n压缩室宽度：1250mm\n压缩室直径：1210mm\n卷压工作部件数量：18个\n卷压滚筒直径：222mm\n捆扎方式：缠网\n配套动力范围：111.85-150.59kW","T20202121134","2025-12-01","","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[2365,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","灵璧县泰顺机械有限公司","圆草捆打捆机","9YY-2400","捡拾宽度:2.4m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.225m","型号;9YY-2400、捡拾器宽度;2400(mm)、捡拾器结构型式;弹齿式、卷压滚筒转速;300~320(r/min)、卷压滚筒数量;18(个)、工作状态外型尺寸(长×宽×高);4500×3110×2300(mm)、配套动力;≥73.5kw(轮式拖拉机)。压缩式直径：1250(mm). 压缩室宽度；1225（mm）.","2018TJ353","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2366,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","龙江艺盛农业机械制造有限公司","捡拾圆捆打捆机","9YG-1.3","捡拾宽度:2.4m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.23m;压缩室宽度:1.235m","挂技方式：牵引式 捡拾宽度：2400mm 喂入口宽度：1230mm 捡拾器结构形式：弹齿式 喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构 压缩室成捆机构型式：滚筒式 压缩室宽度：1235mm 压缩室直径：1230mm 卷压滚筒数量：18个 卷压滚筒直径：222mm 缠捆方式（绳或网）：网 配套动力范围：≥66.2KW","T20200606111","2025-10-27","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2367,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","龙江艺盛农业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.3A","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.3m","挂接方式:牵引式\n捡拾宽度:2300mm\n捡拾器结构型式:甩刀式\n喂入器结构型式:螺旋连续喂入机构\n压缩室成捆机构型式:滚筒式\n压缩室宽度:1300mm\n压缩室直径:1250mm\n卷压滚筒数量:19个\n卷压滚筒直径:222mm\n缠捆方式:缠网\n配套动力范围: ≥73.5KW","T20210606022","2026-06-23","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2368,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","龙江艺盛农业机械制造有限公司","捡拾圆捆打捆机","9YG-1.4","捡拾宽度:2.26m;圆捆:是 ;压缩室直径:12m;压缩室宽度:1.4m","挂接方式:牵引式\n捡拾宽度:2260mm\n捡拾器结构型式:弹齿式\n喂入器结构型式:螺旋连续喂入机构\n压缩室成捆机构型式:滚筒式\n压缩室宽度:1400mm\n压缩室直径:1200mm\n卷压滚筒数量:18个\n卷压滚筒直径:222mm\n缠捆方式:网\n配套动力范围:59~100KW","T20210606023","2026-06-15","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2369,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","洛阳福格森机械装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1.25","捡拾宽度:2.250m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","捡拾宽度：2.250M；挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：液筒式；圆捆机压缩室直径:Φ1250mm;压缩室宽度:1250mm；卷压滚筒数量：18个；卷压滚筒直径：Φ222MM；缠捆方式（绳或网）：网；配套动力范围：80.9-103kw","鄂2019292","2024-07-17","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2370,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.2A","捡拾宽度:2.26m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.2m","捡拾宽度：2.26m     压缩室直径：1.2m    压缩室宽度1.2m","T202000150914","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2371,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.4B","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","捡拾宽度：2.3m     压缩室直径：1.2m    压缩室宽度1.4m","T20190606078","2024-12-31","","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2372,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.4D","捡拾宽度:2.26m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","捡拾宽度：2.26m     压缩室直径：1.2m    压缩室宽度1.4m","部20171281","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2373,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.4E","捡拾宽度:2.26m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.22m;压缩室宽度:1.4m","捡拾宽度：2.26m     压缩室直径：1.22m    压缩室宽度1.4m","黑垦鉴2019086","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2374,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.4S","捡拾宽度:2.26m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","捡拾宽度：2.26m     压缩室直径：1.2m    压缩室宽度1.4m","T202000150910","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2375,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.4V","捡拾宽度:2.26m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","捡拾宽度：2.26m     压缩室直径：1.2m    压缩室宽度1.4m","T202000150913","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2376,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司","秸秆圆捆机","9YGJ-1.2","捡拾宽度:2.26m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.2m","捡拾宽度：2.26m     压缩室直径：1.2m    压缩室宽度1.2m","部20171282","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2377,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","宁津益农久丰农业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1.3","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.3m;压缩室宽度:1.4m","挂接方式\t：牵引式；\n捡拾宽度\tmm：2300；\n捡拾器结构型式：甩刀式；\n喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；\n压缩室成捆机构型式：滚筒式；\n压缩室宽度mm：1400；\n压缩室直径mm：Φ1300；\n卷压工作部件数量\t个：16；\n卷压滚筒直径\tmm\t：Φ294；\n捆扎方式：缠网","鄂2020131","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2378,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","齐齐哈尔雷泰农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YGQ-2300A","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.3m","捡拾器宽度：2300mm；捡拾器结构型式:甩刀式；压缩室宽度：1300mm：压缩室直径：∅1250mm；压缩室容积：1.59m³；卷压滚筒转速:320r/min；卷压滚筒数量:17个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:3300×3050×2250；配套动力:≥73.5kw。","T202023230108","2025-10-11","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2379,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","齐齐哈尔雷泰农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YJQ-2200A","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.3m","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:弹齿式；压缩室宽度：1300mm：压缩室直径：∅1250mm；压缩室容积：1.59m³；卷压滚筒转速:320r/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:3500×2800×2200;卷压滚筒数量:17个；配套动力:≥73.5kw。","T202023230107","2025-10-11","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2380,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","山东川国机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YGJ-2210","捡拾宽度:2.21m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","配套动力范围（kW）：≥73.5kW；捡拾宽度：2210mm；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室直径：1250mm；压缩室宽度：1250mm；卷压滚筒数量：18个；卷压滚筒直径：222mm.","GZNJ/TJ 2019-435","2025-01-18","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2381,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","山东川国机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2300","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","配套动力范围（kW）：≥73.5kW；捡拾宽度：2300mm；捡拾器结构型式：甩刀式；压缩室直径：1250mm；压缩室宽度：1250mm；卷压滚筒数量：19个；卷压滚筒直径：222mm.","GZNJ/TJ 2019-434","2025-01-18","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2382,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","山东德广农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1.3A","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.3m;压缩室宽度:1.4m","挂接方式： 牵引式 ；\n捡拾宽度 mm： 2300 ；\n捡拾器结构型式 ： 弹齿式 ；\n喂入器结构型式 ： 拨叉喂入机构 ；\n压缩室成捆机构型式 ： 滚筒式 ；\n压缩室宽度 mm ：1400 ；\n压缩室直径 mm ：Φ1300 ；\n卷压工作部件数量 ： 16 个；\n卷压滚筒直径 mm ：Φ294 ；\n捆扎方式： 缠网 ；\n配套动力范围 kW： 66.2-110.3 ；","鄂2020133","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2383,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","山东格兰农牧机械有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-225D","捡拾宽度:2.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.4m","型号名称 / 9YQ-225D型捡拾圆捆机 ，挂接方式 / 牵引式 ，捡拾宽度 mm 2250， 捡拾器结构型式 / 甩刀式， 喂入器结构型式 / 螺旋连续喂入机构， 压缩室成捆机构型式 / 滚筒式， 压缩室宽度 mm 1400 ，压缩室直径 mm 1250， 卷压工作部件数量 个 滚筒 19。","T202000370254","2025-07-05","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2384,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","山东昊骏机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2300","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","圆捆；压缩室直径：1.25m；压缩室宽度：1.25m；捡拾宽度：2.3m","T202100370565","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2385,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","山东联适北斗机械设备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-230D","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","\"型号名称:9YQ-230D 圆草捆打捆机;挂接方式:牵引式;捡拾宽度:2300mm;喂入口宽度:1250mm;\n捡拾器结构型式:甩刀式;喂入器结构型式:螺旋连续喂入机构;压缩室成捆机构型式:滚筒式;压缩室宽度:1250mm;压缩室直径:1250mm;卷压工作部件数量:22个；卷压滚筒直径：220mm；捆扎方式：缠网；配套动力范围：66.2～110.3kW\"","T202000220949","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2386,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","山东牧威农业装备有限公司","捡拾圆捆机","9YG-1.25A","捡拾宽度:2.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","挂接方式：牵引式。捡拾宽度：2250mm。捡拾器结构型式：弹齿式。喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构。压缩室成捆机构型式：滚筒式。压缩室宽度：1250mm。压缩室直径：1250mm。卷压工作部件数量：滚筒 19个。卷压滚筒直径：195mm。捆扎方式：缠网。配套动力范围：≥73kW","T202100370575","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2387,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","山东牧威农业装备有限公司","捡拾圆捆机","9YQ-225A","捡拾宽度:2.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","挂接方式：牵引式。捡拾宽度：2250mm。捡拾器结构型式：甩刀式。喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构。压缩室成捆机构型式：滚筒式。压缩室宽度：1250mm。压缩室直径：1250mm。卷压工作部件数量：滚筒 19个。卷压滚筒直径：195mm。捆扎方式：缠网。配套动力范围：≥73kW","T202100370574","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2388,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","山东普沃农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YGQ-2300","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","捡拾器宽度：2300mm；捡拾器结构型式:甩刀式；压缩室宽度：1250mm：压缩室直径：∅1250mm；压缩室容积：1.53m³；卷压滚筒转速:235r/min；卷压滚筒数量:19个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:3200×2800×2350；配套动力:≥73.5kw。","T202000340533","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2389,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","山东普沃农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YJQ-2210","捡拾宽度:2.21m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","捡拾器宽度：2210mm；捡拾器结构型式:弹齿式；压缩室宽度：1250mm：压缩室直径：∅1250mm；压缩室容积：1.53m³；卷压滚筒转速:235r/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:4350×3030×2320;卷压滚筒数量:18个；配套动力:≥73.5kw。","T202000340532","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2390,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","山东瑞科农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YGQ-2300A","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.3m","捡拾器宽度：2300mm；捡拾器结构型式:甩刀式；压缩室宽度：1300mm：压缩室直径：∅1250mm；压缩室容积：1.59m³；卷压滚筒转速:320r/min；卷压滚筒数量:19个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:3300×3050×2250；配套动力:≥73.5kw。","T202000340474","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2391,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","山东瑞科农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YJQ-2200A","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.3m","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:弹齿式；压缩室宽度：1300mm：压缩室直径：∅1250mm；压缩室容积：1.59m³；卷压滚筒转速:320r/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:3500×2800×2200;卷压滚筒数量:17个；配套动力:≥73.5kw。","T202000340473","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2392,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","山东天华农业机械制造有限公司","秸秆捡拾打捆机","9YQ-2250","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.3m;压缩室宽度:1.25m","草捆体积：1.66 m³ ；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3600×2600×2300； 挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2.25 m；捡拾器结构型式：甩刀式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1.25 m；压缩室直径：1.3 m；喂入器结构型式:螺旋连续喂入;卷压辊筒数量：23个；卷压辊筒直径：195 mm;缠捆方式：缠网；配套动力：≥75 kW","T202100340523","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2393,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","山东天华农业机械制造有限公司","圆捆捡拾打捆机","9YQ-2300","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.25m","草捆体积：1.41 m³  ；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3200× 2500×2200 mm  挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2.3 m；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1.25 m；压缩室直径：1.2 m；喂入器结构型式:螺旋连续喂入;卷压辊筒数量：21个；卷压辊筒直径：195 mm;缠捆方式：缠网；配套动力：≥65 kW","T202100340537","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2394,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","山东天华农业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YYQ-2250","捡拾宽度:2.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.3m;压缩室宽度:1.2m","挂接方式： 牵引式 ；\n捡拾宽度 mm ：2250 ；\n捡拾器结构型式 ：弹齿式 ；\n喂入器结构型式 ： 螺旋连续喂入机构 ；\n压缩室成捆机构型式 /：滚筒式 ；\n压缩室宽度 mm ：1200 ；\n压缩室直径 mm ：1300 ；\n卷压滚筒数量 ：16 个\n卷压滚筒直径 mm： 260 ；\n缠捆方式（绳或网） ： 网 ；\n配套动力范围 kW： ≥100 ；","GZNJ/TJ 2019-261","2024-08-22","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2395,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","山东天华农业机械制造有限公司","秸秆捡拾打捆机","9YZD-1200","捡拾宽度:2.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.2m","挂接方式 ： 牵引式 ；\n捡拾宽度 mm： 2250 ；\n捡拾器结构型式 ： 甩刀式 ；\n喂入器结构型式 ：链耙喂入机构 ；\n压缩室成捆机构型式 ： 滚筒式 ；\n压缩室宽度 mm ：1200 ；\n压缩室直径 mm ：1200 ；\n卷压滚筒数量 ：23 个；\n卷压滚筒直径 mm ：157 ；\n缠捆方式（绳或网）： 网 ；\n配套动力范围 kW ：≥90 ；","GZNJ/TJ 2019-258","2024-08-22","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2396,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","山东铁甲农牧机械制造有限公司","圆捆捡拾打捆机","9YG-1.3","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.3m;压缩室宽度:1.4m","挂接方式:牵引式,捡拾宽度:2300mm,捡拾器结构型式:甩刀式,喂入器结构型式:螺旋连续喂入机构\n压缩室成捆机构型式:滚筒式,压缩室宽度:1400mm,压缩室直径:1300mm\n卷压工作部件数量:16个滚筒 ,卷压滚筒直径:295mm,捆扎方式:缠网,配套动力范围:≥85kW","T202100370550","2026-06-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2397,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","四平市隆发机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YJ-1.3","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.23m","圆捆压捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200㎜；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1230㎜；压缩室直径：1250㎜；卷压工作部件数量：18个；卷压滚筒直径：222㎜；捆扎方式：网；配套动力范围：≥66.17ＫＷ","Ｔ202022220177","2025-12-24","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[2398,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","天津沃能达实业有限公司","圆草捆打捆机","9YGQ-2300A","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.32m","1.挂接方式：牵引式；2.捡拾宽度：2300mm；3.捡拾器结构型式：甩刀式；4.喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；5.压缩室成捆机构型式：滚筒式；6.压缩室宽度：1320mm；7.压缩室直径：1250mm；8.卷压滚筒数量：19个；9.卷压滚筒直径：222mm；10.缠捆方式（绳或网）：缠网；11.配套动力范围：≥73.5kW","T202012120048","2025-07-13","0","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[2399,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","天津沃能达实业有限公司","圆草捆打捆机","9YJQ-2200A","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.32m","1.挂接方式：牵引式；2.捡拾宽度：2200mm；3.捡拾器结构型式：弹齿式；4.喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；5.压缩室成捆机构型式：滚筒式；6.压缩室宽度：1320mm；7.压缩室直径：1250mm；8.卷压滚筒数量：17个；9.卷压滚筒直径：222mm；10.缠捆方式（绳或网）：缠网；11.配套动力范围：≥73.5kW","T202012120047","2025-07-13","0","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[2400,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","圆草捆打捆机","9YRZ-1.25A","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.23m","结构型式：牵引式；捡拾器宽度：2300mm；草捆体积（㎥）：1.5；压缩室直径1250mm，压缩室宽度1230mm","黑垦鉴2018055","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2401,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊滨丰农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1.25","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）2300；捡拾器结构型式：甩刀式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度（mm）：1250；压缩室直径（mm）：Φ1250；卷压工作部件数量(个）：19；卷压滚筒直径（mm）：Φ180；捆扎方式：缠网；配套动力范围（kW）：73.5-118","鄂2020167","2025-09-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2402,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊创丰农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2300A","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","捡拾器宽度：2300mm；捡拾器结构型式:甩刀式；压缩室宽度：1250mm：压缩室直径：∅1250mm；压缩室容积：1.53m³；卷压滚筒数量:22个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:3700×2700×2300；配套动力:≥73.5kw。","T202000340492","2025-09-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2403,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊德恩机械有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.2A","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.2m","挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）:2300；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度（mm）：1200；压缩室直径（mm）:φ1200；卷压滚筒数量（个）：18；卷压滚筒直径（mm）φ222；捆扎方式：缠网；配套动力范围（kw）：≥75","T202100230413","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2404,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊德恩机械有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.4","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）:2300；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度（mm）：1400；压缩室直径（mm）:φ1200；卷压滚筒数量（个）：18；卷压滚筒直径（mm）φ222；捆扎方式：缠网；配套动力范围（kw）：≥82","T202100230411","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2405,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊福莱沃机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2210","捡拾宽度:2.21m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.2m","牵引式；捡拾宽度2210mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：弹齿直接喂入；压缩室成捆机构型式：辊杠式；压缩室宽度：1200mm；压缩室直径：Ф1250mm；卷压工作部件数量：34（辊杠数量）个；卷压滚筒直径：Ф35（辊杠直径）mm；捆扎方式：缠网；配套动力范围：66.2-132.4kw；","鄂2020155","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2406,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊雷泰机械有限公司","圆草捆打捆机","9YGQ-2300","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","捡拾器宽度：2300mm；捡拾器结构型式:甩刀式；压缩室宽度：1250mm：压缩室直径：∅1250mm；压缩室容积：1.53m³；卷压滚筒转速:320r/min；卷压滚筒数量:19个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:3000×2700×2150；配套动力:≥73.5kw。","GZNJ/TJ 2019-334","2024-10-07","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2407,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊雷泰机械有限公司","圆草捆打捆机","9YGQ-2300A","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.3m","捡拾器宽度：2300mm；捡拾器结构型式:甩刀式；压缩室宽度：1300mm：压缩室直径：∅1250mm；压缩室容积：1.59m³；卷压滚筒转速:320r/min；卷压滚筒数量:19个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:3300×3050×2250；配套动力:≥73.5kw。","T202000340477","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2408,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊雷泰机械有限公司","圆草捆打捆机","9YJQ-2200A","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.3m","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:弹齿式；压缩室宽度：1300mm：压缩室直径：∅1250mm；压缩室容积：1.59m³；卷压滚筒转速:320r/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:3500×2800×2200;卷压滚筒数量:17个；配套动力:≥73.5kw。","T202000340479","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2409,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊雷泰机械有限公司","圆草捆打捆机","9YJQ-2220","捡拾宽度:2.22m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","捡拾器宽度：2220mm；捡拾器结构型式:弹齿式；压缩室宽度：1250mm：压缩室直径：∅1250mm；压缩室容积：1.53m³；卷压滚筒转速:320r/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:3900×2700×2400;卷压滚筒数量:17个；配套动力:≥73.5kw","GZNJ/TJ 2019-333","2024-10-07","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2410,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊牧王机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2300","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2300mm；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度（mm）：1250；压缩室直径（mm）：1250；压缩工作部件数量：22个；卷压滚筒直径（mm）222；捆扎方式:缠网；配套动力范围：≥73.5KW；","T202000220960","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2411,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊三田农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YGJ-2210","捡拾宽度:2.21m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","型号名称：9YGJ-2210型圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2210mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1250mm；压缩室直径：Φ1250mm；卷压工作部件数量：18个；卷压滚筒直径：Φ222mm；捆扎方式：缠网；配套动力范围：≥73.5kW","T202000231057","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2412,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊三田农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2300","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","型号名称：9YQ-2300型圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2300mm；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1250mm；压缩室直径：Φ1250mm；卷压工作部件数量：19个；卷压滚筒直径：Φ222mm；捆扎方式：缠网；配套动力范围：≥73.5kW","T202000231056","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2413,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊天富拖拉机有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2220","捡拾宽度:2.22m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.3m;压缩室宽度:1.25m","圆捆；压缩室直径：∅1300mm；压缩室宽度：1250mm；捡拾宽度：2220mm；型号：9YQ-2220型圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2220mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1250mm；压缩室直径：1300mm；卷压工作部件数量：17个；卷压滚筒直径：222mm；捆扎方式：缠网；配套动力：≥73.5kW。","T202000340526","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2414,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊天富拖拉机有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2260","捡拾宽度:2.26m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.3m;压缩室宽度:1.25m","圆捆；压缩室直径：∅1300mm；压缩室宽度：1250mm；捡拾宽度：2260mm；型号名称：9YQ-2260型圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器机构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；卷压滚筒数量：19个；卷压滚筒直径：∅222mm；缠捆方式：网；配套动力范围（kW）：≥73.5kW；","GZNJ/TJ 2019-413","2024-12-24","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2415,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊轩沃农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YGQ-2300A","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.3m","捡拾器宽度：2300mm；捡拾器结构型式:甩刀式；压缩室宽度：1300mm：压缩室直径：∅1250mm；压缩室容积：1.59m³；卷压滚筒转速:320r/min；卷压滚筒数量:19个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:3300×3050×2250；配套动力:≥73.5kw。","T202000370575","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2416,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊轩沃农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YGQ-2300B","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","捡拾器宽度：2300mm；捡拾器结构型式:甩刀式；压缩室宽度：1250mm：压缩室直径：∅1250mm；压缩室容积：1.53m³；卷压滚筒转速:320r/min；卷压滚筒数量:19个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:3000×2700×2150；配套动力:≥73.5kw。","T202000370574","2025-09-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2417,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊智胜农业装备科技有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2300A","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","捡拾宽度：2300mm；挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1250mm；压缩室直径：1250mm；缠捆方式：网；配套动力范围（kW）：≥73.5kW。","GZNJ/TJ 2019-436","2025-01-18","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2418,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","芜湖泓吉杙机械制造有限公司","圆草捆打捆机","4YFQ-2200","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.3m","型号名称：4YFQ-2200型圆草捆打捆机;  挂接方式：牵引式；捡拾宽度:2.2m; 喂入口宽度：/； 捡拾器结构型式：弹齿式； 喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；圆捆机压缩室直径:Φ1.25m；圆捆机压缩室宽度:1.3m；形式:圆捆 ;  卷压工作部件数量：17个；卷压滚筒直径:Φ222mm; 捆扎方式：缠网；配套动力范围：≥73.5kw","T202000341158","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2419,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","芜湖泓吉杙机械制造有限公司","圆草捆打捆机","4YQ-2300","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.3m","型号名称：4YQ-2300型圆草捆打捆机;  挂接方式：牵引式；捡拾宽度:2.3m; 喂入口宽度：/； 捡拾器结构型式：甩刀式； 喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；圆捆机压缩室直径:Φ1.25m；圆捆机压缩室宽度:1.3m；形式:圆捆 ;卷压滚筒数量：19个；卷压滚筒直径:Φ222mm;捆扎方式：缠网；配套动力范围：≥73.5kw","T202000341157","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2420,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","舞钢市恒利达机械制造有限责任公司","圆草捆打捆机","9YQ-1.25","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","挂接方式 ： 牵引式 ；\n捡拾宽度 mm： 2300 ；\n捡拾器结构型式 ： 甩刀式 ；\n喂入器结构型式 ： 拨叉喂入机构 ；\n压缩室成捆机构型式 ： 滚筒式 ；\n压缩室宽度 mm ：1250； \n压缩室直径 mm ：Φ1250 ；\n卷压工作部件数量 个 ：20； \n卷压滚筒直径 mm ：Φ194； \n捆扎方式 ： 缠网 ；\n配套动力范围 kW ：73.5-103 ；","鄂2020138","2025-09-29","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2421,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","圆草捆打捆机","9YYC-1.25","捡拾宽度:2.243m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.2m","挂接方式:牵引式；捡拾宽度:2243mm；捡拾器结构型式:弹齿式；喂入器结构型式:滚筒式；压缩室成捆机构型式:同步带卷压；压缩室宽度:1200mm；压缩室直径:1250mm；卷压滚筒数量:4个卷压滚筒+1个同步卷压带；缠捆方式（绳或网）:网；配套动力范围：95-130kW","鄂2019260","2024-07-17","","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[2422,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","星光玉龙机械（湖北）有限公司","圆草捆打捆机","9YYC-1.25Q","捡拾宽度:2.243m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.2m","型号名称:9YYC-1.25Q型圆草捆打捆机,挂接方式:牵引式,捡拾宽度:2243mm,捡拾器结构型式:弹齿式,喂入器结构型式:拨叉喂入式,压缩室成捆机构型式:辊杠式,压缩室宽度:1200mm,压缩室直径:1250mm,卷压滚筒数量:3个,卷压滚筒直径:φ345、φ208、φ210mm,缠捆方式（绳或网):网,配套动力范围:95-130kW；","鄂2019449","2024-11-15","","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[2423,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","圆草捆打捆机","9YGJ-2.2","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","型号：9YGJ-2.2\n挂接方式：牵引式\n捡拾宽度：2200mm\n捡拾器结构形式：弹齿式\n喂入器结构形式：螺旋连续喂入机构\n压缩室成捆机构形式：滚筒式\n压缩室宽度：1400mm\n压缩室直径：￠1200mm\n卷压工作部件数量：14个\n卷压滚筒直径：￠297mm\n捆扎方式：缠网\n配套动力：≥75 kW","部20171263","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2424,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","圆草捆打捆机","9YGJ-2.2B","捡拾宽度:2.235m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","型号：9YGJ-2.2B型圆草捆打捆机\n挂接方式：牵引式\n捡拾宽度：2235mm\n捡拾器结构形式：弹齿式\n喂入器结构形式：螺旋连续喂入机构\n压缩室成捆机构形式：滚筒式\n压缩室宽度：1400mm\n压缩室直径：￠1200mm\n卷压工作部件数量：18个\n卷压滚筒直径：￠222mm\n捆扎方式：缠网\n配套动力：≥75 kW","部20190192","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2425,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","圆草捆打捆机","9YGJ-2.2C","捡拾宽度:2.235m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.2m","型号：9YGR-2.2C型圆草捆打捆机\n挂接方式：牵引式\n捡拾宽度：2235mm\n捡拾器结构形式：弹齿式\n喂入器结构形式：螺旋连续喂入机构\n压缩室成捆机构形式：滚筒式\n压缩室宽度：1200mm\n压缩室直径：￠1200mm\n卷压工作部件数量：18个\n卷压滚筒直径：￠222mm\n捆扎方式：缠网\n配套动力：≥75 kW","部20190193","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2426,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","切割揉碎圆草捆打捆机","9YGR-2.2A","捡拾宽度:2.22m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:/m","型号：9YGR-2.2A型切割揉碎圆草捆打捆机\n挂接方式：牵引式\n捡拾宽度：2220mm\n捡拾器结构形式：锤爪式\n喂入器结构形式：螺旋连续喂入机构\n压缩室成捆机构形式：滚筒式\n压缩室宽度：1200mm\n压缩室直径：￠1200mm\n卷压工作部件数量：18个\n卷压滚筒直径：￠222mm\n捆扎方式：缠网\n配套动力：≥75 kW","部20190425","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2427,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","中国一拖集团有限公司","圆草捆打捆机","9YG-2.2","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.221m;压缩室宽度:1.2m","挂接方式：牵引式 捡拾宽度：2200mm  喂入口宽度：/  捡拾器结构形式：弹齿式  喂入器结构形式：螺旋连续喂入机构     压缩室宽度：1200mm  压缩式直径：1221mm  缠捆方式：网缠捆式    配套动力范围：≥73.5kw  配套发动机（电动机）额定功率：/  配套发动机（电动机）额定转速：/   驾驶室型式：/  变速方式：/ 驱动方式：/制动器型式：/ 轴距：/ 导向轮轮距：/ 驱动轮轮距：/ 导向轮轮胎规格：/  驱动轮轮胎规格：/ 履带型式：/ 履带宽度：/ 履带接地长：/  轨距：/","鄂2019229","2024-07-17","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2428,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","德州昌泰机械制造有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDB-0.5","功率:6.05kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","型号名称 / 9YDB-0.5型圆草捆打捆包膜一体机 ;挂接方式 / 固定式 ;膜架数量 个 1; 喂入口宽度 mm 520 ;卷压滚筒（辊杠）数量 个 30; 配套动力型式 / 电动机; 配套动力范围 kW 5.5（打捆）+0.55（包膜）; 适用草捆直径范围 mm 550 ;适用草捆长度范围 mm 520.","T202137370141","2026-05-09","6.05","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2429,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","德州宏斌机械有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDB-0.5","功率:5.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","型号名称：9YDB—0.5型圆草捆打捆包膜一体机，挂接方式：固定式，膜架数量1，喂入口宽度520mm，卷压压滚筒数量30个，配套动力型式：电动机，配套动力范围：5.5kw（打捆）+0.5kw（包膜），适用草捆直径范围：550mm，适用草捆长度范围：520mm.","T202037370214","2025-09-06","5.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2430,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","德州凝聚力畜牧机械有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDB-50","功率:5.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","型号名称：9YDB-50型圆草捆打捆包膜一体机；挂接方式：固定式；膜架数量：1个；喂入口宽度：520mm；卷压滚筒（辊杠）数量：30个；配套动力型式：电动机；配套动力范围：5.5（打捆）+0.55（包膜）；适用草捆直径范围：550mm；适用草捆长度范围：520mm","T202137370243","2026-06-29","5.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2431,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","德州焱垚鑫淼新能源有限公司","圆草捆打捆机","9QYG-0.7","功率:7.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.7m;压缩室宽度:0.7m","圆捆；功率7.5kw\n型 号 名 称：  9QYG-0.7型圆草捆打捆机\n挂 接 方 式：  固定式\n配套动力   （kw）  ：7.5\n捡拾宽度   （mm）  ：/\n喂入口宽度 （mm）  ：700\n捡拾器结构形式     ：/\n喂入器结构形式     ：输送带\n压缩室成捆机构型式 ：滚筒式\n压缩室宽度  （mm） ：700\n压缩室直径  （mm） ：700\n卷压滚筒数量（个） ：30\n卷压滚筒直径（mm） ：72\n缠绕方式（绳或网） ：绳\n配套动力范围（kw） ：/\n配套发动机（电机）额定功率（kw） ：7.5\n配套发动机（电机）额定转速（r/min） ：970","T201937370171","2024-12-23","7.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2432,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","乐陵宏泰机械设备有限公司","圆草捆打捆机","9YY-55","功率:5.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","型号名称：9YY-55型圆草捆打捆机 、喂入口宽度：520mm 、压缩室宽度：550mm 、卷压工作部件数量：36个 、卷压滚筒直径：60mm 、捆扎方式：绳 、配套发动机（电动机）额定功率：5.5kW 、配套发动机（电动机）额定转速：960r/min","T20200606299","2026-03-04","5.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2433,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","乐陵青贮农牧机械有限公司","圆草捆打捆机","9YK-52","功率:5.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","项目                                                                          单位                                        设计值\n型号名称                                                                      /                              9YK-52型圆草捆打捆机\n挂接方式                                                                     /                                             固定式\n捡拾宽度                                                                  mm                                                /\n喂入口宽度                                                              mm                                              520\n捡拾器结构型式                                                          /                                                   /\n喂入器结构型式                                                          /                                              输送带\n压缩室成捆机构型式                                                  /                                               滚筒式\n压缩室宽度                                            ","T202100370149","2026-04-01","5.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2434,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","乐陵三合力机械设备有限公司","圆草捆打捆机","9Y-0.58","功率:5.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","结构形式固定式，配套动力5.5kw，喂入口宽度520mm，卷压滚筒数量29个，压缩室直径550mm，压缩室宽度520mm","部20180958","2022-12-31","5.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2435,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","乐陵市德诚机械有限公司","青贮圆捆机","9QYG-0.5","功率:5.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","圆捆，配套动力5.5kw；型号：9QYG-0.5；喂入器结构型：输送带；喂入口宽度：500mm；","T202165650011","2026-03-15","5.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2436,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","乐陵市德瑞农牧机械有限公司","圆草捆打捆机","9QYG-0.5","功率:5.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","圆捆，功率5.5kw\n型 号 名 称： 9QYG-0.5型圆草捆打捆机\n挂 接 方 式：  固定式\n捡拾宽度（mm）：/\n喂入口宽度 （mm）  ：520\n捡拾器结构类型     ：/\n喂入器结构形式     ：输送带\n压缩室成捆机构型式 ：滚筒式\n压缩室宽度  （mm） ：520\n压缩室直径  （mm） ：550\n卷压滚筒数量（个） ：30\n卷压滚筒直径（mm） ：60\n缠绕方式（绳或网） ：绳\n配套动力范围 （kw）：/\n配套发动机（电机）额定功率（kw） ：5.5","T201937370174","2024-12-23","5.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2437,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","乐陵市德瑞农牧机械有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDB-0.7","功率:11+0.75+0.37+0.55+0.37kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.7m;压缩室宽度:0.69m","圆捆，功率11（打捆）+0.75（膜架）+0.37（包膜）+0.55（上料输送带）+0.37（草捆输送装置）\n\n型号：9YDB-0.7型圆草捆打捆包膜一体机\n挂接方式：固定式；\n膜架回转半径（mm）：909；\n膜架数量（个）：2；\n喂入口宽度（mm）：693；\n卷压辊筒（辊杆）数量（个）：29；\n配套动力方式：电动机；\n配套动力范围（kW）：11（打捆）+0.75（膜架）+0.37（包膜）+0.55（上料输送带）+0.37（草捆输送装置）；\n适用草捆直径范围（mm）：700；\n适用草捆长度范围（mm）：690.","T202137370133","2026-05-09","13.04","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2438,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","乐陵市龙达数控机械有限公司","圆草捆打捆机","9QYG-0.5","功率:5.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","圆捆，功率5.5kw\n产 品 名 称： 9QYG-0.5型圆草捆打捆机\n挂 接 方 式：  固定式\n捡拾宽度（mm）：/\n喂入口宽度 （mm）  ：520\n捡拾器结构类型     ：/\n喂入器结构形式     ：输送带\n压缩室成捆机构型式 ：滚筒式\n压缩室宽度  （mm） ：520\n压缩室直径  （mm） ：550\n卷压滚筒数量（个） ：30\n卷压滚筒直径（mm） ：60\n缠绕方式（绳或网） ：绳\n配套发动机（电机）额定功率（kw） ：5.5\n配套发动机（电机）额定转速（r/min） ：960","T201937370172","2024-12-23","5.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2439,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","乐陵市牧马机械有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDB-0.5","功率:6.05kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","挂接方式：固定式；模架数量：1个；喂入口宽度：520mm;卷压滚筒（滚杠）数量30个,工作状态外形尺寸(长x宽x高):3400x1400x1440mm，配套动力型式:：电动机，配套动力范围：5.5（打捆）+0.55（包膜）kw；适用草捆直径范围：550mm，适应草捆长度范围：520mm。","t202037370158","2025-07-06","6.05","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2440,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","乐陵市通达智能农牧机械有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDB-0.5","功率:7.5+0.55kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","圆捆；功率 7.5kw(打捆）+0.55kw（包膜）\n型号名称：9YDB-0.5型圆草捆打捆包膜一体机\n挂接方式：固定式\n膜架数量：1个\n喂入口宽度：520mm\n卷压滚筒（辊杠）数量：30个\n配套动力形式：电动机\n配套动力范围：7.5kw(打捆）+0.55kw（包膜）\n适用草捆直径范围：550mm\n适用草捆长度范围：520mm","T202037370164","2025-07-06","8.05","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2441,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","乐陵市通达智能农牧机械有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDB-0.7","功率:11+0.75kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.7m;压缩室宽度:0.69m","圆捆；功率 11kw(打捆）+0.75kw（包膜）\n型号名称：9YDB-0.7型圆草捆打捆包膜一体机\n挂接方式：固定式\n膜架数量：1个\n喂入口宽度：693mm\n卷压滚筒（辊杠）数量：30个\n配套动力形式：电动机\n配套动力范围：11kw(打捆）+0.75kw（包膜）\n适用草捆直径范围：700mm\n适用草捆长度范围：690mm","T202037370166","2025-07-06","11.75","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2442,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","乐陵市通达智能农牧机械有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDB-0.7B","功率:15+0.75+0.37+0.55+0.37kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.7m;压缩室宽度:0.69m","圆捆；功率 15（打捆）+0.75（膜架）+0.37（包膜）+0.55（上料输送带）+0.37（草捆输送装置）\n型号：9YDB-0.7B型圆草捆打捆包膜一体机\n挂接方式：固定式；\n膜架回转半径（mm）：940；\n膜架数量（个）：2；\n喂入口宽度（mm）：690；\n卷压辊筒（辊杆）数量（个）：30；\n配套动力方式：电动机；\n配套动力范围（kW）：15（打捆）+0.75（膜架）+0.37（包膜）+0.55（上料输送带）+0.37（草捆输送装置）；\n适用草捆直径范围（mm）：700；\n适用草捆长度范围（mm）：690.","T202137370132","2026-05-09","17.04","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2443,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","乐陵市鑫泰机械制造有限公司","圆草捆打捆包膜机一体机","9YDB-0.5","功率:5.5+0.55+1.1kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","1\t型号名称\t/\t9YDB-0.5型圆草捆打捆包膜机一体机\n2\t挂接方式\t/\t固定式\n3\t膜架回转半径\tmm\t/\n4\t膜架数量\t个\t1\n5\t喂入口宽度\tmm\t520\n6\t卷压滚筒（辊杠）数量\t个\t33\n7\t配套动力型式\t/\t电动机\n8\t配套动力范围\tkW\t5.5（打捆）+0.55（包膜）+1.1（输送）\n9\t适用草捆直径范围\tmm\t550\n10\t适用草捆长度范围\tmm\t520","T202037370159","2025-07-06","4.0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2444,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","乐陵市兴华农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9QYG-0.5","功率:5.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","型号名称 / 9QYG-0.5型圆草捆打捆机 ;挂接方式 / 固定式 ;喂入口宽度 mm 520 ; 喂入器结构型式 / 输送带; 压缩室成捆机构型式 / 滚筒式; 压缩室宽度 mm 520 ;压缩室直径 mm 550; 卷压工作部件数量 个 滚筒 30 ;卷压滚筒直径 mm 60; 捆扎方式 / 缠绳.配套发动机（电动机）额定功率 kW 5.5 .","T202000370563","2025-09-29","5.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2445,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","乐陵市原野机械设备有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDB-0.7","功率:11+0.75+0.37+0.55kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.7m;压缩室宽度:0.69m","型号：9YDB-0.7型圆草捆打捆包膜一体机\n挂接方式：固定式；\n膜架回转半径（mm）：940；\n膜架数量（个）：2；\n喂入口宽度（mm）：690；\n卷压辊筒（辊杆）数量（个）：29；\n配套动力方式：电动机；\n配套动力范围（kW）：11（打捆）+0.75（膜架）+0.37（包膜）+0.55（输送带）；\n适用草捆直径范围（mm）：700；\n适用草捆长度范围（mm）：690","T202037370218","2025-09-06","12.67","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2446,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","宁津德田农业机械有限公司","圆草捆打捆包膜机","9YDB-0.5","功率:6.05kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","型号名称 / 9YDB-0.5型圆草捆打捆包膜机 ;挂接方式 / 固定式; 膜架数量 个 1 ;喂入口宽度 mm 520 ;卷压滚筒（辊杠）数量 个 30; 配套动力型式 / 电动机; 配套动力范围 kW 5.5（打捆）+0.55（包膜）; 适用草捆直径范围 mm 550; 适用草捆长度范围 mm 520.","T202137370131","2026-05-09","6.05","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2447,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","宁津德翔畜牧机械有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDB-0.5","功率:6.05kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","型号名称 / 9YDB-0.5型圆草捆打捆包膜一体机, 挂接方式 / 固定式 膜架数量 个 1 喂入口宽度 mm 520 ,卷压滚筒（辊杠）数量 个 30 ,配套动力型式 / 电动机 ,配套动力范围 kW 5.5（打捆）+0.55（包膜）, 适用草捆直径范围 mm 550, 适用草捆长度范围 mm 520.","T202137370140","2026-05-09","6.05","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2448,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","宁津县德泰机械有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDB-0.5","功率:5.5+0.55kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","型号名称：9YDB-0.5型圆草捆打捆包膜一体机，挂接方式：固定式，膜架数量：1个，喂入口宽度：520mm，卷压滚筒（辊杠）数量：30个，配套动力型式：电动机，配套动力范围：5.5+0.55kw，适用草捆直径范围：550mm，适用草捆长度范围：520mm。","T202037370068","2025-07-06","6.05","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2449,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","宁津县鲁科农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-0.5","功率:5.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","型号名称 / 9YQ-0.5型圆草捆打捆机, 挂接方式 / 固定式 , 喂入口宽度 mm 520, 喂入器结构型式 / 输送带, 压缩室成捆机构型式 / 滚筒式, 压缩室宽度 mm 520 ,压缩室直径 mm 550 ,卷压工作部件数量 个 滚筒 30.配套发动机（电动机）额定功率 kW 5.5 .配套发动机（电动机）额定转速 r/min 960","T202100370573","2026-06-29","5.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2450,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","宁津县新瑞特机械有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDB-0.5","功率:6.05kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","型号名称 / 9YDB-0.5型圆草捆打捆包膜一体机, 挂接方式 / 固定式 ,膜架数量 个 1 ,喂入口宽度 mm 520, 卷压滚筒（辊杠）数量 个 30 ,配套动力型式 / 电动机, 配套动力范围 kW 5.5（打捆）+0.55（包膜） ,适用草捆直径范围 mm 550, 适用草捆长度范围 mm 520.","T202137370139","2026-05-09","6.05","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2451,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","宁津县优牧机械有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDB-0.5","功率:5.5+0.55kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","型号名称：9YDB-0.5型圆草捆打捆包膜一体机，挂接方式：固定式，膜架数量：1个，喂入口宽度：520mm，卷压滚筒（辊杠）数量：30个，配套动力型式：电动机，配套动力范围：5.5+0.55kw，适用草捆直径范围：550mm，适用草捆长度范围：520mm。","T202037370070","2025-07-06","6.05","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2452,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","庆云中开机械有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDB-0.5","功率:6.05kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","型号名称：9YDB-0.5型圆草捆打捆包膜一体机；挂接方式：固定式；膜架数量：1个；喂入口宽度：520mm；卷压滚筒（辊杠）数量：30个；配套动力型式：电动机；配套动力范围：5.5kw（打捆）+0.55kw（包膜）；适用草捆直径范围：550mm；适用草捆长度范围：520mm","T202037370215","2025-09-06","6.05","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2453,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","曲阜圣隆机械设备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ55-52","功率:5.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","圆捆；配套动力：5.5kw(三相）\n喂入口宽度：520mm\n卷压滚筒转速:370r/min\n压缩室成捆机构型式：滚筒式\n压缩室宽度：520mm\n压缩室直径：550mm \n卷压工作部件数量：30个\n卷压滚筒直径:60mm  \n工作状态外形尺寸（长*宽*高）：2800*1540*1580mm","鄂2017106","2021-12-31","5.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2454,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","山东长睿机械制造有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDB-0.5","功率:6.05kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","型号名称 / 9YDB-0.5型圆草捆打捆包膜一体机; 挂接方式 / 固定式 ;膜架数量 个 1 ;喂入口宽度 mm 520; 卷压滚筒（辊杠）数量 个 30 ;配套动力型式 / 电动机 ;配套动力范围 kW 5.5（打捆）+0.55（包膜） ;适用草捆直径范围 mm 550 ;适用草捆长度范围 mm 520.","T202137370136","2026-05-09","6.05","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2455,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","山东春磊农牧机械有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDM-0.55","功率:5.5+0.55kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","挂接方式：固定式，膜架数量：1个，喂入口宽度（mm）：520，卷压滚筒（辊杠）数量：30\n个，配套动力型式：电动机，配套动力范围（kW）：5.5（打捆）+0.55（包膜），适用草捆直径范围（mm）；550，适用草捆长度范围（mm）：520","T202037370161","2025-07-06","6.05","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2456,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","山东春磊农牧机械有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDM-0.70","功率:7.5+1.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.7m;压缩室宽度:0.69m","挂接方式：固定式，膜架数量：1个，喂入口宽度（mm）：690，卷压滚筒（辊杠）数量：30\n个，配套动力型式：电动机，配套动力范围（kW）：7.5（打捆）+1.5（包膜），适用草捆直径范围（mm）：700，适用草捆长度范围（mm）：690","T202037370165","2025-07-06","9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2457,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","山东春元农牧机械有限公司","圆草捆打捆机","9QYG-0.5","功率:5.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","圆捆，功率5.5kw\n产 品 名 称： 9QYG-0.5型圆草捆打捆机\n挂 接 方 式：  固定式\n捡拾宽度（mm）：/\n喂入口宽度 （mm）  ：520\n喂入器结构形式     ：输送带\n捡拾器结构类型     ：/\n喂入器结构类型     ：输送带\n压缩室成捆机构型式 ：滚筒式\n压缩室宽度  （mm） ：520\n压缩室直径  （mm） ：550\n卷压滚筒数量（个） ：30\n卷压滚筒直径（mm） ：60\n缠绕方式（绳或网） ：绳\n配套发动机（电机）额定功率（kw） ：5.5\n配套发动机（电机）额定转速（r/min） ：960","T201937370173","2024-12-23","5.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2458,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","山东达亿隆机械科技有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDB-0.5","功率:5.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","9YDB-0.5型圆草捆打捆包膜一体机，挂接方式为固定式，喂入口宽度520mm，卷压滚筒数量30个，配套动力范围打捆5.5Kw，包膜0.55KW，适用草捆直径范围为550mm，适用草捆长度范围为520mm。","T202137370138","2026-05-09","5.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2459,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","山东丰乐机械有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDB-0.5","功率:5.5+0.55kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","1型号名称:9YDB-0.5型圆草捆打捆包膜一体机  2挂接方式:固定式  3膜架数量:1个 4喂入口宽度:520mm  5卷压滚筒(辊杠)数量:30个  6配套动力型式:电动机  7配套动力范围:5.5(打捆)+0.55(包膜)  8适用草捆直径范围:550mm   9适用草捆长度范围:520mm","T202137370151","2026-05-09","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2460,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","山东互联畜牧机械有限公司","圆草捆打捆机","9QYG-0.5A","功率:5.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","9QYG-0.5A圆草捆打捆机配套动力5.5kw 草捆宽度0.52m，草捆直径0.55m","T202100370555","2026-06-29","5.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2461,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","山东互联畜牧机械有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDB-50","功率:5.5+0.55kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","型号名称9YDB-50型圆草捆打捆包膜一体机挂接方式固定式膜架回转半径mm/，膜架数量 1个，喂入口宽度mm520,卷压滚筒（辊杠）数量13个,配套动力范围kW5.5（打捆）+0.55（包膜），适用草捆直径范围mm550，适用草捆长度范围mm520","T202137370244","2026-06-29","5.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2462,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","山东康润达智能农机装备有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDB-0.9","功率:37kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.9m;压缩室宽度:0.85m","型号名称：9YDB-0.9型圆草捆打捆包膜一体机，挂接方式：固定式，模架回转半径：1245mm，模架数量：2个，喂入口宽度：880mm，卷压滚筒（辊杠）数量：84个，配套动力形式：电动机，配套动力范围：37KW（打捆）+5.5KW（草捆输送机构）+5.5KW（包膜机构），适用草捆直径范围900mm，适用草捆长度范围850mm。","T202137370242","2026-06-29","37","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2463,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","山东科诚创新机械设备有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDB-0.5","功率:5.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","型号名称\t\t9YDB-0.5型圆草捆打捆包膜一体\n\t挂接方式\t/\t固定式\n\t膜架回转半径\tmm\t/\n膜架数量\t个\t1\n\t喂入口宽度\tmm\t520\n\t卷压滚筒（辊杠）数量\t个\t30\n\t配套动力型式\t/\t电动机\n\t配套动力范围\tkW\t5.5（打捆）+0.55（包膜）\n\t适用草捆直径范围\tmm\t550\n\t适用草捆长度范围\tmm\t520","T202137370055","2026-03-29","5.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2464,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","山东科诚创新机械设备有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDB-0.7","功率:11kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.7m;压缩室宽度:0.69m","型号名称\t/\t9YDB-0.7型圆草捆打捆包膜一体机\t\n\t挂接方式\t/\t固定式\t\n\t膜架回转半径\tmm\t890\t\n\t膜架数量\t个\t2\t\n\t喂入口宽度\tmm\t690\t\n卷压滚筒（辊杠）数量\t个\t29\t\n\t配套动力型式\t/\t电动机\t\n\t配套动力范围\tkW\t11（打捆）+0.75（膜架）+0.37（包膜）+0.55（上料输送带）\t\n适用草捆直径范围\tmm\t700\t\n适用草捆长度范围\tmm\t690","T202137370054","2026-03-29","11","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2465,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","山东牧泉机械有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDB-0.5","功率:5.5+0.55kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","型号名称：9YDB-0.5型圆草捆打捆包膜一体机；挂接方式：固定式；膜架数量：1个；喂入口宽度：520mm；卷压滚筒（辊杠）数量：30个；配套动力型式：电动机；配套动力范围：5.5kW（打捆）+0.55kW（包膜）；适用草捆直径范围：550mm；适用草捆长度范围：520mm。","T202137370135","2026-05-09","6.05","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2466,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","山东瑞科农业装备有限公司","固定式圆草捆打捆机","9YK-520","功率:5.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","喂入口宽度：520mm；压缩室宽度：520mm：压缩室直径：∅550mm；卷压滚筒转速:350r/min；卷压滚筒数量:30个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:3510×1370×1500；配套动力:5.5kw。","GZNJ/TJ 2019-024","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2467,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","山东瑞斯特农牧机械有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDB-0.5","功率:5.5+0.55kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","型号名称：9YDB-0.5型圆草捆打捆包膜一体机；挂接方式：固定式；膜架数量：1个；喂入口宽度：520mm；卷压滚筒（辊杠）数量：30个；配套动力型式：电动机；配套动力范围：5.5（打捆）+0.55（包膜）kW；适用草捆直径范围：550mm；适用草捆长度范围：520mm","T202137370058","2026-03-29","5.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2468,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","山东圣时机械制造有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDB-55","功率:6.05kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","型号名称：9YDB-55型圆草捆打捆包膜一体机；挂接方式：固定式；膜架数量：1个；喂入口宽度：520mm；卷压滚筒数量：30个；配套动力型式：电动机；配套动力范围kW：5.5（打捆）+0.55（包膜）；适用草捆直径范围：550mm；适用草捆长度范围：520mm。","T202137370056","2026-03-29","6.05","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2469,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","山东圣时机械制造有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDB-70","功率:12.67kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.7m;压缩室宽度:0.69m","型号名称：9YDB-70圆草捆打捆包膜一体机；挂接方式：固定式；膜架回转半径：865mm；膜架数量：2个；喂入口宽度：690mm；卷压滚筒数量：29个；配套动力型式：电动机；配套动力范围kW：11（打捆）+0.75（膜架）+0.37（包膜）+0.55（上料输送带）；适用草捆直径范围：700mm；适用草捆长度范围：690mm。","T202137370057","2026-03-29","12.67","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2470,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","山东铁甲农牧机械制造有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDM-0.55","功率:5.5+0.55kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","挂接方式：固定式，膜架数量：1个，喂入口宽度（mm）：520，卷压滚筒（辊杠）数量：30个，配套动力型式：电动机，配套动力范围（kW）：5.5（打捆）+0.55（包膜），适用草捆直径范围（mm）：550，适用草捆长度范围（mm）：520","T202037370162","2025-07-06","6.05","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2471,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","山东铁甲农牧机械制造有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDM-0.7","功率:7.5+1.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.7m;压缩室宽度:0.69m","挂接方式：固定式，膜架数量：1个，喂入口宽度（mm）：690，卷压滚筒（辊杠）数量：30\n个，配套动力型式：电动机，配套动力范围（kW）：7.5（打捆）+1.5（包膜），适用草捆直径范围（mm）：700，适用草捆长度范围（mm）：690","T202037370163","2025-07-06","9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2472,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","山东五征集团有限公司","青饲料圆捆打捆机","4QY-1000","功率:19kW;圆捆:是 ;压缩室直径:1m;压缩室宽度:0.85m","压缩室直径1000mm，压缩室宽度850mm，圆捆。","T201937370116","2024-10-24","19","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2473,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","山东卓信机械设备有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YDB-0.5","功率:6.05kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","型号名称 / 9YDB-0.5型圆草捆打捆包膜一体机 ;挂接方式 / 固定式  ;膜架数量 个 1 ;喂入口宽度 mm 520; 卷压滚筒（辊杠）数量 个 30 ;配套动力型式 / 电动机 ;配套动力范围 kW 5.5（打捆）+0.55（包膜）; 适用草捆直径范围 mm 550 ;适用草捆长度范围 mm 520.","T202137370137","2026-05-09","6.05","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2474,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","潍坊雷泰机械有限公司","固定式圆草捆打捆机","9YK-520","功率:5.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","喂入口宽度：520mm；压缩室宽度：520mm：压缩室直径：550mm；卷压滚筒转速:350r/min；卷压滚筒数量:30个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:3510×1370×1500；配套动力:5.5kw。","GZNJ/TJ 2019-033","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2475,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","武城县磐古农业发展有限公司","圆草捆打捆包膜一体机","9YG-0.5","功率:5.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","型号名称:9YG-0.5型圆草捆打捆包膜一体机;挂接方式:固定式;膜架回转半径:580mm;膜架数量:1个;喂入口宽度:520mm;卷压滚筒(辊杠)数量:30个;配套动力型式:电动机;配套动力范围:5.5kw;适用草捆直径范围:550mm;适用草捆长度范围:520mm","T201937370117","2024-10-24","5.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2476,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.081m2及以上方捆压捆机","西安新天地草业股份有限公司","方草捆压捆机","9YF-110","功率:7.5kW;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.33m²","1喂入口宽度：485mm； \n2 打捆活塞速度：3.57行程/min；            \n3 打结器类型：手工打结；                  \n4 工作状态外形尺寸（长×宽×高）2800×1100×1150；              \n5 配套动力7.5KW \n6 压缩室截面积（宽×高）：0.33㎡","陕2017005","2021-12-31","7.5","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[2477,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.105m2及以上方捆压捆机","黑龙江华垦农业机械有限公司","秸秆压捆机","9YF-18A","功率:15kW;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.32m²","挂接方式：固定式\n喂入口宽度：800mm\n压缩室截面尺寸（宽×高）mm：800×400\n配套发动机（电动机）额定功率：15kw\n配套发动机（电动机）额定转速：1460r/min \n捆扎方式：手动绳打捆","T20210606007","2026-02-28","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2478,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.105m2及以上方捆压捆机","湖南达诺农业科技有限公司","秸秆压捆机","9YF-15","功率:15kW;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.5508m²","喂入口宽度：810mm、压缩室截面尺寸:810*680mm、配套发动机额定功率：15kw、配套发动机额定转速：1460r/min。","T202143430069","2026-04-05","15","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[2479,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.105m2及以上方捆压捆机","吉林瑞丰重工有限公司","秸秆饲料捡拾打捆机","9YFZ-2.2","功率:110.3kW;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1496m²","挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）：2200；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入；压缩室截面尺寸(宽×高) （mm）：340×440；捆扎方式：自动缠网；配套动力范围（mm）：≥110.3","T202000220993","2025-12-30","110.3","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[2480,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.105m2及以上方捆压捆机","连云港麦锐特机械制造有限公司","秸秆压捆机","9YF-80","功率:15kW;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.304m²","挂接方式 ：固定式 ；\n喂入口宽度 mm ：800 ；\n压缩室截面尺寸（宽×高） mm ：400×760 ；\n配套发动机（电动机）额定功率 kW： 15 ；\n配套发动机（电动机）额定转速 r/min ：1460 ；\n捆扎方式 ：手动绳打捆 ；","T202100230399","2026-06-29","15","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2481,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.105m2及以上方捆压捆机","齐齐哈尔市艺峰机械制造有限公司","秸秆压捆机","9YF-1800","功率:15kW;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.32m²","型号名称：9YF-1800型秸秆压捆机、挂接方式：固定式、喂入口宽度：800mm、配套发动机（电动机）额定功率：15Kw、配套发动机（电动机）额定转速r/min：1460、捆扎方式：手动绳打捆。","T20210606006","2026-02-28","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2482,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.105m2及以上方捆压捆机","山东牧泉机械有限公司","秸秆压捆机","9YF-15","功率:15kW;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.105m²","型号名称：9YF-15型秸秆压捆机，\n挂接方式：固定式，\n喂入口宽度：700mm，\n压缩室截面尺寸（宽×高）：300×350mm，\n配套发动机（电动机）额定功率：15kW，\n配套发动机（电动机）额定转速：1460r/min，\n捆扎方式：手动绳打捆。","T202100230417","2026-06-29","15","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2483,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.105m2及以上方捆压捆机","山东牧泉机械有限公司","秸秆压捆机","9YF-22","功率:22kW;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.105m²","型号名称：9YF-22型秸秆压捆机，\n挂接方式：固定式，\n喂入口宽度：670mm，\n压缩室截面尺寸（宽×高）：300×350mm，\n配套发动机（电动机）额定功率22kW，\n配套发动机（电动机）额定转速：1470r/min，\n捆扎方式：手动绳打捆。","T202100230418","2026-06-29","22","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2484,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.105m2及以上方捆压捆机","山东新圣泰机械制造有限公司","方草捆压捆机","9YF-5B","功率:16.5kW;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1064m²","型号名称：9YF-5B型方草捆压捆机；挂接方式：固定式；喂入口宽度：800mm；压缩室截面尺寸（宽x高）：280x380mm；捆扎方式：自动套袋（缠网）；配套电动机额定功率：15kW（压捆）+1.5kW[自动套袋（缠网）]；配套电动机额定转速：1460r/min（压捆）/1400r/min[自动套袋（缠网）]。","T202100370583","2026-06-29","16.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2485,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.105m2及以上方捆压捆机","台州市祥瑞农林机械有限公司","秸秆压捆机","9YF-15","功率:15kW;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.48m²","序号\t项目 \t单位\t设计值\n1\t型号名称\t/\t9YF-15秸秆压捆机\n2\t挂接方式\t/\t固定式\n3\t捡拾宽度\tmm\t/\n4\t喂入口宽度\tmm\t800\n5\t捡拾器结构型式\t/\t/\n6\t喂入器结构型式\t/\t/\n7\t打结器型式\t/\t/\n8\t打结器数量\t个\t/\n9\t压缩室截面尺寸（宽×高）\tmm\t600×800\n10\t配套动力范围\tkW\t/\n11\t配套发动机（电动机）额定功率\tkW\t15\n12\t配套发动机（电动机）额定转速\tr/min\t1440\n13\t捆扎方式\t/\t手动绳打捆","T202033330122","2025-09-29","15","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2486,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.105m2及以上方捆压捆机","天津成胜农业机械有限公司","秸秆压捆机","9YF-15","功率:15kW;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.32m²","挂接方式：固定式；喂入口宽度mm：790；压缩室截面尺寸（宽×高）mm： 800×400；配套发动机（电动机）额定功率kW：15；配套发动机（电动机）额定转速r/min：1460；捆扎方式：手动绳打捆；","GZNJ/TJ 2019-444","2025-01-15","15","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[2487,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.105m2及以上方捆压捆机","潍坊莱鑫智能装备有限公司","秸秆压捆机","9YF-15","功率:15kW;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.48m²","挂接方式：固定式；喂入口宽度（mm）:800；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：800×600；捆扎方式:手动绳打捆；配套发动机（电动机）额定功率：15KW；配套发动机（电动机）额定转速：1460r/min；","T202100370566","2026-06-29","15","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2488,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.105m2及以上方捆压捆机","潍坊三田农业装备有限公司","秸秆压捆机","9YF-15","功率:15kW;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.525m²","型号名称：9YF-15型秸秆压捆机；挂接方式：固定式；捡拾宽度：喂入口宽度：1000mm；压缩室截面尺寸（宽×高）：700×750mm；配套发动机（电动机）额定功率：15kW；配套发动机（电动机）额定转速：1460r/min；捆扎方式：手动绳打捆","T202000231058","2025-12-30","15","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2489,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.105m2及以上方捆压捆机","武城县磐古农业发展有限公司","秸秆压捆机","9YF-15","功率:15kW;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.105m²","型号名称：9YG-15型秸秆压捆机；挂接方式：固定式；喂入口宽度：900mm；压缩式截面尺寸（宽×高）：300×350mm；捆扎方式：手动绳打捆；配套发动机（电动机）额定功率：15kw；配套发动机（电动机）额定转速：1460r/min。","t202100370157","2026-04-01","15","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2490,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.105m2及以上方捆压捆机","西安新天地草业股份有限公司","方草捆压捆机","9YFZ-5","功率:15kW;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.11m²","1喂入口宽度：685mm； \n2 打捆活塞速度：0.97行程/min；            \n3 打结器类型：手工打结；                  \n4 工作状态外形尺寸（长×宽×高）2900×3000×2300；              \n5 配套动力15KW\n6压缩室截面积（宽×高）：0.11㎡","陕2017004","2021-12-31","15","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[2491,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.105m2及以上方捆压捆机","郑州一科重工机械制造有限公司","秸秆打捆机","9YF-80","功率:15kW;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.312m²","配套动力结构型式:固定式；配套动力功率:15KW；配套动力型式:三相异步电机；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1650×800×2750(MM)；喂入口宽度:390(MM)；压缩室截面尺寸(长×宽):800×390(MM)","新2018237","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2492,"收获机械","饲料作物收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.105m2及以上方捆压捆机","郑州一科重工机械制造有限公司","秸秆打捆机","9YF-90","功率:18.5kW;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1125m²","配套动力结构型式:固定式；配套动力功率:18.5+7.5(KW)配套动力型式:三相异步电机；工作状态外形尺寸(长×宽×高):3510×2790×2375(MM)；喂入口宽度:650(㎜)压缩室截面尺寸(长×宽):450×250(㎜)","新2018239","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2493,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","0.9-1.1m悬挂单圆盘式青饲料收获机","宁晋县方锐农业机械有限公司","青饲料收获机","9Q-900","割幅:0.9m;悬挂单圆盘式:是 ","结构型式（挂接方式）：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3870×2810×3720（抛送筒向后）；结构质量kg：720；配套动力范围（牵引式、悬挂式）kW：59-73；割台的有效收获宽度mm：900；割台切割器型式：单圆盘式；秸秆切碎机构型式：轮盘式；秸秆切碎机构转子直径mm：650；秸秆切碎机构主轴转速r/min：1000；抛送筒高度mm：3690；抛送筒回转角度（°）：360；作业速度范围km/h：1-4。","部20180392","2022-12-31","59","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2494,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","1.1-2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机","合肥首瑞科技有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX-1700","割幅:1.7m;悬挂双圆盘式:是 ","结构型式（挂接方式）：悬挂式；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4500×1840×4300mm；结构质量：1300kg；配套动力范围（牵引式、悬挂式）：66-88.2kw；割台的有效收获宽度：1700mm；割台切割器型式：圆盘式；最小离地间隙：460mm；秸秆切碎机构型式：圆盘式；秸秆切碎机构转子直径：φ890mm；秸秆切碎机构主轴额定转速：1000r/min；抛送筒高度：4300mm；抛送筒回转角度：±180°；籽粒破碎机构型式（有籽粒破碎功能机型）：揉搓风叶+风箱揉搓板式；作业速度范围：4-7km/h；","2019TJ176","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2495,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","1.1-2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机","河北顶呱呱机械制造有限公司","青饲料收获机","9QX-2100","割幅:2.02m;悬挂双圆盘式:是 ","结构型式：前悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4700×2200×4600mm；结构质量：1400kg；配套动力：80-110kW；割台有效收获宽度：2020mm；割台切割器型式：圆盘式；秸秆切碎机构型式：轮盘式；秸秆切碎机构主轴转速：1000r/min；秸秆切碎机构转子直径：800mm；抛送高度：4550mm；抛送筒回转角度：230°；作业速度范围：2-6km","冀2017T—183","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2496,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","1.1-2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机","河北盛发农业机械有限公司","青贮饲料收获机","9QS-1200","割幅:1.21m;悬挂双圆盘式:是 ","悬挂式双圆盘青饲料收获机，有效割幅121CM","部20190022","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2497,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","1.1-2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机","黑龙江鲁宁硕机械制造有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX-1400","割幅:1.4m;悬挂双圆盘式:是 ","结构型式（挂接方式）：悬挂式；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4300×1550×3550mm；结构质量：940kg；配套动力范围（牵引式、悬挂式）：44.1～66.2kw；割台的有效收获宽度：1400mm；割台切割器型式：圆盘式割刀；秸秆切碎机构型式：盘式；秸秆切碎机构主轴额定转速：1000r/min；抛送筒高度：3550mm；抛送筒回转角度：±180°；籽粒破碎机构型式（有籽粒破碎功能机型）：揉搓板式；作业速度范围：2.5-4km/h；","T20200606212","2025-10-26","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2498,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","1.1-2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机","黑龙江鲁宁硕机械制造有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX-1700","割幅:1.7m;悬挂双圆盘式:是 ","结构型式（挂接方式）：悬挂式；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4600×2000×4300mm；结构质量：1340kg；配套动力范围（牵引式、悬挂式）：88.9～110.3kw；割台的有效收获宽度：1700mm；割台切割器型式：圆盘式割刀；秸秆切碎机构型式：盘式；秸秆切碎机构主轴额定转速：1000r/min；抛送筒高度：4300mm；抛送筒回转角度：±180°；籽粒破碎机构型式（有籽粒破碎功能机型）：揉搓板式；作业速度范围：2.5-4km/h；","T20200606211","2025-10-26","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2499,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","1.1-2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机","宁晋县方锐农业机械有限公司","青饲料收获机","9Q-1400","割幅:1.28m;悬挂双圆盘式:是 ","结构型式（挂接方式）：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3770×1500×3660（抛送筒向后）；结构质量kg：960；配套动力范围（牵引式、悬挂式）kW：36-58；割台的有效收获宽度mm： 1280；割台切割器型式：圆盘式；秸秆切碎机构型式：轮盘式；秸秆切碎机构转子直径mm：695； 秸秆切碎机构主轴转速r/min：1100；抛送筒高度mm：3540；抛送筒回转角度（°）：360；作业速度范围km/h：1-5。","部20190410","2023-12-31","36","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2500,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","1.1-2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机","宁晋县方锐农业机械有限公司","青饲料收获机","9QX-1600","割幅:1.6m;悬挂双圆盘式:是 ","结构形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5000×1840×3980；配套动力范围（牵引式、悬挂式）kW：55-75；割幅mm：1600；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：圆盘式割刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量 个：4；秸秆切碎机构型式：盘式；籽粒破碎机构型式：揉搓板式；作业速度范围km/h：3～6；设计切段长度mm：15。","GZNJ/TJ 2019-369","2024-12-09","55","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2501,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","1.1-2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东犇牛畜牧机械设备有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX-1400","割幅:1.3m;悬挂双圆盘式:是 ","型号名称：4QX-1400型悬挂式青饲料收获机、配套动力范围（kW）：51.5-73.5kw；结构型式（挂接方式）：悬挂式、\n工作状态外形尺寸（长*宽*高）3700mm×1500mm×3200mm  \n割台的有效收获宽度：1300mm\n割台切割器型式：双圆盘式、秸秆切碎机构型式：圆盘式、抛送筒高度：3200mm","部20190175","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2502,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","1.1-2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东犇牛畜牧机械设备有限公司","背负式青饲料收获机","4QX-1800","割幅:1.65m;悬挂双圆盘式:是 ","型号名称：4QX-1800型悬挂式青饲料收获机、结构型式:圆盘割刀式、挂接方式：悬挂式、\n工作状态外形尺寸（长*宽*高）4900mm×1830mm×4070mm  、结构质量：1200kg、工作幅宽：1650mm\n最低割茬高度：50mm、生产率：0.3~0.6（≧21t/h）、秸秆切碎机构型式：圆盘式、秸秆切碎机构转子直径：Φ900mm、秸秆切碎机构主轴转速：1000r/min、\n抛送高度：4000mm、抛送距离：≧8、抛送筒回转角度：360度、配套动力范围：≥66kW；刀片尺寸：长320mm×宽87mm×厚6mm； 切碎抛送器型式：双圆盘式；刀片数量：12片。","部20170105","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2503,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","1.1-2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东格奥机械有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX—1400","割幅:1.29m;悬挂双圆盘式:是 ","型号名称 / 4QX-1400型悬挂式青饲料收获机 ,结构型式（挂接方式） / 悬挂式, 工作状态外形尺寸（长×宽×高） / 3800mm×1485mm×3980mm, 割台的有效收获宽度 mm 1290 ,割台切割器型式 / 双圆盘式, 秸秆切碎机构型式 / 圆盘式 ,抛送筒高度 mm 3980.","部20190182","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2504,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","1.1-2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东格奥机械有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX—1700","割幅:1.63m;悬挂双圆盘式:是 ","型号名称 / 4QX-1700型悬挂式青饲料收获机 ,结构型式（挂接方式） / 悬挂式 ,工作状态外形尺寸（长×宽×高） / 4600mm×1810mm×5150mm, 割台的有效收获宽度 mm 1630, 割台切割器型式 / 双圆盘式 ,秸秆切碎机构型式 / 圆盘式, 抛送筒高度 mm 5150.","部20190181","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2505,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","1.1-2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东慧百机械设备有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX-1400","割幅:1.3m;悬挂双圆盘式:是 ","型号名称：4QX-1400型悬挂式青饲料收获机、结构型式（挂接方式）：悬挂式 外形尺寸：4150mm×1500mm×3400mm；割台的有效收获宽度：1300mm； 割台切割器型式：双圆盘式；秸秆切碎机构型式：盘式；抛送筒高度：3400mm","部20190413","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2506,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","1.1-2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东慧百机械设备有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX-1800","割幅:1.65m;悬挂双圆盘式:是 ","型号名称：4QX-1800型悬挂式青饲料收获机、   结构型式（挂接方式）：悬挂式；             外形尺寸：5100mm×1840mm×4200mm；割台的有效收获宽度：1650mm； 割台切割器型式：双圆盘式；秸秆切碎机构型式：盘式；抛送筒高度：4200mm","部20190412","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2507,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","1.1-2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东牧乐农牧机械装备有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX—1400","割幅:1.3m;悬挂双圆盘式:是 ","型号名称：4QX-1400 型悬挂式青饲料收获机 结构型式（挂接方式）：悬挂式 工作状态外形尺寸（长*宽*高）：3900mm*1500mm*3800mm 割台的有效收获宽度：1300mm 割台切割器型式：双圆盘式 秸秆切碎机构型式：圆盘式 抛送筒高度：3800mm","部20190179","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2508,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","1.1-2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东牧乐农牧机械装备有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX—1700","割幅:1.6m;悬挂双圆盘式:是 ","型号名称：4QX-1700 型悬挂式青饲料收获机 结构型式（挂接方式）：悬挂式 工作状态外形尺寸（长*宽*高）：4500mm*1840mm*4300mm 割台的有效收获宽度：1600mm 割台切割器型式：双圆盘式 秸秆切碎机构型式：圆盘式 抛送筒高度：4300mm","部20190188","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2509,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","1.1-2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东牧牛农业机械制造有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX-1700","割幅:1.66m;悬挂双圆盘式:是 ","型号名称 / 4QX-1700型悬挂式青饲料收获机 形式 / 悬挂式； 工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm 4800×1830×4070； 配套动力范围（牵引式、悬挂式） kW 73.5～102.9；  割幅 mm 1660； 作物收集割台型式 / 直切割台； 割台切割器型式 / 圆盘式割刀 ；喂入机构型式 / 喂入辊； 喂入机构数量 / 2对； 秸秆切碎机构型式 / 盘式。","T201937370083","2024-10-24","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2510,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","1.1-2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东森睿农牧装备有限公司","背负式青饲料收获机","4QX—1400","割幅:1.270m;悬挂双圆盘式:是 ","外形尺寸mm：4350*1490*3410  割幅：1270mm  割台切割器型式：圆盘式  抛送筒高度：3410mm","部20180054","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2511,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","1.1-2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东森睿农牧装备有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX-1600","割幅:1.480m;悬挂双圆盘式:是 ","外形尺寸mm：4750*1720*3410  割幅：1480mm  割台切割器型式：圆盘式割刀  秸秆切碎机构型式：盘式","T202037370054","2025-07-06","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2512,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","1.1-2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东森睿农牧装备有限公司","背负式青饲料收获机","4QX—1800","割幅:1.585m;悬挂双圆盘式:是 ","外形尺寸mm：4630*1800*4930  割幅：1585mm  割台切割器型式：圆盘式  抛送筒高度：4930mm","部20180053","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2513,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","1.1-2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东万邦农牧装备有限公司","背负式青饲料收获机","4QX-1400","割幅:1.3m;悬挂双圆盘式:是 ","结构型式（挂接方式）：悬挂式\n工作状态外形尺寸（长*宽*高）：1600*3400*3600mm\n结构质量：900Kg\n配套动力范围：≥36KW\n割台的有效收获宽度：1300mm\n割台切割器型式：圆盘式（双圆盘）\n秸秆切碎机构型式：轮盘式\n秸秆切碎机构转子直径：790mm\n秸秆切碎机构主轴转速：760r/min\n抛送筒高度：3600mm\n抛送筒回转角度：360°\n籽粒破碎机构型式：揉搓\n作业速度：0-6Km/h","部20181245","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2514,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","1.1-2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东万邦农牧装备有限公司","背负式青饲料收获机","4QX-1600","割幅:1.5m;悬挂双圆盘式:是 ","型号名称：4QX-1600型背负式青饲料收获机\n形式：悬挂式\n工作状态外形尺寸（长*宽*高）：4100*1620*3650mm\n配套动力范围（牵引式、悬挂式）：≥36KW\n割幅：1500mm\n作物收集割台型式：直切割台\n割台切割器型式：旋转圆盘刀\n喂入机构型式：喂入辊\n喂入机构数量：4个\n秸秆切碎机构型式：盘式\n籽粒破碎机构型式：揉搓板式\n作业速度范围：0-6Km/h\n设计切段长度：6-30mm","GZNJ/TJ 2019-385","2024-12-24","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2515,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","1.1-2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东万邦农牧装备有限公司","背负式青饲料收获机","4QX-1800","割幅:1.66m;悬挂双圆盘式:是 ","结构型式（挂接方式）：悬挂式\n工作状态外形尺寸（长*宽*高）：2150*4370*4500mm\n结构质量：1200Kg\n配套动力范围：≥66KW\n割台的有效收获宽度：1660mm\n割台切割器型式：圆盘式（双圆盘）\n秸秆切碎机构型式：轮盘式\n秸秆切碎机构转子直径：895mm\n秸秆切碎机构主轴转速：1000r/min\n抛送筒高度：4500mm\n抛送筒回转角度：360°\n籽粒破碎机构型式：揉搓\n作业速度：0-6Km/h","部20181241","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2516,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","1.1-2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机","石家庄驰田机械制造有限公司","青饲料收获机","9QX-1200","割幅:1.21m;悬挂双圆盘式:是 ","型号名称\n/\n9QX-1200青饲料收获机\n形式\n/\n悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n3500×1380×3430\n配套动力范围\nkW\n29～45\n配套发动机额定功率\nkW\n/\n配套发动机额定转速\nr/min\n/\n割幅\nmm\n1210\n作物收集割台型式\n/\n直切割台\n割台切割器型式\n/\n圆盘式割刀\n喂入机构型式\n/\n喂入辊\n喂入机构数量\n个\n2\n秸秆切碎机构型式\n/\n盘式作业速度范围\nkm/h\n2～5\n设计切段长度\nmm\n10、15、20、25","T201913130261","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2517,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","1.1-2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机","石家庄驰田机械制造有限公司","青饲料收获机","9QX-1600","割幅:1.61m;悬挂双圆盘式:是 ","型号名称\n/\n9QX-1600青饲料收获机\n形式\n/\n悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n3500×1815×3430\n配套动力范围\nkW\n44～55\n配套发动机额定功率\nkW\n/\n配套发动机额定转速\nr/min\n/\n割幅\nmm\n1610\n作物收集割台型式\n/\n直切割台\n割台切割器型式\n/\n圆盘式割刀\n喂入机构型式\n/\n喂入辊\n喂入机构数量\n个\n2\n秸秆切碎机构型式\n/\n盘式\n籽粒破碎机构型式\n/\n/\n驾驶室型式(自走式）\n/\n/\n变速方式(自走式）\n/\n/\n驱动方式(自走式）\n/\n/\n制动器型式(自走式）\n/\n/\n导向轮轮距（自走式）\nmm\n/\n导向轮轮胎规格（自走式）\n/\n/\n驱动轮轮距（自走式）\nmm\n/\n驱动轮轮胎规格（自走式）\n/\n/\n履带宽度(自走式）\nmm\n/\n履带接地长(自走式）\nmm\n/\n轨距(自走式）\nmm\n/\n轴距(自走式）\nmm\n/\n作业速度范围\nkm/h\n2～5\n设计切段长度\nmm\n10、15、20、25","T202013130115","2025-10-15","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2518,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","合肥首瑞科技有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX-2300","割幅:2.3m;悬挂双圆盘式:是 ","结构型式（挂接方式）：悬挂式；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：5000×2580×4300mm；结构质量：1600kg；配套动力范围（牵引式、悬挂式）：88.2-132kw；割台的有效收获宽度：2300mm；割台切割器型式：圆盘式；最小离地间隙：490mm；秸秆切碎机构型式：圆盘式；秸秆切碎机构转子直径：φ890mm；秸秆切碎机构主轴额定转速：1000r/min；抛送筒高度：4300mm；抛送筒回转角度：±180°；籽粒破碎机构型式（有籽粒破碎功能机型）：揉搓风叶+风箱揉搓板式；作业速度范围：4-7km/h；","2019TJ177","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2519,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","河北顶呱呱机械制造有限公司","青饲料收获机","9QX-2400","割幅:2.32m;悬挂双圆盘式:是 ","结构型式：前悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4950×2500×5250；结构质量：1900kg；配套动力：80-110kW；割台有效收获宽度：2320mm；割台切割器型式：圆盘式；秸秆切碎机构型式：轮盘式；秸秆切碎机构转子直径：800mm；秸秆切碎机构主轴转速：1000r/min；抛送高度：4550mm；抛送筒回转角度：230°；作业速度范围：2-6km","冀2017T—184","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2520,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","黑龙江鲁宁硕机械制造有限公司","青饲料收获机","4QX-2300","割幅:2.3m;悬挂双圆盘式:是 ","结构型式（挂接方式）：悬挂式；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：5000×2450×4300mm；结构质量：1600kg；配套动力范围（牵引式、悬挂式）：110.2-154.3kw；割台的有效收获宽度：2300mm；割台切割器型式：圆盘式割刀；秸秆切碎机构型式：盘式；秸秆切碎机构主轴额定转速：1000r/min；抛送筒高度：4300mm；抛送筒回转角度：±180°；作业速度范围：2.5-4km/h；","T202023230252","2025-12-27","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2521,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","宁晋县方锐农业机械有限公司","青饲料收获机","9Q-2200","割幅:2.228m;悬挂双圆盘式:是 ","结构型式（挂接方式）：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5670×2400×4360（抛送筒向后）；结构质量kg：1650； 配套动力范围（牵引式、悬挂式）kW：88-117；割台的有效收获宽度mm：2228；割台切割器型式：圆盘式；秸秆切碎机构型式： 轮盘式；秸秆切碎机构转子直径：mm：730；秸秆切碎机构主轴转速r/min：1000；抛送筒高度mm：4350；抛送筒回转角度（°）：360 ；作业速度范围km/h：1-4。","部20180391","2022-12-31","88","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2522,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","宁晋县方锐农业机械有限公司","青饲料收获机","9QX-2200","割幅:2.2m;悬挂双圆盘式:是 ","结构形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5400×2400×4200；配套动力范围（牵引式、悬挂式）kW：88-132；割幅mm：2200；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：圆盘式割刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量 个：4；秸秆切碎机构型式：盘式；籽粒破碎机构型式：揉搓板式；作业速度范围km/h：3～6；设计切段长度mm：15。","GZNJ/TJ 2019-372","2024-12-09","88","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2523,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东犇牛畜牧机械设备有限公司","背负式青饲料收获机","4QX-2300","割幅:2.25m;悬挂双圆盘式:是 ","规格型号：4QX-2300、结构形式：圆盘割刀式、挂接方式：悬挂式、外形尺寸（长*宽*高）（工作状态）4760mm×2380mm×4070mm、结构质量：1400kg、工作幅宽：2250mm 、最低割茬高度：50mm、生产率：0.6~0.8（≧30t/h）秸秆切碎机构型式：圆盘式、秸秆切碎机构转子直径：Φ900mm、秸秆切碎机构主轴转速：1000 /min、抛送高度：4000mm、抛送距离：抛送距离：≧8、抛送筒回转角度：360度、配套动力范围：≥88kW；刀片尺寸：长320mm×宽87mm×厚6mm； 切碎抛送器型式：双圆盘式；刀片数量：12片。","部20170106","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2524,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东犇牛畜牧机械设备有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX-2600","割幅:2.55m;悬挂双圆盘式:是 ","规格型号：4QX-2600、结构形式：圆盘割刀式、挂接方式：悬挂式、外形尺寸（长*宽*高）（工作状态）5400mm×2800mm×4490mm、结构质量：1800kg、配套动力：≧136KW、工作幅宽：2550mm 、最低割茬高度：50mm、生产率：0.5~0.8（≧35t/h）、\n秸秆切碎机构型式：圆盘式、秸秆切碎机构转子直径：Φ1054mm、秸秆切碎机构主轴转速：1250 r/min、抛送高度：4490mm、抛送距离：≧8m、抛送筒回转角度：360、刀片尺寸：长372mm×宽90mm×厚6mm； 切碎抛送器型式：双圆盘式；刀片数量：12片。","部20170120","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2525,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东德斯特机械制造有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX-2300","割幅:2.3m;悬挂双圆盘式:是 ","形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4450×2460×4610；配套动力范围（牵引式、悬挂式）kW：103-117.6；割幅mm：2300；割台切割器型式：圆盘式割刀；作物收集割台型式：直切割台；秸秆切碎机构型式：盘式；籽粒破碎机构型式：揉搓板式 ；喂入机构数量（个）：4。","GZNJ/TJ 2019-411","2024-12-05","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2526,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东迪凯机械有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX-2300","割幅:2.22m;悬挂双圆盘式:是 ","1型号名称:4QX-2300型悬挂式青饲料收获机。 2形式:悬挂式。3工作状态外形尺寸(长*宽*高)：5000mm*24600mm*4400mm 。4配套动力范围(牵引式，悬挂式)88.2-161.7kW 。5割幅:2220mm  6作物收集割台型式:直切割台  7喂入机构型式:喂入辊  8割台切割器型式:圆盘式割刀。9喂入机构数量:4个  10秸秆切碎机构型式:盘式   11作业速度范围:2-7km/h     12设计切断长度:20mm","T202137370307","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2527,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东富垠农业科技有限公司","背负式青饲料收获机","4QY-2200A","割幅:2.2m;悬挂双圆盘式:是 ","割幅（cm）:220；结构型式：悬挂双圆盘式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5390×2360×4170；割台切割器型式：旋转圆盘刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：4；秸秆切碎机构型式：盘式；","GZNJ/TJ 2019-136","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2528,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东格奥机械有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX—2300","割幅:2.25m;悬挂双圆盘式:是 ","型号名称 / 4QX-2300型悬挂式青饲料收获机 ,结构型式（挂接方式） / 悬挂式, 工作状态外形尺寸（长×宽×高） / 4450mm×2460mm×5200mm, 割台的有效收获宽度 mm 2250 ,割台切割器型式 / 双圆盘式, 秸秆切碎机构型式 / 圆盘式 ,抛送筒高度 mm 5200.","部20190180","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2529,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东格奥机械有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX—2600","割幅:2.5m;悬挂双圆盘式:是 ","型号名称 / 4QX—2600型悬挂式青饲料收获机 ,结构型式（挂接方式） / 悬挂式 ,工作状态外形尺寸（长×宽×高） / 5110mm×2750mm×4800mm ,割台的有效收获宽度 mm 2500 ,割台切割器型式 / 双圆盘式 ,秸秆切碎机构型式 / 盘式 ,抛送筒高度 mm 4800.","部20190444","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2530,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东慧百机械设备有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX-2300","割幅:2.55m;悬挂双圆盘式:是 ","型号名称：4QX-2300型悬挂式青饲料收获机     结构型式（挂接方式）：悬挂式； 外形尺寸：5600mm×2380mm×3900mm；割台的有效收获宽度：2250mm； 割台切割器型式：双圆盘式；秸秆切碎机构型式：盘式；抛送筒高度：3900mm","部20190414","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2531,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东牧乐农牧机械装备有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX—2400","割幅:2.3m;悬挂双圆盘式:是 ","型号名称：4QX-2400 型悬挂式青饲料收获机 结构型式（挂接方式）：悬挂式 工作状态外形尺寸（长*宽*高）：5000mm*2600mm*4300mm 割台的有效收获宽度：2300mm 割台切割器型式：双圆盘式 秸秆切碎机构型式：圆盘式 抛送筒高度：4300mm","部20190186","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2532,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东牧乐农牧机械装备有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX—2650","割幅:2.6m;悬挂双圆盘式:是 ","型号名称：4QX-2650型悬挂式青饲料收获机 结构型式（挂接方式）：悬挂式 工作状态外形尺寸（长*宽*高）：5000mm*2860mm*4300mm 割台的有效收获宽度:2600mm 割台切割器型式：双圆盘式 秸秆切碎机构型式：圆盘式 抛送筒高度：4300mm","部20190187","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2533,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东牧牛农业机械制造有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX-2250","割幅:2.25m;悬挂双圆盘式:是 ","型号名称 / 4QX-2250型悬挂式青饲料收获机 ，形式 / 悬挂式， 工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 5000×2380×4070， 配套动力范围（牵引式、悬挂式） kW 88.2-117.6， 割幅 mm 2250 ，作物收集割台型式 / 直切割台 ，割台切割器型式 / 圆盘式割刀， 喂入机构型式 / 喂入辊 ，喂入机构数量 个 4 ，秸秆切碎机构型式 / 盘式。","GZNJ/TJ 2019-207","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2534,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东森睿农牧装备有限公司","背负式青饲料收获机","4QX—2400","割幅:2.220m;悬挂双圆盘式:是 ","外形尺寸mm：4900*2370*4930  割幅：2220mm  割台切割器型式：圆盘式  抛送筒高度：4930mm","部20180055","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2535,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东森睿农牧装备有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX-2800","割幅:2.620m;悬挂双圆盘式:是 ","外形尺寸mm：5868*2870*4890  割幅：2620mm  割台切割器型式：圆盘式割刀  秸秆切碎机构型式：盘式","T201937370084","2024-10-24","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2536,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东尚特机械有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX-2300","割幅:2.22m;悬挂双圆盘式:是 ","型号名称 / 4QX-2300型悬挂式青饲料收获机, 形式 / 悬挂式 ,工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 5250×2460×4600, 配套动力范围（牵引式、悬挂式） kW 88-161.7,  割幅 mm 2220, 作物收集割台型式 / 直切割台, 割台切割器型式 / 圆盘式割刀, 喂入机构型式 / 喂入辊 喂入机构数量 / 4个, 秸秆切碎机构型式 / 盘式.","T202137370309","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2537,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东省美泽农牧机械装备有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX-2300","割幅:2.22m;悬挂双圆盘式:是 ","形式 ： 悬挂式 ；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm ：5310×2510×4660 ；\n配套动力范围（牵引式、悬挂式） kW： 88.2-161.7 ；\n割幅 mm ：2220 ；\n作物收集割台型式 ： 直切割台 ；\n割台切割器型式 ： 圆盘式割刀 ；\n喂入机构型式 ： 喂入辊 ；\n喂入机构数量 ： 4个 ；\n秸秆切碎机构型式 ： 盘式 ；","T202137370308","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2538,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东万邦农牧装备有限公司","背负式青饲料收获机","4QX-2300","割幅:2.25m;悬挂双圆盘式:是 ","结构型式（挂接方式）：悬挂式\n工作状态外形尺寸（长*宽*高）：2370*4870*4500mm\n结构质量：1400kg\n配套动力范围：≥88.2Kw\n割台的有效收获宽度：2250mm\n割台切割器型式：圆盘式（双圆盘）\n秸秆切碎机构型式：轮盘式\n秸秆切碎机构转子直径：885mm\n秸秆切碎机构主轴转速：800-1000r/min\n抛送筒高度：4500mm\n抛送筒回转角度：360°\n籽粒破碎机构型式：揉搓\n作业速度：0-6Km/h","部20180500","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2539,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东万邦农牧装备有限公司","背负式青饲料收获机","4QX-2650","割幅:2.55m;悬挂双圆盘式:是 ","型号名称：4QX-2650型背负式青饲料收获机\n形式：悬挂式\n工作状态外形尺寸（长*宽*高）：5650*2730*4600mm\n配套动力范围（牵引式、悬挂式）：≥110.2KW\n割幅：2550mm\n作物收集割台型式：直切割台\n割台切割器型式：旋转圆盘刀\n喂入机构型式：喂入辊\n喂入机构数量：4个\n秸秆切碎机构型式：盘式\n籽粒破碎机构型式：揉搓板式\n作业速度范围：0-6Km/h\n设计切段长度：6-30mm","GZNJ/TJ 2019-386","2024-12-24","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2540,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","新乡市豫东轻工机械有限公司","现：青饲料收获机（原：青（黄）饲料收获机）","4QX-2300","割幅:2.25m;悬挂双圆盘式:是 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2100mm×2380mm×4210mm；结构型式（挂接方式）：悬挂式；割台切割器型式：圆盘式；秸秆切碎机构型式：滚筒式；割台的有效收获宽度：2250mm;抛送筒高度：4210mm","部20180264","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2541,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","郑州市牧昌农业机械制造有限公司","青（黄）饲料收获机","4QX-2300","割幅:2.3m;悬挂双圆盘式:是 ","结构型式：悬挂式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）2920×2450×5160mm，割台的有效收获宽度2300mm，割台切割器型式：双圆盘式，最小离地间隙510mm，籽粒破碎机械型式：揉搓，秸秆切碎机构型式：双圆盘式，抛送筒高度5160mm","新2019003","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2542,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2m及以上悬挂其他式青饲料收获机","河北牧泽农牧机械有限公司","青饲料收获机","4QB-10","割幅:2.2m;悬挂其他式:是 ;甩刀(锤爪)式:否 ","形式：悬挂式 ;工作状态外形尺寸（长*宽*高）：4800*2590*3650mm ；配套动力范围：66-95KW；工作幅宽：220cm ；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：往复式割刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：4；秸秆切碎机构型式：盘式；作业速度范围：1-3.5km/h；设计切段长度：35mm","T201913130055","2024-12-08","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2543,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2m及以上悬挂其他式青饲料收获机","宁晋县方锐农业机械有限公司","青饲料收获机","9QX-2220","割幅:2.22m;悬挂其他式:是 ;甩刀(锤爪)式:否 ","结构形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5180×2600×4300；配套动力范围（牵引式、悬挂式）kW：88-132；割幅mm：2220；作物收集割台型式：辊刀式割台；割台切割器型式：辊刀式；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量个：4；秸秆切碎机构型式：盘式；籽粒破碎机构型式：揉搓板式；作业速度范围km/h：3～6；设计切段长度mm：15。","GZNJ/TJ 2019-370","2024-12-09","88","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2544,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2m及以上悬挂其他式青饲料收获机","宁晋县方锐农业机械有限公司","青饲料收获机","9QX-2600","割幅:2.6m;悬挂其他式:是 ;甩刀(锤爪)式:否 ","结构形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5700×2980×4100；配套动力范围（牵引式、悬挂式）kW：102-132；割幅mm：2600；作物收集割台型式：辊刀式割台；割台切割器型式：辊刀式；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量个：4；秸秆切碎机构型式：盘式；籽粒破碎机构型式：揉搓板式；作业速度范围km/h：3～6；设计切段长度mm：15","GZNJ/TJ 2019-371","2024-12-09","102","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2545,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","1.1m及以上牵引式青饲料收获机","河北双天机械制造有限公司","秸秆青贮收获机","4Q-135S","割幅:1.35m;牵引式:是 ","型号名称：4Q-135S型秸秆青贮收获机；结构形式:牵引式：外形尺寸(长×宽×高mm)：2440×1860×3000；结构质量(kg):710；配套动力(kw）:36.8-58.8；割台的有效收获宽度(mm)1350；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆切碎机构转子直径（mm）:540；秸秆切碎机构主轴转速(r/min):2400；抛送筒高度（mm）：3000；抛送筒回转角度（°）：180；作业速度范围（km/h）3-5","部20181139","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2546,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","1.1m及以上牵引式青饲料收获机","河北双天机械制造有限公司","秸秆青贮收获机","4Q-200A","割幅:2m;牵引式:是 ","型号名称：4Q-200A型秸秆青贮收获机；结构形式:牵引式：外形尺寸(长×宽×高mm)：5060×2440×4000；结构质量(kg):1960；配套动力(kw）:95.6-132.3；割台的有效收获宽度(mm)2000；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆切碎机构转子直径（mm）:690；秸秆切碎机构主轴转速(r/min):2550；抛送筒高度（mm）：4000；抛送筒回转角度（°）：180；作业速度范围（km/h）3-5","部20181140","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2547,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","1.1m及以上牵引式青饲料收获机","河北双天机械制造有限公司","秸秆青贮收获机","4Q-220A","割幅:2.2m;牵引式:是 ","型号名称：4Q-220A型秸秆青贮收获机；结构形式:牵引式：外形尺寸(长×宽×高mm)：5060×2640×4000；结构质量(kg):2170；配套动力(kw）:102.9-132.3；割台的有效收获宽度(mm)2200；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆切碎机构转子直径（mm）:690；秸秆切碎机构主轴转速(r/min):2550；抛送筒高度（mm）：4000；抛送筒回转角度（°）：180；作业速度范围（km/h）3-5","部20181136","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2548,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","1.1m及以上牵引式青饲料收获机","河北双天机械制造有限公司","秸秆青贮收获机","4Q-280A","割幅:2.8m;牵引式:是 ","型号名称：4Q-280A型秸秆青贮收获机；结构形式:牵引式：外形尺寸(长×宽×高mm)：5380×3290×4000；结构质量(kg):2770；配套动力(kw）:117.6-161.7；割台的有效收获宽度(mm)2800；秸秆切碎机构型式：甩刀式；秸秆切碎机构转子直径（mm）:690；秸秆切碎机构主轴转速(r/min):2550；抛送筒高度（mm）：4000；抛送筒回转角度（°）：180；作业速度范围（km/h）3-5","部20181137","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2549,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","德州鑫驰农业机械制造有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2200","割幅:2.2m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:147kW","型号名称：4QZ-2200型自走式青饲料收获机；形式：自走式；工作状态外形尺寸：5850×2430×4000mm；配套发动机额定功率：147kW；割幅：2200mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：圆盘式割刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：7个；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：揉搓板式；驾驶室型式：普通驾驶室；变速方式：手动变速；驱动方式：液压驱动；制动器型式：盘式；导向轮轮距：1640mm，驱动轮轮距：1695mm；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3，驱动轮轮胎规格：400/70-20；轴距：2520mm；作业速度范围：1-7km/h；设计切段长度：15mm","T202000140357","2025-09-29","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2550,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","河北顶呱呱机械制造有限公司","青饲料收获机","4QZ-2100","割幅:2.02m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:129kW","形式：自走式；割幅：2020mm；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5800×2200×4600mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：旋转冲击式割刀（圆盘式割刀）；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：4；秸秆切碎机构型式：盘式；籽粒破碎机构型式：揉搓板式；驾驶室型式：普通式；变速方式：手动变速；驱动方式：前轮机械驱动；制动器型式：盘式；导向轮轮距：1550mm；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮距：1700mm；驱动轮轮胎规格：400/70R24；轴距：2400mm；作业速度范围：2-8km/h；设计切段长度：8/16mm","T201913130304","2024-12-30","129","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2551,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","河北顶呱呱机械制造有限公司","青饲料收获机","9QZ-2100","割幅:2.02m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:129kW","结构形式：自走圆盘式；割幅：2020mm；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm：5830×2200×4600；结构质量：6300kg；轴距:2500mm；驾驶室形式：普通；秸秆切碎机构型式：轮盘式；秸秆切碎机构主轴额定转速：1300r/min；抛送筒回转角度：230°；抛送筒高度：4550mm；最小离地间隙：260mm；轮距(自走式）驱动轮：1700mm；轮距(自走式）导向轮：1550mm；","冀2017T—186","2021-12-31","129","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2552,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","河北顶呱呱机械制造有限公司","青饲料收获机","9QZ-2100A","割幅:2.05m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:129kW","形式：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：6780×2250×5300；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：旋转冲击式割刀（圆盘式割刀）；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：4；秸秆切碎机构型式：盘式；籽粒破碎机构形式：揉搓板式；变速方式：手动变速；驱动方式：液压驱动；驾驶室型式：普通；制动器型式：盘式；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：400/70R24；导向轮轮距：1500mm；驱动轮轮距：1680mm；轴距：2630mm；作业速度范围：2-8km/h","T202013130207","2025-11-29","129","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2553,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","河北顶呱呱机械制造有限公司","青饲料收获机","9QZ-2100J","割幅:2.05m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:129kW","形式：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：6780×2250×5300；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：旋转冲击式割刀（圆盘式割刀）；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：4；秸秆切碎机构型式：盘式；籽粒破碎机构形式：揉搓板式；变速方式：手动变速；驾驶室型式：普通；制动器型式：盘式；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：400/70R24；导向轮轮距：1600mm；驱动轮轮距：1680mm；轴距：2630mm；作业速度范围：2-8km/h","T202000130821","2025-12-30","129","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2554,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","河北顶呱呱机械制造有限公司","青饲料收获机","9QZ-2100L","割幅:2.02m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:147kW","形式：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）:6300×2200×5000mm；割幅：2020mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：旋转冲击式割刀（圆盘式割刀）；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：4；秸秆切碎机构型式：盘式；籽粒破碎机构型式：揉搓板式；驾驶室型式：普通；变速方式：手动变速；驱动方式：液压驱动；制动器型式：液压；履带宽度：500mm；履带接地长度：2100mm；轨距：1600mm；作业速度范围：2-8km/h；设计切段长度：8/16mm","T201900130379","2024-12-30","147","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2555,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","河北顶呱呱机械制造有限公司","青饲料收获机","9QZ-2400A","割幅:2.32m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:154kW","结构形式：自走圆盘式；割幅：2320mm ；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：7300×2500×5370mm；轴距：2710mm；驾驶室形式：普通；秸秆切碎机构型式：轮盘式；结构质量：7300kg；轮距(自走式）导向轮：1630mm；轮距(自走式）驱动轮：1800mm；最小离地间隙：360mm；秸秆切碎机构转子直径：895mm；秸秆切碎机构主轴额定转速：1300r/min；抛送筒高度：5300mm","冀2017T—185","2021-12-31","154","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2556,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","河北利裕丰机械有限公司","自走式青饲料收获机","9QZ-2050","割幅:2.05m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:153kW","自走圆盘式；    工作状态外形尺寸（长*宽*高mm）：6900*2250*4760；  配套发动机额定功率：153kw；  配套发动机额定转速：2200r/min；     割幅：2050mm；    割台切割器型式：圆盘式；    秸秆切碎机构型式：滚筒式；    导向轮轮距：1540mm；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；  驱动轮轮距：1750mm；驱动轮轮胎规格：400/70R24；  轴距：2600mm","部20180763","2022-12-31","153","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2557,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","河南省豫舒机械设备制造有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2200","割幅:2.2m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:无 ;配套发动机功率:117.7kW","形式：自走式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：6250×2600×4300；\n割幅\tmm\t：2200；\n作物收集割台型式\t：直切割台；\n割台切割器型式：圆盘式割刀；\n喂入机构型式\t：喂入辊；\n喂入机构数量\t个：\t5；\n秸秆切碎机构型式\t：滚筒式；","GZNJ/TJ 2019-408","2024-12-09","117.7","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2558,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","河南远方农业机械有限公司","自走式青饲料收获机","9QZ-2300","割幅:2.3m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:162kW","外形尺寸（长*宽*高）：6400*2420*3900mm;配套发动机额定功率：162kw；配套发动机额定转速：2200r/min；割副：2300mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：旋转圆盘刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：1对；秸秆切碎机构型式：盘式；籽粒破碎机构型式：揉搓板式；变速方式：手动变数+液压无极变速；驱动方式：液压驱动；制动器型式：盘式；导向轮轮距：1665mm；导向轮轮胎规格：10/75-15.3；驱动轮轮距：1900mm；驱动轮轮胎规格：15-24；轴距：2570mm；抛送高度：4532mm；抛送距离：≥8m；抛送筒回转角度：230°","T202000341166","2025-12-30","162","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2559,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","喀什旺达机械制造有限责任公司","自走式青（黄）贮饲料收获机","4QSZ-2400","割幅:2.35m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:无 ;配套发动机功率:154kW","结构型式：自走式；割台有效收获宽度，mm:2350;割台切割器型式：圆盘式；最小离地间隙，mm:300;发动机额定功率:154kw;额定转速：2200r/min;导向轮轮距：1650mm;驱动轮轮距：1730mm;导向轮轮胎规格：10.0-75-15.3；驱动轮轮胎规格：13.6-24；轴距：2650mm;秸秆切碎机构型式：盘刀式；抛送筒高度：4450mm","新2019063","2024-04-10","154","购机补贴(通用类)","新疆维吾尔自治区","评阅通过","","","","",""]
[2560,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","内蒙古长明机械股份有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-220","割幅:2.2m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:无 ;配套发动机功率:160kW","结构形式（挂接方式）：自走式 ,工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6700mm×2300×4700mm ,配套发动机额定功率（kW ）：160,额定转速（r/min):2200,割台收获有效宽度（mm）：2200,割台切割器型式：双圆盘，轮距（自走式）：导向轮1700mm,驱动轮1700mm，轴距：2650mm, 秸秆切碎机构型式：滚筒式, 籽粒破碎机构：无, 抛送筒高度（mm）：4500，结构质量（kg）：5500","黑垦鉴2018058","2022-12-31","160","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2561,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","宁晋县方锐农业机械有限公司","自走式青饲料收获机","9QZ-2200A","割幅:2.2m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:无 ;配套发动机功率:162kW","结构型式：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：7150×2720×4470 （抛送筒向后）；结构质量kg：6650；配套发动机规格型号：YM6S4LR22/1620；配套发动机额定功率kW；162；配套发动机额定转速r/min：2200；割台的有效收获宽度mm：2200；割台切割器型式：圆盘式； 轮距导向轮mm：1600；轮距驱动轮mm：1695；轮胎规格导向轮：10.0/75-15.3；轮胎规格驱动轮：15-24；轴距mm：2700；最小离地间隙mm： 310；驾驶室型式：普通式；秸秆切碎机构型式：轮盘式；秸秆切碎机构转子直径mm：1040；秸秆切碎机构主轴转速r/min：1100；抛送筒高度 mm：4310；抛送筒回转角度（°）：360；作业速度范围km/h：1-5。","部20190411","2023-12-31","162","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2562,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","宁晋县方锐农业机械有限公司","青饲料收获机","9QZ-2400A","割幅:2.2m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:176.5kW","形式：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：7150×2720×4470（抛送筒向后）；配套发动机额定功率kW：162；配套发动机额定转速r/min：2200；割幅mm：2200；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：旋转冲击式割刀（圆盘式割刀）；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：4；秸秆切碎机构型式：盘式；籽粒破碎机构型式mm：揉搓板式；驾驶室型式mm：普通式；变速方式：自动变速；驱动方式：液压驱动；制动器型式：盘式；导向轮轮距mm：1690；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮距mm：1695；驱动轮轮胎规格：15-24；轴距mm：2700；作业速度范围mm：2-6；设计切段长度mm：15。","T202100230396","2026-06-29","176.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2563,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","青岛隆硕农牧机械制造有限公司","自走式青贮饲料收获机","4QZ-2050","割幅:2.05m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:118kW","工作尺寸为7200*3150*4050mm，割台有效宽度为2050mm，割台切割器型式为圆盘式割刀","鲁T2017164","2021-12-31","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2564,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","青岛隆硕农牧机械制造有限公司","自走式青贮饲料收获机","4QZ-2600","割幅:/m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:118kW","外形尺寸7300*2730*3800mm，结构形式自走式，结构质量5600kg，工作幅宽2.6m","部20170125","2021-12-31","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2565,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","青岛隆硕农牧机械制造有限公司","自走式青贮饲料收获机","4QZ-2600A","割幅:/m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:129kW","工作状态外尺寸6900*3400*4100mm，结构质量7380kg，圆盘式割刀，割幅2.6m","鲁T2018111","2022-12-31","129","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2566,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","山东犇牛畜牧机械设备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2300","割幅:2.25m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:154kW","型号名称：4QZ-2300型自走式青饲料收获机 、结构型式：自走式；              外形尺寸：6700mm×2500mm×4500mm；配套发动机额定功率：154kw、配套发动机额定转速：2200r/min、割幅：2250mm；作物收集割台型式：直切割台 、割台切割器型式：圆盘式割刀（2个圆盘）、喂入机构形式：喂入辊、喂入机构数量：2个、秸秆切碎机构型式：盘式、 籽粒破碎机构型式：锤片式、驾驶室形式：普通驾驶室、变速方式：手动变速、驱动方式:液压驱动、制动器型式：鼓式、导向轮轮距：2000mm、导向轮轮胎规格：12.00-18、驱动轮轮距：2050mm、驱动轮轮胎规格：15-24、轴距：2600mm、结构质量：7800kg；","T202000150028","2025-03-31","154","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2567,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","山东森睿农牧装备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2400","割幅:2.220m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:无 ;配套发动机功率:162kW","外形尺寸mm：6390*2430*5200  配套发动机额定功率：162KW  割幅：2220mm  割台切割器型式：圆盘式割刀  秸秆切碎机构型式：盘式  导向轮轮距：1620mm  驱动轮轮距：1747mm  轴距：2410mm","T202037370053","2025-07-06","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2568,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","石家庄美迪机械有限公司","自走式青饲料收获机","9QZ-2200","割幅:2.27m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:118kW","型号名称：9QZ-2200自走式青饲料收获机；   结构型式：自走式；  工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6400×2490×4800mm；  结构质量：5500kg；  配套发动机规格型号：WP4G160E331；  配套发动机额定功率：118kW；  配套发动机额定转速：2300r/min；  割台的有效收获宽度：2270mm  割台切割器型式：圆盘式；   导向轮轮距：1510mm；  驱动轮轮距：1700mm；  导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；  驱动轮轮胎规格：16.0/70-24；  轴距：2340mm；  最小离地间隙：300mm  驾驶室型式：普通式；  秸秆切碎机构型式：盘式；  秸秆切碎机构转子直径：900mm；  秸秆切碎机构主轴额定转速：1100r/min；  抛送筒高度：4700mm；  抛送筒回转角度：270°；  籽粒破碎机构型式：板式；  作业速度范围：2-6km/h。","部20181083","2022-12-31","118","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2569,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","石家庄美迪机械有限公司","自走式青饲料收获机","9QZ-2200A","割幅:2.27m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:118kW","型号名称：9QZ-2200A自走式青饲料收获机；   形式：自走式；  工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6200×2450×4700mm；  结构质量：6110kg；  配套发动机规格型号：WP4G160E331；  配套发动机额定功率：118kW；  配套发动机额定转速：2200r/min；  割幅：2270mm  作物收集割台型式：直切割台；  割台切割器型式：圆盘式割刀；  喂入机构型式：喂入辊；  喂入机构数量：4；  秸秆切碎机构型式：盘式；  籽粒破碎机构型式：揉搓板式；  驾驶室型式：普通式；  变速方式：手动变速；  驱动方式：液压驱动；  制动器型式：盘式；  导向轮轮距：1610mm；  驱动轮轮距：1700mm；  导向轮轮胎规格：10.0/70-15.3；  驱动轮轮胎规格：16.0/70R24；  轴距：2340mm；  作业速度范围：2-6km/h。设计切段长度：1挡4.4mm  2挡5.4mm  3挡6.5mm  4挡10.6mm","T201900130387","2024-12-30","118","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2570,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","新乡市凯航机械制造有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-8","割幅:2.4m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:113kW","结构型式(挂接方式) ： 自走式 ； 工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm： 6700×2500×4550 ； 结构质量 kg ：5450 ； 割台的有效收获宽度 mm： 2400 ； 割台切割器型式 ： 圆盘式 ； 轮距(自走式)导向轮 mm ：1630 ； 轮距(自走式)驱动轮 mm ：1710 ； 轮胎规格(自走式)导向轮 ： 10.0/75-15.3 ； 轮胎规格(自走式)驱动轮 ： 15-24 ； 轴距(自走式) mm ：2660 ； 最小离地间隙 mm ：310 ； 驾驶室型式(自走式) ： 普通式 ； 籽粒破碎机构：揉搓板式；","豫2018049","2022-12-31","113","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2571,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","新乡市凯航机械制造有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-8A","割幅:2.4m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:132.5kW","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6700mm×2500mm×4550mm； 结构质量：5450kg； 割幅：2400mm ；作物收集割台型式： 直切割台； 割台切割器型式：圆盘式； 导向轮轮距（自走式）：1630mm ；导向轮轮胎规格（自走式）：10.0/75-15.3 ；驱动轮轮距（自走式）： 1710 mm；驱动轮轮胎规格（自走式）：15-24； 轴距(自走式）：2730mm ； 驾驶室型式：普通式；籽粒破碎机构：揉搓板式；","T202000410086","2025-03-31","132.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2572,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","新乡市豫东轻工机械有限公司","自走式青饲料收获机","9QZS-2200","割幅:2.2m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:118kW","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6400mm×2300mm×4410mm;结构型式（挂接方式）：自走式；割台切割器型式：圆盘式；秸秆切碎机构型式：滚筒式；割台的有效收获宽度：2200mm;\n抛送筒高度：4410mm","部20190434","2023-12-31","118","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2573,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","原阳县伟凡农机有限公司","自走式青饲料收获机","9QZ-2400","割幅:2.4m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:160kW","外形尺寸（长*宽*高）：6600*2500*4500mm;配套发动机额定功率：160kw；配套发动机额定转速：2200r/min；割副：2400mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：旋转圆盘刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：1对；秸秆切碎机构型式：盘式；籽粒破碎机构型式：揉搓板式；变速方式：手动变数+液压无极变速；驱动方式：液压驱动；制动器型式：钳盘式（前）；导向轮轮距：1665mm；导向轮轮胎规格：10/75-15.3；驱动轮轮距：1900mm；驱动轮轮胎规格：15-24；轴距：2600mm；抛送筒高度：4532mm；抛送距离：≥8m;抛送筒回转角度：230°","T202000410094","2025-03-31","160","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2574,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","河北顶呱呱机械制造有限公司","青饲料收获机","9QZ-2200","割幅:2.05m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:160kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","形式：自走式；外形尺寸（长×宽×高）：6770×2200×5100mm；割幅：2050mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：旋转冲击式割刀（圆盘式割刀）；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：4；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎结构型式：对辊式；驾驶室型式：普通；变速方式：手动机械；驱动方式：前轮液压驱动；制动器型式：盘式；导向轮轮距：1700mm；导向轮轮胎规格：10/75-15.3；驱动轮轮距：1780mm；驱动轮轮胎型号：460/70R24；轴距：2700mm","T202000130823","2025-12-30","160","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2575,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","河北顶呱呱机械制造有限公司","青饲料收获机","9QZ-2400","割幅:2.25m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:191.5kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","形式：自走式；外形尺寸（长×宽×高）：6800×2400×5100mm；割幅：2250mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：旋转冲击式割刀（圆盘式割刀）；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：4；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎结构型式：对辊式；驾驶室型式：普通；变速方式：手动机械；驱动方式：前轮液压驱动；制动器型式：盘式；导向轮轮距：1700mm；导向轮轮胎规格：10/75-15.3；驱动轮轮距：1780mm；驱动轮轮胎型号：460/70R24；轴距：2700mm","T202000130822","2025-12-30","191.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2576,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","河北利裕丰机械有限公司","自走式青饲料收获机","9QZ-2500","割幅:2.4m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:160kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","自走圆盘式；    工作状态外形尺寸（长*宽*高mm）：6300*2700*5070；  配套发动机额定功率：160kw；  配套发动机额定转速：2200r/min；     割幅：2400mm；  作物收集割台型式：直切割台；  割台切割器型式：圆盘式割刀；  喂入机构型式：喂入辊；  秸秆切碎机构型式：滚筒式； 籽粒破碎机构型式：对辊式； 变速方式：手动变速；  驱动方式：机械驱动；  导向轮轮距：1570mm；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；  驱动轮轮距：1750mm；驱动轮轮胎规格：400/70R24；  轴距：2600mm","T201900130397","2024-12-30","160","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2577,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","获嘉县凯威斯农业装备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2200","割幅:2.2m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:118kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","型号名称\t/\t4QZ-2200 型自走式青饲料收获机\n形式\t/\t自走式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t6000×2250×4800\n配套动力范围（牵引式、悬挂式）\tkW\t/\n配套发动机额定功率（自走式、配有发动机的牵引式）\tkW\t118\n配套发动机额定转速（自走式、配有发动机的牵引式）\tr/min\t2300\n割幅\tmm\t2200\n作物收集割台型式\t/\t直切割台\n割台切割器型式\t/\t旋转圆盘刀\n喂入机构型式\t/\t喂入辊\n喂入机构数量\t/\t4\n秸秆切碎机构型式\t/\t滚筒式\n籽粒破碎机构型式\t/\t对辊式\n驾驶室型式(自走式）\t/\t普通驾驶室\n变速方式(自走式）\t/\t手动变速\n驱动方式(自走式）\t/\t液压驱动\n制动器型式(自走式）\t/\t盘式\n导向轮轮距（自走式）\tmm\t1800\n导向轮轮胎规格（自走式）\t/\t10.0/75-15.3\n驱动轮轮距（自走式）\tmm\t1800\n驱动轮轮胎规格（自走式）\t/\t13.6-24\n履带宽度(自走式）\tmm\t/\n履带接地长(自走式）\tmm\t/\n轨距(自走式）\tmm\t/\n轴距(自走式）\tmm\t2650\n作业速度范围\tkm/h\t1～5\n设计切段长度\tmm\t20","GZNJ/TJ 2019-280","2024-10-29","118","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2578,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","山东牧乐农牧机械装备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2400","割幅:2.25m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:154kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","1.型号名称：4QZ-2400型自走式青饲料收获机 2.形式：自走式 3.工作状态外形尺寸（长*宽*高）：6480mm*2460mm*5050mm 4.配套发动机额定功率（自走式、配有发动机的牵引式）：154KW 5.配套发动机额定转速（自走式、配有发动机的牵引式）：2200r/min 6.割幅：2250mm 7.作物收集割台型式：直切割台 8.割台切割器型式：圆盘式割刀 9.喂入机构型式：喂入辊 10.喂入机构数量：2对 11.秸秆切碎机构型式：盘式 12.籽粒破碎机构型式：对辊式 13.驾驶室型式（自走式）：普通式 14.变速方式（自走式）：手动变速 15.驱动方式（自走式）：液压驱动 16.制动器型式（自走式）：盘式（前）、无（后） 17.导向轮轮距（自走式）：1540mm 18.导向轮轮胎规格（自走式）：10.0/75-15.3 19.驱动轮轮距（自走式）：1685mm 20.驱动轮轮胎规格（自走式）：400/70R24(16.0/70R24) 21.轴距（自走式）：2630mm 22.作业速度范围：≤7km/h 23.设计切段长度：20mm 24.排放标准：国三","T202100370135","2026-04-01","154","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2579,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","山东五征集团有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-30","割幅:2m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:176kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6540mm×2100mm×4850mm;  配套发动机：WP7G240E301，额定功率176kW，额定转速2200r/min， 排放标准：GB 20891-2014中国第三阶段； 割台的有效收获宽度：2000mm；  割台切割器型式：圆盘式割刀;  轴距：2700mm；  驾驶室型式：普通驾驶室；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：对辊式。\n发动机信息：发动机型号：WP7G240E301，标定功率：176kW, 制造商：潍柴动力股份有限公司, 排放标准：GB 20891-2014中国第三阶段。","T202000370562","2025-09-29","176","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2580,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","新乡市鸿源农牧设备有限公司","自走式青饲料收获机","9QS-2200","割幅:2.2m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:154kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","形式： 自走式 ；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm ：6550×2400×4650 ；\n割幅 mm ：2200 ；\n作物收集割台型式 ：直切割台 ；\n割台切割器型式 ： 圆盘式割刀 ；\n籽粒破碎机构型式 ： 对辊式 ；","GZNJ/TJ 2019-160","2023-12-31","154","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2581,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","新乡市银丰青储机制造有限公司","自走式青饲料收获机","9QZS-2200","割幅:2.2m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:176kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","形式 ：自走式 ；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm ：7020×2400×4900 ；\n割幅 mm ：2200 ；\n作物收集割台型式 ： 直切割台 ；\n割台切割器型式 ： 圆盘式割刀 ；\n籽粒破碎机构型式： 对辊式 ；","GZNJ/TJ 2019-396","2024-12-05","176","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2582,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","河北顶呱呱机械制造有限公司","青饲料收获机","9QZ-2600A","割幅:2.61m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:199kW","形式：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：7750×2800×5400；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：旋转冲击式割刀（圆盘式割刀）；籽粒破碎机构形式：揉搓板式；驱动方式：液压驱动；驾驶室型式：普通；导向轮轮距：1670mm；驱动轮轮距：1835mm；轴距：2860mm；作业速度范围：2-8km/h","T202013130206","2025-11-29","199","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2583,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","河北华昌机械设备有限公司","青饲料收获机","4QZ-3000","割幅:3m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:无 ;配套发动机功率:242kW","型号名称：4QZ-3000型 青饲料收获机；结构型式：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7700mm×3140mm×4390mm；结构质量：8900kg；配套发动机型号规格：SC9DF3302G3；配套发动机额定功率：242kW；配套发动机额定转速：2200r/min；割台的有效收获宽度：3000mm；割台切割器型式：圆盘式；导向轮轮距：1850mm；驱动轮轮距：1800mm；导向轮轮胎规格： 12.00-18；驱动轮轮胎规格：16.9-34；轴距：2500mm；最小离地间隙：410mm；驾驶室型式：普通。","冀2018T-085（续）","2022-12-31","242","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2584,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","河北华昌机械设备有限公司","青饲料收获机","9QZ-2600","割幅:2.6m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:154kW","型号名称：9QZ-2600青饲料收获机；形式：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7100mm×2720mm×5220mm(抛送筒向后方)；配套发动机额定功率：154kW；配套发动机额定转速：2200r/min；割幅：2600mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：圆盘式割刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：4；秸秆切碎机构型式：圆盘式；驾驶室型式：普通；变速方式：手动变速；驱动方式：液压驱动；导向轮轮距：1280mm；导向轮轮胎规格：10.00-15；驱动轮轮距：1900mm；驱动轮轮胎规格：15-24。籽粒破碎机构型式：揉搓板式。","T201913130249","2024-12-30","154","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2585,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","河北君峰收获机械有限公司","自走式青饲料收获机","9QZ-2610","割幅:2.61m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:无 ;配套发动机功率:154kW","型号名称：9QZ-2610自走式青饲料收获机；结构型式：自走式；配套发动机型号规格：WP6G210E330;配套发动机额定功率：154kW；配套发动机额定转速：2200r/min；工作状态外形尺寸（长*宽*高）7150*2700*4470mm抛送筒向正后方； 结构质量7350kg;割台的有效收获宽度：2610mm；最小离地间隙：400mm；割台切割器型式：圆盘式割刀；导向轮轮距：1800mm；驱动轮轮距：1900mm；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；驾驶室型式：普通式；秸秆切碎机构型式：滚刀式；秸秆切碎机构转子直径：550mm；秸秆切碎机构主轴额定转速：1300r/min；抛送筒高度：4470mm；抛送筒回转角度：180（°）；轴距：3150mm","部20190023","2023-12-31","154","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2586,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","河北君峰收获机械有限公司","自走式青饲料收获机","9QZ-2620A","割幅:2.62m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:154kW","型号名称：9QZ-2620A自走式青饲料收获机；结构型式：自走式；配套发动机额定功率：154kW；配套发动机额定转速：2200r/min；工作状态外形尺寸（长*宽*高）7140*2710*4520mm抛送筒向正后方；割幅：2620mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：旋转冲击式割刀（圆盘式割刀）；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：4个；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：揉搓板式；驾驶室型式：普通式；变速方式：手动变速；驱动方式：液压驱动；制动器型式：盘式；导向轮轮距：1850mm；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮距：1885mm；驱动轮轮胎规格：15-24；轴距：3150mm","T202000130343","2025-09-29","154","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2587,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","河南省豫舒机械设备制造有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2600","割幅:2.6m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:无 ;配套发动机功率:160kW","形式：自走式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t：6250×2700×4300；\n作物收集割台型式\t：直切割台；\n割台切割器型式：圆盘式割刀；\n喂入机构型式：喂入辊；\n喂入机构数量\t个：\t5；\n秸秆切碎机构型式\t：滚筒式；\n割幅\tmm\t：2600","GZNJ/TJ 2019-409","2024-12-09","160","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2588,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","河南宇田农业机械有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-12","割幅:2.61m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:154kW","形式 ： 自走式 ；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm ：6850×2720×4400 ；\n割幅 mm ：2610 ；\n作物收集割台型式 ： 直切割台 ；\n割台切割器型式 ：旋转圆盘刀； \n籽粒破碎机构型式： 搓板式 ；","GZNJ/TJ 2019-232","2023-12-31","154","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2589,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","河南远方农业机械有限公司","自走式青饲料收获机","9QZ-2600","割幅:2.62m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:221kW","外形尺寸（长x宽x高mm）：6700x2850x4550；配套发动机额定功率：221kw；配套发动机额定转速：2200r/min；割副：2620mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：旋转圆盘刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：1对；秸秆切碎机构型式：盘式；籽粒破碎机构型式：揉搓板式；变速方式：手动变速+液压无极变速；驱动方式：液压驱动；导向轮轮距：1690mm；导向轮轮胎规格：10/75-15.3；驱动轮轮距：2000mm；驱动轮轮胎规格：15-24；轴距：2700mm；作业速度范围：2～8km/h；设计切断长度：20mm；抛送高度：4532mm","T202000341181","2025-12-30","221","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2590,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","获嘉县凯威斯农业装备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2700","割幅:2.68m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:无 ;配套发动机功率:161.8kW","型号名称\t/\t4QZ-2700型自走式青饲料收获机\n结构型式（挂接方式）\t/\t自走式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\t/\t7080mm×2820mm×5160mm\n配套发动机额定功率\tkW\t161.8\n配套发动机额定转速\tr/min\t2200\n割台的有效收获宽度\tmm\t2680\n割台切割器型式\t/\t圆盘式\n轮距（自走式）导向轮\tmm\t1800\n轮距（自走式）驱动轮\tmm\t1900\n轮胎规格导向轮\t/\t10.0/75-15.3\n轮胎规格驱动轮\t/\t15-24\n轴距\tmm\t2900\n最小离地间隙\tmm\t350\n驾驶室型式\t/\t普通驾驶室\n秸秆切碎机构型式\t/\t滚筒式\n抛送筒高度\tmm\t5160","部20190185","2023-12-31","161.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2591,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","内蒙古长明机械股份有限公司","自走式青贮饲料收获机","4QZ-280","割幅:2.8m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:无 ;配套发动机功率:198kW","结构形式（挂接方式）：自走式 ,工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6500mm×2900×4500mm ,配套发动机额定功率（kW ）：198,额定转速（r/min):2200,割台收获有效宽度（mm）：2800,割台切割器型式：双圆盘，轮距（自走式）：导向轮1600mm,驱动轮2000mm，轴距：2600mm, 秸秆切碎机构型式：滚筒式, 籽粒破碎机构：无, 抛送筒高度（mm）：4500","内蒙古2018-060","2022-12-31","198","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2592,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","宁晋县方锐农业机械有限公司","青饲料收获机","9QZ-2650A","割幅:2.65m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:176.5kW","型号名称：9QZ-2650A型青饲料收获机；形式：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：7130×3080×4450 （抛送筒向正后方）；配套发动机额定功率kW：176.5；配套发动机额定转速r/min：2200；割幅mm：2650；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：旋转冲击式割刀（圆盘式割刀）；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：4；秸秆切碎机构型式：盘式；籽粒破碎机构型式：揉搓板式；驾驶室型式(自走式）：普通式；变速方式(自走式）：手动变速；驱动方式(自走式）：液压驱动；制动器型式(自走式）盘式；导向轮轮距（自走式）mm：1690；导向轮轮胎规格（自走式）：10.0/75-15.3；驱动轮轮距（自走式）mm：1695\n驱动轮轮胎规格（自走式）：15-24；轴距(自走式）mm：2700；作业速度范围km/h：2-6。","T202000130853","2025-12-30","176.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2593,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","山东犇牛畜牧机械设备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2600","割幅:2.66m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:199kW","型号名称：4QZ-2600型自走式青饲料收获机 、结构型式：自走式；              外形尺寸：7100mm×2850mm×4500mm；配套发动机额定功率：199kw、配套发动机额定转速：2300r/min、割幅：2660mm；作物收集割台型式：直切割台 、割台切割器型式：圆盘式割刀（2个圆盘）、喂入机构形式：喂入辊、喂入机构数量：2个、秸秆切碎机构型式：盘式、 籽粒破碎机构型式：锤片式、驾驶室形式：普通驾驶室、变速方式：手动变速、驱动方式:液压驱动、制动器型式：鼓式、导向轮轮距：2000mm、导向轮轮胎规格：12.00-18、驱动轮轮距：2050mm、驱动轮轮胎规格：15-24、轴距：2600mm、结构质量：8000kg；","T202000150029","2025-03-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2594,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","山东巨明机械有限公司","自走式青贮饲料收获机","4QZ-2650","割幅:2.6m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:无 ;配套发动机功率:176kW","割台切割器型式：圆盘式割刀；割台的有效收获宽度：2600mm；外形尺寸（长×宽×高）：6600×2720×4500mm；轴距：2450mm；喂入机构型式:喂入辊;作业速度范围：2-5km/h","T202137370065","2026-03-29","176","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2595,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","山东森睿农牧装备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2800","割幅:2.620m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:无 ;配套发动机功率:199kW","外形尺寸mm：7510*3000*5400  配套发动机额定功率：199KW  割幅：2620mm  割台切割器型式：圆盘式割刀  秸秆切碎机构型式：盘式  导向轮轮距：2120mm  驱动轮轮距：2154mm  轴距：2895mm","T202037370055","2025-07-06","199","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2596,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","石家庄鑫茂机械有限公司","青饲料收获机","9QZ-2600B","割幅:2.6m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:154kW","型号名称：9QZ-2600B青饲料收获机；形式：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6700×2750×4500；配套发动机额定功率（kw）：154；配套发动机额定转速（r/min）：2200；割幅（mm）：2600；作物收集割台形式：直切割台；割台切割器形式：圆盘式割刀；喂入机构形式：喂入辊；喂入机构数量：4；秸秆切碎机构形式：滚筒式；籽粒破碎机构形式：揉搓板式；驾驶室形式：普通；变速方式：自动变速；驱动方式：液压驱动；制动器形式：盘式；导向轮轮距（mm）：1640；导向轮轮胎规格：10-15；驱动轮轮距（mm）：1670；驱动轮轮胎规格：15-24；轴距（mm）：2500；作业速度范围（km/h）：0-15；设计切段长度（mm）：20","T201900130013","2024-10-22","154","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2597,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","渭南市利农牧草机械有限责任公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2600A","割幅:2.65m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:162kW","结构型式（挂接方式）：自走式；结构质量（kg）：7000；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：6500×2750×5200；割台的有效收获宽度（割幅）：2650mm；割台切割器型式：圆盘式；导向轮轮距：1650mm；驱动轮轮距：1770mm；导向轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮胎规格：15-24；驾驶室型式：普通；秸秆切碎机构型式：滚筒式；抛送筒高度：5200mm","陕2019023","2023-12-31","162","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[2598,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","新乡市凯航机械制造有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-12","割幅:2.65m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:154kW","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6700mm×2700mm×4500mm ； 结构质量：5800kg；割副：2650mm； 割台切割器型式：圆盘式； 轮距(自走式)导向轮：1720mm ，轮距(自走式)驱动轮：1850mm ； 轮胎规格(自走式)导向轮：10.0/75-15.3；轮胎规格(自走式)驱动轮：15-24； 轴距：2730mm ； 驾驶室型式：普通式 ；籽粒破碎机构：揉搓板式；","豫2018050","2022-12-31","154","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2599,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","新乡市豫东轻工机械有限公司","自走式青饲料收获机","9QZS-2650","割幅:2.65m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:162kW","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7090mm×2750mm×4300mm;结构型式（挂接方式）：自走式；割台切割器型式：圆盘式；秸秆切碎机构型式：滚筒式；割台的有效收获宽度：2650mm;\n抛送筒高度：4270mm","部20180261","2022-12-31","162","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2600,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","郑州一科重工机械制造有限公司","青饲料收获机","4QZS-12","割幅:2.65m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:191.5kW","形式:自走式,工作状态外形尺寸（长×宽×高）:6700×2750×4300mm,配套发动机额定功率:191.5kW,配套发动机额定转速:2200r/min,割幅:2650mm,作物收集割台型式:直切割台,割台切割器型式:圆盘式割刀,喂入机构型式:喂入辊,喂入机构数量:4个,秸秆切碎机构型式:滚筒式,籽粒破碎机构型式:揉搓板式,驾驶室型式:普通式,变速方式:自动变速,驱动方式:液压驱动,制动器型式:盘式,导向轮轮距:1720mm,导向轮轮胎规格:10.0/75-15.3,驱动轮轮距:1850mm,驱动轮轮胎规格:15-24-12,轴距:2730mm","T202165650111","2026-03-15","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2601,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","郑州一科重工机械制造有限公司","青饲料收获机","4QZS-15","割幅:3m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:241kW","形式:自走式,工作状态外形尺寸（长×宽×高）:6700×3250×4300mm,配套发动机额定功率:241kW,配套发动机额定转速:2200r/min,割幅:3000mm,作物收集割台型式:直切割台,割台切割器型式:圆盘式割刀,喂入机构型式:喂入辊,喂入机构数量:4个,秸秆切碎机构型式:滚筒式,籽粒破碎机构型式:揉搓板式,驾驶室型式:普通式,变速方式:自动变速,驱动方式:液压驱动,制动器型式:盘式,导向轮轮距:1720mm,导向轮轮胎规格:10.0/75-15.3,驱动轮轮距:1850mm,驱动轮轮胎规格:15-24-12,轴距:2730mm","T202165650112","2026-03-15","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2602,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","迪尔公司","青饲料收获机","9QZY-4.5(8400)","割幅:4.462m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:369kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","发动机功率：369 kw 割幅： 4462 mm 作物收集割台形式：直切割台 割台切割器型式： 圆盘式割刀 喂入机构型式：喂入辊 喂入机构数量：4 变速方式：手动变速 驱动方式：液压驱动 导向轮轮距：2522 mm 导向轮轮胎规格：620/70 R30 驱动轮轮距：2440 mm 驱动轮轮胎规格：IF710/70 R42 轴距：3060 mm","T202000150035","2025-03-31","369","购机补贴(通用类)","美国","评阅通过","","","","",""]
[2603,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","迪尔公司","青饲料收获机","9QZY-5.9(8500)","割幅:5.882m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:400kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","发动机功率：400 kw 割幅： 5882 mm 作物收集割台形式：直切割台 割台切割器型式： 圆盘式割刀 喂入机构型式：喂入辊 喂入机构数量：4 变速方式：手动变速 驱动方式：液压驱动 导向轮轮距：2522 mm 导向轮轮胎规格：620/70 R30 驱动轮轮距：2440 mm 驱动轮轮胎规格：IF710/70 R42 轴距：3060 mm","T202000150919","2025-12-30","400","购机补贴(通用类)","美国","评阅通过","","","","",""]
[2604,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","河北顶呱呱机械制造有限公司","青饲料收获机","9QZ-3000","割幅:2.81m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:266kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","形式：自走式；外形尺寸（长×宽×高）：7500×3020×6000mm；割幅：2810mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：旋转冲击式割刀（圆盘式割刀）；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：5；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎结构型式：对辊式；驾驶室型式：普通；变速方式：手动变速；驱动方式：前轮液压驱动；制动器型式：盘式；导向轮轮距：1960mm；导向轮轮胎规格：12.00-18；驱动轮轮距：2180mm；驱动轮轮胎型号：620/75R26；轴距：2800mm；作业速度范围：2-6km/h；设计切段长度：10/13/17/20/26/34mm","T201900130378","2024-12-30","266","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2605,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","河北顶呱呱机械制造有限公司","青饲料收获机","9QZ-3000A","割幅:3m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:266kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","形式：自走式；外形尺寸（长×宽×高）：7000×3100×6000mm；割幅：3000mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：旋转冲击式割刀（圆盘式割刀）；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：5；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎结构型式：对辊式；驾驶室型式：普通；变速方式：手动变速；驱动方式：前轮液压驱动；制动器型式：盘式；导向轮轮距：1960mm；导向轮轮胎规格：12.00-18；驱动轮轮距：2180mm；驱动轮轮胎型号：620/75R26；轴距：2800mm","T202000130824","2025-12-30","266","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2606,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","河北利裕丰机械有限公司","自走式青饲料收获机","9QZ-2600","割幅:2.6m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:241kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","自走圆盘式；    工作状态外形尺寸（长*宽*高mm）：7200*2870*4900；  配套发动机额定功率：241kw；  配套发动机额定转速：2200r/min；     割幅：2600mm；  作物收集割台型式：直切割台；  割台切割器型式：圆盘式割刀；  喂入机构型式：喂入辊；  秸秆切碎机构型式：滚筒式； 籽粒破碎机构型式：对辊式； 变速方式：自动变速；  驱动方式：液压驱动；  导向轮轮距：1570mm；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；  驱动轮轮距2000mm；驱动轮轮胎规格：460/70R24；  轴距：2500mm","T201900130396","2024-12-30","241","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2607,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","河北利裕丰机械有限公司","自走式青饲料收获机","9QZ-2600A","割幅:2.65m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:202.5kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","自走圆盘式；    工作状态外形尺寸（长*宽*高mm）：6400*2900*4900；  配套发动机标定功率：202.5kw；  配套发动机额定转速：2300r/min；     割幅：2650mm；  作物收集割台型式：直切割台；  喂入机构型式：喂入辊；  秸秆切碎机构型式：滚筒式； 籽粒破碎机构型式：对辊式； 变速方式：手动变速；  驱动方式：液压驱动；  导向轮轮距：1570mm；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；  驱动轮轮距：1750mm；驱动轮轮胎规格：400/70R24；  轴距：2750mm","T202000130845","2025-12-30","202.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2608,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","河北牧泽农牧机械有限公司","青饲料收获机","4QZ-18","割幅:3.27m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:247kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","\"形式 ：自走式；工作状态外形尺寸：8364×3470×5176；配套发动机额定功率 kW：247；配套发动机额定转速 r/min 2200\n割幅 mm 3270\n作物收集割台型式 / 直切割台\n割台切割器型式 / 圆盘式割刀\n喂入机构型式 / 喂入辊\n喂入机构数量 / 7\n秸秆切碎机构型式 / 滚筒式\n籽粒破碎机构型式 / 对辊式\n驾驶室型式(自走式） / 普通\n变速方式(自走式） / 手动变速\n驱动方式(自走式） / 液压驱动\n制动器型式(自走式） / 盘式\n导向轮轮距（自走式） mm 1920\n导向轮轮胎规格（自走式） / 10.0/75-15.3\n驱动轮轮距（自走式） mm 2280\n驱动轮轮胎规格（自走式） / 19.5L-24\n履带宽度(自走式） mm /\n履带接地长(自走式） mm /\n轨距(自走式） mm /\n轴距(自走式） mm 2480\n作业速度范围 km/h 2～9\n设计切段长度 mm 21.6、15\"","T202000130340","2025-09-29","247","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2609,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","河北牧泽农牧机械有限公司","青饲料收获机","4QZ-18A","割幅:2.9m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:247kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","结构形式：自走式；外形尺寸：7700*3080*5200mm；额定功率：247W，额定转速：2200r/min； 工作幅宽：2900mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：圆盘式割刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：7；秸秆切碎机构形式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：对辊式；驾驶室型式：普通；变速型式：手动变速；驱动方式：液压驱动；制动器型式：盘式；导向轮轮距1920mm，导向轮轮胎规格10.0/75-15.3；驱动轮轮距：2280mm；驱动轮轮胎规格：19.5L-24；轴距：2480mm；作业速度范围2-9km/h；设计切段长度21.6、15mm","T201900130004","2024-10-22","247","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2610,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","河北宗申戈梅利农业机械制造有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-16","割幅:2.92m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:241kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","形式：自走式； 配套动力额定功率：241kw 割台切割器型式：旋转圆盘式割刀 籽粒破碎机构型式：对辊式； 驱动方式：液压驱动","T201900130391","2024-12-30","241","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2611,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","河北宗申戈梅利农业机械制造有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-16A","割幅:2.95m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:241kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","形式：自走式； 配套动力额定功率：241kw 割台切割器型式：旋转圆盘式割刀 籽粒破碎机构型式：对辊式； 驱动方式：液压驱动","T202000130844","2025-12-30","241","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2612,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","获嘉县恒泽机械有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2700","割幅:2.7m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:154kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","形式：自走式；\n工作状态外形尺寸（长x宽x高）：7100x2800x4800mm；\n割幅：2700mm；\n割台切割器型式：圆盘式割刀；\n喂入机构型式：喂入辊；\n秸秆切碎机构型式：滚筒式；\n籽粒破碎机构型式：对辊式；","GZNJ/TJ 2019-365","2024-11-10","154","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2613,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","获嘉县恒泽机械有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-3000","割幅:3m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:221kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","形式：自走式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：7000×3000×5000；\n割幅\tmm\t：3000；\n作物收集割台型式\t：直切割台；\n割台切割器型式：圆盘式割刀；\n喂入机构型式\t：喂入辊；\n喂入机构数量\t个：4；\n秸秆切碎机构型式：滚筒式；\n籽粒破碎机构型式\t：对辊式","GZNJ/TJ 2019-366","2024-11-10","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2614,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","获嘉县凯威斯农业装备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2650","割幅:2.65m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:154kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","型号名称\t/\t4QZ-2650型自走式青饲料收获机\n形式\t/\t自走式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t7350×2960×5160\n配套动力范围（牵引式、悬挂式）\tkW\t/\n配套发动机额定功率（自走式、配有发动机的牵引式）\tkW\t154\n配套发动机额定转速（自走式、配有发动机的牵引式）\tr/min\t2200\n割幅\tmm\t2650\n作物收集割台型式\t/\t直切割台\n割台切割器型式\t/\t旋转圆盘刀\n喂入机构型式\t/\t喂入辊\n喂入机构数量\t/\t4\n秸秆切碎机构型式\t/\t滚筒式\n籽粒破碎机构型式\t/\t对辊式\n驾驶室型式(自走式）\t/\t普通驾驶室\n变速方式(自走式）\t/\t手动变速\n驱动方式(自走式）\t/\t机械驱动\n制动器型式(自走式）\t/\t盘式\n导向轮轮距（自走式）\tmm\t1800\n导向轮轮胎规格（自走式）\t/\t10.0/75-15.3\n驱动轮轮距（自走式）\tmm\t1800\n驱动轮轮胎规格（自走式）\t/\t15-24\n履带宽度(自走式）\tmm\t/\n履带接地长(自走式）\tmm\t/\n轨距(自走式）\tmm\t/\n轴距(自走式）\tmm\t2900\n作业速度范围\tkm/h\t2～6\n设计切段长度\tmm\t20","GZNJ/TJ 2019-278","2024-10-29","154","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2615,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","获嘉县凯威斯农业装备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2700A","割幅:2.65m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:154kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","型号名称\t/\t4QZ-2700A型自走式青饲料收获机\n形式\t/\t自走式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t7080×2960×5160\n配套动力范围（牵引式、悬挂式）\tkW\t/\n配套发动机额定功率（自走式、配有发动机的牵引式）\tkW\t154\n配套发动机额定转速（自走式、配有发动机的牵引式）\tr/min\t2200\n割幅\tmm\t2650\n作物收集割台型式\t/\t直切割台\n割台切割器型式\t/\t旋转圆盘刀\n喂入机构型式\t/\t喂入辊\n喂入机构数量\t/\t4\n秸秆切碎机构型式\t/\t滚筒式\n籽粒破碎机构型式\t/\t对辊式\n驾驶室型式(自走式）\t/\t普通驾驶室\n变速方式(自走式）\t/\t手动变速\n驱动方式(自走式）\t/\t机械驱动\n制动器型式(自走式）\t/\t盘式\n导向轮轮距（自走式）\tmm\t1800\n导向轮轮胎规格（自走式）\t/\t10.0/75-15.3\n驱动轮轮距（自走式）\tmm\t1800\n驱动轮轮胎规格（自走式）\t/\t15-24\n履带宽度(自走式）\tmm\t/\n履带接地长(自走式）\tmm\t/\n轨距(自走式）\tmm\t/\n轴距(自走式）\tmm\t2900\n作业速度范围\tkm/h\t2～6\n设计切段长度\tmm\t20","GZNJ/TJ 2019-277","2024-10-29","154","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2616,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","获嘉县凯威斯农业装备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-3000","割幅:3m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:221kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","型号名称\t/\t4QZ-3000 型自走式青饲料收获机\n形式\t/\t自走式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t7300×3070×5500\n配套动力范围（牵引式、悬挂式）\tkW\t/\n配套发动机额定功率（自走式、配有发动机的牵引式）\tkW\t221\n配套发动机额定转速（自走式、配有发动机的牵引式）\tr/min\t2000\n割幅\tmm\t3000\n作物收集割台型式\t/\t直切割台\n割台切割器型式\t/\t旋转圆盘刀\n喂入机构型式\t/\t喂入辊\n喂入机构数量\t/\t4个\n秸秆切碎机构型式\t/\t滚筒式\n籽粒破碎机构型式\t/\t对辊式\n驾驶室型式(自走式）\t/\t普通驾驶室\n变速方式(自走式）\t/\t手动变速\n驱动方式(自走式）\t/\t液压驱动\n制动器型式(自走式）\t/\t盘式\n导向轮轮距（自走式）\tmm\t1800\n导向轮轮胎规格（自走式）\t/\t400/70 R24\n驱动轮轮距（自走式）\tmm\t1800\n驱动轮轮胎规格（自走式）\t/\t400/70 R24\n履带宽度(自走式）\tmm\t/\n履带接地长(自走式）\tmm\t/\n轨距(自走式）\tmm\t/\n轴距(自走式）\tmm\t2900\n作业速度范围\tkm/h\t2～8\n设计切段长度\tmm\t20","GZNJ/TJ 2019-279","2024-10-29","221","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2617,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2600","割幅:2.6m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:200/221kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","形式：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7980×2950×5250mm；割幅：2600mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：圆盘式割刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：2；秸秆切碎机构型式：盘式；籽粒破碎机构型式：对辊式；驾驶室型式：普通式；变速方式：液压无极变速；驱动方式：静液压驱动；制动器型式：盘式；导向轮轮距：1810mm；导向轮轮胎规格：11.2-20；驱动轮轮距：1750mm；驱动轮轮胎规格：15-24；轴距：2880mm，作业速度范围：3-7km/h；设计切段长度：21mm","T202012120099","2025-12-30","200","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2618,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","自走式青饲料机","FR450","割幅:4.5m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:311kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","结构型式（挂接方式）：自走式；结构质量（kg）：16050；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：8550×4530×6700；割台的有效收获宽度（割幅）：4.5m；割台切割器型式：旋转圆盘刀；导向轮轮距：2440mm；驱动轮轮距：2580mm；驾驶室型式：封闭式；秸秆切碎机构型式：滚筒式；带籽粒破碎；籽粒破碎机构型式：对辊式","T202023230063","2025-10-11","311","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2619,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","自走式饲料收获机","FR500","割幅:4.5m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:343kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","结构型式（挂接方式）：自走式；结构质量（kg）：16050；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：9550×4500×3830；割台的有效收获宽度（割幅）：4.5m；割台切割器型式：圆盘式；导向轮轮距：2450mm；驱动轮轮距：2700mm；轮胎规格：500/70R24,800/70R32；驾驶室型式：封闭式；秸秆切碎机构型式：刀片式；抛送筒高度：5900mm；带籽粒破碎；籽粒破碎机构型式：对辊式","黑垦鉴2017103","2021-12-31","343","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2620,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","自走式青饲料机","FR600","割幅:6m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:400kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","结构型式（挂接方式）：自走式；结构质量（kg）：17900；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：8900×8200×3830；割台的有效收获宽度（割幅）：6m；割台切割器型式：圆盘式；导向轮轮距：2610mm；驱动轮轮距：2535mm；驾驶室型式：封闭式；秸秆切碎机构型式：V型两行刀具；抛送筒高度：6400mm；带籽粒破碎；籽粒破碎机构型式：对辊式","黑垦鉴2018120","2022-12-31","400","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2621,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式青饲料收获机","4QZY-33(4.5)","割幅:4.5m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:305kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","结构形式：自走圆盘式；籽粒破碎机构型式：对辊式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：8205×3180×3980mm；结构质量：15300 Kg；工作幅宽：4500 mm；轮距 导向轮：2560 mm；轮距 驱向轮：2445 mm；轴距：2900 mm；最小离地间隙：330 mm；驾驶室形式：密闭驾驶室；最低割茬高度：≤150 mm；割台升降范围：≤1200 mm；作业速度：4-8 km/h；生产率：1.8-3.6 h㎡/h；秸秆切碎机构形式：V形刀滚筒；抛送高度：5380 mm；抛送距离：13m；抛送筒回转角度：210°","部20170086","2021-12-31","305","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2622,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-15A","割幅:2.81m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:266kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","工作状态外形尺寸(长×宽×高)（mm）:7600×3050×4850；配套动力：266KW；割幅（mm）:2810；割台切割器型式：圆盘式割刀；籽粒破碎机构型式：对辊式；秸秆切碎机构型式：滚筒式；导向轮轮距(自走式)mm:1640；驱动轮轮距(自走式)mm：2080；导向轮轮胎规格（自走式）:10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格（自走式）:15-24；轴距(mm):2650;最小离地间隙(mm):350;。","T201900410180","2024-11-28","266","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2623,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","洛阳中收机械装备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-15","割幅:2860m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:265kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","结构型式：自走式；工作状态外形尺寸长×宽×高（mm）：7150×3050×550；结构质量（kg）：5850；割台宽度（mm）：2860；割刀切割期型式 ：圆盘式割刀；秸秆破碎机型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：对辊式；制动器型式：盘式；驱动方式：液压+机械；变速方式：手动变速；驾驶室类型：普通式；轮胎规格 ：导向轮12.00-18；驱动轮：23.1-26。","T202000140870","2025-12-30","265","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2624,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","内蒙古长明机械股份有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-280C","割幅:2.8m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:241kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","工作状态外形尺寸(长×宽×高）：6385mm×2930mm×5335mm，割幅（mm)：2800，配套发动机额定功率（KW）241，割台切割器形式：圆盘式割刀（2个圆盘），籽粒破碎机构形式：对辊式，变速方式（自走式）：手动变速，驱动方式（自走式）：液压驱动","T202000150886","2025-12-30","241","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[2625,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","山东五征集团有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-350","割幅:3.5m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:266kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","2)自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7550mm×3600mm×5500mm;  配套发动机：WP10G360E341，额定功率266kW，额定转速2200r/min，排放标准：GB 20891-2014中国第三阶段； 割台的有效收获宽度：3500mm；  割台切割器型式：圆盘式割刀;  轴距：2600mm；  驾驶室型式：普通驾驶室；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：对辊式。\n发动机信息：发动机型号：WP10G360E341，标定功率：266kW, 制造商：潍柴动力股份有限公司。\n归档参数：形式：自走式；割辐：3500mm；  割台切割器型式：圆盘式割刀;  籽粒破碎机构型式：对辊式。\n配套发动机：WP10G360E341，额定功率266kW，额定转速2200r/min， 排放标准：GB 20891-2014中国第三阶段；   轴距：2600mm；","T202000010002","2025-03-31","266","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2626,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","山东五征集团有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-450","割幅:4.5m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:353kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","自走式；结构质量（Kg）9600;工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：7550×4600×5900; 割台的有效收获宽度：4500mm；割台切割器型式：圆盘式割刀;   导向轮轮距：2050mm；驱动轮轮距：2160mm；轮胎规格（导向轮/驱动轮）：12.00-18/23.1-26；驾驶室型式：普通驾驶室；秸秆切碎机构型式：滚筒式；抛送筒高度：5900mm\n配套动力型号：WP13G480E310；制造商：潍柴动力股份有限公司；标定功率(kW)：353kW；标定转速（r/min）：2100； 排放标准：第三阶段。","T202000010001","2025-03-31","353","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2627,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","山东运德机械制造有限公司","青饲料收获机","4QZ-830A","割幅:2.90m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:247kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","自走圆盘式；割幅：290cm\t形式：自走式；工作状态外形尺寸（长x宽x高）：7600×3070×5150mm；配套发动机额定功率：247kW；配套发动机额定转速：2200r/min；割幅：2900mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：圆盘式割刀（2个圆盘）；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：6个；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：对辊式；驾驶室型式：普通驾驶室；变速方式：手动变速；驱动方式：液压驱动；制动器型式：盘式；导向轮轮距：2050mm；导向轮论坛规格：12.00-18；驱动轮轮距：2350mm；驱动轮轮胎规格：23.1-26；轴距：2700mm；","T202000150027","2025-03-31","247","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2628,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","山东运德机械制造有限公司","青饲料收获机","4QZ-850","割幅:3.30m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:266kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","自走圆盘式；割幅：330cm\t形式：自走式；工作状态外形尺寸（长x宽x高）：7960×3470×5550mm；配套发动机额定功率：266kW；配套发动机额定转速：2200r/min；割幅：3300mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：圆盘式割刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：6个；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：对辊式；驾驶室型式：普通驾驶室；变速方式：手动变速；驱动方式：液压驱动；制动器型式：盘式；导向轮轮距：1950mm；导向轮轮胎规格：12.00-18；驱动轮轮距：2350mm；驱动轮轮胎规格：23.1-26；轴距：2700mm；作业速度范围：3~8km/h；设计切断长度：10、20、30.","T202000371212","2025-12-30","266","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2629,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","石家庄美迪机械有限公司","自走式青饲料收获机","9QS-3300","割幅:3.331m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:265kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","型号名称：9QS-3300自走式青饲料收获机；   形式：自走式；  工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7400×3500×5400mm；  结构质量：9660kg；  配套发动机额定功率：265kW；  配套发动机额定转速：2200r/min；  割幅：3331mm；作物收集割台型式：直切割台；  割台切割器型式：圆盘式割刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：5；秸秆切碎机构型式：滚筒式；  籽粒破碎机构型式：对辊式；  驾驶室型式：普通；  变速方式：手动变速；驱动方式：液压驱动；制动器型式：盘式；   导向轮轮距：2040mm；  驱动轮轮距：2270mm；  导向轮轮胎规格：500/60-22.5；  驱动轮轮胎规格：750/65R26；  轴距：2640mm；      作业速度范围：2-10km/h；  设计切段长度：1档短4.1mm,中5.5mm，长6.8mm  2挡短8.1mm，中11mm，长14mm","T201900130386","2024-12-30","265","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2630,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","石家庄美迪机械有限公司","自走式青饲料收获机","9QZ-3300A","割幅:3.331m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:265kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","型号名称：9QZ-3300A自走式青饲料收获机；   形式：自走式；  工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7650×3660×5430mm；  结构质量：8350kg；  配套发动机额定功率：265kW；  配套发动机额定转速：2200r/min；  割幅：3331mm；作物收集割台型式：直切割台；  割台切割器型式：圆盘式割刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：8；秸秆切碎机构型式：滚筒式；   籽粒破碎机构型式：对辊式；  驾驶室型式：普通；  变速方式：手动变速；驱动方式：液压驱动；制动器型式：带式；   导向轮轮距：1220mm；  驱动轮轮距：2280mm；  导向轮轮胎规格：10.00-16；  驱动轮轮胎规格：17.5LR24；  轴距：2650mm；      作业速度范围：2-6km/h；  设计切段长度：长19.5mm，中8.7mm，短4.3mm。","T201900130395","2024-12-30","265","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2631,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","石家庄五业农牧机械有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-15","割幅:2.81m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:247kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","结构型式：自走式；割幅（mm）:2810；，割台切割器型式：圆盘式割刀；作物收集割台型式：直切割台；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：8；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：对辊式；驾驶室型式：普通；变速方式：手动变速；驱动方式：液压驱动；制动器型式：盘式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）:7815×3166×5500 ；发动机额定功率（kw）:247；发动机额定转速（r/min）: 2200 ；导向轮轮胎规格：10.00-16 ；驱动轮轮胎规格：460/70R24","T201900130114","2024-11-28","247","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2632,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","石家庄鑫茂机械有限公司","青饲料收获机","9QZ-2600C","割幅:2.6m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:247kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","型号名称：9QZ-2600C青饲料收获机；形式：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：8200×2750×5140；配套发动机额定功率（kw）：247；配套发动机额定转速（r/min）：2200；割幅（mm）：2600；作物收集割台形式：直切割台；割台切割器形式：圆盘式割刀；喂入机构形式：喂入辊；喂入机构数量：4；秸秆切碎机构形式：滚筒式；籽粒破碎机构形式：对辊式；驾驶室形式：普通；变速方式：自动变速；驱动方式：液压驱动；制动器形式：盘式；导向轮轮距（mm）：1850；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮距（mm）：1950；驱动轮轮胎规格：15-24；轴距（mm）：2500；作业速度范围（km/h）：0-15；设计切段长度（mm）：20","T201900130388","2024-12-30","247","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2633,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","石家庄鑫茂机械有限公司","青饲料收获机","9QZ-2650","割幅:2.65m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:192kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","结构形式（挂接方式）：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：7200×2860×5140；配套发动机额定功率（kw）：192；配套发动机额定转速（r/min）：2200；割台有效收获宽度（mm）：2650；割台切割器形式：圆盘式；轮距（导向轮）：1750mm；轮距（驱动轮）：1950mm；轮胎规格（导向轮）：10.0/75-15.3；轮胎规格（驱动轮）：15-24；轴距（mm）：2500；最小离地间隙（mm）：270；驾驶室形式：普通；秸秆切碎机构形式：滚筒式；抛送高度：5140mm","冀2017T—020","2021-12-31","192","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2634,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","石家庄鑫茂机械有限公司","青饲料收获机","9QZ-3000","割幅:2.8m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:247kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","型号名称：9QZ-3000青饲料收获机；形式：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：7200×2950×5200；配套发动机额定功率（kw）：247；配套发动机额定转速（r/min）：2200；割幅（mm）：2800；作物收集割台形式：直切割台；割台切割器形式：圆盘式割刀；喂入机构形式：喂入辊；喂入机构数量：4；秸秆切碎机构形式：滚筒式；籽粒破碎机构形式：对辊式；驾驶室形式：普通；变速方式：自动变速；驱动方式：液压驱动；制动器形式：盘式；导向轮轮距（mm）：1950；导向轮轮胎规格：12.5/80-18；驱动轮轮距（mm）：2280；驱动轮轮胎规格：19.5L-24；轴距（mm）：2500；作业速度范围（km/h）：0-15；设计切段长度（mm）：20","T201900130390","2024-12-30","247","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2635,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","石家庄鑫茂机械有限公司","青饲料收获机","9QZ-3000A","割幅:3m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:247kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","型号名称：9QZ-3000A型青饲料收获机；形式：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：7200×3120×5400；配套发动机额定功率（kw）：247；配套发动机额定转速（r/min）：2200；割幅（mm）：3000；作物收集割台形式：直切割台；割台切割器形式：圆盘式割刀；喂入机构形式：喂入辊；喂入机构数量：4；秸秆切碎机构形式：滚筒式；籽粒破碎机构形式：对辊式；驾驶室形式：普通；变速方式：手动变速；驱动方式：液压驱动；制动器形式：盘式；导向轮轮距（mm）：2020；导向轮轮胎规格：12.5/80-18；驱动轮轮距（mm）：2280；驱动轮轮胎规格：19.5L-24；轴距（mm）：2500；作业速度范围（km/h）：1~6；设计切段长度（mm）：15、20.","T202000130851","2025-12-30","247","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2636,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","石家庄信聚农牧机械有限公司","青饲料收获机","9QZ-2800A","割幅:2.75m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:247kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","结构形式：自走式；结构质量：7100kg；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：7280×2900×5320；割台的有效收获宽度（割副）：2750mm；割台切割器形式：圆盘式割刀；导向轮轮距：1560mm；驱动轮轮距：1860mm；驱动轮轮胎规格：15-24；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驾驶室形式：普通；秸秆切碎机构形式：滚筒式；籽粒破碎机构形式：对辊式；抛送筒高度：5320mm","T201900130376","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2637,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","石家庄信聚农牧机械有限公司","青饲料收获机","9QZ-3000A","割幅:3m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:247kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","结构形式：自走式；结构质量：9200kg；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：6900×3060×5200；割台的有效收获宽度（割副）：3000mm；割台切割器形式：圆盘式割刀；导向轮轮距：1880mm；驱动轮轮距：2150mm；驱动轮轮胎规格：23.1-26；导向轮轮胎规格：12.00-18；驾驶室形式：普通；秸秆切碎机构形式：滚筒式；籽粒破碎机构形式：对辊式；抛送筒高度：5200mm","T201900130401","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2638,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","石家庄益丰泰机械有限公司","青饲料收获机","4QZ-4500","割幅:4.5m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:353kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","型号名称：4QZ-4500型\n形式：自走式\n工作状态外形尺寸(长x宽x高mm)：7900x4680x5750（抛向筒向正后方）\n配套发动机额定功率（kw）：353\n配套发动机额定转速（r/min）：2100\n割幅（mm）：4500\n作物收集割台型式：直切割台\n割台切割器型式：旋转冲击式割刀（圆盘式割刀）\n喂入机构型式：喂入辊\n喂入机构数量（个）：4\n秸秆切碎机构型式：滚筒式\n籽粒破碎机构形式：对辊式\n驾驶室型式：普通\n变速方式：手动变速\n驱动方式：液压驱动\n制动器形式：鼓式\n导向轮轮距（mm）：2350\n导向轮轮胎规格：460/70R24\n驱动轮轮距（mm）：2360\n驱动轮轮胎规格：650/75R32\n轴距(mm)：2750\n作业速度范围（km/h）：2-8","T202000130808","2025-12-30","353","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2639,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式青饲料收获机","4QZ-30A1","割幅:4.5m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:338kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","结构型式（挂接方式）：自走式；割幅(mm):4500；割台切割器型式：圆盘式；籽粒破碎机构型式：对辊式","部20190173","2023-12-31","338","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2640,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","渭南市利农牧草机械有限责任公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2650S","割幅:2.65m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:202.5kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","结构型式（挂接方式）：自走式；结构质量（kg）：7000；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：6500×2750×5200；割台的有效收获宽度（割幅）：2650mm；割台切割器型式：圆盘式割刀；作物收集割台型式：直切割台；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：5；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：对辊式；驾驶室型式：普通；变速方式：自动变速；驱动方式：液压驱动；制动器型式：盘式；导向轮轮距：1650mm；驱动轮轮距：1770mm；导向轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮胎规格：15-24；轴距：2690mm；","T202061610044","2025-08-26","202.5","购机补贴(通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[2641,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","新乡市凯航机械制造有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-12A","割幅:2.65m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:199kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","形式 ： 自走式 ； 工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm ：6700×2700×4500 ； 割幅 mm： 2650 ； 作物收集割台型式 ： 直切割台； 割台切割器型式 ：圆盘式割刀 ； 喂入机构型式 ： 喂入辊 ； 喂入机构数量 ： 1 ； 秸秆切碎机构型式 ： 滚筒式 ； 籽粒破碎机构型式 ： 对辊式 ；","T202000410087","2025-03-31","199","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2642,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","勇猛机械股份有限公司","自走式青饲料收获机","9QS-300A","割幅:2.91m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:247kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","自走圆盘式；割幅：2.91m；籽粒破碎机构：对辊式；配套发动机功率：247kW","T202000130843","2025-12-30","247","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[2643,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","勇猛机械股份有限公司","自走式青饲料收获机","9QS-350","割幅:3.3m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:247kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","自走圆盘式；割幅：3.3m；籽粒破碎机构：对辊式；配套发动机功率：247kW","T202000130842","2025-12-30","247","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[2644,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","中机美诺科技股份有限公司","自走式饲料收获机","9265A","割幅:2.9m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:242kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7220mm×3100mm×5700mm；配套发动机额定功率：242kW；配套发动机额定转速：2100r/min；割台的有效收获宽度：2900mm；割台切割器型式：圆盘式；轮距导向轮：1900mm；轮距驱动轮：2030mm；轮胎规格导向轮：12.00-18；轮胎规格驱动轮：23.1-26；轴距：2500mm；最小离地间隙：410mm；驾驶室形式：普通驾驶室；秸秆切碎机构型式：滚刀式；抛送高度：4800～5700mm","部20170861","2021-12-31","242","购机补贴(通用类)","北京市","评阅通过","","","","",""]
[2645,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","中机美诺科技股份有限公司","自走式饲料收获机","9335","割幅:3.35m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:242kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7220×3450×5800mm 配套发动机额定功率（自走式、配有发动机的牵引式）：242kW 配套发动机额定转速（自走式、配有发动机的牵引式）：2100r/min 割幅：3350mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型：圆盘式割刀（两个圆盘）；喂入机构型式：喂入辊 喂入机构数量：5；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：对辊式；驾驶室型式（自走式）：普通驾驶室；变速方式（自走式）：手动变速；驱动方式（自走式）：液压驱动；制动器型式（自走式）：盘式；导向轮轮距（自走式）：1900mm；导向轮轮胎规格（自走式）：12.0-18；驱动轮轮距（自走式）：2030mm；驱动轮轮胎规格（自走式）：23.1-26 轴距（自走式）：2500mm；作业速度范围：2-10km/h；设计切段长度：10、13、18、22mm","T202000150915","2025-12-30","242","购机补贴(通用类)","北京市","评阅通过","","","","",""]
[2646,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","中机美诺科技股份有限公司","自走式饲料收获机","9360A","割幅:3.4m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:264kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：8090mm×3400mm×5900mm 配套发动机额定功率：264kW；配套发动机额定转速：2100r/min；割幅：3400mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：圆盘式割刀（2个圆盘）；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：4个；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：对辊式；驾驶室型式：普通驾驶室；变速方式：手动变速；驱动方式：液压驱动；制动器型式：盘式；导向轮轮距：1900mm 导向轮轮胎规格：12.0-18；驱动轮轮距：2250mm；驱动轮轮胎规格：23.1-26","T202000150036","2025-03-31","264","购机补贴(通用类)","北京市","评阅通过","","","","",""]
[2647,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","中机美诺科技股份有限公司","自走式饲料收获机","9458","割幅:4.4m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:337kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7620mm×4550mm×5900mm 配套发动机额定功率：337kw；配套发动机额定转速：1900r/min；割台的有效收获宽度：4400mm；割台切割器型式：圆盘式；轮距导向轮：2450mm；轮距驱动轮：2280mm；轮胎规格导向轮：12.00-18；轮胎规格驱动轮：23.1-26；轴距：2600mm；最小离地间隙：330mm；驾驶室型式：普通驾驶室；秸秆切碎机构型式：滚筒式；抛送高度：5900mm","部20181154","2022-12-31","337","购机补贴(通用类)","北京市","评阅通过","","","","",""]
[2648,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","1.8-2.2m自走其他式青饲料收获机","德州鑫驰农业机械制造有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-1800A","割幅:1.8m;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:118kW;自走其他式:是 ","型号名称：4QZ-1800A自走式青饲料收获机，形式：自走式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5680×2330×4000mm，配套发动机额定功率：118kW，割幅：1800mm，割台切割器型式：辊刀；籽粒破碎机构型式：揉搓板式，导向轮轮距：1640mm，导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3，驱动轮轮距：1695mm，驱动轮轮胎规格：340/80R20，轴距：2520mm，作业速度范围：1-5km/h","T201900130016","2024-10-22","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2649,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","1.8-2.2m自走其他式青饲料收获机","德州鑫驰农业机械制造有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-1800A1","割幅:1.8m;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:118kW;自走其他式:是 ","型号名称：4QZ-1800A1自走式青饲料收获机；形式：自走式；工作状态外形尺寸：5680×2330×4000mm；配套发动机额定功率：118kw；额定转速：2300r/min；割幅：1800mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：旋转冲击式割刀；喂入机构型式：喂入辊；籽粒破碎机构形式：揉搓板式；驾驶室型式：普通驾驶室；轮胎规格：导向轮10.0/75-15.3，驱动轮340/80R20；轮距：导向轮1640mm，驱动轮1695mm；轴距：2520mm；作业速度范围：1-5km/h","GZNJ/TJ 2019-196","2023-12-31","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2650,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","1.8-2.2m自走其他式青饲料收获机","德州鑫驰农业机械制造有限公司","自走式青饲料收获机","4QZL-1800","割幅:1.8m;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:103kW;自走其他式:是 ","型号名称：4QZL-1800自走式青饲料收获机，形式：自走式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5220×2295×3260mm，配套发动机额定功率：103kW，割幅：1800mm，作物收集割台型式：直切割台，割台切割器型式：辊刀，喂入机构形式：喂入辊，籽粒破碎机构型式：揉搓板式，履带宽度：450mm，履带接地长：1465mm，轨距：1215mm，作业速度范围：1-3km/h，设计切段长度：15mm。","T201900130014","2024-10-22","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2651,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","1.8-2.2m自走其他式青饲料收获机","曲阜圣隆机械设备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-1800","割幅:1.8m;籽粒破碎机构:无 ;配套发动机功率:92kW;自走其他式:是 ","结构型式（挂接方式）：自走式；结构质量（kg）：3700；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5800×2200×4030；割台的有效收获宽度（割幅）：1800mm；割台切割器型式：辊刀式；导向轮轮距：1700mm；驱动轮轮距：1660mm；轮胎规格：导向轮：10-15；驱动轮：12.6-20；驾驶室型式：普通式；秸秆切碎机构型式：滚筒式；抛送筒高度：4030mm。","部20190420","2023-12-31","92","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2652,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","1.8-2.2m自走其他式青饲料收获机","曲阜圣隆机械设备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-1800A","割幅:1.8m;籽粒破碎机构:无 ;配套发动机功率:92kW;自走其他式:是 ","结构型式（挂接方式）：自走式（履带式）；结构质量（kg）：3600；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5000×2200×3280；割台的有效收获宽度（割幅）：1800mm；割台切割器型式：辊刀式；驾驶室型式：无驾驶室；秸秆切碎机构型式：滚筒式；抛送筒高度：3140mm。","部20190421","2023-12-31","92","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2653,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","1.8-2.2m自走其他式青饲料收获机","武城县磐古农业发展有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-1800L","割幅:1.8m;籽粒破碎机构:无 ;配套发动机功率:118kW;自走其他式:是 ","型号名称:4QZ-1800L自走式青饲料收获机,形式:自走式;外形尺寸:6260×2780×4100mm;割副:1800mm;作物收集割台型式:直切割台;割台切割器型式:地滚刀;喂入机构型式:螺旋绞龙+喂入辊;喂入机构数量:1+2;秸秆切碎机构型式:盘式;驾驶室型式:普通驾驶室;变速方式:手动变速;驱动方式:静液压驱动;制动器型式:鼓式;履带宽度:320mm;履带接地长:1530mm;轨距:1550mm;作业速度范围:0-3kw/h;设计切段长度:40mm","T201937370093","2024-10-24","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2654,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2-2.6m自走其他式青饲料收获机","河北利裕丰机械有限公司","自走式青饲料收获机","9QZ-2200","割幅:2.27m;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:129kW;自走其他式:是 ","自走往复式；    工作状态外形尺寸（长*宽*高mm）：7700*2580*4700；  配套发动机额定功率：129kw；  配套发动机额定转速：2200r/min；     割幅：2270mm；  作物收集割台型式：直切割台；  割台切割器型式：往复式割刀；  喂入机构型式：喂入辊；  秸秆切碎机构型式：滚筒式； 籽粒破碎机构型式：揉搓板式； 变速方式：手动变速；  驱动方式：机械驱动；  导向轮轮距：1505mm；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；  驱动轮轮距：1680mm；驱动轮轮胎规格：400/70R24；  轴距：2630mm","T202013130114","2025-10-15","129","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2655,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2-2.6m自走其他式青饲料收获机","武城县磐古农业发展有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2200","割幅:2.2m;籽粒破碎机构:无 ;配套发动机功率:118kW;自走其他式:是 ","型号名称:4QZ-2200自走式青饲料收获机,形式:自走式;外形尺寸:6610×3030×3880mm;割副:2200mm;作物收集割台型式:直切割台;割台切割器型式:地滚刀;喂入机构型式:螺旋绞龙+喂入辊;喂入机构数量:1+2;秸秆切碎机构型式:盘式;驾驶室型式:普通驾驶室;变速方式:手动变速;驱动方式:机械驱动;制动器型式:前盘后鼓;导向轮轮距:1910mm;导向轮轮胎规格:10.0/75-15.3;驱动轮轮距:1810mm;驱动轮轮胎规格:13.6-24;轴距:2660mm;作业速度范围:0-3kw/h;设计切段长度:40mm","T201937370094","2024-10-24","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2656,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2-2.6m自走其他式青饲料收获机","武城县磐古农业发展有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2200L","割幅:2.2m;籽粒破碎机构:无 ;配套发动机功率:118kW;自走其他式:是 ","型号名称:4QZ-2200L自走式青饲料收获机,形式:自走式;外形尺寸:6260×3000×4100mm;割副:2200mm;作物收集割台型式:直切割台;割台切割器型式:地滚刀;喂入机构型式:螺旋绞龙+喂入辊;喂入机构数量:1+2;秸秆切碎机构型式:盘式;驾驶室型式:普通驾驶室;变速方式:手动变速;驱动方式:静液压驱动;制动器型式:鼓式;履带宽度:320mm;履带接地长:1530mm;轨距:1550mm;作业速度范围:0-3kw/h;设计切段长度:40mm","T201937370095","2024-10-24","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2657,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.2-2.6m自走其他式青饲料收获机","中国农业机械化科学研究院","自走式饲料收获机","4QSZ-2300","割幅:2.3m;籽粒破碎机构:无 ;配套发动机功率:118kW;自走其他式:是 ","结构型式：自走式；工作状态外形尺寸（长X宽X高）mm：8900X2840X3380；割台形式：往复割刀式；工作幅宽：2300mm；","T202165650058","2026-03-15","118","购机补贴(通用类)","北京市","评阅通过","","","","",""]
[2658,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6-2.9m自走其他式青饲料收获机","石家庄五业农牧机械有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2800","割幅:2.8m;籽粒破碎机构:无 ;配套发动机功率:210kW;自走其他式:是 ","结构型式：自走式，割台的有效收获宽度（mm）:2800 ，割台切割器型式：往复式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）:9000×3220×4330 ，结构质量（kg）: 7200，发动机额定功率（kw）:210，发动机额定转速（r/min）: 2200 ，导向轮轮胎规格：10-15 ，驱动轮轮胎规格：17.5L-24，秸秆切碎机构型式：滚筒式，转子直径（mm）：800 ，主轴转速（r/min）：1000 ，拋送高度（mm）:4330拋送筒回转角度：150°","冀2017T—131（续）","2021-12-31","210","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2659,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.6-2.9m自走其他式青饲料收获机","石家庄鑫茂机械有限公司","青饲料收获机","9QZ-2600","割幅:2.6m;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:162kW;自走其他式:是 ","型号名称：9QZ-2600型青饲料收获机；形式：自走式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)（mm）：7590×2970×5230；结构质量(kg)：4600；配套发动机或拖拉机型号规格：CA6DF3-22GAG3U；配套发动机或拖拉机额定功率（kw）：162；配套发动机或拖拉机额定转速（r/min）：2200；割幅（mm）：2600；作物收集割台形式：直切割台；割台切割器形式：辊刀；喂入机构形式;:喂入辊；喂入机构数量：4；导向轮轮距（mm）：1370；驱动轮轮距（mm）：1650；轴距（mm）：2500；驾驶室形式：普通；秸秆切碎机构形式：滚筒式；制动器形式：盘式；驱动方式：机械驱动；变速方式：手动变速。","T201915150046","2024-12-30","162","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2660,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.9m及以上自走其他式青饲料收获机","德州市华北农机装备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-290","割幅:2.9m;籽粒破碎机构:无 ;配套发动机功率:210kW;自走其他式:是 ","结构形式：往复割刀自走式.外形尺寸（长×宽×高）：8400×3400×3480mm.结构质量：7600kg.  配套发动机型号规格：SC9DF286G3，WP10G286E301  配套发动机额定功率：210kw.配套发动机额定转速：2200r/min.工作幅宽：2900mm.   最小通过半径：5650mm（左转）、4750mm（右转）.轮距：1260（导向轮）、2290（驱动轮）.轮胎规格：10.0/75-15.3（导向轮）、17.5L-24（驱动轮）.轴距：2640mm.最小离地间隙：380mm.驾驶室型式：普通驾驶室.最低割茬高度：≤150mm.割台升降范围：100～760mm.作业速度：2～5km/h.生产率：0.4～1.2h㎡/h.秸秆切碎机构型式：滚筒式.秸秆切碎机构转子直径：￠800.秸秆切碎机构主轴转速;1000r/min.抛送高度：5000mm.抛送距离：≥10m.抛送筒回转角度：180°.","部20170043","2021-12-31","210","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2661,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.9m及以上自走其他式青饲料收获机","山东华运农机设备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-320","割幅:3.2m;籽粒破碎机构:无 ;配套发动机功率:210kW;自走其他式:是 ","结构型式（挂接方式）：自走式；结构质量（kg）：7800kg；；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：8600×3535×4020；割台的有效收获宽度（割幅）：320cm；割台切割器型式：往复式；导向轮轮距：1250mm；驱动轮轮距：2290mm；轮胎规格：前：17.5L-24，后：10.0/75-15.3；驾驶室型式：普通驾驶室；秸秆切碎机构型式：滚筒式；抛送筒高度：4020mm.","部20170060","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2662,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.9m及以上自走其他式青饲料收获机","石家庄五业农牧机械有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-3010","割幅:3.01m;籽粒破碎机构:无 ;配套发动机功率:247kW;自走其他式:是 ","结构型式：自走式，割台的有效收获宽度（mm）:3010 ，割台切割器型式：往复式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）:9125×3390×4500  ，结构质量（kg）: 7500 ，发动机额定功率（kw）:247 ，发动机额定转速（r/min）: 2200 ，导向轮轮胎规格：10-15 ，驱动轮轮胎规格：17.5L-24，秸秆切碎机构型式：滚筒式，转子直径（mm）：800 ，主轴转速（r/min）：1000 ，拋送高度（mm）:4500，拋送筒回转角度：180°，作业速度范围(km/h): 2-4","冀2018T—044（续）","2022-12-31","247","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2663,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.9m及以上自走其他式青饲料收获机","勇猛机械股份有限公司","自走式青饲料收获机","9QS-290A","割幅:2.93m;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:198kW;自走其他式:是 ","自走其他式；割幅：2.93m；籽粒破碎机构：非对辊式；配套发动机功率：198kW","TJ-2018T-71","2022-12-31","198","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[2664,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.9m及以上自走其他式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","德州市华北农机装备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-300","割幅:3.0m;配套发动机功率:241kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ;自走其他式:是 ","形式：自走式.工作状态外形尺寸（长×宽×高）：9150×3335×4550mm.配套发动机额定功率：241kw.配套发动机额定转速：2200r/min.割幅：3000mm.   作物收集割台型式：直切割台.割台切割器型式：往复式割刀.喂入机构型式：喂入辊.喂入机构数量：1.秸秆切碎机构型式：滚筒式.籽粒破碎机构型式：对辊式+揉搓板式.驾驶室型式：普通驾驶室.变速方式：液压机械无极变速.驱动方式:液压驱动.制动器型式：盘式.导向轮轮距：1250mm.导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3.驱动轮轮距：2300mm.驱动轮轮胎规格：17.5L-24.轴距：2610mm.作业速度范围：1.5-4km/h.设计切段长度：一档10mm、二档15mm、三档25mm.","2019TJ695","2024-12-23","241","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2665,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.9m及以上自走其他式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","河北华昌机械设备有限公司","青饲料收获机","9QZ-3000","割幅:2.95m;配套发动机功率:247kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ;自走其他式:是 ","型号名称：9QZ-3000青饲料收获机；结构型式（挂接方式）：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：8550mm×3205mm×5010mm；结构质量：7500kg；配套发动机型号规格：WP10G336E341；配套发动机额定功率：247kW；配套发动机额定转速：2200r/min；割台的有效收获宽度：2950mm；割台切割器型式：往复式；导向轮轮距：1210mm；驱动轮轮距：2400mm；导向轮轮胎规格：10.00-16；驱动轮轮胎规格：460/70R24；轴距：2800mm；最小离地间隙：340mm；驾驶室型式：普通式，籽粒破碎机构型式：对辊式。","冀2017T—058","2021-12-31","247","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2666,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.9m及以上自走其他式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","山东华运农机设备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-290","割幅:2.9m;配套发动机功率:241kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ;自走其他式:是 ","自走其他式；割幅：290cm\t形式：自走式；工作状态外形尺寸（长x宽x高）：9050×3350×4895mm；配套发动机额定功率：241kW；配套发动机额定转速：2200r/min；割幅：2900mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：往复式割刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：1个；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：对辊式+揉搓板式；驾驶室型式：普通驾驶室；变速方式：自动变速；驱动方式：液压驱动；制动器型式：盘式；导向轮轮距：1250mm；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮距：2300mm；驱动轮轮胎规格：17.5L-24；轴距：2610mm；作业速度范围：1.5~4km/h；设计切断长度：一档10、二挡15、三挡25.","2019TJ488","2024-12-23","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2667,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.9m及以上自走其他式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","山东华运农机设备有限公司","青饲料收获机","4QZ-290A","割幅:2.9m;配套发动机功率:243kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ;自走其他式:是 ","自走其他式；割幅：290cm\t型式：自走式；工作状态外形尺寸（长x宽x高）：9190×3535×5200mm；配套发动机额定功率：243kW；配套发动机额定转速：2200r/min；割幅：2900mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：往复式割刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：1个；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：对辊式；驾驶室型式：普通驾驶室；变速方式：手动变速；驱动方式：液压驱动；制动器型式：盘式；导向轮轮距：1250mm；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮距：2300mm；驱动轮轮胎规格：17.5L-24；轴距：2610mm；作业速度范围：1.5~4km/h；设计切断长度：一档10、二挡15、三挡25.","T201900140443","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2668,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.9m及以上自走其他式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","山东华运农机设备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-300","割幅:3m;配套发动机功率:241kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ;自走其他式:是 ","自走其他式；割幅：300cm\t形式：自走式；工作状态外形尺寸（长x宽x高）：9050×3350×4895mm；配套发动机额定功率：241kW；配套发动机额定转速：2200r/min；割幅：3000mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：往复式割刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：1个；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：对辊式+揉搓板式；驾驶室型式：普通驾驶室；变速方式：自动变速；驱动方式：液压驱动；制动器型式：盘式；导向轮轮距：1250mm；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮距：2300mm；驱动轮轮胎规格：17.5L-24；轴距：2610mm；作业速度范围：1.5~4km/h；设计切断长度：一档10、二挡15、三挡25.","2019TJ489","2024-12-23","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2669,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.9m及以上自走其他式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","石家庄美迪机械有限公司","自走式青饲料收获机","9QZ-2900B","割幅:2.91m;配套发动机功率:265kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ;自走其他式:是 ","型号名称：9QZ-2900B自走式青饲料收获机；   形式：自走式；  工作状态外形尺寸（长×宽×高）：8940×3250×5430mm；  结构质量：8150kg； 配套发动机额定功率：265kW；  配套发动机额定转速：2200r/min；   割幅：2910mm；作物收集割台型式：直切割台；  割台切割器型式：往复式；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：8；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：对辊式；  驾驶室型式（自走式）：普通式；  变速方式（自走式）：手动变速；驱动方式（自走式）：液压驱动；制动器型式（自走式）：带式；   导向轮轮距（自走式）：1220mm；  驱动轮轮距（自走式）：2280mm；  导向轮轮胎规格（自走式）：10.00-16；  驱动轮轮胎规格（自走式）：17.5LR24；  轴距（自走式）：2650mm；    作业速度范围：2-6km/h；  设计切段长度：长：19.5mm，中：8.7mm，短：4.3mm。","T201913130088","2024-12-08","265","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2670,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.9m及以上自走其他式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","石家庄五业农牧机械有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-15A","割幅:3.01m;配套发动机功率:247kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ;自走其他式:是 ","结构型式：自走式；割幅（mm）:3010；，割台切割器型式：往复式割刀；作物收集割台型式：直切割台；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：8；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：对辊式；驾驶室型式：普通；变速方式：手动变速；驱动方式：液压驱动；制动器型式：盘式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）:9045×3425×5500 ；发动机额定功率（kw）:247；发动机额定转速（r/min）: 2200 ；导向轮轮胎规格：10.00-16 ；驱动轮轮胎规格：460/70R24","T201900130113","2024-11-28","247","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2671,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.9m及以上自走其他式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","石家庄信聚农牧机械有限公司","青饲料收获机","9QZ-3000","割幅:2.96m;配套发动机功率:247kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ;自走其他式:是 ","自走式；结构质量：6960kg；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：7500×3310×5320；割台的有效收获宽度（割副）：2960mm；割台切割器形式：辊刀；导向轮轮距：1560mm；驱动轮轮距：1860mm；驱动轮轮胎规格：15-24；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驾驶室形式：普通；秸秆切碎机构形式：滚筒式；籽粒破碎机构形式：对辊式；抛送筒高度：5320mm","T201900130377","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2672,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.9m及以上自走其他式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","石家庄益丰泰机械有限公司","青饲料收获机","4QZ-2910","割幅:2.91m;配套发动机功率:247kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ;自走其他式:是 ","型号名称：4QZ-2910型青饲料收获机\n形式：自走式\n工作状态外形尺寸（mm）：9600x3250x5350（抛送筒向后）\n配套发动机额定功率（kw）：247\n配套发动机额定转速（r/min）：2200\n割幅（mm）：2910\n割台切割器型式：往复式割刀\n作物收集割台型式：直切割台\n喂入机构型式：喂入辊\n喂入机构数量：8\n秸秆切碎机构型式：滚筒式\n籽粒破碎机构型式：对辊式\n驾驶室型式：普通\n变速方式：手动变速\n驱动方式：液压驱动\n驱动轮轮距（mm）：2380\n轴距（mm）：3030\n导向轮轮距（mm）：1300\n制动器型式：盘式\n驱动轮轮胎规格：460/70R24\n导向轮轮胎规格：10.00-16\n作业速度范围（km/h）：1-5\n设计切断长度（mm）：20","T201900130389","2024-12-30","247","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2673,"收获机械","饲料作物收获机械","青饲料收获机","2.9m及以上自走其他式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","青饲料收获机","4QZ-3000A","割幅:3m;配套发动机功率:241kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ;自走其他式:是 ","结构型式：自走其他式；工作幅宽（mm）：3000；籽粒破碎机构：对辊式；配套发动机功率：241kW；","T202034761","2025-12-28","241","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2674,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","德州市沃田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-135","作业幅宽:1.35m","项目单位设计值型号名称/1JH-135秸秆粉碎还田机配套动力范围Kw29.4-44.1配套动力输出轴转速r/min720与配套拖拉机联接方式/三点悬挂工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm1150×1540×850作业小时生产率hm2/h0.25-0.52作业速度km/h3-5工作幅宽cm150刀轴总成传动方式/侧边皮带传动刀轴总成设计转速r/min2200刀轴总成最大回转半径mmR220刀轴总成刀片型式/甩刀刀轴总成总安装刀数把弯刀:48、直刀:24","部20181079","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2675,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","故城县利达农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-130A","作业幅宽:1.3m","作业幅宽：130cm","T201900130365","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2676,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","河北春耕机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-120","作业幅宽:1.2m","1JH-120 工作幅宽：1.2m；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；外形尺寸(长×宽×高)mm：1120x1420x950；切碎轴转速r/min：2100；配套动力范围（kW）：29.4-40.5,配套动力输出轴转速（r/min）：720；切碎机构最大回转半径mm:230；切碎机构总安装刀数：48把；与配套拖拉机连接方式：三点悬挂","T202000130801","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2677,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","河北江蓝农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-120","作业幅宽:1.2m","配套动力范围kW:22-37 配套动力输出轴转速r/min:540、720 与配套拖拉机联接方式:三点悬挂式 工作状态外形尺寸（长×宽×高)mm:1150×1450×1050 作业小时生产率hm2/h:0.25～0.5 作业速度km/h:2～5 工作幅宽cm:120 刀轴总成传动方式:侧边皮带传动 刀轴总成设计转速r/min:1800～2000 刀轴总成最大回转半径mm:240 刀轴总成刀片型式:甩刀 刀轴总成总安装刀数(把):66（弯刀44；直刀22）.","部20181106","2022-12-31","37","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2678,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","河北江蓝农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-130","作业幅宽:1.3m","配套动力范围kW:22～37 配套动力输出轴转速r/min:540、720 与配套拖拉机联接方式:三点悬挂式 工作状态外形尺寸（长×宽×高)mm:1150×1550×1050 作业小时生产率hm2/h:0.2～0.4 作业速度km/h:2～5 工作幅宽cm:130 刀轴总成传动方式:侧边皮带传动 刀轴总成设计转速r/min:1800～2000 刀轴总成最大回转半径mm:240 刀轴总成刀片型式:甩刀 刀轴总成总安装刀数(把):72（弯刀48；直刀24）","部20181106","2022-12-31","37","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2679,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","河北江天农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-136","作业幅宽:1.36m","结构型式：侧边皮带传动。配套动力：36.8-44.1kW。纯工作小时生产率（hm2/h）：0.36~0.62。外形尺寸（长×宽×高）：1400mm×1650mm×1050mm。结构质量：380kg。工作幅宽：1.36m。最小离地间隙：330mm。作业前进速度（km/h）：3~5。切碎轴转速：2160r/min。切碎机构最大回转半径：255mm。总安装刀数：36把","T201913130265","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2680,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQH-130","作业幅宽:1.3m","结构形式：侧边皮带传动；外形尺寸(长×宽×高)：1550mm×1350mm×1050mm；结构质量：420kg；工作幅宽：1300mm；最终传动方式：侧边皮带传动；切碎轴转速：1900r/min；切碎机构最大回旋半径：270mm；还田刀型式：甩刀式；切碎机构总安装刀数：32把；配套动力：18.4～25.7kw","T202013130247","2025-12-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2681,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-120","作业幅宽:1.2m","型号名称：1JH-120秸秆粉碎还田机；工作状态外形尺寸（长×宽×高mm)：1350×1450×1050；工作幅宽（cm）：120；刀轴总成传动方式/侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；刀片型式/弯刀；刀片总安装数量（把）：40；配套动力范围（kw）：22-44；配套动力输出轴转速（r/min）：540/720；与配套拖拉机联接方式/三点悬挂；折叠机构型式/","T202013130040","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2682,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆收集机","4JS-120","作业幅宽:1.2m","型号名称:4JS-120秸秆收集机；工作状态外形尺寸:(长×宽×高mm):2450×1680×3050；配套动力及功率(kw）:29.4-51.5；配套动力输出轴转速(r/min):720；结构形式:后悬挂式；工作幅宽(m):1.2；收集器型式/甩刀式；收集器工作部件数量（个）：弯刀：44，直刀：22；地轮规格/；地轮数量/；输送器型式/搅龙螺旋横向输送；抛送器型式/风机；集草箱容积（㎡）/；集草箱卸料方式/；行走机构轮胎规格/；行走机构轮胎数量（个）/；行走机构轮距（mm）/；行走机构制动方式/；运输间隙（mm）/；","T202013130446","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2683,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆收集机","4JS-135ESF","作业幅宽:1.35m","型号名称:4JS-135ESF秸秆收集机；工作状态外形尺寸:(长×宽×高mm):2540×2000×3660；配套动力及功率(kw）:36.7-51.5；配套动力输出轴转速(r/min):720；结构形式:牵引式；工作幅宽(m):1.35；收集器型式/甩刀式；收集器工作部件数量（个）：弯刀：52，直刀：20；地轮规格/4.00-12；地轮数量/2；输送器型式/搅龙螺旋横向输送；抛送器型式/风机；集草箱容积（㎡）/；集草箱卸料方式/；行走机构轮胎规格/；行走机构轮胎数量（个）/；行走机构轮距（mm）/；行走机构制动方式/；运输间隙（mm）200；","T202013130445","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2684,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","河北太阳升机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-120","作业幅宽:1.20m","结构型式:侧边皮带传动;配套动力:31.3-55.1kw;外形尺寸:长1250mm宽1450mm高950mm;整机质量:290kg;工作幅宽:120cm;刀轴设计转速2120r/min","T202000130831","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2685,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","河北运田农业机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-120","作业幅宽:1.2m","配套动力范围（kW）：29.4～44.1；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1300×1450×1030；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：66；刀片型式：弯刀+直刀。","T202013130217","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2686,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","河北卓田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-120","作业幅宽:1.2m","号名称 / 1JHY-120 秸秆切碎还田机 配套动力范围 kW 18.4～36.8 配套动力输出轴转速 r/min 720 与配套拖拉机联接方式 / 三点悬挂  工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm 1250×1420×820 作业小时生产率 hm2/h 0.30～0.60  作业速度 km/h 3～5 工作幅宽 cm 120  传动方式 / 侧边皮带传动 设计转速 r/min 2260  最大回转半径 mm 234  刀片型式 / 弯刀+直刀  总安装刀数 把 48","部20190406","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2687,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","河北卓田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-125","作业幅宽:1.25m","型号名称 / 1JHY-125 秸秆切碎还田机 配套动力范围 kW 18.4～36.8 配套动力输出轴转速 r/min 720  与配套拖拉机联接方式 / 三点悬挂  工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm 1250×1470×820  作业小时生产率 hm 2/h 0.35～0.60  作业速度 km/h 3～5  工作幅宽 cm 125  传动方式 / 侧边皮带传动 设计转速 r/min 2260 最大回转半径 mm 234 刀片型式 / 弯刀+直刀 总安装刀数 把 48","部20190406","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2688,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","河北卓田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-130","作业幅宽:1.3m","型号名称 / 1JHY-130 秸秆切碎还田机 配套动力范围 kW 25.7～40.4 配套动力输出轴转速 r/min 720  与配套拖拉机联接方式 / 三点悬挂  工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm 1250×1520×820  作业小时生产率 hm 2/h 0.40～0.70  作业速度 km/h 3～5  工作幅宽 cm 130  传动方式 / 侧边皮带传动  设计转速 r/min 2260  最大回转半径 mm 234  刀片型式 / 弯刀+直刀  总安装刀数 把 54","部20190406","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2689,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","河北卓田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-136","作业幅宽:1.36m","型号名称 / 1JHY-136 秸秆切碎还田机  配套动力范围 kW 25.7～40.4  配套动力输出轴转速 r/min 720   与配套拖拉机联接方式 / 三点悬挂   工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm 1330×1600×870  作业小时生产率 hm2/h 0.40～0.70   作业速度 km/h 3～5  工作幅宽 cm 136  传动方式 / 侧边皮带传动   设计转速 r/min 2260   最大回转半径 mm 295  刀片型式 / 弯刀+直刀  总安装刀数 把 78","部20190407","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2690,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","宁晋县铭行农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JQ-130","作业幅宽:1.3m","作业幅宽：1.3m；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1180×1530×920；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀片形式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：弯刀40，直刀20；配套动力范围kW：29.4-33.1；配套动力输出轴转速r/min:540/720；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式","T201900130118","2024-11-28","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2691,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","山东玉收农机有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-135","作业幅宽:1.35m","工作幅宽：135cm；配套动力范围：29.4～44.1kW；配套动力输出轴转速：720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)：1150×1540×900mm；作业小时生产率：0.25～0.52km2/h；作业速度：3～5km/h；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速：2000r/min；刀轴最大回转半径：R220mm；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：72（弯刀48+直刀24)把。","T202000140880","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2692,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄创智农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-120","作业幅宽:1.2m","型号名称\t/\t1JHY-120秸秆粉碎还田机\n配套动力范围\tkW\t25.7-51.5\n配套动力输出轴转速\tr/min\t540\n与配套拖拉机联接方式\t/\t三点悬挂\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t1060x1420x760\n作业小时生产率\thm2/h\t0.3-0.5\n作业速度\tkm/h\t3.0-5.0\n工作幅宽\tcm\t120\n刀轴总成传动方式\t/\t侧边皮带传动\n刀轴数量\t根\t1\n刀轴设计转速\tr/min\t1400\n刀轴最大回转半径\tmm\tR265\n刀片型式\t/\t弯刀+直刀\n刀片总安装数量\t把\t60\n折叠机构型式\t/\t/","T202000130833","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2693,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄海澳机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-120","作业幅宽:1.2m","配套动力范围:29.4～36.7kW;配套动力输出轴转速:760r/min;与配套拖拉机联接方式:三点悬挂;工作状态外形尺寸(长×宽×高):1130×1440×920mm;工作幅宽:120cm;作业小时生产率:0.32～0.55hm²/h;作业速度:3.0～5.0km/h;刀轴总成传动方式:侧边皮带传动;刀轴设计转速:2160r/min;刀轴最大回转半径:230mm;刀片型式:弯刀＋直刀;刀片总安装数量:54把","T202013130076","2025-09-21","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2694,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄海澳机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-130","作业幅宽:1.3m","配套动力范围:29.4～36.7kW;配套动力输出轴转速:760r/min;与配套拖拉机联接方式:三点悬挂;工作状态外形尺寸(长×宽×高):1130×1550×920mm;工作幅宽:130cm;作业小时生产率:0.32～0.58hm²/h;作业速度:3.0～5.0km/h;刀轴总成传动方式:侧边皮带传动;刀轴设计转速:2160r/min;刀轴最大回转半径:230mm;刀片型式:弯刀＋直刀;刀片总安装数量:60把","T202013130075","2025-09-21","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2695,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄惠田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-110","作业幅宽:1.1m","1JH-110型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：22.0-29.4KW;配套动力输出轴转速：540r/min; 与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；外形尺寸：1050×1300×805mm; 作业小时生产率：0.25～0.45 h㎡/h；作业速度：3～5 km/h；工作幅宽：110cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速：1720 r/min；刀轴最大回转半径：R230 mm；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量；66把","T202013130404","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2696,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄金牛农机制造有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-120","作业幅宽:1.2m","工作幅宽：120cm   与配套拖拉机联接方式：后置三点悬挂    刀轴总成传动方式：侧边皮带传动  刀片型式：弯刀+直刀","T202013130158","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2697,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄茂丰农业机械制造有限公司","秸秆收集机","4JS-130","作业幅宽:1.3m","外形尺寸（长×宽×高） mm 1580×2400×3150 配套动力及功率 kW 40.4～58.8  结构型式 / 后悬挂式 作业幅宽 1.3m 收集器工作部件数量 32个","T202013130186","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2698,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄茂田农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-125","作业幅宽:1.25m","1.结构形式：侧边皮带传动；2.配套动力：22~30kw；3.纯工作小时生产率：0.36~0.60h㎡/h；4.工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1250×1500×1030；5.结构质量：330kg； 6.工作幅宽：1.25m；7.最小离地间隙：大于等于400mm；8.作业前进速度：3~5km/h；9.切碎轴转速：2160r/min；10.切碎机构最大回转半径：245mm；11.切碎机构总安装刀数：直刀16把、弯刀32把。","T202013130063","2025-09-21","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2699,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄顺森农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-120","作业幅宽:1.20m","配套动力范围kw:22-38与配套拖拉机的连接方式:三点悬挂工作幅宽:120cm","T201900130400","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2700,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄沃强机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-125","作业幅宽:1.25m","配套动力范围\tkw\t22.0-44.1\n配套动力输出轴转速\tr/min\t720\n与配套拖拉机联接方式\t/\t三点悬挂\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1250×1500×1030\n作业小时生产率\thm2/h\t0.36-0.60\n作业速度\tkm/h\t2-5\n工作幅宽\tcm\t125","T202000130830","2025-12-30","22.0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2701,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄沃田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-100","作业幅宽:1m","配套动力范围 kW 22～33 \n配套动力输出轴转速 r/min 760 \n与配套拖拉机联接方式 / 三点悬挂 \n工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm 1120×1210×900 \n作业小时生产率 hm2/h 0.25～0.45 \n作业速度 km/h 3～5 \n工作幅宽 cm 100 \n刀轴总成传动方式 / 侧边皮带传动 \n刀轴数量 根 1 \n刀轴设计转速 r/min 2120 \n刀轴最大回转半径 mm 227 \n刀片型式 / 弯刀+直刀 \n刀片总安装数量 把 42 \n折叠机构型式 / /","T202013130160","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2702,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","石家庄沃田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-120","作业幅宽:1.2m","配套动力范围 kW 30～37 \n配套动力输出轴转速 r/min 760 \n与配套拖拉机联接方式 / 三点悬挂 \n工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm 1120×1420×900 \n作业小时生产率 hm2/h 0.30～0.55 \n作业速度 km/h 3～5 \n工作幅宽 cm 120 \n刀轴总成传动方式 / 侧边皮带传动 \n刀轴数量 根 1 \n刀轴设计转速 r/min 2120 \n刀轴最大回转半径 mm 227 \n刀片型式 / 弯刀+直刀 \n刀片总安装数量 把 48 \n折叠机构型式 / /","T202013130161","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2703,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","潍坊嘉利诺农业机械装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-120","作业幅宽:1.2m","配套动力范围（kW）：22～25.7；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；结构质量（kg）：240；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1100×1420×750；工作幅宽(cm)：120；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：48（16组）；刀片型式：甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）。","T202000370553","2025-09-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2704,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","潍坊嘉利诺农业机械装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-130","作业幅宽:1.3m","配套动力范围（kW）：24～29.4；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；结构质量（kg）：260；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1100×1520×750；工作幅宽(cm)：130；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：54（18组）；刀片型式：甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）。","T202000370553","2025-09-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2705,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","潍坊建鑫农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-110","作业幅宽:1.1m","配套动力范围（kW）：18.4～25.7；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；工作幅宽（cm）：110；结构质量（kg）：240；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1060×1340×770；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：45把（14组）；刀片型式：甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）。","T202000371231","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2706,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","潍坊建鑫农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-120","作业幅宽:1.2m","配套动力范围（kW）：18.4～25.7；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；工作幅宽（cm）：120；结构质量（kg）：260；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1060×1440×770；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：48把（16组）；刀片型式：甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）。","T202000371231","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2707,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","潍坊建鑫农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-130","作业幅宽:1.3m","配套动力范围（kW）：18.4～25.7；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；工作幅宽（cm）：130；结构质量（kg）：280；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1060×1440×770；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：54把（18组）；刀片型式：甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）。","T202000371231","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2708,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","潍坊建鑫农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-140","作业幅宽:1.4m","配套动力范围（kW）：25.7～47.8；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；工作幅宽（cm）：140；结构质量（kg）：360；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1060×1640×770；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：60把（20组）；刀片型式：甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）。","T202000371231","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2709,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","潍坊农宜得机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-100","作业幅宽:1.0m","配套动力范围\nkW\n36.8~51.5\n配套动力输出轴转速\nr/min\n720\n与配套拖拉机联接方式\n/\n三点悬挂\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\nmm\n1180×1220×650\n作业小时生产率\nhm2/h\n0.28~0.38\n作业速度\nkm/h\n≥3.3\n工作幅宽\ncm\n100\n刀轴总成传动方式\n/\n侧边皮带传动\n刀轴数量\n根\n1\n刀轴设计转速\nr/min\n2000\n刀轴最大回转半径\nmm\n220\n刀片型式\n/\n弯刀+直刀\n刀片总安装数量\n把\n20（弯刀）+10（直刀）\n折叠机构型式\n/\n/","GZNJ/TJ 2019-320","2024-11-25","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2710,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","潍坊农宜得机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-120","作业幅宽:1.2m","配套动力范围\nkW\n44.1~58.8\n配套动力输出轴转速\nr/min\n720\n与配套拖拉机联接方式\n/\n三点悬挂\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\nmm\n1200×1480×650\n作业小时生产率\nhm2/h\n0.35~0.45\n作业速度\nkm/h\n≥3.3\n工作幅宽\ncm\n120\n刀轴总成传动方式\n/\n侧边皮带传动\n刀轴数量\n根\n1\n刀轴设计转速\nr/min\n2000\n刀轴最大回转半径\nmm\n220\n刀片型式\n/\n弯刀+直刀\n刀片总安装数量\n把\n28（弯刀）+14（直刀）\n折叠机构型式\n/\n/","GZNJ/TJ 2019-320","2024-11-25","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2711,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","潍坊农宜得机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-140","作业幅宽:1.4m","配套动力范围\nkW\n51.5~73.5\n配套动力输出轴转速\nr/min\n720\n与配套拖拉机联接方式\n/\n三点悬挂\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\nmm\n1250×1650×700\n作业小时生产率\nhm2/h\n0.4~0.55\n作业速度\nkm/h\n≥3.3\n工作幅宽\ncm\n140\n刀轴总成传动方式\n/\n侧边皮带传动\n刀轴数量\n根\n1\n刀轴设计转速\nr/min\n2200\n刀轴最大回转半径\nmm\n265\n刀片型式\n/\n弯刀+直刀\n刀片总安装数量\n把\n36（弯刀）+18（直刀）\n折叠机构型式\n/\n/","GZNJ/TJ 2019-320","2024-11-25","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2712,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","盐城可理斯机械制造有限公司","根茬粉碎还田机","1GH-120","作业幅宽:1.2m","作业幅宽：1.2m；三点悬挂连接；工作状态外形尺寸：720*1380*850mm；作业速度：2.0km/h；传动方式：侧边齿轮传；刀轴数量：1根；总安装刀数：48把；刀片型式：C型刀；配套动力范围kW：33.1-44.1；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂连接；作业小时生产率hm2/h:0.24；作业速度km/h：2.0；刀轴数量：1根；刀轴设计转速r/min：242；刀轴最大回转半径mm：216。","T202132320036","2026-01-28","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2713,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","赵县联行机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-130","作业幅宽:1.3m","型号名称：1JQ-130型秸秆切碎还田机、配套动力（kW）：25.7～44.1、配套动力输出轴转速r/min：720、与配套拖拉机连接方式：三点悬挂、外形尺寸（长×宽×高）：1250mm×1550mm×1050mm、作业小时生产率hm²/h:0.35~0.60；作业速度km/h：3~5、工作幅宽cm：130、刀轴总成传动方式：侧边皮带传动、刀轴数量：1根、刀轴设计转速r/min:2160、刀轴最大回转半径mm：R250、刀片形式：弯刀、刀片总安装数量：32把","T201913130110","2024-12-08","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2714,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","赵县联行机械有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-120","作业幅宽:1.2m","型号名称：4JQ-120型秸秆切碎还田机、配套动力（kW）：25.7～36.8、配套动力输出轴转速r/min：720、与配套拖拉机连接方式：三点悬挂、外形尺寸（长×宽×高）：1300mm×1420mm×1050mm、作业小时生产率hm²/h:0.33~0.56；作业速度km/h：3~5、工作福利cm：120、刀轴总成传动方式：侧边皮带传动、刀轴数量：1根、刀轴设计转速r/min:2160、刀轴最大回转半径mm：R250、刀片形式：弯刀、刀片总安装数量：28把","T201900130104","2024-11-28","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2715,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","赵县鑫旭农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-120","作业幅宽:1.2m","型号名称\t/\t1JHY-120秸秆粉碎还田机\n配套动力范围\tkW\t25.7-51.5\n配套动力输出轴转速\tr/min\t540\n与配套拖拉机联接方式\t/\t三点悬挂\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t1060x1420x760\n作业小时生产率\thm2/h\t0.3-0.5\n作业速度\tkm/h\t3.0-5.0\n工作幅宽\tcm\t120\n刀轴总成传动方式\t/\t侧边皮带传动\n刀轴数量\t根\t1\n刀轴设计转速\tr/min\t1400\n刀轴最大回转半径\tmm\tR265\n刀片型式\t/\t弯刀+直刀\n刀片总安装数量\t把\t60\n折叠机构型式\t/\t/","T202000130849","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2716,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","中国一拖集团有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-110","作业幅宽:1.1m","配套动力范围：22.1-29.4kw  配套动力输出轴转速：540r/min  与配套拖拉机连接方式：三点悬挂  工作状态外形尺寸（长*宽*高）：1015*1370*675mm  作业小时生产率：0.22-0.55hm2/h 作业速度：2-5km/h  工作幅宽：110cm  刀轴总成转动方式：侧边皮带传动  刀轴数量：1根 刀轴设计转速：2100r/min  刀轴最大回转半径：207mm  刀片型式：弯刀+直刀  刀片总安装装置：72把  折叠机构型式：/","T202000411267","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2717,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","中国一拖集团有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-120","作业幅宽:1.2m","配套动力范围：29.4-36.8kw  配套动力输出轴转速：540r/min  与配套拖拉机连接方式：三点悬挂  工作状态外形尺寸（长*宽*高）：1030*1440*675mm  作业小时生产率：0.24-0.6hm2/h 作业速度：2-5km/h  工作幅宽：120cm  刀轴总成转动方式：侧边皮带传动  刀轴数量：1根 刀轴设计转速：2100r/min  刀轴最大回转半径：207mm  刀片型式：弯刀+直刀  刀片总安装装置：78把  折叠机构型式：/","T202000411267","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2718,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","中国一拖集团有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-130","作业幅宽:1.3m","配套动力范围：29.4-44.1kw  配套动力输出轴转速：540r/min  与配套拖拉机连接方式：三点悬挂  工作状态外形尺寸（长*宽*高）：1030*1550*675mm  作业小时生产率：0.26-0.65hm2/h 作业速度：2-5km/h  工作幅宽：130cm  刀轴总成转动方式：侧边皮带传动  刀轴数量：1根 刀轴设计转速：2100r/min  刀轴最大回转半径：207mm  刀片型式：弯刀+直刀  刀片总安装装置：84把  折叠机构型式：/","T202000411267","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2719,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","中国一拖集团有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-140","作业幅宽:1.4m","配套动力范围：33.1-44.1kw  配套动力输出轴转速：540r/min  与配套拖拉机连接方式：三点悬挂  工作状态外形尺寸（长*宽*高）：1030*1650*675mm  作业小时生产率：0.28-0.7hm2/h 作业速度：2-5km/h  工作幅宽：140cm  刀轴总成转动方式：侧边皮带传动  刀轴数量：1根 刀轴设计转速：2100r/min  刀轴最大回转半径：207mm  刀片型式：弯刀+直刀  刀片总安装装置：90把  折叠机构型式：/","T202000411267","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2720,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","德州市沃田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m","1JH-150项目单位设计值型号名称/1JH-150秸秆粉碎还田机配套动力范围Kw36.8-55.1配套动力输出轴转速r/min720与配套拖拉机联接方式/三点悬挂工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm1360×1930×1055作业小时生产率hm2/h0.28-0.62作业速度km/h3-5工作幅宽cm150刀轴总成传动方式/侧边皮带传动刀轴总成设计转速r/min2200刀轴总成最大回转半径mmR260刀轴总成刀片型式/甩刀刀轴总成总安装刀数把弯刀:60、直刀:30","部20181079","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2721,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","德州市沃田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m","型号名称\t/\t1JH-165秸秆粉碎还田机\n配套动力范围\tkW\t45～55\n配套动力输出轴转速\tr/min\t540/720/850\n与配套拖拉机联接方式\t/\t三点悬挂\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t1390×2074×1074\n作业小时生产率\thm2/h\t0.30～0.63\n作业速度\tkm/h\t3～5\n工作幅宽\tcm\t165\n刀轴总成传动方式\t/\t侧边皮带传动\n刀轴数量\t根\t1\n刀轴设计转速\tr/min\t2200\n刀轴最大回转半径\tmm\tR260\n刀片型式\t/\t弯刀+直刀\n刀片总安装数量\t把\t102\n折叠机构型式\t/\t/","T201900130103","2024-11-28","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2722,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","德州市沃田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-172","作业幅宽:1.72m","型号名称/1JH-172秸秆粉碎还田机配套动力范围Kw58.8-73.5配套动力输出轴转速r/min720与配套拖拉机联接方式/三点悬挂工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm1390×1950×1065作业小时生产率hm2/h0.32-0.64作业速度km/h3-5工作幅宽cm172刀轴总成传动方式/侧边皮带传动刀轴总成设计转速r/min2200刀轴总成最大回转半径mmR260刀轴总成刀片型式/甩刀刀轴总成总安装刀数把弯刀:76、直刀:38","部20181078","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2723,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","德州市沃田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m","型号名称\t/\t1JH-180秸秆粉碎还田机\n配套动力范围\tkW\t52～66\n配套动力输出轴转速\tr/min\t540/720/850\n与配套拖拉机联接方式\t/\t三点悬挂\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t1390×2300×1074\n作业小时生产率\thm2/h\t0.35～0.72\n作业速度\tkm/h\t3～5\n工作幅宽\tcm\t180\n刀轴总成传动方式\t/\t侧边皮带传动\n刀轴数量\t根\t1\n刀轴设计转速\tr/min\t2200\n刀轴最大回转半径\tmm\tR260\n刀片型式\t/\t弯刀+直刀\n刀片总安装数量\t把\t114\n折叠机构型式\t/\t/","T201900130103","2024-11-28","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2724,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","故城县利达农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150A","作业幅宽:1.5m","作业幅宽：150cm","T201900130366","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2725,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","故城县祥兆环保设备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m","工作状态外形尺寸（长*宽*高）：1400*2110*1050mm,工作幅宽：165cm, 传动方式：侧边皮带传动，安装刀数：102把，配套动力范围：58.8-73.5，配套动力输出轴转速：720r/min，作业速度：2-5km/h，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂","冀2017T—205","2021-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2726,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","故城县祥兆环保设备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m","工作状态，外形尺寸(长*宽*高)：1400*2110*1050，工作幅宽：180cm，传动方式：侧边皮带传动，安装刀数：114把，配套动力范围：58.8-73.5kw，配套动力输出轴转速：720r/min，作业速度：2-5kw/h，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂","冀2017T—205","2021-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2727,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北春耕机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m","1JH-150  工作幅宽：150cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；外形尺寸(长×宽×高)mm：1250×1750×1100；切碎轴转速r/min：2100；配套动力范围（kW）：44.1～55；配套动力输出轴转速(r/min)：720切碎机构最大回转半径mm:260；切碎机构总安装刀数：96把，与配套拖拉机连接方式：三点悬挂。","T202013130072","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2728,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北春耕机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-160","作业幅宽:1.6m","1JH-160  工作幅宽：160cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；外形尺寸(长×宽×高)mm：1250×1850×1100；切碎轴转速r/min：2100；配套动力范围（kW）：55～60；切碎机构最大回转半径mm:260；切碎机构总安装刀数：102把","T202013130071","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2729,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北春耕机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-172","作业幅宽:1.72m","1JH-172  工作幅宽：172cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；外形尺寸(长×宽×高)mm：1250×1970×1100；切碎轴转速r/min：2100；配套动力范围（kW）：60～66.5；切碎机构最大回转半径mm:260；切碎机构总安装刀数：108把","T202013130070","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2730,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北春耕机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m","1JH-180  工作幅宽：180cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；外形尺寸(长×宽×高)mm：1250×2050×1100；切碎轴转速r/min：2100；配套动力范围（kW）：66.5～73.5；切碎机构最大回转半径mm:260；切碎机构总安装刀数：114把","T202013130069","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2731,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北春翔机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-150","作业幅宽:1.5m","形式:配套轮式拖拉机 ;作业幅宽:1.5m;","T202013130199","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2732,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北春翔机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-165","作业幅宽:1.65m","配套动力范围\tkW\t48～51\n配套动力输出轴转速\tr/min\t720\n与配套拖拉机联接方式\t/\t三点悬挂\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1400×1900×1000\n作业小时生产率\thm2/h\t0.49～0.82\n作业速度\tkm/h\t3～5\n工作幅宽\tcm\t165\n刀轴总成传动方式\t/\t侧边皮带传动\n刀轴数量\t根\t1\n刀轴设计转速\tr/min\t2160\n刀轴最大回转半径\tmm\t275\n刀片型式\t/\t弯刀\n刀片总安装数量\t把\t44","T202013130198","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2733,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北春翔机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-172","作业幅宽:1.72m","配套动力范围\tkW\t55～59\n配套动力输出轴转速\tr/min\t720\n与配套拖拉机联接方式\t/\t三点悬挂\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1400×1970×1000\n作业小时生产率\thm2/h\t0.51～0.86\n作业速度\tkm/h\t3～5\n工作幅宽\tcm\t172\n刀轴总成传动方式\t/\t侧边皮带传动\n刀轴数量\t根\t1\n刀轴设计转速\tr/min\t2160\n刀轴最大回转半径\tmm\t275\n刀片型式\t/\t弯刀\n刀片总安装数量\t把\t44","T202013130198","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2734,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北春翔机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-180","作业幅宽:1.8m","配套动力范围\tkW\t62～66\n配套动力输出轴转速\tr/min\t720\n与配套拖拉机联接方式\t/\t三点悬挂\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1400×2050×1000\n作业小时生产率\thm2/h\t0.54～0.90\n作业速度\tkm/h\t3～5\n工作幅宽\tcm\t180\n刀轴总成传动方式\t/\t侧边皮带传动\n刀轴数量\t根\t1\n刀轴设计转速\tr/min\t2160\n刀轴最大回转半径\tmm\t275\n刀片型式\t/\t弯刀\n刀片总安装数量\t把\t48","T202013130198","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2735,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北耕耘农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-150B","作业幅宽:1.5m","工作幅宽（cm）：150；配套动力范围（kW）：55.1～73.5；配套动力输出轴转速（r/min）：720；与配套拖拉机连接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1330×1760×1050；作业小时生产率（hm²/h）：0.4～0.8；作业速度（km/h）：3～5；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；刀轴设计转速（r/min):2160；刀轴最大回转半径（mm）：260；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量（把）：90","T202000130813","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2736,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北耕耘农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-165","作业幅宽:1.65m","工作幅宽（cm）：165；配套动力范围（kW）：48.0～55.1；配套动力输出轴转速（r/min）：720；与配套拖拉机连接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1350×1900×1050；作业小时生产率（hm²/h）：0.33～0.53；作业速度（km/h）：3～6；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；刀轴设计转速（r/min):2160；刀轴最大回转半径（mm）：270；刀片型式：弯刀；刀片总安装数量（把）：44","T202013130029","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2737,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北耕耘农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-165B","作业幅宽:1.65m","工作幅宽（cm）：165；配套动力范围（kW）：55.1～80.9；配套动力输出轴转速（r/min）：720；与配套拖拉机连接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1300×1920×1050；作业小时生产率（hm²/h）：0.4～0.9；作业速度（km/h）：3～5；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；刀轴设计转速（r/min):2160；刀轴最大回转半径（mm）：270；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量（把）：96","T202000130812","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2738,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北耕耘农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-172A","作业幅宽:1.72m","工作幅宽（cm）：172；配套动力范围（kW）：58.8～80.9；配套动力输出轴转速（r/min）：720；与配套拖拉机连接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1250×1980×1050；作业小时生产率（hm²/h）：0.5～0.9；作业速度（km/h）：3～5；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；刀轴设计转速（r/min):2160；刀轴最大回转半径（mm）：260；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量（把）：102","T202000130812","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2739,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北耕耘农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-180","作业幅宽:1.8m","工作幅宽（cm）：180；配套动力范围（kW）：55～65；配套动力输出轴转速（r/min）：720；与配套拖拉机连接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1350×2050×1050；作业小时生产率（hm²/h）：0.53～0.93；作业速度（km/h）：3～6；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；刀轴设计转速（r/min):2160；刀轴最大回转半径（mm）：270；刀片型式：弯刀；刀片总安装数量（把）：48","T202013130030","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2740,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北耕耘农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-180A","作业幅宽:1.8m","工作幅宽（cm）：180；配套动力范围（kW）：58.8～80.9；配套动力输出轴转速（r/min）：720；与配套拖拉机连接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1240×2060×1050；作业小时生产率（hm²/h）：0.5～1.0；作业速度（km/h）：3～5；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；刀轴设计转速（r/min):2160；刀轴最大回转半径（mm）：270；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量（把）：108","T202000130812","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2741,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北江蓝农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m","配套动力范围kW:36.8～58.8 配套动力输出轴转速r/min:540、720 与配套拖拉机联接方式:三点悬挂式 工作状态外形尺寸（长×宽×高)mm:1300×1800×1100 作业小时生产率hm2/h:0.25～0.5 作业速度km/h:3～5 工作幅宽cm:150 刀轴总成传动方式:侧边皮带传动 刀轴总成设计转速r/min:1800～2000 刀轴总成最大回转半径mm:250 刀轴总成刀片型式:甩刀 刀轴总成总安装刀数(把):90（弯刀60；直刀30）.","部20181107","2022-12-31","58.8","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2742,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北江蓝农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m","配套动力范围kW:36.8～58.8 配套动力输出轴转速r/min:540、720 与配套拖拉机联接方式:三点悬挂式 工作状态外形尺寸（长×宽×高)mm:1300×1900×1100 作业小时生产率hm2/h:0.25～0.5 作业速度km/h:3～5 工作幅宽cm:165 刀轴总成传动方式:侧边皮带传动 刀轴总成设计转速r/min:1800～2000 刀轴总成最大回转半径mm:250 刀轴总成刀片型式:甩刀 刀轴总成总安装刀数(把):96（弯刀64；直刀32）.","部20181104","2022-12-31","58.8","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2743,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北江蓝农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-172","作业幅宽:1.72m","配套动力范围kW:51.4～81 配套动力输出轴转速r/min:540、720 与配套拖拉机联接方式:三点悬挂式 工作状态外形尺寸（长×宽×高)mm:1300×1970×1100 作业小时生产率hm2/h:0.25～0.6 作业速度km/h:3～5 工作幅宽cm:172 刀轴总成传动方式:侧边皮带传动 刀轴总成设计转速r/min:1800～2000 刀轴总成最大回转半径mm:250 刀轴总成刀片型式:甩刀 刀轴总成总安装刀数(把):108（弯刀72；直刀36）.","部20181104","2022-12-31","81","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2744,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北江蓝农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m","配套动力范围kW:51.4～88.2 配套动力输出轴转速r/min:540、720 与配套拖拉机联接方式:三点悬挂式 工作状态外形尺寸（长×宽×高)mm:1300×2100×1100 作业小时生产率hm2/h:0.3～0.8 作业速度km/h:3～5 工作幅宽cm:180 刀轴总成传动方式:侧边皮带传动 刀轴总成设计转速r/min:1800～2000 刀轴总成最大回转半径mm:250 刀轴总成刀片型式:甩刀 刀轴总成总安装刀数(把):114（弯刀76；直刀38）.","部20181104","2022-12-31","8.2","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2745,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北江天农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.50m","结构型式：侧边皮带传动。配套动力：40-44kW。纯工作小时生产率（hm2/h）0.45~0.75。：外形尺寸（长×宽×高）：1170mm×1770mm×1020mm。结构质量：460kg。工作幅宽：1.50m。最小离地间隙：350mm。作业前进速度（km/h）：3~5。切碎轴转速：2200r/min。切碎机构最大回转半径：260mm。总安装刀数：40把","T202013130213","2025-11-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2746,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北江天农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m","结构型式：侧边皮带传动。配套动力：48-66kW。纯工作小时生产率（hm2/h）0.49~0.82。：外形尺寸（长×宽×高）：1300mm×1880mm×1020mm。结构质量：468kg。工作幅宽：1.65m。最小离地间隙：350mm。作业前进速度（km/h）：3~5。切碎轴转速：2160r/min。切碎机构最大回转半径：275mm。总安装刀数：90把","冀2018T-061（续）","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2747,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北江天农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.80m","结构型式：侧边皮带传动。配套动力：62-81kw。纯工作生产率（hm2/h）：0.54~0.9。外形尺寸（长×宽×高）：1300mmX2030mmX1020mm。结构质量：488kg。工作幅宽：1.8m。最小离地间隙：360mm。作业前进速度（km/h）：3~5。切碎轴转速：2160r/min。切碎机构最大回转半径：275mm。总安装刀数：96把","冀2018T-062（续）","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2748,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北江天农业机械有限公司","秸秆切碎收集机","4JS-150","作业幅宽:1.50m","型号名称：4JS-150秸杆切碎收集机。工作状态外形尺寸（长×宽×高)：1460mm×1930mm×3100mm。配套动力及功率：66.2-102.9kW。配套动力输出轴转速：720r/min。结构型式：后悬挂式。作业速度（m/s）：0.56-1.11。作业幅宽（m）：1.5。收集器型式：甩刀式。收集器工作部件数量：弯刀，40个。输送器型式：绞龙式。抛送器型式：离心风机","T202013130224","2025-12-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2749,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北江天农业机械有限公司","秸秆切碎收集机","4JS-180","作业幅宽:1.80m","型号名称：4JS-180秸杆切碎收集机。工作状态外形尺寸（长×宽×高)：1520mm×2210mm×3100mm。配套动力及功率：66.2-102.9kW。配套动力输出轴转速：720r/min。结构型式：后悬挂式。作业速度（m/s）：0.56-1.11。作业幅宽（m）：1.8。收集器型式：甩刀式。收集器工作部件数量：弯刀，48个。输送器型式：绞龙式。抛送器型式：离心风机","T202013130225","2025-12-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2750,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQH-172","作业幅宽:1.72m","结构形式:侧边皮带传动；外形尺寸(长×宽×高):1970mm×1350mm×1050mm；结构质量:520kg；工作幅宽:1720mm；最终传动方式：侧边皮带传动；切碎轴转速:2160r/min；切碎机构最大回旋半径:270mm；还田刀型式：甩刀式；切碎机构总安装刀数:44把；配套动力:51.0～55.1kw","T202013130246","2025-12-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2751,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北圣和农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-150C","作业幅宽:1.5m","配套动力范围：35～43kW；配套动力输出轴转速:760 r/min；与配套拖拉机联接方式:三点悬挂联接；工作状态外形尺寸（长×宽×高）:1430×1750×1090mm；结构质量：579kg；作业小时生产率:0.59～1.08hm2/h；作业速度:3.3～6.0km/h ；工作幅宽：150cm；刀轴总成传动方式:单侧边皮带传动；刀轴数量:1根；刀轴设计转速:2560r/min；刀轴最大回转半径:260mm；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：60（弯刀）+30（直刀）把。","T202000140871","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2752,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北圣和农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-165C","作业幅宽:1.65m","\"配套动力范围：42.4～51.2kW；配套动力输出轴转速:760 r/min；与配套拖拉机联接方式:三点悬挂联接；工作状态外形尺寸（长×宽×高）:1430×1900×1090mm；结构质量：620kg；作业小时生产率:0.59～1.08hm2/h；作业速度:3.3～6.0km/h ；工作幅宽：165cm；刀轴总成传动方式:单侧边皮带传动；刀轴数量:1根；刀轴设计转速:2560r/min；刀轴最大回转半径:260mm；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：68（弯刀）+34（直刀）把。\n\"","T202000140872","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2753,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北圣和农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-172C","作业幅宽:1.72m","\"配套动力范围：51.2～60.0kW；配套动力输出轴转速:760 r/min；与配套拖拉机联接方式:三点悬挂联接；工作状态外形尺寸（长×宽×高）:1430×1970×1090mm；结构质量：626kg；作业小时生产率:0.59～1.08hm2/h；作业速度:3.3～6.0km/h ；工作幅宽：172cm；刀轴总成传动方式:单侧边皮带传动；刀轴数量:1根；刀轴设计转速:2560r/min；刀轴最大回转半径:260mm；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：72（弯刀）+36（直刀）把。\n\"","T202000140872","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2754,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北圣和农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-180","作业幅宽:1.8m","配套动力范围：55.0～68.8kW；配套动力输出轴转速：760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1350×2050×1060mm；结构质量：552kg；作业小时生产率：0.56～0.93hm2/h；作业速度：3.0～6.0km/h；工作幅宽：180cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1个；刀轴设计转速：2570r/min；刀轴最大回转半径：259mm；刀片型式：弯刀；刀片总安装数量：48把。","T202013130077","2025-09-21","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2755,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北圣和农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-180C","作业幅宽:1.8m","\"配套动力范围：60.0～68.8kW；配套动力输出轴转速:760 r/min；与配套拖拉机联接方式:三点悬挂联接；工作状态外形尺寸（长×宽×高）1430×2050×1090mm；结构质量：648kg；作业小时生产率:0.59～1.08hm2/h；作业速度:3.3～6.0km/h ；工作幅宽：180cm；刀轴总成传动方式:单侧边皮带传动；刀轴数量:1根；刀轴设计转速:2560r/min；刀轴最大回转半径:260mm；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：76（弯刀）+38（直刀）把。\n\"","T202000140872","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2756,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m","型号名称：1JH-150秸秆粉碎还田机；工作状态外形尺寸（长×宽×高mm)：1350×1750×1050；工作幅宽（cm）：150；刀轴总成传动方式/侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；刀片型式/弯刀+直刀；刀片总安装数量（把）：90；配套动力范围（kw）：36.9-58.8；配套动力输出轴转速（r/min）：540/720；与配套拖拉机联接方式/三点悬挂；折叠机构型式/","T202013130041","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2757,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-160","作业幅宽:1.6m","型号名称：1JH-160秸秆粉碎还田机；工作状态外形尺寸（长×宽×高mm)：1350×1850×1050；工作幅宽（cm）：160；刀轴总成传动方式/侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；刀片型式/弯刀+直刀；刀片总安装数量（把）：96；配套动力范围（kw）：44.1-66.2；配套动力输出轴转速（r/min）：540/720；与配套拖拉机联接方式/三点悬挂；折叠机构型式/","T202013130042","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2758,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-172","作业幅宽:1.72m","型号名称：1JH-172秸秆粉碎还田机；工作状态外形尺寸（长×宽×高mm)：1350×1970×1050；工作幅宽（cm）：172；刀轴总成传动方式/侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；刀片型式/弯刀+直刀；刀片总安装数量（把）：108；配套动力范围（kw）：51.47-73.50；配套动力输出轴转速（r/min）：540/720；与配套拖拉机联接方式/三点悬挂；折叠机构型式/","T202013130043","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2759,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-185","作业幅宽:1.85m","型号名称：1JH-185秸秆粉碎还田机；工作状态外形尺寸（长×宽×高mm)：1350×2100×1050；工作幅宽（cm）：185；刀轴总成传动方式/侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；刀片型式/弯刀+直刀；刀片总安装数量（把）：114；配套动力范围（kw）：58.8-80.9；配套动力输出轴转速（r/min）：540/720；与配套拖拉机联接方式/三点悬挂；折叠机构型式/","T202013130044","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2760,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆收集机","4JS-185E","作业幅宽:1.85m","型号名称:4JS-185E秸秆收集机；工作状态外形尺寸:(长×宽×高mm):3850×2310×4050；配套动力及功率(kw）:73.5-117.6；配套动力输出轴转速(r/min):720/1000；结构形式:后悬挂式；工作幅宽(m):1.85；收集器型式/甩刀式；收集器工作部件数量（个）：弯刀：76，直刀：38；地轮规格/；地轮数量/；输送器型式/搅龙螺旋横向输送；抛送器型式/风机；集草箱容积（㎡）/；集草箱卸料方式/；行走机构轮胎规格/；行走机构轮胎数量（个）/；行走机构轮距（mm）/；行走机构制动方式/；运输间隙（mm）/；","T202013130444","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2761,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北太阳升机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-150","作业幅宽:1.50m","结构型式:侧边皮带传动;配套动力:36.75-51.45kw;外形尺寸:长1300mm宽1750mm高1100mm;整机质量:460kg;工作幅宽:150cm;配套动力后输出轴转速：720r/min；最小离地间隙:≥400mm.","T201900150477","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2762,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北太阳升机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-165","作业幅宽:1.65m","结构型式:侧边皮带传动;配套动力:44.1-55.8kw;外形尺寸:长1300mm宽1900mm高1100mm;整机质量:480kg;工作幅宽:165cm;配套动力后输出轴转速：720r/min；最小离地间隙:≥400mm.","T201900150478","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2763,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北太阳升机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-180","作业幅宽:1.80m","结构型式:侧边皮带传动;配套动力:51.4-69.8kw;外形尺寸:长1300mm宽2050mm高1100mm;整机质量:510kg;工作幅宽:180cm;配套动力后输出轴转速：720r/min；最小离地间隙:≥400mm.","T201900150478","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2764,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-165","作业幅宽:1.65m","配套动力范围：48～51kw；配套动力输出轴转速720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1300×1900×1100mm；作业小时生产率：0.49～0.82hm2/h；作业速度：3～5km/h；工作幅宽：165cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速：2160r/min；刀轴最大回转半径：265mm；刀片型式：弯刀；刀片总安装数量：44把","T202013130203","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2765,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-180","作业幅宽:1.8m","配套动力范围：62～66kw；配套动力输出轴转速720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1300×2050×1100mm；作业小时生产率：0.54～0.90hm2/h；作业速度：3～5km/h；工作幅宽：180cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速：2160r/min；刀轴最大回转半径：265mm；刀片型式：弯刀；刀片总安装数量：48把","T202013130203","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2766,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北卓田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-150","作业幅宽:1.5m","号名称 /1JHY-150秸秆切碎还田机 工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 1210×1730×1060 工作幅宽 cm 150 传动方式 / 侧边皮带传动  刀片型式 / 甩刀式  总安装刀数 把 90 配套动力范围 kW 40～44 配套动力输出轴转速 r/min 720  与配套拖拉机联接方式 / 三点悬挂","部20181135","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2767,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北卓田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-165","作业幅宽:1.65m","型号名称/1JHY-165秸秆切碎还田机 配套动力范围kW51.1～66.2  配套动力输出轴转速 r/min 720与配套拖拉机联接方式 / 三点悬挂   工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm1350×1930×1070 作业小时生产率 hm2/h 0.48～0.75  作业速度 km/h 3～5  工作幅宽 cm 165  刀轴总成传动方式 / 侧边皮带传动  刀轴数量 根 1  刀轴设计转速 r/min 2160  刀轴最大回转半径 mm 255  刀片型式 / 弯刀+直刀  刀片总安装数量 把 弯刀：68，直刀：34","T202013130236","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2768,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","河北卓田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-180","作业幅宽:1.8m","型号名称 / 1JHY-180 秸秆切碎还田机 配套动力范围 kW 66.2～73.5  配套动力输出轴转速 r/min 720 与配套拖拉机联接方式 / 三点悬挂  工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 1350×2110×1070  作业小时生产率 hm2 /h 0.52～0.85 作业速度 km/h 3～5  工作幅宽 cm 180 刀轴总成传动方式 / 侧边皮带传动  刀轴数量 根 1 刀轴设计转速 r/min 2160  刀轴最大回转半径 mm 255  刀片型式 / 弯刀+直刀  刀片总安装数量 把 弯刀：72，直刀：36","T202013130237","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2769,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","秸秆粉碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m","作业幅宽:1.65m；配套动力（kW）：44.1-58.8；配套动力输出轴转速（r/min）：540、760；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1398×1900×1000；作业小时生产率（h㎡/h）：0.54-0.75；作业速度（k㎡/h）：2-5；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；刀轴设计转速（r/min）:2150；刀轴最大回转半径（mm）：280；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量（把）：96；与拖拉机联接方式：三点悬挂。","T202034506","2025-12-28","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2770,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m","作业幅宽:1.8m；配套动力（kW）：51.5-66.2；配套动力输出轴转速（r/min）：540、760；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1398×2050×1000；作业小时生产率（h㎡/h）：0.59-0.82；作业速度（k㎡/h）：2-5；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；刀轴设计转速（r/min）:2150；刀轴最大回转半径（mm）：280；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量（把）：108；与拖拉机联接方式：三点悬挂。","T202034505","2025-12-28","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2771,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","连云港市东堡旋耕机械有限公司","秸秆还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m","1、型号名称：1JH-150型秸秆粉碎还田机；2、外形尺寸（长×宽×高）mm：1446×1830×1035；3、工作幅宽cm：150；4、刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；5、刀轴总成刀片型式：两片刀组合式；6、刀轴总成总安装刀数（把）40；7、配套动力范围Kw:36.8～44.1;8、配套动力输出轴转速r/min：720；9、与配套动力联接方式：三点悬挂式。","部20171644","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2772,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","连云港市东堡旋耕机械有限公司","秸秆还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m","1、型号名称：1JH-180型秸秆粉碎还田机；2、外形尺寸（长×宽×高）mm：1446×2120×1035；3、工作幅宽cm：180；4、刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；5、刀轴总成刀片型式：两片刀组合式；6、刀轴总成总安装刀数（把）48；7、配套动力范围Kw:44.1～55.1;8、配套动力输出轴转速r/min：720；9、与配套动力联接方式：三点悬挂式。","部20171643","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2773,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","宁晋县铭行农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JQ-165","作业幅宽:1.65m","作业幅宽：1.65m；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1300×1890×1050；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀片形式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：弯刀64，直刀32；配套动力范围kW：51.5-62.5；配套动力输出轴转速r/min:540/720；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式","T201900130120","2024-11-28","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2774,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","宁晋县铭行农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JQ-180","作业幅宽:1.8m","作业幅宽：1.8m；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1300×2090×1050；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀片形式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：弯刀76，直刀38；配套动力范围kW：66.2-73.5；配套动力输出轴转速r/min:540/720；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式","T201900130120","2024-11-28","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2775,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","山东华运农机设备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m","作业幅宽：1.65m\t配套动力范围：45~66kW；配套动力输出轴转速：760/830r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1390×2074×1074mm；作业小时生产率：0.54~0.91hm2/h；作业速度：3.3~5.5km/h；工作幅宽：165cm；刀轴总成传动方式：单侧边皮带传动；刀轴总数：1根；刀轴设计转速：2200 r/min；刀轴最大回转半径：255mm；刀片型式：两片弯刀+一片直刀；刀片总安装数量：96把（32组）。","t201900030309","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2776,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","山东泰拖农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-185","作业幅宽:1.85m","工作状态外形尺寸（长*宽*高）：1315×2100×1070（mm），配套动力范围：73.5-103.0（kw），配套动力输出轴转速（r/min):540、760,与配套拖拉机连接方式：三点悬挂式，作业小时生产率（hm²/m）：0.925-1.48，作业速度(km/h):2-5,工作幅宽（cm):185,刀轴总成传动方式：侧边皮带传动，刀轴数量（根）：1，刀轴设计转速（r/min)：1666、2345，刀轴最大回转半径（mm):255，刀片型式：甩刀式（弯刀+直刀+弯刀），刀片总安装数量（把）：114（38组），折叠机构型式：/","T201900370850","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2777,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","山东旭创机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m","型号名称\t/\t1JH-165秸秆粉碎还田机\n配套动力范围\tkW\t52～66\n配套动力输出轴转速\tr/min\t720\n与配套拖拉机联接方式\t/\t三点悬挂\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t1350×2050×1100\n作业小时生产率\thm2/h\t0.30～0.50\n作业速度\tkm/h\t3～5\n工作幅宽\tcm\t165\n刀轴总成传动方式\t/\t侧边皮带传动\n刀轴数量\t根\t1\n刀轴设计转速\tr/min\t2200\n刀轴最大回转半径\tmm\tR255\n刀片型式\t/\t弯刀+直刀\n刀片总安装数量\t把\t102\n折叠机构型式\t/\t/","T201900130367","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2778,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","山东旭创机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m","型号名称\t/\t1JH-180秸秆粉碎还田机\n配套动力范围\tkW\t55～75\n配套动力输出轴转速\tr/min\t720\n与配套拖拉机联接方式\t/\t三点悬挂\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t1350×2200×1100\n作业小时生产率\thm2/h\t0.45～0.65\n作业速度\tkm/h\t3～5\n工作幅宽\tcm\t180\n刀轴总成传动方式\t/\t侧边皮带传动\n刀轴数量\t根\t1\n刀轴设计转速\tr/min\t2200\n刀轴最大回转半径\tmm\tR225\n刀片型式\t/\t弯刀+直刀\n刀片总安装数量\t把\t114\n折叠机构型式\t/\t/","T201900130367","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2779,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","山东玉收农机有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m","工作幅宽：150cm；配套动力范围：36.8～55.1kW；配套动力输出轴转速：720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)：1360mm×1930mm×1060mm；作业小时生产率：0.28～0.62km2/h；作业速度：3～5km/h；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速：2200r/min；刀轴最大回转半径：R260mm；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：90（弯刀60+直刀30）把。","T202000140880","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2780,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","山东玉收农机有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m","工作幅宽：165cm；配套动力范围：45～65kW；配套动力输出轴转速：720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)：1390×2080×1070mm；作业小时生产率：0.30～0.63km2/h；作业速度：3～5km/h；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速：2200r/min；刀轴最大回转半径：R260mm；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：102（弯刀68+直刀34）把。","T202000140883","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2781,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","山东玉收农机有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-172","作业幅宽:1.72m","工作幅宽：172cm；配套动力范围：58.8～73.5kW；配套动力输出轴转速：720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)：1390×2160×1070mm；作业小时生产率：0.32～0.64km2/h；作业速度：3～5km/h；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速：2200r/min；刀轴最大回转半径：R260mm；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：114（弯刀76+直刀38）把。","T202000140883","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2782,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","山东玉收农机有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m","工作幅宽：180cm；配套动力范围：58.8～80.85kW；配套动力输出轴转速：720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)：1390×2250×1080mm；作业小时生产率：0.35～0.72km2/h；作业速度：3～5km/h；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速：2200r/min；刀轴最大回转半径：R260mm；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：114（弯刀76+直刀38）把。","T202000140883","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2783,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄创智农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-150","作业幅宽:1.5m","型号名称\t/\t1JHY-150秸秆粉碎还田机\n配套动力范围\tkW\t36.8-56.8\n配套动力输出轴转速\tr/min\t720\n与配套拖拉机联接方式\t/\t三点悬挂\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t1300x1750x1050\n作业小时生产率\thm2/h\t0.36-0.5\n作业速度\tkm/h\t3.0-5.0\n工作幅宽\tcm\t150\n刀轴总成传动方式\t/\t侧边皮带传动\n刀轴数量\t根\t1\n刀轴设计转速\tr/min\t1850\n刀轴最大回转半径\tmm\tR265\n刀片型式\t/\t弯刀+直刀\n刀片总安装数量\t把\t78\n折叠机构型式\t/\t/","T202000130833","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2784,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄创智农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-165","作业幅宽:1.65m","型号名称\t\t1JHY-165秸秆粉碎还田机\n配套动力范围\t\t36.8-73.5\n配套动力输出轴转速\t\t720\n与配套拖拉机联接方式\t\t三点悬挂\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\t\t1300x1900x1050\n作业小时生产率\t\t0.4-0.6\n作业速度\tr/min\t3.0-5.0\n工作幅宽\t/\t165\n刀轴总成传动方式\tmm\t侧边皮带传动\n刀轴数量\thm2/h\t1\n刀轴设计转速\tkm/h\t1850\n刀轴最大回转半径\tcm\tR265\n刀片型式\t/\t弯刀+直刀\n刀片总安装数量\t根\t84\n折叠机构型式\tr/min\t/","T202000130834","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2785,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄创智农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-180","作业幅宽:1.8m","型号名称\t/\t1JHY-180秸秆粉碎还田机\n配套动力范围\tkW\t51.5-88.2\n配套动力输出轴转速\t\t720\n与配套拖拉机联接方式\t\t三点悬挂\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\t\t1300x2050x1030\n作业小时生产率\t\t0.5-0.7\n作业速度\t\t3.0-5.0\n工作幅宽\t\t180\n刀轴总成传动方式\t\t侧边皮带传动\n刀轴数量\t\t1\n刀轴设计转速\t\t1850\n刀轴最大回转半径\t\tR265\n刀片型式\t\t弯刀+直刀\n刀片总安装数量\t\t96\n折叠机构型式\t\t/","T202000130834","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2786,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄惠田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m","1JH-165型秸秆粉碎还田机；配套动力范围:44-58.8KW；配套动力输出轴转速：720r/min;与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；外形尺寸:1310×1920×1100mm；作业小时生产率：0.495～0.825 h㎡/h；作业速度：3～5 km/h；工作幅宽:165cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴转速：2390r/min；刀轴最大回转半径：R265 mm；刀片型式：弯刀；刀片总安装数量；46把；","T202013130405","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2787,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄惠田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m","1JH-180型秸秆粉碎还田机；配套动力范围:55-69.9KW；配套动力输出轴转速：720r/min;与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；外形尺寸:1310×2070×1100mm；作业小时生产率：0.54～0.9 h㎡/h；作业速度：3～5 km/h；工作幅宽:180cm；刀轴总成传动方式:侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；切碎轴转速：2390 r/min；切碎机构最大回转半径：R265 mm；刀片型式：弯刀；刀片总安装数量；52把；","T202013130405","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2788,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄佳昊农业机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m","配套动力：58.8-66.2kw；结构型式：侧边皮带传动；外形尺寸（长x宽x高）：1250x1920x1050mm\n结构质量：500kg；总安装刀数：108把","T202013130335","2025-12-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2789,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄佳昊农业机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m","配套动力：66.2-73.5kw；结构型式：侧边皮带传动；外形尺寸（长x宽x高）：1250x2070x1050mm\n结构质量：510kg；总安装刀数：120把","T202013130336","2025-12-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2790,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄茂丰农业机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-165","作业幅宽:1.65m","外形尺寸（mm)：1250*1920*1020 结构质量：400kg 工作宽幅：1.65m  配套动力（kw）：51.5-69.8","T202013130121","2025-10-15","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2791,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄茂丰农业机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-180","作业幅宽:1.8m","外形尺寸（mm)：1250*2070*1020 结构质量：436kg  工作宽幅：1.80m  配套动力（kw）：58.8-73.5","T202013130122","2025-10-15","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2792,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄茂丰农业机械制造有限公司","秸秆收集机","4JS-150","作业幅宽:1.5m","外形尺寸（长×宽×高） mm 1580×2650×3150 配套动力及功率 kW 47.8～66.2 结构型式 / 后悬挂式  作业幅宽 1.5m 收集器型式 / 甩刀式 收集器工作部件数量  40个","T202013130185","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2793,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄茂丰农业机械制造有限公司","秸秆收集机","4JS-165","作业幅宽:1.65m","外形尺寸（长×宽×高） mm 1580×2800×3150 配套动力及功率 kW 47.8～66.2 结构型式 / 后悬挂式 作业幅宽 1.65m 收集器型式 / 甩刀式 收集器工作部件数量 44个","T202013130184","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2794,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄茂丰农业机械制造有限公司","秸秆收集机","4JS-180","作业幅宽:1.8m","外形尺寸（长×宽×高） mm 1580×2950×3150 配套动力及功率 kW 66.2～88.2 结构型式 / 后悬挂式 作业幅宽  1.8m 收集器型式 / 甩刀式 收集器工作部件数量  48个","T202013130183","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2795,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄茂田农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m","1.结构形式：侧边皮带传动；2.配套动力：40~60kw；3.纯工作小时生产率：0.45~0.75h㎡/h；4.工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1310×1750×1000；5.结构质量：460kg； 6.工作幅宽：1.5m；7.最小离地间隙：大于等于400mm；8.作业前进速度：3~5km/h；9.切碎轴转速：2160r/min；10.切碎机构最大回转半径：255mm；11.切碎机构总安装刀数：直刀30把、弯刀60把。","T202013130062","2025-09-21","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2796,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄茂田农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-172","作业幅宽:1.72m","1.结构形式：侧边皮带传动；2.配套动力：55~75kw；3.纯工作小时生产率：0.51~0.86h㎡/h；4.工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1310×1970×1000；5.结构质量：495kg； 6.工作幅宽：1.72m；7.最小离地间隙：大于等于350mm；8.作业前进速度：3~5km/h；9.切碎轴转速：2160r/min；10.切碎机构最大回转半径：255mm；11.切碎机构总安装刀数：直刀34把、弯刀68把。","T202013130061","2025-09-21","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2797,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄茂田农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m","1.结构形式：侧边皮带传动；2.配套动力：62~80kw；3.纯工作小时生产率：0.54~0.90h㎡/h；4.工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1310×2060×1000；5.结构质量：510kg； 6.工作幅宽：1.8m；7.最小离地间隙：大于等于350mm；8.作业前进速度：3~5km/h；9.切碎轴转速：2160r/min；10.切碎机构最大回转半径：255mm；11.切碎机构总安装刀数：直刀36把、弯刀72把。","T202013130060","2025-09-21","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2798,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄农业机械股份有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m","配套动力范围：\t37～52\tkW\n配套动力输出轴转速：700 r/min\n与配套拖拉机连接方式：三点悬挂\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1300×1800×1060\tmm\n作业小时生产率：0.47～0.80 hm2/h\n作业速度：3～7 km/h\n工作幅宽：150 cm\t\n刀轴总成传动方式：侧边皮带传动\n刀轴数量：1 根\n刀轴设计转速：1850 r/min\n刀轴最大回转半径：275 mm\n刀片型式：弯刀\n刀片总安装数量：40\t把","T202013130169","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2799,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄农业机械股份有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m","配套动力范围：\t40～59\tkW\n配套动力输出轴转速：700 r/min\n与配套拖拉机连接方式：三点悬挂\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1300×1900×1060\tmm\n作业小时生产率：0.47～0.83 hm2/h\n作业速度：3～7 km/h\n工作幅宽：165 cm\t\n刀轴总成传动方式：侧边皮带传动\n刀轴数量：1 根\n刀轴设计转速：1850 r/min\n刀轴最大回转半径：275 mm\n刀片型式：弯刀\n刀片总安装数量：44\t把","T202013130170","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2800,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄农业机械股份有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-172","作业幅宽:1.72m","配套动力范围：\t45～66\tkW\n配套动力输出轴转速：700 r/min\n与配套拖拉机连接方式：三点悬挂\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1300×2100×1060\tmm\n作业小时生产率：0.53～0.87 hm2/h\n作业速度：3～7 km/h\n工作幅宽：172 cm\t\n刀轴总成传动方式：侧边皮带传动\n刀轴数量：1 根\n刀轴设计转速：1850 r/min\n刀轴最大回转半径：263 mm\n刀片型式：弯刀+直刀\n刀片总安装数量：108\t把","T202013130171","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2801,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄农业机械股份有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-185","作业幅宽:1.85m","配套动力：\t45～66\tkW\n配套动力输出轴转速：700 r/min\n与配套拖拉机连接方式：三点悬挂\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1300×2150×1060\tmm\n作业小时生产率：0.60～0.93 hm2/h\n作业速度：3～7 km/h\n工作幅宽：185 cm\t\n刀轴总成传动方式：侧边皮带传动\n刀轴数量：1 根\n刀轴设计转速：1850 r/min\n刀轴最大回转半径：275 mm\n刀片型式：弯刀\n刀片总安装数量：48\t把","T202013130172","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2802,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄顺森农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-150","作业幅宽:1.50m","配套动力范围kw:36-60与配套拖拉机的连接方式:三点悬挂工作幅宽:150cm","T201900130400","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2803,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄顺森农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-165","作业幅宽:1.65m","配套动力范围kw:36-70与配套拖拉机的连接方式:三点悬挂工作幅宽:165cm","T201900130398","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2804,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄顺森农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-180","作业幅宽:1.80m","配套动力范围kw:58-81与配套拖拉机的连接方式:三点悬挂工作幅宽:180cm","T201900130398","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2805,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄沃强机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.50m","配套动力范围\tkw\t44.1-88.2\n配套动力输出轴转速\tr/min\t720\n与配套拖拉机联接方式\t/\t三点悬挂\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1280×1740×1020\n作业小时生产率\thm2/h\t0.45-0.75\n作业速度\tkm/h\t2-5\n工作幅宽\tcm\t150","T202000130830","2025-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2806,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄沃强机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m","配套动力范围\tkw\t44.1-88.2\n配套动力输出轴转速\tr/min\t720\n与配套拖拉机联接方式\t/\t三点悬挂\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1310×1930×1020\n作业小时生产率\thm2/h\t0.51-0.86\n作业速度\tkm/h\t2-5\n工作幅宽\tcm\t165","T202000130829","2025-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2807,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄沃强机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.80m","配套动力范围\tkw\t62.5-95.6\n配套动力输出轴转速\tr/min\t720\n与配套拖拉机联接方式\t/\t三点悬挂\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1310×2080×1020\n作业小时生产率\thm2/h\t0.54-0.90\n作业速度\tkm/h\t2-5\n工作幅宽\tcm\t180","T202000130829","2025-12-30","62.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2808,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄兴农机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-150","作业幅宽:1.5m","配套动力范围，30-50Kw，配套动力输出轴转速，740r/min，与配套拖拉机联接方式为三点悬挂。工作状态外形尺寸（长×宽×高）1340x1800x1000mm， 作业小时生产率，0.45-0.75为h㎡/h，作业速度3-5km/h，工作幅宽150cm，刀轴总成传动方式为侧边皮带传动，刀轴总成设计转速，2200r/min，刀轴总成最大回转半径，R270mm，刀轴总成刀片型式，甩刀式。刀轴总成总安装刀数，弯刀：40把","T202013130026","2025-09-01","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2809,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","潍坊嘉利诺农业机械装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m","配套动力范围（kW）：44.1～51.4；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；结构质量（kg）：360；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1200×1760×920；工作幅宽(cm)：150；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：60（20组）；刀片型式：甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）。","T202000370553","2025-09-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2810,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","潍坊嘉利诺农业机械装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-160","作业幅宽:1.6m","配套动力范围（kW）：51.4～66.2；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；结构质量（kg）：420；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1300×1860×950；工作幅宽(cm)：160；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：72（24组）；刀片型式：甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）。","T202000370553","2025-09-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2811,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","潍坊嘉利诺农业机械装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m","配套动力范围（kW）：55.8～73.5；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；结构质量（kg）：460；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1300×2100×950；工作幅宽(cm)：180；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：96（32组）；刀片型式：甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）。","T202000370555","2025-09-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2812,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","潍坊建鑫农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m","配套动力范围（kW）：44.1～51.4；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；工作幅宽（cm）：150；结构质量（kg）：540；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1200×1760×950；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：60把（20组）；刀片型式：甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）。","T202000371231","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2813,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","潍坊建鑫农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m","配套动力范围（kW）：58.8～73.5；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；工作幅宽（cm）：165；结构质量（kg）：560；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1340×1950×950；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：78把（26组）；刀片型式：甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）。","T202000371232","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2814,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","潍坊建鑫农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m","配套动力范围（kW）：58.8～73.5；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；工作幅宽（cm）：180；结构质量（kg）：580；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1340×2100×950；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：96把（32组）；刀片型式：甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）。","T202000371232","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2815,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","潍坊农宜得机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-160","作业幅宽:1.6m","配套动力范围\nkW\n58.8~88.2\n配套动力输出轴转速\nr/min\n720\n与配套拖拉机联接方式\n/\n三点悬挂\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\nmm\n1400×1960×850\n作业小时生产率\nhm2/h\n0.45~0.6\n作业速度\nkm/h\n≥3.3\n工作幅宽\ncm\n160\n刀轴总成传动方式\n/\n侧边皮带传动\n刀轴数量\n根\n1\n刀轴设计转速\nr/min\n2200\n刀轴最大回转半径\nmm\n265\n刀片型式\n/\n弯刀+直刀\n刀片总安装数量\n把\n40（弯刀）+20（直刀）\n折叠机构型式\n/\n/","GZNJ/TJ 2019-320","2024-11-25","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2816,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","武城县磐古农业发展有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m","型号名称:1JH-150型秸秆粉碎还田机,配套动力范围:40.4-58.8kw,配套动力输出轴转速:720r/min;与配套拖拉机联接方式:三点悬挂;工作状态外形尺寸(长×宽×高):1580×1850×960mm;作业小时生产率:0.3-0.6hm2/h;作业速度:3.0-6.0㎞/h;工作宽幅:1500cm;刀轴总成传动方式:侧边皮带轮传动;刀轴数量:1根(含4根刀杆);刀轴设计转速:2160r/min;刀轴最大回转半径:260mm;刀片型式:直刀;刀片总安装数量:288把.","鄂2019401","2024-11-15","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2817,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","赵县联行机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-150","作业幅宽:1.5m","型号名称：1JQ-150型秸秆切碎还田机、配套动力（kW）：35～50、配套动力输出轴转速r/min：720、与配套拖拉机连接方式：三点悬挂、外形尺寸（长×宽×高）：1300mm×1750mm×1100mm、作业小时生产率hm²/h:0.36~0.61；作业速度km/h：3~5、工作幅宽cm：150、刀轴总成传动方式：侧边皮带传动、刀轴数量：1根、刀轴设计转速r/min:2160、刀轴最大回转半径mm：260、刀片形式：弯刀、刀片总安装数量：44把","T202013130025","2025-09-01","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2818,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","赵县联行机械有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-165","作业幅宽:1.65m","型号名称：4JQ-165型秸秆切碎还田机、配套动力（kW）：65～85、配套动力输出轴转速r/min：720、与配套拖拉机连接方式：三点悬挂、外形尺寸（长×宽×高）：1360mm×1860mm×1100mm、作业小时生产率hm²/h:0.33~0.45；作业速度km/h：3~5、工作幅宽cm：165、刀轴总成传动方式：侧边皮带传动、刀轴数量：1根、刀轴设计转速r/min:2160、刀轴最大回转半径mm：R275、刀片形式：弯刀、刀片总安装数量：44把","T201900130105","2024-11-28","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2819,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","赵县联行机械有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-180","作业幅宽:1.80m","工作幅宽：180cm、刀轴总成传动方式：侧边皮带传动、刀轴数量：1根、刀轴设计转速r/min：2160、刀轴最大回转半径mm：R275、刀片形式：弯刀、刀片总安装数量：48把","T201900130105","2024-11-28","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2820,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","赵县鑫旭农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-150","作业幅宽:1.5m","型号名称\t/\t1JHY-150秸秆粉碎还田机\n配套动力范围\tkW\t36.8-56.8\n配套动力输出轴转速\tr/min\t720\n与配套拖拉机联接方式\t/\t三点悬挂\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t1300x1750x1050\n作业小时生产率\thm2/h\t0.36-0.5\n作业速度\tkm/h\t3.0-5.0\n工作幅宽\tcm\t150\n刀轴总成传动方式\t/\t侧边皮带传动\n刀轴数量\t根\t1\n刀轴设计转速\tr/min\t1850\n刀轴最大回转半径\tmm\tR265\n刀片型式\t/\t弯刀+直刀\n刀片总安装数量\t把\t78\n折叠机构型式\t/\t/","T202000130849","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2821,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","赵县鑫旭农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-165","作业幅宽:1.65m","型号名称\t\t1JHY-165秸秆粉碎还田机\n配套动力范围\t\t36.8-73.5\n配套动力输出轴转速\t\t720\n与配套拖拉机联接方式\t\t三点悬挂\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\t\t1300x1900x1050\n作业小时生产率\t\t0.4-0.6\n作业速度\tr/min\t3.0-5.0\n工作幅宽\t/\t165\n刀轴总成传动方式\tmm\t侧边皮带传动\n刀轴数量\thm2/h\t1\n刀轴设计转速\tkm/h\t1850\n刀轴最大回转半径\tcm\tR265\n刀片型式\t/\t弯刀+直刀\n刀片总安装数量\t根\t84\n折叠机构型式\tr/min\t/","T202000130848","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2822,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","赵县鑫旭农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-180","作业幅宽:1.8m","型号名称\t/\t1JHY-180秸秆粉碎还田机\n配套动力范围\tkW\t51.5-88.2\n配套动力输出轴转速\t\t720\n与配套拖拉机联接方式\t\t三点悬挂\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\t\t1300x2050x1030\n作业小时生产率\t\t0.5-0.7\n作业速度\t\t3.0-5.0\n工作幅宽\t\t180\n刀轴总成传动方式\t\t侧边皮带传动\n刀轴数量\t\t1\n刀轴设计转速\t\t1850\n刀轴最大回转半径\t\tR265\n刀片型式\t\t弯刀+直刀\n刀片总安装数量\t\t96\n折叠机构型式\t\t/","T202000130848","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2823,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","中国一拖集团有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m","配套动力范围：40.4-44.1kw  配套动力输出轴转速：540r/min  与配套拖拉机连接方式：三点悬挂  工作状态外形尺寸（长*宽*高）：1330*1780*1020mm  作业小时生产率：0.3-0.75hm2/h 作业速度：2-5km/h  工作幅宽：150cm  刀轴总成转动方式：侧边皮带传动  刀轴数量：1根 刀轴设计转速：2100r/min  刀轴最大回转半径：260mm  刀片型式：弯刀+直刀  刀片总安装装置：96把  折叠机构型式：/","T202000411267","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2824,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","德州市华北农机装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHS-220","作业幅宽:2.2m","工作幅宽（cm）：220.配套动力范围（kW）：≥110.配套动力输出轴转速（r/min）:720、760、1000.与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式.工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2250×2660×1200.作业小时生产率（h㎡/h）：≥0.4.作业速度（km/h）：≥3.3.刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动.刀轴数量（根）：2.刀轴设计转速（r/min）：≥2000.刀轴最大回转半径（mm）：前轴：350；后轴：240.刀片型式：前轴：甩刀式+锤爪式（弯刀+直刀+弯刀+锤爪）.后轴：直刀.刀片总安装数量（把）：前轴：刀片108（36组），锤爪8；后轴：直刀52. 折叠机构型式：无.","T202000371207","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2825,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","德州市沃田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2.0m","型号名称\t/\t1JH-200秸秆粉碎还田机\n配套动力范围\tkW\t62～80\n配套动力输出轴转速\tr/min\t540/720/850\n与配套拖拉机联接方式\t/\t三点悬挂\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t1390×2500×1075\n作业小时生产率\thm2/h\t0.42～0.82\n作业速度\tkm/h\t3～5\n工作幅宽\tcm\t200\n刀轴总成传动方式\t/\t侧边皮带传动\n刀轴数量\t根\t1\n刀轴设计转速\tr/min\t2260\n刀轴最大回转半径\tmm\tR260\n刀片型式\t/\t弯刀+直刀\n刀片总安装数量\t把\t120\n折叠机构型式\t/\t/","T201900130101","2024-11-28","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2826,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","德州市沃田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-220","作业幅宽:2.2m","型号名称\t/\t1JH-220秸秆粉碎还田机\n配套动力范围\tkW\t73.5～85.0\n配套动力输出轴转速\tr/min\t540/720/850\n与配套拖拉机联接方式\t/\t三点悬挂\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t1390×2500×1140\n作业小时生产率\thm2/h\t0.48～0.88\n作业速度\tkm/h\t3～5\n工作幅宽\tcm\t220\n刀轴总成传动方式\t/\t侧边皮带传动\n刀轴数量\t根\t1\n刀轴设计转速\tr/min\t2260\n刀轴最大回转半径\tmm\tR260\n刀片型式\t/\t弯刀+直刀\n刀片总安装数量\t把\t126\n折叠机构型式\t/\t/","T201900130102","2024-11-28","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2827,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","故城县利达农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200A","作业幅宽:2m","作业幅宽：200cm","T201900130364","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2828,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","故城县祥兆环保设备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2.0m","工作状态，外形尺寸(长*宽*高)：1320*2350*1080，工作幅宽：200cm，传动方式：侧边皮带传动，安装刀数：126把，配套动力范围：81-103kw，配套动力输出轴转速：720r/min，作业速度：2-5kw/h，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂","冀2017T—204","2021-12-31","103","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2829,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北春耕机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m","1JH-200  工作幅宽：200cm;刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；外形尺寸(长×宽×高)mm：1250×2250×1100；切碎轴转速r/min：2100；配套动力范围（kW）：73.5～88.2；切碎机构最大回转半径mm:260；切碎机构总安装刀数：126把","T202013130068","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2830,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北春耕机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-230","作业幅宽:2.3m","型号名称：1JH-230秸秆粉碎还田机，工作状态外形尺寸(mm):1350x2595x1070,工作幅宽（cm）：230，刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动，刀轴数量（根）：1，刀片型式：弯刀+直刀，刀片总安装数量（把）：144，配套动力范围（Kw）：80.9-110.3,配套动力输出轴转速(r/min）:720,与配套拖拉机联接方式：三点悬挂。","T202000130850","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2831,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北春翔机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-200","作业幅宽:2m","配套动力范围\tkW\t66～70\n配套动力输出轴转速\tr/min\t720\n与配套拖拉机联接方式\t/\t三点悬挂\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1400×2250×1000\n作业小时生产率\thm2/h\t0.6～1.0\n作业速度\tkm/h\t3～5\n工作幅宽\tcm\t200\n刀轴总成传动方式\t/\t侧边皮带传动\n刀轴数量\t根\t1\n刀轴设计转速\tr/min\t2160\n刀轴最大回转半径\tmm\t275\n刀片型式\t/\t弯刀\n刀片总安装数量\t把\t52","T202013130198","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2832,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北春翔机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-230","作业幅宽:2.3m","配套动力范围\tkW\t95.6～110.3\n配套动力输出轴转速\tr/min\t720\n与配套拖拉机联接方式\t/\t三点悬挂\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1280×2550×990\n作业小时生产率\thm2/h\t0.65～1.05\n作业速度\tkm/h\t3～5\n工作幅宽\tcm\t230\n刀轴总成传动方式\t/\t侧边皮带传动\n刀轴数量\t根\t1\n刀轴设计转速\tr/min\t2160\n刀轴最大回转半径\tmm\t270\n刀片型式\t/\t弯刀+直刀\n刀片总安装数量\t把\t138","T202013130197","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2833,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北耕耘农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-200A","作业幅宽:2.0m","工作幅宽（cm）：200；配套动力范围（kW）：66.2～80.9；配套动力输出轴转速（r/min）：720；与配套拖拉机连接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1250×2260×1050；作业小时生产率（hm²/h）：0.6～1.0；作业速度（km/h）：3～5；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；刀轴设计转速（r/min):2160；刀轴最大回转半径（mm）：260；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量（把）：114","T202000130812","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2834,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北耕耘农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-220A","作业幅宽:2.2m","工作幅宽（cm）：220；配套动力范围（kW）：73.5～102.9；配套动力输出轴转速（r/min）：720；与配套拖拉机连接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1300×2460×1050；作业小时生产率（hm²/h）：0.7～1.0；作业速度（km/h）：3～5；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；刀轴设计转速（r/min):2160；刀轴最大回转半径（mm）：260；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量（把）：120","T202000130815","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2835,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北耕耘农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-230","作业幅宽:2.3m","工作幅宽（cm）：230；配套动力范围（kW）：73.5～102.9；配套动力输出轴转速（r/min）：720/540；与配套拖拉机连接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1400×2560×1100；作业小时生产率（hm²/h）：0.7～1.0；作业速度（km/h）：3～5；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；刀轴设计转速（r/min):2160；刀轴最大回转半径（mm）：260；刀片型式：弯刀；刀片总安装数量（把）：56","T202000130820","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2836,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北江蓝农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m","配套动力范围kW:58.8～88.2 配套动力输出轴转速r/min:540、720 与配套拖拉机联接方式:三点悬挂式 工作状态外形尺寸（长×宽×高)mm:1300×2300×1100 作业小时生产率hm2/h:0.4～0.9 作业速度km/h:1.9～4.5 工作幅宽cm:200 刀轴总成传动方式:侧边皮带传动 刀轴总成设计转速r/min:1800～2000 刀轴总成最大回转半径mm:250 刀轴总成刀片型式:甩刀 刀轴总成总安装刀数(把):120（弯刀80；直刀40）.","部20181103","2022-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2837,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北江天农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2.00m","结构型式：侧边皮带传动。配套动力：66-88kW。纯工作生产率（hm2/h）0.6~1。外形尺寸（长×宽×高）：1300mm×2230mm×1020mm。结构质量：518kg。工作幅宽:2.0m。最小离地间隙：350mm。作业前进速度（km/h）:3~5。切碎轴转速：2160r/min。切碎机构最大回转半径：275mm。总安装刀数：108把","冀2018T-063（续）","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2838,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北江天农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-230","作业幅宽:2.30m","结构型式：侧边皮带传动。配套动力：74-80kW。纯工作生产率（hm2/h）：0.69~1.15。外形尺寸（长×宽×高）：1140mm×2590mm×1020mm。结构质量：651kg。工作幅宽:2.30m。最小离地间隙：370mm。作业前进速度（km/h）：3~5。切碎轴转速：2200r/min。切碎机构最大回转半径：260mm。总安装刀数：60把","T202013130212","2025-11-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2839,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQH-200","作业幅宽:2m","结构形式:侧边皮带传动；外形尺寸(长×宽×高):2250mm×1350mm×1050mm；结构质量:550kg；工作幅宽:2000mm；最终传动方式：侧边皮带传动；切碎轴转速:2160r/min；切碎机构最大回旋半径:270mm；还田刀型式：甩刀式；切碎机构总安装刀数:52把；配套动力:66.2～80.9kw","T202013130245","2025-12-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2840,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北圣和农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-200C","作业幅宽:2m","配套动力范围：68.8～78.0kW；配套动力输出轴转速:760 r/min；与配套拖拉机联接方式:三点悬挂联接；工作状态外形尺寸（长×宽×高）1430×2250×1090mm；结构质量：702kg；作业小时生产率:0.59～1.08hm2/h；作业速度:3.3～6.0km/h ；工作幅宽：200cm；刀轴总成传动方式:单侧边皮带传动；刀轴数量:1根；刀轴设计转速:2560r/min；刀轴最大回转半径:260mm；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：84（弯刀）+42（直刀）把。","T202000140872","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2841,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北圣和农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-215C","作业幅宽:2.15m","\"配套动力范围：78.0～86.8kW；配套动力输出轴转速:760 r/min；与配套拖拉机联接方式:三点悬挂联接；工作状态外形尺寸（长×宽×高）1430×2400×1090mm；结构质量：722kg；作业小时生产率:0.59～1.08hm2/h；作业速度:3.3～6.0km/h ；工作幅宽：215cm；刀轴总成传动方式:单侧边皮带传动；刀轴数量:1根；刀轴设计转速:2560r/min；刀轴最大回转半径:260mm；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：88（弯刀）+44（直刀）把。\n\"","T202000140878","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2842,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北圣和农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-230C","作业幅宽:2.3m","\"配套动力范围：86.8～95.6kW；配套动力输出轴转速:760 r/min；与配套拖拉机联接方式:三点悬挂联接；工作状态外形尺寸（长×宽×高）1430×2550×1090mm；结构质量：768kg；作业小时生产率:0.59～1.08hm2/h；作业速度:3.3～6.0km/h ；工作幅宽：230cm；刀轴总成传动方式:单侧边皮带传动；刀轴数量:1根；刀轴设计转速:2560r/min；刀轴最大回转半径:260mm；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：96（弯刀）+48（直刀）把。\n\"","T202000140878","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2843,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北帅旗农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m","作业幅宽200cm,刀轴总成传动式侧边皮带传动,配套动力73.5-88.2kw,输出轴转速720r/min,与配套拖拉机联接方式三点悬挂,外形尺寸(长×宽×高)1410×2250×1040mm，刀轴数量1根,切碎轴转速2465r/min,最大回转半径260mm,切碎机构总安装刀数120把.刀片形式弯刀＋直刀。","T202013130104","2025-10-15","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2844,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m","型号名称：1JH-200秸秆粉碎还田机；工作状态外形尺寸（长×宽×高mm)：1350×2250×1050；工作幅宽（cm）：200；刀轴总成传动方式/侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；刀片型式/弯刀+直刀；刀片总安装数量（把）：120；配套动力范围（kw）：66.2-88.2；配套动力输出轴转速（r/min）：540/720；与配套拖拉机联接方式/三点悬挂；折叠机构型式/","T202013130045","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2845,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-230","作业幅宽:2.3m","型号名称：1JH-230秸秆粉碎还田机；工作状态外形尺寸（长×宽×高mm)：1350×2600×1100；工作幅宽（cm）：230；刀轴总成传动方式/侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；刀片型式/弯刀+直刀；刀片总安装数量（把）：132；配套动力范围（kw）：80.8-102.9；配套动力输出轴转速（r/min）：540/720；与配套拖拉机联接方式/三点悬挂；折叠机构型式/","T202013130046","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2846,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆收集机","4JS-220EC","作业幅宽:2.2m","型号名称:4JS-220EC秸秆收集机；工作状态外形尺寸:(长×宽×高mm):3980×2660×4100；配套动力及功率(kw）:91.9-132.3；配套动力输出轴转速(r/min):720/1000；结构形式:后悬挂式；工作幅宽(m):2.2；收集器型式/甩刀式+锤爪式；收集器工作部件数量（个）：弯刀84，直刀：42，锤爪：12；地轮规格/；地轮数量/；输送器型式/搅龙螺旋横向输送；抛送器型式/风机；集草箱容积（㎡）/；集草箱卸料方式/；行走机构轮胎规格/；行走机构轮胎数量（个）/；行走机构轮距（mm）/；行走机构制动方式/；运输间隙（mm）/；","T202013130442","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2847,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆收集机","4JSS-220E","作业幅宽:2.2m","型号名称:4JSS-220E秸秆收集机；工作状态外形尺寸:(长×宽×高mm):3700×2720×4100；配套动力及功率(kw）:91.9-147；配套动力输出轴转速(r/min):720/1000；结构形式:后悬挂式；工作幅宽(m):2.2；收集器型式/锤爪式；收集器工作部件数量（个）：20；地轮规格/；地轮数量/；输送器型式/搅龙螺旋横向输送；抛送器型式/风机；集草箱容积（㎡）/；集草箱卸料方式/；行走机构轮胎规格/；行走机构轮胎数量（个）/；行走机构轮距（mm）/；行走机构制动方式/；运输间隙（mm）/；","T202013130443","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2848,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北太阳升机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-200","作业幅宽:2.00m","结构型式:侧边皮带传动;配套动力:69.8-73.5kw;外形尺寸:长1300mm宽2250mm高1100mm;整机质量:550kg;工作幅宽:200cm;配套动力后输出轴转速：720r/min；最小离地间隙:≥400mm.","T201900150478","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2849,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北太阳升机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-220","作业幅宽:2.20m","结构尺寸(长*宽*高mm):1300mmx2460mmx1100mm整机质量(kg)；680kg配套动力(kw):80.9-95.6kw；结构形式:侧边皮带传动 工作宽幅(m):2.2；最小离地间隙(mm):≥300mm；结构质量(kg):680kg；配套动力后输出轴转速：720r/min.","T201913130264","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2850,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北太阳升机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-240","作业幅宽:2.40m","结构尺寸（长*宽*高mm）:1300mmx2660mmx1100mm 整机质量（kg）:705kg 配套动力（kw）:80.9-95.6kw 结构形式:侧边皮带传动  工作宽幅（m）:2.4 最小离地间隙（mm):≥300 结构质量（kg):705kg，配套动力后输出轴转速：720r/min.","T201913130264","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2851,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北运田农业机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-220","作业幅宽:2.2m","配套动力范围（kW）：73.5～88.2；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1250×2460×1000；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：60；刀片型式：弯刀。","T202013130216","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2852,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北卓田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-200","作业幅宽:2m","型号名称 / 1JHY-200 秸秆切碎还田机  配套动力范围 kW 73.5～80.9  配套动力输出轴转速 r/min 720  与配套拖拉机联接方式 / 三点悬挂  工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 1350×2300×1070 作业小时生产率 hm2/h 0.55～0.90   作业速度 km/h 3～5  工作幅宽 cm 200  刀轴总成传动方式 / 侧边皮带传动  刀轴数量 根 1  刀轴设计转速 r/min 2160  刀轴最大回转半径 mm 255  刀片型式 / 弯刀+直刀   刀片总安装数量 把 弯刀：80，直刀：40","T202013130238","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2853,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北卓田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-220","作业幅宽:2.2m","型号名称 / 1JHY-220 秸秆切碎还田机  配套动力范围 kW 88.2～102.9  配套动力输出轴转速 r/min 720  与配套拖拉机联接方式 / 三点悬挂   工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 1350×2510×1070 作业小时生产率 hm2/h 0.62～1.05  作业速度 km/h 3～5  工作幅宽 cm 220 刀轴总成传动方式 / 侧边皮带传动  刀轴数量 根 1  刀轴设计转速 r/min 2160 刀轴最大回转半径 mm 255  刀片型式 / 弯刀+直刀  刀片总安装数量 把 弯刀：84，直刀：42","T202013130239","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2854,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","河北卓田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-240","作业幅宽:2.4m","型号名称 / 1JHY-240 秸秆切碎还田机  配套动力范围 kW 102.9～110.3  配套动力输出轴转速 r/min 720  与配套拖拉机联接方式 / 三点悬挂  工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 1350×2710×1070 作业小时生产率 hm2/h 0.68～1.15  作业速度 km/h 3～5 工作幅宽 cm 240  刀轴总成传动方式 / 侧边皮带传动  刀轴数量 根 1  刀轴设计转速 r/min 2160  刀轴最大回转半径 mm 255  刀片型式 / 弯刀+直刀  刀片总安装数量 把 弯刀：92，直刀：46","T202013130240","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2855,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m","作业幅宽：2m；配套动力（kW）：66.2-81；配套动力输出轴转速（r/min）：540、760；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1398×2260×1000；作业小时生产率（h㎡/h）：0.66-0.91；作业速度（k㎡/h）：2-5；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；刀轴设计转速（r/min）:2150；刀轴最大回转半径（mm）：280；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量（把）：120；与拖拉机联接方式：三点悬挂.","T202034504","2025-12-28","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2856,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","秸秆粉碎还田机","1JH-220","作业幅宽:2.2m","作业幅宽：2.2m；配套动力（kW）：73.5-88.2；配套动力输出轴转速（r/min）：540、760；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1400×2450×1000；作业小时生产率（h㎡/h）：0.73-1.0；作业速度（k㎡/h）：2-5；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；刀轴设计转速（r/min）:2150；刀轴最大回转半径（mm）：280；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量（把）：132；与拖拉机联接方式：三点悬挂。","T202034503","2025-12-28","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2857,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","连云港九迁机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m","作业幅宽:200cm；配套动力范围（kW）：66.5～73.5；与拖拉机联接方式：三点悬挂；结构质量（kg）：550；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm：1310×2270×1100；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量（把）：114；刀片型式：组合刀（弯+直）","T201900320672","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2858,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","连云港九迁机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-220","作业幅宽:2.2m","作业幅宽:220cm；配套动力范围（kW）：73.5～80.9；与拖拉机联接方式：三点悬挂；结构质量（kg）：580；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm：1310×2470×1100；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量（把）：132；刀片型式：组合刀（弯+直）","T201932320081","2024-12-01","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2859,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","连云港市东堡旋耕机械有限公司","秸秆还田机","1JH-230","作业幅宽:2.3m","1、型号名称：1JH-230型秸秆粉碎还田机；2、外形尺寸（长×宽×高）mm：1500×2550×1150；3、工作幅宽cm：230；4、刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；5、刀轴总成刀片型式：两片刀组合式；6、刀轴总成总安装刀数（把）64；7、配套动力范围Kw:73.5～80.9;8、配套动力输出轴转速r/min：720；9、与配套动力联接方式：三点悬挂式。","部20171642","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2860,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","宁晋县铭行农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JQ-200","作业幅宽:2m","作业幅宽：2.0m；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1300×2250×1050；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀片形式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：弯刀80，直刀40；配套动力范围kW：73.5-88.2；配套动力输出轴转速r/min:540/720；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式","T201900130120","2024-11-28","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2861,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","宁晋县铭行农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JQ-230","作业幅宽:2.3m","作业幅宽：2.3m；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1400×2600×1050；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀片形式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：弯刀96，直刀48；配套动力范围kW：110.3-132.7；配套动力输出轴转速r/min:540/720；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式","T201900130119","2024-11-28","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2862,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","山东华运农机设备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHS-220","作业幅宽:2.2m","作业幅宽：220cm\t配套动力范围：≥110.3kW；配套动力输出轴转速：760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2135×2660×1320mm；作业小时生产率：≥0.7hm2/h；作业速度：≥3.3km/h；工作幅宽：220cm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀轴总数：2根；刀轴设计转速：≥2100 r/min；刀轴最大回转半径：前轴350mm，后轴240mm；刀片型式：前轴：弯刀+直刀+锤爪，后轴：直刀；刀片总安装数量：前轴：116把（弯刀72+直刀36+锤爪8），后轴：直刀52把。","T202000140858","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2863,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","山东旭创机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-225","作业幅宽:2.25m","型号名称\t/\t1JH-225秸秆粉碎还田机\n配套动力范围\tkW\t75～90\n配套动力输出轴转速\tr/min\t720\n与配套拖拉机联接方式\t/\t三点悬挂\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t1350×2600×1100\n作业小时生产率\thm2/h\t0.55～0.75\n作业速度\tkm/h\t3～5\n工作幅宽\tcm\t225\n刀轴总成传动方式\t/\t侧边皮带传动\n刀轴数量\t根\t1\n刀轴设计转速\tr/min\t2200\n刀轴最大回转半径\tmm\tR255\n刀片型式\t/\t弯刀+直刀\n刀片总安装数量\t把\t132\n折叠机构型式\t/\t/","T201900130368","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2864,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","山东玉收农机有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m","工作幅宽：200cm；配套动力范围：62～88.2kW；配套动力输出轴转速：720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)：1390×2450×1080mm；作业小时生产率：0.42～0.82km2/h；作业速度：3～5km/h；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速：2200r/min；刀轴最大回转半径：R260mm；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：120（弯刀80+直刀40）把。","T202000140883","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2865,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","山东玉收农机有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-220","作业幅宽:2.2m","工作幅宽：220cm；配套动力范围：73.5～99.2kW；配套动力输出轴转速：720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)：1390×2500×1080mm；作业小时生产率：0.48～0.88hm2/h；作业速度：3～5km/h；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速：2200r/min；刀轴最大回转半径：R260mm；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：126（弯刀84+直刀42）把；折叠机构型式：/。","T202100140283","2026-06-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2866,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄创智农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-200","作业幅宽:2.0m","型号名称\t/\t1JHY-200秸秆粉碎还田机\n配套动力范围\tkW\t66.2-110.3\n配套动力输出轴转速\tr/min\t720\n与配套拖拉机联接方式\t/\t三点悬挂\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t1300x2260x1050\n作业小时生产率\thm2/h\t0.5-0.7\n作业速度\tkm/h\t3.0-5.0\n工作幅宽\tcm\t200\n刀轴总成传动方式\t/\t侧边皮带传动\n刀轴数量\t根\t1\n刀轴设计转速\tr/min\t1850\n刀轴最大回转半径\tmm\tR265\n刀片型式\t/\t弯刀+直刀\n刀片总安装数量\t把\t108\n折叠机构型式\t/\t/","T202000130834","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2867,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄创智农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-220","作业幅宽:2.2m","型号名称\t/\t1JHY-220秸秆粉碎还田机\n配套动力范围\tkW\t73.5-110.3\n配套动力输出轴转速\tr/min\t720\n与配套拖拉机联接方式\t/\t三点悬挂\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t1350x2480x1030\n作业小时生产率\thm2/h\t0.58-1.0\n作业速度\tkm/h\t3.0-5.0\n工作幅宽\tcm\t220\n刀轴总成传动方式\t/\t侧边皮带传动\n刀轴数量\t根\t1\n刀轴设计转速\tr/min\t1850\n刀轴最大回转半径\tmm\tR265\n刀片型式\t/\t弯刀+直刀\n刀片总安装数量\t把\t114\n折叠机构型式\t/\t/","T202000130835","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2868,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄海澳机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2.0m","配套动力范围:66.1～73.5kW;配套动力输出轴转速:760r/min;与配套拖拉机联接方式:三点悬挂;工作状态外形尺寸(长×宽×高):1270×2280×1050mm;工作幅宽:200cm;作业小时生产率:0.55～0.90hm²/h;作业速度:3.0～5.0km/h;刀轴总成传动方式:侧边皮带传动;刀轴设计转速:2160r/min;刀轴最大回转半径:260mm;刀片型式:弯刀＋直刀;刀片总安装数量:108把","T202013130074","2025-09-21","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2869,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄海澳机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-210","作业幅宽:2.1m","配套动力范围:73.5～80.9kW;配套动力输出轴转速:760r/min;与配套拖拉机联接方式:三点悬挂;工作状态外形尺寸(长×宽×高):1270×2370×1050mm;工作幅宽:210cm;作业小时生产率:0.58～0.95hm²/h;作业速度:3.0～5.0km/h;刀轴总成传动方式:侧边皮带传动;刀轴设计转速:2160r/min;刀轴最大回转半径:260mm;刀片型式:弯刀＋直刀;刀片总安装数量:120把","T202013130073","2025-09-21","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2870,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄佳昊农业机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2.0m","配套动力：73.5-88.2kw；结构型式：侧边皮带传动；外形尺寸（长x宽x高）：1250x2280x1050mm\n结构质量：530kg；总安装刀数：126把","T202013130337","2025-12-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2871,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄佳昊农业机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-220","作业幅宽:2.2m","配套动力：88.2-95.6kw；结构型式：侧边皮带传动；外形尺寸（长x宽x高）：1250x2470x1050mm\n结构质量：585kg；总安装刀数：132把","T202013130338","2025-12-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2872,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄茂丰农业机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-200","作业幅宽:2m","外形尺寸（mm)：1250*2450*1020 结构质量：480kg 工作宽幅：2.0m  配套动力（kw）：73.5-88.2","T202013130123","2025-10-15","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2873,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄茂丰农业机械制造有限公司","秸秆收集机","4JS-200","作业幅宽:2m","外形尺寸（长×宽×高） mm 1580×3150×3150 配套动力及功率 kW 80.9～102.9 结构型式 / 后悬挂式 作业幅宽 2m 收集器型式 / 甩刀式 收集器工作部件数量  52个","T202013130182","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2874,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄茂丰农业机械制造有限公司","秸秆收集机","4JS-220","作业幅宽:2.2m","外形尺寸（长×宽×高） mm 1580×3370×3150 配套动力及功率 kW 95.6～117.6 结构型式 / 后悬挂式 作业幅宽 2.2m  收集器型式 / 甩刀式 收集器工作部件数量  56个","T202013130181","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2875,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄茂田农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2.0m","1.结构形式：侧边皮带传动；2.配套动力：65~88kw；3.纯工作小时生产率：0.60~1.00h㎡/h；4.工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1310×2250×1000；5.结构质量：550kg；6.工作幅宽：2.0m；7.最小离地间隙：大于等于350mm；8.作业前进速度：3~5km/h；9.切碎轴转速：2160r/min；10.切碎机构最大回转半径：260mm；11.切碎机构总安装刀数：直刀40把、弯刀80把。","T202013130059","2025-09-21","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2876,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄茂田农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-230","作业幅宽:2.3m","1.结构形式：侧边皮带传动；2.配套动力：70~90kw；3.纯工作小时生产率：0.69~1.15h㎡/h；4.工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1310×2540×1000；5.结构质量：620kg； 6.工作幅宽：2.3m；7.最小离地间隙：大于等于350mm；8.作业前进速度：3~5km/h；9.切碎轴转速：2160r/min；10.切碎机构最大回转半径：270mm；11.切碎机构总安装刀数：直刀44把、弯刀88把。","T202013130058","2025-09-21","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2877,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄农业机械股份有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m","配套动力：\t52～73\tkW\n配套动力输出轴转速：700 r/min\n与配套拖拉机连接方式：三点悬挂\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1300×2300×1060\tmm\n作业小时生产率：0.67～1.10 hm2/h\n作业速度：3～7 km/h\n工作幅宽：200 cm\t\n刀轴总成传动方式：侧边皮带传动\n刀轴数量：1 根\n刀轴设计转速：1850 r/min\n刀轴最大回转半径：275 mm\n刀片型式：弯刀\n刀片总安装数量：52\t把","T202013130173","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2878,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄顺森农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-200","作业幅宽:2.00m","配套动力范围kw:69-104与配套拖拉机的连接方式:三点悬挂工作幅宽:200cm","T201900130398","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2879,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄顺森农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-220","作业幅宽:2.20m","配套动力范围kw:80-104与配套拖拉机的连接方式:三点悬挂工作幅宽:220cm","T201900130399","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2880,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄沃强机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2.00m","配套动力范围\tkw\t62.5-102.9\n配套动力输出轴转速\tr/min\t720\n与配套拖拉机联接方式\t/\t三点悬挂\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1310×2280×1020\n作业小时生产率\thm2/h\t0.60-1.00\n作业速度\tkm/h\t2-5\n工作幅宽\tcm\t200","T202000130829","2025-12-30","62.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2881,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄沃强机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-230","作业幅宽:2.30m","配套动力范围\tkw\t88.2-128.6\n配套动力输出轴转速\tr/min\t720\n与配套拖拉机联接方式\t/\t三点悬挂\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1310×2720×1020\n作业小时生产率\thm2/h\t0.69-1.15\n作业速度\tkm/h\t2-5\n工作幅宽\tcm\t230","T202000130827","2025-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2882,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄沃田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-220","作业幅宽:2.2m","配套动力范围 kW 76～90 \n配套动力输出轴转速 r/min 760 \n与配套拖拉机联接方式 / 三点悬挂 \n工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm 1270×2500×1000 \n作业小时生产率 hm2/h 0.6～1.0 \n作业速度 km/h 3～5 \n工作幅宽 cm 220 \n刀轴总成传动方式 / 侧边皮带传动 \n刀轴数量 根 1 \n刀轴设计转速 r/min 2200 \n刀轴最大回转半径 mm 260 \n刀片型式 / 弯刀 \n刀片总安装数量 把 60 \n折叠机构型式 / /","T202013130162","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2883,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄沃田机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-240","作业幅宽:2.4m","配套动力范围 kW 90～115 \n配套动力输出轴转速 r/min 760 \n与配套拖拉机联接方式 / 三点悬挂 \n工作状态外形尺寸(长×宽×高) mm 1370×2700×1000 \n作业小时生产率 hm2/h 0.4～1.1 \n作业速度 km/h 3～5 \n工作幅宽 cm 240 \n刀轴总成传动方式 / 侧边皮带传动 \n刀轴数量 根 1 \n刀轴设计转速 r/min 2200 \n刀轴最大回转半径 mm 260 \n刀片型式 / 弯刀 \n刀片总安装数量 把 68 \n折叠机构型式 / /","T202013130163","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2884,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄兴农机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-220","作业幅宽:2.2m","配套动力范围，76-90Kw，配套动力输出轴转速，740r/min，与配套拖拉机联接方式为三点悬挂。工作状态外形尺寸（长×宽×高）1370x2460x1050mm， 作业小时生产率，0.69-1.15为h㎡/h，作业速度3-5km/h，工作幅宽220cm，刀轴总成传动方式为侧边皮带传动，刀轴总成设计转速，2200r/min，刀轴总成最大回转半径，R280mm，刀轴总成刀片型式，甩刀式。刀轴总成总安装刀数，弯刀：60把","T202013130027","2025-09-01","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2885,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","潍坊嘉利诺农业机械装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2.0m","配套动力范围（kW）：73.5～88.2；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；结构质量（kg）：540；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1360×2300×950；工作幅宽(cm)：200；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：108（36组）；刀片型式：甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）。","T202000370555","2025-09-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2886,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","潍坊嘉利诺农业机械装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-220","作业幅宽:2.2m","配套动力范围（kW）：73.5～88.2；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；结构质量（kg）：580；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1360×2500×950；工作幅宽(cm)：220；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：120（40组）；刀片型式：甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）。","T202000370552","2025-09-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2887,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","潍坊建鑫农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m","配套动力范围（kW）：73.5～88.2；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；工作幅宽（cm）：200；结构质量（kg）：620；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1340×2300×950；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：108把（36组）；刀片型式：甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）。","T202000371232","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2888,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","潍坊建鑫农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-220","作业幅宽:2.2m","配套动力范围（kW）：88～118；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；工作幅宽（cm）：220；结构质量（kg）：650；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1340×2500×950；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：120把（40组）；刀片型式：甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）。","T202000371233","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2889,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","盐城可理斯机械制造有限公司","根茬粉碎还田机","1GH-220","作业幅宽:2.2m","作业幅宽：2.2m；三点悬挂连接；工作状态外形尺寸：900*2310*1020mm；作业速度：2.0km/h；传动方式：侧边齿轮传；刀轴数量：1根；总安装刀数：54把；刀片型式：C型刀；配套动力范围kW：55.1-66.2；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂连接；作业小时生产率hm2/h:0.428；作业速度km/h：2.0；刀轴数量：1根；刀轴设计转速r/min：235；刀轴最大回转半径mm：240。","T202132320035","2026-01-28","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2890,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","盐城可理斯机械制造有限公司","根茬粉碎还田机","1GH-240","作业幅宽:2.4m","作业幅宽：2.4m；三点悬挂连接；工作状态外形尺寸：900*2510*1020mm；作业速度：2.0km/h；传动方式：侧边齿轮传动；刀轴数量：1根；总安装刀数：60把；刀片型式：C型刀；配套动力范围kW：58.8-73.5；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂连接；作业小时生产率hm2/h:0.466；作业速度km/h：2.0；刀轴数量：1根；刀轴设计转速r/min：235；刀轴最大回转半径mm：240。","T202132320035","2026-01-28","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2891,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","赵县联行机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-220","作业幅宽:2.2m","型号名称：1JQ-220型秸秆切碎还田机、配套动力（kW）：66.2～88.2、配套动力输出轴转速r/min：720、与配套动拖拉机连接方式：三点悬挂、外形尺寸（长×宽×高）：1300mm×2450mm×1010mm、作业小时生产率hm²/h:0.58~1.00；作业速度km/h：3~5、工作幅宽cm：220、刀轴总成传动方式：侧边皮带传动、刀轴数量：1根、刀轴设计转速r/min:2160、刀轴最大回转半径mm：270、刀片形式：弯刀、刀片总安装数量：60把","T201913130109","2024-12-08","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2892,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","赵县联行机械有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-200","作业幅宽:2.0m","型号名称：4JQ-200型秸秆切碎还田机、配套动力（kW）：63～80、配套动力输出轴转速r/min：720、与配套拖拉机连接方式：三点悬挂、外形尺寸（长×宽×高）：1300mm×2250mm×1100mm、作业小时生产率hm²/h:0.7~0.9；作业速度km/h：3~5、工作幅宽cm：200、刀轴总成传动方式：侧边皮带传动、刀轴数量：1根、刀轴设计转速r/min:2160、刀轴最大回转半径mm：265、刀片形式：弯刀、刀片总安装数量：56把","T202013130024","2025-09-01","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2893,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","赵县鑫旭农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-200","作业幅宽:2.0m","型号名称\t/\t1JHY-200秸秆粉碎还田机\n配套动力范围\tkW\t66.2-110.3\n配套动力输出轴转速\tr/min\t720\n与配套拖拉机联接方式\t/\t三点悬挂\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t1300x2260x1050\n作业小时生产率\thm2/h\t0.5-0.7\n作业速度\tkm/h\t3.0-5.0\n工作幅宽\tcm\t200\n刀轴总成传动方式\t/\t侧边皮带传动\n刀轴数量\t根\t1\n刀轴设计转速\tr/min\t1850\n刀轴最大回转半径\tmm\tR265\n刀片型式\t/\t弯刀+直刀\n刀片总安装数量\t把\t108\n折叠机构型式\t/\t/","T202000130848","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2894,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","赵县鑫旭农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-220","作业幅宽:2.2m","型号名称\t/\t1JHY-220秸秆粉碎还田机\n配套动力范围\tkW\t73.5-110.3\n配套动力输出轴转速\tr/min\t720\n与配套拖拉机联接方式\t/\t三点悬挂\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t1350x2480x1030\n作业小时生产率\thm2/h\t0.58-1.0\n作业速度\tkm/h\t3.0-5.0\n工作幅宽\tcm\t220\n刀轴总成传动方式\t/\t侧边皮带传动\n刀轴数量\t根\t1\n刀轴设计转速\tr/min\t1850\n刀轴最大回转半径\tmm\tR265\n刀片型式\t/\t弯刀+直刀\n刀片总安装数量\t把\t114\n折叠机构型式\t/\t/","T202000130847","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2895,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","中国一拖集团有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-220","作业幅宽:2.2m","配套动力范围：73.5-88.2kw  配套动力输出轴转速：720r/min  与配套拖拉机连接方式：三点悬挂  工作状态外形尺寸（长*宽*高）：1390*2520*1065mm  作业小时生产率：0.44-1.1hm2/h 作业速度：2-5km/h  工作幅宽：220cm  刀轴总成转动方式：侧边皮带传动  刀轴数量：1根 刀轴设计转速：2100r/min  刀轴最大回转半径：280mm  刀片型式：弯刀+直刀  刀片总安装装置：132把  折叠机构型式：/","T202000411275","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2896,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","中国一拖集团有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-230","作业幅宽:2.3m","配套动力范围：80.9-95.6kw  配套动力输出轴转速：720r/min  与配套拖拉机连接方式：三点悬挂  工作状态外形尺寸（长*宽*高）：1340*2590*1100mm  作业小时生产率：0.46-1.15hm2/h 作业速度：2-5km/h  工作幅宽：230cm  刀轴总成转动方式：侧边皮带传动  刀轴数量：1根 刀轴设计转速：2100r/min  刀轴最大回转半径：280mm  刀片型式：弯刀+直刀  刀片总安装装置：156把  折叠机构型式：/","T202000411275","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2897,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","驻马店市中农农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","4JH-220","作业幅宽:2.2m","型号名称:4JH-220型秸秆切碎还田机,配套动力范围:88.2～132.5kW,配套动力输出轴转速:720r/min,与配套拖拉机联接方式:三点悬挂,工作状态外形尺寸（长×宽×高）:1430×2660×1035mm,作业小时生产率:0.42～0.7hm2/h,作业速度:3～5km/h,工作幅宽:220cm,刀轴总成传动方式:双侧边皮带传动,刀轴数量:1根，刀轴设计转速:2520r/min，刀轴最大回转半径:260mm,刀片型式:弯刀＋直刀,刀片总安装数量:132把","T202100410173","2026-04-01","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2898,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","德州市华北农机装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-440","作业幅宽:4.4m","工作幅宽（cm）：440.配套动力范围（kW）：≥154. 配套动力输出轴转速（r/min）:720、760、1000.与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式.工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1550×4870×1250.作业小时生产率（h㎡/h）：≥0.8.作业速度（km/h）：≥3.3.刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动.刀轴数量（根）：1. 刀轴设计转速（r/min）：≥2000.刀轴最大回转半径（mm）：300.刀片型式：甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）.刀片总安装数量（把）：264（88组）.折叠机构型式：无.","T202000371209","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2899,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","德州市华北农机装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHS-280","作业幅宽:2.8m","工作幅宽（cm）：280.配套动力范围（kW）：≥147.配套动力输出轴转速（r/min）:720、760、1000.与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式.工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2250×3260×1200.作业小时生产率（h㎡/h）：≥0.5.作业速度（km/h）：≥3.3.刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动.刀轴数量（根）：2.刀轴设计转速（r/min）：≥2000.刀轴最大回转半径（mm）：前轴：350；后轴：240.刀片型式：前轴：甩刀式+锤爪式（弯刀+直刀+弯刀+锤爪）.后轴：直刀.刀片总安装数量（把）：前轴：刀片138（46组），锤爪8；后轴：直刀68. 折叠机构型式：无.","T202000371208","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2900,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","德州市沃田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-250","作业幅宽:2.5m","型号名称\t/\t1JH-250秸秆粉碎还田机\n配套动力范围\tkW\t73.5～100.0\n配套动力输出轴转速\tr/min\t540/720/850\n与配套拖拉机联接方式\t/\t三点悬挂\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t1390×2750×1075\n作业小时生产率\thm2/h\t0.52～1.10\n作业速度\tkm/h\t3～5\n工作幅宽\tcm\t250\n刀轴总成传动方式\t/\t侧边皮带传动\n刀轴数量\t根\t1\n刀轴设计转速\tr/min\t2260\n刀轴最大回转半径\tmm\tR260\n刀片型式\t/\t弯刀+直刀\n刀片总安装数量\t把\t138\n折叠机构型式\t/\t/","T201900130102","2024-11-28","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2901,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","德州市沃田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-300","作业幅宽:3.0m","型号名称/1JH-300型秸秆粉碎还田机结构型式/双侧边皮带传动配套拖拉机标定功率kW90~120配套拖拉机动力输出轴转速r/min720~800外形尺寸(长×宽×高)mm1300×3450×1200结构质量kg1050理论作业速度km/h≥3.3幅宽cm300与拖拉机联接方式/三点悬挂刀辊转速r/min2200刀辊最大回转半径mm260总安装刀数把96刀片型式/甩刀","部20170609","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2902,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","德州市沃田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-340","作业幅宽:3.4m","型号名称\t/\t1JH-340型秸秆粉碎还田机\n结构型式\t/\t双侧边皮带传动\n配套拖拉机标定功率\tkW\t95～125\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min\t720～800\n外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t1300×3850×1200\n结构质量\tkg\t1130\n理论作业速度\tkm/h\t≥3.3\n幅宽\tcm\t340\n与拖拉机联接方式\t/\t三点悬挂\n刀辊转速\tr/min\t2200\n刀辊最大回转半径\tmm\t260\n总安装刀数\t把\t108\n刀片型式\t/\t甩刀","部20170607","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2903,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","德州市沃田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-360","作业幅宽:3.6m","型号名称\t/\t1JH-360型秸秆粉碎还田机\n结构型式\t/\t双侧边皮带传动\n配套拖拉机标定功率\tkW\t95～125\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min\t720～800\n外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t1300×4010×1200\n结构质量\tkg\t1180\n理论作业速度\tkm/h\t≥3.3\n幅宽\tcm\t360\n与拖拉机联接方式\t/\t三点悬挂\n刀辊转速\tr/min\t2200\n刀辊最大回转半径\tmm\t260\n总安装刀数\t把\t116\n刀片型式\t/\t甩刀","部20170608","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2904,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","德州市沃田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-440","作业幅宽:4.4m","型号名称 / 1JH-440型秸秆粉碎还田机 \n配套动力范围 kW 110.3～154.4 \n配套动力输出轴转速 r/min 720 \n与配套拖拉机联接方式 / 三点悬挂 \n工作状态外形尺寸 (长×宽×高) mm 1300×4810×1150 \n作业小时生产率 km2/h 1.25～1.7 \n作业速度 km/h 3～5 \n工作幅宽 cm 440 \n刀轴总成传动方式 / 双侧边皮带传动 \n刀轴数量 根 1 \n刀轴设计转速 r/min 2200 \n刀轴最大回转半径 mm R260 \n刀片型式 / 弯刀 \n刀片总安装数量 把 146 \n折叠机构型式 / /","T202000140879","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2905,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北春耕机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-250","作业幅宽:2.5m","1JH-250  工作幅宽：2.5m；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；外形尺寸(长×宽×高)mm：1350x2795x1070；切碎轴转速r/min：2000；配套动力范围（kW）：102.9～132.3；切碎机构最大回转半径mm:260；切碎机构总安装刀数：156把","T202000130850","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2906,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北春耕机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-260","作业幅宽:2.6m","型号名称：1JH-260秸秆粉碎还田机，工作状态外形尺寸(mm):1500*3080*1090,工作幅宽（cm）：260，刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动，刀轴数量（根）：1，刀片型式：弯刀+直刀，刀片总安装数量（把）：126，配套动力范围（Kw）：110.3~132.3,配套动力输出轴转速(r/min）:720,与配套拖拉机联接方式：三点悬挂。","T202000130841","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2907,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北春耕机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-280","作业幅宽:2.8m","1JH-280  工作幅宽：2.8m；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；外形尺寸(长×宽×高)mm：1500x3280x1090；切碎轴转速r/min：2100；配套动力范围（kW）：117.6～147；切碎机构最大回转半径mm:260；切碎机构总安装刀数：132把","T202000130841","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2908,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北耕耘农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-250A","作业幅宽:2.5m","工作幅宽（cm）：250；配套动力范围（kW）：80.9～132.2；配套动力输出轴转速（r/min）：720；与配套拖拉机连接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1300×2770×1140；作业小时生产率（hm²/h）：0.8～1.1；作业速度（km/h）：3～5；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；刀轴设计转速（r/min):2160；刀轴最大回转半径（mm）：260；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量（把）：132","T202000130815","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2909,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北耕耘农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-260","作业幅宽:2.6m","工作幅宽（cm）：260；配套动力范围（kW）：80.9～91.9；配套动力输出轴转速（r/min）：720；与配套拖拉机连接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1400×3060×1130；作业小时生产率（hm²/h）：0.75～1.15；作业速度（km/h）：3～5；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀轴数量（根）：2（单排）；刀轴设计转速（r/min):2160；刀轴最大回转半径（mm）：255；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量（把）：156","T202013130031","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2910,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北耕耘农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-280","作业幅宽:2.8m","工作幅宽（cm）：280；配套动力范围（kW）：91.9～99.3；配套动力输出轴转速（r/min）：720；与配套拖拉机连接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1400×3260×1130；作业小时生产率（hm²/h）：0.78～1.25；作业速度（km/h）：3～5；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀轴数量（根）：2（单排）；刀轴设计转速（r/min):2160；刀轴最大回转半径（mm）：255；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量（把）：168","T202013130032","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2911,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北耕耘农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-300","作业幅宽:3.0m","工作幅宽（cm）：300；配套动力范围（kW）：95.6～102.9；配套动力输出轴转速（r/min）：720；与配套拖拉机连接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1400×3460×1130；作业小时生产率（hm²/h）：0.82～1.35；作业速度（km/h）：3～5；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀轴数量（根）：2（单排）；刀轴设计转速（r/min):2160；刀轴最大回转半径（mm）：255；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量（把）：180","T202013130033","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2912,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北耕耘农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-300A","作业幅宽:3.0m","工作幅宽（cm）：300；配套动力范围（kW）：95.6～132.2；配套动力输出轴转速（r/min）：720；与配套拖拉机连接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1440×3420×1180；作业小时生产率（hm²/h）：0.8～1.3；作业速度（km/h）：3～5；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀轴数量（根）：2（单排）；刀轴设计转速（r/min):2160；刀轴最大回转半径（mm）：255；刀片型式：弯刀；刀片总安装数量（把）：80","T202000130814","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2913,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北耕耘农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-330","作业幅宽:3.3m","工作幅宽（cm）：330；配套动力范围（kW）：102.9～110.3；配套动力输出轴转速（r/min）：720；与配套拖拉机连接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1400×3760×1130；作业小时生产率（hm²/h）：0.85～1.50；作业速度（km/h）：3～5；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀轴数量（根）：2（单排）；刀轴设计转速（r/min):2160；刀轴最大回转半径（mm）：255；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量（把）：192","T202013130034","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2914,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北耕耘农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-360","作业幅宽:3.6m","工作幅宽（cm）：360；配套动力范围（kW）：110.3～117.6；配套动力输出轴转速（r/min）：720；与配套拖拉机连接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1400×4060×1130；作业小时生产率（hm²/h）：1.02～1.65；作业速度（km/h）：3～5；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀轴数量（根）：2（单排）；刀轴设计转速（r/min):2160；刀轴最大回转半径（mm）：255；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量（把）：216","T202013130035","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2915,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北耕耘农业机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-440","作业幅宽:4.4m","工作幅宽（cm）：440；配套动力范围（kW）：132.2～176.5；配套动力输出轴转速（r/min）：540/760；与配套拖拉机连接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1450×4820×1150；作业小时生产率（hm²/h）：1.3～2.2；作业速度（km/h）：3～5；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀轴数量（根）：2（单排）；刀轴设计转速（r/min):2180/2300；刀轴最大回转半径（mm）：245；刀片型式：弯刀；刀片总安装数量（把）：112","T202000130809","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2916,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北江天农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-260","作业幅宽:2.60m","结构型式：侧边皮带传动。配套动力：88.2-110.3kW。纯工作小时生产率（hm2/h）：0.72~1.15。外形尺寸（长×宽×高）：1470mm×3020mm×1240mm。结构质量：1160kg。工作幅宽:2.6m。最小离地间隙：320mm。作业前进速度（km/h）:3~5。切碎轴转速：1800r/min。切碎机构最大回转半径：275mm。总安装刀数：102把","T202013130211","2025-11-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2917,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北江天农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-300","作业幅宽:3.00m","结构型式：侧边皮带传动。配套动力：95.6-132.4kW。纯工作小时生产率（hm2/h）：0.85~1.25。外形尺寸（长×宽×高）：1470mm×3440mm×1240mm。结构质量：1365kg。工作幅宽:3.0m。最小离地间隙：350mm。作业前进速度（km/h）：3~5。切碎轴转速：1800r/min。切碎机构最大回转半径：275mm。总安装刀数：120把","T202013130210","2025-11-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2918,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北江天农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-360","作业幅宽:3.60m","结构型式：侧边皮带传动。配套动力：95.6-132.4kW。纯工作小时生产率（hm2/h）：1.02~1.65。外形尺寸（长×宽×高）：1470mm×4040mm×1240mm。结构质量：1490kg。工作幅宽:3.6m。最小离地间隙：330mm。作业前进速度（km/h）：3~5。切碎轴转速：1800r/min。切碎机构最大回转半径：275mm。总安装刀数：144把","T202013130209","2025-11-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2919,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北江天农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-400","作业幅宽:4.00m","结构型式：侧边皮带传动。配套动力：102.9-147.1kW。纯工作小时生产率（hm2/h）：1.15~1.85。外形尺寸（长×宽×高）：1470mm×4440mm×1240mm。结构质量：1665kg。工作幅宽:4.0m。最小离地间隙：340mm。作业前进速度（km/h）：3~5。切碎轴转速：1800r/min。切碎机构最大回转半径：275mm。总安装刀数：162把","T202013130208","2025-11-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2920,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北圣和农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-260","作业幅宽:2.6m","\"配套动力范围：80.2～88.2kW；配套动力输出轴转速:760 r/min；与配套拖拉机联接方式:三点悬挂联接；工作状态外形尺寸（长×宽×高）1346×3020×1150mm；结构质量：1106kg；作业小时生产率:0.59～1.08hm2/h；作业速度:3.5～6.0km/h ；工作幅宽：260cm；刀轴总成传动方式:双侧边皮带传动；刀轴数量:1根；刀轴设计转速:2280r/min；刀轴最大回转半径:260mm；刀片型式：弯刀；刀片总安装数量：72把。\n\"","T202000140873","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2921,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北盛农农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-260","作业幅宽:2.6m","工作幅宽:2.6m；配套动力范围：95-100kW；与配套拖拉机联接方式:三点悬挂；结构质量：1150KG；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1510×3050×1120mm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：弯刀96把+直刀48把。","T201900140421","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2922,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北盛农农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-280","作业幅宽:2.8m","工作幅宽:2.8m；配套动力范围：95-105kW；与配套拖拉机联接方式:三点悬挂；结构质量：1240KG；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1510×3250×1120mm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：弯刀100把+直刀50把。","T201900140422","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2923,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北盛农农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-340","作业幅宽:3.4m","工作幅宽:3.4m；配套动力范围：100-100.5kW；与配套拖拉机联接方式:三点悬挂；结构质量：1450KG；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1510×3850×1120mm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：弯刀128把+直刀64把。","T201900140423","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2924,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北盛农农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-360","作业幅宽:3.6m","工作幅宽:3.6m；配套动力范围：103-132.5kW；与配套拖拉机联接方式:三点悬挂；结构质量：1550KG；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1510×3050×1120mm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：弯刀128把+直刀64把。","T201900140424","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2925,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-270","作业幅宽:2.7m","型号名称：1JH-270秸秆粉碎还田机；工作状态外形尺寸（长×宽×高mm)：1390×3100×1050；工作幅宽（cm）：270；刀轴总成传动方式/双侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；刀片型式/弯刀+直刀；刀片总安装数量（把）：156；配套动力范围（kw）：80.8-102.9；配套动力输出轴转速（r/min）：540/720；与配套拖拉机联接方式/三点悬挂；折叠机构型式/","T202013130047","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2926,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-300","作业幅宽:3m","型号名称：1JH-300秸秆粉碎还田机；工作状态外形尺寸（长×宽×高mm)：1430×3420×1100；工作幅宽（cm）：300；刀轴总成传动方式/双侧边皮带传动；刀轴数量（根）：2（单排）；刀片型式/弯刀+直刀；刀片总安装数量（把）：180；配套动力范围（kw）：88.2-110.3；配套动力输出轴转速（r/min）：540/720；与配套拖拉机联接方式/三点悬挂；折叠机构型式/","T202013130048","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2927,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-350","作业幅宽:3.5m","型号名称：1JH-350秸秆粉碎还田机；工作状态外形尺寸（长×宽×高mm)：1430×3900×1125；工作幅宽（cm）：350；刀轴总成传动方式/双侧边皮带传动；刀轴数量（根）：2（单排）；刀片型式/弯刀+直刀；刀片总安装数量（把）：216；配套动力范围（kw）：88.2-132.4；配套动力输出轴转速（r/min）：540/720；与配套拖拉机联接方式/三点悬挂；折叠机构型式/","T202013130049","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2928,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHSCB-350B","作业幅宽:3.5m","型号名称：1JHSCB-350B秸秆粉碎还田机；工作状态外形尺寸:(长×宽×高mm):2150×4110×1320；工作幅宽(cm):350；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀轴数量（根）：4（双排）；刀片型式/前轴：锤爪；后轴：直刀；刀片总安装数量（把）：前轴：76；后轴：178；配套动力范围(kw）:147-161.8；配套动力输出轴转速(r/min):1000；与拖拉机联接方式:三点悬挂连接；折叠机构型式：/","T202100130013","2026-04-01","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2929,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆收集机","4JS-290E","作业幅宽:2.9m","型号名称:4JS-290E秸秆收集机；工作状态外形尺寸:(长×宽×高mm):4300×3410×4000；配套动力及功率(kw）:132.3-183.8；配套动力输出轴转速(r/min):720/1000；结构形式:后悬挂式；工作幅宽(m):2.9；收集器型式/锤爪式；收集器工作部件数量（个）：74；地轮规格/；地轮数量/；输送器型式/搅龙螺旋横向输送；抛送器型式/风机；集草箱容积（㎡）/；集草箱卸料方式/；行走机构轮胎规格/；行走机构轮胎数量（个）/；行走机构轮距（mm）/；行走机构制动方式/；运输间隙（mm）/；","T202013130441","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2930,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北双天机械制造有限公司","秸秆收集机","4JS-350","作业幅宽:3.5m","型号名称:4JS-350秸秆收集机；工作状态外形尺寸:(长×宽×高mm):4200×4110×4000；配套动力及功率(kw）:132.3-183.8；配套动力输出轴转速(r/min):720/1000；结构形式:后悬挂式；工作幅宽(m):3.5；收集器型式/锤爪式；收集器工作部件数量（个）：84；地轮规格/；地轮数量/；输送器型式/搅龙螺旋横向输送；抛送器型式/风机；集草箱容积（㎡）/；集草箱卸料方式/；行走机构轮胎规格/；行走机构轮胎数量（个）/；行走机构轮距（mm）/；行走机构制动方式/；运输间隙（mm）/；","T202013130440","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2931,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北太阳升机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-260","作业幅宽:2.60m","结构型式:双侧边皮带传动;配套动力:88.2-99.3kw;外形尺寸:长1300mm宽3100mm高1200mm;整机质量:1160kg;工作幅宽:260cm;配套动力后输出轴转速：720r/min；最小离地间隙:≥300mm.","T202013130067","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2932,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北太阳升机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-280","作业幅宽:2.80m","结构型式:双侧边皮带传动；配套动力:88.2-99.3kw；外形尺寸:长1300mm宽3300mm高1200mm；整机质量:1300kg；工作幅宽:280cm；总安装刀数:72把；配套动力后输出轴转速：720r/min；最小离地间隙:≥300mm.","T202013130067","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2933,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北太阳升机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-300","作业幅宽:3.00m","结构型式:双侧边皮带传动;配套动力:88.2-117.6kw;外形尺寸:长1300mm宽3500mm高1200mm;整机质量:1460kg;工作幅宽:300cm;总安装刀数:76把;配套动力后输出轴转速：720r/min；最小离地间隙:≥300mm.","T202013130066","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2934,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北太阳升机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-340","作业幅宽:3.40m","外形尺寸:长1300mm宽3900mm高1200mm；整机质量:1570kg；工作幅宽:340cm；作业前进速度:3.3-5km/h；切碎轴转速:2120r/min；切碎机构最大回转半径:26cm；切碎机构总安装刀数:92把；最小离地间隙:≥300mm.结构型式:双侧边皮带传动；配套动力:95.6-132.3kw；配套动力后输出轴转速：720r/min.","T202013130065","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2935,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北太阳升机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-360","作业幅宽:3.60m","结构型式:双侧边皮带传动；配套动力:100-130kw；外形尺寸:长1300mm宽4100mm高1200mm；整机质量:1570kg；工作幅宽:360cm；作业前进速度:3.3-5km/h；切碎轴转速:2120r/min；切碎机构最大回转半径:26cm；切碎机构总安装刀数:104把；配套动力后输出轴转速：720r/min；最小离地间隙:≥300mm.","T202013130064","2025-09-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2936,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北太阳升机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JQ-400","作业幅宽:4.00m","结构型式:双侧边皮带传动;配套动力:132.4-161.8kw;外形尺寸:长1610mm宽4420mm高1165mm;工作幅宽:400cm;切碎轴转速:720r/min;切碎机构总安装刀数:104把.配套动力后输出轴转速：720r/min；.","部20181112","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2937,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-280","作业幅宽:2.8m","配套动力范围：110.3～125.0kw；配套动力输出轴转速720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1470×3260×1140mm；作业小时生产率：0.8～1.3hm2/h；作业速度：3～5km/h；工作幅宽：280cm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀轴数量：2根（单排）；刀轴设计转速：2160r/min；刀轴最大回转半径：260mm；刀片型式：弯刀；刀片总安装数量：72把","T202013130202","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2938,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-330","作业幅宽:3.3m","配套动力范围：96～110kw；配套动力输出轴转速720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1400×3730×1170；作业小时生产率：1.0～1.5hm2/h；作业速度：3～5km/h；工作幅宽：330cm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀轴数量：2根（单排）；刀轴设计转速：2160r/min；刀轴最大回转半径：265mm；刀片型式：弯刀；刀片总安装数量：84把","T202013130201","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2939,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-360","作业幅宽:3.6m","配套动力范围：：110～140kw；配套动力输出轴转速720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1420×4030×1170mm；作业小时生产率：1.1～1.7hm2/h；作业速度：3～5km/h；工作幅宽：360cm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀轴数量：2根（单排）；刀轴设计转速：2160r/min；刀轴最大回转半径：265mm；刀片型式：弯刀；刀片总安装数量：96把","T202013130200","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2940,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-440","作业幅宽:4.4m","配套动力范围： 132～162KW；;配套动力输出轴转速：720r/min；与拖拉机连接方式：三点悬挂；工作状态\n外形尺寸(长×宽×高)：1420X4870X1190；作业小时生产率：1.22-1.92hm2/h；作业速度：3～5km/h；\n工作幅宽:440cm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀轴数量：2根；刀轴设计转速：2160r/min；\n刀轴最大回转半径：260mm；刀片型式：弯刀；刀片总安装数量：116把","T202000130804","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2941,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北通田机械有限公司","秸秆切碎还田机","1JHY-480","作业幅宽:4.8m","配套动力范围： 147～177KW；;配套动力输出轴转速：720r/min；与拖拉机连接方式：三点悬挂；工作状态\n外形尺寸(长×宽×高)：1410X5260X1200；作业小时生产率：1.44-2.25hm2/h；作业速度：3～5km/h；\n工作幅宽:480cm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀轴数量：2根；刀轴设计转速：2160r/min；\n刀轴最大回转半径：260mm；刀片型式：弯刀；刀片总安装数量：124把","T202000130803","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2942,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","河北运田农业机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-260","作业幅宽:2.6m","配套动力范围（kW）：73.5～88.2；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1430×2880×1120；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：72；刀片型式：弯刀。","T202013130215","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2943,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","佳木斯建华农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-330","作业幅宽:3.275m","型号名称：1JH-330秸秆粉碎还田机，配套动力范围（kW）：132.3～147，配套动力输出轴转速(r/min):720,与配套拖拉机联接方式:三点悬挂,工作状态外形尺寸(mm):1480×3720×1100,作业小时生产率(hm2/h):1.66～3.35,作业速度(km/h):1.5,工作幅宽(cm):327.5,刀轴总成传动方式:双侧皮带传动,刀轴数量(根):1,刀轴设计转速(r/min):2000,刀轴最大回转半径(mm):265,刀片型式:弯刀+直刀,刀片总安装数量(把)：156。","T202023230281","2025-12-27","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2944,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","佳木斯建华农业装备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-455","作业幅宽:4.55m","型号名称：1JH-455秸秆粉碎还田机，配套动力范围（kW）：147～191.1，配套动力输出轴转速(r/min):720,与配套拖拉机联接方式:三点悬挂,工作状态外形尺寸(mm):1500×5050×1130,作业小时生产率(hm2/h):1.91～5.27,作业速度(km/h):1.2,工作幅宽(cm):455,刀轴总成传动方式:双侧皮带传动,刀轴数量(根):1,刀轴设计转速(r/min):2000,刀轴最大回转半径(mm):265,刀片型式:弯刀,刀片总安装数量(把)：136。","T202023230283","2025-12-27","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[2945,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","连云港九迁机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-250","作业幅宽:2.5m","作业幅宽:250cm；配套动力范围（kW）：88.2～110.2；与拖拉机联接方式：三点悬挂；结构质量（kg）：600；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm：1310×2770×1100；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量（把）：150；刀片型式：组合刀（弯+直）","T201932320081","2024-12-01","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2946,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","连云港市东堡旋耕机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-260","作业幅宽:2.6m","1、型号名称：1JH-260型秸秆粉碎还田机；2、外形尺寸（长×宽×高）mm：1500×3200×1100；3、工作幅宽cm：260；4、刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；5、刀轴总成刀片型式：两片刀组合式；6、刀轴总成总安装刀数（把）72；7、配套动力范围Kw:80.9～88.2;8、配套动力输出轴转速r/min：720；9、与配套动力联接方式：三点悬挂式。","部20171645","2021-12-31","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2947,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司","秸秆粉碎还田机","4JH-310(TORNADO310）","作业幅宽:3.1m","型号名称：4JH-310（TORNAD0 310） 秸秆粉碎还田机；配套动力范围：66～103kW；配套动力输出轴转速：540r/min；与配套拖拉机联接方式：悬挂式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：1760×3300×1100mm；作业小时生产率：1.9～2.2hm2/h；作业速度：6～10km/h；工作幅宽：310cm；刀轴总成传动方式：皮带传动（侧边）；刀轴总成设计转速：1875r/min；刀轴总成最大回转半径：315mm；刀轴总成刀片型式：甩刀式；刀轴总成总安装刀数：96把。","黑垦鉴2017130","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[2948,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司","秸秆粉碎还田机","4JH-320(LEOPARD320)","作业幅宽:3.2m","型号名称：4JH-320（LEOPARD 320） 秸秆粉碎还田机；配套动力范围： 66～132kW；配套动力输出轴转速：1000r/min；与配套拖拉机联接方式：悬挂式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：1840×3680×1090mm；作业小时生产率：2.0～2.3hm2/h；作业速度：6～10km/h；工作幅宽：320cm；刀轴总成传动方式：皮带传动（侧边）：刀轴总成设计转速：1620r/min；刀轴总成最大回转半径：328mm；刀轴总成刀片型式：锤刀式；刀轴总成总安装刀数：102把。","黑垦鉴2017131","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[2949,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司","秸秆粉碎还田机","4JH-470(GEMELLA470)","作业幅宽:4.7m","型号名称： 4JH-470(GEMELLA470) 秸秆粉碎还田机；配套动力范围：89～190kW；配套动力输出轴转速：1000r/min；与配套拖拉机联接方式：悬挂式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：1910×5020×1510mm；作业小时生产率：2.7～3.0hm2/h；作业速度：6～10km/h；工作幅宽：4.65m；刀轴总成传动方式：皮带传动（侧边）：刀轴总成设计转速：1805r/min；刀轴总成最大回转半径：311mm；刀轴总成刀片型式：甩刀式；刀轴总成总安装刀数：144把。","黑垦鉴2017132","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[2950,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","山东大华机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-330","作业幅宽:3.3m","工作幅宽：330cm;配套动力范围：110.25～169.05kW；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1570×3780×1160mm：作业速度:2～5km/h；刀轴数量：1根；刀辊设计转速：2000r/min；刀片型式：弯刀式；总安装刀数量：96把；","T202000030739","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2951,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","山东华运农机设备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-265","作业幅宽:2.65m","作业幅宽：265cm\t配套动力范围：≥95kW；配套动力输出轴转速：720、760、1000r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1550×3110×1250mm；作业小时生产率：≥0.5hm2/h；作业速度：≥3.3km/h；工作幅宽：265cm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀轴总数：1根；刀轴设计转速：≥2000 r/min；刀轴最大回转半径：300mm；刀片型式：甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）；刀片总安装数量：162把（54组）。","T202000371189","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2952,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","山东华运农机设备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-360","作业幅宽:3.6m","作业幅宽：360cm\t配套动力范围：≥110kW；配套动力输出轴转速：720、760、1000r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1550×4060×1250mm；作业小时生产率：≥0.6hm2/h；作业速度：≥3.3km/h；工作幅宽：360cm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀轴总数：1根；刀轴设计转速：≥2000 r/min；刀轴最大回转半径：300mm；刀片型式：甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）；刀片总安装数量：174把（58组）。","T202000371190","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2953,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","山东华运农机设备有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHS-280","作业幅宽:2.8m","作业幅宽：280cm\t配套动力范围：≥147kW；配套动力输出轴转速：760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2135×3260×1320mm；作业小时生产率：≥0.9hm2/h；作业速度：≥3.3km/h；工作幅宽：280cm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀轴总数：2根；刀轴设计转速：≥2100 r/min；刀轴最大回转半径：前轴350mm，后轴240mm；刀片型式：前轴：弯刀+直刀+锤爪，后轴：直刀；刀片总安装数量：前轴：146把（弯刀92+直刀46+锤爪8），后轴：直刀68把。","T202000140859","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2954,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","山东玉收农机有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-250","作业幅宽:2.5m","工作幅宽：250cm；配套动力范围：80.85～110.3kW；配套动力输出轴转速：720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)：1400×2730×1080mm；作业小时生产率：0.52～1.10hm2/h；作业速度：3～5km/h；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速：2200r/min；刀轴最大回转半径：R260mm；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：138（弯刀92+直刀46）把；折叠机构型式：/。","T202100140283","2026-06-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2955,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","山东玉收农机有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-300","作业幅宽:3m","工作幅宽：300cm；配套动力范围：88.2～117.6kW；配套动力输出轴转速：720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)：1400×3450×1180\nmm；作业小时生产率：0.9～1.2hm2/h；作业速度：3～5km/h；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速：2200r/min；刀轴最大回转半径：R260mm；刀片型式：弯刀；刀片总安装数量：112把；折叠机构型式：/。","T202100140286","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2956,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","山东玉收农机有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-360","作业幅宽:3.6m","工作幅宽：360cm；配套动力范围：99.2～132.3kW；配套动力输出轴转速：720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)：1400×4050×1180mm；作业小时生产率：1.08～1.6hm2/h；作业速度：3～5km/h；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速：2200r/min；刀轴最大回转半径：R260mm；刀片型式：弯刀；刀片总安装数量：120把；折叠机构型式：/。","T202100140284","2026-06-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2957,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","山东玉收农机有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-440","作业幅宽:4.4m","工作幅宽：440cm；配套动力范围：110.3～154.4kW；配套动力输出轴转速：720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)：1400×4820×1180mm；作业小时生产率：1.25～1.7hm2/h；作业速度：3～5km/h；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速：2200r/min；刀轴最大回转半径：R260mm；刀片型式：弯刀；刀片总安装数量：146把；折叠机构型式：/。","T202100140285","2026-06-29","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2958,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","石家庄惠田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-250","作业幅宽:2.5m","1JH-250型秸秆粉碎还田机；配套动力范围:88.2-102.9KW; 配套动力输出轴转速：720r/min; 与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；外形尺寸:1310×2770×1100mm; 作业小时生产率：0.65～1.10h㎡/h；作业速度：3～5 km/h；工作幅宽:250cm; 刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速：2390 r/min；刀轴最大回转半径：R265 mm；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总装数量：150把；","T202013130406","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2959,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","石家庄惠田机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-300","作业幅宽:3.0m","1JH-300型秸秆粉碎还田机；配套动力范围:95.6-117.7KW; 配套动力输出轴转速：720r/min;与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；外形尺寸:1370×3440×1100mm; 作业小时生产率：0.8-1.3 h㎡/h;作业前进速度：3～5 km/h；工作幅宽:300cm; 刀轴总成传动方式:双侧边皮带传动;刀轴数量；2根；刀轴设计轴转速：2330 r/min；刀轴最大回转半径：R265 mm；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总装数量：180把；","T202013130407","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2960,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","石家庄农业机械股份有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-300","作业幅宽:3m","配套动力范围：\t88～118\tkW\n配套动力输出轴转速：1000 r/min\n与配套拖拉机连接方式：三点悬挂\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1460×3600×1100\tmm\n作业小时生产率：1.20～1.45 hm2/h\n作业速度：3～7 km/h\n工作幅宽：300 cm\t\n刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动\n刀轴数量：2 根（单排）\n刀轴设计转速：1850 r/min\n刀轴最大回转半径：265 mm\n刀片型式：锤爪\n刀片总安装数量：24\t把","T202013130174","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2961,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","石家庄农业机械股份有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-350","作业幅宽:3.5m","配套动力范围：\t88～118\tkW\n配套动力输出轴转速：1000 r/min\n与配套拖拉机连接方式：三点悬挂\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1460×4050×1100\tmm\n作业小时生产率：1.75～1.95 hm2/h\n作业速度：3～7 km/h\n工作幅宽：350 cm\t\n刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动\n刀轴数量：2 根（单排）\n刀轴设计转速：1850 r/min\n刀轴最大回转半径：265 mm\n刀片型式：锤爪\n刀片总安装数量：28\t把","T202013130175","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2962,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","石家庄农业机械股份有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-440","作业幅宽:4.4m","配套动力范围：\t136～155\tkW\n配套动力输出轴转速：1000 r/min\n与配套拖拉机连接方式：三点悬挂\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1460×4950×1100\tmm\n作业小时生产率：1.75～2.30 hm2/h\n作业速度：3～7 km/h\n工作幅宽：440 cm\t\n刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动\n刀轴数量：2 根（单排）\n刀轴设计转速：1850 r/min\n刀轴最大回转半径：265 mm\n刀片型式：锤爪\n刀片总安装数量：36\t把","T202013130176","2025-11-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2963,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","石家庄顺森农业机械有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-250","作业幅宽:2.50m","配套动力范围kw:102-134与配套拖拉机的连接方式:三点悬挂工作幅宽:250cm","T201900130399","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2964,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","石家庄沃强机械制造有限公司","秸秆切碎还田机","1JH-260","作业幅宽:2.60m","配套动力范围\tkw\t95.6-132.3\n配套动力输出轴转速\tr/min\t720\n与配套拖拉机联接方式\t/\t三点悬挂\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1310×2990×1180\n作业小时生产率\thm2/h\t0.75-1.25\n作业速度\tkm/h\t2-5\n工作幅宽\tcm\t260","T202000130828","2025-12-30","95.6","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2965,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","赵县联行机械有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-260","作业幅宽:2.6m","型号名称：4JQ-260型秸秆切碎还田机、配套动力（kW）：85～100、配套动力输出轴转速r/min：720、与配套拖拉机连接方式：三点悬挂、工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1400mm×2800mm×1100mm、作业小时生产率hm²/h:0.86~1.30；作业速度km/h：3.3~5.0、工作幅宽cm：260、刀轴总成传动方式：侧边皮带传动、刀轴总成设计转速r/min:2160、刀轴总成最大回转半径mm：260、刀轴总成刀片形式：弯刀、刀片总成总安装数量：72把","冀2018T-134（续）","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2966,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","赵县联行机械有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-300","作业幅宽:3.0m","型号名称：4JQ-300型秸秆切碎还田机、配套动力（kW）：90～110、配套动力输出轴转速r/min：720、与配套拖拉机连接方式：三点悬挂、工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1400mm×3400mm×1200mm、作业小时生产率hm²/h:0.99~1.50；作业速度km/h：3.3~5.0、工作幅宽cm：300、刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动、刀轴总成设计转速r/min:2160、刀轴总成最大回转半径mm：260、刀轴总成刀片形式：弯刀、刀片总成总安装数量：72把","冀2018T-133（续）","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2967,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","赵县联行机械有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-330","作业幅宽:3.3m","型号名称：4JQ-330型秸秆切碎还田机、配套动力（kW）：85～100、配套动力输出轴转速r/min：720、与配套拖拉机连接方式：三点悬挂、外形尺寸（长×宽×高）：1480mm×3700mm×1200mm、作业小时生产率hm²/h:1.1~1.7；作业速度km/h：3.3~5.0、工作幅宽cm：330、刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动、刀轴总成设计转速r/min:2160、刀轴总成最大回转半径mm：260、刀轴总成刀片形式：弯刀、刀片总成总安装数量：88把","冀2018T-132（续）","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2968,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","赵县联行机械有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-360","作业幅宽:3.6m","型号名称：4JQ-360型秸秆切碎还田机、配套动力（kW）：100～130、配套动力输出轴转速r/min：720、与配套拖拉机连接方式：三点悬挂、外形尺寸（长×宽×高）：1520mm×4000mm×1200mm、作业小时生产率hm²/h:1.2~1.8；作业速度km/h：3.3~5.0、工作幅宽cm：360、刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动、刀轴总成设计转速r/min:2160、刀轴总成最大回转半径mm：260、刀轴总成刀片形式：弯刀、刀片总成总安装数量：96把","冀2018T-131（续）","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2969,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","赵县鑫旭农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-260","作业幅宽:2.6m","型号名称\t/\t1JHY-260秸秆粉碎还田机\n配套动力范围\tkW\t95.6-132.4\n配套动力输出轴转速\tr/min\t760\n与配套拖拉机联接方式\t/\t三点悬挂\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t1450x3000x1070\n作业小时生产率\thm2/h\t0.86-1.3\n作业速度\tkm/h\t3.0-5.0\n工作幅宽\tcm\t260\n刀轴总成传动方式\t/\t双侧边皮带传动\n刀轴数量\t根\t1\n刀轴设计转速\tr/min\t1850\n刀轴最大回转半径\tmm\tR265\n刀片型式\t/\t弯刀+直刀\n刀片总安装数量\t把\t138\n折叠机构型式\t/\t/","T202000130846","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2970,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","赵县鑫旭农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JHY-344","作业幅宽:3.44m","型号名称\t/\t1JHY-344秸秆粉碎还田机\n配套动力范围\tkW\t102.9-147.1\n配套动力输出轴转速\tr/min\t720\n与配套拖拉机联接方式\t/\t三点悬挂\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t1450x3900x1050\n作业小时生产率\thm2/h\t0.86-1.3\n作业速度\tkm/h\t3.0-5.0\n工作幅宽\tcm\t344\n刀轴总成传动方式\t/\t双侧边皮带传动\n刀轴数量\t根\t2(单排)\n刀轴设计转速\tr/min\t1850\n刀轴最大回转半径\tmm\tR265\n刀片型式\t/\t弯刀+直刀\n刀片总安装数量\t把\t180\n折叠机构型式\t/\t/","T202000130852","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2971,"收获机械","茎秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","中国一拖集团有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-250","作业幅宽:2.5m","配套动力范围：88.2-103kw  配套动力输出轴转速：720r/min  与配套拖拉机连接方式：三点悬挂  工作状态外形尺寸（长*宽*高）：1230*2830*1175mm  作业小时生产率：0.5-1.25hm2/h 作业速度：2-5km/h  工作幅宽：250cm  刀轴总成转动方式：侧边皮带传动  刀轴数量：1根 刀轴设计转速：2100r/min  刀轴最大回转半径：280mm  刀片型式：弯刀+直刀  刀片总安装装置：156把  折叠机构型式：/","T202000411275","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2972,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量2-4t循环式谷物烘干机","重庆市万穗机械有限公司","粮食烘干机","5H-1","批处理量:2.1t;循环式:是 ","1、结构型式：批式循环；2、批处理量：2.1t；3、干燥方式：间接加热；4、干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）4000×2500×5200mm；5、干燥速率%/h：≥1.2","渝2017076","2021-12-31","6","购机补贴(通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2973,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量4-10t循环式谷物烘干机","安徽省钢力机械制造有限公司","批式循环谷物烘干机","5H-4.2","批处理量:4.2t;循环式:是 ","1.型号规格：5H-4.2 2.干燥方式：直接加热 3.干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：1800mm×1200mm×5700mm 4.批次处理量：4.2t 5.干燥速率：0.5~1.0%/h 6.干燥段数量/每段高度：1个/1200mm 7.装机容量：7.66m³ 8.缓苏段数量/每段高度：1个/3250mm 9.热风温度范围：45~70℃ 10.热风机数量：1个；热风机型号名称：4-68N03.6A型离心通风机；热风机转速：1450r/min；热风机电压：800~1000Pa；热风机流量：2800~4000m³/h；热风机电机功率：1.5KW 11.排粮电机功率：0.2KW 12.提升机生产率：5t/h 13.提升机电机功率：0.55KW 14.热风炉/燃烧器等：燃料种类：柴油、液化石油气；加热方式：直接加热；喷（点）火头数量：1","2018TJ056","2022-12-31","2.45","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2974,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量4-10t循环式谷物烘干机","合肥麦稻之星机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-4","批处理量:4t;循环式:是 ","结构形式：循环式；批处理量：4T；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2086*1886*4540mm（不含提升机、扶梯、围栏等）；电机总功率：7.55kW；整机质量：1490kg；加热方式：间接加热；装机容量：10.34m³；安全装置:温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置","2018TJ340","2022-12-31","7.55","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2975,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量4-10t循环式谷物烘干机","湖南省农友盛泰农业科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-4","批处理量:4t;循环式:是 ","型号名称：5H-4型批式循环谷物干操机 ;结构型式 :双塔式/循环式 ；干燥方式：间接加热 ；烘干机机体外形尺寸(长X宽X高：3470X1740X3100mm/4500X2300X6620(原)mm;批处理量: 4T;干燥速率：1.0-2.5%/h ;干燥段高度 ：1000mm ;暖苏段高度：1250mm ;有效容积：9m³;热风温度范围：0-100℃;提升机生产率：≥6t/h ;提升机电机功率:1.5 kw;热风机数量：2；热风机型号名称：Y5-47-1.5型离心通风机 ;热风机转速 ：2900 r/min；热风机风压：600-1000Pa；热风机流量：3800 m ³ /h；热风机电机功率：1.5kw； 烘干机电机总功率：4.5kw； 热风炉型号名称：5LS-120型生物质热风炉； 热风炉燃料种类：生物质颗粒； 热风护引烟风机型号名称：Y5-47-0.25型引风机； 热风炉引烟风机电机功率：0.25kw； 热风炉热功率（输出热量) ：432000 kg/h、103205 kcal/h","T201943430069","2024-12-19","4.5","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[2976,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量4-10t循环式谷物烘干机","金子农机（无锡）有限公司","通用型谷物干燥机","CEL-600","批处理量:6t;循环式:是 ","型号名称：CEL-600 型通用型谷物干燥机；结构型式：循环式；干燥方式：直接加热（可选配间接加热）；烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)：2065×1660×5098（mm）；批处理量：6（t）；干燥速率：0.5～1.0（%/h）；烘干机电机总功率：6.408（kW）；燃烧器型号名称：KBR-90RC回转喷雾式；燃烧器燃料种类：煤油或高清洁柴油。","T202032320538","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2977,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量4-10t循环式谷物烘干机","山本机械（苏州）有限公司","循环式低温谷物干燥机","NCD-80BC","批处理量:8t;循环式:是 ","整机质量：2000kg；外形尺寸（长×宽×高）：3590*1820*6420 mm；最大处理量（吨/批）：稻谷：8 吨/批；小麦：9.7吨/批；烘干方式：循环式批次烘干,功率：6.25KW","T202032320535","2025-12-30","6.25","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2978,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量4-10t循环式谷物烘干机","益阳德奥斯农业机械有限责任公司","批式循环谷物干燥机","5H-4A","批处理量:4.3t;循环式:是 ","4.3T 批式循环","T202143430076","2026-06-08","8.32","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[2979,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽飞松机械科技股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-15","批处理量:15t;循环式:是 ","批处理量：15吨，额定功率：10.9kw，机体尺寸：L2230*W2230*H9200mm","2018TJ289","2022-12-31","10.9","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2980,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽华谷机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-15","批处理量:15t;循环式:是 ","结构型式：批式循环；\n干燥方式：间接加热；\n烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)mm：2100×2100×9880；\n批处理量 t：15；\n有效容积m³：28.32；\n烘干机电机总功率kW：9.74；\n热风炉燃料种类：生物质。","鄂2020360","2025-12-23","9.74","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2981,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽金粮机械科技有限公司","低温循环烘干机","JL-5H-12","批处理量:12t;循环式:是 ","批处理量12t；循环式；结构外形尺寸（长*宽*高）3732*2716*9600mm；整机质量2365kg；结构型式为固定式；小时处理量（水稻）≥700kg/h；电机总功率6.82kw；加热方式：间接加热；箱体尺寸（长*宽*高）2075*1850*7750；安全装置：温控装置、故障报警装置、风压开关、满粮报警、控制保险丝、热继电器。","2017TJ131","2021-12-31","6.82","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2982,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽金粮机械科技有限公司","低温循环烘干机","JL-5H-12A","批处理量:12t;循环式:是 ","批处理12t；烘干机机体外形尺寸（长*宽*高）2070*1850*8530mm；结构型式为循环式；烘干机电机总功率8.32kw干燥方式为间接加热；安全装置：温控装置、故障报警装置、风压开关、满粮报警、控制保险丝、热继电器。","T202000341126","2025-12-30","12.7","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2983,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽金粮机械科技有限公司","低温循环烘干机","JL-5H-15","批处理量:15t;循环式:是 ","批处理量15t；循环式；结构外形尺寸（长*宽*高）3732*2716*10800mm；整机质量2430kg；结构型式为固定式；批处理量15t；小时处理量（水稻）≥900kg/h；电机总功率8.5kw；加热方式：间接加热；箱体尺寸（长*宽*高）2075*1850*8970；安全装置：温控装置、故障报警装置、风压开关、满粮报警、控制保险丝、热继电器。","2017TJ132","2021-12-31","8.5","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2984,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽金粮机械科技有限公司","低温循环烘干机","JL-5H-15A","批处理量:15t;循环式:是 ","批处理量15t；\n结构型式：批式循环；\n机台尺寸（长*宽*高）3780*2823*11043\n干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）2075*1850*9995mm；\n装机容量：27.84m³；\n排粮电机功率：0.2kw\n总功率：8.5kw","2017TJ632","2021-12-31","8.5","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2985,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽金粮机械科技有限公司","低温循环烘干机","JL-5H-15D","批处理量:15t;循环式:是 ","批处理15t；烘干机机体外形尺寸（长*宽*高）2070*1850*9750mm；结构型式为循环式；烘干机电机总功率8.32kw；干燥方式为间接加热；安全装置：温控装置、故障报警装置、风压开关、满粮报警、控制保险丝、热继电器。","T202000341125","2025-12-30","8.32","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2986,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽三喜农机有限公司","谷物烘干机","5HX-12","批处理量:12t;循环式:是 ","1.结构形式：循环式；2.批处理量：12t；3.外形尺寸：2060mm*1660mm*8060mm；4.烘干机电机总功率：6.36KW","T202000341154","2025-12-30","6.36","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2987,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽三喜农机有限公司","谷物烘干机","5HX-16","批处理量:16t;循环式:是 ","1.结构形式：循环式；2.批处理量：16t；3.外形尺寸：2060mm*1860mm*9900mm；4.烘干机电机总功率：7.56KW","T202000341153","2025-12-30","7.56","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2988,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽兴仓机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXC-15","批处理量:15t;循环式:是 ","产品型号:5HXC-15\n结构型式:循环式\n烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）mm:2060×2060×9350\n批处理量：15t\n有效容积：26.98m³\n干燥方式；间接加热\n烘干机电机总功率：9.77KW","T202034701","2025-12-28","9.77","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2989,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽正阳机械科技有限公司","谷物干燥机","5H-12","批处理量:12t;循环式:是 ","批次处理量：12t;循环式;干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸：2210*1860*8863；干燥段数量1个；干燥段高度：1382mm；缓苏段数量：1个，缓苏段高度6100mm 电机总功率：8.35kw","T202000341144","2025-12-30","8.35","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2990,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽正阳机械科技有限公司","谷物干燥机","5H-15","批处理量:15t;循环式:是 ","批次处理量：15t;循环式;干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸：2210*1860*10083；干燥段数量1个；干燥段高度：1382mm；缓苏段数量：1个，缓苏段高度7320mm 电机总功率：8.35kw","T202000341143","2025-12-30","8.35","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2991,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","东风井关农业机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HP-15","批处理量:15t;循环式:是 ","结构型式：循环式；干燥方式：间接加热；烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)：2640×3860×10333mm；批处理量：15T；","鄂2020398","2025-12-23","","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[2992,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","合肥池源机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HP-12","批处理量:12t;循环式:是 ","干燥机本体、下绞龙输送装置1.5kW，提升装置2.2kW，热风机5.5kW，拨粮装置0.4kW，整机电气控制系统（温度传感器、水份测试仪、满粮传感器、故障报警系统、漏电保护装置、整机自动控制联锁）等主要部件组成。","T202100340529","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2993,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","合肥光裕机械有限责任公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-10","批处理量:10t;循环式:是 ","1.型号名称：5HXG-10型批式循环谷物干燥机；2.结构型式:循环式；3.干燥方式：间接加热；4.烘干机机体外形尺寸 (长X宽X高):2400×2060×7030mm；5.批处理量:10T；6.干燥速率：0.5~1.0%/h；7.干燥段高度：1240mm；8.缓苏段高度：4400mm；9.有效容积：21.15m3;10.热风温度范围：50~85℃；11.排粮电机功率：0.4kw；12.提升机生产率：15~20t/h；13.提升机电机功率：2.2kw；14.热风机数量：1；15.热风机型号名称：LSHG-6A烘干通风机；16.热风机转速：1450r/min；17.热风机风压：1100Pa；18.热风机流量：12000~14000m3/h；19.热风机电机功率：5.5kw；20.烘干机电机总功率:10.3KW；备注：烘干机机体外形尺寸指烘干机机体本体尺寸，不包含风道、废气室、风机、电机、流管、油（汽）炉、热风炉、电控箱、水分仪、提升机、爬梯等在内的尺寸。","T202034693","2025-12-28","10.3","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2994,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","合肥麦稻之星机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-10","批处理量:10t;循环式:是 ","10T循环式 （下本体 干燥部 储留部 提升机  风机  水分仪 控制柜）结构形式：固定式；处理方式：批式循环；批处理量：10T；外形尺寸（长×宽×高）：4750*2472*8460mm；；电机总功率：7.55kW；整机质量：2150kg；加热方式：间接加热；安全装置:温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置;箱体内尺寸（长×宽×高）：2086*1886*6030MM","2017TJ393","2021-12-31","7.55","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2995,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","合肥麦稻之星机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-12","批处理量:12t;循环式:是 ","12T 循环式 （下本体 干燥部 储留部 提升机  风机  水分仪 控制柜 ）结构形式：固定式；批式循环；批处理量：12T；外形尺寸（长×宽×高）：4750×2472×9460mm；热源方式：燃烧机；燃料：柴油；电机总功率：7.55 KW；整机质量：2370kg；加热方式：间接加热；安全装置:温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置;箱体内尺寸（长×宽×高）：2086*1886*7030MM","2017TJ394","2021-12-31","7.55","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2996,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","合肥麦稻之星机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-15","批处理量:15t;循环式:是 ","15T 循环式 （下本体 干燥部 储留部 提升机  风机  水分仪 控制柜）结构形式：批式循环；批处理量：15T；外形尺寸（长×宽×高）：4750×2672×10662mm；热源方式：燃烧机/热风炉；燃料：柴油/无烟煤、柴、秸秆、稻壳；电机总功率：7.55KW；整机质量：2570kg；加热方式：间接加热；安全装置:温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置;箱体内尺寸（长×宽×高）：2086*2086*8232MM","2017TJ395","2021-12-31","7.55","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2997,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","湖南郴州粮油机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-10","批处理量:10t;循环式:是 ","结构型式：塔式、间接加热；批处理量：10T；外形尺寸（长*宽*高cm）：\n2070*1850*8020（仓体）；干燥段数量/每段高度：1/1220mm；缓苏段数量/每段高度：8/610mm；配套动力（kw）：  17；","湘20181116082","2022-12-31","17","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[2998,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","湖南郴州粮油机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-10A","批处理量:10t;循环式:是 ","结构型式：循环式；干燥方式：直接加热；烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)(mm)：2070*1850*8020；干燥段高度(mm)：1870；缓苏段高度(mm)：4880；批处理量(t)：10；","T201943430059","2024-12-19","7.55","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[2999,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","湖南省农友盛泰农业科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HL-10","批处理量:10t;循环式:是 ","型号名称：5HL-10型批式循环谷物干操机 ;结构型式 :循环式 ；干燥方式：间接加热 ；烘干机机体外形尺寸(长X宽X高：2380X2080X6570mm;批处理量: 10T;干燥速率：0.5-1.2%/h ;\n干燥段高度 ：1800mm ;暖苏段高度：3500mm ;有效容积：18.13 m³;热风温度范围：50-80℃; \n排粮电机功率：0.55kw ;提升机生产率：15t/h ;提升机电机功率:1.5 kw;热风机数量：1；热风机型号名称：4-72-6 A型离心通风机 ;热风机转速 ：1450 r/min；热风机风压：890-1100Pa；热风机流量：9750-14000 m ³ /h；热风机电机功率：4kw； 烘干机电机总功率：7.7kw； 热风炉型号名称：5LS-240型生物质热风炉； 热风炉燃料种类：生物质颗粒； 热风护引烟风机型号名称：Y5-47型引风机； 热风炉引烟风机电机功率：0.37kw； 热风炉热功率（输出热量) ：862752 kg/h、206400 kcal/h","T202043430257","2025-12-30","7.7","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[3000,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","湖南省农友盛泰农业科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HL-15","批处理量:15t;循环式:是 ","型号名称：5HL-15型批式循环谷物干操机 ;结构型式 :循环式 ；干燥方式：间接加热 ；烘干机机体外形尺寸(长X宽X高：2380X2080X9070mm;批处理量: 15T;干燥速率：0.5-1.2%/h ;\n干燥段高度 ：2300mm ;暖苏段高度：5500mm ;有效容积：27 m³;热风温度范围：50-80℃; \n排粮电机功率：0.55kw ;提升机生产率：15t/h ;提升机电机功率:1.5 kw;热风机数量：1；热风机型号名称：4-72-6 A型离心通风机 ;热风机转速 ：1450 r/min；热风机风压：1200Pa；热风机流量：16000 m ³ /h；热风机电机功率：5.5kw； 烘干机电机总功率：9.2kw； 热风炉型号名称：5LS-240型生物质热风炉； 热风炉燃料种类：生物质颗粒； 热风护引烟风机型号名称：Y5-47型引风机； 热风炉引烟风机电机功率：0.37kw； 热风炉热功率（输出热量) ：862752 kg/h、206400 kcal/h","T202043430256","2025-12-30","9.2","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[3001,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","际华(芜湖)农业科技发展有限责任公司","批式循环谷物干燥机","5HXJ-15","批处理量:15t;循环式:是 ","型号名称：5HXJ-15批式循环谷物干燥机；结构型式：循环式；批处理量：15t；干燥速率：≥0.5%/h；烘干机电机总功率：9.04kW","T202000340516","2025-09-29","9.04","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3002,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","江苏谷田机械科技有限公司","谷物干燥机","5H-15","批处理量:15t;循环式:是 ","批次处理量：15t；循环式;干燥方式：直接加热；干燥机机体外形尺寸：5000×2880×10157mm；干燥段数量1个；干燥段高度：1400mm；缓苏段数量：1个，缓苏段高度6710mm。电机总功率：8.35kw/H.","苏农机（2018）第（0098）号","2022-12-31","8.35","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3003,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","江苏三喜机械有限公司","循环式谷物干燥机","5HX-12","批处理量:12t;循环式:是 ","1.结构形式：批式循环；2.批处理量：12t；3.外形尺寸：2120mm*1655mm*8510mm；4.烘干机总功率：6.36KW","GZNJ/TJ 2019-242","2024-12-29","6.36","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3004,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","江苏三喜机械有限公司","循环式谷物干燥机","SS-150","批处理量:15t;循环式:是 ","1.结构形式：循环式；2.批处理量：15t；3.外形尺寸：2060mm*1860mm*9243mm；4.烘干机总功率：7.56KW","T202032320522","2025-12-30","7.56","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3005,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","江苏天禹农业机械有限公司","通用型谷物干燥机","5HXG(H)-150","批处理量:15t;循环式:是 ","批处理量：15T；结构型式：批式循环；外形尺寸（长×宽×高）：2080×1848×9180（mm）；电机总功率：8.15kw","T202032320143","2025-07-30","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3006,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","谷物干燥机","5H-10","批处理量:10t;循环式:是 ","批处理量:10t；结构型式：循环式；加热方式：直接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1850×2060×7260；干燥速率（%/h）：0.5-1.0；干燥段高度（mm）：850；缓苏段高度（mm）：5300；有效容积（m³）：20.1；烘干机电机总功率（kW）：8.06；燃烧器型号名称：FS20/2燃烧器；燃烧器燃料种类：天然气；燃烧器喷火头数量：2个；燃烧器热功率（输出热量）（kJ/h）：836000。","T202034484","2025-12-28","8.06","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3007,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","谷物干燥机","5H-12","批处理量:12t;循环式:是 ","批处理量:12t；结构型式：循环式；干燥方式：间接加热/直接加热（选装）；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3610×2660×9670；干燥速率（%/h）：0.5-1.0；干燥段高度（mm）：830；缓苏段高度（mm）：6300；有效容积（m³）：22.55；烘干机电机总功率（kW）：6.52；燃烧器型号名称：FS20/2型燃烧器（选装）；热风炉燃料种类：生物质颗粒；燃烧器燃料种类：天然气（选装）；燃烧器喷火头数量：2个（选装）。","T202132320033","2026-01-28","6.52","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3008,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","谷物干燥机","5H-15","批处理量:15t;循环式:是 ","批处理量:15t；结构型式：循环式；加热方式：直接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1850×2060×9260；干燥速率（%/h）：0.5-1.0；干燥段高度（mm）：850；缓苏段高度（mm）：7300；有效容积（m³）：27.3；烘干机电机总功率（kW）：8.06；燃烧器型号名称：FS20/2燃烧器；燃烧器燃料种类：天然气；燃烧器喷火头数量：2个；燃烧器热功率（输出热量）（kJ/h）：836000。","T202034483","2025-12-28","8.06","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3009,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","六安久久机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HJJ-15","批处理量:15t;循环式:是 ","结构形式:批式循环;批处理量:15T;外形尺寸(长×宽×高):2349×3161×10022mm;热源方式:燃烧机/热风炉;燃料:柴油/无烟煤、柴、秸秆、稻壳;电机总功率:8.503KW;整机质量:3050kg;加热方式:间接加热;安全装置:故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置;箱体内尺寸(长×宽×高):1815×2160×9043mm","T202000341137","2025-12-30","8.503","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3010,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","山本机械（苏州）有限公司","循环式低温谷物干燥机","NCD-100BC","批处理量:10t;循环式:是 ","整机质量：2120kg；外形尺寸（长×宽×高）：3590*1820*7420 mm；最大处理量（吨/批）：稻谷：10吨/批；小麦：12吨 /批；烘干方式：循环式批次烘干,功率：6.25KW","T202032320536","2025-12-30","6.25","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3011,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","山本机械（苏州）有限公司","循环式低温谷物干燥机","NCD-120BC","批处理量:12t;循环式:是 ","整机质量：2240kg；外形尺寸（长×宽×高）：3590*1820*8420 mm；最大处理量（吨/批）：稻谷：12吨/批；小麦：13.6吨/批；烘干方式：循环式批次烘干,功率：6.25KW","T202032320537","2025-12-30","6.25","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3012,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","山本机械（苏州）有限公司","循环式低温谷物干燥机","SD-100B","批处理量:10t;循环式:是 ","整机质量：2040kg；外形尺寸（长×宽×高）：4080*1985*7615 mm；最大处理量（吨/批）：稻谷：10吨/批；小麦：12吨/批；烘干方式：循环式批次烘干；功率：5.78KW","T202032320533","2025-12-30","5.78","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3013,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","山本机械（苏州）有限公司","循环式低温谷物干燥机","SD-120B","批处理量:12t;循环式:是 ","整机质量：2100kg；外形尺寸（长×宽×高）：4080*1985*8515 mm；最大处理量（吨/批）：稻谷：12吨/批；小麦：12吨 /批；烘干方式：循环式批次烘干，功率：5.78KW","T202032320534","2025-12-30","5.78","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3014,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","天门仙粮机械有限公司","批次循环式谷物干燥机","5HXG-15","批处理量:15t;循环式:是 ","型号规格\n/\n5HXG-15\n干燥方式\n/\n循环式\n干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n4379×2230×9600\n批次处理量\nt\n≥15\n干燥速率\n%/h\n0.4-08\n干燥段数量/每段高度\n个/mm\n1/10702\n装机容量\nm³\n27.06\n缓苏段高度\nmm\n6800\n热风温度范围\n℃\n30-100\n热风机数量\n/\n/\n热风机型号名称\n/\n/\n热风机转速\nr/min\n/\n热风机风压\nPa\n/\n热风机流量\nm³/h\n/\n热风机电机功率\nkW\n/\n热风炉型号名称\n/\n5L-15\n热风炉炉排型式\n/\n固定式\n热风炉换热器型式\n/\n列管式\n引烟风机型号\n/\n4-72-3.2A\n引烟风机转速\nr/min\n1440\n引烟风机流量\nm³/h\n844～1758\n引烟风机电机功率\nkW\n2.2000000000000002\n热风炉热功率（输出热量）\nkJ/h\n≥629950","鄂2017173","2021-12-31","9.5","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[3015,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","无锡市长洲环保科技有限公司","谷物干燥机","5HCZ-15","批处理量:15t;循环式:是 ","结构型式：循环式；干燥方式：直接加热；外形尺寸（长ⅹ宽ⅹ高）mm：2106ⅹ2076ⅹ8955；批处理量： 15吨；干燥速率0.5-1.2%/h；干燥段高度：1156mm；缓苏段高度：6608mm；有效容积：28 m3；热风温度范围：40-75℃；排粮电机功率：0.2kw；提升机生产率：15t/h；提升机电机功率：2.2kw；热风机数量：1个；热风机型号名称：4-72-6C型离心风机；热风机转速：960r/min；热风机风压：1139-724 Pa；热风机流量：5000-9000 m3/h；热风机电机功率：4kw；烘干机电机功率：7.87kw；燃烧器型号名称：G20LC；燃烧器燃料种类：柴油；燃烧器喷火头数量：1个；燃烧器热功率（输出热量）：837000KJ/h","T202032320375","2025-11-29","7.87","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3016,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","无锡市久川机械设备有限公司","谷物干燥机","5HXG-100","批处理量:10t;循环式:是 ","批处理量：10吨；长宽高=3360*1855*7510m。干燥部采用横向8槽设计；控制系统采用过载保护，全电脑自动控制。","部20171639","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3017,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","无锡市久川机械设备有限公司","谷物干燥机","5HXG-120","批处理量:12t;循环式:是 ","批处理量：12吨；长宽高=3360*1855*8510mm；干燥部采用横向8槽结构，控制系统采用过载保护，全电脑自动控制等。","部20171640","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3018,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","无锡市久川机械设备有限公司","谷物干燥机","5HXG-160","批处理量:16t;循环式:是 ","批处理量：16吨；长宽高=2200*2200*9565mm；干燥部采用纵向6槽设计，控制系统采用过载保护，全电脑自动控制等","苏农机（2018）第（0095）号","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3019,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","浙江如雷实业有限公司","批式循环谷物干燥机","5HRL-10.0","批处理量:10.0t;循环式:是 ","1.结构形式/批式循环式;2.处理量T/批10;3.外形尺寸mm2060X1660X7220;4.整机质量kg1950;5.降水幅度%/h0.7(水稻);6.装机容积m318;7.装机总容量KW7.363;8.燃料种类/0#柴油;9.燃料消耗量kg/h11.1","T201900060322","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3020,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","浙江如雷实业有限公司","批式循环谷物干燥机","5HRL-12.5","批处理量:12.5t;循环式:是 ","1.结构形式/批式循环式;2.处理量t/批12.5;3.外形尺寸mm3920X1970X8510;4.整机质量kg2150;5.装机总容量KW7.363;6.燃料种类/0#柴油","部20170034","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3021,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","浙江如雷实业有限公司","批式循环谷物干燥机","5HRL-15.0","批处理量:15.0t;循环式:是 ","1.结构形式/批式循环式;2.处理量T/批15;3.外形尺寸mm2060X2060X8230;4.整机质量kg2550;5.燃料种类/0#柴油;6.燃料消耗量L/h12;7.点火方式/自动点火;8.电机总功率KW8.063","T201900320807","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3022,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","浙江天洲制冷机电有限公司","热泵型谷物干燥机","5HXRG-10A","批处理量:10t;循环式:是 ","型号名称：5HXRG-10A型热泵型谷物干燥机;\n结构型式：循环式；\n干燥方式：间接加热；\n烘干机机体外形尺寸（长*宽*高）（mm）：2070*1660*8500；\n批次处理量（t）:10;\n干燥速率(%/h):≥0.3;\n干燥段高度（mm）:1180（数量1段）；\n缓苏段高度（mm）:6072（数量1段）；\n有效容积（m3）:18.2;\n热风温度范围（℃）：35~60；\n排粮电机功率（kw）：0.1；\n提升机生产率（t/h）:12;\n提升机电机功率（kw）：1.5；\n热风机数量：1；\n热风机型号名称：4-72-6A型离心式通风机；\n热风机转速（r/min）:1450;\n热风机风压（Pa）:1200-800;\n热风机流量(m3/h):8000-14500；\n热风机电机功率（kw）5.5;\n烘干机电机总功率（kw）：8.7；\n热泵型号名称：5RWF150型热泵型干燥热风机\n热泵额定功率（输入功率）（kw）：48.59；\n热泵额定制热量（输出热量）（KJ/h）:540000;\n热泵压缩机型式：涡旋式；\n热泵压缩机数量（个或组）：4；\n热泵辅助电加热功率（kw）:13.5;\n热泵输出热风最高温度（℃）：60.","T202100520257","2026-04-01","8.7","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3023,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","浙江天洲制冷机电有限公司","热泵型谷物干燥机","5HXRG-12A","批处理量:12t;循环式:是 ","型号名称：5HXRG-12A型热泵型谷物干燥机;\n结构型式：循环式；\n干燥方式：间接加热；\n烘干机机体外形尺寸（长*宽*高）（mm）：2070*1660*9600；\n批次处理量（t）:12;\n干燥速率(%/h):≥0.3;\n干燥段高度（mm）:1180（数量1段）；\n缓苏段高度（mm）:7176（数量1段）；\n有效容积（m3）:21.8;\n热风温度范围（℃）：35~60；\n排粮电机功率（kw）：0.1；\n提升机生产率（t/h）:12;\n提升机电机功率（kw）：1.5；\n热风机数量：1；\n热风机型号名称：4-72-6A型离心式通风机；\n热风机转速（r/min）:1450;\n热风机风压（Pa）:1200-800;\n热风机流量(m3/h):8000-14500；\n热风机电机功率（kw）5.5;\n烘干机电机总功率（kw）：8.7；\n热泵型号名称：5RWF150型热泵型干燥热风机\n热泵额定功率（输入功率）（kw）：48.59；\n热泵额定制热量（输出热量）（KJ/h）:540000;\n热泵压缩机型式：涡旋式；\n热泵压缩机数量（个或组）：4；\n热泵辅助电加热功率（kw）:13.5;\n热泵输出热风最高温度（℃）：60.","T202100520257","2026-04-01","8.7","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3024,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","浙江天洲制冷机电有限公司","热泵型谷物干燥机","5HXRG-12J","批处理量:12t;循环式:是 ","型号名称：5HXRG-12J型热泵型谷物干燥机;\n结构型式：循环式；\n干燥方式：间接加热；\n烘干机机体外形尺寸（长*宽*高）（mm）：2070*1660*9220；\n批次处理量（t）:12;\n干燥速率(%/h):≥0.3;\n干燥段高度（mm）:2480（数量1段）；\n缓苏段高度（mm）:5520（数量1段）；\n有效容积（m3）:21.8;\n热风温度范围（℃）：35~60；\n排粮电机功率（kw）：0.1；\n提升机生产率（t/h）:15;\n提升机电机功率（kw）：1.5；\n热风机数量：1；\n热风机型号名称：4-72-6A型离心式通风机；\n热风机转速（r/min）:1450;\n热风机风压（Pa）:1200-800;\n热风机流量(m3/h):8000-14500；\n热风机电机功率（kw）5.5;\n烘干机电机总功率（kw）：8.7；\n热泵型号名称：5RWF150型热泵型干燥热风机\n热泵额定功率（输入功率）（kw）：48.59；\n热泵额定制热量（输出热量）（KJ/h）:540000;\n热泵压缩机型式：涡旋式；\n热泵压缩机数量（个或组）：4；\n热泵辅助电加热功率（kw）:13.5;\n热泵输出热风最高温度（℃）：60.","T202100520256","2026-04-01","8.7","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3025,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","浙江天洲制冷机电有限公司","热泵型谷物干燥机","5HXRG-15J","批处理量:15t;循环式:是 ","型号名称：5HXRG-15J型热泵型谷物干燥机;\n结构型式：循环式；\n干燥方式：间接加热；\n烘干机机体外形尺寸（长*宽*高）（mm）：2070*1660*10880；\n批处理量（t）:15;\n干燥速率(%/h):≥0.3;\n干燥段高度（mm）:2480（数量1段）；\n缓苏段高度（mm）:7176（数量1段）；\n有效容积（m3）:27.1;\n热风温度范围（℃）：35~60；\n排粮电机功率（kw）：0.1；\n提升机生产率（t/h）:15;\n提升机电机功率（kw）：1.5；\n热风机数量：1；\n热风机型号名称：4-72-6A型离心式通风机；\n热风机转速（r/min）:1450;\n热风机风压（Pa）:1200-800;\n热风机流量(m3/h):8000-14500；\n热风机电机功率（kw）5.5;\n烘干机电机总功率（kw）：8.7；\n热泵型号名称：5RWF150型热泵型干燥热风机\n热泵额定功率（输入功率）（kw）：48.59；\n热泵额定制热量（输出热量）（KJ/h）:540000;\n热泵压缩机型式：涡旋式；\n热泵压缩机数量（个或组）：4；\n热泵辅助电加热功率（kw）:13.5;\n热泵输出热风最高温度（℃）：60.","T202100520256","2026-04-01","8.7","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3026,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","郑州万谷机械股份有限公司","循环式粮食烘干机","5HH-15","批处理量:15t;循环式:是 ","批处理量15t；循环式；装机容量16.02kw","T202041410234","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3027,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","郑州新光矿山机械制造有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-15","批处理量:15t;循环式:是 ","结构形式：循环式。干燥方式：间接加热。烘干机机体外形尺寸（长*宽*高mm）：2066*1846*9700。干燥段数量：1个。缓苏段数量：1个。","T202041410121","2025-09-26","6.7","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3028,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽飞松机械科技股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-20","批处理量:20t;循环式:是 ","批处理量：20吨，额定功率：12.12kw，机体尺寸：L4130*W4050*H2206mm","2017TJ348","2021-12-31","12.12","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3029,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽飞松机械科技股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-25","批处理量:25t;循环式:是 ","批处理量：25吨，额定功率：14.8kw，机体尺寸：L5200*W3600*H11000mm","2017TJ551","2021-12-31","14.8","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3030,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽华谷机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-21","批处理量:21t;循环式:是 ","结构型式：批式循环；\n干燥方式：间接加热；\n烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)mm： 2880×2080×9730；\n批处理量 t：21；\n有效容积m³：39.1；\n烘干机电机总功率kW：12.47；\n热风炉燃料种类：生物质。","鄂2020359","2025-12-23","12.47","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3031,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽金粮机械科技有限公司","低温循环烘干机","JL-5H-20","批处理量:20t;循环式:是 ","批处理量20t；\n结构型式：批式循环；\n机台尺寸为（长*宽*高）4241*3880*10800mm;\n干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）2480*2270*9645mm；\n装机容量：37.79m³；\n排粮电机功率：0.4kw\n总功率：12.7kw","2017TJ633","2021-12-31","12.7","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3032,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽金粮机械科技有限公司","低温循环烘干机","JL-5H-25","批处理量:25t;循环式:是 ","批处理量25t；\n结构型式：批式循环；\n机台尺寸为（长*宽*高）4241*3880*12200mm;\n干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）2480*2270*11170mm；\n装机容量：45.81m³；\n排粮电机功率：0.4kw\n总功率：12.7kw","2017TJ634","2021-12-31","12.7","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3033,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽金锡机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HH-23","批处理量:23t;循环式:是 ","结构尺寸（长*宽*高cm）：266*206*1124.5；\n干燥方式：间接加热；\n整机质量（kg）:5500；\n配套动力（kw）：15.84；\n处理方式：循环式；\n结构形式：固定式；\n非燃煤型；\n循环式批处理量（t）：23","T202000341130","2025-12-30","15.84","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3034,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽金锡机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HX-20","批处理量:20t;循环式:是 ","结构尺寸（长*宽*高cm）：206*266*1015.3；\n干燥方式：间接加热；\n整机质量（kg）:3884；\n配套动力（kw）：10.34；\n处理方式：循环式；\n结构形式：固定式；\n非燃煤型；\n循环式批处理量（t）：20","T202034818","2025-12-28","10.34","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3035,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽三喜农机有限公司","谷物烘干机","5HX-22","批处理量:22t;循环式:是 ","1.结构形式：循环式；2.批处理量：22t；3.外形尺寸：2060mm*2566mm*10289mm；4.烘干机总功率：9.6KW","T202000341155","2025-12-30","9.6","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3036,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽唯嵩光电科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HVS-20","批处理量:20t;循环式:是 ","结构型式：循环式；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）：2437×2440×9785；批次处理量（t）：20；干燥段数量/每段高度（个/mm）：1/2149；缓苏段高度（个/mm）：1/5310；热风温度范围（℃）：40~80；热风机数量：1；热风机型号：ERZ-S710单吸；热风电机功率：7.5kW；排粮电机功率：0.37kW；安全装置：粮位观察孔、满粮报警、热继电器、异常过热保护、定时开关等。","T202000341141","2025-12-30","13.44","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3037,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽兴仓机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXC-20","批处理量:20t;循环式:是 ","产品型号:5HXC-20\n结构型式:循环式\n烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）mm:2503×2564×10290\n批处理量：20t\n有效容积：36.1m³\n干燥方式；间接加热\n烘干机电机总功率：10.47KW","T202034700","2025-12-28","10.47","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3038,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","常州东风农机集团有限公司","批式循环谷物干燥机","5HDH-21","批处理量:21t;循环式:是 ","结构型式：循环式；干燥方式：间接加热；批处理量：21T","T202000340190","2025-07-05","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3039,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","合肥池源机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HP-22","批处理量:22t;循环式:是 ","5HP-22干燥机本体、提升装置2.2kW，热风机7.5kW，拨粮装置0.4kW，整机电气控制系统（温度传感器、水份测试仪、满粮传感器、故障报警系统、漏电保护装置、整机自动控制联锁）等主要部件组成。\n5HP-20 干燥机本体、下绞龙输送装置1.5kW、提升装置2.2kW，热风机7.5kW，拨粮装置0.4kW，整机电气控制系统（温度传感器、水份测试仪、满粮传感器、故障报警系统、漏电保护装置、整机自动控制联锁）等主要部件组成。","T202100340539","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3040,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","合肥池源机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HP-22A","批处理量:22t;循环式:是 ","干燥机本体、下绞龙输送装置1.5kW，提升装置2.2kW，热风机7.5kW，拨粮装置0.4kW，整机电气控制系统（温度传感器、水份测试仪、满粮传感器、故障报警系统、漏电保护装置、整机自动控制联锁）等主要部件组成。","T202100340527","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3041,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","合肥光裕机械有限责任公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-20","批处理量:20t;循环式:是 ","1.型号名称：5HXG-20型批式循环谷物干燥机；2.结构型式:循环式；3.干燥方式：间接加热；4.烘干机机体外形尺寸 (长X宽X高):2400×2060×10330mm；5.批处理量:20T；6.干燥速率：0.5~1.0%/h；7.干燥段高度：1240mm；8.缓苏段高度：7700mm；9.有效容积：36.27m3;10.热风温度范围：50~85℃；11.排粮电机功率：0.4kw；12.提升机生产率：20~25t/h；13.提升机电机功率：2.2kw；14.热风机数量：1；15.热风机型号名称：LSHG-6A烘干通风机；16.热风机转速：1450r/min；17.热风机风压：1300Pa；18.热风机流量：12000~14000m3/h；19.热风机电机功率：5.5kw；20.烘干机电机总功率:12.35KW；备注：烘干机机体外形尺寸指烘干机机体本体尺寸，不包含风道、废气室、风机、电机、流管、油（汽）炉、热风炉、电控箱、水分仪、提升机、爬梯等在内的尺寸。","T202034465","2025-12-28","12.35","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3042,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","合肥麦稻之星机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-20","批处理量:20t;循环式:是 ","20T 循环式 （下本体 干燥部 储留部 提升机  风机  水分仪 控制柜）结构形式：批式循环；批处理量：20T；外形尺寸（长×宽×高）：5650*3199*10994mm；整机质量：5550kg；电机总功率：11.62KW；加热方式：间接加热；安全装置:温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置;箱体内尺寸（长×宽×高）：2384*2584*7232MM","2017TJ396","2021-12-31","11.62","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3043,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","合肥麦稻之星机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-20D","批处理量:20t;循环式:是 ","20D 结构形式：循环式；批处理量：20T；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2086*2586*10250mm（不含提升机、扶梯、围栏等）；电机总功率：11.1kW；整机质量：4050kg；加热方式：间接加热；装机容量：40.38m³；安全装置:温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置","2018TJ341","2022-12-31","11.1","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3044,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","河南若华生物科技有限公司","循环式粮食干燥机","HDX-22","批处理量:22t;循环式:是 ","结构型式 / 循环式 \n干燥方式 / 间接加热 \n烘干机机体外形尺寸(长×宽×高) mm 2300×3200×9560（不含顶上围栏） \n批处理量 t ：22 \n干燥段高度 mm ：2440 \n缓苏段高度 mm： 4880 \n有效容积 m3： 41.3","T202000420592","2025-09-29","9.27","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3045,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","湖南郴州粮油机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-20","批处理量:20t;循环式:是 ","结构型式：塔式、批式循环；批处理量：≥20T；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2250×2200×11780（干燥机塔体）；干燥段数量/每段高度：1/1220mm；缓苏段数量/每段高度：13/610mm；冷却段高度：1/610mm；电机总功率（kw）：14.65（干燥机塔体）；","湘20171229095","2021-12-31","14.65","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[3046,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","湖南省农友盛泰农业科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HL-20","批处理量:20t;循环式:是 ","型号名称：5HL-20型批式循环谷物干操机 ;结构型式 :循环式 ；干燥方式：间接加热 ；烘干机机体外形尺寸(长X宽X高：2980X2380X11165mm;批处理量: 20T;干燥速率：0.5-1.2%/h ;\n干燥段高度 ：2000mm ;暖苏段高度：5300mm ;有效容积：39.3 m³;热风温度范围：50-80℃; \n排粮电机功率：0.75kw ;提升机生产率：20t/h ;提升机电机功率:2.2 kw;热风机数量：1；热风机型号名称：4-73-6.5A型离心通风机 ;热风机转速 ：1450 r/min；热风机风压：1150~1300 Pa；热风机流量：15400-19000 m ³ /h；热风机电机功率：5.5kw； 烘干机电机总功率：10.3kw； 热风炉型号名称：5LS-240型生物质热风炉； 热风炉燃料种类：生物质颗粒； 热风护引烟风机型号名称：Y5-47型引风机； 热风炉引烟风机电机功率：0.37kw； 热风炉热功率（输出热量) ：862752 kg/h、206400 kcal/h","T202043430261","2025-12-30","10.3","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[3047,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","江苏丰粮农业装备科技有限公司","谷物干燥机","5H-20","批处理量:20t;循环式:是 ","干燥方式：间接加热，烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）2450×2260×9645mm；批处理量：20T;干燥速率：0.4 -1.2%/h;干燥段高度：1835mm（数量1段）;缓苏段高度：6100（数量1段）；有效容积：36.3m³；热风温度范围：40-75℃；排粮电机功率：0.4KW；提升机生产率：25t/h;提升机电机功率：1.5KW；热风机数量：2","T202132320028","2026-01-28","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3048,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","江苏谷田机械科技有限公司","谷物干燥机","5H-20","批处理量:20t;循环式:是 ","批次处理量：20t；循环式;干燥方式：直接加热；干燥机机体外形尺寸：5215×3040×13080mm；干燥段数量1个；干燥段高度：1600mm；缓苏段数量：1个，缓苏段高度6100mm。电机总功率：14.85kw/H.","苏农机（2018）第（0099）号","2022-12-31","14.85","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3049,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","江苏惠达机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGH-21","批处理量:21t;循环式:是 ","结构形式：循环式，干燥方式：间接加热式，烘干机机体外形尺寸（长*宽*高）：2260*2460*9555mm，批处理量：21t，干燥速率：0.4-1.0%/h,干燥段高度：1250mm，缓苏段高度：6875mm，有效容积：37.62m³，热风温度范围：45-65℃，排粮电机功率：0.4kw，提升机生产率：21-30t/h，提升机电机功率：2.2kw，热风机数量：1个，热风机型号名称：LSHG-6A离心风机，热风机转速：1450r/min，热风机风压：1100Pa，热风机流量：12000-14000m³/h，热风机电机功率：5.5kw，烘干机电机总功率：12.35kw","T202034357","2025-12-28","12.35","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3050,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","江苏三喜机械有限公司","谷物干燥机","5HX-20","批处理量:20t;循环式:是 ","1.结构形式：循环式；2.批处理量：20t；3.外形尺寸：2102mm*2566mm*9289mm；4.烘干机总功率：10.7KW","T2019320019","2024-09-28","10.7","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3051,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","江苏三喜机械有限公司","循环式谷物干燥机","SL-220","批处理量:22t;循环式:是 ","1.结构形式：循环式；2.批处理量：22t；3.外形尺寸：2060mm*4120mm*7760mm；4.烘干机总功率：15.01KW","T202032320518","2025-12-30","15.01","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3052,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","天门仙粮机械有限公司","批次循环式谷物干燥机","5HXG-20","批处理量:20t;循环式:是 ","型号名称\n/\n5HXG-20型批次循环式谷物干燥机\n结构型式\n/\n循环式\n干燥方式\n/\n间接加热\n烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)\nmm\n2376×2566×9556\n批处理量\nt\n20\n干燥速率\n%/h\n0.5～1.0\n干燥段高度\nmm\n1070\n缓苏段高度\nmm\n6800\n有效容积\nm3\n36\n热风温度范围\n℃\n0～150\n排粮电机功率\nkW\n0.2\n提升机生产率\nt/h\n23\n提升机电机功率\nkW\n2.2000000000000002\n热风机数量\n/\n1\n热风机型号名称\n/\nHGF630\n热风机转速\nr/min\n1440\n热风机风压\nPa\n1200\n热风机流量\nm3/h\n15000\n热风机电机功率\nkW\n5.5\n烘干机电机总功率\nkW\n9.4499999999999993\n热风炉型号名称\n/\n5L-120生物质热风炉\n热风炉燃料种类\n/\n生物质颗粒\n热风炉引烟风机型号名称\n/\n4-72-3.6A\n热风炉引烟风机电机功率\nkW\n4\n热风炉热功率（输出热量）\nkJ/h\n5023022\n热风炉热功率（输出热量）\nKcal/h\n1200000\n燃烧器型号名称\n/\n/\n燃烧器燃料种类\n/\n/\n燃烧器喷火头数量\n个\n/\n燃烧器热功率（输出热量）\nkJ/h\n/\n热泵型号名称\n/\n/\n热泵额定功率（输入功率）\nkW\n/\n热泵额定制热量（输出热量）\nkJ\n/\n热泵压缩机型式\n/\n/\n热泵压缩机数量\n个或组\n/\n热泵辅助电加热功率\nkW\n/\n热泵输出热风最高温度\n℃\n/","鄂2019395","2024-09-27","9.45","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[3053,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","无锡市长洲环保科技有限公司","谷物干燥机","5HCZ-22M","批处理量:22t;循环式:是 ","结构型式：循环式；干燥方式：间接加热；外形尺寸（长*宽*高）mm：2066*2460*10715；批处理量：稻谷22t，小麦27.5t；干燥速率：0.5-1.2%/h；干燥段高度：2400mm；缓苏段高度：6870mm；有效容积：40m3 ；热风温度范围：40-75℃ ；排粮电机功率：0.2kw；提升机生产率：20.8t/h，提升机电机功率：2.2kw；热风机数量：1台；热风机型号名称：4-72-6A/7.1A离心风机；热风机转速：1450r/min；热风机风压：700-1190Pa；热风机流量：9070-16177m3/h ；热风机电机功率：5.5kw；烘干机电机总功率：11.64kw；热风炉型号名称：5LCZ-75生物质热风炉；热风炉燃料种类：生物质颗粒；热风炉引烟风机型号名称：L4-72-3.2A引风机；热风炉引烟风机功率：2.2kw；热风炉燃烧器热功率（输出热量）：3139389KJ/h","T2019320020","2024-09-28","11.64","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3054,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","无锡市久川机械设备有限公司","谷物干燥机","5HXG-220","批处理量:22t;循环式:是 ","批处理量：22吨；长宽高=2200*2200*11420；干燥部采用纵向六槽设计，控制系统采用过载保护，全电脑自动控制等","苏农机（2018）第（0096）号","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3055,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","现：湖南湘源金穗智能装备有限公司(原：双峰县湘源金穗收割机制造有限公司)","批式循环谷物干燥机","5H-20","批处理量:20t;循环式:是 ","1.型号名称：5H-20型批式循环谷物干燥剂；2.结构型式：循环式；3.干燥方式：间接加热；4.烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：2200×2200×9600mm;5.批处理量：20t;6.干燥速率：≥0.5%/h;7.干燥段高度：1220mm;8.缓苏段高度：6710mm;9.有效容积：36.7m³；10.热风温度范围：35-60℃：11.排粮电机功率：0.2KW;12.提升机生产率：15-20t/h;13.提升机电机功率：2.2KW;14.热风机数量：1个；15.热风机型号名称：SHGF-670型混流式风机；16.热风机转速：1450r/min;17.热风机风压：450-600pa;18.热风机流量：9000-12000m³/h;19.热风机电机功率：4.0KW;20.烘干机电机总功率：8.2KW;21.热风炉引烟风机型号名称：5LS-260型热风炉；22.热风炉燃料种类：生物质颗粒；23.热风炉引烟风机型号名称：YE2-112M-2.2KW风机;24.热风炉引烟风机电机功率：1.5KW;25.热风炉热功率(输出热量）200000Kcal/h","T202043430258","2025-12-30","8.2","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[3056,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","浙江如雷实业有限公司","批式循环谷物干燥机","5HRL-20.0","批处理量:20.0t;循环式:是 ","1.结构形式/批式循环式;2.处理量t/批20;3.外形尺寸mm2060X2060X10230;4.整机质量kg2850;5.燃料种类/0#柴油;6.燃料消耗量L/h12;7.点火方式/自动点火;8.电机总功率KW10.36","T202034318","2025-11-30","","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3057,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","浙江天洲制冷机电有限公司","热泵型谷物干燥机","5HXRG-20","批处理量:20t;循环式:是 ","型号名称：5HXRG-20型热泵型谷物干燥机;\n结构型式：循环式；\n干燥方式：间接加热；\n烘干机机体外形尺寸（长*宽*高）（mm）：2070*2080*11350；\n批处理量（t）:20;\n干燥速率(%/h):≥0.3;\n干燥段高度（mm）:1180（数量1段）；\n缓苏段高度（mm）:8832（数量1段）；\n有效容积（m3）:35.8;\n热风温度范围（℃）：35~60；\n排粮电机功率（kw）：0.1；\n提升机生产率（t/h）:20;\n提升机电机功率（kw）：1.5；\n热风机数量：1；\n热风机型号名称：4-72-7.1A-4型离心式通风机；\n热风机转速（r/min）:1450;\n热风机风压（Pa）:1790-1116;\n热风机流量(m3/h):16576-8288；\n热风机电机功率（kw）7.5;\n烘干机电机总功率（kw）：10.7；\n热泵型号名称：5RWF220型热泵型干燥热风机\n热泵额定功率（输入功率）（kw）：74.76；\n热泵额定制热量（输出热量）（KJ/h）:792000;\n热泵压缩机型式：涡旋式；\n热泵压缩机数量（个或组）：6；\n热泵辅助电加热功率（kw）:18;\n热泵输出热风最高温度（℃）：60.","T202100520258","2026-04-01","10.7","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[3058,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","郑州富裕达机械设备有限公司","谷物干燥机","5HX-60","批处理量:20-30t;循环式:是 ","结构型式：批式循环；批处理量：20-30吨；加热方式：间接加热；热风温度范围：70-150度","GZNJ/TJ 2017-137","2021-12-31","48","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3059,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽辰宇机械科技有限公司","谷物烘干机","5HHCY-32","批处理量:32t;循环式:是 ","批处理量:32吨/批\n整机质量:8300(KG)\n外形尺寸:3500*3000*11427(MM)\n电机总功率:21.35(KW)","T202000341135","2025-12-30","21.35","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3060,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽辰宇机械科技有限公司","谷物烘干机","5HHCY-35","批处理量:35t;循环式:是 ","批处理量:35吨/批\n整机质量:9000(KG)\n外形尺寸:3500*3000*11955(MM)\n电机总功率:21.35(KW)","T202000341134","2025-12-30","21.35","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3061,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽辰宇机械科技有限公司","谷物烘干机","5HP-30","批处理量:30t;循环式:是 ","批处理量:30吨/批\n外形尺寸:3125*2455*9865(MM)\n总功率:17.6(KW)","T202000341165","2025-12-30","17.6","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3062,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽飞松机械科技股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-30","批处理量:30t;循环式:是 ","批处理量：30吨，额定功率：18.85kw，机体尺寸：L2960*W2380*H10960mm","T202000341120","2025-12-30","18.85","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3063,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽飞松机械科技股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-35","批处理量:35t;循环式:是 ","批处理量：35吨，额定功率：23.25kw，机体尺寸：L3200*W2800*H10470mm","T202000341121","2025-12-30","23.25","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3064,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽和粮机械有限公司","谷物烘干机","5HSM-30","批处理量:30t;循环式:是 ","结构型式：循环式，干燥方式：间接加热，批处理量：30t","T202034699","2025-12-28","20","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3065,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽和粮机械有限公司","批式循环谷物烘干机","5HSM-50","批处理量:50t;循环式:是 ","结构型式：固定式，循环批处理量（批式循环式）：50t，处理方式：双段双面批式循环干燥方式，加热方式：间接加热","2017TJ231","2021-12-31","37","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3066,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽和粮机械有限公司","谷物干燥机","5HZB-30","批处理量:30t;循环式:是 ","结构型式：循环式，干燥方式：间接加热，批次处理量：30t","2019TJ475","2023-12-31","16","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3067,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽华谷机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-30","批处理量:30t;循环式:是 ","结构型式：循环式；\n干燥方式：间接加热；\n烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)mm： 3080×2260×11350；\n批处理量 t：30；\n有效容积m³：52.2；\n烘干机电机总功率kW：16.57；\n热风炉燃料种类：生物质。","GZNJ/TJ 2020-012","2025-03-19","16.57","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3068,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽金粮机械科技有限公司","低温循环烘干机","JL-5H-30","批处理量:30t;循环式:是 ","批处理量30t；循环式；结构外形尺寸（长*宽*高）4590*4390*12382mm；整机质量4870kg；结构型式为固定式；批处理量30t；小时处理量（水稻）≥1800kg/h；电机总功率13.6kw；加热方式：间接加热；箱体尺寸（长*宽*高）2900*2360*9530；安全装置：自动报警（满粮、故障及超温）及自动关机，温控装置，过载、漏电保护装置。","2017TJ133","2021-12-31","13.6","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3069,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽金粮机械科技有限公司","低温循环烘干机","JL-5H-30A","批处理量:30t;循环式:是 ","批处理30t；烘干机机体外形尺寸（长*宽*高）2900*2370*11085mm；结构型式为循环式；烘干机电机总功率18.47kw；干燥方式为间接加热；安全装置：温控装置、故障报警装置、风压开关、满粮报警、控制保险丝、热继电器。","T202000341124","2025-12-30","18.47","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3070,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽金粮机械科技有限公司","低温循环烘干机","JL-5H-60","批处理量:60t;循环式:是 ","批处理量60t；干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）5048*2990*13532mm；结构型式为循环式；加热方式：间接加热；安全装置：温控装置、故障报警装置、风压开关、满粮报警、控制保险丝、热继电器。","2019TJ519","2023-12-31","37.15","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3071,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽金锡机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HX-30","批处理量:30t;循环式:是 ","结构尺寸（长*宽*高cm）：306*306*113.1；\n干燥方式：间接加热；\n整机质量（kg）:8000；\n配套动力（kw）：16.14；\n处理方式：循环式；\n结构形式：固定式；\n非燃煤型；\n循环式批处理量（t）：30","T202000341129","2025-12-30","16.14","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3072,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽省钢力机械制造有限公司","批式循环谷物烘干机","5H-50","批处理量:50t;循环式:是 ","1.型号规格：5H-50\n2.干燥方式：间接加热\n3.干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：3076mm×4046mm×11900mm\n4.批次处理量：50t\n5.干燥速率：0.5~1.0%/h\n6.干燥段数量/每段高度：1个/1450mm\n7.装机容量：90.0m³\n8.缓苏段数量/每段高度：1个/7000mm\n9.热风温度范围：45~80℃\n10.热风机数量：2个；热风机型号名称：4-72型离心式风机；热风机转速：1460r/min；热风机电压：1000Pa；热风机流量：20000m³/h；热风机电机功率：7.5×2KW\n11.排粮电机功率：0.4KW\n12.提升机生产率：50.0t/h\n13.提升机电机功率：4.0KW","2019TJ464","2023-12-31","22","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3073,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽唯嵩光电科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-50","批处理量:50t;循环式:是 ","结构型式：循环式；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）：3106×3057×16180；批次处理量（t）：50；干燥段数量/每段高度（个/mm）：1/4045；缓苏段高度（个/mm）：1/8842；热风温度范围（℃）：40~80；热风机数量：1；热风机型号：ERZ-S1000单吸；热风电机功率：18.5kW；排粮电机功率：0.75kW；安全装置：粮位观察孔、满粮报警、热继电器、异常过热保护、定时开关等。","T202000341139","2025-12-30","29.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3074,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽唯嵩光电科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HVS-30A","批处理量:30t;循环式:是 ","结构型式：循环式；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）：3107×3054×11982；批次处理量（t）：30；干燥段数量/每段高度（个/mm）：1/4944；缓苏段高度（个/mm）：1/4080；热风温度范围（℃）：40~100；热风机数量：1；热风机型号：ERZ-S710单吸；热风电机功率：11kW；排粮电机功率：0.75kW；安全装置：粮位观察孔、满粮报警、热继电器、异常过热保护、定时开关等。","T202000341140","2025-12-30","18.4","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3075,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽新生力农机股份有限公司","批式循环谷物干燥机","5HPX-30C","批处理量:30t;循环式:是 ","结构型式：循环式；批次处理量：30T；干燥方式:间接加热；机体外形尺寸：长2950mm*宽2800mm*高11762mm；烘干机电机总功率：14.5kw.","T202000340490","2025-09-29","14.5","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3076,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽兴仓机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXC-30","批处理量:30t;循环式:是 ","产品型号:5HXC-30\n结构型式:循环式\n烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）mm:3061×3063×10850\n批处理量：30t\n有效容积：54.4m³\n干燥方式；间接加热\n烘干机电机总功率：15.77KW","T202034840","2025-12-28","15.77","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3077,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","合肥池源机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HP-32","批处理量:32t;循环式:是 ","5HP-32干燥机本体、提升装置4kW，热风机11kW，拨粮装置0.4kW，整机电气控制系统（温度传感器、水份测试仪、满粮传感器、故障报警系统、漏电保护装置、整机自动控制联锁）等主要部件组成。\n5HP-30干燥机本体、下绞龙输送装置2.2kW    提升装置4kW，热风机11kW，拨粮装置0.4kW，整机电气控制系统（温度传感器、水份测试仪、满粮传感器、故障报警系统、漏电保护装置、整机自动控制联锁）等主要部件组成。","T202100340542","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3078,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","合肥池源机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HP-40","批处理量:40t;循环式:是 ","干燥机本体、下绞龙输送装置2.2kW、提升装置4kW，热风机15kW，拨粮装置0.4kW，整机电气控制系统（温度传感器、水份测试仪、满粮传感器、故障报警系统、漏电保护装置、整机自动控制联锁）等主要部件组成。","T202100340528","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3079,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","合肥麦稻之星机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-30","批处理量:30t;循环式:是 ","30 结构形式：循环式；批处理量：30T；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2386*3426*9530mm（不含提升机、扶梯、围栏等）；电机总功率：20.15kW；整机质量：6350kg；加热方式：间接加热；装机容量：56.67m³；安全装置:温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置","2018TJ342","2022-12-31","20.15","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3080,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","合肥麦稻之星机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-30D","批处理量:30t;循环式:是 ","30d:循环式 （下本体 干燥部 储留部 提升机  风机  水分仪 控制柜）结构形式：固定式；处理方式：批式循环；批处理量：30T；外形尺寸（长×宽×高）：5650×3199×14194mm；；电机总功率：15.12kW；整机质量：6150kg；加热方式：间接加热；安全装置:自动水分仪、自动点火、自动停机、温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置; 箱体内尺寸：2300*2500*11830mm","T202034708","2025-12-28","15.12","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3081,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","合肥麦稻之星机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-35","批处理量:35t;循环式:是 ","结构形式：循环式；批处理量：35T；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：3064*3128*9540mm（不含提升机、扶梯、围栏等）；电机总功率：17.8kW；整机质量：11500kg；加热方式：间接加热；装机容量：63.87m³；安全装置:温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置","2018TJ343","2022-12-31","17.8","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3082,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","合肥麦稻之星机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-50","批处理量:50t;循环式:是 ","50T  循环式 （下本体 干燥部 储留部 提升机  风机  水分仪 控制柜 满量报警器）结构形式：批式循环；批处理量：50T；外形尺寸（长×宽×高）：7653×4724×18918mm；加热方式：间接加热；热源方式：燃烧机/热风炉；燃料：柴油/无烟煤、柴、秸秆、稻壳；电机总功率：28.25KW；整机质量：13890kg;箱体内尺寸：3064*3128*12734mm","2017TJ397","2021-12-31","28.25","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3083,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","合肥麦稻之星机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HGM-60","批处理量:60t;循环式:是 ","60t: 循环式 （下本体 干燥部 储留部 提升机  风机  水分仪 控制柜 满量报警器）结构形式：固定式；处理方式：批式循环；批处理量：60T；外形尺寸（长×宽×高）：7653×4724×20958mm；；电机总功率：28.25kW；整机质量：14190kg；加热方式：间接加热；安全装置:自动水分仪、自动点火、自动停机、温控装置、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置: 箱体内尺寸：2984*3048*15412mm","T202034706","2025-12-28","28.25","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3084,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","河南康隆机械有限公司","循环式谷物干燥机","5HX-35","批处理量:35t;循环式:是 ","结构型式 :循环式 ; 干燥方式 ： 直接加热 ； 烘干机机体外形尺寸(长×宽×高) mm ：2000×4000×12500； 批处理量 t ：35； 干燥段高度 mm ：3×900 ； 缓苏段高度 mm： 9×530； 有效容积 m3 ：66.1 ； 热风温度范围 ℃： 45～140；","鄂2020278","2025-11-01","18.4","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3085,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","河南若华生物科技有限公司","循环式粮食干燥机","HDX-32","批处理量:32t;循环式:是 ","结构型式 / 循环式 \n干燥方式 / 间接加热 \n烘干机机体外形尺寸(长×宽×高) mm 3020×3200×10680（不含顶上围栏） \n批处理量 t ：32 \n干燥段高度 mm ：3050 \n缓苏段高度 mm ：4880 \n有效容积 m3 ：58.6","T202000420591","2025-09-29","12.27","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3086,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","河南若华生物科技有限公司","循环式粮食干燥机","HDX-50","批处理量:50t;循环式:是 ","结构型式 / 循环式 \n干燥方式 / 间接加热 \n烘干机机体外形尺寸(长×宽×高) mm 3740×3200×13620（不含顶上围栏） \n批处理量 t： 50 \n干燥段高度 mm ：3660 \n缓苏段高度 mm ：6710 \n有效容积 m3 ：94.2","T202000420593","2025-09-29","20.12","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3087,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","河南省丰盛机械有限公司","循环式谷物烘干机","5HX-32","批处理量:32t;循环式:是 ","结构型式\t：循环式；干燥方式：直接加热；烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)mm：3060×2880×11000；批处理量t：32；干燥速率%/h：≥0.5；干燥段高度mm\t：4×1030；缓苏段高度\tmm\t：6×515；有效容积m3：60；烘干机电机总功率\tkW\t：20.149999999999999；燃烧器型号名称：RS50型燃烧器；燃烧器燃料种类：天然气/液化气；燃烧器喷火头数量\t个：2；燃烧器热功率（输出热量）：kJ/h\t2088000","T202142420099","2026-02-07","20.15","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3088,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","河南拓鑫现代农机装备有限公司","循环式谷物干燥机","5HX-32","批处理量:32t;循环式:是 ","结构型式\t：循环式；\n干燥方式\t：直接加热；\n烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)mm：3790×4000×13770；\n批处理量\tt：32；\n有效容积\tm3：58.6；\n烘干机电机总功率\tkW\t：20.5；\n燃烧器型号名称：RS50燃烧器；\n燃烧器燃料种类：天然气/液化气","鄂2020445","2025-12-23","20.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3089,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","河南亿农机械科技有限公司","循环式谷物烘干机","5H-32","批处理量:32t;循环式:是 ","结构型式：循环式；\n干燥方式：直接加热；\n烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)mm：3600×2860×12000；\n批处理量\tt：32；\n有效容积\tm3\t：59；\n烘干机电机总功率\tkW：18；\n热风炉燃料种类：天然气/液化气","鄂2020293","2025-11-01","18","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3090,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","河南卓凯环保科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXZK-30","批处理量:30t;循环式:是 ","结构型式:批式循环干燥；外形尺寸(长×宽×高)(mm):3210×2310×10500；批处理量(KG):≥30000；电机总功率:20.95kW.","T202100520252","2026-04-01","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3091,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","湖南郴州粮油机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-30","批处理量:30t;循环式:是 ","结构型式：循环式；干燥方式：间接加热；烘干机机体外形尺寸(长*宽*高)mm：2900*2270*11680；干燥段高度(mm)：1220；缓苏段高度(mm)：7930；批处理量(t)：30；","T202043430208","2025-10-08","17.35","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[3092,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","际华(芜湖)农业科技发展有限责任公司","批式循环谷物干燥机","5HXJ-30","批处理量:30t;循环式:是 ","型号名称：5HXJ-30批式循环谷物干燥机；结构型式：循环式；批处理量：30t；干燥速率：≥0.6%/h；烘干机电机总功率：15.44kW","T202000340517","2025-09-29","15.44","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3093,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","际华(芜湖)农业科技发展有限责任公司","批式循环谷物干燥机","5HXJ-30A","批处理量:30t;循环式:是 ","型号名称：5HXJ-30A批式循环谷物干燥机；结构型式：循环式；批处理量：30t；干燥速率：≥0.5%/h；烘干机电机总功率：14.34kW","T202000340515","2025-09-29","14.34","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3094,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","江苏丰粮农业装备科技有限公司","谷物干燥机","5H-30","批处理量:30t;循环式:是 ","燥方式：间接加热，烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）2900×2260×10955mm；批处理量：30T;干燥速率：0.4 -1.2%/h;干燥段高度：1225mm（数量1段）;缓苏段高度：7930（数量1段）；有效容积：53.6m³；热风温度范围：40-75℃；排粮电机功率：0.4KW；提升机生产率：35t/h;提升机电机功率：2.2KW；热风机数量：2","T202132320029","2026-01-28","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3095,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","江苏谷田机械科技有限公司","谷物干燥机","5H-30","批处理量:30t;循环式:是 ","批次处理量：30t；循环式;干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸：5060×3800×12340mm；干燥段数量1个；干燥段高度：1600mm；缓苏段数量：1个，缓苏段高度7930mm。电机总功率：14.85kw/H.","苏农机（2018）第（0100）号","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3096,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","江苏谷田机械科技有限公司","谷物干燥机","5H-35","批处理量:35t;循环式:是 ","批次处理量：35t;循环式;干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸：2565×3304×13400mm；干燥段数量1个；干燥段高度：2652mm；缓苏段数量：1个，缓苏段高度7000mm。电机总功率：15.7kw/H.","T202032320140","2025-07-30","15.7","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3097,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","江苏三喜机械有限公司","循环式谷物干燥机","SL-320","批处理量:32t;循环式:是 ","1.结构形式：循环式；2.批处理量：32t；3.外形尺寸：2060mm*4120mm*9760mm；4.烘干机总功率：15.01KW","T202032320519","2025-12-30","15.01","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3098,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","谷物干燥机","5H-32E","批处理量:32t;循环式:是 ","批处理量:32t；结构型式：循环式；干燥方式：间接加热/直接加热（选装）；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2300×3100×12450；干燥速率（%/h）：0.5-1.0；干燥段高度（mm）：3090（1段）；缓苏段高度（mm）：7000（1段）；有效容积（m³）：58；烘干机电机总功率（kW）：19.11；燃烧器型号名称：RS34/M型燃烧器（选装）；热风炉燃料种类:生物质颗粒;燃烧器燃料种类：天然气（选装）；燃烧器喷火头数量：1个（选装）。","T202132320032","2026-01-28","19.11","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3099,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","六安久久机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HJJ-30","批处理量:30t;循环式:是 ","结构形式:固定式;处理方式:批式循环;批处理量:30T;外形尺寸(长×宽×高)4460×4255×13310mm;;电机总功率:15.853kW;整机质量:5630kg;加热方式:间接加热;安全装置:在线自动检测水分仪、自动停机、故障报警装置、满粮报警装置、电气过载保护装置、漏电保护装置;箱体内尺寸:2850*2220*11568mm","T202000341136","2025-12-30","15.853","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3100,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","全椒金竹机械制造有限公司","热风压入式谷物干燥机","5HY-32","批处理量:32t;循环式:是 ","结构型式:循环式；批处理量(t):32；干燥方式：间接加热；电机总功率(KW):21.4","T202000341138","2025-12-30","21.4","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3101,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","山东瑞良烘干机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HRX-33","批处理量:41t;循环式:是 ","结构型式：循环式；外形尺寸（mm）：3600×4100×9700；处理方式：批次式循环式；循环批处理量：≥41t（玉米）；电机总功率：19.1kw","GZNJ/TJ 2019-373","2024-12-29","19.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3102,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","山东瑞良烘干机械科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5HRX-40","批处理量:50t;循环式:是 ","结构型式：循环式；外形尺寸（mm）：3600×4100×10800；处理方式：批次式循环式；循环批处理量：≥50t（玉米）；电机总功率：19.1kw","GZNJ/TJ 2019-373","2024-12-29","19.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3103,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","天门仙粮机械有限公司","批次循环式谷物干燥机","5HXG-30","批处理量:30t;循环式:是 ","型号规格\n/\n5HXG-30\n干燥方式\n/\n循环式\n干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n5160×3814×12455\n批次处理量\nt\n≥30\n干燥速率\n%/h\n0.5-1.0\n干燥段数量/每段高度\n个/mm\n1/1800\n装机容量\nm³\n54.2\n缓苏段高度\nmm\n7320\n热风温度范围\n℃\n30-80\n热风机数量\n/\n/\n热风机型号名称\n/\n/\n热风机转速\nr/min\n/\n热风机风压\nPa\n/\n热风机流量\nm³/h\n/\n热风机电机功率\nkW\n/\n热风炉型号名称\n/\n5L-30\n热风炉炉排型式\n/\n固定式\n热风炉换热器型式\n/\n列管式\n引烟风机型号\n/\n4-72-3.2A\n引烟风机转速\nr/min\n1440\n引烟风机流量\nm³/h\n844～1758\n引烟风机电机功率\nkW\n2.2000000000000002\n热风炉热功率（输出热量）\nkJ/h\n≥1259900","鄂2017180","2021-12-31","15.1","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[3104,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","无锡市长洲环保科技有限公司","谷物干燥机","5HCZ-35","批处理量:35t;循环式:是 ","结构型式：循环式；干燥方式：间接加热；烘干机机体外形尺寸(长*宽x高)：3500x2500x10915 mm；批处理量：35t；\t干燥速率：0.5~1.2%/h；干燥段高度：2400 mm；缓苏段高度：6195 mm；有效容积：63 m；热风温度范围：40~75℃；排粮电机功率：0.2x2 kw；提升机生产率：35t/h；提升机电机功率：3.7 kW；热风机数量：2个；热风机型号名称：472-6C型离心风机；热风机转速：1450 r/min；热风机风压：1389-881\tPa；热风机流量：5880-15650 m/h；\t热风机电机功率：5.5x2 kw；烘干机电机总功率：19.22 kW；热风炉型号名称：5LCZ-75生物质热风炉；热风炉燃料种类：生物质颗粒；热风炉引烟风机型号名称：L4-72-3.2A引风机；热风炉引烟风机电机功率：2.2 kW；热风炉热功率(输出热量)：3139389 kJ/h；热风炉热功率(输出热量)：750000 Kcal/h","T202032320376","2025-11-29","19.22","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3105,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","无锡市久川机械设备有限公司","谷物干燥机","5HXG-300","批处理量:30t;循环式:是 ","处理量30t；长宽高=3500*3470*12160mm；干燥部采用纵向八槽结构；控制系统采用过载保护，自动控制等","苏农机（2018）第（0097）号","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3106,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","现：湖南湘源金穗智能装备有限公司(原：双峰县湘源金穗收割机制造有限公司)","批式循环谷物干燥机","5H-30","批处理量:30t;循环式:是 ","1.型号名称：5H-30型批式循环谷物干燥剂；2.结构型式：循环式；3.干燥方式：间接加热；4.烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：2960×2570×10800mm;5.批处理量：30t;6.干燥速率：0.2-0.8%/h;7.干燥段高度：1500mm;8.缓苏段高度：7910mm;9.有效容积：56.4m³；10.热风温度范围：40-80℃：11.排粮电机功率：0.4KW;12.提升机生产率：10-20t/h;13.提升机电机功率：3KW;14.热风机数量：2个；15.热风机型号名称：SHGF-670型混流式风机；16.热风机转速：1440r/min;17.热风机风压：400-650pa;18.热风机流量：9000-12500m³/h;19.热风机电机功率：4KW;20.烘干机电机总功率：17.8KW;21.热风炉型号名称：5LS-360型生物质成型燃料热风炉；22.热风炉燃料种类：生物质；23.热风炉引烟风机型号名称：LSHG-4.5B型混流风机;24.热风炉引烟风机电机功率：1.5KW;25.热风炉热功率(输出热量）300000Kcal/h","T201943430060","2024-12-19","17.8","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[3107,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","益阳德奥斯农业机械有限责任公司","批式循环谷物干燥机","5H-30","批处理量:30t;循环式:是 ","批式循环30吨","T202043430259","2025-12-30","12.45","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[3108,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","郑州富裕达机械设备有限公司","谷物干燥机","5HX-150","批处理量:65t;循环式:是 ","结构型式：批式循环；批处理量：大于等于65吨；加热方式：间接加热；热风温度范围：70-150度","GZNJ/TJ 2017-138","2021-12-31","136.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3109,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","郑州万谷机械股份有限公司","循环式粮食烘干机","5HH-120","批处理量:120t;循环式:是 ","批次处理量120t；循环式；装机容量190kw","部20180988","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3110,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","郑州万谷机械股份有限公司","循环式粮食烘干机","5HH-200","批处理量:200t;循环式:是 ","批次处理量200t；循环式；装机容量279kw","部20180989","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3111,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","郑州新光矿山机械制造有限公司","批式循环谷物干燥机","5HXG-32","批处理量:32t;循环式:是 ","批处理量：32t；循环式；干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）mm：4790*5100*11460；干燥段数量/每段高度（个/mm）：3/887;缓苏段数量/每段高度（个/mm）：8/610","鄂2017186","2021-12-31","14.15","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3112,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","郑州英启机械设备有限公司","批式循环谷物干燥机","5HP-32","批处理量:32t;循环式:是 ","结构型式：循环式；干燥方式：间接加热；烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)：（3800×2060×10160）mm；批处理量：32t；干燥速率：（0.5～1.0）%/h；干燥段高度：3160mm；缓苏段高度：4770mm；有效容积：57.2m3；热风温度范围：（45-75）℃；排粮电机功率：（0.2×2）kW；提升机生产率：32t/h；提升机电机功率：4kW；热风机数量：2；热风机电机功率：5.5kW；烘干机电机总功率：18.4kW。","T202100520254","2026-04-01","18.4","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3113,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量20-50t/d连续式谷物烘干机","新野行发机械有限公司","连续式粮食干燥机","5H-30","处理量:30t;连续式:是 ","结构型式：连续式；干燥方式：直接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）mm：10000×1010×2330；干燥段数量/每段高度(个/MM)：3/320;缓苏段数量/每段高度（个/MM）：3/160；热风机型号：FD-400-ZR型壁式强力通风机；热风机数量：1个；热风电机功率：1.1KW; 燃烧器型号名称：ZXOQM-80型燃油燃烧机；燃烧器型式:单喷头式；燃烧器燃料种类：燃料油、甲醇、柴油；喷（点）火头数量：1个；排粮电机功率（KW）:0.55×3;安全装置:满粮报警装置、热风温度超温报警装置、开机前警示装置、自动点火装置、熄火时自动切断油路的装置、配备灭火器等消防器材、电控系统设置有过载和漏电2级以上保护装置、紧急排粮口、紧急排粮口分布。","部20181004","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3114,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量20-50t/d连续式谷物烘干机","郑州市盛之远农业机械有限公司","连续式谷物干燥机","5HLX-22","处理量:23t;连续式:是 ","结构型式:连续式，干燥方式：间接加热，干燥机机体外形尺寸：8395×4260×1110mm，干燥段数量/每段高度1/2370个/mm，缓苏段数量//每段高度 个/mm：1/2370，冷却段高度2370mm，热风机数量1个，热风机型号：9-19-4c（高压离心通风机），热风机电机功率2.2kW，冷却风机数量1个，冷却风机型号名称：DB9-193.5a（高压离心通风机），冷却风机电机功率2.2kW，燃烧器型号名称：564RiELL040fs10，燃烧器型式：直喷式，燃料种类 ：液化气/天然气，燃烧器喷（点）火头数量1个，鼓风机功率2.2kW，排粮电机功率0.25×3kW，处理量23t/d","新2019089","2024-04-10","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3115,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量50-100t/d连续式谷物烘干机","开原市九华粮食烘干设备有限公司","谷物干燥机","YDHGJ-80T","处理量:80t;连续式:是 ","结构型式：连续式\n干燥方式：间接加热\n烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）mm:5800×2000×6020\n处理量（t/d）:≥80（10%≤降水幅度≤15%）\n降水幅度：5%～15%\n干燥段数量（个）：2\n缓苏段数量（个）：1\n冷却段高度(mm)：680\n烘干机净容积（m3）：25.44　                 \n热风温度范围（℃）：400～160\n烘干机电机总功率（kw）：46.7\n燃料种类：煤","T202100210300","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3116,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量50-100t/d连续式谷物烘干机","铁岭市裕峰粮食干燥设备有限公司","粮食烘干机","5HSHN-50","处理量:50t;连续式:是 ","外型尺寸:2400×2500×12650mm；处理量:50t/d；结构型式:连续式;干燥机净容积:36m3；热风机型号1:Y4-73-9D:电机功率:22KW；冷却风机型号:G4-72-6C,电机功率:7.5KW；热风炉型号:GJL-1.5T,热风炉热功率:3.76×106KJ/h；引烟风机型号:Y5-47-6C:电机功率:15KW；热风炉燃料种类:煤；鼓风机功率:2.2KW；排粮电机功率:1.5KW；","黑垦鉴2017112","2021-12-31","56.2","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3117,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","安徽飞松机械科技股份有限公司","连续式粮食干燥机","5HL-150","处理量:150t;连续式:是 ","产品型号：5HL-150，机体尺寸：L3150*W2150*H19450mm","2018TJ290","2022-12-31","56.1","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3118,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","安徽飞松机械科技股份有限公司","连续式粮食干燥机","5HL-300","处理量:300t;连续式:是 ","功率：105.7kw，机体尺寸：L4660*W4000*H23900mm","2019TJ262","2023-12-31","105.7","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[3119,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","河南恒联粮油机械设备有限公司","连续式粮食干燥机","5HL-120","处理量:120t;连续式:是 ","结构型式：连续式；干燥方式：间接加热；烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)：（3000×2700×19150）mm；处理量：120t/d；降水幅度：（玉米：≥10%；稻谷：≥3%）；干燥段数量：6个；缓苏段数量：2个；冷却段高度：1520mm；烘干机净容积：53.6m3；热风温度范围：（50～120）℃；热风机数量：1个；热风机电机功率：45kW；冷却风机电机功率：4kW；烘干机电机总功率：54.5kW。","T202000060772","2025-12-30","54.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3120,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","河南华安机械有限公司","连续式谷物干燥机","5HL-100A","处理量:100t;连续式:是 ","结构型式：连续式；\n干燥方式\t：直接加热；\n干燥工艺：混流；\n烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)mm：2900×2500×14120；\n处理量\tt/d：100；\n有效容积\tm3：57.8；\n热源型式（燃煤/燃油/燃气/耗电）：燃气；\n提供热源的设备型号名称：BTY-12KB型燃烧机；\n烘干机电机总功率\tkW\t：42.5","T202100420607","2026-06-29","42.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3121,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","河南康隆机械有限公司","连续式谷物干燥机","5HL-120","处理量:120t;连续式:是 ","结构型式 : 连续式 ; 干燥方式 : 直接加热 ; 烘干机机体外形尺寸(长×宽×高) mm :3500×2400×19500 ; 处理量 t/d :120; 干燥段数量 个: 7; 缓苏段数量 个 :2 ; 冷却段高度 mm :1250; 烘干机净容积 m3: 78; 热风温度范围 ℃ :45～160 ;","鄂2020279","2025-11-01","60.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3122,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","河南康隆机械有限公司","连续式谷物干燥机","5HL-200","处理量:200t;连续式:是 ","结构型式 : 连续式 ; 干燥方式 : 直接加热 ; 烘干机机体外形尺寸(长×宽×高) mm :4000×2900×22500: 处理量 t/d :200; 干燥段数量 个 :10; 缓苏段数量 个: 2 ; 冷却段高度 mm :1250; 烘干机净容积 m3 :154; 热风温度范围 ℃ :45～160 ;","鄂2020280","2025-11-01","118","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3123,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","河南省丰盛机械有限公司","连续式谷物烘干机","5HL-120","处理量:120t;连续式:是 ","结构型式：连续式；干燥方式：直接加热；烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t：2400×2600×16500；处理量\tt/d：120；降水幅度%：5～15；干燥段数量\t个：\t7；缓苏段数量\t个：2；冷却段高度\tmm：1270；烘干机净容积m3：60；烘干机电机总功率kW：50.6；燃烧器型号名称：RS130型燃烧器；燃烧器燃料种类\t：天然气/液化气；燃烧器热功率（输出热量）：kJ/h\t5443200","T202142420100","2026-02-07","50.6","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3124,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","河南省丰盛机械有限公司","连续式谷物烘干机","5HL-200","处理量:200t;连续式:是 ","结构型式：连续式；干燥方式\t：直接加热；烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t：2900×3100×19500；处理量\tt/d：200；干燥段数量个：7；缓苏段数量个：2；冷却段高度\tmm\t：1520；烘干机净容积\tm3\t：113；烘干机电机总功率kW：105.5；燃烧器型号名称：RS190型燃烧器；燃烧器燃料种类\t：天然气/液化气；燃烧器热功率（输出热量）：kJ/h\t8244000","T202142420101","2026-02-07","105.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3125,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","河南拓鑫现代农机装备有限公司","连续式谷物干燥机","5HL-120","处理量:120t;连续式:是 ","结构型式 ： 连续式 ；\n干燥方式 ：直接加热 ；\n烘干机机体外形尺寸(长×宽×高) mm ：2400×2600×21500 ；\n处理量 t/d ：120 ；\n干燥段数量 个： 6 ；\n缓苏段数量 个 ：1 ；\n冷却段高度 mm ：1520 ；\n烘干机净容积 m3： 80 ；\n热风温度范围 ℃ 45～160","鄂2020446","2025-12-23","57.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3126,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","河南亿农机械科技有限公司","连续式谷物烘干机","5H-200","处理量:200t;连续式:是 ","结构型式：连续式；\n干燥方式\t：直接加热；\n烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)mm：3600×2860×19220；\n处理量t/d：200；\n烘干机净容积\tm3\t：80；\n烘干机电机总功率\tkW：104.5；\n热风炉型号名称/燃料种类：5L-200/天然气","鄂2020294","2025-11-01","104.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3127,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","河南玉春农业机械设备有限公司","连续式粮食烘干机","5H-100","处理量:100t;连续式:是 ","型号名称：5H-100型连续式粮食烘干机；结构型式：连续式；干燥方式：直接加热；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：2400×2400×10850mm；处理量：100t/d；降水幅度：5～10%；干燥段数量：5个；缓苏段数量：5个；冷却段高度：1880mm；烘干机净容积：41㎥；热风温度范围：60～150℃；1号热风机型号名称：4-72-10型离心式通风机；1 号热风机风压：1104～1395Pa；1 号热风机流量：26775～37476；1号热风机电机功率：22kW；冷却风机型号名称：4-72-6型离心式通风机；冷却风机电机功率：5.5kW；烘干机电机总功率：33.65kW；热风炉型号名称/燃料种类：天然气/液化气；热风炉热功率（输出热量）：600000kJ/h（Kcal/h）；燃烧器型号名称：RS-70型强制通风然气燃烧器；燃烧器燃料种类：天然气/液化气；燃烧器热功率（输出热量）：1674341~2930096kJ/h；","鄂2020295","2025-11-01","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3128,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","滑县豫都机械有限公司","谷物干燥机","5HTF-120","处理量:120t;连续式:是 ","结构型式、连续式；处理量、120t；电机总功率、46.1kw","T202041410235","2025-12-30","46.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3129,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","谷物干燥机","5H-100L","处理量:100t;连续式:是 ","批处理量:100t/d；结构型式：连续式；干燥方式：直接加热/间接加热（选装）；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2405×2405×16800；降水幅度（%）：≥3（水稻）、≥5（小麦、大豆）、≥10（玉米）；干燥段数量（个）：2（3600mm、2700mm）；缓苏段数量（个）：2；冷却段高度（mm）：1800；烘干机净容积（m³）：40.5；热风温度范围（℃）：30-150；烘干机电机总功率（kW）：45.7；热风炉型号名称/燃料种类：JLR-2型热风炉/生物质颗粒（选装）；燃烧器燃料种类：天然气。","T202132320034","2026-01-28","45.7","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3130,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原金鑫烘干设备有限公司","粮食烘干机","5HGJ300","处理量:300t;连续式:是 ","结构尺寸:3500×3000×23500(长×宽×高)、结构型式:连续式、日处理量：≥360（5%≤降水幅度＜10%） ≥300（10%≤降水幅度≤15%）、烘干机净容积:103m³、电机总功率:172.25kW、热风机型号:Y4-73№10D、热风炉:RFL-6（名称：6t/h链带式链条炉排/煤、生物质颗粒）、热风温度：120-140℃、燃料：煤。","T202100210020","2026-04-01","172.25","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3131,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原金鑫烘干设备有限公司","粮食烘干机","5HGJ500","处理量:500t;连续式:是 ","结构尺寸:4000×3500×26000(长×宽×高)、结构型式:连续式、日处理量：≥600（5%≤降水幅度＜10%） ≥500（10%≤降水幅度≤15%）、烘干机净容积:189m³、电机总功率:281.8kW、热风机型号:Y4-73№11D、热风炉:RFL-10（名称：10t/h链带式链条炉排/煤、生物质颗粒）、热风温度：120-140℃、燃料：煤。","T202100210021","2026-04-01","281.8","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3132,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原凯隆烘干设备有限公司","连续式粮食干燥机","5HSH-300","处理量:300t;连续式:是 ","型号名称：5HSH-300型连续式粮食干燥机；结构形式：连续式；干燥方式：间接加热；烘干机外形尺寸（长×宽×高）：3500×3000×24300mm；处理量：≥420t/d （5%≤降水幅度<10%），≥300t/d（10%≤降水幅度≤15%）；降水幅度：5%-15%；干燥段数量：3个；缓苏段数量：3个；冷却度高度：2700mm；烘干机净容积：139.4m3；热风温度范围：120-140℃;1号热风机型号名称：Y4-73NO_10D离心风机；1号热风机风压：1741Pa；1号热风机流量：52161m3/h；1号热风机电机功率：45Kw；2号热风机型号名称：Y4-73NO_10D离心风机；2号热风机风压：2033Pa；2号热风机流量：35633m3/h；2号热风机电机功率：37Kw；3号热风机型号名称：Y4-73NO_9D离心风机；3号热风机风压：1409Pa；3号热风机流量：38026m3/h；3号热风机电机功率：30Kw；冷却风机型号名称：4-72NO_8C离心风机；冷却风机电机功率：22Kw；烘干机电机总功率：197.4Kw；热风机型号名称/燃料种类：WRM360-AⅢ卧式链条炉/煤（A类）；热风炉热功率（输出热量）：15120000kJ/h,3600000Kcal/h;热风炉引烟风机型号名称：Y5-47NO_8C离心风机；热风炉引烟风机电机功率：30Kw；","T20202121008","2025-04-23","194.7","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3133,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原凯隆烘干设备有限公司","连续式粮食干燥机","5YLH-100","处理量:100t;连续式:是 ","型号名称:5YLH-100连续式粮食干燥机；结构形式：连续式；干燥方式：间接加热；烘干机外形尺寸（长×宽×高）：（6610×2100×6000）mm；处理量：≥160t/d (5%≤降水幅度<10%)，≥100t/d (10%≤降水幅度≤<15%)；降水幅度：5%-10%；干燥段数量：2个；缓苏段数量：1个；冷却段高度：900mm；烘干机净容积32m3；热风温度范围：120-140℃；1号热风机型号名称：4-72NO_4.5A离心风机，1号热风机风压：2184Pa、1号热风机流量：8489m3/h，1号热风机电机功率：7.5Kw；2号热风机型号名称：4-72NO_4.5A离心风机，2号热风机风压：2184Pa、2号热风机流量：8489m3/h，2号热风机电机功率：7.5Kw；3号热风机型号名称：4-72NO_3.8A离心风机，3号热风机风压：1636Pa、3号热风机流量：5664m3/h，3号热风机电机功率：4.0Kw；4号热风机型号名称：4-72NO_3.8A离心风机，4号热风机风压：1636Pa、4号热风机流量：5664m3/h，4号热风机电机功率：4.0Kw；5号热风机型号名称：4-72NO_3.6A离心风机，5号热风机风压：1343Pa、5号热风机流量：4146m3/h，5号热风机电机功率：3.0Kw；冷却风机型号名称：4-72NO_4.0A离心风机，冷却风机电机功率：5.5Kw；烘干机电机总功率:50.4Kw；热风炉型号名称/燃料种类：SJH-120立式手烧热风炉/煤(A类)；热风炉热功率（输出热量）：5016000KJ/h，1200000Kcal/，热风炉引烟风机型号名称：4-72NO_4.0A离心风机；热风炉引烟风机电机功率：5.5Kw.","T20212121003","2026-03-18","50.4","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3134,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原市鼎鑫烘干设备有限公司","粮食干燥机","HGJ100-B","处理量:100t;连续式:是 ","结构型式：连续式\n干燥方式：间接加热\n烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）mm:2050×2600×16000\n处理量（t/d）:≥100（10%≤降水幅度≤15%）\n降水幅度：5%～15%\n干燥段数量（个）：2\n缓苏段数量（个）：2\n冷却段高度(mm)：1800\n烘干机净容积（m3）：48　　                 \n热风温度范围（℃）：120～160\n烘干机电机总功率（kw）：70\n燃料种类：生物质","T20202121110","2025-11-17","","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3135,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原市鼎鑫烘干设备有限公司","粮食干燥机","HGJ150-B","处理量:150t;连续式:是 ","结构型式：连续式\n干燥方式：间接加热\n烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）mm:2600×2600×18800\n处理量（t/d）:≥150（10%≤降水幅度≤15%）\n降水幅度：5%～15%\n干燥段数量（个）：2\n缓苏段数量（个）：2\n冷却段高度(mm)：2580\n烘干机净容积（m3）：78　　                 \n热风温度范围（℃）：120～160\n烘干机电机总功率（kw）：98\n燃料种类：生物质","T20202121111","2025-11-17","","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3136,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原市鼎鑫烘干设备有限公司","粮食干燥机","HGJ500-B","处理量:500t;连续式:是 ","结构型式：连续式\n干燥方式：间接加热\n烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）mm:4200×3500×26300\n处理量（t/d）:≥500（10%≤降水幅度≤15%）\n降水幅度：5%～15%\n干燥段数量（个）：3\n缓苏段数量（个）：3\n冷却段高度(mm)：3440\n烘干机净容积（m3）：186　　                 \n热风温度范围（℃）：120～160\n烘干机电机总功率（kw）：283\n燃料种类：生物质","T20202121112","2025-11-17","","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3137,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原市鑫诚烘干设备有限公司","连续式粮食干燥机","5HGJ-100","处理量:100t;连续式:是 ","结构型式：连续式；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2600×2600×17400mm；处理量：5%≤降水幅度＜10%≥150t/d、10%≤降水幅度≤15%≥100t/d；降水幅度：5%~15%；缓苏段数量/每段高度：3个/900mm；干燥段数量/每段高度：3个/3600mm、3600mm、900mm；干燥机净容积：49m³；冷却段高度：1800mm；热风温度范围：126℃~154℃；热风机数量：2；型号名称：Y4-73-8D通风机、Y4-73-8D通风机；转速：1470r/min、1760r/min;风压：1346Pa、1192Pa；流量：29528m³/h、24618m³/h；电机功率：18.5kW、18.5kW；冷却风机数量：1；型号名称：4-72-6C通风机；转速：1800r/min;风压：1542Pa；流量：13008m³/h；电机功率：11kW；热风炉型号名称：DZL2T热风炉；炉排型式：链条自动式；换热器型式：多排列管式；引烟风机型号名称：Y5-47-7C通风机；转速：2200r/min;流量：18525m³/h；电机功率：18.5kW；热功率输出热量：5.04×10的六次方kJ/h、1.20×10的六次方Kcal/h；燃烧种类：煤；鼓风机功率：3.0kW；排粮电机功率：1.5kW。","辽2018029","2022-12-31","75.3","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3138,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原市鑫诚烘干设备有限公司","连续式粮食干燥机","5HGJ-150","处理量:150t;连续式:是 ","结构型式：连续式；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2600×2600×19100mm；处理量：5%≤降水幅度＜10%≥225t/d、10%≤降水幅度≤15%≥150t/d；降水幅度：5%~15%；干燥段数量/每段高度：1个/12600mm；干燥机净容积：72m³；冷却段高度：1800mm；热风温度范围：144℃~165℃；热风机数量：2；型号名称：Y4-73-9D通风机、Y4-73-8D通风机；转速：1470r/min、1470r/min;风压：1644Pa、1250Pa；流量：25976m³/h、22530m³/h；电机功率：22kW、18.5kW；冷却风机数量：1；型号名称：4-72-7C通风机；转速：1600r/min;风压：1733Pa；流量：20628m³/h；电机功率：11kW；热风炉型号名称：DZL3T热风炉；炉排型式：链条自动式；换热器型式：多排列管式；引烟风机型号名称：Y5-47-7C通风机；转速：2320r/min;流量：19556m³/h；电机功率：22kW；热功率输出热量：7.5×10的六次方kJ/h、1.8×10的六次方Kcal/h；燃烧种类：煤；鼓风机功率：3.0kW；排粮电机功率：1.5kW。","辽2018030","2022-12-31","88.6","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3139,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原市鑫亚烘干设备有限公司","粮食干燥机","HGJ-150","处理量:150t;连续式:是 ","结构型式：连续式\n干燥方式：间接加热\n烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）mm:2800×2800×18500\n处理量（t/d）:≥150（10%≤降水幅度≤15%）\n降水幅度：5%～15%\n干燥段数量（个）：2\n缓苏段数量（个）：1\n冷却段高度(mm)：2700\n烘干机净容积（m3）：80　　                 \n热风温度范围（℃）：120～160\n烘干机电机总功率（kw）：90\n燃料种类：生物质","T20202121103","2025-11-17","","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3140,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原市鑫亚烘干设备有限公司","粮食干燥机","HGJ-200A","处理量:200t;连续式:是 ","结构型式：连续式\n干燥方式：间接加热\n烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）mm:3200×3200×25200\n处理量（t/d）:≥200（10%≤降水幅度≤15%）\n降水幅度：5%～15%\n干燥段数量（个）：4\n缓苏段数量（个）：3\n冷却段高度(mm)：3600\n烘干机净容积（m3）：130　　                 \n热风温度范围（℃）：120～160\n烘干机电机总功率（kw）：123\n燃料种类：生物质","T20212121002","2026-03-18","","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3141,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原市鑫亚烘干设备有限公司","粮食干燥机","HGJ-300","处理量:300t;连续式:是 ","结构型式：连续式\n干燥方式：间接加热\n烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）mm:3700×3200×24000\n处理量（t/d）:≥300（10%≤降水幅度≤15%）\n降水幅度：5%～15%\n干燥段数量（个）：4\n缓苏段数量（个）：3\n冷却段高度(mm)：3600\n烘干机净容积（m3）：150　　                 \n热风温度范围（℃）：120～160\n烘干机电机总功率（kw）：173\n燃料种类：生物质","T20202121104","2025-11-17","","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3142,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原市鑫亚烘干设备有限公司","粮食干燥机","HGJ-500","处理量:500t;连续式:是 ","结构型式：连续式\n干燥方式：间接加热\t\n烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）mm:4800×4050×26500\n处理量（t/d）:≥500（10%≤降水幅度≤15%）\n降水幅度：5%～15%\n干燥段数量（个）：4\n缓苏段数量（个）：3\n冷却段高度(mm)：2700\n烘干机净容积（m3）：270　　                 \n热风温度范围（℃）：120～160\n烘干机电机总功率（kw）：302\n燃料种类：生物质","T20202121105","2025-11-17","","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3143,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","山东天鹅棉业机械股份有限公司","连续式粮食干燥机","5HSN-200H","处理量:200t;连续式:是 ","干燥型式:连续式;处理量:200t/d;冷却段高度:3250mm","鄂2019111","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3144,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭凯瑞烘干设备有限公司","粮食烘干机","HGT-120","处理量:120t;连续式:是 ","结构型式:连续式;干燥方式：间接加热；烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)：2000×2600×16082mm；处理量：≥120（10%≤降水≤15%） ≥150（5%≤降水＜10%）；降水幅度：5%~15% ；干燥段数量：3个；缓苏段数量：3个；冷却段高度 2700 mm；烘干机净容积：48 m³；热风温度范围 50～140℃ ；1号热风机型号名称 : Y4-73-№8C离心通风机；1号热风机风压：1627Pa；1号热风机流量：32079 m³/h；1号热风机电机功率：22kW；2号热风机型号名称 : Y4-73-№6C离心通风机；2号热风机风压：2287Pa；2号热风机流量：21024 m³/h；2号热风机电机功率：18.5kW；冷却风机型号名称：4-72№6C离心通风机：冷却风机电机功率 ：7.5kW:；烘干机电机总功率：49.5 kW；热风炉型号名称/燃料种类：RFL120燃煤热风炉/Ⅲ类烟煤或生物质；热风炉热功率（输出热量）：503×104（120×104）kJ/h；热风炉引烟风机型号名称：Y5-47№6C离心通风机；热风炉引烟风机电机功率：15 kW；","T202100210022","2026-04-01","","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3145,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭圣添机械有限公司","粮食烘干机","SHN150","处理量:150t;连续式:是 ","结构型式：连续式；\n处理量：≥220t/d（5%≤降水幅度＜10%），≥150t/d（10%≤降水幅度≤15%）；\n总功率：74.75kW。","T20202121113","2025-11-17","74.75","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3146,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭市裕峰粮食干燥设备有限公司","粮食烘干机","5HSHN-100","处理量:100t;连续式:是 ","外型尺寸:2400×2500×14230mm；处理量:100t/d；结构型式:连续式；干燥机净容积:43m3；热风机型号1:Y4-73-9D:电机功率:30KW；冷却风机型号:G4-72-6C,电机功率:7.5KW；热风炉型号:GJL-2T,热风炉热功率:5.02×106KJ/h；引烟风机型号:Y5-47-6C:电机功率:15KW；热风炉燃料种类:煤；鼓风机功率:3.0KW；排粮电机功率:1.5KW；","黑垦鉴2017113","2021-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3147,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭市裕峰粮食干燥设备有限公司","粮食烘干机","5HSHN-150","处理量:150t;连续式:是 ","处理量:150t/d;结构型式:连续式;外型尺寸:2600×2600×18880mm；干燥机净容积:60m3；热风机型号1:Y4-73-9D:电机功率:30KW、型号2:Y4-73-9D:电机功率:22KW；冷却风机型号:G4-72-6C,电机功率:7.5KW；热风炉型号:GJL-3T,热风炉热功率:7.53×106KJ/h；引烟风机型号:Y5-47-6C:电机功率:15KW；热风炉燃料种类:煤；鼓风机功率:3.0KW；排粮电机功率:1.5KW；","黑垦鉴2017114","2021-12-31","89.75","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3148,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭市裕峰粮食干燥设备有限公司","粮食烘干机","5HSHN-200","处理量:200t;连续式:是 ","处理量:200t/d;结构型式:连续式;外型尺寸:3000×3000×19770mm；干燥机净容积:84m3；热风机型号1:Y4-73-10D:电机功率:30KW、型号2:Y4-73-9D:电机功率:22KW；冷却风机型号:G4-72-6C,电机功率:11KW；热风炉型号:GJL-4T,热风炉热功率:10048.32KJ/H；引烟风机型号:Y5-47-8C:电机功率:22KW；热风炉燃料种类:煤；鼓风机功率:5.5KW；排粮电机功率:1.5KW；","黑垦鉴2017011","2021-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3149,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭市裕峰粮食干燥设备有限公司","粮食烘干机","5HSHN-300","处理量:300t;连续式:是 ","处理量:300t/d;结构型式: 连续式;外型尺寸:3000×3500×22490mm；干燥机净容积:131m3；热风机型号1:Y4-73-11D:电机功率:37KW、型号2:Y4-73-10D:电机功率:30KW、型号3:Y4-73-9D:电机功率:22KW；冷却风机型号:G4-73-8D,电机功率:18.5KW；热风炉型号:GJL-6T,热风炉热功率:15072.48KJ/h；引烟风机型号:Y5-47-8C:电机功率:30KW；热风炉燃料种类:煤；鼓风机功率:7.5KW；排粮电机功率:1.5KW；","黑垦鉴2017010","2021-12-31","174.6","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3150,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭市裕峰粮食干燥设备有限公司","粮食烘干机","5HSHN-500","处理量:500t;连续式:是 ","处理量:500t/d；结构型式:连续式;外型尺寸:3500×4000×27090mm；干燥机净容积:213m3；热风机型号1:Y4-73-12D:电机功率:75KW、型号2:Y4-73-11D:电机功率:45KW、型号3:Y4-73-9D:电机功率:30KW；冷却风机型号:G4-72-10D,电机功率:37KW；热风炉型号:GJL-10T,热风炉热功率:25120.8KJ/h；引烟风机型号:Y5-47-9C:电机功率:45KW；热风炉燃料种类:煤；鼓风机功率:15KW；排粮电机功率:1.5KW；","黑垦鉴2017009","2021-12-31","284.2","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3151,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭天成干燥设备制造有限公司","粮食干燥机","HG-100T","处理量:100t;连续式:是 ","结构型式：连续式（间接加热）；外型尺寸（长*宽*高）：2540*1920*14860mm；处理量（玉米）：≥120t/d（5%≤降水幅度<10%）、≥100t/d（10%≤降水幅度≤15%）；燃烧机型式：热风炉；点火方式：人工；燃料：煤；电机总功率：70.4kw；安全装置：干燥设备与燃烧炉有防火隔离装置和防爆装置；电控系统有过载保护装置和漏电保护装置；温度能自动控制；料位器过载装置。","辽2017024","2021-12-31","70.4","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3152,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭天成干燥设备制造有限公司","粮食干燥机","HG-150T","处理量:150t;连续式:是 ","结构型式：连续式（间接加热）；外型尺寸（长*宽*高）：3140*2770*19060mm；处理量（玉米）：≥180t/d（5%≤降水幅度为<10%）、≥150t/d（10%≤降水幅度≤15%）；燃烧机型式：热风炉；点火方式：人工；燃料：煤；电机总功率：111kw；安全装置：干燥设备与燃烧炉有防火隔离装置和防爆装置；电控系统有过载保护装置和漏电保护装置；温度能自动控制；料位器过载装置。","辽2017023","2021-12-31","111","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3153,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭天成干燥设备制造有限公司","连续式粮食干燥机","HG-200T","处理量:200t;连续式:是 ","结构型式：连续式；干燥方式：间接加热；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：3500mm×3000mm×19100mm；处理量：≥240t/d（5%≤降水幅度<10%）、≥200t/d（10%≤降水幅度≤15%）；降水幅度：5%~15%；干燥段数量：2个；缓苏段数量：3个；冷却段高度：1820mm；烘干机净容积：110m³；热风温度范围：120℃~160℃；1号热风机型号名称：Y4-73-10C型锅炉离心引风机；风压2359Pa；流量：44000m³/h；电机功率：37kW；2号热风机型号名称：Y4-73-9C型锅炉离心引风机；风压：2100Pa；流量40128m³/h；电机功率：30kW；冷却风机型号名称：4-72-10C型离心通风机；电机功率：30kW；烘干机电机总功率：151.55kW；热风炉型号名称/燃料种类：DZL-4TH轻型链条炉排/煤、生物质；热风炉热功率（输出热量）：1008×10的四次方kJ/h、240×10的四次方kcal/h；热风炉引烟风机型号名称：Y5-47-8C型锅炉离心引风机；电机功率：22kW。","T20202121005","2025-04-23","151.55","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3154,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭天成干燥设备制造有限公司","连续式粮食干燥机","HG-300T","处理量:340t;连续式:是 ","结构型式：连续式；干燥方式：间接加热；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：3500mm×3000mm×23750mm；处理量：≥400t/d（5%≤降水幅度<10%）、≥340t/d（10%≤降水幅度≤15%）；降水幅度：5%~15%；干燥段数量：2个；缓苏段数量：3个；冷却段高度：1820mm；烘干机净容积：174.3m³；热风温度范围：120℃~160℃；1号热风机型号名称：Y4-73-12C型锅炉离心引风机；风压2479Pa；流量：56000m³/h；电机功率：55kW；2号热风机型号名称：Y4-73-10C型锅炉离心引风机；风压：2359Pa；流量44000m³/h；电机功率：37kW；冷却风机型号名称：4-72-10C型离心通风机；电机功率：30kW；烘干机电机总功率：196.85kW；热风炉型号名称/燃料种类：DZL-6TH轻型链条炉排/煤、生物质；热风炉热功率（输出热量）：1512×10的四次方kJ/h、360×10的四次方kcal/h；热风炉引烟风机型号名称：Y5-47-9C型锅炉离心引风机；电机功率：30kW。","T20202121006","2025-04-23","196.85","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3155,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭天成干燥设备制造有限公司","连续式粮食干燥机","HG-500T","处理量:500t;连续式:是 ","结构型式：连续式；干燥方式：间接加热；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：3500mm×4000mm×28060mm；处理量：≥560t/d（5%≤降水幅度<10%）、≥500t/d（10%≤降水幅度≤15%）；降水幅度：5%~15%；干燥段数量：3个；缓苏段数量：3个；冷却段高度：3640mm；烘干机净容积：210m³；热风温度范围：120℃~160℃；1号热风机型号名称：Y4-73-12C型锅炉离心引风机；风压2705Pa；流量：68990m³/h；电机功率：75kW；2号热风机型号名称：Y4-73-11C型锅炉离心引风机；风压：2580Pa；流量49000m³/h；电机功率：55kW；3号热风机型号名称：Y4-73-10C型锅炉离心引风机；风压：2359Pa；流量44000m³/h；电机功率：37kW；冷却风机型号名称：4-72-12C型离心通风机；电机功率：37kW；烘干机电机总功率：325.15kW；热风炉型号名称/燃料种类：DZL-10TH轻型链条炉排/煤、生物质；热风炉热功率（输出热量）：2520×10的四次方kJ/h、600×10的四次方kcal/h；热风炉引烟风机型号名称：Y5-47-10C型锅炉离心引风机；电机功率：37kW。","T20202121007","2025-04-23","325.15","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[3156,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","郑州多鑫农业机械有限公司","谷物干燥机","5H-100","处理量:100t;连续式:是 ","结构型式：连续式，干燥方式：间接加热，烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：2400×2400×15000mm，干燥段数量：4个，缓苏段数量：1个，冷却段高度：1500mm，干燥段高度：6000mm，热风机数量：1个，热风温度范围：65~150℃，热风机型号名称：HGF离心通风机，热风机风压：2920Pa，热风机流量：36427m³/h，热风机电机功率：37KW，冷却风机数量：1个，冷却风机型号名称：HGF离心通风机，冷却风机电机功率：5.5KW,排粮电机功率：1.1KW，处理量：≥100t/d，降水幅度：5~10%，烘干机净容积：40m³","T202165650107","2026-03-15","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3157,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","郑州万谷机械股份有限公司","粮食干燥机","200t/d","处理量:200t;连续式:是 ","处理量200t/d；连续式；装机容量61.5kw","黑垦鉴2019042（续）","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3158,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","郑州万谷机械股份有限公司","粮食干燥机","300t/d","处理量:300t;连续式:是 ","处理量300t/d；连续式；装机容量93.5kw","黑垦鉴2019041（续）","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3159,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","郑州万谷机械股份有限公司","粮食干燥机","500t/d","处理量:500t;连续式:是 ","处理量500t/d；连续式；装机容量203kw","黑垦鉴2019043（续）","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3160,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","郑州万谷机械股份有限公司","混流粮食烘干机","5HSN-100","处理量:100t;连续式:是 ","处理量100t/d；连续式；装机容量65.35kw","豫2016083","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3161,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","郑州万谷机械股份有限公司","粮食干燥机","5HST-10","处理量:200t;连续式:是 ","处理量200t/d；连续式；装机容量142.5kw","部20181049","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3162,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","郑州万谷机械股份有限公司","粮食干燥机","5HST-15","处理量:300t;连续式:是 ","处理量300t/d；连续式；装机容量169.5kw","部20181050","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3163,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","郑州万谷机械股份有限公司","粮食干燥机","5HST-25","处理量:500t;连续式:是 ","处理量500t/d；连续式；装机容量287.8kw","部20181051","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3164,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","郑州英启机械设备有限公司","连续式粮食干燥机","5HL-120","处理量:120t;连续式:是 ","结构型式：连续式；干燥方式：间接加热；烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)：（2400×2960×15880）mm；处理量：120t/d；降水幅度：6%-16%；干燥段数量：6个；缓苏段数量：2个；冷却段高度：1520mm；烘干机净容积：57m3；热风温度范围：（45-120）℃；热风机数量：1个；热风机电机功率：45kW；冷却风机电机功率：7.5kW；烘干机电机总功率：70.5kW。","T202100520253","2026-04-01","70.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3165,"收获后处理机械","干燥机械","谷物烘干机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","郑州英启机械设备有限公司","连续式粮食干燥机","5HL-200","处理量:200t;连续式:是 ","结构型式：连续式；干燥方式：间接加热；烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)：（3580×2960×19320）mm；处理量：200t/d；降水幅度：5%-16%；干燥段数量：8个；缓苏段数量：2个；冷却段高度：1520mm；烘干机净容积：98m3；热风温度范围：（45-120）℃；热风机数量：1个；热风机电机功率：90kW；冷却风机电机功率：11kW；烘干机电机总功率：126.5kW。","T202100520255","2026-04-01","126.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3166,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","24-40杯组鱼骨式挤奶机","佛山力淳乳业机械有限公司","鱼骨式挤奶机","9JYG-24","杯组数:24组;型式:鱼骨式:是 ;脉动器型式:电子:是 ;计量方式:电子计量:是 ;脱杯方式:自动:是 ","产品型号 /9JYG-24  结构型式/鱼骨式  真空泵品牌/Skellerup  真空泵规格型号/LVP2000  真空泵台数/2台  挤奶杯组数/24组  脉动器品牌 /Legend  脉动器规格型号/LEP30  脉动器型式/电脉动  脉动器脉动频率/60次/min脉动器脉动比率/60%  计量方式/电子计量  脱杯方式/自动脱杯","部20171269","2021-12-31","11","购机补贴(通用类)","广东省","评阅通过","","","","",""]
[3167,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","24-40杯组鱼骨式挤奶机","山东岳江机械有限公司","挤奶机","9JYD-26","杯组数:26组;型式:鱼骨式:是 ;脉动器型式:电子:是 ;计量方式:电子计量:是 ;脱杯方式:自动:是 ","型式：并列式；杯组数：26；计量方式：电子计量；脱杯方式：自动脱杯；脉动型式：电子","T202000150917","2025-12-30","11","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3168,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","24-40杯组鱼骨式挤奶机","山东岳江机械有限公司","挤奶机","9JYD-32","杯组数:32组;型式:鱼骨式:是 ;脉动器型式:电子:是 ;计量方式:电子计量:是 ;脱杯方式:自动:是 ","型式：鱼骨式；杯组数：32；计量方式：电子计量；脱杯方式：自动脱杯；脉动型式：电子","T202000150917","2025-12-30","11","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3169,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","20杯组及以上并列（转盘）式挤奶机","佛山力淳乳业机械有限公司","并列式挤奶机","9JBL-32","杯组数:32组;脉动器型式:电子:是 ;计量方式:电子计量:是 ;脱杯方式:自动:是 ;型式:并列(转盘)式:是 ","产品型号/9JBL-32  结构型式/并列式  真空泵品牌/Skellerup  真空泵规格型号/LVP3000  真空泵台数/2台  奶杯组数/32组  脉动器品牌/Legend  脉动器规格型号/LEP30  脉动器型式/电脉动  脉动器脉动频率/60次/min  脉动器脉动比率/60%  计量方式/电子计量  脱杯方式/自动脱杯","部20171268","2021-12-31","15","购机补贴(通用类)","广东省","评阅通过","","","","",""]
[3170,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","20杯组及以上并列（转盘）式挤奶机","佛山力淳乳业机械有限公司","并列式挤奶机","9JBL-40","杯组数:40组;脉动器型式:电子:是 ;计量方式:电子计量:是 ;脱杯方式:自动:是 ;型式:并列(转盘)式:是 ","产品型号/9JBL-40 结构型式/并列式 真空泵品牌/Skellerup  真空泵规格型号 /LVP3000  真空泵台数/2台  挤奶杯组数/40组  脉动器品牌/Legend  脉动器规格型号/LEP30  脉动器型式/电脉动  脉动器脉动频率/60次/min  脉动器脉动比率/60%  计量方式/电子计量  脱杯方式/自动脱杯","部20171267","2021-12-31","15","购机补贴(通用类)","广东省","评阅通过","","","","",""]
[3171,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","20杯组及以上并列（转盘）式挤奶机","山东成城物联网科技股份有限公司","挤奶机","9JBD-32","杯组数:32组;脉动器型式:电子:是 ;计量方式:电子计量:是 ;脱杯方式:自动:是 ;型式:并列(转盘)式:是 ","2*16位，罗茨真空泵，电脉动，电子计量，自动脱杯","T202000010327","2025-09-29","25","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3172,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","20杯组及以上并列（转盘）式挤奶机","山东成城物联网科技股份有限公司","挤奶机","9JBD-40","杯组数:40组;脉动器型式:电子:是 ;计量方式:电子计量:是 ;脱杯方式:自动:是 ;型式:并列(转盘)式:是 ","2*20位，罗茨真空泵，电脉动，电子计量，自动脱杯","T202000010327","2025-09-29","25","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3173,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","20杯组及以上并列（转盘）式挤奶机","山东岳江机械有限公司","挤奶机","9JBD-26","杯组数:26组;脉动器型式:电子:是 ;计量方式:电子计量:是 ;脱杯方式:自动:是 ;型式:并列(转盘)式:是 ","型式：并列式；杯组数：26；计量方式：电子计量；脱杯方式：自动脱杯；脉动型式：电子","T202000150917","2025-12-30","11","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3174,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","20杯组及以上并列（转盘）式挤奶机","山东岳江机械有限公司","挤奶机","9JBD-28","杯组数:28组;脉动器型式:电子:是 ;计量方式:电子计量:是 ;脱杯方式:自动:是 ;型式:并列(转盘)式:是 ","型式：并列式；杯组数：28；计量方式：电子计量；脱杯方式：自动脱杯；脉动型式：电子","T202000150917","2025-12-30","11","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3175,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","20杯组及以上并列（转盘）式挤奶机","山东岳江机械有限公司","挤奶机","9JBD-30","杯组数:30组;脉动器型式:电子:是 ;计量方式:电子计量:是 ;脱杯方式:自动:是 ;型式:并列(转盘)式:是 ","型式：并列式；杯组数：30；计量方式：电子计量；脱杯方式：自动脱杯；脉动型式：电子","T202000150917","2025-12-30","11","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3176,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","20杯组及以上并列（转盘）式挤奶机","山东岳江机械有限公司","挤奶机","9JBD-32","杯组数:32组;脉动器型式:电子:是 ;计量方式:电子计量:是 ;脱杯方式:自动:是 ;型式:并列(转盘)式:是 ","型式：并列式；杯组数：32；计量方式：电子计量；脱杯方式：自动脱杯；脉动型式：电子","T202000150917","2025-12-30","11","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3177,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","20杯组及以上并列（转盘）式挤奶机","山东岳江机械有限公司","挤奶机","9JBD-36","杯组数:36组;脉动器型式:电子:是 ;计量方式:电子计量:是 ;脱杯方式:自动:是 ;型式:并列(转盘)式:是 ","型式：并列式；杯组数：36；计量方式：电子计量；脱杯方式：自动脱杯；脉动型式：电子","T202000150917","2025-12-30","11","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3178,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","20杯组及以上并列（转盘）式挤奶机","山东岳江机械有限公司","挤奶机","9JBD-40","杯组数:40组;脉动器型式:电子:是 ;计量方式:电子计量:是 ;脱杯方式:自动:是 ;型式:并列(转盘)式:是 ","型式：并列式；杯组数：40；计量方式：电子计量；脱杯方式：自动脱杯；脉动型式：电子","T202000150917","2025-12-30","11","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3179,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","20杯组及以上并列（转盘）式挤奶机","山东岳江机械有限公司","挤奶机","9JBD-48","杯组数:48组;脉动器型式:电子:是 ;计量方式:电子计量:是 ;脱杯方式:自动:是 ;型式:并列(转盘)式:是 ","型式：并列式；杯组数：48；计量方式：电子计量；脱杯方式：自动脱杯；脉动型式：电子","T202000150917","2025-12-30","11","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3180,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","20杯组及以上并列（转盘）式挤奶机","山东岳江机械有限公司","挤奶机","9JBD-60","杯组数:60组;脉动器型式:电子:是 ;计量方式:电子计量:是 ;脱杯方式:自动:是 ;型式:并列(转盘)式:是 ","型式：并列式；杯组数：60；计量方式：电子计量；脱杯方式：自动脱杯；脉动型式：电子","T202000150916","2025-12-30","18.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3181,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","20杯组及以上并列（转盘）式挤奶机","山东岳江机械有限公司","挤奶机","9JBD-64","杯组数:64组;脉动器型式:电子:是 ;计量方式:电子计量:是 ;脱杯方式:自动:是 ;型式:并列(转盘)式:是 ","型式：并列式；杯组数：64；计量方式：电子计量；脱杯方式：自动脱杯；脉动型式：电子","T202000150916","2025-12-30","18.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3182,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","20杯组及以上并列（转盘）式挤奶机","山东岳江机械有限公司","挤奶机","9JBD-72","杯组数:72组;脉动器型式:电子:是 ;计量方式:电子计量:是 ;脱杯方式:自动:是 ;型式:并列(转盘)式:是 ","型式：并列式；杯组数：72；计量方式：电子计量；脱杯方式：自动脱杯；脉动型式：电子","T202000150916","2025-12-30","18.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3183,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","20杯组及以上并列（转盘）式挤奶机","山东岳江机械有限公司","挤奶机","9JBD-80","杯组数:80组;脉动器型式:电子:是 ;计量方式:电子计量:是 ;脱杯方式:自动:是 ;型式:并列(转盘)式:是 ","型式：并列式；杯组数：80；计量方式：电子计量；脱杯方式：自动脱杯；脉动型式：电子","T202000150916","2025-12-30","22","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3184,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","20杯组及以上并列（转盘）式挤奶机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","并列式挤奶机","9JBD-20","杯组数:20组;脉动器型式:电子:是 ;计量方式:电子计量:是 ;脱杯方式:自动:是 ;型式:并列(转盘)式:是 ","型式：并列式挤奶机                          1、挤奶杯组数:20；2、脱杯方式：自动；3、形式：并列式。 4、真空泵：品牌：GD；型号:GACMDRD；数量:1台；5、脉动器：品牌：Interpuls; 型号：LE30; 型式：电子；脉动频率：60次/min ; 脉动比率：60%；6、计量方式:电子计量；","部20190125","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3185,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","20杯组及以上并列（转盘）式挤奶机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","并列式挤奶机","9JBD-24","杯组数:24组;脉动器型式:电子:是 ;计量方式:电子计量:是 ;脱杯方式:自动:是 ;型式:并列(转盘)式:是 ","型式：并列式挤奶机                          1、挤奶杯组数:24；2、脱杯方式：自动；3、形式：并列式。4、配套电机功率:11KW；                    5、真空泵：品牌：GD；型号:GACMDRD；数量:1台；6、脉动器：品牌：Interpuls; 型号：LE30; 型式：电子；脉动频率：60次/min ; 脉动比率：60%； 7、计量方式:电子计量；","部20190125","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3186,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","20杯组及以上并列（转盘）式挤奶机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","并列式挤奶机","9JBD-30","杯组数:30组;脉动器型式:电子:是 ;计量方式:电子计量:是 ;脱杯方式:自动:是 ;型式:并列(转盘)式:是 ","型式：并列式挤奶机                          1、挤奶杯组数:30；2、脱杯方式：自动；3、形式：并列式。4、真空泵：品牌：GD；型号:GACMDRD；数量:1台； 5、脉动器：品牌：InterPuls; 型号：LE30; 型式：电子；脉动频率：60次/min ; 脉动比率：60%；6、计量方式:电子计量；","T202000010681","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3187,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","20杯组及以上并列（转盘）式挤奶机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","并列式挤奶机","9JBD-32","杯组数:32组;脉动器型式:电子:是 ;计量方式:电子计量:是 ;脱杯方式:自动:是 ;型式:并列(转盘)式:是 ","型式：并列式挤奶机                          1、挤奶杯组数:32；2、脱杯方式：自动；3、形式：并列式。4、真空泵：品牌：GD；型号:GACMDRD；数量:1台；5、脉动器：品牌：InterPuls; 型号：LE30; 型式：电子；脉动频率：60次/min ; 脉动比率：60%；6、计量方式:电子计量；","T202000010681","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3188,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","20杯组及以上并列（转盘）式挤奶机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","并列式挤奶机","9JBD-40","杯组数:40组;脉动器型式:电子:是 ;计量方式:电子计量:是 ;脱杯方式:自动:是 ;型式:并列(转盘)式:是 ","型式：并列式挤奶机                          1、挤奶杯组数:40；2、脱杯方式：自动；3、形式：并列式。 4、、真空泵：品牌：GD；型号:GAEMDSD；数量:1台；5、脉动器：品牌：InterPuls; 型号：LE30; 型式：电子；脉动频率：60次/min ; 脉动比率：60%；5、计量方式:电子计量；","部20190126","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3189,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","20杯组及以上并列（转盘）式挤奶机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","并列式挤奶机","9JBD－48","杯组数:48组;脉动器型式:电子:是 ;计量方式:电子计量:是 ;脱杯方式:自动:是 ;型式:并列(转盘)式:是 ","型式：并列式挤奶机 1、挤奶杯组数:48；2、脱杯方式：自动；3、形式：并列式。 4、真空泵：品牌：GD；型号:GAEMDSD；数量:1台； 5、脉动器：品牌：InterPuls; 型号：LE30; 型式：电子；脉动频率：60次/min ; 脉动比率：60%； 6、计量方式:电子计量；","部20190126","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3190,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","20杯组及以上并列（转盘）式挤奶机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","转盘式挤奶机","9JZD-32","杯组数:32组;脉动器型式:电子:是 ;计量方式:电子计量:是 ;脱杯方式:自动:是 ;型式:并列(转盘)式:是 ","型式：转盘式挤奶机                     1、挤奶杯组数:30；2、脱杯方式：自动；3、形式：并列式。4、真空泵：品牌：GD；型号:GACMDRD；数量:1台；5、脉动器：品牌：InterPuls; 型号：LE30; 型式：电子；脉动频率：60次/min ; 脉动比率：60%；6、计量方式:电子计量；","T202000010682","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3191,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","20杯组及以上并列（转盘）式挤奶机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","转盘式挤奶机","9JZD-36","杯组数:36组;脉动器型式:电子:是 ;计量方式:电子计量:是 ;脱杯方式:自动:是 ;型式:并列(转盘)式:是 ","型式：转盘式挤奶机                          1、挤奶杯组数:36；2、脱杯方式：自动；3、形式：转盘式。4、真空泵：品牌：GD；型号:GACMDRD；数量:1台； 5、脉动器：品牌：InterPuls; 型号：LE30; 型式：电子；脉动频率：60次/min ; 脉动比率：60%；6、计量方式:电子计量；","T202000010682","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3192,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","挤奶机","20杯组及以上并列（转盘）式挤奶机","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","转盘式挤奶机","9JZD-48","杯组数:48组;脉动器型式:电子:是 ;计量方式:电子计量:是 ;脱杯方式:自动:是 ;型式:并列(转盘)式:是 ","型式：转盘式挤奶机                       1、挤奶杯组数:48；2、脱杯方式：自动；3、形式：转盘式。4、真空泵：品牌：GD；型号:GAEMDSD；数量:1台；5、脉动器：品牌：InterPuls; 型号：LE30; 型式：电子；脉动频率：60次/min ; 脉动比率：60%；6、计量方式:电子计量；","T202000010683","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3193,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000-12000L贮奶罐","青岛天福食品设备有限公司","乳品保温运输罐","9GW-10.8","容量:10800L","产品名称：乳品保温运输罐，型号：9GW-10.8，罐体外形尺寸（长×宽×高）：5460×2340×1740，清洗方式：非全自动","部20180701","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3194,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000-12000L贮奶罐","石家庄诺达机械设备有限公司","贮奶罐","9G-8","容量:8000L","序号\t项目\t单位\t设计值\n1\t名称\t/\t贮奶罐\n2\t型号\t/\t9G-8\n3\t罐体外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t4990×2030×1390\n4\t清洗方式（全自动、非全自动）\t\t非自动清洗\n5\t额定容量\t1000L\t8\n6\t定位系统\t/\t/","T201913130306","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3195,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","20000L及以上贮奶罐","河南力欧畜牧装备科技有限公司","贮奶罐","9GW-34","容量:34000L","罐体外形尺寸（长×宽×高）（mm）：10450×2470×2060；清洗方式（全自动、非全自动）：非全自动；额定容量：34000L","T202000010686","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3196,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","3000-6000L非全自动清洗冷藏罐","青岛天福食品设备有限公司","乳品保温制冷罐","9GRW-3","容量:3000L;清洗方式:非全自动清洗 ","产品型号：9GRW-3，压缩机品牌：谷轮，数量：1台 压缩机型号：ZB48KQ-TFD-524，压缩机作业功率：4.8KW罐体外形尺寸（长*宽*高mm）:3030×1770×1770 ，清洗方式：非全自动，额定容量：3000L","部20180699","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3197,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000L及以上非全自动清洗冷藏罐","青岛天福食品设备有限公司","乳品保温制冷罐","9GRW-6","容量:6000L;清洗方式:非全自动清洗 ","结构尺寸（长*宽*高mm）:4180×2020×1950 整机质量（kg）:950 配套动力（kw）:9.6 搅拌器转速(r/min):33~39 额定工作电压(V):380 制冷剂型号:R22 冷却设备型号:ZB48KQ-TFD-524 型式:直冷式 规格型号:9NGZL-6 额定容量:6000L 冷却设备额定输入功率:4.8×2KW 清洗方式:自动 电压频率:50Hz","部20180700","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[3198,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000L及以上非全自动清洗冷藏罐","石家庄市金源机械有限公司","冷藏罐","9GR-6000","容量:6000L;清洗方式:非全自动清洗 ","名称:冷藏罐  型号:9GR-6000  罐体外形尺寸（长×宽×高）:3000mm×2000mm×1520mm  清洗方式:非全自动   额定容量:6000L   压缩机个数:2个   压缩机品牌：谷轮  压缩机规格型号：ZR36K3-TFD-522","T202013130391","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3199,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","1000-3000L全自动清洗冷藏罐","新乡市新东轻工机械有限公司","冷藏罐","9GRW-1","容量:1000L;清洗方式:全自动清洗 ","额定容量：1000L；压缩机个数：1个；压缩机品牌：美国谷轮，压缩机规格型号：ZR-36，全自动清洗","T201900010197","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3200,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","3000-6000L全自动清洗冷藏罐","河南力欧畜牧装备科技有限公司","冷藏罐","9GRW-3","容量:3000L;清洗方式:全自动清洗 ","罐体外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2410×1778×1224；清洗方式（全自动、非全自动）：全自动；额定容量：3000L；压缩机个数：1个；压缩机品牌：谷轮牌；压缩机规格型号：ZB45KQ","T202000010678","2025-12-30","5.27","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3201,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","3000-6000L全自动清洗冷藏罐","新乡市新东轻工机械有限公司","冷藏罐","9GRW-3","容量:3000L;清洗方式:全自动清洗 ","额定容量：1000L；压缩机个数：1个；压缩机品牌：美国谷轮，压缩机规格型号：ZR-36，全自动清洗","T201900010196","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3202,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000L及以上全自动清洗冷藏罐","河南力欧畜牧装备科技有限公司","冷藏罐","9GRW-15","容量:15000L;清洗方式:全自动清洗 ","罐体外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5830×2200×1800；清洗方式（全自动、非全自动）：全自动；额定容量：15000L；压缩机个数：4个；压缩机品牌：谷轮牌；压缩机规格型号：2×ZB58KQ+2×ZB76KQ","T202000010680","2025-12-30","30","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3203,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000L及以上全自动清洗冷藏罐","河南力欧畜牧装备科技有限公司","冷藏罐","9GRW-8","容量:8000L;清洗方式:全自动清洗 ","罐体外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3170×2210×1810；清洗方式（全自动、非全自动）：全自动；额定容量：8000L；压缩机个数：2个；压缩机品牌：谷轮牌；压缩机规格型号：ZB58KQ","T202000010679","2025-12-30","16","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3204,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000L及以上全自动清洗冷藏罐","石家庄诺达机械设备有限公司","冷藏罐","9GR-6000","容量:6000L;清洗方式:全自动清洗 ","序号\t项目\t单位\t设计值\n1\t名称\t/\t冷藏罐\n2\t型号\t/\t9GR-6000\n3\t罐体外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t3050×2070×1600\n4\t清洗方式（全自动、非全自动）\t/\t全自动\n5\t额定容量\t1000L\t6\n6\t压缩机个数\t个\t2\n7\t压缩机品牌\t/\t松下\n8\t压缩机规格型号\t/\tC-SB373H6A","T202013130168","2025-11-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3205,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000L及以上全自动清洗冷藏罐","石家庄诺达机械设备有限公司","冷藏罐","9GR-8000","容量:8000L;清洗方式:全自动清洗 ","序号\t项目\t单位\t设计值\n1\t名称\t/\t冷藏罐\n2\t型号\t/\t9GR-8000\n3\t罐体外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t3400×2200×1650\n4\t清洗方式（全自动、非全自动）\t/\t全自动\n5\t额定容量\t1000L\t8\n6\t压缩机个数\t个\t2\n7\t压缩机品牌\t/\t松下\n8\t压缩机规格型号\t/\tC-SB373H8A","T202013130167","2025-11-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3206,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000L及以上全自动清洗冷藏罐","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","冷藏罐","9GR-10000","容量:10000L;清洗方式:全自动清洗 ","1、罐体外形尺寸：3635*2350*1760mm; 2、冷却设备额定输出功率：14.7Kw,3、清洗方式：全自动清洗；4、冷藏罐容量（L）：10000；5、搅拌器转速：36r/min；           ； 6、额定工作电压：380V；7、制冷剂型号：R22； 8、压缩机：2个、品牌：Panasonic/松下；规格型号：C-SC753H8H; 作业功率：14.7（7.35*2）KW","冀2017T—064","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3207,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000L及以上全自动清洗冷藏罐","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","冷藏罐","9GR-12000","容量:12000L;清洗方式:全自动清洗 ","1、罐体外形尺寸：4285*2350*1820mm;2、冷却设备额定输出功率：17.64Kw,3、清洗方式：全自动清洗；4、冷藏罐容量（L）：12000；5、搅拌器转速：36r/min； 6、额定工作电压：380V；7、制冷剂型号：R22；       8、压缩机：2个、品牌：Panasonic/松下；规格型号：C-SC903H8H; 作业功率：17.64（8.82*2）KW","冀2017T—065","2021-12-31","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3208,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000L及以上全自动清洗冷藏罐","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","冷藏罐","9GR-6000","容量:6000L;清洗方式:全自动清洗 ","结构型式：卧式                             1、罐体外形尺寸：2660×2070×1700mm; 2、冷却设备额定输出功率：9.48Kw,3、清洗方式：全自动清；4、冷藏罐容量（L）：6000; 5、搅拌器转速：35r/min ;6、额定工作电压：380V;7、压缩机个数：2个；8、压缩机品牌：松下;  9、压缩机规格型号：C-SB453H8A","T202013130350","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3209,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000L及以上全自动清洗冷藏罐","石家庄市百牧旺乳业机械有限公司","冷藏罐","9GR-8000","容量:8000L;清洗方式:全自动清洗 ","结构型式：卧式                             1、外形尺寸：3200×2200×1700mm;2、冷却设备额定输出功率：12.9Kw,3、清洗方式：全自动；4、冷藏罐容量（L）：8000；5、搅拌器转速：36r/min ； 6、额定工作电压：380V；7、压缩机个数：2 个；8、压缩机品牌：松下；9、压缩机规格型号：C-SC603H8H","T202013130349","2025-12-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3210,"畜牧机械","畜产品采集加工机械设备","贮奶（冷藏）罐","6000L及以上全自动清洗冷藏罐","新乡市新东轻工机械有限公司","冷藏罐","9GRW-6","容量:6000L;清洗方式:全自动清洗 ","额定容量：6000L；压缩机个数：2个；压缩机品牌：美国谷轮，压缩机规格型号：ZR-72，全自动清洗","T201900010195","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[3211,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","洛阳泰红农业机械有限公司","轮式拖拉机","300","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ","整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3250×1300×2200至安全架mm;轴距或履带接地长:1700mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1100/1100mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1000-1200/1100-1200mm;最小离地间隙及部位:390mm至前桥底部;最小使用质量:1130kg;履带接地比压kPa；最小使用比质量：51.22kg/kW；挡位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；最高设计理论速度：26.7km/h；发动机与主离合器联接方式：直联","T202041410230","2025-12-30","22.06","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH16GW0662","国家拖拉机质量监督检验中心","2015KKX030","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3212,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF300L","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ","时风ZL33风云0.96M轮距950-20轮胎十档动力加大提升器。","部20180119","2022-12-31","22.06","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201609124","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201610104","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[3213,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ300","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ","发动机标定功率：30马力，驱动方式：两轮驱动，最小使用质量：1420kg，最小使用比质量：64.25，外廓尺寸(长×宽×高)：3370*1260*2430/3370*1500*2350；轴距或履带接地长：1670； 常用轮距(前轮/后轮)或轨距：960/960(选装：1200/1200)；标准配重(前/后)：70/80；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；（选装一：8/8/0） 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：（4+1）*2/0；（选装一：4*2*（1+1）/0）；发动机与离合器联接方式：直联式； 起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-16/11.2-28；（选装：（5.00-16）/（12.4-24、11.2-24、9.5-28、9.5-24））；排放阶段：国三","T202137370302","2026-06-29","22.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202004022-X01/NW202009049-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2021）2240015","潍坊市产品质量检验所"]
[3214,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","LW300","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：22.1kW（30马力）；驱动型式：两轮驱动","T202137370166","2026-06-29","22.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202004015-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心               ","YH2020WJ01068","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3215,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC400-A","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：两驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：3564×1515×2465；轴距mm：1808；轮距（前轮/后轮）mm：前轮1250、1350、1450、1550，后轮1200、1300、1400，选装后轮1200-1640；最小使用质量kg：1600；最大配重（前/后）kg：80/180；最小使用比质量kg/kw：54.2；档位数(前进/倒退)：16/16；主变速箱档位数：4；副变速档位数：2×（1+1）×2；发动机与主离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全框架；转向系型式：全液压转向；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡方式：机械有级挡；副变速箱换挡方式：机械有级挡；轮胎型号：前轮6.00-16、5.50-16、5.00-15/后轮11.2-28、12.4-24、11.2-24；轮胎数量：前轮2个/后轮2个","T201900320604","2024-12-30","29.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","2011QT2068","农业部农业机械试验鉴定总站","（2008）委字01类第047号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[3216,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","洛阳泰红农业机械有限公司","轮式拖拉机","400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3400×1430×2300、安全架顶mm;轴距或履带接地长:1850mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1100/1100mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1000-1200/1100-1200mm;最小离地间隙及部位:390至前桥底部mm;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1027mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:80.5mm;最小使用质量:1215kg;挡位数（前进/倒退）:8/2;主变速挡位数:4+1;副变速挡位数:2;最高设计理论速度:28.1km/h;发动机与主离合器联接方式:直联。","T202041410230","2025-12-30","29.4","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH16GW0662","国家拖拉机质量监督检验中心","2015KKX030","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3217,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","洛阳泰红农业机械有限公司","轮式拖拉机","400D","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):2950×1290×1960、安全架顶mm;轴距或履带接地长:1600mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:970/1000mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:970/1000mm;最小离地间隙及部位:280至前桥底部mm;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:927mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:82.5mm;最小使用质量:1100kg;挡位数（前进/倒退）:8/2;主变速挡位数:4+1;副变速挡位数:2;最高设计理论速度:21.87km/h;发动机与主离合器联接方式:直联","T202041410232","2025-12-30","29.4","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH18GW0351","国家拖拉机质量监督检验中心","2015KKX024","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3218,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","洛阳万年红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","万年红400A","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率：29.5kw；最小使用质量：1210kg","T202041410130","2025-09-26","29.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW1061","国家拖拉机质量监督检验中心","2015KKX093","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3219,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","宁波兴野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ","标定功率：45马力（33.09kW），驱动方式：两轮驱动。配套国3排放柴油机，最小使用比质量：45.03。","T201900230561","2024-12-30","33.09","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","FH19GW0101","国家拖拉机质量监督检验中心","WC-3(2008)054","黑龙江省农业机械试验鉴定站"]
[3220,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东凯斯法尔农业装备有限公司（原：山东凯斯迪尔农业装备有限公司）","轮式拖拉机","NINGBODEER400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动型式：两驱；功率：29.5kw；最小使用质量：1361kg；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3320mm×1560mm×2040mm（防翻架顶部）； 轴距或履带接地长：1870mm； 常用轮距(前轮/后轮)： 1010mm /1200 mm； 轮距(前轮/后轮)： 1010mm 、1210mm、1310mm/1200-1300 mm；\n最小离地间隙及部位 : 310mm /传动箱底部；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：564.5mm;\n变速箱齿轮副轴孔中心距：80.5mm； \n标准配重(前/后)：48kg/52kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；","T201900510995","2024-12-30","29.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201404032","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201212036-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3221,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF400-D","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","大棚王杨动490国Ⅲ、风云机罩、前轮450-12后轮950-16、液压转向、 前防撞器、单层后配重。","T201900220489","2024-12-30","29.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201909030-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401137 Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3222,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ400-B","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","发动机标定功率：40马力，驱动方式：两轮驱动，最小使用质量：1540kg，最小使用比质量：52.20，外廓尺寸(长×宽×高)：3570*1260*2430/3570*1500*2350；轴距或履带接地长：1820； 常用轮距(前轮/后轮)或轨距：960/960(选装：1200/1200)；标准配重(前/后)：70/80；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；（选装一：8/8/0） 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：（4+1）*2/0；（选装一：4*2*（1+1）/0）；发动机与离合器联接方式：直联式； 起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-16/11.2-28；（选装：（5.00-16）/（12.4-24、11.2-24、9.5-28、9.5-24））；排放阶段：国三","T202137370302","2026-06-29","29.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202004022-X01/NW202009049-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2021）2240015","潍坊市产品质量检验所"]
[3223,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ450-B","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ","发动机标定功率：45马力，驱动方式：两轮驱动，最小使用质量：1540kg，最小使用比质量：46.53，外廓尺寸(长×宽×高)：3570*1260*2430/3570*1500*2350；轴距或履带接地长：1820； 常用轮距(前轮/后轮)或轨距：960/960(选装：1200/1200)；标准配重(前/后)：70/80；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；（选装一：8/8/0） 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：（4+1）*2/0；（选装一：4*2*（1+1）/0）；发动机与离合器联接方式：直联式； 起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-16/11.2-28；（选装：（5.00-16）/（12.4-24、11.2-24、9.5-28、9.5-24））；排放阶段：国三","T202137370302","2026-06-29","33.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202004022-X01/NW202009049-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2021）2240015","潍坊市产品质量检验所"]
[3224,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","TA400E","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：40马力；驱动方式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3380×1460×2125（安全架）mm；最小使用质量：1310kg；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；行车制动系型式：机械蹄式制动；离合器型式：干式、单片、单作用、常啮合式；变速箱型式：(4+1)×2组成式；变速箱换挡方式：滑移齿轮结合啮合套；悬挂装置型式：后置三点悬挂；调节方式：位调节；动力输出轴型式：后置非独立式","部20171540","2021-12-31","29.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201707033；NW202002031","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","B2017TJ22036J","吉林省农业机械试验鉴定站"]
[3225,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M400-E1","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：29.4KW","T202137370001","2026-03-29","29.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202003003 NW202004004-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401162-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3226,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃-450","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3500×1600×2200mm（安全架顶部）；轴距：1800mm；整机型式：4×2两轮驱动；配重（最大）：前100kg/后400kg；发动机标定功率：33.1kW；轮胎型号：前轮6.50-16/后轮11.2-28；最小使用质量：1430kg。","T202034867","2025-12-28","33.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH022","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","W201505120-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3227,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","TY400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动型式：两驱，外廓尺寸（mm）：3230×1500×1965，轴距（mm）：1750,常用轮距（mm）：1170/1200，最小使用质量（kg）:1225,标准配重（前/后）（kg）：42/144，档位数（前进/倒退）：8/2，主变速档位数：4+1，副变速档位数：2，发动机与离合器联接方式：直联，翻倾防护装置（安全架）：HT404.46.011，动力输出轴转速（r/min）:720，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1054，变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）:80.5，最小使用比质量（kg/kW）:41.5","T202000370565","2025-09-29","29.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202007008","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","鲁TK2012019","山东省农业机械试验鉴定站"]
[3228,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","FBT450D","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸：3070×1250×2080；        \n最小使用质量：1400kg\n驱动型式：两轮驱动；\n功率：33.1kw（45马力）；\n排放标准：国三。","2019TJ590","2024-12-23","33.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201907018","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201501016-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3229,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊华特拖拉机有限公司","轮式拖拉机","HT-400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：29.5kW（40马力）；驱动型式：两轮驱动","T202000321086","2025-12-30","29.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH20GW1891","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","（2016）委检字整机类第01600152号","江苏省盐城市农业机械试验鉴定站"]
[3230,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","LW400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：29.5kW（40马力）；驱动型式：两轮驱动","T202137370166","2026-06-29","29.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202004015-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心               ","YH2020WJ01068","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3231,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","邢台市同德机械有限公司","轮式拖拉机","XT450-B","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)mm： 3500×1400×2250；轴距或履带接地长mm：1760；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1140/1145；最小使用质量kg：1470；发动机与离合器联接方式：直连；启动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：前轮液压转向；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4+1）×2组合式；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-16/11.2-24；功率：33.1kw;驱动方式：两轮驱动","T201900430044","2024-10-22","33.1","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2019HFH005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2040138","潍坊市产品质量检验所"]
[3232,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司","轮式拖拉机","3B-400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.5","T202000020699","2025-12-30","29.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","4/1 789；4/1 788","国家拖拉机质量监督检验中心","TJ-2014K-10","天津市农业机械实验鉴定站"]
[3233,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8；发动机与离合器联接方式：直联式","T202032320407","2025-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH13GW0221  FH16GW0431 ","国家拖拉机质量监督检验中心","（2004）委字01类第18号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[3234,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF500-16","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8；发动机与离合器联接方式：直联式","T202142420043","2026-02-07","36.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW0041","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ20200642","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3235,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：40.5kW/55马力；驱动方式：两轮驱动；最小使用质量：1810kg","部20171106","2021-12-31","40.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW0151","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2017CKKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3236,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SK500-2","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：36.8kW/50马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量：1600kg（安全架），1810kg（驾驶室）","T202000410274","2025-07-05","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0851/FH19GW0841","国家拖拉机质量监督检验中心","LT19GK0081","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3237,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","河北华戎装备制造有限公司","轮式拖拉机","HR500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","整机型式：轮式；整机驱动型式：两驱；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3550×1280×2150 (至安全架顶)mm；轴距或履带接地长：1860mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1000/1000mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1000、1050、1200/960～1300mm；最小离地间隙及部位：350（后桥底部）mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1028mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：80.5±0.044mm；最小使用质量：1380kg；标准配重(前/后)：66/40kg；最小使用比质量：37.5kg/Kw；挡位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：4＋1；副变速挡位数：2；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：HR704-A.46.002；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；发动机型号：4DW91-50GAG3U；发动机生产厂：一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂；发动机标定功率：36.8kW；发动机额定净功率：36.8kW；发动机标定转速：2500r/min；驾驶员座椅型号：SMT-CS05-1；安全带型号：FS2001；转向系型式：全液压转向；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速位置：在第2箱体中；主变速换挡方式：机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-16/11.2-24；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：1类；工作装置液压油泵型号：CBAd1014YW；液压输出组数：1组；工作装置安全阀全开压力：16±0.5MPa；动力输出轴花键数目：6；动力输出轴标准转速：720r/min。","T202100510240","2026-04-01","36.8","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2020KFH08G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT20GK0091","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3238,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动型式: 两轮驱动；发动机标定功率：40.5（kW）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：3860×1635×2130(至消音器)2715（至安全架）；轴距：2035（㎜）；最小离地间隙及部位（mm）:360(至下拉杆支座底部）；最小使用质量：2260（㎏）；最小使用比质量：55.8（kg/kW）;排放阶段：第三阶段","T202041410174","2025-12-30","40.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH14GW0201","国家拖拉机质量监督检验中心","LT15GK0081","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3239,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","洛阳万年红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","万年红500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率：36.8kw；最小使用质量：1510kg","T202041410130","2025-09-26","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW1061","国家拖拉机质量监督检验中心","2015KKX093","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3240,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方500B","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","整机型式：轮式、4×2两轮驱动；发动机标定功率kW：36.8；外廓尺寸mm（长×宽×高）：3200×1340×2100；轴距mm：1750；常用轮距mm（前轮/后轮）：970/1080;轮距mm（前轮/后轮）：970/1080;轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调/不可调；最小使用质量kg：1240；标准配重kg(前/后)：36/30；最小使用比质量kg/kW：33.70；挡位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速挡位数/副变速挡位数/其他挡位数：（4＋1）/2/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：两柱式；前照灯型号：SZ550.48.030A/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：蹄式；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4＋1）×2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：/；轮胎型号(前轮/后轮)：4.50-12/13.6-16","T202041410228","2025-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH15GW0517","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2018AXN007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3241,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方500-E","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","整机型式：轮式、4×2两轮驱动；发动机标定功率kW：36.8；外廓尺寸mm（长×宽×高）：3600×1520×2240；轴距mm：1880；常用轮距mm（前轮/后轮）：1180/1220;轮距mm（前轮/后轮）：1180、1280、1380/1220-1420（前轮/后轮）;轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小使用质量kg：1450；标准配重kg(前/后)：50/110；最小使用比质量kg/kW：39.4；挡位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速挡位数/副变速挡位数/其他挡位数：（4＋1）/2/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：两柱式；前照灯型号：SZ550.48.030A/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：蹄式；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4＋1）×2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：/；轮胎型号(前轮/后轮)：4.50-12/13.6-16","T202165650116","2026-03-15","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH18GW0161","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2018AKKX010","河南拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3242,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方550-E","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ","整机型式：轮式、4×2两轮驱动；发动机标定功率kW：40.5；外廓尺寸mm（长×宽×高）：3600×1520×2240；轴距mm：1880；常用轮距mm（前轮/后轮）：1180/1220;轮距mm（前轮/后轮）：1180、1280、1380/1220-1420（前轮/后轮）;轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小使用质量kg：1530；标准配重kg(前/后)：50/110；最小使用比质量kg/kW：37.8；挡位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速挡位数/副变速挡位数/其他挡位数：（4＋1）/2/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：两柱式；前照灯型号：SZ550.48.030A/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：蹄式；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4＋1）×2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：/；轮胎型号(前轮/后轮)：5.50-16/11.2-24","T202165650116","2026-03-15","40.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH18GW0161","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2018AKKX010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3243,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东凯斯法尔农业装备有限公司（原：山东凯斯迪尔农业装备有限公司）","轮式拖拉机","NINGBODEER550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动型式：两驱；功率：40.5kw；\n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3510mm×1600mm×2240mm（防翻架顶部）；最小使用质量：1747kg；轴距：2015mm；\n常用轮距(前轮/后轮)： 1190mm/1200 mm；\n轮距(前轮/后轮)：1190、1290、1390/1200、1250、1300、1350；\n最小离地间隙及部位 :325mm /传动箱底部；\n变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：627mm\n变速箱齿轮副轴孔中心距：92mm\n标准配重(前/后)：78kg/120kg； \n挡位数(前进/倒退)：8/2；","T201900510994","2024-12-30","40.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201404032","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201212038-Ⅱ ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3244,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","500-E","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","型式：轮式；机架型式：无架；用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高): 3640×1635×2430（安全架顶部）mm，3600×1800×2450（变更后选装驾驶室顶部）mm；驱动型式:两驱；功率:50马力；轴距:1930MM；最小离地间隙及部位：420 mm（后桥底部）；轮距（前轮/后轮）：1240、1340/1200～1430mm；最小使用质量: 1768kg，1843kg（变更后选装驾驶室）；标准配重质量(前/后) ：64/92KG；最小使用比质量（kg/kw）：48.0，50.1（变更后选装驾驶室）；档位数(前进/倒退): 8/2；变速箱型式:机械平面组成式；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）: KT1204A.46B.010  安全框架，型号KT1004A.45N.010,简易驾驶室；轮胎型号（前轮/后轮）：6.00-16/12.4-28， 选装件轮胎型号（前轮/后轮）：5.50-16、5.00-15/12.4-24、11.2-24、11.2-20；","T202000370237","2025-07-05","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201909060-X01/NW201909058-X02","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201502027-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3245,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","550-E","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ","型式：轮式；机架型式：无架；用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高及部位):3575×1620×2420（安全架顶部）mm，3600×1800×2450（变更后选装驾驶室顶部）mm；驱动型式:两驱；功率: 55马力；轴距:1870 MM；最小离地间隙及部位：420 mm（后桥底部）；轮距（前轮/后轮）：1240、1340/1200～1430mm；最小使用质量: 1768kg，1843kg（变更后选装驾驶室）；标准配重质量(前/后)：64/92 KG；最小使用比质量（kg/kw）：43.7，45.5（变更后选装驾驶室）；档位数(前进/倒退): 8/2；变速箱型式:机械平面组成式；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）:型号 KT1204A.46B.010，安全框架，型号KT1004A.45N.010,简易驾驶室；轮胎型号（前轮/后轮）：6.00-16/12.4-28 ，选装件轮胎型号（前轮/后轮）：5.50-16、5.00-15/12.4-24、11.2-24、11.2-20","T202000370237","2025-07-05","40.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201909060-X01/NW201909058-X02","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201502027-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3246,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF500-B","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","江动4E6N6国Ⅲ、风云机罩、力位调节提升器、前轮5.00-15后轮9.5-24、8+2档、机械转向、双速动力输出(540/1000)、强化锁档 差速锁 气刹装置、便携前配重、双层后配重、安全架。","T202000411273","2025-12-30","36.77","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201910026","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401142 Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3247,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","NA500-E","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：50马力；整机驱动型式：两驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3070×1240×2315(安全架顶部)；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：702mm；最小使用质量：1410kg；翻倾防护装置：安全框架；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202000370560","2025-09-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202002031","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201912014","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[3248,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","NS500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：50马力；整机驱动型式：两驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3665×1540×2560（安全架顶部）、3665×1540×2570（驾驶室顶部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1130mm；最小使用质量：1630kg（安全架）、1900kg（驾驶室）；最小使用比质量：44.3kg/kW（安全架）、51.6kg/kW（驾驶室）；翻倾防护装置：安全框架；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100370165","2026-04-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012104、NW202010031","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心，山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NO201701064","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[3249,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","TA500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：50马力；驱动方式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3400×1525×2210（安全架）mm；最小使用质量：1500kg；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；行车制动系型式：机械蹄式制动；离合器型式：干式、双片、双作用、常啮合式；变速箱型式：4×（1+1）×2组成式；变速箱换挡方式：滑移齿轮结合啮合套；悬挂装置型式：后置三点悬挂；调节方式：位调节；动力输出轴型式：后置半独立式","部20171539","2021-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201707034；NW202002032","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201708034","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[3250,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东渊博农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸（长×宽×高mm）: 3680×1550×2270(安全架)3680×1550×2400(驾驶室)；最小使用质量: 1615（安全架）、1730（驾驶室） ；配套动力（kW）:41；型式:两轮驱动；轴距（mm）: 1850；轮距（前轮/后轮）（mm）1160、1260/1160-1250；最小离地间隙（mm）:375（前桥底部）；标准配重（kg）:90/80；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0；变速箱型式:（4+1）x2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-16/11.2-28。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F316","T202000220978","2025-12-30","41","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020FFH011/WJ2020FFH012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020)2240020","潍坊市产品质量检验所"]
[3251,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT500-2","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：3550×1820×2380（安全架顶），驱动型式：两驱 ，标定功率（kw)：36.8，发动机商标或品牌：锡柴，发动机型号：4DW91-50GG32,轴距（mm）：1750，最小使用质量（kg）：1530，配重（kg）(前/后)：64/90，档位数（前进/倒退）：8/2，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架，选装简易驾驶室：结构尺寸（长*宽*高mm）：3550×1820×2380（驾驶室顶），最小使用质量（kg）：1580，标准配重（kg）(前/后)：64/90；","T202100320053","2026-04-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010002（安全架）NW202010003（驾驶室）","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200317-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3252,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M500-E","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：36.8KW","T202000371223","2025-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202003003、NW202004004、NW201909085"," 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401162-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3253,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M550-B1","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：40.5KW","T202000370550","2025-09-29","40.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," NW202003005 NW202003006","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401163-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3254,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃500-A","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3700×1600×2300mm（安全架）；轴距：1835mm；整机型式：4×2两轮驱动；配重（最大）：前140kg/后60kg；发动机标定功率：36.8kW；轮胎型号：前轮6.50-16/后轮11.2-28；最小使用质量：1740kg。","T202000411264","2025-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201205007","山东省农业机械产品质量监督检验站","2016KKX061","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3255,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","500A","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸：3670×1510（1100-1800）×2250（安全架），3670×1510（1100-1800）×2500（驾驶室）；\n最小使用质量：1550kg（安全架），1790kg（驾驶室）\n驱动型式：两轮驱动；\n功率：36.8kw（50马力）；\n排放标准：国三。","部20180578","2022-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201910003/NW201911051","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401030-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3256,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","500D","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸：2800×1310×1960；        \n最小使用质量：1340kg\n驱动型式：两轮驱动；\n功率：36.8kw（50马力）；\n排放标准：国三。","部20170214","2021-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201907018","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401030-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3257,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","FBT500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸：3140×1290×2295；        \n最小使用质量：1475kg\n驱动型式：两轮驱动；\n功率：36.8kw（50马力）；\n排放标准：国三。","T201900320701","2024-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201907018-X02","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401030-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3258,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊华特拖拉机有限公司","轮式拖拉机","HT-500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：36.8kW（50马力）；驱动型式：两轮驱动","T202000321084","2025-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH20GW1891","国家拖拉机质量监督检验中心","（2016）委检字整机类第01600152号","江苏省盐城市农业机械试验鉴定站"]
[3259,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","LW500Y","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：36.8kW（50马力）；驱动型式：两轮驱动","T202000320441","2025-09-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202004015-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心               ","YH2020WJ01070","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3260,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊市潍星拖拉机有限公司","轮式拖拉机","WX500-C","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","标定功率：36.8kW；驱动方式：两轮驱动；最小使用比质量：39.54kg/kW；整机型式：轮式；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）: 3560×1510×2250安全框架顶部；轴距（mm）:1750；常用轮距(前轮/后轮) （mm）:1200/1200；轮距(前轮/后轮) （mm）:960、1100、1200、1300/960、1100、1200、1300；最小离地间隙及部位（mm）：370后桥底部；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1040；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：83；整机最小使用质量（kg）：1455；标准配重(前/后)（kg）：45/60 ；整机档位数（前进/倒退）：8/2；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置型号：WX804.46.1；翻倾防护装置型式：安全框架；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-16/11.2-24；悬挂装置类别：1类；动力输出轴标准转速（ r/min）： 540/720 。","T202000431290","2025-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH034","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240078","潍坊市产品质量检验所"]
[3261,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH550","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动型式：两轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：3550×1610×2310（安全架顶部）；轴距：1920；轮距(前轮/后轮)：1280、1380、1480/1310-1510；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1066；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：80.5；最小使用质量：1780；标准配重(前/后)：58/56；档位数(前进/倒退)：8/2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TH550.46.001AZ；型式：安全框架；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速箱换挡方式：机械有级；副变速箱换挡方式：机械有级；动力输出轴转速（r/min）：540/720；轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-16/11.2-28","T202000370570","2025-09-29","40.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201205003","山东省农业机械产品质量监督检验站","鲁TK2012032","山东省农业机械试验鉴定站"]
[3262,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：44.1；发动机与离合器联接方式：直联式","T202032320407","2025-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",""," FH13GW0221  FH16GW0431 ","国家拖拉机质量监督检验中心","（2004）委字01类第18号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[3263,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：44.1kW/60马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量：1810kg","部20171107","2021-12-31","44.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW0151","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2017CKKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3264,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","轮式拖拉机","WE600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","标定功率：60马力（44.1kW）；驱动方式：两轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：38.55（带安全架）/42.86（带驾驶室）；配套发动机型号：常柴4G33T-60G31E（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2400；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3650×1572×2400（至安全架顶）/2460（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：1835；最小使用质量(kg)：1700（带安全架）/1890（带驾驶室）；发动机与主离合器联接方式：直联；变速箱（器）型式：机械平面组成式；轮胎型号（前轮/后轮）：6.5-16/13.6-28。","T202032320097","2025-06-30","44.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2020019、SAM2020020","南京赛姆认证科技发展有限公司、南京赛姆认证科技发展有限公司","（2018）委字整机类第01801206557号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[3265,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动型式: 两轮驱动；发动机标定功率：44.1（kW）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：3860×1635×2130(至消音器)2750（至安全架）；轴距：2040（㎜）；最小离地间隙及部位（mm）:390(至下拉杆支座底部）；最小使用质量：2300（㎏）；最小使用比质量：52.15（kg/kW）;排放阶段：第三阶段","T202041410174","2025-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH14GW0201","国家拖拉机质量监督检验中心","LT15GK0081","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3266,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方600C","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","整机型式：轮式、4×2两轮驱动；发动机标定功率kW：44.1；外廓尺寸mm（长×宽×高）：3570×1700×2300；轴距mm：1970；常用轮距mm（前轮/后轮）：1200/1320;轮距mm（前轮/后轮）：1200/1320;轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小使用质量kg：1750；标准配重kg(前/后)：50/180；最小使用比质量kg/kW：39.68；挡位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速挡位数/副变速挡位数/其他挡位数：（4＋1）/2/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：两柱式；前照灯型号：SZ550.48.030A/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：蹄式；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4＋1）×2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：啮合套；轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-16/11.2-24","部20190346","2023-12-31","44.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH18GW0171","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2018AKKX010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3267,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方600-E","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","整机型式：轮式、4×2两轮驱动；发动机标定功率kW：44.2；外廓尺寸mm（长×宽×高）：3600×1520×2240；轴距mm：1880；常用轮距mm（前轮/后轮）：1180/1220;轮距mm（前轮/后轮）：1180、1280、1380/1220-1420;轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小使用质量kg：1640；标准配重kg(前/后)：50/55；最小使用比质量kg/kW：37.1；挡位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速挡位数/副变速挡位数/其他挡位数：（4＋1）/2/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：两柱式；前照灯型号：SZ550.48.030A/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：蹄式；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4＋1）×2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：/；轮胎型号(前轮/后轮)：5.50-16/11.2-24","T202165650116","2026-03-15","44.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH18GW0161","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2018AKKX010","河南拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3268,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC600-1","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","（备注：LC600-1为LC700-T涵盖型号，变更报告由系统根据证书编号自动抓取，无法删除）。两轮驱动；外廓尺寸：3600×1530×2615 mm；轴距1910mm；常用轮距（前轮/后轮）：1130/1200mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级调节；最小使用质量：1675kg；标准配重（前/后）：64 kg /80 kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/8/0；主变速档位数*副变速挡位数：4*（1+1）×2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：前轮全液压转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡型式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号（前轮/后轮）：6.00-16/11.2-28","T202000321095","2025-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020FFH034","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2017）委检字整机类第144号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[3269,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MD600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：60马力；驱动型式：两驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3960×1800×2700（空滤器顶部）、3960×1800×2700（消音器顶部）；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1091mm；最小使用质量：2620（驾驶室）、2620（安全架）；翻倾防护装置型式：简易驾驶室或安全框架；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械空间组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202000370567","2025-09-29","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201803042;NW201712019","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201308060-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3270,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","NA600-E","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：60马力；驱动型式：两驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3005×1240×2315(安全架顶部)；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：702mm；最小使用质量：1443kg；翻倾防护装置型式：安全框架；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202000370560","2025-09-29","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202002031","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201912014","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[3271,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","NS600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：60马力；整机驱动型式：两驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3665×1540×2560（安全架顶部），3665×1540×2570（驾驶室顶部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1130mm；最小使用质量：1940kg（安全架）、1950kg（驾驶室）；最小使用比质量：39.0kg/kW（安全架）、44.2kg/kW（驾驶室）；翻倾防护装置：安全框架；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100370165","2026-04-01","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012104、NW202010031","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NO201701064","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[3272,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M600-B1","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：44.2KW","T202000370550","2025-09-29","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," NW202003005、NW202003006","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401163-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3273,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","600A","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸：3610×1510（1100-1800）×2250（安全架），3610×1510（1100-1800）×2500（驾驶室）；\n最小使用质量：1685kg（安全架），1800kg（驾驶室）\n驱动型式：两轮驱动；\n功率：44.2kw（60马力）；\n排放标准：国三。","部20180575","2022-12-31","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201910003/NW201911051","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401034-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3274,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","600D","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸：2800×1310×1960；        \n最小使用质量：1360kg\n驱动型式：两轮驱动；\n功率：44.1kw（60马力）；\n排放标准：国三。","部20170215","2021-12-31","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201907018","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401034-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3275,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","FBT600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸：3140×1290×2290；        \n最小使用质量：1627kg\n驱动型式：两轮驱动；\n功率：44.2kw（60马力）；\n排放标准：国三。","T201900320701","2024-12-30","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201907018-X02","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401034-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3276,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","LW600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：44.5kW（60马力）；驱动型式：两轮驱动","T202000320435","2025-09-29","44.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202004015-X01          ","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018GKKX006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3277,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","轮式拖拉机","WE700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","标定功率：70马力（51.5kW）；驱动方式：两轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：38.45（带安全架）/42.14（带驾驶室）；配套发动机型号：常柴4L88-70G31E（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2400；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3650×1572×2400（至安全架顶）/2460（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：1835；最小使用质量(kg)：1980（带安全架）/2170（带驾驶室）；发动机与主离合器联接方式：直联；变速箱（器）型式：机械平面组成式；轮胎型号（前轮/后轮）：6.5-16/13.6-28。","T202032320097","2025-06-30","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2020019、SAM2020020","南京赛姆认证科技发展有限公司、南京赛姆认证科技发展有限公司","（2018）委字整机类第01801206557号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[3278,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方700C","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","整机型式：轮式、4×2两轮驱动；发动机标定功率kW：51.5；外廓尺寸mm（长×宽×高）：3850×1720×2800；轴距mm：1900；常用轮距mm（前轮/后轮）：1150/1330;轮距mm（前轮/后轮）：1150/1330;轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量kg：1945；标准配重kg(前/后)：100/180；最小使用比质量kg/kW：37.77；挡位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速挡位数/副变速挡位数/其他挡位数：（4＋1）/2/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：两柱式；前照灯型号：SZ550.48.030A/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：蹄式；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4＋1）×2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：/；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-16/12.4-28","部20190345","2023-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH18GW0171","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2018AKKX012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3279,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","山东凯斯法尔农业装备有限公司（原：山东凯斯迪尔农业装备有限公司）","轮式拖拉机","NINGBODEER700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","整机驱动型式：两驱；标定功率：51.5kw；\n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3510mm×1630mm×2360mm（防翻架顶部）；\n轴距或履带接地长：1997mm； \n常用轮距(前轮/后轮)： 1195mm /1300 mm；\n轮距(前轮/后轮)：1195、1295、1395/1300、1350、1400、1450；\n最小离地间隙及部位 :410mm /传动箱底部；\n变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1157mm\n变速箱齿轮副轴孔中心距：92mm\n最小使用质量：2045kg；标准配重(前/后)：124kg/180kg； \n挡位数(前进/倒退)：8/4；","T201900510996","2024-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201404032","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201212040-Ⅱ ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3280,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC700-N","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","（备注：LC700-N和LC800-N为LC900-N涵盖型号，变更报告由系统根据证书编号自动抓取，无法删除LC800-N变更报告）。两轮驱动；外廓尺寸：3950×1620×2820mm；轴距2050mm；常用轮距（前轮/后轮）：1200/1300mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小使用质量：2045kg；标准配重（前/后）：144 kg /80 kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数：（4+1）*2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：前轮全液压转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡型式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/11-32","T202000220966","2025-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020FFH033","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240087","潍坊市产品质量检验所"]
[3281,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC700-T","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","（备注：系统抓取的最小使用比质量为自主变更前的数37.6Kg/KW，自主变更后最小使用比质量为38.3Kg/KW，最小使用质量变更前为1935kg；变更后为1970kg，变化范围1.8%；变更部位：托架；变更原因：因产品调整升级，对易损坏部件增加强度，更换强度更高的托架，造成最小使用质量改变)。两轮驱动；外廓尺寸：3600×1530×2615mm；轴距1960mm；常用轮距（前轮/后轮）：1130/1200mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级调节；最小使用质量：1935kg（变更前）；1970kg（变更后）；标准配重（前/后）：64 kg /80 kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/8/0；主变速档位数*副变速挡位数：4*（1+1）×2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：前轮全液压转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡型式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号（前轮/后轮）：6.00-16/11.2-28","T202000321095","2025-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020FFH034","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2017）委检字整机类第144号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[3282,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MD700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：70马力；整机驱动型式：两驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3960×1800×2700（空滤器顶部）、3960×1800×2700（消音器顶部）；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1091mm；最小使用质量：2620（驾驶室）、2620（安全架）；翻倾防护装置型式：简易驾驶室或安全框架；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械空间组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202000370567","2025-09-29","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201803042;NW201712019","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201308060-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3283,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","NS700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：70马力；整机驱动型式：两驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3665×1540×2560（安全架顶部），3665×1540×2570（驾驶室顶部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1130mm；最小使用质量：1830kg（安全架）、2000kg（驾驶室）；最小使用比质量：35.2kg/kW（安全架）、38.5kg/kW（驾驶室）；翻倾防护装置：安全框架、简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100370165","2026-04-01","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012104、NW202010031","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NO201701064","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[3284,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT700-1","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：3600×1680×2380（安全架顶部），驱动型式：两驱 ，标定功率（kw)：51.5，发动机商标或品牌：扬动，发动机型号：YD4CZ70C1,轴距（mm）：1800，最小使用质量（kg）：1980，配重（kg）(前/后)：68/90，档位数（前进/倒退）：8/2，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架，，选装简易驾驶室：结构尺寸（长*宽*高mm）：3600×1600×2380（驾驶室顶部），最小使用质量（kg）：2040，标准配重（kg）(前/后)：68/90；","T202100370151","2026-04-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010002(安全架)NW202010003(驾驶室)","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200317-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3285,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT700-3","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：3600×1660×2400（安全架顶部），驱动型式：两驱 ，标定功率（kw)：51.5，发动机商标或品牌：扬动，发动机型号：YD4CZ70C1,轴距（mm）：1850，最小使用质量（kg）：2105，配重（kg）(前/后)：96/264，档位数（前进/倒退）：8/2，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架，选装驾驶室:结构尺寸（长*宽*高及部位mm）:3700×1660×2450（驾驶室顶部），最小使用质量（kg）：2175，标准配重（kg）(前/后）：96/90；","T202100370153","2026-04-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010002(安全架)NW202010003(驾驶室)","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200317-FK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3286,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","700A","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸：3580×1510（1100-1800）×2250（安全架），3610×1510（1100-1800）×2500（驾驶室）；\n最小使用质量：1625kg（安全架），1825kg（驾驶室）\n驱动型式：两轮驱动；\n功率：51.5kw（70马力）；\n排放标准：国三。","部20180574","2022-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201910003/NW201911051","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401036-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3287,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","700C","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸：2850×1330（1000-1600）×1980；        \n最小使用质量：1450kg\n驱动型式：两轮驱动；\n功率：51.5kw（70马力）；\n排放标准：国三。","部20180576","2022-12-31","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201907018","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401036-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3288,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","FBT700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸：3230×1330×2255；\n最小使用质量：1627kg\n驱动型式：两轮驱动；\n功率：51.5kw（70马力）；\n排放标准：国三。","T201900320693","2024-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201907018-X02","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401036-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3289,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","轮式拖拉机","WE800","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ","标定功率：80马力（58.8kW）；驱动方式：两轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：38.44（带安全架）/39.97（带驾驶室）；配套发动机型号：常柴4L88-80G31C（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2400；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3650×1572×2400（至安全架顶）/2460（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：1835；最小使用质量(kg)：2260（带安全架）/2350（带驾驶室）；发动机与主离合器联接方式：直联；变速箱（器）型式：机械平面组成式；轮胎型号（前轮/后轮）：6.5-16/13.6-28。","T202032320097","2025-06-30","58.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2020019、SAM2020020","南京赛姆认证科技发展有限公司、南京赛姆认证科技发展有限公司","（2018）委字整机类第01801206557号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[3290,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC800-N","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ","（备注：系统抓取的最小使用比质量为自主变更前的数37.3Kg/KW，自主变更后最小使用比质量为38.3Kg/KW，最小使用质量变更前为2195kg；变更后为2250kg，变化范围2.5%；变更部位：托架、左半轴套管、右半轴套管；变更原因：因产品调整升级，对易损坏部件增加强度，更换强度更高的托架及半轴套管，造成最小使用质量改变)。两轮驱动；外廓尺寸：3950×1620×2820 mm；轴距2050mm；常用轮距（前轮/后轮）：1200/1300mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小使用质量：2195kg（变更前）；2250kg（变更后）；标准配重（前/后）：144 kg /80 kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数：（4+1）*2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：前轮全液压转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡型式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/11-32","T202000220966","2025-12-30","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020FFH033","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240087","潍坊市产品质量检验所"]
[3291,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT800-3","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：3700×1660×2400（安全架顶部），驱动型式：两驱 ，标定功率（kw)：58.8，发动机商标或品牌：扬动，发动机型号：YD4CZ80C1,轴距（mm）：1850，最小使用质量（kg）：2280，配重（kg）(前/后)：96/264，档位数（前进/倒退）：8/2，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架，选装驾驶室:结构尺寸（长*宽*高及部位mm）:3700×1660×2450（驾驶室顶部），最小使用质量（kg）：2420，标准配重（kg）(前/后）：96/90；","T202100370153","2026-04-01","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010002(安全架)NW202010003(驾驶室)","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200317-FK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3292,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","800C","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸：3040×1330（1000-1600）×2010；        \n最小使用质量：1520kg\n驱动型式：两轮驱动；\n功率：58.8kw（80马力）；\n排放标准：国三。","部20180577","2022-12-31","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201907018","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201501018-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3293,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YU900","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ","发动功率：66.2千瓦（90马力）；国三排放；两轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4150×1880×2665(消声器顶部）；轴距或履带接地长mm：2080；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1450/1450；最小离地间隙及部位mm：475；标准配重(前/后)kg：240/320；挡位数（前进/倒退）：12/12；主变速挡位数：4；副变速挡位数：3×(1+1)；直接联接；液压转向；动力输出轴独立式；最小使用质量：3040kg","T202032320420","2025-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2020032","南京塞姆认证科技发展有限公司","YH2020WJ01308","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3294,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC900-1","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ","两轮驱动；外廓尺寸：4090×1900×2660 mm；轴距2090mm；常用轮距（前轮/后轮）：1360/1500mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小使用质量：2720kg；标准配重（前/后）：144 kg /90 kg；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0；主变速档位数*副变速档位数：4*3×（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；转向系型式：前轮全液压转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡型式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/14.9-30","T202100320436","2026-06-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202009027","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2017）委检字整机类第146号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[3295,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC900-N","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ","（备注：LC900-N型号涵盖LC800-N，变更报告由系统根据证书编号自动抓取，无法删除）。两轮驱动；外廓尺寸：3950×1620×2820 mm；轴距2050mm；常用轮距（前轮/后轮）：1200/1300mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小使用质量：2250kg；标准配重（前/后）：144 kg /80 kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数：（4+1）*2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：前轮全液压转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡型式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/11-32","T202000220966","2025-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020FFH033","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240087","潍坊市产品质量检验所"]
[3296,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF900-B","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ","洛柴4110国Ⅲ、前轮7.50-16后轮14.9-30、8+2档加强型底盘、侧置变速、液压转向、单速输出、差速锁、双作用离合器、前后配重。","T202000411272","2025-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201909032","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W2014011457 Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3297,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","CL1400","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ","整机外廓尺寸：4560×2150×2980(安全架顶)；最小使用质量:4280；配套动力（kW）:103；型式:两轮驱动；轴距（mm）: 2200；轮距（前轮/后轮）（mm）:1450、1550、1650/1500-1830；最小离地间隙（mm）: 460（提升油缸支架底部）；标准配重（kg）:144/80；档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0；变速箱型式:4×2×（2+1）组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）:7.5-20/16.9-34。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：RM954.58.010","T202100340487","2026-06-29","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ207","湖北三智农业机械检测有限公司","（2021）2240005","潍坊市产品质量检验所"]
[3298,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1200-X","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：88.2；发动机与离合器联接方式：直联式","T202142420040","2026-02-07","88.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW0221  FH21GW0031","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","HBNJ20200638","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3299,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1400-X","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：103；发动机与离合器联接方式：直联式","T202142420040","2026-02-07","103","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW0221   FH21GW0031","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","HBNJ20200638","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3300,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH1200-1","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：88.2；最小使用质量（kg）：3650；排放标准：第三阶段。","T201900230547","2024-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201311002","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201401020-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3301,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：73.5kW/100马力；驱动方式：两轮驱动","部20171340","2021-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0871/FH20GW0551","国家拖拉机质量监督检验中心","LT09GK0121","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3302,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX1300","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：95.6kW/130马力；驱动方式：两轮驱动；最小使用质量：4090kg（安全架）/4440kg（驾驶室）","部20171324","2021-12-31","95.6","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW0311/FH18GW0011","国家拖拉机质量监督检验中心"," LT11GK0131","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3303,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX1400","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率:103kW/140马力；驱动方式:两轮驱动","部20180302","2022-12-31","103","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0861/FH20GW0311/FH18GW0011/FH18GW0662","国家拖拉机质量监督检验中心","LT17GK0191","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3304,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX1500","功率:150马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：110.3kW/150马力；驱动方式：两轮驱动","部20180301","2022-12-31","110.3","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过",""," FH19GW0861/FH20GW0311/FH18GW0011/FH18GW0662","国家拖拉机质量监督检验中心","LT17GK0191","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3305,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1100","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：81kW/110马力；驱动方式：两轮驱动","T201900020257","2024-12-30","81","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0871/FH20GW0551","国家拖拉机质量监督检验中心","LT10GK0021","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3306,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1100-L","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：81kW/110马力；驱动方式：两轮驱动","T202100410593","2026-06-29","81","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW0601/FH21GW0911/FH21GW0891/FH21GW0901","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT18GK0091","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3307,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1200","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：88.2kW/120马力；驱动方式：两轮驱动；","部20170693","2021-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0871/FH12GW0351/1/FH19GW0881/FH21GW1421","国家拖拉机质量监督检验中心","LT16GK0401","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3308,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1200-L","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：88.2kW/120马力；驱动方式：两轮驱动","T202100410593","2026-06-29","88.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW0601/FH21GW0911/FH21GW0891/FH21GW0901","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT18GK0091","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3309,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1300","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率:95.6kW/130马力；驱动方式:两轮驱动","部20170692","2021-12-31","95.6","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0871/FH12GW0351/1/FH19GW0881/FH21GW1421","国家拖拉机质量监督检验中心","LT16GK0401","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3310,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1300-L","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：95.6kW/130马力；驱动方式：两轮驱动","T202100410593","2026-06-29","95.6","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW0601/FH21GW0911/FH21GW0891/FH21GW0901","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT18GK0091","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3311,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1400-L","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：103kW/140马力；驱动方式：两轮驱动；最小使用质量：4050kg（安全架）/4250kg（驾驶室）","T202100410593","2026-06-29","103","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW0891/FH21GW0601","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT18GK0091","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3312,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ","整机型式:4×2;整机外廓尺寸(长×宽×高):4382×2090×2855（至空滤器顶）mm;整机轴距:2192mm;整机轮距(前轮/后轮)1550、1650、1750、1850、1950、2050/1616、1703、1818、1901、2016mm;整机最小离地间隙:470mm;整机最小使用质量:3760kg;整机前轴质量后轴质量:1430/2320kg;整机最大配重(前/后):360/480kg;整机档位数（前进/倒退/爬行）:16F+8R;整机各档理论速度:前进慢档：低Ⅰ：1.58、低Ⅱ：2.11、低Ⅲ：2.73、低Ⅳ：5.31、高Ⅰ：2.34、高Ⅱ：3.12、高Ⅲ：4.04、高Ⅳ：7.86、 前进快档：低Ⅰ：6.78、低Ⅱ：9.02、低Ⅲ：11.7、低Ⅳ：22.8、高Ⅰ：10.0、高Ⅱ：13.4、高Ⅲ：17.3、高Ⅳ：33.7、 倒退档:低Ⅰ：2.41、低Ⅱ：3.21、低Ⅲ：4.16、低Ⅳ：8.09、高Ⅰ：10.3、高Ⅱ：13.7、高Ⅲ：17.8、高Ⅳ：34.7.kmh;整机动力输出轴功率:62.6kW;整机最大牵引力: 20 kN;发动机型号:LR4B3ZU23/0735E;发动机气缸数:4缸;发动机缸径×冲程:108×125mm;发动机排量: 4.58 L;发动机压缩比:18;发动机标定功率:73.5kW;发动机标定转速:2300rmin;燃油箱工作压力:10±1.5kPa;燃油箱容积:120/95L;消声器消声腔尺寸（长×宽×厚或直径×长）:Φ130×850mm;消声器消声器重量:13±0.5kg;传动系变速箱型式:4×（2+1)×2组成式，F16+R8;传动系中央传动型式（前/后）:-/螺旋弧齿锥齿轮;传动系差速器型式（前/后）:-/闭式、行星锥齿;传动系最终传动方式（前/后）:-/单级行星减速;行走系机架型式:无架式;行走系轮式轮胎型号(前轮后轮):7.5-20/16.9-34;行走系轮式轮胎气压(前轮/后轮):运输220～250耕作160～190/运输160～190耕作110～140kPa;工作装置动力输出轴花键数目:8、6齿矩形花键轴，21齿渐开线花键轴;工作装置动力输出轴花键外径:Φ38、Φ35、Φ35mm;工作装置动力输出轴转速:760/850、760/1000、540/1000rmin;工作装置框架上最大提升力:≥17.8kN;","部20170336","2021-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH19GW0011","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX085","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3313,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT1000-1","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ","整机型式:4×2;整机外廓尺寸(长×宽×高):4382×2090×2885（至安全架）mm;整机轴距:2192mm;整机轮距(前轮/后轮):1550、1650、1750、1850、1950、2050/1616、1703、1818、1901、2016mm;整机最小离地间隙:470mm;整机最小使用质量:3640kg;整机前轴质量后轴质量: 1370/2270 kg;整机最大配重(前/后):360/480kg;整机档位数（前进/倒退/爬行）:16F+8R;整机各档理论速度:前进慢档：低Ⅰ：1.58、低Ⅱ：2.11、低Ⅲ：2.73、低Ⅳ：5.31、高Ⅰ：2.34、高Ⅱ：3.12、高Ⅲ：4.04、高Ⅳ：7.86、 前进快档：低Ⅰ：6.78、低Ⅱ：9.02、低Ⅲ：11.7、低Ⅳ：22.8、高Ⅰ：10.0、高Ⅱ：13.4、高Ⅲ：17.3、高Ⅳ：33.7、 倒退档:低Ⅰ：2.41、低Ⅱ：3.21、低Ⅲ：4.16、低Ⅳ：8.09、高Ⅰ：10.3、高Ⅱ：13.7、高Ⅲ：17.8、高Ⅳ：34.7.km/h;整机动力输出轴功率:62.6kW;整机最大牵引力:20kN;发动机型号:LR4B3ZU23/0735E发动机发动机缸径×冲程:108×125mm;发动机排量:4.58L;发动机标定功率:73.5kW;发动机标定转速:2300rmin;燃油箱容积:120/95L;消声器消声腔尺寸（长×宽×厚或直径×长）:Φ130×850mm;消声器消声器重量:13±0.5kg;传动系变速箱型式:4×（2+1)×2组成式，F16+R8;传动系中央传动型式（前/后）:-/螺旋弧齿锥齿轮;传动系差速器型式（前/后）:-/闭式、行星锥齿;传动系最终传动方式（前/后）:-/单级行星减速;行走系机架型式:无架式;行走系轮式轮胎型号(前轮/后轮):7.5-20/16.9-34;行走系轮式轮胎气压(前轮/后轮):运输220～250耕作160～190/运输160～190耕作110～140kPa;工作装置安全阀全开压力:18.0±0.5MPa;工作装置动力输出轴花键数目:8、6齿矩形花键轴，21齿渐开线花键轴;工作装置动力输出轴花键外径:Φ38、Φ35、Φ35mm;工作装置动力输出轴转速:760/850、760/1000、540/1000rmin;工作装置框架上最大提升力:≥17.8kN;","部20170336","2021-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH19GW0011","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX085","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3314,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1200","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：两驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：5044×2120×2995（至驾驶室顶）/5044×2120×2858（至安全架顶）；轴距mm：2681；轮距（前轮/后轮）mm：前轮1550、1650、1750、1850，后轮1656、1688、1860、1884、2088；最小使用质量kg：4370（驾驶室）/4100（安全架）；标准配重（前/后）kg：560/540；最小使用质量比kg/kw：49.5（驾驶室）/46.5（安全架）；档位数(前进/倒退/)：12/12，选装24/24；主变速档位数：4；副变速档位数：3×（1+1），选装3×（1+1）×2；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置：简易驾驶室/安全架；转向系型式：全液压；转向系转向操作机构：方向盘；传动系箱体数量：2个；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：第1个箱体中；主变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮7.50-20或6.50-20/后轮16.9-34或16.9-30或14.9-30或13.6-38；轮胎数量（前/后）:2/2；","T202000321077","2025-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH20GW0351/FH20GW2151/FH20GW0341/FH20GW2121","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","201601203","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[3315,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1300","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：两驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：5044×2120×2995（至驾驶室顶）/5044×2120×2858（至安全架顶）；轴距mm：2681；轮距（前轮/后轮）mm：前轮1550、1650、1750、1850，后轮1656、1688、1860、1884、2088；最小使用质量kg：4370（驾驶室）/4100（安全架）；标准配重（前/后）kg：480/360；最小使用质量比kg/kw：45.7（驾驶室）/42.9（安全架）；档位数(前进/倒退/)：12/12，选装24/24；主变速档位数：4；副变速档位数：3×（1+1），选装3×（1+1）×2；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置：简易驾驶室/安全架；转向系型式：全液压；转向系转向操作机构：方向盘；传动系箱体数量：2个；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：第1个箱体中；主变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮7.50-20或6.50-20/后轮16.9-34或16.9-30或14.9-30或13.6-38；轮胎数量（前/后）:2/2；","T202032320398","2025-12-30","95.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH20GW0351 /FH20GW2151/FH20GW0341/FH20GW2121","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","201601205","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[3316,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YG1200","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ","发动机功率：88.2千瓦（120马力），国三排放，两轮驱动，前进/倒退/爬行：16/8/12,，主变速/f副变速/其他：4/3/2，整机外廓尺寸(长×宽×高)mm：4642×2160(2050～2450)×2935，直接联接，动力输出轴独立式，整机轴距或履带接地长mm：2600，整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1385/1620，整机标准配重(前/后)kg：320/320。","苏农机（2018）第（0498）号","2022-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW0191","国家拖拉机质量监督检验中心","(2014)委字01类第116号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[3317,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YU1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ","发动功率：73.5千瓦（100马力）；国三排放；两轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4150×1880×2665(消声器顶部）；轴距或履带接地长mm：2080；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1450/1450；最小离地间隙及部位mm：475；标准配重(前/后)kg：240/320；挡位数（前进/倒退）：12/12；主变速挡位数：4；副变速挡位数：3×(1+1)；直接联接；液压转向；动力输出轴独立式；最小使用质量：3040kg","T202032320420","2025-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2020032","南京塞姆认证科技发展有限公司","YH2020WJ01308","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3318,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳市博马农业工程机械有限公司","轮式拖拉机","博马-1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ","100马力轮式拖拉机；发动机标定功率：73.5kW；驱动方式：两轮驱动；排放阶段：国家第三排放阶段；最小使用质量（kg）:3030","T202000411268","2025-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH11GW0351","国家拖拉机质量监督检验中心","2011KSS001","河南省农业机械试验鉴定站"]
[3319,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动型式: 两轮驱动；发动机标定功率：73.5（kW）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）4115×2100×2750(至安全架)；轴距：2200（㎜）；最小离地间隙及部位（mm）:470(至油缸支架底部）；最小使用质量：3770（㎏）；最小使用比质量：51.29（kg/kW）;排放阶段：第三阶段","T202041410176","2025-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH14GW0141","国家拖拉机质量监督检验中心","LT15GK0101","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3320,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-1100","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动型式: 两轮驱动；发动机标定功率：81（kW）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：4300×2100×2920(至空滤器顶)；轴距：2185（㎜）；最小离地间隙及部位（mm）:470(至油缸支座底部）；最小使用质量：4150（㎏）；最小使用比质量：51.23（kg/kW）;排放阶段：第三阶段","T202041410176","2025-12-30","81","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH16GW0611","国家拖拉机质量监督检验中心","LT15GK0101","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3321,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳万年红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","万年红1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率：73.5kw；最小使用质量：3435kg","T202041410187","2025-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH16GW0181","国家拖拉机质量监督检验中心","2015KKX055","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3322,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳万年红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","万年红1300","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率：95.6kw；最小使用质量：3750kg","T202041410187","2025-12-30","95.6","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH16GW0181","国家拖拉机质量监督检验中心","2015KKX055","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3323,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1200-II","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)：4590×2090×2900mm；轴距：2220mm；轮距（前轮/后轮）：1385、1485、1585（出厂）、1685/1620（出厂）、1720、1820、1920、2020mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/有级调整；最小离地间隙：415mm；最小使用质量：3500kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；标准配重(前/后)：240/540kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率:88.2kW；驱动方式：两轮驱动","T202000230383","2025-09-29","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202007035","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201505072","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3324,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1200-III","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)：4590×2090×2950mm；轴距：2220mm；轮距（前轮/后轮）：1385、1485、1585（出厂）、1685/1620（出厂）、1720、1820、1920、2020mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/有级调整；最小离地间隙：415mm；最小使用质量：3650kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；标准配重(前/后)：240/540kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率:88.2kW；驱动方式：两轮驱动","T202000230383","2025-09-29","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH20GW0901","国家拖拉机质量监督检验中心","W201505072","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3325,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD1400","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：5060x2030x2810mm；轴距或履带接地长：2620mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1450/1745mm；整机最小离地间隙：465mm；最小使用质量：4400kg；整机标准配重(前/后)：308/344kg ；整机最小使用比质量：42.72kg/kW；档位数(前进/倒退)：16+8；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T202034869","2025-12-28","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2019FHZ022","湖北三智农业机械检测有限公司","2016KKX108","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3326,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","ME1100-A","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ","外型尺寸（mm）：4360×2050×2850（驾驶室顶部）；\n驱动方式：两轮驱动;\n功率（KW）:81（国三）;\n轴距（mm）:2240;\n最小使用质量（kg）:4000;\n轮距(前轮/后轮)mm：1540、1640、1740、1840/1490、1605、1700、1815、1890、2005;\n标准配重(前/后)kg:300/220;\n挡位数(前进/倒退):16/8;\n转向系型式：全液压;\n转向操纵机构：方向盘;\n转向机构型式：前轮转向;\n最小使用比质量kg/kW:49.38;\n主变速箱换档方式:机械有级挡;\n轮胎型号(前轮/后轮):6.50-20/16.9-34","T202000371201","2025-12-30","81","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201508044","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201210016-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3327,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","ME1200-A","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ","外型尺寸（mm）：4360×2050×2850（空滤器顶部）；4360×2050×2850（安全架顶部）\n驱动方式：两轮驱动;\n功率（KW）:88.2（国三）;\n轴距（mm）:2240;\n最小使用质量（kg）:4000(驾驶室)3715（安全架）\n轮距(前轮/后轮)mm：1540、1640、1740、1840/1490、1605、1700、1815、1890、2005;\n标准配重(前/后)kg:300/220;\n挡位数(前进/倒退):16/8;\n转向系型式：全液压;\n转向操纵机构：方向盘;\n转向机构型式：前轮转向;\n最小使用比质量kg/kW:42.12;\n主变速箱换档方式:机械有级挡;\n轮胎型号(前轮/后轮):6.50-20/16.9-34","T202000371201","2025-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201508044、W201608032","山东省农业机械产品质量监督检验站、机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201210018-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3328,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNX1000-4","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：两驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:4700×2070×2880（消声器顶部）；4.轴距或履带接地长 mm:2376；5.最小使用质量kg:3510；6.标准配重（前/后）kg：160/160；7.最小使用比质量Kg/kw：47.76；8.主变速挡位数:3；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、水冷、增压中冷、高压共轨；11.发动机标定功率kw：73.5；12.轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-20/16.9-34；","T202000321097","2025-12-30","73.5","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2020HFH08G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240133","潍坊市产品质量检验所"]
[3329,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNX1200-4","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：两驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:4700×2070×2880（消声器顶部）；4.轴距或履带接地长 mm:2376；5.最小使用质量kg:3510；6.标准配重（前/后）kg：320/270；7.最小使用比质量Kg/kw：39.80；8.主变速挡位数:3；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、水冷、增压中冷、高压共轨；11.发动机标定功率kw：88.2；12.轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-20/16.9-34；","T202000321097","2025-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2020HFH08G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240133","潍坊市产品质量检验所"]
[3330,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNX1300-4","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：两驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:4700×2070×2880（消声器顶部）；4.轴距或履带接地长 mm:2376；5.最小使用质量kg:3640；6.标准配重（前/后）kg：320/380；7.最小使用比质量Kg/kw：38.08；8.主变速挡位数:3；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、水冷、增压中冷、高压共轨；11.发动机标定功率kw：95.6；12.轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-20/16.9-34；","T202000321097","2025-12-30","95.6","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2020HFH08G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240133","潍坊市产品质量检验所"]
[3331,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1100-DA1","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：81KW","T202000231017","2025-12-30","81","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," JW202001001","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"," W201401170-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3332,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1200-D1","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：88.2KW","T202000231017","2025-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202001004","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401170-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3333,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1200-DA1","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：88.2KW","T202000231017","2025-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," JW202001001","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"," W201401170-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3334,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1200-DSA","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：88.2KW","T202000231017","2025-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202001001","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"," W201401170-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3335,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1300-DA","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：95.6KW","T202000231017","2025-12-30","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," JW202001001","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201401170-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3336,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1300-DF","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：95.6KW","T202000371206","2025-12-30","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202003001、NW202003002"," 机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2017）委检字整机类第107号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[3337,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1400-D","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：102.9KW","T202000231017","2025-12-30","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," NW202001004","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401170-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3338,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1400-DA","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：102.9KW","T202000231017","2025-12-30","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," JW202001001","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","W201401170-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3339,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1500-5X","功率:150马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：110.3","T202000341185","2025-12-30","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202010006、NW202010025"," 机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20191105-CK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3340,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1600-5X","功率:160马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：117.6KW","T202000341185","2025-12-30","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202010006、NW202010025"," 机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20191105-CK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3341,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","LWD1200","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：88.2kW（120马力）；驱动型式：两轮驱动","T202100320445","2026-06-29","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH25G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01325","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3342,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","LWD1300","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：95.6kW（130马力）；驱动型式：两轮驱动","T202100320445","2026-06-29","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH25G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01325","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3343,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","LWD1400","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：102.9kW（140马力）；驱动型式：两轮驱动","T202100320445","2026-06-29","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH25G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01325","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3344,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","约翰迪尔（天津）有限公司","轮式拖拉机","JD5-1000-2","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：73.6","T201900020216","2024-12-30","73.6","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","4/1 586     4/1  586/1","农业部农业机械试验鉴定总站","NO.TJ-2013K-3","天津市农业机械试验鉴定站"]
[3345,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFA354","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高mm）：3206×1440×2450（至安全架顶）；轴距mm：1595；轮距（前轮/后轮mm）：前轮1150，后轮1035、1100、1135、1200、1235、1300、1335、1406；最小使用质量kg：1270；标准配重（前/后）kg：80/180；最小使用比质量kg/kw：49.2；档位数(前进/倒退)：9/3；主变速档位数：3；副变速档位数：3+1；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置：安全架；转向系型式：机械；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第2个箱体中；主变速箱换挡方式：机械有级档；副变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮6.00-16，后轮9.5-24；轮胎数量（前/后）：2/2","T202000321078","2025-12-30","25.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH20GW0021","国家拖拉机质量监督检验中心","（2011）委字01类第171号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[3346,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","宁波兴野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","354","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸：2870×1400×2050，轴距：1627，常用轮距(前轮/后轮)：1300/1230，轮距(前轮/后轮)调整方式：固定轮距式/辐板可调轮距式，最小使用质量：1500kg，标准配重(前/后)： 85/75kg，档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0，主变速档位数 /副变速档位数/其他档位数 ：4+1/2/0，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电起动，翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式安全框架，前照灯型号：ND140×90T-1，转向系型式：全液压转向，行车制动系型式：干式、蹄式制动器，机械操纵，驻车制动系型式：锁定踏板式，前驱动桥型式：水田型（四轮驱动），离合器型式：单作用，单片、干式、常接合式，传动系动力输出轴离合器型式：单作用，单片、干式、常接合式，传动系变速箱型式：（4+1）×2组成式，主变速箱换档方式：滑动齿轮换档，副变速箱换档方式：啮合套换档，轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-16/11.2-24，标定功率：35马力，配套国Ⅲ排放柴油机，驱动方式：四轮驱动，最小使用比质量：60.22。","T201900230557","2024-12-30","25.74","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","FH19GW0101","国家拖拉机质量监督检验中心","WC-3(2008)055","黑龙江省农业机械试验鉴定站"]
[3347,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","宁波兴野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","354-2","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸：3090×1400×2050，轴距：1810，常用轮距(前轮/后轮)：1300/1230，轮距(前轮/后轮)调整方式：固定轮距式/辐板可调轮距式，最小使用质量：1500kg，标准配重(前/后)： 85/75kg，档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0，主变速档位数 /副变速档位数/其他档位数 ：4+1/2/0，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电起动，翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式安全框架，前照灯型号：ND140×90T-1，转向系型式：全液压转向，行车制动系型式：干式、蹄式制动器，机械操纵，驻车制动系型式：锁定踏板式，前驱动桥型式：水田型（四轮驱动），离合器型式：单作用，单片、干式、常接合式，传动系动力输出轴离合器型式：单作用，单片、干式、常接合式，传动系变速箱型式：（4+1）×2组成式，主变速箱换档方式：滑动齿轮换档，副变速箱换档方式：啮合套换档，轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-16/11.2-24，标定功率：35马力，配套国Ⅲ排放柴油机，驱动方式：四轮驱动，最小使用比质量：60.22。","T201900230557","2024-12-30","25.74","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","FH19GW0101","国家拖拉机质量监督检验中心","WC-3(2008)055","黑龙江省农业机械试验鉴定站"]
[3348,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF304L","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ","时风ZL33风云0.96M轮距950-24轮胎十档动力加大提升器","部20180119","2022-12-31","22.06","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201609124","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","LT16GK0211","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3349,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ304","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机标定功率：30马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：1530kg，最小使用比质量：69.23，外廓尺寸(长×宽×高)：3400*1260*2430/3400*1500*2350；轴距或履带接地长：1720； 常用轮距(前轮/后轮)或轨距：960/960(选装：1200/1200)；标准配重(前/后)：70/80；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；（选装一：8/8/0） 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：（4+1）*2/0；（选装一：4*2*（1+1）/0）；发动机与离合器联接方式：直联式； 起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28；（选装：（6.50-16、6.00-16）/（12.4-24、11.2-24、9.5-28、9.5-24））；排放阶段：国三","T202137370293","2026-06-29","22.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202004022-X01/NW202009049-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2021）2240017","潍坊市产品质量检验所"]
[3350,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","LW304","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：22.1kW（30马力）；驱动型式：四轮驱动","T202137370165","2026-06-29","22.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202004015-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心               ","YH2020WJ01069","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3351,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","CL404-7","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸（长×宽×高mm）: 3600×1200×2300 （安全框架顶部）；最小使用质量: 1360 ；配套动力（kW）: 30；型式: 四轮驱动；轴距（mm）: 1830；轮距（前轮/后轮）（mm）: 900、1000/900-1000；最小离地间隙（mm）: 320（前桥底部）；标准配重（kg）: 42/80；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0；变速箱型式:（4+1）×2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 7.50-16/11.2-28。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F316","T202143430016","2026-04-05","30","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH32G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","2021（2240002）","潍坊市产品质量检验所 "]
[3352,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","CL454-7","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸（长×宽×高mm）: 3600×1200×2300 （安全框架顶部）；最小使用质量: 1400 ；配套动力（kW）: 33.1；型式: 四轮驱动；轴距（mm）: 1830；轮距（前轮/后轮）（mm）: 900、1000/900-1000；最小离地间隙（mm）: 320（前桥底部）；标准配重（kg）: 42/80；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0；变速箱型式:（4+1）×2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 7.50-16/11.2-28。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F316","T202143430016","2026-04-05","33.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH32G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","2021（2240002）","潍坊市产品质量检验所"]
[3353,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-404E","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机标定功率：29.4kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3660×1485×2670（安全架）；轴距：1830（mm）；最小使用质量：1810（kg）；排放阶段：第三阶段","T202041410183","2025-12-30","29.4","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0051","国家拖拉机质量监督检验中心","2015KKX028","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3354,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","芬美得-454E","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机标定功率：33.1kW；驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸（mm）长×宽×高：3660×1485×2670(安全架）；轴距：1830（mm）；最小使用质量：1810（kg）；排放阶段：第三阶段","T202041410183","2025-12-30","33.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0051","国家拖拉机质量监督检验中心","2015KKX028","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3355,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RD404B","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：29.5kw；最小使用质量：1360kg","T202041410189","2025-12-30","29.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH18GW0581","国家拖拉机质量监督检验中心","2014KSS030","河南省农业机械试验鉴定站"]
[3356,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","洛阳泰红农业机械有限公司","轮式拖拉机","404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3400×1430×2300、安全架顶mm;轴距或履带接地长:1800mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1100/1100mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1100/1100-1200mm;最小离地间隙及部位:300至前桥底部mm;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1027mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:80.5mm;最小使用质量:1325kg;挡位数（前进/倒退）:8/2;主变速挡位数:4+1;副变速挡位数:2;最高设计理论速度:28.1km/h;发动机与主离合器联接方式:直联","T202041410231","2025-12-30","29.4","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH16GW0662","国家拖拉机质量监督检验中心","2015KKX031","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3357,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","洛阳泰红农业机械有限公司","轮式拖拉机","404D","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3050×1290×1960、安全架顶mm;轴距或履带接地长:1700mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1040/1000mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1040/1000mm;最小离地间隙及部位:220至前桥底部mm;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:927mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:80.5mm;最小使用质量:1235kg;挡位数（前进/倒退）:8/2;主变速挡位数:4+1;副变速挡位数:2;最高设计理论速度:21.87km/h;发动机与主离合器联接方式:直联。","T202041410233","2025-12-30","29.4","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH18GW0351","国家拖拉机质量监督检验中心","2015KKX025","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3358,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","洛阳万年红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","万年红404A","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：29.5kw；最小使用质量：1350kg","T202041410131","2025-09-26","29.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW1061","国家拖拉机质量监督检验中心","2015KKX050","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3359,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野重工股份有限公司","轮式拖拉机","ZT404-2","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机型号：4N23T31/404；发动机标定功率/转速：29.5kW/2400r/min；排放阶段：国三；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动；   最小使用质量：1525kg；最小使用比质量（kg/kw）：51.7","T202034352","2025-09-27","29.5","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","FH20GW0931","国家拖拉机质量监督检验中心","（2015）委检字整机类第0150057号","江苏省盐城市农业机械试验鉴定站"]
[3360,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野重工股份有限公司","轮式拖拉机","ZT454A","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机型号：4D27T31/454；发动机标定功率/转速：33.1KW/2400r/min；排放阶段：国三；启动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动； 最小使用质量：1590kg；最小使用比质量（kg/kw）：48.04","T202034352","2025-09-27","33.1","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","FH20GW0931","国家拖拉机质量监督检验中心","（2015）委检字整机类第0150071号","江苏省盐城市农业机械试验鉴定站"]
[3361,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","宁波兴野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸：3300×1600×2040，轴距：1810，常用轮距(前轮/后轮)：1300/1250，轮距(前轮/后轮)调整方式：固定轮距式/辐板可调轮距式，最小使用质量：1635kg，标准配重(前/后)： 85/75kg，档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0，主变速档位数 /副变速档位数/其他档位数 ：4+1/2/0，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电起动，翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式安全框架，前照灯型号：ND140×90T-1，转向系型式：液压转向，行车制动系型式：干式、蹄式制动器，机械操纵，驻车制动系型式：锁定踏板式，前驱动桥型式：水田型（四轮驱动），离合器型式：单作用，单片、干式、常接合式，传动系动力输出轴离合器型式：单作用，单片、干式、常接合式，传动系变速箱型式：二轴式、直齿（4+1）×2组成式，主变速箱换档方式：滑动齿轮换档，副变速箱换档方式：啮合套换档，轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28，标定功率：40马力，配套国Ⅲ排放柴油机，驱动方式：四轮驱动，最小使用比质量：57.31。","T201900230556","2024-12-30","29.4","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","FH19GW0101","国家拖拉机质量监督检验中心","WC-3(2008)051","黑龙江省农业机械试验鉴定站"]
[3362,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","宁波兴野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸：3300×1600×2040，轴距：1810，常用轮距(前轮/后轮)：1300/1250，轮距(前轮/后轮)调整方式：固定轮距式/辐板可调轮距式，最小使用质量：1635kg，标准配重(前/后)： 85/75kg，档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0，主变速档位数 /副变速档位数/其他档位数 ：4+1/2/0，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电起动，翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式安全框架，前照灯型号：ND140×90T-1，转向系型式：液压转向，行车制动系型式：干式、蹄式制动器，机械操纵，驻车制动系型式：锁定踏板式，前驱动桥型式：水田型（四轮驱动），离合器型式：单作用，单片、干式、常接合式，传动系动力输出轴离合器型式：单作用，单片、干式、常接合式，传动系变速箱型式：二轴式、直齿（4+1）×2组成式，主变速箱换档方式：滑动齿轮换档，副变速箱换档方式：啮合套换档，轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28，标定功率：33.09kW(45马力），配套国Ⅲ排放柴油机，驱动方式：四轮驱动，最小使用比质量：50.92。","T201900230556","2024-12-30","33.09","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","FH19GW0101","国家拖拉机质量监督检验中心","WC-3(2008)053","黑龙江省农业机械试验鉴定站"]
[3363,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东光明重工机械有限公司","轮式拖拉机","GM454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率:33.8kW(45马力）；驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3480×1460×2265mm（安全架顶端）；轴距：1840mm；最小使用质量：1460kg；标准配重(前/后)：45kg/40kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-16/11.2-24。","鄂2020220","2025-11-01","33.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020EFH021","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HBNJ20200595","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3364,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东光明重工机械有限公司","轮式拖拉机","GM454-A","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率:33.8kW(45马力）；驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3325 ×1320 ×2140mm（安全架顶端）；轴距：1842mm；最小使用质量：1411kg；标准配重(前/后)：50kg/22kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；轮胎型号(前轮/后轮)：5.00-12/13.6-16。","鄂2020220","2025-11-01","33.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020EFH021","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HBNJ20200595","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3365,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT404-A","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动形式:四轮驱动；标定功率:30kw；发动机型号:SD4BW3D1；轮距(mm):前轮1200,后轮1170；轴距(mm):1820；轮胎规格(前/后):6.5-16/11.2-24；外廓尺寸(mm):3400×1500×2280；最小使用质量:1350kg.","T202142420044","2026-02-07","30","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ203","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200660","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3366,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯法尔农业装备有限公司（原：山东凯斯迪尔农业装备有限公司）","轮式拖拉机","NINGBODEER404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动；功率：29.5kw；\n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3380mm×1570mm×2040mm（防翻架顶部）； 轴距：1870mm； \n常用轮距(前轮/后轮)：1250mm /1200 mm；\n轮距(前轮/后轮)：1250mm/1200-1300 mm；\n最小离地间隙及部位 : 295mm /前桥底部；\n变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：564.5mm\n变速箱齿轮副轴孔中心距：80.5mm\n最小使用质量：1481kg；标准配重(前/后)：78kg/52kg； \n挡位数(前进/倒退)：8/2；","T201900510997","2024-12-30","29.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201404032","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201212037-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3367,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东宁奔野农业机械有限公司","轮式拖拉机","404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","四轮驱动，外廓尺寸3250*1640*2450mm，轴距1855mm，常用轮距（前轮/后轮）1300/1300mm，最小使用质量1650kg,最大牵引力大于等于10.7KN","部20180787","2022-12-31","29.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201803054","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017LKKX011","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3368,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东宁奔野农业机械有限公司","轮式拖拉机","454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","四轮驱动，外廓尺寸3500*1640*2450mm，轴距1855mm，常用轮距（前轮/后轮）1300/1300mm，最小使用质量1780kg，最大牵引力12.0kN.","部20180786","2022-12-31","33.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201803054","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017LKKX011","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3369,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：3300x1460x2330mm；轴距或履带接地长：1880mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1030/1200mm；整机最小离地间隙：340mm；最小使用质量：1580kg；整机标准配重(前/后)：50/50kg ；整机最小使用比质量：53.56kg/kW；档位数(前进/倒退)：8+2；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T202034444","2025-12-28","29.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2018IFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","W201505040-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3370,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF404-D","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","杨动YD4R40V1国Ⅲ、风云机罩、前轮600-12后轮950-16、液压转向、 前防撞器、单层后配重。","T201900220490","2024-12-30","29.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201909030-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401137Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3371,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF404E","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","江动JD4B4M2 国Ⅲ、风云Ⅱ机罩、前轮6.00-16后轮9.5-24、0.96m轮距、侧置变速、液压转向、双速输出（540/720）、便携前配、单层后配。","部20170760","2021-12-31","30","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201909030-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201610106","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[3372,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ404-B","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机标定功率：40马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：1650kg，最小使用比质量：55.93，外廓尺寸(长×宽×高)：3600*1260*2430/3600*1500*2350；轴距或履带接地长：1850； 常用轮距(前轮/后轮)或轨距：960/960(选装：1200/1200)；标准配重(前/后)：70/80；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；（选装一：8/8/0） 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：（4+1）*2/0；（选装一：4*2*（1+1）/0）；发动机与离合器联接方式：直联式； 起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28；（选装：（6.50-16、6.00-16）/（12.4-24、11.2-24、9.5-28、9.5-24））；排放阶段：国三","T202137370293","2026-06-29","29.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202004022-X01/NW202009049-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2021）2240017","潍坊市产品质量检验所"]
[3373,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ404-C","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机标定功率：40马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：1490kg，最小使用比质量：50.51，外廓尺寸(长×宽×高)：3380*1260*2350；轴距或履带接地长：1700； 常用轮距(前轮/后轮)或轨距：960/960；标准配重(前/后)：42/56；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；（选装一：16/4/0） 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：（4+1）*2/0；（选装一：（4+1）*（2*2）/0）；发动机与离合器联接方式：直联式； 起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-16/11.2-24；（选装：（6.00-12、6.00-14、6.00-16、7.00-12）/（8.30-20、8.3-24、9.5-16、9.5-20、9.5-24、13.6-16、13.2-16、9.5-28、13.8/70-20））；排放阶段：国三","T202137370292","2026-06-29","29.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202004022-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2021）2240018","潍坊市产品质量检验所"]
[3374,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ454-B","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机标定功率：45马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：1650kg，最小使用比质量：49.85，外廓尺寸(长×宽×高)：3600*1260*2430/3600*1500*2350；轴距或履带接地长：1850； 常用轮距(前轮/后轮)或轨距：960/960(选装：1200/1200)；标准配重(前/后)：70/80；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；（选装一：8/8/0） 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：（4+1）*2/0；（选装一：4*2*（1+1）/0）；发动机与离合器联接方式：直联式； 起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28；（选装：（6.50-16、6.00-16）/（12.4-24、11.2-24、9.5-28、9.5-24））；排放阶段：国三","T202137370293","2026-06-29","33.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202004022-X01/NW202009049-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2021）2240017","潍坊市产品质量检验所"]
[3375,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ454-C","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机标定功率：45马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：1490kg，最小使用比质量：45.02，外廓尺寸(长×宽×高)：3380*1260*2350；轴距或履带接地长：1700； 常用轮距(前轮/后轮)或轨距：960/960；标准配重(前/后)：42/56；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；（选装一：16/4/0） 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：（4+1）*2/0；（选装一：（4+1）*（2*2）/0）；发动机与离合器联接方式：直联式； 起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-16/11.2-24；（选装：（6.00-12、6.00-14、6.00-16、7.00-12）/（8.30-20、8.3-24、9.5-16、9.5-20、9.5-24、13.6-16、13.2-16、9.5-28、13.8/70-20））；排放阶段：国三","T202137370292","2026-06-29","33.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202004022-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2021）2240018","潍坊市产品质量检验所"]
[3376,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","TA404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：40马力；驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3340×1400×2200mm（安全架顶）；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：564.9mm；最小使用质量：1435kg；翻倾防护装置型式：安全框架；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T201900220495","2024-12-30","29.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201707034；NW202002032","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201308051-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3377,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","TA404E","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：40马力；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3362×1380×2125（安全架）mm；最小使用质量：1440kg；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；行车制动系型式：机械蹄式制动；离合器型式：干式、单片、单作用、常啮合式；变速箱型式：(4+1)×2组成式；变速箱换挡方式：滑移齿轮结合啮合套；悬挂装置型式：后置三点悬挂；调节方式：位调节；动力输出轴型式：后置非独立式","部20171540","2021-12-31","29.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201707033；NW202002031","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201708035","吉林省农业机械试验鉴定站"]
[3378,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M404-E1","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：29.4KW","T202137370002","2026-03-29","29.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202003003 NW202004004-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401122-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3379,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","TC454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：33.1KW","T202000430614","2025-09-29","33.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201603018","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201401120-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3380,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃-454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3500×1600×2200mm（安全架顶部）；轴距：1800mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前100kg/后400kg；发动机标定功率：33.1kW；轮胎型号：前轮7.50-16/后轮11.2-28；最小使用质量：1550kg。","T202034452","2025-12-28","33.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH022","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","W201505122-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3381,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","TY404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四驱，外廓尺寸（mm）：3320×1500×1965，轴距（mm）：1840,常用轮距（mm）：1200/1200，最小使用质量（kg）:1350,标准配重（前/后）（kg）：42/144，档位数（前进/倒退）：8/2，主变速档位数：4+1，副变速档位数：2，发动机与离合器联接方式：直联，翻倾防护装置（安全架）：HT404.46.011，动力输出轴转速（r/min）:720,离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1054，变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）:80.5，最小使用比质量（kg/kW）:45.8","T202000370564","2025-09-29","30","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202007008","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","鲁TK2012020","山东省农业机械试验鉴定站"]
[3382,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸：3650×1460×2240；        \n最小使用质量：1570kg\n驱动型式：四轮驱动；\n功率：29.5kw（40马力）；\n排放标准：国三。","T201900320696","2024-12-30","29.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201910003","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W2010-220","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3383,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","FBT454D","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸：3070×1240×2080；        \n最小使用质量：1420kg\n驱动型式：四轮驱动；\n功率：33.1kw（45马力）；\n排放标准：国三。","2019TJ591","2024-12-23","33.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201907018","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201501017-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3384,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊华特拖拉机有限公司","轮式拖拉机","HT-404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：29.5kW（40马力）；驱动方式：四轮驱动","T202000321087","2025-12-30","29.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH20GW1891","国家拖拉机质量监督中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","No：LT14GK0101","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3385,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","LW404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：29.5kW（40马力）；驱动型式：四轮驱动","T202137370165","2026-06-29","29.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202004015-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心               ","YH2020WJ01069","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3386,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","邢台市同德机械有限公司","轮式拖拉机","XT404-2","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)mm：3000×1310×1950(安全架)；轴距或履带接地长mm：1550；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：930/950；最小使用质量kg：1360；发动机与离合器联接方式：直连；启动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：前轮液压转向；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4+1）×2组合式；轮胎型号(前轮/后轮)：7.00-12/13.6-16；功率：29.4kw;驱动方式：四轮驱动","T202043430176","2025-10-08","29.4","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2020FFH002","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020)2240065","潍坊市产品质量检验所"]
[3387,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HTA504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动；标定功率：36.8KW；发动机制造商：山东云内动力有限责任公司，发动机型号：YN4A055-30CR，发动机进气方式：自然吸气；排放标准：国三排放；外廓尺寸(长×宽×高)：3482mm×1550mm×2370mm；最小使用质量：1860kg；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1330/1220mm；标定转速：2400r/min；发动机形式：四缸、直列、水冷、高压共轨；动力输出轴转速：540/720r/min；","T202100340085","2026-04-01","36.799999999999997","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","NW202006012-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2020WJ01205","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3388,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","CL504-6","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸（长×宽×高mm）3750×1300×2240(安全架顶部）；最小使用质量:1590；配套动力（kW）:36.75；型式: 四轮驱动；轴距（mm）: 1830；轮距（前轮/后轮）（mm）: 1000、1100/1000-1150；最小离地间隙（mm）: 310（前桥底部）；标准配重（kg）:42/80；档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0；变速箱型式:(4+1)×2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 7.50-16/12.4-28。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F316","T202100340494","2026-06-29","36.75","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH32G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240003","潍坊市产品质量检验所"]
[3389,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","CL504-7","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸（长×宽×高mm）: 3600×1200×2300安全框架顶部；最小使用质量: 1520；配套动力（kW）: 36.8；型式: 四轮驱动；轴距（mm）: 1830；轮距（前轮/后轮）（mm）: 900、1000/900-1000；最小离地间隙（mm）:  320（前桥底部）；标准配重（kg）: 42/80；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0；变速箱型式:（4+1）×2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 7.50-16/11.2-28。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F316","T202143430016","2026-04-05","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH32G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","2021（2240002）","潍坊市产品质量检验所"]
[3390,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF504-16","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8；发动机与离合器联接方式：直联式","T202000321083","2025-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1731","国家拖拉机质量监督检验中心","（2014）委检字整机类第054号\t","江苏省盐城市农业机械试验鉴定站"]
[3391,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF504-D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;","T202142420042","2026-02-07","36.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH20GW1281","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ20200641","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3392,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8；最小使用质量（kg）:2135；排放标准：第三阶段。","T201900220501","2024-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","2011QT2098","农业部农业机械试验鉴定总站","W2010-173-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3393,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","SH554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：40.5；最小使用质量（kg）:2360；排放标准：第三阶段。","T201900220502","2024-12-30","40.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","2011QT2098","农业部农业机械试验鉴定总站","W201208050-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3394,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME504-N","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：36.8kW/50马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：1780kg（安全架），1960kg（驾驶室）","T202000410275","2025-07-05","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0991/FH19GW0261","国家拖拉机质量监督检验中心","LT19GK0051","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3395,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：40.5kW/55马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：1975kg","部20171106","2021-12-31","40.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW0151","国家拖拉机质量监督检验中心","W201610042","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[3396,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME554-N","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：40.5kW/55马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：1800kg（安全架），2070kg（驾驶室）","T202000410275","2025-07-05","40.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0991、FH19GW0261","国家拖拉机质量监督检验中心","LT19GK0051","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3397,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：40.5kW/55马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：2499kg（安全架）、2760kg（驾驶室）","部20171322","2021-12-31","40.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0241、FH19GW0251","国家拖拉机质量监督检验中心","LT08GK0061","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3398,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SK504-2","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：36.8kW/50马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：1710kg（安全架），1850kg（驾驶室）","T202000410276","2025-07-05","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0851/FH19GW0841","国家拖拉机质量监督检验中心","LT19GK0071","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3399,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SK504G","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：36.8（选装36.77、36.8）kW/50马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：1450kg（变更前）、1520kg(变更后)。变更内容：变更前①轮胎型号：6.00-12/11.2-16；②、前照灯型号: CX280P.48.030/CX280P.48.030A；③、工作装置液压悬挂系统型式：半分置式；液压油泵型号：CBN-F310；安全阀全开压力：18±0.5MPa；变更后①、轮胎型号：6.00-14/13.6-16（选装6.00-12，7.00-12，6.00-12水田/9.5-16，9.5-20，13.2-16，13.6-20，8.3-20水田，8.3-24水田）；②、前照灯型号: CX280P.48.030；③、工作装置液压悬挂系统型式：半分置式、分置式；液压油泵型号：CBN-F310、CBN-F314；安全阀全开压力：18±0.5、16±0.5 MPa；安全阀全开压力：18±0.5、16±0.5 MPa。","部20171104","2021-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","W201608214","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","WJ2017CKKX021","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3400,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","河北华戎装备制造有限公司","轮式拖拉机","HRE504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3500×1570×2260 (至安全架顶)mm；轴距或履带接地长：1885mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1200/1200mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1000、1050、1200、1250、1300/1000～1300mm；最小离地间隙及部位：320（前桥底部）mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1068mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：80.5±0.044mm；最小使用质量：1650kg；标准配重(前/后)：70/90kg；最小使用比质量：44.84kg/Kw；挡位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：HR704-A.46.002；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；发动机型号：4DW91-50GAG3U；发动机生产厂：一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂；发动机标定功率：36.8kW；发动机额定净功率：36.8kW；发动机标定转速：2500r/min；驾驶员座椅型号：SMT-CS05-1；安全带型号：FS2001；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；传动系箱体数量：2个；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速位置：在第2箱体中；主变速换挡方式：机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：1类；工作装置液压油泵型号：CBN-F316；液压输出组数：2组；工作装置安全阀全开压力：18±0.5MPa；动力输出轴花键数目：6；动力输出轴标准转速：540/720r/min。","T202100510239","2026-04-01","36.8","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2020KFH08G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT20GK0121","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3401,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","河北华戎装备制造有限公司","轮式拖拉机","HRX504-N","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式:轮式；整机驱动型式:四驱；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3660×1735×2470 (至安全架顶)mm；轴距或履带接地长:1865mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1300/1220mm；轮距(前轮/后轮)或轨距:1200、1300、1400/1220、1280、1350、1480mm；最小离地间隙及部位:400（后牵引座底部）mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1052mm；变速箱齿轮副轴孔中心距:92±0.044mm；最小使用质量:1850kg；标准配重(前/后):74/154kg；最小使用比质量:50.27kg/Kw；挡位数（前进/倒退）:8/2；主变速挡位数:4+1；副变速挡位数: 2 ；发动机与主离合器联接方式:直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:HR904.46.002；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架；发动机型号:4N28T31/504；发动机生产厂:浙江新柴股份有限公司；发动机标定功率:36.8kW；发动机额定净功率:36.8kW；发动机标定转速 :2400 r/min；驾驶员座椅型号:SMT-CS06-1；安全带型号:FS2001；转向系型式:全液压；转向系转向操纵机构:方向盘；转向系转向机构型式:前轮转向；传动系箱体数量:2个；变速箱（器）型式:机械平面组成式；主变速位置:在第2箱体中；主变速换挡方式:机械有级挡；副变速换挡方式:机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28；轮胎数量(前轮/后轮):2/2个；液压悬挂系统型式:分置式；悬挂装置型式:后置三点悬挂；悬挂装置类别:2类；工作装置液压油泵型号:CBN-F316ZH；液压输出组数:2组；工作装置安全阀全开压力:17.5±0.5MPa；动力输出轴花键数目:8；动力输出轴标准转速:540/720r/min。","T202100510238","2026-04-01","36.8","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2020KFH09G/WJ2020KFH07G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT20GK0111","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3402,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","河北华戎装备制造有限公司","轮式拖拉机","HRY504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3550×1280×2150 (至安全架顶)mm；轴距或履带接地长：1860mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1000/1000mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1000、1050、1200、1300/960～1300mm；最小离地间隙及部位：285（前桥底部）mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离： 1028 mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：80.5±0.044mm；最小使用质量：1500kg；标准配重(前/后)： 66/40 kg；最小使用比质量：40.76kg/Kw；挡位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：4＋1；副变速挡位数：2；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：HR704-A.46.002；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；发动机型号：4DW91-50GAG3U；发动机生产厂：一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂；发动机标定功率：36.8kW；发动机额定净功率：36.8kW；发动机标定转速：2500r/min；驾驶员座椅型号：SMT-CS05-1；安全带型号：FS2001；转向系型式：全液压转向；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速位置：在第2箱体中；主变速换挡方式：机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-16/11.2-24；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：1类；工作装置液压油泵型号：CBAd1014YW；液压输出组数：1；工作装置安全阀全开压力：16±0.5MPa；动力输出轴花键数目：6；动力输出轴标准转速：720r/min。","T202100510241","2026-04-01","36.8","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2020KFH08G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT20GK0101","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3403,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式:4×4;整机用途:农用耕作;整机外廓尺寸(长×宽×高):3450×1500×2600（至消声器顶）mm;整机轴距:1980mm;整机轮距(前轮/后轮):1200～1400/1200～1400mm;整机轮距(前轮/后轮)调整方式:有级调节/有级调节;整机最小离地间隙:285mm;整机最小使用质量:1825kg;整机前轴质量/后轴质量:745/1080kg;整机最大配重(前/后):80/140kg;整机档位数（前进/倒退/爬行）:8F+2R;整机各档理论速度:前进:低Ⅰ：2.24,低Ⅱ：3.29,低Ⅲ：5.35、低Ⅳ：6.05；高Ⅰ：11.42,高Ⅱ：14.91,高Ⅲ：20.93,高Ⅳ：28.3 倒退:低：3.33，高：10.43kmh;整机动力输出轴功率:34.4kW;整机最大牵引力:12kN;发动机型号:4TD55;发动机吸气方式:增压;发动机气缸数:4缸;发动机缸径×冲程:96×105mm;发动机排量:3.04L;发动机压缩比:18±0.2：1;发动机标定功率:40.4kW;发动机标定转速:2400rmin;发动机起动机型号:QDJ142;发动机冷却系统型式:水冷;前照灯型号:SG404.48C.030/SG404.48C.031;驾驶员座椅型号:KT400A.44.011;燃油箱型号:X300.50.012;燃油箱工作压力:10±1.5kPa;燃油箱容积:36L;消声器消声腔尺寸（长×宽×厚或直径×长）:530×140×85mm;消声器消声器重量:6.5±0.5kg;传动系变速箱型式:（4+1)×2组成式;传动系中央传动型式（前/后）:螺旋锥齿轮副/螺旋锥齿轮副;行走系轮式轮胎型号(前轮/后轮):7.5-16/11.2-28;行走系轮式轮胎气压(前轮/后轮):运输160～190耕作110～140/运输160～190耕作110～140kPa;工作装置安全阀全开压力:18±0.5MPa;工作装置动力输出轴花键数目:6齿矩形花键轴（选装8齿矩形花键轴）;工作装置动力输出轴花键外径:Φ35（选装Φ38）mm;工作装置动力输出轴转速:720（选装540/720）rmin;工作装置框架上最大提升力:≥9.8kN;","部20170332","2021-12-31","40.4","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH19GW0011","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX080","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3404,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8；发动机型号：4B5-50V32；排放阶段：第三阶段；外形尺寸（mm）：3660*1430*2310；轴距（mm）：1919；轮距（mm）：1050/1150；最小使用质量（kg）：1500","T202142420019","2026-02-07","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","HB2020FHZ192","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200627","湖北三智农业机械试验检测有限公司"]
[3405,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","几何重工（山东）有限公司","轮式拖拉机","JH504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：3600x1650x2450mm；轴距或履带接地长：1810mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1300/1300mm；整机最小离地间隙：390mm；最小使用质量：1740kg；整机标准配重(前/后)：48/56kg ；整机最小使用比质量：47.28kg/kW；档位数(前进/倒退)：8+8；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","鄂2019435","2024-11-15","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2019FHZ012","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909037","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3406,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFB504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：3614×1632×2619（至安全架顶）；轴距mm：1900；轮距（前轮/后轮）mm：前轮1050、1180或1072、1168、1204、1236、1300、1357、1368、1464，后轮1074-1766或1140-1766；最小使用质量kg：1970；标准配重（前/后）kg：80/90；最小使用比质量kg/kw：53.5；档位数（前进/倒退）：9/3，选装9/9；主变速档位数：3+1；副变速档位数：3，选装主变速档位数：3；副变速档位数：3×（1+1）；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；转向系型式：全液压转向；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第2个箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮8.3-20或7.50-16，后轮12.4-28或11.2-28；轮胎数量：前轮2个/后轮2个","T202132320055","2026-02-25","36.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH20GW1211/FH20GW2101/FH20GW1201/FH20GW2091","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","2020-JDNJ-04-003","江苏省农用动力机械检测中心有限公司"]
[3407,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YCX504D-1","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机功率：36.8千瓦（50马力）；国三排放；四轮驱动拖拉机；整机最小使用质量 kg：1510；最小使用比质量kg/kW：41.03；外廓尺寸(长×宽×高)mm：2950×1410×2120（安全架）；前进8个挡倒退2个挡；直联式干式单作用,液压转向；动力输出轴后置非独立式,整机轴距或履带接地长 mm： 1536；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm ：1000/1170；整机最小离地间隙 mm： 230；整机标准配重(前/后) kg： 0/100。","T202132320116","2026-05-05","36.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW0401","国家拖拉机质量监督检验中心","YH2021WJ01049","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3408,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","LMF504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3450×1645×2550（安全架顶部）,轴距1850mm,最小使用质量：1700kg,标准配重（前/后）：50/60（kg）,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：4N28T31/504,标定功率：36.8，制造商：浙江新柴股份有限公司，国三排放阶段","T202142420016","2026-02-07","36.8","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","HB2020FHZ198","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200633","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3409,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","LMF504-1","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3450×1645×2550（安全架顶部）,轴距1850mm,最小使用质量：1700kg,标准配重（前/后）：50/60（kg）,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：YN4H055-30VE,标定功率：36.8，制造商：山东云内动力有限责任公司，国三排放阶段","T202142420016","2026-02-07","36.8","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","HB2020FHZ198","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200633","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3410,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","SLE504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3640×1435×2430（安全架顶部）,轴距1880mm,最小使用质量：1680kg,标准配重（前/后）：45/60（kg）,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：4N28T31/504,标定功率：36.8，制造商：浙江新柴股份有限公司，国三排放阶段","T202142420015","2026-02-07","36.8","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","HB2020FHZ186","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200630","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3411,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","SLE504-1","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3640×1435×2430（安全架顶部）,轴距1880mm,最小使用质量：1680kg,标准配重（前/后）：45/60（kg）,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：YN4H055-30VE,标定功率：36.8，制造商：山东云内动力有限责任公司，国三排放阶段","T202142420015","2026-02-07","36.8","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","HB2020FHZ186","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200630","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3412,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","克拉斯（山东）农业机械有限公司","轮式拖拉机","KLS504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四轮驱动，外形尺寸：3480*1470*2340mm，最小使用质量：1710kg，功率：36.8kw，最小使用比质量：46.47kg/kw，动力输出轴标准转速：540/720r/min","T202000431296","2025-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH009/WJ2020GFH008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240079","潍坊市产品质量检验所"]
[3413,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","力远重工（山东）有限公司","轮式拖拉机","LN504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","四轮驱动；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：3500×1500×2400；轴距mm：1850mm；常用轮距（前轮/后轮）mm：1200×1200；最小使用质量kg：1610；最小使用比质量(kg/kW)：43.75；发动机型号：4N28T31/504;标定功率：36.8KW；制造商：浙江新柴股份有限公司；排放阶段：第三阶段；","T202000341169","2025-12-30","36.799999999999997","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020JFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","NJJC202190710-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3414,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","临沂宝迪机械有限公司","轮式拖拉机","BL504-B","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型号、名称:BL504-B型轮式拖拉机;整机型式:轮式;整机驱动型式:四驱;整机外廓尺寸(长X宽X高及部位)mm:3420×1530×2550 (安全架顶部);轴距mm:1800;常用轮距(前轮/后轮)mm:1230/ 1200;轮距(前轮/后轮)mm:1230、1420/1160-1550;最小离地间隙及部位mm:325(牵引架底端);最小使用质量kg：1750；最小使用比质量（kg/kw）：47.55；挡位数（前进/后退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；","T202100220353","2026-06-29","36.8","购机补贴(通用类)","北京市","评阅通过","","NW202104017","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2018）委检字整机类第0018号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[3415,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","临沂宝迪机械有限公司","轮式拖拉机","BL504-E","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型号、名称:BL504-E型轮式拖拉机;整机型式:轮式;整机驱动型式:四驱;整机外廓尺寸(长X宽X高及部位)mm:2790×1450×2020 (安全架顶部);轴距mm:1460;常用轮距(前轮/后轮)mm:1155/ 1200;轮距(前轮/后轮)mm:955、1155/1155- 1275;最小离地间隙及部位mm:190(分动箱底端);最小使用质量kg：1540；最小使用比质量（kg/kw）：41.85；挡位数（前进/后退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；轮胎型号（前轮/后轮）：6.00-12/9.5-16","T202000220954","2025-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","北京市","评阅通过","","NW202007013","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20191101-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3416,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳乐驰机械制造有限公司","轮式拖拉机","LA504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机标定功率（kW）：36.8；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：3630×1560×2280（安全架顶部）；轴距（mm）：1920；最小使用质量（kg）：1600；排放阶段：国三","T202142420206","2026-04-29","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2021CFH009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HB21SJ0028K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3417,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RE504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：36.8kw；最小使用质量：1510kg（安全架）、1590kg（驾驶室）","T202142420002","2026-02-07","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","HB2020FHZ104(安全架)HB2020FHZ094(驾驶室)","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200588","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3418,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳市宏宣机械制造有限公司","轮式拖拉机","HD504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机驱动型式 ： 四驱；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm： 3540×1365×2070、安全架顶；轴距： mm ：1770；轮距(前轮/后轮)或轨距 mm ：970/1030-1150；最小离地间隙及部位 mm： 223、前桥底部；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 mm ：1059；变速箱齿轮副轴孔中心距 mm ：92；最小使用质量 kg ：1605；最小使用比质量 kg/kW ：43.61；发动机标定功率kW：36.8；发动机标定转速r/min：2400；排放阶段：国三","T202100410589","2026-06-29","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW1821","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","LT19GK0031","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3419,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳市宏宣机械制造有限公司","轮式拖拉机","HX504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机驱动型式:四驱；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm:3540×1465×2230、安全架顶；轴距mm：1820；轮距(前轮/后轮)mm：1200/1160-1450；最小离地间隙及部位mm：325、前桥底部；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1027；变速箱齿轮副轴孔中心距mm：80.5；最小使用质量kg：1666；最小使用比质量kg/kW：45.27；发动机标定功率kW：36.8；发动机标定转速r/min：2400；排放阶段：国三","T202100410588","2026-06-29","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2020HFH009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT18GK0181","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3420,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳泰九农业机械有限公司","轮式拖拉机","504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型号、名称:504、轮式拖拉机;整机型式:轮式;整机机架型式:无架式;整机驱动型式:四驱\n整机用途:一般用途;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3470×1480×2270（安全架顶）mm\n轴距或履带接地长:1825mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1200/1200mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1200/1200-1300mm;最小离地间隙及部位:315(前驱动桥底部)mm;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1035mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:80.5mm;最小使用质量:1500kg;挡位数（前进/倒退）:8/2;主变速挡位数:4＋1;副变速挡位数:2;最高设计理论速度:29.35km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:TJ504.46.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:洛阳益丰管件科技有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量:2个;变速箱（器）型式:机械平面组成式;主变速位置:第2箱体中;主变速换挡方式:机械有级挡;副变速换挡方式:机械有级挡","T202100510668","2026-06-29","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2021BFH021","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT20GK0241","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3421,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳泰九农业机械有限公司","轮式拖拉机","504-A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3650×1520×2530 (至安全架顶)mm;轴距或履带接地长:1870mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1160/1200mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1160/1200～1300mm;最小离地间隙及部位:340（前驱动桥底部）mm;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1075mm；变速箱齿轮副轴孔中心距:80.5；最小使用质量1740；挡位数（前进/倒退）:8/2；主变速挡位数:4＋1；副变速挡位数:2；最高设计理论速度:32.11km/h；发动机与主离合器联接方式:直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:TJ504.46.001；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:洛阳益丰管件科技有限公司；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速位置：第2箱体中；主变速换挡方式：机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡。","T202100510669","2026-06-29","36.799999999999997","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2021BFH021","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心 ","LT20GK0251","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3422,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳泰九农业机械有限公司","轮式拖拉机","504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型号、名称:504D、轮式拖拉机;整机型式:轮式;整机机架型式:无架式;整机驱动型式:四驱\n整机用途:园艺;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3000×1390×2150（安全架顶）mm;轴距或履带接地长:1645mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1030/1050mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1030/1050-1150mm;最小离地间隙及部位:225(前驱动桥底部)mm;离合器壳体前端面至后;驱动轴轴心线的水平距离:940mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:80.5mm;最小使用质量:1340kg;挡位数（前进/倒退）:8/2;主变速挡位数:4＋1;副变速挡位数:2;最高设计理论速度:21.66km/h\n发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:TJ504D.46.001\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:洛阳益丰管件科技有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量:2个;变速箱（器）型式:机械平面组成式;主变速位置:第2箱体中;主变速换挡方式:机械有级挡;副变速换挡方式:机械有级挡.","T202100510670","2026-06-29","36.75","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2021BFH013","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT20GK0311","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3423,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式: 四轮驱动；发动机标定功率：40.5（kW）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：3875×1635×2145(至消音器)2620（至安全架）；轴距：2045（㎜）；最小离地间隙及部位（mm）:330(至下拉杆支座底部）；最小使用质量：2530（㎏）；最小使用比质量：62.46（kg/kW）;排放阶段：第三阶段","T202041410175","2025-12-30","40.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH14GW0201","国家拖拉机质量监督检验中心","LT15GK0091","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3424,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳万年红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","万年红504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：36.8kw；最小使用质量：1580kg","T202041410131","2025-09-26","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW1061","国家拖拉机质量监督检验中心","2015KKX092","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3425,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","504-F","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式、4×4四轮驱动；发动机标定功率kW：36.8；外廓尺寸mm（长×宽×高）：3600×1420×2240；轴距mm：1880；常用轮距mm（前轮/后轮）：1050/1080;轮距mm（前轮/后轮）：1050/1100-1200;轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量kg：1650；标准配重kg(前/后)：36/30；最小使用比质量kg/kW：44.84；挡位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速挡位数/副变速挡位数/其他挡位数：（4＋1）/2/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：两柱式；前照灯型号：SZ550.48.030A/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：蹄式；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4＋1）×2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：/；轮胎型号(前轮/后轮)：7.00-12/13.6-16","T202100340508","2026-06-29","36.799999999999997","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW0061","国家拖拉机质量监督检验中心","LT20GK0341","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3426,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方504-E","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式、4×4四轮驱动；发动机标定功率kW：36.8；外廓尺寸mm（长×宽×高）：3600×1520×2240；轴距mm：1880；常用轮距mm（前轮/后轮）：1180/1220;轮距mm（前轮/后轮）：1180、1280、1380/1220-1420（前轮/后轮）;轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小使用质量kg：1500；标准配重kg(前/后)：50/110；最小使用比质量kg/kW：41.6；挡位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速挡位数/副变速挡位数/其他挡位数：（4＋1）/2/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：两柱式；前照灯型号：SZ550.48.030A/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：蹄式；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4＋1）×2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：/；轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-16/11.2-24","T202065650116","2025-12-30","40.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH18GW0161","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2018AKKX009","河南拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3427,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方554-E","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式、4×4四轮驱动；发动机标定功率kW：40.5；外廓尺寸mm（长×宽×高）：3600×1520×2240；轴距mm：1880；常用轮距mm（前轮/后轮）：1180/1220;轮距mm（前轮/后轮）：1180、1280、1380/1220-1420;轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小使用质量kg：1580；标准配重kg(前/后)：50/110；最小使用比质量kg/kW：39.01；挡位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速挡位数/副变速挡位数/其他挡位数：（4＋1）/2/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：两柱式；前照灯型号：SZ550.48.030A/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：蹄式；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4＋1）×2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：/；轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-16/11.2-24","T202065650116","2025-12-30","40.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH18GW0161","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2018AKKX009","河南拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3428,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机型号：4D32T31/504；发动机标定功率/转速：36.8kW/2400r/min；排放阶段：国三；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动   最小使用质量：1960kg；","T202100430630","2026-06-29","36.8","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","FH21GW0141","国家拖拉机质量监督检验中心","LT20GK0271","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3429,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","504-2","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机信息：发动机型号：WP3.2G50E346；发动机标定功率/转速：36.8kW/2400r/min；排放阶段：国三；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动；  最小使用质量：1700kg；最小使用比质量（kg/kw）：46.2","T202000231041","2025-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","FH20GW1461","国家拖拉机质量监督检验中心","NJJC20200320","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3430,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野重工股份有限公司","轮式拖拉机","554-1","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机型号：4D29ZT32/554；发动机标定功率/转速：40.5kW/2400r/min；排放阶段：国三；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动；   最小使用质量：2030kg；最小使用比质量（kg/kw）：50.12","T202000231042","2025-12-30","40.5","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","FH20GW0651","国家拖拉机质量监督检验中心","NJJC20190528","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3431,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野重工股份有限公司","轮式拖拉机","ZT504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机型号：4D32T31/504；发动机标定功率/转速：36.8KW/2400r/min；排放阶段：国三；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动；最小使用质量：1960kg；最小使用比质量（kg/kw）：53.26","T201900320783","2024-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","FH19GW0151","国家拖拉机质量监督检验中心","（2014）委检字整机类第25号","江苏省盐城市农业机械试验鉴定站"]
[3432,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野重工股份有限公司","轮式拖拉机","ZT504-2","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机型号：4D30T31/504；发动机标定功率/转速：36.8kW/2400r/min；排放阶段：国三（选装发动机型号：SD4DW3D；发动机标定功率/转速：36.8kW/2400r/min；排放阶段：国三）；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动；   最小使用质量：1650kg；最小使用比质量（kg/kw）：44.84","部20190501","2023-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","FH19GW0151","国家拖拉机质量监督检验中心","NJJC20181004-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3433,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","宁波兴野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸：3500×1745×2380，轴距：1955，常用轮距(前轮/后轮)：1300/1250，轮距(前轮/后轮)调整方式：固定轮距式/辐板可调轮距式，最小使用质量：1960kg，标准配重(前/后)： 91/75kg，档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0，主变速档位数 /副变速档位数/其他档位数 ：4+1/2/0，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电起动，翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式安全框架，前照灯型号：ND140×90T-1，转向系型式：液压转向，行车制动系型式：干式、双片盘式制动器，机械操纵，驻车制动系型式：锁定踏板式，前驱动桥型式：水田型（四轮驱动），离合器型式：单作用，单片、干式、常接合式，传动系动力输出轴离合器型式：单作用，单片、干式、常接合式，传动系变速箱型式：二轴式、直齿（4+1）×2组成式，主变速箱换档方式：滑动齿轮换档，副变速箱换档方式：啮合套换档，轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/12.4-28，，标定功率：36.8kW（50马力），配套国Ⅲ排放柴油机，驱动方式：四轮驱动，最小使用比质量：53.26。","T201900230560","2024-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","FH19GW0101","国家拖拉机质量监督检验中心","WC-3(2008)049","黑龙江省农业机械试验鉴定站"]
[3434,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","宁波兴野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","504-2","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸：3400×1745×2380，轴距：1860，常用轮距(前轮/后轮)：1300/1350，轮距(前轮/后轮)调整方式：固定轮距式/辐板可调轮距式，最小使用质量：1796kg，标准配重(前/后)： 85/75kg，档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0，主变速档位数 /副变速档位数/其他档位数 ：4+1/2/0，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电起动，翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式安全框架，前照灯型号：ND140*90，转向系型式：液压转向，行车制动系型式：干式、盘式制动器，机械操纵，驻车制动系型式：锁定踏板式，前驱动桥型式：水田型（四轮驱动），离合器型式：单作用，单片、干式、常接合式，动力输出轴离合器型式：单作用，单片、干式、常接合式，变速箱型式：二轴式、直齿（4+1）×2组成式，主变速箱换档方式：滑动齿轮换档，副变速箱换档方式：啮合套换档，轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/12.4-28，驱动型式：四轮驱动；标定功率：36.8kW（50马力），配套国Ⅲ排放柴油机，最小使用比质量：48.8。","部20171118","2021-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","FH19GW0101","国家拖拉机质量监督检验中心","WC-3(2008)049","黑龙江省农业机械试验鉴定站"]
[3435,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","宁波兴野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","504-3","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸：3400×1600×2380（安全框架顶）；轴距：1860；常用轮距(前轮/后轮):1300/1250；轮距(前轮/后轮)调整方式：固定轮距式/辐板可调轮距式；最小使用质量：1685kg;标准配重（前/后）:84/70；档位数(前进/倒退)：8/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置：安全框架；转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：双片制动器，机械操纵；驻车制动系型式：锁定踏板式；前驱动桥型式：水田型四轮驱动；离合器型式：单作用，单片、干式、常接合式；动力输出轴离合器型式：单作用，单片、干式、常接合式；变速箱型式：二轴式、直齿（4+1）×2组成式；主变速箱换档方式：滑动齿轮换档；副变速箱换档方式：啮合套换档；轮胎型号(前轮/后轮)：7.5-16/11.2-28；驱动型式：四轮驱动；标定功率：36.8kW，配套国Ⅲ排放柴油机，最小使用比质量：45.79。","T202100430213","2026-04-01","36.8","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","FH20GW1841","国家拖拉机质量监督检验中心","LT20GK0221","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3436,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","青州市国昊机械有限公司","轮式拖拉机","504A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","四轮驱动；外形尺寸：2950mm*1490mm*1960mm； 轴距：1510mm；常用轮距：920mm/1050mm； 最小使用质量：1400KG； 最小使用比质量：38.04KG/KW ；发动机型号：YN4H055-30VE； 标定功率：36.8KW ；山东云内动力有限责任公司 ；排放标准：国三；","鄂2020014","2025-04-11","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2019FHZ082","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909051","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3437,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","青州市国昊机械有限公司","轮式拖拉机","504B","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","四轮驱动；整机外形尺寸：3520mm*1580mm*2350mm；轴距：1800mm；常用轮距：1200mm/1170mm；最小使用质量：1720kg；最小使用比质量：46.74kg/kW；发动机型号：YN4H055-30VE；山东云内动力有限责任公司；标定功率：36.8kW；排放标准：国三","鄂2020013","2025-04-11","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2019FHZ082","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909050","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3438,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","青州市铭科农业机械有限公司","轮式拖拉机","MKC504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率:36.8kW（50马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用质量：1680kg；最小使用比质量45.65kg/kW","T202142420195","2026-04-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3016 ","湖北三智农业机械检测有限公司","YH2021WJ01030","江苏沿海农业机械检查有限公司"]
[3439,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东巴博斯重工有限公司","轮式拖拉机","504B","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式:四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3570×1580×2500（安全架顶）；最小离地间隙及部位:405(牵引架底部）;最小使用质量:1780kg；配置最小使用比质量:48.4kg/kW；功率(马力):50马力；发动机型号：WP3.2G50E346；标定功率：36.8kW；标定转速（r/min）：2400；气缸数：4；发动机生产厂：潍柴动力扬州柴油机有限责任公司；排放阶段：国三\n选装发动机型号：4N28T31/504；标定功率：36.8kW；标定转速（r/min）：2400；气缸数：4；发动机生产厂：浙江新柴股份有限公司；排放阶段：国三","鄂2020227","2025-11-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ118","湖北三智农业机械检测有限公司","NJJC20191242","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3440,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东比勒农业装备有限公司","轮式拖拉机","BLE504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：50马力（36.8kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：3590×1480×2550（安全架顶部）；轴距（mm）：1920；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1000/1050；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1070；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：80.5；最小使用质量（kg）：1675；最小使用比质量（kg/kW）：45.52；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：8/2；主变速档位数（个）：4+1；副变速档位数（个）：2；发动机型号：4B5-50V32；发动机生产厂：安徽全柴动力股份有限公司；发动机气缸数：4；发动机转速：2400r/min。","T202142420217","2026-04-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021BFH018","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240023","潍坊市产品质量检验所"]
[3441,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DN504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)：3800×1560×2450（至安全架顶） 3800×1560×2550（至驾驶室顶） ；轴距或履带接地长： 1980 ；常用 轮距(前轮/后轮)或轨距：  1200、1230、1270/1200～1320 ；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/无级调整；最小使用质量： 1750（安全框架）、1850（驾驶室） kg；最小离地间隙：360mm；标准配重(前/后)： 70/120 kg；档位数 (前进/倒退/爬行)：8/8；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2/（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；功率：36.8kW；驱动方式：四轮驱动","T202100220340","2026-06-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012002/FH20GW1771","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心/国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2017KKKX006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3442,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CN504-1","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型号、名称 / CN504-1、轮式拖拉机 \n整机型式 / 轮式 \n整机机架型式 / 无架 \n整机驱动型式 / 四驱 \n整机用途 / 一般用途 \n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm 3650×1630×2370（至安全架顶） \n轴距或履带接地长 mm 1850 \n常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 1300/1300 \n轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 1200、1300/1200、1300、1400 \n最小离地间隙及部位 mm 415 （前桥下沿） \n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 mm 1052 \n变速箱齿轮副轴孔中心距 mm 92±0.044 \n最小使用质量 kg 1905 \n标准配重(前/后) kg 48/120 \n最小使用比质量 kg/kW 51.77 \n挡位数（前进/倒退） / 8/2 \n主变速挡位数 / 4+1 \n副变速挡位数 / 2 \n最高设计理论速度 km/h 31.08\n发动机标定功率（kw）:36.8","T202000231044","2025-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH05G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018JKKX025","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3443,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CN504-2","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型号、名称 / CN504-2、轮式拖拉机 \n整机型式 / 轮式 \n整机机架型式 / 无架 \n整机驱动型式 / 四驱 \n整机用途 / 一般用途 \n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm 3740×1630×2400（至安全架顶） \n轴距 mm 1850 \n常用轮距(前轮/后轮) mm 1300/1300 \n轮距(前轮/后轮) mm 1200、1300/1200、1300、1400 \n最小离地间隙及部位 mm 415（ 前桥下沿） \n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 mm 1052 \n变速箱齿轮副轴孔中心距 mm 92 \n最小使用质量 kg 1820 \n标准配重(前/后) kg 55/120 \n最小使用比质量 kg/kW 49.46 \n挡位数（前进/倒退） / 8/2 \n主变速挡位数 / 4+1 \n副变速挡位数 / 2 \n最高设计理论速度 km/h 29.78\n发动机标定功率（kw）:36.8","T202100320066","2026-04-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH014","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018JKKX025","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3444,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东谷禾农业装备有限公司","轮式拖拉机","M504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率:36.8kW(50马力）；驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3550×1500×2340mm（安全架顶端）；轴距：1900mm；标准配重(前/后)：42kg/56kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28。","T202000320436","2025-09-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019KFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01107","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3445,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东谷禾农业装备有限公司","轮式拖拉机","M504-C","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率:36.8kW(50马力）；驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3495×1520 ×2290mm（安全架顶端）；轴距：1840mm；标准配重(前/后)：42kg/40kg；挡位数(前进/倒退）：8/2；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/12.4-24。","T202000320445","2025-09-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019KFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01105","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3446,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东谷禾农业装备有限公司","轮式拖拉机","M504Y-A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率:36.8kW(50马力）；驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3180 ×1330 ×2130mm（安全架顶端）；轴距：1720mm；标准配重(前/后)：42kg/22kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-12/13.6-16。","T202000320443","2025-09-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019KFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01104","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3447,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东谷禾农业装备有限公司","轮式拖拉机","M504Y-D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率:36.8kW(50马力）；驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3120 ×1340×2000mm（安全架顶端）；轴距：1515mm；标准配重(前/后)：42kg/22kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-12/13.6-16。","T202000320444","2025-09-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019KFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01106","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3448,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东光明重工机械有限公司","轮式拖拉机","GM504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率:36.8kW(50马力）；驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3550×1500×2340mm（安全架顶端）、3620×1810×2560mm（驾驶室顶端）；轴距：1875mm；最小使用质量：1605kg （安全架）、1645kg（驾驶室）；标准配重(前/后)：45kg/60kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28。","鄂2020219","2025-11-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020EFH021（安全架）、WJ2020EFH019(驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HBNJ20200594","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3449,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东光明重工机械有限公司","轮式拖拉机","GM504-A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率:36.8kW(50马力）；驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3320 ×1320 ×2125mm（安全架顶端）；轴距：1840mm；最小使用质量：1422kg；标准配重(前/后)：50kg/22kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-12/13.6-16。","鄂2020220","2025-11-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020EFH021","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HBNJ20200595","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3450,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东光明重工机械有限公司","轮式拖拉机","GM504-C","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率:36.8kW(50马力）；驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3480×1500×2310mm（安全架顶端）；轴距：1830mm；最小使用质量：1510kg；标准配重(前/后)：45kg/40kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-16/12.4-24。","鄂2020220","2025-11-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020EFH021","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HBNJ20200595","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3451,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东光明重工机械有限公司","轮式拖拉机","GM504-N","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率:36.8kW(50马力）；驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3450×1650×2690mm（安全架顶部）；轴距：1842mm；最小使用质量：1830kg；标准配重(前/后)：72kg/60kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28。","鄂2020218","2025-11-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020EFH020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HBNJ20200593","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3452,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东航舵智能装备有限公司","轮式拖拉机","504-C","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式:无架;整机驱动型式:四驱;整机用途:一般用途;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3580×1450×2330mm（安全架）;轴距或履带接地长:1975mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1200/1150mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:960、1000、1100、1150、1200、1300、1400/960-1400mm;最小离地间隙及部位:300mm(前桥放油螺塞);离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1080mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:90mm;最小使用质量:1800kg;标准配重(前/后):60kg/60kg;最小使用比质量：49kg/kw;挡位数（前进/倒退）:8/8;主变速挡位数:4;副变速挡位数:(1+1)×2;最高设计理论速度:28.37km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:704C.46.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:潍坊中远重工科技有限公司；发动机型号：YN4H055-30VE；发动机结构型式：立式、直列、四冲程；发动机生产厂：山东云内动力有限责任公司；发动机进气方式：自然吸气；发动机气缸数：4；发动机标定功率：36.8kW；发动机额定净功率：36.8kW；发动机标定转速：2400r/min；发动机冷却方式：水冷；排放阶段：第三阶段；空气滤清器型号:YLQ400C1;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）Φ120×500mm;排气管消声腔质量:3.5kg;驾驶员座椅型号:SMT-CS06-1;驾驶员座椅生产厂:潍坊舒美特机械有限公司;安全带型号:DC-1000-006;安全带生产厂:常州市东晨车辆部件有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量：2个；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速位置：在第1箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;悬挂装置类别:2类;工作装置液压油泵型号:CB-F316;液压输出组数:2组;工作装置安全阀全开压力:17.5-","T202000340520","2025-09-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020FFH030","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004014","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[3453,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东航舵智能装备有限公司","轮式拖拉机","504-H","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式:无架;整机驱动型式:四驱;整机用途:一般用途;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3600×1580×2400mm（安全架）;轴距或履带接地长:1880mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1300/1300mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1200、1300、1400/1200、1300、1400mm;最小离地间隙及部位:360mm(后牵引架底部);离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1090mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:90mm;最小使用质量:1625kg;标准配重(前/后):60kg/60kg;最小使用比质量：44.1kg/kw;挡位数（前进/倒退）:8/2;主变速挡位数:4+1;副变速挡位数:2;最高设计理论速度:30.69km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:1004A.46.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:潍坊中远重工科技有限公司；发动机型号：YN4H055-30VE；发动机结构型式：立式、直列、四冲程；发动机生产厂：山东云内动力股份有限公司；发动机进气方式：自然吸气；发动机气缸数：4；发动机标定功率：36.8kW；发动机额定净功率：36.8kW；发动机标定转速：2400r/min；发动机冷却方式：水冷；排放阶段：第三阶段;空气滤清器型号:K395;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）Φ110×330mm;排气管消声腔质量:3.5kg;驾驶员座椅型号:SMT-CS06-1;驾驶员座椅生产厂:潍坊舒美特机械有限公司;安全带型号:DC-1000-006;安全带生产厂:常州市东晨车辆部件有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量：2个；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速位置：在第1箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;悬挂装置类别:1类;工作装置液压油泵型号:CBN-F320;液压输出组数:2组;工作装置安全阀全开压力:17-17.5MPa;动力输出轴花键数目:8","T202100430180","2026-04-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","No:WJ2020FFH029","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","No:WT202004013","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[3454,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT504-A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动形式:四轮驱动；标定功率:36.8kw；发动机型号:SD1DW3D；轮距(mm):前轮1200,后轮1170；轴距(mm):1820；轮胎规格(前/后):6.5-16/11.2-24；外廓尺寸(mm):3400×1500×2280；最小使用质量:1410kg.","T202142420044","2026-02-07","36.799999999999997","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ203","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200660","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3455,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT504-B","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动形式:四轮驱动；标定功率:36.8kw；发动机型号:4B5-50V32；轮距(mm):前轮1200,后轮1200；轴距(mm):1900；轮胎规格(前/后):8.3-20/12.4-28；安全架配置外廓尺寸(mm):3475×1590×2350；驾驶室配置外廓尺寸(mm):3475×1590×2545；安全架配置最小使用质量:1650kg；驾驶室配置最小使用质量:1900kg.","T202142420184","2026-04-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3057   /   SJ21FH3062","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0022K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3456,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT504-NA","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动形式:四轮驱动；标定功率:36.8kw；发动机型号:YN4H055-30VE；轮距(mm):前轮1330,后轮1225；轴距(mm):1880；轮胎规格(前/后):8.3-20/12.4-28；安全架配置外廓尺寸(mm):3490×1545×2500；驾驶室配置外廓尺寸(mm):3482×1550×2565；安全架配置最小使用质量:1850kg；驾驶室配置最小使用质量:1900kg.","T202142420178","2026-04-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3058   /  SJ21FH3062","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909066","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3457,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东华沃机械科技有限公司","轮式拖拉机","HW504-D1","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率:36.8kW（50马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用质量：1750kg；最小使用比质量47.55kg/kW","T202100340107","2026-04-01","36.799999999999997","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH23G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240161","潍坊市产品质量检验所"]
[3458,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东金迪农业装备有限公司","轮式拖拉机","HL504-2","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)：3670×1630×2400mm；轴距： 1860mm；轮距（前轮/后轮）： 850、960、1000、1060、1300/850、960、1000、1100、1300 ；最小离地间隙：415mm；最小使用质量：1770/1900kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；标准配重(前/后)： 130/60 kg；发动机与离合器联接方式：直联功率：36.8kW；驱动方式：四轮驱动","T202142420173","2026-04-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3013/SJ21FH3012","湖北三智农业机械检测有限公司/湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0008K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3459,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东金迪农业装备有限公司","轮式拖拉机","HL504-E","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)：3740×1550×2330mm；轴距： 1970 mm；轮距（前轮/后轮）：850、960、1000、1100、1200、1250/850、960、1000、1100、1200、1250；最小离地间隙：340mm；最小使用质量：1750/1880kg；挡位数(前进/倒退)：8/8；标准配重(前/后)： 144/60 kg；发动机与离合器联接方式：直联功率：36.8kW；驱动方式：四轮驱动","T202142420174","2026-04-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3013/SJ21FH3012","湖北三智农业机械检测有限公司/湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0009K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3460,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东久力农业装备有限公司","轮式拖拉机","ME504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：50马力，36.8kW；驱动型式：四轮驱动；长×宽×高（mm）：3650×1480×2255（宽轮距)，3650×1330×2255(选装窄轮距）；轴距（mm）：1870；最小使用质量（kg）1580：，最小使用比质量：42.93。","T202100510236","2026-04-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202009021/NW202009020","山东农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200610-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3461,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东久力农业装备有限公司","轮式拖拉机","ME504-1","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：50马力，36.8kW；驱动型式：四轮驱动；长×宽×高（mm）：3100×1340×2100；轴距（mm）：1550；最小使用质量（kg）：1415，最小使用比质量：38.45。","T202100510235","2026-04-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202009022-X01","山东农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200610-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3462,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东俊驰农业装备有限公司","轮式拖拉机","JC504-A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","马力：50马力；驱动方式：四轮驱动；排放阶段：国三；发动机标定功率：36.8kW；发动机型号：WP3.2G50E346；发动机标定转速：2400r/min；最小使用质量：1500kg；最小使用比质量：40.8kg/kW","T202165650002","2026-03-15","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NO.WJ2020EFH016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2018）委字整机类第01809100102号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[3463,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东骏玛道机械有限公司","轮式拖拉机","ME504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机功率：50马力；驱动方式：四轮驱动","T202100430208","2026-04-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH05G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01355","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3464,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东骏玛道机械有限公司","轮式拖拉机","ME504D-A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机功率：50马力；驱动方式：四轮驱动；","T202100430659","2026-06-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH05G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01355","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3465,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东骏田农业装备有限公司","轮式拖拉机","504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","机型：504D 马力数值：50 马力    驱动方式：4轮驱动     整机外形mm（长*宽*高）：2950*1230*2020   常用轮距mm:920/970 轴距mm：1510   最小使用质量kg：1510发动机型号：YN4H055-30VE     发动机厂家：山东云内动力有限责任公司     发动机功率：36.8KW 发动机转速：2400r/min  排放阶段：国三","T202000340500","2025-09-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","   WJ2020FFH007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202003006","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[3466,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东骏田农业装备有限公司","轮式拖拉机","504-E","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","机型：504-E  马力数值：50 马力    驱动方式：4轮驱动     整机外形mm（长*宽*高）：3645*1480*2180（安全架） /3645*1480*2480 （驾驶室） 常用轮距mm:1100/1150  轴距mm：1910    最小使用质量kg：1795 (安全架)1840（驾驶室）发动机型号：YN4H055-30VE     发动机厂家：山东云内动力有限责任公司     发动机功率：36.8KW 发动机转速：2400r/min 排放阶段：国三","T202000340509","2025-09-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020FFH005        WJ2020FFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202003005","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[3467,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯法尔农业装备有限公司（原：山东凯斯迪尔农业装备有限公司）","轮式拖拉机","DR504-T","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四驱:36,8KW，功率：整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：\t3500×1500×2470mm(安全架顶端)；最小使用质量：1640kg\t；最小使用比质量：44.57kg/kW；\n轴距：1800mm；常用轮距(前轮/后轮)：1210/1200mm；\n轮距(前轮/后轮)：1000、1100、1210、1300/980、1100、1200、1300mm；\n最小离地间隙及部位：300mm（前桥底部）；\n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1027mm；\n变速箱齿轮副轴孔中心距：80.5mm；\n标准配重(前/后)：91/52kg","T202100320044","2026-04-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH20GW0441/FH20GW0101","国家拖拉机质量监督检验中心 ","（2020）2240035","潍坊市产品质量监督检验所 "]
[3468,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯法尔农业装备有限公司（原：山东凯斯迪尔农业装备有限公司）","轮式拖拉机","NINGBODEER554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四驱；功率：40.5kw；最小使用质量：2000kg；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3510mm×1600mm×2325mm（防翻架顶部）；轴距：2015mm； \n常用轮距(前轮/后轮)： 1300mm /1300 mm；\n轮距(前轮/后轮)：1300/1200、1250、1300、1350；\n最小离地间隙及部位 :325mm /传动箱底部；\n变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：627mm\n变速箱齿轮副轴孔中心距：92mm\n标准配重(前/后)：78kg/120kg； \n挡位数(前进/倒退)：8/2；","T201900510998","2024-12-30","40.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201404032","山东省农业机械产品质量监督检验站","W201212039-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3469,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东乐地农业装备有限公司","轮式拖拉机","LD504-A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)mm:3385×1470×2250（安全架顶）；轴距或履带接地长:1805mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1200/1200mm；最小使用质量:1475kg；最小使用质量比：40.08kg/kW；标准配重（前/后）：90/120kg； 档位数：前进/倒退/爬行：8/2/0；主变速器档位数：4+1；副变速器档位数/其他档位数：2；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1030mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：80.5mm","T202000431297","2025-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202006049","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20181008-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3470,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东铃沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","\"外廓尺寸(长×宽×高)(mm)：3620×1450×2350（安全架顶）\n轴距(mm)：1990\n轮距(mm)：1000、1100、1200、1300/960-1300\n最小离地间隙(mm)： 310前桥底部 \n最小使用质量(kg)： 1610 \n最小使用比质量: 43.75 \n轮胎型号：7.5-16/11.2-28\n排放阶段：国3\"","T202100430195","2026-04-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH024","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020)2240167","潍坊市产品质量检验所"]
[3471,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东隆耀重工科技有限公司","轮式拖拉机","DA504-A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","50马力轮式拖拉机，四轮驱动，发动机信息：型号：YN4A055-31VE;制造商：山东云内动力有限责任公司；气缸数：4；标定功率:36.8kW;标定转速2400r/min；排放标准：GB 20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段，最小使用比质量：44.84 kg/kW  k值 33 kg/ps 最小使用质量：1650kg。","T202000341172","2025-12-30","36.799999999999997","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ153","湖北三智农业机械检测有限公司","NJJC20191223-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3472,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东麦森弗雷德重工有限公司","轮式拖拉机","M504-A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：50马力；驱动形式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：3700x1600x2500（安全架顶部）/3900x1600x2650（驾驶室）；轴距或履带接地长：1950；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1250/1360；；最小使用质量：1900kg(安全架）/1960kg（驾驶室）；最小使用质量比：51.63kw（安全架）/53.26kw（驾驶室）；","T202142420200","2026-04-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," SJ21FH3022(安全架）/ SJ21FH3023(驾驶室）","湖北三智农业机械检测有限公司/湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0013K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3473,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东美迪奔野拖拉机有限公司","轮式拖拉机","504-3E","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3215×1390×1935（安全架顶部）,轴距1760mm,最小使用质量：1550kg（安全架）,标准配重（前/后）：30/60（kg）安全架 ,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：4N28T31/504,标定功率：36.8kW，制造商：浙江新柴股份有限公司，国三排放阶段","T202142420062","2026-02-07","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ231"," 湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909079"," 湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3474,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东宁奔野农业机械有限公司","轮式拖拉机","504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","四轮驱动，外廓尺寸3150*1680*2420mm，轴距1960mm，常用轮距（前/后）1300/1300mm，最小使用质量2000kg，最大牵引力13.3kN","部20180789","2022-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201803054","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017LKKX012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3475,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东宁奔野农业机械有限公司","轮式拖拉机","504B","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","四轮驱动，功率：36.8Kw,外廓尺寸3500*1650*2400mm(安全架），轴距1850mm，常用轮距（前/后）1300/1300mm，最小使用质量1880kg，最大牵引力13.3kN","部20190477","2023-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201803054","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018FKKX027","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3476,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东宁奔野农业机械有限公司","轮式拖拉机","554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","四轮驱动，外廓尺寸3580*1680*2500mm，轴距1960mm，常用轮距（前轮/后轮）1300/1300mm，最小使用质量2100kg，最大牵引力13.6kN.","部20180788","2022-12-31","40.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201803054","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017LKKX012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3477,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东瑞科农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动形式:四轮驱动；标定功率:36.8kw；发动机型号:4B5-50V32；轮距(mm):前轮1200,后轮1200；轮胎规格(前/后):8.3-20/12.4-28；轴距(mm):1825；外廓尺寸(mm):3460×1600×2280；最小使用质量:1600kg.","T202000340483","2025-09-29","36.799999999999997","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020EFH015 ","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检测中心","WJ2018JKKX016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检测中心"]
[3478,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","RD504-A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率：36.8kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高):2950×1360×2100（至安全架顶）；轴距：1530mm；最小使用质量：1450kg；常用轮距mm（前轮/后轮）：1000/1030","T202000230382","2025-09-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202001008","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2020）2240008","潍坊市产品质量检验所"]
[3479,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东晟拖重工有限公司","轮式拖拉机","504-A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式，整机机架型式：无架，驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸（mm）：3600×1600×2480，轴距mm：1850，常用轮距mm：1250/1300，轮距mm：1200、1250、1300/1200、1300，最小离地间隙mm：440，变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1070，变速箱齿轮副轴孔中心距mm：92，最小使用质量kg：1770，标准配重kg：45/48，最小使用比质量：48.10kg/kW，档位数（前进/倒退）：8/2，主变速档位数：4＋1，副变速档位数：2，最高设计理论速度：30.86km/h,发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全框架，翻倾防护装置型号：ST904.108.01，翻倾防护装置生产厂：山东晟拖重工有限公司，发动机型号：YN4A055-31VE,发动机结构型式：直列、水冷、四冲程，发动机生产厂：山东云内动力有限责任公司，进气方式：自吸，气缸数：4，标定功率：36.8kW，额定净功率：36.8kW，转数：2400r/min，空气滤清器型式、型号：湿式、30-CC，排气管消音腔尺寸mm：Φ110×320，排气管消音腔质量kg：3.4，座椅型号：DPWZW-1,座椅生产厂：潍坊金百川机械有限公司，安全带型号：CBADB-002，安全带生产厂：河间市百信驰汽车安全带厂，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱型式：机械平面组成式，主变速位置：第2箱体中，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：Ⅰ类，液压油泵型号：BTB314，液压输出组数：2组，安全阀全开压力：18±0.5MPa，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴标准转数r/min：540/760。","鄂2020230","2025-11-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ120","湖北三智农业机械检测有限公司","NJJC20191023","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3480,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东晟拖重工有限公司","轮式拖拉机","504-E","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式，整机机架型式：无架，驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸（mm）：3530×1400×2340（安全框架），轴距mm：1900，常用轮距mm：1060/1110，轮距mm：960、1000、1060、1150/960~1180，最小离地间隙mm：310，变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1068，变速箱齿轮副轴孔中心距mm：80.5，最小使用质量kg：1520，标准配重kg：42/56，最小使用比质量：41.30kg/kW，档位数（前进/倒退）：8/2，选装8/8，主变速档位数：4＋1，副变速档位数：2，选装2×（1+1），最高设计理论速度：31.57km/h，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全框架，翻倾防护装置型号：ST804.108.01，翻倾防护装置生产厂：山东晟拖重工有限公司，发动机型号：YN4H055-30VE，发动机结构型式：直列、水冷、四冲程，发动机生产厂：山东云内动力有限责任公司，进气方式：自吸，气缸数：4，标定功率：36.8kW，额定净功率：36.8kW，转数：2400r/min，空气滤清器型式、型号：干式、YKQ1830U，排气管消音腔尺寸mm：Φ120×410，排气管消音腔质量kg：3.9，座椅型号：DPWZW-1,座椅生产厂：潍坊金百川机械有限公司，安全带型号：CBADB-002，安全带生产厂：河间市百信驰汽车安全带厂，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱型式：机械平面组成式，主变速位置：第2箱体中，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/11.2-28，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：Ⅰ类，液压油泵型号：BTB314，液压输出组数：2组，安全阀全开压力：18±0.5MPa，动力输出轴花键数目：6，动力输出轴标准转数r/min：540/720。","T202142420193","2026-04-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3061","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0023K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3481,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF504-D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","江动4E6N6国Ⅲ、单作用离合器、经济提升器、 前轮600-12、后轮950-20、液压转向、前加宽防撞器、单层后配重、安全架。","T202000411270","2025-12-30","36.77","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201910026","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401145  Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3482,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF504E","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","全柴4B5-50V32国Ⅲ、风云Ⅱ机罩、前轮6.00-16后轮9.5-24、0.96m轮距、后轮滑动可调、侧置变速、液压转向、双速输出（540/720）、便携前配、单层后配。","部20170762","2021-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201609124","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","LT16KG0241","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3483,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF554B","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","四达国Ⅲ、风云机罩、 力位调节提升器、前轮6.00-16后轮9.5-24、8+2档、液压转向、双速输出(540/1000)、强化锁档 差速锁 气刹、便携前配重、双层后配重。","部20171846","2021-12-31","41","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201606051","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","WJ2018JKKX021","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3484,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL504-D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四轮驱动；配套功率：50马力；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：2900×1430×2200（安全架顶部）；轴距：1520mm；最小使用质量：1401kg；挡位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：全液压；动力输出轴标准转速：760r/min。","T202100370140","2026-04-01","36.75","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202011002-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201502043-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3485,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL504-E","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四轮驱动；配套功率：50马力；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：3652×1472×2350（安全架顶）；轴距：1920mm；最小使用质量：1778kg；挡位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：全液压；动力输出轴标准转速：720/850 r/min。","T202100320468","2026-06-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202011002-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201502042-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3486,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SLN504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四轮驱动；配套功率：50马力；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：3550×1415×2475（安全架顶部），3510×1530×2370（安全架顶部），3530×1655×2650（驾驶室顶部）；轴距：1840mm；最小使用质量kg：1670，1768（选装加长半轴套管），1880（选装简易驾驶室）；挡位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架或简易驾驶室；转向系型式：全液压；动力输出轴标准转速：540/760 r/min。","T202100320469","2026-06-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021CFH019，NW202010043，NW202103060","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心，山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心，山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2021WJ01006","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3487,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ504-C1","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机标定功率：50马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：1505kg，最小使用比质量(kg/kw)：40.90，外廓尺寸(长×宽×高)：3360*1260*2350；轴距或履带接地长：1700； 常用轮距(前轮/后轮)或轨距：960/960；标准配重(前/后)：144/112；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0;(选装：16/4/0） 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4+1*2/0；（选装：4+1*2*2/0）；发动机与离合器联接方式：直联式； 起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-16/11.2-24；选装：（6.00-16、6.00-14、7.00-12、6.00-12）/（9.5-24、9.5-28、8.3-24、13.6-16、13.2-16、9.5-20、13.8/70-20、8.3-20、9.5-16））；排放阶段：国三","T202100370143","2026-04-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202009050","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2020）2240156","潍坊市产品质量检验所"]
[3488,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ504-D1","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机标定功率：50马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：1500kg，最小使用比质量(kg/kw)：40.76，外廓尺寸(长×宽×高)：3165*1380*2300；轴距或履带接地长：1490；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：960/1020；标准配重(前/后)：144/112；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：(4+1)*2/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-14/13.6-16；（选装：（7.00-12、6.00-12）/（8.3-24、9.5-20、8.3-20、13.2-16、13.8/70-20、9.5-16）)；排放阶段：国三","T202100370144","2026-04-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202009050","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2020）2240157","潍坊市产品质量检验所"]
[3489,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东潍河农业装备有限公司","轮式拖拉机","504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高): 3520mm×1390mm×2250mm，轴距：1815mm，轮距（前轮/后轮）： 960、1100/960～1300，最小使用质量：1493kg 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：36.8kW，发动机型号：YN4H055-30VE。排放阶段：第三阶段","T202100430186","2026-04-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH026","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240109","潍坊市产品质量检验所"]
[3490,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东潍河农业装备有限公司","轮式拖拉机","504-1","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高): 2950mm×1400mm×1970mm，轴距：1510mm，轮距（前轮/后轮）： 960、1100/960～1300，最小使用质量：1570kg 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：36.8kW，发动机型号：4TE50K。排放阶段：第三阶段","T202100430182","2026-04-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH026","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240110","潍坊产品质量检验所"]
[3491,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东潍河农业装备有限公司","轮式拖拉机","504-C","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高): 3560mm×1430mm×2360mm/3560mm×1520mm×2380mm（安全架）： 3560mm×1530mm×2410mm（驾驶室），轴距：1880mm，轮距（前轮/后轮）： 960、1100、1150、1200、1300/960～1300，最小使用质量：1645kg/1730kg（安全架）1785kg(驾驶室）， 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：36.8kW，发动机型号：YN4H055-30VE。排放阶段：第三阶段","T202100430183","2026-04-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020IFH018、WJ2020HFH026、WJ2020JFH002","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240111","潍坊市产品质量检验所"]
[3492,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东潍河农业装备有限公司","轮式拖拉机","504-D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高): 3560mm×1520mm×2380mm/3560mm×1430mm×2360mm（安全架）： 3560mm×1530mm×2410mm（驾驶室），轴距：1880mm，轮距（前轮/后轮）： 960、1100、1150、1160、1200、1300/960～1300，最小使用质量：1705kg/1580kg（安全架）1805kg(驾驶室）， 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：36.8kW，发动机型号：YN4H055-30VE。排放阶段：第三阶段","T202100430643","2026-06-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH021 WJ2021AFH013 原WJ2020HFH026 扩WJ2021BFH19G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240111","潍坊市产品质量检验所"]
[3493,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东潍河农业装备有限公司","轮式拖拉机","504-E","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高): 3310mm×1340mm×1990mm，轴距：1750mm，轮距（前轮/后轮）： 960、1100/960～1150，最小使用质量：1430kg 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：36.8kW，发动机型号：4N28T31/504。排放阶段：第三阶段","T202100430644","2026-06-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","原WJ2020HFH026 扩WJ2021BFH19G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240112","潍坊市产品质量检验所"]
[3494,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东潍河农业装备有限公司","轮式拖拉机","504-H","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高): 2950mm×1400mm×1970mm，轴距：1510mm，轮距（前轮/后轮）：960、1100/960～1150，最小使用质量：1410kg 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：36.8kW，发动机型号：4N28T31/504。排放阶段：第三阶段","T202100430645","2026-06-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH026 、WJ2021BFH19G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240110","潍坊市产品质量检验所"]
[3495,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东潍河农业装备有限公司","轮式拖拉机","504-N","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高): 3690mm×1560mm×2430mm、3690mm×1570mm×2360mm（安全架）： 3690mm×1560mm×2610mm（驾驶室），轴距：1860mm，轮距（前轮/后轮）： 960、1100、1200、1300/960～1300，最小使用质量：1830kg、1910kg（安全架）1990kg(驾驶室）， 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：36.8kW，发动机型号：4N28T31/504。排放阶段：第三阶段","T202100430185","2026-04-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH027、WJ2020HFH026、WJ2020IFH018","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240113","潍坊市产品质量检验所"]
[3496,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","NA504-E","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：50马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3070×1240×2315(安全架顶部)；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：702mm；最小使用质量：1500kg；翻倾防护装置：安全框架；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202000370568","2025-09-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202002031","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201912013","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[3497,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","NS504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：50马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3470×1500×2499mm（安全架顶）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1130mm；最小使用质量：1680kg；翻倾防护装置：安全框架；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T201900370884","2024-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201907048；NW201907004；NW202002032","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NO201701063","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[3498,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","NS504-C","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：50马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3635×1500×2500mm（安全架顶部）、3635×1500×2570mm（驾驶室顶部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1130mm；最小使用质量：1680kg（安全架）、1950kg（驾驶室）；翻倾防护装置：安全框架或简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100230424","2026-06-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012104；NW202010031","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201711013","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[3499,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","TA504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：50马力；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3452×1545×2250（安全架）mm；最小使用质量：1600kg；转向器型式：摆线转阀式全液压转向器；行车制动系型式：机械蹄式制动；离合器型式：干式、双片、双作用、常啮合式；变速箱型式：4×（1+1）×2组成式；变速箱换挡方式：滑移齿轮结合啮合套；悬挂装置型式：后置三点悬挂；调节方式：位调节；动力输出轴型式：后置半独立式","部20171539","2021-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201707034；NW202002032","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201708033","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[3500,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","TA504-E","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：50马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3590×1360×2315（安全架部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1027mm；最小使用质量：1610kg；最小使用比质量：43.8kg/kW；翻倾防护装置：安全框架；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100370166","2026-04-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012104；NW202012102","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201711011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[3501,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东一拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","504-A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式:无架;整机驱动型式:四驱;整机用途:一般用途;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3500×1500×2280mm;轴距或履带接地长:1820mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1200/1200mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1200、1300、1400/1200、1300、1400mm;最小离地间隙及部位:350mm(前桥放油螺塞);离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1090mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:90mm;最小使用质量:1550kg;标准配重(前/后):60kg/60kg;最小使用比质量：43.90kg/kw;挡位数（前进/倒退）:8/2;主变速挡位数:4+1;副变速挡位数:2;最高设计理论速度:23.37km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:704A.46.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:潍坊中远重工科技有限公司；发动机型号：YN4H055-30VE；发动机结构型式：立式、直列、四冲程；发动机生产厂：昆明云内动力股份有限公司；发动机进气方式：自然吸气；发动机气缸数：4；发动机标定功率：35.3kW；发动机额定净功率：35.3kW；发动机标定转速：2300r/min；发动机冷却方式：水冷；排放阶段：第三阶段；空气滤清器型号:K395;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）Φ110×330mm;排气管消声腔质量:3.5kg;驾驶员座椅型号:SMT-CS06-1;驾驶员座椅生产厂:潍坊舒美特机械有限公司;安全带型号:DC-1000-006;安全带生产厂:常州市东晨车辆部件有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量：2个；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速位置：在第1箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;悬挂装置类别:2类;工作装置液压油泵型号:CB-F316;液压输出组数:2组;工作装置安全阀全开压力:16.0-16.5MPa;动力输出轴花键数目:8;动力输出","T202100320035","2026-04-01","35.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH030","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005005","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[3502,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东一拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","504-B","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式:无架;整机驱动型式:四驱;整机用途:一般用途;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3500×1660×2610mm;轴距或履带接地长:1860mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1200/1200mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1200、1300、1400/1200、1300、1400mm;最小离地间隙及部位:360mm(后牵引架底部);离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1090mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:90mm;最小使用质量:1550kg;标准配重(前/后):60kg/60kg;最小使用比质量：43.90kg/kw;挡位数（前进/倒退）:8/2;主变速挡位数:4+1;副变速挡位数:2;最高设计理论速度:30.69km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:1004N.46.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:潍坊中远重工科技有限公司；发动机型号：YN4H055-30VE；发动机结构型式：立式、直列、四冲程；发动机生产厂：昆明云内动力股份有限公司；发动机进气方式：自然吸气；发动机气缸数：4；发动机标定功率：35.3kW；发动机额定净功率：35.3kW；发动机标定转速：2300r/min；发动机冷却方式：水冷；排放阶段：第三阶段；空气滤清器型号:K395;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）Φ110×330mm;排气管消声腔质量:3.5kg;驾驶员座椅型号:SMT-CS06-1;驾驶员座椅生产厂:潍坊舒美特机械有限公司;安全带型号:DC-1000-006;安全带生产厂:常州市东晨车辆部件有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量：2个；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速位置：在第1箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;悬挂装置类别:2类;工作装置液压油泵型号:CB-F316;液压输出组数:2组;工作装置安全阀全开压力:16.0-16.5MPa;动力输出轴花键数目:8;动力输出轴","T202100320035","2026-04-01","35.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH029","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005005","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[3503,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机驱动型式：四驱;整机用途：园艺;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：3290×1400×2320（防翻架顶端）;轴距mm：1725;常用轮距(前轮/后轮)mm：960/1050;最小离地间隙及部位mm：255(前桥下沿);离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：926;变速箱齿轮副轴孔中心距mm：80.5;最小使用质量kg：1650;标准配重(前/后)kg：60/28;最小使用比质量kg/kW：44.84；K值：33；挡位数（前进/倒退）：8/2;主变速挡位数：4+1;副变速挡位数：2;发动机与主离合器联接方式：直联;翻倾防护装置型号：YJ204A.46;翻倾防护装置型式：安全框架;翻倾防护装置生产厂：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司;发动机型号：4TE50K;发动机结构型式：直列、四冲程;发动机生产厂：华源莱动内燃机有限公司;发动机进气方式：自然吸气;发动机气缸数：4;发动机标定功率kW：36.8;发动机额定净功率kW：36.8;发动机标定转速r/min：2400;主变速位置和换挡方式：主变速位置：在第1箱体中机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡;轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-14/13.6-16;轮胎数量(前轮/后轮)个：2/2;工作装置液压油泵型号：CBN-E316;液压输出组数：1组;动力输出轴标准转速r/min：540/760;选装配置选装动力输出轴转速r/min：540/760、760/850;选装液压输出组数：2组;选装轮胎型号(前轮/后轮)：6.0-12/9.5-16；6.00-12/9.5-20；5.00-12/9.5-20；6.00-12/11.2-16。","T202000320454","2025-09-29","36.799999999999997","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020DFH013","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01212","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3504,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ504-EA","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型号、名称：YJ504-EA、轮式拖拉机;整机型式：轮式;整机机架型式：无架;整机驱动型式：四驱;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：3650×1300×2400（防翻架顶端）;最小使用质量kg：1800;最小使用比质量kg/kW：48.91;挡位数（前进/倒退）：8/2;主变速挡位数：4+1;副变速挡位数：2;翻倾防护装置型号：YJ204A.46;翻倾防护装置型式：安全框架;发动机型号：4B5-50V32;发动机结构型式：直列、四冲程;发动机生产厂：安徽全柴动力股份有限公司;排放标准：第三阶段；发动机进气方式：自然吸气;发动机气缸数：4;发动机标定功率kW：36.8;发动机额定净功率kW：36.8;发动机标定转速r/min：2400;主变速位置和换挡方式：主变速位置：在第1箱体中机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡;轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28;轮胎数量(前轮/后轮)个：2/2;液压输出组数：1组;动力输出轴标准转速r/min：540/760;选装配置选装翻倾防护装置型号：YJ204.46;选装翻倾防护装置型式：安全框架;选装翻倾防护装置外廓尺寸(长×宽×高)mm：3650×1550×2400（防翻架顶端）;常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1200/1200（选装加长半轴套管）;轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1152、1200、1300/1152～1400（选装加长半轴套管）;最小使用质量kg：1820（选装加长半轴套管）;最小使用比质量kg/kW：49.46;选装挡位数（前进/倒退）：8/8;选装主变速挡位数：4;选装副变速挡位数：2×（1+1）;选装液压输出组数：2组;选装轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-16/11.2-24；7.50-16/9.5-28；7.50-16/11.2-28；7.00-12/11.2-20；8.3-20/9.5-32；7.5-16/11.2-24。","T202000320453","2025-09-29","36.799999999999997","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020DFH013；选装WJ2020DFH014","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018IKKX005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3505,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型号、名称：YJ-554、轮式拖拉机;整机型式：轮式;整机机架型式：无架;整机驱动型式：四驱;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：3500×1620×2220（安全架顶部）;轴距mm：1960;常用轮距(前轮/后轮)mm：1280/1300;轮距(前轮/后轮)mm：1280、1480/1200、1300、1400、1500;最小离地间隙及部位mm：370(牵引架底部);离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1170;变速箱齿轮副轴孔中心距mm：92±0.044;最小使用质量kg：2050;标准配重(前/后)kg：60/85;最小使用比质量kg/kW：50.62;K值：37.27;挡位数（前进/倒退）：8/2;主变速挡位数：4+1;副变速挡位数：2;翻倾防护装置型号：YJ50.46;翻倾防护装置型式：安全框架;发动机型号：YD4JZ55C2;发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程;发动机生产厂：扬动股份有限公司;排放标准：第三阶段；发动机进气方式：增压;发动机气缸数：4;发动机标定功率kW：40.5;发动机额定净功率kW：40.5;发动机标定转速r/min：2300;主变速位置和换挡方式：主变速位置：在第2箱体中、机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡;轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28;轮胎数量(前轮/后轮)个：2/2;液压输出组数：简单液压输出;动力输出轴标准转速r/min：540/760。","T202000231022","2025-12-30","40.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201208001","山东省农业机械产品质量监督检验站","鲁TK2012005","山东省农业机械试验鉴定站"]
[3506,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-554-1","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型号、名称：YJ-554-1、轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：4030×1730×2600（空滤器顶部）；最小使用质量kg：2709；标准配重(前/后)kg：144/320；最小使用比质量kg/kW：66.89；K值：49.25；挡位数（前进/倒退）：12/12；主变速挡位数：4；副变速挡位数：3×（1+1）；最高设计理论速度km/h：31.37；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：YJ50.46A；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；发动机型号：4D32ZT31/554；发动机结构型式：直列、四冲程；发动机生产厂：浙江新柴股份有限公司；排放标准：第三阶段；发动机进气方式：涡轮增压；发动机气缸数：4；发动机标定功率kW：40.5；发动机额定净功率kW：40.5；发动机标定转速r/min：2400；发动机冷却方式：水冷；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：机械平面组成式；箱体数量：2个；主变速位置和换挡方式：主变速位置：在第1箱体中；机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/12.4-32；轮胎数量(前轮/后轮)个 ：2/2；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：2类；工作装置液压油泵型号：CBN-F316；液压输出组数：2组；动力输出轴标准转速r/min：540/760；选装轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32、8.3-20/12.4-28;选装发动机型号：4D27ZT32/554 ；发动机结构型式：直列、四冲程；发动机生产厂：浙江新柴股份有限公司；排放标准：第三阶段；发动机进气方式：涡轮增压；发动机气缸数：4；发动机标定功率kW：40.5；发动机额定净功率kW：40.5；发动机标定转速r/min：2400；发动机冷却方式：水冷；液压输出组数：1组；动力输出轴标准转速r/min：760/850；540/1000; 760/1000。","T202000321092","2025-12-30","40.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201607025","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","2016KKX038","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3507,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-554-2","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型号、名称：YJ-554-2、轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：4030×1730×2600（空滤器顶部）；最小使用质量kg：2560；最小使用比质量kg/kW：63.21；K值：46.55；挡位数（前进/倒退）：12/12；主变速挡位数：4；副变速挡位数：3×（1+1）；最高设计理论速度km/h：31.37；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：YJ50.46；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；发动机型号：4D32ZT31/554；发动机结构型式：直列、四冲程；发动机生产厂：浙江新柴股份有限公司；排放标准：第三阶段；发动机进气方式：涡轮增压；发动机气缸数：4；发动机标定功率kW：40.5；发动机额定净功率kW：40.5；发动机标定转速r/min：2400；发动机冷却方式：水冷；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：机械平面组成式；箱体数量：2个；主变速位置和换挡方式：主变速位置：在第1箱体中；机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/12.4-32；轮胎数量(前轮/后轮)个 ：2/2；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：2类；工作装置液压油泵型号：CBN-F316；动力输出轴标准转速r/min：540/760；选装轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32、8.3-20/12.4-28;选装发动机型号：4D27ZT32/554  ；选装发动机结构型式：直列、四冲程；选装发动机生产厂：浙江新柴股份有限公司；排放标准：第三阶段；选装发动机进气方式：涡轮增压；发动机气缸数：4；选装发动机标定功率kW：40.5；选装发动机额定净功率kW：40.5；选装发动机标定转速r/min：2400；选装发动机冷却方式：水冷；选装动力输出轴标准转速r/min：760/850；540/1000; 760/1000。","T202000321092","2025-12-30","40.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021DFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","2016KKX038","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3508,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东渊博农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB554-2","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸（长×宽×高mm）: 3350×1410×1950(防翻架)；最小使用质量: 1560；配套动力（kW）:41；型式:四轮驱动；轴距（mm）: 1760；轮距（前轮/后轮）（mm）980、1060/910-1060；最小离地间隙（mm）:265（前桥放油螺栓底部）；标准配重（kg）:0/50；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0；变速箱型式:（4+1）x2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-14/9.50-20。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F316","T202000220981","2025-12-30","41","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020FFH010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240021","潍坊市产品质量检验所"]
[3509,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东中诺农业装备有限公司","轮式拖拉机","ZN504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率：36.8kw，驱动方式：四轮驱动。","T202000231030","2025-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","№：WJ2020FFH015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","№：（2019）2240102","潍坊市产品质量检验所"]
[3510,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东中诺农业装备有限公司","轮式拖拉机","ZN504-X","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率：51.5kw，驱动方式：四轮驱动。","T202000231031","2025-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","№：WJ2020FFH019","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","№：（2019）2240103","潍坊市产品质量检验所"]
[3511,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","NA504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","外型尺寸（mm）：3387×1300×2100；\n驱动方式：四轮驱动;\n功率（KW）:36.8（国三）;\n轴距（mm）:1786;\n最小使用质量（kg）:1410\n轮距(前轮/后轮)mm：1000/980～1222;\n轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/无级可调;\n标准配重(前/后)kg:56/72;\n挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0;\n动力输出轴功率kW≥31.3;\n最大牵引力kN≥11.5;\n主变速箱换档方式:滑移齿轮＋啮合套;\n轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/9.50-24","部20190299","2023-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201707033、NW202002031","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201803034","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[3512,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","NS504-C","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","外型尺寸（mm）：3410×1430×2240；\n驱动方式：四轮驱动;\n功率（KW）:36.8（国三）;\n轴距（mm）:1860;\n最小使用质量（kg）:1600；\n轮距(前轮/后轮)mm：1040、1200/1050、1200、1300；\n标准配重(前/后)kg:48/72;\n挡位数(前进/倒退):10/10;\n转向系型式：全液压；\n转向操纵机构：方向盘;\n转向机构型式：前轮转向;\n最小使用比质量kg/kW:43.48;\n主变速箱换档方式:机械有级挡;\n轮胎型号(前轮/后轮):6.00-12/13.8-20；6.00-12（水田）/8.3-24（水田）；6.00-12/13.6-16；6.00-12/13.6-20","T201900370866","2024-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," W201508045、NW202002032","山东省农业机械产品质量监督检验站、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201308066-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3513,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT504-2","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：3550×1820×2380（安全架顶），驱动型式：四驱 ，标定功率（kw)：36.8，发动机商标或品牌：四达，发动机型号：SD4DW3D,轴距（mm）：1800，最小使用质量（kg）：1640，配重（kg）(前/后)：64/90，档位数（前进/倒退）：8/2，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架，选装简易驾驶室：结构尺寸（长*宽*高mm）：3550×1820×2380（驾驶室顶），最小使用质量（kg）：1750，标准配重（kg）(前/后)：64/90；","T202100320054","2026-04-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010002（安全架）NW202010004（驾驶室）","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200317-CK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3514,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","天津沃能达实业有限公司","轮式拖拉机","W504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 3550×1390×2340（安全架顶部）；4.轴距或履带接地长 mm:1895；5.最小使用质量kg:1550；6.标准配重（前/后）kg：48/80；7.最小使用比质量Kg/kw：42.12；8.主变速挡位数：4+1；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：立式、直列、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：36.8；12.轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-20/12.4-28；","T202000320431","2025-09-29","36.8","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2019HFH018"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019)2240035","潍坊市产品质量检验所"]
[3515,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M504-E","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：36.8KW","T202000371224","2025-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202003003、NW202004004、NW201909085"," 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"," W201401122-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3516,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","TC504-1","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：36.8KW","T202000371219","2025-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202004004、NW202003007","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20180502-D","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3517,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊百利拖拉机有限公司","轮式拖拉机","悍沃504-A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3700×1600×2300mm（安全架）；轴距：1860mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前140kg/后60kg；发动机标定功率：36.8kW；轮胎型号：前轮7.50-16/后轮11.2-28；最小使用质量：1905kg。","T202000411265","2025-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201205007","山东省农业机械产品质量监督检验站","2016KKX062","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3518,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M504B","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动，结构尺寸（长×宽×高)mm :3500×1640×2350， 轴距或履带接地长（mm）:1850 常用轮距（前轮/后轮） 或轨距（mm）:1300/1300，轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调，最小使用质量（kg）:1750，标准配重（前/后）kg：55/60，档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0，主变速档位数/副变速档位数/其他档位数：5/2/0，发动机与离合器连接方式：直联，起动方式：电起动，防翻架装置:安全框架：安全框架，前照灯型号：D-1DDzhL，转向系型式：前轮液压转向，行车制动系型式：蹄式，驻车制动系型式：锁定踏板式，前驱动桥型式：旱地型，离合器型式：干式、单片、单作用，传动系动力输出轴离合器型式：干式、单片、单作用，传动系变速箱型式：（4+1）×2组成式，主变速箱换挡方式：啮合套，副变速箱换挡方式：啮合套，轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/11.2-28","部20181191","2022-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2018FFH023","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018CKKX028","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3519,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","SE504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四驱；外廓尺寸（mm）：3600×1530×2320（驾驶室：3700×1520×2500）；轴距（mm）：1900；常用轮距(前轮/后轮)（mm）：1200/1200；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1069；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：80.5；最小使用质量（kg）：1450（驾驶室：1500）；标准配重(前/后)（kg）：48/62；最小使用比质量（kg/kW）：39.4（驾驶室：40.8）；挡位数（前进/倒退）：8/2；翻倾防护装置：安全架SE704.46.001；简易驾驶室SN904.45.001；动力输出轴标准转速（r/min）：540/720","T202142420189","2026-04-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","防翻架：SJ21FH3005/驾驶室：SJ21FH3032","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200646","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3520,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","SNT504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四驱；外廓尺寸（mm）：3560×1480×2400（驾驶室：3660×1500×2580）；轴距（mm）：1935；常用轮距(前轮/后轮)（mm）：1200/1200；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1052；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：92；最小使用质量（kg）：1450（驾驶室：1500）；标准配重(前/后)（kg）：52/56；最小使用比质量（kg/kW）：39.4（驾驶室：40.8）；挡位数（前进/倒退）：8/2；翻倾防护装置：安全架SN904.46.001；简易驾驶室SN904.45.001；动力输出轴标准转速（r/min）：540/760","T202142420190","2026-04-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","防翻架：SJ21FH3031/驾驶室：SJ21FH3032","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200648","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3521,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸：3880×1730×2650；\n最小使用质量：2345kg\n驱动型式：四轮驱动；\n功率：36.8kw（50马力）；\n排放标准：国三。","T201900320695","2024-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201101009","山东省农业机械产品质量监督检验站","W2010-221","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3522,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","504-1","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸：2950×1340×2100；        \n最小使用质量：1505kg\n驱动型式：四轮驱动；\n功率：36.8kw（50马力）；\n排放标准：国三。","T202100430628","2026-06-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202101027","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401035-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3523,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","504A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸：3710×1510（1100-1800）×2255（安全架），3710×1510（1100-1800）×2500（驾驶室）；\n最小使用质量：1645kg（安全架），1930kg（驾驶室）\n驱动型式：四轮驱动；\n功率：36.8kw（50马力）；\n排放标准：国三。","部20180578","2022-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201910003/NW201911051","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401031-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3524,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸：2800×1310×1960；        \n最小使用质量：1440kg\n驱动型式：四轮驱动；\n功率：36.8kw（50马力）；\n排放标准：国三。","部20170214","2021-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201907018","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401031-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3525,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","FBT504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸：3100×1290×2285；        \n最小使用质量：1580kg\n驱动型式：四轮驱动；\n功率：36.8kw（50马力）；\n排放标准：国三。","T201900320702","2024-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201907018-X02","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401031-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3526,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊华特拖拉机有限公司","轮式拖拉机","HT-504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：36.8kW（50马力）；驱动型式：四轮驱动","T202000321085","2025-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH20GW1891","国家拖拉机质量监督检验中心","（2016）委检字整机类第01600153号","江苏省盐城市农业机械试验鉴定站"]
[3527,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","504-N","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式，整机机架型式：无架，整机驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸（mm）：3500×1650×2450轴距mm：1850，常用轮距mm：1300/1300，轮距mm：1200、1300/1200、1300，最小离地间隙mm：420，变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1070，变速箱齿轮副轴孔中心距mm：91，最小使用质量kg：1800，标准配重kg：50/56，最小使用比质量kg/kW：48.91，档位数（前进/倒退）：8/2，主变速档位数：4＋1，副变速档位数：2，最高设计理论速度km/h:30.86，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全框架，翻倾防护装置型号：JF604.108.01，翻倾防护装置生产厂：潍坊金福农业装备有限公司，发动机型号：YN4A055-31VE，发动机结构型式：直列、水冷、四冲程，发动机生产厂：山东云内动力有限责任公司，发动机进气方式：自然吸气，发动机气缸数：4，发动机标定功率：36.8kW，发动机额定功率：36.8kW，发动机转速：2400r/min，发动机冷却方式：水冷，空气滤清器型号：30-CC，空气滤清器型式：湿式，排气管消音腔尺寸：Φ110×320，消音腔质量kg：4.6，座椅型号：SMT-CS06-1，座椅生产厂：潍坊舒美特机械有限公司，安全带型号：DC-1000-006，安全带生产厂：常州市东晨车辆部件有限公司，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱型式：机械平面组成式，主变速位置：第1箱体中，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：1类，液压油泵型号：BTB314，液压输出组数：2，安全阀全开压力：18±0.5MPa，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴标准转数r/min：540/760。","T202000511339","2025-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH10G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019) 2240053","潍坊市产品质量检验所"]
[3528,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","LW504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：36.8kW（50马力）；驱动型式：四轮驱动","T202000320450","2025-09-29","36.799999999999997","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020DFH010 /WJ2020FFH001         ","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018GKKX007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3529,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","LW504Y","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：36.8kW（50马力）；驱动型式：四轮驱动","T202000320440","2025-09-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202004015-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2020WJ01071","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3530,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊市康达农业装备有限公司","轮式拖拉机","KD504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","变更配置安全框架：变更前使用爱地植保生产的前桥重量为146kg前托架30.6kg电瓶框41.2kg后牵引38.1kg脚踏板103.1kg合计重量为359kg。原材料为Q235普板；变更后使用中远重工前桥重量为120kg前托架21.4kg电瓶框24.7kg后牵引28.6kg脚踏板87.3kg使用材料Q345低合金板合计重量为282 kg；变更前最小使用比质量45.65kg/kw，变更后最小使用比质量43.56kg/kw。\n整机型号名称：KD504、轮式拖拉机；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸：3600×1500×2300（安全架顶部）mm；最小使用质量：1603kg；最小使用比质量：43.56kg/kW；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号KD804.46.1；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；发动机型号：YN4H055-30VE；发动机结构型式：立式、直列、四冲程；发动机生产厂：山东云内动力有限责任公司；发动机标定功率：36.8kW；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/12.4-28；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；液压输出组数：2组；","鄂2020225","2025-11-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","No：HB2020FHZ142","湖北三智农业机械检测有限公司","No：HBNJ20200611","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3531,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊市潍星拖拉机有限公司","轮式拖拉机","WX504-E","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率：36.75kW；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量：38.19kg/kW；整机型式：轮式；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）: 3460×1520×2480安全框架顶部；轴距（mm）:1785；常用轮距(前轮/后轮) （mm）:1150/1200；轮距(前轮/后轮) （mm）:960-1300/960-1300；最小离地间隙及部位（mm）：375；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1090；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：80.5；整机最小使用质量（kg）：1580；标准配重(前/后)（kg）：60/60 ；整机档位数（前进/倒退）：8/2；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置型号：WX804.46.1；翻倾防护装置型式：安全框架；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：7.5-20/12.4-28；悬挂装置类别：1类；动力输出轴标准转速（ r/min）： 540/720 。选装（驾驶室）整机参数：标定功率：36.75kW；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量：47.07kg/kW；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）: 3460×1520×2540驾驶室顶部；整机最小使用质量（kg）：1730；翻倾防护装置型号：WX804.45.1；翻倾防护装置型式：简易驾驶室；轮胎型号(前轮/后轮)：7.5-20/12.4-28 。","T202000431289","2025-12-30","36.75","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH034，WJ2020GFH032（选装驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240077","潍坊市产品质量检验所"]
[3532,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XS504-1","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率：36.8kW；驱动方式：四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）: 2810×1300×2080安全架顶；轴距（mm）:1530；常用轮距(前轮/后轮)（mm）:930/950；最小离地间隙（mm）：200；整机最小使用质量（kg）：1402；最大配重(前/后)（kg）：13/26 ；整机挡位数（前进/倒退/）：8/2；最小使用比质量：38.1 kg/kW；发动机与主离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置型号：鑫升504；翻倾防护装置型式：安全框架；转向系型式：液压转向；变速箱型式：机械平面组成式；变速箱换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-12/9.5-16；悬挂装置类别：1N类；动力输出轴转速（ r/min）：540/760。","T202142420066","2026-02-07","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202101006","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018FKKX007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3533,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊市御丰农业装备有限公司","轮式拖拉机","504-B1","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动，结构尺寸（长×宽×高mm）:安全架：3550×1620×2460， 轴距或履带接地长（mm）:1920, 轮距（前轮/后轮） :1200、1300/1200、1300，最小使用质量（kg）:安全架：1800，标准配重（前/后）kg：40/50，档位数（前进/倒退）:8/2，主变速档位数*副变速档位数：4+1/2，发动机与离合器连接方式：直联，起动方式：电起动，防翻架装置：安全框架，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，主变速箱换挡方式：机械有级挡，副变速箱换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/12.4-28","T202100220375","2026-06-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","安全架：WJ2021CFH02G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","No:(2020)2240158","潍坊市产品质量检验所"]
[3534,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH504-B","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四驱；外廓尺寸(长×宽×高):3485×1460×2350安全架顶;轴距:1850mm;常用轮距(前轮/后轮):1020/1020;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1050；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：92；最小使用质量:1750;最小使用比质量（kg/kw）：47.55；标准配重(前/后):86/60;档位数(前进/倒退):8/2;翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):TH1004.46.003BZ;型式:安全框架;动力输出轴转速（r/min）：540/760；轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28；选装配置：安全框架型号：TH1504.45.002；安全框架型式：简易驾驶室；外廓尺寸(长×宽×高):3485×1460×2650驾驶室顶；最小使用质量：1930；标准配重（前/后）：86/60；最小使用比质量（kg/kw）：52.45","T202100430189","2026-04-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202008022；NW202008021","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2020）2240179","潍坊市产品质量检验所"]
[3535,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四驱；外廓尺寸(长×宽×高)：3550×1610×2310（安全架顶部）；轴距：1930；轮距(前轮/后轮)：1300、1500/1310-1510；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1066；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：80.5；最小使用质量（kg）：1930；标准配重(前/后)：58/56；档位数(前进/倒退)：8/2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TH550.46.001AZ；型式：安全框架；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速箱换挡方式：机械有级挡；副变速箱换挡方式：机械有级挡；动力输出轴转速（r/min）：540/720；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28","T202000370569","2025-09-29","40.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201205003","山东省农业机械产品质量监督检验站","鲁TK2012033","山东省农业机械试验鉴定站"]
[3536,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊天富拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TF504-A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：36.8kW（50马力）；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量： 1670（安全框架）、1750（简易驾驶室） ；最小使用比质量(kg/kW):45.38（安全框架）、47.55（简易驾驶室）;","T202100220358","2026-06-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021CFH10G（安全框架）/WJ2021CFH023（简易驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018DKKX005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3537,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊天富拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TF554-A","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：40.5kW（55马力）；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：1680（安全框架）、1760（简易驾驶室）；最小使用比质量(kg/kW):41.48（安全框架）、43.46（简易驾驶室）;","T202100220358","2026-06-29","40.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021CFH10G（安全框架）/WJ2021CFH023（简易驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018DKKX005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3538,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊天罡拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TG504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：36.8kW（50马力）；驱动型式：四轮驱动","T202142420067","2026-02-07","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ182","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200623","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3539,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊中驰奔野农业装备有限公司","轮式拖拉机","504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：36.8kW（50马力），驱动型式：四轮驱动，整机外廓尺寸（mm）： 3500x1640x2350(选装驾驶室：3500x1640x2500），最小使用质量kg：1720(选装驾驶室最小使用质量kg：1830)。","部20181194","2022-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2018FFH025;WJ2020FFH031","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心;河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018EKKX005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3540,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊中驰奔野农业装备有限公司","轮式拖拉机","504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：36.8kW（50马力），驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，整机外廓尺寸（mm）：2800x1310x2070，最小使用质量kg：1460，最小使用比质量：39.67kg/kW","T202000220369","2025-09-29","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201910011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2019)2240043","潍坊市产品质量检验所"]
[3541,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊中驰奔野农业装备有限公司","轮式拖拉机","504-V","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：36.8kW（50马力），驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，整机外廓尺寸（mm）： 3600x1650x2450(选装驾驶室：3600x1650x2520），最小使用质量kg：1670（选装驾驶室最小使用质量：1880），最小使用比质量：45.4kg/kW（选装驾驶室最小使用比质量：51.1kg/kW）。","T202000341163","2025-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH001,WJ2020GFH002,WJ2020FFH031","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心;河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心;河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019)2240044","潍坊市产品质量检验所"]
[3542,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊中亚重工有限公司","轮式拖拉机","ND504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：50马力；驱动形式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：3550x1670x2350（安全架顶部）；轴距或履带接地长：1880；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1300/1300；；最小使用质量：1900kg；最小使用比质量(kg/kW)：51.63；","T202000511337","2025-12-30","36.799999999999997","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020EFH008(安全架）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019)2240027","潍坊市产品质量检验所"]
[3543,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊众旺农业机械有限公司","轮式拖拉机","ZT504-A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型号、名称：ZT504-A型轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机机架型式：无架式；\n整机驱动型式：四轮驱动；整机外形尺寸（长×宽×高及部位）：3550×1550×2190（安全架顶部）mm；轴距：1890mm；常用轮距（前轮/后轮）：1150/1250mm；轮距（前轮/后轮）：1150、1250/1150-1450mm；最小离地间隙及部位：300（前桥放油口）mm；最小使用质量：1535kg；标准配重（前/后）：57/52kg；最小使用比质量：41.71kg/kW；挡位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数（含爬行档）：2；发动机与主离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置型号：ZT688；翻倾防护装置型式：安全框架；翻倾防护装置生产厂：潍坊众旺农业机械有限公司；发动机型号：YD4C50V1；发动机结构型式：直列、立式、水冷、四冲程；发动机生产厂：扬动股份有限公司；发动机进气方式：自然吸气；发动机气缸数：4缸；发动机标定功率：36.8kW；发动机额定净功率：36.8kW；发动机标定转速：2400r/min；发动机冷却方式：水冷；空气滤清器型号：K1553；空气滤清器型式：湿式；排气管消音腔尺寸（直径×长）：∮120×436mm；排气管消音腔质量：5.1kg；驾驶员座椅型号：SMT-CS06-1；驾驶员座椅生产厂：潍坊舒美特机械有限公司；安全带型号：DC-1000-006；安全带生产厂：常州东晨车辆部件有限公司；转向系型式：全液压；转向系转向机构型式：方向盘；传动系变速箱体数量：2个；行走系轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/11.2-24；行走轮轮胎数量（前轮/后轮）：2/2个；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：1类；工作装置液压油泵型号：CBF-F316;液压输出组数：1组；动力输出轴花键数目：6齿；动力输出轴标准转速：540/720r/min；动力输出轴传动比：3.385/2.733。","T202000621361","2025-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202005014-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2020WJ01102","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3544,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","沃得农机（沈阳）有限公司","轮式拖拉机","WE504-1","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率：50马力（36.8kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：50.95（带安全架）/53.67（带驾驶室）；最小使用质量(kg)：1875（带安全架）/1975（带驾驶室）；配套发动机型号：全柴4B5-50V32（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2400；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3650×1680×2400（至安全架顶）/2460（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：1845；发动机与主离合器联接方式：直联；轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-20/13.6-28。","T202132320057","2026-02-25","36.8","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","SAM2020070、SAM2020069","南京赛姆认证科技发展有限公司 、南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2020WJ01289","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3545,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","沃得农机（沈阳）有限公司","轮式拖拉机","WE504-2","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率：50马力（36.8kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量(kg)：1550（带安全架）；最小使用比质量（kg/kW）：42.12（带安全架）；配套发动机型号：全柴4B5-50V32（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2400；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3650×1310×2280（至安全架顶）；轴距或履带接地长（mm）：1845；发动机与主离合器联接方式：直联；轮胎型号（前轮/后轮）：7.5-16/11.2-28。","T202132320057","2026-02-25","36.8","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","SAM2020071","南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2020WJ01289","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3546,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","现：山东金雷泰农业装备有限公司（原：山东雷泰农业装备有限公司）","轮式拖拉机","504-1","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型号、名称：504-1、轮式拖拉机，机架型式：无架式，驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸：3595×1500×2330(mm)，轴距：1970mm,常用轮距（前轮/后轮）：1210/1180（mm），最小使用质量：1800kg，最小使用比质量：48.91kg/kW，翻倾防护装置型式：安全框架，主变速挡位数：4+1，转向系型式：全液压转向，转向系转向操纵机构：方向盘，主变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号：7.50-16/12.4-28，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：1类，液压输出组数：1组，动力输出轴花键数目：6键，动力输出轴标准转速：540/720r/min.","T202000511344","2025-12-30","36.799999999999997","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ132","湖北三智农业机械检测有限公司","YH2020WJ01238","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3547,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","现：山东金雷泰农业装备有限公司（原：山东雷泰农业装备有限公司）","轮式拖拉机","504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型号、名称：504D、轮式拖拉机，机架型式：无架式，驱动型式：四驱，整机用途：园艺，整机外廓尺寸：3340*1430*2170(mm)，轴距：1730mm,常用轮距（前轮/后轮）：970/1090（mm），最小使用质量：1450kg，最小使用比质量：39.4kg/kW，翻倾防护装置型式：安全框架,主变速挡位数：4+1，转向系型式：全液压转向，转向系转向操纵机构：方向盘，主变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号：7.00-12/13.6-16，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：1N类，液压输出组数：1组，动力输出轴标准转速：720r/min.","T202000511340","2025-12-30","36.799999999999997","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ131","湖北三智农业机械检测有限公司","YH2020WJ01241","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3548,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","邢台市同德机械有限公司","轮式拖拉机","XT504-2","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)mm： 3000×1310×1950(安全架)；轴距或履带接地长mm：1550；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：930/950；最小使用质量kg：1550；发动机与离合器联接方式：直连；启动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：前轮液压转向；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4+1）×2组合式；轮胎型号(前轮/后轮)：7.00-12/13.6-16；功率：36.75kw;驱动方式：四轮驱动","T202000430613","2025-09-29","36.75","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2020FFH002","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240065","潍坊市产品质量检验所"]
[3549,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX504-B3","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸（mm）：3600mm×1520mm×2400mm；轴距（mm）：1895mm；轮距（前轮/后轮）mm：1200/1200；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：360mm；最小使用质量（kg）：1720kg；标准配重质量（kg）：55kg/108kg；最小使用比质量：46.7kg/kw；档位数：8/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级变速；轮胎规格：8.3-20/12.4-28；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T202065650117","2025-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020EFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2018)委字整机类第01807010123号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[3550,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","禹州市力拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","LT504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：36.8kW（50马力）；驱动型式：四轮驱动","鄂2020216","2025-11-01","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","HB2020FHZ107","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200590","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3551,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司","轮式拖拉机","3B-504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8","T202000020698","2025-12-30","36.799999999999997","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","4/1 787；4/1 789；4/1 788","国家拖拉机质量监督检验中心","TJ-2014K-10","天津市农业机械实验鉴定站"]
[3552,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司","轮式拖拉机","3B-554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","55马力，驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：40.5","部20170459","2021-12-31","40.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","4/1 787；4/1 789；4/1 788","国家拖拉机质量监督检验中心","TJ-2015K-3","天津市农业机械实验鉴定站"]
[3553,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","浙江保田农业机械有限公司","轮式拖拉机","KJ504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸（长×宽×高）mm:3510×1620×2400（安全架顶部），轴距mm：1830，常用轮距（前轮/后轮）mm：1260/1300，最小使用质量：1690Kg，最小使用比质量：45.9Kg/kw，发动机马力：50马力，标定功率：36.8KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","鄂2020018","2025-04-11","36.8","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","FH20GW1291","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ201909058","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3554,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","浙江奔野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","504-1","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机型号：4D32T31/504；发动机标定功率/转速：36.8kW/2400r/min；排放阶段：国三；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动   最小使用质量：1960kg；最小使用比质量（kg/kw）：53.26","T202100230394","2026-06-29","36.8","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","FH20GW0661","国家拖拉机质量监督检验中心","NJJC20190527","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3555,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","浙江奔野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","ZT504-2","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机信息：发动机型号：SD4DW3D；发动机标定功率/转速：36.8kW/2400r/min；排放阶段：国三（选装发动机：型号：4D30T31/504，发动机标定功率/转速：36.8kW/2400r/min，排放阶段：国三）；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动   最小使用质量：1650kg；最小使用比质量（kg/gw）：44.84","部20190499","2023-12-31","36.8","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","FH19GW0161","国家拖拉机质量监督检验中心","NJJC20181006-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3556,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","浙江越野农业装备有限公司","轮式拖拉机","A504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机标定功率：36.8kW（50马力）；驱动型式：四轮驱动","T202100430642","2026-06-29","36.8","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","FH21GW0071","国家拖拉机质量监督检验中心","NJJC2020061101","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3557,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","浙拖奔野（宁波）拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","504-2","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机型号：4D30T31/504；发动机标定功率/转速：36.8kW/2400r/min；排放阶段：国三；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动；  最小使用质量：1700kg；最小使用比质量（kg/kw）：46.2","T202000231039","2025-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","FH20GW1451","国家拖拉机质量监督检验中心","NJJC20190831","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3558,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HTA604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动；标定功率：44.5KW；发动机制造商：山东云内动力有限责任公司，发动机型号YN4A065-32CR2，发动机进气方式：增压；排放标准：国三排放；外廓尺寸(长×宽×高)：3482mm×1550mm×2370mm；最小使用质量：1860kg；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1330/1220mm；标定转速：2300r/min；发动机形式：四缸、直列、水冷、四冲程、直喷；动力输出轴转速：540/720r/min；","T202100340085","2026-04-01","44.5","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","NW202006012-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2020WJ01205","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3559,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HTB604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动；标定功率：44.1KW；发动机制造商：昆明云内动力股份有限公司,型号：YN4EZ060-32CR；排放标准：国三排放；外廓尺寸(长×宽×高)：3775mm×1580mm×2400mm；外廓尺寸(长×宽×高)驾驶室：3775mm×1750mm×2735mm；最小使用质量（安全架）：2120kg；最小使用质量（驾驶室）：2220kg；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1320/1300mm；标定转速：2300r/min；发动机形式：四缸、直列、水冷、高压共轨；动力输出轴转速：540/720r/min；轮胎型号（前/后）:8.3-24/11-32；","T202100340084","2026-04-01","44.1","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","NW202006012-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2020WJ01206","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3560,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","常力工贸有限公司","轮式拖拉机","CL604-6","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸（长×宽×高mm）3750×1300×2250（安全架顶部）；最小使用质量:1740；配套动力（kW）:44.2；型式: 四轮驱动；轴距（mm）: 1870；轮距（前轮/后轮）（mm）:1000、1100/1000-1150；最小离地间隙（mm）: 310（前桥底部）；标准配重（kg）:42/80；档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0；变速箱型式:(4+1)×2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）: 7.50-16/12.4-28。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F316","T202100340494","2026-06-29","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH32G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240003","潍坊市产品质量检验所"]
[3561,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：44.1；发动机与离合器联接方式：直联式","T202032320406","2025-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过",""," FH16GW0431/ FH13GW0221","国家拖拉机质量监督检验中心","（2004）委 字 01类第18号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[3562,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF604-15","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：44.1 .外形尺寸（长×宽×高）(mm):3475×(1330-1800)×2330.发动机与离合器联接方式：直联式，国三排放。","T202165650039","2026-03-15","44.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1761","国家拖拉机质量监督检验中心","（2015）委检字整机类第011号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[3563,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF604-D","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：44.1；发动机与离合器联接方式：直联式","T202142420042","2026-02-07","44.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH20GW1281","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ20200641","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3564,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：44.1kW/60马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：1975kg","部20171107","2021-12-31","44.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW0151","国家拖拉机质量监督检验中心","W201610042","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[3565,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME604-N","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：44.1kW/60马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：1800kg（安全架），2070kg（驾驶室）","T202000410275","2025-07-05","44.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0991/FH19GW0261","国家拖拉机质量监督检验中心","LT19GK0051","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3566,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：44.1kW/60马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：2505kg（安全架），2760kg（驾驶室）","部20171320","2021-12-31","44.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0241、FH19GW0251","国家拖拉机质量监督检验中心","LT08GK0062","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3567,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SK604G","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：44.1（选装44.2）kW/60马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：1520kg(变更前)、1580kg（变更后）。变更内容：变更前①轮胎型号：6.00-12/11.2-16；②、前照灯型号: CX280P.48.030/CX280P.48.030A；③、工作装置液压悬挂系统型式：半分置式；液压油泵型号：CBN-F310；安全阀全开压力：18±0.5MPa。变更后①、轮胎型号：6.00-14/13.6-16（选装6.00-12，7.00-12，6.00-12水田/9.5-16，9.5-20，13.2-16，13.6-20，8.3-20水田，8.3-24水田）；②、前照灯型号: CX280P.48.030；③、工作装置液压悬挂系统型式：半分置式、分置式；液压油泵型号：CBN-F310、CBN-F314；安全阀全开压力：18±0.5、16±0.5 MPa。","部20171100","2021-12-31","44.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","W201608214","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","WJ2017CKKX021","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3568,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","河北华戎装备制造有限公司","轮式拖拉机","HRE604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3500×1570×2260 (至安全架顶)mm；轴距或履带接地长：1885mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1200/1200mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1000、1050、1200、1250、1300/1000～1300mm；最小离地间隙及部位：320（前桥底部）mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 ：1068 mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：80.5±0.044mm；最小使用质量：1770kg；标准配重(前/后)：70/90kg；最小使用比质量：40.05kg/Kw；挡位数（前进/倒退）：8/2 ；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：HR704-A.46.002；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；发动机型号：4DW93-60GG3U；发动机生产厂：一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂；发动机标定功率：44.2kW；发动机额定净功率：44.2kW；发动机标定转速：2400r/min；驾驶员座椅型号：SMT-CS05-1；安全带型号：FS2001；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速位置：在第2箱体中；主变速换挡方式：机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：1类；工作装置液压油泵型号：CBN-F316；液压输出组数：2组；工作装置安全阀全开压力：18±0.5MPa；动力输出轴花键数目：6；动力输出轴标准转速：540/720r/min。","T202100510239","2026-04-01","44.2","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2020KFH08G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT20GK0121","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3569,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","河北华戎装备制造有限公司","轮式拖拉机","HRX604-N","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式:轮式；整机驱动型式:四驱；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3660×1735×2470 (至安全架顶)mm；轴距或履带接地长:1865mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1300/1220mm；轮距(前轮/后轮)或轨距:1200、1300、1400/ 1220、1280、1350、1480mm；最小离地间隙及部位:400（后牵引座底部）mm；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1052mm；变速箱齿轮副轴孔中心距:92±0.044mm；最小使用质量:1900kg；标准配重(前/后):74/154kg；最小使用比质量:42.99kg/Kw；挡位数（前进/倒退）:8/2；主变速挡位数:4+1；副变速挡位数:2；发动机与主离合器联接方式:直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:HR904.46.002；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架；发动机型号:4D27ZT32/604；发动机生产厂:浙江新柴股份有限公司；发动机标定功率:44.2kW；发动机额定净功率:44.2kW；发动机标定转速:2400r/min；驾驶员座椅型号:SMT-CS06-1；安全带型号:FS2001；转向系型式:全液压；转向系转向操纵机构:方向盘；转向系转向机构型式:前轮转向；传动系箱体数量:2个；变速箱（器）型式:机械平面组成式；主变速位置:在第2箱体中；主变速换挡方式:机械有级挡；副变速换挡方式:机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28；轮胎数量(前轮/后轮):2/2个；液压悬挂系统型式:分置式；悬挂装置型式:后置三点悬挂；悬挂装置类别:2类；工作装置液压油泵型号:CBN-F316ZH；液压输出组数:2组；工作装置安全阀全开压力:17.5±0.5MPa；动力输出轴花键数目:8；动力输出轴标准转速:540/720r/min。","T202100510238","2026-04-01","44.2","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2020KFH09G/WJ2020KFH07G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT20GK0111","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3570,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT604B","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：4×4；整机外廓尺寸(长×宽×高)：3100×1290×2345（至安全架顶）mm；整机轴距：1810mm；整机轮距(前轮后轮)：1050960～1200mm；整机最小离地间隙220：mm；整机最小使用质量：1430kg；整机前轴质量后轴质量：595/835kg；整机最大配重(前后)：70/120kg；整机档位数（前进倒退爬行）：8F+2R；整机各档理论速度：前进档:低Ⅰ：1.45、低Ⅱ：2.21、低Ⅲ：3.48、低Ⅳ：4.79、高Ⅰ：6.72、高Ⅱ：10.24、高Ⅲ：16.07、高Ⅳ：22.15 倒退档:低：1.91、高：8.84kmh；整机发动机与离合器联接方式：直联；整机起动方式：电起动；整机动力输出轴功率：37.5kW；整机最大牵引力：11kN；发动机气缸数：4缸；发动机缸径×冲程：96×105mm；发动机排量：3.04L；发动机压缩比：18±0.2：1；发动机标定功率：44.1kW；发动机标定转速：2400rmin；发动机起动机型号：QDJ142；前照灯型号：SG404.48C.030/SG404.48C.031；燃油箱型号：X300.50.012；燃油箱工作压力：7±1.5kPa；消声器消声腔尺寸（长×宽×厚或直径×长）：Φ110×330mm；消声器消声器重量：4.5±0.5kg；传动系变速箱型式：（4+1)×2组成式；传动系中央传动型式（前/后）：螺旋锥齿轮副螺旋锥齿轮副；传动系差速器型式（前/后）：两行星轮、闭式两行星轮、闭式；传动系最终传动方式（前/后）：末端行星减速单级直齿圆柱齿轮、内置式；行走系机架型式：无架式；行走系轮式轮胎型号(前轮/后轮)： 70/85-12/11.2-16 ；行走系轮式轮胎气压(前轮/后轮)：运输160～190耕作110～140/运输160～190耕作110～140kPa；工作装置液压油泵型式、型号：CBN-E310 左旋齿轮泵；工作装置液压输出装置：DF250型多路阀、1组B15型快换接头；工作装置安全阀全开压力：16.5±0.5MPa；工作装置动力输出轴型式：后置、非独立式；工作装置动力输出轴花键数目：6齿矩形花键轴；工作装置动力输出轴花键外径：Φ35mm；工作装置动力输出轴转速：720（选装540720）rmin；工作装置框架上最大提升力：≥10.6kN；","部20170333","2021-12-31","44.1","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH15GW0291/1","国家拖拉机质量监督检验中心","2016KKX081","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3571,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT654","功率:65马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式:4×4四轮驱动;整机外廓尺寸(长×宽×高):3950×1660×2650mm;整机轴距:2000mm;整机轮距(前轮/后轮):1300/1320mm;整机最小离地间隙:330mm;整机最小使用质量:2300kg;整机前轴质量后轴质量:1010/1290kg;整机最大配重(前/后):144（8×18）/120（4×30）kg;整机档位数（前进/倒退） 12/12 :;整机各档理论速度:前进:2.64、3.56、4.86、7.56、6.19、8.89、12.25、19.03、10.64、15.43、21.06、32.73 倒退:2.15、3.12、4.26、6.62、5.42、7.87、10.47、16.68、9.33、13.53、18.47、28.69kmh;整机动力输出轴功率:40.6kW;整机最大牵引力:20kN;驾驶室型号:KT950.46.002;发动机型号:A4K43T65A;发动机气缸数:4缸;发动机缸径×冲程: 108×118 mm;发动机排量:4.33L;发动机压缩比:17:1;发动机标定功率:48kW;发动机标定转速:2300rmin;发动机喷油泵型式、型号:BQ2000;发动机喷油嘴型式、型号:KBAL-P028;燃油箱型号500D.50.011;燃油箱工作压力:11.3kPa;燃油箱容积:60L;消声器消声腔尺寸（长×宽×厚或直径×长）:Φ120×480mm;消声器重量:5kg;传动系变速箱型式:4×3×（1+1）组成式;行走系轮式轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28;行走系轮式轮胎气压(前轮/后轮):运输：运输：220～250/160～190，田间：160～190/110～140;工作装置液压悬挂系统型式:半分置式;工作装置液压油泵型式、型号:CBN-F314左旋齿轮泵;工作装置安全阀全开压力:20±0.5MPa;工作装置动力输出轴花键数:8;工作装置动力输出轴花键外径:38mm;工作装置动力输出轴转速:540/760rmin;工作装置框架上610mm最大提升力:11kN;选装发动机1型号:KM4100BT;选装发动机1气缸数:4缸;选装发动机1缸径×冲程:100×105mm;选装发动机1排量: 3.298 L;选装发动机1压缩比:18:1;选装发动机1标定功率:48kW;选装发动机1标定转速:2300rmin;","T201900320739","2024-12-30","47.8","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH19GW0011","国家拖拉机质量监督检验中心","LT13GK0321","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3572,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KTN604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式：整机机架型式：无架：整机驱动型式：四驱：整机用途：一般用途：整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3770×1685×2520 (至安全架顶)mm：常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1290/1305mm：轮距(前轮/后轮)或轨距：1190、1290、1390/1205～1605mm：最小离地间隙及部位：430（后牵引座底部）mm：离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1162mm：变速箱齿轮副轴孔中心距： 92 mm：最小使用质量：1960kg：标准配重(前/后)：60/168kg：最小使用比质量：44.34 kg/kW：挡位数（前进/倒退）：8/2 ：主变速挡位数：4+1：副变速挡位数：2：最高设计理论速度：31.93 km/h：发动机与主离合器联接方式：直联：发动机型号：4D27ZT32/604：发动机结构型式：直列、直喷、四冲程：发动机生产厂：浙江新柴股份有限公司：发动机进气方式：增压：发动机气缸数：4 ：发动机标定功率：44.2 kW：发动机额定净功率：44.2 kW：发动机标定转速： 2400 r/min：发动机冷却方式：水冷：驾驶员座椅型号：CYXF-1-252100：转向系型式：全液压：转向系转向操纵机构：方向盘：转向系转向机构型式：前轮转向：传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量：2 个：主变速位置和换挡方式：主变速位置：在第2箱体中：副变速换挡方式：机械有级挡：轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/14.9-30：轮胎数量(前轮/后轮)：2/2 个：液压悬挂系统型式：分置式：工作装置液压油泵型号：CBN-F320ZH：液压输出组数：2：工作装置安全阀全开压力：17.5±0.5MPa；动力输出轴花键数目：8 ：动力输出轴标准转速：540/720r/min；选装副变速离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1162mm；选装副变速最小使用质量：1960kg；选装副变速挡位数（前进/倒退）：8/8；选装副变速副变速挡位数：(1+1)×2；选装副变速最高设计理论速度：31.93km/h。","T202100320457","2026-06-29","44.2","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2021AFH018","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT20GW0381 ","国家拖拉机质量监督检验中心 "]
[3573,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","河南瑞得农机装备有限公司","轮式拖拉机","604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：44.2kw；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3400×1500×2350 mm（安全架顶部） 3400×1500×2300 mm（驾驶室顶部）；轴距或履带接地长：1850mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：900～1300/900～1300mm；最小使用质量：1680kg（安全框架） 1750kg（驾驶室）；最小使用比质量：38.0kg/kW（安全框架） 39.6kg/kW（驾驶室）","鄂2020214","2025-11-01","44.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","HB2020FHZ148（安全架）HB2020FHZ147（驾驶室）","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200599","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3574,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","吉林顺昆电动车有限公司","轮式拖拉机","604-N","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型号、名称：604-N型轮式拖拉机；整机型式:轮式;整机机架型式:无架;整机驱动型式:四驱;整机用途；一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3880×1620×2560mm（安全架顶）3880×1620×2700mm（驾驶室顶）；轴距或履带接地长：2050mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1300/1300mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1200～1400/1200～1400mm;最小离地间隙及部位;380mm（后牵引架底）;最小使用质量:2200kg（安全框架）、2280kg（驾驶室）;标准配重(前/后):55/45kg;最小使用比质量:49.89kg/kW（安全框架）、51.70kg/kW（驾驶室）;挡位数（前进/倒退）:8/2;主变速挡位数:4+1;副变速挡位数:2;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:804.46.01;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;发动机型号；YN4EZ060-32CR；发动机结构型式：立式、直列、水冷、四冲程；发动机生产厂：昆明云内动力股份有限公司；发动机进气方式：自然吸气；发动机气缸数：4；发动机标定功率：44.1kw;发动机标定转速:2300r/min;发动机冷却方式:水冷;转向系型式:全液压;悬挂装置型式:后置三点悬挂;动力输出轴标准转速:540/760r/min;","T202100220348","2026-06-29","44.1","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","804-WJ2021BFH007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240011","潍坊市产品质量检验所"]
[3575,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","几何重工（山东）有限公司","轮式拖拉机","JH604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：3500x1520x2500mm（安全架顶）；3500x1520x2600mm（驾驶室顶）；轴距或履带接地长：1900mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1200/1200mm；整机最小离地间隙：390mm；最小使用质量：1830kg（安全架）；1905kg（驾驶室）；整机标准配重(前/后)：48/46kg ；整机最小使用比质量：41.40kg/kW（安全架）；43.10（驾驶室）档位数(前进/倒退)：8+8；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T202000220963","2025-12-30","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2019FHZ012/WJ2020GFH013","湖北三智农业机械检测有限公司/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020) 2240066","潍坊市产品质量检验所"]
[3576,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","几何重工（山东）有限公司","轮式拖拉机","JH604-G","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：3100x1340x2050mm；轴距或履带接地长：1700mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：950/1050mm；整机最小离地间隙：230mm；最小使用质量：1690kg；整机标准配重(前/后)：0/30kg ；整机最小使用比质量：38.24kg/kW；档位数(前进/倒退)：8+2；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T202142420010","2026-02-07","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ171","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200219","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3577,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFB604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：3614×1632×2619（至安全架顶）；轴距mm：1900；轮距（前轮/后轮）mm：前轮1050、1180或1072、1168、1204、1236、1300、1357、1368、1464，后轮1074-1766或1140-1766；最小使用质量kg：1970；标准配重（前/后）kg：80/90；最小使用比质量kg/kw：44.7；档位数（前进/倒退）：9/3，选装9/9；主变速档位数：3+1；副变速档位数：3，选装主变速档位数：3；副变速档位数：3×（1+1）；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架；转向系型式：全液压转向；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第2个箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮8.3-20或7.50-16，后轮12.4-28或11.2-28；轮胎数量：前轮2个/后轮2个","T202132320055","2026-02-25","44.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH20GW1211/FH20GW2101/FH20GW1201/FH20GW2091","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","2020-JDNJ-04-003","江苏省农用动力机械检测中心有限公司"]
[3578,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YBX604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动功率：44.1千瓦(60马力）；国三排放；四轮驱动；整机最小使用质量 kg：1810，最小使用比质量kg/kW：41.04；前进/倒退：8/2,主变速档位：:4+1，副变速档位：2；整机外廓尺寸(长×宽×高) mm：3400×1525×2190 ；整机轴距或履带接地长 mm ：1840 ；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm：1050/1240 ；整机最小离地间隙 mm：290 ；整机标准配重(前/后) kg：0/140。","T202132320080","2026-03-29","44.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW0401","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","YH2021WJ01050","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3579,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YCX604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动功率：44.1千瓦（60马力）；国三排放；四轮驱动；整机最小使用质量 kg：1690，最小使用比质量kg/kW：38.3。前进/倒退：8/2，主变速档位:：4+1，副变速档位：2；整机外廓尺寸(长×宽×高) mm：2950×1410×2120 ；整机轴距或履带接地长 mm ：1536 ；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm ：1000/1170 ；整机最小离地间隙 mm：230","T202132320081","2026-03-29","44.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW0401","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","YH2021WJ01051","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3580,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","LMF604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3450×1645×2550（安全架顶部）/3620×1625×2540（驾驶室顶部）,轴距1850mm,最小使用质量：1700kg/1740kg,标准配重（前/后）：50/60（kg）,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：4D27ZT32/604,标定功率：44.2，制造商：浙江新柴股份有限公司，国三排放阶段","T202142420016","2026-02-07","44.2","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","HB2020FHZ198/HB2020FHZ199","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200633","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3581,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","LMF604-1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3450×1645×2550（安全架顶部）/3620×1625×2540（驾驶室顶部）,轴距1850mm,最小使用质量：1700kg/1740kg,标准配重（前/后）：50/60（kg）,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：WP3.2G61E316,标定功率：44.1，制造商：潍柴动力扬州柴油机有限责任公司，国三排放阶段","T202142420016","2026-02-07","44.1","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","HB2020FHZ198/HB2020FHZ199","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200633","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3582,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","SLE604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3640×1435×2430（安全架顶部）/3640×1625×2540（驾驶室顶部）,轴距1880mm,最小使用质量：1700kg/1740kg,标准配重（前/后）：45/60（kg）,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：4D27ZT32/604,标定功率：44.2，制造商：浙江新柴股份有限公司，国三排放阶段","T202142420015","2026-02-07","44.2","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","HB2020FHZ186/HB2020FHZ187","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200630","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3583,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","京山三雷重工股份有限公司","轮式拖拉机","SLE604-1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3640×1435×2430（安全架顶部）/3640×1625×2540（驾驶室顶部）,轴距1880mm,最小使用质量：1720kg/1740kg,标准配重（前/后）：45/60（kg）,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：YN4EZ060-32CR,标定功率：44.1，制造商：昆明云内动力股份有限公司，国三排放阶段","T202142420015","2026-02-07","44.1","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","HB2020FHZ186/HB2020FHZ187","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200630","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3584,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","克拉斯（山东）农业机械有限公司","轮式拖拉机","KLS604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四轮驱动，外形尺寸：3600*1660*2340mm（安全架）3600*1660*2580mm（驾驶室），最小使用质量：1876kg（安全架）2000（驾驶室），功率：44.2kw，最小使用比质量：42.44kg/kw（安全架）45.25kg/kw（驾驶室），动力输出轴标准转速：540/720r/min","T202000431296","2025-12-30","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH009/WJ2020GFH008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240079","潍坊市产品质量检验所"]
[3585,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","力远重工（山东）有限公司","轮式拖拉机","LN604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","四轮驱动；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：3500×1500×2400；轴距mm：1850mm；常用轮距（前轮/后轮）mm：1200×1200；最小使用质量kg：1725；最小使用比质量(kg/kW)：39.03；发动机型号：4D27ZT32/604;功率：44.2KW;制造商：浙江新柴股份有限公司；排放标准：第三阶段；","T202000341169","2025-12-30","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020JFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","NJJC202190710-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3586,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","临沂宝迪机械有限公司","轮式拖拉机","BL604-B","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型号、名称:BL604-B型轮式拖拉机;整机型式:轮式;整机驱动型式:四驱;整机外廓尺寸(长X宽X高及部位)mm:3420×1530×2550 (安全架顶部);轴距mm:1800;常用轮距(前轮/后轮)mm:1230/ 1200;轮距(前轮/后轮)mm:1230、1420/1160-1550;最小离地间隙及部位mm:325(牵引架底端);最小使用质量kg：1750；最小使用比质量（kg/kw）：39.59；挡位数（前进/后退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；","T202100220353","2026-06-29","44.2","购机补贴(通用类)","北京市","评阅通过","","NW202104017","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2018）委检字整机类第0018号  ","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[3587,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","临沂宝迪机械有限公司","轮式拖拉机","BL604-E","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型号、名称:BL604-E型轮式拖拉机;整机型式:轮式;整机驱动型式:四驱;整机外廓尺寸(长X宽X高及部位)mm:2790×1450×2020 (安全架顶部);轴距mm:1460;常用轮距(前轮/后轮)mm:1155/ 1200;轮距(前轮/后轮)mm:955、1155/1155- 1275;最小离地间隙及部位mm:190(分动箱底端);最小使用质量kg：1540；最小使用比质量（kg/kw）：34.84；挡位数（前进/后退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；轮胎型号（前轮/后轮）：6.00-12/9.5-16","T202000220954","2025-12-30","44.2","购机补贴(通用类)","北京市","评阅通过","","NW202007013","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20191101-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3588,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","洛阳乐驰机械制造有限公司","轮式拖拉机","LA604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机标定功率（kW）：44.1；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：3680×1560×2280（安全架顶部）；轴距（mm）：1980；最小使用质量（kg）：1850；排放阶段：国三","T202142420206","2026-04-29","44.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2021CFH009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HB21SJ0028K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3589,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","洛阳乐驰机械制造有限公司","轮式拖拉机","LE604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机标定功率（kW）：44.1；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：3825×1680×2550（安全架顶部）；3780×1680×2330（驾驶室顶部）；轴距（mm）：1882；最小使用质量（kg）：（安全架）1910；（驾驶室）1960；排放阶段：国三","T202142420205","2026-04-29","44.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","安全架编号：WJ2021CFH007       驾驶室编号：WJ2021CFH008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HB21SJ0027K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3590,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RE604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：44.2kw；最小使用质量：1820kg（安全架）、1900kg（驾驶室）","T202142420002","2026-02-07","44.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","HB2020FHZ104(安全架)HB2020FHZ094(驾驶室)","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200588","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3591,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","洛阳世英机械制造有限公司","轮式拖拉机","SJH654","功率:65马力;驱动方式:四轮驱动 ","65马力轮式拖拉机，驱动型式为四轮驱动，发动机功率47.8kW，排放阶段：国三，最小使用质量2540kg。","T202041410181","2025-12-30","47.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH12GW0571","国家拖拉机质量监督检验中心","2015KKX001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3592,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","洛阳市宏宣机械制造有限公司","轮式拖拉机","HD604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机驱动型式 ：四驱；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm ：3540×1365×2070、安全架顶；轴距 mm ：1770；轮距(前轮/后轮) mm ：970/1030-1150；最小离地间隙及部位 mm ：223、前桥底部；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 mm ：1059；变速箱齿轮副轴孔中心距 mm ：92；最小使用质量 kg： 1690；最小使用比质量 kg/kW 38.23；发动机标定功率kW：44.2；发动机标定转速r/min：2500；排放阶段：国三","T202100410589","2026-06-29","44.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW1821","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","LT19GK0031","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3593,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","洛阳市宏宣机械制造有限公司","轮式拖拉机","HE604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm： 3630×1500×2230、安全架顶/3630×1515×2340、驾驶室顶；轴距 mm ：1855；轮距(前轮/后轮) mm： 1210/1160-1450；最小离地间隙及部位 mm： 320、前桥底部；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 mm： 1068；变速箱齿轮副轴孔中心距 mm ：82.5；最小使用质量 kg： 1690（安全架）/1785（驾驶室）；最小使用比质量 kg/kW ：38.23（安全架）/40.38（驾驶室）；发动机标定功率kW：44.2；发动机标定转速r/min：2400；排放阶段：国三","T202100410590","2026-06-29","44.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2020LFH05G（防翻架）/FH20GW1831（驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","LT19GK0262","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）"]
[3594,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","洛阳泰九农业机械有限公司","轮式拖拉机","604-A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3650×1520×2530 (至安全架顶)mm;轴距或履带接地长:1960mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1160/1200mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1160/1200～1300mm;最小离地间隙及部位:340mm（前驱动桥底部）;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1075mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:80.5mm;最小使用质量:1740kg;挡位数（前进/倒退）:8/2;主变速挡位数:4＋1;副变速挡位数:2;最高设计理论速度:30.71km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:TJ504.46.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:洛阳益丰管件科技有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量:2个;变速箱（器）型式:机械平面组成式；主变速位置:第2箱体中;主变速换挡方式:机械有级挡;副变速换挡方式:机械有级挡","T202100510669","2026-06-29","44.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2021BFH021","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心 ","LT20GK0251","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3595,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","洛阳泰九农业机械有限公司","轮式拖拉机","604-A1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3600×1500×2530 (至安全架顶)mm;轴距或履带接地长:1870mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1160/1200mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1160/1200～1300mm;最小离地间隙及部位:340（前驱动桥底部）mm;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1075mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:80.5mm;最小使用质量:1740;挡位数（前进/倒退）:8/2;主变速挡位数:4＋1;副变速挡位数:2;最高设计理论速度:30.71km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:TJ504.46.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:洛阳益丰管件科技有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量:2个;变速箱（器）型式:机械平面组成式;主变速位置:第2箱体中;主变速换挡方式:机械有级挡;副变速换挡方式:机械有级挡.","T202100510669","2026-06-29","44.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2021BFH021","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心 ","LT20GK0251","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3596,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","洛阳天宇机械制造有限公司","轮式拖拉机","格朗斯-604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式: 四轮驱动；发动机标定功率：44.1（kW）；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：3835×1620×2300(至消音器)2760（至安全架）；轴距：2060（㎜）；最小离地间隙及部位（mm）:360(至前桥底部）；最小使用质量：2400（㎏）；最小使用比质量：54.42（kg/kW）;排放阶段：第三阶段","T202041410175","2025-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH14GW0201","国家拖拉机质量监督检验中心","LT15GK0091","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3597,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","洛阳万年红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","WE604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：44.2kw；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3400×1500×2350mm（安全架顶部） 3400×1500×2300mm(驾驶室顶）；轴距或履带接地长：1850mm；最小使用质量：1680kg(安全架）1750kg（驾驶室）","鄂2020213","2025-11-01","44.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","HB2020FHZ105（安全架）、HB2020FHZ106（驾驶室）","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200589","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3598,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","604-F","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式、4×4四轮驱动；发动机标定功率kW：44.1；外廓尺寸mm（长×宽×高）：3600×1500×2240；轴距mm：1880；常用轮距mm（前轮/后轮）：1050/1080;轮距mm（前轮/后轮）：1050/1100-1200;轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量kg：1930；标准配重kg(前/后)：36/30；最小使用比质量kg/kW：43.76；挡位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速挡位数/副变速挡位数/其他挡位数：（4＋1）/2/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：两柱式；前照灯型号：SZ550.48.030A/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：蹄式；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4＋1）×2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：/；轮胎型号(前轮/后轮)：7.00-12/13.6-16","T202100340508","2026-06-29","44.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW0061","国家拖拉机质量监督检验中心","LT20GK0341","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3599,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方604C","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式、4×4四轮驱动；发动机标定功率kW：44.1；外廓尺寸mm（长×宽×高）：3570×1700×2300；轴距mm：1970；常用轮距mm（前轮/后轮）：1200/1320;轮距mm（前轮/后轮）：1200/1320;轮距（前轮/后轮）调整方式：不可调/无级可调；最小使用质量kg：1485；标准配重kg(前/后)：50/180；最小使用比质量kg/kW：45.12；挡位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速挡位数/副变速挡位数/其他挡位数：（4＋1）/2/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：两柱式；前照灯型号：SZ550.48.030A/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：蹄式；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4＋1）×2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：啮合套；轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-16/11.2-24","部20190346","2023-12-31","44.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH18GW0171","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2018AKKX009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3600,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","轮式拖拉机","新东方604-E","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式、4×4四轮驱动；发动机标定功率kW：44.2；外廓尺寸mm（长×宽×高）：3600×1520×2240；轴距mm：1880；常用轮距mm（前轮/后轮）：1180/1220;轮距mm（前轮/后轮）：1180、1280、1380/1220-1420;轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级可调；最小使用质量kg：1685；标准配重kg(前/后)：50/1180；最小使用比质量kg/kW：38.12；挡位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速挡位数/副变速挡位数/其他挡位数：（4＋1）/2/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：两柱式；前照灯型号：SZ550.48.030A/031A；转向系型式：全液压前轮转向；行车制动系型式：蹄式；驻车制动系型式：蹄式；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4＋1）×2机械组成式；主变速箱换档方式：啮合套；副变速箱换档方式：/；轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-16/11.2-24","T202065650116","2025-12-30","44.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH18GW0161","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2018AKKX009","河南拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3601,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","宁波北野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","B604-2","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率：44.2kw（60马力）；驱动方式：四轮驱动。","T202000321108","2025-12-30","44.2","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","FH20GW1661","国家拖拉机质量监督检验中心","NJJC20200514-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3602,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","604-2","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机型号：4D29ZT32/604；发动机标定功率/转速：44.2kW/2400r/min；排放阶段：国三（变更选装发动机1：型号：4D27ZT32/604，发动机标定功率/转速：44.2kW/2400r/min，排放阶段：国三；变更选装发动机2：型号：SD4DW3Z2，发动机标定功率/转速：44.2kW/2400r/min，排放阶段：国三）；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动（四驱）；   最小使用质量：1810kg；最小使用比质量（kg/kw）：40.95","T202000231041","2025-12-30","44.2","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","FH20GW0641","国家拖拉机质量监督检验中心","NJJC20200320","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3603,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野重工股份有限公司","轮式拖拉机","604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机型号：4D32ZT31/603；发动机标定功率/转速：44.1kW/2300r/min；排放阶段：国三；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动   最小使用质量：2120kg；最小使用比质量（kg/kw）：48.07","部20180449","2022-12-31","44.1","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","FH18GW0201","国家拖拉机质量监督检验中心","（2017）委字整机类第0170110202号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[3604,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野重工股份有限公司","轮式拖拉机","604-2","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机型号：4D29ZT32/604；发动机标定功率/转速：44.2kW/2400r/min；排放阶段：国三（变更选装发动机1：型号：4D2:7ZT32/604，发动机标定功率/转速：44.2kW/2400r/min，排放标准：国三；变更选装发动机2：型号：SD4DW3Z2，发动机标定功率/转速：44.1kW/2400r/min，排放标准：国三）；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动   ；最小使用质量：1765kg。最小使用比质量（kg/kw）：39.93","T202000230167","2025-07-05","44.2","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","FH19GW0151","国家拖拉机质量监督检验中心","NJJC20190525","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3605,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","宁波兴野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","604-1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸：3520×1700×2380，轴距：2035，常用轮距(前轮/后轮)：1300/1350，轮距(前轮/后轮)调整方式：固定轮距式/辐板可调轮距式，最小使用质量：2210kg，标准配重(前/后)： 85/75kg，档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0，主变速档位数 /副变速档位数/其他档位数 ：4+1/2/0，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电起动，翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式安全框架，前照灯型号：140*90型，转向系型式：前轮液压转向，行车制动系型式：干式、双片盘式制动器，机械操纵，驻车制动系型式：锁定踏板式，前驱动桥型式：水田型（四轮驱动），离合器型式：单作用，单片、干式、常接合式，动力输出轴离合器型式：单作用，单片、干式、常接合式，变速箱型式：二轴式、直齿（4+1）×2组成式，主变速箱换档方式：滑动齿轮换档，副变速箱换档方式：啮合套换档，轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28，驱动型式：四轮驱动；标定功率：44.2kW，配套国Ⅲ排放柴油机，最小使用比质量：50。","部20190494","2023-12-31","44.2","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","FH19GW0101","国家拖拉机质量监督检验中心","KK-3(2012)002","黑龙江省农业机械试验鉴定站"]
[3606,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","宁波兴野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","604-2","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸：3520×1700×2380，轴距：1900，常用轮距(前轮/后轮)：1300/1350，轮距(前轮/后轮)调整方式：固定轮距式/辐板可调轮距式，最小使用质量：2210kg，标准配重(前/后)： 85/75kg，档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0，主变速档位数 /副变速档位数/其他档位数 ：4+1/2/0，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电起动，翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：两柱式安全框架，前照灯型号：140*90型，转向系型式：前轮液压转向，行车制动系型式：干式、双片盘式制动器，机械操纵，驻车制动系型式：锁定踏板式，前驱动桥型式：水田型（四轮驱动），离合器型式：单作用，单片、干式、常接合式，动力输出轴离合器型式：单作用，单片、干式、常接合式，变速箱型式：二轴式、直齿（4+1）×2组成式，主变速箱换档方式：滑动齿轮换档，副变速箱换档方式：啮合套换档，轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28，驱动型式：四轮驱动；标定功率：44.2kW，配套国Ⅲ排放柴油机，最小使用比质量：50。","部20190495","2023-12-31","44.2","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","FH19GW0101","国家拖拉机质量监督检验中心","KK-3(2012)002","黑龙江省农业机械试验鉴定站"]
[3607,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","宁波兴野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","604-3","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸：3520×1600×2380（安全框架顶）；轴距：1880；常用轮距(前轮/后轮):1300/1300；轮距(前轮/后轮)调整方式：固定轮距式/辐板可调轮距式；最小使用质量：1800kg；标准配重（前/后）:84/70；档位数(前进/倒退)：8/2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置：安全框架；转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：双片制动器，机械操纵；驻车制动系型式：锁定踏板式；前驱动桥型式：水田型四轮驱动；离合器型式：单作用，单片、干式、常接合式；动力输出轴离合器型式：单作用，单片、干式、常接合式；变速箱型式：二轴式、直齿（4+1）×2组成式；主变速箱换档方式：滑动齿轮换档；副变速箱换档方式：啮合套换档；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/12.4-32；驱动型式：四轮驱动；标定功率：44.1kW，配套国Ⅲ排放柴油机，最小使用比质量：40.82。","T202100430213","2026-04-01","44.1","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","FH20GW1841","国家拖拉机质量监督检验中心","LT20GK0221","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3608,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","青州市国昊机械有限公司","轮式拖拉机","604B","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","四轮驱动；整机外形：尺寸3520mm*1580mm*2350mm；轴距：1800mm；常用轮距：1200mm/1170mm；最小使用质量：1720kg；最小使用比质量：39kg/kW；发动机型号：YN4EZ060-32CR；山东云内动力有限责任公司；标定功率：44.1kW；排放标准：国三；","鄂2020013","2025-04-11","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2019FHZ082","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909050","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3609,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","青州市铭科农业机械有限公司","轮式拖拉机","MKC604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率:44.1kW（60马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用质量：1880kg；最小使用比质量42.63kg/kW","T202142420195","2026-04-29","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3016 ","湖北三智农业机械检测有限公司","YH2021WJ01030","江苏沿海农业机械检查有限公司"]
[3610,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东巴博斯重工有限公司","轮式拖拉机","604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式:四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3480×1600×2270(安全架顶）；最小使用质量:1730kg；最小使用比质量:39.2kg/kW；发动机型号：SD4DW3Z2；标定功率：44.1kW；配套动力型号：SD4DW3Z2；制造商：江苏四达动力机械集团有限公司；气缸数：4；标定功率(kW)：44.1；标定转速（r/min）：2400；排放标准：第三阶段。选装发动机型号：4DW93-60GG3U；标定功率：44.2kW；标定转速（r/min）：2400；气缸数：4；发动机生产厂：一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂；排放阶段：国三","鄂2020228","2025-11-01","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ118","湖北三智农业机械检测有限公司","NJJC20191241","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3611,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东巴博斯重工有限公司","轮式拖拉机","604B","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式:四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3550×1560×2320（安全架顶）3580×1620×2550（驾驶室顶）；配置驾驶室最小使用质量:1960kg;配置驾驶室最小使用比质量:44.4kg/kW；配置安全架最小使用质量:1780kg；配置安全架最小使用比质量:40.4kg/kW；配套动力型号：WP3.2G61E316；制造商：潍柴动力扬州柴油机有限责任公司；气缸数：4；标定功率(kW)：44.1；标定转速（r/min）：2400;排放标准：第三阶段","鄂2020227","2025-11-01","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","安全架：HB2020FHZ118；驾驶室：HB2020FHZ159","湖北三智农业机械检测有限公司","NJJC20191242","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3612,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东巴博斯重工有限公司","轮式拖拉机","604B-1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式:四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3550×1560×2320（安全架顶）3580×1620×2550（驾驶室顶）；配置驾驶室最小使用质量:1960kg;配置驾驶室最小使用比质量:44.4kg/kW；配置安全架最小使用质量:1780kg；配置安全架最小使用比质量:40.4kg/kW；配套动力型号：4D27ZT32/606；制造商：浙江新柴股份有限公司；气缸数：4；标定功率(kW)：44.2；标定转速（r/min）：2400;排放标准：第三阶段。","鄂2020227","2025-11-01","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","安全架：HB2020FHZ160；驾驶室：HB2020FHZ159","湖北三智农业机械检测有限公司","NJJC20191242","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3613,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东比勒农业装备有限公司","轮式拖拉机","BLE604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：60马力（44.2kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：安全架机型3590×1480×2550（安全架顶部）、驾驶室机型3645×1480×2480（驾驶室顶部）；轴距（mm）：1920；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1000/1050；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1070；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：80.5；最小使用质量（kg）：安全架机型1825、驾驶室机型1875；最小使用比质量（kg/kW）：安全架机型41.29、驾驶室机型42.42；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：8/2；主变速档位数（个）：4+1；副变速档位数（个）：2；发动机型号：4B2-60U32；发动机生产厂：安徽全柴动力股份有限公司；发动机气缸数：4；发动机转速：2400r/min。","T202142420217","2026-04-29","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","驾驶室：WJ2021CFH001/安全架：WJ2021BFH018","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240023","潍坊市产品质量检验所"]
[3614,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东迪拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","DT604-A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：60马力；驱动形式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：3930x1650x2450（安全架顶部）/3930x1650x2650（驾驶室顶部）；轴距或履带接地长：1980；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1300/1300；；最小使用质量kg：2225（安全架）/2325（驾驶室）；最小使用质量比kw：50.34（安全架）/52.60；","T202000511335","2025-12-30","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020EFH006(安全架）/WJ2020EFH005(驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019)2240026","潍坊市产品质量检验所"]
[3615,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东东科华盛农业机械有限公司","轮式拖拉机","DJ604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","60马力轮式拖拉机，四轮驱动，配套动力型号：WP3.2G61E316;制造商：潍柴动力扬州柴油机有限责任公司；气缸数：4；标定功率:44.1kW;标定转速2400r/min；排放标准：GB 20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段，最小使用比质量：38.1 kg/kW  k值 28 kg/ps  最小使用质量：1680kg。","部20190249","2023-12-31","44.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2018KFH026","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2018）委检字整机类第2025号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[3616,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DN604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)：3800×1560×2450（至安全架顶） 3800×1560×2550（至驾驶室顶） ；轴距或履带接地长： 1980 ；常用 轮距(前轮/后轮)或轨距：  1200、1230、1270/1200～1320 ；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/无级调整；最小使用质量：1850（安全框架）、1950（驾驶室）kg；最小离地间隙：360mm；标准配重(前/后)： 70/120 kg；档位数 (前进/倒退/爬行)：8/8；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2/（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；功率：44.1kW；驱动方式：四轮驱动","T202100220340","2026-06-29","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012002/FH20GW1771","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心/国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2017KKKX006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3617,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CN604-1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型号、名称 / CN604-1 、轮式拖拉机 \n整机型式 / 轮式 \n整机机架型式 / 无架 \n整机驱动型式 / 四驱 \n整机用途 / 一般用途 \n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm 3740×1630×2370（至安全架顶） \n轴距或履带接地长 mm 1940 \n常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 1300/1300 \n轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 1200、1300/1200、1300、1400 \n最小离地间隙及部位 mm 415 （前桥下沿） \n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 mm 1052 \n变速箱齿轮副轴孔中心距 mm 92±0.044 \n最小使用质量 kg 1905 \n标准配重(前/后) kg 48/120 \n最小使用比质量 kg/kW 43.2 \n挡位数（前进/倒退） / 8/2 \n主变速挡位数 / 4+1 \n副变速挡位数 / 2 \n最高设计理论速度 km/h 29.78\n发动机标定功率（kw）:44.1","T202000231044","2025-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH05G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018JKKX025","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3618,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CN604-2","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型号、名称 / CN604-2、轮式拖拉机 \n整机型式 / 轮式 \n整机机架型式 / 无架 \n整机驱动型式 / 四驱 \n整机用途 / 一般用途 \n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm 3740×1630×2400（至安全架顶） \n轴距 mm 1850 \n常用轮距(前轮/后轮) mm 1300/1300 \n轮距(前轮/后轮) mm 1200、1300/1200、1300、1400 \n最小离地间隙及部位 mm 415（ 前桥下沿） \n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 mm 1052 \n变速箱齿轮副轴孔中心距 mm 92 \n最小使用质量 kg 1820 \n标准配重(前/后) kg 55/120  \n最小使用比质量 kg/kW 41.27 \n挡位数（前进/倒退） / 8/2 \n主变速挡位数 / 4+1 \n副变速挡位数 / 2 \n最高设计理论速度 km/h 29.78\n发动机标定功率（kw）:44.1","T202100320066","2026-04-01","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH014/WJ2020LFH14G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018JKKX025","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3619,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东福尔沃农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","FB604-1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型号、名称 / FB604-1、轮式拖拉机 \n整机型式 / 轮式 \n整机机架型式 / 无架 \n整机驱动型式 / 四驱 \n整机用途 / 一般用途 \n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm 3600×1500×2230（至安全架顶） \n轴距 mm 1875 \n常用轮距(前轮/后轮) mm 1200/1200 \n轮距(前轮/后轮) mm 1160、1200、1300/1160～1300 \n最小离地间隙及部位 mm 370 前桥下沿 \n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离 mm 1068 \n变速箱齿轮副轴孔中心距 mm 80.5  \n最小使用质量 kg 1740 \n标准配重(前/后) kg 55/120 \n最小使用比质量 kg/kW 39.37 \n挡位数（前进/倒退） / 8/2 \n主变速挡位数 / 4+1 \n副变速挡位数 / 2 \n最高设计理论速度 km/h 37.42\n发动机标定功率（kw）:44.2","T202100320065","2026-04-01","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH014","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018HKKX016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3620,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东谷禾农业装备有限公司","轮式拖拉机","M604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率:44.1kW(60马力）；驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3550×1540×2400mm（安全架顶端）；轴距：1855mm；标准配重(前/后)：42kg/56kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/12.4-28。","T202000320436","2025-09-29","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019KFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01107","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3621,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东光明重工机械有限公司","轮式拖拉机","GM604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率:44.1kW(60马力）；驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3530×1500×2410mm（安全架顶端）、3630×1810×2560mm（驾驶室顶端）；轴距：1942mm；最小使用质量：1700kg（安全架）、1750kg（驾驶室）；标准配重(前/后)：45kg/60kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/12.4-28。","鄂2020219","2025-11-01","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020EFH021（安全架）、WJ2020EFH019(驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HBNJ20200594","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3622,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东光明重工机械有限公司","轮式拖拉机","GM604-A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率:44.5kW(60马力）；驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3320 ×1370 ×2200mm（安全架顶端）；轴距：1850mm；最小使用质量：1650kg；标准配重(前/后)：50kg/22kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-12/13.6-16。","鄂2020219","2025-11-01","44.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020EFH021","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HBNJ20200594","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3623,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东光明重工机械有限公司","轮式拖拉机","GM604-N","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率:44.1kW(60马力）；驱动方式:四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：3600×1650×2380mm（安全架顶部）、3540×1790×2540mm（驾驶室顶部）；轴距：1940mm；最小使用质量：1850kg（安全架）、1890kg（驾驶室）；标准配重(前/后)：72kg/60kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28。","鄂2020218","2025-11-01","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020EFH020(安全架）、WJ2020EFH019(驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HBNJ20200593","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3624,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东悍沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","604-A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机外廓尺寸（长×宽×高）：2930×1360×2150mm（安全架顶部）；整机型式：4×4四轮驱动；轴距：1550mm；轮距（前轮/后轮）：900、1000、1150mm/900-1200mm；标准配重：前0kg/后30kg；发动机标定功率：44.1kW；轮胎型号：前轮6.00-14/后轮9.5-20；最小使用质量：1685kg；挡位数（前进/倒退）：8/2。","T202000320458","2025-09-29","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2019WJ01025","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3625,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东航舵智能装备有限公司","轮式拖拉机","604-C","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式:无架;整机驱动型式:四驱;整机用途:一般用途;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3580×1450×2330mm（安全架）;轴距或履带接地长:1975mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1200/1150mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:960、1000、1100、1150、1200、1300、1400/960-1400mm;最小离地间隙及部位:300mm(前桥放油螺塞);离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1080mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:90mm;最小使用质量:1900kg;标准配重(前/后):60kg/60kg;最小使用比质量：43kg/kw;挡位数（前进/倒退）:8/8;主变速挡位数:4;副变速挡位数:(1+1)×2;最高设计理论速度:28.37km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:704C.46.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:潍坊中远重工科技有限公司；发动机型号：YN4EZ060-32CR；发动机结构型式：立式、直列、四冲程；发动机生产厂：昆明云内动力股份有限公司；发动机进气方式：自然吸气；发动机气缸数：4；发动机标定功率：44.1kW；发动机额定净功率：44.1kW；发动机标定转速：2300r/min；发动机冷却方式：水冷；排放阶段：第三阶段;空气滤清器型号:YLQ400C1;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）Φ120×500mm;排气管消声腔质量:3.5kg;驾驶员座椅型号:SMT-CS06-1;驾驶员座椅生产厂:潍坊舒美特机械有限公司;安全带型号:DC-1000-006;安全带生产厂:常州市东晨车辆部件有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量：2个；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速位置：在第1箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;悬挂装置类别:2类;工作装置液压油泵型号:CB-F316;液压输出组数:2组;工作装置安全阀全开压力:17.5","T202000340520","2025-09-29","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020FFH030","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004014","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[3626,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东航舵智能装备有限公司","轮式拖拉机","604-H","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式:无架;整机驱动型式:四驱;整机用途:一般用途;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3600×1580×2400mm（安全架）;轴距或履带接地长:1880mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1300/1300mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1200、1300、1400/1200、1300、1400mm;最小离地间隙及部位:360mm(后牵引架底部);离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1090mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:90mm;最小使用质量:1925kg;标准配重(前/后):60kg/60kg;最小使用比质量：43.6kg/kw;挡位数（前进/倒退）:8/2;主变速挡位数:4+1;副\n变速挡位数:2;最高设计理论速度:30.69km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:1004A.46.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:潍坊中远重工科技有限公司；发动机型号：YN4EZ060-32CR；发动机结构型式：立式、直列、四冲程；发动机生产厂：昆明云内动力股份有限公司；发动机进气方式：自然吸气；发动机气缸数：4；发动机标定功率：44.1kW；发动机额定净功率：44.1kW；发动机标定转速：2300r/min；发动机冷却方式：水冷；排放阶段：第三阶段;空气滤清器型号:K395;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）Φ110×330mm;排气管消声腔质量:3.5kg;驾驶员座椅型号:SMT-CS06-1;驾驶员座椅生产厂:潍坊舒美特机械有限公司;安全带型号:DC-1000-006;安全带生产厂:常州市东晨车辆部件有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量：2个；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速位置：在第1箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;悬挂装置类别:1类;工作装置液压油泵型号:CBN-F320;液压输出组数:2组;工作装置安全阀全开压力:17-17.5MPa;动力输出轴花键数目","T202100430180","2026-04-01","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NO：WJ2020FFH029","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","NO:WT202004013","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[3627,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT604-A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动形式:四轮驱动；标定功率:44.1kw；发动机型号:SD4DW3Z2；轮距(mm):前轮1200,后轮1170；轴距(mm):1820；轮胎规格(前/后):6.5-16/11.2-24；外廓尺寸(mm):3400×1500×2280；最小使用质量:1685kg.","T202142420044","2026-02-07","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ203","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200660","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3628,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT604-B","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动形式:四轮驱动；标定功率:44.2kw；发动机型号:4B2-60U32；轮距(mm):前轮1200,后轮1200；轴距(mm):1900；轮胎规格(前/后):8.3-20/12.4-28；安全架配置外廓尺寸(mm):3475×1590×2350；驾驶室配置外廓尺寸(mm):3475×1590×2545；安全架配置最小使用质量:1690kg；驾驶室配置最小使用质量:1900kg.","T202142420184","2026-04-29","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3057   /    SJ21FH3062","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0022K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3629,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT604-NA","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动形式:四轮驱动；标定功率:44.1kw；发动机型号:YN4EZ060-32CR；轮距(mm):前轮1330,后轮1220；轴距(mm):1880；轮胎规格(前/后):8.3-20/12.4-28；安全架配置外廓尺寸(mm):3490×1545×2500；驾驶室配置外廓尺寸(mm):3482×1550×2565；安全架配置最小使用质量:1850kg；驾驶室配置最小使用质量:1900kg.","T202142420178","2026-04-29","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3058   /  SJ21FH3062","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909066","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3630,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东华沃机械科技有限公司","轮式拖拉机","HW604-D1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率:44.2kW（60马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用质量：1805kg；最小使用比质量41.86kg/kW","T202100340107","2026-04-01","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH23G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240161","潍坊市产品质量检验所"]
[3631,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东金迪农业装备有限公司","轮式拖拉机","HL604-2","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)：3670×1630×2400mm；轴距： 1860mm；轮距（前轮/后轮）： 850、960、1000、1060、1300/850、960、1000、1100、1300 ；最小离地间隙：415mm；最小使用质量：1770/1900kg；挡位数(前进/倒退)：8/2；标准配重(前/后)： 130/60 kg；发动机与离合器联接方式：直联功率：44.1kW；驱动方式：四轮驱动","T202142420173","2026-04-29","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3013/SJ21FH3012","湖北三智农业机械检测有限公司/湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0008K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3632,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东金迪农业装备有限公司","轮式拖拉机","HL604-E","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)：3740×1550×2330mm；轴距： 1970 mm；轮距（前轮/后轮）：850、960、1000、1100、1200、1250/850、960、1000、1100、1200、1250；最小离地间隙：340mm；最小使用质量：1750/1880kg；挡位数(前进/倒退)：8/8；标准配重(前/后)： 144/60 kg；发动机与离合器联接方式：直联功率：44.1kW；驱动方式：四轮驱动","T202142420174","2026-04-29","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3013/SJ21FH3012","湖北三智农业机械检测有限公司/湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0009K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3633,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东久力农业装备有限公司","轮式拖拉机","ME604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：60马力，44.2kW；驱动型式：四轮驱动；长×宽×高（mm）：3650×1480×2255（宽轮距)，3650×1330×2255(选装窄轮距）；轴距（mm）：1870；最小使用质量（kg）：1685，最小使用比质量：38.12。","T202100510236","2026-04-01","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202009021/NW202009020","山东农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200610-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3634,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东久力农业装备有限公司","轮式拖拉机","ME604-1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：60马力，44.2kW；驱动型式：四轮驱动；长×宽×高（mm）：3100×1340×2100；轴距（mm）：1550；最小使用质量（kg）：1681，最小使用比质量：38.03。","T202100510235","2026-04-01","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202009022-X01","山东农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200610-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3635,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东俊驰农业装备有限公司","轮式拖拉机","JC604-A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","马力：60马力；驱动方式：四轮驱动；排放阶段：国三；发动机标定功率：44.1kW；发动机型号：WP3.2G61E316；发动机标定转速：2400r/min；","T202165650002","2026-03-15","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NO.WJ2020EFH016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2018）委字整机类第01809100102号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[3636,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东俊驰农业装备有限公司","轮式拖拉机","JC604-B","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机型号：YN4EZ060-32CR，发动机厂家：昆明云内动力股份有限公司，排放阶段：国三；发动机功率：44.1kW；马力;60马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量;1800kg（安全架）、1860kg（驾驶室）;最小使用比质量:40.82kg/kW（安全架）、42.18kg/kW（驾驶室）","T202100430638","2026-06-29","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","No:WJ2020EFH017 /No:WJ2020EFH018","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","No:(2020)2240128","潍坊市产品质量检验所"]
[3637,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东骏玛道机械有限公司","轮式拖拉机","ME604-A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机功率：60马力；驱动方式：四轮驱动；","T202100430660","2026-06-29","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH05G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01355","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3638,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东骏田农业装备有限公司","轮式拖拉机","604-E","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","机型：604-E  马力数值：60 马力    驱动方式：4轮驱动   整机外形mm（长*宽*高）：3645*1480*2180（安全架）/ 3645*1480*2480（驾驶室） 常用轮距mm:1100/1150  轴距mm：1960     最小使用质量kg：1960(安全架)2058（驾驶室）发动机型号：YN4EZ060-32CR     发动机厂家：昆明云内动力股份有限公司     发动机功率：44.1KW    发动机转速：2300r/min     排放阶段：国三","T202000340509","2025-09-29","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020FFH006        WJ2020FFH005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202003005","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[3639,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东凯斯法尔农业装备有限公司（原：山东凯斯迪尔农业装备有限公司）","轮式拖拉机","DR604-T","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四驱，功率：44.2KW，整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)\tmm\t3500×1480×2470(安全架顶端)；最小使用质量：1715kg；最小使用比质量\t38.80kg/kW；\n轴距：1800mm；常用轮距(前轮/后轮)：1210/1200mm；\n轮距(前轮/后轮)： 1000、1100、1210、1300/980、1100、1200、1300\tmm；最小离地间隙及部位：300mm（前桥底部）；\n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1027mm；\n变速箱齿轮副轴孔中心距：80.5mm；\n标准配重(前/后)：91/52kg；","T202100320044","2026-04-01","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH20GW0441/FH20GW0101","国家拖拉机质量监督检验中心","（2020）2240035号","潍坊市产品质量监督检验所"]
[3640,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东联诚农业装备有限公司","轮式拖拉机","LC604-1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","备注：LC604-1为LC704-T涵盖型号，变更报告由系统根据证书编号自动抓取，无法删除）。四轮驱动；外廓尺寸：3600×1520×2615mm；轴距1910mm；常用轮距（前轮/后轮）：1180/1200mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/无级调节；最小使用质量：1785kg；标准配重（前/后）：64 kg /80 kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/8/0；主变速档位数*副变速档位数：4*（1+1）×2;发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：前轮全液压转向；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡型式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/11.2-28","T202000220965","2025-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020FFH034","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2017）委检字整机类第145号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[3641,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东联发野迪农业装备有限公司","轮式拖拉机","604-5","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率：44.1kw;驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸：3700x1620x2360mm（安全架）3700x1620x2580（驾驶室）；轴距：1900mm；轮距（前轮/后轮）：1200、1300/1200、1300mm；常用轮距（前轮/后轮）1300/1300mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小离地间隙：380mm；最小使用质量：1750kg（安全架）2050kg（驾驶室）；标准配重（前/后）：48/56kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；主变速挡位数：（4+1）副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动。","T202000431295","2025-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH07G（防翻架）；WJ2020GFH09G（驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018DKKX029","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3642,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东铃沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","\"外廓尺寸(长×宽×高)(mm)：3620×1450×2480（安全架顶）\n轴距(mm)：1980\n轮距(mm)：1000、1100、1200、1300/960-1300\n最小离地间隙(mm)：355前桥底部\n最小使用质量(kg)：1810\n最小使用比质量:41.0\n轮胎型号：7.5-16/11.2-28\n排放阶段：国3\"","T202100430195","2026-04-01","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH024","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020)2240167","潍坊市产品质量检验所"]
[3643,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东隆泰重工有限公司","轮式拖拉机","LA604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)(mm)： 3503×1404×2100（安全架顶部）；整机驱动型式：四轮驱动；功率(kW)：44.2kW(60马力); 发动机型号及制造商： 4D27ZT32/604, 浙江新柴股份有限公司；排放标准：第三阶段。轴距(mm)：1880; 最小使用质量(kg)：1700; 标准配重(前/后(kg)：100/65; 档位数： 8/8; 是否有驾驶室或安全架： 安全框架","鄂2020211","2025-11-01","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ149","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200615","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3644,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东隆耀重工科技有限公司","轮式拖拉机","DA604-A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","60马力轮式拖拉机，四轮驱动，发动机信息：型号：YN4EZ060-32CR;制造商：昆明云内动力股份有限公司；气缸数：4；标定功率:44.1kW;标定转速2300r/min；排放标准：GB 20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段，最小使用比质量：41.95 kg/kW  k值 30.83 kg/ps 最小使用质量1850kg。","T202000341172","2025-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ153","湖北三智农业机械检测有限公司","NJJC20191223-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3645,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东麦森弗雷德重工有限公司","轮式拖拉机","M604-A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：60马力，驱动形式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：3700x1600x2500（安全架顶部）/3900x1600x2650（驾驶室顶部）；轴距或履带接地长：1950；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1250/1360；；最小使用质量：2000kg（安全架）/2060kg（驾驶室）；最小使用质量比：45.35kw（安全架）/46.71kw（驾驶室）；","T202142420200","2026-04-29","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3022(安全架）/  SJ21FH3023(驾驶室）","湖北三智农业机械检测有限公司/湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0013K ","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3646,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东麦森弗雷德重工有限公司","轮式拖拉机","MS604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：60马力；驱动形式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：3900x1600x2480（安全架顶部）/3900x1600x2650（驾驶室）；轴距或履带接地长：2060；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1280/1300；；最小使用质量：2100kg(安全架）/2180kg（驾驶室）；最小使用比质量(kg/kW)：47.62（安全架）/49.43（驾驶室）；","T202142420199","2026-04-29","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3022(安全架）/SJ21FH3023(驾驶室）","湖北三智农业机械检测有限公司/湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0012K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3647,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东美迪奔野拖拉机有限公司","轮式拖拉机","604-2E","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3600×1515×2340（安全架顶部）,轴距1790mm,最小使用质量：1810kg（安全架）,标准配重（前/后）：45/60（kg）安全架 ,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：YN4EZ060-32CR,标定功率：44.1kW，制造商：昆明云内动力股份有限公司，国三排放阶段","T202142420061","2026-02-07","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ231"," 湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909078"," 湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3648,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东美迪奔野拖拉机有限公司","轮式拖拉机","604-3E","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3215×1390×1935（安全架顶部）,轴距1760mm,最小使用质量：1810kg（安全架）,标准配重（前/后）：30/60（kg）安全架 ,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：4D27ZT32/604,标定功率：44.2kW，制造商：浙江新柴股份有限公司，国三排放阶段","T202142420062","2026-02-07","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ231"," 湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909079"," 湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3649,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东美迪奔野拖拉机有限公司","轮式拖拉机","604-X","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):3490×1640×2590（安全架顶部）,轴距1855mm,最小使用质量：1690kg（安全架）,标准配重（前/后）：52/56（kg）安全架 ,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：4D27ZT32/604,标定功率：44.2kW，制造商：浙江新柴股份有限公司，国三排放阶段","T202142420060","2026-02-07","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ230"," 湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909077"," 湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3650,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东宁奔野农业机械有限公司","轮式拖拉机","604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","型式：四轮驱动，功率：44.2Kw,外廓尺寸3500*1650*2400mm（安全架），3500*1650*2580(驾驶室顶),轴距1850mm，常用轮距（前轮/后轮）1300/1300mm，最小使用质量1880kg(安全架)，2190(驾驶室),最大牵引力13.8kN.","部20190476","2023-12-31","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201803054    WJ2020GFH01G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检检中心","WJ2018FKKX027","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3651,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东宁奔野农业机械有限公司","轮式拖拉机","604-1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","型式：四轮驱动，功率：44.1Kw,外廓尺寸3600*1620*2360mm（安全架）、3650*1620*2580（驾驶室），轴距1900mm，常用轮距（前轮/后轮）1300/1300mm，最小使用质量1960kg（安全架）、2160（驾驶室），最大牵引力13.8kN.","T202100430188","2026-04-01","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH03G    WJ2020GFH01G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018FKKX027","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3652,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东瑞科农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT604-A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动形式:四轮驱动；标定功率:44.2kw；发动机型号:4B2-60U32；轮距(mm):前轮1200,后轮1200；轮胎规格(前/后):8.3-20/12.4-28；轴距(mm):1855；外廓尺寸(mm):3540×1600×2280；最小使用质量:1700kg.","T202000340483","2025-09-29","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020EFH015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018JKKX016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检测中心"]
[3653,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","RD604-A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率：44.2kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高):2950×1360×2100（至安全架顶）；轴距：1530mm；最小使用质量：1700kg；常用轮距mm（前轮/后轮）：1000/1030","T202000230382","2025-09-29","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202001008","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2020）2240008","潍坊市产品质量检验所"]
[3654,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","LC604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：2800x1340x2050mm；轴距或履带接地长：1460mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：950/1050mm；整机最小离地间隙：210mm；最小使用质量：1690kg；整机标准配重(前/后)：0/50kg ；整机最小使用比质量：38.24kg/kW；档位数(前进/倒退)：8+2；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T202142420008","2026-02-07","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ172","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200622","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3655,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","LE604-B","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：3500x1420x2200mm；轴距或履带接地长：1810mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1050/1100mm；整机最小离地间隙：240mm；最小使用质量：1810kg；整机标准配重(前/后)：48/30kg ；整机最小使用比质量：40.95kg/kW；档位数(前进/倒退)：8+2；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T202142420049","2026-02-07","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ223","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200664","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3656,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东晟拖重工有限公司","轮式拖拉机","604-A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式，整机机架型式：无架，驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸（mm）：3600×1600×2490（安全框架），3600×1600×2550（驾驶室），轴距mm：1940，常用轮距mm：1250/1300，轮距mm：1200、1250、1300/1200、1300，最小离地间隙mm：440，变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1070，变速箱齿轮副轴孔中心距mm：92，最小使用质量kg：1900（安全框架），2050（驾驶室），标准配重kg：45/48，最小使用比质量：43.08kg/kW（安全框架），46.49/kW（驾驶室）,档位数（前进/倒退）：8/2，主变速档位数：4＋1，副变速档位数：2，最高设计理论速度：30.86km/h,发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全框架（选装驾驶室），翻倾防护装置型号：ST904.108.01（安全架）/ST604.205.01（驾驶室），翻倾防护装置生产厂：山东晟拖重工有限公司，发动机型号：YN4EZ060-32CR,发动机结构型式：直列、水冷、四冲程，发动机生产厂：昆明云内动力股份有限公司，进气方式：自吸，气缸数：4，标定功率：44.1kW，额定净功率：44.1kW，转数：2300r/min，空气滤清器型式、型号：干式、YLQ400C1，排气管消音腔尺寸mm：Φ110×415，排气管消音腔质量kg：4.25，座椅型号：DPWZW-1，座椅生产厂：潍坊金百川机械有限公司，安全带型号：CBADB-002，安全带生产厂：河间市百信驰汽车安全带厂，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱型式：机械平面组成式，主变速位置：第2箱体中，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：Ⅰ类，液压油泵型号：BTB314，液压输出组数：2组，安全阀全开压力：18±0.5MPa，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴标准转数r/min：540/760。","鄂2020230","2025-11-01","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ120(安全框架）；HB2020FHZ121(驾驶室）","湖北三智农业机械检测有限公司","NJJC20191023","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3657,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东晟拖重工有限公司","轮式拖拉机","604-E","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式，整机机架型式：无架，驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸（mm）：3530×1400×2340（安全框架），3530×1680×2400（驾驶室），轴距mm：1950，常用轮距mm：1060/1110，轮距mm：960、1000、1060、1170/960~1200（安全框架），1160、1200/1160~1200（驾驶室），最小离地间隙mm：310，变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1068，变速箱齿轮副轴孔中心距mm：80.5，最小使用质量kg：1810（安全框架），1920（驾驶室），标准配重kg：42/56，最小使用比质量：41.04kg/kW（安全框架），43.54/kW（驾驶室）,档位数（前进/倒退）：8/2，选装8/8，主变速档位数：4＋1，副变速档位数：2，选装2×（1+1），最高设计理论速度：31.57km/h，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全框架（选装驾驶室），翻倾防护装置型号：ST804.108.01（安全架）/ST604.205.01（驾驶室），翻倾防护装置生产厂：山东晟拖重工有限公司，发动机型号：YN4EZ060-32CR,发动机结构型式：直列、水冷、四冲程，发动机生产厂：昆明云内动力股份有限公司，进气方式：自吸，气缸数：4，标定功率：44.1kW，额定净功率：44.1kW，转数：2300r/min，空气滤清器型式、型号：干式、YKQ1830U，排气管消音腔尺寸mm：Φ120×410，排气管消音腔质量kg：3.9，座椅型号：DPWZW-1,座椅生产厂：潍坊金百川机械有限公司，安全带型号：CBADB-002，安全带生产厂：河间市百信驰汽车安全带厂，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱型式：机械平面组成式，主变速位置：第2箱体中，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/11.2-28，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：Ⅰ类，液压油泵型号：BTB314，液压输出组数：2组，安全阀全开压力：18±0.5MPa，动力输出轴花键数目：6，动力输出轴标准转数r/min：540/720。","T202142420193","2026-04-29","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3061（安全框架）；HB2020FHZ121","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0023K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3658,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF604-E","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","全柴4B2-60U32、国Ⅲ、风Ⅲ机罩、前轮750-16、后轮11.2-28、轮距1030/1000mm、后轮滑动可调、侧置变速、液压转向、双速输出（540/720）、安全架、加强型悬挂、内置加大油缸提升器、省油开关、前后配重。","T202100370567","2026-06-29","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202103001-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018JKKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3659,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东时风（集团）有限责任公司","轮式拖拉机","SF604-G","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","江苏四达SD4DW3Z、国Ⅲ、风Ⅲ机罩、前轮8.3-20、后轮12.4-28、轮距1200mm、后轮滑动可调、侧置变速、液压转向、双速输出（540/720）、安全架、加强型悬挂、内置加大油缸提升器、省油开关、前配6片、双层后配。","T202100320451","2026-06-29","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202101046","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018JKKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3660,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL604-D","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四轮驱动；配套功率：60马力；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：2900×1430×2200（安全架顶）；轴距：1520mm；最小使用质量：1450kg；挡位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：全液压；动力输出轴标准转速：760r/min。","T202100370140","2026-04-01","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202011002-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201502043-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3661,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SLE604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四轮驱动；配套功率：60马力；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：3705×1450×2360（安全架顶部）；轴距：1920mm；最小使用质量：1805kg；挡位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：全液压；动力输出轴标准转速：720/850 r/min。","T202100370148","2026-04-01","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202011002-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201712031","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[3662,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SLN604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四轮驱动；配套功率：60马力；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：3610×1420×2480（安全架顶部），3595×1535×2365（安全架顶部），3655×1770×2660（驾驶室顶部）；轴距：1930mm；最小使用质量kg：1836，1939（选装加长半轴套管），2120（选装简易驾驶室）；挡位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架或简易驾驶室；转向系型式：全液压；动力输出轴标准转速：540/760 r/min。","T202100320469","2026-06-29","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021CFH019，NW202010043，NW202103060","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心，山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心，山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2021WJ01006","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3663,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ604-C1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机标定功率：60马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：1730kg，最小使用比质量(kg/kw)：39.14，外廓尺寸(长×宽×高)：3510*1260*2350；轴距或履带接地长：1780； 常用轮距(前轮/后轮)或轨距：960/960；标准配重(前/后)：144/112；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0;(选装：16/4/0） 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4+1*2/0；（选装：4+1*2*2/0）；发动机与离合器联接方式：直联式； 起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-16/11.2-24；选装：（6.00-16、6.00-14、7.00-12、6.00-12）/（9.5-24、9.5-28、8.3-24、13.6-16、13.2-16、9.5-20、13.8/70-20、8.3-20、9.5-16））；排放阶段：国三","T202100370143","2026-04-01","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202009050","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2020）2240156","潍坊市产品质量检验所"]
[3664,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZ604-D1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机标定功率：60马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：1715kg，最小使用比质量(kg/kw)：38.80，外廓尺寸(长×宽×高)：3170*1380*2300；轴距或履带接地长：1530；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：960/1020；标准配重(前/后)：144/112；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：(4+1)*2/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-14/13.6-16；（选装：（7.00-12、6.00-12）/（8.3-24、9.5-20、8.3-20、13.2-16、13.8/70-20、9.5-16）)；排放阶段：国三","T202100370144","2026-04-01","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202009050","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2020）2240157","潍坊市产品质量检验所"]
[3665,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZY604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机标定功率：60马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：1780kg，最小使用比质量：40.36，外廓尺寸(长×宽×高)：3490*1355*2190；轴距或履带接地长：1410；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1020/1020；标准配重(前/后)：0/56；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：(4+1)*2/0；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：13.2-16/13.2-16；（选装：（9.5-20、8.3-20、9.5-16）/（9.5-20、8.3-20、9.5-16）)；排放阶段：国三","T202100370558","2026-06-29","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012022-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2020）2240198","潍坊市产品质量检验所"]
[3666,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东潍河农业装备有限公司","轮式拖拉机","604-1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高): 2950mm×1400mm×1970mm，轴距：1510mm，轮距（前轮/后轮）： 960、1100/960～1300，最小使用质量：1685kg 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：44.2kW，发动机型号：4TD60A。排放阶段：第三阶段","T202100430182","2026-04-01","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH026","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240110","潍坊市产品质量检验所"]
[3667,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东潍河农业装备有限公司","轮式拖拉机","604-B","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高):3740mm×1600mm×2475 mm（安全架）：3740mm×1600mm×2690 mm（驾驶室），轴距：1970mm，轮距（前轮/后轮）：1200、1300/1200、1300，最小使用质量：2180kg（安全架）2285kg(驾驶室）， 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：44.2kW，发动机型号：4D27ZT32/604。排放阶段：第三阶段","T202100430634","2026-06-29","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020IFH018 、WJ2020HFH027","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240114","潍坊市产品质量检验所"]
[3668,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东潍河农业装备有限公司","轮式拖拉机","604-C","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高): 3650mm×1430mm×2360mm、3650mm×1520mm×2380mm（安全架）： 3630mm×1530mm×2410mm（驾驶室），轴距：1950mm，轮距（前轮/后轮）： 960、1100、1150、1200、1300/960～1300，最小使用质量：1855kg/1920kg（安全架）2000kg(驾驶室）， 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：44.1kW，发动机型号：YN4EZ060-32CR。排放阶段：第三阶段","T202100430183","2026-04-01","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020IFH018、WJ2020HFH026、WJ2020JFH002","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240111","潍坊市产品质量检验所"]
[3669,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东潍河农业装备有限公司","轮式拖拉机","604-D","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高): 3650mm×1520mm×2380mm/3650mm×1430mm×2360mm（安全架）： 3630mm×1530mm×2410mm（驾驶室），轴距：1950mm，轮距（前轮/后轮）： 960、1100、1150、1160、1200、1300/960～1300，最小使用质量：1795kg/1730kg（安全架）1865kg(驾驶室）， 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：44.1kW，发动机型号：YN4EZ060-32CR。排放阶段：第三阶段","T202100430643","2026-06-29","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH021、 WJ2021AFH013 、原WJ2020HFH026 扩WJ2021BFH19G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240111","潍坊市产品质量检验所"]
[3670,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东潍河农业装备有限公司","轮式拖拉机","604-E","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高):3310mm×1340mm×1990 mm，轴距：1750mm，轮距（前轮/后轮）： 960、1100/960～1150，最小使用质量：1685kg 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：44.2kW，发动机型号：4D27ZT32/604。排放阶段：第三阶段","T202100430644","2026-06-29","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","原WJ2020HFH026 扩WJ2021BFH19G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240112","潍坊市产品质量检验所"]
[3671,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东潍河农业装备有限公司","轮式拖拉机","604-K","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高): 3310mm×1340mm1990mm，轴距：1750mm，轮距（前轮/后轮）： 960、1100/960～1300，最小使用质量：1810kg 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：44.2kW，发动机型号：4TD60A。排放阶段：第三阶段","T202100430184","2026-04-01","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HF26","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240112","潍坊市产品质量检验所"]
[3672,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东潍河农业装备有限公司","轮式拖拉机","604-N","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高): 3690mm×1560mm×2430mm、3690mm×1570mm×2360mm（安全架）：3690 mm×1560mm×2610mm（驾驶室），轴距：1860mm，轮距（前轮/后轮）： 960、1100、1200、1300/960～1300，最小使用质量：1850kg/1940kg（安全架）1997kg(驾驶室）， 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：44.2kW，发动机型号：4D27ZT32/604。排放阶段：第三阶段","T202100430185","2026-04-01","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH027、WJ2020HFH026、WJ2020IFH018","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240113","潍坊市产品质量检验所"]
[3673,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","NA604-E","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：60马力；驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3070×1240×2315(安全架顶部)；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：702mm；最小使用质量：1680kg；翻倾防护装置型式：安全框架；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202000370568","2025-09-29","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202002031","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201912013","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[3674,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","NS604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：60马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3470×1500×2499mm（安全架顶）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1130mm；最小使用质量：1730kg；翻倾防护装置：安全框架；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T201900370884","2024-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201907048；NW201907004；NW202002032","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NO201701063","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[3675,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","NS604-C","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：60马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3635×1500×2500mm（安全架顶部）、3635×1500×2570mm（驾驶室顶部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1130mm；最小使用质量：1830kg（安全架）、2000kg（驾驶室）；翻倾防护装置：安全框架或简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100230424","2026-06-29","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012104；NW202010031","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201711013","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[3676,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","TA604-E","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：60马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3590×1360×2315（安全架顶部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1027mm；最小使用质量：1810kg；最小使用比质量：41.0kg/kW；翻倾防护装置：安全框架；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202100370166","2026-04-01","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012104；NW202012102","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心；山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201711011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[3677,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东一拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","604-A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式:无架;整机驱动型式:四驱;整机用途:一般用途;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3500×1500×2280mm;轴距或履带接地长:1820mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1200/1200mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1200、1300、1400/1200、1300、1400mm;最小离地间隙及部位:350mm(前桥放油螺塞);离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1090mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:90mm;最小使用质量:1850kg;标准配重(前/后):60kg/60kg;最小使用比质量：41.95kg/kw;挡位数（前进/倒退）:8/2;主变速挡位数:4+1;副变速挡位数:2;最高设计理论速度:23.37km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:704A.46.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:潍坊中远重工科技有限公司；发动机型号：YN4EZ060-32CR；发动机结构型式：立式、直列、四冲程；发动机生产厂：昆明云内动力股份有限公司；发动机进气方式：自然吸气；发动机气缸数：4；发动机标定功率：44.1kW；发动机额定净功率：44.1kW；发动机标定转速：2300r/min；发动机冷却方式：水冷；排放阶段：第三阶段;空气滤清器型号:K395;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）Φ110×330mm;排气管消声腔质量:3.5kg;驾驶员座椅型号:SMT-CS06-1;驾驶员座椅生产厂:潍坊舒美特机械有限公司;安全带型号:DC-1000-006;安全带生产厂:常州市东晨车辆部件有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量：2个；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速位置：在第1箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;悬挂装置类别:2类;工作装置液压油泵型号:CB-F316;液压输出组数:2组;工作装置安全阀全开压力:16.0-16.5MPa;动力输出轴花键数目:8;动力输","T202100320035","2026-04-01","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH030","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005005","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[3678,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东一拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","604-B","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式:无架;整机驱动型式:四驱;整机用途:一般用途;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):3500×1660×2610mm;轴距或履带接地长:1860mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1200/1200mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1200、1300、1400/1200、1300、1400mm;最小离地间隙及部位:360mm(后牵引架底部);离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1090mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:90mm;最小使用质量:1850kg;标准配重(前/后):60kg/60kg;最小使用比质量：41.95kg/kw;挡位数（前进/倒退）:8/2;主变速挡位数:4+1;副变速挡位数:2;最高设计理论速度:30.69km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:1004N.46.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:潍坊中远重工科技有限公司；发动机型号：YN4EZ060-32CR；发动机结构型式：立式、直列、四冲程；发动机生产厂：昆明云内动力股份有限公司；发动机进气方式：自然吸气；发动机气缸数：4；发动机标定功率：44.1kW；发动机额定净功率：44.1kW；发动机标定转速：2300r/min；发动机冷却方式：水冷；排放阶段：第三阶段;空气滤清器型号:K395;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）Φ110×330mm;排气管消声腔质量:3.5kg;驾驶员座椅型号:SMT-CS06-1;驾驶员座椅生产厂:潍坊舒美特机械有限公司;安全带型号:DC-1000-006;安全带生产厂:常州市东晨车辆部件有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量：2个；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速位置：在第1箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;悬挂装置类别:2类;工作装置液压油泵型号:CB-F316;液压输出组数:2组;工作装置安全阀全开压力:16.0-16.5MPa;动力输出轴花键数目:8;动力输出","T202100320035","2026-04-01","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH029","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202005005","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[3679,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型号、名称：YJ-604、轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：4030×1730×2600（空滤器顶部）；最小使用质量kg：2709；标准配重(前/后)kg：144/320；最小使用比质量kg/kW：61.43；K值：45.15；挡位数（前进/倒退）：12/12；主变速挡位数：4；副变速挡位数：3×（1+1）；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：YJ50.46A；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；发动机型号：4D32ZT31/604；发动机结构型式：直列、四冲程；发动机生产厂：浙江新柴股份有限公司；排放标准：第三阶段；发动机进气方式：涡轮增压；发动机气缸数：4；发动机标定功率kW：44.1；发动机额定净功率kW：44.1；发动机标定转速r/min：2400；发动机冷却方式：水冷；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：机械平面组成式；箱体数量：2个；主变速位置和换挡方式：主变速位置：在第1箱体中；机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/12.4-32；轮胎数量(前轮/后轮)个 ：2/2；工作装置液压油泵型号：CBN-F316；液压输出组数：2组；动力输出轴标准转速r/min：540/760；选装轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32、8.3-20/12.4-28;选装发动机型号：4D27ZT32/604；选装发动机结构型式：直列、四冲程；选装发动机生产厂：浙江新柴股份有限公司；排放标准：第三阶段；选装发动机进气方式：涡轮增压；选装发动机气缸数：4；选装发动机标定功率kW：44.2；选装发动机额定净功率kW：44.2；选装发动机标定转速r/min：2400；选装发动机冷却方式：水冷；选装动力输出轴标准转速r/min：760/850；540/1000; 760/1000。","T202000321092","2025-12-30","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201607025","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","2016KKX039","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3680,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-604-1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型号、名称：YJ-604-1、轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：4030×1730×2600（消音器顶部）；轴距mm：2040；常用轮距(前轮/后轮)mm：1300/1400；轮距(前轮/后轮)mm：1200、1300、1400、1500/1200～1500；最小离地间隙及部位mm：360（前驱动桥下沿）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1152；变速箱齿轮副轴孔中心距mm：92；最小使用质量kg：2560；标准配重(前/后)kg：144/320；最小使用比质量kg/kW：58.05；挡位数（前进/倒退）：12/12；主变速挡位数：4；副变速挡位数：3×（1+1）；最高设计理论速度km/h：31.37；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：YJ50.46；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；发动机型号：4D32ZT31/604；发动机结构型式：直列、四冲程；发动机生产厂：浙江新柴股份有限公司；发动机进气方式：涡轮增压；发动机气缸数：4；发动机标定功率kW：44.1；发动机额定净功率kW：44.1；发动机标定转速r/min：2400；发动机冷却方式：水冷；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：机械平面组成式；箱体数量：2个；主变速位置和换挡方式：主变速位置：在第1箱体中；机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/12.4-32；轮胎数量(前轮/后轮)个 ：2/2；工作装置液压油泵型号：CBN-F316；动力输出轴标准转速r/min：540/760；选装轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32、8.3-20/12.4-28;选装发动机型号：4D27ZT32/604；选装发动机结构型式：直列、四冲程；选装发动机生产厂：浙江新柴股份有限公司；选装发动机进气方式：涡轮增压；选装发动机气缸数：4；选装发动机标定功率kW：44.2；选装发动机额定净功率kW：44.2；选装发动机标定转速r/min：2400；选装发动机冷却方式：水冷；选装液压输出组数：1组；选装动力输出轴标准转速r/min：760/850；540/1000; 760/1000。","T202000321092","2025-12-30","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021DFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","2016KKX039","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3681,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ604-D","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型号、名称：YJ604-D、轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：3420×1400×2320（防翻架顶端）；最小使用质量kg：1690；标准配重(前/后)kg：60/28；最小使用比质量kg/kW：38.24；K值：28.17；挡位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；最高设计理论速度km/h：26.6；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：YJ204A.46；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司；发动机型号：4TG60K；发动机结构型式：直列、四冲程；发动机生产厂：华源莱动内燃机有限公司；排放标准：第三阶段；发动机进气方式：涡轮增压；发动机气缸数：4；发动机标定功率kW：44.2；发动机额定净功率kW：44.2；发动机标定转速r/min：2400；发动机冷却方式：水冷；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：机械平面组成式；箱体数量：2个；主变速位置和换挡方式：主变速位置：在第2箱体中；机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-14/13.6-16；轮胎数量(前轮/后轮)个 ：2/2；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：2N类；工作装置液压油泵型号：CBN-E316；液压输出组数：1组；动力输出轴标准转速r/min：540/760；选装轮胎型号(前轮/后轮)：6.0-12/9.5-16；6.00-12/9.5-20；5.00-12/9.5-20；6.00-12/11.2-16；选装液压输出组数：2组；选装动力输出轴标准转速r/min：760/850。","T202000321091","2025-12-30","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020DFH013","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2020WJ01213","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3682,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ-604E","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：四轮驱动 ； 整机外廓尺寸(长×宽×高)：3650×1550×2650（选装防翻架2600）mm ；整机最小使用质量驾驶室：2170、防翻架：1950 kg ；整机档位数 前进/倒退/爬行：8/8/0 ；整机档位数 主变速/副变速/梭行档：4/2/1+1 ；整机发动机与离合器联接方式：直连 ；整机起动方式：电起动 ；整机动力输出轴功率 ≥37.49 kW ；整机最大牵引力≥13.8 kN；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：YJ50.46 ； 发动机型号：4TD60 ；发动机生产厂：山东华源莱动内燃机有限公司 ；排放标准：第三阶段；发动机标定功率：44.1 kW；行车制动系型式：干式、蹄式 ；驻车制动系型式：非独立机械、蹄式 ；行走系轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28 ；工作装置液压悬挂系统型式：分置式 ；工作装置悬挂装置型式：后置三点悬挂 ；工作装置动力输出轴转速：540/760 r/min ；工作装置动力输出轴传动比：3.385/2.733 ；工作装置框架上最大提升力≥9.93 kN ；选装发动机型号：WP3.2G61E316 ；选装发动机生产厂：潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 ；排放标准：第三阶段；选装发动机标定功率44.1 kW；选装翻倾防护装置（安全框架）型号：YJ40.45 ；选装翻倾防护装置（安全框架）型式：安全架 ；选装动力输出轴转速：540/1000、760/850 r/min；选装轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-16/11.2-24、7.50-16/9.5-28；7.50-16/11.2-28；7.00-12/11.2-20；8.3-20/9.5-32；6.00-12/9.5-16；7.5-16/11.2-24 ；选装液压输出装置：2路液压输出；最小使用比质量kg/kW：驾驶室49.21，安全架44.22；K值：驾驶室36.16，防翻架32.5。自主变更新增发动机型号：4B2-60U32功率：44.2KW，生产厂：安徽全柴动力股份有限公司，排放标准：第三阶段；自主变更新增发动机型号：4TD60A，功率：44.2KW，生产厂：山东华源莱动内燃机有限公司，排放标准：第三阶段。","部20190257","2023-12-31","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","驾驶室：WJ2018KFH017；安全架：WJ2018KFH018","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018IKKX005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3683,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东亿嘉农业机械装备股份有限公司","轮式拖拉机","YJ604-EA","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型号、名称：YJ604-EA、轮式拖拉机;整机型式：轮式;整机机架型式：无架;整机驱动型式：四驱;整机用途：一般用途;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：3725×1300×2400（防翻架顶端）;最小使用质量kg：1800;标准配重(前/后)kg：42/50;最小使用比质量kg/kW：40.82;挡位数（前进/倒退）：8/2;主变速挡位数：4+1;副变速挡位数：2;发动机与主离合器联接方式：直联;翻倾防护装置型号：YJ204A.46;翻倾防护装置型式：安全框架;发动机型号：4TD60;发动机结构型式：直列、四冲程;发动机生产厂：华源莱动内燃机有限公司;排放标准：第三阶段；发动机进气方式：涡轮增压;发动机气缸数：4;发动机标定功率kW：44.1;发动机额定净功率kW：44.1;发动机标定转速r/min：2400;主变速位置和换挡方式：主变速位置：在第1箱体中机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28;轮胎数量(前轮/后轮)个：2/2;选装配置选装翻倾防护装置型号：YJ204.46;选装翻倾防护装置型式：安全框架;选装翻倾防护装置外廓尺寸(长×宽×高)mm：3725×1550×2400（防翻架顶端）;最小使用质量kg：1820（选装加长半轴套管）;最小使用比质量kg/kW：41.27;选装挡位数（前进/倒退）：8/8;选装主变速挡位数：4;选装副变速挡位数：2×（1+1）;选装轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-16/11.2-24；7.50-16/9.5-28；7.50-16/11.2-28；7.00-12/11.2-20；8.3-20/9.5-32；7.5-16/11.2-24。","T202000320453","2025-09-29","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020DFH013；选装WJ2020DFH014","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018IKKX005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3684,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东渊博农业装备有限公司","轮式拖拉机","YB604-2","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸（长×宽×高mm）: 3350×1410×1950(防翻架)；最小使用质量: 1690；配套动力（kW）:44.1；型式:四轮驱动；轴距（mm）: 1760；轮距（前轮/后轮）（mm）980、1060/910-1060；最小离地间隙（mm）:265（前桥放油螺栓底部）；标准配重（kg）:0/50；档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0；变速箱型式:（4+1）x2组成式 ；轮胎型号（前轮/后轮）:6.00-14/9.50-20。液压悬挂系统型式:分置式。液压油泵型号：CBN-F316","T202000220981","2025-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020FFH010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240021","潍坊市产品质量检验所"]
[3685,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东中机农业科技有限公司","轮式拖拉机","ZJ604-A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","\"整机型式:4×4四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)mm：3550×1520×2300（安全框架顶）；轴距或履带接地长mm：1900；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1145、1215/1110-1400；轮距(前轮/后轮)调整方式：45、1215/1110-1400；最小使用质量kg：1850；标准配重(前/后)kg：48/56；最小使用比质量kg/kW：41.86；发动机与主离合器联接方式：直联；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；轮胎型号(前轮/后轮)：7.5-16/11.2-28；","T202165650026","2026-03-15","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202006019","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202005010","黑龙江省彤延质检技术有限公司"]
[3686,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东中诺农业装备有限公司","轮式拖拉机","ZN604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率：44.1kw，驱动方式：四轮驱动。","T202000231030","2025-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","№：WJ2020FFH015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","№：（2019）2240102","潍坊市产品质量检验所"]
[3687,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东中诺农业装备有限公司","轮式拖拉机","ZN604-X","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率：44.1kw，驱动方式：四轮驱动。","T202000231031","2025-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","№：WJ2020FFH019","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","№：（2019）2240103","潍坊市产品质量检验所"]
[3688,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","NA604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","外型尺寸（mm）：3410×1360×2100；\n驱动方式：四轮驱动;\n功率（KW）:44.2（国三）;\n轴距（mm）:1790;\n最小使用质量（kg）:1450\n轮距(前轮/后轮)mm：1000/980～1222;\n轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/无级可调;\n标准配重(前/后)kg:56/144;\n挡位数(前进/倒退/爬行):8/2/0;\n动力输出轴功率kW≥37.6;\n最大牵引力kN≥12.5;\n主变速箱换档方式:滑移齿轮＋啮合套;\n轮胎型号(前轮/后轮):6.50-16/9.50-24","部20190298","2023-12-31","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201707034、NW202002031","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201803034","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[3689,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","NS604-C","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","外型尺寸（mm）：3410×1430×2240；\n驱动方式：四轮驱动;\n功率（KW）:44.1（国三）;\n轴距（mm）:1860;\n最小使用质量（kg）:1680；\n轮距(前轮/后轮)mm：1040、1200/1050、1200、1300；\n标准配重(前/后)kg:48/72;\n挡位数(前进/倒退):10/10;\n转向系型式：全液压；\n最小使用比质量kg/kW:38.10;\n最大牵引力kN≥12;\n主变速箱换档方式:机械有级挡;\n轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/13.6-28\n选装轮胎型号(前轮/后轮):6.00-12/13.8-20；6.00-12（水田）/8.3-24（水田）；6.00-16/9.5-24；6.50-16/13.8-20；6.50-16/11.2-24；6.50-16/9.5-28；7.00-12/13.6-16；7.50-16/11.2-28；7.50-16/13.6-24；8.3-20/12.4-28；","T201900370866","2024-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","W201508045、NW202002032","山东省农业机械产品质量监督检验站、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201308065-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3690,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","TA604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","外型尺寸（mm）：3450×1400×2262；\n驱动方式：四轮驱动;\n功率（KW）:44.2（国三）;\n轴距（mm）:1940;\n最小使用质量（kg）:1738\n轮距(前轮/后轮)mm：1100、1200/910-1400;\n轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调;\n标准配重(前/后)kg:42/180;\n挡位数(前进/倒退/爬行):8/8/0;\n动力输出轴功率kW≥37.6;\n最大牵引力kN≥13;\n主变速箱换档方式:滑移齿轮＋啮合套;\n轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28","部20190301","2023-12-31","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202002032、NW202012102","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201711011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[3691,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT604-3","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：3700×1660×2400（安全架顶部），驱动型式：四驱 ，标定功率（kw)：44.1，发动机商标或品牌：扬动，发动机型号：YD4JZ60C1,轴距（mm）：1800，最小使用质量（kg）：2060，配重（kg）(前/后)：96/264，档位数（前进/倒退）：8/2，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架，选装简易驾驶室：结构尺寸（长*宽*高mm）：3700×1660×2450（驾驶室顶），最小使用质量（kg）：2200，标准配重（kg）(前/后)：96/90；","T202100370152","2026-04-01","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010002(安全架)NW202010004(驾驶室)","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200317-EK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3692,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT604-6","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：3100×1480×2180（安全架顶），驱动型式：四驱 ，标定功率（kw)：44.1，发动机商标或品牌：四达，发动机型号：SD4DW3Z2,轴距（mm）：1460，最小使用质量（kg）：1805，配重（kg）(前/后)：0/230，档位数（前进/倒退）：8/2，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架，","T202100320052","2026-04-01","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010001","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200112-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3693,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT604-7","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：3350×1530×2030（安全架顶），驱动型式：四驱 ，标定功率（kw)：44.1，发动机商标或品牌：四达，发动机型号：SD4DW3Z2,轴距（mm）：1800，最小使用质量（kg）：1830，配重（kg）(前/后)：8/230，档位数（前进/倒退）：8/2，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架，","T202100320051","2026-04-01","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010001","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200112-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3694,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","特拉克（潍坊）农业装备有限公司","轮式拖拉机","TK604-A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：60马力，驱动方式：四轮驱动。整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：3850×1690×2500(安全架顶)；轴距或履带接地长mm：2050；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1250/1300；轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1250、1350、1450/1300、1400、1500；最小离地间隙及部位mm：430（前桥底部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1170；变速箱齿轮副轴孔中心距mm：93；最小使用质量kg：2410；标准配重(前/后)kg：60/60；最小使用比质量kg/kW：54.6；挡位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：4；副变速挡位数：2；最高设计理论速度km/h：32.3；发动机与主离合器联接方式：直连；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TK1004.46N.001；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；空气滤清器型号：YKQ1830U；空气滤清器型式 ：干式；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量、变速箱（器）型式/箱体数量：2，机械平面组成式；主变速位置和换挡方式/主变速位置：在第2箱体中，机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/14.9-30；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：2类；工作装置液压油泵型号：CBN-E320；动力输出轴标准转速r/min：540/760；选装翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TK1004.45.001；选装翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室，选装整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：3850×1690×2700(空滤器顶)；选装最小使用质量kg：2460；选装最小使用比质量kg/kW：55.8；选装轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28，8.3-24/11-32。","T202132320153","2026-06-06","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH009/WJ2021AFH39G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240175","潍坊市产品质量检验所"]
[3695,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","天津沃能达实业有限公司","轮式拖拉机","W604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 3550×1390×2340（安全架顶部）；4.轴距或履带接地长 mm:1895；5.最小使用质量kg:1800；6.标准配重（前/后）kg：48/80；7.最小使用比质量Kg/kw：40.45；8.主变速挡位数：4+1；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：立式、直列、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：44.5；12.轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-20/12.4-28；","T202000320431","2025-09-29","44.5","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2019HFH018"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019)2240035","潍坊市产品质量检验所"]
[3696,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M604-2EF","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：44.2KW","T202100430211","2026-04-01","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202101012","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20180502-A","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3697,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M604-2EF1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：44.2KW","T202100430212","2026-04-01","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202101012","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20190902","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3698,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M604-EF2","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：44.2KW","T202000370558","2025-09-29","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NJJ201909026-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20190902","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3699,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M604-H1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：44.2KW","T202000371218","2025-12-30","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202003003、NW202004004"," 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2016）委检字整机类第0142号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[3700,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动， 结构尺寸（长×宽×高mm）:安全架：3600×1650×2390， 驾驶室：3600×1650×2600轴距或履带接地长（mm）:1950, 常用轮距（前轮/后轮） 或轨距（mm）:1300/1300，轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调，最小使用质量（kg）:安全架：1900，驾驶室：2100，标准配重（前/后）kg：70/60，档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0，主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：5/2/0，发动机与离合器连接方式：直联，起动方式：电起动，防翻架装置（驾驶室或安全框架）：安全框架/驾驶室，前照灯型号：40型，转向系型式：前轮液压转向，行车制动系型式：蹄式，驻车制动系型式：锁定踏板式，前驱动桥型式：旱田型，离合器型式：干式、单片、单作用，传动系动力输出轴离合器型式：干式、单片、单作用，传动系变速箱型式：（4+1）×2组成式，主变速箱换挡方式：啮合套，副变速箱换挡方式：啮合套，轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/11.2-28","部20171558","2021-12-31","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201707035","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017GKKX007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3701,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M604-A1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动，结构尺寸（长×宽×高mm）:安全架：3700×1620×2360，驾驶室：3700×1620×2580轴距或履带接地长（mm）:1970, 常用轮距（前轮/后轮） 或轨距（mm）:1200、1300/1200，1300，最小使用质量（kg）:安全架：1920，驾驶室：2000，标准配重（前/后）kg：48/56，档位数（前进/倒退）:8/2，主变速档位数/副变速档位数4+1/2，发动机与离合器连接方式：直联，起动方式：电起动，翻倾防护装置：安全框架，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，主变速箱换挡方式：机械有级挡，副变速箱换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/12.4-28","T202000220372","2025-09-29","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","驾驶室：WJ2020FFH038    安全架：WJ2020FFH036","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240028","潍坊市产品质量检验所"]
[3702,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M604-B","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动，结构尺寸（长×宽×高）mm:3500×1620×2350（安全架），3500×1620×2500（驾驶室），轴距或履带接地长（mm）:1850, 常用轮距（前轮/后轮） 或轨距（mm）:1200、1300/1200、1300，最小使用质量（kg）:1800（安全架）/1940（驾驶室），标准配重（前/后）kg：45/55，档位数（前进/倒退）:8/2，主变速档位数*副变速档位数：4+1/2，发动机与离合器连接方式：直联，起动方式：电起动，翻倾防护装置：安全框架或简易驾驶室，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，主变速箱换挡方式：机械有级挡，副变速箱换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/12.4-28","T202000220054","2025-03-31","44.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","驾驶室：WJ2021BFH10G  安全架：WJ2019GFH002","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2019）2240028","潍坊市产品质量检验所"]
[3703,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊东科重工农业装备有限公司","轮式拖拉机","DK604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸：3700×1700×2430（2630驾驶室）；驱动型式：四轮驱动；功率：44.1kW; 发动机型号及制造商：YN4EZ060-32CR；昆明云内动力股份有限公司：轴距：2000; 最小使用质量：1820; 配重：70/180; 档位数：8/2/0; 变速箱型式：(4+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架：有防翻架，选装驾驶室。","T202100320435","2026-06-29","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019FFH002，WJ2019FFH001","信河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心，河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240044","潍坊市产品质量检验所"]
[3704,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","SE604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四驱；外廓尺寸（mm）：3600×1530×2320（驾驶室：3700×1520×2500）；轴距（mm）：1900；常用轮距(前轮/后轮)（mm）：1200/1200；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1069；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：80.5；最小使用质量（kg）：1690（驾驶室：1740）；标准配重(前/后)（kg）：48/62；最小使用比质量（kg/kW）：38.3（驾驶室：39.5）；挡位数（前进/倒退）：8/2；翻倾防护装置：安全架SE704.46.001；简易驾驶室SN904.45.001；动力输出轴标准转速（r/min）：540/720","T202142420189","2026-04-29","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","防翻架：SJ21FH3005/驾驶室：SJ21FH3032","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200646","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3705,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊田农业装备有限公司","轮式拖拉机","SNT604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四驱；外廓尺寸（mm）：3560×1480×2400（驾驶室：3660×1500×2580）；轴距（mm）：1935；常用轮距(前轮/后轮)（mm）：1200/1200；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1052；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：92；最小使用质量（kg）：1690（驾驶室：1740）；标准配重(前/后)（kg）：52/56；最小使用比质量（kg/kW）：38.3（驾驶室：39.5）；挡位数（前进/倒退）：8/2；翻倾防护装置：安全架SN904.46.001；简易驾驶室SN904.45.001；动力输出轴标准转速（r/min）：540/760","T202142420190","2026-04-29","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","防翻架：SJ21FH3031/驾驶室：SJ21FH3032","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200646","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3706,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","604A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸：3620×1510（1100-1800）×2400（安全架），3620×1510（1100-1800）×2500（驾驶室）；\n最小使用质量：1800kg（安全架），1900kg（驾驶室）\n驱动型式：四轮驱动；\n功率：44.2kw（60马力）；\n排放标准：国三。","部20180575","2022-12-31","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201910003/NW201911051","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401035-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3707,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","604D","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸：2800×1310×1960；        \n最小使用质量：1480kg\n驱动型式：四轮驱动；\n功率：44.1kw（60马力）；\n排放标准：国三。","部20170215","2021-12-31","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201907018","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401035-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3708,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊红柳机械开发有限公司","轮式拖拉机","FBT604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸：3100×1290×2280；        \n最小使用质量：1730kg\n驱动型式：四轮驱动；\n功率：44.2kw（60马力）；\n排放标准：国三。","T201900320702","2024-12-30","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201907018-X02","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201401035-II","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3709,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","604-A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式，整机机架型式：无架，整机驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸（mm）：3600×1600×2350，轴距mm：1850，常用轮距mm：1300/1300，轮距mm：1200、1300/1200、1300，最小离地间隙mm：420，变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1070，变速箱齿轮副轴孔中心距mm：91，最小使用质量kg：1900，标准配重kg：45/48，最小使用比质量：42.99kg/kW，档位数（前进/倒退）：8/2，主变速档位数：4＋1，副变速档位数：2，最高设计理论速度km/h:30.86，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全框架，翻倾防护装置型号：JF604.108.01，翻倾防护装置生产厂：潍坊金福农业装备有限公司，发动机型号：4D27ZT32/604，发动机结构型式：直列、水冷、四冲程，发动机生产厂：浙江新柴股份有限公司，发动机进气方式：增压，发动机气缸数：4，发动机标定功率：44.2kW，发动机额定功率：44.2kW，发动机转速：2400r/min，发动机冷却方式：水冷，（选装发动机型号：SD4DW3Z2，结构型式：直列、水冷、四冲程，生产厂：江苏四达动力机械集团有限公司，进气方式：增压，气缸数：4，标定功率：44.1，额定净功率：45，转速：2400r/min，冷却方式：水冷），空气滤清器型号：30-CC，空气滤清器型式：湿式，排气管消音腔尺寸：Φ110×596，消音腔质量kg：5.1，座椅型号：SMT-CS06-1，座椅生产厂：潍坊舒美特机械有限公司，安全带型号：DC-1000-006，安全带生产厂：常州市东晨车辆部件有限公司，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱型式：机械平面组成式，主变速位置：第2箱，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：1类，液压油泵型号：BN-E314，液压输出组数：2组，安全阀全开压力：18±0.5MPa，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴标准转数r/min：540/760。","T202000430294","2025-07-05","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019HFH003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019) 2240053","潍坊市产品质量检验所"]
[3710,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊金福农业装备有限公司","轮式拖拉机","604-N","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式，整机机架型式：无架，整机驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸（mm）：3600×1650×2450(选装驾驶室整机外廓尺寸:3600×1650×2600），轴距mm：1920，常用轮距mm：1300/1300，轮距mm：1200、1300/1200、1300，最小离地间隙mm：420，变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1070，变速箱齿轮副轴孔中心距mm：91，最小使用质量kg：1900(选装驾驶室最小使用质量:2130)，标准配重kg：50/56，最小使用比质量kg/kW：43.08(选装驾驶室最小使用比质量:48.30)，档位数（前进/倒退）：8/2，主变速档位数：4＋1，副变速档位数：2，最高设计理论速度km/h:30.86，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全框架（选装简易驾驶室），翻倾防护装置型号：JF604.108.01，翻倾防护装置生产厂：潍坊金福农业装备有限公司，选装简易驾驶室型号：JF1204.301B，翻倾简易驾驶室生产厂：山东帅克机械制造股份有限公司，发动机型号：YN4EZ060-32CR，发动机结构型式：直列、水冷、四冲程，发动机生产厂：昆明云内动力股份有限公司，发动机进气方式：自然吸气，发动机气缸数：4，发动机标定功率：44.1kW，发动机额定功率：44.1kW，发动机转速：2300r/min，发动机冷却方式：水冷，空气滤清器型号：YLQ400C1，空气滤清器型式：干式，排气管消音腔尺寸：Φ120×590，消音腔质量kg：5.4，座椅型号：SMT-CS06-1，座椅生产厂：潍坊舒美特机械有限公司，安全带型号：DC-1000-006，安全带生产厂：常州市东晨车辆部件有限公司，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱型式：机械平面组成式，主变速位置：第1箱体中，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：1类，液压油泵型号：BTB316，液压输出组数：2，安全阀全开压力：18±0.5MPa，动力输出轴花键数目：8，动力输出轴标准转数r/min：540/760。","T202000511339","2025-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH10G(安全框架）；WJ2020GFH11G（驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019) 2240053","潍坊市产品质量检验所"]
[3711,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","LW604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：44.1kW（60马力）；驱动型式：四轮驱动","T202000320450","2025-09-29","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202004015-X01 /WJ2020FFH001","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018GKKX007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3712,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊力王农业装备有限公司","轮式拖拉机","LW604-A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：44.2kW（60马力）；驱动型式：四轮驱动","T202100320464","2026-06-29","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021BFH008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018GKKX007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3713,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊米基林农业机械有限公司","轮式拖拉机","MK604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率(KW):44.2;驱动方式:四轮驱动;结构尺寸（长×宽×高mm）:3740×1470×2400（安全框架顶部）；最小使用质量（kg）:1800；轴距（mm）:1870； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1020/1060；选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1020、1120/1060-1150； 最小离地间隙（mm）:350（前托架底部）;最大配重（kg）:96/90； 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2 ；变速箱型式:；（4+1）×2组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:7.50-16/11.2-28","T202100340090","2026-04-01","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ165","湖北三智农业机械检测有限公司","WJ2018DKKX012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3714,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊瑞风农业机械有限公司","轮式拖拉机","RF604-A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机标定功率44.2kW,驱动方式：四轮驱动；最小使用质量;2055kg","T202165650015","2026-03-15","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201909068/NW202005036 ","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2020)    2240138","潍坊市产品质量检验所"]
[3715,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊市康达农业装备有限公司","轮式拖拉机","604-A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型号名称：604-A、轮式拖拉机；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸：3750×1600×2450（安全架顶部）mm；最小使用质量：1880kg；最小使用比质量：42.63kg/kW；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号KD904.45.1 ；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；发动机型号：YN4EZ060-32CR；发动机结构型式：立式、直列、水冷、高压共轨；发动机生产厂：昆明云内动力股份有限公司；发动机标定功率：44.1kW；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；液压输出组数：2组；选装配置翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：KD904.46.1 ；选装配置翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；选装配置整机外廓尺寸3750×1600×2550（驾驶室顶部）；选装配置最小使用质量：2000kg；选装配置最小使用比质量：45.35kg/kW；","鄂2020224","2025-11-01","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","No：HB2020FHZ140/No：HB2020FHZ141","湖北三智农业机械检测有限公司","No：HBNJ20200610","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3716,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊市康达农业装备有限公司","轮式拖拉机","KD604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型号名称：KD604、轮式拖拉机；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸：3600×1500×2300（安全架顶部）mm；最小使用质量：1830kg；最小使用比质量：41.50kg/kW；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号KD804.46.1；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；发动机型号：YN4EZ060-32CR；发动机结构型式：立式、直列、水冷、高压共轨；发动机生产厂：昆明云内动力股份有限公司；发动机标定功率：44.1kW；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/12.4-28；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；液压输出组数：2组；选装配置翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：KD804.45.1；选装配置翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；选装配置整机外廓尺寸3600×1600×2550（空滤器顶部）；选装配置最小使用质量：1950kg；选装配置最小使用比质量：44.22kg/kW；","鄂2020225","2025-11-01","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","No：HB2020FHZ142/No：HB2020FHZ143","湖北三智农业机械检测有限公司","No：HBNJ20200611","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3717,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊市潍星拖拉机有限公司","轮式拖拉机","WX604-E","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率：44.2kW；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量：38.24kg/kW；整机型式：轮式；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）: 3550×1520×2490安全框架顶部；轴距（mm）:1855；常用轮距(前轮/后轮) （mm）:1150/1200；轮距(前轮/后轮) （mm）:960-1300/960-1300；最小离地间隙及部位（mm）：410牵引框架底部；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1090；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：80.5；整机最小使用质量（kg）：1690；标准配重(前/后)（kg）：60/60 ；整机档位数（前进/倒退）：8/2；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置型号：WX804.46.1；翻倾防护装置型式：安全框架；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28；悬挂装置类别：1类；动力输出轴标准转速（ r/min）： 540/720 。选装（驾驶室）整机参数：标定功率：44.2kW；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量：41.18kg/kW；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）: 3600×1520×2565驾驶室顶部；整机最小使用质量（kg）：1820；翻倾防护装置型号：WX804.45.1；翻倾防护装置型式：简易驾驶室；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28 。","T202000431289","2025-12-30","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH034，WJ2020GFH032（选装驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240077","潍坊市产品质量检验所"]
[3718,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊市鑫升机械制造有限公司","轮式拖拉机","XSE604-1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率：44.2kW；驱动方式：四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）: 3560×1550×2250安全架顶；轴距（mm）:1860；常用轮距(前轮/后轮)（mm）:1230/1200；轮距(前轮/后轮)（mm）:1230、1330/1200-1360；最小离地间隙（mm）：330；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1070；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：80.5；整机最小使用质量（kg）：1810；标准配重(前/后)（kg）：60/60 ；最小使用比质量：40.95 kg/kW；整机挡位数（前进/倒退）：8/2；发动机与主离合器联接方式：直联；启动方式：电启动；翻倾防护装置型号：鑫升604；翻倾防护装置型式：拖拉机防翻架；转向系型式：液压转向；变速箱型式：机械平面组成式；变速箱换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28；悬挂装置类别：1类；动力输出轴转速（ r/min）：540/720 。","T202142420065","2026-02-07","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202010050","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017FKKX028","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3719,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊市御丰农业装备有限公司","轮式拖拉机","604-B1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动，结构尺寸（长×宽×高mm）:驾驶室：3550×1620×2580，安全架：3550×1620×2460， 轴距或履带接地长（mm）:1920, 轮距（前轮/后轮） :1200、1300/1200、1300，最小使用质量（kg）:驾驶室：2050，安全架：1970，标准配重（前/后）kg：40/50，档位数（前进/倒退）:8/2，主变速档位数*副变速档位数：4+1/2，发动机与离合器连接方式：直联，起动方式：电起动，防翻架装置：安全框架，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，主变速箱换挡方式：机械有级挡，副变速箱换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/12.4-28","T202100220375","2026-06-29","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","驾驶室：WJ2021CFH01G，安全架：WJ2021CFH02G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","No:(2020)2240158","潍坊市产品质量检验所"]
[3720,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH604-A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四驱；外廓尺寸(长×宽×高):3850×1590×2410安全架顶;轴距:2040mm;常用轮距(前轮/后轮):1200/1200;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1170；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：92；最小使用质量:2100；最小使用比质量（kg/kw）：47.62；标准配重(前/后):86/60;档位数(前进/倒退):8/2;翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):TH1404.46.001;型式:安全框架;动力输出轴转速（r/min）：540/760；轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/11-32；选装配置：外廓尺寸(长×宽×高):3850×1590×2720驾驶室顶；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):TH1504.45.002；型式：简易驾驶室；最小使用质量：2300；最小使用比质量（kg/kw）：52.15； 标准配重(前/后):86/60；","T202100430199","2026-04-01","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202007043；NW202008021","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2020）2240180","潍坊市产品质量检验所"]
[3721,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH604-B","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四驱；外廓尺寸(长×宽×高):3570×1460×2350安全架顶;轴距:1935mm;常用轮距(前轮/后轮):1020/1020;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1050；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：92；最小使用质量:1900;最小使用比质量（kg/kw）：43.08；标准配重(前/后):86/60;档位数(前进/倒退):8/2;翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):TH1004.46.003BZ;型式:安全框架;动力输出轴转速（r/min）：540/760；轮胎型号(前轮/后轮):8.3-20/12.4-28；选装配置：安全框架型号：TH1504.45.002；安全框架型式：简易驾驶室；外廓尺寸(长×宽×高):3570×1460×2650驾驶室顶；标准配重（前/后）：86/60；最小使用质量：2080；最小使用比质量（kg/kw）：47.17；","T202100430189","2026-04-01","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202008022；NW202008021","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2020）2240179","潍坊市产品质量检验所"]
[3722,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊腾达机械装备有限公司","轮式拖拉机","TD604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率：44.2kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸mm(长×宽×高):3595×1630×2230（至安全架顶）3595×1800×2420（至驾驶室顶）;轴距：1850mm；最小使用质量kg:1750(安全架)1900(驾驶室)；挡位数(前进/倒退) ：8/2","T202000230381","2025-09-29","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202001011/NW202001010","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2020）2240010","潍坊市产品质量检验所"]
[3723,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊天富拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TF604-A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：44.1kW（60马力）；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：1800（安全框架）、1880（简易驾驶室）；最小使用比质量(kg/kW):40.82（安全框架）、42.63（简易驾驶室）;","T202100220358","2026-06-29","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021CFH10G（安全框架）/WJ2021CFH023（简易驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018DKKX005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3724,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊天罡拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TG604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：44.1kW（60马力）；驱动型式：四轮驱动","T202142420067","2026-02-07","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ182","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200623","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3725,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊中驰奔野农业装备有限公司","轮式拖拉机","604-V","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：44.2kW（60马力），驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，整机外廓尺寸（mm）： 3600x1650x2450(选装驾驶室：3600x1650x2520），最小使用质量kg：1810（选装驾驶室最小使用质量：1960），最小使用比质量：40.95kg/kW（选装驾驶室最小使用比质量：44.3kg/kW）。","T202000341163","2025-12-30","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020GFH001,WJ2020GFH002,WJ2020FFH031","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心,河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心,河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019)2240044","潍坊市产品质量检验所"]
[3726,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊中亚重工有限公司","轮式拖拉机","ND604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：60马力；驱动形式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：3620x1660x2350（安全架顶部）/3800x1670x2600（驾驶室顶部）；轴距或履带接地长：1950；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1300/1300；；最小使用质量：2000kg（安全架）/2125kg（驾驶室）； 最小使用比质量(kg/kW)：45.35（安全架）/48.18（驾驶室）；","T202000511337","2025-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020EFH008(安全架）/WJ2020EFH007(驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","  (2019)2240027 ","潍坊市产品质量检验所"]
[3727,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊中亚重工有限公司","轮式拖拉机","ND604-A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率;60马力；驱动形式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：3700x1650x2500（安全架顶部）3700x1650x2650（驾驶室顶部）；轴距或履带接地长：2060；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1300/1300；；最小使用质量：2125kg（安全架）/2275kg（驾驶室）；最小使用比质量(kg/kW)：48.18（安全架）/51.58（驾驶室）","T202000511336","2025-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020EFH008(安全架）/ WJ2020EFH007(驾驶室）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019)2240025 ","潍坊市产品质量检验所"]
[3728,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊众旺农业机械有限公司","轮式拖拉机","ZT604-A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型号、名称：ZT604-A型轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机机架型式：无架式；\n整机驱动型式：四轮驱动；整机外形尺寸（长×宽×高及部位）：3550×1550×2190（安全架顶部）mm；轴距：1890mm；常用轮距（前轮/后轮）：1150/1250mm；轮距（前轮/后轮）：1150、1250/1150-1450mm；最小离地间隙及部位：300（前桥放油口）mm；最小使用质量：1755kg；标准配重（前/后）：57/52kg；最小使用比质量：39.80kg/kW；挡位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数（含爬行档）：2；发动机与主离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置型号：ZT688；翻倾防护装置型式：安全框架；翻倾防护装置生产厂：潍坊众旺农业机械有限公司；发动机型号：YD4JZ60C1；发动机结构型式：直列、立式、水冷、四冲程；发动机生产厂：扬动股份有限公司；发动机进气方式：涡轮增压；发动机气缸数：4缸；发动机标定功率：44.1kW；发动机额定净功率：44.1kW；发动机标定转速：2400r/min；发动机冷却方式：水冷；空气滤清器型号：K1553；空气滤清器型式：湿式；排气管消音腔尺寸（直径×长）：∮120×436mm；排气管消音腔质量：5.1kg；驾驶员座椅型号：SMT-CS06-1；驾驶员座椅生产厂：潍坊舒美特机械有限公司；安全带型号：DC-1000-006；安全带生产厂：常州东晨车辆部件有限公司；转向系型式：全液压；转向系转向机构型式：方向盘；传动系变速箱体数量：2个；行走系轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/11.2-24；行走轮轮胎数量（前轮/后轮）：2/2个；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：1类；工作装置液压油泵型号：CBF-F316;液压输出组数：1组；动力输出轴花键数目：6齿；动力输出轴标准转速：540/720r/min；动力输出轴传动比：3.385/2.733。","T202000621361","2025-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202005014-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2020WJ01102","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3729,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","沃得农机（沈阳）有限公司","轮式拖拉机","WE604-1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率：60马力（44.2kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量(kg)：1875（带安全架）/1975（带驾驶室）；最小使用比质量（kg/kW）：42.42（带安全架）/44.68（带驾驶室）；配套发动机型号：全柴4C6-60C32（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2300；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3650×1680×2400（至安全架顶）/2460（至驾驶室顶）；轴距或履带接地长（mm）：1845；发动机与主离合器联接方式：直联；轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-20/13.6-28。","T202132320057","2026-02-25","44.2","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","SAM2020070、SAM2020069","南京赛姆认证科技发展有限公司、南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2020WJ01289","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3730,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","沃得农机（沈阳）有限公司","轮式拖拉机","WE604-2","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率：60马力（44.2kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量(kg)：1685（带安全架）；最小使用比质量（kg/kW）：38.12（带安全架）；配套发动机型号：全柴4B5-60U32（国Ⅲ排放标准）；标定转速(r/min)：2400；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3650×1310×2280（至安全架顶）；轴距或履带接地长（mm）：1845；发动机与主离合器联接方式：直联；轮胎型号（前轮/后轮）：7.5-16/11.2-28。","T202132320057","2026-02-25","44.2","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","SAM2020071","南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2020WJ01289","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3731,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","现：山东金雷泰农业装备有限公司（原：山东雷泰农业装备有限公司）","轮式拖拉机","604-1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型号、名称：604-1、轮式拖拉机，机架型式：无架式，驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸：3685*1505*2325(mm)，轴距：1970mm,常用轮距（前轮/后轮）：1210/1180（mm），最小使用质量：1850kg，最小使用比质量：41.95kg/kW，翻倾防护装置型式：安全框架，主变速挡位数：4+1，转向系型式：全液压转向，转向系转向操纵机构：方向盘，主变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号：7.50-16/12.4-28，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：1类，液压输出组数：1组，动力输出轴花键数目：6键，动力输出轴标准转速：540/720r/min.","T202000511344","2025-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ132","湖北三智农业机械检测有限公司","YH2020WJ01238","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3732,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","现：山东金雷泰农业装备有限公司（原：山东雷泰农业装备有限公司）","轮式拖拉机","604-B","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型号、名称：604-B、轮式拖拉机，机架型式：无架式，驱动型式：四驱，整机用途：一般用途，整机外廓尺寸：3135×1450×2165(mm)，轴距：2540mm,常用轮距（前轮/后轮）：970/1085（mm），最小使用质量：1700kg，最小使用比质量：38.55kg/kW，翻倾防护装置型式：安全框架,主变速挡位数：4+1，转向系型式：全液压转向，转向系转向操纵机构：方向盘，主变速换挡方式：机械有级挡，轮胎型号：7.00-12/13.6-16，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：1类，液压输出组数：1组，动力输出轴花键数目：6键，动力输出轴标准转速：720r/min.","T202000511342","2025-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ131","湖北三智农业机械检测有限公司","YH2020WJ01240","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[3733,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","邢台市同德机械有限公司","轮式拖拉机","XT604-2","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)mm： 3000×1310×1950(安全架)；轴距或履带接地长mm：1550；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：930/950；最小使用质量kg：1700；发动机与离合器联接方式：直连；启动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：前轮液压转向；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4+1）×2组合式；轮胎型号(前轮/后轮)：7.00-12/13.6-16；功率：44.1kw;驱动方式：四轮驱动","T202000430613","2025-09-29","44.1","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2020FFH002","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240065","潍坊市产品质量检验所"]
[3734,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","远大智浦（沈阳）农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","ST604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","ST604  发动机型号：N844LT；发动机生产厂：IHI Agri-Tech Corporation；发动机标定功率：44.7kW；发动机标定转速：2800r/min；排放阶段：第三阶段\n标定功率: 44.7KW；驱动方式:四轮驱动 ； 排放阶段:第三阶段\n归档参数： 60马力≤功率＜70马力；驱动方式：四轮驱动\n外廓尺寸(长×宽×高)：3492×1718×2585mm 轴距或履带接地长：1900mm 常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1422/1338mm 轮距(前轮/后轮)调整方式：固定式/轮辐板对调方式 最小使用质量：1905kg标准配重(前/后)：150/140 档位数(前进/倒退/爬行)：12/12/24 主变速档位 数*副变速档位数/其他档位数：4/3/2（爬行） 发动机与离合器联接方式：直连式 起动方式：电启动 翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全架ST4 两柱式 前照灯型号：05.420.000 转向系型式：全液压动力转向 行车制动系型式：湿式、盘式 驻车制动系型式：机械式 前驱动桥型式：旱地型、水田型 离合器型式：单作用干式离合器 动力输出轴离合器型式：湿式离合器 传动系变速箱型式：4×3×2（1+1） 主变速箱换档方式：同步器 副变速箱换档方式：滑动齿轮 轮胎型号(前轮/后轮)：（9.5-16）/（14.9-28）；选装增配驾驶室增配型号为CAB1，安全架增配型号为ST3前照灯增配型号：ND144×91-1；驾驶员座椅增配型号：YY05；轮胎（前轮/后轮）增配型号：8.3-20/12.4-32；液压油泵增配型号：CBWKGZ-F320-TFφ","部20171243","2021-12-31","44.7","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","FH19GW0121","国家拖拉机质量监督检验中心","LT16GK0121","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3735,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司","轮式拖拉机","3B-604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：44.2","部20180725","2022-12-31","44.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","4/1 787；4/1 789；4/1 788","国家拖拉机质量监督检验中心","LT18GK0051","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[3736,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","浙江保田农业机械有限公司","轮式拖拉机","KJ604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸（长×宽×高）3510mm×1620mm×2400mm（安全架顶部），轴距：1830mm，常用轮距（前轮/后轮）：1260mm/1300mm，最小使用质量：1710Kg，最小使用比质量：38.7Kg/kw，发动机马力：60马力，标定功率：44.2KW，驱动方式：四轮驱动，排放阶段：国家第三阶段；","鄂2020018","2025-04-11","44.2","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","FH20GW1291","国家拖拉机质量监督检验中心","HBNJ201909058","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[3737,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","浙江奔野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","604-2","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机型号：4D29ZT32/604；发动机标定功率/转速：44.2kW/2400r/min；排放阶段：国三（变更选装发动机1：型号：4D27ZT32/604；发动机标定功率/转速：44.2kW/2400r/min；排放阶段：国三；变更选装发动机2：型号：SD4DW3Z2；发动机标定功率/转速：44.1kW/2400r/min；排放阶段：国三）；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动   最小使用质量：1765kg；最小使用比质量（kg/kw）：39.93","T202000230168","2025-07-05","44.2","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","FH19GW0161","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","NJJC20190523","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3738,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","浙江越野农业装备有限公司","轮式拖拉机","A604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机标定功率：44.2kW（60马力）；驱动型式：四轮驱动","T202100430642","2026-06-29","44.2","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","FH21GW0071","国家拖拉机质量监督检验中心","NJJC2020061101","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3739,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","浙拖奔野（宁波）拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","604-2","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","发动机型号：4D29ZT32/604；发动机标定功率/转速：44.2kW/2400r/min；排放阶段：国三（选装发动机1：型号：4D27ZT32/604；发动机标定功率/转速：44.2kW/2400r/min；排放阶段：国三；选装发动机2：型号：SD4DW3Z2；发动机标定功率/转速：44.2kW/2400r/min；排放阶段：国三）；起动方式：电启动；驱动型式：四轮驱动   最小使用质量：1810kg；最小使用比质量（kg/kw）：40.95","T202000231039","2025-12-30","44.2","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","FH20GW0631","国家拖拉机质量监督检验中心","NJJC20190831","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[3740,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RD604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：60马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：1840；最小使用比质量（kg/kw）为41.62；","T202100340126","2026-04-01","44.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","WJ2020JFH017","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018CKKX023","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[3741,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RK604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：60马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：2830；最小使用比质量（kg/kw）为64.02；","T202100340096","2026-04-01","44.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH20GW1991","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","W201301081-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]
[3742,"动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","RK604-A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：60马力；型式：四轮驱动；最小使用质量kg：2700；最小使用比质量（kg/kw）为61.08；","T202100340096","2026-04-01","44.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH20GW1961","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","W201301081-Ⅱ","山东省农业机械产品质量监督检验站"]