{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["数据"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"数据","index":0,"n_rows":29,"n_cols":14,"rows_kept":29,"merged":[[1,0,1,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["河南省2022年大豆玉米带状复合种植专用播种机新产品投档机具（第一批）信息表"]
["序号","机具大类","机具小类","机具品目","分档名称","生产企业","产品名称","机具型号","产品投档技术参数","产品配置参数","机具类型","企业所属省份","产品状态","备注"]
[1,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机（新型农机产品）","4-5行大豆玉米一体化单粒(精密)播种机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米大豆密植间作播种机","2BYD-4","播种行数:4行;两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节:是 ;大豆玉米带间距:60cm;玉米最小行距:40cm;玉米最大施肥量:1700kg/h㎡;大豆最小行距:30cm;大豆最大施肥量:1720kg/h㎡;单粒(精密)播种机:是 ;玉米最小粒距:7cm;大豆最小粒距:7cm","型号名称:2BYD-4型玉米大豆密植间作播种机;外形尺寸(长×宽×高):2070×2280×1200mm;结构型式:悬挂式;结构质量:430Kg;配套拖拉机功率围:44.1～66.1kW;播种机间作套种模式:2(玉米)＋2（大豆）;工作幅宽:1.65～2.1m;大豆播种行数:2行；大豆行距：30～50cm;大豆行距是否可独立调节:是；大豆粒距：7～17cm;大豆粒距是否可独立调节:是；调节范围：0～50mm;大豆排种器数量:2个，大豆排种器型式：机械式、勺轮式；大豆排种器驱动方式：链传动；大豆种箱容积：2×10L;大豆肥箱容积:80L;是否属于精量播种机:是；大豆排肥器数量：2个；大豆排肥器型式：外槽轮式；大豆排肥器驱动方式：轴传动；大豆施肥量是否可独立调节：是；大豆施肥深度：30～60mm；大豆施肥深度是否可独立调节：是；大豆施肥量：1720kg/hm2；大豆覆土器型式:圆金属轮;大豆镇压器型式：橡胶轮；大豆镇压强度是否可独立调节：是；大豆开沟器数量：2个；大豆开沟器型式:芯铧式；玉米播种行数:2行；玉米行距：40～60cm;玉米行距是否可独立调节:是；玉米粒距：7～17cm;玉米粒距是否可独立调节:是；调节范围：0～50mm;玉米排种器数量:2个，玉米排种器型式：机械式、勺轮式；玉米排种器驱动方式：链传动；玉米种箱容积：2×10L;玉米肥箱容积:80L;是否属于精量播种机:是；玉米排肥器数量：2个；玉米排肥器型式：外槽轮式；玉米排肥器驱动方式：轴传动；玉米施肥量是否可独立调节：是；玉米施肥深度：40～60mm；玉米施肥深度是否可独立调节：是；玉米施肥量：1700kg/hm2；玉米覆土器型式:圆金属轮;玉米镇压器型式：橡胶轮；玉米镇压强度是否可独立调节：是；玉米开沟器数量：2个；玉米开沟器型式:芯铧式；大豆带与玉米带间距：60～70cm;仿形方式:四连杆仿形;地轮型式:橡胶轮;地轮直径:380mm;作业速度范围:3.0～4.8km/h","新产品","河南省","评阅通过",""]
[2,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机（新型农机产品）","4-5行大豆玉米一体化单粒(精密)播种机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米大豆密植间作播种机","2BYD-5","播种行数:5行;两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节:是 ;大豆玉米带间距:60cm;玉米最小行距:40cm;玉米最大施肥量:1300kg/h㎡;大豆最小行距:30cm;大豆最大施肥量:2100kg/h㎡;单粒(精密)播种机:是 ;玉米最小粒距:7cm;大豆最小粒距:7cm","型号名称:2BYD-5型玉米大豆密植间作播种机;外形尺寸(长×宽×高):2070×2840×1200mm;结构型式:悬挂式;结构质量:555Kg;配套拖拉机功率围:66.1～80.8kW;播种机间作套种模式:2(玉米)＋3（大豆）;工作幅宽:1.95～2.5m;大豆播种行数:3行；大豆行距：30～50cm;大豆行距是否可独立调节:是；大豆粒距：7～17cm;大豆粒距是否可独立调节:是；调节范围：0～40mm;大豆排种器数量:3个，大豆排种器型式：机械式、勺轮式；大豆排种器驱动方式：链传动；大豆种箱容积：3×10L;大豆肥箱容积:145L;是否属于精量播种机:是；大豆排肥器数量：3个；大豆排肥器型式：外槽轮式；大豆排肥器驱动方式：轴传动；大豆施肥量是否可独立调节：是；大豆施肥深度：40～60mm；大豆施肥深度是否可独立调节：是；大豆施肥量：2100kg/hm2；大豆覆土器型式:轮式;大豆镇压器型式：轮毂橡胶轮；大豆镇压强度是否可独立调节：是；大豆开沟器数量：3个；大豆开沟器型式:芯铧式；玉米播种行数:2行；玉米行距：40～70cm;玉米行距是否可独立调节:是；玉米粒距：7～17cm;玉米粒距是否可独立调节:是；调节范围：0～40mm;玉米排种器数量:2个，玉米排种器型式：机械式、勺轮式；玉米排种器驱动方式：链传动；玉米种箱容积：2×10L;玉米肥箱容积:80L;是否属于精量播种机:是；玉米排肥器数量：2个；玉米排肥器型式：外槽轮式；玉米排肥器驱动方式：轴传动；玉米施肥量是否可独立调节：是；玉米施肥深度：40～60mm；玉米施肥深度是否可独立调节：是；玉米施肥量：1300kg/hm2；玉米覆土器型式:圆金属轮;玉米镇压器型式：轮毂橡胶轮；玉米镇压强度是否可独立调节：是；玉米开沟器数量：2个；玉米开沟器型式:芯铧式；大豆带与玉米带间距：60～70cm;仿形方式:四连杆仿形;地轮型式:轮毂橡胶轮;地轮直径:380mm;作业速度范围:3.0～4.8km/h","新产品","河南省","评阅通过",""]
[3,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机（新型农机产品）","6-10行大豆玉米一体化单粒(精密)播种机","国机亿龙（佛山）节能灌溉科技有限公司","大豆玉米密植分控清茬免耕播种机","2BMYFX-6型","播种行数:6行;两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节:是 ;大豆玉米带间距:60cm;玉米最小行距:40cm;玉米最大施肥量:1267kg/h㎡;大豆最小行距:30cm;大豆最大施肥量:1273kg/h㎡;单粒(精密)播种机:是 ;玉米最小粒距:8cm;大豆最小粒距:8cm","1、玉米和大豆同时播种；配套动力：73.5~102.9kW 轮式拖拉机；\n2、大豆播种行数4行，行距300~400mm，株距70~140mm，排种器4个，排种器为机械式勺夹式（单粒）；\n3、玉米播种行数2行，行距400~600mm，株距80~160mm，排种器2个，排种器为机械式指夹式； \n4、玉米与大豆间距400~700mm,排种器驱动为地轮驱动，\n5、施肥行数4行，排肥器为外槽轮式，排肥器驱动为电机驱动；\n6、覆土器为马蹄式，镇压器为铁轮式，种肥开沟器为靴式，开沟器数量为6+4个。每行独立的仿形功能满足了玉米、大豆作物不同的播种深度要求，两种作物不同的的播种量、施肥量得益于整机对种子和肥料排量的分控设计，具有便于调整和精准的特点；","新产品","广东省","评阅通过",""]
[4,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机（新型农机产品）","6-10行大豆玉米一体化单粒(精密)播种机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","玉米大豆密植间作播种机","2BYD-6","播种行数:6行;两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节:是 ;大豆玉米带间距:60cm;玉米最小行距:40cm;玉米最大施肥量:1300kg/h㎡;大豆最小行距:30cm;大豆最大施肥量:2540kg/h㎡;单粒(精密)播种机:是 ;玉米最小粒距:7cm;大豆最小粒距:7cm","型号名称:2BYD-6型玉米大豆密植间作播种机;外形尺寸(长×宽×高):2050×3440×1200mm;结构型式:悬挂式;结构质量:645Kg;配套拖拉机功率围:80.8～132.3kW;播种机间作套种模式:2(大豆）＋2（玉米）＋2（大豆）;工作幅宽:2.5～3m;大豆播种行数:4行；大豆行距：30～50cm;大豆行距是否可独立调节:是；大豆粒距：7～17cm;大豆粒距是否可独立调节:是；调节范围：0～40mm;大豆排种器数量:4个，大豆排种器型式：机械式、勺轮式；大豆排种器驱动方式：链传动；大豆种箱容积：4×10L;大豆肥箱容积:80×2L;是否属于精量播种机:是；大豆排肥器数量：4个；大豆排肥器型式：外槽轮式；大豆排肥器驱动方式：轴传动；大豆施肥量是否可独立调节：是；大豆施肥深度：40～60mm；大豆施肥深度是否可独立调节：是；大豆施肥量：2540kg/hm2；大豆覆土器型式:轮式;大豆镇压器型式：轮毂橡胶轮；大豆镇压强度是否可独立调节：是；大豆开沟器数量：4个；大豆开沟器型式:芯铧式；玉米播种行数:2行；玉米行距：40～70cm;玉米行距是否可独立调节:是；玉米粒距：7～17cm;玉米粒距是否可独立调节:是；调节范围：0～40mm;玉米排种器数量:2个，玉米排种器型式：机械式、勺轮式；玉米排种器驱动方式：链传动；玉米种箱容积：2×10L;玉米肥箱容积:80L;是否属于精量播种机:是；玉米排肥器数量：2个；玉米排肥器型式：外槽轮式；玉米排肥器驱动方式：轴传动；玉米施肥量是否可独立调节：是；玉米施肥深度：40～60mm；玉米施肥深度是否可独立调节：是；玉米施肥量：1300kg/hm2；玉米覆土器型式:圆金属轮;玉米镇压器型式：轮毂橡胶轮；玉米镇压强度是否可独立调节：是；玉米开沟器数量：2个；玉米开沟器型式:芯铧式；大豆带与玉米带间距：50～70cm;仿形方式:四连杆仿形;地轮型式:轮毂橡胶轮;地轮直径:380mm;作业速度范围:3.0～4.8km/h","新产品","河南省","评阅通过",""]
[5,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机（新型农机产品）","6-10行大豆玉米一体化单粒(精密)播种机","连云港市中兴机械制造有限公司","玉米大豆带状复合种植旋耕起垄施肥播种机","2BSQF-6","播种行数:6行;两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节:是 ;大豆玉米带间距:70cm;玉米最小行距:40cm;玉米最大施肥量:1500kg/h㎡;大豆最小行距:30cm;大豆最大施肥量:1620kg/h㎡;单粒(精密)播种机:是 ;玉米最小粒距:8cm;大豆最小粒距:5cm","1、 作业模式：大豆玉米带式复合种植（2+4）精量播种；\n2、 配套拖拉机：110-150（kW）；\n3、 旋耕：耕幅25-270（cm）、耕深：16-18（cm），刀片形式：IT245；\n4、 起垄：大豆垄顶宽50-60(cm)、玉米垄顶宽60-70(cm)、垄高20-25（cm）；\n5、 播种行数：大豆4行（两边），玉米2行（中间）；\n6、 播种幅宽：220-240（cm）；\n7、 排种器形式：大豆～勺夹式，玉米～勺轮式；\n8、 播种行距：大豆30（cm），玉米40（cm），大豆与玉米间60-70（cm）；\n9、 播种株距：大豆8～-12（cm）可调，玉米9～16（cm）；\n10、播种深度：大豆2～4（cm），玉米3～5（cm）；\n11、施肥行数：大豆2行，玉米1行（宽幅施肥）；\n12、施肥器形式：外槽轮式；\n13、施肥量：大豆30～80（Kg/亩），玉米50～120（Kg/亩）；\n14、驱动方式：播种全齿轮笼式滚筒驱动，施肥电机驱动；\n15、外形尺寸：（长宽高）2460×2700×1550（mm）；\n16、机器重量：1050（Kg）","新产品","江苏省","评阅通过",""]
[6,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机（新型农机产品）","6-10行大豆玉米一体化单粒(精密)播种机","洛阳市鑫乐机械科技股份有限公司","大豆玉米带状复合种植播种机","2BDY-6","播种行数:6行;两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节:是 ;大豆玉米带间距:70cm;玉米最小行距:40cm;玉米最大施肥量:1308kg/h㎡;大豆最小行距:26cm;大豆最大施肥量:2460kg/h㎡;单粒(精密)播种机:是 ;玉米最小粒距:7cm;大豆最小粒距:6cm","拖拉机配套动力范围（kW）：36.78-66.2kw(50-90马力）大豆播种行数：4行 工作幅宽：1200-1600毫米 行距：300-400毫米（可调）株距：80-160毫米（8个档位可调）排种器数量：4个 排种器型式：勺式 排种器驱动方式：地轮+轴传动，属于精量播种机，包括施肥装置，排肥器数量：4个，排肥器型式：外槽轮，排肥器驱动方式：地轮+轴传，覆土器型式：无，镇压器型式：独体轮镇压，开沟器型式：靴式，开沟器数量：4个 玉米播种行数：2行，玉米窄行距：400毫米，玉米与大豆间距;600-700毫米（可调）工作幅宽：3000毫米，株距：80-160毫米(8个档位可调)，排种器数量：2个，排种器型式：勺式，排种器驱动方式：地轮+轴传，属于精量播种机，包括施肥装置，排肥器数量：2个，排肥器型式：外槽轮，排肥器驱动方式：地轮+轴传 镇压器型式：独体轮镇压 开沟器型式：靴式 开沟器数量：2个。","新产品","河南省","评阅通过",""]
[7,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机（新型农机产品）","4-5行大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机","山东奥龙农业机械制造有限公司","大豆玉米带状复合播种机","2BDYF-5A","播种行数:5行;单粒(精密)免耕播种机:是 ;两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节:是 ;大豆玉米带间距:60cm;玉米最小行距:40cm;玉米最大施肥量:2621kg/h㎡;大豆最小行距:30cm;大豆最大施肥量:2614kg/h㎡;玉米最小粒距:8cm;大豆最小粒距:7cm","外形尺寸(长×宽×高)：2280×2820×1435mm；结构型式：悬挂式；单体结构质量：76kg；整机结构质量：900kg；配套拖拉机功率范围：99.2～147kW；播种机间作套种模式：2（玉米）+3（大豆）；工作幅宽：2.3～2.6m；大豆播种行数：3行；大豆行距：30～40cm；大豆行距是否可独立调节：是；大豆粒距：6～15cm；大豆粒距是否可独立调节：是；大豆播深调节范围：0～10cm；大豆排种器数量：3个；大豆排种器型式：机械式、指夹式；大豆排种器驱动方式：地轮驱动；大豆种箱容积：26L×3；大豆肥箱容积：240L；大豆播种方式：精量播种；大豆排肥器数量：2个；大豆排肥器型式：外槽轮式；大豆排肥器驱动方式：地轮驱动；大豆施肥量是否独立调节：是；大豆施肥深度： 70～120mm；大豆施肥深度是否独立调节：是；大豆最大施肥量：2700kg/hm2；大豆覆土器型式：圆柱形花辊；大豆镇压器型式：圆柱形花辊；大豆镇压强度是否独立调节：是；大豆播种施肥开沟器数量：3（种）+2（肥）个；大豆播种施肥开沟器型式：锄铲式；玉米播种行数：2行；玉米行距：40～60cm；玉米行距是否可单粒调节：是；玉米粒距：8～16cm；玉米粒距是否独立调节：是；玉米播深调节范围：0～10cm；玉米排种器数量：2个；玉米排种器型式：机械式、指夹式；玉米排种器驱动方式：地轮驱动；玉米种箱容积：30L×2；玉米肥箱容积：240L；玉米播种方式：精量播种；玉米排肥器数量：2个；玉米排肥器型式：外槽轮式；玉米排肥器驱动方式：地轮驱动；玉米施肥量是否独立调节：是；玉米施肥深度： 70～120mm；玉米施肥深度是否独立调节：是；玉米最大施肥量：2800kg/hm2；玉米覆土器型式：V型对置橡胶轮；玉米镇压器型式：V型对置橡胶轮；玉米镇压强度是否可独立调节：是；玉米播种施肥开沟器数量：2（种）+2（肥）个；玉米播种施肥开沟器型式：锄铲式；大豆与玉米间距：60～70cm；破茬清垄部件型式：锄铲式+转辊式（种）/锄铲式（肥）；破茬清垄部件数量：5个；仿形方式：四连杆独立仿形；地轮型式：橡胶轮；地轮直径：610mm；作业速度范围：4～7km/h。","新产品","山东省","评阅通过",""]
[8,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机（新型农机产品）","4-5行大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机","台前县金园农业机械有限公司","玉米大豆带状复合免耕精量播种机","2BMYDZF-5","播种行数:5行;单粒(精密)免耕播种机:是 ;两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节:是 ;大豆玉米带间距:65cm;玉米最小行距:40cm;玉米最大施肥量:2111kg/h㎡;大豆最小行距:29cm;大豆最大施肥量:2092kg/h㎡;玉米最小粒距:8cm;大豆最小粒距:7cm","型号名称 2BMYDZF-5玉米大豆带状复合免耕精量播种机\n外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t1800×2300×1200\n结构型式 悬挂式\n结构质量\tkg\t406\n是否包含动力 否\n配套拖拉机功率范围\tkW\t36.8～58.8\n播种机间作套种模式\t/\t1+3+1\n工作幅宽（可调范围）\tm\t1.6～2.1\n大豆播种行数\t行\t3\n\t行距\tcm\t30\n\t行距是否可独立调节\t/\t是 \n\t粒距\tcm\t8～30\n\t粒距是否可独立调节\t/\t是  \n\t播深是否可独立调节\t/\t是调节范围（2～4 ）\n\t排种器\t数量\t个\t3\n\t\t型式  机械式  3  \n\t\t驱动方式\t/\t电机\n\t种箱容积\tL\t8.9×3\n\t肥箱容积\tL\t80\n\t是否属于精量播种机\t/\t是  \t排肥器\t数量\t个\t2\n\t\t型式\t/\t外槽轮式\n\t\t驱动方式\t/\t地轮+轴传动\n\t施肥量是否可独立调节\t/\t是   \t施肥深度\tmm\t29～41\n\t施肥深度是否可独立调节\t/\t是  \t施肥量\tkg/hm2\t0~2092\n\t覆土器型式\t/\t铁轮\n\t镇压器型式\t/\t橡胶轮\n\t镇压强度是否可独立调节\t/\t是   \t开沟器\t数量\t个\t播种: 3 施肥: 2 \n\t\t型式\t/\t播种:  锄铲式 \n施肥:  锄铲式 玉米\n播种\n施肥\t播种行数\t行\t2\n\t行距\tcm\t40～50\n\t行距是否可独立调节\t/\t是   \n\t粒距\tcm\t8～16\n\t粒距是否可独立调节\t/\t是    \n\t播深是否可独立调节\t/\t是调节范围（2～4）\n\t排种器\t数量\t个\t2\n\t\t型式\t/ 机械式  2  \n\t\t驱动方式\t/\t地轮+轴传动\n\t种箱容积\tL\t8.9×2\n\t肥箱容积\tL\t60\n\t是否属于精量播种机\t/\t是  \n\t排肥器\t数量\t个\t2\n\t\t型式\t/\t外槽轮式\n\t\t驱动方式\t/\t地轮+轴传动\n\t施肥量是否可独立调节\t/\t是    \n\t施肥深度\tmm\t20～40\n\t施肥深度是否可独立调节\t/\t是    \n\t施肥量\tkg/hm2\t0~2111\n\t覆土器型式\t/\t铁轮\n\t镇压器型式\t/\t橡胶轮\n\t镇压强度是否可独立调节\t/\t是    \n\t开沟器\t数量\t个\t播种:2施肥:2\n\t\t型式\t/\t播种:锄铲式\n施肥:锄铲式\n大豆带与玉米带间距\tcm\t49～71\n仿形方式\t/\t四连杆式 \n地轮型式\t/\t橡胶轮地轮直径\tmm\t380","新产品","河南省","评阅通过",""]
[9,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机（新型农机产品）","6-10行大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机","河北农哈哈机械集团有限公司","大豆玉米密植分控施肥播种机","2BFYD-2/4","播种行数:6行;单粒(精密)免耕播种机:是 ;两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节:是 ;大豆玉米带间距:70cm;玉米最小行距:40cm;玉米最大施肥量:2200kg/h㎡;大豆最小行距:30cm;大豆最大施肥量:1200kg/h㎡;玉米最小粒距:8cm;大豆最小粒距:8cm","外形尺寸（mm)：2100*2620*1315；结构型式：机械式；悬挂式；配套拖拉机功率范围：88.2-110.3kW；播种机间作套种模式：1（玉米）+4（大豆）+1（玉米）；工作幅宽：2.3-3.0m； 大豆播种行数：4行；行距（cm)：30-40；行距是否可独立调节：是；粒距(cm）：8-14；粒距是否可独立调节：是；播深是否可独立调节：是；调节范围（cm）：3-7；排种器数量:4个；排种器型式：机械式勺轮式；驱动方式：地轮驱动；种肥箱容 积（L)：18*4 ；75*2；是否属于精量播种机：是；排肥器数量:2个；排肥器型式：外槽轮式；驱动方式：地轮驱动；施肥量是否可独立调节：是；施肥深度（mm）：50-80；施肥深度是否可独立调节：是；大豆施肥量(kg/hm2)：1200；覆土器型式：V型橡胶轮；镇压器型式：V型橡胶轮；镇压强度是否可独立调节：是；开沟器数量：播种：4个，排肥：2个；开沟器型式：播种：凿式+双圆盘式；施肥：斜管式 \n玉米播种施肥：播种行数：2行；行距（cm)：40-60；行距是否可独立调节：是；粒距（cm)：8-16；粒距是否可独立调节：是；播深是否可独立调节：是；调节范围（cm)：3-7；排种器数量：2个；型式：机械式勺轮式；驱动方式：地轮驱动；种肥箱容积（L)：18*2 /120*2；是否属于精量播种机：是；排肥器数量：4个；型式：外槽轮式；驱动方式：地轮驱动；施肥量是否可调节：是；施肥深度（mm）：50-80；施肥深度是否可独立调节：是;玉米施肥量(kg/hm2)：0-2200；覆土器型式：V型铁轮；镇压器型式：橡胶轮；镇压强度是否可独立调节：是；开沟器数量：播种2个，施肥2个；型式：播种：芯铧式；施肥：芯铧式；大豆与玉米间距（cm)：40-70；破茬清垄型式：旋耕刀；其它型式：芯铧式开沟器+防缠辊；数量：2个；仿形方式：单体独立四连杆仿形；地轮型式：橡胶轮胎；地轮直径：600mm；作业速度范围（km/h)：3-6","新产品","河北省","评阅通过",""]
[10,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机（新型农机产品）","6-10行大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","大豆玉米复合播种机","2BDYF-6","播种行数:6行;单粒(精密)免耕播种机:是 ;两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节:是 ;大豆玉米带间距:60cm;玉米最小行距:30cm;玉米最大施肥量:1450kg/h㎡;大豆最小行距:30cm;大豆最大施肥量:1200kg/h㎡;玉米最小粒距:7cm;大豆最小粒距:6cm","型号名称：2BDYF-6大豆玉米复合播种机；外形尺寸（长×宽×高）：2030×2980×1295mm；结构型式：悬挂式；结构质量：645kg；是否包含动力：否；配套拖拉机功率范围：73.5～110.25kW；播种机间作套种模式：2大豆+2玉米+2大豆；工作幅宽（可调范围）：2.7m；1、大豆播种施肥：播种行数：4行；行距：30～40㎝；行距是否可独立调节：是；粒距：6～29cm；粒距是否可独立调节：是；播深是否可独立调节：是；播深调节范围：30～70mm；排种器数量:4个；排种器型式：机械式（勺舀式）；排种器驱动方式：地轮；种箱容积：7L×4个；肥箱容积94L×2个；是否属于精量播种机：是；排肥器数量：4个；排肥器型式：外槽轮；排肥器驱动方式：电机驱动；施肥量是否可独立调节：是；施肥深度：60～100mm；施肥深度是否可独立调节：是；施肥量：1200kg/hm2；覆土器型式：金属轮；镇压器型式：金属轮；镇压强度是否可独立调节：是；开沟器数量：播种4个、施肥2个；开沟器型式：播种：芯铧式、施肥：芯铧式；2、玉米播种施肥：播种行数：2行；行距：30～60㎝；行距是否可独立调节：是；粒距：7～32cm；粒距是否可独立调节：是；播深是否可独立调节：是；播深调节范围：30～70mm；排种器数量:2个；排种器型式：机械式（勺舀式）；排种器驱动方式：地轮驱动；种箱容积：7L×2个；肥箱容积112L；是否属于精量播种机：是；排肥器数量：2个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器驱动方式：地轮驱动；施肥量是否可独立调节：是；施肥深度：60～100mm；施肥深度是否可独立调节：是；施肥量：1450kg/hm2；覆土器型式：金属轮；镇压器型式：金属轮；镇压强度是否可独立调节：是；开沟器数量：播种2个、施肥2个；开沟器型式：播种：芯铧式、施肥：芯铧式；大豆带与玉米带间距：60～70cm；破茬清垄型式：芯铧式+拨草辊；破茬清垄数量：6个；仿形方式：四杆机构单体仿形；地轮型式：橡胶轮胎；地轮直径：600mm；作业速度范围：2～5km/h。","新产品","河南省","评阅通过",""]
[11,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机（新型农机产品）","6-10行大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机","江苏欣田机械制造有限公司","玉米大豆带状复合种植精量播种机","2BGKYDF-6","播种行数:6行;单粒(精密)免耕播种机:是 ;两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节:是 ;大豆玉米带间距:60cm;玉米最小行距:30cm;玉米最大施肥量:1350kg/h㎡;大豆最小行距:30cm;大豆最大施肥量:1200kg/h㎡;玉米最小粒距:8cm;大豆最小粒距:7cm","外形尺寸(长×宽×高)：2700×2925×1560  结构型式：悬挂式  配套拖拉机功率范围：80.8～132.3  播种机间作套种模式：2(玉米)＋4(大豆）工作幅宽（可调范围）：2.3-2.7  大豆播种行数：4  行距：30-35  粒距：7-19","新产品","江苏省","评阅通过",""]
[12,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机（新型农机产品）","6-10行大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机","江苏欣田机械制造有限公司","玉米大豆带状复合种植精量播种机","2BGYDF-6","播种行数:6行;单粒(精密)免耕播种机:是 ;两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节:是 ;大豆玉米带间距:60cm;玉米最小行距:30cm;玉米最大施肥量:1450kg/h㎡;大豆最小行距:30cm;大豆最大施肥量:2800kg/h㎡;玉米最小粒距:8cm;大豆最小粒距:7cm","外形尺寸(长×宽×高)：2560×2925×1520  结构型式：悬挂式  配套拖拉机功率范围：80.8～132.3  播种机间作套种模式：2(玉米)＋4(大豆）工作幅宽（可调范围）：2.3-2.7  大豆播种行数：4  行距：30-35  粒距：7-19","新产品","江苏省","评阅通过",""]
[13,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机（新型农机产品）","6-10行大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机","江苏欣田机械制造有限公司","玉米大豆带状复合种植精量播种机","2BYDF-6","播种行数:6行;单粒(精密)免耕播种机:是 ;两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节:是 ;大豆玉米带间距:60cm;玉米最小行距:30cm;玉米最大施肥量:1300kg/h㎡;大豆最小行距:30cm;大豆最大施肥量:2500kg/h㎡;玉米最小粒距:8cm;大豆最小粒距:7cm","外形尺寸(长×宽×高)：2100×3440×1220  结构型式：悬挂式  配套拖拉机功率范围：80.8～132.3  播种机间作套种模式：2(玉米)＋4(大豆）工作幅宽（可调范围）：2.3-2.7  大豆播种行数：4  行距：30-35  粒距：7-19","新产品","江苏省","评阅通过",""]
[14,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机（新型农机产品）","6-10行大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机","青岛万世丰农业科技有限公司","大豆玉米带状复合播种机","2BYD-2+4","播种行数:6行;单粒(精密)免耕播种机:是 ;两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节:是 ;大豆玉米带间距:65cm;玉米最小行距:35cm;玉米最大施肥量:1257kg/h㎡;大豆最小行距:25cm;大豆最大施肥量:828kg/h㎡;玉米最小粒距:7cm;大豆最小粒距:7cm","播种行数6行，两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节。机具能实现大豆玉米带间距50～70cm；玉米行距40～70cm，玉米株距10～20cm，玉米播种深度3-5cm，玉米最大施肥量不小于1070kg/hm2；大豆行距25～45cm，大豆株距8～16cm，大豆最大施肥量不小于330kg/hm2，大豆播种深度2-4cm。","新产品","山东青岛","评阅通过",""]
[15,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机（新型农机产品）","6-10行大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机","山东奥龙农业机械制造有限公司","大豆玉米带状复合播种机","2BDYF-4-2","播种行数:6行;单粒(精密)免耕播种机:是 ;两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节:是 ;大豆玉米带间距:60cm;玉米最小行距:40cm;玉米最大施肥量:1410kg/h㎡;大豆最小行距:30cm;大豆最大施肥量:1397kg/h㎡;玉米最小粒距:7cm;大豆最小粒距:6cm","外形尺寸(长×宽×高)：2130×3280×1425mm；结构型式：悬挂式；单体结构质量：76kg；整机结构质量：1110kg；配套拖拉机功率范围：99.2～147kW；播种机间作套种模式：1（玉米）+4（大豆）+1（玉米）；工作幅宽：2.5～2.8m；大豆播种行数：4行；大豆行距：30～40cm；大豆行距是否可独立调节：是；大豆粒距：6～15cm；大豆粒距是否可独立调节：是；大豆播深调节范围： 0 ～100mm；大豆排种器数量：4个；大豆排种器型式：机械式、指夹式；大豆排种器驱动方式：地轮驱动；大豆种箱容积：26L×4；大豆肥箱容积：160L×2；大豆播种方式：精量播种；大豆排肥器数量：2个；大豆排肥器型式：外槽轮式；大豆排肥器驱动方式：地轮驱动；大豆施肥量是否独立调节：是；大豆施肥深度： 70～120mm；大豆施肥深度是否独立调节：是；大豆最大施肥量：1420kg/hm2；大豆覆土器型式：圆柱形花辊；大豆镇压器型式：圆柱形花辊；大豆镇压强度是否独立调节：是；大豆播种施肥开沟器数量：4（种）+2（肥）个；大豆播种施肥开沟器型式：锄铲式；玉米播种行数：2行；行距：40～70cm；玉米粒距：8～16cm；玉米粒距是否独立调节：是；玉米播深调节范围：0～100mm；玉米排种器数量：2个；玉米排种器型式：机械式、指夹式；玉米排种器驱动方式：地轮驱动；玉米种箱容积：30L×2；玉米肥箱容积：160L×2；玉米播种方式：精量播种；玉米排肥器数量：2个；玉米排肥器型式：外槽轮式；玉米排肥器驱动方式：地轮驱动；施肥量是否独立调节：是；玉米施肥深度： 70～120mm；玉米施肥深度是否独立调节：是；玉米最大施肥量：1500kg/hm2；玉米覆土器型式：V型对置橡胶轮；玉米镇压器型式：V型对置橡胶轮；玉米镇压强度是否可独立调节：是；玉米播种施肥开沟器数量：2（种）+2（肥）个；玉米播种施肥开沟器型式：锄铲式；大豆与玉米间距：60～70cm；破茬清垄部件型式：锄铲式+防缠辊（种）/锄铲式（肥）；破茬清垄部件数量：6（种）+4（肥）个；仿形方式：独立仿形；地轮型式：橡胶轮；地轮直径：610mm；作业速度范围：4～7km/h。","新产品","山东省","评阅通过",""]
[16,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机（新型农机产品）","6-10行大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机","山东奥龙农业机械制造有限公司","大豆玉米带状复合播种机","2BDYF-6","播种行数:6行;单粒(精密)免耕播种机:是 ;两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节:是 ;大豆玉米带间距:60cm;玉米最小行距:40cm;玉米最大施肥量:1219kg/h㎡;大豆最小行距:30cm;大豆最大施肥量:1080kg/h㎡;玉米最小粒距:8cm;大豆最小粒距:7cm","外形尺寸(长×宽×高)：2130×3280×1425mm；结构型式：悬挂式；单体结构结构质量：76kg；整机结构质量：1110kg；配套拖拉机功率范围：99.2～147kW；播种机间作套种模式：2（大豆）+2（玉米）+2（大豆）；工作幅宽：2.5～2.8m；大豆播种行数：4行；大豆行距：30～40cm；大豆行距是否可独立调节：是；大豆粒距：6～15cm；大豆粒距是否可独立调节：是；大豆播深调节范围：0～100mm；大豆排种器数量：4个；大豆排种器型式：机械式、指夹式；大豆排种器驱动方式：地轮驱动；大豆种箱容积：26L×4；大豆肥箱容积：160L×2；大豆播种方式：精量播种；大豆排肥器数量：2个；大豆排肥器型式：外槽轮式；大豆排肥器驱动方式：地轮驱动；大豆施肥量是否独立调节：是；大豆施肥深度： 70～120mm；大豆施肥深度是否独立调节：是；大豆最大施肥量：1150kg/hm2；大豆覆土器型式：圆柱形花辊；大豆镇压器型式：圆柱形花辊；大豆镇压强度是否独立调节：是；大豆播种施肥开沟器数量：4（种）+2（肥）个；大豆播种施肥开沟器型式：锄铲式；玉米播种行数：2行；玉米行距：40～60cm；玉米行距是否独立调节：是；玉米粒距：8～16cm；玉米粒距是否独立调节：是；玉米播深调节范围：0～100mm；玉米排种器数量：2个；玉米排种器型式：机械式、指夹式；玉米排种器驱动方式：地轮驱动；玉米种箱容积：30L×2；玉米肥箱容积：160L×2；玉米播种方式：精量播种；玉米排肥器数量：2个；玉米排肥器型式：外槽轮式；玉米排肥器驱动方式：地轮驱动；玉米施肥量是否独立调节：是；玉米施肥深度： 70～120mm；玉米施肥深度是否独立调节：是；玉米最大施肥量：1300kg/hm2；玉米覆土器型式：V型对置橡胶轮；玉米镇压器型式：V型对置橡胶轮；玉米镇压强度是否可独立调节：是；玉米播种施肥开沟器数量：2（种）+2（肥）个；玉米播种施肥开沟器型式：锄铲式；大豆与玉米间距：60～70cm；破茬清垄部件型式：锄铲式；破茬清垄部件数量：6（种）+4（肥）个；仿形方式：独立仿形；地轮型式：橡胶轮；地轮直径：610mm；作业速度范围：4～7km/h。","新产品","山东省","评阅通过",""]
[17,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机（新型农机产品）","6-10行大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机","山东大华机械有限公司","大豆玉米一体化免耕施肥精量播种机","2BMYF-2+4","播种行数:6行;单粒(精密)免耕播种机:是 ;两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节:是 ;大豆玉米带间距:60cm;玉米最小行距:40cm;玉米最大施肥量:3200kg/h㎡;大豆最小行距:30cm;大豆最大施肥量:850kg/h㎡;玉米最小粒距:8cm;大豆最小粒距:7cm","外形尺寸(长×宽×高)：2100×3180×1240mm；结构型式：悬挂式；整机结构质量：600kg;单体结构质量：65kg;配套拖拉机功率范围:51.45~88.2kw;播种机间作套种模式:玉米1+大豆4+玉米1；工作幅宽（可调范围）：2.1~2.7m；大豆播种行数：4行；大豆播种行距：30~40cm;大豆播种行距是否可独立调节：是；大豆播种粒距：7~15cm;粒距是否可独立调节：是；大豆播种播深调节范围：0~80mm；大豆播种排种器数量：4个；大豆播种排种器型式：机械式勺夹式；大豆播种驱动方式：地轮驱动；大豆播种种箱容积：9×4L；大豆施肥肥箱容积：147L；是否属于精量播种机：是；大豆施肥总排肥器数量：2个；大豆施肥排肥器形式：外槽轮式；大豆施肥排肥器驱动方式：地轮驱动；大豆施肥深度：50~100mm；大豆施肥深度是否可独立调节：是；大豆施肥量：850kg/hm2;大豆播种施肥覆土器型式：马蹄式；大豆播种施肥镇压器型式：地轮；镇压强度是否可独立调节：是；大豆播种施肥开沟器数量：播种4施肥2；大豆播种施肥开沟器形式：靴式；玉米播种行数：4行；玉米播种粒距：8~16cm;玉米播种排种器数量：2个；玉米播种排种器型式：机械式指夹式；玉米播种排种器驱动方式：地轮驱动；玉米播种种箱容积：9×2L；肥箱容积：293L；是否属于精量播种机：是；玉米施肥排肥器数量：2个；玉米施肥排肥器型式：外槽轮式；玉米施肥排肥器驱动方式：地轮驱动；玉米施肥深度：50~100mm；玉米施肥量：3200kg/hm2；玉米播种施肥覆土器型式：马蹄式；玉米播种施肥镇压器型式：地轮；玉米播种施肥开沟器数量：播种：2个施肥2个；玉米播种施肥开沟器型式：靴式；大豆带与玉米带间距60~80cm;破茬清垄：其它形式开沟器；仿形方式：单体独立仿形；地轮型式：铁轮；地轮直径：390mm; 作业速度范围：3~6km/h","新产品","山东省","评阅通过",""]
[18,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机（新型农机产品）","6-10行大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机","山东庆云颐元农机制造有限公司","大豆玉米带状复式精密播种机","2BDYF-6","播种行数:6行;单粒(精密)免耕播种机:是 ;两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节:是 ;大豆玉米带间距:70cm;玉米最小行距:40cm;玉米最大施肥量:2500kg/h㎡;大豆最小行距:30cm;大豆最大施肥量:1280kg/h㎡;玉米最小粒距:8cm;大豆最小粒距:8cm","外形尺寸（长*宽*高）mm：2220*2960*1250；结构型式：悬挂式；结构质量（kg）：786；配套拖拉机功率范围（kW）：66.17-95.59；播种机间作套种模式：玉米1+大豆4+玉米1；工作幅宽（可调范围）m：2.3-2.9；大豆播种施肥：播种行数（行）4；行距（cm）：30-40；行距是否可独立调节：是；粒距（cm）：8-12；粒距是否可独立调节：是；播深是否可独立调节：是（3-5cm）；排种器数量（个）：4；排种器型式：机械式（蜂窝填充压出式）；排种器驱动方式：地轮+链条+齿轮；种箱容积（L）：10*4；肥箱容积（L）：140；是否属于精量播种机：是；排肥器数量（个）：2；排肥器型式：外槽轮式；排肥器驱动方式：地轮+链条+齿轮；施肥量是否可独立调节：是：施肥深度（mm）：60-80；施肥深度是否可独立调节：是；施肥量（kg/hm2）:1280；覆土器型式：马蹄形；镇压器型式：笼式；镇压强度是否可独立调节：是；开沟器数量（个）：播种：4，施肥：2；开沟器型式：播种：犁尖式，施肥：犁尖式；玉米播种施肥：播种行数（行）2；行距（cm）：40-60；行距是否可独立调节：是；粒距（cm）：8-14；粒距是否可独立调节：是；播深是否可独立调节：是（3-6cm）；排种器数量（个）：2；排种器型式：机械式（指甲式）；排种器驱动方式：地轮+链条+齿轮；种箱容积（L）：10*2；肥箱容积（L）：220；是否属于精量播种机：是；排肥器数量（个）：4；排肥器型式：外槽轮式；排肥器驱动方式：地轮+链条+齿轮；施肥量是否可独立调节：是：施肥深度（mm）：50-80；施肥深度是否可独立调节：是；施肥量（kg/hm2）:2500；覆土器型式：马蹄形；镇压器型式：充气轮；镇压强度是否可独立调节：是；开沟器数量（个）：播种：2，施肥：2；开沟器型式：播种：犁尖式，施肥：犁尖式；大豆带与玉米带间距（cm）：60-70；破茬清垄型式：反转清理刀片；数量（个）：14；仿形方式：四连杆机构；地轮型式：充气轮；地轮直径（mm）：400；作业速度范围（km/h）：3-6","新产品","山东省","评阅通过",""]
[19,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机（新型农机产品）","6-10行大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机","山东庆云颐元农机制造有限公司","大豆玉米带状复式精密播种机","2BDYF-6A","播种行数:6行;单粒(精密)免耕播种机:是 ;两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节:是 ;大豆玉米带间距:60cm;玉米最小行距:40cm;玉米最大施肥量:1950kg/h㎡;大豆最小行距:30cm;大豆最大施肥量:850kg/h㎡;玉米最小粒距:8cm;大豆最小粒距:8cm","外形尺寸（长*宽*高）mm：2270*2970*1230；结构型式：悬挂式；结构质量（kg）：796；配套拖拉机功率范围（kW）：66.2-95.6；播种机间作套种模式：玉米1+大豆4+玉米1；工作幅宽（可调范围）m：2.3-2.9；大豆播种施肥：播种行数（行）4；行距（cm）：30-40；行距是否可独立调节：是；粒距（cm）：8-12；粒距是否可独立调节：是；播深是否可独立调节：是（3-5cm）；排种器数量（个）：2；排种器型式：机械式（蜂窝填充压出式）；排种器驱动方式：地轮+链条+齿轮；种箱容积（L）：10*2；肥箱容积（L）：140；是否属于精量播种机：是；排肥器数量（个）：2；排肥器型式：外槽轮式；排肥器驱动方式：地轮+链条+齿轮；施肥量是否可独立调节：是：施肥深度（mm）：50-80；施肥深度是否可独立调节：是；施肥量（kg/hm2）:850；覆土器型式：马蹄形；镇压器型式：笼式；镇压强度是否可独立调节：是；开沟器数量（个）：播种：4，施肥：2；开沟器型式：播种：犁尖式，施肥：犁尖式；玉米播种施肥：播种行数（行）2；行距（cm）：40-60；行距是否可独立调节：是；粒距（cm）：8-14；粒距是否可独立调节：是；播深是否可独立调节：是（3-6cm）；排种器数量（个）：2；排种器型式：机械式（指甲式）；排种器驱动方式：地轮+链条+齿轮；种箱容积（L）：10*2；肥箱容积（L）：220；是否属于精量播种机：是；排肥器数量（个）：4；排肥器型式：外槽轮式；排肥器驱动方式：地轮+链条+齿轮；施肥量是否可独立调节：是：施肥深度（mm）：50-80；施肥深度是否可独立调节：是；施肥量（kg/hm2）:1950；覆土器型式：马蹄形；镇压器型式：充气轮；镇压强度是否可独立调节：是；开沟器数量（个）：播种：2，施肥：2；开沟器型式：播种：犁尖式，施肥：犁尖式；大豆带与玉米带间距（cm）：60-70；破茬清垄型式：反转清理刀片；数量（个）：14；仿形方式：四连杆机构；地轮型式：充气轮；地轮直径（mm）：400；作业速度范围（km/h）：3-6","新产品","山东省","评阅通过",""]
[20,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机（新型农机产品）","6-10行大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机","台前县金园农业机械有限公司","玉米大豆带状复合播种机","2BYDJ-6","播种行数:6行;单粒(精密)免耕播种机:是 ;两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节:是 ;大豆玉米带间距:65cm;玉米最小行距:8cm;玉米最大施肥量:1307kg/h㎡;大豆最小行距:30cm;大豆最大施肥量:1402kg/h㎡;玉米最小粒距:8cm;大豆最小粒距:8cm","型号名称\t/\t2BYDJ-6玉米大豆带状复合播种机\n外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t1730×2710×1210\n结构型式\t/\t悬挂式\n结构质量\tkg\t518\n是否包含动力\t/\t是  \n动力大小\tkW\t0\n配套拖拉机功率范围\tkW\t44.1～75.4\n播种机间作套种模式\t/\t1+4+1\n工作幅宽（可调范围）\tm\t2.3～2.6\n播种行数\t行\t4\n行距\tcm\t30\n行距是否可独立调节\t/\t是   \n粒距\tcm\t8～30\n粒距是否可独立调节\t/\t是  \n播深是否可独立调节\t/\t是调节范围（2～4 ）\n排种器\t数量\t个\t4\n型式\t/\t    机械式  4  \n驱动方式\t/\t地轮+链条+轴\n种箱容积\tL\t8.9×4\n肥箱容积\tL\t125\n是否属于精量播种机\t/\t是    否\n排肥器\t数量\t个\t3\n型式\t/\t外槽轮式\n驱动方式\t/\t地轮+链条+轴\n施肥量是否可独立调节\t/\t是    否\n施肥深度\tmm\t20～40\n施肥深度是否可独立调节\t/\t是    否\n施肥量\tkg/hm2\t1250\n覆土器型式\t/\t人字形\n镇压器型式\t/\t橡胶轮\n镇压强度是否可独立调节\t/\t是    否\n开沟器\t数量\t个\t播种: 4 施肥: 3\n型式\t/\t播种:  锄铲式\n施肥:  锄铲式 \n玉米\n播种\n施肥\t播种行数\t行\t2\n行距\tcm\t40～50\n行距是否可独立调节\t/\t是\n粒距\tcm\t8～16\n粒距是否可独立调节\t/\t是\n播深是否可独立调节\t/\t是调节范围（2～4）\n排种器\t数量\t个\t2\n型式\t/   机械式  2\n驱动方式\t/\t地轮+链条+轴\n种箱容积\tL\t8.9×2\n肥箱容积\tL\t125\n是否属于精量播种机\t/\t是\n排肥器\t数量\t个\t2\n型式\t/\t外槽轮式\n驱动方式\t/\t地轮+链条+轴\n施肥量是否可独立调节\t/\t是\n施肥深度\tmm\t20～40\n施肥深度是否可独立调节\t/\t是\n施肥量\tkg/hm2\t1250\n覆土器型式\t/\t人字形\n镇压器型式\t/\t橡胶轮\n镇压强度是否可独立调节\t/\t是\n开沟器\t数量\t个\t播种:2施肥:2\n型式\t/\t播种:锄铲式\n施肥:锄铲式\n大豆带与玉米带间距\tcm\t60～70\n仿形方式/四连杆式 \n地轮型式橡胶轮\n地轮直径mm600","新产品","河南省","评阅通过",""]
[21,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机（新型农机产品）","6-10行大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机","徐州沃孚机械制造有限公司","大豆玉米带状免耕精量播种机","2BDYMJ-4/2","播种行数:6行;单粒(精密)免耕播种机:是 ;两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节:是 ;大豆玉米带间距:70cm;玉米最小行距:40cm;玉米最大施肥量:1549kg/h㎡;大豆最小行距:30cm;大豆最大施肥量:824kg/h㎡;玉米最小粒距:6cm;大豆最小粒距:6cm","外形尺寸：2100×2800×1250，播种行数：6行，大豆带与玉米带间距：40-70cm\n大豆部分，大豆播种行数：4行，行距：30-40cm，播种器数量：4个，粒距：6-14cm，排种器型式：精密机械式，播种深度：2-10cm，镇压强度：可调，施肥量独立调节，最大施肥量：824kg/hm2,\n玉米部分，玉米播种行数：2行，行距：40-80cm，播种器数量：2个，粒距：6-16cm，排种器型式：精密机械式,播种深度：2-10cm，镇压强度：可调，施肥量独立调节，最大施肥量：1549kg/hm2,","新产品","江苏省","评阅通过",""]
[22,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机（新型农机产品）","6-10行大豆玉米一体化气力式单粒(精密)免耕播种机","山东大华机械有限公司","玉米大豆密植分控气吸式免耕施肥播种机","2BMYFQ-6","播种行数:6行;气力式单粒(精密)免耕播种机:是 ;两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节:是 ;大豆玉米带间距:70cm;玉米最小行距:40cm;玉米最大施肥量:2320kg/h㎡;大豆最小行距:30cm;大豆最大施肥量:1100kg/h㎡;玉米最小粒距:8cm;大豆最小粒距:7cm","外形尺寸(长×宽×高)：2340×3380×1580mm；结构型式：悬挂式；整机结构质量：1410kg;单体结构质量：112kg;配套拖拉机功率范围:88.2~132.3kw;播种机间作套种模式：玉米1+大豆4+玉米1；工作幅宽（可调范围）：2.1~2.7m；大豆播种行数：4行；大豆播种行距：30~40cm;大豆播种行距是否可独立调节：是；大豆播种粒距：7~15cm;大豆播种粒距是否可独立调节：是；大豆播种播深是否可独立调节：是；大豆播种排种器数量：4个；大豆播种排种器型式：气力式气吸式；大豆播种排种器驱动方式：地轮驱动；大豆播种种箱容积：40×4L，大豆施肥肥箱容积：92×2L；大豆播种是否属于精量播种机：是；大豆施肥排肥器数量：2个；大豆施肥排肥器型式：外槽轮式；大豆施肥排肥器驱动方式：地轮驱动；大豆施肥量是否可独立调节：是；大豆施肥深度：50~100mm;大豆施肥量：1100kb/hm2;大豆播种施肥覆土器型式：V型胶轮；大豆播种施肥镇压器型式：V型胶轮；大豆播种施肥镇压强度是否可独立调节:是；大豆播种施肥开沟器数量:播种：4施肥：2；大豆播种施肥开沟器型式：播种双圆盘式，施肥：靴式；玉米播种行数：2行；玉米播种行距：40~60cm;玉米播种行距是否可独立市调节：是；玉米播种粒距：8~16cm；玉米播种粒距是否可独立调节：是；玉米播种播深是否可独立调节：是，玉米播种播深调节范围：0~8cm；玉米播种排种器数量：2个；玉米播种排种器型式：气力式气吸式；玉米播种驱动方式：地轮驱动；玉米播种种箱容积：40×2L；肥箱容积：185×2L；玉米播种是否属于精量播种机：是；玉米排肥器数量：2个；玉米施肥排肥器型式：外槽轮式；玉米施肥排肥器驱动方式：地轮驱动；玉米施肥量是否可独立调节：是；玉米施肥深度：50~100mm;玉米施肥深度是否可独立调节：是；玉米施肥量：2320kg/hm2；玉米播种施肥覆土品型式：V型胶轮；玉米播种施肥镇压器型式：V型胶轮；玉米播种施肥镇压强度是否可独立调度：是；玉米播种施肥开沟器数量：播种2施肥2；玉米播种施肥开沟器型式：播种：双圆盘式；施肥：靴式；大豆带与玉米带间距：40~70cm;破茬清垄：其它型式直刀；破茬清垄数量：6个；仿形方式：单体独立仿形；地轮型式：胶轮；地轮直径：650mm;风机型式：离心式；作业速度范围：6~12km/h","新产品","山东省","评阅通过",""]
[23,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机（新型农机产品）","高性能4-5行大豆玉米一体化牵引式免耕播种机","吉林省康达农业机械有限公司","免耕气吹式精量施肥播种机","2BMQF-4A（2+2）","排种器型式:气力式 ;作业速度:8km/h;牵引式免耕播种机:是 ;播种行数:4行 ;整机结构质量:2240kg;单体结构质量:142kg;圆盘式开沟器:是 ;独立无级或多级镇压机构:是 ;动土率≤20%:是 ;单体独立同步仿形:是 ;独立防缠绕破茬清垄机构:是 ;圆盘式秸秆切割装置:是 ;两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节:是 ;大豆玉米带间距:60cm;玉米最小行距:20cm;玉米最大施肥量:1300kg/h㎡;大豆最小行距:25cm;大豆最大施肥量:1100kg/h㎡;玉米最小粒距:5.3cm;大豆最小粒距:2.5cm","外形尺寸（长×宽×高）mm：4300×3800×2300；结构型式：牵引式；单体结构质量kg：142；整机结构质量kg：2240；是否包含动力：否；配套拖拉机功率范围kW：40.4-99.3；播种机间作套种模式：玉米2+大豆2；工作幅宽（可调范围）m：1.65-2.6；大豆播种施肥：播种行数：2行；行距cm：25-60；行距是否可独立调节：是；粒距cm：2.5-14.2；粒距是否可以独立调节：是；播深是否可以独立调节：是 调节范围（20mm-100mm）；排种器数量：2个；排种器型式：气力式气吹式；排种器驱动方式：地轮；种箱容积L：65；肥箱容积L：350；是否属于精量播种机：是；排肥器数量：2个：排肥器型式：槽轮式；排肥器驱动方式：地轮；施肥量是否可独立调节：是；施肥深度mm：0-160；施肥深度是否可独立调节：是；施肥量kg/hm²：0-1100；覆土器型式：V型空心橡胶轮；镇压器型式：V型空心橡胶轮；镇压强度是否可独立调节：是，独立式多级调节；开沟器数量：播种2个，施肥2个；开沟器型式：播种：双圆盘，施肥：单圆盘；玉米播种施肥：播种行数：2行；行距cm：20-60；行距是否可独立调节：是；粒距(cm)：5.3-43.9；粒距是否可独立调节：是；播深是否可独立调节：是，调节范围（20mm-100mm）；排种器数量：2个；排种器型式：气力式,气吹式；排种器驱动方式：地轮；种箱容积L：65；肥箱容积L：350；是否属于精量播种机：是；排肥器数量：2个；排肥器型式：槽轮式；排肥器驱动方式：地轮；施肥量是否可独立调节：是；施肥深度mm：0-160；施肥深度是否可独立调节：是，施肥量kg/hm²：0-1300；覆土器型式：V型空心橡胶轮；镇压器型式：V型空心橡胶轮；镇压强度是否可独立调节：是,独立式多级调节；开沟器数量：播种2个，施肥2个；开沟器型式：播种：双圆盘，施肥：单圆盘；大豆带与玉米带间距cm：60-80；破茬清垄型式：独立防缠绕式波纹单圆盘+轮齿式拨草轮；数量：4个；仿形方式：平行四连杆式单体独立同步仿形；地轮型式：胶轮；地轮直径mm：885；风机型式：离心式；作业速度范围km/h：8-10；播种质量监控及报警系统：JLKD-A型智能播种监视器；动土率：17.2%。","新产品","吉林省","评阅通过",""]
[24,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机（新型农机产品）","高性能4-5行大豆玉米一体化牵引式免耕播种机","吉林省康达农业机械有限公司","免耕气吹式精量施肥播种机","2BMQF-5A","排种器型式:气力式 ;作业速度:8km/h;牵引式免耕播种机:是 ;播种行数:5行 ;整机结构质量:2550kg;单体结构质量:142kg;圆盘式开沟器:是 ;独立无级或多级镇压机构:是 ;动土率≤20%:是 ;单体独立同步仿形:是 ;独立防缠绕破茬清垄机构:是 ;圆盘式秸秆切割装置:是 ;两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节:是 ;大豆玉米带间距:60cm;玉米最小行距:30cm;玉米最大施肥量:1300kg/h㎡;大豆最小行距:25cm;大豆最大施肥量:1300kg/h㎡;玉米最小粒距:5.3cm;大豆最小粒距:2.5cm","外形尺寸（长×宽×高）mm：4300×4300×2300；结构型式：牵引式；单体结构质量kg：142；整机结构质量kg：2550；是否包含动力：否；配套拖拉机功率范围kW：51.5-110.3；播种机间作套种模式：玉米1+大豆3+玉米1；工作幅宽（可调范围）m：2.0-2.8；\n大豆播种施肥：播种行数：3行；行距cm：25-40；行距是否可独立调节：是；粒距cm：2.5-14.2；粒距是否可以独立调节：是；播深是否可以独立调节：是 调节范围（20mm-100mm）；排种器数量：3个；排种器型式：气力式，气吹式；排种器驱动方式：地轮；种箱容积L：97.5；肥箱容积L：350+525（与玉米施肥共用）；是否属于精量播种机：是；排肥器数量：3个：排肥器型式：槽轮式；排肥器驱动方式：地轮；施肥量是否可独立调节：是；施肥深度mm：0-160；施肥深度是否可独立调节：是；施肥量kg/hm²：0-1300；覆土器型式：空心橡胶轮；镇压器型式：空心橡胶轮；镇压强度是否可独立调节：是，独立式多级调节；开沟器数量：播种3个，施肥3个；开沟器型式：播种：双圆盘，施肥：单圆盘；玉米播种施肥：播种行数：2行；行距cm：30-60；行距是否可独立调节：是；粒距（cm)：5.3-43.9；粒距是否可独立调节：是；播深是否可独立调节：是，调节范围（20mm-100mm）；排种器数量：2个；排种器型式：气力式,气吹式；排种器驱动方式：地轮；种箱容积L：65；肥箱容积L：350+525（与大豆施肥共用）；是否属于精量播种机：是；排肥器数量：2个；排肥器型式：槽轮式；排肥器驱动方式：地轮；施肥量是否可独立调节：是；施肥深度mm：0-160；施肥深度是否可独立调节：是；施肥量kg/hm²：0-1300；覆土器型式：空心橡胶轮；镇压器型式：空心橡胶轮；镇压强度是否可独立调节：是,独立式多级调节；开沟器数量：播种2个，施肥2个；开沟器型式：播种：双圆盘，施肥：单圆盘；大豆带与玉米带间距cm：60-80；破茬清垄型式：独立防缠绕式波纹单圆盘+轮齿式拨草轮；数量：5个；仿形方式：平行四连杆式单体独立同步仿形；地轮型式：胶轮；地轮直径mm：885；风机型式：离心式；作业速度范围km/h：8-10；播种质量监控及报警系统：JLKD-A型智能播种监视器；动土率：18.6%。","新产品","吉林省","评阅通过",""]
[25,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机（新型农机产品）","高性能6行及以上大豆玉米一体化牵引式免耕播种机","吉林省康达农业机械有限公司","免耕气吹式精量施肥播种机","2BMQF-6A","播种行数:6行;排种器型式:气力式 ;作业速度:8km/h;牵引式免耕播种机:是 ;单体结构质量:142kg;整机结构质量:2480kg;圆盘式开沟器:是 ;独立无级或多级镇压机构:是 ;动土率≤20%:是 ;单体独立同步仿形:是 ;独立防缠绕破茬清垄机构:是 ;圆盘式秸秆切割装置:是 ;两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节:是 ;大豆玉米带间距:60cm;玉米最小行距:30cm;玉米最大施肥量:1350kg/h㎡;大豆最小行距:25cm;大豆最大施肥量:1460kg/h㎡;玉米最小粒距:5.3cm;大豆最小粒距:2.5cm","外形尺寸（长×宽×高）mm：4300×4000×2300；结构型式：牵引式；单体结构质量kg：142；整机结构质量kg：2480；是否包含动力：否；配套拖拉机功率范围kW：66.2-132.4；播种机间作套种模式：玉米1+大豆4+玉米1；工作幅宽（可调范围）m：2.25-3.0；大豆播种施肥：播种行数：4行；行距cm：25-40；行距是否可独立调节：是；粒距cm：2.5-14.2；粒距是否可以独立调节：是；播深是否可以独立调节：是 调节范围（20mm-100mm）；排种器数量：4个；排种器型式：气力式，气吹式；排种器驱动方式：地轮；种箱容积L：130；肥箱容积L：350×2（与玉米施肥共用）；是否属于精量播种机：是；排肥器数量：2个：排肥器型式：槽轮式；排肥器驱动方式：地轮；施肥量是否可独立调节：是；施肥深度mm：0-160；施肥深度是否可独立调节：是；施肥量kg/hm²：0-1460；覆土器型式：空心橡胶轮；镇压器型式：空心橡胶轮；镇压强度是否可独立调节：是，独立式多级调节；开沟器数量：播种4个，施肥2个；开沟器型式：播种：双圆盘，施肥：单圆盘；玉米播种施肥：播种行数：2行；行距cm：30-60；行距是否可独立调节：是；粒距(cm)：5.3-43.9；粒距是否可独立调节：是；播深是否可独立调节：是 调节范围（20mm-100mm）；排种器数量：2个；排种器型式：气力式,气吹式；排种器驱动方式：地轮；种箱容积L：65；肥箱容积L：350×2（与大豆施肥共用）；是否属于精量播种机：是；排肥器数量：2个；排肥器型式：槽轮式；排肥器驱动方式：地轮；施肥量是否可独立调节：是；施肥深度mm：0-160；施肥深度是否可独立调节：是；施肥量kg/hm²：0-1350；覆土器型式：空心橡胶轮；镇压器型式：空心橡胶轮；镇压强度是否可独立调节：是,独立式多级调节；开沟器数量：播种2个，施肥2个；开沟器型式：播种：双圆盘，施肥：单圆盘；大豆带与玉米带间距cm：60-80；破茬清垄型式：独立防缠绕式波纹单圆盘+轮齿式拨草轮；数量：6个；仿形方式：平行四连杆式单体独立同步仿形；地轮型式：胶轮；地轮直径mm：885；风机型式：离心式；作业速度范围km/h：8-10；播种质量监控及报警系统：JLKD-A型智能播种监视器；动土率：10.4%。","新产品","吉林省","评阅通过",""]
[26,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机（新型农机产品）","高性能6行及以上大豆玉米一体化牵引式免耕播种机","吉林省康达农业机械有限公司","免耕气吹式精量施肥播种机","2BMQF-8A（6+2）","播种行数:8行;排种器型式:气力式 ;作业速度:8km/h;牵引式免耕播种机:是 ;单体结构质量:142kg;整机结构质量:3030kg;圆盘式开沟器:是 ;独立无级或多级镇压机构:是 ;动土率≤20%:是 ;单体独立同步仿形:是 ;独立防缠绕破茬清垄机构:是 ;圆盘式秸秆切割装置:是 ;两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节:是 ;大豆玉米带间距:60cm;玉米最小行距:30cm;玉米最大施肥量:1310kg/h㎡;大豆最小行距:25cm;大豆最大施肥量:1460kg/h㎡;玉米最小粒距:5.3cm;大豆最小粒距:2.5cm","外形尺寸（长×宽×高）mm：4300×4600×2300；结构型式：牵引式；单体结构质量kg：142；整机结构质量kg：3030；是否包含动力：否；配套拖拉机功率范围kW：88.2-147.4；播种机间作套种模式：1（玉米）+6（大豆）+1（玉米）；工作幅宽（可调范围）m：2.75-3.50；大豆播种施肥：播种行数：6行；行距cm：25-40；行距是否可独立调节：是；粒距cm：2.5-14.2；粒距是否可以独立调节：是；播深是否可以独立调节：是 调节范围（20mm-100mm）；排种器数量：6个；排种器型式：气力式，气吹式；排种器驱动方式：地轮；种箱容积L：195；肥箱容积L：350+525（与玉米施肥共用）；是否属于精量播种机：是；排肥器数量：3个：排肥器型式：槽轮式；排肥器驱动方式：地轮；施肥量是否可独立调节：是；施肥深度mm：0-160；施肥深度是否可独立调节：是；施肥量kg/hm²：0-1460；覆土器型式：空心橡胶轮；镇压器型式：空心橡胶轮；镇压强度是否可独立调节：是，独立式多级调节；开沟器数量：播种6个，施肥3个；开沟器型式：施肥：单圆盘，播种：双圆盘；玉米播种施肥：播种行数：2行；行距cm：30-60；行距是否可独立调节：是；粒距(cm)：5.3-43.9；粒距是否可独立调节：是；播深是否可独立调节：是,调节范围（20mm-100mm）；排种器数量：2个；排种器型式：气力式,气吹式；排种器驱动方式：地轮；种箱容积L：65；肥箱容积L：350+525（与大豆施肥共用）；是否属于精量播种机：是；排肥器数量：2个；排肥器型式：槽轮式；排肥器驱动方式：地轮；施肥量是否可独立调节：是；施肥深度mm：0-160；施肥深度是否可独立调节：是；施肥量kg/hm²：0-1310；覆土器型式：空心橡胶轮；镇压器型式：空心橡胶轮；镇压强度是否可独立调节：是 独立式多级调节；开沟器数量：播种2个，施肥2个；开沟器型式：施肥：单圆盘，播种：双圆盘；大豆带与玉米带间距cm：60-80；破茬清垄型式：独立防缠绕式波纹单圆盘+轮齿式拨草轮；数量：8；仿形方式：平行四连杆式单体独立同步仿形；地轮型式：胶轮；地轮直径mm：885；风机型式：离心式；作业速度范围km/h：8-10；播种质量监控及报警系统：JLKD-A型智能播种监视器；动土率：12.5%。","新产品","吉林省","评阅通过",""]