{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["数据"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"数据","index":0,"n_rows":1086,"n_cols":21,"rows_kept":1086,"merged":[[1,0,1,20]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["河南省2022年农机购置补贴归档机具（第二批）信息表"]
["序号","机具大类","机具小类","机具品目","分档名称","生产企业","产品名称","机具型号","产品投档技术参数","产品配置参数","证书编号","有效期截止日期\r\n","功率（kW）","机具类型","企业所属省份","产品状态","备注","翻倾防护装置强度检验报告编号","翻倾防护装置强度检验报告检测机构","可靠性试验报告编号","可靠性试验报告检测机构"]
[1,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，1—2铧翻转犁","洛阳万平机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-227","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:2铧 ","结构型式：悬挂式；外形尺寸（mm）：1730*1160*1405；配套动力（kW）：22.1-29.4；翻转机构型式：液压全翻转式；犁体数量（个）：2*2；犁体幅宽：270mm；总工作幅宽（mm）：540；犁轮类型：限深轮。","T202241410041","2027-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","河北奋荣农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式，工作状态外形尺寸：2610×1250×1210mm，配套拖拉机标定功率：44.1-66.2kW,翻转机构型式：液压式，犁体类型：基本（通用）型，犁体数量：左4右4，犁体幅宽：270mm，犁铧类型：通用型（凿型），犁壁类型：栅条式，总工作幅宽：1080mm，犁体纵向距离：490mm，犁轮类型：限深轮，犁轮数量：2个，限深轮调节范围：140-290mm，油缸型号：27，油缸数量：1个。","T202113130225","2026-05-23","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","河北义益农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-325","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","单体幅宽：25cm；铧体个数：左右各3个","T202113130340","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","河北义益农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-425","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:4铧 ","单体幅宽：25cm；铧体个数：左右各4个","T202113130343","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[5,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","济南义丰农业装备有限公司","液压翻转犁","1LF-327","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:3铧 ","型号名称\t/\t1LF-327型液压翻转犁\n结构型式\t/\t悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\t㎜\t2030×1200×1270\n配套拖拉机标定功率\tkW\t73.5～95.55\n翻转机构型式\t/\t液压式、全翻转式\n犁体类型\t/\t基本型\n犁体数量\t个\t3+3\n犁体幅宽\t㎜\t270\n犁铧类型\t/\t通用型\n犁壁类型\t/\t整体式\n总工作幅宽\t㎜\t810\n犁体纵向距离\t㎜\t600\n犁轮类型\t/\t限深轮\n犁轮数量\t个\t1+1\n限深轮调节范围\t㎜\t0～160\n油缸型号\t/\t50/30×140\n油缸数量\t个\t1","T201937370074","2024-10-24","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[6,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","济南义丰农业装备有限公司","翻转铧式犁","1LF-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","型号规格\t/\t1LF-427\n结构型式\t/\t悬挂式液压翻转犁\n工作状态a外形尺寸（长×宽×高）\t㎜\t2430×1600×1300\n工作幅宽\t㎜\t1080\n与拖拉机连接方式\t/\t悬挂式\n翻转机构型式\t/\t液压\n翻转机构油缸型号\t/\t50/30-140\n翻转机构油缸数量\t/\t1\n犁体数量\t/\t4+4\n犁体类型\t/\t铧式犁\n犁体工作幅宽\t㎜\t270\n犁体调幅犁调整幅宽范围\t㎜\t不适用\n犁轮（限深轮/运输轮/尾轮）类型\t/\t限深轮\n犁轮（限深轮/运输轮/尾轮）数量\t/\t1+1\n犁轮（限深轮/运输轮/尾轮）限深轮调节范围\t㎜\t0~250","鲁T2018073","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[7,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","江苏金秆农业装备有限公司","液压翻转犁","1LF-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:33-50cm;铧体个数:3铧 ","型号名称：1LF-350型液压翻转犁\n结构型式：悬挂式\n工作状态外形尺寸cm：360×200×190\n拖拉机连接方式：三点悬挂\n翻转形式：双向翻转\n犁体数量：正反各3\n总工作幅宽cm：150\n调幅犁调整幅宽范围cm：99-150\n犁体类型：栅条式\n犁轮类型：限深运输一体轮\n犁轮数量：1\n限深轮调节范围cm：22-30","苏农机（2018）第（0071）号","2022-12-31","89","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[8,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","江苏金秆农业装备有限公司","液压翻转犁","1LF-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:33-50cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LF-450型液压翻转犁\n结构型式：悬挂式\n工作状态外形尺寸：480×200×190\n拖拉机连接方式：三点悬挂\n翻转形式：双向翻转\n犁体数量：正反各4\n工作幅宽：200cm\n调幅犁调整幅宽范围：132-200cm\n犁体类型：栅条式\n犁轮类型：限深运输一体轮\n犁轮数量：1\n限深轮调节范围：22-30cm","苏农机（2018）第（0072）号","2022-12-31","118","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[9,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","洛阳万平机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-327","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:3铧 ","结构型式：悬挂式；外形尺寸（mm）：1860*1295*1350；配套动力（kW）：44.1-58.8；翻转机构型式：液压全翻转式；犁体数量（个）：3*2；犁体幅宽：270mm；总工作幅宽（mm）：810；犁轮类型：限深轮。","T202241410040","2027-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[10,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","洛阳万平机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式；外形尺寸（mm）：2945*1565*1380；配套动力（kW）：58.8-73.5；翻转机构型式：液压全翻转式；犁体数量（个）：4*2；犁体幅宽：270mm；总工作幅宽（mm）：1080；犁轮类型：限深轮。","T202241410039","2027-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[11,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","宁晋县陆风制动装置有限公司","液压翻转犁","1LYF-325","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","结构型式：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：2220×1310×1300；\n配套拖拉机标定功率\tkW：36.8～58.8；\n翻转机构型式：液压式；全翻转式；\n犁体数量\t个：左3右3；\n犁体幅宽\tmm：250；\n总工作幅宽 mm：750；","T202213130091","2027-03-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[12,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","宁晋县陆风制动装置有限公司","液压翻转犁","1LYF-425","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm\t：2750×1440×1300；\n配套拖拉机标定功率\tkW：51.5～66.2；\n翻转机构型式：液压式；全翻转式；\n犁体数量\t个：左4右4；\n犁体幅宽\tmm：250；\n总工作幅宽 mm：1000；\n犁体纵向距离 mm：570；","T202213130093","2027-03-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[13,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","宁晋县陆风制动装置有限公司","液压翻转犁","1LYFC-325","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","结构型式：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm\t：2270×1350×1210；\n配套拖拉机标定功率\tkW：36.8-58.8；\n翻转机构型式：液压式；全翻转式；\n犁体数量\t个：左3右3；\n犁体幅宽\tmm：250；\n总工作幅宽 mm：750；\n犁体纵向距离 mm：570；","T202213130092","2027-03-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[14,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","任丘市沃田农机有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm;铧体个数:4铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高):4620mm×2150mm×1900mm;配套拖拉机标定功率(kW):91.9～117.6;翻转机构型式:液压式；全翻转式;犁体数量(个）:左4右4;犁体幅宽(mm):300、350、400;犁铧类型:可换铧尖型;犁壁类型:栅条式;总工作幅宽(mm):1200、1400、1600;犁体纵向距离(mm):1000;犁轮类型:限深、运输一体轮;犁轮数量(个）：1；限深轮调节范围（mm）:54～310;油缸型号:Ф90×240;油缸数量（个）：1","T202113130564","2026-10-21","91.90","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[15,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","商丘市银河机器制造有限公司","翻转犁","1LFYS-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","犁体数量（个）：4×2    犁体幅宽（㎜）：270\n翻转机构型式：液压式 、全翻转式；结构型式：悬挂式；犁铧类型：通用型（凿型）、可换向铧尖型；总工作幅宽：1080mm；油缸型号：HSG50/60-28/16MPa；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2630×1630×1310mm；配套拖拉机标定功率：58.8～73.5KW；","T202041410082","2025-06-29","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[16,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","郑州巨龙农机装备有限公司","液压翻转犁","1LF-330","翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm;铧体个数:3铧 ","型号名称：1LF-330型液压翻转犁\n结构型式：悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2640x1665x1610\tmm\t\n配套拖拉机标定功率：58.8-73.5\tkW\t\n翻转机构型式：液压式、全翻转式\n结构质量：760kg\n犁体类型：基本（通用）型\n犁体数量：3x2个\t\n犁体幅宽：300mm\t\n犁铧类型：通用型(凿型)\n犁壁类型：栅条式\n总工作幅宽：900mm\t\n犁体纵向距离：830mm\t\n犁轮类型：限深轮\n犁轮数量：2个\t\n限深轮调节范围：120、270mm\t\n油缸型号：70x140\n油缸数量：1个","T202241410010","2027-03-30","73.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[17,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","郑州巨龙农机装备有限公司","液压翻转犁","1LF-430","翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LF-430型液压翻转犁\n结构型式： 悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3415x1940x1600mm\t\n配套拖拉机标定功率：88.2-102.9kW\t\n翻转机构型式：液压式、全翻转式\n结构质量：988kg\n犁体类型：基本（通用）型\n犁体数量：4x2个\t\n犁体幅宽：300mm\n犁铧类型：通用型(凿型)\n犁壁类型：栅条式\n总工作幅宽：1200mm\t\n犁体纵向距离：830mm\t\n犁轮类型：限深、运输一体轮\n犁轮数量\t：1个\t\n限深轮调节范围：140-280mm\t\n油缸型号：70x140\n油缸数量：1个","T202241410011","2027-03-30","102.9","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[18,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁","河北义益农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-527","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm","单体幅宽:27cm；铧体个数:左右各5个","T202113130342","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[19,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁","济南义丰农业装备有限公司","液压翻转犁","1LF-530","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm","型号名称\t/\t1LF-530型液压翻转犁\n结构型式\t/\t悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\t㎜\t3230×1650×1450\n配套拖拉机标定功率\tkW\t99.2～132\n翻转机构型式\t/\t液压式、全翻转式\n犁体类型\t/\t基本型\n犁体数量\t个\t5+5\n犁体幅宽\t㎜\t300\n犁铧类型\t/\t梯型\n犁壁类型\t/\t整体式、栅条式\n总工作幅宽\t㎜\t1500\n犁体纵向距离\t㎜\t630\n犁轮类型\t/\t限深轮\n犁轮数量\t个\t1+1\n限深轮调节范围\t㎜\t0～260\n油缸型号\t/\t50/30×140\n油缸数量\t个\t1","T201937370073","2024-10-24","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[20,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁","江苏金秆农业装备有限公司","液压翻转犁","1LF-650","铧体个数:6铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:33-50cm","型号名称：1LF-650型液压翻转犁\n结构型式：悬挂式\n工作状态外形尺寸：680×250×190\n拖拉机连接方式：三点悬挂\n翻转形式：双向翻转\n犁体数量：正反各6\n工作幅宽：300cm\n调幅犁调整幅宽范围：198-300cm\n犁体类型：栅条式\n犁轮类型：限深运输一体轮\n犁轮数量：1\n限深轮调节范围：22-30cm","苏农机（2018）第（0073）号","2022-12-31","191","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[21,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁","宁晋县陆风制动装置有限公司","液压翻转犁","1LYF-527","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm","结构型式：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm\t：3350×1520×1520；\n配套拖拉机标定功率\tkW：80.8～110.3；\n翻转机构型式：液压式；全翻转式；\n犁体数量\t个：左5右5；\n犁体幅宽\tmm：270；\n总工作幅宽 mm：1350；\n犁体纵向距离 mm：610；","T202213130095","2027-03-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[22,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁","商丘市银河机器制造有限公司","液压翻转五铧犁","1LFY-527","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm","犁体数量（个）：5×2     犁体幅宽（㎜）：270\n\n翻转机构型式：液压式；结构型式：液压翻转式；犁铧类型：基本型；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3130×1835×1330mm；油缸型号：HSG63/76-35/16 MPa；与拖拉机配套连接方式：三点悬挂","豫2019004","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[23,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁","郑州巨龙农机装备有限公司","液压翻转犁","1LF-530","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm","型号名称：1LF-530型液压翻转犁\n结构型式 ：悬挂式\n工作状态外形尺寸：（长×宽×高）\t4075x2210x1600mm\t\n配套拖拉机标定功率：110.25-132.3kW\n翻转机构型式：液压式、全翻转式\n结构质量：1166kg\n犁体类型\t：基本（通用）型\n犁体数量：5X2个\n犁体幅宽：300mm\n犁铧类型：通用型(凿型)\n犁壁类型：栅条式\n总工作幅宽：1500mm\n犁体纵向距离：780mm\t\n犁轮类型：限深、运输一体轮\n犁轮数量\t：1个\n限深轮调节范围：140-280\tmm\n油缸型号：70X140\n油缸数量\t：1个","T202241410017","2027-03-30","132.3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[24,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，1—2铧翻转犁","郑州巨龙农机装备有限公司","液压翻转犁","1LF-240","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:2铧 ","型号名称：1LF-240型液压翻转犁\n结构型式\t： 悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）:1880x1470x1730mm\n配套拖拉机标定功率：58.8-73.5kW\n翻转机构型式：液压式、全翻转式\n结构质量：626kg\n犁体类型：基本（通用）型\n犁体数量\t：2x2个\n犁体幅宽：400mm\t\n犁铧类型\t：通用型(凿型),可换铧尖型\n犁壁类型\t：栅条式\n总工作幅宽：800mm\t\n犁体纵向距离：900mm\t\n犁轮类型：限深轮\n犁轮数量：1个\n限深轮调节范围：170-330mm\n油缸型号：70x140\n油缸数量：1个","T202241410013","2027-03-30","73.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[25,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","安徽久力机械设备有限公司","液压翻转犁","1LF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式液压翻转；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3400×1500×1500（mm）；翻转机构：液压式；犁体数量：4×2个；类型：栅条铧式；工作幅宽：350mm；","2019TJ065","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[26,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北奋荣农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式，工作状态外形尺寸：3800×1860×1740mm，配套拖拉机标定功率：95.5-110.3kW,翻转机构型式：液压式，犁体类型：基本（通用）型，犁体数量：左4右4，犁体幅宽：350mm，犁铧类型：通用型（凿型），犁壁类型：栅条式，总工作幅宽：1400mm，犁体纵向距离：760mm，犁轮类型：限深、运输一体轮，犁轮数量：1个，限深轮调节范围：50-250mm，油缸型号：35，油缸数量：1个。","T202113130224","2026-05-23","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[27,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北义益农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","单体幅宽:40cm；铧体个数:左右各4个","T202113130341","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[28,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河南农神机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-340","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:3铧 ","结构型式:1LF-340型液压翻转犁,工作状态外形尺寸（长×宽×高）:3400×1900×1700mm,配套拖拉机标定功率102.9～117.6kW,翻转机构型式:液压式 、全翻转式, 犁体类型基本（通用）型,犁体数量：3×2个，犁体幅宽：400mm,犁铧类型:通用型（凿型）、可换铧尖型,犁壁类型:栅条式,总工作幅宽:1200mm,犁轮类型:限深、运输一体轮,限深轮调节范围:140～240mm 油缸型号:6#,油缸数量1g个","T202241410051","2027-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[29,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河南农神机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-445","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ","结构型式： 悬挂式,  工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4585×2315×1700（单位：mm.允许偏差≤2%.）.\n翻转机构型式：液压式、全翻转式  .结构质量：1360kg ,配套拖拉机标定功率:132.3～154.4kW.\n犁体类型：基本（通用）型.   犁体数量：4×2.   犁体幅宽：450（单位：mm）.\n犁铧类型：通用型（凿型）、可换铧尖型.    犁壁类型：栅条式. \n总工作幅宽：1800（单位：mm.允许偏差≤2.5%.）.\n犁轮类型：限深、运输一体轮.   犁轮数量：1（单位：个）.\n限深轮调节范围：140-250（单位：mm.允许偏差≤2cm）.\n油缸型号：5#.   油缸数量：1（单位：个）.","T202241410050","2027-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[30,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","济南义丰农业装备有限公司","液压翻转犁","1LF-335","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:3铧 ","型号名称\t/\t1LF-335型液压翻转犁\n结构型式\t/\t悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\t㎜\t2650×1600×1650\n配套拖拉机标定功率\tkW\t73.5～147\n翻转机构型式\t/\t液压式、半翻转式\n犁体类型\t/\t基本（通用）型\n犁体数量\t个\t3+3\n犁体幅宽\t㎜\t350\n犁铧类型\t/\t通用型（凿型）\n犁壁类型\t/\t组合式、栅条式\n总工作幅宽\t㎜\t1050\n犁体纵向距离\t㎜\t730\n犁轮类型\t/\t限深轮\n犁轮数量\t个\t2\n限深轮调节范围\t㎜\t0～300\n油缸型号\t/\t70/35-160\n油缸数量\t个\t1","T202137370353","2026-08-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[31,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","济南义丰农业装备有限公司","翻转铧式犁","1LF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","型号规格\t/\t1LF-435\n结构型式\t/\t悬挂式液压翻转犁\n工作状态a外形尺寸（长×宽×高）\t㎜\t3260×2100×1450\n工作幅宽\t㎜\t1400\n与拖拉机连接方式\t/\t悬挂式\n翻转机构型式\t/\t液压\n翻转机构油缸型号\t/\t63/30-180\n翻转机构油缸数量\t/\t1\n犁体数量\t/\t4+4\n犁体类型\t/\t铧式犁\n犁体工作幅宽\t㎜\t350\n犁体调幅犁调整幅宽范围\t㎜\t不适用\n犁轮（限深轮/运输轮/尾轮）类型\t/\t限深轮\n犁轮（限深轮/运输轮/尾轮）数量\t/\t1+1\n犁轮（限深轮/运输轮/尾轮）限深轮调节范围\t㎜\t0~250","鲁T2018074","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[32,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","济南义丰农业装备有限公司","液压翻转犁","1LF-445","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ","型号名称\t/\t1LF-445型液压翻转犁\n结构型式\t/\t悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\t㎜\t3670×2200×1550\n配套拖拉机标定功率\tkW\t88.23～132.35\n翻转机构型式\t/\t液压式；半翻转式\n犁体类型\t/\t基本（通用）型\n犁体数量\t个\t4+4\n犁体幅宽\t㎜\t450\n犁铧类型\t/\t通用型(凿型)\n犁壁类型\t/\t组合式、栅条式\n总工作幅宽\t㎜\t1800\n犁体纵向距离\t㎜\t800\n犁轮类型\t/\t限深轮\n犁轮数量\t个\t2\n限深轮调节范围\t㎜\t0～300\n油缸型号\t/\tHSGL-01-63/35×160-E1501\n油缸数量\t个\t1","T202137370351","2026-08-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[33,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","洛阳万平机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-360","翻转犁:是 ;犁体幅宽:60cm;铧体个数:3铧 ","结构型式：悬挂式；外形尺寸（mm）：3985*2220*1890；配套动力（kW）：110.3-132.3；翻转机构型式：液压全翻转式；犁体数量（个）：3*2；犁体幅宽：600mm；总工作幅宽（mm）：1800；犁轮类型：限深运输一体轮。","T202241410030","2027-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[34,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","洛阳万平机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式；外形尺寸（mm）：4470*2695*1760；配套动力（kW）：132.3-147；翻转机构型式：液压全翻转式；犁体数量（个）：4*2；犁体幅宽：500mm；总工作幅宽（mm）：2000；犁轮类型：限深运输一体轮。","T202241410029","2027-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[35,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","宁晋县陆风制动装置有限公司","液压翻转犁","1LYF-445","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4970×2620×1800；\n配套拖拉机标定功率\tkW：132.3-169.1；\n翻转机构型式：液压式；全翻转式；\n犁体数量\t个：左4右4；\n犁体幅宽\tmm：450；\n总工作幅宽 mm：1800；\n犁体纵向距离 mm：900；","T202213130094","2027-03-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[36,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","宁晋县陆风制动装置有限公司","液压调幅翻转犁","1LYFT-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:3铧 ","结构型式：悬挂式;调幅犁；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3850×2110×1760；\n配套拖拉机标定功率\tkW：110.3-161.7；\n翻转机构型式：液压式；全翻转式；\n犁体数量\t个：左3右3；\n犁体幅宽\tmm：450/500；\n总工作幅宽 mm：1350/1500；\n犁体纵向距离 mm：1080；","T202213130096","2027-03-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[37,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","宁晋县陆风制动装置有限公司","液压调幅翻转犁","1LYFT-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式;调幅犁；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm\t：4350×2300×1740；\n配套拖拉机标定功率\tkW：132.3-176.4；\n翻转机构型式：液压式；全翻转式；\n犁体数量\t个：左4右4；\n犁体幅宽\tmm：450/500；\n总工作幅宽 mm：1800/2000；\n犁体纵向距离 mm：920；","T202213130097","2027-03-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[38,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","任丘市沃田农机有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-360","翻转犁:是 ;犁体幅宽:60cm;铧体个数:3铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高):3900mm×2600mm×1845mm;配套拖拉机标定功率(kW):117.6-191.1;翻转机构型式:液压式；全翻转式;犁体数量(个）:左3右3;犁体幅宽(mm):最大：600，最小：450;犁铧类型:可换铧尖型;犁壁类型:栅条式;总工作幅宽(mm):最大：1800，最小：1350;犁体纵向距离(mm):1040;犁轮类型:限深、运输一体轮;犁轮数量(个）：1；限深轮调节范围（mm）:100-340;油缸型号:WL-90×240;油缸数量（个）：1","T202113130607","2026-10-21","117.60","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[39,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","任丘市沃田农机有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高):4476mm×2456mm×1900mm;配套拖拉机标定功率(kW):117.6～147.0;翻转机构型式:液压式；全翻转式;犁体数量(个）:左4右4;犁体幅宽(mm):450、500;犁铧类型:可换铧尖型;犁壁类型:栅条式;总工作幅宽(mm):1800、2000;犁体纵向距离(mm):1000;犁轮类型:限深、运输一体轮;犁轮数量(个）：1；限深轮调节范围（mm）:54～310;油缸型号:Ф90×240;油缸数量（个）：1","T202113130562","2026-10-21","117.60","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[40,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","汝南县源信机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-335","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:3铧 ","型号名称/1LF-335型液压翻转犁\n结构型式/悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）2550×1330×1480㎜\n配套拖拉机标定功率58.8～73.5kW\n翻转机构型式/液压式 、全翻转式\n犁体类型/基本（通用）型\n犁体数量3×2个\n犁体幅宽350㎜\n犁铧类型/通用型（凿型）\n犁壁类型/整体式\n总工作幅宽1050㎜\n犁体纵向距离700㎜\n犁轮类型/限深轮\n犁轮数量1个\n限深轮调节范围160～300㎜\n油缸型号/70＃\n油缸数量1个","T202041410147","2025-09-26","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[41,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","汝南县源信机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","型号名称/1LF-435型液压翻转犁\n结构型式/悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）3170×1580×1480㎜\n配套拖拉机标定功率73.5～88.2kW\n翻转机构型式/液压式 、全翻转式\n犁体类型/基本（通用）型\n犁体数量4×2个\n犁体幅宽350㎜\n犁铧类型/通用型（凿型）\n犁壁类型/整体式\n总工作幅宽1400㎜\n犁体纵向距离700㎜\n犁轮类型/限深轮\n犁轮数量1个\n限深轮调节范围160～300㎜\n油缸型号/70＃\n油缸数量1个","T202041410146","2025-09-26","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[42,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","商丘黄达农业机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LF-360S","翻转犁:是 ;犁体幅宽:60cm;铧体个数:3铧 ","型号名称  1LF-360S型液压翻转调幅犁\n结构型式  悬挂式、调幅犁\n工作状态外形尺寸（长×宽×高)(㎜)  4000×2460×1785\n配套拖拉机标定功率(kW)  110.3～132.3\n翻转机构型式  液压式、全翻转式\n犁体类型  基本（通用）型\n犁体数量(个)  3×2\n犁体幅宽(㎜)  最小450、最大600\n犁铧类型  通用型（凿型）、可换铧尖型\n犁壁类型  栅条式\n总工作幅宽(㎜)  最小1350、最大1800\n犁体纵向距离(㎜) 1030\n犁轮类型  限深、运输一体轮\n犁轮数量(个)  1\n限深轮调节范围(㎜0  160～300\n油缸型号  70×40×250（470）\n油缸数量(个)1","T202241410020","2027-03-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[43,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","商丘市银河机器制造有限公司","翻转犁","1LFYS-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","犁体数量（个）：4×2    犁体幅宽（㎜）：350\n翻转机构型式：液压式 、全翻转式；结构型式：悬挂式；犁铧类型：通用型（凿型）、可换向铧尖型；总工作幅宽：1400mm；油缸型号：HSG63/75-35/16MPa；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3885×2112×1750mm；配套拖拉机标定功率：95.6～117.6KW；","T202041410083","2025-06-29","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[44,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","郓城县工力有限公司","液压翻转犁","1LF-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","配套动力范围（112.5kW）；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：3550×1950×1700；结构质量（1000kg）；犁体数量（个）：4+4；翻转机构型式：液压翻转；调幅犁调整幅宽范围：40cm。","鲁T2018142","2022-12-31","112.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[45,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","郑州巨龙农机装备有限公司","液压翻转犁","1LF-345","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:3铧 ","型号名称：1LF-345型液压翻转犁\n结构型式\t ：悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3200x1855x1750\tmm\t\n配套拖拉机标定功率：73.5-88.2kW\t\n翻转机构型式：液压式、全翻转式\n结构质量：1042kg\n犁体类型\t：基本（通用）型\n犁体数量\t：3x2个\t\n犁体幅宽\t：450mm\t\n犁铧类型\t：通用型(凿型),可换铧尖型\n犁壁类型\t：栅条式\n总工作幅宽：1350mm\t\n犁体纵向距离：800mm\t\n犁轮类型：限深、运输一体轮\n犁轮数量：1个\t\n限深轮调节范围：180-300mm\n油缸型号：70x140\n油缸数量：1\t个","T202241410014","2027-03-30","88.2","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[46,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","郑州巨龙农机装备有限公司","液压翻转犁","1LF-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","型号名称：1LF-350型液压翻转犁\n结构型式：悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3530x1840x1775mm\t\n配套拖拉机标定功率：110.3-132.3\tkW\t\n翻转机构型式：液压式、全翻转式\n结构质量：1222kg\n犁体类型：基本（通用）型\n犁体数量：3x2个\t\n犁体幅宽：500mm\t\n犁铧类型：通用型(凿型),可换铧尖型\n犁壁类型：栅条式\n总工作幅宽：1500mm\t\n犁体纵向距离：1000mm\t\n犁轮类型：限深、运输一体轮\n犁轮数量：1个\t\n限深轮调节范围：170-320mm\t\n油缸型号：82x220\n油缸数量：1个","T202241410015","2027-03-30","132.3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[47,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","郑州巨龙农机装备有限公司","液压翻转犁","1LF-360","翻转犁:是 ;犁体幅宽:60cm;铧体个数:3铧 ","型号名称：1LF-360型液压翻转犁\n结构型式：悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3670x2070x1800mm\t\n配套拖拉机标定功率：132.3-161.7\tkW\t\n翻转机构型式：液压式、全翻转式\n结构质量：1292kg\t\n犁体类型：基本（通用）型\n犁体数量：3x2个\t\n犁体幅宽：600mm\t\n犁铧类型：通用型(凿型),可换铧尖型\n犁壁类型：栅条式\n总工作幅宽：1800mm\t\n犁体纵向距离：1200mm\t\n犁轮类型：限深、运输一体轮\n犁轮数量：1个\t\n限深轮调节范围：220-350mm\t\n油缸型号：82x220\n油缸数量：1个","T202241410019","2027-03-30","161.7","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[48,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","郑州巨龙农机装备有限公司","液压翻转犁","1LF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LF-435型液压翻转犁\n结构型式\t： 悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3755x2110x1730\tmm\n配套拖拉机标定功率：102.9-117.6kW\t\n翻转机构型式：液压式、全翻转式\n结构质量：1229kg\n犁体类型：基本（通用）型\n犁体数量：\t4x2个\n犁体幅宽：\t350mm\t\n犁铧类型：通用型(凿型),可换铧尖型\n犁壁类型：栅条式\n总工作幅宽：1400mm\t\n犁体纵向距离：820mm\t\n犁轮类型：限深、运输一体轮\n犁轮数量：\t1个\t\n限深轮调节范围：180-310\tmm\t\n油缸型号：82x220\n油缸数量：\t1个","T202241410018","2027-03-30","117.6","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[49,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","郑州巨龙农机装备有限公司","液压翻转犁","1LF-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LF-440型液压翻转犁\n结构型式：悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4660x2300x1780mm\t\n配套拖拉机标定功率：132.3-147kW\t\n翻转机构型式：液压式、全翻转式\n结构质量：1490kg\n犁体类型：基本（通用）型\n犁体数量：4x2个\t\n犁体幅宽：400mm\t\n犁铧类型：通用型(凿型),可换铧尖型\n犁壁类型：栅条式\n总工作幅宽：1600mm\t\n犁体纵向距离：900mm\t\n犁轮类型：限深、运输一体轮\n犁轮数量：1个\t\n限深轮调节范围：190-320\tmm\t\n油缸型号：82x220\n油缸数量：1个","T202241410016","2027-03-30","147","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[50,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司","液压翻转犁","1LYF-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","工作状态外形尺寸：4300*2200*1720MM\n配套动力：88.2~117.6KW\n翻转机构形式：液压式，全翻转式\n犁铧类型;梯形，可换铧尖型\n犁轮类型：23*9-10限深运输一体轮\n总工作幅宽：1600MM","T202265650048","2027-01-29","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[51,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","安徽久力机械设备有限公司","液压翻转犁","1LF-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","结构型式：悬挂式液压翻转；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4100×1630×1500（mm）；翻转机构：液压式；犁体数量：5×2个；类型：栅条铧式；工作幅宽：350mm；","2019TJ066","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[52,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","河南农神机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","结构型式： 悬挂式,  工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5430×2975×1740（单位：mm.允许偏差≤2%.）.\n翻转机构型式：液压式、全翻转式.结构质量：2080kg, 配套拖拉机标定功率:154.4～205.8kW.\n犁体类型：基本（通用）型.   犁体数量：5×2.   犁体幅宽：500（单位：mm）.\n犁铧类型：通用型（凿型）、可换铧尖型.    犁壁类型：栅条式. \n总工作幅宽：2500（单位：mm.允许偏差≤2.5%.）.\n犁轮类型：限深、运输一体轮.   犁轮数量：1（单位：个）.\n限深轮调节范围：200-300（单位：mm.允许偏差≤2cm）.\n油缸型号：4#.   油缸数量：1（单位：个）.","T202241410052","2027-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[53,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","济南义丰农业装备有限公司","液压翻转犁","1LF-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","型号名称\t/\t1LF-535型液压翻转犁\n结构型式\t/\t悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\t㎜\t3690×2150×1650\n配套拖拉机标定功率\tkW\t132～206\n翻转机构型式\t/\t液压式、半翻转式\n犁体类型\t/\t基本（通用）型\n犁体数量\t个\t5+5\n犁体幅宽\t㎜\t350\n犁铧类型\t/\t通用型（凿型）\n犁壁类型\t/\t组合式、栅条式\n总工作幅宽\t㎜\t1750\n犁体纵向距离\t㎜\t650\n犁轮类型\t/\t限深轮\n犁轮数量\t个\t2\n限深轮调节范围\t㎜\t0～300\n油缸型号\t/\t70/35-160\n油缸数量\t个\t1","T202137370354","2026-08-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[54,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","济南义丰农业装备有限公司","液压翻转犁","1LF-545","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:5铧 ","型号名称\t/\t1LF-545型液压翻转犁\n结构型式\t/\t悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\t㎜\t4450×2600×1550\n配套拖拉机标定功率\tkW\t95.58～161.76\n翻转机构型式\t/\t液压式；半翻转式\n犁体类型\t/\t基本（通用）型\n犁体数量\t个\t5+5\n犁体幅宽\t㎜\t450\n犁铧类型\t/\t通用型(凿型)\n犁壁类型\t/\t组合式、栅条式\n总工作幅宽\t㎜\t2250\n犁体纵向距离\t㎜\t800\n犁轮类型\t/\t限深轮\n犁轮数量\t个\t2\n限深轮调节范围\t㎜\t0～300\n油缸型号\t/\tHSGL-01-63/35×160-E1501\n油缸数量\t个\t1","T202137370352","2026-08-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[55,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","开封市福星凯恩现代农机有限公司","液压翻转犁","1LFY-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","型号规格 : 1LFY-550；结构形式 : 液压翻转；工作状态外形尺寸(长×宽×高)㎜ : 5260×2835×1830；结构型式 : 悬挂式；配套拖拉机标定功率(kW）：132.3-147；犁体幅宽(㎜)：500；犁体数量 :5×2；总工作副宽(㎜)：2500；限深轮调节范围(㎜) : 125-280.","T202241410021","2027-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[56,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","洛阳万平机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","结构型式：悬挂式；外形尺寸（mm）：5440*2805*1760；配套动力（kW）：161.7-176.4；翻转机构型式：液压全翻转式；犁体数量（个）：5*2；犁体幅宽：500mm；总工作幅宽（mm）：2500；犁轮类型：限深运输一体轮。","T202241410028","2027-03-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[57,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","洛阳万平机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-560","翻转犁:是 ;犁体幅宽:60cm;铧体个数:5铧 ","结构型式：悬挂式；外形尺寸（mm）：6275*3535*1940；配套动力（kW）：161.7-220.5；翻转机构型式：液压全翻转式；犁体数量（个）：5*2；犁体幅宽：600mm；总工作幅宽（mm）：3000；犁轮类型：限深运输一体轮。","T202241410002","2027-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[58,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","任丘市沃田农机有限公司","液压翻转犁","1LYF-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高):6200mm×3100mm×1830mm;配套拖拉机标定功率(kW):154.4-220.5;翻转机构型式:液压式；全翻转式;犁体数量(个）:左5右5;犁体幅宽(mm):500;犁铧类型:可换铧尖型;犁壁类型:栅条式;总工作幅宽(mm):2500;犁体纵向距离(mm):1090;犁轮类型:限深、运输一体轮;犁轮数量(个）：1；限深轮调节范围（mm）:100～340;油缸型号:WL-90×240;油缸数量（个）：1","T202113130606","2026-10-21","154.4","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[59,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","任丘市沃田农机有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高):5358mm×3045mm×1900mm;配套拖拉机标定功率(kW):161.7～191.1;翻转机构型式:液压式；全翻转式;犁体数量(个）:左5右5;犁体幅宽(mm):450、500;犁铧类型:可换铧尖型;犁壁类型:栅条式;总工作幅宽(mm):2250、2500;犁体纵向距离(mm):1000;犁轮类型:限深、运输一体轮;犁轮数量(个）：1；限深轮调节范围（mm）:54～310;油缸型号:Ф90×240;油缸数量（个）：1","T202113130563","2026-10-21","161.70","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[60,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","商丘市银河机器制造有限公司","液压翻转五铧犁","1LFY-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","犁体数量（个）：5×2     犁体幅宽（㎜）：350\n\n翻转机构型式：液压式；结构型式：液压翻转式；犁铧类型：基本型；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3540×2170×1490mm；油缸型号：HSG63/76-35/16 MPa；与拖拉机配套连接方式：三点悬挂","豫2019005","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[61,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","商丘市银河机器制造有限公司","翻转犁","1LFYS-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","犁体数量（个）：5×2     犁体幅宽（㎜）：350\n翻转机构型式：液压式 、全翻转式；结构型式：悬挂式；犁铧类型：通用型（凿型）、可换向铧尖型；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4655×2422×1750mm；配套拖拉机标定功率：132.3～154.4KW；总工作幅宽：1750mm；油缸型号：HSG63/75-35/16mpa","T202041410084","2025-06-29","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[62,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","郑州巨龙农机装备有限公司","液压翻转犁","1LF-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","型号名称：1LF-535型液压翻转犁\n结构型式： 悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4630x2590x1750\tmm\t\n配套拖拉机标定功率：117.6-147kW\t\n翻转机构型式：液压式、全翻转式\n结构质量：1419kg \n犁体类型：基本（通用）型\n犁体数量：5x2个\t\n犁体幅宽：350mm\t\n犁铧类型：通用型(凿型),可换铧尖型\n犁壁类型：栅条式\n总工作幅宽：1750mm\t\n犁体纵向距离：800\tmm\t\n犁轮类型：限深、运输一体轮\n犁轮数量：\t1个\t\n限深轮调节范围：180-310\tmm\t\n油缸型号：82x220\n油缸数量\t：1个","T202241410012","2027-03-30","147","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[63,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","灌云县中云机械有限公司","旋耕机","1GKN-125","耕幅:1.25m;单轴:是 ","耕幅:1250mm;整机质量：260kg;外形尺寸(mm):920×1490×1060;传动方式：中间齿轮传动；结构型式：框架式；配套动力（Kw）：14.7～22.1；耕深（cm）:8～14;总安装刀数量(把):26;旋耕刀型号:IT225。","T202100321515","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[64,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","灌云县中云机械有限公司","旋耕机","1GKN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","耕幅:1400mm;整机质量：270kg;外形尺寸(mm):920×1640×1060;传动方式：中间齿轮传动；结构型式：框架式；配套动力（Kw）：18.4～25.7；耕深（cm）:8～14;总安装刀数量(把):30;旋耕刀型号:IT225","T202100321515","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[65,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","河北凯田农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","结构型式：框架型；\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm：900×1560×1090；\n工作幅宽\tcm：140；\n耕深\tcm：12～16；\n刀轴型式：单轴型；\n刀轴连接型式\t：花键式；\n传动型式\t：中间传动；\n运输方式\t：普通型；\n刀辊设计转速\tr/min：180/250；\n刀辊最大回转半径\tmm：225；\n刀辊总安装刀数\t把：32；\n旋耕刀型号：ⅠT225；\n镇压型式：拖板；","T202113130721","2026-12-26","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[66,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","河南田冠农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","配套功率：18.4-22.1kw 输出转速：540 r/min 结构形式：框架式 外形尺寸：1000*1600*1050mm 工作幅宽：140cm 耕深12-16cm 刀数：32把","T202141410229","2026-12-27","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[67,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","潍坊潍旋农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-125","耕幅:1.25m;单轴:是 ","结构形式框架式、单轴型、外形尺寸（mm）830×1380×1050、配套功率(kW)17.6-22.0、结构质量（kg）180、工作幅宽(mm)1250、中间齿轮传动、总安装刀数量(把)28、旋耕刀型号It225等。","T202100341712","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[68,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","潍坊潍旋农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","结构形式框架式、单轴型、外形尺寸（mm）830×1520×1060、配套功率(kW)22.0-25.7、结构质量（kg）190、工作幅宽(mm)1400、中间齿轮传动、总安装刀数量(把)32、旋耕刀型号It225等。","T202100341712","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[69,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","灌云县云成机械有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-180、结构形式：框架式、外形尺寸（长×宽×高）mm：1020×2056×1152、工作幅宽cm:180、传动方式：中间齿轮传动、旋耕刀型号：IT245、总安装刀数（把）：50、配套拖拉机标定功率（kw）：36.8~47.8、动力输出轴转速（r/min）720。","T202100321542","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[70,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","灌云县中云机械有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","耕幅:1800mm;整机质量：405kg;外形尺寸(mm):1020×2060×1160;传动方式：中间齿轮传动；结构型式：框架式；配套动力（Kw）：36.8～44.1；耕深（cm）:8～18;总安装刀数量(把):50;旋耕刀型号:IT245.","T202100321641","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[71,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北奋荣农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","结构型式：框架型，整机外形尺寸：860×1870×910mm，作业速度范围：0.56-1.39m/s，工作幅宽：160cm，耕深：12-16cm，刀轴形式：单轴型，刀轴连接型式：花键式，传动型式：中间传动，运输方式：普通型，刀辊设计转速：296r/min，刀辊最大回转半径：245mm，刀辊总安装刀数：44把，旋耕刀型号：IT245，限深装置型式：限深板，镇压型式：拖板，配套拖拉机标定功率：44.1-58.8kW,配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min。","T202113130229","2026-05-23","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[72,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北奋荣农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构型式：框架型，整机外形尺寸：950×2080×940mm，作业速度范围：0.56-1.39m/s，工作幅宽：180cm，耕深：12-16cm，刀轴形式：单轴型，刀轴连接型式：花键式，传动型式：中间传动，运输方式：普通型，刀辊设计转速：296r/min，刀辊最大回转半径：245mm，刀辊总安装刀数：52把，旋耕刀型号：IT245，限深装置型式：限深板，镇压型式：拖板，配套拖拉机标定功率：58.8-73.5kW,配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min。","T202113130229","2026-05-23","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[73,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北凯田农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","结构型式：框架型；\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1110×1860×1040；\n工作幅宽\tcm：160；\n耕深\tcm：12～16；\n刀轴型式：单轴型；\n刀轴连接型式：花键式；\n传动型式：中间传动；\n运输方式\t：普通型；\n刀辊设计转速\tr/min：231/307；\n刀辊最大回转半径mm：245；\n刀辊总安装刀数把：44；\n旋耕刀型号：ⅠT245；\n压型式：镇压辊；","T202113130720","2026-12-26","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[74,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河南田冠农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","配套功率:22.1-29.4kw 输出转速:540r/min 结构形式:框架式  外形尺寸:1000*1700*1050mm  工作幅宽:150cm  耕深12-16cm刀数:36把","T202141410228","2026-12-27","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[75,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河南田冠农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","配套功率:29.4-36.8kw输出转速:540r/min结构形式:框架式外形尺寸:1000*1800*1050mm工作幅宽:160CM耕深12-16cm刀数:42把","T202141410228","2026-12-27","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[76,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","湖南农夫机电有限公司","旋耕机","1GQ-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","结构型式（圆梁式、框架式）：圆梁式；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：880×1800×1040；作业速度范围（m/s）：0.28~1.4；工作幅宽（cm）:150;耕深（cm）：≥12；刀轴型式（单轴型、双轴型）：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传到型式（侧边传到、中间传到）：侧边传到；运输方式（普通型、折叠型）：普通型；刀辊设计转速（r/min）:33/458;刀辊最大回转半径（mm）:225;刀辊总安装刀数（把）：48；旋耕刀型号：ⅡT245；限深装置型式：限深板；镇压型式（拖板、镇压锟）：拖板；配套拖拉机标定功率（kW）:37~66;配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）:720/1000","T202243430003","2027-03-15","","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[77,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊丰程农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","型号名称\n1GKN-150型旋耕机\n结构型式\n框架型\n整机外形尺寸（长×宽×高）\n780×1640×960\n作业速度范围\n0.5～1.1\n工作幅宽\n150\n耕深\n≥12\n刀轴型式\n单轴型\n刀轴连接型式\n花键式\n传动型式\n中间传动\n运输方式\n普通型\n变速箱挡位数（变速旋耕机）\n/\n刀辊设计转速\n291/387/409\n刀辊最大回转半径\n225\n刀辊总安装刀数\n36\n旋耕刀型号\nIT225\n限深装置型式\n限深板\n镇压型式\n拖板\n配套拖拉机标定功率范围\n44.1～88.2\n配套拖拉机动力输出轴转速\n540/720/760","T202137370542","2026-12-28","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[78,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊丰程农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","型号名称\n/\n1GKN-160型旋耕机\n结构型式\n/\n框架型\n整机外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n780×1750×960\n作业速度范围\nm/s\n0.5～1.1\n工作幅宽\ncm\n160\n耕深\ncm\n≥12\n刀轴型式\n/\n单轴型\n刀轴连接型式\n/\n花键式\n传动型式\n/\n中间传动\n运输方式\n/\n普通型\n变速箱挡位数（变速旋耕机）\n个\n/\n刀辊设计转速\nr/min\n291/387/409\n刀辊最大回转半径\nmm\n225\n刀辊总安装刀数\n把\n40\n旋耕刀型号\n/\nIT225\n限深装置型式\n/\n限深板\n镇压型式\n/\n拖板\n配套拖拉机标定功率范围\nkW\n44.1～88.2\n配套拖拉机动力输出轴转速\nr/min\n540/720/76","T202137370542","2026-12-28","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[79,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊丰程农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","型号名称\n/\n1GKN-180型旋耕机\n结构型式\n/\n框架型\n整机外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n780×1920×960\n作业速度范围\nm/s\n0.5～1.1\n工作幅宽\ncm\n180\n耕深\ncm\n≥12\n刀轴型式\n/\n单轴型\n刀轴连接型式\n/\n花键式\n传动型式\n/\n中间传动\n运输方式\n/\n普通型\n变速箱挡位数（变速旋耕机）\n个\n/\n刀辊设计转速\nr/min\n291/387/409\n刀辊最大回转半径\nmm\n225\n刀辊总安装刀数\n把\n44\n旋耕刀型号\n/\nIT225\n限深装置型式\n/\n限深板\n镇压型式\n/\n拖板\n配套拖拉机标定功率范围\nkW\n66.2～117.6\n配套拖拉机动力输出轴转速\nr/min\n540/720/760","T202137370542","2026-12-28","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[80,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊潍旋农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","结构形式框架式、单轴型、外形尺寸（mm）830×1740×1030、配套功率(kW)25.8-29.4、结构质量（kg）230、工作幅宽(mm)1600、中间齿轮传动、总安装刀数量(把)40、旋耕刀型号It225等。","T202100341711","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[81,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊潍旋农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构形式框架式、单轴型、外形尺寸（mm）920×2100×945、配套功率(kW)45.0-66.2、结构质量（kg）360、工作幅宽(mm)1800、中间齿轮传动、总安装刀数量(把)44、旋耕刀型号It245等。","T202100341709","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[82,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","常州汉森机械股份有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","单轴，工作幅宽：230cm,耕深：8-16cm,刀辊转速：226rpm，刀辊最大回转半径：250mm，刀辊总安装刀数：56把。","T202132320287","2026-10-07","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[83,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","灌云县云成机械有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-200、结构形式：框架式、外形尺寸（长×宽×高）mm：1020×2296×1152、工作幅宽cm:200、传动方式：中间齿轮传动、旋耕刀型号：IT245、总安装刀数（把）：58、配套拖拉机标定功率（kw）：40.4~52.0、动力输出轴转速（r/min）720。","T202100321541","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[84,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","灌云县云成机械有限公司","旋耕机","1GKN-230H","耕幅:2.3m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-230H、结构形式：框架式、外形尺寸（长×宽×高）mm：1050×2636×1250、工作幅宽cm:230、传动方式：中间齿轮传动、旋耕刀型号：IT245、总安装刀数（把）：62、配套拖拉机标定功率（kw）：44.1~58.8、动力输出轴转速（r/min）720。","T202100321541","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[85,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","灌云县中云机械有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2.0m;单轴:是 ","耕幅:2000mm;整机质量：420kg;外形尺寸(mm):1020×2300×1160;传动方式：中间齿轮传动；结构型式：框架式；配套动力（Kw）：40.5～47.8；耕深（cm）:8～18;总安装刀数量(把):58;旋耕刀型号:IT245。","T202100321516","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[86,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","广西玉林市剑创农机有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","是通过三点悬挂联接与轮式拖拉机配套使用的农田耕整地类机具，拖拉机动力由万向节传递至旋耕机传动箱，经传动箱齿轮将动力传递至旋耕刀轴，带动旋耕刀进行旋耕碎土作业。该机具由机架、防护板、传动箱、旋耕刀轴、旋耕刀、拖板等组成。","T202245450008","2027-03-29","","购机补贴(通用类)","广西壮族自治区","评阅通过","","","","",""]
[87,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北奋荣农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-200","耕幅:2.0m;单轴:是 ","结构型式：框架型，整机外形尺寸：1250×2330×1110mm，作业速度范围：0.56-1.39m/s，工作幅宽：200cm，耕深：12-16cm，刀轴形式：单轴型，刀轴连接型式：花键式，传动型式：中间传动，运输方式：普通型，刀辊设计转速：296r/min，刀辊最大回转半径：245mm，刀辊总安装刀数：60把，旋耕刀型号：IT245，限深装置型式：限深板，镇压型式：拖板，配套拖拉机标定功率：66.1-80.8kW,配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min。","T202113130228","2026-05-23","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[88,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北奋荣农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式：框架型，整机外形尺寸：1250×2560×1130mm，作业速度范围：0.56-1.39m/s，工作幅宽：230cm，耕深：12-16cm，刀轴形式：单轴型，刀轴连接型式：花键式，传动型式：中间传动，运输方式：普通型，刀辊设计转速：296r/min，刀辊最大回转半径：245mm，刀辊总安装刀数：64把，旋耕刀型号：IT245，限深装置型式：限深板，镇压型式：拖板，配套拖拉机标定功率：88.2-110.3kW,配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min。","T202113130228","2026-05-23","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[89,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北凯田农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","结构型式\t：框架型；\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1110×2310×1010；\n工作幅宽\tcm：200；\n耕深\tcm：12～16；\n刀轴型式\t：单轴型；\n刀轴连接型式\t：花键式；\n传动型式：中间传动；\n运输方式\t：普通型；\n刀辊设计转速\tr/min：231/307；\n刀辊最大回转半径\tmm：245；\n刀辊总安装刀数把：60；\n旋耕刀型号：ⅠT245；\n镇压型式\t：拖板","T202113130719","2026-12-26","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[90,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北凯田农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式：框架型；\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1110×2540×1010；\n工作幅宽\tcm：230；\n耕深\tcm：12～16；\n刀轴型式：单轴型；\n刀轴连接型式：花键式；\n传动型式：中间传动；\n运输方式：普通型；\n刀辊设计转速\tr/min：231/307；\n刀辊最大回转半径\tmm：245；\n刀辊总安装刀数把：64；\n旋耕刀型号：ⅠT245；\n镇压型式：拖板；","T202113130719","2026-12-26","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[91,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","湖南农夫机电有限公司","旋耕机","1GQ-200","耕幅:2m;单轴:是 ","结构型式（圆梁式、框架式）：圆梁式；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：880×2270×1040；作业速度范围（m/s）：0.28~1.4；工作幅宽（cm）:200;耕深（cm）：≥12；刀轴型式（单轴型、双轴型）：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传到型式（侧边传到、中间传到）：侧边传到；运输方式（普通型、折叠型）：普通型；刀辊设计转速（r/min）:33/458;刀辊最大回转半径（mm）:225;刀辊总安装刀数（把）：62；旋耕刀型号：ⅡT225；限深装置型式：限深板；镇压型式（拖板、镇压锟）：拖板；配套拖拉机标定功率（kW）:52~81;配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）:720/1000","T202243430002","2027-03-15","","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[92,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","湖南农夫机电有限公司","旋耕机","1GQ-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式（圆梁式、框架式）：圆梁式；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：880×2570×1040；作业速度范围（m/s）：0.28~1.4；工作幅宽（cm）:230;耕深（cm）：≥12；刀轴型式（单轴型、双轴型）：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传到型式（侧边传到、中间传到）：侧边传到；运输方式（普通型、折叠型）：普通型；刀辊设计转速（r/min）:330/458;刀辊最大回转半径（mm）:225;刀辊总安装刀数（把）：72；旋耕刀型号：ⅡT225；限深装置型式：限深板；镇压型式（拖板、镇压锟）：拖板；配套拖拉机标定功率（kW）59~88;配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）:720/1000","T202243430002","2027-03-15","","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[93,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","连云港市连发机械有限公司","水旱两用旋耕机","1GKND-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式：框架式；外形尺寸（长×宽×高)mm：1400×2560×1152；工作幅宽(cm)：230㎝；耕深（cm）：旱耕：12～16；水耕：14～18；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：235（n动=540）、265（n动=720）；刀辊最大回转半径 （mm）：245；刀辊总安装刀数（把）：72/66（水田/旱田）；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围(kW)：44.1-51.5；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540、720。","T202100321553","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[94,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","潍坊丰程农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2.0m;单轴:是 ","型号名称\n/\n1GKN-200型旋耕机\n结构型式\n/\n框架型\n整机外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n930×2130×1100\n作业速度范围\nm/s\n0.5～1.1\n工作幅宽\ncm\n200\n耕深\ncm\n≥12\n刀轴型式\n/\n单轴型\n刀轴连接型式\n/\n花键式\n传动型式\n/\n中间传动\n运输方式\n/\n普通型\n变速箱挡位数（变速旋耕机）\n个\n/\n刀辊设计转速\nr/min\n223/297/314\n刀辊最大回转半径\nmm\n245\n刀辊总安装刀数\n把\n48\n旋耕刀型号\n/\nIT245\n限深装置型式\n/\n限深板\n镇压型式\n/\n拖板\n配套拖拉机标定功率范围\nkW\n66.2～132\n配套拖拉机动力输出轴转速\nr/min\n540/720/760","T202137370544","2026-12-28","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[95,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","潍坊丰程农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-220","耕幅:2.2m;单轴:是 ","型号名称\n/\n1GKN-220型旋耕机\n结构型式\n/\n框架型\n整机外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n930×2330×1100\n作业速度范围\nm/s\n0.5～1.1\n工作幅宽\ncm\n220\n耕深\ncm\n≥12\n刀轴型式\n/\n单轴型\n刀轴连接型式\n/\n花键式\n传动型式\n/\n中间传动\n运输方式\n/\n普通型\n变速箱挡位数（变速旋耕机）\n个\n/\n刀辊设计转速\nr/min\n223/297/314\n刀辊最大回转半径\nmm\n245\n刀辊总安装刀数\n把\n52\n旋耕刀型号\n/\nIT245\n限深装置型式\n/\n限深板\n镇压型式\n/\n拖板\n配套拖拉机标定功率范围\nkW\n73.5～147\n配套拖拉机动力输出轴转速\nr/min\n540/720/760","T202137370544","2026-12-28","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[96,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","潍坊潍旋农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","结构形式框架式、单轴型、外形尺寸（mm）1100×2300×946、配套功率(kW)45.0-66.2、结构质量（kg）380、工作幅宽(mm)2000、中间齿轮传动、总安装刀数量(把)52、旋耕刀型号It245等。","T202100341708","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[97,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","盐城平波机械制造有限公司","旋耕机","1GQ-240","耕幅:2.4m;单轴:是 ","型号名称：1GQ-240型旋耕机       结构型式：圆梁型\n整机外形尺寸（长×宽×高）：870×2630×1085mm\n作业速度范围:0.56～1.39          工作幅宽:240cm\n耕深:≥8cm                       刀轴型式:单轴型\n刀轴连接型式:接盘式              传动型式:侧边齿轮传动\n刀辊设计转速:270、360r/min       刀辊最大回转半径:195mm\n刀辊总安装刀数:82把              旋耕刀型号:IT175\n限深装置型式:限深板              镇压型式: 拖板","T202132320243","2026-09-05","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[98,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","郓城县工力有限公司","旋耕机","1GQN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构形式：框架式、外形尺寸：1140×2586×1220（mm）、配套动力范围：62.5-74kW、结构质量：435kg、工作幅宽：230cm、传动方式：齿轮传动、总安装刀数：64把、旋耕刀型号;IT245、","T202134340523","2026-12-26","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[99,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","驻马店市中农农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-200H","耕幅:2.0m;单轴:是 ","型号名称:1GQN-200H型旋耕机,结构型式:框架型,整机外形尺寸（长×宽×高）:1260×2260×1200mm,作业速度范围:0.5～1.1m/s,工作幅宽:200cm,耕深:12～16cm,刀轴型式:单轴型,刀轴连接型式:花键式,传动型式:中间传动,运输方式:普通型,刀辊设计转速:265(n动=720)/280(n动=760)r/min,刀辊最大回转半径:245mm,刀辊总安装刀数:60把，旋耕刀型号：IT245/IT245左，镇压型式：拖板，配套拖拉机标定功率范围：51.5～58.8kW，配套拖拉机动力输出轴转速：720/760r/min","T202141410149","2026-10-28","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[100,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","驻马店市中农农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-230H","耕幅:2.3m;单轴:是 ","型号名称:1GQN-230H型旋耕机,结构型式:框架型,整机外形尺寸（长×宽×高）:1260×2560×1200mm,作业速度范围:0.5～1.1m/s,工作幅宽:230cm,耕深:12～16cm,刀轴型式:单轴型,刀轴连接型式:花键式,传动型式:中间传动,运输方式:普通型,刀辊设计转速:265(n动=720)/280(n动=760)r/min,刀辊最大回转半径:245mm,刀辊总安装刀数:64把，旋耕刀型号：IT245/IT245左，镇压型式：拖板，配套拖拉机标定功率范围：58.8～66.1kW，配套拖拉机动力输出轴转速：720/760r/min","T202141410149","2026-10-28","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[101,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","常州汉森机械股份有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","单轴，工作幅宽：250cm,耕深：8-16cm,刀辊转速：226rpm，刀辊最大回转半径：250mm，刀辊总安装刀数：62把。","T202132320288","2026-10-07","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[102,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","灌云县中云机械有限公司","旋耕机","1GKN-280H","耕幅:2.8m;单轴:是 ","耕幅:2800mm;整机质量：720kg;外形尺寸(mm):1050×3116×1250;传动方式：中间齿轮传动；结构型式：框架式；配套动力（Kw）：58.8～88.3；耕深（cm）: 旱耕≥12;总安装刀数量(把):70;旋耕刀型号:IT245。","T202100321517","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[103,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北奋荣农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构型式：框架型，整机外形尺寸：1250×2760×1130mm，作业速度范围：0.56-1.39m/s，工作幅宽：250cm，耕深：12-16cm，刀轴形式：单轴型，刀轴连接型式：花键式，传动型式：中间传动，运输方式：普通型，刀辊设计转速：296r/min，刀辊最大回转半径：245mm，刀辊总安装刀数：68把，旋耕刀型号：IT245，限深装置型式：限深板，镇压型式：拖板，配套拖拉机标定功率：88.2-110.3kW,配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min。","T202113130227","2026-05-23","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[104,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北奋荣农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","结构型式：框架型，整机外形尺寸：1250×3040×1150mm，作业速度范围：0.56-1.39m/s，工作幅宽：280cm，耕深：12-16cm，刀轴形式：单轴型，刀轴连接型式：花键式，传动型式：中间传动，运输方式：普通型，刀辊设计转速：296r/min，刀辊最大回转半径：245mm，刀辊总安装刀数：76把，旋耕刀型号：IT245，限深装置型式：限深板，镇压型式：拖板，配套拖拉机标定功率：110.2-132.3kW,配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min。","T202113130226","2026-05-23","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[105,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北凯田农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构型式：框架型；\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1110×2740×1200；\n工作幅宽\tcm：250；\n耕深\tcm：12～16；\n刀轴型式：单轴型；\n刀轴连接型式\t：花键式；\n传动型式：中间传动；\n运输方式\t：普通型；\n刀辊设计转速\tr/min：231/307；\n刀辊最大回转半径\tmm：245；\n刀辊总安装刀数\t把：68；\n旋耕刀型号：ⅠT245；\n镇压型式\t：镇压辊；","T202113130718","2026-12-26","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[106,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河南田冠农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","配套功率：58.8-74.6kw 输出转速：720 r/min 结构形式：框架式 外形尺寸：1190*2800*1080mm 工作\n\n幅宽：250cm 耕深12-16cm 刀数：66把","T202141410227","2026-12-27","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[107,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港市东堡旋耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-250H","耕幅:2.5m;单轴:是 ","1、型号名称：1GKN-250H旋耕机；2、结构型式：框架型；3、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1150×2750×1250；4、作业速度范围m/s：0.56～1.81；5、工作幅宽cm：250；6、耕深cm：旱耕：10～16；水耕：14～18；7、刀轴型式：单轴型；8、刀轴连接型式：花键式；9、传动型式：中间齿轮传动；10、运输方式：普通型；11、刀辊设计转速r/min：261/236（n=540)，226/267(n=720)，314/291(n=1000)；12、刀辊最大回转半径mm：245；13、刀辊总安装刀数（把）68；14、旋耕刀型号：IT245;15、限深装置型式：限深板；16、镇压型式：拖板；17、配套拖拉机标定功率范围kW： 58.8-78.0；18、配套拖拉机动力输出轴转速r/min：1000/720/540；","T202100321524","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[108,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港市东堡旋耕机械有限公司","旋耕机","1GKN-300H","耕幅:3m;单轴:是 ","1、型号名称：1GKN-300H；2、结构型式：框架型；3、整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1150×3250×1250；4、作业速度范围m/s：0.56～1.81；5、工作幅宽cm：300；6、耕深cm：旱耕：10～16；水耕：14～18；7、刀轴型式：单轴型；8、刀轴连接型式：花键式；9、传动型式：中间齿轮传动；10、运输方式：普通型；11、刀辊设计转速r/min：261/236（n=540)，226/267(n=720)，314/291(n=1000)；12、刀辊最大回转半径mm：245；13、刀辊总安装刀数（把）82；14、旋耕刀型号：IT245;15、限深装置型式：限深板；16、镇压型式：拖板；17、配套拖拉机标定功率范围kW： 73.5-110.3；18、配套拖拉机动力输出轴转速r/min：1000/720/540；","T202100321523","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[109,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港市连发机械有限公司","旋耕机","1GKN-300S","耕幅:3m;单轴:是 ","结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1120×3350×1350mm；作业速度范围（m/s）：0.69～1.81；工作幅宽(cm)：300；耕深（㎝）：旱耕12-16，水耕14-18；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：235（n动=540）、265（n动=720）；刀辊最大回转半径（mm）：250；刀辊总安装刀数(把)：78；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深轮；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围(kW)：58.8-73.5；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540，720。","T202100321554","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[110,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","潍坊潍旋农业装备有限公司","旋耕机","1GQN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构形式框架式、单轴型、外形尺寸（mm）1100×2830×1035、配套功率(kW)68.0-73.5、结构质量（kg）415、工作幅宽(mm)2500、中间齿轮传动、总安装刀数量(把)64、旋耕刀型号It245等。","T202100341710","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[111,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","盐城平波机械制造有限公司","旋耕机","1GQ-260","耕幅:2.6m;单轴:是 ","型号名称：1GQ-260型旋耕机\n结构型式：圆梁型      整机外形尺寸（长×宽×高）：870×2830×1085mm\n作业速度范围:0.56～1.39m/s             工作幅宽:260cm        耕深:≥8cm\n刀轴型式:单轴型       刀轴连接型式:接盘式        传动型式:侧边齿轮传动\n刀辊设计转速:270、360r/min\n刀辊最大回转半径:195mm              刀辊总安装刀数:90把\n旋耕刀型号:IT175                    限深装置型式:限深板    镇压型式:拖板","T202132320242","2026-09-05","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[112,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","盐城平波机械制造有限公司","旋耕机","1GQ-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","型号名称：1GQ-280型旋耕机\n结构型式：圆梁型\n整机外形尺寸（长×宽×高）：870×3030×1085mm\n作业速度范围：0.56～1.39m/s\n工作幅宽：280cm\n耕深：≥8cm\n刀轴型式:单轴型  刀轴连接型式:接盘式  传动型式:侧边齿轮传动\n刀辊设计转速:270、360r/min\n刀辊最大回转半径:195mm     刀辊总安装刀数:98把\n旋耕刀型号:IT175\n限深装置型式:限深板        镇压型式:拖板","T202132320241","2026-09-05","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[113,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","郓城县工力有限公司","旋耕机","1GQN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","工作幅宽：250cm、作业速度范围：0.5-1.2m/s、刀轴形式：单轴式、结构形式：框架式、传动形式：中间齿轮传动、刀轴设计转速：312r/min、刀辊总安装刀数：68把、旋耕刀型号：IT245、限深装置形式：限深板、配套拖拉机标定功率范围：62.5-74kW","T202134340522","2026-12-26","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[114,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GQNM-230","耕幅:2.3m;双轴:是 ","外形尺寸（长×宽×高）：1585×2550×1290mm；配套拖拉机标定功率范围：88.2～102.9kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min；与拖拉机连接方式：三点悬挂；结构型式：框架式；旋耕最终传动方式：中间齿轮传动；灭茬最终传动方式：中间齿轮传动；结构质量：943kg；作业速度范围：0.56～1.39；工作幅宽：2300mm；旋耕设计转速：307r/min；灭茬设计转速：566r/min；旋耕刀辊最大回转半径：245mm；灭茬刀辊最大回转半径：135mm；旋耕刀总安装刀数：66把；灭茬刀总安装刀数：66把；旋耕刀型号：IT245；灭茬刀型号：MI135。","T202113130681","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[115,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","河北圣和农业机械有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GQNM-250","耕幅:2.5m;双轴:是 ","外形尺寸（长×宽×高）：1585×2750×1290mm；配套拖拉机标定功率范围：95.6～110.3kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min；与拖拉机连接方式：三点悬挂；结构型式：框架式；旋耕最终传动方式：中间齿轮传动；灭茬最终传动方式：中间齿轮传动；结构质量：971kg；作业速度范围：0.56～1.39；工作幅宽：2500mm；旋耕设计转速：307r/min；灭茬设计转速：566r/min；旋耕刀辊最大回转半径：245mm；灭茬刀辊最大回转半径：135mm；旋耕刀总安装刀数：72把；灭茬刀总安装刀数：72把；旋耕刀型号：IT245；灭茬刀型号：MI135。","T202113130681","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[116,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","潍坊丰程农业机械有限公司","旋耕机","1GKNM-250","耕幅:2.5m;双轴:是 ","型号名称\n/\n1GKNM-250型旋耕机\n结构型式\n/\n框架型\n整机外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n1550×2680×1350\n作业速度范围\nm/s\n0.55～1.38\n工作幅宽\ncm\n250\n耕深\ncm\n≥12\n刀轴型式\n/\n双轴型\n刀轴连接型式\n/\n花键式\n传动型式\n/\n中间传动\n运输方式\n/\n普通型\n变速箱挡位数（变速旋耕机）\n个\n/\n刀辊设计转速\nr/min\n前轴：320；后轴：320\n刀辊最大回转半径\nmm\n前轴：245；后轴：245\n刀辊总安装刀数\n把\n前轴：60；后轴：60\n旋耕刀型号\n/\n前轴：IT245；后轴：IT245\n限深装置型式\n/\n限深板\n镇压型式\n/\n拖板\n配套拖拉机标定功率范围\nkW\n147～220\n配套拖拉机动力输出轴转速\nr/min\n76","T202137370543","2026-12-28","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[117,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","广东弘科农业机械研究开发有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL230A","耕幅:2.3m;型式:履带自走式:是 ","型式：履带自走式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）( mm ):3435×2560×2665 \n作业幅宽（mm）: 2300\n最小离地间隙(mm):310 \n配套动力标定功率(kW):74.5","T202244440006","2027-05-16","74.5","购机补贴(通用类)","广东省","评阅通过","","","","",""]
[118,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","湖南省农友机械集团有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL-200A","耕幅:2m;型式:履带自走式:是 ","规格型号:1GZ-200A ;工作状态外服尺寸(长X寬X高) m  3760x2150x2360mm ；配套动力生产企业：浙江新柴股份有限公司；配套动力牌号型号： 4D32YT30/756 ;配套动力结构型式：直列、水冷,四冲程,直喷 ；配套动力气缸数量：4 ；配套动力标定功率：55.2KG; 配套动力标定转速 2600r/min; 作业幅宽：200cm；变速節档位數(前进/后退)：无级变速；整机质量：2160kg：作业小时生产率 ：≥0.15hm ² /h ；单位作业量燃油消耗量：≤20.0kg/hm ²; 作业档位:工作挡；最小高地间隙：320mm；旋耕机装置联接方式：三点悬挂 ；工作部件传动方式： 侧边齿轮；发动机与离合器联接方式：皮帶联接； 制动器型式：湿式摩擦片式；刀辊总安装刀数 ： 80片； 刀辊旋耕刀型号：1T245； 轨距：1050mm ；履带节距 ：90mm； 履带节数 ：51节 履带宽 ：400mm","T202243430031","2027-05-29","55.2","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[119,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","湖南省农友机械集团有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL-230A","耕幅:2.3m;型式:履带自走式:是 ","规格型号:1GZ-230A ;工作状态外服尺寸(长X寬X高) m 3500x2500x2680mm ；配套动力生产企业：浙江新柴股份有限公司；配套动力牌号型号：4D32RT30/1006 ;配套动力结构型式：直列、水冷,四冲程,直喷 ；配套动力气缸数量：4 ；配套动力标定功率：73.5KG; 配套动力标定转速 2600r/min; 作业幅宽：230cm；变速節档位數(前进/后退)：无级变速；整机质量：2280kg：作业小时生产率 ：≥0.17 hm ² /h ；单位作业量燃油消耗量：≤20.0kg/hm ²; 作业档位:工作挡；最小高地间隙：320mm；旋耕机装置联接方式：三点悬挂 ；工作部件传动方式： 侧边齿轮；发动机与离合器联接方式：皮帶联接； 制动器型式：湿式摩擦片式；刀辊总安装刀数 ： 98片； 刀辊旋耕刀型号：1T245； 轨距：1200mm ；\n履带节距 ：90mm； 履带节数 ：51节 履带宽 ：400mm","T202243430031","2027-05-29","73.5","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[120,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","重庆优悠动力科技有限公司","微耕机","1WGQZ2.2-66","配套发动机功率:2.2kW","1、型号名称：1WGQZ2.2-66型微耕机\n2、结构型式：手持式\n3、配套发动机标定功率：2.2KW\n4、配套发动机标定转速：3600r/min\n5、配套发动机起动方式：手拉起动\n6、配套发动机燃油种类：汽油\n7、整机外形尺寸（长×宽×高）：1500mm×670mm×950mm\n8、作业速度：0.1～0.3m/s\n9、扶把振动：≤50m/s²\n10、作业小时生产率：≥0.04h㎡/(h*m)\n11、单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/h㎡\n12、工作幅宽：660mm\n13、发动机输出传动方式：直联\n14、刀辊传动方式：齿轮传动\n15、扶把调整幅度水平方向：60°\n16、扶把调整幅度垂直方向：27°\n17、刀辊设计转速：173r/min\n18、刀辊最大回转半径：180mm\n19、刀辊总安装刀数：24\n20、旋耕刀型式：旱地刀\n21、主离合器型式：摩擦片式\n22、主离合器状态：常开","T202250500068","2027-04-01","2.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[121,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","重庆优悠动力科技有限公司","微耕机","1WGQZ2.2-70","配套发动机功率:2.2kW","1、型号名称：1WGQZ2.2-70型微耕机\n2、结构型式：手持式\n3、配套发动机标定功率：2.2KW\n4、配套发动机标定转速：3600r/min\n5、配套发动机起动方式：手拉起动\n6、配套发动机燃油种类：汽油\n7、整机外形尺寸（长×宽×高）：1500mm×710mm×950mm\n8、作业速度：0.1～0.3m/s\n9、扶把振动：≤50m/s²\n10、作业小时生产率：≥0.04h㎡/(h*m)\n11、单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/h㎡\n12、工作幅宽：700mm\n13、发动机输出传动方式：直联\n14、刀辊传动方式：齿轮传动\n15、扶把调整幅度水平方向：0°\n16、扶把调整幅度垂直方向：220°\n17、刀辊设计转速：快档：135r/min、慢档：95r/min\n18、刀辊最大回转半径：180mm\n19、刀辊总安装刀数：24\n20、旋耕刀型式：旱地刀\n21、主离合器型式：摩擦片式\n22、主离合器状态：常开","T202250500068","2027-04-01","2.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[122,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","常州科普动力机械有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套发动机功率:6.3kW","配套发动机标定功率: 6.3KW 配套发动机燃油种类: 柴油 作业速度：≥ 0.17m/s 作业小时生产率：≥0.06hm2/(h·m) 单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2 工作幅宽： 1350mm 发动机输出传动方式： 直联 刀辊传动方式： 齿轮传动 刀辊最大回转半径： 180mm","T201932320179","2024-12-30","6.3","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[123,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","桂林严关机械有限公司","微耕机","1WG—4.0Q","配套发动机功率:4kW","主要技术规格叁数1.结构型式:前置式2.配套发动机:生产企业:重庆博伊顿动力机械有限公司；型号名称:170F型汽油机；结构型式:单缸,斜置式,风冷；额定功率:4.0(KW)；额定转速:3600(R/MIN)；起动方式:手拉绳起动；3.外形尺寸(长X宽X高):1550X900X950(MM)4.结构质量(配犁):50(KG)5.传动方式:传动至变速箱:皮带传动；变速葙至刀轴:链条传动；6.连接方式(与旋耕部件):直联式7.扶把调整幅度:水平方向:/；垂直方向:3级(60)8.刀辊:转速:170(R/MIN)；最大回转半径:180MM；总装刀数:249.旋耕刀型号:PIT180(左右)10.主离合器型式:牙嵌式11.耕宽:900±50(CM)12.耕深:≥10013.作业速度:≤1.53(M/S)14.作业小时生产率:0.053~0.065(HM2/H)15.单位作业面积燃油消耗量:≤19.00(KGHM2)","T202045450102","2025-09-23","4","购机补贴(非通用类)","广西壮族自治区","评阅通过","","","","",""]
[124,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","临沂沃瑞农业机械有限公司","微型耕耘机","1WG4.0-65FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","型号名称:1WG4.0-65FQ-ZC 微型耕耘机;结构型式:手持式;标定功率:4.0kw;标定转速:3600r/min;起动方式:手拉式自回绳;外形尺寸(长x宽x高):1370x730x840mm;工作状态结构质量:64kg;传动方式:齿轮传动;连接方式:直连;刀辊设计转速:225r/min最大回转半径:150mm;总安装刀数:16把;旋耕刀型式:150;主离合器型式:离心蹄式摩擦片;耕宽:650mm;耕深:≥100mm;作业速度:0.1~0.3m/s;作业小时生产率:0.03~0.07hm²/(h●m);单位作业面积燃油消耗量:≤22kg/hm²;","T202037370136","2025-07-06","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[125,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","日照市弘旭机械制造有限公司","微型耕耘机","1WGQ-4","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WGQ-4型微型耕耘机；结构型式：手持式；配套发动机型号名称：JM170F/P型汽油机；配套发动机生产企业：重庆蛟马动力科技有限公司；配套发动机标定功率：4.0KW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉自回绳；配套发动机燃油种类：汽油；a整机外形尺寸：（长X宽X高）：1560X920X950mm；作业速度：0.1~0.3m/s；扶把振动：≤12；作业小时生产率:0.01-0.07 hm²/(h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≤20kg/hm²；工作幅宽：920mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；扶把调整幅度（水平方向）：90（°）；扶把调整幅度(垂直方向)；30（°）；刀辊设计转速：118、76r/min；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：刀座式；主离合器型式：涨离式；主离合器状态：常开；","T202037370369","2025-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[126,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","日照市弘旭机械制造有限公司","微型耕耘机","1WGQ-4Z","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WGQ-4Z型微型耕耘机；结构型式：手持式；配套发动机型号名称：JM170F/P型汽油机；配套发动机生产企业：重庆蛟马动力科技有限公司；配套发动机标定功率：4.0KW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉自回绳；配套发动机燃油种类：汽油；a整机外形尺寸：（长X宽X高）：1600X920X1000mm；作业速度：0.1~0.3m/s；扶把振动：≤12；作业小时生产率:0.036-0.108 hm²/(h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≤28kg/hm²；工作幅宽：920mm；发动机输出传动方式：齿轮传动；刀辊传动方式：轴传动；扶把调整幅度（水平方向）：90（°）；扶把调整幅度(垂直方向)；30（°）；刀辊设计转速：118、76r/min；刀辊最大回转半径：185mm；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：刀座式；主离合器型式：摩擦片；主离合器状态：常开；","T202037370368","2025-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[127,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","日照市弘旭机械制造有限公司","微型耕耘机","1WGQ-4ZA","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WGQ-4ZA型微型耕耘机；结构型式：手持式；配套发动机型号名称：JM170F/P型汽油机；配套发动机生产企业：重庆蛟马动力科技有限公司；配套发动机标定功率：4.0KW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉自回绳；配套发动机燃油种类：汽油；a整机外形尺寸：（长X宽X高）：1420X920X990mm；作业速度：0.1~0.3m/s；扶把振动：≤12；作业小时生产率:0.036-0.108 hm²/(h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≤28kg/hm²；工作幅宽：920mm；发动机输出传动方式：齿轮传动；刀辊传动方式：链条传动；扶把调整幅度（水平方向）：90（°）；扶把调整幅度(垂直方向)；30（°）；刀辊设计转速：118、76r/min；刀辊最大回转半径：185mm；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：刀座式；主离合器型式：摩擦片；主离合器状态：常开；","T202037370367","2025-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[128,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","日照市立盈机械制造有限公司","微耕机","1WG-6","配套发动机功率:6.3kW","型号名称：1WG-6型微耕机；结构型式：前置式；配套发动机型号名称：KD188FW型柴油机；配套发动机生产企业：常州科普动力机械有限公司；配套发动机标定功率：6.3kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：电启动+手拉启动；配套发动机燃油种类：柴油；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1720×970×960；作业速度：0.2～0.5m/s；扶把振动：≤12m/s2；作业小时生产率：0.06～0.14hm2/(h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≤10kg/hm2；工作幅宽：890mm；发动机输出传动方式：齿轮传动；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：左右各45°；扶把调整幅度（垂直方向）：40°；刀辊设计转速r/min：84.5（低）/145.1（高）；刀辊最大回转半径：195mm；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：刀盘式；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202237370008","2027-03-29","6.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[129,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","山东德农农业机械制造有限责任公司","微型耕耘机","1WG-4","配套发动机功率:4kW","结构型式：前置式；外形尺寸（长×宽×高)mm：1390×860×1000；工作幅宽(cm)86；结构质量（kg）：75；作业速度：0.2-0.4m/s；作业小时生产率：0.1-0.12h㎡/（hm）；单位作业面积燃油消耗量：≤10.8kg/h㎡；配套发动机启动方式：手拉绳反冲式启动；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；旋耕刀型式：WG165；刀辊总安装刀数：24；主离合器型式：离心式；主离合器状态：常开。","T202100140290","2026-06-29","4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[130,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","山东迅迪机械股份有限公司","微耕机","1WG-4Q(Z-2)","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG-4Q（Z-2）型微耕机；结构型式：手持式；配套发动机型号名称：1P70FV型汽油机；配套发动机生产企业：重庆力帆内燃机有限公司；配套发动机标定功率：4.0kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1400×720×950；作业速度：0.2～0.5m/s；扶把振动：≤12m/s2；作业小时生产率：0.04～0.11hm2/(h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≤28kg/hm2；工作幅宽：650mm；发动机输出传动方式：齿轮传动；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：30°；刀辊设计转速r/min：101（低）/150（高）；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀数：16；旋耕刀型式：刀盘式；主离合器型式：蹄式摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202237370009","2027-03-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[131,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","山东迅迪机械股份有限公司","微耕机","1WG-4QP","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：1WG-4QP型微耕机；结构型式：手持式；配套发动机型号名称：170F型汽油机；配套发动机生产企业：日照市立盈机械制造有限公司；配套发动机标定功率：4.1kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1530×780×950；作业速度：0.2～0.5m/s；扶把振动：≤12m/s2；作业小时生产率：0.05～0.11hm2/(h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≤28kg/hm2；工作幅宽：700mm；发动机输出传动方式：齿轮传动；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：左右各45°；扶把调整幅度（垂直方向）：30°；刀辊设计转速r/min：101（低）/133（高）；刀辊最大回转半径：185mm；刀辊总安装刀数：18；旋耕刀型式：刀座式；主离合器型式：张紧式；主离合器状态：常开。","T202237370011","2027-03-29","4.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[132,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","山东迅迪机械股份有限公司","微耕机","1WG-4QZ","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：1WG-4QZ型微耕机；结构型式：手持式；配套发动机型号名称：170F型汽油机；配套发动机生产企业：日照市立盈机械制造有限公司；配套发动机标定功率：4.1kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1600×760×950；作业速度：0.2～0.5m/s；扶把振动：≤12m/s2；作业小时生产率：0.05～0.11hm2/(h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≤28kg/hm2；工作幅宽：700mm；发动机输出传动方式：齿轮传动；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：左右各45°；扶把调整幅度（垂直方向）：30°；刀辊设计转速r/min：50（低）/120（高）；刀辊最大回转半径：185mm；刀辊总安装刀数：18；旋耕刀型式：刀座式；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202237370010","2027-03-29","4.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[133,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","潍坊金百川机械有限公司","微型耕耘机","1WGQ4.0-70","配套发动机功率:4.0kW","型号名称/1WGQ4.0-70型微耕机；结构形式/手持式；配套发动机标定功率kw4.0；配套发动机标定转速r/min：3600；整机外形尺寸（长×宽×高）mm/1460×700×960；工作幅宽mm/700；发动机输出传动方式/轴传动；刀辊传动方式/齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）(°)90；扶把调整幅度（垂直方向）(°)/45；旋耕刀型式/旱地刀；刀辊最大回转半径mm150；总安装刀数/18；主离合器型式/摩擦片","T202137370199","2026-06-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[134,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","潍坊强盛农业装备有限公司","微耕机","1WGQ4-70","配套发动机功率:4kW","整机外形尺寸(长×宽× 高) mm：1430×740×830；工作幅宽（mm）：700； 作业速度（m/s）：≥0.3；发动机输出传动方式：皮带；刀辊传动方式：链条传动；旋耕刀型式：旋耕刀；刀辊总安装刀数：18；主离合器型式：牙嵌式；主离合器状态：常开式。","T202100641948","2026-12-30","4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[135,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","盐城振禾农业装备有限公司","微耕机","1WG-4.0Q","配套发动机功率:4.0kW","结构型式:前置式；配套动力型号名称:JM170F/P型汽油机；配套动力结构型式:单缸、风冷；额定功率:4.0KW；额定转速:3600r/min；起动方式:手拉式；外形尺寸(长*宽*高):1350mm*850mm*950mm；结构质量:83kg；传动方式:V带+链条；连接方式:皮带连接；扶把水平方向调整幅度:270°、扶把垂直方向调整幅度:100°；刀辊转速:1档90r/min、2档130r/min；刀辊最大回转半径:175mm；总安装刀数:18把；旋耕刀型号:旱地弯刀；主离合器型式:涨紧式；耕深:≥100mm；耕宽:850mm；作业速度:0.2~0.4m/s；作业小时生产率:0.04~0.07HM2/(H•M)；单位作业面积燃油消耗量:≤24kg/HM2","T202034725","2025-12-28","4.0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[136,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆奥斯迪农业机械有限公司","微耕机","1WG4.0-105FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","手启动型汽油发动机，国二排放标准，配套功率;6.3KW 3600r/min 直连型微耕机","渝2019106","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[137,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆奥斯迪农业机械有限公司","微耕机","1WG6.3-135FC-ZC","配套发动机功率:6.3kW","手启动型柴油发动机，国三排放标准，配套功率;6.3KW 3600r/min 直连型微耕机","渝2019105","2023-12-31","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[138,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆奥斯迪农业机械有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","手启动型柴油发动机，国三排放标准，配套功率;4.1KW 3600r/min 直连型微耕机","T202050500193","2025-08-27","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[139,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆奥斯迪农业机械有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105A","配套发动机功率:4.1kW","手启动型柴油发动机，国三排放标准，配套功率;4.1KW 3600r/min 直连型微耕机","T202050500191","2025-08-27","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[140,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆奥斯迪农业机械有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","手启动型柴油发动机，国三排放标准，配套功率;6.3KW 3600r/min 直连型微耕机","T202050500194","2025-08-27","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[141,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆奥斯迪农业机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-105A","配套发动机功率:4.0kW","手启动型汽油发动机，国二排放标准，配套功率;4.0KW 3800r/min 直连型微耕机","T202050500192","2025-08-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[142,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆佰鼎机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-100B","配套发动机功率:4.05kW","配套发动机型号名称：KM173FAD柴油机；配套发动机标定功率：4.05KW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作幅宽：1000mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀","T202150500379","2026-11-18","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[143,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆佰鼎机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-100C","配套发动机功率:4.05kW","配套发动机型号名称：KM173FAD柴油机；配套发动机标定功率：4.05KW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作幅宽：1000mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀","T202150500379","2026-11-18","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[144,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆佰鼎机械制造有限公司","微耕机","1WGQD4.0-33","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机型号：YH170F/P；配套发动机标定功率：4.0KW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作幅宽：330mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀棍传动方式：链条传动；旋耕刀型式：旱地刀","T202150500378","2026-11-18","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[145,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆佰鼎机械制造有限公司","微耕机","1WGQD4.0-33A","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机型号：YH170F/P；配套发动机标定功率：4.0KW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作幅宽：330mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀棍传动方式：链条传动；旋耕刀型式：旱地刀","T202150500378","2026-11-18","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[146,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆长田农机有限公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","1. 发动机型号：ZX170F 2.发动机转速：3600r/min 3.配套发动机启动方式：手拉启动 4.外形尺寸：1570*1010*890 5.作业小时效率：≥0.4 hm²/ (h.m) 6.单位作业面接燃油消耗量：≤35 kg /hm² 7.作业速度：0.1-0.3m/s 8.工作幅度：1000mm 9.发动机传动方式：直连 10：刀辊传动方式：齿轮传动 11：刀辊设计转速：快挡 130r/min 慢挡 90r/min 12:主离合器型式：摩擦片式 13：主离合器状态：常开","T201950500137","2024-09-09","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[147,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆长田农机有限公司","微耕机","1WG4.05-100FC-ZC","配套发动机功率:4.05kW","发动机标定转速：3600r/min ； 配套发动机起动方式：手拉起动 ； 工作状态外形尺寸： 1600mm×1010mm×900mm ；作业速度：0.1～0.3m/s ；扶把振动：≤50m/s² ；作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m) ；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2 ；工作幅宽：1000mm ； 发动机输出传动方式：直联 ；刀辊设计转速：快挡：130r/min，慢挡：90130r/min ；刀辊最大回转半径：170mm ；主离合器型式：摩擦片式 ；主离合器状态：常开","T201950500134","2024-09-09","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[148,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆长田农机有限公司","微耕机","1WG4.1-105FC-ZC","配套发动机功率:4.1kW","1.发动机型号：KAGS350（凯奥国三） 2.发动机转速：3600r/min 3. 小时作业效率：≥0.04hm²/（h.m）4.单位作业面积燃油消耗量：≤35 kg/hm² 5.作业速度：0.1-0.3m/s 6. 工作幅宽：1050mm 7. 发动机输出传动方式：直联 8.刀辊设计转速：快挡125r/min 慢挡 86r/min 9.主离合器型式：摩擦片式 10.主离合器状态：常开 11.外形尺寸：1780*1060*1020","T201950500135","2024-09-09","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[149,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆长田农机有限公司","微耕机","1WG5.3-135FC-ZC","配套发动机功率:5.3kW","1.发动机型号：KM186FA（国三） 2.发动机转速：3000r/min 3. 小时作业效率：≥0.04hm²/（h.m）4.单位作业面积燃油消耗量：≤35 kg/hm² 5.作业速度：0.1-0.3m/s 6. 工作幅宽：1350mm 7. 发动机输出传动方式：直联 8.刀辊设计转速：快挡104r/min 慢挡 72r/min 9.主离合器型式：摩擦片式 10.主离合器状态：常开 11.外形尺寸：1780*1360*1020","T201950500136","2024-09-09","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[150,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆迪扬苹辰机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-80","配套发动机功率:4.05kW","型号名称   /  1WGCZ4.05-80 型微耕机\n结构型式\t/\t手持式\n配套发动机标定功率\tkW\t4.05\n配套发动机标定转速\tr/min\t3600\n配套发动机起动方式\t/\t手拉起动\n配套发动机燃油种类\t/\t柴油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1550×810×970\n工作幅宽\tmm\t800\n发动机输出传动方式\t/\t直联\n刀辊传动方式\t/\t齿轮传动\n主离合器型式\t/\t摩擦片式\n主离合器状态\t/\t常开","T202250500095","2027-04-01","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[151,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆迪扬苹辰机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-80B","配套发动机功率:4.05kW","型号名称   /  1WGCZ4.05-80B 型微耕机\n结构型式\t/\t手持式\n配套发动机标定功率\tkW\t4.05\n配套发动机标定转速\tr/min\t3600\n配套发动机起动方式\t/\t手拉起动\n配套发动机燃油种类\t/\t柴油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1550×810×850\n工作幅宽\tmm\t800\n发动机输出传动方式\t/\t直联\n刀辊传动方式\t/\t齿轮传动\n主离合器型式\t/\t摩擦片式\n主离合器状态\t/\t常开","T202250500095","2027-04-01","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[152,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆迪扬苹辰机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-80","配套发动机功率:4.0kW","型号名称   /  1WGQZ4.0-80 型微耕机\n结构型式\t/\t手持式\n配套发动机标定功率\tkW\t4.0\n配套发动机标定转速\tr/min\t3600\n配套发动机起动方式\t/\t手拉起动\n配套发动机燃油种类\t/\t汽油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1550×810×970\n工作幅宽\tmm\t800\n发动机输出传动方式\t/\t直联\n刀辊传动方式\t/\t齿轮传动\n主离合器型式\t/\t摩擦片式\n主离合器状态\t/\t常开","T202250500094","2027-04-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[153,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆迪扬苹辰机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-80A","配套发动机功率:4.0kW","型号名称   /  1WGQZ4.0-80A 型微耕机\n结构型式\t/\t手持式\n配套发动机标定功率\tkW\t4.0\n配套发动机标定转速\tr/min\t3600\n配套发动机起动方式\t/\t手拉起动\n配套发动机燃油种类\t/\t汽油\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1550×810×850\n工作幅宽\tmm\t800\n发动机输出传动方式\t/\t直联\n刀辊传动方式\t/\t齿轮传动\n主离合器型式\t/\t摩擦片式\n主离合器状态\t/\t常开","T202250500094","2027-04-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[154,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","微耕机","1WGQD4.2-55","配套发动机功率:4.2kW","外形尺寸（长×宽×高）mm：1470*600*980；工作幅宽：550mm；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）:链条传动；旋耕刀形式：旱地刀；总安装刀数量（把）：18；主离合器形式：张紧轮式","T202250500118","2027-05-26","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[155,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","微耕机","1WGQZ4.2-90","配套发动机功率:4.2kW","外形尺寸（长×宽×高）mm：1600*910*1000;工作幅宽：900mm；传动方式（发动机输出）:直连;传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀形式：旱地刀；总安装刀数量（把）：32  ； 主离合器型式：摩擦片式","T202250500096","2027-04-01","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[156,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆鼎工机电有限公司","微耕机","1WGFQD4.0-100","配套发动机功率:4.0kW","发动机标定功率：4.0kW；发动机标定转速：3600r/min；起动方式：手拉起动；燃油种类：汽油；外形尺寸mm :1485×1020×870；作业速度m/s:0.1～0.3；扶把振动m/s²：≤50；作业小时生产率h㎡/(h·m)：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/h㎡:≤35；工作幅宽mm：1000；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；扶把调整幅度水平方向（°）：0，垂直方向：160；刀辊设计转速r/min：快档：150；慢档：115；刀辊最大回转半径mm:180；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态：常开。","T201900500977","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[157,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆鼎工机电有限公司","微耕机","1WGFQZ4.0-95","配套发动机功率:4.0kW","发动机标定功率：4.0kW；发动机标定转速：3600r/min；起动方式：手拉起动；燃油种类：汽油；外形尺寸mm :1600×950×940；作业速度m/s:0.1～0.3；扶把振动m/s²：≤50；作业小时生产率h㎡/(h·m)：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/h㎡:≤35；工作幅宽mm：950；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（°）：0，垂直方向：105；刀辊设计转速r/min：快档：155；慢档：75；刀辊最大回转半径mm:180；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T201900500976","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[158,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆鼎工机电有限公司","微耕机","1WGFQZ4.2-90","配套发动机功率:4.2kW","型号名称：1WGFQZ4.2-90微耕机，发动机标定功率：4.2kW；发动机标定转速：3600r/min；起动方式：回复式手拉起动；燃油种类：汽油；外形尺寸mm :1370×920×840；作业速度m/s:0.1～0.3；扶把振动m/s²：≤50；作业小时生产率h㎡/(h·m)：≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/h㎡:≤35；工作幅宽mm：900；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（°）：0，垂直方向：180；刀辊设计转速r/min：170；刀辊最大回转半径mm:150；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦盘式；主离合器状态：常开。","T202150500393","2026-11-18","4.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[159,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆鼎工机电有限公司","微耕机","1WGFQZ5.5-100","配套发动机功率:5.5kW","型号名称：1WGFQZ5.5-100微耕机；发动机标定功率：5.5kW；发动机标定转速：3600r/min；起动方式：手拉起动；燃油种类：汽油；外形尺寸mm :1740×1010×980；工作幅宽mm：1000；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（°）：0，垂直方向：70；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊最大回转半径mm:180；刀辊总安装刀数：24；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202150500394","2026-11-18","5.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[160,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆康搏斯动力设备有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-110","配套发动机功率:4.05kW","配套发动机标定功率:4.05KW  配套发动机标定转速：3600r/min  配套发动机起动方式：手拉起动 配套发动机燃油种类: 柴油  作业速度： 0.1～0.3m/s 扶把振动：≤50m/s2 作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m) 单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2 工作幅宽： 1100mm 发动机输出传动方式： 直联 刀辊传动方式:齿轮传动  扶把调整幅度（垂直方向）：140°  刀辊设计转速（r/min）：慢档97，快档135，刀辊最大回转半径：180mm 刀辊总安装刀数：32 旋耕刀型式：旱地刀 主离合器型式：摩擦片式 主离合器状态：常开","T202250500090","2027-04-01","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[161,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆康搏斯动力设备有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-110-1","配套发动机功率:4.05kW","配套发动机标定功率:4.05KW  配套发动机标定转速：3600r/min  配套发动机起动方式：手拉起动 配套发动机燃油种类: 柴油  作业速度： 0.1～0.3m/s 扶把振动：≤50m/s2 作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m) 单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2 工作幅宽： 1100mm 发动机输出传动方式： 直联 刀辊传动方式:齿轮传动  扶把调整幅度（垂直方向）：200°  刀辊设计转速（r/min）：慢档62,中档121,快档156，刀辊最大回转半径：180mm 刀辊总安装刀数：32 旋耕刀型式：旱地刀 主离合器型式：摩擦片式 主离合器状态：常开","T202250500090","2027-04-01","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[162,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆康搏斯动力设备有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-95","配套发动机功率:4.05kW","配套发动机标定功率:4.05KW  配套发动机标定转速：3600r/min  配套发动机起动方式：手拉起动 配套发动机燃油种类: 柴油  作业速度： 0.1～0.3m/s 扶把振动：≤50m/s2 作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m) 单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2 工作幅宽： 950mm 发动机输出传动方式： 直联 刀辊传动方式:齿轮传动  扶把调整幅度(垂直方向)：200°  刀辊设计转速（r/min）：慢档76,快档165，刀辊最大回转半径：160mm 刀辊总安装刀数：24 旋耕刀型式：旱地刀 主离合器型式：摩擦片式 主离合器状态：常开","T202250500090","2027-04-01","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[163,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆康搏斯动力设备有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-95-1","配套发动机功率:4.05kW","配套发动机标定功率:4.05KW  配套发动机标定转速：3600r/min  配套发动机起动方式：手拉起动 配套发动机燃油种类: 柴油  作业速度： 0.1～0.3m/s 扶把振动：≤50m/s2 作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m) 单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2 工作幅宽： 950mm 发动机输出传动方式： 直联 刀辊传动方式:齿轮传动  扶把调整幅度(垂直方向)：160°  刀辊设计转速（r/min）：慢档103,快档145，刀辊最大回转半径：160mm 刀辊总安装刀数：24 旋耕刀型式：旱地刀 主离合器型式：摩擦片式 主离合器状态：常开","T202250500090","2027-04-01","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[164,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆康搏斯动力设备有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-95A","配套发动机功率:4.05kW","配套发动机标定功率:4.05KW  配套发动机标定转速：3600r/min  配套发动机起动方式：手拉起动 配套发动机燃油种类: 柴油  作业速度： 0.1～0.3m/s 扶把振动：≤50m/s2 作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m) 单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2 工作幅宽： 950mm 发动机输出传动方式： 直联 刀辊传动方式:齿轮传动  扶把调整幅度(垂直方向)：200°  刀辊设计转速（r/min）：慢档72,中档102,快档155，刀辊最大回转半径：160mm 刀辊总安装刀数：24 旋耕刀型式：旱地刀 主离合器型式：摩擦片式 主离合器状态：常开","T202250500090","2027-04-01","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[165,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆康搏斯动力设备有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率: 4.0KW  配套发动机标定转速：3600r/min  配套发动机起动方式：手拉起动 配套发动机燃油种类: 汽油  作业速度： 0.1～0.3m/s 扶把振动：≤50m/s2 作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m) 单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2 工作幅宽： 950mm 发动机输出传动方式： 直联 刀辊传动方式:齿轮传动 扶把调整幅度（垂直方向）：200° 刀辊设计转速（r/min）：慢档76，快档165 刀辊最大回转半径： 160mm 刀辊总安装刀数：24 旋耕刀型式：旱地刀 主离合器型式：摩擦片式 主离合器状态：常开","T202250500091","2027-04-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[166,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆康搏斯动力设备有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95-1","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率: 4.0KW  配套发动机标定转速：3600r/min  配套发动机起动方式：手拉起动 配套发动机燃油种类: 汽油  作业速度： 0.1～0.3m/s 扶把振动：≤50m/s2 作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m) 单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2 工作幅宽： 950mm 发动机输出传动方式： 直联 刀辊传动方式:齿轮传动 扶把调整幅度（垂直方向）：160° 刀辊设计转速（r/min）：慢档103，快档145 刀辊最大回转半径： 160mm 刀辊总安装刀数：24 旋耕刀型式：旱地刀 主离合器型式：摩擦片式 主离合器状态：常开","T202250500091","2027-04-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[167,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆康搏斯动力设备有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95A","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率: 4.0KW  配套发动机标定转速：3600r/min  配套发动机起动方式：手拉起动 配套发动机燃油种类: 汽油  作业速度： 0.1～0.3m/s 扶把振动：≤50m/s2 作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m) 单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2 工作幅宽： 950mm 发动机输出传动方式： 直联 刀辊传动方式:齿轮传动 扶把调整幅度（垂直方向）：200° 刀辊设计转速（r/min）：慢档72,中档102,快档1155 刀辊最大回转半径： 160mm 刀辊总安装刀数：24 旋耕刀型式：旱地刀 主离合器型式：摩擦片式 主离合器状态：常开","T202250500091","2027-04-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[168,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆铭辉动力机械有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-100","配套发动机功率:4.05kW","1WG4.05-100型微耕机配置参数：173F国3动力一台，排放标准第三阶段；标定功率4.05KW/3600r/min/，直联传动箱一套，刀具最大工作宽幅1000MM，配23方3片4组旱地刀一套，23方高效水田轮一套.","T202150500271","2026-09-17","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[169,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆铭辉动力机械有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","1WGCZ4.1-105型微耕机配置为：直连传动箱体一套，400-8轮胎一套，国3排放标准178动力一台/配刀具2套（3片4组防缠刀一台，高效水田轮一套）。刀具工作宽幅1050MM","T202150500271","2026-09-17","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[170,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆铭辉动力机械有限公司","微耕机","1WGCZ5.3-135","配套发动机功率:5.3kW","1WGCZ5.3-135型号微耕机配直连传动箱体1套/400-8轮胎一对，国3排放标186F动力一台，刀具标配2套（防缠刀，水田轮）刀具工作宽幅1350mm","T202150500271","2026-09-17","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[171,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆铭辉动力机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-66","配套发动机功率:4.0kW","1WGQZ4.0-66耕机配置参数：配汽油发动机型号MH170F动力一台，配套发动机标定转速：3600r/min， 标定功率：4.0KW，耕机工作宽幅660MM，配2+1松土刀或者开沟刀.","T202150500272","2026-09-17","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[172,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆农久友机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-95","配套发动机功率:4.05kW","燃油种类：柴油；标定功率：4.05kW； 标定转速：3600r/min； 起动方式：手拉起动； 【微耕机】 外形尺寸（mm）：1550960*1000； 传动方式：齿轮传动； 连接方式：直联式； 扶把调整幅度：水平方向0度，垂直方向140度； 刀辊转速（r/min）：快挡120，慢挡75； 最大回转半径175mm； 总安装刀数24;； 旋耕刀型号：旱地刀； 主离合器型式：摩擦片式； 作业速度（m/s）：0.1~0.3； 作业小时生产率h㎡/(h.m):≥0.04； 单位作业面积燃油消耗量（kg/h㎡）:≤30。","T202150500438","2026-12-29","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[173,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆农久友机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","燃油种类：柴油；标定功率：4.1kW； 标定转速：3600r/min； 起动方式：手拉起动； 【微耕机】 外形尺寸（mm）：1750*1060*1000； 传动方式：齿轮传动； 连接方式：直联式； 扶把调整幅度：水平方向0度，垂直方向110度； 刀辊转速（r/min）：快挡140，慢挡105； 最大回转半径180mm； 总安装刀数32;； 旋耕刀型号：旱地刀； 主离合器型式：摩擦片式； 作业速度（m/s）：0.1~0.3； 作业小时生产率h㎡/(h.m):≥0.04； 单位作业面积燃油消耗量（kg/h㎡）:≤30。","T202050500271","2025-09-29","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[174,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆农久友机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ5.3-135","配套发动机功率:5.3kW","燃油种类：柴油；标定功率：5.3kW； 标定转速：3000r/min； 起动方式：手拉起动； 【微耕机】 外形尺寸（mm）：1750*1350*1000； 传动方式：齿轮传动； 连接方式：直联式； 扶把调整幅度：水平方向0度，垂直方向110度； 刀辊转速（r/min）：快挡120，慢挡80； 最大回转半径180mm； 总安装刀数38;； 旋耕刀型号：旱地刀； 主离合器型式：摩擦片式； 作业速度（m/s）：0.1~0.3； 作业小时生产率h㎡/(h.m):≥0.04； 单位作业面积燃油消耗量（kg/h㎡）:≤30。","T202050500270","2025-09-29","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[175,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆农久友机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","燃油种类：柴油；标定功率：6.3kW； 标定转速：3600r/min； 起动方式：手拉起动； 【微耕机】 外形尺寸（mm）：1750*1350*1000； 传动方式：齿轮传动； 连接方式：直联式； 扶把调整幅度：水平方向0度，垂直方向110度； 刀辊转速（r/min）：快挡140，慢挡105； 最大回转半径180mm； 总安装刀数38;； 旋耕刀型号：旱地刀； 主离合器型式：摩擦片式； 作业速度（m/s）：0.1~0.3； 作业小时生产率h㎡/(h.m):≥0.04； 单位作业面积燃油消耗量（kg/h㎡）:≤30。","T202050500268","2025-09-29","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[176,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆农久友机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95","配套发动机功率:4.0kW","燃油种类：汽油；标定功率：4.0kW； 标定转速：3600r/min； 起动方式：手拉起动； 【微耕机】 外形尺寸（mm）：1550*960*1000； 传动方式：齿轮传动； 连接方式：直联式； 扶把调整幅度：水平方向0度，垂直方向150度； 刀辊转速（r/min）：快挡140，慢挡80； 最大回转半径180mm； 总安装刀数30;； 旋耕刀型号：旱地刀； 主离合器型式：摩擦片式； 作业速度（m/s）：0.1~0.3； 作业小时生产率h㎡/(h.m):≥0.04； 单位作业面积燃油消耗量（kg/h㎡）:≤35。","T202050500269","2025-09-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[177,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆市耕霸机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-100","配套发动机功率:4.05kW","外形尺寸：1600×1000×960；工作幅宽：1000mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；刀辊总安装刀数：24；主离合器型式：摩擦片式。","T202150500414","2026-12-12","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[178,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆市耕霸机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","外形尺寸：1720×1060×1040；工作幅宽：1050mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；刀辊总安装刀数：32；主离合器型式：摩擦片式。","T202150500414","2026-12-12","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[179,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆市耕霸机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ5.3-135","配套发动机功率:5.3kW","外形尺寸：1750×1350×975；工作幅宽：1350mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；刀辊总安装刀数：38；主离合器型式：摩擦片式。","T202150500414","2026-12-12","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[180,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆市耕霸机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ5.7-135","配套发动机功率:5.7kW","外形尺寸：1750×1380×975；工作幅宽：1350mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；刀辊总安装刀数：38；主离合器型式：摩擦片式。","T202150500414","2026-12-12","5.7","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[181,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆市耕霸机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","外形尺寸：1750×1380×975；工作幅宽：1350mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；刀辊总安装刀数：38；主离合器型式：摩擦片式。","T202150500414","2026-12-12","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[182,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆市耕霸机械制造有限公司","微耕机","1WGQD4.0-95","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸：1470×950×950；工作幅宽：950mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；旋耕刀型式：旱地刀；刀辊总安装刀数：24；主离合器型式：张紧轮式。","T202150500439","2026-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[183,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆市耕霸机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸：1555×950×980；工作幅宽：950mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；刀辊总安装刀数：24；主离合器型式：摩擦片式。","T202150500413","2026-12-12","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[184,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司","微耕机","1WG4.0-100FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","配套动力型号：170F/P汽油机.结构型式：单缸、强制风冷、四冲程.最大功率（KW)：4.0.额定转速3600r/min.起动方式：回复式手拉点火.外形尺寸（长x宽x高)mm1550x1010x900.结构质量：65.传动方式：齿轮传动.连接方式：直联.刀辊总安装刀数量：32.旋耕刀型号：II型旱地刀.主离合器型式：摩擦片式.耕宽：100（cm).耕深：≧10（cm).","T201950500146","2024-09-09","","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[185,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆速豹机械制造有限公司","微耕机","1WGQD4.0-50","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WGQD4.0-50型微耕机； 结构形式：手持式；配套发动机标定功率KW：4.0；配套发动机标定转速r/min：3600;配套发动机启动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油； 整机外形尺寸（长X宽X高）mm:1300×500×900；作业速度：m/s0.05~0.2;扶把振动：≤50m/s2；作业小时生产率：h㎡/(h·m)≥0.02;单位作业面积燃油消耗量：kg/h㎡≤60;工作宽幅mm：500; 发动机输出传动方式：皮带联接；刀棍传动方式：链条传动；扶把调整幅度（水平方向）：0（º）扶把调整幅度（垂直方向）35（º）；刀棍设计转速r/min：340；刀棍最大回转半径mm:135; 总安装刀数：12；旋耕刀型式：旱地刀； 主离合器型式：张紧轮式。主离合器状态：常开。","T202250500101","2027-05-26","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[186,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆速豹机械制造有限公司","微耕机","1WGQD4.0-50A","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WGQD4.0-50A型微耕机； 结构形式：手持式；配套发动机标定功率KW：4.0；配套发动机标定转速r/min：3600;配套发动机启动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油； 整机外形尺寸（长X宽X高）mm:1300×500×970；作业速度：m/s0.05~0.2;扶把振动：≤50m/s2；作业小时生产率：h㎡/(h·m)≥0.02;单位作业面积燃油消耗量：kg/h㎡≤60;工作宽幅mm：500; 发动机输出传动方式：皮带联接；刀棍传动方式：链条传动；扶把调整幅度（水平方向）：0（º）扶把调整幅度（垂直方向）35（º）；刀棍设计转速r/min：340；刀棍最大回转半径mm:135; 总安装刀数：12；旋耕刀型式：旱地刀； 主离合器型式：张紧轮式。主离合器状态：常开。","T202250500101","2027-05-26","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[187,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆腾龙盛世机电有限公司","微耕机","1WG4.0-105FQ-Z","配套发动机功率:4.0kW","配套动力型号：TL170F/P汽油机；制造商：重庆腾龙盛世机电有限公司；标定功率(kW)：4.0；标定转速（r/min）：3600；排放标准：第二阶段。外形尺寸（长×宽×高)mm：1610×1050×960；工作幅宽(cm)105；结构质量（kg）：84；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式。","T201900511020","2024-12-30","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[188,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆优悠动力科技有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-100","配套发动机功率:4.05kW","1、型号名称：1WGCZ4.05-100型微耕机\n2、结构形式：手持式\n3、标定功率：4.05KW\n4、标定转速：3600r/min\n5、起动方式：手拉起动\n6、燃油种类：柴油\n7、外形尺寸：1500mm×1000mm×1000mm\n8、作业速度：0.1～0.3m/s\n9、作业小时生产率：≥0.04h㎡/(h*m)\n10、单位作业面积燃油消耗量：30kg/h㎡\n11、工作幅宽：1000mm\n12、发动机输出：直联\n13、传动方式：齿轮传动\n14、扶把调整幅度水平方向：0°\n15、扶把调整幅度垂直方向：65°\n16、刀辊设计转速：快档135r/min，慢档90r/min\n17、刀辊最大回转半径：180mm\n18、总安装刀数：32\n19、旋耕刀型号：旱地刀\n20、主离合器型式：摩擦片式\n21、主离合器状态：常开\n22、扶把振动：≤50m/s²","T202250500043","2027-03-02","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[189,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆优悠动力科技有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-66","配套发动机功率:4.05kW","1、型号名称：1WGCZ4.05-66型微耕机\n2、结构形式：手持式\n3、标定功率：4.05KW\n4、标定转速：3600r/min\n5、起动方式：手拉起动\n6、燃油种类：柴油\n7、外形尺寸：1500mm*670mm*950mm\n8、作业速度：0.15～0.3m/s\n9、扶把振动：≤50m/s²\n10、作业小时生产率：≥0.04h㎡/(h*m)\n12、单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/h㎡\n13、工作幅宽：660mm\n14、发动机输出：直联\n15、传动方式：齿轮传动\n16、扶把调整幅度水平方向：60°\n17、扶把调整幅度垂直方向：27°\n18、旋耕刀型式：旱地刀\n19、刀辊设计转速：175r/min\n20、刀辊最大回转半径：180mm\n21、总安装刀数：24\n22、主离合器型式：摩擦片式\n23、主离合器状态：常开","T202250500043","2027-03-02","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[190,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆优悠动力科技有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","1、型号名称：1WGCZ4.1-105型微耕机\n2、结构形式：手持式\n3、标定功率：4.1KW\n4、标定转速：3600r/min\n5、起动方式：手拉起动\n6、燃油种类：柴油\n7、外形尺寸：1650mm×1060mm×950mm\n8、作业速度：0.1～0.3m/s\n22、扶把振动：≤50m/s²\n9、作业小时生产率：≥0.04h㎡/(h*m)\n10、单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/h㎡\n11、工作幅宽：1050mm\n12、发动机输出：直联\n13、传动方式：齿轮传动\n14、扶把调整幅度水平方向：0°\n15、扶把调整幅度垂直方向：40°\n16、刀辊设计转速：快档135r/min，慢档90r/min\n17、刀辊最大回转半径：180mm\n18、总安装刀数：32\n19、旋耕刀型号：旱地刀\n20、主离合器型式：摩擦片式\n21、主离合器状态：常开","T202250500043","2027-03-02","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[191,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆优悠动力科技有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","1、型号名称：1WGCZ6.3-135型微耕机\n2、结构形式：手持式\n3、标定功率：6.3KW\n4、标定转速：3600r/min\n5、起动方式：手拉起动\n6、燃油种类：柴油\n7、外形尺寸：1650mm×1360mm×950mm\n8、作业速度：0.1～0.3m/s\n9、扶把振动：≤50m/s²\n10、作业小时生产率：≥0.04h㎡/(h*m)\n11、单位作业面积燃油消耗量：30kg/h㎡\n12、工作幅宽：1350mm\n13、发动机输出：直联\n14、传动方式：齿轮传动\n15、扶把调整幅度水平方向：0°\n16、扶把调整幅度垂直方向：40°\n17、刀辊设计转速：快档135r/min，慢档90r/min\n18、刀辊最大回转半径：180mm\n19、总安装刀数：40\n20、旋耕刀型号：旱地刀\n21、主离合器型式：摩擦片式\n22、主离合器状态：常开","T202250500043","2027-03-02","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[192,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆优悠动力科技有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100","配套发动机功率:4.0kW","1、型号名称：1WGQZ4.0-100型微耕机\n2、结构型式：手持式\n3、配套发动机标定功率：4.0KW\n4、配套发动机标定转速：3800r/min\n5、配套发动机起动方式：手拉起动\n6、配套发动机燃油种类：汽油\n7、整机外形尺寸（长×宽×高）：1500mm×1000mm×1000mm\n8、作业速度：0.1～0.3m/s\n9、扶把振动：≤50m/s²\n10、作业小时生产率：≥0.04h㎡/(h*m)\n11、单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/h㎡\n12、工作幅宽：1000mm\n13、发动机输出传动方式：直联\n14、刀辊传动方式：齿轮传动\n15、扶把调整幅度水平方向：0°\n16、扶把调整幅度垂直方向：65°\n17、刀辊设计转速：快档：135r/min、慢档：95r/min\n18、刀辊最大回转半径：180mm\n19、刀辊总安装刀数：32\n20、旋耕刀型式：旱地刀\n21、主离合器型式：摩擦片式\n22、主离合器状态：常开","T202250500068","2027-04-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[193,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆优悠动力科技有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-66","配套发动机功率:4.0kW","1、型号名称：1WGQZ4.0-66型微耕机\n2、结构型式：手持式\n3、配套发动机标定功率：4KW\n4、配套发动机标定转速：3800r/min\n5、配套发动机起动方式：手拉起动\n6、配套发动机燃油种类：汽油\n7、整机外形尺寸（长×宽×高）：1500mm×670mm×950mm\n8、作业速度：0.1～0.3m/s\n9、扶把振动：≤50m/s²\n10、作业小时生产率：≥0.04h㎡/(h*m)\n11、单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/h㎡\n12、工作幅宽：660mm\n13、发动机输出传动方式：直联\n14、刀辊传动方式：齿轮传动\n15、扶把调整幅度水平方向：60°\n16、扶把调整幅度垂直方向：27°\n17、刀辊设计转速：173r/min\n18、刀辊最大回转半径：180mm\n19、刀辊总安装刀数：24\n20、旋耕刀型式：旱地刀\n21、主离合器型式：摩擦片式\n22、主离合器状态：常开","T202250500068","2027-04-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[194,"耕整地机械","耕地机械","耕整机","功率4kW及以上耕整机","桂林严关机械有限公司","水田耕整机","1ZS-20B","配套发动机功率:4kW","结构型式：双轮驱动步耕型 外形尺寸（长×宽×高）：1600×670×1030(mm) 配套发动机标定转速：3600( r/min) 配套发动机标定功率：4(kW) 离合器型式：摩擦片式","T202045450006","2025-03-30","4","购机补贴(非通用类)","广西壮族自治区","评阅通过","","","","",""]
[195,"耕整地机械","耕地机械","耕整机","功率4kW及以上耕整机","桂林严关机械有限公司","水田耕整机","1ZS-20C","配套发动机功率:4kW","结构型式：双轮驱动步耕型 外形尺寸（长×宽×高）：1550×700×920 (mm) 配套发动机标定转速：3600( r/min) 配套发动机标定功率：4(kW) 离合器型式：推拉杆（皮带轮张紧式）","T202045450007","2025-03-30","4","购机补贴(非通用类)","广西壮族自治区","评阅通过","","","","",""]
[196,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","郓城县工力有限公司","深松机","1SZ-180","深松部件个数:4个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:450mm","配套动力37-58kW轮式拖拉机、外形尺寸：1680×1980×1380mm、结构质量：475kg、深松铲结构型式：凿铲式、排列方式：单排、数量：4铲、铲间距：45cm、工作幅宽:180cm、深松深度≧30cm、振动方式：振动","T202137370505","2026-12-28","58","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[197,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上凿铲式深松机","郓城县工力有限公司","深松机","1SZ-270","深松部件个数:6个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:450mm","配套动力66-75kW轮式拖拉机、外形尺寸：1680×2880×1380mm、结构质量：740kg、深松铲结构型式：凿铲式、排列方式：单排、数量：6铲铲间距：45cm、工作幅宽:270cm、深松深度≧30cm、振动方式：振动","T202137370506","2026-12-28","75","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[198,"耕整地机械","耕地机械","深松机","2-3铲偏柱式、全方位式深松机","山东奥龙农业机械制造有限公司","深松机","1SQ-120","深松部件个数:2个;铲间距:600mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动；配套动力范围：36.8～47.8kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1150×1200×1250mm；作业速度：3～5km/h；作业小时生产率：0.36～0.6hm2/h；工作幅宽：120cm；铲间距：60cm；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲排列方式：单行排列；深松铲数量：2个；深松深度：30～35cm。","T202137370491","2026-12-28","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[199,"耕整地机械","耕地机械","深松机","2-3铲偏柱式、全方位式深松机","山东菏泽鲁源动力机械有限公司","深松机","1S-130","深松部件个数:2个;铲间距:650mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构形式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力：36.3~58.8KW（轮式拖拉机）；整机外形尺寸（长X宽X高）：1100X1350X1400mm；工作幅宽：130cm；铲间距：65cm；深松铲结构形式：偏柱曲面铲；深松铲排列方式：单行排列；深松铲数量：2个；耕深≧30cm","T202137370510","2026-12-28","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[200,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲偏柱式、全方位式深松机","山东菏泽鲁源动力机械有限公司","深松机","1S-220","深松部件个数:4个;铲间距:550mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构形式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力：73.5~132.4KW（轮式拖拉机）；整机外形尺寸（长X宽X高）：1800X2300X1400mm；工作幅宽：220cm；铲间距：55cm；深松铲结构形式：偏柱曲面铲；深松铲排列方式：二行交错；深松铲数量：4个；耕深≧30cm","T202137370509","2026-12-28","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[201,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上偏柱式、全方位式深松机","山东菏泽鲁源动力机械有限公司","深松机","1S-300","深松部件个数:6个;铲间距:500mm;深松铲结构型式:偏柱式或全方位式:偏柱式 ","结构形式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力：91.9~132.4KW（轮式拖拉机）；整机外形尺寸（长X宽X高）：2200X3100X1400mm；工作幅宽：300cm；铲间距：50cm；深松铲结构形式：偏柱曲面铲；深松铲排列方式：三行交错；深松铲数量：6个；耕深≧30cm","T202137370508","2026-12-28","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[202,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","安徽得田农业机械装备有限公司","双圆盘开沟机","1KS-35","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度<50cm:/cm","1KS-35型双圆盘开沟机。结构型式：双圆盘。最终传动方式：齿轮。与拖拉机挂接方式：悬挂式。与拖拉机挂接位置：后置式。配置拖拉机标定功率：51.4~66.1kW。配置拖拉机动力输出轴转速：720r/min。外形尺寸（长*宽*高）：1400mm*810mm*1200mm。作业速度范围：0.6~1m/s。生产率：2000~3000m/h。开沟沟形：梯形。开沟条数：1条。开沟深度：30~35cm。沟面宽度：30~40cm。沟底宽度：15cm。开沟刀弯刀数量：26把。开沟刀直刀数量：6把。刀盘数量：1个。开沟刀盘最大回转外径：990mm。刀盘最大回转宽度：150mm。","T202134340029","2026-03-30","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[203,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","连云港市东堡旋耕机械有限公司","开沟机","1KJ-35","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度<50cm:30-40cm","1、型号名称：1KJ-35型开沟机；2、配套动力kW：36～55；3、机器置式：后置式；4、刀盘联接方式：花键式；5、刀辊（刀盘）转速r/min：170～226；6、开沟刀型号：开沟刀（IT245）、削壁刀（直刀）；7、开沟刀数量开沟弯刀（把）：左右各6把；8、开沟刀数量修边直刀（把）：左右各3把；9、刀盘型式：圆盘式；10、刀盘数量（个）：1；11、外形尺寸mm：1500×770×1400","T202132320415","2026-12-01","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[204,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","连云港市东堡旋耕机械有限公司","开沟机","1KS-40","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度<50cm:35cm","1、型号名称：1KS-40型开沟机；2、结构型式：双圆盘；3、最终传动方式：齿轮；4、与拖拉机挂接方式：悬挂式；5、与拖拉机挂接位置：后置式；6、配套拖拉机标定功率kW：66.2～88.2；7、配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720、860；8、外形尺寸（长×宽×高）mm：1580×895×1400；9、作业速度范围m/s：0.58～0.97；10、生产率m/h：2100～3500；11、开沟沟形：梯形；12、开沟条数（条）1；13、开沟深度cm：35±4；14、沟面宽度cm：39±1；15、沟底宽度cm：13±1；16、开沟刀弯刀数量（把）：30（左：15；右：15）；17、刀盘数量（个）：2；18、开沟刀盘最大回转直径mm：1130；19、刀盘最大回转宽度mm：835；","T202232320035","2027-01-25","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[205,"耕整地机械","整地机械","耙（限圆盘耙、驱动耙）","2—3m圆盘耙","湖北盈农科技有限公司","驱动耙","1BQ-2.0A","工作幅宽:2.0m","1BQ-2.0A型驱动耙：框架式，外形尺寸：1020*2300*1020，工作幅宽：200cm，结构质量：468kg，配套动力：66.1-73.5，动力转速：540/760 r/min.","T202168680011","2025-12-31","0","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[206,"耕整地机械","整地机械","耙（限圆盘耙、驱动耙）","2—3m圆盘耙","湖北盈农科技有限公司","驱动耙","1BQ-2.3A","工作幅宽:2.3m","1BQ-2.3A 型驱动耙：框架式，外形尺寸：1020*2570*1020，工作幅宽：230cm，结构质量：480kg，配套动力：66.1-73.5，动力转速：540/720 r/min.","T202168680012","2025-12-31","0","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[207,"耕整地机械","整地机械","耙（限圆盘耙、驱动耙）","2—3m圆盘耙","湖北盈农科技有限公司","驱动耙","1BQ-2.5A","工作幅宽:2.5m","1BQ-2.5A型驱动耙：框架式，外形尺寸：1020*2770*1020，工作幅宽：250cm，结构质量：520kg，配套动力：66.1-73.5，动力转速：540/720 r/min.","T202168680012","2025-12-31","0","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[208,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","奥尔哈得农业机械制造河北有限公司","埋茬起浆机","1JSN-350","工作幅宽:3.5m","型号名称：1JSN-350埋茬起浆机，整机外形尺寸a（长×宽×高）（mm）：1100×3650×1200，配套拖拉机标定功率范围（kW）：58.8-102.9，配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720/850，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂联接，结构型式：框架式,单轴，工作幅宽（mm）：3500，搅浆最终传动方式：中间传动，齿轮传动，搅浆刀型式：弧形打浆刀，搅浆刀总安装数量（把）：96，搅浆刀辊转速（r/min）：296/350，搅浆刀辊最大回转半径（mm）：191，埋茬部件型式：后拖板。","T202113130268","2026-08-18","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[209,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","奥尔哈得农业机械制造河北有限公司","埋茬起浆机","1JSN-380","工作幅宽:3.8m","型号名称：1JSN-380埋茬起浆机，整机外形尺寸a（长×宽×高）（mm）：1100×3950×1200，配套拖拉机标定功率范围（kW）：66.2-110.3，配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720/850，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂联接，结构型式：框架式,单轴，工作幅宽（mm）：3800，搅浆最终传动方式：中间传动，齿轮传动，搅浆刀型式：弧形打浆刀，搅浆刀总安装数量（把）：96，搅浆刀辊转速（r/min）：296/350，搅浆刀辊最大回转半径（mm）：191，埋茬部件型式：后拖板。","T202113130267","2026-08-18","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[210,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","奥尔哈得农业机械制造河北有限公司","埋茬起浆机","1JSN-400","工作幅宽:4m","型号名称：1JSN-400埋茬起浆机，整机外形尺寸a（长×宽×高）（mm）：1100×4150×1200，配套拖拉机标定功率范围（kW）：66.2-132.3，配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720/850，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂联接，结构型式：框架式,单轴，工作幅宽（mm）：4000，搅浆最终传动方式：中间传动，齿轮传动，搅浆刀型式：弧形打浆刀，搅浆刀总安装数量（把）：104，搅浆刀辊转速（r/min）：296/350，搅浆刀辊最大回转半径（mm）：191，埋茬部件型式：后拖板。","T202113130266","2026-08-18","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[211,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","奥尔哈得农业机械制造河北有限公司","埋茬起浆机","1JSN-450","工作幅宽:4.5m","型号名称：1JSN-450埋茬起浆机，整机外形尺寸a（长×宽×高）（mm）：1170×4650×1300，配套拖拉机标定功率范围（kW）：88.2-147，配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720/850，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂联接，结构型式：框架式,单轴，工作幅宽（mm）：4500，搅浆最终传动方式：中间传动，齿轮传动，搅浆刀型式：弧形打浆刀，搅浆刀总安装数量（把）：112，搅浆刀辊转速（r/min）：265/313，搅浆刀辊最大回转半径（mm）：191，埋茬部件型式：后拖板。","T202113130265","2026-08-18","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[212,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","奥尔哈得农业机械制造河北有限公司","埋茬起浆机","1JSN-500","工作幅宽:5m","型号名称：1JSN-500埋茬起浆机，整机外形尺寸a（长×宽×高）（mm）：1170×5150×1300，配套拖拉机标定功率范围（kW）：110.3-176.4，配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720/850，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂联接，结构型式：框架式,单轴，工作幅宽（mm）：5000，搅浆最终传动方式：中间传动，齿轮传动，搅浆刀型式：弧形打浆刀，搅浆刀总安装数量（把）：128，搅浆刀辊转速（r/min）：265/313，搅浆刀辊最大回转半径（mm）：191，埋茬部件型式：后拖板。","T202113130264","2026-08-18","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[213,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","常州汉森机械股份有限公司","水田埋茬起浆机","1JS-265","工作幅宽:2.65m","单轴，工作幅宽：2650mm,耕深：8-16cm,刀辊转速：261rpm。","T202132320114","2026-03-29","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[214,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","常州汉森机械股份有限公司","水田埋茬起浆机","1JS-285","工作幅宽:2.85m","单轴，工作幅宽：2850mm,耕深：8-16cm,刀辊转速：261rpm。","T202132320114","2026-03-29","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[215,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","常州汉森机械股份有限公司","水田埋茬起浆机","1JS-300","工作幅宽:3.0m","单轴，工作幅宽：3000mm,耕深：8-16cm,刀辊转速：261rpm。","T202132320114","2026-03-29","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[216,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","常州汉森机械股份有限公司","水田埋茬起浆机","1JS-350","工作幅宽:3.5m","单轴，工作幅宽：3500mm,耕深：8-16cm,刀辊转速：261rpm。","T202132320139","2026-05-05","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[217,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","常州汉森机械股份有限公司","水田埋茬起浆机","1JS-380","工作幅宽:3.8m","单轴，工作幅宽：3800mm,耕深：8-16cm,刀辊转速：261rpm。","T202132320140","2026-05-05","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[218,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","常州汉森机械股份有限公司","水田埋茬起浆机","1JS-380H","工作幅宽:3.8m","单轴，工作幅宽：3800mm,耕深：8-16cm,刀辊转速：261rpm。","T202132320141","2026-05-05","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[219,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","常州汉森机械股份有限公司","水田埋茬起浆机","1JS-400","工作幅宽:4.0m","单轴，工作幅宽：4000mm,耕深：8-16cm,刀辊转速：261rpm。","T202132320138","2026-05-05","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[220,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","常州汉森机械股份有限公司","水田埋茬起浆机","1JS-420","工作幅宽:4.2m","单轴，工作幅宽：4200mm,耕深：8-16cm,刀辊转速：261rpm。","T202132320137","2026-05-05","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[221,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","常州汉森机械股份有限公司","水田平地搅浆机","1JS-460","工作幅宽:4.6m","单轴，工作幅宽：460cm,搅浆刀总数量：114把，搅浆刀辊转速：315r/min，搅浆刀辊最大回转半径：185mm。","T202132320427","2026-12-01","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[222,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","佳木斯建华农业装备有限公司","水田平地搅浆机","1JSN-380","工作幅宽:3.9m","型号名称:1JSN-380水田平地搅浆机,整机外形尺寸(mm):1030×4030×1160,配套拖拉机标定功率范围(kW):95.5-110.3,配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):720,与配套拖拉机联接方式:悬挂式,结构型式:框架式,工作幅宽(mm)：3900，搅浆最终传动方式：中间传动，搅浆刀型式：IT185，搅浆刀总安装数量（把）：96，搅浆刀辊转速（r/min）：296，搅浆刀辊最大回转半径（mm）：185。","T202123230018","2026-03-29","0","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[223,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","佳木斯建华农业装备有限公司","水田平地搅浆机","1JSN-450","工作幅宽:4.615m","型号名称:1JSN-450水田平地搅浆机,整机外形尺寸(mm):1030×4790×1150,配套拖拉机标定功率范围(kW):132.3～147,配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):720,与配套拖拉机联接方式:悬挂式,结构型式:框架式,工作幅宽(mm)：4615，搅浆最终传动方式：中间传动，搅浆刀型式：IT185，搅浆刀总安装数量（把）：112，搅浆刀辊转速（r/min）：296，搅浆刀辊最大回转半径（mm）：185。","T202123230019","2026-03-29","0","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[224,"耕整地机械","整地机械","起垄机","1-2m起垄机","福建永顺机械有限公司","起垄机","YS1.2mA2","工作幅宽:1.15m","1.外廓尺寸（长×宽×高）：1450×1350×650mm\n2.结构质量：155kg\n3.工作幅宽：115cm\n4.犁刀数量：12把\n5.犁刀最大回转半径：220mm\n6.传动方式：侧边传动\n7.与拖拉机链接方式：直接连接\n8.耕深：≥12cm\n9.耕深稳定性：≥80%\n10.植被覆盖率：≥75%\n11.垄高：≥30cm\n12.垄高合格率：大于等于75%","T202135350004","2026-12-01","11.03","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[225,"耕整地机械","整地机械","起垄机","1-2m起垄机","福建永顺机械有限公司","起垄机","YS1.3mA2","工作幅宽:1.25m","1.外廓尺寸（长×宽×高）：1450×1450×650mm\n2.结构质量：160kg\n3.工作幅宽：125cm\n4.犁刀数量：12把\n5.犁刀最大回转半径：220mm\n6.传动方式：侧边传动\n7.与拖拉机链接方式：直接连接\n8.耕深：≥12cm\n9.耕深稳定性：≥80%\n10.植被覆盖率：≥75%\n11.垄高：≥30cm\n12.垄高合格率：大于等于75%","T202135350005","2026-12-01","11.03","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[226,"耕整地机械","整地机械","起垄机","1-2m起垄机","福建永顺机械有限公司","起垄机","YS1.4mA2","工作幅宽:1.35m","1.外廓尺寸（长×宽×高）：1450×1550×650mm\n2.结构质量：160kg\n3.工作幅宽：135cm\n4.犁刀数量：14把\n5.犁刀最大回转半径：440mm\n6.传动方式：侧边链条传动\n7.与拖拉机链接方式：直接连接\n8.耕深：8~15cm\n9.耕深稳定性：≥80%\n10.植被覆盖率：≥70%\n11.垄高：≥28cm\n12.垄高合格率：≥75%","T202135350006","2026-12-01","11.03","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[227,"种植施肥机械","种子播前处理和育苗机械设备","育秧（苗）播种设备","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","江西中联智能农机有限责任公司","秧盘育秧播种机","2BP-780B","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:780盘/h","铺土器型式：皮带刮板式，播种排种器型式：径向外槽轮式；覆土器型式：皮带刮板式；作业流程：铺土-播种-覆土-洒水；配套动力总功率W：315；小时生产率（盘/h）：780；","T202168680030","2025-12-31","0.315","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[228,"种植施肥机械","种子播前处理和育苗机械设备","育秧（苗）播种设备","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","宁波市大宇矢崎机械制造有限公司","水稻育苗用播种机","2BP-1200","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:1200盘/h","产品型号名称：2BP-1200型水稻育苗用播种机；作业状态整机外形尺寸（长*宽*高cm）:866cm*54cm*114cm；小时生产率：≥1200盘/时；结构型式：固定式；铺土器形式:斗式；铺土箱容积:50L；排种器型式:外槽轮式；播种量调节档位数量：2档+无级变速调节；播种箱容积:32L；覆土箱型式: 斗式；覆土箱容积:50L；覆土平整方式：旋转刷；输送传动型式:链齿轮+输送滚轮传送；作业流程:输送-铺土-淋水-播种-覆土；配套动力总功率：370W；配套动力类型：电机驱动；","T202134340383","2026-12-26","0.37","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[229,"种植施肥机械","种子播前处理和育苗机械设备","育秧（苗）播种设备","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","苏州久富农业机械有限公司","水稻育秧播种机","2BP-750","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:750盘/h","产品型号名称：2BP-750型水稻育秧播种机；作业状态整机外型尺寸(长×宽×高)：3700×500×1100mm；小时生产率：750盘/小时；铺土器形式：皮带；铺土箱容积：30L；播种排种器形式：窝眼、槽轮双选模式；播种量调节档位数量：无极调速；播种箱容积：36L；覆土器形式：皮带；覆土箱容积：30L；覆土平整方式：圆形压土辊、毛刷；输送传动形式：皮带、链轮；淋水器型式：可调节喷水管；作业流程：铺土→喷淋→播种→覆土；配套动力铺土（覆土）电机功率：200W；配套动力播种电机功率：120W；配套动力总动力：320W。","苏农机（2019）第（0088）号","2023-12-31","0.32","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[230,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12-18行免耕条播机","山东奥龙农业机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BMF-16/8","播种行数:16行","结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围：≥58.8kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1570×2400×1150mm；作业速度范围：2～5km/h；作业小时生产率：0.43～1.08km2/h；行距：120（窄行）+150（宽行）mm；工作行数：16行；排种器型式：外槽轮式；非金属材料；排种器数量：8个；排种器驱动方式：地轮驱动；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：8个；排肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积：95/105L；种/肥排量调节方式：手动螺杆调节；传动结构型式：齿轮传动+链传动；开沟器型式：锄铲式+苗带旋耕；开沟器数量：8个；开沟器深度调节范围：0～30mm；地轮型式：无胎胶轮；地轮直径：380mm；地轮高度调节范围：0～50mm；破茬清垄工作部件型式：旋耕刀；覆土器型式：地轮；镇压器型式：地轮镇压；镇压机构配置方式：非独立式；镇压强度调节方式：多级调节；破茬清垄工作部件配置方式：非独立式。","T202100370983","2026-11-02","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[231,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12-18行免耕条播机","山东奥龙农业机械制造有限公司","免耕施肥播种机","2BMF-18/9","播种行数:18行","结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围：≥58.8kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1570×2580×1150mm；作业速度范围：2～5km/h；作业小时生产率：0.46～1.17km2/h；行距：120（窄行）+140（宽行）mm；工作行数：18行；排种器型式：外槽轮式；非金属材料；排种器数量：9个；排种器驱动方式：地轮驱动；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：9个；排肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积：100/109L；种/肥排量调节方式：手动螺杆调节；传动结构型式：齿轮传动+链传动；开沟器型式：锄铲式+苗带旋耕；开沟器数量：9个；开沟器深度调节范围：0～30mm；地轮型式：无胎胶轮；地轮直径：380mm；地轮高度调节范围：0～50mm；破茬清垄工作部件型式：旋耕刀；覆土器型式：地轮；镇压器型式：地轮镇压；镇压机构配置方式：非独立式；镇压强度调节方式：多级调节；破茬清垄工作部件配置方式：非独立式。","T202100370982","2026-11-02","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[232,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12-18行免耕条播机","山东大华机械有限公司","免耕施肥播种机","2BMF-12/6","播种行数:12行","工作行数:播种：12；施肥：6;排种器型式:槽轮式；非金属材料;结构型式:机械式；悬挂式;配套动力范围:66.2~88.2kW;整机外形尺寸（长×宽×高）:1755×2125×1400mm;作业速度范围:2~5km/h;作业小时生产率:0.27~0.37hm２/h;行距:播种：大行 220、小行 100；施肥：320;排种器数量:12个；排种器驱动方式：镇压辊驱动；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：6个；排肥器驱动方式：镇压辊驱动；种/肥箱容积：种：115；肥：195L;种/肥排量调节方式:均为侧边螺纹调节;传动机构型式:链条传动;开沟器型式:播种：弯管式；施肥：箭式;开沟器数量:播种：12；施肥：6;开沟器深度调节范围:0~80mm;地轮型式:整体对行铁轮;地轮直径:φ450mm;地轮高度调节范围:0~100mm;破茬清垄工作部件型式:直刀破茬刀;镇压器型式:整体对行铁轮;秸秆切割装置型式:直刀破茬刀;镇压机构配置方式:非独立式;镇压强度调节方式:无级调节;破茬清垄工作部件配置:独立防缠绕式","T202100031147","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[233,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12-18行免耕条播机","山东大华机械有限公司","免耕施肥播种机","2BMF-14/7","播种行数:14行","工作行数:播种：14；施肥：7;排种器型式:槽轮式；非金属材料;结构型式:机械式；悬挂式;配套动力范围:73.5~95.6kW;整机外形尺寸（长×宽×高）:1755×2445×1400mm;作业速度范围:2~5km/h;作业小时生产率:0.31~0.78hm２/h;行距:播种：大行 220、小行 100；施肥：320;排种器数量:14个；排种器驱动方式：镇压辊驱动；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：7个；排肥器驱动方式：镇压辊驱动；种/肥箱容积：种：134；肥：228L;种/肥排量调节方式:均为侧边螺纹调节;传动机构型式:链条传动;开沟器型式:播种：弯管式；施肥：箭式;开沟器数量:播种：14；施肥：7;开沟器深度调节范围:0~80mm;地轮型式:整体对行铁轮;地轮直径:φ450mm;地轮高度调节范围:0~100mm;破茬清垄工作部件型式:三角破茬刀;镇压器型式:整体对行铁轮;秸秆切割装置型式:三角破茬刀;镇压机构配置方式:非独立式;镇压强度调节方式:无级调节;破茬清垄工作部件配置:独立防缠绕式","T202100031147","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[234,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12-18行免耕条播机","山东大华机械有限公司","免耕施肥播种机","2BMF-16/8","播种行数:16行","工作行数:播种：16；施肥：8;排种器型式:槽轮式；非金属材料;结构型式:机械式；悬挂式;配套动力范围:80.8~102.9kW;整机外形尺寸（长×宽×高）:1755×2770×1400mm;作业速度范围:2~5km/h;作业小时生产率:0.36~0.90hm２/h;行距:播种：大行 220、小行 100；施肥：320;排种器数量:16个；排种器驱动方式：镇压辊驱动；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：8个；排肥器驱动方式：镇压辊驱动；种/肥箱容积：种：154；肥：261L;种/肥排量调节方式:均为侧边螺纹调节;传动机构型式:链条传动;开沟器型式:播种：弯管式；施肥：箭式;开沟器数量:播种：16；施肥：8;开沟器深度调节范围:0~80mm;地轮型式:整体对行铁轮;地轮直径:φ450mm;地轮高度调节范围:0~100mm;破茬清垄工作部件型式:三角破茬刀;镇压器型式:整体对行铁轮;秸秆切割装置型式:三角破茬刀;镇压机构配置方式:非独立式;镇压强度调节方式:无级调节;破茬清垄工作部件配置:独立防缠绕式","T202100031147","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[235,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","7—11行条播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","小麦宽幅施肥播种机","2BXF-10","播种行数:10行","型号名称:2BXF-10型小麦宽幅施肥播种机;结构型式:机械式、悬挂式;配套动力范围:44.1～66.1kW;整机外形尺寸（长×宽×高）:2190×2460×1300m;作业速度范围:0.55～1.38m/s;作业小时生产率:0.4～0.65hm2/h;工作幅宽:210cm;行距:21cm;工作行数:10行；排种器型式：型孔、外槽轮式（非金属材料）；排种器数量：10个；排肥器型式：外槽轮式（非金属材料）；排肥器数量：5个；排种开沟器型式：箭铲式；排种开沟器数量：10个；排种开沟器深度调节范围：0～40mm;排肥开沟器型式:箭铲式;排肥开沟器数量:5个；排肥开沟器深度调节范围：0～60mm;种/肥箱容积:160(种)/270（肥）L;排量调节方式:螺纹调节＋档位调节（肥）/档位调节（种）;播种部分传动方式:轴传动;地轮型式:辊筒式;地轮直径:350mm;地轮高度调节范围:0～50mm;覆土器型式:辊笼式;镇压器型式:辊筒式","T202141410239","2026-12-27","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[236,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","7—11行条播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","小麦宽幅施肥播种机","2BXF-8","播种行数:8行","型号名称:2BXF-8型小麦宽幅施肥播种机;结构型式:机械式、悬挂式;配套动力范围:36.7～58.8kW;整机外形尺寸（长×宽×高）:2190×2260×1300mm;作业速度范围:0.55～1.38m/s;作业小时生产率:0.3～0.6hm2/h;工作幅宽:192cm;行距:24cm;工作行数:8行；排种器型式：型孔、外槽轮式（非金属材料）；排种器数量：8个；排肥器型式：外槽轮式（非金属材料）；排肥器数量：4个；排种开沟器型式：箭铲式；排种开沟器数量：8个；排种开沟器深度调节范围：0～40mm;排肥开沟器型式:箭铲式;排肥开沟器数量:4个；排肥开沟器深度调节范围：0～60mm;种/肥箱容积:148(种)/250（肥）L;排量调节方式:螺纹调节＋档位调节（肥）/档位调节（种）;播种部分传动方式:轴传动;地轮型式:辊筒式;地轮直径:350mm;地轮高度调节范围:0～50mm;覆土器型式:辊笼式;镇压器型式:辊筒式","T202141410239","2026-12-27","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[237,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","7—11行条播机","山东大华机械有限公司","小麦宽苗带施肥精量播种机","2BFJ-9/5","播种行数:9行","工作行数：9行；排种器型式：外槽轮式，非金属材料；配套动力范围：36.8～73.5kW；结构型式：机械式；悬挂式；整机外形尺寸（长×宽×高）：2670×3070×1300；作业速度范围：0.56～1.67m/s；作业小时生产率：0.48～1.45hm2/h；工作幅宽：243cm;行距:27cm;排种器数量:9个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：5个；排种开沟器型式：双圆盘式；排种开沟器数量：9个；排种开沟器深度调节范围：0～50mm;排肥开沟器型式:锄铲式;排肥开沟器数量:5个；排肥开沟器深度调节范围：0～80mm;种/肥箱容积:130/155L;排量调节方式:螺纹调节;播种部分传动方式:链传动;地轮型式:圆管辐盘式;地轮直径:400mm;地轮高度调节范围:0～120mm;覆土器型式:刮板;镇压器型式:圆管辐盘+刮板\n;","T202137370493","2026-12-28","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[238,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12—18行条播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","小麦宽幅施肥播种机","2BXF-12","播种行数:12行","型号名称:2BXF-12型小麦宽幅施肥播种机;结构型式:机械式、悬挂式;配套动力范围:51.4～73.5kW;整机外形尺寸（长×宽×高）:2190×2760×1300m;作业速度范围:0.55～1.38m/s;作业小时生产率:0.45～0.75hm2/h;工作幅宽:240cm;行距:20cm;工作行数:12行；排种器型式：型孔、外槽轮式（非金属材料）；排种器数量：12个；排肥器型式：外槽轮式（非金属材料）；排肥器数量：6个；排种开沟器型式：箭铲式；排种开沟器数量：12个；排种开沟器深度调节范围：0～40mm;排肥开沟器型式:箭铲式;排肥开沟器数量:6个；排肥开沟器深度调节范围：0～60mm;种/肥箱容积:185(种)/310（肥）L;排量调节方式:螺纹调节＋档位调节（肥）/档位调节（种）;播种部分传动方式:轴传动;地轮型式:辊筒式;地轮直径:350mm;地轮高度调节范围:0～50mm;覆土器型式:辊笼式;镇压器型式:辊筒式","T202141410239","2026-12-27","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[239,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12—18行条播机","河南农有王农业装备科技股份有限公司","小麦宽幅施肥播种机","2BXF-14","播种行数:14行","型号名称:2BXF-14型小麦宽幅施肥播种机;结构型式:机械式、悬挂式;配套动力范围:88.2～128.6kW;整机外形尺寸（长×宽×高）:2190×2960×1300mm;作业速度范围:0.55～1.38m/s;作业小时生产率:0.5～0.8hm2/h;工作幅宽:259cm;行距:18.5cm;工作行数:14行；排种器型式：型孔、外槽轮式（非金属材料）；排种器数量：14个；排肥器型式：外槽轮式（非金属材料）；排肥器数量：7个；排种开沟器型式：箭铲式；排种开沟器数量：14个；排种开沟器深度调节范围：0～40mm;排肥开沟器型式:箭铲式;排肥开沟器数量:7个；排肥开沟器深度调节范围：0～60mm;种/肥箱容积:200(种)/340（肥）L;排量调节方式:螺纹调节＋档位调节（肥）/档位调节（种）;播种部分传动方式:轴传动;地轮型式:辊筒式;地轮直径:350mm;地轮高度调节范围:0～50mm;覆土器型式:辊笼式;镇压器型式:辊筒式","T202141410240","2026-12-27","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[240,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12—18行条播机","郓城县工力有限公司","小麦施肥播种机","2BF-12/3","播种行数:12行","配套动力：≧22.1-36.8kW、外形尺寸：1400×1750×1200结构质量：255kg；行距：15宽行/10窄行；工作行数：12行；工作幅宽：147cm、传动机构型式：链传动；排种器型式：窝眼式；排种器数量:12;排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：3；开沟器型式：锄铲式；开沟器数量：种，12；肥，3；种子箱容积：95L；肥箱容积：95L,地轮型式：橡胶轮；地轮直径：400mm；覆土器型式：/镇压器型式：橡胶轮","T202037370184","2025-09-06","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[241,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12—18行条播机","郓城县工力有限公司","小麦施肥播种机","2BF-16/4","播种行数:16行","配套动力：≧22.1-51.4kW、外形尺寸：结构质量：345kg；行距：16宽行/10窄行；工作行数：16行；工作幅宽：204cm、传动机构型式：链传动；排种器型式：窝眼式；排种器数量:16;排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：4；开沟器型式：锄铲式；开沟器数量：种，16；肥，4；种子箱容积：150L；肥箱容积：170L,地轮型式：橡胶轮；地轮直径：400mm；覆土器型式：/镇压器型式：橡胶轮","T202037370275","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[242,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","19—24行条播机","郓城县工力有限公司","小麦施肥播种机","2BF-20/5","播种行数:20行","配套动力：≧44.1-75.4kW、外形尺寸：1620×2530×1360；结构质量：420kg；行距：13宽行/10窄行；工作行数：20行；工作幅宽：228cm、传动机构型式：链传动；排种器型式：窝眼式；排种器数量:20;排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：5；开沟器型式：锄铲式；开沟器数量：种，20；肥，5；种子箱容积：160L；肥箱容积：180L,地轮型式：橡胶轮；地轮直径：400mm；覆土器型式：/镇压器型式：橡胶轮","T202037370276","2025-12-29","75.4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[243,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","19—24行条播机","郓城县工力有限公司","小麦施肥播种机","2BF-24/6","播种行数:24行","配套动力：≧69.8-102.9kW、外形尺寸：1700×2850×1300；结构质量：465kg；行距：15宽行/10窄行；工作行数：24行；工作幅宽：297cm、传动机构型式：链传动；排种器型式：窝眼式；排种器数量:24;排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：6；开沟器型式：锄铲式；开沟器数量：种，24；肥，6；种子箱容积：200L；肥箱容积：270L,地轮型式：橡胶轮；地轮直径：400mm；覆土器型式：/镇压器型式：橡胶轮","T202037370185","2025-09-06","102.9","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[244,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","4-5行穴播机","郓城县工力有限公司","玉米精量播种机","2BYF-4","播种行数:4行","配套动力36-54kW、外形尺寸：1500×2400×1100、结构质量：289kg、行距：55-70、工作行数：4行、工作幅宽220-280cm、传动机构型式：链条传动、排种器型式：舀勺式、排种器数量：4个、排肥器型式：外槽轮式、排种器数量：4个、开沟器型式：犁铲式、地轮型式：橡胶轮、地轮直径：40cm、","T202134340520","2026-12-26","54","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[245,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","6行及以上穴播机","宁波市大宇矢崎机械制造有限公司","水稻直播机","2BD-8","播种行数:8行","型号名称：2BD-8型水稻直播机；结构型式:悬挂式；配套动力：≥12.8KW；工作状态外形尺寸（长*宽*高）:480mm*2500mm*800mm；作业速度范围：1～5Km/时；播种行数：8行；播种行距：200～300mm；排种器型式：型孔可调式；排种器数量：8个；种（/肥）箱容积：80L；排（/肥）量调节方式：排种部开口度调节；播种部分传动方式：链传动；穴距：120～190mm；穴距调节机构型式：控制器调节；排种开沟器型式：船型开沟器；排种开沟器数量：2个；","T202134340427","2026-12-26","0.2","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[246,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","8行及以上悬挂式或牵引式穴播水稻直播机","浙江亿森机械有限公司","水稻穴直播机","2BD-10(250)型","播种行数:10行;型式:悬挂式 ","结构形式：悬挂式；播种行数：10行；行距：250mm；整机质量：150kg;外形尺寸：2700×1070×720mm","T202269690033","2027-04-13","0","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[247,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","8行及以上四轮乘坐自走式穴播水稻直播机","浙江亿森机械有限公司","自走式水稻穴直播机","2BDZ-10(250)型","播种行数:10行;型式:四轮乘坐自走式:是 ;专用底盘:是 ","结构型式:自走式；外形尺寸(长×宽×高):3450MM×2700MM×1700MM；播种行数:10行；播种行距:250MM；自走四轮乘坐式、四轮驱动专用底盘。","T202269690034","2027-04-13","15","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[248,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","2-3行机械式精量播种机","安徽久力机械设备有限公司","玉米精量施肥播种机","2BYJ-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：机械式、悬挂式；配套动力范围：13.2~18KW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1650×1325×1195（mm）；工作行数：2行；排种器型式：指夹式、金属材料；排种器数量：2个；排肥器数量：2个。","T202134340006","2026-03-30","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[249,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","2-3行机械式精量播种机","安徽久力机械设备有限公司","玉米精量施肥播种机","2BYJ-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：机械式、悬挂式；配套动力范围：13.2~18KW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1675×1735×1195（mm）；工作行数：3行；排种器型式：指夹式、金属材料；排种器数量：3个；排肥器数量：3个。","T202134340004","2026-03-30","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[250,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行机械式精量播种机","安徽久力机械设备有限公司","玉米精量施肥播种机","2BYJ-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：机械式、悬挂式；配套动力范围：22~36.8KW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1675×2510×1195（mm）；工作行数：4行；排种器型式：指夹式、金属材料；排种器数量：4个；排肥器数量：4个。","T202134340001","2026-03-30","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[251,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行机械式精量播种机","河南巨隆科技有限公司（原：河南沃正实业有限公司）","玉米施肥精量播种机","2BFYJ-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称：2BFYJ-4型玉米施肥精量播种机；结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围：69.9～88.2kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：2310×2390×1300mm；作业速度范围：0.56～1.39m/s；作业小时生产率：0.41～1.02h㎡/h；工作幅宽：240㎝；行距：60㎝；工作行数：4行；排种器型式：指夹式（金属材料）；排种器数量:4个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：4个；排种开沟器型式：芯铧式；排种开沟器数量：4个；排种开沟器深度调节范围：30～70mm；排肥开沟器型式：空心管；排肥开沟器数量：4个；排肥开沟器深度调节范围：60～100mm；种/肥箱容积：7×4个/197L；排量调节方式：（种）挡位调节/（肥）丝杆调节；播种部分传动方式：轴+链条传动；地轮型式：橡胶轮；地轮直径：Ф400mm；地轮高度调节范围：100mm；覆土器型式：翼形；镇压器型式：橡胶轮。","T202242420006","2027-03-23","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[252,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行机械式精量播种机","山东大华机械有限公司","玉米精量播种机","2BYF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：机械式；悬挂式；排种器型式：指夹式；金属材料；工作行数:4行；配套动力范围：36.75～58.8kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1800×2500×1230mm;作业速度范围:0.56～1.39m/s;作业小时生产率:0.48～1.20h㎡/h;工作幅宽:240cm;行距:60cm;排种器数量：4个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：4个；排种开沟器型式：靴式；排种开沟器数量：4个；排肥开沟器型式：靴式；排肥开沟器数量：4个；种/肥箱容积：种：9×4/肥：275L;排量调节方式:种：档位调节/肥：螺旋调节+电机;播种部分传动方式:地轮链传动; 地轮型式:空心铁轮;地轮直径:390mm;覆土器型式:马蹄式；镇压器型式：空心铁轮","T202200610122","2027-04-10","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[253,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","6-10行气力式精量播种机","湖北桦磊农机制造有限公司","精量播种机","2BQFX-6","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:气力式:是 ","型号名称\n/\n2BQFX-6型精量播种机\n结构型式\n/\n气吸式；悬挂\n工作状态a外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n1790×2080×1460\n行距\nmm\n280\n工作行数\n行\n6\n工作幅宽\nmm\n2000\n排种器型式\n/\n气吸式\n排种器数量\n个\n6\n排肥器型式\n/\n外槽轮式\n排肥器数量\n个\n8\n种/肥箱容积\nL\n72/107\n排量调节方式\n/\n手柄\n传动机构型式\n/\n链传动\n开沟器型式\n/\n双圆盘犁\n开沟器数量\n个\n8\n地轮型式\n/\n橡胶轮式\n地轮直径\nmm\n540\n风机型号名称\n/\nHG-1500\n叶轮直径\nmm\n300\n风机转速\nr/min\n2900\n覆土器型式\n/\n/\n镇压器型式\n/\n/","鄂2018133","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[254,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","6-10行气力式精量播种机","湖北桦磊农机制造有限公司","精量播种机","2BQFX-8","播种行数:8行;是否精量播种:是 ;结构型式:气力式:是 ","型号名称\n/\n2BQFX-8型精量播种机\n结构型式\n/\n气吸式；悬挂\n工作状态a外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n2050×2450×1460\n行距\nmm\n280\n工作行数\n行\n8\n工作幅宽\nmm\n2200\n排种器型式\n/\n气吸式\n排种器数量\n个\n8\n排肥器型式\n/\n外槽轮式\n排肥器数量\n个\n10\n种/肥箱容积\nL\n90/134\n排量调节方式\n/\n手柄\n传动机构型式\n/\n链传动\n开沟器型式\n/\n双圆盘犁\n开沟器数量\n个\n10\n地轮型式\n/\n橡胶轮式\n地轮直径\nmm\n540\n风机型号名称\n/\nHG-1500\n叶轮直径\nmm\n300\n风机转速\nr/min\n2900\n覆土器型式\n/\n/\n镇压器型式\n/\n/","鄂2018134","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[255,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","11行及以上气力式精量播种机","湖北桦磊农机制造有限公司","精量播种机","2BQFX-12","播种行数:12行;是否精量播种:是 ;结构型式:气力式:是 ","型号名称  /  2BQFX-12型精量播种机\n结构型式  /  气力式/悬挂式\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm  1820×2600×1480\n作业速度范围  m/s  0.6~1.0\n作业小时生产率  hm2/h  0.5~0.9\n工作幅宽  cm  216\n行距  cm  18\n工作行数  行  12\n排种器型式  /  气力式\n排种器数量  个  6\n排肥器型式  /  槽轮式\n排肥器数量   个   8\n排种开沟器型式  /  双圆盘犁\n排种开沟器数量  个  12\n排种开沟器深度调节范围  mm  0~60\n排肥开沟器型式/  /\n排肥开沟器数量  个  /\n排肥开沟器深度调节范围  mm  /\n种/肥箱容积  L  种：0.5×12/肥：82.5×2\n排量调节方式  /\n直流电机转速控制器\n播种部分传动方式  /  链传动\n地轮型式  /  /\n地轮直径\nmm\n/\n地轮高度调节范围\nmm\n/\n风机型式\n/\n离心式\n覆土器型式\n/\n/\n镇压器型式\n/\n/","T202142420339","2026-11-23","","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[256,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","11行及以上气力式精量播种机","湖北桦磊农机制造有限公司","精量播种机","2BQFX-6B","播种行数:12行;是否精量播种:是 ;结构型式:气力式:是 ","型号名称\t/\t2BQFX-6B型精量播种机\n结构型式\t/\t气力式/悬挂式\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1820×2120×1480\n作业速度范围\tm/s\t0.6~1.0\n作业小时生产率\thm2/h\t0.4~0.7\n工作幅宽\tcm\t168\n行距\tcm\t28\n工作行数\t行\t6\n排种器型式\t/\t气力式\n排种器数量\t个\t3\n排肥器型式\t/\t槽轮式\n排肥器数量\t个\t8\n排种开沟器型式\t/\t双圆盘犁\n排种开沟器数量\t个\t6\n排种开沟器深度调节范围\tmm\t0~60\n排肥开沟器型式\t/\t/\n排肥开沟器数量\t个\t/\n排肥开沟器深度调节范围\tmm\t/\n种/肥箱容积\tL\t种：0.5×6/肥：68.5×2\n排量调节方式\t/\t直流电机转速控制器\n播种部分传动方式\t/\t链传动\n地轮型式\t/\t/\n地轮直径\tmm\t/\n地轮高度调节范围\tmm\t/\n风机型式\t/\t离心式\n覆土器型式\t/\t/\n镇压器型式\t/\t/","T202142420338","2026-11-23","","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[257,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","2-3行免耕精量播种机","吉林省远航农业机械有限公司","指夹式精密免耕施肥播种机","2BFMG-2","播种行数:2行;排种器型式:精量排种器 ","（结构型式：牵引式）（配套动力范围：22～66.1kW ）（外形尺寸（长×宽×高）：3100×2080×1600mm）（作业速度范围：7.2-8.8km/h）（作业小时生产率：0.3-1.0h㎡/h）（行距：450-750mm（可调））（工作行数：2行）（工作幅宽：900-1500mm）（排种器型式：指夹式(非金属材料)；  数量：2个；  驱动方式：链传动式）（排肥器型式：螺旋搅龙式；  数量：2个  驱动方式：链传动式/马达驱动）（种/肥箱容积：32×2/200×1L）（排量调节方式:塔轮、插板、丝杠组合）（传动机构型式:地轮摩擦、上置式链传动）（开沟器型式:种子/双圆盘；肥/缺口单圆盘；  数量：2个   深度调节范围：40-120mm）（地轮型式：橡胶轮胎；  直径：700mm；高度调节范围：550mm）（破茬清垄工作部件型式：波纹圆盘、双向渐开线轮齿式拨草轮）（覆土器型式：V型设置宽空心橡胶轮）（镇压器型式：V型设置窄空心橡胶轮）","吉农机鉴2019-043","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[258,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行免耕精量播种机","吉林省远航农业机械有限公司","指夹式精密免耕施肥播种机","2BFMG-4","播种行数:4行;排种器型式:精量排种器 ","（结构型式：牵引式）（配套动力范围：58.8～88.2kW  ）（工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3650×3580×1800mm）（作业速度范围：7.2-8.8km/h）（作业小时生产率：0.7-1.8h㎡/h）（行距：450-750mm（可调））（工作行数：4行）（工作幅宽：1800-3000mm）（排种器型式：指夹式(非金属材料)；  数量：4个；  驱动方式：链传动式）（排肥器型式：螺旋搅龙式；  数量：4个  驱动方式：链传动式/马达驱动）（种/肥箱容积：32×4/200×2L）（排量调节方式:塔轮、插板、丝杠组合）（传动机构型式:地轮摩擦、上置式链传动）（开沟器型式:种子/双圆盘；肥/缺口单圆盘；  数量：4个   深度调节范围：40-120mm）（地轮型式：橡胶轮胎；  直径：700mm；高度调节范围：550mm）（破茬清垄工作部件型式：波纹圆盘、双向渐开线轮齿式拨草轮）（覆土器型式：V型设置宽空心橡胶轮）（镇压器型式：V型设置窄空心橡胶轮）","部20190491","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[259,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行免耕精量播种机","山东大华机械有限公司","玉米清茬免耕施肥精量播种机","2BMYFC-4/4","播种行数:4行;排种器型式:精量排种器 ","结构型式：机械式；悬挂式；排种器型式:指夹式；金属材料；工作行数：4行；配套动力范围：47.8～73.5kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：2360×2520×1250mm；作业速度范围1～5km/h；作业小时生产率：0.24～1.20h㎡/h；行距：600mm；排种器数量：4个；排种器驱动方式：地轮链传动；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：4个；排肥器驱动方式：地轮链传动+电机；种/肥箱容积种：9×4/肥：275L；种/肥排量调节方式：种：档位调节/肥：螺旋调节+电机：传动机构型式：链条+万向节+齿轮+电机；开沟器型式：肥：锄铲式/种：靴式；开沟器数量：4+4个；开沟器深度调节范围0～80mm;地轮型式:空心铁轮；地轮直径：390mm；破茬清垄工作部件型式：破茬旋刀式（直刀）；覆土器型式：马蹄式；镇压器型式：空心铁轮；秸秆切割装置型式：其他：破茬旋刀式（直刀）；镇压机构配置方式：独立式；镇压强度调节方式：无极调节；仿形方式：单体独立同步仿形；仿形机构型式：平行四连杆；破茬清垄工作部件配置方式：独立防缠绕式","T202200610121","2027-04-10","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[260,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","根（块）茎种子播种机","4行及以上手扶自走式大蒜播种机","济南华庆农业机械科技有限公司","轮式大蒜播种机","2BSZZ-4E","播种行数:4行;手扶自走式:是 ;空穴率≤1.5%:是 ;正芽率≥80%:是 ","型号名称：2BSZZ-4E型轮式大蒜播种机；结构型式：手扶轮式；正芽装置型式：三级锥形碗式；整机外形尺寸（长×宽×高）：2520mm×1580mm×1390mm；配套发动机标定功率：8.0kW；配套发动机标定转速：3600r/min；发动机与传动箱传动方式：皮带传动；最小离地间隙：180mm；驾驶室类型：无驾驶室；前轮驱动方式：链条驱动；制动器型式：摩擦盘式；变速箱型式：机械式；档位：4（前进）+2（后退）；轴距：1080mm；轮距（前轮/后轮）：1085/1020；轮胎规格（前轮/后轮）：22×5.00-16/300×80；行距：200mm；株距：100mm；工作行数：4；工作幅宽：800mm；传动机构型式：皮带传动+链传动+齿轮传动；排种器型式：鸭嘴式；排种器数量：4×2","T202137370175","2026-06-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[261,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","根（块）茎种子播种机","4行及以上手扶自走式大蒜播种机","青岛恒祺现代农业科技有限公司","马铃薯种植机","2CM-2/4A","播种行数:4行;手扶自走式:是 ;空穴率≤1.5%:是 ;正芽率≥80%:是 ","型号名称\t：2CM-2/4A型马铃薯种植机；结构型式（与拖拉机连接方式）：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）2700mm×1800mm×1700mm；行距：120mm,770mm,120mm；工作行数：行\t4；排种器型式：链勺式；排种器数量：4×23个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：2个；开沟器型式：双面犁尖式（种）/尖铲（肥）；开沟器数量：2个（种）/2个（肥）；覆土器型式：圆盘式；覆土器数量：4个；镇压器型式：压辊式；镇压器数量：2个；地轮型式：人字形橡胶轮；地轮直径：690mm；传动型式：地轮链传动；配套动力：36.8～66.2kW。","T202137370012","2026-03-29","0","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[262,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","根（块）茎种子播种机","6—9行自走式大蒜播种机","济南华庆农业机械科技有限公司","履带式大蒜播种机","2BSZZ-6F","播种行数:6行;自走式:是 ;空穴率≤1.5%:是 ;正芽率≥80%:是 ","型号名称：2BSZZ-6F型履带式大蒜播种机；结构型式：自走履带式；正芽装置型式：三级锥形碗式；整机外形尺寸（长×宽×高）：3800mm×1650mm×2070mm；配套发动机标定功率：22.1kW；配套发动机标定转速：220r/min；发动机与传动箱传动方式：带传动；最小离地间隙：145mm；驾驶室类型：无驾驶室；制动器型式：摩擦盘式；变速箱型式：机械式；档位：6（前进）+2（后退）；履带轨距：750mm；履带宽度：250mm；履带节距：72mm；履带节数：46；行距：200(4)/300（1）mm；株距：95mm；工作行数：6；工作幅宽：1400mm；传动机构型式：带传动+链传动；排种器型式：鸭嘴式；排种器数量：6×3。","T202137370480","2026-12-28","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[263,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","根（块）茎种子播种机","6—9行自走式大蒜播种机","济南华庆农业机械科技有限公司","履带式大蒜播种机","2BSZZ-7A","播种行数:7行;自走式:是 ;空穴率≤1.5%:是 ;正芽率≥80%:是 ","型号名称：2BSZZ-7A型履带式大蒜播种机；结构型式：自走履带式；正芽装置型式：二级锥形碗式；整机外形尺寸（长×宽×高）：3100mm×1630mm×1960mm；配套发动机标定功率：7.5kW；配套发动机标定转速：3600r/min；发动机与传动箱传动方式：带传动；最小离地间隙：170mm；驾驶室类型：无驾驶室；制动器型式：摩擦盘式；变速箱型式：机械式；档位：6（前进）+2（后退）；履带轨距：720mm；履带宽度：280mm；履带节距：90mm；履带节数：38；行距：165mm；株距：80mm；工作行数：7；工作幅宽：1155mm；传动机构型式：带传动+链传动；排种器型式：鸭嘴式；排种器数量：7×3。","T202137370479","2026-12-28","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[264,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","根（块）茎种子播种机","6—9行自走式大蒜播种机","济南华庆农业机械科技有限公司","履带式大蒜播种机","2BSZZ-8B","播种行数:8行;自走式:是 ;空穴率≤1.5%:是 ;正芽率≥80%:是 ","型号名称：2BSZZ-8B型履带式大蒜播种机；结构型式：自走履带式；正芽装置型式：三级锥形碗式；整机外形尺寸（长×宽×高）：4710mm×2295mm×2360mm；配套发动机标定功率：29.5kW；配套发动机标定转速：2400r/min；发动机与传动箱传动方式：皮带传动；最小离地间隙：210mm；驾驶室类型：无驾驶室；制动器型式：摩擦盘式；变速箱型式：机械式；档位：3（前进）+1（后退）；履带轨距：1150mm；履带宽度：350mm；履带节距：90mm；履带节数：46；行距：190（6）/350（1）mm；株距：100mm；工作行数：8；工作幅宽：1703mm；传动机构型式：皮带传动+链传动；排种器型式：鸭嘴式；排种器数量：8×3；镇压器型式：镇压辊式。","T202137370047","2026-03-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[265,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","根（块）茎种子播种机","10行及以上自走式大蒜播种机","济南华庆农业机械科技有限公司","履带式大蒜播种机","2BSZZ-12D","播种行数:12行;自走式:是 ;空穴率≤1.5%:是 ;正芽率≥80%:是 ","型号名称：2BSZZ-12D型履带式大蒜播种机；结构型式：自走履带式；正芽装置型式：三级锥形碗式；整机外形尺寸（长×宽×高）：5010mm×2685mm×2375mm；配套发动机标定功率：29.5kW；配套发动机标定转速：2400r/min；发动机与传动箱传动方式：皮带传动；最小离地间隙：210mm；驾驶室类型：无驾驶室；制动器型式：摩擦盘式；变速箱型式：机械式；档位：3（前进）+1（后退）；履带轨距：1600mm；履带宽度：400mm；履带节距：90mm；履带节数：51；行距：180mm；株距：120mm；工作行数：12；工作幅宽：2160mm；传动机构型式：皮带传动+链传动；排种器型式：鸭嘴式；排种器数量：12×3；镇压器型式：镇压辊式。","T202137370049","2026-03-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[266,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","根（块）茎种子播种机","10行及以上自走式大蒜播种机","济南华庆农业机械科技有限公司","履带式大蒜播种机","2BSZZ-17C","播种行数:17行;自走式:是 ;空穴率≤1.5%:是 ;正芽率≥80%:是 ","型号名称：2BSZZ-17C型履带式大蒜播种机；结构型式：自走履带式；正芽装置型式：三级锥形碗式；整机外形尺寸（长×宽×高）：3550mm×2690mm×1815mm；配套发动机标定功率：13.2kW；配套发动机标定转速：2200r/min；发动机与传动箱传动方式：皮带传动；最小离地间隙：180mm；驾驶室类型：无驾驶室；制动器型式：摩擦盘式；变速箱型式：机械式；档位：3（前进）+1（后退）；履带轨距：1550mm；履带宽度：400mm；履带节距：90mm；履带节数：48；行距：125mm；株距：125mm；工作行数：17；工作幅宽：2125mm；传动机构型式：皮带传动+链传动；排种器型式：鸭嘴式；排种器数量：17×2；镇压器型式：镇压辊式。","T202137370046","2026-03-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[267,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","根（块）茎种子播种机","5行及以下悬挂式或牵引式大蒜播种机","青岛恒祺现代农业科技有限公司","马铃薯种植机","2CM-2C","播种行数:2行;空穴率≤1.5%:是 ;正芽率≥80%:是 ;悬挂式或牵引式:牵引式 ","型号名称：2CM-2C型马铃薯种植机；结构型式（与拖拉机连接方式）：悬挂式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：2650mm×1350mm×1650mm；行距：220～260mm;\t工作行数：2行；排种器型式：链勺式；排种器数量：2×23个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：2个；开沟器型式：双面犁尖式（种）/双圆盘式（肥）；开沟器数量：2个（种）/1个（肥）；覆土器型式：覆土刀式；覆土器数量：6个；地轮型式：人字形橡胶轮；地轮直径：590mm；传动型式：地轮链传动（种植、施肥）+中央齿轮传动（覆土）；配套动力：22.1～36.8kW。","T202137370013","2026-03-29","0","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[268,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","根（块）茎种子播种机","10行及以上悬挂式或牵引式大蒜播种机","济南华庆农业机械科技有限公司","大蒜播种机","2BSXZ-11B","播种行数:11行;空穴率≤1.5%:是 ;正芽率≥80%:是 ;悬挂式或牵引式:悬挂式 ","型号名称：2BSXZ-11B型大蒜播种机；结构型式：悬挂式；正芽装置型式：三级锥形碗式；整机外形尺寸（长×宽×高）：2430mm×2550mm×1720mm；配套拖拉机动力：58.8～88.2kW；行距：190mm；株距：120mm；工作行数：11；工作幅宽：2090mm；传动机构型式：链传动；排种器型式：鸭嘴式；排种器数量：11×3；镇压器型式：镇压辊式。","T202137370048","2026-03-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[269,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","根（块）茎种子播种机","10行及以上悬挂式或牵引式大蒜播种机","济南华庆农业机械科技有限公司","大蒜播种机","2BSXZ-13A","播种行数:13行;空穴率≤1.5%:是 ;正芽率≥80%:是 ;悬挂式或牵引式:悬挂式 ","型号名称：2BSXZ-13A型大蒜播种机；结构型式：悬挂式；正芽装置型式：三级锥形碗式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1650mm×2100mm×1805mm；配套拖拉机动力：22.1～36.8kW；行距：125mm；株距：120mm；工作行数：13；工作幅宽：1625mm；传动机构型式：链传动；排种器型式：鸭嘴式；排种器数量：13×2；镇压器型式：镇压辊式。","T202137370478","2026-12-28","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[270,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机（新型农机产品）","6-10行大豆玉米一体化单粒(精密)免耕播种机","山东大华机械有限公司","玉米大豆密植分控清茬免耕施肥播种机","2BMYFC-6","播种行数:6行;单粒(精密)免耕播种机:是 ;两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节:是 ;大豆玉米带间距:70cm;玉米最小行距:40cm;玉米最大施肥量:1950kg/h㎡;大豆最小行距:30cm;大豆最大施肥量:1950kg/h㎡;玉米最小粒距:7cm;大豆最小粒距:6.5cm","外形尺寸(长×宽×高)：2650×2720×1240mm；结构型式：悬挂式；整机结构质量：1005kg;单体结构质量：65kg;配套拖拉机功率范围:73.5~102.9kw;播种机间作套种模式:玉米1+大豆4+玉米1；工作幅宽（可调范围）：2.1~2.7m;大豆播种行数：4行；大豆播种行距：30~40cm，大豆播种行距是否可独立调节：是；大豆播种粒距：6.5~17cm;大豆播种播深是否可独立调节:是；大豆播种播深是否可独立调节：是，调节范围（0~80）mm;大豆播种排种器数量：4个；大豆播种排种器形式：机械式勺夹式；大豆播种驱动方式：地轮驱动；大豆施肥排肥器数量:2个；大豆施肥排肥器型式：外槽轮式；大豆施肥排肥器驱动方式：地轮驱动；大豆播种施肥覆土器型式：马蹄式；大豆播种施肥镇压器型式：地轮驱动；大豆播种施肥开沟器数量：种4个肥2个；大豆播种施肥开沟器型式：靴式；玉米播种行数：2行；玉米播种排种器数量：2个；玉米播种排种器型式：机械式指夹式；玉米播种排种器驱动方式：地轮驱动；玉米施肥排肥器数量：2个；玉米施肥排肥器型式：外槽轮式；玉米施肥驱动方式：地轮驱动；玉米播种施肥覆土器型式：马蹄式；玉米播种施肥镇压器型式：地轮驱动；玉米播种施肥开沟器数量：种2肥2；玉米播种施肥开沟器型式：靴式；破茬清垄：其它型式清茬直刀；破茬清垄清茬直刀数量：54个；仿形方式：单体独立仿形；地轮型式：铁轮；地轮直径：380mm;作业速度范围：3~6km/h","","","0","新产品","山东省","评阅通过","","","","",""]
[271,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","安徽久力机械设备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFGJ-9(6)(170)","播种行数:9行","结构型式：机械、悬挂式；配套动力范围：25.7~58.8kw；整机外形尺寸（长×宽×高）：1920×2060×1420；工作幅宽：170cm；耕深：12-18cm；行距：18cm；工作行数：9行；旋耕部分传动方式：中间齿轮传动；刀辊设计转速：310r/min;刀辊最大回转半径：225mm;旋耕刀型号：IT225；总安装刀数：48把；排种器型式：外槽轮式，非金属材料；排种器数量：9个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：6个；","T202134340005","2026-03-30","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[272,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","泗县农丰农业机械有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-11(6)(200)","播种行数:11行","11行，旋耕，施肥，播种，幅宽200cm，结构型式 ：机械、悬挂式 ，配套动力范围 ：55.1～66.1（kW）， 整机外形尺寸（长×宽×高）：1970×2450×1450 （mm）","T202034750","2025-12-28","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[273,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","安徽久力机械设备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFGJ-12(8)(220)","播种行数:12行","结构型式：机械式、悬挂式；配套动力范围：51.5~66.2kw；整机外形尺寸（长×宽×高）：1750×2450×1350；工作幅宽：220cm；工作行数：12行；旋耕部分传动方式：中间齿轮传动；刀辊设计转速：310r/min;刀辊最大回转半径：245mm;旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：60把；排种器型式：外槽轮式；排种器数量：12个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：8个；","2019TJ649","2024-12-23","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[274,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","安徽久力机械设备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFGJ-13(8)(230)","播种行数:13行","结构型式：机械、悬挂式；配套动力范围：44.1~55.1kw；整机外形尺寸（长×宽×高）：1920×2660×1420；工作幅宽：230cm；耕深：12-18cm；行距：17cm；工作行数：13行；旋耕部分传动方式：中间齿轮传动；刀辊设计转速：310r/min;刀辊最大回转半径：245mm;旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：68把；排种器型式：外槽轮式，非金属材料；排种器数量：13个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：8个；","T202134340003","2026-03-30","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[275,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","安徽久力机械设备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFGJ-15(8)(260)","播种行数:15行","结构型式：机械、悬挂式；配套动力范围：80.9~102.9kw；整机外形尺寸（长×宽×高）：1920×2960×1420；工作幅宽：260cm；耕深：12-18cm；行距：17cm；工作行数：15行；旋耕部分传动方式：中间齿轮传动；刀辊设计转速：310r/min;刀辊最大回转半径：245mm;旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：72把；排种器型式：外槽轮式，非金属材料；排种器数量：15个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：8个；","T202134340002","2026-03-30","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[276,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","湖北桦磊农机制造有限公司","旋耕播种机","2BFG-12(8)(248)","播种行数:12行","型号名称\n/\n2BFG-12（8）（248）型旋耕播种机\n结构型式\n/\n机械式、悬挂式\n配套动力范围\nkW\n≥73.5\n整机外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n1820×2700×1480\n作业速度范围\nm/s\n0.6～1.0\n作业小时生产率\nhm2/h\n0.5～0.9\n工作幅宽\ncm\n248\n耕深\ncm\n8～15\n行距\ncm\n19\n工作行数\n行\n12\n旋耕部分传动方式\n/\n中间传动\n刀辊设计转速\nr/min\n359\n刀辊最大回转半径\nmm\n245\n旋耕刀型号\n/\n1T245\n总安装刀数\n把\n68\n排种器型式\n/\n槽轮式、非金属材料\n排种器数量\n个\n12\n排肥器型式\n/\n槽轮式\n排肥器数量\n个\n8\n排种开沟器型式\n/\n双圆盘犁\n排种开沟器数量\n个\n12\n排种开沟器深度调节范围\nmm\n0～60\n排肥开沟器型式\n/\n/\n排肥开沟器数量\n个\n/\n排肥开沟器深度调节范围\nmm\n/\n种/肥箱容积\nL\n192/239\n种/肥排量调节方式\n/\n直流电机转速控制器/直流电机转速控制器\n播种部分传动方式\n/\n链传动\n地轮型式\n/\n/\n地轮直径\nmm\n/\n地轮高度调节范围\nmm\n/\n风机型式\n/\n/\n覆土器型式\n/\n/\n镇压器型式\n/\n/","T202142420340","2026-11-23","","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[277,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","汝南县源信机械制造有限公司","旋耕施肥播种机","2BGF-12/6","播种行数:12行","型号名称\t/\t2BGF-12/6型旋耕施肥播种机\n结构型式\t/\t机械式；悬挂式\n配套动力范围\tkW\t66.2～80.9\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t2180×2550×1330\n作业速度范围\tm/s\t1.4～3.4\n作业小时生产率\th㎡/h\t0.6～0.73\n工作幅宽\tcm\t230\n耕深\tcm\t12～18\n行距\tcm\t18\n工作行数\t行\t12\n旋耕部分传动方式\t/\t中间传动\n刀辊设计转速\tr/min\t267\n刀辊最大回转半径\tmm\t245\n旋耕刀型号\t/\tIT245/IT245左\n总安装刀数\t把\t64\n排种器型式\t/\t槽轮式 （非金属材料）\n排种器数量\t个\t12\n排肥器型式\t/\t外槽轮式\n排肥器数量\t个\t6\n排种开沟器型式\t/\t圆盘式\n排种开沟器数量\t个\t12\n排种开沟器深度调节范围\tmm\t30～120\n排肥开沟器型式\t/\t/\n排肥开沟器数量\t个\t/\n排肥开沟器深度调节范围\tmm\t/\n种/肥箱容积\tL\t160/180\n种/肥排量调节方式\t/\t侧边螺纹调节/螺纹+直流电机调节\n播种部分传动方式\t/\t链传动\n地轮型式\t/\t圆辊式\n地轮直径\tmm\t300\n地轮高度调节范围\tmm\t0～100\n风机型式\t/\t/\n覆土器型式\t/\t/\n镇压器型式\t/\t圆辊式","T202041410141","2025-09-26","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[278,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","泗县农丰农业机械有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-13(8)(230)","播种行数:13行","13行，旋耕，施肥，播种，幅宽230cm，结构型式 ：机械、悬挂式 ，配套动力范围 ：66.1～88.2（kW）， 整机外形尺寸（长×宽×高）：1970×2700×1450 （mm）","T202034751","2025-12-28","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[279,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","泗县农丰农业机械有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-14(8)(260)","播种行数:14行","14行，旋耕，施肥，播种，幅宽260cm，结构型式 ：机械、悬挂式 ，配套动力范围 ：88.2～110.2（kW）， 整机外形尺寸（长×宽×高）：1970×2900×1450 （mm）","T202034752","2025-12-28","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[280,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","泗县农丰农业机械有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-16(10)(280)","播种行数:16行","16行，旋耕，施肥，播种，幅宽280cm，结构型式 ：机械、悬挂式 ，配套动力范围 ：110.2 kW～132.3 kW， 整机外形尺寸（长×宽×高）：1970×3200×1450 （mm）","T202034753","2025-12-28","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[281,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","19—24行旋耕施肥播种机","郓城县工力有限公司","带状旋耕施肥播种机","2BFG-12(10)(230)","播种行数:24行","配套动力：≧70kW轮式拖拉机、外形尺寸：2500×2680×1400（mm）、工作行数：12行、工作幅宽：230cm、传动机构型式：中间齿轮传动、排种器型式：其他、排种器数量：12×2个、排肥器型式：外槽轮式、排肥器数量：10个、开沟器型式：圆盘式、开沟器数量：12个、种/肥箱容积：161/240L、","T202034458","2025-09-27","70","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[282,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","25行及以上旋耕施肥播种机","郓城县工力有限公司","带状旋耕施肥播种机","2BFG-16(14)(280)","播种行数:32行","配套动力：≧81kW轮式拖拉机、外形尺寸：2280×3160×1400（mm）、结构质量：1348kg、工作行数：32行、工作幅宽：280cm（可调）传动机构型式：中间齿轮传动、排种器型式：外囊孔式、排种器数量：16×2个、排肥器型式：外槽轮式、排肥器数量：14个、开沟器型式：圆盘式、开沟器数量：16个、种/肥箱容积：185/285L、","T202034488","2025-09-27","81","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[283,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","江苏国善美农业机械有限公司","手扶步进式水稻插秧机","2ZS-4A","行数:4行;手扶步进式:是 ","\"整机结构型式:手扶式;工作行数:4;产品型号:2ZS-4A;结构质量:160KG；工作行数:4行；外形尺寸(长*宽*高)MM:2140*1590*910，功率:3.5KW;行距:300mm；穴距:120、140、160、180、210mm；插秧深度:7~37mm；\n作业速度:0.34~0.77m/s；作业小时生产率:0.10~0.16hm/h前轮:直径660mm,行走轮机构型式：前橡胶轮爪式,插植臂形式:曲柄摇杆式\"","鄂2018067","2022-12-31","3.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[284,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","浙江久禾机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-430","行数:4行;手扶步进式:是 ","1 型号名称 / 2ZS-430 手扶式水稻插秧机\n2 结构型式 / 手扶式\n3 配套发动机生产企业 / 江苏福马高新动力机械有限公司\n4 配套发动机型号规格 / JF175\n5 配套发动机额定功率 kW 3.3\n6 配套发动机额定转速 r/min 3600\n7 整机外形尺寸（长×宽×高） mm 2140×1590×1000\n8 作业速度 m/s 0.28～0.77\n9 作业小时生产率 hm\n2/h 0.09～0.18\n10 单位作业量燃油消耗量 kg/hm\n2 ≤6\n11 工作行数 行 4\n12 行距 mm 300\n13 穴距调节机构型式 / 齿轮+机械手柄\n14 穴距调节档位数量 个 5\n15 穴距 mm 120/140/160/180/210\n16 插秧深度 mm 7～35\n17 移距 mm 14（15.6、10.8、20）可选配\n18 取秧深度 mm 7～17\n19 插秧频率（单行） 穴/分 ≤380\n20 变速方式 / 齿轮机械换档\n21 行走轮结构型式（前、后） / 橡胶轮\n22 行走轮直径（前、后） mm 660\n23 平衡机构型式 / /\n24 插植臂型式 / 曲柄摇杆式","T202000331112","2025-12-30","3.3","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[285,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","江苏国善美农业机械有限公司","手扶步进式水稻插秧机","2ZS-6","行数:6行;手扶步进式:是 ","\"整机结构型式:手扶式;工作行数:6;产品型号:2ZS-6;功率:3.3KW;行距:300MM；穴距:120、140、160、180、210；插秧深度:7~37MM；\n作业速度:0~2.7KM/H；作业小时生产率:0.10~0.32HM2/H前轮:直径660MM,行走轮机构型式：前橡胶轮爪式,插植臂形式:曲柄摇杆式\"","鄂2018068","2022-12-31","3.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[286,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","浙江久禾机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-630","行数:6行;手扶步进式:是 ","型号名称2ZS-630手扶式水稻插秧机\n结构型式手扶式\n配套发动机生产企业：江苏福马高新动力机械有限公司\n配套发动机型号规格JF175\n配套发动机额定功率（或标定功率）\n3.3kW\n配套发动机额定转速（或标定转速）\n3600r/min\n整机外形尺寸（长×宽×高）2370×2200×1020mm\n作业速度0.28～0.77m/s\n作业小时生产率hm2/h\n0.1～0.25\n单位作业量燃油消耗量\nkg/hm2\n≤6\n工作行数\n行\n6\n行距\nmm\n300\n穴距调节机构型式\n/\n齿轮+机械手柄\n穴距调节档位数量5个\n穴距120/140/160/180/210mm\n插秧深度\nmm\n7～35\n移距\nmm\n14、15.6、10.8、20\n取秧深度\nmm\n7～17\n插秧频率（单行）\n穴/分\n≤380\n变速方式\n/\n齿轮机械换档\n行走轮结构型式（前、后）\n/\n橡胶轮\n行走轮直径（前、后）660mm","T202000331113","2025-12-30","3.3","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[287,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","常州常柴厚生农业装备有限公司","高速乘坐式插秧机","2ZG-6D","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","整机结构型式:高速乘坐式;工作行数:6行;行距:300mm;穴距调节结构型式:手柄调节;穴距调节档位数量:7个;变速方式:液压无极变速;平衡机构型式:机械式;插植/栽插臂型式:旋转式;配套动力:1、型号:3M78A;发动机额定净功率/转速(kW/r/min):14/2400;制造商:常柴股份有限公司;排放阶段:国三;2、发动机型号:E3112-UP06;发动机额定净功率/转速(kW/r/min):13.9/2300;制造商:株式会社井关松山制造所;排放阶段:国三;","T202132320426","2026-12-01","14","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[288,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","江苏东洋机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGQ-8(PD80)","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","插秧机结构形式：高速乘坐式；作业行数（行）：8；柴油发动机；功率：17.0kW；转速：3200r/min；整机外形尺寸mm：3100*2815*2415；作业速度：0-1.5m/s；作业小时和产率：0.2-0.53hm2/h；单位作业量燃油消耗量：≤5.7kg/hm2；行距：300mm；穴距调节机构型：手柄调节；穴距调节档位数量：6个；变速方式：HST无级变速；平衡机构型式：电子液压水平；行走轮直径：前轮650mm,后轮950mm；插植臂型式：旋转式。","T201900320667","2024-12-30","17","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[289,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","江苏东洋机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZGQ-8Z(PD80Z)","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","插秧机结构形式：高速乘坐式；作业行数（行）：8；柴油发动机；功率：17.0kW；转速：3200r/min；整机外形尺寸mm：3100*2370*2415；作业速度：0-1.5m/s；作业小时和产率：0.2-0.53hm2/h；单位作业量燃油消耗量：≤5.7kg/hm2；行距：250mm；穴距调节机构型：手柄调节；穴距调节档位数量：6个；变速方式：HST无级变速；平衡机构型式：电子液压水平；行走轮直径：前轮650mm,后轮950mm；插植臂型式：旋转式。","T201900320666","2024-12-30","17","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[290,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","苏州久富农业机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZG-8D1(G8)","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","型号名称：2ZG-8D1(G8)型乘坐式高速插秧机；结构型式：高速乘坐式；配套发动机生产企业：YANMAR CO.,LTD；配套发动机型号规格：3TNM72-ATE；配套发动机额定功率（或标定功率）：18.5kW；配套发动机额定转速（或标定转速）：3600r/min；整机外形尺寸（长×宽×高）：3410×2840×2640mm；作业速度0～1.65m/s；作业小时生产率：0.2～0.60h㎡/h；单位作业量燃油消耗量：3.1～8.9kg/h㎡；工作行数：8行；行距：300mm；穴距调节机构型式：手柄调节；穴距调节档位数量：7个；穴距：100、120、140、160、180、210、240mm；插秧深度：10～55mm；移距：20、17.5、15.5、14(12.7、10.7选配)mm；取秧深度：10～20mm；插秧频率（单行）：0～600穴/分；变速方式：HST无级变速；行走轮结构型式（前、后）：宽幅防爆轮胎、粗轮毂橡胶轮胎；行走轮直径（前、后）：∅650、∅950mm；平衡机构型式：电子式；插植臂型式：旋转式。","T202032320215","2025-08-31","18.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[291,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","苏州久富农业机械有限公司","乘坐式高速插秧机","2ZG-8DKZ(G8KZ)","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","型号名称：2ZG-8DKZ(G8KZ)型乘坐式高速插秧机：结构型式：高速乘坐式；配套发动机生产企业：YANMAR CO.,LTD；配套发动机型号规格：3TNM72-ATE；配套发动机额定功率（或标定功率）：18.5kW；配套发动机额定转速（或标定转速）：3600r/min；整机外形尺寸（长×宽×高）：3220×2220×2260mm；作业速度：0～1.65m/s；作业小时生产率：0.2～0.46h㎡/h；单位作业量燃油消耗量：3.1～8.9kg/h㎡；工作行数：8行；行距：140/360mm；穴距调节机构型式：手柄调节；穴距调节档位数量：7个；穴距：100、120、140、160、180、210、240mm；插秧深度：10～55mm；移距：15.5、20mm；取秧深度：10～20mm；插秧频率（单行）：0～600穴/分；变速方式：HST无级变速；行走轮结构型式（前、后）：宽幅防爆轮胎、粗轮毂橡胶轮胎；行走轮直径（前、后）：∅650、∅950mm；平衡机构型式：电子式；插植臂型式：旋转式。","T202032320216","2025-08-31","18.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[292,"种植施肥机械","栽植机械","抛秧机","13行及以上四轮乘坐式水稻有序抛秧机","江西中联智能农机有限责任公司","水稻有序抛秧机","2ZPY-13A","工作行数:13行;四轮乘坐自走式:是 ;有序抛秧:是 ","结构型式：四轮乘坐式；工作行数：13行；有序；","T202168680028","2025-12-31","15.3","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[293,"种植施肥机械","栽植机械","抛秧机","13行及以上四轮乘坐式水稻有序抛秧机","江西中联智能农机有限责任公司","水稻有序抛秧机","2ZPY-13D","工作行数:13行;四轮乘坐自走式:是 ;有序抛秧:是 ","结构型式：四轮乘坐式；工作行数：13行；有序；","T202168680029","2025-12-31","18.5","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[294,"种植施肥机械","栽植机械","移栽机","2行及以上四轮乘坐自走式秧苗移栽机","青州华沃农业装备有限公司","手扶自走式蔬菜栽植机","2ZBZ-2","工作行数:2行;四轮乘坐自走式:是 ","外形尺寸(长×宽×高)(mm)：2740×1500×1600；作业行数：2行；结构形式：手扶自走式；栽植器形式：鸭嘴吊杯式；行距调节范围(mm)：300-500；柱距调节范围(mm)：200-400；育苗方式：穴盘育苗。","T202237370012","2027-03-29","4.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[295,"种植施肥机械","栽植机械","移栽机","2行及以上四轮乘坐自走式秧苗移栽机","卓斐（东营）农业科技研究院有限公司","蔬菜移栽机","2ZYZ-2A","工作行数:2行;四轮乘坐自走式:是 ","型号名称：2ZYZ-2A型蔬菜移栽机\n配套动力型号规格：FJ100G\n配套动力生产企业:川崎重工业株式会社\n配套动力：额定功率（或标定功率）1.85kW，额定转速（或标定转速）1800r/min\n配套拖拉机动力范围：/\n整机外形尺寸（长*宽*高）：2030mm*1500mm*1550mm\n作业行数：2行\n结构型式：乘坐自走式\n栽植器型式：吊杯式\n单行栽植器数量：1\n行距调节范围：300~500mm\n株距调节范围：310，330，340，350，370，390，410，420，440mm\n栽植深度调节范围：0~60mm\n开沟器型式：/\n镇压器型式：V型对置橡胶轮\n育苗方式：钵苗\n作业工位数（含机手）：1~2人","T202137370511","2026-12-28","1.85","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[296,"种植施肥机械","施肥机械","侧深施肥装置","6行及以上水稻侧深施肥装置","苏州久富农业机械有限公司","水稻侧深施肥机","2FH-1.8C（6F2）","行数:6行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","规格型号：2FH-1.8C（6F2）；行数：6行；配套动力：步进减速电机+鼓风机；动力传输：链条传动；主机体尺寸（长×宽×高）:（530×370×650）mm×2个；肥料排出方式：外槽轮；施肥量调节方式：旋钮调节+车速传感器；施肥量范围：150～900kg/h㎡；施肥深度：50±10mm；施肥位置：侧40±10mm；肥箱容积：2×40L（80L）L；防堵塞、漏施或报警装置：有；输送装置形式：管路风送式；配置有强制施肥装置：有；离合器形式：电子式单侧离合。","T202032320125","2025-07-09","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[297,"种植施肥机械","施肥机械","侧深施肥装置","6行及以上水稻侧深施肥装置","苏州久富农业机械有限公司","水稻侧深施肥机","2FH-2.4C（8F2）","行数:8行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","规格型号：2FH-2.4C（8F2）；行数：8行；配套动力形式：步进减速电机+鼓风机；动力传输方式：链条传动；主机体尺寸（长×宽×高）：（530×370×650）mm×2个；肥料排出方式：外槽轮；施肥量调节方式：旋钮调节+车速传感器； 施肥量范围：150～900 kg/h㎡；施肥深度：50±10 mm；施肥位置：侧40±10 mm；肥箱容积：2×40L（80L）L；防堵塞、漏施或报警装置：有；离合器形式：电子式单侧离合；输送装置形式：管路风送式；配置有强制施肥装置：有。","T202032320126","2025-07-09","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[298,"种植施肥机械","施肥机械","侧深施肥装置","6行及以上水稻侧深施肥装置","浙江亿森机械有限公司","侧深施肥装置","2FHF-10","行数:10行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","行数：10行；肥料排出方式：外槽轮+气送式；施肥量调节方式：通过把手转动与底盘株（种）距调节手柄结合；施肥量范围：150~1050㎏/hm2；施肥深度：50±10mm；施肥位置：株（种）肥侧向50±10mm；肥箱容积：115L；有防堵塞、漏肥报警装置；有强制施肥装置；离合器形式：电控离合器；输送装置形式：气送式；配置插秧机施肥同步控制装置和卫星定位信息处理系统。","T202269690022","2027-04-13","0","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[299,"种植施肥机械","施肥机械","侧深施肥装置","6行及以上水稻侧深施肥装置","浙江亿森机械有限公司","侧深施肥装置","2FHF-6F","行数:6行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","行数：6行；肥料排出方式：外槽轮+气送式；施肥量调节方式：通过把手转动与底盘株（种）距调节手柄结合；施肥量范围：150~1050㎏/hm2；施肥深度：50±10mm；施肥位置：株（种）肥侧向50±10mm；肥箱容积：35×2L；有防堵塞、漏肥报警装置；有强制施肥装置；离合器形式：电磁离合器；输送装置形式：气送式；配置插秧机施肥同步控制装置和卫星定位信息处理系统。","T202269690017","2027-04-13","0","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[300,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","莱州奥伦农业机械有限公司","田园管理机","3TG-6","配套发动机功率:6.3kW","外形尺寸（长×宽×高）mm：1850×660×1120mm、结构形式：双轴；轮式、主离合器形式：涨紧式、主离合器状态：常开、发动机输出传动方式：三角皮带、配套开沟装置形式：直联、开沟最大工作宽度（cm）：38、培土培土装置形式：直联、培土最大宽度（cm）：38、传动方式（发动机输出）：皮带传动、主离合器型式：涨紧式","T202137370499","2026-12-28","6.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[301,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","临沂沃瑞农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4型田园管理机；结构型式：单轴；轮式；外形尺寸：1380x870x880mm；扶把水平调整：不可调；扶把上下调整：可调；发动机输出转动方式：齿轮转动；主离合器型式：自动离合式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.0KW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：700mm；配套起垄装置型式：绞龙+仿型器；配套起垄装置起垄数量：1；配套起垄装置最大起垄高度250mm；","T201937370075","2024-10-24","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[302,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","临沂沃瑞农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5","配套发动机功率:4.5kW","型号名称：3TGQ-4.5型田园管理机；结构型式：双轴；轮式；外形尺寸：1700x790x860mm；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出转动方式：齿轮转动；主离合器型式：油浸式摩擦片；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.5KW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：700mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度250mm；","T202137370102","2026-05-09","4.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[303,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","临沂沃瑞农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5A","配套发动机功率:4.5kW","型号名称：3TGQ-4.5A型田园管理机；结构型式：双轴；轮式；外形尺寸：1700x790x860mm；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出转动方式：齿轮转动；主离合器型式：油浸式摩擦片；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.5KW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：700mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度250mm；","T202137370100","2026-05-09","4.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[304,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","临沂沃瑞农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4A","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4A型田园管理机；结构型式：双轴；轮式；外形尺寸：1700x790x860mm；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出转动方式：齿轮转动；主离合器型式：油浸式摩擦片；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.0KW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：700mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度250mm；","T202137370106","2026-05-09","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[305,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","临沂沃瑞农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4B","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4B型田园管理机；结构型式：双轴；轮式；外形尺寸：1700x790x860mm；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出转动方式：齿轮转动；主离合器型式：油浸式摩擦片；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.0KW；标定（额定）转速：3800r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：700mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度250mm；","T202137370104","2026-05-09","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[306,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","临沂沃瑞农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4C","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4C型田园管理机；结构型式：双轴；轮式；外形尺寸：1700x790x860mm；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出转动方式：齿轮转动；主离合器型式：油浸式摩擦片；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.0KW；标定（额定）转速：3800r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：700mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度250mm；","T202137370105","2026-05-09","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[307,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","临沂沃瑞农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4D","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4D型田园管理机；结构型式：双轴；轮式；外形尺寸：1700x790x860mm；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出转动方式：齿轮转动；主离合器型式：油浸式摩擦片；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.0KW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：700mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度250mm；","T202137370101","2026-05-09","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[308,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","临沂沃瑞农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4E","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4E型田园管理机；结构型式：双轴；轮式；外形尺寸：1700x600x970mm；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出转动方式：齿轮转动；主离合器型式：油浸式摩擦片；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.0KW；标定（额定）转速：3800r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：450mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度220mm；","T202137370103","2026-05-09","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[309,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","临沂沃瑞农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4L","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4L型田园管理机；结构型式：单轴；轮式；外形尺寸：1280x730x850mm；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出转动方式：齿轮转动；主离合器型式：油浸蹄式摩擦片；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.0KW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：700mm；配套起垄装置型式：绞龙+仿型器；配套起垄装置起垄数量：1；配套起垄装置最大起垄高度250mm；","T202137370107","2026-05-09","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[310,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市宇特机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4E","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：单轴；轮式；外形尺寸（长×宽×高）：1450×580×940mm；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：离心蹄式摩擦片；主离合器状态：常开；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：380mm；配套开沟装置型式：尖铲；配套开沟装置最大工作宽度：170mm。","T202237370033","2027-03-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[311,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东华盛农业药械有限责任公司","田园管理机","3TGQ-4","配套发动机功率:4kW","汽油机型号：170F\n标定功率：4Kw\n制 造 商：山东华盛中天机械集团股份有限公司\n排放阶段：国二","T201937370067","2024-10-24","4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[312,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊金百川机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套发动机功率:4.0kW","型号名称/3TGQ-4型田园管理机;结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）/双轴轮式;外形尺寸(长×宽×高)mm1730×550×890；扶把水平调整（可调/不可调)/可调；扶把上下调整（可调/不可调）/可调；发动机输出传动方式/皮带；主离合器型式/涨紧式；主离合器状态（常开/常闭）/常开；标定（额定）功率kW/4.0；标定（额定）转速r/min/3600；配套开沟装置型式/开沟刀；配套开沟装置最大工作宽度mm/240；配套培土装置型式/培土刀；配套培土装置最大工作宽度mm/260","GZNJ/TJ 2019-293","2024-09-28","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[313,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊金百川机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5Z","配套发动机功率:4.5kW","型号名称\n/\n3TGQ-4.5Z田园管理机\n结构型式\n/\n双轴轮式\n外形尺寸(长×宽×高)\nmm\n1600×700×980\n扶把水平调整\n/\n可调\n扶把上下调整\n/\n可调\n发动机输出传动方式\n/\n轴传动\n主离合器型式\n/\n摩擦片\n主离合器状态\n/\n常开\n标定（额定）功率\nkW\n4.5\n标定（额定）转速\nr/min\n3600\n配套开沟装置型式\n/\n开沟刀\n配套开沟装置最大工作宽度\nmm\n240\n配套培土装置型式\n/\n培土刀\n配套培土装置最大工作宽度\nmm\n260","T202137370200","2026-06-29","4.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[314,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊金百川机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4A","配套发动机功率:4.0kW","型号名称/3TGQ-4A型田园管理机；结构型式/双轴；轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm1500×740×970；扶把水平调整/可调；扶把上下调整/可调；发动机输出传动方式/皮带传动；主离合器型式/涨紧式；主离合器状态/常开；标定（额定）功率kW4.0；标定（额定）转速r/min/3600；配套锄草装置型式/锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度mm/700；配套开沟装置型式/旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度/mm240","T202037370133","2025-07-06","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[315,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","潍坊金百川机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4Z","配套发动机功率:4.0kW","型号名称\n/\n3TGQ-4Z田园管理机\n结构型式\n/\n双轴轮式\n外形尺寸(长×宽×高)\nmm\n1600×700×980\n扶把水平调整\n/\n可调\n扶把上下调整\n/\n可调\n发动机输出传动方式\n/\n轴传动\n主离合器型式\n/\n摩擦片\n主离合器状态\n/\n常开\n标定（额定）功率\nkW\n4.0\n标定（额定）转速\nr/min\n3600\n配套开沟装置型式\n/\n开沟刀\n配套开沟装置最大工作宽度\nmm\n240\n配套培土装置型式\n/\n培土刀\n配套培土装置最大工作宽度\nmm\n260","T202137370198","2026-06-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[316,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆奥斯迪农业机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4A","配套发动机功率:4.0kW","手启动型汽油发动机，国三排放标准，配套功率;4.0KW 3600r/min 直连型田园管理机\n机","渝2019104","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[317,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆迪扬苹辰机械制造有限公司","田园管理机","3TG-4.1","配套发动机功率:4.1kW","型号名称   /  3TG-4.1型田园管理机\n结构型式\t/\t双轴、轮式\n外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1600×730×950\n发动机输出传动方式\t/\t皮带传动\n主离合器型式\t/\t张紧轮式\n主离合器状态\t/\t常开\n标定功率\tkW\t4.1\n标定转速\tr/min\t3600\n配套锄草装置型式\t/\t辐条刀片式\n配套锄草装置最大工作宽度\t mm  690\n配套开沟装置型式\t/\t刀片式+铧式\n配套开沟装置最大工作宽度\t mm  220","T202250500106","2027-05-26","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[318,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆迪扬苹辰机械制造有限公司","田园管理机","3TG-6.3","配套发动机功率:6.3kW","型号名称   /  3TG-6.3型田园管理机\n结构型式\t/\t双轴、轮式\n外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1600×730×1000\n发动机输出传动方式\t/\t皮带传动\n主离合器型式\t/\t张紧轮式\n主离合器状态\t/\t常开\n标定功率\tkW\t6.3\n标定转速\tr/min\t3600\n配套锄草装置型式\t/\t辐条刀片式\n配套锄草装置最大工作宽度\t mm  690\n配套开沟装置型式\t/\t刀片式+铧式\n配套开沟装置最大工作宽度\t mm  220","T202250500109","2027-05-26","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[319,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆迪扬苹辰机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0","配套发动机功率:4.0kW","型号名称   /  3TGQ-4.0型田园管理机\n结构型式\t/\t双轴、轮式\n外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1600×730×950\n发动机输出传动方式\t/\t皮带传动\n主离合器型式\t/\t张紧轮式\n主离合器状态\t/\t常开\n标定功率\tkW\t4.0\n标定转速\tr/min\t3600\n配套锄草装置型式\t/\t辐条刀片式\n配套锄草装置最大工作宽度\t mm  690\n配套开沟装置型式\t/\t刀片式+铧式\n配套开沟装置最大工作宽度\t mm  220","T202250500107","2027-05-26","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[320,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆迪扬苹辰机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0C","配套发动机功率:4.0kW","型号名称   /  3TGQ-4.0C型田园管理机\n结构型式\t/\t双轴、轮式\n外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1450×900×900\n发动机输出传动方式\t/\t皮带传动\n主离合器型式\t/\t牙嵌式\n主离合器状态\t/\t常开\n标定功率\tkW\t4.0\n标定转速\tr/min\t3600\n配套锄草装置型式\t/\t甩刀式\n配套锄草装置最大工作宽度\t mm  410\n配套开沟装置型式\t/\t铧式\n配套开沟装置最大工作宽度\t mm  220","T202250500104","2027-05-26","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[321,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆迪扬苹辰机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-5.5","配套发动机功率:5.6kW","型号名称   /  3TGQ-5.5型田园管理机\n结构型式\t/\t双轴、轮式\n外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1600×730×950\n发动机输出传动方式\t/\t皮带传动\n主离合器型式\t/\t张紧轮式\n主离合器状态\t/\t常开\n标定功率\tkW\t5.6\n标定转速\tr/min\t3600\n配套锄草装置型式\t/\t辐条刀片式\n配套锄草装置最大工作宽度\t mm  690\n配套开沟装置型式\t/\t刀片式+铧式\n配套开沟装置最大工作宽度\t mm  220","T202250500105","2027-05-26","5.6","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[322,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆迪扬苹辰机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-5.5C","配套发动机功率:5.6kW","型号名称   /  3TGQ-5.5C型田园管理机\n结构型式\t/\t双轴、轮式\n外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1450×900×900\n发动机输出传动方式\t/\t皮带传动\n主离合器型式\t/\t牙嵌式\n主离合器状态\t/\t常开\n标定功率\tkW\t5.6\n标定转速\tr/min\t3600\n配套锄草装置型式\t/\t甩刀式\n配套锄草装置最大工作宽度\t mm  560\n配套开沟装置型式\t/\t铧式\n配套开沟装置最大工作宽度\t mm  220","T202250500108","2027-05-26","5.6","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[323,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆速豹机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4B","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：3TGQ-4B型田园管理机； 结构形式：双轴；轮式；外形尺寸（长X宽X高）mm:1750×700×1050；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调； 发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；标定功率KW：4.0；标定转速r/min：3600;配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：220;配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度mm：220。","T202250500100","2027-05-26","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[324,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆优悠动力科技有限公司","田园管理机","3TG-4","配套发动机功率:4.05kW","1、型号名称：3TG-4型田园管理机\n2、结构形式：双轴轮式\n3、外形尺寸：1550mm*600mm*950mm\n4、扶把水平调整：可调\n5、扶把垂直调整：可调\n6、发动机输出：直联\n7、主离合器型式：摩擦片式\n8、主离合器状态：常开\n9、标定功率：4.05KW\n10、标定转速：3600r/min\n11、配套开沟装置型式：刀片式\n12、配套开沟装置最大工作宽度：250mm\n13、配套培土装置型式：刀片式\n14、配套培土装置最大工作宽度：250mm","T202250500019","2027-01-25","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[325,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆优悠动力科技有限公司","田园管理机","3TG-4A","配套发动机功率:4.1kW","1、型号名称：3TG-4A型田园管理机\n2、结构形式：双轴轮式\n3、外形尺寸：1600mm*600mm*1000m\n4、扶把水平调整：可调\n5、扶把垂直调整：可调\n6、发动机输出：直联\n7、主离合器型式：摩擦片式\n8、主离合器状态：常开\n9、标定功率：4.1KW\n10、标定转速：3600r/min\n11、配套开沟装置型式：刀片式\n12、配套开沟装置最大工作宽度：250mm\n13、配套培土装置型式：刀片式\n14、配套培土装置最大工作宽度：250mm","T202250500018","2027-01-25","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[326,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆优悠动力科技有限公司","田园管理机","3TGQ-4","配套发动机功率:4.0kW","1、型号名称：3TGQ-4型田园管理机\n2、结构形式：双轴轮式\n3、外形尺寸：1550mm*600mm*950mm\n4、扶把水平调整：可调\n5、扶把垂直调整：可调\n6、发动机输出：直联\n7、主离合器型式：摩擦片式\n8、主离合器状态：常开\n9、标定功率：4.0KW\n10、标定转速：3600r/min\n11、配套开沟装置型式：刀片式\n12、配套开沟装置最大工作宽度：250mm\n13、配套培土装置型式：刀片式\n14、配套培土装置最大工作宽度：250mm","T202250500017","2027-01-25","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[327,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","4-12m悬挂式喷杆喷雾机","石家庄市金原野植保器械有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3W-50007","药箱容积:500L;喷杆长度:7m;型式:悬挂式:是 ","配套动力范围（kW）：≥37Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：7000×1100×1150mm；结构质量（kg）：50Kg；药箱额定容量：500L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：15个；喷杆长度7.0m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：手动；配套泵名称：三缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：70-95L/min","T202100041180","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[328,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","12-18m悬挂式喷杆喷雾机","石家庄市金原野植保器械有限公司","悬挂式喷杆喷雾机","3W-60012","药箱容积:600L;喷杆长度:12m;型式:悬挂式:是 ","配套动力范围（kW）：≥44Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：12000×1100×1300mm；结构质量（kg）：60Kg；药箱额定容量：600L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：25个；喷杆长度12.0m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：手动；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：80-100L/min","T202100041181","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[329,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州上力机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-500A型自走式喷杆喷雾机","功率:37.4马力;药箱容积:500L;离地间隙:0.85m;喷杆长度:10.4m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","产品结构型式：自走式、四轮转向、四轮驱动 发动机名称、结构型式：汽油发动机、直列、水冷、四冲程 发动机功率/转速：27.5kW（37.4马力）/4000r/min 发动机排放标准：达到国家第二阶段排放标准 药箱容量：500L 离地间隙：0.85m 喷杆长度：10.4m","2017281401000040","2022-11-24","27.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[330,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东牧阳农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;药箱容积:700L;离地间隙:1m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：20马力（14.71kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：CF22M-3； 排放标准：国三；药箱容量：700L；最小离地间隙：1000mm；整机外形尺寸： 5400×1800×2500mm；整机工作压力：0.5-0.8MPa；喷杆长度：12000mm；限压安全装置限定压力：≤0.96MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：单缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2200r/min；配套泵型式：三缸柱塞泵；配套泵额定压力：2.0-4.0MPa；配套泵额定流量：22-30L/min ；轴距(自走式)：2010mm；前（后）最大轮距 ：1530mm； 前（后）轮外径  ：930 mm；前（后）轮胎宽：120mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：105Ah；蓄电池标称电压：12V","2017281401000016","2027-05-04","14.71","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[331,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-700型自走式喷杆喷雾机","功率:25马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.09m;喷杆长度:11.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；外形尺寸（mm):4900X2100X2810；药箱容量（L）：700；喷杆长度（mm):11500;离地间隙（mm):1090;驱动方式：四轮驱动，四轮转向;整机工作压力（Mpa):0.1~0.6；轴距：1740mm；发动机或发电机结构形式：三缸水冷；发动机或电动机标定功率/转速（KW/(r/min)）:18.6/2600;液（气）泵/电机泵结构形式：柱塞泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：5；液泵/电机泵额定流量(L/min):46;限压安全装置结构形式：机械限位式；限压安全装置限定压力(MPa):≤0.72；喷杆允许最大工作压力（MPa）：1.5；承压软管允许最大工作压力（MPa）:2.76;蓄电池标称电压（V）：12","2020041401000032","2025-09-02","18.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[332,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700F型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:10.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;10500mm, 最小离地间隙:960mm,药箱容积:700L","2017041401000045","2027-05-06","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[333,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700G型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:12.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;12500mm, 最小离地间隙:960mm,药箱容积:700L","2017041401000045","2027-05-06","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[334,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州上力机械科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700F型自走式喷杆喷雾机","功率:50.048马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.04m;喷杆长度:12.6m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","产品结构型式：自走式、四轮转向、四轮驱动 发动机名称、结构型式：柴油机、四缸、直列、水冷、四冲程 发动机功率/转速：36.8kW（50.048马力）/2400r/min 发动机排放标准：达到国家第三阶段排放标准 药箱容量：700L 离地间隙：1.04m 喷杆长度：12.6m","2017281401000040","2022-11-24","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[335,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州正吉机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000C型自走式喷杆喷雾机","功率:50.04马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.9m;喷杆长度:17m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构形式：自走式。外形尺寸：4850×2000×2950；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度：17000mm；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；离地间隙：900mm；驾驶室型式：无；轴距：2040mm；前/后最大轮距：1830mm；前/后轮外径：930mm；前/后轮胎宽：120mm；轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；功率：36.8/2400kw/r/min；液泵结构型式：三缸柱塞泵；额定压力：2.5-4；额定流量36-81L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：1000L；承压管允许最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；容量：60Ah；电压：12×2（串联）。","2020281401000033","2025-12-12","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[336,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东牧阳农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:800L;离地间隙:1m;喷杆长度:14m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B2-50V32； 排放标准：国三；药箱容量：800L；最小离地间隙：1000mm；整机外形尺寸： 5900×2100×3050mm；整机工作压力：0.2-0.4MPa；喷杆长度：14000mm；限压安全装置限定压力：≤0.48MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸、水冷、四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：三缸柱塞泵；配套泵额定压力：2.5-4.0MPa；配套泵额定流量：36-81L/min ；轴距(自走式)：2040mm；前（后）最大轮距 ：1560mm； 前（后）轮外径  ：1170 mm；前（后）轮胎宽：130mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2017281401000016","2027-05-04","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[337,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.97m;喷杆长度:16m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；外形尺寸（mm):5000X1900X2900;药箱容量（L）：1000;整机工作压力（Mpa):0.1~0.6；喷杆长度（mm):16000；配套动力：四缸直列水冷四冲程柴油机；驱动方式：四轮驱动、四轮转向。离地间隙（mm）：970。整机工作压力（Mpa):0.1~0.6；轴距（mm）：2460；发动机或发电机标定功率/转速（KW/(r/min)）:36.8/2500;液（气）泵/电机泵结构形式：隔膜泵；液（气）泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液（气）泵/电机泵额定流量(L/min):60;限压安全装置结构形式：机械限位式；限压安全装置限定压力(MPa):≤0.72；承压软管允许最大工作压力（MPa）:2.76；蓄电池标称电压（V）：12","2020041401000032","2025-09-02","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[338,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.97m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；外形尺寸（mm):5000x1900x2900;药箱容量（L）：1000;整机工作压力（Mpa):0.1~0.6；喷杆长度（mm):12000；配套动力：四缸直列水冷四冲程柴油机；驱动方式：四轮驱动、四轮转向。离地间隙（mm）：970；轴距（mm）：2460；发动机或发电机标定功率/转速（KW/(r/min)）:36.8/2500;液（气）泵/电机泵结构形式：隔膜泵；液（气）泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液（气）泵/电机泵额定流量(L/min):60;限压安全装置结构形式：机械限位式；限压安全装置限定压力(MPa):≤0.72；承压软管允许最大工作压力（MPa）:2.76；蓄电池标称电压（V）：12","2020041401000032","2025-09-02","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[339,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1200型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1200L;离地间隙:1.02m;喷杆长度:24m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；外形尺寸（mm):5700X2550X3000;药箱容量（L）：1200;整机工作压力（Mpa):0.1~0.6；喷杆长度（mm):24000；配套动力：四缸水冷四冲程柴油机；驱动方式：四轮驱动、四轮转向；离地间隙（mm):1020;轴距（mm）:3080;发动机或电动机标定功率/转速（KW/(r/min)）:36.8/2500;液（气）泵/电机泵结构形式：隔膜泵；液（气）泵/电机泵额定压力（MPa）：2.5；液（气）泵/电机泵额定流量(L/min):160-180;限压安全装置结构形式：机械限位式；限压安全装置限定压力(MPa):≤0.72；;蓄电池标称电压（V）：12","2020041401000032","2025-09-02","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[340,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-700B型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；外形尺寸（mm):5100X2100X2900 药箱容量（L）：700；喷杆长度（mm):12000；离地间隙（mm):1050;驱动方式：四轮驱动，四轮转向;配套动力：四缸水冷四冲程柴油机；整机工作压力（Mpa):0.1~0.6；轴距（mm）：2450；发动机或电动机标定功率/转速（KW/(r/min)）:36.8/2500;液（气）泵/电机泵结构形式：隔膜泵；液（气）泵/电机泵额定压力（MPa）：2.5；液（气）泵/电机泵额定流量(L/min):60;限压安全装置结构形式：机械限位式；限压安全装置限定压力(MPa):≤0.72；喷杆允许最大工作压力（MPa）：1.5；承压软管允许最大工作压力（MPa）:2.76;蓄电池标称电压（V）：12","2020041401000032","2025-09-02","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[341,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-700C型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:12.3m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；外形尺寸（mm):5100X2400X3000 ；药箱容量（L）：700；喷杆长度（mm):12300；离地间隙（mm):950;驱动方式：四轮驱动，四轮转向;配套动力：四缸水冷四冲程柴油机；整机工作压力（Mpa):0.1~0.6；轴距（mm）：2430；发动机或电动机标定功率/转速（KW/(r/min)）:36.8/2500;液（气）泵/电机泵结构形式：隔膜泵；液（气）泵/电机泵额定压力（MPa）：2.5；液（气）泵/电机泵额定流量(L/min):60;限压安全装置结构形式：机械限位式；限压安全装置限定压力(MPa):≤0.72；喷杆允许最大工作压力（MPa）：1.5；承压软管允许最大工作压力（MPa）:2.76;蓄电池标称电压（V）：12","2020041401000032","2025-09-02","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[342,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000C型自走式喷杆喷雾机","功率:50.04马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.9m;喷杆长度:17m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构形式：自走式。外形尺寸：4850×2000×2950；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度：17000mm；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；离地间隙：900mm；驾驶室型式：无；轴距：2040mm；前/后最大轮距：1830mm；前/后轮外径：930mm；前/后轮胎宽：120mm；轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；功率：36.8/2400kw/r/min；液泵结构型式：三缸柱塞泵；额定压力：2.5-4；额定流量36-81L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：1000L；承压管允许最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；容量：60Ah；电压：12×2（串联）。","2018281401000066","2023-12-10","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[343,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","喜盈（山东）农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.94m;喷杆长度:16.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目：喷杆喷雾机；整机结构型式：自走式；整机工作压力：0.5-0.8Mpa；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式:\t四轮转向;整机外形尺寸:\t4600mm×1700mm×2400mm;整机喷杆长度:16500mm;最小离地间隙:940mm;整机限压安全装置:有;喷杆折叠型式:液压+手动;喷杆升降型式:液压;轴距:2390mm;前最大轮距:1600mm;后最大轮距:1600mm;前轮外径:940mm;前轮胎宽:120mm;前轮轮胎型式 :充气轮胎;后轮外径:940mm;后轮胎宽:120mm;后轮轮胎型式:充气轮胎;发动机名称:柴油机;发动机结构型式:四缸、直列、水冷、四冲程;发动机标定功率/转速:36.8/2400kW(r/min);液（气）泵/电机泵结构方式:隔膜泵;液泵/电机泵额定压力:0-2.5MPa;液泵/电机泵额定流量:60L/min;药箱容积:1000L;限压安全装置结构型式:机械限位式;限压安全装置限定压力:≤0.96MPa;喷杆材质:不锈钢;喷杆允许最大工作压力:1.2MPa;承压管材质:塑料;承压管允许最大工作压力:1.2MPa;蓄电池类型：免维护蓄电池;蓄电池容量：60Ah;蓄电池标称电压：12×2（串联）","2021281401000019","2026-07-27","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[344,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","喜盈（山东）农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:1m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目：喷杆喷雾机；整机结构型式：自走式；整机工作压力：0.5-0.8Mpa；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式:\t四轮转向;整机外形尺寸:\t5270mm×1750mm×2400mm;整机喷杆长度:12000mm;最小离地间隙:1000mm;整机限压安全装置:有;喷杆折叠型式:液压;喷杆升降型式:液压;轴距:2380mm;前最大轮距:1600mm;后最大轮距:1600mm;前轮外径:1050mm;前轮胎宽:140mm;前轮轮胎型式 :充气轮胎;后轮外径:1050mm;后轮胎宽:140mm;后轮轮胎型式:充气轮胎;发动机名称:柴油机;发动机结构型式:四缸、直列、水冷、四冲程;发动机标定功率/转速:36.8/2400kw(r/min);液（气）泵/电机泵结构方式:隔膜泵;液泵/电机泵额定压力:0-2.5MPa;液泵/电机泵额定流量:60L/min;药箱容积:700L;限压安全装置结构型式:机械限位式;限压安全装置限定压力:\t≤0.96MPa;喷杆材质:不锈钢:喷杆允许最大工作压力:1.2MPa;承压管材质:塑料;承压管允许最大工作压力:1.2MPa;蓄电池类型：\t免维护蓄电池，蓄电池容量： 60Ah；蓄电池标称电压：12×2（串联）","2021281401000019","2026-07-27","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[345,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","公主岭市华玺农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000E型自走式喷杆喷雾机","功率:101.32马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.9m;喷杆长度:21m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；发动机功率：74.5kW（101.32马力）；药箱容量：1000L；喷杆长度：21m；最小离地间隙：1.9m；四轮驱动；四轮转向；","2013041401000097","2023-07-31","74.5","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[346,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","公主岭市华玺农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500B型自走式喷杆喷雾机","功率:101.32马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.9m;喷杆长度:21m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；发动机功率：74.5kW（101.32马力）；药箱容量：1500L；喷杆长度：21m；最小离地间隙：1.9m；四轮驱动；四轮转向；","2013041401000097","2023-07-31","74.5","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[347,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000E型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.15m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;20000mm, 最小离地间隙:1150mm,药箱容积:1000L","2017041401000045","2027-05-06","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[348,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000B型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:2000L;离地间隙:0.98m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;20000mm, 最小离地间隙:980mm,药箱容积:2000L","2017041401000045","2027-05-06","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[349,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州正吉机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000Y型自走式喷杆喷雾机","功率:100.6马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.12m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构形式：自走式。外形尺寸：5100×2350×3150；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度：20000mm；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；离地间隙：1120mm；驾驶室型式：无；轴距：2320mm；前/后最大轮距：1850mm；前/后轮外径：1340mm；前/后轮胎宽：140mm；轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；功率：74/2400kw/r/min；液泵结构型式：三缸柱塞泵（2个）；额定压力：2.5-4；额定流量36-81L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：1000L；承压管允许最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；容量：60Ah；电压：12×2（串联）。","2020281401000033","2025-12-12","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[350,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东牧阳农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1300L1型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1300L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B5-100C31； 排放标准：国三；药箱容量：1300L；最小离地间隙：1080mm；整机外形尺寸： 5050×2580×2710mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：20000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸、水冷、四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：三缸柱塞泵；配套泵额定压力：2.5-4.0MPa；配套泵额定流量：36-81L/min ；轴距(自走式)：2600mm；前（后）最大轮距 ：1910mm； 前（后）轮外径  ：1430 mm；前（后）轮胎宽：130mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2017281401000016","2027-05-04","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[351,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东牧阳农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1300L型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1300L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:24m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B5-100C31； 排放标准：国三；药箱容量：1300L；最小离地间隙：1080mm；整机外形尺寸： 6050×2450×3100mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：24000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸、水冷、四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：三缸柱塞泵；配套泵额定压力：2.5-4.0MPa；配套泵额定流量：36-81L/min ；轴距(自走式)：2600mm；前（后）最大轮距 ：1910mm； 前（后）轮外径  ：1430 mm；前（后）轮胎宽：130mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2017281401000016","2027-05-04","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[352,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1000C型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.99m;喷杆长度:25m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；外形尺寸（mm):5700X2300X3000，药箱容量（L）：1000;喷杆作业压力（Mpa):0.1-0.6；喷杆长度（mm):25000；配套动力：四缸直列水冷四冲程柴油机；离地间隙（mm):990，驱动方式：四轮驱动、四轮转向。轴距（mm）：2400；发动机或电动机标定功率/转速（KW/(r/min)）:74/2400;液（气）泵/电机泵结构形式：隔膜泵；液（气）泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液（气）泵/电机泵额定流量(L/min):160-180;限压安全装置结构形式：机械限位式；限压安全装置限定压力(MPa):≤0.72；;蓄电池标称电压（V）：12*2（串联）","2020041401000032","2025-09-02","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[353,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1200D型自走式喷杆喷雾机","功率:101马力;药箱容积:1200L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:24m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；外形尺寸（mm):5700X2200X2950;药箱容量（L）：1200;喷杆作业压力（Mpa):0.1-0.6；喷杆长度（mm):24000；配套动力：四缸直列水冷四冲程柴油机；离地间隙（mm):1080，驱动方式：四轮驱动、四轮转向；轴距（mm):2950;发动机或电动机标定功率/转速（KW/(r/min)）:74.8/2400;液（气）泵/电机泵结构形式：隔膜泵；液（气）泵/电机泵额定压力（MPa）：2.5；液（气）泵/电机泵额定流量(L/min):160-180;限压安全装置结构形式：机械限位式；限压安全装置限定压力(MPa):≤0.72；喷杆允许最大工作压力（MPa）：1.5；承压软管允许最大工作压力（MPa）:2.76;蓄电池标称电压（V）：12*2（串联）。","2020041401000032","2025-09-02","74.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[354,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1500A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.09m;喷杆长度:25m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；外形尺寸（mm):5600X2300X3100，药箱容量（L）：1500;喷杆作业压力（Mpa):0.1-0.6；喷杆长度（mm):25000；配套动力：四缸直列水冷四冲程柴油机；离地间隙（mm):1090，驱动方式：四轮驱动、四轮转向。轴距（mm）：2410；发动机或电动机标定功率/转速（KW/(r/min)）:74/2400;液（气）泵/电机泵结构形式：隔膜泵；液（气）泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液（气）泵/电机泵额定流量(L/min):160-180;限压安全装置结构形式：机械限位式；限压安全装置限定压力(MPa):≤0.72；蓄电池标称电压（V）：12*2（串联）","2020041401000032","2025-09-02","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[355,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1600C型自走式喷杆喷雾机","功率:101马力;药箱容积:1600L;离地间隙:1.09m;喷杆长度:24m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；外形尺寸（mm):5700X2200X2950;药箱容量（L）：1600;整机工作压力（Mpa):0.1-0.6；喷杆长度（mm):24000；配套动力：四缸、直列、水冷、四冲程柴油机；驱动方式：四轮驱动、四轮转向；离地间隙（mm):1090；轴距（mm）：2950；发动机或电动机标定功率/转速（KW/(r/min)）:74.8/2400;液（气）泵/电机泵结构形式：隔膜泵；液（气）泵/电机泵额定压力（MPa）：2.5；液（气）泵/电机泵额定流量(L/min):160-180;限压安全装置结构形式：机械限位式；限压安全装置限定压力(MPa):≤0.72；喷杆允许最大工作压力（MPa）：1.5；承压软管允许最大工作压力（MPa）:2.76;蓄电池标称电压（V）：12*2（串联）","2020041401000032","2025-09-02","74.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[356,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1600D型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1600L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:24m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；外形尺寸（mm):6500X2400X3200，药箱容量（L）：1600;喷杆作业压力（Mpa):0.1-0.6；喷杆长度（mm):24000；配套动力：四缸直列水冷四冲程柴油机；离地间隙（mm):1080，驱动方式：四轮驱动、四轮转向。轴距（mm）：2840；发动机或电动机标定功率/转速（KW/(r/min)）:74/2400;液（气）泵/电机泵结构形式：隔膜泵；液（气）泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液（气）泵/电机泵额定流量(L/min):160-180;限压安全装置结构形式：机械限位式；限压安全装置限定压力(MPa):≤0.72；蓄电池标称电压（V）：12*2（串联）","2020041401000032","2025-09-02","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[357,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-1800型自走式喷杆喷雾机","功率:101马力;药箱容积:1800L;离地间隙:1.12m;喷杆长度:24m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；外形尺寸（mm):5700X2780X3340药箱容量（L）：1800;整机工作压力（Mpa):0.1-0.6；喷杆长度（mm):24000；配套动力：四缸直列水冷四冲程柴油机；驱动方式：四轮驱动、四轮转向。离地间隙（mm):1120。轴距（mm）：3370；发动机或电动机标定功率/转速（KW/(r/min)）:74.8/2400;液（气）泵/电机泵结构形式：隔膜泵；液（气）泵/电机泵额定压力（MPa）：2.5；液（气）泵/电机泵额定流量(L/min):160-180;限压安全装置结构形式：机械限位式；限压安全装置限定压力(MPa):≤0.72；喷杆允许最大工作压力（MPa）：1.5；承压软管允许最大工作压力（MPa）:2.76;蓄电池标称电压（V）：12*2（串联）","2020041401000032","2025-09-02","74.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[358,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-2000C型自走式喷杆喷雾机","功率:101马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.66m;喷杆长度:24m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；外形尺寸（mm):5700X2780X3850;药箱容量（L）：2000;整机工作压力（Mpa):0.1-0.6；喷杆长度（mm):24000；配套动力：四缸、直列、水冷、四冲程柴油机；驱动方式：四轮驱动、四轮转向。离地间隙（mm):1660；轴距（mm）：3390；发动机或电动机标定功率/转速（KW/(r/min)）:74.8/2400;液（气）泵/电机泵结构形式：隔膜泵；液（气）泵/电机泵额定压力（MPa）：2.5；液（气）泵/电机泵额定流量(L/min):160-180;限压安全装置结构形式：机械限位式；限压安全装置限定压力(MPa):≤0.72；喷杆允许最大工作压力（MPa）：1.5；承压软管允许最大工作压力（MPa）:2.76;蓄电池标称电压（V）：12*2（串联）","2020041401000032","2025-09-02","74.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[359,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-2000型自走式喷杆喷雾机","功率:140马力;药箱容积:2000L;离地间隙:2m;喷杆长度:22m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；外形尺寸（mm):7400X3500X4040 ;药箱容量（L）：2000；整机工作压力（Mpa):0.1-0.6；喷杆长度（mm):22000；配套动力：直列四缸水冷四冲程柴油机；离地间隙（mm):2000；驱动方式：四轮驱动，四轮转向；轴距（mm）：2950；发动机或电动机标定功率/转速（KW/(r/min)）:103/2400;液（气）泵/电机泵结构形式：隔膜泵；液（气）泵/电机泵额定压力（MPa）：2.5；液（气）泵/电机泵额定流量(L/min):230-250;限压安全装置结构形式：机械限位式；限压安全装置限定压力(MPa):≤0.72；蓄电池标称电压（V）：12*2（串联）","2020041401000032","2025-09-02","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[360,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东维凯斯农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WP-2600型自走式喷杆喷雾机","功率:140马力;药箱容积:2600L;离地间隙:2m;喷杆长度:2600m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","型式：自走式；外形尺寸（mm):7400X3500X4040 ;药箱容量（L）：2600；整机工作压力（Mpa):0.1-0.6；喷杆长度（mm):22000；配套动力：直列四缸水冷四冲程柴油机；离地间隙（mm):2000；驱动方式：四轮驱动，四轮转向；轴距（mm）：3100；发动机或电动机标定功率/转速（KW/(r/min)）:103/2400;液（气）泵/电机泵结构形式：隔膜泵；液（气）泵/电机泵额定压力（MPa）：2.5；液（气）泵/电机泵额定流量(L/min):230-250;限压安全装置结构形式：机械限位式；限压安全装置限定压力(MPa):≤0.72；喷杆允许最大工作压力（MPa）：1.5；承压软管允许最大工作压力（MPa）:2.76;蓄电池标称电压（V）：12*2（串联）","2020041401000032","2025-09-02","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[361,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000Y型自走式喷杆喷雾机","功率:100.6马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.12m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构形式：自走式。外形尺寸：5100×2350×3150；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向；喷杆长度：20000mm；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；离地间隙：1120mm；驾驶室型式：无；轴距：2320mm；前/后最大轮距：1850mm；前/后轮外径：1340mm；前/后轮胎宽：140mm；轮胎型式：充气橡胶轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；功率：74/2400kw/r/min；液泵结构型式：三缸柱塞泵（2个）；额定压力：2.5-4；额定流量36-81L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：1000L；承压管允许最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；容量：60Ah；电压：12×2（串联）。","2018281401000066","2023-12-10","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[362,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","喜盈（山东）农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000B型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.02m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目：喷杆喷雾机;整机结构型式：自走式；整机工作压力：0.5-0.8Mpa；整机外形尺寸:5800mm×1550mm×2560mm;整机喷杆长度:20000mm;最小离地间隙:1020mm;整机限压安全装置:有;喷杆折叠型式:液压+手动;喷杆升降型式:液压;轴距:2430mm;前最大轮距:1480mm;后最大轮距:1480mm;前轮外径:1170mm:前轮胎宽:130mm;前轮轮胎型式:充气轮胎;后轮外径:1170mm;后轮胎宽:130mm;后轮轮胎型式:充气轮胎;发动机名称:柴油机;发动机结构型式:四缸、直列、水冷、四冲程;发动机标定功率/转速:74/2400 kw(r/min);液（气）泵/电机泵结构方式:隔膜泵;液泵/电机泵额定压力:0-2.5MPa;液泵/电机泵额定流量:60 L/min;药箱容积:1000L;限压安全装置结构型式:机械限位式;限压安全装置限定压力:≤0.96 MPa;喷杆材质:不锈钢;喷杆允许最大工作压力:1.2\tMPa;承压管允许最大工作压力:1.2MPa;蓄电池类型:免维护蓄电池;蓄电池容量:60Ah;蓄电池标称电压:\t12×2（串联）","2021281401000019","2026-07-27","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[363,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","双人抬式茶树修剪机","泉州得力农林机械有限公司","弧形双人修剪机","3CXH-110","作业幅宽:1.14m;自带动力:是 ;双人抬式:是 ","型号名称：3CXH-110型弧形双人修剪机，结构型式：双人弧形式，类型：轻修剪机，外形尺寸（长×宽×高）：1470×490×290mm\n切割器切割幅度：1140mm，配套动力 汽油机标定功率：1.6kW，配套动力 汽油机标定转速：8000r/min，生产率：≥1000m2/h，燃油消耗率：≤580g/(kW·h)","GZNJ/XZ 2018-019","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[364,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","双人抬式茶树修剪机","泉州得力农林机械有限公司","平形双人修剪机","3CXP-110","作业幅宽:1.14m;自带动力:是 ;双人抬式:是 ","切割器切割幅度：1140mm、外形尺寸（长*宽*高）：1470*490*290（mm）、配套动力标定转速：8000r/min、配套动力标定功率：1.6kW、生产率：≥1000㎡/h、结构型式：双人平行式、类型：轻修剪机","GZNJ/XZ 2018-020","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[365,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径65mm以下绞盘式喷灌机","江苏中水灌排设备有限公司","绞盘式喷灌机","JP50/180","管径:50mm;卷管长度:160m;绞盘式:是 ","卷管外径 φ50mm\n卷管长度 160m","T202132320546","2026-12-29","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[366,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径65mm以下绞盘式喷灌机","徐州德龙灌排设备有限公司","卷盘式喷灌机","JP50-150","管径:50mm;卷管长度:150m;绞盘式:是 ","型号名称：JP50-150型卷盘式喷灌机；外形尺寸（长*宽*高）3370mm*1350mm*1400mm；绞盘回卷驱动方式：水涡轮；绞盘回卷变速方式：阀门+皮带轮变速；绞盘水平转向角度：0°；绞盘卷绕层数：4层；卷管材质：PE；卷管外径：Φ50mm；卷管壁厚：5mm；卷管长度：148m；喷头车型式：龙门架式；喷头车驱动方式：牵引式；喷头车轮距：1045mm-1720mm；喷头车通过间隙：600mm；喷射装置型式：旋转式喷枪；喷射装置数量：1；喷射装置型号：PYC40；配套水泵额定流量：8.5m3/h-19.8m3/h；配套水泵扬程：52m-104m；配套水泵额定功率：7.5kw-9.2kw；运输间隙:163mm。","T202232320020","2027-01-25","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[367,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","安徽艾瑞德农业装备股份有限公司","卷盘式喷灌机","8PJP75-300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高）3490×2010×2620mm；卷管外径75mm；卷管长度300000mm","黑垦鉴2019069","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[368,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","江苏中水灌排设备有限公司","绞盘式喷灌机","JP75/300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","卷管外径 φ75mm\n卷管长度 300m","T202132320547","2026-12-29","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[369,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","徐州德龙灌排设备有限公司","卷盘式喷灌机","JP75-300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","型号名称：JP75-300型卷盘式喷灌机；外形尺寸（长*宽*高）4500mm*1810mm*2580mm；绞盘回卷驱动方式：水涡轮；绞盘回卷变速方式：阀门+皮带轮变速+变速箱换挡；绞盘水平转向角度：0°-270°；绞盘卷绕层数：5层；卷管材质：PE；卷管外径：Φ75mm；卷管壁厚：6.8mm；卷管长度：300m；喷头车型式：龙门架式；喷头车驱动方式：牵引式；喷头车轮距：1520mm-2800mm；喷头车通过间隙：1160mm；喷射装置型式：旋转式喷枪；喷射装置数量：1；喷射装置型号：PYC50；配套水泵额定流量：15m3/h-37.8m3/h；配套水泵扬程：52m-130m；配套水泵额定功率：13kw-15kw；运输间隙:260mm。","T202232320021","2027-01-25","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[370,"收获机械","粮食作物收获机械","脱粒机","生产率10t/h及以上玉米脱粒机","唐河县大华机械设备有限公司","玉米脱粒机","5TY-880-265","生产率:12t/h","结构型式：多滚筒（3）；喂入形式：螺旋输送器喂入；主滚筒结构型式：圆柱形钉齿；凹板型式：筛孔式；分离型式：振动筛；清选型式：振动筛+风选；风机型式：离心式；生产率：≥12000kg/h","T202141410248","2026-12-27","18.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[371,"收获机械","粮食作物收获机械","脱粒机","生产率10t/h及以上玉米脱粒机","云南精旭农机制造有限公司","玉米脱粒机","5TY-128-150","生产率:10t/h","型号名称：玉米脱粒机 结构形式：有分离清选 型号规格：5TY-128-150 生产率：≥10000kg/h 配套动力：2.2-3kw 喂入方式：人工 滚筒形式：圆柱杆式 主滚筒直径×长度：150×1280mm 滚筒数量：1个 主滚筒转速：1700r/min 凹板形式：栅格式 分离形式：间式 清选形式：间式 卸粮方式：人工 工作状态外形尺寸长×宽×高：1500×700×940mm","滇2018007","2022-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[372,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司","谷物联合收割机","4LZ-12(4088)","全喂入:是 ;喂入量:12kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：全喂入；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：9291×6610×3943；结构质量（kg）：12179；割台宽度（全喂入）：6100mm；割刀型式 ：往复式；拨禾轮型式：偏心式；脱粒机构布置方式（全喂入）：纵向轴流滚筒；凹板筛型式：栅格式；复脱器型式：刮板式；变速箱类型：液压马达驱动；驱动方式：四轮驱动；制动器型式：液压动力制动；驱动桥型式：；驾驶室类型：封闭式；茎干切碎器型式：定刀式；位置：滚筒后；卸粮方式：机械；轮胎规格 ：16.9-26/28L-26；","T202100230929","2026-11-02","156","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[373,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","郑州中联收获机械有限公司","自走轮式谷物联合收割机","4LZ-9B","全喂入:是 ;喂入量:9kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：自走轮式，配套发动机：147KW，工作状态外形尺寸：6700×3260×3350mm,整机质量：5640kg,喂入量：9kg/s，割台宽度：2840mm，脱粒机构布置方式：横向布置，脱粒滚筒：2个，轮胎规格：导向轮10.0/75-15.3，驱动轮：15-24，轮距：导向轮1770mm,驱动轮1900mm,轴距：2775mm","T202200410075","2027-04-10","147","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[374,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","自走式谷物联合收割机","4LZ-9BH","全喂入:是 ;喂入量:9kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):9；","T202100030711","2026-08-31","129","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[375,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","重庆坚而美科技有限公司","小型收割机","4LZ-1.0A","全喂入:是 ;喂入量:/kg/s;型式:谷物联合收割机 ;自走型式:自走履带式 ","1、规格型号:4LZ-1.0A；2、1kg/s≤水稻联合收割机喂入量<1.5kg/s；3、结构形式:自走履带式；4、喂入方式：全喂入；5、外形尺寸(长×宽×高):3100mm×1500mm×1650mm；6、标定功率:7.5KW；7、标定转速:3600r/min；8、冷却方式:风冷；9、缸数:单缸；10、燃油种类:柴油；11、升降方式:机动液压；12、搅龙形式:螺旋伸缩扒指式；13、风扇型式:离心式；14、结构质量:495kg","T202050500160","2025-08-05","7.5","购机补贴(通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[376,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","重庆坚而美科技有限公司","小型收割机","4LZ-1.0C","全喂入:是 ;喂入量:/kg/s;型式:谷物联合收割机 ;自走型式:自走履带式 ","4LZ-1.0C小型收割机结构型式全履带乘坐式，整机长3000mm*宽1500mm*高1650mm，割台宽度1100mm，有快档、慢档、空挡、倒挡4个档位。","T202050500158","2025-08-05","7.5","购机补贴(通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[377,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","1.5-2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含2.1-3kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","益阳资江联合收割机开发有限公司","全喂入谷物联合收割机","4LZ-1.5A","全喂入:是 ;喂入量:1.5kg/s;型式:谷物联合收割机 ;自走型式:自走履带式 ","结构形式：全喂入履带自走式；外形尺寸 （工作状态）:4000×2000×2200mm；整机使用质量:1310KG；割台宽度:1520mm；喂入量：1.5kg/s；割刀型式：标II型；割台搅龙型式：卧式螺旋推运式；拨禾轮型式：偏心弹齿式；拨禾轮直径：Φ840mm;脱粒滚筒型式：钉齿轴流式；脱粒滚筒直径×长度：Φ600×800mm；风扇型式：混流式；风扇直径：Φ260mm；履带（节距×节数×宽）：90mm×38节×280mm；轨距：850mm；变速箱类型：机械变速（3+1）×2；配套动力：CF36M型柴油机；功率:23.53 KW;额定转速:2200r/min；制动器型式：内置式刹车片；接粮方式：人工接粮","湘20180803042","2022-12-31","23.53","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[378,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","德阳市金兴农机制造有限责任公司","谷物联合收割机","4LZ-4.5Z","全喂入:是 ;喂入量:4.5kg/s;自走型式:自走履带式 ","型号名称：4LZ-4.5Z谷物联合收割机；结构型式：全喂入履带自走式;配套发动机生产企业：浙江新柴股份有限公司;配套发动机牌号型号：4D32RT30/1004、4D35ZT32/1004;配套发动机结构型式：直列、水冷、四冲程、直喷;配套发动机气缸数量（缸）: 4;配套发动机标定功率kw:73.5;配套发动机标定转速r/min:2400;整机外形尺寸（长×宽×高） mm： 5180×2585×2720;整机质量kg:3420;割台工作幅宽mm:2140;最小离地间隙mm:384;割刀型式:Ⅱ型;喂入量kg/s:4.5;作业挡位:Ⅰ挡、Ⅱ挡、Ⅲ挡;作业速度km/h: 2～7;作业小时生产率hm²/h：0.27～0.54;单位作业量燃油消耗量kg/hm² ≤28;割台搅龙型式：螺旋叶片+偏心伸缩杆;履带接地压力kPa:23.6;拨禾轮型式:偏心拨齿式或偏心弹齿式;拨禾轮直径mm:φ944;拨禾轮板数个: 5;脱粒机构布置方式：纵向；脱粒滚筒数量个:1;主脱粒滚筒型式：钉齿轴流式；主脱粒滚筒外形尺寸（外径×长）mm:φ626×2000;凹板筛型式：栅格式;复脱方式：板齿风叶式;风扇型式：离心式;风扇直径mm:φ395;风扇数量个: 1;履带节距×节数×宽度：90 mm×54节×500 mm;履带轨距 mm: 1250;制动器型式（前、后）：湿式摩擦片式;变速机构型式：机械变速箱+（HST）液压无级变速器;驱动型式（前、后）：液压驱动;驾驶室类型：无驾驶室;茎秆切碎器型式：刀片式（选装）;卸粮方式：机械自动卸粮","T202251510008","2026-12-31","73.5","购机补贴(通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[379,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","德阳市金兴农机制造有限责任公司","谷物联合收割机","4LZ-5.0S","全喂入:是 ;喂入量:5.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","型号名称：4LZ-5.0S谷物联合收割机;结构型式：全喂入履带自走式;配套发动机生产企业：安徽全柴动力股份有限公司;配套发动机牌号型号：4C6-100U32;配套发动机结构型式：直列、水冷、四冲程、直喷;配套发动机气缸数量（缸）:4;配套发动机标定功率kW:74;配套发动机标定转速r/min:2400;整机外形尺寸 (长×宽×高) mm: 4780×2490×2910;整机质量kg:3085;割台工作幅宽mm:2300;最小离地间隙mm:245;割刀型式:Ⅱ型;喂入量kg/s:5;作业挡位：无级变速+副变速三档;作业速度km/h:0.25～8.5;作业小时生产率hm²/h :0.05～0.96;单位作业量燃油消耗量kg/hm²≤28;割台搅龙型式：螺旋叶片+偏心伸缩杆;履带接地压力kPa≤24;拨禾轮型式：偏心拨齿式;拨禾轮直径mm:φ944;拨禾轮板数个:5;脱粒机构布置方式：横向轴流双滚筒式;脱粒滚筒数量个:2;主脱粒滚筒型式：钉齿式;副脱粒滚筒型式：钉齿式;主脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)mm:φ540×1290;副脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)mm:φ540×650;凹板筛型式：栅格筛;复脱方式：板齿风叶式;风扇型式：离心式;风扇直径mm:φ325;风扇数量个:2;履带节距×节数×宽度：90 mm×51节×450 mm;履带轨距mm:1150;制动器型式（前、后）：湿式摩擦片式;变速机构型式：液压无级变速（HST）+机械变速器;驱动桥型式（前、后）：液压驱动;驾驶室类型：无驾驶室;茎秆切碎器型式：刀片式（选装）;卸粮方式：机械自动卸粮","T202151510080","2026-12-29","74","购机补贴(通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[380,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","德阳市金兴农机制造有限责任公司","谷物联合收割机","4LZ-6.0Z","全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","型号名称：4LZ-6.0Z型谷物联合收割机;结构型式：全喂入履带自走式;配套发动机生产企业：浙江新柴股份有限公司;配套发动机牌号型号：4D35RT30/1256;配套发动机结构型式：直列、水冷、四冲程;配套发动机气缸数量（缸）：4;配套发动机标定功率kW：92;配套发动机标定转速 r/min:2600;整机外形尺寸 (长×宽×高)mm:5465×2520×3100;整机质量kg:3655;割台工作幅宽mm:2205;最小离地间隙mm:320;割刀型式:Ⅱ型;喂入量kg/s:6;作业挡位：无级变速+副变速三档;作业速度km/h:0.9～7.2;作业小时生产率hm²/h:0.27～1.1;单位作业量燃油消耗量kg/hm²≤28;割台搅龙型式：螺旋叶片+偏心伸缩杆;履带接地压力kPa≤24;拨禾轮型式：偏心拨齿式或偏心弹齿式;拨禾轮直径mm:φ944;拨禾轮板数个:5;脱粒机构布置方式：纵向（轴流式）;脱粒滚筒数量个:1;主脱粒滚筒型式：轴流钉齿式;主脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度) mm:φ626×2200;凹板筛型式：栅格式;复脱方式：板齿风叶式;风扇型式：离心式;风扇直径mm:φ395;风扇数量个:1;履带节距×节数×宽度：90mm×54节×500 mm;履带轨距mm:1250;制动器型式（前、后）:湿式摩擦片式;变速机构型式：液压无级变速（HST）+机械变速器;驱动桥型式（前、后）:液压驱动;驾驶室类型：无驾驶室;茎秆切碎器型式：刀片式（选装）;卸粮方式：机械自动卸粮","T202151510079","2026-12-29","92","购机补贴(通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[381,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","德阳市金兴农机制造有限责任公司","谷物联合收割机","4LZ-6.0ZJ","全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","型号名称：4LZ-6.0ZJ型谷物联合收割机;结构型式：全喂入履带自走式;配套发动机生产企业：浙江新柴股份有限公司;配套发动机牌号型号：4D35RT30/1256;配套发动机结构型式：直列、水冷、四冲程;配套发动机气缸数量（缸）：4;配套发动机标定功率kW：92;配套发动机标定转速 r/min:2600;整机外形尺寸 (长×宽×高)mm:5465×2520×2900;整机质量kg:3995;割台工作幅宽mm:2205;最小离地间隙mm:320;割刀型式:Ⅱ型;喂入量kg/s:6;作业挡位：无级变速+副变速三档;作业速度km/h:0.9～7.2;作业小时生产率hm²/h:0.27～1.1;单位作业量燃油消耗量kg/hm²≤28;割台搅龙型式：螺旋叶片+偏心伸缩杆;履带接地压力kPa≤24;拨禾轮型式：偏心拨齿式或偏心弹齿式;拨禾轮直径mm:φ944;拨禾轮板数个:5;脱粒机构布置方式：纵向（轴流式）;脱粒滚筒数量个:1;主脱粒滚筒型式：轴流钉齿式;主脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度) mm:φ626×2200;凹板筛型式：栅格式;复脱方式：板齿风叶式;风扇型式：离心式;风扇直径mm:φ395;风扇数量个:1;履带节距×节数×宽度：90mm×54节×500 mm;履带轨距mm:1250;制动器型式（前、后）:湿式摩擦片式;变速机构型式：液压无级变速（HST）+机械变速器;驱动桥型式（前、后）:液压驱动;驾驶室类型：普通式;茎秆切碎器型式：刀片式（选装）;卸粮方式：机械自动卸粮","T202151510079","2026-12-29","92","购机补贴(通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[382,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江西中联智能农机有限责任公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-6Z","全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：履带式全喂入；喂入量（kg/s）：6.0；","T202168680021","2025-12-31","89","购机补贴(通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[383,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江西中联智能农机有限责任公司","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZT-6Z1","全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：履带式全喂入；喂入量（kg/s）：6.0；","T202168680021","2025-12-31","88","购机补贴(通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[384,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","吉林顺昆电动车有限公司","自走履带式玉米联合收获机","4YZP-2","收获行数:2行;工作幅宽:1.40m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号规格：4YZP-2型自走履带式玉米联合收获机;结构型式:摘穗、剥皮、粉碎还田;配套发动机型号规格:4B2-65U32;配套发动机额定功率:48KW;配套发动机额定转速:2400r/min;工作状态外形尺寸(长×宽×高:5200×1650×2750mm;工作行数:2行;行距:700mm；工作幅宽：1400mm;最大卸果穗高度:1870mm;果穗升运器布置位置:中置;果穗升运器结构型式:链条输送带;果穗升运器最大通过高度:2450mm;最小离地间隙190mm;摘穗机构摘穗辊/板型式；螺旋筋；摘穗机构摘穗辊/板尺寸：880×φ90mm;输送槽型式：链耙式；剥皮机剥皮辊型式：双胶辊；剥皮机剥皮辊数量：8个；割台型式：卧式；风扇型式：离心式；秸秆处理机构型号名称：秸秆粉碎器；秸秆处理机构型式：滚刀式；制动器型式：湿摩擦片式；轨距：1250mm;履带型式:插齿式橡胶履带;履带节数:48个；履带节距：90mm;履带宽度:280mm;","吉农机鉴2018-068","2022-12-31","48","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[385,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","吉林顺昆电动车有限公司","自走履带式玉米联合收获机","4YZP-2B","收获行数:2行;工作幅宽:1.45m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称:4YZP-2B型自走履带式玉米联合收获机;结构型式:履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田;配套发动机型号规格:4C6-100U32;配套发动机生产企业;安徽全柴动力股份有限公司;配套发动机结构型式;四缸、直列、水冷、四冲程;配套发动机额定功率:74KW;配套发动机额定转速:2400;r/min;整机外形尺寸(长×宽×高):5200×1650×2750;工作行数:2行；行距：650mm;工作幅宽1450mm;果穗升运器结构型式:链条输送带;摘穗机构型式:螺旋辊;秸秆粉碎还田机构型式:滚刀+锤片;秸秆粉碎还田机构位置;:前置;变速机构型式:液压机械式无级变速;制动器型式;湿式摩擦片;履带轨距:1250mm;","T202022220184","2025-12-24","74","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[386,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","吉林顺昆电动车有限公司","自走履带式玉米联合收获机","4YZP-2H","收获行数:2行;工作幅宽:1.26m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称:4YZP-2H型自走履带式玉米联合收获机;结构型式:履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田;配套发动机型号规格:4C6-100U32;配套发动机生产企业:安徽全柴动力股份有限公司;配套发动机结构型式:直列、立式、水冷、四冲程;配套发动机额定功率:74KW;配套发动机额定转速:2400r/min;整机外形尺寸(长×宽×高):6600×1650×2800mm;整机质量:3100kg;工作行数（通道数）:2行；行距：600mm;工作幅宽:1260mm;最小离地间隙:200mm;作业速度:3～5km/h;果穗升运器布置位置:中置;果穗升运器结构型式:刮板式;摘穗机构型式:板式;摘穗辊/板数量:4个；剥皮机构型式：双胶辊；剥皮辊数量：8个；割台型式：卧式；风扇数量：1个；风扇型式：离心式；风扇直径：Φ500；卸粮方式：液压自卸（侧翻）；秸秆粉碎还田机构型式：平割甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：前置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：1240mm;驾驶室型式:简易式;变速机构型式:液压无级变速+机械式变速箱;驱动方式（前/后）:前：液压驱动；后：无;制动器型式（前/后）:前：湿式摩擦片；后：无;履带节距:90mm;履带节数:55节;履带宽度:280mm;履带轨距:1250mm;","T202122220106","2026-12-20","74","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[387,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东天凯中锐机械科技有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-2J","收获行数:2行;工作幅宽:1.39m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZP-2J自走式玉米收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸(长×宽×高) mm：6250×2060×3040；整机质量kg：3730；工作行数（通道数）行：2；行距mm：680；工作幅宽mm：1390；最小离地间隙mm：200；作业速度km/h：2.5～4.5；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条+刮板；摘穗机构型式：摘穗辊式；剥皮机构型式：橡胶辊；割台型式：卧式；秸秆粉碎还田机构型式: 甩刀式; 秸秆粉碎还田机构位置: 前置; 秸秆粉碎还田机构工作幅宽mm:1240；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：静液压无级变速器+机械变速箱； （选配：机械变速箱3×2+1）；驱动型式：两驱；驱动方式（前/后）：前：液压驱动 后：无 （选配：前：机械驱动 后：无）；制动器型式（前/后）：前：盘式 后：无；轴距mm：2550；导向轮轮胎规格：10.0-15；驱动轮轮胎规格：11.2-20。","T202137370475","2026-11-01","88","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[388,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","沂南县凯粒莱机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-2A","收获行数:2行;工作幅宽:1.140m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","主要参数：型号名称4YZ-2A型自走式玉米收获机；工作行数：2行；工作幅宽：1.140m；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套动力：生产企业，江苏农华智慧农业科技股份有限公司，规格型号JD4B4M1，额定功率33.09kw，转速2300r/min；外形尺寸（长×宽×高）4350×1450×2300；整机质量2500kg；行距500mm；工作幅宽1.140m；最小离地间隙105mm；作业速度2.0～5.0km/h；作业小时生产率0.15～0.30hm2/h；单位面积燃油消耗量≤25kg/hm2；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：链板式；摘穗机构型式拉茎辊型式：板式；摘穗板数量4个；剥皮辊机构型式：螺旋橡胶辊式；剥皮棍数量12个，割台型式：卧式；风扇：离心式，1个，直径Φ465mm；卸粮方式：液压式；秸秆粉碎还田机构型式：辊刀式；秸秆粉碎还田机构位置：前置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽930mm；驾驶室型式简易式；变速机构型式：齿轮传动；驱动型式四驱；驱动方式：机械驱动；制动器型式鼓式；轴距2150mm；导向轮轮距1320mm、驱动轮轮距1340mm；轮胎规格：导向轮/驱动轮6.00-14。\n配套动力：生产企业，江苏农华智慧农业科技股份有限公司，规格型号JD4B4M1，额定功率33.09kw，转速2300r/min；排放达到GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段的要求。","T202100641949","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[389,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","长春继鑫农业装备有限公司","自走履带式玉米收获机","4YZL-3C","收获行数:3行;工作幅宽:1.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZL-3C自走履带式玉米收获机；结构型式：履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：常柴4G33TC；配套发动机生产企业：常柴股份有限公司；配套发动机结构型式：直列、立式、水冷、四冲程；配套发动机额定功率：74.5kW；配套发动机额定转速：2400r/min；整机外形尺寸（长X宽X高）：6300mmX2150mmX2700mm；整机质量：3960kg；工作行数：3行；行距：600mm；工作幅宽：1800mm；最小离地间隙：260mm；作业速度：1.6-5.0km/h；作业小时生产率：0.28—0.87h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤45kg/h㎡；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机型式：板式；摘穗辊/板数量：6个；剥皮机构型式：螺旋橡胶辊式；剥皮辊数量：12个；割台型式：卧式；风扇数量：2个；风扇型式：离心式；风扇直径：600、350mm；卸粮方式：液压侧翻卸粮；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：前置（割台后下方）；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：1550mm；驾驶室型式：简易式；变速机构型式：机械式；驱动方式：前：机械驱动，后：无；制动器型式：前：湿式摩擦片式，后：无；履带节数：56节；履带节距：90mm；履带宽度：350mm；履带轨距：1250mm。","T202100221431","2026-12-30","74.5","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[390,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","吉林顺昆电动车有限公司","自走履带式玉米联合收获机","4YZP-3B","收获行数:3行;工作幅宽:1.85m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称:4YZP-3B型自走履带式玉米联合收获机;结构型式:履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田;配套发动机型号规格:SD4G3D;配套发动机生产企业:江苏四达动力机械集团有限公司;配套发动机结构型式:四缸、直列、水冷、四冲程;配套发动机额定功率:110.5KW;配套发动机额定转速:2300r/min; 选配1:发动机型号规格：YN4JL150-32CR；发动机生产企业：山东云内动力有限责任公司;发动机结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程；发动机额定功率：110.3KW；发动机额定转数2300r/min； 选配2：发动机型号规格：V36-160C31；发动机生产企业：安徽全柴动力股份有限公司；发动机结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程；发动机额定功率：118KW；发动机额定转数2400r/min； 排放标准达到GB20891-2014第三阶段的要求。整机外形尺寸(长×宽×高):6240×2380×2940mm;工作行数:3行；行距：650mm；工作幅宽：1850mm；最小离地间隙：400mm；果穗升运器结构型式：输送槽链耙式；摘穗机构型式：板式；剥皮机构型式：双胶辊；割台型式：卧式；秸秆粉碎还田机构型式:平割甩刀式;秸秆粉碎还田机构位置:前置;变速机构型式:液压无级变速+机械档;制动器型式:湿式摩擦片;履带轨距:1850mm;","T202000220987","2025-12-30","110.5","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[391,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","青岛金丰合众农机制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3","收获行数:3行;工作幅宽:2.1m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称: 4YZP-3型自走式玉米收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸(长×宽×高)mm：6900×2600×3200；整机质量：5050 kg；工作行数（通道数）：3行；行距（mm）：650；工作幅宽（mm）：2100；最小离地间隙（mm）：300；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗板式；摘穗辊/板数量（个）：6；剥皮机构型式：橡胶辊；剥皮辊数量（个）：16；割台型式：卧式；卸粮方式：后翻式；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽（mm）：2100；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：液压驱动无极变速；驱动型式：两驱；驱动方式（前/后）：前：机械+液压驱动，后：无；制动器型式（前/后）：前：盘式，后：鼓式；轴距（mm）：2550；导向轮轮距（mm）：1620；驱动轮轮距（mm）：2020；导向轮轮胎规格：10—15；驱动轮轮胎规格：12.4—28；","T202100121231","2026-12-30","81","购机补贴(通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[392,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东康沃达农业装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3C","收获行数:3行;工作幅宽:1.93m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；\n配套发动机型号规格：4C6-100C33；\n配套发动机生产企业：安徽全柴动力股份有限公司；\n配套发动机结构型式：直列、水冷、四冲程；\n配套发动机额定功率：74kW；\n配套发动机额定转速：2400r/min\n外形尺寸（长×宽×高）：6430mm×2200mm×2850mm\n整机重量：4200千克；\n割台形式：卧式；\n摘穗机构型式：摘穗板式；\n摘穗板数量：6个；\n工作行数：3行；\n行距：580mm，\n工作幅宽：1.93m；\n果穗升运器布置位置：右置；\n果穗升运器结构型式：链条刮板式；\n剥皮机构型式：橡胶辊；\n剥皮辊数量：14个；\n风扇数量：3个；\n风扇型式：离心式；\n风扇直径：φ397mm、 φ306mm、 φ285mm\n卸粮方式：侧翻式\n秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；\n秸秆粉碎还田机构位置：前置；\n秸秆粉碎还田机构工作幅宽：1565mm\n驾驶室型式：普通式；\n变速机构型式：机械式；\n变速机构驱动型式：四驱；\n驱动方式（前/后）：     前：机械驱动、后：机械驱动；\n制动器型式（前/后）：  前： 鼓式     后：无\n导向轮轮胎规格：9.5-16；\n导向轮轮距：1665mm；\n驱动轮轮胎规格：9.5-16；\n驱动轮轮距：1675mm；\n轴距：2350mm\n最小离地间隙：260mm；\n作业速度：2-4km/h；\n作业小时生产率：0.3-0.5 hm2/h；\n单位面积燃油消耗量：≤ 32 kg/hm2","T202100121220","2026-12-30","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[393,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","潍坊沃洲重工科技有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3C","收获行数:3行;工作幅宽:1.93m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","1.型号名称：4YZP-3C型自走式玉米收获机\n2.结构型式：轮式、摘穗、剥皮 、秸秆还田\n3.配套发动机型号规格：4C6-100C33\n4.配套发动机生产企业：安徽全柴动力股份有限公司\n5.配套发动机结构型式：直列、水冷、四冲程\n6.配套发动机额定功率：74KW\n7.配套发动机额定转速：2400r/min\n8.整机外形尺寸(长×宽×高)：6430×2200×2850mm\n9.整机质量：4200kg\n10.工作行数（通道数）：3行\n11.行距：580mm\n12.工作幅宽：1930mm\n13.最小离地间隙：260mm\n14.作业速度：2-4km/h\n15.作业小时生产率：0.3-0.5hm2/h\n16.单位面积燃油消耗量：≤ 32kg/hm2\n17.果穗升运器布置位置：右置\n18.果穗升运器结构型式：链条刮板式\n19.摘穗机构型式：摘穗板式\n20.摘穗辊/板数量：6个\n21.剥皮机构型式：橡胶辊\n22.剥皮辊数量：14个\t\n23.割台型式：卧式\n24.割刀型式：/\n25.脱粒滚筒数量：/\n26.主脱粒滚筒型式：/\n27.主脱粒滚筒尺寸（外径×长度）：/\n28.风扇数量：3个\n29.风扇型式：离心式\n30.风扇直径：φ397 φ306 φ285mm\n31.凹板筛型式：/\n32.清选筛型式：/\n33.卸粮方式：侧翻式\n34.秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式\n35.秸秆粉碎还田机构位置：前置\n36.秸秆粉碎还田机构工作幅宽：1565mm\n37.秸秆切碎回收机构型式：/\n38.秸秆切碎回收机构位置：/\n39.秸秆切碎回收机构工作幅宽：/\n40.驾驶室型式：普通式\n41.变速机构型式：机械式\n42.驱动型式：四驱 \n43.驱动方式（前/后）：前：机械驱动   后：机械驱动\n44.制动器型式（前/后）：前： 鼓式  后：无\n45.轴距：2350mm\n46.导向轮轮距：1665mm\n47.驱动轮轮距：1675mm\n48.导向轮轮胎规格：9.5-16\n49.驱动轮轮胎规格：9.5-16\n50.履带节距：/\n51.履带节数：/\n52.履带宽度：/\n53.履带轨距：/\n54.打（压）捆机构数量：/\n55.打（压）捆机构型式：/\n56.打（压）捆机构打结器型式：/\n57.打（压）捆机构打结器数量：/","T202100121222","2026-12-30","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[394,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","潍坊沃洲重工科技有限公司","自走履带式玉米收获机","4YZP-3M","收获行数:3行;工作幅宽:1.93m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","1.型号名称：4YZP-3M 型自走履带式玉米收获机\n2.结构型式： 履带式、摘穗 、剥皮 、秸秆还田\n3.配套发动机型号规格：4C6-110C31\n4.配套发动机生产企业：安徽全柴动力股份有限公司\n5.配套发动机结构型式：直列、水冷、四冲程\n6.配套发动机额定功率：81KW\n7.配套发动机额定转速：2400r/min\n8.整机外形尺寸(长×宽×高)：6150×2080×2750mm\n9.整机质量：4300kg\n10.工作行数（通道数）：3行\n11.行距：580mm\n12.工作幅宽：1930mm\n13.最小离地间隙：230mm\n14.作业速度：2-4km/h\t\n15.作业小时生产率：0.3-0.5hm2/h\t\n16.单位面积燃油消耗量：≤ 32kg/hm2\t\n17.果穗升运器布置位置：左置\n18.果穗升运器结构型式：链条刮板式\n19.摘穗机构型式：摘穗板式\n20.摘穗辊/板数量：6个\n21.剥皮机构型式：橡胶辊\n22.剥皮辊数量\t：14个\n23.割台型式：卧式\n24.割刀型式：/\n25.脱粒滚筒数量：/\n26.主脱粒滚筒型式：/\n27.主脱粒滚筒尺寸（外径×长度）：/\n28.风扇数量：1个\n29.风扇型式：离心式\n30.风扇直径：Φ515mm\n31.凹板筛型式：/\n32.清选筛型式：/\n33.卸粮方式：侧翻式\n34.秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式\n35.秸秆粉碎还田机构位置：前置\t\t\n36.秸秆粉碎还田机构工作幅宽：1565mm\n37.秸秆切碎回收机构型式：/\n38.秸秆切碎回收机构位置：/\n39.秸秆切碎回收机构工作幅宽：/\n40.驾驶室型式：普通式\n41.变速机构型式：液压无极变速\n42.驱动型式：/\n43.驱动方式（前/后)：机械驱动\n44.制动器型式（前/后）：蹄片式\n45轴距：/\n46.导向轮轮距：/\n47.驱动轮轮距：/\n48.导向轮轮胎规格：/\n49.驱动轮轮胎规格：/\n50.履带节距：75mm\n51.履带节数：52节\n52.履带宽度：350mm\n53.履带轨距：1375mm\n54.打（压）捆机构数量：/\n55.打（压）捆机构型式：/\n56.打（压）捆机构打结器型式：/\n57.打（压）捆机构打结器数量：/","T202100121221","2026-12-30","81","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[395,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","沂南县凯粒莱机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3H","收获行数:3行;工作幅宽:1.860m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","主要参数：型号名称：4YZP-3H型自走式玉米收获机，工作行数3行，工作幅宽1.860m，结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田型；\n基本参数：外形尺寸（长×宽×高）5800×2010×2800mm，行距580mm，最小离地间隙320mm，果穗升运器：右置，摘穗机构型式：板式，剥皮机构型式：螺旋橡胶辊式，割台形式：卧式；风扇数量2个，风扇型式：轴流式、离心式，秸秆粉碎还田机构形式：辊刀式；秸秆粉碎还田机构位置：前置，秸秆粉碎还田记沟工作幅宽1800mm，驾驶室：普通式，变速机构型式：机械式，驱动型式（前、后）：机械式，驱动方式：四驱，制动器型式（前后）：钳盘式制动，轴距：2350mm，导向轮轮距：1680mm，驱动轮轮距：1680，导向轮轮胎规格：7.50-16，驱动轮轮胎规格：9.5-20。","T202100641102","2026-11-02","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[396,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中国一拖集团有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3D2","收获行数:3行;工作幅宽:1.75m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式:摘穗剥皮型；整机外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：6700×2360×3455；结构质量（kg）：6400；工作行数：3；行距cm：550、580；工作幅宽：1750mm；最小离地间隙：280mm；果穗升运器布置位置：中置；摘穗机构型式：摘穗辊式；剥皮机构型式：螺旋对辊式；割台型式：卧式；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；位置：中置；工作幅宽：1780mm。驱动方式：前：机械驱动、后/；制动器型式：前：钳盘式、后：/；驱动型式：两驱；变速机构型式：机械式+无极变速式；驾驶室类型：普通式。卸粮方式：机械；导向轮、驱动轮轮胎规格 ：10.00-15、13.6-24。","T202200410079","2027-04-10","132.3","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[397,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","自走式玉米收获机","4YZ-3E3","收获行数:3行;工作幅宽:1.9m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；工作行数（通道数）：3行；工作幅宽（mm）：1900；","T202200120008","2027-04-10","140","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[398,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","长春继鑫农业装备有限公司","自走履带式玉米收获机","4YZL-4C","收获行数:4行;工作幅宽:2.48m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZL-4C自走履带式玉米收获机；结构型式：履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：常柴4G36-140G31E；配套发动机生产企业：常柴股份有限公司；配套发动机结构型式：直列、立式、水冷、四冲程；配套发动机额定功率：103kW；配套发动机额定转速：2400r/min；整机外形尺寸（长X宽X高）：6300mmX2510mmX2700mm；整机质量：4360kg；工作行数：4行；行距：600mm；工作幅宽：2480mm；最小离地间隙：260mm；作业速度：1.6-5.2km/h；作业小时生产率：0.41—1.31h㎡/h；单位面积燃油消耗量：≤48kg/h㎡；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机型式：板式；摘穗辊/板数量：8个；剥皮机构型式：螺旋橡胶辊式；剥皮辊数量：16个；割台型式：卧式；风扇数量：2个；风扇型式：离心式；风扇直径：600、250mm；卸粮方式：液压侧翻卸粮；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：前置（割台下方）；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：2190mm；驾驶室型式：简易式；变速机构型式：机械式；驱动方式：前：机械驱动，后：无；制动器型式：前：湿式摩擦片式，后：无；履带节数：56节；履带节距：90mm；履带宽度：350mm；履带轨距：1800mm。","T202100221430","2026-12-30","103","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[399,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","德州春明农业机械有限公司","履带式玉米收获机","4YPU-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.52m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸（长×宽×高）：6400×2950×3000mm；结构质量：5720kg；工作行数：4行；行距：630mm；工作幅宽：2520mm；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：卧式摘穗板式；剥皮机构型式：胶辊+铁辊；割台型式：卧式；卸粮方式：液压侧翻式；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；变速机构型式：机械3挡+静液压无级变速；驱动型式：前（液压驱动），后（无）；制动器型式：前（内置式纸基摩擦制动器），后（无）；履带节距：90mm；履带节数：60节；履带宽度：350mm；履带轨距：1800mm。","T202100121230","2026-12-30","110","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[400,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","德州春明农业机械有限公司","自走式玉米果穗收获机","4YZ-4B","收获行数:4行;工作幅宽:2.52m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸（长×宽×高）：6650×2950×3200mm；结构质量：5750kg；工作行数：4行；行距：630mm；工作幅宽：2520mm；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：卧式摘穗板式；剥皮机构型式：胶辊+铁辊；割台型式：卧式；卸粮方式：液压侧翻式；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；变速机构型式：机械式（3+1）+无级变速；驱动型式：四驱；驱动方式：前（机械驱动），后（机械驱动）；制动器型式：前（钳盘式），后（无）；导向轮轮胎规格：10-15；驱动轮轮胎规格：11.2-20。","T202100121229","2026-12-30","110","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[401,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","吉林顺昆电动车有限公司","自走履带式玉米联合收获机","4YZP-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称:4YZP-4型自走履带式玉米联合收获机;结构型式:履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田;配套发动机型号规格:SD4G3D;配套发动机生产企业:江苏四达动力机械集团有限公司;配套发动机结构型式:四缸、直列、水冷、四冲程;配套发动机额定功率:110.5KW;配套发动机额定转速:2300r/min; 选配1:发动机型号规格：YN4JL150-32CR；发动机生产企业：山东云内动力有限责任公司;发动机结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程；发动机额定功率：110.3KW；发动机额定转数2300r/min； 选配2：发动机型号规格：V36-160C31；发动机生产企业：安徽全柴动力股份有限公司；发动机结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程；发动机额定功率：118KW；发动机额定转数2400r/min； 排放标准达到GB20891-2014第三阶段的要求。整机外形尺寸(长×宽×高):6350×3090×2940mm;工作行数:4行；行距：650mm；工作幅宽：2600mm；最小离地间隙：400mm；果穗升运器结构型式：输送槽链耙式；摘穗机构型式：板式；剥皮机构型式：双胶辊；割台型式：卧式；秸秆粉碎还田机构型式:平割甩刀式;秸秆粉碎还田机构位置:前置;变速机构型式:液压无级变速+机械档;制动器型式:湿式摩擦片;履带轨距:\t1850mm;","T202000220989","2025-12-30","110.5","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[402,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","青岛金丰合众农机制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.5m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称: 4YZP-4型自走式玉米收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸(长×宽×高)mm：6900×2600×3200；整机质量：5250 kg；工作行数（通道数）：4行；行距（mm）：580；工作幅宽（mm）：2500；最小离地间隙（mm）：300；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗板式；摘穗辊/板数量（个）：8；剥皮机构型式：橡胶辊；剥皮辊数量（个）：16；割台型式：卧式；卸粮方式：后翻式；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽（mm）：2200；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：液压驱动无极变速；驱动型式：两驱；驱动方式（前/后）：前：机械+液压驱动，后：无；制动器型式（前/后）：前：盘式，后：鼓式；轴距（mm）：2550；导向轮轮距（mm）：1620；驱动轮轮距（mm）：2020；导向轮轮胎规格：10—15；驱动轮轮胎规格：12.4—28；","T202100121232","2026-12-30","129","购机补贴(通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[403,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东双力现代农业装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.35m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式:轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸（长×宽×高)mm：6840×2480×3300；整机质量（kg）：8630；工作行数：4；行距cm：57；工作幅宽mm：2350；最小离地间隙mm：300；果穗升运器布置位置：中置；摘穗机构型式：摘穗辊式；剥皮机构型式：胶辊；割台型式：卧式；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；位置：中置；工作幅宽mm：2250。驱动方式：前：液压驱动/后：无；制动器型式：前：盘式/后：鼓式；变速机构型式：机械变速箱+静液压无级变速；驾驶室型式：普通式。卸粮方式：侧翻式；导向轮、驱动轮轮胎规格 ：10.0/75-15.3,15-24","T202200370055","2027-04-10","176","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[404,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东天凯中锐机械科技有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4F","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZP-4F自走式玉米收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：7300×2730×3690；整机重量kg：7130；工作行数（通道数）行：4；行距mm：620；工作幅宽mm：2600；最小离地间隙mm：310；果穗升运器布置位置：中置；摘穗机构型式：摘穗板式；剥皮机构型式：橡胶辊；割台型式：卧式；卸粮方式：液压倾翻式；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽mm：2300；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械变速箱+静液压无级变速；驱动型式：两驱；驱动方式（前/后）：前：液压驱动/后：无；制动器型式（前/后）：前：盘式/后：鼓式；轴距mm：3140；导向轮轮胎规格：10/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；","T202200370058","2027-04-10","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[405,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东天凯中锐机械科技有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4H","收获行数:4行;工作幅宽:2.54m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZP-4H自走式玉米收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：7150×2630×3690；整机重量（kg）：7500；工作行数（通道数）（行）：4；行距（mm）：580；工作幅宽（mm）：2540；最小离地间隙（mm）：310；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条+刮板；摘穗机构型式：摘穗辊式；割台型式：卧式；卸粮方式：液压倾翻式；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽（mm）：2300；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械变速箱+静液压无级变速；驱动型式：两驱；驱动方式（前/后）：前：液压驱动/后：无；制动器型式（前/后）：前：盘式/后：鼓式；轴距（mm）：3140；导向轮轮胎规格：10/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24","T202200370059","2027-04-10","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[406,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东亿佳农农业装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.48m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZP-4型自走式玉米收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮；配套发动机额定功率（KW）：89；额定转速（r/min）：2400；整机外形尺寸（长*宽*高）mm：6105*2675*2760；工作行数（行）：4；行距（mm）：600；工作幅宽（mm）：2480；最小离地间隙（mm）：320；轴距（mm）：2365；轮距（导向轮/驱动轮）mm：1750/1780；轮胎规格（导向轮/驱动轮）：7.5-16/9.5-20；【选配发动机型号：V36-130C31;配套发动机额定功率：95.6；整机外形尺寸（长*宽*高）mm：6480*2710*2990；剥皮辊数量：16个；轴距（mm）：2560；轮胎规格（导向轮/驱动轮）：9.50-20/11.20-20；】","T202012120067","2025-12-01","89","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[407,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东亿佳农农业装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.26m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZP-4A型自走式玉米收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮；配套发动机额定功率（KW）：89；额定转速（r/min）：2400；整机外形尺寸（长*宽*高）mm：6105*2440*2760；工作行数（行）：4；行距（mm）：520；工作幅宽（mm）：2260；最小离地间隙（mm）：320；轴距（mm）：2365；轮距（导向轮/驱动轮）mm：1750/1780；轮胎规格（导向轮/驱动轮）：7.5-16/9.5-20【选配发动机型号：V36-130C31;配套发动机额定功率：95.6；整机外形尺寸（长*宽*高）mm：6480*2440*2990；剥皮辊数量：16个；轴距（mm）：2560；轮胎规格（导向轮/驱动轮）：9.50-20/11.20-20；】","T202012120066","2025-12-01","89","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[408,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","石家庄天人农业机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4F1","收获行数:4行;工作幅宽:2.520m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZ-4F1自走式玉米收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；工作行数（通道数）（行）：4；行距（mm)：630（选配割台1：600－550－600；选配割台2：530）；工作幅宽（mm）：2520(选配割台1：2405；选配割台2：2200）。","T202000130010","2025-03-31","147","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[409,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中国一拖集团有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4D3","收获行数:4行;工作幅宽:2.32m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式:摘穗剥皮型；整机外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：6830×2754×3460；结构质量（kg）：7500；工作行数：4；行距cm：500、580；工作幅宽：2320mm；最小离地间隙：280mm；果穗升运器布置位置：中置；摘穗机构型式：摘穗辊式；剥皮机构型式：螺旋对辊式；割台型式：卧式；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；位置：中置；工作幅宽：2250mm。驱动方式：前：液压驱动、后/；前：机械驱动、后/（选配）；制动器型式：前：钳盘式、后：/；驱动型式：两驱；变速机构型式：机械式+无极变速式；驾驶室类型：普通式。卸粮方式：机械；导向轮、驱动轮轮胎规格 ：10.0/75-15.3、15.5/80-24。","T202200410080","2027-04-10","176.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[410,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","自走式玉米收获机","4YZ-4C","收获行数:4行;工作幅宽:2.35m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；工作行数（通道数）：4行；工作幅宽（mm）：2350；","T202200120007","2027-04-10","162","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[411,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","自走式玉米收获机","4YZ-4E3","收获行数:4行;工作幅宽:2.42m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；工作行数（通道数）：4行；工作幅宽（mm）：2420；","T202200120009","2027-04-10","162","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[412,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","吉林顺昆电动车有限公司","自走履带式玉米联合收获机","4YZP-5B","收获行数:5行;工作幅宽:2.85m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZP-5B型自走履带式玉米联合收获机；结构型式：履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：YCA07220-T300/6J1-220C31/WP6G220E330A；配套发动机生产企业：广西玉柴机器股份有限公司/安徽全柴动力股份有限公司/潍柴动力股份 有限公司；配套发动机结构型式：直列、立式、水冷、四冲程；配套发动机额定功率：162/162/161.7kW；配套发动机额定转速2200r/min；整机外形尺寸(长×宽×高)：7650×3100×3200（行距：570）/7650×3450×3200（行距：640）mm;整机质量:7800kg;工作行数（通道数）:5行;行距::570/640mm;工作幅宽:2850（行距：570）/3200（行距：640）mm;最小离地间隙:320mm;作业速度:6～8km/h;果穗升运器布置位置:右置;果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：板式；摘穗辊/板数量：10个；剥皮机构型式：双胶辊;剥皮辊数量:20个；割台型式：卧式；风扇数量：2个；风扇型式：离心式；风扇直径：Φ500/Φ500mm；卸粮方式：液压自卸（侧翻）；秸秆粉碎还田机构型式：平割甩刀式;秸秆粉碎还田机构位置:前置;秸秆粉碎还田机构工作幅宽:2840（行距：570）/3190（行距：640）mm;驾驶室型式:普通式;变速机构型式;液压无级变速+机械式变速箱;驱动方式（前/后）:前：液压驱动；后：无;制动器型式（前/后）:前：湿式摩擦片；后：无;履带节距:90mm;履带节数:82节；履带宽度：400mm;履带轨距:1800mm;","T202100221416","2026-12-30","162","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[413,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式玉米收获机","4YZ-5CP","收获行数:5行;工作幅宽:2.81m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：5行；工作幅宽：2810mm","T202200370051","2027-04-10","154","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[414,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行自走式玉米籽粒联合收获机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","履带式玉米收获机","4YL-4G","收获行数:4行;工作幅宽:2.48m;型式:自走式:是 ","结构型式：自走履带式，籽粒直收；收获行数：4行；工作幅宽：2480mm","T202200370065","2027-04-10","89","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[415,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行自走式玉米籽粒联合收获机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","履带式玉米收获机","4YL-4GA","收获行数:4行;工作幅宽:2.48m;型式:自走式:是 ","结构型式：自走履带式，籽粒直收；收获行数：4行；工作幅宽：2480mm","T202200370065","2027-04-10","89","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[416,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","道依茨法尔机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZJ-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式:是 ","工作行数：4行割台\n工作幅宽：2600mm\n结构形式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收\n外形尺寸:8500×2900×3675mm\n整机质量:8500kg\n行距:600mm\n最小离地间隙:260mm","T202237370055","2027-03-29","176","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[417,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZJ-4B","收获行数:4行;工作幅宽:2.4m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；整机外形尺寸（长×宽×高）：8300*2700*3900mm；工作行数（通道数）：4行；行距：600mm；工作幅宽：2400mm；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：链条刮板式，摘穗机构型式：立辊式；剥皮机构型式：螺旋辊+鱼鳞辊；割台型式：立式；割刀型式：往复式；风扇型式：离心式；卸粮方式：液压翻转；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：2200mm；秸秆切碎回收机构型式：盘刀式；秸秆切碎回收机构位置：中置；秸秆切碎回收机构工作幅宽：φ900mm；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械变速箱+静液压无级变速；驱动型式：两驱；驱动方式（前/后）：前：液压驱动，后：无；制动器型式（前/后）：前：盘式，后：无；轴距：3300mm；导向轮轮距：1860mm；驱动轮轮距：1860mm；导向轮轮胎规格：12.5/80-15.3；驱动轮轮胎规格：21L-24","T202206060092","2027-04-08","191","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[418,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","山东双力现代农业装备有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZJ-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.62m;型式:自走式:是 ","结构型式:轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；整机外形尺寸（长×宽×高)mm：8100×2740×3750；整机质量（kg）：9530；工作行数：4；行距cm：62.5；工作幅宽mm：2620；最小离地间隙mm：250；果穗升运器布置位置：右置；摘穗机构型式：摘穗辊式；剥皮机构型式：胶辊；割台型式：卧式；割刀型式：往复式；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；位置：中置；工作幅宽mm：2250。驱动方式：前：液压驱动；制动器型式：前：盘式/后：鼓式；变速机构型式：机械变速箱+静液压无级变速；驾驶室型式：普通式；卸粮方式：机械自动卸粮；导向轮、驱动轮轮胎规格 ：10.0/75-15.3,15-24","T202237370052","2027-03-29","176","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[419,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","石家庄天人农业机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4H1","收获行数:4行;工作幅宽:2.570m;型式:自走式:是 ","型号名称：4YZ－4H1自走式玉米收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；工作行数（通道数）（行）：4；行距(mm)：600；工作幅宽（mm）：2570。","T202113130524","2026-10-21","200","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[420,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","穗茎兼收玉米收获机","4YZQ-4E","收获行数:4行;工作幅宽:2.42m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；工作行数（通道数）：4行；工作幅宽（mm）：2420；","T202212120002","2027-01-05","162","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[421,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","穗茎兼收玉米收获机","4YZQ-4EJ","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；工作行数（通道数）：4行；工作幅宽（mm）：2600；","T202212120001","2027-01-05","191","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[422,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（横轴流）","焦作泰利机械制造股份有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-5","收获行数:5行;工作幅宽:2.95m;脱粒滚筒型式:横轴流:是 ;型式:自走式:是 ;脱粒滚筒数量:1个","自走式；结构型式:脱粒型；外形尺寸(工作状态,长×宽×高)mm:7440×3140×3360；结构质量(KG):6095；工作行数:5行；适应行距范围mm;550；工作幅宽：2950；果穗升运器布置位置:中置；果穗升运器结构型式:刮板式；摘穗机构型式:拉茎辊摘穗板式；脱粒滚筒型式:主:柱齿排+圈板+分离板/副:板齿；清选筛型式:鱼鳞筛；凹板筛型式:圆孔筛；.驱动方式:两驱；制动器型式:盘式/鼓式；；轮胎规格:驱动轮15-24/导向轮10.0/75-15.3；","T202100131253","2026-12-30","129","购机补贴（非通用类）","河南省","评阅通过","","","","",""]
[423,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","山东亚丰农业机械装备有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-6F","收获行数:6行;工作幅宽:3.9m;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ;脱粒滚筒数量:1个","型号规格：4YZL-6F；结构型式：轮式、籽粒直收；配套发动机型号规格：YC6J220-T300；配套发动机生产企业：广西玉柴机器股份有限公司；配套发动结构型式：立式、直列、水冷、四冲程；额定功率：162KW；额定转速：2200r/min；外形尺寸（长×宽×高）：9330×4180×3850mm；工作行数：6行；工作幅宽：3900mm；整机质量：10300kg；工作行距：650mm；最小离地间隙：400mm；作业速度：1.5～6.0km/h；作业小时生产率：0.6～1.5hm2/h；单位面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；摘穗机构型式：摘穗板式；摘穗棍/板数量：12个；割台型式：卧式；脱粒滚筒数量：1个；主脱粒滚筒型式：纵轴流；主脱粒滚筒尺寸（外径×长度）：610×3100mm；风扇数量：1个；风扇型式：贯流式风机；风扇直径：Φ290mm；凹板筛型式：栅格式；清选筛型式：鱼鳞筛式；卸粮方式：多方位液压旋转卸粮；驾驶室型式：封闭式；变速机构型形式：静液压驱动+机械变速箱；驱动型式：四驱；驱动桥形式（前/后）：前：液压驱动；后：机械驱动；制动器形式（前/后）：前：盘式；后：无；轴距：3305mm；导向轮轮距：2600mm；驱动轮轮距：2600mm；导向轮轮胎规格：14.9-24；驱动轮轮胎规格：28L-26；","T202200220021","2027-04-10","162","购机补贴（非通用类）","山东省","评阅通过","","","","",""]
[424,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式玉米收获机","4YL-6K2","收获行数:6行;工作幅宽:4m;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ;脱粒滚筒数量:1个","结构型式：自走轮式，籽粒直收；收获行数：6行；工作幅宽：4000mm","T202200370052","2027-04-10","176","购机补贴（非通用类）","山东省","评阅通过","","","","",""]
[425,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","中国一拖集团有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YL-5A2","收获行数:5行;工作幅宽:2.94m;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ;脱粒滚筒数量:1个","结构型式:籽粒型；整机外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：7730×3120×3530；结构质量（kg）：7500；工作行数：5；行距cm：550；工作幅宽：2940mm；最小离地间隙：320mm；摘穗机构型式：拉茎辊+摘穗板式；割台型式：卧式；脱粒滚筒数量：1个；清选筛型式：编织筛+鱼鳞筛式；凹板筛型式：栅格式。驱动方式：前：液压驱动、后：/；前：机械驱动、后：/（选配）；制动器型式：前：钳盘式、后：鼓式；驱动型式：两驱；变速机构型式：机械式+无极变速式；驾驶室类型：普通式。卸粮方式：机械；导向轮、驱动轮轮胎规格 ：10.0/75-15.3、15-24。","T202200410081","2027-04-10","139.7","购机补贴（非通用类）","河南省","评阅通过","","","","",""]
[426,"收获机械","粮食作物收获机械","薯类收获机","0.7—1m薯类收获机","青岛方正装备技术有限公司","马铃薯收获机","4UX-90A","工作幅宽:0.9m","与轮式拖拉机配套的薯类收获机；分段收获；作业幅宽mm：900；工作状态外形尺寸（长×宽×长）mm：2050×1200×1135；配套动力功率kw：25~33；结构型式：三点悬挂；挖掘铲型式：平铲式；清选分离装置型式：输送链式格栅筛。","鲁T2018034","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[427,"收获机械","粮食作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m薯类收获机","青岛方正装备技术有限公司","马铃薯收获机","4UX-110","工作幅宽:1.1m","与轮式拖拉机配套的薯类收获机；分段收获；作业幅宽mm：1100；工作状态外形尺寸（长×宽×长）mm：2050×1400×1140；配套动力功率kw：29.4~44.1；结构型式：三点悬挂；挖掘铲型式：平铲式；清选分离装置型式：输送链式格栅筛。","鲁T2018034","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[428,"收获机械","粮食作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上薯类收获机","青岛方正装备技术有限公司","马铃薯收获机","4UX-160","工作幅宽:1.6m","与轮式拖拉机配套的薯类收获机；分段收获；作业幅宽mm：1600；工作状态外形尺寸（长×宽×长）mm：2350×1880×1140；配套动力功率kw：55.1~73.5；结构型式：三点悬挂；挖掘铲型式：平铲式；清选分离装置型式：输送链式格栅筛。","鲁T2018032","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[429,"收获机械","粮食作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上薯类收获机","青岛方正装备技术有限公司","马铃薯收获机","4UX-170","工作幅宽:1.7m","与轮式拖拉机配套的薯类收获机；分段收获；作业幅宽mm：1700；工作状态外形尺寸（长×宽×长）mm：2280×2000×1130；配套动力功率kw：55.1~73.5；结构型式：三点悬挂；挖掘铲型式：平铲式；清选分离装置型式：输送链式格栅筛。","鲁T2018033","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[430,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","0.8—1.5m花生收获机","青岛丰昌源精密机械有限公司","花生收获机","4HW-850","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:0.85m","结构型式:挖掘式、悬挂式；配套动力型式及功率：（四轮拖拉机）29.4～40.4（kW） ；工作状态外形尺寸（长*宽*高mm）:2450×1100×980 ； 挖掘机构型式:铲式； 挖掘机构工作幅宽（mm）:850。作物输送机械型式：卷链式；秧土分离机构型式：偏心振动型。","T202200080006","2027-04-10","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[431,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","0.8—1.5m花生收获机","潍坊中迪机械科技有限公司","花生挖掘机","4HX-2","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:0.81m","结构型式：挖掘式；配套动力型式：轮式拖拉机；配套动力功率范围：22.05～40.0 kW；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)\t：2250×1000×950mm；整机质量：286kg；作业速度：3-5 km/h；作业小时生产率：0.33-0.53 hm2/h；工作幅宽：810 mm；工作垄/行数：1/2 行；挖掘机构型式：铲式；挖掘机构工作幅宽：810 mm","鄂2019035","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[432,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","河南省躬耕农业机械制造有限公司","花生收获机","4H-1700","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.7m","型号名称：4H-1700型花生收获机 结构型式 ：悬挂式 配套发动机标定功率：55～81 kW  工作状态外形尺寸(长×宽×高)： 3600×2000×1130 mm 整机质量 kg 825 最小离地间隙 mm / 最小通过半径 mm / 作业速度:2.02～4.97km/h 作业小时生产率  0.30～0.47hm2/h 单位作业量燃油消耗量 工作幅宽:1700 mm 工作垄/行数: 43135垄/行 挖掘机构型式: 挖掘铲 挖掘机构工作幅宽:1700mm 分离机构型式: 振动链传动栅栏式+链传动栅栏式 分离机构工作面尺寸（长×宽）: (1480×1520)+(460×1420)mm","豫2018068","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[433,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","青岛丰昌源精密机械有限公司","花生收获机","4HW-1500","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.5m","结构型式:挖掘式、悬挂式；配套动力型式及功率：（四轮拖拉机）37～58.8（kW） ；工作状态外形尺寸（长*宽*高mm）:3000×1750×1100 ； 挖掘机构型式:铲式； 挖掘机构工作幅宽（mm）:1500。作物输送机械型式：卷链式；秧土分离机构型式：偏心振动型。","T202200080006","2027-04-10","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[434,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","青岛丰昌源精密机械有限公司","花生收获机","4HW-1600","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.6m","结构型式:挖掘式、悬挂式；配套动力型式及功率：（四轮拖拉机）60～81（kW） ；工作状态外形尺寸（长*宽*高mm）:3900×1880×1420 ； 挖掘机构型式:铲式； 挖掘机构工作幅宽（mm）:1600。作物输送机械型式：卷链式；秧土分离机构型式：偏心振动型。","T202200080006","2027-04-10","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[435,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","青岛丰昌源精密机械有限公司","花生收获机","4HW-1650","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.65m","结构型式:挖掘式、悬挂式；配套动力型式及功率：（四轮拖拉机）60～81（kW） ；工作状态外形尺寸（长*宽*高mm）:3480×1950×1130 ； 挖掘机构型式:铲式； 挖掘机构工作幅宽（mm）:1650。作物输送机械型式：卷链式；秧土分离机构型式：偏心振动型。","T202200080006","2027-04-10","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[436,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.1m及以上花生收获机","青岛丰昌源精密机械有限公司","花生收获机","4HW-2150","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:2.15m","结构型式:挖掘式、悬挂式；配套动力型式及功率：（四轮拖拉机）88～110（kW） ；工作状态外形尺寸（长*宽*高mm）:3780×2430×1300 ； 挖掘机构型式:铲式； 挖掘机构工作幅宽（mm）:2150。作物输送机械型式：卷链式；秧土分离机构型式：偏心振动型。","T202200080006","2027-04-10","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[437,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.1m及以上花生收获机","正阳县程功机械有限公司","花生挖掘机","4HW-6(2150)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:2.15m","配套动力型式及功率（kW）:四轮73.5～88             工作状态外形尺寸（长 ×宽 ×高）：3600 ×2400 ×1200\n工作垄/行数：3/6                                                       挖掘机构型式：挖掘铲\n挖掘机构幅宽（mm）:2150","T202141410223","2026-12-27","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[438,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","河南金农发科技产业有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJL-2.8","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:113kW;捡拾幅宽:2.6m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","幅宽：2600mm；结构型式：自走式，外形尺寸（长×宽×高）：7200×2830×3500mm；喂入量：2.8kg/s;\n作物输送机构型式：链耙式。","T202200410082","2027-04-10","113","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[439,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","河南沃德机械制造有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJL-3B","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:118kW;捡拾幅宽:2.6m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","结构型式：自走式（含秧蔓收集），配套发动机额定功率（kW）:118，配套发动机额定转速（r/min）：2400，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：6580×2780×3400，捡拾机构工作幅宽（mm）：2600，喂入机构型式：搅龙式，喂入量（kg/s）：3，驱动方式：4×2，驱动型式：前：机械驱动，后：/；","T202200410085","2027-04-10","118","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[440,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","河南沃德机械制造有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJL-3C","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:118kW;捡拾幅宽:2.6m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","结构型式：自走式（含秧蔓收集），配套发动机额定功率（kW）:118，配套发动机额定转速（r/min）：2400，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：6580×2780×3400，捡拾机构工作幅宽（mm）：2600，喂入机构型式：搅龙式，喂入量（kg/s）：3，驱动方式：4×4，驱动型式：前：机械驱动，后：机械驱动；","T202200410085","2027-04-10","118","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[441,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","郑州中联收获机械有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJL-6","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:128.7kW;捡拾幅宽:2.5m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","结构型式：自走式，配套发动机：128.7KW，工作状态外形尺寸：7100×2790×3420mm,整机质量：6700kg，工作幅宽：2500mm，最小离地间隙：260mm,摘果机构型式：型式：滚筒+凹板式，摘辊尺寸Ⅰ：400×874；Ⅱ：823×1800，摘辊个数：2个。捡拾机构：型式：凸轮弹齿式，幅宽：2500mm。清选机构型式：风筛式；荚果输送机构型式：风送式，集果方式：机械，变速箱型式：机械式，制动器型式：前：钳盘式、后：鼓式，轴距/轨距：3350(轴距)，轮距：前:1920、后:1765，轮胎规格前/后：前：15-24、后：10.0/75-15.3","T202200410076","2027-04-10","128.7","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[442,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","郑州中联收获机械有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJL-6S","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:128.7kW;捡拾幅宽:2.5m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","结构型式：自走式，配套发动机：128.7KW，工作状态外形尺寸：7100×2790×3420mm,整机质量：6990kg，工作幅宽：2500mm，最小离地间隙：240mm,摘果机构型式：型式：滚筒+凹板式，摘辊尺寸Ⅰ：400×874；Ⅱ：823×1800，摘辊个数：2个。捡拾机构：型式：凸轮弹齿式，幅宽：2500mm。清选机构型式：风筛式；荚果输送机构型式：风送式，集果方式：机械，变速箱型式：机械式，制动器型式：前：钳盘式、后：/，轴距/轨距：3350(轴距)，轮距：前:1920、后:1860，轮胎规格前/后：前：15-24、后：10.0/75-15.3","T202200410076","2027-04-10","128.7","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[443,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","自走式花生捡拾收获机","4HJL-6B","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:110kW;捡拾幅宽:2.55m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","结构型式：自走式；捡拾机构工作幅宽（mm）：2550；配套发动机额定功率：110kW；捡拾机构型式：凸轮弹齿式；摘果机构型式：滚筒+凹板式；清选机构型式：风机+振动筛式；集果方式：机械；秧蔓处理方式：集中。","T202200080005","2027-04-10","110","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[444,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","其他花生捡拾收获机","扶余市继锋农业机械制造有限公司","花生捡拾收获机","4HJQ-2.0","捡拾幅宽:1.1m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","型号名称：4HJQ-2.0型花生捡拾收获机；结构型式：牵引式；配套动力型式及功率：≥29.4KW轮式拖拉机；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（6770×3300×3400）mm;最小离地间隙300mm；捡拾机构型式：带钉式；喂入机构型式：皮带刮板式；喂入量：（0.6~2.0）kg/s;捡拾机构工作幅宽：1100mm；摘果机构型式：螺旋钉齿辊筒；摘辊（滚筒）个数：1个；清选机构型式：吸入式离心风扇+下筛子式；荚果输送机构型式：垂直斗式提升机；集果方式：机械集箱；秧蔓处理方式：集箱。","T201922220059","2024-12-15","0","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[445,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","其他花生捡拾收获机","扶余市马继丰机械化农业机具制造有限公司","花生捡拾收获机","4HJQ-2.0","捡拾幅宽:1.2m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","型号名称：4HJQ-2.0型花生捡拾收获机;结构型式：牵引式；配套动力型式及功率：牵引式、轮式拖拉机≥29.4KW;工作状态外形尺寸（长×宽×高）（6900×3500×3400）mm；最小离地间隙：300mm；捡拾机构型式：带耙式；喂入机构型式：皮带刮板式；喂入量：2.0kg/s;捡拾机构工作幅宽：1200mm；摘果机构型式：纵向轴流弓齿式；摘辊（滚筒）个数：1个；清选机构型式：吸入式离心风机+下筛子式；荚果输送机构型式：垂直链斗式；集果方式：机械（集箱）；秧蔓处理方式：集中（集箱）。","T202122220116","2026-12-20","0","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[446,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","配套动力11—15kW花生摘果机","宁津县奥华农业机械有限公司","花生摘果机","5HZ-2070","配套动力功率:11kW","结构型式:全喂入式,外型尺寸(mm):5800×2300×2400,整机质量(kg):810kg,配套动力:11kw,喂入方式:人工喂入+输送带式,滚筒主滚筒型式:螺旋杆式,滚筒尺寸(mm):720*2070,凹版型式:栅格式,分离、清选型式:风吸+筛选式.","T201937370072","2024-10-24","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[447,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","配套动力15kW及以上花生摘果机","获嘉县富泰机械有限公司","复式花生摘果机","5HZF-190","配套动力功率:27.5kW","结构型式：复式；整机外形尺寸(长×宽×高)：5770×3620×3640mm；整机质量：2525kg；配套电动机总功率：27.5（22+5.5） kW ；喂入方式：输送带喂入；摘果滚筒数量 ：3 个 ；摘果滚筒型式：Ⅰ:刀齿式、Ⅱ:螺旋钉齿式、Ⅲ:刀齿式；摘果滚筒尺寸(工作外径×工作长度  mm) ：Ⅰ:690×1135、Ⅱ:295×1140、Ⅲ:570×1900 ；摘果滚筒转速 r/min ：Ⅰ:296、Ⅱ:470、Ⅲ:610 ；凹板型式： Ⅰ:网格状栅条式、/、Ⅲ:网格状栅条式 ；凹板尺寸(长×宽) mm ：Ⅰ:1150×855、/、Ⅲ:1670×650 ；分离、清选型式： 风选+花纹带选+吸风式比重筛清选 ；筛体尺寸(长×宽) mm ：1500×760 ；风扇数量： 2 个；风扇型式 ：前:叶片式、后:离心轮式 ；风扇直径 mm ：前:550、后:380 ；风扇转速 r/min ：前:1239、后:2900 ；生产率：干摘≥1800 kg/h  ；吨果耗电： ≤10 kW·h/t","T202141410222","2026-12-27","27.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[448,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","叶类采收机","双人抬式采茶机","泉州得力农林机械有限公司","弧形双人采茶机","4CH-100","自带动力:是 ;双人抬式:是 ;切割器宽度:1m","型号名称：4CH-100型弧形双人采茶机，结构形式：双人弧形抬式，结构质量：12.3kg，配套动力类型：二冲程汽油机，配套动力 汽油机标定功率：2.2000000000000002KW，配套动力 汽油机标定转速：8000r/min，切割器切割宽度：1000mm，刀架部分尺寸（长×宽×高）：117×49×43cm，动力部分尺寸（长×宽×高）：27×25×17cm","GZNJ/XZ 2018-021","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[449,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","叶类采收机","双人抬式采茶机","泉州得力农林机械有限公司","平行双人采茶机","4CP-100","自带动力:是 ;双人抬式:是 ;切割器宽度:1m","型号名称:：4CP-100型平形双人采茶机，结构形式：双人平行抬式、结构质量：12.3kg，配套动力类型：二冲程汽油机，配套动力 汽油机标定功率：2.2000000000000002kW，配套动力 汽油机标定转速：8000r/min，切割器切割宽度：1000mm，刀架部分尺寸（长×宽×高）：117×49×43cm，动力部分尺寸（长×宽×高）：27×25×17cm","GZNJ/XZ 2018-022","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[450,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","根（茎）类收获机","悬挂式或牵引式大蒜收获机","济南华庆农业机械科技有限公司","挖掘式大蒜收获机","4DS-108B","工作幅宽:1.08m;悬挂式或牵引式:悬挂式 ","型号名称：4DS-108B型挖掘式大蒜收获机；结构型式：悬挂式、挖掘机；整机外形尺寸（长×宽×高）：2150mm×1400mm×1070mm；配套（发动机额定）功率：22.1-73.5kW；工作幅宽：108cm；收获机构型式：振动式平铲；输送装置型式：格栅筛式输送链；驾驶室类型：无","T202137370174","2026-06-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[451,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","根（茎）类收获机","手扶式大蒜收获机","临沂华茂机械有限公司","大蒜收获机","4DS-35","配套发动机功率:4.0kW;手扶式:是 ","型号名称：4DS-35型大蒜收获机，结构型式：手扶式；履带式；挖掘式，整机外形尺寸（长×宽×高）：2250×600×910，配套（发动机额定）功率：4.0KW，配套发动机额定转速：3600r/min，工作幅宽：35cm，工作行数：2行，发动机与传动箱传动方式：皮带传动，收货机构型式：振动挖掘铲，驾驶室类型：无，变速箱型式：机械式我（2+0），履带节距：70mm，履带节数：18，履带宽度：100mm;","T202137370294","2026-06-29","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[452,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","潍坊丰程农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-120","作业幅宽:1.2m","配套动力范围\nkW\n29.5～51.5\n配套动力输出轴转速\nr/min\n540、720、760\n与配套拖拉机联接方式\n/\n三点悬挂式\n工作状态外形尺寸 （长×宽×高）\nmm\n950×1450×780\n作业小时生产率\nhm2/h\n0.20～0.40\n作业速度\nkm/h\n3～5\n工作幅宽\ncm\n120\n刀轴总成传动方式\n/\n侧边皮带传动\n刀轴数量\n根\n1\n刀轴设计转速\nr/min\n1650、2200、2320\n刀轴最大回转半径\nmm\n210\n刀片型式\n/\n甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）\n刀片总安装数量\n把\n48（16组）","T202100371009","2026-11-02","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[453,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","潍坊丰程农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-130","作业幅宽:1.3m","配套动力范围\nkW\n29.5～58.8\n配套动力输出轴转速\nr/min\n540、720、760\n与配套拖拉机联接方式\n/\n三点悬挂式\n工作状态外形尺寸 （长×宽×高）\nmm\n1020×1550×780\n作业小时生产率\nhm2/h\n0.25～0.45\n作业速度\nkm/h\n3～5\n工作幅宽\ncm\n130\n刀轴总成传动方式\n/\n侧边皮带传动\n刀轴数量\n根\n1\n刀轴设计转速\nr/min\n1650、2200、2320\n刀轴最大回转半径\nmm\n210\n刀片型式\n/\n甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）\n刀片总安装数量\n把\n54（18组）","T202100371009","2026-11-02","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[454,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","潍坊泰盛机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-120","作业幅宽:1.2m","外形尺寸（mm）1080×1450×720、配套功率(kW)29.5-51.5、工作幅宽(mm)1200、单侧边皮带传动、总安装刀数量(把)54。","T202100371832","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[455,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","潍坊泰盛机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-130","作业幅宽:1.3m","外形尺寸（mm）1080×1550×720、配套功率(kW)29.5-58.8、工作幅宽(mm)1300、单侧边皮带传动、总安装刀数量(把)60。","T202100371832","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[456,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","潍坊泰盛机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-140","作业幅宽:1.4m","外形尺寸（mm）1080×1650×720、配套功率(kW)36.8-66.2、工作幅宽(mm)1400、单侧边皮带传动、总安装刀数量(把)66。","T202100371832","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[457,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","潍坊丰程农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m","配套动力范围\nkW\n36.8～66.2\n配套动力输出轴转速\nr/min\n540、720、760\n与配套拖拉机联接方式\n/\n三点悬挂式\n工作状态外形尺寸 （长×宽×高）\nmm\n1020×1750×780\n作业小时生产率\nhm2/h\n0.30～0.50\n作业速度\nkm/h\n3～5\n工作幅宽\ncm\n150\n刀轴总成传动方式\n/\n侧边皮带传动\n刀轴数量\n根\n1\n刀轴设计转速\nr/min\n1650、2200、2320\n刀轴最大回转半径\nmm\n210\n刀片型式\n/\n甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）\n刀片总安装数量\n把\n60（20组）","T202100371009","2026-11-02","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[458,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","潍坊丰程农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-160","作业幅宽:1.6m","配套动力范围\nkW\n36.8～73.5\n配套动力输出轴转速\nr/min\n540、720、760\n与配套拖拉机联接方式\n/\n三点悬挂式\n工作状态外形尺寸 （长×宽×高）\nmm\n1350×1900×900\n作业小时生产率\nhm2/h\n0.32～0.55\n作业速度\nkm/h\n3～5\n工作幅宽\ncm\n160\n刀轴总成传动方式\n/\n侧边皮带传动\n刀轴数量\n根\n1\n刀轴设计转速\nr/min\n1650、2200、2320\n刀轴最大回转半径\nmm\n210\n刀片型式\n/\n甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）\n刀片总安装数量\n把\n60（20组）","T202100371009","2026-11-02","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[459,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","潍坊丰程农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m","配套动力范围\nkW\n58.8～88.2\n配套动力输出轴转速\nr/min\n540、720、760\n与配套拖拉机联接方式\n/\n三点悬挂式\n工作状态外形尺寸 （长×宽×高）\nmm\n1350×2100×1000\n作业小时生产率\nhm2/h\n0.40～0.60\n作业速度\nkm/h\n3～5\n工作幅宽\ncm\n180\n刀轴总成传动方式\n/\n侧边皮带传动\n刀轴数量\n根\n1\n刀轴设计转速\nr/min\n1690、2250、2375\n刀轴最大回转半径\nmm\n245\n刀片型式\n/\n甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）\n刀片总安装数量\n把\n72（24组）","T202100371010","2026-11-02","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[460,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","潍坊泰盛机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m","外形尺寸（mm）1250×1800×900、配套功率(kW)36.8-73.5、工作幅宽(mm)1500、单侧边皮带传动、总安装刀数量(把)72。","T202100371832","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[461,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","潍坊泰盛机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-165","作业幅宽:1.65m","外形尺寸（mm）1250×1950×900、配套功率(kW)51.5-103、工作幅宽(mm)1650、单侧边皮带传动、总安装刀数量(把)78。","T202100371829","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[462,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","潍坊泰盛机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-180","作业幅宽:1.8m","配置参数：外形尺寸（mm）1250×2100×900、配套功率(kW)58.8-110.3、工作幅宽(mm)1800、单侧边皮带传动、总安装刀数量(把)84。","T202100371829","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[463,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","郓城县工力有限公司","秸秆粉碎还田机","4JGH-180（A）","作业幅宽:1.8m","配套动力51-66kW、与配套拖拉机的联接方式：三点悬挂、结构质量：660kg、工作状态外形尺寸：（1500×2100×890）mm、作业幅宽1.8m、刀轴总成传动方式：总安装刀数114把、刀片型式：L型","T202134340521","2026-12-26","66","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[464,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","常州汉森机械股份有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2.0m","工作幅宽：200cm,粉碎轴转速：2400rpm,配套动力范围:51.5～58.8Kw","T202132320285","2026-10-07","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[465,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","常州汉森机械股份有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-220","作业幅宽:2.2m","工作幅宽：220cm,粉碎轴转速：2400rpm,配套动力范围：66.2～69.9Kw。","T202132320286","2026-10-07","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[466,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","连云港市锐远农业装备科技有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2m","外形尺寸：2320×1450×1100（mm），幅宽：200cm，刀轴总成传动方式：侧边皮带传动，刀轴总成刀片型式：三片刀组合式，刀轴总成总安装刀数：40把，配套动力范围：58.8～69.9（kW），配套动力输出轴转速：540、720（r/min），与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式，","T202132320413","2026-12-01","58.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[467,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","连云港市锐远农业装备科技有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-230","作业幅宽:2.3m","外形尺寸：2620×1450×1100（mm），幅宽：230cm，刀轴总成传动方式：侧边皮带传动，刀轴总成刀片型式：三片刀组合式，刀轴总成总安装刀数：46把，配套动力范围：69.9～80.9（kW），配套动力输出轴转速：540、720（r/min），与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式，","T202132320414","2026-12-01","69.9","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[468,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","潍坊丰程农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-200","作业幅宽:2.0m","型号名称\n/\n1JH-200型秸秆粉碎还田机\n配套动力范围\nkW\n73.5～103\n配套动力输出轴转速\nr/min\n540、720、760\n与配套拖拉机联接方式\n/\n三点悬挂式\n工作状态外形尺寸 （长×宽×高）\nmm\n1350×2300×1000\n作业小时生产率\nhm2/h\n0.44～0.65\n作业速度\nkm/h\n3～5\n工作幅宽\ncm\n200\n刀轴总成传动方式\n/\n侧边皮带传动\n刀轴数量\n根\n1\n刀轴设计转速\nr/min\n1690、2250、2375\n刀轴最大回转半径\nmm\n245\n刀片型式\n/\n甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）\n刀片总安装数量\n把\n78（26组）","T202100371010","2026-11-02","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[469,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","潍坊丰程农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-220","作业幅宽:2.2m","配套动力范围\nkW\n88.2～147\n配套动力输出轴转速\nr/min\n720、760\n与配套拖拉机联接方式\n/\n三点悬挂式\n工作状态外形尺寸 （长×宽×高）\nmm\n1350×2500×1000\n作业小时生产率\nhm2/h\n0.48～0.81\n作业速度\nkm/h\n3～5\n工作幅宽\ncm\n220\n刀轴总成传动方式\n/\n侧边皮带传动\n刀轴数量\n根\n1\n刀轴设计转速\nr/min\n2400、2530\n刀轴最大回转半径\nmm\n245\n刀片型式\n/\n甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）\n刀片总安装数量\n把\n90（30组）","T202100371011","2026-11-02","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[470,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","常州汉森机械股份有限公司","秸秆粉碎还田机","4JH-330","作业幅宽:3.3m","工作幅宽：330cm,粉碎轴转速：2220rpm,整机质量：1570kg。","T202132320040","2026-01-28","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[471,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","潍坊丰程农业机械有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-250","作业幅宽:2.5m","配套动力范围\nkW\n103～147\n配套动力输出轴转速\nr/min\n720、760\n与配套拖拉机联接方式\n/\n三点悬挂式\n工作状态外形尺寸 （长×宽×高）\nmm\n1350×2800×1000\n作业小时生产率\nhm2/h\n0.55～0.92\n作业速度\nkm/h\n3～5\n工作幅宽\ncm\n250\n刀轴总成传动方式\n/\n侧边皮带传动\n刀轴数量\n根\n1\n刀轴设计转速\nr/min\n2400、2530\n刀轴最大回转半径\nmm\n245\n刀片型式\n/\n甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）\n刀片总安装数量\n把\n102（34组）","T202100371011","2026-11-02","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[472,"收获机械","收获割台","玉米收获专用割台","4行玉米收获专用割台","石家庄天众农业机械制造有限公司","玉米割台","4YGB4-600","工作幅宽:2.4m;4行割台行数:是 ","结构型式：卧式；\n配套自走式收获机型号名称：雷沃、奇瑞、迪尔、中收等联合收割机；\n配套自走式收获机额定功率kW：≥50；\n配套自走式收获机额定转速r/min：2200；\n外形尺寸(长×宽×高)\tmm：2440×2550×950；\n工作行数\t行：4；\n行距\tmm：600；\n工作幅宽\tmm：2400；\n摘穗机构型式：摘穗板+拉茎辊式；\n拉茎辊型式：五刀复合拉茎；\n拉茎辊长度mm：450；","T202213130020","2027-01-11","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[473,"田间监测及作业监控设备","田间作业监控设备","辅助驾驶（系统）设备","农业用北斗终端","哈尔滨星途导航科技有限公司","北斗农业机械自动导航驾驶系统","北斗慧农XT2000BD-2.5RD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","型号名称：北斗慧农XT2000BD-2.5RD型北斗农业机械自动导航驾驶系统;车载计算机内存:2GB;车载计算机硬盘:32GB;车载计算机操作系统及软件版本:Windows;车载计算机显示分辨率：960×720;车载计算机接口种类:2CAN接口、IRS232接口，2USB接口；车载计算机数据输入输出协议：支持CAN，RS232，USB；卫星接收机类型：测地型北斗GNSS接收机；卫星接收机主机板固件版本：4.5K14Feb，25,2016pz；卫星接收机通道数：四星八通道；卫星接收机接口种类：2CAN接口，IRS232接口，2USB接口；卫星接收机差分类型：RTK；卫星接收机数据更新率：1、5、10、20Hz；卫星接收机接收天线型式：AGI-4；转向控制器主板固件版本：3.22.14；转动电机型号规格：AES-25；角度传感器型号规格：elobau；集成部分组成：卫星天线与卫星接收机板卡集成；直线度精度1.2cm","T202206060087","2027-01-26","0","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[474,"田间监测及作业监控设备","田间作业监控设备","辅助驾驶（系统）设备","农业用北斗终端","极翼机器人（上海）有限公司","快车KC农机导航自动驾驶系统","KCBD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","控制形式:电动方向盘,北斗导航自动驾驶系统,直线精度≤2.5cm;衔接行精度≤2.5cm","T20200606251","2026-03-04","","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[475,"田间监测及作业监控设备","田间作业监控设备","辅助驾驶（系统）设备","农业用北斗终端","久保田农业机械（苏州）有限公司","北斗农机自动驾驶系统","GSBD-5SD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","型号名称：GSBD-5SD型北斗农机自动驾驶系统；2.转向控制型式：力矩电机控制；3.车载计算机处理器型号：SH72A；4.车载计算机内存：ROM：0.000512 RAM：0.000064GB；5.车载计算机显示终端尺寸及分辨率：140×60×50mm、480×272Pixel；6.车载计算机接口种类：CAN；7.车载计算机数据输入输出协议：NMEA2000；8.卫星接收机类型及频点：GNSS型（北斗 B1，GPS L1）；9.卫星接收机主机板固件版本：Version 3.3.0.3；10.卫星接收机通道数：32；11.卫星接收机接口种类：CAN；12.卫星接收机差分系统：星基增强系统SBAS（WAAS，EGNOS，MSAS）；13.卫星接收机数据更新率：10Hz；14.卫星接收机接收天线型式：内嵌式天线；15.转向控制器主板固件版本：Version 6；16.液压阀或转动电机型号规格：TS4606；17.角度传感器型号规格：RPA012；18.集成部分组成：卫星接收部和运算处理部集成","T202232320040","2027-02-28","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[476,"田间监测及作业监控设备","田间作业监控设备","辅助驾驶（系统）设备","农业用北斗终端","苏测导航技术扬州有限公司","北斗农业机械自动导航系统","SC600BD-2.5RY","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","1 型号名称 / SC600BD-2.5RY 型北斗农业机械自动导航系统 2 转向控制型式 / 液压电磁阀 3 车载计算机处理器型号 / J1900 4 车载计算机内存 GB 4 5 车载计算机硬盘 GB 32 6 车载计算机操作系统及软件版本 / Windows 7 7 车载计算机显示终端尺寸及分辨率 / 8 寸，800×600 8 车载计算机接口种类 / USB,COM,LAN 9 车载计算机数据输入输出协议 / RS232,TCP/TP 10 卫星接收机类型及频点 / 测量型卫星接收机支持北斗 B1、B2;GPS L1、L2、L5；GLONASS G1、G2 11 卫星接收机主机板固件版本 / V3.6.6 12 卫星接收机通道数 / 404 13 卫星接收机接口种类 / COM 14 卫星接收机差分类型 / RTK 15 卫星接收机数据更新率 Hz 10 16 卫星接收机接收天线型式 / BD/GPS 双天线 17 转向控制器主板固件版本 / V2.0.0 18 液压阀型号规格 / ARGO HYTOS 19 角度传感器型号规格 / AS100 20 移动基站信号覆盖范围 km ≥5 21 固定基站信号覆盖范围 km ≥15 22 无线电发射设备频率 MHz 223.025～235 23 移动基站无线电发射设备功率 W 2 24 固定基站无线电发射设备功率 W 25 25 集成部分组成 / 无","T20190606142","2024-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[477,"田间监测及作业监控设备","田间作业监控设备","辅助驾驶（系统）设备","农业用北斗终端","苏测导航技术扬州有限公司","北斗农业机械自动导航系统","SC606BD-2.5RD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","1 型号名称 / SC606BD-2.5RD型北斗农业机械自动导航系统 2 转向控制型式 / 力矩电机 3 车载计算机处理器型号 / J1900 4 车载计算机内存 GB 4 5 车载计算机硬盘 GB 32 6 车载计算机操作系统及软件版本 / Windows 7 7 车载计算机显示终端尺寸及分辨率 / 8 寸，800×600 8 车载计算机接口种类 / USB,COM,LAN 9 车载计算机数据输入输出协议 / RS232,TCP/TP 10 卫星接收机类型及频点 / 测量型卫星接收机支持北斗 B1、B2;GPS L1、L2、L5；GLONASS G1、G2 11 卫星接收机主机板固件版本 / V3.6.6 12 卫星接收机通道数 / 404 13 卫星接收机接口种类 / COM 14 卫星接收机差分类型 / RTK 15 卫星接收机数据更新率 Hz 10 16 卫星接收机接收天线型式 / BD/GPS 双天线 17 转向控制器主板固件版本 / V2.0.0 18 转动电机型号规格 / ES100 19 角度传感器型号规格 / AS100 20 移动基站信号覆盖范围 km ≥5 21 固定基站信号覆盖范围 km ≥15 22 无线电发射设备频率 MHz 223.025～235 23 移动基站无线电发射设备功率 W 2 24 固定基站无线电发射设备功率 W 25 25 集成部分组成 / 接收机、控制器集成","T20190606143","2024-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[478,"田间监测及作业监控设备","田间作业监控设备","辅助驾驶（系统）设备","农业用北斗终端","天津金凤花科技有限公司","北斗导航自动驾驶系统","GLBD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","电动方向盘控制 直线精度≤2.5cm\n车载计算机处理器:i.MX6Q\n内存:1GB,硬盘:6GB,Android6/v2.1.a8操作系统,7寸/1020×600像素\n8pin汽车接头，CAN总线协议、RS232协议、USB协议\n卫星接收机:多星多频接收机\n主机板固件版本:DEM_ECU_V2.1\n通道数:220\n接口种类:30pin汽车接口\n卫星接收机差分系统:CMR、RTCM2.0、RTCM3.0、RTCM3.2等\n数据更新率:5Hz，外置GNSS天线\n转向控制器主板固件版本:DEM_ECU_V2.1\n液压阀或转动电机型号规格:EHD-0106-0816\n角度传感器型号规格:DEM_ANGLE_V2.1\n集成部分组成:卫星接收机与转向控制器主板集成","T20200606241","2025-12-06","0.05","购机补贴(非通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[479,"田间监测及作业监控设备","田间作业监控设备","辅助驾驶（系统）设备","农业用北斗终端","天津金凤花科技有限公司","北斗导航自动驾驶系统","GLBD-2.5GY","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","转向控制型式液压电磁阀控制 车载计算机处理器型号：i.MX6Q，1GB内存，6GB硬盘 Android操作系统，7寸屏1020×600像素，8pin汽车接头 数据输入输出协议：CAN总线协议、RS232协议、USB协议 多星多频接收机220通道，48pin汽车接口 差分系统：CMR、RTCM2.0、RTCM3.0、RTCM3.2等 数据更新率：5Hz，外置GNSS天线 集成部分组成：卫星接收机与转向控制器主板集成","T20200606238","2025-12-06","","购机补贴(非通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[480,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","割草（压扁）机","2.8m及以上旋转式割草机","天津库恩农业机械有限公司","割草机","GMD280","割幅宽度:2.8m;旋转式:是 ","型号名称：GMD280型割草机\n结构型式：牵引式\n割幅：2.8m\n切割器结构形式：旋转式\n刀盘数量：7个\n刀盘转速：2900r/min\n配套动力：51.5～73.5kW\n作业速度：8～12km/h\n动刀片数量：14个","T202206060055","2027-01-26","0","购机补贴(非通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[481,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","割草（压扁）机","2.8m及以上旋转式割草机","天津库恩农业机械有限公司","割草机","GMD310","割幅宽度:3.1m;旋转式:是 ","型号名称：GMD310型割草机\n结构型式：牵引式\n割幅：3.1m\n切割器结构形式：旋转式\n刀盘数量：8个\n刀盘转速：2900r/min\n配套动力：58.8～88.2kW\n作业速度：8～12km/h\n动刀片数量：16个","T202206060052","2027-01-26","0","购机补贴(非通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[482,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","搂草机","6m及以上机引横向搂草机","天津威猛机械制造有限公司","搂草机","VR1022","搂幅:6.29m;结构型式:机引横向式:是 ","型号名称：搂草机VR1022，结构型式：指轮式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6290×7370×1420mm，结构质量：690KG，搂齿数量：40，搂齿间距：110mm，指轮数量：10，指轮数量：1400mm，作业最大搂幅：6290mm，配套动力范围：≥22KW，作业速度范围：≤23 km/h .","T202112120051","2026-12-23","22","购机补贴(非通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[483,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","搂草机","5.4m以下指轮式搂草机","开原市胜鑫农具有限公司","指轮式搂草机","9LZ-1.6","搂幅:1.6m;结构型式:指轮式:是 ","产品名称：指轮式搂草机\n产品型号：9LZ-1.6\n功率：13kw\n拟投分档名称：5.4m以下侧向指盘式搂草机\n价格：4000元\n\n归档参数：\n结构型式：指轮式\n挂接方式：牵引式\n折叠机构型式：液压式\n搂齿数量：240个\n指轮数量：4个\n指轮直径：1480mm\n搂幅：1.6m\n作业速度范围：20-30km/h\n\n配置参数：\n配套动力范围：13kw","T20192121058","2024-10-27","13","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[484,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","搂草机","5.4m以下指轮式搂草机","开原市胜鑫农具有限公司","指轮式搂草机","9LZ-3.7","搂幅:3.7m;结构型式:指轮式:是 ","产品名称：指轮式搂草机\n产品型号：9LZ-3.7\n功率kw：17.5\n拟投分档名称：5.4m以下侧向指盘式搂草机\n价格：6000元\n\n归档参数：\n结构型式：指轮式\n挂接方式：牵引式\n折叠机构型式：液压式\n搂齿数量：360个\n指轮数量：6个\n指轮直径：1480mm\n搂幅：3.7m\n作业速度范围：20-30km/h\n\n配置参数：\n配套动力范围：≥17.5kw","T20192121059","2024-10-27","17.5","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[485,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司","指轮式搂草机","9LZ-7.5","搂幅:7.5m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","结构型式：指轮式；挂接方式：牵引式；折叠机构型式：液压折叠；搂齿数量：520个；指轮数量：13个；指轮直径：1400mm；搂幅：7.5m；配套动力范围：≥13kw","T202115150110","2026-12-30","","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[486,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","吉林省远航农业机械有限公司","搂草机","9LQ-5.4","搂幅:5.4m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","(结构型式：指轮式)(挂接方式：牵引式)(工作状态外形尺寸：6500×6700×1540mm)(结构质量：450kg)(指轮数量：8个)(弹齿数量：60齿/盘)(指轮直径：1540mm)(作业最大搂幅：5400mm)(配套动力范围：≥29.4kW（40马力）(作业速度范围：10-15km/h)","T201922220066","2024-12-15","0","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[487,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","吉林省远航农业机械有限公司","搂草机","9LQ-5.6","搂幅:5.6m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","(结构型式：指轮式)(挂接方式：牵引式)(工作状态外形尺寸：6960×6850×1540mm)(结构质量：850kg)(指轮数量：10个)(弹齿数量：80齿/盘)(指轮直径：1540mm)(作业最大搂幅：5600mm)(配套动力范围：≥36.8kW（50马力）(作业速度范围：10-15km/h)","T201922220065","2024-12-15","0","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[488,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","吉林省远航农业机械有限公司","搂草机","9LQ-6.0","搂幅:6.0m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","(结构型式：指轮式)(挂接方式：牵引式)(工作状态外形尺寸：8100×7200×1540mm)(结构质量：960kg)(指轮数量：12个)(弹齿数量：80齿/盘)(指轮直径：1540mm)(作业最大搂幅：6000mm)(配套动力范围：≥58.8kW（80马力）(作业速度范围：10-15km/h)","T201922220064","2024-12-15","0","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[489,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","开原市胜鑫农具有限公司","指轮式搂草机","9LZ-5.4","搂幅:5.4m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","产品名称：指轮式搂草机\n产品型号：9LZ-5.4\n功率kw：23.5\n拟投分档名称：5.4m以下侧向指盘式搂草机\n价格：10000元\n\n归档参数：\n结构型式：指轮式\n挂接方式：牵引式\n折叠机构型式：液压式\n搂齿数量：480个\n指轮数量：8个\n指轮直径：1480mm\n搂幅：5.4m\n作业速度范围：15-25km/h\n\n配置参数：\n配套动力范围：≥23.5kw","T20192121060","2024-10-27","23.5","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[490,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","开原市胜鑫农具有限公司","指轮式搂草机","9LZ-5.9","搂幅:5.9m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","产品名称：指轮式搂草机\n产品型号：9LZ-5.9\n功率kw：29\n拟投分档名称：5.4m以下侧向指盘式搂草机\n价格：12000元\n\n归档参数：\n结构型式：指轮式\n挂接方式：牵引式\n折叠机构型式：液压式\n搂齿数量：600个\n指轮数量：10个\n指轮直径：1480mm\n搂幅：5.9m\n作业速度范围：15-25km/h\n\n配置参数：\n配套动力范围：≥29kw","T20192121061","2024-10-27","29","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[491,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","山东川国机械制造有限公司","指轮式搂草机","9LZ-5.5","搂幅:5.5m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","配套动力范围：≥13.2KW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5980×6280×1500；作业最大搂幅：5500mm；结构形式：液压折叠指轮式；挂接方式：牵引式；结构质量：782Kg，搂齿数量：80（可选装60）个/盘；指轮数量：8个；搂齿间距：50mm；指轮直径：1500mm；作业速度范围：5-15Km/h。","黑垦鉴2019153","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[492,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","山东川国机械制造有限公司","指轮式搂草机","9LZ-6.5","搂幅:6m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","配套动力范围：≥29.4KW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：6400×7100×1500；作业最大搂幅：6000mm；结构形式：液压折叠指轮式；挂接方式：牵引式；结构质量：858Kg，搂齿数量：80（可选装60）个/盘；指轮数量：10个；搂齿间距：50mm；指轮直径：1500mm；作业速度范围：5-15Km/h。","黑垦鉴2019154","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[493,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","山东川国机械制造有限公司","指轮式搂草机","9LZ-7.5","搂幅:6.4m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","配套动力范围：≥29.4KW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：7300×7200×1500；作业最大搂幅：6400mm；结构形式：液压折叠指轮式；挂接方式：牵引式；结构质量：998Kg，搂齿数量：80（可选装60）个/盘；指轮数量：12个；搂齿间距：50mm；指轮直径：1500mm；作业速度范围：5-15.8Km/h。","黑垦鉴2019152","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[494,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","指盘式搂草机","9LZ-6.0","搂幅:6m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","型号名称:9LZ-6.0型指盘式搂草机\n指轮数量:8 个 \n搂幅：6米\n配套动力范围：≥26KW","T202115150108","2026-12-30","0","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[495,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","搂草机","4.5m及以上旋转式搂草机","天津库恩农业机械有限公司","搂草机","GA6501","搂幅:6.5m;结构型式:旋转式:是 ","结构型式:旋转式\n挂接方式:牵引式\n折叠机构型式：液压式\n搂齿数量：120（60×2）个\n指轮直径：Φ2650mm\n搂幅：6.5m\n配套动力范围：50-90kW\n作业速度范围：8-15km/h","T202115150159","2026-12-30","0","购机补贴(非通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[496,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","安徽维美德农业装备有限公司","牵引式方草捆压捆机","9YFQ-1.95","捡拾宽度:1.95m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.17205m²","挂接方式： 牵引式；捡拾宽度：1950mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：465×370mm；捆扎方式：自动绳打捆；配套动力范围：≥66.2kw；","T202200340039","2027-04-10","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[497,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","捡拾方捆打捆机","9YJ-2.2A","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1562m²","（捡拾器类型：弹齿）（捡拾器宽度：2200mm）（外形尺寸：4975*2850*1710）（整机净重：1700kg）（配套动力：≥45kW）（打结器类型：D型）（打结器数量：2个）（压缩室截面尺寸：440*355）（压缩室截面积（宽×高）：0.1562㎡）","T202122220118","2026-12-20","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[498,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","捡拾方捆打捆机","9YJ-2.2A-1","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1562m²","（捡拾器类型：锤爪）（捡拾器宽度：2200mm）（外形尺寸：4975*2850*1710）（整机净重：1700kg）（配套动力：≥52kW）（打结器类型：D型）（打结器数量：2个）（压缩室截面尺寸：440mm*355mm）压缩室截面积（宽×高）：0.1562㎡","T202122220119","2026-12-20","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[499,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","内蒙古华禹农牧机械有限公司","正牵引方草捆压捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.97m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162m²","型号 ：9YFQ-1.9   \n捡拾宽度：1970mm\n捡拾器结构形式：弹齿式\n压缩室截面尺寸（宽×高）：450mm×360mm\n打结器类型：D型\n打结器数量：2个\n工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4975mm×2600mm×1710mm\n配套动力：固定式\n          非固定式≥26Kw","部20190174","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[500,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","内蒙古华禹农牧机械有限公司","除土切割揉碎方捆压捆机","9YJC-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1562m²","9YJC-2.2   配套动力范围（kW）：≥73.5；工作状态外形尺寸（长×宽×高）6650mmx2900mmx2590mm；结构质量（kg）：3700；捡拾器结构型式：锤爪式；压缩室截面尺寸（宽×高）440mmx355mm；打结器类型：D型；打结器数量：2个；","T202000150130","2025-07-05","","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[501,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","内蒙古华禹农牧机械有限公司","双刀轴秸秆切割揉碎方捆压捆机","9YJS-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1562m²","9YJS-2.2   配套动力范围（kW）：≥73.5；工作状态外形尺寸（长×宽×高）6410mmx2750mmx1800mm；结构质量（kg）：3400；捡拾器结构型式：拨叉喂入机构；压缩室截面尺寸（宽×高）440mm×355mm；打结器类型：D型；打结器数量：2个；","T202000150124","2025-07-05","","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[502,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","潍坊利德尔精工科技有限公司","方草捆打捆机","9YF-1.9","捡拾宽度:1.9m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","型号名称：9YF-1.9型方草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1900mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：460×360mm；捆扎方式：自动绳打捆；配套动力范围：36.8～73.5kW；压缩室截面积（宽×高）：0.1656㎡。","T202200370068","2027-04-10","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[503,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","跨行式方草捆捡拾压捆机","9YFQ-1.9","捡拾宽度:1.93m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):1.584m²","型号 9YFQ-1.9型跨行式方草捆捡拾压捆机\n挂接方式：牵引式\n捡拾器宽度： 1930mm\n捡拾器结构形式：弹齿式\n喂入器结构形式：拨叉喂入机构\n打结器类型 D型\n打结器数量：2个\n捆扎方式：自动绳打款\n压缩室截面尺寸（宽×高）：440mm×360mm\n配套动力 ≥26kW","T202015150066","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[504,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","安徽久力机械设备有限公司","秸秆粉碎方草捆打捆机","9YFG-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162m²","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：甩刀式；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：450mm×360mm；配套动力：≥58.8KW。","2019TJ157","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[505,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","安徽久力机械设备有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162m²","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：450mm×360mm；配套动力：≥40KW。","2019TJ156","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[506,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","安徽维美德农业装备有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.3A","捡拾宽度:2.3m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.17205m²","挂接方式： 牵引式；捡拾宽度：2300mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：465×370 mm；捆扎方式：自动绳打捆；配套动力范围：≥66.2kw","T202200340036","2027-04-10","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[507,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","安徽众力农业装备科技有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162m²","捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：450mm×360mm；配套动力：≥40KW。","2019TJ158","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[508,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司","方草捆压捆机","9YFD-2.2","捡拾宽度:2.22m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.17m²","捡拾宽度：2220mm；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽*高）：460mm*370mm；配套动力范围：≥33kw","T202100151330","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[509,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","捡拾方捆打捆机","9YJ-2.2A2","捡拾宽度:2.23m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162m²","（捡拾器类型：弹齿）(外形尺寸4600 mm ×2860 mm ×1750 mm )(总重 1680kg )(捡拾宽度 2230mm )(配套功率≥66.2 kW )(压缩室截面尺寸 450mm ×360mm )（压缩室截面积（宽×高）：0.162㎡）(打结器类型 加强D型）（打结器数量：2个）","T201922220063","2024-12-15","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[510,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","捡拾方捆打捆机","9YJ-2.2A3","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1692m²","捡拾器类型：弹齿  捡拾器宽度 2200 mm    配套功率≥45kW  压缩室截面尺寸（宽*高）  470mm*360mm   压缩室截面积（宽×高）：0.1692㎡    打结器类型  D型   打结器数量：2个   捆扎方式：自动绳打捆","T202100221397","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[511,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","捡拾方捆打捆机","9YJ-2.2B3","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1692m²","捡拾器类型：锤爪  捡拾器宽度 2200 mm    配套功率≥52kW  压缩室截面尺寸（宽*高）  470mm*360mm 压缩室截面积（宽×高）：0.1692㎡    打结器类型  D型   打结器数量：2个   捆扎方式：自动绳打捆","T202100221398","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[512,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","捡拾方捆打捆机","9YJFS-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162m²","（捡拾器类型：锤爪）（捡拾器宽度：2200mm）（外形尺寸： 6230×2588×1790mm ）（整机重量：2960kg）（配套动力 ≥80kW(110马力)（锤爪数量：14个）（压缩式尺寸：450×360mm）（压缩室截面积（宽×高）：0.162㎡）(打结器类型 加强D型）（打结器数量：2个）","T201922220062","2024-12-15","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[513,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","吉林天兴农机制造有限公司","秸秆方捆打捆机","9YFK-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1824m²","型号名称：9YFK-2.2型秸秆方捆打捆机、挂接方式：牵引式、捡拾宽度：2200mm、捡拾器结构形式：锤爪式、喂入器结构形式：螺旋连续喂入机构+拔叉喂入机构、打结器形式：D型、打结器数量：2个、压缩室截面尺寸（宽×高）：480mm*380mm、捆扎方式：自动绳打捆、配套动力范围：≥88.","T202100221383","2026-12-30","88","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[514,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","内蒙古华禹农牧机械有限公司","跨行式方草捆捡拾压捆机","9YFQ-2.2","捡拾宽度:2.26m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162m²","9YFQ-2.2\n型号：9YFQ-2.2\n捡拾宽度：2260mm\n捡拾器结构形式：弹齿式\n压缩室截面尺寸（宽×高）：450mm×360mm\n打结器类型：D型\n打结器数量：2个\n工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4975mm×2925mm×1770mm\n配套动力：固定式\n          非固定式≥35Kw","部20190419","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[515,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","延津县祥宇机械有限公司","方捆打捆机","9YFQ-1.8","捡拾宽度:1800m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.162656m²","型号名称：9YFQ-1.8型方捆打捆机；工作状态外形尺寸：4800*2160*1750mm；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1800mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机枫；打结器型式：D型；打结器数量：2；压缩室截面尺寸（宽*高）440*360mm；捆扎方式：自动绳打捆；配套动力范围：22.1~66.2kW。","T202041410223","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[516,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1998m2及以上方捆捡拾压捆机（3个及以上打结器）","安徽维美德农业装备有限公司","方草捆打捆机","9YFQ-2.3C","捡拾宽度:2.3m;打结器数量:3个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.22265m²","挂接方式： 牵引式；捡拾宽度：2300mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：3个；压缩室截面尺寸（宽×高）：610×365 mm；捆扎方式：自动绳打捆；配套动力范围：≥66.2kw","T202200340037","2027-04-10","0","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[517,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","安徽久力机械设备有限公司","捡拾圆捆机","4YQ-100-65","捡拾宽度:1m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.6m;压缩室宽度:0.98m","型号名称：4YQ-100-65捡拾圆捆机；捡拾宽度：1000mm；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度:980mm；压缩室直径：Φ600mm；卷压滚筒数量：13个；卷压滚筒直径：Φ155mm；缠捆方式(绳或网）：自动绳打捆；配套动力范围：≥13.2KW","2019TJ016","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[518,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","安徽久力机械设备有限公司","圆草捆打捆机","4YQ-115","捡拾宽度:1.15m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.6m;压缩室宽度:1.15m","挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1150mm;捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1150mm;压缩室直径：Φ600mm；卷压工作部件数量：13个；卷压滚筒直径：Φ155mm；捆扎方式：缠绳；配套动力范围：≥29.4KW。","T202100340966","2026-11-02","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[519,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","安徽久力机械设备有限公司","圆草捆打捆机","4YQ-120-70","捡拾宽度:1.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.6m;压缩室宽度:1.2m","型号名称：4YQ-120-70；捡拾宽度：1200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度:1200mm；压缩室直径：Φ600mm；卷压滚筒数量：13个；卷压滚筒直径：Φ155mm；捆扎方式：自动绳打捆；配套动力范围：20.2-29.4KW","2019TJ476","2024-12-23","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[520,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","平顶山市久久实业有限公司","圆捆捡拾压捆机","9YG-0.9","捡拾宽度:0.9m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.57m;压缩室宽度:0.86m","挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：900；捡拾器结构型式：弹齿式；\n压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度mm：860；压缩室直径mm：570；卷压工作部件数量个：12；\n卷压滚筒直径mm：154；捆扎方式：缠绳；配套动力范围kW：22.1～36.8","T202141410123","2026-10-28","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[521,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","舞钢市恒利达机械制造有限责任公司","圆捆捡拾压捆机","9YG-0.9","捡拾宽度:0.9m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.58m;压缩室宽度:0.86m","捡拾器宽度 mm： 900 ；\n捡拾器结构型式 ： 弹齿 ；\n卷压滚筒转速 r/min： 278 ；\n卷压滚筒数量 个： 12 ；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm： 2120×1660×1640 ；\n配套动力非固定式 kW ：22.1～36.8 ；\n压缩室直径mm：580；\n压缩室宽度mm：860；","T202141410127","2026-10-28","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[522,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","舞钢市恒利达机械制造有限责任公司","圆捆捡拾压捆机","9YG-1.3","捡拾宽度:1.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.58m;压缩室宽度:0.86m","捡拾器宽度 mm：1300；\n压缩室直径 mm：580；\n压缩室宽度 mm：860；\n捡拾器结构型式：甩刀式；\n卷压滚筒转速\tr/min：457；\n卷压滚筒数量  ：12\t个；\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm：2445×1700×1750；\n配套动力\tkW：36.8～73.5；","豫2018047","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[523,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","舞钢市恒利达机械制造有限责任公司","圆捆捡拾压捆机","9YG-1.39A","捡拾宽度:1.39m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.58m;压缩室宽度:0.86m","捡拾器宽度 mm：1390；\n压缩室直径 mm：580；\n压缩室宽度 mm：860；\n捡拾器结构型式：弹齿捡拾器；\n卷压滚筒转速\tr/min：325；\n卷压滚筒数量 ：12\t个；\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm：2012×1735×1685；\n配套动力\tkW：22.1～36.8；","豫2018024","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[524,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","舞钢市恒利达机械制造有限责任公司","圆捆捡拾压捆机","9YG-1.8","捡拾宽度:1.8m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.58m;压缩室宽度:0.86m","捡拾器宽度 mm：1800；\n压缩室直径 mm：580；\n压缩室宽度 mm：860；\n捡拾器结构型式：甩刀式；\n卷压滚筒转速\tr/min：457；\n卷压滚筒数量  ：12\t个；\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm：2430×2220×1730；\n配套动力\tkW：66～103；","豫2018048","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[525,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","浙江新昌力丰农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YGQ-700","捡拾宽度:0.7m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.58m;压缩室宽度:0.7m","捡拾宽度：700 mm；\n捡拾器结构型式：弹齿捡拾式；\n压缩室宽度：700mm；\n压缩室直径：580mm；\n卷压滚筒数量：12个；\n草捆尺寸：直径610×700 mm；\n草捆重量：25公斤（干草）；\n草捆密度：≥115千克/每立方米；\n作业速度：50-90捆/小时；\n配套动力范围：22.0-36.8kw。","T202132320365","2026-12-01","","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[526,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","安徽久力机械设备有限公司","圆草捆打捆机","4YQ-120","捡拾宽度:1.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.8m;压缩室宽度:1.18m","挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1200mm;捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1180mm;压缩室直径：Φ800mm；卷压工作部件数量：17个；卷压滚筒直径：Φ155mm；捆扎方式：缠绳；配套动力范围：≥36.8KW。","T202100340965","2026-11-02","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[527,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","安徽久力机械设备有限公司","圆草捆打捆机","4YQ-120A","捡拾宽度:1.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.8m;压缩室宽度:0.98m","挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1200mm;捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：980mm;压缩室直径：Φ800mm；卷压工作部件数量：17个；卷压滚筒直径：Φ155mm；捆扎方式：缠绳；配套动力范围：≥36.8KW。","T202100340962","2026-11-02","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[528,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.1","捡拾宽度:1.6m;圆捆:是 ;压缩室直径:1m;压缩室宽度:1m","捡拾宽度：1600mm；捡拾器结构型式：弹齿式；挂接方式：牵引式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室直径：1000mm；压缩室宽度：1000mm；卷压工作部件数量：16个；配套动力范围：≥66kw","T202100151329","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[529,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","宁津县久丰环保机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-0.85","捡拾宽度:1.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.85m;压缩室宽度:0.8m","型号名称：9YQ-0.85型圆草捆打捆机，型挂接方式：牵引式，捡拾宽度：1300mm，捡拾器结构型式：甩刀式，喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构，压缩室成捆机构型式：滚筒式，压缩室宽度：800mm，压缩室直径：850mm，卷压工作部件数量：17个，卷压滚筒直径：157mm，捆扎方式：缠绳，配套动力范围：40.4-58.8kw","T202142420285","2026-11-23","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[530,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","安徽久力机械设备有限公司","圆草捆打捆机","4YQ-172","捡拾宽度:1.72m;圆捆:是 ;压缩室直径:1m;压缩室宽度:1.245m","挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1720mm;捡拾器结构型式：甩刀式；压缩室成捆机构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室宽度：1245mm;压缩室直径：Φ1000mm；卷压工作部件数量：18个；卷压滚筒直径：Φ198mm；捆扎方式：缠网；配套动力范围：≥73.5KW。","T202100340964","2026-11-02","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[531,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司","捡拾打捆机","9YG-1.9","捡拾宽度:1.9m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","卷压滚筒转速150r/min卷压滚筒数量14个工作状态外形尺寸m（长×宽×高）4.0×2.6×2.3配套动力55-100kw","T202200150016","2027-04-10","","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[532,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.1A","捡拾宽度:1.844m;圆捆:是 ;压缩室直径:1m;压缩室宽度:1.244m","捡拾宽度：1844mm；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1244mm；压缩室直径：1000mm；卷压工作部件数量：16个；配套动力范围：≥66kw","T202100151328","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[533,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.25","捡拾宽度:1.844m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.23m;压缩室宽度:1.244m","捡拾宽度：1844mm；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1244mm；压缩室直径：1230mm；卷压滚筒数量：18个；配套动力范围：≥73.5kw","部20180247","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[534,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","宁津县久丰环保机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1.05","捡拾宽度:1.8m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.05m;压缩室宽度:1m","型号名称：9YQ-1.05型圆草捆打捆机，挂接方式：牵引式，捡拾宽度：1800mm，捡拾器结构型式：甩刀式，喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构，压缩室成捆机构型式：滚筒式，压缩室宽度：1000mm，压缩室直径：1050mm，卷压工作部件数量：21个，卷压滚筒直径：157mm，捆扎方式：缠绳，配套动力范围：58.8-110kw","T202142420286","2026-11-23","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[535,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","天津威猛机械制造有限公司","圆草捆打捆机","404Pro","捡拾宽度:1.97m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.22m","型号：404PRO打捆机，捡拾宽度：1970mm，捡拾器结构型式：弹齿滚筒式，卷压滚筒转速：160r/min,卷压滚筒数量：18个，工作状态外形尺寸（长X宽X高）4410mmX2810mmX2480mm,配套动力≥75KW，草捆直径：1.25米 ，草捆宽度：1.22米，压缩室截面直径：1.25米，打捆室类型：固定式，成型辊数量：18个，2个主动驱动辊16个从动辊，喂入辊：高强度耐磨喂入辊，齿轮箱：进口波兰齿轮箱，传动系统：万的赛80度CV,540转/分钟PTO。","T202112120052","2026-12-23","75","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[536,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","安徽久力机械设备有限公司","圆草捆打捆机","4YQ-220","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm;捡拾器结构型式：甩刀式；压缩室成捆机构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室宽度：1250mm;压缩室直径：Φ1250mm；卷压工作部件数量：19个；卷压滚筒直径：Φ220mm；捆扎方式：缠网；配套动力范围：≥73.5KW。","T202100340963","2026-11-02","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[537,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","呼伦贝尔市海拉尔区盈嘉机械设备制造有限公司","捡拾打捆机","9YG-2.24C","捡拾宽度:2.24m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","捡拾器宽度2.24m压缩室宽度1.4m压缩室直径1.2m， 卷压滚筒转速150r/min卷压滚筒数量18个工作状态外形尺寸m（长×宽×高）4×3×2.4配套动力55-100kw","T202000150121","2025-07-05","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[538,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","呼伦贝尔市华迪牧业机械有限公司","卷捆圆打捆机","9YA-2.2","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","捡拾器宽度：2200mm；卷压滚筒转速：115r/min；卷压滚筒数量：14个；工作状态外形尺寸(mm):4400mmX3000mmX2210mm；配套动力：≥80kw；圆捆机压缩室直径：1200mm,压缩室宽度：1400mm。","T202100151322","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[539,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司","捡拾打捆机","9YG-2.24A2","捡拾宽度:2.24m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","卷压滚筒转速150r/min卷压滚筒数量14个工作状态外形尺寸m（长×宽×高）4.5×3.07×2.65配套动力65-115kw","T202200150015","2027-04-10","","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[540,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司","捡拾打捆机","9YG-2.24D","捡拾宽度:2.24m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","压缩室宽度1.4m压缩室直径1.2m， 卷压滚筒转速150r/min卷压滚筒数量18个工作状态外形尺寸m（长×宽×高）4×3×2.4配套动力55-100kw","T202200150014","2027-04-10","","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[541,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.25B","捡拾宽度:2.21m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","捡拾宽度：2210mm；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室直径：1200mm；压缩室宽度：1400mm；卷压滚筒数量：18个；配套动力范围：≥81kw","T202000150890","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[542,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YG-2.2","捡拾宽度:2.21m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.23m","捡拾宽度：2210mm；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1230mm；压缩室直径：1200mm；卷压滚筒数量：18个；配套动力范围：≥81kw","T202000150888","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[543,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YG-2.2B","捡拾宽度:2.21m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.23m;压缩室宽度:1.4m","捡拾宽度：2210mm；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室直径：1230mm；压缩室宽度：1400mm；卷压工作部件：18个；配套动力范围：≥81kw","T202000150895","2025-12-30","","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[544,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","吉林省冠科机械制造有限公司","圆捆打捆机","9YGT-1.25","捡拾宽度:2.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒数量：14个；配套动力≥58.8kw；捡拾器宽度：2.25m；压缩室直径：1.25m；压缩室宽度：1.25m","T202200220020","2027-04-10","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[545,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YJ-1.4A","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","（捡拾器类型：锤爪；数量：14）（压缩室直径：1200mm）（压缩室宽度：1400mm）（捡拾器宽度：2200mm）（辊筒数量：14个）（外形尺寸：4200x2830x2470mm）（配套动力：≥110kW）（整机重量：3430kg）","吉农机鉴2019-021","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[546,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YJ-1.4A4","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","（捡拾器类型：锤爪；数量：14）（压缩室直径：1200mm）（压缩室宽度：1400mm）（捡拾器宽度：2200mm）（辊筒数量：14个）（外形尺寸：4200x2830x2470mm）（配套动力：≥110kW）（整机重量：3430kg）","吉农机鉴2019-023","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[547,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YJ-1.4B","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","（捡拾器类型：弹齿；数量：72）（压缩室直径：1200mm）（压缩室宽度：1400mm）（捡拾器宽度：2200mm）（辊筒数量：14个）（外形尺寸：4200x2830x2470mm）（配套动力：≥110kW）（整机重量：3250kg）","吉农机鉴2019-022","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[548,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YJ-1.4B4","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","（捡拾器类型：弹齿；数量：72）（压缩室直径：1200mm）（压缩室宽度：1400mm）（捡拾器宽度：2200mm）（辊筒数量：14个）（外形尺寸：4200x2830x2470mm）（配套动力：≥110kW）（整机重量：3250kg）","吉农机鉴2019-024","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[549,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YY-1.4A2","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","（捡拾器类型：弹齿；数量：68）（压缩室直径：1200mm）（压缩室宽度：1400mm）（捡拾器宽度：2200mm）（辊筒数量：14个）（外形尺寸：3980×2545×2250mm）（配套动力：≥110kW）（整机重量：3250kg）","吉农机鉴2019-046","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[550,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YY-1.4A3","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","（捡拾器类型：弹齿；数量：68）（压缩室直径：1200mm）（压缩室宽度：1400mm）（捡拾器宽度：2200mm）（辊筒数量：17个）（外形尺寸：3980×2545×2250mm）（配套动力：≥110kW）（整机重量：4180kg）","吉农机鉴2019-047","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[551,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YY-1.4B2","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","（捡拾器类型：锤爪；数量：22）（压缩室直径：1200mm）（压缩室宽度：1400mm）（捡拾器宽度：2200mm）（辊筒数量：14个）（外形尺寸：3980×2545×2250mm）（配套动力：≥110kW）（整机重量：3430kg）","吉农机鉴2019-044","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[552,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YY-1.4B3","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","（捡拾器类型：锤爪；数量：22）（压缩室直径：1200mm）（压缩室宽度：1400mm）（捡拾器宽度：2200mm）（辊筒数量：17个）（外形尺寸：3980×2850×2250mm）（配套动力：≥110kW）（整机重量：4380kg）","吉农机鉴2019-045","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[553,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊国安工程机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2200","捡拾宽度:2.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.23m","型号名称：9YQ-2200型圆草捆打捆机；  挂接方式：牵引式；  捡拾宽度：2300mm；  捡拾器结构型式：弹齿式；  喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；  压缩室成捆机构型式：滚筒式；  压缩室宽度：1230mm；  压缩式直径：1200mm；  卷压工作部件数量：滚筒18个；  卷压滚筒直径：222mm；  捆扎方式：缠网；  配套动力范围：≧73.5。","T202100370994","2026-11-02","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[554,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊利德尔精工科技有限公司","圆草捆打捆机","9YG-2.2","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.22m;压缩室宽度:1.4m","型号名称：9YG-2.2型圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1400mm；压缩室直径：Ф1220mm；卷压工作部件数量：18个；卷压滚筒直径：Ф222mm；捆扎方式：缠网；配套动力范围：110～150kW；","T202200370067","2027-04-10","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[555,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","圆草捆打捆机","9YGJ-2.2B","捡拾宽度:2.235m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","型号：9YGJ-2.2B型圆草捆打捆机\n挂接方式：牵引式\n捡拾宽度：2235mm\n捡拾器结构形式：弹齿式\n喂入器结构形式：螺旋连续喂入机构\n压缩室成捆机构形式：滚筒式\n压缩室宽度：1400mm\n压缩室直径：￠1200mm\n卷压工作部件数量：18个\n卷压滚筒直径：￠222mm\n捆扎方式：缠网\n配套动力：≥75 kW","部20190192","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[556,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司","圆草捆打捆机","9YGJ-2.2C","捡拾宽度:2.235m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.2m","型号：9YGJ-2.2C型圆草捆打捆机\n挂接方式：牵引式\n捡拾宽度：2235mm\n捡拾器结构形式：弹齿式\n喂入器结构形式：螺旋连续喂入机构\n压缩室成捆机构形式：滚筒式\n压缩室宽度：1200mm\n压缩室直径：￠1200mm\n卷压工作部件数量：18个\n卷压滚筒直径：￠222mm\n捆扎方式：缠网\n配套动力：≥75 kW","部20190193","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[557,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","乐陵青贮农牧机械有限公司","圆草捆打捆机","9YK-52","功率:5.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","项目单位设计值\n型号名称/9YK-52型圆草捆打捆机\n挂接方式/固定式\n捡拾宽度mm/\n喂入口宽度mm520\n捡拾器结构型式//\n喂入器结构型式/输送带\n压缩室成捆机构型式/滚筒式\n压缩室宽度mm520\n压缩室直径mm550\n卷压工作部件数量个滚筒 30\n卷压滚筒直径mm60\n捆扎方式/缠绳\n配套动力范围kW/\n配套发动机（电动机）额定功率kW5.5\n配套发动机（电动机）额定转速r/min960","T202100370149","2026-04-01","5.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[558,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","宁津县鲁科农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-0.5","功率:5.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","型号名称 / 9YQ-0.5型圆草捆打捆机, 挂接方式 / 固定式 , 喂入口宽度 mm 520, 喂入器结构型式 / 输送带, 压缩室成捆机构型式 / 滚筒式, 压缩室宽度 mm 520 ,压缩室直径 mm 550 ,卷压工作部件数量 个 滚筒 30.配套发动机（电动机）额定功率 kW 5.5 .配套发动机（电动机）额定转速 r/min 960","T202100370573","2026-06-29","5.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[559,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","山东德牛机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9QYG-0.5","功率:5.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","圆捆；配套动力固定式kW:5.5;型号:9QYG-0.5; 喂入口宽度\t(mm):520; 卷压滚筒数量个:30;工作状态外形尺寸（长×宽×高）:2550mm×1400mm×1450mm.适用草捆直径范围 mm 550; 适用草捆长度范围 mm 520.压缩室宽度 mm 520 ;压缩室直径 mm 550;","部20190428","2023-12-31","5.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[560,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","捡拾方捆打捆机","9YJD-2.2A","捡拾宽度:2.2m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):1.0215m²;自动套袋:是 ","结构型式：牵引式，压缩室横截面积：900mm*1135mm，压缩室截面积（宽×高）1.0215㎡；捡拾宽度：2.2m；捡拾器结构型式：锤爪，锤爪数量：22个，捆扎方式：自动套袋缠网","T202000220983","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[561,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","捡拾方捆打捆机","9YJF-2.2","捡拾宽度:2.2m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1344m²;自动套袋:是 ","(捡拾器结构型式 ： 锤爪)(外形尺寸： 5400mm×2900mm×3900mm)(配套动力≥95.6 kW ）(整机质量： 5240 Kg)(草捆规格：800 mm ×320 mm ×420 mm )( 捡拾工作幅宽  ：2200mm）(捡拾锤爪数量： 22 个)(压缩室横截面积： 320mm ×420mm )（压缩室截面积（宽×高）：0.1344㎡）","T201922220068","2024-12-15","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[562,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","捡拾方捆打捆机","9YJF-2.2A-1","捡拾宽度:2.2m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1344m²;自动套袋:是 ","捡拾器结构型式 / 锤爪  配套动力≥110 kW   捡拾宽度  2200mm  捡拾锤爪数量 22 个  压缩室横截面积 320mm ×420mm   压缩室截面积（宽×高）：0.1344㎡   捆扎方式：自动缠网","T202100221409","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[563,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","吉林省远航农业机械有限公司","捡拾方捆打捆机","9YJF-2.2B","捡拾宽度:2.2m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1344m²;自动套袋:是 ","捡拾器结构型式 / 锤爪  、配套动力≥110 kW   、捡拾宽度  2200mm  、捡拾锤爪数量 22 个  、压缩室横截面积 320mm ×420mm   、压缩室截面积（宽×高）：0.1344㎡  、 捆扎方式：自动缠网","T202100221408","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[564,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","吉林天兴农机制造有限公司","秸秆饲料打捆机","9YFJ-2.2","捡拾宽度:2.2m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1575m²;自动套袋:是 ","型号名称：9YFJ-2.2型秸秆饲料打捆机、挂接方式：牵引式、捡拾宽度：2200mm、捡拾器结构形式：锤爪式、喂入器结构形式：螺旋连续喂入机构、压缩室截面尺寸（宽×高）：350mm×450mm、捆扎方式：自动缠网、配套动力范围：≥88.","T202100221384","2026-12-30","88","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[565,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","吉林天兴农机制造有限公司","秸秆饲料打捆机","9YFT-2.2","捡拾宽度:2.2m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1575m²;自动套袋:是 ","型号名称：9YFT-2.2型秸秆饲料打捆机、挂接方式：牵引式、捡拾宽度：2200mm、捡拾器结构形式：锤爪式、喂入器结构形式：螺旋连续喂入机构、压缩室截面尺寸（宽×高）：450mm×350mm、捆扎方式：自动缠网、配套动力范围：≥88.","T202022220126","2025-05-28","88","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[566,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","山东悍沃农业装备有限公司","秸杆饲料捡拾打捆机","9YF-2.2","捡拾宽度:2.2m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1496m²;自动套袋:是 ","型号名称：9YF-2.2型秸杆饲料捡拾打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；捆扎方式：自动缠网；压缩室截面尺寸（宽×高）：340mm×440mm；配套动力范围：≥132.4kW。","T202100340513","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[567,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","潍坊利德尔精工科技有限公司","秸秆饲料捡拾打捆机","9YFQ-2.25","捡拾宽度:2.25m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.13504m²;自动套袋:是 ","型号名称：9YFQ-2.25型秸秆饲料捡拾打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2250mm； \n捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式:螺旋连续喂入机构；捆扎方式:自动缠网；压缩室截面尺寸（宽×高）：320×422mm；配套动力范围：110.3～132.4kW ；压缩室截面积（宽×高）：0.13504㎡。","T202100521921","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[568,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","草捆包膜机","1.1kW及以上圆草捆包膜机","乐陵市通达智能农牧机械有限公司","圆草捆包膜机","9CY-0.5","配套动力功率:1.1kW;适用草捆直径:520mm","圆捆；功率1.1kw\n型号：9CY-0.5型圆草捆包膜机\n挂接方式：固定式；\n膜架回转半径（mm）：/；\n膜架数量（个）：1；\n喂入口宽度（mm）：/；\n卷压辊筒（辊杆）数量（个）：/；\n配套动力方式：电动机；\n配套动力范围（kW）：1.1\n适用草捆直径范围（mm）：520-600；\n适用草捆长度范围（mm）：500-550","T202137370059","2026-03-29","1.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[569,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","草捆包膜机","1.1kW及以上圆草捆包膜机","乐陵市通达智能农牧机械有限公司","圆草捆包膜机","9CY-0.7","配套动力功率:1.1kW;适用草捆直径:700mm","圆捆；功率1.1kw\n型号：9CY-0.7型圆草捆包膜机\n挂接方式：固定式；\n膜架回转半径（mm）：/；\n膜架数量（个）：1；\n喂入口宽度（mm）：/；\n卷压辊筒（辊杆）数量（个）：/；\n配套动力方式：电动机；\n配套动力范围（kW）：1.1\n适用草捆直径范围（mm）：700-750；\n适用草捆长度范围（mm）：1000-1050","T202137370060","2026-03-29","1.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[570,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","草捆包膜机","1.1kW及以上圆草捆包膜机","宁津县德泰机械有限公司","圆草捆包膜机","9YB-0.5","配套动力功率:1.1kW;适用草捆直径:550mm","型号名称：9YB-0.5型圆草捆包膜机，挂接方式：固定式，配套动力型式：电动机，配套动力范围：1.1kw适用草捆直径范围：520-600mm，适用草捆长度范围：500-550mm。","T202037370067","2025-07-06","1.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[571,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","草捆包膜机","1.1kW及以上圆草捆包膜机","山东新圣泰机械制造有限公司","圆草捆包膜机","9CY-0.55","配套动力功率:1.1kW;适用草捆直径:/mm","型号名称：9CY-0.55型圆草捆包膜机；挂接方式：固定式；配套动力型式：电动机；配套动力范围：1.1kW；适用草捆直径范围：500~600mm；适用草捆长度范围：500~550mm。","T202137370461","2026-11-01","1.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[572,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","1.1-2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机","河北顶呱呱机械制造有限公司","青饲料收获机","9QX-2100","割幅:2.02m;悬挂双圆盘式:是 ","型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4700×2200×4600；配套动力范围：80-110kW；割幅：2020mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：旋转冲击式割刀（圆盘式割刀）；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：4；秸秆切碎机构型式 ：盘式；作业速度范围：2-6km/h；设计切段长度mm：8/16/24/32","T202113130725","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[573,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","1.1-2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东牧牛农业机械制造有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX-1400","割幅:1.3m;悬挂双圆盘式:是 ","型号名称 / 4QX-1400型悬挂式青饲料收获机, 形式 / 悬挂式 ,工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 4100×1530×3600 ,配套动力范围（牵引式、悬挂式） kW 44-81, 割幅 mm 1300, 作物收集割台型式 / 直切割台 ,割台切割器型式 / 圆盘式割刀 ,喂入机构型式 / 喂入辊 ,喂入机构数量 / 2个, 秸秆切碎机构型式 / 盘式.","T202137370569","2026-12-28","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[574,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","河北顶呱呱机械制造有限公司","青饲料收获机","9QX-2400","割幅:2.32m;悬挂双圆盘式:是 ","型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4950×2500×5250；配套动力范围：80-110kW；割幅：2320mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：旋转冲击式割刀（圆盘式割刀）；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：4；秸秆切碎机构型式 ：盘式；作业速度范围：2-6km/h；设计切段长度mm：8/16/24/32","T202113130724","2026-12-26","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[575,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","河北顶呱呱机械制造有限公司","青饲料收获机","9QZ-2100","割幅:2.02m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:129kW","形式：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5830mm×2200mm×4600mm；配套发动机额定功率：129kW；配套发动机额定转速：2200r/min；割幅：2020mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：旋转冲击式割刀（圆盘式割刀）；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：4；切碎机构型式：盘式；籽粒破碎机构型式：揉搓板式；驾驶室型式：普通；变速方式：手动变速；驱动方式：液压驱动；制动器型式：盘式；导向轮轮距：1550mm；导向轮轮胎规格：10/75-15.3；驱动轮轮距：1700mm；驱动轮轮胎规格：400/70R24；轴距：2500mm；作业速度范围：2-8km/h；设计切段长度（mm）：8/16/24/32","T202113130726","2026-12-26","129","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[576,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","河北顶呱呱机械制造有限公司","青饲料收获机","9QZ-2400A","割幅:2.32m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:154kW","形式：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7300mm×2500mm×5370mm；配套发动机额定功率：154kW；配套发动机额定转速：2200r/min；割幅：2320mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：旋转冲击式割刀（圆盘式割刀）；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：4；切碎机构型式：盘式；籽粒破碎机构型式：揉搓板式；驾驶室型式：普通；变速方式：手动变速；驱动方式：液压驱动；制动器型式：盘式；导向轮轮距：1630mm；导向轮轮胎规格：10/75-15.3；驱动轮轮距：1800mm；驱动轮轮胎规格：460/70R24；轴距：2710mm；作业速度范围：2-8km/h；设计切段长度（mm）：8/16/24/32","T202113130727","2026-12-26","154","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[577,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","山东牧牛农业机械制造有限公司","自走式青饲料收获机","9QZ-2250","割幅:2.255m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:无 ;配套发动机功率:162kW","型号名称 / 9QZ-2250自走式青饲料收获机. 形式 / 自走式 .工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 7180×2475×4480.配套发动机额定功率（自走式、配有发动机的牵引式） kW 162. 配套发动机额定转速（自走式、配有发动机的牵引式） / 2200. 割幅 mm 2255. 作物收集割台型式 / 直切割台. 割台切割器型式 / 旋转冲击式割刀（圆盘式割刀）. 喂入机构型式 / 喂入辊. 喂入机构数量 个 4. 秸秆切碎机构型式 / 盘式 .籽粒破碎机构型式 / / 驾驶室型式（自走式） / 普通式. 变速方式（自走式） / 无级变速. 驱动方式（自走式） / 液压驱动. 制动器型式（自走式） / 盘式. 导向轮轮距（自走式） mm 1540 导向轮轮胎规格（自走式） / 10.0/75-15.3 .驱动轮轮距（自走式） mm 1785. 驱动轮轮胎规格（自走式） / 460/70R24.","T202100231477","2026-12-30","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[578,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","甘肃犇牛农牧机械制造有限公司","青饲料收获机","4QZ-2700","割幅:2.68m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:无 ;配套发动机功率:220kW","型号：4QZ-2700型青饲料收获机\n形式\t：自走式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7070mm×2925mm×4560mm\n整机质量：7600kg\n配套发动机额定功率:220kw\n配套发动机额定转速:2300r/min\t\n作业割幅\t:2680mm\t\n作物收集割台型式:直切割台\n割台切割器型式:旋转圆盘刀\n喂入机构型式:喂入辊\n喂入机构数量:4\n秸秆切碎机构型式:盘式\n驾驶室型式:普通\n变速方式:液压无级变速\n驱动方式:液压驱动\n制动器型式:涨蹄式\n导向轮轮距:1690mm\n导向轮轮胎规格:10.0/75-15.3\n驱动轮轮距:1768mm\n驱动轮轮胎规格:15-24\n轴距:2180mm\t\n作业速度范围:1-4km/h\n可调切段长度:12-24mm","T202162620106","2026-07-29","","购机补贴(通用类)","甘肃省","评阅通过","","","","",""]
[579,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","山东牧牛农业机械制造有限公司","自走式青饲料收获机","9QZ-2650","割幅:2.65m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:无 ;配套发动机功率:205.8kW","型号名称 / 9QZ-2650自走式青饲料收获机, 形式 / 自走式 工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 6900×2880×4770,  配套发动机额定功率（自走式、配有发动机的牵引式） kW 205.8, 配套发动机额定转速（自走式、配有发动机的牵引式） / 2200, 割幅 mm 2655 ,作物收集割台型式 / 直切割台, 割台切割器型式 / 旋转冲击式割刀（圆盘式割刀）, 喂入机构型式 / 喂入辊, 喂入机构数量 个 4, 秸秆切碎机构型式 / 盘式.","T202100231476","2026-12-30","205.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[580,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","原阳县伟凡农机有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2600","割幅:2.62m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:221kW","外形尺寸（长*宽*高）：6705*2845*4550mm;配套发动机额定功率：221kw；配套发动机额定转速：2200r/min；割副：2620mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：圆盘式割刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：4；秸秆切碎机构型式：盘式；籽粒破碎机构型式：揉搓板式；变速方式：手动变速；驱动方式：液压驱动；制动器型式：驱动轮：盘式；导向轮轮距：1685mm；导向轮轮胎规格：10/75-15.3；驱动轮轮距：2000mm；驱动轮轮胎规格：15-24；轴距：2700mm；抛送高度：4532mm；抛送距离：≥8m；抛送筒回转角度：230°","T202100131280","2026-12-30","221","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[581,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","山东五征集团有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-350","割幅:3.5m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:266kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","2)自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7550mm×3600mm×5500mm;  配套发动机：WP10G360E341，额定功率266kW，额定转速2200r/min，排放标准：GB 20891-2014中国第三阶段； 割台的有效收获宽度：3500mm；  割台切割器型式：圆盘式割刀;  轴距：2600mm；  驾驶室型式：普通驾驶室；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：对辊式。\n发动机信息：发动机型号：WP10G360E341，标定功率：266kW, 制造商：潍柴动力股份有限公司。\n归档参数：形式：自走式；割辐：3500mm；  割台切割器型式：圆盘式割刀;  籽粒破碎机构型式：对辊式。","T202000010002","2025-03-31","266","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[582,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","山东五征集团有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-450","割幅:4.5m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:353kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","自走式；结构质量（Kg）9600;工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：7550×4600×5900; 割台的有效收获宽度：4500mm；割台切割器型式：圆盘式割刀;   导向轮轮距：2050mm；驱动轮轮距：2160mm；轮胎规格（导向轮/驱动轮）：12.00-18/23.1-26；驾驶室型式：普通驾驶室；秸秆切碎机构型式：滚筒式；抛送筒高度：5900mm","T202000010001","2025-03-31","353","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[583,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","中机美诺科技股份有限公司","自走式饲料收获机","9360B","割幅:3.6m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:264kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","形式：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7900mm×3730mm×5800mm；配套动力范围（牵引式、悬挂式）：kW；配套发动机额定功率（自走式、配有发动机的牵引式）：264kW；配套发动机额定转速（自走式、配有发动机的牵引式）:2200r/min;割幅：3600mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：圆盘式割刀（四个圆盘）；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：4个；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：对辊式；驾驶室型式（自走式）：普通驾驶室；变速方式（自走式）：手动变速；驱动方式（自走式）：液压驱动；制动器型式（自走式）：盘式；导向轮轮距（自走式）：1900mm；导向轮轮胎规格（自走式）：12.00-18；驱动轮轮距（自走式）：2250mm；驱向轮轮胎规格（自走式）：23.1-26\n履带宽度（自走式）履带接地长（自走式）\n轴距（自走式）：2500mm；作业速度范围：2～10km/h；设计切断长度：10～22mm","T202200150013","2027-04-10","264","购机补贴(通用类)","北京市","评阅通过","","","","",""]
[584,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.9m及以上自走其他式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","河北华昌机械设备有限公司","青饲料收获机","9QZ-3000","割幅:2.95m;配套发动机功率:247kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ;自走其他式:是 ","型号名称：9QZ-3000青饲料收获机；形式：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：8550mm×3205mm×5010mm；配套发动机额定功率：247kW；配套发动机额定转速：2200r/min；割幅：2950mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：往复式割刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：7个；秸杆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：对辊式；驾驶室型式：普通；变速方式：手动变速；驱动方式：液压驱动；制动器型式：盘式；导向轮轮距：1210mm；驱动轮轮距：2400mm；导向轮轮胎规格：10.00-16；驱动轮轮胎规格：460/70R24；轴距：2800mm。","T202113130581","2026-10-21","247","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[585,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","1—1.5m秸秆收集机","石家庄茂丰农业机械制造有限公司","秸秆收集机","4JS-130","作业幅宽:1.3m;收集器型式:甩刀式、锤爪式、弹齿式:甩刀式 ","外形尺寸（长×宽×高） mm 1580×2400×3150 配套动力及功率 kW 40.4～58.8  结构型式 / 后悬挂式 作业幅宽 1.3m 收集器工作部件数量 32个","T202013130186","2025-11-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[586,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","1.5—2m秸秆收集机","石家庄茂丰农业机械制造有限公司","秸秆收集机","4JS-150","作业幅宽:1.5m;收集器型式:甩刀式、锤爪式、弹齿式:甩刀式 ","外形尺寸（长×宽×高） mm 1580×2650×3150 配套动力及功率 kW 47.8～66.2 结构型式 / 后悬挂式  作业幅宽 1.5m 收集器型式 / 甩刀式 收集器工作部件数量  40个","T202013130185","2025-11-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[587,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","1.5—2m秸秆收集机","石家庄茂丰农业机械制造有限公司","秸秆收集机","4JS-165","作业幅宽:1.65m;收集器型式:甩刀式、锤爪式、弹齿式:甩刀式 ","外形尺寸（长×宽×高） mm 1580×2800×3150 配套动力及功率 kW 47.8～66.2 结构型式 / 后悬挂式 作业幅宽 1.65m 收集器型式 / 甩刀式 收集器工作部件数量 44个","T202013130184","2025-11-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[588,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","1.5—2m秸秆收集机","石家庄茂丰农业机械制造有限公司","秸秆收集机","4JS-180","作业幅宽:1.8m;收集器型式:甩刀式、锤爪式、弹齿式:甩刀式 ","外形尺寸（长×宽×高） mm 1580×2950×3150 配套动力及功率 kW 66.2～88.2 结构型式 / 后悬挂式 作业幅宽  1.8m 收集器型式 / 甩刀式 收集器工作部件数量  48个","T202013130183","2025-11-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[589,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","1.5—2m秸秆收集机","石家庄兴田机械有限公司","秸秆收集机","4JS-165","作业幅宽:1.65m;收集器型式:甩刀式、锤爪式、弹齿式:甩刀式 ","型号名称:4JS-165秸秆收集机; 工作状态外形尺寸（长x宽X高）:1550x2280x3400mm ；配套动力及功率：58.8-80.8kW；配套动力输出轴转速:760r/min;结构型式：后悬挂式；作业速度:0.83-1.38m/s;作业幅宽1.65m;收集器型式:甩刀式;收集器工作部件数量:弯刀64个,直刀32个;输送器型式:绞龙式;抛送器型式:离心风机式","T202013130324","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[590,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","1.5—2m秸秆收集机","石家庄兴田机械有限公司","秸秆收集机","4JS-180","作业幅宽:1.8m;收集器型式:甩刀式、锤爪式、弹齿式:甩刀式 ","型号名称:4JS-180秸秆收集机; 工作状态外形尺寸（长x宽X高）:1550x2430x3400mm ；配套动力及功率：58.8-80.8kW；配套动力输出轴转速:760r/min;结构型式：后悬挂式；作业速度:0.83-1.38m/s;作业幅宽1.8m;收集器型式:甩刀式;收集器工作部件数量:弯刀72个,直刀36个;输送器型式:绞龙式;抛送器型式:离心风机式","T202013130323","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[591,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2—2.5m秸秆收集机","石家庄茂丰农业机械制造有限公司","秸秆收集机","4JS-200","作业幅宽:2m;收集器型式:甩刀式、锤爪式、弹齿式:甩刀式 ","外形尺寸（长×宽×高） mm 1580×3150×3150 配套动力及功率 kW 80.9～102.9 结构型式 / 后悬挂式 作业幅宽 2m 收集器型式 / 甩刀式 收集器工作部件数量  52个","T202013130182","2025-11-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[592,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2—2.5m秸秆收集机","石家庄茂丰农业机械制造有限公司","秸秆收集机","4JS-220","作业幅宽:2.2m;收集器型式:甩刀式、锤爪式、弹齿式:甩刀式 ","外形尺寸（长×宽×高） mm 1580×3370×3150 配套动力及功率 kW 95.6～117.6 结构型式 / 后悬挂式 作业幅宽 2.2m  收集器型式 / 甩刀式 收集器工作部件数量  56个","T202013130181","2025-11-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[593,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2—2.5m秸秆收集机","石家庄兴田机械有限公司","秸秆收集机","4JS-200","作业幅宽:2.0m;收集器型式:甩刀式、锤爪式、弹齿式:甩刀式 ","型号名称:4JS-200秸秆收集机; 工作状态外形尺寸（长x宽X高）:1550x2630x3400mm ；配套动力及功率：66.2-95.6kW；配套动力输出轴转速:760r/min;结构型式：后悬挂式；作业速度:0.83-1.38m/s;作业幅宽2.0m;收集器型式:甩刀式;收集器工作部件数量:弯刀80个,直刀40个;输送器型式:绞龙式;抛送器型式:离心风机式","T202013130322","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[594,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2—2.5m秸秆收集机","石家庄兴田机械有限公司","秸秆收集机","4JS-220","作业幅宽:2.2m;收集器型式:甩刀式、锤爪式、弹齿式:甩刀式 ","型号名称:4JS-220秸秆收集机; 工作状态外形尺寸（长x宽X高）:1550x2830x3400mm ；配套动力及功率：73.5-121.3kW；配套动力输出轴转速:760r/min;结构型式：后悬挂式；作业速度:0.83-1.38m/s;作业幅宽2.2m;收集器型式:甩刀式;收集器工作部件数量:弯刀84个,直刀42个;输送器型式:绞龙式;抛送器型式:离心风机式","T202013130321","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[595,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","1—3t/h铡草机","云南井禾机械制造有限公司","铡草机","9ZT-1.0","生产率(干秸秆):1t/h","型号名称：9ZT-1.0型铡草机 ；生产率：≥1000kg/h；配套动力：2.2KW ；主轴额定转速：1200r/min；外型尺寸（长X宽X高）：1180×450×800mm ；","T202261610034","2027-05-09","2.2","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[596,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","1—3t/h铡草机","郑州兴裕机械有限公司","铡草机","9Z-2.0A","生产率(干秸秆):2.0t/h","1型号名称/9Z-2.0A型铡草机一致9Z-2.0A型铡草机+；结构形式/刀盘式一致刀盘式+；外形尺寸（长X宽X高）mm970X1200X1850允许偏差伟2%976X1208X1850+;生产率kg≥2000一致≥2000+；喂入口宽度mm170允许偏差伟2%173+;配套动力KW4一致4+；主轴额定转速r/min1260一致1260+；动刀片数量个6一致6+；圆盘或滚筒直径（工作部件）mm560允许偏差伟2%568+;","T202041410032","2025-03-30","4","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[597,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","3—6t/h铡草机","贵州榕威农机制造有限公司","铡草机","9ZT-3.0","生产率(干秸秆):3t/h","结构型式:筒式 ,外形尺寸（长×宽×高）:1160×490×810mm， 配套动力：4kw，设计切草长度：10、20mm，喂入口宽度：295mm，喂入方式：自动喂入、生产率：3000kg/h干秸秆；","T202252010028","2027-05-29","4","购机补贴(非通用类)","贵州省","评阅通过","","","","",""]
[598,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","3—6t/h铡草机","云南精驰农机有限公司","铡草机","9ZT-4.0","生产率(干秸秆):4t/h","型号名称：9ZT-4.0 铡草机，配套动力：4KW,结构型式:筒式,外形尺寸（长×宽×高）:1180×500×890(mm),生产率:4000kg/h,设计切草长度:15、25(mm),喂入口宽度:240(mm)，喂入方式：自动，主轴额定转速：1550r/min，动刀片数量：4个，动刀片刀形：长方形，圆盘或滚筒直径（工作部件）：210mm","T20205353043","2025-04-15","4","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[599,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","3—6t/h铡草机","云南精旭农机制造有限公司","铡草机","9ZP-4.0","生产率(干秸秆):4t/h","型号名称：9ZP-4.0 铡草机 配套动力：4kW 结构型式：盘式 外形尺寸（长×宽×高）：930×980×1460mm 生产率：4000kg/h 设计切草长度：10、15、20mm 喂入口宽度：200mm 喂入方式：自动 主轴额定转速：1300r/min 动刀片数量：6个 动刀片刀形：长方形 圆盘或滚筒直径（工作部件）：470mm","T20205353041","2025-04-15","4","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[600,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","3—6t/h铡草机","云南井禾机械制造有限公司","铡草机","9ZT-3.0","生产率(干秸秆):3t/h","型号名称：9ZT-3.0型铡草机；生产率：≥3000kg/h；配套动力：4KW；主轴额定转速：1500r/min;外型尺寸（长X宽X高）：1350×470×910mm；","T202261610033","2027-05-09","4","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[601,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","3—6t/h铡草机","郑州兴裕机械有限公司","铡草机","9Z-4.5A","生产率(干秸秆):4.5t/h","规格型号：9Z-4.5A；配套动力：5.5kw；结构形式：刀盘式；结构质量：260kg；外形尺寸（长*宽*高）：1765mm*1160mm*2430mm；喂入口宽度：220mm；喂入方式：自动喂入；主轴转速：790r/min；喂入辊转速：119r/min；动刀片数量：4个；动刀片刀形：弧形；圆盘或滚筒直径：736mm；设计切草长度：12mm、20mm、30mm；生产率：4.699kg/h","T202141410204","2026-12-27","5.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[602,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","6—9t/h铡草机","贵州榕威农机制造有限公司","铡草机","9ZT-6.0","生产率(干秸秆):6t/h","结构型式:筒式 ,外形尺寸（长×宽×高）:1300×550×900mm， 配套动力：5.5kw，设计切草长度：10、20mm，喂入口宽度：300mm，喂入方式：自动喂入、生产率：6000kg/h干秸秆；","T202252010029","2027-05-29","5.5","购机补贴(非通用类)","贵州省","评阅通过","","","","",""]
[603,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","6—9t/h铡草机","云南精驰农机有限公司","铡草机","9ZP-6.3","生产率(干秸秆):6.3t/h","型号名称：9ZP-6.3 铡草机； 配套动力：7.5kW； 结构型式：盘式； 外形尺寸（长×宽×高）：1250×1100×1800mm； 生产率：6300kg/h； 设计切草长度：5、10、15mm； 喂入口宽度：155mm； 喂入方式：自动； 主轴额定转速：1750r/min； 动刀片数量：6个； 动刀片刀形：弧形； 圆盘或滚筒直径（工作部件）：590mm","T20205353044","2025-04-15","7.5","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[604,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","6—9t/h铡草机","云南井禾机械制造有限公司","铡草机","9ZT-6.0","生产率(干秸秆):6t/h","型号名称：9ZT-6.0型铡草机 ； 生产率：≥6000kg/h；配套动力：7.5KW ；主轴额定转速：1500r/min；外型尺寸（长X宽X高）：1580×610×910mm；","T202261610031","2027-05-09","7.5","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[605,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","6—9t/h铡草机","云南井禾机械制造有限公司","铡草机","9ZT-6.0A","生产率(干秸秆):6t/h","型号名称：9ZT-6.0A型铡草机 ； 生产率：≥6000kg/h；配套功率：7.5KW ；主轴额定转速：1500r/min；外型尺寸（长X宽X高）：1550×590×900mm  ；","T202261610032","2027-05-09","7.5","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[606,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","6—9t/h铡草机","云南榕盛农机制造有限公司","铡草机","9ZP-6.3","生产率(干秸秆):6.3t/h","外形尺寸长宽高：1220mmX920mmX1960、配套动力：7.5kw、设计切草长度：8、10、15mm、结构形式：盘式、喂入口宽度：180mm、喂入方式：自动喂入、生产率：6300kg/h(玉米秸秆含水率≤25%)","T20205353130","2025-08-12","7.5","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[607,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","6—9t/h铡草机","郑州兴裕机械有限公司","铡草机","9Z-6.5A","生产率(干秸秆):6.5t/h","规格型号：9Z-6.5A；配套动力：7.5kw；结构形式：刀盘式；结构质量：400kg；外形尺寸（长*宽*高）：2155mm*1560mm*2870mm；喂入口宽度：260mm；喂入方式：自动喂入；主轴转速：650r/min；喂入辊转速：260r/min；动刀片数量：3个；动刀片刀形：弧形；圆盘或滚筒直径：1040mm；设计切草长度：12mm、20mm、30mm；生产率：6724kg/h","T202141410205","2026-12-27","7.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[608,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","1t/h以下揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-0.6","生产率(干秸秆)<1t/h,1t/h≤生产率(青秸秆)<2t/h:生产率(干秸秆)<1t/h ","外形尺寸(长×宽×高):1100×880×1040MM；配套动力:4.0KW；生产效率:600KG/H；主轴转速:3800R/MIN；转子直径:190MM.","T202113130647","2026-12-26","4","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[609,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","2—4t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-2.0A","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h ","结构形式:滚筒式、功率4.0kW、外形尺寸(长×宽×高):1100×722×1105MM,结构质量:48kg、生产效率:2046kg/H(检验数据),转子直径:300MM,锤片数量:24,喂入方式:人工轴向喂入","T202113130645","2026-12-26","4","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[610,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","2—4t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-2.2","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h ","外形尺寸(长×宽×高):1320×1450×920mm；配套动力:18.5kW；生产效率:2100kg/h；主轴转速:3500r/min；转子直径:215mm.","T202113130646","2026-12-26","18.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[611,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","2—4t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-2.5","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h ","外形尺寸(长×宽×高):1600×1470×1050mm；配套动力:22.0kW；生产效率:2500kg/h；结构质量:175kg；主轴转速:3500r/min；转子直径:260mm.","T202113130643","2026-12-26","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[612,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","2—4t/h揉丝机","沧州盛承祥机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9R-2.7","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h ","外形尺寸(长×宽×高):1670×1360×1030mm；配套动力:30.0kW；生产效率:2700kg/h；主轴转速:3500r/min；转子直径:260mm.","T202113130644","2026-12-26","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[613,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","2—4t/h揉丝机","四川省旭东机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9ZR-4.0","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h ","结构型式：铡切、揉搓板式；外形尺寸（长×宽×高）：1824mm×555mm×965mm；额定功率：5.5~7.5kw;额定转速：2850r/min；主轴额定转速：铡切转子（1650~1850）r/min、揉搓转子（3500~3700）r/min；传动方式：皮带传动；转子直径（不带锤片）：铡切转子200mm、揉搓转子160mm；转子宽度：铡切转子210mm、揉搓转子220mm；转子工作直径：铡切转子220mm、揉搓转子235mm；锤片数量：/;喂入方式:自动喂入；刀片数量：铡切刀片（动刀4个、定刀1个）、揉搓刀片（动刀32个、定刀21个）；铡切机构型式：铡切式；揉搓机构型式：揉搓齿板式。","T202151510056","2026-08-08","7.5","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[614,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","2—4t/h揉丝机","西安创锐特农业科技有限公司","秸秆揉丝机","9RS-4","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h ","型号名称：9RS-4型秸秆揉丝机；结构型式：铡切、揉搓板式；外形尺寸（长×宽×高）：1400×490×820mm；额定功率：4kW；额定转速：2840r/min；主轴额定转速：铡切：1300 r/min、揉搓：3000r/min；传动方式：皮带传动；转子直径（不带锤片）：铡切转子：175mm、 揉搓转子：120mm；转子宽度：铡切转子：180 mm、揉搓转子：215mm；转子工作直径：铡切转子：180mm、 揉搓转子：200mm；刀片数量：动刀4片、定刀1片；铡切机构型式：动、定刀式；揉搓机构型式：揉搓齿板+螺纹杆","T202061610023","2025-08-26","4","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[615,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","2—4t/h揉丝机","西安创锐特农业科技有限公司","秸秆揉丝机","9RS-4A","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h ","结构型式：铡切、揉搓板式；外形尺寸（长×宽×高）：1750×620×930mm；额定功率：4kW；额定转速：2840r/min；主轴额定转速：铡切：1300r/min、 揉搓：3000r/min；传动方式：皮带传动；转子直径（不带锤片）：铡切转子：175mm、 揉搓转子：170mm；转子宽度：铡切转子：180mm、 揉搓转子：215mm；转子工作直径：铡切转子：180mm、 揉搓转子：250mm；喂入方式：自动喂入；刀片数量：动刀4片、定刀1片；铡切机构型式：动、定刀式；揉搓机构型式：揉搓齿板+螺纹杆；","T202061610024","2025-08-26","4","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[616,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","2—4t/h揉丝机","云南榕盛农机制造有限公司","秸秆揉丝机","9ZR-4.0","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h ","结构形式；铡切、揉搓板式  功率4KW；外形尺寸:1650X570X900mm；生产率:4000kg；转子直径铡切：180；揉搓：120；喂入方式：链板式自动喂入。","T202152010002","2026-05-27","4","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[617,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","2—4t/h揉丝机","云南榕盛农机制造有限公司","秸秆揉丝机","9ZR-4.0B","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h ","结构形式；铡切、锤片式 、 功率4KW；外形尺寸:1070X1010X1280mm；生产率:4000kg/h；转子直径：210mm；喂入方式：人工喂入;。","T202152010003","2026-05-27","4","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[618,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","2—4t/h揉丝机","云南榕盛农机制造有限公司","秸秆揉丝机","9ZR-4.0C","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h ","结构形式；铡切、锤片式 、 功率：4KW、外形尺寸:1080X550X1050mm；生产率:4000kg/h、转子直径：290mm；喂入方式：人工喂入。","T202152010004","2026-05-27","4","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[619,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","2—4t/h揉丝机","云南榕盛农机制造有限公司","秸秆揉丝机","9ZR-4.0D","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h ","结构形式；铡切、锤片式  、功率：7.5KW；外形尺寸:1270X760X1150mm；生产率：4000kg/h；转子直径：230；喂入方式：人工喂入、","T202152010005","2026-05-27","7.5","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[620,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","2—4t/h揉丝机","郑州兴裕机械有限公司","揉丝机","9ZR-2","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h ","型号名称：9ZR-2型揉丝机；结构型式：铡切揉搓式；外形尺寸（长×宽×高）：1680mm×510mm×920mm；配套动力：额定功率3kW：配套动力额定转速2800r/min；主轴额定转速：3500r/min；生产率≥2000kg/h；传动方式：皮带传动；转子直径（不带锤片）：110mm；转子宽度：180mm转子工作直径：245mm；锤片数量：28片；喂入方式：自动喂入；刀片数量（适用时）：4；铡切机构型式（适用时）：滚筒式；揉搓机构型式（适用时）：锤片式；","t202141410087","2026-06-30","3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[621,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","4—6t/h揉丝机","四川阳意机电有限公司","秸秆揉丝机","9ZR-4","4t/h≤生产率(干秸秆)<6t/h,6t/h≤生产率(青秸秆)<10t/h:4t/h≤生产率(干秸秆)<6t/h ","型号名称:9ZR-4秸秆揉丝机  ,结构型式:盘式,外形尺寸(长×宽×高):850×1040×1290(mm),配套动力额定功率:5.5,配套动力额定转速:2800，主轴额定转速：3500r/min，传动方式：皮带传动，转子直径（不带锤片）：Φ300mm，转子宽度：240mm，转子工作直径：Φ300mm，锤片数量：12（3×4）个，喂入方式：人工喂料，刀片数量：梯形铡刀：3个；三角形切刀：32（8×4），铡切机构型式：铡刀式，揉搓机构型式：锤片式","T202051510009","2025-04-13","5.5","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[622,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","4—6t/h揉丝机","西安创锐特农业科技有限公司","秸秆揉丝机","9RS-6","4t/h≤生产率(干秸秆)<6t/h,6t/h≤生产率(青秸秆)<10t/h:6t/h≤生产率(青秸秆)<10t/h ","型号名称：9RS-6型秸秆揉丝机；结构型式：铡切、揉搓板式；外形尺寸（长×宽×高）：1750×650×930mm；额定功率：7.5kW；额定转速：1440r/min；主轴额定转速：铡切：1670 r/min、揉搓：3800r/min；传动方式：皮带传动；转子直径（不带锤片）：铡切转子：185mm 、揉搓转子：170mm；转子宽度：铡切转子：245mm、 揉搓转子：270mm；转子工作直径：铡切转子：190mm、 揉搓转子：250mm；喂入方式：自动喂入；刀片数量：动刀4片、定刀1片；铡切机构型式：动、定刀式；揉搓机构型式：揉搓齿板+螺纹杆；","T202061610022","2025-08-26","7.5","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[623,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","4—6t/h揉丝机","西安创锐特农业科技有限公司","秸秆揉丝机","9RS-6.5","4t/h≤生产率(干秸秆)<6t/h,6t/h≤生产率(青秸秆)<10t/h:6t/h≤生产率(青秸秆)<10t/h ","结构型式：铡切、锤片式；外形尺寸（长×宽×高）：2150×700×1050mm;额定功率：11kW；额定转速：1460r/min；主轴额定转速：铡切：1300r/min 、揉搓：2750r/min；传动方式：皮带传动；转子直径（不带锤片）：铡切转子：180mm、 揉搓转子：170mm；转子宽度：铡切转子：360mm、 揉搓转子：360mm；转子工作直径：铡切转子：185mm、 揉搓转子：250mm；喂入方式：自动喂入；刀片数量:动刀：4片、 定刀：1片；铡切机构型式：动、定刀式；揉搓机构型式:揉搓齿板式","T202161610074","2026-01-14","11","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[624,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","4—6t/h揉丝机","云南井禾机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9RS-6.0","4t/h≤生产率(干秸秆)<6t/h,6t/h≤生产率(青秸秆)<10t/h:6t/h≤生产率(青秸秆)<10t/h ","型号名称：9RS-6.0型秸秆揉丝机；配套动力：7.5KW ；生产率：≥6000kg/h；主轴额定转速：1500r/min（铡草）3300r/min（揉搓）；外型尺寸（长X宽X高）:1750×580×910mm  ；","T202261610038","2027-05-09","7.5","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[625,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","4—6t/h揉丝机","云南榕盛农机制造有限公司","秸秆揉丝机","9ZR-6.0","4t/h≤生产率(干秸秆)<6t/h,6t/h≤生产率(青秸秆)<10t/h:6t/h≤生产率(青秸秆)<10t/h ","结构形式；铡切、揉搓板式  功率7.5KW；外形尺寸:1750X550X920mm；生产率:6000kg/h；转子直径铡切：190；揉搓：130；喂入方式：链板式自动喂入。","T202152010006","2026-05-27","7.5","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[626,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","4—6t/h揉丝机","郑州兴裕机械有限公司","揉丝机","9ZR-4","4t/h≤生产率(干秸秆)<6t/h,6t/h≤生产率(青秸秆)<10t/h:4t/h≤生产率(干秸秆)<6t/h ","型号名称：9ZR-4型揉丝机；结构型式：铡切揉搓式；外形尺寸（长×宽×高）：1870mm×590mm×980mm；配套动力额定功率：4kW配套动力额定转速：2800r/min；主轴额定转速：3500r/min；生产率：≥4000kg/h；传动方式：皮带传动；转子直径（不带锤片）：190mm；转子宽度：260mm；转子工作直径：260mm；锤片数量：48片；喂入方式：自动喂入；刀片数量（适用时）：4；铡切机构型式（适用时）：滚筒式；揉搓机构型式（适用时）：锤片式；","T202141410085","2026-06-30","4","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[627,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","6—10t/h揉丝机","贵州榕威农机制造有限公司","秸秆揉丝机","9ZR-10","6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h,10t/h≤生产率(青秸秆)<15t/h:10t/h≤生产率(青秸秆)<15t/h ","结构形式；铡切、揉搓板式  功率：11KW；外形尺寸:2300X565X978mm；生产率：10000kg/h青秸秆；转子直径铡切：310；揉搓：140；喂入方式：自动喂入。","T202252010004","2027-01-16","11","购机补贴(非通用类)","贵州省","评阅通过","","","","",""]
[628,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","6—10t/h揉丝机","云南井禾机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9RS-10.0","6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h,10t/h≤生产率(青秸秆)<15t/h:10t/h≤生产率(青秸秆)<15t/h ","型号名称：9RS-10.0型秸秆揉丝机 ;配套动力：22KW ;生产率：≥10000kg/h;主轴额定转速：1500r/min（铡草）3500r/min（揉搓）；外型尺寸（长X宽X高）:1800×600×990mm；","T202261610037","2027-05-09","22","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[629,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","6—10t/h揉丝机","郑州兴裕机械有限公司","揉丝机","9ZR-6","6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h,10t/h≤生产率(青秸秆)<15t/h:6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h ","型号名称:9ZR-6型揉丝机;结构型式:铡切揉搓式;外形尺寸（长×宽×高）：2090mm×690mm×1020mm；配套动力额定功率：7.5kW；配套动力额定转速：1440r/min；主轴额定转速：3500r/min；生产率：≥6000kg/h；传动方式：皮带传动；转子直径（不带锤片）：190mm；转子宽度：360mm；转子工作直径：260mm；锤片数量：52片；喂入方式：自动喂入；刀片数量（适用时）：4；铡切机构型式（适用时）：滚筒式;揉搓机构型式（适用时）:锤片式；","T202141410082","2026-06-30","7.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[630,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","贵州达榕盛农机制造有限公司","饲料粉碎机","9FC-21","转子工作直径:210mm","结构型式:齿爪式,.外形尺寸（长×宽×高）:630×380×1000mm， 粉碎室宽度:,105mm，齿爪数量:8, 主轴转速:5500r/min\n转子盘直径:210mm;转子工作直径:210mm","T202252010024","2027-05-23","2.2","购机补贴(非通用类)","贵州省","评阅通过","","","","",""]
[631,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","乐山市东川机械有限公司","饲料粉碎机","9FC-19","转子工作直径:190mm","结构形式：齿爪式（不含粉碎秸蔓类功能），壳体制造方式（铸造、焊接或冲压）：铸造，外形尺寸：610x380x800（mm），整机质量（不含电机）：19kg，转子盘直径：Φ160mm，转子工作直径：Φ190mm，粉碎室宽度：101mm，锤片或齿爪数量：4个，主轴转速：5500r/min","T202151510014","2026-04-21","","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[632,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","乐山市东川机械有限公司","饲料粉碎机","9FC-21","转子工作直径:210mm","结构形式：齿爪式（不含粉碎秸蔓类功能），壳体制造方式（铸造、焊接或冲压）：铸造，外形尺寸：610x380x800（mm），整机质量（不含电机）：24kg，转子盘直径：Φ160mm，转子工作直径：Φ210mm，粉碎室宽度：105mm，锤片或齿爪数量：4个，主轴转速：5500r/min，","T202151510015","2026-04-21","","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[633,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","乐山市东川机械有限公司","饲料粉碎机","9FC-23K","转子工作直径:230mm","结构形式：齿爪式（不含粉碎秸蔓类功能），壳体制造方式（铸造、焊接或冲压）：铸造，外形尺寸：\n820x430x840（mm），整机质量（不含电机）：28kg，转子盘直径：Φ195mm，转子工作直径：Φ230mm，粉碎室宽度：175mm，锤片或齿爪数量：4个，主轴转速：5100r/min，","T202151510016","2026-04-21","","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[634,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","乐山市东川机械有限公司","饲料粉碎机","9FC-23Z","转子工作直径:230mm","结构形式：齿爪式（不含粉碎秸蔓类功能），壳体制造方式（铸造、焊接或冲压）：铸造，外形尺寸：780x430x780（mm），整机质量（不含电机）：28kg，转子盘直径：Φ195mm，转子工作直径：Φ230mm，粉碎室宽度：105mm，锤片或齿爪数量：4个，主轴转速：5100r/min，配套动力：1.5～2.2kw","T202151510020","2026-04-21","","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[635,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","乐山市东川机械有限公司","饲料粉碎机","9FQ-20","转子工作直径:200mm","结构形式：锤片式（不含粉碎秸蔓类功能），壳体制造方式（铸造、焊接或冲压）：铸造，外形尺寸：400x380x1050（mm），整机质量（不含电机）：22kg，转子盘直径：Φ104mm，转子工作直径：Φ200mm，粉碎室宽度：105mm，锤片或齿爪数量：20个，主轴转速：5500r/min，","T202151510017","2026-04-21","","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[636,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","乐山市东川机械有限公司","饲料粉碎机","9FQ-21","转子工作直径:210mm","结构形式：锤片式（不含粉碎秸蔓类功能），壳体制造方式（铸造、焊接或冲压）：铸造，外形尺寸：670x460x1050（mm），整机质量（不含电机）：24kg，转子盘直径：Φ104mm，转子工作直径：Φ210mm，粉碎室宽度：186mm，锤片或齿爪数量：18个，主轴转速：5500r/min，配套动力：1.5～2.2kw","T202151510018","2026-04-21","","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[637,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","乐山市东川机械有限公司","饲料粉碎机","9FQ-26","转子工作直径:260mm","结构形式：锤片式（不含粉碎秸蔓类功能），壳体制造方式（铸造、焊接或冲压）：铸造，外形尺寸：780x560x1030（mm），整机质量（不含电机）：32kg，转子盘直径：Φ162mm，转子工作直径：Φ260mm，粉碎室宽度：190mm，锤片或齿爪数量：12个，主轴转速：4500r/min，配套动力：1.5～2.2kw","T202151510019","2026-04-21","","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[638,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","乐山市桥星机电有限公司","饲料粉碎机","9FC-19","转子工作直径:190mm","结构形式：齿爪式（无粉碎秸蔓类功能）；壳体制造方式（铸造、焊接或冲压）：铸造；外形尺寸（长X宽X高）：700x380x800（mm）；整机质量（不含电机）：28.5kg；转子盘直径：Ф160mm；转子工作直径：Ф190mm；粉碎室宽度：100mm；锤片或齿爪数量：扁齿4个，方齿4个；主轴转速：5300～5700r/min；配套动力：1.5～2.2kw；动刀片数量：1个。","T202151510067","2026-10-25","","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[639,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","乐山市桥星机电有限公司","饲料粉碎机","9FC-21","转子工作直径:210mm","结构形式：齿爪式（无粉碎秸蔓类功能）；壳体制造方式（铸造、焊接或冲压）：铸造；外形尺寸（长X宽X高）：680x380x800（mm）；整机质量（不含电机）：30kg；转子盘直径：Ф160mm；转子工作直径：Ф210mm；粉碎室宽度：105mm；锤片或齿爪数量：扁齿4个，方齿4个；主轴转速：5300～5700r/min；配套动力：1.5～2.2kw；动刀片数量：1个。","T202151510067","2026-10-25","","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[640,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","乐山市桥星机电有限公司","饲料粉碎机","9FC-23","转子工作直径:230mm","结构形式：齿爪式（无粉碎秸蔓类功能）；壳体制造方式（铸造、焊接或冲压）：铸造；外形尺寸（长X宽X高）：770x440x840（mm）；整机质量（不含电机）：40.5kg；转子盘直径：Ф195mm；转子工作直径：Ф230mm；粉碎室宽度：105mm；锤片或齿爪数量：扁齿4个，方齿4个；主轴转速：5000～5400r/min；配套动力：2.2～3kw；动刀片数量：1个。","T202151510067","2026-10-25","","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[641,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","乐山市桥星机电有限公司","饲料粉碎机","9FQ-21","转子工作直径:206mm","结构形式：锤片式（无粉碎秸蔓类功能）；壳体制造方式（铸造、焊接或冲压）：铸造；外形尺寸（长X宽X高）：670x470x1060（mm）；整机质量（不含电机）：38kg；转子盘直径：Ф104mm；转子工作直径：Ф206mm；粉碎室宽度：184mm；锤片或齿爪数量：18个；主轴转速：5000～5400r/min；配套动力：1.5～2.2kw。","T202151510068","2026-10-25","","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[642,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400mm以下饲料粉碎机","乐山市桥星机电有限公司","饲料粉碎机","9FQ-26","转子工作直径:260mm","结构形式：锤片式（无粉碎秸蔓类功能）；壳体制造方式（铸造、焊接或冲压）：铸造；外形尺寸（长X宽X高）：770x585x1020（mm）；整机质量（不含电机）：47kg；转子盘直径：Ф163mm；转子工作直径：Ф260mm；粉碎室宽度：190mm；锤片或齿爪数量：12个；主轴转速：4500～5000r/min；配套动力：2.2～3kw。","T202151510068","2026-10-25","","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[643,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","沧州富邦农牧机械有限公司","饲料粉碎机","9FZ-48-14","转子工作直径:480mm","型号名称：9FZ-48-14饲料粉碎机，结构型式：锤片式，壳体制造方式：焊接，外形尺寸（长×宽×高）： 1000 mm×440 mm×1600 mm，整机质量（不含电机）：55 kg，转子盘直径：395 mm，转子工作直径：480 mm，粉碎室宽度：140 mm，锤片或齿爪数量：16 个，主轴转速：2900 r/min，配套动力：7.5 kW，动刀片数量：/","T202113130378","2026-08-18","7.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[644,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","沧州富邦农牧机械有限公司","饲料粉碎机","9FZ-48-16","转子工作直径:480mm","型号名称\t：9FZ-48-16饲料粉碎机，结构型式：锤片式，壳体制造方式（铸造、焊接或冲压）：铸造，外形尺寸（长×宽×高）：1030 mm×550 mm×1650 mm，整机质量（不含电机）：84kg，转子盘直径：395mm，转子工作直径：480mm，粉碎室宽度：160mm，锤片或齿爪数量：20个，主轴转速：2930\tr/min，配套动力：11kW，动刀片数量：/","T202113130375","2026-08-18","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[645,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","沧州富邦农牧机械有限公司","饲料粉碎机","9FZ-48-20","转子工作直径:480mm","型号名称\t：9FZ-48-20饲料粉碎机\t，结构型式：锤片式，壳体制造方式（铸造、焊接或冲压）：焊接，外形尺寸（长×宽×高）：1030 mm×550 mm×1600mm，整机质量（不含电机）：65kg，转子盘直径：395mm，转子工作直径：480\tmm，粉碎室宽度：200\tmm，锤片或齿爪数量：20\t个，主轴转速：2930r/min，配套动力：11kW，动刀片数量：/","T202113130377","2026-08-18","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[646,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","贵州达榕盛农机制造有限公司","饲料粉碎机","9FC-40","转子工作直径:400mm","结构型式:齿爪式,.外形尺寸（长×宽×高）:910×620×1200mm， 粉碎室宽度:,115mm，齿爪数量:16, 主轴转速:3650r/min\n转子盘直径:400mm;转子工作直径:400mm;","T202252010025","2027-05-23","7.5","购机补贴(非通用类)","贵州省","评阅通过","","","","",""]
[647,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","乐山市东川机械有限公司","饲料粉碎机","9FQ-41","转子工作直径:410mm","结构型式：锤片式（有粉碎秸蔓功能），壳体制造方式（铸造或焊接）：焊接，外形尺寸（长×宽×高）： 1200×1100×1030（mm），整机质量（不含动力）：62kg，转子盘直径：φ297mm(锤片夹)、φ353mm(刀 盘)，转子工作直径： φ410 mm，粉碎室宽度：240mm，锤片或圆（扁）齿数量： 4×4 （个），主轴转速： 3200r/min ，刀片数：4个。","川L18012","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[648,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","云南井禾机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FZ-40-10","转子工作直径:400mm","型号名称：9FZ-40-10型饲料粉碎机；动刀片数量: 1个；配套动力：4KW；机器重量(不含电机）：25.5KG；主轴额定转速：2890r/min ；外型尺寸（长X宽X高）:930×590×870mm；锤片或齿爪数量：16个；","T202261610035","2027-05-09","4","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[649,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","云南井禾机械制造有限公司","饲料粉碎机","9FZ-40-20","转子工作直径:400mm","型号名称：9FZ-40-20型饲料粉碎机；动刀片数量: 2个；配套动力：5.5KW ；机器重量(不含电机）：54.4KG；主轴额定转速：5000r/min ；外型尺寸（长X宽X高）:990×1270×1030mm；锤片或齿爪数量：16个 ；","T202261610036","2027-05-09","5.5","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[650,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","550mm及以上饲料粉碎机","沧州富邦农牧机械有限公司","饲料粉碎机","9FZ-56-16","转子工作直径:560mm","型号名称\t：9FZ-56-16饲料粉碎机，结构型式：锤片式，壳体制造方式（铸造、焊接或冲压）：铸造，外形尺寸（长×宽×高）：1030 mm×550 mm×1700\tmm，整机质量（不含电机）：85\tkg，转子盘直径：470\tmm，转子工作直径：560mm，粉碎室宽度：160mm，锤片或齿爪数量：20个，主轴转速：2930\tr/min，配套动力：11kW，动刀片数量\t/","T202113130376","2026-08-18","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[651,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","550mm及以上饲料粉碎机","贵州达榕盛农机制造有限公司","饲料粉碎机","9FQ-55","转子工作直径:550mm","结构型式:锤片式,外形尺寸（长×宽×高）:1150×380×1130mm， 粉碎室宽度:200mm，齿爪数量:16, 主轴转速:3580r/min\n转子盘直径:550mm;","T202252010023","2027-05-23","4","购机补贴(非通用类)","贵州省","评阅通过","","","","",""]
[652,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","550mm及以上饲料粉碎机","贵州达榕盛农机制造有限公司","饲料粉碎机","9FQ-55-20A","转子工作直径:550mm","结构型式:锤片式 ,外形尺寸（长×宽×高）:1050×600×1650mm， 粉碎室宽度:,200mm，齿爪数量:20, 主轴转速:2930r/min\n转子盘直径:550mm;转子工作直径:550mm;","T202252010026","2027-05-23","15","购机补贴(非通用类)","贵州省","评阅通过","","","","",""]
[653,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","颗粒饲料压制机","环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机","河北名宏新能源有限公司","立式环模颗粒压制机","9KLH-1210","电机功率:132kW;环模直径:1210mm","结构型式：立式环模、环模直径：1210mm、电机功率132KW","部20190029","2023-12-31","132","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[654,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","颗粒饲料压制机","环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机","河北名宏新能源有限公司","立式环模颗粒压制机","9KLH-710","电机功率:75kW;环模直径:710mm","结构型式：立式环模、环模直径：710mm、电机功率75KW","部20190029","2023-12-31","75","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[655,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","颗粒饲料压制机","环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机","河北名宏新能源有限公司","立式环模颗粒压制机","9KLH-980","电机功率:110kW;环模直径:980mm","结构型式：立式环模、环模直径：980mm、电机功率110KW","部20190029","2023-12-31","110","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[656,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北厚德机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5全日粮饲料制备机， 型式：固定卧式 ， 称重系统最大称量：8000kg， 搅拌仓容积：5， 搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）：2805*1461*1610， 配套动力型式：电机， 配套动力功率：15kw， 配套动力转速：1470， 主搅龙数量：1， 副搅龙数量：2","T202113130017","2026-02-28","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[657,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北华昌机械设备有限公司","饲料搅拌机","9JGW-7","搅拌室容积:7m³","型号名称：9JGW-7型饲料搅拌机；型式：固定卧式；称重系统最大称量：32000kg，配套动力型式：电机；配套动力功率范围：22kW；配套动力转速：1470r/min；搅拌仓容积：7m³；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3190 mm×1748 mm×1980 mm；主搅龙数量：1个；副搅拌龙数量：2个。","T202100151361","2026-12-30","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[658,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北龙兴机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","型号名称：9JGW-4 全混合日粮制备机， 型式：固定卧式， 称重系统最大称量：8000kg， 配套动力型式：电动机， 配套动力功率：11*2（kW）， 配套动力转速：1460转/分， 搅拌仓容积：4m³， 搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）（mm）：2305*1402*1495 允许偏差±％2， 主搅龙数量：2个","T202113130113","2026-05-23","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[659,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北龙兴机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5 全混合日粮制备机， 型式：固定卧式， 称重系统最大称量：8000kg， 配套动力型式：电动机， 配套动力功率：15kW， 配套动力转速：1470转/分， 搅拌仓容积：5m³， 搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）（mm）：2808*1495*1651 允许偏差±％2， 主 搅龙数量：1个 副搅龙数量：2个","T202113130112","2026-05-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[660,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河南丰达农牧设备有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","型式：卧式、固定式；称重系统最大称重量：4000kg；配套动力形式：电动机；配套动力功率范围：11+1.5Kw；配套动力转速：1470转/分；搅拌仓容积：4m³；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2200×1600×1580；主绞龙数量：1个；副绞龙数量：2个","T202114140092","2026-12-28","12.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[661,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河南丰达农牧设备有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型式：卧式、固定式；称重系统最大称重量：5000kg；配套动力形式：电动机；配套动力功率范围：15+1.5Kw；配套动力转速：1470转/分；搅拌仓容积：5m³；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2610×1600×1580；主绞龙数量：1个；副绞龙数量：2个","T202114140091","2026-12-28","16.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[662,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","曲阜圣隆机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-5","搅拌室容积:5m³","型式：固定立式；\n称重系统最大称重：8000kg；\n搅拌仓容积：5m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2820×1920×1880；\n配套动力型式：电动机；\n配套动力功率范围：22（主电机）+1.5（卸料）kW；\n配套动力转速：1470（主电机）/1400（卸料）转/分；\n主搅龙数量：1个；\n副搅龙数量：0个。","T202137370558","2026-12-28","23.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[663,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄玉青农业机械有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5 全混合日粮饲料制备机， 型式：固定卧式， 称重系统最大称量：12000kg， 配套动力型式：电动机， 配套动力功率：15kW， 配套动力转速：1465转/分， 搅拌仓容积：5m³， 搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）（mm）：2717*1500*1615 允许偏差±2％， 主 搅龙数量：1个 副搅龙数量：2个","T202113130098","2026-05-23","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[664,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","行唐县九牧机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","型号名称：9JGW-4全混合日粮制备机， 型式：固定卧式 ， 称重系统最大称量：8000kg， 搅拌仓容积：4， 搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）：2400*1400*1500， 配套动力型式：电动机， 配套动力功率：11kw， 配套动力转速：1460， 主搅龙数量：2","T202113130090","2026-05-23","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[665,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","行唐县九牧机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5全混合日粮制备机， 型式：固定卧式 ， 称重系统最大称量：8000kg， 搅拌仓容积：5， 搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）：2800*1500*1650， 配套动力型式：电动机， 配套动力功率：15kw， 配套动力转速：1470， 主搅龙数量：1， 副搅龙数量：2","T202113130088","2026-05-23","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[666,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北厚德机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型号名称：9JGW-9全混合日粮制备机， 型式：固定卧式 ， 称重系统最大称量：8000kg， 搅拌仓容积：9m³， 搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）：3502*1745*2005， 配套动力型式：电机， 配套动力功率：22kw， 配套动力转速：1475， 主搅龙数量：1， 副搅龙数量：2","T202113130018","2026-02-28","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[667,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北龙兴机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型号名称：9JGW-9 全混合日粮制备机， 型式：固定卧式， 称重系统最大称量：8000kg， 配套动力型式：电动机， 配套动力功率：22kW， 配套动力转速：1470转/分， 搅拌仓容积：9m³， 搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）（mm）：3525*1749*2102 允许偏差±％2， 主 搅龙数量：1个 副搅龙数量：2个","T202113130111","2026-05-23","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[668,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河南丰达农牧设备有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型式：卧式、固定式；称重系统最大称重量：9000kg；配套动力形式：电动机；配套动力功率范围：22+1.5Kw；配套动力转速：1470转/分；搅拌仓容积：9m³；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3320×1990×1800；主绞龙数量：1个；副绞龙数量：2个","T202114140090","2026-12-28","23.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[669,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","曲阜圣隆机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-9","搅拌室容积:9m³","型式：固定立式；\n称重系统最大称重：8000kg；\n搅拌仓容积：9m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3200×2250×1960；\n配套动力型式：电动机；\n配套动力功率范围：22（主电机）+1.5（卸料）kW；\n配套动力转速：1470（主电机）/1450（卸料）转/分；\n主搅龙数量：1个；\n副搅龙数量：0个。","T202137370559","2026-12-28","23.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[670,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","曲阜圣隆机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型式：固定卧式；\n称重系统最大称重：8000kg；\n搅拌仓容积：9m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3150×1760×1950；\n配套动力型式：电动机；\n配套动力功率范围：22（主电机）+1.5（卸料）kW；\n配套动力转速：1475（主电机）/1450（卸料）转/分；\n主搅龙数量：1个；\n副搅龙数量：2个。","T202137370560","2026-12-28","23.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[671,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","新乡市新东轻工机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型式：固定式卧式；最大称重12000kg；电机；配套动力功率范围≥22kw；配套动力转速1480转/分；主搅龙1个、副搅龙2个","T201900010193","2024-12-30","30","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[672,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","行唐县九牧机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型号名称：9JGW-9全日粮饲料制备机， 型式：固定卧式 ， 称重系统最大称量：8000kg， 搅拌仓容积：9， 搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）：3500*1750*2100， 配套动力型式：电动机， 配套动力功率：30kw， 配套动力转速：1470， 主搅龙数量：1， 副搅龙数量：2","T202113130089","2026-05-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[673,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北正旺机械制造有限公司","全混日粮搅拌机","9JGL-12","搅拌室容积:12m³","型号名称：9JGL-12型全混日粮搅拌机\n型式：立式、固定式\n称重系统最大称量：10000kg\n配套动力型式：电动机\n配套动力功率范围：38.5 (主电动机：37，卸料门电动机：1.5)kW\n配套动力转速：1470转/分\n搅拌仓容积：12m³\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3400mm×2450mm×2300mm\n主搅龙数量：1个\n副搅龙数量：0个","T202100141292","2026-12-30","38.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[674,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北正旺机械制造有限公司","全混日粮搅拌机","9JGL-20","搅拌室容积:20m³","型号名称：9JGL-20型全混日粮搅拌机\n型式：立式、固定式\n称重系统最大称量：10000kg\n配套动力型式：电动机\n配套动力功率范围：75.5 (主电动机：37×2，卸料门电动机：1.5)kW\n配套动力转速：1470转/分\n搅拌仓容积：20m³\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：5600mm×2450mm×2050mm\n主搅龙数量：2个\n副搅龙数量：0","T202100141293","2026-12-30","75.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[675,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河南丰达农牧设备有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-12","搅拌室容积:12m³","型式：卧式、固定式；称重系统最大称重量：12000kg；配套动力形式：电动机；配套动力功率范围：22×2+1.5Kw；配套动力转速：1470转/分；搅拌仓容积：12m³；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3320×2350×1950；主绞龙数量：2个；副绞龙数量：2个","T202100141290","2026-12-30","45.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[676,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","青岛中恒达机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-22","搅拌室容积:22m³","搅拌仓容积:22m³  配套动力型式：电动机  配套动力功率范围：主电动机：30kw+30kw 卸料门电动机：1.5KW  \n配套动力转速:主电动机：1470r/min   卸料门电动机：2800r/min","T202100151296","2026-12-30","60","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[677,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","青岛中恒达机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-26","搅拌室容积:26m³","搅拌仓容积：26m³  配套动力型式：电动机  配套动力功率范围：主电动机：37kw+37 kw 卸料门电动机：1.5kw  配套动力转速：主电动机：1475r/min   卸料门电动机：2800r/min","T202100151297","2026-12-30","74","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[678,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","青岛中恒达机械有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-12","搅拌室容积:12m³","搅拌仓融机：12m³   搅龙数量：1个  轮胎规格：750-16 轮距：1640mm  配套动力形式：拖拉机  配套动力：≥58.8kw","T202100151301","2026-12-30","58.8","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[679,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","曲阜圣隆机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-12","搅拌室容积:12m³","型式：固定卧式；\n称重系统最大称重：8000kg；\n搅拌仓容积：12m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：4000×1760×2000；\n配套动力型式：电动机；\n配套动力功率范围：30（主电机）+1.5（卸料）kW；\n配套动力转速：1475（主电机）/1470（卸料）转/分；\n主搅龙数量：1个；\n副搅龙数量：2个。","T202100371777","2026-12-30","31.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[680,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","曲阜市润华机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-12A","搅拌室容积:12m³","名称：全混合日粮制备机\n型号：9JGW-12A\n型式：卧式\n搅拌仓容量：12m³\n最大称重量：32000kg\n搅拌仓尺寸：4000*2000*2150mm\n动力类型：电机\n主电机：30kW  主电机转速：1480r/min\n卸料门电机：1.5kW 卸料门电机转速：1400r/min\n主搅龙：1个\n副搅龙：2个","T202100151304","2026-12-30","23.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[681,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","曲阜市润华机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-12B","搅拌室容积:12m³","名称：全混合日粮制备机\n型号：9JGW-12B\n型式：卧式\n搅拌仓容量：12m³\n最大称重量：32000kg\n搅拌仓尺寸：3500*2250*1900mm\n动力类型：电机\n主电机：18.5kW+18.5kW  主电机转速：1470r/min\n卸料门电机：2.2kW 卸料门电机转速：1420r/min\n主搅龙：2个","T202100151305","2026-12-30","39.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[682,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","曲阜市润华机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-16","搅拌室容积:16m³","名称：全混合日粮制备机\n型号：9JGW-16\n型式：卧式\n搅拌仓容量：16m³\n最大称重量：32000kg\n搅拌仓尺寸：4650*2250*1900mm\n动力类型：电机\n主电机：22kW+22kW  主电机转速：1475r/min\n卸料门电机：2.2kW 卸料门电机转速：1420r/min\n主搅龙：2个","T202100151303","2026-12-30","46.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[683,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","行唐县九牧机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-12","搅拌室容积:12m³","型号名称：9JGL-12全混合日粮制备机， 型式：固定立式 ， 称重系统最大称量：8000kg， 搅拌仓容积：12， 搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）：3300*2300*2100， 配套动力型式：电动机， 配套动力功率：37kw， 配套动力转速：1470， 主搅龙数量：1","T202113130091","2026-05-23","37","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[684,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","10000—50000枚孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EICTPC-40320","蛋容量:40320 枚","1、型号名称：EICTPC-40320；\n2、结构型式：整批入孵式；\n3、工作形态外形尺寸（长×宽×高）：5100mm×2940mm×2420mm（至箱顶）/2780mm（至塔灯）；\n4、装机容量：7.4KW；\n5、送风机构型式：层流式；\n6、加热机构型式：普通电热管；\n7、加湿机构型式：其他；\n8、容蛋量：40320 （鸡蛋）；\n9、蛋盘总数：256。","T202237370045","2027-03-29","7.4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[685,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","10000—50000枚孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EICTPC-Y34560","蛋容量:34560 枚","1、型号名称：EICTPC-Y34560；\n2、结构型式：整批入孵式；\n3、工作形态外形尺寸（长×宽×高）：5100mm×4270mm×2420mm（至箱顶）/2780mm（至塔灯）；\n4、装机容量：11.1KW；\n5、送风机构型式：层流式；\n6、加热机构型式：普通电热管；\n7、加湿机构型式：其他；\n8、容蛋量：34560 （鸭蛋）；\n9、蛋盘总数：312。","T202237370045","2027-03-29","11.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[686,"畜禽养殖机械","畜禽繁育设备","孵化机","10000—50000枚孵化机","青岛兴仪电子设备有限责任公司","孵化机","EIFTPC-40320","蛋容量:40320 枚","1、型号名称：EIFTPC-40320；\n2、结构型式：整批入孵式；\n3、工作形态外形尺寸（长×宽×高）：5100mm×2940mm×2670mm（至箱顶）/3000mm（至塔灯）；\n4、装机容量：7.35/9.35KW；\n5、送风机构型式：层流式；\n6、加热机构型式：普通电热管+其他/普通电热管；\n7、加湿机构型式：其他；\n8、容蛋量：40320 （鸡蛋）；\n9、蛋盘总数：960。","T202237370045","2027-03-29","7.35","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[687,"畜禽产品采集储运设备","畜禽产品采集设备","散装乳冷藏罐","3000-6000L非全自动清洗冷藏罐","南阳市星爽农业机械设备制造有限公司","散装乳冷藏罐","9GRW-3","容量:3000L;清洗方式:非全自动清洗 ","名称：散装乳冷藏罐；型号：9GRW-3;罐体外形尺寸（长宽高）：2170mm×1730mm×1295mm；清洗方式（非全自动）；额定容量1000L；压缩机1个；压缩机品牌：谷轮；压缩机规格型号：ZB45KQ-TFD-558.","T202100151299","2026-12-30","4.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[688,"畜禽产品采集储运设备","畜禽产品采集设备","散装乳冷藏罐","6000L及以上非全自动清洗冷藏罐","南阳市星爽农业机械设备制造有限公司","散装乳冷藏罐","9GRW-6","容量:6000L;清洗方式:非全自动清洗 ","名称：散装乳冷藏罐 型号9GRW-6，罐形体尺寸（长宽高）2930mm*2080mm*1580mm，清洗方式：非全自动，额定容量：6000L 压缩机个数：2个，压缩机品牌：谷轮，压缩机规格型号：ZB45KQ-TFD-558","T202100151300","2026-12-30","9.0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[689,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪便发酵处理设备","100m³及以上罐式畜禽粪便发酵处理机","北京沃土天地生物科技股份有限公司","有机废弃物好氧发酵装置","11FFG-120","盛料容器容积:120m³;罐式:是 ","1. 型号名称：11FFG-120 型有机废弃物好氧发酵装置； 2. 结构型式：罐式； 3. 盛料容器容积：120m3； 4. 配套动力总功率：42.12kw； 5. 处理周期：7～15天；","T202000441303","2025-12-30","42.12","购机补贴(非通用类)","北京市","评阅通过","","","","",""]
[690,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪便发酵处理设备","100m³及以上罐式畜禽粪便发酵处理机","福建智辰智能农业装备有限公司","畜禽粪便发酵处理机","11FFG-116","盛料容器容积:116m³;罐式:是 ","型号名称：11FFG-116型畜禽粪便发酵处理机\n结构型式：罐式\n盛料容器容积：116m³\n配套动力总功率：≥53Kw\n处理周期：5d","T202100010264","2026-06-29","53","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[691,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪便发酵处理设备","100m³及以上罐式畜禽粪便发酵处理机","河南柳江农牧机械有限公司","畜禽粪污发酵罐","11FFG-100","盛料容器容积:100m³;罐式:是 ","11FFG-100型畜禽粪污发酵罐，盛料容积100m³，动力总功率：68.89kW，运行功率22kW，处理量8~13m3/日，发酵罐本体Φ6m-8.7m，斗提提升装置 ：4kW,1.6~2.0m3/斗，液压驱动系统:功率11kW，旋涡风机 ：4个，功率7.5kW，电控系统：380V，处理周期7天。","T202000620647","2025-09-29","68.89","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[692,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪便发酵处理设备","100m³及以上罐式畜禽粪便发酵处理机","山东福航新能源环保股份有限公司","智能高温好氧发酵设备","11FFG-112","盛料容器容积:112m³;罐式:是 ","结构尺寸（长*宽*高mm）\t直径5500，高10300\n整机重量（kg）\t30000\n配套动力（kw）\t53.4\n发酵仓容积（m³）\t112\n料斗容积（m³）\t1.5\n底部送风机功率（kw）\t15\n液压站功率（kw）\t7.5\n提升料斗电机功率（kw）\t2.2\n投料口电机功率（kw）\t0.75\n排风机功率（kw）\t4\n辅助加热器功率（kw）\t8\n日处理能力（m³/d）\t6.5～13\n占地面积（㎡）\t50\n发酵后含水率（%）\t≤40\n噪声（db(A)）\t≤85\n有效反应时间（d）\t6-12\n除臭方式\t生物除臭，废气排放无明显臭味","T202100451060","2026-11-02","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[693,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪便发酵处理设备","100m³及以上罐式畜禽粪便发酵处理机","山东福航新能源环保股份有限公司","智能高温好氧发酵设备","11FFG-216","盛料容器容积:216m³;罐式:是 ","结构尺寸（长*宽*高mm）\t直径7500，高10400\n整机重量（kg）\t50000\n配套动力（kw）\t108.3\n发酵仓容积（m³）\t216\n料斗容积（m³）\t1.5\n底部送风机功率（kw）\t15\n液压站功率（kw）\t15\n提升料斗电机功率（kw）\t2.2\n投料口电机功率（kw）\t0.75\n排风机功率（kw）\t11\n辅助加热器功率（kw）\t16\n日处理能力（m³/d）\t12.6～25.2\n占地面积（㎡）\t100\n发酵后含水率（%）\t≤40\n噪声（db(A)）\t≤85\n有效反应时间（d）\t6-12\n除臭方式\t生物除臭，废气排放无明显臭味","T202100451061","2026-11-02","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[694,"水产养殖机械","水质调控设备","增氧机","叶轮(水车、涌浪)式增氧机","江西悦轮科技有限公司","增氧机","YL-1.5","增氧结构型式:叶轮式 ;叶轮数:/个;配套电机功率:1.5kW","叶轮式增氧机产品规格表\n序号\t项目\t单位\t规格\n1\t型号\t/\tYL-1.5\n2\t增氧结构型式\t/\t叶轮式\n3\t外形尺寸（直径×高）\tmm\tØ2100×460\n4\t整机质量\t㎏\t25.8\n5\t浮体材料\t/\tHDPE\n6\t浮体体积\tm3\t0.09\n7\t配套动力型式\t/\t永磁同步变频\n8\t配套动力标定功率\tkW\t1.5\n9\t配套动力额定转速\tr/min\t170~190\n10\t叶轮材料\t/\tPP\n11\t叶轮转速\tr/min\t170~190\n12\t叶轮直径\tmm\t625\n13\t叶片数\t/\t6\n14\t叶轮锥角\t（°）\t30","T202168680025","2025-12-31","1.5","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[695,"水产养殖机械","水质调控设备","增氧机","叶轮(水车、涌浪)式增氧机","台州旺发机电股份有限公司","水车式增氧机","YC-1.5","增氧结构型式:水车式 ;叶轮数:4个;配套电机功率:1.5kW","增氧结构型式：水车式；\n外形尺寸（长×宽×高）mm：1650×2200×900；\n整机质量\tkg：80；\n浮体材料\t：PE塑料；\n浮体体积\tm³：0.31；\n配套动力型式：三相异步电机；\n配套动力额定功率\tkW：1.5；\n配套动力额定转速\tr/min：1430；\n叶轮材料：PP塑料；\n叶轮转速\tr/min：100；\n叶轮直径mm：650；\n叶片数片：32；","T202100321531","2026-12-30","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[696,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量4-10t循环式谷物烘干机","江苏天禹农业机械有限公司","通用型谷物干燥机","5HXG-60","批处理量:6t;循环式:是 ","批处理量：6T；结构型式：循环式；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：2070×1660×5085（mm）；烘干机电机总功率：6.375kw","T201900320670","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[697,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽金明机械科技有限公司","混流式谷物干燥机","5H-16","批处理量:16t;循环式:是 ","批次处理量：16t；结构型式：循环式；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：1870×2060×10150mm；","T202134340525","2026-12-26","9.45","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[698,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽省钢力机械制造有限公司","批式循环谷物烘干机","5H-15","批处理量:15t;循环式:是 ","1.烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：2296mm×1990mm×9938mm\n2.结构型式：批式循环\n3.干燥方式：间接加热\n4.干燥工艺：横流\n5.批处理量：15t\n6.干燥段数量：1个，干燥段总高度：1775mm\n7.缓苏段数量：1个，缓苏段总高度：5705mm\n8.有效容积：27.72m³\n9.热风温度范围：40~90℃\n10.热风机数量：1个\n11.热风机送风型式：负压\n12.热风机型号名称：4-72№6.3A型离心式风机\n13.热风机电机功率：5.5kW\n14.烘干机电机总功率7.75kW\n15.热源型式：燃煤；提供热源的设备型号名称：GL-COD15型热风炉\n16.热源热功率（输出热量）：12.54X10⁵(3X10⁵)kJ/h（kcal/h）\n17.提升设备生产率：15～16t/h","T202100521917","2026-12-30","7.75","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[699,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽唯嵩光电科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-15","批处理量:15t;循环式:是 ","结构型式：批式循环式；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）：2521*2451*9124；批次处理量（t）：15；干燥段数量/每段高度（个/mm）：1/2150；缓苏段高度（个/mm）：1/4650；热风温度范围（℃）：40~100；热风机数量：1；热风机型号：ERZ-S710单吸式直翼鼓风机；热风电机功率：5.5kW；烘干机电机总功率7.37；安全装置：粮位观察孔、满粮报警、热继电器、异常过热保护、定时开关等。","T202134340483","2026-12-26","7.37","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[700,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","河南润安机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-12","批处理量:12t;循环式:是 ","干燥方式：间接加热；\n干燥机机体外形尺寸(长×宽×高)\tmm：13160×1970×2070；\n批次处理量\tt：12；\n装机容量\tm3：18.4；\n电热炉燃料种类：电；\n电热炉加热方式：强制性吹风","部20190199","2023-12-31","5.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[701,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","江苏天禹农业机械有限公司","通用型谷物干燥机","5HXG-100","批处理量:10t;循环式:是 ","批处理量：10T；结构型式：循环式；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：2070×1660×7085（mm）；电机总功率：6.375kw","T201900320671","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[702,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","江苏天禹农业机械有限公司","通用型谷物干燥机","5HXG-120","批处理量:12t;循环式:是 ","批处理量：12T；结构型式：循环式；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：2070×1660×8085（mm）；电机总功率：6.375kw","T201900320671","2024-12-30","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[703,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽金明机械科技有限公司","谷物干燥机","5H-22","批处理量:22t;循环式:是 ","批次处理量：22t；结构型式：循环式；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2220×2650×9220mm；干燥方式：间接加热","T202134340504","2026-12-26","8.5","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[704,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽金明机械科技有限公司","谷物干燥机","5HQ-22A","批处理量:22t;循环式:是 ","批次处理量：22t；结构型式：循环式；干燥方式：直接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2220×2650×9220mm","T202134340510","2026-12-26","8.5","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[705,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","江西大隆重型工业有限公司","批式循环谷物干燥机","5HX-20","批处理量:20t;循环式:是 ","型号规格：5HX-20；干燥方式：循环式；干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）：4300*3365*10797mm；批次处理量：20t；干燥速率0.6～1.2%/h；干燥段数量/高度：1个/1250mm；装机容量：35.7m³；缓苏段数量/每段高度：5个/545mm；热风温度范围：50～70℃。","江西省2019第004号","2023-12-31","10.3","购机补贴(通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[706,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽金明机械科技有限公司","混流式谷物干燥机","5H-32","批处理量:32t;循环式:是 ","批次处理量：32t；结构型式：循环式；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：3260×2560×10600mm","T202134340526","2026-12-26","16","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[707,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽省钢力机械制造有限公司","批式循环谷物烘干机","5H-31","批处理量:31t;循环式:是 ","1.烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：3076mmX2756mmX11340mm\n2.结构型式：批式循环\n3.干燥方式：间接加热\n4.干燥工艺：横流\n5.批处理量：31t\n6.干燥段数量：1个，干燥段总高度：1775mm\n7.缓苏段数量：1个，缓苏段总高度：6402mm\n8.有效容积：56.024m³\n9.热风温度范围：40~90℃\n10.热风机数量：1个\n11.热风机送风型式：负压\n12.热风机型号名称：4-72№7.6A型离心式风机\n13.热风机电机功率：11kW\n14.烘干机电机总功率15.85kW\n15.热源型式：燃煤；提供热源的设备型号名称：GL-COD31型热风炉\n16.热源热功率（输出热量）：25.08X10⁵(6X10⁵))kJ/h（kcal/h）\n17.提升设备生产率：31～32t/h","T202100521918","2026-12-30","15","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[708,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽唯嵩光电科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-30","批处理量:30t;循环式:是 ","结构型式：批式循环；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）：3097*3045*10643；批次处理量（t）：30；干燥段数量/每段高度（个/mm）：1/2246；缓苏段高度（个/mm）：1/5442；热风温度范围（℃）：40~100；热风机数量：1；热风机型号：ERZ-S710单吸直翼鼓风机；热风电机功率：7.5KW；烘干机电机总功率10.45KW；安全装置：粮位观察孔、满粮报警、热继电器、异常过热保护、定时开关等。","T202134340485","2026-12-26","10.45","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[709,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽唯嵩光电科技有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-40","批处理量:40t;循环式:是 ","结构型式：批式循环；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）：3097*3045*12683；批次处理量（t）：40；干燥段数量/每段高度（个/mm）：1/2246；缓苏段高度（个/mm）：1/7482；热风温度范围（℃）：40~100；热风机数量：1；热风机型号：ERZ-S710单吸式直翼鼓风机；热风电机功率：11KW；烘干机电机总功率：15.45KW；安全装置：粮位观察孔、满粮报警、热继电器、异常过热保护、定时开关等。","T202134340484","2026-12-26","15.45","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[710,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽正阳机械科技有限公司","谷物干燥机","5HM-30","批处理量:30t;循环式:是 ","批处理量：30t/批；循环式；干燥方式：间接加热；基本配置：在线水份测量仪、多段温控仪、链条断裂检知、微电脑自动+手动控制模式、过载保护、漏电保护、满粮报警、故障报警、灭火器等;技术参数：外形尺寸：2200*3050*11890；干燥速率0.4～1.2 %/h；电机总功率：17.3kw/H.整机质量：4900kg","2019TJ604","2024-12-23","17.3","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[711,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","河南润安机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HP-30","批处理量:30t;循环式:是 ","结构型式\t：循环式；\n干燥方式\t：直接加热；\n烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)mm：2900×2500×12000；\n批处理量\tt：≥30；\n有效容积\tm3：44.256；\n热风炉燃料种类：天然气；\n燃烧器燃料种类：天燃气；\n烘干机电机总功率kW：25.5","GZNJ/TJ 2019-187","2023-12-31","25.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[712,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","湖北正阳农业装备制造有限公司","循环式干燥机","5HX-35","批处理量:35t;循环式:是 ","处理型式:批式循环 ;批处理量:35t;燃料类型：生物质","鄂2020194","2025-11-01","13.95","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[713,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","江苏天禹农业机械有限公司","通用型谷物干燥机","5HXG-300","批处理量:30t;循环式:是 ","批处理量：30T；结构型式：循环式；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：2272×2902×11526（mm）；电机总功率：16.65kw","T202032320030","2025-03-30","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[714,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","江苏天禹农业机械有限公司","通用型谷物干燥机","5HXG-320","批处理量:32t;循环式:是 ","批处理量：32T；结构型式：循环式；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：2272×2902×12136（mm）；电机总功率：16.65kw","T202032320030","2025-03-30","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[715,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","江西大隆重型工业有限公司","批式循环谷物干燥机","5HX-30","批处理量:30t;循环式:是 ","型号规格：5HX-30；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）：4560*3950*12185mm；批次处理量：30t；干燥速率0.6～1.2%/h；干燥段数量/高度：1个/1800mm；装机容量：53.76m³；缓苏段高度：3660mm；热风温度范围：50～70℃。","江西省2018第009号","2022-12-31","17.15","购机补贴(通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[716,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","河南恒联粮油机械设备有限公司","连续式粮食干燥机","5HL-200","处理量:200t;连续式:是 ","结构型式：连续式；干燥方式：间接加热；干燥工艺：混流；烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)：（3400×2700×21500）mm；处理量：200t/d；降水幅度：（玉米：≥10%；稻谷：≥3%）；干燥段数量：8个；缓苏段数量：2个；干燥段总高度:12160mm；缓苏段总高度：3050mm；冷却段高度：1520mm；有效容积：97.5m3；热风温度范围：（50～120）℃；热风机数量：2个；热风机送风型式：负压；1号热风机电机功率：45kW；2号热风机电机功率：37kW；冷却风机数量:1个；冷却风机电机功率：11kW；烘干机电机总功率：101kW。","T202100521920","2026-12-30","101","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[717,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","河南润安机械有限公司","连续式谷物干燥机","5HL-100","处理量:100t;连续式:是 ","结构型式\t：连续式；\n干燥方式：直接加热；\n烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)mm：3100×2900×16100；\n处理量t/d：100；\n烘干机净容积\tm3：86.92；\n燃烧器燃料种类：天然气；\n烘干机电机总功率\tkW\t：50.75","GZNJ/TJ 2019-186","2024-08-27","50.75","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[718,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","河南润安机械有限公司","连续式谷物干燥机","5HL-100A","处理量:100t;连续式:是 ","结构型式：连续式；\n干燥方式\t：直接加热；\n干燥工艺：混流；\n烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)mm：2900×2500×14120；\n处理量\tt/d：100；\n有效容积\tm3：57.8；\n热源型式（燃煤/燃油/燃气/耗电）：燃气；\n提供热源的设备型号名称：BTY-12KB型燃烧机；\n烘干机电机总功率\tkW\t：42.5","T202100420607","2026-06-29","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[719,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原金鑫烘干设备有限公司","粮食烘干机","5HGJ100","处理量:100t;连续式:是 ","结构尺寸(长×宽×高)mm：2600×2000×15100\n结构型式:连续式\n日处理量：≥120（5%≤降水幅度＜10%）\n          ≥100（10%≤降水幅度≤15%）\n烘干机净容积:44.7m³\n电机总功率:62.25 kW\n热风机型号:Y4-73-8D离心式风机\n冷却风机型号：4-72-7C离心式风机\n热风炉:RFL-2链带式链条炉排\n热风温度：110-160℃\n燃料：煤、生物质颗粒。","T20222121012","2027-02-27","62.25","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[720,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原金鑫烘干设备有限公司","粮食烘干机","5HGJ300","处理量:300t;连续式:是 ","结构尺寸(长×宽×高)mm:3500×3000×23500\n结构型式:连续式\n日处理量：≥360（5%≤降水幅度＜10%） \n          ≥300（10%≤降水幅度≤15%）\n烘干机净容积:113m³\n电机总功率:172.25kW\n热风机型号:Y4-73№10D、Y4-73№9D离心式风机\n冷却风机型号：4-72№8C离心式风机\n热风炉:RFL-6（名称：6t/h链带式链条炉排/煤、生物质颗粒）\n热风温度：120-140℃\n燃料：煤、生物质颗粒。","T202100210020","2026-04-01","172.25","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[721,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原金鑫烘干设备有限公司","粮食烘干机","5HGJ500","处理量:500t;连续式:是 ","结构尺寸(长×宽×高):4000×3500×26000\n结构型式:连续式\n日处理量：≥600（5%≤降水幅度＜10%） \n          ≥500（10%≤降水幅度≤15%）\n烘干机净容积:189m³\n电机总功率:281.8kW\n热风机型号:Y4-73№11D离心式风机\n冷却风机型号：4-72№10C离心式风机\n热风炉:RFL-10（名称：10t/h链带式链条炉排/煤、生物质颗粒）\n热风温度：120-140℃\n燃料：煤、生物质颗粒。","T202100210021","2026-04-01","281.8","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[722,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原市鼎鑫烘干设备有限公司","粮食干燥机","HGJ200-A","处理量:200t;连续式:是 ","结构型式：连续式\n干燥方式：间接加热\n干燥工艺：混流。\n烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）mm:3000×3000×23300。\n处理量（t/d）:≥300（5%≤降水幅度＜10%）；≥200（10%≤降水幅度≤15%）。\n降水幅度：5%～15%。\n干燥段数量（个）：3。\n缓苏段数量（个）：3。\n干燥段总高度(mm)：13760.\n缓苏段总高度(mm)：2580\n冷却段高度(mm)：2580。\n有效容积（m3）：106。　                 \n热风温度范围（℃）：120～160。\n热风机数量（个）：3.\n热风机送风型式：负压。\n烘干机电机总功率（kw）：130\n热源型式：燃煤（生物质）。\n提供热源的设备型号名称：RFL-4链条炉排。\n热源热功率（输出热量）（kJ/h）（kcal/h）:10080000（2400000）.","T20222121011","2027-02-27","130","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[723,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原市鼎鑫烘干设备有限公司","粮食干燥机","HGJ300-A","处理量:300t;连续式:是 ","结构型式：连续式\n干燥方式：间接加热\n干燥工艺：混流。\n烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）mm:3500×3000×23500。\n处理量（t/d）:≥450（5%≤降水幅度＜10%）；≥300（10%≤降水幅度≤15%）。\n降水幅度：5%～15%。\n干燥段数量（个）：3。\n缓苏段数量（个）：3。\n干燥段总高度(mm)：13760.\n缓苏段总高度(mm)：2580\n冷却段高度(mm)：2580。\n有效容积（m3）：158。　                 \n热风温度范围（℃）：120～160。\n热风机数量（个）：3.\n热风机送风型式：负压。\n烘干机电机总功率（kw）：188.\n热源型式：燃煤（生物质）。\n提供热源的设备型号名称：RFL-6链条炉排。\n热源热功率（输出热量）（kJ/h）（kcal/h）:15120000（3600000）.","T20222121010","2027-02-27","188","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[724,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原市九华粮食烘干设备有限公司","粮食干燥机","HGJ-150T","处理量:150t;连续式:是 ","型号名称：HGJ－150T粮食干燥机。\n结构型式：连续式。\n干燥方式：间接加热。\n干燥工艺：混流。\n烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）mm:2600×2600×18400。\n处理量（t/d）:≥150（10%≤降水幅度≤15%）；≥220（5%≤降水幅度＜10%）\n降水幅度：5%～15%。\n干燥段数量（个）：2。\n缓苏段数量（个）：3。\n干燥段总高度(mm)：10872.\n缓苏段总高度(mm)：2718.\n冷却段高度(mm)：2718。\n有效容积（m3）：90.8。　                 \n热风温度范围（℃）：40～160。\n1号热风机型号名称：Y4-73－10D离心通风机。\n1号热风机电机功率（kw）:37.\n2号热风机型号名称：Y4-73－9D离心通风机。\n2号热风机电机功率（kw）:22.\n冷风机型号名称：4-72－6C离心通风机。\n冷风机电机功率（kw）:11.\n烘干机电机总功率（kw）：108.3。\n热源型式：燃煤、生物质。\n提供热源的设备型号名称：WRK180-AIII－3T热风炉。\n热源热功率（输出数量）（kJ/h）(Kcal/h):7534800（1800000）.","T20212121083","2026-11-30","108.3","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[725,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭精达机械制造有限公司","粮食干燥机","5HT-10","处理量:200t;连续式:是 ","型号名称\t/\t5HT-10粮食干燥机\n结构型式\t/\t连续式\n干燥方式\t/\t间接加热\n干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t3300×3500×17500\n处理量\tt/d\t   200    10%≤降水幅度≤15%\n300    5%≤降水幅度＜10%\n降水幅度，%\t\t5%~15%\n干燥段数量\t个\t2\n缓苏段数量\t个\t1\n冷却段高度\tmm\t2000\n烘干机净容积\tm³\t90\n热风温度范围\t℃\t110℃~140℃\n1号热风机型号名称\t/\t4-72-12C离心通风机\n1号热风机风压\tPa\t1859\n1号热风机流量\tm³/h\t63953\n1号热风机电机功率\tkW\t55\n冷却风机型号名称\t/\t4-72-8C离心通风机\n冷却风机电机功率\tkW\t11\n排粮电机功率\tkW\t1.5\n烘干机电机总功率\tkW\t123.3\n热风炉型号名称/燃料种类\t/\tWRF-Ⅲ4燃煤热风炉/煤\n热风炉热功率（输出热量）\tkJ/h（Kcal/h）\t10032000kJ/h\n2400000Kcal/h\n热风炉引烟风机型号名称\t/\tY5-48-6.3C锅炉引风机\n热风炉引烟风机电机功率\tkW\t22","T201900210147","2024-11-28","123.3","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[726,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭精达机械制造有限公司","粮食干燥机","5HT-15","处理量:300t;连续式:是 ","型号名称\t/\t5HT-15粮食干燥机\n结构型式\t/\t连续式\n干燥方式\t/\t间接加热\n干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t6400×3500×19870\n处理量\tt/d\t300    10%≤降水幅度≤15%\n560     5%≤降水幅度＜10%\n降水幅度，%\t\t5%~15%\n干燥段数量\t个\t2\n缓苏段数量\t个\t1\n冷却段高度\tmm\t1896\n烘干机净容积\tm³\t167\n热风温度范围\t℃\t110℃~140℃\n1号热风机型号名称\t/\tY4-73No11D通风机\n1号热风机风压\tPa\t2463\n1号热风机流量\tm³/h\t47427\n1号热风机电机功率\tkW\t55\n2号热风机型号名称\t/\tY4-73No10D通风机\n2号热风机风压\tPa\t2011\n2号热风机流量\tm³/h\t39926\n2号热风机电机功率\tkW\t37\n冷却风机型号名称\t/\t4-72No10C通风机\n冷却风机电机功率\tkW\t15\n排粮电机功率\tkW\t1.5\n烘干机电机总功率\tkW\t184.3\n热风炉型号名称/燃料种类\t/\tWRF-Ⅲ6燃煤热风炉/煤\n热风炉热功率（输出热量）\tkJ/h（Kcal/h）\t15048000kJ/h\n3600000Kcal/h\n热风炉引烟风机型号名称\t/\tY5-48No8C通风机\n热风炉引烟风机电机功率\tkW\t30","T201900210148","2024-11-28","184.3","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[727,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭精达机械制造有限公司","粮食干燥机","5HT-5","处理量:100t;连续式:是 ","型号名称\t/\t5HT-5粮食干燥机\n结构型式\t/\t连续式\n干燥方式\t/\t间接加热\n干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t3300×2500×12265\n处理量\tt/d\t   100    10%≤降水幅度≤15%\n170     5%≤降水幅度＜10%\n降水幅度，%\t\t5%~15%\n干燥段数量\t个\t1\n缓苏段数量\t个\t无\n冷却段高度\tmm\t1800\n烘干机净容积\tm³\t37\n热风温度范围\t℃\t110℃~140℃\n1号热风机型号名称\t/\tY4-73-9C通风机\n1号热风机风压\tPa\t2000\n1号热风机流量\tm³/h\t35000\n1号热风机电机功率\tkW\t30\n冷却风机型号名称\t/\t4-72-6A通风机\n冷却风机电机功率\tkW\t4\n排粮电机功率\tkW\t1.5\n烘干机电机总功率\tkW\t59.8\n热风炉型号名称/燃料种类\t/\tWRF-Ⅲ2燃煤热风炉/煤\n热风炉热功率（输出热量）\tkJ/h（Kcal/h）\t5016000kJ/h\n1200000Kcal/h\n热风炉引烟风机型号名称\t/\tY5-48-5C通风机\n热风炉引烟风机电机功率\tkW\t11","T201900210146","2024-11-28","59.8","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[728,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭凯瑞烘干设备有限公司","连续式粮食烘干机","HGT-150","处理量:150t;连续式:是 ","结构形式 ：连续式；干燥方式：间接加热；干燥工艺：混流；烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)2600×2600×18800mm ； 处理量 150t/d ； 降水幅度：0.15 ；干燥段数：10个 ；缓苏段数：5个 ；干燥段总高度：9000mm；缓苏段总高度：4500mm；冷却段高度 2700 mm；有效容积 52 m³ ；热风温度范围 50-140℃ ；热风机数量：2个；热风机送风型式：负压；1号热风机型号名称 : Y4-73№9D离心通风机；1号热风机电机功率：30kW ；2号热风机型号名称 : Y4-73№9D离心通风机；2号热风机电机功率：22kW ；冷却风机数量：1个；冷却风机型号名称 ：4-72№6C离心通风机 ；冷却风机电机功率 ：11kW ；烘干机电机总功率：70 kW；热源型式 ：燃煤 ；提供热源的设备型号名称 ：3吨燃煤热风炉 ；热源热功率（输出热量）7524×103（1800000） kJ/(hkcal/h）；","T202100231437","2026-12-30","70","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[729,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","铁岭圣添机械有限公司","粮食烘干机","SHN-150","处理量:150t;连续式:是 ","结构型式：连续式；干燥方式：间接加热；干燥工艺：混流；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）mm：2400×2500×18820；处理量：≥220t/d（5%≤降水幅度＜10%）;≥150t/d（10%≤降水幅度 ≤15%）；降水幅度：5%～15%；干燥段数量：2个；缓苏段数量：2个；干燥段总高度：9000mm；缓苏段总高度：1800mm；冷却段高度：3120mm；有效容积：66.5m3；热风温度范围120～150℃；热风机数量：2个；热风机送风型式：负压；1号热风机型号名称：Y4-73№9D离心引风机；1号热风机电机功率：22kW；2号热风机型号名称：Y4-73№8D离心引风机；2号热风机电机功率：18.5kW；冷却风机数量：1个；冷却风机型号名称：G4-73№8D离心鼓风机；冷却风机电机功率：15kW；烘干机电机总功率：86.55kW","T202200210019","2027-04-10","86.55","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[730,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","郑州中谷机械制造有限公司","谷物干燥机","5HZG-300","处理量:300t;连续式:是 ","处理量：300t/d,干燥机机体外形尺寸：3600x3600x24000mm，降水幅度：13%-15%\n该机由烘干段，缓苏段，冷却段，热风机，冷风机，提升机，电控系统、水分检测系统，详细参数可看鉴定报告","T202206060061","2027-01-26","150","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[731,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","郑州中谷机械制造有限公司","谷物干燥机","5HZG-500","处理量:500t;连续式:是 ","处理量:500t/d,干燥机机体外形尺寸:4126x4626x27100mm，降水幅度:13%-15%","T202206060060","2027-01-26","233.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[732,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","碾米机","2.2kW及以上碾米机","乐山市东川机械有限公司","碾米机","6N-40","配套功率:2.2kW;含电机、碾米装置:是 ","结构型式：分离式，配套动力：2.2kw，碾米辊型式：钢棍式；碾米辊数量：1个，碾米辊尺寸（大端直径x长度）：Φ40x247（mm），碾米机外形尺寸（长x宽x高）：650x370x1170（mm），主轴转速：1500r/min，上料方式：人工上料。","T202251510001","2027-12-31","","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[733,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","碾米机","2.2kW及以上碾米机","乐山市东川机械有限公司","碾米机","6N-60","配套功率:2.2kW;含电机、碾米装置:是 ","结构形式：分离式,配套功率：2.2kw，碾米辊型式：铁棍式，碾米辊数量：1个，碾米辊尺寸（大端直径x长度）：Φ60x220（mm），外形尺寸（长x宽x高）：605x415x1120（mm），主轴转速：1300r/min，上料方式：人工","T202151510030","2026-05-09","2.2","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[734,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","碾米机","2.2kW及以上碾米机","乐山市桥星机电有限公司","碾米机","6N-40","配套功率:2.2kW;含电机、碾米装置:是 ","结构型式：分离式；碾米机配套功率：2.2kw；碾米辊型式：钢辊式；碾米辊数量：1个；碾米辊尺寸：直径：Ф40mm，长度247mm；主机外形尺寸：长600mm，宽370mm，高1170mm；碾米机主轴转速：1400～1600r/min；上料方式：人工。","T202151510070","2026-11-07","2.2","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[735,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","碾米机","2.2kW及以上碾米机","乐山市桥星机电有限公司","碾米机","6N-60","配套功率:2.2kW;含电机、碾米装置:是 ","结构型式：分离式；碾米机配套功率：2.2kw；碾米辊型式：铁辊式；碾米辊数量：1个；碾米辊尺寸：直径：Ф60mm，长度220mm；主机外形尺寸：长570mm，宽370mm，高1100mm；碾米机主轴转速：1200～1400r/min；上料方式：人工。","T202151510069","2026-11-07","2.2","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[736,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","安徽洛菲斯智能科技有限公司","大米色选机","6SXM-64","总执行单元数:64个","结构：溜板；总执行单元数：64；额定功率：1.0kw；传感器形式：彩色线阵CCD","T202134340008","2026-03-30","1.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[737,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","安徽唯嵩光电科技有限公司","大米色选机","6SXM-256（CCD）A","总执行单元数:256个","CCD执行单元数(个)256；应用CCD图像传感技术","2018TJ127","2022-12-31","2.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[738,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","安徽唯嵩光电科技有限公司","大米色选机","6SXM-64（CCD）A","总执行单元数:64个","CCD执行单元数(个)64；应用CCD图像传感技术","2018TJ127","2022-12-31","1.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[739,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","安徽文尧智能光电科技有限公司","大米色选机","6SXM-64(CCD)","总执行单元数:64个","产品型号：6SXM-64(CCD)\n外形尺寸（长×宽×高）：784×1517×1513mm\n执行单元数：64个\n单块板的执行单元数：64个\n传感器型式：彩色线阵CCD\n额定功率：0.8kW","2019TJ017","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[740,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","合肥长隆光电科技有限公司","大米色选机","6SXM-128（CCD）","总执行单元数:128个","产品型号：6SXM-128(CCD)，应用CCD图像传感器技术，执行单元数128个，传感器型式：彩色线阵CCD；","2019TJ152","2023-12-31","1.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[741,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","合肥长隆光电科技有限公司","大米色选机","6SXM-64（CCD）","总执行单元数:64个","产品型号：6SXM-64(CCD)，执行单元数64个，应用CCD图像传感器技术，传感器型式：彩色线阵CCD；","2019TJ152","2023-12-31","1","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[742,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","合肥高晶光电科技有限公司","大米色选机","6SXM-63","总执行单元数:63个","外形尺寸(长X宽X高):758X1526X1560mm;执行单元数:63个;额定功率:1.475KW(电器);传感器型式:彩色线阵CCD","T202234340007","2027-06-16","1.475","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[743,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","合肥高晶光电科技有限公司","大米色选机","6SXM-80","总执行单元数:80个","外形尺寸(长X宽X高):904X1525X1560mm;执行单元数:80个;额定功率:1.475KW(电器);传感器型式:彩色线阵CCD","T202234340005","2027-06-16","1.475","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[744,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","合肥高晶光电科技有限公司","大米色选机","6SXM-95","总执行单元数:95个","外形尺寸(长X宽X高):904X1525X1560mm;执行单元数:95个;额定功率:1.475KW(电器);传感器型式:彩色线阵CCD","T202234340006","2027-06-16","1.475","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[745,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","大米色选机","6SXM-320R","总执行单元数:320个","结构型式：溜板；外形尺寸（长×宽×高）：2550×1690×2194mm；总执行单元数：320个；单块板的执行单元数：64；传感器型式：彩色线阵 CCD+红外传感器；额定功率：2.8KW。","T202134340387","2026-12-26","2.8","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[746,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","大米智能色选机","6SXM-448(CCD-Q7)","总执行单元数:448个","产品型号 / 6SXM-448（CCD-Q7)；外形尺寸(长×宽×高)  2800×1520×1845(带进料框）mm；执行单元数  448个；光电探测方式 / 彩色线阵 CCD；额定功率5.5KW；传感器 / 彩色线阵 CCD","T202134340305","2026-10-31","5.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[747,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","大米色选机","6SXM-448(SC448R)","总执行单元数:448个","外形尺寸（长×宽×高） 3040×1657×2044mm；执行单元数448个；传感器型式 / 彩色线阵 CCD+红外传感器；额定功率 4.5kW","2018TJ096","2022-12-31","4.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[748,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","大米色选机","6SXM-512","总执行单元数:512个","型号名称：6SXM-512 型大米色选机；结构型式 / 溜板；外形尺寸（长×宽×高）  3570×1690×2194mm；总执行单元数 512个；传感器型式 / 彩色线阵 CCD；额定功率  3.4KW；","T202134340386","2026-12-26","3.4","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[749,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽唯嵩光电科技有限公司","大米色选机","6SXM-320（CCD）A","总执行单元数:320个","CCD执行单元数(个)320；应用CCD图像传感技术","2018TJ126","2022-12-31","2.8","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[750,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽唯嵩光电科技有限公司","大米色选机","6SXM-384（CCD）A","总执行单元数:384个","CCD执行单元数(个)384；应用CCD图像传感技术","2018TJ126","2022-12-31","3.1","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[751,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽唯嵩光电科技有限公司","大米色选机","6SXM-448（CCD）A","总执行单元数:448个","CCD执行单元数(个)448；应用CCD图像传感技术","2018TJ126","2022-12-31","3.4","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[752,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽唯嵩光电科技有限公司","大米色选机","6SXM-512（CCD）A","总执行单元数:512个","CCD执行单元数512个；应用CCD图像传感器技术","2018TJ126","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[753,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽唯嵩光电科技有限公司","大米色选机","6SXM-640（CCD）A","总执行单元数:640个","CCD执行单元数(个)640；应用CCD图像传感技术","2018TJ125","2022-12-31","4.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[754,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽唯嵩光电科技有限公司","大米色选机","6SXM-768(CCD)A","总执行单元数:768个","CCD执行单元数(个)768；应用CCD图像传感技术","T202034671","2025-11-30","6.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[755,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽文尧智能光电科技有限公司","大米色选机","6SXM-448(CCD)","总执行单元数:448个","产品型号：6SXM-448(CCD)\n外形尺寸（长×宽×高）：2904×1540×1851mm\n执行单元数：448个\n单块板的执行单元数：64个\n传感器型式：彩色线阵CCD\n额定功率：3.2KW","2019TJ018","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[756,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥长隆光电科技有限公司","大米色选机","6SXM-320(CCD)","总执行单元数:320个","产品型号6SXM-320(CCD)，执行单元数320个，应用CCD图像传感器技术，光电探测方式：黑白线阵CCD，传感器：黑白线阵CCD；","T202034400","2025-09-27","2.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[757,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥长隆光电科技有限公司","大米色选机","6SXM-448(CCD)","总执行单元数:448个","产品型号：6SXM-448(CCD)，应用CCD图像传感器技术，执行单元数448个，光电探测方式：黑白线阵CCD，传感器：黑白线阵CCD；","T202034410","2025-09-27","3.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[758,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","安徽唯嵩光电科技有限公司","杂粮色选机","6SXZ-64（CCD）","总执行单元数:64个","CCD执行单元数(个)64；应用CCD图像传感技术","T202134340481","2026-12-26","1.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[759,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","安徽文尧智能光电科技有限公司","杂粮色选机","6SXZ-192(CCD)","总执行单元数:192个","产品型号：6SXZ-192(CCD)\n结构型式：溜板、单层\n外形尺寸（长×宽×高）：1620×1515×1825mm\n执行单元数：192个\n单块板的执行单元数：64个\n传感器型式：彩色线阵CCD\n功率：1.6kW","2019TJ019","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[760,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","合肥长隆光电科技有限公司","杂粮色选机","6SXZ-128（CCD）","总执行单元数:128个","产品型号：6SXZ-128(CCD)，应用CCD图像传感器技术，执行单元数128个，传感器型式：彩色线阵CCD；","2019TJ153","2023-12-31","1.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[761,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","合肥长隆光电科技有限公司","杂粮色选机","6SXZ-192（CCD）","总执行单元数:192个","产品型号：6SXZ-192(CCD)，应用CCD图像传感器技术，执行单元数192个，传感器形式：彩色线阵CCD；","2019TJ153","2023-12-31","2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[762,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","合肥长隆光电科技有限公司","杂粮色选机","6SXZ-64（CCD）","总执行单元数:64个","产品型号6SXZ-64(CCD),执行单元数64个,应用CCD图像传感器技术,传感器型式:彩色线阵CCD","2019TJ153","2023-12-31","1","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[763,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","杂粮色选机","6SXZ-448","总执行单元数:448个","结构型式 / 溜板、单层；外形尺寸（长×宽×高）  3230×1840×2050mm；执行单元数 448(64×7)个；传感器型式 / 彩色线阵 CCD；功率 4.0kW","2018TJ093","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[764,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","安徽唯嵩光电科技有限公司","杂粮色选机","6SXZ-320（CCD）","总执行单元数:320个","执行单元数320个；应用CCD图像传感器技术","T202134340479","2026-12-26","2.8","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[765,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","安徽唯嵩光电科技有限公司","杂粮色选机","6SXZ-384(CCD)","总执行单元数:384个","执行单元数384个；应用CCD图像传感器技术","T202134340479","2026-12-26","3.1","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[766,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","安徽唯嵩光电科技有限公司","杂粮色选机","6SXZ-448（CCD）","总执行单元数:448个","执行单元数448个；应用CCD图像传感器技术","T202134340479","2026-12-26","3.4","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[767,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","安徽唯嵩光电科技有限公司","杂粮色选机","6SXZ-512（CCD）","总执行单元数:512个","执行单元数512个；应用CCD图像传感器技术","T202134340479","2026-12-26","4.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[768,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","安徽唯嵩光电科技有限公司","杂粮色选机","6SXZ-640（CCD）","总执行单元数:640个","执行单元数640个；应用CCD图像传感器技术","T202134340480","2026-12-26","4.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[769,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","安徽文尧智能光电科技有限公司","杂粮色选机","6SXZ-320(CCD)","总执行单元数:320个","产品型号：6SXZ-320(CCD)\n结构型式：溜板、单层\n外形尺寸（长×宽×高）：2244×1540×1851mm\n执行单元数：320个\n单块板的执行单元数：64个\n传感器型式：彩色线阵CCD\n功率：2.4kW","2019TJ020","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[770,"粮油糖初加工机械","油料初加工机械","油料果（籽）脱（剥）壳机","3t/h及以上花生脱壳机","河南瑞锋机械有限公司","花生去杂剥壳机","6BHZD-8000","生产率:8t/h;含自动上料、去杂设备:是 ","1去杂和剥壳组成；2随机销售总动力63.2kW（22+15+7.5+5.5+1.1+1.1+11各一台），其中去杂(含上料)13.2kW，剥壳50kW；3效率≥8000kg/h；4机重3350kg；5Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ滚长1390mm；6Ⅰ、Ⅱ滚Φ433mm，Ⅲ滚Φ469mm、Ⅳ滚Φ300mm；7吨果耗电≤7kW•h/t；8尺寸3660×6770×3680（mm)；9破碎≤4%；10损失≤0.5%；11剥净≥98%；12含杂≤3%；13损伤≤3.5%","T202241410042","2027-03-30","63.2","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[771,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积1—5m³厢式果蔬烘干机","西峡县鸿丰机械设备有限公司","果蔬烘干机","5HG-3","有效烘干容积:4m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","结构形式（槽式、厢式、隧道式）：厢式；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）mm：2500×1050×2000；烘干机总功率\tkW：1.8；热风温度范围\t℃：30-80；处理量（湿物料）\tkg/h\t：45；有效烘干容积m3：4；烘干室内可容纳烘料架数量架：2；烘料架每架可容纳烘盘层数层：15；物料盘内廓尺寸（上口直径×下底直径×高）mm：1000×800×100；物料盘材质：钢筛；有效烘干面积\tm2：26；","鄂2020443","2025-12-23","1.8","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[772,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积1—5m³厢式果蔬烘干机","云南精驰农机有限公司","果蔬烘干机","5HG-1D","有效烘干容积:1m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","外形尺寸（长×宽×高）mm：1050×1300×1550、供热方式类型：U型电加热管、烘干室容积：1m3、耗电率（kw·h）/kg：1.8、总功率kw：4、结构型式：密封箱体式、供热方式：整体脱水","GZNJ/TJ 2018-139","2023-12-31","4","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[773,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5—20m³厢式果蔬烘干机","广西平乐杨帆农业科技有限公司","果蔬烘干机","5HSW-8","有效烘干容积:7.2m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","总功率0.93KW，风机功率0.75KW,离心风机0.18KW。","T202245450011","2027-03-29","0.93","购机补贴(非通用类)","广西壮族自治区","评阅通过","","","","",""]
[774,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5—20m³厢式果蔬烘干机","云南精驰农机有限公司","果蔬烘干机","5HG-6D","有效烘干容积:6m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","外形尺寸（长×宽×高）mm：3200×2000×1900、供热方式类型：U型电加热管、烘干室容积：6m3、耗电率（kw·h）/kg：1.8、结构型式：密封箱体式、供热方式：整体脱水。供热方式类型：1.8kW电加热管，冷/热循环风机电机功率：0.37和0.08，冷/热循环风机数量：2，供热方式数量：3","GZNJ/TJ 2018-140","2023-12-31","6","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[775,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5—20m³厢式果蔬烘干机","云南精旭农机制造有限公司","果蔬烘干机","5HG-6D","有效烘干容积:6m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","外形尺寸（长×宽×高）mm：3200×2000×1900、烘干室容积：6m3、耗电率（kw·h）/kg：1.8、结构型式：密封箱体式、供热方式型号:U型,冷/热循环风机电机功率:0.37和0.08,供热方式数量:3,冷/热循环风机数量:2,干燥不均匀度:≤8%","GZNJ/TJ 2018-142","2023-12-31","6","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[776,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积20—40m³厢式果蔬烘干机","广西平乐杨帆农业科技有限公司","果蔬烘干机","5HSW-21","有效烘干容积:21m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","烘干机总功率4.68KW，风机功率4.5KW,离心风机功率0.18KW。","T202245450012","2027-03-29","4.68","购机补贴(非通用类)","广西壮族自治区","评阅通过","","","","",""]
[777,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积20—40m³厢式果蔬烘干机","河南润安机械有限公司","果蔬烘干机","5HDG-25","有效烘干容积:25m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","结构型式：箱式；\n外形尺寸（长×宽×高）mm：（5230×2450×2430）±100；\n烘干室容积m3：25±5%；\n干燥能力\tkg/h：≥2.0；\n供热方式型号\t：SRY；\n供热方式类型\t：电加热；\n供热方式数量\t个：9；","GZNJ/TJ 2019-148","2023-12-31","29.352","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[778,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积20—40m³厢式果蔬烘干机","云南精驰农机有限公司","果蔬烘干机","5HG-21D","有效烘干容积:21m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","规格型号：5HG-21D，外形尺寸（长×宽×高）mm：4250×2900×2500、供热方式类型：U型、烘干室容积：21m3、耗电率（kw·h）/kg：≤1.0、结构型式：密封箱体式、供热方式：整体脱水。供热方式型号：1.8kW电加热管，供热方式数量：6，干燥能力：≥15.3kg/h","GZNJ/TJ 2018-141","2023-12-31","12.5","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[779,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积20—40m³厢式果蔬烘干机","云南精旭农机制造有限公司","果蔬烘干机","5HG-21D","有效烘干容积:21m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","外形尺寸（长×宽×高）mm：4900×2900×2500、供热方式类型：U型电加热管、烘干室容积：21m3、耗电率（kw·h）/kg：1.0、结构型式：密封箱体式、供热方式：整体脱水，冷/热循环风机电机功率：1.5和0.08，冷/热循环风机数量：2，供热方式数量：6，干燥能力：≥15.3kg/h，干燥不均匀度：≤8%","GZNJ/TJ 2018-143","2023-12-31","12.5","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[780,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积40m³及以上厢式果蔬烘干机","广西平乐杨帆农业科技有限公司","果蔬烘干机","5HSW-53","有效烘干容积:53m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","总功率9.08KW,热风风机功率8.9KW，离心风机功率0.18KW。","T202245450015","2027-03-29","9.08","购机补贴(非通用类)","广西壮族自治区","评阅通过","","","","",""]
[781,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积40m³及以上厢式果蔬烘干机","云南精旭农机制造有限公司","果蔬烘干机","5HG-40D","有效烘干容积:40m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","外形尺寸（长×宽×高）mm：6200×3200×2800、供热方式类型：U型电加热管、烘干室容积：40m3、耗电率（kw·h）/kg：0.5、结构型式：密封箱体式、供热方式：整体脱水，冷/热循环风机电机功率：2个1.5和1个0.08kw,冷/热循环风机数量:3,供热方式数量:12,供热方式类型:1.8kW电加热管,干燥能力:≥30.0kg/h","GZNJ/TJ 2018-144","2023-12-31","25","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[782,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5—20m³热泵型厢式果蔬烘干机","杭州真心热能电器有限公司","多功能热泵果蔬烘干机","5HGB-6.5","有效烘干容积:6.5m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):2.52kW","型号名称：5HGB-6.5多功能热泵果蔬烘干机 烘干机总功率：14kW 有效烘干容积：6.5m³ 有效烘干面积：45㎡ 烘干强度：≥0.3kg/（㎡.h）（萝卜、三七、何首乌、坚果等）","T202169690046","2026-05-10","14","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[783,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5—20m³热泵型厢式果蔬烘干机","江西天泉热能科技有限公司","果蔬烘干机","KFDXQS-35Ⅱ","有效烘干容积:16.4m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):25kW","1、烘干方式：整体脱水；2、加热方式：热泵供热(9.2kW)；3、温湿控制方式：相对湿度控制；4、结构型式：厢式；5、外形尺寸（长×宽×高）mm：5500×2700×2275；6、烘干室内部（长×宽×高）mm：3000×2550×2150=16.4m³；6、风机功率kW：2.2；7、有效干燥体积：16.4m³；8、有效干燥面积：100平方（16层）；9、电辅热功率kW:9.0；10、安全装置：漏电保护器。","黑垦鉴2019025（续）","2023-12-31","25","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[784,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5—20m³热泵型厢式果蔬烘干机","昆明百亿农业机械有限公司","果蔬烘干机","5HG-5K","有效烘干容积:5m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):2.5kW","1、结构型式：厢式；2、烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：2350×1730×1580（mm）；3、烘干机总功率：6.39kW；4、热风温度范围：室温～70℃（可调）；5、处理量(湿物料)：≥1.5kg/h（萝卜）；6、有效烘干容积：5m³；7、烘干室内可容纳烘料架数量：1架；8、烘料架每架可容纳物料盘层数：4层；9、物料盘内廓尺寸（长×宽×高）：1440×900×25（mm）；10、物料盘材质：不锈钢；11、有效烘干面积：5.1㎡；12、热风风机型号名称：GKF/B4D-2烘烤专用高温轴流风机；13：热风风机电机功率：0.75kW；14、热风风机数量：1；15、排湿风机型号名称：FZY200-2高效节能低噪音外转子方形轴流式通风机；16、排湿风机电机功率：0.07kW；17、排湿风机数量：2；18、电加热炉(或电辅助加热管) 型号名称：U型翅片加热管；19、电加热管功率：1kW；20、电加热管数量：3；21、热泵型号名称：PW030-KZHG空气能热泵烘干机组；22、热泵数量：1；23、热泵额定功率（输入功率）：2.5kW；24、温控仪型号：XY-RB01；25、温度控制范围：0～70℃；26、温度测点数：2；27、湿度仪型号：XY-RB01；28：湿度显示范围：0～99%RH；29、湿度测点数：2","T202270700050","2027-06-13","6.39","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[785,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","广西平乐杨帆农业科技有限公司","果蔬烘干机","5HRB-22","有效烘干容积:22m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):6.4kW","总功率14.9KW,热风风机功率2.25KW,排湿风机0.25KW.","T202245450013","2027-03-29","14.9","购机补贴(非通用类)","广西壮族自治区","评阅通过","","","","",""]
[786,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","杭州真心热能电器有限公司","空气源热泵果蔬烘干机","5HG-30K","有效烘干容积:30m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):28kW","型号名称：5HG-30K空气源热泵果蔬烘干机      装机总功率：37kW      烘干室容积：30m³","GZNJ/TJ 2019-220","2023-12-31","37","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[787,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","河南润安机械有限公司","果蔬烘干机","5HBG-22","有效烘干容积:22m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):10.8kW","结构型式\t：箱式；\n外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t：（7185×2600×2300）；\n供热方式型号：HTDM-12；\n供热方式类型：热泵；\n烘干室容积m3\t：22±5%；\n辅助电加热功率（适用时）kW：9；\n冷/热循环风机电机功率\tkW：0.55；\n冷/热循环风机数量\t个：12","GZNJ/TJ 2019-149","2023-12-31","26.4","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[788,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","河南润安机械有限公司","果蔬烘干机","5HBG-35","有效烘干容积:38.56m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):16.8kW","结构型式(槽式、厢式、隧道式)：厢式；\n烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）mm：8075×3000×2780；\n烘干机总功率\tkW：48.55；\n热风温度范围\t℃：室温-75；\n处理量(湿物料)\tkg/h：60；\n有效烘干容积\tm3：38.56；\n烘干室内可容纳烘料架数量架：12；\n烘料架每架可容纳物料盘层数\t层：10；\n物料盘内廓尺寸（长×宽×高）mm：1170×840×68；\n物料盘材质：镀锌钢\n有效烘干面积\tm2：118；","鄂2020153","2025-09-29","48.55","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[789,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","河南天赫伟业能源科技有限公司","果蔬烘干机","5HGZ-20","有效烘干容积:20.8m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):13.9kW","型号名称：5HGZ-20型果蔬烘干机\n外形尺寸（长×宽×高）mm：6180×3080×2310\n干燥室内部尺寸(长×宽×高)mm：3730×2715×2100\n烘干室容积m3：20.8\n烘干有效面积m2：91.14\n批次平均水分蒸发量kg/h：20\n加热方式：电加热（空气能热泵10.53kW）\n风机型号：循环：MSW63 2-2；排湿：GKF/F3 S-2\n风机台数：台\n循环风机：12；排湿风机：1\n风机功率kW：循环：3（0.25×12个）；排湿：0.37\n配套总功率kW：13.9","鄂2018135","2022-12-31","13.9","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[790,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","江西天泉热能科技有限公司","果蔬烘干机","5HGB-23","有效烘干容积:22.8m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):4.6kW","1、烘干方式：整体脱水；2、加热方式：热泵供热(4.6kW)；3、温湿控制方式：相对湿度控制；4、结构型式：厢式；5、外形尺寸（长×宽×高）mm：5950×3150×2975；6、烘干室内部（长×宽×高）mm：4000×3000×1900=22.8m³；6、风机功率kW：3.25；7、有效干燥体积：22.8m³；8、有效干燥面积：100平方（16层）；9、电辅热功率kW:9.0；10、安全装置：漏电保护器。","T202236360007","2027-03-03","17.05","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[791,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","西峡县鸿丰机械设备有限公司","果蔬烘干机","5HG-15","有效烘干容积:21m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):10.5kW","结构形式（槽式、厢式、隧道式）\t：厢式；\n烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t：6800×3400×2600；烘干机总功率kW：21.34；热风温度范围\t℃：室温-80；处理量（湿物料）kg/h：≥20（萝卜）；有效烘干容积m3：21；烘干室内可容纳烘料架数量\t架：8；烘料架每架可容纳烘盘层数层：10；物料盘内廓尺寸（上口直径×下底直径×高）\tmm\t：1400×500×25；物料盘材质：不锈钢；有效烘干面积\tm2：58","鄂2020444","2025-12-23","21.34","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[792,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积40m³及以上热泵型厢式果蔬烘干机","广西平乐杨帆农业科技有限公司","果蔬烘干机","5HRB-51","有效烘干容积:51m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):13kW","总功率40.6KW,热风风机功率9.35KW，排湿风机0.25KW。","T202245450014","2027-03-29","40.6","购机补贴(非通用类)","广西壮族自治区","评阅通过","","","","",""]
[793,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积40m³及以上热泵型厢式果蔬烘干机","杭州真心热能电器有限公司","厢式热泵果蔬烘干机","5HGB-65","有效烘干容积:65m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):23.1kW","型号名称：5HGB-65厢式热泵果蔬烘干机 烘干机总功率：86.2kW 有效烘干容积：65m³ 有效烘干面积：260~470㎡ 处理量（湿物料）：250~860（中药材、坚果类、萝卜等） 热泵型号名称：KNXHG-85Ⅱ-G","T202169690047","2026-05-10","86.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[794,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积40m³及以上热泵型厢式果蔬烘干机","河南润安机械有限公司","果蔬烘干机","5HBG-65","有效烘干容积:68.4m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):33.6kW","结构型式(槽式、厢式、隧道式)：厢式；\n烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）mm：10465×3950×2780；\n烘干机总功率kW：87.25；\n热风温度范围℃：室温-75；\n处理量(湿物料)\tkg/h：108；\n有效烘干容积m3：68.40；\n烘干室内可容纳烘料架数量架：22；\n烘料架每架可容纳物料盘层数层：10；\n物料盘内廓尺寸（长×宽×高）mm：1170×840×68；\n物料盘材质：镀锌钢；\n有效烘干面积m2：216；","鄂2020154","2025-09-29","87.25","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[795,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬冷藏保鲜设备","库容50—100m³简易保鲜储藏设备","力喜冷冻设备（苏州）有限公司","组合冷库","ZK90","库容:90m³","库容：90m³，库温范围：0-10℃，机组总功率：5KW,总制冷量：11500W,冷却方式：风冷，工作电压：380V，融霜方式：电加热，\n面板材料：彩钢板，库板厚度：100MM,\n压缩机型号：FGH700(额定功率：4.64KW),结构型式：活塞式","T202132320369","2026-12-01","5","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[796,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬冷藏保鲜设备","库容100—200m³简易保鲜储藏设备","力喜冷冻设备（苏州）有限公司","组合冷库","ZK160","库容:160m³","库容：160m³，库温范围：0-10℃，机组总功率：7.5KW,总制冷量：16700，冷凝方式：风冷，融霜方式：电加热，\n面板材料：彩钢板，库板厚度：100MM,工作电压：380V\n压缩机型号：FGH1000(额定功率：7.14KW) 结构型式：活塞式","T202132320370","2026-12-01","7.5","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[797,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬冷藏保鲜设备","库容200—400m³简易保鲜储藏设备","力喜冷冻设备（苏州）有限公司","组合冷库","ZK250","库容:250m³","库容：250m³，库温范围：0-10℃，机组总功率：13.5KW,总制冷量：28700W,冷凝方式：风冷，融霜方式：电加热，\n面板材料：彩钢板，库板厚度：100MM,工作电压：380V\n压缩机型号：FGH1200(额定功率：12.96KW),结构型式：活塞式","T202132320371","2026-12-01","13.5","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[798,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬冷藏保鲜设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","力喜冷冻设备（苏州）有限公司","组合冷库","ZK650","库容:650m³","库温范围：0-10℃  ，库容：650m³，机组总功率：20.5KW, 总制冷量：38000W,,冷却方式：风冷，\n工作电压：380V 融霜方式：电加热 面板材料：彩钢板，库板厚度：100mm\n压缩机型号：FGH1500(额定功率：19.78kw）,结构形式：活塞式","T202132320372","2026-12-01","20.5","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[799,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350—500mm揉捻机","福建省金火机械有限公司","茶叶揉捻机","JH-6CRT-45B","揉桶直径:450mm","揉桶直径：45cm；揉桶高度：30cm；额定电压：380V；电动机功率：1.1kW；","T202135350019","2026-12-01","","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[800,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350—500mm揉捻机","泉州得力农林机械有限公司","茶叶揉捻机","DL-6CRT-35","揉桶直径:350mm","型号名称：DL-6CRT-35型茶叶揉捻机；结构型式：盘式；传动形式：皮带+蜗轮蜗杆传动\n加压型式：单柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；揉桶直径：Φ350mm；揉桶高度：250mm\n揉盘内径：Φ680mm；内棱骨：4；外棱骨：12；配套动力功率：0.55kW；揉桶回转转速：42r/min","T202134340490","2026-12-26","","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[801,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350—500mm揉捻机","泉州得力农林机械有限公司","茶叶揉捻机","DL-6CRT-40","揉桶直径:400mm","结构型式：盘式，传动型式：皮带传动，加压型式：单柱丝杆式加压，控制方式：人工控制，揉桶直径：40cm，揉桶高度：290mm，内棱骨数量：4根，外棱骨数量：12根：配套电动机额定功率：1.1kW，配套电动机额定转速：1450r/min，配套电动机额定电压：220V，揉桶回转转速：46±2r/min","闽2018010","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[802,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350—500mm揉捻机","泉州得力农林机械有限公司","茶叶揉捻机","DL-6CRT-45","揉桶直径:450mm","揉桶直径：Φ450mm；揉桶高度：300mm；揉盘内径：Φ800mm；棱骨数量内棱骨：5根；外棱骨：15根；配套动力功率：1.1kW；揉桶回转转速：45r/min","T202134340489","2026-12-26","","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[803,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径500—600mm揉捻机","福建省金火机械有限公司","茶叶揉捻机","JH-6CRT-55B","揉桶直径:550mm","外形尺寸（长×宽×高）：1480×1225×1660mm；\n揉桶直径：55cm；揉桶高度：40cm；额定电压：380V；电动机功率：2.2kW；","T202135350020","2026-12-01","","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[804,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径500—600mm揉捻机","泉州得力农林机械有限公司","茶叶揉捻机","DL-6CRT-50","揉桶直径:500mm","揉桶直径：Φ500mm；揉桶高度：320mm；揉盘内径：Φ900mm；棱骨数量：内棱骨：5根；外棱骨：15根；配套动力功率：2.2kW；揉桶回转转速：55r/min","T202134340488","2026-12-26","","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[805,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径500—600mm揉捻机","泉州得力农林机械有限公司","茶叶揉捻机","DL-6CRT-55","揉桶直径:550mm","结构型式：盘式；传动形式：皮带+蜗轮蜗杆传动；加压型式：双柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；揉桶直径：Φ550mm；揉桶高度：380mm；揉盘内径：Φ950mm；棱骨数量：内棱骨：5根；外棱骨：16根；配套动力功率：2.2kW；揉桶回转转速：45r/min","T202134340487","2026-12-26","","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[806,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径60cm及以上揉捻机（含揉捻机组）","泉州得力农林机械有限公司","茶叶揉捻机","DL-6CRT-65B","揉桶直径:65cm","结构型式：盘式；传动型式：皮带传动；加压型式：双柱丝杆式加压；控制方式：人工控制；\n揉桶直径：650mm；揉桶高度：480；揉盘内径：1120mm；棱骨数量（内棱骨）：5根；\n棱骨数量（外棱骨）：18根；配套动力功率：3kW；揉桶回转转速：44r/min","T202135350032","2026-12-01","","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[807,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）","浙江恒峰科技开发有限公司","煇锅机","6CH-2.0A","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","结构型式：滚筒式；外形尺寸（长×宽×高）（不含加热装置）mm：985×570×905；风机转速：2800r/min；加热方式：电加热；滚筒直径或炒锅口径cm：35;滚筒或炒锅工作转速：30-50r/min；控制方式：非全自动；生产率：≥2kg/h","T202133330136","2026-12-22","3.72","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[808,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）","浙江恒峰科技开发有限公司","煇锅机","6CH-3.0A","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","结构型式：滚筒式；外形尺寸（长×宽×高）（不含加热装置）mm：1170×720×1118；风机转速：2800r/min；加热方式：电加热；滚筒直径或炒锅口径cm：47.5;滚筒或炒锅工作转速：30-50r/min；控制方式：非全自动；生产率：≥3kg/h","T202133330135","2026-12-22","4.32","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[809,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）","浙江恒峰科技开发有限公司","煇锅机","6CH-8.0A","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","结构型式：滚筒式；外形尺寸（长×宽×高）（不含加热装置）mm：1315×765×1185；风机转速：2800r/min；加热方式：电加热；滚筒直径或炒锅口径cm：53.5;滚筒或炒锅工作转速：30-70r/min；控制方式：非全自动；生产率：≥8kg/h","T202133330134","2026-12-22","6.12","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[810,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²以下百叶式茶叶烘干机","福建省金火机械有限公司","茶叶烘焙机","JH-6CHZ-6","烘干面积:6.5m²;百叶式:是 ","外形尺寸（长×宽×高）:1180×1090×1895mm\n结构形式:托盘旋转式\n加热方式:电炉丝\n干燥层次:12层\n总有效摊叶面积：6.5平方米\n托盘电动机额定功率:0.03kW\n托盘电动机额定转速:1250r/min\n托盘电动机额定电压：220V","T202135350018","2026-12-01","","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[811,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶链板式烘干机","6CHB-10","烘干面积:10m²;连续自动式:是 ","结构型式：链条烘板式；外形尺寸（长*宽*高）mm：5800*1640*1800；风机转速r/min：2900；加热方式：热风加热；有效摊叶（干燥）面积㎡：10；匀叶轮工作宽度cm：84；烘板层数：4层；每层烘板有效烘干长度cm：1、2层：310,3、4层：300；生产率kg/h≥60。","T202251510055","2027-02-21","1.5","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[812,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶色选机","总执行单元数60-384个茶叶色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","茶叶色选机","6CSX-128（TWS2)","总执行单元数:128个","产品型号 / 6CSX-128(TWS2)茶叶色选机；外形尺寸（长×宽×高）  1530×1300×1500mm；层数 / 单层；执行单元数  128个；配套功率0.8KW；传感器 / 彩色线阵 CCD","T202134340233","2026-10-31","0.8","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[813,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶色选机","总执行单元数60-384个茶叶色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","茶叶色选机","6CSX-192S","总执行单元数:192个","产品型号 / 6CSX-192S茶叶色选机；外形尺寸（长×宽×高）  1620×2300×2900mm；层数 / 双层；执行单元数  192个；配套功率4.0KW；传感器 / 彩色线阵 CCD","T202134340234","2026-10-31","4.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[814,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶色选机","总执行单元数60-384个茶叶色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","茶叶色选机","6CSX-64（TWS1）","总执行单元数:64个","产品型号 / 6CSX-64(TWS1)茶叶色选机；外形尺寸（长×宽×高）  1620×920×1500mm；层数 / 单层；执行单元数  64个；配套功率0.6KW；传感器 / 彩色线阵 CCD","T202134340232","2026-10-31","0.6","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[815,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","茶叶色选机","6CSX-480S","总执行单元数:480个","产品型号 / 6CSX-480S茶叶色选机；外形尺寸（长×宽×高） 2800×2100×2830mm；层数 / 双层；执行单元数  480个；配套功率5.0KW；传感器 / 彩色线阵 CCD","T202134340235","2026-10-31","5.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[816,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","茶叶色选机","6CSX-720S","总执行单元数:720个","型号名称：6CSX-720S 茶叶色选机；外形尺寸 （长×宽×高）2530×2400×2900mm；层数 2层 ；总执行单元数720个；功率5.5KW；传感器型式 / 彩色线阵 CCD","T202134340236","2026-10-31","5.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[817,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","茶叶色选机","6CSX-256ⅡA","总执行单元数:512个","6CSX-256ⅡA型茶叶色选机详细配置参数：总执行单元数(个):512(64×4×2），单块板执行单元数64个，传感器型式：彩色线阵CCD，外形尺寸（mm）:2130×1754×2628，层数:双层，结构型式：溜板，整机重量（kg）:920 ；色选机工作所需的功率（kw）:3.95(电器功率3，电机功率0.95)。","T202134340500","2026-12-26","3.95","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[818,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","茶叶色选机","6CSX-384ⅢC","总执行单元数:1536个","6CSX-384ⅢC型茶叶色选机详细配置参数：总执行单元数(个):1536(64×6×4），单块板执行单元数64个，传感器型式：彩色线阵CCD，外形尺寸（mm）:2330×2355×2987，层数:三层，结构型式：溜板，整机重量（kg）:1850 ；色选机工作所需的功率（kw）:8.45(电器功率7.2，电机功率1.25)。","T202134340499","2026-12-26","8.45","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[819,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","河南华晨农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","华晨福迪400","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","整机驱动型式： 两驱，整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm： 3600×1560×2340、安全架顶，轴距 mm： 1800，常用轮距(前轮/后轮) mm： 1230/1270，轮距(前轮/后轮) mm ：1030、1130、1230/1170-1270，最小离地间隙及部位 mm： 330、前桥底部，最小使用质量 kg： 1585，最小使用比质量 kg/kW ：53.73","T202100411848","2026-12-30","29.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0531","国家拖拉机质量监督检验中心","LT16GK0351","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[820,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","山东鑫华拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","XH400-A","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","标定功率：29.5kw（40马力），驱动方式：两轮驱动；","T202100371803","2026-12-30","29.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201702078","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2016)委检字整机类第1041号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[821,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TY400-D","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动型式：两驱；发动机标定功率（kw）：29.5kw；外廓尺寸(长×宽×高)：3195×1310×2170（至安全架顶）；轴距：1580；常用轮距(前轮/后轮)：980/1000；最小离地间隙及部位mm：300（转向油缸固定螺栓）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：970；最小使用质量：1350；标准配重(前/后)：9/20；档位数(前进/倒退)：8/2；动力输出轴转速（r/min）：720；轮胎型号(前轮/后轮)：636×176-12/13.6-20","T202100231462","2026-12-30","29.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202008022","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX024","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[822,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TY450-D","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动型式：两轮驱动；发动机标定功率（kw）：33.1kw；外廓尺寸(长×宽×高)：3195×1310×2170（至安全架顶）；轴距：1645；轮距(前轮/后轮)：980/930-1150；最小离地间隙及部位（mm）：300（转向油缸固定螺栓）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：970；最小使用质量：1350；标准配重(前/后)：9/20；档位数(前进/倒退)：8/2；动力输出轴标准转速（r/min）：720；轮胎型号(前轮/后轮)：636×176-12/13.6-20","T202100231462","2026-12-30","33.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202008022","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX024","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[823,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东华东拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HD500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","标定功率：36.8kw（50马力），驱动方式：两轮驱动；","T202100321639","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201906015","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201611032","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[824,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东华东拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HD500-D","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","标定功率：36.8kw（50马力），驱动方式：两轮驱动；","T202100321639","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201906015","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201611032","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[825,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","TA500-E","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：50马力；驱动方式：两驱；外廓尺寸（长×宽×高）：3520×1450×2300（安全架顶部）mm；轴距：1850mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1027mm；最小使用质量：1425kg；最小使用比质量：38.7kg/kW；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202200370060","2027-04-10","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202106034","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201711012","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[826,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东鑫华拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","XH500-B","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","标定功率：36.8kw（50马力），驱动方式：两轮驱动；","T202100371801","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201702078","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2016)委检字整机类第1045号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[827,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东鑫华拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","XH500D","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","标定功率：36.8kw（50马力），驱动方式：两轮驱动；","T202100371805","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201702079","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2016)委检字整机类第1049号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[828,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M500-2S","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：36.8KW","T202200430102","2027-04-10","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202110009 NW202110011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021010904","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[829,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M500-3A","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：36.8KW","T202200430103","2027-04-10","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202110022 NW202110021","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021041002","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[830,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH550-D","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ","整机驱动型式：两驱；发动机标定功率（kw）：40.5kw；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3510×1340×2170(安全架顶)；轴距:1820mm；常用轮距(前轮/后轮)：1000/1000；最小离地间隙及部位mm：280(牵引架底部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：970；最小使用质量：1590kg；标准配重(前/后)：42/60；档位数(前进/倒退):8/2；发动机与离合器连接方式:直联；翻倾防护装置型号：TH1004.46.003BZ；型式：安全框架；动力输出轴转速（r/min）：540/760；轮胎型号(前轮/后轮)：636×176-12/13.6-20","T202100231464","2026-12-30","40.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202008022","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX025","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[831,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东华东拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HD600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","标定功率：44.1kw（60马力），驱动方式：两轮驱动；","T202100321639","2026-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201906015","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201611032","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[832,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","TA600-E","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：60马力；驱动方式：两驱；外廓尺寸（长×宽×高）：3520×1450×2300（安全架顶部）mm；轴距：1850mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1027mm；最小使用质量：1425kg；最小使用比质量：32.3kg/kW；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202200370060","2027-04-10","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202106034","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201711012","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[833,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M600-2S","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：44.2KW","T202200430102","2027-04-10","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202110009 NW202110011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021010904","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[834,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M600-3A","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：44.2KW","T202200430103","2027-04-10","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202110022 NW202110021","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021041002","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[835,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF700-7","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：51.5kW/70马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量（kg）：2580（安全架）、2730（驾驶室）","08020P10055R0M","2025-12-19","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1171、FH21GW0811、FH20GW1561、FH21GW0551","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT21GK0071","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[836,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M700-2S","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：51.5kW","T202200430102","2027-04-10","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202110009 NW202110011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021010904","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[837,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M700-3A","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：51.5kW","T202200430103","2027-04-10","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202110022 NW202110021","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021041002","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[838,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX800","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：58.8kW/80马力；驱动方式：两轮驱动","T202100021131","2026-12-30","58.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH20GW0551/FH19GW0881","国家拖拉机质量监督检验中心","LT09GK0121","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[839,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME800-7","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：58.8kW（选装59kW）/80马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量（kg）：1850（安全架）、1950（驾驶室）","08020P10055R0M","2025-12-19","59","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1031、FH21GW1081、FH21GW1091、FH21GW1071、FH21GW1121","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT21GK0031","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[840,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF800-7","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：58.8kW/80马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量（kg）：2580（安全架）、2730（驾驶室）","08020P10055R0M","2025-12-19","58.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1171、FH21GW0811、FH20GW1561、FH21GW0551","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT21GK0071","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[841,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MY800-8","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：58.8kW/80马力；驱动方式：两轮驱动；最小使用质量：2850kg(安全架）/2950kg(驾驶室）","T202200410086","2027-04-10","58.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1631/FH21GW1621/FH21GW1671/FH21GW1681","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT21GK0101","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[842,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LX900","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：66.2kW/90马力；驱动方式：两轮驱动","T202100021131","2026-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH19GW0871/FH20GW0551/FH19GW0881","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT09GK0121","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[843,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF900-7","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：66.2kW/90马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量（kg）：2850（安全架）、2990（驾驶室）","08020P10055R0M","2025-12-19","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1171、FH21GW0811、FH20GW1561、FH21GW0551","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT21GK0071","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[844,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MY900-8","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：66.2kW/90马力；驱动方式：两轮驱动；最小使用质量：2850kg(安全架）/2950kg(驾驶室）","T202200410086","2027-04-10","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1631/FH21GW1621/FH21GW1671/FH21GW1681","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT21GK0101","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[845,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1400-5","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：103；发动机与离合器联接方式：直联式","T202232320051","2027-05-29","103","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW1741/FH21GW1911","国家拖拉机质量检验检测中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","LT21GK0281 ","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量检验检测中心）"]
[846,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1500-5","功率:150马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：110.3；发动机与离合器联接方式：直联式","T202232320051","2027-05-29","110.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW1741/FH21GW1911","国家拖拉机质量检验检测中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","LT21GK0281 ","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量检验检测中心）"]
[847,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1600-5","功率:160马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动轮数：两轮驱动；发动机标定功率（kW）：118；发动机与离合器联接方式：直联式","T202232320051","2027-05-29","118","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW1741/FH21GW1911","国家拖拉机质量检验检测中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","LT21GK0281 ","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量检验检测中心）"]
[848,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MY1000-8","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：73.5kW/100马力；驱动方式：两轮驱动；最小使用质量：2890kg(安全架）/2990kg(驾驶室）；最小使用比质量：39.32kg/kW(安全架）/40.68kg/kW(驾驶室）","T202200410086","2027-04-10","73.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1631/FH21GW1621/FH21GW1671/FH21GW1681","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT21GK0101","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[849,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","河南华晨农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","华晨福迪404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机驱动型式：四驱，整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm ：3650×1600×2270、安全架顶，轴距 mm： 1840，常用轮距(前轮/后轮)mm： 1250/1270，轮距(前轮/后轮) mm：1250/1170-1270，最小离地间隙及部位 mm 290、前桥底部，最小使用质量 kg： 1760，最小使用比质量 kg/kW： 59.66","T202100411847","2026-12-30","29.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0531","国家拖拉机质量监督检验中心","LT16GK0361","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[850,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","河南华晨农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","华晨福迪404D","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机驱动型式： 四驱，整机用途： 园艺，整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm ：3300×1400×2100、安全架顶，轴距 mm： 1750，常用轮距(前轮/后轮) mm： 1030/1070，轮距(前轮/后轮) mm： 1030/1070，最小离地间隙及部位 mm： 230、前桥底部，最小使用质量 kg：1390，最小使用比质量 kg/kW ：47.12","T202100411845","2026-12-30","29.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0521","国家拖拉机质量监督检验中心","LT16GK0371","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[851,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","河南华晨农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","华晨福迪454D","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机驱动型式： 四驱；整机用途： 园艺，整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm： 3300×1400×2100、安全架顶，轴距或履带接地长 mm 1750，常用轮距(前轮/后轮) mm ：1030/1070，轮距(前轮/后轮) mm ：1030/1070，最小离地间隙及部位 mm： 230、前桥底部，最小使用质量 kg： 1390，最小使用比质量 kg/kW 41.99","T202100411845","2026-12-30","33.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH17GW0521","国家拖拉机质量监督检验中心","LT16GK0371","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[852,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东鑫华拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","XH404-A","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率：29.5kw（40马力），驱动方式：四轮驱动；","T202100371802","2026-12-30","29.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201702078","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2016)委检字整机类第1043号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[853,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M404","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动, 结构尺寸（长×宽×高）mm:安全架/3500×1590×2360， 轴距（mm）:1895, 常用轮距（前轮/后轮)（mm）:1200,1300/1200,1300，最小使用质量（kg）:1650，标准配重（前/后）kg：70/60，档位数（前进/倒退）:8/2，主变速挡位数/4+1，副变速挡位数/2，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架，转向系型式：全液压，转向操纵机构/方向盘，转向机构型式/前轮转向，传动系变速箱体数量/2个，变速箱(器)型式/机械平面组成式，主变速位置/在第2变速箱中，主/副变速箱换挡方式/机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：6.50-16/11.2-24","T202100221400","2026-12-30","29.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","安全架：WJ2021BFH11G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","2016KKX090","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[854,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M454","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动， 结构尺寸（长×宽×高）mm:安全架/3500×1640×2350， 轴距（mm）:1850, 常用轮距（前轮/后轮）（mm）:1200、1300/1200、1300，最小使用质量（kg）:1680，标准配重（前/后）kg：70/60，档位数（前进/倒退）:8/2，主变速档位数/4+1，副变速档位数/2，发动机与离合器连接方式：直联，翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架，转向系型式：全液压，转向操纵机构/方向盘，转向机构型式/前轮转向，传动系箱体数量/2个，变速箱(器)型式/机械平面组成式，主变速箱位置/在第2变速箱中，主/副变速箱换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/11.2-28","T202100221400","2026-12-30","33.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","安全架：WJ2021BFH11G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2017FKKX011","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[855,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TY404-D","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四驱；发动机标定功率（kw）：29.5kw；外廓尺寸(长×宽×高)：3195×1310×2170（至安全架顶）；轴距：1700；常用轮距(前轮/后轮)：1030/990；最小离地间隙及部位mm：235（前桥壳体底部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：970；最小使用质量：1450；标准配重(前/后)：9/20；档位数(前进/倒退)：8/2；动力输出轴转速（r/min）：720；轮胎型号(前轮/后轮)：657×176-12/13.6-20","T202100231463","2026-12-30","29.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202008022","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX023","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[856,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TY454-D","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四驱；发动机标定功率（kw）：33.1kw；外廓尺寸(长×宽×高)：3195×1310×2170（至安全架顶）；轴距：1755；常用轮距(前轮/后轮)：1030/990；最小离地间隙及部位mm：235(前桥壳体底部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：970；最小使用质量：1450；标准配重(前/后)：9/20；档位数(前进/倒退)：8/2；动力输出轴转速（r/min）：720；轮胎型号(前轮/后轮)：657×176-12/13.6-20","T202100231463","2026-12-30","33.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202008022","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX023","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[857,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","北京弗雷森拖拉机有限公司","轮式拖拉机","FS-554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸：4050*1620*2570(mm)；驱动形式：四轮驱动；标定功率：40.5kW；发动机型号YCD4R23T8-55；档位数：前进12/倒退12；前后轮胎：8.3-20/12.4-28,轴距：2050mm,轮距（前轮/后轮）或轨距：1280/1300（mm），最小离地间隙：310mm,最小使用质量kg：2368","T202100411842","2026-12-30","40.5","购机补贴(通用类)","北京市","评阅通过","","2011QT2075","农业部农业机械试验鉴定总站","2009KSS030","河南省农业机械试验鉴定站"]
[858,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF504-D1","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","四轮驱动，外观3010*1275*2190(mm），轴距1500mm，常用前轮轮距960/960(mm),最小离地间隙250mm，最小使用质量1510kg,液压转向，主档位4+1，副档位2，发动机与离合器为直联，电启动，最小使用比质量41.03(kg/kw),发动机配套云内YN4H050-30CR,安全架。","T202232320049","2027-05-29","36.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH20GW0141","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","YH2021WJ01223","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[859,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机驱动型式：四驱；发动机标定功率（kW）：36.8；最小使用质量（kg）：2415（安全框架）、2615（简易驾驶室）；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:65.63（安全框架）、71.06（简易驾驶室）；排放标准：第三阶段。","T202200370070","2027-04-10","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH21GW1701/FH21GW1691","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）/国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","WT202008013","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[860,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD504-N","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机驱动型式：四驱；发动机标定功率（kW）：36.8；最小使用质量（kg）：1930；最小使用比质量（kg/kw）:52.45；排放标准：第三阶段。","T202200370070","2027-04-10","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH21GW1551","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","WT202008013","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[861,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD554","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机驱动型式：四驱；发动机标定功率（kW）：40.5；最小使用质量（kg）：2545（安全框架）、2745（简易驾驶室）；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:62.84（安全框架）、67.78（简易驾驶室）；排放标准：第三阶段。","T202200370070","2027-04-10","40.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH21GW1701/FH21GW1691","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）/国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","WT202008013","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[862,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","广西合浦县惠来宝机械制造有限公司","轮式拖拉机","HL504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","配置直列、水冷、四冲程、自然吸气的玉柴50马力国三发动机；干式空气滤清器；液压悬挂系统型式为分置式后置三点悬挂1类","T201900430042","2024-10-22","36.8","购机补贴(通用类)","广西壮族自治区","评阅通过","","FH19GW0231","国家拖拉机质量监督检验中心","LT18GK0141","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[863,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","几何重工（山东）有限公司","轮式拖拉机","JH504-E","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：3450×1530×2420（安全架顶）；轴距或履带接地长：1790mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1300/1240mm；整机最小离地间隙：350mm（牵引框底部）；最小使用质量：1470kg；整机标准配重(前/后)：48/56kg ；整机最小使用比质量：39.95kg/kW（安全架）；档位数(前进/倒退)：8/2；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T202200340035","2027-04-10","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202108037","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","GY20210003K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[864,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野智惠拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","BY504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长x宽x高及部位）(mm）：3350×1560×2350(安全架顶)；最小使用质量（kg）：1560；功率（kW）：36.8；最小使用比质量(kg/kW)：42.39；PTO转速(r/min)：540/720；","T202000321103","2025-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","FH20GW1081","国家拖拉机质量监督检验中心","(2020)2240122","潍坊市产品质量检验所"]
[865,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东巴博斯重工有限公司","轮式拖拉机","504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式:四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3480×1600×2270(安全架顶）；最小使用质量:1670kg；最小使用比质量:45.38kg/kW；最小离地间隙及部位:320(前桥中部放油螺栓）;发动机型号:SD4DW3D;发动机标定功率:36.8kW；排放阶段：国三；选装发动机型号：4N28T31/504；标定功率：36.8kW；发动机生产厂：浙江新柴股份有限公司；排放阶段：国三","鄂2020228","2025-11-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ118","湖北三智农业机械检测有限公司","NJJC20191241","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[866,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东华东拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HD504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率：36.8kw（50马力），驱动方式：四轮驱动；","T202100321640","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201906015","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201611033","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[867,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东骏田农业装备有限公司","轮式拖拉机","504-H","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","机型：504-H  马力数值：50 马力    驱动方式：4轮驱动     整机外形mm（长*宽*高）：3645*1480*2380（安全架） /3645*1480*2480 （驾驶室） 常用轮距mm:1100/1150  轴距mm：1910    最小使用质量kg：1650 (安全架)1760（驾驶室）发动机型号：YN4H055-30VE     发动机厂家：山东云内动力有限责任公司     发动机功率：36.8KW 发动机转速：2400r/min 排放阶段：国三","T202200430096","2027-04-10","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021HFH02G     WJ2021HFH01G","河南省拖拉机柴油机产品监督检验中心","WT202003005","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[868,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东瑞田智能科技有限公司","轮式拖拉机","RT504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：3580×1560×2500（安全架顶部）；最小使用质量(kg)：1700；功率(kW)：36.8；最小使用比质量(kg/kW)：46.20； 选装配副变速最小使用质量(kg)：1702；选装配副变速最小使用比质量(kg/kW)：46.25；PTO转速(r/min)：540/720","T202200430093","2027-04-10","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH014","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240021","潍坊市产品质量检验所"]
[869,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","LC504-G","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：2850×1290×2180mm；轴距或履带接地长：1460mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：950/1000mm；整机最小离地间隙：265mm；最小使用质量：1280kg；整机标准配重(前/后)：0/30kg ；整机最小使用比质量：34.78kg/kW；档位数(前进/倒退)：8+2；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T202200340034","2027-04-10","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202108036","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","CY20210014K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[870,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD504-E","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：3600×1530×2420mm；轴距或履带接地长：1790mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1300/1240mm；整机最小离地间隙：350mm；最小使用质量：1470kg；整机标准配重(前/后)：48/56kg ；整机最小使用比质量：39.95kg/kW；档位数(前进/倒退)：8+2；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T202200340032","2027-04-10","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202108035","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","CY20210002K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[871,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","NA504-E1","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：50马力；驱动方式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）：3070×1320×2110（安全架顶部）mm；轴距：1520mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：702mm；最小使用质量：1400kg；最小使用比质量：38.0kg/kW；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202200370061","2027-04-10","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202106034","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201803034","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[872,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东鑫华拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","XH504-B","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率：36.8kw（50马力），驱动方式：四轮驱动；","T202100371800","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201702078","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2016)委检字整机类第1047号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[873,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东鑫华拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","XH504D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率：36.8kw（50马力），驱动方式：四轮驱动；","T202100371804","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201702079","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","(2016)委检字整机类第1051号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[874,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动，结构尺寸（长×宽×高）mm:安全架/3600×1650×2390， 轴距（mm）:1950常用轮距（前轮/后轮）（mm）:1200、1300/1200、1300，最小使用质量（kg）:1870，标准配重（前/后）kg：70/60，档位数（前进/倒退）:8/2，主变速档位数/副变速档位数/其他档位数：4+1/2，发动机与离合器连接方式：直联，倾翻防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架，转向系型式：全液压，转向系转向操纵机构/方向盘，转向系转向机械型式/前轮转向，传动系变速箱体数量/2个，变速箱（器）型式/机械平面组成式，主/副变速箱换挡方式：机械有级档，轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/12.4-28","T202100221401","2026-12-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","安全架：WJ2021BFH11G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2017GKKX007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[875,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊东科重工农业装备有限公司","轮式拖拉机","DK504-B","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸：3600×1640×2550；驱动型式：四轮驱动；功率：36.8kW; 发动机型号及制造商：YN4H055-30VE；山东云内动力有限责任公司：轴距：1850; 最小使用质量：1600; 配重：55/108; 档位数：8/2/0; 变速箱型式：(4+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架：有防翻架，选装驾驶室。","T202200320028","2027-04-10","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021CFH09G ","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004015","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[876,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊浩博农业装备有限公司","轮式拖拉机","HD504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率:36.75kW(50马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用质量：1500kg；最小使用比质量:40.81kg/kW（安全架）、；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：2850×1230×2010mm(安全架顶部）；轴距：1560 mm；挡位数(前进/倒退)：8/2；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-12/13.6-20。","T202200430094","2027-04-10","36.75","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240048","潍坊市产品质量检验所"]
[877,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","NF504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：50马力；驱动型式：四轮驱动","T202242420026","2027-03-23","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107007/NW202107008","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HB21SJ0062K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[878,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","NF504-1","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：50马力；驱动型式：四轮驱动","T202242420026","2027-03-23","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107007/NW202107008","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HB21SJ0062K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[879,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","NH504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：50马力；驱动型式：四轮驱动","T202242420027","2027-03-23","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021GFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HB21SJ0063K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[880,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","NH504-1","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：50马力；驱动型式：四轮驱动","T202242420027","2027-03-23","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021GFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HB21SJ0063K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[881,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","X504C","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：50马力；驱动型式：四轮驱动","T202242420025","2027-03-23","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107004","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HB21SJ0058K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[882,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","X504C-1","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：50马力；驱动型式：四轮驱动","T202242420025","2027-03-23","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107004","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HB21SJ0058K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[883,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","X504Y","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：50马力；驱动型式：四轮驱动","T202242420024","2027-03-23","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107004","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HB21SJ0057K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[884,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","X504Y-1","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：50马力；驱动型式：四轮驱动","T202242420024","2027-03-23","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107004","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HB21SJ0057K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[885,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","XF504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：50马力；驱动型式：四轮驱动","T202242420023","2027-03-23","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107002/NW202107003/NW202107005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HB21SJ0056K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[886,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","XF504-1","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：50马力；驱动型式：四轮驱动","T202242420023","2027-03-23","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107002/NW202107003/NW202107005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HB21SJ0056K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[887,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH554-D","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机驱动型式：四驱；发动机标定功率（kw）：40.5kw；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3510×1340×2170(安全架顶)；轴距:1900mm；常用轮距(前轮/后轮)：1030/1000；最小离地间隙及部位mm：235(前桥壳体底部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：970；最小使用质量：1715kg；标准配重(前/后)：42/60；档位数(前进/倒退):8/2；发动机与离合器连接方式:直联；翻倾防护装置型号：TH1004.46.003BZ；型式：安全框架；动力输出轴转速（r/min）：540/760；轮胎型号(前轮/后轮)：757×176-12/13.6-20","T202100231465","2026-12-30","40.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202008022","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017AKKX001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[888,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF604-D1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","四轮驱动，外观3010*1280*2190(mm），轴距1500mm，常用前轮轮距960/960(mm),最小离地间隙250mm，最小使用质量1550kg,液压转向，主档位4+1，副档位2，发动机与离合器为直联，电启动，最小使用比质量比35.15(kg/kw),发动机常柴4G33T-60G31E,安全架。","T202232320049","2027-05-29","44.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH20GW0141","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","YH2021WJ01223","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[889,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD604-N","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机驱动型式：四驱；发动机标定功率（kW）：44.2；最小使用质量（kg）：1990；最小使用比质量（kg/kw）:45.02；排放标准：第三阶段。","T202200370070","2027-04-10","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH21GW1551","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","WT202008013","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[890,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","几何重工（山东）有限公司","轮式拖拉机","JH604-E","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：3600×1530×2420（安全架顶）；轴距或履带接地长：1890mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1300/1240mm；整机最小离地间隙：350mm（牵引框底部）；最小使用质量：1680kg；整机标准配重(前/后)：48/56kg ；整机最小使用比质量：38.1kg/kW（安全架）；档位数(前进/倒退)：8/2；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T202200340035","2027-04-10","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202108037","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","GY20210003K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[891,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野智惠拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","604-F","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长x宽x高及部位）(mm）：3480×1580×2400（安全架顶）；最小使用质量（kg）：1810；功率（kW）：44.1；最小使用比质量(kg/kW)：41.04；PTO转速(r/min)：540/720","T202200320029","2027-04-10","44.1","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","FH21GW0861","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","（2020）2240122","潍坊市产品质量检验所"]
[892,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野智惠拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","BY604-A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长x宽x高及部位）(mm）：3480×1580×2350(安全架顶)；最小使用质量（kg）：1760；功率（kW）：44.2；最小使用比质量(kg/kW)：39.81；PTO转速(r/min)：540/720；","T202000321103","2025-12-30","44.2","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","FH20GW1081","国家拖拉机质量监督检验中心","(2020)2240122","潍坊市产品质量检验所"]
[893,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","青州市国昊机械有限公司","轮式拖拉机","604B","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","四轮驱动；整机外形尺寸(mm)：3520*1580*2350（安全架顶部）；轴距（mm）：1800；常用轮距（mm）：1200/1170；最小使用质量(kg)：1720；标准配重（前/后）kg:100/240；最小使用比质量（kg/kW)：39；发动机型号：YN4EZ060-32CR；制造商：山东云内动力有限责任公司；标定功率：44.1kW；排放标准：国三","鄂2020013","2025-04-11","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2019FHZ082","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909050","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[894,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东华东拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HD604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率：44.1kw（60马力），驱动方式：四轮驱动；","T202100321640","2026-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201906015","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","W201611033","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）"]
[895,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东骏田农业装备有限公司","轮式拖拉机","604-H","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","机型：604-H  马力数值：60 马力    驱动方式：4轮驱动   整机外形mm（长*宽*高）：3645*1480*2380（安全架）/ 3645*1480*2480（驾驶室） 常用轮距mm:1100/1150  轴距mm：1920     最小使用质量kg：1740(安全架)1860（驾驶室）发动机型号：YN4EZ060-32CR     发动机厂家：昆明云内动力股份有限公司     发动机功率：44.1KW    发动机转速：2300r/min     排放阶段：国三","T202200430096","2027-04-10","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021HFH01G      WJ2021HFH02G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202003005","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[896,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东瑞田智能科技有限公司","轮式拖拉机","RT604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：3580×1560×2500（安全架顶部）；最小使用质量(kg)：1860；功率(kW)：44.2；最小使用比质量(kg/kW)：42.08；选装配副变速最小使用质量(kg)：1863；选装配副变速最小使用比质量(kg/kW)：42.15； PTO转速(r/min)：540/720","T202200430093","2027-04-10","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH014","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240021","潍坊市产品质量检验所"]
[897,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","LC604-G","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：2850×1290×2180mm；轴距或履带接地长：1460mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：950/1000mm；整机最小离地间隙：265mm；最小使用质量：1300kg；整机标准配重(前/后)：0/30kg ；整机最小使用比质量：29.41kg/kW；档位数(前进/倒退)：8+2；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T202200340034","2027-04-10","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202108036","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","CY20210014K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[898,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD604-C","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：3130×1370×2280mm；轴距或履带接地长：1700mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：930/1060mm；整机最小离地间隙：260mm；最小使用质量：1480kg；整机标准配重(前/后)：8/30kg ；整机最小使用比质量：33.48kg/kW；档位数(前进/倒退)：8+2；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T202200340033","2027-04-10","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202108036","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","CY20210001K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[899,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD604-E","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：3600×1530×2420mm；轴距或履带接地长：1890mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1300/1240mm；整机最小离地间隙：350mm；最小使用质量：1680kg；整机标准配重(前/后)：48/56kg ；整机最小使用比质量：38.1kg/kW；档位数(前进/倒退)：8+2；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T202200340032","2027-04-10","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202108035","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","CY20210002K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[900,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","NA604-E1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：60马力；驱动方式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）：3070×1320×2110（安全架顶部）mm；轴距：1520mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：702mm；最小使用质量：1420kg；最小使用比质量：32.2kg/kW；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202200370061","2027-04-10","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202106034","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201803034","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[901,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊大申奔野机械有限公司","轮式拖拉机","M604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动，  结构尺寸（长×宽×高）mm:安全架/3600×1650×2390， 驾驶室/3600×1650×2600,轴距（mm）:1950, 常用轮距（前轮/后轮）（mm）:1200、1300/1200、1300，最小使用质量（kg）:安全架/1900，驾驶室/2000，标准配重（前/后）kg：70/60，档位数（前进/倒退）:8/2，主变速档位数/副变速档位数：4+1/2，发动机与离合器连接方式：直联，翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架/驾驶室，转向系型式：全液压，传动系箱体数量/2个，变速箱(器)型式/机械平面组成式，主变速位置/在第2变速箱中，主/副变速箱换挡方式：机械有级挡，轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/12.4-28","T202100221401","2026-12-30","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","安全架：WJ2021BFH11G     驾驶室：WJ2021BFH10G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2017GKKX007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[902,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊东科重工农业装备有限公司","轮式拖拉机","DK604-B","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸：3600×1640×2550（3600×1640×2620驾驶室）；驱动型式：四轮驱动；功率：44.1kW; 发动机型号及制造商：YN4EZ060-32CR；昆明云内动力股份有限公司：轴距：1850; 最小使用质量：1730（驾驶室1900）; 配重：55/108; 档位数：8/2/0; 变速箱型式：(4+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架：有防翻架，选装驾驶室。","T202200320028","2027-04-10","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021CFH09G 、WJ2021CFH08G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心、河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004015 ","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[903,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","NF604-1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：60马力；驱动型式：四轮驱动","T202242420026","2027-03-23","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107007/NW202107008","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HB21SJ0062K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[904,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","NF604-2","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：60马力；驱动型式：四轮驱动","T202242420026","2027-03-23","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107007/NW202107008","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HB21SJ0062K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[905,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","NH604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：60马力；驱动型式：四轮驱动","T202242420027","2027-03-23","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021GFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HB21SJ0063K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[906,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","NH604-1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：60马力；驱动型式：四轮驱动","T202242420027","2027-03-23","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021GFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HB21SJ0063K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[907,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","XF604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：60马力；驱动型式：四轮驱动","T202242420023","2027-03-23","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107002/NW202107003/NW202107005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HB21SJ0056K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[908,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","XF604-2","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：60马力；驱动型式：四轮驱动","T202242420023","2027-03-23","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107002/NW202107003/NW202107005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HB21SJ0056K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[909,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH604-D","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机驱动型式：四驱；发动机标定功率（kw）：44.1kw；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3615×1430×2160(安全架顶)；轴距:1770mm；常用轮距(前轮/后轮)：1020/1090；最小离地间隙及部位mm：230(分动箱壳体底部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1010；最小使用质量：1765kg；标准配重(前/后)：130/60；档位数(前进/倒退):8/4；发动机与离合器连接方式:直联；翻倾防护装置型号：TH1004.46.003BZ；型式：安全框架；动力输出轴转速（r/min）：540/760；轮胎型号(前轮/后轮)：757×176-12/13.6-20","T202100231466","2026-12-30","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202008022","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX026","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[910,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","昌乐杭奔野农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.2kg/kW","功率：70马力\n驱动方式：四轮驱动\n外廓尺寸(长×宽×高)(mm)：3480×1575×2360 （安全架顶）3660×1580×2530 （驾驶室顶）\n轴距(mm)：1920\n轮距(mm)：1300/1300\n最小离地间隙(mm)：370（后牵引桥）\n最小使用质量(kg)：1970（安全架）2015（驾驶室）\n最小使用比质量:38.2（安全架）39.1（驾驶室）\n轮胎型号：7.5-16/11.2-28\n排放阶段：国3","T202100431045","2026-11-02","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021FFH08G、WJ2021FFH06G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018KKKX018","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[911,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD704-N","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.78kg/kW","整机驱动型式：四驱；发动机标定功率（kW）：51.5；最小使用质量（kg）：2100；最小使用比质量（kg/kw）:40.78；排放标准：第三阶段。","T202200370070","2027-04-10","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH21GW1551","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","WT202008013","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[912,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","宏力重工有限公司","轮式拖拉机","HL704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.45kg/kW","机外廊尺寸：3600*1550*2235mm；驱动方式：四轮驱动； 功率：51.5KW；国三发动机；轴距：1950mm ；常用轮距（前轮/后轮）：1180/1220mm；轮距（前轮/后轮）：1180、1230、1350/1220-1575mm；最小离地间隙：310mm；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1065mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：80.5±0.044；最小使用质量：1980kg；最小使用比质量：38.45（kg/kw）；标准配重（前/后）：80/100kg；档位数（前进/后退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；最高设计理论速度：31.46km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；","T201900230535","2024-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","FH19GW1231  ","国家拖拉机质量监督检验中心","LT18GK0161 ","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[913,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江西中联智能农机有限责任公司","轮式拖拉机","RK704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.42kg/kW","功率：70马力；型式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kw）为52.42（安全架）；选装驾驶室最小使用比质量（kg/kw）为54.95；","T202100341722","2026-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","江西省","评阅通过","","NW202103065、NW202103064","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","LT21GK0151","国家拖拉机质量检验检测中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）"]
[914,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野智惠拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","BY704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.38kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长x宽x高及部位）(mm）：3850×1610×2500(安全架顶)；最小使用质量（kg）：2100；功率（kW）：52；最小使用比质量(kg/kW)：40.38；PTO转速(r/min)：540/720；","T202000321104","2025-12-30","52","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","FH20GW1081","国家拖拉机质量监督检验中心","(2020)2240123","潍坊市产品质量检验所"]
[915,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野智惠拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","BY704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.44kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长x宽x高及部位）(mm）：3480×1600×2400(安全架顶)；最小使用质量（kg）：1980；功率（kW）：51.5；最小使用比质量(kg/kW)：38.44；PTO转速(r/min)：540/720；","T202000321103","2025-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","FH20GW1081","国家拖拉机质量监督检验中心","(2020)2240122","潍坊市产品质量检验所"]
[916,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东骏田农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-H","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.15kg/kW","整机型号：704-H 马力数：70  外形尺寸mm：（长*宽*高）3645*1480*2380（安全架）/3645*1480*2480（驾驶室），4轮驱动 常用轮距mm（前轮/后轮）：1100/1150 轴距mm：1920 最小使用质量kg：1965(安全架)1995（驾驶室）  最小使用比质量kg/kw：38.15(安全架)38.74（驾驶室）  发动机型号：YN4EZ070-32CR 发动机厂家：昆明云内动力股份有限公司 发动机功率：51.5KW 发动机转速：2300r/min 排放阶段：国三","T202200430096","2027-04-10","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021HFH01G     WJ2021HFH02G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202003005","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[917,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东瑞田智能科技有限公司","轮式拖拉机","RT704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.77kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：3580×1560×2500（安全架顶部）；最小使用质量(kg)：2120；功率(kW)：52；最小使用比质量(kg/kW)：40.77；选装配副变速最小使用质量(kg)：2122；选装配副变速最小使用比质量(kg/kW)：40.81； PTO转速(r/min)：540/720","T202200430093","2027-04-10","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH014","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240021","潍坊市产品质量检验所"]
[918,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊东科重工农业装备有限公司","轮式拖拉机","DK704-B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.97kg/kW","外廓尺寸：3600×1640×2550（3600×1640×2620驾驶室）；驱动型式：四轮驱动；功率：51.5kW; 发动机型号及制造商：YN4EZ070-32CR；昆明云内动力股份有限公司：轴距：1850; 最小使用质量：2110(驾驶室2150); 配重：55/108; 档位数：8/2/0; 变速箱型式：(4+1)×2组成式；是否有驾驶室或安全架：有防翻架，选装驾驶室。","T202200320028","2027-04-10","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021CFH09G、WJ2021CFH08G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心、河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202004015","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[919,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","NF704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.2kg/kW","功率：70马力；驱动型式：四轮驱动；最小使用比质量：40.2（安全架）/41.2(驾驶室）","T202242420026","2027-03-23","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107007/NW202107008","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HB21SJ0062K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[920,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊华博农业装备有限公司","轮式拖拉机","NF704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40kg/kW","功率：70马力；驱动型式：四轮驱动；最小使用比质量：40（安全架）/40.8(驾驶室）","T202242420026","2027-03-23","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107007/NW202107008","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HB21SJ0062K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[921,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","XF704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.2kg/kW","功率：70马力；驱动型式：四轮驱动；最小使用比质量：40.2、40.4（安全架）/41.7(驾驶室）","T202242420023","2027-03-23","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107002/NW202107003/NW202107005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HB21SJ0056K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[922,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","XF704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.1kg/kW","功率：70马力；驱动型式：四轮驱动；最小使用比质量：40.1、40.2（安全架）/41.3(驾驶室）","T202242420023","2027-03-23","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107002/NW202107003/NW202107005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HB21SJ0056K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[923,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊腾达机械装备有限公司","轮式拖拉机","TD704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.30kg/kW","标定功率：51.5kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：3700mm×1600mm×2420mm（至安全架顶）；3700mm×1800mm×2550mm（至驾驶室顶）；轴距：2000mm；常用轮距(前轮/后轮)：1250mm/1300mm；最小离地间隙及部位：435mm前桥底部；最小使用质量kg：2230（安全架）2300（驾驶室）；标准配重(前/后)：60kg/55kg；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：型号：TD904.46.011、安全框架、潍坊腾达机械装备有限公司；TD904.451、简易驾驶室、潍坊腾达机械装备有限公司；空气滤清器型号及型式：YKQ1830U、干式；排气管消声腔外形尺寸：φ110×580mm；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32；发动机型号：YN4EZ070-32CR；制造商：昆明云内动力股份有限公司；排放阶段：国三；最小使用比质量(kg/kW)：43.30（安全架）44.66（驾驶室）","T202100231440","2026-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202001011/NW202001010","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2020）2240011","潍坊市产品质量检验所"]
[924,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊腾达机械装备有限公司","轮式拖拉机","TD704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.88kg/kW","标定功率：52kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：3700mm×1600mm×2420mm（至安全架顶）；3700mm×1800mm×2550mm（至驾驶室顶）；轴距：2000mm；常用轮距(前轮/后轮)：1250mm/1300mm；最小离地间隙及部位：435mm前桥底部；最小使用质量kg：2230（安全架）2300（驾驶室）；标准配重(前/后)：60kg/55kg；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：型号：TD904.46.011、安全框架、潍坊腾达机械装备有限公司；TD904.451、简易驾驶室、潍坊腾达机械装备有限公司；空气滤清器型号及型式：K495、湿式；排气管消声腔外形尺寸：φ110×580mm；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32；发动机型号：4D32ZT33/704；制造商：浙江新柴股份有限公司；排放阶段：国三；最小使用比质量(kg/kW) ：42.88（安全架）44.23（驾驶室）","T202100231440","2026-12-30","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202001011/NW202001010","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2020）2240011","潍坊市产品质量检验所"]
[925,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","邢台市同德机械有限公司","轮式拖拉机","XT704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.9kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)mm： 3900×1650×2500（安全架顶部）；轴距或履带接地长mm：2050；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1300/1300；最小使用质量kg：2160；发动机与离合器联接方式：直连；启动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架/驾驶室；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：（4+1）×2组合式；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32；功率：51.5kw;驱动方式：四轮驱动\n选装装置：简易驾驶室外廓尺寸(长×宽×高)mm：3900×1650×2590（驾驶室顶部）；最小使用质量kg：2300；标准配重（前/后）kg/kw：144/60；最小使用比质量：44.7","T202200430091","2027-04-10","51.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2021DFH007  、WJ2021DFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240030","潍坊市产品质量检验所"]
[926,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MY804-8","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.42kg/kW","功率：58.8kW/80马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：3200kg(安全架）/3300kg(驾驶室）；最小使用比质量：54.42kg/kW(安全架）/56.12kg/kW(驾驶室","T202200410087","2027-04-10","58.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1631/FH21GW1621/FH21GW1671/FH21GW1681","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT21GK0051","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[927,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","湖北特拉斯农业机械有限公司","轮式拖拉机","TLS804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.19kg/kW","排放阶段：国三；驱动方式：四轮驱动；标定功率：59KW(80马力) ； 发动机型号：4D32ZT33/804 ；最小使用质量：2430Kg； 整机外廓尺寸：3820×1700×2620 （驾驶室顶部）；轴距：1955mm ；轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32 \n发动机生产厂家：浙江新柴股份有限公司","T202242420017","2027-03-23","59","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","HBSZ2020FHZ178","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909047","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[928,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","湖北特拉斯农业机械有限公司","轮式拖拉机","TRS804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.03kg/kW","排放阶段：国三；驱动方式：四轮驱动；标定功率：59kw(80马力）最小使用质量：2480kg/2686kg    整机外廓尺寸：4060*1820*2740（安全架顶部）4060*1820*2665（驾驶室顶部）  发动机型号：4C6-80C32   轴距：2030mm   \n轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/14.9-30     发动机生产厂：安徽全柴动力股份有限公司","T202142420056","2026-02-07","59","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","NO:HBSZ2020FHZ178    NO:HBSZ2020FHZ201","湖北三智农业机械检测有限公司","NO:WT202006008","黑龙江省彤延质检技术有限公司"]
[929,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFE804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.2kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：3890（前配重架）×1820×2610（至安全架顶）/3890（前配重架）×1820×2640（至驾驶室顶）；轴距mm：2115；轮距（前轮/后轮）mm：前轮1200、1300、1410、1430、1520、1540、1610、1630、1720、1740，后轮1050-1800；最小使用质量kg：2720（安全架）/3010（驾驶室）；标准配重（前/后）kg：160/180；最小使用比质量kg/kw：46.2（安全架）/51.1（驾驶室）；档位数（前进/倒退）：12/12；主变速档位数：4；副变速档位数：3×（1+1）；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架/简易驾驶室；转向系型式：全液压转向；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第1个箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮9.5-24或8.3-20或9.5-20或8.3-24，后轮14.9-30或12.4-28或14.9-24或12.4/11-28或14.9-28或11-32或12.4-32；轮胎数量：前轮2个/后轮2个；配套动力型号：CF4C80T-Z,制造商：江苏常发农业装备股份有限公司，气缸数：4缸，标定功率：58.9kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段；选配CF4D80-T,制造商：江苏常发农业装备股份有限公司，气缸数：4缸，标定功率：58.8kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段","T202132320002","2026-01-28","58.9","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW1301/FH21GW1541","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","2020-JNDJ-03-001","江苏省农用动力机械检测中心有限公司"]
[930,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","江西中联智能农机有限责任公司","轮式拖拉机","RK804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.45kg/kW","功率：80马力；型式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kw）为47.45（安全架）；选装驾驶室最小使用比质量（kg/kw）为49.49；","T202100341722","2026-12-30","59","购机补贴(通用类)","江西省","评阅通过","","NW202103065、NW202103064","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","LT21GK0151","国家拖拉机质量检验检测中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）"]
[931,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","江西中联智能农机有限责任公司","轮式拖拉机","RX804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.81kg/kW","功率：80马力；型式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kw）为48.81（安全架）；选装驾驶室最小使用比质量（kg/kw）为50.84；","T202100341726","2026-12-30","59","购机补贴(通用类)","江西省","评阅通过","","NW202103065、NW202103064","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202103063","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[932,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野智惠拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","BY804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.84kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长x宽x高及部位）(mm）：3850×1610×2480(安全架顶)，3900×1700×2600（驾驶室顶）；最小使用质量（kg）：2410（安全架）,，2460（驾驶室）；功率（kW）：59；最小使用比质量(kg/kW)：40.84（安全架）,41.69（驾驶室）；PTO转速(r/min)：540/720；","T202000321104","2025-12-30","59","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","FH20GW1081/FH20GW1221","国家拖拉机质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心","(2020)2240123","潍坊市产品质量检验所"]
[933,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东巴博斯重工有限公司","轮式拖拉机","804-C","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.03kg/kW","驱动方式:四轮驱动；功率(马力):59kW(80马力)；排放阶段：国三；外廓尺寸(长×宽×高)：3800×1800×2830（驾驶室顶部）；轴距或履带接地长：1980；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1300/1300；最小离地间隙及部位：410（牵引架底部）；最小使用质量：2480；最小使用比质量：42.03；标准配重(前/后)：46/56；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：BBS804.38、简易驾驶室、烟台万禹农业机械有限公司；空气滤清器型号及型式：KL1822、干式；排气管消声腔外形尺寸：Φ115×560；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32。","T202200430097","2027-04-10","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3043","湖北三智农业机械检测有限公司","NJJC20191222","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[934,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT804-BA","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.85kg/kW","驱动形式:四轮驱动；标定功率:59kw；发动机型号:4C6-80U32；轮距(mm):前轮1320,后轮1300；轴距(mm):2015；轮胎规格(前/后):9.5-24/14.9-30；安全架配置外廓尺寸(mm):4053×1940×2740；驾驶室配置外廓尺寸(mm):4053×1940×2700；安全架配置最小使用质量:2410kg；驾驶室配置最小使用质量:2460kg.","T202142420180","2026-04-29","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3060  /    SJ21FH3063","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0021K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[935,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东盛禾重工有限公司","轮式拖拉机","S804-C","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.1kg/kW","80马力轮式拖拉机，四轮驱动，配套动力型号：YCD4T23T8-80A;制造商：广西玉柴动力股份有限公司；气缸数：4；标定功率:59kW;标定转速2300r/min；排放标准：GB 20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段，选配动力型号：YD4EZ80C1;制造商：扬动股份有限公司；气缸数：4；标定功率:58.8kW;标定转速2400r/min；排放标准：GB 20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段，安全架最小使用比质量46.1kg/kW   最小使用质量：2720kg，\n驾驶室最小使用比质量48.9kg/kW   最小使用质量：2885kg。","T202142420053","2026-02-07","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","驾驶室报告编号：HBSZ2020FHZ219 安全架报告编号：HBSZ2020FHZ218","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200644","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[936,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊腾达机械装备有限公司","轮式拖拉机","TD804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.53kg/kW","标定功率：59kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：3700mm×1600mm×2420mm（至安全架顶）；3700mm×1800mm×2550mm（至驾驶室顶）；轴距：2000mm；常用轮距(前轮/后轮)：1250mm/1300mm；最小离地间隙及部位：435mm前桥底部；最小使用质量kg：2450（安全架）2600（驾驶室）；标准配重(前/后)：60kg/55kg；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：型号：TD904.46.011、安全框架、潍坊腾达机械装备有限公司；TD904.451、简易驾驶室、潍坊腾达机械装备有限公司；空气滤清器型号及型式：K495、湿式；排气管消声腔外形尺寸：φ110×580mm；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32；发动机型号：4D32ZT33/804；制造商：浙江新柴股份有限公司；排放阶段：国三；最小使用比质量(kg/kW) ：41.53（安全架）44.07（驾驶室）","T202100231440","2026-12-30","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202001011/NW202001010","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","（2020）2240011","潍坊市产品质量检验所"]
[937,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","邢台市同德机械有限公司","轮式拖拉机","XT804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.2kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)mm：4100×1850×2650（安全架顶部）；轴距或履带接地长mm：2080；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1300/1400；最小使用质量kg：2600；发动机与离合器联接方式：直连；启动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架/驾驶室；转向系型式：前轮液压转向；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4+1）×2组合式；轮胎型号(前轮/后轮)：9.5-24/14.9-30；功率：58.8kw;驱动方式：四轮驱动\n 选装配置：简易驾驶室外廓尺寸(长×宽×高)mm：4100×1850×2650（驾驶室顶部）\n ；最小使用质量kg：2730:标准配重（前/后）kg：144/60：最小使用比质量kg/kw:46.4","T202200430092","2027-04-10","58.8","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2021DFH007 WJ2021DFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2021)2210031","潍坊市产品质量检验所"]
[938,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","邢台市同德机械有限公司","轮式拖拉机","XT804-1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.2kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)mm： 3900×1650×2500（安全架顶部）；轴距或履带接地长mm：2050；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1300/1300；最小使用质量kg：2420；发动机与离合器联接方式：直连；启动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架/驾驶室；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：（4+1）×2组合式；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32；功率：58.8kw;驱动方式：四轮驱动\n选装配置：简易驾驶室外廓尺寸(长×宽×高)mm：3900×1650×2590（驾驶室顶部）\n；最小使用质量kg：2430:标准配重（前/后）kg：144/60：最小使用比质量:41.3","T202200430091","2027-04-10","58.8","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2021DFH007、 WJ2021DFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240030","潍坊市产品质量检验所"]
[939,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MY904-8","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.34kg/kW","功率：66.2kW/90马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：3200kg(安全架）/3300kg(驾驶室）；最小使用比质量：48.34kg/kW(安全架）/49.85kg/kW(驾驶室）","T202200410087","2027-04-10","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1631/FH21GW1621/FH21GW1671/FH21GW1681","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT21GK0051","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[940,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","湖北特拉斯农业机械有限公司","轮式拖拉机","TRS904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.09kg/kW","排放阶段：国三；驱动方式：四轮驱动；标定功率：66.2kw(90马力）最小使用质量：2720kg/2726kg    整机外廓尺寸：4060*1820*2740（安全架顶部）4060*1820*2665（驾驶室顶部）  发动机型号：4C6-90C33  轴距：2030mm   \n轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/14.9-30     发动机生产厂：安徽全柴动力股份有限公司","T202142420056","2026-02-07","66.2","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","NO：HBSZ2020FHZ201        NO:HBSZ2020FHZ178","湖北三智农业机械检测有限公司","NO:WT202006008","黑龙江省彤延质检技术有限公司"]
[941,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFE904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.1kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：3890（前配重架）×1820×2610（至安全架顶）/3890（前配重架）×1820×2640（至驾驶室顶）；轴距mm：2115；轮距（前轮/后轮）mm：前轮1200、1300、1410、1430、1520、1540、1610、1630、1720、1740，后轮1050-1800；最小使用质量kg：2720（安全架）/3010（驾驶室）；标准配重（前/后）kg：160/180；最小使用比质量kg/kw：41.1（安全架）/45.5（驾驶室）；档位数（前进/倒退）：12/12；主变速档位数：4；副变速档位数：3×（1+1）；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架/简易驾驶室；转向系型式：全液压转向；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第1个箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮9.5-24或8.3-20或9.5-20或8.3-24，后轮14.9-30或12.4-28或14.9-24或12.4/11-28或14.9-28或11-32或12.4-32；轮胎数量：前轮2个/后轮2个；配套动力型号：CF4C90T-L,制造商：江苏常发农业装备股份有限公司，气缸数：4缸，标定功率：66.2kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段；选配CF4D90-T,制造商：江苏常发农业装备股份有限公司，气缸数：4缸，标定功率：66.2kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段","T202132320002","2026-01-28","66.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW1301/FH21GW1541","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","2020-JNDJ-03-001","江苏省农用动力机械检测中心有限公司"]
[942,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","江西中联智能农机有限责任公司","轮式拖拉机","RK904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.29kg/kW","功率：90马力；型式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kw）为42.29（安全架）；选装驾驶室最小使用比质量（kg/kw）为44.1；","T202100341722","2026-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","江西省","评阅通过","","NW202103065、NW202103064","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","LT21GK0151","国家拖拉机质量检验检测中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）"]
[943,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","江西中联智能农机有限责任公司","轮式拖拉机","RX904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.5kg/kW","功率：90马力；型式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kw）为43.5（安全架）；选装驾驶室最小使用比质量（kg/kw）为45.31；","T202100341726","2026-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","江西省","评阅通过","","NW202103065、NW202103064","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202103063","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[944,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野智惠拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","BY904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.78kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长x宽x高及部位）(mm）：3930×1750×2500(安全架顶)，3900×1740×2600（驾驶室顶）；最小使用质量（kg）：2700（安全架），2720（驾驶室）；功率（kW）：66.2；最小使用比质量(kg/kW)：40.78（安全架），41.08（驾驶室）；PTO转速(r/min)：540/720；","T202000321104","2025-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","FH20GW1081/FH20GW1221","国家拖拉机质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心","(2020)2240123","潍坊市产品质量检验所"]
[945,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT904-BA","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.94kg/kW","驱动形式:四轮驱动；标定功率:66.2kw；发动机型号:4C6-90C33；轮距(mm):前轮1320,后轮1300；轴距(mm):2015；轮胎规格(前/后):9.5-24/14.9-30；安全架配置外廓尺寸(mm):4053×1940×2740；驾驶室配置外廓尺寸(mm):4053×1940×2700；安全架配置最小使用质量:2710kg；驾驶室配置最小使用质量:2760kg.","T202142420180","2026-04-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3060    /    SJ21FH3063","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0021K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[946,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","RD904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.54kg/kW","标定功率：66.2kW；驱动型式：四轮驱动；最小使用比质量(kg/kW):41.54（安全架）43.81（驾驶室）；外廓尺寸(长×宽×高)mm：4050×1800×2700（安全架）；4050×1800×2760（驾驶室）；轴距：2050mm；常用轮距(前轮/后轮)mm：1300/1400；最小离地间隙及部位：380mm前桥壳体底部； 最小使用质量kg：2750（安全架）2900（驾驶室）；标准配重(前/后)kg：140/180；档位数(前进/倒退)：12/12；主变速档位数：4；副变速档位数：3×（1+1）；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：RD904.46.011安全框架、RD904.451简易驾驶室、山东润达农业装备有限公司；空气滤清器型号及型式：K495、湿式；排气管消声腔外形尺寸：φ110×580mm；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/14.9-30；发动机型号：4C6-90C33；制造商：安徽全柴动力股份有限公司；排放阶段：国三","T202100230927","2026-11-02","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021BFH004/WJ2021BFH003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018GKKX023","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[947,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东盛禾重工有限公司","轮式拖拉机","S904-C","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.09kg/kW","90马力轮式拖拉机，四轮驱动，配套动力型号：YCD4T23T8-90C;制造商：广西玉柴动力股份有限公司；气缸数：4；标定功率:66.2kW;标定转速2400r/min；排放标准：GB 20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段，选装发动机型号：YD4EZ90C1;制造商：扬动股份有限公司；气缸数：4；标定功率:66.2kW;标定转速2400r/min；排放标准：GB 20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段，选装发动机型号：4D32RT30/904;制造商：浙江新柴股份有限公司；气缸数：4；标定功率:66.2kW;标定转速2400r/min；排放标准：GB 20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段，安全架最小使用比质量41.09kg/kW   最小使用质量2720kg ，\n驾驶室最小使用比质量：43.58kg/kW  驾驶室最小使用质量：2885kg","T202142420053","2026-02-07","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","驾驶室报告编号：HBSZ2020FHZ219 安全架报告编号：HBSZ2020FHZ218","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200644","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[948,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","邢台市同德机械有限公司","轮式拖拉机","XT904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.1kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)mm：4100×1850×2650（安全架顶部）；轴距或履带接地长mm：2080；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1300/1400；最小使用质量kg：2720；发动机与离合器联接方式：直连；启动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架/驾驶室；转向系型式：前轮液压转向；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4+1）×2组合式；轮胎型号(前轮/后轮)：9.5-24/14.9-30；功率：66.2kw;驱动方式：四轮驱动\n 选装配置：简易驾驶室外廓尺寸(长×宽×高)mm：4100×1850×2650（驾驶室顶部）\n ；最小使用质量kg：2730:标准配重（前/后）kg：144/60：最小使用比质量kg/kw:41.2","T202200430092","2027-04-10","66.2","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2021DFH007 WJ2021DFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2021)2240031","潍坊市产品质量检验所"]
[949,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","邢台市同德机械有限公司","轮式拖拉机","XT904-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.9kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)mm： 3900×1650×2500（安全架顶部）；轴距或履带接地长mm：2050；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1300/1300；最小使用质量kg：2710；发动机与离合器联接方式：直连；启动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架/驾驶室；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：（4+1）×2组合式；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32；功率：66.2kw;驱动方式：四轮驱动. 选装配置：简易驾驶室外廓尺寸(长×宽×高)mm：3900×1650×2590（驾驶室顶部）；最小使用质量kg：2715:标准配重（前/后）kg：144/60：最小使用比质量kg/kw:41","T202200430091","2027-04-10","66.2","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过",""," WJ2021DFH007、 WJ2021DFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240030","潍坊市产品质量检验所"]
[950,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","常州东风农机集团有限公司","轮式拖拉机","DF1004-9","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.01kg/kW","四轮驱动，外观4165*1845*2635(mm），轴距2075mm，常用前轮轮距1500/1490(mm),最小离地间隙420mm，最小使用质量1550kg,液压转向，主档位4，副档位（1+1)*3，发动机与离合器为直联，电启动，最小使用比质量比44.01(kg/kw),发动机玉柴YC4DK110-T302,安全架,可选装驾驶室。","T202232320050","2027-05-29","73.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW1901/FH21GW1891","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","YH2021WJ01224","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[951,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MY1004-8","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.22kg/kW","功率：73.5kW/100马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：3250kg(安全架）/3350kg(驾驶室）；最小使用比质量：44.22kg/kW(安全架）/45.58kg/kW(驾驶室）","T202200410087","2027-04-10","73.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1631/FH21GW1621/FH21GW1671/FH21GW1681","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT21GK0051","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[952,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF1004-H","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：4374×1970×2862（至安全架顶）/4374×1970×2852（至驾驶室顶）；轴距mm：2135；轮距（前轮/后轮）mm：前轮1550、1650，后轮1315、1425、1540、1810、1920；最小使用质量kg：3600（安全架）/3750（驾驶室）；标准配重（前/后）kg：300/0；最小使用比质量kg/kw：49（安全架）/51（驾驶室）；档位数（前进/倒退）：12/12，选配24/24；主变速档位数：4；副变速档位数：3×（1+1），选装3×（1+1）×2；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架/简易驾驶室；转向系型式：全液压转向；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第1个箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮11.2-28或8.3-24或11.2-24，后轮16.9-34或14.9-30或16.9-30或18.4-30；轮胎数量：前轮2个/后轮2个；配套动力型号：YC4A110-T301，制造商：广西玉柴机器股份有限公司，气缸数：4缸，标定功率：73.5kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段；选配一CF4C100T-L,制造商：江苏常发农业装备股份有限公司，气缸数：4缸，标定功率：73.6kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段；选配二YC4DK110-T302,制造商：广西玉柴机器股份有限公司，气缸数：4缸，标定功率：73.5kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段；选配三YC4A110-T311，制造商：广西玉柴机器股份有限公司，气缸数：4缸，标定功率：73.5kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段；选配四CF4D100-T，制造商：江苏常发农业装备股份有限公司，气缸数：4缸，标定功率：73.5kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段；选配五CF5F100-T，制造商：江苏常发农业装备股份有限公司，气缸数：4缸，标定功率：73.5kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段","T202132320052","2026-02-25","73.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW1511/FH21GW1541","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","201801004","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[953,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东川国机械制造有限公司","轮式拖拉机","TB1004-B","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.92kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：4180×1845×2695mm；轴距：2080mm；常用轮距(前轮/后轮)mm：1420/1485；发动机功率：74kW（100马力），达到国家第三阶段排放标准；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：3250kg；最小使用质量比：43.92kg/kW。","T202200340044","2027-04-10","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021LFH12G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2021WJ01213","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[954,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东华拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","HT1004-BA","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.88kg/kW","驱动形式:四轮驱动；标定功率:73.5kw；发动机型号:4C6-100C35；轮距(mm):前轮1320,后轮1300；轴距(mm):2015；轮胎规格(前/后):9.5-24/14.9-30；安全架配置外廓尺寸(mm):4053×1940×2740；驾驶室配置外廓尺寸(mm):4053×1940×2700；安全架配置最小使用质量:3225kg；驾驶室配置最小使用质量:3275kg.","T202142420180","2026-04-29","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3060   /   SJ21FH3063","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0021K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[955,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东美迪奔野拖拉机有限公司","轮式拖拉机","1004-B1","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.38kg/kW","型式:四轮驱动,外廓尺寸(mm):安全架：4030×1860×2610（安全架顶部）/四柱驾驶室：4030×1820×2785（驾驶室顶部）/六柱驾驶室：4100×1810×2780（警示灯顶部）,轴距2020mm,最小使用质量：3210/kg（安全架）/3290kg（四柱驾驶室）/3320kg（六柱驾驶室）,标准配重（前/后）：144/180（kg）安全架 144/180（kg）四柱驾驶室 144/180六柱驾驶室,变速箱型式:机械平面组成式,箱体数量：2个 换挡方式:机械有级挡 ,发动机型号：YN4E106-30CR4,标定功率：74kW，制造商：昆明云内动力股份有限公司，国三排放阶段","T202142420058","2026-02-07","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ227/HB2020FHZ228/HB2020FHZ229"," 湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ201909075"," 湖北三智农业机械检测有限公司"]
[956,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东润达农业装备有限公司","轮式拖拉机","RD1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.22kg/kW","标定功率：73.5kW；驱动型式：四轮驱动；最小使用比质量(kg/kW):44.22；外廓尺寸(长×宽×高)mm：4050×1800×2760；轴距：2050mm；常用轮距(前轮/后轮)mm：1300/1400；最小离地间隙及部位：380mm前桥壳体底部； 最小使用质量kg：3250；标准配重(前/后)kg：140/180；档位数(前进/倒退)：12/12；主变速档位数：4；副变速档位数：3×（1+1）；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：RD904.451、简易驾驶室、山东润达农业装备有限公司；空气滤清器型号及型式：K495、湿式；排气管消声腔外形尺寸：φ110×580mm； 转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/14.9-30；发动机型号：4C6-100C35；制造商：安徽全柴动力股份有限公司；排放阶段：国三","T202100230927","2026-11-02","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021BFH003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018GKKX023","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[957,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TRL1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.91kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 4125×1830×2750 驾驶室顶部；4.轴距mm:2060；5.最小使用质量kg:3250；6.标准配重（前/后）kg：180/180；7.最小使用比质量Kg/kw：43.91；8.主变速挡位数：4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：74；12.轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/14.9-30","T202200430108","2027-04-10","74","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2022AFH11G"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202105005","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[958,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TTA1004-4","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:65.31kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 4700×2270×3100 空滤器顶部；4.轴距mm:2376；5.最小使用质量kg:4800；6.标准配重（前/后）kg：240/172；7.最小使用比质量Kg/kw：65.31；8.主变速挡位数：3；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、水冷、增压中冷、高压共轨；11.发动机标定功率kw：73.5；12.轮胎型号（前轮/后轮）：12.4-24/18.4-34","T202200430107","2027-04-10","73.5","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2021LFH006"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202105006","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[959,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊野重工有限公司","轮式拖拉机","1004-A","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.12kg/kW","功率：100马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(kg)：3265，最小使用比质量(kg/kW):44.12，整机外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):4160×1820×2650（驾驶室顶部），轴距（mm）：2080，常用轮距（前轮/后轮mm）：1250/1300。","T202200340045","2027-04-10","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2022AFH13G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2022WJ01009","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[960,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","邢台市同德机械有限公司","轮式拖拉机","XT1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.3kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)mm： 4100×1850×2650（安全架顶部）；轴距或履带接地长mm：2080；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1300/1400；最小使用质量kg：3205；发动机与离合器联接方式：直连；启动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架/驾驶室；转向系型式：前轮液压转向；离合器型式：干式、单作用；传动系变速箱型式：（4+1）×2组合式；轮胎型号(前轮/后轮)：9.5-24/14.9-30；功率：74kw;驱动方式：四轮驱动\n选装配置：简易驾驶室外廓尺寸(长×宽×高)mm：4100×1850×2700（驾驶室顶部）\n；最小使用质量kg：3220:标准配重（前/后）kg：144/120：最小使用比质量kg/kw:43.5","T202200430092","2027-04-10","74","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2021DFH007    WJ2021DFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2021)2240031","潍坊市产品质量检验所"]
[961,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:62.96kg/kW","整机外廓尺寸(长×宽×高) mm： 5180×2160×2990 ； 整机轴距或履带接地长 mm ：2688； 整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm ：1748/1830 ； 整机最小使用质量 kg： 5100 ；整机标准配重(前/后) kg ：400/0 ；整机档位数 前进/倒退/爬行 ： 16/4/0 ；整机档位数 主变速/副变速/梭行档 ：4+1/4/0 ；整机发动机与主离合器联接方式 ： 直联式 ； 翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式 ：简易驾驶室； 转向器型式： 全液压； 传动系变速箱数量、型式 ： 2个，机械空间组成式 ；传动系主变速箱换档方式： 机械有级挡 ；传动系副变速箱换档方式：机械有级挡 ；轮胎型号(前轮/后轮) ：14.9-24/16.9-38。选装前后轮胎：14.9R24/18.4R38;12.4-26PR1/16.9-34PR1。","T202100321618","2026-12-30","81","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","（2007）委 字01类第154号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[962,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","北京弗雷森拖拉机有限公司","轮式拖拉机","FS-1254","功率:125马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:72.82kg/kW","外廓尺寸(mm)：5317*2450*3155；驱动形式：四轮驱动；标定功率：92 kW； 发动机型号WP6G125E330；档位数：前进16/倒退16；前后轮胎：14.9-26/18.4-38, 轴距：2688mm,轮距（前轮/后轮）或轨距：1876/1750（mm），最小离地间隙：450mm,最小使用质量kg：6700","T202100411844","2026-12-30","92","购机补贴(通用类)","北京市","评阅通过","","FH13GW0171","国家拖拉机质量监督检验中心","2012KSS003","河南省农业机械试验鉴定站"]
[963,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","QK1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.22kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：88.2；发动机型号：LR4M3LR22/0882；排放阶段：第三阶段；外形尺寸（mm）：驾驶室4570*2130*2930、安全架4570*2130*2855；轴距（mm）：2195；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1610/1700；最小使用质量（kg）：驾驶室4080、安全架3900；最小使用比质量（kg/kW）：驾驶室46.26、安全架44.22","T202242420009","2027-03-23","88.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","安全架FH21GW1151；驾驶室FH21GW1141","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","HB21SJ0042K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[964,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFF1204-H","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：4374×1970×2862（至安全架顶）/4374×1970×2852（至驾驶室顶）；轴距mm：2135；轮距（前轮/后轮）mm：前轮1550、1650，后轮1315、1425、1540、1810、1920；最小使用质量kg：3850（安全架）/3950（驾驶室）；标准配重（前/后）kg：300/0；最小使用比质量kg/kw：43.7（安全架）/44.8（驾驶室）；档位数（前进/倒退）：12/12，选配24/24；主变速档位数：4；副变速档位数：3×（1+1），选装3×（1+1）×2；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架/简易驾驶室；转向系型式：全液压转向；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第1个箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮11.2-28或8.3-24或11.2-24，后轮16.9-34或14.9-30或16.9-30或18.4-30；轮胎数量：前轮2个/后轮2个；配套动力型号：YC4A140-T304，制造商：广西玉柴机器股份有限公司，气缸数：4缸，标定功率：88.2kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段；选配一CF4C120L-31，制造商：江苏常发农业装备股份有限公司，气缸数：4缸，标定功率：88.2kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段；选配二YC4DK140-T303，制造商：广西玉柴机器股份有限公司，气缸数：4缸，标定功率：88.2kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段；选配三YC4A140-T314，制造商：广西玉柴机器股份有限公司，气缸数：4缸，标定功率：88.2kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段；选配四CF4D120-T，制造商：江苏常发农业装备股份有限公司，气缸数：4缸，标定功率：88.2kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段；选配五CF5F120-T，制造商：江苏常发农业装备股份有限公司，气缸数：4缸，标定功率：88.2kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段","T202132320052","2026-02-25","88.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW1511/FH21GW1541","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","201801004","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[965,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TTA1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.42kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 4700×2270×3100 空滤器顶部；4.轴距mm:2376；5.最小使用质量kg:4800；6.标准配重（前/后）kg：320/172；7.最小使用比质量Kg/kw：54.42；8.主变速挡位数：3；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、水冷、增压中冷、高压共轨；11.发动机标定功率kw：88.2；12.轮胎型号（前轮/后轮）：12.4-24/18.4-34","T202200430107","2027-04-10","88.2","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2021LFH006"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202105006","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[966,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TTA1204-4","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:57.82kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 5020×2270×3100 空滤器顶部；4.轴距mm:2547；5.最小使用质量kg:5100；6.标准配重（前/后）kg：440/172；7.最小使用比质量Kg/kw：57.82；8.主变速挡位数：3；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、水冷、增压中冷、高压共轨；11.发动机标定功率kw：88.2；12.轮胎型号（前轮/后轮）：12.4-24/18.4-34","T202200430107","2027-04-10","88.2","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2021LFH006"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202105006","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[967,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊兴田农业装备有限公司","轮式拖拉机","MF1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.02kg/kW","功率：120马力，88.2kW；驱动型式：四轮驱动；整机外廓尺寸（mm）：长4700×宽2200×高2900；轴距（mm）：2310；最小使用质量（kg）：4500；最小使用比质量（kg/kW）：51.02。","T202200510115","2027-04-10","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021HFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202008010","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[968,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:64.41kg/kW","功率(马力):120马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:5700kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw):64.41；整机外廓尺寸(长×宽×高) mm： 5175×2300×3070 ； 整机轴距或履带接地长 mm ：2688； 整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm ：1748/1830 ； 整机最小使用质量 kg： 5700 ；整机标准配重(前/后) kg ：500/0 ；整机档位数 前进/倒退/爬行 ： 16/4/0 ；整机档位数 主变速/副变速/梭行档 ：4+1/4/0 ；整机发动机与主离合器联接方式 ： 直联式 ； 翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式 ：简易驾驶室； 转向器型式： 全液压； 传动系变速箱数量、型式 ： 2个，机械空间组成式 ；传动系主变速箱换档方式： 机械有级挡 ；传动系副变速箱换档方式：机械有级挡 ；轮胎型号(前轮/后轮) ：14.9-24/18.4-38。选装前后轮胎：14.9R24/18.4R38;12.4/11-28PR1;18.4-38PR1。","T202100321617","2026-12-30","88.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","（2007）委 字01类第155号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[969,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1304-A","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:59.62kg/kW","功率(马力):130马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:5700kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：59.62；整机外廓尺寸(长×宽×高) mm 5175×2300×3070（含空调3250）； 整机轴距或履带接地长 mm： 2688； 整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm ：1808/1830 ；整机最小使用质量 kg ：5700 ；整机标准配重(前/后) kg ：500/0 ；整机档位数 前进/倒退/爬行 ：16/4/0 ；整机档位数 主变速/副变速/梭行档：4+1/4/0 ；整机发动机与主离合器联接方式 ：直联式 ； 翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式： 简易驾驶室 ； 转向系型式 ：全液压 ； 传动系变速箱数量、型式 ： 2个，机械空间组成式 ；传动系主变速箱换档方式： 机械有级挡 ；传动系副变速箱换档方式：机械有级挡 ；轮胎型号(前轮/后轮) ：14.9-24/18.4-38。选装空气滤清器型式、型号：干式S00020896;选装前后轮胎：14.9R24/18.4R38;12.4/11-28PR1;18.4-38PR1。","T202100321616","2026-12-30","96","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","（2015）委检字整机类第017号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[970,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1304-C","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.46kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","功率：95.6kW/130马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：4250kg（驾驶室）；换挡方式：机械有级挡+ Hi-Lo 挡（2 速动力换挡）","T202100410594","2026-06-29","95.6","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW0891","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT18GK0101","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[971,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LW1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:65.76kg/kW;换挡方式:无级变速 ","发动机标定功率：120马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：5800kg，最小使用比质量(kg/kw)：65.76，换档方式：无级变速；外廓尺寸(长×宽×高)：5360*2120*3200(mm)；轴距或履带接地长：2660(mm)；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1650/1650(mm)；最小离地间隙及部位：450mm（前桥底部）；标准配重(前/后)：540/480；档位数(前进/倒退)：/；主变速档位数：/；副变速档位数：(2+1）*2；发动机与离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：LW1804.45.001，简易驾驶室，山东潍坊鲁中拖拉机有限公司；空气滤清器型号及型式：KLQ-900Z，干式；排气管消声腔外形尺寸：Ф240*720（mm）；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：液压机械无级变速（HMT）；主变速箱换档方式：无级变速；副变速箱换档方式：机械有级挡+动力换向；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-28/18.4-38；选装：（14.9-26、14.9-24、14.9R28、420/85R28、380/85R28）/（18.4-34、16.9-34、18.4R38、520/85R38、460/85R38）；排放阶段：国三","T202200370074","2027-04-10","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107019","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202107052","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[972,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","北京弗雷森拖拉机有限公司","轮式拖拉机","FS-1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.86kg/kW","外廓尺寸(mm)：5150*2220*3155；驱动形式：四轮驱动；标定功率：110.3kW；前后轮胎：14.9-26/19.4-38，轴距：2660mm,常用轮距（前轮/后轮）：1710/1740（mm），最小离地间隙：460mm,最小使用质量kg：5500, 档位数：前进/倒退/爬行：16/8/12，主变速档位数：4，副变速档位数/其他档位数：3/2，","T202100411843","2026-12-30","110.3","购机补贴(通用类)","北京市","评阅通过","","FH15GW0021","国家拖拉机质量监督检验中心","WJ2017EKKX007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[973,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","QK1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.69kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：103.0；发动机型号：LR4M3LR22/1030；排放阶段：第三阶段；外形尺寸（mm）：4570*2130*2930；轴距（mm）：2195；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1610/1700；最小使用质量（kg）：4500；最小使用比质量（kg/kW）：43.69","T202242420009","2027-03-23","103.0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1141","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","HB21SJ0042K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[974,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","湖北特拉斯农业机械有限公司","轮式拖拉机","TRS1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.12kg/kW","排放阶段：国三；驱动方式：四轮驱动；标定功率：103KW(140马力) ； 发动机型号：WP6G140E331 ；最小使用质量：4750Kg； 整机外廓尺寸：4980× 2170× 2990 （驾驶室顶部）；轴距：2630mm ；轮胎型号（前轮/后轮）：13.6-28/16.9-38 \n发动机生产厂家：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司","T202242420016","2027-03-23","103","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","SJ21FH3073","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0052K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[975,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1404-X","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：4805×2120×2902（至安全架顶）/4805×2120×2970（至驾驶室顶）；轴距mm：2334；轮距（前轮/后轮）mm：前轮1616、1644、1720、1748、1800、1828、1904、1932，后轮1546-2560；最小使用质量kg：4500（安全架）/4620（驾驶室）；标准配重（前/后）kg：480/200；最小使用比质量kg/kw：43.7（安全架）/44.9（驾驶室）；档位数（前进/倒退）：12/12，选配24/24；主变速档位数：4；副变速档位数：3×（1+1），选装3×（1+1）×2；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全架/简易驾驶室；转向系型式：全液压转向；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量：2个；变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第2个箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮12.4-28或11.2-24或9.5-24，后轮16.9-38或16.9-34或18.4-34或13.6-38或14.9-30或16.9-30；轮胎数量：前轮2个/后轮2个；配套动力型号：YC4A160-T303，气缸数：4缸，标定功率：103kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段；选配一YC4A160-T313，气缸数：4缸，标定功率：103kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段；选配二CF5F140-T，制造商：江苏常发农业装备股份有限公司，气缸数：4缸，标定功率：102.9kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段","T202132320003","2026-01-28","103","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW1521/FH21GW1531","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","2019-JNDJ-12-001","江苏省农用动力机械检测中心有限公司"]
[976,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","江西中联智能农机有限责任公司","轮式拖拉机","RN1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.17kg/kW","功率：140马力；型式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kw）为44.17；","T202100341720","2026-12-30","103","购机补贴(通用类)","江西省","评阅通过","","WJ2021HFH015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT21GK0161","国家拖拉机质量检验检测中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）"]
[977,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ1404-1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.3kg/kW","功率：140马力 驱动方式：四驱 最小使用比质量：44.3","T202200370056","2027-04-10","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107033  NW202107034","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017EKKX020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[978,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ1404-D1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.3kg/kW","功率：140马力 驱动方式：四驱  最小使用比质量：44.3","T202200370056","2027-04-10","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107033     NW202107034","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017EKKX020\t","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[979,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ1504-S1","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.1kg/kW","功率：150马力  驱动方式：四驱  最小使用比质量：44.1","T202200370056","2027-04-10","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107033  NW202107034","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017EKKX020\t","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[980,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZF1404-F","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.66kg/kW","发动机标定功率：140马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：4600kg，最小使用比质量(kg/kw)：44.66，外廓尺寸(长×宽×高)：4930*2080*2890(mm)；轴距或履带接地长：2320(mm)；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1600/1650(mm)；最小离地间隙及部位：390mm（前桥底部）；标准配重(前/后)：540/320；档位数(前进/倒退)：16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：(2+1）*2；发动机与离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：LZ1804.45.002，简易驾驶室，山东潍坊鲁中拖拉机有限公司；空气滤清器型号及型式：X011929，干式；排气管消声腔外形尺寸：600*305*140（mm）；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：12.4-24/16.9-34；选装：（11.2-24）/（14.9-30）；排放阶段：国三","T202200370062","2027-04-10","103.0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107020","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202107046","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[981,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH1504-2","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.22kg/kW","驱动型式：四驱；发动机标定功率（kw）：110.3kw；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5120×2380×3100（驾驶室顶）；轴距:2630mm；常用轮距(前轮/后轮)：1860/1880；最小离地间隙及部位mm：470（前桥底部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1328；最小使用质量：5650；最小使用比质量（kg/kw）：51.22；标准配重(前/后)：440/480；档位数(前进/倒退)：16/8；翻倾防护装置型号：TG1854.451B.1；型式:简易驾驶室；动力输出轴转速（r/min）：540/1000；轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38","T202100231467","2026-12-30","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201905002","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX106","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[982,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊兴田农业装备有限公司","轮式拖拉机","MF1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.17kg/kW","功率：140马力，103kW；驱动型式：四轮驱动；整机外廓尺寸（mm）：长4700×宽2200×高2900；轴距（mm）：2310；最小使用质量（kg）：4550；最小使用比质量（kg/kW）：44.17。","T202200510115","2027-04-10","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021HFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202008010","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[983,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1504-A","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:58.02kg/kW","功率(马力):150马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:6400kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：58.02；  整机外廓尺寸(长×宽×高)mm:5620×2300×3250；轴距mm:2788；常用轮距(前轮/后轮)：1808/1830；整机最小使用质量kg:6400；整机标准配重(前/后)kg:500/400；整机档位数前进/倒退/爬行:16/4/0；整机档位数主变速/副变速/梭行档:4+1/4/0；整机发动机与主离合器联接方式:直联式；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式:简易驾驶室 ； 转向系型式 ：全液压 ； 传动系变速箱数量、型式 ： 2个，机械空间组成式 ；传动系主变速箱换档方式： 机械有级挡 ；传动系副变速箱换档方式：机械有级挡 ；轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38。选装空气滤清器型式、型号：干式KY2342S-1;选装前后轮胎：14.9R24/18.4R38 。","T202100321614","2026-12-30","110.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","201601190","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[984,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1504-C","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.22kg/kW","功率(马力):150马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:5870kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：53.22； 整机外廓尺寸(长×宽×高) mm ：5090×2300×3070 ；整机轴距或履带接地长 mm： 2688 ； 整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm： 1808/1830；整机最小使用质量 kg ：5870； 整机标准配重(前/后) kg： 500/0 ；整机档位数 前进/倒退/爬行： 16/4/0 ；整机档位数 主变速/副变速/梭行档：4+1/4/0 ；整机发动机与主离合器联接方式 ：直联式； 翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式 ：简易驾驶室 ； 转向系型式 ：全液压 ； 传动系变速箱数量、型式 ： 2个，机械空间组成式 ；传动系主变速箱换档方式： 机械有级挡 ；传动系副变速箱换档方式：机械有级挡 ；轮胎型号 号(前轮/后轮) ： 14.9-24/18.4-38。 选装前后轮胎：14.9R24/18.4R38;12.4/11-28PR1;18.4-38PR1。","T202100321615","2026-12-30","110.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","201701310","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[985,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1404-C","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.69kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","功率：103kW/140马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：4500kg；换挡方式：机械有级挡+ Hi-Lo 挡（2 速动力换挡）；最小使用比质量：43.69kg/kW","T202100410594","2026-06-29","103","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW0891","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT18GK0101","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[986,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1404-CL","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.66kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","功率：103kW/140马力；驱动方式：四轮驱动; 换挡方式：机械有级挡+ Hi-Lo 挡（2 速动力换挡）;最小使用质量：4600kg（安全架）/4700kg（驾驶室）；最小使用比质量：44.66 kg/kW（安全架）/45.63kg/kW（驾驶室）","T202100410594","2026-06-29","103","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW0891/FH21GW0881","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT18GK0101 ","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[987,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LW1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:56.31kg/kW;换挡方式:无级变速 ","发动机标定功率：140马力，驱动方式：四轮驱动，\n最小使用质量：5800kg，最小使用比质量(kg/kw)：56.31，换档方式：无级变速；外廓尺寸(长×宽×高)：5360*2120*3200(mm)；轴距或履带接地长：2660(mm)；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1650/1650(mm)；最小离地间隙及部位：450mm（前桥底部）；标准配重(前/后)：540/480；档位数(前进/倒退)：/；主变速档位数：/；副变速档位数：(2+1）*2；发动机与离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：LW1804.45.001，简易驾驶室，山东潍坊鲁中拖拉机有限公司；空气滤清器型号及型式：KLQ-900Z，干式；排气管消声腔外形尺寸：Ф240*720（mm）；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：液压机械无级变速（HMT）；主变速箱换档方式：无级变速；副变速箱换档方式：机械有级挡+动力换向；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-28/18.4-38；选装：（14.9-26、14.9-24、14.9R28、420/85R28、380/85R28）/（18.4-34、16.9-34、18.4R38、520/85R38、460/85R38）；排放阶段：国三","T202200370074","2027-04-10","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107019","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202107052","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[988,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","1604-A","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.12kg/kW","驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：5085mm*2365mm*3055mm，轴距：2550mm，最小使用质量：5900kg，标定功率：117.7kW，标定转速：2200r/min","T202200340049","2027-04-10","117.7","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH22GW0011","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司","WJ2021AKKX005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[989,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LG1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55.90kg/kW","功率：117.7kW/118kW/160马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：6580kg（后单轮）/7270kg（后双轮）; 最小使用比质量：55.90kg/kW（后单轮）/61.77kg/kW（后双轮）","T202100321555","2026-12-30","118","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH09GW0141/1","国家拖拉机质量监督检验中心","LT16GK0281","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[990,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","河南千里机械有限公司","轮式拖拉机","QP1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.03kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：117.7；发动机型号：LR6A3LR22/1177；排放阶段：第三阶段；外形尺寸（mm）：5130*2310*2990；轴距（mm）：2543；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1900/1850；最小使用质量（kg）：5300；最小使用比质量（kg/kW）：45.03","T202242420010","2027-03-23","117.7","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1141","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","HB21SJ0041K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[991,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","湖北特拉斯农业机械有限公司","轮式拖拉机","TRS1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.15kg/kW","排放阶段：国三；驱动方式：四轮驱动；标定功率：118KW(160马力) ； 发动机型号：WP6G160E330 ；最小使用质量：5210Kg； 整机外廓尺寸：4980× 2170× 2990 （驾驶室顶部）；轴距：2630mm ；轮胎型号（前轮/后轮）：13.6-28/16.9-38 \n发动机生产厂家：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司","T202242420016","2027-03-23","118","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","SJ21FH3073","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0052K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[992,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","湖北特拉斯农业机械有限公司","轮式拖拉机","TRS1604-1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.3kg/kW","排放阶段：国三；驱动方式：四轮驱动；标定功率：117.6KW(160马力) ； 发动机型号：YC6J190-T302 ；最小使用质量：5210Kg； 整机外廓尺寸：4950×2170×2990 （驾驶室顶部）；轴距：2630mm ；轮胎型号（前轮/后轮）：13.6-28/16.9-38 \n发动机生产厂家：广西玉柴机器股份有限公司","T202242420016","2027-03-23","117.6","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","SJ21FH3073    ","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0052K ","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[993,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RZ1604-S1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.2kg/kW","功率：160马力 驱动方式：四驱 最小使用比质量：44.2","T202200370056","2027-04-10","117.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107033","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017EKKX020\t","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[994,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZF1604-F","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.01kg/kW","发动机标定功率：160马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：5180kg，最小使用比质量(kg/kw)：44.01，外廓尺寸(长×宽×高)：4930*2080*2890(mm)；轴距或履带接地长：2320(mm)；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1600/1650(mm)；最小离地间隙及部位：390mm（前桥底部）；标准配重(前/后)：540/320；档位数(前进/倒退)：16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：(2+1）*2；发动机与离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：LZ1804.45.002，简易驾驶室，山东潍坊鲁中拖拉机有限公司；空气滤清器型号及型式：X011929，干式；排气管消声腔外形尺寸：600*305*140（mm）；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：12.4-24/16.9-34；选装：（11.2-24）/（14.9-30）；排放阶段：国三","T202200370062","2027-04-10","117.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107020","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202107046","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[995,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZF1604-F1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.90kg/kW","发动机标定功率：160马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：5180kg，最小使用比质量(kg/kw)：43.90，外廓尺寸(长×宽×高)：5200*2080*3100(mm)；轴距或履带接地长：2590(mm)；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1600/1650(mm)；最小离地间隙及部位：390mm（前桥底部）；标准配重(前/后)：540/320；档位数(前进/倒退)：16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：(2+1）*2；发动机与离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：LZ1804.45.002，简易驾驶室，山东潍坊鲁中拖拉机有限公司；空气滤清器型号及型式：KLQ-518D，干式；排气管消声腔外形尺寸：600*305*140（mm）；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：12.4-24/16.9-34；选装：（11.2-24）/（14.9-30）；排放阶段：国三","T202200370062","2027-04-10","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107020","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202107046","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[996,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1604-5R","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.62kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：117.6KW,最小使用比质量：47.62kg/kW","T202200340041","2027-04-10","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202110005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021021401","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[997,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊兴田农业装备有限公司","轮式拖拉机","MK1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.15kg/kW","功率：160马力，117.6kW；驱动型式：四轮驱动；整机外廓尺寸（mm）：长5250×宽2250×高3150；轴距（mm）：2750；最小使用质量（kg）：5780；最小使用比质量（kg/kW）：49.15。","T202200510114","2027-04-10","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021HFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202008011","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[998,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊兴田农业装备有限公司","轮式拖拉机","MK1604-2","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.34kg/kW","功率：160马力，117.6kW；驱动型式：四轮驱动；整机外廓尺寸（mm）：长5100×宽2200×高3100；轴距（mm）：2600；最小使用质量（kg）：5450；最小使用比质量（kg/kW）：46.34。","T202200510114","2027-04-10","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021HFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202008011","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[999,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1604-B","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:59.58kg/kW","功率(马力):160马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:7030kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：59.58； 整机外廓尺寸(长×宽×高)mm:5470×2325×3070；整机轴距或履带接地长mm:2728；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1808/1860； 整机最小使用质量kg:7030；整机标准配重(前/后)kg:500/0；整机档位数前进/倒退/爬行:16F/4R/0；整机档位数主变速/副变速/梭行档:4+1/4/0；整机发动机与主离合器联接方式:直联式；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式:简易驾驶室；转向系型式 ：全液压 ；传动系变速箱数量、型式 ： 2个，机械空间组成式 ；传动系主变速箱换档方式： 机械有级挡 ；传动系副变速箱换档方式：机械有级挡 ；轮胎型号 (前轮/后轮):14.9-26/18.4-38。选装空气滤清器型式、型号：干式KLF-14F-000;选装后双轮；选装前后轮胎：14.9R26/18.4R38；420/85R24;600/65R38。","T202132320438","2026-12-29","118","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","201701311","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1000,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动动力换挡拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","PS1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.2kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","功率：160马力；型式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kw）：52.2；主变速位置和换挡方式：主变速位置：在第2箱体中机械有级挡；副变速换挡方式：Hi-Lo 挡（2速动力换挡），动力换向；","T202200340048","2027-04-10","117.6","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","WJ2022AFH15G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT21GK0372","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量检验检测中心）"]
[1001,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","1804-1","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.56kg/kW","驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：5085mm*2365mm*3055mm，轴距：2550mm，最小使用质量：5900kg，标定功率：132.4kW，标定转速：2200r/min","T202200340049","2027-04-10","132.4","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH22GW0011","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司","WJ2021AKKX005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1002,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","1804-A","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.68kg/kW","驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：5365mm*2395mm*3110mm，轴距：2766mm，最小使用质量：6450kg，标定功率：132.5kW，标定转速：2200r/min","T202200340050","2027-04-10","132.5","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH22GW0011","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量监督检验中心）","WJ2021AKKX006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1003,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YHX1804-X","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.11kg/kW","发动功率：132.5千瓦（180马力）；国三排放；四轮驱动；整机最小使用质量 kg：5845，最小使用比质量（kg/kW）：44.11；前进/倒退：24/8；整机外廓尺寸(长×宽×高) mm： 5380×2360×3040 ；整机轴距或履带接地长 mm ：2768 ；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm：1900/1850 ；整机最小离地间隙 mm：490 ；标准配重(前/后)kg：780/720。","T202232320045","2027-05-29","132.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2022003","南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2022WJ01023","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1004,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.1kg/kW","配置参数:外廓尺寸：5300×2480×3200mm;轴距：2750mm;常用轮距（前/后）：1850/1900mm;最小离地间隙及部位：470mm（前桥底部）;最小使用质量：6110kg；最小使用比质量：46.1kg/kw;标准配重：（前/后）：780/480kg；档位数（前进/倒退）：16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：（2+1）*2；发动机与离合器连接方式：直连；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：驾驶室DMC2404-451B,生产商：潍坊中远重工科技有限公司，空气滤清器型号及型式：KLQ-518D,干式；排气管消声腔外形尺寸：φ820*185；转向系形式：全液压；传动系变速箱形式：机械平面组成式；主变速箱换挡方式：机械有级档；副变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎型号（前/后）：16.9-28/20.8-38;配套动力型号：WP6G180E330；制造商：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；气缸数：6缸；标定功率：132.5kw；标定转速：2200r/ min ；排放阶段：第三阶段；选配一：配套动力型号：SC7H180G3；制造商：上海柴油机股份有限公司,气缸数：6缸；标定功率：132.5kw；标定转速：2200r/ min ；排放阶段：第三阶段。","T202032320120","2025-07-09","132.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","WJ2019LFH015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检查中心","（2018）委字整机类第018012077012号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1005,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC1804-C","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.19kg/kW","1.整机型式：轮式，驱动型式：四驱，外廓尺寸（长×宽×高）：5300×2530×3100mm;轴距：2750mm,常用轮距：1950/2000mm,轮距(前/后）：1850、1900、1950、2000/1830～2110mm,最小使用质量：6120kg，最小使用比质量：46.19kg/kw，标准配重（前/后）： 660/480kg，轮胎型号（前轮/后轮）：16.9-28/20.8-38，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2\n2.发动机型号:SC7H180G3,标定功率：132.5kw，标定转速：2200r/min,气缸数：6缸，制造商：上海柴油机股份有限公司；排放阶段：第三阶段","T202232320048","2027-05-29","132.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","WJ2022CFH07G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2022WJ01038","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1006,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东骏玛道机械有限公司","轮式拖拉机","MF1804-B","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.28kg/kW","发动机功率：180马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量：45.28kg/kW","T202200340042","2027-04-10","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2022AFH03G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2022WJ01003","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1007,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东骏玛道机械有限公司","轮式拖拉机","MT1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.38kg/kW","发动机功率：180马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量：48.38kg/kW","T202200340043","2027-04-10","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2022AFH03G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2021WJ01227","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1008,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RK1804-A","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.26kg/kW","功率：180马力 驱动方式：四驱 最小使用比质量：44.26","T202200370053","2027-04-10","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," NW202102002\t\t\t","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018DKKX004","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1009,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LM1804-A","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.53kg/kW","发动机标定功率：180马力，驱动方式：四轮驱动，\n最小使用质量：5900kg，最小使用比质量(kg/kw)：44.53，外廓尺寸(长×宽×高)：5400*2170*3180(mm)；轴距或履带接地长：2770(mm)；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1770/1700(mm)；最小离地间隙及部位：450mm（牵引架底部）；标准配重(前/后)：540/480；档位数(前进/倒退)：24/8；主变速档位数：4；副变速档位数：(3+1）*2；发动机与离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：LZ1804.45A.002，简易驾驶室，山东潍坊鲁中拖拉机有限公司/LZ2204.45.002，简易驾驶室，山东潍坊鲁中拖拉机有限公司；空气滤清器型号及型式：KLQ-518D，干式；排气管消声腔外形尺寸：600*305*140（mm）；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-28/18.4-38；选装：（14.9-26、14.9-24、14.9R28、420/85R28、380/85R28）/（18.4-34、16.9-34、18.4R38、520/85R38、460/85R38）；排放阶段：国三","T202200370073","2027-04-10","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107017/FH21GW1601","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心/ 国家拖拉机质量检验检测中心","NW202107045","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1010,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZC1804-A","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.53kg/kW","发动机标定功率：180马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：5900kg，最小使用比质量(kg/kw)：44.53，外廓尺寸(长×宽×高)：5350*2170*3180(mm)；轴距或履带接地长：2680(mm)；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1770/1700(mm)；最小离地间隙及部位：450mm（牵引架底部）；标准配重(前/后)：540/480；档位数(前进/倒退)：16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：(2+1）*2；发动机与离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：LZ2204.45.002，简易驾驶室，山东潍坊鲁中拖拉机有限公司/LZ1804.45A.002，简易驾驶室，山东潍坊鲁中拖拉机有限公司；空气滤清器型号及型式：KLQ-518D，干式；排气管消声腔外形尺寸：600*305*140（mm）；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-28/18.4-38；选装：（14.9-26、14.9-24、14.9R28、420/85R28、380/85R28）/（18.4-34、16.9-34、18.4R38、520/85R38、460/85R38）；排放阶段：国三","T202200370066","2027-04-10","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH21GW1601/NW202107017","国家拖拉机质量检验检测中心/ 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202107044","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1011,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东潍河农业装备有限公司","轮式拖拉机","1804-C","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.23kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：5160mm×2350mm×3000mm；轴距：2645mm；常用轮距(前轮/后轮)：1790mm/1850mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调；最小使用质量：5860kg；标准配重(前/后)：390kg/336kg；最小使用比质量：44.23kg/kW;档位数(前进/倒退)：16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：2×(2+1)；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：2004.45.001；前照灯型号：通用型；转向系型式：全液压；行车制动系型式：湿式、盘式、静液压操作；驻车制动系型式：独立手制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：单片、干式、双作用；传动系动力输出轴离合器型式：干式摩擦式；变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38;配套动力型号：WP6G180E330；制造商：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；气缸数：6； 标定功率：（kw）132.5标定转速：（r/min）2200；排放标准：第三阶段","T202200320026","2027-04-10","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240117","潍坊市产品质量检验所"]
[1012,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东铮德智能装备有限公司","轮式拖拉机","1804-F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.77kg/kW","整机型号、名称：1804-F型轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：5200×2390×3060（空滤器顶部）；轴距或履带接地长mm：2670；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1750/1900；轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1650、1750、1850、1950/1620-2420；最小离地间隙及部位mm：460（前桥放油螺塞）；最小使用质量kg：5800；标准配重(前/后)kg：520/240；最小使用比质量kg/kw：43.77；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；最高设计理论速度km/h：31.89；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：2104C.45.001；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂：山东铮德智能装备有限公司；发动机型号：WP6G180E330；发动机结构型式：立式、直列、水冷、四冲程；发动机生产厂：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；发动机进气方式：增压中冷；发动机气缸数：6；发动机标定功率kw：132.5；发动机额定净功率kw：132.5；发动机标定转速r/min：2200；发动机冷却方式：水冷；驾驶员座椅型号：SMT1；驾驶员座椅生产厂：潍坊舒美特机械有限公司；安全带型号：DC-1000-006；安全带生产厂：常州市东晨车辆部件有限公司；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量：2个；机械平面组成式；主变速位置和换挡方式：在第1箱体中；机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38；轮胎数量(前轮/后轮)个：2/2；液压输出组数：2；动力输出轴花键数目：8；动力输出轴标准转速r/min：760/850；选装配置最小使用质量kg：5810；选装配置挡位数（前进/倒退）：24/8；选装配置副变速挡位数：（3+1）×2；选装配置最高设计理论速度km/h：31.07","T202200340030","2027-04-10","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021DFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202008005","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1013,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","特拉克（潍坊）农业装备有限公司","轮式拖拉机","TK1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.62kg/kW","变更后：更换加大柴油箱，质量增加：167kg，加装发动机加强板，质量增加：42kg，换装加强型壳体，质量增加：56kg，最小使用质量：5780kg；最小使用比质量：43.62kg/kW。功率：180马力；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)：5150×2360×2980；轴距或履带接地长：2630；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1850/1850；轮距(前轮/后轮)调整方式：有机可调/无级可调；标准配重(前/后)：540/240；档位数(前进/倒退/爬行)：16/8/0  ；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2F+1R/2；发动机与离合器联接方式：直连；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：型号TK1604.45.001型式封闭驾驶室认证证书编号或检验报告编号WJ2019DFH012；前照灯型号：VK-003/VK-004；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式、静液压操纵；驻车制动系型式：湿式、机械操纵；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：独立操纵双作用离合器；传动系动力输出轴离合器型式：独立操纵双作用离合器；传动系变速箱型式：4×（2+1）×2组成式；主变速箱换档方式：啮合套换挡；副变速箱换档方式：啮合套换挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-28/20.8-38。","苏农机（2019）第（0331）号","2023-12-31","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019DFH012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019）委检字整机类第0012号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1014,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊野重工有限公司","轮式拖拉机","1804-F1","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.11kg/kW","功率：180马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(kg)：5845，最小使用比质量(kg/kW):44.11，整机外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):5100×2330×3070（空滤器顶部），轴距（mm）：2680，常用轮距（前轮/后轮mm）：1780/1850。","T202200340047","2027-04-10","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2022AFH14G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2022WJ01010","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1015,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊兴田农业装备有限公司","轮式拖拉机","MK1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.30kg/kW","功率：180马力，132.4kW；驱动型式：四轮驱动；整机外廓尺寸（mm）：长5250×宽2250×高3150；轴距（mm）：2750；最小使用质量（kg）：6130；最小使用比质量（kg/kW）：46.30。","T202200510114","2027-04-10","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021HFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202008011","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1016,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊兴田农业装备有限公司","轮式拖拉机","MK1804-2","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.26kg/kW","功率：180马力，132.4kW；驱动型式：四轮驱动；整机外廓尺寸（mm）：长5100×宽2200×高3100；轴距（mm）：2600；最小使用质量（kg）：5860；最小使用比质量（kg/kW）：44.26。","T202200510114","2027-04-10","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021HFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202008011","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1017,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1804-A","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:56.60kg/kW","功率(马力):180马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:7500kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：56.60；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm:5675×2388×3100 ；整机轴距或履带接地长mm:2880；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1870/1860； 整机最小使用质量kg：7500:整机标准配重(前/后)kg:600/0；整机档位数前进/倒退/爬行:16/4/0；整机档位数主变速/副变速/梭行档:4+1/4/0；整机发动机与主离合器联接方式:直联式；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式:简易驾驶室； 转向系型式 ：全液压 ；传动系变速箱数量、型式 ： 2个，机械空间组成式 ；传动系主变速箱换档方式： 机械有级挡 ；传动系副变速箱换档方式：机械有级挡 ；轮胎型号 (前轮/后轮):16.9-28/20.8-38。选装后双轮；选装前后轮胎：16.9R28/18.4R38；480/70R28;580/70R38。","T202100321611","2026-12-30","132.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","201701210","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1018,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT1804-D2","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.2kg/kW","功率(马力):180马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:5850kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：44.2；外廓尺寸（长*宽*高mm）：5175×2300×3070(驾驶室顶)； 轴距(mm);2688；  常用轮距(前轮/后轮)(mm) :1874/1830； 最小使用质量（kg）：5850 ； 标准配重(前/后)（kg）500/0  ； 挡位数（前进/倒退/爬行）：  16/4/0；  主变速档位数*副变速挡位数/其他挡位数:4+1*4/0； 发动机与主离合器联接方式： 直联式 ；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室;    转向系型式：全液压；   传动系变速箱型式:机械空间组成式；主变速箱换挡方式: 机械有级挡； 副变速箱换挡方式:机械有级挡；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-28/18.4-38 。选装配置: 前后轮胎：1、14.9R28;18.4R38。2、14.9-26R2;18.4-38R2。3、14.9-26PR1;18.4-38PR1。液压输出组数：4。动力输出轴标准转速：540/720;720/1000;720/800。","T202132320268","2026-10-07","132.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2021023","南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2021WJ01116","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1019,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动动力换挡拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","PS1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.4kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","功率：180马力；型式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kw）：46.4；主变速位置和换挡方式：主变速位置：在第2箱体中机械有级挡；副变速换挡方式：Hi-Lo 挡（2速动力换挡），动力换向；","T202200340048","2027-04-10","132.4","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","WJ2022AFH15G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT21GK0372","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量检验检测中心）"]
[1020,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","艾格瑞巨明农业装备有限公司","轮式拖拉机","JG2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.52kg/kW","发动机标定功率：162kW；型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：5470×2780×3215mm；轴距：2850mm；最小离地间隙：470mm；最小使用质量：7050kg；最大配重（前/后）：741/720kg；档位数（前进/倒退/爬行）：16/16/0；最大牵引力：≥35.0kN；变速箱型式：4×4×（1+1）组成式；翻倾防护装置：六柱式安全驾驶室；悬挂装置型式：后置三点悬挂。","部20181240","2022-12-31","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2018FFH020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018BKKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1021,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","安徽省传奇农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","2004-1","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.88kg/kW","驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：5365mm*2395mm*3110mm，轴距：2766mm，最小使用质量：6450kg，标定功率：147kW，标定转速：2200r/min","T202200340050","2027-04-10","147","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","FH22GW0011","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量监督检验中心）","WJ2021AKKX006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1022,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LD2304","功率:230马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.48kg/kW","功率：169.5kW/230马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：7370kg; 最小使用比质量：43.48kg/kW","T202100221419","2026-12-30","169.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1411         ","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"," LT20GK0501","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[1023,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","河北华戎装备制造有限公司","轮式拖拉机","HR2404-B","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.51kg/kW","整机驱动形式：四驱；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5810×2780×3220(至空滤器顶)mm；轴距或履带接地长：2940mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1860、1992、2036、2130/1880～3080mm；最小离地间隙及部位：420（拖挂架底部）mm；最小使用质量：8410kg；标准配重(前/后)：1110/240kg；最小使用比质量：47.65kg/kW；挡位数（前进/倒退）：32/32发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号/型式/生产厂：HR2604.45.003/简易驾驶室/阳青立机械有限公司；发动机型号/生产厂：LR6M3LR22/1765/一拖（洛阳）柴油机有限公司；发动机气缸数：6；发动机标定功率：176.5kW；发动机标定转速：2200 r/min；轮胎型号(前轮/后轮)：540/65R30/650/65R38；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；选装轮胎型号（前轮/后轮）：18.4-26/20.8-38；选装轮胎数量（前轮/后轮）：2/4；选装轮胎常用轮距（前轮/后轮）：1860/2450mm；选装轮胎轮距（前轮/后轮）或轨距：1820、1860、1992、2036、2130/2350～2500mm；选装轮胎最小使用质量：8475kg；选装轮胎标准配重(前/后)：1110/0kg；选装轮胎最小使用比质量：48.02kg/kW；选装轮胎最小离地间隙及部位：420（拖挂架底部）mm；选装轮胎整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5810×3600×3220(至空滤器顶) mm；选装翻倾防护装置型号：HR2604.45.002；选装翻倾防护装置型式/生产厂：简易驾驶室/潍坊中远重工科技有限公司；选装翻倾防护装置整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5810×2780×3220（至空滤器顶）mm；选装翻倾防护装置最小使用质量：8385kg；选装翻倾防护装置标准配重(前/后)：1110/240kg；选装翻倾防护装置最小使用比质量：47.51kg/kW；选装轮胎、翻倾防护装置整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5810×3600×3220（至空滤器顶）mm；选装轮胎、翻倾防护装置最小使用质量：8450kg；选装轮胎、翻倾防护装置标准配重(前/后)：1110/0kg；选装轮胎、翻倾防护装置最小使用比质量：47.87kg/kW。","T202100321646","2026-12-30","176.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2021JFH001/WJ2021IFH010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT21GK0191","国家拖拉机质量检验检测中心"]
[1024,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","河北华戎装备制造有限公司","轮式拖拉机","HR2404-B1","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.37kg/kW","整机型号、名称：HR2404-B1、轮式拖拉机；整机驱动形式：四驱；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5700×2780×3220（至空滤器顶）mm；轴距或履带接地长：2914mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1860、1992、2036、2130/1880～3080mm；最小离地间隙及部位 ：420（拖挂架底部）mm；最小使用质量：8210kg；标准配重(前/后)：1110/240kg；最小使用比质量：46.51kg/kW；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号/型式/生产厂：HR2604.45.003/易驾驶室/洛阳青立机械有限公司；发动机型号/生产厂：LR6M3LR22/1765/一拖（洛阳）柴油机有限公司；发动机气缸数：6；发动机标定功率：176.5kW；发动机标定转速：2200r/min；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；轮胎型号(前轮/后轮)：540/65R30/650/65R38；选装轮胎型号（前轮/后轮）：18.4-26/20.8-38；选装轮胎数量（前轮/后轮）：2/4；选装轮胎常用轮距（前轮/后轮）：1860/2450mm；选装轮胎轮距（前轮/后轮）或轨距：1820、1860、1992、2036、 2130/2350～2500mm；选装轮胎最小使用质量：8275kg；选装轮胎标准配重(前/后)：1110/0kg；选装轮胎最小使用比质量：46.88kg/kW；选装轮胎最小离地间隙及部位：420（拖挂架底部）mm；选装轮胎整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5700×3600×3220(至空滤器顶)mm；选装翻倾防护装置型号：HR2604.45.002；选装翻倾防护装置型式/生产厂：简易驾驶室/潍坊中远重工科技有限公司；选装翻倾防护装置整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5700×2780×3220（至空滤器顶） mm；选装翻倾防护装置最小使用质量：8185kg；选装翻倾防护装置标准配重(前/后)：1100/240kg；选装翻倾防护装置最小使用比质量：46.37kg/kW；选装轮胎、翻倾防护装置整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5700×3600×3220（至空滤器顶）mm；选装轮胎、翻倾防护装置最小使用质量：8250kg；选装轮胎、翻倾防护装置标准配重(前/后)：1110/0 kg；选装轮胎、翻倾防护装置最小使用比质量：46.74 kg/kW。","T202100321646","2026-12-30","176.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2021JFH001/WJ2021IFH010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT21GK0191","国家拖拉机质量检验检测中心"]
[1025,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","河北华戎装备制造有限公司","轮式拖拉机","HR2604-B","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.36kg/kW","整机型号、名称：HR2604-B、轮式拖拉机；整整机驱动形式：四驱；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5810×2780×3220(至空滤器顶)mm；轴距或履带接地长：2940mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：2036/2100mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1860、1992、2036、2130/1880～3080mm；最小离地间隙及部位：420（拖挂架底部）mm；最小使用质量：8875kg；标准配重(前/后)：1110/480kg；最小使用比质量：46.42kg/kW；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号/型式/生产厂：HR2604.45.003/简易驾驶室/洛阳青立机械有限公司；发动机型号/生产厂：YCA08300-T300/广西玉柴机械股份有限公司；发动机气缸数：6；发动机标定功率：191.2kW；发动机标定转速：2200r/min；轮胎型号(前轮/后轮):540/65R30/650/65R38；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；选装轮胎型号（前轮/后轮）:18.4-26/20.8-38；选装轮胎数量（前轮/后轮）:2/4；选装轮胎常用轮距（前轮/后轮）:1860/2450mm；选装轮胎轮距（前轮/后轮）或轨距:1820、1860、1992、2036、2130/2350～2500mm；选装轮胎最小使用质量：8910kg；选装轮胎标准配重(前/后)：1110/0kg；选装轮胎最小使用比质量：46.60kg/kW；选装轮胎最小离地间隙及部位：420（拖挂架底部）mm；选装轮胎整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm 5810×3600×3220(至空滤器顶)选装翻倾防护装置型号/型式/生产厂:HR2604.45.002/简易驾驶室/潍坊中远重工科技有限公司；选装整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5810×2780×3220（至空滤器顶）mm；选装翻倾防护装置最小使用质量：8865kg；选装翻倾防护装置标准配重(前/后)：1110/480kg；选装六柱驾驶室单胎轮最小使用比质量：46.36kg/kW；选装轮胎、翻倾防护装置整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5810×3600×3220（至空滤器顶）mm；选装轮胎、翻倾防护装置最小使用质量：8915kg；选装翻倾防护装置标准配重(前/后)：1110/0kg；选装六柱驾驶室单胎轮最小使用比质量：46.63kg/kW。","T202100321646","2026-12-30","191.2","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2021LFH06G/WJ2021LFH05G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT21GK0191","国家拖拉机质量检验检测中心"]
[1026,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","河北华戎装备制造有限公司","轮式拖拉机","HR2604-B1","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.27kg/kW","整机型号、名称：HR2604-B1、轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动形式：四驱；整机用途： 一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)： 5700×3600×3220(至空滤器顶) mm；轴距或履带接地长：2914 mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1860/2450mm；轮距(前轮/后轮)或轨距： 1820、1860、1992、2036、2130/2350～2500mm ；最小离地间隙及部位 ： 420（拖挂架底部）；最小使用质量： 8860kg；标准配重(前/后)： 1110/0 kg ；最小使用比质量 ：46.27 kg/kW；挡位数（前进/倒退）：16/16；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（1+1）×4；最高设计理论速度：36.57km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：HR2604.45.003；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂：洛阳青立机械有限公司；发动机型号：LR6M3LR22/1915；发动机生产厂：一拖（洛阳）柴油机有限公司；发动机进气方式：增压中冷；发动机气缸数：6；发动机标定功率：191.5 kW；发动机标定转速：2200r/min；发动机冷却方式：水冷；空气滤清器型号：X011929；空气滤清器型式：干式；排气管消声腔外形尺寸：610×290×135mm；排气管消声腔质量：16.0kg；驾驶员座椅型号：CPCY-1-252106；驾驶员座椅生产厂：茌平昌昱汽车配件有限公司；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量3个、机械平面组成式；主变速位置和换挡方式：第1个箱体中、机械有级挡；\n副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：18.4-26/20.8-38；轮胎数量(前轮/后轮)：2/4个；选装翻倾防护装置型号：HR2604.45.002；选装翻倾防护装置形式：简易驾驶室；选装翻倾防护装置生产厂：潍坊中远重工科技有限公司；选装整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5700×3600×3220（至空滤器顶）mm；选装最小使用质量：8900kg；选装标准配重（前/后）：1110/0 kg；选装最小使用比质量：46.47kg/kW。","T202100321646","2026-12-30","191.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2021JFH001/WJ2021IFH010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT21GK0191","国家拖拉机质量检验检测中心"]
[1027,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT2204-B1","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.22kg/kW","整机型号、名称：KT2204-B1、轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5700×2780×3220(至空滤器顶)mm；轴距或履带接地长：2914mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1860、1992、2036、2130/1880～3080mm； 最小离地间隙及部位：420（拖挂架底部）mm；最小使用质量：8150kg；标准配重(前/后)：1100/240kg；最小使用比质量：50.37kg/kW；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号/型式/生产厂：KT2604.45.003/简易驾驶室/洛阳青立机械有限公司；发动机型号：YCA07260-T302；发动机结构型式：直列、直喷、四冲程；发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；发动机进气方式：增压中冷；发动机气缸数：6；发动机标定功率：161.8kW；发动机标定转速 ：2200r/min；发动机冷却方式：水冷；轮胎型号(前轮/后轮)：540/65R30/650/65R38；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；选装轮胎型号（前轮/后轮）：18.4-26/20.8-38；选装轮胎数量（前轮/后轮）：2/4；选装轮胎轮距（前轮/后轮）或轨距：1820、1860、1992、2036、 2130/2350～2500mm；选装轮胎最小使用质量：8195kg；选装轮胎标准配重(前/后)：1110/0kg；选装轮胎最小使用比质量：50.65kg/kW；选装轮胎最小离地间隙及部位：420（拖挂架底部）mm；选装轮胎整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5700×3600×3220(至空滤器顶)mm；选装翻倾防护装置型号/型式/生产厂：KT2604.45.002/简易驾驶室/潍坊中远重工科技有限公；选装翻倾防护装置整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5700×2780×3220（至空滤器顶）mm；选装翻倾防护装置最小使用质量：8125kg；选装翻倾防护装置标准配重(前/后)：1110/240kg；选装翻倾防护装置最小使用比质量：50.22kg/kW；选装轮胎、翻倾防护装置整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5700×3600×3220（至空滤器顶）mm；选装轮胎、翻倾防护装置最小使用质量：8170 kg；选装轮胎、翻倾防护装置标准配重(前/后)：1110/0kg；选装轮胎、翻倾防护装置最小使用比质量：50.49kg/kW。","T202100321645","2026-12-30","161.8","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2021JFH06G/WJ2021IFH007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT21GK0181","国家拖拉机质量检验检测中心"]
[1028,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT2404-B","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.51kg/kW","整机型号、名称：KT2404-B、轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5810×2780×3220(至空滤器顶)mm；轴距或履带接地长：2940mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1860、1992、2036、2130/1880～3080mm；最小离地间隙及部位：420（拖挂架底部）mm；最小使用质量：8410kg；标准配重(前/后)：1110/240kg；最小使用比质量：47.65kg/kW；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号/型式/生产厂：KT2604.45.003/简易驾驶室/洛阳青立机械有限公司；发动机型号：YCA07260-T303；发动机结构型式：直列、直喷、四冲程；发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；发动机进气方式：增压中冷；发动机气缸数：6；发动机标定功率：176.5kW；发动机标定转速： 2200r/min；轮胎型号(前轮/后轮)：540/65R30/650/65R38；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；选装轮胎型号（前轮/后轮）：18.4-26/20.8-38；选装轮胎数量（前轮/后轮）：2/4；选装选装轮胎轮距（前轮/后轮）或轨距：：1820、1860、1992、2036、 2130/2350～2500mm；选装轮胎最小使用质量：8475kg；选装轮胎标准配重(前/后)：1110/0kg；选装轮胎最小使用比质量：48.02kg/kW；选装轮胎最小离地间隙及部位：420（拖挂架底部）mm；选装轮胎整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5810×3600×3220(至空滤器顶)mm；选装翻倾防护装置型号/型式/生产厂：KT2604.45.002/简易驾驶室/潍坊中远重工科技有限公司;选装翻倾防护装置整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）:5810×2780×3220（至空滤器顶）mm；选装翻倾防护装置最小使用质量：8385kg；选装翻倾防护装置标准配重(前/后)：1110/240kg；选装翻倾防护装置最小使用比质量：47.51kg/kW；选装轮胎、翻倾防护装置整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5810×3600×3220（至空滤器顶）mm；选装轮胎、翻倾防护装置最小使用质量：8450 kg；选装轮胎、翻倾防护装置标准配重(前/后)：1110/0kg；选装轮胎、翻倾防护装置最小使用比质量：47.87kg/kW。","T202100321645","2026-12-30","176.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2021JFH06G/WJ2021IFH007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT21GK0181","国家拖拉机质量检验检测中心"]
[1029,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT2404-B1","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.37kg/kW","整机型号、名称：KT2404-B1、轮式拖拉机；整机驱动形式：四驱；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5700×2780×3220(至空滤器顶)mm；轴距或履带接地长：2914mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1860、1992、2036、2130/1880～3080mm；最小离地间隙及部位：420（拖挂架底部）mm；最小使用质量：8210kg；标准配重(前/后)：1110/240kg；最小使用比质量：46.51kg/kW，翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号/型式/生产厂：KT2604.45.003/简易驾驶室/洛阳青立机械有限公司；发动机型号：YCA07260-T303；发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；发动机气缸数：6；发动机标定功率：176.5kW；发动机标定转速：2200r/min；轮胎型号(前轮/后轮)：540/65R30/650/65R38；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；选装轮胎型号（前轮/后轮）：18.4-26/20.8-38；选装轮胎数量（前轮/后轮）：2/4；选装轮胎轮距（前轮/后轮）或轨距：1820、1860、1992、2036、 2130/2350～2500mm；选装轮胎最小使用质量：8275kg；选装轮胎标准配重(前/后)：1110/0kg；选装轮胎最小使用比质量：46.88kg/kW；选装轮胎最小离地间隙及部位：420（拖挂架底部）mm；选装轮胎整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5700×3600×3220(至空滤器顶)mm；选装翻倾防护装置型号/型式/生产厂：KT2604.45.002/简易驾驶室/潍坊中远重工科技有限公司；选装翻倾防护装置整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5700×2780×3220（至空滤器顶）mm；选装翻倾防护装置最小使用质量：8185kg；选装翻倾防护装置标准配重(前/后)：1110/240kg；选装翻倾防护装置最小使用比质量：46.37kg/kW；选装轮胎、翻倾防护装置整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5700×3600×3220（至空滤器顶）mm；选装轮胎、翻倾防护装置最小使用质量：8250kg；选装轮胎、翻倾防护装置标准配重(前/后)：1110/0kg；选装轮胎、翻倾防护装置最小使用比质量：46.74kg/kW。","T202100321645","2026-12-30","176.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2021JFH06G/WJ2021IFH007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT21GK0181","国家拖拉机质量检验检测中心"]
[1030,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT2604-B","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.36kg/kW","整机型号、名称：KT2604-B、轮式拖拉机；整机机架型式：无架；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5810×2780×3220(至空滤器顶)mm；轴距或履带接地长：2940mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1860、1992、2036、2130/1880～3080mm；最小离地间隙及部位：420（拖挂架底部）mm；最小使用质量：8875kg；标准配重(前/后)：1110/480kg；最小使用比质量：46.42kg/kW；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号/型式/生产厂：KT2604.45.003/简易驾驶室/洛阳青立机械有限公司；发动机型号：YCA08300-T300；发动机生产厂：广西玉柴机械股份有限公司；发动机进气方式：增压中冷；发动机气缸数：6；发动机标定功率：191.2kW；发动机标定转速：2200r/min；轮胎型号(前轮/后轮)：540/65R30/650/65R38；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；选装轮胎型号（前轮/后轮）：18.4-26/20.8-38；选装轮胎数量（前轮/后轮）：2/4；选装轮胎常用轮距（前轮/后轮）：1860/2450mm；选装轮胎轮距（前轮/后轮）或轨距：1820、1860、1992、2036、 2130/2350～2500mm；选装轮胎最小使用质量：8910kg；选装轮胎标准配重(前/后)：1110/0kg；选装轮胎最小使用比质量：46.60kg/kW；选装轮胎最小离地间隙及部位：420（拖挂架底部）mm；选装轮胎整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5810×3600×3220(至空滤器顶)mm 选装翻倾防护装置型号/型式/生产厂：KT2604.45.002/简易驾驶室/潍坊中远重工科技有限公司；选装翻倾防护装置整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5810×2780×3220（至空滤器顶）mm；选装翻倾防护装置最小使用质量：8865kg；选装翻倾防护装置标准配重(前/后)：1110/480kg；选装翻倾防护装置履最小使用比质量：46.36kg/kW；选装轮胎、翻倾防护装置整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5810×3600×3220（至空滤器顶）mm ；选装轮胎、翻倾防护装置最小使用质量：8915kg；选装轮胎、翻倾防护装置标准配重(前/后)：1110/0kg；选装轮胎、翻倾防护装置最小使用比质量：46.63 kg/kW。","T202100321645","2026-12-30","191.2","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2021LFH04G/WJ2021LFH03G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT21GK0181","国家拖拉机质量检验检测中心"]
[1031,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KT2604-B1","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.27kg/kW","整机型号、名称：KT2604-B1、轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动形式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5700×3600×3220(至空滤器顶)mm；轴距或履带接地长：2914mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1860/2450mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1820、1860、1992、2036、2130/2350～2500mm；最小离地间隙及部位：420（拖挂架底部）mm；最小使用质量：8860kg；标准配重(前/后)：1110/0kg；最小使用比质量：46.27kg/kW；挡位数（前进/倒退）：16/16；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（1+1）×4；最高设计理论速度： 36.57km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：KT2604.45.003；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂：洛阳青立机械有限公司；发动机型号：LR6M3LR22/1915；发动机结构型式：直列、直喷、四冲程；发动机生产厂：一拖（洛阳）柴油机有限公司；发动机进气方式：增压中冷；发动机气缸数：6；发动机标定功率：191.5kW；发动机标定转速：2200r/min；发动机冷却方式：水冷；空气滤清器型号：X011929；空气滤清器型式：干式；排气管消声腔外形尺寸：610×290×135mm；排气管消声腔质量：16.0kg；驾驶员座椅型号：CPCY-1-252106；驾驶员座椅生产厂：茌平昌昱汽车配件有限公司；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量3个、机械平面组成式；主变速位置和换挡方式：第1个箱体中、机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：18.4-26/20.8-38；轮胎数量(前轮/后轮)：2/4个；选装翻倾防护装置型号：KT2604.45.002；选装翻倾防护装置型式：简易驾驶室；选装翻倾防护装置生产厂：潍坊中远重工科技有限公司；选装整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5700×3600×3220（至空滤器顶）mm；选装最小使用质量：8900mm；选装标准配重（前/后）：1110/0kg；选装最小使用比质量：46.47kg/kW。","T202100321645","2026-12-30","191.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2021JFH06G/WJ2021IFH007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT21GK0181","国家拖拉机质量检验检测中心"]
[1032,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFK2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.01kg/kW","型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：5540×2803×3245（至空滤顶）；轴距mm：2866；常用轮距（前轮/后轮）mm：1800/1800；最小使用质量kg：8120；最小使用比质量kg/kw：46.01；档位数（前进/倒退）：16/16，选装32/32；主变速档位数：4；副变速档位数：4×（1+1），选装4×（1+1）×2；最小离地间隙mm：545（前桥中央底部）；标准配重（前/后）kg：800/200；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置型号、型式：40122044500010简易驾驶室，生产商：江苏常发农业装备股份有限公司；空气滤清器型号及型式：10112071160110干式；排气管消声腔外形尺寸（直径×长）mm：φ136×1062；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮420/85R30、540/65R28，后轮520/85R42、650/65R38；配套动力型号：YCA07260-T303,制造商：广西玉柴机器股份有限公司，气缸数：6缸，标定功率：176.5kw，标定转速：2200r/min，排放标准：第三阶段","T202232320047","2027-05-29","176.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH22GW0271","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司(国家拖拉机质量检验检测中心）","2021-JNDJ-07-001","江苏省农用动力机械检测中心有限公司"]
[1033,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","江苏悦达智能农业装备有限公司","轮式拖拉机","YHX2004-X","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.08kg/kW","发动功率：147千瓦（200马力）；国三排放；四轮驱动；整机最小使用质量 kg：6480；最小使用比质量（kg/kW）：44.08；前进/倒退：24/8；整机外廓尺寸(长×宽×高) mm： 5380×2360×3040 ；整机轴距或履带接地长 mm： 2768 ；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm ：1900/1850 ；整机最小离地间隙 mm ：490 ；标准配重(前/后)kg：780/720 。","T202232320045","2027-05-29","147","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2022003","南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2022WJ01023","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1034,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.22kg/kW","1.整机型式：轮式，驱动型式：四驱，外廓尺寸（长×宽×高）：5300×2530×3100mm;轴距：2750mm,常用轮距：1950/2000mm,轮距(前/后）：1850、1900、1950、2000/1830～2110mm,最小使用质量：6500kg，最小使用比质量：44.22kg/kw，标准配重（前/后）：780/480kg，轮胎型号（前轮/后轮）：16.9-28/20.8-38，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2,\n2.发动机型号:SC7H200G3,标定功率：147kw，标定转速：2200r/min,气缸数：6缸，制造商：上海柴油机股份有限公司；排放阶段：第三阶段","T202232320048","2027-05-29","147","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","WJ2022CFH07G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2022WJ01038","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1035,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC2104-C","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.5kg/kW","1.整机型式：轮式，驱动型式：四驱，外廓尺寸（长×宽×高）：5300×2530×3100mm;轴距：2750mm,常用轮距：1950/2000mm,轮距(前/后）：1850、1900、1950、2000/1830～2110mm,最小使用质量：6740kg，最小使用比质量：43.5kg/kw，标准配重（前/后）：780/480kg，轮胎型号（前轮/后轮）：16.9-28/20.8-38，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2\n2.发动机型号:SC7H210G3,标定功率：155kw，标定转速：2200r/min,气缸数：6缸，制造商：上海柴油机股份有限公司；排放阶段：第三阶段","T202232320048","2027-05-29","155","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","WJ2022CFH07G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2022WJ01038","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1036,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC2104-S","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.77kg/kW","1.整机型式：轮式，驱动型式：四驱，外廓尺寸（长×宽×高）：5300×3550×3100mm;轴距：2750mm,常用轮距：1950/2360，轮距(前/后）：1850、1900、1950、2000/2360mm,最小使用质量：7250kg，最小使用比质量：46.77kg/kw，标准配重（前/后）：780/0kg，轮胎型号（前轮/后轮）：16.9-28/20.8-38，轮胎数量（前轮/后轮）：2/4\n2.发动机型号:SC7H210G3,标定功率：155kw，标定转速：2200r/min,气缸数：6缸，制造商：上海柴油机股份有限公司；排放阶段：第三阶段","T202232320048","2027-05-29","155","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","WJ2022CFH07G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2022WJ01038","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1037,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东骏玛道机械有限公司","轮式拖拉机","MF2004-A","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.71kg/kW","发动机功率：200马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量：43.71kg/kW","T202200340042","2027-04-10","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2022AFH03G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2022WJ01003","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1038,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东骏玛道机械有限公司","轮式拖拉机","MT2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.61kg/kW","发动机功率：200马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量比：43.61kg/kW","T202200340043","2027-04-10","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2022AFH03G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2021WJ01227","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1039,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RG2104-1","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.2kg/kW","功率：210马力 驱动方式：四驱 最小使用比质量：44.2","T202200370054","2027-04-10","155.0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","  NW202102002\t","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017EKKX021","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1040,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东瑞泽重工有限公司","轮式拖拉机","RK2004-A","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.1kg/kW","功率：200马力 驱动方式：四驱  最小使用比质量：44.1","T202200370053","2027-04-10","147.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","  NW202102002\t","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018DKKX004","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1041,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LM2004-A","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.08kg/kW","发动机标定功率：200马力，驱动方式：四轮驱动，\n最小使用质量：6480kg，最小使用比质量(kg/kw)：44.08，外廓尺寸(长×宽×高)：5400*2170*3180(mm)；轴距或履带接地长：2770(mm)；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1770/1700(mm)；最小离地间隙及部位：450mm（牵引架底部）；标准配重(前/后)：540/0；档位数(前进/倒退)：24/8；主变速档位数：4；副变速档位数：(3+1）*2；发动机与离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：LZ1804.45A.002，简易驾驶室，山东潍坊鲁中拖拉机有限公司/LZ2204.45.002，简易驾驶室，山东潍坊鲁中拖拉机有限公司；空气滤清器型号及型式：KLQ-518D，干式；排气管消声腔外形尺寸：600*305*140（mm）；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-28/18.4-38；选装：（14.9-26、14.9-24、14.9R28、420/85R28、380/85R28）/（18.4-34、16.9-34、18.4R38、520/85R38、460/85R38）；排放阶段：国三","T202200370073","2027-04-10","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107017/FH21GW1601","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心/ 国家拖拉机质量检验检测中心","NW202107045","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1042,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZC2004-A","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.01kg/kW","发动机标定功率：200马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：6470kg，最小使用比质量(kg/kw)：44.01，外廓尺寸(长×宽×高)：5350*2170*3180(mm)；轴距或履带接地长：2680(mm)；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1770/1700(mm)；最小离地间隙及部位：450mm（牵引架底部）；标准配重(前/后)：540/0；档位数(前进/倒退)：16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：(2+1）*2；发动机与离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：LZ2204.45.002，简易驾驶室，山东潍坊鲁中拖拉机有限公司/LZ1804.45A.002，简易驾驶室，山东潍坊鲁中拖拉机有限公司；空气滤清器型号及型式：KLQ-518D，干式；排气管消声腔外形尺寸：600*305*140（mm）；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-28/18.4-38；选装：（14.9-26、14.9-24、14.9R28、420/85R28、380/85R28）/（18.4-34、16.9-34、18.4R38、520/85R38、460/85R38）；排放阶段：国三","T202200370066","2027-04-10","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH21GW1601/NW202107017","国家拖拉机质量检验检测中心/ 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202107044","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1043,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZC2104-A","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.91kg/kW","发动机标定功率：210马力，驱动方式：四轮驱动，\n最小使用质量：6780kg，最小使用比质量(kg/kw)：43.91，外廓尺寸(长×宽×高)：5300*2170*3100(mm)；轴距或履带接地长：2680(mm)；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1770/1700；标准配重(前/后)：540/0；档位数(前进/倒退)：16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：(2+1）*2；发动机与离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：LZ2204.45.002，简易驾驶室，山东潍坊鲁中拖拉机有限公司；空气滤清器型号及型式：KLQ-518D，干式；排气管消声腔外形尺寸：600*305*140（mm）；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-28/18.4-38；选装：（14.9-26、14.9-24、14.9R28、420/85R28、380/85R28）/（18.4-34、16.9-34、18.4R38、520/85R38、460/85R38）；排放阶段：国三","T202100371834","2026-12-30","154.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH21GW1601","国家拖拉机质量检验检测中心","NW202107044","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1044,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZH2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.71kg/kW","发动机标定功率：200马力，驱动方式：四轮驱动，\n最小使用质量：7160kg，最小使用比质量(kg/kw)：48.71，外廓尺寸(长×宽×高)：5630*2340*3210(mm)；轴距或履带接地长：2840(mm)；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1800/1800；标准配重(前/后)：720/720；档位数(前进/倒退)：16/16；主变速档位数：4；副变速档位数：4*(1+1）；发动机与离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：LZ2204.45.002，简易驾驶室，山东潍坊鲁中拖拉机有限公司/LZ2204.45A.002，简易驾驶室，山东潍坊鲁中拖拉机有限公司；空气滤清器型号及型式：KLQ-518D，干式；排气管消声腔外形尺寸：600*305*140（mm）；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：18.4-26/20.8-38；选装：（16.9-28、16.9R28、420/85R28、540/65R28、540/65R30）/（18.4-42、18.4-38、20.8R38、520/85R38、650/65R38、650/65R42）；排放阶段：国三","T202100371833","2026-12-30","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH21GW1601/NW202107018","国家拖拉机质量检验检测中心/山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202107043","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1045,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZH2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.20kg/kW","发动机标定功率：220马力，驱动方式：四轮驱动，\n最小使用质量：7160kg，最小使用比质量(kg/kw)：44.20，外廓尺寸(长×宽×高)：5630*2340*3210(mm)；轴距或履带接地长：2840(mm)；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1800/1800；标准配重(前/后)：720/720；档位数(前进/倒退)：16/16；主变速档位数：4；副变速档位数：4*(1+1）；发动机与离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：LZ2204.45.002，简易驾驶室，山东潍坊鲁中拖拉机有限公司/LZ2204.45A.002，简易驾驶室，山东潍坊鲁中拖拉机有限公司；空气滤清器型号及型式：KLQ-518D，干式；排气管消声腔外形尺寸：600*305*140（mm）；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：18.4-26/20.8-38；选装：（16.9-28、16.9R28、420/85R28、540/65R28、540/65R30）/（18.4-42、18.4-38、20.8R38、520/85R38、650/65R38、650/65R42）；排放阶段：国三","T202100371833","2026-12-30","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH21GW1601/NW202107018","国家拖拉机质量检验检测中心/山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202107043","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1046,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZH2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.67kg/kW","发动机标定功率：240马力，驱动方式：四轮驱动，\n最小使用质量：7730kg，最小使用比质量(kg/kw)：43.67，外廓尺寸(长×宽×高)：5630*2340*3210(mm)；轴距或履带接地长：2840(mm)；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1800/1800；标准配重(前/后)：720/0；档位数(前进/倒退)：16/16；主变速档位数：4；副变速档位数：4*(1+1）；发动机与离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：LZ2204.45.002，简易驾驶室，山东潍坊鲁中拖拉机有限公司/LZ2204.45A.002，简易驾驶室，山东潍坊鲁中拖拉机有限公司；空气滤清器型号及型式：S00021530，干式；排气管消声腔外形尺寸：600*305*140（mm）；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：18.4-26/20.8-38；选装：（16.9-28、16.9R28、420/85R28、540/65R28、540/65R30）/（18.4-42、18.4-38、20.8R38、520/85R38、650/65R38、650/65R42）；排放阶段：国三","T202100371833","2026-12-30","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH21GW1601/NW202107018","国家拖拉机质量检验检测中心/山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202107043","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1047,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东潍河农业装备有限公司","轮式拖拉机","2004-F","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.22kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：5180mm×2350mm×3000mm；轴距：2645mm；常用轮距(前轮/后轮)：1790mm/1850mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调；最小使用质量：6500kg；标准配重(前/后)：450kg/336kg；最小使用比质量：44.22kg/kW;档位数(前进/倒退)：16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：2×(2+1)；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：2004.45.001；前照灯型号：通用型；转向系型式：全液压；行车制动系型式：湿式、盘式、静液压操作；驻车制动系型式：独立手制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：单片、干式、双作用；传动系动力输出轴离合器型式：干式摩擦式；变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38;配套动力型号：WP6G200E330；制造商：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；气缸数：6； 标定功率：（kw）147标定转速：（r/min）2200；排放标准：第三阶段","T202200320026","2027-04-10","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240117","潍坊市产品质量检验所"]
[1048,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东潍河农业装备有限公司","轮式拖拉机","2104-K","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.37kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：5400mm×2450mm×3100mm；轴距：2825mm；常用轮距(前轮/后轮)：1880mm/1880mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调；最小使用质量：6850kg；标准配重(前/后)：600kg/336kg；最小使用比质量：44.37kg/kW;档位数(前进/倒退)：16/16；主变速档位数：4；副变速档位数：4×(1+1)；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：2004.45.001；前照灯型号：通用型；转向系型式：全液压；行车制动系型式：湿式、盘式、静液压操作；驻车制动系型式：独立手制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：单片、干式、双作用；传动系动力输出轴离合器型式：干式摩擦式；变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：18.4-26/20.8-38;配套动力型号：WP6G220E330；制造商：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；气缸数：6； 标定功率：（kw）154.4标定转速：（r/min）2200；排放标准：第三阶段","T202200320024","2027-04-10","154.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240118","潍坊市产品质量检验所"]
[1049,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东潍河农业装备有限公司","轮式拖拉机","2204-K","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.20kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：5360mm×2880mm×3100mm(单胎）5360mm×3690mm×3100mm（双胎）；轴距：2825mm；常用轮距(前轮/后轮)：1880mm/2000mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调；最小使用质量：7160kg/7620kg；标准配重(前/后)：600kg/336kg；最小使用比质量：44.20kg/kW（单胎）47.04kg/kW（双胎胎）;档位数(前进/倒退)：16/16；主变速档位数：4；副变速档位数：4×(1+1)；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：3004.45.001；前照灯型号：通用型；转向系型式：全液压；行车制动系型式：湿式、盘式、静液压操作；驻车制动系型式：独立手制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：单片、干式、双作用；传动系动力输出轴离合器型式：干式摩擦式；变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：18.4-26/20.8-38;配套动力型号：WP6G220E330；制造商：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；气缸数：6； 标定功率：（kw）162标定转速：（r/min）2200；排放标准：第三阶段","T202200320025","2027-04-10","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH015原报告、WJ2021BFH17G扩展报告","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240118","潍坊市产品质量检验所"]
[1050,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东潍河农业装备有限公司","轮式拖拉机","2404-K","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.21kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：5360mm×3690mm×3100mm；轴距：2835mm；常用轮距(前轮/后轮)：1880mm/2500mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调；最小使用质量：7825kg；标准配重(前/后)：600kg/336kg；最小使用比质量：44.21kg/kW;档位数(前进/倒退)：16/16；主变速档位数：4；副变速档位数：4×(1+1)；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：3004.45.001；前照灯型号：通用型；转向系型式：全液压；行车制动系型式：湿式、盘式、静液压操作；驻车制动系型式：独立手制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：单片、干式、双作用；传动系动力输出轴离合器型式：干式摩擦式；变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：18.4-26/20.8-38;配套动力型号：SC7H240G3；制造商：上海柴油机股份有限公司；气缸数：6； 标定功率：（kw）177标定转速：（r/min）2200；排放标准：第三阶段","T202200320025","2027-04-10","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH015原报告WJ2021BFH17G扩展报告）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240118","潍坊市产品质量检验所"]
[1051,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东潍河农业装备有限公司","轮式拖拉机","2604-K","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.20kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：5360mm×3690mm×3100mm；轴距：2835mm；常用轮距(前轮/后轮)：1880mm/2500mm；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调；最小使用质量：8465kg；标准配重(前/后)：600kg/336kg；最小使用比质量：44.20kg/kW;档位数(前进/倒退)：16/16；主变速档位数：4；副变速档位数：4×(1+1)；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：3004.45.001；前照灯型号：通用型；转向系型式：全液压；行车制动系型式：湿式、盘式、静液压操作；驻车制动系型式：独立手制动；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：单片、干式、双作用；传动系动力输出轴离合器型式：干式摩擦式；变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：18.4-26/20.8-38;配套动力型号：SC7H260G3；制造商：上海柴油机股份有限公司；气缸数：6； 标定功率：（kw）191.5标定转速：（r/min）2200；排放标准：第三阶段","T202200320025","2027-04-10","191.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020HFH015原报告WJ2021BFH17G扩展报告）","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240118","潍坊市产品质量检验所"]
[1052,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MK2204-E","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.7kg/kW","功率：220马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5935×2855×3400(空滤器顶部，单胎)、5935×3750×3400（空滤器顶部、后双胎）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1621.5mm；最小使用质量：7400kg（单胎）、7950kg(后双胎)；最小使用比质量：45.7kg/kW（单胎）、49.1kg/kW（后双胎）；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202200370069","2027-04-10","161.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202111009","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202102027","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1053,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MK2404-E","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","功率：240马力；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5935×2855×3400(空滤器顶部，单胎)、5935×3750×3400（空滤器顶部，后双胎）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1621.5mm；最小使用质量：7720kg（单胎）、8270kg(后双胎)；最小使用比质量：43.7kg/kW（单胎）、46.9kg/kW（后双胎）；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压；变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202200370069","2027-04-10","176.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202111009","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202102027","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1054,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东铮德智能装备有限公司","轮式拖拉机","2004-F","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.22kg/kW","整机型号、名称：2004-F型轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：5200×2390×3060（空滤器顶部）；轴距或履带接地长mm：2670；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1750/1900；轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1650、1750、1850、1950/1620-2420；最小离地间隙及部位mm：460（前桥放油螺塞）；变速箱齿轮副轴孔中心距mm：118；最小使用质量kg：6500；标准配重(前/后)kg：520/240；最小使用比质量kg/kw：44.22；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；最高设计理论速度km/h：31.89；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：2104C.45.001；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂：山东铮德智能装备有限公司；发动机型号：WP6G200E330；发动机结构型式：立式、直列、水冷、四冲程；发动机生产厂：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；发动机进气方式：增压中冷；发动机气缸数：6；发动机标定功率kw：147；发动机额定净功率kw：147；发动机标定转速r/min：2200；发动机冷却方式：水冷；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）mm：Φ160×800；排气管消声腔质量kg：10.5；驾驶员座椅型号：SMT1；驾驶员座椅生产厂：潍坊舒美特机械有限公司；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量：2个；机械平面组成式；主变速位置和换挡方式：在第1箱体中；机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38；轮胎数量(前轮/后轮)个：2/2；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置类别：3类；工作装置液压油泵型号：CBT-F432；液压输出组数：2；工作装置安全阀全开压力Mpa：17.5±0.5；动力输出轴花键数目：8；动力输出轴标准转速r/min：760/850；选装配置最小使用质量kg：6510；选装配置挡位数（前进/倒退）：24/8；选装配置副变速挡位数：（3+1）×2；选装配置最高设计理论速度km/h：31.07","T202200340030","2027-04-10","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021DFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202008005","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1055,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东铮德智能装备有限公司","轮式拖拉机","2104-C","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.78kg/kW","整机型号、名称：2104-C型轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：5240×2240×3080（空滤器顶）；轴距或履带接地长mm：2670；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1880/1750；轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1610、1720、1880、1950/1620-2420；最小离地间隙及部位mm：475（前桥放油螺塞）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1345；变速箱齿轮副轴孔中心距mm：120；最小使用质量kg：6760；标准配重(前/后)kg：780/240；最小使用比质量kg/kw：43.78；挡位数（前进/倒退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）×2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：2104C.45.001；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂：山东铮德智能装备有限公司；发动机型号：WP6G220E330；发动机结构型式：立式、直列、水冷、四冲程；发动机生产厂：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；发动机进气方式：增压中冷；发动机气缸数：6；发动机标定功率kw：154.4；发动机额定净功率kw：162；发动机标定转速r/min：2200；发动机冷却方式：水冷；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）mm：Φ160×800；排气管消声腔质量kg：10.5；驾驶员座椅型号：SMT1；驾驶员座椅生产厂：潍坊舒美特机械有限公司；安全带型号：DC-1000-006；安全带生产厂：常州市东晨车辆部件有限公司；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量：2个；机械平面组成式；主变速位置和换挡方式：在第1箱体中；机械有级挡；副变速换挡方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-28/18.4-38；轮胎数量(前轮/后轮)个：2/2；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：分置三点悬挂；悬挂装置类别：3类；工作装置液压油泵型号：2CBBY-F436/F414AFSR；工作装置安全阀全开压力MPa：17.5±0.5；动力输出轴花键数目：8；动力输出轴标准转速r/min：760/850","T202200340031","2027-04-10","154.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021DFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202008004","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1056,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","特拉克（潍坊）农业装备有限公司","轮式拖拉机","TK2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","变更后：更换加大柴油箱，质量增加：244kg；加强行车制动器，质量增加：34kg；加重最终传动系统，质量增加：42kg；最小使用质量：6730kg；最小使用比质量：43.6kg/kW。功率：210马力；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高) 5640×2450(双排轮3500)×2980；轴距或履带接地长：2800；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1965/1840；轮距(前轮/后轮)调整方式：有机可调/无级可调；标准配重(前/后)：700/240（双排轮：0）；档位数(前进/倒退/爬行)：16/16/0 ；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/4/1+1；发动机与离合器联接方式：直连；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：型号TK2404.45.001型式封闭驾驶室认证证书编号或检验报告编号WJ2019DFH011；前照灯型号：VK-003/VK-004；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式、静液压操纵；驻车制动系型式：湿式、机械操纵；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：独立操纵双作用离合器；传动系动力输出轴离合器型式：独立操纵双作用离合器；传动系变速箱型式：4×（1+1）×4组成式；主变速箱换档方式：同步器换挡；副变速箱换档方式：啮合套换挡；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-28/20.8-38。","苏农机（2019）第（0333）号","2023-12-31","154.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019DFH011","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2019）委检字整机类第0013号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1057,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M2004-6W","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.8kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：147,最小使用比质量：43.8kg/kW","T202200340040","2027-04-10","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202110004","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021041005","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1058,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊昊野重工有限公司","轮式拖拉机","2004-A","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.12kg/kW","功率：200马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(kg)：6485，最小使用比质量(kg/kW):44.12，整机外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):5250×2350×3060（空滤器顶部），轴距（mm）：2680，常用轮距（前轮/后轮mm）：1830/1850。","T202200340047","2027-04-10","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2022AFH14G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2022WJ01010","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1059,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊昊野重工有限公司","轮式拖拉机","2004-A1","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.12kg/kW","功率：200马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(kg)：6485，最小使用比质量(kg/kW):44.12，整机外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):5250×2350×3060（空滤器顶部），轴距（mm）：2680，常用轮距（前轮/后轮mm）：1830/1850。","T202200340047","2027-04-10","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2022AFH14G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2022WJ01010","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1060,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊昊野重工有限公司","轮式拖拉机","2204-A","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.14kg/kW","功率：220马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(kg)：7150，最小使用比质量(kg/kW):44.14，整机外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):5410×2780×3210（空滤器顶部），轴距（mm）：2830，常用轮距（前轮/后轮mm）：1980/2030。","T202200340046","2027-04-10","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2022AFH011","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2022WJ01011","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1061,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊昊野重工有限公司","轮式拖拉机","2404-A","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.12kg/kW","功率：240马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(kg)：7810，最小使用比质量(kg/kW):44.12，整机外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):5410×2780×3210（空滤器顶部），轴距（mm）：2830，常用轮距（前轮/后轮mm）：1980/2030。","T202200340046","2027-04-10","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2022AFH011","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2022WJ01011","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1062,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊昊野重工有限公司","轮式拖拉机","2404-A1","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.25kg/kW","功率：240马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(kg)：7810，最小使用比质量(kg/kW):44.25，整机外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):5410×2780×3210（空滤器顶部），轴距（mm）：2830，常用轮距（前轮/后轮mm）：1980/2030。","T202200340046","2027-04-10","176.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2022AFH011","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2022WJ01011","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1063,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊昊野重工有限公司","轮式拖拉机","2604-A","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.13kg/kW","功率：260马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(kg)：8450，最小使用比质量(kg/kW):44.13，整机外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):5410×2780×3210（空滤器顶部），轴距（mm）：2830，常用轮距（前轮/后轮mm）：2030/2030。","T202200340046","2027-04-10","191.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2022AFH011","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2022WJ01011","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1064,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊恒源拖拉机有限公司","轮式拖拉机","ZY2404-A","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44kg/kW","\"功率：240马力\n驱动方式：四轮驱动\n外廓尺寸(长×宽×高)(mm)：5530×2800×3130(排气管顶)\n轴距(mm)：2820\n轮距(mm)：1980/1700-2580\n最小离地间隙(mm)：400（后牵引架底部）\n最小使用质量(kg)：7790\n最小使用比质量:44\n轮胎型号：540/65R28/650/65R38\n排放阶段：国3\"","T202100340110","2026-04-01","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240178","潍坊市产品质量检验所"]
[1065,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","THG2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.06kg/kW","驱动型式：四驱；发动机标定功率（kw）：162kw；外廓尺寸(长×宽×高):5550×2480×3000（驾驶室顶）；轴距:2900mm；常用轮距(前轮/后轮)：1980/1800；最小离地间隙及部位mm：430（牵引框架底部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1410；最小使用质量：7300；最小使用比质量（kg/kw）：45.06；标准配重(前/后)：780/660；档位数(前进/倒退/爬行)：16/16；倾防护装置(驾驶室或安全框架)：THG1854.45.002；型式：简易驾驶室；动力输出轴转速（r/min）：540/1000；轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/18.4-42","T202100231468","2026-12-30","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202104001","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017GKKX029","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1066,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊兴田农业装备有限公司","轮式拖拉机","MK2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.01kg/kW","功率：200马力，147kW；驱动型式：四轮驱动；整机外廓尺寸（mm）：长5250×宽2250×高3150；轴距（mm）：2750；最小使用质量（kg）：6470；最小使用比质量（kg/kW）：44.01。","T202200510114","2027-04-10","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021HFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202008011","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1067,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊兴田农业装备有限公司","轮式拖拉机","MK2004-2","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.01kg/kW","功率：200马力，147kW；驱动型式：四轮驱动；整机外廓尺寸（mm）：长5100×宽2200×高3100；轴距（mm）：2600；最小使用质量（kg）：6470；最小使用比质量（kg/kW）：44.01。","T202200510114","2027-04-10","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021HFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202008011","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1068,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT2004-A","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.85kg/kW","功率(马力):200马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:否 ;配置单胎最小使用质量:7500kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：50.85； 整机外廓尺寸(长×宽×高)mm:5675×2388×3100；整机轴距或履带接地长mm:2880；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1910/1860；整机最小使用质量kg:7500；整机标准配重(前/后)kg:600/0；整机档位数前进/倒退/爬行:16/4/0整机档位数；主变速/副变速/梭行档:4+1/4/0；整机发动机与主离合器联接方式:直联式；翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式:简易驾驶室；转向系型式 ：全液压 ；传动系变速箱数量、型式 ： 2个，机械空间组成式 ；传动系主变速箱换档方式： 机械有级挡 ；传动系副变速箱换档方式：机械有级挡 ；轮胎型号 (前轮/后轮):16.9-28/20.8-38。 选装后双轮；选装前后轮胎：16.9R28/20.8R38；480/70R28;580/70R38。","T202100321612","2026-12-30","147.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","201701210","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1069,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZH2004-X","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.71kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","发动机标定功率：200马力，驱动方式：四轮驱动，换挡方式：机械有级挡+动力换向 ，\n最小使用质量：7160kg，最小使用比质量(kg/kw)：48.71，外廓尺寸(长×宽×高)：5630*2340*3210(mm)；轴距或履带接地长：2840(mm)；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1800/1800；标准配重(前/后)：720/720；档位数(前进/倒退)：16/16；主变速档位数：4；副变速档位数：4*(1+1）；发动机与离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：LZ2204.45.002，简易驾驶室，山东潍坊鲁中拖拉机有限公司/LZ2204.45A.002，简易驾驶室，山东潍坊鲁中拖拉机有限公司；空气滤清器型号及型式：KLQ-518D，干式；排气管消声腔外形尺寸：600*305*140（mm）；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡+动力换向；轮胎型号(前轮/后轮)：18.4-26/20.8-38；选装：（16.9-28、16.9R28、420/85R28、540/65R28、540/65R30）/（18.4-42、18.4-38、20.8R38、520/85R38、650/65R38、650/65R42）；排放阶段：国三","T202100371833","2026-12-30","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH21GW1601/NW202107018","国家拖拉机质量检验检测中心/山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202107043","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1070,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZH2204-X","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.20kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","发动机标定功率：220马力，驱动方式：四轮驱动，换挡方式：机械有级挡+动力换向 ，\n最小使用质量：7160kg，最小使用比质量(kg/kw)：44.20，外廓尺寸(长×宽×高)：5630*2340*3210(mm)；轴距或履带接地长：2840(mm)；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1800/1800；标准配重(前/后)：720/720；档位数(前进/倒退)：16/16；主变速档位数：4；副变速档位数：4*(1+1）；发动机与离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：LZ2204.45.002，简易驾驶室，山东潍坊鲁中拖拉机有限公司/LZ2204.45A.002，简易驾驶室，山东潍坊鲁中拖拉机有限公司；空气滤清器型号及型式：KLQ-518D，干式；排气管消声腔外形尺寸：600*305*140（mm）；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡+动力换向；轮胎型号(前轮/后轮)：18.4-26/20.8-38；选装：（16.9-28、16.9R28、420/85R28、540/65R28、540/65R30）/（18.4-42、18.4-38、20.8R38、520/85R38、650/65R38、650/65R42）；排放阶段：国三","T202100371833","2026-12-30","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH21GW1601/NW202107018","国家拖拉机质量检验检测中心/山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202107043","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1071,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","徐州凯尔农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","KAT2204-D","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.44kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","功率(马力):220马力;驱动方式:四轮驱动 ;动力换挡、动力换向:部分动力换挡 ;配置单胎最小使用质量:8010kg;配置单胎最小使用比质量（kg/kw)：49.44；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm:5470×2995×3350；整机轴距或履带接地长mm:2950；整机常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1910/1860；整机最小使用质量kg:8010；整机标准配重(前/后)kg:1000/400；整机档位数前进/倒退/爬行:30F/25R/0；整机档位数主变速/副变速/梭行档:8/4×（1+1）/0；整机发动机与主离合器联接方式:直联式； 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式:简易驾驶室； 转向系型式 ：全液压 ；传动系变速箱数量、型式 ： 2个，部分动力换挡 ；传动系主变速箱换档方式： 动力换挡 ；传动系副变速箱换档方式：机械有级挡 ；轮胎型号 (前轮/后轮):16.9-30/20.8-42。  选装前后轮胎：16.9R30/20.8R42。","T202132320439","2026-12-29","162","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH19GW1101","国家拖拉机质量监督检验中心","201701209","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1072,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","轮式拖拉机","PS2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","功率：200马力；型式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kw）：44.0；主变速位置和换挡方式：主变速位置：在第2箱体中机械有级挡；副变速换挡方式：Hi-Lo 挡（2速动力换挡），动力换向；","T202200340048","2027-04-10","147","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","WJ2022AFH15G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT21GK0372","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量检验检测中心）"]
[1073,"农用动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","50-70马力差速转向履带式拖拉机","湖南农夫机电有限公司","履带拖拉机","NFY602A","功率:60马力;驱动方式:履带式:是 ;最小使用比质量:48.41kg/kW;转向型式:差速式转向:是 ;最大牵引功率≥70%发动机标定功率:是 ","整机型式：全履带式；整机机架型式：全架；整机驱动型式：两驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）:2990×1380×2343安全架顶端；最小离地间隙及部位）（mm）：276(横梁）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）:1020;变速箱齿轮副轴孔心距（mm）；110；全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离（mm）：1174；最小使用质量（kg）:2135;标准配重（前/后）（kg）：0/0；履带接地比压（kPa）:27..03;最小使用比质量（kg/kW）：48.41；档位数（前进/倒退）：4/2；主变速档位数：2+1；副变速档位数：2；最高设计理论速度（km/h）:15.11;发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：NFY802A.03.08-1；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；发动机型号：YD4JZ60C1；发动机结构型式：直列、电喷、水冷、四冲程，发动机生产厂：扬动股份有限公司，发动机进气方式：涡轮增压，发动机气缸数：4，发动机标定功率（kW）:44.1,发动机额定净功率（r/min）：2400；发动机冷却方式：水冷；空气滤清器型号：1634；空气滤清器型式;干式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）（mm）::∅135×290;排气管消声腔质量（kg）：3.5；转向系转向操纵机构：全液压；转向系转向机构型式：方向盘；转向系转向机构型式：差速器转向；传动系箱体数量（个）：1；变速箱（器）型式：机械空间组成式+静液压无级变速（HST）;主变速位置：在第1箱体中；主变速换挡方式：机械有级挡+无级变速；副变速换挡方式：机械有级挡；履带材质：橡胶；履带板宽度（mm）：300；液压悬挂系统型式：半分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂；悬挂装置类别：Ⅰ类；工作装置液压油泵型号：CBN-E312;液压输出组数：/；工作装置安全阀全开压力(MPa):16.5±0.5;动力输出轴花键数目：/；动力输出轴标准转速（r/min）:624/960","T202243430018","2027-05-29","44.1","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[1074,"农用水泵","农用水泵","地面泵（机组）","3.8—5.5kW离心泵","浙江欧森机械有限公司","汽油机水泵","QGZ50-20-15","配套功率:3.8kW;含机座、底阀:是 ","进口直径(MM):50,出口直径(MM):50,规定流量(M3/H):20,规定扬程(M):15,燃油消耗率（g/(kw*h):≤480,规定气蚀余量(M):≤4.0,规定转速(R/MIN):3600,配套功率(KW):3.8,动力机类型:汽油机,动力机排量内燃机(ML):196,泵与动力机联接形式:直连传动,泵的结构型式:单级,泵级数:1级,叶轮型式:半开式,叶轮公称直径(MM)119,整机质量(KG):22","T202134340545","2026-12-26","3.8","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1075,"农用水泵","农用水泵","地面泵（机组）","3.8—5.5kW离心泵","浙江欧森机械有限公司","汽油机水泵","QGZ80-35-17","配套功率:3.8kW;含机座、底阀:是 ","进口直径(MM):80,出口直径(MM):80,规定流量(M3/H):35,规定扬程(M):17,燃油消耗率（g/(kw*h):≤480,规定气蚀余量(M):≤4.0,规定转速(R/MIN):3600,配套功率(KW):3.8,动力机类型:汽油机,动力机排量内燃机(ML):196,泵与动力机联接形式:直连传动,泵的结构型式:单级,泵级数:1级,叶轮型式:半开式,叶轮公称直径(MM)123,整机质量(KG):24","T202134340435","2026-12-26","","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1076,"农用水泵","农用水泵","地面泵（机组）","3.8—5.5kW离心泵","重庆涪柴动力机械制造有限公司","离心泵","QGZ50-20-20","配套功率:4.0kW;含机座、底阀:是 ","主要配置：1、4.0kW汽油机；2、配件1套；3、随机工具1套。\n参数：配套发动机标定功率：4.0kW/3600r/min；排放阶段：国二；配套发动机类型：强制风冷汽油机、四冲程、单缸；进、出口公称直径（mm）：50；规定流量（m³/h）：20；规定扬程（m）：20；规定汽蚀余量（m）：≤4.5；规定自吸高度（m）：5；规定自吸高度下自吸时间（s）：≤120；泵与动力机联接形式：共轴；泵的结构型式：自吸式；泵级数：单级；叶轮形式：半开式；叶轮公称直径（mm）：120。","T202250500092","2027-04-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1077,"农用水泵","农用水泵","地面泵（机组）","3.8—5.5kW离心泵","重庆涪柴动力机械制造有限公司","离心泵","QGZ80-33-19","配套功率:4.0kW;含机座、底阀:是 ","主要配置：1、4.0kW汽油机；2、配件1套；3、随机工具1套。\n参数：配套发动机标定功率：4.0kW/3600r/min；排放阶段：国二；配套发动机类型：强制风冷汽油机、四冲程、单缸；进、出口公称直径（mm）：80；规定流量（m³/h）：33；规定扬程（m）：19；规定汽蚀余量（m）：≤4.5；规定自吸高度（m）：5；规定自吸高度下自吸时间（s）：≤120；泵与动力机联接形式：共轴；泵的结构型式：自吸式；泵级数：单级；叶轮形式：半开式；叶轮公称直径（mm）：120。","T202250500093","2027-04-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1078,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","2—3m激光（卫星）平地机","河北超平农机制造有限公司","激光平地机","12PJ-250","工作幅宽:2.5m","工作宽幅:2.5M,链接方式:牵引式,激光发射器发射半径:400M,接收器接收高度范围:19CM,配套动力:≥70KW,平整度:±3CM,工作外形尺寸:4000*2500*3400MM.平地铲做大提升高度≥200","T202264640031","2027-04-26","70","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1079,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","甘肃犇牛农牧机械制造有限公司","农用卫星平地机","12PQW-4.0(3.0)","工作幅宽:4m","型号名称:12PQW-4.0(3.0)型农用卫星平地机\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）:3670×3150×1780mm\n结构型式:牵引式\n最大工作幅宽:4000mm\n配套拖拉机功率:88.2～110.2kW\n控制方式:卫星控制\n平地铲型式:刮板式\n平地铲铲刃长度:4000mm\n平地铲高度:800mm\n平地铲最大提升高度:300mm\n松土器型式:三角铲\n松土器数量:8个\n桅杆数量:1个\n车载计算机型号:TCBDPC-700\n卫星接收机型号:M100\n卫星接收机接收信号源：北斗、GPS、GLONASS\n移动基站频率：450～470Hz\n移动基站功率：0.001kW\n控制器型号：AG-700\n液压泵型号：CBG2063\n分配器型号：ZDB1OV-2-40B/200\n油缸型号规格：HSG80×50\n运输间隙（悬挂式不测）：300mm\n轮胎型号规格：750-16\n轮胎数量：4个","T202162620105","2026-07-29","","购机补贴(非通用类)","甘肃省","评阅通过","","","","",""]
[1080,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","天泽基业科技（天津）有限公司","北斗卫星平地机","12PW-300B","工作幅宽:3m","1、配套拖拉机功率≥88.2kW 2、卫星接收机接收信号源：北斗、GPS、GLONASS 3、移动基站频率450050000Hz～470050000Hz 4、移动基站功率0.001kw 5、平地铲外形尺寸（长×宽×高）3700mm×3100mm×1200mm 6、最大工作幅宽3000mm 7、平地铲最大提升高度400mm 8、平地铲高度670mm","T202212120014","2027-06-07","","购机补贴(非通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1081,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","6-7行四轮乘坐式水稻插秧机","浙江星莱和农业装备有限公司","高速插秧机","2ZG-6A","行数:6行;四轮乘坐式:是 ","结构型式：高速乘坐式（四轮驱动），配套发动机额定功率：18 KW，额定转速：3000（r/min），排放阶段：第四阶断；整机外形尺寸（长×宽×高）：3500×2080×2300（mm），工作行数：6行，行距：300mm，穴距：110、130、150、180、210、250（mm）,插秧深度:10～50(mm),取秧深度8～19(mm)，变速方式：液压无极变速（HST)+机械变速2档，插植臂型式：旋转式","T202169690232","2026-12-30","18","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","2022年第一批审核通过，已参加现场演示评价"]
[1082,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","浙江星莱和农业装备有限公司","高速插秧机","2ZG-8A","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","结构型式：高速乘坐式（四轮驱动），配套发动机额定功率：18 KW，额定转速：3000（r/min），排放阶段：第四阶断；整机外形尺寸（长×宽×高）：3500×2690×2300（mm），工作行数：8行，行距：300mm，穴距：110、130、150、180、210、250（mm）,插秧深度:10～50(mm),取秧深度8～19(mm)，变速方式：液压无极变速（HST)+机械变速2档，插植臂型式：旋转式","T202169690230","2026-12-30","18","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","2022年第一批审核通过，已参加现场演示评价"]
[1083,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机","浙江星莱和农业装备有限公司","高速插秧机","2ZG-8AX","行数:8行;四轮乘坐式:是 ","结构型式：高速乘坐式（四轮驱动），配套发动机额定功率：18 KW，额定转速：3000（r/min），排放阶段：第四阶断；整机外形尺寸（长×宽×高）：3500×2240×2300（mm），工作行数：8行，行距：250mm，穴距：110、130、150、180、210、250（mm）,插秧深度:10～50(mm),取秧深度8～19(mm)，变速方式：液压无极变速（HST)+机械变速2档，插植臂型式：旋转式","T202169690231","2026-12-30","18","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","2022年第一批审核通过，已参加现场演示评价"]