{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":8,"rows_kept":18,"merged":[[1,0,1,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["河南省2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表（第四批）（公示稿）"]
["序号","大类","小类","品目","档次名称","基本配置和参数","中央财政补贴额（元）","备注"]
[1,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","自走式大豆玉米复合种植喷杆喷雾机","功率≥18马力；\n喷杆长度≥1850mm；离地间隙≥400mm；防飘喷头； \n雾滴隔离效果：漂移雾滴密度≤ 5个/cm2；\n型式：四轮自走式；\n药箱（水箱）总容量≥600L；\n喷雾系统配置：双喷雾系统或在线混药系统，具有明显的区分识别标识；\n搅拌装置：药箱内部应安装搅拌装置；\n有隔离防护装置，且应垂直于地面并与机具行驶方向平行，前后宽度不小于500mm，大豆玉米带间隔离防护装置底端应贴地面；\n工作幅宽（全部）：适用于1个复合种植单元",14000,"通过试验验证，明示适应的种植模式，满足农艺要求。种植条带根据种植模式确定（如2（2行玉米）+4（4行大豆）。"]
[2,"收获机械","油料作物收获机械","大豆收获机","0.5-1kg/s自走履带大豆复合种植收获机","结构型式：履带自走；\n喂入方式：全喂入；\n0.5kg/s≤喂入量＜1kg/s；\n600mm≤割台宽度≤2600mm；\n割茬高度≤50mm；\n拨禾轮型式：弹齿为尼龙材质；\n割台、脱粒及清选机构适应大豆作物",9500,"新产品试点。\n通过试验验证，满足大豆玉米复合种植农艺要求。"]
[3,"收获机械","油料作物收获机械","大豆收获机","1-1.6kg/s自走履带大豆复合种植收获机","结构型式：履带自走；\n喂入方式：全喂入；\n1kg/s≤喂入量＜1.6kg/s；\n600m≤割台宽度≤2600mm；\n割茬高度≤50mm；\n拨禾轮型式：弹齿为尼龙材质；\n割台、脱粒及清选机构适应大豆作物",16100,"新产品试点。\n通过试验验证，满足大豆玉米复合种植农艺要求。"]
[4,"收获机械","油料作物收获机械","大豆收获机","1.6-2.5kg/s自走履带大豆复合种植收获机","结构型式：履带自走；\t\n喂入方式：全喂入；\n1.6kg/s≤喂入量＜2.5kg/s；\n600mm≤割台宽度≤2600mm；\n割茬高度≤50mm；\n拨禾轮型式：弹齿为尼龙材质；\n割台、脱粒及清选机构适应大豆作物",29000,"新产品试点。\n通过试验验证，满足大豆玉米复合种植农艺要求。"]
[5,"收获机械","油料作物收收获机械","大豆收获机","2.5kg/s及以上自走履带大豆复合种植收获机","结构型式：履带自走；\n喂入方式：全喂入；\n喂入量≥2.5kg/s；\n600mm≤割台宽度≤2600mm；\n割茬高度≤50mm；\n拨禾轮型式：弹齿为尼龙材质；\n割台、脱粒及清选机构适应大豆作物",33600,"新产品试点。\n通过试验验证，满足大豆玉米复合种植农艺要求。"]
[6,"收获机械","油料作物收获机械","大豆收获机","0.5-1.5kg/s自走轮式大豆复合种植收获机","结构型式：轮式自走；\n喂入方式：全喂入；\n0.5kg/s≤喂入量＜1.5kg/s；\n600mm≤割台宽度≤2600mm；\n割茬高度≤50mm；\n拨禾轮型式：弹齿为尼龙材质；\n割台、脱粒及清选机构适应大豆作物",9000,"新产品试点。\n通过试验验证，满足大豆玉米复合种植农艺要求。"]
[7,"收获机械","油料作物收获机械","大豆收获机","1.5-2kg/s自走轮式大豆复合种植收获机","结构型式：轮式自走；\n喂入方式：全喂入；\n1.5kg/s≤喂入量＜2kg/s；\n600mm≤割台宽度≤2600mm；\n割茬高度≤50mm；\n拨禾轮型式：弹齿为尼龙材质；\n割台、脱粒及清选机构适应大豆作物",13700,"新产品试点。\n通过试验验证，满足大豆玉米复合种植农艺要求。"]
[8,"收获机械","油料作物收获机械","大豆收获机","2-3kg/s自走轮式大豆复合种植收获机","结构型式：轮式自走；\n喂入方式：全喂入；\n2kg/s≤喂入量＜3kg/s；\n600mm≤割台宽度≤2600mm；\n割茬高度≤50mm；\n拨禾轮型式：弹齿为尼龙材质；\n割台、脱粒及清选机构适应大豆作物",16000,"新产品试点。\n通过试验验证，满足大豆玉米复合种植农艺要求。"]
[9,"收获机械","油料作物收获机械","大豆收获机","3kg/s及以上自走轮式大豆复合种植收获机","结构型式：轮式自走；\n喂入方式：全喂入；\n喂入量≥3kg/s；\n600mm≤割台宽度≤2600mm；\n割茬高度≤50mm；\n拨禾轮型式：弹齿为尼龙材质；\n割台、脱粒及清选机构适应大豆作物",36000,"新产品试点。\n通过试验验证，满足大豆玉米复合种植农艺要求。"]
[10,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","2-4kg/s自走式窄履带水稻收割机（全喂入）","自走履带式；\n喂入方式：全喂入；\n2kg/s≤喂入量＜4kg/s；\n履带宽度≤400mm；\n直行碾压率≤30%；\n粮仓≥1.0m3；\n卸粮方式：自动卸粮；\n工作幅宽≥2000mm；\n功率≥50马力；\n离地间隙≥250mm",21000,"新产品试点。\n通过试验验证。"]
[11,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走式窄履带水稻收割机（全喂入）","自走履带式；\n喂入方式：全喂入；\n喂入量≥4kg/s；\n履带宽度≤450mm；\n直行碾压率≤35%；\n粮仓≥1.5m3；\n卸粮方式：自动卸粮；\n工作幅宽≥2000mm；\n功率≥70马力；\n离地间隙≥250mm",26800,"新产品试点。\n通过试验验证。"]
[12,"种植施肥机械","栽植机械","移栽机","6行及以上悬挂式、牵引式全自动毯状苗油菜移栽机","结构型式：悬挂式或牵引式；\n工作行数≥6行；\n投苗方式：毯状苗自动投苗；\n栽植器型式：针爪式；\n栽植频率≥120株(穴)/(分·行)；\n裁植密度≥6000株(穴)/亩；\n栽植深度可调，株距可调",10500,"专项鉴定。\n执行大纲：DG32/Z 001-2019油菜毯状苗移栽机"]
[13,"种植施肥机械","栽植机械","移栽机","6行及以上自走式全自动毯状苗油菜移栽机","结构型式：四轮自走式；\n工作行数≥6行；\n投苗方式：毯状苗自动投苗；\n栽植器型式：针爪式；\n栽植频率≥120株(穴)/(分·行)；\n裁植密度≥6000株(穴)/亩；\n栽植深度可调，株距可调",28200,"专项鉴定。\n执行大纲：DG32/Z 001-2019油菜毯状苗移栽机"]
[14,"种植施肥机械","栽植机械","移栽机","6行及以上油菜毯状苗联合移栽机","结构型式：与拖拉机配套；\n工作行数≥6行；\n配套功率≥100马力；\n投苗方式：毯状苗自动投苗；\n栽植器型式：针爪式；\n栽植频率≥120株(穴)/(分·行)；\n裁植密度≥6000株(穴)/亩；\n栽植深度可调，株距可调；\n能一次性完成旋耕埋茬、开沟作畦、切缝栽植、覆土镇压联合作业",22000,"新产品试点。\n通过试验验证。"]
[15,"耕整地机械","整地机械","镇压器","自走式镇压机","结构型式：自走式；\n工作幅宽≥1.7m（可调）；\n镇压器型式：胶镇压辊；\n镇压辊材质：橡胶辊；\n带覆土装置；\n折叠机构型式：液压式；\n功率≥20马力；\n结构质量≥850kg",2000,"专项鉴定"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}