{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["数据"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"数据","index":0,"n_rows":2252,"n_cols":21,"rows_kept":2252,"merged":[[1,0,1,20]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["河南省2022年农机购置补贴归档机具（第三批）信息表"]
["序号","机具大类","机具小类","机具品目","分档名称","生产企业","产品名称","机具型号","产品投档技术参数","产品配置参数","证书编号","有效期截止日期\r\n","功率（kW）","机具类型","企业所属省份","产品状态","备注","翻倾防护装置强度检验报告编号","翻倾防护装置强度检验报告检测机构","可靠性试验报告编号","可靠性试验报告检测机构"]
[1,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，1—2铧翻转犁","河北百茗农业装备有限公司","液压翻转犁","1LYF-230","翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm;铧体个数:2铧 ","默认标准\t\t\n型号名称\t/\t1LYF-230液压翻转犁\n结构型式\t/\t悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t1695×1350×1510\n配套拖拉机标定功率\tkW\t36.8～66.1\n翻转机构型式\t/\t液压式；全翻转式\n犁体类型\t/\t基本（通用）型\n犁体数量\t个\t左右各2\n犁体幅宽\tmm\t300\n犁铧类型\t/\t通用型（凿型）\n犁壁类型\t/\t栅条式\n总工作幅宽\tmm\t600\n犁体纵向距离\tmm\t650\n犁轮类型\t/\t限深轮\n犁轮数量\t个\t2\n限深轮调节范围\tmm\t140～260\n油缸规格\t/\tΦ50/60-170\n油缸数量\t个\t1","T202213130266","2027-07-29","66.1","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[2,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，1—2铧翻转犁","河北农源农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYFT-227","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:2铧 ","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1500×1170×1300mm；配套拖拉机标定功率：29.4～51.5kW；翻转机构型式：液压式；全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：左右各2个；犁体幅宽：270mm；犁铧类型：通用型(凿型)；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：540mm；犁体纵向距离：530mm；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：2个；限深轮调节范围：0～160mm；油缸规格：Φ60/30-165-362；油缸数量：1个。","T202213130718","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[3,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，1—2铧翻转犁","宁晋县迅升农业机械科技有限公司","液压翻转犁","1LF-225","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:2铧 ","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1400×1150×1150mm；配套拖拉机标定功率：29.4～51.5kW；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：左右各2个；犁体幅宽：250mm；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：500mm；犁体纵向距离：490mm；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：2个；限深轮调节范围：0～180mm；油缸型号：60/32-130；油缸数量：1个。","T202213130596","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[4,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","河北百茗农业装备有限公司","液压翻转犁","1LYF-327","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:3铧 ","默认标准\t\t\n型号名称\t/\t1LYF-327液压翻转犁\n结构型式\t/\t悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t2140×1350×1540\n配套拖拉机标定功率\tkW\t44.1-66.1\n翻转机构型式\t/\t液压式；全翻转式\n犁体类型\t/\t基本（通用）型\n犁体数量\t个\t左右各3\n犁体幅宽\tmm\t270\n犁铧类型\t/\t通用型（凿型）\n犁壁类型\t/\t栅条式\n总工作幅宽\tmm\t810\n犁体纵向距离\tmm\t580\n犁轮类型\t/\t限深轮\n犁轮数量\t个\t2\n限深轮调节范围\tmm\t140～260\n油缸规格\t/\tΦ50/60-170\n油缸数量\t个\t1","T202213130265","2027-07-29","66.1","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[5,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","河北百茗农业装备有限公司","液压翻转犁","1LYF-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","默认标准\t\t\n型号名称\t/\t1LYF-427液压翻转犁\n结构型式\t/\t悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t2840×1680×1520\n配套拖拉机标定功率\tkW\t44.1-58.8\n翻转机构型式\t/\t液压式；全翻转式\n犁体类型\t/\t基本（通用）型\n犁体数量\t个\t左右各4\n犁体幅宽\tmm\t270\n犁铧类型\t/\t通用型（凿型）\n犁壁类型\t/\t栅条式\n总工作幅宽\tmm\t1080\n犁体纵向距离\tmm\t660\n犁轮类型\t/\t限深轮\n犁轮数量\t个\t2\n限深轮调节范围\tmm\t140～260\n油缸规格\t/\tΦ50/60-170\n油缸数量\t个\t1","T202213130264","2027-07-29","58.8","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[6,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","河北耕润农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-327","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:3铧 ","型号名称：1LF-327液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2310×1380×1490mm；配套拖拉机标定功率：36.7~51.5kw；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：左3右3个；犁体幅宽：270mm；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：810mm；犁体纵向距离：640mm；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：2个；限深轮调节范围：0-150mm；油缸型号：55×150×400；油缸数量：1个；\n；","T202213130243","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[7,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","河北耕润农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LF-427液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2980×1580×1490mm；配套拖拉机标定功率：44.1-66.2kw；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：左4右4个；犁体幅宽：270mm；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：1080mm；犁体纵向距离：640mm；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：2个；限深轮调节范围：0-150mm；油缸型号：55×150×400；油缸数量：1个；","T202213130242","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[8,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","河北耕润农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-430","翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LF-430液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3570×1980×1710mm；配套拖拉机标定功率：88.2-102.9kw；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：左4右4个；犁体幅宽：300mm；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：1200mm；犁体纵向距离：790mm；犁轮类型：限深,运输一体轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：0-200mm；油缸型号：70×425×200；油缸数量：1个；","T202213130238","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[9,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","河北农飞农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-327","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:3铧 ","结构形式：悬挂式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm;2030×1450×1310；配套拖拉机标定功率kW：44.1～73.5；翻转机构型式：液压式：全翻转式； 犁体类型：基本型(通用)型；犁体数量：左3右3；犁体幅宽mm:270；犁铧类型：通用型（凿型） 犁壁类型：栅条型；总工作幅宽mm：810；犁体纵向距离mm：560；犁轮类型；限深轮；犁轮数量：2；限深轮调节范围mm：0-190:油缸型号：HSG50-32-150；油缸数量：1：","T202142420148","2026-04-29","73.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[10,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","河北农勤农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-327","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:3铧 ","结构型式：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm：2100×1500×1500；\n配套拖拉机标定功率\tkW：51.5～73.5；\n翻转机构型式：液压式，全翻转式；\n犁体类型：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左右各3；\n犁体幅宽\tmm：270；\n犁铧类型\t：通用型（凿型）；\n犁壁类型\t：栅条式；\n总工作幅宽\tmm：810；\n犁体纵向距离\tmm：580；\n犁轮类型：限深轮；\n犁轮数量\t个：2；\n限深轮调节范围\tmm：120～320；\n油缸型号\t：60/30-370-120；\n油缸数量\t个：1；","T202213130614","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[11,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","河北农勤农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-430","翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm;铧体个数:4铧 ","结构型式\t：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm：3000×2000×1550；\n配套拖拉机标定功率\tkW：66.2～110.3；\n翻转机构型式：液压式，全翻转式；\n犁体类型\t：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左右各4；\n犁体幅宽\tmm：300；\n犁铧类型\t：通用型（凿型）；\n犁壁类型\t：栅条式；\n总工作幅宽\tmm：1200；\n犁体纵向距离\tmm：680；\n犁轮类型：限深、运输一体轮；\n犁轮数量\t个：1；\n限深轮调节范围\tmm：70～160；\n油缸型号\t：76/35-420-140；\n油缸数量\t个：1；","T202213130612","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[12,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","河北双天机械制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LFYT-445","翻转犁:是 ;犁体幅宽:30/35/40/45cm;铧体个数:4铧 ","型号规格：1LFYT-445；结构形式：双向调幅；外形尺寸（长×宽×高mm）：4680×2230×1795；与拖拉机联接方式：三点悬挂；翻转机构：型式：液压；油缸/型号：HSGL70/40×250-E140;油缸数量：1；犁体：数量（个）：左右各4；类型/栅条式；工作幅宽(mm):450；调幅犁调整幅宽范围（mm）：300、350、400、450；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮)类型：橡胶轮；数量（个）：1；限深轮调节范围（mm）：0-170","冀2018T—162","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[13,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","河北鑫农农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-327","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:3铧 ","结构型式：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm：2150×1250×1350；\n配套拖拉机标定功率\tkW：36.8～66.2；\n翻转机构型式\t：液压式，全翻转式；\n犁体类型\t：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左右各3；\n犁体幅宽\tmm：270；\n犁铧类型\t：通用型（凿型）；\n犁壁类型\t：栅条式；\n总工作幅宽\tmm：810；\n犁体纵向距离\tmm：580；\n犁轮类型\t：限深轮；\n犁轮数量\t个：2；\n限深轮调节范围\tmm：140～340；\n油缸型号\t：60/30-130；\n油缸数量\t个：1；","T202213130468","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[14,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","河北鑫农农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm：2650×1450×1350；\n配套拖拉机标定功率\tkW：44.1～80.9；\n翻转机构型式\t：液压式，全翻转式；\n犁体类型\t：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左右各4；\n犁体幅宽\tmm：270；\n犁铧类型：通用型（凿型）；\n犁壁类型\t：栅条式；\n总工作幅宽\tmm：1080；\n犁体纵向距离\tmm：580；\n犁轮类型\t：限深轮；\n犁轮数量\t个：2；\n限深轮调节范围\tmm：140～340；\n油缸型号\t：60/30-130；\n油缸数量\t个：1；","T202213130466","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[15,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","河北星耕农机制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-325","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","结构型式\t：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：2100×1210×1320；\n配套拖拉机标定功率\tkW：36.8～58.8；\n翻转机构型式\t：液压式；全翻转式；\n犁体类型\t：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左右各3；\n犁体幅宽\tmm：250；\n犁铧类型\t：通用型(凿型)；\n犁壁类型\t：栅条式；\n总工作幅宽\tmm：750；\n犁体纵向距离\tmm：536；\n犁轮类型\t：限深轮；\n犁轮数量\t个：2；\n限深轮调节范围\tmm：0～220；\n油缸规格\t：Φ32/65-220；\n油缸数量\t个：1；","T202213130629","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[16,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","河北星耕农机制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-430","翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3250×1850×1650；\n配套拖拉机标定功率\tkW：73.5～132.3；\n翻转机构型式：液压式；全翻转式；\n犁体类型：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左右各4；\n犁体幅宽\tmm：300；\n犁铧类型：通用型(凿型)；\n犁壁类型\t：栅条式；\n总工作幅宽\tmm：1200；\n犁体纵向距离\tmm：589；\n犁轮类型\t：限深、运输一体轮；\n犁轮数量\t个：1；\n限深轮调节范围 mm：0～150；\n油缸规格：Φ40/80-250；\n油缸数量\t个：1；","T202213130626","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[17,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","河北星耕农机制造有限公司","液压翻转犁","1LFKC-327","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:3铧 ","结构型式：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：2100×1360×1350；\n配套拖拉机标定功率\tkW：36.8～58.8；\n翻转机构型式：液压式；全翻转式；\n犁体类型\t：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左右各3；\n犁体幅宽\tmm：270；\n犁铧类型：通用型(凿型)；\n犁壁类型\t：栅条式；\n总工作幅宽\tmm：810；\n犁体纵向距离\tmm：579；\n犁轮类型\t：限深轮；\n犁轮数量\t个：2；\n限深轮调节范围\tmm：0～220；\n油缸规格\t：Φ28/63-190 Φ40/73-510；\n油缸数量\t个：2；","T202213130719","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[18,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","河北洋柯机械有限公司","液压翻转犁","1LFK-430","翻转犁:是 ;犁体幅宽:30cm;铧体个数:4铧 ","工作状态外形尺寸：3490mm*1850mm*1680mm\n配套拖拉机标定功率：88.2KW-110.3KW\n犁体数量：左右各4个\n犁体幅宽：300mm\n总工作幅宽：1200mm\n犁体纵向距离：730mm\n犁轮数量：1个\n限深轮调节范围：0mm-200mm","T202213130359","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[19,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","宁晋县汇宇农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-325","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","型号名称：1LF-325液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1940×1230×1170mm；配套拖拉机标定功率：40.4-51.5kW；翻转机构型式：液压式,全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：左3右3个；犁体幅宽：250mm；犁铧类型：通用型(凿型)；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：750mm；犁体纵向距离：530mm；犁轮类型： 限深轮；犁轮数量：2个；限深轮调节范围： 0-180mm；油缸规格：50/60-150；油缸数量：1个；","T202213130384","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[20,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","宁晋县汇宇农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-425","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LF-425液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2350×1420×1170mm；配套拖拉机标定功率：44.1-58.8kW；翻转机构型式：液压式,全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：左4右4个；犁体幅宽：250mm；犁铧类型：通用型(凿型)；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：1000mm；犁体纵向距离：530mm；犁轮类型： 限深轮；犁轮数量：2个；限深轮调节范围：0-180mm；油缸规格：50/60-150；油缸数量：1个；","T202213130383","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[21,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","宁晋县汇宇农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFC-325","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","型号名称：1LFC-325液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2290×1180×1160mm；配套拖拉机标定功率：44.1-66.2kW；翻转机构型式：液压式,全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：左3右3个；犁体幅宽：250mm；犁铧类型：通用型(凿型)；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：750mm；犁体纵向距离：530mm；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：2个；限深轮调节范围：0-180mm；油缸规格：50/60-150、63/73-500；油缸数量：2个；","T202213130382","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[22,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","宁晋县汇宇农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFK-327","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:3铧 ","型号名称：1LFK-327液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2110×1230×1390mm；配套拖拉机标定功率：44.1-58.8kW；翻转机构型式：液压式,全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：左3右3个；犁体幅宽：270mm；犁铧类型：通用型(凿型)；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：810mm；犁体纵向距离：600mm；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：2个；限深轮调节范围：0-180mm；油缸规格：50/60-150；油缸数量：1个；","T202213130381","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[23,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","宁晋县汇宇农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFK-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LFK-427液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2800×1640×1390mm；配套拖拉机标定功率：51.4-66.2kW；翻转机构型式：液压式,全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：左4右4个；犁体幅宽：270mm；犁铧类型：通用型(凿型)；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：1080mm；犁体纵向距离：600mm；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：2个；限深轮调节范围：0-180mm；油缸规格：50/60-150；油缸数量：1个；","T202213130380","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[24,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","宁晋县陆风制动装置有限公司","液压翻转犁","1LYF-327","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:3铧 ","结构型式\t：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm：2000×1300×1350；\n配套拖拉机标定功率\tkW：36.8～58.8；\n翻转机构型式：液压式；全翻转式；\n犁体类型\t：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左右各3；\n犁体幅宽\tmm：270；\n犁铧类型\t：通用型(凿型)；\n犁壁类型\t：栅条式；\n总工作幅宽\tmm：810；\n犁体纵向距离\tmm：530；\n犁轮类型：限深轮；\n犁轮数量\t个：2；\n限深轮调节范围\tmm：0～165；\n油缸规格\t：Φ60/25-170；\n油缸数量\t个：1；","T202213130689","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[25,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","宁晋县陆风制动装置有限公司","液压翻转犁","1LYF-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm：2630×1650×1340；\n配套拖拉机标定功率\tkW：51.5～80.9；\n翻转机构型式：液压式；全翻转式；\n犁体类型：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左右各4；\n犁体幅宽\tmm：270；\n犁铧类型：通用型(凿型)；\n犁壁类型：栅条式；\n总工作幅宽\tmm：1080；\n犁体纵向距离\tmm：530；\n犁轮类型\t：限深轮；\n犁轮数量\t个：2；\n限深轮调节范围\tmm：0～165；\n油缸规格\t：Φ60/30-200；\n油缸数量\t个：1；","T202213130691","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[26,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","宁晋县迅升农业机械科技有限公司","液压翻转犁","1LF-325","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","结构型式:悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）:1850×1220×1150mm；配套拖拉机标定功率:29.4～66.2kW；翻转机构型式:液压式，全翻转式；犁体类型:基本（通用）型；犁体数量:左右各3个；犁体幅宽:250mm；犁铧类型:通用型（凿型）；犁壁类型:栅条式；总工作幅宽:750mm；犁体纵向距离:490mm；犁轮类型:限深轮；犁轮数量:2个；限深轮调节范围:0～180mm；油缸型号:60/32-130；油缸数量:1个。","T202213130595","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[27,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","宁晋县迅升农业机械科技有限公司","液压翻转犁","1LF-325C","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","结构型式:悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）:2150×1250×1150mm；配套拖拉机标定功率:29.4～66.2kW；翻转机构型式:液压式，全翻转式；犁体类型:基本（通用）型；犁体数量:左右各3个；犁体幅宽:250mm；犁铧类型:通用型（凿型）；犁壁类型:栅条式；总工作幅宽:750mm；犁体纵向距离:490mm；犁轮类型:限深轮；犁轮数量:2个；限深轮调节范围:0～290mm；油缸型号:60/32-150，73/40-450；油缸数量:2个。","T202213130594","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[28,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","宁晋县迅升农业机械科技有限公司","液压翻转犁","1LF-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2700×1650×1450mm；配套拖拉机标定功率：51.5～73.5kW；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：左右各4个；犁体幅宽：270mm；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：1080mm；犁体纵向距离：530mm；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：2个；限深轮调节范围：0～290mm；油缸型号：75/35-150；油缸数量：1个。","T202213130593","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[29,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","潍坊瑞力农业装备有限公司","液压翻转犁","1LF-325","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","单犁体幅宽:25cm;犁体数量:3+3个;翻转机构形式:液压式；全翻转式 ;总工作幅宽：750mm","T202237370084","2027-07-04","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[30,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","潍坊瑞力农业装备有限公司","液压翻转犁","1LF-325A","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:3铧 ","单犁体幅宽:25cm;犁体数量:3+3个;翻转机构形式:液压式；全翻转式 ;总工作幅宽：750mm","T202237370086","2027-07-04","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[31,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","潍坊瑞力农业装备有限公司","液压翻转犁","1LF-327","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:3铧 ","单犁体幅宽:27cm;犁体数量:3+3个;翻转机构形式:液压式；全翻转式 ;总工作幅宽：810mm","T202237370087","2027-07-04","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[32,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","潍坊瑞力农业装备有限公司","液压翻转犁","1LF-425","翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm;铧体个数:4铧 ","单犁体幅宽:25cm;犁体数量:4+4个;翻转机构形式:液压式；全翻转式 ;总工作幅宽：1000mm","T202237370085","2027-07-04","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[33,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，3—4铧翻转犁","潍坊瑞力农业装备有限公司","液压翻转犁","1LF-427","翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm;铧体个数:4铧 ","单犁体幅宽:27cm;犁体数量:4+4个;翻转机构形式:液压式；全翻转式 ;总工作幅宽：1080mm","T202237370083","2027-07-04","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[34,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁","河北春翔机械有限公司","液压翻转犁","1LF-527","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm","型号名称 / 1LF-527液压翻转犁 \n结构型式 / 悬挂式 \n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 3100×1880×1510 \n配套拖拉机标定功率 kW 66.2～102.9 \n翻转机构型式 / 液压式；全翻转式 \n犁体类型 / 基本（通用）型 \n犁体数量 个 左右各5 \n犁体幅宽 mm 270 \n犁铧类型 / 通用型（凿型） \n犁壁类型 / 栅条式 \n总工作幅宽 mm 1350 \n犁体纵向距离 mm 554 \n犁轮类型 / 限深轮 \n犁轮数量 个 2 \n限深轮调节范围 mm 0～200 \n油缸规格 / Φ63/76-180 \n油缸数量 个 1","T202213130645","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[35,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁","河北耕润农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-527","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm","型号名称：1LF-527液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3520×1870×1490mm；配套拖拉机标定功率：66.2-88.3kw；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：左5右5个；犁体幅宽：270mm；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：1350mm；犁体纵向距离：640mm；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：2个；限深轮调节范围：0-180mm；油缸型号：55×150×400；油缸数量：1个；","T202213130237","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[36,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁","河北农勤农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-527","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm","结构型式：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm：3500×2050×1500；\n配套拖拉机标定功率\tkW：66.2～110.3；\n翻转机构型式：液压式，全翻转式；\n犁体类型：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左右各5；\n犁体幅宽\tmm：270；\n犁铧类型：通用型（凿型）；\n犁壁类型：栅条式；\n总工作幅宽\tmm：1350；\n犁体纵向距离\tmm：580；\n犁轮类型：限深轮；\n犁轮数量\t个：2；\n限深轮调节范围\tmm：0～200；\n油缸型号：76/35-420-140；\n油缸数量\t个：1；","T202213130608","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[37,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁","河北星耕农机制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-527A","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm","结构型式：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3370×1850×1410；\n配套拖拉机标定功率\tkW：58.8～88.2；\n翻转机构型式：液压式；全翻转式；\n犁体类型\t：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左右各5；\n犁体幅宽\tmm：270；\n犁铧类型\t：通用型(凿型)；\n犁壁类型\t：栅条式；\n总工作幅宽\tmm：1350；\n犁体纵向距离\tmm：530；\n犁轮类型\t：限深轮；\n犁轮数量\t个：2；\n限深轮调节范围\tmm：0～220；\n油缸规格\t：Φ32/65-230；\n油缸数量\t个：1；","T202213130630","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[38,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁","江苏神农农业装备有限公司","液压翻转犁","1LF-525","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:25cm","犁体幅宽：25cm；犁体个数：5铧；结构型式：液压翻转；","苏农机（2019）第（0356）号","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[39,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁","宁晋县迅升农业机械科技有限公司","液压翻转犁","1LF-527","铧体个数:5铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3200×1900×1450mm；配套拖拉机标定功率：58.8～88.2kW；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：左右各5个；犁体幅宽：270mm；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：1350mm；犁体纵向距离：530mm；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：2个；限深轮调节范围：0～290mm；油缸型号：75/35-150；油缸数量：1个。","T202213130592","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[40,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm以下，5铧及以上翻转犁","唐河县大华机械设备有限公司","液压翻转犁","1LFY-527","铧体个数:10铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:27cm","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）3215×2010×1500mm；翻转机构型式：液压式 、全翻转式；犁体数量：5×2个；犁体幅宽：270mm；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：1350mm；犁体纵向距离：535mm；犁轮类型：限深轮；犁轮数量：2个；限深轮调节范围：135、255mm；油缸型号：HSG85/45-170×500；油缸数量：1个","T202241410001","2027-03-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[41,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，1—2铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转犁","1LF-260","翻转犁:是 ;犁体幅宽:60cm;铧体个数:2铧 ","单体幅宽：600mm，犁体数量：左右各2个共4个\n外形尺寸：3130×1620×2160mm,机器质量：1100kg，配套拖拉机标定功率102.9-161.7kW","T202213130149","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[42,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北百茗农业装备有限公司","液压翻转犁","1LYF-435Q","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","默认标准\t\t\n型号名称\t/\t1LYF-435Q液压翻转犁\n结构型式\t/\t悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t3500×1980×1700\n配套拖拉机标定功率\tkW\t65.7-102.9\n翻转机构型式\t/\t液压式；全翻转式\n犁体类型\t/\t基本（通用）型\n犁体数量\t个\t左右各4\n犁体幅宽\tmm\t350\n犁铧类型\t/\t通用型（凿型）\n犁壁类型\t/\t栅条式\n总工作幅宽\tmm\t1400\n犁体纵向距离\tmm\t720\n犁轮类型\t/\t限深，运输一体轮\n犁轮数量\t个\t1\n限深轮调节范围\tmm\t0～230\n油缸规格\t/\tΦ63/73-190\n油缸数量\t个\t1","T202213130260","2027-07-29","102.9","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[43,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北百茗农业装备有限公司","液压翻转犁","1LYF-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","默认标准\t\t\n型号名称\t/\t1LYF-450液压翻转犁\n结构型式\t/\t悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t4970×2120×1770\n配套拖拉机标定功率\tkW\t117.6-169.1\n翻转机构型式\t/\t液压式；全翻转式\n犁体类型\t/\t基本（通用）型\n犁体数量\t个\t左右各4\n犁体幅宽\tmm\t500\n犁铧类型\t/\t可换铧尖型\n犁壁类型\t/\t栅条式\n总工作幅宽\tmm\t2000\n犁体纵向距离\tmm\t1050\n犁轮类型\t/\t限深，运输一体轮\n犁轮数量\t个\t1\n限深轮调节范围\tmm\t0～250\n油缸规格\t/\tΦ465-80/50-190\n油缸数量\t个\t1","T202213130262","2027-07-29","169.1","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[44,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北百茗农业装备有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-445","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","默认标准\t\t\n型号名称\t/\t1LYFT-445液压翻转调幅犁\n结构型式\t/\t悬挂式，调幅犁\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t4540×2430×1780\n配套拖拉机标定功率\tkW\t103-132.3\n翻转机构型式\t/\t液压式；全翻转式\n犁体类型\t/\t基本（通用）型\n犁体数量\t个\t左右各4\n犁体幅宽\tmm\t350.400.450\n犁铧类型\t/\t可换铧尖型\n犁壁类型\t/\t栅条式\n总工作幅宽\tmm\t1400.1600.1800\n犁体纵向距离\tmm\t920\n犁轮类型\t/\t限深，运输一体轮\n犁轮数量\t个\t1\n限深轮调节范围\tmm\t0～160\n油缸规格\t/\tΦ480-100/50-245\n油缸数量\t个\t1","T202213130261","2027-07-29","132.3","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[45,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北春翔机械有限公司","液压翻转犁","1LF-335","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:3铧 ","型号名称 / 1LF-335液压翻转犁 \n结构型式 / 悬挂式 \n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 3100×1750×1770 \n配套拖拉机标定功率 kW 88.2～147 \n翻转机构型式 / 液压式；全翻转式 \n犁体类型 / 基本（通用）型 \n犁体数量 个 左右各3 \n犁体幅宽 mm 350 \n犁铧类型 / 可换铧尖型 \n犁壁类型 / 栅条式 \n总工作幅宽 mm 1050 \n犁体纵向距离 mm 750 \n犁轮类型 / 限深、运输一体轮 \n犁轮数量 个 1 \n限深轮调节范围 mm 0～260 \n油缸规格 / Φ70/83-250 \n油缸数量 个 1","T202213130646","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[46,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北春翔机械有限公司","液压翻转犁","1LF-340","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:3铧 ","型号名称 / 1LF-340液压翻转犁 \n结构型式 / 悬挂式 \n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 3580×1900×1820 \n配套拖拉机标定功率 kW 88.2～147 \n翻转机构型式 / 液压式；全翻转式 \n犁体类型 / 基本（通用）型 \n犁体数量 个 左右各3 \n犁体幅宽 mm 400 \n犁铧类型 / 可换铧尖型 \n犁壁类型 / 栅条式 \n总工作幅宽 mm 1200 \n犁体纵向距离 mm 858 \n犁轮类型 / 限深、运输一体轮 \n犁轮数量 个 1 \n限深轮调节范围 mm 0～260 \n油缸规格 / Φ70/83-250 \n油缸数量 个 1","T202213130643","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[47,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北春翔机械有限公司","液压翻转犁","1LF-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","型号名称 / 1LF-350液压翻转犁 \n结构型式 / 悬挂式 \n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 4400×2150×1820 \n配套拖拉机标定功率 kW 88.2～147 \n翻转机构型式 / 液压式；全翻转式 \n犁体类型 / 基本（通用）型 \n犁体数量 个 左右各3 \n犁体幅宽 mm 500 \n犁铧类型 / 可换铧尖型 \n犁壁类型 / 栅条式 \n总工作幅宽 mm 1500 \n犁体纵向距离 mm 1072 \n犁轮类型 / 限深、运输一体轮 \n犁轮数量 个 1 \n限深轮调节范围 mm 0～260 \n油缸规格 / Φ80/95-220 \n油缸数量 个 1","T202213130641","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[48,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北春翔机械有限公司","液压翻转犁","1LF-360","翻转犁:是 ;犁体幅宽:60cm;铧体个数:3铧 ","型号名称 / 1LF-360液压翻转犁 \n结构型式 / 悬挂式 \n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 4600×2450×1800 \n配套拖拉机标定功率 kW 117.6～176.4 \n翻转机构型式 / 液压式；全翻转式 \n犁体类型 / 基本（通用）型 \n犁体数量 个 左右各3 \n犁体幅宽 mm 600 \n犁铧类型 / 可换铧尖型 \n犁壁类型 / 栅条式 \n总工作幅宽 mm 1800 \n犁体纵向距离 mm 1039 \n犁轮类型 / 限深、运输一体轮 \n犁轮数量 个 1 \n限深轮调节范围 mm 0～260 \n油缸规格 / Φ80/95-220 \n油缸数量 个 1","T202213130644","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[49,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北耕润农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-360","翻转犁:是 ;犁体幅宽:60cm;铧体个数:3铧 ","型号名称：1LF-360液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4190×2170×1790mm；配套拖拉机标定功率：117.7~147.1kw；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：左3右3个；犁体幅宽：600mm；犁铧类型：可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：1800mm；犁体纵向距离：1070mm；犁轮类型：限深，运输一体轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：0-200mm；油缸型号：70×425×200；油缸数量：1个；","T202213130241","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[50,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北耕润农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LF-435液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4210×2050×1670mm；配套拖拉机标定功率：88.2-110.3kw；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：左4右4个；犁体幅宽：350mm；犁铧类型：可换犁尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：1400mm；犁体纵向距离：830mm；犁轮类型：限深,运输一体轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：0-200mm；油缸型号：70×425×200；油缸数量：1个；","T202213130239","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[51,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北耕润农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LF-450液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4660×2130×1780mm；配套拖拉机标定功率：117.7-169.1kw；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：左4右4个；犁体幅宽：500mm；犁铧类型：可换犁尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：2000mm；犁体纵向距离：970mm；犁轮类型：限深,运输一体轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：0-200mm；油缸型号：70×425×200；油缸数量：1个；","T202213130240","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[52,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转犁","1LF-360","翻转犁:是 ;犁体幅宽:60cm;铧体个数:3铧 ","单体幅宽：600mm，犁体数量：左右各3个共6个\n外形尺寸：4155×2280×1845mm,机器质量：1300kg，配套拖拉机标定功率88.2-147kW","T202213130150","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[53,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转犁","1LF-445","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ","单体幅宽：450mm，犁体数量：左右各4个共8个\n外形尺寸：4960×2420×1845mm,机器质量：1500kg，配套拖拉机标定功率117.6-176.4kW","T202213130152","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[54,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转犁","1LF-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","单体幅宽：500mm，犁体数量：左右各4个共8个\n外形尺寸：4945×2500×1845mm,机器质量：1500kg，配套拖拉机标定功率117.6-176.4kW","T202213130151","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[55,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北冀农农机具有限公司","液压翻转犁","1LFK-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","单体幅宽：350mm，犁体数量：左右各4个，共8个\n外形尺寸：3340×2195×1660mm,机器质量：1100kg，配套拖拉机标定功率88.2-110.3kW","T202213130148","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[56,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-440Q","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式；调幅犁；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm：4300×2300×1800；\n配套拖拉机标定功率\tkW：110.3～161.7；\n翻转机构型式\t：液压式；全翻转式；\n犁体类型：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左右各4；\n犁体幅宽\tmm：350；400；\n犁铧类型\t：可换铧尖型；\n犁壁类型\t：栅条式；\n总工作幅宽\tmm：1400；1600；\n犁体纵向距离\tmm：858；\n犁轮类型\t：限深、运输一体轮；\n犁轮数量\t个：1；\n限深轮调节范围\tmm：0～250；\n油缸规格\t：480-80/50-245；\n油缸数量\t个：1；","T202213130175","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[57,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式；调幅犁；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm：4500×2500×1900；\n配套拖拉机标定功率\tkW：132.3～191.1；\n翻转机构型式：液压式；全翻转式；\n犁体类型：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左右各4；\n犁体幅宽\tmm：350；400；450；500；\n犁铧类型：可换铧尖型；\n犁壁类型\t：栅条式；\n总工作幅宽\tmm：1400；1600；1800；2000；\n犁体纵向距离\tmm：866；\n犁轮类型：限深、运输一体轮；\n犁轮数量\t个：1；\n限深轮调节范围\tmm：0～250；\n油缸规格\t：480-90/45-245；\n油缸数量\t个：1；","T202213130173","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[58,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-460F","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","结构型式\t：悬挂式；调幅犁；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm：5500×2850×2000；\n配套拖拉机标定功率\tkW：161.7～220.5；\n翻转机构型式：液压式；全翻转式；\n犁体类型：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左右各4；\n犁体幅宽\tmm：500；550；600；\n犁铧类型\t：可换铧尖型；\n犁壁类型\t：栅条式；\n总工作幅宽\tmm：2000；2200；2400；\n犁体纵向距离\tmm：1039；\n犁轮类型：限深、运输一体轮；\n犁轮数量\t个：1；\n限深轮调节范围\tmm：0～220；","T202213130174","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[59,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北农勤农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-335","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:3铧 ","结构型式：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm：3000×1800×1750；\n配套拖拉机标定功率\tkW：73.5～110.3；\n翻转机构型式：液压式，全翻转式；\n犁体类型：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左右各3；\n犁体幅宽\tmm：350；\n犁铧类型\t：梯型；\n犁壁类型\t：栅条式；\n总工作幅宽\tmm：1050；\n犁体纵向距离\tmm：770；\n犁轮类型\t：限深、运输一体轮；\n犁轮数量\t个：1；\n限深轮调节范围\tmm：140～230；\n油缸型号\t：82/40-440-130；\n油缸数量\t个：1；","T202213130613","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[60,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北农勤农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-360","翻转犁:是 ;犁体幅宽:60cm;铧体个数:3铧 ","结构型式\t：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm：4000×2000×1880；\n配套拖拉机标定功率\tkW：132.3～176.4；\n翻转机构型式：液压式，全翻转式；\n犁体类型：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左右各3；\n犁体幅宽\tmm：600；\n犁铧类型：可换铧尖型；\n犁壁类型：栅条式；\n总工作幅宽\tmm：1800；\n犁体纵向距离\tmm：1120；\n犁轮类型\t：限深、运输一体轮；\n犁轮数量\t个：1；\n限深轮调节范围\tmm：220～310；\n油缸型号：82/40-440-160；\n油缸数量\t个：1；","T202213130611","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[61,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北农勤农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm：4800×2650×1800；\n配套拖拉机标定功率\tkW：132.3～176.4；\n翻转机构型式：液压式，全翻转式；\n犁体类型\t：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左右各4；\n犁体幅宽\tmm：500；\n犁铧类型：可换铧尖型；\n犁壁类型：栅条式；\n总工作幅宽\tmm：2000；\n犁体纵向距离\tmm：1040；\n犁轮类型\t：限深、运输一体轮；\n犁轮数量\t个：1；\n限深轮调节范围\tmm：140～230；\n油缸型号\t：82/40-440-160；\n油缸数量\t个；1；","T202213130610","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[62,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北农源农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYFT-335","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:3铧 ","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3000×1800×1740mm；配套拖拉机标定功率：66.2～102.9kW；翻转机构型式：液压式；全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：左右各3个；犁体幅宽：350mm；犁铧类型：通用型(凿型)；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：1050mm；犁体纵向距离：718mm；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：0～260mm；油缸规格：Φ76/35-210-415；油缸数量：1个。","T202213130717","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[63,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北农源农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LYFT-445","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4500×2300×1770mm；配套拖拉机标定功率：110.3～147kW；翻转机构型式：液压式；全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：左右各4个；犁体幅宽：450mm；犁铧类型：通用型(凿型)；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：1800mm；犁体纵向距离：923mm；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：0～260mm；油缸规格：Φ80/50-200-470；油缸数量：1个。","T202213130716","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[64,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北山杰农业科技有限公司","液压翻转犁","1LYF-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","型号名称：1LYF-350液压翻转犁，结构型式：悬挂式，工作状态外形尺寸：3680mm×2230mm×1810mm,配套拖拉机标定功率：102.9kW -147.1kW，翻转机构型式：液压式、全翻转式，犁体类型：基本（通用）型，犁体数量：左3个，右3个，犁体幅宽500mm，犁铧类型：可换铧尖型，犁壁类型：栅条式，总工作幅宽：1500mm，犁体纵向距离：1050mm，犁轮类型：限深运输一体轮，犁轮数量：1个，限深轮调节范围：0-170mm，油缸型号：70-40-240，油缸数量：1个。","T202213130042","2027-01-11","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[65,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北山杰农业科技有限公司","液压翻转犁","1LYF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LYF-435液压翻转犁，结构型式：悬挂式，工作状态外形尺寸：3690mm×2070mm×1780mm,配套拖拉机标定功率：69.9kW -102.9kW，翻转机构型式：液压式、全翻转式，犁体类型：基本（通用）型，犁体数量：左4个，右4个，犁体幅宽350mm，犁铧类型：可换铧尖型，犁壁类型：栅条式，总工作幅宽：1400mm，犁体纵向距离：800mm，犁轮类型：限深运输一体轮，犁轮数量：1个，限深轮调节范围：0-170mm，油缸型号：63-35-210，油缸数量：1个。","T202213130039","2027-01-11","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[66,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北山杰农业科技有限公司","液压翻转犁","1LYF-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LYF-450液压翻转犁，结构型式：悬挂式，工作状态外形尺寸：4680mm×2550mm×1800mm,配套拖拉机标定功率：117.6kW -176.4kW，翻转机构型式：液压式、全翻转式，犁体类型：基本（通用）型，犁体数量：左4个，右4个，犁体幅宽500mm，犁铧类型：可换铧尖型，犁壁类型：栅条式，总工作幅宽：2000mm，犁体纵向距离：1000mm，犁轮类型：限深运输一体轮，犁轮数量：1个，限深轮调节范围：0-150mm，油缸型号：70-40-240，油缸数量：1个。","T202213130038","2027-01-11","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[67,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北山杰农业科技有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","型号名称：1LYFT-450液压翻转调幅犁，结构型式：悬挂式；调幅犁，工作状态外形尺寸：4900mm×2670mm×1800mm,配套拖拉机标定功率：117.6kW -191.1kW，翻转机构型式：液压式、全翻转式，犁体类型：基本（通用）型，犁体数量：左4个，右4个，犁体幅宽400mm,450mm,500mm，犁铧类型：可换铧尖型，犁壁类型：栅条式，总工作幅宽：1600mm,1800mm,2000mm，犁体纵向距离：1000mm，犁轮类型：限深运输一体轮，犁轮数量：1个，限深轮调节范围：0-150mm，油缸型号：70-40-240，油缸数量：1个。","T202213130041","2027-01-11","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[68,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北腾众农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","1LF-350液压翻转犁，结构型式:悬挂式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:4050×2260×1780，配套拖拉机标定功率:110.3-132.3kw，翻转机构型式:液压式，全翻转式,，犁体类型:基本（通用）型，犁体数量:左3右3，犁体幅宽:500mm，犁铧类型:可换铧尖型，犁壁类型/栅条式，总工作幅宽:1500mm，犁体纵向距离；1120mm，犁轮类型：限深，运输一体轮，犁轮数量：1个，限深轮调节范围:0-200mm，油缸型号/HSG70-40-460-250，油缸数量:1个","T202213130251","2027-07-29","110.3","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[69,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北腾众农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-360","翻转犁:是 ;犁体幅宽:60cm;铧体个数:3铧 ","1LF-360液压翻转犁，结构型式:悬挂式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:3980×2120×1770，配套拖拉机标定功率:117.7-147.1kw，翻转机构型式:液压式，全翻转式,，犁体类型:基本（通用）型，犁体数量:左3右3，犁体幅宽:600mm，犁铧类型:可换铧尖型，犁壁类型/栅条式，总工作幅宽:1800mm，犁体纵向距离；1120mm，犁轮类型：限深，运输一体轮，犁轮数量：1个，限深轮调节范围:0-200mm，油缸型号/HSG70-40-460-250，油缸数量:1个","T202213130244","2027-07-29","117.7","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[70,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北腾众农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","1LF-440液压翻转犁，结构型式:悬挂式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:4620×2420×1760，配套拖拉机标定功率:88.2-110.3kw，翻转机构型式:液压式，全翻转式,，犁体类型:基本（通用）型，犁体数量:左4右4，犁体幅宽:400mm，犁铧类型:可换铧尖型，犁壁类型/栅条式，总工作幅宽:1600mm，犁体纵向距离；980mm，犁轮类型：限深，运输一体轮，犁轮数量：1个，限深轮调节范围:0-200mm，油缸型号/HSG70-40-460-250，油缸数量:1个","T202213130245","2027-07-29","88.2","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[71,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北腾众农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-445","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ","1LF-445液压翻转犁，结构型式:悬挂式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:4880×2250×1760，配套拖拉机标定功率:102.9-117.6kw，翻转机构型式:液压式，全翻转式,，犁体类型:基本（通用）型犁体数量:左4右4，犁体幅宽:450mm，犁铧类型:可换铧尖型，犁壁类型/栅条式，总工作幅宽:1800mm，犁体纵向距离；1040mm，犁轮类型：限深，运输一体轮，犁轮数量：1个，限深轮调节范围:0-200mm，油缸型号/HSG70-40-460-250，油缸数量:1个","T202213130246","2027-07-29","102.9","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[72,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北腾众农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","1LF-450液压翻转犁，结构型式:悬挂式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:5250×2380×1780，配套拖拉机标定功率:132.3-161.8kw，翻转机构型式:液压式，全翻转式,，犁体类型:基本（通用）型，犁体数量:左4右4，犁体幅宽:500mm，犁铧类型:可换铧尖型，犁壁类型/栅条式，总工作幅宽:2000mm，犁体纵向距离；1150mm，犁轮类型：限深，运输一体轮，犁轮数量：1个，限深轮调节范围:0-200mm，油缸型号/HSG70-40-460-250，油缸数量:1个","T202213130253","2027-07-29","132.3","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[73,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北腾众农业机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-360","翻转犁:是 ;犁体幅宽:60cm;铧体个数:3铧 ","1LFT-360液压翻转调幅犁,结构型式:悬挂式、调幅犁,工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:4080×2320×1750,配套拖拉机标定功率:117.7-147.1kw,翻转机构型式:液压式，全翻转式,,犁体类型:基本（通用）型,犁体数量:左3右3,犁体幅宽:450、500、550、600mm,犁铧类型:可换铧尖型,犁壁类型/栅条式,总工作幅宽:1350、1500、1650、1800mm,犁体纵向距离；1090mm,犁轮类型：限深，运输一体轮,犁轮数量：1个,限深轮调节范围:0-200mm,油缸型号/HSG70-40-460-250,油缸数量:1个","T202213130247","2027-07-29","117.1","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[74,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北腾众农业机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","1LFT-450液压翻转调幅犁,结构型式:悬挂式、调幅犁,工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:4590×2400×1785,配套拖拉机标定功率:132.3-161.8kw,翻转机构型式:液压式，全翻转式,,犁体类型:基本（通用）型,犁体数量:左4右4,犁体幅宽:350、400、450、500mm,犁铧类型:可换铧尖型,犁壁类型/栅条式,总工作幅宽:1400、1600、1800、2000mm,犁体纵向距离；890mm,犁轮类型：限深，运输一体轮,犁轮数量：1个,限深轮调节范围:0-200mm,油缸型号/HSG70-40-460-250,油缸数量:1个","T202213130248","2027-07-29","132.3","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[75,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北腾众农业机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-460","翻转犁:是 ;犁体幅宽:60cm;铧体个数:4铧 ","1LFT-460液压翻转调幅犁,结构型式:悬挂式、调幅犁,工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:5190×2550×1750,翻转机构型式:液压式，全翻转式,,犁体类型:基本（通用）型,犁体数量:左4右4,犁体幅宽: 450、500、550、600mm,犁铧类型:可换铧尖型,犁壁类型/栅条式,总工作幅宽: 1800、2000、2200、2400mm,犁体纵向距离；1060mm,犁轮类型：限深，运输一体轮,犁轮数量：1个,限深轮调节范围:0-200mm,油缸型号/HSG70-40-460-250,油缸数量:1个","T202213130250","2027-07-29","147.0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[76,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北沃田机械制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","单侧铧体个数：4个;犁体幅宽：最小350mm 最大500mm; 配套功率（kW）132.3~161.7；结构形式:悬挂式，调幅犁；翻转机构形式：液压式，全翻转式;犁体类型：基本通用型; 犁铧类型：可换向犁尖型; 油缸数量：1个;油缸规格：SC90X45X235 ; 外形尺寸（长×宽×高)：,4500X2700X1800mm；犁体数量（个）:左右各4个；总工作幅宽：最大2000mm，最小1400mm：，犁壁类型：栅条式. 犁体纵向距离：860mm ,犁轮数量（个）：1，犁轮类型：限深，运输一体轮。","T202213130620","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[77,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北鑫农农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-335","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:3铧 ","结构型式：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm：2600×1800×1700；\n配套拖拉机标定功率\tkW：66.2～110.3；\n翻转机构型式：液压式，全翻转式；\n犁体类型\t：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左右各3；\n犁体幅宽\tmm：350；\n犁铧类型：可换铧尖型；\n犁壁类型：栅条式；\n总工作幅宽\tmm：1050；\n犁体纵向距离\tmm：606；\n犁轮类型\t：限深、运输一体轮；\n犁轮数量\t个：1；\n限深轮调节范围\tmm：0～130；\n油缸型号\t：85/35-150；\n油缸数量\t个：1；","T202213130467","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[78,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北鑫农农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-360","翻转犁:是 ;犁体幅宽:60cm;铧体个数:3铧 ","结构型式：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm：4100×2300×1850；\n配套拖拉机标定功率\tkW：117.6～169.1；\n翻转机构型式：液压式，全翻转式；\n犁体类型\t：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左右各3；\n犁体幅宽\tmm：600；\n犁铧类型\t：可换铧尖型；\n犁壁类型\t：栅条式；\n总工作幅宽\tmm：1800；\n犁体纵向距离\tmm：1040；\n犁轮类型\t：限深、运输一体轮；\n犁轮数量\t个：1；\n限深轮调节范围\tmm：170～300；\n油缸型号\t：85/40-160；\n油缸数量\t个：1；","T202213130469","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[79,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北鑫农农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-435Q","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","结构型式\t：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm：3200×2200×1700；\n配套拖拉机标定功率\tkW：80.9～132.3；\n翻转机构型式\t：液压式，全翻转式；\n犁体类型\t：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左右各4；\n犁体幅宽\tmm：350；\n犁铧类型\t：可换铧尖型；\n犁壁类型：栅条式；\n总工作幅宽\tmm：1400；\n犁体纵向距离\tmm：606；\n犁轮类型\t：限深、运输一体轮；\n犁轮数量\t个：1；\n限深轮调节范围\tmm：0～130；\n油缸型号\t：85/35-150；\n油缸数量\t个：1；","T202213130465","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[80,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北鑫农农业机械有限公司","液压翻转犁","1LYF-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","结构型式\t：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm：5100×2650×1850；\n配套拖拉机标定功率\tkW：147～205.8；\n翻转机构型式：液压式，全翻转式；\n犁体类型：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左右各4；\n犁体幅宽\tmm：500；\n犁铧类型：可换铧尖型；\n犁壁类型\t：栅条式；\n总工作幅宽\tmm：2000；\n犁体纵向距离\tmm：1070；\n犁轮类型\t：限深、运输一体轮；\n犁轮数量\t个：1；\n限深轮调节范围\tmm：50～230；\n油缸型号：100/50-160；\n油缸数量\t个：1；","T202213130464","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[81,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北鑫农农业机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-360","翻转犁:是 ;犁体幅宽:46cm;铧体个数:3铧 ","结构型式\t：悬挂式，调幅犁；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm：3900×2200×1850；\n配套拖拉机标定功率\tkW：117.6～169.1；\n翻转机构型式\t：液压式，全翻转式；\n犁体类型\t：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左右各3；\n犁体幅宽\tmm：最大：600，最小：460；\n犁铧类型\t：可换铧尖型；\n犁壁类型\t：栅条式；\n总工作幅宽\tmm：最大：1800，最小：1380；\n犁体纵向距离\tmm：1040；\n犁轮类型：限深、运输一体轮；\n犁轮数量\t个：1；\n限深轮调节范围\tmm：150～260；\n油缸型号\t：95/50-180；\n油缸数量\t个：1；","T202213130463","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[82,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北鑫农农业机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-445","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式，调幅犁；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm：4400×2400×1800；\n配套拖拉机标定功率\tkW：117.6～169.1；\n翻转机构型式：液压式，全翻转式；\n犁体类型：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左右各4；\n犁体幅宽\tmm：最大：450，最小：350；\n犁铧类型\t：可换铧尖型；\n犁壁类型\t：栅条式；\n总工作幅宽\tmm：最大：1800，最小：1400；\n犁体纵向距离\tmm：890；\n犁轮类型：限深、运输一体轮；\n犁轮数量\t个：1；\n限深轮调节范围\tmm：150～260；\n油缸型号\t：95/50-180；\n油缸数量\t个：1；","T202213130462","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[83,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北星耕农机制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","结构型式：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3700×2210×1650；\n配套拖拉机标定功率\tkW：88.2～147；\n翻转机构型式：液压式；全翻转式；\n犁体类型\t：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左右各4；\n犁体幅宽\tmm：350；\n犁铧类型\t：可换铧尖型；\n犁壁类型\t：栅条式；\n总工作幅宽\tmm：1400；\n犁体纵向距离\tmm：687；\n犁轮类型\t：限深、运输一体轮；\n犁轮数量\t个：1；\n限深轮调节范围  mm：0～150；\n油缸规格：Φ40/80-250；\n油缸数量\t个：1；","T202213130628","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[84,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北洋柯机械有限公司","液压翻转犁","1LFK-445","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ","工作状态外形尺寸:4350mm*2150mm*1720mm\n配套拖拉机标定功率：110.2KW-147KW\n犁体数量：左右各4个\n犁体幅宽：450mm\n总工作幅宽：1800mm\n犁体纵向距离：910mm\n犁轮数量：1个\n限深轮调节范围：0mm-200mm\n限深轮调节范围：0-2","T202213130362","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[85,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北洋柯机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-445","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ","工作状态外形尺寸：4460mm*2120mm*1760mm\n配套拖拉机标定功率：110.2KW-147KW\n犁体数量：左右各4个\n犁体幅宽：300mm.350mm.400mm.450.mm\n总工作幅宽：1200mm.1400mm.1600mm.1800mm\n犁体纵向距离：870mm\n犁轮数量：1个\n限深轮调节范围：0mm-200mm","T202213130358","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[86,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北亿耕农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","350型液压翻转犁","T202113130636","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[87,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北亿耕农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-435","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","液压翻转犁","T202113130635","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[88,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北亿耕农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-445","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ","445液压翻转犁","T202213130163","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[89,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北亿耕农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","450液压翻转犁","T202213130165","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[90,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河北亿耕农业机械制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","450液压翻转调幅犁","T202113130638","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[91,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河南龙神机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-350","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:3铧 ","结构型式： 悬挂式 . 结构质量：1220kg 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3560×2175×1705mm\n翻转机构型式：液压式、全翻转式.\n犁体数量：3×2   犁体幅宽：500mm\n犁铧类型：通用型（凿型）、可换铧尖型.     \n总工作幅宽：1500mm，犁轮类型：限深、运输一体轮.   犁轮数量：1个\n限深轮调节范围：140-255mm.\n油缸型号：3#.   油缸数量：1个","T202241410045","2027-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[92,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","河南龙神机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-445","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:4铧 ","结构型式： 悬挂式,  工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4585×2315×1700（单位：mm.允许偏差≤2%.）.\n翻转机构型式：液压式、全翻转式.结构质量：1360kg\n犁体类型：基本（通用）型.   犁体数量：4×2.   犁体幅宽：450（单位：mm）.\n犁铧类型：通用型（凿型）、可换铧尖型.    犁壁类型：栅条式. \n总工作幅宽：1800（单位：mm.允许偏差≤2.5%.）.\n犁轮类型：限深、运输一体轮.   犁轮数量：1（单位：个）.\n限深轮调节范围：140-250（单位：mm.允许偏差≤2cm）.\n油缸型号：5#.   油缸数量：1（单位：个）.","T202241410044","2027-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[93,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","济宁国泰农业装备股份有限公司","液压翻转犁","1LF-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","产品型号名称:1LF-450液压翻转犁、j结构形式：悬挂式 、外形尺寸：4700×2300×1800、配套动力：110.3～195液 压 式☑ 、 、半翻转式、 基本（通用）型☑ 犁体个数：4+4 犁体幅宽：500mm 犁铧类型： 通用型(凿型)、可换犁铧尖型 犁壁类型： 组合式 栅条式 、总工作幅宽：2000mm、犁体纵向距离：970mm 、犁体类型： 限深、运输一体轮☑ 犁轮数量：1 限深轮调节范围：0-350mm、油缸型号：SGE70-265、油缸数量：1","T202037370193","2025-09-06","110.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[94,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","济宁国泰农业装备股份有限公司","液压翻转犁","1LFT-450","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:4铧 ","产品型号名称 ：1LFT-450液压翻转犁 结构型式 ：悬挂式 调幅犁、工作状态外形尺寸（长×宽×高） ㎜ 4750×2300×1820、配套拖拉机标定功率kW 117.6～195、翻转机构型式：液 压 式、 半翻转式 、犁体类型： 基本（通用型）、犁体数量\n型 个 4+4、犁体幅宽：450、500㎜、犁铧类型： 通用型(凿型) 可换铧尖型 犁壁类型 ： 组合式 栅条式、总工作幅宽 ：1800、2000㎜、犁体纵向距离：920、970㎜、犁轮类型： 限深、运输一体轮、犁轮数量 个： 1、限深轮调节范围 ：0-350㎜、油缸型号：SGE70-265、油缸数量 个 1","T202037370194","2025-09-06","110.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[95,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","宁晋县陆风制动装置有限公司","液压翻转犁","1LYF-360","翻转犁:是 ;犁体幅宽:60cm;铧体个数:3铧 ","结构型式：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm：3900×2310×1840；\n配套拖拉机标定功率\tkW：117.6～176.4；\n翻转机构型式：液压式；全翻转式；\n犁体类型：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左右各3；\n犁体幅宽\tmm：600；\n犁铧类型\t：可换铧尖型；\n犁壁类型\t：栅条式；\n总工作幅宽\tmm：1800；\n犁体纵向距离\tmm：1039；\n犁轮类型\t：限深、运输一体轮；\n犁轮数量\t个：1；\n限深轮调节范围\tmm：0～290；\n油缸规格\t：Φ95/50-240；\n油缸数量\t个：1；","T202213130688","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[96,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","宁晋县陆风制动装置有限公司","液压调幅翻转犁","1LYFT-360","翻转犁:是 ;犁体幅宽:55cm;铧体个数:3铧 ","结构型式：悬挂式，调幅犁；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm：3900×2350×1850；\n配套拖拉机标定功率\tkW：117.6～176.4；\n翻转机构型式：液压式；全翻转式；\n犁体类型：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左右各3；\n犁体幅宽\tmm：550/600；\n犁铧类型\t：可换铧尖型；\n犁壁类型\t：栅条式；\n总工作幅宽\tmm：1650/1800；\n犁体纵向距离\tmm：1039；\n犁轮类型\t：限深、运输一体轮；\n犁轮数量\t个：1；\n限深轮调节范围\tmm：0～290；\n油缸规格：Φ95/50-240；\n油缸数量\t个：1；","T202213130692","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[97,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","宁晋县陆风制动装置有限公司","液压调幅翻转犁","1LYFT-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:4铧 ","结构型式\t：悬挂式；调幅犁；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm：4200×2100×1850；\n配套拖拉机标定功率\tkW：117.6～176.4；\n翻转机构型式\t：液压式；全翻转式；\n犁体类型：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左右各4；\n犁体幅宽\tmm：350；400；\n犁铧类型\t：可换向犁尖型；\n犁壁类型\t：栅条式；\n总工作幅宽\tmm：1400；1600；\n犁体纵向距离\tmm：920；\n犁轮类型\t：限深、运输一体轮；\n犁轮数量\t个：1；\n限深轮调节范围\tmm：0～290；\n油缸规格\t：Φ80/50-210；\n油缸数量\t个：1；","T202213130690","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[98,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","宁晋县迅升农业机械科技有限公司","液压翻转犁","1LF-360","翻转犁:是 ;犁体幅宽:60cm;铧体个数:3铧 ","结构型式:悬挂式;工作状态外形尺寸（长×宽×高）:4400×2150×1850mm;配套拖拉机标定功率:117.6～161.7kW;翻转机构型式:液压式，全翻转式;犁体类型:基本（通用）型;犁体数量:左右各3个;犁体幅宽:600mm;犁铧类型:可换铧尖型;犁壁类型:栅条式;总工作幅宽:1800mm;犁体纵向距离:1180mm;犁轮类型:限深、运输一体轮;犁轮数量:1个;限深轮调节范围:130～230mm;油缸型号:95/50-160;油缸数量:1个.","T202213130590","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[99,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","宁晋县迅升农业机械科技有限公司","液压翻转犁","1LF-440","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:4铧 ","结构型式:悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）:4000×2300×1750mm；配套拖拉机标定功率:95.6～147kW；翻转机构型式:液压式，全翻转式；犁体类型:基本（通用）型；犁体数量:左右各4个；犁体幅宽:400mm；犁铧类型:可换铧尖型；犁壁类型:栅条式；总工作幅宽:1600mm；犁体纵向距离:780mm；犁轮类型:限深、运输一体轮；犁轮数量:1个；限深轮调节范围:100～250mm；油缸型号:82/50-190；油缸数量:1个。","T202213130591","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[100,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，3—4铧翻转犁","郑州瑞丰王农业机械有限公司","液压翻转犁","1LFY-340","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:3铧 ","外形尺寸（长×宽×高）（mm）:3550×1850×1750；配套动力（KW）:80.8-102.9；犁体幅宽（mm）：400；犁体数量（个）：3×2","T202041410250","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[101,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","河北百茗农业装备有限公司","液压翻转犁","1LYF-540","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:5铧 ","默认标准\t\t\n型号名称\t/\t1LYF-540液压翻转犁\n结构型式\t/\t悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t4780×2200×1730\n配套拖拉机标定功率\tkW\t117.13-146.41\n翻转机构型式\t/\t液压式；全翻转式\n犁体类型\t/\t基本（通用）型\n犁体数量\t个\t左右各5\n犁体幅宽\tmm\t400\n犁铧类型\t/\t可换铧尖型\n犁壁类型\t/\t栅条式\n总工作幅宽\tmm\t2000\n犁体纵向距离\tmm\t775\n犁轮类型\t/\t限深，运输一体轮\n犁轮数量\t个\t1\n限深轮调节范围\tmm\t0～180\n油缸规格\t/\tΦ70/80-200\n油缸数量\t个\t1","T202213130263","2027-07-29","146.41","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[102,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","河北春翔机械有限公司","液压翻转犁","1LF-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","型号名称 / 1LF-535液压翻转犁 \n结构型式 / 悬挂式 \n工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 4550×2350×1750 \n配套拖拉机标定功率 kW 117.6～176.4 \n翻转机构型式 / 液压式；全翻转式 \n犁体类型 / 基本（通用）型 \n犁体数量 个 左右各5 \n犁体幅宽 mm 350 \n犁铧类型 / 可换铧尖型 \n犁壁类型 / 栅条式 \n总工作幅宽 mm 1750 \n犁体纵向距离 mm 750 \n犁轮类型 / 限深、运输一体轮 \n犁轮数量 个 1 \n限深轮调节范围 mm 0～260 \n油缸规格 / Φ70/83-250 \n油缸数量 个 1","T202213130642","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[103,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","河北耕润农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","型号名称：1LF-535液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5170×2180×1670mm；配套拖拉机标定功率：117.7-147.1kw；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：左5右5个；犁体幅宽：350mm；犁铧类型：可换犁尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：1750mm；犁体纵向距离：830mm；犁轮类型：限深,运输一体轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：0-200mm；油缸型号：70×425×200；油缸数量：1个；","T202213130236","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[104,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","河北凯丰农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-540","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:5铧 ","结构型式：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm：4800×2650×1850；\n配套拖拉机标定功率\tkW：132.3～176.4；\n翻转机构型式\t：液压式；全翻转式；\n犁体类型\t：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左右各5；\n犁体幅宽\tmm：400；\n犁铧类型\t：可换向犁尖型；\n犁壁类型\t：栅条式；\n总工作幅宽\tmm：2000；\n犁体纵向距离\tmm：820；\n犁轮类型\t：限深、运输一体轮；\n犁轮数量\t个：1；\n限深轮调节范围\tmm：0～210；\n油缸规格\t：465-80/50-190；\n油缸数量\t个：1；","T202213130176","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[105,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","河北农勤农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","结构型式：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm：6000×3200×1800；\n配套拖拉机标定功率\tkW：147～205.8；\n翻转机构型式：液压式，全翻转式；\n犁体类型\t：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左右各5；\n犁体幅宽\tmm：500；\n犁铧类型：可换铧尖型；\n犁壁类型\t：栅条式；\n总工作幅宽\tmm：2500；\n犁体纵向距离\tmm：1040；\n犁轮类型：限深、运输一体轮；\n犁轮数量\t个：1；\n限深轮调节范围\tmm：140～230；\n油缸型号\t：82/40-440-160；\n油缸数量\t个：1；","T202213130609","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[106,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","河北山杰农业科技有限公司","液压翻转犁","1LYF-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","型号名称：1LYF-550液压翻转犁，结构型式：悬挂式，工作状态外形尺寸：5500mm×3110mm×1800mm,配套拖拉机标定功率：147.1kW -205.9kW，翻转机构型式：液压式、全翻转式，犁体类型：基本（通用）型，犁体数量：左5个，右5个，犁体幅宽500mm，犁铧类型：可换铧尖型，犁壁类型：栅条式，总工作幅宽：2500mm，犁体纵向距离：1000mm，犁轮类型：限深运输一体轮，犁轮数量：1个，限深轮调节范围：0-150mm，油缸型号：70-40-240，油缸数量：1个。","T202213130037","2027-01-11","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[107,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","河北腾众农业机械有限公司","液压翻转犁","1LF-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","1LF-550液压翻转犁，结构型式:悬挂式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:6380×2850×1760，配套拖拉机标定功率:147.0-176.5kw，翻转机构型式:液压式，全翻转式,，犁体类型:基本（通用）型，犁体数量:左5右5，犁体幅宽:500mm，犁铧类型:可换铧尖型，犁壁类型/栅条式，总工作幅宽:2500mm，犁体纵向距离；1150mm，犁轮类型：限深，运输一体轮，犁轮数量：1个，限深轮调节范围:0-200mm，油缸型号/HSG70-40-460-250，油缸数量:1个","T202213130252","2027-07-29","147.0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[108,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","河北腾众农业机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","1LFT-550液压翻转调幅犁,结构型式:悬挂式,工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:5470×2650×1785,配套拖拉机标定功率:147.0-176.5kw,翻转机构型式:液压式，全翻转式,,犁体类型:基本（通用）型,犁体数量:左5右5,犁体幅宽:350、400、450、500mm,犁铧类型:可换铧尖型,犁壁类型/栅条式,总工作幅宽:1750、2000、2250、2500mm,犁体纵向距离；890mm,犁轮类型：限深，运输一体轮,犁轮数量：1个,限深轮调节范围:0-200mm,油缸型号/HSG70-40-460-250,油缸数量:1个","T202213130249","2027-07-29","147.0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[109,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","河北沃田机械制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","单侧铧体个数：5个;犁体幅宽：最小350mm 最大500mm; 配套功率（kW）147~205.8；结构形式:悬挂式，调幅犁；翻转机构形式：液压式全翻转式;犁体类型：基本通用型; 犁铧类型：可换向犁尖型; 油缸数量：1个;油缸规格：SC90X45X235 ; 外形尺寸（长×宽×高)：5400X2800X1800mm；犁体数量（个）:左右各5个；总工作幅宽：最大2500mm，最小1750mm。犁体纵向距离：860mm ,犁壁类型：栅条式. 犁轮数量（个）：1，犁轮类型：限深，运输一体轮。","T202213130621","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[110,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","河北星耕农机制造有限公司","液压翻转犁","1LFK-540","翻转犁:是 ;犁体幅宽:40cm;铧体个数:5铧 ","结构型式：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5150×2810×1710；\n配套拖拉机标定功率\tkW：132.3～176.4；\n翻转机构型式：液压式；全翻转式；\n犁体类型\t：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左右各5；\n犁体幅宽\tmm：400；\n犁铧类型\t：可换铧尖型；\n犁壁类型\t：栅条式；\n总工作幅宽  mm：2000；\n犁体纵向距离\tmm：785；\n犁轮类型：限深、运输一体轮；\n犁轮数量\t个：1；\n限深轮调节范围  mm：0～150；\n油缸规格：Φ40/80-250；\n油缸数量\t个：1；","T202213130627","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[111,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","河北洋柯机械有限公司","液压翻转犁","1LFK-545","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:5铧 ","工作状态外形尺寸：5220mm*2280mm*1720mm\n配套拖拉机标定功率：132.3KW-161.8KW\n犁体数量：左右各5个：\n犁体幅宽：450mm\n总工作幅宽;2250mm\n犁体纵向距离：910mm\n犁轮数量：1个\n限深轮调节范围：0mm-200mm","T202213130361","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[112,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","河北洋柯机械有限公司","液压翻转调幅犁","1LFT-545","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:5铧 ","工作状态外形尺寸：5420mm*2130mm*1760mm\n配套拖拉机标定功率：132.3-KW-161.8KW\n犁体数量：左右各5个\n犁体幅宽：300mm.350mm.400mm.450mm\n总工作幅宽：1500mm.1750mm2000mm.2250mm\n犁体纵向距离：870mm\n犁轮数量：1个\n限深轮调节范围：0mm-2000mm","T202213130357","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[113,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","河北亿耕农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-535","翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm;铧体个数:5铧 ","535型液压翻转犁","T202213130166","2027-07-29","110.3","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[114,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","河北亿耕农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-545","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:5铧 ","545型液压翻转犁","T202213130164","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[115,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","河北亿耕农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","550型液压翻转犁","T202113130637","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[116,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","河北亿耕农业机械制造有限公司","液压翻转调幅犁","1LYFT-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","550液压翻转调幅犁","T202213130167","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[117,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","河南龙神机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","结构型式： 悬挂式,  工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5430×2975×1740（单位：mm.允许偏差≤2%.）.\n翻转机构型式：液压式、全翻转式.结构质量：2080kg\n犁体类型：基本（通用）型.   犁体数量：5×2.   犁体幅宽：500（单位：mm）.\n犁铧类型：通用型（凿型）、可换铧尖型.    犁壁类型：栅条式. \n总工作幅宽：2500（单位：mm.允许偏差≤2.5%.）.\n犁轮类型：限深、运输一体轮.   犁轮数量：1（单位：个）.\n限深轮调节范围：200-300（单位：mm.允许偏差≤2cm）.\n油缸型号：4#.   油缸数量：1（单位：个）.","T202241410047","2027-03-30","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[118,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","济宁国泰农业装备股份有限公司","液压翻转犁","1LFT-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","产品型号名称： 1LFT-550液压翻转犁 结构形式：悬挂式调幅犁 工作状态外形尺寸（长*宽*高）5500mm*2900mm*1770mm 。 配套拖拉机标准功率（KW）121-191.2。 翻转结构形式：液压式、半翻转式 。立体类型：基本（同用）型 犁体个数：5+5 。犁体幅宽：（mm）450/500。 犁铧类型：梯形、可换铧尖型 。 犁壁类型：组合式、栅条式。 总工作幅宽（mm）2250/2500.犁体纵向距离（mm）900/860.犁轮类型：限深、运输一体轮。犁轮数量：1.限深调节范围（mm）0-350.油缸型号：SGE70-265.油缸数量：1.","T202037370277","2025-12-29","191","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[119,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","宁晋县陆风制动装置有限公司","液压翻转犁","1LYF-545","翻转犁:是 ;犁体幅宽:45cm;铧体个数:5铧 ","结构型式：悬挂式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm：5400×3050×1840；\n配套拖拉机标定功率\tkW：132.3～205.8；\n翻转机构型式：液压式；全翻转式；\n犁体类型：基本（通用）型；\n犁体数量\t个：左右各5；\n犁体幅宽\tmm：450；\n犁铧类型\t：可换铧尖型；\n犁壁类型\t：栅条式；\n总工作幅宽\tmm：2250；\n犁体纵向距离\tmm：891；\n犁轮类型：限深、运输一体轮；\n犁轮数量\t个：1；\n限深轮调节范围\tmm：0～290；\n油缸规格\t：Φ105/50-240；\n油缸数量\t个：1；","T202213130693","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[120,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","潍坊德雷特机械装备有限公司","液压翻转犁","1LF-550","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","单体幅宽50cm,结构型式；双向犁.与拖拉机连接方式；悬挂式.翻转机构；液压翻转.犁体数量5+5.犁体类型栅条式.调幅犁调整幅宽范围mm；500.犁轮类型；限深运输两用轮.限深轮调节范围mm；0-250.翻转油缸1根.","T202037370196","2025-09-06","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[121,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35cm及以上，5—6铧翻转犁","潍坊德雷特机械装备有限公司","液压翻转犁","1LFT-5X","翻转犁:是 ;犁体幅宽:50cm;铧体个数:5铧 ","单体幅宽50cm,结构型式；双向犁.与拖拉机连接方式；悬挂式.翻转机构；液压翻转.犁体数量5+5.犁体类型栅条式.调幅犁调整幅宽范围mm；450/500.犁轮类型；限深运输两用轮.限深轮调节范围mm；0-250.翻转油缸1根.","T202037370195","2025-09-06","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[122,"耕整地机械","耕地机械","犁","犁体幅宽35—45cm，7铧及以上翻转犁","河北亿耕农业机械制造有限公司","液压翻转犁","1LF-735","铧体个数:14铧;翻转犁:是 ;犁体幅宽:35cm","735型液压翻转犁","T202213130162","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[123,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","河北百信农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-125","耕幅:1.25m;单轴:是 ","结构型式：框架型；\n整机a外形尺寸（长×宽×高）mm：880×1530×950；\n作业速度范围\tm/s：0.27-1.39；\n工作幅宽\tcm：125；\n耕深\tcm：12-16；\n刀轴型式\t：单轴型；\n刀轴连接型式：花键式；\n传动型式\t：中间传动；\n运输方式：普通型；\n刀辊设计转速\tr/min：260；\n刀辊最大回转半径\tmm：225；\n刀辊总安装刀数   把：32；\n旋耕刀型号：IT225；\n限深装置型式：限深板；\n镇压型式：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围\tkW：14.7～36.8；\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min：540；","T202213130179","2027-07-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[124,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","河北百信农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","结构型式：框架型；\n整机a外形尺寸（长×宽×高） \tmm：880×1680×950；\n作业速度范围\tm/s：0.27-1.39；\n工作幅宽\tcm：140；\n耕深\tcm：12-16；\n刀轴型式\t：单轴型；\n刀轴连接型式：花键式；\n传动型式：中间传动；\n运输方式：普通型；\n刀辊设计转速\tr/min：260；\n刀辊最大回转半径\tmm：225；\n刀辊总安装刀数\t把：36；\n旋耕刀型号：IT225；\n限深装置型式：限深板；\n镇压型式：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围\tkW：22.1～36.8；\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min：540；","T202213130179","2027-07-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[125,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","河南豪久科技有限公司","旋耕机","1GKN-120","耕幅:1.2m;单轴:是 ","1GKN-120型旋耕机；结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：970×1330×1035（mm）；作业速度范围：0.4～1.2m/s；工作幅宽：120cm；耕深：≧12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：223r/min；刀辊最大回转半径：225mm；刀辊总安装刀数：28把；旋耕刀型号：ⅠT225左，ⅠT225；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率：14.7～25.7kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540r/min。","T202243430037","2027-08-17","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[126,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","河南豪久科技有限公司","旋耕机","1GKN-140","耕幅:1.4m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-140型旋耕机；结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1040×1555×960（mm）；作业速度范围：0.4～1.2m/s；工作幅宽：140cm；耕深：≧12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：223r/min；刀辊最大回转半径：225mm；刀辊总安装刀数：32把；旋耕刀型号：ⅠT225左，ⅠT225；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率：22.1～29.4kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540r/min。","T202243430037","2027-08-17","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[127,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","连云港市中兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-125","耕幅:1.25m;单轴:是 ","机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：125；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：920×1490×1060；配套动力范围（kW）：18.4～22.1；结构质量（kg）：255；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：26；旋耕刀型号：IT225","T201900320675","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[128,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","连云港市中兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-140","耕幅:1.40m;单轴:是 ","机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：140；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：920×1640×1060；配套动力范围（kW）：22.1～25.7；结构质量（kg）：270；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：30；旋耕刀型号：IT225。","T201900320675","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[129,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1-1.5m旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机","1GKN-125Y","耕幅:1.25m;单轴:是 ","结构形式：框架性；整机外形尺寸（长、宽、高）：1017*1518*900mm；作业速度范围：0.56-1.39 m/s；工作幅宽：125cm；耕深：12-16cm；刀轴形式：单轴型；刀轴连接形式：花键式；传动形式：中间传动；运输方式：普通式；变速箱档位数：/   ；刀轴设计转速： 230r/min； 刀辊最大回转半径：225mm  ；刀辊总安装刀数：32把  ； 旋耕刀型号：IT225/IT225左 ； 限深装置形式：/  ；镇压型式： 拖板 ；配套拖拉机标定功率范围：14.7-29.4kw ； 配套拖拉机动力输出轴转速540r/min","T202041410202","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[130,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","保定奥旋农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","结构型式\t：框架型；\n整机a外形尺寸（长×宽×高） \tmm：800×1870×1000；\n作业速度范围\tm/s：0.27-1.39；\n工作幅宽\tcm：160；\n耕深\tcm：12-16；\n刀轴型式\t：单轴型；\n刀轴连接型式：花键式；\n传动型式：中间传动；\n运输方式\t：普通型；\n刀辊设计转速\tr/min：198/265；\n刀辊最大回转半径\tmm：245；\n刀辊总安装刀数\t把：44；\n旋耕刀型号：IT245；\n限深装置型式：限深板；\n镇压型式：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围\tkW：25.7～51.5；\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min：540/720；","T202213130648","2027-07-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[131,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","保定奥旋农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构型式：框架型；\n整机a外形尺寸（长×宽×高） \tmm：980×2070×1030；\n作业速度范围\tm/s：0.27-1.39；\n工作幅宽\tcm：180；\n耕深\tcm：12-16；\n刀轴型式\t：单轴型；\n刀轴连接型式：花键式；\n传动型式\t：中间传动；\n运输方式：普通型；\n刀辊设计转速\tr/min：198/265；\n刀辊最大回转半径\tmm：245；\n刀辊总安装刀数\t把：52；\n旋耕刀型号：IT245；\n限深装置型式：限深板；\n镇压型式\t：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围\tkW：36.8～66.2；\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min：540/720；","T202213130648","2027-07-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[132,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北百信农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","结构型式：框架型；\n整机a外形尺寸（长×宽×高）mm：880×1780×950；\n作业速度范围\tm/s：0.27-1.39；\n工作幅宽\tcm：150；\n耕深\tcm：12-16；\n刀轴型式：单轴型；\n刀轴连接型式：花键式；\n传动型式：中间传动；\n运输方式\t：普通型；\n刀辊设计转速\tr/min：260；\n刀辊最大回转半径 mm：245；\n刀辊总安装刀数  把：40；\n旋耕刀型号：IT245；\n限深装置型式：限深板；\n镇压型式：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围\tkW：25.7～44.1；\n配套拖拉机动力输出轴转速  r/min：540；","T202213130177","2027-07-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[133,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北百信农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","结构型式：框架型；\n整机a外形尺寸（长×宽×高）mm：880×1880×950；\n作业速度范围\tm/s：0.27-1.39；\n工作幅宽\tcm：160；\n耕深\tcm：12-16；\n刀轴型式：单轴型；\n刀轴连接型式：花键式；\n传动型式：中间传动；\n运输方式：普通型；\n刀辊设计转速\tr/min：260；\n刀辊最大回转半径\tmm：245；\n刀辊总安装刀数   把：44；\n旋耕刀型号：IT245；\n限深装置型式：限深板；\n镇压型式：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围\tkW：29.4～51.5；\n配套拖拉机动力输出轴转速 r/min：540；","T202213130177","2027-07-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[134,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北百信农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构型式：框架型；\n整机a外形尺寸（长×宽×高）mm：1100×2180×1080；\n作业速度范围\tm/s：0.27-1.39；\n工作幅宽\tcm：180；\n耕深\tcm：12-16；\n刀轴型式：单轴型；\n刀轴连接型式：花键式；\n传动型式：中间传动；\n运输方式：普通型；\n刀辊设计转速\tr/min：296；\n刀辊最大回转半径\tmm：245；\n刀辊总安装刀数\t把：52；\n旋耕刀型号：IT245；\n限深装置型式：限深板；\n镇压型式：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围\tkW：51.4～73.5；\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min：720；","T202213130177","2027-07-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[135,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北耕润农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-170","耕幅:1.7m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-170旋耕机；机构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：890×1870×920mm；作业速度范围：0.56~1.39m/s；工作幅宽：170cm；耕深：12~16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：276r/min；刀辊最大回转半径：225mm；刀辊总安装刀数：48把；旋耕刀型号：IT225；限深装置型式：限深坂；镇压型式：托板；配套拖拉机标定功率：44.1-58.8kw；配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min；","T202213130121","2027-07-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[136,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQNKG-160Y","耕幅:1.6m;单轴:是 ","工作幅宽（cm）：160；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：900×1810×1050；作业速度范围（m/s)0.56～1.39；耕深（cm）：12～16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：213/285；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数（把）：84；旋耕刀型号：P250；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：36.8～58.8；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720","T202213130172","2027-07-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[137,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQNKG-180Y","耕幅:1.8m;单轴:是 ","工作幅宽（cm）：180；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1100×2060×1050；作业速度范围（m/s)0.56～1.39；耕深（cm）：12～16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：213/285；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数（把）：96；旋耕刀型号：P250；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：58.8～80.9；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720","T202213130172","2027-07-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[138,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河北胜丰液压机械有限公司","旋耕机","1GQN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","结构形式：框架型；整机外形尺寸长×宽×高（mm）：830×1700×1030；作业速度范围（m/s):0.56-1.39;工作幅宽(cm)：150；耕深（cm）：12-18；刀轴形式：单轴型；刀轴连接形式：接盘式；传动形式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min)：241；刀辊最大回转半径(mm):235；刀辊总安装刀数（把）：40；旋耕刀型号：IT245;限深装置形式：限深板；镇压形式：托板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：29.4-51.5；配套拖拉机动力输出轴转速(r/min)：540","T202213130654","2027-07-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[139,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河南豪久科技有限公司","旋耕机","1GKN-155","耕幅:1.55m;单轴:是 ","1GKN-155型旋耕机；结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1110×1700×960（mm）；作业速度范围：0.5～1.2m/s；工作幅宽：155cm；耕深：≧12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：223r/min；刀辊最大回转半径：225mm；刀辊总安装刀数：36把；旋耕刀型号：ⅠT225左，ⅠT225；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率：25.7～33.1kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540r/min。","T202243430038","2027-08-17","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[140,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河南豪久科技有限公司","旋耕机","1GKN-165","耕幅:1.65m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-165型旋耕机；结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1090×1800×960（mm）；作业速度范围：0.5～1.3m/s；工作幅宽：165cm；耕深：≧12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：313r/min；刀辊最大回转半径：225mm；刀辊总安装刀数：44把；旋耕刀型号：ⅠT225左，ⅠT225；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率：36.8～51.4kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202243430038","2027-08-17","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[141,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河南豪久科技有限公司","旋耕机","1GKN-175","耕幅:1.75m;单轴:是 ","型号：1GKN-175型旋耕机；结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1185×1920×1065（mm）；作业速度范围：0.5～1.3m/s；工作幅宽：175cm；耕深：≧12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：48把；旋耕刀型号：ⅠT245左，ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率：44.1～66.5kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202243430039","2027-08-17","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[142,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河南豪久科技有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","型号：1GKN-180型旋耕机；结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1030×1955×935（mm）；作业速度范围：0.5～1.3m/s；工作幅宽：180cm；耕深：≧12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：313r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：48把；旋耕刀型号：ⅠT245左，ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率：36.8～51.4kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202243430039","2027-08-17","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[143,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河南豪久科技有限公司","旋耕机","1GKN-190","耕幅:1.9m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-190型旋耕机；结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1190×2070×1065（mm）；作业速度范围：0.5～1.3m/s；工作幅宽：190cm；耕深：≧12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：52把；旋耕刀型号：ⅠT245左，ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率：51.5～66.5kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202243430039","2027-08-17","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[144,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河南省顺宏农机有限公司","旋耕机","1GKN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","型号：1GKN150；配套动力：36.7-51.5KW；外形尺寸：980*1730*940mm；出厂编号：201100020；执行标准：GB/T5668-2017；工作幅宽：1500mm；配套动力输出轴转速r/min：540","T202141410074","2026-06-30","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[145,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河南省顺宏农机有限公司","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","型号：1GKN-160；配套动力：36.7-51.5KW；外形尺寸：850*1820*930mm；出厂编号：20211358；执行标准：GB/T5668-2017；工作幅宽：1600mm；配套动力输出轴转速r/min：540","T202141410074","2026-06-30","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[146,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","河南省顺宏农机有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","型号：1GKN180；配套动力：44.1-58.8KW；外形尺寸：1050*2000*1120mm；出厂编号：201100009；执行标准：GB/T5668-2017；工作幅宽：1800mm；配套动力输出轴转速r/min：540","T202141410075","2026-06-30","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[147,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","湖北豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-180A","耕幅:1.85m;单轴:是 ","配套拖拉机标定功率:36.8~44.1kW;动力输出轴转速:540/760(r/min);旋耕机型号名称:1GKN-180A型旋耕机;结构型式:框架型;整机外形尺寸(长×宽×高):1150×2070×1090mm;工作幅宽:185cm;耕深:8~14cm;传动型式:中间传动;刀辊设计转速:280r/min;刀辊最大回转半径:245mm;刀辊总安装刀数:52把;刀轴型式:单轴型;刀轴连接型式:花键式;旋耕刀型号:ⅠT245;镇压型式:拖板。","T202242420047","2027-07-04","0","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[148,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","湖北盈农科技有限公司","旋耕机","1GKN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-150旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长*宽*高）：870mm*1640mm*1030mm；作业速度范围：0.83-1.39m/s；工作幅宽：150cm；耕深：12-19cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：200-300r/min;刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：30把；旋耕刀型号:1T245;镇压型式;拖板；配套拖拉机标定功率范围：22.1-25.7kw；配套拖拉机动力输出轴转速：540.630.720.760.","T202242420053","2027-07-04","0","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[149,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","湖北盈农科技有限公司","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-160旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长*宽*高）：870mm*1870mm*1030mm；作业速度范围：0.83-1.39m/s；工作幅宽：160cm；耕深：12-19cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：200-300r/min;刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：38把；旋耕刀型号:1T245;镇压型式;拖板；配套拖拉机标定功率范围：25.7-33.1kw；配套拖拉机动力输出轴转速：540.630.720.760.","T202242420053","2027-07-04","0","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[150,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","湖北盈农科技有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-180旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长*宽*高）：1060mm*2080mm*1090mm；作业速度范围：0.83-1.39m/s；工作幅宽：180cm；耕深：12-19cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：200-300r/min;刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：52把；旋耕刀型号:1T245;镇压型式;拖板；配套拖拉机标定功率范围：36.8-44.1kw；配套拖拉机动力输出轴转速：540.630.720.760.","T202242420053","2027-07-04","0","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[151,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","连云港市中兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.80m;单轴:是 ","机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：180；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2060×1160；配套动力范围（kW）：36.8～44.1；结构质量（kg）：405；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：50；旋耕刀型号：IT245。","T201900320673","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[152,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","临沭县瑞祥机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","1GKN-150结构形式：框架型；外形尺寸(长X宽X高)mm:900X1750X950;配套动力范围（KW）:29.5~58.8;工作幅宽（cm）:150;传动方式：中间传动；总安装刀数量（旋耕，把）：40；旋耕刀型号：IT225。","T202237370241","2027-09-05","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[153,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","临沭县瑞祥机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-160A","耕幅:1.6m;单轴:是 ","1GKN-160A结构形式：框架型；外形尺寸(长X宽X高)mm:900X1880X950;配套动力范围（KW）:29.5~58.8;工作幅宽（cm）:160;传动方式：中间；总安装刀数量（旋耕，把）：44；旋耕刀型号：IT225。","T202237370243","2027-09-05","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[154,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","临沭县瑞祥机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","1GKN-180结构形式：框架型；外形尺寸(长X宽X高)mm:1000X2050X1050;配套动力范围（KW）:44.1~73.5;工作幅宽（cm）:180;传动方式：中间传动；总安装刀数量（旋耕，把）：52；旋耕刀型号：IT245。","T202237370244","2027-09-05","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[155,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","隆尧瑞泰专用设备有限公司","旋耕机","1GQN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","结构型式：框架型  作业范围速度（m/s)：0.56-1.39   整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1050×2070×1120  工作幅宽㎝:180\n耕深㎝：12-16     刀轴型式：单轴型        刀轴连接型式：花键式         传动型式：中间传动         刀辊设计转速r/min:267\n刀辊总安装刀数（把）：52     配套拖拉机标定功率（kM):44.1-73.5        配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720","T202213130120","2027-07-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[156,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","蒙城县育田机械有限公司","旋耕机","1GQN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","单轴：耕幅150cm","2019TJ145","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[157,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","蒙城县育田机械有限公司","旋耕机","1GQN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","单轴：工作幅宽：160cm","2019TJ136","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[158,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","蒙城县育田机械有限公司","旋耕机","1GQN-170","耕幅:1.7m;单轴:是 ","单轴：工作幅宽：170cm","2019TJ137","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[159,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","蒙城县育田机械有限公司","旋耕机","1GQN-190","耕幅:1.9m;单轴:是 ","单轴：工作幅宽：190cm","2019TJ138","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[160,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","任丘市超鹰农机有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.82m;单轴:是 ","1GKN-180型旋耕机，结构型式 框架式，整机外形尺寸（长×宽×高）1450mm×2150mm×1100mm，作业速度范围0.6m～1.4m，工作幅宽182cm，耕深12cm～16cm，刀轴型式 单轴型，刀轴连接型式 花键式，传动方式 中间传动，运输方式 普通型，刀辊设计转速 263/197 r/min，刀辊最大回转半径 250mm，刀辊总安装刀数 54把，旋耕刀型号ⅠT245，镇压型式 镇压辊，配套拖拉机 标定功率范围58.8kW～73.5kW，配套拖拉机动力输出轴转速720/540 r/min。","T202113130576","2026-10-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[161,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","任丘市莲榕机械配件有限公司","旋耕机","1GQ-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","型号名称：1GQ-180旋耕机    结构型式：框架式    整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1050×2080×1270    工作幅宽cm：180    刀轴型式：单轴型      刀轴连接型式：接盘式     传动型式：侧边传动     运输方式:普通型     刀辊设计转速r/min：298    刀辊最大回转半径mm:265  刀辊总安装刀数：36把    旋耕刀型号:IT265     限深装置型式：限深板     镇压型式：托板     配套拖拉机标定功率kW:58.8-73.5    配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720","T202213130234","2027-07-29","73.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[162,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊华金农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-150型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：850×1650×990mm；作业速度范围：0.5～1.1m/s；工作幅宽：150cm；耕深：≥12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；变速箱挡位数（变速旋耕机）：/个；刀辊设计转速：213/300r/min；刀辊最大回转半径：225mm；刀辊总安装刀数：36把；旋耕刀型号：IT225；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围：29.5～36.8kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/760r/min。","T202237370100","2027-07-04","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[163,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊华金农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-160型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高） ：850×1750×990mm；作业速度范围：0.5～1.1m/s；工作幅宽：160cm；耕深：≥12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；变速箱挡位数（变速旋耕机）：/个；刀辊设计转速：213/300r/min；刀辊最大回转半径：225mm；刀辊总安装刀数：40把；旋耕刀型号：IT225；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：29.5～51.5kW\t；配套拖拉机动力输出轴转速：540/760r/min。","T202237370100","2027-07-04","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[164,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊华金农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-170","耕幅:1.7m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-170型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：850×1850×990mm；作业速度范围：0.5～1.1m/s；工作幅宽：170cm；耕深：≥12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；变速箱挡位数（变速旋耕机）：/个；刀辊设计转速：213/300r/min；刀辊最大回转半径：225mm；刀辊总安装刀数：44把；旋耕刀型号：IT225；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：36.8～58.8kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/760r/min；","T202237370100","2027-07-04","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[165,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊华金农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-180型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：850×2050×990mm；作业速度范围：0.5～1.1m/s；工作幅宽：180cm；耕深：≥12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；变速箱挡位数（变速旋耕机）：/个；刀辊设计转速：213/300r/min；刀辊最大回转半径：225mm；刀辊总安装刀数：52把；旋耕刀型号：IT225；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：44.1～73.5kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/760r/min。","T202237370100","2027-07-04","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[166,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊市凯斯机械科技有限公司","旋耕机","1GKN-150","耕幅:1.5m;单轴:是 ","整机外形尺寸（长×宽×高）mm：850×1650×980；结构型式：框架型；作业速度范围（m/s）：0.5~1.1；工作幅宽（cm）：150；耕深（cm）：≥12；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式:花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：213/300；刀辊最大回转半径（mm）：225；刀辊总安装刀数 ：40；旋耕刀型号：IT225;限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：29.5~36.8；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/760","T202237370122","2027-07-04","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[167,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","潍坊市凯斯机械科技有限公司","旋耕机","1GKN-160","耕幅:1.6m;单轴:是 ","整机外形尺寸（长×宽×高）mm：800×1750×980；结构型式：框架型；作业速度范围（m/s）：0.5~1.1；工作幅宽（cm）：160；耕深（cm）：≥12；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式:花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：213/300；刀辊最大回转半径（mm）：225；刀辊总安装刀数 ：44；旋耕刀型号：IT225;限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：29.5~66.2；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/760","T202237370122","2027-07-04","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[168,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","盐城市盾田机械制造有限公司","旋耕机","1GQ-180","耕幅:1.8m;单轴:是 ","刀轴型式：单轴型；工作幅宽:180cm;传动型式：侧边传动；总安装刀数：34把；旋耕刀型号：IT260；刀轴连接型式：接盘式；结构型式：圆梁型；工作状态外形尺寸：1000*2060*1010mm；作业速度范围：0.42-2.5m/s；耕深：≥12cm；运输方式：普通型；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；标定功率范围：39.4-40.5kW。","T202132320593","2026-12-29","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[169,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机","1GKN-150Y","耕幅:1.5m;单轴:是 ","结构形式：框架性 ；整机外形尺寸（长、宽、高）：1017*1776*900mm；作业速度范围：0.56-1.39 m/s ；工作幅宽：150cm     耕深：12-16cm；刀轴形式：单轴型；刀轴连接形式：花键式；传动形式：中间传动；运输方式：普通式；变速箱档位数：/   刀轴设计转速： 230r/min 刀辊最大回转半径：225mm  刀辊总安装刀数：40把   旋耕刀型号：IT245/IT245左  限深装置形式：/  镇压型式： 拖板 配套拖拉机标定功率范围：22-47.8kw  配套拖拉机动力输出轴转速540r/min","T202041410203","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[170,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴1.5-2m旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机","1GKN-160Y","耕幅:1.6m;单轴:是 ","结构型式 框架型；整机外形尺寸(长×宽×高)1017×1866×900mm；作业速度范围0.56～1.39m/s；工作幅宽160cm；耕深12～16cm；刀轴型式单轴型；刀轴连接型式花键式；传动型式中间传动；变速箱挡位数(变速旋耕机)/；刀辊设计转速230r/min；刀辊最大回转半径225mm；刀辊总安装刀数44把；旋耕刀型号ⅠT225/ⅠT225 ；左镇压型式拖板；配套拖拉机标定功率范围29.4～47.8kW；配套拖拉机动力输出轴转速540r/min；","T202041410203","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[171,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","保定奥旋农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","结构型式：框架型；\n整机a外形尺寸（长×宽×高） \tmm：1050×2300×1050；\n作业速度范围\tm/s：0.27-1.39；\n工作幅宽\tcm：200；\n耕深\tcm：12-18；\n刀轴型式\t：单轴型；\n刀轴连接型式：花键式；\n传动型式：中间传动；\n运输方式：普通型；\n刀辊设计转速\tr/min：198/265；\n刀辊最大回转半径\tmm：245；\n刀辊总安装刀数\t把：60；\n旋耕刀型号：IT245；\n限深装置型式：限深板；\n镇压型式：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围\tkW：51.5～88.2；\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min：540/720；","T202213130649","2027-07-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[172,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","保定奥旋农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式：框架型；\n整机a外形尺寸（长×宽×高） \tmm：1130×2550×1100；\n作业速度范围\tm/s：0.27-1.39；\n工作幅宽\tcm：230；\n耕深\tcm：12-18；\n刀轴型式：单轴型；\n刀轴连接型式：花键式；\n传动型式\t：中间传动；\n运输方式\t：普通型；\n刀辊设计转速\tr/min：198/265；\n刀辊最大回转半径\tmm：245；\n刀辊总安装刀数\t把：64；\n旋耕刀型号：IT245；\n限深装置型式：限深板；\n镇压型式：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围\tkW：51.5～110.3；\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min：540/720；","T202213130649","2027-07-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[173,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北百信农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","结构型式：框架型；\n整机a外形尺寸（长×宽×高） \tmm：1250×2370×1080；\n作业速度范围\tm/s：0.27-1.39；\n工作幅宽\tcm：200；\n耕深\tcm：12-16；\n刀轴型式\t：单轴型；\n刀轴连接型式：花键式；\n传动型式：中间传动；\n运输方式\t：普通型；\n刀辊设计转速\tr/min：296；\n刀辊最大回转半径\tmm：245；\n刀辊总安装刀数   把：60；\n旋耕刀型号：IT245；\n限深装置型式：限深板；\n镇压型式\t：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围\tkW：66.2～88.2；\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min：720；","T202213130178","2027-07-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[174,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北百信农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式：框架型；\n整机a外形尺寸（长×宽×高） \tmm：1250×2610×1180；\n作业速度范围\tm/s：0.27-1.39；\n工作幅宽\tcm：230；\n耕深\tcm：12-16；\n刀轴型式：单轴型；\n刀轴连接型式 ：花键式；\n运输方式：普通型；\n刀辊设计转速\tr/min：296；\n刀辊最大回转半径\tmm：245；\n刀辊总安装刀数  把：63；\n旋耕刀型号：IT245；\n限深装置型式：限深板；\n镇压型式：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围\tkW：73.5～110.3；\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min：720；","T202213130178","2027-07-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[175,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQNKG-200Y","耕幅:2.0m;单轴:是 ","工作幅宽（cm）：200；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1250×2340×1100；作业速度范围（m/s)0.56～1.39；耕深（cm）：12～16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：296；刀辊最大回转半径（mm）：250；刀辊总安装刀数（把）：40；旋耕刀型号：P250；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：58.8～102.9；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720","T202213130171","2027-07-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[176,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQNKG-230Y","耕幅:2.3m;单轴:是 ","工作幅宽（cm）：230；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1250×2580×1200；作业速度范围（m/s)0.56～1.39；耕深（cm）：12～16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：296；刀辊最大回转半径（mm）：250；刀辊总安装刀数（把）：48；旋耕刀型号：P250；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：88.2～117.6；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720","T202213130171","2027-07-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[177,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北双天机械制造有限公司","旋耕机","1GKND-200","耕幅:2m;单轴:是 ","型号名称/：1GKND-200旋耕机；结构形式/：框架型；整机外形尺寸(长×宽×高)mm：1400×2410×1280；工作幅宽(cm)：200；刀轴型式/：单轴型；刀轴连接型式/：花键式；传动型式/：中间传动；运输方式/：普通型；变速箱挡位数（变速旋耕机）个/；刀辊设计转速(r/min)：241/296；刀辊最大回转半径(mm)：245；刀辊总安装刀数(把)：60；旋耕刀型号/：IT245；限深装置型式/：限深板；镇压型式/：拖板；配套拖拉机标定功率(kw):66.2-102.9；配套拖拉机动力输出轴转速(r/min)：540/720；","T202213130651","2027-07-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[178,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河北双天机械制造有限公司","旋耕机","1GKND-220","耕幅:2.2m;单轴:是 ","型号名称/：1GKND-220旋耕机；结构形式/：框架型；整机外形尺寸(长×宽×高)mm：1400×2560×1280；工作幅宽(cm)：220；刀轴型式/：单轴型；刀轴连接型式/：花键式；传动型式/：中间传动；运输方式/：普通型；变速箱挡位数（变速旋耕机）个/；刀辊设计转速(r/min)：241/296；刀辊最大回转半径(mm)：245；刀辊总安装刀数(把)：64；旋耕刀型号/：IT245；限深装置型式/：限深板；镇压型式/：拖板；配套拖拉机标定功率(kw)：88.2-117.6；配套拖拉机动力输出轴转速(r/min)：540/720；","T202213130651","2027-07-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[179,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河南豪久科技有限公司","旋耕机","1GKN-210A","耕幅:2.1m;单轴:是 ","型号：1GKN-210A型旋耕机；结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1050×2260×1060（mm）；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：210cm；耕深：≧12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：280r/min；刀辊最大回转半径：250mm；刀辊总安装刀数：60把；旋耕刀型号：ⅠT245左，ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率：51.5～66.2kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202243430044","2027-08-17","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[180,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河南豪久科技有限公司","旋耕机","1GKN-240A","耕幅:2.4m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-240A型旋耕机；结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1240×2580×1200（mm）；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：240cm；耕深：≧12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：312r/min；刀辊最大回转半径：250mm；刀辊总安装刀数：68把；旋耕刀型号：ⅠT245左，ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率：66.2～88.2kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202243430044","2027-08-17","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[181,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河南省顺宏农机有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","型号：1GKN200；配套动力：44.1-58.8KW；外形尺寸：1030*2300*1250mm；出厂编号：201100001；执行标准：GB/T5668-2017；工作幅宽：2000mm；配套动力输出轴转速r/min：720","T202141410076","2026-06-30","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[182,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","河南省顺宏农机有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","型号：1GKN230；配套动力：51.5-66.2KW；外形尺寸：1010*2500*1260mm；出厂编号：201100025；执行标准：GB/T5668-2017；工作幅宽：2300mm；配套动力输出轴转速r/min：720","T202141410076","2026-06-30","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[183,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","湖北豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-200A","耕幅:2.05m;单轴:是 ","单轴；耕幅：2050mm,配套拖拉机标定功率:47.8~62.1kW;动力输出轴转速:760r/min;旋耕机型号名称:1GKN-200A型旋耕机;结构型式:框架型;整机外形尺寸(长×宽×高):1120×2270×1120mm;工作幅宽:205cm;耕深:≥12cm;传动型式:中间传动;刀辊设计转速:280r/min;刀辊最大回转半径:245mm;刀辊总安装刀数:60把;刀轴型式:单轴型;刀轴连接型式:花键式;旋耕刀型号:ⅠT245;镇压型式:拖板。","T202242420048","2027-07-04","0","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[184,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","湖北豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-230A","耕幅:2.35m;单轴:是 ","单轴；耕幅：2350mm, 配套拖拉机标定功率:52.9~66.2kW;动力输出轴转速:760r/min;旋耕机型号名称:1GKN-230A型旋耕机;结构型式:框架型;整机外形尺寸(长×宽×高):1120×2570×1120mm;工作幅宽:235cm;耕深:≥12cm;传动型式:中间传动;刀辊设计转速:280r/min;刀辊最大回转半径:245mm;刀辊总安装刀数:68把;刀轴型式:单轴型;刀轴连接型式:花键式;旋耕刀型号:ⅠT245;镇压型式:拖板。","T202242420048","2027-07-04","0","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[185,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","湖北豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-230H","耕幅:2.35m;单轴:是 ","单轴；耕幅：2350mm, 配套拖拉机标定功率:58.8~66.2kW;动力输出轴转速:760r/min;旋耕机型号名称:1GKN-230H型旋耕机;结构型式:框架型;整机外形尺寸(长×宽×高):1180×2570×12055mm;工作幅宽:235cm;耕深:≥12cm;传动型式:中间传动;刀辊设计转速:280r/min;刀辊最大回转半径:2455mm;刀辊总安装刀数:68把;刀轴型式:单轴型;刀轴连接型式:花键式;旋耕刀型号:ⅠT245;镇压型式:拖板。","T202242420049","2027-07-04","0","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[186,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","淮北市华丰机械设备有限公司","旋耕机","1GKN-230A","耕幅:2.3m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-230A型旋耕机；结构型式：框架型；整机α外形尺寸（长×宽×高）：1220×2530×1130mm；作业速度范围：0.55～1.11m/s；工作幅宽：230cm;耕深：≥15cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：296r/min;刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：64把；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：≥66.1kW；配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min.","T202234340104","2027-09-26","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[187,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","连云港国旋机械有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","结构型式(圆梁式、框架式)\n/\n框架式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n1020×2190×1050\n工作幅宽\ncm\n200\n变速箱挡位数\n/\n/\n传动方式（侧边、中间）\n/\n中间\n旋耕刀型号\n/\nIT245\n总安装刀数\n把\n58\n限深装置型式\n/\n/\n配套拖拉机标定功率\nkW\n58.8-73.5\n动力输出轴转速\nr/min\n540、720","T202232320121","2027-07-31","100","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[188,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","连云港市中兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：200；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2300×1160；配套动力范围（kW）：40.4～47.8；结构质量（kg）：420；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：58；旋耕刀型号：IT245。","T201900320674","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[189,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","连云港市中兴机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.30m;单轴:是 ","机构类型:单轴；工作幅宽（cm）：230；结构形式：框架式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1020×2540×1160；配套动力范围（kW）：44.1～58.8；结构质量（kg）：435；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量（旋耕，把）：62；旋耕刀型号：IT245","T201900320674","2024-12-30","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[190,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","临沭县瑞祥机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-230N","耕幅:2.3m;单轴:是 ","1GKN-230N结构形式：框架型；外形尺寸(长X宽X高)mm:1100X2560X1250;配套动力范围（KW）:58.8~110.3;工作幅宽（cm）:230;传动方式：中间传动；总安装刀数量（旋耕，把）：68；旋耕刀型号：IT245。","T202237370242","2027-09-05","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[191,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","隆尧瑞泰专用设备有限公司","旋耕机","1GQN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式：框架型  作业范围速度（m/s)：0.56-1.39   整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1130×2560×1130 工作幅宽㎝:230\n耕深㎝：12-16     刀轴型式：单轴型        刀轴连接型式：花键式         传动型式：中间传动         刀辊设计转速r/min:296\n刀辊总安装刀数（把）：68     配套拖拉机标定功率（kM):66.1-80.9     配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720","T202213130119","2027-07-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[192,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","蒙城县育田机械有限公司","旋耕机","1GQN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","工作幅宽：2300mm","2018TJ030","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[193,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","任丘市超鹰农机有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2.04m;单轴:是 ","1GKN-200型旋耕机，结构型式 框架式，整机外形尺寸（长×宽×高）1450mm×2380mm×1100mm，作业速度范围0.6m～1.4m，工作幅宽204cm，耕深12cm～16cm，刀轴型式 单轴型，刀轴连接型式 花键式，传动方式 中间传动，运输方式 普通型，刀辊设计转速 263/197 r/min，刀辊最大回转半径 250mm，刀辊总安装刀数 62把，旋耕刀型号ⅠT245，镇压型式 镇压辊，配套拖拉机 标定功率范围58.8kW～88.2kW，配套拖拉机动力输出轴转速720/540 r/min。","T202113130577","2026-10-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[194,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","任丘市超鹰农机有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.32m;单轴:是 ","1GKN-230型旋耕机，结构型式 框架式，整机外形尺寸（长×宽×高）1450mm×2620mm×1100mm，作业速度范围0.6m～1.4m，工作幅宽232cm，耕深12cm～16cm，刀轴型式 单轴型，刀轴连接型式 花键式，传动方式 中间传动，运输方式 普通型，刀辊设计转速 263/197 r/min，刀辊最大回转半径 250mm，刀辊总安装刀数 66把，旋耕刀型号ⅠT245，镇压型式 镇压辊，配套拖拉机 标定功率范围66.2kW～95.6kW，配套拖拉机动力输出轴转速720/540 r/min。","T202113130578","2026-10-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[195,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","任丘市莲榕机械配件有限公司","旋耕机","1GQ-200","耕幅:2m;单轴:是 ","号名称：1GQ-200旋耕机    结构型式：框架式    整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1050×2280×1270    工作幅宽cm：200    刀轴型式：单轴型      刀轴连接型式：接盘式     传动型式：侧边传动     运输方式:普通型     刀辊设计转速r/min：298   刀辊最大回转半径mm:265  刀辊总安装刀数：40把    旋耕刀型号:IT265     限深装置型式：限深板     镇压型式：托板     配套拖拉机标定功率kW:73.5-88.2   配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720","T202213130232","2027-07-29","88.2","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[196,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","任丘市莲榕机械配件有限公司","旋耕机","1GQ-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","号名称：1GQ-230旋耕机    结构型式：框架式    整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1050×2620×1270    工作幅宽cm：230    刀轴型式：单轴型      刀轴连接型式：接盘式     传动型式：侧边传动     运输方式:普通型     刀辊设计转速r/min：298   刀辊最大回转半径mm:265  刀辊总安装刀数：48把    旋耕刀型号:IT265     限深装置型式：限深板     镇压型式：托板     配套拖拉机标定功率kW:88.2-110.3   配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720","T202213130232","2027-07-29","110.3","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[197,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","泰州樱田农机制造有限公司","通轴旋耕机","1GQ-220A","耕幅:2.2m;单轴:是 ","配套动力范围（kW） 95.6~117.68；外形尺寸（长×宽×高)mm：2390x970×1120；结构型式：圆梁式；结构质量（kg）：444；工作幅宽（cm）：220；耕深（cm）≧15；刀轴型式：单轴；传动型式：侧边传动；总安装刀数量(把)：36；旋耕刀型号：专用弧形弯刀","T202232320116","2027-07-31","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[198,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","潍坊华金农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-200","耕幅:2m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-200型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1000×2280×1200mm；作业速度范围：0.5～1.1m/s；工作幅宽：200cm；耕深：≥12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；变速箱挡位数（变速旋耕机）：/个；刀辊设计转速：223/297/314r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：56把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：58.8～102.9kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720/760r/min；","T202237370101","2027-07-04","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[199,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","潍坊华金农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-210","耕幅:2.1m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-210型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1000×2380×1200mm；作业速度范围：0.5～1.1m/s；工作幅宽：210cm；耕深：≥12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；变速箱挡位数（变速旋耕机）：/个；刀辊设计转速：223/297/314r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：60把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：66.2～117.6kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720/760r/min。","T202237370101","2027-07-04","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[200,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","潍坊华金农业机械有限公司","旋耕机","1GKN-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-230型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1000×2580×1200mm；作业速度范围：0.5～1.1m/s；工作幅宽：230cm；耕深：≥12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；变速箱挡位数（变速旋耕机）：/个；刀辊设计转速：223/297/314r/min；刀辊最大回转半径：245mm；\n刀辊总安装刀数：64把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围：73.5～147kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720/760r/min。","T202237370101","2027-07-04","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[201,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","潍坊市凯斯机械科技有限公司","旋耕机","1GKN-210","耕幅:2.1m;单轴:是 ","整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1060×2270×1100；结构型式：框架型；作业速度范围（m/s）：0.5~1.1；工作幅宽（cm）：210；耕深（cm）：≥12；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式:花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：223/297/314；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数 ：56；旋耕刀型号：IT245;限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：66.2~110.2；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720/760","T202237370121","2027-07-04","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[202,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","潍坊市凯斯机械科技有限公司","旋耕机","1GKN-240","耕幅:2.4m;单轴:是 ","整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1300×2570×1100；结构型式：框架型；作业速度范围（m/s）：0.5~1.1；工作幅宽（cm）：240；耕深（cm）：≥12；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式:花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：223/297/314；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数 ：68；旋耕刀型号：IT245;限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：73.5~117.6；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：540/720/760","T202237370121","2027-07-04","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[203,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","盐城平波机械制造有限公司","旋耕机","1GK-200","耕幅:2m;单轴:是 ","结构型式：框架式；整机外形尺寸：980*2250*1050mm；作业速度范围：0.56-1.39m/s；工作幅宽:200cm；耕深：≥8cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：侧边齿轮传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速r/min：270、360；刀辊最大回转半径：195mm；刀辊总安装刀数：90把；旋耕刀型号：IT175；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：33.7-66.19kW；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：540、720。","T202232320203","2027-09-29","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[204,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","盐城平波机械制造有限公司","旋耕机","1GK-230","耕幅:2.3m;单轴:是 ","结构型式：框架式；整机外形尺寸：980*2540*1050mm；作业速度范围：0.56-1.39m/s；工作幅宽:230cm；耕深：≥8cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：侧边齿轮传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速r/min：270、360；刀辊最大回转半径：195mm；刀辊总安装刀数：102把；旋耕刀型号：IT175；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：33.7-66.19kW；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：540、720。","T202232320203","2027-09-29","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[205,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","盐城市盾田机械制造有限公司","旋耕机","1GQ-200","耕幅:2m;单轴:是 ","刀轴型式：单轴型；工作幅宽:200cm;传动型式：侧边传动；总安装刀数：36把；旋耕刀型号：IT260；刀轴连接型式：接盘式；结构型式：圆梁型；工作状态外形尺寸：1000*2260*1010mm；作业速度范围：0.42-2.5m/s；耕深：≥12cm；运输方式：普通型；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；标定功率范围：40.5-55.13kW。","T202132320594","2026-12-29","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[206,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","盐城市盾田机械制造有限公司","旋耕机","1GQ-220","耕幅:2.2m;单轴:是 ","刀轴型式：单轴型；工作幅宽:220cm;传动型式：侧边传动；总安装刀数：40把；旋耕刀型号：IT260；刀轴连接型式：接盘式；结构型式：圆梁型；工作状态外形尺寸：1000*2460*1010mm；作业速度范围：0.42-2.5m/s；耕深：≥12cm；运输方式：普通型；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；标定功率范围：40.5-62.48kW。","T202132320594","2026-12-29","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[207,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","盐城市盾田机械制造有限公司","旋耕机","1GQ-240","耕幅:2.4m;单轴:是 ","刀轴型式：单轴型；工作幅宽:240cm;传动型式：侧边传动；总安装刀数：48把；旋耕刀型号：IT260；刀轴连接型式：接盘式；结构型式：圆梁型；工作状态外形尺寸：1000*2660*1010mm；作业速度范围：0.42-2.5m/s；耕深：≥12cm；运输方式：普通型；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；标定功率范围：51.5-69.82kW。","T202132320594","2026-12-29","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[208,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","盐城市盾田机械制造有限公司","旋耕机","1GQL-220","耕幅:2.2m;单轴:是 ","刀轴型式：单轴型；工作幅宽:220cm；传动型式：侧边传动；总安装刀数：42把；旋耕刀型号：IT260；结构型式：圆梁型；工作状态外形尺寸：1015*2445*1015mm；作业速度范围：0.56-1.39m/s；耕深：12-21cm；标定功率范围：52-59kW；刀轴连接型式：接盘式；运输方式：普通型；镇压型式：拖板。","T202142420268","2026-11-23","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[209,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2-2.5m旋耕机","盐城市盾田机械制造有限公司","旋耕机","1GQL-240","耕幅:2.4m;单轴:是 ","刀轴型式：单轴型；工作幅宽:240cm；传动型式：侧边传动；总安装刀数：48把；旋耕刀型号：IT260；结构型式：圆梁型；工作状态外形尺寸：1015*2645*1015mm；作业速度范围：0.56-1.39m/s；耕深：12-21cm；标定功率范围：59-70kW；刀轴连接型式：接盘式；运输方式：普通型；镇压型式：拖板。","T202142420268","2026-11-23","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[210,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","保定奥旋农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构型式：框架型；\n整机a外形尺寸（长×宽×高） \tmm：1200×2760×1200；\n作业速度范围\tm/s：0.27-1.39；\n工作幅宽\tcm：250；\n耕深\tcm：12-18；\n刀轴型式：单轴型；\n刀轴连接型式：花键式；\n传动型式：中间传动；\n运输方式\t：普通型；\n刀辊设计转速\tr/min：222/296；\n刀辊最大回转半径\tmm：250；\n刀辊总安装刀数\t把：72；\n旋耕刀型号：IT245；\n限深装置型式\t：限深板；\n镇压型式：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围\tkW：73.5～147；\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min：540/720；","T202213130647","2027-07-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[211,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","保定奥旋农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","结构型式：框架型；\n整机a外形尺寸（长×宽×高） \tmm：1200×3060×1200；\n作业速度范围\tm/s：0.27-1.39；\n工作幅宽\tcm：280；\n耕深\tcm：12-18；\n刀轴型式：单轴型；\n刀轴连接型式：花键式；\n传动型式：中间传动；\n运输方式\t：普通型；\n刀辊设计转速\tr/min：222/296；\n刀辊最大回转半径\tmm：250；\n刀辊总安装刀数\t把：76；\n旋耕刀型号：IT245；\n限深装置型式：限深板；\n镇压型式：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围\tkW：88.2～154.5；\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min：540/720；","T202213130650","2027-07-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[212,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","保定奥旋农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-300","耕幅:3m;单轴:是 ","结构型式\t：框架型；\n整机a外形尺寸（长×宽×高） \tmm：1200×3260×1200；\n作业速度范围\tm/s：0.27-1.39；\n工作幅宽\tcm：300；\n耕深\tcm：12-18；\n刀轴型式：单轴型；\n刀轴连接型式：花键式；\n传动型式：中间传动；\n运输方式\t：普通型；\n刀辊设计转速\tr/min：222/296；\n刀辊最大回转半径\tmm：250；\n刀辊总安装刀数\t把：84；\n旋耕刀型号：IT245；\n限深装置型式：限深板；\n镇压型式\t：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围\tkW：88.2～161.7；\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min：540/720；","T202213130720","2027-07-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[213,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北百信农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构型式：框架型；\n整机a外形尺寸（长×宽×高） \tmm：1250×2810×1180；\n作业速度范围\tm/s：0.27-1.39；\n工作幅宽\tcm：250；\n耕深\tcm：12-16；\n刀轴型式：单轴型；\n刀轴连接型式：花键式；\n传动型式：中间传动；\n运输方式\t：普通型；\n刀辊设计转速\tr/min：296；\n刀辊最大回转半径\tmm：245；\n刀辊总安装刀数\t把：72；\n旋耕刀型号：IT245；\n限深装置型式：限深板；\n镇压型式：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围\tkW：88.2～132.4；\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min：720；","T202213130180","2027-07-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[214,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北百信农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","结构型式：框架型；\n整机a外形尺寸（长×宽×高） \tmm：1250×3110×1180；\n作业速度范围\tm/s：0.27-1.39；\n工作幅宽\tcm：280；\n耕深\tcm：12-16；\n刀轴型式\t：单轴型；\n刀轴连接型式：花键式；\n传动型式：中间传动；\n运输方式\t：普通型；\n刀辊设计转速\tr/min：296；\n刀辊最大回转半径\tmm：245；\n刀辊总安装刀数\t把：80；\n旋耕刀型号：IT245；\n限深装置型式：限深板；\n镇压型式：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围\tkW：110.3～161.8；\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min：720；","T202213130182","2027-07-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[215,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北百信农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-300","耕幅:3m;单轴:是 ","结构型式：框架型；\n整机a外形尺寸（长×宽×高） \tmm：1250×3310×1180；\n作业速度范围\tm/s：0.27-1.39；\n工作幅宽\tcm：300；\n耕深\tcm：12-16；\n刀轴型式：单轴型；\n刀轴连接型式：花键式；\n传动型式：中间传动；\n运输方式：普通型；\n刀辊设计转速\tr/min：296；\n刀辊最大回转半径\tmm：245；\n刀辊总安装刀数  把：88；\n旋耕刀型号：IT245；\n限深装置型式：限深板；\n镇压型式：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围\tkW：110.3～161.8；\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min：720；","T202213130181","2027-07-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[216,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北昌鸿农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-260","耕幅:2.6m;单轴:是 ","结构型式:框架型;整机a外形尺寸（长×宽×高）(mm):1380×2900×1200;作业速度范围(m/s):0.27-1.39;工作幅宽(cm):260;耕深(cm):12-16;刀轴型式:单轴型;刀轴连接型式:接盘式;传动型式:中间传动;运输方式:普通型;变速箱挡位数（变速旋耕机）/个;刀辊设计转速(r/min):276;刀辊最大回转半径:(mm):255;刀辊总安装刀数(把):72;旋耕刀型号:IT245;限深装置型式:限深板;镇压型式:拖板;配套拖拉机标定功率范围(kW):88.2～132.3;配套拖拉机动力输出轴转速(r/min):720","T202213130192","2027-07-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[217,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北耕润农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-320","耕幅:3.2m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-320旋耕机；机构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1230×3450×1260mm；作业速度范围：0.56~1.39m/s；工作幅宽：320cm；耕深：12~16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：296r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：80把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深坂；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率：110.3-132.3kw；配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min；","T202213130128","2027-07-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[218,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北耕润农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-330","耕幅:3.3m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-330旋耕机；机构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1230×3550×1260mm；作业速度范围：0.56~1.39m/s；工作幅宽：330cm；耕深：12~16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：296r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：80把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深坂；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率：132.3-147.1kw；配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min；","T202213130127","2027-07-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[219,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北耕润农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-350","耕幅:3.5m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-350旋耕机；机构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1230×3750×1260mm；作业速度范围：0.56~1.39m/s；工作幅宽：350cm；耕深：12~16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：296r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：84把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深坂；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率：132.3-147.1kw；配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min；","T202213130126","2027-07-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[220,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北耕润农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-380","耕幅:3.8m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-380旋耕机；机构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1230×4050×1260mm；作业速度范围：0.56~1.39m/s；工作幅宽：380cm；耕深：12~16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：296r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：92把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深坂；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率：132.3-161.8kw；配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min；","T202213130125","2027-07-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[221,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北耕润农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-400","耕幅:4m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-400旋耕机；机构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1230×4250×1260mm；作业速度范围：0.56~1.39m/s；工作幅宽：400cm；耕深：12~16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：296r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：96把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深坂；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率：132.3-183.8kw；配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min；","T202213130124","2027-07-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[222,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北耕润农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-430","耕幅:4.3m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-430旋耕机；机构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1230×4550×1260mm；作业速度范围：0.56~1.39m/s；工作幅宽：430cm；耕深：12~16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：296r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：100把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深坂；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率：147.1-191.5kw；配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min；","T202213130123","2027-07-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[223,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北耕润农业机械有限公司","旋耕机","1GQN-450","耕幅:4.5m;单轴:是 ","型号名称：1GQN-450旋耕机；机构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1230×4750×1260mm；作业速度范围：0.56~1.39m/s；工作幅宽：450cm；耕深：12~16cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：296r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：104把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深坂；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率：154.1-191.5kw；配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min；","T202213130122","2027-07-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[224,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQNKG-300Y","耕幅:3.0m;单轴:是 ","工作幅宽（cm）：300；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1250×3240×1200；作业速度范围（m/s)0.56～1.39；耕深（cm）：12～16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：265；刀辊最大回转半径（mm）：260；刀辊总安装刀数（把）：72；旋耕刀型号：P260；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：95.6～132.3；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720","T202213130170","2027-07-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[225,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQNKG-320Y","耕幅:3.2m;单轴:是 ","工作幅宽（cm）：320；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1250×3440×1200；作业速度范围（m/s)0.56～1.39；耕深（cm）：12～16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：265；刀辊最大回转半径（mm）：260；刀辊总安装刀数（把）：80；旋耕刀型号：P260；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：102.9～147；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720","T202213130169","2027-07-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[226,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北耕耘农业机械制造有限公司","旋耕机","1GQNKG-350Y","耕幅:3.5m;单轴:是 ","工作幅宽（cm）：350；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1250×3700×1200；作业速度范围（m/s)0.56～1.39；耕深（cm）：12～16；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：265；刀辊最大回转半径（mm）：260；刀辊总安装刀数（把）：88；旋耕刀型号：P260；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：110.3～154.4；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720","T202213130168","2027-07-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[227,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北胜丰液压机械有限公司","旋耕机","1GQN-350","耕幅:3.5m;单轴:是 ","结构形式：框架型；整机外形尺寸长×宽×高（mm）：1440×3810×1300；作业速度范围（m/s):0.56-1.39;工作幅宽(cm)：350；耕深（cm）：12-18；刀轴形式：单轴型；刀轴连接形式：接盘式；传动形式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min)：265；刀辊最大回转半径(mm):245；刀辊总安装刀数（把）：92（刀盘式旋耕刀：88 刀座式旋耕刀：4）；旋耕刀型号  P245;IT245限深装置形式：限深板；镇压形式：托板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：110.3-147；配套拖拉机动力输出轴转速(r/min)：720","T202213130655","2027-07-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[228,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北胜丰液压机械有限公司","旋耕机","1GQN-380","耕幅:3.8m;单轴:是 ","结构形式：框架型；整机外形尺寸长×宽×高（mm）：1440×4110×1300；作业速度范围（m/s):0.56-1.39;工作幅宽(cm)：380；耕深（cm）：12-18；刀轴形式：单轴型；刀轴连接形式：接盘式；传动形式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min)：265；刀辊最大回转半径(mm):245；刀辊总安装刀数（把）：100（刀盘式：96； 刀座式：4）；旋耕刀型号：P245;IT245;限深装置形式：限深板；镇压形式：托板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：132.3~176.4；配套拖拉机动力输出轴转速(r/min)：720","T202213130656","2027-07-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[229,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北旺杰农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","结构型式：框架型；\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm：1360×3060×1185；\n作业速度范围\tm/s：0.56～1.39；\n工作幅宽\tcm：280；\n耕深\tcm：12～16；\n刀轴型式\t：单轴型；\n刀轴连接型式：接盘式；\n传动型式\t：中间传动；\n运输方式：普通型；\n刀辊设计转速\tr/min：296/348；\n刀辊最大回转半径\tmm：245；\n刀辊总安装刀数\t把：80；\n旋耕刀型号：IT245；\n限深装置型式：限深板；\n镇压型式：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围\tkW：88.2～147；\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min：720/850；","T202213130146","2027-07-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[230,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北旺杰农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-300","耕幅:3m;单轴:是 ","结构型式：框架型；\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm：1360×3260×1185；\n作业速度范围\tm/s：0.56～1.39；\n工作幅宽\tcm：300；\n耕深\tcm：12～16；\n刀轴型式：单轴型；\n刀轴连接型式：接盘式；\n传动型式：中间传动；\n运输方式\t：普通型；\n刀辊设计转速\tr/min：296/348；\n刀辊最大回转半径\tmm：245；\n刀辊总安装刀数\t把：84；\n旋耕刀型号：IT245；\n限深装置型式：限深板；\n镇压型式\t：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围\tkW：110.3～169.1；\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min：720/850；","T202213130147","2027-07-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[231,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河北旺杰农业机械制造有限公司","旋耕机","1GKN-330","耕幅:3.3m;单轴:是 ","结构型式\t：框架型；\n整机外形尺寸（长×宽×高）\tmm：1360×3560×1185；\n作业速度范围\tm/s：0.56～1.39；\n工作幅宽\tcm：330；\n耕深\tcm：12～16；\n刀轴型式\t：单轴型；\n刀轴连接型式：接盘式；\n传动型式：中间传动；\n运输方式：普通型；\n刀辊设计转速\tr/min：296/348；\n刀辊最大回转半径\tmm：245；\n刀辊总安装刀数\t把：92；\n旋耕刀型号：IT245；\n限深装置型式：限深板；\n镇压型式\t：拖板；\n配套拖拉机标定功率范围\tkW：132.3～191.1；\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min：720/850；","T202213130145","2027-07-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[232,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河南豪久科技有限公司","旋耕机","1GKN-260","耕幅:2.6m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-260型旋耕机；结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1240×2780×1200（mm）；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：260cm；耕深：≧12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：312r/min；刀辊最大回转半径：250mm；刀辊总安装刀数：72把；旋耕刀型号：ⅠT245左，ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率：80.9～110.3kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202243430042","2027-08-17","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[233,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河南豪久科技有限公司","旋耕机","1GKN-260S","耕幅:2.6m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-260S型旋耕机；结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1520×2865×1225（mm）；作业速度范围：0.5～1.39m/s；工作幅宽：260cm；耕深：≧12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：312r/min；刀辊最大回转半径：290mm；刀辊总安装刀数：60把；旋耕刀型号：PⅡ290左，PⅡ290；限深装置型式：限深板；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率：110.3～161.8kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202243430045","2027-08-17","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[234,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河南豪久科技有限公司","旋耕机","1GKN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-280型旋耕机；结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1240×2980×1200（mm）；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：280cm；耕深：≧12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：312r/min；刀辊最大回转半径：250mm；刀辊总安装刀数：84把；旋耕刀型号：ⅠT245左，ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率：80.9～110.3kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202243430040","2027-08-17","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[235,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河南豪久科技有限公司","旋耕机","1GKN-300","耕幅:3m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-300型旋耕机；结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1255×3180×1290（mm）；作业速度范围：0.69～1.39m/s；工作幅宽：300cm；耕深：≧12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：312r/min；刀辊最大回转半径：250mm；刀辊总安装刀数：88把；旋耕刀型号：ⅠT245左，ⅠT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率：88.2～132.4kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202243430043","2027-08-17","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[236,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河南豪久科技有限公司","旋耕机","1GKN-300S","耕幅:3m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-300S型旋耕机；结构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1520×3265×1225（mm）；作业速度范围：0.5～1.39m/s；工作幅宽：300cm；耕深：≧12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：312r/min；刀辊最大回转半径：290mm；刀辊总安装刀数：72把；旋耕刀型号：PⅡ290左，PⅡ290；限深装置型式：限深板；镇压型式：镇压辊；配套拖拉机标定功率：118～161.8kW；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min。","T202243430041","2027-08-17","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[237,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河南省顺宏农机有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","型号：1GKN-250；配套动力：51.5-66.2KW；外形尺寸：1030*2800*1250mm；出厂编号：201100014；执行标准：GB/T5668-2017；工作幅宽：2500mm；配套动力输出轴转速r/min：720","T202141410077","2026-06-30","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[238,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","河南省顺宏农机有限公司","旋耕机","1GKN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","型号：1GKN-280；配套动力：88.2-110.3KW；外形尺寸：1180*3110*1270mm；出厂编号：201100016；执行标准：GB/T5668-2017；工作幅宽：2800mm；配套动力输出轴转速r/min：720","T202141410078","2026-06-30","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[239,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","湖北豪丰农业装备有限公司","旋耕机","1GKN-250H","耕幅:2.55m;单轴:是 ","单轴；耕幅：2550mm, 配套拖拉机标定功率:66.2~88.2kW;动力输出轴转速:760r/min;旋耕机型号名称:1GKN-250H型旋耕机;结构型式:框架型;整机外形尺寸(长×宽×高):1190×2770×1205mm;工作幅宽:255cm;耕深:≥12cm;传动型式:中间传动;刀辊设计转速:280r/min;刀辊最大回转半径:245mm;刀辊总安装刀数:72把;刀轴型式:单轴型;刀轴连接型式:花键式;旋耕刀型号:ⅠT245;镇压型式:拖板。","T202242420050","2027-07-04","0","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[240,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","湖北盈农科技有限公司","旋耕机","1GKN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-280旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长*宽*高）：1310mm*3080mm*1185mm；作业速度范围：0.83-1.39m/s；工作幅宽：280cm；耕深：12-19cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：200-300r/min;刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：74把；旋耕刀型号:1T245;镇压型式;拖板；配套拖拉机标定功率范围：73.5-88.2kw；配套拖拉机动力输出轴转速：540.630.720.760.","T202242420054","2027-07-04","0","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[241,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","淮北市华丰机械设备有限公司","旋耕机","1GKN-250A","耕幅:2.5m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-250A型旋耕机；结构型式：框架型；整机α外形尺寸（长×宽×高）：1260×2800×1240mm；作业速度范围：0.83～1.39m/s；工作幅宽：250cm;耕深：≥15cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：296r/min;刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：68把；旋耕刀型号：IT245；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：51.5～66.2kW；配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min.","T202234340105","2027-09-26","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[242,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港国旋机械有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构型式(圆梁式、框架式)\n/\n框架式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n1040×2740×1210\n工作幅宽\ncm\n250\n变速箱挡位数\n/\n/\n传动方式（侧边、中间）\n/\n中间\n旋耕刀型号\n/\nIT245\n总安装刀数\n把\n66\n限深装置型式\n/\n/\n配套拖拉机标定功率\nkW\n66.2-88.2\n动力输出轴转速\nr/min\n540、720","T202232320123","2027-07-31","100","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[243,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","连云港国旋机械有限公司","旋耕机","1GKN-300","耕幅:3m;单轴:是 ","结构型式(圆梁式、框架式)\n/\n框架式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n1100×3280×1190\n工作幅宽\ncm\n300\n变速箱挡位数\n/\n/\n传动方式（侧边、中间）\n/\n中间\n旋耕刀型号\n/\nIT245\n总安装刀数\n把\n78\n限深装置型式\n/\n/\n配套拖拉机标定功率\nkW\n80.8-102.9\n动力输出轴转速\nr/min\n540、720","T202232320122","2027-07-31","100","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[244,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","临沭鑫丰机械有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-250型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1100×2740×1200mm；作业速度范围：0.5～1.1m/s；工作幅宽：250cm；耕深：≥12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；变速箱挡位数（变速旋耕机）：/个；刀辊设计转速：292/388/410r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：80把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：88.2～147kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720/760r/min。","T202237370240","2027-09-05","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[245,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","临沭鑫丰机械有限公司","旋耕机","1GKN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","型号名称：1GKN-280型旋耕机；结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：1150×3040×1200mm；作业速度范围：0.5～1.1m/s；工作幅宽：280cm；耕深：≥12cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；变速箱挡位数（变速旋耕机）：/个；刀辊设计转速：292/388/410r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：84把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：110.3～191kW；配套拖拉机动力输出轴转速：540/720/760r/min。","T202237370239","2027-09-05","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[246,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","隆尧瑞泰专用设备有限公司","旋耕机","1GQN-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构型式：框架型  作业范围速度（m/s)：0.56-1.39   整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1130×2770×1130    工作幅宽㎝:250\n耕深㎝：12-16     刀轴型式：单轴型        刀轴连接型式：花键式         传动型式：中间传动         刀辊设计转速r/min:296\n刀辊总安装刀数（把）：76      配套拖拉机标定功率（kM):80.9-95.6       配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720","T202213130118","2027-07-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[247,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","隆尧瑞泰专用设备有限公司","旋耕机","1GQN-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","结构型式：框架型  作业范围速度（m/s)：0.56-1.39   整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1130×3020×1170      工作幅宽㎝:280\n耕深㎝：12-16     刀轴型式：单轴型        刀轴连接型式：花键式         传动型式：中间传动         刀辊设计转速r/min:296\n刀辊总安装刀数（把）：76      配套拖拉机标定功率（kM):95.6-110.3        配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720","T202213130117","2027-07-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[248,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","隆尧瑞泰专用设备有限公司","旋耕机","1GQN-300","耕幅:3m;单轴:是 ","结构型式：框架型  作业范围速度（m/s)：0.56-1.39   整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1130×3260×1170      工作幅宽㎝:300\n耕深㎝：12-16     刀轴型式：单轴型        刀轴连接型式：花键式         传动型式：中间传动         刀辊设计转速r/min:296\n刀辊总安装刀数（把）：84       配套拖拉机标定功率（kM):132.3-183.8        配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：720","T202213130116","2027-07-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[249,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","蒙城县育田机械有限公司","旋耕机","1GQN-270","耕幅:2.7m;单轴:是 ","单轴：工作幅宽：270cm","2019TJ139","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[250,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","任丘市超鹰农机有限公司","旋耕机","1GKN-250","耕幅:2.54m;单轴:是 ","1GKN-250型旋耕机，结构型式 框架式，整机外形尺寸（长×宽×高）1450mm×2820mm×1100mm，作业速度范围0.6m～1.4m，工作幅宽254cm，耕深12cm～16cm，刀轴型式 单轴型，刀轴连接型式 花键式，传动方式 中间传动，运输方式 普通型，刀辊设计转速 263/197 r/min，刀辊最大回转半径 250mm，刀辊总安装刀数 70把，旋耕刀型号ⅠT245，镇压型式 镇压辊，配套拖拉机 标定功率范围73.5kW～102.9kW，配套拖拉机动力输出轴转速720/540 r/min。","T202113130579","2026-10-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[251,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","任丘市超鹰农机有限公司","旋耕机","1GKN-270","耕幅:2.74m;单轴:是 ","1GKN-270型旋耕机，结构型式 框架式，整机外形尺寸（长×宽×高）1450mm×3040mm×1100mm，作业速度范围0.6m～1.4m，工作幅宽274cm，耕深12cm～16cm，刀轴型式 单轴型，刀轴连接型式 花键式，传动方式 中间传动，运输方式 普通型，刀辊设计转速 263/197 r/min，刀辊最大回转半径 250mm，刀辊总安装刀数 74把，旋耕刀型号ⅠT245，镇压型式 镇压辊，配套拖拉机 标定功率范围80.9kW～132.4kW，配套拖拉机动力输出轴转速720/540 r/min。","T202113130580","2026-10-21","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[252,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","任丘市莲榕机械配件有限公司","旋耕机","1GQ-320","耕幅:3.2m;单轴:是 ","型号名称：1GQ-320旋耕机    结构型式：框架式    整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1190×3480×1250    工作幅宽cm：320    刀轴型式：单轴型      刀轴连接型式：接盘式     传动型式：侧边传动     运输方式:普通型     刀辊设计转速r/min：298   刀辊最大回转半径mm:265  刀辊总安装刀数：68把    旋耕刀型号:IT265     限深装置型式：限深板     镇压型式：托板     配套拖拉机标定功率kW:110.2-132.4     配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720","T202213130233","2027-07-29","132.4","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[253,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","任丘市莲榕机械配件有限公司","旋耕机","1GQ-350","耕幅:3.5m;单轴:是 ","型号名称：1GQ-350旋耕机    结构型式：框架式    整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1350×3820×1150    工作幅宽cm：350    刀轴型式：单轴型      刀轴连接型式：接盘式     传动型式：侧边传动     运输方式:普通型     刀辊设计转速r/min：298   刀辊最大回转半径mm：265  刀辊总安装刀数：76把    旋耕刀型号:IT265     限深装置型式：限深板     镇压型式：托板     配套拖拉机标定功率kW:132.3-161.8     配套拖拉机动力输出轴转速r/min：720","T202213130231","2027-07-29","161.8","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[254,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","泰州樱田农机制造有限公司","通轴旋耕机","1GQ-260A","耕幅:2.6m;单轴:是 ","配套动力范围（kW） 95.6~117.68；外形尺寸（长×宽×高)mm：2790x970×1120；结构型式：圆梁式；结构质量（kg）：492；工作幅宽（cm）：260；耕深（cm）≧15；刀轴型式：单轴；传动型式：侧边传动；总安装刀数量(把)：44；旋耕刀型号：专用弧形弯刀","T202232320117","2027-07-31","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[255,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","泰州樱田农机制造有限公司","通轴旋耕机","1GQ-280A","耕幅:2.8m;单轴:是 ","配套动力范围（kW） 95.6~117.68；外形尺寸（长×宽×高)mm：2990x970×1120；结构型式：圆梁式；结构质量（kg）：531；工作幅宽（cm）：280；耕深（cm）≧15；刀轴型式：单轴；传动型式：侧边传动；总安装刀数量(把)：46；旋耕刀型号：专用弧形弯刀","T202232320115","2027-07-31","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[256,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","泰州樱田农机制造有限公司","旋耕机","1GQ-300","耕幅:3.0m;单轴:是 ","配套动力范围（kW） 80.9~110.35；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：1100x3145×1300；结构形式：圆梁式；作业速度范围：0.42-2.5m/s工作幅宽（cm）：300；耕深（cm）：≧15；刀轴型式：单轴；传动型式：侧边传动；总安装刀数量(把)：48；旋耕刀型号：专用弧形弯刀。","T202132320418","2026-12-01","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[257,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","泰州樱田农机制造有限公司","旋耕机","1GQ-320","耕幅:3.2m;单轴:是 ","配套动力范围（kW） 95.6~117.68；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：1100x3345×1300；结构形式：圆梁式；作业速度范围：0.42-2.5m/s工作幅宽（cm）：320；耕深（cm）：≧15；刀轴型式：单轴；传动型式：侧边传动；总安装刀数量(把)：50；旋耕刀型号：专用弧形弯刀。","T202132320419","2026-12-01","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[258,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","潍坊市凯斯机械科技有限公司","旋耕机","1GKN-290","耕幅:2.9m;单轴:是 ","整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1100×3100×1210；结构型式：框架型；作业速度范（m/s）：0.5~1.1；工作幅宽（cm）：290；耕深（cm）：≥12；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式:花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：313/350；刀辊最大回转半径（mm）：245；刀辊总安装刀数 ：84；旋耕刀型号：IT245;限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：110.3~176.4；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：760/850","T202237370120","2027-07-04","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[259,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","盐城平波机械制造有限公司","旋耕机","1GK-250","耕幅:2.5m;单轴:是 ","结构型式：框架式；整机外形尺寸：980*2730*1050mm；作业速度范围：0.56-1.39m/s；工作幅宽:250cm；耕深：≥8cm；刀轴型式：单轴型；刀轴连接型式：接盘式；传动型式：侧边齿轮传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速r/min：270、360；刀辊最大回转半径：195mm；刀辊总安装刀数：110把；旋耕刀型号：IT175；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：44.1-88.2kW；配套拖拉机动力输出轴转速r/min：540、720。","T202232320202","2027-09-29","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[260,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","盐城市盾田机械制造有限公司","旋耕机","1GQ-260","耕幅:2.6m;单轴:是 ","刀轴型式：单轴型；工作幅宽:260cm；传动型式：侧边传动；总安装刀数：60把；旋耕刀型号：IT260；结构型式：圆梁型；工作状态外形尺寸：1020*2820*1160mm；作业速度范围：0.69-1.89m/s；耕深：12-21cm；标定功率范围：70-80kW；刀轴连接型式：接盘式；运输方式：普通型；镇压型式：拖板。","T202142420267","2026-11-23","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[261,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","盐城市盾田机械制造有限公司","旋耕机","1GQ-280","耕幅:2.8m;单轴:是 ","刀轴型式：单轴型；工作幅宽:280cm；传动型式：侧边传动；总安装刀数：64把；旋耕刀型号：IT260；结构型式：圆梁型；工作状态外形尺寸：1020*3020*1160mm；作业速度范围：0.69-1.89m/s；耕深：12-21cm；标定功率范围：81-92kW；刀轴连接型式：接盘式；运输方式：普通型；镇压型式：拖板。","T202142420266","2026-11-23","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[262,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","单轴2.5m及以上旋耕机","中国一拖集团有限公司","旋耕机","1GQN-300K","耕幅:3m;单轴:是 ","型号名称:1GQN-300K 型旋耕机;结构型式:框架型;整机外形尺寸(长×宽×高)1240×3252×1261mm;作业速度范围: 0.56～1.39 m/s；工作幅宽:300cm；耕深：12～16cm；刀轴型式:单轴型;刀轴连接型式:花键式;传动型式:中间传动;运输方式:普通型;变速箱挡位数(变速旋耕机): /个;刀辊设计转速: 265/296r/min;刀辊最大回转半径:260mm;刀辊总安装刀数:74把;旋耕刀型号:ⅠT245/ⅠT245 左;限深装置型式:/ /;镇压型式:拖板;配套拖拉机标定功率范围: 95.6～110.3kW;配套拖拉机动力输出轴转速:720r/min.","T201900410169","2024-11-28","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[263,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","河北耕润农业机械有限公司","双轴旋耕机","1GKNM-200","耕幅:2m;双轴:是 ","型号名称：1GKNM-200双轴旋耕机；机构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1620×2320×1320mm；作业速度范围：0.56~1.39m/s；工作幅宽：200cm；耕深：12~16cm；刀轴型式：双轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：296r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：120把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深坂；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率：88.2-110.2kw；配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min；","T202213130133","2027-07-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[264,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2-2.5m旋耕机","河北耕润农业机械有限公司","双轴旋耕机","1GKNM-230","耕幅:2.3m;双轴:是 ","型号名称：1GKNM-230双轴旋耕机；机构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1620×2550×1320mm；作业速度范围：0.56~1.39m/s；工作幅宽：230cm；耕深：12~16cm；刀轴型式：双轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：296r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：128把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深坂；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率：110.2-132.4kw；配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min；","T202213130132","2027-07-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[265,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","河北耕润农业机械有限公司","双轴旋耕机","1GKNM-250","耕幅:2.5m;双轴:是 ","型号名称：1GKNM-250双轴旋耕机；机构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1620×2720×1320mm；作业速度范围：0.56~1.39m/s；工作幅宽：250cm；耕深：12~16cm；刀轴型式：双轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：296r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：144把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深坂；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率：110.2-132.4kw；配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min；","T202213130131","2027-07-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[266,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","河北耕润农业机械有限公司","双轴旋耕机","1GKNM-280","耕幅:2.8m;双轴:是 ","型号名称：1GKNM-280双轴旋耕机；机构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1620×3070×1320mm；作业速度范围：0.56~1.39m/s；工作幅宽：280cm；耕深：12~16cm；刀轴型式：双轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：296r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：160把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深坂；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率：132.4-161.8kw；配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min；","T202213130130","2027-07-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[267,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","河北耕润农业机械有限公司","双轴旋耕机","1GKNM-300","耕幅:3m;双轴:是 ","型号名称：1GKNM-300双轴旋耕机；机构型式：框架式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1620×3220×1320mm；作业速度范围：0.56~1.39m/s；工作幅宽：300cm；耕深：12~16cm；刀轴型式：双轴型；刀轴连接型式：花键式；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速：296r/min；刀辊最大回转半径：245mm；刀辊总安装刀数：176把；旋耕刀型号：IT245；限深装置型式：限深坂；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率：147.0-176.5kw；配套拖拉机动力输出轴转速：720r/min；","T202213130129","2027-07-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[268,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","河北双天机械制造有限公司","双轴旋耕机","1GKNM-270B","耕幅:2.7m;双轴:是 ","型号名称/：1GKNM-270B双轴旋耕机；结构形式/：框架型；整机外形尺寸(长×宽×高)mm：1900×3050×1300；工作幅宽(cm)：270；刀轴型式/：双轴型；刀轴连接型式/：花键式；传动型式/：中间传动；运输方式/：普通型；变速箱挡位数（变速旋耕机）个：/；刀辊设计转速(r/min)前轴：288/295，后轴：260/266；刀辊最大回转半径(mm)前轴：225，后轴：245；刀辊总安装刀数(把)前轴：76；后轴：84；旋耕刀型号/前轴：IT225；后轴：IT245；限深装置型式/：限深板；镇压型式/：镇压辊；配套拖拉机标定功率(kw）：132.3-176.5；配套拖拉机动力输出轴转速(r/min)：540/720；","T202213130652","2027-07-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[269,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","江苏神农农业装备有限公司","旋耕机","1GKNM-250","耕幅:2.5m;双轴:是 ","结构型式：框架型；配套动力范围：88.2～110.3kW；工作幅宽：250cm；刀轴型式：双轴型；","T202132320580","2026-12-29","","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[270,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","潍坊市凯斯机械科技有限公司","旋耕机","1GKNM-260","耕幅:2.6m;双轴:是 ","整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1420×2800×1200；结构型式：框架型；作业速度范围（m/s）：0.5~1.05；工作幅宽（cm）：260；耕深（cm）：≥12；刀轴型式：双轴型；刀轴连接型式:一轴花键式，二轴花键式，；传动型式：中间传动；运输方式：普通型；刀辊设计转速（r/min）：一轴320，二轴285；刀辊最大回转半径（mm）：一轴205，二轴245；刀辊总安装刀数 ：一轴88，二轴72；旋耕刀型号：一轴MI205，二轴IT245;限深装置型式：限深板；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围（kW）：117.6~191.2；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：760","T202237370118","2027-07-04","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[271,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","双轴2.5m及以上旋耕机","中国一拖集团有限公司","双轴灭茬旋耕机","1GKNM-250","耕幅:2.5m;双轴:是 ","外形尺寸（长*宽*高）：1438*2792*1294  配套拖拉机标定功率范围：95.5-117.7kw  配套拖拉机动力输出轴转速：540/720 r /min与拖拉机连接方式：三点悬挂  结构形式：框架式  旋耕最终传动方式：中间传动  灭茬最终传动方式：中间传动  结构质量：760kg  作业速度范围：0.56-1.39m/s 工作幅宽：2500mm  旋耕设计转速：272/268/300r/min  灭茬设计转速：499/491/549r/min  旋耕刀辊最大回转半径：255mm  灭茬刀辊最大回转半径：160mm  旋耕刀总安装刀数：68把  灭茬刀总安装刀数：120把","T202041410216","2025-12-30","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[272,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","安徽得田农业机械装备有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL-230D","耕幅:2.3m;型式:履带自走式:是 ","1GZL-230D型自走履带式旋耕机。工作状态外形尺寸（长*宽*高）：3850mm*2580mm*2820mm。配置动力生产企业：安徽全柴动力股份有限公司。配置动力牌号型号：V35-101C41。配置动力结构型式：立式直列水冷四冲程。配置动力气缸数量：4。配置动力标定功率：74.5kW。配套动力标定转速：2600r/min。作业幅宽：230cm。变速箱档位数（前进/后退）：前进3挡/后退三挡。整机质量：2600kg。作业小时生产率：0.4~0.5hm2。单位作业量燃油消耗量：≤15kg/hm2。作业挡位：3挡。最小离地间隙：370mm。旋耕装置联接方式：三点悬挂式。工作部件传动方式：侧边齿轮传动。发动机与离合器联接方式：皮带连接。制动器型式：摩擦片式。刀辊总安装刀数：98片。刀辊旋耕机刀型号：IT195。轨距：1200mm。履带节距：90mm。履带节数：53节。履带宽：450mm。","T202234340044","2027-07-26","74.5","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[273,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","安徽得田农业机械装备有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL-230E","耕幅:2.3m;型式:履带自走式:是 ","1GZL-230E型自走履带式旋耕机。工作状态外形尺寸（长*宽*高）：3850mm*2580mm*2820mm。配置动力生产企业：安徽全柴动力股份有限公司。配置动力牌号型号：V35-119C41。配置动力结构型式：立式直列水冷四冲程。配置动力气缸数量：4。配置动力标定功率：87.5kW。配套动力标定转速：2600r/min。作业幅宽：230cm。变速箱档位数（前进/后退）：前进3挡/后退三挡。整机质量：2650kg。作业小时生产率：0.4~0.5hm2。单位作业量燃油消耗量：≤15kg/hm2。作业挡位：3挡。最小离地间隙：370mm。旋耕装置联接方式：三点悬挂式。工作部件传动方式：侧边齿轮传动。发动机与离合器联接方式：皮带连接。制动器型式：摩擦片式。刀辊总安装刀数：98片。刀辊旋耕机刀型号：IT195。轨距：1200mm。履带节距：90mm。履带节数：53节。履带宽：450mm。","T202234340045","2027-07-26","87.5","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[274,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","湖北禾旺农业科技有限公司","履带自走式旋耕机","1GZL-200","耕幅:2m;型式:履带自走式:是 ","结构型式：自走履带乘坐式；作业幅宽（cm）：200；最小离地间隙（mm）：325；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm：3570×2150×2600;配套动力生产企业：常柴股份有限公司；配套动力牌号型号：4G33TC-101G31G1;配套动力结构型式：直列、水冷、四冲程；配套动力气缸数量：4；配套动力标定功率（kW）：74.5；配套动力标定转速（r/min）： 2600；排放标准：国三；变速箱档位数（前进/后退）：前3/后3；整机质量（kg）：1980；作业小时生产率（h㎡/h）：≥0.15；单位作业量燃油消耗量（kg/h㎡）：≤35；作业挡位：低速、标准；旋耕装置联接方式：三点悬挂；工作部件传动方式：侧边齿轮传动；发动机与离合器联接方式：皮带；制动器型式：摩擦片式；刀辊总安装刀数（片）：94；刀辊旋耕刀型号：IT195；轨距（mm）：1200；履带节距（mm）：90；履带节数（节）：51；履带宽（mm）：400","T202242420080","2027-07-04","74.5","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[275,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","湖北禾旺农业科技有限公司","履带自走式旋耕机","1GZL-230","耕幅:2.3m;型式:履带自走式:是 ","结构型式：自走履带乘坐式；作业幅宽（cm）：230；最小离地间隙（mm）：325；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm：3570×2450×2600;配套动力生产企业：常柴股份有限公司；配套动力牌号型号：4G33TC-101G31G1;配套动力结构型式：直列、水冷、四冲程；配套动力气缸数量：4；配套动力标定功率（kW）：74.5；配套动力标定转速（r/min）： 2600；排放标准：国三；变速箱档位数（前进/后退）：前3/后3；整机质量（kg）：2020；作业小时生产率（h㎡/h）：≥0.17；单位作业量燃油消耗量（kg/h㎡）：≤35；作业挡位：低速、标准；旋耕装置联接方式：三点悬挂；工作部件传动方式：侧边齿轮传动；发动机与离合器联接方式：皮带；制动器型式：摩擦片式；刀辊总安装刀数（片）：106；刀辊旋耕刀型号：IT195；轨距（mm）：1200；履带节距（mm）：90；履带节数（节）：51；履带宽（mm）：400","T202242420080","2027-07-04","74.5","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[276,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","江苏骏田农业科技有限公司","履带自走式旋耕机","1GLZ-230A","耕幅:2.3m;型式:履带自走式:是 ","型号规格：1GLZ-230A，结构形式：履带自走式，外形尺寸(mm)：3645X2535X2705，配套动力生产企业：浙江新柴股份有限公司，配套动力型号：4D32RT30/1206,配套动力结构型式：四缸直列水冷，配套动力气缸数量：4，配套动力标定功率：88.2KW，配套动力标定转速：2600r/min，作业幅宽：230cm，整机质量：2200kg,作业小时生产率：0.3-0.6h㎡/h,单位作业量燃油消耗量：≤35kg/h㎡，作业档位：低速/标准，最小离地间隙：343mm，旋耕装置联接方式：三点悬挂，工作部件传动方式：侧边齿轮传动，发动机与离合器联接方式：皮带，制动型式：摩擦片式，刀辊总安装刀数：106片，刀片型号：T195，轨距：1200mm，履带节距：90mm,履带节数：53节，履带宽度：400mm。","T202232320204","2027-09-29","88.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[277,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","江西良田农业机械有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL-200A","耕幅:2.0m;型式:履带自走式:是 ","1.规格型号：1GZL-200A,   2.工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3910×2300×2700mm；3.整机质量：2410kg；4.作业幅宽：200cm；5.轨距：1200mm；6.履带节距：90mm；7.履带节数：51节；8.履带宽：400/450mm；9.最小离地间隙：330mm；10.配套动力生产企业：安徽全柴动力股份有限公司；11.配套动力结构型式：直列水冷4冲程直喷式涡轮增压；12.配套动力牌号型号：4C6-110C32；13.配套动力标定功率：81KW；14.配套动力标定转速：2600r/min。","T202236360018","2027-08-17","81","购机补贴(通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[278,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","江西良田农业机械有限公司","自走履带式旋耕机","1GZL-220A","耕幅:2.2m;型式:履带自走式:是 ","1.规格型号：1GZL-220A,   2.工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3910×2500×2700mm；3.整机质量：2430kg；4.作业幅宽：220cm；5.轨距：1200mm；6.履带节距：90mm；7.履带节数：51节；8.履带宽：400/450mm；9.最小离地间隙：330mm；10.配套动力生产企业：安徽全柴动力股份有限公司；11.配套动力结构型式：直列水冷4冲程直喷式涡轮增压；12.配套动力牌号型号：4C6-110C32；13.配套动力标定功率：81KW；14.配套动力标定转速：2600r/min。","T202236360018","2027-08-17","81","购机补贴(通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[279,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","无锡拉菲可科技有限公司","履带自走式旋耕机","1GZL-210","耕幅:2.1m;型式:履带自走式:是 ","工作状态外形尺寸（长*宽*高）：3870mm*2360*2760,动力气缸数：4，动力标定功率：74kw，动力标定转速：2600r/min，作业幅宽：210cm，变速箱档位数（前进/后退）：前进3/后退3（机械变速2+液压变速3），整体质量：2360kg，作业量燃油消耗量：≤21kg/hm²,作业挡位：∥挡，最小离地间隙：390mm，旋耕装置联接方式：三点悬挂，工作部件传动方式：侧边齿轮，发动机与离合器联接方式：皮带式，制动器型式：摩擦片式，刀辊总安装刀数：76片，刀辊旋耕型号：IT175，轨距：1200mm，履带节距：90mm，履带节数：53节，履带宽：400mm","T202232320118","2027-07-31","74","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[280,"耕整地机械","耕地机械","旋耕机","2m及以上履带自走式旋耕机","无锡拉菲可科技有限公司","履带自走式旋耕机","1GZL-230","耕幅:2.3m;型式:履带自走式:是 ","工作状态外形尺寸（长*宽*高）：3870mm*2630*2760,动力气缸数：4，动力标定功率：81kw，动力标定转速：2600r/min，作业幅宽：230cm，变速箱档位数（前进/后退）：前进3/后退3（机械变速2+液压变速3），整体质量：2380kg，作业量燃油消耗量：≤21kg/hm²,作业挡位：∥挡，最小离地间隙：390mm，旋耕装置联接方式：三点悬挂，工作部件传动方式：侧边齿轮，发动机与离合器联接方式：皮带式，制动器型式：摩擦片式，刀辊总安装刀数：92片，刀辊旋耕型号：IT175，轨距：1200mm，履带节距：90mm，履带节数：53节，履带宽：400mm","T202232320124","2027-07-31","81","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[281,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","日照市立盈机械制造有限公司","微耕机","1WG-2.5Q","配套发动机功率:2.5kW","型号名称:1WG-2.5Q型微耕机;结构型式:手持式;配套发动机型号名称:DV150型汽油机;配套发动机生产企业:重庆大江动力设备制造有限公司;配套发动机标定功率kW:2.5;配套发动机标定转速r/min:3600;配套发动机启动方式:手拉启动;配套发动机燃油种类:汽油;\n整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1330×480×940;作业速度m/s:0.2～0.5;扶把振动m/s2:≤12;作业小时生产率hm2/(h.m):0.02～0.07;\n单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:≤28;工作幅宽mm:400;发动机输出传动方式:齿轮传动;刀辊传动方:齿轮传动;扶把调整幅度（水平方向）（°）:0;扶把调整幅度（垂直方向）（°）:30;刀辊设计转速r/min:236;刀辊最大回转半径mm:140;刀辊总安装刀数:16;\n旋耕刀型式:刀盘式;主离合器型式:离心式;主离合器状态:常开;","T202237370151","2027-07-04","2.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[282,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","山东乐佳佳机电科技有限公司","微型耕耘机","1WGZ3-40","配套发动机功率:3.1kW","型号名称 / 1WGZ3-40型微型耕耘机 \n结构型式 / 手持式 \n配套发动机型号名称 / DV170型汽油发动机 \n配套发动机生产企业 / 重庆大江动力设备制造有限公司 \n配套发动机标定功率 kW 3.1 \n配套发动机标定转速 r/min 3600 \n配套发动机启动方式 / 手拉启动 \n配套发动机燃油种类 / 汽油 \n整机外形尺寸（长×宽×高） mm 1320×510×910 \n作业速度 m/s 0.1～0.3 \n扶把振动 m/s2 ≤12 \n作业小时生产率 hm2/(h.m) 0.01～0.04 \n单位作业面积燃油消耗量 kg/hm2 ≤20 \n工作幅宽 mm 400 \n发动机输出传动方式 / 齿轮传动 \n刀辊传动方式 / 齿轮传动 \n扶把调整幅度（水平方向） （°） 0 \n扶把调整幅度（垂直方向） （°） 30 \n刀辊设计转速 r/min 150 \n刀辊最大回转半径 mm 145 \n刀辊总安装刀数 / 16 \n旋耕刀型式 / 刀盘式 \n主离合器型式 / 离心式 \n主离合器状态 / 常开","T202237370262","2027-10-25","3.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[283,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","台州易杰工贸有限公司","微耕机","1WG2.2Q-30","配套发动机功率:2.2kW","标定功率2.2KW，转速7500R/MIN，48F,汽油与二冲程机油混合油，手拉绳式起动，直联，蜗杆蜗轮，组合式刀II型，安装刀数16把。","T202233690015","2027-07-31","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[284,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","台州易杰工贸有限公司","微耕机","1WG2.5Q-40","配套发动机功率:2.5kW","标定功率2.5KW，转速3600R/MIN，DV150,汽油机，手拉绳式起动，直联，齿轮传动，R150旱地刀，安装刀数16把。","T202233690016","2027-07-31","2.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[285,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","浙江千正机电科技有限公司","微耕机","1WGQ2.5-65","配套发动机功率:2.5kW","型号名称：1WGQ2.5-65微耕机；结构型式：手持式；配套发动机型号名称：NP150汽油机；配套发动机生产企业：重庆宗申通用动力机械有限公司；配套发动机标定功率：2.5kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1230×650×1000mm；作业速度：0.1~0.2m/s；扶把振动：≤50m/s2；作业小时生产率：0~0.03hm2/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤40kg/hm2；工作幅宽：650mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：（°）；扶把调整幅度（垂直方向）：45（°）；刀辊设计转速：150r/min；刀辊最大回转半径：170mm；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：旱地耕刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；","T202269690187","2027-09-19","","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[286,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","浙江千正机电科技有限公司","微耕机","1WGQ3.0-60","配套发动机功率:3kW","型号名称：1WGQ3.0-60微耕机；结构型式：手持式；配套发动机型号名称：QZ1P70FA汽油发动机；配套发动机生产企业：浙江千正机电科技有限公司；配套发动机标定功率：3kW；配套发动机标定转速：3000r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1400×600×1050mm；作业速度：0.1~0.3m/s；扶把振动：≤50m/s2；作业小时生产率：0~0.02hm2/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；工作幅宽：600mm；发动机输出传动方式：皮带传动0~0.02；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：（°）；扶把调整幅度（垂直方向）：（°）刀辊设计转速：110r/min；刀辊最大回转半径：130mm；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：旱地耕刀；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态：常开；","T202269690186","2027-09-19","","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[287,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司","微耕机","1WGQD1.2-55","配套发动机功率:1.2kW","外形尺寸（长×宽×高）mm：1470*600*980；工作幅宽：550mm；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）:链条传动；旋耕刀形式：旱地刀；总安装刀数量（把）：18；主离合器形式：张紧轮式","T202250500118","2027-05-26","1.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[288,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","重庆东嶙机电有限公司","微耕机","1WGQZ2.5-61-A","配套发动机功率:2.5kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率KW：2.5；配套发动机标定转速r/min：3600；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长*宽*高）mm:1500*820*1050；作业速度m/s：0.05～0.1；扶把振动m/s² ≤ 50；作业小时生产率 hm²/(h﹒m)≥0.02 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm² ≤ 35 ；工作幅宽mm：610；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（°）：90 ；扶把调整幅度（垂直方向）（°）：40；刀辊设计转速r/min：1档：55；2档：115；3档：165；刀辊最大回转半径mm：160；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202250500171","2027-09-27","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[289,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","重庆箭驰机械有限公司","微耕机","1WGQZ2.5-45","配套发动机功率:2.5kW","结构形式：手持式，发动机标定功率：2.5（KW），发动机额定转速：3600（r/min），发动机起动方式：手拉起动，发动机燃油种类：汽油，外形尺寸（长x宽x高）：1320x460x900(mm)，作业速度：0.05-0.2（m/s）,扶把振动：≤50（m/s2），作业小时生产率：≥0.02（h㎡/(h·m)）单位作业面积燃油消耗量：≤35（kg/h㎡），工作幅宽：450（mm），发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度（水平方向）：0（°），扶把调整幅度（垂直方向）：51（°），刀辊转速：150（r/min），刀辊最大回转半径：150（mm），刀辊总安装刀数：18，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：离心式，主离合器状态：常开。","T202250500115","2027-05-26","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[290,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","重庆骏豪机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ2.5-50D","配套发动机功率:2.5kW","汽油发动机厂家：重庆大江动力设备制造有限公司；动力型号：DVO151汽油机；功率：2.5KW；转速：3600转；燃油：汽油；外形尺寸（长×宽×高)mm：1400×750×1000；工作幅宽(cm)50；结构质量（kg）：35；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：18；主离合器型式：常开离合。","T202250500177","2027-09-27","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[291,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","重庆骏豪机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ2.5-50F","配套发动机功率:2.5kW","功率：2.5KW；转速：3600转；燃油：汽油；外形尺寸（长×宽×高)mm：1450×750×1000；工作幅宽(cm)50；结构质量（kg）：30；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：18；主离合器型式：常开离合。","T202250500177","2027-09-27","2.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[292,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WGQZ3.1-36","配套发动机功率:3.1kW","型号名称：1WGQZ3.1-36 微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：3.1kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1370mm×470mm×980mm；作业速度：0.05-0.2m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.02h㎡/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/h㎡；工作幅宽：360mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：30°；刀辊设计转速：161r/min；刀辊最大回转半径：130mm；刀辊总安装刀数：12把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；","T202250500125","2027-06-30","3.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[293,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW以下微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WGQZ3.1-61","配套发动机功率:3.1kW","型号名称：1WGQZ3.1-61 微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：3.1kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1450mm×780mm×950mm；作业速度：0.05-0.2m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.02h㎡/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/h㎡；工作幅宽：610mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：30°；刀辊设计转速：161r/min；刀辊最大回转半径：165mm；刀辊总安装刀数：18把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；","T202250500125","2027-06-30","3.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[294,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","广西玉林市德高机械有限公司","前置微耕机","1WG4.0-60","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸:1800*650*1080；耕宽:600mm；结构质量:70kg；传动方式:皮带传动；旋耕刀型号:PIT160；旋耕刀片总数量18把；刀辊最大回转半径160mm；主离合器型式:摩擦片式；结构形式:前置式.","T202245450051","2027-07-11","4.0","购机补贴(非通用类)","广西壮族自治区","评阅通过","","","","",""]
[295,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","南昌市八马机械制造有限公司","微耕机","1WG4.05（G4）","配套发动机功率:4.05kW","配套动力型号： KAGF320型柴油机 ， 制造商：无锡凯奥动力机械有限公司，标定功率(kW)：4.05  排放阶段：国四 标定转速（r/min）：3600  外形尺寸（长×宽×高)mm：1600×630×960   工作幅宽(mm)600  结构形式：前置式，发动机输出传动方式：皮带；刀辊传动方式：齿轮传动，旋耕刀型号：水旱两用刀","T202236360016","2027-08-17","4.05","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[296,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","南昌市八马机械制造有限公司","微耕机","1WG4Q","配套发动机功率:4kW","配套动力型号： 170F型汽油机 ， 制造商：重庆涪柴动力机械制造有限公司，标定功率(kW)：4   标定转速（r/min）：3600  外形尺寸（长×宽×高)mm：1600×630×960   工作幅宽(mm)600  结构形式：前置式，发动机输出传动方式：皮带；刀辊传动方式：齿轮，旋耕刀型式：水旱两用刀","T202236360015","2027-08-17","4","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[297,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","日照市立盈机械制造有限公司","微耕机","1WGQ4-48","配套发动机功率:4.1kW","型号名称 :1WGQ4-48型微耕机;结构型式:手持式;配套发动机型号名称 :170F型汽油机;配套发动机生产企业:日照市立盈机械制造有限公司; 配套发动机标定功率 :4.1KW;配套发动机标定转速:3600r/min；配套发动机启动方式 ：手拉启动；配套发动机燃油种类 ：汽油；整机外形尺寸(长x宽x高) ：1570x610x940mm;作业速度: 0.1~0.2m/s ;扶把振动 :≤10.8m/s2;作业小时生产率 ：0.01~0.03h㎡/(hm)；单位作业面积燃油消耗量：≤15kg/hm2；工作幅宽：480mm； 发动机输出传动方式 ：皮带传动；刀辊传动方式 ： 链条传动；扶把调整幅度(水平方向)： 左右各 45(°) ；扶把调整幅度(垂直方向)：30(°) ；刀辊设计转速：80(低)/140(高)r/min；刀辊最大回转半径：155mm；刀辊总安装刀数 ：12；旋耕刀型式 ：刀座式；主离合器型式：张紧式；主离合器状态 ：常开；","T202237370150","2027-07-04","4.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[298,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","四川刚毅科技集团有限公司","微耕机","1WG4.0Q","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WG4.0Q型微耕机；外形尺寸（长×宽×高)mm：1535×950×900；工作幅宽(cm):950；传动方式（发动机输出）：皮带；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：非标旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：牙嵌式。\n发动机生产企业：重庆市乙喀特通用机械有限公司；型号规格：YKT170F/P；标定功率：4.0KW；标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油。","川A18505","2022-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[299,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","四川刚毅科技集团有限公司","微型耕耘机","1WG4.0Q-Z","配套发动机功率:4.0kW","型号：1WG4.0Q-Z微型耕耘机；发动机生产企业：重庆海福林科技发展有限公司；发动机型号：HSF170F；标定功率：4.0KW；标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油\n外形尺寸（长×宽×高)mm：1560×950×900；工作幅宽(cm)：950mm；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：非标旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：摩擦片式。","川A19006","2023-12-31","4.0","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[300,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","四川刚毅科技集团有限公司","微耕机","1WG5.3-Z","配套发动机功率:5.3kW","型号：1WG5.3-Z微耕机；发动机生产企业：无锡华源凯马发动机有限公司；型号规格：KM186FA；标定功率：5.3KW；标定转速：3000r/min；燃油种类：柴油；排放阶段：国三。 \n配置参数：外形尺寸（长×宽×高)mm：1750×1350×900；工作幅宽(cm)：1350；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：非标旱地刀；总安装刀数量(把)：38；主离合器型式：摩擦片式。","部20190658","2023-12-31","5.3","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[301,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","四川刚毅科技集团有限公司","微耕机","1WG5.7-Z","配套发动机功率:5.7kW","型号名称：1WG5.7-Z微耕机；外形尺寸（长×宽×高)mm：1750×1350×900；工作幅宽(cm)1350；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：非标旱地刀；总安装刀数量(把)：38；主离合器型式：摩擦片式。","部20190656","2023-12-31","5.7","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[302,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","四川刚毅科技集团有限公司","微耕机","1WG6.3-Z","配套发动机功率:6.3kW","型 号：1WG6.3-Z微耕机；发动机生产企业：无锡凯奥动力机械有限公司；发动机型号：KMGS450-2；标定功率：6.3KW；标定转速：3600r/min；燃油种类：柴油；排放标准：国三。\n外形尺寸（长×宽×高)mm：1750×1350×900；工作幅宽(cm)1350；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：非标旱地刀；总安装刀数量(把)：38；主离合器型式：摩擦片式。","部20190657","2023-12-31","6.3","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[303,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","台州易杰工贸有限公司","微耕机","1WG4.2Q-100","配套发动机功率:4.2kW","标定功率4.2KW，转速3600R/MIN，170FA,汽油机，手拉绳式起动，直联，齿轮传动，R150旱地刀，安装刀数24把。","T202233690017","2027-07-31","4.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[304,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WGQD4.0-100","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0kW、配套发动机标定转速：3600r/min、结构型式：手持式、整机外形尺寸：1500X1000X970mm、配套发动机起动方式：手拉起动、配套发动机燃油种类：汽油、工作幅宽:1000mm、发动机输出传动方式：皮带传动、刀辊传动方式：链条传动、主离合器型式：张紧轮式、主离合器状态：常开、旋耕刀型式：旱地刀、刀辊总安装刀数:24。","T202250500126","2027-06-30","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[305,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","威马农机股份有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100E","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率：4.0kW、配套发动机标定转速：3600r/min、结构型式：手持式、整机外形尺寸：1570X1060X1030mm、配套发动机起动方式：手拉起动、配套发动机燃油种类：汽油、工作幅宽:1000mm、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开、旋耕刀型式：旱地刀、刀辊总安装刀数:24。","T202250500127","2027-06-30","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[306,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","潍坊昊信农业装备有限公司","微型耕耘机","1WGQ4.0-70","配套发动机功率:4.0kW","型号名称:1WGQ-70型 微型耕耘机，结构型式：手持式，整机外形尺寸（长*宽*高）mm：1460*720*960，作业速度m/s:0.1-0.3,扶把振动小于等于12，工作幅宽：700mm，发动机输出传动方式：皮带传动，刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度：左右各45度，上下各45度，刀辊设计转速r/min:55-100,刀辊最大回转半径\n：145mm,总安装刀数18把，旋耕刀形式：刀座式，主离合器型式：张紧式，主离合器状态：常开","T202237370097","2027-07-04","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[307,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","浙江欧欧动力机械有限公司","微耕机","1WGC6.3-73","配套发动机功率:6.3kW","结构型式：后置式；外形尺寸：1800×780×1000mm；配套发动机标定功率：6.3kW；工作幅宽：730mm。","T202233690024","2027-07-31","6.3","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[308,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","浙江欧欧动力机械有限公司","微耕机","1WGQ4.0-70","配套发动机功率:4kW","结构型式：手持式；整机外形尺寸（长×宽×高）：1300×705×900mm；配套发动机标定功率：4.0kW；作业幅宽：700mm。","T202233690023","2027-07-31","4.0","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[309,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","浙江千正机电科技有限公司","微耕机","1WGC4.0-100","配套发动机功率:4kW","型号名称：1WGC4.0-100微耕机；结构型式：手持式；配套发动机型号名称：JM173F柴油机；配套发动机生产企业：无锡凯奥动力机械有限公司；配套发动机标定功率：4kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：柴油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1500×1000×950mm；作业速度：0.1~0.3m/s；扶把振动：≤50m/s2；作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2；工作幅宽：1000mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0（°）；扶把调整幅度（垂直方向）：30（°）刀辊设计转速：127r/min；刀辊最大回转半径：170mm；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：旱地耕刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；","T202269690185","2027-09-19","","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[310,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","浙江千正机电科技有限公司","微耕机","1WGQ4.0-100A","配套发动机功率:4kW","型号名称：1WGQ4.0-100A微耕机；结构型式：手持式；配套发动机型号名称：JM170F/P汽油机；配套发动机生产企业：重庆蛟马动力科技有限公司；配套发动机标定功率：4kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1420×1000×980mm；：作业速度：0.1~0.3m/s；扶把振动：≤50m/s2；作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；工作幅宽：1000mm；发动机输出传动方式：；直联刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0（°）；扶把调整幅度（垂直方向）：30（°）；刀辊设计转速：127r/min；刀辊最大回转半径170mm；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：旱地耕刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；","T202269690184","2027-09-19","","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[311,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","浙江千正机电科技有限公司","微耕机","1WGQ4.0-100Q","配套发动机功率:4kW","型号名称：1WGQ4.0-100Q微耕机；结构型式：手持式；配套发动机型号名称：JM170F/P汽油机；配套发动机生产企业：重庆蛟马动力科技有限公司；配套发动机标定功率：4kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1320×1000×980mm；作业速度：0.1~0.3m/s；扶把振动：≤50m/s2；作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；工作幅宽：1000mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0（°）；扶把调整幅度（垂直方向）：30（°）；刀辊设计转速：127r/min；刀辊最大回转半径：170mm；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：旱地耕刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；","T202269690183","2027-09-19","","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[312,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆驰马机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","柴油机动力；型号KAGF450 、标定功率：6.3kw 、标定转速：3600 r/min外形尺寸（长×宽×高)mm：1820×1360×1060；工作幅宽(cm)135；结构质量（kg）：120；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：38；主离合器型式：摩擦片式（常开）","T202250500089","2027-04-01","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[313,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆驰马机械制造有限公司","微耕机","1WGQD4.0-80","配套发动机功率:4.0kW","结构型式:手持式；配套发动机型号:SR170F/P汽油机；标定功率:4.0kw,标定转速:3600r/min；起动方式:手拉起动；整机外形尺寸(长mm×宽mm×高mm):1620×810×870；；发动机输出传动方式:皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；旋耕刀型号:旱地刀；主离合器型式:张紧轮式。总安装刀数：24把；耕宽::800mm；作业速度:0.1-0.3(m/s)；作业小时生产率:≥0.04(hm2/(h.m))；单位作业面积燃油消耗量:≤35(kg/hm2)；","T202250500059","2027-03-02","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[314,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆驰马机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机：SR170F/P汽油机；；标定功率：4.0kw，标定转速：3600 r/min； 结构型式：手持式起动方式：手拉起动；整机外形尺寸（长 mm×宽 mm×高 mm）：1650×1010×990；传动方式：齿轮传动；连接方式：直联式；扶把调整幅度：水平方向（0°），垂直方向（150°）；刀辊转速：慢档(100r/min)，快档(140 r/min)；刀辊最大回转半径：180mm；总安装刀数：24把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；耕宽：1000mm；作业速度：0.1-0.3（m/s）；作业小时生产率：≥0.04（hm2/(h.m)）；单位作业面积燃油消耗量：≤35（kg/ hm2）","T202250500058","2027-03-02","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[315,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆东嶙机电有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-82","配套发动机功率:4.05kW","结构型式：手持式；配套发动机型号名称：KM173FB柴油机（国四）；配套发动机生产企业：无锡华源凯马发动机有限公司；配套发动机标定功率KW：4.05；配套发动机标定转速r/min：3600；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：柴油；整机外形尺寸（长*宽*高）mm:1560*840*1050；作业速度m/s：0.1～0.3；扶把振动m/s² ≤ 50；作业小时生产率 hm²/(h﹒m)≥0.04 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm² ≤ 30 ；工作幅宽mm：820；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（°）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（°）：210；刀辊设计转速r/min：1档：55；2档：115；3档：165；刀辊最大回转半径mm：160；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202250500167","2027-09-27","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[316,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆东嶙机电有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-82-A","配套发动机功率:4.05kW","结构型式：手持式；配套发动机型号名称：KM173FB柴油机（国四）；配套发动机生产企业：无锡华源凯马发动机有限公司；配套发动机标定功率KW：4.05；配套发动机标定转速r/min：3600；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：柴油；整机外形尺寸（长*宽*高）mm:1560*830*1050；作业速度m/s：0.1～0.3；扶把振动m/s² ≤ 50；作业小时生产率 hm²/(h﹒m)≥0.04 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm² ≤ 30 ；工作幅宽mm：820；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（°）：90 ；扶把调整幅度（垂直方向）（°）：40；刀辊设计转速r/min：1档：55；2档：115；3档：165；刀辊最大回转半径mm：160；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202250500167","2027-09-27","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[317,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆东嶙机电有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-81","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率KW：4.0；配套发动机标定转速r/min：3800；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长*宽*高）mm:1560*830*1050；作业速度m/s：0.1～0.3； 扶把振动m/s² ≤ 50；作业小时生产率 hm²/(h﹒m)≥0.04 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm² ≤ 35 ；工作幅宽mm：810；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（°）：90 ；扶把调整幅度（垂直方向）（°）：40；刀辊设计转速r/min：1档：60；2档：120；3档：175；刀辊最大回转半径mm：160；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202250500171","2027-09-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[318,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆东嶙机电有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-81-A","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率KW：4.0；配套发动机标定转速r/min：3600；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长*宽*高）mm:1560*830*1050；作业速度m/s：0.1～0.3； 扶把振动m/s² ≤ 50；作业小时生产率 hm²/(h﹒m)≥0.04 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm² ≤ 35 ；工作幅宽mm：810；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（°）：90 ；扶把调整幅度（垂直方向）（°）：40；刀辊设计转速r/min：1档：55；2档：115；3档：165；刀辊最大回转半径mm：160；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202250500171","2027-09-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[319,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆东嶙机电有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-82","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率KW：4.0；配套发动机标定转速r/min：3800；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长*宽*高）mm:1560*840*1050；作业速度m/s：0.1～0.3；扶把振动m/s² ≤ 50；作业小时生产率 hm²/(h﹒m)≥0.04 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm² ≤ 35 ；工作幅宽mm：820；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（°）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（°）：210；刀辊设计转速r/min：1档：60；2档：120；3档：175；刀辊最大回转半径mm：160；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202250500171","2027-09-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[320,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆东嶙机电有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-82-A","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式；配套发动机标定功率KW：4.0；配套发动机标定转速r/min：3600；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长*宽*高）mm:1560*840*1050；作业速度m/s：0.1～0.3； 扶把振动m/s² ≤ 50；作业小时生产率 hm²/(h﹒m)≥0.04 ；单位作业面积燃油消耗量kg/hm² ≤ 35 ；工作幅宽mm：820；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）（°）：0 ；扶把调整幅度（垂直方向）（°）：210；刀辊设计转速r/min：1档：55；2档：115；3档：165；刀辊最大回转半径mm：160；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202250500171","2027-09-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[321,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆耕鑫科技有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","配套发动机标定功率4.1KW,配套发动机标定转速3600r/min,配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：柴油，整机外形尺寸（长×宽×高）1650×1060×1000mm，作业速度0.1~0.3m/s，作业小时生产率≥0.04hm²/(h•m),单位作业面积燃油消耗量≤30kg/hm²,工作幅宽1050mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊设计转速：快档125r/min,慢档70r/min,，刀辊最大回转半径180mm，刀辊总安装刀数32，旋耕刀型式：旱地刀。","T202150500010","2026-02-01","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[322,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆耕鑫科技有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","配套发动机标定功率6.3KW，配套发动机标定转速3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：柴油，整机外形尺寸（长×宽×高）1650×1360×1000mm，作业速度0.1~0.3m/s，作业小时生产率≥0.04hm²/(h•m),单位作业面积燃油消耗量≤30kg/hm²,工作幅宽1350mm，发动机传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊设计转速：快档125r/min,慢档70r/min,刀辊最大回转半径180mm，刀辊总安装刀数38，旋耕刀型式：旱地刀。","T202150500009","2026-02-01","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[323,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆耕鑫科技有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机标定功率4.0KW，配套发动机标定转速3600r/min,配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）16009×60×950mm，作业速度0.1~0.3m/s,作业小时生产率≥0.04hm²/(h•m),单位作业面积燃油消耗量≤35kg/hm²，工作幅宽950mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，到辊设计转速：快档140r/min,慢档100r/min,刀辊最大回转半径180mm，刀辊总安装数24，旋耕刀型式：旱地刀。","T202150500011","2026-02-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[324,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆家户农机有限公司","微耕机","现：1WG4.05-100FC-ZC（G4）（原：1WG4.05-100FC-ZC）","配套发动机功率:4.05kW","1.外形尺寸(长×宽×高)(MM):1580×1010×920；2.配套标定功率:4.05KW；3.标定转速(R/MIN):3600；4.传动方式发动机输出:直联；5.传动方式刀辊:齿轮传动；6.刀辊最大回转半径(MM):180:7.总安装刀数:24把；8.主离合器型式:摩擦片式9.旋耕刀型式：旱地刀","T201950500251","2024-12-25","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[325,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆家户农机有限公司","微耕机","现：1WGCZ4.1-100（G4）（原：1WGCZ4.1-100）","配套发动机功率:4.1kW","1.外形尺寸(长×宽×高)(MM):1550×1010×1000；2.配套标定功率:4.1KW；3.标定转速(R/MIN):3600；4.传动方式发动机输出:直联；5.传动方式刀辊:齿轮传动；6.刀辊最大回转半径(MM):180:7.总安装刀数:24把；8.主离合器型式:摩擦片式","T202150500255","2026-08-19","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[326,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆家户农机有限公司","微耕机","现：1WGCZ6.3-135（G4）（原：1WGCZ6.3-135）","配套发动机功率:6.3kW","1.外形尺寸(长×宽×高)(MM):1700×1360×1100；2.配套标定功率:6.3KW；3.标定转速(R/MIN):3600；4.传动方式发动机输出:直联；5.传动方式刀辊:齿轮传动；6.刀辊最大回转半径(MM):180:7.总安装刀数:38把；8.主离合器型式:摩擦片式","T202150500255","2026-08-19","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[327,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆箭驰机械有限公司","微耕机","1WGCZ6.4-105","配套发动机功率:6.4kW","结构形式：手持式，发动机标定功率：6.4（KW），发动机额定转速：3600（r/min），发动机起动方式：手拉起动，发动机燃油种类：柴油，外形尺寸（长x宽x高）：1700x1060x1000(mm)，作业速度：0.1-0.3（m/s）,扶把振动：≤50（m/s2），作业小时生产率：≥0.04（h㎡/(h·m)）单位作业面积燃油消耗量：≤30（kg/h㎡），工作幅宽：1050（mm），发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度（水平方向）：0（°），扶把调整幅度（垂直方向）：115（°），刀辊转速：I档：60；II档：120；III档:150（r/min），刀辊最大回转半径：175（mm），刀辊总安装刀数：32，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","T202250500117","2027-05-26","6.4","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[328,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆箭驰机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95C","配套发动机功率:4.0kW","结构形式：手持式，发动机标定功率：4.0（KW），发动机额定转速：3600（r/min），发动机起动方式：手拉起动，发动机燃油种类：汽油，外形尺寸（长x宽x高）：1550x960x975(mm)，作业速度：0.1-0.3（m/s）,扶把振动：≤50（m/s2），作业小时生产率：≥0.04（h㎡/(h·m)）单位作业面积燃油消耗量：≤35（kg/h㎡），工作幅宽：950（mm），发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度（水平方向）：0（°），扶把调整幅度（垂直方向）：220（°），刀辊转速：I档：85；II档：130；III档:150（r/min），刀辊最大回转半径：175（mm），刀辊总安装刀数：32，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","T202250500115","2027-05-26","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[329,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆箭驰机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95C-1","配套发动机功率:4.0kW","结构形式：手持式，发动机标定功率：4.0（KW），发动机额定转速：3600（r/min），发动机起动方式：手拉起动，发动机燃油种类：汽油，外形尺寸（长x宽x高）：1500x960x965(mm)，作业速度：0.1-0.3（m/s）,扶把振动：≤50（m/s2），作业小时生产率：≥0.04（h㎡/(h·m)）单位作业面积燃油消耗量：≤35（kg/h㎡），工作幅宽：950（mm），发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度（水平方向）：0（°），扶把调整幅度（垂直方向）：220（°），刀辊转速：I档：85；II档：130；III档:150（r/min），刀辊最大回转半径：175（mm），刀辊总安装刀数：32，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","T202250500115","2027-05-26","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[330,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆箭驰机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95C-2","配套发动机功率:4.0kW","结构形式：手持式，发动机标定功率：4.0（KW），发动机额定转速：3600（r/min），发动机起动方式：手拉起动，发动机燃油种类：汽油，外形尺寸（长x宽x高）：1500x960x970(mm)，作业速度：0.1-0.3（m/s）,扶把振动：≤50（m/s2），作业小时生产率：≥0.04（h㎡/(h·m)）单位作业面积燃油消耗量：≤35（kg/h㎡），工作幅宽：950（mm），发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度（水平方向）：0（°），扶把调整幅度（垂直方向）：220（°），刀辊转速：慢档：80；快档：125（r/min），刀辊最大回转半径：175（mm），刀辊总安装刀数：32，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","T202250500115","2027-05-26","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[331,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆箭驰机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95C-3","配套发动机功率:4.0kW","结构形式：手持式，发动机标定功率：4.0（KW），发动机额定转速：3600（r/min），发动机起动方式：手拉起动，发动机燃油种类：汽油，外形尺寸（长x宽x高）：1500x960x960(mm)，作业速度：0.1-0.3（m/s）,扶把振动：≤50（m/s2），作业小时生产率：≥0.04（h㎡/(h·m)）单位作业面积燃油消耗量：≤35（kg/h㎡），工作幅宽：950（mm），发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度（水平方向）：0（°），扶把调整幅度（垂直方向）：105（°），刀辊转速：慢档：80；快档：125（r/min），刀辊最大回转半径：175（mm），刀辊总安装刀数：32，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。","T202250500115","2027-05-26","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[332,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆骏豪机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-100","配套发动机功率:4.05kW","柴油发动机厂家：无锡凯奥动力机械有限公司；动力型号：KAGF320柴油机；功率：4.05KW；转速：3600转；燃油：柴油；排放阶段：第四阶段排放；外形尺寸（长×宽×高)mm：1550×1010×1000；工作幅宽(cm)100；结构质量（kg）：80；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：常开离合。","T202250500176","2027-09-27","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[333,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆骏豪机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-100B","配套发动机功率:4.05kW","柴油发动机厂家：无锡凯奥动力机械有限公司；动力型号：KAGF320柴油机；功率：4.05KW；转速：3600转；燃油：柴油；排放阶段：第四阶段排放；外形尺寸（长×宽×高)mm：1500×1060×950；工作幅宽(cm)100；结构质量（kg）：60；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：常开离合。","T202250500176","2027-09-27","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[334,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆骏豪机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","柴油发动机厂家：无锡凯奥动力机械有限公司；动力型号：KAGF350柴油机；功率：4.1KW；转速：3600转；燃油：柴油；排放阶段：第四阶段排放；外形尺寸（长×宽×高)mm：1700×1060×1000；工作幅宽(cm)105；结构质量（kg）：100；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：常开离合。","T202250500176","2027-09-27","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[335,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆骏豪机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105S","配套发动机功率:4.1kW","柴油发动机厂家：无锡凯奥动力机械有限公司；动力型号：KAGF350柴油机；功率：4.1KW；转速：3600转；燃油：柴油；排放阶段：第四阶段排放；外形尺寸（长×宽×高)mm：1600×1060×1000；工作幅宽(cm)105；结构质量（kg）：90；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：常开离合。","T202250500176","2027-09-27","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[336,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆骏豪机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","柴油发动机厂家：无锡凯奥动力机械有限公司；动力型号：KAGF450柴油机；功率：6.3KW；转速：3600转；燃油：柴油；排放阶段：第四阶段排放；外形尺寸（长×宽×高)mm：1700×1360×1000；工作幅宽(cm)135；结构质量（kg）：110；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：38；主离合器型式：常开离合。","T202250500176","2027-09-27","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[337,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆骏豪机械制造有限公司","微耕机","1WGQD4.0-90","配套发动机功率:4.0kW","功率：4.0KW；转速：3600转；燃油：汽油；排放阶段：第二阶段排放；外形尺寸（长×宽×高)mm：1500×910×900；工作幅宽(cm)90；结构质量（kg）：50；传动方式（发动机输出）：皮带；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：张紧离合","T202250500178","2027-09-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[338,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆骏豪机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-60C","配套发动机功率:4.0kW","功率：4.0KW；转速：3600转；燃油：汽油；外形尺寸（长×宽×高)mm：1400×750×1000；工作幅宽(cm)60；结构质量（kg）：40；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：常开离合。","T202250500177","2027-09-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[339,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆骏豪机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95","配套发动机功率:4.0kW","功率：4.0KW；转速：3600转；燃油：汽油；外形尺寸（长×宽×高)mm：1550×960×1000；工作幅宽(cm)95；结构质量（kg）：50；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：常开离合。","T202250500177","2027-09-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[340,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆骏豪机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95B","配套发动机功率:4.0kW","功率：4.0KW；转速：3600转；燃油：汽油；外形尺寸（长×宽×高)mm：1550×960×960；工作幅宽(cm)95；结构质量（kg）：40；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：常开离合。","T202250500177","2027-09-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[341,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆骏豪机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95E","配套发动机功率:4.0kW","功率：4.0KW；转速：3600转；燃油：汽油；外形尺寸（长×宽×高)mm：1500×960×1000；工作幅宽(cm)95；结构质量（kg）：40；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：常开离合。","T202250500177","2027-09-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[342,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆凯马农机有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-95-A","配套发动机功率:4.05kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1640×960×1000；工作幅宽(cm)95；结构质量：105kg；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；总安装刀数量(把)：32；主离合器型式：摩擦片式。","T202150500440","2026-12-29","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[343,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆凯马农机有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-95-B","配套发动机功率:4.05kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1550×960×1000；工作幅宽(cm)95；结构质量：95kg；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；总安装刀数量(把)：32；主离合器型式：摩擦片式。","T202150500440","2026-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[344,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆凯马农机有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-95-C","配套发动机功率:4.05kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1650×960×960；工作幅宽(cm)95；结构质量：95kg；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；总安装刀数量(把)：32；主离合器型式：摩擦片式。","T202150500440","2026-12-29","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[345,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆凯马农机有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-95-D","配套发动机功率:4.05kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1550×960×960；工作幅宽(cm)95；结构质量：92kg；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；总安装刀数量(把)：32；主离合器型式：摩擦片式。","T202150500440","2026-12-29","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[346,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆凯马农机有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-95-E","配套发动机功率:4.05kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1500×960×960；工作幅宽(cm)95；结构质量：99kg；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；总安装刀数量(把)：32；主离合器型式：摩擦片式。","T202150500440","2026-12-29","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[347,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆凯马农机有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1700×1060×1000；工作幅宽(cm)105；结构质量：110kg；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；总安装刀数量(把)：32；主离合器型式：摩擦片式。","T202150500440","2026-12-29","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[348,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆凯马农机有限公司","微耕机","1WGCZ5.3-130","配套发动机功率:5.3kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1760×1310×930；工作幅宽(cm)130；结构质量（kg）：100；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；总安装刀数量(把)：40；主离合器型式：常开。","T202150500114","2026-02-01","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[349,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆凯马农机有限公司","微耕机","1WGCZ5.3-130-A","配套发动机功率:5.3kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1700×1310×1000；工作幅宽(cm)130；结构质量：132kg；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；总安装刀数量(把)：38；主离合器型式：摩擦片式。","T202150500440","2026-12-29","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[350,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆凯马农机有限公司","微耕机","1WGCZ5.7-130","配套发动机功率:5.7kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1700×1310×1000；工作幅宽(cm)130；结构质量：130kg；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；总安装刀数量(把)：38；主离合器型式：摩擦片式。","T202150500440","2026-12-29","5.7","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[351,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆凯马农机有限公司","微耕机","1WGCZ6.2-130-A","配套发动机功率:6.2kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1700×1310×1000；工作幅宽(cm)130；结构质量：130kg；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；总安装刀数量(把)：38；主离合器型式：摩擦片常开式。","T202150500440","2026-12-29","6.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[352,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆凯马农机有限公司","微耕机","1WGCZ6.2-130-B","配套发动机功率:6.2kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1800×1310×1000；工作幅宽(cm)130；结构质量：135kg；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；总安装刀数量(把)：38；主离合器型式：摩擦片式。","T202150500440","2026-12-29","6.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[353,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆凯马农机有限公司","微耕机","1WGQD4.0-95-A","配套发动机功率:4/0kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1470×960×850；工作幅宽(cm)95；结构质量：90kg；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型式：旱地刀；总安装刀数量(把)：32；主离合器型式：张紧轮式。","T202150500415","2026-12-12","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[354,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆凯马农机有限公司","微耕机","1WGQD4.0-95-B","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1470×960×850；工作幅宽(cm)95；传动方式（发动机输出）：皮带传动；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型式：旱地刀；总安装刀数量(把)：32；主离合器型式：张紧轮常开式。","T202150500415","2026-12-12","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[355,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆凯马农机有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95-A","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1600×960×1000；工作幅宽(cm)95；结构质量：97kg；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；总安装刀数量(把)：32；主离合器型式：常开。   \n                            \n。","T202150500441","2026-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[356,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆凯马农机有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95-B","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1550×960×1000；工作幅宽(cm)95；结构质量：90kg；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；总安装刀数量(把)：32；主离合器型式：摩擦片式","T202150500441","2026-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[357,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆凯马农机有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95-C","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1500×960×960；工作幅宽(cm)95；结构质量：90kg；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；总安装刀数量(把)：32；主离合器型式：摩擦片式。","T202150500441","2026-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[358,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆凯马农机有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95-D","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1600×960×960；工作幅宽(cm)95；结构质量：90kg；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；总安装刀数量(把)：32；主离合器型式：摩擦片式。","T202150500441","2026-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[359,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆凯马农机有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95-E","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1500×960×960；工作幅宽(cm)95；结构质量：90kg；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；总安装刀数量(把)：32；主离合器型式：摩擦片式。","T202150500441","2026-12-29","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[360,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆康博特机械有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-100B","配套发动机功率:4.05kW","配套发动机型号名称：KM173FAD柴油机；配套发动机标定功率：4.05KW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作幅宽：1000mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀","T202150500377","2026-11-18","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[361,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆康博特机械有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-100C","配套发动机功率:4.05kW","配套发动机型号名称：KM173FAD柴油机；配套发动机标定功率：4.05KW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作幅宽：1000mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀","T202150500377","2026-11-18","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[362,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆康博特机械有限公司","微耕机","1WGQD4.0-33","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机型号：YH170F/P；配套发动机标定功率：4.0KW；配套发动机制造生产企业：重庆耀虎动力机械有限公司；排放阶段：国家第二阶段","T202150500380","2026-11-18","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[363,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆康博特机械有限公司","微耕机","1WGQD4.0-33A","配套发动机功率:4.0kW","配套发动机型号：YH170F/P；配套发动机标定功率：4.0KW；配套发动机标定转速：3600r/min；工作幅宽：330mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀棍传动方式：链条传动；旋耕刀型式：旱地刀","T202150500380","2026-11-18","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[364,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆康搏斯动力设备有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135B","配套发动机功率:6.3kW","配套发动机标定功率: 6.3KW  配套发动机标定转速：3600r/min  配套发动机起动方式：手拉起动 配套发动机燃油种类: 柴油  作业速度： 0.1～0.3m/s 扶把振动：≤50m/s2 作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m) 单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2 工作幅宽： 1350mm 发动机输出传动方式： 直联 刀辊传动方式:齿轮传动  扶把调整幅度（垂直方向）：190°  刀辊设计转速（r/min）：慢档86，快档145，刀辊最大回转半径：180mm 刀辊总安装刀数：40 旋耕刀型式：旱地刀 主离合器型式：摩擦片式 主离合器状态：常开","T202250500090","2027-04-01","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[365,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆力宁机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-95FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","结构形式:手持式、配套发动机标定功率：4.0kW、配套发动机标定转速：3600r/min、配套发动机起动方式：手拉起动、配套发动机燃油种类：汽油、整机外形尺寸（长*宽*高）：1600*960*1000/mm、作业速度：0.1~0.3m/s、扶把振动：≤50m/s²、作业小时生产率：≥0.04hm²/h●m、单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²、工作幅宽：950mm、发动机输出传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、扶把调整幅度（水平方向）：0（○）、扶把调整幅度（垂直方向）：130（○）、刀辊设计转速：慢档：105r/min、快档135r/min、刀辊最大回转半径：180mm、刀辊总安装刀数：24、旋耕刀型式：Ⅱ型旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。","T202250500182","2027-09-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[366,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆尚远机械制造有限公司","微耕机","1WG4.0-65FQ-ZC","配套发动机功率:4.0kW","汽油机，配套标定功率：4.0（kW），标定转速3600r/min的汽油发动机；传动方式：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊总安装刀数：24把；行走轮形式：胶轮；离合方式：摩擦片式；扶手是否可调：是；耕宽：65cm；耕深：≥10cm","T201950500185","2024-10-07","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[367,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆市大足区柳春立机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-95","配套发动机功率:4.05kW","1WGCZ4.05-95型微耕机,结构型式为手持式。配套标定功率4.05kW，标定转速3600 r／min的柴油发动机，发动机到变速箱连接方式为直联，变速箱内为齿轮传动，离合器为摩擦片式常开离合，配套行走轮直径为310mm,配套发动机起动方式为手拉起动，配套发动机燃油种类为柴油，整机外形尺寸（长×宽×高）1600×960×1000mm，作业速度0.1～0.3m/s，扶把振动≤50m/s²，作业小时生产率≥0.04kg/hm2，工作幅宽950mm，发动机输出传动方式为直联，刀辊传动方式为齿轮传动，扶把水平方向调整幅度为0°，扶把垂直方向调整幅度110°，刀辊设计转速慢档：75r/min；快档：120r/min，刀辊最大回转半径175mm，刀辊总安装刀数24，旋耕刀型号，为旱地刀，主离合器型式是摩擦片式，主离合器状态是常开","T202250500073","2027-04-01","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[368,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆市大足区柳春立机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105","配套发动机功率:4.1kW","1WGCZ4.1-105型微耕机,结构型式为手持式。配套标定功率4.1kW，配套发动机标定转速3600r/min,配套发动机起动方式为手拉起动，发动机到变速箱连接方式为直联，变速箱内为齿轮传动，配套行走轮直径为360mm,配套发动机燃油种类为柴油，整机外形尺寸（长×宽×高）1700×1060×1000mm，作业速度0.1～0.3m/s，扶把振动≤50m/s²，作业小时生产率≥0.04kg/hm2，工作幅宽1050mm，发动机输出传动方式为直联，刀辊传动方式为齿轮传动，扶把水平方向调整幅度为0°，扶把垂直方向调整幅度125°，刀辊设计转速慢档：105r/min；快档：140r/min，刀辊最大回转半径170mm，刀辊总安装刀数24，旋耕刀型号，为旱地刀，主离合器型式是摩擦片式,主离合器状态为常开.","T202250500073","2027-04-01","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[369,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆市大足区柳春立机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ5.3-135","配套发动机功率:5.3kW","1WGCZ5.3-135型微耕机,结构型式为手持式。配套标定功率5.3kW，标定转速3000 r／min的柴油发动机，发动机到变速箱连接方式为直联，变速箱内为齿轮传动，离合器为摩擦片式常开离合，配套行走轮直径为360mm,配套发动机起动方式为手拉起动，配套发动机燃油种类为柴油，整机外形尺寸（长×宽×高）1750×1360×1000mm，作业速度0.1～0.3m/s，扶把振动≤50m/s²，作业小时生产率≥0.04kg/hm2，工作幅宽1350mm，发动机输出传动方式为直联，刀辊传动方式为齿轮传动，扶把水平方向调整幅度为0°，扶把垂直方向调整幅度125°，刀辊设计转速慢档：80r/min；快档：135r/min，刀辊最大回转半径170mm，刀辊总安装刀数38，旋耕刀型号，为旱地刀，主离合器型式是摩擦片式，主离合器状态是常开","T202250500073","2027-04-01","5.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[370,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆市大足区柳春立机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ5.7-135","配套发动机功率:5.7kW","1WGCZ5.7-135型微耕机,结构型式为手持式。配套标定功率5.7kW，标定转速3000 r／min的柴油发动机，发动机到变速箱连接方式为直联，变速箱内为齿轮传动，离合器为摩擦片式常开离合，配套行走轮直径为360mm,配套发动机起动方式为手拉起动，配套发动机燃油种类为柴油，整机外形尺寸（长×宽×高）1750×1360×1000mm，作业速度0.1～0.3m/s，扶把振动≤50m/s²，作业小时生产率≥0.04kg/hm2，工作幅宽1350mm，发动机输出传动方式为直联，刀辊传动方式为齿轮传动，扶把水平方向调整幅度为0°，扶把垂直方向调整幅度125°，刀辊设计转速慢档：80r/min；快档：135r/min，刀辊最大回转半径170mm，刀辊总安装刀数38，旋耕刀型号，为旱地刀，主离合器型式是摩擦片式，主离合器状态是常开","T202250500073","2027-04-01","5.7","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[371,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆市大足区柳春立机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ6.2-135","配套发动机功率:6.2kW","1WGCZ6.2-135型微耕机,结构型式为手持式。配套标定功率6.2kW，标定转速3000 r／min的柴油发动机，发动机到变速箱连接方式为直联，变速箱内为齿轮传动，离合器为摩擦片式常开离合，配套行走轮直径为360mm,配套发动机起动方式为手拉起动，配套发动机燃油种类为柴油，整机外形尺寸（长×宽×高）1750×1360×1000mm，作业速度0.1～0.3m/s，扶把振动≤50m/s²，作业小时生产率≥0.04kg/hm2，工作幅宽1350mm，发动机输出传动方式为直联，刀辊传动方式为齿轮传动，扶把水平方向调整幅度为0°，扶把垂直方向调整幅度125°，刀辊设计转速慢档：80r/min；快档：135r/min，刀辊最大回转半径170mm，刀辊总安装刀数38，旋耕刀型号，为旱地刀，主离合器型式是摩擦片式，主离合器状态是常开","T202250500073","2027-04-01","6.2","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[372,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆市大足区柳春立机械制造有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","1WGCZ6.3-135型微耕机,结构型式为手持式。配套标定功率6.3kW，标定转速3600 r／min的柴油发动机，发动机到变速箱连接方式为直联，变速箱内为齿轮传动，离合器为摩擦片式常开离合，配套行走轮直径为360mm,配套发动机起动方式为手拉起动，配套发动机燃油种类为柴油，整机外形尺寸（长×宽×高）1750×1360×1000mm，作业速度0.1～0.3m/s，扶把振动≤50m/s²，作业小时生产率≥0.04kg/hm2，工作幅宽1350mm，发动机输出传动方式为直联，刀辊传动方式为齿轮传动，扶把水平方向调整幅度为0°，扶把垂直方向调整幅度125°，刀辊设计转速慢档：105r/min；快档：140r/min，刀辊最大回转半径170mm，刀辊总安装刀数38，旋耕刀型号，为旱地刀，主离合器型式是摩擦片式，主离合器状态是常开","T202250500073","2027-04-01","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[373,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆市大足区柳春立机械制造有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-95","配套发动机功率:4.0kW","1WGQZ4.0-95型微耕机，结构型式为手持式。配套标定功率4.0kW，标定转速3600r／min的汽油发动机，发动机到变速箱连接方式为直联，变速箱内为齿轮传动，离合器为摩擦片式常开离合，配套行走轮直径为310mm,配套发动机起动方式为手拉起动，配套发动机燃油种类为汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）1600×960×1000mm，作业速度为0.1～0.3m/s，扶把振动≤50m/s²，作业小时生产率≥0.04hm2/(h·m)，单位作业面积燃油消耗量≤35kg/hm2，工作幅宽为950mm，发动机输出传动方式是直联，刀辊传动方式是齿轮传动，扶把水平方向调整幅度为0°，扶把垂直方向调整幅度为115°，刀辊设计转速为慢档：80r/min；快档：140r/min，刀辊最大回转半径为175mm，刀辊总安装刀数24，旋耕刀形式为旱地刀，主离合器型式是摩擦片式，离合器状态伟敞开模式。\n，\n\n，","T202250500072","2027-04-01","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[374,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆雄展农业有限公司","微耕机","1WGCZ4.05-105","配套发动机功率:4.05kW","结构型式：手持式；配套发动机型号名称：KAGF320柴油机（国四）；配套发动机生产企业：无锡凯奥动力机械有限公司；配套发动机标定功率kW:4.05；配套发动机标定转速r/min:3600；配套发动机起动方式:手拉起动；配套发动机燃油种类:柴油；整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1550×1060×1000；作业速度m/s:0.1～0.3；作业小时生产率hm2/（h·m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:≤30；工作幅宽mm：1050；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（゜）：0；扶把调整幅度垂直方向（゜）：95；刀辊设计转速r/min：快档：125，慢档：90；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202250500164","2027-09-27","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[375,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆雄展农业有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-105A","配套发动机功率:4.1kW","结构型式：手持式；配套发动机型号名称：KAGF350柴油机（国四）；配套发动机生产企业：无锡凯奥动力机械有限公司；配套发动机标定功率kW:4.1；配套发动机标定转速r/min:3600；配套发动机起动方式:手拉起动；配套发动机燃油种类:柴油；整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1650×1060×1000；作业速度m/s:0.1～0.3；作业小时生产率hm2/（h·m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:≤30；工作幅宽mm：1050；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（゜）：0；扶把调整幅度垂直方向（゜）：130；刀辊设计转速r/min：快档：135，慢档：90；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202250500164","2027-09-27","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[376,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆雄展农业有限公司","微耕机","1WGCZ4.1-120","配套发动机功率:4.1kW","结构型式：手持式；配套发动机型号名称：KAGF350柴油机（国四）；配套发动机生产企业：无锡凯奥动力机械有限公司；配套发动机标定功率kW:4.1；配套发动机标定转速r/min:3600；配套发动机起动方式:手拉起动；配套发动机燃油种类:柴油；整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1750×1200×1000；作业速度m/s:0.1～0.3；作业小时生产率hm2/（h·m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:≤30；工作幅宽mm：1200；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（゜）：0；扶把调整幅度垂直方向（゜）：93；刀辊设计转速r/min：快档：150，慢档：80；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：32；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202250500164","2027-09-27","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[377,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆雄展农业有限公司","微耕机","1WGCZ6.3-135","配套发动机功率:6.3kW","结构型式：手持式；配套发动机型号名称：KAGF450柴油机（国四）；配套发动机生产企业：无锡凯奥动力机械有限公司；配套发动机标定功率kW:6.3；配套发动机标定转速r/min:3600；配套发动机起动方式:手拉起动；配套发动机燃油种类:柴油；整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1750×1360×1000；作业速度m/s:0.1～0.3；作业小时生产率hm2/（h·m）:≥0.04；单位作业面积燃油消耗量kg/hm2:≤30；工作幅宽mm：1350；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度水平方向（゜）：0；扶把调整幅度垂直方向（゜）：93；刀辊设计转速r/min：快档：150，慢档：80；刀辊最大回转半径mm：180；刀辊总安装刀数：38；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。","T202250500164","2027-09-27","6.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[378,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆雄展农业有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-100","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：手持式，配套发动机标定功率kW:4.0，标定转速r/min:3600，起动方式:手拉起动；配套发动机燃油种类:汽油；外形尺寸（长×宽×高）mm:1550×1010×990,作业速度 m/s: 0.1～0.3，扶把振动m/s2：≤50，作业小时生产率 h㎡/（h.m）: ≥0.04，单位作业面积燃油消耗量 kg/ h㎡: ≤35，工作幅宽mm：1000，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度°:水平方向：0,垂直方向：130,刀辊设计转速 r/min ：快档130,慢档95,刀辊最大回转半径mm :180,刀辊总安装刀数:32把,旋耕刀型号:旱地刀,主离合器形式:摩擦片式，主离合器状态：常开。","T202250500131","2027-06-30","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[379,"耕整地机械","耕地机械","微型耕耘机","功率4kW及以上微耕机","重庆卓格豪斯机械有限公司","微耕机","1WGQZ4.0-90A","配套发动机功率:4.0kW","型号名称：1WGQZ4.0-90A微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4.0kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1700mm×910mm×1000mm；作业速度：0.05-0.2m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.02h㎡/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/h㎡；工作幅宽：900mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：170°；刀辊设计转速：快档：140r/min；慢档：90r/min；刀辊最大回转半径：175mm；刀辊总安装刀数：32把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；","T202250500125","2027-06-30","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[380,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","隆尧瑞泰专用设备有限公司","深松浅耕机","1SL-200","深松部件个数:5个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:400mm","结构型式：悬挂式      深松铲数量：5个       总工作幅宽（cm）：200         配套动力（kw):110.3-147          铲间距（cm):40","T202113130146","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[381,"耕整地机械","耕地机械","深松机","4-5铲凿铲式深松机","万荣县益民农机制造有限公司","深松机","1S-250","深松部件个数:4个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:500mm","配套动力范围（kW）：≥66.2；整机外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：1200×2090×1330；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；深松铲结构型式：凿铲式；深松铲排列方式：前2后3；深松铲数量：5个；铲间距：50cm；工作幅宽：250cm；深松深度：30～40cm。","晋201806","2022-12-31","88.2","购机补贴(通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[382,"耕整地机械","耕地机械","深松机","6铲及以上凿铲式深松机","隆尧瑞泰专用设备有限公司","深松浅耕机","1SL-240","深松部件个数:6个;深松铲结构型式:凿铲式:是 ;铲间距:400mm","结构型式：悬挂式       配套动力（kw）：132.3-183.4           工作状态外形尺寸（长×宽×高）cm：425×262×145        深松铲数量：6个\n铲间距：40cm             总工作幅宽：240cm","T202113130147","2026-05-23","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[383,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","长葛市俊发农机配件有限公司","双圆盘开沟机","1KS-35","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度<50cm:35cm","外形尺寸（长×宽×高）     1500mm×850mm×1230mm\n配套拖拉机标定功率         55～73.5W\n配套拖拉机动力输出轴转速   540/720r/min\n开沟沟数                   1条\n开沟刀弯刀数量             左右各15把\n刀盘数量                   2个\n开沟刀最大回转直径         1000mm\n开沟刀盘最大回转宽度       180mm（工作状态）/680mm（非工作状态）","T202261610059","2027-07-07","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[384,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","湖北豪丰农业装备有限公司","单圆盘开沟机","1K-35A","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度<50cm:35cm","配套拖拉机标定功率:36.75~88.2kW;动力输出轴转速:540/720(r/min);型号名称:1K-35A型单圆盘开沟机;结构型式:单圆盘;最终传动方式：齿轮；与拖拉机挂接方式：悬挂式；与拖拉机挂接位置：后置式；整机外形尺寸(长×宽×高):1540×995×1420mm;作业速度范围：0.58~0.79m/s;生产率：2100~3500m/s;开沟沟形：梯矩形；开沟条数：1条；开沟刀弯刀数量：12（左右各6把）；开沟直刀数量：6（左右各3把）；刀盘数量：1个；开沟刀盘最大回转直径:1100mm;开沟刀盘最大回转宽度：180mm。","T202242420051","2027-07-04","0","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[385,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","湖北豪丰农业装备有限公司","双圆盘开沟机","1KS-35A","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度<50cm:35cm","配套拖拉机标定功率:36.75~88.2kW;动力输出轴转速:540/720(r/min);型号名称:1KS-35A型双圆盘开沟机;结构型式:双圆盘;最终传动方式：齿轮；与拖拉机挂接方式：悬挂式；与拖拉机挂接位置：后置式；整机外形尺寸(长×宽×高):1550×850×1230mm;作业速度范围：0.58~0.79m/s;生产率：2100~3500m/s;开沟沟形：梯形；开沟条数：1条；开沟刀弯刀数量：30（左右各15把）；刀盘数量：2个；开沟刀盘最大回转直径:1000mm;开沟刀盘最大回转宽度：720mm。","T202242420052","2027-07-04","0","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[386,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","湖北盈农科技有限公司","农用圆盘开沟机","1KS-35","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度<50cm:35cm","型号名称：1KS-35农用圆盘开沟机；结构型式：双圆盘；最终传动方式：齿轮；与拖拉机挂接方式：悬挂式；与拖拉机挂接位置：后置式；配套拖拉机标定功率：66.1-102.9kw；配套拖拉机动力输出轴转速：540-720r/min；外形尺寸（长*宽*高）：1650mm*950mm*1150mm；作业速度范围：0.83-1.39m/s；生产率：3000-5000m/h；开沟沟形：梯形；开沟条数：1条；开沟刀弯刀数量：28把；刀盘数量：2个；开沟刀盘最大回转直径：1100mm；开沟刀盘最大回转宽度：630mm。","T202242420055","2027-07-04","0","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[387,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","江苏神农农业装备有限公司","开沟旋耕复式作业机","1KG-230","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度<50cm:16-26cm","结构型式：框架型；配套动力范围：58.8～88.2kW；工作幅宽：230cm；开沟深度：16～26cm；","T202132320579","2026-12-29","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[388,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","江苏神农农业装备有限公司","开沟机","1KJ-35","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度<50cm:30-40cm","开沟深度30-40cm；配套轮式拖拉机；配套动力：36.8～55.2kW","T201932320183","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[389,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","江苏神农农业装备有限公司","开沟机","1KJ-35A","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度<50cm:30-40cm","开沟深度30-40cm；配套轮式拖拉机；配套动力：36.8～55.2kW","T201932320182","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[390,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","江苏正大永达科技有限公司","双圆盘开沟机","1KJ-35A","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度<50cm:31cm","配套动力:标定功率KW:36(50马力级)、动力输出轴转速R/MIN:720；沟形尺寸:沟深CM:30-35、上口宽CM:35-40、沟底宽CM:14；沟壁坡度:45度-50度；外形尺寸MM:1100*850*1300；结构重量:290KG；生产率(HM2/H):2100-3500；刀盘转速(R/MIN):228；刀盘线速度M/S:11.7；刀盘犁刀数:左右各8；传动方式:中间齿轮传动；连接形式:后置式三点悬挂","T202032320395","2025-11-29","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[391,"耕整地机械","耕地机械","开沟机","开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机","樟树市昊远农机有限公司","双圆盘开沟机","1KS-35","配套轮式拖拉机:是 ;开沟深度<50cm:30-35cm","挂接配套动力kw：58.8-88.3，整机重量kg：362，沟深cm：30-35，沟底宽cm：20，沟面宽cm：35-45，外形尺寸（长*宽*高）mm：1500×850×1200，生产率m/h：720-1800，开沟刀盘最大回转直接mm：1000，刀盘最大回转宽度mm：160。","T202268680005","2027-06-08","0","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[392,"耕整地机械","整地机械","耙（限圆盘耙、驱动耙）","2—3m圆盘耙","徐州中阳农业机械有限公司","液压偏置重耙","1BZ-2.5","工作幅宽:2.5m","耙片数耙片数量：24片，耙片直径660mm，耙片间距：23cm,工作幅宽：2.5m;工作外形尺寸：5560x2650x1380mm;轮胎规格：10-15；轮胎数量：2个；整机重量：1500kg;配套动力：58.8-73.5kw","T202032320453","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[393,"耕整地机械","整地机械","耙（限圆盘耙、驱动耙）","3—3.5m圆盘耙","徐州中阳农业机械有限公司","液压偏置重耙","1BZ-3.0","工作幅宽:3m","耙片数耙片数量：28片，耙片直径660mm，耙片间距：23cm,工作幅宽：3m;工作外形尺寸：5560x2650x1380mm;轮胎规格：10-15；轮胎数量：2个；整机重量：1650kg;配套动力：66.2-88.2kw","T202032320453","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[394,"耕整地机械","整地机械","耙（限圆盘耙、驱动耙）","3.5m及以上圆盘耙","徐州中阳农业机械有限公司","液压偏置重耙","1BZ-3.5","工作幅宽:3.5m","耙片数耙片数量：32片，耙片直径660mm，耙片间距：23cm,工作幅宽：3.5m;工作外形尺寸：5740x3500x1380mm;轮胎规格：10-15；轮胎数量：2个；整机重量：1850kg;配套动力：73.5-95.6kw","T202032320453","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[395,"耕整地机械","整地机械","耙（限圆盘耙、驱动耙）","3.5m及以上圆盘耙","徐州中阳农业机械有限公司","液压偏置重耙","1BZ-4.0","工作幅宽:4m","耙片数耙片数量：36片，耙片直径660mm，耙片间距：23cm,工作幅宽：4m;工作外形尺寸：6140x4025x1380mm;轮胎规格：10-15；轮胎数量：2个；整机重量：2400kg;配套动力：88.2-110.3kw","T202032320453","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[396,"耕整地机械","整地机械","耙（限圆盘耙、驱动耙）","3.5m及以上圆盘耙","徐州中阳农业机械有限公司","液压折叠重耙","1BZ-4.5","工作幅宽:4.5m","耙片数耙片数量：40片，耙片直径660，耙片间距：23cm,工作幅宽：4.5m;工作外形尺寸：6300x4475x1360mm;轮胎规格：10.75-15.3；轮胎数量：2个；整机重量：2960kg;油缸数量：4个；配套动力：110.3-132.4kw","T202032320454","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[397,"耕整地机械","整地机械","耙（限圆盘耙、驱动耙）","3.5m及以上圆盘耙","徐州中阳农业机械有限公司","液压偏置重耙","1BZ-4.5","工作幅宽:4.5m","耙片数耙片数量：40片，耙片直径660，耙片间距：23cm,工作幅宽：4.5m;工作外形尺寸：6300x4475x1360mm;轮胎规格：10.75-15.3；轮胎数量：2个；整机重量：2960kg;配套动力：110.3-132.4kw","T202032320453","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[398,"耕整地机械","整地机械","耙（限圆盘耙、驱动耙）","3.5m及以上圆盘耙","徐州中阳农业机械有限公司","液压折叠重耙","1BZ-5.0","工作幅宽:5m","耙片数耙片数量：44片，耙片直径660，耙片间距：23cm,工作幅宽：5m;工作外形尺寸：6380x4910x1360mm;轮胎规格：10.75-15.3；轮胎数量：2个；油缸数量：5个；整机重量：3100kg;配套动力：132.4-147.1kw","T202032320454","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[399,"耕整地机械","整地机械","耙（限圆盘耙、驱动耙）","3.5m及以上圆盘耙","徐州中阳农业机械有限公司","液压折叠重耙","1BZ-5.5","工作幅宽:5.5m","耙片数耙片数量：48片，耙片直径660，耙片间距：23cm,工作幅宽：5.5m;工作外形尺寸：64600x5350x1360mm;轮胎规格：10.75-15.3；轮胎数量：2个；油缸数量：5个；整机重量：3300kg;配套动力：147.1-161.8kw","T202032320454","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[400,"耕整地机械","整地机械","耙（限圆盘耙、驱动耙）","3m及以上驱动耙","常州汉森机械股份有限公司","驱动耙","1BQ-3.0","作业幅宽:3.0m","工作幅宽：300cm,耙齿数：20个，耙齿间距：29cm，耙深：8-15cm。","T202232320155","2027-08-30","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[401,"耕整地机械","整地机械","耙（限圆盘耙、驱动耙）","3m及以上驱动耙","常州汉森机械股份有限公司","驱动耙","1BQ-3.5","作业幅宽:3.5m","工作幅宽：350cm,耙齿数：24个，耙齿间距：29cm， 耙深：4-20cm。","T202132320353","2026-12-01","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[402,"耕整地机械","整地机械","耙（限圆盘耙、驱动耙）","3m及以上驱动耙","常州汉森机械股份有限公司","驱动耙","1BQ-4.0","作业幅宽:4.0m","工作幅宽：400cm,耙齿数：14×2 结构质量：2500kg。","T201932320153","2024-12-30","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[403,"耕整地机械","整地机械","耙（限圆盘耙、驱动耙）","3m及以上驱动耙","常州汉森机械股份有限公司","驱动耙","1BQ-4.5","作业幅宽:4.5m","工作幅宽：450cm,耙齿数：16×2 结构质量：2800kg。","T202132320482","2026-12-29","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[404,"耕整地机械","整地机械","耙（限圆盘耙、驱动耙）","3m及以上驱动耙","河北沃田机械制造有限公司","驱动耙","1BQ-3.0","作业幅宽:3m","工作幅宽(cm)：300 ,   结构型式：悬挂式， 配套动力范围（KW）：88.2-117.6,   配套动力输出轴转速(r/min)：1000,   与配套拖拉机联结方式：三点悬挂，   主轴转速(r/min)：450，  工作状态外形尺寸（长x宽x高mm）:1550x3050x1200,    作业速度(km/h)：3-12,        耙齿间距（cm）：27.3 ，     耙深（cm）：10-20，    耙组数量（组）：10，    耙齿数量（个）：20，","T202113130522","2026-10-21","89","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[405,"耕整地机械","整地机械","耙（限圆盘耙、驱动耙）","3m及以上驱动耙","河北沃田机械制造有限公司","驱动耙","1BQ-4.0","作业幅宽:4m","工作幅宽(cm)：400 ,   结构型式：悬挂式， 配套动力范围（KW）：95.6-147   配套动力输出轴转速(r/min)：1000,   与配套拖拉机联结方式：三点悬挂，   主轴转速(r/min)：450，  工作状态外形尺寸（长x宽x高mm）:1550x4150x1300,    作业速度(km/h)：3-12,        耙齿间距（cm）：27.3 ，     耙深（cm）：10-20，    耙组数量（组）：14，    耙齿数量（个）：28，","T202113130521","2026-10-21","96","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[406,"耕整地机械","整地机械","耙（限圆盘耙、驱动耙）","3m及以上驱动耙","河北耘耕农业机械制造有限公司","驱动耙","1BQ-3","作业幅宽:3m","结构型式：悬挂式\n配套动力范围\tkW：88.2～147.5；\n配套动力输出轴转速\tr/min：1000；\n与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；\n主轴转速\tr/min：333；\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm：1720×3200×1340；\n作业速度\tkm/h：4～8；\n工作幅宽\tcm：300；\n耙齿间距\tcm：28.5；\n耙深\tcm：10～23；\n耙组数量：10组；\t\n耙齿数量：20个；","T202213130100","2027-03-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[407,"耕整地机械","整地机械","耙（限圆盘耙、驱动耙）","3m及以上驱动耙","河北耘耕农业机械制造有限公司","驱动耙","1BQ-3.4","作业幅宽:3.4m","结构型式：悬挂式；\n配套动力范围\tkW：117.6～191.5；\n配套动力输出轴转速\tr/min：1000；\n与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；\n主轴转速\tr/min：333；\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm：1720×3520×1340；\n作业速度\tkm/h：4～8；\n工作幅宽\tcm：340；\n耙齿间距\tcm：28.5；\n耙深\tcm：10～23；\n耙组数量：12组；\t\n耙齿数量：24个；","T202213130099","2027-03-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[408,"耕整地机械","整地机械","耙（限圆盘耙、驱动耙）","3m及以上驱动耙","河北耘耕农业机械制造有限公司","驱动耙","1BQ-4","作业幅宽:4m","结构型式：悬挂式；\n配套动力范围\tkW：132.4～191.5；\n配套动力输出轴转速\tr/min：1000；\n与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；\n主轴转速\tr/min：333；\n工作状态外形尺寸(长×宽×高)\tmm：1720×4200×1340；\n作业速度\tkm/h：4～8；\n工作幅宽\tcm：400；\n耙齿间距\tcm：28.5；\n耙深\tcm：10～23；\n耙组数量\t：14组；\n耙齿数量\t：28个；","T202213130098","2027-03-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[409,"耕整地机械","整地机械","耙（限圆盘耙、驱动耙）","3m及以上驱动耙","山东大华机械有限公司","驱动耙","1BQ-3.0","作业幅宽:3m","结构型式:悬挂式;工作幅宽:300cm;工作状态外形尺寸(长×宽×高):1480×3140×1250mm;配套动力范围:132.4～176.4kw;与配套拖拉机联接方式:三点悬挂;作业速度:2～6km/h;配套动力输出轴转速:540、1000r/min;耙组数量:12;耙齿数量:24;耙深:10～20cm;","T202037370284","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[410,"耕整地机械","整地机械","耙（限圆盘耙、驱动耙）","3m及以上驱动耙","山东海王智能装备有限公司","驱动耙","1BQ-3.0","作业幅宽:3m","型号名称:1BQ-3.0型驱动耙；结构型式：悬挂式；配套动力范围：132.4～176.4kW；配套动力输出轴转速：760/850r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；主轴转速：362/410r/min；工作状态ª外形尺寸(长×宽×高)：1461×3128×1248mm；作业速度：2～6 km/h；工作幅宽：300cm；耙齿间距：24.5cm；耙深：10～20 cm；耙组数量：12；耙齿数量：24","T202237370234","2027-09-05","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[411,"耕整地机械","整地机械","耙（限圆盘耙、驱动耙）","3m及以上驱动耙","山东海王智能装备有限公司","驱动耙","1BQ-3.5","作业幅宽:3.5m","型号名称:1BQ-3.5型驱动耙；结构型式：悬挂式；配套动力范围：147～191.2kW；配套动力输出轴转速：760/850r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；主轴转速：362/410r/min；工作状态ª外形尺寸(长×宽×高)：1461×3628×1248mm；作业速度：2～6 km/h；工作幅宽：350cm；耙齿间距：24.5cm；耙深：10～20 cm；耙组数量：14；耙齿数量：28","T202237370233","2027-09-05","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[412,"耕整地机械","整地机械","耙（限圆盘耙、驱动耙）","3m及以上驱动耙","山东海王智能装备有限公司","驱动耙","1BQ-4.0","作业幅宽:4m","型号名称:1BQ-4.0型驱动耙；结构型式：悬挂式；配套动力范围：147～191.2kW；配套动力输出轴转速：760/850r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；主轴转速：362/410r/min；工作状态ª外形尺寸(长×宽×高)：1461×4121×1248mm；作业速度：2～6 km/h；工作幅宽：400cm；耙齿间距：24.5cm；耙深：10～20 cm；耙组数量：16；耙齿数量：32；","T202237370232","2027-09-05","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[413,"耕整地机械","整地机械","耙（限圆盘耙、驱动耙）","3m及以上驱动耙","新疆双剑农机制造有限公司（原：乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司）","驱动耙","1BQ-3.0","作业幅宽:3m","工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm：1580×3100×1300，配套动力范围kw:66～117,结构型式：立轴式，工作幅宽m：3,耙组数量；12组，耙齿数量：24个","T202265650171","2027-09-13","","购机补贴(非通用类)","新疆维吾尔自治区","评阅通过","","","","",""]
[414,"耕整地机械","整地机械","耙（限圆盘耙、驱动耙）","3m及以上驱动耙","新疆双剑农机制造有限公司（原：乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司）","驱动耙","1BQ-3.5","作业幅宽:3.5m","工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm：1580×3600×1300，配套动力范围kw:88～132,结构型式：立轴式，工作幅宽m：3.5,耙组数量；14组，耙齿数量：28个","T202265650172","2027-09-13","","购机补贴(非通用类)","新疆维吾尔自治区","评阅通过","","","","",""]
[415,"耕整地机械","整地机械","耙（限圆盘耙、驱动耙）","3m及以上驱动耙","中科滕森（山东）智能装备有限公司","驱动耙","1BQ-3.0","作业幅宽:3m","结构形式/悬挂式，配套动力范围81~118kw，配套动力输出轴转速540/1000r/min，外形尺寸（长×宽×高）1450×3120×1240mm，工作幅宽300cm，耙深10~20cm。","T202237370089","2027-07-04","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[416,"耕整地机械","整地机械","耙（限圆盘耙、驱动耙）","3m及以上驱动耙","中科滕森（山东）智能装备有限公司","驱动耙","1BQ-3.5","作业幅宽:3.5m","结构形式/悬挂式，配套动力范围103~154kw，配套动力输出轴转速540/1000r/min，外形尺寸（长×宽×高）1450×3620×1240mm，工作幅宽350cm，耙深10~20cm。","T202237370088","2027-07-04","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[417,"耕整地机械","整地机械","耙（限圆盘耙、驱动耙）","3m及以上驱动耙","中科滕森（山东）智能装备有限公司","驱动耙","1BQ-4.0","作业幅宽:4m","结构形式/悬挂式，配套动力范围118~191kw，配套动力输出轴转速540/1000r/min，外形尺寸（长×宽×高）1450×4120×1240mm，工作幅宽400cm，耙深10~20cm。","T202237370090","2027-07-04","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[418,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2—2.5m埋茬起浆机","常州飞驰田农业机械有限公司","埋茬起浆机","1JS-240","工作幅宽:2.4m","型号名称：1JS-240 型埋茬起浆机\n整机外形尺寸（长×宽×高）：890×2590×1010 mm\n配套拖拉机标定功率：25.7~51.5kW\n配套拖拉机动力输出轴转速：540、720\n与配套拖拉机联接方式：三点悬挂\n结构型式：圆梁式；单轴\n工作幅宽：2400 mm\t\n搅浆最终传动方式：侧边传动；齿轮传动\n搅浆刀型式：专用弧形打浆刀  \n刀辊总安装刀数：64 把 \n搅浆刀辊转速：260、346 r/min\n搅浆刀辊最大回转半径：175 mm\n埋茬部件型式：带埋茬片拖板","T202032320217","2025-08-31","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[419,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2—2.5m埋茬起浆机","河北耕润农业机械有限公司","埋茬起浆机","1JSN-220","工作幅宽:2.2m","型号名称：1JSN-220埋茬起浆机；整机外形尺寸（长×宽×高）：1080×2320×1080mm；配套拖拉机标定功率范围：58.8~73.5kw；配套拖拉机动力输出轴转速：760r/min；与配套拖拉机连接方式：三点悬挂；结构型式：框架式，单轴；工作幅宽：2200mm；搅浆最终传动方式：中间传动，齿轮传动；搅浆刀型式：刀片式；搅浆刀总安装数量：48把；搅浆刀辊转速：280r/min；搅浆刀辊最大回转半径：190mm；埋茬部件型式：后托板；","T202213130364","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[420,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2—2.5m埋茬起浆机","河南省久丰农业机械有限公司","埋茬起浆机","1JS-240","工作幅宽:2.47m","整机外形尺寸（长×宽×高）:900×3060×1030mm;配套拖拉机标定功率范围:36～64kW;配套拖拉机动力输出轴转速:540/720/760r/min;搅浆刀总安装数量:60把;搅浆刀辊转速:317/422/445r/min;搅浆刀辊最大回转半径:200mm","T202143430180","2026-12-09","0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[421,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2—2.5m埋茬起浆机","泰州樱田农机制造有限公司","水田埋茬起浆机","1JSL-240","工作幅宽:2.4m","结构型式：圆梁式、单轴；外形尺寸（长×宽× 高)mm：900×2630×1090mm；配套动力范围(kW)：44.1-73.5KW；与拖拉机联接方式：快速三点悬挂；结构质量 （kg）：298kg；工作幅宽(mm)：2400；传动方式：侧边传动、链条传动；总安装刀数量(把)：64；搅浆刀型式：专用弧形打浆刀。","T202032320327","2025-11-01","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[422,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2—2.5m埋茬起浆机","樱田农机科技（泰州）有限公司","水田平地搅浆机","1JSL-220","工作幅宽:2.2m","外形尺寸mm：1050X2385X1000、配套动力Kw：≧22、配套拖拉机动力输入轴转速r/min:：540、750、、与配套拖拉机联接方式：快速三点悬挂、结构型式：圆梁式、单轴；工作幅宽mm:2200;搅浆最终传动方式：侧边传动、链条传动；搅浆刀型式：专用弧形打浆刀、搅浆刀总安装数量把：58；搅浆刀辊转速r/min:260、350；搅浆刀辊最大回转半径mm:180;埋茬部件型式：压茬弹齿。","T202032320623","2025-12-30","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[423,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","常州飞驰田农业机械有限公司","埋茬起浆机","1JS-260","工作幅宽:2.6m","型号名称：1JS-260 型埋茬起浆机\n整机外形尺寸（长×宽×高）：890×2800×1010 mm\n配套拖拉机标定功率：33~58.8kW \n配套拖拉机动力输出轴转速：540、720\n与配套拖拉机联接方式：三点悬挂\n结构型式：圆梁式；单轴\n工作幅宽：2600 mm\t\n搅浆最终传动方式：侧边传动；齿轮传动\n搅浆刀型式：专用弧形打浆刀\n刀辊总安装刀数：68 把 \n搅浆刀辊转速：260、346 r/min \n搅浆刀辊最大回转半径：175 mm\n埋茬部件型式：带埋茬片拖板","T202032320217","2025-08-31","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[424,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","常州飞驰田农业机械有限公司","埋茬起浆机","1JS-280","工作幅宽:2.8m","型号名称：1JS-280 型埋茬起浆机\n整机外形尺寸（长×宽×高）：890×3000×1000 mm\n配套拖拉机标定功率：40.5~80.8kW\n配套拖拉机动力输出轴转速：540、720\n与配套拖拉机联接方式：三点悬挂\n结构型式：圆梁式；单轴\n工作幅宽：2800 mm\t\n搅浆最终传动方式：侧边传动；齿轮传动\n搅浆刀型式：专用弧形打浆刀\n刀辊总安装刀数：72 把 \n搅浆刀辊转速：260、346 r/min \n搅浆刀辊最大回转半径：175 mm\n埋茬部件型式：带埋茬片拖板","T202032320218","2025-08-31","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[425,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","常州飞驰田农业机械有限公司","埋茬起浆机","1JS-320","工作幅宽:3.2m","型号名称：1JS-320 型埋茬起浆机\n整机外形尺寸（长×宽×高）：890×3400×1000 mm\n配套拖拉机标定功率：44.7~88.2kW\n配套拖拉机动力输出轴转速：540、720\n与配套拖拉机联接方式：三点悬挂\n结构型式：圆梁式；单轴\n工作幅宽：3200 mm\t\n搅浆最终传动方式：侧边传动；齿轮传动\n搅浆刀型式：专用弧形打浆刀\n刀辊总安装刀数：84 把 \n搅浆刀辊转速：260、346 r/min \n搅浆刀辊最大回转半径：175 mm\n埋茬部件型式：带埋茬片拖板","T202032320218","2025-08-31","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[426,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","泰州樱田农机制造有限公司","水田埋茬搅浆机","1GSZ-320","工作幅宽:3.1m","结构型式：圆梁式；外形尺寸（长×宽× 高)mm：3200×1050×1000mm；配套动力范围(kW)：47.8-58.8KW；结构质量 （kg）：358kg；工作幅宽(cm)310；传动方式：侧边；总安装刀数量(旋耕，把)：80；旋耕刀型号：专用弧形打浆刀。","黑垦鉴2019036（续）","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[427,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","泰州樱田农机制造有限公司","水田埋茬搅浆机","1GSZ-380","工作幅宽:3.8m","结构型式：圆梁式；外形尺寸（长×宽× 高)mm：3980×1050×1000mm；配套动力范围(kW)：58.8-73.6KW；结构质量 （kg）：536kg；工作幅宽(cm)380；传动方式：单侧双链传动+中箱变速传动；总安装刀数量(旋耕，把)：100；旋耕刀型号：专用弧形打浆刀。","黑垦鉴2019037（续）","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[428,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","泰州樱田农机制造有限公司","水田平地搅浆机","1JS-260","工作幅宽:2.6m","整机外形尺寸（长×宽× 高)mm：2770×1000×1178mm；配套动力范围(kw)：36.8-82.7；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min)：540/720/1000；与拖拉机联接方式：三点悬挂式： 结构型式：圆梁式、单轴；工作幅宽(mm)：2600；搅浆最终传动方式：单侧边传动、齿轮传动；搅浆刀型式：专用弧形打浆刀；总安装刀数量(把)：68；搅浆刀辊转速（r/min)：255/340/472；埋茬部件型式：压茬弹齿。","T202132320602","2026-12-29","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[429,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","泰州樱田农机制造有限公司","水田平地搅浆机","1JS-280","工作幅宽:2.8m","整机外形尺寸（长×宽× 高)mm：2970×1000×1178mm；配套动力范围(kw)：36.8-82.7；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min)：540/720/1000；与拖拉机联接方式：三点悬挂式： 结构型式：圆梁式、单轴；工作幅宽(mm)：2800；搅浆最终传动方式：单侧边传动、齿轮传动；搅浆刀型式：专用弧形打浆刀；总安装刀数量(把)：76；搅浆刀辊转速（r/min)：255/340/472；埋茬部件型式：压茬弹齿。","T202132320603","2026-12-29","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[430,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","泰州樱田农机制造有限公司","水田平地搅浆机","1JS-320","工作幅宽:3.2m","整机外形尺寸（长×宽× 高)mm：3370×1000×1178mm；配套动力范围(kw)：44.78-82.7；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min)：540/720/1000；与拖拉机联接方式：三点悬挂式： 结构型式：圆梁式、单轴；工作幅宽(mm)：3200；搅浆最终传动方式：单侧边传动、齿轮传动；搅浆刀型式：专用弧形打浆刀；总安装刀数量(把)：84；搅浆刀辊转速（r/min)：255/340/472；埋茬部件型式：压茬弹齿。","T202132320603","2026-12-29","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[431,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","泰州樱田农机制造有限公司","水田平地搅浆机","1JS-340","工作幅宽:3.4m","整机外形尺寸（长×宽× 高)mm：3570×1000×1178mm；配套动力范围(kw)：52.24-82.7；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min)：540/720/1000；与拖拉机联接方式：三点悬挂式： 结构型式：圆梁式、单轴；工作幅宽(mm)：3400；搅浆最终传动方式：单侧边传动、齿轮传动；搅浆刀型式：专用弧形打浆刀；总安装刀数量(把)：88；搅浆刀辊转速（r/min)：255/340/472；埋茬部件型式：压茬弹齿。","T202132320604","2026-12-29","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[432,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","泰州樱田农机制造有限公司","水田平地搅浆机","1JS-360","工作幅宽:3.6m","整机外形尺寸（长×宽× 高)mm：3770×1000×1178mm；配套动力范围(kw)：55.98-119.2；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min)：540/720/1000；与拖拉机联接方式：三点悬挂式： 结构型式：圆梁式、单轴；工作幅宽(mm)：3600；搅浆最终传动方式：单侧边传动、齿轮传动；搅浆刀型式：专用弧形打浆刀；总安装刀数量(把)：92；搅浆刀辊转速（r/min)：255/340/472；埋茬部件型式：压茬弹齿。","T202132320605","2026-12-29","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[433,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","泰州樱田农机制造有限公司","水田平地搅浆机","1JS-380","工作幅宽:3.8m","整机外形尺寸（长×宽× 高)mm：3970×1000×1178mm；配套动力范围(kw)：59.7-119.2；配套拖拉机动力输出轴转速（r/min)：540/720/1000；与拖拉机联接方式：三点悬挂式： 结构型式：圆梁式、单轴；工作幅宽(mm)：3800；搅浆最终传动方式：单侧边传动、齿轮传动；搅浆刀型式：专用弧形打浆刀；总安装刀数量(把)：100；搅浆刀辊转速（r/min)：255/340/472；埋茬部件型式：压茬弹齿。","T202132320606","2026-12-29","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[434,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","泰州樱田农机制造有限公司","水田平地搅浆机","1JS-380A(原：1JS-380)","工作幅宽:3.8m","结构型式：圆梁式、单轴；外形尺寸（长×宽× 高)mm：1280×3960×1080mm；配套动力范围(kw)：66.2-117.7KW；结构质量 （kg）：838kg；工作幅宽(mm)3800；传动方式：侧边传动+齿轮传动；总安装刀数量(把)：92；旋耕刀型号：专用弧形打浆刀、折叠机构型式：液压折叠。","T202032320279","2025-09-29","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[435,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","泰州樱田农机制造有限公司","水田平地搅浆机","1JS-420","工作幅宽:4.2m","结构型式：圆梁式、单轴；外形尺寸（长×宽× 高)mm：1280×4360×1080mm；配套动力范围(kW)：73.6-117.7KW；结构质量 （kg）：868kg；工作幅宽(mm)：4200；传动方式：侧边传动+齿轮传动；总安装刀数量(把)：104；旋耕刀型号：专用弧形打浆刀、折叠机构型式：液压折叠。","T202032320280","2025-09-29","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[436,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","泰州樱田农机制造有限公司","水田平地搅浆机","1JS-460","工作幅宽:4.6m","结构型式：圆梁式、单轴；外形尺寸（长×宽× 高)mm：1280×4760×1080mm；配套动力范围(kW)：80.9-117.7KW；结构质量 （kg）：898kg；工作幅宽(mm)：4600；传动方式：侧边传动+齿轮传动；总安装刀数量(把)：112；旋耕刀型号：专用弧形打浆刀、折叠机构型式：液压折叠。","T202032320281","2025-09-29","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[437,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","泰州樱田农机制造有限公司","水田平地搅浆机","1JS-500","工作幅宽:5.0m","结构型式：圆梁式、单轴；外形尺寸（长×宽× 高)mm：1280×5160×1080mm；配套动力范围(kW)：88.2-125KW；结构质量 （kg）：928kg；工作幅宽(mm)：5000；传动方式：侧边传动+齿轮传动；总安装刀数量(把)：92；旋耕刀型号：专用弧形打浆刀、折叠机构型式：液压折叠。","T202032320282","2025-09-29","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[438,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","泰州樱田农机制造有限公司","水田埋茬起浆机","1JSL-260","工作幅宽:2.6m","结构型式：圆梁式、单轴；外形尺寸（长×宽× 高)mm：900×2830×1090mm；配套动力范围(kW)：51.5-80.9KW；与拖拉机联接方式：快速三点悬挂；结构质量 （kg）：316kg；工作幅宽(mm)：2600；传动方式：侧边传动、链条传动；总安装刀数量(把)：68；搅浆刀型式：专用弧形打浆刀。","T202032320327","2025-11-01","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[439,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","泰州樱田农机制造有限公司","水田埋茬起浆机","1JSL-280","工作幅宽:2.8m","结构型式：圆梁式、单轴；外形尺寸（长×宽× 高)mm：900×3030×1090mm；配套动力范围(kW)：51.5-80.9KW；与拖拉机联接方式：快速三点悬挂；结构质量 （kg）：328kg；工作幅宽(mm)：2800；传动方式：侧边传动、链条传动；总安装刀数量(把)：74；搅浆刀型式：专用弧形打浆刀。","T202032320326","2025-11-01","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[440,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","泰州樱田农机制造有限公司","水田埋茬起浆机","1JSL-320","工作幅宽:3.2m","结构型式：圆梁式、单轴；外形尺寸（长×宽× 高)mm：900×3260×1090mm；配套动力范围(kW)：58.8-103KW；与拖拉机联接方式：快速三点悬挂；结构质量 （kg）：358kg；工作幅宽(mm)：3200；传动方式：侧边传动、链条传动；总安装刀数量(把)：80；搅浆刀型式：专用弧形打浆刀。","T202032320326","2025-11-01","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[441,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城麦海农业机械制造有限公司","水田平地搅浆机","1JS-250","工作幅宽:2.5m","工作幅宽:2500mm；结构型式：圆梁式、单轴；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；传动方式：单侧边传动、齿轮传动；搅浆刀总安装数量：62把；搅浆刀型式：T35；整机外形尺寸：1040*2560*990mm；标定功率范围：29-50.5kW、埋茬部件型式：压草弹齿。","T202232320171","2027-08-30","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[442,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城麦海农业机械制造有限公司","水田平地搅浆机","1JS-260","工作幅宽:2.6m","工作幅宽:2600mm；结构型式：圆梁式、单轴；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；传动方式：单侧边传动、齿轮传动；搅浆刀总安装数量：68把；搅浆刀型式：T35；整机外形尺寸：1040*2760*990mm；标定功率范围：35-50.5kW、埋茬部件型式：压草弹齿。","T202232320171","2027-08-30","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[443,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城麦海农业机械制造有限公司","水田平地搅浆机","1JS-280","工作幅宽:2.8m","工作幅宽:2800mm；结构型式：圆梁式、单轴；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；传动方式：单侧边传动、齿轮传动；搅浆刀总安装数量：74把；搅浆刀型式：T35；整机外形尺寸：1040*2960*990mm；标定功率范围：40-51kW、埋茬部件型式：压草弹齿。","T202232320170","2027-08-30","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[444,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城麦海农业机械制造有限公司","水田平地搅浆机","1JS-300","工作幅宽:3m","工作幅宽:3000mm；结构型式：圆梁式、单轴；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；传动方式：单侧边传动、齿轮传动；搅浆刀总安装数量：78把；搅浆刀型式：T35；整机外形尺寸：1040*3160*990mm；标定功率范围：45-68.9kW、埋茬部件型式：压草弹齿。","T202232320170","2027-08-30","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[445,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城麦海农业机械制造有限公司","水田平地搅浆机","1JS-320","工作幅宽:3.2m","工作幅宽:3200mm；结构型式：圆梁式、单轴；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；传动方式：单侧边传动、齿轮传动；搅浆刀总安装数量：84把；搅浆刀型式：T35；整机外形尺寸：1040*3360*990mm；标定功率范围：47.8-68.9kW、埋茬部件型式：压草弹齿。","T202232320170","2027-08-30","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[446,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城市盾田机械制造有限公司","水田平地搅浆机","1JMSL-250","工作幅宽:2.5m","工作幅宽:2500mm；结构型式：圆梁式、单轴；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；传动方式：单侧边传动、链条传动；总安装刀数：62把；旋耕刀型号：T35；整机外形尺寸：1020*2595*1010mm；标定功率范围：36.8-51.5kW、埋茬部件型式：压草弹齿。","T202232320168","2027-08-30","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[447,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城市盾田机械制造有限公司","水田平地搅浆机","1JMSL-260","工作幅宽:2.6m","工作幅宽:2600mm；结构型式：圆梁式、单轴；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；传动方式：单侧边传动、链条传动；总安装刀数：68把；旋耕刀型号：T35；整机外形尺寸：1020*2795*1010mm；标定功率范围：51.5-58.8kW、埋茬部件型式：压草弹齿。","T202232320168","2027-08-30","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[448,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城市盾田机械制造有限公司","水田平地搅浆机","1JMSL-280","工作幅宽:2.8m","工作幅宽:2800mm；结构型式：圆梁式、单轴；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；传动方式：单侧边传动、链条传动；总安装刀数：74把；旋耕刀型号：T35；整机外形尺寸：1020*2995*1010mm；标定功率范围：40.4-51.5kW、埋茬部件型式：压草弹齿。","T202232320167","2027-08-30","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[449,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城市盾田机械制造有限公司","水田平地搅浆机","1JMSL-300","工作幅宽:3m","工作幅宽:3000mm；结构型式：圆梁式、单轴；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；传动方式：单侧边传动、链条传动；总安装刀数：78把；旋耕刀型号：T35；整机外形尺寸：1020*3195*1010mm；标定功率范围：44.1-68.9kW、埋茬部件型式：压草弹齿。","T202232320167","2027-08-30","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[450,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城市盾田机械制造有限公司","水田平地搅浆机","1JS-320A","工作幅宽:3.2m","工作幅宽:3200mm；结构型式：圆梁式、单轴；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；传动方式：单侧边传动、齿轮传动；总安装刀数：84把；旋耕刀型号：T35；整机外形尺寸：1020*3395*990mm；标定功率范围：51.5-87.3kW、埋茬部件型式：压草弹齿。","T202232320169","2027-08-30","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[451,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","盐城市盾田机械制造有限公司","水田平地搅浆机","1JS-380","工作幅宽:3.8m","工作幅宽:3800mm；结构型式：圆梁式、单轴；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；传动方式：单侧边传动、齿轮传动；总安装刀数：96把；旋耕刀型号：T35；整机外形尺寸：1040*3995*990mm；标定功率范围：88.2-110.3kW、埋茬部件型式：压草弹齿。","T202232320166","2027-08-30","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[452,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","樱田农机科技（泰州）有限公司","水田平地搅浆机","1JSL-260","工作幅宽:2.6m","外形尺寸mm：1050X2785X1000、配套动力Kw：≧35；配套拖拉机动力输入轴转速r/min:：540、750；与配套拖拉机联接方式：快速三点悬挂、结构型式：圆梁式、单轴；工作幅宽mm:2600;搅浆最终传动方式：侧边传动、链条传动；搅浆刀型式：专用弧形打浆刀、搅浆刀总安装数量把：68；搅浆刀辊转速r/min:260、350；搅浆刀辊最大回转半径mm:180;埋茬部件型式：压茬弹齿。","T202032320624","2025-12-30","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[453,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","樱田农机科技（泰州）有限公司","水田平地搅浆机","1JSL-280","工作幅宽:2.8m","外形尺寸mm：1050X2985X1000、配套动力Kw：≧37；配套拖拉机动力输入轴转速r/min:：540、750；与配套拖拉机联接方式：快速三点悬挂、结构型式：圆梁式、单轴；工作幅宽mm:2800;搅浆最终传动方式：侧边传动、链条传动；搅浆刀型式：专用弧形打浆刀、搅浆刀总安装数量把：74；搅浆刀辊转速r/min:260、350；搅浆刀辊最大回转半径mm:180;埋茬部件型式：压茬弹齿。","T202032320629","2025-12-30","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[454,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","樱田农机科技（泰州）有限公司","水田平地搅浆机","1JSL-320","工作幅宽:3.2m","外形尺寸mm：1050X3200X1000、配套动力Kw：≧51；配套拖拉机动力输入轴转速r/min:：540、750；与配套拖拉机联接方式：快速三点悬挂、结构型式：圆梁式、单轴；工作幅宽mm:3200;搅浆最终传动方式：侧边传动、链条传动；搅浆刀型式：专用弧形打浆刀、搅浆刀总安装数量把：80；搅浆刀辊转速r/min:260、418；搅浆刀辊最大回转半径mm:180;埋茬部件型式：压茬弹齿。","T202032320625","2025-12-30","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[455,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","樱田农机科技（泰州）有限公司","水田平地搅浆机","1JSL-360","工作幅宽:3.6m","外形尺寸mm：1050X3680X1000、配套动力Kw：≧51；配套拖拉机动力输入轴转速r/min:：540、750；与配套拖拉机联接方式：快速三点悬挂、结构型式：圆梁式、单轴；工作幅宽mm:3600;搅浆最终传动方式：侧边传动、链条传动；搅浆刀型式：专用弧形打浆刀、搅浆刀总安装数量把：94；搅浆刀辊转速r/min:260、418；搅浆刀辊最大回转半径mm:180;埋茬部件型式：压茬弹齿。","T202032320626","2025-12-30","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[456,"耕整地机械","整地机械","埋茬起浆机","2.5m及以上埋茬起浆机","樱田农机科技（泰州）有限公司","水田平地搅浆机","1JSL-380","工作幅宽:3.8m","外形尺寸mm：1050X3980X1000、配套动力Kw：≧62；配套拖拉机动力输入轴转速r/min:：540、750；与配套拖拉机联接方式：快速三点悬挂、结构型式：圆梁式、单轴；工作幅宽mm:3800;搅浆最终传动方式：侧边传动、链条传动；搅浆刀型式：专用弧形打浆刀、搅浆刀总安装数量把：100；搅浆刀辊转速r/min:260、418；搅浆刀辊最大回转半径mm:180;埋茬部件型式：压茬弹齿。","T202032320627","2025-12-30","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[457,"耕整地机械","整地机械","筑埂机","筑埂高度25cm及以上筑埂机","江苏东久机械有限公司","筑埂机","1ZGD-30","配套动力功率:36.7kW;筑埂高度:30cm","型号名称：1ZGD-30型筑埂机，结构形式（单边、双边）：单边，外形尺寸：1050*2330*1000mm，配套动力：36.7-51.5kW，与拖拉机联接方式：三点悬挂式，作业速度：0.28-0.50m/s，动力输出轴转速：540r/min，筑埂高度：30±3cm，筑埂宽度：27±3cm，筑埂坚实度:≥0.15MPa，刀辊设计转速：166r/min，刀辊总安装刀数：8把，取土刀形式：IT245，取土刀数量：8个。","黑垦鉴2019059","2023-12-31","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[458,"耕整地机械","耕整地联合作业机械（可含施肥功能）","联合整地机","2.5m及以上联合整地机","徐州中阳农业机械有限公司","联合整地机","1ZL-2.6","作业幅宽:2.6m","耙片数耙片数量：28片，耙片直径460，510选配，耙片间距：18cm,工作幅宽：2600m;工作外形尺寸：6210x2650x1120mm;轮胎规格：10-15；轮胎数量：2个；轮距：2000mm;油缸数量：1个；整机重量：1900kg;配套动力：58.8-73.5kw","T202032320455","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[459,"耕整地机械","耕整地联合作业机械（可含施肥功能）","联合整地机","2.5m及以上联合整地机","徐州中阳农业机械有限公司","联合整地机","1ZL-3.0","作业幅宽:3m","耙片数量：32片，耙片直径460，510选配，耙片间距：18cm,工作幅宽：3600m;工作外形尺寸：6210x3150x1120mm;轮胎规格：10-15；轮胎数量：2个；整机重量：2100kg;配套动力：73.5-88.2kw","T202032320455","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[460,"耕整地机械","耕整地联合作业机械（可含施肥功能）","联合整地机","2.5m及以上联合整地机","徐州中阳农业机械有限公司","联合整地机","1ZL-3.6","作业幅宽:3.6m","耙片数量：40片，耙片直径460，510选配，耙片间距：18cm,工作幅宽：3600m;工作外形尺寸：6210x3650x1120mm;轮胎规格：10-15；轮胎数量：2个；整机重量：2600kg;配套动力：88.2-102.9kw","T202032320455","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[461,"耕整地机械","耕整地联合作业机械（可含施肥功能）","联合整地机","2.5m及以上联合整地机","徐州中阳农业机械有限公司","液压折叠联合整地机","1ZL-4.5","作业幅宽:4.5m","耙片数量：48片，耙片直径460，510选配，耙片间距：18cm,工作幅宽：4500m;工作外形尺寸：6800x4760x1120mm;轮胎规格：10/75-15.3；轮胎数量：2个；油缸数量：5个；整机重量：3400kg;配套动力：102.9-125kw","T202032320456","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[462,"耕整地机械","耕整地联合作业机械（可含施肥功能）","联合整地机","2.5m及以上联合整地机","徐州中阳农业机械有限公司","液压折叠联合整地机","1ZL-5.2","作业幅宽:5.2m","耙片数量：56片，耙片直径460，510选配，耙片间距：18cm,工作幅宽：5200m;工作外形尺寸：6800x5250x1120mm;轮胎规格：10/75-15.3；轮胎数量：2个；油缸数量：5个；整机重量：3700kg;配套动力：117.6-147.1kw","T202032320456","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[463,"耕整地机械","耕整地联合作业机械（可含施肥功能）","联合整地机","2.5m及以上联合整地机","徐州中阳农业机械有限公司","液压折叠联合整地机","1ZL-5.6","作业幅宽:5.6m","耙片数量：60片，耙片直径460，510选配，耙片间距：18cm,工作幅宽：5600m;工作外形尺寸：6800x5700x1120mm;轮胎规格：10/75-15.3；轮胎数量：2个；油缸数量：5个；整机重量：3900kg;配套动力：132.3-169.1kw","T202032320456","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[464,"耕整地机械","耕整地联合作业机械（可含施肥功能）","深松整地联合作业机","2-2.5m深松整地联合作业机","河北双天机械制造有限公司","深松旋耕机","1GKNS-200","作业幅宽:2m","型号名称：1GKNS-200深松旋耕机；结构形式：悬挂式；振动方式:非振动式；配套动力范围（kw）：66.2-80.8；整机外形尺寸(长×宽×高mm):1470×2420×1190；作业速度(km/h):2-5;作业小时生产率(hm²/h):0.3-0.9；工作幅宽(cm)：200；铲间距(cm)：60；深松铲结构形式：凿式；深松铲排列方式:两行交错；深松铲数量（个）：4；深松深度（cm）：25-35；整地深度（cm）：12-16；旋耕刀型号：IT245；旋耕刀辊设计转速（r/min）：242-308；旋耕刀总安装刀数：（把）60；旋耕刀轴传动方式：中间齿轮传动；旋耕刀辊最大回转半径（mm）：245；整地机构形式：旋耕；","T201913130234","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[465,"耕整地机械","耕整地联合作业机械（可含施肥功能）","深松整地联合作业机","2-2.5m深松整地联合作业机","河北双天机械制造有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-200","作业幅宽:2m","型号名称：1SZL-200 深松整地联合作业机,结构型式：悬挂式；配套动力(kw）:69.9-88.2；外形尺寸(长×宽×高mm):2650×2390×1300；作业速度km/h：2-5；作业小时生产率hm²/h：0.4-1.0；工作幅宽(cm)：200；铲间距(cm)：44；深松铲结构形式：凿型可调铲翼式；排列方式：前2后3；深松铲数量（个）：5；耕深：深松(cm)：25-35，整地cm：≥8；整地机构型式：旋耕；刀轴传动方式：中间齿轮传动；","冀2018T—005（续）","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[466,"耕整地机械","耕整地联合作业机械（可含施肥功能）","深松整地联合作业机","2-2.5m深松整地联合作业机","河北双天机械制造有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-200A1H","作业幅宽:2m","型号名称：1SZL-200A1H 深松整地联合作业机,结构型式：悬挂式；配套动力(kw）:66.2-88.2；外形尺寸(长×宽×高mm):1410×2390×1280；作业速度（km/h）：2-5；作业小时生产率hm²/h：0.32-0.9；工作幅宽(cm)：200；铲间距(cm)：58；深松铲结构形式：凿形铲；排列方式：单排；深松铲数量（个）：4；耕深(cm)：深松25-35，整地12-16；整地机构型式：旋耕；传动方式：中间齿轮传动；","冀2018T—014","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[467,"耕整地机械","耕整地联合作业机械（可含施肥功能）","深松整地联合作业机","2-2.5m深松整地联合作业机","河北双天机械制造有限公司","全方位深松整地联合作业机","1SZL-200Q","作业幅宽:2m","型号名称：1SZL-200Q 深松整地联合作业机,结构型式：悬挂式；配套动力(kw）:88.2-117.6；外形尺寸(长×宽×高mm):2600×2430×1470；作业速度（km/h）：2-5；作业小时生产率hm²/h：0.38-0.98；工作幅宽(cm)：200；铲间距(cm)：55；深松铲结构形式：偏柱式（曲面铲）；排列方式：前2后2；深松铲数量（个）：4；耕深(cm)：深松25-35，整地12-16；整地机构型式：旋耕；传动方式：中间齿轮传动；","冀2018T—012","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[468,"耕整地机械","耕整地联合作业机械（可含施肥功能）","深松整地联合作业机","2-2.5m深松整地联合作业机","河北双天机械制造有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-230A1","作业幅宽:2.3m","型号名称：1SZL-230A1 深松整地联合作业机；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；整机外形尺寸(长×宽×高mm):1950×2640×1300；工作幅宽(cm)：230；铲间距(cm)：68.5；深松铲结构形式：凿式；深松铲排列方式：两行交错；深松铲数量（个）：4；旋耕刀型号：IT245；旋耕刀总安装刀数:(把):68；旋耕刀轴传动方式：中间齿轮传动；灭茬刀型号/；灭茬刀总安装刀数（把）/；灭茬刀轴传动方式/；起垄器型式/；排肥器型式/；排肥器数量/；起垄行数/；整地机构型式：旋耕机；","T202013130093","2025-09-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[469,"耕整地机械","耕整地联合作业机械（可含施肥功能）","深松整地联合作业机","2-2.5m深松整地联合作业机","河北双天机械制造有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-230A1H","作业幅宽:2.3m","型号名称：1SZL-230A1H 深松整地联合作业机，结构型式：悬挂式；配套动力(kw）:69.9-95.6；外形尺寸(长×宽×高mm):1420×2640×1280；作业速度（km/h）：2-5；作业小时生产率hm²/h：0.37-1.0；工作幅宽(cm)：230；铲间距(cm)：62.5；深松铲结构形式：凿形铲；排列方式：单排；深松铲数量（个）：4；耕深(cm)：深松25-35，整地12-16；整地机构型式：旋耕；传动方式：中间齿轮传动；","冀2018T—015","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[470,"耕整地机械","耕整地联合作业机械（可含施肥功能）","深松整地联合作业机","2-2.5m深松整地联合作业机","河北双天机械制造有限公司","全方位深松整地联合作业机","1SZL-230Q","作业幅宽:2.3m","型号名称：1SZL-230Q 深松整地联合作业机,结构型式：悬挂式；配套动力(kw）:88.2-117.6；外形尺寸(长×宽×高mm):2610×2680×1470；作业速度（km/h）：2-5；作业小时生产率hm²/h：0.45-1.1；工作幅宽(cm)：230；铲间距(cm)：67；深松铲结构形式：偏柱式（曲面铲）；排列方式：前2后2；深松铲数量（个）：4；耕深(cm)：深松25-35，整地12-16；整地机构型式：旋耕；传动方式：中间齿轮传动；","冀2018T—013","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[471,"耕整地机械","耕整地联合作业机械（可含施肥功能）","深松整地联合作业机","2-2.5m深松整地联合作业机","河北双天机械制造有限公司","深松整地联合作业机","1SZLM-200","作业幅宽:2m","型号名称：1SZLM-200深松整地联合作业机；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力(kw）:110-162；外形尺寸(长×宽×高mm):2660×2400×1360；作业速度km/h：2-5；作业小时生产率hm²/h：0.38-0.95；工作幅宽(cm)：200；铲间距(cm)：65；深松铲结构形式：凿式；深松铲结构型式：凿式；深松铲排列方式：两行交错；深松铲数量（个）：3；深松深度(cm)：25-40，整地深度(cm)：12-16；旋耕刀型号：IT245；旋耕刀辊设计转速（r/min)：340；旋耕刀总安装刀数（把）：56；旋耕刀轴传动方式：中间传动；旋耕刀辊最大回转半径（mm）：245；灭茬刀型号:MI165;灭茬刀辊设计转速（r/min)：670；灭茬刀总安转刀数（把）：96；灭茬刀轴传动方式：侧边传动；灭茬刀轴最大回转半径(mm)：65；整地机构型式：旋耕；","T201913130216","2024-12-30","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[472,"耕整地机械","耕整地联合作业机械（可含施肥功能）","深松整地联合作业机","2-2.5m深松整地联合作业机","河北双天机械制造有限公司","深松整地联合作业机","1SZLQ-200","作业幅宽:2m","型号名称：1SZLQ-200 深松整地联合作业机,结构型式：悬挂式；配套动力(kw）:62.5-73.5；外形尺寸(长×宽×高mm):1920×2250×1310；作业速度km/h：2-5；作业小时生产率hm²/h：0.4-1.0；工作幅宽(cm)：200；铲间距(cm)：58；深松铲结构形式：凿型可调铲翼式；排列方式：前2后2；深松铲数量（个）：4；耕深：深松(cm)：25-35，整地cm：≥8；整地机构型式：旋耕；刀轴传动方式：中间齿轮传动；","冀2018T—004（续）","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[473,"耕整地机械","耕整地联合作业机械（可含施肥功能）","深松整地联合作业机","2-2.5m深松整地联合作业机","江苏大力士机械制造有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-230Q","作业幅宽:2.3m","配置参数:结构型式:悬挂式.振动方式:非振动式.配套动力:95.6-110.2(kW).外形尺寸(长×宽×高):1850×2670×1500(mm).作业速度:3-5(km/h).作业小时生产率:0.5-0.9(hm2/h).工作幅宽:230cm.铲间距:57.5(cm).深松铲结构型式:偏柱式深松铲.深松铲排列方式:单行排列.深松铲:4个.深松深度:25-40(cm).整地深度:≥8(cm).旋耕机型号:IT245.旋耕刀辊设计转速:198/280(r/min).旋耕刀总安装刀数:64把.旋耕刀轴传动方式:中间传动.旋耕刀辊最大回转半径:245(mm).","T202132320533","2026-12-29","95.6","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[474,"耕整地机械","耕整地联合作业机械（可含施肥功能）","深松整地联合作业机","2-2.5m深松整地联合作业机","山东奥龙农业机械制造有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-230","作业幅宽:2.3m","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：≥73.5kW；整机外形尺寸：1920×2650×1210mm；作业速度：2～3km/h；作业小时生产率：0.46～0.69hm2/h；工作幅宽：230cm；铲间距：72cm（中间）、54cm（两侧）；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲排列方式：二行交错；深松铲数量：4个；深松深度：≥25cm；整地深度：≥8cm；旋耕刀型号：IT245；旋耕刀辊设计转速：340r/min；旋耕刀总安装刀数：68把；旋耕刀轴传动方式：中间传动；旋耕刀辊最大回转半径：245mm；整地机构型式：卧式旋耕。","2019TJ686","2024-12-23","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[475,"耕整地机械","耕整地联合作业机械（可含施肥功能）","深松整地联合作业机","2-2.5m深松整地联合作业机","山东大华机械有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-200","作业幅宽:2m","结构型式：悬挂式；工作幅宽：200cm；整机外形尺寸（长×宽×高）：2950×2930×1410mm；配套动力范围：81.0～99.3kW四驱轮式拖拉机；深松铲数量：4个；深松铲结构型式：偏柱式弧面铲；铲间距：55；深松铲排列方式：两行交错；深松深度：≥25cm；旋耕刀总安装刀数：60把；旋耕刀轴传动方式：中央齿轮传动；整地深度：≥8cm；整地机构型式：旋耕+镇压","T201937370098","2024-10-24","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[476,"耕整地机械","耕整地联合作业机械（可含施肥功能）","深松整地联合作业机","2-2.5m深松整地联合作业机","山东大华机械有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-230W","作业幅宽:2.3m","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动；配套动力范围：91.9~132.3kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：2850×3160×1430mm；作业速度：≥1.6km/h；作业小时生产率：≥0.4hm²/h；工作幅宽：230cm;铲间距：69cm；深松铲结构型式：偏柱式曲面铲；深松铲排列方式：两行交错；深松铲数量：4个；深松深度：≥25cm；整地深度：≥8cm；旋耕刀型号：ⅠT245；旋耕刀总安装刀数：64把；旋耕刀辊设计转速：265/287r/min；旋耕刀轴传动方式：中间齿轮传动；旋耕刀辊最大回转半径：245mm;整地机构型式：卧式旋耕","T202137370401","2026-11-01","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[477,"耕整地机械","耕整地联合作业机械（可含施肥功能）","深松整地联合作业机","2.5m及以上深松整地联合作业机","大庆市沃旋农业机械制造有限公司","复式少免耕深松整地联合作业机","1SZL-350","作业幅宽:3.5m","型号名称\n/\n1SZL-350型复式少免耕深松整地联合作业机\n结构型式\n/\n悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n3300×3720×1450\n运输宽度\nmm\n3720\n整机重量\nkg\n1220\n配套动力\nkW\n154.4～209.5\n工作幅宽\nmm\n3500\n作业速度\nkm/h\n4～10\n作业小时生产率\nhm2/h\n1.4～3.5\n深松铲型式\n/\n凿形\n深松铲数量\n个\n11\n深松铲排列方式\n/\n纵向三排：3、4、4排列\n深松铲铲间距\nmm\n345\n深松深度\nmm\n300～450\n耙组配置型式\n/\n对置式\n耙组折叠方式\n/\n/\n耙组设计耙深\nmm\n≥120\n耙片类型\n/\n缺口\n耙片数量\n个\n38（19×2）\n耙片直径\nmm\n450\n耙片间距\nmm\n170\n耙片最大偏角\n︒\n5.2\n油缸型号规格\n/\n/\n油缸数量\n个\n/\n地轮类型\n/\n限深轮\n地轮规格\n/\nΦ300×140\n地轮数量\n个\n2","T20200606160","2025-10-27","","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[478,"耕整地机械","耕整地联合作业机械（可含施肥功能）","深松整地联合作业机","2.5m及以上深松整地联合作业机","大庆市沃旋农业机械制造有限公司","复式少免耕深松整地联合作业机","1SZL-350A","作业幅宽:3.5m","型号名称\n/\n1SZL-350A型复式少免耕深松整地联合作业机\n结构型式\n/\n三点悬挂式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n3780×3700×1465\n运输宽度\nmm\n3700\n整机重量\nkg\n1550\n配套动力\nkW\n154.4～209.6\n工作幅宽\nmm\n3500\n作业速度\nkm/h\n4～10\n作业小时生产率\nhm2/h\n1.4～3.5\n深松铲型式\n/\n凿形\n深松铲数量\n个\n11\n深松铲排列方式\n/\n纵向二排（5/6)\n深松铲铲间距\nmm\n345\n深松深度\nmm\n300～400\n耙组配置型式\n/\n偏置\n耙组折叠方式\n/\n/\n耙组设计耙深\nmm\n≥120\n耙片类型\n/\n缺口\n耙片数量\n个\n32（缺口）/4(圆盘）\n耙片直径\nmm\n480\n耙片间距\nmm\n170\n耙片最大偏角\n︒\n5.2\n油缸型号规格\n/\n/\n油缸数量\n个\n/\n地轮类型\n/\n限深轮\n地轮规格\n/\n59-5\n地轮数量\n个\n2","T20200606159","2025-10-26","","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[479,"耕整地机械","耕整地联合作业机械（可含施肥功能）","深松整地联合作业机","2.5m及以上深松整地联合作业机","河北双天机械制造有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-250","作业幅宽:2.5m","型号名称：1SZL-250 深松整地联合作业机,结构型式：悬挂式；配套动力(kw）:73.5-103；外形尺寸(长×宽×高mm):2650×2820×1300；作业速度km/h：2-5；作业小时生产率hm²/h：0.2-1.2；工作幅宽(cm)：250；铲间距(cm)：57；深松铲结构形式：凿型可调铲翼式；排列方式：前2后3；深松铲数量（个）：5；耕深：深松(cm)：25-35，整地cm：≥8；整地机构型式：旋耕；刀轴传动方式：中间齿轮传动；","冀2018T—006（续）","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[480,"耕整地机械","耕整地联合作业机械（可含施肥功能）","深松整地联合作业机","2.5m及以上深松整地联合作业机","河北双天机械制造有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-250A1","作业幅宽:2.5m","型号名称：1SZL-250A1 深松整地联合作业机；结构型式：悬挂式；振动方式：/；配套动力范围(kw）:73.5-110.3；工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):1940×2840×1190；作业速度（km/h）：2-5；作业小时生产率hm²/h：0.4-1.1；工作幅宽(cm)：250；铲间距(cm)：68.5；深松铲结构形式：凿式；深松铲排列方式：前2后2；深松铲数量（个）：4；耕深：深松(cm)：25-35，整地(cm)：12-16；旋耕刀型号：IT245；刀辊设计转速:(r/min)242/308；刀辊最大回转半径:(mm):250；总安装刀数:(个):68；耕地机构型式：旋耕；刀轴传动方式：中间齿轮传动；","T202113130357","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[481,"耕整地机械","耕整地联合作业机械（可含施肥功能）","深松整地联合作业机","2.5m及以上深松整地联合作业机","河北双天机械制造有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-250MH","作业幅宽:2.5m","型号名称：1SZL-250MH 深松整地联合作业机,结构型式：悬挂式；配套动力(kw）:73.5-110.3；外形尺寸(长×宽×高mm):1600×2855×1410；作业速度（km/h）：2-5；作业小时生产率hm²/h：0.4-1.1；工作幅宽(cm)：250；铲间距(cm)：62；深松铲结构形式：凿形铲；排列方式：单排；深松铲数量（个）：4；耕深(cm)：深松25-35，整地12-16；整地机构型式：旋耕；传动方式：中间齿轮传动；","冀2018T—016","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[482,"耕整地机械","耕整地联合作业机械（可含施肥功能）","深松整地联合作业机","2.5m及以上深松整地联合作业机","河北双天机械制造有限公司","全方位深松整地联合作业机","1SZL-250Q","作业幅宽:2.5m","型号名称：1SZL-250Q 全方位深松整地联合作业机；结构型式：悬挂式；振动方式：/；配套动力范围(kw）:88.2-110.3；工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):2555×2900×1435；作业速度（km/h）：2-5；作业小时生产率hm²/h：0.4-1.2；工作幅宽(cm)：250；铲间距(cm)：62.5；深松铲结构形式：偏柱式（曲面铲）；深松铲排列方式：前2后2；深松铲数量（个）：4；耕深：深松(cm)：25-35，整地(cm)：12-16；旋耕刀型号：IT245；刀辊设计转速:(r/min)262/296；刀辊最大回转半径:(mm):250；总安装刀数:(个):68；耕地机构型式：旋耕；刀轴传动方式：中间齿轮传动；","T202113130359","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[483,"耕整地机械","耕整地联合作业机械（可含施肥功能）","深松整地联合作业机","2.5m及以上深松整地联合作业机","河北双天机械制造有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-300","作业幅宽:3m","型号名称：1SZL-300 深松整地联合作业机,结构型式：悬挂式；配套动力(kw）:88.2-110.3；外形尺寸(长×宽×高mm):2725×3350×1325；作业速度km/h：2-5；作业小时生产率hm²/h：0.2-1.5；工作幅宽(cm)：300；铲间距(cm)：47；深松铲结构形式：凿型可调铲翼式；排列方式：前3后4；深松铲数量（个）：7；耕深：深松(cm)：25-35，整地cm：≥8；整地机构型式：旋耕；刀轴传动方式：中间齿轮传动；","冀2018T—007（续）","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[484,"耕整地机械","耕整地联合作业机械（可含施肥功能）","深松整地联合作业机","2.5m及以上深松整地联合作业机","河北双天机械制造有限公司","全方位深松整地联合作业机","1SZL-300Q","作业幅宽:3m","型号名称：1SZL-300Q 全方位深松整地联合作业机；结构型式：悬挂式；振动方式：/；配套动力范围(kw）:88.2-147.1；工作状态外形尺寸(长×宽×高mm):2690×3400×1430；作业速度（km/h）：2-5；作业小时生产率hm²/h：0.5-1.4；工作幅宽(cm)：300；铲间距(cm)：50；深松铲结构形式：偏柱式（曲面铲）；深松铲排列方式：前2中2后2；深松铲数量（个）：6；耕深：深松(cm)：25-35，整地(cm)：12-16；旋耕刀型号：IT245；刀辊设计转速:(r/min)262/296；刀辊最大回转半径:(mm):250；总安装刀数:(个):84；耕地机构型式：旋耕；刀轴传动方式：中间齿轮传动；","T202113130358","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[485,"耕整地机械","耕整地联合作业机械（可含施肥功能）","深松整地联合作业机","2.5m及以上深松整地联合作业机","山东奥龙农业机械制造有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-250","作业幅宽:2.5m","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：≥91.9kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：2200×2800×1280mm；作业速度：2～3km/h；作业小时生产率：0.5～0.75hm2/h；工作幅宽：250cm；铲间距：80cm（中间）、60cm（两侧）；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲排列方式：两行交错；深松铲数量：4个；深松深度：≥25cm；整地深度：≥8cm；旋耕刀型号：IT245；旋耕刀辊设计转速379r/min；旋耕刀总安装刀数：72把；旋耕刀轴传动方式：中间传动；旋耕刀辊最大回转半径：255mm；整地机构型式：卧式旋耕。","T202134340472","2026-12-26","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[486,"耕整地机械","耕整地联合作业机械（可含施肥功能）","深松整地联合作业机","2.5m及以上深松整地联合作业机","山东奥龙农业机械制造有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-280","作业幅宽:2.8m","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：≥99.2kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：2200×3000×1280mm；作业速度：2～3km/h；作业小时生产率：0.55～0.84hm2/h；工作幅宽：280cm；铲间距：75cm（中间）、44cm（两侧）；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲排列方式：三行交错；深松铲数量：6个；深松深度：≥25cm；整地深度：≥8cm；旋耕刀型号：IT245；旋耕刀辊设计转速379r/min；旋耕刀总安装刀数：80把；旋耕刀轴传动方式：中间传动；旋耕刀辊最大回转半径：255mm；整地机构型式：卧式旋耕。","T202134340471","2026-12-26","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[487,"耕整地机械","耕整地联合作业机械（可含施肥功能）","深松整地联合作业机","2.5m及以上深松整地联合作业机","山东奥龙农业机械制造有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-310","作业幅宽:3.1m","结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：≥99.2kW；整机外形尺寸：2200×3210×1280mm；作业速度：2～3km/h；作业小时生产率：0.6～0.9hm2/h；工作幅宽：310cm；铲间距：72cm（中间）、54cm（两侧）；深松铲结构型式：偏柱式；深松产排列方式：三行交错；深松铲数量：6个；深松深度：≥25cm；整地深度：≥8cm；旋耕刀型号：IT245；旋耕刀辊设计转速：340r/min；旋耕刀总安装刀数：88把；旋耕刀轴传动方式：中间传动；旋耕刀辊最大回转半径：245mm；整地机构型式：卧式旋耕。","2019TJ687","2024-12-23","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[488,"耕整地机械","耕整地联合作业机械（可含施肥功能）","深松整地联合作业机","2.5m及以上深松整地联合作业机","山东大华机械有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-250","作业幅宽:2.5m","结构型式：悬挂式；工作幅宽：250cm；整机外形尺寸（长×宽×高）：2900×3330×1410mm；配套动力范围：92.0～110.3kW四驱轮式拖拉机；深松铲数量：6个；深松铲结构型式：偏柱式弧面铲；铲间距：42；深松铲排列方式：两行交错；深松深度：≥25cm；旋耕刀总安装刀数：72把；旋耕刀轴传动方式：中央齿轮传动；整地深度：≥8cm；整地机构型式：旋耕+镇压","T201937370097","2024-10-24","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[489,"耕整地机械","耕整地联合作业机械（可含施肥功能）","深松整地联合作业机","2.5m及以上深松整地联合作业机","山东大华机械有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-300","作业幅宽:3m","结构型式：悬挂式；工作幅宽：300cm；整机外形尺寸（长×宽×高）：3050×3950×1550mm；配套动力范围：99.3～121.3kW四驱轮式拖拉机；深松铲数量：6个；深松铲结构型式：偏柱式弧面铲；铲间距：52；深松铲排列方式：两行交错；深松深度：≥25cm；旋耕刀总安装刀数：84把；旋耕刀轴传动方式：中央齿轮传动；整地深度：≥8cm；整地机构型式：旋耕+镇压","T201937370096","2024-10-24","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[490,"耕整地机械","耕整地联合作业机械（可含施肥功能）","深松整地联合作业机","2.5m及以上深松整地联合作业机","山东大华机械有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-350","作业幅宽:3.5m","结构型式：悬挂式；工作幅宽：350cm；整机外形尺寸（长×宽×高）：3120×4400×1500mm；配套动力范围：154.4～191.1kW；深松铲数量：6个；深松铲结构型式：偏柱式弧面铲；铲间距：中间75cm两侧70cm；深松铲排列方式：两行交错；深松深度：18～45cm；旋耕刀总安装刀数：100把；旋耕刀轴传动方式：中央齿轮传动；整地深度：8～18cm；整地机构型式：卧式旋耕机","T202000030742","2025-12-30","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[491,"耕整地机械","耕整地联合作业机械（可含施肥功能）","深松整地联合作业机","2.5m及以上深松整地联合作业机","山东大华机械有限公司","深松整地联合作业机","1SZL-420","作业幅宽:4.2m","结构型式：悬挂式；工作幅宽：420cm；整机外形尺寸（长×宽×高）：2930×5030×1515mm；配套动力范围：154.4～191.1kW；深松铲数量：8个；深松铲结构型式：偏柱式弧面铲；铲间距：中间75cm两侧60cm；深松铲排列方式：两行交错；深松深度：18～45cm；旋耕刀总安装刀数：124把；旋耕刀轴传动方式：中央齿轮传动；整地深度：8～18cm；整地机构型式：卧式旋耕机","T202000030741","2025-12-30","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[492,"种植施肥机械","种子播前处理和育苗机械设备","育秧（苗）播种设备","生产率500盘/h及以上秧盘播种成套设备","河南省久丰农业机械有限公司","秧盘育秧播种机","2BPX-800","含铺底土、播种、洒水、覆土功能:是 ;生产率:800盘/h","作业状态整机外形尺寸(长×宽×高): 335×50×103  cm;  结构型式 : 固定式 ;  铺土器型式 : 输送带;   播种排种器型式 :播种轮 ;   播种量调节档位数量: 无极调速;    覆土器型式 : 输送带 ;   覆土平整型式 : 毛刷刷平;    输送传动型式: 普通V型带传动;   作业流程 : 铺土-洒水-播种-覆土;   配套动力总功率: 335 W;   配套动力类型: 电机.","T202143430184","2026-12-09","0.335","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[493,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","7-11行免耕条播机","蒙城县育田机械有限公司","免耕施肥播种机","2BFM-9","播种行数:9行","播种行数：9行","2018TJ005","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[494,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12-18行免耕条播机","蒙城县育田机械有限公司","免耕施肥播种机","2BFM-12A","播种行数:12行","播种行数:12行","2019TJ132","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[495,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12-18行免耕条播机","蒙城县育田机械有限公司","免耕施肥播种机","2BFM-13A","播种行数:13行","播种行数：13行","2019TJ133","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[496,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12-18行免耕条播机","蒙城县育田机械有限公司","免耕施肥播种机","2BFM-15","播种行数:15行","播种行数：15行","2018TJ006","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[497,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12—18行条播机","保定市鑫飞达农机装备有限公司","小麦施肥播种机","2BMF-14","播种行数:14行","配套动力范围（kW）：25.7～36.8；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：1970×2400×1160；结构质量（kg）：390；行距（cm）：15；工作行数:14；工作幅宽（cm）：210；传动机构型式：链传动+轴传动；排种器型式：外槽轮式；排种器数量：14；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：14；开沟器型式：双圆盘式；开沟器数量：14；种子箱容积：106L；肥箱容积：120L（如果有）；地轮型式： 滚筒；地轮直径：350mm；覆土器型式：/；镇压器型式：滚筒。","T202213130544","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[498,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12—18行条播机","保定市鑫飞达农机装备有限公司","小麦施肥播种机","2BMF-18","播种行数:18行","配套动力范围（kW）：36.8～51.5；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：1970×2980×1160；结构质量（kg）：436；行距（cm）：15；工作行数:18；工作幅宽（cm）：270；传动机构型式：链传动；排种器型式：外槽轮式；排种器数量：18；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：18；开沟器型式：双圆盘式；开沟器数量：18；种子箱容积：129L；肥箱容积：136L（如果有）；地轮型式： 滚筒；地轮直径：350mm；覆土器型式：/；镇压器型式：滚筒。","T202213130481","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[499,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12—18行条播机","任丘市振华农具有限公司","谷物(小麦)施肥播种机","2BXF-14","播种行数:14行","型号名称：2BXF-14谷物（小麦）施肥播种机，结构型式：机械式、悬挂式，配套动力范围（KW）：51.4-88.2，整机外形尺寸（MM）：1700*2650*1200，作业速度范围（M/S）:1.2-2.0,作业小时生产率（HM2/H）:0.4-1.0，工作幅宽（CM）：224，行距（CM）：16，工作行数：14，排种器型式：外槽轮式（非金属材料），排种器数量：14，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：7，排种开沟器型式：双圆盘式，排种开沟器数量：14，排种开沟器深度调节范围（MM）：30-50，排肥开沟器型式：双圆盘式，排肥开沟器数量：7，排肥开沟器深度调节范围（MM）：40-70，种/肥箱容积（L）：124/160，排量调节方式：种：螺纹+挡位、肥：螺纹，播种部分传动方式：轴传动+链传动，地轮型式：滚笼式，地轮直径（MM）：350，地轮高度调节范围（MM）：0-50，覆土器型式：刮板式","T202213130389","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[500,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12—18行条播机","任丘市振华农具有限公司","谷物(小麦)施肥播种机","2BXF-16","播种行数:16行","号名称：2BXF-16谷物（小麦）施肥播种机，结构型式：机械式、悬挂式，配套动力范围（KW）：51.4-88.2，整机外形尺寸（MM）：1700*2820*1200，作业速度范围（M/S）:1.2-2.0,作业小时生产率（HM2/H）:0.5-1.0，工作幅宽（CM）：256，行距（CM）：16，工作行数：16，排种器型式：外槽轮式（非金属材料），排种器数量：16，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：8，排种开沟器型式：双圆盘式，排种开沟器数量：16，排种开沟器深度调节范围（MM）：30-50，排肥开沟器型式：双圆盘式，排肥开沟器数量：8，排肥开沟器深度调节范围（MM）：40-70，种/肥箱容积（L）：140/186，排量调节方式：种：螺纹+挡位、肥：螺纹，播种部分传动方式：轴传动+链传动，地轮型式：滚笼式，地轮直径（MM）：350，地轮高度调节范围（MM）：0-50，覆土器型式：刮板式","T202213130389","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[501,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12—18行条播机","任丘市振华农具有限公司","谷物(小麦)施肥播种机","2BXF-18","播种行数:18行","号名称：2BXF-18谷物（小麦）施肥播种机，结构型式：机械式、悬挂式，配套动力范围（KW）：73.5-110，整机外形尺寸（MM）：1700*3180*1200，作业速度范围（M/S）:1.2-2.0,作业小时生产率（HM2/H）:0.6-1.2，工作幅宽（CM）：288，行距（CM）：16，工作行数：18，排种器型式：外槽轮式（非金属材料），排种器数量：18，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：9，排种开沟器型式：双圆盘式，排种开沟器数量：18，排种开沟器深度调节范围（MM）：30-50，排肥开沟器型式：双圆盘式，排肥开沟器数量：9，排肥开沟器深度调节范围（MM）：40-70，种/肥箱容积（L）：160/210，排量调节方式：种：螺纹+挡位、肥：螺纹，播种部分传动方式：轴传动+链传动，地轮型式：滚笼式，地轮直径（MM）：350，地轮高度调节范围（MM）：0-50，覆土器型式：刮板式","T202213130389","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[502,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12—18行条播机","任丘市振华农具有限公司","谷物(小麦)施肥播种机","2BXFT-14","播种行数:14行","型号名称：2BXFT-14谷物（小麦）施肥播种机，结构型式：机械式、悬挂式，配套动力范围（KW）：51.4-88.2，整机外形尺寸（MM）：1700*2650*1200，作业速度范围（M/S）:.1.2-2.0,作业小时生产率（HM2/H）:0.4-1.0，工作幅宽（CM）：224，行距（CM）：16，工作行数：14，排种器型式：外槽轮式（非金属材料），排种器数量：14，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：7，排种开沟器型式：锄铲式，排种开沟器数量：14，排种开沟器深度调节范围（MM）：30-50，排肥开沟器型式：锄铲式，排肥开沟器数量：7，排肥开沟器深度调节范围（MM）：40-70，种/肥箱容积（L）：124/160，排量调节方式：种：螺纹+挡位、肥：螺纹，播种部分传动方式：轴传动+链传动，地轮型式：滚笼式，地轮直径（MM）：350，地轮高度调节范围（MM）：0-50，覆土器型式：刮板式。","T202213130388","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[503,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12—18行条播机","任丘市振华农具有限公司","谷物(小麦)施肥播种机","2BXFT-16","播种行数:16行","型号名称：2BXFT-16谷物（小麦）施肥播种机，结构型式：机械式、悬挂式，配套动力范围（KW）：51.4-88.2，整机外形尺寸（MM）：1700*2820*1200，作业速度范围（M/S）:.1.2-2.0,作业小时生产率（HM2/H）:0.5-1.0，工作幅宽（CM）：256，行距（CM）：16，工作行数：16，排种器型式：外槽轮式（非金属材料），排种器数量：16，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：8，排种开沟器型式：锄铲式，排种开沟器数量：16，排种开沟器深度调节范围（MM）：30-50，排肥开沟器型式：锄铲式，排肥开沟器数量：8，排肥开沟器深度调节范围（MM）：40-70，种/肥箱容积（L）：140/186，排量调节方式：种：螺纹+挡位、肥：螺纹，播种部分传动方式：轴传动+链传动，地轮型式：滚笼式，地轮直径（MM）：350，地轮高度调节范围（MM）：0-50，覆土器型式：刮板式。","T202213130388","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[504,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","条播机","12—18行条播机","任丘市振华农具有限公司","谷物(小麦)施肥播种机","2BXFT-18","播种行数:18行","型号名称：2BXFT-18谷物（小麦）施肥播种机，结构型式：机械式、悬挂式，配套动力范围（KW）：73.5-110，整机外形尺寸（MM）：1700*3180*1200，作业速度范围（M/S）:.1.2-2.0,作业小时生产率（HM2/H）:0.6-1.2，工作幅宽（CM）：288，行距（CM）：16，工作行数：18，排种器型式：外槽轮式（非金属材料），排种器数量：18，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：9，排种开沟器型式：锄铲式，排种开沟器数量：18，排种开沟器深度调节范围（MM）：30-50，排肥开沟器型式：锄铲式，排肥开沟器数量：9，排肥开沟器深度调节范围（MM）：40-70，种/肥箱容积（L）：160/210，排量调节方式：种：螺纹+挡位、肥：螺纹，播种部分传动方式：轴传动+链传动，地轮型式：滚笼式，地轮直径（MM）：350，地轮高度调节范围（MM）：0-50，覆土器型式：刮板式。","T202213130388","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[505,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","6行及以上穴播机","河北迪科德农业机械有限公司","玉米施肥播种机","2BYSF-6M","播种行数:6行","型号名称\n/\n2BYSF-6M型玉米施肥播种机\n结构型式\n/\n机械式；悬挂式\n配套动力范围\nkW\n36.7～88.2\n整机外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n1750×3450×1180\n作业速度范围\nm/s\n1.1～2.2\n作业小时生产率\nhm2/h\n1.15～2.30\n工作幅宽\ncm\n360\n行距\ncm\n60\n工作行数\n行\n6\n排种器型式\n/\n勺轮式、金属材料\n排种器数量\n个\n6\n排肥器型式\n/\n外槽轮式\n排肥器数量\n个\n6\n排种开沟器型式\n/\n锄铲式\n排种开沟器数量\n个\n6\n排种开沟器深度调节范围\nmm\n0～70\n排肥开沟器型式\n/\n锄铲式\n排肥开沟器数量\n个\n6\n排肥开沟器深度调节范围\nmm\n0～70\n种/肥箱容积\nL\n8×6/145+145\n排量调节方式\n/\n种：挡位调节/肥：螺旋手柄\n播种部分传动方式\n/\n轴传动 + 链传动\n地轮型式\n/\n胶轮\n地轮直径\nmm\nΦ450\n地轮高度调节范围\nmm\n0～50\n风机型式\n/\n/\n覆土器型式\n/\n覆土板\n镇压器型式\n/\n橡胶轮","T202242420081","2027-08-07","88.2","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[506,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","6行及以上穴播机","河北迪科德农业机械有限公司","玉米施肥播种机","2BYSF-6Y","播种行数:6行","型号名称\n/\n2BYSF-6Y型玉米施肥播种机\n结构型式\n/\n机械式；悬挂式\n配套动力范围\nkW\n36.7～88.2\n整机外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n1950×3810×1190\n作业速度范围\nm/s\n1.1～2.2\n作业小时生产率\nhm2/h\n1.15～2.30\n工作幅宽\ncm\n360\n行距\ncm\n60\n工作行数\n行\n6\n排种器型式\n/\n勺轮式、金属材料\n排种器数量\n个\n6\n排肥器型式\n/\n外槽轮式\n排肥器数量\n个\n6\n排种开沟器型式\n/\n圆盘\n排种开沟器数量\n个\n6\n排种开沟器深度调节范围\nmm\n0～70\n排肥开沟器型式\n/\n圆盘\n排肥开沟器数量\n个\n6\n排肥开沟器深度调节范围\nmm\n0～70\n种/肥箱容积\nL\n17.5×6/145+145\n排量调节方式\n/\n种：挡位调节/肥：螺旋手柄\n播种部分传动方式\n/\n轴传动+链传动\n地轮型式\n/\n胶轮\n地轮直径\nmm\nΦ580\n地轮高度调节范围\nmm\n0～50\n风机型式\n/\n/\n覆土器型式\n/\n覆土板\n镇压器型式\n/\n橡胶轮","T202242420082","2027-08-07","88.2","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[507,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","6行及以上穴播机","河北迪科德农业机械有限公司","玉米施肥播种机","2BYSF-8Y","播种行数:8行","型号名称\n/\n2BYSF-8Y型玉米施肥播种机\n结构型式\n/\n机械式；悬挂式\n配套动力范围\nkW\n58.8～102.9\n整机外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n1950×4600×1190\n作业速度范围\nm/s\n1.1～2.2\n作业小时生产率\nhm2/h\n1.54～3.07\n工作幅宽\ncm\n480\n行距\ncm\n60\n工作行数\n行\n8\n排种器型式\n/\n勺轮式、金属材料\n排种器数量\n个\n8\n排肥器型式\n/\n外槽轮式\n排肥器数量\n个\n8\n排种开沟器型式\n/\n圆盘\n排种开沟器数量\n个\n8\n排种开沟器深度调节范围\nmm\n0～70\n排肥开沟器型式\n/\n圆盘\n排肥开沟器数量\n个\n8\n排肥开沟器深度调节范围\nmm\n0～70\n种/肥箱容积\nL\n17.5×8/195+195\n排量调节方式\n/\n种：挡位调节/肥：螺旋手柄\n播种部分传动方式\n/\n轴传动+链传动\n地轮型式\n/\n胶轮\n地轮直径\nmm\nΦ580\n地轮高度调节范围\nmm\n0～50\n风机型式\n/\n/\n覆土器型式\n/\n覆土板\n镇压器型式\n/\n橡胶轮","T202242420083","2027-08-07","102.9","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[508,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","6行及以上穴播机","任丘市超鹰农机有限公司","玉米施肥播种机","2BYCF-8","播种行数:8行","结构型式：机械式、悬挂式；配套动力范围 kW：66.2~95.6；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1830×4560×1150；工作幅宽 cm：480；行距 cm：60；工作行数：8行；","T202213130071","2027-01-11","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[509,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","6行及以上穴播机","泰州樱田农机制造有限公司","水稻精量穴播机","2BD-1025","播种行数:10行","配套动力范围（kW）：≥8kW(配高速乘座式插秧机)；外形尺寸（工作状态，长 ×宽×高)mm：2660x800×1700；结构质量（kg）：134；行距 （cm）：25；；工作行数：10；工作幅宽（cm）：250；传动机构型式：中间轴传动；排种器型式：轮槽式；排种器数量：10；种子箱容积：10x10L。","苏农机（2018）第（0330）号","2022-12-31","0","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[510,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","8行及以上四轮乘坐自走式穴播水稻直播机","泰州樱田农机制造有限公司","自走式水稻直播机","2BDZ-1025A","播种行数:10行;型式:四轮乘坐自走式:是 ;专用底盘:是 ","结构型式：自走四轮乘坐式；配套动(kw):14.7；外形尺寸（长×宽× 高)mm：3150×26600×2600mm；播种行数（行）: 10；行距（mm）：250；排种器型式：轮槽式；排种器数量（个）: 10；开沟器数量（个）： 5；开沟器型式：挤压式","T202032320050","2025-04-29","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[511,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","穴播机","8行及以上四轮乘坐自走式穴播水稻直播机","泰州樱田农机制造有限公司","自走式水稻直播机","2BDZ-830A","播种行数:8行;型式:四轮乘坐自走式:是 ;专用底盘:是 ","结构型式：自走四轮乘坐式；配套动(kw):14.7；外形尺寸（长×宽× 高)mm：3150×2530×2600mm；播种行数（行）: 8；行距（mm）：300；排种器型式：轮槽式；排种器数量（个）: 8；开沟器数量（个）： 4；开沟器型式：挤压式","T202032320049","2025-04-29","14.7","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[512,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","2-3行机械式精量播种机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米免(少)耕施肥播种机","2BYFT-3","播种行数:3行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围：22.1～51.5kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1960×1950×1350；作业速度范围：2～5km/h；作业小时生产率：0.29～0.72hm2/h；行距：600mm；工作行数：3行；排种器型式：勺轮式；排种器数量：3个；排种器驱动方式：地轮驱动；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：3个；排肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积：种：18×3/肥：195L；种/肥排量调节方式：种：变速箱/肥：螺纹式；传动机构型式：轴+链+齿轮；开沟器型式：种：双圆盘式/肥：芯铧式；开沟器数量：种：3/肥：3个；开沟器深度调节范围：种：0～100/肥：0～100mm；地轮型式；橡胶轮；地轮直径：600mm；地轮高度调节范围：0～100mm；破茬清垄工作部件型式：其他：PTO动力切刀；覆土器型式：V型铁轮；镇压器型式：橡胶轮；秸秆切割装置型式：其他：PTO动力切刀；镇压机构配置方式：独立式；镇压强度调节方式：多级调节；仿形方式：其他：单体独立仿形；仿形机构型式：平行四连杆式；破茬清垄工作部件配件：非独立式","T202213130665","2027-07-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[513,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行机械式精量播种机","河北农哈哈机械集团有限公司","玉米免(少)耕施肥播种机","2BYFT-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：机械式；悬挂式；配套动力范围：29.4～73.5kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：2050×2320×1360；作业速度范围：2～5km/h；作业小时生产率：0.38～0.96hm2/h；行距：600mm；工作行数：4行；排种器型式：勺轮式；排种器数量：4个；排种器驱动方式：地轮驱动；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：4个；排肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积：种：种：18×4/肥：260L；种/肥排量调节方式：种：变速箱/肥：螺纹式；传动机构型式：轴+链+齿轮；开沟器型式：种：双圆盘式/肥：芯铧式；开沟器数量：种：4/肥：4个；开沟器深度调节范围：种：0～100/肥：0～100mm；地轮型式；橡胶轮；地轮直径：600mm；地轮高度调节范围：0～100mm；破茬清垄工作部件型式：其他：PTO动力切刀；覆土器型式：V型铁轮；镇压器型式：橡胶轮；秸秆切割装置型式：其他：PTO动力切刀；镇压机构配置方式：独立式；镇压强度调节方式：多级调节；仿形方式：其他：单体独立仿形；仿形机构型式：平行四连杆式；破茬清垄工作部件配件：非独立式","T202213130664","2027-07-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[514,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市振华农具有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BYCF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称:2BYCF-4玉米免耕施肥播种机,结构型式:机械式；悬挂式,配套动力范围(KW):29.4-58.8，整机外形尺寸(长x宽x高):1600x2250x1170,作业速度范围(km/h):3-6,作业小时生产率(hm2/h):0.4-1.0,行距(mm):600,工作行数:4排种器型式：勺轮式（金属材料），排种器数量,4个，排肥器型式/槽轮式,排肥器数量4个，排肥器驱动方式：地轮驱动，排种开沟器数量4个，开沟器深度调节范围（mm）种：30-50 肥：40-70，排肥开沟器数量4个，种/肥箱容量L,8x4/220,排量调节方式/种：挡位调节，肥：档位+螺纹，传动机构行使/轴传动+链传动，地轮型式/胶轮，地轮直径（mm）：600，地轮高度调节范围(mm):0-80,破茬清垄工作部件型式：防缠绕锄铲，覆土器型式:刮板式,镇压器型式:胶轮，镇压机构配置方式/独立式，镇压强度调节方式/无极调节，仿行方式/单体仿形，仿形机构型式/四连杆式，破茬清垄工作部件配置方式/其他","T202213130487","2027-07-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[515,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行机械式精量播种机","任丘市振华农具有限公司","玉米免耕施肥播种机","2BYCF-5","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","型号名称:2BYCF-5玉米免耕施肥播种机,结构型式:机械式；悬挂式,配套动力范围(KW):36.8-92，整机外形尺寸(长x宽x高):1600x2730x1170,作业速度范围(km/h):3-6,作业小时生产率(hm2/h):0.4-1.0,行距(mm):600,工作行数:5排种器型式：勺轮式（金属材料），排种器数量,5个，排肥器型式/槽轮式,排肥器数量5个，排肥器驱动方式：地轮驱动，排种开沟器数量5个，开沟器深度调节范围（mm）种：30-50  肥：40-70，排肥开沟器数量5个，种/肥箱容量L,8x5/280,排量调节方式/种：挡位调节，肥：档位+螺纹，传动机构行使/轴传动+链传动，地轮型式/胶轮，地轮直径（mm）：600，地轮高度调节范围(mm):0-80,破茬清垄工作部件型式：防缠绕锄铲，覆土器型式:刮板式,镇压器型式:胶轮，镇压机构配置方式/独立式，镇压强度调节方式/无极调节，仿行方式/单体仿形，仿形机构型式/四连杆式，破茬清垄工作部件配置方式/其他","T202213130487","2027-07-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[516,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行机械式精量播种机","亚澳南阳农机有限责任公司","玉米免耕施肥精量播种机","2BYFZF-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","配套动力范围(kw)：29.85~59.6\n整机外形尺寸（长*宽*高）mm：1575*2150*1225\n行距（mm):500~600\n种/肥排量调节方式：种：档位调节/肥：档位+螺纹手柄调节\n结构型式：机械式;悬挂式\n工作行数：4行\n传动机构型式：地轮/链条/轴","T202261610105","2027-09-20","0","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[517,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","6-10行机械式精量播种机","黑龙江华垦农业机械有限公司","牵引式免耕气吸精量播种机","2BMQ-6A","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:机械式:是 ","结构型式：气力式；牵引式，配套动力范围（kW）：66.2～91.9，整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3250×4800×1560，作业速度范围（km/h）：8～10，作业小时生产率（hm２/h）：2.5～3.2，行距（mm）：650，工作行数：6行，排种器型式:气力式；金属材料,排种器数量:6个,排种器驱动方式：地轮，肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：6个，排肥器驱动方式：地轮，种/肥箱容积（L）：36×6/354×2，种/肥排量调节方式：种：更换传动比/肥：调整出肥口宽度，传动机构型式：链传动，开沟器型式：种：双圆盘/肥：双圆盘，开沟器数量：种：6个/肥：6个，开沟器深度调节范围（mm）：种：0～50/肥：0～90，地轮型式：充气橡胶轮，地轮直径（mm）：650，地轮高度调节范围（mm）：0～200，破茬清垄工作部件型式：波纹圆盘切刀与拔草轮组合，风机型式\n：离心式，风机叶轮直径（mm）：400，覆土器型式：V型实心橡胶轮，镇压器型式：V型实心橡胶轮，单体结构质量（kg）：144，整机结构质量（kg）：2440，秸秆切割装置型式：波纹单圆盘，镇压机构配置方式：独立式，镇压强度调节方式：多级调节，仿形方式：单体独立同步仿形，仿形机构型式：平行四连杆式，破茬清垄工作部件配置方式：独立防缠绕式，播种质量监控及报警系统：6路数显及声光报警，动土率：19.5%","T202206060109","2027-08-09","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[518,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","2-3行气力式精量播种机","黑龙江华垦农业机械有限公司","牵引式免耕气吸精密播种机","2BMQ-2","播种行数:2行;是否精量播种:是 ;结构型式:气力式:是 ","结构型式：气力式；牵引式，配套动力范围（kW）：18.4～64.3，整机外形尺寸 (长×宽×高)（mm）：3200×1985×1750，作业速度范围（km/h）：8～10，作业小时生产率（hm2/h）：1.04～1.3，行距（mm）：650，工作行数：2行，排种器型式，气力式；金属材料，排种器数量：2个，排种器驱动方式：地轮，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：2个，排肥器驱动方式：地轮，种/肥箱容积（L）：36×2/382，种/肥排量调节方式：种：变更传动比/肥：调节出肥口大小，，传动机构型式:链条、链轮,开沟器型式:种：双圆盘/肥：双圆盘,开沟器数量种：2个/肥：2个，开沟器深度调节范围（mm）：种：0～50/肥：0～90，地轮型式：充气橡胶轮，地轮直径（mm）：720\n地轮高度调节范围（mm）：0～200，破茬清垄工作部件型式：波纹圆盘切刀与拨草轮组合，风机型式：离心式，风机叶轮直径（mm）：400，覆土器型式：V型实心橡胶轮，镇压器型式：V型实心橡胶轮，单体结构质量（kg）：144，整机结构质量(kg):1180,秸秆切割装置型式:波纹单圆盘,镇压机构配置方式:独立式,镇压强度调节方式:多级调节,仿形方式:单体独立同步仿形,仿形机构型式:平行四连杆式,破查清垄工作部件配置方式，独立防缠绕式：播种质量监控及报警系统：2路数显及声光报警，动土率：18.6%","T202206060104","2027-08-09","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[519,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行气力式精量播种机","黑龙江华垦农业机械有限公司","牵引式免耕气吸精密播种机","2BMQ-4","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:气力式:是 ","结构型式:气力式；牵引式,配套动力范围(kW):33.1～64.3,整机外形尺寸 (长×宽×高)(mm):3200×3310×1750,作业速度范围(km/h):8～10,作业小时生产率(hm2/h):1.7～2.1,行距(mm):650,工作行数:4行,排种器型式:气力式；金属材料,排种器数量:4个,排种器驱动方式:地轮,排肥器型式:外槽轮式,排肥器数量:4个,排肥器驱动方式:地轮,种/肥箱容积(L):36×4/382×2,种/肥排量调节方式:种：变更传动比/肥：调节出肥口大小,传动机构型式:链条、链轮,开沟器型式：种：双圆盘/肥：双圆盘，开沟器数量：种：4个/肥：4个，开沟器深度调节范围（mm）：种：0～50/肥：0～90，地轮型式：充气橡胶轮，地轮直径（mm）：720，地轮高度调节范围\n（mm）：0～200，破茬清垄工作部件型式：波纹圆盘切刀与拨草轮组合，风机型式：离心式，风机叶轮直径（mm）：400，覆土器型式：V型实心橡胶轮，镇压器型式：V型实心橡胶轮，单体结构质量（kg）：144，整机结构质量（kg）：1700，秸秆切割装置型式:波纹单圆盘，镇压机构配置方式:独立式,镇压强度调节方式:多级调节,仿形方式:单体独立同步仿形,仿形机构型式:平行四连杆式,破查清垄工作部件配置方式:独立防缠绕式,播种质量监控及报警系统:4路数显及声光报警，动土率：13.6%","T202206060130","2027-10-03","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[520,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行气力式精量播种机","黑龙江华垦农业机械有限公司","牵引式免耕气吸精量播种机","2BQMG-4A","播种行数:4行;是否精量播种:是 ;结构型式:气力式:是 ","结构型式：气力式、牵引式，配套动力范围（kW）：33.1～64.3，整机外形尺寸 (长×宽×高)（mm）：3200×3060×1560，作业速度范围（km/h）：8～10，作业小时生产率（hm2/h）：1.7～2.1，行距（mm）：650，工作行数：4行，排种器型式：气力式、金属材料，排种器数量：4个，排种器驱动方式：地轮，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：4个，排肥器驱动方式：地轮，种/肥箱容积（L）：36×4/354×2，种/肥排量调节方式：种：变更传动比/肥：调节出肥口大小，传动机构型式：链条、链轮，开沟器型式：种：双圆盘/肥：双圆盘，开沟器数量：种：4个/肥：4个，开沟器深度调节范围（mm）：种：0～50/肥：0～90，地轮型式：充气橡胶轮，地轮直径（mm）：650，地轮高度调节范围（mm）：0～200，破茬清垄工作部件型式：波纹圆盘切刀与拨草轮组合，风机型式：离心式，风机叶轮直径（mm）：400，覆土器型式：V型实心橡胶轮，镇压器型式:V型实心橡胶轮,单体结构质量(kg):130,整机结构质量(kg):1760,秸秆切割装置型式:波纹单圆盘,镇压机构配置方式:独立式,镇压强度调节方式:多级调节,仿形方式:单体独立同步仿形,仿形机构型式:平行四连杆式,破查清垄工作部件配置方式:独立防缠绕式,播种质量监控及报警系统:4路数显及声光报警,动土率：22.1%","T202206060131","2027-10-03","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[521,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行气力式精量播种机","黑龙江华垦农业机械有限公司","牵引式免耕气吸精量播种机","2BQMG-5A","播种行数:5行;是否精量播种:是 ;结构型式:气力式:是 ","结构型式：气力式、牵引式，配套动力范围（kW）：66.2～91.9，整机外形尺寸 (长×宽×高)（mm）：3200×3810×1560，作业速度范围（km/h）：8～10，作业小时生产率（hm2/h）：2.1～2.6，行距（mm）：650，工作行数：5行，排种器型式：气力式、金属材料，排种器数量：5个，排种器驱动方式：地轮，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：5个，排肥器驱动方式：地轮，种/肥箱容积（L）：36×5/354×2，种/肥排量调节方式：种：变更传动比/肥：调节出肥口大小，传动机构型式：链条、链轮，开沟器型式:种：双圆盘/肥：双圆盘,开沟器数量:种：5个/肥：5个，开沟器深度调节范围（mm）：种：0～50/肥：0～90，地轮型式：充气橡胶轮，地轮直径（mm）：650，地轮高度调节范围（mm）：0～200，破茬清垄工作部件型式：波纹圆盘切刀与拨草轮组合，风机型式：离心式，风机叶轮直径（mm）：400，覆土器型式：V型实心橡胶轮，镇压器型式：V型实心橡胶轮，单体结构质量（kg）：130，整机结构质量（kg）：2150，秸秆切割装置型式：波纹单圆盘，镇压机构配置方式：独立式，镇压强度调节方式：多级调节，仿形方式：单体独立同步仿形，仿形机构型式：平行四连杆式，破查清垄工作部件配置方式：独立防缠绕式，播种质量监控及报警系统：5路数显及声光报警，动土率：22.1%","T202206060131","2027-10-03","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[522,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","6-10行气力式精量播种机","黑龙江华垦农业机械有限公司","牵引式免耕气吸精量播种机","2BMQ-8A","播种行数:8行;是否精量播种:是 ;结构型式:气力式:是 ","结构型式：气力式；牵引式，配套动力范围（kW）：117.6～202.2，整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3200×5600×1560，作业速度范围（km/h）：8～10，作业小时生产率（hm２/h）：3.6～4.5，行距（mm）：650/450(宽窄行)，工作行数：8行，排种器型式：气力式；金属材料，排种器数量：8个，排种器驱动方式：地轮，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：8个，排肥器驱动方式：地轮，种/肥箱容积（L）：，36×8/354×2，种/肥排量调节方式：种：更换传动比/肥：调整出肥口宽度，传动机构型式：链传动，开沟器型式：种：双圆盘/肥：双圆盘，开沟器数量：种：8个/肥：8个，开沟器深度调节范围（mm）：，种：0～50/肥：0～90，地轮型式：充气橡胶轮，地轮直径（mm）：650，地轮高度调节范围（mm）：0～200，破茬清垄工作部件型式：波纹圆盘，切刀与拔草轮组合：风机型式：离心式，风机叶轮直径（mm）：400，覆土器型式：V型实心橡胶轮，镇压器型式：V型实心橡胶轮，单体结构质量（kg）：144，整机结构质量（kg):2760\n,秸秆切割装置型式:波纹单圆盘,镇压机构配置方式:独立式,镇压强度调节方式：多级调节，仿形方式：单体独立同步仿形，仿形机构型式：平行四连杆式，破茬清垄工作部件配置方式：独立防缠绕式，播种质量监控及报警系统：8路数显及声光报警，动土率：18.7%","T202206060108","2027-08-09","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[523,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","6-10行气力式精量播种机","黑龙江华垦农业机械有限公司","牵引式免耕气吸精量播种机","2BQMG-6A","播种行数:6行;是否精量播种:是 ;结构型式:气力式:是 ","结构型式：气力式；牵引式，配套动力范围（kW）：66.2～110.3，整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3250×4800×1560，作业速度范围（km/h）：8～10，作业小时生产率（hm２/h）：2.5～3.2，行距（mm）：650，工作行数：6行，排种器型式：气力式；金属材料，排种器数量：6个，排种器驱动方式：地轮，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：6个，排肥器驱动方式：地轮，种/肥箱容积（L）：36×6/354×2，种/肥排量调节方式：种：更换传动比/肥：调整出肥口宽度，传动机构型式：链传动，开沟器型式：种：双圆盘/肥：双圆盘，开沟器数量：种：6个/肥：6个，开沟器深度调节范围（mm）：种：0～50/肥：0～90，地轮型式：充气橡胶轮，地轮直径（mm）：650，地轮高度调节范围（mm）：0～200，破茬清垄工作部件型式：波纹圆盘切刀与拔草轮组合，风机型式：离心式，风机叶轮直径（mm）：400，覆土器型式：V型实心橡胶轮，镇压器型式：V型实心橡胶轮，单体结构质量（kg）：130，整机结构质量（kg）：2440，秸秆切割装置型式：波纹单圆盘镇压机构配置方式：独立式，镇压强度调节方式：多级调节，仿形方式：单体独立同步仿形，仿形机构型式：平行四连杆式，破茬清垄工作部件配置方式：独立防缠绕式，播种质量监控及报警系统：6路数显及声光报警","T202206060107","2027-08-09","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[524,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","6-10行气力式精量播种机","黑龙江华垦农业机械有限公司","牵引式免耕气吸精量播种机","2BQMG-7A","播种行数:7行;是否精量播种:是 ;结构型式:气力式:是 ","结构型式：气力式；牵引式，配套动力范围（kW）：102.9～183.3，整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3200×5280×1560，作业速度范围（km/h）：8～10，作业小时生产率（hm２/h）：2.5～3.2，行距（mm）：650，工作行数：7行，排种器型式，气力式；金属材料，排种器数量：7个，排种器驱动方式：地轮，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：7个，排肥器驱动方式:地轮,种/肥箱容积(L):36×7/354×2,种/肥排量调节方式:种：更换传动比/肥：调整出肥口宽度,传动机构型式:链传动,开沟器型式:种：双圆盘/肥：双圆盘,开沟器数量:种：7个/肥：7个，开沟器深度调节范围（mm）：种：0～50/肥：0～90,地轮型式,充气橡胶轮,地轮直径(mm):650,地轮高度调节范围(mm):0～200,破茬清垄工作部件型式:波纹圆盘切刀与拔草轮组合,风机型式:离心式,风机叶轮直径(mm):400,覆土器型式:V型实心橡胶轮,镇压器型式:实心橡胶轮,单体结构质量(kg):130,整机结构质量(kg):2660,秸秆切割装置型式:波纹单圆盘,镇压机构配置方式:独立式,镇压强度调节方式:多级调节，仿形方式:单体独立同步仿形,仿形机构型式:平行四连杆式,破茬清垄工作部件配置方式:独立防缠绕式\n,播种质量监控及报警系统:7路数显及声光报警,动土率：18.5%","T202206060106","2027-08-09","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[525,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","6-10行气力式精量播种机","黑龙江华垦农业机械有限公司","牵引式免耕气吸精量播种机","2BQMG-8A","播种行数:8行;是否精量播种:是 ;结构型式:气力式:是 ","结构型式：气力式；牵引式，配套动力范围（kW）117.6～183.8，整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）3200×5575×1560，作业速度范围（km/h）：8～10，作业小时生产率（hm２/h）：3.6～4.5，行距（mm）：650，工作行数：8行，排种器型式，气力式；金属材料，排种器数量：8个，排种器驱动方式：地轮，排肥器型式：外槽轮式，排肥器数量：8个，排肥器驱动方式：地轮，种/肥箱容积（L）：36×8/354×2，种/肥排量调节方式：种：更换传动比/肥：调整出肥口宽度，传动机构型式：链传动，开沟器型式：种：双圆盘/肥：双圆盘，开沟器数量：种：8个/肥：8个，，开沟器深度调节范围（mm），种：0～50/肥：0～90，地轮型式：充气橡胶轮，地轮直径（mm）：650，地轮高度调节范围（mm）：0～200，破茬清垄工作部件型式：波纹圆盘切刀与拔草轮组合，风机型式：离心式，风机叶轮直径（mm）：400，覆土器型式：V型实心橡胶轮，镇压器型式：V型实心橡胶轮胎，单体结构质量（kg）：130，整机结构质量（kg）：2760，秸秆切割装置型式：波纹单圆盘，镇压机构配置方式：独立式，镇压强度调节方式：多级调节，仿形方式：单体独立同步仿形，仿形机构型式：平行四连杆式，破茬清垄工作部件配置方式：独立防缠绕式，播种质量监控及报警系统/：8路数显及声光报警，动土率：19%","T202206060105","2027-08-09","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[526,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","11行及以上气力式精量播种机","黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司","精密播种机","2B-18","播种行数:18行;是否精量播种:是 ;结构型式:气力式:是 ","结构型式：气力式；播种行数：18行","黑垦鉴2019187","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[527,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","2-3行免耕精量播种机","黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司","免耕精量施肥播种机","2BFQ-2","播种行数:2行;排种器型式:精量排种器 ","精量排种器；播种行数：2行","黑垦鉴2019194","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[528,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","2-3行免耕精量播种机","山东德农农业机械制造有限责任公司","玉米气吸免耕施肥播种机","2BMQYF-2/2","播种行数:2行;排种器型式:精量排种器 ","外形尺寸:2030×1880×1420mm；结构型式：三点悬挂；结构质量:750kg；工作行数:2行；工作宽幅:1880mm；排种器型式:气吸式；排种器数量:2个；排肥器型式:槽轮式；排肥器数量：2个；传动机构型式:链传动；开沟器型式:双圆盘；破茬清垄工作部件型式：铲式；配套动力范围:≥36.7kW；覆土器型式：V字轮；镇压器型式：胶轮。","黑垦鉴2019029（续）","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[529,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行免耕精量播种机","黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司","免耕精量施肥播种机","2BFQ-4","播种行数:4行;排种器型式:精量排种器 ","精量排种器；播种行数：4行","黑垦鉴2019195","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[530,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","4-5行免耕精量播种机","山东德农农业机械制造有限责任公司","玉米气吸免耕施肥播种机","2BMQYF-4/4","播种行数:4行;排种器型式:精量排种器 ","外形尺寸:2030×3050×1420mm；结构型式：三点悬挂；结构质量:1200kg；工作行数:4行；工作宽幅:3050mm；排种器型式:气吸式；排种器数量:4个；排肥器型式:槽轮式；排肥器数量；4个；传动机构型式:链传动；开沟器型式:双圆盘；破茬清垄工作部件型式：铲式；配套动力范围:≥70kW；覆土器型式：V字轮；镇压器型式：胶轮。","黑垦鉴2019031（续）","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[531,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","6行及以上免耕精量播种机","黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司","免耕精密播种机","2BFQ-12","播种行数:12行;排种器型式:精量排种器 ","精量排种器；播种行数：12行","黑垦鉴2019185","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[532,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","6行及以上免耕精量播种机","黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司","免耕精量施肥播种机","2BFQ-6","播种行数:6行;排种器型式:精量排种器 ","精量排种器；播种行数：6行","黑垦鉴2019193","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[533,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","6行及以上免耕精量播种机","黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司","免耕精密播种机","2BFQ-8","播种行数:8行;排种器型式:精量排种器 ","精量排种器；播种行数：8行","黑垦鉴2019186","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[534,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","6行及以上免耕精量播种机","山东德农农业机械制造有限责任公司","玉米气吸免耕施肥播种机","2BMQYF-12/12","播种行数:12行;排种器型式:精量排种器 ","外形尺寸:2030×8580×1420mm；结构型式：三点悬挂；结构质量:3500kg；工作行数：12行；工作宽幅:7800mm；排种器型式:气吸式；排种器数量:12个；排肥器型式:槽轮式；传动机构形式:链传动；开沟器形式:双圆盘；破茬清垄工作部件型式：铲式；配套动力范围:≥154kW；覆土器型式：V字轮；镇压器型式：胶轮。","黑垦鉴2019030（续）","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[535,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","6行及以上免耕精量播种机","山东德农农业机械制造有限责任公司","玉米气吸免耕施肥播种机","2BMQYF-6/6","播种行数:6行;排种器型式:精量排种器 ","外形尺寸:2030×4350×1420mm；结构型式：三点悬挂；结构质量:1600kg；工作行数:6行；工作宽幅:4350mm；排种器型式:气吸式；排种器数量:6个；排肥器型式:槽轮式；排肥器数量：6个；传动机构型式:链传动；开沟器型式:双圆盘；破茬清垄工作部件型式：铲式；配套动力范围:≥88.5kW；覆土器型式：V字轮；镇压器型式：胶轮。","黑垦鉴2019032（续）","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[536,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机","6行及以上免耕精量播种机","山东德农农业机械制造有限责任公司","玉米气吸免耕施肥播种机","2BMQYF-8/8","播种行数:8行;排种器型式:精量排种器 ","外形尺寸:2030×6000×1420mm；结构型式：三点悬挂；结构质量:2200kg,工作行数:8行,工作宽幅:6000mm；排种器型式:气吸式；排钟器数量:8个；排肥器型式:槽轮式；传动机构型式:链传动；开沟器型式:双圆盘；破茬清垄工作部件型式：铲式；配套动力范围:≥132kW；覆土器型式：V字轮；镇压器型式：胶轮。","黑垦鉴2019033（续）","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[537,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","根（块）茎种子播种机","5行及以下自走式大蒜播种机","济南华庆农业机械科技有限公司","履带式大蒜播种机","2BSZZ-5J","播种行数:5行;自走式:是 ;空穴率≤1.5%:是 ;正芽率≥80%:是 ","型号名称：2BSZZ-5J型履带式大蒜播种机；结构型式：自走履带式；正芽装置型式：三级锥形碗式；整机外形尺寸（长×宽×高）：2200mm×1285mm×1375mm；配套发动机标定功率：4.0kW(汽油机)；配套发动机标定转速：3600r/min；发动机与传动箱传动方式：带传动；最小离地间隙：160mm；驾驶室类型：无驾驶室；制动器型式：摩擦盘式；变速箱型式：机械式；档位：6（前进）+2（后退）；履带轨距：730mm；履带宽度：130mm；履带节距：72mm；履带节数：37；行距：90~220mm；株距：100~200mm；工作行数：5；工作幅宽：450~1100mm；传动机构型式：带传动+齿轮传动+链传动；排种器型式：鸭嘴式；排种器数量：5。","T202237370218","2027-09-05","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[538,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","根（块）茎种子播种机","6—9行自走式大蒜播种机","济南华庆农业机械科技有限公司","履带式大蒜播种机","2BSZZ-6K","播种行数:6行;自走式:是 ;空穴率≤1.5%:是 ;正芽率≥80%:是 ","型号名称：2BSZZ-6K型履带式大蒜播种机；结构型式：自走履带式；正芽装置型式：三级锥形碗式；整机外形尺寸（长×宽×高）：2190mm×1435mm×2025mm；配套发动机标定功率：8.0kW(汽油机)；配套发动机标定转速：3600r/min；发动机与传动箱传动方式：带传动；最小离地间隙：160mm；驾驶室类型：无驾驶室；制动器型式：摩擦盘式；变速箱型式：机械式；档位：6（前进）+2（后退）；履带轨距：910mm；履带宽度：130mm；履带节距：72mm；履带节数：37；行距：90~220mm；株距：100~200mm；工作行数：6；工作幅宽：540~1320mm；传动机构型式：带传动+齿轮传动+链传动；排种器型式：鸭嘴式；排种器数量：6。","T202237370219","2027-09-05","8.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[539,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","根（块）茎种子播种机","6—9行自走式大蒜播种机","济南华庆农业机械科技有限公司","履带式大蒜播种机","2BSZZ-8L","播种行数:8行;自走式:是 ;空穴率≤1.5%:是 ;正芽率≥80%:是 ","型号名称：2BSZZ-8L型履带式大蒜播种机；结构型式：自走履带式；正芽装置型式：三级锥形碗式；整机外形尺寸（长×宽×高）：2220mm×1895mm×2025mm；配套发动机标定功率：8.0kW(汽油机)；配套发动机标定转速：3600r/min；发动机与传动箱传动方式：带传动；最小离地间隙：160mm；驾驶室类型：无驾驶室；制动器型式：摩擦盘式；变速箱型式：机械式；档位：6（前进）+2（后退）；履带轨距：910mm；履带宽度：130mm；履带节距：72mm；履带节数：37；行距：90~220mm；株距：100~200mm；工作行数：8；工作幅宽：720~1760mm；传动机构型式：带传动+齿轮传动+链传动；排种器型式：鸭嘴式；排种器数量：8。","T202237370220","2027-09-05","8.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[540,"种植施肥机械","播种机械（可含施肥功能）","单粒（精密）播种机（新型农机产品）","6-10行大豆玉米一体化气力式单粒(精密)免耕播种机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","玉米大豆复合免耕气息精量播种机","2BMQF-2/4","播种行数:6行;气力式单粒(精密)免耕播种机:是 ;两种作物行距、株距、播深、镇压强度、施肥量均可独立调节:是 ;大豆玉米带间距:60cm;玉米最小行距:35cm;玉米最大施肥量:1460kg/h㎡;大豆最小行距:30cm;大豆最大施肥量:720kg/h㎡;玉米最小粒距:3.9cm;大豆最小粒距:3.9cm","结构型式：气吸式、悬挂式；整机外形尺寸（长×宽×高）：2580×3260×1620mm；单体结构质量：145kg；整机结构质量：2130kg；配套拖拉机动力范围：≥117.6kW；播种机间作套种模式：1（玉米）+4（大豆）+1（玉米）；工作幅宽（可调范围）：2.45-3.2m；\n大豆播种施肥：播种行数：4，行距：30-40cm，行距可独立调节，粒距：3.9-22.9cm，粒距可独立调节，播深可独立调节，排种器：4个、气力式、地轮驱动，种箱容积：46*4 L，肥箱容积：77*2 L，精量播种机，排肥器：2个、外槽轮式、地轮驱动，施肥量可独立调节，施肥深度120-180mm，施肥深度可独立调节，施肥量：0-720kg/h㎡，覆土器形式：V型橡胶轮，镇压器形式：V型橡胶轮，镇压强度可独立调节，开沟器数量：播种4个、施肥2个，开沟器形式：播种双圆盘式、施肥开沟铲；\n玉米播种施肥：播种行数：2，行距：35-60cm，行距可独立调节，粒距：3.9-30.6cm，粒距可独立调节，播深可独立调节，排种器：2个、气力式、地轮驱动，种箱容积：46*2 L，肥箱容积：233*2 L，精量播种机，排肥器：2个、外槽轮式、地轮驱动，施肥量可独立调节，施肥深度120-180mm，施肥深度可独立调节，施肥量：0-1460kg/h㎡，覆土器形式：V型橡胶轮，镇压器形式：V型橡胶轮，镇压强度可独立调节，开沟器数量：播种2个、施肥2个，开沟器形式：播种双圆盘式、施肥开沟铲；\n大豆与玉米带间距：60-70cm，破茬清垄机构：靴式开沟铲+转筒，数量6个，仿形方式：单体独立同步仿形；地轮型式：橡胶轮胎，地轮直径：680mm，风机型式：离心式，作业速度范围：6-8km/h；","","","0","新产品","山东省","评阅通过","","","","",""]
[541,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","河南豪久科技有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-9(6)(170)","播种行数:9行","型号名称：2BFG-9(6)(170)型旋耕施肥播种机；结构型式：机械式、悬挂式；配套动力范围：29.4～47.8kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1895×1930×1285mm；作业速度范围：0.5～1.1m/s；作业小时生产率：0.26～0.57h㎡/h；工作幅宽：170cm；耕深：≥8cm；行距：18.5㎝；工作行数：9行；旋耕部分传动方式：中间传动；刀辊设计转速：298 r/min；刀辊最大回转半径：225mm；旋耕刀型号：IT225左/IT225；总安装刀数：44把。排种器型式：槽轮式（非金属材料）；排种器数量：9个；排肥器型式：槽轮式；排肥器数量：12个；排种开沟器型式：弯形圆管+圆盘式；排种开沟器数量：4（弯形圆管）+5（圆盘式）个；排种开沟器深度调节范围：20～60mm；种/肥箱容积：90（种）/185（肥）L；种/肥排量调节方式：丝杆（种）/丝杆（肥）；播种部分传动方式：链条；地轮型式：辊筒；地轮直径：340mm；地轮高度调节范围：0～100mm；镇压器型式：辊筒。","T202243430046","2027-08-17","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[542,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","湖北永祥农机装备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-8(8)(230)","播种行数:8行","结构型式：气力式+悬挂式，配套动力范围：≥58.8KW,工作幅宽：230cm,耕深：8-15cm,行距15-30cm,工作行数：8行，旋耕部分传动方式：中间齿轮传动，刀辊设计转速：359r/min，刀辊最大回转半径：R245mm，旋耕刀型号:IT245,总安装刀数：52把，排种器型式：正负气压组合式（非金属材料），排种器数量：8个（集中排种，分体输送），排肥器型式：带槽滚筒式，气力强排，排肥器数量：8个，排种开沟器型式：双圆盘式，排种开沟器数量8个，排种开沟器深度调节范围:30-50mm，种肥排量调节方式：随速、变量数字智能化","鄂2020175","2025-11-01","0","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[543,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","临沭县瑞祥机械制造有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-10(6)(180)","播种行数:10行","2BFG-10(6)(180)\n\n结构型式  机械式、悬挂式  配套动力范围  kW  29.4～66.2（轮式拖拉机)  整机外形尺寸（长×宽×高）:mm:2100×2250×1290\n工作幅宽cm:180  耕深cm:8～15 行距cm:13～20 工作行数(行)：10 旋耕部分传动方式：中间齿轮 旋耕刀型号：IT225  总安装刀数（把）：48 排种器型式：槽轮式、非金属材料 排种器数量（个）：10 排肥器型式：外槽轮 排肥器数量（个）：6 排种开沟器型式：双圆盘式 排种开沟器数量（个）：10 地轮型式：地滚式  镇压器型式：地滚式","T202142420082","2026-02-07","29.4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[544,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","临沭县瑞祥机械制造有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-9(6)(160)","播种行数:9行","2BFG-9(6)(160)\n结构型式：机械式、悬挂式  配套动力范围（kW）： 22.1～36.8（轮式拖拉机） 整机外形尺寸（长×宽×高）:mm:2100×1950×1290\n工作幅宽cm:160  耕深cm:8～15 行距cm:13～20 工作行数(行)：9 旋耕部分传动方式：中间齿轮 旋耕刀型号：IT225  总安装刀数（把）：44 排种器型式：槽轮式、非金属材料 排种器数量（个）：9 排肥器型式：外槽轮 排肥器数量（个）：6 排种开沟器型式：双圆盘式 排种开沟器数量（个）：9 地轮型式：地滚式  镇压器型式：地滚式","T202142420082","2026-02-07","22.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[545,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","任丘市超鹰农机有限公司","旋播机","2BFGX-10(200)","播种行数:10行","2BFGX-10(200)型旋播机，结构型式 机械式； 悬挂式，配套动力范围 58.8kW～88.2kW，整机外形尺寸（长×宽×高）1840mm×2440mm×1350mm，作业速度范围 0.6m～1.4m，作业小时生产率 0.4hm2～1.0hm2\n工作幅宽 204cm，耕深8cm～15cm，行距20cm,工作行数 10行，旋耕部分传动方式 中间齿轮传动，刀辊设计转速 263/197 r/min, 刀辊最大回转半径250mm,旋耕刀型号ⅠT245，总安装刀数62把，排种器型式 槽轮式；非金属材料，排种器数量 10个，排肥器型式 槽轮式，排肥器数量 8个，排种开沟器型式 双圆盘式，排种开沟器数量 10个，排钟开沟器深度调节范围 0mm～50mm，种/肥箱容积 200L/220L，种/肥排量调节方式 排种：齿轮换挡＋手动螺旋 排肥：手动螺旋，播种部分传动方式 链传动（地轮驱动），地轮型式 滚筒式，地轮直径φ370mm，地轮高度调节范围 100mm～150mm，覆土器型式 地轮覆土，镇压器型式 地轮镇压","T202113130575","2026-10-21","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[546,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","亚澳南阳农机有限责任公司","旋耕施肥播种机","2BFG-10/10（250）","播种行数:10行","配套动力范围(kw)：88.2～117.6\n整机外形尺寸（长*宽*高）mm：2363×2918×1422\n工作幅宽（cm):250\n旋耕部分传动方式：中间传动\n结构型式：机械式;悬挂式\n工作行数：10行","T202261610051","2027-07-07","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[547,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","亚澳南阳农机有限责任公司","旋耕施肥播种机","2BFG-10/11（270）","播种行数:11行","配套动力范围(kw)：104.3～134.2\n整机外形尺寸（长*宽*高）mm：2435×3128×1493\n工作幅宽（cm):270\n旋耕部分传动方式：中间传动\n结构型式：机械式;悬挂式\n工作行数：11行","T202261610051","2027-07-07","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[548,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","7-11行旋耕施肥播种机","亚澳南阳农机有限责任公司","旋耕施肥播种机","2BFG-8/9（230）","播种行数:9行","配套动力范围(kw)：73.5~102.9\n整机外形尺寸（长*宽*高）mm：2347*2723*1345\n工作幅宽（cm):230\n旋耕部分传动方式：中间传动\n结构型式：机械式;悬挂式\n工作行数：9行","T202261610056","2027-07-07","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[549,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","安徽省戴峰农业装备科技股份有限公司","双轴旋耕施肥播种机","2BFG-12(8)(200)A","播种行数:12行","型号名称\n/\n2BFG-12(8)(200)A型双轴旋耕施肥播种机\n结构型式\n/\n三点悬挂机械式\n配套动力范围\nkW\n58.8～66.1\n整机外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n1930×2430×1420\n作业速度范围\nm/s\n0.55～1.20\n作业小时生产率\nhm2/h\n0.40～0.86\n工作幅宽\ncm\n200\n耕深\ncm\n12～16\n行距\ncm\n16.5\n工作行数\n行\n12\n旋耕部分传动方式\n/\nⅠ排：中间齿轮传动；Ⅱ排：侧边齿轮传动\n刀辊设计转速\nr/min\nⅠ排：265～349；Ⅱ排：265～349\n刀辊最大回转半径\nmm\nⅠ排：245；Ⅱ排：175\n旋耕刀型号\n/\nⅠ排：IT245；Ⅱ排：专用弧形刀/IT175\n总安装刀数\n把\nⅠ排：60；Ⅱ排：24\n排种器型式\n/\n外槽轮式\n排种器数量\n个\n12\n排肥器型式\n/\n外槽轮式\n排肥器数量\n个\n8\n排种开沟器型式\n/\n弯型圆管\n排种开沟器数量\n个\n12\n排种开沟器深度调节范围\nmm\n20～50\n排肥开沟器型式\n/\n/\n排肥开沟器数量\n个\n/\n排肥开沟器深度调节范围\nmm\n/\n种/肥箱容积\nL\n260/295\n排量调节方式\n/\n手柄螺杆\n播种部分传动方式\n/\n链条传动\n地轮型式\n/\n空心铁轮\n地轮直径\nmm\nφ377\n地轮高度调节范围\nmm\n0～80\n风机型式\n/\n/\n覆土器型式\n/\n/\n镇压器型式\n/\n空心铁轮","T202134340349","2026-10-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[550,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","安徽省戴峰农业装备科技股份有限公司","双轴旋耕施肥播种机","2BFG-12(8)(230)","播种行数:12行","型号名称\n/\n2BFG-12(8)(230)型双轴旋耕施肥播种机\n结构型式\n/\n三点悬挂机械式\n配套动力范围\nkW\n58.8～80.8\n整机外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n2020×2660×1460\n作业速度范围\nm/s\n0.55～1.20\n作业小时生产率\nhm2/h\n0.47～0.94\n工作幅宽\ncm\n230\n耕深\ncm\n12～16\n行距\ncm\n19\n工作行数\n行\n12\n旋耕部分传动方式\n/\nⅠ排：中间齿轮传动；Ⅱ排：侧边齿轮传动\n刀辊设计转速\nr/min\nⅠ排：265～349；Ⅱ排：265～349\n刀辊最大回转半径\nmm\nⅠ排：245；Ⅱ排：175\n旋耕刀型号\n/\nⅠ排：IT245；Ⅱ排：专用弧形刀/IT175\n总安装刀数\n把\nⅠ排：68；Ⅱ排：24\n排种器型式\n/\n外槽轮式\n排种器数量\n个\n12\n排肥器型式\n/\n外槽轮式\n排肥器数量\n个\n8\n排种开沟器型式\n/\n弯型圆管\n排种开沟器数量\n个\n12\n排种开沟器深度调节范围\nmm\n20～50\n排肥开沟器型式\n/\n/\n排肥开沟器数量\n个\n/\n排肥开沟器深度调节范围\nmm\n/\n种/肥箱容积\nL\n260/295\n排量调节方式\n/\n手柄螺杆\n播种部分传动方式\n/\n链条传动\n地轮型式\n/\n空心铁轮\n地轮直径\nmm\nφ377\n地轮高度调节范围\nmm\n0～80\n风机型式\n/\n/\n覆土器型式\n/\n/\n镇压器型式\n/\n空心铁轮","T202034740","2025-11-30","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[551,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","安徽省戴峰农业装备科技股份有限公司","双轴旋耕施肥播种机","2BFG-13(10)(250)","播种行数:13行","型号名称\n/\n2BFG-13(10)(250)型双轴旋耕施肥播种机\n结构型式\n/\n三点悬挂机械式\n配套动力范围\nkW\n80.8～102.9\n整机外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n2020×2900×1460\n作业速度范围\nm/s\n0.50～1.10\n作业小时生产率\nhm2/h\n0.47～0.94\n工作幅宽\ncm\n250\n耕深\ncm\n12～16\n行距\ncm\n19\n工作行数\n行\n13\n旋耕部分传动方式\n/\nⅠ排：中间齿轮传动；Ⅱ排：侧边齿轮传动\n刀辊设计转速\nr/min\nⅠ排：312～349；Ⅱ排：265～349\n刀辊最大回转半径\nmm\nⅠ排：245；Ⅱ排：175\n旋耕刀型号\n/\nⅠ排：IT245；Ⅱ排：专用弧形刀/IT175\n总安装刀数\n把\nⅠ排：72；Ⅱ排：26\n排种器型式\n/\n外槽轮式,\n排种器数量\n个\n13\n排肥器型式\n/\n外槽轮式\n排肥器数量\n个\n10\n排种开沟器型式\n/\n弯型圆管\n排种开沟器数量\n个\n13\n排种开沟器深度调节范围\nmm\n20～50\n排肥开沟器型式\n/\n/\n排肥开沟器数量\n个\n/\n排肥开沟器深度调节范围\nmm\n/\n种/肥箱容积\nL\n267/287\n排量调节方式\n/\n手柄螺杆\n播种部分传动方式\n/\n链条传动\n地轮型式\n/\n空心铁轮\n地轮直径\nmm\nφ377\n地轮高度调节范围\nmm\n0～80\n风机型式\n/\n/\n覆土器型式\n/\n/\n镇压器型式\n/\n空心铁轮","T202034739","2025-11-30","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[552,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","安徽省戴峰农业装备科技股份有限公司","双轴旋耕施肥播种机","2BFG-15(10)(280)","播种行数:15行","型号名称\n/\n2BFG-15(10)(280)型双轴旋耕施肥播种机\n结构型式\n/\n三点悬挂机械式\n配套动力范围\nkW\n80.8～154.4\n整机外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n2020×3160×1460\n作业速度范围\nm/s\n0.50～1.10\n作业小时生产率\nhm2/h\n0.47～0.94\n工作幅宽\ncm\n280\n耕深\ncm\n12～16\n行距\ncm\n19\n工作行数\n行\n15\n旋耕部分传动方式\n/\nⅠ排：中间齿轮传动；Ⅱ排：侧边齿轮传动\n刀辊设计转速\nr/min\nⅠ排：312～349；Ⅱ排：265～349\n刀辊最大回转半径\nmm\nⅠ排：245；Ⅱ排：175\n旋耕刀型号\n/\nⅠ排：IT245；Ⅱ排：专用弧形刀/IT175\n总安装刀数\n把\nⅠ排：80；Ⅱ排：30\n排种器型式\n/\n外槽轮式,\n排种器数量\n个\n15\n排肥器型式\n/\n外槽轮式\n排肥器数量\n个\n10\n排种开沟器型式\n/\n弯型圆管\n排种开沟器数量\n个\n15\n排种开沟器深度调节范围\nmm\n20～50\n排肥开沟器型式\n/\n/\n排肥开沟器数量\n个\n/\n排肥开沟器深度调节范围\nmm\n/\n种/肥箱容积\nL\n293/314\n排量调节方式\n/\n手柄螺杆\n播种部分传动方式\n/\n链条传动\n地轮型式\n/\n空心铁轮\n地轮直径\nmm\nφ377\n地轮高度调节范围\nmm\n0～80\n风机型式\n/\n/\n覆土器型式\n/\n/\n镇压器型式\n/\n空心铁轮","T202034738","2025-11-30","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[553,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","河北农哈哈机械集团有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-14(200)","播种行数:14行","结构型式:机械式；悬挂式；配套动力范围：66.2～102.9kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：2000×2440×1400；工作幅宽：200cm；耕深：8～15cm；行距：15cm；工作行数：14行；旋耕部分传动方式：中间传动；刀辊设计转速：313r/min；刀辊最大回转半径：245mm；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：60把；排种器型式：滚齿式/非金属材料；排种器数量：14个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：7个；排种开沟器型式：前排：弯管/后排：双圆盘式；排种开沟器数量：14个；排种开沟器深度调节范围：0～110mm；种/肥箱容积：种：134 肥：290L；种/肥排量调节方式：种：无极变速调节 肥：螺纹调节；播种部分传动方式：链传动+齿轮；地轮型式：波纹滚轮；地轮直径：445mm；地轮高度调节范围：0～100mm；覆土器型式：波纹滚轮；镇压器型式：波纹滚轮","T202213130662","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[554,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","河北农哈哈机械集团有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-16(230)","播种行数:16行","结构型式:机械式；悬挂式；配套动力范围：73.5～110.3kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：2000×2740×1400mm；工作幅宽：230cm；耕深：8～15cm；行距：15cm；工作行数：16行；旋耕部分传动方式：中间传动；刀辊设计转速：313r/min；刀辊最大回转半径：245mm；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：64把；排种器型式：滚齿式/非金属材料；排种器数量：16个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：8个；排种开沟器型式：前排：弯管/后排：双圆盘式；排种开沟器数量：16个；排种开沟器深度调节范围：0～110mm；种/肥箱容积：种：152 肥：330L；种/肥排量调节方式：种：无极变速调节 肥：螺纹调节；播种部分传动方式：链传动+齿轮；地轮型式：波纹滚轮；地轮直径：445mm；地轮高度调节范围：0～100mm；覆土器型式：波纹滚轮；镇压器型式：波纹滚轮","T202213130662","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[555,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","河北农哈哈机械集团有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-18(250)","播种行数:18行","结构型式:机械式；悬挂式；配套动力范围：88.2～132.3kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：2000×2940×1430；工作幅宽：250cm；耕深：8～15cm；行距：15cm；工作行数：18行；旋耕部分传动方式：中间传动；刀辊设计转速：313r/min；刀辊最大回转半径：245mm；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：68把；排种器型式：滚齿式/非金属材料；排种器数量：18个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：8个；排种开沟器型式：前排：弯管/后排：双圆盘式；排种开沟器数量：18个；排种开沟器深度调节范围：0～110mm；种/肥箱容积：种：164 肥：356L；种/肥排量调节方式：种：无极变速调节 肥：螺纹调节；播种部分传动方式：链传动+齿轮；地轮型式：波纹滚轮；地轮直径：445mm；地轮高度调节范围：0～100mm；覆土器型式：波纹滚轮；镇压器型式：波纹滚轮","T202213130663","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[556,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","湖北永祥农机装备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-16(8)(230)","播种行数:16行","结构型式：气力式+悬挂式，配套动力范围：≥58.8KW,工作幅宽：230cm,耕深：8-15cm,行距15-30cm,工作行数：16行，旋耕部分传动方式：中间齿轮传动，刀辊设计转速：359r/min，刀辊最大回转半径：R245mm，旋耕刀型号:IT245,总安装刀数：52把，排种器型式：气力强排集中式（非金属材料），排种器数量：16个（集中排种，分体输送），排肥器型式：带槽滚筒式，气力强排，排肥器数量：16个，排种开沟器型式：双圆盘式，排种开沟器数量16个，排种开沟器深度调节范围:30-50mm，排肥开沟器型式：铲形，排肥开沟器数量：8个，排肥开沟器深度调节范围：40-80mm，种肥箱容易：75L,种肥排量调节方式：随速、变量数字智能化，播种部分传动方式：步进电机","鄂2020176","2025-11-01","0","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[557,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","江苏神农农业装备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-14(8)(200)","播种行数:14行","工作行数：14行；工作耕幅：2m；含旋耕、施肥、播种功能；配套动力范围：47.8～58.8kW","T202032320355","2025-11-29","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[558,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","江苏神农农业装备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-15(8)(230)","播种行数:15行","工作行数：15行；工作耕幅：2.3m；含旋耕、施肥、播种功能；配套动力范围：47.8～66.2kW","苏农机（2018）第（0067）号","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[559,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","江苏神农农业装备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-16(10)(250)","播种行数:16行","工作行数：16行；工作耕幅：2.5m；含旋耕、施肥、播种功能；配套动力范围：73.5～88.2kW","T202032320354","2025-11-29","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[560,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","江苏神农农业装备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFGM-15(8)(230)","播种行数:15行","工作行数：15行；工作耕幅：2.3m；含旋耕、施肥、播种功能；刀轴型式：双轴型；配套动力范围：80.9～95.6kW；","T202032320353","2025-11-29","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[561,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","江苏神农农业装备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFGM-16(10)(250)","播种行数:16行","工作行数：16行；结构型式：机械式；悬挂式 ；配套动力范围：95.6～110.3kW；工作幅宽：250cm；刀轴型式：双轴型；","T202132320494","2026-12-29","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[562,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","江苏欣田机械制造有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-14(10)(230)","播种行数:14行","整机外形尺寸：2700*1500*1400 配套动力：51.52-66.7kw 刀辊设计转速：320（n动=720）r/min 作业速度：0.55-1.11m/s 工作幅宽：230cm  传动方式：侧边齿轮传动  种/肥箱容积：160/240L  旋耕刀型号：IT225  总安装刀数：82把","T202232320102","2027-07-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[563,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","临沭县瑞祥机械制造有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-230(12)(8)","播种行数:12行","2BFG-230\n配套动力范围（kW）：65.5-95.5；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：2000×2620×1450；结构质量（kg）：930；行距（cm）：播种：18、施肥：29；工作行数（行）：播种;12、施肥：8；工作幅宽（cm）：230；传动机构型式：中间齿轮传动；排种器型式：外槽轮；排种器数量：12；排肥器型式：外槽轮；排肥器数量：16；开沟器型式：双圆盘；开沟器数量：12；种子箱容积：220L；肥箱容积：255L；地轮型式：铁辊；地轮直径：375mm；覆土器型式：镇压辊；镇压器型式：镇压辊；旋耕部分—传动方式：中间；总安装刀数量(旋耕，把)：64；旋耕刀型号：IT245","部20181000","2022-12-31","65.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[564,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","临沭县瑞祥机械制造有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-250(14)(8)","播种行数:14行","2BFG-250   \n机构型式：中间齿轮传动；排种器型式：外槽轮；排种器数量：14；排肥器型式：外槽轮；排肥器数量：16；开配套动力范围（kW）：65.5-95.5；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：2000×2820×1490；结构质量（kg）：1010；行距（cm）：播种：17、施肥：31；工作行数（行）：播种;14、施肥：8；工作幅宽（cm）：250；传动沟器型式：双圆盘；开沟器数量：14；种子箱容积：240L；肥箱容积：280L；地轮型式：铁辊；地轮直径：320mm；覆土器型式：镇压辊；镇压器型式：镇压辊；旋耕部分—传动方式：中间；总安装刀数量(旋耕，把)：72；旋耕刀型号：IT245","部20180999","2022-12-31","65.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[565,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","蒙城县育田机械有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-12（8）（210）","播种行数:12行","工作幅宽：2100mm   \n条播部分工作行数：12行","2018TJ278","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[566,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","蒙城县育田机械有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-13(8)(240)","播种行数:13行","工作幅宽2400mm   \n条播部分工作行数13行","2019TJ134","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[567,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","蒙城县育田机械有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-15(8)(260)","播种行数:15行","工作幅宽:2600mm\n条播部分工作行数:15行","2019TJ183","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[568,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","12—18行旋耕施肥播种机","武汉市捷农农业机械有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-12(6)(200)","播种行数:12行","配套动力：58.8-66.2KW，工作行数：种-12 肥-6，排肥器形式：外槽轮式，排肥器数量：6，排种器形式：槽轮式，排种器数量：12，排种开沟器形式：双圆盘，播种传动方式：电机+链条，镇压形式：铁圆柱滚筒。","T202242420079","2027-07-04","0","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[569,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","19—24行旋耕施肥播种机","河北农哈哈机械集团有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-20(280)","播种行数:20行","结构型式:机械式；悬挂式；配套动力范围：103～147kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：2000×3240×1430；工作幅宽：280cm；耕深：8～15cm；行距：15cm；工作行数：20行；旋耕部分传动方式：中间传动；刀辊设计转速：313r/min；刀辊最大回转半径：255mm；旋耕刀型号：IT245；总安装刀数：76把；排种器型式：滚齿式/非金属材料；排种器数量：20个；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：8个；排种开沟器型式：前排：弯管/后排：双圆盘式；排种开沟器数量：20个；排种开沟器深度调节范围：0～110mm；种/肥箱容积：种：182 肥：396L；种/肥排量调节方式：种：无极变速调节 肥：螺纹调节；播种部分传动方式：链传动+齿轮；地轮型式：波纹滚轮；地轮直径：445mm；地轮高度调节范围：0～100mm；覆土器型式：波纹滚轮；镇压器型式：波纹滚轮","T202213130663","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[570,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","19—24行旋耕施肥播种机","江苏神农农业装备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-19(12)(280)","播种行数:19行","工作行数：19行；工作耕幅：2.8m；含旋耕、施肥、播种功能；配套动力范围：80.9～95.6kW","T202032320354","2025-11-29","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[571,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","19—24行旋耕施肥播种机","江苏神农农业装备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-19(12)(300)","播种行数:19行","工作行数：19行；工作耕幅：3m；含旋耕、施肥、播种功能；配套动力范围：88.2～102.9kW","T202032320354","2025-11-29","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[572,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","19—24行旋耕施肥播种机","江苏神农农业装备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFG-20(12)(320)","播种行数:20行","工作行数：20行；工作耕幅：3.2m；含旋耕、施肥、播种功能；配套动力范围：88.2～110.3kW","T202032320354","2025-11-29","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[573,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","19—24行旋耕施肥播种机","江苏神农农业装备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFGM-19(10)(260)","播种行数:19行","工作行数：19行；结构型式：机械式；悬挂式 ；配套动力范围：95.6～110.3kW；工作幅宽：260cm；刀轴型式：双轴型；","T202132320494","2026-12-29","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[574,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","19—24行旋耕施肥播种机","江苏神农农业装备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFGM-19(12)(280)","播种行数:19行","工作行数：19行；结构型式：机械式；悬挂式 ；配套动力范围：110.3～132.3kW；工作幅宽：280cm；刀轴型式：双轴型；","T202132320494","2026-12-29","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[575,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","旋耕播种机","19—24行旋耕施肥播种机","江苏神农农业装备有限公司","旋耕施肥播种机","2BFGM-20(12)(300)","播种行数:20行","工作行数：20行；结构型式：机械式；悬挂式 ；配套动力范围：132.3～161.7kW；工作幅宽：300cm；刀轴型式：双轴型；","T202132320494","2026-12-29","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[576,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","铺膜（带）播种机","2行铺膜播种机","任丘市振华农具有限公司","铺膜播种机","2MBZ-1/2","作业行数:2行 ","型号名称:2MBZ-1/2铺膜播种机,外形尺寸(mm):2200*1200*1200,适应膜宽(mm):700-1000,行距(mm):500,作业行数(行):2,排种器形式:指夹式+鸭嘴滚筒式,排种器数量:2,排肥器形式:外槽轮式,排肥器数量:2,开沟器形式:肥：盘式,地轮形式:滚筒式,地轮直径(mm):260,配套动力范围(KW):13.2-29.4,结构型式:机械式、悬挂式,覆土器型式：盘式，滴灌管（带）架数（个）：1.","T202213130390","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[577,"种植施肥机械","耕整地播种作业机械（可含施肥功能）","铺膜（带）播种机","3-5行铺膜播种机","任丘市振华农具有限公司","铺膜播种机","2MBS-2/4","作业行数:4行","型号名称:2MBS-2/4铺膜播种机,外形尺寸(mm):2200*2400*1200,适应膜宽(mm):700-1000,行距(mm):500,作业行数(行):4,排种器形式:勺轮式+鸭嘴滚筒式,排种器数量:4,排肥器形式:外槽轮式,排肥器数量:4,开沟器形式:肥：盘式,地轮形式:滚筒式,地轮直径(mm):260,配套动力范围(KW):29.4-58.8,结构型式:机械式、悬挂式,覆土器型式：盘式，滴灌管（带）架数（个）：2.","T202213130391","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[578,"种植施肥机械","栽植机械","移栽机","2行及以上四轮乘坐自走式秧苗移栽机","潍坊市牧耘农业装备有限公司","手扶自走式秧苗移栽机","2ZBZ-2","工作行数:2行;四轮乘坐自走式:是 ","配套动力型号规格：ZX170F；配套动力生产厂家：重庆展雄机械制造有限公司；配套动力额定功率：4.0kW；配套动力额定转速：3600r/min；整机外形尺寸（长×宽×高）：2600×1400×1650；作业行数：2行；结构型式：手扶自走式；栽植器型式：吊杯式；单行栽植器数量：1；行距调节范围：260-600mm；株距调节范围：240、280、300、340、380、420、460mm；栽植深度调节范围：30-100mm；育苗方式：穴盘育苗；作业工位数（含机手）：3人","T202137370301","2026-06-29","4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[579,"种植施肥机械","栽植机械","移栽机","2行及以上四轮乘坐自走式秧苗移栽机","潍坊市牧耘农业装备有限公司","手扶自走式秧苗移栽机","2ZBZ-4","工作行数:4行;四轮乘坐自走式:是 ","配套动力型号规格：ZX170F；配套动力生产厂家：重庆展雄机械制造有限公司；配套动力额定功率：4.0kW；配套动力额定转速：3600r/min；整机外形尺寸（长×宽×高）：2450×1700×1750；作业行数：4行；结构型式：手扶自走式；栽植器型式：吊杯式；单行栽植器数量：1；行距调节范围：300mm；株距调节范围：240、280、300、340、380、420、460mm；栽植深度调节范围：30-100mm；育苗方式：穴盘育苗；作业工位数（含机手）：3人","T202137370300","2026-06-29","4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[580,"种植施肥机械","栽植机械","移栽机","2行及以上四轮乘坐自走式秧苗移栽机","武汉盛之泰机械设备有限公司","秧苗移栽机","2ZBZ-2","工作行数:2行;四轮乘坐自走式:是 ","型号名称:2ZBZ-2型秧苗移栽机;配套动力型号规格:GM170F/P;配套动力生产企业:重庆蛟马动力科技有限公司;额定功率（或标定功率）:4kW;配套动力额定转速（或标定转速）;3600r/min;整机外形尺寸（长×宽×高）;2270mm×740mm×1220mm;作业行数;2行;结构型式;自走式;栽植器型式吊杯式;单行栽植器数量:1个;行距调节范围:250mm-350mm;株距调节范围:140mm-200mm;栽植深度调节范围:30mm-120mm;育苗方式:裸苗/穴盘育苗;作业工位数（含机手）;2人。","T202242420086","2027-08-07","","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[581,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","0.2-0.5m³悬挂式固态肥抛撒机","河南农帮农业机械有限公司","撒肥机","2FGH-0.24","料厢(肥箱)容积:0.24m³;抛撒宽度:8m","配套动力值：≥20kW；作业方式：后侧抛；结构型式:箱式；料厢容积：0.24m3；型号名称：2FGH-0.24撒肥机；料厢内廓尺寸（长×宽×高）：960×700×150mm长方体；料厢内廓尺寸（长×宽×高）：430×300×350mm四棱台；最大载重量：320kg；抛撒宽度：8-12m；抛撒装置型式：后置立式单圆盘；轮距：628mm；轮胎规格：铁轮；轮胎数量：2个","T202065650109","2025-10-25","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[582,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","0.2-0.5m³悬挂式固态肥抛撒机","河南农帮农业机械有限公司","撒肥机","2FGH-0.35","料厢(肥箱)容积:0.35m³;抛撒宽度:16m","配套动力值：≥20kW；作业方式：后侧抛；结构型式:箱式；料厢容积：0.35m3；型号名称：2FGH-0.35撒肥机；料厢内廓尺寸（长×宽×高）：1180×720×100mm长方体；料厢内廓尺寸（长×宽×高）：210×210×600mm四棱台；最大载重量：460kg；抛撒宽度：16-22m；抛撒装置型式：后置立式单圆盘；","T202065650110","2025-10-25","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[583,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","0.2-0.5m³悬挂式固态肥抛撒机","河南荣恩守威农业机械销售有限公司","撒肥机","2FGH-0.24","料厢(肥箱)容积:0.24m³;抛撒宽度:8m","配套动力值：≥20kW；作业方式：后侧抛；结构型式:箱式；料厢容积：0.24m3；型号名称：2FGH-0.24撒肥机；料厢内廓尺寸（长×宽×高）：长方体950×710×150mm；料厢内廓尺寸（长×宽×高）：四棱台430×300×350；最大载重量：320kg；抛撒宽度：8-12m；抛撒装置型式：后置立式单圆盘；轮距：630mm；轮胎规格：铁轮；轮胎数量：2个；","T202065650093","2025-06-21","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[584,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","0.2-0.5m³悬挂式固态肥抛撒机","河南荣恩守威农业机械销售有限公司","撒肥机","2FGH-0.35","料厢(肥箱)容积:0.35m³;抛撒宽度:16m","配套动力值：≥20kW；作业方式：后侧抛；结构型式:箱式；料厢容积：0.35m3；型号名称：2FGH-0.35撒肥机；料厢内廓尺寸（长×宽×高）：长方体1180×700×100mm；料厢内廓尺寸（长×宽×高）：四棱台210×200×600；最大载重量：460kg；抛撒宽度：16-22m；抛撒装置型式：后置立式单圆盘；","T202065650094","2025-06-21","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[585,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","0.5-1m³悬挂式固态肥抛撒机","灵璧九瑞农发科技有限公司","施肥机","2FB-12(500)","料厢(肥箱)容积:0.5m³;抛撒宽度:12m","结构型式：摆臂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高)：1600×1260×1150mm；施肥装置的驱动方式：轴驱动；施肥口数量（全幅宽施肥机）：1个；工作幅宽：12m；肥料类型：颗粒肥；肥料箱容积：0.5m³。","2019TJ251","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[586,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","0.5-1m³悬挂式固态肥抛撒机","灵璧九瑞农发科技有限公司","施肥机","2FL-12(500)","料厢(肥箱)容积:0.5m³;抛撒宽度:12m","结构型式：单圆盘离心式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)：1750×1260×1150mm；施肥装置的驱动方式：轴驱动；施肥圆盘直径：φ430mm；工作幅宽：颗粒肥12m；肥料箱容积：0.5m³。","2019TJ250","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[587,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","1m³及以上悬挂式固态肥抛撒机","灵璧九瑞农发科技有限公司","施肥机","2FB-12(1000)","料厢(肥箱)容积:1m³;抛撒宽度:6m","结构型式：摆臂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高)：1880×1100×1330mm；施肥装置驱动方式：传动轴驱动；工作幅宽：颗粒肥12000mm或粉状肥6000mm；肥料箱容积：1m³。","2018TJ285","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[588,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","1m³及以上悬挂式固态肥抛撒机","灵璧九瑞农发科技有限公司","施肥机","2FL-12(1000)","料厢(肥箱)容积:1m³;抛撒宽度:12m","结构型式：双圆盘离心式；工作状态外形尺寸（长×宽×高)：19000×920×1070mm；施肥装置的驱动方式：轴驱动；施肥圆盘直径（离心式施肥机）：φ430mm；工作幅宽：12000mm；肥料箱容积：1m³。","2018TJ284","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[589,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","1m³及以上悬挂式固态肥抛撒机","泰州樱田农机制造有限公司","摆动式撒肥机","2FGH-1","料厢(肥箱)容积:1m³;抛撒宽度:8m","配套动力范围（kW）：58.4~73kw；挂接方式：三点悬挂；外形尺寸 （工作状态，长×宽×高)mm：1700x1480×1380；结构质量 （kg）：178；撒肥宽度（cm）：大颗粒10~22m,小颗粒8~16m；肥料类型：颗粒状或球状；肥料箱容积：1000L； 传动方式：传动轴连接；撒肥器型式：摆动式。","T201932320135","2024-12-30","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[590,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","2-5m³固态肥抛撒机","保定茂农农业机械制造有限公司","撒肥机","2FGH-4Y","抛撒宽度:8m;料厢容积:4m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","结构型式：厢体式；\n作业方式：后抛；\n料厢内廓尺寸（长×宽×高）mm：（2980/2660）×（1570/870）×1200；\n料厢容积\tm3：4；\n最大载重量\tkg：3500；\n配套动力值（范围）\tkW：≥36.8；\n抛撒装置型式：后置立式双圆盘撒布；\n肥料输送方式：液压链板推送；\n抛撒宽度\tm：≥8；\n承重车桥数量\t个：1；\n轮距\tmm：1410；\n轮胎规格：10.0/75-15.3；\n轮胎数量\t个：2；","T202213130287","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[591,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","2-5m³固态肥抛撒机","大连雨林灌溉设备有限公司","水平双圆盘撒肥机","2FGB-3","抛撒宽度:6m;料厢容积:3m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","结构形式：厢体式\t\t\n作业方式：后抛\t\t\n料箱容积：3（m³）\t\t\n抛撒宽度：≥6\t\t\n配套动力范围：≥36.8（kw）","T202000620668","2025-09-29","","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[592,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","2-5m³固态肥抛撒机","曲阜汇富机械制造有限公司","撒肥机","2FGH-3","抛撒宽度:6m;料厢容积:3m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","结构型式：厢体；作业方式：后抛；料厢内廓尺寸（长×宽×高）：2690 /2160×1500/855×850mm\n料厢容积：3m3；最大载重量：1930kg；抛撒宽度≥ 6m；配套动力值（范围）：≥36.75kW；抛撒装置型式：后置立式双圆盘撒布；肥料输送方式：链板推送；承重车桥数量：1个；轮距：1430mm；轮胎规格：10.00-15；轮胎数量：2个。","T202000620648","2025-09-29","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[593,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","2-5m³固态肥抛撒机","山东北源机械设备有限公司","撒肥机","2FGH-2Y","抛撒宽度:8m;料厢容积:2m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","型号名称：2FGH-2Y型撒肥机；结构型式：厢体式；作业方式：后抛；料厢内廓尺寸（长×宽×高）mm：2199/1728×1644/920×768;料厢容积：2立方米；最大载重量：2000Kg；配套动力值（范围）：18.3～36.8kW；抛撒装置型式：后置立式双圆盘撒布；肥料输送方式：液压链板推送;抛撒宽度:≥8m；承重车桥数量：1个；轮距：1360mm；轮胎规格：10.00-15；轮胎数量：2个。","T202100230930","2026-11-02","18.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[594,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","2-5m³固态肥抛撒机","山东北源机械设备有限公司","撒肥机","2FGH-4Y","抛撒宽度:8m;料厢容积:4m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","型号名称：2FGH-4Y型撒肥机；结构型式：厢体式；作业方式：后抛；料厢内廓尺寸（长×宽×高）mm：2669/2200×1894/920×1082;料厢容积：4立方米；最大载重量：4000Kg；配套动力值（范围）：36.8～55.1kW；抛撒装置型式：后置立式双圆盘撒布；肥料输送方式：液压链板推送;抛撒宽度:≥8m；承重车桥数量：1个；轮距：1650mm；轮胎规格：400/60-15.5；轮胎数量：2个。","T202100230931","2026-11-02","36.8","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[595,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","2-5m³固态肥抛撒机","山东达亿隆机械科技有限公司","撒肥机","2FGH-3P","抛撒宽度:10m;料厢容积:3m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","2FGH-3P型撒肥机配套动力为≥29.4KW拖拉机，主要由机架总成、70-16轮胎车轮总成、动力传动装置、液压链板送肥装置、变速箱、后置双圆盘抛撒装置等部分组成","T202237370160","2027-07-04","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[596,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","2-5m³固态肥抛撒机","山东天盛机械科技股份有限公司","撒肥机","2FGB-2Y","抛撒宽度:6m;料厢容积:2m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","结构型式：厢体式，作业方式：后抛，料厢内廓尺寸（长×宽×高）：（2345/1725）×（1495/780）×810mm，料厢容积：2m³，最大载重量：1800kg，配套动力值（范围）：17.64-36.75kW,抛撒装置型式：后置立式双圆盘撒布，肥料输送方式：液压链板推送，抛撒宽度：≥6m，承重车桥数量：1个,轮距：1340mm，轮胎规格：10-15，轮胎数量：2个。","T202000620655","2025-09-29","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[597,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","2-5m³固态肥抛撒机","山东天盛机械科技股份有限公司","撒肥机","2FGB-3J","抛撒宽度:6m;料厢容积:3m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","结构型式：厢体式，作业方式：后抛，料厢内廓尺寸（长×宽×高）：（2690/2200）×（1500/870）×980mm，料厢容积：3m³，最大载重量：2700kg，配套动力值（范围）：29-52kW,抛撒装置型式：后置立式双圆盘撒布，肥料输送方式：链板推送，抛撒宽度：≥6m，承重车桥数量：1个,轮距：1415mm，轮胎规格：11L-15，轮胎数量：2个。","T202037370004","2025-07-06","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[598,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","2-5m³固态肥抛撒机","山东天盛机械科技股份有限公司","撒肥机","2FGB-3Y","抛撒宽度:6m;料厢容积:3m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","结构型式：厢体式，作业方式：后抛，料厢内廓尺寸（长×宽×高）：（2395/1935）×（1495/920）×1000mm，料厢容积：3m³，最大载重量：2700kg，配套动力值（范围）：22.05-40.42kW,抛撒装置型式：后置立式双圆盘撒布，肥料输送方式：液压链板推送，抛撒宽度：≥6m，承重车桥数量：1个,轮距：1480mm，轮胎规格：12R 22.5，轮胎数量：2个。","T202000620654","2025-09-29","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[599,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","2-5m³固态肥抛撒机","潍坊耀鹏机械制造有限公司","固态肥抛撒机","2FGH-3","抛撒宽度:4m;料厢容积:3m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","料厢容积：3m³；抛撒宽度：≥4.0m；结构型式：厢体；作业方式：后抛；料厢内廓尺寸（长×宽×高）（mm）：(2700/1950)×(1500/930)×930；最大载重量：3000kg；配套动力值（范围）：≥36.8kW；轮距：1260mm；轮胎规格：10.0/75-15.3；轮胎数量：2个；抛撒装置型式：后置立式双圆盘撒布；肥料输送方式：液压链板推送；承重车桥数量;1个。","T202237370077","2027-07-04","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[600,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","5-8m³固态肥抛撒机","保定茂农农业机械制造有限公司","撒肥机","2FGH-6Y","抛撒宽度:8m;料厢容积:6m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","结构型式：厢体式；\n作业方式：后抛；\n料厢内廓尺寸（长×宽×高）mm：（3500/3100）×（1800/900）×1260；\n料厢容积\tm3：6；\n最大载重量\tkg：4800；\n配套动力值（范围）\tkW：≥44.1；\n抛撒装置型式：后置立式双圆盘撒布；\n肥料输送方式：液压链板推送；\n抛撒宽度\tm：≥8；\n承重车桥数量\t个：1；\n轮距\tmm：1500；\n轮胎规格：20.5/70-16；\n轮胎数量\t个：2；","T202213130286","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[601,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","5-8m³固态肥抛撒机","大连雨林灌溉设备有限公司","水平双圆盘撒肥机","2FGB-6","抛撒宽度:6m;料厢容积:6m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","结构形式：厢体式\n作业方式：后抛\n料箱容积：6（m³）\n抛撒宽度：≥6\n配套动力范围：≥44.1（kw）","T202000620667","2025-09-29","","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[602,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","5-8m³固态肥抛撒机","河北玖昌机械设备有限公司","撒肥机","2FQH-5","抛撒宽度:4m;料厢容积:5m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","型号名称：2FQH-5撒肥机  结构型式：厢体式  作业方式：后抛  料厢内廓尺寸（长×宽×高）：3000×（1600/1100）×1350\n料厢容积：5m3  最大载重量：4000kg  配套动力值（范围）：≥51.5kW  抛撒装置型式：后置立式双圆盘撒布   肥料输送方式：液压链板推送    抛撒宽度 ：≥4m  承重车桥数量：1个  轮距：1560mm  轮胎规格：20.5/70-16  轮胎数量：2个","T202213130548","2027-07-29","51.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[603,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","5-8m³固态肥抛撒机","河北正坤机械制造有限公司","撒肥机","2FGH-6","抛撒宽度:8m;料厢容积:6m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","1、型号名称：2FGH-6撒肥机；2、结构型式：厢体；3、作业方式：后抛；4、料厢内廓尺寸（长×宽×高）：3450mm×（1800/1150）mm×1270mm；5、料厢容积：6m³；6、最大载重量：2200kg；7、配套动力值（范围）：≥36.8KW；8、抛撒装置型式：后置立式双圆盘撒布；9、肥料输送方式：液压链板式推送；10、抛撒宽度：≥5m；11、承重桥数量1个；12、轮距：1770mm；13、轮胎规格：20.5/70-16；14、轮胎数量：2个。","T202213130501","2027-07-29","38","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[604,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","5-8m³固态肥抛撒机","灵璧九瑞农发科技有限公司","抛撒机","2FH-5","抛撒宽度:8m;料厢容积:5m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","挂接方式：牵引式；结构型式：不锈钢厢体；作业方式：后抛式；料厢内廓尺寸：2950×1800×1150mm；料箱容积：5m³；最大载重量：4000kg；配套动力范围：58.2～88.2kW；抛撒装置型式：后置双圆盘撒布 ；肥料输送方式：液压链板推送；抛撒宽度：≥8m；承载车桥数量；1个;轮距：1800mm；轮胎规格：20.5/70-16；轮胎数量2个。","T202034145","2025-11-30","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[605,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","5-8m³固态肥抛撒机","山东北源机械设备有限公司","撒肥机","2FGH-6H","抛撒宽度:6m;料厢容积:6m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","型号名称：2FGH-6H型撒肥机；结构型式：厢体式；作业方式：后抛；料厢内廓尺寸（长×宽×高）mm：(3460/2930）×（1992/1490）×980;料厢容积：6立方米；最大载重量：6000Kg；配套动力值（范围）：58.8～88.2kW；抛撒装置型式：卧式单螺旋撒布；肥料输送方式：液压链板推送;抛撒宽度:≥6m；承重车桥数量：1个；轮距：2240mm；轮胎规格：500/60-22.5；轮胎数量：2个。","T202200370463","2027-09-01","58.8","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[606,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","5-8m³固态肥抛撒机","山东北源机械设备有限公司","撒肥机","2FGH-6Y","抛撒宽度:8m;料厢容积:6m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","型号名称：2FGH-6Y型撒肥机；结构型式：厢体式；作业方式：后抛；料厢内廓尺寸（长×宽×高）mm：3544/2688×1994/920×1200;料厢容积：6立方米；最大载重量：6000Kg；配套动力值（范围）：44.1～66.2kW；抛撒装置型式：后置立式双圆盘撒布；肥料输送方式：液压链板推送;抛撒宽度:≥8m；承重车桥数量：1个；轮距：18000mm；轮胎规格：400/55-22.5；轮胎数量：2个。","T202100230932","2026-11-02","44.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[607,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","5-8m³固态肥抛撒机","山东达亿隆机械科技有限公司","撒肥机","2FGH-5P","抛撒宽度:10m;料厢容积:5m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","2FGH-5P型撒肥机配套动力为≥36.8KW拖拉机，该机主要由机架总成、20.5/70-16轮胎车轮总成、动力传动装置、液压链板送肥装置、变速箱、后置双圆盘抛撒装置等部分组成","T202237370161","2027-07-04","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[608,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","5-8m³固态肥抛撒机","山东达亿隆机械科技有限公司","撒肥机","2FGH-6P","抛撒宽度:10m;料厢容积:6m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","2FGH-6P型撒肥机配套动力为≥44.1KW拖拉机。该机主要由机架总成、14-17.5NHS轮胎车轮总成、动力传动装置、液压链板送肥装置、变速箱、后置立式双圆盘抛撒装置等部分组成。","T202237370162","2027-07-04","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[609,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","5-8m³固态肥抛撒机","山东天盛机械科技股份有限公司","撒肥机","2FGB-5J","抛撒宽度:6m;料厢容积:5m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","结构型式：厢体式，作业方式：后抛，料厢内廓尺寸（长×宽×高）：（2844/2274）×（1794/950）×1290mm，料厢容积：5m³，最大载重量：4500kg，配套动力值（范围）：36-70kW,抛撒装置型式：后置立式双圆盘撒布，肥料输送方式：链板推送，抛撒宽度：≥6m，承重车桥数量：1个,轮距：1615mm，轮胎规格：12.5/80-18，轮胎数量：2个。","T201937370144","2024-12-23","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[610,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","5-8m³固态肥抛撒机","山东天盛机械科技股份有限公司","撒肥机","2FGB-5Y","抛撒宽度:12m;料厢容积:5m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","结构型式：厢体式，作业方式：后抛，料厢内廓尺寸（长×宽×高）：（2410/1950）×（2010/1120）×1245mm，料厢容积：5m³，最大载重量：4500kg，配套动力值（范围）：36.8-58.8kW,抛撒装置型式：后置立式双圆盘撒布，肥料输送方式：液压链板推送，抛撒宽度：≥12m，承重车桥数量：1个,轮距：1815mm，轮胎规格：400/55-22.5，轮胎数量：2个。","T202037370228","2025-09-06","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[611,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","5-8m³固态肥抛撒机","石家庄腾马机械设备有限公司","厩肥抛撒机","2FGH-5","抛撒宽度:4m;料厢容积:5m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","型号名称：2FGH-5厩肥抛撒机；\n结构型式：厢体；\n作业方式：后抛；\n料厢内廓尺寸（长×宽×高）：4080/4170×1690/1510×960mm；\n料厢容积：5m³；\n最大载重量：4000kg；\n配套动力值（范围）：≥18.4kW；\n抛撒装置型式：卧式双螺旋撒布；\n肥料输送方式：皮带推送；\n抛撒宽度：≥4m；\n承重车轿数量：1个；\n轮距：2210mm；\n轮胎规格：400/60-15.5；\n轮胎数量：2个。","T202213130683","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[612,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","5-8m³固态肥抛撒机","潍坊耀鹏机械制造有限公司","固态肥抛撒机","2FGH-5","抛撒宽度:4m;料厢容积:5m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","料厢容积：5m³；抛撒宽度：≥4.0m；结构型式：厢体；作业方式：后抛；料厢内廓尺寸（长×宽×高）（mm）：(2700/2025)×(1800/930)×1325；最大载重量：5000kg；配套动力值（范围）：≥58.8kW；轮距：1560mm；轮胎规格：320/60-15.3；轮胎数量：2个；抛撒装置型式：后置立式双圆盘撒布；肥料输送方式：液压链板推送；承重车桥数量;1个。","T202237370078","2027-07-04","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[613,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","8-10m³固态肥抛撒机","保定茂农农业机械制造有限公司","撒肥机","2FGH-8Y","抛撒宽度:8m;料厢容积:8m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","结构型式：厢体式；\n作业方式：后抛；\n料厢内廓尺寸（长×宽×高）mm：（4000/3460）×（2000/860）×1300；\n料厢容积\tm3：8；\n最大载重量\tkg：6500；\n配套动力值（范围）\tkW：≥58.8；\n抛撒装置型式：后置立式双圆盘撒布；\n肥料输送方式：液压链板推送；\n抛撒宽度\tm：≥8；\n承重车桥数量\t个：1；\n轮距\tmm：1600；\n轮胎规格：16/70-20；\n轮胎数量\t个：2；","T202213130285","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[614,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","8-10m³固态肥抛撒机","大连雨林灌溉设备有限公司","水平双圆盘撒肥机","2FGB-8","抛撒宽度:6m;料厢容积:8m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","结构形式：厢体式\t\t\n作业方式：后抛\t\t\n料箱容积：8（m³）\t\t\n抛撒宽度：≥6\t\t\n配套动力范围：≥58.8（kw）","T202000620670","2025-09-29","","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[615,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","8-10m³固态肥抛撒机","曲阜汇富机械制造有限公司","撒肥机","2FGH-8","抛撒宽度:12m;料厢容积:8m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","结构型式：厢体；作业方式：后抛；料厢内廓尺寸（长×宽×高）：3855/3210×1800/1195×1140mm\n料厢容积：8m3；最大载重量：5920kg；抛撒宽度≥ 12m；配套动力值（范围）：≥58.8kW；抛撒装置型式：后置立式双圆盘撒布；肥料输送方式：液压链板推送；承重车桥数量：1个；轮距：1855mm；轮胎规格：16/70-20；轮胎数量：2个。","T202000620649","2025-09-29","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[616,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","8-10m³固态肥抛撒机","曲阜汇富机械制造有限公司","撒肥机","2FGH-8B","抛撒宽度:4.5m;料厢容积:8m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","结构型式：厢体；作业方式：后抛；料厢内廓尺寸（长×宽×高）：3950/3280×1950/1195×1140mm\n料厢容积：8m3；最大载重量：5920kg；抛撒宽度≥4.5m；配套动力值（范围）：≥62.48kW；抛撒装置型式：后置卧式单螺旋撒布；肥料输送方式：液压链板推送；承重车桥数量：1个；轮距：1855mm；轮胎规格：16/70-22；轮胎数量：2个。","T202100620699","2026-06-29","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[617,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","8-10m³固态肥抛撒机","山东北源机械设备有限公司","撒肥机","2FGB-8","抛撒宽度:8m;料厢容积:8m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","型号名称：2FGB-8型撒肥机；结构型式：厢体；作业方式：后抛；料厢内廓尺寸（长×宽×高）mm：4240/3350×2090/900×1260;料厢容积：8立方米；最大载重量：8000Kg；配套动力值（范围）：58.8～88.2kW；抛撒装置型式：后置立式双圆盘撒布；肥料输送方式：液压链板推送;抛撒宽度:≥8m；承重车桥数量：1个；轮距：1790mm；轮胎规格：400/55-22.5；轮胎数量：2个","T202000231033","2025-12-30","58.8","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[618,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","8-10m³固态肥抛撒机","山东北源机械设备有限公司","撒肥机","2FGH-8H","抛撒宽度:4m;料厢容积:8m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","型号名称：2FGH-8H型撒肥机；结构型式：厢体式；作业方式：后抛；料厢内廓尺寸（长×宽×高）mm：3622/2930×1992/1492×1320;料厢容积：8立方米；最大载重量：8000Kg；配套动力值（范围）：58.8～80.9kW；抛撒装置型式：卧式单螺旋撒布；肥料输送方式：液压链板推送;抛撒宽度:≥4m；承重车桥数量：1个；轮距：2239mm；轮胎规格：500/60-22.5；轮胎数量：2个。","T202100230928","2026-11-02","58.8","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[619,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","8-10m³固态肥抛撒机","山东北源机械设备有限公司","撒肥机","2FGH-8S","抛撒宽度:10m;料厢容积:8m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","型号名称：2FGH-8S型撒肥机；结构型式：厢体；作业方式：后抛；料厢内廓尺寸（长×宽×高）mm：（3410/3100）×（1992/1490）×1400;料厢容积：8立方米；最大载重量：8000Kg；配套动力值（范围）：73.5～95.6kW；抛撒装置型式：立式双螺旋撒布；肥料输送方式：液压链板推送;抛撒宽度:≥10m；承重车桥数量：1个；轮距：2240mm；轮胎规格：500/60-22.5；轮胎数量：2个。","T202200370464","2027-09-01","73.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[620,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","8-10m³固态肥抛撒机","山东达亿隆机械科技有限公司","撒肥机","2FGH-8P","抛撒宽度:10m;料厢容积:8m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","2FGH-8P型撒肥机配套动力为≥58.8KW拖拉机。该机主要由机架总成、16/70-20轮胎车轮总成、动力传动装置、液压链板送肥装置、变速箱、后置立式双圆盘抛撒装置等部分组成。","T202237370163","2027-07-04","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[621,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","8-10m³固态肥抛撒机","山东天盛机械科技股份有限公司","撒肥机","2FGB-8Y","抛撒宽度:6m;料厢容积:8m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","结构型式：厢体式，作业方式：后抛，料厢内廓尺寸（长×宽×高）：（3975/3150）×（1995/1200）×1320mm，料厢容积：8m³，最大载重量：7200kg，配套动力值（范围）：51.45-80.85kW,抛撒装置型式：后置立式双圆盘撒布，肥料输送方式：液压链板推送，抛撒宽度：≥6m，承重车桥数量：1个,轮距：1840mm，轮胎规格：16/70-20，轮胎数量：2个。","T202000620653","2025-09-29","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[622,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","8-10m³固态肥抛撒机","山东天盛机械科技股份有限公司","撒肥机","2FGB-8YA","抛撒宽度:6m;料厢容积:8m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","结构型式：厢体式，作业方式：后抛，料厢内廓尺寸（长×宽×高）：（4194/3324）×（2116/810）×1280mm，料厢容积：8m³，最大载重量：7200kg，配套动力值（范围）：55-98kW,抛撒装置型式：后置立式双圆盘撒布，肥料输送方式：液压链板推送，抛撒宽度：≥6m，承重车桥数量：1个,轮距：1810mm，轮胎规格：16/70-20，轮胎数量：2个。","T202037370005","2025-07-06","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[623,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","8-10m³固态肥抛撒机","泰安意美特机械有限公司","固态肥抛撒机","2FGH-8","抛撒宽度:6m;料厢容积:8m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","型号名称2FGH-8型固态肥抛撒机；结构型式厢体；作业方式后抛；料厢内廊尺寸（长×宽×高）4200mm/4000mm×2000mm/1500mm×1200mm；料厢容积8立方；最大载重量6540kg；配套动力值≥51.45KW；抛撒装置型式立式双螺旋撒布；肥料输送方式液压链板推送；抛撒宽度≥6m;承重车桥数量1个；轮距2200mm；轮胎规格400/60-22.5;轮胎数量2个","T202100620693","2026-06-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[624,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","8-10m³固态肥抛撒机","潍坊耀鹏机械制造有限公司","固态肥抛撒机","2FGH-8","抛撒宽度:7m;料厢容积:8m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","料厢容积：8m³；抛撒宽度：≥7.0m；结构型式：厢体；作业方式：后抛；料厢内廓尺寸（长×宽×高）（mm）：(4200/3280)×(2120/930)×1270；最大载重量：7000kg；配套动力值（范围）：≥88.2kW；轮距：1890mm；轮胎规格：16/70-20；轮胎数量：2个；抛撒装置型式：后置立式双圆盘撒布；肥料输送方式：液压链板推送；承重车桥数量;1个。","T202237370079","2027-07-04","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[625,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","10-15m³固态肥抛撒机","大连雨林灌溉设备有限公司","双竖绞龙撒肥机","2FGH-12","抛撒宽度:6m;料厢容积:12m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","结构形式：厢体式\t\t\n作业方式：后抛\t\t\n料箱容积：12（m³）\t\t\n抛撒宽度：≥6\t\t\n配套动力范围：≥73.5（kw）","T202000620669","2025-09-29","","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[626,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","10-15m³固态肥抛撒机","河北玖昌机械设备有限公司","撒肥机","2FQH-12","抛撒宽度:12m;料厢容积:12m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","型号名称：2FQH-12撒肥机 结构型式：厢体式 作业方式：后抛 料厢内廓尺寸（长×宽×高）：（4250/4070）×（2010/1600）×1600 料厢容积：12m3 最大载重量：10000kg 配套动力值（范围）：≥110.3kW 抛撒装置型式：后置立式双圆盘+立式双螺旋撒布 肥料输送方式：液压链板推送 抛撒宽度 ：≥12 承重车桥数量：1个 轮距：2200mm 轮胎规格：445/65R-22.5 轮胎数量：2个","T202213130549","2027-07-29","110.3","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[627,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","10-15m³固态肥抛撒机","河北正坤机械制造有限公司","撒肥机","2FGH-10","抛撒宽度:8m;料厢容积:10m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","1、型号名称：2FGH-10撒肥机；2、结构型式：厢体；3、作业方式：后抛；4、料厢内廓尺寸（长×宽×高）：4440mm×（1800/1150）mm×1500mm；5、料厢容积：10m³；6、最大载重量：3300kg；7、配套动力值（范围）：≥73.5KW；8、抛撒装置型式：后置立式双圆盘撒布；9、肥料输送方式：液压链板式推送；10、抛撒宽度：≥5m；11、承重桥数量1个；12、轮距：1850mm；13、轮胎规格：445/45R19.5；14、轮胎数量：2个。","T202213130502","2027-07-29","75","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[628,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","10-15m³固态肥抛撒机","河北正旺机械制造有限公司","撒肥机","2FGH-12","抛撒宽度:10m;料厢容积:12m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","型号名称：2FGH-12型撒肥机；结构型式：厢体；作业方式:后抛；料厢内廓尺寸：（长）4862mm；料厢内廓尺寸（宽）2000 mm（长边）/ 1700mm（短边）；料厢内廓尺寸：（高）1330mm；料厢容积： 12 m³；最大载重量： 7000 kg；配套动力值：（范围）73.5 kW；抛撒装置型式：后置立式双圆盘撒布；肥料输送方式：液压皮带推送；抛撒宽度：≥10 m；承重车桥数量： 1个；轮距：2470 mm；轮胎规格：445/65R22.5；轮胎数量：2个。","T202200450520","2027-09-01","73.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[629,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","10-15m³固态肥抛撒机","内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司","固态肥抛撒机","2FGH-10S","抛撒宽度:8m;料厢容积:10m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","料厢容积：10m³   配套动力：66.2～80.9kw  抛撒宽度：≥8m 承重车桥数量：1个","T202100230410","2026-06-29","0","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[630,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","10-15m³固态肥抛撒机","内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司","固态肥抛撒机","2FGH-12S","抛撒宽度:8m;料厢容积:12m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","料厢容积：12m³   配套动力：80.9～147.0kw  抛撒宽度：≥8m 承重车桥数量：1个","T202100230409","2026-06-29","0","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[631,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","10-15m³固态肥抛撒机","曲阜汇富机械制造有限公司","撒肥机","2FGH-10B","抛撒宽度:4.5m;料厢容积:10m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","结构型式：厢体；作业方式：后抛；料厢内廓尺寸（长×宽×高）：4000/3280×2000/1200×1400mm\n料厢容积：10m3；最大载重量：7000kg；抛撒宽度≥4.5m；配套动力值（范围）：≥62.48kW；抛撒装置型式：后置卧式单螺旋撒布；肥料输送方式：液压链板推送；承重车桥数量：1个；轮距：1815mm；轮胎规格：400/55-22.5；轮胎数量：2个。","T202100620697","2026-06-29","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[632,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","10-15m³固态肥抛撒机","曲阜汇富机械制造有限公司","撒肥机","2FGH-10C","抛撒宽度:10m;料厢容积:10m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","结构型式：厢体；作业方式：后抛；料厢内廓尺寸（长×宽×高）：4000/3280×2000/1200×1400mm\n料厢容积：10m3；最大载重量：7000kg；抛撒宽度≥ 10m；配套动力值（范围）：≥62.48kW；抛撒装置型式：后置立式双圆盘撒布；肥料输送方式：液压链板推送；承重车桥数量：1个；轮距：1815mm；轮胎规格：400/55-22.5；轮胎数量：2个。","T202100620696","2026-06-29","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[633,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","10-15m³固态肥抛撒机","曲阜汇富机械制造有限公司","撒肥机","2FGH-12","抛撒宽度:8m;料厢容积:12m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","结构型式：厢体；作业方式：后抛；料厢内廓尺寸（长×宽×高）：5300/5190×1740/1500×1340mm\n料厢容积：12m3；最大载重量：9600kg；抛撒宽度≥8m；配套动力值（范围）：≥73.5kW；抛撒装置型式：后置立式双螺旋撒布；肥料输送方式：液压链板推送；承重车桥数量：1个；轮距：2362mm；轮胎规格：500/60-22.5；轮胎数量：2个。","T202100620698","2026-06-29","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[634,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","10-15m³固态肥抛撒机","山东北源机械设备有限公司","撒肥机","2FGH-10H","抛撒宽度:4m;料厢容积:10m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","型号名称：2FGH-10H型撒肥机；结构型式：厢体；作业方式：后抛；料厢内廓尺寸（长×宽×高）mm：4420/3830×1990/1490×1400;料厢容积：10立方米；最大载重量：10000Kg；配套动力值（范围）：73.5～117.6kW；抛撒装置型式：卧式单螺旋撒布；肥料输送方式：液压链板推送;抛撒宽度:≥4m；承重车桥数量：1个；轮距：2150mm；轮胎规格：17.5-25；轮胎数量：2个。","T202000231034","2025-12-30","73.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[635,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","10-15m³固态肥抛撒机","山东北源机械设备有限公司","撒肥机","2FGH-10S","抛撒宽度:8m;料厢容积:10m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","型号名称：2FGH-10S型撒肥机；结构型式：厢体；作业方式：后抛；料厢内廓尺寸（长×宽×高）mm：4360/4100×1980/1490×1400;料厢容积：10立方米；最大载重量：10000Kg；配套动力值（范围）：73.5～117.6kW；抛撒装置型式：立式双螺旋撒布；肥料输送方式：液压链板推送;抛撒宽度:≥8m；承重车桥数量：1个；轮距：2150mm；轮胎规格：17.5-25；轮胎数量：2个。","T202000231035","2025-12-30","73.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[636,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","10-15m³固态肥抛撒机","山东北源机械设备有限公司","撒肥机","2FGH-10Y","抛撒宽度:8m;料厢容积:10m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","型号名称：2FGH-10Y型撒肥机；结构型式：厢体式；作业方式：后抛；料厢内廓尺寸（长×宽×高）mm：4250/3776×2200/1200×1370;料厢容积：10立方米；最大载重量：10000Kg；配套动力值（范围）：69.8～117.6kW；抛撒装置型式：后置立式双圆盘撒布；肥料输送方式：液压链板推送;抛撒宽度:≥8m；承重车桥数量：1个；轮距：2000mm；轮胎规格：600/55 R22.5；轮胎数量：2个。","T202100230933","2026-11-02","69.8","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[637,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","10-15m³固态肥抛撒机","山东北源机械设备有限公司","撒肥机","2FGH-12S","抛撒宽度:8m;料厢容积:12m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","型号名称：2FGH-12S型撒肥机；结构型式：厢体；作业方式：后抛；料厢内廓尺寸（长×宽×高）mm：4620/4350×1980/1490×1560;料厢容积：12立方米；最大载重量：12000Kg；配套动力值（范围）：88.2～147.0kW；抛撒装置型式：立式双螺旋撒布；肥料输送方式：液压链板推送;抛撒宽度:≥8m；承重车桥数量：1个；轮距：2150mm；轮胎规格：17.5-25；轮胎数量：2个。","T202000231036","2025-12-30","88.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[638,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","10-15m³固态肥抛撒机","山东天盛机械科技股份有限公司","撒肥机","2FGB-10Y","抛撒宽度:6m;料厢容积:10m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","结构型式：厢体式，作业方式：后抛，料厢内廓尺寸（长×宽×高）：（3975/3150）×（1995/1200）×1580mm，料厢容积：10m³，最大载重量：9000kg，配套动力值（范围）：66.15-95.55kW,抛撒装置型式：后置立式双圆盘撒布，肥料输送方式：液压链板推送，抛撒宽度：≥6m，承重车桥数量：1个,轮距：1835mm，轮胎规格：16/70-20，轮胎数量：2个。","T202000620650","2025-09-29","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[639,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","10-15m³固态肥抛撒机","山东天盛机械科技股份有限公司","撒肥机","2FGB-12Y","抛撒宽度:6m;料厢容积:12m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","：结构型式：厢体式，作业方式：后抛，料厢内廓尺寸（长×宽×高）：（3995/3200）×（2160/1200）×1650mm，料厢容积：12m³，最大载重量：10800kg，配套动力值（范围）：88.2-117.6kW,抛撒装置型式：后置立式双圆盘撒布，肥料输送方式：液压链板推送，抛撒宽度：≥6m，承重车桥数量：1个,轮距：1835mm，轮胎规格：15.5-20-22PR，轮胎数量：2个。","T202000620651","2025-09-29","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[640,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","10-15m³固态肥抛撒机","山东天盛机械科技股份有限公司","撒肥机","2FGH-10H","抛撒宽度:4m;料厢容积:10m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","结构型式：厢体式，作业方式：后抛，料厢内廓尺寸（长×宽×高）：（4350/3600）×（2150/1500）×1290mm，料厢容积：10m³，最大载重量：9000kg，配套动力值（范围）：95-105kW,抛撒装置型式：卧式单螺旋撒布，肥料输送方式：液压链板推送，抛撒宽度：≥4m，承重车桥数量：1个,轮距：1950mm，轮胎规格：13.00-25，轮胎数量：2个。","GZNJ/TJ 2019-308","2024-10-23","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[641,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","10-15m³固态肥抛撒机","山东天盛机械科技股份有限公司","撒肥机","2FGH-10P","抛撒宽度:8m;料厢容积:10m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","结构型式：厢体式，作业方式：后抛，料厢内廓尺寸（长×宽×高）：（4300/4010）×（1940/1500）×1370mm，料厢容积：10m³，最大载重量：9000kg，配套动力值（范围）：73.50-95.55kW,抛撒装置型式：后置立式双圆盘撒布，肥料输送方式：液压链板推送，抛撒宽度：≥8m，承重车桥数量：1个,轮距：2175mm，轮胎规格：18.00-24，轮胎数量：2个。","T202000620652","2025-09-29","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[642,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","10-15m³固态肥抛撒机","山东天盛机械科技股份有限公司","撒肥机","2FGH-10S","抛撒宽度:8m;料厢容积:10m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","结构型式：厢体式，作业方式：后抛，料厢内廓尺寸（长×宽×高）：（4300/4010）×（1940/1500）×1370mm，料厢容积：10m³，最大载重量：9000kg，配套动力值（范围）：95-105kW,抛撒装置型式：立式双螺旋撒布，肥料输送方式：液压链板推送，抛撒宽度：≥8m，承重车桥数量：1个,轮距：2160mm，轮胎规格：18.00-24，轮胎数量：2个。","GZNJ/TJ 2019-309","2024-10-23","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[643,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","10-15m³固态肥抛撒机","山东天盛机械科技股份有限公司","撒肥机","2FGH-12S","抛撒宽度:8m;料厢容积:12m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","结构型式：厢体，作业方式：后抛，料厢内廓尺寸（长×宽×高）：（5450/5280）×（1800/1500）×1330mm，料厢容积：12m³，最大载重量：11000kg，配套动力值（范围）：≥88.2kW，抛撒装置型式：立式双螺旋撒布，肥料输送方式：液压链板推送，抛撒宽度：≥8m，承重车桥数量：1个,轮距：2250mm，轮胎规格：600/55R26.5，轮胎数量：2个。","T202100620682","2026-06-29","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[644,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","10-15m³固态肥抛撒机","石家庄腾马机械设备有限公司","厩肥抛撒机","2FGH-10","抛撒宽度:4.5m;料厢容积:10m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","型号名称：2FGH-10厩肥抛撒机；\n结构型式：厢体；\n作业方式：后抛；\n料厢内廓尺寸（长×宽×高）：4860/5270×1930/1800×970mm；\n料厢容积：10m³；\n最大载重量：8000kg；\n配套动力值（范围）：≥36.8kW；\n抛撒装置型式：卧式双螺旋撒布；\n肥料输送方式：皮带推送；\n抛撒宽度：≥4.5m；\n承重车轿数量：1个；\n轮距：2485mm；\n轮胎规格：445/65R22.5；\n轮胎数量：2个。","T202213130685","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[645,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","10-15m³固态肥抛撒机","石家庄翔航农业机械有限公司","固态肥抛撒车","2FGH-10","抛撒宽度:4m;料厢容积:10m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","型号名称:2FGH-10固态肥抛撒车   结构型式:厢体式    作业方式:后抛式\n料厢内廓尺寸（长×宽×高）:4400/4260×2100/1500×1380mm   料厢容积:10m3    最大载重量:10000kg\n   配套动力值（范围）:≥73.5kW    抛撒装置型式     后置立式双搅龙撒布     肥料输送方式:  液压链板推送    抛撒宽度:≥4m\n承重车桥数量:1个   轮距:2130mm   轮胎规格 :445/65R-22.5     轮胎数量:2个","T202213130571","2027-07-29","73.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[646,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","10-15m³固态肥抛撒机","泰安意美特机械有限公司","固态肥抛撒机","2FGH-12","抛撒宽度:6m;料厢容积:12m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","型号名称2FGH-12型固态肥抛撒机；结构型式厢体；作业方式后抛；料厢内廊尺寸（长×宽×高）5280mm/5220mm×1730mm/1500mm×1350mm；料厢容积12立方；最大载重量9800kg；配套动力值≥88.2KW；抛撒装置型式立式双螺旋撒布；肥料输送方式液压链板推送；抛撒宽度≥6m；承重车桥数量1个；轮距2320mm；轮胎规格500/60-22.5；轮胎数量2个；","T202100620694","2026-06-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[647,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","10-15m³固态肥抛撒机","潍坊耀鹏机械制造有限公司","固态肥抛撒机","2FGH-11","抛撒宽度:8m;料厢容积:11m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","料厢容积：11m³；抛撒宽度：≥8m；结构型式：厢体（牵引式）；作业方式：后抛；料厢内廓尺寸（长×宽×高）：上部：4200mm×2120mm×1640mm；下部：3480mm×960mm×1640mm；最大载重量：9000kg；配套动力值（范围）：≥95.6kW；轮距：1810mm；轮胎规格：16/70-20；轮胎数量：2个；抛撒装置型式：后置立式双圆盘撒布；肥料输送方式：液压链板推送；承重车桥数量;1个。","T202000230389","2025-09-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[648,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","15m³及以上固态肥抛撒机","山东天盛机械科技股份有限公司","撒肥机","2FGH-15S","抛撒宽度:12m;料厢容积:15m³;承重车桥数量:2个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","结构型式：厢体式，作业方式：后抛，料厢内廓尺寸（长×宽×高）：（5730/5610）×（2010/1500）×1480mm，料厢容积：15m³，最大载重量：13500kg，配套动力值（范围）：95.6-102.9kW,抛撒装置型式：后置立式双螺旋撒布，肥料输送方式：液压链板推送，抛撒宽度：≥12.0m，承重车桥数量：2个,轮距：2170mm，轮胎规格：17.5-25，轮胎数量：4个。","T202037370227","2025-09-06","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[649,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","15m³及以上固态肥抛撒机","石家庄腾马机械设备有限公司","厩肥抛撒机","2FGH-15","抛撒宽度:5m;料厢容积:15m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","型号名称：2FGH-15厩肥抛撒机；\n结构型式：厢体；\n作业方式：后抛；\n料厢内廓尺寸（长×宽×高）：5910/6050×1900/1760×1180mm；\n料厢容积：15m³；\n最大载重量：12000kg；\n配套动力值（范围）：≥73.5kW；\n抛撒装置型式：卧式双螺旋撒布；\n肥料输送方式：皮带推送；\n抛撒宽度：≥5m；\n承重车轿数量：1个；\n轮距：2530mm；\n轮胎规格：445/65R22.5；\n轮胎数量：2个","T202213130684","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[650,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","15m³及以上固态肥抛撒机","泰安意美特机械有限公司","固态肥抛撒机","2FGH-20","抛撒宽度:6m;料厢容积:20m³;承重车桥数量:2个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","型号名称2FGH-20型固态肥抛撒机；结构型式厢体；作业方式后抛；料厢内廊尺寸（长×宽×高）5500mm/5270mm×2000mm/1500mm×1850mm；料厢容积20立方；最大载重量16400kg；配套动力值≥117.6KW；抛撒装置型式立式双螺旋撒布；肥料输送方式液压链板推送；抛撒宽度≥6m；承重车桥数量2个；轮距2150mm；轮胎规格500/45-22.5；轮胎数量4个","T202100620688","2026-06-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[651,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","15m³及以上固态肥抛撒机","泰安意美特机械有限公司","固态肥抛撒机","2FGH-24","抛撒宽度:6m;料厢容积:24m³;承重车桥数量:2个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","型号名称2FGH-24型固态肥抛撒机；结构型式厢体；作业方式后抛；料厢内廊尺寸（长×宽×高）5900mm/5730mm×2200mm/1500mm×1990mm；料厢容积24立方；最大载重量19600kg；配套动力值≥132.3KW；抛撒装置型式立式双螺旋撒布；肥料输送方式液压链板推送；抛撒宽度≥6m；承重车桥数量2个；轮距2150mm；轮胎规格500/45-22.5；轮胎数量4个","T202100620689","2026-06-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[652,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","15m³及以上固态肥抛撒机","潍坊耀鹏机械制造有限公司","固态肥抛撒机","2FGH-15","抛撒宽度:8m;料厢容积:15m³;承重车桥数量:1个;具有肥料输送功能:是 ;结构型式:非自走式 ","料厢容积：15m³；抛撒宽度：≥8m；结构型式：厢体；作业方式：后抛；料厢内廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4200/3280×2320/1130×1890；最大载重量：10500kg；配套动力值（范围）：≥95.6kW；轮距：1880mm；轮胎规格：16/70-20；轮胎数量：2个；抛撒装置型式：后置立式双圆盘撒布；肥料输送方式：液压链板推送；承重车桥数量;1个。","T202100230415","2026-06-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[653,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","5-10m³液态肥撒施机","山东北源机械设备有限公司","撒肥机","2FYP-8","承重车桥数量:1个;作业方式:喷洒 ;喷洒幅宽:10m;罐体容积:8m³;结构型式:非自走式 ","型号名称：2FYP-8型撒肥机；结构型式：罐式；作业方式：喷洒；罐体尺寸(长×直径或截面尺寸)mm：4396×φ1612;罐体容积：8立方米；配套动力值（范围）：58.8～95.6kW；喷洒幅宽:≥10m；承重车桥数量：1个；轮胎规格：500/60-22.5；轮胎数量：2个。","T202200370465","2027-09-01","58.8","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[654,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","5-10m³液态肥撒施机","石家庄腾马机械设备有限公司","液态撒肥机","2FYP-5","承重车桥数量:1个;作业方式:喷洒 ;喷洒幅宽:8m;罐体容积:5m³;结构型式:非自走式 ","型号名称：2FYP-5液态撒肥机；\n结构型式：罐式；\n作业方式：后喷口喷洒；\n罐体尺寸（长×直径或截面尺寸）：2470×1560mm；\n罐体容积：5m³；\n配套动力值（范围）：≥18.4kW；\n喷洒幅宽：≥8m；\n承重车轿数量：1个；\n轮胎规格：7.50-16；\n轮胎数量：4个。","T202213130680","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[655,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","5-10m³液态肥撒施机","泰安意美特机械有限公司","液态肥撒施机","2FYP-6","承重车桥数量:1个;作业方式:喷洒 ;喷洒幅宽:7m;罐体容积:6m³;结构型式:非自走式 ","型号名称2FYP-6型液态肥撒施机；结构型式罐式；作业方式喷洒；罐体尺寸（长×直径或截面尺寸）mm 4180×Φ1400；罐体容积6立方；配套动力值≥51.45KW；喷洒幅宽≥7m；承重车桥数量1个；轮胎规格400/60-22.5；轮胎数量2个","T202100620691","2026-06-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[656,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","10-15m³液态肥撒施机","大连雨林灌溉设备有限公司","液体有机肥施肥机","2FYP-12","承重车桥数量:2个;作业方式:喷洒 ;喷洒幅宽:12m;罐体容积:12m³;结构型式:非自走式 ","结构形式：罐式\t\t\n作业方式：喷洒\t\t\n罐体尺寸（长*直径）：5250*1800（mm）\t\t\n罐体容积：12（m³）\t\t\n喷洒宽幅：≥12\t\t\n最大载重量：≥73.5（kw）","T202000620671","2025-09-29","","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[657,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","10-15m³液态肥撒施机","山东北源机械设备有限公司","撒肥机","2FYP-10","承重车桥数量:1个;作业方式:喷洒 ;喷洒幅宽:10m;罐体容积:10m³;结构型式:非自走式 ","型号名称：2FYP-10型撒肥机；结构型式：罐式；作业方式：喷洒；罐体尺寸(长×直径或截面尺寸)mm：4812×φ1712;罐体容积：10立方米；配套动力值（范围）：73.5～117.6kW；喷洒幅宽:≥10m；承重车桥数量：1个；轮胎规格：600/55 R26.5；轮胎数量：2个。","T202200370466","2027-09-01","73.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[658,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","10-15m³液态肥撒施机","山东北源机械设备有限公司","撒肥机","2FYP-12","承重车桥数量:2个;作业方式:喷洒 ;喷洒幅宽:10m;罐体容积:12m³;结构型式:非自走式 ","型号名称：2FYP-12型撒肥机；结构型式：罐式；作业方式：喷洒；罐体尺寸(长×直径或截面尺寸)mm：5712×φ1712;罐体容积：12立方米；配套动力值（范围）：88.2～117.6kW；喷洒幅宽:≥10m；承重车桥数量：1个；轮胎规格：500/60-22.5；轮胎数量：2个。","T202200370467","2027-09-01","88.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[659,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","10-15m³液态肥撒施机","石家庄腾马机械设备有限公司","液态撒肥机","2FYP-10","承重车桥数量:1个;作业方式:喷洒 ;喷洒幅宽:8m;罐体容积:10m³;结构型式:非自走式 ","型号名称：2FYP-10液态撒肥机；\n结构型式：罐式；\n作业方式：后喷口喷洒；\n罐体尺寸（长×直径或截面尺寸）：5100×1590mm；\n罐体容积：10m³；\n配套动力值（范围）：≥36.8kW；\n喷洒幅宽：≥8m；\n承重车轿数量：1个；\n轮胎规格：400/60-15.5；\n轮胎数量：2个。","T202213130682","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[660,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","10-15m³液态肥撒施机","泰安意美特机械有限公司","液态肥撒施机","2FYP-10","承重车桥数量:1个;作业方式:喷洒 ;喷洒幅宽:7m;罐体容积:10m³;结构型式:非自走式 ","型号名称2FYP-10型液态肥撒施机；结构型式罐式；作业方式喷洒；罐体尺寸（长×直径或截面尺寸）mm 5600×Φ1600；罐体容积10立方；配套动力值≥73.5KW；喷洒幅宽≥7m；承重车桥数量1个；轮胎规格500/45-22.5；轮胎数量4个","T202100620695","2026-06-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[661,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","15m³及以上液态肥撒施机","河北金农机械设备有限公司","撒肥机","2FYP-15","承重车桥数量:2个;作业方式:喷洒 ;喷洒幅宽:10m;罐体容积:15m³;结构型式:非自走式 ","型号名称：2FYP-15撒肥机；结构型式：罐式；作业方式：喷洒；罐体尺寸（长×直径）mm：6000×1800；罐体容积：15m3；配套动力值（范围）：≥110.3kW；喷洒幅宽：≥10m；承重车桥数量：2个；轮胎规格：20.5/70-16；轮胎数量：4个。","T202213130307","2027-07-29","110.3","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[662,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","15m³及以上液态肥撒施机","石家庄腾马机械设备有限公司","液态撒肥机","2FYP-15","承重车桥数量:2个;作业方式:喷洒 ;喷洒幅宽:8m;罐体容积:15m³;结构型式:非自走式 ","型号名称：2FYP-15液态撒肥机；\n结构型式：罐式；\n作业方式：后喷口喷洒；\n罐体尺寸（长×直径或截面尺寸）：5310×1900mm；\n罐体容积：15m³；\n配套动力值（范围）：≥73.5kW；\n喷洒幅宽：≥8m；\n承重车轿数量：2个；\n轮胎规格：400/60-15.5；\n轮胎数量：4个","T202213130681","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[663,"种植施肥机械","施肥机械","撒（抛）肥机","15m³及以上液态肥撒施机","泰安意美特机械有限公司","液态肥撒施机","2FYP-20","承重车桥数量:2个;作业方式:喷洒 ;喷洒幅宽:7m;罐体容积:20m³;结构型式:非自走式 ","型号名称2FYP-20型液态肥撒施机；结构型式罐式；作业方式喷洒；罐体尺寸（长×直径或截面尺寸）mm 6550×Φ2000；罐体容积20立方；配套动力值≥110.25KW；喷洒幅宽≥7m；承重车桥数量2个；轮胎规格600/55-26.5；轮胎数量4个","T202100620692","2026-06-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[664,"种植施肥机械","施肥机械","侧深施肥装置","6行及以上水稻侧深施肥装置","久保田农业机械（苏州）有限公司","侧深施肥机","2FH-2.4A","行数:8行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","行数:8行；配置强制施肥装置；配置漏施堵塞报警装置；配置插秧施肥同步控制装置 ；配置施肥量调节装置；","T202232320188","2027-09-29","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[665,"种植施肥机械","施肥机械","侧深施肥装置","6行及以上水稻侧深施肥装置","四川刚毅科技集团有限公司","水稻侧深施肥机","2FH-1.8","行数:6行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","规格型号：2FH-1.8型水稻侧深施肥机；行数：6行；配套动力形式：水稻插秧机；动力传输方式：轴联动;主机体尺寸（长*宽*高）：2100mm*940mm*780mm;肥料排出方式：外槽轮+气送式；施肥量调节方式：手轮调节式；肥箱容积：30*2（60）mm；输送装置型式：气送式；配置有强制施服装置：有。","T202051510030","2025-07-01","15.3","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[666,"种植施肥机械","施肥机械","侧深施肥装置","6行及以上水稻侧深施肥装置","泰州樱田农机制造有限公司","侧深施肥机","2FH-09D","行数:6行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","主机体尺寸（长×宽×高mm）（550×390×621）×2；配套动力形式；乘坐式高速插秧机；动力传输方式：电机齿轮传动；行数（行）:6；肥料排出方式：带槽滚筒式；施肥量调节方式：电控旋钮控制排肥电机增减肥量；施肥量范围（kg/hm2）：150-900；施肥深度（mm）:50±10；施肥位置（mm）：45±10（秧苗两侧）；肥箱容积（L）：45×2；防堵塞、漏施或报警装置：有；离合器形式：闸板抽拉式；输送装置形式：气吹式、气体强制输送装置；配置有强置施肥装置：有。","T202132320352","2026-12-01","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[667,"种植施肥机械","施肥机械","侧深施肥装置","6行及以上水稻侧深施肥装置","盐城云创农业机械有限公司","侧深施肥机","2FC-06A","行数:6行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","行数（行）：6；配套动力形式：乘坐式高速插秧机；动力传输方式：有刷直流电机驱动；主机体尺寸(长*宽*高)：(700*460*640)*2;肥料排出方式：外槽轮+风送式；施肥量调节方式：通过控制器中肥量调节，各行同时进行调量；施肥量范围kg/hm2:75-750；施肥深度mm：40±10；施肥位置mm：秧苗侧边50±10；肥箱容积L：40*2；防堵塞、漏施或报警装置：有；离合器形式：摆臂式；输送装置形式：风送式；配置有强制施肥装置：有。","T202232320148","2027-08-30","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[668,"种植施肥机械","施肥机械","侧深施肥装置","6行及以上水稻侧深施肥装置","盐城云创农业机械有限公司","侧深施肥机","2FC-08A","行数:8行;配置强制施肥装置:是 ;配置漏施堵塞报警装置:是 ;配置插秧施肥同步控制装置:是 ;配置施肥量调节装置:是 ","行数（行）：8；配套动力形式：乘坐式高速插秧机；动力传输方式：有刷直流电机驱动；主机体尺寸(长*宽*高)：(700*460*640)*2;肥料排出方式：外槽轮+风送式；施肥量调节方式：通过控制器中肥量调节，各行同时进行调量；施肥量范围kg/hm2:75-750；施肥深度mm：40±10；施肥位置mm：秧苗侧边50±10；肥箱容积L：40*2；防堵塞、漏施或报警装置：有；离合器形式：摆臂式；输送装置形式：风送式；配置有强制施肥装置：有。","T202232320154","2027-08-30","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[669,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW以下田园管理机","山东乐佳佳机电科技有限公司","田园管理机","3TGQ-3A","配套发动机功率:3.1kW","型号名称 / 3TGQ-3A型田园管理机 \n结构型式（单轴/双轴；履带/轮式） / 单轴；轮式 \n外形尺寸（长×宽×高） mm 1200×510×910 \n扶把水平调整（可调/不可调） / 不可调 \n扶把上下调整（可调/不可调） / 可调 \n发动机输出传动方式 / 齿轮传动 \n主离合器型式 / 离心式 \n主离合器状态（常开/常闭） / 常开 \n标定（额定）功率 kW 3.1 \n标定（额定）转速 r/min 3600 \n配套锄草装置型式 / 锄草轮 \n配套锄草装置最大工作宽度 mm 400 \n配套开沟装置型式 / 双面犁铲式 \n配套开沟装置最大工作宽度 mm 150","T202237370261","2027-10-25","3.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[670,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市立盈机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4SCJ","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：3TGQ-4SCJ型田园管理机；结构型式：双轴、轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1340×540×840；扶把水平调整：不可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.1kW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草刀轴；配套锄草装置最大工作宽度：400mm；配套开沟装置型式：开沟犁；配套开沟装置最大工作宽度：260mm。","T202137370087","2026-03-29","4.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[671,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市立盈机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4SZ(X)","配套发动机功率:4.1kW","型号名称：3TGQ-4SZ(X)型田园管理机；结构型式：双轴、轮式；外形尺寸(长×宽×高)mm：1600×730×920；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.1kW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：630mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：250mm。","T202137370084","2026-03-29","4.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[672,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市立盈机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-5SZQ","配套发动机功率:5.3kW","型号名称:3TGQ-5SZQ型田园管理机;结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）:双轴 轮式；外形尺寸（长×宽×高)mm:1550×730×960；\n扶把水平调整（可调/不可调）：可调；扶把上下调整（可调/不可调）：可调；发动机输出传动方式:齿轮传动；主离合器型式：摩擦片;主离合器状态（常开/常闭）:常开;标定（额定）功率kW：5.3;标定（额定）转速r/min:3600;配套锄草装置型式:锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度mm：700；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度mm：200；","T202237370148","2027-07-04","5.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[673,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","日照市立盈机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-6KP(X)","配套发动机功率:6.3kW","型号名称:3TGQ-6KP（X）型田园管理机;结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）:双轴  轮式;外形尺寸（长×宽×高）mm:1680×630×1060;扶把水平调整（可调/不可调）:可调;扶把上下调整（可调/不可调）:可调;发动机输出传动方式:皮带传动;主离合器型式:张紧式;主离合器状态（常开/常闭）:常开;标定（额定）功率kW:6.3;标定（额定）转速r/min:3600;配套开沟装置型式:旋刀式;配套开沟装置最大工作宽度mm:220;配套培土装置型式:旋刀式;配套培土装置最大工作宽度mm:220;","T202237370153","2027-07-04","6.3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[674,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东乐佳佳机电科技有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5M","配套发动机功率:4.5kW","型号名称 / 3TGQ-4.5M型田园管理机 \n结构型式（单轴/双轴；履带/轮式） / 双轴；轮式 \n外形尺寸（长×宽×高） mm 1630×660×980 \n扶把水平调整（可调/不可调） / 可调 \n扶把上下调整（可调/不可调） / 可调 \n发动机输出传动方式 / 三角皮带传动 \n主离合器型式 / 张紧式 \n主离合器状态（常开/常闭） / 常开 \n标定（额定）功率 kW 4.5 \n标定（额定）转速 r/min 3600 \n配套锄草装置型式 / 锄草刀轴 \n配套锄草装置最大工作宽度 mm 430 \n配套开沟装置型式 / 双面犁铲 \n配套开沟装置最大工作宽度 mm 150","T202237370189","2027-09-05","4.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[675,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东乐佳佳机电科技有限公司","田园管理机","3TGQ-4L","配套发动机功率:4.0kW","型号名称 / 3TGQ-4L型田园管理机 \n结构型式（单轴/双轴；履带/轮式） / 单轴；履带 \n外形尺寸(长×宽×高) mm 1430×530×980 \n扶把水平调整（可调/不可调） / 不可调 \n扶把上下调整（可调/不可调） / 可调 \n发动机输出传动方式 / 三角皮带传动 \n主离合器型式 / 张紧式 \n主离合器状态（常开/常闭） / 常开 \n标定（额定）功率 kW 4 \n标定（额定）转速 r/min 3600 \n配套锄草装置型式 / 燕尾铲式 \n配套锄草装置最大工作宽度 mm 400 \n配套施肥装置排肥器型式 / 外槽轮式 \n配套施肥装置施肥行数 行 2 \n配套施肥装置施肥开沟器型式 / 尖铲式","T202237370191","2027-09-05","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[676,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东乐佳佳机电科技有限公司","田园管理机","3TGQ-4M","配套发动机功率:4.0kW","型号名称 / 3TGQ-4M型田园管理机 \n结构型式（单轴/双轴；履带/轮式） / 双轴；轮式 \n外形尺寸（长×宽×高） mm 1630×660×980 \n扶把水平调整（可调/不可调） / 可调 \n扶把上下调整（可调/不可调） / 可调 \n发动机输出传动方式 / 三角皮带传动 \n主离合器型式 / 张紧式 \n主离合器状态（常开/常闭） / 常开 \n标定（额定）功率 kW 4 \n标定（额定）转速 r/min 3600 \n配套锄草装置型式 / 锄草刀轴 \n配套锄草装置最大工作宽度 mm 430 \n配套开沟装置型式 / 双面犁铲 \n配套开沟装置最大工作宽度 mm 150","T202237370190","2027-09-05","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[677,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东睿博机械装备有限公司","田园管理机","3TGQ-4G","配套发动机功率:4.0kW","结构型式:单轴；轮式;外形尺寸（长×宽×高）:1400×540×850mm;扶把水平调整:不可调;扶把上下调整:可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：离心式摩擦片；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.0kW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：380mm；配套开沟装置型式：尖铲；配套开沟装置最大工作宽度：180mm","T202237370061","2027-07-04","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[678,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","山东雅伦斯机械有限公司","田园管理机","3TGQ-5","配套发动机功率:5.2kW","结构型式：双轴、轮式；外形尺寸：2000×600×1130mm；发动机标定功率：5.2kW；发动机标定转速:1800r/min；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：张紧式；主离合器状态：常开","T202237370193","2027-09-05","5.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[679,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","威马农机股份有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5A","配套发动机功率:4.5kW","配套发动机标定功率：4.5kW、配套发动机标定转速：3600r/min、结构型式：双轴、轮式、整机外形尺寸：1600X700X970mm、发动机输出传动方式：直联、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开、配套开沟装置型式：刀片式、配套开沟装置最大工作宽度：270mm、配套培土装置型式：刀片式、配套培土装置最大工作宽度：270mm。","T202250500145","2027-08-09","4.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[680,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆东嶙机电有限公司","田园管理机","3TG-4.1A-1","配套发动机功率:4.1kW","结构型式：双轴，轮式； 外形尺寸（长*宽*高）mm:1450*600*1050；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；标定功率KW：4.1（国四）；标定转速r/min：3600；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：300；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度mm:300。","T202250500170","2027-09-27","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[681,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆东嶙机电有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0A-4","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：双轴，轮式； 外形尺寸（长*宽*高）mm:1450*600*1050；扶把水平调整：不可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；标定功率KW：4.0;标定转速r/min：3800；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：300；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度mm:300。","T202250500169","2027-09-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[682,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆东嶙机电有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0A-5","配套发动机功率:4.0kW","结构型式：双轴，轮式； 外形尺寸（长*宽*高）mm:1450*600*1050；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；标定功率KW：4.0;标定转速r/min：3800；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：300；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度mm:300。","T202250500168","2027-09-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[683,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆家户农机有限公司","田园管理机","现：3TG-4.1（G4）（原：3TG-4.1）","配套发动机功率:4.1kW","1.外形尺寸(长×宽×高)(MM):1690×680×990；2.配套标定功率:4.1KW；3.标定转速(R/MIN):3600；4.传动方式发动机输出:直联；5.主离合器型式:摩擦片式；6.配套培土装置型式：刀片式；7.配套培土装置最大工作宽度：250mm；8.配套开沟装置型式：刀片式；9.配套开沟装置最大工作宽度：250mm","T202150500288","2026-10-21","4.1","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[684,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆箭驰机械有限公司","田园管理机","3TGQ-4.5A","配套发动机功率:4.5kW","结构形式：双轴、轮式；外形尺寸（长x宽x高）：1800x670x1000(mm) ；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态：常开；额定功率：4.5（kw） ；额定转数：3600（r/min）；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度：240（mm）；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度：240（mm）。","T202250500116","2027-05-26","4.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[685,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆骏豪机械制造有限公司","田园管理机","3TG-4.05A","配套发动机功率:4.05kW","柴油发动机厂家：无锡凯奥动力机械有限公司；动力型号：KAGF320柴油机；功率：4.05KW；转速：3600转；燃油：柴油；排放阶段：第四阶段排放；外形尺寸（长×宽×高)mm：1900×800×950；工作幅宽(cm)29；结构形式：双轴轮式；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；开沟装置形式：刀片式；主离合器型式：摩擦片式","T202250500180","2027-09-27","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[686,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆骏源机械制造有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0D","配套发动机功率:4.0kW","功率：4.0KW；转速：3600转；燃油：汽油；外形尺寸（长×宽×高)mm：1900×800×950；工作幅宽(cm)29；结构形式：双轴轮式；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；开沟装置形式：刀片式；主离合器型式：摩擦片式","T202250500179","2027-09-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[687,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆凯马农机有限公司","田园管理机","3TG-4.0A","配套发动机功率:4.05kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1600×800×960；结构型式：双轴、轮式；开沟装置最大工作幅宽(cm)24；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；配套开沟装置型式：刀片式；主离合器型式：摩擦片常开。","T202150500417","2026-12-12","4.05","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[688,"田间管理机械","中耕机械","田园管理机","功率4kW及以上田园管理机","重庆凯马农机有限公司","田园管理机","3TGQ-4.0A","配套发动机功率:4.0kW","外形尺寸（长×宽×高)mm：1600×800×960；结构型式：双轴、轮式；开沟装置最大工作幅宽(cm)24；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；配套开沟装置型式：刀片式；主离合器型式：摩擦片常开。","T202150500416","2026-12-12","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[689,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","18-50马力自走式两轮转向喷杆喷雾机","青州正吉机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-400C型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;离地间隙:0.9m;喷杆长度:8.5m;型式:自走式:是 ;药箱:400L;两轮驱动、四轮驱动:是 ;两轮转向:是 ","品目：喷雾机；结构形式：自走式。外形尺寸：2850×2030×2090；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：两轮驱动；转向型式：两轮转向；喷杆长度：8500mm；喷杆折叠型式：手动折叠；喷杆升降型式：手动升降；离地间隙：900mm；驾驶室型式：无；轴距：1660mm；前/后最大轮距：1510mm；前/后轮外径：1510mm；前/后轮胎宽：800mm；轮胎型式：实心轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：柴油机；结构型式：单缸水冷四冲程；功率：14.71/2200kw/r/min；液泵结构型式：三缸柱塞泵；额定压力：2.0-4.5；额定流量30-40L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：400L；承压管允许最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；容量：105Ah；电压：12。","2020281401000033","2025-12-12","14.71","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[690,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","18-50马力自走式两轮转向喷杆喷雾机","潍坊巨沃世昌农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-400C型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;离地间隙:0.9m;喷杆长度:8.5m;型式:自走式:是 ;药箱:400L;两轮驱动、四轮驱动:是 ;两轮转向:是 ","品目：喷雾机；结构形式：自走式。外形尺寸：2850×2030×2090；工作压力：0.5-0.8；驱动型式：两轮驱动；转向型式：两轮转向；喷杆长度：8500mm；喷杆折叠型式：手动折叠；喷杆升降型式：手动升降；离地间隙：900mm；驾驶室型式：无；轴距：1660mm；前/后最大轮距：1510mm；前/后轮外径：1510mm；前/后轮胎宽：800mm；轮胎型式：实心轮胎；限压安全装置结构型式：弹簧式，限定压力：≤0.96；配套动力名称：柴油机；结构型式：单缸水冷四冲程；功率：14.71/2200kw/r/min；液泵结构型式：三缸柱塞泵；额定压力：2.0-4.5；额定流量30-40L/min；药箱材质：塑料；药箱容积：400L；承压管允许最高允许工作压力：1.2MPa；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；容量：105Ah；电压：12。","2018281401000066","2023-12-10","14.71","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[691,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","18-50马力自走式两轮转向喷杆喷雾机","樱田农机科技（泰州）有限公司","自走式喷杆喷雾机","3WP-650","功率:24.072马力;离地间隙:1.05m;喷杆长度:15.6m;型式:自走式:是 ;药箱:650L;两轮驱动、四轮驱动:是 ;两轮转向:是 ","型式：自走式；规格型号：3WP-650；工作状态外型尺寸mm：4100X15600X2850;运输状态外型尺寸mm：4100X2280X2850;药箱容量L：650；喷杆作业（整机作业）\n常用工作压力MPa：0.5-1.5；喷头型式：扇形/圆锥；喷杆升降机构型式：自动；喷杆折叠机构型式：自动；喷杆长度mm：15600；配套动力名称、结构型式：三缸水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率KW/(r/min):17.7/2800; 配套泵型式：活塞泵；配套泵工作压力MPa:2.5; 配套泵流量：L/min:100;离地间隙mm:1050; 轴距（自走式）mm:1500; 前/后最大轮距（自走式）mm :1500/1500; 前/后轮胎规格（自走式）前轮外径mm:900; 前轮胎宽mm：120；后轮外径mm:900; 后轮胎宽mm：120；前/后轮胎型式：实心/充气；制动器型式（自走式）：变速箱输出轴脚踏张紧式；离合器型式（自走式）：肢踏压制式；驱动方式（自走式）：四轮驱动；转向方式（自走式）：四轮转向；驾驶室（自走式）：封闭式。","T202132320212","2026-08-05","17.7","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[692,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式两轮转向喷杆喷雾机","山东祥瑞农林科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700L型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;离地间隙:1.05m;喷杆长度:18m;型式:自走式:是 ;药箱:700L;两轮驱动、四轮驱动:是 ;两轮转向:是 ","功率：50马力；整机结构型式 ：自走式； (cx)整机驱动型式 ： 四轮驱动； (cx)整机转向型式：四轮转向； 整机外形尺寸 mm ：4850×2450×3070； 整机喷杆长度 mm ：17350； (cx)最小离地间隙 mm ：1050； 药箱容积 l：700； (cx)喷杆折叠型式 ： 液压 ； (cx)喷杆升降型式 ： 液压 ；","2019041401000072","2024-12-12","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[693,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式两轮转向喷杆喷雾机","山东祥瑞农林科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700N型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;离地间隙:1.05m;喷杆长度:15m;型式:自走式:是 ;药箱:700L;两轮驱动、四轮驱动:是 ;两轮转向:是 ","功率：50马力；整机结构型式 ：自走式； (cx)整机驱动型式 ： 四轮驱动； (cx)整机转向型式：四轮转向； 整机外形尺寸 mm ：5950×2010×2990； 整机喷杆长度 mm ：13850； (cx)最小离地间隙 mm ：1050； 药箱容积 l：700； (cx)喷杆折叠型式 ： 液压 ； (cx)喷杆升降型式 ： 液压 ；","2019041401000072","2024-12-12","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[694,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东乐佳佳机电科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-400A型自走式喷杆喷雾机","功率:19.72马力;药箱容积:400L;离地间隙:0.9m;喷杆长度:10.02m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目 / 喷雾机 \n整机结构型式 / 自走式 \n整机工作压力 MPa 0.3-0.5 \n整机驱动型式 / 四轮驱动 \n整机转向型式 / 四轮转向 \n整机外形尺寸 mm 3250×1540×2500 \n整机喷杆长度 mm 10020 \n最小离地间隙 mm 900 \n整机限压安全装置 / 有 \n喷杆折叠型式 / 手动 \n喷杆升降型式 / 手动 \n驾驶室型式 / 无 \n轴距 mm 2060 \n前最大轮距 mm 1350 \n后最大轮距 mm 1350 \n前轮外径 mm 660 \n前轮胎宽 mm 100 \n前轮轮胎型式 / 充气轮胎 \n后轮外径 mm 660 \n后轮胎宽 mm 100 \n后轮轮胎型式 / 充气轮胎 \n发动机或电动机名称 / 汽油机 \n发动机或电动机结构型式 / 双缸、风冷、四冲程 \n发动机或电动机标定功率/转速 kW/(r/min) 14.5/3600 \n发动机或电动机工作电压 V / \n发动机或电动机生产方式 / 采购 \n液(气)泵/电机泵结构型式 / 三缸柱塞泵 \n液泵/电机泵额定压力 MPa 1.5-3.5 \n液泵/电机泵额定流量 L/min 30-45 \n液泵/电机泵柱塞（活塞）直径 mm / \n液泵/电机泵生产方式 / 采购 \n药箱容积 L 400 \n药箱材质 / 塑料 \n空气室（储压容器）材质 / 金属 \n空气室（储压容器）质量 g 300 \n空气室（储压容器）安装位置 / 外置 \n空气室（储压容器）生产方式 / 采购 \n限压安全装置结构型式 / 机械限位式 \n限压安全装置限定压力 MPa ≤0.6 \n限压安全装置生产方式 / 采购 \n喷杆材质 / 塑料 \n喷杆允许最大工作压力 MPa 0.75 \n喷杆生产方式 / 自制 \n承压管材质 / 塑料 \n承压管允许最大工作压力 MPa 0.75 \n蓄电池类型 / 免维护铅酸蓄电池 \n蓄电池容量 Ah 80 \n蓄电池标称电压 V 12 \n蓄电池生产方式 / 采购","2021281401000003","2026-01-25","14.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[695,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东乐佳佳机电科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-400B型自走式喷杆喷雾机","功率:20马力;药箱容积:400L;离地间隙:0.9m;喷杆长度:10.02m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目 / 喷雾机 \n整机结构型式 / 自走式 \n整机工作压力 MPa 0.3-0.5 \n整机驱动型式 / 四轮驱动 \n整机转向型式 / 四轮转向 \n整机外形尺寸 mm 3250×1540×2500 \n整机喷杆长度 mm 10020 \n最小离地间隙 mm 900 \n整机限压安全装置 / 有 \n喷杆折叠型式 / 手动 \n喷杆升降型式 / 手动 \n驾驶室型式 / 无 \n轴距 mm 2060 \n前最大轮距 mm 1350 \n后最大轮距 mm 1350 \n前轮外径 mm 660 \n前轮胎宽 mm 100 \n前轮轮胎型式 / 充气轮胎 \n后轮外径 mm 660 \n后轮胎宽 mm 100 \n后轮轮胎型式 / 充气轮胎 \n发动机或电动机名称 / 柴油机 \n发动机或电动机结构型式 / 单缸、水冷、四冲程 \n发动机或电动机标定功率/转速 kW/(r/min) 14.71/2200 \n发动机或电动机生产方式 / 采购 \n液(气)泵/电机泵结构型式 / 三缸柱塞泵 \n液泵/电机泵额定压力 MPa 1.5-3.5 \n液泵/电机泵额定流量 L/min 35-45  \n液泵/电机泵生产方式 / 采购 \n药箱容积 L 400 \n药箱材质 / 塑料 \n药箱生产方式 / 采购 \n空气室（储压容器）材质 / 金属 \n空气室（储压容器）质量 g 300 \n空气室（储压容器）安装位置 / 外置 \n空气室（储压容器）生产方式 / 采购 \n限压安全装置结构型式 / 机械限位式 \n限压安全装置限定压力 MPa ≤0.6 \n限压安全装置生产方式 / 采购 \n喷杆材质 / 塑料 \n喷杆允许最大工作压力 MPa 0.75 \n喷杆生产方式 / 自制 \n承压管材质 / 塑料 \n承压管允许最大工作压力 MPa 0.75 \n蓄电池类型 / 免维护铅酸蓄电池 \n蓄电池容量 Ah 80 \n蓄电池标称电压 V 12","2021281401000003","2026-01-25","14.71","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[696,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东乐佳佳机电科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-400C型自走式喷杆喷雾机","功率:22马力;药箱容积:400L;离地间隙:0.9m;喷杆长度:10.02m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目 / 喷雾机 \n整机结构型式 / 自走式 \n整机工作压力 MPa 0.3-0.5 \n整机驱动型式 / 四轮驱动 \n整机转向型式 / 四轮转向 \n整机外形尺寸 mm 3250×1540×2500 \n整机喷杆长度 mm 10020 \n最小离地间隙 mm 900 \n整机限压安全装置 / 有 \n喷杆折叠型式 / 手动 \n喷杆升降型式 / 手动 \n驾驶室型式 / 无 \n轴距 mm 2060 \n前最大轮距 mm 1350 \n后最大轮距 mm 1350 \n前轮外径 mm 660 \n前轮胎宽 mm 100 \n前轮轮胎型式 / 充气轮胎 \n后轮外径 mm 660 \n后轮胎宽 mm 100 \n后轮轮胎型式 / 充气轮胎 \n发动机或电动机名称 / 柴油机 \n发动机或电动机结构型式 / 单缸、水冷、四冲程 \n发动机或电动机标定功率/转速 kW/(r/min) 16.2/2200 \n发动机或电动机生产方式 / 采购 \n液(气)泵/电机泵结构型式 / 三缸柱塞泵 \n液泵/电机泵额定压力 MPa 1.5-3.5 \n液泵/电机泵额定流量 L/min 35-45 \n液泵/电机泵生产方式 / 采购 \n药箱容积 L 400 \n药箱生产方式 / 采购 \n空气室（储压容器）材质 / 金属 \n空气室（储压容器）质量 g 300 \n空气室（储压容器）安装位置 / 外置 \n空气室（储压容器）生产方式 / 采购 \n限压安全装置结构型式 / 机械限位式 \n限压安全装置限定压力 MPa ≤0.6 \n限压安全装置生产方式 / 采购 \n喷杆材质 / 塑料 \n喷杆允许最大工作压力 MPa 0.75 \n喷杆生产方式 / 自制 \n承压管材质 / 塑料 \n承压管允许最大工作压力 MPa 0.75  \n蓄电池类型 / 免维护铅酸蓄电池 \n蓄电池容量 Ah 80 \n蓄电池标称电压 V 12 \n蓄电池生产方式 / 采购","2021281401000003","2026-01-25","16.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[697,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","18-50马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","台州市星泰农业机械有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-400A型自走式喷杆喷雾机","功率:18.09马力;药箱容积:403.4L;离地间隙:0.88m;喷杆长度:8.27m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","1.整机结构型式：自走式；2.整机工作压力：0.3-0.5MPa；4.整机驱动型式：四轮驱动；5.整机转向型式：四轮转向；6.整机喷杆长度：8270mm；8.最小离地间隙：880mm；9.配套动力名称：汽油机；10.配套动力标定功率：9.5kW（行走用），4.0kW（喷雾用）；11.配套动力标定转速：3000r/min（行走用），3600r/min（喷雾用）；12.药箱容量：403.4L；","2021281401000026","2026-10-14","13.5","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[698,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州大丰农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000B型自走式喷杆喷雾机","功率:50.05马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.97m;喷杆长度:17.8m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3-0.5；整机驱动型式：四轮驱动，整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4600×2000×2400；喷杆长度（mm）：17800；最小离地间隙：（mm）：970；整机限压安全装置：有；喷杆折叠型式：液压，喷杆升降型式：液压；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2250；前/后最大轮距（mm）：1540（1500-1800可调），前/后轮外径（mm）：950，前/后轮胎宽：（mm）：120，前/后轮轮胎型式：充气轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构形式：四缸、直列、水冷、四冲程；发动机或电动机机标定功率/转速（KW/r/min）：36.8/2400；液（气）泵/电机泵结构型式：齿轮式高压喷雾泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0.3-2.0；液泵/电机泵额定流量（L/min）：60；药箱材质：聚乙烯；药箱容积（L）：1000；空气室材质：不锈钢，空气室质量（g）：258，空气室安装位置：外置；限压安全装置结构形式：机械限位式，限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢，承压软管材质：橡胶，承压软管允许最高工作压力（Mpa）：4.0（40Bar分水器后）/10.5（分水器前）；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：80（2只）；蓄电池标称电压（V）：12V×2只（串联）。","2017041401000065","2027-08-03","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[699,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000C型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.95m;喷杆长度:18m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;18000mm, 最小离地间隙:\t950mm,药箱容积1000L.","2017041401000045","2027-05-06","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[700,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1300A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1300L;离地间隙:1.7m;喷杆长度:10.3m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;10300mm,最小离地间隙:1700mm,药箱容积:1300L.","2017041401000045","2027-05-06","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[701,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1650A型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1650L;离地间隙:1m;喷杆长度:18.4m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;18400mm, 最小离地间隙:\t1000mm,药箱容积1650L.","2017041401000045","2027-05-06","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[702,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-700-B型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:700L;离地间隙:1.03m;喷杆长度:10.3m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;10300mm最小离地间隙:\t1030mm,药箱容积:700L","2017041401000045","2027-05-06","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[703,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市富泽农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:18m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：50马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;18000mm,最小离地间隙:\t960mm,药箱容积1000L.","2017281401000024","2027-08-14","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[704,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市万佳机械科技股份有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800B型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:800L;离地间隙:1.2m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B2-50V32； 排放标准：国三；药箱容量：800L；最小离地间隙：1200mm；整机外形尺寸：5400×2400×2700mm； 整机工作压力：0.2-0.4MPa；喷杆长度：12000mm；限压安全装置限定压力：≤0.48MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵（两只）；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量：60L/min；轴距(自走式)：2370mm；前（后）最大轮距 ：1600mm； 前（后）轮外径  ：1170mm；前（后）轮胎宽：130mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2016041401000107","2026-09-02","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[705,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东牧阳农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800B型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:800L;离地间隙:1.2m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B2-50V32； 排放标准：国三；药箱容量：800L；最小离地间隙：1200mm；整机外形尺寸：5400×2400×2700mm； 整机工作压力：0.2-0.4MPa；喷杆长度：12000mm；限压安全装置限定压力：≤0.48MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵（两只）；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量：60L/min；轴距(自走式)：2370mm；前（后）最大轮距 ：1600mm； 前（后）轮外径  ：1170mm；前（后）轮胎宽：130mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2017281401000016","2027-05-04","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[706,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东牧阳农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800G型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:800L;离地间隙:1m;喷杆长度:11m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B2-50V32； 排放标准：国三；药箱容量：800L；最小离地间隙：1000mm；整机外形尺寸：4690×2000×2950mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：11000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：三缸柱塞泵；配套泵额定压力：2.5-4.0MPa；配套泵额定流量：36-81L/min；轴距(自走式)：2020mm；前（后）最大轮距(自走式) ：1530mm； 前（后）轮外径  ：900mm；前（后）轮胎宽：110mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2 （串联）","2017281401000016","2027-05-04","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[707,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东牧阳农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-800L型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:800L;离地间隙:1m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B2-50V32； 排放标准：国三；药箱容量：800L；最小离地间隙：1000mm；整机外形尺寸：5380×1850×2400 mm；整机工作压力：0.2-0.4MPa；喷杆长度：12000mm；限压安全装置限定压力：≤0.48MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量：60L/min；轴距(自走式)：2370mm；前（后）最大轮距 ：1530mm； 前（后）轮外径  ：930mm；前（后）轮胎宽：110mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2017281401000016","2027-05-04","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[708,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东易田农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WYTZ1000-12型自走式喷杆喷雾机","功率:74.8马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.25m;喷杆长度:16.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","1000-12   结构形式：自走式，外形尺寸：5300×16000×3400，药箱额定容量1000L，配套喷头形式：扇形，喷杆长度：16.5m，喷杆升降机构形式：液压，喷杆折叠机构形式：液压，配套动力：柴油机，配套动力结构形式：四缸四冲程，配套泵流量：115L/min，离合器形式：湿式常结合摩擦式，制动器形式：盘式，驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向，驾驶室：密封式，前后最大轮距：1.85m,轴距：2.8m，前轮外径：ф1.27m，前轮胎宽：0.165m，后轮外径：ф1.27m，后轮胎宽：0.165m，前后轮胎型式：充气轮胎。\n发动机：配套动力型号：4L88四缸四冲程柴油机；制造商：常柴股份有限公司；标定功率(kW)：55；标定转速（r/min）：2400；排放标准：国三。\n型式:自走式 ;功率:74.8马力;喷杆长度:16.5m;药箱:1000L;离地间隙:1.25m","2014041401000017","2023-12-24","55","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[709,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","50-100马力自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东约翰迪农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1050DY型自走式喷杆喷雾机","功率:50马力;药箱容积:800+250L;离地间隙:1.06m;喷杆长度:12m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","品目：喷雾机；型号规格：3WPZ-1050DY； 结构型式：自走式； 配套动力：四缸直列水冷四冲程柴油机；标定功率（kW）：36.8；标定转速（r/min）：2400；外形尺寸（长×宽×高)mm：5300×2200×2900；结构质量（kg）：2100；药箱容积：800/250L；喷杆长度m：12；配套喷头型式：金属；配套喷头数量：24；喷杆升降机构型式：液压升降；喷杆折叠机构型式：液压折叠；配套泵结构型式：三缸柱塞泵/三缸柱塞泵；配套泵流量：36-81/25-35L(/min)；离合器型式：干式；制动器型式：鼓刹；驱动方式/转向方式：四轮驱动/四轮转向；驾驶室：无；前/后最大轮距m：1.8；轴距m：2.2；前/后轮胎规格(分别填写)：1100*120/1100*120；前/后轮胎型式:充气橡胶轮胎；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：45Ah；标称电压V：12x2（串联）；离地间隙m:1.06","2021281401000022","2026-08-04","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[710,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州大丰农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000C型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.98m;喷杆长度:20.15m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3-0.5；整机驱动型式：四轮驱动，整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4700×2200×2400；喷杆长度（mm）：20150；最小离地间隙：（mm）：980；整机限压安全装置：有；喷杆折叠型式：液压，喷杆升降型式：液压；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2490；前/后最大轮距（mm）：1800（1800-2100可调），前/后轮外径（mm）：930，前/后轮胎宽：（mm）：120，前/后轮轮胎型式：充气轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构形式：四缸、直列、水冷、四冲程；发动机或电动机机标定功率/转速（KW/r/min）：74/2400；液（气）泵/电机泵结构型式：齿轮式高压喷雾泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0.3-2.0；液泵/电机泵额定流量（L/min）：80；药箱材质：聚乙烯；药箱容积（L）：1000；限压安全装置结构形式：机械限位式，限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢，承压软管材质：橡胶，承压软管允许最高工作压力（Mpa）：4.0（分水器后）/16（分水器前）；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60（2只）；蓄电池标称电压（V）：12×2（串联）。","2017041401000065","2027-08-03","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[711,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州大丰农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500C型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.06m;喷杆长度:20.15m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3-0.5；整机驱动型式：四轮驱动，整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4700×2200×2600；喷杆长度（mm）：20150；最小离地间隙：（mm）：1060；整机限压安全装置：有；喷杆折叠型式：液压，喷杆升降型式：液压；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2480；前/后最大轮距（mm）：1870（1800-2100可调），前/后轮外径（mm）：1160，前/后轮胎宽：（mm）：130，前/后轮轮胎型式：充气轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构形式：四缸、直列、水冷、四冲程；发动机或电动机机标定功率/转速（KW/r/min）：74/2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：60；药箱材质：聚乙烯；药箱容积（L）：1500；限压安全装置结构形式：机械限位式，限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢，承压软管材质：橡胶，承压软管允许最高工作压力（Mpa）：4.0（40Bar分水器后）/10.5（分水器前）；蓄电池类型：铅酸免维护蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60（2只）；蓄电池标称电压（V）：12×2（串联）。","2017041401000065","2027-08-03","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[712,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州大丰农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2000型自走式喷杆喷雾机","功率:100.64马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.2m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；整机工作压力（MPa）：0.3-0.5；整机驱动型式：四轮驱动，整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸（mm）：4900×2200×2850；喷杆长度（mm）：20000；最小离地间隙：（mm）：1200；整机限压安全装置：有；喷杆折叠型式：液压折叠，喷杆升降型式：液压升降；驾驶室型式：无；轴距（mm）：2460；前/后最大轮距（mm）：1900（1800-2100可调），前/后轮外径（mm）：1150，前/后轮胎宽：（mm）：130，前/后轮轮胎型式：充气轮胎；发动机或电动机名称：柴油机；发动机或电动机结构形式：四缸、直列、水冷、四冲程；发动机或电动机机标定功率/转速（KW/r/min）：74/2400；液（气）泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力（MPa）：0-2.5；液泵/电机泵额定流量（L/min）：60；药箱材质：聚丙烯；药箱容积（L）：2000；限压安全装置结构形式：机械限位式，限压安全装置限定压力：≤0.6；喷杆材质：不锈钢，承压软管材质：橡胶，承压软管允许最高工作压力（Mpa）：4.0（40Bar分水器后）/10.5（分水器前）；蓄电池类型：免维护铅酸蓄电池；蓄电池容量（Ah）：60（2只）；蓄电池标称电压（V）：12V×2只（串联）。","2017041401000065","2027-08-03","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[713,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-100020型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;20000mm, 最小离地间隙:960mm,药箱容积:1000L","2017041401000045","2027-05-06","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[714,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-150020型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;20000mm, 最小离地间隙:960mm,药箱容积1500L","2017041401000045","2027-05-06","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[715,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.62m;喷杆长度:22.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;22500mm, 最小离地间隙:1620mm,药箱容积1500L.","2017041401000045","2027-05-06","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[716,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-200021型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:2000L;离地间隙:1.2m;喷杆长度:21m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;21000mm, 最小离地间隙:1200mm,药箱容积:2000L","2017041401000045","2027-05-06","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[717,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-2800B型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:2800L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;20000mm, 最小离地间隙:1050mm,药箱容积1400 X2 L","2017041401000045","2027-05-06","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[718,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州嘉亿农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-300021型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:3000L;离地间隙:1.06m;喷杆长度:21.5m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;21500mm, 最小离地间隙:1060mm,药箱容积1500X2L","2017041401000045","2027-05-06","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[719,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市富泽农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000F型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:20.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;20100mm,最小离地间隙:\t960mm,药箱容积1000L.","2017281401000024","2027-08-14","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[720,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市富泽农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000LA型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:0.94m;喷杆长度:20.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;20100mm,最小离地间隙:\t940mm,药箱容积1000L.","2017281401000024","2027-08-14","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[721,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市富泽农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500F型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:20.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;20100mm,最小离地间隙:\t960mm,药箱容积1000+500L.","2017281401000024","2027-08-14","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[722,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市富泽农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500K型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:0.96m;喷杆长度:20.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;20100mm,最小离地间隙:\t960mm,药箱容积1500L.","2017281401000024","2027-08-14","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[723,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市富泽农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500LA型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:0.94m;喷杆长度:20.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;20100mm,最小离地间隙:\t940mm,药箱容积1000+500L.","2017281401000024","2027-08-14","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[724,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","青州市富泽农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-3000A型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:3000L;离地间隙:1.05m;喷杆长度:21m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;21000mm,最小离地间隙:\t1050mm,药箱容积1500×2L.","2017281401000024","2027-08-14","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[725,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东牧阳农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000LB1型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B5-100C31； 排放标准：国三；药箱容量：1000L；最小离地间隙：1080mm；整机外形尺寸：5300×2170×2500mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：20000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量：60L/min；轴距(自走式)：2380mm；前（后）最大轮距 ：1530mm； 前（后）轮外径  ：1170mm；前（后）轮胎宽：130mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2017281401000016","2027-05-04","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[726,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东牧阳农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000LB2型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B5-100C31； 排放标准：国三；药箱容量：1000L；最小离地间隙：1080mm；整机外形尺寸：5300×2170×2500mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：20000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：三缸柱塞泵；配套泵额定压力：2.5-4.0MPa；配套泵额定流量：36-81L/min；轴距(自走式)：2380mm；前（后）最大轮距 ：1530mm； 前（后）轮外径  ：1170mm；前（后）轮胎宽：130mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2017281401000016","2027-05-04","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[727,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东牧阳农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500G型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:0.85m;喷杆长度:25m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B5-100C31； 排放标准：国三；药箱容量：1500L；最小离地间隙：850mm； 整机外形尺寸：5750×2300×2950mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：25000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：3.0MPa；配套泵额定流量：100L/min；轴距(自走式)：2750mm；前（后）最大轮距 ：2000mm； 前（后）轮外径  ：2100mm；前（后）轮胎宽：100mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2017281401000016","2027-05-04","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[728,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东牧阳农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500L1型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:25m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B5-100C31； 排放标准：国三；药箱容量：1500L；最小离地间隙：1080mm；整机外形尺寸：5900×2350×2800mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：25000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：三缸柱塞泵；配套泵额定压力：2.5-4.0MPa；配套泵额定流量：36-81L/min；轴距(自走式)：2230mm；前（后）最大轮距 ：1900mm； 前（后）轮外径  ：1430mm；前（后）轮胎宽：130mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2017281401000016","2027-05-04","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[729,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东牧阳农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500LB型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.04m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B5-100C31； 排放标准：国三；药箱容量：1500L；最小离地间隙：1040mm；整机外形尺寸：5330×2450×2730mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：20000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量：60L/min；轴距(自走式)：2460mm；前（后）最大轮距 ：1910mm； 前（后）轮外径  ：1170mm；前（后）轮胎宽：130mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2017281401000016","2027-05-04","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[730,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东牧阳农业科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500L型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:1.08m;喷杆长度:25m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B5-100C31； 排放标准：国三；药箱容量：1500L；最小离地间隙：1080mm；整机外形尺寸：5900×2350×2800 mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：25000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：3.0MPa；配套泵额定流量：100L/min；轴距(自走式)：2230mm；前（后）最大轮距 ：1900mm； 前（后）轮外径  ：1430mm；前（后）轮胎宽：130mm；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12V×2（串联）","2017281401000016","2027-05-04","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[731,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东祥瑞农林科技有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1300C型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1300L;离地间隙:1.2m;喷杆长度:20.1m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机结构型式：自走式；\n(cx)整机驱动型式：四轮驱动；\n(cx)整机转向型式：四轮转向；\n整机外形尺寸\tmm：5450×2350×3300；\n整机喷杆长度\tmm：20100；\n(cx)最小离地间隙\tmm：1200；\n(cx)喷杆折叠型式：液压；\n(cx)喷杆升降型式：液压；\n药箱容积\tL：1300；","2019041401000072","2024-12-12","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[732,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东易田农业机械制造有限公司","喷杆式喷雾机","3WYTZ1200-18型自走式喷杆喷雾机","功率:101.32马力;药箱容积:1400L;离地间隙:1.25m;喷杆长度:21m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","结构型式: 自走式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）: 5400×21000×3500 mm，药箱容量：1400L, 喷杆喷幅:21m, 配套喷头型式:扇形, 配套喷头数量:43个,喷杆升降机构型式:液压,喷杆折叠机构型式:液压,喷杆长度:21m, 配套动力名称、结构型式:四缸四冲程柴油机,配套泵名称:隔膜泵,配套泵流量:185 L/min,配套泵转速:550r/min,离地间隙:1.25m,轴距:2.9 m,前/后轮最大轮距:2.4 m,前轮外径:Ф1.57m,前轮胎宽: 0.195 m,后轮外径:Ф1.57m,后轮胎宽:0.195m,前/后轮胎型式:充气轮胎,制动器型式:盘式 ,离合器型式:湿式多片常结合摩擦式,驱动方式/转向方式）:四轮驱动/四轮转向, 驾驶室:密封式。","2014041401000017","2023-12-24","74.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[733,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","山东约翰迪农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1000K型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1000L;离地间隙:1.12m;喷杆长度:20m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","品目：喷雾机；型号规格：3WPZ-1000K； 结构型式：自走式； 配套动力：四缸直列水冷四冲程柴油机；标定功率（kW）：74；标定转速（r/min）：2400；外形尺寸（长×宽×高)mm：5400×2350×3250；结构质量（kg）：2600；药箱容积：1000L；配套喷头型式：金属；配套喷头数量：40；喷杆长度：20m；喷杆升降机构型式：液压升降；喷杆折叠机构型式：液压折叠；配套泵名称：隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：100L；离合器型式：干式；制动器型式：鼓刹；驱动方式/转向方式：四轮驱动/四轮转向；驾驶室形式：无；前/后最大轮距m：2.2；轴距m：2.4；前/后轮胎规格(分别填写)：1180*180/1180*180；前/后轮胎型式:气胎轮；蓄电池类型：铅酸蓄电池；蓄电池容量：45Ah；标称电压V：12x2（串联）；离地间隙m:1.12","2021281401000022","2026-08-04","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[734,"田间管理机械","植保机械","喷雾机","100马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机","喜盈（山东）农业装备有限公司","喷杆式喷雾机","3WPZ-1500B型自走式喷杆喷雾机","功率:100马力;药箱容积:1500L;离地间隙:0.87m;喷杆长度:22m;型式:自走式:是 ;四轮驱动;四轮转向:是 ","整机产品品目：喷杆喷雾机；整机结构型式：自走式；整机工作压力：0.5-0.8Mpa；整机驱动型式:四轮驱动；整机转向型式:四轮转向;整机外形尺寸:5650mm×2120mm×3390mm;整机喷杆长度:22000mm;最小离地间隙:870mm;喷杆折叠型式:液压;喷杆升降型式:液压;轴距:2690mm;前最大轮距:1900mm;后最大轮距:1900mm;前轮外径:2100mm;前轮胎宽:100mm;前轮轮胎型式 :实心轮胎;后轮外径:2100mm;后轮胎宽:100mm;后轮轮胎型式:实心轮胎;发动机名称:柴油机;发动机结构型式:四缸、直列、水冷、四冲程;发动机标定功率/转速:74/2400kw(r/min);液（气）泵/电机泵结构方式:隔膜泵;液泵/电机泵额定压力:3.0MPa;液泵/电机泵额定流量:100L/min;药箱容积:1500L;限压安全装置结构型式:机械限位式;限压安全装置限定压力:≤0.96MPa;喷杆材质:不锈钢;喷杆允许最大工作压力:1.2MPa;承压管允许最大工作压力:1.2MPa;蓄电池类型:免维护蓄电池；蓄电池容量：60Ah；蓄电池标称电压：12×2（串联）","2021281401000019","2026-07-27","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[735,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","单人手提式茶树修剪机","莒县川冈农业机械有限公司","茶树修剪机","3CX-700A","作业幅宽:0.75m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","产品类型：深修剪机；结构形式：单人手提式；刀片形状：平行；汽油机标定功率：0.83kW；汽油机标定转速:8000r/min;传动方式:齿轮传动；作业幅宽：700mm；切割器宽度：700mm；切割片长度：780mm。","T202137370311","2026-08-31","0.83","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[736,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","单人手提式茶树修剪机","台州金挺工贸有限公司","茶树修剪机","3CX-650A","作业幅宽:0.65m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","产品类型：轻修剪机，结构形式：单人手提式，刀片形状：平行；锂电池类型：锂电池，\n蓄电池额定容量：20Ah，蓄电池额定电压：36V，直流电动机（额定）电压：36V,直流电动机（额定）转速：19000r/min,直流电动机（额定）功率：0.5kW,传动方式：齿轮传动，作业幅宽：650mm切割器宽度：650mm,切割刀片长度：855mm;","T202233690002","2027-07-31","0.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[737,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","单人手提式茶树修剪机","浙江恩加智能科技有限公司","电动茶树修剪机","H75","作业幅宽:0.75m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","作业幅宽:750mm;操作形式:单人 ;","T202133690021","2027-01-27","","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[738,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","单人手提式茶树修剪机","重庆尚翔机电有限公司","修剪机","3CX-62","作业幅宽:0.62m;自带动力:是 ;单人手提式:是 ","产品类型：轻修剪机；结构形式：单人背负式；刀片形状：平行；蓄电池类型：锂电池；直流电动机（额定）电压（V）：36；直流电动机（额定）转速（r/min）：16000；直流电动机（额定）功率（kW）：0.9；传动方式：齿轮传动；作业幅宽（mm）：620；切割器宽度（mm）：750；切割刀片长度（mm）：960。","T202250500040","2027-01-25","0.9","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[739,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","双人抬式茶树修剪机","莒县川冈农业机械有限公司","茶树修剪机","3CX-1100A","作业幅宽:1.1m;自带动力:是 ;双人抬式:是 ","产品类型：深修剪机；结构形式：双人抬式；刀片形状：弧行；汽油机标定功率：1.25kW；汽油机标定转速:7500r/min;传动方式:齿轮传动；作业幅宽：1100mm；切割器宽度：1100mm；切割片长度：1260mm。","T202137370313","2026-08-31","1.25","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[740,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","双人抬式茶树修剪机","莒县川冈农业机械有限公司","茶树修剪机","3CX-1100B","作业幅宽:1.1m;自带动力:是 ;双人抬式:是 ","产品类型：深修剪机；结构形式：双人抬式；刀片形状：平行；汽油机标定功率：1.25kW；汽油机标定转速:7500r/min;传动方式:齿轮传动；作业幅宽：1100mm；切割器宽度：1100mm；切割片长度：1260mm。","T202137370312","2026-08-31","1.25","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[741,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","最大剪切直径25mm及以上电动手持式果树修剪机","常州丰凯农业装备科技有限公司","果树修剪机","FK-3C25","锂电池数量:2组 ;每组电池容量:2.5Ah;额定电压:16.8V;最大剪切直径:25mm;结构型式:电动手持式 ","结构型式：手持/电动；电池型式：锂电池；电池额定电压：16.8（V）;电池额定容量：2.5（Ah）;配套动力额定功率：0.25(KW);配套动力额定转速：22000r/min）;整机质量：1.00（Kg）;最大剪切直径：25（mm）.","T202132320597","2026-12-29","0.25","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[742,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","最大剪切直径25mm及以上电动手持式果树修剪机","东莞市嘉航实业有限公司","电动果树修剪机","KH-3GXD25G16.8","锂电池数量:2组 ;每组电池容量:2.5Ah;额定电压:16.8V;最大剪切直径:25mm;结构型式:电动手持式 ","结构形式：电动手持式；电池型式：锂电池；电池额定电压：16.8V；电池额定容量：2.5Ah；最大剪切直径：25mm；","T202045450024","2025-06-03","","购机补贴(非通用类)","广东省","评阅通过","","","","",""]
[743,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","最大剪切直径25mm及以上电动手持式果树修剪机","广西速技能农业机械有限公司","果树修剪机","SJN-03DJ28B16","锂电池数量:2组 ;每组电池容量:2.6Ah;额定电压:16.8V;最大剪切直径:28mm;结构型式:电动手持式 ","锂电池额定电压:16.8V；锂电池容量：2.6Ah；锂电池组数：2组；充电器数量：1个；最大剪切直径：28mm；电动手持式","T202045450124","2025-10-28","0","购机补贴(非通用类)","广西壮族自治区","评阅通过","","","","",""]
[744,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","最大剪切直径25mm及以上电动手持式果树修剪机","广西速技能农业机械有限公司","果树修剪机","SJN-03DJ32B16","锂电池数量:2组 ;每组电池容量:4.5Ah;额定电压:16.8V;最大剪切直径:32mm;结构型式:电动手持式 ","锂电池额定电压:16.8V；锂电池容量：4.5Ah;锂电池组数：2组；充电器数量：1个；最大剪切直径：32mm；电动手持式","T202045450125","2025-10-28","0","购机补贴(非通用类)","广西壮族自治区","评阅通过","","","","",""]
[745,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","最大剪切直径25mm及以上电动手持式果树修剪机","台州富农特农业机械有限公司","电动果树修剪机","FNT03-30","锂电池数量:2组 ;每组电池容量:2Ah;额定电压:16.8V;最大剪切直径:30mm;结构型式:电动手持式 ","结构型式：手持式，电池型式：锂电池，锂电池组数：2组，电池额定电压：16.8V，电池额定容量：2Ah  ，配套动力额定功率：0.5KW ，配套功率额定转速：21000r/min ，整机质量：1.04KG ，最大剪切直径：30mm。","T202269690045","2027-04-13","0.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[746,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","最大剪切直径25mm及以上电动手持式果树修剪机","浙江东桥精密机械有限公司","电动果树修剪机","DQ-03DJ25B16","锂电池数量:2组 ;每组电池容量:2.6Ah;额定电压:16.8V;最大剪切直径:25mm;结构型式:电动手持式 ","锂电池额定电压:16.8V；锂电池容量：2.6Ah;锂电池组数：2组；最大剪切直径：25mm;充电器数量：1个；电动手持式","T202145450030","2026-03-31","0","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[747,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","最大剪切直径30mm及以上电动背负式果树修剪机","常州丰凯农业装备科技有限公司","果树修剪机","FK-3B30","额定电压:21V;最大剪切直径:30mm;电池型式:锂电池 ;电池容量:4.0Ah;结构型式:电动背负式 ","结构型式：背负式/电动；电池型式：锂电池；电池额定电压：21.0（V）;电池额定容量：4.0（Ah）;配套动力额定功率：0.25（KW）;配套动力额定转速：22000(r/min)整机质量：1.70（Kg）;最大剪切直径：30（mm）","T202132320598","2026-12-29","0.25","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[748,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","最大剪切直径30mm及以上电动背负式果树修剪机","台州富农特农业机械有限公司","电动果树修剪机","FNTB03-30","额定电压:16.8V;最大剪切直径:30mm;电池型式:锂电池 ;电池容量:4.2Ah;结构型式:电动背负式 ","结构型式：背负式 ，电池型式：锂电池 ， 电池额定电压：16.8V  ，电池额定容量：4.2Ah  ，配套动力额定功率：0.5KW ，配套功率额定转速：21000r/min  ， 整机质量：1.59KG ，最大剪切直径：30mm。","T202269690044","2027-04-13","0.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[749,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","最大剪切直径30mm及以上电动背负式果树修剪机","台州湾新区驰奇农机装备有限公司","电动修枝剪","CQ-3GXD40A","额定电压:36V;最大剪切直径:40mm;电池型式:锂电池 ;电池容量:4.0Ah;结构型式:电动背负式 ","结构型式：背负式，电池型式：可充锂电池，电池额定电压：36V，电池额定容量：4.0Ah,配套动力额定功率：0.4kW,配套动力额定转速：22000r/min，整机质量：2.13kg,最大剪切直径：40mm；","T202269690166","2027-09-19","0.4","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[750,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","最大剪切直径30mm及以上电动背负式果树修剪机","台州湾新区驰奇农机装备有限公司","电动修枝剪","CQ-3GXD40B","额定电压:42V;最大剪切直径:40mm;电池型式:锂电池 ;电池容量:4.2Ah;结构型式:电动背负式 ","结构型式：背负式，电池型式：可充锂电池，电池额定电压：42V，电池额定容量：4.2Ah,配套动力额定功率：0.4kW,配套动力额定转速：22000r/min，整机质量：2.14kg,最大剪切直径：40mm；","T202269690165","2027-09-19","0.4","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[751,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","最大剪切直径30mm及以上电动背负式果树修剪机","浙江东桥精密机械有限公司","电动修枝剪","DQ-03DJ30S40","额定电压:40V;最大剪切直径:30mm;电池型式:锂电池 ;电池容量:5.2Ah;结构型式:电动背负式 ","锂电池额定电压:40V；锂电池容量：5.2Ah;锂电池组数：1组；最大剪切直径：30mm；充电器数量1个；电动背负式","T202033330150","2025-12-28","0.255","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[752,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","最大剪切直径30mm及以上电动背负式果树修剪机","浙江东桥精密机械有限公司","果树修枝剪","DQ-03DJ32B16B","额定电压:16.8V;最大剪切直径:32mm;电池型式:锂电池 ;电池容量:4Ah;结构型式:电动背负式 ","锂电池额定电压:16.8V；锂电池容量：4Ah；锂电池组数：2组；最大剪切直径：32mm；充电器数量：1个；电动背负式","T202169690178","2026-10-17","0.23","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[753,"田间管理机械","修剪防护管理机械","修剪机","最大剪切直径30mm及以上电动背负式果树修剪机","浙江东桥精密机械有限公司","电动修枝剪","DQ-03DJ40S40","额定电压:40V;最大剪切直径:40mm;电池型式:锂电池 ;电池容量:5.2Ah;结构型式:电动背负式 ","锂电池额定电压:40V；锂电池容量：5.2Ah；锂电池组数：1组；最大剪切直径：40mm；充电器数量：1个；电动背负式","T202033330151","2025-12-28","0.4","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[754,"田间管理机械","修剪防护管理机械","枝条切碎机","最大切碎直径5cm及以上枝条切碎机","威而德（日照）园林机械有限公司","枝条切碎机","3ZQ-10C","配套动力(功率):5.7kW;最大切碎直径:9cm","外形尺寸：1550x770x1600mm\n喂入口宽度：298mm\n刀片数：2动刀+1定刀","T202237370007","2027-03-29","5.7","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[755,"田间管理机械","修剪防护管理机械","枝条切碎机","最大切碎直径5cm及以上枝条切碎机","威而德（日照）园林机械有限公司","枝条切碎机","3ZQ-10Q","配套动力(功率):7.0kW;最大切碎直径:9cm","外形尺寸：1550x770x1600mm\n喂入口宽度：298mm\n刀片数量：2动刀+1定刀","T202237370004","2027-03-29","7.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[756,"田间管理机械","修剪防护管理机械","枝条切碎机","最大切碎直径5cm及以上枝条切碎机","威而德（日照）园林机械有限公司","枝条切碎机","3ZQ-8Q","配套动力(功率):5.1kW;最大切碎直径:7.2cm","整机尺寸：1480x630x1450mm\n喂入口宽度：193mm\n刀片数量：2动刀+1定刀","T202237370005","2027-03-29","5.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[757,"田间管理机械","修剪防护管理机械","枝条切碎机","最大切碎直径5cm及以上枝条切碎机","浙江长旭工贸有限公司","枝条粉碎机","3ZQ-10Q","配套动力(功率):8.6kW;最大切碎直径:5cm","结构型式：鼓式；\n外形尺寸（长×宽×高）mm：1435×670×1385；\n喂入口宽度mm：425；\n主轴转速\tr/min：2600；\n刀辊（盘）直径mm：240；\n刀片（锤片）数量个：2；\n配套动力（功率）kW：8.6；\n切碎直径：50mm","T202033330220","2025-12-28","8.6","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[758,"田间管理机械","修剪防护管理机械","枝条切碎机","最大切碎直径5cm及以上枝条切碎机","浙江长旭工贸有限公司","枝条粉碎机","3ZQ-12C","配套动力(功率):7.5kW;最大切碎直径:5cm","结构型式：鼓式；\n外形尺寸（长×宽×高）mm：1860×780×1520；\n喂入口宽度mm：605；\n主轴转速\tr/min：2700；\n刀辊（盘）直径mm：240；\n刀片（锤片）数量个：2；\n配套动力（功率）kW：7.5；\n切碎直径：50mm","T202033330221","2025-12-28","7.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[759,"田间管理机械","修剪防护管理机械","枝条切碎机","最大切碎直径7.5cm及以上枝条切碎机","常州丰凯农业装备科技有限公司","枝条切碎机","3ZQ-10Q","配套动力(功率):8.5kW;最大切碎直径:10cm","结构型式：鼓式， 外形尺寸：1300*650*1345(mm), 喂入口尺寸：上边沿400(mm),下边沿450(mm), 主轴转速≥2500(r/min),刀辊尺寸：235（mm）,刀片数量：2（个），配套动力（功率）：8.5（KW），最大切碎直径≤100（mm)","T202132320596","2026-12-29","8.5","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[760,"田间管理机械","修剪防护管理机械","枝条切碎机","最大切碎直径7.5cm及以上枝条切碎机","威而德（日照）园林机械有限公司","枝条切碎机","3ZQ-10D","配套动力(功率):7.5kW;最大切碎直径:9cm","整机尺寸：1550x770x1600mm\n喂入口宽度：298mm\n刀片数量：2动刀+1定刀","T202237370006","2027-03-29","7.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[761,"田间管理机械","修剪防护管理机械","枝条切碎机","最大切碎直径7.5cm及以上枝条切碎机","威而德（日照）园林机械有限公司","枝条切碎机","3ZQ-10QL","配套动力(功率):8.1kW;最大切碎直径:9cm","外形尺寸：1550x770x1600mm\n入料口宽度：298mm\n刀片数量：2动刀+1定刀","T202237370003","2027-03-29","8.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[762,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径65mm以下绞盘式喷灌机","菏泽龙腾机械有限公司","绞盘式喷灌机","JP50/180","管径:50mm;卷管长度:198m;绞盘式:是 ","管径：50mm；卷管长度：198m；型式：绞盘式；外形尺寸（长×宽×高）：3950mm×1550mm×1600mm；绞盘回卷驱动方式：水涡轮驱动；绞盘回卷变速方式：水涡轮调速板调速；绞盘水平转向角度（°）：0（固定）；绞盘卷绕层数（层）：4；卷管材质：PE管；卷管外径（mm）：50；卷管壁厚（mm）：4.7；卷管长度（mm）：198000；喷头车型式：龙门式；喷头车驱动方式：PE管牵引喷头车移动；喷头车轮距（mm）：1200~1900；喷头车通过间隙（mm）：580；喷射装置型式：折射式喷头；喷射装置数量（个）：1；喷射装置型号：30喷头；配套水泵额定流量（m³/h）：32；配套水泵扬程（m）：78；配套水泵额定功率（KW）：11；运输间隙（mm）：300。","T202206060100","2027-08-09","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[763,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","大连雨林灌溉设备有限公司","绞盘式喷灌机","JP75-300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","卷盘式（绞盘式）喷灌机\n外形尺寸：4100*1650*2500（mm）\t\t\n喷灌机入机压力：0.45~0.98（Mpa）\t\t\n配水软管长度：300（m）\t\t\n配水软管外径：75~85（mm）","T202206060083","2027-01-26","13","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[764,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","菏泽龙腾机械有限公司","绞盘式喷灌机","JP75/300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","管径：75mm；卷管长度：300m；型式：绞盘式；外形尺寸（长×宽×高）：5190mm×2010mm×2620mm；绞盘回卷驱动方式：水涡轮驱动；绞盘回卷变速方式：调速杆调速；绞盘水平转向角度（°）：270；绞盘卷绕层数（层）：4；卷管材质：PE管；卷管壁厚（mm）：6.8；喷头车型式：龙门式；喷头车驱动方式：PE管牵引喷头车移动；喷头车轮距（mm）：2100~2800；喷头车通过间隙（mm）：1300；喷射装置型式：折射式喷头；喷射装置数量（个）：1；喷射装置型号：50PYC；配套水泵额定流量（m³/h）：32；配套水泵扬程（m）：91；配套水泵额定功率（KW）：13；运输间隙（mm）：300。","T202206060099","2027-08-09","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[765,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","江苏精工泵业有限公司","卷盘式喷灌机","JP75/300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","外形尺寸（长*宽*高）mm：5500*1850*2600\n绞盘回卷驱动方式：水涡轮\n绞盘回卷变速方式：阀门+皮带轮变速+变速箱换挡\n绞盘水平转向角度（°）：0-270\n绞盘卷绕层数：5\n卷管材质：PE\n卷管外径mm：φ75\n卷管壁厚mm：6.3/6.8\n卷管长度：300\n喷头车型式：龙门架式\n喷头车驱动方式：牵引式\n喷头车轮距mm：1500-2800\n喷头车通过间隙mm：1300\n喷射装置型式：旋转式喷枪\n喷射装置数量：1个\n喷射装置型号：PYC50\n配套水泵额定流量m³/h：32-55\n配套水泵扬程m：78-120\n配套水泵额定功率kw：11-18\n运输间隙mm：230","T202032320487","2025-12-30","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[766,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","潍坊瑞沣农业装备有限公司","绞盘式喷灌机","JP75-300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","型号名称：JP75-300型绞盘式喷灌机；外形尺寸（长×宽×高）mm：5300×2280×2600；绞盘回卷驱动方式：水涡轮；绞盘回卷变速方式：变速箱；绞盘水平转向角度（°）：20～320；绞盘卷绕层数：5；卷管材质：PE；卷管外径：75mm；卷管壁厚：6.3mm；卷管长度：300000mm；喷头车型式：龙门架式；喷头车驱动方式：牵引式；喷头车轮距：1300～2400mm；喷头车通过间隙：920mm；喷射装置型式：蜗轮蜗杆式喷枪；喷射装置数量：1；喷射装置型号：DZY50；配套水泵额定流量：20～50m³/h\t；配套水泵扬程：35～168m；配套水泵额定功率：7.5～40kW；运输间隙：220mm。","T202237370237","2027-09-05","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[767,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","潍坊瑞沣农业装备有限公司","绞盘式喷灌机","JP75-300A","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","型号名称：JP75-300A型绞盘式喷灌机；外形尺寸（长×宽×高）mm：5300×2280×2600；绞盘回卷驱动方式：电动机；绞盘回卷变速方式：变速箱；绞盘水平转向角度（°）：20～320；绞盘卷绕层数：5；卷管材质：PE；卷管外径；75mm；卷管壁厚：6.3mm；卷管长度：300000mm；喷头车型式：龙门架式；喷头车驱动方式：牵引式；喷头车轮距：1300～2400mm；\n喷头车通过间隙：920mm；喷射装置型式：蜗轮蜗杆式喷枪；喷射装置数量：1；喷射装置型号：DZY50；配套水泵额定流量：20～50m³/h；配套水泵扬程：35～168m；配套水泵额定功率：7.5～40kW；运输间隙：220mm。","T202237370238","2027-09-05","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[768,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","潍坊瑞沣农业装备有限公司","绞盘式喷灌机","JP75-400","管径:75mm;卷管长度:400m;绞盘式:是 ","型号名称：JP75-400型绞盘式喷灌机；外形尺寸（长×宽×高）mm：5500×2280×3250；绞盘回卷驱动方式：水涡轮；绞盘回卷变速方式：变速箱；绞盘水平转向角度（°）：20～320；绞盘卷绕层数：5；卷管材质：PE；卷管外径：75mm；卷管壁厚：6.3mm；卷管长度：400000mm；喷头车型式：龙门架式；喷头车驱动方式：牵引式；喷头车轮距：1300～2400mm；喷头车通过间隙：920mm；喷射装置型式：蜗轮蜗杆式喷枪；喷射装置数量：1；喷射装置型号：DZY50；配套水泵额定流量：20～50m³/h；配套水泵扬程：35～168m；配套水泵额定功率：7.5～40kW；运输间隙：290mm。","T202237370235","2027-09-05","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[769,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","潍坊瑞沣农业装备有限公司","绞盘式喷灌机","JP75-400A","管径:75mm;卷管长度:400m;绞盘式:是 ","型号名称：JP75-400A型绞盘式喷灌机；外形尺寸（长×宽×高）mm：5500×2280×3250；\n绞盘回卷驱动方式：电动机；绞盘回卷变速方式：变速箱；绞盘水平转向角度（°）：20～320；绞盘卷绕层数：5；卷管材质：PE；卷管外径：75mm；卷管壁厚：6.3mm；卷管长度：400000mm；喷头车型式：龙门架式；喷头车驱动方式：牵引式；喷头车轮距：1300～2400mm；喷头车通过间隙：920mm；喷射装置型式：蜗轮蜗杆式喷枪；喷射装置数量：1；喷射装置型号：DZY50；配套水泵额定流量：20～50m³/h；配套水泵扬程：35～168m；配套水泵额定功率：7.5～40kW；运输间隙：290mm；","T202237370236","2027-09-05","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[770,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","徐州川彩水利水电工程有限公司","卷盘式喷灌机","JP75/300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","卷盘式；管径=75mm;有效喷洒长度≥300m","T202232320106","2027-07-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[771,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","张掖苏美仑现代农业科技装备有限责任公司","绞盘式喷灌机","JP75-300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","型号名称：JP75-300型绞盘式喷灌机、外形尺寸 (长×宽×高)：3490mm×1800mm×2620mm、 5180mm×2500mm×2620mm(带喷头车)、绞盘回卷驱动方式：水涡轮驱动、绞盘回卷变速方式：阀门+4档齿轮变速箱、绞盘水平转向角度：0～270°、绞盘卷绕层数：5层、卷管材质：PE管、卷管外径：φ75mm、卷管壁厚：6.3mm、卷管长度：300m、喷头车型式：龙门架式、喷头车驱动方式：牵引式、喷头车轮距：1940～28400mm、喷头车通过间隙：900mm、喷射装置型式：旋转式喷枪、喷射装置数量：1个、喷射装置型号：PYC50、配套水泵额定流量：35～230m³/h、配套水泵扬程：78～104m、配套水泵额定功率：9.2～22kW、运输间隙：≥230mm","T202262620098","2027-07-28","9.2","购机补贴(非通用类)","甘肃省","评阅通过","","","","",""]
[772,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","张掖苏美仑现代农业科技装备有限责任公司","绞盘式喷灌机","JP75-400","管径:75mm;卷管长度:400m;绞盘式:是 ","型号名称：JP75-400型绞盘式喷灌机、外形尺寸 (长×宽×高)：3700mm×1800mm×2760mm、 5390mm×2010mm×3100mm(喷头车)，绞盘回卷驱动方式：水涡轮驱动、绞盘回卷变速方式：阀门+4档齿轮变速箱、绞盘水平转向角度：0～270°、绞盘卷绕层数：5层、卷管材质：PE管、卷管外径：φ75mm、卷管壁厚：6.3mm、卷管长度：400m、喷头车型式：龙门架式、喷头车驱动方式：牵引式、喷头车轮距：1940～2840mm、喷头车通过间隙：900mm、喷射装置型式：旋转式喷枪、喷射装置数量：1个、喷射装置型号：PYC50、配套水泵额定流量：35～230m³/h、配套水泵扬程：78～104m、配套水泵额定功率：15～22kW、运输间隙：≥230mm","T202262620097","2027-07-28","15","购机补贴(非通用类)","甘肃省","评阅通过","","","","",""]
[773,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径85mm及以上绞盘式喷灌机","菏泽龙腾机械有限公司","绞盘式喷灌机","JP90/300","管径:90mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","管径：90mm；卷管长度：300m；型式：绞盘式；外形尺寸（长×宽×高）：5400mm×2010mm×3050mm；绞盘回卷驱动方式：水涡轮驱动；绞盘回卷变速方式：水涡轮调速板调速；绞盘水平转向角度（°）：270；绞盘卷绕层数（层）：5；卷管材质：PE管；卷管壁厚（mm）：8.2；喷头车型式：龙门式；喷头车驱动方式：PE管牵引喷头车移动；喷头车轮距（mm）：2100~2800；喷头车通过间隙（mm）：1400；喷射装置型式：折射式喷头；喷射装置数量（个）：1；喷射装置型号：50PYC；配套水泵额定流量（m³/h）：32；配套水泵扬程（m）：91；配套水泵额定功率（KW）：13；运输间隙（mm）：300。","T202206060098","2027-08-09","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[774,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径85mm及以上绞盘式喷灌机","徐州川彩水利水电工程有限公司","卷盘式喷灌机","JP90/300","管径:90mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","卷盘式；管径=90mm;有效喷洒长度≥300m","T202232320107","2027-07-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[775,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径85mm及以上绞盘式喷灌机","张掖苏美仑现代农业科技装备有限责任公司","绞盘式喷灌机","JP90-300","管径:90mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","型号名称：JP90-300型绞盘式喷灌机、外形尺寸 (长×宽×高)：3780mm×2000mm×3100mm， 5390mm×2010mm×3100mm(喷头车)、绞盘回卷驱动方式：水涡轮驱动、绞盘回卷变速方式：阀门+4档齿轮变速箱、绞盘水平转向角度：0～270°、绞盘卷绕层数：5层、卷管材质：PE管、卷管外径：φ90mm、卷管壁厚：8.2mm、卷管长度：300m、喷头车型式：龙门架式、喷头车驱动方式：牵引式、喷头车轮距：1940～2840mm、喷头车通过间隙：900mm、喷射装置型式：旋转式喷枪、喷射装置数量：1个、喷射装置型号：PYC50、配套水泵额定流量：35～230m³/h、配套水泵扬程：78～104m、配套水泵额定功率：15～22kW、运输间隙：≥230mm","T202262620096","2027-07-28","15","购机补贴(非通用类)","甘肃省","评阅通过","","","","",""]
[776,"收获机械","粮食作物收获机械","脱粒机","生产率10t/h及以上玉米脱粒机","云南长威机械制造有限公司","玉米脱粒机","5TY-560-95D","生产率:10t/h","全喂入简易式，有分离清选，尺寸1050*770*700，配套动力4.0，喂入方式人工，滚筒类纹杆式，直径95mm,长度560mm，转速1710mm\t每小时≥10吨","T20205353116","2025-06-16","4.0","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[777,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","安徽聚力创新项目管理有限公司","自走式谷物联合收割机","4LZ-8","全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;自走型式:自走轮式 ","型号名称：4LZ-8自走式谷物联合收割机；结构型式：轮式自走式、全喂入；喂入量： 8kg/s；配套发动机生产企业：广西玉柴机器股份有限公司；配套发动机牌号型号：YC4DK150-T300；配套发动机结构型式：立式、直列、水冷、四冲程；配套发动机气缸数量：4缸；配套发动机标定功率：110kW；配套发动机标定转速：2400r/min；排放标准：国三；整机外形尺寸 (长×宽×高)mm：6700×2980×3450；整机质量：4900kg；割台工作幅宽：2700mm；最小离地间隙：350mm；割刀型式：标Ⅱ型；作业挡位：D1、D2、D3（无级变速）；作业速度：1.0～9.0km/h；作业小时生产率： 0.2～1.3h㎡/h；单位作业量燃油消耗量：≤35kg/h㎡；割台搅龙型式：螺旋扒齿式；拨禾轮型式：偏心弹齿式；拨禾轮直径：φ900mm；拨禾轮板数：5个；脱粒机构布置方式：纵轴流；脱粒滚筒数量：1个；主脱粒滚筒型式 ： 杆齿式；主脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度) mm ：φ700×2985；凹板筛型式 ： 栅格式；复脱方式： 钣齿式；风扇型式： 离心式；风扇直径: φ420mm;风扇数量:2个;驱动方式: 两驱（前）;制动器型式（前、后）:前：盘式；后：蹄式;变速机构型式: 静液压无极变速（HST）+机械变速;驱动型式（前、后）: 前：液压+机械 后：无;导向轮轮胎规格 : 10/75-15.3;驱动轮轮胎规格:15-24;导向轮轮距:2010mm;驱动轮轮距:2080mm;轴距:3150mm ;驾驶室类型 :普通式;茎秆切碎器型式: 螺旋定刀式茎秆切碎;卸粮方式:机械自动卸粮","T202100340476","2026-06-29","110","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[778,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式谷物联合收割机","现：4LZ-10H(G4)（原：4LZ-10H）","全喂入:是 ;喂入量:10kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：自走 轮式 全喂入；整机外形尺寸 (长×宽×高)mm：7480×3670×3680；整机质量kg：7580；割台宽度mm：3275；割刀型式：Ⅱ型；喂入量 kg/s：10；作业速度 km/h：0～9；作业小时生产率 h㎡/h：0.52～2.7；割台搅龙型式：螺旋扒齿式；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置方式：切流 + 纵向轴流；凹板筛型式：栅格式+冲孔式；复脱方式：杂余回滚筒；风扇型式：离心式；驱动方式：4×2；制动器型式（前、后）：液压、盘式；液压、鼓式；变速机构型式：机械式；驱动桥型式（前）：静液压驱动；驾驶室类型：普通式；卸粮方式：机械自动卸粮 。","T201900370049","2024-10-22","129","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[779,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式谷物联合收割机","现：4LZ-8H1(G4)（原：4LZ-8H1）","全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：自走 轮式 全喂入；整机外形尺寸 (长×宽×高)：7480×3330×3680mm；整机质量：7580kg；割台工作幅宽：3000mm；割刀型式：Ⅱ型；喂入量：8kg/s；割台搅龙型式：螺旋扒齿式；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置方式：切流 + 纵向轴流；主脱粒滚筒型式：纹杆；副脱粒滚筒型式：短齿分离板；凹板筛型式：栅格式+冲孔式；复脱方式：杂余回滚筒；风扇型式：离心式；驱动方式：两驱；驾驶室类型：普通式；茎秆切碎器型式：直刀式；卸粮方式：机械自动卸粮。","T202000370258","2025-07-05","129","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[780,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式谷物联合收割机","4LZ-10E2","全喂入:是 ;喂入量:10kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：10kg/s","T202200430271","2027-07-05","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[781,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式谷物联合收割机","4LZ-12M3","全喂入:是 ;喂入量:12kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：12kg/s","T202200430272","2027-07-05","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[782,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式谷物联合收割机","4LZ-8M7","全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s","T202200370482","2027-09-01","140","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[783,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式谷物联合收割机","4LZ-9E4","全喂入:是 ;喂入量:9kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：9kg/s","T202200370481","2027-09-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[784,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","自走式谷物联合收割机","4LZ-10B","全喂入:是 ;喂入量:10kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):10；","T202200340190","2027-07-05","147","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[785,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","自走式谷物联合收割机","4LZ-10K","全喂入:是 ;喂入量:10kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):10；","T202200340189","2027-07-05","140","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[786,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机","中联农业机械股份有限公司（原：中联重机股份有限公司）","自走式谷物联合收割机","4LZ-15F","全喂入:是 ;喂入量:15kg/s;自走型式:自走轮式 ","结构型式：全喂入自走轮式；喂入量(kg/s):15；","T202200340191","2027-07-05","191","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[787,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","四川刚毅科技集团有限公司","微型谷物联合收割机","4L-0.6","全喂入:是 ;喂入量:0.6kg/s;型式:谷物联合收割机 ;自走型式:自走履带式 ","型号名称：4L-0.6型微型谷物联合收割机（全喂入）；结构型式：履带式，手扶步进式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）（mm）2750*1350*1310；整机质量：440kg；额定喂入量：0.6kg/s;配套内燃机生产企业：常州科普动力股份有限公司；配套内燃机型号名称：KD192FB;配套内燃机结构型式：立式；配套内燃机标定功率：7.5kw；配套内燃机标定转速：3600r/min；配套内燃机冷却方式：强制风冷；配套内燃机起动方式：手启动+电启动；配套内燃机燃油种类：柴油；排放阶段：国三。\n结构型式：全喂入；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：2750×1350×1310；结构质量（kg）：440；割台宽度（全喂入）：1060mm；割刀型式 ：标Ⅱ型；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置方式（全喂入）：轴流式、钉齿；凹板筛型式：栅格式；中间输送装置型式：链耙式；变速箱类型：有级式、有倒档；行走离合器型式：张紧轮式；制动器型式：摩擦片式；驾驶室类型：无。卸粮方式：人工；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：72×31×255；履带轨距（mm）：620；","T202051510053","2025-08-03","7.5","购机补贴(通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[788,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","四川刚毅科技集团有限公司","谷物联合收割机","4L-0.6A","全喂入:是 ;喂入量:0.6kg/s;型式:谷物联合收割机 ;自走型式:自走履带式 ","型号：4L-0.6A型谷物联合收割机；结构型式：全喂入自走履带式；额定喂入量：0.6kg/s；结构型式：全喂入；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：2720×1300×1310；结构质量（kg）：440；割台宽度（全喂入）：1060mm；割刀型式 ：标II型 ；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置方式（全喂入）：横向；凹板筛型式：栅格式；变速箱类型：机械有级变速；制动器型式：摩擦片式；卸粮方式：人工；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：72×31/35×255；履带轨距（mm）：620；\n发动机型号，KM195FD。发动机制造企业：无锡华源凯马发动机有限公司；发动机功率，7.5KW，发动机转速，3600r/min。燃油种类，柴油。发放阶段，国三。\n发动机型号：KD192FB；发动机制造企业：常州科普动力机械有限公司；发动机功率：7.5kw; 标定转速：3600r/min；燃油种类：柴油；发放阶段：国三。","川A19509","2023-12-31","7.5","购机补贴(通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[789,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","四川刚毅科技集团有限公司","微型谷物联合收割机","4L-0.6B","全喂入:是 ;喂入量:0.6kg/s;型式:谷物联合收割机 ;自走型式:自走履带式 ","型号名称：4L-0.6B型微型谷物联合收割机（全喂入）；结构型式：履带式，乘坐式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）（mm）3150*1460*1330；整机质量：600kg；额定喂入量：0.6kg/s;配套内燃机生产企业：常州科普动力股份有限公司；配套内燃机型号名称：KD192FB;配套内燃机结构型式：立式；配套内燃机标定功率：7.5kw；配套内燃机标定转速：3600r/min；配套内燃机冷却方式：强制风冷；配套内燃机起动方式：手启动+电启动；配套内燃机燃油种类：柴油；排放阶段：国三。\n结构型式：全喂入；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：3150×1460×1330；结构质量（kg）：600；割台宽度（全喂入）：1060mm；割刀型式 ：标Ⅱ型；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置方式（全喂入）：轴流式、钉齿；凹板筛型式：栅格式；中间输送装置型式：链耙式；变速箱类型：有级式、有倒档；行走离合器型式：张紧轮式；制动器型式：湿式摩擦片式；驾驶室类型：无。卸粮方式：人工；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：72×35×255；履带轨距（mm）：620；","T202051510052","2025-08-03","7.5","购机补贴(通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[790,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","重庆鑫源农机股份有限公司","小型收割机","4LZ-1.0L","全喂入:是 ;喂入量:1.0kg/s;型式:水稻联合收割机 ;自走型式:自走履带式 ","结构型式 ：履带乘坐式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：2420×1150×1550；整机质量kg：410；割台工作宽度mm：900；平均接地压力kPa：15；额定喂入量kg/s： 1.0；档位：主变速（快、慢、空、倒）副变速（快、空、慢）；作业速度m/s：0.5~1.2；作业小时生产率hm²/h：≥0.06；燃油消耗量kg/hm²：≤35；配套内燃机结构型式：立式、单缸、四冲程、风冷；配套内燃机标定功率kW：10；配套内燃机标定转速r/min：3600；配套内燃机冷却方式：风冷；配套内燃机缸数：1；配套内燃机起动方式：电启动；配套内燃机燃油种类：汽油；割台型式：扶指式；割台升降方式：机动液压；割刀型式：Ⅵ型切割器；割刀总成数量：2；搅龙型式：螺旋式；搅龙转速r/min：336；搅龙与底板间隙mm：10；扶禾器拨指安装角度（º）：90；扶禾器拨指长度mm：130；扶禾器拨指节距mm：180；扶禾链回转方式：斜面回转；扶禾链速度m/s：0.7；分扶器：有；中间输送装置型式：无；脱粒滚筒型式：轴流式、杆齿；脱离滚筒尺寸（外径×长度）mm：360×740；脱离滚筒齿高mm：70；脱离滚筒齿数：32；脱离滚筒转速r/min：1235；凹板筛型式：栅格式；风扇型式：离心式；风扇直径mm：225；风扇转速r/min：2813；风扇数量：1；籽粒输送器类型：刮板式；接粮方式：人工装袋接粮；履带型式：全履带式；履带规格（节距×节数×宽）：72mm×32节×250mm；履带轨距mm：540；变速箱类型：有级式、有倒档；行走离合器型式：张紧轮式；制动器型式：摩擦式；工作离合器型式：张紧轮式；转向方式：液压摩擦片式。","T202250500144","2027-08-09","10","购机补贴(通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[791,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","成都鼎峰盛现代农业机械有限公司","小型收割机","4L-1.2","全喂入:是 ;喂入量:1.2kg/s;型式:谷物联合收割机 ;自走型式:自走履带式 ","结构型式：全喂入；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：3200×1650×1350；结构质量（kg）：660；割台宽度（全喂入）：1280；割刀型式 ：标Ⅱ型往复式；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置方式（全喂入）：轴流式钉齿；凹板筛型式：编制筛式；复脱器型式：无；变速箱类型：有级式、有倒挡；驱动方式：前置驱动；制动器型式：湿式摩擦片式；驱动桥型式：无；驾驶室类型：无；茎干切碎器型式：无；位置：xxx；幅宽：xxx。卸粮方式：人工；轮胎规格 ：无；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：66×48×400；履带轨距（mm）：755；","T202051510055","2025-08-16","18","购机补贴(通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[792,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机（全喂入），包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机（全喂入）","四川刚毅科技集团有限公司","微型谷物联合收割机","4L-1.2","全喂入:是 ;喂入量:1.2kg/s;型式:谷物联合收割机 ;自走型式:自走履带式 ","型号名称：4L-1.2型微型谷物联合收割机（全喂入）；结构型式：履带式，乘坐式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）（mm）3320*1600*1370；整机质量：630kg；额定喂入量：1.2kg/s;配套内燃机生产企业：隆鑫通用动力股份有限公司；配套内燃机型号名称：LC2V80FD;配套内燃机结构型式：立式；配套内燃机标定功率：18kw；配套内燃机标定转速：3600r/min；配套内燃机冷却方式：强制风冷；配套内燃机起动方式：电启动；配套内燃机燃油种类：汽油。\n结构型式：全喂入；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：3320×1600×1370；结构质量（kg）：630；割台宽度（全喂入）：1300m；割刀型式 标Ⅱ型；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置方式（全喂入）：轴流式、钉齿；凹板筛型式：栅格式；中间输送装置型式：链耙式；变速箱类型：有级式、有倒档；行走离合器型式：张紧轮式；制动器型式：湿式摩擦片式；驾驶室类型：无。卸粮方式：人工；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：66×48×400；履带轨距（mm）：750；","T202051510051","2025-08-03","18","购机补贴(通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[793,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","湖北禾旺农业科技有限公司","履带自走式全喂入谷物联合收割机","4LZ-6.0","全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;自走型式:自走履带式 ","型号名称：4LZ-6.0型履带自走式全喂入谷物联合收割机；结构型式：履带自走式全喂入；喂入量（kg/s）：6；配套发动机生产企业：广西玉柴动力股份有限公司；配套发动机牌号型号；YCD4T33T6-110；配套发动机结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程；配套发动机气缸数量（缸）：4；配套发动机标定功率（kW）：81；配套发动机标定转速（r/min）：2300；排放标准：国三；整机外形尺寸 (长×宽×高)mm：5650×2500×3100；整机质量（kg）：3480；割台工作幅宽（mm）：2200；最小离地间隙（mm）：320；割刀型式：II型；作业挡位：标准挡；作业速度（km/h）：0.9～6.5；作业小时生产率（h㎡/h）：0.19～1.0；单位作业量燃油消耗量（kg/h㎡）：10～28；割台搅龙型式：伸缩式横向输送搅龙；履带接地压力（kPa）：22.3；拨禾轮型式：偏心弹齿式；拨禾轮直径（mm）：900；拨禾轮板数（个）：5；脱粒机构布置方式：纵向；脱粒滚筒数量（个）：1；主脱粒滚筒型式：轴流钉齿式；主脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)mm：φ660×2100；凹板筛型式：栅格式；复脱方式：板齿风叶式；风扇型式：离心式；风扇直径（mm）：400；风扇数量（个）：1；履带节距×节数×宽度：90mm×53节×450mm；履带轨距（mm）：1250；驱动方式：机械+液压；制动器型式（前、后）：湿式摩擦片；变速机构型式：无级变速；驱动型式（前、后）：机械驱动；驾驶室类型：无驾驶室；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：机械自动卸粮","T202200420231","2027-07-05","81","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[794,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","湖北禾旺农业科技有限公司","履带自走式全喂入谷物联合收割机","4LZ-6.0A","全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;自走型式:自走履带式 ","型号名称：4LZ-6.0A型履带自走式全喂入谷物联合收割机；结构型式：履带自走式全喂入；喂入量（kg/s）：6；配套发动机生产企业：广西玉柴动力股份有限公司；配套发动机牌号型号；YCD4T33T6-110；配套发动机结构型式：四缸、直列、水冷、四冲程；配套发动机气缸数量（缸）：4；配套发动机标定功率（kW）：81；配套发动机标定转速（r/min）：2300；排放标准：国三；整机外形尺寸 (长×宽×高)mm：5650×2500×2900；整机质量（kg）：3560；割台工作幅宽（mm）：2200；最小离地间隙（mm）：320；割刀型式：II型；作业挡位：标准挡；作业速度（km/h）：0.9～6.5；作业小时生产率（h㎡/h）：0.19～1.0；单位作业量燃油消耗量（kg/h㎡）：10～28；割台搅龙型式：伸缩式横向输送搅龙；履带接地压力（kPa）：22.8；拨禾轮型式：偏心弹齿式；拨禾轮直径（mm）：900；拨禾轮板数（个）：5；脱粒机构布置方式：纵向；脱粒滚筒数量（个）：1；主脱粒滚筒型式：轴流钉齿式；主脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)mm：φ660×2100；凹板筛型式：栅格式；复脱方式：板齿风叶式；风扇型式：离心式；风扇直径（mm）：400；风扇数量（个）：1；履带节距×节数×宽度：90mm×53节×450mm；履带轨距（mm）：1250；驱动方式：机械+液压；制动器型式（前、后）：湿式摩擦片；变速机构型式：无级变速；驱动型式（前、后）：机械驱动；驾驶室类型：简易驾驶室；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：机械自动卸粮","T202200420231","2027-07-05","81","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[795,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-4.0XL","全喂入:是 ;喂入量:4.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量（kg/s）：4.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：1675；配套发动机型号： 4H20R41S704(国四)；制造商：浙江新柴股份有限公司；标定功率(kW)：52.1；标定转速(r/min)：2400；排放阶段：第Ⅳ阶段；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5320×2170×2860；整机质量（kg）：2580；最小离地间隙（mm）：295；割刀型式: 标II型；履带接地压力(kPa): 23.9；脱粒机构布置方式: 纵向轴流滚筒式；复脱方式：回馈脱粒；履带规格（履带节距×节数×宽度）：90mm×44节×400mm；履带轨距（mm）：1080；变速机构型式：液压无级变速器(HST)+机械变速箱；驾驶室类型：无驾驶室；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：机械自动卸粮。","T202232320237","2027-10-31","52.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[796,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0ME","全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量（kg/s）：6.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2100；配套发动机型号一：4G36V16-140G412E(国四)；制造商：常柴股份有限公司；标定功率(kW)：92；标定转速(r/min)： 2400；排放阶段：第Ⅳ阶段。配套发动机型号二：YCF36140-T481(国四)；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：92；标定转速(r/min)：2400；排放阶段：第Ⅳ阶段;外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5540×2650×2910；整机质量（kg）：4050；最小离地间隙（mm）：300；割刀型式: 标II型；履带接地压力(kPa): 23.5 ；脱粒机构布置方式: 纵向轴流滚筒式；复脱方式：板齿风叶式；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90 mm×53节×500mm(选装550 mm)；履带轨距（mm）：1250；变速机构型式：液压无级变速器(HST)+机械变速箱；驾驶室类型：普通式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：机械自动卸粮。","T202232320082","2027-06-28","92","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[797,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0MEQ","全喂入:是 ;喂入量:6.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量（kg/s）：6.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2100；配套发动机型号一：4G36V16-140G412E(国四)；制造商：常柴股份有限公司；标定功率(kW)：92；标定转速(r/min)： 2400；排放阶段：第Ⅳ阶段。配套发动机型号二：YCF36140-T481(国四)；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：92；标定转速(r/min)：2400；排放阶段：第Ⅳ阶段;外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5540×2620×2960；整机质量（kg）：3700；最小离地间隙（mm）：305；割刀型式: 标II型；履带接地压力(kPa): 23.8；脱粒机构布置方式: 纵向轴流滚筒式；复脱方式：板齿风叶式；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90 mm×53节×450mm(选装500mm、550 mm)；履带轨距（mm）：1250；变速机构型式：液压无级变速器(HST)+机械变速箱；驾驶室类型：无驾驶室；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：机械自动卸粮。","T202232320082","2027-06-28","92","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[798,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-8.0EP","全喂入:是 ;喂入量:8.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量（kg/s）：8.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2360；配套发动机型号一：4G36V16-147G412E(国四)；制造商：常柴股份有限公司；标定功率(kW)：99.5；标定转速(r/min)： 2400；排放阶段：第Ⅳ阶段。配套发动机型号二：YCF36150-T480(国四)；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：99.5；标定转速(r/min)：2400；排放阶段：第Ⅳ阶段。外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5740×2840×2970；整机质量（kg）：4240；最小离地间隙（mm）：320；割刀型式: 标II型；履带接地压力(kPa): 23.1 ；脱粒机构布置方式: 纵向轴流滚筒式；复脱方式：板齿风叶式；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90 mm×56节×500mm(选装550 mm)；履带轨距（mm）：1250；变速机构型式：液压无级变速器(HST)+机械变速箱；驾驶室类型：普通式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：机械自动卸粮。","T202232320079","2027-06-28","99.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[799,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-8.0EPQ","全喂入:是 ;喂入量:8.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量（kg/s）：8.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2360；配套发动机型号一：4G36V16-147G412E(国四)；制造商：常柴股份有限公司；标定功率(kW)：99.5；标定转速(r/min)： 2400；排放阶段：第Ⅳ阶段。配套发动机型号二：YCF36150-T480(国四)；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：99.5；标定转速(r/min)：2400；排放阶段：第Ⅳ阶段;外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5740×2840×3010；整机质量（kg）：4070；最小离地间隙（mm）：320；割刀型式: 标II型；履带接地压力(kPa): 22.2 ；脱粒机构布置方式: 纵向轴流滚筒式；复脱方式：板齿风叶式；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90 mm×56节×500mm(选装550 mm)；履带轨距（mm）：1250；变速机构型式：液压无级变速器(HST)+机械变速箱；驾驶室类型：无驾驶室；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：机械自动卸粮。","T202232320079","2027-06-28","99.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[800,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-8.0ER","全喂入:是 ;喂入量:8.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量（kg/s）：8.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2560；配套发动机型号一：4G36V16-147G412E(国四)；制造商：常柴股份有限公司；标定功率(kW)：99.5；标定转速(r/min)： 2400；排放阶段：第Ⅳ阶段；配套发动机型号二：YCF36150-T480(国四)；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：99.5；标定转速(r/min)：2400；排放阶段：第Ⅳ阶段；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5880×3040×2970；整机质量（kg）：4390；最小离地间隙（mm）：320；割刀型式: 标II型；履带接地压力(kPa): 23.9 ；脱粒机构布置方式: 纵向轴流滚筒式；复脱方式：回馈脱粒；履带规格（履带节距×节数×宽度）：90 mm×56节×500mm(选装550 mm)；履带轨距（mm）：1250；变速机构型式：液压无级变速器(HST)+机械变速箱；驾驶室类型：普通式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：机械自动卸粮。","T202232320235","2027-10-31","99.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[801,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-8.0ERQ","全喂入:是 ;喂入量:8.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量（kg/s）：8.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2560；配套发动机型号一：4G36V16-147G412E(国四)；制造商：常柴股份有限公司；标定功率(kW)：99.5；标定转速(r/min)： 2400；排放阶段：第Ⅳ阶段；配套发动机型号二：YCF36150-T480(国四)；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：99.5；标定转速(r/min)：2400；排放阶段：第Ⅳ阶段;外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5880×3040×3010；整机质量（kg）：4220；最小离地间隙（mm）：320；割刀型式: 标II型；履带接地压力(kPa): 23 ；脱粒机构布置方式: 纵向轴流滚筒式；复脱方式：回馈脱粒；履带规格（履带节距×节数×宽度）：90 mm×56节×500mm(选装550 mm)；履带轨距（mm）：1250；变速机构型式：液压无级变速器(HST)+机械变速箱；驾驶室类型：无驾驶室；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：机械自动卸粮。","T202232320235","2027-10-31","99.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[802,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-8.0EZ","全喂入:是 ;喂入量:8.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量（kg/s）：8.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2360；配套发动机型号一：4G36V16-143G412E(国四)；制造商：常柴股份有限公司；标定功率(kW)：96；标定转速(r/min)： 2400；排放阶段：第Ⅳ阶段。配套发动机型号二：YCF36145-T480(国四)；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：96；标定转速(r/min)：2400；排放阶段：第Ⅳ阶段；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5750×2840×2980；整机质量（kg）：4120；最小离地间隙（mm）：320；割刀型式: 标II型；履带接地压力(kPa): 23.8；脱粒机构布置方式: 纵向轴流滚筒式；复脱方式：板齿风叶式；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90 mm×53节×500mm(选装550 mm)；履带轨距（mm）：1250；变速机构型式：液压无级变速器(HST)+机械变速箱；驾驶室类型：普通式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：机械自动卸粮。","T202232320081","2027-06-28","96","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[803,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-8.0EZQ","全喂入:是 ;喂入量:8.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量（kg/s）：8.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2360；配套发动机型号一：4G36V16-143G412E(国四)；制造商：常柴股份有限公司；标定功率(kW)：96；标定转速(r/min)： 2400；排放阶段：第Ⅳ阶段。配套发动机型号二：YCF36145-T480(国四)；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：96；标定转速(r/min)：2400；排放阶段：第Ⅳ阶段；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5780×2850×3030；整机质量（kg）：3980；最小离地间隙（mm）：320；割刀型式: 标II型；履带接地压力(kPa): 23；脱粒机构布置方式: 纵向轴流滚筒式；复脱方式：板齿风叶式；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90 mm×53节×500mm(选装550 mm)；履带轨距（mm）：1250；变速机构型式：液压无级变速器(HST)+机械变速箱；驾驶室类型：无驾驶室；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：机械自动卸粮。","T202232320081","2027-06-28","96","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[804,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-8.0FD","全喂入:是 ;喂入量:8.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量（kg/s）：8.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2360；配套发动机型号一：4G36V16-147G412E(国四)；制造商：常柴股份有限公司；标定功率(kW)：99.5；标定转速(r/min)： 2400；排放阶段：第Ⅳ阶段。配套发动机型号二：YCF36150-T480(国四)；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：99.5；标定转速(r/min)：2400；排放阶段：第Ⅳ阶段；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5840×2840×2960；整机质量（kg）：4330；最小离地间隙（mm）：320；割刀型式: 标II型；履带接地压力(kPa): 19.9 ；脱粒机构布置方式: 纵向轴流滚筒式；复脱方式：回馈脱粒；履带规格（履带节距×节数×宽度）：90 mm×63节×500mm(选装550 mm)；履带轨距（mm）：1250；变速机构型式：液压无级变速器(HST)+机械变速箱；驾驶室类型：普通式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：机械自动卸粮。","T202232320236","2027-10-31","99.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[805,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-8.0MKL","全喂入:是 ;喂入量:8.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量（kg/s）：8.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2360；配套发动机型号：YC4DK150-T301；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：110；标定转速(r/min)：2600；排放阶段：第Ⅲ阶段;外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5490×2880×3020；整机质量（kg）：4160；最小离地间隙（mm）：290；割刀型式: 标II型；履带接地压力(kPa): 22.5 ；脱粒机构布置方式: 横向轴流双滚筒式；复脱方式：回馈脱粒；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90 mm×56节×500mm(选装550 mm)；履带轨距（mm）：1360；变速机构型式：液压无级变速器(HST)+机械变速箱；驾驶室类型：普通式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：机械自动卸粮。","T202232320080","2027-06-28","110","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[806,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-9.0CR","全喂入:是 ;喂入量:9.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量（kg/s）：9.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2560；配套发动机型号： YCF36160-T480(国四)；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：118；标定转速(r/min)：2400；排放阶段：第Ⅳ阶段；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6260×3000×2970；整机质量（kg）：4760；最小离地间隙（mm）：300；割刀型式: 标II型；履带接地压力(kPa): 23.2；脱粒机构布置方式: 纵向轴流滚筒式；复脱方式：板齿风叶式；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90mm×60节×500mm(选装550mm、600mm)；履带轨距（mm）：1350；变速机构型式：液压无级变速器(HST)+机械变速箱；驾驶室类型：普通式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：机械自动卸粮。","T202232320078","2027-06-28","118","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[807,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-9.0CRA","全喂入:是 ;喂入量:9.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量（kg/s）：9.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2750；配套发动机型号： YCF36160-T480(国四)；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：118；标定转速(r/min)：2400；排放阶段：第Ⅳ阶段；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6260×3190×2970；整机质量（kg）：4780；最小离地间隙（mm）：300；割刀型式: 标II型；履带接地压力(kPa): 23.4；脱粒机构布置方式: 纵向轴流滚筒式；复脱方式：回馈脱粒；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90mm×60节×500mm(选装550mm、600mm)；履带轨距（mm）：1350；变速机构型式：液压无级变速器(HST)+机械变速箱；驾驶室类型：普通式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：机械自动卸粮。","T202232320192","2027-09-29","118","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[808,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-9.0MK","全喂入:是 ;喂入量:9.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量（kg/s）：9.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2360；配套发动机型号：YCF36150-T480(国四)；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：110；标定转速(r/min)：2400；排放阶段：第Ⅳ阶段；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5520×2880×2980；整机质量（kg）：4340；最小离地间隙（mm）：290；割刀型式: 标II型；履带接地压力(kPa): 23.4；脱粒机构布置方式: 横向轴流双滚筒式；复脱方式：回馈脱粒；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90 mm×56节×500mm(选装550 mm)；履带轨距（mm）：1360；变速机构型式：液压无级变速器(HST)+机械变速箱；驾驶室类型：普通式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：机械自动卸粮。","T202232320076","2027-06-28","110","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[809,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-9.0MKD","全喂入:是 ;喂入量:9.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量（kg/s）：9.0；结构型式：履带自走全喂入式；喂入方式：全喂入；割台宽度（mm）：2560；配套发动机型号：YCF36150-T480(国四)；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：110；标定转速(r/min)：2400；排放阶段：第Ⅳ阶段。外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5520×2970×2980；整机质量（kg）：4400；最小离地间隙（mm）：290；割刀型式: 标II型；履带接地压力(kPa): 23.7；脱粒机构布置方式: 横向轴流双滚筒式；复脱方式：回馈脱粒；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90 mm×56节×500mm(选装550 mm)；履带轨距（mm）：1360；变速机构型式：液压无级变速器(HST)+机械变速箱；驾驶室类型：普通式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：机械自动卸粮。","T202232320077","2027-06-28","110","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[810,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","江西良田农业机械有限公司","履带自走式谷物联合收割机","4LZ-5.3（LT998）","全喂入:是 ;喂入量:5.3kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量：5.3kg/s；喂入方式:全喂入；结构形式:履带自走式全喂入；工作状态外形尺寸（长×宽×高）:5550×2660×2850mm；整机使用质量：3250kg；割台宽度：2200mm；履带节距×节数×宽度:90mm×53（56）节×450（500）(550)mm；发动机型号：4C6-110C32；配套功率：81kw；制造商:安徽全柴动力股份有限公司；作业小时生产率：0.26～0.6hM2/h；发动机排放阶段:国三。","T202236360019","2027-08-17","81","购机补贴(通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[811,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","久保田农业机械（苏州）有限公司","全喂入式联合收割机","4LZ-5E8","全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：履带自走全喂入式；喂入量：5kg/s；喂入方式：全喂入；变速机构型式：机械变速+液压无级变速（HST）；割台工作幅宽：2400mm","T202232320186","2027-09-29","80.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[812,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","久保田农业机械（苏州）有限公司","全喂入式联合收割机","4LZ-5F8","全喂入:是 ;喂入量:5kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：履带自走全喂入式；喂入量：5kg/s；喂入方式：全喂入；变速机构型式：机械变速+液压无级变速（HST）；割台工作幅宽：2400mm","T202232320186","2027-09-29","80.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[813,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","久保田农业机械（苏州）有限公司","全喂入式联合收割机","4LZ-6.5A8","全喂入:是 ;喂入量:6.5kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：履带自走全喂入式；喂入量：6.5kg/s；喂入方式：全喂入；变速机构型式：机械变速+液压无级变速（HST）；割台工作幅宽：2400mm","T202232320187","2027-09-29","80.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[814,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","久保田农业机械（苏州）有限公司","全喂入式联合收割机","4LZ-6.5B8","全喂入:是 ;喂入量:6.5kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：履带自走全喂入式；喂入量：6.5kg/s；喂入方式：全喂入；变速机构型式：机械变速+液压无级变速（HST）；割台工作幅宽：2400mm","T202232320187","2027-09-29","80.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[815,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-10MLA","全喂入:是 ;喂入量:10kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：10kg/s","T202200370483","2027-09-01","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[816,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-12H1","全喂入:是 ;喂入量:12kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：12kg/s","T202200370474","2027-09-01","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[817,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-7G2","全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s","T202200430506","2027-09-01","99.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[818,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-7G2A","全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s","T202200430506","2027-09-01","99.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[819,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-7G3","全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s","T202200430507","2027-09-01","99.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[820,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-7G3A","全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s","T202200430507","2027-09-01","99.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[821,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-8G1","全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s","T202200370469","2027-09-01","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[822,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-8G1A","全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s","T202200370469","2027-09-01","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[823,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-8G3","全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s","T202200370486","2027-09-01","99.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[824,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-8G3A","全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s","T202200370486","2027-09-01","99.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[825,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-8G4","全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s","T202200370485","2027-09-01","99.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[826,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-8G4A","全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s","T202200370485","2027-09-01","99.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[827,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","履带式全喂入谷物联合收割机","4LZ-8MA","全喂入:是 ;喂入量:8kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s","T202200370456","2027-09-01","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[828,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","徐州徐工农业装备科技有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0B","全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;自走型式:自走履带式 ","型号名称：4LZ-6.0B履带自走全喂入式谷物联合收割机，喂入量：6.0kg/s，结构型式：履带自走全喂入式，整机外形尺寸（长×宽×高）：5800mm×2600mm×2900mm（带切碎器），整机质量：4050kg，割台工作宽幅：2200mm,割刀型式：Ⅳ型，作业档次：3挡，割台搅龙型式：螺旋拨齿式，拨禾轮型式：偏心弹齿式，脱粒机构布置方式：纵轴流式，主脱粒滚筒型式：钉齿轴流式，主脱粒滚筒外形尺寸（外径×长度）：Φ620mm×2210mm,凹板筛型式：栅格式，复脱方式：齿板式再输送螺旋搅龙，风扇型式：离心式，履带节距×节数×宽度：90mm×53/56（选配）节×500/550（选配）mm,变速机构型式：机械变速+液压无级变速（HST），驾驶室类型：普通式，卸粮方式：机械自动卸粮。","T202268680002","2026-12-31","84.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[829,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","徐州徐工农业装备科技有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-6.0C","全喂入:是 ;喂入量:6kg/s;自走型式:自走履带式 ","型号名称：4LZ-6.0C履带自走全喂入式谷物联合收割机，喂入量：6.0kg/s，结构型式：履带自走全喂入式，整机外形尺寸（长×宽×高）：5800mm×2600mm×2750mm（带切碎器），整机质量：3850kg，割台工作宽幅：2200mm,割刀型式：Ⅳ型，作业档次：3挡，割台搅龙型式：螺旋拨齿式，拨禾轮型式：偏心弹齿式，脱粒机构布置方式：纵轴流式，主脱粒滚筒型式：钉齿轴流式，主脱粒滚筒外形尺寸（外径×长度）：Φ620mm×2210mm，凹板筛型式：栅格式，复脱方式：齿板式再输送螺旋搅龙，风扇型式：离心式，履带节距×节数×宽度：90mm×53/56（选配）节×500/550（选配）mm，变速机构型式：机械变速+液压无级变速（HST），驾驶室类型：无驾驶室，卸粮方式：机械自动卸粮。","T202268680002","2026-12-31","84.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[830,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","徐州徐工农业装备科技有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-7.0A","全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;自走型式:自走履带式 ","型号名称：4LZ-7.0A履带自走全喂入式谷物联合收割机，喂入量：7.0kg/s，结构型式：履带自走全喂入式，整机外形尺寸（长×宽×高）：5800mm×2650mm×2900mm，整机质量：4280kg，割台工作宽幅：2300mm,割刀型式：Ⅳ型，作业挡位：3挡，割台搅龙型式：螺旋拨齿式，拨禾轮型式：偏心弹齿式，脱粒机构布置方式：纵轴流式，主脱粒滚筒型式：钉齿轴流式，主脱粒滚筒外形尺寸（外径×长度）：Φ620mm×2210mm,凹板筛型式：栅格式，复脱方式：齿板式再输送螺旋搅龙，风扇型式：离心式，履带节距×节数×宽度：90mm×56节×500/550（选配）mm,变速机构型式：机械变速+液压无级变速（HST），驾驶室类型：普通式，卸粮方式：机械自动卸粮。","T202232320083","2027-06-28","92","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[831,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机（全喂入）","徐州徐工农业装备科技有限公司","履带自走全喂入式谷物联合收割机","4LZ-7.0B","全喂入:是 ;喂入量:7kg/s;自走型式:自走履带式 ","型号名称：4LZ-7.0B履带自走全喂入式谷物联合收割机，喂入量：7.0kg/s，结构型式：履带自走全喂入式，整机外形尺寸（长×宽×高）：5800mm×2650mm×2750mm，整机质量：4080kg，割台工作宽幅：2300mm,割刀型式：Ⅳ型，作业挡位：3挡，割台搅龙型式：螺旋拨齿式，拨禾轮型式：偏心弹齿式，脱粒机构布置方式：纵轴流式，主脱粒滚筒型式：钉齿轴流式，主脱粒滚筒外形尺寸（外径×长度）：Φ620mm×2210mm,凹板筛型式：栅格式，复脱方式：齿板式再输送螺旋搅龙，风扇型式：离心式，履带节距×节数×宽度：90mm×56节×500/550（选配）mm,变速机构型式：机械变速+液压无级变速（HST），驾驶室类型：无驾驶室，卸粮方式：机械自动卸粮。","T202232320083","2027-06-28","92","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[832,"收获机械","粮食作物收获机械","谷物联合收割机","4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","半喂入联合收割机","4LB-150AB","功率:85马力;收获行数:4行;喂入方式:半喂入:是 ","工作行数：4行；喂入方式：半喂入；功率：63kW(85马力)；结构型式：履带自走式半喂入；外形尺寸（mm）：4200×2135×2590；配套发动机型号： 4L88-90G412E(国四)；制造商：常柴股份有限公司；标定功率(kW)：63；标定转速(r/min)：2400；排放阶段：第Ⅳ阶段；作业幅宽（mm）：1500；最小离地间隙：215mm；整机质量:2940kg；履带接地压力（kPa）：19.7；割刀型式：Ⅵ型；作业挡位：3；作业速度（km/h）：0-5.2；作业小时生产率（hm2/h）：0.27-0.47；单位作业量燃油消耗量 （kg/hm2）：≤ 22；脱粒滚筒型式：下脱粒轴流式；脱粒滚筒外形尺寸(外径×长度)（mm）：Φ424×900；复脱方式：杂余复脱回馈式；履带节距×节数×宽度：90 mm×51节×450mm；履带轨距（mm）：1000；驾驶室类型：无驾驶室；变速机构型式：液压无极变速器（HST）+副变速三挡；茎杆切碎器型式：圆盘刀片式；卸粮方式：机械自动卸粮。","T202232320198","2027-09-29","63","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[833,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","道依茨法尔机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-2A1","收获行数:2行;工作幅宽:1.3m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式 、摘穗 、剥皮、秸秆还田；工作行数：2行；工作幅宽：1300mm；整机外形尺寸(长×宽×高)：4980×1920×2700mm；最小离地间隙:270mm；排放阶段：第三阶段。","T202237370105","2027-07-04","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[834,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","吉林农信机械制造有限公司","履带自走式玉米收获机","4YZL-2","收获行数:2行;工作幅宽:1.2m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZL-2型履带自走式玉米收获机；结构型式：履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：4L88；配套发动机生产企业：常柴股份有限公司；配套发动机结构型式：立式、四缸、水冷；配套发动机额定功率：63kW；配套发动机额定转速：2400r/min；整机外形尺寸(长×宽×高)：5450×1650×2660mm；工作行数：2行；行距：600mm；工作幅宽：1200mm；最小离地间隙：180mm；作业速度：2～5km/h；作业小时生产率：0.2～0.55hm²/h；单位面积燃油消耗量：≤25kg/hm²；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：摘穗板式；摘穗辊/板数量：4个；剥皮机构型式：橡胶辊式；剥皮辊数量：8个；割台型式：卧式；风扇数量：1个；风扇型式：离心式；风扇直径：450mm 卸粮方式：液压侧翻；秸秆粉碎还田机构型式：卧式滚刀；秸秆粉碎还田机构位置：前置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：1100mm；变速机构型式：机械；制动器型式：湿式摩擦；履带节数：48节；履带节距：90mm；履带宽度：280mm；履带轨距：1260mm","T201922220072","2024-12-15","63","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[835,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","辽宁辽拓大益农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-2F","收获行数:2行;工作幅宽:1.21m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称 4YZ-2F型自走式玉米收获机 结构型式 轮式 摘穗 剥皮 秸秆还田 配套发动机型号规格 4L88 配套发动机生产企业 常柴股份有限公司 配套发动机结构型式 直列 四缸 水冷 电喷 配套发动机额定功率 kW63 配套发动机额定转速r/min2400 整机外形尺寸(长×宽×高)mm5730×1600×2600 工作行数（通道数)行2 行距mm580 工作幅宽mm1210 最小离地间隙mm200 作业速度 km/h2.0-4.0 作业小时生产率hm2/h0.15-0.30 单位面积燃油消耗量 kg/hm2≤23 果穗升运器布置位置 右置 果穗升运器结构型式  链条刮板 摘穗机构型式摘穗板 摘穗辊/板数量个4 剥皮机构型式橡胶辊 剥皮辊数量个8 割台型式卧式 风扇数量个1 风扇型式离心式 风扇直径mm500 卸粮方式液压翻转 秸秆粉碎还田机构型式切碎还田 秸秆粉碎还田机构位置前置 秸秆粉碎还田机构工作幅宽mm850 驾驶室型式无 变速机构型式（4+1）×2机械式 驱动型式（前/后）机械驱动 驱动方式四驱 制动器型式（前/后）鼓式/鼓式 轴距mm2200 导向轮轮距mm1200 驱动轮轮距mm1300 导向轮轮胎规格6.50-16 驱动轮轮胎规格6.50-16","T20202121142","2025-12-01","63","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[836,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东常林派克农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-2A","收获行数:2行;工作幅宽:1.2m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZ-2A型自走式玉米收获机；结构型式：履带式+摘穗+剥皮；配套发动机额定功率：48kW；额定转速（r/min）：2400；整机外形尺寸(长×宽×高)mm：5550×1760×2600；工作行数（通道数）行：2；行距（mm）：600；工作幅宽（mm）：1200；最小离地间隙（mm）：240；果穗升运器：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：六棱板式；摘穗辊/板数量：4个；剥皮机构型式：螺旋橡胶辊式；剥皮辊数量：8个；割台型式：卧式；卸粮方式：机动侧翻卸粮；变速机构型式：机械变速箱+HST；驱动方式：液压；制动器型式（前/后）：前：摩擦片式；履带节距：90mm；履带节数：50节；履带宽度：280mm；履带轨距：1250mm。\n发动机型号：4B2-65U32；;发动机生产企业：安徽全柴动力股份有限公司；发动机结构型式：立式、直列、水冷、四冲程；发动机额定功率：48KW；","T202237370103","2027-07-04","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[837,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","沃得农机（沈阳）有限公司","自走履带式玉米联合收获机","4YZL-2C","收获行数:2行;工作幅宽:1.4m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数(通道数）（行）：2；工作幅宽（mm）：1400；结构型式：履带式、摘穗、剥皮；配套发动机型号：4C6-100C37；制造商：安徽全柴动力股份有限公司；标定功率(kW)：73.5；标定转速(r/min)：2300；排放阶段：第Ⅲ阶段；选配：配套发动机型号：4G33V16-100G31C；制造商：常柴股份有限公司；标定功率(kW)：73.5；标定转速(r/min)：2300；排放阶段：第Ⅲ阶段；外形尺寸(长×宽×高）（mm）：5900×1580×2850；整机质量(kg): 3640; 行距(mm):600;最小离地间隙（mm）：275；割台型式：卧式；卸粮方式：液压翻转卸粮；变速机构型式：液压无极变速器（HST）+机械变速箱；履带节距（mm）:90;履带节数（节）：56；履带宽度（mm）：350；履带轨距（mm）：1250。","T202132320342","2026-12-01","73.5","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[838,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","道依茨法尔机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3K","收获行数:3行;工作幅宽:1.85m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数：3行；工作幅宽：1850mm 结构形式：履带式 、摘穗 、剥皮；整机外形尺寸(长×宽×高)：6250×2150×3010mm；最小离地间隙：250mm；整机质量：4700kg；排放阶段：第三阶段。","T202237370102","2027-07-04","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[839,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","河北春柳机械有限公司","履带式玉米收获机","4YZP-3A","收获行数:3行;工作幅宽:1.9m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式:履带式摘穗剥皮型；配套发动机型号：4C6-120C31；配套发动机生产企业：安徽全柴动力股份有限公司；配套发动机功率kW：89;外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：5880×2050×2920；工作行数：3行；适应行距范围cm：62；工作幅宽mm:1900；果穗升运器布置位置：左置；果穗升运器结构型式：链耙式；摘穗机构型式：拉茎辊摘穗板式；剥皮机型式：全胶辊；剥皮机数量（对）：6；秸秆处理机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：1635mm；位置:前置。驱动方式：两驱；制动器型式：湿摩擦片式（前）；驱动桥型式：静液压无极变速+机械式；履带节距：90mm; 履带节数:50；履带宽度：350mm;","T202213130761","2027-09-22","89","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[840,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","吉林农信机械制造有限公司","履带自走式玉米联合收获机","4YZL-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZL-3型履带自走式玉米联合收获机；结构型式：履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：4L88；配套发动机生产企业：常柴股份有限公司；配套发动机结构型式：立式、水冷、四冲程；配套发动机额定功率：63kW；配套发动机额定转速：2400r/min；整机外形尺寸(长×宽×高)：5450×2250×2660mm；工作行数：3行；行距：600mm；工作幅宽：1800mm；最大通过高度：2700mm；最小离地间隙：180mm；作业速度：2～5km/h；作业小时生产率：0.3～0.82hm²/h；单位面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：摘穗板式；摘穗辊/板数量：6个；剥皮机构型式：橡胶辊式；剥皮辊数量：8个；割台型式：卧式；风扇数量：1个；风扇型式：离心式；风扇直径：Φ450mm；卸粮方式：液压倾翻；秸秆粉碎还田机构型式：卧式滚刀；秸秆粉碎还田机构位置：前置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：1705mm；变速机构型式：机械式；驱动桥型式：机械式；制动器型式：湿式摩擦片式；履带节数：48节；履带节距：90mm；履带宽度：280mm；履带轨距：1260mm","T202000220052","2025-03-31","63","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[841,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","辽宁辽拓大益农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3F","收获行数:3行;工作幅宽:1.84m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称4YZ-3F型自走式玉米收获机 结构型式轮式 摘穗 剥皮 秸秆还田 配套发动机型号规格4G33TC 配套发动机生产企业常柴股份有限公司 配套发动机结构型式直列 四缸 水冷 电喷 配套发动机额定功率kW74.5 配套发动机额定转速r/min2400 整机外形尺寸(长×宽×高)mm5890×2330×2800 工作行数（通道数）行3 行距mm580 工作幅宽mm1840 最小离地间隙mm280 作业速度km/h1.4-4.5 作业小时生产率hm2/h0.27-0.53  单位面积燃油消耗量kg/hm2≤30 果穗升运器布置位置右置 果穗升运器结构型式链条刮板 摘穗机构型式摘穗板 摘穗辊/板数量个6 剥皮机构型式橡胶辊 剥皮辊数量个12 割台型式卧式 风扇数量个1 风扇型式离心式 风扇直径mm500 卸粮方式液压翻转 秸秆粉碎还田机构型式切碎还田 秸秆粉碎还田机构位置前置 秸秆粉碎还田机构工作幅宽mm1400 驾驶室型式无 普通式 变速机构型式（3+1）×2机械式 驱动型式（前/后）机械驱动 驱动方式四驱  制动器型式（前/后）鼓式/鼓式 轴距mm2200 导向轮轮距mm1800 驱动轮轮距mm1800 导向轮轮胎规格9.5-16 驱动轮轮胎规格9.5-16","T20202121141","2025-12-01","74.5","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[842,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","辽宁辽拓大益农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3FW","收获行数:3行;工作幅宽:1.84m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称4YZ-3FW型自走式玉米收获机 结构型式轮式 摘穗 剥皮 秸秆还田  配套发动机型号规格4G33TC 配套发动机生产企业常柴股份有限公司 配套发动机结构型式直列 四缸 水冷 电喷 配套发动机额定功率kW74.5 配套发动机额定转速r/min2400 整机外形尺寸(长×宽×高)mm5890×2330×2650 工作行数（通道数）行3 行距mm580 工作幅宽mm1840 最小离地间隙mm280 作业速度km/h1.4-4.5 作业小时生产率hm2/h0.27-0.53 单位面积燃油消耗量kg/hm2≤30 果穗升运器布置位置右置 果穗升运器结构型式链条刮板 摘穗机构型式摘穗板 摘穗辊/板数量个6 剥皮机构型式橡胶辊 剥皮辊数量个12 割台型式割台型式 风扇数量个1 风扇型式离心式 风扇直径mm500 卸粮方式液压翻转 秸秆粉碎还田机构型式切碎还田 秸秆粉碎还田机构位置前置 秸秆粉碎还田机构工作幅宽mm1400 驾驶室型式无  变速机构型式（3+1）×2机械式 驱动型式（前/后）机械驱动  驱动方式四驱  制动器型式（前/后）鼓式/鼓式 轴距mm2200 导向轮轮距mm1800 驱动轮轮距mm1800 导向轮轮胎规格9.5-16 驱动轮轮胎规格9.5-16","T20202121141","2025-12-01","74.5","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[843,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","辽宁辽拓大益农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3H","收获行数:3行;工作幅宽:1.82m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称 4YZ-3H型自走式玉米收获机  结构型式 轮式+摘穗+剥皮+秸秆还田  配套发动机型号规格 4G33TC  配套发动机生产企业 常柴股份有限公司  配套发动机结构型式 直列、四缸、水冷、电喷  配套发动机额定功率kW74.5  配套发动机额定转速r/min2400  整机外形尺寸(长×宽×高)mm6200×2330×2800  整机质量kg4250  工作行数（通道数）行3  行距mm630  工作幅宽mm1820  最小离地间隙mm280  作业速度km/h1.4-4.5  作业小时生产率hm2/h0.27-0.53  单位面积燃油消耗量kg/hm2≤30  果穗升运器布置位置 右置  果穗升运器结构型式 链条刮板  摘穗机构型式 摘穗板  摘穗辊/板数量个6  剥皮机构型式 橡胶辊  剥皮辊数量个12  割台型式 卧式  风扇数量个1  风扇型式 离心式  风扇直径mm500  卸粮方式 液压翻转  秸秆粉碎还田机构型式 卧式直刀  秸秆粉碎还田机构位置 前置  秸秆粉碎还田机构工作幅宽mm1780  驾驶室型式 普通式    变速机构型式 机械式（4+1）×2  驱动型式 四驱  驱动方式（前/后） 前：机械驱动 后：机械驱动  制动器型式（前/后） 鼓式/鼓式  轴距mm2260  导向轮轮距mm1800  驱动轮轮距mm1800  导向轮轮胎规格 9.5-16  驱动轮轮胎规格 9.5-16","T20222121016","2027-07-14","74.5","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[844,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","辽宁辽拓大益农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZL-3A","收获行数:3行;工作幅宽:1.93m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称 4YZL-3A型自走式玉米收获机  结构型式 履带式+摘穗+剥皮+秸秆还田  配套发动机型号规格 SD4BML3R10  配套发动机生产企业 江苏四达动力机械集团有限公司  配套发动机结构型式 直列、四缸、水冷、电喷  配套发动机额定功率kW110.5  配套发动机额定转速r/min2400  整机外形尺寸(长×宽×高)mm6230×2100×2860  整机质量kg4300  工作行数（通道数）行3  行距mm600  工作幅宽mm1930  最小离地间隙mm240  作业速度km/h1.4-4.5  作业小时生产率hm2/h0.19-0.64  单位面积燃油消耗量kg/hm2≤30  果穗升运器布置位置 左置  果穗升运器结构型式 链条刮板  摘穗机构型式 摘穗板  摘穗辊/板数量个6  剥皮机构型式 橡胶辊  剥皮辊数量个14  割台型式 卧式  风扇数量个1  风扇型式 离心式  风扇直径mm350  卸粮方式 液压翻转  秸秆粉碎还田机构型式 卧式直刀  秸秆粉碎还田机构位置 前置  秸秆粉碎还田机构工作幅宽mm1700  驾驶室型式 普通式  变速机构型式 机械式+静液压无级变速  驱动方式（前/后） 液压驱动  制动器型式（前/后） 湿式摩擦片  履带节距mm90  履带节数节52  履带宽度mm370  履带轨距mm1370","T20222121041","2027-07-14","110.5","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[845,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","日照市长远机械制造有限公司","玉米收获机","4YZ-3","收获行数:3行;工作幅宽:1.86m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZ-3型玉米收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：6680×2250×2980；整机质量kg：4950；工作行数（通道数）：3行；行距mm：600；工作幅宽mm：1860；最小离地间隙mm：310；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：板式；摘穗辊数量：6个；剥皮机构型式：橡胶辊；剥皮机构数量：16个；卸粮方式：侧翻式；秸秆粉碎还田机构型式：/；秸秆粉碎还田机构位置：/；秸秆粉碎还田机构工作幅宽mm：/；秸秆切碎回收机构型式：/；秸秆切碎回收机构位置：/；秸秆切碎回收机构工作幅宽mm：/；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械变速箱+静液压无级变速；驱动型式（前/后）：四驱；驱动方式：前：液压驱动/后：机械驱动；制动器型式（前/后）：前盘式/后鼓式；轴距mm：2550；导向轮轮距mm：1780；驱动轮轮距mm：1800；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：11.2-20；","T202237370167","2027-07-04","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[846,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东常林派克农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-3H","收获行数:3行;工作幅宽:1.9m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数：3行；工作幅宽：1900mm；结构型式：履带式+摘穗+剥皮；配套发动机额定功率：11.03kW；额定转速：2400r/min；外廓尺寸（长×宽×高）：6300×2420×2700mm；工作行数：3行；工作幅宽：1900mm；最小离地间隙：240mm；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构形式：刮板式；摘穗辊/板数量：6个；摘穗机构型式：六棱板式；剥皮辊型式：螺旋式橡胶辊式；剥皮辊数量：12个；割台型式：卧式；变速机构形式：机械变速箱+HST；卸粮方式：机动侧翻卸粮；驱动方式：液压驱动；制动器型式（前/后）：湿式摩擦片式；履带节距：90mm；履带节数：56节；履带宽度：400mm；履带轨距：1650mm。\n发动机型号：V36-150C31；;发动机生产企业：安徽全柴动力股份有限公司；发动机结构型式：立式、直列、水冷、四冲程；发动机额定功率：110.3KW；","T202237370104","2027-07-04","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[847,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东江华机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-3L","收获行数:3行;工作幅宽:1.96m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZP-3L型自走式玉米收获机；结构型式：履带式、摘穗、剥皮；配套发动机型号规格：V36-150C31；配套发动机生产企业：安徽全柴动力股份有限公司；配套发动机结构型式：直列、水冷、四冲程、高压共轨；配套发动机额定功率kw：110.3；配套发动机额定转速r/min：2400；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：6250×2340×2950；整机质量kg：5100；工作行数（行）：3；行距mm：650；工作幅宽mm：1960；最小离地间隙mm：285；作业速度km/h：2~5；作业小时生产率hm²/h：0.4~0.9；单位面积燃油消耗量kg/hm²：≤30；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：板式；摘穗辊/板数量（个）：6；剥皮机构型式：全胶辊；剥皮辊数量（个）：16；割台型式：卧式；风扇型式：离心式；风扇直径mm：∅560；卸粮方式：侧翻式；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械变速箱+液压无级变速器（HST）；驱动方式：液压驱动；制动器型式：湿式摩擦片；履带节距mm：90；履带节数mm：68；履带宽度mm：350；履带轨距mm：1250；选配割台行距mm：600，工作幅宽mm：1860，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：6250×2290×2950；选配割台行距mm：560，工作幅宽mm：1780，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：6250×2250×2950；选配割台行距mm：520，工作幅宽mm：1710，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：6250×2210×2950。","T202237370245","2027-09-05","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[848,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","沃得农机（沈阳）有限公司","自走履带式玉米联合收获机","4YZL-3A","收获行数:3行;工作幅宽:2.01m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数（通道数）：3；工作幅宽（mm）：2010；结构型式：履带式、摘穗、剥皮；配套发动机型号：YC4DK150-T300；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：110；标定转速(r/min)：2400；排放阶段：第Ⅲ阶段；选装配套发动机型号：V36-150C31；制造商： 安徽全柴动力股份有限公司；标定功率(kW)：110.3；标定转速(r/min)：2400；排放阶段：第Ⅲ阶段；整机外形尺寸(长×宽×高）（mm）：6000×2220×3000；行距（mm）：600；最小离地间隙（mm）：290；割台型式：卧式；卸粮方式：液压翻转卸粮；变速机构型式：液压无级变速（HST）+机械变速箱；履带节距（mm）：90；履带节数（节）：56；履带宽度（mm）：400；履带轨距（mm）： 1350；整机质量（kg）：4540 。","T202232320103","2027-07-31","110","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[849,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","吉林顺昆电动车有限公司","自走履带式玉米联合收获机","4YZP-4B","收获行数:4行;工作幅宽:2.25m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZP-4B型自走履带式玉米联合收获机；结构型式：履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机型号规格：V36-160C31；配套发动机生产企业：安徽全柴动力股份有限公司；配套发动机结构型式：直列、立式、水冷、四冲程；配套发动机额定功率：118KW；配套发动机额定转速：2400r/min；整机外形尺寸(长×宽×高)：6960×2530×3070（行距：550）/6960×2970×3070（行距：640）mm；整机质量：5200（行距：550）/5280（行距：640）kg；工作行数（通道数）：4行；行距：550/640mm;工作幅宽:2250（行距：550）/2600（行距：640）mm;最小离地间隙：300mm;作业速度:5～7km/h;果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式:刮板式;摘穗机构型式:板式;摘穗辊/板数量:8个；剥皮机构型式：双胶辊；剥皮辊数量：16个；割台型式：卧式；风扇数量：2个；风扇型式：离心式；风扇直径：Φ500/Φ500mm；卸粮方式：液压自卸（侧翻）；秸秆粉碎还田机构型式：平割甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：前置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：2285（行距：550）/2550（行距：640）mm；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：液压无级变速+机械式变速箱；驱动方式（前/后）；前：液压驱动；后：无；制动器型式（前/后）：前：湿式摩擦片；后：无；履带节距：90；履带节数:74节；履带宽度：320mm;履带轨距：1700mm；","T202200220022","2027-04-10","118","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[850,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4G","收获行数:4行;工作幅宽:2.5m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸（长×宽×高）：8300*2850*3560mm；工作行数：4行；行距：620mm；工作幅宽：2500mm；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链耙输送式，摘穗机构型式：板式摘穗机构；剥皮机构型式：螺旋辊+鱼鳞辊；割台型式：卧式；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：2350mm；秸秆粉碎还田机构位置：中置；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：液压无极变速；驱动型式：液压驱动；驱动方式：两驱；制动器型式：前：盘式；轴距：3350mm；导向轮轮距：1860mm；驱动轮轮距：1860mm","T202000220366","2025-09-29","129","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[851,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","辽宁辽拓大益农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4D","收获行数:4行;工作幅宽:2.48m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称4YZ-4D型自走式玉米收获机 结构型式轮式 摘穗 剥皮 秸秆还田 配套发动机型号规格4G33V16 配套发动机生产企业常柴股份有限公司 配套发动机结构型式直列 四缸 水冷 电喷 配套发动机额定功率kW88.2 配套发动机额定转速r/min2400 整机外形尺寸(长×宽×高)mm 6445×2700×2900  工作行数（通道数）行4 行距mm580 工作幅宽mm2480 最小离地间隙mm260 作业速度km/h1.4-4.5 作业小时生产率hm2/h0.36-0.7 单位面积燃油消耗量kg/hm2≤30 果穗升运器布置位置右置 果穗升运器结构型式链条刮板 摘穗机构型式摘穗板 摘穗辊/板数量个8 剥皮机构型式橡胶辊 剥皮辊数量个16 割台型式卧式 风扇数量个1 风扇型式离心式 风扇直径mm400 卸粮方式液压翻转 秸秆粉碎还田机构型式切碎还田 秸秆粉碎还田机构位置前置 秸秆粉碎还田机构工作幅宽mm1940 驾驶室型式普通式 变速机构型式（4+4）×2机械式 驱动型式（前/后）机械驱动 驱动方式四驱   制动器型式（前/后）盘式/鼓式 轴距mm2400 导向轮轮距mm1790 驱动轮轮距mm1790 导向轮轮胎规格9.5-20 驱动轮轮胎规格9.5-20","T20212121005","2026-03-18","88.2","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[852,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","辽宁辽拓大益农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4DY","收获行数:4行;工作幅宽:2.43m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称 4YZ-4DY型自走式玉米收获机  结构型式 轮式+摘穗+剥皮+秸秆还田  配套发动机型号规格 4G33V16  配套发动机生产企业 常柴股份有限公司  配套发动机结构型式 直列、四缸、水冷、电喷  配套发动机额定功率kW88.2  配套发动机额定转速r/min2400  整机外形尺寸(长×宽×高)mm6900×2700×2900  整机质量kg5390  工作行数（通道数）行4  行距mm580  工作幅宽mm2430  最小离地间隙mm320  作业速度km/h1.4-4.5  作业小时生产率hm2/h0.36-0.7  单位面积燃油消耗量kg/hm2≤30  果穗升运器布置位置 右置  果穗升运器结构型式 链条刮板  摘穗机构型式 摘穗板  摘穗辊/板数量个8  剥皮机构型式 橡胶辊  剥皮辊数量个16  割台型式 卧式  风扇数量个1  风扇型式 离心式  风扇直径mm400  卸粮方式 液压翻转  秸秆粉碎还田机构型式 切碎还田  秸秆粉碎还田机构位置 前置  秸秆粉碎还田机构工作幅宽mm2240  驾驶室型式 普通式   变速机构型式 机械式+静液压无极变速  驱动方式（前/后）前：机械驱动  后：机械驱动  制动器型式（前/后） 盘式/鼓式  轴距mm2480  导向轮轮距mm1790  驱动轮轮距mm1790  导向轮轮胎规格 11.2-20  驱动轮轮胎规格 11.2-20","T20222121006","2027-02-27","88.2","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[853,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","辽宁辽拓大益农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4EY","收获行数:4行;工作幅宽:2.36m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称 4YZ-4EY型自走式玉米收获机  结构型式 轮式+摘穗+剥皮+秸秆还田  配套发动机型号规格 4G33V16-120G31E  配套发动机生产企业 常柴股份有限公司  配套发动机结构型式 直列、四缸、水冷、电喷  配套发动机额定功率kW88.2  配套发动机额定转速r/min2400  整机外形尺寸(长×宽×高)mm6900×2900×2900  整机质量kg5390  工作行数（通道数）行4  行距mm630  工作幅宽mm2360  最小离地间隙mm320  作业速度km/h1.4-4.5  作业小时生产率hm2/h0.36-0.7  单位面积燃油消耗量kg/hm2≤30  果穗升运器布置位置 右置  果穗升运器结构型式 链条刮板  摘穗机构型式 摘穗板  摘穗辊/板数量个8  剥皮机构型式 橡胶辊  剥皮辊数量个16  割台型式 卧式  风扇数量个1  风扇型式 离心式  风扇直径mm400  卸粮方式 液压翻转  秸秆粉碎还田机构型式 卧式直刀  秸秆粉碎还田机构位置 前置  秸秆粉碎还田机构工作幅宽mm2400  驾驶室型式 普通式  变速机构型式 机械式+静液压无极变速  驱动型式 四驱   驱动方式（前/后）前：机械驱动 后：机械驱动  制动器型式（前/后） 前：盘式/后：鼓式  轴距mm2480  导向轮轮距mm1800  驱动轮轮距mm1800  导向轮轮胎规格 12.5/80-18  驱动轮轮胎规格 12.5/80-18","T20222121015","2027-07-14","88.2","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[854,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","辽宁辽拓大益农业机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4H","收获行数:4行;工作幅宽:2.53m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称 4YZ-4H型自走式玉米收获机  结构型式 轮式+摘穗+剥皮+秸秆还田  配套发动机型号规格 4G33V16-120G31E  配套发动机生产企业 常柴股份有限公司  配套发动机结构型式 直列、四缸、水冷、电喷  配套发动机额定功率kW88.2  配套发动机额定转速r/min2400  整机外形尺寸(长×宽×高) mm6445×2700×2900  整机质量kg5200  工作行数（通道数）行4  行距mm630  工作幅宽mm2530  最小离地间隙mm260  作业速度km/h1.4-4.5  作业小时生产率hm2/h0.36-0.7  单位面积燃油消耗量kg/hm2≤30  果穗升运器布置位置 右置  果穗升运器结构型式 链条刮板  摘穗机构型式 摘穗板  摘穗辊/板数量个8  剥皮机构型式 橡胶辊  剥皮辊数量个16  割台型式 卧式  风扇数量个1  风扇型式 离心式  风扇直径mm400  卸粮方式 液压翻转  秸秆粉碎还田机构型式 卧式直刀  秸秆粉碎还田机构位置 前置  秸秆粉碎还田机构工作幅宽mm1940  驾驶室型式 普通式   变速机构型式 机械式（4+1）×2  驱动型式 四驱  驱动方式（前/后）前：机械驱动 后：机械驱动  制动器型式（前/后） 盘式/鼓式  轴距mm2400  导向轮轮距mm1790  驱动轮轮距mm1790  导向轮轮胎规格 9.5-20  驱动轮轮胎规格 9.5-20","T20222121014","2027-07-14","88.2","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[855,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","履带式玉米收获机","4YZ-4HE","收获行数:4行;工作幅宽:2.4m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸(长×宽×高)mm:5600×2400×3015;整机质量（Kg）:4150；工作行数（行）：4；工作幅宽(mm):2400;摘穗机构型式：摘穗板+拉茎辊式；剥皮机型式：全胶辊式；割台型式：卧式；秸秆粉碎还田机构型式: 甩刀式 。","T202200420239","2027-07-05","110","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[856,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","洛阳福格森机械装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4RG","收获行数:4行;工作幅宽:2.5m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸(长×宽×高)(mm):7000×2600×3500；工作行数(行):4；工作幅宽(mm):2500；整机质量（Kg）：7600；剥皮机构型式：全胶辊式；割台型式:卧式。","T202200420238","2027-07-05","161.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[857,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","日照市长远机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.58m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZ-4型自走式玉米收获机；结构型式：轮式+摘穗+剥皮；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：6680×2860×2980（主机型）；；6680×2780×2980（选配机型2）；6680×2620×2980（选配机型3）；6680×2460×2980（选配机型4）；整机质量kg：5150；工作行数（通道数）：4行；行距mm：620（主机型）、600（选配机型1）、560（选配机型2）、520（选配机型3）；工作幅宽mm：2580（主机型）、2500（选配机型1）、2340（选配机型2）、2250（选配机型3）；最小离地间隙mm：310；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：板式；摘穗辊数量：8个；剥皮机构型式：橡胶辊；剥皮机构数量：16个；卸粮方式：侧翻式；秸秆粉碎还田机构型式：/；秸秆粉碎还田机构位置：/；秸秆粉碎还田机构工作幅宽mm：/；秸秆切碎回收机构型式：/；秸秆切碎回收机构位置：/；秸秆切碎回收机构工作幅宽mm：/；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械变速箱+静液压无级变速；驱动型式（前/后）：四驱；驱动方式：前：液压驱动/后：机械驱动；制动器型式（前/后）：前盘式/后鼓式；轴距mm：2550；导向轮轮距mm：1780；驱动轮轮距mm：1800；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：11.2-20；","T202200420244","2027-07-05","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[858,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东国丰机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4GA","收获行数:4行;工作幅宽:2.25m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称:4YZP-4GA型自走式玉米收获机;结构型式:轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田;整机外形尺寸(长×宽×高):6970×2720×3400mm;整机质量:8200kg;工作行数（通道数）:4行;行距:550mm;工作幅宽:2250mm;最小离地间隙:270mm;作业速度:1.7～4.0km/h;作业小时生产率:0.2～0.8hm2/h;单位面积燃油消耗量:≤83kg/hm2;果穗升运器布置位置:中置;果穗升运器结构型式:刮板式;摘穗机构型式:摘穗辊;摘穗辊/板数量:8个;剥皮机构型式:胶辊;剥皮辊数量:20个;割台型式:卧式;卸粮方式:液压侧翻;秸秆粉碎还田机构型式:甩刀;秸秆粉碎还田机构位置:中置;秸秆粉碎还田机构工作幅宽:2250mm;驾驶室型式:普通式;变速机构型式:机械（3+1）组合式;驱动型式:两驱;驱动方式（前/后）:前：机械驱动/后：无;制动器型式（前/后）:前：碟式/后：无;轴距:2920mm;导向轮轮距:1715mm;驱动轮轮距:1890mm;导向轮轮胎规格:10.0/75-15.3;驱动轮轮胎规格:15.5/80-24;","T202200370211","2027-07-05","176","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[859,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东江华机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4D","收获行数:4行;工作幅宽:2.24m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机额定功率kw：147；配套发动机额定转速r/min:2300；外形尺寸mm：8050×2586×3380；行数：4行；行距mm:520;幅宽mm：2240；最小离地间隙mm:290;果穗升运器布置位置：中置；摘穗机构型式：板式；剥皮机构型式：全胶辊；割台形式：卧式；风扇数量：2个；风扇型式：离心式；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽mm：2050；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械3挡+静液压无级变速；驱动型式（前、后）：前：静液压驱动，后：无；驱动方式：两驱；制动器型式（前、后）：前：盘式，后：鼓式；轴距mm：2940；导向轮轮距mm：1640；驱动轮轮距mm：1680；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3;驱动轮轮胎规格：14.9-24","T202000120796","2025-12-30","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[860,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东江华机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4E","收获行数:4行;工作幅宽:2.36m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","配套发动机额定功率kw：147；配套发动机额定转速r/min:2300;外形尺寸（长×宽×高）mm：8050×2857×3380；行数：4行；行距mm：560；工作幅宽mm：2360；最小离地间隙mm：290；果穗升运器布置位置：中置；摘穗机构型式：板式；剥皮机构型式：全胶辊；割台型式：卧式；风扇数量：2个；风扇型式：离心式；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽mm：2245；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械3挡+静液压无级变速；驱动型式（前、后）：前：液压驱动，后：无；驱动方式：两驱；制动器型式（前、后）：前：盘式，后：鼓式；轴距mm：3040；导向轮距mm：1640；驱动轮轮距mm:1680;导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3;驱动轮轮胎规格：15-24","T202000120797","2025-12-30","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[861,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东江华机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4F","收获行数:4行;工作幅宽:2.53m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；配套发动机额定功率kw：147；配套发动机额定转速r/min:2300；外形尺寸（长×宽×高）mm：8050×2953×3380;行数：4行；行距mm：620；幅宽mm:2530;最小离地间隙mm:290；果穗升运器布置位置：中置；摘穗结构型式：板式；剥皮机构型式：全胶辊；割台型式：卧式；风扇数量：2个；风扇型式：离心式；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽mm：2440；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械3挡+静液压无级变速；驱动型式（前、后）：前：液压驱动，后：无；制动器型式（前、后）：前：盘式，后：鼓式；驱动方式：两驱；轴距mm:3040；导向轮轮距mm:1870;驱动轮轮距mm：1940；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3;驱动轮轮胎规格：15-24","T202000120798","2025-12-30","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[862,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东俊驰农业装备有限公司","自走式玉米收获机","4YZP-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","割台行数:4行;幅宽:2600mm;行距：620mm；整机质量：5800kg，结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；型式：自走式（摘穗剥皮型）；发动机型号：V36-150C31，发动机厂家：安徽全柴动力股份有限公司；排放阶段：国三，发动机额定功率：110.3kW；配套发动机额定转速:2400r/min","T202200230403","2027-09-01","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[863,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机","沃得农机（沈阳）有限公司","自走履带式玉米联合收获机","4YZL-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数（行）：4；工作幅宽（mm）：2600；结构型式：履带式、摘穗、剥皮；配套发动机型号：YC4A175-T301；制造商：广西玉柴机械股份有限公司；标定功率(kW)：129；标定转速(r/min)：2300；排放阶段：第Ⅲ阶段；外形尺寸(长×宽×高）（mm）：6000×2670×3000；最小离地间隙（mm）：290；行距（mm）：600；割台型式：卧式；卸粮方式：液压翻转卸粮；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：液压无级变速（HST）+机械变速箱；履带节距（mm）：90；履带节数（节）：60；履带宽度（mm）：500；履带轨距（mm）： 1800；整机质量（kg）：5200。","T202232320197","2027-09-29","129","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[864,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","常州常发重工科技有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-5D1","收获行数:5行;工作幅宽:3.3m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；外形尺寸（长×宽×高）mm：9000×3300×3620/9000×3150×3620/9000×3100×3620；整机质量kg：8650/8600/8550；工作行数：5行，行距mm：650/620/550，工作幅宽mm：3300/3100/2850；果穗升运器布置位置：中置，果穗升运器结构型式：链耙式；摘穗机构型式：拉茎辊摘穗板式；摘穗辊/板数量：10个；剥皮机构型式：橡胶辊，剥皮辊数量：20个；割台型式：卧式；卸粮方式：机械卸粮；秸秆粉碎还田机构型式：/，秸秆粉碎还田机构位置：/，秸秆粉碎还田机构工作幅宽mm：/；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：液压无极变速+机械变速箱；驱动型式：两驱；驱动方式：前：液压驱动；制动器型式：前：盘式；轮胎规格：导向轮12.00-18，驱动轮18.4-30；配套动力型号：YCA07200-T304,制造商：广西玉柴机器股份有限公司,标定功率：147kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段；选装：CF8F200，制造商：江苏常发农业装备股份有限公司，标定功率：147kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段","T202232320149","2027-08-30","147","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[865,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","常州常发重工科技有限公司","自走式玉米收获机","4YZB-5D2","收获行数:5行;工作幅宽:3.35m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；外形尺寸（长×宽×高）mm：9300×3550×3620/9300×3430×3620/9300×3150×3620；整机质量kg：9100/9050/9000；工作行数：5行，行距mm：650/620/550，工作幅宽mm：3350/3230/2950；果穗升运器布置位置：中置，果穗升运器结构型式：链耙式；摘穗机构型式：拉茎辊摘穗板式；摘穗辊/板数量：10个；剥皮机构型式：橡胶辊，剥皮辊数量：20个；割台型式：卧式；卸粮方式：机械卸粮；秸秆粉碎还田机构型式：/，秸秆粉碎还田机构位置：/，秸秆粉碎还田机构工作幅宽mm：/；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：液压无极变速+机械变速箱；驱动型式：两驱；驱动方式：前：液压驱动；制动器型式：前：盘式；轮胎规格：导向轮12.00-18，驱动轮18.4-30；配套动力型号：YCA07200-T304,制造商：广西玉柴机器股份有限公司,标定功率：147kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段；选装：CF8F200，制造商：江苏常发农业装备股份有限公司，标定功率：147kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段","T202232320150","2027-08-30","147","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[866,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5H","收获行数:5行;工作幅宽:2.8m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸（长×宽×高）：8300*2850*3560mm；工作行数：5行；工作幅宽：2800mm；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链耙输送式，摘穗机构型式：板式摘穗机构；剥皮机构型式：螺旋辊+鱼鳞辊；割台型式：卧式；卸粮方式：液压翻转；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：2350mm；秸秆粉碎还田机构位置：中置；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：液压无级变速；驱动型式：液压驱动；驱动方式：两驱；制动器型式：前：盘式；轴距：3350mm","T202000220367","2025-09-29","129","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[867,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","日照市长远机械制造有限公司","自走式玉米收获机","4YZ-5W","收获行数:5行;工作幅宽:3.135m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","型号名称：4YZ-5W型自走式玉米收获机；结构型式：轮式 、摘穗 、剥皮；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：6680×3160×2980；整机质量kg：5350；工作行数（通道数）：5行；行距mm：600；最小离地间隙mm：310；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：板式；摘穗辊数量：10个；剥皮机构型式：全胶辊；剥皮机构数量：16个；卸粮方式：侧翻式；秸秆粉碎还田机构型式：/；秸秆粉碎还田机构位置：/；秸秆粉碎还田机构工作幅宽mm：/；秸秆切碎回收机构型式：/；秸秆切碎回收机构位置：/；秸秆切碎回收机构工作幅宽mm：/；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械式；驱动型式（前/后）：四驱；驱动方式：前：机械驱动/后：机械驱动；制动器型式（前/后）：前：盘式/后：鼓式；轴距mm：2550；导向轮轮距mm：1780；驱动轮轮距mm：1800；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：11.2-20；","T202200120315","2027-09-01","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[868,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","山东巨明机械有限公司","自走式玉米收获机","4YZLP-5","收获行数:5行;工作幅宽:3.07m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","工作行数（通道数）：5行；工作幅宽：3070mm；结构型式：履带式、摘穗、剥皮；配套发动机额定功率：147kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：6940×3120×3120mm；最大通过高度：3120mm；最小离地间隙：340mm；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：板式；剥皮机构型式：全胶辊；割台型式：卧式；变速机构型式：机械式变速箱+静液压无级变速；驾驶室型式：普通式；履带节数：67节；履带宽度：450mm；履带轨距：1850mm。","T202200370200","2027-07-05","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[869,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式玉米收获机","4YZ-5BP","收获行数:5行;工作幅宽:3.21m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式（自走式）：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；工作行数：5行；工作幅宽：3210mm；驱动型式：四驱","T202200370205","2027-07-05","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[870,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式玉米收获机","4YZ-8BP","收获行数:8行;工作幅宽:2.81m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式（自走式）：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；工作行数：8行；工作幅宽：2810mm；驱动型式：四驱","T202200370203","2027-07-05","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[871,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式玉米收获机","4YZ-8BP1","收获行数:8行;工作幅宽:2.81m;型式:自走式(摘穗剥皮型):是 ","结构型式（自走式）：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；工作行数：8行；工作幅宽：2810mm；驱动型式：两驱","T202200370203","2027-07-05","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[872,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行自走式玉米籽粒联合收获机","安徽聚力创新项目管理有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YL-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.35m;型式:自走式:是 ","型号名称：4YL-4自走式玉米籽粒联合收获机；结构型式 ：轮式、籽粒直收；工作行数（通道数）:4行;配套发动机型号规格:YC4DK150-T300;配套发动机生产企业: 广西玉柴机器股份有限公司;配套发动机结构型式:立式、直列、水冷、四冲程;配套发动机额定功率:110kW;配套发动机额定转速:2400r/min ;排放标准：国三；整机外形尺寸(长×宽×高)mm: 7750×2750×3450;整机质量:5200kg;行距:550mm;工作幅宽:2350mm;最小离地间隙:350mm;作业速度:1～9 km/h;作业小时生产率:0.2～1.3h㎡/h;单位面积燃油消耗量:≤35kg/h㎡;摘穗机构型式:拉茎辊;摘穗辊/板数量:8个;割台型式:卧式;脱粒滚筒数量:1个;主脱粒滚筒型式: 纵轴流;主脱粒滚筒尺寸（外径×长度）:700×2980mm;风扇数量: 2个;风扇型式:离心式;风扇直径: φ420mm;凹板筛型式：栅格式；清选筛型式：可调鱼鳞筛；卸粮方式：机械自动卸粮；驾驶室型式：普通式；变速机构型式 ：静液压无极变速+机械变速；驱动型式： 两驱；驱动方式（前/后） ：前：机械+液压驱动；制动器型式（前/后） ： 前：盘式；后：蹄式；轴距：3065mm；导向轮轮距：2010mm；驱动轮轮距： 2080mm；导向轮轮胎规格： 10/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；","T202134340378","2026-10-31","110","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[873,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行自走式玉米籽粒联合收获机","内蒙古坤禾农业装备有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZJ-4AS","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式:是 ","整机外形尺寸（长×宽×高）7500mm×2800mm×3800mm；整机质量8600kg；工作行数（通道数）:4行；行距620mm；工作幅宽2600mm；最小离地间隙350mm；作业速度3-5km/h；作业小时生产率0.3-0.6h㎡/h；单位面积燃油消耗量≤50kg/h㎡；摘穗辊/板数量8个；剥皮棍数量16个；秸秆切碎回收机构工作幅宽550mm；轴距3200mm；导向轮轮距1810mm；驱动轮轮距1810mm；导向轮轮胎规格:10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格:460/70R24。","T202232320193","2027-09-29","","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[874,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行穗茎兼收玉米收获机","山东国丰机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQP-3C","收获行数:3行;工作幅宽:1.87m;型式:自走式:是 ","型号名称：4YZQP-3C型自走式穗茎兼收玉米收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；整机外形尺寸(长×宽×高)：7200×2800×3780mm；整机质量：9150kg；工作行数（通道数）：3行；行距：600mm；工作幅宽：1870mm；最小离地间隙：240mm；作业速度：2～4km/h；作业小时生产率：0.2～0.3hm2/h；单位面积燃油消耗量：≤60kg/hm2；\n果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗辊；摘穗辊/板数量：6个；剥皮机构型式：胶辊；剥皮辊数量：16个；割台型式：卧式；割刀型式：\n往复式；风扇数量：1个；风扇型式：离心式；风扇直径：470mm；卸粮方式：液压侧翻；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：1780mm；秸秆切碎回收机构型式：往复式切刀+斜刃滚刀；秸秆切碎回收机构位置：前置；秸秆切碎回收机构工作幅宽：560mm；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械变速箱+静液压无级变速;驱动型式:两驱;驱动方式（前/后）:前：液压驱动/后：无;制动器型式（前/后）:前：碟式/后：鼓式;轴距:3190mm;导向轮轮距:1650mm;驱动轮轮距:1700mm;导向轮轮胎规格:10.0/75-15.3;驱动轮轮胎规格:15-24;","T202237370181","2027-07-04","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[875,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","3行穗茎兼收玉米收获机","山东国丰机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQP-3N","收获行数:3行;工作幅宽:1.76m;型式:自走式:是 ","型号名称：4YZQP-3N型自走式穗茎兼收玉米收获机；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；整机外形尺寸(长×宽×高)：6730×2570×3650mm；整机质量：8670kg；工作行数（通道数）：3行；行距：560mm；工作幅宽：1760mm；最小离地间隙：270mm；作业速度：1.7～5.0km/h；作业小时生产率：0.2～0.5hm2/h；单位面积燃油消耗量：≤60kg/hm2；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：辊式；摘穗辊/板数量：6个；剥皮机构型式：胶辊；剥皮辊数量：16个；割台型式：卧式；割刀型式：往复式；风扇数量：1个；风扇型式：离心式；风扇直径：500mm；卸粮方式：液压侧翻；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：中置；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：1700mm；秸秆切碎回收机构型式：往复式切刀+直刃滚刀；秸秆切碎回收机构位置：前置；秸秆切碎回收机构工作幅宽：1550mm；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械（3+1）组合式；驱动型式：两驱；驱动方式（前/后）：前：机械驱动/后：无；制动器型式（前/后）：前：碟式/后：鼓式；轴距：2870mm；导向轮轮距：1300mm；驱动轮轮距：1600mm；导向轮轮胎规格：10-15；驱动轮轮胎规格：15.5/80-24；","T202237370180","2027-07-04","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[876,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","河北冀新农机有限公司","自走式玉米收获机","4YZBQ-4L","收获行数:4行;工作幅宽:2.46m;型式:自走式:是 ","整机外形尺寸(长×宽×高)：6940mm×2700mm×3550mm，工作幅宽：2460mm，最小离地间隙：190mm，配套发动机额定功率：154kw，割台型式：卧式，割刀型式：往复式，卸粮方式：液压侧翻。","T202113130704","2026-12-26","154","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[877,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","河北冀新农机有限公司","自走式玉米收获机","4YZBQ-4R","收获行数:4行;工作幅宽:2.46m;型式:自走式:是 ","整机外形尺寸(长×宽×高)：6940mm×2700mm×3550mm，工作幅宽：2460mm，最小离地间隙：190mm，配套发动机额定功率：154kw，割台型式：卧式，割刀型式：往复式，卸粮方式：液压侧翻。","T202113130704","2026-12-26","154","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[878,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","三极科技（山东）有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZSJ-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式:是 ","结构型式:轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；整机外形尺寸（长×宽×高)mm：7960×2800×3700；结构质量（kg）：9500；工作行数：4；行距cm：620；工作幅宽mm：2600；最小离地间隙mm：320；果穗升运器布置位置：右置；摘穗机构型式：摘穗辊式；剥皮机构型式：螺旋对辊式；割台型式：卧式；割刀型式：往复式；脱粒滚筒数量：/；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；位置：前后轮胎之间；工作幅宽：2250；驱动方式：两驱；制动器型式：前：盘式/后：鼓式；变速机构型式：机械变速箱+静液压无级变速；驱动方式：前：液压驱动/后：无；制动器型式：前：盘式/后：鼓式；驾驶室类型：普通式；卸粮方式：机械；导向轮、驱动轮轮胎规格 ：10/75-15.3、15-24；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：/；履带轨距（mm）：/","T202237370091","2027-07-04","200","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[879,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","山东国丰机械有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQP-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.55m;型式:自走式:是 ","结构型式:摘穗/剥皮/切段回收型 ；工作状态外形尺寸(长×宽×高)（mm）:7100×2750×4850 ； 工作行数（行）:4； 行距（mm）:580 ；工作幅宽（mm）:2550 ；最小离地间隙（mm）:260； 果穗升运器布置位置:中置； 果穗升运器结构型式:刮板式； 摘穗机构型式:摘穗辊； 摘穗辊/板尺寸（mm）:Φ92×800； 剥皮机剥皮辊型式:胶辊；剥皮机剥皮辊尺寸mm）:Φ73×840 ；剥皮辊数量(个):20 ；割刀型式:直刃滚刀 ；秸秆处理机构型号名称:茎杆切段回收型 ；秸秆处理机构工作幅宽（mm）:2080 ；秸秆处理机构型式:往复式切刀/直刃滚刀型切刀 ；秸秆处理机构位置:前置； 变速方式:手动换档+液压无级变速 ；驱动桥型式:中央传动、轮边减速； 驱动桥驱动方式:机械 ；制动器型式:前碟后鼓 ；轴距（mm）:3000； 导向轮轮距（mm）:1900；驱动轮轮距（mm）：2240；导向轮轮胎规格:10.00/75-15.3； 驱动轮轮胎规格:15-24 ；","鄂2018089","2022-12-31","145.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[880,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","山东江华机械制造有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQ-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；发动机型号：YCA07260-T300；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；结构型式：直列、水冷、六冲程、高压共轨；功率kw:191；转速r/min:2200,排放阶段：第三阶段；整机外形尺寸（长×宽×高）mm:8200×3250×3800;整机质量kg:9600;工作行数：4；行距mm:625;工作幅宽mm:2600;最小离地间隙mm:260;果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：链板式；摘穗机构型式：摘穗辊式；摘穗辊/板数量（个）：8；剥皮结构型式：全胶辊；剥皮辊数量（个）：16；割台型式：卧式；割刀型式：往复式；卸粮方式：机械自动卸粮；秸秆还田机工作幅宽mm：2250；秸秆切碎回收机构工作幅宽mm:565；变速机构型式：机械变速箱+静液压无级变速；驱动型式（前/后）：两驱；驱动方式：前：液压驱动/后：无；制动器型式（前/后）：前：盘式/后：鼓式；轴距mm：3150；导向轮轮距mm：1650；驱动轮轮距mm:1900；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格:15-24","T202237370053","2027-03-29","191","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[881,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","山东乐万佳农业装备有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZPJ-4","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式:是 ","整机外形尺寸(长×宽×高)mm：7820×2720×3630；结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；整机质量kg：8210；工作行数（通道数）行：4；行距mm：630；工作幅宽mm：2600；最小离地间隙mm：250；作业速度km/h：1.8～6.3；作业小时生产率hm2/h：0.35～0.62；轴距mm：3120；导向轮轮距mm：1680；驱动轮轮距mm：1900；驱动型式：两驱 ；变速机构型式：机械变速箱+静液压无级变速；驱动方式（前/后）：前：液压驱动/后：无；制动器型式（前/后）：前：盘式/后：鼓式；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：对辊式；摘穗辊/板数量（个）：8；剥皮机构型式：胶辊+铁辊；剥皮辊数量（个）：16；割台型式：卧式；割刀型式：往复式；风扇数量（个）：1；风扇型式：离心式；风扇直径mm：Φ220；卸粮方式：机械式；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构位置：前后轮之间；秸秆粉碎还田机构工作幅宽mm：2100；秸秆切碎回收机构型式：刀片滚筒式；秸秆切碎回收机构位置：割台后方；秸秆切碎回收机构工作幅宽mm：600；驾驶室型式：普通式；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格；15-24","T202237370119","2027-07-04","191.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[882,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","山东天鹅棉业机械股份有限公司","玉米联合收获机","4YZ-4Q","收获行数:4行;工作幅宽:2.52m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收\n配套发动机型号规格：YCA07260-T300\n配套发动机生产企业：广西玉柴机器股份有限公司\n配套发动机结构型式：四冲程、增压中冷\n配套发动机额定功率：191KW\n配套发动机额定转速：2200r/min\n整机外形尺寸(长×宽×高)：8150×2735×3900mm\n整机质量：9700kg\n工作行数（通道数）：4行\n行距：600mm\n工作幅宽：2520mm\n最小离地间隙：220mm\n作业速度：2～7km/h\n作业小时生产率：0.3～1.0hm2/h\n秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式\n秸秆粉碎还田机构位置：中置\n秸秆粉碎还田机构工作幅宽：2300mm\n秸秆切碎回收机构型式：滚筒式\n秸秆切碎回收机构位置：中置\n秸秆切碎回收机构工作幅宽：565mm\n驾驶室型式：普通式","T202237370182","2027-07-04","191","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[883,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","山东天鹅棉业机械股份有限公司","玉米联合收获机","4YZ-4T","收获行数:4行;工作幅宽:2.625m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收\n配套发动机型号规格：YCA07260-T300\n配套发动机生产企业：广西玉柴机器股份有限公司\n配套发动机结构型式：四冲程、增压中冷\n配套发动机额定功率：191KW\n配套发动机额定转速：2200r/min\n整机外形尺寸(长×宽×高)：8150×2735×3900mm\n整机质量：9800kg\n工作行数（通道数）：4行\n行距：625mm\n工作幅宽：2625mm\n最小离地间隙：220mm\n作业速度：2～7km/h\n作业小时生产率：0.3～1.0hm2/h\n单位面积燃油消耗量：≤50kg/hm2\n果穗升运器布置位置：右置\n果穗升运器结构型式：刮板式\n摘穗机构型式：辊式\n摘穗辊/板数量：8个\n剥皮机构型式：全胶辊\n剥皮辊数量：16个\n割台型式：卧式\n割刀型式：往复式\n风扇数量：2个\n风扇型式：轴流式/横流式\n风扇直径：470/521mm\n秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式\n秸秆粉碎还田机构位置：中置\n秸秆粉碎还田机构工作幅宽：2300mm\n秸秆切碎回收机构型式：滚筒式\n秸秆切碎回收机构位置：中置\n秸秆切碎回收机构工作幅宽：565mm\n驾驶室型式：普通式","T202237370183","2027-07-04","191","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[884,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","唐河县大华机械设备有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZJ-4B","收获行数:4行;工作幅宽:2.59m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆回收；配套发动机额定功率：200kW；配套发动机额定转速：2200r/min；整机外形尺寸(长×宽×高)：8260×2770×3750mm；整机质量：9200kg；工作行数（通道数）：4行；行距：630mm；工作幅宽：2590mm；最小离地间隙：280mm；作业速度：2.0-7.0km/h；作业小时生产率：0.4-0.65hm²/h；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：链耙刮板式；摘穗机构型式：摘穗辊式；摘穗辊/板数量：8个；剥皮机构型式：胶辊组合式；剥皮辊数量：16个；割台型式：卧式；割刀型式：往复式；卸粮方式：液压翻转式；秸秆切碎回收机构型式：滚筒式；秸秆切碎回收机构位置：中置；秸秆切碎回收机构工作幅宽：560mm；变速机构型式：机械式；驱动型式：两驱；驱动方式（前/后）：前：机械+液压驱动；制动器型式（前/后）：前：盘式；轴距：3200mm；导向轮轮距：1680mm；驱动轮轮距：1890mm。","T202114140098","2026-12-28","200","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[885,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","唐山利军机械制造有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQ-4FA","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式:是 ","结构型式:轮式、摘穗、剥皮、秸秆回收型；整机外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：8150×2710×3750；结构质量（kg）：9000；工作行数：4；行距cm：62.5；工作幅宽：2.6m；最小离地间隙：250mm；果穗升运器布置位置：右置；摘穗机构型式：摘穗辊式；剥皮机构型式：胶辊；割台型式：卧式；割刀型式：往复式；制动器型式：前：盘式/后：鼓式；驱动型式：四驱；驱动方式：前：机械+液压驱动/后：机械驱动；轮胎规格 ：导向轮：14-17.5，驱动轮15-24；变速机构型式：液压无级变速+机械变速箱；驾驶室类型：普通式；茎干切碎器型式：滚筒式；卸粮方式：机械卸粮；轴距：3180；导向轮、驱动轮轮距 ：导向轮1880，驱动轮1880。","T202213130759","2027-09-22","176","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[886,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","4行穗茎兼收玉米收获机","新乡市鸿源农牧设备有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZJ-4A","收获行数:4行;工作幅宽:2.6m;型式:自走式:是 ","结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；\n整机外形尺寸(长×宽×高)\tmm：7650×2600×3600；\n整机质量\tkg：9000；\n工作行数（通道数）\t行：4；\n行距\tmm：620；\n工作幅宽\tmm：2600；\n最小离地间隙\tmm：250；\n果穗升运器布置位置：右置；\n果穗升运器结构型式\t：链条刮板式；\n摘穗机构型式\t：摘穗辊式；\n摘穗辊/板数量\t个：8；\n剥皮机构型式：胶辊+铁辊；\n剥皮辊数量\t个：16；\n割台型式：卧式；\n割刀型式：往复式；\n卸粮方式：侧翻式；\n秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；\n秸秆粉碎还田机构位置：中置；\n秸秆粉碎还田机构工作幅宽\tmm：2100；\n秸秆切碎回收机构型式：多刀片滚筒式；\n秸秆切碎回收机构位置：前置；\n秸秆切碎回收机构工作幅宽\tmm：600；\n驾驶室型式：普通式；\n变速机构型式：机械式；\n驱动型式：两驱；\n驱动方式（前/后）：前：液压驱动+机械驱动；\n制动器型式（前/后）：前：盘式 /后：鼓式；\n轴距\tmm：3160；\n导向轮轮距\tmm：1650；\n驱动轮轮距\tmm：1900；\n导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；\n驱动轮轮胎规格：15-24；","T202214140023","2027-08-23","202.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[887,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上穗茎兼收玉米收获机","内蒙古坤禾农业装备有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZJ-5AS","收获行数:5行;工作幅宽:2.86m;型式:自走式:是 ","整机外形尺寸（长×宽×高）7700mm×2860mm×3800mm；整机质量8700kg；工作行数（通道数）:5行；行距520mm；工作幅宽2860mm；最小离地间隙350mm；作业速度3-5km/h；作业小时生产率0.3-0.6h㎡/h；单位面积燃油消耗量≤50kg/h㎡；摘穗辊/板数量10个；剥皮棍数量20个；秸秆切碎回收机构工作幅宽550mm；轴距3200mm；导向轮轮距1810mm；驱动轮轮距1810mm；导向轮轮胎规格:10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格:460/70R24。","T202232320194","2027-09-29","","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[888,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上穗茎兼收玉米收获机","唐山利军机械制造有限公司","自走式穗茎兼收玉米收获机","4YZQ-5FE","收获行数:5行;工作幅宽:2.81m;型式:自走式:是 ","结构型式:轮式、摘穗、剥皮、秸秆回收型；整机外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：8150×2900×3750；结构质量（kg）：9200；工作行数：5；行距cm：54；工作幅宽：2.81m；最小离地间隙：250mm；果穗升运器布置位置：右置；摘穗机构型式：摘穗辊式；剥皮机构型式：胶辊；割台型式：卧式；割刀型式：往复式；制动器型式：前：盘式/后：鼓式；驱动型式：四驱；驱动方式：前：机械+液压驱动/后：机械驱动；轮胎规格 ：导向轮：14-17.5，驱动轮15-24；变速机构型式：液压无级变速+机械变速箱；驾驶室类型：普通式；茎干切碎器型式：滚筒式；卸粮方式：机械卸粮；轴距：3180；导向轮、驱动轮轮距 ：导向轮1880，驱动轮1880。","T202213130758","2027-09-22","176","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[889,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（纵轴流）","山东天凯中锐机械科技有限公司","自走式玉米籽粒联合收获机","4YZL-6S","收获行数:6行;工作幅宽:3.9m;脱粒滚筒型式:纵轴流:是 ;型式:自走式:是 ;脱粒滚筒数量:1个","型号名称：4YZL-6S自走式玉米籽粒联合收获机；结构型式：轮式、籽粒直收；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：9900×4180×3850；整机重量kg：11800；工作行数（通道数）行：6；行距mm：630；工作幅宽mm：3900；最小离地间隙mm：400；摘穗机构型式：摘穗板式；割台型式：卧式；脱离滚筒型式：纵轴流；脱离滚筒尺寸（外径×长度）mm：Ф610×2995；凹板筛型式：栅格式；清选筛型式：鱼鳞式；卸粮方式：机械自动卸粮；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：机械变速箱+静液压无级变速；驱动方式（前/后）：前：液压驱动/后：机械驱动；制动器型式（前/后）：前：盘式/后：无；轴距mm：3305；导向轮轮距mm：2638；驱动轮轮距mm：2600；导向轮轮胎规格：19.5L-24；驱动轮轮胎规格：28L-26。","T202200370057","2027-04-10","162","购机补贴（非通用类）","山东省","评阅通过","","","","",""]
[890,"收获机械","粮食作物收获机械","玉米收获机","5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机（双滚筒）","科乐收农业机械（山东）有限责任公司","自走式玉米籽粒联合收获机","现：4YZL-5H1(G4)（原：4YZL-5H1）","收获行数:5行;工作幅宽:2.83m;型式:自走式:是 ;脱粒滚筒数量:2个","结构型式：轮式 、籽粒直收；整机外形尺寸(长×宽×高)：7760×3390×3690、7760×3190×3690（选配）、7760×2950×3690（选配）；工作行数（通道数）：5行；行距：650、600（选配）、550（选配）mm；工作幅宽：3287、3000（选配）、2830（选配）mm；作业速度：0～9km/h；作业小时生产率：0.52～2h㎡/h；摘穗机构型式：摘穗板；摘穗辊/板数量：10个；割台型式：卧式；脱粒滚筒型式：主脱粒滚筒：切流纹杆；副脱粒滚筒：短齿分离板；风扇型式：离心式；凹板筛型式：圆钢凹板 + 冲孔式；清选筛型式：鱼鳞筛；卸粮方式：机械自动卸粮；变速机构型式：机械式+静液压无级变速；驱动型式（前、后）：液压驱动；驱动方式：两驱；制动器型式（前/后）：前：盘式 / 后：鼓式。","T202000231062","2025-12-30","129","购机补贴（非通用类）","山东省","评阅通过","","","","",""]
[891,"收获机械","粮食作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m薯类收获机","万荣县益民农机制造有限公司","薯类收获机","4UD-120","工作幅宽:1.2m","工作状态外形尺寸﹙长×宽×高﹚mm 2600×1560×1550 工作幅宽mm 1200 挖掘铲形式 翼铲 输送装置形式 振动筛+输送链式","T201914140005","2024-09-28","88.2","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[892,"收获机械","粮食作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m薯类收获机","万荣县益民农机制造有限公司","薯类收获机","4UD-120A","工作幅宽:1.2m","工作状态外形尺寸﹙长×宽×高﹚mm 2480×1550×1230 工作幅宽mm 1200 挖掘铲形式 翼铲 输送装置形式 输送链式","T201914140006","2024-09-28","88.2","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[893,"收获机械","粮食作物收获机械","薯类收获机","1—1.5m薯类收获机","万荣县益民农机制造有限公司","薯类收获机","4UD-140","工作幅宽:1.4m","工作状态外形尺寸﹙长×宽×高﹚mm 2600×1760×1550 工作幅宽mm 1400 挖掘铲形式 翼铲 输送装置形式 振动筛+输送链式","T201914140007","2024-09-28","88.2","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[894,"收获机械","粮食作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上薯类收获机","万荣县益民农机制造有限公司","薯类收获机","4UD-170","工作幅宽:1.7m","工作状态外形尺寸﹙长×宽×高﹚mm2640×2100×1450 配套动力 KW55～66.5 作业幅宽mm 1700 挖掘铲形式 平铲","晋201804","2022-12-31","88.2","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[895,"收获机械","粮食作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上薯类收获机","万荣县益民农机制造有限公司","薯类收获机","4UD-170A","工作幅宽:1.7m","工作状态外形尺寸﹙长×宽×高﹚mm3360×2170×1550 工作幅宽mm 1700 挖掘铲形式 平铲 输送装置形式 输送链式","晋201813","2022-12-31","88.2","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[896,"收获机械","粮食作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上薯类收获机","万荣县益民农机制造有限公司","薯类收获机","4UD-180B","工作幅宽:1.8m","工作状态外形尺寸﹙长×宽×高﹚mm 2885×2280×1450 工作幅宽mm 1800 挖掘铲形式 固定式锯齿铲 输送装置形式 输送链式","T202014140073","2025-12-21","88.2","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[897,"收获机械","粮食作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上薯类收获机","万荣县益民农机制造有限公司","薯类收获机","4UD-200","工作幅宽:2m","外形尺寸（长×宽×高） mm 2640×2400×1450 配套动力 kw 95-110 作业幅宽 mm 2000","晋201814","2022-12-31","88.2","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[898,"收获机械","粮食作物收获机械","薯类收获机","1.5m及以上薯类收获机","万荣县益民农机制造有限公司","薯类收获机","4UD-200A","工作幅宽:2m","型号名称：4UD-200A型薯类收获机 工作状态外形尺寸mm：3360×2440×1460 工作幅宽mm：2000","T201914140003","2024-09-28","88.2","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[899,"收获机械","棉麻作物收获机械","棉花收获机","3行及以上自走式棉花收获机","山东天鹅棉业机械股份有限公司","棉花收获机","4MZD-3","作业行数:3行;结构型式:自走式 ","结构型式：自走式；配套动力额定功率：264kW；棉花收获机行数：3；棉模直径：≤2000mm;棉模宽度:2000mm;棉模重量:800～1100kg","T202165650212","2026-07-25","264","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[900,"收获机械","棉麻作物收获机械","棉花收获机","3行及以上自走式棉花收获机","山东天鹅棉业机械股份有限公司","棉花收获机","4MZD-6","作业行数:6行;结构型式:自走式 ","配套动力额定功率：410kW；结构型式：自走式；棉花收获机行数：6行；采棉头结构型式：水平摘锭；卸棉方式：卸棉尾板","T202165650010","2026-03-15","410","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[901,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","0.8—1.5m花生收获机","河南豪久科技有限公司","花生挖掘机","4HW-2(1300)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.3m","型号名称：4HW-2(1300)型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套动力型式及功率：四轮拖拉机，25.7～51.5kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2240×1550×920mm（长度不包括传动轴尺寸）；工作垄/行数：1垄/2行；挖掘机构型式：梯形铲式；挖掘机构工作幅宽：1300mm；作物输送机构型式：链传动栅栏式；秧土分离机构型式：振动链传动栅栏式。","T202200420235","2027-07-05","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[902,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","0.8—1.5m花生收获机","绥中县惠农机械有限公司","花生挖掘机","4HW-2(830)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:/m","型号名称\n/\n4HW-2(830)型花生挖掘机\n结构型式\n/\n悬挂式\n配套动力型式及功率\nkW\n四轮拖拉机（22.5～36.8）\n工作状态外形尺寸 (长×宽×高)\nmm\n2400×930×1100\n工作垄/行数\n垄/行\n1/2\n挖掘机构型式\n/\n挖掘铲\n挖掘机构工作幅宽\nmm\n830\n作物输送机构型式\n/\n夹持皮带\n秧土分离机构型式\n/\n错位花键轮","T20222121007","2027-02-27","","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[903,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","河南豪久科技有限公司","花生挖掘机","4HW-4(1500)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.5m","型号名称：4HW-4(1500)型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套动力型式及功率：四轮拖拉机，36.8～59kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2930×1735×1075mm（长度不包括传动轴尺寸）；工作垄/行数：2垄/4行；挖掘机构型式：梯形铲式；挖掘机构工作幅宽：1500mm；作物输送机构型式：链传动栅栏式；秧土分离机构型式：振动链传动栅栏式+链传动栅栏式。","T202200420234","2027-07-05","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[904,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","河南豪久科技有限公司","花生挖掘机","4HW-4(1600)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.6m","型号名称：4HW-4(1600)型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套动力型式及功率：四轮拖拉机，55～88.2kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3680×1900×1185mm（长度不包括传动轴尺寸）；工作垄/行数：2垄/4行；挖掘机构型式：梯形铲式；挖掘机构工作幅宽：1600mm；作物输送机构型式：链传动栅栏式；秧土分离机构型式：振动链传动栅栏式+链传动栅栏式。","T202200420234","2027-07-05","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[905,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","河南豪久科技有限公司","花生挖掘机","4HW-4(1900)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.9m","型号名称：4HW-4(1900)型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套动力型式及功率：四轮拖拉机，66.2～95.6kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3675×2200×1185mm（长度不包括传动轴尺寸）；工作垄/行数：2垄/4行；挖掘机构型式：梯形铲式；挖掘机构工作幅宽：1900mm；作物输送机构型式：链传动栅栏式；秧土分离机构型式：振动链传动栅栏式+链传动栅栏式。","T202200420234","2027-07-05","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[906,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","河南豪久科技有限公司","花生挖掘机","4HWG-4（1600）","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.6m","型号名称：4HWG-4(1600)型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套动力型式及功率：四轮拖拉机，55～73.5kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3600×1880×1200mm（长度不包括传动轴尺寸）；工作垄/行数：2垄/4行；挖掘机构型式：梯形铲式；挖掘机构工作幅宽：1600mm；作物输送机构型式：链传动栅栏式+栅栏式圆辊；秧土分离机构型式：链传动栅栏式+栅栏式圆辊。","T202200420232","2027-07-05","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[907,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","河南豪久科技有限公司","花生挖掘机","4HWG-4（1900）","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.9m","型号名称：4HWG-4(1900)型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套动力型式及功率：四轮拖拉机，58.8～80.9kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3570×2200×1200mm（长度不包括传动轴尺寸）；工作垄/行数：2垄/4行；挖掘机构型式：梯形铲式；挖掘机构工作幅宽：1900mm；作物输送机构型式：链传动栅栏式+栅栏式圆辊；秧土分离机构型式：链传动栅栏式+栅栏式圆辊。","T202200420232","2027-07-05","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[908,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","1.5—2.1m花生收获机","唐河县大华机械设备有限公司","花生挖掘机","4HW-4A（1650）","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:1.65m","结构型式：悬挂式；配套动力型式及功率：四轮44.1～73.5kW；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)：3540×2000×1165mm；工作垄/行数：2垄/4行；挖掘机构型式：挖掘铲；挖掘机构工作幅宽：1650mm；作物输送机构型式：链条传动栅栏式；秧土分离机构型式：振动链条传动栅栏式+链条传动栅栏式+碎土辊","T202100411853","2026-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[909,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.1m及以上花生收获机","河南豪久科技有限公司","花生挖掘机","4HW-6(2100)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:2.1m","型号名称：4HW-6(2100)型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套动力型式及功率：四轮拖拉机，70～110.3kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3750×2400×1250mm（长度不包括传动轴尺寸）；工作垄/行数：3垄/6行；挖掘机构型式：梯形铲式；挖掘机构工作幅宽：2100mm；作物输送机构型式：链传动栅栏式；秧土分离机构型式：振动链传动栅栏式+链传动栅栏式。","T202200420233","2027-07-05","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[910,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.1m及以上花生收获机","河南豪久科技有限公司","花生挖掘机","4HW-6(2300)","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:2.3m","型号名称：4HW-6(2300)型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套动力型式及功率：四轮拖拉机，73.5～117.6kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3865×2580×1250mm（长度不包括传动轴尺寸）；工作垄/行数：3垄/6行；挖掘机构型式：梯形铲式；挖掘机构工作幅宽：2300mm；作物输送机构型式：链传动栅栏式；秧土分离机构型式：振动链传动栅栏式+链传动栅栏式。","T202200420233","2027-07-05","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[911,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.1m及以上花生收获机","河南豪久科技有限公司","花生挖掘机","4HW-6（2500）","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:2.5m","型号名称：4HW-6(2500)型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套动力型式及功率：四轮拖拉机，88.2～132.5kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3850×2780×1250mm（长度不包括传动轴尺寸）；工作垄/行数：3垄/6行；挖掘机构型式：梯形铲式；挖掘机构工作幅宽：2500mm；作物输送机构型式：链传动栅栏式；秧土分离机构型式：振动链传动栅栏式+链传动栅栏式。","T202200420233","2027-07-05","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[912,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.1m及以上花生收获机","商丘市志鸿机械设备有限公司","花生挖掘机","4HW-6（2520）","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:2.52m","项目\n单位\n设计值\n型号名称\n/\n4HW-6（2520）型花生挖掘机\n结构型式\n/\n悬挂式\n配套动力型式及功率\nkW\n四轮103.1～132.5\n工作状态外形尺寸 (长×宽×高)\nmm\n3970×2750×1460\n工作垄/行数\n垄/行\n3/6\n挖掘机构型式\n/\n铲式\n挖掘机构工作幅宽\nmm\n2520\n作物输送机构型式\n/\n链条传动栅栏式\n秧土分离机构型式\n/\n振动链条传动栅栏式+链条传动栅栏式+碎土辊","T202100411851","2026-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[913,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.1m及以上花生收获机","商丘市志鸿机械设备有限公司","花生挖掘机","4HW-8（2920）","悬挂式或牵引式:是 ;挖掘机构工作幅宽:2.92m","型号名称\n/\n4HW-8（2920）型花生挖掘机\n结构型式\n/\n悬挂式\n配套动力型式及功率\nkW\n四轮110.3～147.1\n工作状态外形尺寸 (长×宽×高)\nmm\n3970×3150×1460\n工作垄/行数\n垄/行\n4/8\n挖掘机构型式\n/\n铲式\n挖掘机构工作幅宽\nmm\n2920\n作物输送机构型式\n/\n链条传动栅栏式\n秧土分离机构型式\n/\n振动链条传动栅栏式+链条传动栅栏式+碎土辊","T202100411852","2026-12-30","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[914,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","河北永发鸿田农机制造有限公司","自走式花生捡拾收获机","4HJL-10","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:162kW;捡拾幅宽:5m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","结构形式：自走式；配套发动机额定功率*：162kW ；配套发动机额定转速*：2200r/min；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)：8500mm×5350mm×3550mm；最小离地间隙：380mm；捡拾机构型式：弹齿式；喂入机构型式：爬链式；喂入量（全喂入机型）：10kg/s；捡拾机构工作幅宽：5000mm；作物输送机构型式：链条式；摘果机构型式：篦梳辊式；摘辊（滚筒）尺寸（外径×长度）：4个（650mm×1160mm）、850mm×1160mm、700mm×1160mm、478mm×1160mm；摘辊（滚筒）个数：7个；清选机构型式：风筛式；荚果输送机构型式：爬链式；集果方式（机械/人工）：机械式；秧蔓处理方式（集中/抛撒）：集中式；变速箱型式(机械式、机械+液压无级变速、其它型式)：机械式；驱动方式（4×2﹑4×4）：4×4；驱动型式（静液压驱动、机械驱动、其它型式）：机械驱动；制动器型式：前轮：鼓式/后轮：无；轴距/轨距 ：3250mm；前/后轮距：前轮：2050mm， 后轮：1750mm；前/后轮胎规格：前轮：15-24  ，后轮：12.5-18；驾驶室（无、 简易﹑普通﹑封闭）：普通；","鄂2020442","2025-12-23","162","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[915,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式花生捡拾收获机","4HJL-3A","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:118kW;捡拾幅宽:2.6m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","结构型式：自走轮式；工作幅宽mm：2600；驱动方式：4×4。","T202200080309","2027-09-01","118","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[916,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","2.5m及以上自走式花生捡拾收获机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","自走式花生捡拾收获机","4HJL-3A1","型式:自走式:是 ;配套发动机功率:118kW;捡拾幅宽:2.6m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","结构型式：自走轮式；工作幅宽mm：2600；驱动方式：4×2","T202200080309","2027-09-01","118","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[917,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","其他花生捡拾收获机","长春福德机械制造有限公司","花生捡拾收获机","4HJQ-4.0","捡拾幅宽:2.5m;具有捡拾、摘果、清选、集果等功能:是 ","1.型号名称：4HJQ-4.0型花生捡拾收获机；2.结构型式：牵引式；3.配套动力型式及功率：≥44.1；4.工作状态外形尺寸(长宽高）：8000×3050×3450mm；5.最小离地间隙：300mm;6.捡拾机构型式：带耙式；7.喂入量：4.0kg/s;8.捡拾机构工作幅宽：2500mm;9.摘果机构型式：纵向轴流弓齿式；10.集果方式：机械与人工两用；11.秧蔓处理方式：集中","T202122220117","2026-12-20","44.1","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[918,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","配套动力15kW及以上花生摘果机","获嘉县欧德雅机械设备有限公司","花生摘果机","5HZ-1900","配套动力功率:22kW","整机质量：1800kg,生产率：干摘≥800kg/h,配套总功率：22kW","T202142420351","2026-11-23","22","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[919,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","配套动力15kW及以上花生摘果机","获嘉县欧德雅机械设备有限公司","花生摘果机","5HZ-1900A","配套动力功率:29.5kW","整机质量：2200kg,生产率：:干摘≥800kg/h,配套总功率：29.5kW","T202142420352","2026-11-23","29.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[920,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","配套电动机功率22kW及以上复式花生摘果机","河南瑞锋机械有限公司","复式花生摘果机","5HZF-190","配套电动机总功率:22kW;摘果滚筒数量:3个;带电机:是 ;结构型式:复式 ","1输送带自动喂料、复式、三个摘果滚筒、未摘净二次提升复摘装置、风选+两层花纹带选+分选振动筛清选，输送带输果装包；2 随机销售配套动力22kW；3生产率干摘≥3500kg/h；4机重2300kg；5Ⅰ、Ⅱ辊长1126mm；6Ⅲ辊长1900mm；7Ⅰ辊直径684mm,Ⅲ辊直径650mm；8外形5400×4650×3260（mm）；9破碎≤4%；10损失≤1%；11有效度≥98%；12噪声≤92%","豫2018046","2022-12-31","22","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[921,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","配套电动机功率22kW及以上复式花生摘果机","河南瑞锋机械有限公司","复式花生摘果机","5HZF-190Z","配套电动机总功率:29.5kW;摘果滚筒数量:3个;带电机:是 ;结构型式:复式 ","1输送带自动喂入料、复式、三个摘果滚筒、未摘净二次提升复摘装置、风选+花纹带选+吸风式比重清选筛，输送带输果装包、输送带输送杂物；2 随机销售配套动力29.5kW（22+7.5）；3生产率干摘≥3500kg/h；4机重2310kg；5Ⅰ辊长1060mm、Ⅱ辊长1070mm、Ⅲ辊长1900mm；6Ⅰ辊直径696mm、Ⅱ辊直径298mm、Ⅲ辊直径550mm；7外形5550×2920×3700（mm）；8破碎≤4%；9损失≤1%；10有效度≥98%；11噪声≤95%","T202041410140","2025-09-26","29.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[922,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","配套电动机功率22kW及以上复式花生摘果机","日照市勇杰农业装备有限公司","花生摘果机","5HZF-190A","配套电动机总功率:22kW;摘果滚筒数量:3个;带电机:是 ;结构型式:复式 ","结构形式：复式；整机外形尺寸（长×宽×高）：4560×3500×3100；整机质量Kg：1800；配套电动机总功率：22kW；喂入方式：人工全喂入；摘果滚筒数量：3；分离、清选型式：风选式+重力式；筛体尺寸（长×宽）：1150×1040；风扇数量：2；风扇型式：横流式；生产率kg/h：3941（湿摘）1568（干摘） （纯工作小时生产率）；吨果耗电kW.h/t：5.6（湿摘）14.0（干摘）","T202137370373","2026-08-31","22","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[923,"收获机械","油料作物收获机械","花生收获机","配套电动机功率22kW及以上复式花生摘果机","日照市勇杰农业装备有限公司","花生摘果机","5HZF-190B","配套电动机总功率:29.5kW;摘果滚筒数量:3个;带电机:是 ;结构型式:复式 ","结构形式：复式；整机外形尺寸（长×宽×高）：5450×3160×3100；整机质量：2100kg；配套电动机总功率：29.5kW（摘果22，去杂7.5）；喂入方式：人工全喂入；摘果滚筒数量：3；分离、清选型式：风选式+重力式；筛体尺寸（长×宽）：1500×800；风扇数量：2；生产率Kg/h：2711（湿摘） 1811（干摘）（纯工作时间生产率）；吨果耗电kW.h/t：10.8（湿摘）  16.3（干摘）","T202137370372","2026-08-31","29.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[924,"收获机械","油料作物收获机械","油菜籽收获机","4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走全喂入式油菜联合收割机","4LZY-5.0ZD","喂入量:5.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量（kg/s）：5.0；结构型式：履带式；割台宽度（mm）：2200；配套发动机型号一：4G36V16-143G412E(国四)；制造商：常柴股份有限公司；标定功率(kW)：96；标定转速(r/min)： 2400；排放阶段：第Ⅳ阶段；配套发动机型号二：YCF36145-T480(国四)；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：96；标定转速(r/min)：2400；排放阶段：第Ⅳ阶段；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5890×2600×2980；整机使用质量（kg）：4100；最小离地间隙（mm）：320；水平割刀型式: 标II型；侧竖割刀型式：标II型；脱粒机构布置方式: 纵向轴流滚筒式；凹板筛型式：栅格式；振动筛型式：双层往复式； 风扇型式: 离心蜗壳式；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90 mm×53节×500mm(选装550mm)；履带轨距（mm）：1250；变速机构型式：液压无级变速器(HST)；驾驶室类型：普通式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位机械卸粮。","T202232320073","2027-06-28","96","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[925,"收获机械","油料作物收获机械","油菜籽收获机","4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走全喂入式油菜联合收割机","4LZY-5.0ZDQ","喂入量:5.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量（kg/s）：5.0；结构型式：履带式；割台宽度（mm）：2200；配套发动机型号一：4G36V16-143G412E(国四)；制造商：常柴股份有限公司；标定功率(kW)：96；标定转速(r/min)： 2400；排放阶段：第Ⅳ阶段；配套发动机型号二：YCF36145-T480(国四)；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：96；标定转速(r/min)：2400；排放阶段：第Ⅳ阶段；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5910×2600×3010；整机使用质量（kg）：4000；最小离地间隙（mm）：320；水平割刀型式: 标II型；侧竖割刀型式：标II型；脱粒机构布置方式: 纵向轴流滚筒式；凹板筛型式：栅格式；振动筛型式：双层往复式；风扇型式: 离心蜗壳式；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90 mm×53节×500mm(选装550mm)；履带轨距（mm）：1250；变速机构型式：液压无级变速器(HST)；驾驶室类型：无；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位机械卸粮。","T202232320073","2027-06-28","96","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[926,"收获机械","油料作物收获机械","油菜籽收获机","4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走全喂入式油菜联合收割机","4LZY-5.0ZE","喂入量:5.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量（kg/s）：5.0；结构型式：履带式；割台宽度（mm）：2360；配套发动机型号一：4G36V16-147G412E(国四)；制造商：常柴股份有限公司；标定功率(kW)：99.5；标定转速(r/min)： 2400；排放阶段：第Ⅳ阶段。配套发动机型号二：YCF36150-T480(国四)；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：99.5；标定转速(r/min)：2400；排放阶段：第Ⅳ阶段；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5810×2650×2980；整机使用质量（kg）：4320；最小离地间隙（mm）：320；水平割刀型式: 标II型；侧竖割刀型式：标II型；脱粒机构布置方式: 纵向轴流滚筒式；凹板筛型式：栅格式；振动筛型式：双层往复式； 风扇型式: 离心蜗壳式；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90 mm×56节×500mm(选装550mm)；履带轨距（mm）：1250；变速机构型式：液压无级变速器(HST)；驾驶室类型：普通式；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位机械卸粮。","T202232320074","2027-06-28","99.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[927,"收获机械","油料作物收获机械","油菜籽收获机","4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","履带自走全喂入式油菜联合收割机","4LZY-5.0ZEQ","喂入量:5.0kg/s;自走型式:自走履带式 ","喂入量（kg/s）：5.0；结构型式：履带式；割台宽度（mm）：2360；配套发动机型号一：4G36V16-147G412E(国四)；制造商：常柴股份有限公司；标定功率(kW)：99.5；标定转速(r/min)： 2400；排放阶段：第Ⅳ阶段。配套发动机型号二：YCF36150-T480(国四)；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：99.5；标定转速(r/min)：2400；排放阶段：第Ⅳ阶段；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5810×2650×3020；整机使用质量（kg）：4140；最小离地间隙（mm）：320；水平割刀型式: 标II型；侧竖割刀型式：标II型；脱粒机构布置方式: 纵向轴流滚筒式；凹板筛型式：栅格式；振动筛型式：双层往复式； 风扇型式: 离心蜗壳式；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90 mm×56节×500mm(选装550mm)；履带轨距（mm）：1250；变速机构型式：液压无级变速器(HST)；驾驶室类型：无；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位机械卸粮。","T202232320074","2027-06-28","99.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[928,"收获机械","油料作物收获机械","油菜籽收获机","4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","油菜联合收割机","4LZY-6G","喂入量:6kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s","T202200340447","2027-09-01","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[929,"收获机械","油料作物收获机械","油菜籽收获机","4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","油菜联合收割机","4LZY-6G1","喂入量:6kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s","T202200340446","2027-09-01","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[930,"收获机械","油料作物收获机械","油菜籽收获机","4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","油菜联合收割机","4LZY-6G1A","喂入量:6kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s","T202200340446","2027-09-01","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[931,"收获机械","油料作物收获机械","油菜籽收获机","4kg/s及以上自走履带式油菜籽收获机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","油菜联合收割机","4LZY-6GA","喂入量:6kg/s;自走型式:自走履带式 ","结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s","T202200340447","2027-09-01","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[932,"收获机械","油料作物收获机械","油菜籽收获机","6-7kg/s自走轮式油菜籽收获机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式自走全喂入式油菜联合收割机","4LZY-6F","喂入量:6.0kg/s;自走型式:自走轮式 ","喂入量（kg/s）：6.0；结构型式：轮式自走全喂入式；割台宽度（mm）：2750；配套发动机型号：YCF36160-T480(国四)；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：118；标定转速(r/min)：2400；排放阶段：第Ⅳ阶段；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6450×3070×3420；整机使用质量（kg）：5780；最小离地间隙（mm）：350；水平割刀型式：标II型；侧竖割刀型式：标II型；拨禾轮型式：偏心拨齿(弹齿)式；脱粒机构布置方式：纵向轴流滚筒式；凹板筛型式：栅格式；振动筛型式：双层往复式；风扇型式：离心蜗壳式；驱动方式：4×2；导向轮轮胎规格：10/75-15.3；驱动轮轮胎规格：15-24；导向轮轮距（mm）：1700；驱动轮轮距（mm）：1950；轴距（mm）：2930；驾驶室类型：普通式；变速机构型式：液压无级变速器(HST)；茎秆切碎器型式：旋转刀片式；卸粮方式：多方位机械卸粮。","T202232320075","2027-06-28","118","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[933,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","叶类采收机","单人手提式采茶机","台州金挺工贸有限公司","电动采茶机","4CD-30A","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.3m","结构形式：单人手提式，刀片形状：平行，结构质量：4.2kg,配套动力类型：直流电机，传动方式：凸轮传动，蓄电池类型：锂电池，蓄电池额定容量：10Ah，蓄电池额定电压：24V，蓄电池额定功率：0.3kw,直流电动机额定转速：3000r/min,直流电动机额定电压：24V，切割器宽度：300mm,切割刀片长度：360mm;","T202233690001","2027-07-31","0.3","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[934,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","叶类采收机","单人手提式采茶机","台州欧玮机械有限公司","电动采茶机","4CD-30Q","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.3m","产品型号名称,：4CD-30Q 电动采茶机；结构形式：单人手提式；刀片形状：平行；结构质量：1.22 kg（不含电池）；配套动力类型：永磁无刷直流电机；传动方式：齿轮传动；蓄电池类型：三元锂电池； 蓄电池额定容量：10 Ah； 蓄电池额定电压：24 V； 蓄电池额定功率：0.12 kW；直流电动机额定转速：12000 r/min；直流电动机额定电压：24 V；切割器宽度：300 mm；切割刀片长度：377 mm","T202233690010","2027-07-31","0.12","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[935,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","叶类采收机","单人手提式采茶机","浙江恩加智能科技有限公司","电动采茶机","4CD-30A","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.31m","操作形式:单人","T202133690019","2027-01-27","","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[936,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","叶类采收机","单人手提式采茶机","浙江恩加智能科技有限公司","电动采茶机","J30","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.31m","操作形式:单人","T202133690020","2027-01-27","","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[937,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","叶类采收机","单人手提式采茶机","重庆尚翔机电有限公司","采茶机","4CD-24A","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.28m","结构形式：单人背负式；刀片形状：平行；结构质量（kg）：2.8；配套动力类型：直流电动机；传动方式：齿轮传动；蓄电池类型：锂电池；直流电动机额定转速（r/min）：8800； 直流电动机额定功率（kW）：0.4；切割器切割宽度（cm）：28；切割刀片长度（cm）：36；","T202250500044","2027-03-02","0.4","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[938,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","叶类采收机","单人手提式采茶机","重庆尚翔机电有限公司","采茶机","4CD-24B","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.28m","结构形式：单人手提式；结构质量（kg）：1.5；切割器切割宽度（cm）：28；刀片形状：平行；配套动力类型：直流电动机；蓄电池类型：锂电池；传动方式：齿轮传动；直流电动机额定转速（r/min）：8500;","T202250500026","2027-01-25","0.3","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[939,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","叶类采收机","单人手提式采茶机","重庆尚翔机电有限公司","采茶机","4CD-31A","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.36m","结构形式：单人背负式；结构质量（kg）：3；切割器切割宽度（cm）：36；刀片形状：平行；配套动力类型：直流电动机；蓄电池类型：锂电池；传动方式：齿轮传动；直流电动机额定转速（r/min）：8800;","T202250500027","2027-01-25","0.4","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[940,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","叶类采收机","单人手提式采茶机","重庆尚翔机电有限公司","采茶机","4CD-31B","自带动力:是 ;单人手提式:是 ;切割器宽度:0.36m","结构形式：单人背负式；刀片形状：平行；结构质量（kg）：3；配套动力类型：直流电动机；传动方式：齿轮传动；蓄电池类型：锂电池；蓄电池额定电压（V）：24；蓄电池额定容量（Ah）：10；直流电动机额定转速（r/min）：8800； 直流电动机额定功率（kW）：0.4；切割器切割宽度（cm）：36；切割刀片长度（cm）：48；","T202250500045","2027-03-02","0.4","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[941,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","叶类采收机","双人抬式采茶机","莒县川冈农业机械有限公司","采茶机","4CS-110A","自带动力:是 ;双人抬式:是 ;切割器宽度:1.1m","结构形式：双人抬式；刀片形状：弧行；结构质量：15kg；配套动力类型：单缸、风冷、二冲程汽油机；传动方式:皮带传动；汽油机标定功率：2.0kW；汽油机标定转速:8500r/min;切割器宽度：1080mm；切割刀片长度：1100mm。","T202137370358","2026-08-31","2.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[942,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","根（茎）类收获机","手扶式大蒜收获机","潍坊沃富机械有限公司","大蒜收获机","4DS-26","配套发动机功率:4.0kW;手扶式:是 ","外形尺寸(长×宽×高)（mm): 2500x580x910，配套发动机：4.0kW，结构型式：手扶式、履带式、挖掘机。配套发动机额定转速（r/min）：3600，发动机与传动箱传动方式：皮带传动，工作幅宽(cm)：26，工作行数：2，挖掘装置型式：振动挖掘铲，变速箱型式：机械式（2+1），履带节距（mm)70，履带节数：18，履带宽度（mm)100，","T202237370060","2027-07-04","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[943,"收获机械","果菜茶烟草药收获机械","根（茎）类收获机","手扶式大蒜收获机","潍坊沃富机械有限公司","大蒜收获机","4DS-70Z","配套发动机功率:4.0kW;手扶式:是 ","外形尺寸(长×宽×高)（mm): 1800X730X900，配套发动机：4.0kW，结构型式：手扶式、轮式、挖掘机。配套发动机额定转速（r/min）：3600，发动机与传动箱传动方式：皮带传动，工作幅宽(cm)：70，工作行数：4，挖掘装置型式：振动挖掘铲，变速箱型式：机械式（2+1），前轮驱动方式：机械式、后轮驱动方式：机械式，轴距（mm):795，轮距（前/后）360、400、440/360、400、440轮胎规格（前/后）4.00-8/4.00-8","T202237370059","2027-07-04","4.0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[944,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","长葛市俊发农机配件有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-120","作业幅宽:1.2m","外形尺寸（长×宽×高）     1060mm×1460mm×820mm\n配套动力范围               25.7～36.8kw\n配套动力输出轴转速         540r/min\n作业宽度                   120cm\n刀片回转半径               240mm\n刀轴设计转速               1700r/min\n刀片型式                   弯刀＋直刀\n刀片数量                   60把","T202261610060","2027-07-07","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[945,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","长葛市俊发农机配件有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-140","作业幅宽:1.4m","1jh-140秸秆机产品详细参数\n外形尺寸（长×宽×高）     1060mm×1660mm×820mm\n配套动力范围               36.8～51.5kw\n配套动力输出轴转速         540r/min\n作业宽度                   140cm\n刀片回转半径               240mm\n刀轴设计转速               1700r/min\n刀片型式                   弯刀＋直刀\n刀片数量                   66把\n\n1jh-120秸秆机产品详细参数\n外形尺寸（长×宽×高）     1060mm×1460mm×820mm\n配套动力范围               25.7～36.8kw\n配套动力输出轴转速         540r/min\n作业宽度                   120cm\n刀片回转半径               240mm\n刀轴设计转速               1700r/min\n刀片型式                   弯刀＋直刀\n刀片数量                   60把","T202261610060","2027-07-07","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[946,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1-1.5m秸秆粉碎还田机","黑龙江垦滋农业装备制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-140","作业幅宽:1.35m","型号名称 \t/ \t1JH-140型秸秆粉碎还田机\n配套动力范围 \tkW \t33.09～47.79\n配套动力输出轴转速 \tr/min \t540\n与配套拖拉机联接方式 \t/ \t三点悬挂\n工作状态外形尺寸(长×宽×高) \tmm \t1750×1600×1030\n作业小时生产率 \thm2/h \t0.32～0.52\n作业速度 \tkm/h \t3～5\n工作幅宽 \tcm \t135\n刀辊总成传动方式 \t/ \t单侧边皮带传动\n刀辊总成设计转速 \tr/min \t2250\n刀辊总成最大回转半径 \tmm \t275\n刀辊总成刀片型式 \t/ \t甩刀式（弯刀＋直刀＋弯刀）\n刀辊总成总安装刀数 \t把 \t60","黑2018117","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[947,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","黑龙江垦滋农业装备制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-150","作业幅宽:1.5m","型号名称 \t/ \t1JH-150型秸秆粉碎还田机\n配套动力范围 \tkW \t36.76～51.47\n配套动力输出轴转速 \tr/min \t540\n与配套拖拉机联接方式 \t/ \t三点悬挂\n工作状态外形尺寸(长×宽×高) \tmm \t1750×1730×1030\n作业小时生产率 \thm2/h \t0.34～0.56\n作业速度 \tkm/h \t3～5\n工作幅宽 \tcm \t150\n刀辊总成传动方式 \t/ \t单侧边皮带传动\n刀辊总成设计转速 \tr/min \t2250\n刀辊总成最大回转半径 \tmm \t275\n刀辊总成刀片型式 \t/ \t甩刀式（弯刀＋直刀＋弯刀）\n刀辊总成总安装刀数 \t把 \t66","黑2018117","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[948,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","黑龙江垦滋农业装备制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-160","作业幅宽:1.62m","型号名称 \t/ \t1JH-160型秸秆粉碎还田机\n配套动力范围 \tkW \t36.76～51.47\n配套动力输出轴转速 \tr/min \t540\n与配套拖拉机联接方式 \t/ \t三点悬挂\n工作状态外形尺寸(长×宽×高) \tmm \t1750×1860×1030\n作业小时生产率 \thm2/h \t0.36～0.60\n作业速度 \tkm/h \t3～5\n工作幅宽 \tcm \t162\n刀辊总成传动方式 \t/ \t单侧边皮带传动\n刀辊总成设计转速 \tr/min \t2250\n刀辊总成最大回转半径 \tmm \t275\n刀辊总成刀片型式 \t/ \t甩刀式（弯刀＋直刀＋弯刀）\n刀辊总成总安装刀数 \t把 \t72","黑2018117","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[949,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄金牛农机制造有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-150","作业幅宽:1.5m","作业幅宽：150cm   整机外形尺寸(长x宽x高)：1300x1730x1050mm    配套动力范围：36.8-51.5kW   配套动力输出轴转速：760r/min  与配套拖拉机联接方式：三点悬挂  刀轴排列方式：单排   刀轴数量：1根   刀轴总成传动方式：带传动   刀轴设计转速：1960r/min   \n刀轴回转半径：255mm   刀片型式：弯刀+直刀    刀片数量：弯刀：60把，直刀：30把","T202213130214","2027-07-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[950,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄金牛农机制造有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-165","作业幅宽:1.65m","作业幅宽：165cm   整机外形尺寸(长x宽x高)：1300x1920x1050mm    配套动力范围：44.1-51.5kW   配套动力输出轴转速：760r/min  与配套拖拉机联接方式：三点悬挂  刀轴排列方式：单排   刀轴数量：1根   刀轴总成传动方式：带传动   刀轴设计转速：1960r/min   \n刀轴回转半径：255mm   刀片型式：弯刀+直刀    刀片数量：弯刀：68把，直刀：34把","T202213130213","2027-07-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[951,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","1.5-2m秸秆粉碎还田机","石家庄金牛农机制造有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-180","作业幅宽:1.8m","作业幅宽：180cm   整机外形尺寸(长x宽x高)：1300x2040x1050mm    配套动力范围：51.5-62.5kW   配套动力输出轴转速：760r/min  与配套拖拉机联接方式：三点悬挂  刀轴排列方式：单排   刀轴数量：1根   刀轴总成传动方式：带传动   刀轴设计转速：1960r/min   \n刀轴回转半径：255mm   刀片型式：弯刀+直刀    刀片数量：弯刀：72把，直刀：36把","T202213130212","2027-07-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[952,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","黑龙江垦滋农业装备制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-215","作业幅宽:2.15m","型号名称 \t/ \t1JH-215型秸秆粉碎还田机\n配套动力范围 \tkW \t66.2～95.5\n配套动力输出轴转速 \tr/min \t540\n与配套拖拉机联接方式 \t/ \t三点悬挂式\n工作状态外形尺寸(长×宽×高) \tmm \t1780×2410×1140\n作业小时生产率 \thm2/h \t0.7～1.0\n作业速度 \tkm/h \t3～5\n工作幅宽 \tcm \t215\n刀轴总成传动方式 \t/ \t单侧边皮带传动\n刀轴数量 \t根 \t1\n刀轴设计转速 \tr/min \t2250\n刀轴最大回转半径 \tmm \t275\n刀片型式 \t/ \t甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）\n刀片总安装数量 \t把 \t96\n折叠机构型式 \t/ \t/","T201923230026","2024-07-21","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[953,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄布谷机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-220","作业幅宽:2.2m","配套动力范围：66～88\tkW，\n配套动力输出轴转速：720\tr/min，\n与配套拖拉机联接方式：三点悬挂，\n整机外形尺寸（长×宽×高）;1330×2460×1190\tmm，\n作业幅宽:220\tcm，\n刀轴排列方式;单排\n刀轴数量：1根\n刀轴总成传动方式：带传动,\n刀轴回转半径:265\tmm,\n刀片型式：弯刀+直刀\n刀片数量：弯刀;88把,直刀;44把,\n折叠机构型式：无","T202200130316","2027-09-01","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[954,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄金牛农机制造有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-200","作业幅宽:2.0m","作业幅宽：200cm   整机外形尺寸(长x宽x高)：1300x2250x1050mm    配套动力范围：62.5-73.5kW   配套动力输出轴转速：760r/min  与配套拖拉机联接方式：三点悬挂  刀轴排列方式：单排   刀轴数量：1根   刀轴总成传动方式：带传动   刀轴设计转速：1960r/min   \n刀轴回转半径：255mm   刀片型式：弯刀    刀片数量：弯刀：78把","T202213130211","2027-07-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[955,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2-2.5m秸秆粉碎还田机","石家庄金牛农机制造有限公司","秸秆切碎还田机","4JQ-220","作业幅宽:2.2m","作业幅宽：220cm   整机外形尺寸(长x宽x高)：1300x2470x1050mm    配套动力范围：73.5-80.8kW   配套动力输出轴转速：760r/min  与配套拖拉机联接方式：三点悬挂  刀轴排列方式：单排   刀轴数量：1根   刀轴总成传动方式：带传动   刀轴设计转速：1960r/min   \n刀轴回转半径：270mm   刀片型式：弯刀    刀片数量：弯刀：56把","T202213130210","2027-07-29","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[956,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","黑龙江垦滋农业装备制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-360","作业幅宽:3.6m","型号名称 \t/ \t1JH-360型秸秆粉碎还田机\n配套动力范围 \tkW \t118～169\n配套动力输出轴转速 \tr/min \t540\n与配套拖拉机联接方式 \t/ \t三点悬挂式\n工作状态外形尺寸(长×宽×高) \tmm \t1880×4030×1340\n作业小时生产率 \thm2/h \t1.2～1.5\n作业速度 \tkm/h \t3～5\n工作幅宽 \tcm \t360\n刀轴总成传动方式 \t/ \t双侧边皮带传动\n刀轴数量 \t根 \t1\n刀轴设计转速 \tr/min \t2250\n刀轴最大回转半径 \tmm \t275\n刀片型式 \t/ \t甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）\n刀片总安装数量 \t把 \t156","T201923230027","2024-07-21","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[957,"收获机械","秸秆收集处理机械","秸秆粉碎还田机","2.5m及以上秸秆粉碎还田机","石家庄布谷机械制造有限公司","秸秆粉碎还田机","1JH-250","作业幅宽:2.5m","配套动力范围：66～88\tkW，\n配套动力输出轴转速：720\tr/min，\n与配套拖拉机联接方式：三点悬挂，\n整机外形尺寸（长×宽×高）;1330×2786×1190\tmm，\n作业幅宽:250\tcm，\n刀轴排列方式;单排\n刀轴数量：1根\n刀轴总成传动方式：带传动,\n刀轴回转半径:265\tmm,\n刀片型式：弯刀+直刀\n刀片数量：弯刀100把,直刀50把,\n折叠机构型式：无","T202200130316","2027-09-01","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[958,"收获机械","收获割台","玉米收获专用割台","4行玉米收获专用割台","获嘉县富泰机械有限公司","玉米收获割台","4YGB4-580","工作幅宽:2.4m;4行割台行数:是 ","型号名称：4YGB4-580型玉米收获割台 ；结构型式：卧式 ；配套自走式收获机型号名称：雷沃GR80-H型谷物联合收获机 ；配套自走式收获机额定功率：129 kW ；配套自走式收获机额定转速：2200r/min ；外形尺寸(长×宽×高）：2480mm×2620mm×930mm  ；工作行数：  4行 ；行距： 580 mm ；工作幅宽：  2400mm ；拉茎辊型式：错刀式 ；拉茎辊长度：550  mm；含脱粒、清选装置。","T202206060135","2027-10-03","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[959,"收获机械","收获割台","玉米收获专用割台","4行玉米收获专用割台","获嘉县隆兴机械有限公司","玉米收获割台","4YGB4-580","工作幅宽:2.5m;4行割台行数:是 ","结构型式：卧式；\n配套自走式收获机型号名称：4LZ-6B3型自走式谷物联合收割机；\n配套自走式收获机额定功率\tkW：≥66；\n配套自走式收获机额定转速\tr/min：2200；\n外形尺寸(长×宽×高)\tmm：3450×2660×850；\n工作行数\t行：4；\n行距\tmm：580；\n工作幅宽\tmm：2500；\n摘穗机构型式：拉茎辊+摘穗板；\n拉茎辊型式：纵向卧式；\n拉茎辊长度  mm：550；","T202206060136","2027-10-03","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[960,"收获机械","收获割台","玉米收获专用割台","4行玉米收获专用割台","遂平县方园机械有限公司","玉米籽粒收获割台","4YZ-4","工作幅宽:2.45m;4行割台行数:是 ","外形尺寸(长×宽×高): 3400×2600×1100mm  结构型式: 半喂入式   工作行数:4行  行距:550mm   工作幅宽：2450mm   摘穗机构型式：拉茎辊+摘穗板  脱粒滚筒型式：柱齿分离板混合型   凹板筛型式：椭圆孔式   清选筛型式：阶梯冲孔式","豫2018030","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[961,"收获机械","收获割台","玉米收获专用割台","5行及以上玉米收获专用割台","获嘉县富泰机械有限公司","玉米收获割台","4YGB5-580","工作幅宽:3m;割台行数:5行","型号名称：4YGB5-580型玉米收获割台 ；结构型式：卧式 ；配套自走式收获机型号名称：雷沃GM80-C型谷物联合收获机 ；\n配套自走式收获机额定功率：129 kW ；配套自走式收获机额定转速 :2200 r/min ；外形尺寸(长×宽×高) ：2480mm×3200mm×930mm  ；工作行数： 5行；行距 ：580 mm ；工作幅宽 ：3000mm  ；拉茎辊型式：错刀式 ；拉茎辊长度：550mm；含脱粒、清选装置。","T202206060134","2027-10-03","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[962,"收获机械","收获割台","玉米收获专用割台","5行及以上玉米收获专用割台","获嘉县隆兴机械有限公司","玉米收获割台","4YGB5-580","工作幅宽:3.08m;割台行数:5行","结构型式\t：卧式；\n配套自走式收获机型号名称：4LZ-8型自走式谷物联合收割机；\n配套自走式收获机额定功率\tkW：≥75；\n配套自走式收获机额定转速\tr/min：2200；\n外形尺寸(长×宽×高)\tmm：3450×3240×850；\n工作行数\t行：5；\n行距\tmm：580；\n工作幅宽\tmm：3080；\n摘穗机构型式：拉茎辊+摘穗板；\n拉茎辊型式：纵向卧式；\n拉茎辊长度 mm：550；","T202206060137","2027-10-03","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[963,"田间监测及作业监控设备","田间作业监控设备","辅助驾驶（系统）设备","农业用北斗终端","洛阳映山红拖拉机有限公司","识途方向盘自动驾驶系统北斗应用终端","YSH-008","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","型号名称：YSH-008型识图方向盘自动驾驶系统北斗应用终端；转向控制型式:方向盘;车载计算机处理器型号:Intel 945GSE;车载计算机内存2GB;车载计算机硬盘8GB;车载计算机操作系统及软件版本：And roid 4.4.2；车载计算机显示终端尺寸及分辨率：10英寸 800*480；车载计算机接口种类：VGA，HDMI，DVI，DP，USB：车载计算机数据输入输出协议：TCP/IP；卫星接收机类型及频点:T90;卫星接收机主机板固件版本：19222；卫星接收机通道数：432；卫星接收机接口种类：车载式；卫星接收机差分系统：RTK；卫星接收机数据更新率：10Hz；卫星接收机接收天线型式:3星8频;转向控制器主板固件版本：V2.92；液压阀或转动电机型号规格：电机EMS1；角度传感器型号规格：424A06A090；直线度精度：≤2.5cm；衔接行间距精度：≤2.5cm；移动基站信号覆盖范围≥5km;固定基站信号覆盖范围：≥15km;无线电发射设备频率：223.025-23；移动基站无线电发射设备功率：5W；固定基站无线电发射设备功率：8W；集成部分组成:车载计算机与卫星接收机集成、电动方向盘与转向控制器集成系统","黑垦鉴2019030","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[964,"田间监测及作业监控设备","田间作业监控设备","辅助驾驶（系统）设备","农业用北斗终端","千寻位置网络（浙江）有限公司","千耘北斗导航农机自动驾驶系统","QYSATBD-2.5SD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","电动方向盘，卫星接收机类型及频点: BDS(北斗)， L-Band;\n直线精度≤2.5cm；衔接行间距精度≤2.5cm","京 T202201","2027-09-04","","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[965,"田间监测及作业监控设备","田间作业监控设备","辅助驾驶（系统）设备","农业用北斗终端","山东北斗华宸导航技术股份有限公司","农机自动导航系统","AD300BD-2.5RD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","1、型号名称    AD300BD-2.5RD 2、车载计算机    内存/2gb  硬盘/16gb  操作系统及软件版本/Android5.1/v5.41  显示分辨率/10.1英寸/1280*800  接口信息/RS232/CAN  数据输入输出协议/以太网协议、CAN口协议、串口协议 3、卫星接收机    接收机类型/USB482 B1/B2、L1/L2 G1/G2  主板固件版本/V520  通道数/432  接收信号源/北斗、GPS、GLONASS  差分类型/单站RTK/网络RTK  数据更新率/10Hz  接收天线/小盘微带天线  集成组件/车载计算机与卫星接收机板卡集成 4、转向控制系统    角度传感器型号规格/RFC-4802-212-411-432  转动电机型号规格/KM503-MC-A01  控制器主板固件版本/V520 5、基站    信号覆盖范围：移动机站信号覆盖范围≥5Km 固定基站信号覆盖范围30Km  无线电发射设备频率 403-419.5MHz 移动基站无线电发射设备功率≥5W 固定基站无线电发射设备功率35","T20200606086","2025-09-14","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[966,"田间监测及作业监控设备","田间作业监控设备","辅助驾驶（系统）设备","农业用北斗终端","斯维垦智能科技（深圳）有限公司","自动导航系统","SVEABD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","电动方向盘，北斗导航辅助驾驶系统，直线精度（拖拉机用）±2.5cm; 转向控制型式:电机转向； 转动电机型号规格：TZ165H02C12；角度传感器型号规格：SEVA-GS01； 直线度精度：≤2.5cm ; 衔接行间距精度：≤2.5cm ; 卫星接收机接口种类：GPS、BDS、GLN。","T202206060146","2027-10-03","","购机补贴(非通用类)","广东省","评阅通过","","","","",""]
[967,"田间监测及作业监控设备","田间作业监控设备","辅助驾驶（系统）设备","农业用北斗终端","斯维垦智能科技（深圳）有限公司","自动导航系统","SVEASBD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","电动方向盘;北斗导航辅助驾驶系统;直线精度(拖拉机用）±2.5cm; \n转向控制型式:电机转向；转动电机型号规格：TZ165H02C12；\n角度传感器型号规格：SEVA-GS02；\n卫星接收机接口种类：GPS、BDS、GLN。\n直线度精度：≤2.5cm ; 衔接行间距精度：≤2.5cm","T202206060145","2027-10-07","","购机补贴(非通用类)","广东省","评阅通过","","","","",""]
[968,"田间监测及作业监控设备","田间作业监控设备","辅助驾驶（系统）设备","农业用北斗终端","易如（山东）智能科技有限公司","易如智能农机自动导航系统","ERUDJ100BD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","1：型号名称：ERUDJ100BD-2.5GD易如智能农机自动导航系统\n2：转向控制型式：力矩电机控制\n3：车载计算机处理器型号：ARM Cortex-A7\n4：车载计算机内存：2GB\n5：车载计算机硬盘：16GB\n6：车载计算机操作系统及软件版本：Android 6.0.1\n7：车载计算机显示终端尺寸及分辨率：10.1/1280*720\n8：车载计算机接口种类：RS-232\n9：车载计算机数据输入输出协议：NMEA\n10：卫星接收机类型及频点：BDS B1/B2+GPS L1/L2+GLONASS L1/L2\n11：卫星接收机主机板固件版本：APPOLO-D02L02C00G02EN B191013_V1.0\n12：卫星接收机通道数：432\n13：卫星接收机接口种类：TNC接口\n14：卫星接收机差分类型：RTK\n15：卫星接收机数据更新率：10Hz\n16：卫星接收机接收天线型式\t：BD/GPS双天线\n17：转向控制器主板固件版本\t：V2316\n18：液压阀或转动电机型号规格：DJ300电机\n19：角度传感器型号规格：424A0\n20：移动基站信号覆盖范围：km\n21：固定基站信号覆盖范围：km\n22：无线电发射设备频率：MHz\n23：移动基站无线电发射设备功率：W\n24：固定基站无线电发射设备功率：W\n25：集成部分组成：卫星接收机与卫星天线集成","T20190606141","2024-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[969,"田间监测及作业监控设备","田间作业监控设备","辅助驾驶（系统）设备","农业用北斗终端","易如（山东）智能科技有限公司","易如智能农机自动导航系统","ERUDJ200BD-2.5GD","卫星接收机类型及频点:BDS(北斗):是 ;直线度精度≤2.5cm(拖拉机用)、直线度精度≤5cm(插秧机用):是 ","1.型号名称：ERUDJ200BD-2.5GD易如智能农机自动导航系统\n2.转向控制型式：力矩电机控制\n3.车载计算机处理器型号：i.MX6\n4.车载计算机内存：1GB\n5.车载计算机硬盘：8GB\n6.车载计算机操作系统及软件版本：安卓4.3\n7.车载计算机显示终端尺寸及分辨率：1024×600(10寸)\n8.车载计算机接口种类：34pin汽车接口\n9.车载计算机数据输入输出协议：通用串口协议；CAN总线协议；100M以太网\n10.卫星接收机类型及频点：GPS： L1 C/A 、L2E、 L2C、L5，\nGLONASS： L1 C/A、 L1 P 、L2C/A、L2 P，\nSBAS：L1 C/A、L5，\nGalileo：L1 BOC、E5A、E5B、E5AltBOC2，\nQZSS：L1 C/A、L1 SAIF、L2C、L5，\nBDS：B1、B2/B1、B3。\n11：卫星接收机主机板固件版本：R2.00Build19765\n12：卫星接收机通道数：432\n13：卫星接收机接口种类：24pin汽车接口\n14：卫星接收机差分类型：CMR、RTCM2.0、 RTCM 3.0、RTCM 3.2等\n15：卫星接收机数据更新率：≤50HZ\n16：卫星接收机接收天线型式\t：BD/GPS双天线\n17：转向控制器主板固件版本\t：V1.0.0\n18：液压阀或转动电机型号规格：MDU-180\n19：角度传感器型号规格：WAS-3106\n20：移动基站信号覆盖范围：km\n21：固定基站信号覆盖范围：km\n22：无线电发射设备频率：MHz\n23：移动基站无线电发射设备功率：W\n24：固定基站无线电发射设备功率：W\n25：集成部分组成：卫星天线、卫星接收机、控制器集成","T20190606140","2024-12-31","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[970,"种植业废弃物处理设备","农田废弃物收集设备","残膜回收机","1.2-1.8m带膜杂分离机构、残膜收集机构残膜回收机","宁津县天达润丰农机销售有限公司","残膜回收机","11CM-1300A","带膜杂分离机构、残膜收集机构:是 ;工作幅宽:1.3m","捡拾机构型式：梳齿滚筒式；配套动力：58.8~110.3kW；工作状态外形尺寸（长x宽x高）：4560x2250x1945mm；运输间隙：280mm；集膜箱总容积：1.17m³；工作幅宽：1300mm；残膜回收机构型式：滚筒式压缩打包箱","T202237370170","2027-07-04","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[971,"种植业废弃物处理设备","农田废弃物收集设备","残膜回收机","1.2-1.8m带膜杂分离机构、残膜收集机构残膜回收机","宁津县天达润丰农机销售有限公司","残膜回收机","11CM-1300B","带膜杂分离机构、残膜收集机构:是 ;工作幅宽:1.3m","捡拾机构型式：梳齿滚筒式；配套动力：58.8~110.3kW；工作状态外形尺寸（长x宽x高）：4150x2250x1580mm；运输间隙：200mm；集膜箱总容积：0.5m³；工作幅宽：1300mm；残膜回收机构型式：滚筒式压缩打包箱","T202237370169","2027-07-04","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[972,"种植业废弃物处理设备","农田废弃物收集设备","残膜回收机","1.2-1.8m带膜杂分离机构、残膜收集机构残膜回收机","夏津县润辉农机制造有限公司","残膜回收机","18CM-120","带膜杂分离机构、残膜收集机构:是 ;工作幅宽:1.2m","型号名称：/ 18CM-120型残膜回收机\n捡拾机构形式：/ 振动式平铲\n配套动力：KM 29.4~88.2\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）：mm  3250×1500×1600\n运输地隙：mm  200\n集膜箱总容积：m³ 0.5\n工作宽幅：mm  1200\n生产率：h㎡/h   0.2~0.8\n残膜回收机构型式：/   格栅筛式输送链+格栅式转筛\n秸秆切碎机构型式：/","T202237370252","2027-09-05","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[973,"种植业废弃物处理设备","农田废弃物收集设备","残膜回收机","1.8m及以上带膜杂分离机构、残膜收集机构残膜回收机","河北飞文农业机械有限公司","秸秆还田残膜回收联合作业机","11CMG-210","带膜杂分离机构、残膜收集机构:是 ;工作幅宽:2.1m","捡拾机构型式：滚筒伸缩齿式；\n配套动力\tkW：102.9～147；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm：7500×3000×2300；\n运输地隙\tmm：370；\n集膜箱总容积\tm3：6.3；\n工作幅宽\t㎜：2100；\n生产率\thm2/h：0.4～1.8；\n残膜回收机构型式：气吸式；\n秸秆切碎机构型式：甩刀式；","T202213130470","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[974,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","割草（压扁）机","2.8m及以上旋转式割草机","爱科（济宁）农业机械有限公司","割草压扁机","9GY-3.0（MF DM306）","割幅宽度:3m;旋转式:是 ","型号名称：9GY-3.0(MF DM306)型割草压扁机；挂接方式：牵引式；割幅：3m；切割器结构型式：旋转式；刀盘数量：6个；刀盘转速：2900r/min；压扁辊材质：橡胶；压扁辊直径：Φ220mm；压扁辊数量：2个；配套动力范围：≥75kW；作业速度范围：5～20km/h；","T202262620091","2027-07-28","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[975,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","割草（压扁）机","2.8m及以上旋转式割草机","河北百戈农机有限公司","旋转式割草机","9GX-2.8","割幅宽度:2.8m;旋转式:是 ","挂接方式：悬挂式；\n割幅\tm：2.8；\n切割器结构型式：旋转式；\n刀盘数量\t个：7；\n刀盘转速\tr/min：2500；\n配套动力范围\tkW：66.2～110.3；\n作业速度范围\tkm/h：3～10；","T202213130708","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[976,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","割草（压扁）机","2.8m及以上旋转式割草机","河北农源农业机械制造有限公司","旋转式割草机","9GX-2.8","割幅宽度:2.8m;旋转式:是 ","挂接方式：悬挂式；割幅：2.8m；切割器结构型式：旋转式；刀盘数量：7个；刀盘转速：3500r/min；配套动力范围：58.8～102.9kW；作业速度范围：5～8km/h。","T202213130712","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[977,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","割草（压扁）机","2.8m及以上旋转式割草机","内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司","牵引式圆盘割草压扁机","9GYQ-3.0","割幅宽度:2.9m;旋转式:是 ","结构形式：牵引式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：6000mm*3500mm*2000mm；割幅：2.9m；刀盘数量：7个；压扁辊型式：橡胶压扁辊；","内蒙古2018-037","2022-12-31","0","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[978,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","搂草机","6m及以上机引横向搂草机","河北飞文农业机械有限公司","指轮式搂草机","9LZ-6.8","搂幅:6.8m;结构型式:机引横向式:是 ","结构型式：指轮式；\n挂接方式：牵引式；\n搂齿数量\t：60×14；\n指轮数量\t：14；\n指轮直径\tmm：1460；\n搂幅\tm：6.8；\n配套动力范围\tkW：36.8～66.2；\n作业速度范围\tkm/h：6～12；","T202213130471","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[979,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","搂草机","5.4m以下指轮式搂草机","潍坊鑫耐尔农业机械有限公司","指轮式搂草机","9LZ-3.0A","搂幅:3.0m;结构型式:指轮式:是 ","型号名称：9LZ-3.0A型指轮式搂草机；结构型式：指轮式；挂接方式：牵引式；折叠机构型式：’液压式；搂齿数量：320（80×4）；指轮数量：4；指轮直径mm：1500；搂幅m：3；配套动力范围kW：29.5～73.5；作业速度范围km/h：10～20","T202237370124","2027-07-04","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[980,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","河北耕润农业机械有限公司","指轮式搂草机","9LZ-6.2","搂幅:6.2m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","产品名称：9LZ-6.2指轮式搂草机；结构型式：指轮式；挂接方式：牵引式；折叠机构型式：液压式；搂齿数量：960（80X12）；指轮数量：12个；指轮直径：1500mm；搂幅:6.2m；配套动力范围：30-58.8kw；作业速度范围：3-15km/h","T202113130486","2026-10-21","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[981,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","吉林省隆博农业发展有限公司","指轮式搂草机","9LZ-5.5","搂幅:5.5m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","型号名称:9LZ-5.5型指轮式搂草机;结构型式:指轮式;挂接方式:牵引式;折叠机构型式:液压式;搂齿数量:60（可选80）×8;指轮数量:8mm;指轮直径:1500mm;搂幅:5.5m;配套动力范围:22.1～29.4kW;作业速度范围:10～15km/h","T202022220102","2025-05-28","0","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[982,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","搂草机","5.4m及以上指轮式搂草机","吉林省隆博农业发展有限公司","指轮式搂草机","9LZ-6.5","搂幅:6.5m;结构型式:指轮式:是 ;液压折叠式:是 ","型号名称:9LZ-6.5型指轮式搂草机;结构型式:指轮式;挂接方式:牵引式;折叠机构型式:液压式;搂齿数量:60（可选80）×10;指轮数量:10mm;指轮直径:1500mm;搂幅:6.5m;配套动力范围:29.4～44.1kW;作业速度范围:10～15km/h","T202022220100","2025-05-28","0","购机补贴(非通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[983,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","搂草机","4.5m及以上旋转式搂草机","内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司","牵引式水平旋转搂草机","9LS-6.2A","搂幅:6.2m;结构型式:旋转式:是 ","搂齿数量：160个；搂草盘直径：2810mm；搂幅：6.2m；配套动力范围：≥30kW","T202215150006","2027-03-30","0","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[984,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","方草捆打捆机","9YF-1.9E","捡拾宽度:1.962m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","结构型式：牵引式；捡拾宽度：1962mm；打结器数量：2；压缩室截面尺寸（宽×高）：480×360mm（0.1728㎡）","T202200150140","2027-07-05","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[985,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","潍坊利德尔精工科技有限公司","方草捆打捆机","9YF-1750","捡拾宽度:1.75m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","型号名称：9YF-1750型方草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1750mm；喂入口宽度：/mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式；D型；\n打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：460×360mm；捆扎方式：自动绳打捆；\n配套动力范围：29.5～73.5kW；压缩室截面积（宽×高）：0.1656㎡。","T202200370198","2027-07-05","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[986,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","潍坊鑫盛牧农业机械有限公司","方草捆打捆机","9YF-1750","捡拾宽度:1.75m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.154m²","配置参数：挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）:1750；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拔叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；捆扎方式：自动绳打捆；压缩室截面尺寸（宽×高）mm；440×350；配套动力范围（kw）：29.5～88.2","T202200370475","2027-09-01","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[987,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.154m2及以上方捆捡拾压捆机","诸城市广昕机械科技有限公司","方草捆打捆机","9YF-1900","捡拾宽度:1.972m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1584m²","产品型号名称：9YF-1900型方草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1972mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×360mm；配套动力范围：≥37kW；捆扎方式：自动绳打捆","T202245450076","2027-09-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[988,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","黑龙江牧驰农业机械有限公司","方草捆打捆机","9YF-2.2","捡拾宽度:2.25m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","挂接方式:牵引式\n捡拾宽度:2250mm\n捡拾器结构型式:弹齿式\n喂入器结构型式:拨叉喂入机构\n打结器型式:D型\n打结器数量:2个\n压缩室截面尺寸（宽×高）:480×360mm\n捆扎方式:自动绳打捆\n配套动力范围:≥36.8KW","T202223230005","2027-07-07","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[989,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","黑龙江牧驰农业机械有限公司","秸秆粉碎打捆机","9YF-2.2D","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","挂接方式:牵引式\n捡拾宽度:2200mm\n捡拾器结构型式:锤爪式\n喂入器结构型式:拨叉喂入机构\n打结器型式:D型\n打结器数量:2个\n压缩室截面尺寸（宽×高）:480×360mm\n捆扎方式:自动绳打捆\n配套动力范围:≥66.2KW","T202223230007","2027-07-07","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[990,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","黑龙江牧驰农业机械有限公司","双刀轴秸秆粉碎除尘打捆机","9YFSC-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","挂接方式:牵引式\n捡拾宽度:2200mm\n捡拾器结构型式:锤爪式\n喂入器结构型式:拨叉喂入机构\n打结器型式:D型\n打结器数量:2个\n压缩室截面尺寸（宽×高）:480×360mm\n捆扎方式:自动绳打捆\n配套动力范围:≥88.2KW","T202223230012","2027-07-07","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[991,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","饲草方草捆打捆机","9YFC-2.2G","捡拾宽度:2.22m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","结构型式：牵引式；捡拾宽度：2220mm；打结器数量：2；压缩室截面尺寸（宽×高）：480×360mm（0.1728㎡）","T202200150141","2027-07-05","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[992,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","潍坊利德尔精工科技有限公司","方草捆打捆机","9YFC-2.2","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1656m²","型号名称：9YFC-2.2型方草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；喂入口宽度：/mm；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；\n打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：460×360mm；捆扎方式：自动绳打捆；\n配套动力范围：110～162kW；压缩室截面积（宽×高）：0.1656㎡。","T202200370197","2027-07-05","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[993,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","潍坊鑫盛牧农业机械有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200S","捡拾宽度:2.2m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1638m²","配置参数：挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）:2200；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：拔叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；捆扎方式：自动绳打捆；压缩室截面尺寸（宽×高）mm；455×360；配套动力范围（kw）：73.5～147","T202200370476","2027-09-01","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[994,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","诸城市广昕机械科技有限公司","方草捆打捆机","9YF-2200","捡拾宽度:2.236m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1728m²","产品型号名称：9YF-2200型方草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2236mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：480×360mm；配套动力范围：≥37kW；捆扎方式：自动绳打捆","T202245450077","2027-09-29","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[995,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","菏泽市天艺农业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YYQ-1300","捡拾宽度:1.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.58m;压缩室宽度:0.78m","压缩室容积：0.206 m³  配套动力范围（kW）：36.8-95.6；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm 2750×1700×1450；结构质量（kg）：1020；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室宽度：780 mm；压缩室直径：580 mm；卷压辊筒数量：13个；卷压辊筒直径：157 mm；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1300 mm；缠捆方式：缠绳；","T202206060101","2027-08-09","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[996,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","菏泽市天艺农业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YYQ-800","捡拾宽度:0.76m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.58m;压缩室宽度:0.78m","压缩室容积：0.206 m³  配套动力范围（kW）：29.5-73.5；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm 1900×1340×1420；结构质量（kg）：510；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室宽度：780 mm；压缩室直径：580 mm；卷压辊筒数量：13个；卷压辊筒直径：157 mm；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：760 mm；缠捆方式：缠绳；","T202206060103","2027-08-09","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[997,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","临颍县颍机机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1.25","捡拾宽度:1.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.7m;压缩室宽度:1.25m","挂接方式：牵引式；\n捡拾宽度\tmm：1250；\n捡拾器结构型式：弹齿式；\n喂入器结构型式：强制喂入机构；\n压缩室成捆机构型式\t：滚筒式；\n压缩室宽度\tmm：1250；\n压缩室直径\tmm：700；\n卷压滚筒数量\t个：13；\n卷压滚筒直径\tmm：157；\n缠捆方式（绳或网）：绳；\n配套动力范围\tkW：18.4-40.5；","GZNJ/TJ 2019-205","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[998,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","曲阜鑫联重工机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1300","捡拾宽度:1.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.6m;压缩室宽度:0.7m","挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1300mm；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入口结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：700mm；压缩室直径：φ600mm；卷压工作部件数量：15个；卷压滚筒直径：φ155mm；捆扎方式：缠绳；配套动力范围：≥28kw；","T202200150341","2027-09-01","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[999,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","曲阜鑫联重工机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1720","捡拾宽度:1.72m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.6m;压缩室宽度:0.7m","挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1720mm；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入口结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：700mm；压缩室直径：φ600mm；卷压工作部件数量：15个；卷压滚筒直径：φ155mm；捆扎方式：缠绳；配套动力范围：≥55kw；","T202200150342","2027-09-01","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1000,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.5m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊利德尔精工科技有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-700","捡拾宽度:0.7m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.573m;压缩室宽度:0.7m","型号名称：9YQ-700型圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：700mm；喂入口宽度：/mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：弹齿直接喂入；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：700mm；压缩室直径：Ф573mm；卷压工作部件数量：12个；卷压滚筒直径：Ф150mm；捆扎方式：缠绳；配套动力范围：18.4～33.1kW；","T202200370196","2027-07-05","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1001,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","菏泽市天艺农业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YYQ-1250","捡拾宽度:1.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.8m;压缩室宽度:1.25m","压缩室容积：0.628 m³   工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：2150×1850×1550   挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1250 mm；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1250 mm；压缩室直径：800 mm；卷压辊筒数量：15个；卷压辊筒直径：157 mm；缠捆方式：缠绳；配套动力：29.5-89.5 kW","T202206060102","2027-08-09","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1002,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","山东坤鹏农业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1250","捡拾宽度:1.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.8m;压缩室宽度:1.2m","捡拾宽度：1250mm；挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式:弹齿式；喂入器结构形式：弹齿直接喂入；压缩室宽度：1200mm：压缩室直径：∅800mm；卷压滚筒数量:16个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:2050×2250×1580；配套动力:36.8-74kw。","T202200370470","2027-09-01","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1003,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","山东坤鹏农业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1300","捡拾宽度:1.3m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.8m;压缩室宽度:1m","捡拾宽度：1300mm；挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式:甩刀式；喂入器结构形式：螺旋连续喂入机构；压缩室宽度：1000mm：压缩室直径：∅800mm；卷压滚筒数量:18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:2540×1750×1480；配套动力:44.2-74kw。","T202200370471","2027-09-01","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1004,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","山东坤鹏农业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1800","捡拾宽度:1.8m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.8m;压缩室宽度:1m","捡拾宽度：1800mm；挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式:甩刀式；喂入器结构形式：螺旋连续喂入机构；压缩室宽度：1000mm：压缩室直径：∅800mm；卷压滚筒数量:18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:2540×2230×1480；配套动力:44.2-118kw。","T202200370472","2027-09-01","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1005,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","山东坤鹏农业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1800A","捡拾宽度:1.8m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.8m;压缩室宽度:1.25m","捡拾宽度：1800mm；挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式:甩刀式；喂入器结构形式：螺旋连续喂入机构；压缩室宽度：1250mm：压缩室直径：∅800mm；卷压滚筒数量:18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:2540×2230×1480；配套动力:44.2-118kw。","T202200370473","2027-09-01","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1006,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.8m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊鑫盛牧农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1270","捡拾宽度:1.27m;圆捆:是 ;压缩室直径:0.82m;压缩室宽度:1.27m","配置参数：挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）:1270；捡拾器结构型式：弹齿式喂入器结构型式：弹齿直接喂入；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1270mm；压缩室直径：φ820mm；卷压工作部件数量：16个；卷压滚筒直径：φ157mm；捆扎方式：缠绳；配套动力范围（kw）：29.5～73.5","T202200370477","2027-09-01","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1007,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","河北中兴马斯卡农业机械科技有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.9A","捡拾宽度:1.9m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.2m","型号名称:9YG-1.9A圆草捆打捆机;   挂接方式:牵引式;   捡拾宽度:1900mm;  捡拾器结构型式:弹齿式;   喂入器结构型式:螺旋连续喂入机构;   压缩室成捆机构型式:滚筒式;   压缩室宽度:1200mm;   压缩室直径:1250mm;   卷压工作部件数量:18个;   卷压滚筒直径:228mm;   捆扎方式:缠网;   配套动力范围:66.2～132.3kW。","T202213130625","2027-07-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1008,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司","打捆机","9Y-185","捡拾宽度:1.85m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.2m","圆捆；压缩室直径1.2m；压缩室宽度1.2m；捡拾宽度1.85m","黑垦鉴2019016","2023-12-31","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1009,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司","打捆机","9Y-210","捡拾宽度:2.1m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.23m","圆捆；压缩室直径1.25m；压缩室宽度1.23m；捡拾宽度2.1m","T202123230352","2026-12-23","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1010,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1m及以上圆捆捡拾压捆机","天津菲力美尔农业机械装备有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1240","捡拾宽度:1.905m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.2m","9YG-1240型圆草捆打捆机是由捡拾器、压缩室、缠捆机构等组成。挂接方式：牵引式；捡拾器宽度：1905mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：辊筒式；压缩室宽度：1200mm；压缩室直径：1200mm，卷压滚筒数量：16；卷压滚筒直径：259mm。","T202212120020","2027-07-11","","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1011,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","黑龙江贝克锐斯现代农业科技有限公司","打捆机","9YG-220","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.23m","圆捆；压缩室直径1.25m；压缩室宽度1.23m；捡拾宽度2.2m","T20200606163","2026-06-15","0","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1012,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","黑龙江牧驰农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YG-2.2A","捡拾宽度:2.21m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.2m","挂接方式:牵引式\n 捡拾宽度:2210mm \n捡拾器结构型式：弹齿式\n 喂入器结构型式：螺旋连续喂入结构\n 压缩室成捆机构型式：滚压式 \n压缩室宽度：1200mm \n压缩室直径：1250mm \n卷压工作部件数量:17个 \n卷压滚筒直径：222mm\n 捆扎方式：缠网 \n配套动力范围：≥88.2KW","T202223230010","2027-07-07","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1013,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","黑龙江银锚建筑机械有限公司","圆草捆打捆机","9YG-2.2A","捡拾宽度:2.21m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.2m","挂接方式:牵引式\n捡拾宽度:2210mm\n捡拾器结构型式：弹齿式\n喂入器结构型式：螺旋连续喂入结构\n压缩室成捆机构型式：滚压式\n压缩室宽度：1200mm\n压缩室直径：1250mm\n卷压工作部件数量:17个\n卷压滚筒直径：222mm\n捆扎方式：缠网\n配套动力范围：≥88.2KW","T202223230009","2027-07-07","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1014,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","呼伦贝尔市海征汽车改装有限责任公司","圆草捆打捆机","9YG-2.3","捡拾宽度:2.236m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","挂接方式：牵引式，捡拾宽度（mm）：2236，捡拾器结构型式：弹齿，喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构，压缩室成捆机构型式：滚筒式，压缩室宽度（mm）：1400，压缩室直径（mm）：Ф1200，卷压工作部件数量（个）：18，卷压滚筒直径（mm）：\nФ222（17个）， Ф292（1个），捆扎方式：缠网，配套动力范围（kW）：≥85","T202100151307","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[1015,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","呼伦贝尔市蒙拓农机科技股份有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.3A2","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","圆捆机挂接方式：牵引式；捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室直径：1200mm,压缩室宽度：1400mm；卷压工作部件数量：14个；卷压滚筒直径：300mm；捆扎方式：缠网；配套动力范围≥80KW","T202100151326","2026-12-30","0","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[1016,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","宁津县天达润丰农机销售有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2220","捡拾宽度:2.22m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2220mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1250mm；压缩室直径：1250mm；卷压工作部件数量：18个；卷压滚筒直径：222mm；捆扎方式：缠网；配套动力范围≥88.2kW","T202200340183","2027-07-05","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1017,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","宁津县天达润丰农机销售有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2260","捡拾宽度:2.26m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2260mm；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1250mm；压缩室直径：1250mm；卷压工作部件数量：20个；卷压滚筒直径：222mm；捆扎方式：缠网；配套动力范围≥88.2kW","T202200340182","2027-07-05","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1018,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","山东丰保田农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2220","捡拾宽度:2.22m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.26m;压缩室宽度:1.25m","型号名称：9YQ-2220型圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2220mm；喂入口宽度：/mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1250mm；压缩室直径：Φ1260mm；卷压工作部件数量：18个；卷压滚筒直径：Φ222mm；捆扎方式：缠网；配套动力范围：≥88.2kW。","T202200340180","2027-07-05","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1019,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","山东丰保田农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2260","捡拾宽度:2.26m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.26m;压缩室宽度:1.25m","型号名称：9YQ-2260型圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2260mm；喂入口宽度：/mm；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1250mm；压缩室直径：Φ1260mm；卷压工作部件数量：20个；卷压滚筒直径：Φ222mm；捆扎方式：缠网；配套动力范围：≥88.2kW。","T202200340181","2027-07-05","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1020,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","山东悍沃农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YYQ-2.2","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构形式：弹齿式；喂入器结构形式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构形式：滚筒式；压缩室宽度：1400mm；压缩室直径：Ф1200mm；卷压工作部件数量：18个；卷压滚筒直径：Ф222；捆扎方式：缠网；配套动力范围：≥73.5kW（拖拉机）。","T202200340188","2027-07-05","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1021,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","山东浩旋农业机械有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-2200","捡拾宽度:2.2m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.25m;压缩室宽度:1.25m","型号名称：9YQ-2200型圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；喂入口宽度：/mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1250mm；压缩室直径：φ1250mm；卷压工作部件数量：18个；卷压滚筒直径：φ220mm；捆扎方式：缠网；配套动力范围：73.5～147kW。","T202200370199","2027-07-05","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1022,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","四平吉宏机械制造有限公司","圆捆机","9YG-2.2","捡拾宽度:22m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.23m","1型号名称：9YG-2.2圆捆机  2.挂接方式：牵引式  3.捡拾宽度：2230mm   4.捡拾器结构型式：弹齿式  5.喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构   6.压缩室成捆机构型式：滚筒式  7.压缩宽度：1230mm 8.压缩直径：1200mm   9卷压工作部件数量：滚筒18个 10卷压滚筒直径：222mm   11捆扎方式：缠网  12配套动力范围：≥88kw","T202022220067","2025-05-28","88","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1023,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","天津菲力美尔农业机械装备有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.4","捡拾宽度:2.204m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","9YG-1.4型圆草捆打捆机是由捡拾器、压缩室、缠捆机构等组成。挂接方式：牵引式；捡拾器宽度：2204mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：辊筒式；压缩室宽度：1400mm；压缩室直径：1200mm，卷压滚筒数量：18；卷压滚筒直径：222mm。","T202212120021","2027-07-11","","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1024,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","天津轩禾农业机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YG-1.4","捡拾宽度:2.204m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","9YG-1.4型圆草捆打捆机是由捡拾器、压缩室、缠捆机构等组成。挂接方式：牵引式；捡拾器宽度：2204mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：辊筒式；压缩室宽度：1400mm；压缩室直径：1200mm，卷压滚筒数量：18；卷压滚筒直径：222mm。","T202212120017","2027-07-11","","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","","","",""]
[1025,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","潍坊麦锐特机械制造有限公司","圆草捆打捆机","9YG-2200C","捡拾宽度:2.25m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.2m;压缩室宽度:1.4m","配套动力范围（kW）：≥75kW；捡拾宽度：2250mm；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室直径：Φ1200mm；压缩室宽度：1400mm；卷压滚筒数量：18个；卷压滚筒直径：Φ222mm.","T202200150139","2027-07-05","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1026,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机","枣庄锦驰农业装备有限公司","圆草捆打捆机","9YQ-1.25A","捡拾宽度:2.24m;圆捆:是 ;压缩室直径:1.213m;压缩室宽度:1.235m","挂接方式：牵引式；\n捡拾宽度\tmm：2240；\n捡拾器结构型式：弹齿式；\n喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；\n压缩室成捆机构型式\t：滚筒式；\n压缩室宽度\tmm：1235；\n压缩室直径\tmm：1213；\n卷压工作部件数量\t个：18；\n卷压滚筒直径\tmm：φ258/222；\n捆扎方式\t：缠网；\n配套动力范围\tkW：＞73.5；","T202200230411","2027-09-01","","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1027,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","乐陵市德诚机械有限公司","青贮圆捆机","9QYG-0.5","功率:5.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.55m","圆捆，配套动力5.5kw；型号：9QYG-0.5；喂入器结构型：输送带；喂入口宽度：500mm","T202165650011","2026-03-15","5.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1028,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","曲阜鑫联重工机械制造有限公司","圆草捆打捆机","XL-5552","功率:5.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","挂接方式：固定式；喂入口宽度：520mm；喂入器结构型式：输送带；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：520mm；压缩室直径：φ550mm；卷压工作部件数量：30个；卷压滚筒直径：φ60mm；捆扎方式：缠绳；配套发动机（电动机）额定功率：5.5kw；配套发动机（电动机）额定转速：960r/min","T202200150343","2027-09-01","5.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1029,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","山东德农农业机械制造有限责任公司","圆草捆打捆机","9YD-0.55","功率:5.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","挂接方式：固定式；配套动力：5.5kW；喂入器结构型式：输送带；压缩式成捆机构型式：滚筒式；喂入口宽度：520mm；压缩室宽度：520mm；压缩室直径：550mm；捆扎方式：缠网。","T202214140020","2027-08-23","5.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1030,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","山东德农农业机械制造有限责任公司","圆草捆打捆机","9YD-0.6","功率:11kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.61m;压缩室宽度:0.61m","挂接方式：固定式；配套动力：11kW；喂入器结构型式：输送带；压缩式成捆机构型式：滚筒式；喂入口宽度：610mm；压缩室宽度：610mm；压缩室直径：610mm；捆扎方式：缠网。","T202214140021","2027-08-23","11","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1031,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","山东德农农业机械制造有限责任公司","圆草捆打捆机","9YD-0.7","功率:15kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.7m;压缩室宽度:0.69m","挂接方式：固定式；配套动力：15kW；喂入器结构型式：输送带；压缩式成捆机构型式：滚筒式；喂入口宽度：690mm；压缩室宽度：690mm；压缩室直径：700mm；捆扎方式：缠网。","T202214140022","2027-08-23","15","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1032,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机","石家庄茂丰农业机械制造有限公司","圆捆打捆机","9YDB-52","功率:5.5kW;圆捆:是 ;压缩室直径:0.55m;压缩室宽度:0.52m","挂接方式/固定式;喂入口宽度mm：520；喂入器结构型式/皮带传动;压缩室宽度mm520；压缩室直径mm550；卷压工作部件数量(个)30;卷压滚筒直径mm60;额定功率kW5.5(电动机);配套发动机（电动机）额定转速r/min960;捆扎方式/缠绳包膜;","T202213130617","2027-07-29","5.5","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1033,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.105m2及以上方捆压捆机","石家庄茂丰农业机械制造有限公司","方捆打捆机","9YDL-2","功率:15kW;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.106m²","挂接方式/固定式 喂入口宽度mm680 压缩室截面尺寸（宽×高）mm280×380 配套发动机（电动机）额定功率15KW（电动机） 配套发动机（电动机）额定转速r/min1460 油缸数量2个 捆扎方式/手动钢丝打捆","T202213130624","2027-07-29","15","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1034,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.0936m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆饲料打捆机","9YFQS-1.7A","捡拾宽度:1.7m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1026m²;自动套袋:是 ","挂接方式 ：牵引式 ； 捡拾宽度 mm ：1700 ； 捡拾器结构型式 ：锤抓式+甩刀式； 喂入器结构型式 ： 螺旋连续喂入机构 ； 捆扎方式 ：自动缠网 ； 压缩室截面尺寸（宽×高） mm ：270×380 ； 配套动力范围 kW ：51.5-73.5；","T202213130616","2027-07-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1035,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.0936m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","吉林泷禾机械制造有限公司","秸秆饲料打捆机","9YFT-1.8","捡拾宽度:1.8m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1015m²;自动套袋:是 ","型号名称：9YFT-1.8型秸秆饲料打捆机、挂接方式：牵引式、捡拾宽度：1800mm、捡拾器结构形式：锤爪式、喂入器结构形式：螺旋连续喂入机构、压缩室截面尺寸（宽×高）：290mm×350mm、捆扎方式：自动缠网、配套动力范围：≥58KW.","T202200220153","2027-07-05","58","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1036,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.0936m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","克雷斯曼河北农业机械有限公司","秸秆饲料打捆机","9YFQS-1.7","捡拾宽度:1.8m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1026m²;自动套袋:是 ","挂接方式：牵引式；\n捡拾宽度\tmm：1800；\n捡拾器结构型式：锤爪式；\n喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构+风机；\n压缩室截面尺寸（宽×高）mm：270×380；\n配套动力范围\tkW：62.5-95.5；\n捆扎方式\t：自动缠网；","T202200230394","2027-09-01","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1037,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.0936m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","四平市龙业机械制造有限公司","全自动秸秆饲料打捆机","9YFQ-1700","捡拾宽度:1.7m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.0999m²;自动套袋:是 ","捡拾器宽度：1.7m；压缩室截面尺寸(宽×高)：270mm×370mm；配套动力范围：≥66KW；捆扎方式：自动缠网；挂接方式：牵引式；捡拾器结构形式：锤爪式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；外形尺寸(长×宽×高)：4100mm×2750mm×3250mm；结构质量：3950kg。","T202222220011","2027-09-15","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1038,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","河北久丰农业机械有限公司","秸秆饲料打捆机","9YFQS-2.2A","捡拾宽度:2.2m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.153m²;自动套袋:是 ","挂接方式：牵引式； 捡拾宽度 mm：2200； 捡拾器结构型式：锤爪式； 喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构； 捆扎方式 ：自动缠网； 压缩室截面尺寸（宽×高） mm：340×450；配套动力范围 kW ：110.2-161.8；","T202213130615","2027-07-29","0","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1039,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","黑龙江牧驰农业机械有限公司","双刀轴秸秆粉碎饲料打捆机","9YFSZ-2.2","捡拾宽度:2.2m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1344m²;自动套袋:是 ","挂接方式:牵引式\n捡拾宽度:2200mm\n捡拾器结构型式:锤爪式\n喂入器结构型式:螺旋连续喂入机构\n压缩室截面尺寸（宽×高）:320×420mm\n捆扎方式:自动套袋\n配套动力范围:≥100KW","T202223230011","2027-07-07","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1040,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","黑龙江银锚建筑机械有限公司","双刀轴秸秆粉碎饲料打捆机","9YFSZ-2.2","捡拾宽度:2.2m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1344m²;自动套袋:是 ","挂接方式:牵引式\n捡拾宽度:2200mm\n捡拾器结构型式:锤爪式\n喂入器结构型式:螺旋连续喂入机构\n压缩室截面尺寸（宽×高）:320×420mm\n配套动力范围:≥100KW\n捆扎方式:自动套袋","T202123230125","2026-07-05","","购机补贴(通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1041,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","吉林泷禾机械制造有限公司","秸秆饲料打捆机","9YFJ-2.2","捡拾宽度:2.2m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1575m²;自动套袋:是 ","型号名称：9YFJ-2.2型秸秆饲料打捆机、挂接方式：牵引式、捡拾宽度：2200mm、捡拾器结构形式：锤爪式、喂入器结构形式：螺旋连续喂入机构、压缩室截面尺寸（宽×高）：350mm×450mm、捆扎方式：自动缠网、配套动力范围：≥88kw.","T202100220370","2026-06-29","88","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1042,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","吉林泷禾机械制造有限公司","秸秆饲料打捆机","9YFT-2.2","捡拾宽度:2.2m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1575m²;自动套袋:是 ","型号名称：9YFT-2.2型秸秆饲料打捆机、挂接方式：牵引式、捡拾宽度：2200mm、捡拾器结构形式：锤爪式、喂入器结构形式：螺旋连续喂入机构、压缩室截面尺寸（宽×高）：450mm×350mm、捆扎方式：自动缠网、配套动力范围：≥88kw.","T202022220125","2025-05-28","88","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1043,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","吉林省威沃达机械制造有限公司","秸秆饲料捡拾打捆机","9YFQ-2250","捡拾宽度:2.25m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1462m²;自动套袋:是 ","型号：9YFQ-2250    捡拾器宽度：2250 mm   捡拾器结构形式：锤爪     锤爪数量22个   压缩室截面尺寸（宽*高）320mm*420mm\n进料仓尺寸（长*宽*高）1210mm*760mm*1900mm   工作状态外型尺寸（长*宽*高）5900mm*3250mm*3740mm      配套动力（动力输出720-760转直连）≥110Kw           整机质量5400kg       纯工作小时生产率≥1.5t/h          主油缸行程900mm  最大工作压力25Mpa        压缩油缸行程400mm 最大工作压力25Mpa        推料油缸行程820mm最大工作压力25Mpa      草捆规格800mm*450mm*360mm    万向节传动轴不得超过±15°       轮距1840mm","T202100221410","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1044,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","克雷斯曼河北农业机械有限公司","秸秆饲料打捆机","9YFQS-2.2","捡拾宽度:2.3m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1575m²;自动套袋:是 ","挂接方式\t：牵引式；\n捡拾宽度\tmm：2300；\n捡拾器结构型式：锤爪式；\n喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构+风机；\n压缩室截面尺寸（宽×高）mm：350×450；\n配套动力范围\tkW：110-176.4；\n捆扎方式：自动缠网；","T202200230395","2027-09-01","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1045,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","三极科技（山东）有限公司","秸秆饲料捡拾打捆机","9YFQ-2.2F","捡拾宽度:2.22m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.16468m²;自动套袋:是 ","挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2220mm;捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室截面尺寸（宽*高）：358*460mm；捆扎方式：自动套袋(缠网)；配套动力范围：≥125kw。","T202100371017","2026-11-02","125","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1046,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","四平吉邦农机装备有限公司","秸秆捡拾打捆机","9YJD-2.2C","捡拾宽度:2.2m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1496m²;自动套袋:是 ","型号：9YJD-2.2C  挂接方式：牵引式   捡拾宽度：2200mm  捡拾器结构型式：锤爪式\n喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构  捆扎方式：自动网打捆  压缩室截面尺寸（宽×高）340×440mm  配套动力范围：≥88kW","T202200220154","2027-07-05","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1047,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","四平市龙业机械制造有限公司","全自动秸秆饲料打捆机","9YZ-2250A","捡拾宽度:2.25m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1564m²;自动套袋:是 ","捡拾宽度：2.25m；压缩室截面尺寸（宽×高）：340mm×460mm；配套动力范围：≥110kW；捆扎方式：自动缠网；挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；外形尺寸（长×宽×高）：5950mm×3250mm×3640mm；整机重量：5950kg；","T202222220022","2027-09-15","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1048,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.1344m2及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机","四平市龙业机械制造有限公司","全自动秸秆饲料打捆机","9YZ-2250B","捡拾宽度:2.25m;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1419m²;自动套袋:是 ","捡拾宽度：2.25m；压缩室截面尺寸（宽×高）：330mm×430mm；配套动力范围：≥110kW；捆扎方式：自动缠网；挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；外形尺寸（长×宽×高）：5300mm×3280mm×3620mm；整机重量：5800kg；","T202222220021","2027-09-15","0","购机补贴(通用类)","吉林省","评阅通过","","","","",""]
[1049,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","1.1-2.1m悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东迪凯机械有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX-1400","割幅:1.28m;悬挂双圆盘式:是 ",":1型号名称:4QX-1400悬挂式青饲料收获机。2形式:悬挂式。3工作状态外形尺寸(长*宽*高):4800㎜*1590㎜*3350㎜。4配套动力范围(牵引式,悬挂式)40.4-66.15kW。5割幅:1280㎜。6作物收集割台形式:直切割台。7割台切割器形式:圆盘式割刀。8喂入机构形式:喂入辊。9喂入机构数量:2个。10秸秆切碎机构形式:盘式。11作业速度范围:2-7km/h。12设计切段长度:30mm。","T202137370570","2026-12-28","40.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1050,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","滑县宏峰机械有限公司","青（黄）饲料收获机","4HZ-2.3","割幅:2.3m;悬挂双圆盘式:是 ","结构型式：悬挂式；割台切割器型式：双圆盘式；割台的有效收获宽度：2300mm；籽粒破碎机械型式：揉搓；型号名称：4HZ-2.3 ；工作状态外形尺寸：(长×宽×高)mm2930×2455×5200 ；最小离地间隙：500mm ；抛送筒高度：5200mm；","新2019004","2023-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1051,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东橙明机械设备有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX-2300","割幅:2.25m;悬挂双圆盘式:是 ","型号名称 / 4QX-2300型悬挂式青饲料收获机 形式 / 悬挂式 ,工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 5000× 2380× 4400, 配套动力范围（牵引式、悬挂式） kW 88.2～117.6 , 割幅 mm 2250,作物收集割台型式 / 直切割台, 割台切割器型式 / 圆盘式割刀 ,喂入机构型式 / 喂入辊 喂入机构数量 / 2对 ,秸秆切碎机构型式 / 盘式.","T202237370168","2027-07-04","0","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1052,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.2m及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机","山东迪凯机械有限公司","悬挂式青饲料收获机","4QX-2300","割幅:2.22m;悬挂双圆盘式:是 ","1型号名称:4QX-2300型悬挂式青饲料收获机。 2形式:悬挂式。3工作状态外形尺寸(长*宽*高)：5000mm*24600mm*4400mm 。4配套动力范围(牵引式，悬挂式)88.2-161.7kW 。5割幅:2220mm  6作物收集割台型式:直切割台  7喂入机构型式:喂入辊  8割台切割器型式:圆盘式割刀。9喂入机构数量:4个  10秸秆切碎机构型式:盘式   11作业速度范围:2-7km/h     12设计切断长度:20mm","T202137370307","2026-06-29","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1053,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","获嘉县凯威斯农业装备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZL-8","割幅:2.06m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:140kW","型号名称\t/\t4QZL-8型自走式青饲料收获机\n形式\t/\t自走式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t5880×2090×3705\n配套动力范围（牵引式、悬挂式）\tkW\t/\n配套发动机额定功率（自走式、配有发动机的牵引式）\tkW\t140\n配套发动机额定转速（自走式、配有发动机的牵引式）\t/\t2200\n割幅\tmm\t2060\n作物收集割台型式\t/\t直切割台\n割台切割器型式\t/\t圆盘式\n喂入机构型式\t/\t喂入辊\n喂入机构数量\t/\t5\n秸秆切碎机构型式\t/\t滚筒式\n籽粒破碎机构型式\t/\t搓板式\n驾驶室型式(自走式）\t/\t普通型\n变速方式(自走式）\t/\t手动变速\n驱动方式(自走式）\t/\t液压驱动\n制动器型式(自走式）\t/\t盘式\n导向轮轮距（自走式）\tmm\t/\n导向轮轮胎规格（自走式）\t/\t/\n驱动轮轮距（自走式）\tmm\t/\n驱动轮轮胎规格（自走式）\t/\t/\n履带宽度(自走式）\tmm\t450\n履带接地长(自走式）\tmm\t1600\n轨距(自走式）\tmm\t1355\n轴距(自走式）\tmm\t/\n作业速度范围\tkm/h\t1.5-2.5\n设计切段长度\tmm\t20","T202200230391","2027-09-01","140","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1054,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","获嘉县鑫金锐农业装备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZL-8","割幅:2.05m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:140kW","型号名称\t/\t4QZL-8型自走式青饲料收获机\n形式\t/\t自走式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\t/\t5800mm×2100mm×4300mm\n配套动力范围（牵引式、悬挂式）\tkW\t/\n配套发动机额定功率（自走式、配有发动机的牵引式）\tkW\t140\n配套发动机额定转速（自走式、配有发动机的牵引式）\tr/min\t2200\n割幅\tmm\t2050\n作物收集割台型式\t/\t直切割台\n割台切割器型式\t/\t圆盘式割刀（2个圆盘）\n喂入机构型式\t/\t喂入辊\n喂入机构数量\t个\t5\n秸秆切碎机构型式\t/\t滚筒式\n籽粒破碎机构型式\t/\t揉搓板式\n驾驶室型式（自走式）\t/\t简易驾驶室\n变速方式（自走式）\t/\t手动变速\n驱动方式（自走式）\t/\t液压驱动\n制动器型式（自走式）\t/\t盘式\n导向轮轮距（自走式）\tmm\t/\n导向轮轮胎规格（自走式）\t/\t/\n驱动轮轮距（自走式）\tmm\t/\n驱动轮轮胎规格（自走式）\t/\t/\n履带宽度（自走式）\tmm\t450\n履带接地长（自走式）\tmm\t1700\n轨距（自走式）\tmm\t1400\n轴距（自走式）\tmm\t/\n作业速度范围*\tkm/h\t1.5～2.5\n设计切断长度*\tmm\t20","T202200150146","2027-07-05","140","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1055,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","山东格奥机械有限公司","自走式青饲料收获机","9QZ-2300","割幅:2.3m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:162kW","型号名称 / 9QZ-2300型自走式青饲料收获机 ,形式 / 自走式 ,工作状态外形尺寸（长×宽×高） / 6650mm×2420mm×4450mm ,配套发动机额定功率（自走式、配有发动机的牵引式） kW 162, 配套发动机额定转速（自走式、配有发动机的牵引式） r/min 2200, 割幅 mm 2300 ,收集割台型式 / 直切割台 ,割台切割器型式 / 圆盘式割刀（2个大圆盘）, 喂入机构型式 / 喂入辊 喂入机构数量 个 4, 秸秆切碎机构型式 / 盘式 ,籽粒破碎机构型式 / 揉搓板式, 驾驶室型式（自走式） / 普通 ,变速方式（自走式） / 手动变速, 驱动方式（自走式） / 液压驱动 ,制动器型式（自走式） / 盘式 导向轮轮距（自走式） mm 1600 导向轮轮胎规格（自走式） / 10.0/75-15.3 ,驱动轮轮距（自走式） mm 1940, 驱动轮轮胎规格（自走式） / 15-24.","T202200150017","2027-04-10","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1056,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","新乡市乐为农农牧机械有限公司","自走式青饲料收获机","4QZL-8","割幅:2.15m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:140kW","结构形式：自走式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）:5650mm×2400mm×3500mm;发动机功率：140kW;割幅：2150mm;割台切割器型式：圆盘式割刀（2个圆盘）；喂入机构型式：喂入辊；籽粒破碎机构型式：揉搓板式；驾驶室型式（自走式）：简易驾驶室；变速方式（自走式）：手动变速；驱动方式（自走式）：液压驱动；履带宽度（自走式）：450mm；履带接地长（自走式）：1700mm;轨距（自走式）:1420mm;","T202200150143","2027-07-05","140","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1057,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","山东五征集团有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-M30","割幅:2.08m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:176kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7435mm×2350mm×3715mm;  配套发动机：WP7G240E301，额定功率176kW，额定转速2200r/min， 排放标准：GB 20891-2014中国第三阶段； 割台的有效收获宽度：2080mm；  割台切割器型式：圆盘式割刀;  轴距：2830mm；  驾驶室型式：普通驾驶室；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：对辊式。","T202200010306","2027-09-01","176","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1058,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","获嘉县鑫金锐农业装备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2700B","割幅:2.7m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:202.5kW","型号名称\t/\t4QZ-2700B型自走式青饲料收获机\n形式\t/\t自走式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\t/\t6150mm×3200mm×4900mm\n配套动力范围（牵引式、悬挂式）\tkW\t/\n配套发动机额定功率（自走式、配有发动机的牵引式）\tkW\t202.5\n配套发动机额定转速（自走式、配有发动机的牵引式）\tr/min\t2300\n割幅\tmm\t2700\n作物收集割台型式\t/\t直切割台\n割台切割器型式\t/\t圆盘式割刀（2个圆盘）\n喂入机构型式\t/\t喂入辊\n喂入机构数量\t个\t5\n秸秆切碎机构型式\t/\t滚筒式\n籽粒破碎机构型式\t/\t揉搓板式\n驾驶室型式（自走式）\t/\t普通驾驶室\n变速方式（自走式）\t/\t手动变速\n驱动方式（自走式）\t/\t液压驱动\n制动器型式（自走式）\t/\t鼓式（导向轮） 盘式（驱动轮）\n导向轮轮距（自走式）\tmm\t1800\n导向轮轮胎规格（自走式）\t/\t10.0/75-15.3\n驱动轮轮距（自走式）\tmm\t1900\n驱动轮轮胎规格（自走式）\t/\t15-24\n履带宽度（自走式）\tmm\t/\n履带接地长（自走式）\tmm\t/\n轨距（自走式）\tmm\t/\n轴距（自走式）\tmm\t2800\n作业速度范围*\tkm/h\t2～6\n设计切断长度*\tmm\t20","T202200150145","2027-07-05","202.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1059,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","内蒙古坤禾农业装备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-265","割幅:2.65m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:202.5kW","工作状态外形尺寸(长×宽×高)6900mm×2750mm×4800mm；发动机额定功率202.5kW；配套发动机额定转速2300r/minp；割幅2650mm；作物收集圆盘式割刀直切割台；喂入机构5辊喂入辊型式；滚筒式秸秆切碎机构型式；普通驾驶室、手动变速、液压行走，盘式制动器；导向轮轮距1800mm、轮胎规格10.0/75-15.3；驱动轮轮距1900mm、轮胎规格15-24；轴距2650mm；作业速度范围3-8km/h；设计切段长度15、 20mm。","T202215150072","2027-09-29","","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[1060,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","山东巨明机械有限公司","自走式青贮饲料收获机","4QZ-2600","割幅:2.6m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:无 ;配套发动机功率:191kW","割台切割器型式：圆盘式割刀；割台的有效收获宽度：2600mm；外形尺寸（长×宽×高）：7900×2750×4980mm；轴距：3200mm；喂入机构型式:喂入辊;作业速度范围：2-5km/h","T202237370145","2027-07-04","191","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1061,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","新乡市乐为农农牧机械有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2700A","割幅:2.68m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:202.5kW","结构形式：自走式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）:6600mm×3050mm×4900mm;发动机功率：202.5kW;割幅：2680mm;割台切割器型式：圆盘式割刀（2个圆盘）；喂入机构型式：喂入辊；籽粒破碎机构型式：揉搓板式；驾驶室型式（自走式）：普通驾驶室；变速方式（自走式）：手动变速；驱动方式（自走式）：液压驱动；导向轮轮距（自走式）：1800mm；导向轮轮胎规格（自走式）：10.0/75-15.3;驱动轮轮距（自走式）：1900mm;驱动轮轮胎规格（自走式）：500/70 R24;轴距(自走式）：2850mm","T202200150144","2027-07-05","202.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1062,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","河南省豫舒机械设备制造有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2600B","割幅:2.65m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:202.5kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","形式：自走式；\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm：6480×2750×4790；\n割幅\tmm：2650；\n作物收集割台型式：直切割台；\n割台切割器型式：圆盘式割刀；\n喂入机构型式：喂入辊；\n喂入机构数量：5；\n秸秆切碎机构型式：滚筒式；\n籽粒破碎机构型式：对辊式；\n驾驶室型式(自走式）：普通式；\n变速方式(自走式）：液压无级变速；\n驱动方式(自走式）：液压驱动；\n制动器型式(自走式）：盘式；\n导向轮轮距（自走式）\tmm：1740；\n导向轮轮胎规格（自走式）：10.0/75-15.3；\n驱动轮轮距（自走式）\tmm：1885；\n驱动轮轮胎规格（自走式）：15-24；\n轴距(自走式）mm：2850；\n作业速度范围\tkm/h：1.95～3.75；\n设计切段长度\tmm：17.7；","T202200230375","2027-09-01","202.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1063,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","获嘉县凯威斯农业装备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2700B","割幅:2.74m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:202.5kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","型号名称\t/\t4QZ-2700B型自走式青饲料收获机\n形式\t/\t自走式\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t6630×3125×5150\n配套动力范围（牵引式、悬挂式）\tkW\t/\n配套发动机额定功率（自走式、配有发动机的牵引式）\tkW\t202.5\n配套发动机额定转速（自走式、配有发动机的牵引式）\t/\t2300\n割幅\tmm\t2740\n作物收集割台型式\t/\t直切割台\n割台切割器型式\t/\t圆盘式\n喂入机构型式\t/\t喂入辊\n喂入机构数量\t/\t5\n秸秆切碎机构型式\t/\t滚筒式\n籽粒破碎机构型式\t/\t对辊式\n驾驶室型式(自走式）\t/\t普通型\n变速方式(自走式）\t/\t手动变速\n驱动方式(自走式）\t/\t液压驱动\n制动器型式(自走式）\t/\t盘式\n导向轮轮距（自走式）\tmm\t1800\n导向轮轮胎规格（自走式）\t/\t10.0/75-15.3\n驱动轮轮距（自走式）\tmm\t1890\n驱动轮轮胎规格（自走式）\t/\t15-24\n履带宽度(自走式）\tmm\t/\n履带接地长(自走式）\tmm\t/\n轨距(自走式）\tmm\t/\n轴距(自走式）\tmm\t2810\n作业速度范围\tkm/h\t2-6\n设计切段长度\tmm\t20","T202200230390","2027-09-01","202.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1064,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","内蒙古坤禾农业装备有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-265C","割幅:2.65m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:202.5kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","工作状态外形尺寸（长×宽×高） / 6900mm×2750mm×4800mm；配套发动机额定功率 202.5kW；配套发动机额定转速2300 r/min；割幅  2650mm；作物收集割台型式 / 直切割台；割台切割器型式 / 圆盘式割刀（2 个圆盘）；籽粒破碎机构型式 / 对辊式；变速方式（自走式） 手动变速；驱动方式（自走式） / 液压驱动；制动器型式（自走式） / 盘式（驱动轮）； 导向轮轮距（自走式）1800 mm；导向轮轮胎规格（自走式） / 10.0/75-15.3； 驱动轮轮距（自走式） 1900 mm； 驱动轮轮胎规格（自走式） / 17.5LR24； 轴距（自走式）  2650mm；作业速度范围  3～8km/h；设计切断长度15、20 mm","T202200150340","2027-09-01","","购机补贴(通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[1065,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","山东润达农牧科技有限公司","青饲料收获机","9QZ-3000A","割幅:3m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:266kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","形式：自走式；工作状态外形尺寸mm（长×宽×高）：7780×3150×5600；配套发动机额定功率：266kW；配套发动机额定转速：2200r/min；割幅：3000mm；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：圆盘式割刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：4个；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：对辊式；驾驶室型式（自走式）：普通式；变速方式（自走式）：手动变速；驱动方式（自走式）：液压驱动；制动器型式（自走式）：盘式；导向轮轮距（自走式）：1680mm；导向轮轮胎规格（自走式）：10.0/75-15.3；驱动轮轮距（自走式）：1850mm；驱动轮轮胎规格（自走式）：15-24；轴距（自走式）：2450mm；作业速度范围：2-9km/h；设计切割长度：20mm；发动机型号：WP10G360E341；标定功率：266kW；制造商：潍柴动力股份有限公司；排放阶段：国三","T202200230412","2027-09-01","266","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1066,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","石家庄益丰泰机械有限公司","青饲料收获机","4QZ-3500","割幅:3.3m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:280kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","型号名称：4QZ-3500型青饲料收获机；形式：自走式；工作状态外形尺寸（长x宽x高 mm）7300x3560x5690；配套发动机额定功率280kw；配套发动机额定转速：2200r/min；割副：3300mm，作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：圆盘式割刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：4；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：对辊式；驾驶室型式:普通式；变速方式：手动变速；驱动方式：液压驱动；制动器型式：鼓式；导向轮轮距：2200mm；导向轮轮胎规格：12.00-18；驱动轮轮距：2310mm；驱动轮轮胎规格：620/75R26;轴距：2530mm","T202200130317","2027-09-01","280","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1067,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","新乡市乐为农农牧机械有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2700","割幅:2.69m;自走圆盘式:是 ;配套发动机功率:202.5kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ","结构形式：自走式;工作状态外形尺寸(长×宽×高）：7660mm×3345mm×5040mm;发动机功率：202.5kW;割副：2690mm；作物收集割台形式：直切割台；割台切割器形式：圆盘式；喂入机构形式：喂入辊；喂入机构数量：5个；秸秆切碎机构形式：滚筒式；籽粒破碎机构形式：对辊式；驾驶室形式(自走式）：普通式；变速方式（自走式）：手动方式；驱动方式（自走式）：液压驱动；制动器形式（自走式）：盘式；导向轮轮距（自走式）：1700mm;导向轮轮胎规格（自走式）：10.0/75-15.3；驱动轮轮距（自走式）：1840mm;驱动轮轮胎规格（自走式）：500/70R24；轴距(自走式）：2950mm;","T202200230389","2027-09-01","202.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1068,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.9m及以上自走其他式青饲料收获机，带对辊式籽粒破碎机构","北京市旭世盛畜牧机械有限公司","青贮饲料收获机","9QZ-2900","割幅:2.95m;配套发动机功率:247kW;籽粒破碎机构:对辊式:是 ;自走其他式:是 ","形式：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）: 8900mm×3210mm×5000mm；配套发动机额定功率：247kW；配套发动机额定转速:2200r/min；割幅：2950mm；作物收集割台型式：直切割刀；割台切割器型式：往复式割刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量8个；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：对辊式；驾驶室型式：普通；变速方式：手动变速；驱动方式(自走式）：机械驱动；制动器型式(自走式）：鼓式；导向轮轮距（自走式）：1700mm；导向轮轮胎规格（自走式）：10.0/75-15.3；驱动轮轮距（自走式）：1800mm；驱动轮轮胎规格（自走式）：15-24；轴距(自走式）：2295mm；作业速度范围：2～4 km/h；设计切段长度：8mm、16mm、22mm、45mm。","T202000230165","2025-07-05","247","购机补贴(通用类)","北京市","评阅通过","","","","",""]
[1069,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","1—1.5m秸秆收集机","大庆新鼎富农业机械有限公司","秸秆收集机","4JS-130","作业幅宽:1.3m;收集器型式:甩刀式、锤爪式、弹齿式:甩刀式 ","型号名称4JS-130型秸秆收集机","T202123230141","2026-07-05","","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1070,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","1—1.5m秸秆收集机","石家庄海澳机械制造有限公司","秸秆切碎收集机","4JS-140","作业幅宽:1.4m;收集器型式:甩刀式、锤爪式、弹齿式:甩刀式 ","配套动力及功率:51.5-73.5kW;工作状态外形尺寸 （长×宽×高）:2450×1990×3275mm;配套动力输出轴转速:720r/min;结构型式:牵引式;作业速度:0.4-1.1m/s;作业幅宽:1.4m;收集器型式:甩刀式;收集器工作部件数量:弯刀：52个；直刀：26个；地轮规格：5.00-8；地轮数量：2个；输送器型式：绞龙式；抛送器型式：离心风机式；运输间隙：150mm","T202013130265","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1071,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","1.5—2m秸秆收集机","大庆新鼎富农业机械有限公司","秸秆收集机","4JS-150","作业幅宽:1.5m;收集器型式:甩刀式、锤爪式、弹齿式:甩刀式 ","型号名称\n/\n4JS-150型秸秆收集机\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n2380×2520×3330\n配套动力及功率\nkW\n40.4～51.4\n配套动力输出轴转速\nr/min\n730\n结构型式\n/\n牵引式\n作业速度\nm/s\n0.8～1.4\n作业幅宽\nm\n1.5\n收集器形式\n/\n锤爪、甩刀组合\n收集器工作部件数量\n个\n锤爪6、甩刀44\n输送器型式\n/\n螺旋搅龙式\n抛送器型式\n/\n离心风机\n地轮规格\n/\n145/80R13\n地轮数量\n个\n2\n运输间隙\nmm\n250","T201923230201","2024-11-07","","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1072,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","1.5—2m秸秆收集机","石家庄海澳机械制造有限公司","秸秆切碎收集机","4JS-150","作业幅宽:1.5m;收集器型式:甩刀式、锤爪式、弹齿式:甩刀式 ","配套动力及功率:51.5-73.5kW;工作状态外形尺寸 （长×宽×高）:1340×2100×3200mm;配套动力输出轴转速:720r/min;结构型式:后悬挂式;作业速度:0.4-1.1m/s;作业幅宽:1.5m;收集器型式:甩刀式;收集器工作部件数量:弯刀：60个；直刀：30个；输送器型式：绞龙式；抛送器型式：离心风机式","T202013130264","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1073,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","1.5—2m秸秆收集机","石家庄海澳机械制造有限公司","秸秆切碎收集机","4JS-180","作业幅宽:1.8m;收集器型式:甩刀式、锤爪式、弹齿式:甩刀式 ","配套动力及功率:58.8-102.9kW;工作状态外形尺寸 （长×宽×高）:1540×2485×3300mm;配套动力输出轴转速:720r/min;结构型式:后悬挂式;作业速度:0.4-1.1m/s;作业幅宽:1.8m;收集器型式:甩刀式;收集器工作部件数量:弯刀：72个；直刀：36个；输送器型式：绞龙式；抛送器型式：离心风机式","T202013130263","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1074,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","1.5—2m秸秆收集机","石家庄金牛农机制造有限公司","秸秆收集机","4JS-150","作业幅宽:1.5m;收集器型式:甩刀式、锤爪式、弹齿式:甩刀式 ","作业幅宽：1.5m     工作状态外形尺寸(长x宽x高)：1550x2600x2600mm      配套动力及功率：47.8-91.9kW        配套动力输出轴转速：760r/min      结构型式：后悬挂式      收集器形式：甩刀式       收集器工作部件数量：弯刀，40个       输送器型式：绞龙式          抛送器型式：离心风机式       集草箱容积：1.5m³       集草箱卸料方式：液压式","T202013130429","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1075,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","1.5—2m秸秆收集机","石家庄金牛农机制造有限公司","秸秆收集机","4JS-165","作业幅宽:1.65m;收集器型式:甩刀式、锤爪式、弹齿式:甩刀式 ","作业幅宽：1.65m     工作状态外形尺寸(长x宽x高)：1550x2750x2600mm      配套动力及功率：51.5-91.9kW        配套动力输出轴转速：760r/min      结构型式：后悬挂式      收集器形式：甩刀式       收集器工作部件数量：弯刀，44个       输送器型式：绞龙式          抛送器型式：离心风机式       集草箱容积：1.65m³       集草箱卸料方式：液压式","T202013130428","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1076,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","1.5—2m秸秆收集机","石家庄金牛农机制造有限公司","秸秆收集机","4JS-180","作业幅宽:1.8m;收集器型式:甩刀式、锤爪式、弹齿式:甩刀式 ","作业幅宽：1.8m     工作状态外形尺寸(长x宽x高)：1550x2900x2600mm      配套动力及功率：73.5-128.6kW        配套动力输出轴转速：760r/min      结构型式：后悬挂式      收集器形式：甩刀式       收集器工作部件数量：弯刀，48个       输送器型式：绞龙式          抛送器型式：离心风机式       集草箱容积：1.8m³       集草箱卸料方式：液压式","T202013130427","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1077,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2—2.5m秸秆收集机","大庆新鼎富农业机械有限公司","秸秆收集机","4JS-225","作业幅宽:2.25m;收集器型式:甩刀式、锤爪式、弹齿式:甩刀式 ","型号名称\n/\n4JS-225型秸秆收集机\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\nmm\n3020×3485×3400\n配套动力及功率\nkW\n88.2～110.2\n配套动力输出轴转速\nr/min\n730\n结构型式\n/\n牵引式\n作业速度\nm/s\n0.8～1.4\n作业幅宽\nm\n2.25\n收集器形式\n/\n锤爪\n收集器工作部件数量\n个\n22\n输送器型式\n/\n螺旋搅龙式\n抛送器型式\n/\n离心风机\n地轮规格\n/\n10.0/75-15.3\n地轮数量\n个\n2\n运输间隙\nmm\n330","T201923230203","2024-11-07","","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1078,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2—2.5m秸秆收集机","石家庄海澳机械制造有限公司","秸秆切碎收集机","4JS-200","作业幅宽:2.0m;收集器型式:甩刀式、锤爪式、弹齿式:甩刀式 ","配套动力及功率:66.2-110.3kW;工作状态外形尺寸 （长×宽×高）:2450×2680×3350mm;配套动力输出轴转速:720r/min;结构型式:牵引式;作业速度:0.4-1.1m/s;作业幅宽:2.0m;收集器型式:甩刀式;收集器工作部件数量:弯刀：80个；直刀：40个；地轮规格：5.00-8；地轮数量：2个；输送器型式：绞龙式；抛送器型式：离心风机式；运输间隙：180mm","T202013130262","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1079,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2—2.5m秸秆收集机","石家庄海澳机械制造有限公司","秸秆切碎收集机","4JS-220","作业幅宽:2.2m;收集器型式:甩刀式、锤爪式、弹齿式:甩刀式 ","配套动力及功率:73.5-132.4kW;工作状态外形尺寸 （长×宽×高）:1580×2885×3300mm;配套动力输出轴转速:720r/min;结构型式:后悬挂式;作业速度:0.4-1.1m/s;作业幅宽:2.2m;收集器型式:甩刀式;收集器工作部件数量:弯刀：88个；直刀：44个；输送器型式：绞龙式；抛送器型式：离心风机式","T202013130261","2025-12-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1080,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2—2.5m秸秆收集机","石家庄金牛农机制造有限公司","秸秆收集机","4JS-200","作业幅宽:2.0m;收集器型式:甩刀式、锤爪式、弹齿式:甩刀式 ","作业幅宽：2.0m     工作状态外形尺寸(长x宽x高)：1550x3100x2600mm      配套动力及功率：73.5-132.3kW        配套动力输出轴转速：760r/min      结构型式：后悬挂式      收集器形式：甩刀式       收集器工作部件数量：弯刀，52个       输送器型式：绞龙式          抛送器型式：离心风机式       集草箱容积：2.0m³       集草箱卸料方式：液压式","T202013130426","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1081,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","1—3t/h铡草机","湖北华联机械制造实业股份有限公司","铡草机","9ZT-1.5","生产率(干秸秆):1.5t/h","结构形式：筒式；配套动力：2.2-3kw；外形尺寸：1600×580×860mm；生产率：≥1500kg/h（干玉米秸秆）；动刀数量：5片；圆盘或滚筒直径（工作部件）：195mm；喂入方式：传动自动喂入。","T202242420040","2027-07-04","2.2","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1082,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","1—3t/h铡草机","四川省旭东机械制造有限公司","铡草机","9Z-1.2A","生产率(干秸秆):1.2t/h","配套动力：3.0kW；结构型式：筒式；外形尺寸：1240×485×840；生产率：≥1200kg/h；设计草长度：8.5/16.8mm；喂入口宽度：240mm；喂入方式：自动喂入；主轴额定转速1350~1600r/min;动刀片数量：5个；动刀片刀形：直线刃式；滚筒直径：210mm。","T202251510089","2027-08-07","3.0","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[1083,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","3—6t/h铡草机","湖北华联机械制造实业股份有限公司","铡草揉丝一体机","9ZT-3.1A","生产率(干秸秆):3.1t/h","结构形式：筒式；配套动力：3～4kw；外形尺寸：1900×580×920mm；生产率：≥3100kg/h（干玉米秸秆）；动刀数量：5片；圆盘或滚筒直径（工作部件）：195mm；喂入方式：传动自动喂入。","T202242420041","2027-07-04","3","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1084,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","3—6t/h铡草机","湖北华联机械制造实业股份有限公司","铡草机","9ZT-3.1B","生产率(干秸秆):3.1t/h","结构形式：筒式；配套动力：3～4kw；外形尺寸：1660×580×950mm；生产率：≥3100kg/h（干玉米秸秆）；动刀数量：5片；圆盘或滚筒直径（工作部件）：195mm；喂入方式：传动自动喂入。","T202242420042","2027-07-04","3","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1085,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","3—6t/h铡草机","四川省旭东机械制造有限公司","铡草机","9Z-3.0A","生产率(干秸秆):3t/h","配套动力：5.5kW;结构型式：筒式；外形尺寸：1570×540×900；生产率：≥3000kg/h；设计草长度：8.5/16.8mm；喂入口宽度：240mm；喂入方式：自动喂入；主轴额定转速：1450~1700r/min；动刀片数量：5个；动刀片刀形：直线刃式；滚筒直径：210mm。","T202251510088","2027-08-07","5.5","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[1086,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","6—9t/h铡草机","湖北华联机械制造实业股份有限公司","铡草揉丝一体机","9ZT-6.5A","生产率(干秸秆):6.5t/h","结构形式：筒式；配套动力：5.5～7.5kw；外形尺寸：2400×720×1080mm；生产率：≥6500kg/h（干玉米秸秆）；动刀数量：4片；圆盘或滚筒直径（工作部件）：200mm；喂入方式：传动自动喂入。","T202242420043","2027-07-04","5.5","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1087,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","6—9t/h铡草机","武汉盛之泰机械设备有限公司","铡草机","9ZT-6","生产率(干秸秆):6t/h","型号名称:9ZT-6铡草机;配套动力:5.5-7.5kW;结构型式:筒式;外形尺寸（长×宽×高）:1660mm×570mm×1010mm；生产率：≥6000kg/h（干秸秆）；设计切草长度：10、20mm；喂入口宽度：300mm；喂入方式：自动；主轴额定转速：1470r/min；动刀片数量：5个；动刀片刀形：矩形双面直刃；圆盘或滚筒直径（工作部件）：180mm。","T202242420087","2027-08-07","5.5","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1088,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","9—15t/h铡草机","湖北华联机械制造实业股份有限公司","铡草揉丝一体机","9ZT-10","生产率(干秸秆):10t/h","结构形式：筒式；配套动力：7.5～11kw；外形尺寸：2800×720×1160mm；生产率：≥10000kg/h（干玉米秸秆）；动刀数量：5片；圆盘或滚筒直径（工作部件）：240mm；喂入方式：传动自动喂入。","T202242420044","2027-07-04","7.5","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1089,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","9—15t/h铡草机","武汉盛之泰机械设备有限公司","铡草机","9ZT-9","生产率(干秸秆):9t/h","型号名称:9ZT -9铡草机;配套动力:7.5kW;结构型式:筒式;外形尺寸（长×宽×高）:1850mm×680mm×1100mm;生产率:≥9000kg/h（干秸秆）;设计切草长度:10、20mm;喂入口宽度:295mm;喂入方式:自动;主轴额定转速:1460r/min;动刀片数量:5个;动刀片刀形:矩形双面直刃;圆盘或滚筒直径（工作部件）:310mm。","T202242420088","2027-08-07","","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1090,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","铡草机","20t/h及以上铡草机","洛阳四达农机有限公司","铡草机","9Z-30","生产率(干秸秆):30t/h","生产率：30000（kg/h）；外形尺寸（长*宽*高）(mm)：4290*2500*4450；结构质量：2300kg ；配套动力：30+3kW；结构形式：刀盘式；主轴转速：450r∕min","T202214140026","2027-08-23","30","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1091,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","2—4t/h揉丝机","石家庄茂丰农业机械制造有限公司","揉丝机","9R-6","2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h,4t/h≤生产率(青秸秆)<6t/h:2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h ","结构型式/滚筒式   外形尺寸（长×宽×高）mm3150x830x1080  配套动力额定功率kW15  配套动力额定转速r/min1460  生产率kg/h3500  传动方式/皮带传动 锤片数量片48  喂入方式/机械喂入","T202213130619","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1092,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","4—6t/h揉丝机","石家庄茂丰农业机械制造有限公司","揉丝机","9R-10","4t/h≤生产率(干秸秆)<6t/h,6t/h≤生产率(青秸秆)<10t/h:4t/h≤生产率(干秸秆)<6t/h ","结构型式/滚筒式  外形尺寸（长×宽×高）mm3150x900x1080  配套动力额定功率kW22  传动方式/皮带传动  锤片数量片56  喂入方式/机械喂入","T202213130618","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1093,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","4—6t/h揉丝机","四川省旭东机械制造有限公司","秸秆揉丝机","9ZR-6.0","4t/h≤生产率(干秸秆)<6t/h,6t/h≤生产率(青秸秆)<10t/h:6t/h≤生产率(青秸秆)<10t/h ","结构型式：铡切、揉搓板式；外形尺寸：2300×560×980；配套动力额定功率：7.5kW；配套动力额定转速：2910r/min；主轴额定转速：铡切转子：1450~1700r/min 、揉搓转子：3150~3400r/min；生产率：≥6000kg/h；传动方式：皮带传动；铡切转子直径：204mm；揉搓转子：154mm；铡切转子宽度：225mm；揉搓转子宽度：220mm；铡切转子工作直径：214mm；揉搓转子工作直径：244mm；踹片数量：/;喂入方式：自动喂入；铡切刀片数量：动刀：5，定刀：1片；揉搓刀片数量：动刀32，定刀21；铡切机构型式（适用时）：铡切式；揉搓机构型式（适用时）揉搓齿板式。","T202251510090","2027-08-07","7.5","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[1094,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","湖北华联机械制造实业股份有限公司","饲料粉碎机","9FQ-40-20","转子工作直径:400mm","转子工作直径：400mm；外形尺寸（mm）：960*980*1070；锤片：16片；三角形齿：6片；粉碎室宽度：202mm；","T202142420414","2026-12-26","4","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1095,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","400—550mm饲料粉碎机","湖北华联机械制造实业股份有限公司","饲料粉碎机","9FZ-40-20B","转子工作直径:400mm","转子工作直径：400mm；转子盘直径：270mm；外形尺寸（mm）：1000*640*1030；锤片：21片；粉碎室宽度：205mm；","T202242420037","2027-07-04","2.2","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1096,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","550mm及以上饲料粉碎机","湖北华联机械制造实业股份有限公司","饲料粉碎机","9FZ-55-14","转子工作直径:550mm","转子工作直径：550mm；外形尺寸（mm）：1000*750*1700；锤片：12片；；粉碎室宽度：145mm；","T202142420412","2026-12-26","7.5","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1097,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","550mm及以上饲料粉碎机","湖北华联机械制造实业股份有限公司","饲料粉碎机","9FZ-56-20","转子工作直径:560mm","转子工作直径：560mm；外形尺寸（mm）：1230*1150*1535；锤片：28片；；粉碎室宽度：202mm；","T202142420413","2026-12-26","4","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1098,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料（草）粉碎机","550mm及以上饲料粉碎机","湖北华联机械制造实业股份有限公司","饲料粉碎机","9FZ-56-20C","转子工作直径:560mm","转子工作直径：560mm；转子盘直径：410mm；外形尺寸（mm）：1150*810*1200；锤片：28片；；粉碎室宽度：205mm；","T202242420038","2027-07-04","3","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1099,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","1-2m³立式饲料混合机","新乡市北方散热器有限公司","饲料混合机","9HLP-500","混合室容积:1.1m³;结构型式:立式 ","结构型式:立式单轴螺旋,外形尺寸（长×宽×高）:1500×1000×2400mm,混合轴工作段长度:2010mm,混合轴数量:1个,混合轴额定转速：410r/min，整机质量：130kg，配套动力：3kW，混合室容积：1.1m³，额定批次混合量：500kg","T202041410171","2025-12-30","3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1100,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","1-2m³立式饲料混合机","新乡市北方散热器有限公司","饲料混合机","9HLP-500A","混合室容积:1.02m³;结构型式:立式 ","结构型式:立式单轴螺旋,外形尺寸（长×宽×高）:1190×1080×2380mm,混合轴工作段长度:2010mm,混合轴数量:1个,混合轴额定转速：410r/min，整机质量：126kg，配套动力：3kW，混合室容积：1.02m³，额定批次混合量：500kg","T202114140022","2026-07-21","3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1101,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","1-2m³立式饲料混合机","新乡市和协饲料机械制造有限公司","饲料混合机","9HLT-500","混合室容积:1.0m³;结构型式:立式 ","混合方式：立式（单轴螺旋），混合机容积：1m³，主轴转速：415r/min，配套动力：2.2kW，混合均匀度：90.5%，生产率：1050kg/h","T201941410014","2024-11-13","2.2","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1102,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","1-2m³立式饲料混合机","新乡市乐丰机械有限公司","饲料混合机","9HLP-500","混合室容积:1.02m³;结构型式:立式 ","结构型式：立式单轴螺旋，外形尺寸（长×宽×高）：1190×1080×2380mm，混合轴工作段长度：2010mm,混合轴额定转速\n410r/min,整机质量:126kg,混合室容积：1.02m³，配套动力：3kW,额定批次混合量:500kg。","T202114140019","2026-07-21","3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1103,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","1-2m³立式饲料混合机","新乡市乐为农农牧机械有限公司","饲料混合机","9HLP-500","混合室容积:1.1m³;结构型式:立式 ","结构型式：立式单轴螺旋、外形尺寸（长×宽×高）：1480×1000×2400mm、混合轴数量：1个、混合轴额定转速：415r/min、配套动力：3kW、混合室容积：1.1m³、额定批次混合量：500kg","T202142420070","2026-02-07","3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1104,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上立式饲料混合机","安徽丰鑫机械装备有限公司","立式饲料混合机","9HL-1000","混合室容积:2.1m³;结构型式:立式 ","结构型式：立式；外形尺寸（长×宽×高）：1500×1250×2850mm；混合轴工作段长度：2600mm；混合轴数量：1个；混合轴额定转速：400r/min；整机质量：200kg；配套动力：3kW；混合室容积：2.1m³；额定批次混合量：900kg；","T202034130","2025-09-27","3","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1105,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上立式饲料混合机","卫辉市德亿机械有限公司","立式饲料混合机","9HLP-1000","混合室容积:2m³;结构型式:立式 ","9HLP-1000立式饲料混合机 、结构形式：立式单轴螺旋、外形尺寸 1400*1410*2760、混合轴工作段长度2380mm、混合轴数量1个、混合轴额定转速410r/min、整机质量180kg、配套动力3kw、混合室容积2.1m³、额定批次混合量1000kg。","T202142420296","2026-11-23","3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1106,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上立式饲料混合机","卫辉市德亿机械有限公司","卧式饲料混合机","9HWP-1000","混合室容积:2m³;结构型式:立式 ","9HWP-1000 卧式饲料混合机、结构形式：单轴双螺带、外形尺寸3320*1095*2080、混合轴工作段长度2185mm、混合轴数量1个、混合轴额定转速40r/min、整机质量1069kg、配套动力11kw、混合室容积2.1m³、额定批次混合量1000kg。","T202142420297","2026-11-23","11","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1107,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上立式饲料混合机","卫辉市卫新机械有限公司","饲料混合机","9HL-1000","混合室容积:2.08m³;结构型式:立式 ","外形尺寸（长×宽×高）：1375mm×1265mm×2820mm；混合室容积：2.08m³；动力：3KW;","T202114140024","2026-07-21","3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1108,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上立式饲料混合机","卫辉市卫新机械有限公司","饲料混合机","9HL-2000","混合室容积:3.97m³;结构型式:立式 ","外形尺寸（长×宽×高）：1820mm×1700mm×3120mm；混合室容积：3.97m³；动力：4KW","T202114140023","2026-07-21","4","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1109,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上立式饲料混合机","卫辉市卫新机械有限公司","饲料混合机","9HLP-1000","混合室容积:2.02m³;结构型式:立式 ","外形尺寸（长×宽×高）1610mm×1230mm×2840mm；立式；混合室容积：2.02m³；动力：3KW；","T202041410170","2025-12-30","3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1110,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上立式饲料混合机","新乡市北方散热器有限公司","饲料混合机","9HLP-1000","混合室容积:2.11m³;结构型式:立式 ","结构型式:立式单轴螺旋,外形尺寸（长×宽×高）:1600×1260×2850mm,混合轴工作段长度:2330mm,混合轴数量:1个,混合轴额定转速：410r/min，整机质量：180kg，配套动力：3kW，混合室容积：2.11m³，额定批次混合量：1000kg","T202041410172","2025-12-30","3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1111,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上立式饲料混合机","新乡市北方散热器有限公司","饲料混合机","9HLP-1000A","混合室容积:2.11m³;结构型式:立式 ","结构型式：立式单轴螺旋，外形尺寸（长×宽×高）：1340×1290×2850mm，混合轴工作段长度：2540mm，混合轴数量：1个，混合轴额定转速：410r/min，整机质量：182kg，配套动力：3kW，混合室容积：2.11m³，额定批次混合量：1000","T202114140021","2026-07-21","3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1112,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上立式饲料混合机","新乡市北方散热器有限公司","饲料混合机","9HLP-2000","混合室容积:3.8m³;结构型式:立式 ","结构型式：立式单轴螺旋，外形尺寸（长×宽×高）：1630×1580×3290mm，混合轴工作段长度：2920mm，混合轴数量：1，混合轴额定转速：410r/min，整机质量：290kg，配套动力：4kW，混合室容积：3.8m³，额定批次混合量：2000kg","T202114140020","2026-07-21","4","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1113,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上立式饲料混合机","新乡市和协饲料机械制造有限公司","饲料混合机","9HLT-1000","混合室容积:2.05m³;结构型式:立式 ","混合方式：立式（单轴螺旋），混合机容积：2.05m³，主轴转速：415r/min，配套动力：2.2kW，混合均匀度：91.1%，生产率：2366kg/h","T201941410013","2024-11-13","2.2","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1114,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上立式饲料混合机","新乡市乐丰机械有限公司","饲料混合机","9HLP-1000","混合室容积:2.11m³;结构型式:立式 ","结构型式：立式单轴螺旋，外形尺寸（长×宽×高）：1340×1290×2850mm，混合轴工作段长度：2540mm,混合轴额定转速\n410r/min,整机质量:182kg,混合室容积：2.11m³，配套动力：3kW,额定批次混合量:1000kg。","T202114140018","2026-07-21","3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1115,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上立式饲料混合机","新乡市乐为农农牧机械有限公司","饲料混合机","9HLP-1000","混合室容积:2.1m³;结构型式:立式 ","结构型式：立式单轴螺旋、外形尺寸（长×宽×高）：1380×1355×2750mm、混合轴数量：1个、混合轴额定转速：415r/min、配套动力：3kW、混合室容积：2.1m³、额定批次混合量：1000kg","T202142420071","2026-02-07","3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1116,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上立式饲料混合机","新乡市善华精密机械制造有限公司","饲料混合机","9HLP-1000","混合室容积:2.02m³;结构型式:立式 ","结构型式：立式单轴螺旋式；外形尺寸（长×宽×高）：1380mm×1250mm×2780mm ；混合轴工作段长度：2470mm；混合轴数量：1个；混合轴额定转速r/min：415；整机质量：210kg；配套动力：3kw；混合室容积：2.02m³；额定批次混合量：1000kg；","T202168680038","2025-12-31","3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1117,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上立式饲料混合机","郑州市牧昌农业机械制造有限公司","立式饲料混合机","9HL-1000","混合室容积:2.1m³;结构型式:立式 ","结构型式：立式单轴螺旋，外形尺寸（长×宽×高）：1396×1319×2850mm，混合轴工作段长度：2440mm，混合轴数量：1个，混合轴额定转速：350r/min，整机质量：220kg，配套动力：3kW，混合室容积：2.1m³，额定批次混合量：1000kg","T202165650102","2026-03-15","3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1118,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上立式饲料混合机","郑州市盛之远农业机械有限公司","立式饲料混合机","9HL-1000","混合室容积:2.02m³;结构型式:立式 ","结构型式：立式单轴螺旋，外形尺寸（长×宽×高）：1350×1250×2790mm，混合轴工作段长度：2140mm，混合轴数量：1个，混合轴额定转速：350r/min，整机质量：220kg，配套动力：3kw，混合室容积：2.02m³，额定批次混合量：1000kg","T202142420344","2026-11-23","3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1119,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上立式饲料混合机","郑州嵩威机械制造有限公司","饲料混合机","9HL-1000","混合室容积:2.04m³;结构型式:立式 ","1、结构型式：立式单轴螺旋；2、混合室容积：2.04m³；3、配套动力：3kw。","T202041410126","2025-09-26","3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1120,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上立式饲料混合机","郑州嵩威机械制造有限公司","饲料混合机","9HL-1500","混合室容积:3.01m³;结构型式:立式 ","1、结构型式：立式单轴螺旋；2、混合室容积：3.01m³；3、配套动力：4kw。","T202041410125","2025-09-26","4","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1121,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上立式饲料混合机","郑州嵩威机械制造有限公司","饲料混合机","9HL-2000","混合室容积:4.7m³;结构型式:立式 ","1、结构型式：立式单轴螺旋；2、混合室容积：4.7m³；3、配套动力：5.5kw。","T202041410124","2025-09-26","5.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1122,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上卧式(单轴)饲料混合机","内蒙古汇楠机械有限公司","饲料混合机","9HWD-1300","混合室容积:2.1m³;混合轴数量:单轴 ;结构型式:卧式 ","型号名称：9HWD-1300型饲料混合机，结构型式：卧式单轴螺带，外形尺寸（长×宽×高）：2750mm×1200mm×1400mm，混合轴工作段长度：1980mm，混合轴数量：1个，混合轴额定转速：18r/min，整机质量620kg，配套动力7.5kW，混合室容积：2.1m³，额定批次混合量：1150kg。","T202115150126","2026-12-30","7.5","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[1123,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上卧式(单轴)饲料混合机","卫辉市卫新机械有限公司","饲料混合机","9HWP-1000","混合室容积:2.4m³;混合轴数量:单轴 ;结构型式:卧式 ","外形尺寸（长×宽×高）3010mm×1100mm×2050mm；混合室容积：2.4m³；卧式；单轴；动力：11KW；","部20190027","2023-12-31","11","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1124,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上卧式(单轴)饲料混合机","新乡市北方散热器有限公司","卧式预混机","9HWP-1000","混合室容积:2.2m³;混合轴数量:单轴 ;结构型式:卧式 ","结构型式：卧式、双环带，外形尺寸（长×宽×高）：3200mm×1100mm×2250mm，混合轴数量：1个，混合室容积：2.2m³，配套动力：11kW","部20190026","2023-12-31","11","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1125,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上卧式(单轴)饲料混合机","新乡市和协饲料机械制造有限公司","饲料混合机","9HWP-1000","混合室容积:2.0m³;混合轴数量:单轴 ;结构型式:卧式 ","混合方式：卧式（单轴螺带）；混合室容积（m³）：2.0，配套动力：11kW，混合均匀度：91.9%，生产率：2794kg/h","T202041410191","2025-12-30","11","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1126,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上卧式(单轴)饲料混合机","新乡市乐为农农牧机械有限公司","饲料混合机","9HWP-1000","混合室容积:2.1m³;混合轴数量:单轴 ;结构型式:卧式 ","结构型式：卧式单轴螺带、外形尺寸（长×宽×高）：3200×1120×2220mm、整机质量：700kg、配套动力：15KW、混合室容积：2.1m³","T202041410195","2025-12-30","15","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1127,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上卧式(单轴)饲料混合机","郑州嵩威机械制造有限公司","饲料混合机","9HW-1000","混合室容积:2.05m³;混合轴数量:单轴 ;结构型式:卧式 ","1、结构型式：卧式单轴螺带；2、混合室容积：2.05m³；3、配套动力：7.5kw。","T202014140019","2025-04-23","7.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1128,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上卧式(单轴)饲料混合机","郑州嵩威机械制造有限公司","饲料混合机","9HW-1100","混合室容积:2.5m³;混合轴数量:单轴 ;结构型式:卧式 ","1、结构型式：卧式单轴螺旋；2、混合室容积：2.5m³；3、配套动力：11kw。","T202261610093","2027-09-20","11","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1129,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上卧式(单轴)饲料混合机","郑州嵩威机械制造有限公司","饲料混合机","9SLHY-2.6","混合室容积:2.6m³;混合轴数量:单轴 ;结构型式:卧式 ","1、结构型式：卧式单轴双环带；2、混合室容积：2.6m³；3、配套动力：15kw。","部20190028","2023-12-31","15","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1130,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","1-2m³卧式(双轴)饲料混合机","新乡市和协饲料机械制造有限公司","饲料混合机","9HWS-500C","混合室容积:1.4m³;混合轴数量:双轴 ;结构型式:卧式 ","结构形式：卧式（双轴桨叶）；混合室容积（m³）：1.4m³，配套动力：7.5kW，混合均匀度：93.2%，生产率：1208kg/h","T202041410190","2025-12-30","7.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1131,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上卧式(双轴)饲料混合机","安徽丰鑫机械装备有限公司","卧式双轴饲料混合机","9HWS-2600","混合室容积:2.1m³;混合轴数量:双轴 ;结构型式:卧式 ","结构型式：卧式双轴；外形尺寸（长×宽×高）：2500×1000×1300mm；混合轴工作段长度：2000mm；混合轴数量：2个；混合轴额定转速：20-30r/min；整机质量：550kg；配套动力：7.5kW；混合室容积：2.1m³；额定批次混合量：750kg；","T202034129","2025-09-27","7.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1132,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上卧式(双轴)饲料混合机","滑县宏峰机械有限公司","饲料混合机","9HWS-2500","混合室容积:2.3m³;混合轴数量:双轴 ;结构型式:卧式 ","有效容积：2.3m³ ；型号名称：9HWS-2500  ；结果形式：卧式双轴螺旋  ；  外形尺寸：（长×宽×高)mm  2580×1155×1310 ；    混合轴长度2000mm   ；  结构质量450kg  ；  配套动力 ：7.5kW  ； 三相异步电机  ；主轴转速： 20r/min  ；混合轴数量：2个 ；   额定批次混合量 385kg","新2018218","2022-12-31","7.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1133,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上卧式(双轴)饲料混合机","内蒙古汇楠机械有限公司","饲料混合机","9HWS-1300","混合室容积:2.1m³;混合轴数量:双轴 ;结构型式:卧式 ","型号名称：9HWS-1300型饲料混合机，结构型式：卧式双轴螺旋，外形尺寸（长×宽×高）：2880mm×1200mm×1500mm，混合轴工作段长度：1980mm，混合轴数量：2个，混合轴额定转速：18r/min，整机质量：750kg，配套动力：7.5kW，混合室容积：2.1m³，额定批次混合量：1150kg","T202115150127","2026-12-30","7.5","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[1134,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上卧式(双轴)饲料混合机","内蒙古巨之牧机械设备有限公司","饲料混合机","9HWS-2200","混合室容积:2.1m³;混合轴数量:双轴 ;结构型式:卧式 ","型号名称：9HWS-2200型饲料混合机、结构形式：卧式双轴桨叶、外形尺寸（长X宽X高）;2850mmX1100mmX1800mm、混合轴工作段长度：2000mm、混合轴数量：2个、混合轴额定转速：17r/min、整机质量：700KG、配套动力：7.5KW、混合室容积：2.1m3、额定批次混合量：1300KG。","T202115150018","2026-01-21","7.5","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[1135,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上卧式(双轴)饲料混合机","内蒙古牧昌机械设备制造有限公司","饲料混合机","9HWS-1300","混合室容积:2.1m³;混合轴数量:双轴 ;结构型式:卧式 ","结构型式：卧式双轴螺旋       外形尺寸（长×宽×高）:2600mm×1100mm×1200mm       混合轴数量 ：2个       配套动力：7.5 kW        混合室容积 :2.1 m³","T202115150068","2026-03-30","7.5","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[1136,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上卧式(双轴)饲料混合机","内蒙古圣全机械设备有限公司","饲料混合机","9HWS-1300","混合室容积:2m³;混合轴数量:双轴 ;结构型式:卧式 ","规格型号：9HWS-1300型饲料混合机；\n结构型式：卧式双轴螺旋；\n外形尺寸（长×宽×高）：2600mm×1300mm×1400mm；\n混合轴工作段长度：1800mm；\n混合轴数量：2个；\n混合轴额定转速：23r/min；\n整机质量：750kg；\n配套动力：7.5kw；\n混合室容积：2m³；\n额定批次混合量：1000kg；","T202215150042","2027-06-29","7.5","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[1137,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上卧式(双轴)饲料混合机","新乡市和协饲料机械制造有限公司","饲料混合机","9HWS-500A","混合室容积:2.1m³;混合轴数量:双轴 ;结构型式:卧式 ","结构形式：卧式（双轴桨叶）；混合室容积（m³）：2.1，配套动力：7.5kW，混合均匀度：93.2%，生产率：1208kg/h","T202142420298","2026-11-23","7.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1138,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上卧式(双轴)饲料混合机","郑州多鑫农业机械有限公司","卧式饲料混合机","9HW-650","混合室容积:2.1m³;混合轴数量:双轴 ;结构型式:卧式 ","结构型式：卧式双轴螺旋，外形尺寸（长×宽×高）：2690×1000×1275mm，混合轴工作段长度：1990mm，混合轴数量：2个，混合轴额定转速：28r/min，整机质量：570kg，配套动力：5.5kW，混合室容积：2.1m³，额定批次混合量：650kg","T202165650108","2026-03-15","5.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1139,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上卧式(双轴)饲料混合机","郑州多鑫农业机械有限公司","卧式饲料混合机","9HW-700","混合室容积:2.3m³;混合轴数量:双轴 ;结构型式:卧式 ","结构型式：卧式双轴螺旋，外形尺寸（长×宽×高）：2592×1263×1327mm，混合轴工作段长度：1780mm，混合轴数量：2个，混合轴额定转速：28r/min，整机质量：750kg，配套动力：7.5kW，混合室容积：2.3m³，额定批次混合量：700kg","T202165650109","2026-03-15","7.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1140,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上卧式(双轴)饲料混合机","郑州市牧昌农业机械制造有限公司","卧式饲料混合机","9HW-700","混合室容积:2.3m³;混合轴数量:双轴 ;结构型式:卧式 ","结构型式：卧式双轴螺旋，外形尺寸（长×宽×高）：2592×1263×1327mm，混合轴工作段长度：1780mm，混合轴数量：2个，混合轴额定转速：28r/min，整机质量：750kg，配套动力：7.5kW，混合室容积：2.3m³，额定批次混合量：700kg","T202165650103","2026-03-15","7.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1141,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上卧式(双轴)饲料混合机","郑州市双丰机械制造有限公司","饲料混合机","9HWS-1000","混合室容积:2.1m³;混合轴数量:双轴 ;结构型式:卧式 ","1、型号名称：9HWS-1000型饲料混合机\n2、结构型式：卧式双轴桨叶\n3、外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3350×1100×1620\n4、混合轴工作段长度（mm）：2000\n5、混合轴数量（个）：2\n6、混合轴额定转速（r/min）：39\n7、整机质量（kg）：845\n8、配套动力（kW）：11\n9、混合室容积（m³）：2.1\n10、额定批次混合量（kg）：1000","T202041410206","2025-12-30","11","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1142,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上卧式(双轴)饲料混合机","郑州嵩威机械制造有限公司","饲料混合机","9HW-1000S","混合室容积:2m³;混合轴数量:双轴 ;结构型式:卧式 ","1、结构型式：卧式双轴螺旋；2、混合室容积：2m³；3、配套动力：11kw。","T202261610101","2027-09-20","11","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1143,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上卧式(双轴)饲料混合机","郑州嵩威机械制造有限公司","饲料混合机","9HW-1200","混合室容积:3.1m³;混合轴数量:双轴 ;结构型式:卧式 ","1、结构型式：卧式双轴螺旋；2、混合室容积：3.1m³；3、配套动力：9.5kw。","T202014140060","2025-12-21","9.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1144,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","饲料混合机","2m³及以上卧式(双轴)饲料混合机","郑州嵩威机械制造有限公司","饲料混合机","9HW-1200Z","混合室容积:3m³;混合轴数量:双轴 ;结构型式:卧式 ","1、结构型式：卧式双轴螺旋；2、混合室容积：3m³；3、配套动力：15kw。","T202261610100","2027-09-20","15","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1145,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北辰旺机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-4","搅拌室容积:4m³","型号名称：9TMRW-4全日粮饲料制备机\n型式：固定卧式\n搅拌仓容积：4m³\n搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：2000X1400X1700mm\n主绞龙数量：1个\n副绞龙数量：1个\n称重系统最大称重：12000kg\n动力型式：电动机\n动力功率：11KW\n动力转速：1460 转/分","T202213130315","2027-07-29","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1146,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北辰旺机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-4S","搅拌室容积:4m³","型号名称：9TMRW-4S全日粮饲料制备机\n型式：固定卧式\n搅拌仓容积：4m³\n搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：2000X1500X1500mm\n主绞龙数量：2个\n副绞龙数量：0个\n称重系统最大称重：12000kg\n动力型式：电动机\n动力功率：11KW\n动力转速：1460 转/分","T202213130308","2027-07-29","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1147,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北辰旺机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-4Z","搅拌室容积:4m³","型号名称：9TMRW-4Z全日粮饲料制备机\n型式：固定卧式\n搅拌仓容积：4m³\n搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：2000X1500X1500mm\n主绞龙数量：2个\n副绞龙数量：0个\n称重系统最大称重：12000kg\n动力型式：电动机\n动力功率：15（7.5*2）KW\n动力转速：1440 转/分","T202213130309","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1148,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北辰旺机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-5S","搅拌室容积:5m³","型号名称：9TMRW-5S全日粮饲料制备机\n型式：固定卧式\n搅拌仓容积：5m³\n搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：2400X1500X1550mm\n主绞龙数量：2个\n副绞龙数量：0个\n称重系统最大称重：12000kg\n动力型式：电动机\n动力功率：15(7.5*2)KW\n动力转速：1440 转/分","T202213130314","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1149,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北辰旺机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-5Z","搅拌室容积:5m³","型号名称：9TMRW-5Z全日粮饲料制备机\n型式：固定卧式\n搅拌仓容积：5m³\n搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：2400X1500X1550mm\n主绞龙数量：2个\n副绞龙数量：0个\n称重系统最大称重：12000kg\n动力型式：电动机\n动力功率：15(7.5*2)KW\n动力转速：1440 转/分","T202213130310","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1150,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北辰旺机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-7","搅拌室容积:7m³","型号名称：9TMRW-7全日粮饲料制备机\n型式：固定卧式\n搅拌仓容积：7m³\n搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：2500X1800X1750mm\n主绞龙数量：2个\n副绞龙数量：2个\n称重系统最大称重：32000kg\n动力型式：电动机\n动力功率：22(11*2)KW\n动力转速：1460 转/分","T202213130313","2027-07-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1151,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北辰旺机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-7S","搅拌室容积:7m³","型号名称：9TMRW-7S全日粮饲料制备机\n型式：固定卧式\n搅拌仓容积：7m³\n搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：2500X1600X1950mm\n主绞龙数量：2个\n副绞龙数量：0个\n称重系统最大称重：32000kg\n动力型式：电动机\n动力功率：22(11*2)KW\n动力转速：1460 转/分","T202213130311","2027-07-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1152,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北德佳机械制造有限责任公司","全混合日粮制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","型号名称：9JGW-4全混合日粮制备机\n型式：固定卧式\n称重系统最大称量：32000kg\n配套动力型式：电动机\n配套动力功率范围：11kW\n配套动力转速：1460r/min\n搅拌仓容积：4m³\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：2420mm×1500mm×1600mm\n主搅龙数量：1个\n副搅龙数量：2个","T202213130318","2027-07-29","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1153,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北德佳机械制造有限责任公司","全混合日粮制备机","9JGW-4A","搅拌室容积:4m³","型号名称：9JGW-4A全混合日粮制备机\n型式：固定卧式\n称重系统最大称量：8000kg\n配套动力型式：电动机\n配套动力功率范围：11kW\n配套动力转速：1460r/min\n搅拌仓容积：4m³\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：2000mm×1500mm×1800mm\n主搅龙数量：1个\n副搅龙数量：2个","T202213130319","2027-07-29","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1154,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北德佳机械制造有限责任公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5全混合日粮制备机\n型式：固定卧式\n称重系统最大称量：32000kg\n配套动力型式：电动机\n配套动力功率范围：15kW\n配套动力转速：1460r/min\n搅拌仓容积：5m³\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：2820mm×1500mm×1600mm\n主搅龙数量：1个\n副搅龙数量：2个","T202213130317","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1155,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北德佳机械制造有限责任公司","全混合日粮制备机","9JGW-5S","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5S全混合日粮制备机\n型式：固定卧式\n称重系统最大称量：32000kg\n配套动力型式：电动机\n配套动力功率范围：11kW×2\n配套动力转速：1440r/min\n搅拌仓容积：5m³\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：2200mm×1800mm×1650mm\n主搅龙数量：2个\n副搅龙数量：2个","T202213130320","2027-07-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1156,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北飞扬机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGWS-4","搅拌室容积:4m³","型式：固定卧式。配套动力型式：电机。配套动力功率：7.5kwx2。搅拌仓容积：4m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：2000×1500×1500  。主搅龙数量：2个。","T202213130397","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1157,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北飞扬机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGWS-5","搅拌室容积:5m³","型式：固定卧式。配套动力型式：电机。配套动力功率：11kwx2。搅拌仓容积：5m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：2400×1500×1600  。主搅龙数量：2个。","T202213130396","2027-07-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1158,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北飞扬机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGWS-7","搅拌室容积:7m³","型式：固定卧式。配套动力型式：电机。配套动力功率：11kwx2。搅拌仓容积：7m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：2600×1650×1800 。主搅龙数量：2个。","T202213130395","2027-07-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1159,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北丰创机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-4","搅拌室容积:4m³","型号名称：9TMRW-4全日粮饲料制备机\n型式：固定卧式\n称重系统最大称量：8000kg\n配套动力型式：电动机\n配套动力功率范围：11kW\n配套动力转速：1470r/min\n搅拌仓容积：4m³\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：2200mm×1500mm×1650mm\n主搅龙数量：1个\n副搅龙数量：2个","T202213130438","2027-07-29","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1160,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北丰创机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-4A","搅拌室容积:4m³","型号名称：9TMRW-4A全日粮饲料制备机\n型式：固定卧式\n称重系统最大称量：8000kg\n配套动力型式：电动机\n配套动力功率范围：7.5kW×2\n配套动力转速：1440r/min\n搅拌仓容积：4m³\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：2000mm×1500mm×1500mm\n主搅龙数量：2个","T202213130437","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1161,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北丰创机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9TMRW-5全日粮饲料制备机\n型式：固定卧式\n称重系统最大称量：8000kg\n配套动力型式：电动机\n配套动力功率范围：15kW\n配套动力转速：1460r/min\n搅拌仓容积：5m³\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：2800mm×1500mm×1700mm\n主搅龙数量：1个\n副搅龙数量：2个","T202213130434","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1162,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北丰创机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-5A","搅拌室容积:5m³","型号名称：9TMRW-5A全日粮饲料制备机\n型式：固定卧式\n称重系统最大称量：8000kg\n配套动力型式：电动机\n配套动力功率范围：11kW×2\n配套动力转速：1470r/min\n搅拌仓容积：5m³\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：2500mm×1500mm×1600mm\n主搅龙数量：2个","T202213130436","2027-07-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1163,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北峰阔机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4S","搅拌室容积:4m³","型号名称：9JGW-4S全混合日粮制备机；型式：固定卧式；称重系统最大称量：8000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率：7.5KW×2台；配套动力转速：每分1440转；搅拌仓容积：4m³；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2000mm×1500mm×1500mm；主搅龙数量：2个。","T202213130403","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1164,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北峰阔机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5全混合日粮制备机；型式：固定卧式；称重系统最大称量：8000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率：15KW；配套动力转速：每分1460转；搅拌仓容积：5m³；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2800mm×1500mm×1750mm；主搅龙数量：1个,副搅龙数量2个。","T202213130402","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1165,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北峰阔机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5S","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5S全混合日粮制备机；型式：固定卧式；称重系统最大称量：8000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率：11KW×2台；配套动力转速：每分1470转；搅拌仓容积：5m³；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2600mm×1500mm×1500mm；主搅龙数量：2个。","T202213130401","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1166,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北金农机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4A","搅拌室容积:4m³","型号名称：9JGW-4A全混合日粮制备机；型式：固定卧式；称重系统最大称量：32000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率：7.5KW×2；配套动力转速：1440转/分；搅拌仓容积：4m3；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2100mm×1500mm×1450mm；主搅龙数量：2个.","T202213130325","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1167,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北金农机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5全混合日粮制备机；型式：固定卧式；称重系统最大称量：32000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率：15KW；配套动力转速：1460转/分；搅拌仓容积：5m3；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2800mm×1500mm×1700mm；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个","T202213130326","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1168,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北金农机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5A","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5A全混合日粮制备机；型式：固定卧式；称重系统最大称量：32000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率：11KW×2；配套动力转速：1470转/分；搅拌仓容积：5m3；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2400mm×1500mm×1600mm；主搅龙数量：2个.","T202213130324","2027-07-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1169,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北金农机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-7","搅拌室容积:7m³","型号名称：9JGW-7全混合日粮制备机；型式：固定卧式；称重系统最大称量：32000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率：18.5KW；配套动力转速：1470转/分；搅拌仓容积：7m3；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3000mm×1600mm×1820mm；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个","T202213130323","2027-07-29","18.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1170,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北玖昌机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4D","搅拌室容积:4m³","型号名称：9JGW-4D全混合日粮制备机型式：固定卧式称重系统最大称量：8000kg\n配套动力型式：电动机\n配套动力功率范围：11kW配套动力转速：1460r/min搅拌仓容积：4m³搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：2300×1500×1600主搅龙数量：1个副搅龙数量：2个","T202213130430","2027-07-29","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1171,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北玖昌机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4S","搅拌室容积:4m³","型号名称：9JGW-4S全混合日粮制备机型式：固定卧式称重系统最大称量：8000kg 配套动力型式：电动机 配套动力功率范围：7.5*2kW配套动力转速：1440r/min搅拌仓容积：4m³搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：2100×1500×1500主搅龙数量：2个","T202213130431","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1172,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北玖昌机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5S","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5S全混合日粮制备机型式：固定卧式称重系统最大称量：8000kg 配套动力型式：电动机 配套动力功率范围：11*2kW配套动力转速：1440r/min搅拌仓容积：5m³搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：2500×1500×1650主搅龙数量：2个","T202213130429","2027-07-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1173,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北玖昌机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-7D","搅拌室容积:7m³","型号名称：9JGW-7D全混合日粮制备机型式：固定卧式称重系统最大称量：8000kg 配套动力型式：电动机 配套动力功率范围：18.5kW配套动力转速：1470r/min搅拌仓容积：7m³搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：3000×1750×1780主搅龙数量：1个副搅龙数量：2个","T202213130428","2027-07-29","18.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1174,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北玖昌机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-7S","搅拌室容积:7m³","型号名称：9JGW-7S全混合日粮制备机型式：固定卧式称重系统最大称量：8000kg 配套动力型式：电动机 配套动力功率范围：15×2kW配套动力转速：1470r/min搅拌仓容积：7m³搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：2800×1700×1750主搅龙数量：2个","T202213130424","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1175,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北龙兴机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4S","搅拌室容积:4m³","型号名称：9JGW-4S 全混合日粮制备机， 型式：固定卧式， 称重系统最大称量：8000kg， 配套动力型式：电动机， 配套动力功率：7.5*2kW， 配套动力转速：1470转/分， 搅拌仓容积：4m³， 搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）：2000*1500*1500(mm)（允许偏差±％2）， 主搅龙数量：2个","T202213130200","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1176,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北龙兴机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5S","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5S全混合日粮制备机， 型式：固定卧式， 称重系统最大称量：8000kg， 配套动力型式：电动机， 配套动力功率：11*2kW， 配套动力转速：1470转/分， 搅拌仓容积：5m³， 搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）：2500*1500*1500(mm)（允许偏差±％2）， 主搅龙数量：2个","T202213130199","2027-07-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1177,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北牧丰农牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4A","搅拌室容积:4m³","型式：固定卧式。配套动力型式：电机。配套动力功率：11kw。搅拌仓容积：4m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：2500×1500×1650   。主搅龙数量：1个。副搅龙数量：2个。","T202213130327","2027-07-29","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1178,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北牧丰农牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-6A","搅拌室容积:6m³","型式：固定卧式。配套动力型式：电机。配套动力功率：18.5kw。搅拌仓容积：6m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：2920×1510×1700   。主搅龙数量：1个。副搅龙数量：2个。","T202213130332","2027-07-29","18.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1179,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北牧丰农牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGWS-4A","搅拌室容积:4m³","型式：固定卧式。配套动力型式：电机。配套动力功率：7.5KWx2。搅拌仓容积：4m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：2000×1500×1500  。主搅龙数量：2个。","T202213130330","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1180,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北牧丰农牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGWS-5","搅拌室容积:5m³","型式：固定卧式。配套动力型式：电机。配套动力功率：7.5KWx2。搅拌仓容积：5m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：2200×1600×1730   。主搅龙数量：2个。副搅龙数量：2个。","T202213130480","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1181,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北牧丰农牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGWS-5A","搅拌室容积:5m³","型式：固定卧式。配套动力型式：电机。配套动力功率：11KWx2。搅拌仓容积：5m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：2500×1500×1500 。主搅龙数量：2个。","T202213130329","2027-07-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1182,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北牧哈哈机械有限责任公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5全混合日粮制备机\n型式：固定卧式\n称重系统最大称量：32000kg\n配套动力型式：电机\n配套动力功率：11X2KW\n配套动力转速：1462转/分\n搅拌仓容积：5m³\n搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）mm：2420X1500X1600\n主搅龙数量：2个","T202213130504","2027-07-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1183,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北牧哈哈机械有限责任公司","全日粮饲料搅拌机","9TMRW-4","搅拌室容积:4m³","型号名称：9TMRW-4全日粮饲料搅拌机\n型式：固定卧式\n称重系统最大称量：6000kg\n配套动力型式：电机\n配套动力功率：7.5X2KW\n配套动力转速：1440转/分\n搅拌仓容积：4m³\n搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）mm：2420X1350X1630\n主搅龙数量：2个","T202213130507","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1184,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北牧航机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5全混合日粮制备机 形式：固定卧式 最大称重：8000KG 配套动力形式：电机 功率：15KW 搅拌仓容量：5立方 箱体外形尺寸：长2520*1750*1630mm  主轴数量：1 副轴数量：2","T202213130514","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1185,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北牧航机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5A","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5A全混合日粮制备机 形式：固定卧式 最大称重：8000KG 配套动力形式：电机 功率：11KW*2 搅拌仓容量：5立方 箱体外形尺寸：长2410*1500*1545mm  主轴数量：2","T202213130513","2027-07-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1186,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北牧航机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JQW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JQW-5全混合日粮制备机 形式：牵引卧式 最大称重：8000KG 配套动力形式：拖拉机 功率：44.1-73.5KW 搅拌仓容量：5立方 箱体外形尺寸：长2500*1750*1630mm  主轴数量：1 副轴数量：2  轮胎规格10.0/75-15.3mm  轮距1280mm","T202213130514","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1187,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北牧民之家机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-6","搅拌室容积:6m³","型号名称；9JGL-6全混合日粮制备机、型式；固定立式、称重系统最大称量：8000KG、搅拌仓容积：6m³、搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：2500mmX1800mmX1550mm、配套动力型式：电动机、配套电动功率：电机18.5KW、配套动力转速：主电机1470r/min.主搅龙数量：1个、","T202213130461","2027-07-29","18.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1188,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北牧民之家机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","型号名称；9JGW-4全混合日粮制备机、型式；固定卧式、称重系统最大称量：5000KG、搅拌仓容积：4m³、搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：2200mmX1400mmX1600mm、配套动力型式：电动机、配套电动功率：电机11KW、配套动力转速：主电机1470r/min.主搅龙数量：1个、副搅龙数量：2个","T202213130455","2027-07-29","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1189,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北牧民之家机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4A","搅拌室容积:4m³","型号名称；9JGW-4A全混合日粮制备机、型式；固定卧式、称重系统最大称量：5000KG、搅拌仓容积：4m³、搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：2200mmX1400mmX1530mm、配套动力型式：电动机、配套电动功率：电机15KW、配套动力转速：主电机1460r/min.主搅龙数量：2个","T202213130456","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1190,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北牧民之家机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称；9JGW-5全混合日粮制备机、型式；固定卧式、称重系统最大称量：8000KG、搅拌仓容积：5m³、搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：2800mmX1500mmX1700mm、配套动力型式：电动机、配套电动功率：电机15KW、配套动力转速：主电机1460r/min.主搅龙数量：1个、 副搅龙数量：2个","T202213130454","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1191,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北牧民之家机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-6","搅拌室容积:6m³","型号名称；9JGW-6全混合日粮制备机、型式；固定卧式、称重系统最大称量：8000KG、搅拌仓容积：6m³、搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：2600mmX1600mmX1700mm、配套动力型式：电动机、配套电动功率：电机11KW*2、配套动力转速：主电机1470r/min.主搅龙数量：2个、","T202213130453","2027-07-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1192,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北牧民之家机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-7","搅拌室容积:7m³","型号名称；9JGW-7全混合日粮制备机、型式；固定卧式、称重系统最大称量：8000KG、搅拌仓容积：7m³、搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：3000mmX1700mmX1800mm、配套动力型式：电动机、配套电动功率：电机18.5KW、配套动力转速：主电机1470r/min.主搅龙数量：1个、 副搅龙数量：2个","T202213130452","2027-07-29","18.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1193,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北牧鑫机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRL-5","搅拌室容积:5m³","型式：固定立式。配套动力型式：电机。配套动力功率：18.5kw。搅拌仓容积：5m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：2450×1900×1560   。主搅龙数量：1个。","T202213130405","2027-07-29","18.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1194,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北牧鑫机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-6","搅拌室容积:6m³","型式：固定卧式。配套动力型式：电机。配套动力功率：18.5kw。搅拌仓容积：6m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：2900×1500×1700 。主搅龙数量：1个。副搅龙数量：2个。","T202213130408","2027-07-29","18.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1195,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北牧鑫机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRWS-4","搅拌室容积:4m³","型式：固定卧式。称重系统最大称量：32000kg。配套动力型式：电机。配套动力功率范围kW：15(7.5×2)。搅拌仓容积：4m³.\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）mm：2000×1500×1500。主搅龙数量：2个。","T202213130407","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1196,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北牧鑫机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRWS-5","搅拌室容积:5m³","型式：固定卧式。配套动力型式：电机。配套动力功率：22kw（11x2）。搅拌仓容积：5m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：2400×1500×1500   。主搅龙数量：2个。","T202213130411","2027-07-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1197,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北盘缘机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4DF","搅拌室容积:4m³","型号名称：9JGW-4DF全混合日粮制备机，  型式：固定卧式，   称重系统最大称量：10000kg,   配套动力型式：电机，\n      配套动力功率范围：11kw 配套动力转速：1470转/分，  搅拌仓容量：4立方， \n搅拌仓仓体外形尺寸（单位mm)：2400X1500X1650,  主搅龙数量：1个,副搅龙数量：2个。","T202213130530","2027-07-29","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1198,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北盘缘机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4DZ","搅拌室容积:4m³","型号名称：9JGW-4DZ全混合日粮制备机，  型式：固定卧式，   称重系统最大称量：10000kg,   配套动力型式：电机，\n      配套动力功率范围：11kw     配套动力转速：1460转/分，  搅拌仓容量：4立方， \n搅拌仓仓体外形尺寸（单位mm)：2400X1500X1650,  主搅龙数量：1个,副搅龙数量：2个。","T202213130529","2027-07-29","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1199,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北盘缘机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4SF","搅拌室容积:4m³","型号名称：9JGW-4SF全混合日粮制备机，  型式：固定卧式，   称重系统最大称量：10000kg,   配套动力型式：电机，\n  配套动力功率范围：7.5kw X2， 配套动力转速：1440转/分，  搅拌仓容量：4立方， \n搅拌仓仓体外形尺寸（单位mm)：2000X1500X1560,  主搅龙数量：2个","T202213130532","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1200,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北盘缘机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4SZ","搅拌室容积:4m³","型号名称：9JGW-4SZ全混合日粮制备机，  型式：固定卧式，   称重系统最大称量：10000kg,   配套动力型式：电机，\n      配套动力功率范围：11kw ， 配套动力转速：1460转/分，  搅拌仓容量：4立方， \n搅拌仓仓体外形尺寸（单位mm)：2430X1500X1430,  主搅龙数量：2个","T202213130531","2027-07-29","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1201,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北盘缘机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5DF","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5DF全混合日粮制备机，  型式：固定卧式，   称重系统最大称量：10000kg,   配套动力型式：电机，\n      配套动力功率范围：15kw 配套动力转速：1460转/分，  搅拌仓容量：5立方， \n搅拌仓仓体外形尺寸（单位mm)：2800X1500X1600,  主搅龙数量：1个,副搅龙数量：2个。","T202213130525","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1202,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北盘缘机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5DZ","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5DZ全混合日粮制备机，  型式：固定卧式，   称重系统最大称量：10000kg,   配套动力型式：电机，\n      配套动力功率范围：15kw 配套动力转速：1460转/分，  搅拌仓容量：5立方， \n搅拌仓仓体外形尺寸（单位mm)：2800X1500X1600,  主搅龙数量：1个,副搅龙数量：2个。","T202213130526","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1203,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北盘缘机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5SF","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5SF全混合日粮制备机，  型式：固定卧式，   称重系统最大称量：10000kg,   配套动力型式：电机，\n      配套动力功率范围：11kwX2 配套动力转速：1470转/分，  搅拌仓容量：5立方， \n搅拌仓仓体外形尺寸（单位mm)：2400X1500X1620,  主搅龙数量：2个.","T202213130527","2027-07-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1204,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北盘缘机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5SZ","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5SZ全混合日粮制备机，  型式：固定卧式，   称重系统最大称量：10000kg,   配套动力型式：电机，\n      配套动力功率范围：11kwX2 配套动力转速：1460转/分，  搅拌仓容量：5立方， \n搅拌仓仓体外形尺寸（单位mm)：2400X1500X1620,  主搅龙数量：2个.","T202213130528","2027-07-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1205,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北盘缘机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-7","搅拌室容积:7m³","型号名称：9JGW-7全混合日粮制备机，  型式：固定卧式，   称重系统最大称量：10000kg,   配套动力型式：电机， 配套动力功率范围：22kw 配套动力转速：1470转/分，  搅拌仓容量：7立方， 搅拌仓仓体外形尺寸（单位mm)：3180X1740X1910,  主搅龙数量：1个.副搅龙：2个。","T202213130524","2027-07-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1206,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北盛牧机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","型式\t：固定卧式；\n称重系统最大称量\tkg：32000；\n配套动力型式：电动机；\n配套动力功率范围\tkW：11；\n配套动力转速\tr/min：1470；\n搅拌仓容积\tm³：4；\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）\tmm：2320×1460×1700；\n主搅龙数量\t个：1；\n副搅龙数量\t个：2；","T202213130552","2027-07-29","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1207,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北盛牧机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型式：固定卧式；\n称重系统最大称量\tkg：32000；\n配套动力型式：电动机；\n配套动力功率范围\tkW：15；\n配套动力转速\tr/min：1470；\n搅拌仓容积\tm³：5；\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）\tmm：2820×1500×1600；\n主搅龙数量\t个：1；\n副搅龙数量\t个：2；","T202213130560","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1208,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北斯达特机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9JGL-5","搅拌室容积:5m³","项目                  单位            设计值\n型号名称              /       9JGL-5全日粮饲料制备机\n型式                    /              固定立式\n称重系统最大称量      kg      32000\n配套动力型式              /       电动机\n配套动力功率范围     kW      18.5\n配套动力转速          转/分      1470\n搅拌仓容                  m³              5\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）     mm      2500×1850×1500\n主搅龙数量          个      1","T202213130667","2027-07-29","18.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1209,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北斯达特机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-4A","搅拌室容积:4m³","项目                 单位               设计值\n型号名称            /           9TMRW-4A全日粮饲料制备机\n型式                  /                    固定卧式\n称重系统最大称量       kg         32000\n配套动力型式               /          电动机\n配套动力功率范围        kW       15\n配套动力转速             转/分      1460\n搅拌仓容                     m³            4\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）      mm            2500×1350×1400\n主搅龙数量       个     2","T202213130669","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1210,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北斯达特机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-5A","搅拌室容积:5m³","项目                     单位       设计值\n型号名称                /           9TMRW-5A全日粮饲料制备机\n型式                     /              固定卧式\n称重系统最大称量   kg         32000\n配套动力型式        /              电动机\n配套动力功率范围      kW      11×2\n配套动力转速           转/分      1470\n搅拌仓容                 m³            5\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）   mm       2800×1500×1500\n主搅龙数量          个        2","T202213130668","2027-07-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1211,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北沃田机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","搅拌仓容积：4m³，称重系统最大称重：8000kg；配套动力型式：电机；配套动力功率：11kw；配套动力转速：1460转/分， 搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：2100X1400X1725 MM, 主搅龙数量：1个； 副搅龙数量：1个。","T202213130496","2027-07-29","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1212,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北沃田机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-5A","搅拌室容积:5m³","搅拌仓容积：5m³，称重系统最大称重：8000kg；配套动力型式：电机；配套动力功率：15kw；配套动力转速：1470转/分， 搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：2800X1500X1660 MM, 主搅龙数量：1个； 副搅龙数量：2个。","T202213130494","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1213,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北沃田机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-5B","搅拌室容积:5m³","搅拌仓容积：5m³，称重系统最大称重：8000kg；配套动力型式：电机；配套动力功率：15kw；配套动力转速：1460转/分， 搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：2800X1500X1660 MM, 主搅龙：1个； 副搅龙：2个","T202213130495","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1214,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北曦毅农业科技有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","型号名称：9JGW-4全混合日粮制备机；型式：固定卧式；称重系统最大称量：8000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率范围：11；配套动力转速：1460转/分；搅拌仓容积：4m³；搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：2420×1500×1620mm；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个。","T202213130281","2027-07-29","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1215,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北曦毅农业科技有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4S","搅拌室容积:4m³","型号名称：9JGW-4S全混合日粮制备机；型式：固定卧式；称重系统最大称量：8000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率范围：11×2；配套动力转速：1460转/分；搅拌仓容积：4m³；搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：2420×1500×1500mm；主搅龙数量：2个。","T202213130280","2027-07-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1216,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北曦毅农业科技有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5全混合日粮制备机；型式：固定卧式；称重系统最大称量：8000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率范围：15；配套动力转速：1470转/分；搅拌仓容积：5m³；搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：2820×1500×1620mm；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个。","T202213130284","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1217,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北曦毅农业科技有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5S","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5S全混合日粮制备机；型式：固定卧式；称重系统最大称量：8000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率范围：11×2；配套动力转速：1460转/分；搅拌仓容积：5m³；搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：2620×1500×1460mm；主搅龙数量：2个。","T202213130283","2027-07-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1218,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北元瑞晟牧机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9JGL-5","搅拌室容积:5m³","型式：固定立式。配套动力型式：电机。配套动力功率：18.5kw。搅拌仓容积：5m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：2780×1850×1540   。主搅龙数量：1个。","T202213130267","2027-07-29","18.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1219,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北元瑞晟牧机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9JGWS-4","搅拌室容积:4m³","型式：固定卧式。配套动力型式：电机。配套动力功率：7.5kwx2。搅拌仓容积：4m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：2150×1560×1420 。主搅龙数量：2个。","T202213130271","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1220,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北元瑞晟牧机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9JGWS-5","搅拌室容积:5m³","型式：固定卧式。配套动力型式：电机。配套动力功率：11kwx2。搅拌仓容积：5m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：2400×1500×1430 。主搅龙数量：2个。","T202213130270","2027-07-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1221,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北元瑞晟牧机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9JGWS-7","搅拌室容积:7m³","型式：固定卧式。配套动力型式：电机。配套动力功率：22kwx2。搅拌仓容积：7m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：2700×1700×1540   。主搅龙数量：2个。","T202213130269","2027-07-29","44","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1222,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北正坤机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","1、型号名称：9JGW-4全混合日粮制备机；2、型式：固定卧式；3、称重系统最大称量：10000kg；4、配套动力型式：电机；5、配套动力功率范围：11KW；6、配套动力转速：1460r/min；7、搅拌仓容积：4m³；8、搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2418mm×11350mm×1490mm；9、主搅龙数量：1个；10、副搅龙数量：2个。","T202213130354","2027-07-29","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1223,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北正旺机械制造有限公司","全混日粮搅拌机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","型号名称：9JGW-4 全混日粮搅拌机  型式：固定卧式  称重系统最大称量：8000kg 配套动力型式：电动机 配套动力功率范围：11kW  配套动力转速：1460转/分 搅拌仓容：4m³ 搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：2400mm×1400mm×1510mm 主搅龙数量：1个 副搅龙数量：2个","T202213130204","2027-07-29","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1224,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河北正旺机械制造有限公司","全混日粮搅拌机","9JGW-5S","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5S全混日粮搅拌机  型式：固定卧式  称重系统最大称量：8000kg 配套动力型式：电动机 配套动力功率范围：11×2kW  配套动力转速：1460转/分 搅拌仓容：5m³ 搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：2400mm×1500mm×1550mm 主搅龙数量：2个 副搅龙数量：0个","T202213130203","2027-07-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1225,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河南伟晟昌机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","固定式、卧式，配套电机功率15+1.5kw，配套动力转速 1460r/min ，称重系统最大称量12000kg，主搅龙1个，副搅龙2个。","T202242420089","2027-08-07","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1226,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","河南伟晟昌机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-7","搅拌室容积:7m³","固定式、卧式，配套电机功率18.+1.5kw，配套动力转速 1470r/min ，称重系统最大称量12000kg，主搅龙1个，副搅龙2个。","T202242420090","2027-08-07","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1227,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","菏泽丰沃机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4A","搅拌室容积:4m³","型号名称:9JGW-4A型全混合日粮制备机\n型式:固定卧式\n称重系统最大称量:24000kg\n配套动力型式:电动机\n配套动力功率范围:15kW\n配套动力转速:1460r/min\n搅拌仓容积:4m3\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）:2400×1500×1620mm\n主搅龙数量:1个\n副搅龙数量:2个","T202237370206","2027-09-05","15","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1228,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","菏泽丰沃机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4B","搅拌室容积:4m³","型号名称:9JGW-4B型全混合日粮制备机\n型式:固定卧式\n称重系统最大称量:24000kg\n配套动力型式:电动机\n配套动力功率范围:7.5×2（2个7.5kW电动机）kW\n配套动力转速:1440r/min\n搅拌仓容积:4m3\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）:2200×1500×1500mm\n主搅龙数量:2个","T202237370205","2027-09-05","15","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1229,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","菏泽丰沃机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5A","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5A型全混合日粮制备机\n型式：固定卧式\n称重系统最大称量：24000kg\n配套动力型式：电动机\n配套动力功率范围：主电机：15 卸料电机：1.5kW\n配套动力转速：主电机：1460 卸料电机：1440r/min\n搅拌仓容积：5m3\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2800×1500×1600mm","T202237370204","2027-09-05","16.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1230,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","菏泽丰沃机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-7A","搅拌室容积:7m³","型号名称:9JGW-7A型全混合日粮制备机\n型式:固定卧式\n称重系统最大称量:24000kg\n配套动力型式:电动机\n配套动力功率范围:主电机：18.5 kW卸料电机：1.5kW\n配套动力转速:主电机：1470 r/min卸料电机：1400r/min\n搅拌仓容积:7m3\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）:3000×1700×1900mm\n主搅龙数量:1个\n副搅龙数量:2个","T202237370202","2027-09-05","20","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1231,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","黑龙江伟拓农业机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型式\t：固定式 卧式；\n称重系统最大称量\tkg：32000；\n配套动力型式：电机；\n配套动力功率范围  kW：主电机：15；卸料门电机：1.5；\n配套动力转速\t转/分：主电机：1460；卸料门电机：1420；\n搅拌仓容\tm³：5；\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）\tmm：2715×1495×1661；\n主搅龙数量  个：1；\n副搅龙数量  个：2；","T202223230027","2027-07-07","15","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1232,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","奎屯福斯特兄弟机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","型号名称                         9JGW-4型全混合日粮制备机\n型式                             固定式\n称重系统最大称量                 8000kg\n搅拌仓容积                       4m3\n搅拌仓仓体外形尺寸(长×宽×高)    2370×1430×1520㎜     \n配套动力型式                     电动机\n配套动力功率范围                 11kw\n配套动力转速                     1460r/min\n主搅龙数量                       2个\n副搅龙数量                       0个","T202165650197","2026-07-25","","购机补贴(非通用类)","新疆维吾尔自治区","评阅通过","","","","",""]
[1233,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","奎屯福斯特兄弟机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-6","搅拌室容积:6m³","型号名称                         9JGW-6型全混合日粮制备机\n型式                             固定式\n称重系统最大称量                 12000kg\n搅拌仓容积                       6m3\n搅拌仓仓体外形尺寸(长×宽×高)    2540×1500×1870㎜     \n配套动力型式                     电动机\n配套动力功率范围                 15kw\n配套动力转速                     1460r/min\n主搅龙数量                       2个\n副搅龙数量                       0个","T202165650196","2026-07-25","","购机补贴(非通用类)","新疆维吾尔自治区","评阅通过","","","","",""]
[1234,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","奎屯福斯特兄弟机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-8","搅拌室容积:8m³","型号名称                         9JGW-8型全混合日粮制备机\n型式                             固定式\n称重系统最大称量                 12000kg\n搅拌仓容积                       8m3\n搅拌仓仓体外形尺寸(长×宽×高)    2850×1500×1880㎜     \n配套动力型式                     电动机\n配套动力功率范围                 18.5kw\n配套动力转速                     1470r/min\n主搅龙数量                       2个\n副搅龙数量                       0个","T202165650195","2026-07-25","","购机补贴(非通用类)","新疆维吾尔自治区","评阅通过","","","","",""]
[1235,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","内蒙古汇楠机械有限公司","全混日粮搅拌机","9JGW-4S","搅拌室容积:4m³","型号名称：9JGW-4S型全混日粮搅拌机， 型式：固定式卧式， 称重系统最大称量：32000kg， 搅拌仓容积：4m³， 搅拌仓仓体外形尺寸(长×宽×高)：2400mm×1500mm×1250mm， 配套动力型式：电动机， 配套动力功率范围：主电动机：7.5kW+7.5kW； 卸料门电动机：1.5kW， 配套动力转速：主电动机：1470 r/min；卸料门电动机：1400r/min， 主搅龙数量：2个， 副搅龙数量：0个","T202215150040","2027-06-29","16.5","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[1236,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","内蒙古汇楠机械有限公司","全混日粮搅拌机","9JGW-7S","搅拌室容积:7m³","型号名称：9JGW-7S型全混日粮搅拌机， 型式：固定式卧式， 称重系统最大称量：32000kg， 搅拌仓容积：7m³， 搅拌仓仓体外形尺寸(长×宽×高)：2550mm×1768mm×1756mm， 配套动力型式：电动机， 配套动力功率范围：主电动机：15kW+15kW； 卸料门电动机：1.5kW， 配套动力转速：主电动机：1470 r/min；卸料门电动机：1400r/min， 主搅龙数量：2个， 副搅龙数量：2个","T202215150041","2027-06-29","31.5","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[1237,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","内蒙古巨之牧机械设备有限公司","全混日粮搅拌机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","型号名称；9JGW-4型全混日粮搅拌机、型式；固定式卧式、称重系统最大称量：12000KG、搅拌仓容积：4m³、搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：2200mmX1300mmX1500mm、配套动力型式：电动机、配套电动功率范围：主电机11KW、配套动力转速：主电机1460r/min.主搅龙数量：1个、副搅龙数量：2个。","T202215150036","2027-06-29","11","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[1238,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","内蒙古巨之牧机械设备有限公司","双轴全混日粮搅拌机","9JGW-4S","搅拌室容积:4m³","型号名称；9JGW-4S型双轴全混日粮搅拌机、型式；固定式卧式、称重系统最大称量：32000KG、搅拌仓容积：4m³、搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：2000mmX1400mmX1500mm、配套动力型式：电动机、配套电动功率范围：主电机7.5+7.5KW、卸料门电机1.5KW、配套动力转速：主电机1440r/min.卸料门电动机1470r/min、主搅龙数量：2个。","T202215150037","2027-06-29","15","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[1239,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","内蒙古巨之牧机械设备有限公司","双轴全混日粮搅拌机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称；9JGW-5型双轴全混日粮搅拌机、型式；固定式卧式、称重系统最大称量：32000KG、搅拌仓容积：5m³、搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：2200mmX1500mmX1600mm、配套动力型式：电动机、配套电动功率范围：主电机11+11KW、卸料门电机1.5KW、配套动力转速：主电机1470r/min.卸料门电动机1470r/min、主搅龙数量：2个。","T202215150035","2027-06-29","22","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[1240,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄川页机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRL-5","搅拌室容积:5m³","型式：固定立式。配套动力型式：电机。配套动力功率：18.5kw。搅拌仓容积：5m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：2450×1850×1550，主搅龙数量：1个。","T202213130298","2027-07-29","18.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1241,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄川页机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRWS-4","搅拌室容积:4m³","型式：固定卧式。配套动力型式：电机。配套动力功率范围：7.5KW×2。配套动力转速：1440转/分。搅拌仓容积：4m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）mm:2000×1500×1600,主搅龙数量：2个","T202213130295","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1242,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄恒创机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGL-5全混合日粮制备机；型式：固定立式；称重系统最大称量：16000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率:18.5kw；配套动力转速：1470r/min；搅拌仓容积：5m³；搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：2400*1800*1400；主搅龙数量：1个。","T202213130277","2027-07-29","18.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1243,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄恒创机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5全混合日粮制备机；型式：固定卧式；称重系统最大称量：16000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率：15kw；配套动力转速：1465r/min；搅拌仓容积：5m³；搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：2800*1500*1660；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个。","T202213130274","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1244,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄恒牧机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5全混合日粮制备机；\n型式：固定卧式；\n称重系统最大称量：32000kg；\n配套动力型式：电动机；\n配套动力功率：15KW；\n配套动力转速：1460转/分；\n搅拌仓容积：5m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2800×1500×1650mm；\n主搅龙数量：1个；\n副搅龙数量：2个。","T202213130479","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1245,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄恒牧机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGWS-4","搅拌室容积:4m³","型号名称：9JGWS-4全混合日粮制备机；\n型式：固定卧式；\n称重系统最大称量：32000kg；\n配套动力型式：电动机；\n配套动力功率：7.5×2KW；\n配套动力转速：1400转/分；\n搅拌仓容积：4m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2000×1500×1500mm；\n主搅龙数量：2个。","T202213130477","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1246,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄恒牧机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGWS-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGWS-5全混合日粮制备机；\n型式：固定卧式；\n称重系统最大称量：32000kg；\n配套动力型式：电动机；\n配套动力功率：11×2KW；\n配套动力转速：1470转/分；\n搅拌仓容积：5m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2400×1500×1500mm；\n主搅龙数量：2个。","T202213130478","2027-07-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1247,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄巨牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","型式：固定卧式；搅拌仓容积：4m³；搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）：2200*1500*1600mm;配套动力：1、型式：电机；2.功率：4kw*2;3.转速：1470转/分；主蛟龙数量：2","T202213130344","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1248,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄巨牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型式：固定卧式；搅拌仓容积：5立方；搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）：2400*1500*1800mm；配套动力：1、电机；2、功率：11Kw；3、转速：1470/分；蛟龙数量：主搅龙：1，副搅龙：2；","T202213130351","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1249,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄巨牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-7","搅拌室容积:7m³","型式：固定卧式；搅拌仓容积：7立方；搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）：2800*1700*1950mm；配套动力：1、型式：电机；2、功率范围：18.5kw;3、转速：1470/分；主蛟龙数量：1；副蛟龙：2","T202213130350","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1250,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄牧坤机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-4","搅拌室容积:4m³","规格型号：9TMRW-4；\n型式：固定卧式；\n称重系统最大称量：32000kg；\n配套动力型式：电机；\n配套动力功率范围：11KW；\n配套动力转速：1460r/min；\n搅拌仓容积：4m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2000×1500×1700mm；\n主搅龙数量：1个；\n副搅龙数量：1个；","T202213130539","2027-07-29","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1251,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄牧坤机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-7","搅拌室容积:7m³","规格型号：9TMRW-7；\n型式：固定卧式；\n称重系统最大称量：32000kg；\n配套动力型式：电机；\n配套动力功率范围：18.5KW；\n配套动力转速：1470r/min；\n搅拌仓容积：7m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2800×1800×1850mm；\n主搅龙数量：1个；\n副搅龙数量：2个；","T202213130540","2027-07-29","18.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1252,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄牧坤机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRWS-4","搅拌室容积:4m³","规格型号：9TMRWS-4；\n型式：固定卧式；\n称重系统最大称量：32000kg；\n配套动力型式：电机；\n配套动力功率范围：7.5KW×2；\n配套动力转速：1440r/min；\n搅拌仓容积：4m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2000×1500×1560mm；\n主搅龙数量：2个；","T202213130542","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1253,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄牧益机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","型式；固定卧式  搅拌仓容积；4m3  搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）2300*1395*1660 配套动力  型式；电机  转速1460转/分  功率范围 11kw   搅龙数量  主搅龙1  副搅龙 2","T202213130302","2027-07-29","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1254,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄牧益机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型式 ；固定卧式 搅拌仓容容积5m³   搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）2800×1500×1630   配套动力型式 电机 配套动力功率范围15kw   配套动力转速  转/分 1460  搅龙数量  主搅龙1   副搅龙2","T202213130301","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1255,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄牧益机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5A","搅拌室容积:5m³","型式；固定卧式  搅拌仓容 5m³  搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）2310×1610×1620 配套动力型式 电机 配套动力功率范围 11x2 kw  配套动力转速  转/分   1460  搅龙数量  主搅龙数量2","T202213130299","2027-07-29","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1256,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄诺达机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-7A","搅拌室容积:7m³","项目                     单位                 设计值\n型号名称               /           9TMRW-7A全日粮饲料制备机\n型式                      /                  固定卧式\n称重系统最大称量    kg            32000\n配套动力型式            /                电机\n配套动力功率范围     kW          15×2\n配套动力转速           r/min         1460\n搅拌仓容积                m³               7\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）   mm   2820×1800×1700\n主搅龙数量         个        2\n副搅龙数量         个       2\n取料滚筒宽度    mm      /\n最大取料高度    mm     /\n轮胎规格              /        /\n轮距                  mm       /\n轴距                 mm        /\n驾驶室                /          /","T202213130733","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1257,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄锐林机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","型号名称：9JGW-4全混合日粮制备机；型式：固定卧式；称重系统最大称量：3000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率：11KW；配套动力转速：1470转/分；搅拌仓容积：4m3；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2200mm×1400mm×1620mm；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个","T202213130570","2027-07-29","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1258,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄锐林机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4A","搅拌室容积:4m³","型号名称：9JGW-4A全混合日粮制备机；型式：固定卧式；称重系统最大称量：3000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率：7.5KW×2；配套动力转速：1440转/分；搅拌仓容积：4m3；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2000mm×1500mm×1450mm；主搅龙数量：2个.","T202213130569","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1259,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄锐林机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5全混合日粮制备机；型式：固定卧式；称重系统最大称量：5000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率：15KW；配套动力转速：1460转/分；搅拌仓容积：5m3；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2800mm×1500mm×1670mm；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个","T202213130568","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1260,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄盛昊农牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGL-5全混合日粮制备机 形式：固定立式 最大称重：8000KG 配套动力形式：电机 功率：18.5KW 搅拌仓容量：5立方 箱体外形尺寸：2520*1800*1600mm  主轴数量：1","T202213130536","2027-07-29","18.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1261,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄盛昊农牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","型号名称：9JGW-4全混合日粮制备机 形式：固定卧式 最大称重：8000KG 配套动力形式：电机 功率：11KW 搅拌仓容量：4立方 箱体外形尺寸：长2300*1500*1630mm  主轴数量：1 副轴数量：2","T202213130535","2027-07-29","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1262,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄盛昊农牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5A","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5A全混合日粮制备机 形式：固定卧式 最大称重：8000KG 配套动力形式：电机 功率：11KW*2 搅拌仓容量：5立方 箱体外形尺寸：2300*1800*1550mm  主轴数量：2副轴数量：2","T202213130534","2027-07-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1263,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄盛昊农牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JQL-5全混合日粮制备机 形式:牵引立式 最大称重：8000KG 配套动力形式：拖拉机功率：29.4-58.8KW 搅拌仓容量：5立方 箱体外形尺寸：2520*1800*1600mm  主轴数量：1 轮胎规格：10.0/80-12 轮距：1380mm","T202213130536","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1264,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄盛昊农牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JQW-4","搅拌室容积:4m³","型号名称：9JQW-4全混合日粮制备机 形式：牵引卧式 最大称重：8000KG 配套动力形式：拖拉机 功率：29.4-58.5KW 搅拌仓容量：4立方 箱体外形尺寸：长2300*1500*1630mm  主轴数量：1 副轴数量：2 轮胎规格：10.0/80-12  轮距:1220mm","T202213130535","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1265,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄市联实机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMR-4","搅拌室容积:4m³","1、型号名称：9TMR-4全日粮饲料制备机；2、型式：固定卧式；3、称重系统最大称量：6000kg；4、配套动力型式：电机；5、配套动力功率范围：11kW；6、配套动力转速：1470r/min；7、搅拌仓容积：4m³；8、搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2700mm×1500mm×1550mm；9、主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个。","T202213130115","2027-07-29","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1266,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄市联实机械有限公司","全日粮饲料制备机","9TMR-7","搅拌室容积:7m³","1、型号名称：9TMR-7全日粮饲料制备机；2、型式：固定卧式；3、称重系统最大称量：6000kg；4、配套动力型式：电机；5、配套动力功率范围：18.5kW；6、配套动力转速：1470r/min；7、搅拌仓容积：7m³；8、搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3000mm×1800mm×1940mm；9、主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个","T202213130114","2027-07-29","18.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1267,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄腾马机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","型号名称：9JGW-4全混合日粮制备机；\n型式：固定卧式；\n称重系统最大称量：32000kg；\n配套动力型式：电机；\n配套动力功率：11KW；\n配套动力转速：1460转/分；\n搅拌仓容积：4m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2500×1500×1500mm；\n主搅龙数量：1个； \n副搅龙数量：2个。","T202213130736","2027-07-29","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1268,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄腾马机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGWS-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGWS-5全混合日粮制备机；\n型式：固定卧式；\n称重系统最大称量：32000kg；\n配套动力型式：电机；\n配套动力功率：11×2KW；\n配套动力转速：1460转/分；\n搅拌仓容积：5m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2500×1600×1600mm；\n主搅龙数量：2个。","T202213130739","2027-07-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1269,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄翔航农业机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4A","搅拌室容积:4m³","型号名称:9JGW-4A全混合日粮制备机    型式:固定卧式     称重系统最大称量:6000kg     配套动力型式:电机\n配套动力功率范围:7.5x2kW     配套动力转速:1440r/min   搅拌仓容  :4m³\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）:2120x1500x1400mm    主搅龙数量:2个","T202213130483","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1270,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄翔航农业机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5A","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5A全混合日粮制备机   型式：固定卧式     称重系统最大称量:6000kg    配套动力型式:电机\n配套动力功率范围:11x2kW    配套动力转速:1462r/min    搅拌仓容:5m³\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）:2415x1500x1500mm      主搅龙数量:2个","T202213130482","2027-07-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1271,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄炫诺农牧机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-5","搅拌室容积:5m³","型式：固定立式。配套动力型式：电机。配套动力功率：18.5kw。搅拌仓容积：5m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：2700×1850×1560  。主搅龙数量：1个。","T202213130338","2027-07-29","18.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1272,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄炫诺农牧机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","型式：固定卧式。配套动力型式：电机。配套动力功率：11kw。搅拌仓容积：4m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：2300×1460×1650  。主搅龙数量：1个。副搅龙数量：2个。","T202213130343","2027-07-29","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1273,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄炫诺农牧机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型式：固定卧式。配套动力型式：电机。配套动力功率：15kw。搅拌仓容积：5m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：2820×1500×1620  。主搅龙数量：1个。副搅龙数量：2个。","T202213130342","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1274,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄炫诺农牧机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-7","搅拌室容积:7m³","型式：固定卧式。配套动力型式：电机。配套动力功率：22kw。搅拌仓容积：7m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：3190×1750×1950  。主搅龙数量：1个。副搅龙数量：2个","T202213130341","2027-07-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1275,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄炫诺农牧机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGWS-4","搅拌室容积:4m³","型式：固定卧式。配套动力型式：电机。配套动力功率：7.5KWx2。搅拌仓容积：4m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：2000×1500×1460  。主搅龙数量：2个。","T202213130335","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1276,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","石家庄炫诺农牧机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGWS-5","搅拌室容积:5m³","型式：固定卧式。配套动力型式：电机。配套动力功率：11kwx2。搅拌仓容积：5m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：2400×1500×1460   。主搅龙数量：2个。","T202213130334","2027-07-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1277,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","潍坊百牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","型式：固定卧式；称重系统最大称量：8000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率范围：7.5×2（2个7.5kW电动机）；配套动力转速：1440r/min；搅拌仓容积：4m³；搅拌仓仓体外形尺寸(长×宽×高) mm：2200×1400×1500；主搅龙数量：2个；副搅龙数量：0个；","T202237370123","2027-07-04","15","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1278,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","武汉盛之泰机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","型号名称:9JGW-4全混合日粮制备机;型式:卧式;称重系统最大称量:7000kg;配套动力型式:电机;配套动力功率范围：11kW；配套动力转速：1460转/分;搅拌仓容积:4m³;搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）:2000mm×1140mm×1820mm;主搅龙数量:2个。","T202242420084","2027-08-07","11","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1279,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","武汉盛之泰机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称:9JGW-5全混合日粮制备机;型式:卧式;称重系统最大称量:12000kg;配套动力型式:电机;配套动力功率范围:15kW~22kW;配套动力转速:1460转/分;搅拌仓容积:5m³;搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）:2690mm×1480mm×1700mm;主搅龙数量:1个;副搅龙数量:2个。","T202242420085","2027-08-07","15","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1280,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","祥祥牛畜牧设备（石家庄）有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4D","搅拌室容积:4m³","型式\t：固定卧式；\n称重系统最大称量\tkg：6000；\n配套动力型式：电机；\n配套动力功率范围\tkW：11；\n配套动力转速\tr/min：1470；\n搅拌仓容积\tm³：4；\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）\tmm：2300×1450×1650；\n主搅龙数量\t个：1；\n副搅龙数量\t个：2；","T202213130444","2027-07-29","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1281,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","祥祥牛畜牧设备（石家庄）有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4S","搅拌室容积:4m³","型式：固定卧式；\n称重系统最大称量\tkg：6000；\n配套动力型式：电机；\n配套动力功率范围\tkW：7.5×2；\n配套动力转速\tr/min：1440；\n搅拌仓容积\tm³：4；\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）\tmm：1800×1600×1500；\n主搅龙数量\t个：2；\n副搅龙数量\t个：2；","T202213130441","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1282,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","祥祥牛畜牧设备（石家庄）有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5D","搅拌室容积:5m³","型式：固定卧式；\n称重系统最大称量\tkg：6000；\n配套动力型式：电机；\n配套动力功率范围\tkW：15；\n配套动力转速\tr/min：1460；\n搅拌仓容积\tm³：5；\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）\tmm：2700×1500×1660；\n主搅龙数量\t个：1；\n副搅龙数量\t个：2；","T202213130443","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1283,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","祥祥牛畜牧设备（石家庄）有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5S","搅拌室容积:5m³","型式\t：固定卧式；\n称重系统最大称量\tkg：6000；\n配套动力型式：电机；\n配套动力功率范围\tkW：11×2；\n配套动力转速\tr/min：1460；\n搅拌仓容积\tm³：5；\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）\tmm：2000×1600×1700；\n主搅龙数量\t个：2；\n副搅龙数量\t个：2；","T202213130440","2027-07-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1284,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","行唐怀诚机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","结构形式：固定卧式\n称重系统最大称量：32000KG\n配套动力来源：电动机\n配套动力输出功率范围：11kW*2台\n配套动力转速：1470转/分\n搅拌仓容积：4m³\n搅拌仓仓体外形尺寸（长宽高）：2200mm*1500mm*1590mm\n主搅龙：2个","T202213130445","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1285,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","行唐怀诚机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","结构形式：固定卧式\n称重系统最大称量：32000KG\n配套动力来源：电动机\n配套动力输出功率范围：15KW\n配套动力转速：1460转/分\n搅拌仓容积：5m³\n搅拌仓仓体外形尺寸（长宽高）：2800mm*1500mm*1650mm\n主搅龙：1个\n副搅龙：2个","T202213130446","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1286,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","行唐怀诚机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-7","搅拌室容积:7m³","结构形式：固定卧式\n称重系统最大称量：32000KG\n配套动力来源：电动机\n配套动力输出功率范围：22KW\n配套动力转速：1475转/分\n搅拌仓容积：7m³\n搅拌仓仓体外形尺寸（长宽高）：3000mm*1750mm*1750mm\n主搅龙：1个\n副搅龙：2个","T202213130447","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1287,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","行唐县鼎诚机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5全混合日粮制备机\n型式：固定卧式\n称重系统最大称量：32000kg\n配套动力型式：电动机\n配套动力功率范围：15kW\n配套动力转速：1460r/min\n搅拌仓容积：5m³\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：2800mm×1500mm×1650mm\n主搅龙数量：1个\n副搅龙数量：2个","T202213130195","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1288,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","行唐县东升机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","型号名称：9JGW-4全混合日粮制备机 型式：固定卧式 称重系统最大称量：32000kg 配套动力型式:电动机 配套动力功率范围：7.5KW*2 配套动力转速：1460转/分钟 搅拌仓容：4立方 搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：2000mm×1400mm×1600mm 主搅龙数量：2个","T202213130750","2027-09-22","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1289,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","行唐县东升机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5全混合日粮制备机 型式：固定卧式 称重系统最大称量：32000kg 配套动力型式:电动机 配套动力功率范围：15KW 配套动力转速：1460转/分钟 搅拌仓容：5立方 搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：2800mm×1500mm×1640mm 主搅龙数量：1个 副蛟龙数量：2个","T202213130749","2027-09-22","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1290,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","行唐县东升机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5A","搅拌室容积:5m³","型号名称：9JGW-5A全混合日粮制备机 型式：固定卧式 称重系统最大称量：32000kg 配套动力型式:电动机 配套动力功率范围：11KW*2 配套动力转速：1460转/分钟 搅拌仓容：5立方 搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：2400mm×1500mm×1600mm 主搅龙数量：2个","T202213130748","2027-09-22","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1291,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","行唐县辽东机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","型式：固定卧式。配套动力功率范围：11kW。搅拌仓容积：4m3， 搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）mm：2400×1500×1600。主搅龙数量：1个，副搅龙数量：2个，配套动力型式：电动机。","T202213130422","2027-07-29","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1292,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","行唐县辽东机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4S","搅拌室容积:4m³","型式：固定卧式。配套动力功率范围：7.5kW×2。搅拌仓容积：4m3， 搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）mm：2000×1500×1500。主搅龙数量：2个，配套动力型式：电动机。","T202213130412","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1293,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","行唐县辽东机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型式：固定卧式。配套动力功率范围：15kW。搅拌仓容积：5m3， 搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）mm：2800×1500×1600。主搅龙数量：1个，配套动力型式：电动机。","T202213130423","2027-07-29","15","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1294,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","行唐县辽东机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5S","搅拌室容积:5m³","型式：固定卧式。配套动力功率范围：11kW×2。搅拌仓容积：5m3， 搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）mm：2400×1500×1500。主搅龙数量：2个，配套动力型式：电动机。","T202213130413","2027-07-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1295,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","行唐县辽东机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JQW-5","搅拌室容积:5m³","型式：牵引卧式。配套动力功率范围：36.8～58.8。搅拌仓容积：5m3， 搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）mm：2800×1500×1600。主搅龙数量：1个，配套动力型式：拖拉机。","T202213130423","2027-07-29","58.8","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1296,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","行唐县牧泽机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","型式：固定式卧式；\n称重系统最大称量\tkg：32000；\n配套动力型式：电动机；\n配套动力功率范围\tkW：11；\n配套动力转速\t转/分：1460；\n搅拌仓容\tm³：4；\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）\tmm：2500×1500×1700；\n主搅龙数量\t个：1；\n副搅龙数量\t个：2；","T202213130225","2027-07-29","11","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1297,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","行唐县牧泽机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","型式：固定式卧式；\n称重系统最大称量\tkg：32000；\n配套动力型式：电动机；\n配套动力功率范围\tkW：18.5；\n配套动力转速\tr/min：1470；\n搅拌仓容积\tm³：5；\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）\tmm：2800×1500×1620；\n主搅龙数量\t个：1；\n副搅龙数量\t个：2；","T202213130223","2027-07-29","18.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1298,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","行唐县牧泽机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-5S","搅拌室容积:5m³","型式\t：固定式卧式；\n称重系统最大称量\tkg：32000；\n配套动力型式\t：电动机；\n配套动力功率范围\tkW：11×2；\n配套动力转速\t转/分：1460；\n搅拌仓容\tm³：5；\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）\tmm：2400×1600×1480；\n主搅龙数量\t个：2；","T202213130230","2027-07-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1299,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","行唐县牧泽机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-7","搅拌室容积:7m³","型式\t：固定式卧式；\n称重系统最大称量\tkg：32000；\n配套动力型式\t：电动机；\n配套动力功率范围\tkW：22；\n配套动力转速\t转/分：1470；\n搅拌仓容\tm³：7；\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）\tmm：3000×1750×2050；\n主搅龙数量\t个：1；\n副搅龙数量\t个：2；","T202213130226","2027-07-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1300,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","行唐县炫宇农牧机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-5","搅拌室容积:5m³","型式：固定立式。配套动力型式：电机。配套动力功率：18.5KW。搅拌仓容积：5m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：2700×1850×1560 。主搅龙数量：1个。","T202213130293","2027-07-29","18.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1301,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","行唐县炫宇农牧机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-5","搅拌室容积:5m³","型式：牵引立式。配套动力型式：拖拉机。配套动力功率kw：44.1～73.5。搅拌仓容积：5m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：2700×1850×1560  。主搅龙数量：1个。轮胎规格：10-15，轮距mm：1250","T202213130293","2027-07-29","73.5","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1302,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","邢台捷牧机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-4S","搅拌室容积:4m³","外形尺寸：3150×1700×2060； 箱体尺寸：2000×1500×1550；搅拌仓容积：4m³；结构形式：卧式；主搅龙转速: 18r/min;    动力：7.5Kw×2三相异步电动机 ；减速机：R97×2减速机；轴：两根轴均为12mm厚无缝钢管；刀片形式：圆花刀；刀片数量：140片锰钢刀片；板材厚度：底板6mm 、边板5mm、搅龙12mm; 出料口：液压升降；称重：32T 电子称重。","T202213130673","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1303,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","邢台捷牧机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5","搅拌室容积:5m³","外形尺寸：4250×1780×2150； 箱体尺寸：2800×1500×1650；搅拌仓容积：5m³；主搅龙转速: 18r/min; 结构型式：固定卧式；   动力：15Kw三相异步电动机 ；减速机：R137减速机；轴：主轴厚12mm、副轴厚10mm无缝钢管；刀片形式：大月牙刀、椭圆花刀；刀片数量：大月牙刀11片、椭圆花刀41片；板材厚度：底板6mm 、边板5mm、刀体14mm;    出料口：液压升降；称重：32T 电子称重","T202213130675","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1304,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","邢台捷牧机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-5S","搅拌室容积:5m³","外形尺寸：3950×1780×2000； 箱体尺寸：2500×1500×1500；搅拌仓容积：5m³；主搅龙转速: 18r/min; 结构型式：固定卧式；   动力：11Kw×2三相异步电动机 ；减速机：R107×2减速机；轴：主轴厚12mm、副轴厚10mm无缝钢管；刀片形式：大月牙刀、椭圆花刀；刀片数量：大月牙刀20片、椭圆花刀60片；板材厚度：底板6mm 、边板5mm、刀体14mm;    出料口：液压升降；称重：32T 电子称重","T202213130678","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1305,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","邢台捷牧机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-7S","搅拌室容积:7m³","外形尺寸：3650×1990×2340； 箱体尺寸：2550×1750×1750；搅拌仓容积：7m³；主搅龙转速: 18r/min; 结构型式：固定卧式； 动力：15Kw×2三相异步电动机 ；减速机：R137×2减速机；轴：主轴厚14mm、副轴厚10mm无缝钢管；刀片形式：大月牙刀、椭圆花刀；刀片数量：大月牙刀16片、椭圆花刀56片；板材厚度：堵头10mm、底板6mm 、边板5mm、刀体14mm; 出料口：液压升降；称重：32T 电子称重","T202213130677","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1306,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","郑州嵩威机械制造有限公司","饲料制备机","9JGW-4","搅拌室容积:4m³","1、结构型式：固定式、卧式；2、搅拌仓容积：4m³；3、配套动力：22kw。","T202214140017","2027-08-23","22","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1307,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","郑州嵩威机械制造有限公司","饲料制备机","9JGW-4Z","搅拌室容积:4m³","1、结构型式：固定式、卧式；2、搅拌仓容积：4m³；3、配套动力：17.2kw。","T202214140018","2027-08-23","17.2","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1308,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","4—9m³饲料全混合日粮制备机","郑州嵩威机械制造有限公司","饲料制备机","9JGW-4ZS","搅拌室容积:4m³","1、结构型式：固定式、卧式；2、搅拌仓容积：4m³；3、配套动力：16.5kw。","T202214140019","2027-08-23","16.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1309,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北辰旺机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-9S","搅拌室容积:9m³","型号名称：9TMRW-9S全日粮饲料制备机\n型式：固定卧式\n搅拌仓容积：9m³\n搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：2800X2000X1850mm\n主绞龙数量：2个\n副绞龙数量：2个\n称重系统最大称重：32000kg\n动力型式：电动机\n动力功率：30(15*2)KW\n动力转速：1460 转/分","T202213130312","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1310,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北德佳机械制造有限责任公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型号名称：9JGW-9全混合日粮制备机\n型式：固定卧式\n称重系统最大称量：32000kg\n配套动力型式：电动机\n配套动力功率范围：30kW\n配套动力转速：1475r/min\n搅拌仓容积：9m³\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：3320mm×1700mm×2050mm\n主搅龙数量：1个\n副搅龙数量：2个","T202213130316","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1311,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北德佳机械制造有限责任公司","全混合日粮制备机","9JGW-9S","搅拌室容积:9m³","型号名称：9JGW-9S全混合日粮制备机\n型式：固定卧式\n称重系统最大称量：32000kg\n配套动力型式：电动机\n配套动力功率范围：15kW×2\n配套动力转速：1460r/min\n搅拌仓容积：9m³\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：2800mm×2000mm×2000mm\n主搅龙数量：2个\n副搅龙数量：2个","T202213130321","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1312,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北飞扬机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-9","搅拌室容积:9m³","型式：固定立式。配套动力型式：电机。配套动力功率：30kw。搅拌仓容积：9m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：3000×2100×1940   。主搅龙数量：1个。","T202213130392","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1313,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北飞扬机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGWS-9","搅拌室容积:9m³","型式：固定卧式。配套动力型式：电机。配套动力功率：15kwx2。搅拌仓容积：9m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：2800×1800×2000   。主搅龙数量：2个。","T202213130394","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1314,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北丰创机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-9","搅拌室容积:9m³","型号名称：9TMRW-9全日粮饲料制备机\n型式：固定卧式\n称重系统最大称量：8000kg\n配套动力型式：电动机\n配套动力功率范围：30kW\n配套动力转速：1475r/min\n搅拌仓容积：9m³\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：3300mm×1750mm×2000mm\n主搅龙数量：1个\n副搅龙数量：2个","T202213130432","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1315,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北峰阔机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型号名称：9JGW-9全混合日粮制备机；型式：固定卧式；称重系统最大称量：8000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率：30KW；配套动力转速：每分1475转；搅拌仓容积：9m³；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3300mm×1750mm×2050mm；主搅龙数量：1个，副搅龙数量2个。","T202213130400","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1316,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北峰阔机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9S","搅拌室容积:9m³","型号名称：9JGW-9S全混合日粮制备机；型式：固定卧式；称重系统最大称量：8000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率：18.5KW×2台；配套动力转速：每分1475转；搅拌仓容积：9m³；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3000mm×1800mm×2000mm；主搅龙数量：2个。","T202213130399","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1317,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北金农机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-10","搅拌室容积:10m³","型号名称：9JGW-10全混合日粮制备机；型式：固定卧式；称重系统最大称量：32000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率：15KW×2；配套动力转速：1470转/分；搅拌仓容积：10m3；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：2800mm×1900mm×1980mm；主搅龙数量：2个.","T202213130322","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1318,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北玖昌机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9S","搅拌室容积:9m³","型号名称：9JGW-9S全混合日粮制备机型式：固定卧式称重系统最大称量：8000kg 配套动力型式：电动机 配套动力功率范围：15*2kW配套动力转速：1460r/min搅拌仓容积：9m³搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：3000×1800×2000主搅龙数量：2个","T202213130427","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1319,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北玖昌机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9SS","搅拌室容积:9m³","型号名称：9JGW-9SS全混合日粮制备机型式：固定卧式称重系统最大称量：8000kg 配套动力型式：电动机 配套动力功率范围：15*2kW配套动力转速：1460r/min搅拌仓容积：9m³搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：2800×2000×1900主搅龙数量：2个副搅龙数量:2个","T202213130426","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1320,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北龙兴机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9S","搅拌室容积:9m³","型号名称：9JGW-9 S全混合日粮制备机， 型式：固定卧式， 称重系统最大称量：8000kg， 配套动力型式：电动机， 配套动力功率：15*2kW， 配套动力转速：1470转/分， 搅拌仓容积：9m³， 搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）：3000*18001*1950(mm)（允许偏差±％2）， 主搅龙数量：2个 ，","T202213130197","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1321,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北牧丰农牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-9","搅拌室容积:9m³","型式：固定立式。配套动力型式：电机。配套动力功率：30kw。搅拌仓容积：9m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：3200×2150×2050   。主搅龙数量：1个。","T202213130486","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1322,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北牧丰农牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-10A","搅拌室容积:10m³","型式：固定卧式。配套动力型式：电机。配套动力功率：30kw。搅拌仓容积：10m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：3500×1750×2100  。主搅龙数量：1个。副主搅龙数量：2个。","T202213130328","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1323,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北牧航机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型号名称：9JGW-9全混合日粮制备机 形式：固定卧式 最大称重：8000KG 配套动力形式：电机 功率：30KW 搅拌仓容量：9立方 箱体外形尺寸：长3500*1750*1930mm  主轴数量：1 副轴数量：2","T202213130515","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1324,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北牧航机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9A","搅拌室容积:9m³","型号名称：9JGW-9A全混合日粮制备机 形式：固定卧式 最大称重：8000KG 配套动力形式：电机 功率：15KW*2 搅拌仓容量：9立方 箱体外形尺寸：长2800*2000*2000mm  主轴数量：2  副轴数量：2","T202213130512","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1325,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北牧航机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JQW-9","搅拌室容积:9m³","型号名称：9JQW-9全混合日粮制备机 形式：牵引卧式 最大称重：8000KG 配套动力形式：拖拉机 功率：58.8-88.2KW 搅拌仓容量：9立方 箱体外形尺寸：长3500*1750*1930mm  主轴数量：1  副轴数量：2  轮胎规格12-16.5mm 轮距1380mm","T202213130515","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1326,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北牧民之家机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型号名称；9JGW-9全混合日粮制备机、型式；固定卧式、称重系统最大称量：8000KG、搅拌仓容积：9m³、搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：3300mmX1800mmX1900mm、配套动力型式：电动机、配套电动功率：电机30KW、配套动力转速：主电机1480r/min.主搅龙数量：1个、 副搅龙数量：2个","T202213130451","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1327,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北牧鑫机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRL-9","搅拌室容积:9m³","型式：固定立式。配套动力型式：电机。配套动力功率：30kw。搅拌仓容积：9m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：3260×2350×1870 。主搅龙数量：1个。","T202213130406","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1328,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北牧鑫机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-9","搅拌室容积:9m³","型式：固定卧式。配套动力型式：电机。配套动力功率：30kw。搅拌仓容积：9m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：3500×1750×2100   。主搅龙数量：1个。副搅龙数量：2个。","T202213130410","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1329,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北盘缘机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型号名称：9JGW-9全混合日粮制备机，  型式：固定卧式，   称重系统最大称量：10000kg,   配套动力型式：电机， 配套动力功率范围：30kw 配套动力转速：1470转/分，  搅拌仓容量：9立方， 搅拌仓仓体外形尺寸（单位mm)：3530X1750X2100,  主搅龙数量：1个.副搅龙：2个。","T202213130523","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1330,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北盛牧机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-9","搅拌室容积:9m³","型式：固定立式；\n称重系统最大称量\tkg：32000；\n配套动力型式：电动机；\n配套动力功率范围\tkW：30；\n配套动力转速\tr/min：1470；\n搅拌仓容积\tm³：9；\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）\tmm：3350×2220×1870；\n主搅龙数量\t个：1；","T202213130558","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1331,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北盛牧机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型式\t：固定卧式；\n称重系统最大称量\tkg：32000；\n配套动力型式：电动机；\n配套动力功率范围\tkW：30；\n配套动力转速\tr/min：1470；\n搅拌仓容积\tm³：9；\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）\tmm：3330×1800×2020；\n主搅龙数量\t个：1；\n副搅龙数量\t个：2；","T202213130553","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1332,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北斯达特机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-9","搅拌室容积:9m³","项目        单位      设计值\n型号名称   /     9TMRW-9全日粮饲料制备机\n型式          /         固定卧式\n称重系统最大称量    kg    32000\n配套动力型式            /     电动机\n配套动力功率范围    kW     22\n配套动力转速           转/分    1470\n搅拌仓容                m³            9\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）    mm     3500×1700×2000\n主搅龙数量    个       1\n副搅龙数量    个        2\n取料滚筒宽度   mm    /\n最大取料高度    mm   /\n轮胎规格          /      /\n轮距            mm      /\n轴距            mm       /\n驾驶室         /          /","T202213130666","2027-07-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1333,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北沃田机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","搅拌仓容积：9m³，称重系统最大称重：10000kg；配套动力型式：电机；配套动力功率：30kw；配套动力转速：1470转/分， 搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：3380X1800X2000MM, 主搅龙数量：1个； 副搅龙数量：2个","T202213130493","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1334,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北曦毅农业科技有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型号名称：9JGW-9全混合日粮制备机；型式：固定卧式；称重系统最大称量：32000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率范围：30；配套动力转速：1470转/分；搅拌仓容积：9m³；搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：3520×1750×2000mm；主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个。","T202213130282","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1335,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河北元瑞晟牧机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9JGWS-10","搅拌室容积:10m³","型式：固定卧式。配套动力型式：电机。配套动力功率：15kwx2。搅拌仓容积：10m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：3250×1750×2000  。主搅龙数量：2个。","T202213130268","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1336,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","河南伟晟昌机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","固定式、卧式，配套电机功率22.+1.5kw，配套动力转速 1470r/min ，称重系统最大称量12000kg，主搅龙1个，副搅龙2个。","T202242420091","2027-08-07","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1337,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","菏泽丰沃机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9A","搅拌室容积:9m³","型号名称:9JGW-9A型全混合日粮制备机\n型式:固定卧式\n称重系统最大称量:24000kg\n配套动力型式:电动机\n配套动力功率范围:主电机：22 kW卸料电机：1.5kW\n配套动力转速:主电机：1470r/min 卸料电机：1400r/min\n搅拌仓容积:9m3\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）:3300×1800×2000mm\n主搅龙数量:1个\n副搅龙数量:2个","T202237370203","2027-09-05","23.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1338,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","菏泽丰沃机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9B","搅拌室容积:9m³","型号名称：9JGW-9B型全混合日粮制备机\n型式：固定卧式\n称重系统最大称量：24000kg\n配套动力型式：电动机\n配套动力功率范围：主电机：15×2kW（2个15kW电动机） 卸料电机：1.5kW\n配套动力转速：主电机：1460 r/min卸料电机：1400r/min\n搅拌仓容积：9m3\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3000×1800×1900mm\n主搅龙数量：2个","T202237370201","2027-09-05","31.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1339,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","黑龙江伟拓农业机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型式：固定式 卧式；\n称重系统最大称量 kg：32000；\n配套动力型式：电机；\n配套动力功率范围\tkW：主电机：22；卸料门电机：1.5；\n配套动力转速\t转/分：主电机：1470；卸料门电机：1420；\n搅拌仓容\tm³：9；\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）\tmm：3370×1800×2000；\n主搅龙数量\t个：1；\n副搅龙数量\t个：2；","T202223230022","2027-07-07","22","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[1340,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","内蒙古巨之牧机械设备有限公司","全混日粮饲料制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型号名称；9JGW-9型全混日粮制备机、型式；固定式卧式、称重系统最大称量：32000KG、搅拌仓容积：9m³、搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：2800mmX1900mmX1800mm、配套动力型式：电动机、配套电动功率范围：主电机15+15KW、卸料门电机1.5KW、配套动力转速：主电机1475r/min.卸料门电动机1470r/min、主搅龙数量：2个。","T202215150039","2027-06-29","30","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[1341,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","石家庄川页机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRL-9","搅拌室容积:9m³","型式：固定立式。配套动力型式：电机。配套动力功率：30kw。搅拌仓容积：9m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：3290×2150×2050","T202213130297","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1342,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","石家庄恒创机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-9","搅拌室容积:9m³","型号名称：9JGL-9全混合日粮制备机；型式：固定立式；称重系统最大称量：16000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率:30kw；配套动力转速：1480r/min；搅拌仓容积：9m³；搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：2800*2100*1800；主搅龙数量：1个。","T202213130276","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1343,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","石家庄恒创机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9S","搅拌室容积:9m³","型号名称：9JGW-9S全混合日粮制备机；型式：固定卧式；称重系统最大称量：16000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率：18.5kw*2；配套动力转速：1450r/min；搅拌仓容积：9m³；搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：3000*2000*1720；主搅龙数量：2个。","T202213130275","2027-07-29","37","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1344,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","石家庄巨牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-9","搅拌室容积:9m³","型式：固定立式；搅拌仓容积：9立方；搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）：3100×2200×1900mm；配套动力：1、型式：电机；2、功率：22kw；3、转速：1470/分；蛟蛟龙数量：1","T202213130348","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1345,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","石家庄巨牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型式：固定卧式；搅拌仓容积：9立方；搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）：3100*1750*2150mm；配套动力：1、动力：电机；2、功率：22kw；3、转速：1470/分；蛟龙数量：主搅龙：1.副搅龙：2","T202213130349","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1346,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","石家庄牧坤机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRL-10","搅拌室容积:10m³","规格型号：9TMRL-10；\n型式：固定立式；\n称重系统最大称量：32000kg；\n配套动力型式：电机；\n配套动力功率范围：30KW；\n配套动力转速：1480r/min；\n搅拌仓容积：10m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3000×1900×2000mm；\n主搅龙数量：1个；","T202213130541","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1347,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","石家庄牧益机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型式  固定卧式   搅拌仓容 9m³   搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）3300×1900×2130 配套动力型式 电机   配套动力功率范围22kw   配套动力转速   转/分  1470    搅龙数量   主搅龙数量 1   副搅龙数量 2","T202213130300","2027-07-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1348,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","石家庄诺达机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-9A","搅拌室容积:9m³","项目                 单位        设计值\n型号名称           /       9TMRW-9A全日粮饲料制备机\n型式                 /              固定卧式\n称重系统最大称量        kg      32000\n配套动力型式              /           电机\n配套动力功率范围      kW       18.5×2\n配套动力转速           r/min          1470\n搅拌仓容积                m³                9\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）   mm        3020×1800×1850\n主搅龙数量          个          2\n副搅龙数量          个          2\n取料滚筒宽度      mm         /\n最大取料高度       mm       /\n轮胎规格                /         /\n轮距                 mm         /\n轴距                mm        /\n驾驶室               /         /","T202213130732","2027-07-29","37","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1349,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","石家庄盛昊农牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-9","搅拌室容积:9m³","型号名称：9JGL-9全混合日粮制备机 形式：立定卧式 最大称重：8000KG 配套动力形式：电机 功率：30KW 搅拌仓容量：9立方 箱体外形尺寸：3000*2000*2050mm  主轴数量：1","T202213130537","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1350,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","石家庄盛昊农牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-9","搅拌室容积:9m³","型号名称：9JQL-9全混合日粮制备机 形式：立定牵引式 最大称重：8000KG 配套动力形式：拖拉机  搅拌仓容量：9立方 箱体外形尺寸：3000*2000*2050mm  主轴数量：1 轮胎型号：10.0/75-15.3轮距1550mm","T202213130537","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1351,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","石家庄市联实机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","1、型号名称：9JGW-9全混合日粮制备机；2、型式：固定卧式；3、称重系统最大称量：10000kg；4、配套动力型式：电动机；5、配套动力功率：30kW；6、配套动力转速：1470r/min；7、搅拌仓容积：9m³；8、搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3370mm×1810mm×1940mm；9、主搅龙数量：1个；副搅龙数量：2个","T202213130659","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1352,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","石家庄翔航农业机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9A","搅拌室容积:9m³","型号名称:9JGW-9A全混合日粮制备机   型式：固定卧式   称重系统最大称量：8000kg    配套动力型式：电机\n配套动力功率范围：15x2kW    配套动力转速  ：1464r/min    搅拌仓容：9m³\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：3030x1750x2020mm      主搅龙数量：2个","T202213130485","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1353,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","石家庄炫诺农牧机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-9","搅拌室容积:9m³","型式：固定立式。配套动力型式：电机。配套动力功率：30kw。搅拌仓容积：9m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：3350×2220×1870  。主搅龙数量：1个。","T202213130337","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1354,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","石家庄炫诺农牧机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型式：固定卧式。配套动力型式：电机。配套动力功率：30kw。搅拌仓容积：9m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：3330×1800×2020  。主搅龙数量：1个。副搅龙数量：2个。","T202213130340","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1355,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","祥祥牛畜牧设备（石家庄）有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9D","搅拌室容积:9m³","型式\t：固定卧式；\n称重系统最大称量\tkg：6000；\n配套动力型式：电机；\n配套动力功率范围\tkW：22；\n配套动力转速\tr/min：1470；\n搅拌仓容积\tm³：9；\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）\tmm：3300×1800×2000；\n主搅龙数量\t个：1；\n副搅龙数量\t个：2；","T202213130442","2027-07-29","22","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1356,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","祥祥牛畜牧设备（石家庄）有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9S","搅拌室容积:9m³","型式\t：固定卧式；\n称重系统最大称量\tkg：6000；\n配套动力型式：电机；\n配套动力功率范围\tkW：15×2；\n配套动力转速\tr/min：1460；\n搅拌仓容积\tm³：9；\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）\tmm：2800×2000×1800；\n主搅龙数量\t个：2；\n副搅龙数量\t个：2；","T202213130439","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1357,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","行唐怀诚机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","结构形式：固定卧式\n称重系统最大称量：32000KG\n配套动力来源：电动机\n配套动力输出功率范围：30KW\n配套动力转速：1470转/分\n搅拌仓容积：9m³\n搅拌仓仓体外形尺寸（长宽高）：3520mm*1750mm*1820mm\n主搅龙：1个\n副搅龙：2个","T202213130448","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1358,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","行唐县鼎诚机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型号名称：9JGW-9全混合日粮制备机\n型式：固定卧式\n称重系统最大称量：32000kg\n配套动力型式：电动机\n配套动力功率范围：30kW\n配套动力转速：1475r/min\n搅拌仓容积：9m³\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：3500mm×1750mm×2050mm\n主搅龙数量：1个\n副搅龙数量：2个","T202213130196","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1359,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","行唐县东升机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型号名称：9JGW-9全混合日粮制备机 型式：固定卧式 称重系统最大称量：32000kg 配套动力型式:电动机 配套动力功率范围：15KW*2 配套动力转速：1460转/分钟 搅拌仓容：9立方 搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：2800mm×1800mm×2000mm 主搅龙数量：2个","T202213130747","2027-09-22","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1360,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","行唐县辽东机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-9","搅拌室容积:9m³","型式：固定立式。配套动力功率范围：30kW。搅拌仓容积：9m3， 搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）mm：3350×2220×1870。主搅龙数量：1个，配套动力型式：电动机。","T202213130419","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1361,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","行唐县辽东机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型式：固定卧式。配套动力功率范围：30kW。搅拌仓容积：9m3， 搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）mm：3500×1750×2020。主搅龙数量：1个，副搅龙数量：2个，配套动力型式：电动机。","T202213130421","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1362,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","行唐县牧泽机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9JGL-9","搅拌室容积:9m³","型式\t：固定式立式；\n称重系统最大称量\tkg：32000；\n配套动力型式：电动机；\n配套动力功率范围\tkW：30；\n配套动力转速\t转/分：1470；\n搅拌仓容\tm³：9；\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）\tmm：3300×2200×2000；\n主搅龙数量\t个：1；","T202213130227","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1363,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","行唐县牧泽机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","型式：固定式卧式；\n称重系统最大称量\tkg：32000；\n配套动力型式\t：电动机；\n配套动力功率范围\tkW：15×2；\n配套动力转速\t转/分：1460；\n搅拌仓容\tm³：9；\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）\tmm：3000×1800×1950；\n主搅龙数量\t个：2；","T202213130228","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1364,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","行唐县炫宇农牧机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGWS-9","搅拌室容积:9m³","型式：固定卧式。配套动力型式：电机。配套动力功率：18.5KWx2。搅拌仓容积：9m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：3000×2000×1800。主搅龙数量：2个。","T202213130290","2027-07-29","37","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1365,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","邢台捷牧机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9","搅拌室容积:9m³","外形尺寸：4950×2000×2650； 箱体尺寸：3250×1800×2050；搅拌仓容积：9m³；主搅龙转速: 18r/min; 结构型式：固定卧式；   动力：22Kw三相异步电动机 ；减速机：R147减速机；轴：主轴厚14mm、副轴厚10mm无缝钢管；刀片形式：大月牙刀、椭圆花刀；刀片数量：大月牙刀13片、椭圆花刀49片；板材厚度：底板8mm 、边板6mm、刀体14mm;    出料口：液压升降；称重：32T 电子称重","T202213130674","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1366,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","9—12m³饲料全混合日粮制备机","邢台捷牧机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-9S","搅拌室容积:9m³","外形尺寸：4400×2200×2250； 箱体尺寸：2800×2000×1800；搅拌仓容积：9m³；主搅龙转速: 18r/min; 结构型式：固定卧式； 动力：15Kw×2三相异步电动机 ；减速机：R137×2减速机；轴：主轴厚14mm、副轴厚10mm无缝钢管；刀片形式：大月牙刀、椭圆花刀；刀片数量：大月牙刀22片、椭圆花刀66片；板材厚度：堵头10mm、底板6mm 、边板5mm、刀体14mm; 出料口：液压升降；称重：32T 电子称重","T202213130676","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1367,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","安徽科爱利机械制造有限公司","全混日粮搅拌机","9JGL-12","搅拌室容积:12m³","型号名称：9JGL-12型全混日粮搅拌机，型式：固定立式；称重系统最大称量：4200kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率范围：37kW；配套动力转速：1480转/分；搅拌仓容积：12立方，搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）: 3400X2320X2160mm;主搅龙数量1个","T202034344","2025-09-27","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1368,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","安徽科爱利机械制造有限公司","全混日粮搅拌机","9JGL-22","搅拌室容积:22m³","型号名称：9JGL-22型全混日粮搅拌机，型式：固定立式；称重系统最大称量：7000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率范围：55kW；配套动力转速：1480转/分；搅拌仓容积：22立方，搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）:5570×2320×2160mm;主搅龙数量2个","T202034343","2025-09-27","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1369,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北飞扬机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-13","搅拌室容积:13m³","型式：固定立式。配套动力型式：电机。配套动力功率：37kw。搅拌仓容积：13m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：3300×2200×2000  。主搅龙数量：1个。","T202213130393","2027-07-29","37","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1370,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北丰创机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRL-12","搅拌室容积:12m³","型号名称：9TMRL-12全日粮饲料制备机\n型式：固定立式\n称重系统最大称量：16000kg\n配套动力型式：电动机\n配套动力功率范围：37kW\n配套动力转速：1470r/min\n搅拌仓容积：12m³\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：3200mm×2300mm×2050mm\n主搅龙数量：1个","T202213130435","2027-07-29","37","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1371,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北峰阔机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-12S","搅拌室容积:12m³","型号名称：9JGW-12S全混合日粮制备机；型式：固定卧式；称重系统最大称量：8000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率：22KW×2台；配套动力转速：每分1475转；搅拌仓容积：12m³；搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3300mm×2000mm×2250mm；主搅龙数量：2个。","T202213130398","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1372,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北玖昌机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-12S","搅拌室容积:12m³","型号名称：9JGW-12S全混合日粮制备机型式：固定卧式称重系统最大称量：8000kg 配套动力型式：电动机 配套动力功率范围：22*2kW配套动力转速：170r/min搅拌仓容积：12m³搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）：3000×2200×2150主搅龙数量：2个副搅龙数量:2个","T202213130425","2027-07-29","44","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1373,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北龙兴机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-12","搅拌室容积:12m³","型号名称：9JGL-12全混合日粮制备机     型式：固定立式， 称重系统最大称量：8000kg， 配套动力型式：电动机， 配套动力功率：37kW， 配套动力转速：1470转/分， 搅拌仓容积：12m³， 搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）：3200×2200×2000（允许偏差±％2）， 主搅龙数量：1个","T202213130198","2027-07-29","37","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1374,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北牧丰农牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-12A","搅拌室容积:12m³","型式：固定立式。配套动力型式：电机。配套动力功率：37kw。搅拌仓容积：12m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：3440×2240×2080   。主搅龙数量：1个。","T202213130333","2027-07-29","37","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1375,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北牧丰农牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-12A","搅拌室容积:12m³","型式：固定卧式。配套动力型式：电机。配套动力功率：37kw。搅拌仓容积：12m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：4000×2000×2150  。主搅龙数量：1个。副搅龙数量：2个。","T202213130331","2027-07-29","37","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1376,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北牧哈哈机械有限责任公司","全混合日粮制备机","9JGL-12","搅拌室容积:12m³","型号名称：9JGL-12全混合日粮制备机\n型式：固定立式\n称重系统最大称量：32000kg\n配套动力型式：电机\n配套动力功率：37KW\n配套动力转速：1480转/分\n搅拌仓容积：12m³\n搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）mm：3440X2220X2180\n主搅龙数量：1个","T202213130503","2027-07-29","37","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1377,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北牧民之家机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-13","搅拌室容积:13m³","型号名称；9JGL-13全混合日粮制备机、型式；固定立式、称重系统最大称量：10000KG、搅拌仓容积：13m³、搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：3200mmX2200mmX2250mm、配套动力型式：电动机、配套电动功率：电机37KW、配套动力转速：主电机1480r/min.主搅龙数量：1个、","T202213130459","2027-07-29","37","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1378,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北牧民之家机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-18","搅拌室容积:18m³","型号名称；9JGL-18全混合日粮制备机、型式；固定立式、称重系统最大称量：10000KG、搅拌仓容积：18m³、搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：5000mmX2000mmX2000mm、配套动力型式：电动机、配套电动功率：电机30KW*2、配套动力转速：主电机1470r/min.主搅龙数量：2个、","T202213130458","2027-07-29","60","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1379,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北牧民之家机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-25","搅拌室容积:25m³","型号名称；9JGL-25全混合日粮制备机、型式；固定立式、称重系统最大称量：12000KG、搅拌仓容积：25m³、搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：5600mmX2200mmX2250mm、配套动力型式：电动机、配套电动功率：电机37KW*2、配套动力转速：主电机1470r/min.主搅龙数量：2个、","T202213130457","2027-07-29","74","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1380,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北牧鑫机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRL-13","搅拌室容积:13m³","型式：固定立式。配套动力型式：电机。配套动力功率：37kw。搅拌仓容积：13m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：3220×2300×2040  。主搅龙数量：1个。","T202213130409","2027-07-29","37","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1381,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北牧鑫机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-12","搅拌室容积:12m³","型式：固定卧式。配套动力型式：电机。配套动力功率：30kw。搅拌仓容积：12m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：4000×2000×2150 。主搅龙数量：1个。副搅龙数量：2个。","T202213130404","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1382,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北盘缘机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-12","搅拌室容积:12m³","型号名称：9JGL-12全混合日粮制备机，  型式：固定立式，   称重系统最大称量：10000kg,   配套动力型式：电机，\n      配套动力功率范围：37kw 配套动力转速：1480转/分，  搅拌仓容量：12立方， \n搅拌仓仓体外形尺寸（单位mm)：3250X2250X1950,  主搅龙数量：1个.","T202213130522","2027-07-29","37","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1383,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北盛牧机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-12","搅拌室容积:12m³","型式：固定立式；\n称重系统最大称量\tkg：32000；\n配套动力型式：电动机；\n配套动力功率范围\tkW：37；\n配套动力转速\tr/min：1470；\n搅拌仓容积\tm³：12；\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）\tmm：3350×2300×2150；\n主搅龙数量\t个：1；","T202213130559","2027-07-29","37","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1384,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北盛牧机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-16","搅拌室容积:16m³","型式：固定立式；\n称重系统最大称量\tkg：32000；\n配套动力型式：电动机；\n配套动力功率范围\tkW：22×2；\n配套动力转速\tr/min：1470；\n搅拌仓容积\tm³：16；\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）\tmm：5000×2050×1850；\n主搅龙数量\t个：2；","T202213130555","2027-07-29","44","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1385,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北盛牧机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-24","搅拌室容积:24m³","型式\t：固定立式；\n称重系统最大称量\tkg：32000；\n配套动力型式：电动机；\n配套动力功率范围\tkW：30×2；\n配套动力转速\tr/min：1470；\n搅拌仓容积\tm³：24；\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）\tmm：5760×2300×2100；\n主搅龙数量\t个：2；","T202213130556","2027-07-29","60","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1386,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北盛牧机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-36","搅拌室容积:36m³","型式：固定立式；\n称重系统最大称量\tkg：32000；\n配套动力型式：电动机；\n配套动力功率范围\tkW：37×3；\n配套动力转速\tr/min：1470；\n搅拌仓容积\tm³：36；\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）\tmm：7950×2300×2100；\n主搅龙数量\t个：3；","T202213130557","2027-07-29","111","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1387,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北盛牧机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-12","搅拌室容积:12m³","型式：固定卧式；\n称重系统最大称量\tkg：32000；\n配套动力型式：电动机；\n配套动力功率范围\tkW：37；\n配套动力转速\tr/min：1470；\n搅拌仓容积\tm³：12；\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）\tmm：4000×2000×2150；\n主搅龙数量\t个：1；\n副搅龙数量\t个：2；","T202213130554","2027-07-29","37","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1388,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河北沃田机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-12","搅拌室容积:12m³","搅拌仓容积：12m³，称重系统最大称重：12000kg；配套动力型式：电机；配套动力功率：30kw；配套动力转速：1470转/分， 搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：4000X1850X2200MM, 主搅龙数量：1个； 副搅龙数量：2个.","T202213130492","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1389,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","河南伟晟昌机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-12","搅拌室容积:12m³","固定式、卧式，配套电机功率22x2.+1.5kw，配套动力转速 1470r/min ，称重系统最大称量32000kg，主搅龙1个。","T202242420092","2027-08-07","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1390,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","奎屯福斯特兄弟机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-12","搅拌室容积:12m³","型号名称                         9JGW-12型全混合日粮制备机\n型式                             固定式\n称重系统最大称量                 12000kg\n搅拌仓容积                       12m3\n搅拌仓仓体外形尺寸(长×宽×高)    3450×1850×2100㎜     \n配套动力型式                     电动机\n配套动力功率范围                 37kw\n配套动力转速                     1480r/min\n主搅龙数量                       2个\n副搅龙数量                       0个","T202165650194","2026-07-25","","购机补贴(非通用类)","新疆维吾尔自治区","评阅通过","","","","",""]
[1391,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","内蒙古巨之牧机械设备有限公司","全混日粮饲料制备机","9JGW-14","搅拌室容积:14m³","型号名称；9JGW-14型全混日饲料粮制备机、型式；固定式卧式、称重系统最大称量：32000KG、搅拌仓容积：14m³、搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：3500mmX2000mmX2100mm、配套动力型式：电动机、配套电动功率范围：主电机22+22KW、卸料门电机1.5KW、配套动力转速：主电机1475r/min.卸料门电动机1400r/min、主搅龙数量：2个。","T202200150148","2027-07-05","44","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[1392,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","内蒙古巨之牧机械设备有限公司","全混日粮饲料制备机","9JGW-18","搅拌室容积:18m³","型号名称；9JGW-18型全混日粮饲料制备机、型式；固定式卧式、称重系统最大称量：32000KG、搅拌仓容积：18m³、搅拌仓仓体外形尺寸（长X宽X高）：4200mmX2000mmX2300mm、配套动力型式：电动机、配套电动功率范围：主电机30+30KW、卸料门电机1.5KW、配套动力转速：主电机1460r/min.卸料门电动机1470r/min、主搅龙数量：2个。","T202200150147","2027-07-05","60","购机补贴(非通用类)","内蒙古自治区","评阅通过","","","","",""]
[1393,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄川页机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRL-12","搅拌室容积:12m³","型式：固定立式。配套动力型式：电机。配套动力功率：37kw。搅拌仓容积：12m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：3400×2250×2150","T202213130296","2027-07-29","37","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1394,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄恒创机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-12","搅拌室容积:12m³","型号名称：9JGL-12全混合日粮制备机；型式：固定立式；称重系统最大称量：16000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率:37kw；配套动力转速：1480r/min；搅拌仓容积：12m³；搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：3200*2200*2000；主搅龙数量：1个。","T202213130273","2027-07-29","37","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1395,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄恒创机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-12S","搅拌室容积:12m³","型号名称：9JGW-12S全混合日粮制备机；型式：固定卧式；称重系统最大称量：16000kg；配套动力型式：电动机；配套动力功率:22kw*2；配套动力转速：1470r/min；搅拌仓容积：12m³；搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：3000*2000*2150；主搅龙数量：2个。","T202213130272","2027-07-29","44","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1396,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄巨牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-12","搅拌室容积:12m³","型式：固定立式；搅拌仓容积：12立方；搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）：3300*2200*2100；配套动力：1、型式：电机，2、功率：30kw,3、转速：1470/分，搅龙数量：1","T202213130347","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1397,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄巨牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-24","搅拌室容积:24m³","型式：固定立式；搅拌仓容积：24立方；搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）：5550×2300×2100mm;:配套动力“：1、型式：电机；2、功率：30kw*2;3、转速：1470/分；蛟龙数量：主搅龙：2","T202213130346","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1398,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄巨牧机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-36","搅拌室容积:36m³","型式：固定立式；搅拌仓容积：36立方；搅拌仓仓体外形尺寸（长*宽*高）：7800×2300×2100；配套动力;1、型式：电机；2、功率：30kw*3；3、转速：1470/分；蛟龙数量：主搅龙：3","T202213130345","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1399,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄诺达机械设备有限公司","全日粮饲料制备机","9TMRW-12A","搅拌室容积:12m³","项目              单位           设计值\n型号名称         /          9TMRW-12A全日粮饲料制备机\n型式                /             固定卧式\n称重系统最大称量        kg       32000\n配套动力型式                /           电机\n配套动力功率范围         kW       22×2\n配套动力转速            r/min      1470\n搅拌仓容积            m³        12\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）    mm       3500×1800×2100\n主搅龙数量         个        2\n副搅龙数量         个        2\n取料滚筒宽度    mm       /\n最大取料高度    mm      /\n轮胎规格         /     /\n轮距             mm   /\n轴距              mm   /\n驾驶室           /      /","T202213130731","2027-07-29","44","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1400,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄腾马机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-12","搅拌室容积:12m³","型号名称：9JGL-12全混合日粮制备机；\n型式：固定立式；\n称重系统最大称量：32000kg；\n配套动力型式：电机；\n配套动力功率：37KW；\n配套动力转速：1470转/分；\n搅拌仓容积：12m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3380×2250×2200mm；\n主搅龙数量：1个。","T202213130737","2027-07-29","37","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1401,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄腾马机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-12","搅拌室容积:12m³","型号名称：9JQL-12全混合日粮制备机；\n型式：牵引立式；\n称重系统最大称量：32000kg；\n配套动力型式：拖拉机；\n配套动力功率：58.8-73.5KW；\n搅拌仓容积：12m³；\n搅拌仓仓体外形尺寸（长×宽×高）：3380×2250×2200mm；\n主搅龙数量：1个；\n轮胎规格：6.50-16；\n轮距：1520mm。","T202213130737","2027-07-29","0","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1402,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄翔航农业机械有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-12A","搅拌室容积:12m³","型号名称:9JGW-12A全混合日粮制备机    型式:固定卧式       称重系统最大称量:8000kg    配套动力型式:电机\n配套动力功率范围:22x2kW    配套动力转速:1470r/min     搅拌仓容:12m³\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高):3375x1900x2150mm     主搅龙数量:2个","T202213130484","2027-07-29","44","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1403,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄炫诺农牧机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-12","搅拌室容积:12m³","型式：固定立式。配套动力型式：电机。配套动力功率：37kw。搅拌仓容积：12m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：3300×2300×2050 。主搅龙数量：1个。","T202213130336","2027-07-29","37","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1404,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","石家庄炫诺农牧机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-12","搅拌室容积:12m³","型式：固定卧式。配套动力型式：电机。配套动力功率：30kw。搅拌仓容积：12m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：4000×2000×2080 。主搅龙数量：1个。副搅龙数量：2个。","T202213130339","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1405,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","行唐怀诚机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-12","搅拌室容积:12m³","结构形式：固定卧式\n称重系统最大称量：32000KG\n配套动力来源：电动机\n配套动力输出功率范围：22kW*2台\n配套动力转速：1470转/分\n搅拌仓容积：12m³\n搅拌仓仓体外形尺寸（长宽高）：3000mm*2000mm*2350mm\n主搅龙：2个","T202213130449","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1406,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","行唐怀诚机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-14","搅拌室容积:14m³","结构形式：固定卧式\n称重系统最大称量：32000KG\n配套动力来源：电动机\n配套动力输出功率范围：30kW*2台\n配套动力转速：1470转/分\n搅拌仓容积：14m³\n搅拌仓仓体外形尺寸（长宽高）：3500mm*2000mm*2350mm\n主搅龙：2个","T202213130450","2027-07-29","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1407,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","行唐县辽东机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-12","搅拌室容积:12m³","型式：固定立式。配套动力功率范围：37kW。搅拌仓容积：12m3， 搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）mm：3350×2200×2100。主搅龙数量：1个，配套动力型式：电动机。","T202213130418","2027-07-29","37","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1408,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","行唐县辽东机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-16","搅拌室容积:16m³","型式：固定立式。配套动力功率范围：22kW×2。搅拌仓容积：16m3， 搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）mm：5000×2050×1850。主搅龙数量：2个，配套动力型式：电动机。","T202213130417","2027-07-29","44","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1409,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","行唐县辽东机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-24","搅拌室容积:24m³","型式：固定立式。配套动力功率范围：30kW×2。搅拌仓容积：24m3， 搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）mm：5760×2300×2100。主搅龙数量：2个，配套动力型式：电动机。","T202213130416","2027-07-29","60","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1410,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","行唐县辽东机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-36","搅拌室容积:36m³","型式：固定立式。配套动力功率范围：37kW×3。搅拌仓容积：36m3， 搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）mm：7950×2300×2100。主搅龙数量：3个，配套动力型式：电动机。","T202213130415","2027-07-29","111","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1411,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","行唐县辽东机械制造有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-12","搅拌室容积:12m³","型式：固定卧式。配套动力功率范围：37kW。搅拌仓容积：12m3， 搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）mm：4000×2000×2150。主搅龙数量：1个，副搅龙数量：2个。配套动力型式：电动机。","T202213130420","2027-07-29","37","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1412,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","行唐县牧泽机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9JGL-12","搅拌室容积:12m³","型式\t：固定式立式；\n称重系统最大称量\tkg：32000；\n配套动力型式：电动机；\n配套动力功率范围\tkW：37；\n配套动力转速\tr/min：1480；\n搅拌仓容积\tm³：12；\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）\tmm：3400×2300×2150；\n主搅龙数量\t个：1；","T202213130224","2027-07-29","37","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1413,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","行唐县牧泽机械制造有限公司","全日粮饲料制备机","9JGW-14","搅拌室容积:14m³","型式\t：固定式卧式；\n称重系统最大称量\tkg：32000；\n配套动力型式：电动机；\n配套动力功率范围\tkW：22×2；\n配套动力转速\t转/分：1470；\n搅拌仓容\tm³：14；\n搅拌仓仓体外形尺寸 （长×宽×高）\tmm：4020×2000×2060；\n主搅龙数量\t个：2；","T202213130229","2027-07-29","44","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1414,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","行唐县炫宇农牧机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-16","搅拌室容积:16m³","型式：固定立式。配套动力型式：电机。配套动力功率：22KWx2。搅拌仓容积：16m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：5000×2100×1850 。主搅龙数量：2个。","T202213130291","2027-07-29","44","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1415,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","行唐县炫宇农牧机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGL-36","搅拌室容积:36m³","型式：固定立式。配套动力型式：电机。配套动力功率：37KWx3。搅拌仓容积：36m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：7950×2300×2100 。主搅龙数量：3个。","T202213130289","2027-07-29","111","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1416,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","行唐县炫宇农牧机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JGW-12","搅拌室容积:12m³","型式：固定卧式。配套动力型式：电机。配套动力功率：30kw。搅拌仓容积：12m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：4000×2000×2080  。主搅龙数量：1个。副搅龙数量：2个。","T202213130292","2027-07-29","30","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1417,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","行唐县炫宇农牧机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JQL-16","搅拌室容积:16m³","型式：牵引立式。配套动力型式：拖拉机。配套动力功率kw：110.3～147。搅拌仓容积：16m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：5000×2100×1850   。主搅龙数量2个。轮胎规格前：750-16/后：750-16，轮距mm：前：1620/后：1620","T202213130291","2027-07-29","147","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1418,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）加工机械","全混合日粮制备机","12m³及以上饲料全混合日粮制备机","行唐县炫宇农牧机械设备有限公司","全混合日粮制备机","9JQW-12","搅拌室容积:12m³","型式：牵引卧式。配套动力型式：拖拉机。配套动力功率kw：73.5～110.3。搅拌仓容积：12m³。搅拌仓仓体外形尺寸（长x宽x高）mm：4000×2000×2080  。主搅龙数量：1个。副搅龙数量：2个，轮胎规格：12.5L-15。轴距mm：1350","T202213130292","2027-07-29","110.3","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1419,"畜禽养殖机械","饲养设备","喂（送）料机","直径36mm及以上螺旋弹簧式喂(送)料机","新乡市北方散热器有限公司","喂料机","9WT-60A","螺旋弹簧直径:60mm;输送料管长度:60m;含电机、料斗、驱动装置、控制装置:是 ;结构型式:螺旋弹簧式 ","配套电动机额定功率：1.5kW，配套电动机额定转速：280r/min，料斗外形尺寸（长×宽×高）：380×350×260mm，料斗数量\n：1个，螺旋弹簧直径：60mm，料管长度：60m，料管外径：75mm","T202041410213","2025-12-30","1.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1420,"畜禽养殖机械","饲养设备","喂（送）料机","60m及以上行车式喂料机","青岛大牧人机械股份有限公司","行车式喂料机","9WH-3","含电机、料斗、驱动装置、控制装置:是 ;行车行程:86m;喂料层数:3层;结构型式:行车式 ","功率0.55kW，转速1420r/min\n料斗外形尺寸1-2层900*400*725\n料斗外形尺寸顶层900*400*775\n料斗行程距离86m\n料斗数量6个\n行车宽度2.97m\n喂料机层数3层","T202100440218","2026-04-01","0.55","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1421,"畜禽养殖机械","饲养设备","喂（送）料机","60m及以上行车式喂料机","青岛大牧人机械股份有限公司","行车式喂料机","9WH-3-87.5-6-JB","含电机、料斗、驱动装置、控制装置:是 ;行车行程:87.5m;喂料层数:3层;结构型式:行车式 ","\"功率0.75kw\n额定转速1420r/min\n料斗外形尺寸147.9*99.7*65\n料斗数量3个\n行车喂料层数3层\n行车宽度974cm\n行车行程87.5m\"","T202200610289","2027-07-05","0.75","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1422,"畜禽养殖机械","饲养设备","喂（送）料机","60m及以上行车式喂料机","青岛大牧人机械股份有限公司","行车式喂料机","9WH-3-87.5-7-JB","含电机、料斗、驱动装置、控制装置:是 ;行车行程:87.5m;喂料层数:3层;结构型式:行车式 ","\"功率0.75kw\n额定转速1420r/min\n料斗外形尺寸147.9*99.7*65(3个）\n料斗外形尺寸76.8*82.9*65（1个）\n料斗数量4个\n行车喂料层数3层\n行车宽度1194cm\n行车行程87.5m\"","T202200610295","2027-07-05","0.75","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1423,"畜禽养殖机械","饲养设备","喂（送）料机","60m及以上行车式喂料机","青岛大牧人机械股份有限公司","行车式喂料机","9WH-3-87.5-8-JB","含电机、料斗、驱动装置、控制装置:是 ;行车行程:87.5m;喂料层数:3层;结构型式:行车式 ","\"功率0.75kw\n额定转速1420r/min\n料斗外形尺寸76.8*82.9*65\n料斗数量3个\n行车喂料层数3层\n行车宽度1306cm\n行车行程87.5m\"","T202200610294","2027-07-05","0.75","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1424,"畜禽养殖机械","饲养设备","喂（送）料机","60m及以上行车式喂料机","青岛大牧人机械股份有限公司","行车式喂料机","9WH-3-94.5-6-YB","含电机、料斗、驱动装置、控制装置:是 ;行车行程:94.5m;喂料层数:3层;结构型式:行车式 ","配套电动机额定功率 0.75kw\n配套电动机额定转速1420r/min\n料斗外形尺寸 161*112*88.4\n生产率≥4800kg/h","T202200610297","2027-07-05","0.75","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1425,"畜禽养殖机械","饲养设备","喂（送）料机","60m及以上行车式喂料机","青岛大牧人机械股份有限公司","行车式喂料机","9WH-3-94.5-7-YB","含电机、料斗、驱动装置、控制装置:是 ;行车行程:94.5m;喂料层数:3层;结构型式:行车式 ","\"功率0.75kw\n额定转速1420r/min\n料斗外形尺寸147.9*99.8*88.2\n料斗外形尺寸86.8*82.8*88.2\n料斗数量3个\n行车喂料层数3层\n行车宽度1194cm\n行车行程94.5m\"","T202200610293","2027-07-05","0.75","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1426,"畜禽养殖机械","饲养设备","喂（送）料机","60m及以上行车式喂料机","青岛大牧人机械股份有限公司","行车式喂料机","9WH-4","含电机、料斗、驱动装置、控制装置:是 ;行车行程:77m;喂料层数:4层;结构型式:行车式 ","功率0.55kW，转速1420r/min\n料斗外形尺寸1-3层900*400*725\n料斗外形尺寸顶层900*400*775\n料斗数量8个\n喂料机层数4层\n料斗行程距离77m\n行车宽度2.21m","T202100440217","2026-04-01","0.55","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1427,"畜禽养殖机械","饲养设备","喂（送）料机","60m及以上行车式喂料机","青岛大牧人机械股份有限公司","行车式喂料机","9WH-4-75B","含电机、料斗、驱动装置、控制装置:是 ;行车行程:75m;喂料层数:4层;结构型式:行车式 ","\"功率0.75kW，转速1420r/min\n料斗外形尺寸70*42*75\n料斗数量8个\n行车喂料层数4层\n行车宽度200cm\n行车行程75m\"","T202200610290","2027-07-05","0.75","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1428,"畜禽养殖机械","饲养设备","喂（送）料机","60m及以上行车式喂料机","青岛大牧人机械股份有限公司","行车式喂料机","9WH-4-87.5-7-JB","含电机、料斗、驱动装置、控制装置:是 ;行车行程:87.5m;喂料层数:4层;结构型式:行车式 ","配套电动机额定转速1420r/min\n料斗外形尺寸147.9×99.8×88.2（3大） 86.8×82.8×88.2（1小）\n料斗数量4\n行车喂料层高4\n行车宽度1194cm\n行车行程87.5m\n生产率*≥4200kg/h","T202200610296","2027-07-05","0.75","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1429,"畜禽养殖机械","饲养设备","喂（送）料机","60m及以上行车式喂料机","青岛大牧人机械股份有限公司","行车式喂料机","9WH-4-87.5-8-JB","含电机、料斗、驱动装置、控制装置:是 ;行车行程:87.5m;喂料层数:4层;结构型式:行车式 ","\"功率0.75kw\n额定转速1420r/min\n料斗外形尺寸86.8*82.8*88.2\n料斗数量8个\n行车喂料层数4层\n行车宽度1306cm\n行车行程87.5m\"","T202200610292","2027-07-05","0.75","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1430,"畜禽养殖机械","饲养设备","喂（送）料机","60m及以上行车式喂料机","青岛大牧人机械股份有限公司","行车式喂料机","9WH-4-94.5-6-YB","含电机、料斗、驱动装置、控制装置:是 ;行车行程:94.5m;喂料层数:4层;结构型式:行车式 ","\"功率0.75kw\n额定转速1420r/min\n料斗外形尺寸161*112*88.4\n料斗数量3个\n行车喂料层数4层\n行车宽度974cm\n行车行程94.5m\"","T202200610291","2027-07-05","0.75","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1431,"畜禽养殖机械","饲养设备","喂（送）料机","60m及以上行车式喂料机","青岛大牧人机械股份有限公司","行车式喂料机","9WH-5","含电机、料斗、驱动装置、控制装置:是 ;行车行程:85.5m;喂料层数:5层;结构型式:行车式 ","功率0.75kW，转速1420r/min\n料斗外形尺寸1-4层700*450*770\n料斗外形尺寸顶层700*450*700\n料斗数量10个\n喂料机层数5层\n料斗行程距离85.5m\n行车宽度2.21m","T202100440216","2026-04-01","0.75","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1432,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","清粪机","0.75kW及以上刮板式清粪机","青岛绿源金地工业设备有限公司","清粪机","9FQP-1000","电机额定功率:0.75kW;刮粪板数量:2个;工作幅宽(刮板宽度):1m;结构型式:刮板式 ","结构型式：刮板式（平板型）；\n配套动力型式：电动机；\n配套动力额定功率：0.75kw；\n配套动力额定转速：1435 r/min；\n工作幅度：1000mm；\n刮粪部件防腐方式：SUS304；\n传动方式：链传动；\n刮粪板高度：280mm；\n刮粪板行程距离：90m；\n刮粪板数量：2个；\n刮板驱动方式：牵引绳；\n牵引绳（链）材料：SUS304；\n牵引绳滚筒直径：258mm。","T202200610303","2027-07-05","0.75","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1433,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","清粪机","1.5kW及以上不锈钢刮板式清粪机","湖北正美农牧科技有限公司","清粪机","9FQ-2000","电机额定功率:1.5kW;刮粪板数量:2个;工作幅宽(刮板宽度):2m;结构型式:不锈钢刮板式 ","结构型式：刮板式；\n配套动力型式：减速电机；\n配套动力额定功率\tkW：1.5；\n配套动力额定转速\tr/min：1420；\n工作幅宽\tmm：2000；\n刮粪部件防腐蚀方式\t：不锈钢；\n传动方式：钢丝绳传动；\n刮粪板高度  mm：200；\n刮粪板行程距离 m：70；\n刮粪板数量 个：2；\n刮板驱动方式\t：电机+牵引链；\n牵引绳（链）材料：不锈钢；\n牵引绳滚筒直径  mm：180；","T202200420227","2027-07-05","1.5","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1434,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","清粪机","200-300m²输送带式清粪机","青岛大牧人机械股份有限公司","输送带式清粪机","9FD-3×920-PP","输送带面积:248.4m²;结构型式:输送带式 ","功率0.75kW，转速1420r/min\n清粪带宽度0.92m\n辊筒上方清粪带长度90m\n清粪带层数3层\"","T202100440220","2026-04-01","0.75","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1435,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","清粪机","200-300m²输送带式清粪机","青岛大牧人机械股份有限公司","输送带式清粪机","9FD-4×920-PP","输送带面积:294.4m²;结构型式:输送带式 ","功率1.1kW，转速1420r/min\n清粪带宽度0.92m\n辊筒上方清粪带长度80m\n清粪带层数4层\"","T202100440223","2026-04-01","1.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1436,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","清粪机","300-400m²输送带式清粪机","青岛大牧人机械股份有限公司","输送带式清粪机","9FD-3×1120-PP","输送带面积:325.92m²;结构型式:输送带式 ","功率1.1kW\n转速1420r/min\n清粪带宽度1.12m\n辊筒上方清粪带长度97m\n清粪带层数3层\"","T202100440219","2026-04-01","1.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1437,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","清粪机","400-500m²输送带式清粪机","青岛大牧人机械股份有限公司","输送带式清粪机","9FD-2×780/1870-PP","输送带面积:439.12m²;结构型式:输送带式 ","中上两层0.75kW下层0.75kW数量2个，转速1420r/min\n清粪带宽度中上层（两层四列）0.78m，底层1.87m\n辊筒上方清粪带长度88m\n清粪带层数3层\"","T202100440222","2026-04-01","0.75","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1438,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","清粪机","400-500m²输送带式清粪机","青岛大牧人机械股份有限公司","输送带式清粪机","9FD-2×880/2040-PP","输送带面积:489.28m²;结构型式:输送带式 ","中上两层1.1kW下层0.75kW\n转速1420r/min\n清粪带宽度中上层(两层四列）0.88m底层2.04m\n清粪带长度88m\n清粪带层数3层\"","T202100440221","2026-04-01","1.1","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1439,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪污固液分离机","筛筒面积0.2-0.5m²粪污固液分离机","安徽丰鑫机械装备有限公司","粪污固液分离机","9GY-6","筛筒面积:0.42m²;结构型式:螺旋挤压式 ","结构型式：螺旋挤压；筛筒直径：Ф237 mm；筛筒长度：565mm；挤压电机的数量：1个；挤压电机总功率：4kW；总功率：4kW；外形尺寸(长×宽×高)：2135×700×1040mm；","T202034127","2025-09-27","4","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1440,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪污固液分离机","筛筒面积0.2-0.5m²粪污固液分离机","聊城市凯立德环保科技有限公司","粪污固液分离机","9GY-4","筛筒面积:0.33m²;结构型式:螺旋挤压式 ","结构型式:螺旋挤压式,筛筒直径:φ175mm,筛筒长度:60cm,筛筒筛网面积:0.33㎡，挤压电机的数量：1个，挤压电机总功率：4kW，\n总功率：4kW，外形尺寸(长×宽×高)mm：1970×645×1220，猪、牛、鸡粪污水处理能力≥4m³。","T202100370971","2026-11-02","4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1441,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪污固液分离机","筛筒面积0.2-0.5m²粪污固液分离机","曲阜市春秋机械设备有限公司","固液分离机","9GY-12","筛筒面积:0.4m²;结构型式:螺旋挤压式 ","结构型式：螺旋挤压式；筛筒直径\tmm\t：200；筛筒长度cm：60；挤压电机的数量个：1；挤压电机总功率kW：5.5；总功率\tkW\t：5.5；外形尺寸(长×宽×高)mm：1930×600×1120；猪粪污水处理能力m³/h\t：≥12；圆筒筛面积：0.38㎡","T202100430191","2026-04-01","5.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1442,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪污固液分离机","筛筒面积0.2-0.5m²粪污固液分离机","卫辉市卫新机械有限公司","固液分离机","9GY-4","筛筒面积:0.32m²;结构型式:螺旋挤压式 ","外形尺寸（长×宽×高）：1980mm×700mm×1120mm；功率：7KW;结构型式：螺旋挤压;  筛筒直径：180mm；筛筒长度：57cm","T201941410047","2024-12-30","7","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1443,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪污固液分离机","筛筒面积0.2-0.5m²粪污固液分离机","卫辉市卫新机械有限公司","固液分离机","9GY-6","筛筒面积:0.43m²;结构型式:螺旋挤压式 ","外形尺寸（长×宽×高）2130mm×900mm×1430mm；功率：8.5KW；结构型式：螺旋挤压；筛筒直径：240mm；筛筒长度：57cm；","T201941410046","2024-12-30","8.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1444,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪污固液分离机","筛筒面积0.2-0.5m²粪污固液分离机","新乡市北方散热器有限公司","固液分离机","9GY-4","筛筒面积:0.322m²;结构型式:螺旋挤压式 ","结构型式：螺旋挤压，筛筒直径：180mm，筛筒长度：57cm，总功率：7kW，外形尺寸：2000mm×700mm×1120mm，猪粪污水处理能力：4—8m³/h。","T201941410042","2024-12-30","7","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1445,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪污固液分离机","筛筒面积0.2-0.5m²粪污固液分离机","新乡市北方散热器有限公司","固液分离机","9GY-6","筛筒面积:0.429m²;结构型式:螺旋挤压式 ","结构型式：螺旋挤压，筛筒直径：240mm，筛筒长度：57cm，总功率：10.5kW，外形尺寸：2200mm×800mm×1420mm，猪粪污水处理能力：6—12m³/h。","T201941410041","2024-12-30","10.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1446,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪污固液分离机","筛筒面积0.2-0.5m²粪污固液分离机","郑州豫飞达机械制造有限公司","畜禽粪便固液分离机","9GY-6","筛筒面积:0.3297m²;结构型式:螺旋挤压式 ","结构型式：螺旋挤压，筛筒直径：175mm，筛筒长度：60cm，总功率：8kw，外形尺寸(长×宽×高) ：2000×700×1120mm，猪粪污水处理能力：6—10m3/h，牛粪污水处理能力：6—10m3/h，鸡粪污水处理能力：6—10m3/h。","T202041410071","2025-03-30","8","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1447,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪污固液分离机","筛筒面积0.2-0.5m²粪污固液分离机","邹城市信立泰机电设备有限公司","粪污固液分离机","9GY-12A","筛筒面积:0.31m²;结构型式:螺旋挤压式 ","型号名称：9GY-12A型粪污固液分离机；结构型式：螺旋挤压式；筛筒直径：φ200；筛筒长度：500；筛筒筛网面积：0.31m2；挤压电机的数量：1；挤压电机总功率：5.5kW；总功率：5.5kW；外形尺寸(长×宽×高)：1910×570×1300；猪粪污水处理能力：≥12m3/h；牛粪污水处理能力≥12m3/h；鸡粪污水处理能力≥12m3/h","T202100370986","2026-11-02","5.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1448,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪污固液分离机","筛筒面积0.2-0.5m²粪污固液分离机","邹城市信立泰机电设备有限公司","粪污固液分离机","9GY-28A","筛筒面积:0.44m²;结构型式:螺旋挤压式 ","型号名称：9GY-28A型粪污固液分离机；结构型式：螺旋挤压式；筛筒直径：φ280；筛筒长度：500；筛筒筛网面积：0.44m2；挤压电机的数量：1；挤压电机总功率：7.5kW；总功率：7.5kW；外形尺寸(长×宽×高)：1935×650×1400；猪粪污水处理能力：≥28m3/h；牛粪污水处理能力≥28m3/h；鸡粪污水处理能力≥28m3/h","T202100370987","2026-11-02","7.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1449,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪污固液分离机","筛筒面积0.2-0.5m²粪污固液分离机","邹城市信立泰机电设备有限公司","粪污固液分离机","9GY-8A","筛筒面积:0.28m²;结构型式:螺旋挤压式 ","型号名称：9GY-8A型粪污固液分离机；结构型式：螺旋挤压式；筛筒直径：φ180；筛筒长度：500；筛筒筛网面积：0.28m2；挤压电机的数量：1；挤压电机总功率：4kW；总功率：4kW；外形尺寸(长×宽×高)：1780×570×1265；猪粪污水处理能力：≥8m3/h；牛粪污水处理能力≥8m3/h；鸡粪污水处理能力≥8m3/h","T202100370988","2026-11-02","4","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1450,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪污固液分离机","斜筛面积0.35-0.8m²粪污固液分离机","德州航诺机械有限公司","固液分离机","9GY-10","斜筛面积:0.798m²;结构型式:筛分(斜筛)+螺旋挤压式 ","结构型式：筛分+螺旋挤压；\n斜筛片数（适用时）片：1；\n斜筛面积（适用时）m2：0.798；\n斜筛宽度（适用时）cm：70；\n筛筒直径（适用时）mm：160；\n筛筒长度（适用时）cm：40；\n筛筒筛网面积（适用时）m2：0.2；\n总功率kW：3.12；\n外形尺寸(长×宽×高)（适用时）mm：1780×1380×1680；\n猪粪污水处理能力\tm3/h：10；","T202100611924","2026-12-30","3.12","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1451,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪污固液分离机","斜筛面积0.35-0.8m²粪污固液分离机","山东睿特森环保科技有限公司","粪污固液分离机","9GY-10","斜筛面积:0.6586m²;结构型式:筛分(斜筛)+螺旋挤压式 ","项目编号\t产品型号\t项  目\t单位\t设计值\nGT202137264\t9GY-10\t型号名称\t/\t9GY-10型粪污固液分离机\nGT202137264\t9GY-10\t结构型式\t/\t筛分+螺旋挤压式\nGT202137264\t9GY-10\t斜筛片数\t片\t1\nGT202137264\t9GY-10\t斜筛面积\tm2\t0.662\nGT202137264\t9GY-10\t斜筛宽度\tcm\t74\nGT202137264\t9GY-10\t筛筒直径\tmm\tφ133\nGT202137264\t9GY-10\t筛筒长度\tcm\t23.6\nGT202137264\t9GY-10\t筛筒筛网面积\tm2\t0.099\nGT202137264\t9GY-10\t辊轮级数\t级\t/\nGT202137264\t9GY-10\t辊轮直径\tmm\t/\nGT202137264\t9GY-10\t辊轮长度\tmm\t/\nGT202137264\t9GY-10\t挤压电机的数量\t个\t1\nGT202137264\t9GY-10\t挤压电机总功率\tkW\t3\nGT202137264\t9GY-10\t振动电机数量\t个\t1\nGT202137264\t9GY-10\t振动电机总功率\tkW\t0.04\nGT202137264\t9GY-10\t离心电机数量\t个\t/\nGT202137264\t9GY-10\t离心电机总功率\tkW\t/\nGT202137264\t9GY-10\t辊压电机数量\t个\t/\nGT202137264\t9GY-10\t辊压电机总功率\tkW\t/\nGT202137264\t9GY-10\t输送带电机数量\t个\t/\nGT202137264\t9GY-10\t输送带电机总功率\tkW\t/\nGT202137264\t9GY-10\t清洗电机数量\t个\t/\nGT202137264\t9GY-10\t清洗电机总功率\tkW\t/\nGT202137264\t9GY-10\t清洗水泵数量\t个\t/\nGT202137264\t9GY-10\t清洗水泵总功率\tkW\t/\nGT202137264\t9GY-10\t总功率\tkW\t3.04\nGT202137264\t9GY-10\t外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t1560×1120×1395\nGT202137264\t9GY-10\t猪粪污水处理能力\tm3/h\t10～15\nGT202137264\t9GY-10\t牛粪污水处理能力\tm3/h\t/\nGT202137264\t9GY-10\t鸡粪污水处理能力\tm3/h","T202200370457","2027-09-01","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1452,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪污固液分离机","斜筛面积0.35-0.8m²粪污固液分离机","邹城市信立泰机电设备有限公司","粪污固液分离机","9GY-20C","斜筛面积:0.6m²;结构型式:筛分(斜筛)+螺旋挤压式 ","型号名称：9GY-20C型粪污固液分离机；结构型式：筛分+螺旋挤压式；斜筛片数：1片；斜筛面积：0.6m2 ；斜筛宽度：750；筛筒直径：φ130；筛筒长度：360；筛筒筛网面积：0.15m2；挤压电机的数量：1；挤压电机总功率：3kW；振动电机数量：1；振动电机总功率：0.05kW；总功率：3.05kW；外形尺寸(长×宽×高)：1720×1085×1430；猪粪污水处理能力：≥20m3/h；牛粪污水处理能力：≥20m3/h","T202100370985","2026-11-02","3.05","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1453,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪污固液分离机","斜筛面积0.8m²及以上粪污固液分离机","安徽丰鑫机械装备有限公司","粪污固液分离机","9GY-31","斜筛面积:1.1m²;配备振动电机:是 ;结构型式:筛分(斜筛)+螺旋挤压式 ","结构型式：组合式（斜筛—螺旋挤压）；斜筛片数：1片；斜筛面积：1.1㎡；斜筛宽度：115cm；筛筒直径：150mm；筛筒长度：0.97mm；挤压电机的数量：1个；挤压电机总功率：4kW；振动电机数量：1个；振动电机总功率：0.09kW；总功率：4.09kW；","T202034128","2025-09-27","4.09","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1454,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪污固液分离机","斜筛面积0.8m²及以上粪污固液分离机","聊城市凯立德环保科技有限公司","粪污固液分离机","9GY-10","斜筛面积:1.288m²;配备振动电机:是 ;结构型式:筛分(斜筛)+螺旋挤压式 ","型号名称：9GY-10型粪污固液分离机；结构型式：筛分+螺旋挤压式；斜筛片数：1片；斜筛面积：1.288㎡；斜筛宽度：115cm；筛筒直径:Φ150mm,筛筒长度：30cm，筛筒筛网面积：0.141㎡；挤压电机的数量：1个；挤压电机总功率：4KW；振动电机数量：1个；振动电机总功率：0.04KW；总功率：4.04KW；猪粪污水处理能力：≥10m³/h；牛粪污水处理能力：≥10m³/h；鸡粪污水处理能力：≥10m³/h。","T202100370973","2026-11-02","4.04","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1455,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪污固液分离机","斜筛面积0.8m²及以上粪污固液分离机","聊城市凯立德环保科技有限公司","粪污固液分离机","9GY-5Q","斜筛面积:0.84m²;配备振动电机:是 ;结构型式:筛分(斜筛)+螺旋挤压式 ","型号名称：9GY-5Q型粪污固液分离机；结构型式：筛分+螺旋挤压式；斜筛片数：1片；斜筛面积：0.84㎡；斜筛宽度：80cm；筛筒直径:Φ150mm,筛筒长度：30cm，筛筒筛网面积：0.141㎡；挤压电机的数量：1个；挤压电机总功率：3.0KW；振动电机数量：1个；振动电机总功率：0.04KW；清洗电机数量：1个；清洗电机总功率：0.12kw；清洗水泵数量：1个；清洗水泵总功率：0.75KW；总功率：3.91KW；猪粪污水处理能力：≥5m³/h；牛粪污水处理能力：≥5m³/h；鸡粪污水处理能力：≥5m³/h。","T202100370991","2026-11-02","3.91","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1456,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪污固液分离机","斜筛面积0.8m²及以上粪污固液分离机","聊城市凯立德环保科技有限公司","粪污固液分离机","9GY-6","斜筛面积:0.84m²;配备振动电机:是 ;结构型式:筛分(斜筛)+螺旋挤压式 ","型号名称：9GY-6型粪污固液分离机；结构型式：筛分+螺旋挤压式；斜筛片数：1片；斜筛面积：0.84㎡；斜筛宽度：75cm；筛筒直径:Φ150mm,筛筒长度：30cm，筛筒筛网面积：0.141㎡；挤压电机的数量：1个；挤压电机总功率：3KW；振动电机数量：1个；振动电机总功率：0.04KW；总功率：3.04KW；猪粪污水处理能力：≥6m³/h；牛粪污水处理能力：≥6m³/h；鸡粪污水处理能力：≥6m³/h。","T202100370972","2026-11-02","3.04","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1457,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪污固液分离机","斜筛面积0.8m²及以上粪污固液分离机","曲阜市春秋机械设备有限公司","固液分离机","9GY-10","斜筛面积:0.92m²;配备振动电机:是 ;结构型式:筛分(斜筛)+螺旋挤压式 ","结构型式：筛分+螺旋挤压式；斜筛片数\t片：1；斜筛面积\t㎡：0.92；斜筛宽度cm：80；筛筒直径\tmm\t：150；筛筒长度cm：25；挤压电机的数量个：1；挤压电机总功率\tkW\t：3；振动电机数量\t个：1；振动电机总功率\tkW\t：0.03；*总功率\tkW\t：3.03；外形尺寸(长×宽×高)mm：1700×1250×1600；猪粪污水处理能力m³/h：≥10","T202100430190","2026-04-01","3.03","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1458,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪污固液分离机","斜筛面积0.8m²及以上粪污固液分离机","曲阜市春秋机械设备有限公司","固液分离机","9GY-20","斜筛面积:1.32m²;配备振动电机:是 ;结构型式:筛分(斜筛)+螺旋挤压式 ","结构型式：筛分＋螺旋挤压式；斜筛片数片：1；斜筛面积㎡：1.32；斜筛宽度cm：120；筛筒直径\tmm\t：150；筛筒长度cm：25；挤压电机的数量个：1；挤压电机总功率\tkW：4；振动电机数量个：1；振动电机总功率kW：0.03；*总功率kW\t：4.03；外形尺寸(长×宽×高)mm：2100×1230×1600；猪粪污水处理能力m³/h：≥20","T202100430192","2026-04-01","4.03","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1459,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪污固液分离机","斜筛面积0.8m²及以上粪污固液分离机","山东睿特森环保科技有限公司","粪污固液分离机","9GY-12","斜筛面积:0.844m²;配备振动电机:是 ;结构型式:筛分(斜筛)+螺旋挤压式 ","GT202137265\t9GY-12\t型号名称\t/\t9GY-12型粪污固液分离机\nGT202137265\t9GY-12\t结构型式\t/\t筛分+螺旋挤压式\nGT202137265\t9GY-12\t斜筛片数\t片\t1\nGT202137265\t9GY-12\t斜筛面积\tm2\t/\nGT202137265\t9GY-12\t斜筛宽度\tcm\t74\nGT202137265\t9GY-12\t筛筒直径\tmm\tφ139\nGT202137265\t9GY-12\t筛筒长度\tcm\t23.6\nGT202137265\t9GY-12\t筛筒筛网面积\tm2\t0.103\nGT202137265\t9GY-12\t辊轮级数\t级\t/\nGT202137265\t9GY-12\t辊轮直径\tmm\t/\nGT202137265\t9GY-12\t辊轮长度\tmm\t/\nGT202137265\t9GY-12\t挤压电机的数量\t个\t1\nGT202137265\t9GY-12\t挤压电机总功率\tkW\t3\nGT202137265\t9GY-12\t振动电机数量\t个\t1\nGT202137265\t9GY-12\t振动电机总功率\tkW\t0.04\nGT202137265\t9GY-12\t离心电机数量\t个\t/\nGT202137265\t9GY-12\t离心电机总功率\tkW\t/\nGT202137265\t9GY-12\t辊压电机数量\t个\t/\nGT202137265\t9GY-12\t辊压电机总功率\tkW\t/\nGT202137265\t9GY-12\t输送带电机数量\t个\t/\nGT202137265\t9GY-12\t输送带电机总功率\tkW\t/\nGT202137265\t9GY-12\t清洗电机数量\t个\t/\nGT202137265\t9GY-12\t清洗电机总功率\tkW\t/\nGT202137265\t9GY-12\t清洗水泵数量\t个\t/\nGT202137265\t9GY-12\t清洗水泵总功率\tkW\t/\nGT202137265\t9GY-12\t总功率\tkW\t3.04\nGT202137265\t9GY-12\t外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t/\nGT202137265\t9GY-12\t猪粪污水处理能力\tm3/h\t12～20\nGT202137265\t9GY-12\t牛粪污水处理能力\tm3/h\t/\nGT202137265\t9GY-12\t鸡粪污水处理能力\tm3/h\t/","T202200370458","2027-09-01","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1460,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪污固液分离机","斜筛面积0.8m²及以上粪污固液分离机","山东睿特森环保科技有限公司","粪污固液分离机","9GY-20","斜筛面积:1.232m²;配备振动电机:是 ;结构型式:筛分(斜筛)+螺旋挤压式 ","项目编号\t产品型号\t项  目\t单位\t设计值\nGT202137269\t9GY-20\t型号名称\t/\t9GY-20型粪污固液分离机\nGT202137269\t9GY-20\t结构型式\t/\t筛分+螺旋挤压式\nGT202137269\t9GY-20\t斜筛片数\t片\t1\nGT202137269\t9GY-20\t斜筛面积\tm2\t/\nGT202137269\t9GY-20\t斜筛宽度\tcm\t114\nGT202137269\t9GY-20\t筛筒直径\tmm\tφ139\nGT202137269\t9GY-20\t筛筒长度\tcm\t23.6\nGT202137269\t9GY-20\t筛筒筛网面积\tm2\t0.103\nGT202137269\t9GY-20\t辊轮级数\t级\t/\nGT202137269\t9GY-20\t辊轮直径\tmm\t/\nGT202137269\t9GY-20\t辊轮长度\tmm\t/\nGT202137269\t9GY-20\t挤压电机的数量\t个\t1\nGT202137269\t9GY-20\t挤压电机总功率\tkW\t3\nGT202137269\t9GY-20\t振动电机数量\t个\t1\nGT202137269\t9GY-20\t振动电机总功率\tkW\t0.04\nGT202137269\t9GY-20\t离心电机数量\t个\t/\nGT202137269\t9GY-20\t离心电机总功率\tkW\t/\nGT202137269\t9GY-20\t辊压电机数量\t个\t/\nGT202137269\t9GY-20\t辊压电机总功率\tkW\t/\nGT202137269\t9GY-20\t输送带电机数量\t个\t/\nGT202137269\t9GY-20\t输送带电机总功率\tkW\t/\nGT202137269\t9GY-20\t清洗电机数量\t个\t/\nGT202137269\t9GY-20\t清洗电机总功率\tkW\t/\nGT202137269\t9GY-20\t清洗水泵数量\t个\t/\nGT202137269\t9GY-20\t清洗水泵总功率\tkW\t/\nGT202137269\t9GY-20\t总功率\tkW\t3.04\nGT202137269\t9GY-20\t外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t/\nGT202137269\t9GY-20\t猪粪污水处理能力\tm3/h\t20～30\nGT202137269\t9GY-20\t牛粪污水处理能力\tm3/h\t/\nGT202137269\t9GY-20\t鸡粪污水处理能力\tm3/h\t/","T202200370462","2027-09-01","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1461,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪污固液分离机","斜筛面积0.8m²及以上粪污固液分离机","山东睿特森环保科技有限公司","粪污固液分离机","9GY-20Q","斜筛面积:1.237m²;配备振动电机:是 ;结构型式:筛分(斜筛)+螺旋挤压式 ","项目编号\t产品型号\t项  目\t单位\t设计值\nGT202137268\t9GY-20Q\t型号名称\t/\t9GY-20Q型粪污固液分离机\nGT202137268\t9GY-20Q\t结构型式\t/\t筛分+螺旋挤压式\nGT202137268\t9GY-20Q\t斜筛片数\t片\t1\nGT202137268\t9GY-20Q\t斜筛面积\tm2\t/\nGT202137268\t9GY-20Q\t斜筛宽度\tcm\t114\nGT202137268\t9GY-20Q\t筛筒直径\tmm\tφ139\nGT202137268\t9GY-20Q\t筛筒长度\tcm\t23.6\nGT202137268\t9GY-20Q\t筛筒筛网面积\tm2\t0.103\nGT202137268\t9GY-20Q\t辊轮级数\t级\t/\nGT202137268\t9GY-20Q\t辊轮直径\tmm\t/\nGT202137268\t9GY-20Q\t辊轮长度\tmm\t/\nGT202137268\t9GY-20Q\t挤压电机的数量\t个\t1\nGT202137268\t9GY-20Q\t挤压电机总功率\tkW\t3\nGT202137268\t9GY-20Q\t振动电机数量\t个\t1\nGT202137268\t9GY-20Q\t振动电机总功率\tkW\t0.04\nGT202137268\t9GY-20Q\t离心电机数量\t个\t/\nGT202137268\t9GY-20Q\t离心电机总功率\tkW\t/\nGT202137268\t9GY-20Q\t辊压电机数量\t个\t/\nGT202137268\t9GY-20Q\t辊压电机总功率\tkW\t/\nGT202137268\t9GY-20Q\t输送带电机数量\t个\t/\nGT202137268\t9GY-20Q\t输送带电机总功率\tkW\t/\nGT202137268\t9GY-20Q\t清洗电机数量\t个\t1\nGT202137268\t9GY-20Q\t清洗电机总功率\tkW\t1.1\nGT202137268\t9GY-20Q\t清洗水泵数量\t个\t/\nGT202137268\t9GY-20Q\t清洗水泵总功率\tkW\t/\nGT202137268\t9GY-20Q\t总功率\tkW\t4.14\nGT202137268\t9GY-20Q\t外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t/\nGT202137268\t9GY-20Q\t猪粪污水处理能力\tm3/h\t20～30\nGT202137268\t9GY-20Q\t牛粪污水处理能力\tm3/h\t/\nGT202137268\t9GY-","T202200370461","2027-09-01","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1462,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪污固液分离机","斜筛面积0.8m²及以上粪污固液分离机","山东睿特森环保科技有限公司","粪污固液分离机","9GY-35","斜筛面积:1.431m²;配备振动电机:是 ;结构型式:筛分(斜筛)+螺旋挤压式 ","项目编号\t产品型号\t项  目\t单位\t设计值\nGT202137266\t9GY-35\t型号名称\t/\t9GY-35型粪污固液分离机\nGT202137266\t9GY-35\t结构型式\t/\t筛分+螺旋挤压式\nGT202137266\t9GY-35\t斜筛片数\t片\t1\nGT202137266\t9GY-35\t斜筛面积\tm2\t/\nGT202137266\t9GY-35\t斜筛宽度\tcm\t134\nGT202137266\t9GY-35\t筛筒直径\tmm\tφ160\nGT202137266\t9GY-35\t筛筒长度\tcm\t30\nGT202137266\t9GY-35\t筛筒筛网面积\tm2\t0.151\nGT202137266\t9GY-35\t辊轮级数\t级\t/\nGT202137266\t9GY-35\t辊轮直径\tmm\t/\nGT202137266\t9GY-35\t辊轮长度\tmm\t/\nGT202137266\t9GY-35\t挤压电机的数量\t个\t1\nGT202137266\t9GY-35\t挤压电机总功率\tkW\t4\nGT202137266\t9GY-35\t振动电机数量\t个\t1\nGT202137266\t9GY-35\t振动电机总功率\tkW\t0.04\nGT202137266\t9GY-35\t离心电机数量\t个\t/\nGT202137266\t9GY-35\t离心电机总功率\tkW\t/\nGT202137266\t9GY-35\t辊压电机数量\t个\t/\nGT202137266\t9GY-35\t辊压电机总功率\tkW\t/\nGT202137266\t9GY-35\t输送带电机数量\t个\t/\nGT202137266\t9GY-35\t输送带电机总功率\tkW\t/\nGT202137266\t9GY-35\t清洗电机数量\t个\t/\nGT202137266\t9GY-35\t清洗电机总功率\tkW\t/\nGT202137266\t9GY-35\t清洗水泵数量\t个\t/\nGT202137266\t9GY-35\t清洗水泵总功率\tkW\t/\nGT202137266\t9GY-35\t总功率\tkW\t4.04\nGT202137266\t9GY-35\t外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t/\nGT202137266\t9GY-35\t猪粪污水处理能力\tm3/h\t35～45\nGT202137266\t9GY-35\t牛粪污水处理能力\tm3/h\t/\nGT202137266\t9GY-35\t鸡粪污水处理能力\tm3/h\t/","T202200370459","2027-09-01","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1463,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪污固液分离机","斜筛面积0.8m²及以上粪污固液分离机","山东睿特森环保科技有限公司","粪污固液分离机","9GY-35Q","斜筛面积:1.431m²;配备振动电机:是 ;结构型式:筛分(斜筛)+螺旋挤压式 ","项目编号\t产品型号\t项  目\t单位\t设计值\nGT202137267\t9GY-35Q\t型号名称\t/\t9GY-35Q型粪污固液分离机\nGT202137267\t9GY-35Q\t结构型式\t/\t筛分+螺旋挤压式\nGT202137267\t9GY-35Q\t斜筛片数\t片\t1\nGT202137267\t9GY-35Q\t斜筛面积\tm2\t/\nGT202137267\t9GY-35Q\t斜筛宽度\tcm\t134\nGT202137267\t9GY-35Q\t筛筒直径\tmm\tφ160\nGT202137267\t9GY-35Q\t筛筒长度\tcm\t30\nGT202137267\t9GY-35Q\t筛筒筛网面积\tm2\t0.151\nGT202137267\t9GY-35Q\t辊轮级数\t级\t/\nGT202137267\t9GY-35Q\t辊轮直径\tmm\t/\nGT202137267\t9GY-35Q\t辊轮长度\tmm\t/\nGT202137267\t9GY-35Q\t挤压电机的数量\t个\t1\nGT202137267\t9GY-35Q\t挤压电机总功率\tkW\t4\nGT202137267\t9GY-35Q\t振动电机数量\t个\t1\nGT202137267\t9GY-35Q\t振动电机总功率\tkW\t0.04\nGT202137267\t9GY-35Q\t离心电机数量\t个\t/\nGT202137267\t9GY-35Q\t离心电机总功率\tkW\t/\nGT202137267\t9GY-35Q\t辊压电机数量\t个\t/\nGT202137267\t9GY-35Q\t辊压电机总功率\tkW\t/\nGT202137267\t9GY-35Q\t输送带电机数量\t个\t/\nGT202137267\t9GY-35Q\t输送带电机总功率\tkW\t/\nGT202137267\t9GY-35Q\t清洗电机数量\t个\t1\nGT202137267\t9GY-35Q\t清洗电机总功率\tkW\t1.1\nGT202137267\t9GY-35Q\t清洗水泵数量\t个\t/\nGT202137267\t9GY-35Q\t清洗水泵总功率\tkW\t/\nGT202137267\t9GY-35Q\t总功率\tkW\t5.14\nGT202137267\t9GY-35Q\t外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t/\nGT202137267\t9GY-35Q\t猪粪污水处理能力\tm3/h\t35～45\nGT202137267\t9GY-35Q\t牛粪污水处理能力\tm3/h\t/\nGT202137267\t9GY-35","T202200370460","2027-09-01","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1464,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪污固液分离机","斜筛面积0.8m²及以上粪污固液分离机","卫辉市卫新机械有限公司","固液分离机","9GY-10","斜筛面积:0.85m²;配备振动电机:是 ;结构型式:筛分(斜筛)+螺旋挤压式 ","外形尺寸（长×宽×高）1700mm×1500mm×1400mm；功率：7.1KW；斜筛面积：0.85m²；","T201941410045","2024-12-30","7.1","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1465,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪污固液分离机","斜筛面积0.8m²及以上粪污固液分离机","新乡市北方散热器有限公司","固液分离机","9GY-10","斜筛面积:0.85m²;配备振动电机:是 ;结构型式:筛分(斜筛)+螺旋挤压式 ","结构型式：筛分+螺旋挤压，斜筛面积：0.85㎡，斜筛宽度：74cm,筛筒直径：140mm，筛筒长度：20cm，总功率：7.08kW，外形尺寸：1700mm×1400mm×1500mm，猪粪污水处理能力：10—20m³/h。","T201941410040","2024-12-30","7.08","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1466,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪污固液分离机","斜筛面积0.8m²及以上粪污固液分离机","新乡市和协饲料机械制造有限公司","畜禽粪便固液分离机","9GY-10","斜筛面积:1.3m²;配备振动电机:是 ;结构型式:筛分(斜筛)+螺旋挤压式 ","结构形式：筛分+螺旋挤压，斜筛片数：1片，斜筛面积：1.3㎡，斜筛宽度：114cm，筛筒直径：155mm，筛筒长度：38cm，电机总功率：7.12kw，其中挤压电机数量：1个 ，挤压电机总功率：4kw，振动电机数量：1个，振动电机总功率：0.12kw，离心电机数量：1个，离心电机总功率：3kw，外形尺寸（长X宽X高）：2270X1400X1550","T201941410060","2024-12-30","7.12","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1467,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪污固液分离机","斜筛面积0.8m²及以上粪污固液分离机","新乡市和协饲料机械制造有限公司","畜禽粪便固液分离机","9GY-6","斜筛面积:0.85m²;配备振动电机:是 ;结构型式:筛分(斜筛)+螺旋挤压式 ","结构形式：筛分+螺旋挤压，斜筛片数：1片，斜筛面积：0.85㎡，斜筛宽度：74cm，筛筒直径：125mm，筛筒长度：21cm，电机总功率：5.32kw，其中挤压电机数量：1个挤压电机总功率：3kw，振动电机数量：1个，振动电机总功率：0.12kw，离心电机数量：1个，离心电机总功率：2.2kw，电机总功率：5.32kw外形尺寸（长X宽X高）：1650X1400X1550","T201941410061","2024-12-30","5.32","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1468,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪污固液分离机","斜筛面积0.8m²及以上粪污固液分离机","郑州市盛之远农业机械有限公司","畜禽粪便固液分离机","9GY-30","斜筛面积:1.1m²;配备振动电机:是 ;结构型式:筛分(斜筛)+螺旋挤压式 ","结构型式：斜筛+螺旋挤压，筛分部分斜筛片数1片，,筛分部分斜筛面积1.1㎡，筛分部分斜筛宽度109cm，,筛筒部分筛筒直径150mm，筛筒部分筛筒长度35cm，辊轮部分辊轮级数1级，辊轮部分辊轮直径146mm，辊轮部分辊轮长度159cm，,挤压电机的数量1个 ，,挤压电机总功率 4kW ，,振动电机数量1个，振动电机总功率0.04kW，,离心电机数量1个，离心电机总功率4kW，总功率12.04kW（其中搅拌电机4），\n外形尺寸(长×宽×高)2350×1260×1600mm， 处理能力猪粪污水 25-40m³/h，处理能力猪粪污水25-40m³/h，处理能力猪粪污水25-40m³/h","苏农机（2018）第（0357）号","2022-12-31","12.04","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1469,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪污固液分离机","斜筛面积0.8m²及以上粪污固液分离机","邹城市信立泰机电设备有限公司","粪污固液分离机","9GY-40C","斜筛面积:0.8m²;配备振动电机:是 ;结构型式:筛分(斜筛)+螺旋挤压式 ","型号名称：9GY-40C型粪污固液分离机；结构型式：筛分+螺旋挤压式；斜筛片数：1片；斜筛宽度：1200；筛筒直径：φ154；筛筒长度：250；筛筒筛网面积：0.12；挤压电机的数量：1；挤压电机总功率：4kW；振动电机数量：1；振动电机总功率：0.06kW；总功率：4.06kW；猪粪污水处理能力：≥40m3/h；牛粪污水处理能力：≥40m3/h","T202100370984","2026-11-02","4.06","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1470,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪便发酵处理设备","100m³及以上罐式畜禽粪便发酵处理机","鹤壁市博龙畜牧机械有限公司","畜禽粪便发酵处理机","11FFG-102","盛料容器容积:102m³;罐式:是 ","鉴定依据：DG/T147-2019《畜禽粪便发酵处理机》\n型号名称：11FFG-102型畜禽粪便发酵处理机\n结构形式：直立，罐式\n盛料容积：102m³\n配套动力总功率：43.1Kw\n处理周期：7-10天\n处理能力：每日可处理8m³-15m³畜禽粪污（含水率50%-70%）\n内筒壁采用304#不锈钢板，内壁（厚度≥2.00mm），\n与外壁中间用聚氨酯发泡剂保温层（保温层厚度55mm），\n罐体直径6米；罐体内容积高度4米；设备总高度8.4米；运行功率（KW）约23 ；\n外壁（厚度≥3.5mm），由加厚的钢板支撑罐体，\n整套设施：含搅拌系统、进风系统（风机风量风压满足工艺要求，管路需安装止回阀、具有风量调节功能）、上料系统、、出料系统、控制系统（配电柜内布置PLC、电气元器件等，防护等级IP55）、辅助附加热器、废气过滤除臭系统\n含水率不高于70%（国家相关发酵规范）的鸡粪、猪粪等畜禽粪污，通过我公司研发的高温好氧发酵罐发酵后可达有机肥标准，鸡粪发酵后的有机肥料养分（氮磷钾）±11.9（NY525-2021≥4）\n成品有机肥日产出量约3--6吨","T201941410071","2024-12-30","43.1","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1471,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪便发酵处理设备","100m³及以上罐式畜禽粪便发酵处理机","青岛绿源金地工业设备有限公司","有机废弃物好氧发酵装置","11FFG-110","盛料容器容积:110m³;罐式:是 ","结构形式：罐（立）式 内筒体材质：304＃不锈钢；内筒体厚度：≥2mm 含搅拌系统、送风系统、辅助加热器；提升装置选配 发酵仓容积（m3）： 110m3 处理量（m3/d）：≥ 14m3/d 结构尺寸（长*宽*高mm）： 7500mm*6100mm*8700mm 整机质量（kg）： 30000kg 配套动力（kw）： 45.55kw 液压动力组电机功率（kw）： 7.5kw 下部送风机电机功率（kw）： 22kw 提升料斗电机功率（kw）： 2.2kw 排风机功率（kw）： 3.7~5.5kw 空运转情况： 设备运行稳定，噪音符合要求 成品含水率： ＜30% 有效处理时间（d）： 7-12d 废气排放： 无臭味","T202000441301","2025-12-30","45.55","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1472,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪便发酵处理设备","100m³及以上罐式畜禽粪便发酵处理机","潍坊市丰牧畜牧机械有限公司","畜禽粪便发酵处理机","11FFG-116","盛料容器容积:116m³;罐式:是 ","结构型式：罐式；盛料容器容积m³：116；配套动力总功率kW：56；处理周期d：7～12","T202037370105","2025-07-06","56","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1473,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪便翻堆设备","1.5-3m电动有机废弃物好氧发酵翻堆机","漳州市强生环保设备有限公司","有机废弃物翻堆机","QS-11FF130×A","配套动力型式:电动机 ;工作幅宽:1.5m;配套总功率:19.5kW","1、型号规格：QS-11FF130×A；2、配套动力型式：电动机；3、翻堆部件结构型式：桨叶式；4、工作幅宽：1500mm；5、生产率：≥200m³/h；6、配套总功率：19.5/23kW；7、翻堆机移动速度：＞6m/min；8、物料堆放高度（深度）：≥1.3m。","T202200450515","2027-09-01","19.5","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[1474,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪便翻堆设备","翻堆高度(深度)1.5m及以上电动有机废弃物好氧发酵翻堆机","漳州市强生环保设备有限公司","有机废弃物翻堆机","QS-11FF132×B-3","配套动力型式:电动机 ;物料最大堆放高度(深度):1.5m;工作幅宽:1.8m;配套总功率:27.5kW","1、型号规格：QS-11FF132XB-3;2、配套动力型式：电动机；3、翻堆部件结构型式：桨叶式；4、工作幅宽：1800mm；5、生产率：≥260m³/h；6、配套总功率：27.5/31KW；7、翻堆机移动速度：＞6m/min;8、物料堆放高度（深度）≥1.5m。","T202100451899","2026-12-30","27.5","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[1475,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪便翻堆设备","2-2.5m油动有机废弃物好氧发酵翻堆机","济宁市力扬环保节能设备制造有限公司","自走式翻堆机","ZFP-2000","配套动力型式:柴油机 ;工作幅宽:2m;配套总功率:25.74kW","翻堆宽度2000mm，翻堆高度≤0.9m，翻堆速度6-12m/min，生产率200-500m³/h，配套功率25.74KW，整机尺寸：2600*2150*2350mm，行走方式：轮式。","T202100430616","2026-06-29","25.74","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1476,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪便翻堆设备","2-2.5m油动有机废弃物好氧发酵翻堆机","济宁市力扬环保节能设备制造有限公司","自走式翻堆机","ZFP-2300","配套动力型式:柴油机 ;工作幅宽:2.3m;配套总功率:44.2kW","翻堆宽度：2300mm，翻堆高度：≤1.1m，翻堆速度：6-12m/min，生产率：250-600m³/h，配套功率：44.2KW，整机尺寸：2900*2150*2400mm，行走方式：轮式。","T202100430614","2026-06-29","44.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1477,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","畜禽粪便翻堆设备","2.5-3m油动有机废弃物好氧发酵翻堆机","济宁市力扬环保节能设备制造有限公司","自走式翻堆机","ZFP-2600","配套动力型式:柴油机 ;工作幅宽:2.6m;配套总功率:66.2kW","翻堆宽度：2600mm，翻堆高度：≤1.2m，翻堆速度：6-12m/min，生产率：600-1000m³/h，配套功率：66.2KW，整机尺寸：3840*2550*2980mm，行走方式：轮式。","T202100430615","2026-06-29","66.2","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1478,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","病死畜禽储运及处理设备","病死畜禽处理设备","0.5-1m³降解式病死畜禽无害化处理","厦门钧鼎鑫机械设备有限公司","畜禽尸体处理机","11FJX-06","箱体容积:0.6m³;型式:降解法 ","型式：降解法；箱体容积：0.6m³。","T202100430656","2026-06-29","10","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[1479,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","病死畜禽储运及处理设备","病死畜禽处理设备","1-2m³降解式病死畜禽无害化处理","厦门钧鼎鑫机械设备有限公司","畜禽尸体处理机","11FJX-12","箱体容积:1.2m³;型式:降解法 ","型式：降解法；箱体容积：1.2m³。","T202100430655","2026-06-29","17.5","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[1480,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","病死畜禽储运及处理设备","病死畜禽处理设备","2-3m³降解式病死畜禽无害化处理设备","厦门钧鼎鑫机械设备有限公司","畜禽尸体处理机","11FJX-21","箱体容积:2.1m³;型式:降解法 ","型式：降解法；箱体容积：2.1m³。","T202100430646","2026-06-29","25.5","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[1481,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","病死畜禽储运及处理设备","病死畜禽处理设备","2-3m³降解式病死畜禽无害化处理设备","厦门钧鼎鑫机械设备有限公司","畜禽尸体处理机","11FJX-27","箱体容积:2.7m³;型式:降解法 ","型式：降解法；箱体容积：2.7m³。","T202100430627","2026-06-29","35","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[1482,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","病死畜禽储运及处理设备","病死畜禽处理设备","2-3m³降解式病死畜禽无害化处理设备","厦门康浩科技有限公司","畜禽尸体处理机","11FJX-26","箱体容积:2.6m³;型式:降解法 ","型号名称：11FJX-26畜禽尸体处理机，型式：箱式，箱体主体外形尺寸：4340*1870*1590mm，设备总功率：43.75KW，处理有效容积：2.6m³，尾气处理装置形式：尾气收集回流循环系统","T202000440620","2025-09-29","43.75","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[1483,"水产养殖机械","水质调控设备","增氧机","叶轮(水车、涌浪)式增氧机","上海义民电机有限公司","水车式增氧机","YC5-1.5","增氧结构型式:水车式 ;配套电机功率:1.5kW","电压:380V,频率:50HZ,额定功率:1.5KW增氧能力:2.4KG/H,动力效率:1.55KG/KW.H,净浮率:125%,质量:62KG,外形尺寸:1650X1520X440(MM)。","部20180848","2022-12-31","1.5","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[1484,"水产养殖机械","水质调控设备","增氧机","叶轮(水车、涌浪)式增氧机","上海义民电机有限公司","叶轮式增氧机","YL-1.5","增氧结构型式:叶轮式 ;配套电机功率:1.5kW","外形尺寸（直径×高）：Ф2050×715(mm)，整机质量：42kg，配套动力功率：1.5kW","GZNJ/TJ 2019-458","2025-03-19","1.5","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[1485,"水产养殖机械","水质调控设备","增氧机","叶轮(水车、涌浪)式增氧机","上海义民电机有限公司","叶轮式增氧机","YL-3.0","增氧结构型式:叶轮式 ;配套电机功率:3.0kW","外形尺寸（直径×高）：2500×600(mm)，整机质量：62kg，配套动力功率：3.0kW，额定转速：1450r/min","GZNJ/TJ 2019-387","2025-03-19","3.0","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[1486,"水产养殖机械","水质调控设备","增氧机","叶轮(水车、涌浪)式增氧机","台州旺发机电股份有限公司","双速涌浪式增氧机","WF-1.5","增氧结构型式:涌浪式 ;配套电机功率:1.5kW","增氧结构型式：涌浪式增氧机；\n外形尺寸（直径×高）mm：2000×1000；\n整机质量\tkg：90；\n浮体材料：PE（聚乙烯）；\n浮体体积\tm³：0.14；\n配套动力型式\t：三相异步电动机；\n配套动力标定功率\tkW：1.5；\n配套动力额定转速\tr/min：1430；\n叶轮材料\t：PP（聚丙烯）；\n叶轮转速\tr/min：36（浮子）220（叶轮）；\n叶轮直径\tmm：450；\n叶片数：9","T202100050723","2026-08-31","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1487,"水产养殖机械","水质调控设备","增氧机","叶轮(水车、涌浪)式增氧机","台州旺发机电股份有限公司","叶轮式增氧机","WYL-1.5","增氧结构型式:叶轮式 ;配套电机功率:1.5kW","增氧结构型式：叶轮式增氧机；\n外形尺寸（直径×高）mm：1050×540；\n整机质量\tkg：27；\n浮体材料：PE（聚乙烯）；\n浮体体积\tm³：0.06；\n配套动力型式：三相异步电动机；\n配套动力标定功率\tkW：1.5；\n配套动力额定转速\tr/min：1430；\n叶轮材料：尼龙；\n叶轮转速\tr/min：1430；\n叶轮直径\tmm：200；\n叶片数：8；\n叶轮锥角\t（°）：140","T202100050724","2026-08-31","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1488,"水产养殖机械","水质调控设备","增氧机","叶轮(水车、涌浪)式增氧机","台州旺发机电股份有限公司","叶轮式增氧机","YL-1.5","增氧结构型式:叶轮式 ;配套电机功率:1.5kW","增氧结构型式：叶轮式；\n外形尺寸（直径×高）mm：2300×860；\n整机质量\tkg：70；\n浮体材料：PE塑料；\n浮体体积\tm³：0.16；\n配套动力型式：三相异步电机；\n配套动力额定功率\tkW：1.5；\n配套动力额定转速\tr/min：1430；\n叶轮材料：铁镀锌；\n叶轮转速\tr/min：126；\n叶轮直径\tmm：620；\n叶片数片：12；\n叶轮锥角\t°：48；","T202100321530","2026-12-30","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1489,"水产养殖机械","水质调控设备","增氧机","叶轮(水车、涌浪)式增氧机","台州旺发机电股份有限公司","叶轮式增氧机","YL-3.0","增氧结构型式:叶轮式 ;配套电机功率:3kW","增氧结构型式：叶轮式；\n外形尺寸（直径×高）mm：2600×950；\n整机质量\tkg：80；\n浮体材料：PE塑料；\n浮体体积\tm³：0.15；\n配套动力型式：三相异步电机；\n配套动力额定功率kW：3；\n配套动力额定转速\tr/min：1430；\n叶轮材料：铁；\n叶轮转速\tr/min：126；\n叶轮直径\tmm：620；\n叶片数片：12；\n叶轮锥角\t°：48；","T202100321530","2026-12-30","3.0","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1490,"水产养殖机械","水质调控设备","增氧机","叶轮(水车、涌浪)式增氧机","台州旺发机电股份有限公司","叶轮式增氧机","YLW-1.5","增氧结构型式:叶轮式 ;配套电机功率:1.5kW","增氧结构型式：叶轮式增氧机；\n外形尺寸（直径×高）mm：1850×780；\n整机质量\tkg：45；\n浮体材料：PE（聚乙烯）；\n浮体体积\tm³：0.094；\n配套动力型式：三相异步电动机；\n配套动力标定功率\tkW：1.5；\n配套动力额定转速\tr/min：1430；\n叶轮材料\t：PP（聚丙烯）；\n叶轮转速\tr/min：140；\n叶轮直径\tmm：670；\n叶片数：12；\n叶轮锥角\t（°）;110","T202100050724","2026-08-31","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1491,"水产养殖机械","水质调控设备","增氧机","叶轮(水车、涌浪)式增氧机","台州义民电机股份有限公司","叶轮式增氧机","YL-1.5","增氧结构型式:叶轮式 ;配套电机功率:1.5kW","增氧结构型式：叶轮式，外形尺寸:2030X690(mm),整机重量：43.0kg ,标定功率:1.5KW","T202100050721","2026-08-31","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1492,"水产养殖机械","水质调控设备","增氧机","叶轮(水车、涌浪)式增氧机","台州义民电机股份有限公司","叶轮式增氧机","YL-1.5X","增氧结构型式:叶轮式 ;配套电机功率:1.5kW","增氧结构型式：叶轮式，外形尺寸:1037X660(mm),整机重量：26.0kg ,标定功率:1.5KW","T202100050721","2026-08-31","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1493,"水产养殖机械","水质调控设备","增氧机","叶轮(水车、涌浪)式增氧机","台州义民电机股份有限公司","叶轮式增氧机","YL-2.2P","增氧结构型式:叶轮式 ;配套电机功率:2.2kW","增氧结构型式：叶轮式，外形尺寸:2402X605(mm),整机重量：62.0kg ,标定功率:2.2KW","T202100050721","2026-08-31","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1494,"水产养殖机械","水质调控设备","增氧机","叶轮(水车、涌浪)式增氧机","台州义民电机股份有限公司","叶轮式增氧机","YL-3.0","增氧结构型式:叶轮式 ;配套电机功率:3.0kW","增氧结构型式：叶轮式，外形尺寸:2230X880(mm),整机重量：66.8kg ,标定功率:3.0KW","T202100050721","2026-08-31","3.0","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1495,"水产养殖机械","水质调控设备","增氧机","叶轮(水车、涌浪)式增氧机","台州义民电机股份有限公司","涌浪式增氧机","YYL-1.5","增氧结构型式:涌浪式 ;配套电机功率:1.5kW","增氧结构型式：涌浪式，式外形尺寸:1290X890(mm),整机重量：65.0kg ,标定功率:1.5KW","T202100050273","2026-06-29","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1496,"水产养殖机械","水质调控设备","增氧机","叶轮(水车、涌浪)式增氧机","浙江仪源科技股份有限公司","叶轮式增氧机","YL-1.5","增氧结构型式:叶轮式 ;配套电机功率:1.5kW","外形尺寸（直径×高） ㎜ ：1750×650 ；\n整机质量 ㎏： 39 ；\n配套动力型式 电动机 ：三相异步电动机 ；\n配套动力标定功率 kW： 1.5 ；\n配套动力额定转速 rpm ：1440 ；\n叶轮转速 r/min ：145 ；\n叶轮直径 ㎜ ：663 ；\n叶片数 ：8 ；\n叶轮锥角 °： 90 ；\n浮体材料 ： HDPE ；\n浮体体积 m³ ：0.035×3 ；","部20190716","2023-12-31","1.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1497,"种子初加工机械","种子初加工机械","种子清选机","生产率1.5-3t/h种子清选机","德州精博机械有限公司","种子清选机","5X-1.5","纯工作小时生产率:1.5t/h","序号\t项目\t单位\t设计值\n1\t型号名称\t/\t5X-1.5型种子清选机\n2\t结构型式\t/\t风筛式\n3\t清选方式\t/\t风筛式\n4\t清选机机体外形尺寸(长×宽×高)\tmm\t1600×1000×1850\n5\t纯工作小时生产率\tt/h\t1.5\n6\t配套动力振动电机型号规格\t/\tYL90-2型单项电容启动电机\n7\t配套动力振动筛电机数量\t/\t1\n8\t配套动力振动电机功率\tkW\t3.0\n9\t配套动力振动电机转速\tr/min\t2800\n10\t配套动力风机电机型号规格\t/\t（与振动电机共用）\n11\t配套动力风机电机功率\tkW\t/\n12\t配套动力风机电机转速\tr/min\t2800\n13\t配套动力滚筒电机型号规格\t/\t/\n14\t配套动力滚筒电机功率\tkW\t/\n15\t配套动力滚筒电机转速\tr/min\t/\n16\t喂入方式\t/\t人工喂入\n17\t喂入机构型式\t/\t斗式提升机\n18\t清选筛型式\t/\t长孔筛/鱼鳞筛\n19\t清选筛筛片层数/片数\t/\t2/2\n20\t清选筛筛孔尺寸\tmm\t5×18 / 3×30\n21\t清选筛筛片尺寸\tmm\t580×460 / 820×480\n22\t清选滚筒型式\t/\t/\n23\t清选滚筒数量\t个\t/\n24\t清选滚筒倾角\tº\t/\n25\t清选滚筒尺寸（直径×长度）\tmm\t/\n26\t清选滚筒转速\tr/min\t/\n27\t风机型式\t/\t离心式/离心式\n28\t风机规格\t/\t（自制风机）\n29\t风机转速\tr/min\t2800/2800\n30\t风机出口尺寸\tmm\t820×480/φ90\n31\t风机叶轮直径\tmm\tΦ300/φ220\n32\t风机叶轮叶片尺寸\tmm\t460×130 / 90×60\n33\t风机数量　\t/\t2","T202237370217","2027-09-05","3","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1498,"种子初加工机械","种子初加工机械","种子清选机","生产率1.5-3t/h种子清选机","河南荣恩守威农业机械销售有限公司","风筛式种子清选机","5XF-1.5","纯工作小时生产率:1.5t/h","清选方式：风筛式；纯工作小时生产率：1.5t/h；喂入方式:提升器喂入；型号名称：5XF-1.5型风筛式种子清选机；清选机机体外型尺寸(长×宽×高)mm：1500×1100×1500；清选筛型式:型孔式；清选筛片层数/片数：3/3；清选筛筛孔尺寸mm:Φ8/2.5×4/2×20；清选筛筛片尺寸mm：900×500/900×500/900×500；第一层清选筛面积：0.45m2；清选滚筒型式:叶轮式；清选滚筒数量：1个；清选滚筒直径×长度：Φ340×480mm；风机型式：离心式；风机规格：/（自制风机）；风机转速：3200r/min；风机数量：1个；风机叶轮直径：200mm；","T202065650099","2025-06-21","3.3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1499,"种子初加工机械","种子初加工机械","种子清选机","生产率1.5-3t/h种子清选机","新乡市晨冉机械装备制造有限公司","风筛式种子清选机","5XF-1.5","纯工作小时生产率:1.5t/h","型号名称:5XF-1.5型风筛式种子清选机；结构型式：风筛式；清选方式：风筛式；清选机机体外型尺寸(长×宽×高)：1500×1100×1500mm；纯工作小时生产率：1.5t/h；配套动力振动电机型号规格：90L-2；配套动力振动筛电机数量：1个；配套动力振动电机功率：2.2kW；配套动力振动电机转速：2860r/min；喂入方式：提升器喂入；喂入机构型式：提升器；喂料电机型号：90L-4；喂料电机功率：1.1kW；清选筛型式：型孔式；清选筛片层数/片数：3/3层；清选筛筛孔尺寸：Φ8/2.5×4/2×20mm；清选筛筛片尺寸：900×500/900×500/900×500mm；第一层清选筛面积：0.45m2；清选滚筒型式：叶轮式；清选滚筒数量：1个；清选滚筒倾角：15（°）；清选滚筒直径×长度：Φ340×480mm；清选滚筒转速：2400r/min；风机型式：离心式；风机规格：/（自制风机）；风机转速：3200r/min；风机出口尺寸：90×80mm；风机叶轮直径：200mm；风机叶轮叶片尺寸（长×宽）：70×50mm；风机数量：1个。","T202165650005","2026-03-15","3.3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1500,"种子初加工机械","种子初加工机械","种子清选机","生产率1.5-3t/h种子清选机","新乡市红石榴农业机械有限公司","风筛式种子清选机","5XF-1.5","纯工作小时生产率:1.5t/h","型号名称：5XF-1.5型风筛式种子清选机；结构型式：风筛式；清选方式：风筛式；清选机机体外型尺寸(长×宽×高)：1500×1100×1500mm；纯工作小时生产率：1.5t/h；配套动力振动电机型号规格：90L-2；配套动力振动筛电机数量：1个；配套动力振动电机功率：2.2kW；配套动力振动电机转速：2860r/min；喂入方式：提升器喂入；喂入机构型式：提升器；喂料电机型号：90L-4；喂料电机功率：1.1kW；清选筛型式：型孔式；清选筛片层数/片数：3/3层；清选筛筛孔尺寸：Φ8/2.5×4/2×20mm；清选筛筛片尺寸：900×500/900×500/900×500mm；第一层清选筛面积：0.45m2；清选滚筒型式：叶轮式；清选滚筒数量：1个；清选滚筒倾角：15（°）；清选滚筒直径×长度：Φ340×480mm；清选滚筒转速：2400r/min；风机型式：离心式；风机规格：/（自制风机）；风机转速：3200r/min；风机出口尺寸：90×80mm；风机叶轮直径：200mm；风机叶轮叶片尺寸（长×宽）：70×50mm；风机数量：1个。","T202165650004","2026-03-15","3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1501,"种子初加工机械","种子初加工机械","种子清选机","生产率3-5t/h种子清选机","河南荣恩守威农业机械销售有限公司","风筛式种子清选机","5XF-3.0","纯工作小时生产率:3t/h","清选方式：风筛式；纯工作小时生产率：3t/h；喂入方式:提升器喂入；型号名称：5XF-3.0型风筛式种子清选机；清选机机体外型尺寸(长×宽×高)mm：1800×1450×1700；清选筛型式:型孔式；清选筛片层数/片数：3/3；清选筛筛孔尺寸mm:Φ8/2.5×4/2×20；清选筛筛片尺寸mm：1000×650/1000×650/1000×650；第一层清选筛面积：0.65m2；清选滚筒型式:叶轮式；清选滚筒数量：1个；清选滚筒直径×长度：Φ520×490mm；风机型式：离心式；风机规格：/（自制风机）；风机转速：3500r/min；风机数量：1个；风机叶轮直径：280mm；","T202065650099","2025-06-21","4.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1502,"种子初加工机械","种子初加工机械","种子清选机","生产率3-5t/h种子清选机","济宁市农呱呱农业机械有限公司","种子清选机","5X-3.0","纯工作小时生产率:3t/h","结构型式：风筛式；清选方式：风筛式；清选机机体外形尺寸(长×宽×高)mm：1350×1700×1900；纯工作小时生产率t/h：3.0；配套动力振动电机型号规格：HY-0.28（50Hz）+YL100L-2型双值电容异步电机（与风机电机共用）；配套动力振动筛电机数量：2;\n配套动力振动电机功率kW:0.05+5.0;配套动力振动电机转速r/min:2800;配套动力风机电机型号规格:YL100L-2型双值电容异步电机;\n配套动力风机电机功率kW:5.0;配套动力风机电机转速r/min:2800;喂入方式:人工喂入;喂入机构型式:皮带碗式提升机;清选筛型式:长孔筛/鱼鳞筛;清选筛筛片层数/片数:2/2;清选筛筛孔尺寸mm:3×20/2×18;清选筛筛片尺寸mm:700×600/850×540;风机型式:离心式;风机规格:（自制风机）;风机转速:r/min:3134;风机出口尺寸mm:850×500；风机叶轮直径mm：φ330；风机叶轮叶片尺mm：480×130（4片）；风机数量：1；","T202237370333","2027-10-25","5.05","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1503,"种子初加工机械","种子初加工机械","种子清选机","生产率3-5t/h种子清选机","新乡市晨冉机械装备制造有限公司","风筛式种子清选机","5XF-3.0","纯工作小时生产率:3t/h","型号名称:5XF-3.0型风筛式种子清选机；结构型式：风筛式；清选方式：风筛式；清选机机体外型尺寸(长×宽×高)：1750×1330×1720mm；纯工作小时生产率：3.t/h；配套动力振动电机型号规格：YE2-100L-2；配套动力振动筛电机数量：1个；配套动力振动电机功率：3.kW；配套动力振动电机转速：2880r/min；喂入方式：提升器喂入；喂入机构型式：提升器；喂料电机型号：YE290L-4；喂料电机功率：1.5kW；清选筛型式：型孔式；清选筛片层数/片数：3/3层；清选筛筛孔尺寸：Φ8/2.5×4/2×20mm；清选筛筛片尺寸：1000×650/1000×650/1000×650mm；第一层清选筛面积：0.65m2；清选滚筒型式：叶轮式；清选滚筒数量：1个；清选滚筒倾角：15（°）；清选滚筒直径×长度：Φ520×700mm；清选滚筒转速：2600r/min；风机型式：离心式；风机规格：/（自制风机）；风机转速：3500r/min；风机出口尺寸：Φ105mm；风机叶轮直径：280mm；风机叶轮叶片尺寸（长×宽）：70×90mm；风机数量：1个。","T202165650005","2026-03-15","4.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1504,"种子初加工机械","种子初加工机械","种子清选机","生产率3-5t/h种子清选机","新乡市红石榴农业机械有限公司","风筛式种子清选机","5XF-3.0","纯工作小时生产率:3t/h","型号名称：5XF-3.0型风筛式种子清选机；结构型式：风筛式；清选方式：风筛式；清选机机体外型尺寸(长×宽×高)：1750×1330×1720mm；纯工作小时生产率：3t/h；配套动力振动电机型号规格：YE2-100L-2；配套动力振动筛电机数量：1个；配套动力振动电机功率：3kW；配套动力振动电机转速：2880r/min；喂入方式：提升器喂入；喂入机构型式：提升器；喂料电机型号：YE290L-4；喂料电机功率：1.5kW；清选筛型式：型孔式；清选筛片层数/片数：3/3层；清选筛筛孔尺寸：Φ8/2.5×4/2×20mm；清选筛筛片尺寸：1000×650/1000×650/1000×650mm；第一层清选筛面积：0.65m2；清选滚筒型式：叶轮式；清选滚筒数量：1个；清选滚筒倾角：15（°）；清选滚筒直径×长度：Φ520×700mm；清选滚筒转速：2600r/min；风机型式：离心式；风机规格：/（自制风机）；风机转速：3500r/min；风机出口尺寸：Φ105mm；风机叶轮直径：280mm；风机叶轮叶片尺寸（长×宽）：70×90mm；风机数量：1个。","T202165650004","2026-03-15","4.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1505,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食清选机","生产率5-15t/h粮食清选机","河南锋锐农业机械销售有限公司","风筛式粮食清选机","5XF-5","纯工作小时生产率:5t/h","清选方式：风选风筛；纯工作小时生产率：5t/h；喂入方式:人工喂入；型号名称：5XF-5型风筛式粮食清选机；清选机机体外型尺寸(长×宽×高)mm：2020×1100×1120；清选筛型式:长形型孔式；清选筛片层数：2；清选筛筛片面积m2:1.1/1.1；振动频率次/min：320；风机型号规格：离心式自制风机；风机数量：1个；风机叶轮直径：260mm；","T202065650112","2025-10-25","1.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1506,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食清选机","生产率5-15t/h粮食清选机","河南荣恩守威农业机械销售有限公司","风筛式粮食清选机","5XF-5","纯工作小时生产率:5t/h","清选方式：风选风筛；纯工作小时生产率：5t/h；喂入方式:人工喂入；型号名称：5XF-5型风筛式粮食清选机；清选机机体外型尺寸(长×宽×高)mm：2030×1100×1130；清选筛型式:长形型孔式；清选筛片层数：2；清选筛筛片面积m2:1.1/1.1；振动频率次/min：320；风机型号规格：离心式自制风机；风机数量：1个；风机叶轮直径：260mm；","T202065650111","2025-10-25","1.5","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1507,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食清选机","生产率5-15t/h粮食清选机","新野县为农农机有限公司","粮食清选机","5XF-5","纯工作小时生产率:5t/h","结构型式:风筛式;机体外形尺寸(长×宽×高)mm:1335×1220×1275;整机质量(kg):116;纯工作小时生产率(t/h):≥5;千瓦小时生产率(t/kW·h):≥2;总功率(kW):2.2(选配);筛选电机型号规格:YL90-4;筛选电机数量(个):1;筛选电机功率(kW):2.2;筛选电机转速(r/min):1400;喂入方式;机械喂入;喂入机构型式:固定料斗;喂入机构尺寸(mm):900×830;筛选筛板型式;编织网筛板;筛选筛板数量(个);2;筛选筛孔尺寸(mm);10×10、5×5;筛选筛板尺寸(长mm×宽mm):900×830;筛选筛箱振幅(mm);6;筛选筛箱振动频率(Hz);469;重力选风机型式;叶片式;重力选风机型号规格;3-92-5","豫2018036","2022-12-31","2.2","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1508,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食清选机","生产率15-25t/h粮食清选机","河南锋锐农业机械销售有限公司","风筛式粮食清选机","5XF-15","纯工作小时生产率:15t/h","清选方式：风选风筛；纯工作小时生产率：15t/h；喂入方式:人工喂入；型号名称：5XF-15型风筛式粮食清选机；清选机机体外型尺寸(长×宽×高)mm：2350×1250×1240；清选筛型式:长形型孔式；清选筛片层数：2；清选筛筛片面积m2:1.3/1.4；振动频率次/min：350；风机型号规格：离心式自制风机；风机数量：1个；风机叶轮直径：380mm；","T202065650112","2025-10-25","3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1509,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食清选机","生产率15-25t/h粮食清选机","河南荣恩守威农业机械销售有限公司","风筛式粮食清选机","5XF-15","纯工作小时生产率:15t/h","清选方式：风选风筛；纯工作小时生产率：15t/h；喂入方式:人工喂入；型号名称：5XF-15型风筛式粮食清选机；清选机机体外型尺寸(长×宽×高)mm：2360×1250×1230；清选筛型式:长形型孔式；清选筛片层数：2；清选筛筛片面积m2:1.3/1.4；振动频率次/min：350；风机型号规格：离心式自制风机；风机数量：1个；风机叶轮直径：380mm；","T202065650111","2025-10-25","3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1510,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食清选机","生产率25t/h及以上粮食清选机","河南锋锐农业机械销售有限公司","风筛式粮食清选机","5XF-25","纯工作小时生产率:25t/h","清选方式：风选风筛；纯工作小时生产率：25t/h；喂入方式:人工喂入；型号名称：5XF-25型风筛式粮食清选机；清选机机体外型尺寸(长×宽×高)mm：2650×1570×1500；清选筛型式:长形型孔式；清选筛片层数：2；清选筛筛片面积m2:2.1/2.1；清选筛振动频率次/min:220；风机型号规格：离心式自制风机；风机数量：1个；风机叶轮直径：450mm；","T202065650112","2025-10-25","3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1511,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食清选机","生产率25t/h及以上粮食清选机","河南荣恩守威农业机械销售有限公司","风筛式粮食清选机","5XF-25","纯工作小时生产率:25t/h","清选方式：风选风筛；纯工作小时生产率：25t/h；喂入方式:人工喂入；型号名称：5XF-25型风筛式粮食清选机；清选机机体外型尺寸(长×宽×高)mm：2640×1580×1500；清选筛型式:长形型孔式；清选筛片层数：2；清选筛筛片面积m2:2.1/2.1；清选筛振动频率次/min:220；风机型号规格：离心式自制风机；风机数量：1个；风机叶轮直径：450mm；","T202065650111","2025-10-25","3","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1512,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量4-10t循环式谷物烘干机","安徽都灵精密机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HDL-5","批处理量:5t;循环式:是 ","型号名称：5HDL-5型批式循环谷物干燥机；结构型式：批式循环；干燥工艺：混流；烘干机机体外形尺寸（长*宽*高）mm：2025*2260*5260；批处理量：5t；有效容积：10.8m³。","T202100341692","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1513,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量4-10t循环式谷物烘干机","上海三久机械有限公司","低温循环式干燥机","NEW PRO-60H","批处理量:6t;循环式:是 ","型号名称：NEW PRO-60H型低温循环式干燥机\n结构型式：循环式；\n干燥方式：直接加热；\n烘干机机体外形尺寸（长*宽*高）：2080*1854*5118；\n批处理量：6t；\n干燥速率：水稻0.5-1.0%/h\n干燥段高度：802mm（数量1个）；\n缓苏段高度：3148mm（数量1个）；\n有效容积：10.75m³；\n热风温度范围：30-80℃（外气温20℃）；\n排粮电机功率：0.2kW；\n提升机生产率：13t/h（水稻）；\n提升机电机功率：1.5kW；\n热风机数量：1个；\n热风机型号名称：FA-580型轴流风机；\n热风机转速：1730r/min；\n热风机风压：300Pa；\n热风机流量：6500m³/h；\n热风机电机功率：1.5kW；\n烘干机电机总功率：4.07kW；\n燃烧器型号名称：SG-13.5H型燃烧机；\n燃烧器燃料种类：煤油或0号-50号轻柴油；\n燃烧器喷火头数量：2个；\n燃烧器热功率（输出热量）：3.87×105kJ/h；","T202000311063","2025-12-30","4.07","购机补贴(通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[1514,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽都灵精密机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HDL-15","批处理量:15t;循环式:是 ","1、结构形式：循环式  2、干燥方式：间接加热  3、机体外形尺寸（长*宽*高）：2260*2260*8430  4、批处理量：15t  5、干燥速率：1.2%/h  6、干燥段高度：1400mm   7、有效容积：27m3  8、热风温度范围：50-70℃   9、烘干机电机总功率：8.15kw。","2019TJ468","2024-12-23","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1515,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","安徽赛威机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-15D","批处理量:15t;循环式:是 ","批处理量15T;循环式","T202134340423","2026-12-26","8.5","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1516,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","佛冈明阳机械有限公司","粮食烘干机","5HDX-12","批处理量:12t;循环式:是 ","结构型式：循环式；干燥方式：间接加热；机体外形尺寸（长*宽*高）mm：1850*2005*8528；批处理量t：12；干燥速率%/h：0.6～1.0；干燥段高度mm：1220；缓苏段高度mm：6100；有效容积m³：21.4；热风温度范围℃：50~70；排粮电机功率kw：0.2；提升机生产率t/h：15；提升机电机功率kw：1.5；热风机数量：1台（配燃烧器）或2台（配热风炉）；热风电机总功率kw：4（配燃烧器）或6.2（配热风炉）；烘干机电机总功率kw：9.07；热风炉燃料种类：谷壳；热风炉引烟风机电机功率kw:7.5；热风炉热功率（输出热量）kj/h：6.3*10⁶ ；热风炉热功率（输出热量）kca1/h：1.5*10⁶ ；燃烧器燃料种类：轻油燃烧机；","T201900510183","2024-11-28","9.07","购机补贴(通用类)","广东省","评阅通过","","","","",""]
[1517,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","河北皓凯农业机械有限公司","气吸循环式粮食干燥机","5HQX-10","批处理量:10t;循环式:是 ","结构型式：气吸循环式；干燥方式：直接加热&间接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）mm：Φ2850*9600干燥段数量/每段高度：1/1500；缓苏段数量/每段高度：1/2800；","部20181001","2022-12-31","22","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1518,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","上海三久机械有限公司","低温干燥机","MD-165","批处理量:13.4t;循环式:是 ","1.型号名称 :MD-165低温干燥机  \n2.结构型式:批式循环 \n3.干燥方式:直接加热 \n4.干燥工艺 :横流 \n5.烘干机机体外形尺寸 (长×宽×高):2080mm x 1854mm x 9170mm \n6.批处理量:(水稻) 13.4吨 ； (小麦) 16.3吨 ； (玉米) 16吨  \n7.降水速率:(水稻、小麦) 0.5~1.2 ； (玉米) 1.2~2.0;(水稻、小麦) 0.2~1.0 \n8.干燥段数量:1个 \n9.缓苏段数量:1个 \n10.干燥段总高度：2444mm  \n11.缓苏段总高度:5499mm  \n12.有效容积:23.96m³  \n13.热风温度范围:35℃-85℃ \n14.热风机数量：1个\n15.热风机送风型式 ：负压  \n16.1号热风机型号名称：F10轴流风机  \n17.1号热风机电机功率：8.5KW \n18.烘干机电总功率:11.75kw \n19.热源型式 (燃煤/燃油/燃气/耗电):燃油  \n20.提供热源的设备型号名称:GPN-75WEM  \n21.热源热功率 (输出热量):1.921×106 (4.59×105)kJ/h(kcal/h) \n22.提升设备生产率:13t/h","T202131310011","2026-12-02","11.75","购机补贴(通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[1519,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","佐竹机械（苏州）有限公司","循环式谷物干燥机","5HNSDR-15","批处理量:15t;循环式:是 ","循环式；批处理量：15t；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：2290×2495×7980mm；降水速率：0.3-0.9%/h（水稻）、0.3-1.0%/h（小麦）；有效容积：29m3；烘干机电机总功率：9.809kW","T202200320027","2027-04-10","9.809","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1520,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","佐竹机械（苏州）有限公司","循环式谷物干燥机","5HNSDR-S12","批处理量:12t;循环式:是 ","循环式；批处理量：12t；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2280×1900×8540mm；降水速率：0.3-0.9 %/h（水稻）、0.3-1.0%/h（小麦）；有效容积：23m3；烘干机电机总功率：7.909kW","T202100321502","2026-12-30","7.909","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1521,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽都灵精密机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HDL-20","批处理量:20t;循环式:是 ","型号：5HDL-20型批式循环谷物干燥机，结构型式：批式循环；干燥方式：间接加热；干燥工艺：横流；烘干机机体外形尺寸（长*宽*高）mm：2272*2260*12060：批处理量：20t：有效容积：37.7m³。","T202100341691","2026-12-30","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1522,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽赛威机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-20B","批处理量:20t;循环式:是 ","批处理量20T；循环式","T202134340422","2026-12-26","11.4","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1523,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","安徽正阳机械科技有限公司","谷物干燥机","5H-20B","批处理量:20t;循环式:是 ","批次处理量：20t;循环式;干燥方式：间接加热；烘干机机体外形尺寸：2363*2604*11318mm；干燥段数量1个；干燥段高度：2000mm；缓苏段数量：1个，缓苏段高度6000mm。电机总功率：15.65kW","T202200340187","2027-07-05","15.65","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1524,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","湖南郴州粮油机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-20","批处理量:20t;循环式:是 ","结构型式：批式循环；干燥方式：间接加热；干燥工艺：横流；烘干机机体外形尺寸(长*宽*高)mm：2194*2265*11780；批处理量(t)：20；干燥段数量（个）：1；缓苏段数量（个）：13；干燥段总高度（mm）：1220；缓苏段总高度（mm）：8540；烘干机总功率（kw）：13.15；","T202200430509","2027-09-01","","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[1525,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","杞县五丰粮食机械有限公司","粮食烘干机","5XH-20","批处理量:20t;循环式:是 ","型号名称：5XH-20型粮食烘干机；结构型式：批式循环；干燥方式：间接加热；干燥工艺：混流；烘干机机体外形尺寸（长x宽x高）mm:2060x2300x10250；批处理量：20t；降水速率：0.3~0.8%/h；干燥段数量：1个；缓苏段数量：14个；干燥段总高度：1250mm;缓苏段总高度：7700mm；有效容积：37.5m³；热风温度范围：40~80℃；热风机数量：1个；热风机送风型式：负压；1号热风机型号名称:SWF系列V-7A#高效轴流式通风机；1号热风机电机功率：5.5kW；烘干机总功率：11.65kW；热源型式：燃油；提供热源的设备型号名称：RG5D型燃烧器；热源热功率（输出热量）1065512KJ/h(254551Kcal/h);提升设备生产率：10~14t/h","T202200430508","2027-09-01","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1526,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","杞县五丰粮食机械有限公司","谷物干燥机","5XH-22","批处理量:22t;循环式:是 ","结构型式：批式循环；干燥方式：间接加热；干燥工艺：混流；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：2360mm×2300mm×9710mm；批处理量:22t；降水速率：0.3-0.8%/h;干燥段数量：1个；缓苏段数量：13个；干燥段高度：1250mm;缓苏段数量：7150mm;有效容积40.65m3;\n热风温度范围：40-80℃；热风机数量：1个；热风机送风型式：负压；热风机型号名称：SWF系列V-7A#高效轴流式通风机；热风机电机功率：5.5kW；烘干机总功率：11.95kW；热源型式：燃油；提供热源的设备型号名称：RG5D型燃烧器；热源热功率（输出热量）：1065512kJ/h（254551kcal/h）；提升设备生产率：10-14t/h。","T202200430505","2027-09-01","11.95","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1527,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","山东优诺科农业机械制造有限公司","移动式粮食干燥机","5HYNK-9310","批处理量:21t;循环式:是 ","型号名称：5HYNK-9310型移动式粮食干燥机；结构型式：批式循环；批处理量：21t;干燥方式：间接加热；干燥工艺（顺流/横流/混流/逆流）：混流；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）mm：3020×3020×7120；降水速率：1.8%/h；干燥段数量：1个；缓苏段数量：1个；干燥段总高度：2600mm；缓苏段总高度：3180mm；有效容积：37.5m³；热风温度范围： 0～100℃；热风机数量:1个；热风机送风型式（正压/负压）：正压；1 号热风机型号名称：BND710GM双进风离心风机；1号热风机电机功率：45kW；烘干机电机总功率：49.5kW；热源型式（燃煤/燃油/燃气/耗电）：燃油；提供热源的设备型号名称：PG70全自动燃烧机；热源热功率（输出热量）：600000kcal/h；提升设备生产率：60t/h。","T202200230396","2027-09-01","49.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1528,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","无锡市新吉利智能装备有限公司","谷物干燥机","5HHS-22M","批处理量:22t;循环式:是 ","型号名称：5HHS-22M型谷物干燥机；结构型式：批式循环；干燥方式：间接加热；干燥工艺：混流；烘干机机体外形尺寸（长*宽*高）3000*2460*10640mm；批处理量：22t；降水速率05-1.2%/h；干燥段数量3个；缓苏段数量13个；干燥段总高度2240mm；缓苏段总高度6960mm；有效容积39.5；热风温度范围，40～75；热风机数量1个；热风机送风型式，负压；1号热风机型号名称，4-72-6.3AII型离心通风机；1号热风机电机功率5.5KW；烘干机总功率11.64KW；热源型式，生物质颗粒；提供热源的设备型号名称，5LS-410型生物质成型燃料热风炉；热源热功率（输出热量)14.76*10⁵kj/h；提升设备生产率20～25t/h;","T202200430514","2027-09-01","11.64","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1529,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","现：焦作市科邦农机设备有限公司（原：巩义市科邦机械有限公司）","批式循环谷物干燥机","5H-KB-20","批处理量:20t;循环式:是 ","批处理量20T；批式循环；干燥方式:间接加热/直接加热；干燥机机体外形尺寸:2310×2080×10800；干燥段数量:3；干燥段每段高度:750MM；缓苏段数量:1；缓苏段高度6120MM；热风机数量1；热风机型号:swfv-7.5；热风机电机功率:4KW；热风炉型号名称:5H-40；燃烧器型号名称：BNG40；","T202100321540","2026-12-30","8.6","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1530,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","佐竹机械（苏州）有限公司","循环式谷物干燥机","5HNSDR-20","批处理量:20t;循环式:是 ","循环式；批处理量：20t；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：2290×2495×10100mm；干燥速率：0.3-0.9 %/h（水稻）、0.3-1.0%/h（小麦）；有效容积：38m3；烘干机电机总功率：9.809kW","T202200320023","2027-04-10","9.809","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1531,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽都灵精密机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5HDL-30","批处理量:30t;循环式:是 ","1、结构形式：循环式  2、干燥方式：间接加热  3、机体外形尺寸（长*宽*高）：3000*2260*10958  4、批处理量：30t  5、干燥速率：1.2%/h  6、干燥段高度：1835mm   7、有效容积：54m3  8、热风温度范围：50-70℃   9、烘干机电机总功率：21.72kw。","2019TJ469","2024-12-23","","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1532,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽赛威机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-30A","批处理量:30t;循环式:是 ","批处理量30t；循环式","T202134340455","2026-12-26","15.85","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1533,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽赛威机械有限公司","批式循环谷物干燥机","5H-30B","批处理量:30t;循环式:是 ","批处理量30T；循环式","T202100340520","2026-06-29","16.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1534,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","安徽正阳机械科技有限公司","谷物干燥机","5HM-30B","批处理量:30t;循环式:是 ","批次处理量：30t;循环式;干燥方式：间接加热；烘干机机体外形尺寸：2210*3050*14065mm；干燥段数量1个；干燥段高度：2200mm；缓苏段数量：1个，缓苏段高度8540mm。电机总功率：15.65kw.","T202200340186","2027-07-05","15.65","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1535,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","佛冈明阳机械有限公司","粮食烘干机","5HDX-30","批处理量:30t;循环式:是 ","结构型式：循环式；干燥方式：间接加热；机体外形尺寸（长×宽×高）mm：2900×2260×10956；批处理量t:30；干燥速率%/h：0.6～1.0；干燥段高度mm：1220；缓苏段高度mm：7930；有效容积m³：52.5；热风温度范围℃：50~70；排粮电机功率kw：0.4；提升机生产率t/h：35；提升机电机功率kw：2.2；热风机数量：3台；热风机电机总功率kw：4×3；烘干机电机总功率kw：17.47；热风炉燃料种类：谷壳；热风炉引烟风机电机功率kw:11；热风炉热功率（输出热量）kj/h：8.4×10⁶；热风炉热功率（输出热量）kca1/h：2×10⁶ ；","T201900510182","2024-11-28","17.47","购机补贴(通用类)","广东省","评阅通过","","","","",""]
[1536,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","佛冈明阳机械有限公司","横流循环式粮食干燥机","5HEX-50","批处理量:50t;循环式:是 ","结构型式：批式循环；干燥方式：间接加热；干燥工艺：横流；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）mm：4080×3000×12200；批处理量t：50；降水速率：0.5%/h~1.0%/h；干燥段数量：1个；缓苏段数量：10个；干燥段总高度：3600mm；缓苏段总高度：6000mm；有效容积：94.9m³；热风温度范围：45~70℃；热风机数量：4个；热风机送风型式：负压；1号热风机型号名称：CRF/L7.5S-4斜流风机；1号热风机电机功率：4kw；2号热风机型号名称：CRF/L7.5S-4斜流风机；2号热风机电机功率：4kw；3号热风机型号名称：68-12-7.1A离心式风机；3号热风机电机功率：11kw；4号热风机型号名称：68-12-7.1A离心式风机；4号热风机电机功率：11kw；烘干机电机总功率：40.5kw；热源型式：生物质颗粒；提供热源的设备型号名称：5L-200BMF生物质颗粒炉；热源热功率（输出热量）kJ/h：8.4×10⁶；提升设备生产率t/h：50；","T202200440274","2027-07-05","40.5","购机补贴(通用类)","广东省","评阅通过","","","","",""]
[1537,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","佛冈明阳机械有限公司","横流循环式粮食干燥机","5HEX-60","批处理量:60t;循环式:是 ","结构型式：批式循环；干燥方式：间接加热；干燥工艺：横流；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）mm：4080×3000×14000；批处理量t：60；降水速率：0.5%/h~1.0%/h；干燥段数量：1个；缓苏段数量：13个；干燥段总高度：3600mm；缓苏段总高度：7800mm；有效容积：115.9m³；热风温度范围：45~70℃；热风机数量：4个；热风机送风型式：负压；1号热风机型号名称：CRF/L7.5S-4斜流风机；1号热风机电机功率：4kw；2号热风机型号名称：CRF/L7.5S-4斜流风机；2号热风机电机功率：4kw；3号热风机型号名称：68-12-7.1A离心式风机；3号热风机电机功率：11kw；4号热风机型号名称：68-12-7.1A离心式风机；4号热风机电机功率：11kw；烘干机电机总功率：40.5kw；热源型式：生物质颗粒；提供热源的设备型号名称：5L-200BMF生物质颗粒炉；热源热功率（输出热量）kJ/h：8.4×10⁶；提升设备生产率t/h：50；","T202200440274","2027-07-05","40.5","购机补贴(通用类)","广东省","评阅通过","","","","",""]
[1538,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","河南丰诺机械有限公司","循环式谷物干燥机","5HX-32","批处理量:32t;循环式:是 ","型号名称  5HX-32型循环式谷物干燥机；结构型式批式循环；干燥方式直接加热；干燥工艺横流；烘干机机体外形尺寸(长×宽×高) mm / 2050×3850×10500；批处理量 32t；降水速率  ≥0.6 %/h；干燥段数量  3个；缓苏段数量  9个；干燥段总高度2700 mm；缓苏段总高度4770mm；有效容积 57.3m3；热风温度范围45-140℃； 热风机数量2个；热风机送风型式（正压/负压）负压；1号热风机型号名称SMD-5.0型离心式通风机；1号热风机电机功率5.5kW ；2号热风机型号名称SMD-5.0型离心式通风机；2号热风机电机功率5.5kW ；烘干机电机总功率16.4 kW ；热源型式（燃煤/燃油/燃气/耗电）液化气；提供热源的设备型号名称 RS44型燃气热风炉；热源热功率（输出热量≥6.1×10∧6(1.47×10∧6) kJ/h（kcal/h）；提升设备生产率30t/h 。","T202200420242","2027-07-05","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1539,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","河南躬耕机械有限公司","循环式谷物烘干机","5HX-35","批处理量:35t;循环式:是 ","结构型式：批式循环；\n干燥方式\t：直接加热；\n干燥工艺：混流；\n烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)\tmm：3060×2880×12150；\n批处理量*\tt：35；\n降水速率*\t%/h\t：≥0.5；\n干燥段数量\t个：4；\n缓苏段数量\t个：8；\n干燥段总高度\tmm：4120；\n缓苏段总高度\tmm：4120；\n有效容积*\tm3：63；\n热风温度范围*\t℃：45～140；\n热风机数量\t个：2；\n热风机送风型式（正压/负压）：负压；\n1 号热风机型号名称\t：CRF/L8S-4型谷物烘烤专用耐高温风机；\n1 号热风机电机功率\tkW：7.5；\n2 号热风机型号名称\t：CRF/L8S-4型谷物烘烤专用耐高温风机；\n2 号热风机电机功率\tkW：7.5；\n烘干机电机总功率*\tkW：19.399999999999999；\n热源型式（燃煤/燃油/燃气/耗电）*：燃油/燃气；\n提供热源的设备型号名称*：RG60型/RS50型燃烧器；\n热源热功率（输出热量）*kcal/h：5000；\n提升设备生产率 t/h：30；","T202200420495","2027-09-01","19.4","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1540,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","河南躬耕机械有限公司","循环式谷物烘干机","5HX-60","批处理量:60t;循环式:是 ","结构型式：批式循环；\n干燥方式：直接加热；\n干燥工艺：混流；\n烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)\tmm：3673×2880×14150；\n批处理量*\tt：60；\n降水速率*\t%/h：≥0.5；\n干燥段数量\t个：5；\n缓苏段数量\t个：10；\n干燥段总高度\tmm：5150；\n缓苏段总高度\tmm：5150；\n有效容积*\tm3：107.5；\n热风温度范围*\t℃：45～160；\n热风机数量\t个：2；\n热风机送风型式（正压/负压）：负压；\n1 号热风机型号名称：HGF-7.1A型离心式通风机；\n1 号热风机电机功率\tkW：11；\n2 号热风机型号名称：HGF-7.1A型离心式通风机；\n2 号热风机电机功率\tkW：11；\n烘干机电机总功率*\tkW：29.9；\n热源型式（燃煤/燃油/燃气/耗电）*：燃油/燃气；\n提供热源的设备型号名称*：RG120型/RS70型燃烧器；\n热源热功率（输出热量）*  kcal/h：7000；\n提升设备生产率  t/h：35；","T202200420494","2027-09-01","29.9","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1541,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","滑县宏鑫机械有限公司","循环式谷物干燥机","5HX-32","批处理量:32t;循环式:是 ","结构型式\t：批式循环；\n干燥方式\t：直接加热；\n干燥工艺\t：逆流；\n烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)  mm：2850×3060×11500；\n批处理量*\tt：32；\n降水速率*\t%/h：≥0.5；\n干燥段数量\t个：3；\n缓苏段数量\t个：9；\n干燥段总高度\tmm：2700；\n缓苏段总高度\tmm：4680；\n有效容积*\tm3：57.3；\n热风温度范围*\t℃：60～160；\n热风机数量\t个：2；\n热风机送风型式（正压/负压）：负压；\n1 号热风机型号名称\t：XTT-8A型离心式通风机；\n1 号热风机电机功率\tkW：7.5；\n2 号热风机型号名称：XTT-8A型离心式通风机；\n2 号热风机电机功率\tkW：7.5；\n烘干机电机总功率*\tkW：20.5；\n热源型式（燃煤/燃油/燃气/耗电）*\t：燃油/燃气；\n提供热源的设备型号名称*：RS44型燃烧器；\n热源热功率（输出热量）* kcal/h：440；\n提升设备生产率 t/h：40；","T202200420249","2027-07-05","20.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1542,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","江苏谷田机械科技有限公司","谷物干燥机","5H-30D","批处理量:30t;循环式:是 ","30D：\n结构型式：批式循环式；\n干燥方式：间接加热；\n烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）mm：3340*2595*13510mm；\n干燥段数量：1个；\n缓苏段数量：1个；\n干燥段高度：2652；缓苏段高度：7000；\n热风机型号：4-72型离心风机；热风机数量：2；送风型式：负压；\n热风电机功率：5.5KW；\n提升机设备生产率：40t/h；\n烘干机电机总功率16.2KW","T202232320199","2027-09-29","16.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1543,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","杞县五丰粮食机械有限公司","谷物干燥机","5XH-30","批处理量:30t;循环式:是 ","5XH-30；结构型式：循环式；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）mm：3400×4250×11945；批次处理量：30t；干燥速率：0.7~1.0%/h；干燥段数量/高度（个/mm）：1/1240；装机容量：54.2m³；缓苏段数量/高度（个/mm）：1/7085；热风温度范围：40~80℃。","豫2018035","2022-12-31","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1544,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","上海三久机械有限公司","低温循环式干燥机","PRO-500G","批处理量:50t;循环式:是 ","型号名称\n/\nPRO-500G型低温循环式干燥机\n结构型式\n/\n批式循环\n干燥方式\n/\n直接加热\n干燥工艺\n/\n横流\n烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)\nmm\n2260×5460×11115\n批处理量\nt\n50\n降水速率\n%/h\n0.5～1.2\n干燥段数量\n个\n1\n缓苏段数量\n个\n1\n干燥段总高度\nmm\n1222\n缓苏段总高度\nmm\n7550\n有效容积\nm3\n89.3\n热风温度范围\n℃\n30～75\n热风机数量\n个\n2\n热风机送风型式\n/\n负压\n1号热风机型号名称\n/\nF10轴流风机\n1号热风机电机功率\nkW\n8.5\n2号热风机型号名称\n/\nF10轴流风机\n2号热风机电机功率\nkW\n8.5\n3号热风机型号名称\n/\n/\n3号热风机电机功率\nkW\n/\n烘干机电机总功率\nk","T202231310004","2027-02-27","27.4","购机补贴(通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[1545,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","上海三久机械有限公司","粗糠炉干燥机","SB-130-PRO-300HB","批处理量:30t;循环式:是 ","1、型号名称:SB-130-PRO-300HB粗糠炉干燥机\n2、结构型式(连续式/批式循环/批式静态):批式循环\n3、干燥方式(直接加热/间接加热):间接加热\n4、干燥工艺 (顺流/横流/混流/逆流):横流\n5、烘干机安装尺寸 (长×宽×高):4999 x 3786 x 11629mm\n6、烘干机机体外形尺寸 (长×宽×高):2260 x 2903 x 10944mm\n7、批处理量:(水稻) 30；(小麦) 36.4；(玉米) 36.9t\n8、降水速率\n(商品粮)0.5~1.0%/h\n(种子)0.2~1.0\n9、干燥段数量1个\n10、缓苏段数量1个\n11、干燥段总高度1222mm\n12、缓苏段总高度8554mm\n13、有效容积53.58m³\n14、热风温度范围30~95℃\n15、热风机数量2个\n16、热风机送风型式 (正压/负压)负压\n17、1号热风机型号名称F5轴流风机\n1号热风机电机功率3.7kW\n2号热风机型号名称F5轴流风机\n2号热风机电机功率3.7kW\n18、烘干机电总功率16.75kW\n19、热源型式 (燃煤/燃油/燃气/耗电)生质能热风炉\n20、提供热源的设备型号名称SB-130\n21、热源热功率 (输出热量)5.444×106(1.3×106)kJ/h(kcal/h)\n22、提升设备生产率25t/h","T202100311490","2026-12-30","16.75","购机补贴(通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[1546,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","上海三久机械有限公司","粗糠炉干燥机","SB-130-PRO-500B","批处理量:50t;循环式:是 ","1.型号名称:SB-130-PRO-500B\n2.结构型式(连续式/批式循环/批式静态):批式循环\n3.干燥方式(直接加热/间接加热):间接加热\n4.干燥工艺 (顺流/横流/混流/逆流):横流\n5.烘干机安装尺寸 (长×宽×高):7386 x 6542 x 13188 \n6.烘干机机体外形尺寸 (长×宽×高):2260 x 5460 x 11115\n7.批处理量:(水稻) 50；(小麦) 60.7；(玉米) 61.6 \n8.降水速率/商品粮:(水稻) 0.5~1.0;(小麦)0.5~1.2 ;(玉米) 1.2~2.0种子:(水稻、小麦)0.2 ~ 1.0 \n9.干燥段数量:1\n10.缓苏段数量:1 \n11.干燥段总高度:1222\n12.缓苏段总高度:7560\n13.有效容积:89.29 \n14.热风温度范围:30~95\n15.热风机数量:2 \n16.热风机送风型式 (正压/负压): 负压\n17.1号热风机型号名称:F10轴流风机 \n18.1号热风机电机功率:8.5\n19.2号热风机型号名称:F10轴流风机\n20.2号热风机电机功率:8.5\n21.烘干机电总功率:33.17\n22.热源型式 (燃煤/燃油/燃气/耗电):生质能热风炉\n23.提供热源的设备型号名称:SB-130\n24.热源热功率 (输出热量): 5.444×106(1.3×106)\n25.提升设备生产率:50t","T202131310010","2026-12-02","33.17","购机补贴(通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[1547,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","无锡市新吉利智能装备有限公司","谷物干燥机","5HHS-30M","批处理量:30t;循环式:是 ","型号名称：5HHS-30M型谷物干燥机；结构型式：批式循环；干燥方式：间接加热；干燥工艺：混流；烘干机机体外形尺寸（长*宽*高）3260*3335*11190mm；批处理量：30t；降水速率05-1.2；干燥段数量3个；缓苏段数量10个；干燥段总高度,2655mm；缓苏段总高度，5450mm；冷却段高度；有效容积54；热风温度范围，40～75；热风机数量2个；热风机送风型式，负压；1号热风机型号名称，4-72-6.3A型离心风机；1号热风机电机功率，7.5KW；2号热风机电机功率KW；3号热风机型号名称；3号热风机电机功率KW；冷却风机数量；冷却风机型号名称；冷却风机电机功率；烘干机总功率20.25KW；热源型式，生物质颗粒；提供热源的设备型号名称，5LS-600型生物质成型燃料热风炉；热源热功率（输出热量)21.6*10⁵kj/h；提升设备生产率30～35t/h;","T202200430513","2027-09-01","20.25","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1548,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","现：焦作市科邦农机设备有限公司（原：巩义市科邦机械有限公司）","批式循环谷物干燥机","5H-KB-35","批处理量:35t;循环式:是 ","批处理量35T；批式循环；干燥方式:间接加热/直接加热；干燥机机体外形尺寸:3000×2510×12240；干燥段数量:3；干燥段每段高度:750MM；缓苏段数量:1；缓苏段高度7140MM；热风机数量2；热风机型号:swfv-7.5；热风机电机功率:4KW；热风炉型号名称:5H-60；燃烧器型号名称：BNG60；","T202100321539","2026-12-30","13.6","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1549,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","佐竹机械（苏州）有限公司","循环式谷物干燥机","5HNSDR-30","批处理量:30t;循环式:是 ","循环式；批处理量：30t；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2285×3100×11190 mm；降水速率：0.3-0.8 %/h；有效容积：56 m3；烘干机电机总功率：16.912kW","T202100321501","2026-12-30","16.912","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1550,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","佐竹机械（苏州）有限公司","循环式谷物干燥机","5HPDR-120","批处理量:120t;循环式:是 ","循环式；批处理量：120t；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）: 4925×4030×17550 mm；降水速率：0.3-0.8 %/h；有效容积：220 m3；烘干机电机总功率：81.306kW","T202206060066","2027-01-26","81.306","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1551,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","河南丰诺机械有限公司","连续式谷物干燥机","5HL-100","处理量:100t;连续式:是 ","型号名称5HL-100型连续式谷物干燥机；结构型式连续式；干燥方式直接加热；干燥工艺顺流、逆流；烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)2400×2400×14200mm；处理量100t/d；降水幅度；稻谷≥3%、小麦≥3.5%、玉米≥5%；干燥段数量\n5个；缓苏段数量1个；干燥段总高度6250mm；缓苏段总高度1250mm；冷却段高度1250mm；有效容积56m3；热风温度范围50-160℃；热风机数量1；热风机送风型式负压；1号热风机型号名称4-72-8C型通用风机；1号热风机电机功率30kW；冷却风机数量1；冷却风机型号名称4-72-8C型通用风机；冷却风机电机功率4KW；烘干机电机总功率39.5kW；热源型式燃油；提供热源的设备型号名称OLT70T型燃烧器；热源热功率（输出热量）≥1.2×10∧7(2.94×10∧6)kJ/h（kcal/h）","T202200420243","2027-07-05","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1552,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","河南躬耕机械有限公司","连续式谷物烘干机","5HL-100","处理量:100t;连续式:是 ","结构型式\t：连续式；\n干燥方式\t：直接加热；\n干燥工艺\t：混流、逆流；\n烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)\tmm：2630×2430×15100；\n处理量*\tt/d：100；\n降水幅度*\t%：稻谷≥3%、小麦≥3.5%、玉米≥5%；\n干燥段数量\t个：6；\n缓苏段数量\t个：1；\n干燥段总高度\tmm：7380；\n缓苏段总高度\tmm：1230；\n冷却段高度\tmm：1230；\n有效容积*\tm3：51；\n热风温度范围*\t℃：45～160；\n热风机数量\t个：1；\n热风机送风型式（正压/负压）：负压；\n1 号热风机型号名称\t：4-72-8C型离心式通风机；\n1 号热风机电机功率\tkW：37；\n冷却风机数量\t个：1；\n冷却风机型号名称：4-72-6.3A型离心式通风机；\n冷却风机电机功率\tkW：5.5；\n烘干机电机总功率*\tkW：48；\n热源型式（燃煤/燃油/燃气/耗电）*：燃油/燃气；\n提供热源的设备型号名称*：RG120型/RS130型燃烧器；\n热源热功率（输出热量）*kcal/h：13000；","T202200420500","2027-09-01","48","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1553,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","河南躬耕机械有限公司","连续式谷物烘干机","5HL-120","处理量:120t;连续式:是 ","结构型式：连续式；\n干燥方式：直接加热；\n干燥工艺：混流、逆流；\n烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)\tmm：2630×2430×17560；\n处理量*\tt/d：120；\n降水幅度*\t%：稻谷≥3%、小麦≥3.5%、玉米≥5%；\n干燥段数量\t个：8；\n缓苏段数量\t个：1；\n干燥段总高度\tmm：9840；\n缓苏段总高度\tmm：1230；\n冷却段高度\tmm：1230；\n有效容积*\tm3：57.5；\n热风温度范围*\t℃：45～160；\n热风机数量\t个：1；\n热风机送风型式（正压/负压）：负压；\n1 号热风机型号名称\t：4-72-8C型离心式通风机；\n1 号热风机电机功率\tkW：37；\n冷却风机数量\t个：1；\n冷却风机型号名称：4-72-6.3A型离心式通风机；\n冷却风机电机功率\tkW：5.5；\n烘干机电机总功率*\tkW：48；\n热源型式（燃煤/燃油/燃气/耗电）*：燃油/燃气；\n提供热源的设备型号名称*：RG120型/RS130型燃烧器；\n热源热功率（输出热量）*kcal/h：13000；","T202200420499","2027-09-01","48","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1554,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","河南躬耕机械有限公司","连续式谷物烘干机","5HL-150","处理量:150t;连续式:是 ","结构型式：连续式；\n干燥方式：直接加热；\n干燥工艺：混流、逆流；\n烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)\tmm：2630×2430×18800；\n处理量*\tt/d：150；\n降水幅度*\t%：稻谷≥3%、小麦≥3.5%、玉米≥5%；\n干燥段数量\t个：9；\n缓苏段数量\t个：1；\n干燥段总高度\tmm：11070；\n缓苏段总高度\tmm：1230；\n冷却段高度\tmm：1230；\n有效容积*\tm3：71；\n热风温度范围*\t℃：45～160；\n热风机数量\t个：2；\n热风机送风型式（正压/负压）：负压；\n1 号热风机型号名称\t：4-72-8C型离心式通风机；\n1 号热风机电机功率\tkW：37；\n2 号热风机型号名称\t：4-72-8C型离心式通风机；\n2 号热风机电机功率\tkW：22；\n冷却风机型号名称：4-72-6.3A型离心式通风机；\n冷却风机电机功率\tkW：7.5；\n烘干机电机总功率*\tkW：75.5；\n热源型式（燃煤/燃油/燃气/耗电）*\t：燃油/燃气；\n提供热源的设备型号名称*：RG120型/RS130型燃烧器；\n热源热功率（输出热量）*  kcal/h：13000；","T202200420498","2027-09-01","75.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1555,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","河南躬耕机械有限公司","连续式谷物烘干机","5HL-200","处理量:200t;连续式:是 ","结构型式：连续式；\n干燥方式：直接加热；\n干燥工艺：混流、逆流；\n烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)\tmm：3200×3000×18250；\n处理量*\tt/d：200；\n降水幅度*\t%：稻谷≥3%、小麦≥3.5%、玉米≥5%；\n干燥段数量\t个：9；\n缓苏段数量\t个：2；\n干燥段总高度\tmm：11340；\n缓苏段总高度\tmm：2520；\n冷却段高度\tmm：1260；\n有效容积*\tm3：97；\n热风温度范围*\t℃：45～160；\n热风机数量\t个：3；\n热风机送风型式（正压/负压）：负压；\n1 号热风机型号名称：4-72-8C型离心式通风机；\n1 号热风机电机功率\tkW：37；\n2 号热风机型号名称\t：4-72-8C型离心式通风机；\n2 号热风机电机功率\tkW：37；\n3 号热风机型号名称\t：4-72-8C型离心式通风机；\n3 号热风机电机功率\tkW：22；\n冷却风机数量\t个：1；\n冷却风机型号名称：4-72-6.8A型离心式通风机；\n冷却风机电机功率\tkW：11;\n烘干机电机总功率*\tkW：116；\n热源型式（燃煤/燃油/燃气/耗电）*：燃油/燃气；\n提供热源的设备型号名称*：RG240型/RS190型燃烧器；\n热源热功率（输出热量）*\tkcal/h：19000；","T202200420497","2027-09-01","116","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1556,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","河南躬耕机械有限公司","连续式谷物烘干机","5HL-300","处理量:300t;连续式:是 ","结构型式：连续式；\n干燥方式\t：直接加热；\n干燥工艺\t：混流、逆流；\n烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)  mm：4200×3000×22030；\n处理量*\tt/d：300；\n降水幅度*\t%：稻谷≥3%、小麦≥3.5%、玉米≥5%；\n干燥段数量\t个：9；\n缓苏段数量\t个：2；\n干燥段总高度\tmm：11400；\n缓苏段总高度\tmm：2520；\n冷却段高度\tmm：2520；\n有效容积*\tm3：143；\n热风温度范围*\t℃：45～160；\n热风机数量\t个：3；\n热风机送风型式（正压/负压）：负压；\n1 号热风机型号名称\t：4-72-10C型离心式通风机；\n1 号热风机电机功率\tkW：45；\n2 号热风机型号名称\t：4-72-8C型离心式通风机；\n2 号热风机电机功率\tkW：37；\n3 号热风机型号名称：4-72-8C型离心式通风机；\n3 号热风机电机功率\tkW：22；\n冷却风机数量\t个：1；\n冷却风机型号名称：4-72-8C型离心式通风机；\n冷却风机电机功率\tkW：22；\n烘干机电机总功率*\tkW：140；\n热源型式（燃煤/燃油/燃气/耗电）*：燃油/燃气；\n提供热源的设备型号名称*：RG360型/RS310型燃烧器；\n热源热功率（输出热量）*kcal/h：31000；","T202200420496","2027-09-01","140","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1557,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","河南润安机械有限公司","连续式谷物干燥机","5HL-120A","处理量:120t;连续式:是 ","结构型式：连续式；\n干燥方式\t：直接加热；\n烘干机机体外形尺寸(长×宽×高) mm\t：3100×2900×16100；\n处理量\tt/d：120；\n干燥段数量\t个：1；\n缓苏段数量\t个：1；\n干燥段总高度\tmm：7340；\n缓苏段总高度\tmm：440；\n冷却段高度\tmm：920；\n有效容积\tm3：75；\n热风机数量：1；\n热风机送风型式：负压；\n1号热风机型号名称：4-72№.10C型离心式通风机；\n1号热风机电机功率\tkW：37；\n冷却风机数量\t个：1；\n冷却风机型号名称：4-72№.4A型离心式通风机；\n冷却风机电机功率\tkW：5.5；\n烘干机电机总功率\tkW：50.75；\n热源型式：燃气；\n提供热源的设备型号名称：5L-10型燃气热风炉；\n热源热功率（输出热量）\tkJ/h（kcal/h）：130万kcal/h；","T202200420246","2027-07-05","50.75","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1558,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","河南润安机械有限公司","连续式谷物干燥机","5HL-200A","处理量:200t;连续式:是 ","结构型式：连续式；\n干燥方式：直接加热；\n干燥工艺：混流；\n烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)mm：3100×2900×19280；\n处理量\tt/d：200；\n干燥段数量\t个：3；\n缓苏段数量\t个：3；\n干燥段总高度\tmm：8000；\n缓苏段总高度\tmm：3200；\n冷却段高度\tmm：2100；\n有效容积\tm3：95；\n热风机数量：2；\n热风机送风型式：负压；\n1号热风机型号名称：4-72№.10C型离心式通风机；\n1号热风机电机功率\tkW：37；\n2号热风机型号名称：4-72№.10C型离心式通风机；\n2号热风机电机功率\tkW：30；\n冷却风机数量\t个：1；\n冷却风机型号名称：4-72№.6C型离心式通风机；\n冷却风机电机功率\tkW：11；\n烘干机电机总功率\tkW：86.25；\n热源型式：燃气；\n提供热源的设备型号名称：5L-10型燃气热风炉；\n热源热功率（输出热量）\tkJ/h（kcal/h）：2800000；","T202200420247","2027-07-05","86.25","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1559,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","河南拓鼎现代农业机械有限公司","连续式谷物烘干机","5HL-120B","处理量:120t;连续式:是 ","结构型式：连续式；\n干燥方式：直接加热；\n干燥工艺：混流、逆流；\n烘干机机体外形尺寸(长×宽×高) mm：2400×2400×14640；\n处理量*\tt/d：120；\n干燥段数量 个：5；\n缓苏段数量 个：1；\n干燥段总高度 mm：6400；\n缓苏段总高度 mm：1280；\n冷却段高度 mm：1280；\n有效容积*\tm3：60；\n热风温度范围*\t℃：45～160；\n热风机数量 个：1；\n热风机送风型式（正压/负压）：负压；\n1 号热风机型号名称：4-72-8C型离心式通风机；\n1 号热风机电机功率\tkW：37；\n冷却风机数量\t个：1；\n冷却风机型号名称：TMC-6A型离心式通风机；\n冷却风机电机功率\tkW：4；\n烘干机电机总功率*\tkW：46.5；\n热源型式（燃煤/燃油/燃气/耗电）*\t：燃气/燃油；\n提供热源的设备型号名称*：RS130型燃烧器；\n热源热功率（输出热量）*kcal/h：13000；","T202200420245","2027-07-05","46.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1560,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","衡水宝鼎化工设备有限公司","连续式粮食烘干机","5HSH-100","处理量:100t;连续式:是 ","结构尺寸(长*宽*高mm)2762*2560*15600整机质量:10879kg配套动力:63kw烘干机型号:5HSH-100结构型式:连续式处理量:100t/d降水幅度:15%/h装机容积:54.72m3热风炉型号:2T/h热风炉热功率:5024MJ/h燃料消耗量:210kg/h输出热风最高温度:129℃热风机型号:Y4-73-6C*2冷风机型号:4-72-6C","T20200606328","2026-03-01","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1561,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","衡水宝鼎化工设备有限公司","连续式粮食烘干机","5HSH-200","处理量:200t;连续式:是 ","结构尺寸(长*宽*高mm):3660*3160*17500整机质量:14900kg配套动力:108kw烘干机型号:5HSH-200结构型式:连续式处理量:200t/d降水幅度:15%/h装机容积:107.86m3热风炉型号:4T/h热风炉热功率:10000MJ/h燃料消耗量:349.1kg/h输出热风最高温度:160℃热风机型号:Y4-73-10C热风机型号:Y4-73-9C冷风机型号:4-72-8C","T20200606329","2026-03-01","","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1562,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","滑县宏鑫机械有限公司","连续式谷物干燥机","5HL-120","处理量:120t;连续式:是 ","结构型式：连续式；\n干燥方式\t：直接加热；\n干燥工艺：混流、逆流；\n烘干机机体外形尺寸(长×宽×高) mm：2300×2300×15700；\n处理量*\tt/d：120；\n干燥段数量\t个：5；\n缓苏段数量\t个：2；\n干燥段总高度\tmm：7890；\n缓苏段总高度\tmm：2540；\n冷却段高度\tmm：1270；\n有效容积*\tm3：58；\n热风温度范围*\t℃：50～160；\n热风机数量\t个：1；\n热风机送风型式（正压/负压）：负压；\n1 号热风机型号名称\t：4-72-8C型离心式通风机；\n1 号热风机电机功率\tkW：37；\n冷却风机数量\t个：1；\n冷却风机型号名称：4-72-6A型离心式通风机；\n冷却风机电机功率\tkW：4；\n烘干机电机总功率*\tkW：46.5；\n热源型式（燃煤/燃油/燃气/耗电）*：燃气/燃油；\n提供热源的设备型号名称*：RS130型燃烧器；\n热源热功率（输出热量）* kcal/h：13000；","T202200420248","2027-07-05","46.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1563,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","滑县中驰机械设备有限公司","连续式谷物干燥机","5HL-100","处理量:100t;连续式:是 ","1、 型号名称：5HL-100型连续式粮食干燥机， 2、 结构型式：连续式， 3、 干燥方式：直接加热， 4、 干燥工艺：横流、逆流 5、 烘干机机体外形尺寸（长*宽*高）：2400mm×2400mm×14400mm, 6、 处理量：100t/d， 7、 降水幅度：稻谷≥3%、小麦≥3.5%、玉米≥5%， 8、 批处理量：/， 9、 降水速度：/， 10、 干燥段数量：5个， 11、 缓苏段数量：2个， 12、 干燥段总高度：6350mm， 13、 缓苏段总高度：2540mm， 14、 冷却段高度：1270mm， 15、 有效容积：60.4m³， 16、 热风温度范围：50~160°C， 17、 热风机数量：1个， 18、 热风机送风型式：负压， 19、 1号热风机型号名称：4-72-8C型离心风机\n， 20、 1号热风机电机功率：37KW， 21、 2号热风机型号名称：/， 22、 2号热风机电机功率：/， 23、 3号热风机型号名称：/， 24、 3号热风机电机功率：/, 25、 冷却风机数量：1个， 26、 冷却风机型号名称：4-72-6A型离心风机\n， 27、 冷却风机电机功率：4KW， 28、 烘干机电机总功率：46.5kW， 29、 热源形式（燃煤/燃油/燃气/耗电）：燃气/燃油， 30、 提供热源的设备型号名称：OLT70T型燃烧器\n， 31、 热源热功率（输出热量）：≥1.2×107（2.9×106）\n, 32、 提升设备生产率：/.","T202200420250","2027-07-05","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1564,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","滑县中驰机械设备有限公司","连续式谷物干燥机","5HL-200","处理量:200t;连续式:是 ","1、 型号名称：5HL-200型连续式谷物干燥机， 2、 结构型式：连续式， 3、 干燥方式：直接加热， 4、 干燥工艺：横流、逆流 5、 烘干机机体外形尺寸（长*宽*高）：2900mm×2900mm×18200mm, 6、 处理量：200t/d， 7、 降水幅度：稻谷≥3%、小麦≥3.5%、玉米≥5%， 8、 批处理量：/， 9、 降水速度：/， 10、 干燥段数量：6个， 11、 缓苏段数量：3个， 12、 干燥段总高度：7620mm， 13、 缓苏段总高度：3810mm， 14、 冷却段高度：2540mm， 15、 有效容积：119m³， 16、 热风温度范围：50~160°C， 17、 热风机数量：2个， 18、 热风机送风型式：负压， 19、 1号热风机型号名称：4-72-8C型离心风机\n， 20、 1号热风机电机功率：37KW， 21、 2号热风机型号名称：4-72-8C型离心风机， 22、 2号热风机电机功率：37KW， 23、 3号热风机型号名称：/， 24、 3号热风机电机功率：/, 25、 冷却风机数量：1个， 26、 冷却风机型号名称：4-73-8C型离心风机， 27、 冷却风机电机功率：15KW， 28、 烘干机电机总功率：96.7kW， 29、 热源形式（燃煤/燃油/燃气/耗电）：燃气/燃油， 30、 提供热源的设备型号名称：RS250型燃烧器， 31、 热源热功率（输出热量）：≥1.0×107（2.4×106）, 32、 提升设备生产率：/.","T202200420251","2027-07-05","96.7","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1565,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","滑县中驰机械设备有限公司","连续式谷物干燥机","5HL-300","处理量:300t;连续式:是 ","1、 型号名称：5HL-300型连续式谷物干燥机， 2、 结构型式：连续式， 3、 干燥方式：直接加热， 4、 干燥工艺：横流、逆流 5、 烘干机机体外形尺寸（长*宽*高）：2900mm×2900mm×25500mm, 6、 处理量：300t/d， 7、 降水幅度：稻谷≥3%、小麦≥3.5%、玉米≥5%， 8、 批处理量：/， 9、 降水速度：/， 10、 干燥段数量：10个， 11、 缓苏段数量：3个， 12、 干燥段总高度：12700mm， 13、 缓苏段总高度：3810mm， 14、 冷却段高度：2540mm， 15、 有效容积：160m³， 16、 热风温度范围：50~160°C， 17、 热风机数量：3个， 18、 热风机送风型式：负压， 19、 1号热风机型号名称：4-73-9D型离心风机\n， 20、 1号热风机电机功率：37KW， 21、 2号热风机型号名称：4-73-9D型离心风机， 22、 2号热风机电机功率：30KW， 23、 3号热风机型号名称：4-73-9D型离心风机， 24、 3号热风机电机功率：30KW, 25、 冷却风机数量：1个， 26、 冷却风机型号名称：4-73-8C型离心风机， 27、 冷却风机电机功率：18.5KW， 28、 烘干机电机总功率：126kW， 29、 热源形式（燃煤/燃油/燃气/耗电）：燃气/燃油， 30、 提供热源的设备型号名称：RS250型燃烧器， 31、 热源热功率（输出热量）：≥1.2×107（2.9×106）≥6.3×107（1.5×107）， 32、 提升设备生产率：/.","T202200420252","2027-07-05","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1566,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原金鑫烘干设备有限公司","粮食烘干机","5HS500","处理量:500t;连续式:是 ","结构形式：连续式\n干燥形式：间接加热\n烘干机结构尺寸尺寸(长×宽×高)mm：4000×4000×26920\n日处理量：≥600（5%≤降水幅度＜10%）\n          ≥500（10%≤降水幅度≤15%）\n烘干机净容积:235m³\n电机总功率:306.6kW\n干燥段数量：7\n缓苏段数量：6\n冷却段高度：3600\n干燥段总高度：5800\n缓苏段总高度：11780\n热风机数量：3\n1号热风机型号：Y4-73№11.3D离心式风机，电机功率：75 KW \n2号热风机型号：Y4-73№11D离心式风机，电机功率：55 KW \n3号热风机型号：Y4-73№11D离心式风机，电机功率：55 KW\n冷却风机数量：1 \n冷却风机型号名称：4-72№10C离心式风机，电机功率：37 KW\n热风炉:RFL-10t链带式链条炉排\n热风温度：120-140℃\n燃料：煤、生物质颗粒。","T202200210152","2027-07-05","306.6","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[1567,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原凯尔烘干设备有限公司","粮食干燥机","5HSH-150","处理量:150t;连续式:是 ","结构型式:连续式(间接加热)\n处理量:150t/d;\n电机总功率:73.8KW\n1号热风机型号:Y4-73№9D\n2号热风机型号:Y4-73№9D\n冷却风机型号:4-72-№6C\n燃烧机型式:热风炉\n燃烧机点火方外型尺寸(长×宽×高)mm:2600×2000×17800\n式:人工\n燃料:煤","T20202121010","2025-06-22","73.8","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[1568,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原市天诚干燥设备有限公司","粮食烘干机","5HSHN-200","处理量:200t;连续式:是 ","处理量：200t/d,连续式\n干燥能力（t.%/h）：164.7\n配套动力（kw）：108.5","T20190606102","2024-12-31","108.5","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[1569,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原市天诚干燥设备有限公司","粮食烘干机","SFH-300","处理量:300t;连续式:是 ","处理量：300t/d,连续式\n干燥能力（t.%/h）：241.7；\n配套动力（kw）：172.5。","黑垦鉴2019026（续）","2023-12-31","172.5","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[1570,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","开原市天诚干燥设备有限公司","粮食烘干机","SFH-500","处理量:500t;连续式:是 ","处理量：500t/d,连续式\n干燥能力（t.%/h）：327.9\n配套动力（kw）：272.9","黑垦鉴2019027（续）","2023-12-31","272.9","购机补贴(通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[1571,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","山东来阳农机有限公司","连续式谷物干燥机","5HL-100","处理量:100t;连续式:是 ","结构型式（连续式/批式循环/循环式） ：连续式； 干燥方式（直接加热/间接加热）：直接加热； 干燥工艺（顺流/横流/混流/逆流） ：顺流、逆流； 烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)mm：2380×2380×13630； 处理量*t/d：≥100；降水幅度，%*：5~15； 干燥段数量个：4； 缓苏段数量个：3； 干燥段总高度mm：5080； 缓苏段总高度 mm：3810； 冷却段高度mm：1270； 有效容积*m3：50；热风温度范围*℃：50~160；热风机数量个：1；热风机送风型式（正压/负压） ：正压；1 号热风机型号名称:Y4-73型离心通风机;1 号热风机电机功率kW:30;冷却风机数量：1；冷却风机型号名称:4-72-6A型离心通风机;冷却风机电机功率kW:4;烘干机电机总功率* kW：39.5； 热源型式（燃煤/燃油/燃气/耗电）*：燃油 ;提供热源的设备型号名称*： AR-100型燃烧器;热源热功率（输出热量)*kJ/h（kcal/h):1000000","T202200610304","2027-07-05","39.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[1572,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","3-5t平床式谷物烘干机","广西平乐杨帆农业科技有限公司","平床式谷物烘干机","5HS-3","装载量:3t;平床式:是 ","外形尺寸：4800*2600*2450，处理量≥3吨，电机总功率：4.87KW.","T202245450071","2027-09-29","","购机补贴(通用类)","广西壮族自治区","评阅通过","","","","",""]
[1573,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","5t及以上平床式谷物烘干机","广西平乐杨帆农业科技有限公司","平床式谷物烘干机","5HS-5","装载量:5t;平床式:是 ","外形尺寸：6450*2650*2500，处理量：≥5吨，电机总功率：6.97KW.","T202245450070","2027-09-29","","购机补贴(通用类)","广西壮族自治区","评阅通过","","","","",""]
[1574,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","碾米机","2.2kW及以上碾米机","贵州达榕盛农机制造有限公司","碾米机","6NF-4","配套功率:2.2kW;含电机、碾米装置:是 ","结构型式：分离式；碾米机配套功率：2.2kw；碾米辊型式：钢辊式；碾米辊数量：1个；碾米辊尺寸（大端直径×长度）：Φ40.0×240mm；外形尺寸(长×宽×高)：590×400×1110mm；碾米机主轴转速：1750r/min；上料方式：人工。","T202252010027","2027-05-29","2.2","购机补贴(非通用类)","贵州省","评阅通过","","","","",""]
[1575,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","碾米机","2.2kW及以上砻碾组合米机","常州市宏佳粮食机械有限公司","砻碾组合米机","NZJ15/15Ⅲ","配套功率:22.75kW;具有砻碾功能:是 ","结构形式：砻碾组合米机；配套总功率：22.75KW；碾米机配套功率：15KW；碾米辊型式：砂辊；碾米辊数量：1个；碾米辊尺寸（大端直径*长度）：Φ150mm*400mm；胶辊数量：2个；胶辊尺寸（直径*长度）：Φ225mm*150mm；主机外形尺寸（长*宽*高）：1480mm*2550mm*2930mm；碾米机主轴转速（r/min）：1390；上料方式：自动上料；清选型式：振动筛选；砻谷型式：胶辊脱壳；谷糙分离型式：重力筛谷糙分离；米糠粉碎型式：锤片粉碎（选配）；抛光装置：有。","T202232320087","2027-06-28","22.75","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[1576,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","大米色选机","6SXM-128","总执行单元数:128个","6SXM-128型大米色选机详细配置参数：总执行单元数(个):128（64×2），单块板执行单元数64个，传感器型式：彩色线阵CCD，外形尺寸（mm）:1403×1610×1887,结构型式：溜板，整机重量（kg）:800；色选机工作所需的额定功率（kw）:2.2。","T202234340032","2027-07-26","2.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1577,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","大米色选机","6SXM-192","总执行单元数:192个","6SXM-192型大米色选机详细配置参数：总执行单元数(个):192（64×3），单块板执行单元数64个，传感器型式：彩色线阵CCD，外形尺寸（mm）:1718×1610×1887,结构型式：溜板，整机重量（kg）:960；色选机工作所需的额定功率（kw）:2.4。","T202234340032","2027-07-26","2.4","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1578,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","大米色选机","6SXM-256","总执行单元数:256个","6SXM-256型大米色选机详细配置参数：总执行单元数(个):256（64×4），单块板执行单元数64个，传感器型式：彩色线阵CCD，外形尺寸（mm）:2033×1610×1887,结构型式：溜板，整机重量（kg）:1120；色选机工作所需的额定功率（kw）:2.9。","T202234340032","2027-07-26","2.9","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1579,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","大米色选机","6SXM-80","总执行单元数:80个","6SXM-80型大米色选机详细配置参数：总执行单元数(个):80（80×1），单块板执行单元数80个，传感器型式：彩色线阵CCD，外形尺寸（mm）:873×1660×1530,结构型式：溜板，整机重量（kg）:280；色选机工作所需的额定功率（kw）:0.8。","T202234340035","2027-07-26","0.8","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1580,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","大米色选机","MSXC-120M","总执行单元数:120个","执行单元数：120个\n传感器型式：彩色CCD传感器","T202234340047","2027-07-26","0.8","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1581,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","大米色选机","MSXC-240RD2","总执行单元数:240个","执行单元数：240个\n传感器型式：彩色CCD传感器","T202234340046","2027-07-26","2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1582,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","合肥纳格光电科技有限公司","大米色选机","6SXM-128","总执行单元数:128个","产品型号6SXM-128外形尺寸(长×宽×高)1414×1536×1726执行单元数128个单块板的执行单元数64个传感器型式彩色线阵CCD额定功率1.5KW","2019TJ300","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1583,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","合肥纳格光电科技有限公司","大米色选机","6SXM-192","总执行单元数:192个","产品型号6SXM-192外形尺寸(长×宽×高)1724×1536×1690执行单元数192个单块板的执行单元数64个传感器型式彩色线阵CCD额定功率2.0KW","2019TJ300","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1584,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","合肥纳格光电科技有限公司","大米色选机","6SXM-256","总执行单元数:256个","产品型号6SXM-256外形尺寸(长×宽×高)2085mm×1536mm×1690mm执行单元数256个单块板的执行单元数64个传感器型式彩色线阵CCD额定功率2.5KW","2019TJ300","2023-12-31","2.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1585,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","合肥纳格光电科技有限公司","大米色选机","6SXM-64","总执行单元数:64个","产品型号6SXM-64外形尺寸(长×宽×高)910×1476×1629执行单元数64个单块板的执行单元数64个传感器型式彩色线阵CCD额定功率1KW","2019TJ300","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1586,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","合肥纳格光电科技有限公司","杂粮色选机","6SXZ-64","总执行单元数:64个","产品型号6SXZ-64外形尺寸(长×宽×高)910×1476×1629执行单元数64个单块板的执行单元数64个传感器型式彩色线阵CCD额定功率1KW","2019TJ298","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1587,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个大米色选机","合肥平豪光电科技有限公司","大米色选机","6SXM-128","总执行单元数:128个","6SXM-128型大米色选机：结构型式：溜板，外形尺寸：1338*1507*1772mm,总执行单元数：128，单块板的执行单元数：64，传感器型式：彩色线阵CCD,额定功率：1.2kw。","T202234340003","2027-06-16","1.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1588,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","大米色选机","6SXM-320","总执行单元数:320个","6SXM-320型大米色选机详细配置参数：总执行单元数(个):320（64×5），单块板执行单元数64个，传感器型式：彩色线阵CCD，外形尺寸（mm）:2348×1610×1887,结构型式：溜板，整机重量（kg）:1280；色选机工作所需的额定功率（kw）:3.7。","T202234340033","2027-07-26","3.7","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1589,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","大米色选机","6SXM-384","总执行单元数:384个","6SXM-384型大米色选机详细配置参数：总执行单元数(个):384（64×6），单块板执行单元数64个，传感器型式：彩色线阵CCD，外形尺寸（mm）:2663×1610×1887,结构型式：溜板，整机重量（kg）:1440；色选机工作所需的额定功率（kw）:4.4。","T202234340033","2027-07-26","4.4","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1590,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","大米色选机","6SXM-448","总执行单元数:448个","6SXM-448型大米色选机详细配置参数：总执行单元数(个):448（64×7），单块板执行单元数64个，传感器型式：彩色线阵CCD，外形尺寸（mm）:2978×1610×1887,结构型式：溜板，整机重量（kg）:1575；色选机工作所需的额定功率（kw）:5.2。","T202234340033","2027-07-26","5.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1591,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","大米色选机","6SXM-512","总执行单元数:512个","6SXM-512型大米色选机详细配置参数：总执行单元数(个):512（64×8），单块板执行单元数64个，传感器型式：彩色线阵CCD，外形尺寸（mm）:3293×1610×1887,结构型式：溜板，整机重量（kg）:1800；色选机工作所需的额定功率（kw）:5.9。","T202234340033","2027-07-26","5.9","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1592,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","大米色选机","6SXM-640","总执行单元数:640个","6SXM-640型大米色选机详细配置参数：总执行单元数(个):640（64×10），单块板执行单元数64个，传感器型式：彩色线阵CCD，外形尺寸（mm）:3933×1610×1887,结构型式：溜板，整机重量（kg）:2150；色选机工作所需的额定功率（kw）:7.3。","T202234340034","2027-07-26","7.3","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1593,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥纳格光电科技有限公司","大米色选机","6SXM-320","总执行单元数:320个","产品型号6SXM-320外形尺寸(长×宽×高)2400×1536×1690执行单元数320个单块板的执行单元数64个传感器型式彩色线阵CCD额定功率3KW","2019TJ301","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1594,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥纳格光电科技有限公司","大米色选机","6SXM-384","总执行单元数:384个","产品型号6SXM-384外形尺寸(长×宽×高)2715×1536×1690执行单元数384个单块板的执行单元数64个传感器型式彩色线阵CCD额定功率3.5KW","2019TJ301","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1595,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥纳格光电科技有限公司","大米色选机","6SXM-448","总执行单元数:/个","产品型号6SXM-488外形尺寸(长×宽×高)3060×1536×1690执行单元数488个单块板的执行单元数64个传感器型式彩色线阵CCD额定功率4KW","2019TJ301","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1596,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥纳格光电科技有限公司","大米色选机","6SXM-512","总执行单元数:512个","产品型号6SXM-512外形尺寸(长×宽×高)3367×1536×1690执行单元数512个单块板的执行单元数64个传感器型式彩色线阵CCD额定功率4.5KW","2019TJ301","2023-12-31","4.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1597,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上大米色选机","合肥泰禾智能科技集团股份有限公司","大米色选机","6SXM-819V","总执行单元数:819个","外形尺寸(长×宽×高):5125×1450×1980(mm）；总执行单元数：819个；单块板的执行单元数：63个；额定功率(电器)：7.82kw；气源压力：0.5～0.8MPa；传感器型式：彩色线阵CCD","T202234340092","2027-09-26","7.82","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1598,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","杂粮色选机","6SXZ-128B","总执行单元数:128个","6SXZ-128B型杂粮色选机详细配置参数：总执行单元数(个):128（64×2），单块板执行单元数64个，传感器型式：彩色线阵CCD，外形尺寸（mm）:1188×1660×1530, 结构型式：溜板,层数：单层，整机重量（kg）:886 ；色选机工作所需的额定功率（kw）:1.7（电器）。","T202234340031","2027-07-26","1.7","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1599,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","杂粮色选机","6SXZ-128G","总执行单元数:128个","6SXZ-128G型杂粮色选机详细配置参数：总执行单元数(个):128（64×2），单块板执行单元数64个，传感器型式：彩色线阵CCD，外形尺寸（mm）:1403×1610×1887, 结构型式：溜板，层数：单层，整机重量（kg）:886 ；色选机工作所需的额定功率（kw）:1.5（电器）。","T202234340030","2027-07-26","1.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1600,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","杂粮色选机","6SXZ-128H","总执行单元数:128个","6SXZ-128H型杂粮色选机详细配置参数：总执行单元数(个):128（64×2），单块板执行单元数64个，传感器型式：彩色线阵CCD，外形尺寸（mm）:3496×1380×1564，结构型式：履带式，层数：单层，整机重量（kg）:980；色选机工作所需的额定功率（kw）:3.25（电器：2.15，电机：1.1）。","T202234340029","2027-07-26","3.25","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1601,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","杂粮色选机","6SXZ-192G","总执行单元数:192个","6SXZ-192G型杂粮色选机详细配置参数：总执行单元数(个):192（64×3），单块板执行单元数64个，传感器型式：彩色线阵CCD，外形尺寸（mm）:1718×1610×1887, 结构型式：溜板，层数：单层，整机重量（kg）:1024 ；色选机工作所需的额定功率（kw）:2.2（电器）。","T202234340030","2027-07-26","2.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1602,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","杂粮色选机","6SXZ-256DH","总执行单元数:256个","6SXZ-256DH型杂粮色选机详细配置参数：总执行单元数(个):256（64×2×2），单块板执行单元数64个，传感器型式：彩色线阵CCD，外形尺寸（mm）:3565×1328×2518，结构型式：履带式，层数：双层，整机重量（kg）:1360；色选机工作所需的额定功率（kw）:7.2（电器：5.0，电机：2.2）。","T202234340028","2027-07-26","7.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1603,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","杂粮色选机","6SXZ-256G","总执行单元数:256个","6SXZ-256G型杂粮色选机详细配置参数：总执行单元数(个):256（64×4），单块板执行单元数64个，传感器型式：彩色线阵CCD，外形尺寸（mm）:2033×1610×1887, 结构型式：溜板，层数：单层，整机重量（kg）:1162 ；色选机工作所需的额定功率（kw）:2.9（电器）。","T202234340030","2027-07-26","2.9","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1604,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","杂粮色选机","6SXZ-256H","总执行单元数:256个","6SXZ-256H型杂粮色选机详细配置参数：总执行单元数(个):256（64×4），单块板执行单元数64个，传感器型式：彩色线阵CCD，外形尺寸（mm）:3125×1935×1676，结构型式：履带式，层数：单层，整机重量（kg）:1220；色选机工作所需的额定功率（kw）:4.85（电器：3.75，电机：1.1）。","T202234340029","2027-07-26","4.85","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1605,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","杂粮色选机","6SXZ-64B","总执行单元数:64个","6SXZ-64B型杂粮色选机详细配置参数：总执行单元数(个):64（64×1），单块板执行单元数64个，传感器型式：彩色线阵CCD，外形尺寸（mm）:873×1660×1530, 结构型式：溜板,层数：单层，整机重量（kg）:280 ；色选机工作所需的额定功率（kw）:1.0（电器）。","T202234340031","2027-07-26","1.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1606,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","杂粮色选机","6SXZ-64H","总执行单元数:64个","6SXZ-64H型杂粮色选机详细配置参数：总执行单元数(个):64（64×1），单块板执行单元数64个，传感器型式：彩色线阵CCD，外形尺寸（mm）:3465×1038×1412，结构型式：履带式，层数：单层，整机重量（kg）:860；色选机工作所需的额定功率（kw）:2.75（电器：1.65，电机：1.1）。","T202234340029","2027-07-26","2.75","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1607,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-120K3","总执行单元数:120个","执行单元数：120个\n传感器型式：彩色CCD传感器","T202234340050","2027-07-26","3.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1608,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-120KI3","总执行单元数:120个","执行单元数：120个\n传感器型式：彩色CCD+红外传感器","T202234340049","2027-07-26","5.3","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1609,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-240CG2","总执行单元数:240个","执行单元数：240个\n传感器型式：彩色CCD传感器","T202234340048","2027-07-26","2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1610,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-240K3","总执行单元数:240个","执行单元数：240个\n传感器型式：彩色CCD传感器","T202234340050","2027-07-26","4.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1611,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-60KI3","总执行单元数:60个","执行单元数：60个\n传感器型式：彩色CCD+红外传感器","T202234340049","2027-07-26","4.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1612,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","合肥纳格光电科技有限公司","杂粮色选机","6SXZ-128","总执行单元数:128个","产品型号6SXZ-128外形尺寸(长×宽×高)1414×1536×1726执行单元数128个单块板的执行单元数64个传感器型式彩色线阵CCD额定功率1.5KW","2019TJ298","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1613,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","合肥纳格光电科技有限公司","杂粮色选机","6SXZ-192","总执行单元数:192个","产品型号6SXZ-192外形尺寸(长×宽×高)1724×1536×1690执行单元数192个单块板的执行单元数64个传感器型式彩色线阵CCD额定功率2KW","2019TJ298","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1614,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数60—300个杂粮色选机","合肥纳格光电科技有限公司","杂粮色选机","6SXZ-256","总执行单元数:256个","产品型号6SXZ-256外形尺寸(长×宽×高)2085mm×1536mm×1690mm执行单元数256个单块板的执行单元数64个传感器型式彩色线阵CCD额定功率2.5KW","2019TJ298","2023-12-31","2.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1615,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","安徽捷迅光电技术有限公司","杂粮色选机","6SXZ-320","总执行单元数:320个","外形尺寸（长×宽×高） 2550×1840×2050mm；执行单元数  320个；传感器型式 / 彩色线阵 CCD；功率3.0KW；结构型式 ：溜板、单层","2018TJ093","2022-12-31","3.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1616,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","杂粮色选机","6SXZ-768DH","总执行单元数:768个","6SXZ-768DH型杂粮色选机详细配置参数：总执行单元数(个):768（64×6×2），单块板执行单元数64个，传感器型式：彩色线阵CCD，外形尺寸（mm）:3565×2528×2518，结构型式：履带式，层数：双层，整机重量（kg）:2140；色选机工作所需的额定功率（kw）:9.9（电器：7.7，电机：2.2）。","T202234340027","2027-07-26","9.9","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1617,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-360CS2","总执行单元数:360个","执行单元数：360个\n传感器型式：彩色CCD传感器","T202234340052","2027-07-26","4.2","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1618,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-480CS2","总执行单元数:480个","执行单元数：480个\n传感器型式：彩色CCD传感器","T202234340052","2027-07-26","5.4","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1619,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-480KS3","总执行单元数:480个","执行单元数：480个\n传感器型式：彩色CCD传感器","T202234340051","2027-07-26","7.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1620,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥美亚光电技术股份有限公司","杂粮色选机","6SXZ-600CS2","总执行单元数:600个","执行单元数：600个\n传感器型式：彩色CCD传感器","T202234340052","2027-07-26","6.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1621,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥纳格光电科技有限公司","杂粮色选机","6SXZ-320","总执行单元数:320个","产品型号6SXZ-320外形尺寸(长×宽×高)2400×1536×1690执行单元数320个单块板的执行单元数64个传感器型式彩色线阵CCD额定功率3KW","2019TJ299","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1622,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥纳格光电科技有限公司","杂粮色选机","6SXZ-384","总执行单元数:384个","产品型号6SXZ-384外形尺寸(长×宽×高)2715×1536×1690执行单元数384个单块板的执行单元数64个传感器型式彩色线阵CCD额定功率3.5KW","2019TJ299","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1623,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥纳格光电科技有限公司","杂粮色选机","6SXZ-448","总执行单元数:448个","产品型号6SXZ-448外形尺寸(长×宽×高)3060×1536×1690执行单元数448个单块板的执行单元数64个传感器型式彩色线阵CCD额定功率4KW","2019TJ299","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1624,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥纳格光电科技有限公司","杂粮色选机","6SXZ-512","总执行单元数:512个","产品型号6SXZ-512外形尺寸(长×宽×高)3367×1536×1690执行单元数512个单块板的执行单元数64个传感器型式彩色线阵CCD额定功率4.5KW","2019TJ299","2023-12-31","4.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1625,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","粮食色选机","总执行单元数300个及以上杂粮色选机","合肥平豪光电科技有限公司","杂粮色选机","6SXZ-640","总执行单元数:640个","6SXZ-640型杂粮色选机,结构型式：溜板，层数：单层，外形尺寸：4175*1830*1980mm,总执行单元数：640，单块板的执行单元数：64，传感器型式：彩色线阵CCD，额定功率：5.8Kw.","T202234340087","2027-09-26","5.8","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1626,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬分级机","生产率1-3t/h电子式水果分级机","合肥金果缘视觉科技有限公司","光电式水果分级机","6GFDS-6A","分选等级:8个;纯工作小时生产率:1t/h;结构型式:电子式水果分级 ","型号名称:6GFDS-6A光电式水果分级机;传感系统类型:视觉;传感系统规格型号:MA-CA020-20GC;分选等级:8（颜色：2、瑕疵：3、尺寸：3）;通道数:6;动力传动方式:链条传动;适用水果种类:红枣、夏威夷果;分选尺寸区间:腰径8-40;纯工作小时生产率:≥0.8;配套总功率:6.25;额定电压:380V;尺寸分级误差:1mm;分选功能:瑕疵、颜色、尺寸","T202100431053","2026-11-02","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1627,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬分级机","生产率1-3t/h电子式水果分级机","合肥金果缘视觉科技有限公司","光电式水果分级机","6GFDS-8A","分选等级:8个;纯工作小时生产率:1.1t/h;结构型式:电子式水果分级 ","档次名称：光电式重量分选，分级数8—16级，生产率3t/h以下水果分级机；型号名称：6GFDS-8A光电式水果分级机；传感系统类型：视觉；传感系统规格型号：MA-CA020-20GC；分选等级：8(颜色：2、瑕疵：3、尺寸：3）；通道数：8；动力传动方式：链条传动；适用水果种类：红枣、夏威夷果；分选尺寸区间：腰径8-40；纯工作小时生产率：≥1.1；配套总功率：6.95；额定电压：380V；尺寸分级误差：1mm；分选功能：瑕疵、颜色、尺寸","T202100431053","2026-11-02","","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1628,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5—20m³厢式果蔬烘干机","湖北楚阳智能设备有限公司","果蔬烘干机","5HG-14KBⅡ","有效烘干容积:15m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","型号名称\t5HG-14KBⅡ果蔬烘干机\n结构型式\t厢式\n烘干机机体外形尺寸\t4740×2760×2200mm\n烘干机总功率\t10.3kW\n热风温度范围\t25-70℃\n处理量(湿物料)\t≥40kg/h（以香菇为例）\n有效烘干容积\t15m³\n烘干室内可容纳烘料架数量\t6架\n烘料架每架可容纳物料盘层数\t16层\n物料盘内廓尺寸\t970×770×20mm\n物料盘材质\t镀锌钢材\n有效烘干面积\t72㎡\n热风风机型号名称\t华大3.5号\n热风风机电机功率\t0.25kW（单个）\n热风风机数量\t8\n电加热管型号名称\t304翅片式加热管\n电加热管功率\t3kW(总功率）\n电加热管数量\t3个\n热泵型号名称\tCY-HB-HGJ6CH\n热泵数量\t1\n热泵额定功率（输入功率）\t6.6kW\n温控仪型号\tNTC-5k-3M-2P\n温度控制范围\t-10～110℃\n温度测点数\t2个\n湿度仪型号\tSHT30A-5M\n湿度显示范围\t0-100(%RH)\n湿度测点数\t1个","T202242420061","2027-07-04","10.3","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1629,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5—20m³厢式果蔬烘干机","湖北楚阳智能设备有限公司","果蔬烘干机","5HG-15DBⅡ","有效烘干容积:16m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","型号名称\t5HG-15DBⅡ果蔬烘干机\n结构型式\t厢式\n烘干机机体外形尺寸\t5100×2180×2130mm\n烘干机总功率\t51.6kW\n热风温度范围\t25-85℃\n处理量(湿物料)\t≥50kg/h（以香菇为例）\n有效烘干容积\t16m³\n烘干室内可容纳烘料架数量\t8架\n烘料架每架可容纳物料盘层数\t16层\n物料盘内廓尺寸（长×宽×高）\t970×770×20mm\n物料盘材质\t镀锌钢材\n有效烘干面积\t96㎡\n热风风机型号名称\t华大5号GKF/G5\n热风风机电机功率\t1.8kW(单个）\n热风风机数量\t2\n电加热炉(或电辅助加热管) 型号名称\t304翅片式加热管\n电加热管功率\t36kW\n电加热管数量\t12个\n温控仪型号\tNTC-5k-3M-2P\n温度控制范围\t-10～110℃\n温度测点数\t2个\n湿度仪型号\tSHT30A-5M\n湿度显示范围\t0-100%RH\n湿度测点数\t1个","T202242420062","2027-07-04","51.6","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1630,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5—20m³厢式果蔬烘干机","湖北楚阳智能设备有限公司","果蔬烘干机","5HG-7DBⅡ","有效烘干容积:7.7m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","1\t型号名称:                      5HG-7DBⅡ果蔬烘干机\n2\t结构型式                       厢式\n3\t烘干机机体外形尺寸     2900×2170×2130mm\n4\t烘干机总功率\t             25.6kW\t\n5\t热风温度范围\t             25-85℃\n6\t处理量(湿物料)\t     ≥25kg/h（以香菇为例）\n7\t有效烘干容积\t             7.7m³\n8\t烘干室内可容纳烘料架数量\t         4架\n9\t烘料架每架可容纳物料盘层数\t\t16层\n10\t物料盘内廓参考尺寸\t\t         970×770×20mm\n11\t物料盘材质\t             镀锌钢材\n12\t有效烘干面积\t\t     48㎡\n13\t热风风机型号名称\t     微光YWF-4D-630S\n14\t热风风机电机功率\t     0.8kW\t\n15\t热风风机数量                2个\n16\t电加热管型号名称 \t      304翅片式加热管\n17\t电加热管功率\t              24kW（总功率）\n18\t电加热管数量\t             12个\n19\t温控仪型号\t              NTC-5k-3M-2P\n20\t温度控制范围\t\t      -10～110℃\n21\t湿度仪型号\t             SHT30A-5M\n22\t湿度显示范围\t\t     0-100（%RH）","T202242420060","2027-07-04","25.6","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1631,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积1—5m³热泵型厢式果蔬烘干机","福州永悦机电设备有限公司","空气能果蔬烘干机","YY-5HGK4L","有效烘干容积:3.4m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):10.15kW","热泵果蔬烘干机(具备烘干和制冷功能）；制冷时最低温度≤2℃，制热烘干最高温度≥65℃；整机总功率12.57kW,热泵额定功率10.15（其中压缩机额定功率9.55kW,蒸发器风机额定功率0.6kW）。烘干机结构：箱式结构。库房容积4m³,其中有效容积3.4m³；烘干室库板采用聚氨酯保温板制造，板材厚度≥100mm；烘干模式：整体烘干。","T202235350005","2027-05-30","12.57","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[1632,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积1—5m³热泵型厢式果蔬烘干机","湖北洋丰科阳节能设备有限公司","果蔬烘干机","5HGS-4","有效烘干容积:2.6m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):2.66kW","烘干室容积:2.6m³,,结构型式：厢式，热源装置：热泵2.66kw,烘干有效面积:13.5㎡,外形尺寸(长*宽*高):2200*1000*2000mm,热风机功率:0.75KW","T202142420384","2026-12-26","3.8","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1633,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5—20m³热泵型厢式果蔬烘干机","福州永悦机电设备有限公司","空气能果蔬烘干机","YY-5HGK10L","有效烘干容积:9.1m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):10.75kW","热泵果蔬烘干机(具备烘干和制冷功能）；制冷时最低温度≤2℃，制热烘干最高温度≥65℃；整机总功率13.9kW,热泵额定功率10.75（其中压缩机额定功率9.55kW,蒸发器风机额定功率1.2kW）。烘干机结构：箱式结构。库房容积10m³,其中有效容积9.1m³；烘干室库板采用聚氨酯保温板制造，板材厚度≥100mm；烘干模式：整体烘干。","T202235350006","2027-05-30","13.9","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[1634,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","河南星怡农业发展有限公司","果蔬烘干机","5HGXY-12","有效烘干容积:38.5m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):62kW","结构型式：厢式；外形尺寸（长×宽×高）：6720×3500×2670mm；烘干机总功率：62KW;有效烘干容积：38.5m³;烘干室内可容纳烘料架数量：10架；烘料架第架可容纳物料盘层数：12层；有效烘干面积：137.7㎡。","T202145450038","2026-04-29","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1635,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","湖北洋丰科阳节能设备有限公司","果蔬烘干机","5HGS-32","有效烘干容积:32m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):10.86kW","烘干室容积:32m³,结构型式：厢式，热源装置：热泵10.86kw,烘干有效面积:76㎡,烘干机机体外形尺寸(长*宽*高):5000*2700*2650mm,热风机功率:4.5KW","T202142420385","2026-12-26","16.5","购机补贴(非通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[1636,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","辽宁海帝升机械有限公司","果蔬烘干机","5HFD-34R","有效烘干容积:34.8m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):11.2kW","外形尺寸:6400×3200×2800 mm；结构型式：厢式；烘干机总功率：19.3kW；热源装置：热泵；烘干室容积:34.8立方米","T202206060139","2027-10-07","19.3","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[1637,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机","西安圣达环保设备有限公司","果蔬烘干机","5HGD-33","有效烘干容积:33.26m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):6.4kW","产品规格表\n序号\t项目\t单位\t设计值\n1\t型号名称\t/\t5HGD-33型果蔬烘干机\n2\t结构型式(槽式、厢式、隧道式)\t/\t厢式\n3\t烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t5600×2200×2700\n4\t烘干机总功率\tkW\t21.65\n5\t热风温度范围\t℃\t常温～80\n6\t处理量(湿物料)\tkg/h\t≥50\n7\t有效烘干容积\tm 3\t33.26\n8\t烘干室内可容纳烘料架数量\t架\t12\n9\t烘料架每架可容纳物料盘层数\t层\t12\n10\t物料盘内廓尺寸（长×宽×高）\tmm\t800×600×70\n11\t物料盘材质\t/\t塑料\n12\t有效烘干面积\tm2\t69.1\n14\t热风风机型号名称\t/\tPS25\n15\t热风风机电机功率\tkW\t0.25\n16\t热风风机数量\t/\t13\n26\t电加热炉(或电辅助加热管) 型号名称\t/\tDJR2\n27\t电加热管功率\tkW\t2\n28\t电加热管数量\t/\t6\n29\t热泵型号名称\t/\tZW79KSE\n30\t热泵数量\t/\t1\n31\t热泵额定功率（输入功率）\tkW\t6.4\n32\t温控仪型号\t/\tWK-80\n33\t温度控制范围\t\t常温～80\n34\t温度测点数\t/\t1\n35\t湿度仪型号\t/\tCS-5\n36\t湿度显示范围\t%RH\t5～80\n37\t湿度测点数\t/\t1\n38\t烘干强度\tKg/(m³.h）\t≥0.5\n\n\n5HGD-33为厢式烘干机\n包括主机、烘干箱体、送风系统、回风系统 、温湿控制系统、托盘、推车。","T202261610010","2027-03-13","21.65","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1638,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积40m³及以上热泵型厢式果蔬烘干机","辽宁海帝升机械有限公司","果蔬烘干机","5HFD-51R","有效烘干容积:51m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:热泵:是 ;热泵额定功率(不含电辅助加热):11.2kW","外形尺寸:8400×3200×2800 mm；结构型式：厢式；烘干机总功率：28.7kW；热源装置：热泵；烘干室容积：51立方米","T202206060138","2027-10-07","28.7","购机补贴(非通用类)","辽宁省","评阅通过","","","","",""]
[1639,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5m³以下果蔬烘干机","甘肃小水牛农业机械有限公司","果蔬烘干机","5HDG-0.3","有效烘干容积(容积):0.3m³","烘干方式：整体脱水；加热方式：电加热器；温湿控制方式：自动；结构型式：槽式；外形尺寸（长×宽×高）mm：925×925×1230 ；烘干室内部（长×宽×高）mm：上口直径 855×下口直径600×高730(烘桶) ；风机功率kW:0.37 ；有效干燥体积：0.3m³；有效干燥面积：0.19（底部） ；安全装置：漏电保护及安全警示标示；","T202062620047","2025-06-08","3.37","购机补贴(非通用类)","甘肃省","评阅通过","","","","",""]
[1640,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5m³以下果蔬烘干机","甘肃小水牛农业机械有限公司","果蔬烘干机","5HDG-0.5","有效烘干容积(容积):0.5m³","烘干方式：整体脱水；加热方式：电加热器；温湿控制方式：自动；结构型式：槽式；外形尺寸（长×宽×高）mm：1120×1120×1385 ；烘干室内部（长×宽×高）mm：上口直径1030×下口直径710×高860(烘桶) ；风机功率kW:0.27 ；有效干燥体积：0.5m³；有效干燥面积：0.34（底部） ；安全装置：漏电保护及安全警示标示；","T202062620048","2025-06-08","5.27","购机补贴(非通用类)","甘肃省","评阅通过","","","","",""]
[1641,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5m³以下果蔬烘干机","甘肃小水牛农业机械有限公司","果蔬烘干机","5HRG-0.3","有效烘干容积(容积):0.3m³","烘干方式：整体脱水；结构型式：槽式；外形尺寸（长×宽×高）mm：925×925×1230 ；物料盘内廓尺寸（上口直径 ×下口直径×高）mm： 855×600×730；热泵额定功率KW：1.2；风机电机功率kW:0.27 ；有效烘干容积：0.3m³；有效干燥面积：0.19（底部） ；电辅热功率kW:1；安全装置：漏电保护及安全警示标示；","T202062620045","2025-06-08","2.47","购机补贴(非通用类)","甘肃省","评阅通过","","","","",""]
[1642,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5m³以下果蔬烘干机","甘肃小水牛农业机械有限公司","果蔬烘干机","5HRG-0.32A","有效烘干容积(容积):0.32m³","烘干方式：整体脱水；结构型式：槽式；外形尺寸（长×宽×高）mm：910×910×1150 ；物料盘内廓尺寸（上口直径×高×下口直径）mm： 880×620×730 ；物料盘材质：不锈钢；热泵额定功率KW：1.2；热风风机电机功率kW:0.27 ；电加热管功率kW:1； 有效烘干容积：0.32m³；安全装置：漏电保护及安全警示标示；","T202162620047","2026-06-09","2.47","购机补贴(非通用类)","甘肃省","评阅通过","","","","",""]
[1643,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5m³以下果蔬烘干机","甘肃小水牛农业机械有限公司","果蔬烘干机","5HRG-0.32B","有效烘干容积(容积):0.32m³","烘干方式：整体脱水；结构型式：槽式；外形尺寸（长×宽×高）mm：1120×900×1140 ；物料盘内廓尺寸（上口直径×高×下口直径）mm： 880×620×730 ；物料盘材质：不锈钢；热泵额定功率KW：1.2；热风风机电机功率kW:0.27 ；排湿风机电机功率kW:0.13；电加热管功率kW:1； 有效烘干容积：0.32m³；安全装置：漏电保护及安全警示标示；","T202162620046","2026-06-09","2.6","购机补贴(非通用类)","甘肃省","评阅通过","","","","",""]
[1644,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5m³以下果蔬烘干机","甘肃小水牛农业机械有限公司","果蔬烘干机","5HRG-0.5","有效烘干容积(容积):0.5m³","烘干方式：整体脱水；加热方式：空气能热泵；温湿控制方式：自动；结构型式：槽式；外形尺寸（长×宽×高）mm：1120×1120×1385 ；烘干室内部（长×宽×高）mm： 上 口直径 1030×下口直径710×高860 (烘桶) ；风机功率kW:0.27 ；有效干燥体积：0.5m³；有效干燥面积：0.34（底部） ；电辅热功率kW：1；安全装置：漏电保护及安全警示标示；","T202062620046","2025-06-08","2.47","购机补贴(非通用类)","甘肃省","评阅通过","","","","",""]
[1645,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5m³以下果蔬烘干机","河南星怡农业发展有限公司","果蔬烘干机","5HGXY-0.4","有效烘干容积(容积):0.3m³","结构型式：槽式；外形尺寸（长×宽×高）：950×950×1100mm；烘干机总功率：2.44KW;有效烘干容积：0.3m³;","T202145450037","2026-04-29","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[1646,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5m³以下果蔬烘干机","昆明市金格经贸有限公司","果蔬烘干机","5HG-0.45CK","有效烘干容积(容积):0.45m³","容积：0.45立方米，供热方式：热泵BSJ-25/D，脱水方式：整体脱水，烘干机总功率：2.2KW\n热泵型号：BSJ-25/D,热泵数量：1，热泵额定功率（输入功率）：1.2KW，热泵额定制热量（输出热量）：5.04KJ","T20205353034","2025-04-15","2.2","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[1647,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5m³以下果蔬烘干机","昆明市金格经贸有限公司","果蔬烘干机","5HG-0.48CK","有效烘干容积(容积):0.48m³","容积：0.48立方米，供热方式：热泵BSJ-30/D，脱水方式：整体脱水，烘干机总功率：2.8KW\n热泵型号：BSJ-30/D,热泵数量：1，热泵额定功率（输入功率）：1.8KW，热泵额定制热量（输出热量）：7.56KJ","T20205353035","2025-04-15","2.8","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[1648,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5m³以下果蔬烘干机","山西澍凡新能源科技有限公司","果蔬烘干机","5HGKB-0.45A","有效烘干容积(容积):0.45m³","型号名称:5HGKB-0.45A 型果蔬烘干机；结构形式:槽式；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：975㎜×975㎜×1245㎜；烘干机总功率：2.94KW；热风温度范围：35℃～65℃；处理量（湿物料）：≥6㎏/h（花椒）；有效烘干容积：0.45㎥；物料盘内廓尺寸（上料口直径×下料口直径×高）：950㎜×800㎜×750㎜；物料盘材质：不锈钢；有效烘干面积：0.5㎡；热风风机型号名称：DYF2E－280－HW1a；热风风机电机功率：0.32KW；热风风机数量：1；电加热管功率：1.4KW；电加热管数量：1；热泵型号名称：QX－B217C130；热泵数量：1；热泵额定功率（输入功率）：1.2KW；热泵额定制热量（输出热量）：5130KJ；温度检测点数：2；","T202045450163","2025-12-24","2.94","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[1649,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5m³以下果蔬烘干机","山西澍凡新能源科技有限公司","果蔬烘干机","5HGKB-0.45B","有效烘干容积(容积):0.45m³","型号名称：5HGKB-0.45B 型果蔬烘干机；结构形式：槽式；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：1110mm ×975mm ×1225mm；烘干机总功率：2.88KW ；热风温度范围：35℃～65℃ ;处理量(湿物料):≥6㎏/h(花椒); 有效烘干容积:0.45㎥; 物料盘内廓尺寸（上料口直径×下料口直径×高）：950㎜×800㎜×750㎜；物料盘材质：不锈钢；有效烘干面积：0.5㎡；热风风机型号名称：YWF2E-250D;DYF2E-280-HW1a；热风风机电机功率:0.275KW;热风风机数量：2; 电加热管功率：1.4KW; 电加热管数量：1；热泵型号名称：QX-B217C130;  热泵数量：1; 热泵额定功率（输入功率）：1.2KW; 热泵额定制热量（输出热量）：5130KJ；温度测点数：2；","T202045450164","2025-12-24","2.88","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[1650,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5m³以下果蔬烘干机","山西澍凡新能源科技有限公司","果蔬烘干机","5HGKB-0.9","有效烘干容积(容积):0.91m³","型号名称：5HGKB-0.9型果蔬烘干机；结构形式：槽式；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）：1760mm ×1060mm ×1090mm；烘干机总功率：3.95KW ；热风温度范围：35℃～65℃ ;处理量(湿物料):≥12㎏/h(花椒);有效烘干容积:0.91㎥;物料盘内廓尺寸（长×宽×高）：1300㎜×1005㎜×700㎜；物料盘材质：不锈钢；有效烘干面积：1.3㎡；热风风机型号名称：YWF2E-250D;DYF2E-280-HW1a；热风风机电机功率:0.46KW;热风风机数量：2; 电加热管功率：1.7KW; 电加热管数量：1；热泵型号名称：PH310M2CS-4KTH;  热泵数量：1; 热泵额定功率（输入功率）：1.79KW; 热泵额定制热量（输出热量）：7300KJ; 温度测点数：2；","T202045450165","2025-12-24","3.95","购机补贴(非通用类)","山西省","评阅通过","","","","",""]
[1651,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5m³以下果蔬烘干机","石家庄惠康机械设备有限公司","果蔬烘干机","5HGK-0.3","有效烘干容积(容积):0.3m³","烘干方式：整体脱水；加热方式：空气能热泵；空气能热泵功率：1.13kW;热泵数量：1个；结构形式：槽式；外形尺寸（长×宽×高）mm：910×910×1150；风机功率kW：0.32；有效烘干容积：0.3立方米；电辅热功率：1.0kW;安全装置：漏电保护；","T202113130196","2026-05-23","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1652,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5m³以下果蔬烘干机","石家庄惠康机械设备有限公司","果蔬烘干机","5HGK-0.3S","有效烘干容积(容积):0.3m³","结构型式：槽式（整体脱水）；加热方式：空气能热泵；空气能热泵功率：1.21kW；热泵数量：1个；热风风机型号及功率：离心风机280,功率0.32kw；排湿风机型号及功率：外转子风机250，功率0.12kw；有效烘干容积：0.3m³；电辅热功率：1.2kw；漏电保护；外形尺寸（长×宽×高）mm：1100×900×1170。","T202113130420","2026-08-18","","购机补贴(非通用类)","河北省","评阅通过","","","","",""]
[1653,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5m³以下果蔬烘干机","云南种业集团有限责任公司热能科技分公司","果蔬烘干机","5HG-0.3CK","有效烘干容积(容积):0.3m³","烘干容积:0.3立方米,结构型式:烤槽敞开式,热风风机功率:0.242KW,换热器总换热面积:≥37平方,供热装置:BSJ-25D、热泵功率1.2KW,整体脱水","滇2018002","2022-12-31","1.2","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[1654,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5m³以下果蔬烘干机","重庆汇田机械制造有限公司","果蔬烘干机","5HRG-0.3","有效烘干容积(容积):0.3m³","规格型号\n/\n5HRG-0.3\n结构型式\n/\n敞开式\n外形尺寸(长×宽×高)\nmm\n910×910×1250\n冷/热循环风机（数量）\n个\n/\n冷/热循环风机（电机功率）\nkW\n/\n排湿风机（数量）\n个\n/\n排湿风机（电机功率）\nkW\n/\n供热方式（型号）\n/\nAHRD015-HJ\n供热方式（类型）\n/\n空气能热泵\n供热方式（数量）\n个\n1\n辅助电加热功率(适用时)\nkW\n1.5\n烘干室容积\nm3\n0.3\n干燥能力\nkg/h\n≥1.0\n干燥不均匀度\n/\n≤5%\n耗电率\n(kW·h)/kg\n≤2.0\n烘干方式\n/\n整体脱水\n额定功率\nkW\n2.7","GZNJ/TJ 2018-229","2023-12-31","2.7","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1655,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5m³以下果蔬烘干机","重庆鑫源农机股份有限公司","果蔬烘干机","5HGB-0.3A","有效烘干容积(容积):0.3m³","结构形式（槽式、厢式、隧道式）：槽式；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）mm：914×914×1144；烘干机总功率kW：2.91；热风温度范围ºC：30~55；处理量（湿物料）kg/h：≥1(花椒)；有效烘干容积m³：0.3；物料盘材质：烘桶的材质为食品接触用塑料；热风风机型号名称：B2E280-071A后倾式离心风机；热风风机电机功率kW：0.23；热风风机数量：1个；电加热炉（或电辅助加热管）型号名称：15型 电加热管；电加热管功率kW：1.5；电加热管数量：1个；热泵型号名称HSM215V4UFTA压缩机；热泵数量：1个；热泵额定功率（输入功率）kW：1.18；温控仪型号：KSD301；温度控制范围ºC：15~100。","T202150500198","2026-07-07","1.18","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1656,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积5m³以下果蔬烘干机","重庆鑫源农机股份有限公司","果蔬烘干机","5HGB-0.5A","有效烘干容积(容积):0.5m³","结构形式（槽式、厢式、隧道式）：槽式；烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）mm：1150×1040×1500；烘干机总功率kW：2.78；热风温度范围ºC：30~55；处理量（湿物料）kg/h：≥1(花椒)；有效烘干容积m³：0.5；物料盘材质：食品接触用塑料；热风风机型号名称：B2E280-092A后倾式离心风机；热风风机电机功率kW：0.37；热风风机数量：1；排湿风机型号名称：A2E250S外转子轴流风机；排湿风机电机功率kW：0.09；电加热炉（或电辅助加热管）型号名称：10型 电加热管；电加热管功率kW：1.0；电加热管数量：1；热泵型号名称：HSM215V4UFTA压缩机；热泵数量：1；热泵额定功率（输入功率）kW：1.32；温控仪型号：KSD301；温度控制范围ºC：15~100。","T202150500197","2026-07-07","1.32","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[1657,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬冷藏保鲜设备","库容50m³以下简易保鲜储藏设备","浙江北峰制冷设备有限公司","组合冷库","ZK30","库容:30m³","型号名称:ZK30组合冷库\n结构形式:组合式 \n库温范围：-2~12℃\n库容：30m³\n产品系列库容范围：/\n机组总功率：2.16kW\n总制冷量：2950W\n压缩机型号：谷轮压缩机ZB15KQE\n压缩机结构形式：全封闭式\n压缩机制冷量：2950W\n压缩机台数：1\n冷凝方式：风冷\n融霜方式：电加热\n面板材料：彩钢板\n芯层材料：阻燃型硬质聚氨酯\n芯层厚度：100mm","T202269690106","2027-09-19","","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1658,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬冷藏保鲜设备","库容50—100m³简易保鲜储藏设备","陕西金华杭制冷工程有限公司","果蔬保鲜组合冷库","LCG-2.5/90","库容:90m³","外形尺寸(长×宽×高)mm:4000×6500×3500；制冷型式:风冷/水冷；制冷剂:R22；设计库温度:0℃~5℃；配套机组功率:(kw)；4.5冷凝器型式；风冷/水冷冷凝风机型号、w400功率(w)；500冷凝风机数量；1蒸发器型式、风冷/水冷冷风机型号、DD-30功率(w)；1000冷风机数量(台)；1库板材料(外层、内芯)0.426mm、15mm；库门尺寸(宽×高×厚)1100×2100×0.1；门道尺寸(宽×高)1050×2050. 制冷压缩机型式:风冷/水冷型号:3HP台数:1'制冷压缩机功率:2.5kw","T202265650107","2027-01-29","2.5","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[1659,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬冷藏保鲜设备","库容50—100m³简易保鲜储藏设备","浙江北峰制冷设备有限公司","组合冷库","ZK80","库容:80m³","型号名称：ZK80组合冷库\n结构形式：组合式\n库温范围：-2~12℃\n库容：80m³\n产品系列库容范围：/\n机组总功率：3.54kW\n总制冷量：7390W\n压缩机型号：丹佛斯MLZ030\n压缩机结构形式：全封闭式\n压缩机制冷量：6400W\n压缩机台数：1\n冷凝方式：风冷\n融霜方式：电加热\n面板材料：彩钢板\n芯层材料：阻燃型硬质聚氨酯\n芯层厚度：100mm","T202269690105","2027-09-19","","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1660,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬冷藏保鲜设备","库容100—200m³简易保鲜储藏设备","浙江北峰制冷设备有限公司","组合冷库","ZK120","库容:120m³","型号名称:ZK120组合冷库\n结构形式:组合式 \n库温范围:-2~12℃\n库容：120m³\n产品系列库容范围：/\n机组总功率：9.6kW\n总制冷量：20900W\n压缩机型号：比泽尔4DES-7Y\n压缩机结构形式：半封闭式\n压缩机制冷量：22150W\n压缩机台数：1\n冷凝方式：风冷\n融霜方式：电加热\n面板材料：彩钢板\n芯层材料：阻燃型硬质聚氨酯\n芯层厚度：100mm","T202269690104","2027-09-19","","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1661,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬冷藏保鲜设备","库容200—400m³简易保鲜储藏设备","陕西金华杭制冷工程有限公司","果蔬保鲜组合冷库","LCG-9/300","库容:300m³","外形尺寸(长×宽×高)mm:10500×7100×4800；制冷型式:风冷/水冷；制冷剂:R22；设计库温度:0℃~5℃；配套机组功率(kw):15；冷凝器型式；风冷/水冷冷凝风机型号、w1200功率(w)；2000冷凝风机数量；1蒸发器型式、风冷/水冷冷风机型号、DD-80功率(w)；2000冷风机数量；1库板材料(外层、内芯)0.426mm、15mm；库门尺寸(宽×高×厚)1800×2600×0.1；门道尺寸(宽×高)1700×2550；制冷压缩机型式:风冷/水冷型号:12HP台数:1,制冷压缩机功率:9kw","T202265650106","2027-01-29","9","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[1662,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬冷藏保鲜设备","库容200—400m³简易保鲜储藏设备","浙江北峰制冷设备有限公司","组合冷库","ZK210","库容:210m³","型号名称：ZK210组合冷库\n结构形式：组合式\n库温范围：-2~12℃\n库容：210m³\n产品系列库容范围：/\n机组总功率：12.42kW\n总制冷量：31200W\n压缩机型号：北峰牌BFZ10Z36HY\n压缩机结构形式：半封闭式\n压缩机制冷量：32110W\n压缩机台数：1\n冷凝方式：风冷\n融霜方式：电加热\n面板材料：彩钢板\n芯层材料：阻燃型硬质聚氨酯\n芯层厚度：100mm","T202269690103","2027-09-19","","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1663,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬冷藏保鲜设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","陕西金华杭制冷工程有限公司","果蔬保鲜组合冷库","LCG-11.25/500","库容:500m³","外形尺寸(长×宽×高)mm:12300x10600x4300；制冷型式:风冷/水冷；制冷剂:R22；设计库温度:0℃~5℃；配套机组功率(kw):16；冷凝器型式；风冷/水冷冷凝风机型号、w1500功率(w)；2000冷凝风机数量；1蒸发器型式、风冷/水冷冷风机型号、DD-100功率(w)2000；冷风机数量；1库板材料(外层、内芯)0.426mm、15mm；库门尺寸(宽×高×厚)1700×2900×0.1；门道尺寸(宽×高)1600×2800. 制冷压缩机型式:风冷/水冷型号:15HP台数:1,制冷压缩机功率:11.25kw","T202265650105","2027-01-29","11.25","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[1664,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬冷藏保鲜设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","陕西金华杭制冷工程有限公司","果蔬保鲜组合冷库","LCG-24/1000","库容:1000m³","外形尺寸(长×宽×高)mm:18900×11200×5200；制冷型式:风冷/水冷；制冷剂:R22；设计库温度:0℃~5℃；配套机组功率(kw):29.5冷凝器型式:风冷/水冷；冷凝风机型号、w2800功率(w)3000；冷凝风机数量；1蒸发器型式、风冷/水冷冷风机型号、DD-300功率(w)2500；冷风机数量1；库板材料(外层、内芯)0.426mm、15mm；库门尺寸(宽×高×厚)1800×2600x0.1；门道尺寸(宽×高)1700×2500. 制冷压缩机型式:风冷/水冷型号:30HP台数:1,制冷压缩机功率:24kW","T202265650104","2027-01-29","24","购机补贴(非通用类)","陕西省","评阅通过","","","","",""]
[1665,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬冷藏保鲜设备","库容400m³及以上简易保鲜储藏设备","浙江北峰制冷设备有限公司","组合冷库","ZK450","库容:450m³","型号名称：ZK450组合冷库\n结构形式：组合式\n库温范围：-2~12℃\n库容：450m³\n产品系列库容范围：/\n机组总功率：33.7kW\n总制冷量：47700W\n压缩机型号：汉钟RC-2-100Z\n压缩机结构形式:螺杆式压缩\n压缩机制冷量：47700W\n压缩机台数：1\n冷凝方式：风冷\n融霜方式：电加热\n面板材料：彩钢板\n芯层材料：阻燃型硬质聚氨酯\n芯层厚度：100mm","T202269690102","2027-09-19","","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1666,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶揉捻机","揉桶直径350mm以下揉捻机","婺源县江湾农机制造有限公司","茶叶揉捻机","6CR-25","揉桶直径:250mm","揉筒直径：250mm,结构型式：盘式；传动形式：皮带传动；加压型式：单柱丝杆式；控制方式：人工；揉桶高度：180mm；揉盘内径：440mm；棱骨数量：内棱骨4根、外棱骨10根；配套动力功率：0.37kw；揉桶回转转速：48～55r/min。","T202236360029","2027-10-11","0.37","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[1667,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶理条机","0.5—1m²茶叶理条机","婺源县江湾农机制造有限公司","茶叶理条机","6CL-1360","槽锅面积:0.68m²","作业形式：间歇式；加热型式：电加热；电加热功率：14kw；往复运转电机功率：0.55kw；槽锅面积：0.68㎡；锅槽长度：600mm；槽锅槽数：13槽；槽锅锅体尺寸：1135*600mm；往复运转频次：130～260次/min；单槽槽宽：85mm。","T202236360027","2027-10-11","14.55","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[1668,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶理条机","1—2.5m²茶叶理条机","婺源县江湾农机制造有限公司","茶叶理条机","6CL-1880","槽锅面积:1.248m²","作业形式：间歇式；加热型式：电加热；电加热功率：27kw；往复运转电机功率：1.1kw；槽锅面积：1.248㎡；锅槽长度：800mm；槽锅槽数：18槽；槽锅锅体尺寸：1560*800mm；往复运转频次：140～220次/min；单槽槽宽：85mm。","T202236360034","2027-10-11","28.1","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[1669,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","非全自动茶叶炒干机（含扁形茶炒制机）","婺源县江湾农机制造有限公司","茶叶炒干机","6CCT-130","非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机:非全自动茶叶炒干机 ","滚筒直径：130cm；结构型式：滚筒式；风机转速：2800r/min；总功率:2.35KW；滚筒工作转速:20-30r/min；加热方式：柴、煤、颗粒；外形尺寸：2545×1560×2070mm；控制方式：非全自动；生产率：40kg/h。","T202236360026","2027-10-11","2.35","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[1670,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","1—2锅（槽）全自动茶叶炒干机","浙江恒峰科技开发有限公司","全自动扁形茶炒制机","6CCB-78ZD","全自动控制作业:是 ;1、2锅(槽):1锅(槽) ","结构型式：长板式；外形尺寸（长×宽×高）mm：1265×885×1230；槽锅规格（长×宽）mm：780×485；槽锅数量：1个；炒手转速：29-32r/min；加热方式：电加热；控制方式：全自动；生产率：≥0.35kg/h","T202233330032","2027-10-30","5.9","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1671,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","1—2锅（槽）全自动茶叶炒干机","浙江恒峰科技开发有限公司","全自动扁形茶炒制机","6CCB-90ZD","全自动控制作业:是 ;1、2锅(槽):1锅(槽) ","结构型式：长板式；外形尺寸（长×宽×高）mm：1420×910×1260；槽锅规格（长×宽）mm：900×545；槽锅数量：1个；炒手转速：29-32r/min；加热方式：电加热；控制方式：全自动；生产率：≥0.35kg/h","T202233330033","2027-10-30","7.3","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[1672,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²以下连续自动式茶叶烘干机","西安圣达环保设备有限公司","微波茶叶烘干机","6CHW-5","烘干面积:4.7m²;连续自动式:是 ","产品规格表\n\n序号\t项目\t单位\t设计值\n1\t规格型号\t/\t6CHW—5\n2\t网带式\n3\t外形尺寸（长×宽×高） （不含外置加热装置）\tmm\t7600×1500×2200\n4\t风机转速\tr/min\t2800\n5\t加热方式\t/\t电+微波\n6\t滚筒直径或炒锅口径a\t㎝\t/\n7\t滚筒长度方向开孔率e\t/\t/\n8\t滚筒、炒锅或炒手工作转速a\tr/min\t/\n9\t有效摊叶（干燥）面积b c\tm2\t4.7\n10\t匀叶轮工作宽度b\t㎝\t63\n11\t烘板或网页层数b\t/\t1\n12\t每层烘板或网页有效烘干长度 b\t㎝\t750\n13\t流化床工作宽度b\t㎝\t/\n14\t流化床工作长度 b\t㎝\t/\n15\t流化床加热输送带有效作业长度 b\t㎝\t/\n16\t烘盘规格（直径或长×宽） c\t㎝\t/\n17\t烘盘数量 c\t个\t/\n18\t槽锅数量d\t个\t/\n19\t槽锅规格（长×宽） d\tcm\t/\n20\t控制方式 a、d\t/\t/\n21\t生产率\tkg/h\t20\n22\t配套功率\tkW\t27+27","T202261610025","2027-03-13","54","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1673,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²以下连续自动式茶叶烘干机","西安圣达环保设备有限公司","微波茶叶烘干机","6CHW-7.5A","烘干面积:7.7m²;连续自动式:是 ","产品规格表\n\n序号\t项目\t单位\t设计值\n1\t规格型号\t/\t6CHW—7.5A\n2\t网带式\n3\t外形尺寸（长×宽×高） （不含外置加热装置）\tmm\t7600×1950×2200\n4\t风机转速\tr/min\t2800\n5\t加热方式\t/\t电+微波\n6\t滚筒直径或炒锅口径a\t㎝\t/\n7\t滚筒长度方向开孔率e\t/\t/\n8\t滚筒、炒锅或炒手工作转速a\tr/min\t/\n9\t有效摊叶（干燥）面积b c\tm2\t7.7\n10\t匀叶轮工作宽度b\t㎝\t103\n11\t烘板或网页层数b\t/\t1\n12\t每层烘板或网页有效烘干长度 b\t㎝\t750\n13\t流化床工作宽度b\t㎝\t/\n14\t流化床工作长度 b\t㎝\t/\n15\t流化床加热输送带有效作业长度 b\t㎝\t/\n16\t烘盘规格（直径或长×宽） c\t㎝\t/\n17\t烘盘数量 c\t个\t/\n18\t槽锅数量d\t个\t/\n19\t槽锅规格（长×宽） d\tcm\t/\n20\t控制方式 a、d\t/\t/\n21\t生产率\tkg/h\t45\n22\t配套功率\tkW\t27+64","T202261610025","2027-03-13","91","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1674,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²以下连续自动式茶叶烘干机","西安圣达环保设备有限公司","微波茶叶烘干机","6CHW-7.5B","烘干面积:7.7m²;连续自动式:是 ","产品规格表\n\n序号\t项目\t单位\t设计值\n1\t规格型号\t/\t6CHW—7.5B\n2\t网带式\n3\t外形尺寸（长×宽×高） （不含外置加热装置）\tmm\t7600×1950×2200\n4\t风机转速\tr/min\t2800\n5\t加热方式\t/\t电+微波\n6\t滚筒直径或炒锅口径a\t㎝\t/\n7\t滚筒长度方向开孔率e\t/\t/\n8\t滚筒、炒锅或炒手工作转速a\tr/min\t/\n9\t有效摊叶（干燥）面积b c\tm2\t7.7\n10\t匀叶轮工作宽度b\t㎝\t103\n11\t烘板或网页层数b\t/\t1\n12\t每层烘板或网页有效烘干长度 b\t㎝\t750\n13\t流化床工作宽度b\t㎝\t/\n14\t流化床工作长度 b\t㎝\t/\n15\t流化床加热输送带有效作业长度 b\t㎝\t/\n16\t烘盘规格（直径或长×宽） c\t㎝\t/\n17\t烘盘数量 c\t个\t/\n18\t槽锅数量d\t个\t/\n19\t槽锅规格（长×宽） d\tcm\t/\n20\t控制方式 a、d\t/\t/\n21\t生产率\tkg/h\t40\n22\t配套功率\tkW\t27+56","T202261610025","2027-03-13","83","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1675,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶链板式烘干机","6CHB-20A","烘干面积:20m²;连续自动式:是 ","结构型式：链条烘板式；外形尺寸（长*宽*高）mm：6900*1980*2210；风机转速r/min：2900或1450；加热方式：热风加热；有效摊叶（干燥）面积㎡：20；匀叶轮工作宽度cm：110；烘板层数：6层；每层烘板有效烘干长度cm：1、2层：310,3、4、5、6层：300；生产率kg/h≥120。","T202251510074","2027-06-07","1.5","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[1676,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶链板式烘干机","6CHB-30A","烘干面积:30m²;连续自动式:是 ","结构型式：链条烘板式；外形尺寸（长*宽*高）mm：7900*1980*2210；风机转速r/min：2900或1450；加热方式：热风加热；有效摊叶（干燥）面积㎡：30；匀叶轮工作宽度cm：120；烘板层数：6层；每层烘板有效烘干长度cm：1、2层：420,3、4、5、6层：410；生产率kg/h≥180。","T202251510076","2027-06-21","1.5","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[1677,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","四川省登尧机械设备有限公司","茶叶链板式烘干机","6CHB-40","烘干面积:40m²;连续自动式:是 ","结构型式：链条烘板式；外形尺寸（长*宽*高）mm：8100*2290*2650；风机转速r/min：2900或1450；加热方式：热风加热；有效摊叶（干燥）面积㎡：40；匀叶轮工作宽度cm：140；烘板层数：8层；每层烘板有效烘干长度cm：1、2层：360,3、4、5、6层：350；生产率kg/h≥240。","T202251510077","2027-06-21","2.2","购机补贴(非通用类)","四川省","评阅通过","","","","",""]
[1678,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","婺源县江湾农机制造有限公司","茶叶烘干机","6CHBZ-20","烘干面积:20m²;连续自动式:是 ","结构型式：茶叶烘干机 链条烘板式；风机转速：2900r/min；总功率:7.75KW；有效摊叶（干燥）面积:20㎡；加热方式：柴、煤、颗粒；外形尺寸：6250×2000×2020mm；烘板层数：6；每层烘板有效烘干长度：285cm；控制方式：全自动；生产率：≥200kg/h。","T202236360030","2027-10-11","7.75","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[1679,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶炒（烘）干机","10m²及以上连续自动式茶叶烘干机","婺源县江湾农机制造有限公司","茶叶烘干机","6CHBZ-30","烘干面积:30m²;连续自动式:是 ","结构型式： 链条烘板式；风机转速：2900r/min；总功率:10.1KW；有效摊叶（干燥）面积:30㎡；加热方式：柴、煤、颗粒；外形尺寸：7050×2040×2370mm；烘板层数：8；每层烘板有效烘干长度：320cm；控制方式：全自动；生产率：≥250kg/h。","T202236360028","2027-10-11","10.1","购机补贴(非通用类)","江西省","评阅通过","","","","",""]
[1680,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","茶叶色选机","6CSX-1152","总执行单元数:1152个","6CSX-1152型茶叶色选机详细配置参数：总执行单元数(个):1152(64×6×3），单块板执行单元数64个，传感器型式：彩色线阵CCD，外形尺寸（mm）:2800×2815×3882，层数:三层，结构型式：溜板，整机重量（kg）:1950 ；色选机工作所需的功率（kw）:7.0(电器功率5.83，电机功率1.17)。","T202234340037","2027-07-26","7.0","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1681,"果菜茶初加工机械","茶叶初加工机械","茶叶色选机","总执行单元数384个及以上茶叶色选机","安徽中科光电色选机械有限公司","茶叶色选机","6CSX-1536B","总执行单元数:1536个","6CSX-1536B型茶叶色选机详细配置参数：总执行单元数(个):1536(64×6×4），单块板执行单元数64个，传感器型式：彩色线阵CCD，外形尺寸（mm）:2800×2815×3882，层数:三层，结构型式：溜板，整机重量（kg）:2622 ；色选机工作所需的功率（kw）:8.8(电器功率7.43，电机功率1.37)。","T202234340036","2027-07-26","8.8","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[1682,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MC300-2","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：22.1（选装22.06）kW/30马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量（kg）：1480（安全架）、1610（驾驶室）","08020P10054R0M","2025-12-19","22.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH22GW0091、FH22GW0061","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司","LT21GK0331","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司"]
[1683,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MC350-2","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：25.8（选装25.74）kW/35马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量（kg）：1480（安全架）、1610（驾驶室）","08020P10054R0M","2025-12-19","25.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH22GW0091、FH22GW0061","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司","LT21GK0331","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司"]
[1684,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME300-3","功率:30马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：22.1（选装22.06）kW/30马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量（kg）：1630（安全架）、1730（驾驶室）","08020P10054R0M","2025-12-19","22.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH22GW0021、FH22GW0071、FH22GW0031、FH22GW0051、FH22GW0061、FH22GW0041、FH22GW0081","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司","LT21GK0361","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司"]
[1685,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME350-3","功率:35马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：25.8（选装25.74）kW/35马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量（kg）：1630（安全架）、1730（驾驶室）","08020P10054R0M","2025-12-19","25.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH22GW0021、FH22GW0071、FH22GW0031、FH22GW0051、FH22GW0061、FH22GW0041、FH22GW0081","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司","LT21GK0361","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司"]
[1686,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MC400-2","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：29.4（选装29.42、29.5）kW/40马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量（kg）：1525（安全架）、1655（驾驶室）","08020P10054R0M","2025-12-19","29.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH22GW0091、FH22GW0061","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司","LT21GK0331","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司"]
[1687,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MC450-3","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：33.1kW/45马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量（kg）：1650（安全架）、1790（驾驶室）","08020P10054R0M","2025-12-19","33.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH22GW0091、FH22GW0061","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司","LT21GK0321","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司"]
[1688,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME400-3","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：29.4（选装29.5、29.5、29.4、29.42）kW/40马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量（kg）：1630（安全架）、1730（驾驶室）","08020P10054R0M","2025-12-19","29.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH22GW0021、FH22GW0071、FH22GW0031、FH22GW0051、FH22GW0061、FH22GW0041、FH22GW0081","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司","LT21GK0361","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司"]
[1689,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF400-5","功率:40马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：29.4（选装29.5、29.4、29.5）kW/40马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量：1905（安全架）、2080（驾驶室）","08020P10054R0M","2025-12-19","29.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW2001、FH21GW1991","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司","LT21GK0381","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司(国家拖拉机质量检验检测中心)"]
[1690,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF450-5","功率:45马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：33.1kW/45马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量：1905（安全架）、2080（驾驶室）","08020P10054R0M","2025-12-19","33.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW2001、FH21GW1991","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司","LT21GK0381","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司(国家拖拉机质量检验检测中心)"]
[1691,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MC500-3","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：36.8kW/50马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量（kg）：1650（安全架）、1790（驾驶室）","08020P10054R0M","2025-12-19","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH22GW0091、FH22GW0061","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司","LT21GK0321","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司"]
[1692,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MC550-3","功率:55马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：40.5kW/55马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量（kg）：1750（安全架）、1880（驾驶室）","08020P10054R0M","2025-12-19","40.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH22GW0091、FH22GW0061","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司","LT21GK0321","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司"]
[1693,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF500-5","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：36.8kW/50马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量：1935（安全架）、2110（驾驶室）","08020P10054R0M","2025-12-19","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW2001、FH21GW1991","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司","LT21GK0381","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司(国家拖拉机质量检验检测中心)"]
[1694,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SY500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：36.8kW/50马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量（kg）：1390","08020P10054R0M","2025-12-19","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH22GW0101","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量检验检测中心)","LT20GK0552","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[1695,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东鸿博重工有限公司","轮式拖拉机","HE500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动型式：两驱；发动机标定功率（kw）：36.8kw；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：3600×1450×2310（安全架顶部）；轴距（mm）：1800mm；最小离地间隙及部位（mm）：360（后桥底部）；轮距（前轮/后轮）：1070、1150/1000-1300；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1065；最小使用质量（kg）：1420；标准配重（前/后）：60/60；最小使用比质量（kg/kw）：38.59；档位数（前进/倒退）：8/2；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；轮胎型号（前轮/后轮）：6.50-16/11.2-28；","T202200430256","2027-07-05","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH004","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240057","潍坊市产品质量检验所"]
[1696,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东上拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","ST500-E1","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3560×1570×2360（安全架顶部）；驱动型式：两轮驱动；功率（KW）：36.8KW；发动机型号及制造商：YN4H055-30VE，山东云内动力有限责任公司；排放标准：第三阶段；轴距（mm）：1835；最小使用质量（kg）：1700；最小使用比质量：46.20kg/KW；标准配重（前/后）（kg）：48/56；挡位数：8+2；是否有驾驶室或安全架：安全架","T202200620527","2027-09-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202111014-X02","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","GY20210005K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[1697,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL500-D","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)mm：3080×1470×2210；轴距mm：1480；常用轮距(前轮/后轮)mm：1100/1100；最小离地间隙及部位mm：315（燃油箱底部）；最小使用质量kg：1240；标准配重(前/后)kg：64/26；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置型号、型式及生产厂：SL504.46H，安全框架，山东双力现代农业装备有限公司；空气滤清器型号及型式：FT300.11.010，湿式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）mm:Φ102×290；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：5.00-12/13.6-16，5.00-12/9.50-20， 4.50-12/9.50-16","T202237370128","2027-07-04","36.75","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202202041","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2022WJ01043","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1698,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","特拉克（潍坊）农业装备有限公司","轮式拖拉机","TK500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：50马力，驱动方式：两驱。整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：3480×1420×2330(安全架顶)；轴距或履带接地长mm：1880；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1050/1100；轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1050、1150、1250/1100-1300；最小离地间隙及部位mm：390（后桥底部）最小使用质量kg：1520；标准配重(前/后)kg：40/60；最小使用比质量kg/kW：41.3；轮胎型号(前轮/后轮)：\t6.00-16/11.2-28；选装轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-16、6.00-14、5.00-16、5.00-14/13.6-24、11.2-24、9.5-28、9.5-24。","T202200320161","2027-07-05","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH40G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240173","潍坊市产品质量检验所"]
[1699,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNJ500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：两驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 3470×1300×2265安全架顶部；4.轴距mm:1830；5.最小使用质量kg:1450；6.标准配重（前/后）kg：72/60；7.最小使用比质量Kg/kw：39.40；8.主变速挡位数：4+1；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：36.8；12.轮胎型号（前轮/后轮）：6.50-16/11.2-24；13.选装轮胎型号（前轮/后轮）：5.0-15/9.5-24","T202243430060","2027-08-17","36.8","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2022EFH06G"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YJW202204034"," 河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司"]
[1700,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力两轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YB500","功率:50马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸（mm）：3600mm×1510mm×2480mm；轴距（mm）：1800mm；轮距（前轮/后轮）mm：1200/1200；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：350mm；最小使用质量（kg）：1630kg；标准配重质量（kg）：60kg/120kg；最小使用比质量：44.3kg/kw；档位数：8/2/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：7.5-16/12.4-28；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：（4+1）*2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：TBC461A100000a/TBC451A100000a；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档","T202243430057","2027-08-17","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","YJW202205009/YJW202205001","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司","WJ2020LKKX001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1701,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MC600-3","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：44.1(选装44.2)kW/60马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量（kg）：1770（安全架）、1900（驾驶室）","08020P10054R0M","2025-12-19","44.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH22GW0091、FH22GW0061","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司","LT21GK0321","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司"]
[1702,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SY600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：44.1kW/60马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量（kg）：1460","08020P10054R0M","2025-12-19","44.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH22GW0101","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量检验检测中心)","LT20GK0552","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[1703,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RE600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率：44.2kw","T202243430064","2027-08-17","44.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","SZ22FH006K（防翻架）/SZ22FH04010（驾驶室）","湖北三智农业机械检测有限公司（防翻架）/湖北三智农业机械检测有限公司（驾驶室）","2022SJ02011K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1704,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东鸿博重工有限公司","轮式拖拉机","HE600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动型式：两驱；发动机标定功率（kw）：44.2kw；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：3640×1450×2310（安全架顶部）；轴距（mm）：1810mm；最小离地间隙及部位（mm）：360（后桥底部）；轮距（前轮/后轮）：1070、1150/1000-1300；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1065；最小使用质量（kg）：1580；标准配重（前/后）：60/60；最小使用比质量（kg/kw）：35.75；档位数（前进/倒退）：8/2；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；轮胎型号（前轮/后轮）：6.50-16/11.2-28；选装：外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：3640×1510×2440（驾驶室顶部）；最小使用质量（kg）：1730；标准配重（前/后）：60/60；最小使用比质量（kg/kw）：39.14","T202200430256","2027-07-05","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH004/WJ2021EFH005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240057","潍坊市产品质量检验所"]
[1705,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东上拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","ST600-E1","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3660×1570×2360（安全架顶部）；驱动型式：两轮驱动；功率（KW）：44.1KW；发动机型号及制造商：YN4EZ060-32CR，昆明云内动力股份有限公司；排放标准：第三阶段；轴距（mm）：1935；最小使用质量（kg）：1700；最小使用比质量：38.55kg/KW；标准配重（前/后）（kg）：48/56；挡位数：8+2；是否有驾驶室或安全架：安全架","T202200620527","2027-09-01","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202111014-X02","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","GY20210005K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[1706,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)mm：3590×1460×2350；轴距mm：2000；常用轮距(前轮/后轮)mm：1100/1100；最小离地间隙及部位mm：420（后桥壳体底部）；最小使用质量kg：1700；标准配重(前/后)kg：64/60；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置型号、型式及生产厂：SL504.46H，安全框架，山东双力现代农业装备有限公司；空气滤清器型号及型式：YKQ1830U，干式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）mm:Φ122×580；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-16/13.6-28,6.50-16/12.4-28,6.50-16/11.2-28,6.00-16/11.2-24，6.00-16/9.5-24","T202237370129","2027-07-04","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202202041","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2022WJ01044","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1707,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL600-D","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)mm：3375×1440×2215；轴距mm：1530；常用轮距(前轮/后轮)mm：1100/1100；最小离地间隙及部位mm：290（燃油箱底部）；最小使用质量kg：1480；标准配重(前/后)kg：144/26；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置型号、型式及生产厂：SL504.46H，安全框架，山东双力现代农业装备有限公司；空气滤清器型号及型式：YKQ1830U，干式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）mm:Φ102×300；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：5.00-12/13.6-16，5.00-12/9.50-20， 4.50-12/9.50-16","T202237370128","2027-07-04","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202202041","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2022WJ01043","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1708,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","特拉克（潍坊）农业装备有限公司","轮式拖拉机","TK600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：60马力，驱动方式：两驱。整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：3480×1420×2330(安全架顶)；轴距或履带接地长mm：1880；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1050/1100；轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1050、1150、1250/1100-1300；最小离地间隙及部位mm：390（后桥底部）最小使用质量kg：1520；标准配重(前/后)kg：40/60；最小使用比质量kg/kW：34.5；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-16/11.2-28；选装轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-16、6.00-14、5.00-16、5.00-14/13.6-24、11.2-24、9.5-28、9.5-24。","T202200320161","2027-07-05","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH40G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240173","潍坊市产品质量检验所"]
[1709,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNJ600","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：两驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 3550×1300×2265安全架顶部；4.轴距mm:1895；5.最小使用质量kg:1600；6.标准配重（前/后）kg：72/60；7.最小使用比质量Kg/kw：36.28；8.主变速挡位数：4+1；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：44.1；12.轮胎型号（前轮/后轮）：6.50-16/11.2-24；13.选装轮胎型号（前轮/后轮）：5.0-15/9.5-24","T202243430060","2027-08-17","44.1","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2022EFH06G"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YJW202204034"," 河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司"]
[1710,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力两轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YB600-1","功率:60马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸（mm）：3600mm×1510mm×2480mm；轴距（mm）：1845mm；轮距（前轮/后轮）mm：1200/1200；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：350mm；最小使用质量（kg）：1630kg；标准配重质量（kg）：60kg/120kg；最小使用比质量：37kg/kw；档位数：8/2/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：7.5-16/12.4-28；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：（4+1）*2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：TBC461A100000a/TBC451A100000a；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档","T202243430057","2027-08-17","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","YJW202205009/YJW202205001","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司","WJ2020LKKX001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1711,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SY700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：51.5kW/70马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量（kg）：1460","08020P10055R0M","2025-12-19","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH22GW0101","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量检验检测中心)","LT20GK0552","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[1712,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RE700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率：51.5kw","T202243430064","2027-08-17","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","SZ22FH006K（防翻架）/SZ22FH04010（驾驶室）","湖北三智农业机械检测有限公司（防翻架）/湖北三智农业机械检测有限公司（驾驶室）","2022SJ02011K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1713,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RG700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率：51.5kw；最小使用质量：2200kg（防翻架）2300kg（驾驶室）；最小使用比质量：42.7kg/kw（防翻架）44.7kg/kw（驾驶室）","T202243430062","2027-08-17","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","SJ21FH3089（防翻架）WJ2021GFH04G（驾驶室）","湖北三智农业机械检测有限公司（防翻架）河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心（驾驶室）","HB21SJ0049K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1714,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","山东鸿博重工有限公司","轮式拖拉机","HE700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动型式：两驱；发动机标定功率（kw）：51.5kw；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：3630×1450×2310（安全架顶部）；轴距（mm）：1800mm；最小离地间隙及部位（mm）：360（后桥底部）；轮距（前轮/后轮）：1070、1150/1000-1300；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1065；最小使用质量（kg）：1790；标准配重（前/后）：60/60；最小使用比质量（kg/kw）：34.76；档位数（前进/倒退）：8/2；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；轮胎型号（前轮/后轮）：6.50-16/11.2-28；选装：外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：3630×1510×2440（驾驶室顶部）；最小使用质量（kg）：1850；标准配重（前/后）：60/60；最小使用比质量（kg/kw）：35.92","T202200430256","2027-07-05","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH004/WJ2021EFH005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240057","潍坊市产品质量检验所"]
[1715,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)mm：3590×1460×2350；轴距mm：2000；常用轮距(前轮/后轮)mm：1100/1100；最小离地间隙及部位mm：420（后桥壳体底部）；最小使用质量kg：1700；标准配重(前/后)kg：64/60；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置型号、型式及生产厂：SL504.46H，安全框架，山东双力现代农业装备有限公司；空气滤清器型号及型式：YKQ1830U，干式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）mm:Φ122×580；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-16/13.6-28,6.50-16/12.4-28,6.50-16/11.2-28,6.00-16/11.2-24，6.00-16/9.5-24","T202237370129","2027-07-04","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202202041","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2022WJ01044","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1716,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","特拉克（潍坊）农业装备有限公司","轮式拖拉机","TK700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：70马力，驱动方式：两驱。整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：3480×1420×2330(安全架顶)；轴距或履带接地长mm：1880；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1050/1100；轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1050、1150、1250/1100-1300；最小离地间隙及部位mm：390（后桥底部）最小使用质量kg：1520；标准配重(前/后)kg：40/60；最小使用比质量kg/kW：29.5；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-16/11.2-28；选装轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-16、6.00-14、5.00-16、5.00-14/13.6-24、11.2-24、9.5-28、9.5-24。","T202200320161","2027-07-05","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH40G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240173","潍坊市产品质量检验所"]
[1717,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNJ700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：两驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 3550×1300×2265安全架顶部；4.轴距mm:1895；5.最小使用质量kg:1600；6.标准配重（前/后）kg：72/60；7.最小使用比质量Kg/kw：31.07；8.主变速挡位数：4+1；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：51.5；12.轮胎型号（前轮/后轮）：6.50-16/11.2-24；13.选装轮胎型号（前轮/后轮）：5.0-15/9.5-24","T202243430060","2027-08-17","51.5","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2022EFH06G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YJW202204034","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司"]
[1718,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M700-2H","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：51.5kW","T202237370230","2027-09-05","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202110009 NW202110011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021080501","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1719,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力两轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YB700","功率:70马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸（mm）：3600mm×1510mm×2480mm；轴距（mm）：1800mm；轮距（前轮/后轮）mm：1200/1200；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：350mm；最小使用质量（kg）：1630kg；标准配重质量（kg）：60kg/180kg；最小使用比质量：31.6kg/kw；档位数：8/2/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：7.5-16/12.4-28；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：（4+1）*2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：TBC461A100000a/TBC451A100000a；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档","T202243430057","2027-08-17","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","YJW202205009/YJW202205001","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司","WJ2020LKKX001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1720,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","SN800","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：58.8kW（选装59kW）/80马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量：1550kg","08020P10055R0M","2025-12-19","59","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1131","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT20GK0591","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)"]
[1721,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RE800","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率：58.8kw","T202243430064","2027-08-17","58.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","SZ22FH006K（防翻架）/SZ22FH04010（驾驶室）","湖北三智农业机械检测有限公司（防翻架）/湖北三智农业机械检测有限公司（驾驶室）","2022SJ02011K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1722,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RG800","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率：59kw；最小使用质量：2210kg（防翻架）2330kg（驾驶室）；最小使用比质量：37.5kg/kw（防翻架）39.5kg/kw（驾驶室）","T202243430062","2027-08-17","59","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","SJ21FH3089（防翻架）WJ2021GFH04G（驾驶室）","湖北三智农业机械检测有限公司（防翻架）河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心（驾驶室）","HB21SJ0049K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1723,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL800","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)mm：3780×1460×2350；轴距mm：2000；常用轮距(前轮/后轮)mm：1100/1100；最小离地间隙及部位mm：420（后桥壳体底部）；最小使用质量kg：1730；标准配重(前/后)kg：144/180；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置型号、型式及生产厂：SL504.46H，安全框架，山东双力现代农业装备有限公司；空气滤清器型号及型式：YKQ1830U，干式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）mm:Φ122×580；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-16/13.6-28,6.50-16/12.4-28,6.50-16/11.2-28,6.00-16/11.2-24，6.00-16/9.5-24","T202237370129","2027-07-04","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202202041","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2022WJ01044","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1724,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MD800","功率:80马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：80马力；驱动方式：两驱；外廓尺寸（长×宽×高）：4120×2000×2700(安全架顶部)、4120×2000×2775(空滤器顶部、驾驶室)mm；轴距：2060mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1091mm；最小使用质量：2650（安全架）、 2700（驾驶室）kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架、简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械空间组成式；传动系箱体数量：2个；传动系主变速换挡方式：机械有级挡；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202237370165","2027-07-04","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202106030、NW202102015","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202111010","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1725,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF900-8","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：66.2kW/90马力；驱动形式：两轮驱动；最小使用质量（kg）：2850（安全架）、2990（驾驶室）；最小使用比质量（kg/kW）：43.05（安全架）、45.17（驾驶室）","08020P10055R0M","2025-12-19","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1171、FH21GW1631、FH21GW1111、FH21GW1621","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司","LT21GK0071","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1726,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RG900","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率：66.2kw","T202243430062","2027-08-17","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","SJ21FH3089（防翻架）WJ2021GFH04G（驾驶室）","湖北三智农业机械检测有限公司（防翻架）河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心（驾驶室）","HB21SJ0049K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1727,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","山东鸿博重工有限公司","轮式拖拉机","HB900","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动型式：两驱；发动机标定功率（kw）：66.2kw；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：4060×1770×2470（安全架顶部）；轴距（mm）：2030mm；最小离地间隙及部位（mm）：380（后牵引架底部）；轮距（前轮/后轮）：1280、1380/1300-1500；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1152；最小使用质量（kg）：2550；标准配重（前/后）：180/80；最小使用比质量（kg/kw）：38.52；档位数（前进/倒退）：12/12；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；轮胎型号（前轮/后轮）：6.50-20/14.9-30；选装：外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：4060×1770×2680（驾驶室顶部）；最小使用质量（kg）：2660；标准配重（前/后）：180/80；最小使用比质量（kg/kw）：40.18","T202200430255","2027-07-05","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH007/WJ2021EFH008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验所","（2021）2240059","潍坊市产品质量检验所"]
[1728,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MD900","功率:90马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：90马力；驱动方式：两驱；外廓尺寸（长×宽×高）：4120×2000×2700(安全架顶部)、4120×2000×2775(空滤器顶部、驾驶室)mm；轴距：2060mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1091mm；最小使用质量：2650（安全架）、 2750（驾驶室）kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架、简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械空间组成式；传动系箱体数量：2个；传动系主变速换挡方式：机械有级挡；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202237370165","2027-07-04","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202106030、NW202102015","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202111010","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1729,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式拖拉机","WF1300","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","标定功率：130马力（95.6kW）；驱动方式：两轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：44.14（带安全架）/ 46.03（带驾驶室）；配套发动机型号：YCA07155-T301；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：95.6；标定转速(r/min)：2300；排放阶段：第Ⅲ阶段；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5282×2130×2760（至安全架顶）/ 5282×2130×2820（至驾驶室顶）；最小使用质量（kg）：4220（带安全架）/ 4400（带驾驶室）；轴距或履带接地长（mm）：2872；常用轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）：1485/1620；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架/简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；挡位数（前进/倒退）：12/12；选装挡位数（前进/倒退）：24/24；轮胎型号：7.50-20/16.9-34；选装轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-20/16.9-34；6.50-20/16.9-34（水田）；6.50-20/13.6-38（水田）；7.50-20/16.9-34（水田）；7.50-20/13.6-38（水田）。","T202232320063","2027-06-28","95.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2022015、FH22GW0231","南京赛姆认证科技发展有限公司、洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司(国家拖拉机质量检验检测中心)","YH2022WJ01065","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1730,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式拖拉机","WF1300-1","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","标定功率：130马力（95.6kW）；驱动方式：两轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：41.21（带安全架）/ 43.10（带驾驶室）；配套发动机型号：YC4A150-T305；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：95.6；标定转速(r/min)：2300；排放阶段：第Ⅲ阶段；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)： 4730×2130×2760（至安全架顶）/ 4730×2130×2820（至驾驶室顶）；最小使用质量（kg）：3940（带安全架）/ 4120（带驾驶室）；轴距或履带接地长（mm）：2441.5；常用轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）：1485/1620；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架/简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；挡位数（前进/倒退）：12/12；选装挡位数（前进/倒退）：24/24；轮胎型号：7.50-20/16.9-34；选装轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-20/16.9-34；6.50-20/16.9-34（水田）；6.50-20/13.6-38（水田）；7.50-20/16.9-34（水田）；7.50-20/13.6-38（水田）。","T202232320063","2027-06-28","95.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2022015、FH22GW0231","南京赛姆认证科技发展有限公司、洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司(国家拖拉机质量检验检测中心)","YH2022WJ01065","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1731,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式拖拉机","WF1400","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ","标定功率：140马力（103kW）；驱动方式：两轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：40.97（带安全架）/ 42.72（带驾驶室）；配套发动机型号：YCA07165-T301；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：103；标定转速(r/min)：2300；排放阶段：第Ⅲ阶段；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5282×2130×2760（至安全架顶）/5282×2130×2820（至驾驶室顶）；最小使用质量（kg）：4220（带安全架）/ 4400（带驾驶室）；轴距或履带接地长（mm）：2872；常用轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）：1485/1620；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架/简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；挡位数（前进/倒退）：12/12；选装挡位数（前进/倒退）：24/24；轮胎型号：7.50-20/16.9-34；选装轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-20/16.9-34；6.50-20/16.9-34（水田）；6.50-20/13.6-38（水田）；7.50-20/16.9-34（水田）；7.50-20/13.6-38（水田）。","T202232320063","2027-06-28","103","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2022015、FH22GW0231","南京赛姆认证科技发展有限公司、洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司(国家拖拉机质量检验检测中心)","YH2022WJ01065","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1732,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式拖拉机","WF1400-1","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ","标定功率：140马力（103kW）；驱动方式：两轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：38.25（带安全架）/ 40.00（带驾驶室）；配套发动机型号：YC4A160-T303；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：103；标定转速(r/min)：2300；排放阶段：第Ⅲ阶段；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4730×2130×2760（至安全架顶）/ 4730×2130×2820（至驾驶室顶）；最小使用质量（kg）：3940（带安全架）/ 4120（带驾驶室）；轴距或履带接地长（mm）：2441.5；常用轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）：1485/1620；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架/简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；挡位数（前进/倒退）：12/12；选装挡位数（前进/倒退）：24/24；轮胎型号：7.50-20/16.9-34；选装轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-20/16.9-34；6.50-20/16.9-34（水田）；6.50-20/13.6-38（水田）；7.50-20/16.9-34（水田）；7.50-20/13.6-38（水田）。","T202232320063","2027-06-28","103","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2022015、FH22GW0231","南京赛姆认证科技发展有限公司、洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司(国家拖拉机质量检验检测中心)","YH2022WJ01065","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1733,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式拖拉机","WF1500","功率:150马力;驱动方式:两轮驱动 ","标定功率：150马力（110.3kW）；驱动方式：两轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：40.79（带安全架）/41.70（带驾驶室）；配套发动机型号：YCA07175-T301；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：110.3；标定转速(r/min)：2300；排放阶段：第Ⅲ阶段；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5070×2160×2925（至安全架顶）/5070×2160×3070（至驾驶室顶）；最小使用质量（kg）：4500（带安全架）/4600（带驾驶室）；轴距或履带接地长（mm）：2890；常用轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）：1550/1620；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架/简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；挡位数（前进/倒退）：12/12；选装挡位数（前进/倒退）：24/24；轮胎型号：7.50-20/16.9-34；选装轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-20/16.9-34；6.50-20/16.9-34（水田）；6.50-20/13.6-38（水田）；7.50-20/16.9-34（水田）；7.50-20/13.6-38（水田）。","T202232320063","2027-06-28","110.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2022015、FH22GW0231","南京赛姆认证科技发展有限公司、洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司(国家拖拉机质量检验检测中心)","YH2022WJ01065","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1734,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）","轮式拖拉机","WF1600","功率:160马力;驱动方式:两轮驱动 ","标定功率：160马力（117.6kW）；驱动方式：两轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：38.26（带安全架）/39.11（带驾驶室）；配套发动机型号：YCA07190-T301；制造商：广西玉柴机器股份有限公司；标定功率(kW)：117.6；标定转速(r/min)：2300；排放阶段：第Ⅲ阶段；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5070×2160×2925（至安全架顶）/5070×2160×3070（至驾驶室顶）；最小使用质量（kg）：4500（带安全架）/4600（带驾驶室）；轴距或履带接地长（mm）：2890；常用轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）：1550/1620；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架/简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；挡位数（前进/倒退）：12/12；选装挡位数（前进/倒退）：24/24；轮胎型号：7.50-20/16.9-34；选装轮胎型号(前轮/后轮)：6.50-20/16.9-34；6.50-20/16.9-34（水田）；6.50-20/13.6-38（水田）；7.50-20/16.9-34（水田）；7.50-20/13.6-38（水田）。","T202232320063","2027-06-28","117.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2022015、FH22GW0231","南京赛姆认证科技发展有限公司、洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司(国家拖拉机质量检验检测中心)","YH2022WJ01065","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1735,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳格朗斯机械制造有限公司","轮式拖拉机","1300","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","整机驱动型式: 两驱；发动机标定功率（kW）：95.6；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：4500×2150×2950（至安全框架顶）(安全框架），4500×2150×3020（至空滤器顶）(选装驾驶室）；轴距(mm)：2200；常用轮距(前轮/后轮)(mm)：1600/1700；最小离地间隙及部位(mm)：470(至油缸支座底部）；标准配重（㎏）：200/160；最小使用质量（㎏）：3950(安全框架），4100(选装驾驶室）；最小使用比质量（kg/kW）：41.3（安全框架）；42.9（选装驾驶室）；排放标准：第三阶段","T202200510284","2027-07-05","95.6","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","安全架：FH22GW0191；驾驶室：FH22GW0351","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量检验检测中心）","LT21GK0421","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量检验检测中心）"]
[1736,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳格朗斯机械制造有限公司","轮式拖拉机","1400","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ","整机驱动型式: 两驱；发动机标定功率（kW）：103；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：4500×2150×2950（至安全框架顶）(安全框架），4500×2150×3020（至空滤器顶）(选装驾驶室）；轴距(mm)：2200；常用轮距(前轮/后轮)(mm)：1600/1700；最小离地间隙及部位(mm)：470(至油缸支座底部）；标准配重（㎏）：400/480；最小使用质量（㎏）：4000(安全框架），4200(选装驾驶室）；最小使用比质量（kg/kW）：38.8（安全框架）；40.8（选装驾驶室）；排放标准：第三阶段","T202200510284","2027-07-05","103","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","安全架：FH22GW0191；驾驶室：FH22GW0351","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量检验检测中心）","LT21GK0421","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量检验检测中心）"]
[1737,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳格朗斯机械制造有限公司","轮式拖拉机","1600","功率:160马力;驱动方式:两轮驱动 ","整机驱动型式: 两驱；发动机标定功率（kW）：117.7；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：4950×2150×2950（至安全框架顶）(安全框架），4950×2150×3020（至空滤器顶）(选装驾驶室）；轴距(mm)：2510；常用轮距(前轮/后轮)(mm)：1600/1700；最小离地间隙及部位(mm)：430(至右侧油箱支架底部）；标准配重（㎏）：400/480；最小使用质量（㎏）：4500(安全框架），4650(选装驾驶室）；最小使用比质量（kg/kW）：38.2（安全框架）；39.5（选装驾驶室）；排放标准：第三阶段","T202200510284","2027-07-05","117.7","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","安全框架：FH22GW0191；驾驶室：FH22GW0351","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量检验检测中心）","LT21GK0421","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量检验检测中心）"]
[1738,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RA1300","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率（kw）：95.6；最小使用质量（kg）：3900（安全架）4100（驾驶室）；最小使用比质量（kg/kW）：40.8（安全架）42.9（驾驶室）；","T202200430511","2027-09-01","95.6","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH22GW0181(安全框架)SZ22FH001K(驾驶室)","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司(安全框架)湖北三智农业机械检测有限公司(驾驶室)","WJ2020GKKX003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1739,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RA1300-1","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率（kw）：95.6；最小使用质量（kg）：3700（安全架）3900（驾驶室）；最小使用比质量（kg/kW）：38.7（安全架）40.8（驾驶室）；","T202200430511","2027-09-01","95.6","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH22GW0181(安全框架)SZ22FH001K(驾驶室)","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司(安全框架)湖北三智农业机械检测有限公司(驾驶室)","WJ2020GKKX003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1740,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RA1400","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率（kw）：103；最小使用质量（kg）：3900（安全架）4100（驾驶室）；最小使用比质量（kg/kW）：37.9（安全架）39.8（驾驶室）；","T202200430511","2027-09-01","103","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH22GW0181(安全框架)SZ22FH001K(驾驶室)","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司(安全框架)湖北三智农业机械检测有限公司(驾驶室)","WJ2020GKKX003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1741,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RA1400-1","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率（kw）：103；最小使用质量（kg）：3700（安全架）3900（驾驶室）；最小使用比质量（kg/kW）：35.9（安全架）37.9（驾驶室）；","T202200430511","2027-09-01","103","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH22GW0181(安全框架)SZ22FH001K(驾驶室)","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司(安全框架)湖北三智农业机械检测有限公司(驾驶室)","WJ2020GKKX003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1742,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RA1500","功率:150马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率（kw）：110.3；最小使用质量（kg）：3900（安全架）4100（驾驶室）；最小使用比质量（kg/kW）：35.4（安全架）37.2（驾驶室）；","T202200430511","2027-09-01","110.3","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH22GW0181(安全框架)SZ22FH001K(驾驶室)","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司(安全框架)湖北三智农业机械检测有限公司(驾驶室)","WJ2020GKKX003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1743,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RA1500-1","功率:150马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率（kw）：110.3；最小使用质量（kg）：3700（安全架）3900（驾驶室）；最小使用比质量（kg/kW）：33.5（安全架）35.4（驾驶室）；","T202200430511","2027-09-01","110.3","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH22GW0181(安全框架)SZ22FH001K(驾驶室)","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司(安全框架)湖北三智农业机械检测有限公司(驾驶室)","WJ2020GKKX003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1744,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RA1600","功率:160马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；发动机标定功率（kw）：117.7；最小使用质量（kg）：3900（安全架）4100（驾驶室）；最小使用比质量（kg/kW）：33.1（安全架）34.8（驾驶室）；","T202200430511","2027-09-01","117.7","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH22GW0181(安全框架)SZ22FH001K(驾驶室)","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司(安全框架)湖北三智农业机械检测有限公司(驾驶室)","WJ2020GKKX003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1745,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RG1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动，发动机标定功率（Kw）：74；防翻架最小使用质量（Kg）：2300；防翻架最小使用比质量（Kg/Kw）：31.1；驾驶室最小使用质量（Kg）：2360；驾驶室最小使用比质量（Kg/Kw）：31.9；","T202200430263","2027-07-05","74","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","SJ21FH3089（防翻架）/WJ2021GFH04G（驾驶室）","湖北三智农业机械检测有限公司（防翻架）/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心（驾驶室）","HB21SJ0049K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1746,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东鸿博重工有限公司","轮式拖拉机","HB1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动型式：两驱；发动机标定功率（kw）：74kw；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：4060×1770×2470（安全架顶部）；轴距（mm）：2030mm；最小离地间隙及部位（mm）：380（后牵引架底部）；轮距（前轮/后轮）：1280、1380/1300-1500；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1152；最小使用质量（kg）：2720；标准配重（前/后）：180/80；最小使用比质量（kg/kw）：36.76；档位数（前进/倒退）：12/12；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；轮胎型号（前轮/后轮）：6.50-20/14.9-30；选装：外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：4060×1770×2680（驾驶室顶部）；最小使用质量（kg）：2875；标准配重（前/后）：180/80；最小使用比质量（kg/kw）：38.85","T202200430255","2027-07-05","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH007/WJ2021EFH008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240059","潍坊市产品质量检验所"]
[1747,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","MC1300","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","发动机标定功率：95.6kW；整机驱动型式：两驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：4895×2155×2885（空滤器顶）；轴距：2300mm；最小离地间隙及部位：420（前驱动桥下沿）mm；最小使用质量：3935kg；标准配重（前/后）：440/172kg；档位数（前进/倒退）：12/12；最小使用比质量：41.16kg/kw；变速箱（器）型式：机械平面组成式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；悬挂装置型式：后置、三点悬挂。轮胎型号(前轮/后轮):7.5-20/16.9-34。","T202200320168","2027-07-05","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202112010","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","GY20220001K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[1748,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","MC1300-A","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","发动机标定功率：95.6kW；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：4895×2155×2865（安全架顶）；轴距：2350mm；最小离地间隙及部位：420（前驱动桥下沿）mm；最小使用质量：4225kg；标准配重（前/后）：440/172kg；档位数（前进/倒退）：12/12；最小使用比质量：44.19kg/kw；变速箱（器）型式：机械平面组成式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；悬挂装置型式：后置、三点悬挂。轮胎型号(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34。","T202200320168","2027-07-05","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202112011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","GY20220001K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[1749,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","MC1400","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ","发动机标定功率：102.9kW；整机驱动型式：两驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：4895×2155×2885（空滤器顶）；轴距：2300mm；最小离地间隙及部位：420（前驱动桥下沿）mm；最小使用质量：3935kg；标准配重（前/后）：440/172kg；档位数（前进/倒退）：12/12；最小使用比质量：38.24kg/kw；变速箱（器）型式：机械平面组成式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；悬挂装置型式：后置、三点悬挂。轮胎型号(前轮/后轮):7.5-20/16.9-34。","T202200320168","2027-07-05","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202112010","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","GY20220001K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[1750,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","MC1400-A","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ","发动机标定功率：102.9kW；整机驱动型式：两驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：4895×2155×2865（安全架顶）；轴距：2300mm；最小离地间隙及部位：420（前驱动桥下沿）mm；最小使用质量：3795kg；标准配重（前/后）：440/172kg；档位数（前进/倒退）：12/12；最小使用比质量：36.88kg/kw；变速箱（器）型式：机械平面组成式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；悬挂装置型式：后置、三点悬挂。轮胎型号(前轮/后轮):7.5-20/16.9-34。","T202200320168","2027-07-05","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202112011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","GY20220001K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[1751,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","MC1500","功率:150马力;驱动方式:两轮驱动 ","发动机标定功率：110.3kW；整机驱动型式：两驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：4895×2155×2885（空滤器顶）；轴距：2300mm；最小离地间隙及部位：420（前驱动桥下沿）mm；最小使用质量：3935kg；标准配重（前/后）：440/172kg；档位数（前进/倒退）：12/12；最小使用比质量：35.68kg/kw；变速箱（器）型式：机械平面组成式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；悬挂装置型式：后置、三点悬挂。轮胎型号(前轮/后轮):7.5-20/16.9-34。","T202200320168","2027-07-05","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202112010","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","GY20220001K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[1752,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","MC1500-A","功率:150马力;驱动方式:两轮驱动 ","发动机标定功率：110.3kW；整机驱动型式：两驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：4895×2155×2865（安全架顶）；轴距：2300mm；最小离地间隙及部位：420（前驱动桥下沿）mm；最小使用质量：3795kg；标准配重（前/后）：440/172kg；档位数（前进/倒退）：12/12；最小使用比质量：34.41kg/kw；变速箱（器）型式：机械平面组成式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；悬挂装置型式：后置、三点悬挂。轮胎型号(前轮/后轮):7.5-20/16.9-34。","T202200320168","2027-07-05","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202112011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","GY20220001K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[1753,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","MC1600","功率:160马力;驱动方式:两轮驱动 ","发动机标定功率：117.6kW；整机驱动型式：两驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：4895×2155×2885（空滤器顶）；轴距：2300mm；最小离地间隙及部位：420（前驱动桥下沿）mm；最小使用质量：3935kg；标准配重（前/后）：440/172kg；档位数（前进/倒退）：12/12；最小使用比质量：33.46kg/kw；变速箱（器）型式：机械平面组成式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；悬挂装置型式：后置、三点悬挂。轮胎型号(前轮/后轮):7.5-20/16.9-34。","T202200320168","2027-07-05","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202112010","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","GY20220001K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[1754,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","MC1600-A","功率:160马力;驱动方式:两轮驱动 ","发动机标定功率：117.6kW；整机驱动型式：两驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：4895×2155×2865（安全架顶）；轴距：2300mm；最小离地间隙及部位：420（前驱动桥下沿）mm；最小使用质量：3795kg；标准配重（前/后）：440/172kg；档位数（前进/倒退）：12/12；最小使用比质量：32.27kg/kw；变速箱（器）型式：机械平面组成式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；悬挂装置型式：后置、三点悬挂。轮胎型号(前轮/后轮):7.5-20/16.9-34。","T202200320168","2027-07-05","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202112011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","GY20220001K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[1755,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：两轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：安全架顶：3950×1860×2800mm / 驾驶室顶：3950×1860×2730mm；轴距或履带接地长：2010mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1300/1450mm；整机最小离地间隙：400mm；最小使用质量：安全架：2420kg / 驾驶室：2630kg；整机标准配重(前/后)：136/96kg ；整机最小使用比质量：安全架：32.93kg/kW / 驾驶室：35.78kg/kW；档位数(前进/倒退)：12/12；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T202200230415","2027-09-01","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202111018/WJ2022AFH04G"," 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2022WJ01098","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1756,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD1500","功率:150马力;驱动方式:两轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：两轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：安全架顶：4900×2200×3000mm / 驾驶室顶：4900×2200×3000mm；轴距或履带接地长：2650mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1510/1760mm；整机最小离地间隙：390mm；最小使用质量：安全架：4090kg/ 驾驶室：4340kg；整机标准配重(前/后)：385/160kg ；整机最小使用比质量：安全架：37.08kg/kW / 驾驶室：39.35kg/kW；档位数(前进/倒退)：16/8；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T202200230414","2027-09-01","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202202012/NW202111017","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2022WJ01099","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1757,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD1600","功率:160马力;驱动方式:两轮驱动 ","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：两轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：安全架顶：4900×2200×3000mm / 驾驶室顶：4900×2200×3000mm；轴距或履带接地长：2650mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1510/1760mm；整机最小离地间隙：390mm；最小使用质量：安全架：4090kg / 驾驶室：4360kg；整机标准配重(前/后)：385/160kg ；整机最小使用比质量：安全架：34.78kg/kW / 驾驶室：37.07kg/kW；档位数(前进/倒退)：16/8；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T202200230414","2027-09-01","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202202012/NW202111017","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2022WJ01099","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1758,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL1600-1","功率:160马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)mm：4850×2110×2970；轴距mm：2510；常用轮距(前轮/后轮)mm：1486/1619；最小离地间隙及部位mm：460（提升油缸支撑座）；最小使用质量kg：4050,4260；标准配重(前/后)kg：220/320；档位数(前进/倒退)：16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：（2+1）×2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置型号、型式及生产厂：SL800.46.011、SLH2204.45，安全框架或简易驾驶室，山东双力现代农业装备有限公司；空气滤清器型号及型式：X011929，干式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）mm:600×290×135；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-20/16.9-34,6.50-20/16.9-34,6.50-20/14.9-30,7.50-20/16.9-30,6.50-20/16.9-30","T202200370219","2027-07-05","117.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202202040，WJ2022CFH02G","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心，河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2021WJ01075","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1759,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL1600-2","功率:160马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)mm：4720×2100×2930；轴距mm：2604；常用轮距(前轮/后轮)mm：1486/1619；最小离地间隙及部位mm：460（提升油缸支撑座）；最小使用质量kg：4050,4260；标准配重(前/后)kg：0/0；档位数(前进/倒退)：16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：（2+1）×2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置型号、型式及生产厂：SL800.46.011、SLH2204.45，安全框架或简易驾驶室，山东双力现代农业装备有限公司；空气滤清器型号及型式：KLQ-518D，干式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）mm:600×290×135；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-20/16.9-34,6.50-20/16.9-34,6.50-20/14.9-30,7.50-20/16.9-30,6.50-20/16.9-30","T202200370219","2027-07-05","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202202040,WJ2022CFH02G","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心,河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2021WJ01075","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1760,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZF1400-F","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ","发动机标定功率：140马力，驱动方式：两轮驱动，最小使用质量：4150kg，最小使用比质量(kg/kw)：40.29，外廓尺寸(长×宽×高)：4370*2080*2890(mm)；排放阶段：国三","T202200370484","2027-09-01","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202202038","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202107042","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1761,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZF1400-F1","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ","发动机标定功率：140马力，驱动方式：两轮驱动，最小使用质量：4300kg，最小使用比质量(kg/kw)：41.75，外廓尺寸(长×宽×高)：4680*2080*3100(mm)；排放阶段：国三","T202200370484","2027-09-01","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202202038","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202107042","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1762,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZF1500-F","功率:150马力;驱动方式:两轮驱动 ","发动机标定功率：150马力，驱动方式：两轮驱动，最小使用质量：4150kg，最小使用比质量(kg/kw)：37.62，外廓尺寸(长×宽×高)：4370*2080*2890(mm)；排放阶段：国三","T202200370484","2027-09-01","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202202038","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202107042","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1763,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZF1500-F1","功率:150马力;驱动方式:两轮驱动 ","发动机标定功率：150马力，驱动方式：两轮驱动，最小使用质量：4300kg，最小使用比质量(kg/kw)：38.98，外廓尺寸(长×宽×高)：4680*2080*3100(mm)；排放阶段：国三","T202200370484","2027-09-01","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202202038","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202107042","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1764,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZF1600-F","功率:160马力;驱动方式:两轮驱动 ","发动机标定功率：160马力，驱动方式：两轮驱动，最小使用质量：4150kg，最小使用比质量(kg/kw)：35.26，外廓尺寸(长×宽×高)：4370*2080*2890(mm)；排放阶段：国三","T202200370484","2027-09-01","117.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202202038","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202107042","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1765,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZF1600-F1","功率:160马力;驱动方式:两轮驱动 ","发动机标定功率：160马力，驱动方式：两轮驱动，最小使用质量：4300kg，最小使用比质量(kg/kw)：36.44，外廓尺寸(长×宽×高)：4680*2080*3100(mm)；排放阶段：国三","T202200370484","2027-09-01","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202202038","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202107042","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1766,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MD1000","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：100马力；驱动方式：两驱；外廓尺寸（长×宽×高）：4170×1860×2700(安全架顶部)、4170×2000×2775(空滤器顶部、驾驶室)mm；轴距：2060mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1091mm；最小使用质量：2750（安全架）、2900（驾驶室）kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架、简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械空间组成式；传动系箱体数量：2个；传动系主变速换挡方式：机械有级挡；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202200230409","2027-09-01","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202106030、NW202203012","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202111010","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1767,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MD1100","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：110马力；驱动方式：两驱；外廓尺寸（长×宽×高）：4170×1860×2700(安全架顶部)、4170×2000×2775(空滤器顶部、驾驶室)mm；轴距：2060mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1091mm；最小使用质量：2750（安全架）、2900（驾驶室）kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架、简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械空间组成式；传动系箱体数量：2个；传动系主变速换挡方式：机械有级挡；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202200230409","2027-09-01","81","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202106030、NW202203012","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202111010","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1768,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MD1200","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：120马力；驱动方式：两驱；外廓尺寸（长×宽×高）：4170×1860×2700(安全架顶部)、4170×2000×2775(空滤器顶部、驾驶室)mm；轴距：2060mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1091mm；最小使用质量：2750（安全架）、2900（驾驶室）kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架、简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械空间组成式；传动系箱体数量：2个；传动系主变速换挡方式：机械有级挡；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202200230409","2027-09-01","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202106030、NW202203012","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202111010","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1769,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","ME1100-F","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：110马力；驱动方式：两驱；外廓尺寸（长×宽×高）：4940×2150×2980(安全框架顶部)、4940×2150×2920(空滤器顶部、驾驶室)mm；轴距：2450mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1498mm；最小使用质量：4190（安全架）、4190（驾驶室）kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架、简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；传动系箱体数量：2个；传动系主变速换挡方式：机械有级挡；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202200230419","2027-09-01","81","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202202008、NW202204005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202111011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1770,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","ME1200-F","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：120马力；驱动方式：两驱；外廓尺寸（长×宽×高）：4940×2150×2980(安全框架顶部)、4940×2150×2920(空滤器顶部、驾驶室)mm；轴距：2450m，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1498mm；最小使用质量：4190kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架、简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；传动系箱体数量：2个；传动系主变速换挡方式：机械有级挡；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202200230419","2027-09-01","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202202008、NW202204005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202111011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1771,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","ME1300-F","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：130马力；驱动方式：两驱；外廓尺寸（长×宽×高）：4940×2150×2980(安全框架顶部)、5100×2150×2920(空滤器顶部、驾驶室)mm；轴距：2450mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1498mm；最小使用质量：4190（安全架）、4360（驾驶室）kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架、简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；传动系箱体数量：2个；传动系主变速换挡方式：机械有级挡；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202200230419","2027-09-01","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202202008、NW202204005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202111011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1772,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","ME1300-F6","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：130马力；驱动方式：两驱；外廓尺寸（长×宽×高）：5100×2150×2980(安全框架顶部)、5100×2150×2920(空滤器顶部、驾驶室)mm；轴距：2800mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1498mm；最小使用质量：4600kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架、简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；传动系箱体数量：2个；传动系主变速换挡方式：机械有级挡；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202200230419","2027-09-01","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202202008、NW202204005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202111011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1773,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","ME1400-F","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：140马力；驱动方式：两驱；外廓尺寸（长×宽×高）：4940×2150×2980(安全框架顶部)、4940×2150×2920(空滤器顶部、驾驶室)mm；轴距：2450mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1498mm；最小使用质量：4275（安全架）、4360（驾驶室）kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架、简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；传动系箱体数量：2个；传动系主变速换挡方式：机械有级挡；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202200230419","2027-09-01","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202202008、NW202204005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202111011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1774,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","ME1400-F6","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：140马力；驱动方式：两驱；外廓尺寸（长×宽×高）：5100×2150×2980(安全框架顶部)、5100×2150×2920(空滤器顶部、驾驶室)mm；轴距：2800mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1498mm；最小使用质量：4600（安全架）、4700（驾驶室）kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架、简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；传动系箱体数量：2个；传动系主变速换挡方式：机械有级挡；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202200230419","2027-09-01","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202202008、NW202204005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202111011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1775,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","ME1500-F","功率:150马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：150马力；驱动方式：两驱；外廓尺寸（长×宽×高）：4940×2150×2980(安全框架顶部)、4940×2150×2920(空滤器顶部、驾驶室)mm；轴距：2450mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1498mm；最小使用质量：4190（安全架）、4360（驾驶室）kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架、简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；传动系箱体数量：2个；传动系主变速换挡方式：机械有级挡；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202200230419","2027-09-01","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202202008、NW202204005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202111011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1776,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","ME1500-F6","功率:150马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：150马力；驱动方式：两驱；外廓尺寸（长×宽×高）：5100×2150×2980(安全框架顶部)、5100×2150×2920(空滤器顶部、驾驶室)mm；轴距：2800mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1498mm；最小使用质量：4600（安全架）、4700（驾驶室）kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架、简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；传动系箱体数量：2个；传动系主变速换挡方式：机械有级挡；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202200230419","2027-09-01","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202202008、NW202204005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202111011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1777,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","ME1600-F","功率:160马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：160马力；驱动方式：两驱；外廓尺寸（长×宽×高）：4940×2150×2980(安全框架顶部)、4940×2150×2920(空滤器顶部、驾驶室)mm；轴距：2450mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1498mm；最小使用质量：4190（安全架）、4360（驾驶室）kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架、简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；传动系箱体数量：2个；传动系主变速换挡方式：机械有级挡；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202200230419","2027-09-01","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202202008、NW202204005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202111011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1778,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","ME1600-F6","功率:160马力;驱动方式:两轮驱动 ","功率：160马力；驱动方式：两驱；外廓尺寸（长×宽×高）：5100×2150×2980(安全框架顶部)、5150×2150×2920(空滤器顶部、驾驶室)mm；轴距：2800mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1498mm；最小使用质量：4600（安全架）、4700（驾驶室）kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架、简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；传动系箱体数量：2个；传动系主变速换挡方式：机械有级挡；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202200230419","2027-09-01","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202202008、NW202204005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202111011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1779,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT1600-1","功率:160马力;驱动方式:两轮驱动 ","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：5000×2110×2850（安全架顶部），驱动型式：两驱 ，标定功率（kw)：117.7，发动机商标或品牌：东方红，发动机型号：LR6M3LR22/1177，轴距（mm）：2510，最小使用质量（kg）：4200，配重（kg）(前/后)：320/160，档位数（前进/倒退）：16/8，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架，最小使用比质量（kg/kw):35.68；选装简易驾驶室：结构尺寸（长*宽*高mm）：5000×2110×3000（驾驶室顶部），最小使用质量（kg）：4400，标准配重(前/后）：320/160,最小使用比质量（kg/kw):37.38；","T202200320426","2027-09-01","117.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202202002-X01（安全架）NW202202004-X01（驾驶室）","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2022WJ01068","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1780,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1000-5X1","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：73.5KW","T202200340435","2027-09-01","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202112011","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","NJJC2021040905","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1781,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1000-5XP","功率:100马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：73.5KW；换挡方式：机械有级挡+动力换向","T202200230392","2027-09-01","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202106002 NW202106006","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南） 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2020091101","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1782,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1100-5XP","功率:110马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：81KW；换挡方式：机械有级挡+动力换向","T202200230392","2027-09-01","81","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202106002 NW202106006","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南） 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2020091101","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1783,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1200-5X1","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：88.2KW","T202200340435","2027-09-01","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202112011","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","NJJC2021040905","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1784,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1200-5XP","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：88.2KW；换挡方式：机械有级挡+动力换向","T202200230392","2027-09-01","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202106002 NW202106006","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南） 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2020091101","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1785,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1200-5XS1","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：88.2KW","T202200340435","2027-09-01","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202112011","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","NJJC2021040905","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1786,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1200-5XSP","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：88.2KW；换挡方式：机械有级挡+动力换向","T202200230392","2027-09-01","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202106002 NW202106006","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南） 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2020091101","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1787,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1300-5X1","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：95.6KW","T202200340435","2027-09-01","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202112011","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","NJJC2021040905","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1788,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1300-5XFP","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：95.6KW；换挡方式：机械有级挡+动力换向","T202200230392","2027-09-01","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202106002 NW202106006","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南） 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2020091101","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1789,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1300-5XP","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：95.6KW；换挡方式：机械有级挡+动力换向","T202200230392","2027-09-01","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202106002 NW202106006","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南） 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2020091101","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1790,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1400-5XF1","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：102.9KW","T202200340435","2027-09-01","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202112013 JW202112011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","NJJC2021040905","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1791,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍坊泰山拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TT1400","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动型式：两轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：4400×2110×2900(安全架顶），4400×2110×3000（驾驶室顶）；最小使用质量(kg)：4050（安全架）， 4200（驾驶室）；功率(kW)：103；最小使用比质量(kg/kW)：39.32（安全架），40.78（驾驶室）； PTO转速(r/min)：760/850","T202200430265","2027-07-05","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021LFH012，WJ2021LFH11G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心，河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YJW202203003","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司"]
[1792,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍坊泰山拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TT1400-D","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动型式：两轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：4200×2110×2900(安全架顶），4200×2110×3000（驾驶室顶）；最小使用质量(kg)：3850（安全架），4000（驾驶室）；功率(kW)：103；最小使用比质量(kg/kW)：37.38（安全架），38.83（驾驶室）； PTO转速(r/min)：760/850","T202200430265","2027-07-05","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021LFH012，WJ2021LFH11G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心，河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YJW202203003","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司"]
[1793,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍坊泰山拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TT1600","功率:160马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动型式：两轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：4400×2110×2900(安全架顶），4400×2110×3000（驾驶室顶）；最小使用质量(kg)：4050（安全架），4200（驾驶室）；功率(kW)：117.7；最小使用比质量(kg/kW)：34.41（安全架），35.68（驾驶室）； PTO转速(r/min)：760/850","T202200430265","2027-07-05","117.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021LFH012，WJ2021LFH11G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心，河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YJW202203003","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司"]
[1794,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","潍坊泰山拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TT1600-D","功率:160马力;驱动方式:两轮驱动 ","驱动型式：两轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：4200×2110×2900(安全架顶），4200×2100×3000（驾驶室顶）；最小使用质量(kg)：3850（安全架），4000（驾驶室）；功率(kW)：117.7；最小使用比质量(kg/kW)：32.71（安全架），33.98（驾驶室）； PTO转速(r/min)：760/850","T202200430265","2027-07-05","117.7","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021LFH012，WJ2021LFH11G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心，河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YJW202203003","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司"]
[1795,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YD1200","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸（mm）：4700mm×2110mm×2925mm；轴距（mm）：2310mm；轮距（前轮/后轮）mm：1490/1670；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：470mm；最小使用质量（kg）：4150kg；标准配重质量（kg）：220kg/320kg；最小使用比质量：47.1kg/kw；档位数：16/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：7.5-20/16.9-34；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2*（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：TJS451W100000；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档","T202200430266","2027-07-05","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021JFH04G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YJW202203002","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司"]
[1796,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YD1200-1","功率:120马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸（mm）：4980mm×2110mm×3000mm；轴距（mm）：2645mm；轮距（前轮/后轮）mm：1490/1670；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：430mm；最小使用质量（kg）：4300kg；标准配重质量（kg）：480kg/320kg；最小使用比质量：48.8kg/kw；档位数：16/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：7.5-20/16.9-34；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2*（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：TJS451W100000；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档","T202200430266","2027-07-05","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021JFH04G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YJW202203002","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司"]
[1797,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YD1300","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸（mm）：4700mm×2110mm×2925mm；轴距（mm）：2310mm；轮距（前轮/后轮）mm：1490/1670；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：470mm；最小使用质量（kg）：4150kg；标准配重质量（kg）：220kg/320kg；最小使用比质量：43.4kg/kw；档位数：16/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：7.5-20/16.9-34；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2*（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：TJS451W100000；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档","T202200430266","2027-07-05","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021JFH04G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YJW202203002","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司"]
[1798,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YD1300-1","功率:130马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸（mm）：4980mm×2110mm×3000mm；轴距（mm）：2645mm；轮距（前轮/后轮）mm：1490/1670；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：430mm；最小使用质量（kg）：4300kg；标准配重质量（kg）：480kg/320kg；最小使用比质量：45.0kg/kw；档位数：16/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：7.5-20/16.9-34；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2*（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：TJS451W100000；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档","T202200430266","2027-07-05","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021JFH04G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YJW202203002","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司"]
[1799,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YD1400","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸（mm）：4700mm×2110mm×2925mm；轴距（mm）：2310mm；轮距（前轮/后轮）mm：1490/1640；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：470mm；最小使用质量（kg）：4150kg；标准配重质量（kg）：220kg/320kg；最小使用比质量：40.3kg/kw；档位数：16/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：7.5-20/16.9-34；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2*（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：TJS451W100000；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档","T202200430266","2027-07-05","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021JFH04G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YJW202203002","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司"]
[1800,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YD1400-1","功率:140马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸（mm）：4980mm×2110mm×3000mm；轴距（mm）：2645mm；轮距（前轮/后轮）mm：1490/1670；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：430mm；最小使用质量（kg）：4300kg；标准配重质量（kg）：480kg/320kg；最小使用比质量：41.7kg/kw；档位数：16/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：7.5-20/16.9-34；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2*（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：TJS451W100000；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档","T202200430266","2027-07-05","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021JFH04G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YJW202203002","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司"]
[1801,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YD1500","功率:150马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸（mm）：4700mm×2110mm×2925mm；轴距（mm）：2310mm；轮距（前轮/后轮）mm：1490/1670；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：470mm；最小使用质量（kg）：4150kg；标准配重质量（kg）：220kg/480kg；最小使用比质量：37.6kg/kw；档位数：16/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：7.5-20/16.9-34；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2*（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：TJS451W100000；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档","T202200430266","2027-07-05","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021JFH04G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YJW202203002","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司"]
[1802,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100马力及以上两轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YD1500-1","功率:150马力;驱动方式:两轮驱动 ","外廓尺寸（mm）：4980mm×2110mm×3000mm；轴距（mm）：2645mm；轮距（前轮/后轮）mm：1490/1670；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：430mm；最小使用质量（kg）：4300kg；标准配重质量（kg）：480kg/320kg；最小使用比质量：39.0kg/kw；档位数：16/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：7.5-20/16.9-34；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2*（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：TJS451W100000；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档","T202200430266","2027-07-05","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021JFH04G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YJW202203002","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司"]
[1803,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MC304-2","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：22.1（选装22.06）kW/30马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量（kg）：1540（安全架）、1670（驾驶室）","08020P10054R0M","2025-12-19","22.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH22GW0091、FH22GW0061","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司","LT21GK0331","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司"]
[1804,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MC354-2","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：25.8（选装25.74）kW/35马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量（kg）：1540（安全架）、1670（驾驶室）","08020P10054R0M","2025-12-19","25.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH22GW0091、FH22GW0061","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司","LT21GK0331","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司"]
[1805,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME304-3","功率:30马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：22.1（选装22.06）kW/30马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量（kg）：1760（安全架）、1890（驾驶室）","08020P10054R0M","2025-12-19","22.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH22GW0021、FH22GW0071、FH22GW0031、FH22GW0051、FH22GW0061、FH22GW0041、FH22GW0081","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司","LT21GK0361","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司"]
[1806,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","30-40马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME354-3","功率:35马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：25.8（选装25.74）kW/35马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量（kg）：1760（安全架）、1890（驾驶室）","08020P10054R0M","2025-12-19","25.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH22GW0021、FH22GW0071、FH22GW0031、FH22GW0051、FH22GW0061、FH22GW0041、FH22GW0081","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司","LT21GK0361","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司"]
[1807,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MC404-2","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：29.4（选装29.42、29.5）kW/40马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量（kg）：1585（安全架）、1715（驾驶室）","08020P10054R0M","2025-12-19","29.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH22GW0091、FH22GW0061","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司","LT21GK0331","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司"]
[1808,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MC404-F3","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：29.4kW/40马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量（kg）：1600","08020P10054R0M","2025-12-19","29.4","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH22GW0111","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量检验检测中心)","LT21GK0321","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量检验检测中心)"]
[1809,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MC454-3","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：33.1kW/45马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量（kg）：1710（安全架）、1850（驾驶室）","08020P10054R0M","2025-12-19","33.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH22GW0091、FH22GW0061","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司","LT21GK0321","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司"]
[1810,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MC454-F3","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：33.1kW/45马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量（kg）：1600","08020P10054R0M","2025-12-19","33.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH22GW0111","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量检验检测中心)","LT21GK0321","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量检验检测中心)"]
[1811,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","ME404-3","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：29.4（选装29.5、29.5、29.4、29.42）kW/40马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量（kg）：1760（安全架）、1890（驾驶室）","08020P10054R0M","2025-12-19","29.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH22GW0021、FH22GW0071、FH22GW0031、FH22GW0051、FH22GW0061、FH22GW0041、FH22GW0081","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司","LT21GK0361","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司"]
[1812,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF404-5","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：29.4（选装29.5、29.4、29.5）kW/40马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：2090（安全架）、2230（驾驶室）","08020P10054R0M","2025-12-19","29.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW2001、FH21GW1991","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司","LT21GK0381","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司(国家拖拉机质量检验检测中心)"]
[1813,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF454-5","功率:45马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：33.1kW/45马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：2140（安全架）、2280（驾驶室）","08020P10054R0M","2025-12-19","33.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW2001、FH21GW1991","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司","LT21GK0381","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司(国家拖拉机质量检验检测中心)"]
[1814,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东悍沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","E404-B","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3500×1500×2200mm（安全框架顶）；轴距：1840mm；整机型式：4×4四轮驱动；标准配重：前72kg/后56kg；发动机标定功率：30.0kW；轮胎型号：前轮7.50-16/后轮11.2-28；最小使用质量：1500kg。","T202232320136","2027-08-30","30","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021LFH08G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2020GKKX004","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1815,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东悍沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","M404-D","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机外廓尺寸（长×宽×高）：2860×1230×2150mm（安全框架顶）；轴距：1500mm；整机型式：4×4四轮驱动；标准配重：前0kg/后30kg；发动机标定功率：30.0kW；轮胎型号：前轮6.00-14/后轮9.5-24；最小使用质量：1400kg。","T202232320066","2027-06-28","30","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021LFH08G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2020HKKX001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1816,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","40-50马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL404-C","功率:40马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)mm：3425×1420×2300；轴距mm：1830；常用轮距(前轮/后轮)mm：1100/1100；最小离地间隙及部位mm：325（前桥底部）；最小使用质量kg：1550；标准配重(前/后)kg：64/60；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置型号、型式及生产厂：SL504.46H，安全框架，山东双力现代农业装备有限公司；空气滤清器型号及型式：FT300.11.010，湿式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长）mm:Φ125×425；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28,7.50-16/9.5-28,6.50-16/11.2-24,6.00-16/9.5-24","T202137370408","2026-11-01","29.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202106010","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX073","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1817,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","奔野优森拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","504-A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长x宽x高及部位）(mm）：3350×1560×2420；最小使用质量（kg）：1620；功率（kW）：36.8；最小使用比质量(kg/kW)：44.02；PTO转速(r/min)：540/760","T202165650007","2026-03-15","36.8","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","FH20GW1301","国家拖拉机质量监督检验中心","（2018）委字整机类第0180800626","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1818,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MC504-3","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：36.8kW/50马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量（kg）：1710（安全架）、1850（驾驶室）","08020P10054R0M","2025-12-19","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH22GW0091、FH22GW0061","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司","LT21GK0321","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司"]
[1819,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MC504-F3","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：36.8kW/50马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量（kg）：1600","08020P10054R0M","2025-12-19","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH22GW0111","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量检验检测中心)","LT21GK0321","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量检验检测中心)"]
[1820,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MC554-3","功率:55马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：40.5kW/55马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量（kg）：1810（安全架）、1910（驾驶室）","08020P10054R0M","2025-12-19","40.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH22GW0091、FH22GW0061","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司","LT21GK0321","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司"]
[1821,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF504-5","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：36.8kW/50马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量：2170（安全架）、2310（驾驶室）","08020P10054R0M","2025-12-19","36.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW2001、FH21GW1991","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司","LT21GK0381","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司(国家拖拉机质量检验检测中心)"]
[1822,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","东弘沃丰（潍坊）农业机械有限公司","轮式拖拉机","504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长x宽x高及部位）(mm）：3700×1490×2280（安全架顶部）；最小使用质量（kg）：1800；功率（kW）：36.8；最小使用比质量(kg/kW)：48.91； PTO转速(r/min)：540/720；安全架型号发生变化，由NW1004-301B.1变为904.46.01，最小使用质量不变","T202100430198","2026-04-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021JFH003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240164","潍坊市产品质量检验所"]
[1823,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC504-A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","1.标准配置：整机型式：轮式，驱动型式：四驱，防翻装置型号：DMC704-A2;外廓尺寸（长×宽×高）：3600×1300×2560mm(安全架顶部）;轴距：1930mm,常用轮距：960/960mm,轮距(前/后）：960、1100、1200、1300/960～1400mm,最小使用质量：1650kg，最小使用比质量：44.84kg/kw，标准配重（前/后）：44/60kg，轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-20/12.4-28，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2；  2.选装配置：选装安全框架:防翻装置型号：DMC704-A1；整机外廓尺寸：3600×1500×2560mm(安全架顶部）；常用轮距：1200/1200；轮距：1200、1300/1200~1400；最小使用质量：1795kg；最小使用比质量:48.78kg/kw；标准配重（前/后）：44/60kg；选装简易驾驶室1：防翻装置型号：DMC704-J1；整机外廓尺寸：3600×1500×2600mm(驾驶室顶部）；常用轮距：1200/1200；轮距：1200、1300/1200~1400；最小使用质量：1820kg；最小使用比质量:49.46kg；标准配重（前/后）：44/60kg；选装简易驾驶室2：防翻装置型号：DMC704-J2；整机外廓尺寸：3600×1400×2600mm(驾驶室顶部）；常用轮距：960/960；最小使用质量：1820kg；最小使用比质量:49.46kg；标准配重（前/后）：44/60kg；2.配套动力型号：4B5-50V32；制造商：安徽全柴动力股份有限公司,气缸数：4缸；标定功率：36.8kw；标定转速：2400r/ min ；排放阶段：第三阶段。","T202232320096","2027-07-31","36.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2022030/SAM2022031/SAM2022032/SAM2022033","南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2022WJ01109","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1824,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东悍沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","E504-B","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3500×1500×2250mm（安全框架顶）；轴距：1840mm；整机型式：4×4四轮驱动；标准配重：前72kg/后56kg；发动机标定功率：36.8kW；轮胎型号：前轮8.3-20/后轮12.4-28；最小使用质量：1600kg。","T202232320136","2027-08-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021LFH08G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2020GKKX004","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1825,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东悍沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","E504-B1","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3500×1500×2250mm（安全框架顶）；轴距：1840mm；整机型式：4×4四轮驱动；标准配重：前72kg/后56kg；发动机标定功率：36.8kW；轮胎型号：前轮8.3-20/后轮12.4-28；最小使用质量：1600kg。","T202232320136","2027-08-30","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021LFH08G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2020GKKX004","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1826,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东悍沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","M504-D","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机外廓尺寸（长×宽×高）：2860×1230×2150mm（安全框架顶）；轴距：1500mm；整机型式：4×4四轮驱动；标准配重：前0kg/后30kg；发动机标定功率：36.8kW；轮胎型号：前轮6.00-14/后轮9.5-24；最小使用质量：1436kg。","T202232320066","2027-06-28","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021LFH08G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2020HKKX001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1827,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东鸿博重工有限公司","轮式拖拉机","HE504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四驱；发动机标定功率（kw）：36.8kw；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：3640×1450×2310（安全架顶部）；轴距（mm）：1830mm；最小离地间隙及部位（mm）：320（前桥底部）；轮距（前轮/后轮）：1050、1270/1000-1300；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1065；最小使用质量（kg）：1550；标准配重（前/后）：60/60；最小使用比质量（kg/kw）：42.12；档位数（前进/倒退）：8/2；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/11.2-28","T202200430254","2027-07-05","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH004","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240058","潍坊市产品质量检验所"]
[1828,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东鲁潍农业装备有限公司","轮式拖拉机","FL504-C","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率：36.8kW(50马力）  ，驱动形式：四轮驱动，最小使用质量：1460kg，最小使用比质量：39.7kg/kW，","T202200430258","2027-07-05","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021LFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2017EKKX025","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1829,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东上拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","ST504-E","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3560×1540×2360（安全架顶部）；驱动型式：四轮驱动；功率（KW）：36.8KW；发动机型号及制造商：YN4H055-30VE，山东云内动力有限责任公司；排放标准：第三阶段；轴距（mm）：1835；最小使用质量（kg）：1810；最小使用比质量：49.18kg/KW；标准配重（前/后）（kg）：48/56；挡位数：8+2；是否有驾驶室或安全架：安全架","T202200620528","2027-09-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202111014-X02","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","GY20210004K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[1830,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东盛禾重工有限公司","轮式拖拉机","J504-C","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","50马力，四驱，安全架配置最小使用比质量49.5kg/kW，驾驶室配置最小使用比质量53.0kg/kW，安全架配置最小使用质量：1820kg，驾驶室配置最小使用质量：1950kg，配套动力型号：YN4H055-30VE;制造商：山东云内动力有限责任公司；气缸数：4；标定功率:36.8kW;标定转速2400r/min；排放标准：GB 20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段","T202237370249","2027-09-05","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","安全架报告编号：NW202112009    驾驶室报告编号：NW202112008","安全架报告检测机构：山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 驾驶室报告检测机构：山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","GY20210016K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[1831,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东双力现代农业装备有限公司","轮式拖拉机","SL504-C","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四轮驱动；配套功率：50马力；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：3410×1415×2310（安全架顶）；轴距mm：1750；最小使用质量kg：1534；挡位数（前进/倒退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；转向系型式：全液压；动力输出轴标准转速：720r/min。","T202000430290","2025-07-05","36.75","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202104022","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","2016KKX073","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1832,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","TL504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","配套动力（kW）:37；型式:四轮驱动；最小使用比质量(KG/KW)：45.4；最小使用质量:1680 kg；整机外廓尺寸（长×宽×高mm）:3650×1520×2320（安全架顶）；轴距（mm）:1860 ； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1100、1200、1440/1155-1300 ； 最小离地间隙（mm）:310（前桥底部）；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1065； 标准配重（kg）:42/80 ； 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2；变速箱型式:（4+1）×2组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:7.50-16/11.2-28。液压油泵型号：CBN-F316 ；液压悬挂系统型式：分置式","T202243430058","2027-08-17","37","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","YJW202205004","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司","YJW202205007","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司"]
[1833,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","特拉克（潍坊）农业装备有限公司","轮式拖拉机","TK504-X","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：50马力，驱动方式：四轮驱动。整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：3650×1500×2400(安全架顶)；轴距或履带接地长mm：1950；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1200/1250；轮距(前轮/后轮)或轨距mm：11200、1300、1400/1250、1350、1450；最小离地间隙及部位mm：400（前桥底部）最小使用质量kg：1910；标准配重(前/后)kg：60/60；最小使用比质量kg/kW：51.9；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28；选装翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架，选装整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：3650×1500×2400(安全架顶)；选装最小使用质量kg：1910；选装最小使用比质量kg/kW：51.9；选装翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室，选装整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：3750×1600×2600(空滤器顶)；选装最小使用质量kg：2050；选装最小使用比质量kg/kW：55.7；选装轮胎型号(前轮/后轮)：\t6.5-16、7.5-16/11.2-24、12.4-24","T202200320160","2027-07-05","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH009/WJ2020GFH04G/WJ2021AFH39G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240174","潍坊市产品质量检验所"]
[1834,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TRL504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 4010×1750×2745防翻架顶部；4.轴距mm:2015；5.最小使用质量kg:2450；6.标准配重（前/后）kg：180/180；7.最小使用比质量Kg/kw：66.58；8.主变速挡位数：4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：36.8；12.轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/14.9-30；13.选装翻倾防护装置型式：简易驾驶室；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4070×1650×2780（驾驶室顶部）；14.选装配置简易驾驶室最小使用质量kg：2735；15.选装配置简易驾驶室最小使用比质量kg/kW：74.32","T202243430061","2027-08-17","36.8","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2022FFH02G和WJ2022FFH01G"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202105011","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1835,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M504-3A","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：36.8kW；最小使用比质量：66.4kg/kW","T202237370092","2027-07-04","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202110022 NW202110021","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021040903","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1836,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊野重工有限公司","轮式拖拉机","504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：50马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(kg)：1550，最小使用比质量(kg/kW):42.12，整机外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):3580×1490×2330（安全架顶部），轴距（mm）：1870，常用轮距（前轮/后轮mm）：1200/1200。","T202200230159","2027-07-05","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021FFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240069","潍坊市产品质量检验所"]
[1837,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊野重工有限公司","轮式拖拉机","504-N","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：50马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(kg)：1750，最小使用比质量(kg/kW):47.55，整机外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):3640×1550×2315（安全架顶部），轴距（mm）：1850，常用轮距（前轮/后轮mm）：1200/1230。","T202200230388","2027-09-01","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021FFH002","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240070","潍坊市产品质量检验所"]
[1838,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","潍坊市昱坤农业机械有限公司","轮式拖拉机","YK504-B","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：3500×1500×2300(安全架)，3500×1500×2520（至驾驶室顶）；最小使用质量(kg）：1680（安全架），1930（驾驶室）；功率(kW)：36.8；最小使用比质量(kg/kW)：45.65（安全架），52.45（驾驶室）；PTO转速(r/min)：540/720；","T202000220149","2025-07-05","36.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020AFH006/WJ2021CFH017/WJ2021LFH016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020) 2240033","潍坊市产品质量检验所"]
[1839,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","盐城市奔牛拖拉机有限公司","轮式拖拉机","YBC504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)：3570×1500×2260(安全架顶)；轴距：1920；常用轮距(前轮/后轮)：1300/1300；最小离地间隙及部位：320（前桥下沿）；最小使用质量：1650（安全架）；最小使用比质量：44.84（安全架）；标准配重(前/后)：45/56；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：YB904.46.001、安全框架、盐城市奔牛拖拉机有限公司；空气滤清器型号及型式：KY250A湿式；排气管消声腔外形尺寸：φ115×600；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：6.5-16/9.5-24；配套动力型号：SD4DW3D；制造商：江苏四达动力机械集团有限公司；气缸数：4;标定功率(kW)：36.8；标定转速（r/min）：2400；排放标准：第3阶段。选配一：轮胎型号：6.00-12/9.5-20；选配二：选配翻倾防护装置驾驶室型号：YB704.46.001，选配翻倾防护装置驾驶室生产厂：盐城市奔牛拖拉机有限公司；选配翻倾防护装置驾驶室型式：安全框架；选配翻倾防护装置驾驶室整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3570×1200×2260(安全架顶)；选配翻倾防护装置驾驶室最小使用质量： 1650（安全架）；选配翻倾防护装置驾驶室最小使用比质量： 44.84（安全架）。","T202232320060","2027-06-28","36.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2021055/SAM2021054","南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2021WJ01072","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1840,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","50-60马力四轮驱动拖拉机","浙江金野农业装备有限公司","轮式拖拉机","504","功率:50马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)：3450×1600×2380；轴距：1880；常用轮距(前轮/后轮)：1300/1300；轮距(前轮/后轮)调整方式：固定轮距式/辐板可调轮距式；最小使用质量：1650；标准配重(前/后)：84/70；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置：安全框架；前照灯型号：2 个方形灯或流线型灯：12V，40W/45W；转向系型式：全液压；行车制动系型式：蹄式制动器，自动补偿磨损间隙，机械操纵；驻车制动系型式：锁定踏板式；前驱动桥型式：水田型四轮驱动；离合器型式：单作用，单片、干式、常接合式；传动系动力输出轴离合器型式：单作用，单片、干式、常接合式；变速箱型式：二轴式、直齿（4+1）×2 组成式；主变速箱换档方式：滑动齿轮换档；副变速箱换档方式：啮合套换档；轮胎型号(前轮/后轮)：7.5-16/11.2-28；驱动型式：四轮驱动；标准功率：36.8kW。配装国Ⅲ排放柴油机，最小使用比质量：44.84。","T202100430201","2026-04-01","36.8","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","No：FH20GW1731","国家拖拉机质量监督检验中心","No：LT20GK0291","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1841,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机驱动型式：四驱；发动机标定功率（kW）：44.2；最小使用质量（kg）：2545（安全框架）、2745（简易驾驶室）；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:57.58（安全框架）、62.1（简易驾驶室）；排放标准：第三阶段。","T202200370070","2027-04-10","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH21GW1701/FH21GW1691","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）/国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","WT202008013","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1842,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MC604-3","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：44.1(选装44.2)kW/60马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量（kg）：1810（安全架）、1910（驾驶室）","08020P10054R0M","2025-12-19","44.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH22GW0091、FH22GW0061","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司","LT21GK0321","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司"]
[1843,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MC604-F3","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：44.1kW/60马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量（kg）：1685","08020P10054R0M","2025-12-19","44.1","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH22GW0111","\t洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量检验检测中心)","LT21GK0321","\t洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量检验检测中心)"]
[1844,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","东弘沃丰（潍坊）农业机械有限公司","轮式拖拉机","604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长x宽x高及部位）(mm）：3700×1490×2280（安全架顶部）3700×1490×2540（驾驶室顶部）；最小使用质量（kg）：1850（安全架）1970（驾驶室）；功率（kW）：44.2；最小使用比质量(kg/kW)：41.86（安全架）44.57（驾驶室）； PTO转速(r/min)：540/720；增配驾驶室NW1004-301B，安全架型号发生变化，由NW1004-301B.1变为904.46.01，最小使用质量不变","T202100430198","2026-04-01","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021JFH003/HB2020FHZ114K","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/湖北三智农业机械检测有限公司","（2020）2240164","潍坊市产品质量检验所"]
[1845,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","丰疆智能科技研究院（常州）有限公司","轮式拖拉机","FJH604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型式：轮式；整机驱动型式：四驱；最小使用质量：1710kg；最小使用比质量（kg/kw）：38.78；外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：3680×1500×2700（安全架顶部）;轴距(mm)：1980；                                                                                                              \n选装外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm:3680×1500×2520（驾驶室顶部）;选装最小使用质量:1780kg；选装最小使用比质量（kg/kW）：40.35","T202232320142","2027-08-30","44.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","NO:SAM2022036、NO:SAM2022037","南京塞姆认证科技发展有限公司","NO:（2021）2240076","潍坊市产品质量检验所"]
[1846,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC604-A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","1.标准配置：整机型式：轮式，驱动型式：四驱，防翻装置型号：DMC704-A2;外廓尺寸（长×宽×高）：3600×1300×2560mm(安全架顶部）;轴距：1930mm,常用轮距：960/960mm,轮距(前/后）：960、1100、1200、1300/960～1400mm,最小使用质量：1710kg，最小使用比质量：38.69kg/kw，标准配重（前/后）：44/60kg，轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-20/12.4-28，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2；  2.选装配置：选装安全框架:防翻装置型号：DMC704-A1；整机外廓尺寸：3600×1500×2560mm(安全架顶部）；常用轮距：1200/1200；轮距：1200、1300/1200~1400；最小使用质量：1795kg；最小使用比质量:40.61kg/kw；标准配重（前/后）：44/60kg；选装简易驾驶室1：防翻装置型号：DMC704-J1；整机外廓尺寸：3600×1500×2600mm(驾驶室顶部）；常用轮距：1200/1200；轮距：1200、1300/1200~1400；最小使用质量：1820kg；最小使用比质量:41.18kg/kw；标准配重（前/后）：44/60kg；选装简易驾驶室2：防翻装置型号：DMC704-J2；整机外廓尺寸：3600×1400×2600mm(驾驶室顶部）；常用轮距：960/960；最小使用质量：1820kg；最小使用比质量:41.18kg/kw；标准配重（前/后）：44/60kg；2.配套动力型号：4B2-60U32；制造商：安徽全柴动力股份有限公司,气缸数：4缸；标定功率：44.2kw；标定转速：2400r/ min ；排放阶段：第三阶段。","T202232320096","2027-07-31","44.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2022030/SAM2022031/SAM2022032/SAM2022033","南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2022WJ01109","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1847,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东悍沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","604-D","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3350×1300×2200mm（安全框架顶）；轴距：1850mm；整机型式：4×4四轮驱动；标准配重：前0kg/后30kg；发动机标定功率：44.1kW；轮胎型号：前轮6.00-16/后轮9.5-24；最小使用质量：1685kg。","T202232320135","2027-08-30","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2022EFH03G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2020LKKX007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1848,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东悍沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","604-NC","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3600×1600×2300mm（安全框架顶）；轴距：1910mm；整机型式：4×4四轮驱动；标准配重：前72kg/后56kg；发动机标定功率：44.1kW；轮胎型号：前轮8.3-20/后轮12.4-28；最小使用质量：1800kg。","T202232320065","2027-06-28","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021HFH07G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2020LKKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1849,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东鸿博重工有限公司","轮式拖拉机","HE604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四驱；发动机标定功率（kw）：44.2kw；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：3670×1450×2310（安全架顶部）；轴距（mm）：1850mm；最小离地间隙及部位（mm）：320（前桥底部）；轮距（前轮/后轮）：1050、1270/1000-1300；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1065；最小使用质量（kg）：1750；标准配重（前/后）：60/60；最小使用比质量（kg/kw）：39.59；档位数（前进/倒退）：8/2；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/11.2-28；选装：外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：3670×1510×2440（驾驶室顶部）；最小使用质量（kg）：1860；标准配重（前/后）：60/60；最小使用比质量（kg/kw）：42.08","T202200430254","2027-07-05","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH004/WJ2021EFH005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240058","潍坊市产品质量检验所"]
[1850,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东鲁潍农业装备有限公司","轮式拖拉机","FL604-C","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","标定功率：44.1kW(60马力）  ，驱动形式：四轮驱动，最小使用质量：1635kg，最小使用比质量：37.1kg/kW，","T202200430258","2027-07-05","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021LFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2017EKKX025","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1851,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东上拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","ST604-E","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3660×1540×2360（安全架顶部）；驱动型式：四轮驱动；功率（KW）：44.1KW；发动机型号及制造商：YN4EZ060-32CR，昆明云内动力股份有限公司；排放标准：第三阶段；轴距（mm）：1935；最小使用质量（kg）：1810；最小使用比质量：41.04kg/KW；标准配重（前/后）（kg）：48/56；挡位数：8+2；是否有驾驶室或安全架：安全架","T202200620528","2027-09-01","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202111014-X02","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","GY20210004K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[1852,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东盛禾重工有限公司","轮式拖拉机","J604-C","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","60马力，四驱，安全架配置最小使用质量：2025kg，驾驶室配置最小使用质量：2080kg，安全架配置最小使用比质量45.9kg/kW，驾驶室配置最小使用比质量47.2kg/kW，配套动力型号：YN4EZ060-32CR;制造商：昆明云内动力股份有限公司；气缸数：4；标定功率:44.1kW;标定转速2300r/min；排放标准：GB 20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段","T202237370249","2027-09-05","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","安全架报告编号：NW202112009    驾驶室报告编号：NW202112008","安全架报告检测机构：山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 驾驶室报告检测机构：山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","GY20210016K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[1853,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","TL604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","配套动力（kW）:44.1；型式:四轮驱动；最小使用比质量(KG/KW)：39.2；最小使用质量:1730kg；整机外廓尺寸（长×宽×高mm）:3650×1520×2320（安全架顶）；轴距（mm）:1860； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1100、1200、1440/1155-1300； 最小离地间隙（mm）:310（前桥底部）；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1065； 标准配重（kg）:42/80； 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2；变速箱型式:（4+1）×2组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:7.50-16/11.2-28。液压油泵型号：CBN-F316；液压悬挂系统型式：分置式","T202243430058","2027-08-17","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","YJW202205004","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司","YJW202205007","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司"]
[1854,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","山东铮德智能装备有限公司","轮式拖拉机","604-H","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","整机型号、名称：604-H、轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：（mm）3670×1590×2450（安全架顶）；轴距或履带接地长(mm):1960；常用轮距(前轮/后轮)（mm）：1300/1290；轮距(前轮/后轮)：（mm）1200、1300、1400/1200～1455；最小离地间隙及部位mm ：370（前桥底部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1065；变速箱齿轮副轴孔中心距mm：80.5；最小使用质量kg：1850；标准配重(前/后)kg：72/60；最小使用比质量kg/kW：41.95；挡位数（前进/倒退）:8/2;主变速挡位数:4+1;轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28;轮胎数量(前轮/后轮)个:2/2。","T202200340429","2027-09-01","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021DFH024","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202008008","黑龙江省彤延质检技术有限公司"]
[1855,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","特拉克（潍坊）农业装备有限公司","轮式拖拉机","TK604-X","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：60马力，驱动方式：四轮驱动。整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：3650×1500×2400(安全架顶)；轴距或履带接地长mm：1950；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1200/1250；轮距(前轮/后轮)或轨距mm：1200、1300、1400/1250、1350、1450；最小离地间隙及部位mm：400（前桥底部）最小使用质量kg：1910；标准配重(前/后)kg：60/60；最小使用比质量kg/kW：43.3；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-20/12.4-28；选装翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架，选装整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：3650×1500×2400(安全架顶)；选装最小使用质量kg：1910；选装最小使用比质量kg/kW：43.3；选装翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室，选装整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：3750×1600×2600(空滤器顶)；选装最小使用质量kg：2050；选装最小使用比质量kg/kW：46.5；选装轮胎型号(前轮/后轮)：6.5-16、7.5-16/11.2-24、12.4-24。","T202200320160","2027-07-05","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH009/WJ2020GFH04G/WJ2021AFH39G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240174","潍坊市产品质量检验所"]
[1856,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TRL604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 4060×1750×2745防翻架顶部；4.轴距mm:2060；5.最小使用质量kg:2600；6.标准配重（前/后）kg：180/180；7.最小使用比质量Kg/kw：58.96；8.主变速挡位数：4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：44.1；12.轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/14.9-30；13.选装翻倾防护装置型式：简易驾驶室；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4120×1650×2780（驾驶室顶部）；14.选装配置简易驾驶室最小使用质量kg：2885；15.选装配置简易驾驶室最小使用比质量kg/kW：65.42","T202243430061","2027-08-17","44.1","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2022FFH02G和WJ2022FFH01G"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202105011","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1857,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M604-2S1","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：44.2KW","T202237370228","2027-09-05","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202203033 NW202203031 NW202203034 NW202203032","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021080502","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1858,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M604-2X","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：44.2kW；最小使用比质量：52kg/kW","T202237370093","2027-07-04","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202112005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021010903","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1859,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M604-3A","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：44.2kW；最小使用比质量：58.4kg/kW","T202237370092","2027-07-04","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202110022 NW202110021","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021040903","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1860,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊野重工有限公司","轮式拖拉机","604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：60马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(kg)：（安全架：1700）/（驾驶室：1900），最小使用比质量(kg/kW):（安全架：38.55）/（驾驶室：43.08），整机外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):3650×1490×2400（安全架顶部）/3650×1540×2520（驾驶室顶部），轴距（mm）：1960，常用轮距（前轮/后轮mm）：1200/1200。","T202200230159","2027-07-05","44.1","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021FFH006 / WJ2021FFH004","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240069","潍坊市产品质量检验所"]
[1861,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊野重工有限公司","轮式拖拉机","604-N","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","功率：60马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(kg)：（安全架：1850）/（驾驶室：1980），最小使用比质量(kg/kW):（安全架：41.86）/（驾驶室：44.80），整机外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):3640×1550×2315（安全架顶部）/3630×1550×2550（驾驶室顶部），轴距（mm）：1850，常用轮距（前轮/后轮mm）：1200/1230。","T202200230388","2027-09-01","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021FFH002 / WJ2021FFH004","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240070","潍坊市产品质量检验所"]
[1862,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","潍坊市昱坤农业机械有限公司","轮式拖拉机","YK604-B","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：3500×1500×2300(安全架)，3500×1500×2520（至驾驶室顶）；最小使用质量(kg）：1762（安全架），2030（驾驶室）；功率(kW)：44.2；最小使用比质量(kg/kW)：39.86（安全架），45.93（驾驶室）；PTO转速(r/min)：540/720；","T202000220149","2025-07-05","44.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020AFH006/WJ2021CFH017/WJ2021LFH016","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","(2020) 2240033","潍坊市产品质量检验所"]
[1863,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","盐城市奔牛拖拉机有限公司","轮式拖拉机","YBC604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)：3570×1500×2300；轴距：1920；常用轮距(前轮/后轮)：1300/1300；最小离地间隙及部位：320（前桥下沿）；最小使用质量：1700（安全架）；最小使用比质量：38.55（安全架）；标准配重(前/后)：45/56；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：YB904.46.001、安全框架、盐城市奔牛拖拉机有限公司；空气滤清器型号及型式：KY250A湿式；排气管消声腔外形尺寸：φ115×600；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：7.5-16/11.2-28；配套动力型号：SD4DW3Z2；制造商：江苏四达动力机械集团有限公司；气缸数：4;标定功率(kW)：44.1；标定转速（r/min）：2400；排放标准：第3阶段。选配一：轮胎型号：6.5-16/11.2-24；选配二：选配翻倾防护装置驾驶室型号：YB704.46.001，选配翻倾防护装置驾驶室生产厂：盐城市奔牛拖拉机有限公司；选配翻倾防护装置驾驶室型式：安全框架；选配翻倾防护装置驾驶室整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3570×1200×2300(安全架顶)；选配翻倾防护装置驾驶室最小使用质量： 1700（安全架）；选配翻倾防护装置驾驶室最小使用比质量： 38.55（安全架）。","T202232320060","2027-06-28","44.1","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2021055/SAM2021054","南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2021WJ01072","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1864,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","60-70马力四轮驱动拖拉机","浙江金野农业装备有限公司","轮式拖拉机","604","功率:60马力;驱动方式:四轮驱动 ","外廓尺寸(长×宽×高)：3450×1600×2380；轴距：1880；常用轮距(前轮/后轮)：1300/1300；轮距(前轮/后轮)调整方式：固定轮距式/辐板可调轮距式；最小使用质量：1800；标准配重(前/后)：84/70；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置：安全框架；前照灯型号：2 个方形灯或流线型灯：12V，40W/45W；转向系型式：全液压；行车制动系型式：蹄式制动器，自动补偿磨损间隙，机械操纵；驻车制动系型式：锁定踏板式；前驱动桥型式：水田型四轮驱动；离合器型式：单作用，单片、干式、常接合式；传动系动力输出轴离合器型式：单作用，单片、干式、常接合式；变速箱型式：二轴式、直齿（4+1）×2 组成式；主变速箱换档方式：滑动齿轮换档；副变速箱换档方式：啮合套换档；轮胎型号(前轮/后轮)：7.5-16/11.2-28；驱动型式：四轮驱动；标定功率：44.2kW。配装国Ⅲ排放柴油机，最小使用比质量：40.72。","T202100430201","2026-04-01","44.2","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","No：FH20GW1731","国家拖拉机质量监督检验中心","No：LT20GK0291","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1865,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","奔野优森拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","BY704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.85kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长x宽x高及部位）(mm）：3850×1610×2500(安全架顶)；最小使用质量（kg）：2020；功率（kW）：52；最小使用比质量(kg/kW)：38.85；PTO转速(r/min)：540/720；","T202000321106","2025-12-30","52","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","FH19GW1811","国家拖拉机质量监督检验中心","(2020)2240124","潍坊市产品质量检验所"]
[1866,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","CD704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.42kg/kW","整机驱动型式：四驱；发动机标定功率（kW）：51.5；最小使用质量（kg）：2545（安全框架）、2745（简易驾驶室）；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:49.42（安全框架）、53.3（简易驾驶室）；排放标准：第三阶段。","T202200370070","2027-04-10","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","FH21GW1701/FH21GW1691","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）/国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","WT202008013","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1867,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","丰疆智能科技研究院（常州）有限公司","轮式拖拉机","FJH704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.07kg/kW","整机型式：轮式；整机驱动型式：四驱；最小使用质量：2115kg；最小使用比质量（kg/kw）：41.07；外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm： 3680×1500×2700（安全架顶部） ;轴距(mm)：1980；                                                                                                            \n选装外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm:3680×1500×2520（驾驶室顶部）;选装最小使用质量：2165kg：选装最小使用比质量（kg/kW）： 42.04 。","T202232320142","2027-08-30","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","NO:SAM2022037、NO:SAM2022038","南京塞姆认证科技发展有限公司","NO:(2021)2240076","潍坊市产品质量检验所"]
[1868,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFC704-X","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.3kg/kW","型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：3530×1415×2570或3530×1525×2570（至安全架顶）/3530×1415×2536或3530×1525×2536（至驾驶室顶）；轴距mm：1798；常用轮距（前轮/后轮）mm：1000/1050，选装1250/1210；最小使用质量kg：1970（安全架）/2120（驾驶室）；最小使用比质量kg/kw：38.3（安全架）/41.16（驾驶室）；最小离地间隙mm：380（前桥中部放油螺塞处）；标准配重（前/后）kg：80/180；档位数（前进/倒退）：8/8，选装16/16；主变速档位数：4；副变速档位数：2×（1+1），选装2×（1+1）×2；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置型号、型式：40104054640050或40104054630050安全框架/40107054520011或40107054520010简易驾驶室，生产商：江苏常发农业装备股份有限公司；空气滤清器型号及型式：C11D干式；排气管消声腔外形尺寸（直径×长）mm：φ130×600；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮8.3-20或7.50-16或6.5-16或6.0-16，后轮12.4-28或11.2-28或12.4-24或11.2-24或13.6-24或9.5-24或9.5-28；配套动力型号：CF4B70T-Z,制造商：江苏常发农业装备股份有限公司，气缸数：4缸，标定功率：51.5kw，标定转速：2400r/min，排放标准：第三阶段；选配CF3C70-T，制造商：江苏常发农业装备股份有限公司，气缸数：4缸，标定功率：51.5kw，标定转速：2400r/min，排放标准：第三阶段","T202132320001","2026-01-28","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW1461/FH21GW1471/FH21GW1481/FH21GW1841/FH21GW1852","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","2020-JNDJ-04-002","江苏省农用动力机械检测中心有限公司"]
[1869,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.54kg/kW","1.标准配置：整机型式：轮式，驱动型式：四驱，防翻装置型号：DMC704-A2;外廓尺寸（长×宽×高）：3600×1300×2560mm(安全架顶部）;轴距：1930mm,常用轮距：960/960mm,轮距(前/后）：960、1100、1200、1300/960～1400mm,最小使用质量：1985kg（安全架），最小使用比质量：38.54kg/kw（安全架），标准配重（前/后）：44/60kg，轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-20/12.4-28，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2；  2.选装配置：选装安全框架:防翻装置型号：DMC704-A1；整机外廓尺寸：3600×1500×2560mm(安全架顶部）；常用轮距：1200/1200；轮距：1200、1300/1200~1400；最小使用质量：1985kg；最小使用比质量:38.54kg/kw；标准配重（前/后）：44/60kg；选装简易驾驶室1：防翻装置型号：DMC704-J1；整机外廓尺寸：3600×1500×2600mm(驾驶室顶部）；常用轮距：1200/1200；轮距：1200、1300/1200~1400；最小使用质量：1990kg；最小使用比质量:38.64kg/kw；标准配重（前/后）：44/60kg；选装简易驾驶室2：防翻装置型号：DMC704-J2；整机外廓尺寸：3600×1400×2600mm(驾驶室顶部）；常用轮距：960/960；最小使用质量：1990kg；最小使用比质量:38.64kg/kw；标准配重（前/后）：44/60kg；2.配套动力型号：4B5-70U32；制造商：安徽全柴动力股份有限公司,气缸数：4缸；标定功率：51.5kw；标定转速：2400r/ min ；排放阶段：第三阶段。","T202232320096","2027-07-31","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2022030/SAM2022031/SAM2022032/SAM2022033","南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2022WJ01109","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1870,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RG704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：51.5kw；最小使用质量：2250kg（防翻架）2290kg（驾驶室）；最小使用比质量：43.7kg/kw（防翻架）44.5kg/kw（驾驶室）","T202243430063","2027-08-17","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","SJ21FH3089（防翻架）WJ2021GFH04G（驾驶室）","湖北三智农业机械检测有限公司（防翻架）河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心（驾驶室）","HB21SJ0048K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1871,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","BY704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.35kg/kW","外廓尺寸：3710×1630×2470（2470至安全框架顶，至驾驶室顶为2700）；轴距：1960；常用轮距(前轮/后轮):1250/1300；轮距(前轮/后轮)调整方式：固定轮距式/辐板可调轮距式；最小使用质量：2150kg；标准配重（前/后）:96/80；档位数(前进/倒退)：12/12；主变速档位数：4；副变速档位数：3×（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置：安全框架，选装简易驾驶室；前照灯型号：704-2.48.023；转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：双片制动器，机械操纵；驻车制动系型式：锁定踏板式；前驱动桥型式：水田型四轮驱动；离合器型式：干式，双作用离合器；动力输出轴离合器型式：干式；变速箱型式：二轴式、4×3×（1+1）机械平面组成式；主变速箱换档方式：啮合套换档；副变速箱换档方式：啮合套换档；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/12.4-32；驱动型式：四轮驱动；标定功率：52kW，配套国Ⅲ排放柴油机，最小使用比质量：41.35。","T202251510101","2027-08-21","52","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","900.46.001A拖拉机防翻架报告编号：FH21GW1941;1204.46.001J拖拉机驾驶室报告编号：FH21GW1951","国家拖拉机质量检验检测中心","LT21GK0271","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量检验检测中心）"]
[1872,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野重工股份有限公司","轮式拖拉机","BY704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.35kg/kW","外廓尺寸：3710×1630×2470（2470至安全框架顶，至驾驶室顶为2700）；轴距：1960；常用轮距(前轮/后轮):1250/1300；轮距(前轮/后轮)调整方式：固定轮距式/辐板可调轮距式；最小使用质量：2150kg；标准配重（前/后）:96/80；档位数(前进/倒退)：12/12；主变速档位数：4；副变速档位数：3×（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置：安全框架，选装简易驾驶室；前照灯型号：704-2.48.023；转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：双片制动器，机械操纵；驻车制动系型式：锁定踏板式；前驱动桥型式：水田型四轮驱动；离合器型式：干式，双作用离合器；动力输出轴离合器型式：干式；变速箱型式：二轴式、4×3×（1+1）机械平面组成式；主变速箱换档方式：啮合套换档；副变速箱换档方式：啮合套换档；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/12.4-32；驱动型式：四轮驱动；标定功率：52kW，配套国Ⅲ排放柴油机，最小使用比质量：41.35。","T202251510102","2027-08-21","52","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","900.46.001A拖拉机防翻架报告编号：FH21GW1751;1204.46.001J拖拉机驾驶室报告编号：FH21GW1761","国家拖拉机质量检验检测中心","LT21GK0251","国家拖拉机质量检验检测中心"]
[1873,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东悍沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-B","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.87kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4000×1900×2700mm（安全架顶部）/4000×1900×2750mm（驾驶室顶部）；轴距：2050mm；整机型式：4×4四轮驱动；标准配重：前112kg/后64kg；发动机标定功率：51.5kW；轮胎型号：前轮9.5-24/后轮14.9-30；最小使用质量：2620kg（安全架）/2850kg（驾驶室）。","T202232320137","2027-08-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2022EFH11G/WJ2022EFH10G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2019WJ01026","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1874,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东悍沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-D","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.16kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3350×1300×2200mm（安全框架顶）；轴距：1850mm；整机型式：4×4四轮驱动；标准配重：前0kg/后30kg；发动机标定功率：51.5kW；轮胎型号：前轮6.00-16/后轮9.5-24；最小使用质量：1965kg。","T202232320135","2027-08-30","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2022EFH03G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2020LKKX007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1875,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东悍沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","704-NC","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:39.03kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：3650×1600×2300mm（安全框架顶）；轴距：1910mm；整机型式：4×4四轮驱动；标准配重：前72kg/后56kg；发动机标定功率：51.5kW；轮胎型号：前轮8.3-20/后轮12.4-28；最小使用质量：2010kg。","T202232320065","2027-06-28","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021HFH07G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2020LKKX008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1876,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东鸿博重工有限公司","轮式拖拉机","HE704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.55kg/kW","驱动型式：四驱；发动机标定功率（kw）：51.5kw；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：3660×1450×2330（安全架顶部）；轴距（mm）：1840mm；最小离地间隙及部位（mm）：350（前桥底部）；轮距（前轮/后轮）：1050、1270/1000-1300；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1065；最小使用质量（kg）：2140；标准配重（前/后）：144/60；最小使用比质量（kg/kw）：41.55；档位数（前进/倒退）：8/2；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-20/12.4-28；选装：外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：3660×1510×2460（驾驶室顶部）；最小使用质量（kg）：2180；标准配重（前/后）：144/60；最小使用比质量（kg/kw）：42.33","T202200430254","2027-07-05","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH004/WJ2021EFH005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240058","潍坊市产品质量检验所"]
[1877,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东鲁潍农业装备有限公司","轮式拖拉机","FL704-A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.45kg/kW","标定功率：51.5kW(70马力）  ，驱动形式：四轮驱动，最小使用质量：1980kg，最小使用比质量：38.45kg/kW，","T202100510230","2026-04-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020JFH011","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018FKKX010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1878,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东上拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","ST704-E","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:39.03kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：3660×1540×2360（安全架顶部）；驱动型式：四轮驱动；功率（KW）：51.5KW；发动机型号及制造商：YN4EZ070-32CR，昆明云内动力股份有限公司；排放标准：第三阶段；轴距（mm）：1935；最小使用质量（kg）：2010；最小使用比质量：39.03kg/KW；标准配重（前/后）（kg）：48/56；挡位数：8+2；是否有驾驶室或安全架：安全架","T202200620528","2027-09-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202111014-X02","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","GY20210004K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[1879,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东盛禾重工有限公司","轮式拖拉机","J704-C","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.9kg/kW","70马力，四轮驱动，安全架配置最小使用质量：2105kg，驾驶室配置最小使用质量：2155kg，安全架配置最小使用比质量40.9kg/kW，驾驶室配置最小使用比质量41.8kg/kW，配套动力型号：YN4EZ070-32CR;制造商：昆明云内动力股份有限公司；气缸数：4；标定功率:51.5kW;标定转速2300r/min；排放标准：GB 20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》第三阶段","T202237370249","2027-09-05","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","安全架报告编号：NW202112009    驾驶室报告编号：NW202112008","安全架报告检测机构：山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 驾驶室报告检测机构：山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","GY20210016K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[1880,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东腾拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","TL704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.45kg/kW","配套动力（kW）:51.5；型式:四轮驱动； 最小使用比质量(KG/KW)：38.45；最小使用质量:1980kg；整机外廓尺寸（长×宽×高mm）:3650×1520×2320（安全架顶）；轴距（mm）:1860； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1100、1200、1440/1155-1300； 最小离地间隙（mm）:310（前桥底部）；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1065； 标准配重（kg）:42/80； 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2；变速箱型式:（4+1）×2组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:7.50-16/11.2-28。液压油泵型号：CBN-F320；液压悬挂系统型式：分置式","T202243430058","2027-08-17","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","YJW202205004","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司","YJW202205007","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司"]
[1881,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZD704-C","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.93kg/kW","发动机标定功率：70马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：2005kg，最小使用比质量(kg/kw)：38.93，外廓尺寸(长×宽×高)：3760*1335*2400(mm)；轴距或履带接地长：1970(mm)；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1000/1050(mm)；最小离地间隙及部位：310mm（分动箱底部）；标准配重(前/后)：70/80；档位数(前进/倒退)：8/8（选装一：16/8，选装二：12/12）；主变速档位数：4；副变速档位数：2*(1+1）（选装一：（2+1）*2，选装二：3*（1+1））；发动机与离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：LZ904.46.010，安全框架，山东潍坊鲁中拖拉机有限公司；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；排放阶段：国三","T202200370194","2027-07-05","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107057","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202107048","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1882,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZD704-C1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.93kg/kW","发动机标定功率：70马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：2005kg，最小使用比质量(kg/kw)：38.93，外廓尺寸(长×宽×高)：3800*1335*2400(mm)；轴距或履带接地长：2010(mm)；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1000/1050(mm)；最小离地间隙及部位：310mm（分动箱底部）；标准配重(前/后)：70/80；档位数(前进/倒退)：8/8（选装一：16/8，选装二：12/12）；主变速档位数：4；副变速档位数：2*(1+1）（选装一：（2+1）*2，选装二：3*（1+1））；发动机与离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：LZ904.46.010，安全框架，山东潍坊鲁中拖拉机有限公司；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；排放阶段：国三","T202200370194","2027-07-05","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107057","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202107048","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1883,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZD704-D","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.74kg/kW","发动机标定功率：70马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：1995kg，最小使用比质量(kg/kw)：38.74，外廓尺寸(长×宽×高)：3550*1335*2350(mm)；轴距或履带接地长：1790(mm)；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距：960/1050(mm)；最小离地间隙及部位：280mm（分动箱底部）；标准配重(前/后)：70/56；档位数(前进/倒退)：8/4；主变速档位数：4；副变速档位数：(2+1）；发动机与离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：LZ904.46.010，安全框架，山东潍坊鲁中拖拉机有限公司；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；排放阶段：国三","T202200370195","2027-07-05","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107057","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202107049","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1884,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZD704-D1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.74kg/kW","发动机标定功率：70马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：1995kg，最小使用比质量(kg/kw)：38.74，外廓尺寸(长×宽×高)：3610*1335*2350(mm)；轴距或履带接地长：1830(mm)；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距：960/1050(mm)；最小离地间隙及部位：280mm（分动箱底部）；标准配重(前/后)：70/56；档位数(前进/倒退)：8/4；主变速档位数：4；副变速档位数：(2+1）；发动机与离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：LZ904.46.010，安全框架，山东潍坊鲁中拖拉机有限公司；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；排放阶段：国三","T202200370195","2027-07-05","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107057","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202107049","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1885,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZD754-C","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.77kg/kW","发动机标定功率：75马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：2140kg，最小使用比质量(kg/kw)：38.77，外廓尺寸(长×宽×高)：3760*1335*2400(mm)；轴距或履带接地长：1970(mm)；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1000/1050(mm)；最小离地间隙及部位：310mm（分动箱底部）；标准配重(前/后)：70/0；档位数(前进/倒退)：8/8（选装一：16/8，选装二：12/12）；主变速档位数：4；副变速档位数：2*(1+1）（选装一：（2+1）*2，选装二：3*（1+1））；发动机与离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：LZ904.46.010，安全框架，山东潍坊鲁中拖拉机有限公司；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；排放阶段：国三","T202200370194","2027-07-05","55.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107057","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202107048","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1886,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZD754-C1","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.77kg/kW","发动机标定功率：75马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：2140g，最小使用比质量(kg/kw)：38.77，外廓尺寸(长×宽×高)：3800*1335*2400(mm)；轴距或履带接地长：2010(mm)；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1000/1050(mm)；最小离地间隙及部位：310mm（分动箱底部）；标准配重(前/后)：70/0；档位数(前进/倒退)：8/8（选装一：16/8，选装二：12/12）；主变速档位数：4；副变速档位数：2*(1+1）（选装一：（2+1）*2，选装二：3*（1+1））；发动机与离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：LZ904.46.010，安全框架，山东潍坊鲁中拖拉机有限公司；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；排放阶段：国三","T202200370194","2027-07-05","55.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107057","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202107048","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1887,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZD754-D","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.59kg/kW","发动机标定功率：75马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：2130kg，最小使用比质量(kg/kw)：38.59，外廓尺寸(长×宽×高)：3550*1335*2350(mm)；轴距或履带接地长：1790(mm)；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距：960/1050(mm)；最小离地间隙及部位：280mm（分动箱底部）；标准配重(前/后)：70/0；档位数(前进/倒退)：8/4；主变速档位数：4；副变速档位数：(2+1）；发动机与离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：LZ904.46.010，安全框架，山东潍坊鲁中拖拉机有限公司；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；排放阶段：国三","T202200370195","2027-07-05","55.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107057","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202107049","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1888,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东潍坊鲁中拖拉机有限公司","轮式拖拉机","LZD754-D1","功率:75马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.59kg/kW","发动机标定功率：75马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量：2130kg，最小使用比质量(kg/kw)：38.59，外廓尺寸(长×宽×高)：3610*1335*2350(mm)；轴距或履带接地长：1830(mm)；\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距：960/1050(mm)；最小离地间隙及部位：280mm（分动箱底部）；标准配重(前/后)：70/0；档位数(前进/倒退)：8/4；主变速档位数：4；副变速档位数：(2+1）；发动机与离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：LZ904.46.010，安全框架，山东潍坊鲁中拖拉机有限公司；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；排放阶段：国三","T202200370195","2027-07-05","55.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202107057","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202107049","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1889,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MA704-N","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:39.6kg/kW","功率：70马力；驱动方式：四驱；最小使用比质量：39.6kg/kW；外廓尺寸（长×宽×高）：3940×1630×2640(安全架顶部)mm；轴距：1960mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1164mm；最小使用质量：2060kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；传动系箱体数量：2个；传动系主变速换挡方式：机械有级挡；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202237370166","2027-09-05","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202205010","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202203027","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1890,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MD704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.43kg/kW","功率：70马力；驱动方式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）：4120×2000×2700(安全架顶部)、4120×2000×2775(空滤器顶部、驾驶室)mm；轴距：2060mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1141mm；最小使用质量：2700（安全架）、2850（驾驶室）kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架、简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械空间组成式；传动系箱体数量：2个；传动系主变速换挡方式：机械有级挡；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂。","T202237370164","2027-07-04","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202106030、NW202203012","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202107078","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1891,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MD704-P","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.01kg/kW","功率：70马力；驱动方式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）：4120×2000×2700(安全架顶部)、4120×2000×2775(空滤器顶部、驾驶室)mm；轴距：2060mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1141mm；最小使用质量：2730（安全架）、2880（驾驶室）kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架、简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械空间组成式；传动系箱体数量：2个；传动系主变速换挡方式：机械有级挡；传动系副变速换挡方式：动力换向；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂。","T202237370164","2027-07-04","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202106030、NW202203012","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202107078","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1892,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","山东铮德智能装备有限公司","轮式拖拉机","704-H","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.74kg/kW","整机型号、名称：704-H、轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：（mm）3650×1590×2470（安全架顶）；轴距或履带接地长(mm):1960；常用轮距(前轮/后轮)（mm）：1300/1290；轮距(前轮/后轮)：（mm）1200、1300、1400/1200～1455；最小离地间隙及部位mm ：370（前桥底部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1065；变速箱齿轮副轴孔中心距mm：80.5；最小使用质量kg：2150；标准配重(前/后)kg：72/60；最小使用比质量kg/kW：41.74；挡位数（前进/倒退）:8/2;主变速挡位数:4+1;轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28;轮胎数量(前轮/后轮)个:2/2。","T202200340429","2027-09-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021DFH024","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202008008","黑龙江省彤延质检技术有限公司"]
[1893,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TRL704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.49kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 4060×1750×2745防翻架顶部；4.轴距mm:2060；5.最小使用质量kg:2600；6.标准配重（前/后）kg：180/180；7.最小使用比质量Kg/kw：50.49；8.主变速挡位数：4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：51.5；12.轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/14.9-30；13.选装翻倾防护装置型式：简易驾驶室；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4120×1650×2780（驾驶室顶部）；14.选装配置简易驾驶室最小使用质量kg：2885；15.选装配置简易驾驶室最小使用比质量kg/kW：56.02","T202243430061","2027-08-17","51.5","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2022FFH02G和WJ2022FFH01G"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202105011","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1894,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M704-2X","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.7kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：51.5kW；最小使用比质量：44.7kg/kW","T202237370093","2027-07-04","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202112005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021010903","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1895,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M704-3A","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.1kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：51.5kW；最小使用比质量：50.1kg/kW","T202237370092","2027-07-04","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202110022 NW202110021","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021040903","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1896,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊野重工有限公司","轮式拖拉机","704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.16kg/kW","功率：70马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(kg)：（安全架：1965）/（驾驶室：1980），最小使用比质量(kg/kW):（安全架：38.16）/（驾驶室：38.45），整机外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):3650×1490×2400（安全架顶部）/3650×1540×2520（驾驶室顶部），轴距（mm）：1960，常用轮距（前轮/后轮mm）：1200/1200。","T202200230159","2027-07-05","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021FFH006 / WJ2021FFH004","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240069","潍坊市产品质量检验所"]
[1897,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊野重工有限公司","轮式拖拉机","704-D","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.77kg/kW","功率：70马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(kg)：（安全架：2120）/（驾驶室：2200），最小使用比质量(kg/kW):（安全架：40.77）/（驾驶室：42.31），整机外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):3760×1640×2420（安全架顶部）/3760×1640×2640（驾驶室顶部），轴距（mm）：1980，常用轮距（前轮/后轮mm）：1280/1300。","T202200230158","2027-07-05","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021FFH002 / WJ2021FFH003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240071","潍坊市产品质量检验所"]
[1898,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊野重工有限公司","轮式拖拉机","704-N","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.27kg/kW","功率：70马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(kg)：（安全架：1990）/（驾驶室：2020），最小使用比质量(kg/kW):（安全架：38.27）/（驾驶室：38.85），整机外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):3640×1550×2315（安全架顶部）/3630×1550×2550（驾驶室顶部），轴距（mm）：1850，常用轮距（前轮/后轮mm）：1200/1230。","T202200230388","2027-09-01","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021FFH002 / WJ2021FFH004","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240070","潍坊市产品质量检验所"]
[1899,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊泓林重工有限公司","轮式拖拉机","HL704-1","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.69kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)(mm)：3820×1720×2450（安全架顶部）（2660驾驶室顶部）；轴距（mm）：2050；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1270/1310；最小使用质量：安全架2250（驾驶室：2330）；最小使用比质量：43.69（驾驶室：45.24）；标准配重(前/后)：55/180；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：(4+1)×2；发动机与离合器联接方式： 直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（安全架）型号：HL1004.02（驾驶室：HL1004.01）；翻倾防护装置型式：安全框架（选装驾驶室）；翻倾防护装置生产厂：潍坊泓林重工有限公司；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式： 机械平面组成式；主变速箱换档方式： 机械有级挡；副变速箱换档方式： 机械有级挡；；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32。","T202200230383","2027-09-01","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ102、 HB2020FHZ103,扩展报告编号为 SZ22FH010K。","湖北三智农业机械检测有限公司","（2020）2240084 号","潍坊市产品质量检验所"]
[1900,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊市昱坤农业机械有限公司","轮式拖拉机","YK704-C","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.55kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：4070×1750×2700(安全架)，4070×1750×2700（驾驶室）；最小使用质量(kg）：2655（安全架），2850（驾驶室）；功率(kW)：51.5；最小使用比质量(kg/kW)：51.55（安全架），55.34（驾驶室）；PTO转速(r/min)：540/760；","T202000220150","2025-07-05","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020AFH005/ WJ2020AFH004 ","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"," (2020) 2240034  ","潍坊市产品质量检验所"]
[1901,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰山拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TT704-N","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.44kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：3850×1800×2680（安全架顶部），3950×1800×2730（驾驶室顶）；最小使用质量(kg)：2340（安全架），2500（驾驶室）；功率(kW)：51.5；最小使用比质量(kg/kW)：45.44（安全架），48.54（驾驶室）；PTO转速(r/min)：540/720","T202243430065","2027-08-17","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021DFH03G/WJ2021AFH023","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YJW202203004","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司"]
[1902,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","盐城市奔牛拖拉机有限公司","轮式拖拉机","YBC704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:38.64kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：3570×1500×2300；轴距：1920；常用轮距(前轮/后轮)：1300/1300；最小离地间隙及部位：320（前桥下沿）；最小使用质量：1990（安全架）；最小使用比质量：38.64（安全架）；标准配重(前/后)：45/56；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：YB904.46.001、安全框架、盐城市奔牛拖拉机有限公司；空气滤清器型号及型式：KY250A湿式；排气管消声腔外形尺寸：φ115×600；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：7.5-16/11.2-28；配套动力型号：SD4DW3Z；制造商：江苏四达动力机械集团有限公司；气缸数：4;标定功率(kW)：51.5；标定转速（r/min）：2400；排放标准：第3阶段。选配一：轮胎型号：6.5-16/11.2-24；选配二：选配翻倾防护装置驾驶室型号：YB704.46.001，选配翻倾防护装置驾驶室生产厂：盐城市奔牛拖拉机有限公司；选配翻倾防护装置驾驶室型式：安全框架；选配翻倾防护装置驾驶室整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3570×1200×2300(安全架顶)；选配翻倾防护装置驾驶室最小使用质量： 1990（安全架）；选配翻倾防护装置驾驶室最小使用比质量： 38.64（安全架）。","T202232320060","2027-06-28","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2021055/SAM2021054","南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2021WJ01072","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1903,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","洋马农机（中国）有限公司","轮式拖拉机","YT704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.69kg/kW","该鉴定单元中机型的合理最小功率代号（马力）\t：\t70\n整机型号、名称\t：\tYT704型轮式拖拉机\n整机型式\t：\t轮式\n整机机架型式\t：\t半架\n整机驱动型式\t：\t四驱\n整机用途\t：\t一般用途\n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)\tmm\t3930×1865×2600安全架顶\n轴距或履带接地长\tmm\t2050\n常用轮距(前轮/后轮)或轨距\tmm\t1420/1440\n轮距(前轮/后轮)或轨距\tmm\t1420/1440\n最小离地间隙及部位\tmm\t450（前桥壳体底部）\n离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离\tmm\t1308\n变速箱齿轮副轴孔中心距\tmm\t87\n全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离\tmm\t/\n最小使用质量\tkg\t2250\n标准配重(前/后)\tkg\t240/320\n履带接地比压\tkPa\t/\n最小使用比质量\tkg/kW\t43.69\n挡位数（前进/倒退）\t：\t8/8\n主变速挡位数\t：\t4\n副变速挡位数\t：\t2×（1+1）\n最高设计理论速度\tkm/h\t31.8\n发动机与主离合器联接方式\t：\t直联\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号\t：\t1A8296-85001\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式\t：\t安全框架\n翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂\t：\t南京芸明机械有限公司\n发动机型号\t：\t4TNV98-ZCNRY1C\n发动机结构型式\t：\t直喷 水冷 四冲程 柴油发动机\n发动机生产厂\t：\t洋马发动机(山东）有限公司\n发动机进气方式\t：\t自然吸气\n发动机气缸数\t：\t4\n发动机标定功率\tkW\t51.5\n发动机额定净功率\tkW\t51.5\n发动机标定转速\tr/min\t2500\n发动机冷却方式\t：\t水冷\n空气滤清器型号\t：\t1A8296-12500\n空气滤清器型式\t：\t干式\n排气管消声腔外形尺寸\tmm\t197×135×430\n排气管消声腔质量\tkg\t8.8\n驾驶员座椅型号\t：\tDA8292-63100\n驾驶员座椅生产厂\t：\t河北九州机械制造公司\n安全带型号\t：\tFS2001\n安全带生产厂\t：\t河北九州机械制造公司\n转向系型式\t：\t液压助力\n转向系转向操纵机构\t：\t方向盘\n转向系转向机构型式\t：\t前轮转向\n传动系箱体数量、变速箱（器）型式\t：\t箱体数量：1个 机械空间组成式\n主变速位置和换挡方式\t：\t主变速位置： 在第1箱体中 机械有级挡","T202100321508","2026-12-30","51.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2022018","南京赛姆认证科技发展有限公司","(2012)委字01类第065号","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[1904,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","浙江金野农业装备有限公司","轮式拖拉机","704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.38kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：3520×1600×2380；轴距：2000；常用轮距(前轮/后轮)：1300/1300；轮距(前轮/后轮)调整方式：固定轮距式/辐板可调轮距式；最小使用质量：2100；标准配重(前/后)：84/70；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：1000.46.001安全框架；前照灯型号：2 个方形灯或流线型灯：12V，40W/45W；转向系型式：全液压；行车制动系型式：干式、双片盘式制动器，机械操纵；驻车制动系型式：锁定踏板式或联动式；前驱动桥型式：水田型（四轮驱动）；离合器型式：单作用离合器；传动系动力输出轴离合器型式：干式、单片、单作用离合器；变速箱型式：二轴式、直齿（4+1）×2 组成式；主变速箱换档方式：滑动齿轮换档，副变速箱换档方式：啮合套换档；轮胎型号(前轮/后轮)：7.5-16/12.4-28。驱动型式：四轮驱动；标定功率：52kW（70马力），配装国Ⅲ排放柴油机，最小使用比质量：40.38。","T202100430200","2026-04-01","52","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","No：FH20GW1731","国家拖拉机质量监督检验中心","No：LT20GK0301","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1905,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","奔野优森拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","BY804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.01kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长x宽x高及部位）(mm）：3850×1610×2500(安全架顶)，3900×1700×2600（驾驶室顶）；最小使用质量（kg）：2420（安全架），2460（驾驶室）；功率（kW）：59；最小使用比质量(kg/kW)：41.01（安全架），41.69（驾驶室）；PTO转速(r/min)：540/720；","T202000321106","2025-12-30","59","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","FH19GW1811/FH20GW1341","国家拖拉机质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心","(2020)2240124","潍坊市产品质量检验所"]
[1906,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC804-B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.07kg/kW","1.整机型式：轮式，驱动型式：四驱，外廓尺寸（长×宽×高）：3970×1820×2780mm(安全架）/3970×1820×2750mm(驾驶室）;轴距：2030mm,常用轮距：1300/1300mm,轮距(前/后）：1200、1250、1300、1400/1200～1450mm,最小使用质量：2600kg（安全架）/2750kg（驾驶室），最小使用比质量：44.07kg/kw（安全架）/46.61kg/kw（驾驶室），标准配重（前/后）：144/180kg，轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/14.9-30，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2 ;  2.发动机信息：发动机型号：4C6-80U32，标定功率：59kw，标定转速：2400r/min，气缸数：4缸，生产厂：安徽全柴动力股份有限公司，排放阶段：第三阶段","T202232320067","2027-06-28","59","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2022034/SAM2022035","南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2022WJ01110","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1907,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RG804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.7kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：58.8kw；最小使用质量：2450kg（防翻架）2550kg（驾驶室）；最小使用比质量：41.7kg/kw（防翻架）43.4kg/kw（驾驶室）","T202243430063","2027-08-17","58.8","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","SJ21FH3089（防翻架）WJ2021GFH04G（驾驶室）","湖北三智农业机械检测有限公司（防翻架）河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心（驾驶室）","HB21SJ0048K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1908,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","BY804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.85kg/kW","外廓尺寸：3710×1630×2470（2470至安全框架顶，至驾驶室顶为2700）；轴距：1960；常用轮距(前轮/后轮):1250/1300；轮距(前轮/后轮)调整方式：固定轮距式/辐板可调轮距式；最小使用质量：2410kg；标准配重（前/后）:96/80；档位数(前进/倒退)：12/12；主变速档位数：4；副变速档位数：3×（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置：安全框架，选装简易驾驶室；前照灯型号：704-2.48.023；转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：双片制动器，机械操纵；驻车制动系型式：锁定踏板式；前驱动桥型式：水田型四轮驱动；离合器型式：干式，双作用离合器；动力输出轴离合器型式：干式；变速箱型式：二轴式、4×3×（1+1）机械平面组成式；主变速箱换档方式：啮合套换档；副变速箱换档方式：啮合套换档；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/12.4-32；驱动型式：四轮驱动；标定功率：59kW，配套国Ⅲ排放柴油机，最小使用比质量：40.85。","T202251510101","2027-08-21","59","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","900.46.001A拖拉机防翻架报告编号：FH21GW1941;1204.46.001J拖拉机驾驶室报告编号：FH21GW1951","国家拖拉机质量检验检测中心","LT21GK0271","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量检验检测中心）"]
[1909,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","宁波奔野重工股份有限公司","轮式拖拉机","BY804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.85kg/kW","外廓尺寸：3710×1630×2470（2470至安全框架顶，至驾驶室顶为2700）；轴距：1960；常用轮距(前轮/后轮):1250/1300；轮距(前轮/后轮)调整方式：固定轮距式/辐板可调轮距式；最小使用质量：2410kg；标准配重（前/后）:96/80；档位数(前进/倒退)：12/12；主变速档位数：4；副变速档位数：3×（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置：安全框架，选装简易驾驶室；前照灯型号：704-2.48.023；转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：双片制动器，机械操纵；驻车制动系型式：锁定踏板式；前驱动桥型式：水田型四轮驱动；离合器型式：干式，双作用离合器；动力输出轴离合器型式：干式；变速箱型式：二轴式、4×3×（1+1）机械平面组成式；主变速箱换档方式：啮合套换档；副变速箱换档方式：啮合套换档；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/12.4-32；驱动型式：四轮驱动；标定功率：59kW，配套国Ⅲ排放柴油机，最小使用比质量：40.85。","T202251510102","2027-08-21","59","购机补贴(通用类)","浙江宁波","评阅通过","","900.46.001A拖拉机防翻架报告编号：FH21GW1751;1204.46.001J拖拉机驾驶室报告编号：FH21GW1761","国家拖拉机质量检验检测中心","LT21GK0251","国家拖拉机质量检验检测中心"]
[1910,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","日照市弘旭机械制造有限公司","轮式拖拉机","HX804-A","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:42.01kg/kW","功率：58.8KW（80马力）；外廓尺寸(长×宽×高)mm:3800×1700×2700（安全架顶）；轴距:1950mm；常用轮距(前轮/后轮):1265/1310mm；最小使用质量:2470kg；标准配重（前/后）：50/56kg； 档位数（前进/倒退）：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数:2;最小使用比质量：42.01；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1152mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：92mm；发动机与主离合器联接方式：直联","T202100430648","2026-06-29","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","安全架：NW202012107","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202007014","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1911,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MA804-N","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41kg/kW","功率：80马力；驱动方式：四驱；最小使用比质量：41.0kg/kW；外廓尺寸（长×宽×高）：3940×1630×2640(安全架顶部)mm；轴距：1960mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1164mm；最小使用质量：2420kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；传动系箱体数量：2个；传动系主变速换挡方式：机械有级挡；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202237370166","2027-09-05","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202205010","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202203027","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1912,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MD804-1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.92kg/kW","功率：80马力；驱动方式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）：4120×2000×2700(安全架顶部)、4120×2000×2775(空滤器顶部、驾驶室)mm；轴距：2060mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1141mm；最小使用质量：2700（安全架）、2850（驾驶室）kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架、简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械空间组成式；传动系箱体数量：2个；传动系主变速换挡方式：机械有级挡；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂。","T202237370164","2027-07-04","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202106030、NW202203012","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202107078","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1913,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山东铮德智能装备有限公司","轮式拖拉机","804-B","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.54kg/kW","\"整机型号、名称：804-B、轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：（mm）4000×1850×2650（安全架顶部）；轴距或履带接地长(mm):2050；常用轮距(前轮/后轮)（mm）：1250/1320；轮距(前轮/后轮)：（mm）1250、1350、1375、1450/1320-1700；最小使用质量kg：2560；标准配重(前/后)kg：144/180；最小使用比质量kg/kW：43.54；挡位数（前进/倒退）:12/12;主变速挡位数:4;轮胎型号(前轮/后轮):9.5-24/14.9-30;轮胎数量(前轮/后轮)个:2/2。\"\t整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)( mm) ：4000×1780×2700（驾驶室顶部）；最小使用质量(kg):2580;标准配重(前/后)kg:144/180；最小使用比质量(kg/kW):43.88；选装驾驶室整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)( mm) ：4000×1780×2700（驾驶室顶部）；最小使用质量(kg):2580;标准配重(前/后)kg:144/180；最小使用比质量(kg/kW):43.88；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:904B.45.001；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:简易驾驶室；","T202200340430","2027-09-01","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021DFH023    WJ2021DFH014","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202008007","黑龙江省彤延质检技术有限公司"]
[1914,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","山拖农机装备有限公司","轮式拖拉机","MD804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.92kg/kW","外型尺寸（mm）：3980×1800×2600（配安全架)；3980×1800×2700(配驾驶室)；\n驱动方式：四轮驱动;\n功率（KW）:58.8（国三）;\n轴距（mm）:2060;\n最小使用质量（kg）:2700（安全架）2900（驾驶室）;\n轮距(前轮/后轮)mm：1260、1360/1300、1400;\n轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/有级可调;\n标准配重(前/后)kg:200/120;\n挡位数(前进/倒退/爬行):16/8/0;\n动力输出轴功率kW≥50;\n最小使用比质量kg/kW:45.92或选装49.32;\n主变速箱换档方式:机械有级档;\n轮胎型号(前轮/后轮):9.50-24/16.9-30","T202200370490","2027-09-01","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW201803042(配安全架)NW201712019（配驾驶室）","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201710052","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1915,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TRL804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.62kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 4080×1700×2730防翻架顶部；4.轴距mm:2080；5.最小使用质量kg:2800；6.标准配重（前/后）kg：180/180；7.最小使用比质量Kg/kw：47.62；8.主变速挡位数：4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：58.8；12.轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/14.9-30；13.选装翻倾防护装置型式：简易驾驶室；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4120×1650×2780（驾驶室顶部）；14.选装配置简易驾驶室最小使用质量kg：2890；15.选装配置简易驾驶室最小使用比质量kg/kW：49.15","T202243430059","2027-08-17","58.8","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2022AFH12G和WJ2022AFH11G"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202105005","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1916,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M804-3X","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.4kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：59KW；最小使用比质量：51.4kg/kW","T202200510280","2027-07-05","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202110013 NW202110006","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20180806-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1917,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M804-4X","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:59.5kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：58.8kW；最小使用比质量：59.5kg/kW","T202200510281","2027-07-05","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202110013 NW202110006","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021040904","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1918,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M804-5X","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:66.1kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：59KW；最小使用比质量：66.1kg/kW；","T202237370226","2027-09-05","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202110005 JW202110007","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","NJJC2021041004","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1919,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊野重工有限公司","轮式拖拉机","804","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.17kg/kW","功率：80马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(kg)：（安全架：2370）/（驾驶室：2380），最小使用比质量(kg/kW):（安全架：40.17）/（驾驶室：40.34），整机外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):3760×1640×2420（安全架顶部）/3760×1640×2640（驾驶室顶部），轴距（mm）：1980，常用轮距（前轮/后轮mm）：1280/1300。","T202200230158","2027-07-05","59","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021FFH002 / WJ2021FFH003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240071","潍坊市产品质量检验所"]
[1920,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊泓林重工有限公司","轮式拖拉机","HL804-1","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.58kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)(mm)：3820×1720×2450（安全架顶部）（2660驾驶室顶部）；轴距（mm）：2050；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1270/1310；最小使用质量：安全架2445（驾驶室：2520）；最小使用比质量：41.58（驾驶室：42.86）；标准配重(前/后)：55/180；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：(4+1)×2；发动机与离合器联接方式： 直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（安全架）型号：HL1004.02（驾驶室：HL1004.01）；翻倾防护装置型式：安全框架（选装驾驶室）；翻倾防护装置生产厂：潍坊泓林重工有限公司；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式： 机械平面组成式；主变速箱换档方式： 机械有级挡；副变速箱换档方式： 机械有级挡；；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32。","T202200230383","2027-09-01","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ102、HB2020FHZ103,扩展报告编号为 SZ22FH010K","湖北三智农业机械检测有限公司","（2020）2240084 号","潍坊市产品质量检验所"]
[1921,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰山拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TT804-N","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.9kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：3850×1800×2680（安全架顶部），3950×1800×2730（驾驶室顶）；最小使用质量(kg)：2405（安全架），2500（驾驶室）；功率(kW)：58.8；最小使用比质量(kg/kW)：40.9（安全架），42.52（驾驶室）；PTO转速(r/min)：540/720","T202243430065","2027-08-17","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021DFH03G/WJ2021AFH023","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YJW202203004","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司"]
[1922,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","徐州徐工农业装备科技有限公司","轮式拖拉机","XT804-4D","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.07kg/kW","XT804-4D轮式拖拉机，发动机标定功率（kW）：58.8；驱动方式：四轮驱动；档位数（前进/倒退）：12/12；外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4070X1810X2675（安全架顶部）；4070×1810×2540（驾驶室顶部）；轴距（mm）：2075；最小使用质量（kg）：（安全架）2650；（驾驶室）2800；最小使用比质量（kg/kW）：(安全架）45.07；（驾驶室）47.62；转向形式：全液压转向；动力轴输出(r/min):540/720;540/1000。","T202232320046","2027-05-29","58.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW1961；FH21GW1971","国家拖拉机质量检验检测中心；国家拖拉机质量检验检测中心","YH2021WJ01239","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1923,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动动力换挡拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MD804-P","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.42kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","功率：80马力；驱动方式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）：4120×2000×2700(安全架顶部)、4120×2000×2775(空滤器顶部、驾驶室)mm；轴距：2110mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1141mm；最小使用质量：2730（安全架）、2880（驾驶室）kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架、简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械空间组成式；传动系箱体数量：2个；传动系主变速换挡方式：机械有级挡；传动系副变速换挡方式：动力换向；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂。","T202237370164","2027-07-04","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202106030、NW202203012","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202107078","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1924,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","MF904-8","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.69kg/kW","功率：66.2kW/90马力；驱动形式：四轮驱动；最小使用质量（kg）：3025（安全架）、3120（驾驶室）；最小使用比质量（kg/kW）：45.69（安全架）、47.13（驾驶室）","08020P10055R0M","2025-12-19","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1171、FH21GW1631、FH21GW1111、FH21GW1621","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司","LT21GK0071","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1925,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","湖南中联重科智能农机有限责任公司","轮式拖拉机","RV904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.6kg/kW","功率：90马力；型式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kw）：50.6；","T202243430019","2027-05-29","66.2","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","NW202111020","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202111021","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1926,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFE904-H","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.39kg/kW","型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：4175×1846×2566（至安全架顶）/4175×1846×2666（至驾驶室顶）；轴距mm：2100；常用轮距（前轮/后轮）mm：1400/1364；最小使用质量kg：2740（安全架）/2875（驾驶室）；最小使用比质量kg/kw：41.39（安全架）/43.43（驾驶室）；档位数（前进/倒退）：16/16；主变速档位数：4；副变速档位数：2×（1+1）×2；最小离地间隙mm：418（前驱动桥中间放油螺塞）；标准配重（前/后）kg：160/180；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置型号、型式：40107054600010安全框架/40107054520010简易驾驶室，生产商：江苏常发农业装备股份有限公司；空气滤清器型号及型式：10108051100110干式；排气管消声腔外形尺寸（直径×长）mm：φ130×800；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮9.5-24、8.3-20、8.3-20PR、9.5-20、9.5-20PR、8.3-24、8.3-24PR、9.5-24PR，后轮14.9-30、12.4-28、14.9-28、11-32PR、14.9-30PR、11-32；配套动力型号：CF4D90-T,制造商：江苏常发农业装备股份有限公司，气缸数：4缸，标定功率：66.2kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段","T202232320138","2027-08-30","66.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH22GW0541/FH22GW0551","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司(国家拖拉机质量监督检验中心)","2021-JNDJ-10-003","江苏省农用动力机械检测中心有限公司"]
[1927,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC904-B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.79kg/kW","1.整机型式：轮式，驱动型式：四驱，外廓尺寸（长×宽×高）：3970×1820×2780mm(安全架）/3970×1820×2750mm(驾驶室）;轴距：2030mm,常用轮距：1300/1300mm,轮距(前/后）：1200、1250、1300、1400/1200～1450mm,最小使用质量：2700kg（安全架）/2800kg（驾驶室），最小使用比质量：40.79kg/kw（安全架）/42.30kg/kw（驾驶室），标准配重（前/后）：144/180kg，轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/14.9-30，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2；     2.配套动力型号：4C6-90C33；制造商：安徽全柴动力股份有限公司；气缸数：4缸；标定功率：66.2kw；标定转速：2400r/ min ；排放阶段：第三阶段；选配一：配套动力型号：YD4CL90G1；制造商：扬动股份有限公司；气缸数：4缸；标定功率：66.2kw；标定转速：2400r/ min ；排放阶段：第三阶段。选配二：配套动力型号：SD4BMU10；制造商：江苏四达动力机械集团有限公司,气缸数：4缸；标定功率：66.2kw；标定转速：2400r/ min ；排放阶段：第三阶段。","T202232320067","2027-06-28","66.2","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2022034/SAM2022035","南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2022WJ01110","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1928,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RG904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.5kg/kW","驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率：66.2kw；最小使用质量：2750kg（防翻架）2850kg（驾驶室）；最小使用比质量：41.5kg/kw（防翻架）43.1kg/kw（驾驶室）","T202243430063","2027-08-17","66.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","SJ21FH3089（防翻架）WJ2021GFH04G（驾驶室）","湖北三智农业机械检测有限公司（防翻架）河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心（驾驶室）","HB21SJ0048K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1929,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","日照市弘旭机械制造有限公司","轮式拖拉机","HX904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.79kg/kW","功率：66.2KW（90马力）；型式：四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm:4100×1830×2700（驾驶室顶部）；轴距:2020mm；常用轮距(前轮/后轮):1300/1800mm；最小使用质量:2780kg；标准配重（前/后）：80/180kg； 档位数：前进/倒退：12/12；主变速器档位数：4；副变速器档位数:3X(1+1);最小使用比质量：41.99kg/kW；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1152mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：92mm；选装配置：安全框架；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm:4100×1830×2700（安全架顶）；最小使用质量：2700kg；最小使用比质量：40.79kg/kW","T202100430649","2026-06-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","安全架：NW202012059/驾驶室：NW202012058-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202007015","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1930,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","日照市弘旭机械制造有限公司","轮式拖拉机","HX904-A","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.99kg/kW","功率：66.2KW（90马力）；型式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高)mm:3800×1700×2700（驾驶室顶）；轴距:1950mm；常用轮距(前轮/后轮):1265/1310mm；最小使用质量:2780kg；标准配重（前/后）：50/56kg； 档位数（前进/倒退）：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数:2;最小使用比质量：41.99；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1152mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：92mm；","T202100430648","2026-06-29","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012058-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202007014","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1931,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东鸿博重工有限公司","轮式拖拉机","HB904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.99kg/kW","驱动型式：四驱；发动机标定功率（kw）：66.2kw；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：4060×1770×2470（安全架顶部）；轴距（mm）：2070mm；最小离地间隙及部位（mm）：380（后牵引架底部）；轮距（前轮/后轮）：1290、1390、1490/1300-1500；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1152；最小使用质量（kg）：2780；标准配重（前/后）：180/80；最小使用比质量（kg/kw）：41.99；档位数（前进/倒退）：12/12；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/14.9-30；选装：外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：4060×1770×2680（驾驶室顶部）；最小使用质量（kg）：2870；标准配重（前/后）：180/80；最小使用比质量（kg/kw）：43.35","T202200430253","2027-07-05","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH007/WJ2021EFH008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240060","潍坊市产品质量检验所"]
[1932,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东骏玛道机械有限公司","轮式拖拉机","MD904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.1kg/kW","发动机功率：90马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量：43.1kg/kW","T201900370855","2024-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2019AFH003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2018）委字整机类第 0180800667 号","盐城市农业机械试验鉴定站"]
[1933,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东晟道农业装备有限公司","轮式拖拉机","SD904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.5kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：4110x1770x2800（驾驶室顶部）4110x1770x2700（安全架顶部）；最小使用质量(kg）：2880（安全架）、2900（驾驶室）；功率(kW)：66.2；最小使用比质量(kg/kW)：43.50（安全架）、43.81（驾驶室）\n；PTO转速(r/min)：540/760","T202200220348","2027-09-01","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021GFH005/WJ2021AFH026","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240049","潍坊市产品质量检验所"]
[1934,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MA904-N","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.1kg/kW","功率：90马力；驱动方式：四驱；最小使用比质量：41.1kg/kW；外廓尺寸（长×宽×高）：3940×1630×2640(安全架顶部)mm；轴距：1960mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1164mm；最小使用质量：2720kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；传动系箱体数量：2个；传动系主变速换挡方式：机械有级挡；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202237370166","2027-09-05","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202205010","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202203027","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1935,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MD904-1","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.84kg/kW","功率：90马力；驱动方式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）：4120×2000×2700(安全架顶部)、4120×2000×2775(空滤器顶部、驾驶室)mm；轴距：2145mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1141mm；最小使用质量：2770（安全架）、2900（驾驶室）kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架、简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械空间组成式；传动系箱体数量：2个；传动系主变速换挡方式：机械有级挡；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂。","T202237370164","2027-07-04","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202106030、NW202203012","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202107078","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1936,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","山东铮德智能装备有限公司","轮式拖拉机","904-B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.78kg/kW","整机型号、名称：904-B、轮式拖拉机；整机型式: 轮式;整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)(mm):4000×1850×2650（安全架顶部）;轴距或履带接地长(mm): 2050;常用轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）：1250/1320；轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1250、1350、1375、1450/1320～1700;最小离地间隙及部位mm:380（后牵引座底部）;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm:1150;变速箱齿轮副轴孔中心距mm:100±0.02;最小使用质量kg: 2700;标准配重(前/后)kg: 144/180;最小使用比质量kg/kW:40.78;挡位数（前进/倒退）:12/12;轮胎型号(前轮/后轮):9.5-24/14.9-30;轮胎数量(前轮/后轮)个:2/2。整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：（mm）4000×1780×2700（驾驶室顶部）；最小使用质量：（kg）2750；标准配重(前/后)：（kg）144/180；最小使用比质量：（kg/kW）41.54；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：904B.45.001；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂：山东铮德智能装备有限公司","T202200340430","2027-09-01","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021DFH023     WJ2021DFH014","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202008007","黑龙江省彤延质检技术有限公司"]
[1937,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TRL904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.66kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 4080×1700×2730防翻架顶部；4.轴距mm:2080；5.最小使用质量kg:2890；6.标准配重（前/后）kg：180/180；7.最小使用比质量Kg/kw：43.66；8.主变速挡位数：4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：66.2；12.轮胎型号（前轮/后轮）：9.5-24/14.9-30；13.选装翻倾防护装置型式：简易驾驶室；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4120×1650×2780（驾驶室顶部）；14.选装配置简易驾驶室最小使用质量kg：2950；15.选装配置简易驾驶室最小使用比质量kg/kW：44.56","T202243430059","2027-08-17","66.2","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2022AFH12G和WJ2022AFH11G"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202105005","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1938,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M904-3X","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.8kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：66.2KW；最小使用比质量：45.8kg/kW","T202200510280","2027-07-05","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202110013 NW202110006","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20180806-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1939,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M904-4X","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.9kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：66.2KW；最小使用比质量：52.9kg/kW","T202200510281","2027-07-05","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202110013 NW202110006","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021040904","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1940,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M904-5X","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:58.9kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：66.2KW；最小使用比质量：58.9kg/kW；","T202237370226","2027-09-05","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202110005 JW202110007","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","NJJC2021041004","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1941,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊野重工有限公司","轮式拖拉机","904-B","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.24kg/kW","功率：90马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(kg)：2730，最小使用比质量(kg/kW):41.24，整机外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):4160×1820×2650（驾驶室顶部），轴距（mm）：2080，常用轮距（前轮/后轮mm）：1280/1300。","T202200230387","2027-09-01","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," WJ2021FFH003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240072","潍坊市产品质量检验所"]
[1942,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动动力换挡拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MD904-P","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:41.84kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","功率：90马力；驱动方式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）：4120×2000×2700(安全架顶部)、4120×2000×2775(空滤器顶部、驾驶室)mm；轴距：2195mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1141mm；最小使用质量：2770（安全架）、2930（驾驶室）kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架、简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械空间组成式；传动系箱体数量：2个；传动系主变速换挡方式：机械有级挡；传动系副变速换挡方式：动力换向；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂。","T202237370164","2027-07-04","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202106030、NW202203012","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202107078","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1943,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HTG1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:54.69kg/kW","驱动方式：四轮驱动:标定功率:73.5kw；轴距:2200mm；外廓尺寸(长*宽*高):4560mm*2220mm*3060mm；整机最小使用质量:4020kg；最小使用比质量：54.69kg/kw;发动机结构型式:直列式、直喷、水冷、四冲程；发动机吸气方式:增压中冷；发动机气缸数:4缸；发动机标定转速:2200r/min；动力输出轴转速:760/850r/min；","T202200340192","2027-07-05","73.5","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","NW202111001","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202106004","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1944,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.33kg/kW","功率：73.5kW/100马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：3920kg（安全架）/4120kg（驾驶室）；最小使用比质量：53.33kg/kW（安全架）/56.05kg/kW（驾驶室）","T202100410594","2026-06-29","73.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW0891/FH21GW0601","国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT18GK0101","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1945,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","东弘沃丰（潍坊）农业机械有限公司","轮式拖拉机","NW1004-A","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长x宽x高及部位）(mm）：4030×1830×3000(驾驶室顶部)；最小使用质量（kg）：3675；功率（kW）：73.5；最小使用比质量(kg/kW)：50； PTO转速(r/min)：540/760","T202200430260","2027-07-05","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ144K","湖北三智农业机械检测有限公司","NJJC20200104","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1946,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","丰疆智能科技研究院（常州）有限公司","轮式拖拉机","FJH1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.625kg/kW","功率：100马力；\n整机型式：轮式；\n整机驱动型式：四驱；\n最小使用质量：3280kg；\n最小使用比质量（kg/kw）：44.625；\n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：4000×1820×2850（驾驶室顶）；\n轮距(前轮/后轮（mm):1400/1400.","T202232320097","2027-07-31","73.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","WJ2021EFH013","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","NO:(2021)2240077","潍坊市产品质量检验所"]
[1947,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","湖南中联重科智能农机有限责任公司","轮式拖拉机","RV1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.6kg/kW","功率：100马力；型式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kw）：45.6；","T202243430019","2027-05-29","73.5","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","NW202111020","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202111021","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[1948,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)","轮式拖拉机","WB1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.81kg/kW","标定功率：100马力（73.5kW）；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量（kg/kW）：43.81（带安全架）/45.17（带驾驶室）；配套发动机型号：4G33TC-100G31C；制造商：常柴股份有限公司；标定功率(kW)：73.5；标定转速(r/min)：2300；排放阶段：第Ⅲ阶段；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：3960×2010×2705（至安全架顶）/3960×2010×2710（至空滤顶）；最小使用质量（kg）：3220（带安全架）/3320（带驾驶室）；轴距或履带接地长（mm）：2100；常用轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）：1420/1445；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架/简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；挡位数（前进/倒退）：12/12；轮胎型号：11.2-24/16.9-34；选装轮胎型号(前轮/后轮)：9.5-24/14.9-30；9.5-24（水田）/11-32（水田）；9.5-24（水田）/14.9-30（水田）；9.5-24（水田）/16.9-30（水田）。","T202232320068","2027-06-28","73.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2022017、SAM2022016","南京赛姆认证科技发展有限公司、南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2021WJ01163","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1949,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC1004-B","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.54kg/kW","1.整机型式：轮式，驱动型式：四驱，外廓尺寸（长×宽×高）：4130×1820×2780mm(安全架）/4130×1820×2780mm(驾驶室）;轴距：2030mm,常用轮距：1300/1300mm,轮距(前/后）：1200、1250、1300、1400/1200～1450mm,最小使用质量：3200kg（安全架）/3210kg（驾驶室），最小使用比质量：43.54kg/kw（安全架）/43.67kg/kw（驾驶室），标准配重（前/后）：242/180kg，轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/14.9-30，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2;     2.发动机信息：发动机型号：4C6-100C35，标定功率：73.5kw，标定转速：2400r/min，气缸数：4缸，生产厂：安徽全柴动力股份有限公司","T202232320067","2027-06-28","73.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2022034/SAM2022035","南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2022WJ01110","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1950,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","FB1004-1","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.72kg/kW","发动机标定功率（kW）：74；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：4150×1710×2800（安全架顶部），4150×1710×2810（驾驶室顶部）；轴距（mm）：2060；最小使用质量（kg）：3235（安全架），3260驾驶室；最小使用比质量kg/kw：43.72 (安全架)/44.05 （驾驶室）排放阶段：国三","T202200340454","2027-09-01","74","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","安全架报告编号：WJ2022DFH08G；驾驶室报告编号：YJW202204030","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司","YH2022WJ01025","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1951,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳格朗斯机械制造有限公司","轮式拖拉机","1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55.8kg/kW","整机驱动型式: 四驱；发动机标定功率（kW）：73.5；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：4500×2150×2950（至安全框架顶）(安全框架），4500×2150×2950（至空滤器顶）(选装驾驶室）；轴距(mm)：2200；常用轮距(前轮/后轮)(mm)：1700/1700；最小离地间隙及部位(mm)：405(至前桥底部）；标准配重（㎏）：200/240；最小使用质量（㎏）：4100(安全框架），4250(选装驾驶室）；最小使用比质量（kg/kW）：55.8（安全框架）；57.8（选装驾驶室）；排放标准：第三阶段","T202200510285","2027-07-05","73.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","安全架 ：FH22GW0191；驾驶室 ：FH22GW0351","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量检验检测中心）","LT21GK0411","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量检验检测中心）"]
[1952,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳格朗斯机械制造有限公司","轮式拖拉机","1104","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.6kg/kW","整机驱动型式: 四驱；发动机标定功率（kW）：81；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：4500×2150×2950（至安全框架顶）(安全框架），4500×2150×2950（至空滤器顶）(选装驾驶室）；轴距(mm)：2200；常用轮距(前轮/后轮)(mm)：1700/1700；最小离地间隙及部位(mm)：405(至前桥底部）；标准配重（㎏）：200/240；最小使用质量（㎏）：4100(安全框架），4250(选装驾驶室）；最小使用比质量（kg/kW）：50.6（安全框架）；52.5（选装驾驶室）；排放标准：第三阶段","T202200510285","2027-07-05","81","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","安全架：FH22GW0191；驾驶室：FH22GW0351","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量检验检测中心）","LT21GK0411","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量检验检测中心）"]
[1953,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","洛阳瑞得拖拉机有限公司","轮式拖拉机","RG1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.2kg/kW","驱动方式：四轮驱动，发动机标定功率（Kw）：73.5；安全架/驾驶室最小使用质量（Kg）：3250；安全架/驾驶室最小使用比质量（Kg/Kw）：44.2；","T202200430264","2027-07-05","73.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","SJ21FH3089（防翻架）/WJ2021GFH04G（驾驶室）","湖北三智农业机械检测有限公司（防翻架）/河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心（驾驶室）","HB21SJ0048K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[1954,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","日照市弘旭机械制造有限公司","轮式拖拉机","HX1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.32kg/kW","功率：74KW（100马力）；型式：四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm:4100×1830×2700（驾驶室顶部）；轴距:2020mm；常用轮距(前轮/后轮):1300/1800mm；最小使用质量:3280kg；标准配重（前/后）：80/180kg； 档位数：前进/倒退：12/12；主变速器档位数：4；副变速器档位数:3X(1+1);最小使用比质量：44.32kg/kW；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1152mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：92m","T202100430649","2026-06-29","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","驾驶室：NW202012058-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202007015 ","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1955,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东奥明农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.81kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：4070×1780×2750(驾驶室顶部）；最小使用质量（kg）3220：功率（kW）：73.5；最小使用比质量（kg/kw）：43.81；PTO转速（r/min）：540/760","T202200340455","2027-09-01","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","YJW202204001","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司","YJW202205011","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司"]
[1956,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东谷禾农业装备有限公司","轮式拖拉机","GH1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","标定功率:74kW(100马力）；驱动方式:四轮驱动；最小使用比质量:43.6kg/kW；外廓尺寸(长×宽×高及部位)：4140×1720×2760mm(驾驶室顶端）；轴距：2050 mm；标准配重(前/后)：144kg/80kg；挡位数(前进/倒退)：12/12；轮胎型号(前轮/后轮)：9.5-24/14.9-30。","T202200430270","2027-07-05","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021DFH026","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","NJJC2021090701","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1957,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东悍沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","TBH1004-C","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.95kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4100×1950×2800mm（驾驶室顶部）；轴距：2050mm；整机型式：4×4四轮驱动；标准配重：前112kg/后64kg；发动机标定功率：74kW；轮胎型号：前轮9.5-24/后轮16.9-30；最小使用质量：3400kg。","T202200320170","2027-07-05","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2022BFH06G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2020IKKX001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1958,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东鸿博重工有限公司","轮式拖拉机","HB1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.65kg/kW","驱动型式：四驱；发动机标定功率（kw）：74kw；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：4060×1770×2470（安全架顶部）；轴距（mm）：2070mm；最小离地间隙及部位（mm）：380（后牵引架底部）；轮距（前轮/后轮）：1290、1390、1490/1300-1500；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1152；最小使用质量（kg）：3230；标准配重（前/后）：180/80；最小使用比质量（kg/kw）：43.65；档位数（前进/倒退）：12/12；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/14.9-30；选装：外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：4060×1770×2680（驾驶室顶部）；最小使用质量（kg）：3340；标准配重（前/后）：180/80；最小使用比质量（kg/kw）：45.14","T202200430253","2027-07-05","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH007/WJ2021EFH008","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240060","潍坊市产品质量检验所"]
[1959,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东山拖凯泰农业装备有限公司","轮式拖拉机","1004-B","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.59kg/kW","型式：轮式；机架型式：无架；用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高及部位): 4050×1750×2700（安全架）mm,4050×1750×2750（简易驾驶室，空滤器）mm；驱动型式:四驱；功率:100马力；轴距:2085mm；最小离地间隙及部位：365 mm（前桥底部）；常用轮距（前轮/后轮）：1270/1360mm；轮距（前轮/后轮）：1270、1365/1260、1360、1440、1480；最小使用质量:3204 kg，3207kg（简易驾驶室）；标准配重质量(前/后)：136/180 KG；最小使用比质量（kg/kw）：43.59，43.63（简易驾驶室）；档位数(前进/倒退):12/12；变速箱型式:机械平面组成式；主变速档位数：4；副变速档位数：3×（1+1）；发动机与主离合器联接方式：直联； 最大牵引力：25.87kN；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）:型号KT1204A.46B.010，安全框架；型号KT1204A.45B.010,简易驾驶室；轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-20/11-32；","T202200230416","2027-09-01","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202202019/NW202202020","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20180813","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1960,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东晟道农业装备有限公司","轮式拖拉机","SD1004","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.29kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：4110x1770x2800（驾驶室顶部）；最小使用质量(kg）：3260；功率(kW)：73.6；最小使用比质量(kg/kW)：44.29；PTO转速(r/min)：540/760","T202200220348","2027-09-01","73.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," WJ2021AFH026","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240049","潍坊市产品质量检验所"]
[1961,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","山东晟道农业装备有限公司","轮式拖拉机","SD1004-1","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.29kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：4110×1770×2700（安全框架顶）；最小使用质量(kg）：3260；功率(kW)：73.6；最小使用比质量(kg/kW)：44.29；PTO转速(r/min)：540/760；","T202200430261","2027-07-05","73.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021GFH005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240049","潍坊市产品质量检验所"]
[1962,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNU1004-A","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.88kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 4605×2255×2990驾驶室顶部；4.轴距mm:2260；5.最小使用质量kg:3960；6.标准配重（前/后）kg：440/180；7.最小使用比质量Kg/kw：53.88；8.主变速挡位数：4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、水冷、增压中冷、高压共轨；11.发动机标定功率kw：73.5；12.轮胎型号（前轮/后轮）：12.4-24/16.9-34","T202200430512","2027-09-01","73.5","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2022EFH05G"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240059","潍坊市产品质量检验所"]
[1963,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1004-3X","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：73.5；最小使用比质量：43.7kg/kW","T202200510280","2027-07-05","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202110013 NW202110006","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20180806-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1964,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1004-4X","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.6kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：73.5；最小使用比质量：47.6kg/kW","T202200510281","2027-07-05","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202110013 NW202110006","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021040904","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1965,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1004-5X2","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.06kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：73.5KW，最小使用比质量：53.06kg/kW","T202200340436","2027-09-01","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202112011 NW202112013","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南） 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021010907","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1966,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊野重工有限公司","轮式拖拉机","1004-B","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.51kg/kW","功率：100马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(kg)：3220，最小使用比质量(kg/kW):43.51，整机外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):4160×1820×2650（驾驶室顶部），轴距（mm）：2080，常用轮距（前轮/后轮mm）：1280/1300。","T202200230387","2027-09-01","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过",""," WJ2021FFH003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240072","潍坊市产品质量检验所"]
[1967,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊市昱坤农业机械有限公司","轮式拖拉机","YK1004-C6","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.01kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：4100×1670×2710（驾驶室顶部）；最小使用质量(kg）：3235；功率(kW)：73.5；最小使用比质量(kg/kW)：44.01；PTO转速(r/min)：540/760","T202200430268","2027-07-05","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2022AFH16G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YJW202204006","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司"]
[1968,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊市昱坤农业机械有限公司","轮式拖拉机","YK1004-D6","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:57.48kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：4650×2130×2910(至安全架顶)，4650×2130×2890（驾驶室顶部）；最小使用质量(kg）： 4225（安全架），4475（驾驶室）；功率(kW)：73.5；最小使用比质量(kg/kW)：57.48（安全架），60.88（驾驶室）；PTO转速(r/min)：760/850","T202200430269","2027-07-05","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2022AFH009，WJ2022AFH16G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心，河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YJW202204007","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司"]
[1969,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊市昱坤农业机械有限公司","轮式拖拉机","YK1104-D6","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.16kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：4650×2130×2910(至安全架顶)，4650×2130×2890（驾驶室顶部）；最小使用质量(kg）： 4225（安全架），4475（驾驶室）；功率(kW)：81；最小使用比质量(kg/kW)：52.16（安全架），55.25（驾驶室）；PTO转速(r/min)：760/850","T202200430269","2027-07-05","81","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2022AFH009，WJ2022AFH16G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心，河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YJW202204007","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司"]
[1970,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动动力换挡拖拉机","第一拖拉机股份有限公司","轮式拖拉机","LY1104-C","功率:110马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.15kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","功率：81kW/110马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量： 4000kg（平地板安全架）/4250kg（平地板驾驶室）/3900kg（马鞍形地板安全架）/4050kg（马鞍形地板驾驶室）；最小使用比质量：49.38kg/kW（平地板安全架）/52.47kg/kW（平地板驾驶室）/48.15kg/kW（马鞍形地板安全架）/50.0kg/kW（马鞍形地板驾驶室）；变速箱换挡方式：机械有级挡+动力换向，选装：机械有级挡+Hi-Lo 挡（2 速动力换挡）","T202100410594","2026-06-29","81","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW0881/FH22GW0201/FH21GW0891/FH21GW0901","国家拖拉机质量检验检测中心、国家拖拉机质量监督检验中心(洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司)","LT18GK0101","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1971,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","P1004-4P","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：73.5；最小使用比质量：51kg/kW；机械有级挡+动力换向","T202200370210","2027-07-05","73.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202110006","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021050801","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1972,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","安徽泗州拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HTG1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.37kg/kW","驱动方式：四轮驱动:标定功率:88.2kw；轴距:2200mm；外廓尺寸(长*宽*高):4560mm*2220mm*3060mm；整机最小使用质量:4090kg；最小使用比质量：46.37kg/kw;发动机结构型式:直列式、直喷、水冷、四冲程；发动机吸气方式:增压中冷；发动机气缸数:4缸；发动机标定转速:2200r/min；动力输出轴转速:760/850r/min；","T202200340192","2027-07-05","88.2","购机补贴(通用类)","安徽省","评阅通过","","NW202111001","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202106004","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1973,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","东弘沃丰（潍坊）农业机械有限公司","轮式拖拉机","NW1204-A","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.54kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长x宽x高及部位）(mm）：4030×1830×3000(驾驶室顶部)；最小使用质量（kg）：3845；功率（kW）：88.3；最小使用比质量(kg/kW)：43.54； PTO转速(r/min)：540/760","T202200430260","2027-07-05","88.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ144K","湖北三智农业机械检测有限公司","NJJC20200104","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1974,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳格朗斯机械制造有限公司","轮式拖拉机","1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.6kg/kW","整机驱动型式: 四驱；发动机标定功率（kW）：88.2；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：4500×2150×2950（至安全框架顶）(安全框架），4500×2150×2950（至空滤器顶）(选装驾驶室）；轴距(mm)：2200；常用轮距(前轮/后轮)(mm)：1700/1700；最小离地间隙及部位(mm)：405(至前桥底部）；标准配重（㎏）：200/240；最小使用质量（㎏）：4200(安全框架），4400(选装驾驶室）；最小使用比质量（kg/kW）：47.6（安全框架）；49.9（选装驾驶室）；排放标准：第三阶段","T202200510285","2027-07-05","88.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","安全架：FH22GW0191；驾驶室：FH22GW0351","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量检验检测中心）","LT21GK0411","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量检验检测中心）"]
[1975,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳格朗斯机械制造有限公司","轮式拖拉机","1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.5kg/kW","整机驱动型式: 四驱；发动机标定功率（kW）：95.6；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：4500×2150×2950（至安全框架顶）(安全框架），4500×2150×2950（至空滤器顶）(选装驾驶室）；轴距(mm)：2200；常用轮距(前轮/后轮)(mm)：1700/1700；最小离地间隙及部位(mm)：405(至前桥底部）；标准配重（㎏）：200/240；最小使用质量（㎏）：4250(安全框架），4450(选装驾驶室）；最小使用比质量（kg/kW）：44.5（安全框架）；46.5（选装驾驶室）；排放标准：第三阶段","T202200510285","2027-07-05","95.6","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","安全架：FH22GW0191；驾驶室：FH22GW0351","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量检验检测中心）","LT21GK0411","洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司（国家拖拉机质量检验检测中心）"]
[1976,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳乐驰机械制造有限公司","轮式拖拉机","LD1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.64kg/kW","发动机标定功率（kW）：95.6；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：5000×2090×3100（安全架顶）；5000×2090×3140（空滤顶）；轴距（mm）：2500；最小使用质量（kg）：（安全架）4650；（驾驶室）4760；最小使用比质量（kg/kw）：48.64（安全架）/ 49.79（驾驶室）排放阶段：国三","T202200320422","2027-09-01","95.6","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","安全架编号：WJ2021CFH004      驾驶室编号：WJ2021CFH010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2022WJ01012","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1977,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳乐驰机械制造有限公司","轮式拖拉机","LD1304-1","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.72kg/kW","发动机标定功率（kW）：95.6；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：4710×2090×3060（安全架顶）；4710×2090×3010（空滤顶）；轴距（mm）：2192；最小使用质量（kg）：（安全架）4180；（驾驶室）4290；最小使用比质量（kg/kw）：43.72（安全架）/ 44.87（驾驶室）排放阶段：国三","T202200320422","2027-09-01","95.6","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","安全架编号：WJ2021CFH004      驾驶室编号：WJ2021CFH010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2022WJ01012","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[1978,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳依顿重工机械有限公司","轮式拖拉机","ET1204-1X","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.59kg/kW","120马力、功率:88.2KW、四轮驱动、\"东方红\"系列LR4A3LR22/1000国三发动机、外形尺寸:4335× 2110× 3090mm、轴距:2210mm、轮距(前轮/后轮):1600/1616mm、最小使用质量4160㎏","T202100411839","2026-12-30","88.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1801","国家拖拉机质量监督检验中心","LT19GK0181","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1979,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","洛阳依顿重工机械有限公司","轮式拖拉机","ET1304-1X","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.51kg/kW","130马力、功率:95.6KW、四轮驱动、\"东方红\"系列LR4M3LR22/1066国三发动机、外形尺寸:4335× 2110× 3090mm、轴距:2210mm、轮距(前轮/后轮):1600/1616mm、最小使用质量4160㎏","T202100411839","2026-12-30","95.6","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","FH21GW1801","国家拖拉机质量监督检验中心","LT19GK0181","国家拖拉机质量监督检验中心"]
[1980,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1304-A","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.91kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：4950×2140×3050（空滤器顶部）、5050×2140×2860（安全架顶部）；轴距：2550mm；轮距（前轮/后轮）：1610、1710、1810、1910/1620-2070mm；最小离地间隙：410mm；最小使用质量：4600、4580kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；标准配重(前/后)：242/360kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率：95.6kW；驱动方式：四轮驱动","T202100340092","2026-04-01","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH01G/YJW202205020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司","WJ2017KKKX014","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1981,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东悍沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","TBH1204-C","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.17kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4200×1950×2800mm（驾驶室顶部）；轴距：2050mm；整机型式：4×4四轮驱动；标准配重：前112kg/后64kg；发动机标定功率：88.3kW；轮胎型号：前轮9.5-24/后轮16.9-30；最小使用质量：3900kg。","T202200320170","2027-07-05","88.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2022BFH06G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2020IKKX001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[1982,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","MC1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.67kg/kW","发动机标定功率：95.6kW；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：4895×2155×2885（空滤器顶）；轴距：2350mm；最小离地间隙及部位：420（分动箱底部）mm；最小使用质量：4270kg；标准配重（前/后）：440/172kg；档位数（前进/倒退）：12/12；最小使用比质量：44.67kg/kw；变速箱（器）型式：机械平面组成式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；悬挂装置型式：后置、三点悬挂。轮胎型号(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34。","T202200320167","2027-07-05","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202112010","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","GY20220002K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[1983,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","MC1304-A","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.19kg/kW","发动机标定功率：95.6kW；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：4895×2155×2865（安全架顶）；轴距：2350mm；最小离地间隙及部位：420（分动箱底部）mm；最小使用质量：4225kg；标准配重（前/后）：440/172kg；档位数（前进/倒退）：12/12；最小使用比质量：44.19kg/kw；变速箱（器）型式：机械平面组成式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；悬挂装置型式：后置、三点悬挂。轮胎型号(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34。","T202200320167","2027-07-05","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202112011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","GY20220002K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[1984,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东晟道农业装备有限公司","轮式拖拉机","SD1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.98kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：4690³2100³2940（驾驶室顶部）；最小使用质量(kg）：4320；功率(kW)：88.2；最小使用比质量(kg/kW)：48.98；PTO转速(r/min)：760/850","T202200220349","2027-09-01","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH025","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240050","潍坊市产品质量检验所"]
[1985,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","山东晟道农业装备有限公司","轮式拖拉机","SD1204-1","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.44kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：4690×2100×2900(安全架顶）；最小使用质量(kg）：3920；功率(kW)：88.2；最小使用比质量(kg/kW)：44.44；PTO转速(r/min)：760/850","T202200430259","2027-07-05","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021GFH004","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240050","潍坊市产品质量检验所"]
[1986,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","GT1204-1","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.62kg/kW","结构尺寸（长*宽*高及部位mm）：4500×2150×2860（安全架顶部），驱动型式：四驱 ，标定功率（kw)：88.2，发动机商标或品牌：东方红，发动机型号：LR4A3LR22/0882，轴距（mm）：2260，最小使用质量（kg）：4200，配重（kg）(前/后)：320/160，档位数（前进/倒退）：16/8，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架，最小使用比质量（kg/kw):47.62；选装简易驾驶室：结构尺寸（长*宽*高mm）：4500×2150×3000（驾驶室顶部），最小使用质量（kg）：4400，标准配重(前/后）：320/160,最小使用比质量（kg/kw):49.89；","T202200320425","2027-09-01","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202202002-X01（安全架）NW202202004-X01（驾驶室）","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WT202105008","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[1987,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TNU1204-A","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.05kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 4605×2255×2990驾驶室顶部；4.轴距mm:2260；5.最小使用质量kg:4150；6.标准配重（前/后）kg：440/180；7.最小使用比质量Kg/kw：47.05；8.主变速挡位数：4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、水冷、增压中冷、高压共轨；11.发动机标定功率kw：88.2；12.轮胎型号（前轮/后轮）：12.4-24/16.9-34","T202200430512","2027-09-01","88.2","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2022EFH05G"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240059","潍坊市产品质量检验所"]
[1988,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1204-5X1","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.62kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2KW，最小使用比质量：47.62kg/kW","T202200230397","2027-09-01","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202110005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021010907","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1989,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1204-5X2","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.22kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2KW，最小使用比质量：44.22kg/kW","T202200230397","2027-09-01","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202110005 JW202110007","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","NJJC2021010907","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1990,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1204-5XS2","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.75kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2KW，最小使用比质量：48.75kg/kW","T202200230397","2027-09-01","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202110005 JW202110007","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","NJJC2021010907","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1991,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","潍坊市昱坤农业机械有限公司","轮式拖拉机","YK1204-D6","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.53kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：4650×2130×2910(至安全架顶)，4650×2130×2890（驾驶室顶部）；最小使用质量(kg）：4280（安全架），4480（驾驶室）；功率(kW)：88.2；最小使用比质量(kg/kW)：48.53（安全架），50.79（驾驶室）；PTO转速(r/min)：760/850","T202200430269","2027-07-05","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2022AFH009，WJ2022AFH16G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心，河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YJW202204007","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司"]
[1992,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YD1204","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.3kg/kW","外廓尺寸（mm）：4650mm×2190mm×2960mm；轴距（mm）：2360mm；轮距（前轮/后轮）mm：1685/1715；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：510mm；最小使用质量（kg）：4700kg；标准配重质量（kg）：480kg/320kg；最小使用比质量：53.3kg/kw；档位数：16/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：14.9-28/18.4-38；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2*（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：TJS451W100000；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档","T202200430267","2027-07-05","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021JFH04G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YJW202203001","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司"]
[1993,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YD1204-1","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:55kg/kW","外廓尺寸（mm）：4950mm×2190mm×3030mm；轴距（mm）：2600mm；轮距（前轮/后轮）mm：1685/1715；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：510mm；最小使用质量（kg）：4850kg；标准配重质量（kg）：480kg/320kg；最小使用比质量：55.0kg/kw；档位数：16/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：14.9-28/18.4-38；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2*（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：TJS451W100000；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档","T202200430267","2027-07-05","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021JFH04G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YJW202203001","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司"]
[1994,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YD1304","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.2kg/kW","外廓尺寸（mm）：4650mm×2190mm×2960mm；轴距（mm）：2350mm；轮距（前轮/后轮）mm：1685/1715；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：510mm；最小使用质量（kg）：4700kg；标准配重质量（kg）：480kg/320kg；最小使用比质量：49.2kg/kw；档位数：16/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：14.9-28/18.4-38；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2*（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：TJS451W100000；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档","T202200430267","2027-07-05","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021JFH04G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YJW202203001","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司"]
[1995,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YD1304-1","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.7kg/kW","外廓尺寸（mm）：4950mm×2190mm×3030mm；轴距（mm）：2600mm；轮距（前轮/后轮）mm：1685/1715；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：510mm；最小使用质量（kg）：4850kg；标准配重质量（kg）：480kg/320kg；最小使用比质量：50.7kg/kw；档位数：16/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：14.9-28/18.4-38；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2*（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：TJS451W100000；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档","T202200430267","2027-07-05","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021JFH04G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YJW202203001","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司"]
[1996,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1204-5XSP","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.89kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2KW，换挡方式：机械有级挡+动力换向，最小使用比质量：49.89kg/kW","T202200230393","2027-09-01","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202106002 NW202106006","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南） 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021010701","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1997,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1304-5XP","功率:130马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.03kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：95.6KW，换挡方式：机械有级挡+动力换向，最小使用比质量：46.03kg/kW","T202200230393","2027-09-01","95.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202106002 NW202106006","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南） 山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021010701","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1998,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","P1204-4P","功率:120马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.7kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2；最小使用比质量：43.7kg/kW；机械有级挡+动力换向","T202200370210","2027-07-05","88.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202110006","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021050801","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[1999,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳乐驰机械制造有限公司","轮式拖拉机","LD1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.44kg/kW","发动机标定功率（kW）：103；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：5000×2090×3100（安全架顶）；5000×2090×3140(空滤顶）；轴距（mm）：2500；最小使用质量（kg）：（安全架）4680；（驾驶室）4850；最小使用比质量（kg/kw）：45.44(安全架）/ 47.09（驾驶室）排放阶段：国三","T202200320422","2027-09-01","103","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","安全架编号：WJ2021CFH004      驾驶室编号：WJ2021CFH010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2022WJ01012","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2000,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","洛阳乐驰机械制造有限公司","轮式拖拉机","LD1404-1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.79kg/kW","发动机标定功率（kW）：103；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：4740×2090×3060（安全架顶）；4740×2090×3010(空滤顶）；轴距（mm）：2192；最小使用质量（kg）：（安全架）4510；（驾驶室）4590；最小使用比质量（kg/kw）：43.79（安全架）/ 44.56（驾驶室）排放阶段：国三","T202200320422","2027-09-01","103","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","安全架编号：WJ2021CFH004      驾驶室编号：WJ2021CFH010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2022WJ01012","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2001,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1404-A","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.63kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：4950×2140×3050（空滤器顶部）、5050×2140×2860（安全架顶部）；轴距：2550mm；轮距（前轮/后轮）： 1610、1710、1810、1910/1620-2070 mm；最小离地间隙：410mm；最小使用质量：4760、4700kg；挡位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0；标准配重(前/后)： 242/360 kg；发动机与离合器联接方式：直联；功率：103kW；驱动方式：四轮驱动","T202100340092","2026-04-01","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH01G/YJW202205020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司","WJ2017KKKX014","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2002,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1404-D","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.16kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：5050×2140×3050（空滤器顶部）、5050×2140×2860（至安全架顶） ；轴距或履带接地长：2550；常用 轮距(前轮/后轮)或轨距： 1610/1670 ；最小使用质量：4900、4750kg；标准配重(前/后)：440/360；档位数 (前进/倒退/爬行)：12/12；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/3/(1+1)；发动机与离合器联接方式：直联；功率：102.9kW；驱动方式：四轮驱动","T202100220339","2026-06-29","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH12G/NW202205007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018CKKX005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2003,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1504-A","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.79kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：4950×2140×3050（空滤器顶部）、5050×2140×2860（安全架顶部）；轴距或履带接地长：2550；常用 轮距(前轮/后轮)或轨距：1610/1670；；最小使用质量：4850、4830kg（驾驶室）；标准配重(前/后)：242/360；档位数 (前进/倒退/爬行)：12/12；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/3/(1+1)；发动机与离合器联接方式：直联；功率：110.3kW；驱动方式：四轮驱动","T202100340092","2026-04-01","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2020LFH01G/YJW202205020","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司","WJ2017KKKX014","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2004,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东东汽农业装备有限公司","轮式拖拉机","DQ1504-D","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.97kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)：5050×2140×3050（空滤器顶部）、5050×2140×2860（至安全架顶） ；轴距或履带接地长：2550；常用 轮距(前轮/后轮)或轨距： 1610/1670 ；最小使用质量：5000、4850kg；最小离地间隙：410mm；标准配重(前/后)：440/360；档位数 (前进/倒退/爬行)：12/12；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/3/(1+1)；发动机与离合器联接方式：直联；功率：110.3kW；驱动方式：四轮驱动","T202100220339","2026-06-29","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH12G/NW202205007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2018CKKX005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2005,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东悍沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","1404-A","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.54kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：5100×2250×3000（驾驶室顶部）mm；轴距：2600mm；整机型式：4×4四轮驱动；配重（最大）：前440kg/后172kg；发动机标定功率：103kW；轮胎型号：前轮14.9-26/后轮18.4-38；最小使用质量：5000kg。","T202200320172","2027-07-05","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2022DFH03G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2020IKKX003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2006,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东悍沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","1404-B","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.6kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：4800×2250×3000mm（驾驶室顶部）；轴距：2195mm；整机型式：4×4四轮驱动；标准配重：前440kg/后172kg；发动机标定功率：103kW；轮胎型号：前轮14.9-26/后轮18.4-38；最小使用质量：4800kg。","T202200320172","2027-07-05","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2022DFH03G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2020IKKX003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2007,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东鸿博重工有限公司","轮式拖拉机","HF1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.17kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：5000×2180×2980（警示灯顶）；轴距（mm）：2550mm；常用轮距(前轮/后轮)：1750/1700；最小离地间隙及部位（mm）：420（前桥底部）；最小使用质量：5060；标准配重(前/后)：405/320；档位数（前进/倒退）：16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：2×（2+1）；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：HB2404.45B.01简易驾驶室、山东鸿博重工有限公司；空气滤清器型号及型式：6J、干式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚）：600×260×115；转向系型式：全液压；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；传动系箱体数量：2个；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档；驱动型式：四驱；发动机标定功率（kw）：102.9kw；最小使用比质量（kg/kw）：49.17；轮胎型号（前轮/后轮）：13.6-24/16.9-34","T202200230399","2027-09-01","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240061","潍坊市产品质量检验所"]
[2008,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东鸿博重工有限公司","轮式拖拉机","HF1404-S","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.21kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：4750×2180×2980（警示灯顶）；轴距（mm）：2310mm；常用轮距(前轮/后轮)：1600/1700；最小离地间隙及部位（mm）：420（前桥底部）；最小使用质量：4760；标准配重(前/后)：405/320；档位数（前进/倒退）：16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：2×（2+1）；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：HB2404.45B.01简易驾驶室、山东鸿博重工有限公司；空气滤清器型号及型式：YC-AF、干式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚）：600×260×115；转向系型式：全液压；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；传动系箱体数量：2个；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档；驱动型式：四驱；发动机标定功率（kw）：103kw；最小使用比质量（kg/kw）：46.21；轮胎型号（前轮/后轮）：13.6-24/16.9-34","T202200230399","2027-09-01","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240061","潍坊市产品质量检验所"]
[2009,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","MC1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.51kg/kW","发动机标定功率：102.9kW；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：4895×2155×2885（空滤器顶）；轴距：2350mm；最小离地间隙及部位：420（分动箱底部）mm；最小使用质量：4580kg；标准配重（前/后）：440/172kg；档位数（前进/倒退）：12/12；最小使用比质量：44.51kg/kw；变速箱（器）型式：机械平面组成式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；悬挂装置型式：后置、三点悬挂。轮胎型号(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34。","T202200320167","2027-07-05","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202112010","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","GY20220002K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[2010,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","MC1404-A","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.07kg/kW","发动机标定功率：102.9kW；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：4895×2155×2865（安全架顶）；轴距：2350mm；最小离地间隙及部位：420（分动箱底部）mm；最小使用质量：4535kg；标准配重（前/后）：440/172kg；档位数（前进/倒退）：12/12；最小使用比质量：44.07kg/kw；变速箱（器）型式：机械平面组成式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；悬挂装置型式：后置、三点悬挂。轮胎型号(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34。","T202200320167","2027-07-05","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202112011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","GY20220002K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[2011,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","MC1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.42kg/kW","发动机标定功率：110.3kW；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：4895×2155×2885（空滤器顶）；轴距：2350mm；最小离地间隙及部位：420（前驱动桥下沿）mm；最小使用质量：4900kg；标准配重（前/后）：440/172kg；档位数（前进/倒退）：12/12；最小使用比质量：44.42kg/kw；变速箱（器）型式：机械平面组成式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；悬挂装置型式：后置、三点悬挂。轮胎型号(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34。","T202200320167","2027-07-05","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202112010","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","GY20220002K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[2012,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","MC1504-A","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.02kg/kW","发动机标定功率：110.3kW；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：4895×2155×2865（安全架顶）；轴距：2350mm；最小离地间隙及部位：420（前驱动桥下沿）mm；最小使用质量：4855kg；标准配重（前/后）：440/172kg；档位数（前进/倒退）：12/12；最小使用比质量：44.02kg/kw；变速箱（器）型式：机械平面组成式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架；悬挂装置型式：后置、三点悬挂。轮胎型号(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34。","T202200320167","2027-07-05","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202112011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","GY20220002K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[2013,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东上拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","ST1404-1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.33kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4900×2250×3000（驾驶室顶部）；驱动型式：四轮驱动；功率（KW）：102.9KW；发动机型号及制造商：YC6J165-T301，广西玉柴机器股份有限公司；排放标准：第三阶段；轴距（mm）：2550；最小使用质量（kg）：4870；最小使用比质量：47.33kg/KW；标准配重（前/后）（kg）：448/160；挡位数：16/8；是否有驾驶室或安全架：简易驾驶室","T202200230385","2027-09-01","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3077","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0046K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2014,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东晟道农业装备有限公司","轮式拖拉机","SD1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.21kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：4690x2100x2940（驾驶室顶部）；最小使用质量(kg）：4760；功率(kW)：103；最小使用比质量(kg/kW)：46.21；PTO转速(r/min)：760/850","T202200220349","2027-09-01","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021AFH025","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240050","潍坊市产品质量检验所"]
[2015,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东晟道农业装备有限公司","轮式拖拉机","SD1404-1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.27kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：4690×2100×2900(安全框架顶）；最小使用质量(kg）：4560；功率(kW)：103；最小使用比质量(kg/kW)：44.27；PTO转速(r/min)：760/850","T202200430259","2027-07-05","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021GFH004","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240050","潍坊市产品质量检验所"]
[2016,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","ME1404-E1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.79kg/kW","功率：140马力；驱动方式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）：4850×2200×2920(安全框架顶部)、4850×2200×2920(空滤器顶部、驾驶室)mm；轴距：2500mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1498mm；最小使用质量：4510kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架、简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；传动系箱体数量：2个；传动系主变速换挡方式：机械有级挡；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202200230408","2027-09-01","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202202008、NW202204005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201803037","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[2017,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","ME1504-E1","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.79kg/kW","功率：150马力；驱动方式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）：4850×2200×2920(安全框架顶部)、4850×2200×2920(空滤器顶部、驾驶室)mm；轴距：2500mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1498mm；最小使用质量：4830kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架、简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；传动系箱体数量：2个；传动系主变速换挡方式：机械有级挡；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202200230408","2027-09-01","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202202008、NW202204005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201803037","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[2018,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","山东铮德智能装备有限公司","轮式拖拉机","1404-H","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.59kg/kW","整机型号、名称：1404-H型轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：（mm）4600×2125×2810（安全架顶部）；轴距或履带接地长(mm):2310；常用轮距(前轮/后轮)（mm）：1630/1670；轮距(前轮/后轮)：（mm）1630、1750、1850、1950/1620-2420；最小离地间隙及部位mm ：390（前桥放油螺塞）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1315；变速箱齿轮副轴孔中心距mm：117；最小使用质量kg：4490；标准配重(前/后)kg：440/172；最小使用比质量kg/kW：43.59；挡位数（前进/倒退）:16/8;主变速挡位数:4;副变速档位数：（2+1）×2；轮胎型号(前轮/后轮)12.4-24/16.9-34;轮胎数量(前轮/后轮)个:2/2。","T202200340441","2027-09-01","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021DFH015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202008006","黑龙江省彤延质检技术有限公司"]
[2019,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1404-5X2","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.02kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率：102.9KW，最小使用比质量： 44.02kg/kW","T202200230397","2027-09-01","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202110005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021010907","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2020,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1404-5XAF2","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.93kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率：102.9KW，最小使用比质量： 43.93kg/kW","T202200340436","2027-09-01","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202112011","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","NJJC2021010907","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2021,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1404-5XF2","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.02kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：102.9KW；最小使用比质量：44.02kg/kW","T202200510282","2027-07-05","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202112013","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021010907","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2022,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1404-5XS1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.62kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率：102.9KW，最小使用比质量： 47.62kg/kW","T202200230397","2027-09-01","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202110005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021010907","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2023,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊富保田拖拉机有限公司","轮式拖拉机","1404-1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.52kg/kW","功率：102.9kw；\n驱动型式：四驱；\n外廓尺寸：4900×2250×2900；\n轴距：2400；\n最小使用质量：4478kg（选装驾驶室4485kg）；\n最小使用比质量：43.52（选装驾驶室43.59）","T202200320169","2027-07-05","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202105028-X01/NW202012077-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017IKKX005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2024,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊野重工有限公司","轮式拖拉机","1404-D","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.13kg/kW","功率：140马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(kg)：4545，最小使用比质量(kg/kW):44.13，整机外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):4750×2200×2860（驾驶室顶部），轴距（mm）：2320，常用轮距（前轮/后轮mm）：1680/1750。","T202200230386","2027-09-01","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021FFH005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240073","潍坊市产品质量检验所"]
[2025,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","潍坊市昱坤农业机械有限公司","轮式拖拉机","YK1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.63kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）：4930×2130×2900（驾驶室顶部）；最小使用质量(kg）：4700；功率(kW)：103；最小使用比质量(kg/kW)：45.63；PTO转速(r/min)：760/850","T202200430273","2027-07-05","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2022EFH01G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021） 2240028","潍坊市产品质量检验所"]
[2026,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YD1404","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.6kg/kW","外廓尺寸（mm）：4650mm×2190mm×2960mm；轴距（mm）：2360mm；轮距（前轮/后轮）mm：1685/1715；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：510mm；最小使用质量（kg）：4700kg；标准配重质量（kg）：480kg/320kg；最小使用比质量：45.6kg/kw；档位数：16/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：14.9-28/18.4-38；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2*（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：TJS451W100000；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档","T202200430267","2027-07-05","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021JFH04G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YJW202203001","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司"]
[2027,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YD1404-1","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.1kg/kW","外廓尺寸（mm）：4950mm×2190mm×3030mm；轴距（mm）：2600mm；轮距（前轮/后轮）mm：1685/1715；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：510mm；最小使用质量（kg）：4850kg；标准配重质量（kg）：480kg/320kg；最小使用比质量：47.1kg/kw；档位数：16/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：14.9-28/18.4-38；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2*（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：TJS451W100000；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档","T202200430267","2027-07-05","103","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021JFH04G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YJW202203001","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司"]
[2028,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YD1504","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.1kg/kW","外廓尺寸（mm）：4650mm×2190mm×2960mm；轴距（mm）：2360mm；轮距（前轮/后轮）mm：1685/1715；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：510mm；最小使用质量（kg）：4860kg；标准配重质量（kg）：480kg/320kg；最小使用比质量：44.1kg/kw；档位数：16/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：14.9-28/18.4-38；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2*（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：TJS451W100000；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档","T202200430267","2027-07-05","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021JFH04G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YJW202203001","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司"]
[2029,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YD1504-1","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.4kg/kW","外廓尺寸（mm）：4950mm×2190mm×3030mm；轴距（mm）：2600mm；轮距（前轮/后轮）mm：1685/1715；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：510mm；最小使用质量（kg）：4900kg；标准配重质量（kg）：480kg/320kg；最小使用比质量：44.4kg/kw；档位数：16/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：14.9-28/18.4-38；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2*（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：TJS451W100000；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档","T202200430267","2027-07-05","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021JFH04G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YJW202203001","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司"]
[2030,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1404-5XASP","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.73kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：102.9KW；换挡方式：机械有级挡+动力换向；最小使用比质量：43.73kg/kW","T202200340442","2027-09-01","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","JW202112011","机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","NJJC2021040901","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2031,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1404-5XSP","功率:140马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.70kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：102.9KW；换挡方式：机械有级挡+动力换向；最小使用比质量：44.70kg/kW","T202200340442","2027-09-01","102.9","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202112013","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021040901","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2032,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1504-5XAP","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：110.3KW；最小使用比质量：43.6kg/kW；机械有级挡+动力换向","T202200370202","2027-07-05","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202112013 JW202112011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","NJJC2021030804","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2033,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","140-160马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1504-5XP","功率:150马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：110.3KW；最小使用比质量：43.6kg/kW；机械有级挡+动力换向","T202200370202","2027-07-05","110.3","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202112013 JW202112011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","NJJC2021030804","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2034,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","丰疆智能科技研究院（常州）有限公司","轮式拖拉机","FJL1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.07kg/kW","整机型式：轮式；整机驱动型式：四驱；最小使用质量：5300kg；最小使用比质量（kg/kw）：45.07；外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：5000×2340×2980（空滤器顶部);轴距(mm)：2592；常用轮距(前轮/后轮)或轨距(mm)：1830/1890","T202232320143","2027-08-30","117.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","NO:FH21GW1651","国家拖拉机质量检验检测中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","NO:(2021)2240078","潍坊市产品质量检验所"]
[2035,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFG1604-A","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：5044×2120×2905（至安全架顶）/5044×2120×3040（至驾驶室顶）；轴距mm：2334；常用轮距（前轮/后轮）mm：1720/1688；最小使用质量kg：5130（安全架）/5250（驾驶室）；最小使用比质量kg/kw：43.6（安全架）/44.6（驾驶室）；档位数（前进/倒退）：12/12，选配24/24；主变速档位数：4；副变速档位数：3×（1+1），选装3×（1+1）×2；最小离地间隙mm：480（前驱动桥中间放油螺塞）；标准配重（前/后）kg：400/200；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置型号、型式：40110024600011安全框架/40122044500010简易驾驶室，生产商：江苏常发农业装备股份有限公司；空气滤清器型号及型式：10110021180100干式；排气管消声腔外形尺寸（直径×长）mm：φ130×1170；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速位置：在第2个箱体中；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮14.9-26或12.4-28或11.2-24或12.4-26，后轮16.9-38或16.9-34或18.4-34或13.6-38或14.9-30；配套动力型号：YC6J190-T301,制造商：广西玉柴机器股份有限公司，气缸数：6缸，标定功率：117.6kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段；选配CF8F180，制造商：江苏常发农业装备股份有限公司，气缸数：6缸，标定功率：118kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段","T202132320003","2026-01-28","117.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW1521/FH21GW1531","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","2019-JNDJ-12-001","江苏省农用动力机械检测中心有限公司"]
[2036,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC1604-S","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:51.19kg/kW","1.整机型式：轮式，驱动型式：四驱，外廓尺寸（长×宽×高）：5300×2510×3100mm（空气滤清器顶部）;轴距： 2700mm,常用轮距：1900/2000mm,轮距(前/后）：1850、1900、1980、2080/1850～2110mm,最小使用质量： 6040kg，最小使用比质量：51.19kg/kw，标准配重（前/后）： 660/480kg，轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-28/18.4-38，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2；2.发动机型号:SC7H160G3,标定功率：118kw，标定转速：2200r/min,气缸数：6缸，制造商：上海柴油机股份有限公司；排放阶段：第三阶段重（前/后）： 660/480kg，轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-28/18.4-38，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2;","T202232320062","2027-06-28","118","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","WJ2021KFH04G ","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2021WJ01156","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2037,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","洛阳乐驰机械制造有限公司","轮式拖拉机","LD1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.76kg/kW","发动机标定功率（kW）：117.7；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：5100×2090×3100（安全架顶）；5100×2090×3140(空滤顶）；轴距（mm）：2500；最小使用质量（kg）：（安全架）5150；（驾驶室）5180；最小使用比质量（kg/kw）：43.76(安全架）/ 44.01（驾驶室）排放阶段：国三","T202200320422","2027-09-01","117.7","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","安全架编号：WJ2021CFH004      驾驶室编号：WJ2021CFH010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2022WJ01012","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2038,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东悍沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","1604-A","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.64kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：5100×2250×3000mm（驾驶室顶部）；轴距：2600mm；整机型式：4×4四轮驱动；标准配重：前440kg/后172kg；发动机标定功率：118kW；轮胎型号：前轮14.9-26/后轮18.4-38；最小使用质量：5150kg。","T202200320172","2027-07-05","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2022DFH03G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2020IKKX003","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2039,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东鸿博重工有限公司","轮式拖拉机","HF1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.02kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：5210×2280×3030（警示灯顶）；轴距（mm）：2600mm；常用轮距(前轮/后轮)：1780/1800；最小离地间隙及部位（mm）：470（前桥底部）；最小使用质量：5530；标准配重(前/后)：605/480；档位数（前进/倒退）：16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：2×（2+1）；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：HB2404.45B.01简易驾驶室、山东鸿博重工有限公司；空气滤清器型号及型式：6J、干式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚）：600×260×115；转向系型式：全液压；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；传动系箱体数量：2个；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档；驱动型式：四驱；发动机标定功率（kw）：117.6kw；最小使用比质量（kg/kw）：47.02；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38","T202200230399","2027-09-01","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240061","潍坊市产品质量检验所"]
[2040,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东鸿博重工有限公司","轮式拖拉机","HF1604-S","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.39kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：5000×2280×3030（警示灯顶）；轴距（mm）：2370mm；常用轮距(前轮/后轮)：1780/1800；最小离地间隙及部位（mm）：470（前桥底部）；最小使用质量：5455；标准配重(前/后)：605/480；档位数（前进/倒退）：16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：2×（2+1）；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：HB2404.45B.01简易驾驶室、山东鸿博重工有限公司；空气滤清器型号及型式：6J、干式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚）：600×260×115；转向系型式：全液压；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；传动系箱体数量：2个；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档；驱动型式：四驱；发动机标定功率（kw）：117.6kw；最小使用比质量（kg/kw）：46.39；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38","T202200230399","2027-09-01","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240061","潍坊市产品质量检验所"]
[2041,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM1604-A","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.9kg/kW","发动机标定功率：118kW；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5200×2300×3200（空气滤清器顶）；轴距：2650mm；最小离地间隙及部位：470（前驱动桥下沿）mm；最小使用质量：5770kg；标准配重（前/后）：520/240kg；档位数（前进/倒退）：24/8；最小使用比质量：48.90kg/kw；变速箱（器）型式：机械平面组成式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；悬挂装置型式：后置、三点悬挂。轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38。","T202200510283","2027-07-05","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202104013","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","GY20210017K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[2042,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","MC1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.54kg/kW","发动机标定功率：117.6kW；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：4895×2155×2885（空滤器顶）；轴距：2350mm；最小离地间隙及部位：420（前驱动桥下沿）mm；最小使用质量：5120kg；标准配重（前/后）：440/172kg；档位数（前进/倒退）：12/12；最小使用比质量：43.54kg/kw；变速箱（器）型式：机械平面组成式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；悬挂装置型式：后置、三点悬挂。轮胎型号(前轮/后轮):13.6-24/16.9-34。","T202200320167","2027-07-05","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202112010","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","GY20220002K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[2043,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东凌达农业装备有限公司","轮式拖拉机","LD1604","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.76kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高）mm：5400×2260×3135（驾驶室顶）；轴距mm：2750 ；；常用轮距（前轮/后轮）mm：1810/1750 ；最小离地间隙及部位：495（前桥放油螺塞） ；最小使用质量kg：5400  ；最小使用比质量KG/KW ：45.76 ，标准配重(前/后)：600/240；档位数(前进/倒退)：16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：2x（2+1）；发动机与离合器联接方式：直连；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：2404.45.001，简易驾驶室，山东威晟农业装备有限公司；空气滤清器型号及型式：KLQ-518D ,干式；排气管消声腔外形尺寸mm：600×300×140 ；转向系型式：全液压转向 ；传动系变速箱型式：机械平面组成式 ；主变速箱换档方式：机械有机挡；副变速箱换档方式：机械有机挡；轮胎型号(前轮/后轮)：16.9-28/20.8-38","T202200220358","2027-09-01","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2022AFH17G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202104008","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[2044,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东上拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","ST1604-1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.22kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：4900×2250×3000（驾驶室顶部）；驱动型式：四轮驱动；功率（KW）：117.6KW；发动机型号及制造商：YC6J190-T302，广西玉柴机器股份有限公司；排放标准：第三阶段；轴距（mm）：2550；最小使用质量（kg）：5200；最小使用比质量：44.22kg/KW；标准配重（前/后）（kg）：448/160；挡位数：16/8；是否有驾驶室或安全架：简易驾驶室","T202200230385","2027-09-01","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3077","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0046K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2045,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","ME1604-E1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.79kg/kW","功率：160马力；驱动方式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）：4850×2200×2920(安全框架顶部)、4850×2200×2920(空滤器顶部、驾驶室)mm；轴距：2500mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1498mm；最小使用质量：5150kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：安全框架、简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；传动系箱体数量：2个；传动系主变速换挡方式：机械有级挡；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202200230408","2027-09-01","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202202008、NW202204005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心、山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW201803037","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[2046,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","山东铮德智能装备有限公司","轮式拖拉机","1604-A","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.39kg/kW","整机型号、名称：1604-A型轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：（mm）4900×2125×2900（驾驶室顶部）；轴距或履带接地长(mm):2580；常用轮距(前轮/后轮)（mm）：1630/1680；轮距(前轮/后轮)：（mm）1630、1750、1850、1950/1620-2420；最小离地间隙及部位mm ：390（前桥放油螺塞）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1315；变速箱齿轮副轴孔中心距mm：117；最小使用质量kg：5220；标准配重(前/后)kg：440/172；最小使用比质量kg/kW：44.39；挡位数（前进/倒退）:16/8;主变速挡位数:4;副变速档位数：（2+1）×2；轮胎型号(前轮/后轮)12.4-24/16.9-34;轮胎数量(前轮/后轮)个:2/2。","T202200340441","2027-09-01","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021DFH001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202008006","黑龙江省彤延质检技术有限公司"]
[2047,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","托马斯特（山东）农业装备有限公司","轮式拖拉机","1604-B","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:53.14kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式:无架;整机驱动型式:四驱;整机用途:一般用途;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):5100×2480×3150(驾驶室顶部警示灯);轴距或履带接地长:2680mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1915/1950mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1610、1715、1810、1915/1620-2320mm;最小离地间隙及部位:470（前桥底部放油螺塞）;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1350mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:120mm;最小使用质量:6250kg;标准配重(前/后):440kg/240kg;最小使用比质量：53.14kg/kw;挡位数（前进/倒退）:16/8;主变速挡位数:4;副变速挡位数:(2+1)×2;最高设计理论速度:35.31km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:2004B.45.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:简易驾驶室;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:潍坊中远重工科技有限公司；发动机型号：YC6J190-T302；发动机结构型式：立式、直列、水冷、四冲程；发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；发动机进气方式：增压中冷；发动机气缸数：6；发动机标定功率：117.6kW；发动机额定净功率：117.6kW；发动机标定转速：2200r/min；发动机冷却方式：水冷；排放阶段：第三阶段;空气滤清器型号:6J;空气滤清器型式:干式;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量、变速箱（器）型式:箱体数量： 2 个;主变速位置和换挡方式:主变速位置：在第 1 箱体中;副变速换挡方式:机械有级档;轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38;轮胎数量(前轮/后轮):2/2个;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置、三点悬挂;悬挂装置类别:3类;选装配置挡位数（前进/倒退）：24/8，选装配置副变速挡位数：（3+1）×2，选装配置最高设计理论速度：31.07，选装配置离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1350mm，选装配置最小使用质量：6250Kg。","T202200320166","2027-07-05","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021DFH028","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202008001","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[2048,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1604-5G","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.9kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：117.6KW；最小使用比质量：47.9kg/kW","T202200370478","2027-09-01","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202110005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021021402","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2049,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊富保田拖拉机有限公司","轮式拖拉机","1604-1","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.52kg/kW","功率：118kw；\n驱动型式：四驱\n外廓尺寸：5100×2250×3000mm；\n轴距：2600mm；\n最小使用质量：5135kg；\n最小使用比质量：43.52","T202200320169","2027-07-05","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202012077-X01","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017IKKX005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2050,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊昊野重工有限公司","轮式拖拉机","1604-D","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.11kg/kW","功率：160马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(kg)：5205，最小使用比质量(kg/kW):44.11，整机外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):5130×2200×2910（空滤器顶部），轴距（mm）：2610，常用轮距（前轮/后轮mm）：1680/1750。","T202200230386","2027-09-01","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021FFH005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240073","潍坊市产品质量检验所"]
[2051,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊市奥维五金制品有限公司","轮式拖拉机","AW1604-N","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.76kg/kW","驱动方式:四轮驱动 ;最小使用质量:5400kg；最小使用比质量：45.76kg/kW;马力:160马力;发动机型号：WP6G160E330；发动机功率：118kW，排放阶段：国三；发动机厂家：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司","T202200340443","2027-09-01","118","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202007020","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[2052,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH1604-F","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.36kg/kW","驱动型式：四驱；发动机标定功率（kw）：117.6kw；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：5170×2265×3060（警示灯顶）；轴距（mm）：2590mm；最小离地间隙及部位（mm）：430（电瓶框底部）；轮距（前轮/后轮）：1620、1790、1890、1990/1600-1990；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1346；最小使用质量（kg）：5570；标准配重（前/后）：605/480；最小使用比质量（kg/kw）：47.36；档位数（前进/倒退）：16/8；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38；","T202200230418","2027-09-01","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202201051","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2022WJ01133","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2053,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动动力换挡拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC1604-H","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.13kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","1.整机型式：轮式，驱动型式：四驱，外廓尺寸（长×宽×高）：5300×2670×3020mm（驾驶室顶部）;轴距：2750mm,常用轮距：1945/2025mm,轮距(前/后）：1850、1900、1945、2000/1850~2025mm,最小使用质量：5900kg，最小使用比质量：50.13kg/kw，标准配重（前/后）：660/480kg，轮胎型号（前轮/后轮）：16.9-28/20.8-38，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2 ;       2.发动机型号:LR6A3LR22/1177,标定功率：117.7kw，标定转速：2200r/min,气缸数：6缸，制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司；排放阶段：第三阶段","T202232320095","2027-07-31","117.7","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","WJ2021KFH04G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2022WJ01015","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2054,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1604-5XP","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：117.6KW；最小使用比质量：43.6kg/kW；机械有级挡+动力换向","T202200370202","2027-07-05","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202112013 JW202112011","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心 机械工业农业机械产品质量检测中心（济南）","NJJC2021030804","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2055,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","160-180马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH1604-P","功率:160马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.89kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","驱动型式：四驱；发动机标定功率（kw）：117.6kw；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：5330×2340×3060（警示灯顶）；轴距（mm）：2720mm；最小离地间隙及部位（mm）：480（下拉杆支座底部）；轮距（前轮/后轮）：1780、1900、1980、2080/1650-2030；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1485；最小使用质量（kg）：5750；标准配重（前/后）：605/480；最小使用比质量（kg/kw）：48.89；档位数（前进/倒退）：32/16；主变速档位数：4；副变速箱档位数：2×2×【2（动力档+1）】；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；副变速换挡方式：机械有级档、Hi-Lo挡（2速动力换挡）、动力换向；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-28/18.4-38；","T202200230417","2027-09-01","117.6","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202201055","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2022WJ01132","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2056,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFH1804-A","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.8kg/kW","型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：5249×2155×3180（至空滤顶）；轴距mm：2853；常用轮距（前轮/后轮）mm：1720/1688；最小使用质量kg：5800；最小使用比质量kg/kw：43.8；档位数（前进/倒退）：16/16，选配32/32；主变速档位数：4；副变速档位数：4×（1+1），选装4×（1+1）×2；最小离地间隙mm：503（前驱动桥中间放油螺塞）；标准配重（前/后）kg：560/400；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置型号、型式：40122044500010简易驾驶室，生产商：江苏常发农业装备股份有限公司；空气滤清器型号及型式：10112071160110干式；排气管消声腔外形尺寸（直径×长）mm：φ136×1025；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮14.9-28或14.9-26或12.4-28或14.9R28，后轮18.4-38或16.9-38或18.4-34或18.4R38；配套动力型号：YCA07200-T302,制造商：广西玉柴机器股份有限公司，气缸数：6缸，标定功率：132.4kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段；选装YC6J190-T306,制造商：广西玉柴机器股份有限公司，气缸数：6缸，标定功率：132.4kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段；选配二CF8F200，制造商：江苏常发农业装备股份有限公司，气缸数：6缸，标定功率：132.5kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段","T202132320054","2026-02-25","132.4","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW1531","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","201801086","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[2057,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC1804-J","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48kg/kW","1.整机型式：轮式，驱动型式：四驱，外廓尺寸（长×宽×高）：5375×2510×3100mm（空气滤清器顶部）;轴距： 2780mm,常用轮距： 1980/2000mm,轮距(前/后）： 1850、1900、1980、2080/1850～2110mm,最小使用质量： 6360kg，最小使用比质量：48kg/kw，标准配重（前/后）：660/480kg，轮胎型号（前轮/后轮）：16.9-28/20.8-38，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2;\n2.发动机型号:SC7H180G3,标定功率：132.5kw，标定转速：2200r/min,气缸数：6缸，制造商：上海柴油机股份有限公司；排放阶段：第三阶段","T202232320061","2027-06-28","132.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","WJ2021KFH04G ","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2021WJ01155","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2058,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC1804-S","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.34kg/kW","1.整机型式：轮式，驱动型式：四驱，外廓尺寸（长×宽×高）：5300×2510×3100mm（空气滤清器顶部）;轴距： 2700mm,常用轮距：1900/2000mm,轮距(前/后）：1850、1900、1980、2080/1850～2110mm,最小使用质量： 6140kg，最小使用比质量：46.34kg/kw，标准配重（前/后）： 660/480kg，轮胎型号（前轮/后轮）： 16.9-28/20.8-38，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2;\n2.发动机型号:SC7H180G3,标定功率：132.5kw，标定转速：2200r/min,气缸数：6缸，制造商：上海柴油机股份有限公司；排放阶段：第三阶段","T202232320062","2027-06-28","132.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","WJ2021KFH04G ","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2021WJ01156","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2059,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","连云港迈恩农业机械有限公司","轮式拖拉机","MEG1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.54kg/kW","标定功率：132.4kw，驱动型式：四轮驱动。最小使用比质量（kg/kw）：43.54。","T202132320167","2026-06-29","132.4","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","№：WJ2021CFH030","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2021WJ01057","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2060,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","洛阳乐驰机械制造有限公司","轮式拖拉机","LC1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.96kg/kW","发动机标定功率（kW）：132.4；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：5180×2340×3150(空滤顶部）；轴距（mm）：2625；最小使用质量（kg）：5820；最小使用比质量（kg/kw）：43.96；排放阶段：国三","T202200320421","2027-09-01","132.4","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2021CFH010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2022WJ01013","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2061,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东好福达农业装备有限公司","轮式拖拉机","HG1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.77kg/kW","整机型号、名称 / HG1804、轮式拖拉机 整机驱动型式 / 四驱                          \n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm 5200×2310×3030（至驾驶室顶）        \n轴距或履带接地长 mm 2650 \n常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 1800/1850                                        \n轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 1700、1800、1900/1700～2000                           \n最小使用质量 kg 5800                            \n 标准配重(前/后) kg  350/240               \n最小使用比质量 kg/kW 43.77             \n挡位数（前进/倒退）/16/8\n主变速挡位数/4\n副变速挡位数/（2+1）×2\n最高设计理论速度 km/h 31.68                 \n轮胎型号(前轮/后轮)/14.9-26/18.4-38      \n发动机标定功率（kw）: 132.5         \n选装副变速最小使用质量 kg：5800          \n选装副变速最小使用比质量 kg/kW 43.77                        \n选装副变速档位数（前进/倒退）/24/8                        \n选装副变速主变速档位数 /4     \n选装副变速副变速挡位数/（3+1）×2 \n选装副变速最高设计理论速度 km/h 39.66","T202200340451","2027-09-01","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","YJW202204027","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司","YH2022WJ01046","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2062,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东好福达农业装备有限公司","轮式拖拉机","HS1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.77kg/kW","整机型号、名称 / HS1804、轮式拖拉机 整机驱动型式 / 四驱                          \n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm 5250×2350×3030（至驾驶室顶）        \n轴距或履带接地长 mm 2690 \n常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 1950/1850                                        \n轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 1700、1850、1950/1700～2000                           \n最小使用质量 kg 5800                             \n标准配重(前/后) kg  350/240               \n最小使用比质量 kg/kW 43.77             \n挡位数（前进/倒退）/16/8\n主变速挡位数/4\n副变速挡位数/（2+1）×2\n最高设计理论速度 km/h 36.55               \n轮胎型号(前轮/后轮)/14.9-28/18.4-38                                 \n发动机标定功率（kw）: 132.5         \n选装副变速最小使用质量 kg：5800          \n选装副变速最小使用比质量 kg/kW 43.77                        \n选装副变速档位数（前进/倒退）/24/8                        \n选装副变速主变速档位数 /4      \n选装副变速副变速挡位数/（3+1）×2 \n选装副变速最高设计理论速度 km/h 39.66","T202200340452","2027-09-01","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","YJW202204027","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司","YH2022WJ01047","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2063,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东鸿博重工有限公司","轮式拖拉机","HC1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.64kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：5150×2410×3140（警示灯顶部）；轴距（mm）：2610mm；常用轮距(前轮/后轮)：1850/1800；最小离地间隙及部位（mm）：500（前桥底部）；最小使用质量：6175；标准配重(前/后)：715/480；档位数（前进/倒退）：16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：2×（2+1）；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：HB2404.45B.01简易驾驶室、山东鸿博重工有限公司；空气滤清器型号及型式：1109010-A052/A、干式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚）：600×260×115；转向系型式：全液压；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；传动系箱体数量：2个；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档；驱动型式：四驱；发动机标定功率（kw）：132.4kw；最小使用比质量（kg/kw）：46.64；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-28/18.4-38","T202200230400","2027-09-01","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240062","潍坊市产品质量检验所"]
[2064,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东鸿博重工有限公司","轮式拖拉机","HF1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.88kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：5210×2280×3030（警示灯顶）；轴距（mm）：2600mm；常用轮距(前轮/后轮)：1780/1800；最小离地间隙及部位（mm）：470（前桥底部）；最小使用质量：5810；标准配重(前/后)：605/480；档位数（前进/倒退）：16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：2×（2+1）；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：HB2404.45B.01简易驾驶室、山东鸿博重工有限公司；空气滤清器型号及型式：6J、干式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚）：600×260×115；转向系型式：全液压；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；传动系箱体数量：2个；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档；驱动型式：四驱；发动机标定功率（kw）：132.4kw；最小使用比质量（kg/kw）：43.88；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38","T202200230399","2027-09-01","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240061","潍坊市产品质量检验所"]
[2065,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东鸿博重工有限公司","轮式拖拉机","HF1804-S","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.58kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：5050×2280×3030（警示灯顶）；轴距（mm）：2370mm；常用轮距(前轮/后轮)：1780/1800；最小离地间隙及部位（mm）：470（前桥底部）；最小使用质量：5775；标准配重(前/后)：605/480；档位数（前进/倒退）：16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：2×（2+1）；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：HB2404.45B.01简易驾驶室、山东鸿博重工有限公司；空气滤清器型号及型式：YN4R-100001、干式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚）：600×260×115；转向系型式：全液压；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；传动系箱体数量：2个；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档；驱动型式：四驱；发动机标定功率（kw）：132.5kw；最小使用比质量（kg/kw）：43.58；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38","T202200230399","2027-09-01","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240061","潍坊市产品质量检验所"]
[2066,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM1804-A","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.55kg/kW","发动机标定功率：132.5kW；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5200×2300×3200（空气滤清器顶）；轴距：2650mm；最小离地间隙及部位：470（前驱动桥下沿）mm；最小使用质量：5770kg；标准配重（前/后）：520/240kg；档位数（前进/倒退）：24/8；最小使用比质量：43.55kg/kw；变速箱（器）型式：机械平面组成式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；悬挂装置型式：后置、三点悬挂。轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38。","T202200510283","2027-07-05","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202104013","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","GY20210017K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[2067,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM1804-Q","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.3kg/kW","发动机标定功率：132.5kW；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5430×2300×3200（空滤器顶）mm；轴距：2765mm；最小离地间隙及部位：470（油箱托架下沿）mm；最小使用质量：6400kg；标准配重（前/后）：520/240kg；档位数（前进/倒退）：24/8；最小使用比质量：48.3kg/kw；变速箱（器）型式：机械平面组成式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；悬挂装置型式：后置、三点悬挂。轮胎型号(前轮/后轮):14.9-28/18.4-38。","T202200510279","2027-07-05","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH12G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","GY20210015K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[2068,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东凌达农业装备有限公司","轮式拖拉机","LD1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.28kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高）mm：5400×2260×3135（驾驶室顶）；轴距mm：2750 ；；常用轮距（前轮/后轮）mm：1810/1750 ；最小离地间隙及部位：495（前桥放油螺塞） ；最小使用质量kg：6000  ；最小使用比质量KG/KW ：45.28 ，标准配重(前/后)：600/240；档位数(前进/倒退)：16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：2x（2+1）；发动机与离合器联接方式：直连；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：2404.45.001，简易驾驶室，山东威晟农业装备有限公司；空气滤清器型号及型式：KLQ-518D ,干式；排气管消声腔外形尺寸mm：600×300×140 ；转向系型式：全液压转向 ；传动系变速箱型式：机械平面组成式 ；主变速箱换档方式：机械有机挡；副变速箱换档方式：机械有机挡；轮胎型号(前轮/后轮)：16.9-28/20.8-38 ，","T202200220358","2027-09-01","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2022AFH17G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"," WT202104008","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[2069,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东鲁鸿农业装备有限公司","轮式拖拉机","LH1804-C","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.37kg/kW","功率：180马力（132.4kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）： 5360×2500×3245（空滤器顶部）；轴距（mm）：2700；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：1910/1860；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1350；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：118；最小使用质量（kg）：6140；：最小使用比质量（kg/kW）：46.37；标准配重(前/后)（kg）：780/240；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：16/8；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：（2+1）×2；发动机型号：YCA07200-T301；发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；发动机气缸数：6；发动机标定功率:132.4kW；发动机转速：2200r/min；排放阶段：国三；轮胎型号(前轮/后轮)：16.9-28/20.8-38（选装14.9-26/18.4-38）","T202200220359","2027-09-01","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021LFH007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HB21SJ0005K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2070,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","山东上拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","ST1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.21kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：5230×2380×2980（驾驶室顶部）；驱动型式：四轮驱动；功率（KW）：132.4KW；发动机型号及制造商：YC6J200-T301，广西玉柴机器股份有限公司；排放标准：第三阶段；轴距（mm）：2700；最小使用质量（kg）：6250；最小使用比质量：47.21kg/KW；标准配重（前/后）（kg）：728/480；挡位数：16/8；是否有驾驶室或安全架：简易驾驶室","T202200230384","2027-09-01","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3077","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0045K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2071,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TRQ1804-Z","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.34kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 5385×2280×3015（驾驶室顶部）；4.轴距或履带接地长 mm:2770;5.最小使用质量kg:6140；6.标准配重（前/后）kg：780/240；7.最小使用比质量Kg/kw：46.34；8.主变速挡位数： 4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：132.5；12.轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-28/18.4-38","T202200370214","2027-07-05","132.5","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2022AFH10G"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202105007","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[2072,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TTR1804-Q","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.34kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 5300×2280×3015（驾驶室顶部）；4.轴距或履带接地长 mm:2690;5.最小使用质量kg:6140；6.标准配重（前/后）kg：780/240；7.最小使用比质量Kg/kw：46.34；8.主变速挡位数： 4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：132.5；12.轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-28/18.4-38","T202200370213","2027-07-05","132.5","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2022CFH06G"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2021WJ01238","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2073,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","托马斯特（山东）农业装备有限公司","轮式拖拉机","1804-B","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.94kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式:无架;整机驱动型式:四驱;整机用途:一般用途;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):5100×2480×3150(驾驶室顶部警示灯);轴距或履带接地长:2680mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1915/1820mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1610、1715、1810、1915/1620-2320mm;最小离地间隙及部位:500（前桥底部放油螺塞）;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1350mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:120mm;最小使用质量:6480kg;标准配重(前/后):780kg/240kg;最小使用比质量：48.94kg/kw;挡位数（前进/倒退）:16/8;主变速挡位数:4;副变速挡位数:(2+1)×2;最高设计理论速度:35.31km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:2004B.45.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:简易驾驶室;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:潍坊中远重工科技有限公司；发动机型号：YC6J200-T301；发动机结构型式：立式、直列、水冷、四冲程；发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；发动机进气方式：增压中冷；发动机气缸数：6；发动机标定功率：132.4kW；发动机额定净功率：132.4kW；发动机标定转速：2200r/min；发动机冷却方式：水冷；排放阶段：第三阶段;空气滤清器型号:6J;空气滤清器型式:干式;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量、变速箱（器）型式:箱体数量： 2 个;主变速位置和换挡方式:主变速位置：在第 1 箱体中;副变速换挡方式:机械有级档;轮胎型号(前轮/后轮):480-70R28/580-70R38;轮胎数量(前轮/后轮):2/2个;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置、三点悬挂;悬挂装置类别:3类;选装配置挡位数（前进/倒退）：24/8，选装配置副变速挡位数：（3+1）×2，选装配置最高设计理论速度：31.07，选装配置离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1350mm，选装配置最小使用质量：6480Kg。","T202200320166","2027-07-05","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021DFH028","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202008001","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[2074,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M1804-5G","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.6kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：132.4KW；最小使用比质量：47.6kg/kW","T202200370478","2027-09-01","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202110005","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021021402","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2075,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊泓林重工有限公司","轮式拖拉机","HL1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.15kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)(mm)：5350×2400×3140（空滤器顶部）；轴距或履带接地长：2700；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1850/1950；最小使用质量：5850；最小使用比质量：44.15；标准配重(前/后)：730/240；档位数(前进/倒退/爬行)：16/8；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4×2×(2+1)；发动机与离合器联接方式： 直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室）型号：HL2204.01；翻倾防护装置（驾驶室）型式：简易驾驶室；翻倾防护装置（驾驶室）生产厂：潍坊泓林重工有限公司；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式： 机械平面组成式；主变速箱换档方式： 机械有级挡；副变速箱换档方式： 机械有级挡；；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38。","T202200230378","2027-09-01","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3076","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0044K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2076,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊金穗农业机械有限公司","轮式拖拉机","JS1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.92kg/kW","功率(KW):132.5;驱动方式:四轮驱动;结构尺寸（长×宽×高mm）:5210×2340×2970（驾驶室顶）；最小使用质量（kg）:5820；最小使用比质量：43.92；轴距（mm）:2700 ； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1950/1860 ；选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1610、1720、1810、1950/1620～2420； 最小离地间隙（mm）: 470（前桥放油螺塞）；最大配重（kg）:400/480； 档位数（前进/倒退/爬行）: 16/8；变速箱型式: 4×（2+1）×2组成式；轮胎型号：（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38","T202200230410","2027-09-01","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ202","湖北三智农业机械检测有限公司","（2020）2240200","潍坊市产品质量检验所"]
[2077,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊市奥维五金制品有限公司","轮式拖拉机","AW1804-N","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.55kg/kW","驱动方式:四轮驱动 ;最小使用质量:5770kg；最小使用比质量：43.55kg/kW;马力:180马力;发动机型号：SC7H180G3；发动机功率：132.5kW，排放阶段：国三；发动机厂家：上海柴油机股份有限公司","T202200340443","2027-09-01","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202007020","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[2078,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH1804-F","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.18kg/kW","驱动型式：四驱；发动机标定功率（kw）：132.4kw；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：5170×2265×3060（警示灯顶）；轴距（mm）：2590mm；最小离地间隙及部位（mm）：430（电瓶框底部）；轮距（前轮/后轮）：1690、1790、1890、1990/1600-1990；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1346；最小使用质量（kg）：5850；标准配重（前/后）：715/480；最小使用比质量（kg/kw）：44.18；档位数（前进/倒退）：16/8；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38；","T202200230418","2027-09-01","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202201051","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2022WJ01133","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2079,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YH1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.7kg/kW","外廓尺寸（mm）：5230mm×2430mm×3150mm；轴距（mm）：2767mm；轮距（前轮/后轮）mm：1930/1880；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：520mm；最小使用质量（kg）：6450kg；标准配重质量（kg）：320kg/690kg；最小使用比质量：48.7kg/kw；档位数：24/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：14.9-28/20.8-38；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2*（3+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：TJS451W100000；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档","T202200220156","2027-07-05","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021LFH14G/NW202112001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202112012","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[2080,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YJ1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.7kg/kW","外廓尺寸（mm）：5150mm×2500mm×3300mm；轴距（mm）：2700mm；轮距（前轮/后轮）mm：1990/1875；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：515mm；最小使用质量（kg）：6320kg；标准配重质量（kg）：300kg/690kg；最小使用比质量：47.7kg/kw；档位数：16/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：420/85R28/520/85R38；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂","T202100220356","2026-06-29","132.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ195/HB2020FHZ234/NW202102018","湖北三智农业机械检测有限公司/山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","HBNJ20200667","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2081,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动动力换挡拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","1804","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:58.16kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","整机驱动型式：四驱；发动机标定功率（kW）：132.4；最小使用质量（kg）：7700；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:58.16；换挡方式：部分动力换挡；排放标准：第三阶段。","T202200320165","2027-07-05","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","OECD号4/1 937/2","DLG TestService GmbH/DLG 试验服务有限公司","WT202104001-G1","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[2082,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动动力换挡拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KTC1804-C1","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.90kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","整机型号、名称：KTC1804-C1、轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动形式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5300×2270×3220 (至空滤器顶)mm；轴距或履带接地长：2720mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1950/1780mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1780、1870、1900、1936、1950、1966、2024、2090/1780～2300mm；最小离地间隙及部位：490（电瓶盒底部）mm；最小使用质量：6210kg；标准配重(前/后)：780/720kg；最小使用比质量：46.90kg/kW；挡位数（前进/倒退）：16/16；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（1+1）×2×2；最高设计理论速度： 37.03km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：KT2604.45.002；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂：潍坊中远重工科技有限公司；发动机型号：YC6J200-T301；发动机结构型式：直列、直喷、四冲程；发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；发动机进气方式：增压中冷；发动机气缸数：6；发动机标定功率：132.4kW；发动机标定转速：2200r/min；发动机冷却方式：水冷；空气滤清器型号：6J；空气滤清器型式：干式；排气管消声腔外形尺寸：610×290×135mm；排气管消声腔质量：16.0kg；驾驶员座椅型号：CPCY-1-252106；驾驶员座椅生产厂：茌平昌昱汽车配件有限公司；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量3个；主变速位置和换挡方式：第2个箱体中；副变速换挡方式：机械有级挡、动力换向；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-28/18.4-38；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；选装翻倾防护装置型号：KT2604.45.003；选装翻倾防护装置型式：简易驾驶室；选装翻倾防护装置生产厂：洛阳青立机械有限公司；选装整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5300×2270×3080（至空滤器顶）mm；选装最小使用质量：6235mm；选装标准配重（前/后）：780/720kg；选装最小使用比质量：47.09kg/k","T202200320420","2027-09-01","132.4","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2021HFH004/WJ2021IFH007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT21GK0212","国家拖拉机质量检验检测中心"]
[2083,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动动力换挡拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC1804-D","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:48.49kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","1.整机型式：轮式，驱动型式：四驱，外廓尺寸（长×宽×高）：5300×2530×3100mm（空气滤清器顶部）;轴距：2750mm,常用轮距：1950/2000mm,轮距(前/后）：1900、1950、2000、2080/1850～2110mm,最小使用质量：6420kg，最小使用比质量：48.49kg/kw，标准配重（前/后）：780/480kg，档位数（前进/后退）：32/16；轮胎型号（前轮/后轮）：16.9-28/20.8-38，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2;   2.发动机型号:LR6M3LR22/1324,标定功率：132.4kw，标定转速：2200r/min,气缸数：6缸，制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司；排放阶段：第三阶段","T202232320139","2027-08-30","132.4","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","WJ2021KFH04G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2022WJ01039","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2084,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动动力换挡拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC1804-H","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.22kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","1.整机型式：轮式，驱动型式：四驱，外廓尺寸（长×宽×高）：5300×2670×3020mm（驾驶室顶部）;轴距：2750mm,常用轮距：1945/2025mm,轮距(前/后）：1850、1900、1945、2000/1850~2025mm,最小使用质量：6120kg，最小使用比质量：46.22kg/kw，标准配重（前/后）：660/480kg，轮胎型号（前轮/后轮）：16.9-28/20.8-38，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2 ;   2.发动机型号:LR6M3LR22/1324,标定功率：132.4kw，标定转速：2200r/min,气缸数：6缸，制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司；排放阶段：第三阶段","T202232320095","2027-07-31","132.4","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","WJ2021KFH04G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2022WJ01015","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2085,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","180-200马力四轮驱动动力换挡拖拉机","潍坊泰鸿拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TH1804-P","功率:180马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.18kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","驱动型式：四驱；发动机标定功率（kw）：132.4kw；外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：5330×2340×3060（警示灯顶）；轴距（mm）：2720mm；最小离地间隙及部位（mm）：480（下拉杆支座底部）；轮距（前轮/后轮）：1780、1900、1980、2080/1650-2030；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1485；最小使用质量（kg）：5850；标准配重（前/后）：705/480；最小使用比质量（kg/kw）：44.18；档位数（前进/倒退）：32/16；主变速档位数：4；副变速箱档位数：2×2×【2（动力档+1）】；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；主变速箱换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档、Hi-Lo挡（2速动力换挡）、动力换向；轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-28/18.4-38；","T202200230417","2027-09-01","132.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202201055","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2022WJ01132","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2086,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFJ2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.2kg/kW","型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：5310×2328×3219（至空滤顶）；轴距mm：2825；常用轮距（前轮/后轮）mm：1800/1800；最小使用质量kg：6500；最小使用比质量kg/kw：44.2；档位数（前进/倒退）：16/16，选配32/32；主变速档位数：4；副变速档位数：4×（1+1），选装4×（1+1）×2；最小离地间隙mm：527（前驱动桥中间放油螺塞）；标准配重（前/后）kg：800/600；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置型号、型式：40122044500010简易驾驶室，生产商：江苏常发农业装备股份有限公司；空气滤清器型号及型式：10112071160110干式；排气管消声腔外形尺寸（直径×长）mm：φ136×1025；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮16.9-28或14.9-26或14.9-28或14.9R28，后轮20.8-38或16.9-38或18.4-38或18.4R38；配套动力型号：YCA07235-T301,制造商：广西玉柴机器股份有限公司，气缸数：6缸，标定功率：147kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段；选装YC6J220-T304,制造商：广西玉柴机器股份有限公司，气缸数：6缸，标定功率：147kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段；选配二CF8F220，制造商：江苏常发农业装备股份有限公司，气缸数：6缸，标定功率：147kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段","T202132320053","2026-02-25","147","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW1531","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","2020-JNDJ-06-072","江苏省农用动力机械检测中心有限公司"]
[2087,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFJ2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：5310×2328×3219（至空滤顶）；轴距mm：2825；常用轮距（前轮/后轮）mm：1800/1800；最小使用质量kg：7050；最小使用比质量kg/kw：43.6；档位数（前进/倒退）：16/16，选配32/32；主变速档位数：4；副变速档位数：4×（1+1），选装4×（1+1）×2；最小离地间隙mm：527（前驱动桥中间放油螺塞）；标准配重（前/后）kg：800/600；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置型号、型式：40122044500010简易驾驶室，生产商：江苏常发农业装备股份有限公司；空气滤清器型号及型式：10112071160110干式；排气管消声腔外形尺寸（直径×长）mm：φ136×1025；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮16.9-28或14.9-26或14.9-28或14.9R28，后轮20.8-38或16.9-38或18.4-38或18.4R38；配套动力型号：YCA07260-T305,制造商：广西玉柴机器股份有限公司，气缸数：6缸，标定功率：161.8kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段；选装YC6J220-T300,制造商：广西玉柴机器股份有限公司，气缸数：6缸，标定功率：162kw，标定转速：2200r/min，排放标准：第三阶段；选配二CF8F240，制造商：江苏常发农业装备股份有限公司，气缸数：6缸，标定功率：162kw，标定转速：2200r/min，排放标准：第三阶段","T202132320053","2026-02-25","161.8","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW1531","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","2020-JNDJ-06-072","江苏省农用动力机械检测中心有限公司"]
[2088,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC2004-J","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.63kg/kW","1.整机型式：轮式，驱动型式：四驱，外廓尺寸（长×宽×高）：5375×2510×3100mm（空气滤清器顶部）;轴距：2835mm,常用轮距：1980/2000mm,轮距(前/后）：1850、1900、1980、2080/1850～2110mm,最小使用质量：6560kg，最小使用比质量：44.63kg/kw，标准配重（前/后）： 780/480kg，轮胎型号（前轮/后轮）：16.9-28/20.8-38，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2\n2.发动机型号:SC7H200G3,标定功率：147kw，标定转速：2200r/min,气缸数：6缸，制造商：上海柴油机股份有限公司；排放阶段：第三阶段","T202232320061","2027-06-28","147","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","WJ2021KFH04G ","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2021WJ01155","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2089,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC2004-S","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.81kg/kW","1.整机型式：轮式，驱动型式：四驱，外廓尺寸（长×宽×高）：5300×2510×3100mm（空气滤清器顶部）;轴距：2750mm,常用轮距：1900/2000mm,轮距(前/后）：1850、1900、1980、2080/1850~2110mm,最小使用质量：6440kg，最小使用比质量：43.81kg/kw，标准配重（前/后）：780/480kg，轮胎型号（前轮/后轮）：16.9-28/20.8-38，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2;\n2.发动机型号:SC7H200G3,标定功率：147kw，标定转速：2200r/min,气缸数：6缸，制造商：上海柴油机股份有限公司；排放阶段：第三阶段","T202232320062","2027-06-28","147","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","WJ2021KFH04G ","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2021WJ01156","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2090,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC2204-G","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.17kg/kW","1.整机型式：轮式，驱动型式：四驱，外廓尺寸（长×宽×高）：5570*2800*3150(空气滤清器顶部);轴距：2850mm,常用轮距：2000/2020mm,轮距(前/后）：1900、1950、2000、2050/1850~2350mm,最小使用质量：7480kg，最小使用比质量：46.17kg/kw，档位数（前进/倒退）：16/16；标准配重（前/后）：1110/480kg，轮胎型号（前轮/后轮）：18.4-38/20.8-42，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2 ;     2.发动机型号:SC7H220G3;功率：162kw；标定转速：2200r/ min；气缸数：6缸；制造商：上海柴油机股份有限公司，排放阶段：第三阶段","T202232320140","2027-08-30","162","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2022036","南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2022WJ01035","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2091,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC2404-G","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.62kg/kW","1.整机型式：轮式，驱动型式：四驱，外廓尺寸（长×宽×高）：5570*2800*3150mm(空气滤清器顶部);轴距：2850mm,常用轮距：2000/2020mm,轮距(前/后）：1900、1950、2000、2050/1850~2350mm,最小使用质量：7720kg，最小使用比质量：43.62kg/kw，档位数（前进/倒退）：16/16；标准配重（前/后）：1110/480kg，轮胎型号（前轮/后轮）：18.4-38/20.8-42，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2        2.发动机型号SC7H240G3；标定功率：177kw；标定转速：2200r/ min；气缸数：6缸；制造商：上海柴油机股份有限公司；排放阶段：第三阶段","T202232320140","2027-08-30","177","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2022036","南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2022WJ01035","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2092,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC2604","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.60kg/kW","1.整机型式：轮式，驱动型式：四驱，外廓尺寸（长×宽×高）：5650*3020*3180mm（空气滤清器顶部）;轴距：2980mm,常用轮距：1900/1950mm,轮距(前/后）：1900、1950、2000、2035/1900～2340mm,最小使用质量：8350kg，最小使用比质量：43.60kg/kw，标准配重（前/后）：1110/480kg，轮胎型号（前轮/后轮）：18.4-38/20.8-42，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2;    2.发动机型号:SC9DK280G3,标定功率：191.5kw，标定转速：2200r/min,气缸数：6缸，制造商：上海柴油机股份有限公司；排放阶段：第三阶段","T202232320141","2027-08-30","191.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2022036","南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2022WJ01111","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2093,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC2604-S","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.27kg/kW","1.整机型式：轮式，驱动型式：四驱，外廓尺寸（长×宽×高）：5650*3600*3180（空气滤清器顶部）;轴距：2980mm,常用轮距：1900/2350mm,轮距(前/后）：1900、1950、2000、2035/2350mm,最小使用质量：8860kg，最小使用比质量：46.27kg/kw，标准配重（前/后）：1110/480kg，轮胎型号（前轮/后轮）：18.4-38/20.8-42，轮胎数量（前轮/后轮）：2/4;       2.发动机型号:SC9DK280G3,标定功率：191.5kw，标定转速：2200r/min,气缸数：6缸，制造商：上海柴油机股份有限公司；排放阶段：第三阶段","T202232320141","2027-08-30","191.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2022036","南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2022WJ01111","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2094,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC2804-S","功率:280马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.54kg/kW","1.整机型式：轮式，驱动型式：四驱，外廓尺寸（长×宽×高）：5650*3600*3180（空气滤清器顶部）;轴距：2980mm,常用轮距：1900/2350mm,轮距(前/后）：1900、1950、2000、2035/2350mm,最小使用质量：8970kg，最小使用比质量：43.54kg/kw，标准配重（前/后）：1110/480kg，轮胎型号（前轮/后轮）：18.4-38/20.8-42，轮胎数量（前轮/后轮）：2/4;     2.发动机型号:SC9DK300G3,标定功率：206kw，标定转速：2200r/min,气缸数：6缸，制造商：上海柴油机股份有限公司；排放阶段：第三阶段","T202232320141","2027-08-30","206","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2022036","南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2022WJ01111","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2095,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","连云港迈恩农业机械有限公司","轮式拖拉机","MEH2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.53kg/kW","标定功率：147.5kw，驱动型式：四轮驱动。最小使用比质量（kg/kw）：43.53。","T202132320168","2026-06-29","147.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","№：WJ2021CFH030","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2021WJ01058","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2096,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","FS2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.44kg/kW","发动机标定功率（kW）：162；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：5440×2820×3180（空滤顶部）；轴距（mm）：2850；最小使用质量（kg）：7200；最小使用比质量kg/kw：44.44；选装整机：外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：5440×3600×3290（空滤顶部）；最小使用质量（kg）：7500；最小使用比质量kg/kw：46.30；排放阶段：国三","T202200340439","2027-09-01","162","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2022AFH005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2022WJ01016","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2097,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","FS2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.74kg/kW","发动机标定功率（kW）：176.5；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：5440×2820×3180（空滤顶部）；轴距（mm）：2850；最小使用质量（kg）：7720；最小使用比质量kg/kw：43.74；选装整机：外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：5440×3600×3290（空滤顶部）；最小使用质量（kg）：7950；最小使用比质量kg/kw：45.04；排放阶段：国三","T202200340439","2027-09-01","176.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2022AFH005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2022WJ01016","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2098,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳丰收芬美得农业机械装备有限公司","轮式拖拉机","FS2604","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.86kg/kW","发动机标定功率（kW）：191.5；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：5610×2820×3320（空滤顶部）；轴距（mm）：3050；最小使用质量（kg）：8400；最小使用比质量kg/kw：43.86；选装整机：外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：5610×3590×3320（空滤顶部）；最小使用质量（kg）：8600；最小使用比质量kg/kw：44.91；排放阶段：国三","T202200340439","2027-09-01","191.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2022AFH005","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2022WJ01016","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2099,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","洛阳乐驰机械制造有限公司","轮式拖拉机","LC2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.2kg/kW","发动机标定功率（kW）：147.5；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：5180×2340×3150(空滤顶部）；轴距（mm）：2625；最小使用质量（kg）：6520；最小使用比质量（kg/kw）：44.2；排放阶段：国三","T202200320421","2027-09-01","147.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","WJ2021CFH010","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2022WJ01013","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2100,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东奥明农业机械制造有限公司","轮式拖拉机","AM2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.6kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：5450×2775×3150（消声器顶部）；最小使用质量（kg）：7225；功率（kW）：162；最小使用比质量（kg/kw）：44.6；PTO转速（r/min）：760/850","T202200340440","2027-09-01","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2022CFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","NW202111013","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[2101,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东悍沃农业装备有限公司","轮式拖拉机","TK2104-S","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.03kg/kW","整机外廓尺寸（长×宽×高）：5300×2400×3200mm（驾驶室顶部）；轴距：2750mm；整机型式：4×4四轮驱动；标准配重：前780kg/后240kg；发动机标定功率：155kW；轮胎型号：前轮16.9-28/后轮20.8-42；最小使用质量：6980kg。","T202200320171","2027-07-05","155","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2022DFH11G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2020KKKX001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[2102,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东好福达农业装备有限公司","轮式拖拉机","HG2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.74kg/kW","整机型号、名称 / HG2004、轮式拖拉机 整机驱动型式 / 四驱                           \n 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm 5200×2310×3030（至驾驶室顶）         \n轴距或履带接地长 mm 2650 \n常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 1800/1850                                          \n轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 1700、1800、1900/1700～2000                               \n 最小使用质量 kg 6430                         \n标准配重(前/后) kg  350/240                    \n最小使用比质量 kg/kW 43.74                  \n 挡位数（前进/倒退）/16/8\n主变速挡位数/4\n副变速挡位数/（2+1）×2\n最高设计理论速度 km/h 31.68                 \n轮胎型号(前轮/后轮)/14.9-26/18.4-38      \n发动机标定功率（kw）: 147               \n选装副变速最小使用质量 kg：6430          \n选装副变速最小使用比质量 kg/kW 43.74                        \n选装副变速档位数（前进/倒退）/24/8                        \n选装副变速主变速档位数 /4      \n选装副变速副变速挡位数/（3+1）×2 \n选装副变速最高设计理论速度 km/h 39.66","T202200340451","2027-09-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","YJW202204027","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司","YH2022WJ01046","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2103,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东好福达农业装备有限公司","轮式拖拉机","HK2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.67kg/kW","整机型号、名称 / HK2404、轮式拖拉机 整机驱动型式 / 四驱                            \n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm 5500×2670×3200（至驾驶室顶）        \n 轴距或履带接地长 mm 2850 \n常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 2000/1950                                          \n轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 1800、1900、2000/1900～2100                                \n最小使用质量 kg 7730                         \n标准配重(前/后) kg  350/440                    \n最小使用比质量 kg/kW 43.67                   \n挡位数（前进/倒退）/16/16\n主变速挡位数/4\n副变速挡位数/4×（1+1）\n最高设计理论速度 km/h 32                  \n轮胎型号(前轮/后轮)/（540/65R30）/ 650/70R42）                        \n发动机标定功率（kw）: 177          \n选装后双轮外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm 5500x3520x3050（至驾驶室顶）                           \n 选装后双轮常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 2000/2400                                          \n选装后双轮轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 1800、1900、2000/2400              \n选装后双轮最小使用质量 kg：7830         \n 选装后双轮最小使用比质量 kg/kW 44.24","T202200340453","2027-09-01","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","YJW202204026/YJW202208001","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司","YH2022WJ01048","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2104,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东好福达农业装备有限公司","轮式拖拉机","HK2604","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","整机型号、名称 / HK2604、轮式拖拉机 \n整机驱动型式 / 四驱                       \n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm 5500×2670×3200（至驾驶室顶）         \n轴距或履带接地长 mm 2850 \n常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 2000/1950                                          \n轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 1800、1900、2000/1900～2100                                \n最小使用质量 kg 8350                         \n标准配重(前/后) kg  350/440                   \n 最小使用比质量 kg/kW 43.60                  \n 挡位数（前进/倒退）/16/16\n主变速挡位数/4\n副变速挡位数/4×（1+1）\n最高设计理论速度 km/h 32                  \n轮胎型号(前轮/后轮)/（540/65R30）/ 650/70R42）                       \n 发动机标定功率（kw）: 191.5        \n选装后双轮外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm 5500x3520x3050（至驾驶室顶）                            \n选装后双轮常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 2000/2400                                          \n选装后双轮轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 1800、1900、2000/2400            \n 选装后双轮最小使用质量 kg：8450          \n选装后双轮最小使用比质量 kg/kW 44.13","T202200340453","2027-09-01","191.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","YJW202204026/YJW202208001","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司","YH2022WJ01048","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2105,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东好福达农业装备有限公司","轮式拖拉机","HS2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.68kg/kW","整机型号、名称 / HS2104、轮式拖拉机 整机驱动型式 / 四驱                          \n整机外廓尺寸(长×宽×高及部位) mm 5250×2350×3150（至驾驶室顶）        \n轴距或履带接地长 mm 2690 \n常用轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 1850/1750                                        \n轮距(前轮/后轮)或轨距 mm 1700、1850、1950/1700～2000                           \n最小使用质量 kg 6770                             \n标准配重(前/后) kg  350/240               \n最小使用比质量 kg/kW 43.68             \n挡位数（前进/倒退）/16/8\n主变速挡位数/4\n副变速挡位数/（2+1）×2\n最高设计理论速度 km/h 36.55               \n轮胎型号(前轮/后轮)/（420/85R28）/（520/85R38）                                 \n发动机标定功率（kw）: 155          \n选装副变速最小使用质量 kg：6770          \n选装副变速最小使用比质量 kg/kW 43.68                        \n选装副变速档位数（前进/倒退）/24/8                       \n 选装副变速主变速档位数 /4      \n选装副变速副变速挡位数/（3+1）×2 \n选装副变速最高设计理论速度 km/h 39.66","T202200340452","2027-09-01","155","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","YJW202204027","河南省机械设计研究院检验检测技术有限公司","YH2022WJ01047","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2106,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东鸿博重工有限公司","轮式拖拉机","HC2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.67kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：5150×2510×3140（警示灯顶部）；轴距（mm）：2610mm；常用轮距(前轮/后轮)：1850/1900；最小离地间隙及部位（mm）：530（前桥底部）；最小使用质量：6420；标准配重(前/后)：715/480；档位数（前进/倒退）：16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：2×（2+1）；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：HB2404.45B.01简易驾驶室、山东鸿博重工有限公司；空气滤清器型号及型式：1109010-A052/A、干式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚）：600×260×115；转向系型式：全液压；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；传动系箱体数量：2个；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档；驱动型式：四驱；发动机标定功率（kw）：147kw；最小使用比质量（kg/kw）：43.67；轮胎型号（前轮/后轮）：420/85R28/520/85R38","T202200230400","2027-09-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240062","潍坊市产品质量检验所"]
[2107,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东鸿博重工有限公司","轮式拖拉机","HS2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.11kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：5500×2630×3020（空滤器顶）；轴距（mm）：2840mm；常用轮距(前轮/后轮)：2050/1800；最小离地间隙及部位（mm）：430（牵引架底部）；最小使用质量：6925；标准配重(前/后)：715/480；档位数（前进/倒退）：16/16；主变速档位数：4；副变速档位数：4×（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：HB2404.45A.01简易驾驶室、山东鸿博重工有限公司；空气滤清器型号及型式：S00021530、干式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚）：780×260×115；转向系型式：全液压；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；传动系箱体数量：2个；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档；驱动型式：四驱；发动机标定功率（kw）：147kw；最小使用比质量（kg/kw）：47.11；轮胎型号（前轮/后轮）：540/65R30/650/65R38","T202200230398","2027-09-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240063","潍坊市产品质量检验所"]
[2108,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东鸿博重工有限公司","轮式拖拉机","HS2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.54kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：5500×2630×3020（空滤器顶）；轴距（mm）：2840mm；常用轮距(前轮/后轮)：2050/1800；最小离地间隙及部位（mm）：430（牵引架底部）；最小使用质量：7540；标准配重(前/后)：715/480；档位数（前进/倒退）：16/16；主变速档位数：4；副变速档位数：4×（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：HB2404.45A.01简易驾驶室、山东鸿博重工有限公司；空气滤清器型号及型式：S00021530、干式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚）：780×260×115；转向系型式：全液压；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；传动系箱体数量：2个；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档；驱动型式：四驱；发动机标定功率（kw）：162kw；最小使用比质量（kg/kw）：46.54；轮胎型号（前轮/后轮）：540/65R30/650/65R38","T202200230398","2027-09-01","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240063","潍坊市产品质量检验所"]
[2109,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东鸿博重工有限公司","轮式拖拉机","HS2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.79kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm：5500×2630×3020（空滤器顶）；轴距（mm）：2840mm；常用轮距(前轮/后轮)：2050/1800；最小离地间隙及部位（mm）：430（牵引架底部）；最小使用质量：7750；标准配重(前/后)：715/480；档位数（前进/倒退）：16/16；主变速档位数：4；副变速档位数：4×（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：HB2404.45A.01简易驾驶室、山东鸿博重工有限公司；空气滤清器型号及型式：S00021530、干式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚）：780×260×115；转向系型式：全液压；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；传动系箱体数量：2个；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档；驱动型式：四驱；发动机标定功率（kw）：177kw；最小使用比质量（kg/kw）：43.79；轮胎型号（前轮/后轮）：540/65R30/650/65R38","T202200230398","2027-09-01","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH006","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2021）2240063","潍坊市产品质量检验所"]
[2110,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东巨明机械有限公司","轮式拖拉机","JM2004-Q","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.08kg/kW","发动机标定功率：147kW；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5430×2300×3200（空滤器顶）mm；轴距：2765mm；最小离地间隙及部位：470（油箱托架下沿）mm；最小使用质量：6480kg；标准配重（前/后）：520/240kg；档位数（前进/倒退）：24/8；最小使用比质量：44.08kg/kw；变速箱（器）型式：机械平面组成式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；悬挂装置型式：后置、三点悬挂。轮胎型号(前轮/后轮):14.9-28/18.4-38。","T202200510279","2027-07-05","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH12G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","GY20210015K","国优众信检测科技（山东）有限公司"]
[2111,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东凌达农业装备有限公司","轮式拖拉机","LD2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.24kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高）mm：5400×2260×3135（驾驶室顶）；轴距mm：2750 ；；常用轮距（前轮/后轮）mm：1810/1750 ；最小离地间隙及部位mm：495（前桥放油螺塞）；最小使用质KG：6650 ；最小使用比质量KG/KW ：45.24；标准配重(前/后)KG：600/240；档位数(前进/倒退)：16/8；主变速档位数：4；副变速档位数：2x（2+1）；发动机与离合器联接方式：直连；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：2404.45.001，简易驾驶室，山东凌达农业装备有限公司；空气滤清器型号及型式：KLQ-518D ,干式；排气管消声腔外形尺寸：600×300×140 ；转向系型式：全液压转向 ；传动系变速箱型式：机械平面组成式 ；主变速箱换档方式：机械有机挡；副变速箱换档方式：机械有机挡；轮胎型号(前轮/后轮)：16.9-28/20.8-38","T202200220358","2027-09-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2022AFH17G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"," WT202104008","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[2112,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东凌达农业装备有限公司","轮式拖拉机","LW2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.03kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高）mm：5400×2750×3100（空滤器顶）；轴距mm：2820 ；常用轮距（前轮/后轮）mm：1995/1850 ；最小离地间隙及部位：380（后拖架底） ；最小使用质量kg：6620 ；最小使用比质量kg/kw ：45.03； 标准配重(前/后)kg：900/240 ；档位数(前进/倒退)：16/16 ；主变速档位数：4；副变速档位数：4×（1+1） ；发动机与离合器联接方式：直连；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：LD2604.45.001 ，简易驾驶室，山东凌达农业装备有限公司；空气滤清器型号及型式：S00025032 ,干式；排气管消声腔外形尺寸：φ160×960 ；转向系型式：全液压转向 ；传动系变速箱型式：机械平面组成式 ；主变速箱换档方式：机械有级挡 ；副变速箱换档方式：机械有机挡；轮胎型号(前轮/后轮)：16.9-28/20.8-38","T202200220360","2027-09-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2022AFH012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202104009"," 黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[2113,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东凌达农业装备有限公司","轮式拖拉机","LW2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.0kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高）mm：5400×2750×3100（空滤器顶）；轴距mm：2820 ；常用轮距（前轮/后轮）mm：1995/1850 ；最小离地间隙及部位：360（后拖架底） ；最小使用质量kg：7290 ；最小使用比质量kg/kw ：45； 标准配重(前/后)kg：900/240 ；档位数(前进/倒退)：16/16 ；主变速档位数：4；副变速档位数：4×（1+1） ；发动机与离合器联接方式：直连；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：LD2604.45.001 ，简易驾驶室，山东凌达农业装备有限公司；空气滤清器型号及型式：S00025032 ,干式；排气管消声腔外形尺寸：φ160×960 ；转向系型式：全液压转向 ；传动系变速箱型式：机械平面组成式 ；主变速箱换档方式：机械有级挡 ；副变速箱换档方式：机械有机挡；轮胎型号(前轮/后轮)：16.9-28/20.8-38","T202200220360","2027-09-01","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2022AFH012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202104009","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[2114,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东凌达农业装备有限公司","轮式拖拉机","LW2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.92kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高）mm：5400×2750×3100（空滤器顶）；轴距mm：2820 ；常用轮距（前轮/后轮）mm：1995/1850 ；最小离地间隙及部位：360（后拖架底） ；最小使用质量kg：7950 ；最小使用比质量kg/kw ：44.92； 标准配重(前/后)kg：900/240 ；档位数(前进/倒退)：16/16 ；主变速档位数：4；副变速档位数：4×（1+1） ；发动机与离合器联接方式：直连；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：LD2604.45.001 ，简易驾驶室，山东凌达农业装备有限公司；空气滤清器型号及型式：S00025032 ,干式；排气管消声腔外形尺寸：φ160×960 ；转向系型式：全液压转向 ；传动系变速箱型式：机械平面组成式 ；主变速箱换档方式：机械有级挡 ；副变速箱换档方式：机械有机挡；轮胎型号(前轮/后轮)：16.9-28/20.8-38","T202200220360","2027-09-01","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2022AFH012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202104009","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[2115,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东凌达农业装备有限公司","轮式拖拉机","LW2604","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.96kg/kW","最小使用比质量 ：44.96 ；外廓尺寸（长×宽×高）mm：5400×2750×3100（空滤器顶）；轴距mm：2820 ；；常用轮距（前轮/后轮）mm：1995/1850 ；最小离地间隙及部位mm：360（后拖架底） ；最小使用质量kg：8610 ；最小使用比质量kg/kw ：44.96 ；标准配重(前/后)kg：900/240 ；档位数(前进/倒退)：16/16 ；主变速档位数：4；副变速档位数：4×（1+1） ；发动机与离合器联接方式：直连；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：LD2604.45.001 ，简易驾驶室，山东凌达农业装备有限公司；空气滤清器型号及型式：S00025032 ,干式；排气管消声腔外形尺寸：φ160×960 ；转向系型式：全液压转向 ；传动系变速箱型式：机械平面组成式 ；主变速箱换档方式：机械有级挡 ；副变速箱换档方式：机械有机挡；轮胎型号(前轮/后轮)：16.9-28/20.8-38","T202200220360","2027-09-01","191.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2022AFH012","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202104009","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[2116,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东鲁鸿农业装备有限公司","轮式拖拉机","LH2004-C","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.08kg/kW","功率：200马力（147kW）；驱动形式：四轮驱动；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）（mm）：5360×2500×3245（空滤器顶部）；轴距（mm）：2700；常用轮距（前轮/后轮）（mm）：2020/1860；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离（mm）：1350；变速箱齿轮副轴孔中心距（mm）：118；最小使用质量（kg）：6480；：最小使用比质量（kg/kW）：44.08；标准配重(前/后)（kg）：780/240；变速箱档位数（前进/倒退）（个）：16/8；主变速档位数（个）：4；副变速档位数（个）：（2+1）×2；发动机型号：YCA07235-T300；发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；发动机气缸数：6；发动机标定功率:147kW；发动机转速：2200r/min；排放阶段：国三；轮胎型号(前轮/后轮)：16.9-28/20.8-38（选装14.9-26/18.4-38）","T202200220359","2027-09-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021LFH007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","HB21SJ0005K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2117,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD2404-S","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.52kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：单胎：5550×2780×3120mm / 双胎：5550×3600×3120mm；轴距或履带接地长：2830mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：单胎：2050/1850mm 双胎：2050/2450；整机最小离地间隙：460mm；最小使用质量：单胎：7880kg / 双胎：8360kg；整机标准配重(前/后)：单胎：1125/232kg 双胎：1125/0kg ；整机最小使用比质量：单胎：44.52kg/kW / 双胎：47.23kg/kW；档位数(前进/倒退)：16/16；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T202200230413","2027-09-01","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2022EFH12G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2022WJ01101","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2118,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东萨丁重工有限公司","轮式拖拉机","SD2604-S","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.02kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四轮驱动；整机用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：单胎：5550×2780×3120mm / 双胎：5550×3600×3120mm；轴距或履带接地长：2830mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：单胎：2050/1850mm  双胎：2050/2450mm；整机最小离地间隙：460mm；最小使用质量：单胎：8430kg / 双胎：8680kg；整机标准配重(前/后)：单胎：1125/232kg 双胎：1125/0kg；整机最小使用比质量：单胎：44.02kg/kW / 双胎：45.33kg/kW；档位数(前进/倒退)：16/16；整机发动机与主离合器联接方式：直联。","T202200230413","2027-09-01","191.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2022EFH12G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2022WJ01101","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2119,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东上拖农业装备有限公司","轮式拖拉机","ST2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.01kg/kW","外廓尺寸（长×宽×高）（mm）：5230×2380×2980（驾驶室顶部）；驱动型式：四轮驱动；功率（KW）：147KW；发动机型号及制造商：YC6J220-T301，广西玉柴机器股份有限公司；排放标准：第三阶段；轴距（mm）：2700；最小使用质量（kg）：6470；最小使用比质量：44.01kg/KW；标准配重（前/后）（kg）：728/480；挡位数：16/8；是否有驾驶室或安全架：简易驾驶室","T202200230384","2027-09-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3077","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0045K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2120,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MK2104-G","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.28kg/kW","功率：210马力；驱动方式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）：5935×2855×3400(空滤器顶部)mm、5935×3750×3400(空滤器顶部，后双轮)mm；轴距：3035mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1621.5mm；最小使用质量：7300kg、7850（选装后双胎）kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；传动系箱体数量：2个；传动系主变速换挡方式：机械有级挡；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202200020307","2027-09-01","154.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202111009","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202102027","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[2121,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东五征集团有限公司","轮式拖拉机","MK2304-G","功率:230马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.55kg/kW","功率：230马力；驱动方式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）：5935×2855×3400(空滤器顶部、驾驶室)mm、5935×3750×3400(空滤器顶部，选装后双胎)mm；轴距：3035mm，离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1621.5mm；最小使用质量：7720kg、8270（选装后双胎）kg；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向机构型式：前轮转向；传动系变速箱（器）型式：机械平面组成式；传动系箱体数量：2个；传动系主变速换挡方式：机械有级挡；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置三点悬挂","T202200020307","2027-09-01","169.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202111009","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202102027","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[2122,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东铮德智能装备有限公司","轮式拖拉机","2204-S","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.52kg/kW","整机型号、名称：2204-S、轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：（mm）5650×2780×3200（空滤器顶）；轴距或履带接地长(mm):2830；常用轮距(前轮/后轮)（mm）：2000/1710；轮距(前轮/后轮)：（mm）1900、2000、2100/1710～2350；最小离地间隙及部位mm ：435（牵引架下部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1410；变速箱齿轮副轴孔中心距mm：125±0.04；最小使用质量kg：7050；标准配重(前/后)kg：1110/240；最小使用比质量kg/kW：43.52；挡位数（前进/倒退）:16/16;主变速挡位数:4;副变速档位数：4×（1+1）；轮胎型号(前轮/后轮)（420/85R28)/(520/85R38);轮胎数量(前轮/后轮)个:2/2。","T202200340431","2027-09-01","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021DFH002","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202008003","黑龙江省彤延质检技术有限公司"]
[2123,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东铮德智能装备有限公司","轮式拖拉机","2404-S","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.50kg/kW","整机型号、名称：2404-S、轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：（mm）5650×2780×3200（空滤器顶）；轴距或履带接地长(mm):2830；常用轮距(前轮/后轮)（mm）：2000/1710；轮距(前轮/后轮)：（mm）1900、2000、2100/1710～2350；最小离地间隙及部位mm ：435（牵引架下部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1410；变速箱齿轮副轴孔中心距mm：125±0.04；最小使用质量kg：7700；标准配重(前/后)kg：1110/240；最小使用比质量kg/kW：43.50；挡位数（前进/倒退）:16/16;主变速挡位数:4;副变速档位数：4×（1+1）；轮胎型号(前轮/后轮)（420/85R28)/(520/85R38);轮胎数量(前轮/后轮)个:2/2。\n选装配置：轮胎数量（前轮/后轮）(个)：2/4；轮胎型号（前轮/后轮）：16.9-28/20.8-38；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位)(mm):5650×3600×3200（空滤器顶）；常用轮距（前轮/后轮）或轨距(mm)：2000/2350；轮距（前轮/后轮）或轨距(mm)：1900、2000、2100/2350；最小离地间隙及部位(mm)：435（牵引架下部）；最小使用质量(kg)：7950；最小使用比质量(kg/KW)：44.92。","T202200340431","2027-09-01","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021DFH002","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202008003","黑龙江省彤延质检技术有限公司"]
[2124,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","山东铮德智能装备有限公司","轮式拖拉机","2604-S","功率:260马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.97kg/kW","整机型号、名称：2604-S、轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：（mm）5650×2780×3200（空滤器顶）；轴距或履带接地长(mm):2830；常用轮距(前轮/后轮)（mm）：2000/1710；轮距(前轮/后轮)：（mm）1900、2000、2100/1710～2350；最小离地间隙及部位mm ：435（牵引架下部）；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm：1410；变速箱齿轮副轴孔中心距mm：125±0.04；最小使用质量kg：8420；标准配重(前/后)kg：1110/240；最小使用比质量kg/kW：43.97；挡位数（前进/倒退）:16/16;主变速挡位数:4;副变速档位数：4×（1+1）；简易驾驶室;轮胎型号(前轮/后轮)（420/85R28)/(520/85R38);轮胎数量(前轮/后轮)个:2/2。选装配置：轮胎数量（前轮/后轮）(个)：2/4；轮胎型号（前轮/后轮）：16.9-28/20.8-38；整机外廓尺寸（长×宽×高及部位)(mm):5650×3600×3200（空滤器顶）；常用轮距（前轮/后轮）或轨距(mm)：2000/2350；轮距（前轮/后轮）或轨距(mm)：1900、2000、2100/2350；最小离地间隙及部位(mm)：435（牵引架下部）；最小使用质量(kg)：8670；最小使用比质量(kg/KW)：45.27。","T202200340431","2027-09-01","191.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021DFH002","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202008003","黑龙江省彤延质检技术有限公司"]
[2125,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TRQ2004-Z","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.61kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 5385×2280×3015（驾驶室顶部）；4.轴距或履带接地长 mm:2770;5.最小使用质量kg:6410；6.标准配重（前/后）kg：780/240；7.最小使用比质量Kg/kw：43.61；8.主变速挡位数： 4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：147；12.轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-28/18.4-38","T202200370214","2027-07-05","147","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2022AFH10G"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202105007","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[2126,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TTR2004-Q","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.61kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 5300×2280×3015（驾驶室顶部）；4.轴距或履带接地长 mm:2690;5.最小使用质量kg:6410；6.标准配重（前/后）kg：780/240；7.最小使用比质量Kg/kw：43.61；8.主变速挡位数： 4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：147；12.轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-28/18.4-38","T202200370213","2027-07-05","147","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2022CFH06G"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2021WJ01238","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2127,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TTS2004-1","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.94kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:  5610×2400×3100（驾驶室顶部）；4.轴距或履带接地长 mm: 2830;5.最小使用质量kg:6900；6.标准配重（前/后）kg：1110/480；7.最小使用比质量Kg/kw：46.94；8.主变速挡位数： 4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：147；12.轮胎型号（前轮/后轮）：18.4-26/20.8-38","T202200320173","2027-07-05","147","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2021JFH03G"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202105010","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[2128,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TTS2204-1","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.07kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:  5610×2400×3100（驾驶室顶部）；4.轴距或履带接地长 mm:2830;5.最小使用质量kg:7140；6.标准配重（前/后）kg：1110/480；7.最小使用比质量Kg/kw：44.07；8.主变速挡位数： 4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：162；12.轮胎型号（前轮/后轮）：18.4-26/20.8-38；","T202200320173","2027-07-05","162","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2021JFH03G"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202105010","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[2129,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","天津拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","TTS2404-1","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.07kg/kW","1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm: 5610×2400×3100（驾驶室顶部）；4.轴距或履带接地长 mm:2830;5.最小使用质量kg:7800；6.标准配重（前/后）kg：1110/480；7.最小使用比质量Kg/kw：44.07；8.主变速挡位数： 4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：177；12.轮胎型号（前轮/后轮）：18.4-26/20.8-38；","T202200320173","2027-07-05","177","购机补贴(通用类)","天津市","评阅通过","","WJ2021JFH03G"," 河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202105010","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[2130,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","托马斯特（山东）农业装备有限公司","轮式拖拉机","2004-B","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.08kg/kW","整机型式：轮式；整机机架型式:无架;整机驱动型式:四驱;整机用途:一般用途;整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):5100×2480×3000(排气管顶);轴距或履带接地长:2680mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1915/1830mm;轮距(前轮/后轮)或轨距:1610、1715、1810、1915/1620-2320mm;最小离地间隙及部位:500（前桥底部放油螺塞）;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离:1350mm;变速箱齿轮副轴孔中心距:120mm;最小使用质量:6480kg;标准配重(前/后):780kg/240kg;最小使用比质量：44.08kg/kw;挡位数（前进/倒退）:16/8;主变速挡位数:4;副变速挡位数:(2+1)×2;最高设计理论速度:35.31km/h;发动机与主离合器联接方式:直联;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:2004B.45.001;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:简易驾驶室;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂:潍坊中远重工科技有限公司；发动机型号：YC6J220-T301；发动机结构型式：立式、直列、水冷、四冲程；发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；发动机进气方式：增压中冷；发动机气缸数：6；发动机标定功率：147kW；发动机额定净功率：147kW；发动机标定转速：2200r/min；发动机冷却方式：水冷；排放阶段：第三阶段;空气滤清器型号:6J;空气滤清器型式:干式;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;转向系转向机构型式:前轮转向;传动系箱体数量、变速箱（器）型式:箱体数量： 2 个;主变速位置和换挡方式:主变速位置：在第 1 箱体中;副变速换挡方式:机械有级档;轮胎型号(前轮/后轮):480-70R28/580-70R38;轮胎数量(前轮/后轮):2/2个;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置、三点悬挂;悬挂装置类别:3类;选装配置挡位数（前进/倒退）：24/8，选装配置副变速挡位数：（3+1）×2，选装配置最高设计理论速度：31.07，选装配置离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1350mm，选装配置最小使用质量：6480Kg。","T202200320166","2027-07-05","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021DFH028 ","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202008001","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[2131,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M2004-6R","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.96kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：147,最小使用比质量：47.96kg/kW","T202200340434","2027-09-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202110004","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC2021021403","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2132,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","MW2104-6R","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.74kg/kW","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：155KW；最小使用比质量：47.74kg/kW；","T202200340433","2027-09-01","155","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202110004","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20191105-AK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]
[2133,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊泓林重工有限公司","轮式拖拉机","HL2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.01kg/kW","外廓尺寸(长×宽×高)(mm)：5350×2400×3140（空滤器顶部）；轴距或履带接地长：2700；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1850/1950；最小使用质量：6470；最小使用比质量：44.01；标准配重(前/后)：730/480；档位数(前进/倒退/爬行)：16/8；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4×2×(2+1)；发动机与离合器联接方式： 直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室）型号：HL2204.01；翻倾防护装置（驾驶室）型式：简易驾驶室；翻倾防护装置（驾驶室）生产厂：潍坊泓林重工有限公司；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式： 机械平面组成式；主变速箱换档方式： 机械有级挡；副变速箱换档方式： 机械有级挡；；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-28/18.4-38。","T202200230378","2027-09-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3076","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0044K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2134,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊金穗农业机械有限公司","轮式拖拉机","JS2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.41kg/kW","功率(KW):147;驱动方式:四轮驱动;结构尺寸（长×宽×高mm）:5650×2800×3150（空滤器顶部）；5580×3650×3150（空滤器顶部）；最小使用质量（kg）:6970(单轮)；7100（双轮）；最小使用比质量：47.41（单轮）48.30（双轮）；轴距（mm）:2880 ； 轮距（前轮/后轮）（mm）:2000/1820(单轮) ；2000/2520（双轮） ；选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1720、1820、2000、2200/1780-2620 (单轮) ；1720、1820、2000、2200/2520（双轮）； 最小离地间隙（mm）: 420牵引框底部；最大配重（kg）:660/480（单轮）；660/0(双轮)； 档位数（前进/倒退/爬行）: 16/16；变速箱型式: 4×4×（1+1）组成式；轮胎型号：（前轮/后轮）:420/85R28/ 520/85R38（单轮）18.4-26/20.8-38(双轮)；选装轮胎型号：14.9-28/18.4-38、16.9-28/20.8-38、540/65R30 / 650/65R42、 420/85R28 / 520/85R38","T202200320162","2027-07-05","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ202、SZ22FH009K","湖北三智农业机械检测有限公司","（2020）2240201","潍坊市产品质量检验所"]
[2135,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊金穗农业机械有限公司","轮式拖拉机","JS2104","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.91kg/kW","功率(KW):154.4;驱动方式:四轮驱动;结构尺寸（长×宽×高mm）:5210×2340×2970（驾驶室顶）；最小使用质量（kg）:6780；最小使用比质量：43.91；轴距（mm）:2700 ； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1950/1860 ；选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1610、1720、1810、1950/1620～2420； 最小离地间隙（mm）: 470（前桥放油螺塞）；最大配重（kg）:400/480； 档位数（前进/倒退/爬行）: 16/8；变速箱型式: 4×（2+1）×2组成式；轮胎型号：（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38；","T202200230410","2027-09-01","154.4","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ202","湖北三智农业机械检测有限公司","（2020）2240200","潍坊市产品质量检验所"]
[2136,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊金穗农业机械有限公司","轮式拖拉机","JS2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.07kg/kW","功率(KW):162;驱动方式:四轮驱动;结构尺寸（长×宽×高mm）:5650×2800×3150（空滤器顶部）；5580×3650×3150（空滤器顶部）；最小使用质量（kg）:7140(单轮)；7300（双轮）；最小使用比质量：44.07（单轮）45.06（双轮）；轴距（mm）:2880 ； 轮距（前轮/后轮）（mm）:2000/1820(单轮) ；2000/2520（双轮） ；选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1720、1820、2000、2200/1780-2620 (单轮) ；1720、1820、2000、2200/2520（双轮）； 最小离地间隙（mm）: 420牵引框底部；最大配重（kg）:660/480（单轮）；660/0(双轮)； 档位数（前进/倒退/爬行）: 16/16；变速箱型式: 4×4×（1+1）组成式；轮胎型号：（前轮/后轮）:420/85R28/520/85R38（单轮）18.4-26/20.8-38(双轮)；选装轮胎型号：14.9-28/18.4-38、16.9-28/20.8-38、540/65R30 / 650/65R42、 420/85R28 / 520/85R38","T202200320162","2027-07-05","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ202、SZ22FH009K","湖北三智农业机械检测有限公司","（2020）2240201","潍坊市产品质量检验所"]
[2137,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊金穗农业机械有限公司","轮式拖拉机","JS2404","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.89kg/kW","功率(KW):177;驱动方式:四轮驱动;结构尺寸（长×宽×高mm）:5650×2800×3150（空滤器顶部）(单轮)；5580×3650×3150（空滤器顶部）（双轮）；最小使用质量（kg）:7768(单轮)；7900（双轮）；最小使用比质量：43.89（单轮）44.63（双轮）；轴距（mm）:2880 ； 轮距（前轮/后轮）（mm）:2000/1820(单轮) ；2000/2520（双轮） ；选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1720、1820、2000、2200/1780-2620 (单轮) ；1720、1820、2000、2200/2520（双轮）； 最小离地间隙（mm）: 420牵引框底部；最大配重（kg）:1110/480（单轮）；1110/0(双轮)； 档位数（前进/倒退/爬行）: 16/16；变速箱型式: 4×4×（1+1）组成式；轮胎型号：（前轮/后轮）:540/65R28 / 650/65R38（单轮）18.4-26/20.8-38(双轮)；选装轮胎型号：14.9-28/18.4-38、16.9-28/20.8-38、540/65R30 / 650/65R42、 420/85R28 / 520/85R38；","T202200320162","2027-07-05","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","HB2020FHZ202、SZ22FH009K","湖北三智农业机械检测有限公司","（2020）2240201","潍坊市产品质量检验所"]
[2138,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊市奥维五金制品有限公司","轮式拖拉机","AW2004-N","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.67kg/kW","驱动方式:四轮驱动 ;最小使用质量:6420kg；最小使用比质量：43.67kg/kW;马力:200马力;发动机型号：WP6G200E330；发动机功率：147kW，排放阶段：国三；发动机厂家：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司","T202200340443","2027-09-01","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021EFH015","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WT202007020","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[2139,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YH2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.3kg/kW","外廓尺寸（mm）：5230mm×2430mm×3150mm；轴距（mm）：2767mm；轮距（前轮/后轮）mm：1990/1880；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：520mm；最小使用质量（kg）：6800kg；标准配重质量（kg）：320kg/690kg；最小使用比质量：46.3kg/kw；档位数：24/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：420/85R28/520/85R38；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2*（3+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：TJS451W100000；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档","T202200220156","2027-07-05","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021LFH14G/NW202112001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202112012","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[2140,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YH2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","外廓尺寸（mm）：5230mm×2430mm×3150mm；轴距（mm）：2767mm；轮距（前轮/后轮）mm：1990/1880；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：520mm；最小使用质量（kg）：7060kg；标准配重质量（kg）：320kg/690kg；最小使用比质量：43.6kg/kw；档位数：24/8/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：420/85R28/520/85R38；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2*（3+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：TJS451W100000；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档","T202200220156","2027-07-05","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021LFH14G/NW202112001","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NW202112012","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心"]
[2141,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX2004-N","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:50.34kg/kW","外廓尺寸（mm）：5580mm×2650mm×3100mm；轴距（mm）：2880mm；轮距（前轮/后轮）mm：2050/1915；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：465mm；最小使用质量（kg）：7400kg；标准配重质量（kg）：1050kg/670kg；最小使用比质量：50.34kg/kw；档位数：16/16/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：540/65R30/650/65R42；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/4*（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：TGS451W100000；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档","T202200230157","2027-07-05","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3066","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0047K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2142,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX2204-G2","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.1kg/kW","外廓尺寸（mm）：5580mm×2620mm×3160mm；轴距（mm）：2870mm；轮距（前轮/后轮）mm：2050/1915；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：465mm；最小使用质量（kg）：7140kg；标准配重质量（kg）：1050kg/670kg；最小使用比质量：44.1kg/kw；档位数：16/16/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：540/65R30/650/65R42；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/4*（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：TGS451W100000；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档","T202200220155","2027-07-05","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3097","湖北三智农业机械检测有限公司","HBNJ20200672","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2143,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX2204-N","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:45.68kg/kW","外廓尺寸（mm）：5580mm×2650mm×3100mm；轴距（mm）：2880mm；轮距（前轮/后轮）mm：2050/1915；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：465mm；最小使用质量（kg）：7400kg；标准配重质量（kg）：1050kg/670kg；最小使用比质量：45.68kg/kw；档位数：16/16/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：540/65R30/650/65R42；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/4*（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：TGS451W100000；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档","T202200230157","2027-07-05","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3066","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0047K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2144,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","英轩重工有限公司","轮式拖拉机","YX2404-N","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:44.07kg/kW","外廓尺寸（mm）：5580mm×2650mm×3100mm；轴距（mm）：2880mm；轮距（前轮/后轮）mm：2050/1915；轮距调整方式：有级可调/不可调；最小离地间隙（mm）：465mm；最小使用质量（kg）：7800kg；标准配重质量（kg）：1050kg/670kg；最小使用比质量：44.07kg/kw；档位数：16/16/0；转向方式：前轮液压转向；制动系型式：盘式、自增力、液压操纵；离合器型式：干式、单片；变速箱换挡方式：机械有级档；轮胎规格：540/65R30/650/65R42；液压悬挂装置型式：后置、三点悬挂；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/4*（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：TGS451W100000；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档","T202200230157","2027-07-05","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","SJ21FH3066","湖北三智农业机械检测有限公司","HB21SJ0047K","湖北三智农业机械检测有限公司"]
[2145,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","2004","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:52.38kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","整机驱动型式：四驱；发动机标定功率（kW）：147；最小使用质量（kg）：7700；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:52.38；换挡方式：部分动力换挡；排放标准：第三阶段。","T202200320165","2027-07-05","147","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","OECD号4/1 937/2","DLG TestService GmbH/DLG 试验服务有限公司","WT202104001-G1","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[2146,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","道依茨法尔机械有限公司","轮式拖拉机","2204","功率:220马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.59kg/kW;换挡方式:部分动力换挡 ","整机驱动型式：四驱；发动机标定功率（kW）：161.8；最小使用质量（kg）：7700；最小使用质量/配套发动机标定功率（kg/kw）:47.59；换挡方式：部分动力换挡；排放标准：第三阶段。","T202200320165","2027-07-05","161.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","OECD号4/1 937/2","DLG TestService GmbH/DLG 试验服务有限公司","WT202104001-G1","黑龙江省彤廷质检技术有限公司"]
[2147,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","河北铠特农业机械有限公司","轮式拖拉机","KTC2004-C","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.88kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","整机型号、名称：KTC2004-C、轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动形式：四驱；整机用途：一般用途；整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)：5300×2270×3220 (至空滤器顶)mm；轴距或履带接地长：2720mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1950/1780mm；轮距(前轮/后轮)或轨距：1780、1870、1900、1936、1950、1966、2024、2090/1780～2300mm；最小离地间隙及部位：490（电瓶盒底部）mm；最小使用质量：6450kg；标准配重(前/后)：780/720kg；最小使用比质量：43.88kg/kW；挡位数（前进/倒退）：16/16；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（1+1）×2×2；最高设计理论速度： 37.03km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：KT2604.45.002；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式：简易驾驶室；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）生产厂：潍坊中远重工科技有限公司；发动机型号：YCA07235-T300；发动机结构型式：直列、直喷、四冲程；发动机生产厂：广西玉柴机器股份有限公司；发动机进气方式：增压中冷；发动机气缸数：6；发动机标定功率：147kW；发动机标定转速：2200r/min；发动机冷却方式：水冷；空气滤清器型号：6J；空气滤清器型式：干式；排气管消声腔外形尺寸：610×290×135mm；排气管消声腔质量：16.0kg；驾驶员座椅型号：CPCY-1-252106；驾驶员座椅生产厂：茌平昌昱汽车配件有限公司；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；传动系箱体数量、变速箱（器）型式：箱体数量3个；主变速位置和换挡方式：第2个箱体中；副变速换挡方式：机械有级挡、动力换向；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-28/18.4-38；轮胎数量(前轮/后轮)：2/2个；选装翻倾防护装置型号：KT2604.45.003；选装翻倾防护装置型式：简易驾驶室；选装翻倾防护装置生产厂：洛阳青立机械有限公司；选装整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）：5300×2270×3080（至空滤器顶）mm；选装最小使用质量：6475mm；选装标准配重（前/后）：780/720kg；选装最小使用比质量：44.05kg/kW。","T202200320420","2027-09-01","147","购机补贴(通用类)","河北省","评阅通过","","WJ2021HFH004/WJ2021IFH007","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","LT21GK0212","国家拖拉机质量检验检测中心"]
[2148,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC2104-D","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.54kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","1.整机型式：轮式，驱动型式：四驱，外廓尺寸（长×宽×高）：5300×2530×3100mm（空气滤清器顶部）;轴距：2750mm,常用轮距：1950/2000mm,轮距(前/后）：1900、1950、2000、2080/1850～2110mm,最小使用质量：6750kg，最小使用比质量：43.54kg/kw，标准配重（前/后）：780/480kg，档位数（前进/后退）：32/16；轮胎型号（前轮/后轮）：16.9-28/20.8-38，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2;  2.发动机型号:LR6M3LR22/1550,标定功率：155kw，标定转速：2200r/min,气缸数：6缸，制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司；排放阶段：第三阶段","T202232320139","2027-08-30","155","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","WJ2021KFH04G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2022WJ01039","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[2149,"农用动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","160马力及以上重型履带式拖拉机","山东天一世达重工有限公司","履带拖拉机","TY2202","功率:220马力;驱动方式:履带式:是 ;最小使用质量:9100kg","外廓尺寸(长×宽×高)：6100×2570×3150(空滤器顶部)；轴距或履带接地长：1940；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1950；最小离地间隙及部位：330（油管护罩底部）；最小使用质量：9100；最小使用比质量：56.2；标准配重(前/后)：850/0；档位数(前进/倒退)：4/4；主变速档位数：4；副变速档位数：0；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：TG2104，简易驾驶室，潍坊中远重工科技有限公司；空气滤清器型号及型式：KLQ-518D、干式；排气管消声腔外形尺寸：600×295×140；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：静液压无级变速；主变速箱换档方式：动力换档；履带材质：橡胶；履带板宽度：500。","T202137370434","2026-11-01","162","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2150,"农用动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","50-70马力差速转向履带式拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","履带式拖拉机","502","功率:50马力;驱动方式:履带式:是 ;最小使用比质量:42.45kg/kW;转向型式:差速式转向:是 ;最大牵引功率≥70%发动机标定功率:是 ","外廓尺寸(长×宽×高)：3200×1500×1770；履带接地长mm：1110；轨距mm：1110；最小离地间隙及部位mm：210、牵引架底部；最小使用质量kg：1560；最小使用比质量kg/kw:42.45;标准配重kg (前/后)：0/0；档位数(前进/倒退)：8/8；主变速档位数：4；副变速档位数：2×(1+1) ；发动机与主离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：无；空气滤清器型号及型式：K4115、湿式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚）mm：500×130×85;转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：4×2×（1＋1）机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档；","T202243430097","2027-10-16","36.75","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2151,"农用动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","50-70马力差速转向履带式拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","履带式拖拉机","502-1","功率:50马力;驱动方式:履带式:是 ;最小使用比质量:52.52kg/kW;转向型式:差速式转向:是 ;最大牵引功率≥70%发动机标定功率:是 ","外廓尺寸(长×宽×高)：3550×1540×2060；履带接地长mm：1110；轨距mm：1110；最小离地间隙及部位mm：500、牵引架底部；最小使用质量kg：1930；最小使用比质量kg/kw:52.52;标准配重kg (前/后)：0/0；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2 ；发动机与主离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：无；空气滤清器型号及型式：K4115、湿式；排气管消声腔外形尺寸（直径×长）mm：φ130×510;转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：2×（4＋1）机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档；","T202243430098","2027-10-16","36.75","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2152,"农用动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","50-70马力差速转向履带式拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","履带式拖拉机","602","功率:60马力;驱动方式:履带式:是 ;最小使用比质量:37.33kg/kW;转向型式:差速式转向:是 ;最大牵引功率≥70%发动机标定功率:是 ","外廓尺寸(长×宽×高)：3300×1500×1770；履带接地长mm：1110；轨距mm：1110；最小离地间隙及部位mm：210、牵引架底部；最小使用质量kg：1650；最小使用比质量kg/kw:37.33;标准配重kg (前/后)：0/0；档位数(前进/倒退)：8/8；主变速档位数：4；副变速档位数：2×(1+1) ；发动机与主离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：无；空气滤清器型号及型式：K4115、湿式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚）mm：500×130×85;转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：4×2×（1＋1）机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档；","T202243430097","2027-10-16","44.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2153,"农用动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","50-70马力差速转向履带式拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","履带式拖拉机","602-1","功率:60马力;驱动方式:履带式:是 ;最小使用比质量:44.12kg/kW;转向型式:差速式转向:是 ;最大牵引功率≥70%发动机标定功率:是 ","外廓尺寸(长×宽×高)：3550×1540×2060；履带接地长mm：1110；轨距mm：1110；最小离地间隙及部位mm：500、牵引架底部；最小使用质量kg：1950；最小使用比质量kg/kw:44.12;标准配重kg (前/后)：0/0；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与主离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：无；空气滤清器型号及型式：K4115、湿式；排气管消声腔外形尺寸（直径×长）mm：φ130×510;转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：2×（4＋1）机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档；","T202243430098","2027-10-16","44.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2154,"农用动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","70-90马力差速转向履带式拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","履带式拖拉机","702","功率:70马力;驱动方式:履带式:是 ;最小使用比质量:35.15kg/kW;转向型式:差速式转向:是 ;最大牵引功率≥70%发动机标定功率:是 ","外廓尺寸(长×宽×高)：3300×1500×1680；履带接地长mm：1110；轨距mm：1110；最小离地间隙及部位mm：210、牵引架底部；最小使用质量kg：1810；最小使用比质量kg/kw:35.15;标准配重kg (前/后)：0/0；档位数(前进/倒退)：8/8；主变速档位数：4；副变速档位数：2×(1+1) ；发动机与主离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：无；空气滤清器型号及型式：YKQ1830U、干式；排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚）mm：500×130×85;转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：4×2×（1＋1）机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档；","T202243430097","2027-10-16","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2155,"农用动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","70-90马力差速转向履带式拖拉机","洛阳映山红拖拉机有限公司","履带式拖拉机","702-1","功率:70马力;驱动方式:履带式:是 ;最小使用比质量:38.25kg/kW;转向型式:差速式转向:是 ;最大牵引功率≥70%发动机标定功率:是 ","外廓尺寸(长×宽×高)：3550×1540×2060；履带接地长mm：1110；轨距mm：1110；最小离地间隙及部位mm：500、牵引架底部；最小使用质量kg：1970；最小使用比质量kg/kw:38.25;标准配重kg (前/后)：0/0；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；发动机与主离合器联接方式：直联式；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号、型式及生产商：无；空气滤清器型号及型式：YKQ1830U、干式；排气管消声腔外形尺寸（直径×长）mm：φ130×510;转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：2×（4＋1）机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级档；副变速箱换档方式：机械有级档；","T202243430098","2027-10-16","51.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[2156,"农用动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","90-110马力差速转向履带式拖拉机","无锡拉菲可科技有限公司","履带拖拉机","LFK1002","功率:100马力;驱动方式:履带式:是 ;最小使用比质量:39.5kg/kW;转向型式:差速式转向:是 ;最大牵引功率≥70%发动机标定功率:是 ","整机外尺寸（安全框架）：4150*2595*2740；最小离地间隙及部位：650mm（前后横梁底部）；全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离：2050mm；履带板宽度：500mm功率:100马力;驱动方式:履带式 ;转向型式:差速式转向 ;最小使用质量（安全框架）:2900kg；配套发动机标定功率:73.5kW;最小使用比质量(最小使用质量/配套发动机标定功率):39.5kg/kW;最大牵引功率(≥70%发动力标定功率):51.5kW;发动力标定功率:73.5kW;动力输出轴传动比：4.8/3.6；整机外尺寸（驾驶室）：4150*2595*3060；最小使用质量（驾驶室）：3180kg；配套发动机标定功率:73.5kW;最小使用比质量(最小使用质量/配套发动机标定功率):43.3kg/kW;空气滤清器型号:KY912;空气滤清器型式:湿式;排气管消声腔外形尺寸:φ120×470mm;排气管消声腔质量:5.0kg;主变速位置和换挡方式:无级变速；","T202232320098","2027-07-31","73.5","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2157,"农用动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","90-110马力差速转向履带式拖拉机","益阳富佳科技有限公司","履带拖拉机","FJH1002","功率:100马力;驱动方式:履带式:是 ;最小使用比质量:42.9kg/kW;转向型式:差速式转向:是 ;最大牵引功率≥70%发动机标定功率:是 ","整机型式 ：全履带式 ；整机机架型式：全架 ；整机驱动型式：两驱；整机用途 ：一般用途；整机外廓尺寸(长*宽*高及部位)：4100*1910*2900mm(排气管顶端）；轴距或履带接地长：1475mm; 常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1300mm;轮距(前轮/后轮)或轨距：1300mm;最小离地问隙及部位：550mm机架底部；离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离1108mm; 变速箱齿轮副轴孔中心距：105mm；最小使用质量：3150kg；标准配重(前/后)：176/0kg；履带接地比压：24.5kPA；最小使用比质量：42.9kg/kW；发动机型号：LR4A3LR23/0735，排放阶段：第三阶段；发动机结构型式：直列、四冲程、水冷、高压共轨；发动机生产)：一拖(洛阳)柴油机有限公司；发动机标定功率：73.5kW；发动机标定转速：2300r/min；发动机冷却方式：水冷","T202243430017","2027-05-29","73.5","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[2158,"农用动力机械","拖拉机","履带式拖拉机","90-110马力差速转向履带式拖拉机","益阳富佳科技有限公司","履带拖拉机","FJH902","功率:90马力;驱动方式:履带式:是 ;最小使用比质量:47.6kg/kW;转向型式:差速式转向:是 ;最大牵引功率≥70%发动机标定功率:是 ","1、整机型号、名称\t：\tFJH902、履带拖拉机\t\n2、整机型式\t：全履带式 \n3、整机机架型式：全架 \n4、整机驱动型式：两驱\t\n5、整机用途\t：一般用途\n6、整机外廓尺寸(长*宽*高及部位)：4100*1910*2900mm(排气管顶端）\t\n7、轴距或履带接地长：1475mm; \n8、常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1300mm;\t\n9、轮距(前轮/后轮)或轨距：1300mm;\t\t\n10、最小离地问隙及部位：550mm机架底部；\t\n11、离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离1108mm;\t\t\n12、变速箱齿轮副轴孔中心距：105mm;\t\t\n13、全履带拖拉机驱动轮轴心线至导向轮轴心线的水平距离：555mm\n14、最小使用质量：3150kg\t\n15、标准配重(前/后)：176/0kg\t\n16、履带接地比压：24.5kPA\t\t\n17、最小使用比质量：47.6kg/kW\t\n18、挡位数(前进/倒退)：\t8/8\t\n19、主变速挡位数：\t4\n20、副变速挡位数：2*（1+1）\n21、最高设计理论速度：16.47km/h\t\n22、发动机与主离合器联接方式：直联\n23、翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号：350.47.031\t\n24、翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型式\t：安全框架\t\n25、翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)生产厂\t：宁波奔野金属构件有限公司\t\n26、发动机型号：LR4V5R23/0662，排放阶段：第三阶段；\t\n27、发动机结构型式：直列、四冲程、水冷、高压共轨\t\n28、发动机生产)：一拖(洛阳)柴油机有限公司\t\n29、发动机进气方式：自然吸气\t\n30、发动机气缸数：4\t\n31、发动机标定功率：66.2kW\t\n32、发动机额定净功率：66.2kW\t\n33、发动机标定转速：2300r/min\t\n34、发动机冷却方式：水冷\n35、空气滤清器型号：X011914\n36、空气滤清器型式：干式\t\n37、排气管消声腔外形尺寸(长X宽X 厚或直径X长)：φ132*600\n38、排气管消声腔质量：9.5kg\t\n39、驾驶员座椅型号：\tHX-818\n40、驾驶员座椅生产厂：文安县海星汽车座椅有限公司\n41、安全带型号：CBADC-001\n42、安全带生产厂：河间市百信驰汽车安全带厂\n43、转向系型式：机械\n44、转向系转向操纵机构：方向盘\n45、转向系转向机构型式：差速器","T202243430017","2027-05-29","66.2","购机补贴(通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[2159,"农用搬运机械","农用运输机械","轨道运输机","自走式平地轨道运输机","德州佳阳机械有限公司","果园轨道运输机","7ZSG-200D","包含驱动传动装置、载物货厢、轨道:是 ;驱动型式:自走式 ;配套动力类型:电动机 ;电池容量:20A·h;功率:0.5kW;轨道型式:平面导轨式 ;额定装载质量:200kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢 ;轨道壁厚:2.5mm;轨道长度:50m;结构型式:双向 ","驱动型式：自走式；\n结构型式：双轨双向；\n配套动力类型：电动机；\n配套动力额定电压\tV：48；\n配套动力额定（标定）功率kW：0.5；\n配套动力额定（标定）转速r/min：1800；\n电池类型：铅酸蓄电池；\n电池容量\tA·H：20；\n整机质量（牵引式为载物货厢质量）kg：142；\n额定装载质量\tkg：200；\n最大爬坡度(°)：2；\n载物货厢内侧尺寸（长）mm\t：1500；\n载物货厢内侧尺寸（宽）mm：430；\n载物货厢内侧尺寸（高）mm：550；\n轨道型式\t：平面导轨式；\n轨道材料型号\t：Q235（镀锌）碳素结构钢；\n轨道壁厚\tmm：2.5；\n轨道长度\tm：单根6m，总长根据客户需求定制；\n运行速度设计值m/s：1","T202145450123","2026-08-06","0.5","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2160,"农用搬运机械","农用运输机械","轨道运输机","自走式平地轨道运输机","台州川淇机械有限公司","自走式轨道运输机","7ZDG-220","包含驱动传动装置、载物货厢、轨道:是 ;驱动型式:自走式 ;配套动力类型:电动机 ;电池容量:20A·h;功率:0.35kW;轨道型式:平面导轨式 ;额定装载质量:220kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢 ;轨道壁厚:2.3mm;轨道长度:50m;结构型式:双向 ","1、型号名称：7ZDG-220\n2、驱动型式：自走式\n3、结构型式：单轨双向\n4、配套动力额定（标定）功率：0.35kW\n5、配套动力额定（标定）转速：2800r/min\n6、整机质量（牵引式为载物货厢质量）：165kg\n7、配套动力类型：电动机     \n8、电池类型：蓄电池                \n9、电池容量：20A•h  \n10、配套动力额定电压：60V           \n11、\t额定装载质量：220kg\n12、最大爬坡度：5°\n13、载物货箱内侧尺寸（长×宽×高）：2010*550*770mm\n14、轨道型式：平面导轨式\n15、轨道材料型号：Q235R2.3-3000/Q235R2.3-6000\n16、轨道壁厚：2.3mm\n17、轨道长度：根据客户要求\n18、运行速度设计值：0.8m/s","T202269690056","2027-05-26","0.35","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2161,"农用搬运机械","农用运输机械","轨道运输机","自走式平地轨道运输机","台州富时力机械有限公司","自走式轨道运输机","7ZDG-220","包含驱动传动装置、载物货厢、轨道:是 ;驱动型式:自走式 ;配套动力类型:电动机 ;电池容量:20A·h;功率:0.35kW;轨道型式:平面导轨式 ;额定装载质量:220kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢 ;轨道壁厚:2.3mm;轨道长度:50m;结构型式:双向 ","1、型号名称：7ZDG-220\n2、驱动型式：自走式\n3、结构型式：单轨双向\n4、配套动力额定（标定）功率：0.35kW\n5、配套动力额定（标定）转速：2800r/min\n6、整机质量（牵引式为载物货厢质量）：165kg\n7、配套动力类型：电动机     \n8、电池类型：蓄电池                \n9、电池容量：20A•h  \n10、配套动力额定电压：60V           \n11、额定装载质量：220kg\n12、最大爬坡度：5°\n13、载物货箱内侧尺寸（长×宽×高）：2010*550*770mm\n14、轨道型式：平面导轨式\n15、轨道材料型号：Q235R2.3-3000/Q235R2.3-6000\n16、轨道壁厚：2.3mm\n17、轨道长度：根据客户要求\n18、运行速度设计值：0.8m/s","T202269690058","2027-05-26","0.35","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2162,"农用搬运机械","农用运输机械","轨道运输机","自走式平地轨道运输机","台州美都机械科技有限公司","自走式轨道运输机","7ZDG-220","包含驱动传动装置、载物货厢、轨道:是 ;驱动型式:自走式 ;配套动力类型:电动机 ;电池容量:20A·h;功率:0.35kW;轨道型式:平面导轨式 ;额定装载质量:220kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢 ;轨道壁厚:2.3mm;轨道长度:50m;结构型式:双向 ","1、型号名称：7ZDG-220\n2、驱动型式：自走式\n3、结构型式：单轨双向\n4、配套动力额定（标定）功率：0.35kW\n5、配套动力额定（标定）转速：2800r/min、\n6、整机质量（牵引式为载物货厢质量）：165kg\n7、配套动力类型：电动机     \n8、电池类型：蓄电池                \n9、电池容量：20A•h  \n10、配套动力额定电压：60V           \n11、\t额定装载质量：220kg\n12、最大爬坡度：5°\n13、载物货箱内侧尺寸（长×宽×高）：2010*550*770mm\n14、轨道型式：平面导轨式\n15、轨道材料型号：Q235R2.3-3000/Q235R2.3-6000\n16、轨道壁厚：2.3mm\n17、轨道长度：根据客户要求\n18、运行速度设计值：0.8m/s","T202269690061","2027-05-26","0.35","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2163,"农用搬运机械","农用运输机械","轨道运输机","自走式平地轨道运输机","台州市巨琳农业机械科技有限公司","自走式果园轨道运输机","7ZDG-220","包含驱动传动装置、载物货厢、轨道:是 ;驱动型式:自走式 ;配套动力类型:电动机 ;电池容量:100A·h;功率:0.5kW;轨道型式:平面导轨式 ;额定装载质量:220kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢 ;轨道壁厚:2.5mm;轨道长度:51m;结构型式:双向 ","1.型号名称：7ZDG-220自走式果园轨道运输机；2.驱动型式：自走式；3.结构型式：单轨双向；4.配套动力类型：直流电动机；5.配套动力额定电压：60V；6.配套动力额定（标定）功率：0.5kW；7.配套动力额定（标定）转速：2800r/min；8.电池类型：铅酸蓄电池；9.电池容量：100A٠h；10.整机质量：145kg；11.额定装载质量：220kg；12.最大爬坡度：5°；13.载物货厢内侧尺寸（长×宽×高）：1950×550×800mm；14.轨道型式：平面导轨式；15.轨道材料型号：Q235（镀锌）碳素结构钢；16.轨道厚度：2.5mm；17.轨道长度：根据客户要求，最低不少于50m；18.运行速度设计值：0.8m/s。","T202169690040","2026-05-10","0.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2164,"农用搬运机械","农用运输机械","轨道运输机","自走式山地轨道运输机","福建省云宇机电有限公司","果园轨道运输机","7ZDGS-300","包含驱动传动装置、载物货厢、轨道:是 ;驱动型式:自走式 ;配套动力类型:汽油机 ;轨道型式:齿条式 ;额定装载质量:300kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢 ;轨道壁厚:2.5mm;最大爬坡度:45°;轨道长度:102m;结构型式:双向 ","1.型号名称：7ZDGS-300型果园轨道运输机；2.驱动型式：自走式；3.结构型式：单轨双向；4.配套动力类型：汽油机；5.配套动力额定（标定）功率：3.3kW；6.配套动力额定（标定）转速：3600r/min；7.整机质量：200kg；8.额定装载质量：300kg；9.最大爬坡度：45°；10.载物货厢内侧尺寸（长×宽×高）：1950×550×300mm；11.轨道型式：齿条型；12.轨道材料型号：Q235（镀锌）碳素结构钢；13.轨道壁厚：2.5mm；14.轨道长度：根据客户要求定制，最低不少于100m；15运行速度设计值：0.6m/s。","T202045450092","2025-09-23","3.3","购机补贴(非通用类)","福建省","评阅通过","","","","",""]
[2165,"农用搬运机械","农用运输机械","轨道运输机","自走式山地轨道运输机","金湖鑫润机械有限公司","轨道运输机","7ZDGS-200","包含驱动传动装置、载物货厢、轨道:是 ;驱动型式:自走式 ;配套动力类型:汽油机 ;轨道型式:齿条式 ;额定装载质量:200kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢 ;轨道壁厚:2.5mm;最大爬坡度:45°;轨道长度:100m;结构型式:双向 ","型号名称\n/\n7ZDGS-200型轨道运输机\n驱动型式\n/\n自走式\n结构型式\n/\n单轨双向\n配套动力类型\n/\n汽油发动机\n配套动力额定电压\nV\n/\n配套动力额定（标定）功率\nkW\n3.3\n配套动力额定（标定）转速\nr/min\n3600\n电池类型\n/\n/\n电池容量\nA•h\n/\n整机质量（牵引式为载物货厢质量）\nkg\n170\n额定装载质量\nkg\n200\n最大爬坡度\n（°）\n45\n载物货厢内侧尺寸（长×宽×高）\nmm\n1935×552×840\n轨道型式\n/\n齿条式\n轨道材料型号\n/\nQ235(镀锌）碳素结构钢\n轨道壁厚\nmm\n2.5\n轨道长度\nm\n3m/节","T202032320182","2025-08-31","3.3","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2166,"农用搬运机械","农用运输机械","轨道运输机","自走式山地轨道运输机","金湖鑫润机械有限公司","轨道运输机","7ZDGS-230","包含驱动传动装置、载物货厢、轨道:是 ;驱动型式:自走式 ;配套动力类型:汽油机 ;轨道型式:齿条式 ;额定装载质量:230kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢 ;轨道壁厚:3.0mm;最大爬坡度:45°;轨道长度:100m;结构型式:双向 ","型号名称 / 7ZDGS-230型轨道运输机 驱动型式 / 自走式 结构型式 / 单轨双向 配套动力类型 / 汽油发动机 配套动力额定电压 V / 配套动力额定（标定）功率 kW4.2 配套动力额定（标定）转速 r/min 3600 电池类型 / / 电池容量 A•h / 整机质量（牵引式为载物货厢质量） kg 170 额定装载质量 kg 230 最大爬坡度 （°） 45 载物货厢内侧尺寸（长×宽×高） mm 1935×552×840 轨道型式 / 齿条式 轨道材料型号 / Q235(镀锌）碳素结构钢 轨道壁厚 mm 3.0 轨道长度 m 3m/节","T202132320020","2026-01-28","4.2","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2167,"农用搬运机械","农用运输机械","轨道运输机","自走式山地轨道运输机","台州川淇机械有限公司","自走式轨道运输机","7ZDGS-220A","包含驱动传动装置、载物货厢、轨道:是 ;驱动型式:自走式 ;配套动力类型:汽油机 ;轨道型式:齿条式 ;额定装载质量:220kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢 ;轨道壁厚:2.5mm;最大爬坡度:45°;轨道长度:100m;结构型式:双向 ","1、型号名称：7ZDGS-220A\n2、驱动型式：自走式\n3、结构型式：单轨双向\n4、配套动力额定（标定）功率：3.8kW\n5、配套动力额定（标定）转速：3600r/min\n6、整机质量（牵引式为载物货厢质量）：165kg\n7、配套动力类型：汽油机                                  \n8、发动机排量：171mL\n9、额定装载质量：220kg\n10、最大爬坡度：45°\n11、\t载物货箱内侧尺寸（长×宽×高）：2010*550*770mm\n12、轨道型式：齿条式\n13、轨道材料型号：Q235R2.5-3000/Q235R2.5-6000\n14、轨道壁厚：2.5mm\n15、轨道长度：根据客户要求\n16、运行速度设计值：0.7m/s","T202269690057","2027-05-26","3.8","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2168,"农用搬运机械","农用运输机械","轨道运输机","自走式山地轨道运输机","台州川淇机械有限公司","自走式轨道运输机","7ZDGS-220B","包含驱动传动装置、载物货厢、轨道:是 ;驱动型式:自走式 ;配套动力类型:电动机 ;电池容量:40A·h;功率:2.2kW;轨道型式:齿条式 ;额定装载质量:220kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢 ;轨道壁厚:2.5mm;最大爬坡度:45°;轨道长度:100m;结构型式:双向 ","1、型号名称：7ZDGS-220B\n2、驱动型式：自走式\n3、结构型式：单轨双向\n4、配套动力额定（标定）功率：2.2kW\n5、配套动力额定（标定）转速：4000r/min\n6、整机质量（牵引式为载物货厢质量）：165kg\n7、配套动力类型：电动机     \n8、电池类型：锂电池/蓄电池                \n9、电池容量：40A•h  \n10、配套动力额定电压：60V           \n11、\t额定装载质量：220kg\n12、最大爬坡度：45°\n13、载物货箱内侧尺寸（长×宽×高）：2010*550*770mm\n14、轨道型式：齿条式\n15、轨道材料型号：Q235R2.5-3000/Q235R2.5-6000\n16、轨道壁厚：2.5mm\n17、轨道长度：根据客户要求\n18、运行速度设计值：0.7m/s","T202269690055","2027-05-26","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2169,"农用搬运机械","农用运输机械","轨道运输机","自走式山地轨道运输机","台州富时力机械有限公司","自走式轨道运输机","7ZDGS-220A","包含驱动传动装置、载物货厢、轨道:是 ;驱动型式:自走式 ;配套动力类型:汽油机 ;轨道型式:齿条式 ;额定装载质量:220kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢 ;轨道壁厚:2.5mm;最大爬坡度:45°;轨道长度:100m;结构型式:双向 ","1、型号名称：7ZDGS-220A\n2、驱动型式：自走式\n3、结构型式：单轨双向\n4、配套动力额定（标定）功率：3.8kW\n5、配套动力额定（标定）转速：3600r/min\n6、整机质量（牵引式为载物货厢质量）：165kg\n7、配套动力类型：汽油机                                  \n8、发动机排量：171mL\n9、额定装载质量：220kg\n10、最大爬坡度：45°\n11、\t载物货箱内侧尺寸（长×宽×高）：2010*550*770mm\n12、轨道型式：齿条式\n13、轨道材料型号：Q235R2.5-3000/Q235R2.5-6000\n14、轨道壁厚：2.5mm\n15、轨道长度：根据客户要求\n16、运行速度设计值：0.7m/s","T202269690060","2027-05-26","3.8","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2170,"农用搬运机械","农用运输机械","轨道运输机","自走式山地轨道运输机","台州富时力机械有限公司","自走式轨道运输机","7ZDGS-220B","包含驱动传动装置、载物货厢、轨道:是 ;驱动型式:自走式 ;配套动力类型:电动机 ;电池容量:40A·h;功率:2.2kW;轨道型式:齿条式 ;额定装载质量:220kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢 ;轨道壁厚:2.5mm;最大爬坡度:45°;轨道长度:100m;结构型式:双向 ","1、型号名称：7ZDGS-220B\n2、驱动型式：自走式\n3、结构型式：单轨双向\n4、配套动力额定（标定）功率：2.2kW\n5、配套动力额定（标定）转速：4000r/min\n6、整机质量（牵引式为载物货厢质量）：165kg\n7、配套动力类型：电动机     \n8、电池类型：锂电池/蓄电池                \n9、电池容量：40A•h  \n10、配套动力额定电压：60V           \n11、额定装载质量：220kg\n12、最大爬坡度：45°\n13、载物货箱内侧尺寸（长×宽×高）：2010*550*770mm\n14、轨道型式：齿条式\n15、轨道材料型号：Q235R2.5-3000/Q235R2.5-6000\n16、轨道壁厚：2.5mm\n17、轨道长度：根据客户要求\n18、运行速度设计值：0.7m/s","T202269690059","2027-05-26","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2171,"农用搬运机械","农用运输机械","轨道运输机","自走式山地轨道运输机","台州聚泰农机有限公司","自走式果园轨道运输机","7ZDGS-200","包含驱动传动装置、载物货厢、轨道:是 ;驱动型式:自走式 ;配套动力类型:汽油机 ;轨道型式:齿条式 ;额定装载质量:200kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢 ;轨道壁厚:2.5mm;最大爬坡度:45°;轨道长度:100m;结构型式:双向 ","型号名称：7ZDGS-200自走式果园轨道运输机  驱动型式：自走式   结构型式：单轨双向  配套动力类型： 汽油机   配套动力额定（标定）功率：3.8KW  配套动力额定（标定）转速：3600r/min  整机质量:175kg  额定装载质量:200kg  最大爬坡度：45°   载物货厢内侧尺寸（长×宽×高）2000×550×750mm  轨道型式：齿条式  轨道材料型号：Q235（镀锌） 碳素结构钢轨道壁厚2.5mm  轨道长度：根据客户要求运行速度设计值：0.7m/s","T202169690069","2026-05-10","3.8","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2172,"农用搬运机械","农用运输机械","轨道运输机","自走式山地轨道运输机","台州美都机械科技有限公司","自走式轨道运输机","7ZDGS-220A","包含驱动传动装置、载物货厢、轨道:是 ;驱动型式:自走式 ;配套动力类型:汽油机 ;轨道型式:齿条式 ;额定装载质量:220kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢 ;轨道壁厚:2.5mm;最大爬坡度:45°;轨道长度:100m;结构型式:双向 ","1、\t型号名称：7ZDGS-220A\n2、\t驱动型式：自走式\n3、\t结构型式：单轨双向\n4、\t配套动力额定（标定）功率：3.8kW\n5、\t配套动力额定（标定）转速：3600r/min\n6、\t整机质量（牵引式为载物货厢质量）：165kg\n7、\t配套动力类型：汽油机                                  \n8、\t发动机排量：171mL\n9、\t额定装载质量：220kg\n10、\t最大爬坡度：45°\n11、\t载物货箱内侧尺寸（长×宽×高）：2010*550*770mm\n12、\t轨道型式：齿条式\n13、\t轨道材料型号：Q235R2.5-3000/Q235R2.5-6000\n14、\t轨道壁厚：2.5mm\n15、轨道长度：根据客户要求\n16、运行速度设计值：0.7m/s","T202269690063","2027-05-26","3.8","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2173,"农用搬运机械","农用运输机械","轨道运输机","自走式山地轨道运输机","台州美都机械科技有限公司","自走式轨道运输机","7ZDGS-220B","包含驱动传动装置、载物货厢、轨道:是 ;驱动型式:自走式 ;配套动力类型:电动机 ;电池容量:40A·h;功率:2.2kW;轨道型式:齿条式 ;额定装载质量:220kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢 ;轨道壁厚:2.5mm;最大爬坡度:45°;轨道长度:100m;结构型式:双向 ","1、型号名称：7ZDGS-220B\n2、驱动型式：自走式\n3、结构型式：单轨双向\n4、配套动力额定（标定）功率：2.2kW\n5、配套动力额定（标定）转速：4000r/min\n6、\t整机质量（牵引式为载物货厢质量）：165kg\n7、\t配套动力类型：电动机     \n8、\t电池类型：锂电池/蓄电池                \n9、\t电池容量：40A•h  \n10、配套动力额定电压：60V           \n11、\t额定装载质量：220kg\n12、最大爬坡度：45°\n13、载物货箱内侧尺寸（长×宽×高）：2010*550*770mm\n14、轨道型式：齿条式\n15、轨道材料型号：Q235R2.5-3000/Q235R2.5-6000\n16、轨道壁厚：2.5mm\n17、轨道长度：根据客户要求\n18、运行速度设计值：0.7m/s","T202269690062","2027-05-26","2.2","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2174,"农用搬运机械","农用运输机械","轨道运输机","自走式山地轨道运输机","台州市宏莱农业机械有限公司","自走式果园轨道运输机","7ZDGS-220A","包含驱动传动装置、载物货厢、轨道:是 ;驱动型式:自走式 ;配套动力类型:汽油机 ;轨道型式:齿条式 ;额定装载质量:220kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢 ;轨道壁厚:2.5mm;最大爬坡度:45°;轨道长度:102m;结构型式:双向 ","1.型号名称：7ZDGS-220A自走式果园轨道运输机；2.驱动型式：自走式；3.结构型式：单轨双向；4.配套动力类型：单缸风冷四冲程汽油机；5.配套动力额定（标定）功率：3.8kW；6.配套动力额定（标定）转速：3600r/min；7.整机质量：170kg；8.额定装载质量：220kg；9.最大爬坡度：45°；10.载物货厢内侧尺寸（长×宽×高）：1950×550×800mm；11.轨道型式：齿条式；12.轨道材料型号：Q235（镀锌）碳素结构钢；13.轨道壁厚：2.5mm；14.轨道长度：根据客户要求，最低不少于100m；15.运行速度设计值：0.8m/s。","T202169690045","2026-05-10","3.8","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2175,"农用搬运机械","农用运输机械","轨道运输机","自走式山地轨道运输机","台州市黄岩中农工贸有限公司","自走式果园轨道运输机","7ZDGS-200A","包含驱动传动装置、载物货厢、轨道:是 ;驱动型式:自走式 ;配套动力类型:汽油机 ;轨道型式:齿条式 ;额定装载质量:200kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢 ;轨道壁厚:2.5mm;最大爬坡度:45°;轨道长度:100m;结构型式:双向 ","1、驱动型式：自走式    2、结构型式： 单轨双向    3、配套动力类型：汽油机    4、配套动力额定（标定）功率 ： 3.8kW    5、配套动力额定（标定）转速： 3600 r/min    6、整机质量：165kg   7、额定装载质量 ： 200kg    8、最大爬坡度 ：45°     9、载物货厢内侧尺寸（长×宽×高）：2010×550×770 mm    10、轨道型式：齿条式    11、轨道材料型号 ：Q235（镀锌）碳素结构钢12、轨道壁厚 ： 2.5mm    13、轨道长度 ：按用户实际需要而定 。","T202033330090","2025-09-29","3.8","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2176,"农用搬运机械","农用运输机械","轨道运输机","自走式山地轨道运输机","台州市集英农林科技有限公司","果园轨道运输机","7ZDGS-250","包含驱动传动装置、载物货厢、轨道:是 ;驱动型式:自走式 ;配套动力类型:汽油机 ;轨道型式:齿条式 ;额定装载质量:250kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢 ;轨道壁厚:2.5mm;最大爬坡度:45°;轨道长度:100m;结构型式:双向 ","驱动型式：自走式；载物货厢内侧尺寸（长×宽×高）mm：2000×550×600（1节）；动力：汽油机；功率：3.8kW；最大爬坡度45°；结构型式：双向；轨道长度≥100米；轨道型式：齿条式；额定装载质量：250KG;轨道材料型号：Q235（镀锌）碳素结构钢；轨道壁厚≥2.5mm。","T202169690013","2026-05-10","3.8","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2177,"农用搬运机械","农用运输机械","轨道运输机","自走式山地轨道运输机","台州市集英农林科技有限公司","果园轨道运输机","7ZDGS-250A","包含驱动传动装置、载物货厢、轨道:是 ;驱动型式:自走式 ;配套动力类型:汽油机 ;轨道型式:齿条式 ;额定装载质量:250kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢 ;轨道壁厚:2.5mm;最大爬坡度:45°;轨道长度:100m;结构型式:双向 ","驱动型式：自走式；载物货厢内侧尺寸（长×宽×高）mm：1150×550×600（两节）；动力：汽油机，功率3.8kW；最大爬坡度45°；结构型式：双向；轨道长度≥100米；轨道型式：齿条式；额定装载质量：250KG;轨道材料型号：Q235（热镀锌）碳素结构钢；轨道壁厚≥2.5mm。","T202169690181","2026-10-17","3.8","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2178,"农用搬运机械","农用运输机械","轨道运输机","自走式山地轨道运输机","台州市集英农林科技有限公司","果园轨道运输机","7ZDGS-250B","包含驱动传动装置、载物货厢、轨道:是 ;驱动型式:自走式 ;配套动力类型:汽油机 ;轨道型式:齿条式 ;额定装载质量:250kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢 ;轨道壁厚:2.5mm;最大爬坡度:45°;轨道长度:100m;结构型式:双向 ","驱动型式：自走式；载物货厢内侧尺寸（长×宽×高）mm：1150×550×600（两节）；动力：汽油机，功率4.8kW；最大爬坡度45°；结构型式：双向；轨道长度≥100米；轨道型式：齿条式；额定装载质量：250KG；轨道材料型号：Q235（热镀锌）碳素结构钢；轨道壁厚≥2.5mm。","T202169690183","2026-10-17","4.8","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2179,"农用搬运机械","农用运输机械","轨道运输机","自走式山地轨道运输机","台州市集英农林科技有限公司","电动单轨运输机","7ZEDG-250SBC","包含驱动传动装置、载物货厢、轨道:是 ;驱动型式:自走式 ;配套动力类型:电动机 ;电池容量:60A·h;功率:2.5kW;轨道型式:齿条式 ;额定装载质量:250kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢 ;轨道壁厚:2.5mm;最大爬坡度:45°;轨道长度:100m;结构型式:双向 ","驱动型式：自走式；载物货厢内侧尺寸（长×宽×高）mm：1150×550×600（两节）；动力：电动机，功率：2.5KW,电池容量:60A.H；最大爬坡度≥45°；结构型式：双向；轨道长度≥100米；轨道型式：齿条式；额定装载质量：250KG;轨道材料型号：Q235（热镀锌）碳素结构钢；轨道壁厚≥2.5mm。","T202169690182","2026-10-17","2.5","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2180,"农用搬运机械","农用运输机械","轨道运输机","自走式山地轨道运输机","台州市巨琳农业机械科技有限公司","自走式果园轨道运输机","7ZDGS-220A","包含驱动传动装置、载物货厢、轨道:是 ;驱动型式:自走式 ;配套动力类型:汽油机 ;轨道型式:齿条式 ;额定装载质量:220kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢 ;轨道壁厚:2.5mm;最大爬坡度:45°;轨道长度:102m;结构型式:双向 ","1.型号名称：7ZDGS-220A自走式果园轨道运输机；2.驱动型式：自走式；3.结构型式：单轨双向；4.配套动力类型：单缸风冷四冲程汽油机；5.配套动力额定（标定）功率：3.8kW；6.配套动力额定（标定）转速：3600r/min；7.整机质量：170kg；8.额定装载质量：220kg；9.最大爬坡度：45°；10.载物货厢内侧尺寸（长×宽×高）：1950×550×800mm；11.轨道型式：齿条式；12.轨道材料型号：Q235（镀锌）碳素结构钢；13.轨道壁厚：2.5mm；14.轨道长度：根据客户要求，最低不少于100m；15.运行速度设计值：0.8m/s。","T202169690041","2026-05-10","3.8","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2181,"农用搬运机械","农用运输机械","轨道运输机","自走式山地轨道运输机","台州信朝农工贸有限公司","自走式果园轨道运输机","7ZDGS-200A","包含驱动传动装置、载物货厢、轨道:是 ;驱动型式:自走式 ;配套动力类型:汽油机 ;轨道型式:齿条式 ;额定装载质量:200kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢 ;轨道壁厚:2.5mm;最大爬坡度:45°;轨道长度:100m;结构型式:双向 ","驱动型式：自走式 ，结构型式： 单轨双向，配套动力类型：汽油机 ，配套动力额定（标定）功率 ： 3.8kW  ，配套动力额定（标定）转速： 3600 r/min ，整机质量：165kg，额定装载质量 ： 200kg ，最大爬坡度 ：45°，载物货厢内侧尺寸（长×宽×高）：2010×550×770 mm 。轨道型式：齿条式 ，轨道材料型号 ：Q235（镀锌）碳素结构钢，轨道壁厚 ： 2.5mm ，轨道长度 ：按用户实际需要而定 。","T202033330086","2025-09-29","3.8","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2182,"农用搬运机械","农用运输机械","轨道运输机","自走式山地轨道运输机","浙江大井机械有限公司","自走式果园轨道运输机","7ZDGS-220A","包含驱动传动装置、载物货厢、轨道:是 ;驱动型式:自走式 ;配套动力类型:汽油机 ;轨道型式:齿条式 ;额定装载质量:220kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢 ;轨道壁厚:2.5mm;最大爬坡度:45°;轨道长度:100m;结构型式:双向 ","1、\t型号名称：7ZDGS-220A\n2、\t驱动型式：自走式\n3、\t结构型式：单轨双向\n4、\t配套动力额定（标定）功率：3.8kW\n5、\t配套动力额定（标定）转速：3600r/min\n6、\t整机质量（牵引式为载物货厢质量）：165kg\n7、\t额定装载质量：220kg\n8、\t最大爬坡度：45°\n9、\t载物货箱内侧尺寸（长×宽×高）：2010*550*770mm\n10、\t轨道型式：齿条式\n11、\t轨道材料型号：Q235（热浸镀锌）碳素结构钢\n12、\t轨道壁厚：2.5mm\n13、\t轨道长度：根据客户要求","T202033330103","2025-09-29","3.8","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2183,"农用搬运机械","农用运输机械","轨道运输机","自走式山地轨道运输机","浙江富王机械有限公司","单轨运输机","7ZDGS-220","包含驱动传动装置、载物货厢、轨道:是 ;驱动型式:自走式 ;配套动力类型:汽油机 ;轨道型式:齿条式 ;额定装载质量:220kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢 ;轨道壁厚:2.5mm;最大爬坡度:45°;轨道长度:102m;结构型式:双向 ","驱动型式：自走式；结构型式：单轨双向；配套动力：汽油机；配套动力标定功率/转速：3.8/3600（kW/r/min）；整机质量：170(kg)；额定装载质量：220（kg）；最大爬坡度：45（°）；载物货厢内侧尺寸：1970×580×400（mm）；轨道型式：齿条式；轨道材料型号:Q235碳素结构钢（焊后整体热浸镀锌）；轨道壁厚：2.5（mm）；轨道长度：根据客户要求；运行速度设计值：0.8m/s。","T202169690226","2026-12-30","3.8","购机补贴(非通用类)","北京市","评阅通过","","","","",""]
[2184,"农用搬运机械","农用运输机械","轨道运输机","自走式山地轨道运输机","浙江科园亿农业机械有限公司","自走式果园轨道运输机","7ZDGS-220A","包含驱动传动装置、载物货厢、轨道:是 ;驱动型式:自走式 ;配套动力类型:汽油机 ;轨道型式:齿条式 ;额定装载质量:220kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢 ;轨道壁厚:2.5mm;最大爬坡度:45°;轨道长度:102m;结构型式:双向 ","1.产品型号名称：7ZDGS-220A自走式果园轨道运输机；2.驱动型式：自走式；3.结构型式：单轨双向；4.配套动力类型：汽油机；5.配套动力额定（标定）功率：3.8kW；6.配套动力额定（标定）转速：3600r/min；7.整机质量：170kg；8.额定装载质量：220kg；9.最大爬坡度：45°；10.载物厢内侧尺寸（长×宽×高）：1960×550×800mm；11.轨道型式：齿条式；12.轨道材料型号：Q235（镀锌）碳素结构钢；13.轨道壁厚：2.5mm；14.轨道长度：根据客户要求，最低不少于100m；15.运行速度设计值：0.7m/s。","T202169690043","2026-05-10","3.8","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2185,"农用搬运机械","农用运输机械","轨道运输机","自走式山地轨道运输机","浙江菱木农机有限公司","果园轨道运输机","7ZDGS-220A","包含驱动传动装置、载物货厢、轨道:是 ;驱动型式:自走式 ;配套动力类型:汽油机 ;轨道型式:齿条式 ;额定装载质量:220kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢 ;轨道壁厚:3mm;最大爬坡度:45°;轨道长度:102m;结构型式:双向 ","驱动型式：自走式；结构型式：单轨双向；配套动力：汽油机；配套动力标定功率/转速：3.8/3600（kW/r/min）；整机质量：170(kg)；额定装载质量：220（kg）；最大爬坡度：45（°）；载物货厢内侧尺寸：2000×580×400（mm）；轨道型式：齿条式；轨道材料型号:Q235（镀锌）碳素结构钢；轨道壁厚：3（mm）；轨道长度：根据客户要求；运行速度设计值：0.8m/s。","T202169690131","2026-07-29","3.8","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2186,"农用搬运机械","农用运输机械","轨道运输机","自走式山地轨道运输机","浙江菱木农机有限公司","果园轨道运输机","7ZDGS-220B","包含驱动传动装置、载物货厢、轨道:是 ;驱动型式:自走式 ;配套动力类型:汽油机 ;轨道型式:齿条式 ;额定装载质量:220kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢 ;轨道壁厚:2.5mm;最大爬坡度:45°;轨道长度:102m;结构型式:双向 ","驱动型式：自走式；结构型式：单轨双向；配套动力：汽油机；配套动力标定功率/转速：3.8/3600（kW/r/min）；整机质量：170(kg)；额定装载质量：220（kg）；最大爬坡度：45（°）；载物货厢内侧尺寸：2000×580×400（mm）；轨道型式：齿条式；轨道材料型号:Q235（镀锌）碳素结构钢；轨道壁厚：2.5（mm）。","T202169690132","2026-07-29","3.8","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2187,"农用搬运机械","农用运输机械","轨道运输机","自走式山地轨道运输机","浙江菱木农机有限公司","果园轨道运输机","7ZDGS-220C","包含驱动传动装置、载物货厢、轨道:是 ;驱动型式:自走式 ;配套动力类型:汽油机 ;轨道型式:打孔式 ;额定装载质量:220kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢 ;轨道壁厚:2.5mm;最大爬坡度:45°;轨道长度:102m;结构型式:双向 ","驱动型式：自走式；结构型式：单轨双向；配套动力：汽油机；配套动力标定功率/转速：3.8/3600（kW/r/min）；整机质量：170(kg)；额定装载质量：220（kg）；最大爬坡度：45（°）；载物货厢内侧尺寸：2000×580×400（mm）；轨道型式：打孔式；轨道材料型号:Q235（镀锌）碳素结构钢；轨道壁厚：2.5（mm）。","T202169690133","2026-07-29","3.8","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2188,"农用搬运机械","农用运输机械","轨道运输机","自走式山地轨道运输机","浙江菱木农机有限公司","果园轨道运输机","7ZDGS-220E","包含驱动传动装置、载物货厢、轨道:是 ;驱动型式:自走式 ;配套动力类型:汽油机 ;轨道型式:齿条式 ;额定装载质量:220kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢 ;轨道壁厚:2.5mm;最大爬坡度:45°;轨道长度:102m;结构型式:双向 ","驱动型式：自走式；结构型式：单轨双向；配套动力：汽油机；配套动力标定功率/转速：3.8/3600（kW/r/min）；整机质量：170(kg)；额定装载质量：220（kg）；最大爬坡度：45（°）；载物货厢内侧尺寸：1970×580×400（mm）；轨道型式：齿条式；轨道材料型号:Q235碳素结构钢(焊后整体热浸镀锌)；轨道壁厚：2.5（mm）；轨道长度：根据客户要求；运行速度设计值：0.8m/s。","T202169690194","2026-12-30","3.8","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2189,"农用搬运机械","农用运输机械","轨道运输机","自走式山地轨道运输机","浙江菱木农机有限公司","单轨运输机","7ZDGS-260","包含驱动传动装置、载物货厢、轨道:是 ;驱动型式:自走式 ;配套动力类型:汽油机 ;轨道型式:齿条式 ;额定装载质量:260kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢 ;轨道壁厚:2.5mm;最大爬坡度:45°;轨道长度:102m;结构型式:双向 ","驱动型式：自走式；结构型式：单轨双向；配套动力：汽油机；配套动力标定功率/转速：4.0/3600（kW/r/min）；整机质量：170(kg)；额定装载质量：260（kg）；最大爬坡度：45（°）；载物货厢内侧尺寸：2050×600×770（mm）；轨道型式：齿条式；轨道材料型号:Q235（镀锌）碳素结构钢；轨道壁厚：2.5（mm）。","T202033330158","2025-12-28","4.0","购机补贴(非通用类)","浙江省","评阅通过","","","","",""]
[2190,"农用搬运机械","农用运输机械","轨道运输机","自走式山地轨道运输机","重庆共展科技有限公司","果园轨道运输机","7ZDGS-200","包含驱动传动装置、载物货厢、轨道:是 ;驱动型式:自走式 ;配套动力类型:汽油机 ;轨道型式:齿条式 ;额定装载质量:200kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢 ;轨道壁厚:2.5mm;最大爬坡度:45°;轨道长度:100m;结构型式:双向 ","型号名称：7ZGDS-200型果园轨道运输机、驱动型式：自走式、结构形式：单轨双向、配套动力：类型：汽油机、额定（标定）功率：4.0kw、额定（标定）转速：3600r/min、整机质量：170kg、额定装载质量：200kg、最大爬坡度：45(º)、载物货箱内侧尺寸：长*宽*高（1930*550*540）mm、轨道型式：齿条式、轨道材料型号：Q235（镀锌）碳素结构钢、轨道壁厚：2.5mm。轨道长度：根据客户需要定制","T202050500392","2025-12-27","4.0","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2191,"农用搬运机械","农用运输机械","轨道运输机","自走式山地轨道运输机","重庆鑫源农机股份有限公司","果园轨道运输机","7ZDGS-200A","包含驱动传动装置、载物货厢、轨道:是 ;驱动型式:自走式 ;配套动力类型:汽油机 ;轨道型式:齿条式 ;额定装载质量:200kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢 ;轨道壁厚:2.5mm;最大爬坡度:45°;轨道长度:100m;结构型式:双向 ","运输机主机(由动力和货物载运装置组成)：1台；最大爬坡度：45°；额定装载质量：200kg；运行速度：0.7m/s；有驻车和行车制动装置：是 ；行车制动距离:0.38m；动力为电机时，额定电压：/ V；动力为电机时，电池容量：/AH；动力为电机时，同标电池组数：否 ；载物货厢内测尺寸（长×宽×高）mm：1955×560×430；配套动力标定功率kW：4.5；结构型式：单轨双向；驱动型式：自走式；轨道型式：齿条式；轨道材料：采用Q235(镀锌)碳素结构钢 ；轨道壁厚：2.5mm；轨道长度：根据客户需要定制米。","T202050500335","2025-11-22","4.5","购机补贴(非通用类)","重庆市","评阅通过","","","","",""]
[2192,"农用水泵","农用水泵","潜水电泵","4—7.5kW潜水电泵","上海义民电机有限公司","潜水电泵","QY100-13-5.5","电机功率:5.5kW","配套功率 : 5.5kW，动力类型 : 三相，电压：380V，频率：50Hz，电流：12.6A，流量：100m3/h，扬程：13m，电泵\n效率：53.9%，质量：85kg，外形尺寸：230x275x715（mm）。","T201900500968","2024-12-30","5.5","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[2193,"农用水泵","农用水泵","潜水电泵","4—7.5kW潜水电泵","上海义民电机有限公司","潜水电泵","QY100-9-4","电机功率:4kW","配套功率 : 4kW，动力类型 : 三相，电压：380V，频率：50Hz，电流：9.3A，流量：100m3/h，扬程：9m，电泵\n效率：50.5%，质量：65kg，外形尺寸：250x240x660（mm）。","T201900500968","2024-12-30","4","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[2194,"农用水泵","农用水泵","潜水电泵","4—7.5kW潜水电泵","上海义民电机有限公司","潜水电泵","QY160-6-4","电机功率:4kW","配套功率 : 4kW，动力类型 : 三相，电压：380V，频率：50Hz，电流：9.3A，流量：160m3/h，扬程：6m，电泵\n效率：51.7%，质量：65kg，外形尺寸：230x250x680（mm）。","T201900500968","2024-12-30","4","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[2195,"农用水泵","农用水泵","潜水电泵","4—7.5kW潜水电泵","上海义民电机有限公司","潜水电泵","QY200-4-4","电机功率:4kW","配套功率 : 4kW，动力类型 : 三相，电压：380V，频率：50Hz，电流：9.3A，流量：200m3/h，扬程：4m，电泵\n效率：51.7%，质量：65kg，外形尺寸：230x250x680（mm）。","T201900500968","2024-12-30","4","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[2196,"农用水泵","农用水泵","潜水电泵","4—7.5kW潜水电泵","上海义民电机有限公司","潜水电泵","QY200-8-5.5","电机功率:5.5kW","配套功率 : 5.5kW，动力类型 : 三相，电压：380V，频率：50Hz，电流：12.6A，流量：200m3/h，扬程：8m，电泵\n效率：52.4%，质量：85kg，外形尺寸：230x275x720（mm）。","T201900500968","2024-12-30","5.5","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[2197,"农用水泵","农用水泵","潜水电泵","4—7.5kW潜水电泵","上海义民电机有限公司","潜水电泵","QY250-5-5.5","电机功率:5.5kW","配套功率 : 5.5kW，动力类型 : 三相，电压：380V，频率：50Hz，电流：12.6A，流量：250m3/h，扬程：5m，电泵\n效率：52.5%，质量：85kg，外形尺寸：230x275x720（mm）。","T201900500968","2024-12-30","5.5","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[2198,"农用水泵","农用水泵","潜水电泵","4—7.5kW潜水电泵","上海义民电机有限公司","潜水电泵","QY65-13-4","电机功率:4kW","配套功率 : 4kW，动力类型 : 三相，电压：380V，频率：50Hz，电流：9.3A，流量：65m3/h，扬程：13m，电泵\n效率：51.2%，质量：65kg，外形尺寸：250x240x650（mm）。","T201900500968","2024-12-30","4","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[2199,"农用水泵","农用水泵","潜水电泵","4—7.5kW潜水电泵","上海义民电机有限公司","潜水电泵","QY65-18-5.5","电机功率:5.5kW","配套功率 : 5.5kW，动力类型 : 三相，电压：380V，频率：50Hz，电流：12.6A，流量：65m3/h，扬程：18m，电泵\n效率：53.9%，质量：85kg，外形尺寸：230x275x715（mm）。","T201900500968","2024-12-30","5.5","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[2200,"农用水泵","农用水泵","潜水电泵","7.5—9.2kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","污水污物潜水电泵","WQ65-25-7.5","电机功率:7.5kW","流量：65m³/h   扬程：25m  功率：7.5kW  转速：3000r/min  出水口径：100mm","T202250500070","2027-04-01","","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[2201,"农用水泵","农用水泵","潜水电泵","7.5—9.2kW潜水电泵","上海义民电机有限公司","潜水电泵","QY100-17-7.5","电机功率:7.5kW","配套功率 : 7.5kW，动力类型 : 三相，电压：380V，频率：50Hz，电流：16.8A，流量：100m3/h，扬程：17m，电\n泵效率：55.6%，质量：97kg，外形尺寸：230x275x780（mm）。","T201900500968","2024-12-30","7.5","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[2202,"农用水泵","农用水泵","潜水电泵","7.5—9.2kW潜水电泵","上海义民电机有限公司","潜水电泵","QY200-9-7.5","电机功率:7.5kW","配套功率 : 7.5kW，动力类型 : 三相，电压：380V，频率：50Hz，电流：16.8A，流量：200m3/h，扬程：9m，电泵\n效率：53.1%，质量：97kg，外形尺寸：230x275x855（mm）。","T201900500968","2024-12-30","7.5","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[2203,"农用水泵","农用水泵","潜水电泵","7.5—9.2kW潜水电泵","上海义民电机有限公司","潜水电泵","QY40-40-7.5","电机功率:7.5kW","配套功率 : 7.5kW，动力类型 : 三相，电压：380V，频率：50Hz，电流：16.8A，流量：40m3/h，扬程：40m，电泵\n效率：53.0%，质量：97kg，外形尺寸：230x275x895（mm）。","T201900500968","2024-12-30","7.5","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[2204,"农用水泵","农用水泵","潜水电泵","7.5—9.2kW潜水电泵","上海义民电机有限公司","潜水电泵","QY65-25-7.5","电机功率:7.5kW","配套功率 : 7.5kW，动力类型 : 三相，电压：380V，频率：50Hz，电流：16.8A，流量：65m3/h，扬程：25m，电泵\n效率：55.6%，质量：97kg，外形尺寸：230x275x780（mm）。","T201900500968","2024-12-30","7.5","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[2205,"农用水泵","农用水泵","潜水电泵","9.2—18.5kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","污水污物潜水电泵","WQ100-25-11","电机功率:11kW","流量：100m³/h  扬程：25m   功率：11kW   转速：3000r/min  出水口径：150mm","T202250500070","2027-04-01","","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[2206,"农用水泵","农用水泵","潜水电泵","9.2—18.5kW潜水电泵","上海义民电机有限公司","潜水电泵","QY100-25-11","电机功率:11kW","配套功率 : 11kW，动力类型 : 三相，电压：380V，频率：50Hz，电流：24.3A，流量：100m3/h，扬程：25m，电泵\n效率：56.5%，质量：125kg，外形尺寸：328x328x888（mm）。","T201900500968","2024-12-30","11","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[2207,"农用水泵","农用水泵","潜水电泵","9.2—18.5kW潜水电泵","上海义民电机有限公司","潜水电泵","QY160-15-11","电机功率:11kW","配套功率 : 11kW，动力类型 : 三相，电压：380V，频率：50Hz，电流：24.3A，流量：160m3/h，扬程：15m，电泵\n效率：55.1%，质量：125kg，外形尺寸：328x328x888（mm）。","T201900500968","2024-12-30","11","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[2208,"农用水泵","农用水泵","潜水电泵","9.2—18.5kW潜水电泵","上海义民电机有限公司","潜水电泵","QY65-37-11","电机功率:11kW","配套功率 : 11kW，动力类型 : 三相，电压：380V，频率：50Hz，电流：24.3A，流量：65m3/h，扬程：37m，电泵\n效率：54.4%，质量：125kg，外形尺寸：328x328x888（mm）。","T201900500968","2024-12-30","11","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[2209,"农用水泵","农用水泵","潜水电泵","18.5—37kW潜水电泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","污水污物潜水电泵","WQ250-20-22","电机功率:22kW","流量：250m³/h    扬程：50m   功率：22kW   转速：1500r/min   出水口径：200mm","T202250500070","2027-04-01","22","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[2210,"农用水泵","农用水泵","地面泵（机组）","22—55kW离心泵","昆明市乐泰电机制造有限公司","离心泵","IG100-200","配套功率:22kW;含机座、底阀:是 ","流量：100m³/h 扬程：50m  配套功率：22kW  转速:2950r/min   进、出水口直径：100mm","T202250500069","2027-04-01","","购机补贴(非通用类)","云南省","评阅通过","","","","",""]
[2211,"设施环境控制设备","设施环境控制设备","加温设备","0.3-0.5MW生物质热风炉","安徽永鹏机械有限公司","生物质颗粒热风炉","5LSW-40","热功率:0.47MW;燃料种类:生物质 ","配置自动送料系统和温控系统，配置互联网＋技术，产品主要为不锈钢产品，热功率：0.47MW,热效率：83.6%","2018TJ358","2022-12-31","5.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2212,"设施环境控制设备","设施环境控制设备","加温设备","0.5-0.9MW生物质热风炉","安徽谷源热能科技有限公司","生生物质成型燃料热风炉","5LS-700","热功率:0.70MW;燃料种类:生物质 ","型号名称: 5LS-700型生物质成型燃料热风炉\n结构型式:整体式 \n热风炉炉体外形尺寸(长×宽×高) : 4460×1380×2000mm\n燃料种类:生物质颗粒\n热功率: ≥0.70 MW\n热效率 ≥80%\n输出热风温度80～120℃\n配套总功率: 33.495 kW","T202243430083","2027-10-16","33.495","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2213,"设施环境控制设备","设施环境控制设备","加温设备","0.5-0.9MW生物质热风炉","安徽谷源热能科技有限公司","生物质成型燃料热风炉","5LS-820","热功率:0.82MW;燃料种类:生物质 ","型号名称: 5LS-820型生物质成型燃料热风炉\n结构型式:整体式 \n热风炉炉体外形尺寸(长×宽×高) :5100×1450×2280mm\n燃料种类:生物质颗粒\n热功率: ≥0.82MW\n热效率 ≥80%\n输出热风温度80～120℃\n配套总功率: 34.495 kW","T202243430082","2027-10-16","34.495","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2214,"设施环境控制设备","设施环境控制设备","加温设备","0.5-0.9MW生物质热风炉","安徽永鹏机械有限公司","生物质颗粒热风炉","5LSW-60","热功率:0.70MW;燃料种类:生物质 ","配置自动送料系统和温控系统 ，配置互联网＋技术，产品主要为不锈钢，热效率：83.5%，热功率：0.70MW。","2018TJ357","2022-12-31","5.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2215,"设施环境控制设备","设施环境控制设备","加温设备","0.5-0.9MW生物质热风炉","湖南隆焺机械科技有限公司","生物质成型燃料热风炉","5LS-720A","热功率:0.720MW;燃料种类:生物质 ","型号名称:5LS-720A型热风炉   结构形式:整体式  热风炉炉体尺寸：长×宽×高3410mm×1570mm×1860mm  燃料种类：生物质颗粒  燃烧方式：机烧  进料方式：自动进料  点火方式：人工点火   热功率：0.720MW  热效率：≥80%  输出热风温度：60℃-140℃ 热风机风量：13643m/h-25697m³/h 功率：11kW  引烟风机风量：2664m³/h-5268m³/h  功率：\t3kW  配套功率：14.25kW 总重量：3.5吨","T202243430005","2027-03-15","14.25","购机补贴(非通用类)","湖南省","评阅通过","","","","",""]
[2216,"设施环境控制设备","设施环境控制设备","加温设备","0.5-0.9MW生物质热风炉","江苏中烁热能科技有限公司","生物质颗粒热风炉","5LS-75","热功率:0.872MW;燃料种类:生物质 ","结构型式：整体式；\n热风炉炉体外形尺寸 （长×宽×高）\tmm：4340×1730×2400；\n燃料种类：生物质颗粒；\n燃烧方式\t：机烧；\n进料方式\t：自动进料；\n点火方式\t：人工/自动点火；\n热功率\tMW：0.872；\n热效率\t%：≥80；\n输出热风温度\t℃：60～120；\n引烟风机风量\tm3/h：4012～7419；\n引烟风机功率\tkW：5.5；\n热风机风量\tm3/h：（10000～14000）×4；\n热风机功率\tkW：5.5×4；\n配套总功率\tkW：9.25；","T202232320201","2027-09-29","9.25","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2217,"设施环境控制设备","设施环境控制设备","加温设备","0.5-0.9MW生物质热风炉","铜陵美天新能源科技有限公司","生物质热风炉","5LS-50","热功率:0.58MW;燃料种类:生物质 ","5LS-50型生物质热风炉以生物质颗粒为燃料，燃料燃烧产生的高温烟气体经换热管进行热交换，热交换之后的烟气体经换烟道管排出炉体，热风由风机抽送入烘干设备。5LS-50型生物质热风炉，整体式外形尺寸（长×宽×高）mm：5170×1510×2375，配套总功率： 13.25kW，热功率：0.58MW，热效率：≥80%℃，配备自动送料和温控设备。","T202134340057","2026-03-30","13.25","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2218,"设施环境控制设备","设施环境控制设备","加温设备","0.5-0.9MW生物质热风炉","铜陵美天新能源科技有限公司","生物质热风炉","5LS-60","热功率:0.7MW;燃料种类:生物质 ","5LS-60型生物质热风炉以生物质颗粒为燃料，燃料燃烧产生的高温烟气体经换热管进行热交换，热交换之后的烟气体经换烟道管排出炉体，热风由风机抽送入烘干设备。5LS-60型生物质热风炉，整体式外形尺寸（长×宽×高）mm：5170×1510×2390，配套总功率： 19.45kW，热功率：0.7MW，热效率：≥80%℃，配备自动送料和温控设备。","T202134340056","2026-03-30","19.45","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2219,"设施环境控制设备","设施环境控制设备","加温设备","0.5-0.9MW生物质热风炉","铜陵美天新能源科技有限公司","生物质热风炉","5LS-75A","热功率:0.87MW;燃料种类:生物质 ","5LS-75A型生物质热风炉以生物质颗粒为燃料，燃料燃烧产生的高温烟气体经换热管进行热交换，热交换之后的烟气体经换烟道管排出炉体，热风由风机抽送入烘干设备。5LS-75A型生物质热风炉，整体式外形尺寸（长×宽×高）mm：5870×1780×2700，配套总功率： 25.32kW，热功率：0.87MW，热效率：80%℃，配备自动送料和温控设备。","T202034347","2025-09-27","25.32","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2220,"设施环境控制设备","设施环境控制设备","加温设备","0.5-0.9MW生物质热风炉","铜陵美天新能源科技有限公司","生物质热风炉","5LS-75B","热功率:0.87MW;燃料种类:生物质 ","5LS-75B型生物质热风炉以生物质颗粒为燃料，燃料燃烧产生的高温烟气体经换热管进行热交换，热交换之后的烟气体经换烟道管排出炉体，热风由风机抽送入烘干设备。5LS-75B型生物质热风炉，整体式外形尺寸（长×宽×高）mm：5860×1470×2450，配套总功率： 25.32kW，热功率：0.87MW，热效率：80%℃，配备自动送料和温控设备。","T202034346","2025-09-27","25.32","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2221,"设施环境控制设备","设施环境控制设备","加温设备","0.9MW及以上生物质热风炉","安徽谷源热能科技有限公司","生物质成型燃料热风炉","5LS-1050","热功率:1.05MW;燃料种类:生物质 ","型号名称: 5LS-1050型生物质成型燃料热风炉\n结构型式:整体式 \n热风炉炉体外形尺寸(长×宽×高) :5100×1550×2280mm\n燃料种类:生物质颗粒\n热功率: ≥1.05MW\n热效率 :≥80%\n输出热风温度:80～120℃\n配套总功率: 49.845kW","T202243430081","2027-10-16","49.845","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2222,"设施环境控制设备","设施环境控制设备","加温设备","0.9MW及以上生物质热风炉","安徽谷源热能科技有限公司","生物质成型燃料热风炉","5LS-1200","热功率:1.2MW;燃料种类:生物质 ","型号名称: 5LS-1200型生物质成型燃料热风炉 \n结构型式:整体式 \n热风炉炉体外形尺寸(长×宽×高)5200×1720×2280 mm\n燃料种类:生物质颗粒\n热功率: ≥1.2 MW\n热效率 ≥80%\n输出热风温度80～120℃\n配套总功率:51.645kW","T202243430080","2027-10-16","51.645","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2223,"设施环境控制设备","设施环境控制设备","加温设备","0.9MW及以上生物质热风炉","安徽永鹏机械有限公司","生物质颗粒热风炉","5LSW-100","热功率:1.16MW;燃料种类:生物质 ","配置自动送料和温控系统采用互联网＋技术。热功率：1.16MW;热效率：85.3%","T202034379","2025-09-27","5.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2224,"设施环境控制设备","设施环境控制设备","加温设备","0.9MW及以上生物质热风炉","安徽永鹏机械有限公司","生物质颗粒热风炉","5LSW-120","热功率:1.39MW;燃料种类:生物质 ","配置自动送料系统和温控系统采用互联网+技术；热功率：1.39MW；热效率：85.8%","T202034377","2025-09-27","5.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2225,"设施环境控制设备","设施环境控制设备","加温设备","0.9MW及以上生物质热风炉","安徽永鹏机械有限公司","生物质颗粒热风炉","5LSW-80","热功率:0.93MW;燃料种类:生物质 ","配置自动送料和温控系统，配置互联网＋技术，产品主要为不锈钢，热功率：0.93%，热效率：83.9%","2018TJ356","2022-12-31","5.5","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2226,"设施环境控制设备","设施环境控制设备","加温设备","0.9MW及以上生物质热风炉","江苏中烁热能科技有限公司","生物质颗粒热风炉","5LS-100","热功率:1.16MW;燃料种类:生物质 ","结构型式：整体式；\n热风炉炉体外形尺寸（长×宽×高）\tmm：5140×2100×2400；\n燃料种类：生物质颗粒；\n燃烧方式\t：机烧；\n进料方式：自动进料；\n点火方式\t：人工/自动点火；\n热功率\tMW：1.16；\n热效率\t%：≥80；\n输出热风温度\t℃：60～120；\n引烟风机风量\tm3/h：4012～7419；\n引烟风机功率\tkW：5.5；\n热风机风量\tm3/h：（10000～14000）×6；\n热风机功率\tkW：5.5×6；\n配套总功率\tkW：9.25；","T202232320200","2027-09-29","9.25","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2227,"设施环境控制设备","设施环境控制设备","加温设备","0.9MW及以上生物质热风炉","铜陵美天新能源科技有限公司","生物质热风炉","5LS-100","热功率:1.16MW;燃料种类:生物质 ","5LS-100型生物质热风炉以生物质颗粒为燃料，燃料燃烧产生的高温烟气体经换热管进行热交换，热交换之后的烟气体经换烟道管排出炉体，热风由风机抽送入烘干设备。5LS-100型生物质热风炉，整体式外形尺寸（长×宽×高）mm：5670×1745×2760，配套总功率：36.75kW，热功率：1.16MW，热效率：≥80%℃，配备自动送料和温控设备。","T202134340055","2026-03-30","36.75","购机补贴(非通用类)","安徽省","评阅通过","","","","",""]
[2228,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","北京盛恒天宝科技有限公司","激光平地机","1JP-3.0","工作幅宽:3m","配套拖拉机标定功率 kW ≥55 ；\n激光发射器规格型号 / KF308 ；\n激光发射器外形尺寸（长×宽×高） mm 210×180×100； \n激光发射器质量 kg 3.1 ；\n激光发射器激光源 / 650nm可见，2级（安全）； \n激光发射器激光精度 mm 3000±1.5 ；\n激光发射器发射半径 m 400 ；\n激光发射器补偿方法 / 电子补偿自动调平 ；\n激光发射器自调平范围 º 5 ；\n激光发射器旋转速度 r/min 600 ；\n车载接收器规格型号 / LS508 ；\n车载接收器外形尺寸（长×宽×高） mm 178×134×120 ；\n车载接收器质量 kg 2.5 ；\n车载接收器电输入 V 12V或24V DC最大10A ；\n车载接收器电输出 V 12V或24V DC4.5A阀输 ；\n平地铲外形尺寸（长×宽×高） mm 1800×3000×700 ；\n平地铲整机质量 kg 875±50 ；\n平地铲作业幅宽 mm 3000 ；\n平地铲铲土深度 mm 30 ；\n平地铲升降高度 mm 40 ；\n平地铲平地铲容积 m3 1.0-1.5 ；\n平地铲油缸规格 / YG110额定压力10Mpa 行程250mm ；\n平地铲油缸数量 个 1 ；","TJ-2018T-18","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","北京市","评阅通过","","","","",""]
[2229,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","北京盛恒天宝科技有限公司","激光平地机","1JP-3.5","工作幅宽:3.5m","配套拖拉机标定功率 kW ≥80 ；\n激光发射器规格型号 / KF308 ；\n激光发射器外形尺寸（长×宽×高） mm 210×180×100 ；\n激光发射器质量 kg 3.1 ；\n激光发射器激光源 / 650nm可见，2级（安全） ；\n激光发射器激光精度 mm 3000±1.5 ；\n激光发射器发射半径 m 400 ；\n激光发射器补偿方法 / 电子补偿自动调平 ；\n激光发射器自调平范围 º 5 ；\n激光发射器旋转速度 r/min 600 ；\n车载接收器规格型号 / LS508 ；\n车载接收器外形尺寸（长×宽×高） mm 178×134×120 ；\n车载接收器质量 kg 2.5 ；\n车载接收器电输入 V 12V或24V DC最大10A ；\n车载接收器电输出 V 12V或24V DC4.5A阀输 ；\n平地铲外形尺寸（长×宽×高） mm 1800×3500×700 ；\n平地铲整机质量 kg 875±50 ；\n平地铲作业幅宽 mm 3500 ；\n平地铲铲土深度 mm 30 ；\n平地铲升降高度 mm 40 ；\n平地铲平地铲容积 m3 1.0-1.5 ；\n平地铲油缸规格 / YG110额定压力10Mpa 行程250mm ；\n平地铲油缸数量 个 1 ；","TJ-2018T-17","2022-12-31","","购机补贴(非通用类)","北京市","评阅通过","","","","",""]
[2230,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","青岛鲁耕农业机械有限公司","卫星平地机","12PW-300L","工作幅宽:3m","工作状态外形尺寸（长×宽×高）5850×3170×2100mm,结构型式牵引式，最大工作幅宽3000mm,配套拖拉机功率≥132.3kw,配套拖拉机动力输出轴转速≥540r/min，控制方式卫星控制，平地铲型式直顺铲，平地铲铲刃长度3000mm，平地铲高度1100mm，铲最大提升高度400mm，车载计算机型号AL10-B1，卫星接收机型号K726/UB482，卫星接收机接收信号源北斗、GPS、GLONASS，移动基站频率410000000～470000000MHz，移动基站功率0.001kW，控制器型号AD100-1，液压泵型号CBY-63，分配器型号4WEH16G-ET-R220P045，油缸型号规格80-50-400、95-50-750，运输间隙310mm，轮胎型号规格12.5/80-15.3，轮胎数量4个。","T202261610078","2027-09-20","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2231,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","青岛鲁耕农业机械有限公司","卫星平地机","12PW-300Q","工作幅宽:3m","工作状态外形尺寸（长×宽×高）5995×3140×2550mm,结构型式牵引式，最大工作幅宽3000mm,配套拖拉机功率≥132.3kw,配套拖拉机动力输出轴转速≥540r/min，控制方式卫星控制，平地铲型式直顺铲，平地铲铲刃长度3000mm，平地铲高度950mm，铲最大提升高度400mm，车载计算机型号AL10-B1，卫星接收机型号K726/UB482，卫星接收机接收信号源北斗、GPS、GLONASS，移动基站频率410000000～470000000MHz，移动基站功率0.001kW，控制器型号AD100-1，液压泵型号CBY-63，分配器型号4WEH16G-ET-R220P045，油缸型号规格90-50-400、90-50-600，运输间隙310mm，轮胎型号规格12.5/80-15.3，轮胎数量4个。","T202261610079","2027-09-20","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2232,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","青岛鲁耕农业机械有限公司","卫星平地机","12PW-340Q","工作幅宽:3.4m","工作状态外形尺寸（长×宽×高）6325×3540×2550mm,结构型式牵引式，最大工作幅宽3400mm,配套拖拉机功率≥161.7kw,配套拖拉机动力输出轴转速≥540r/min，控制方式卫星控制，平地铲型式直顺铲，平地铲铲刃长度3400mm，平地铲高度950mm，铲最大提升高度400mm，车载计算机型号AL10-B1，卫星接收机型号K726/UB482，卫星接收机接收信号源北斗、GPS、GLONASS，移动基站频率410000000～470000000MHz，移动基站功率0.001kW，控制器型号AD100-1，液压泵型号CBY-63，分配器型号4WEH16G-ET-R220P0 45，油缸型号规格100-63-400、100-63-600，运输间隙310mm，轮胎型号规格12.5/80-15.3，轮胎数量4个。","T202261610079","2027-09-20","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2233,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","青岛鲁耕农业机械有限公司","卫星平地机","12PW-350L","工作幅宽:3.5m","工作状态外形尺寸（长×宽×高）5850×3670×2100mm,结构型式牵引式，最大工作幅宽3500mm,配套拖拉机功率≥132.3kw,配套拖拉机动力输出轴转速≥540r/min，控制方式卫星控制，平地铲型式直顺铲，平地铲铲刃长度3500mm，平地铲高度1170mm，铲最大提升高度400mm，车载计算机型号AL10-B1，卫星接收机型号K726/UB482，卫星接收机接收信号源北斗、GPS、GLONASS，移动基站频率410000000～470000000MHz，移动基站功率0.001kW，控制器型号AD100-1，液压泵型号CBY-63，分配器型号4WEH16G-ET-R220P045，油缸型号规格80-50-400、95-50-750，运输间隙310mm，轮胎型号规格12.5/80-15.3，轮胎数量4个","T202261610078","2027-09-20","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2234,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","青岛鲁耕农业机械有限公司","卫星平地机","12PW-350Q","工作幅宽:3.5m","工作状态外形尺寸（长×宽×高）6345×3640×2550mm,结构型式牵引式，最大工作幅宽3500mm,配套拖拉机功率≥161.7kw,配套拖拉机动力输出轴转速≥540r/min，控制方式卫星控制，平地铲型式直顺铲，平地铲铲刃长度3500mm，平地铲高度950mm，铲最大提升高度400mm，车载计算机型号AL10-B1，卫星接收机型号K726/UB482，卫星接收机接收信号源北斗、GPS、GLONASS，移动基站频率410000000～470000000MHz，移动基站功率0.001kW，控制器型号AD100-1，液压泵型号CBY-63，分配器型号4WEH16G-ET-R220P0 45，油缸型号规格100-63-400、100-63-600，运输间隙310mm，轮胎型号规格12.5/80-15.3，轮胎数量4个。","T202261610079","2027-09-20","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2235,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","青岛鲁耕农业机械有限公司","卫星平地机","12PW-360Q","工作幅宽:3.6m","工作状态外形尺寸（长×宽×高）6930×3750×2960mm,结构型式牵引式，最大工作幅宽3600mm,配套拖拉机功率≥176.4kw,配套拖拉机动力输出轴转速≥540r/min，控制方式卫星控制，平地铲型式直顺铲，平地铲铲刃长度3600mm，平地铲高度1050mm，铲最大提升高度450mm，车载计算机型号AL10-B1，卫星接收机型号K726/UB482，卫星接收机接收信号源北斗、GPS、GLONASS，移动基站频率410000000～470000000MHz，移动基站功率0.001kW，控制器型号AD100-1，液压泵型号CBY-63，分配器型号4WEH16G-ET-R220P0 45，油缸型号规格110-63-400、100-63-800，运输间隙310mm，轮胎型号规格385/65R22.5，轮胎数量4个。","T202261610077","2027-09-20","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2236,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","青岛鲁耕农业机械有限公司","卫星平地机","12PW-400Q","工作幅宽:4m","工作状态外形尺寸（长×宽×高）7315×4150×2860mm,结构型式牵引式，最大工作幅宽4000mm,配套拖拉机功率≥220.5kw,配套拖拉机动力输出轴转速≥540r/min，控制方式卫星控制，平地铲型式直顺铲，平地铲铲刃长度4000mm，平地铲高度1350mm，铲最大提升高度500mm，车载计算机型号AL10-B1，卫星接收机型号K726/UB482，卫星接收机接收信号源北斗、GPS、GLONASS，移动基站频率410000000～470000000MHz，移动基站功率0.001kW，控制器型号AD100-1，液压泵型号CBY-63，分配器型号4WEH16G-ET-R220P0 45，油缸型号规格110-63-450、125-63-1150，运输间隙310mm，轮胎型号规格445/65R22.5，轮胎数量4个。","T202261610076","2027-09-20","0","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[2237,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","青岛智慧北斗农业科技有限公司","卫星平地机","12PW-300B","工作幅宽:3.0m","型号名称\t/\t12PW-300B 卫星平地机\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t3770×3080×1460\n结构型式\t/\t牵引式\n最大工作幅宽\tmm\t3000\n配套拖拉机功率\tkW\t≥88.2\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min\t540/720\n控制方式\t/\t卫星控制\n平地铲型式\t/\t直顺铲\n平地铲铲刃长度\tmm\t3000\n平地铲高度\tmm\t710\n平地铲最大提升高度\tmm\t400\n松土器型式\t/\t/\n松土器数量\t个\t/\n激光发射器型号\t/\t/\n激光发射器有效发射半径\tm\t/\n激光接收器型号\t/\t/\n激光接收器数量\t个\t/\n桅杆数量\t个\t/\n车载计算机型号\t/\tArmCortexA9\n卫星接收机型号\t/\tPW-100\n卫星接收机接收信号源\t/\t北斗、GPS、GLONASS\n移动基站频率\tHz\t223050000～235000000\n移动基站功率\tkW\t0.001\n控制器型号\t/\tAC-200\n液压泵型号\t/\tCBY-100\n分配器型号\t/\t4WE10G31B/CG12N9Z5L\n油缸型号规格\t/\t80-50-400\n运输间隙（悬挂式不测）\tmm\t300\n轮胎型号规格\t/\t10.0/80-12\n轮胎数量\t个\t2","T202212120028","2027-08-14","","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[2238,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","青岛智慧北斗农业科技有限公司","卫星平地机","12PW-300W","工作幅宽:3.0m","型号名称\t/\t12PW-300W 卫星平地机\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t3950×3080×1720\n结构型式\t/\t牵引式\n最大工作幅宽\tmm\t3000\n配套拖拉机功率\tkW\t≥88.2\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min\t≥720\n控制方式\t/\t卫星控制\n平地铲型式\t/\t直顺铲\n平地铲铲刃长度\tmm\t3000\n平地铲高度\tmm\t710\n平地铲最大提升高度\tmm\t300\n松土器型式\t/\t/\n松土器数量\t个\t/\n激光发射器型号\t/\t/\n激光发射器有效发射半径\tm\t/\n激光接收器型号\t/\t/\n激光接收器数量\t个\t/\n桅杆数量\t个\t/\n车载计算机型号\t/\tArmCortexA9\n卫星接收机\t/\tPW-100\n卫星接收机接收信号源\t/\t北斗、GPS、GLONASS\n移动基站频率\tHz\t223050000～235000000\n移动基站功率\tkW\t0.001\n控制器型号\t/\tAC-200\n液压泵型号\t/\tCBY-100\n分配器型号\t/\t4WE10G31B/CG12N9Z5L\n油缸型号规格\t/\t80-50-400、60-40-150\n运输间隙\tmm\t300\n轮胎型号规格\t/\t10.0/80-12\n轮胎数量\t个\t2","T202212120029","2027-08-14","","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[2239,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","青岛智慧北斗农业科技有限公司","卫星平地机","12PW-330S","工作幅宽:3.3m","型号名称\t/\t12PW-330S 卫星平地机\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t3600×3450×1300\n结构型式\t/\t牵引式\n最大工作幅宽\tmm\t3300\n配套拖拉机功率\tkW\t≥102.9\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min\t540/720\n控制方式\t/\t卫星控制\n平地铲型式\t/\t直顺铲\n平地铲铲刃长度\tmm\t3300\n平地铲高度\tmm\t710\n平地铲最大提升高度\tmm\t400\n松土器型式\t/\t/\n松土器数量\t个\t/\n激光发射器型号\t/\t/\n激光发射器有效发射半径\tm\t/\n激光接收器型号\t/\t/\n激光接收器数量\t个\t/\n桅杆数量\t个\t/\n车载计算机型号\t/\tArmCortexA9\n卫星接收机型号\t/\tPW-100\n卫星接收机接收信号源\t/\t北斗、GPS、GLONASS\n移动基站频率\tHz\t223050000～235000000\n移动基站功率\tkW\t0.001\n控制器型号\t/\tAC-200\n液压泵型号\t/\tCBY-100\n分配器型号\t/\t4WE10G31B/CG12N9Z5L\n油缸型号规格\t/\t80-50-400\n运输间隙（悬挂式不测）\tmm\t300\n轮胎型号规格\t/\t10.0/80-12\n轮胎数量\t个\t4","T202212120028","2027-08-14","","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[2240,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","青岛智慧北斗农业科技有限公司","卫星平地机","12PW-350B","工作幅宽:3.5m","型号名称\t/\t12PW-350B 卫星平地机\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t3770×3580×1460\n结构型式\t/\t牵引式\n最大工作幅宽\tmm\t3500\n配套拖拉机功率\tkW\t≥110.3\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min\t540/720\n控制方式\t/\t卫星控制\n平地铲型式\t/\t直顺铲\n平地铲铲刃长度\tmm\t3500\n平地铲高度\tmm\t710\n平地铲最大提升高度\tmm\t400\n松土器型式\t/\t/\n松土器数量\t个\t/\n激光发射器型号\t/\t/\n激光发射器有效发射半径\tm\t/\n激光接收器型号\t/\t/\n激光接收器数量\t个\t/\n桅杆数量\t个\t/\n车载计算机型号\t/\tArmCortexA9\n卫星接收机型号\t/\tPW-100\n卫星接收机接收信号源\t/\t北斗、GPS、GLONASS\n移动基站频率\tHz\t223050000～235000000\n移动基站功率\tkW\t0.001\n控制器型号\t/\tAC-200\n液压泵型号\t/\tCBY-100\n分配器型号\t/\t4WE10G31B/CG12N9Z5L\n油缸型号规格\t/\t80-50-400\n运输间隙（悬挂式不测）\tmm\t300\n轮胎型号规格\t/\t10.0/80-12\n轮胎数量\t个\t2","T202212120028","2027-08-14","","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[2241,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","青岛智慧北斗农业科技有限公司","卫星平地机","12PW-350W","工作幅宽:3.5m","型号名称\t/\t12PW-350W 卫星平地机\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t3900×3580×1830\n结构型式\t/\t牵引式\n最大工作幅宽\tmm\t3500\n配套拖拉机功率\tkW\t≥110.3\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min\t540/720\n控制方式\t/\t卫星控制\n平地铲型式\t/\t直顺铲\n平地铲铲刃长度\tmm\t3500\n平地铲高度\tmm\t710\n平地铲最大提升高度\tmm\t240\n松土器型式\t/\t/\n松土器数量\t个\t/\n激光发射器型号\t/\t/\n激光发射器有效发射半径\tm\t/\n激光接收器型号\t/\t/\n激光接收器数量\t个\t/\n桅杆数量\t个\t/\n车载计算机型号\t/\tArmCortexA9\n卫星接收机\t/\tPW-100\n卫星接收机接收信号源\t/\t北斗、GPS、GLONASS\n移动基站频率\tHz\t223050000～235000000\n移动基站功率\tkW\t0.001\n控制器型号\t/\tAC-200\n液压泵型号\t/\tCBY-100\n分配器型号\t/\t4WE10G31B/CG12N9Z5L\n油缸型号规格\t/\t80-50-400、60-40-150\n运输间隙\tmm\t300\n轮胎型号规格\t/\t10.0/80-12\n轮胎数量\t个\t2","T202212120029","2027-08-14","","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[2242,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","青岛智慧北斗农业科技有限公司","卫星平地机","12PW-400S","工作幅宽:4.0m","型号名称\t/\t12PW-400S卫星平地机\n工作状态外形尺寸（长×宽×高）\tmm\t4645×4150×1660\n结构型式\t/\t牵引式\n最大工作幅宽\tmm\t4000\n配套拖拉机功率\tkW\t≥132.3\n配套拖拉机动力输出轴转速\tr/min\t≥540\n控制方式\t/\t卫星控制\n平地铲型式\t/\t直顺铲\n平地铲铲刃长度\tmm\t4000\n平地铲高度\tmm\t850\n平地铲最大提升高度\tmm\t400\n松土器型式\t/\t/\n松土器数量\t个\t/\n激光发射器型号\t/\t/\n激光发射器有效发射半径\tm\t/\n激光接收器型号\t/\t/\n激光接收器数量\t个\t/\n桅杆数量\t个\t/\n车载计算机型号\t/\tArmCortexA9\n卫星接收机\t/\tPW-100\n卫星接收机接收信号源\t/\t北斗、GPS、GLONASS\n移动基站频率\tHz\t223050000～235000000\n移动基站功率\tkW\t0.001\n控制器型号\t/\tAC-200\n液压泵型号\t/\tCBY-100\n分配器型号\t/\t4WE10G31B/CG12N9Z5L\n油缸型号规格\t/\t 80-50-750  63-40-150\n90-50-500\n运输间隙\tmm\t310\n轮胎型号规格\t/\t10.0/80-12\n轮胎数量\t个\t4","T202212120030","2027-08-14","","购机补贴(非通用类)","山东青岛","评阅通过","","","","",""]
[2243,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","上海联适导航技术股份有限公司","北斗卫星平地机","12PW-300V","工作幅宽:3m","车载计算机型号：T101，控制器型号：NMC101，卫星接收机：内置，控制方式：卫星控制，卫星天线数量：1个，卫星接收机信号源：北斗/GPS/GLONASS，基站类型：电台/网络，最大工作幅宽：3000mm，结构形式：牵引式，配套拖拉机功率(kw)：80.9~103KW，外形尺寸（长×宽×高）：3750×3060×1350mm，轮胎型号：10.5/65-16。","T202206060142","2027-10-03","0","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[2244,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","上海联适导航技术股份有限公司","北斗卫星平地机","12PW-300W","工作幅宽:3m","车载计算机型号：T101，控制器型号：NMC101，卫星接收机：内置，控制方式：卫星控制，卫星天线数量：1个，卫星接收机信号源：北斗/GPS/GLONASS，基站类型：电台/网络，最大工作幅宽：3000mm，结构形式：牵引式，配套拖拉机功率(kw)：88.2~103KW，外形尺寸（长×宽×高）：3795*3065*1480mm，轮胎型号：11.5/80-15.3","T202206060141","2027-10-03","0","购机补贴(非通用类)","上海市","评阅通过","","","","",""]
[2245,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","无锡松田豹机械科技有限公司","激光平地机","12JPD-3.0","工作幅宽:3.0m","型号名称：12JPD-3.0型激光平地机；外形尺寸：3600×3020×3700；整机质量：550kg；联接方式：牵引式；工作幅宽：3.0m","苏农机（2019)第（0044）号","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2246,"农田基本建设机械","平地机械（限与拖拉机配套）","平地机","3m及以上激光（卫星）平地机","无锡松田豹机械科技有限公司","激光平地机","12JPD-3.5","工作幅宽:3.5m","型号名称：12JPD-3.5型激光平地机；外形尺寸：3600×3520×3700；整机质量：600kg；联接方式：牵引式；工作幅宽：3.5m","苏农机（2019）第（0045）号","2023-12-31","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2247,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2-2.6m自走圆盘式青饲料收获机","河南金农发科技产业有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2400","割幅:2.4m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:162kW","型式：自走式，外形尺寸（长×宽×高）：6850×2500×4950mm；割幅：2400mm，作物收集割台型式：直切割台，喂入机构型式：喂入辊。","T202200410084","2027-04-10","162","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","2022年第二批审核通过，已参加现场演示评价"]
[2248,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","青（黄）饲料收获机","2.6m及以上自走圆盘式青饲料收获机","河南金农发科技产业有限公司","自走式青饲料收获机","4QZ-2800","割幅:2.8m;自走圆盘式:是 ;籽粒破碎机构:非对辊式 ;配套发动机功率:191.5kW","形式：自走式，外形尺寸（长×宽×高）：6850×2900×4950mm；割幅：2800mm，作物收集割台型式：直切割台，喂入机构型式：喂入辊。","T202200410083","2027-04-10","191.5","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","2022年第二批审核通过，已参加现场演示评价"]
[2249,"饲料（草）收获加工运输设备","饲料（草）收获机械","打（压）捆机","压缩室截面积（宽×高）0.162m2及以上方捆捡拾压捆机","洛阳福格森机械装备有限公司","方草捆打捆机","9YG-2.2","捡拾宽度:2.216m;打结器数量:2个;方捆:是 ;压缩室截面积(宽×高):0.1776m²","捡拾器宽度(mm):2216；方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度）mm：480×370，打结器类型:D型；打结器数量：2个，配套动力范围：44.1-88.2kw；","T202142420256","2026-11-23","","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","2021年第三批审核通过，已参加现场演示评价"]