{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["数据"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"数据","index":0,"n_rows":42,"n_cols":21,"rows_kept":42,"merged":[[1,0,1,20]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["河南省2022年农机购置补贴归档机具（第三批补充）信息表"]
["序号","机具大类","机具小类","机具品目","分档名称","生产企业","产品名称","机具型号","产品投档技术参数","产品配置参数","证书编号","有效期截止日期\r","功率（kW）","机具类型","企业所属省份","产品状态","备注","翻倾防护装置强度检验报告编号","翻倾防护装置强度检验报告检测机构","可靠性试验报告编号","可靠性试验报告检测机构"]
[1,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","南通富来威农业装备有限公司","机动插秧机","2ZF-4K","行数:4行;手扶步进式:是 ","行数:4行;标定功率:3.3kw;行距(mm):300;标定转速(r/min):3600;工作状态外形尺寸(长*宽*高)(mm):2140*1630*910;变速方式:齿轮换挡","T202100321494","2026-12-30","3.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[2,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","盐城市申克赛斯机械有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-4","行数:4行;手扶步进式:是 ","结构型式：手扶式       配套发动机燃油类型：汽油       发动机额定功率：3.3KW       工作行数：4行       行距：300mm     行走轮结构型式：橡胶轮爪式","T202232320213","2027-09-29","3.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[3,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","4行手扶步进式水稻插秧机","樱田农机科技（泰州）有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-4(SPW-48C)","行数:4行;手扶步进式:是 ","型号名称:2ZS-4(spw-48c)型手扶式水稻插秧机；结构型式:手扶式；配套发动机生产企业：雅马哈动力机械（江苏）有限公司；配套发动机型号规格：MZ175B8EA0型通用小型汽油机；标定功率:2.6KW；标定转速:3000R/min；工作状态外形尺寸(长×宽×高)MM:2140×1500×960；作业速度：0.34-0.77m/s;作业小时生产率：0.12-0.24h㎡/h;单位作业量燃油消耗量：≤4.7kg/h㎡;工作行数：4行；行距:300mm；穴距调节机构型式:齿轮调节；穴距调节档位数量个:6；穴距：120、140、180、；140、160、210mm;插秧深度：7-37mm(5级)；移距：15.6、17.5、20mm;取秧深度：7-17mm（9级）；插秧频率（单行）：≤360mm;变速方式:齿轮变速；行走轮结构型式(前、后):橡胶凸耳轮；行走轮直径(前、后):Φ660mm；平衡机构型式:机械式；插植臂型式:曲柄摇杆式","T202100320953","2026-11-02","2.6","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[4,"种植施肥机械","栽植机械","插秧机","6行及以上手扶步进式水稻插秧机","樱田农机科技（泰州）有限公司","手扶式水稻插秧机","2ZS-6(SPW-68C)","行数:6行;手扶步进式:是 ","型号名称:2ZS-6(spw-68c)型手扶式水稻插秧机；结构型式:手扶式；配套发动机生产企业：雅马哈动力机械（江苏）有限公司；配套发动机型号规格：MZ175B8EA0型通用小型汽油机；标定功率:3.3KW；标定转速:3600R/min；工作状态外形尺寸(长×宽×高)MM:2420×1930×920；作业速度：0.28-0.77m/s;作业小时生产率：0.16-0.32h㎡/h;单位作业量燃油消耗量：≤5.6kg/h㎡;工作行数：6行；行距:300mm；穴距调节机构型式:齿轮调节；穴距调节档位数量个:6；穴距：120、140、180、；140、160、210mm;插秧深度：15-45mm(5级)；移距：15.6、17.5、20mm;取秧深度：7-17mm（9级）；插秧频率（单行）：≤340mm;变速方式:齿轮变速；行走轮结构型式(前、后):橡胶凸耳轮；行走轮直径(前、后):Φ660mm；平衡机构型式:机械式；插植臂型式:曲柄摇杆式","T202100320954","2026-11-02","3.3","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[5,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径65mm以下绞盘式喷灌机","江苏精工泵业有限公司","卷盘式喷灌机","JP50/150","管径:50mm;卷管长度:150m;绞盘式:是 ","外形尺寸（长*宽*高）mm：3250*1450*1430\n绞盘回卷驱动方式：水涡轮\n绞盘回卷变速方式：阀门+皮带轮变速+变速箱换挡\n绞盘水平转向角度（°）：0\n绞盘卷绕层数：5\n卷管材质：PE\n卷管外径mm：φ50\n卷管壁厚mm：5\n卷管长度：145\n喷头车型式：龙门架式\n喷头车驱动方式：牵引式\n喷头车轮距mm：500-1800\n喷头车通过间隙mm：110\n喷射装置型式：旋转式喷枪\n喷射装置数量：1个\n喷射装置型号：30PYT\n配套水泵额定流量m³/h：15-32\n配套水泵扬程m：54-78\n配套水泵额定功率kw：7.5-9.2\n运输间隙mm：190","T202032320486","2025-12-30","","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[6,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径75—85mm绞盘式喷灌机","黑龙江东部节水设备有限公司","卷盘式喷灌机","JP75-300","管径:75mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","外形尺寸(长×宽×高):4800×2400×2600","T202223230071","2027-08-15","18.5","购机补贴(非通用类)","黑龙江","评阅通过","","","","",""]
[7,"灌溉机械","喷灌机械","喷灌机","管径85mm及以上绞盘式喷灌机","江苏精工泵业有限公司","卷盘式喷灌机","JP90/300","管径:90mm;卷管长度:300m;绞盘式:是 ","外形尺寸（长*宽*高）mm：5600*1980*3050\n绞盘回卷驱动方式：水涡轮\n绞盘回卷变速方式：阀门+皮带轮变速+变速箱换挡\n绞盘水平转向角度（°）：0-270\n绞盘卷绕层数：5\n卷管材质：PE\n卷管外径mm：φ90\n卷管壁厚mm：6.3/6.8\n卷管长度：300\n喷头车型式：龙门架式\n喷头车驱动方式：牵引式\n喷头车轮距mm：1500-2800\n喷头车通过间隙mm：1300\n喷射装置型式：旋转式喷枪\n喷射装置数量：1个\n喷射装置型号：PYC50\n配套水泵额定流量m³/h：32-75\n配套水泵扬程m：91-120\n配套水泵额定功率kw：18-22\n运输间隙mm：270","T202032320488","2025-12-30","0","购机补贴(非通用类)","江苏省","评阅通过","","","","",""]
[8,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","清粪机","0.75kW及以上刮板式清粪机","青岛绿源金地工业设备有限公司","清粪机","9FQP-2800","电机额定功率:0.75kW;刮粪板数量:2个;工作幅宽(刮板宽度):2.8m;结构型式:刮板式 ","结构型式：刮板式（平板型）；\n配套动力型式：电动机；\n配套动力额定功率：0.75kw；\n配套动力额定转速：1435 r/min；\n工作幅度：2800mm；\n刮粪部件防腐方式：SUS304；\n传动方式：链传动；\n刮粪板高度：280mm；\n刮粪板行程距离：90m；\n刮粪板数量：2个；\n刮板驱动方式：牵引绳；\n牵引绳（链）材料：SUS304；\n牵引绳滚筒直径：258mm。","T202200610302","2027-07-05","0.75","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[9,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","清粪机","0.75kW及以上刮板式清粪机","青岛绿源金地工业设备有限公司","清粪机","9FQV-2200","电机额定功率:0.75kW;刮粪板数量:2个;工作幅宽(刮板宽度):2.2m;结构型式:刮板式 ","结构型式：刮板式（V型）；\n配套动力型式：电动机；\n配套动力额定功率：0.75kw；\n配套动力额定转速：1435 r/min；\n工作幅度：2200mm；\n刮粪部件防腐方式：SUS304；\n传动方式：链传动；\n刮粪板高度：380mm；\n刮粪板行程距离：90m；\n刮粪板数量：2个；\n刮板驱动方式：牵引绳；\n牵引绳（链）材料：SUS304；\n牵引绳滚筒直径：258mm。","T202200610300","2027-07-05","0.75","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[10,"畜禽养殖废弃物及病死畜禽处理设备","畜禽粪污资源化利用设备","清粪机","0.75kW及以上刮板式清粪机","青岛绿源金地工业设备有限公司","清粪机","9FQV-2800","电机额定功率:0.75kW;刮粪板数量:2个;工作幅宽(刮板宽度):2.8m;结构型式:刮板式 ","结构型式：刮板式（V型）；\n配套动力型式：电动机；\n配套动力额定功率：0.75kw；\n配套动力额定转速：1435 r/min；\n工作幅度：2800mm；\n刮粪部件防腐方式：SUS304；\n传动方式：链传动；\n刮粪板高度：410mm；\n刮粪板行程距离：90m；\n刮粪板数量：2个；\n刮板驱动方式：牵引绳；\n牵引绳（链）材料：SUS304；\n牵引绳滚筒直径：258mm。","T202200610301","2027-07-05","0.75","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[11,"种子初加工机械","种子初加工机械","种子清选机","生产率1.5-3t/h种子清选机","德州辉腾农业科技发展有限公司","风筛式种子清选机","5X-1.5","纯工作小时生产率:1.5t/h","型号名称：5X-1.5 型风筛式种子清选机；结构型式：风筛式； 清选方式：风筛式；清选机机体外形尺寸（长×宽×高）：1850×1040×1950mm；纯工作小时生产率：1.5t/h；配套动力振动电机型号规格：YL100L-2；配套动力振动筛电机数量：1；配套动力振动电机功率：4.0kw；配套动力振动电机转速：1400r/min喂入方式:提升器喂入;喂入机构型式:皮带碗式提升器;清选筛型式:长孔筛/长孔筛/鱼鳞筛;清选筛筛片层数/片数：3/3;清选筛筛孔尺寸：3×8/2.5×4/2×20mm；清选筛筛片尺寸：900×500/900×500/900×500； 风机型式：离心式；风机规格：/（自制风机）；风机转速：3200r/min；风机出口尺寸：Φ110mm；风机叶轮直径：200mm;风机叶轮叶片尺寸:70×50mm;风机数量:1。","T202037370307","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[12,"种子初加工机械","种子初加工机械","种子清选机","生产率3-5t/h种子清选机","德州辉腾农业科技发展有限公司","风筛式种子清选机","5X-3.0","纯工作小时生产率:3t/h","结构型式：5X-3.0型风筛式种子清选机；结构型式：风筛式；清选方式：风筛式；\n清选机机体外形尺寸（长×宽×高）:1970×1750×2550 ;纯工作小时生产率:3.0t/h;配套动力振动电机型号规格:YE2-100L-2;配套动力振动筛电机数量:1;配套动力振动电机功率:3.0KW;配套动力振动电机转速:2800r/min;喂入方式: 提升器喂入;喂入机构型式:皮带碗式提升器;清选筛型式:长孔筛/长孔筛/鱼鳞筛;清选筛筛片层数/片数:3/3;清选筛筛孔尺寸:3×8/2.5×4/2×20mm;清选筛筛片尺寸:1000×650/1000×650/1000×650mm;风机型式:离心式;风机规格:/（自制风机）;风机转速: 3500r/min;风机出口尺寸: Φ110mm;风机叶轮直径:280mm;风机叶叶片尺寸:70×90mm;风机数量：1。","T202037370307","2025-12-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[13,"种子初加工机械","种子初加工机械","种子清选机","生产率5-15t/h种子清选机","德州辉腾农业科技发展有限公司","复合式种子清选机","5XF-11","纯工作小时生产率:11t/h","型号名称：5XF-11 型复合式种子清选机；结构型式：复合式；清选方式：风筛式+重力式；清选机机体外形尺寸（长×宽×高）：4790×1775×2620mm；纯工作小时生产率：11.0t/h；配套动力振动电机型号规格：YE2-132S-4；配套动力振筛电机数量：1；配套动力振动电机功率：5.5kW；配套动力振动电机转速：1440r/min；配套动力风机电机型号规格：YE2-132S1-2；配套动力风机电机功率：5.5kW；配套动力风机电机转速：2900r/min；喂入方式：输送带喂入（选配）；清选筛型式：鱼鳞筛/圆孔筛/长孔筛；清选筛筛片层数/片数：3/3；清选筛筛孔尺寸：20×1.8/φ 8/2×20mm；清选筛筛片尺寸：1700×1330/1400×1180/1400×1180；风机型式：离心式；风机规格：4-72-11NO4；风机转速：2900r/min；风机出口尺寸：280×320mm；风机叶轮直径：400mm；风机叶轮叶片尺寸：120×140mm；风机数量：1。","T202137370070","2026-03-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[14,"种子初加工机械","种子初加工机械","种子清选机","生产率25t/h及以上种子清选机","德州辉腾农业科技发展有限公司","复合式种子清选机","5XF-25","纯工作小时生产率:25t/h","型号名称：5XF-25 型复合式种子清选机；结构型式：复合式；清选方式：风筛式+重力式；清选机机体外形尺寸（长×宽×高）：5240×2380×2800mm；纯工作小时生产率：25.0t/h；配套动力振动电机型号规格：YE2-160M-4；配套动力振动筛电机数量：1；配套动力振动电机功率：11.0kW；配套动力振动电机转速：1460r/min；配套动力风机电机型号规格：YE2-132S1-2；配套动力风机电机功率：5.5kW；配套动力风机电机转速：2900r/min；喂入方式：输送带喂入（选配）；清选筛型式：鱼鳞筛/圆孔筛/长孔筛；清选筛筛片层数/片数：3/3；清选筛筛孔尺寸：1.8×20/φ8/2×20mm；清选筛筛片尺寸：1930×1700/2000×1800/2000×1800mm；风机型式：离心式；风机规格：4-72-11NO4；风机转速：2900r/min；风机出口尺寸：280×320mm；风机叶轮直径：400mm；风机叶轮叶片尺寸：120×140mm；风机数量：1。","T202137370072","2026-03-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[15,"种子初加工机械","种子初加工机械","种子清选机","生产率25t/h及以上种子清选机","德州辉腾农业科技发展有限公司","复合式种子清选机","5XF-40","纯工作小时生产率:40t/h","型号名称：5XF-40型复合式种子清选机；结构型式：复合式；清选方式：风筛式+重力式；清选机机体外形尺寸（长×宽×高）：5470×2800×2800mm；纯工作小时生产率：40.0 t/h;配套动力振动电机型号规格：YE2-160M-4;配套动力振动筛电机数量：1;配套动力振动电机功率：11.0kW;配套动力振动电机转速：1460r/min;配套动力风机电机型号规格：YE2-132S2-2;配套动力风机电机功率：7.5kW;配套动力风机电机转速：2900r/min;喂入方式：输送带喂入（选配）;清选筛型式：鱼鳞筛/圆孔筛/长孔筛;清选筛筛片层数/片数：3/3;清选筛筛孔尺寸：1.8×20/φ8/2×20;清选筛筛片尺寸：1700×2530/2400×2000/2400×2000;风机型式：离心式;风机规格：4-72-11NO4;风机转速：2900r/min;风机出口尺寸：320×350mm；风机叶轮直径：450mm；风机叶轮叶片尺寸：130×150mm；风机数量：1。","T202137370071","2026-03-29","","购机补贴(非通用类)","山东省","评阅通过","","","","",""]
[16,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量10-20t循环式谷物烘干机","湖北双利农机制造有限公司","批式循环谷物干燥机","5HEX-15","批处理量:15t;循环式:是 ","批处理量15吨；循环式; 总功率(KW):10.4。","鄂2019466","2024-12-29","10.4","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[17,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量20-30t循环式谷物烘干机","湖北双利农机制造有限公司","批式循环谷物干燥机","5HEX-21","批处理量:21t;循环式:是 ","批处理量21吨；批式循环；总功率（KW）：13.07。","T202142420392","2026-12-26","13.07","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[18,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","湖北双利农机制造有限公司","批式循环谷物干燥机","5HEX-31","批处理量:31t;循环式:是 ","批处理量31吨；批式循环；总功率（KW）：16.07。","T202142420393","2026-12-26","16.07","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[19,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","湖北双利农机制造有限公司","批式循环谷物干燥机","5HX-31B","批处理量:31t;循环式:是 ","结构型式:批式循环,批处理量:31t，降水速率：0.5~1.2%/h,烘干机电机总功率:19.84kW.","T202142420390","2026-12-26","19.84","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[20,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","批处理量30t及以上循环式谷物烘干机","湖北双利农机制造有限公司","批式循环谷物干燥机","5HX-31C","批处理量:31t;循环式:是 ","结构型式:批式循环,批处理量:31t，降水速率：0.5~1.2%/h,烘干机电机总功率:15.84kW.","T202142420391","2026-12-26","15.84","购机补贴(通用类)","湖北省","评阅通过","","","","",""]
[21,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","郑州新良机械有限公司","顺逆流粮食烘干机","HSNT-300","处理量:300t;连续式:是 ","型号名称:HSNT-300型顺逆流粮食烘干机;结构型式:连续式;干燥方式:间接加热;烘干机机体外形尺寸(长×宽×高):3650×3150×24000mm;处理量:300t/d;降水幅度，%:(10～15)%","T202200520119","2027-04-10","179","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[22,"粮油糖初加工机械","粮食初加工机械","谷物（粮食）干燥机","处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机","郑州新良机械有限公司","顺逆流粮食烘干机","HSNT-500","处理量:500t;连续式:是 ","型号名称:HSNT-500型顺逆流粮食烘干机;结构型式:连续式;干燥方式:间接加热;烘干机机体外形尺寸(长×宽×高):4680×4180×26000mm;处理量:500t/d;降水幅度，%:(10～15)%","T202200520120","2027-04-10","267.2","购机补贴(通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[23,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积1—5m³厢式果蔬烘干机","西峡县菇农机械加工有限公司","果蔬烘干机","5HGD-3","有效烘干容积:2.8m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","有效烘干容积2.8m³","T202245450066","2027-08-18","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[24,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积1—5m³厢式果蔬烘干机","西峡县菇农机械加工有限公司","果蔬烘干机","5HGQ-3","有效烘干容积:3.2m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","有效烘干容积3.2m³","T202245450065","2027-08-18","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[25,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积1—5m³厢式果蔬烘干机","西峡县源丰食用菌机械有限公司","果蔬烘干机","5HGD-3","有效烘干容积:2.8m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","有效烘干容积2.8m³","T202245450063","2027-08-18","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[26,"果菜茶初加工机械","果蔬初加工机械","果蔬干燥机","容积1—5m³厢式果蔬烘干机","西峡县源丰食用菌机械有限公司","果蔬烘干机","5HGQ-3","有效烘干容积:3.2m³;结构型式:厢式:是 ;热源装置:非燃煤型:是 ","有效烘干容积3.2m³","T202245450064","2027-08-18","","购机补贴(非通用类)","河南省","评阅通过","","","","",""]
[27,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","东弘沃丰（潍坊）农业机械有限公司","轮式拖拉机","704","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.77kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长x宽x高及部位）(mm）：3700×1490×2280（安全架顶部）3700×1490×2540（驾驶室顶部）；最小使用质量（kg）：2120（安全架）2180（驾驶室）；功率（kW）：52；最小使用比质量(kg/kW)：40.77（安全架）41.92（驾驶室）； PTO转速(r/min)：540/720；增配驾驶室NW1004-301B，安全架型号发生变化，由NW1004-301B.1变为904.46.01，最小使用质量不变","T202100430198","2026-04-01","52","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2021JFH003/HB2020FHZ114K","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心/湖北三智农业机械检测有限公司","（2020）2240164","潍坊市产品质量检验所"]
[28,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","70-80马力四轮驱动拖拉机","潍坊富保田拖拉机有限公司","轮式拖拉机","704-C","功率:70马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.8kg/kW","功率：51.5kw；\n驱动型式：四驱；\n外廓尺寸：3900×1500×2500；\n轴距：1900；\n最小使用质量：2100kg；\n最小使用比质量：40.8","T202200320164","2027-07-05","51.5","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202105041","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017IKKX004","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[29,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","80-90马力四轮驱动拖拉机","潍坊富保田拖拉机有限公司","轮式拖拉机","804-C","功率:80马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.8kg/kW","功率：58.8kw；\n驱动型式：四驱；\n外廓尺寸：3900×1500×2500；\n轴距：1900；\n最小使用质量：2400kg；\n最小使用比质量：40.8","T202200320164","2027-07-05","58.8","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202105041","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","WJ2017IKKX004","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[30,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","艾格瑞巨明农业装备有限公司","轮式拖拉机","JM904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.43kg/kW","发动机标定功率：66.2kW；型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4100×1895×2600mm；轴距：2072mm；最小离地间隙：365mm；最小使用质量：2875kg；最大配重（前/后）：136/350kg；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0；最大牵引力：≥19.0kN；变速箱型式：4×3×（1+1）组成式；翻倾防护装置：四柱式安全驾驶室；悬挂装置型式：后置三点悬挂。","部20181232","2022-12-31","66.2","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2018FFH019","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","WJ2018BKKX009","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心"]
[31,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","90-100马力四轮驱动拖拉机","奔野优森拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","BY904","功率:90马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:40.78kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长x宽x高及部位）(mm）：3910×1650×2510(安全架顶)，3910×1720×2600（驾驶室顶）；最小使用质量（kg）：2700（安全架），2710（驾驶室）；功率（kW）：66.2；最小使用比质量(kg/kW)：40.78（安全架），40.93（驾驶室）；PTO转速(r/min)：540/720；","T202000321106","2025-12-30","66.2","购机补贴(通用类)","浙江省","评阅通过","","FH19GW1811/FH20GW1341","国家拖拉机质量监督检验中心/国家拖拉机质量监督检验中心","(2020)2240124","潍坊市产品质量检验所"]
[32,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","100-120马力四轮驱动拖拉机","潍坊泰山拖拉机有限公司","轮式拖拉机","TT1004-N","功率:100马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.92kg/kW","驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm）： 3945×1860×2730安全架顶；最小使用质量(kg)：3250；功率(kW)：74；最小使用比质量(kg/kW)：43.92； PTO转速(r/min)：540/720","T202200430262","2027-07-05","74","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","WJ2022BFH10G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","（2020）2240086","潍坊市产品质量检验所"]
[33,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","江苏常发农业装备股份有限公司","轮式拖拉机","CFH2004-A","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:43.6kg/kW","型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm：5249×2155×3180（至空滤顶）；轴距mm：2853；常用轮距（前轮/后轮）mm：1720/1688；最小使用质量kg：6410；最小使用比质量kg/kw：43.6；档位数（前进/倒退）：16/16，选配32/32；主变速档位数：4；副变速档位数：4×（1+1），选装4×（1+1）×2；最小离地间隙mm：503（前驱动桥中间放油螺塞）；标准配重（前/后）kg：560/400；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置型号、型式：40122044500010简易驾驶室，生产商：江苏常发农业装备股份有限公司；空气滤清器型号及型式：10112071160110干式；排气管消声腔外形尺寸（直径×长）mm：φ136×1025；转向系型式：全液压；传动系变速箱型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮14.9-28或14.9-26或12.4-28或14.9R28，后轮18.4-38或16.9-38或18.4-34或18.4R38；配套动力型号：YCA07235-T301,制造商：广西玉柴机器股份有限公司，气缸数：6缸，标定功率：147kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段；选装YC6J220-T304,制造商：广西玉柴机器股份有限公司，气缸数：6缸，标定功率：147kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段；选配二CF8F220，制造商：江苏常发农业装备股份有限公司，气缸数：6缸，标定功率：147kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段","T202132320054","2026-02-25","147","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","FH21GW1531","国家拖拉机质量监督检验中心（洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司）","201801086","江苏省农业机械试验鉴定站"]
[34,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC2004-C","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:49.93kg/kW","1.整机型式：轮式，驱动型式：四驱，外廓尺寸（长×宽×高）：5375×3500×3100mm（空气滤清器顶部）;轴距：2835mm,常用轮距： 1980/2350mm,轮距(前/后）：1850、1900、1980、2080/2350mm,最小使用质量：7340kg，最小使用比质量： 49.93kg/kw，标准配重（前/后）： 780/0kg，轮胎型号（前轮/后轮）：16.9-28/20.8-38，轮胎数量（前轮/后轮）：2/4；2.发动机型号:SC7H200G3,标定功率：147kw，标定转速：2200r/min,气缸数：6缸，制造商：上海柴油机股份有限公司；排放阶段：第三阶段","T202232320061","2027-06-28","147","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","WJ2022CFH07G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2021WJ01155","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[35,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC2004-F","功率:200马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.96kg/kW","1.整机型式：轮式，驱动型式：四驱，外廓尺寸（长×宽×高）：5300×3500×3100mm（空气滤清器顶部）;轴距：2750mm,常用轮距：1900/2350mm,轮距(前/后）：1850、1900、1980、2080/2350mm,最小使用质量：7050kg，最小使用比质量：47.96kg/kw，标准配重（前/后）：780/0kg，轮胎型号（前轮/后轮）：16.9-28/20.8-38，轮胎数量（前轮/后轮）：2/4；2.发动机型号:SC7H200G3,标定功率：147kw，标定转速：2200r/min,气缸数：6缸，制造商：上海柴油机股份有限公司；排放阶段：第三阶段","T202232320062","2027-06-28","147","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","WJ2022CFH07G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2021WJ01156","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[36,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC2404-S","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.33kg/kW","1.整机型式：轮式，驱动型式：四驱，外廓尺寸（长×宽×高）：5570*3500*3150(空气滤清器顶部);轴距：2850mm,常用轮距：2000/2350mm,轮距(前/后）：1900、1950、2000、2050/2350mm,最小使用质量：8200kg，最小使用比质量：46.33kg/kw，档位数（前进/倒退）：16/16；标准配重（前/后）：1110/480kg，轮胎型号（前轮/后轮）：18.4-38/20.8-42，轮胎数量（前轮/后轮）：2/4 ;   2.发动机型号SC7H240G3；标定功率：177kw；标定转速：2200r/ min；气缸数：6缸；制造商：上海柴油机股份有限公司；排放阶段：第三阶段","T202232320140","2027-08-30","177","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","SAM2022036","南京赛姆认证科技发展有限公司","YH2022WJ01035","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[37,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动拖拉机","潍坊华夏拖拉机制造有限公司","轮式拖拉机","HX2404-S","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.16kg/kW","功率：240马力；驱动型式：四轮驱动；最小使用比质量：46.16","T202100320473","2026-06-29","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202103049/NW201908062","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","YH2020WJ01275","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[38,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","金世纪（江苏）智能科技有限公司","轮式拖拉机","DMC2104-G","功率:210马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:46.45kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","1.整机型式：轮式，驱动型式：四驱，外廓尺寸（长×宽×高）：5300×3500×3100mm（空气滤清器顶部）;轴距：2750mm,常用轮距：1950/2350mm,轮距(前/后）：1900、1950、2000、2080/2350mm,最小使用质量：7200kg，最小使用比质量：46.45kg/kw，标准配重（前/后）：780/0kg，档位数（前进/后退）：32/16；轮胎型号（前轮/后轮）：16.9-28/20.8-38，轮胎数量（前轮/后轮）：2/4;   2.发动机型号:LR6M3LR22/1550,标定功率：155kw，标定转速：2200r/min,气缸数：6缸，制造商：一拖（洛阳）柴油机有限公司；排放阶段：第三阶段","T202232320139","2027-08-30","155","购机补贴(通用类)","江苏省","评阅通过","","WJ2022CFH07G","河南省拖拉机柴油机产品质量监督检验中心","YH2022WJ01039","江苏沿海农业机械检测有限公司"]
[39,"农用动力机械","拖拉机","轮式拖拉机","200马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机","潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司)","轮式拖拉机","M2404-7RP","功率:240马力;驱动方式:四轮驱动 ;最小使用比质量:47.63kg/kW;换挡方式:动力换挡/换向 ","驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：177；换挡方式：机械有级挡+Hi-Lo挡（2速动力换挡）+动力换向；最小使用比质量：47.63kg/kW；","T202200340427","2027-09-01","177","购机补贴(通用类)","山东省","评阅通过","","NW202104016","山东省农业机械科学研究院产品质量检测中心","NJJC20200307-BK","山东宝鼎农业机械检测有限公司"]